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第一章  投标邀请
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079]
受金陵科技学院委托，江苏国兴建设项目管理有限公司（以下简称“招标代理”）就金陵科技学院2026-2029年江宁校区二期安防系统维保项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320100-GXGL-G2026-0031             
2.项目名称：金陵科技学院2026-2029年江宁校区二期安防系统维保项目
3.预算金额：62万元/年，三年合计186万元。
4.最高限价：186万元，投标报价超过最高限价的为无效标。
5.采购需求（简介）：金陵科技学院2026-2029年江宁校区二期安防系统维保项目（详细内容见本招标文件第四章） 。
6.合同履行期限：三年，合同一年一签，经采购人考核合格，可续签下一年度合同，最多续签两次，成交供应商若在履行合同期间出现失信行为，采购人有权拒签下一年度合同。
7.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。
1.2满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关材料：
1.2.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距投标文件提交截止时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）或其银行出具的资信证明（复印件）（距投标文件提交截止时间六个月内）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函或上一年度经审计的财务报告复印件加盖公章（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）；
1.2.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
1.2.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.2.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
注：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项1.2满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的涉及的证明材料，投标人可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中只提供供应商信用承诺函（本项1.1要求，具体详见采购文件格式）。
供应商响应文件中仅提供供应商信用承诺函材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺函替代的证明材料，材料须加盖公章提交采购代理机构核验。经核验无误后，由采购代理机构发出中标通知书。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（声明函格式见采购文件）
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。
（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。
3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月20日09时30分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008]1.本次招标不收取投标保证金。
2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。 
3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
七、本次招标联系方式
[bookmark: _Toc120614211]1.招标人信息
名  称：金陵科技学院          
地  址：南京江宁大学城弘景大道99号    
联系人：刘老师 
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系电话：18913806209
2.招标代理
名 称：江苏国兴建设项目管理有限公司
地  址：南京市江宁区佳湖西路7号（尚园）   
联系人：王工 
联系电话：025-85578881
[bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标代理在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 根据苏财规〔2026〕1号第三条之规定，本项目代理费由成交供应商支付，供应商的投标报价中应当包含代理费用，采购人不再另行支付。本项目代理服务费收费依据成交金额按照计价格[2002]1980号文件所列收费标准差额累进计算后的5折再扣除2000元收取，单个项目按照以上标准计算低于1000元时，按照保底代理费1000元/项目收取。费用由成交供应商一次性支付。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理联系。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283]7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071]8.招标文件的修改
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213]8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
8.3 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287]10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577357]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954844]13.响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15.投标有效期
15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。
16.投标有效期的延长
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]16.1 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297]17.投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定作无效投标处理。
17.3 招标代理可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]18.投标文件的拒收
18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]19.投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229]19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]20.开标
20.1 招标代理在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]21.评标
21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。
21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
22.评标过程的保密与公正
22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 招标代理和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]23.投标文件的澄清
23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]24.投标文件的审查
24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理及评委会联系。
24.7 异常低价审查
24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价投标审查程序： 
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%； 
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%； 
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； 
（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。 
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
27.7.2 评委会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评委会依据专业经验，参考同类项目成交价格、 类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断，响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
25.无效投标和废标
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]25.1 无效投标情形
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。
25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。
25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。
25.1.6 未通过符合性审查。
25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。
25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
25.1.10 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
25.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
25.1.12 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
25.2 废标情形
25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。
25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
25.2.3 因重大变故采购任务取消。
25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。
25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]26.确定中标单位
26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，招标代理自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
26.3 招标代理将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
26.4.1 提供虚假材料谋取中标。
26.4.2 向评审专家、采购人或招标代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或招标代理工作人员恶意串通。
26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
[bookmark: _Toc200451960]26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.中标通知书
27.1 中标结果确定后，招标代理将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
28.签订合同
28.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
29.标的物的追加
29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
30.政府采购履约资金扶持政策
30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
采购人质疑接收人及联系方式为金陵科技学院招标办，联系地址：南京市江宁区弘景大道99号，联系人：肖老师，联系电话：025-86188278 。
采购代理机构《质疑函》接收部门为江苏国兴建设项目管理有限公司。收件人：王工，地址：南京市江宁区佳湖西路7号尚园，联系电话：025-85578881。
32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或招标代理提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，招标代理和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见采购文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送招标代理。
36.以下情形的质疑不予受理：
36.1 超出政府采购法定期限的质疑；
36.2 属于第33条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；
36.3 法律法规规定的其他不予受理情形。
37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
九、政策功能落实
38.促进中小企业发展
38.1 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。
38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。评审委员会评审中发现供应商提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
39.实施本国产品标准及相关政策
39.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
39.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
39.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
39.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。
39.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。



第三章  合同文本
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金陵科技学院服务类采购合同
              



合同编号 ：                    
项目名称 ：                    
采 购 人 ：                    
供 应 商 ：                    
签订日期 ：                    
       










	
采购人（以下称甲方）：
	供应商（以下称乙方）：

	住所地：
	住所地：


根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购成交结果签订本合同。
第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列服务：服务名称及采购清单 ，具体详见乙方响应文件。
第二条 合同总价款  本合同项下人民币总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。
本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
本合同执行期间合同总价款不变。
第三条 合同期限
三年，合同一年一签，当年合同期满后，采购人有权根据供应商的履约情况决定是否与成交供应商签订后续服务合同或另行采购。
本次合同服务期限：    年    月    日至    年    月    日。
第四条 组成本合同的有关文件  下列关于                  （项目编号：                ）的比选（招标）文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的响应（投标）文件和报价表（含分项报价表及供货一览表）；
（2）技术规格响应表；
（3）响应承诺/服务承诺；
（4）成交（中标）通知书；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。
第五条 权利保证
乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第六条 质量保证
乙方所提供的服务的技术规格应与比选（招标）文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
第七条 交付和验收
1、乙方应当在合同签订后      天内完成服务事项。
2、验收标准：按行业通行标准和乙方响应（投标）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
第八条 合同款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3、付款条件：
合同签订后支付首付款人民币20万元；扣除首付款后的剩余合同价款，每半年支付一次，每次支付该剩余合同价款的50%，直至全部剩余价款付清。
第九条 违约责任
１、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。
３、如乙方不能交付服务、完成安装调试的，逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
4、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金，并向有关部门反映，责成乙方按照采购结果提供服务。
5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第4款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
6、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。
7、乙方在承担上述3-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
8、乙方响应（投标）属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足比选（招标）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
第十条 合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。
第十一条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十二条 争议的解决
1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
3、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十三条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照比选（招标）文件要求和响应（投标）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十四条 合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式六份，甲方执三份，乙方执两份，一份交招标代理机构存档。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
4、其他： 














甲  方（采购人）：金陵科技学院         乙  方（供应商）： 
（盖章）                          （盖章）
地  址：                               地  址： 
法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：
联系电话：                             联系电话：          
                                          

	招标代理：                 （盖章）
	

	招标文件编制：
投标文件接收及合同签订：
	

	日      期：     年    月    日
	




第四章  采购需求
[bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]一、项目属性：服务类项目。
二、项目概况
（一）项目背景
根据<<中华人民共和国反恐怖主义法>>和<<江苏省防范恐怖袭击重点目标确定标准（试行）>>的规定，我校为Ⅲ级防范恐怖袭击。目前我校江宁校区二期安防系统（含江宁校区图书馆、教学楼、南区北区宿舍及食堂、体育馆、大学生活动中心、金科宾馆、实验中心、行政楼、科技楼一期、后勤楼、4号科技楼安防机房、室外道路及各出入口等区域）已过维保期，通过此次招标保证学院安防系统的稳定运行。
（二）服务标准
遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。
3、 服务清单
（一）维保清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	所属行业类型
	属性
	备注

	1
	江宁校区二期安防系统维保
	1
	项
	软件和信息技术服务业
	服务
	



（二）监控系统维保设备首年备件库清单及必须更换设备的清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	产品类型
	所属行业
	类型
	政府强制采购节能产品

	一、首年提供备件清单

	1
	400万半球型摄像机
	100
	台
	
	工业
	货物
	否

	2
	400万室外枪机摄像机
	100
	台
	
	工业
	货物
	否

	3
	400万智能周界防范报警摄像机
	50
	台
	
	工业
	货物
	否

	4
	400万全彩星光筒型摄像机
	50
	台
	
	工业
	货物
	否

	5
	全铸铝重型支架
	50
	个
	
	工业
	货物
	否

	6
	星光球机
	10
	台
	
	工业
	货物
	否

	7
	违停球机
	2
	台
	
	工业
	货物
	否

	8
	云存储服务节点
	1
	台
	
	工业
	货物
	否

	9
	云存储管理软件（含400T虚拟化授权）
	1
	套
	
	工业
	货物
	否

	10
	硬盘
	5
	块
	
	工业
	货物
	否

	11
	硬盘
	5
	块
	
	工业
	货物
	否

	12
	人脸抓拍摄像机
	5
	台
	
	工业
	货物
	否

	13
	核心交换机
	2
	台
	
	工业
	货物
	否

	14
	24口接入交换机
	7
	台
	
	工业
	货物
	否

	15
	24口POE接入交换机
	3
	台
	
	工业
	货物
	否

	16
	8口接入交换机
	20
	台
	
	工业
	货物
	否

	17
	8口POE接入交换机
	10
	台
	
	工业
	货物
	否

	18
	4口接入交换机
	10
	台
	
	工业
	货物
	否

	19
	4口POE接入交换机
	10
	台
	
	工业
	货物
	否

	20
	汇聚双层交换机
	3
	台
	
	工业
	货物
	否

	21
	千兆光模块
	10
	块
	
	工业
	货物
	否

	22
	光纤收发器
	30
	对
	
	工业
	货物
	否

	23
	开关电源
	50
	个
	
	工业
	货物
	否

	24
	开关电源
	50
	个
	
	工业
	货物
	否

	25
	开关电源
	50
	个
	
	工业
	货物
	否

	26
	监控专用电源
	100
	个
	
	工业
	货物
	否

	27
	电源
	50
	个
	
	工业
	货物
	否

	28
	电源线
	1000
	米
	
	工业
	货物
	否

	29
	电源线
	1000
	米
	
	工业
	货物
	否

	30
	电源线
	1000
	米
	
	工业
	货物
	否

	31
	电源线
	1000
	米
	
	工业
	货物
	否

	32
	网线
	20
	箱
	
	工业
	货物
	否

	33
	监控立杆
	10
	根
	
	工业
	货物
	否

	34
	光纤
	2000
	米
	
	工业
	货物
	否

	二、首年必须更换设备清单

	1
	LCD拼接屏
	8
	台
	
	工业
	货物
	否

	2
	LCD拼接屏支架1
	8
	个
	
	工业
	货物
	否

	3
	LCD拼接屏支架2
	8
	个
	
	工业
	货物
	否

	4
	LED跑马屏(含配套系统）
	1
	套
	
	工业
	货物
	否

	5
	视频综合平台管理主机
	3
	台
	
	工业
	货物
	否

	6
	人员通道左边件（人闸出入口）
	4
	台
	
	工业
	货物
	否

	7
	人员通道中间件（人闸出入口）
	4
	台
	
	工业
	货物
	否

	8
	人员通道右边件（人闸出入口）
	4
	台
	
	工业
	货物
	否

	9
	出入口补光抓拍一体机（车闸出入口）
	12
	台
	
	工业
	货物
	否

	10
	出入口补光抓拍一体机立柱（车闸出入口）
	12
	台
	
	工业
	货物
	否

	11
	出入口控制终端（车闸出入口）
	7
	台
	
	工业
	货物
	否

	12
	出入口道闸（车闸出入口）
	15
	台
	
	工业
	货物
	否

	13
	出入口补光抓拍一体机（车闸出入口）
	3
	台
	
	工业
	货物
	否

	14
	出入口补光抓拍一体机立柱（车闸出入口）
	3
	台
	
	工业
	货物
	否

	15
	道闸抓拍一体机（车闸出入口）
	2
	台
	
	工业
	货物
	否

	16
	雷视测速一体机
	8
	台
	
	工业
	货物
	否

	17
	补光灯
	8
	台
	
	工业
	货物
	否

	18
	速度显示牌
	8
	台
	
	工业
	货物
	否

	19
	终端管理设备
	2
	套
	
	工业
	货物
	否



四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
一）设备维保清单
1、江宁校区二期安防系统维保清单
	序号
	名称
	规格、型号
	数量
	单位
	备注

	1
	200万半球型摄像机（含拾音器）、200万全彩星光筒型摄像机（室内）
	DS-2CD2326JK-JY、DS-2CD2T2JK-JY
	5
	台
	北门

	2
	200万半球型摄像机（含拾音器）、200万全彩星光筒型摄像机（室内）
	DS-2CD2326JK-JY、DS-2CD2T2JK-JY
	4
	台
	西门

	3
	200万半球型摄像机（含拾音器）、200万全彩星光筒型摄像机（室内）
	DS-2CD2326JK-JY、DS-2CD2T2JK-JY
	4
	台
	南门

	4
	200万半球型摄像机（含拾音器）、200万全彩星光筒型摄像机（室内）
	DS-2CD2326JK-JY、DS-2CD2T2JK-JY
	7
	台
	东门

	5
	200万半球型摄像机（含拾音器）、200万全彩星光筒型摄像机（室内）
	DS-2CD2326JK-JY、DS-2CD2T2JK-JY
	302
	台
	图书馆

	6
	200万半球型摄像机（含拾音器）、200万全彩星光筒型摄像机（室内）
	DS-2CD2326JK-JY、DS-2CD2T2JK-JY
	440
	台
	教学楼

	7
	200万半球型摄像机（含拾音器）、200万全彩星光筒型摄像机（室内）
	DS-2CD2326JK-JY、DS-2CD2T2JK-JY
	203
	台
	南区宿舍

	8
	200万半球型摄像机（含拾音器）、200万全彩星光筒型摄像机（室内）
	DS-2CD2326JK-JY、DS-2CD2T2JK-JY
	149
	台
	北区宿舍

	9
	200万半球型摄像机（含拾音器）、200万全彩星光筒型摄像机（室内）
	DS-2CD2326JK-JY、DS-2CD2T2JK-JY
	103
	台
	南区食堂

	10
	200万半球型摄像机（含拾音器）、200万全彩星光筒型摄像机（室内）
	DS-2CD2326JK-JY、DS-2CD2T2JK-JY
	97
	台
	北区食堂

	11
	200万半球型摄像机（含拾音器）、200万全彩星光筒型摄像机（室内）
	DS-2CD2326JK-JY、DS-2CD2T2JK-JY
	18
	台
	体育馆

	12
	200万半球型摄像机（含拾音器）、200万全彩星光筒型摄像机（室内）
	DS-2CD2326JK-JY、DS-2CD2T2JK-JY
	17
	台
	大学生活动中心

	13
	200万半球型摄像机（含拾音器）、200万全彩星光筒型摄像机（室内）
	DS-2CD2326JK-JY、DS-2CD2T2JK-JY
	14
	台
	大学生创业中心

	14
	200万半球型摄像机（含拾音器）、200万全彩星光筒型摄像机（室内）
	DS-2CD2326JK-JY、DS-2CD2T2JK-JY
	9
	台
	众创空间

	15
	200万半球型摄像机（含拾音器）、200万全彩星光筒型摄像机（室内）
	DS-2CD2326JK-JY、DS-2CD2T2JK-JY
	59
	台
	金科宾馆

	16
	200万半球型摄像机（含拾音器）、200万全彩星光筒型摄像机（室内）
	DS-2CD2326JK-JY、DS-2CD2T2JK-JY
	133
	台
	实验中心

	17
	200万半球型摄像机（含拾音器）、200万全彩星光筒型摄像机（室内）
	DS-2CD2326JK-JY、DS-2CD2T2JK-JY
	75
	台
	行政楼

	18
	200万半球型摄像机（含拾音器）、200万全彩星光筒型摄像机（室内）、400万32倍快速球机（室外12台）
	DH-IPC-HDW5243H-P
	457
	台
	科技楼一期

	19
	200万全彩星光筒型摄像机（室内）、智能周界防范摄像机、200万室外智能星光摄像机
	DS-2CD7T2JK-JY、DS-2CD2T2ZJ-JY、DH-IPC-HDW5243H-P
	368
	台
	室外道路

	20
	200万半球型摄像机（含拾音器）、200万全彩星光筒型摄像机（室内）
	DS-2CD2326JK-JY、DS-2CD2T3JK-JY
	18
	台
	后勤楼

	21
	200万半球型摄像机（含拾音器）、200万全彩星光筒型摄像机（室内）
	DS-2CD2326JK-JY、DS-2CD2T4JK-JY
	16
	台
	北区体育馆

	22
	200万半球型摄像机（含拾音器）、200万全彩星光筒型摄像机（室内）
	DS-2CD2326JK-JY、DS-2CD2T4JK-JY
	6
	台
	危险品暂存库

	23
	200万全彩星光筒型摄像机（室内）、200万室外智能星光摄像机、32倍快速球机
	DS-2CD2326JK-JY、DS-2CD2T6JK-JY、DH-IPC-HDW5243H-P
	141
	台
	其他

	24
	星光球机
	DS-2DF843XG-JY
	20
	台
	室外道路

	25
	超低照度球机
	DS-2DF822HG-JY
	10
	台
	室外道路

	26
	全景智能摄像机（含配套主机及支架）
	iDS-2VP812-JKNJ-JY
	1
	台
	室外道路

	27
	热成像摄像机（含配套支架）
	DS-2TD62JK-JY
	3
	台
	室外道路

	28
	违停球机
	iDS-2VS235-F831
	4
	台
	室外道路

	29
	球机支架
	DS-1602ZJ
	30
	个
	室外道路

	30
	筒机支架
	DS-1298ZJ
	1190
	个
	室外道路

	31
	云存储软件
	iVMS-5120标准云存储系统
	1
	套
	4号科技楼安防机房

	32
	云存储服务器
	DS-A5120RL-CVMN
	3
	台
	4号科技楼安防机房

	33
	云运维管理服务器
	DS-A5120R-CVNN
	1
	台
	4号科技楼安防机房

	34
	云存储服务节点
	DS-A71048R-CVS
	15
	台
	4号科技楼安防机房

	35
	企业级6T硬盘
	WD6002FRYZ-31
	720
	个
	4号科技楼安防机房

	36
	LCD拼接屏
	DS-D2046NL-C
	8
	台
	必须更换，室外道路

	37
	LCD拼接屏支架1
	46寸模块化底座
	8
	个
	必须更换，室外道路

	38
	LCD拼接屏支架2
	46寸模块化框架
	8
	个
	必须更换，室外道路

	39
	机柜（服务器机柜）
	600*800*2000
	12
	台
	4号科技楼安防机房

	40
	LED跑马屏(含配套系统）
	单基色，600*3000
	1
	套
	必须更换，4号科技楼安防机房

	41
	视频综合平台解码设备
	B20(配置机)
	5
	台
	4号科技楼安防机房

	42
	视频综合平台服务器
	DS-VE2208C-BBC
	7
	台
	4号科技楼安防机房

	43
	视频综合平台管理主机
	I7-14700KF/32G/独显5060/固态1TB/机械2TB
	3
	台
	必须更换，4号科技楼安防机房

	44
	安防管理平台基础软件
	ivms-9600
	1
	套
	4号科技楼安防机房

	45
	报警处置模块终端软件
	定制开发
	1
	套
	4号科技楼安防机房

	46
	主动巡查模块终端软件
	定制开发
	1
	套
	4号科技楼安防机房

	47
	保安管理软件-巡更管理模块
	定制开发
	1
	套
	4号科技楼安防机房

	48
	保安管理软件-维保管理模块
	定制开发
	1
	套
	4号科技楼安防机房

	49
	保安管理软件-巡检管理模块
	定制开发
	1
	套
	4号科技楼安防机房

	50
	保安管理软件-履职管理模块
	定制开发
	1
	套
	4号科技楼安防机房

	51
	人脸抓拍摄像机
	DS-2CD7629LY-JY
	24
	台
	室外道路

	52
	人脸智能服务器
	DS-IE6332-E/FA
	1
	台
	4号科技楼安防机房

	53
	人脸抓拍摄像机支架
	DS-1293ZJ-P
	24
	个
	室外道路

	54
	人员通道左边件（人闸出入口）
	DS-K3B601-L
	4
	台
	必须更换，出入口大门

	55
	人员通道中间件（人闸出入口）
	DS-K3B601-M
	4
	台
	必须更换，出入口大门

	56
	人员通道右边件（人闸出入口）
	DS-K3B601-R
	4
	台
	必须更换，出入口大门

	57
	人脸识别组件（人闸出入口）
	DS-K5603-Z
	16
	台
	出入口大门

	58
	人脸采集自助终端
	DS-2CS5432B-S
	1
	台
	4号科技楼安防机房

	59
	一卡通对接
	定制开发
	1
	套
	4号科技楼安防机房

	60
	出入口补光抓拍一体机（车闸出入口）
	DS-TCG279
	12
	台
	必须更换，出入口大门

	61
	出入口补光抓拍一体机立柱（车闸出入口）
	ESP-L1300-R117(TCG225)
	12
	台
	必须更换，出入口大门

	62
	室外显示屏（车闸出入口）
	IS-TVL224-4-5EY
	2
	块
	图书馆地下室出入口

	63
	出入口控制终端（车闸出入口）
	DS-TPE379
	4
	台
	必须更换，出入口大门

	64
	出入口道闸（车闸出入口）
	DS-TMG500-HA
	12
	台
	必须更换，出入口大门

	65
	出入口补光抓拍一体机（车闸出入口）
	DS-TCG279
	2
	台
	必须更换，图书馆地下室出入口

	66
	出入口补光抓拍一体机立柱（车闸出入口）
	ESP-L1300-R117(TCG225)
	2
	台
	必须更换，图书馆地下室出入口

	67
	出入口控制终端（车闸出入口）
	DS-TPE379
	1
	台
	必须更换，图书馆地下室出入口

	68
	出入口道闸（车闸出入口）
	DS-TMG500-HA
	2
	台
	必须更换，图书馆地下室出入口

	69
	出入口补光抓拍一体机（车闸出入口）
	DS-TCG279
	1
	台
	必须更换，西门消防通道门

	70
	出入口补光抓拍一体机立柱（车闸出入口）
	ESP-L1300-R117(TCG225)
	1
	台
	必须更换，西门消防通道门

	71
	出入口控制终端（车闸出入口）
	DS-TPE379
	1
	台
	必须更换，西门消防通道门

	72
	出入口道闸（车闸出入口）
	DS-TMG500-HA
	1
	台
	必须更换，西门消防通道门

	73
	道闸抓拍一体机（车闸出入口）
	DS-TMC445-WBZ
	2
	台
	必须更换，行政楼地下室出入口

	74
	出入口控制终端（车闸出入口）
	DS-TPE379
	1
	台
	必须更换，行政楼地下室出入口

	75
	雷视测速一体机
	iDS-TCS802-CYT
	8
	台
	必须更换，室外道路

	76
	补光灯
	CXBG-2-1-CX-A-DS-TL2002C-N
	8
	台
	必须更换，室外道路

	77
	速度显示牌
	CSTXP-2-XX
	8
	台
	必须更换，室外道路

	78
	终端管理设备
	DS-TP50-WBZ
	2
	套
	必须更换，室外道路

	79
	F型杆/龙门架（测速）
	定制
	5
	套
	室外道路

	80
	24口接入交换机
	LS-5130S-28F-SI
	24
	台
	科技楼一期

	81
	8口接入交换机
	LS-5130S-10P-EI-H1
	15
	台
	科技楼一期

	82
	24口接入交换机
	DS-3E0326-S
	156
	台
	科技楼一期

	83
	8口接入交换机
	DS-3E0309-S
	210
	台
	科技楼一期

	84
	汇聚核心交换机
	DS-3E2552-H
	8
	台
	科技楼一期

	85
	框式核心交换机
	DS-3E7606
	4
	台
	4号科技楼安防机房

	86
	核心交换机主控板
	DS-3E7606-MPU
	8
	台
	4号科技楼安防机房

	87
	核心交换机业务板
	DS-3E7600-24T20F4X-SC
	4
	块
	4号科技楼安防机房

	88
	万兆板卡
	DS-3E7600-16X-SC
	4
	块
	4号科技楼安防机房

	89
	核心交换机电源
	DS-3E7606-PWR650A
	16
	台
	4号科技楼安防机房

	90
	万兆光模块
	HK-SFP+-10G-10-1310-DF
	20
	台
	4号科技楼安防机房

	91
	千兆光模块
	HK-SFP-1.25G-10-1310-DF
	120
	台
	4号科技楼安防机房

	92
	开关电源DC12V-10A
	DC12V-10A
	150
	个
	4号科技楼安防机房

	93
	开关电源DC12V-20A
	DC12V-20A
	15
	个
	4号科技楼安防机房

	94
	开关电源DC5V-10A
	DC5V-10A
	26
	个
	4号科技楼安防机房

	95
	监控专用电源DC12V-2A
	DC12V-2A
	1800
	个
	4号科技楼安防机房

	96
	千兆光纤收发器
	百兆
	110
	对
	室外

	97
	室外6米立杆
	镀锌，6米
	2
	根
	室外

	98
	室外3.5米立杆
	镀锌，3.5米
	143
	根
	室外

	99
	蓄电池
	100AH
	80
	节
	4号科技楼安防机房

	100
	电池箱
	C-40
	2
	套
	4号科技楼安防机房

	101
	UPS主机(90KVA系统）
	90KVA
	1
	套
	4号科技楼安防机房

	102
	室外24芯铠装单模光缆
	24芯铠装单模
	18000
	米
	室外

	103
	室外12芯铠装单模光缆
	12芯铠装单模
	22000
	米
	室外

	104
	室外6芯铠装单模光缆
	6芯铠装单模
	20000
	米
	室外

	105
	电源线（RVV3*1.5）
	RVV3*1.5
	20000
	米
	室外

	106
	电源线（RVV3*2.5）
	RVV3*2.5
	1500
	米
	室外

	107
	电源线（RVV2*0.75）
	RVV2*0.75
	150000
	米
	室外

	108
	室外光交箱
	250*300*400
	15
	个
	室外

	109
	立杆挂箱
	250*300*400
	137
	个
	室外

	110
	壁挂机柜
	300*300*600
	120
	个
	室外

	111
	六类网络线
	CAT6
	610
	箱
	室外




二）监控系统维保设备首年提供备件清单及首年必须更换设备清单
	序号
	名称
	产品功能、性能、配置要求不低于如下要求
	备注

	一、首年提供备件清单

	1
	400万半球型摄像机
	1、 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
2、最低照度：彩色：0.0005 Lux
3、宽动态：120 dB
4、调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°
5、焦距&视场角：2.8 mm（4 mm、6 mm可选）
6、补光灯类型：柔光灯
7、补光距离：最远可达30 m
8、防补光过曝：支持
9、最大图像尺寸：2560 × 1440
10、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
11、SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB
12、音频：支持1个内置麦克风，支持1个内置扬声器，1路输入（Line in），1路输出（Line out）
13、报警：1路输入，1路输出
14、支持PoE供电
15、防护：IP67
16、支持大模型智能编码，对人、机动车等高价值目标进行解析，通过ROI分割技术，分离前景目标与背景区域，前景采用常规编码保障细节完整，背景实施高效压缩降低存储占用，兼顾画质与效率
17、具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%
18、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等
	

	2
	400万室外枪机摄像机
	1、传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
2、最低照度：彩色：0.0005 Lux
3、宽动态：120 dB
4、焦距：2.8 mm，（4 mm、6 mm、8 mm可选） 
5、补光距离：最远可达30 m
6、防补光过曝：支持
7、补光灯类型：柔光灯
8、最大图像尺寸：2560 × 1440
9、音频：支持1个内置麦克风，支持1个内置扬声器，1路输入（Line in），1路输出（Line out）
10、SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB
11、报警：1路输入，1路输出
12、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
13、支持PoE供电
14、防护：IP67
15、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路
16、支持大模型AI编码功能。可保持可视场景中目标（如人、车）的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间
17、在同一监控场景下，AI编码功能开启并运行24h后，相比于不开启AI编码功能状态下的H.265编码，在目标清晰度无明显降低的条件下，码率节约不小于50％
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	400万智能周界防范报警摄像机
	1、 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
2、最低照度：彩色：0.0014 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light
3、宽动态：数字宽动态
4、焦距&视场角：2.8mm（4mm可选）
5、补光灯类型：鳞镜补光，暖白光，4颗灯珠
6、补光距离：白光：普通监控：最远可达60 m
7、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
8、SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512GB
9、音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风，1个内置扬声器
10、报警：1路输入，1路输出
11、智能模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测
12、支持PoE供电
13、防护：IP67
14、基于Transformer架构海康视觉大模型，通过深度建模真实场景的时空特征，实现多维语义精准分类与细粒度目标识别，显著提升周界场景的检出率及检准率
15、搭载 8T 超强算力芯片与大容量存储芯片，实现大于亿级参量的大模型端侧高效部署，支持小目标精准检测和目标分类去重，单台相机可实现大纵深60米，约3600平方米超大周界覆盖，识别准确率提升90%，以卓越性能重新定义智能安防周界
16、设备内置大模型算法芯片，运用大模型算法检测并分类识别目标（人员、机动车、动物）
▲17、摄像机采用鳞镜式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。响应文件中提供技术证明材料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方权威机构出具的检测报告等并加盖供应商公章）
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	400万全彩星光筒型摄像机
	1、传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
2、最低照度：彩色：0.0005 Lux
3、宽动态：120 dB
4、焦距：2.8 mm，（4 mm、6 mm、8 mm可选） 
5、补光距离：最远可达30 m
6、防补光过曝：支持
7、补光灯类型：柔光灯
8、最大图像尺寸：2560 × 1440
9、音频：支持1个内置麦克风，支持1个内置扬声器，1路输入（Line in），1路输出（Line out），
10、SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB
11、报警：1路输入，1路输出
12、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
13、支持PoE供电
14、防护：IP67
15、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路
16、支持大模型AI编码功能。可保持可视场景中目标（如人、车）的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间
17、在同一监控场景下，AI编码功能开启并运行24h后，相比于不开启AI编码功能状态下的H.265编码，在目标清晰度无明显降低的条件下，码率节约不小于50％
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	全铸铝重型支架
	金属壁装支架
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	星光球机
	1、传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS
2、最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR
3、支持23倍光学变焦，最大焦距≥110mm
4、补光灯类型：支持红外，白光补光
5、补光灯距离：红外：100 m
6、白光：30 m
7、水平范围：360°
8、垂直范围：-15°-90°(自动翻转)
9、水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s
10、垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s
11、宽动态：支持真宽动态
12、内置麦克风：支持双mic功能
13、网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据
14、SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB）
15、音频：1路音频输入，1路音频输出
16、支持POE供电
17、防护： IP66；符合GB/T 17626.5 认证标准
18、设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警
19、可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片
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	违停球机
	1、感器类型：1/1.8＂progressive scan CMOS，双sensor架构
2、最低照度：彩色：0.0004 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR
3、焦距：5.9~206.5 mm，35倍光学变倍
4、视场角：58.9~2.2度（广角~望远）
5、补光灯类型：混合光（红外+白光）
6、补光灯距离：最远可达250 m
7、水平范围：360°
8、垂直范围：-20°-90°(自动翻转)
9、水平速度：水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s
10、垂直速度：垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s
11、宽动态：120 dB
12、网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据
13、SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽;支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡;最大支持512GB
14、报警：7路报警输入，2路报警输出
15、音频：1路音频输入，1路音频输出
16、雨刷：支持
17、工作温湿度：-40℃-70℃
18、防护： IP67；符合GB/T 17626.5 认证标准
19、基于Transformer架构视觉大模型，通过深度建模真实场景的时空特征，实现多维语义精准分类与细粒度目标识别，显著提升交通事件检测效果、如抛洒物、行人、停车的检准率
20、镜头采用双1/1.8＂大靶面CMOS传感器，可有效提升整体监控效果
21、城市道路违章取证：违停、逆行、压线、连续变道、机占非、掉头、蛇形变道、变道、加塞
22、交通数据采集：车流量
23、道路事件检测：（1）高速、高架场景道路事件检测：抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测 、浓雾检测、烟雾检测、火灾检测；（2）城市道路场景道路事件检测：拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测、浓雾检测、烟雾检测、火灾检测
24、普通公路事件检测：支持对路面进行坑槽检测，裂缝检测，龟裂检测
25、多场景巡航下，违停有效检测距离250 m
26、摄像机内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，并可对视频图像进行融合输出。
▲27、支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均不小于99%。响应文件中提供技术证明材料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方权威机构出具的检测报告等并加盖供应商公章）
28、设备可同时对视频画面中单辆或多辆机动车违停行为进行抓拍取证
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	云存储服务节点
	1、处理器：1颗64位多核
2、系统盘：1×240GB SSD
3、系统内存：16GB（可扩展至128GB）
4、磁盘接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔
5、网络接口：7个2.5G数据网口，1个2.5G管理网口/数据网口
6、整机电源：1200W，1+1冗余电源
7、视频性能：最大支持450路（最大接入带宽900Mbps）
8、回放性能：最大支持45路（最大接入带宽90Mbps）
9、图片性能：最大支持220张/s（单张图片500KB）
10、支持视频流、图片流直存
11、支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议
12、采用全对称分布式架构，集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务
13、支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长
14、支持云存储节点间的容量及业务负载均衡
15、支持按资源池或按单通道配置录像计划
16、支持多种存储覆盖策略：周期覆盖、容量覆盖、不覆盖
17、支持纠删码数据保护技术，具备设备级容错机制
18、支持存储空间按需分配，分配的存储空间在线扩大或缩小，不影响读写业务
19、含48块8T企业盘
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	云存储管理软件（含400T虚拟化授权）
	1、 云存储基础管理软件。含集群管理、计划管理、集群负载均衡，跨节点数据安全等能力
2、支持将多台存储节点组成一个视频云存储集群，集群对外提供唯一服务IP，且集群扩容后，对外IP保持不变
3、前端点位录像计划管理：前端摄像机的录像计划下发到云存储集群中的某个资源池后，云存储系统自动均衡点位的录像计划，使每台存储设备利用率相对均衡，整个过程不需人为干预，完全由系统内部完成
4、支持对业务和数据的负载均衡管理：集群部署时，系统根据各个节点的负载压力，自动将业务相对均衡的分配到集群其他节点上面。当集群中某个节点故障时，在集群可接入的录像计划性能范围内，将故障节点上的录像计划调度到集群内其他有冗余资源的正常节点上接管，从而不影响录像业务；当异常节点恢复后，业务重新自动均衡到所有在线的节点上
5、支持视频和图片数据的存储，支持跨节点数据安全。在EC纠删码冗余范围内的部分节点故障后，可以通过其他节点上的数据将故障节点上的数据重构恢复
6、云存储系统同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效
▲7、系统支持单机（1台）、HA（2台）、集群（3台及以上）部署模式。支持在线扩容、升级。且扩容、升级过程中实时读写业务不中断，扩容后历史数据无需迁移。响应文件中提供技术证明材料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方权威机构出具的检测报告等并加盖供应商公章）
▲8、存储系统支持全对称架构，无独立的元数据管理节点。集群（3台及以上）任意节点宕机仅剩1台时，系统通过唯一入口IP可访问管理平台，以及在单机接入性能冗余范围内，存储业务不中断。响应文件中提供技术证明材料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方权威机构出具的检测报告等并加盖供应商公章）
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	硬盘
	1、6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
2、空气盘， CMR传统磁记录
3、256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧
4、MTBF可达2,000,000小时
5、支持5年有限质保服务
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	硬盘
	1、8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
2、空气盘， CMR传统磁记录
3、256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧
4、MTBF可达2,000,000小时
5、支持5年有限质保服务
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	人脸抓拍摄像机
	1、传感器类型：1/1.8" 逐行扫描 CMOS
2、最低照度：彩色：0.0005 Lux；黑白：0.0001 Lux，0 Lux with IR
3、焦距：2.7~13.5 mm
4、补光灯类型：反射式补光，双光 (红外850nm+白光)
5、补光距离：最远可达50m
6、宽动态：120 dB
7、音频：2路输入，1路输出，2个内置麦克风，1个内置扬声器；
8、报警：3路输入，2路输出
9、支持PoE供电
▲10、设备采用基于transformer架构的大模型算法，内置算力不小于8TOPS。响应文件中提供技术证明材料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方权威机构出具的检测报告等并加盖供应商公章）
11、内置图像增强大模型，通过物理先验与语义理解实现低噪度照场景下的画质优化，输出夜晚细节清晰、色彩真实、 噪声可控的图像，提升特征识别准确率并保留原始信息，为城市级智能分析系统提供可追溯、可量化的高质量数据基础
12、支持大模型人脸比对功能，可对监控画面中出现的人脸与设备人脸库中的人脸图片进行比对，比对准确率应不低于95%
13、支持大模型人脸成像增强功能，开启后可提升低照度、雨、雾等环境下的人脸抓拍图片的成像效果
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	核心交换机
	1、 为保障汇聚转发能力，设备的交换容量≥2Tbps，包转发率≥750Mpps（以官网最小值为准）
2、为保障接入能力，整机支持千兆光口≥24个，千兆电口≥8，万兆SFP+光口≥4个
3、为提供后期的扩展性，设备需支持扩展插槽≥1个，且支持≥8个10G SFP+光口或≥2个40G QSFP+光口等扩展卡
4、支持MAC地址≥32K，支持MAC地址自动学习、源MAC地址过滤、接口MAC地址学习个数限制
5、支持静态路由、RIPv1/2、OSPF、策略路由
6、支持堆叠、M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面
7、支持端口保护、隔离，并有效防止DOS、ARP攻击，支持对CPU的保护功能
8、支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截
▲9、为提高系统兼容性对接，需支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵。响应文件中提供技术证明材料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方权威机构出具的检测报告等并加盖供应商公章）
10、支持SNMPv1/v2c/v3、支持Console、Telnet、SSH
11、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置
12、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求交换机IK防护测试级别至少达到IK06
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	24口接入交换机
	1、 为保障设备线速转发能力，设备的交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps（以官网最小值为准）
2、为保障足够的接入能力，千兆电口≥24个，2.5光口≥4个
3、支持静态路由、RIPv1/2、OSPF、策略路由
4、为提升可靠性，设备支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面
5、为保障终端安全，支持终端IP-MAC绑定，当IP+MAC不对应时，6、可以将终端加入黑名单实现断开终端流量
7、支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截
8、支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术：当EEE使能时，大幅度减小端口在该阶段的功耗，达到节能目的
9、支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台
10、支持SNMPv1/v2c/v3、支持Console、Telnet、SSH
11、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求交换机IK防护测试级别至少达到IK06
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	24口POE接入交换机
	1、为保障设备线速转发能力，设备的交换容量≥670Gbps，包转发率≥150Mpps（以官网最小值为准）
2、为保障足够的接入能力，千兆POE电口≥24个，千兆SFP光口≥4个
3、支持IEEE802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W
4、支持静态路由、RIPv1/2、OSPF、策略路由
5、为提升可靠性，设备支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，要求配对的设备有独立的控制平面
6、交换机支持查看终端在交换机端口离线次数、闲置时间、离线趋势:支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计；支持查看终端的历史接入交换机端口，终端的活跃状态
7、支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截
8、为提高系统兼容性对接，需支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵
9、为提高系统兼容性对接，需支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵10、支持SNMPv1/v2c/v3、支持Console、Telnet、SSH
11、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求交换机IK防护测试级别至少达到IK06
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	8口接入交换机
	12、为保障设备线速转发能力，设备的交换容量≥670Gbps，包转发率≥100Mpps（以官网最小值为准）
13、为保障足够的接入能力，千兆电口≥8个，千兆光口≥4个
支持静态路由、RIPv1/2、OSPF、策略路由
14、为提升可靠性，设备M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面
15、为保障终端安全，支持终端IP-MAC绑定，当IP+MAC不对应时，可以将终端加入黑名单实现断开终端流量
16、支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截
17、支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入
18、支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术：当EEE使能时，大幅度减小端口在该阶段的功耗，达到节能目的
19、支持SNMPv1/v2c/v3、支持Console、Telnet、SSH
20、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求交换机IK防护测试级别至少达到IK06
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	8口POE接入交换机
	1、 为保障设备线速转发能力，设备的交换容量≥670Gbps，包转发率≥100Mpps（以官网最小值为准）
2、为保障足够的接入能力，千兆POE电口≥8个，千兆SFP光口≥4个
3、支持IEEE802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥120W
4、支持静态路由、RIPv1/2、OSPF、策略路由
5、为提升可靠性，设备支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，要求配对的设备有独立的控制平面
6、交换机支持查看终端在交换机端口离线次数、闲置时间、离线趋势:支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计；支持查看终端的历史接入交换机端口，终端的活跃状态
7、支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截
为提高系统兼容性对接，需支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵
8、支持SNMPv1/v2c/v3、支持Console、Telnet、SSH
9、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求交换机IK防护测试级别至少达到IK06
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	4口接入交换机
	1、为保障设备线速转发能力，设备的交换容量≥670Gbps，包转发率≥100Mpps（以官网最小值为准）
2、为保障足够的接入能力，千兆电口≥8个，千兆光口≥4个
3、支持静态路由、RIPv1/2、OSPF、策略路由
4、为提升可靠性，设备M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面
5、为保障终端安全，支持终端IP-MAC绑定，当IP+MAC不对应时，可以将终端加入黑名单实现断开终端流量
6、支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截
7、支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术：当EEE使能时，大幅度减小端口在该阶段的功耗，达到节能目的
8、为提高系统兼容性对接，需支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵
9、支持SNMPv1/v2c/v3、支持Console、Telnet、SSH
10、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求交换机IK防护测试级别至少达到IK06
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	4口POE接入交换机
	1、为保障设备线速转发能力，设备的交换容量≥670Gbps，包转发率≥100Mpps（以官网最小值为准）
2、为保障足够的接入能力，千兆POE电口≥8个，千兆SFP光口≥4个
3、支持IEEE802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥120W
4、支持静态路由、RIPv1/2、OSPF、策略路由
5、为提升可靠性，设备支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，要求配对的设备有独立的控制平面
6、交换机支持查看终端在交换机端口离线次数、闲置时间、离线趋势:支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计；支持查看终端的历史接入交换机端口，终端的活跃状态
7、支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截
为提高系统兼容性对接，需支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵
8、支持SNMPv1/v2c/v3、支持Console、Telnet、SSH
9、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求交换机IK防护测试级别至少达到IK06
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	汇聚双层交换机
	1、为保障汇聚转发能力，设备的交换容量≥2Tbps，包转发率≥700Mpps（以官网最小值为准）
2、为保障接入能力，整机支持千兆光口≥48个，万兆SFP+光口≥4个
3、为提供后期的扩展性，设备需支持扩展插槽≥1个，且支持≥8个10G SFP+光口或≥2个40G QSFP+光口等扩展卡
4、支持MAC地址≥32K，支持MAC地址自动学习、源MAC地址过滤、接口MAC地址学习个数限制
5、支持静态路由、RIPv1/2、OSPF、策略路由
6、为保障设备稳定，设备应支持堆叠、M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面
7、支持DHCPSnooping，可将交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文
▲8、为保障终端安全，设备支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截。响应文件中提供技术证明材料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方权威机构出具的检测报告等并加盖供应商公章）
9、为提高系统兼容性对接，需支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵。
10、支持SNMPv1/v2c/v3、支持Console、Telnet、SSH
11、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置
12、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求交换机IK防护测试级别至少达到IK06
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	千兆光模块
	 SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC
	

	22
	光纤收发器
	千兆单口
	

	23
	开关电源
	DC-12V10A
	

	24
	开关电源
	DC-12V20A
	

	25
	开关电源
	DC-5V10A
	

	26
	监控专用电源
	DC-12V2A
	

	27
	电源
	DC-5V2A
	

	28
	电源线
	RVV3*1.5
	

	29
	电源线
	RVV3*2.5
	

	30
	电源线
	RVV2*1.5
	

	31
	电源线
	RVV2*2.5
	

	32
	网线
	六类网线
	

	33
	监控立杆
	镀锌，3.5米
	

	34
	光纤
	12芯铠装单模
	

	二、首年必须更换设备清单

	1
	LCD拼接屏
	1、显示尺寸：46 inch
2、背光源类型：D- LED
3、物理拼缝：3.5 mm
4、物理拼缝公差：±0.8 mm
5、物理分辨率：1920 × 1080@60Hz（向下兼容）
6、亮度：500 ± 10% cd/㎡
7、可视角：178°(H)/178°(V)
8、对比度：1000：1
9、音视频输入接口：HDMI 1.4 × 1、DVI × 1、USB 2.0 × 1
	

	2
	LCD拼接屏支架1
	模块化底座
	

	3
	LCD拼接屏支架2
	模块化框架
	

	4
	LED跑马屏(含配套系统）
	单基色，600*3000
	

	5
	视频综合平台管理主机
	I7/32G/独显5060/固态1TB/机械2TB
	

	6
	人员通道左边件（人闸出入口）
	1、使用环境：室内外
2、电机类型：无刷直流伺服电机
3、设备容量：支持50万人员，50万卡，50万事件
4、认证方式：读卡器;人脸;二维码
5、通道宽度： 550~1100mm
6、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢,顶盖厚度1.5mm,箱体厚度1.2mm,不锈钢侧挡板厚度1.0mm
7、门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm
8、通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响
9、工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃
10、设备应支持仅使用一根网线实现一组通道主从闸机的同步与网络通讯。设备支持语音模块，应能根据用户需求自定义语音播报内容，通过文字转换为提示语音的TTS功能，同时支持设置联动语音提示。设备支持通过管理软件和交互终端对通道实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能。交互终端应能实时监控设备的运行状态
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	人员通道中间件（人闸出入口）
	1、使用环境：室内外
2、电机类型：无刷直流伺服电机
3、设备容量：支持50万人员，50万卡，50万事件
4、认证方式：读卡器;人脸;二维码
5、激光雷达：12个
6、通道宽度： 550~1100mm
7、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢,顶盖厚度1.5mm,箱体厚度1.2mm,不锈钢侧挡板厚度1.0mm
8、门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm
9、通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响
10、工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃
▲11、设备应支持仅使用一根网线实现一组通道主从闸机的同步与网络通讯。设备支持语音模块，应能根据用户需求自定义语音播报内容，通过文字转换为提示语音的TTS功能，同时支持设置联动语音提示。设备支持通过管理软件和交互终端对通道实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能。交互终端应能实时监控设备的运行状态。响应文件中提供技术证明材料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方权威机构出具的检测报告等并加盖供应商公章）
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	人员通道右边件（人闸出入口）
	1、 使用环境：室内外
2、电机类型：无刷直流伺服电机
3、设备容量：支持50万人员，50万卡，50万事件
4、认证方式：读卡器;人脸;二维码
5、通道宽度： 550~1100mm;
6、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢,顶盖厚度1.5mm,箱体厚度1.2mm,不锈钢侧挡板厚度1.0mm
7、门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm
8、通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响
9、工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃
10、设备应支持仅使用一根网线实现一组通道主从闸机的同步与网络通讯。设备支持语音模块，应能根据用户需求自定义语音播报内容，通过文字转换为提示语音的TTS功能，同时支持设置联动语音提示。设备支持通过管理软件和交互终端对通道实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能。交互终端应能实时监控设备的运行状态
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	出入口补光抓拍一体机（车闸出入口）
	1、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS
2、最低照度：彩色：0.022Lux @(F1.2, AGC ON)，黑白：0.011Lux @(F1.2, AGC ON)
3、镜头：电动镜头3.1-6mm
4、数字降噪：3D数字降噪
5、最大图像尺寸：2688 × 1520
6、存储功能：支持SD/SDHC
7、智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别
8、补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选
9、集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体，有效节省施工布线成本
10、接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等
11、识别车牌种类多：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型
12、支持中国香港，中国澳门和中国大陆车牌牌识
13、智能识别算法：深度智能识别算法，支持8种车型，11种车身颜色，220种车标，3000种子品牌等特征识别
14、多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上
15、车队模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题
16、双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求
17、车辆捕获率：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上不高于30lx；白天捕获率≥99%，夜间捕获率≥99%
18、支持倾斜车牌识别，水平60度，倾斜30度
19、图片字符叠加功能：可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、方向、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息
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	出入口补光抓拍一体机立柱（车闸出入口）
	1、立柱高度：1.3米
2、立柱直径：60mm
3、1.3米处可安装一体机
4、0.5米处可安装“四行LED显示屏”
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	出入口控制终端（车闸出入口）
	1、屏幕尺寸：21.5英寸，LCD显示屏
2、分辨率：1080P
3、存储功能：128G SSD
4、音频输入：3.5MM标准输入
5、音频输出：3.5MM标准输出
6、报警输入：4路报警输入
7、报警输出：4路报警输出
8、RS232接口：2路
9、RS485接口：1路
10、网络接口：1个千兆外网网口+5个百兆内网网口
11、CPU：N5095
12、内存：4G
13、HDMI：1路
14、支持5机级联，含停车管理软件
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	出入口道闸（车闸出入口）
	1、3米直杆道闸含防砸雷达
2、直流变频功能：抬杆和落杆速度可以独立调节，可以实现高速抬杆，快速通行；
3、全向道闸：左右可换向，场景适应性强
4、行星齿轮：传动效率高，性能稳定
5、快速开闸， 抬杆，落杆 三档速度可调 （最快可达0.9S）
6、支持遇阻反弹，开优先保护功能
7、免学习、按键微调限位位置，调试简单
8、事件日志记录、方便操作追踪
9、支持红外，地感，雷达等多种防砸
10、手动开闸功能：停掉情况下可使用辅助工具使道闸保持打开状态
支持强电对接功能
11、到位自检功能:道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位
12、应急放行功能:断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆
13、雷达检测:通过雷达可进行检测车辆和行人
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	出入口补光抓拍一体机（车闸出入口）
	1、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS
2、最低照度：彩色：0.022Lux @(F1.2, AGC ON)，黑白：0.011Lux @(F1.2, AGC ON)
3、镜头：电动镜头3.1-6mm
4、数字降噪：3D数字降噪
5、最大图像尺寸：2688 × 1520
6、存储功能：支持SD/SDHC
7、智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别
8、补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选
9、集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体，有效节省施工布线成本
10、接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等
11、识别车牌种类多：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型
12、支持中国香港，中国澳门和中国大陆车牌牌识
13、智能识别算法：深度智能识别算法，支持8种车型，11种车身颜色，220种车标，3000种子品牌等特征识别
14、多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上
15、车队模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题
16、双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求
17、车辆捕获率：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上不高于30lx；白天捕获率≥99%，夜间捕获率≥99%
18、支持倾斜车牌识别，水平60度，倾斜30度
19、图片字符叠加功能：可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、方向、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息
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	出入口补光抓拍一体机立柱（车闸出入口）
	1、立柱高度：1.3米
2、立柱直径：60mm
3、1.3米处可安装一体机
4、0.5米处可安装“四行LED显示屏”
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	道闸抓拍一体机（车闸出入口）
	1、高度集成：快速道闸、智能抓拍机、补光灯、显示屏、防砸雷达、语音播报
2、集成道闸，传动效率高，性能稳定，快速抬杆慢速落杆，实现快速通行
3、支持400万像素高清摄像机
4、显示屏：LCD款
5、内置高亮LED灯，红外/白光二合一，智能环保补光技术，支持时控和光控，满足不同场景需求
6、支持电动变焦镜头，便于调试
7、识别车牌种类多：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型
8、支持中国香港，中国澳门和中国大陆车牌牌识
9、支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测
10、支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行
11、支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别
12、支持跟车不落杆，实现快速通行
13、机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求
14、一体化结构设计，布线简单，调试方便
15、大角度车牌识别功能检查：支持相机法线与行车方向角度小于70度以内的大角度畸变成像的车牌识别功能
16、放行计数控制功能检查:具有放行计数功能，当收到的开闸指令计数，与过车计数不一致时，控制道闸处于放行状态，当计数相等且防砸线圈无车时，控制道闸落杆
17、开优先功能检查：道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态；道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应
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	雷视测速一体机
	1、高精度毫米波雷达与800W低照度深度学习智能相机从结构、场景、采集方式到数据信息等多方面深层次融合应用
2、支持机动车测速，卡口图片抓拍
3、支持联动屏幕，实时显示车牌号、车速值
4、测速距离最大100米，车牌识别距离最大22米
5、支持宽动态，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求
6、雷达、视频和抓拍一体化设备，安装调试方便，正装最大支持四车道园区测速
7、支持基于视频的车牌、车辆特征识别，包括：车型、车辆主品牌、子品牌、车身颜色
8、空间分辨率高，穿透力强，不受光照、可见度、恶劣气候等自然条件的影响，数据检测更精准
▲9、雷视融合自动标定功能检查：支持雷视融合自动标定功能，通过智能视频分析设备与毫米波雷达的协同工作，自动完成坐标标定，建立映射关系。摄像机镜头异常检测功能检查：支持摄像机镜头异常检测,可检测镜头起雾或脏污、场景变更、镜头遮挡、画面模糊并能够实时给出报警信息。雷达与视频测速校验异常报警功能检查：支持针对同一目标当雷达测速值和视频测速值相差大于10km/h时，输出目标测速值异常报警信息。响应文件中提供技术证明材料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方权威机构出具的检测报告等并加盖供应商公章）
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	补光灯
	1、铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用钢化玻璃，透光效果好
2、原装进口高亮度LED暖光源芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高
3、经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污染
4、采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰
5、常亮补光灯采用内置自动光控设计，环境低照度下自动开启
6、两档亮度控制，适用不同的补光环境
7、可通过控制线实现远程强制开启补光灯
8、灯体设计新颖别致，体积小、重量轻、适应性强，安装简单，调节方便
9、结构采用IP66设计，可靠防水、防尘
10、不含有害金属铅、汞，绿色环保
11、一般规范
12、工作温度：温度-30℃~70℃
13、电源：220VAC±10%
14、工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结
15、功耗：60W MAX
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	速度显示牌
	1、当车辆超速时，显示红色车速；车辆未超速时，显示绿色车速
限速帖、显示屏一体化设计，方便安装、美观大方；限速帖尺寸符合国标
2、支持显示车辆实时车速
3、单管电流: ≤20mA
4、LED波长: 红:628nm±1nm；黄:590nm±1nm；绿:505nm±1nm
5、物理点间距: 8mm
6、车牌屏尺寸不小于960mmx320mm
7、车速屏尺寸不小于490mmx374mm
8、防护等级: IP53
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	终端管理设备
	1、可接入不低于12路网络摄像机
2、支持过车记录存储、图片存储、视频存储、视频osd叠加、数据上传、视频流转发
3、支持配置多种字符叠加、图片合成模式
4、支持黑白名单功能、区间测速、区间限停；卡口匹配、电警卡口匹配、模糊匹配
5、支持交通数据（卡口、违法、事件、取证、人体）查询，web导出，交通流量展示
6、支持对接显示屏、音柱
7、支持图片存储和录像存储的空间配额设置
8、支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容12TB硬盘，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。支持SSD,机械硬盘和SSD可以混合使用
▲9、设备均应具备权限管理、数据加密、运行日志功能 设备应设置操作口令，宜有图像加密，防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加以保护，不被删除和覆盖，设备应有防偶发死机的措施（如硬件看门狗或软件、硬件看门狗或定时自动启动等），死机后的自动恢复时间应满足GB20815中的8.12的要求。响应文件中提供技术证明材料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方权威机构出具的检测报告等并加盖供应商公章）
	


★注：以上清单内所有设备均纳入维保范围，包含并不限组成完整系统所涉及的辅材及耗材，同时满足清单要求提供并更换相关摄像机、交换机、道闸设备等。提供维保承诺函，承诺维保期内，所有问题设备需维修或者更换，必须按照备件库清单项提供，所涉及费用均含在总价内。承诺维保范围内涉及的电源线、网线如出现断路、破损、老化等质量问题需要更换时，必须整根线缆进行更换，不得分段接续或局部修补。（投标文件中须提供维保承诺函原件加盖公章，未提供承诺函视为负偏离。）
★（二）商务要求
1、报价要求
（1）预算：62万元/年，三年共计186万元。
（2）最高限价：186万元，投标报价超过最高限价的为无效标。
（3）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员（含驻场）、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（4）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（5）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。
2、实施要求
（1）总体要求
成交供应商须提供本项目服务期内的驻场服务，保证校园安防系统的稳定运行。供应商应采取安全措施，确保实施安全。因本项目实施产生的实施人员和学校师生人身安全问题由供应商承担全部责任。
（2）质量要求
所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的原厂配件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合环保要求。交货时所有产品应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。
（3）人员要求
1）本项目实施人员不得少于10人，其中，必须配备项目负责人1人，驻场专业技术人员1人。
2）项目负责人及驻场专业技术人员须常驻采购人现场开展维护服务。其中，项目负责人和驻场专业技术人员须具有类似维保项目工作经验，驻场期间不得兼任其他岗位。
3）项目实施中供应商要保证项目负责人和驻场专业技术人员稳定，供应商更换项目负责人和驻场专业技术人员须征得采购人的书面同意。供应商人员因故请假，须提前告知采购人请假事由及时间，并提前安排能力相当的备用人员代班，保障维护服务不中断。
（4）维保要求
1）本项目维保期要求为3年，维保期内提供所需的服务及配套的设备。
2）实施要求须按照国家针对安防类项目的各项标准执行。所有维保工作需符合国家及行业现行规范，包括但不限于《安全防范工程技术规范》《视频安防监控系统工程设计规范》《出入口控制系统工程设计规范》等相关标准，满足行业主管部门对对应场景安防系统的管理要求。
3）包含但不限于日常预防性维护保养、定期巡检、故障抢修、隐患整改，涉及新增安防器材时，需负责从出厂前组装测试、运输装卸、现场安装调试到验收交付的全流程伴随服务，同时需提供质量保证期内的维修保养、采购人操作培训等配套服务。
4）设立7*24小时驻场值班，确保校园安防类系统设备完好率100%；
5）接到故障报修后，需在30分钟内完成响应，一般区域2小时内到达现场，特殊核心区域需按采购人要求缩短到场时间；一般故障需2小时内排除解决，重大故障需在24小时内完成修复；若当日无法修复，需提供同等规格的应急替代设备，出具书面应急预案，并在4个工作日内完成故障排除恢复系统运行；
6）成交供应商需在项目现场建立备件库，储备摄像机、交换机等易损设备，并定期更新库存；
7）配备齐全专业检测维修工具，常用维修工具（如万用表、示波器）及检测仪器；
（5）验收要求
1）包含礼貌、耐心、专业程度等，需通过客户反馈表或满意度调查评估；
2）服务中要求服务人员使用规范语言，佩戴工号牌，保持端庄仪容；
3）以电话/邮件回复时间、问题解决效率为核心，要求2小时内响应（优秀），24小时内解决（合格）；
4）服务评价标准明确要求响应时间达标，未达标将影响最终评分；
5）服务人员需能够准确解答问题并提供解决方案；
6）通过客户实际体验评估服务效果，需满足或超越客户期望。
3、付款条件
合同签订后支付首付款人民币20万元；扣除首付款后的剩余合同价款，每半年支付一次，每次支付该剩余合同价款的50%，直至全部剩余价款付清。
4、交付时间及地点
（1）交付时间：按照合同约定时间。
（2）交付地点：采购人指定地点。
[bookmark: OLE_LINK1]5、其他要求
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法
采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-3.服务”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。
二、本国产品价格扣除
1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.如本项目或者其中采购包中含有多种产品，供应商为本项目或者其中采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
3.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
三、政府采购政策功能落实（本项目专门面向中小微企业采购，不执行价格扣除政策。）
四、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格（20分）

	1.1
	价格分
	价格分采用低价优先法计算，即满足投标文件要求且最终报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分=(评标基准价/投标报价)×20。
	20
	价格分

	2.技术（15分）

	2.1
	技术参数
	[bookmark: _GoBack]产品技术参数全部满足招标要求的得满分15分，打▲指标为重要参数，有1项负偏离扣0.7分，其余指标有1项负偏离扣0.05分，扣完为止。
	15
	客观分

	3.服务（37分）

	3.1
	技术方案
	评委根据投标人提供针对学校的安防系统特点制定相应的安防技术服务、安防平台软件升级切换、检测流程、整体分析、时间计划安排、工器具配置、维保作业方法、维保频率保证措施、安全措施等内容进行综合评分：
技术方案详细完整、有针对性、可操作性强的得9分；
技术方案较完整、较有针对性、可操作性较强的得7分；
技术方案完整性、针对性、可操作性一般的得5分；
技术方案完整性、针对性、可操作性差的得3分；
未提供不得分。
	9
	主观分

	3.2
	实施方案
	评委根据投标人提供的实施方案（维保组织方案、服务方案、人员安排、设备设施维护保养、定期检测等）进行综合评分：
实施方案全面、计划详细、可行性强的，得9分。
实施方案较全面、计划较详细、可行性较强的，得7分。
实施方案一般、计划一般、可行性一般的，得5分。
实施方案差、计划差、可行性差的，得3分。
未提供方案不得分。
	9
	主观分

	3.3
	售后服务方案
	评委根据投标人提供本项目综合协调方案、增值服务、服务承诺、维保保证措施、档案管理等进行综合评分：
方案详细完整、有针对性、可操作性强的得7分；
方案较完整、较有针对性、可操作性较强的得5分；
方案完整性、针对性、可操作性一般的得3分；
方案完整性、针对性、可操作性差的得1分；
未提供不得分。
	7
	主观分

	3.4
	人员培训方案
	评委根据投标人提供人员培训内容的制定、时间的安排、人员的组织、培训质量的保障情况等进行综合评分：
方案详细完整、有针对性、可操作性强的得5分；
方案较完整、较有针对性、可操作性较强的得4分；
方案完整性、针对性、可操作性一般的得3分；
方案完整性、针对性、可操作性差的得2分；
未提供不得分。
	5
	主观分

	3.5
	应急预案
	评委根据投标人提供本项目突发事故应急处理方案的完整性、应急的及时性、解决措施的合理性等进行综合评分：
方案详细完整、有针对性、可操作性强的得7分；
方案较完整、较有针对性、可操作性较强的得5分；
方案完整性、针对性、可操作性一般的得3分；
方案完整性、针对性、可操作性差的得1分；
未提供不得分。
	7
	主观分

	4.业绩（9分）

	4.1
	投标人业绩
	投标人自2023年10月1日以来具有类似安防运维 (或维保) 项目业绩（服务内容须包含监控系统和停车场系统的运维（或维保））的，每提供一个符合要求的合同得3分，本项最高得9分。未提供不得分。
注：时间以合同签订日期为准，须提供中标（成交）通知书、合同以及任意期发票扫描件并加盖公章。提供的证明材料须能清晰反应相关服务内容。
	9
	客观分

	5.履约能力（19分）

	5.1
	项目团队负责人
	供应商拟投入本项目的项目团队负责人具有电子信息相关专业高级职称证书、信息系统项目管理师证书的，有1类得2分，满分4分。提供证书以及供应商近6个月（2026年04月以来）任意一月为其缴纳社保的证明材料扫描件并加盖供应商公章。
	4
	客观分

	5.2
	技术团队负责人
	供应商拟投入本项目的技术负责人具有电子信息相关专业高级职称证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书的，有1个得2分，满分4分。提供证书以及供应商近6个月（2026年04月以来）任意一月为其缴纳社保的证明材料扫描件并加盖供应商公章。
	4
	客观分

	5.3
	项目运维支撑团队成员
	供应商拟投入本项目的项目团队人员（除项目团队负责人、技术团队负责人）具有信息系统运维管理工程师、网络信息安全工程师、IT运维工程师、智能化系统工程师（网络工程）的，每提供其中一类证书得2分，本项最高得8分。提供同一人不同证书不重复计分、提供同一类证书不重复计分，提供证书以及供应商近6个月（2026年04月以来）任意一月为其缴纳社保的证明材料扫描件并加盖供应商公章。
	8
	客观分

	5.4
	软件著作权
	投标人具有类似公共安全视频监控建设联网应用平台、视频云智能分析平台、视频云存储系统软件的软件著作权，每拥有一个软件著作权得1分，满分3分。（提供相关证明扫描件并加盖公章）
注：所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。
	3
	客观分

	合计
	
	100分
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第六章  投标文件格式
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282]
投  标  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   



投标文件目录
一、供应商信用承诺函
二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）
三、法人授权书
四、投标函
五、开标一览表
六、投标分项报价表
七、技术要求响应及偏离表
八、商务要求响应及偏离表
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函（如有）
十一、联合体协议（如有）
















一、供应商信用承诺函
供应商信用承诺函
江苏国兴建设项目管理有限公司：
我公司（单位）                             （供应商名称）郑重承诺：
我公司（单位）符合下列要求：
(一)具有独立承担民事责任的能力；
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
(六)我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
(七)未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；
（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称：（加盖电子公章）
日  期：


二、满足特定资格要求的证明文件
本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。








三、法人授权书
法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                              项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日    期：











四、投标函
投标函
致：江苏国兴建设项目管理有限公司
根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨其他（在对应¨内打“√”）               
9.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：




五、开标一览表
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	投标总报价

	小写（元）：



                                              日  期：







六、投标分项报价表
投标分项报价表
[bookmark: OLE_LINK3]投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元/年）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	投标总价（元/年）
	

	
	投标总价（三年）
	



备注： 
1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用。
2.《投标分项报价表》中“投标总价（三年）”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.分项名称及费用由供应商根据本项目采购需求和自身实际填报。行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。
3.行数不够，可自行添加。

[bookmark: _Hlt26955054]八、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	[bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26580838]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。







九、中小企业声明函
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：
[bookmark: OLE_LINK6]备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业（服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员），不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。
十、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：
1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。
2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。












十一、联合体协议
联合体协议
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。
2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。
3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

                                          
联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）    
日   期：

备注：
1.牵头单位必须为联合体成员。
2.在所属企业类型前的¨内打“√”。
3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。










质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字(签章)：                                 公  章：                      
日  期：    




相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
41
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