



招   标   文   件
（电子招投标）
（服务类项目，不专门面向中小微企业）


项目编号：JSZC-321181-JZCG-G2026-0022
项目名称：丹阳市城市生命线安全工程一期建设项目





丹阳市政府采购中心  
2026年9月28日


提 示 函
各政府采购供应商：
为打造公开公平公正的政府采购营商环境，规范政府采购活动，请贵单位仔细阅读下列条款：
一、基本要求：
1.应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；
2.不得有串通投标、提供虚假材料等违法违规行为；
3.不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。
二、经查实有下列行为的，将依法依规严肃处理:
1. 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任:
(1)提供虚假材料谋取中标、成交的;
(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;
(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;
(6)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
2．在“信用中国”网、中国政府采购网等相关网站有失信记录按规定被依法限制参与政府采购活动的，在规定期限内不得参加本市范围内的政府采购活动。
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第一部分  投标邀请
[bookmark: _Toc92168010][bookmark: _Toc98669699][bookmark: _Toc100386044][bookmark: _Toc20732978][bookmark: _Toc98669341]项目概况
丹阳市城市生命线安全工程一期建设项目的潜在投标人应在“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2026年11月5日9点30分（北京时间）前按要求递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321181-JZCG-G2026-0022
项目名称：丹阳市城市生命线安全工程一期建设项目
预算金额：1060.76万元
最高限价：1060.76万元
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]采购需求：详细内容及要求见采购需求
合同履行期限：详细内容及要求见采购需求
本项目是否接受联合体投标：接受。联合体投标的，联合体组成单位数量不得超过2家。

[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 
1.1具有独立承担民事责任的能力；                     
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；                         
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录; 
1.6法律、行政法规规定的其他条件。                        
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK21]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件
[bookmark: _Toc92168000][bookmark: _Toc100386034]获取时间：2026年9月28日0:00起至2026年10月10日 23:59分（北京时间）
获取地点：江苏政府采购网-苏采云电子交易平台
[bookmark: _Hlk153292470]获取方式：在线获取（“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件，具体操作详见“苏采云”系统供应商操作指南http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）
采购文件售价：免费
[bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交截止时间及开标时间：2026年11月5日9点30分（北京时间）
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]1.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803。
2.投标人投标需提前办理政府采购CA数字证书及电子签章，镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
3.投标文件递交截止时间后，采购代理机构将通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在响应截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。
4.因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。
5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网的更正公告。
6.本次招标不收取投标保证金。
窗体底端
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：丹阳市住房和城乡建设局
地 址：丹阳市东门外大街39号
联系人：徐杏平
联系方式：0511-88031639
2.采购代理机构信息
名 称：丹阳市政府采购中心
地 址：丹阳市开发区兰陵路88号4楼404室
联系方式：0511-86906230
3.项目联系方式
项目联系人：程宽
电 话：0511-86906230


第二部分    投标人须知
前附表
	序号
	事项
	本项目规定

	1
	报价要求
	本次投标报价的币种为人民币。
投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。
投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。
最低投标报价不能作为中标的保证。
中标价即为合同签约价。
如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。


	2
	转包及分包
	项目依法不得转包
☑本项目不同意分包。
□同意将非主体、非关键性的工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（提醒：采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例，分包承担主体所需要具有的资质。）


	3
	开标前答疑会
	☑不组织
□组织
时间：
地点：
联系人：联系方式：


	4
	现场踏勘
	☑不统一组织,如需现场踏勘，可自行联系采购人前往。
□统一组织
时间：
地点：
联系人：XXXX  联系方式：0511-XXXXXX


	5
	演示
	□无
☑有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至“苏采云”系统的演示视频模块。操作指南详见http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。视频以压缩形式进行上传，单个视频上限50M，整体上限300M。

	6
	样品
	☑不要求提供。
□要求提供（提醒：除仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况外，不得要求投标人提供样品。）
（1）样品：；
（2）样品制作的标准和要求：详见采购需求；
（3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；
（4）是否需要随样品提交检测报告：□否；□是，检测机构的要求：无；检测内容：无。
（5）提供样品的时间：XXXX年XX月XX日XX:XX-XX:XX；地点：；联系人：，联系电话：0511-86906230 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。


	7
	是否允许采购进口产品
	☑本项目不允许采购进口产品。
□可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。

	8
	项目属性与核心产品
	□货物类。
☑服务类。
[bookmark: OLE_LINK49]本项目核心产品为：丹阳市城市生命线安全工程监管应用系统软件开发服务        

	9
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	（1）标的： 丹阳市城市生命线安全工程一期建设项目，属于 信息技术服务‌ 行业。

	10
	节能产品、环境标志产品
	供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

	11
	中小企业信用融资
	[bookmark: _Hlk136445673][bookmark: _Hlk136444446]为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：丹阳市财政局政府采购科0511-86521852。

	12
	特别说明
	无




一、总  则
[bookmark: _Toc92168001][bookmark: _Toc100386035]1．适用范围
1.1 本招标文件仅适用于丹阳市城市生命线安全工程一期建设项目。
[bookmark: _Toc92168002][bookmark: _Toc100386036]2．定义
[bookmark: _Toc98669335][bookmark: _Toc100386038][bookmark: _Toc20732971][bookmark: _Toc92168004][bookmark: _Toc98669693]招标文件中下列术语应解释为：
2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：丹阳市住房和城乡建设局。
2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：丹阳市政府采购中心。
2.4“服务”系指本招标文件所述采购标的，即软件开发、安装调试、集成服务、技术指导、培训、维护、升级以及其它的伴随服务，服务亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。
2.5“货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：本项目涉及的软硬件设备、材料、配件、工具、成套技术资料及手册。
2.6“☑”系指适用本项目的要求。“☐”系指不适用本项目的要求。
3．采购方式
3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。□最低评标价法。
3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审 □资格预审
3.3 本次采购确定的中标人数量：1名。
4．投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。
4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
[bookmark: _Toc20732973][bookmark: _Toc98669694][bookmark: _Toc100386039][bookmark: _Toc98669336][bookmark: _Toc92168005]5．政策功能
5.1支持中小企业发展
5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或大中型企业4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理中心、戒毒管理中心（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.2强制采购信息安全产品
信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
5.3支持绿色发展
5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。
5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。
5.5支持创新发展
5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

二、招标文件
[bookmark: _Toc98669339][bookmark: _Toc98669697][bookmark: _Toc20732976][bookmark: _Toc92168008][bookmark: _Toc100386042]6.招标文件组成
6.1 招标文件包括：
（1）投标邀请
（2）投标人须知                  
（3）拟签订的合同文本
（4）采购需求
（5）评标办法和标准
（6）投标文件（格式）
6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。
6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc100386043][bookmark: _Toc98669340][bookmark: _Toc20732977][bookmark: _Toc92168009][bookmark: _Toc98669698]7．招标文件的澄清和修改
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。
7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。
7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。
7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
	7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。
三、投标文件
8.编制投标文件的工具
8.1 投标人须通过江苏政府采购网提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。下载路径：江苏政府采购网—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》
9.投标文件语言及度量衡单位
9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。 
9.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
10.投标文件的构成
10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。
10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。
10.3 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。
10.4 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。
10.5 具体填写格式详见招标文件第六部分。
11．投标文件的编制
11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置。系统中的投标文件格式与招标文件第六部分不一致的，以招标文件第六部
分规定的格式为准。
11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应有投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。
11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。
12．投标保证金
12.1 本项目不收投标保证金。
13．投标有效期
13.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。
13.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
14.投标文件的式样和签署
14.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。
15．投标文件的提交
15.1 投标文件提交
15.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件制作完成后，登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交。时间以“苏采云”系统时间为准。
15.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云”系统将拒绝接收上传的任何投标文件。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。
15.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。
15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。
15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。
15.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
16．投标文件的补充、修改或者撤回
16.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
16.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。
16.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何补充、修改或撤回。
16.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。
五、开标及评标
17．开标
17.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。
17.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。
17.3 投标人不足3家，不进入解密程序。
17.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。
17.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。
17.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云”系统运行无故障。
17.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。
17.8投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。
18.投标人资格审查
18.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。
19．评标委员会组成
19.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：
（一）采购预算金额在1000万元以上；
（二）技术复杂；
（三）社会影响较大。
评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。
评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
20.投标人符合性审查
20.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。
20.2根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号的要求，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序的情形包括：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
符合上述情形的相关供应商，评审委员会应对其启动异常低价投标（响应）审查程序，包括：要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断，投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
20.3 投标文件澄清
20.3.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
20.3.2投标人的澄清应登录“苏采云”系统进入“澄清事项”模块进行。
20.4 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

21．无效投标的情形
21.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：　
21.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
21.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
21.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
21.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
21.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
21.1.6未通过符合性审查的。
21.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
21.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
21.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
21.1.10符合招标文件前款第 20.2 条规定的异常低价投标情形，评审委员会已启动异常低价投标审查程序，要求相关供应商在评标现场合理时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料对投标价格作出解释，而供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
21.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
21.1.12如有委托代理人，未提供投标人为其缴纳社保证明材料的。
21.1.13投标文件中提供了虚假或失实资料的。
21.1.14投标人存在串通投标情形的。
21.1.15加“★”项有负偏离的；
21.1.16为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
21.1.17不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的。
21.1.18项目服务期有负偏离的。
21.1.19不符合法律、法规和招标文件规定的其它实质性条款（须经评标委员会半数以上同意）。
22. 串通投标的情形
22.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
23.投标文件详细评审
23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。
24.评标过程的保密
24.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
24.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
25．废标的情形
25.1 出现下列情形之一的，将予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；  
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；  
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的； 
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
六、确定结果
26.确定中标人
26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
[bookmark: _Hlk132702541][bookmark: _Hlk132702790]26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。
七、授予合同
27．中标通知书
27.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。
27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
28.履约保证金
28.1☑本项目不收取履约保证金
□本项目中标供应商应提交合同金额5%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件： 
货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。
29．签订合同
29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。
29.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。
29.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。
29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
29.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉
30．询问
30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
31．质疑
31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。否则，采购人不予受理。
以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
31.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
31.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。采购人负责处理和答复所有质疑内容，采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
31.4采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
31.5本项目采购人及丹阳市政府采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。（本项目采购人及丹阳市政府采购中心不接受未填写快递运单的快件）
接收部门:丹阳市政府采购中心
接收地址:丹阳市开发区兰陵路88号四楼
联系人：程宽
联系电话:0511-86906230
31.6以下情形的质疑不予受理：
31.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
31.6.2超出政府采购法定期限的质疑。
31.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
31.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
31.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
31.6.6质疑流程及质疑函格式见“镇江市公共资源交易平台”网站-政民互动-质疑渠道。
32．投诉
32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。
32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
32.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。
九、诚实信用和解释权
33．诚实信用
33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
33.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。
33.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
33.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
33.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。
34.适用法律及约束力
34.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
34.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。
35.解释权
除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

第三部分  合同条款
 
丹阳市政府采购合同
 
 
 
项目编号：
 
项目名称：
 
采购人：
 
中标供应商：
 
签订日期：
 
 
 
 
 
 


甲方：（采购单位） 
乙方：（中标供应商） 
甲、乙双方根据项目】公开招标的结果，签署本合同。
1、定义：
合同中的下列术语应解释为：
1.1 “甲方”系指丹阳市住房和城乡建设局。
1.2 “乙方”系指招标文件中所述提供服务的供应商。
1.3 “服务”系指本招标文件所述采购标的，即软件开发、安装调试、集成服务、技术指导、培训、维护、升级以及其它的伴随服务，服务亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。
1.4 “合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
1.5“合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方
应支付给乙方的价格。
2、合同组成部分
下列关于丹阳市城市生命线安全工程一期建设项目【JSZC-321181-JZCG-G2026-0022】的招标文件、乙方提交的投标文件是构成本合同不可分割的部分：
(1)投标函；
(2)开标（报价）一览表；
(3)服务方案及服务承诺；
(4)中标通知书；
(5)甲方、乙方商定的其他必要文件。
3、服务范围
本合同所提供服务详见招标文件第四部分及投标文件相应响应及承诺（乙方必须完全实现招标文件中的采购要求，如有不足或缺陷，由乙方自行负责弥补，甲方不再承担任何相关费用）。
4、服务期、服务期限及合同价
4.1 完工期：自____年____ 月____日至______年______月______日止。
4.2试运行期：自____年____ 月____日至______年______月______日止。
4.3运维期：自____年____ 月____日至______年______月______日止。
4.4 合同金额（大写）为人民币   元整 ， ¥  元，分项价格在乙方提交的报价表中有明确规定。
5、付款方式
乙方自愿放弃本项目预付款。
¨（1）合同签订后，甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付合同价10%的预付款；
（2）系统上线并通过初验后，甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内付至合同总价款的30%；
（3）系统试运行结束，竣工验收合格经甲方同意后，甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内付至合同总价款的60%；
（4）一年运维服务结束并经甲方同意后，甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内付至合同总价款的75%；
（5）两年运维服务结束并经甲方同意后，甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内付至合同总价款的90%；
（6）三年运维服务结束并经甲方同意后，甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内付至合同总价款的100%。


6、甲、乙双方权利义务
6.1 甲方的权利与义务：
1......
2.......
3......
6.2 乙方的权利义务
1......
2.......
3......
7、验收要求：
1......
23
24
2.......
3......
8、知识产权
8.1 乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯
其专利权、商标权和工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。
9、转让和分包
9.1 本合同不得转让和分包。
10、合同纠纷处理
10.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始 30 天内仍不能解决，应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门后 30 天内仍得不到解决，则依法向甲方所在地人民法院起诉。
10.2 在诉讼期间，本合同应继续执行。
11、不可抗力
11.1 如果双方由于不可抗拒力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。
11.2 本条所述的“不可抗拒力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。
11.3 受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发后尽快以传真通知对方，双方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。
12、税费
12.1 中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。
12.2 中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。
13、履约保证金
13.1☑本项目不收取履约保证金
□本项目中标供应商应提交合同金额5%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件： 
货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。
14、违约终止合同
14.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。
(1) 如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内完成部分或全部服务工作;
(2) 乙方在收到甲方发出的违约通知后 10 天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失;
(3) 如果乙方未能履行合同规定的其他义务。
14.2 在甲方根据上述第 14.1 条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与此服务类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
15、破产终止合同
如果乙方破产或无清偿能力时，甲方在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。
16、合同生效及其它
16.1 本合同经甲方、乙方盖章签字后生效。本合同一式三份，甲方、乙方、 丹阳市政府采购监督管理部门各执一份。
16.2 乙方中标后在履行服务的过程中，若服务达不到甲方要求，经甲方提出而乙方未及时整改的或虽经整改，但仍未达到甲方整改要求的，甲方有权终止本合同。
16.3 如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改或补充协议，提交丹阳市政府采购监督管理部门一份备案。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
16.4 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
 
 
 
甲方（公章）：                       乙方（公章）：
地址：                               地址：
法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：
联系电话：                           联系电话：








第四部分 采购需求
一、项目概况
①建设背景
城市生命线是保障城市安全运行的重要基础设施，是一项补短板、强基础、利长远的综合性系统工程，涉及燃气、供水、排水、道路、桥梁、地下管线等多个重点行业领域，具有公共性高、涉猎面广、相互关联性强的特点，其安全运行关系到人民生命财产安全，是保证城市高质量发展和人民安居乐业的基础。
2021年12月，江苏省人民政府召开专题会议，部署城市生命线安全相关工作，要求按照“综合监管+智慧监测”的思路，为全国城市生命线安全监管提供“江苏方案”。2023年，《关于全面推进全省城市生命线安全工程建设的通知》（苏生命线办发〔2023〕16号）文件要求，要求全面启动7个非试点城市建设，并向县延伸。
2025年5月，《中共中央办公厅 国务院办公厅关于持续推进城市更新行动的意见》印发，提出实施城市基础设施生命线安全工程建设。7月，中央城市工作会议提出要着力建设韧性城市，推进城市基础设施生命线安全工程建设。
2026年，《江苏省推进新型城市基础设施建设打造韧性城市行动方案（2026-2028）》，指出城市安全韧性体系更为健全，到2028年底，城市生命线安全工程有效覆盖率达75%。《推进江苏城市高质量发展行动方案》（苏发〔2026〕4号）提出要实施城市基础设施生命线安全工程，到2030年城市生命线工程有效覆盖率达85%。
镇江市已全面开展城市生命线安全工程建设工作，丹阳市作为镇江下辖县级城市，在落实好江苏省、镇江市对城市生命线建设工作的要求基础上，开展城市生命线安全工程一期建设。
②建设目标
结合丹阳实际，遵循“综合监管+智慧监测”整体思路，坚持统一标准，围绕日常监管、部门协同、资源共享等方面建立健全城市生命线安全监管工作机制，聚焦燃气、供水、排水、桥梁、道路、地下管线交互、第三方施工七大风险场景，实现省-市-县三级监管系统数据共享、业务协同、互联互通，推动监管效能显著提升、设施运行高效规范，使城市生命线安全管理从“被动应对”向“主动监管”转变，系统提升城市基础设施规范化、智慧化管理水平。
③建设范围
丹阳市城市生命线安全工程一期建设范围为丹阳市建成区，北至北二环路、宁沪城际、沪蓉高速，东至丹界线、麒麟路、南二环路、丹金溧漕河，南至南三环路、恒兴路，西至天元路、天翔路、西二环路，总面积约44.5平方公里。

项目建设范围图
④建设内容
按照“综合监管+智慧监测”思路，丹阳市城市生命线安全工程一期建设内容主要包含：
a.市级支撑平台
对接复用镇江市市域治理指挥中心8大能力平台，包括物联网统一管理平台、融合通信平台、移动端系统管理平台、数据中台、监控视频共享分析平台、地理信息系统（GIS）子平台、技术中台、业务中台。
b.智慧监管系统
建设1套统一门户，建设“1+7”的综合监管系统，“1”指1个综合应用、“7”指7个专项场景，包含燃气专项、供水专项、排水专项、桥梁专项、道路专项、第三方施工破坏专项及地下管线交互专项。（本项目不涉及大屏硬件设备采购，相关专项大屏“一张图”展示能力依托既有硬件设备复用实现）
c.数据汇聚治理
依据全省统一数据标准及对接规范，建立1套城市生命线数据库，实施数据资源梳理、数据标准建设、数据汇聚实施、数据质量与治理、数据融合开发、数据资产管理、数据服务与运维等数据治理服务。确保按照高质量考核完成市县数据对接工作。
d.管线数据脱密脱敏
对地下管线数据实施脱敏脱密，保障管线数据安全。
e.智慧监测硬件设备
对排水专项、道路专项、桥梁专项开展智慧监测硬件布设，以及提供检测相关服务；按照江苏省城市生命线安全工程建设要求，接入燃气、排水、供水、桥梁、道路、第三方施工专项等既有监测数据。
f.基础软件建设
采购并部署符合信创要求的国产软件运行系统和数据管理系统。全面支撑丹阳市城市生命线各业务系统的安全和可靠运行。
g.其他建设内容
按照国家、省相关要求开展数据安全风险评估、软件第三方评测、信息系统安全等级评测工作。
⑤建设时序
本项目需在合同签定后9个月内完成采购需求中所规定的工作任务，试运行6个月，验收后进入3年运维期。
需求清单
按照“综合监管+智慧监测”思路，丹阳市城市生命线安全工程一期项目建设内容主要包含市级支撑平台、智慧监管系统、数据汇聚治理、管线数据脱密脱敏、智慧监测硬件设备、基础软件购置等。清单如下：
	序号
	分项名称
	数量
	单位

	（一）
	市级支撑平台
	
	

	1.1
	物联网统一管理子平台
	1
	项

	1.2
	监控视频共享分析子平台
	1
	项

	1.3
	融合通信子平台
	1
	项

	1.4
	地理信息系统（GIS）子平台
	1
	项

	1.5
	移动端系统管理平台
	1
	项

	1.6
	数据中台
	1
	项

	1.7
	业务中台
	1
	项

	1.8
	技术中台
	1
	项

	（二）
	智慧监管系统
	
	

	2.1
	统一门户
	1
	套

	2.2
	综合应用
	1
	套

	2.3
	燃气专项
	1
	套

	2.4
	供水专项
	1
	套

	2.5
	排水（雨水、污水）专项
	1
	套

	2.6
	道路专项
	1
	套

	2.7
	桥梁专项
	1
	套

	2.8
	第三方施工破坏专项
	1
	套

	2.9
	地下管线交互风险专项
	1
	套

	（三）
	数据汇聚治理
	
	

	3.1
	数据资源梳理
	1
	项

	3.2
	数据标准建设
	1
	项

	3.3
	数据汇聚实施
	1
	项

	3.4
	数据质量与治理
	1
	项

	3.5
	数据融合开发
	1
	项

	3.6
	数据资产管理
	1
	项

	3.7
	数据服务与运维
	1
	项

	（四）
	管线数据脱敏脱密
	
	

	4.1
	数据脱密
	1
	项

	4.2
	数据脱敏
	1
	项

	（五）
	智慧监测硬件设备（含设备及辅材购置、设备安装与集成、设备调试）
	
	

	5.1
	排水专项
	
	

	5.1.1
	视频监控
	67
	套

	5.1.2
	硬盘录像机
	2
	台

	5.1.3
	监控专用硬盘
	24
	块

	5.1.4
	电子水尺
	18
	套

	5.1.5
	河道水位计
	6
	套

	5.1.6
	液位计
	23
	套

	5.1.7
	视频网络专线（20Mbps）
	201
	路·年

	5.2
	道路专项
	
	

	5.2.1
	探地雷达车载检测服务（检测）
	210.96
	车道·公里

	5.3
	桥梁专项
	
	

	5.3.1
	光电挠度仪
	13
	套

	5.3.2
	靶标
	50
	套

	5.3.3
	振弦式应变计
	6
	套

	5.3.4
	索力振动传感器
	12
	套

	5.3.5
	温湿度计
	3
	套

	5.3.6
	振动信号采集模块
	1
	套

	5.3.7
	振弦智能采集终端
	1
	套

	5.3.8
	高清球机
	14
	套

	5.3.9
	低频振动加速度计
	4
	套

	5.3.10
	工控机（云阳大桥）
	1
	套

	5.3.11
	工控机（其他）
	11
	套

	5.3.12
	综合采集站
	2
	套

	5.3.13
	数据传输（100Mbps）
	3
	路·年

	5.3.14
	数据传输（20Mbps）
	33
	路·年

	（六）
	基础软件购置
	
	

	6.1
	国产软件运行系统
	17
	套

	6.2
	数据管理系统
	4
	套

	（七）
	其他建设要求
	
	

	7.1
	数据安全风险评估
	1
	项

	7.2
	软件第三方评测
	1
	项

	7.3
	信息系统安全等级评测
	1
	项



二、技术要求
1.总体建设要求
（1）总体设计要求
本项目采用“软件+硬件+服务”一体化建设模式，贯彻省市县一体化建设思想，依托应用支撑平台共性技术能力底座，打通“省 市 县”三级资源共享通道，实现纵向业务贯通、横向部门业务协同。
需充分了解丹阳市城市生命线安全工程各场景建设基础，包括摸排各专项行业基本底数情况、行业监管职能以及行业监管内容、应用信息化系统建设及数据积累情况，收集整理各专项应用责任单位对市级监管平台的建设需求，从业务需求、功能需求、信息量等维度提出解决策略，进一步明确系统的建设目标、建设思路和建设内容。
充分考虑系统架构的复杂性和可用性，对总体架构、逻辑架构、技术架构、网络架构、数据架构进行详细设计，并形成对应架构图。
（2）系统复用对接要求
根据省 市 县三级互联互通、业务协同贯通相关建设要求，需结合我市实际情况，从系统架构层面提出满足我市城市生命线监测监管建设需求和江苏省、镇江市复用要求的技术架构方案；从系统应用层面提出满足我市建设需求的省市县复用方案；从省市县数据对接方面提出我市城市生命线库表、消息、文件、视频等类型数据的接入、治理、同步上传的数据对接实施方案。
[bookmark: _GoBack]本项目是落实江苏省城市生命线安全工程省市县三级互联互通硬性工作要求，基于镇江市既有建设成果开发是本项目的客观业务需求，需要复用镇江市级平台开展丹阳项目定制化开发，镇江源代码权属归镇江市住房和城乡建设局，丹阳市住房和城乡建设局向镇江市住房和城乡建设局申请，经授权可无偿使用。
同时，需充分完成与丹阳市城市生命线相关信息系统对接，打通存量业务数据通道，消除数据孤岛，包括镇江市智慧燃气监管平台、镇江市气瓶质量安全追溯系统、丹阳港华燃气公司相关信息化系统、丹阳市水务集团相关信息化系统、丹阳市“厂-站-网”一体化管控平台等平台的城市生命线需求数据对接工作。
（3）数据共享要求
本项目系统平台及数据产权归属采购人所有，本项目产生大量的数据资源需根据《江苏省城市生命线安全工程数据标准》及丹阳市信息化系统建设整体要求，围绕本项目“燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线”等7个场景，将主题库、专题库中的数据进行整理，进行信息资源目录编制，并通过数据共享的方式向政府机构无偿提供。需结合本项目实际情况，在数据治理方案中提供本项目的信息资源共享方案。
（4）性能要求
a.计算性能要求
系统可用性≥99.00%，支持7×24小时连续稳定运行；
支持在线并发用户≥500，最大注册用户数5000；
普通操作、简单查询页面响应≤3秒；大数据量报表查询响应≤5秒；批量导入导出每500条处理响应≤3秒。
b.应用交互性能要求
交互类业务（增删改记录等）：常规响应≤3秒，峰值响应≤5秒。
查询类业务：简单查询3‑5秒；复杂查询5‑8秒；极限大数据样本查询≤10秒。
统计分析类业务：一般统计≤3秒，一般分析运算≤5秒。
c.非功能性能要求
系统需具备良好的正确性、健壮性与可靠性，保障计算统计准确、支持实时监测并内置数据容错机制，实现7×24小时稳定业务运行；界面操作简便易用，数据传输采用加解密保障安全；采用组件化架构，具备可扩展、可移植能力，兼容主流浏览器及操作系统，可高效处理文本、图像、多媒体等多类型海量数据；配套提供数据备份恢复、权限管理、系统运维等维护管理功能。
（5）信创要求
本项目所涵盖的定制软件开发工作，必须严格遵循省、市、县当前及未来五年内可能出台的国家、地区法律法规、文件规定以及行业相关政策要求。若中标人的软件系统未能满足这些要求，中标人需按照相关规定，无条件且免费地对相关系统进行改造，以确保其软硬件达到最新的安全可靠性政策标准。此外，在维保期内，若信创相关政策发生变动，中标人应积极响应，无条件协助完成系统的国产化适配和部署工作，以确保系统的持续合规性与适应性。
2.市级支撑平台要求
本次项目中，主要复用镇江市市域社会治理现代化指挥中心提供的应用支撑平台相关能力，包括：物联网统一管理子平台、融合通信子平台、移动端系统管理平台、监控视频共享分析子平台、地理信息系统（GIS）子平台、数据中台、业务中台及技术中台等8大平台。同时针对丹阳市适配需求，提供账号初始化、物联设备同步对接、视频资源同步、应急通信预案配置、本地矢量数据上图等服务。
（1）物联网统一管理子平台
需具备对部署在城市各角落的各类传感设备综合感知能力，对数据具备全面采集、存储、分析、转发能力，具备设备全生命周期的设备维护管理能力，实现物联设备接入、物联设备管理、物联数据管理、物联感知接入等能力。
（2）融合通信子平台
需实现汇聚接入音频资源、集群对讲资源、视频监控资源、视频会议资源，打造融合通信能力，确保城市生命线指挥中心在指挥调度的时候能够上下联动、横向协同、扁平高效，实现音视频通话、即时通信和调度记录管理等能力。
（3）移动端系统管理平台
需将城市生命线安全监管的移动端业务集成到移动端APP中，并和统一用户引擎进行用户体系对接，实现巡检养护等基础数据的采集、统计报表的查看等。
（4）监控视频共享分析子平台
需围绕丹阳市视频图像资源汇聚、跨行业跨层级共享等内容，开展视频图像共享与融合赋能子系统建设，有效整合各类城市生命线相关的视频监控资源，实现视频图像通用应用、视频图像解析、视频共享交换对接等能力。
（5）地理信息系统（GIS）子平台
需在对空间数据以及业务专题数据进行治理融合的基础上，实现城市各种地理信息资源的统一展示和管理，直观而准确地展示城市生命线状况及运行基础数据等，实现地理数据治理融合、地图信息共享平台等能力。
（6）数据中台
需提供各项数据工具，实现从现有平台获取数据要素，高效便捷组装新的数据产品并转化为服务能力，实现对数据的标签化和产品化，实现数据汇聚、数据开发、数据资产、数据运维等能力。
（7）业务中台
需将资源、指标、任务等能力进行组件化，打造集约化通用能力组件，统一支撑应用平台的资源集中、模型汇聚、事件管理需求等，实现资源中心、应用中心、事件中心、预案中心、任务中心等能力。
（8）技术中台
需将数据、模型、事件、流程和可视化等能力进行组件化提取，打造集约化通用能力组件，统一支撑应用平台的数据需求、模型需求、事件流转需求和可视化需求等，实现业务报表引擎、统一用户引擎、工作台配置引擎、事件流程引擎、数据模型引擎等能力。
3.智慧监管系统要求
（1）统一门户
基于镇江市监管系统的部署实施、联调配置和二次开发，建设丹阳市城市生命线监管系统统一门户，将相关的各类系统和应用（综合应用系统和各专项应用系统）汇聚起来，形成统一的工作界面，统一的业务视图，提供统一的访问地址。基于技术中台的统一鉴权平台，实现安全可靠的统一用户管理、统一权限管理，统一组织机构管理，提供单点登录功能。需包括：工作台、统一用户管理、业务应用管理、区域管理、信息通知、系统管理等功能。
	序号
	名称
	功能
	功能说明

	1
	统一门户
	工作台
	集成项目相关系统应用，提供应用入口、公告、时间等桌面化展示内容。

	2
	
	统一用户管理
	统一维护市级监管系统用户与组织机构，支持接口同步行业监管用户数据。

	3
	
	业务应用管理
	作为全部业务系统统一入口，集成高频常用功能，实现跨系统一站式访问。

	4
	
	区域管理
	搭建市-部门-属地多级管理架构，支持区域信息新增、编辑、删除及层级维护

	5
	
	信息通知
	统一发布消息与任务提醒，支持消息查阅检索，兼容图文、视频多种通知形式。

	6
	
	系统管理
	维护系统权限条目，实现用户权限的分配、变更与回收管控。


（2）综合应用
基于镇江市监管系统的部署实施、联调配置和二次开发，建设丹阳市城市生命线监管系统综合应用。从县级监管视角，聚焦行业管理痛点，强化动态感知、监测报警、协同联动等多方面的能力，全面增强日常精细化管理和风险防范治理能力。整合燃气、排水、地下管线综合、第三方施工、供水、桥梁、道路等业务所涉及的各类监管数据，以地理信息平台为支撑，对城市生命线基础设施建设、运行监测、风险隐患、巡检养护、应急处置等各类数据进行融合分析并可视化展示。需包括：监管一张图、综合统计分析、行业综合监管、应急监管、通知公告、联络中心、设备运维及移动端等模块（功能动态需适配江苏省、镇江市最新监管及数据上报要求），具体如下：
	序号
	专项名称
	系统功能
	系统子功能

	1
	综合应用
	监管一张图
	综合总览子图

	2
	
	
	协同处置子图

	3
	
	
	运行监测子图

	4
	
	
	基础设施子图

	5
	
	
	巡检养护子图

	6
	
	
	风险隐患子图

	7
	
	综合统计分析
	综合统计分析

	8
	
	
	统计报告管理

	9
	
	行业综合监管
	项目信息管理

	10
	
	
	风险评估信息管理

	11
	
	
	事件管理

	12
	
	
	资料中心

	13
	
	应急监管
	应急事件信息管理

	14
	
	
	应急通信管理

	15
	
	
	应急资源管理

	16
	
	
	应急预案管理

	17
	
	通知公告
	通知公告查看

	18
	
	
	通知内容管理

	19
	
	
	通知发布管理

	20
	
	
	通知公告审核

	21
	
	联络中心
	通讯录管理

	22
	
	
	短信内容管理

	23
	
	
	短信历史记录管理

	24
	
	
	智能报警短信

	25
	
	
	IP电话历史记录管理

	26
	
	设备运维
	设备管理

	27
	
	
	巡检巡查计划

	28
	
	
	巡检巡查任务工单

	29
	
	
	维修任务工单

	30
	
	
	设备报警与问题工单

	31
	
	移动端
	通知公告

	32
	
	
	任务接收

	33
	
	
	数据管理

	34
	
	
	综合展示

	35
	
	
	个人中心


a.监管一张图
立足整个城市的安全运行，依托市域治理指挥中心提供的基础地理数据，通过叠加城市基础设施数据、监测数据、危险源、防护目标、应急资源等信息，与行业监管信息、监测报警结果等融合到一张图上进行展示和管理。宏观上展示丹阳市城市生命线工程区域的覆盖及发展态势，微观上展示各类资源信息的空间分布和详细信息，有助于城市安全管理部门实时掌握城市生命线安全运行的整体状态。需包括：综合总览子图、协同处置子图、运行监测子图、风险隐患子图、基础设施子图、巡检养护子图等功能。
b.综合统计分析
将各专项城市基础设施智慧监测与综合监管数据集中汇聚，形成城市基础设施综合统计数据。对属地上报的城市基础设施监测报警情况、运行维护情况、风险隐患情况、突发事件等信息进行归纳记录与统计分析，包括事件类型、上报内容、上报人信息、处置情况等。同时，从不同维度对城市生命线各项信息进行统合统计分析，形成城市生命线安全监管工作所需的基础数据综合统计分析概览和相关报表输出。需包括：综合统计分析、统计报告管理等功能。
c.行业综合监管
通过整合城市燃气、供水、排水、地下管线综合管理、第三方施工、桥梁、道路等城市生命线相关专项业务已建的专项信息化管理平台，结合日常管理要求，对属地上报的城市基础设施建设和运营维护工作进行监督指导和综合评价，生成报表。并对部分工作进行督办催办，以提升管理服务效能，促使行业健康有序发展。需包括项目信息管理、风险评估信息管理、事件管理、资料中心等功能。
d.应急监管
整合丹阳城市生命线领域的燃气、供水、排水、地下管线、第三方施工、桥梁、道路等业务的紧急情况信息，建立城市生命线行业领域的紧急事件应急联动处置系统。需包括：应急事件信息管理、应急通信管理、应急资源管理、应急预案管理等功能。
e.通知公告
通知公告按照集中管理系统中需要人工发布的消息、通知公告进行设计，提供用户对国家及省市有关行业建设、运行、管理的重要通知公告的在线实时发布，支持在线查阅和下载等功能。需包括：通知公告查看、通知内容管理、通知发布管理、通知公告审核等功能。
f.联络中心
基于已建的消息中心能力，建设统一的联络中心，确保紧急事项的快速上传下达。支持用户在系统中进行短信通知等功能。需包括：通讯录管理、短信内容管理、短信历史记录管理、智能报警短信、IP电话历史记录管理等功能。
g.设备运维
丹阳市城市生命线相关设备设施具有种类繁多、覆盖范围广、情况复杂等特点，为有效管理及维护政府投资建设的相关设备设施，通过建设运维管理模块实现相关监测设备设施及资源的智慧化管理与维护。需包括：设备管理、巡检巡查计划、巡检巡查任务工单、维修任务工单、设备报警与问题工单等功能。
h.移动端
为便于相关用户进行移动化办公与现场业务处理，打造综合应用移动端，实现城市生命线安全监管业务的便捷化操作与信息实时互通。需包括：通知公告、任务接收、数据管理、综合展示、个人中心等功能。
（3）燃气专项
基于镇江市监管系统的部署实施、联调配置和二次开发，建设丹阳市城市生命线监管系统燃气专项应用。通过地理信息底图叠加燃气设施、监测和监管数据，掌握燃气行业总体情况，提升丹阳市燃气监管系统规范化、智慧化管理水平。需包括：燃气一张图、燃气运行监测管理、燃气运行处置管理、巡检巡查管理、安全专项检查信息管理、用户服务质量监督管理、城市生命线工作评价、燃气设施项目信息管理、燃气行业基础信息管理、监管对象场景化建设、燃气综合统计分析等模块（功能动态需适配江苏省、镇江市最新监管及数据上报要求），具体如下：
	序号
	专项名称
	系统功能
	系统子功能

	1
	燃气专项
	燃气一张图
	总览子图

	2
	
	
	风险隐患子图

	3
	
	
	运行监测子图

	4
	
	
	老旧管道子图

	5
	
	
	项目信息子图

	6
	
	燃气综合统计分析
	统计分析

	7
	
	燃气运行监测管理
	预警报警及处置管理

	8
	
	
	视频监控信息

	9
	
	
	阈值管理

	10
	
	
	监测设备管理

	11
	
	燃气运行处置管理
	风险评估信息管理

	12
	
	
	隐患整改

	13
	
	
	重大安全隐患管理

	14
	
	
	涉燃气重要紧急情况管理

	15
	
	巡检巡查管理
	巡检巡查信息管理

	16
	
	
	巡检巡查问题管理

	17
	
	安全专项检查信息管理
	检查标准管理

	18
	
	
	检查计划管理等功能

	19
	
	
	监督检查

	20
	
	用户服务质量监督管理
	入户安检信息管理

	21
	
	城市生命线工作评价
	第三方安全评估

	22
	
	
	工作评价功能

	23
	
	燃气设施项目信息 管理
	项目信息管理

	24
	
	燃气行业基础信息管理
	燃气企业基础信息管理

	25
	
	
	燃气设施基础信息管理

	26
	
	
	燃气车辆基础信息管理

	27
	
	
	燃气行业管理人员基础信息管理

	28
	
	
	燃气用户基础信息管理

	29
	
	
	燃气从业人员基础信息管理

	30
	
	
	送气工基础信息管理

	31
	
	
	城镇燃气供应管理

	32
	
	
	储气设备储气情况管理

	33
	
	
	储气能力建设情况管理功能

	34
	
	监管对象场景化建设
	企业安全综合评价

	35
	
	
	企业证照管理

	36
	
	
	气瓶全链条管理

	37
	
	
	气瓶异常监管

	38
	
	
	随瓶安检

	39
	
	
	从业人员证书管理

	40
	
	
	从业人员继续教育管理

	41
	
	
	送气工异常管理

	42
	
	
	车辆异常管理


a.燃气一张图
以基础底图和燃气基础设施、综合监管和智慧监测各项指标数据为基础，从首页概览、燃气风险隐患、燃气运行监测、老旧管道监测、项目信息等方面，实现以一张图的形式系统展示燃气运行概况。需包括：总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、老旧管道子图、项目信息子图等功能。
b.燃气综合统计分析
对燃气行业监管、监测等数据进行统计汇总，展示数据变化趋势，支持基于分析结果一键生成统计报告。需包含：燃气运行监测统计分析、燃气运行处置统计分析、巡检巡查信息统计分析、用户服务质量监督统计分析、城市生命线工作统计分析、燃气设施项目信息统计分析、燃气行业基础信息统计分析等功能。
c.燃气运行监测管理
通过接入燃气企业信息化系统监测和市智慧燃气监管平台数据，汇聚燃气厂站、管道等设施的运行监测信息，实现对燃气厂站、管道泄漏、压力、流量等运行状态的动态监控。能够在系统中查询可燃气体实时浓度及历史浓度曲线掌握安全趋势，查询被监测对象的详细信息，在地图上定位监测点位位置，直观、全面地了解燃气管网的运行状况，为预防与控制燃气突发事故的发生提供重要的信息和技术支持。需包括：预警报警及处置管理、视频监控信息、阈值管理、监测设备管理等功能。
d.燃气运行处置管理
实现对燃气管网风险隐患信息、突发事件信息、燃气设施老化评估信息等进行统一管理。需包括：风险评估信息管理、隐患整改、重大安全隐患管理、涉燃气重要紧急情况管理等功能。
e.巡检巡查管理
按照《江苏省城镇燃气安全检查标准》（DB32T4064-2021）规定的频次和内容，对燃气厂站、燃气管线等设施的日常巡查巡检的计划和执行情况进行管理。需包括：巡检巡查信息管理、巡检巡查问题管理等功能。
f.安全专项检查信息管理
依据《江苏省城镇燃气安全检查标准》（DB32T4064-2021），对燃气企业进行现场检查的标准管理、计划管理等进行统一管理。需包括：检查标准管理、检查计划管理、监督检查等功能。
g.用户服务质量监督管理
根据《江苏省城镇燃气安全检查标准》（DB32T4064-2021）规定的频次和内容，制定燃气入户安检计划，按规定频次对燃气居民用户、非居民用户进行入户安检，提高燃气企业的服务质量。需包括：入户安检信息管理功能。
h.城市生命线工作评价
支持行业主管部门对管道燃气企业、瓶装液化气经营企业定期进行监督评价，具体根据燃气企业、液化气企业的风险管控情况、报警处置情况以及发生安全事故情况等不同维度不同权重，以月或季度为周期，建立企业安全管理评估模型，对不同企业的安全管理进行评估。需包括：第三方安全评估、工作评价功能。
i.燃气设施项目信息管理
支持对全市燃气厂站、管道等规划项目、计划项目、在建项目信息进行多维度统计分析管理，并支持用各种图表如柱状图、表格、报表等形式进行展示。需包含：规划项目信息管理、计划项目信息管理、在建项目信息管理功能。
j.燃气行业基础信息管理
汇聚燃气相关行业信息和设施基础信息，对重点信息进行管理。需包括：燃气企业基础信息管理、燃气设施基础信息管理、燃气车辆基础信息管理、燃气行业管理人员基础信息管理、燃气用户基础信息管理、燃气从业人员基础信息管理、送气工基础信息管理、城镇燃气供应管理、储气设备储气情况管理、储气能力建设情况管理等功能。
k.监管对象场景化建设
对燃气监管对象的证照、安检、从业人员证书、从业人员教育等基本信息进行管理。需包括：企业安全综合评价、企业证照管理、气瓶全链条管理、气瓶异常监管、随瓶安检、从业人员证书管理、从业人员继续教育管理、送气工异常管理、车辆异常管理等功能。
（4）供水专项
基于镇江市监管系统的部署实施、联调配置和二次开发，建设丹阳市城市生命线监管系统供水专项应用。结合供水行业全生命周期和应用场景，系统提升丹阳市供水监管系统规范化、智慧化管理水平。需包括：供水一张图、供水运行监测管理、供水运行处置管理、供水安全保障工作监督评价、供水设施项目信息管理、供水行业基础信息管理、供水综合统计分析等模块（功能动态需适配江苏省、镇江市最新监管及数据上报要求），具体如下：
	序号
	专项名称
	系统功能
	系统子功能

	1
	供水专项
	供水一张图
	总览子图

	2
	
	
	风险隐患子图

	3
	
	
	运行监测子图

	4
	
	
	老旧管道子图

	5
	
	
	基础设施子图

	6
	
	供水综合统计分析
	统计分析

	7
	
	供水运行监测管理
	监测设备信息

	8
	
	
	预警报警信息

	9
	
	
	预警报警处置信息

	10
	
	
	超期阈值设置管理

	11
	
	供水运行处置管理
	风险评估信息管理

	12
	
	
	事件管理

	13
	
	供水安全保障工作监督评价
	规范化考核

	14
	
	
	市供水安全保障工作评价

	15
	
	
	应急水源评估

	16
	
	
	城市生命线供水专项工作评价

	17
	
	供水设施项目信息管理
	工程项目规划

	18
	
	
	制定改造计划

	19
	
	
	改造审批

	20
	
	
	工程档案管理

	21
	
	
	重要项目清单

	22
	
	
	年度重点项目信息

	23
	
	供水行业基础信息管理
	应急水源地基础信息

	24
	
	
	水源地信息管理

	25
	
	
	供水基础设施信息管理

	26
	
	
	供水企业基础信息管理

	27
	
	
	供水管理人员基础信息管理

	28
	
	
	供水用户基础信息管理


a.供水一张图
通过整合叠加各类管网、水厂、取水口、增压站、二次供水泵房等供水设施信息，直观展示供水基础设施的智慧监测与综合监管情况。需包括：总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、老旧管道子图、基础设施子图等功能。
b.供水综合统计分析
对供水行业监管、监测等数据进行统计汇总，展示数据变化趋势，支持基于分析结果一键生成统计报告。需包含：供水运行监测统计分析、供水运行处置统计分析、供水安全保障工作统计分析、供水设施项目信息统计分析等功能。
c.供水运行监测管理
通过汇聚供水企业信息化系统监测数据，汇聚供水水源地、水厂、管网、中途增压泵站、二次供水的运行监测信息，实现对管网水质、管网流量、管网漏损等运行状态的动态监控。需包括：监测设备信息、预警报警信息、预警报警处置信息、超期阈值设置管理等功能。
d.供水运行处置管理
对供水管网风险评估信息、突发事件、巡检养护等处置信息等进行统一管理。需包括：风险评估信息管理、事件管理等功能。
e.供水安全保障工作监督评价
依托《城镇供水规范化管理考核指标及评分方法》《江苏省城市生命线安全建设一期工程技术指导书（试行）》等文件要求，由市住建部门对供水行业评价及城市生命线供水专项进行工作评价。需包括：规范化考核、市供水安全保障工作评价、应急水源评估、城市生命线供水专项工作评价等功能。
f.供水设施项目信息管理
对供水设施五年规划项目和年度重点项目信息进行管理，包括项目名称、建设内容、计划、计划投资额、预计完成时间等。需包括：工程项目规划、制定改造计划、改造审批、工程档案管理、重要项目清单、年度重点项目信息等功能。
g.供水行业基础信息管理
对供水水源地、供水厂、供水管线、中途增压泵站、二次供水设施、供水企业、供水管理人员等基本信息进行管理。需包括：应急水源地基础信息、水源地信息管理、供水企业基础信息管理、供水管理人员基础信息管理、供水用户基础信息管理、供水基础设施信息管理等功能。
（5）排水专项
基于镇江市监管系统的部署实施、联调配置和二次开发，建设丹阳市城市生命线监管系统排水专项应用。排水专项应用围绕排水防涝和污水监管进行展开，分别对城市雨水管网、雨水泵站、排水口、易淹易涝点等排水防涝相关以及排水户、污水管网、污水泵站、污水厂等污水设施进行精细化管理，对基础信息管理、在线监测、运维养护、应急处置等方面深入开展信息化应用，按照“综合监管+智慧监测”思路，建设排水防涝监管子系统与污水监管子系统（功能动态需适配江苏省、镇江市最新监管及数据上报要求），具体如下：
	序号
	专项名称
	系统功能
	系统子功能

	1
	排水专项（排水防涝）
	排水防涝一张图
	总览子图

	2
	
	
	风险隐患子图

	3
	
	
	运行监测子图

	4
	
	
	巡检养护子图

	5
	
	
	基础设施子图

	6
	
	
	应急管理子图

	7
	
	排水防涝综合统计分析
	统计分析

	8
	
	排水防涝运行监测管理
	站点管理

	9
	
	
	实时监测

	10
	
	
	历史数据

	11
	
	
	实时预警

	12
	
	
	历史预警

	13
	
	
	预警配置

	14
	
	
	预警推送

	15
	
	排水防涝运行处置管理
	事件总览

	16
	
	
	事件来源

	17
	
	
	事件上报

	18
	
	
	事件下派

	19
	
	
	事件流转

	20
	
	
	事件督办

	21
	
	
	事件结案

	22
	
	
	事件管理

	23
	
	排水防涝设施巡检养护管理
	巡查类型配置

	24
	
	
	巡查表单配置

	25
	
	
	巡查任务制定

	26
	
	
	巡查签到

	27
	
	
	巡查实时监控

	28
	
	
	巡查轨迹查看

	29
	
	
	巡查考核统计

	30
	
	
	巡查问题管理

	31
	
	
	养护经费管理

	32
	
	排水防涝安全保障工作监督评价
	排水防涝行业评价

	33
	
	
	城市生命线专项工作评价

	34
	
	防汛应急
	防汛应急资源管理

	35
	
	
	汛期日报管理

	36
	
	排水防涝设施项目信息管理
	工程资料管理

	37
	
	
	工程规划管理

	38
	
	
	工程项目监管

	39
	
	
	工程项目地图

	40
	
	排水防涝设施基础信息管理
	雨水管网信息

	41
	
	
	雨水井信息

	42
	
	
	排水口信息

	43
	
	
	排水泵站信息

	44
	
	
	易淹易涝区信息

	45
	
	
	积水点信息

	46
	
	
	调蓄设施信息

	47
	
	
	主要河道信息

	48
	
	
	重点保障对象信息

	49
	
	
	防涝应急资源信息

	50
	
	
	应急预案

	51
	排水专项（污水）
	污水一张图
	总览子图

	52
	
	
	运行监测子图

	53
	
	
	提升改造子图

	54
	
	
	基础设施子图

	55
	
	污水综合统计分析
	统计分析

	56
	
	污水运行监测管理
	站点管理

	57
	
	
	实时监测

	58
	
	
	历史数据

	59
	
	
	实时预警

	60
	
	
	历史预警

	61
	
	
	预警配置

	62
	
	
	预警推送

	63
	
	污水运行处置管理
	事件总览

	64
	
	
	事件来源

	65
	
	
	事件上报

	66
	
	
	事件下派

	67
	
	
	事件流转

	68
	
	
	事件督办

	69
	
	
	事件结案

	70
	
	
	事件管理

	71
	
	污水设施巡检养护管理
	巡查类型配置

	72
	
	
	巡查表单配置

	73
	
	
	巡查任务制定

	74
	
	
	巡查签到

	75
	
	
	巡查实时监控

	76
	
	
	巡查轨迹查看

	77
	
	
	巡查考核统计

	78
	
	
	巡查问题管理

	79
	
	
	养护经费管理

	80
	
	污水安全保障工作监督评价
	污水行业评价

	81
	
	
	城市生命线专项工作评价

	82
	
	污水设施项目信息管理
	工程资料管理

	83
	
	
	工程规划管理

	84
	
	
	工程项目监管

	85
	
	
	工程项目地图

	86
	
	污水设施基础信息管理
	排水户信息

	87
	
	
	污水管网信息

	88
	
	
	污水泵站信息

	89
	
	
	污水井信息

	90
	
	
	污水厂信息

	91
	
	
	污泥基础信息

	92
	
	
	再生水基础信息

	93
	
	
	截留设施基础信息

	94
	
	隐患管理
	隐患管理


A.排水防涝监管子系统
建设排水防涝专项应用，通过地理信息底图叠加排水防涝设施基础数据，掌握总体态势和重点排水设施安全运行监测数据状态，实现排水防涝设施全生命周期监管，完善排水防涝监管评价体系，降低排水防涝发生频率。需包括：排水防涝一张图、排水防涝运行监测管理、排水防涝运行处置管理、排水防涝设施巡检养护管理、排水防涝安全保障工作监督评价、防汛应急、排水防涝设施项目信息管理、排水防涝设施基础信息管理、排水防涝综合统计分析等模块。
a.排水防涝一张图
通过一张图的方式实现对排水防涝基础设施、风险评估结果、安全隐患、运行监测、老旧管网等信息空间分布状况的查阅。需包括：总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、巡检养护子图、基础设施子图、应急管理子图等模块。
b.排水防涝综合统计分析
对排水防涝行业监管、监测等数据进行统计汇总，展示数据变化趋势，支持基于分析结果一键生成统计报告。需包含：排水防涝运行监测统计分析、排水防涝运行处置统计分析、排水防涝设施巡检养护统计分析、排水防涝安全保障工作统计分析、排水防涝设施项目信息统计分析等功能。
c.排水防涝运行监测管理
结合GIS地图实现对排水防涝相关监测站点的管理、实时监测数据的展示、历史数据的查询统计，预警数据的展示、查询、推送等。需包括：站点管理、实时监测、历史数据、实时预警、历史预警、预警配置、预警推送等功能。
d.排水防涝运行处置管理
对排水防涝风险信息、隐患信息、突发事件信息等进行统一管理，需包括：事件总览、事件来源、事件上报、事件下派、事件流转、事件督办、事件结案、事件管理等功能。
e.排水防涝设施巡检养护管理
对管网、泵站等设施的日常巡检、安全专项检查的计划和执行情况进行统一管理，需包括：巡查类型配置、巡查表单配置、巡查任务制定、巡查签到、巡查实时监控、巡查轨迹查看、巡查考核统计、巡查问题管理、养护经费管理等功能。
f.排水防涝安全保障工作监督评价
依托《江苏省城市排水防涝工作考核标准（试行）》文件，由市住建部门对排水防涝行业评价及城市生命线排水防涝专项进行工作评价。需包括：排水防涝行业评价、城市生命线专项工作评价等功能。
g.防汛应急
对防汛资源、汛期情况进行统一的管理和记录。需包括：防汛应急资源管理、汛期日报管理等功能。
h.排水防涝设施项目信息管理
对排水防涝设施、易淹易涝点整治的项目计划信息、建设信息进行管理，包括相关项目的名称、内容、总投资、建设进度及投资完成额等。需包括：工程资料管理、工程规划管理、工程项目监管、工程项目地图等功能。
i.排水防涝设施基础信息管理
对雨水管网、雨水井、排水口、排水泵站、易淹易涝区、调蓄设施、河道、重点保障对象、防涝应急资源信息等排水防涝行业基础信息进行统一管理。需包括：雨水管网信息、雨水井信息、排水口信息、排水泵站信息、易淹易涝区信息、积水点信息、调蓄设施信息、主要河道信息、重点保障对象信息、防涝应急资源信息、应急预案等功能。
B.污水监管子系统
建设污水专项应用，在地理信息底图上叠加污水设施数据，掌握污水行业总体情况，实现污水设施全生命周期监管，掌握重点污水设施的安全运行监测数据和雨污水错接、混接情况，监督污水处理厂进出水水质超标等事件的处理结果，降低水污染事件的发生频率，提高污水设施安全运行水平。需包括：污水一张图、污水运行监测管理、污水运行处置管理、污水设施巡检养护管理、污水安全保障工作监督评价、污水设施项目信息管理、污水设施基础信息管理、隐患管理、污水综合统计分析等。
a.污水一张图
通过一张图的方式实现对污水场景全对象、全生命周期信息的查阅，实现污水设施建设信息、监测信息、老旧管网信息等内容的查阅。需包括：总览子图、运行监测子图、提升改造子图、基础设施子图等功能。
b.污水综合统计分析
对污水行业监管、监测等数据进行统计汇总，展示数据变化趋势，支持基于分析结果一键生成统计报告。需包含：污水运行监测统计分析、污水运行处置统计分析、污水设施巡检养护统计分析、污水安全保障工作统计分析、污水设施项目信息统计分析、隐患统计分析等功能。
c.污水运行监测管理
结合GIS地图实现对污水相关监测站点的管理、实时监测数据的展示、历史数据的查询统计，预警数据的展示、查询、推送等。需包括：站点管理、实时监测、历史数据、实时预警、历史预警、预警配置、预警推送等功能。
d.污水运行处置管理
对污水风险信息、隐患信息、突发事件信息等进行统一管理，需包括：事件总览、事件来源、事件上报、事件下派、事件流转、事件督办、事件结案、事件管理等功能。
e.污水设施巡检养护管理
按照城镇排水管渠与泵站运行、维护技术规程等规定的频次和内容，对污水管网、泵站、预处理等设施的日常巡检养护和执行情况进行统一管理。需包括：巡查类型配置、巡查表单配置、巡查任务制定、巡查签到、巡查实时监控、巡查轨迹查看、巡查考核统计、巡查问题管理、养护经费管理等功能。
f.污水安全保障工作监督评价
依托《江苏省城镇污水处理工作规范化评价标准（试行）》《江苏省城镇污水处理厂运行管理考核标准》《江苏省城镇污水处理提质增效“333”行动工作考核评价办法》等文件，由市住建部门对污水行业评价及城市生命线污水专项进行工作评价。需包括：污水行业评价、城市生命线专项工作评价等功能。
g.污水设施项目信息管理
对污水管线、泵站等项目计划信息及建设信息进行管理，包括相关项目的名称、内容、总投资、建设进度及投资完成额等。需包括：工程资料管理、工程规划管理、工程项目监管、工程项目地图等功能。
h.污水设施基础信息管理
对排水户、污水管网、污水泵站、污水井、污水处理厂等基本信息进行管理。需包括：排水户信息、污水管网信息、污水泵站信息、污水井信息、污水厂信息、污泥基础信息、再生水基础信息、截流设施基础信息等功能。
i.隐患管理
实现对污水管网隐患问题的管理、统计。需包括：隐患管理等功能。
（6）道路专项
基于镇江市监管系统的部署实施、联调配置和二次开发，建设丹阳市城市生命线监管系统道路专项应用。结合重点城市道路基础信息以及检查养护情况，提供精细化、实景化数据展现、查询和分析等功能。分为道路及附属设施管理子系统和道路塌陷管理子系统两大子系统（功能动态需适配江苏省、镇江市最新监管及数据上报要求），具体如下：
	序号
	一级功能
	二级功能
	三级功能

	1
	市政道路及附属设施管理
	道路及附属设施管理一张图
	市政道路基础设施子图

	2
	
	
	市政道路检查养护子图

	3
	
	市政道路及附属设施综合统计分析
	统计分析

	4
	
	道路基础信息管理
	道路基础信息管理

	5
	
	
	道路附属设施基础信息管理

	6
	
	道路巡查巡检管理
	检查计划管理

	7
	
	
	检查记录管理

	8
	
	
	检查问题管理

	9
	
	道路检测评定管理
	道路检测报告管理

	10
	
	
	路况数据管理

	11
	
	道路养护维修管理
	养护计划管理

	12
	
	
	养护维修管理

	13
	
	道路项目信息管理
	年度计划管理

	14
	
	
	在建道路管理

	15
	
	道路占用挖掘审批信息管理
	道路占用挖掘审批信息管理

	16
	道路塌陷管理
	道路塌陷管理一张图
	总览子图

	17
	
	
	总体风险评估子图

	18
	
	
	道路塌陷隐患子图

	19
	
	道路塌陷综合统计分析
	统计分析

	20
	
	塌陷风险源管理
	塌陷风险源管理

	21
	
	总体风险评估数据管理
	总体风险评估报告

	22
	
	
	总体风险评估数据管理

	23
	
	塌陷隐患探测管理
	探测记录管理

	24
	
	专项风险评估数据管理
	专项风险评估报告

	25
	
	
	专项风险评估数据管理

	26
	
	塌陷隐患处置管理
	处置计划管理

	27
	
	
	处置信息管理

	28
	
	塌陷事故管理
	塌陷事故


A.道路及附属设施管理子系统包括：道路及附属设施管理一张图、道路基础信息管理、道路巡查巡检管理、道路检测评定管理、道路养护维修管理、道路项目信息管理、道路占用挖掘审批信息管理、市政道路及附属设施综合统计分析等模块。
a.道路及附属设施管理一张图
展示重点城市道路、道路附属设施（如路灯等）的基本信息以及道路检查养护情况，掌握城市道路的基本情况。需包括：市政道路基础设施子图、市政道路检查养护子图等功能。
b.市政道路及附属设施综合统计分析
对市政道路及附属设施相关数据进行统计汇总，展示数据变化趋势，支持基于分析结果一键生成统计报告。需包含：道路基础信息统计分析、道路巡查巡检统计分析、道路检测评定统计分析、道路养护维修统计分析、道路项目信息统计分析、道路占用挖掘审批统计分析等功能。
c.道路基础信息管理
通过系统接入或在线填报方式对市政道路及附属设施信息进行统一管理。需包括：道路基础信息管理、道路附属设施基础信息管理等功能。
d.道路巡查巡检管理
对城市道路检查的关键数据通过原有系统接入或在线填报方式进行管理。需包括：检查计划管理、检查记录管理、检查问题管理等功能。
e.道路检测评定管理
对城市道路检测数据通过原有系统接入或在线填报方式进行统一的管理。需包括：道路检测报告管理、路况数据管理等功能。
f.道路养护维修管理
对城市道路养护维修的关键数据通过原有系统接入或在线填报方式进行管理。需包括：养护计划管理、养护维修管理等功能。
g.道路项目信息管理
对城市道路项目信息管理数据通过原有系统接入或在线填报方式进行管理。需包括：年度计划信息、在建道路管理等功能。
h.道路占用挖掘审批信息管理
对城市道路设施建设、管线建设等道路挖掘以及临时占道信息进行管理。需包括：道路占用挖掘审批信息管理等功能。
B.道路塌陷管理子系统包括：道路塌陷管理一张图、塌陷风险源管理、总体风险评估数据管理、塌陷隐患探测管理、专项风险评估数据管理、塌陷隐患处置管理、塌陷事故管理、道路塌陷综合统计分析等模块。
a.道路塌陷管理一张图
综合展示丹阳市道路塌陷总体风险等级分布、塌陷隐患专项风险等级分布以及处置情况。需包括：总览子图、总体风险评估子图、道路塌陷隐患子图等功能。
b.道路塌陷综合统计分析
对道路塌陷相关数据进行统计汇总，展示数据变化趋势，支持基于分析结果一键生成统计报告。需包含：总体风险评估数据统计分析、塌陷隐患探测统计分析、专项风险评估数据统计分析、塌陷隐患处置统计分析、塌陷事故统计分析等功能。
c.塌陷风险源管理
对城市道路塌陷风险源信息进行统一管理，需包括：信息查询、信息管理等功能。
d.总体风险评估数据管理
对城市道路进行总体风险评估的结果录入，对总体风险分级（等级Ⅰ、等级Ⅱ、等级Ⅲ、等级Ⅳ）进行管理。需包括：总体风险评估报告、总体风险评估数据管理等功能。
e.塌陷隐患探测管理
使用探地雷达等工具对城市道路进行探测，将探测记录信息进行统一管理。需包括：探测记录管理等功能。
f.专项风险评估数据管理
对探测的每个隐患对应的专项风险评估结果进行录入，按照塌陷隐患风险等级（等级Ⅰ、等级Ⅱ、等级Ⅲ、等级Ⅳ）进行管理。需包括：专项风险评估报告、专项风险评估数据管理等功能。
g.塌陷隐患处置管理
对区县道路塌陷隐患处置的关键数据通过原有系统接入或在线填报方式进行管理。需包括：处置计划管理、处置信息管理等功能。
h.塌陷事故管理
对城市道路塌陷事故信息进行统一管理。需包括：塌陷事故等功能。
（7）桥梁专项
基于镇江市监管系统的部署实施、联调配置和二次开发，建设丹阳市城市生命线监管系统桥梁专项应用。汇聚丹阳市在重点关注的城市桥梁上布设的结构健康监测设备相关数据，对桥梁安全运行状况进行远程监测，掌握丹阳市桥梁基本信息、日常运行管理信息，提高桥梁基础设施安全运行水平。需包括：桥梁一张图、基础信息、智慧监测、综合监管、我的任务、桥梁综合统计分析等功能模块（功能动态需适配江苏省、镇江市最新监管及数据上报要求），具体如下：
	序号
	专项名称
	系统功能
	系统子功能

	1
	桥梁专项
	桥梁一张图
	桥梁总览子图

	2
	
	
	风险隐患子图

	3
	
	
	桥梁运行监测子图

	4
	
	
	基础信息子图

	5
	
	桥梁综合统计分析
	统计分析

	6
	
	基础信息
	基础信息

	7
	
	
	桥梁档案

	8
	
	
	管养变更

	9
	
	
	项目管理

	10
	
	智慧监测
	实时监测

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	监测报警管理

	16
	
	
	报警处置管理

	17
	
	
	预警处置管理

	18
	
	
	超期阈值设置

	19
	
	综合监管
	检查检测

	20
	
	
	专项整治

	21
	
	
	事故处置

	22
	
	
	风险评估

	23
	
	
	监督评价

	24
	
	我的任务
	审核审批

	25
	
	
	我发起的

	26
	
	
	我办理的


a.桥梁一张图
以“一桥一档”电子化户籍式管理方式，涵盖桥梁基础信息、桥梁的运行监测信息，为桥梁检查检测和安全运营提供技术保障，提高桥梁养护单位的管理水平和管理效率。需包括：桥梁总览子图、风险隐患子图、桥梁运行监测子图、基础信息子图等功能。
b.桥梁综合统计分析
对桥梁行业监管、监测等数据进行统计汇总，展示数据变化趋势，支持基于分析结果一键生成统计报告。需包含：基础数据统计分析、运行监测统计分析、项目信息统计分析、检查检测统计分析、养护工程统计分析、专项整治统计分析、事故处置统计分析、风险评估统计分析等功能。
c.基础信息
对于城市桥梁基础信息数据通过系统接入或在线填报方式进行统一的管理。需包括：基础信息、桥梁档案、管养变更、项目管理等功能。
d.智慧监测
对丹阳市城市桥梁的运行监测信息及处置信息进行统一管理。需包括：实时监测、监测报警管理、报警处置管理、预警处置管理、超期阈值设置等功能。
e.综合监管
对于城市桥梁综合监管数据通过系统接入或在线填报方式进行管理。需包括：检查检测、专项整治、事故处置、风险评估、监督评价等功能。
f.我的任务
对桥梁数据的新增、编辑、删除操作进行审批管理。需包括：审核审批、我发起的、我办理的等功能。
（8）第三方施工破坏专项
基于镇江市监管系统的部署实施、联调配置和二次开发，建设丹阳市城市生命线监管系统第三方施工破坏专项应用。在施工过程中，对现场四方交底信息进行管理，并督促批后监管、巡查巡检、破坏事件抢修等工作的开展，最终实现第三方施工项目全生命周期监管。需包括：第三方施工一张图、综合监管、智慧监测等内容（功能动态需适配江苏省、镇江市最新监管及数据上报要求），具体如下：
	序号
	专项名称
	系统功能
	系统子功能

	1
	第三方施工破坏专项
	第三方施工一张图
	第三方施工总览子图

	2
	
	
	第三方施工项目子图

	3
	
	
	第三方施工管线破坏子图

	4
	
	
	第三方施工巡检巡查子图

	5
	
	综合监管
	综合监管统计分析

	6
	
	
	施工项目管理

	7
	
	
	四方交底管理

	8
	
	
	巡检巡查管理

	9
	
	
	管线破坏事件管理

	10
	
	
	联合惩戒管理

	11
	
	
	典型档案案例库管理

	12
	
	智慧监测
	施工监测设备管理

	13
	
	
	施工现场监测管理


a.第三方施工一张图
汇聚丹阳市第三方施工项目，总览丹阳市第三方施工项目信息、施工四方交底信息、施工巡检巡查信息、因第三方施工造成的管线破坏事件信息、施工现场监测报警信息、联合惩戒信息等，建立“第三方施工一张图”。需包括：第三方施工总览子图、第三方施工项目子图、第三方施工管线破坏子图、第三方施工巡检巡查子图等功能。
b.综合监管
通过建设综合监管模块，建立对丹阳市第三方施工全流程的监管体系。需包括：施工项目管理、道路挖掘审批、四方交底管理、巡检巡查管理、管线破坏事件管理、联合惩戒管理、典型档案案例库管理、综合监管统计分析等模块。
c.智慧监测
利用智慧监测手段，实时高效监测第三方施工过程中的人员、设备、环境、管线等对象，当地块内施工出现可能会影响管线安全的异常监测情况或路域施工监测到管线异常振动时，及时将预警消息推送给管线权属单位进行应急处置。需包括：施工监测设备管理、施工现场监测管理等模块。
（9）地下管线交互专项
基于镇江市监管系统的部署实施、联调配置和二次开发，建设丹阳市城市生命线监管系统地下管线交互专项应用。地下管线交互场景旨在汇聚整合燃气、供水、雨水、污水等地下管线数据，而打造的综合数据管理平台，实现管线信息的集中管理、动态维护、数据质检、综合供图、共建共享、多元应用，并开展城市地下管线交互场景平台建设、交互风险分析识别、交互信息共建共享、交互功能拓展应用等，补短板、强基础，助力打造共建共治的城市安全治理格局。分为综合数据管理平台和地下管线交互风险分析与辅助决策系统（功能动态需适配江苏省、镇江市最新监管及数据上报要求），具体如下：
	序号
	系统名称
	系统功能
	系统子功能

	1
	综合数据管理平台
	数据管理
	数据导入

	2
	
	
	数据质检

	3
	
	
	数据入库

	4
	
	
	数据导出

	5
	
	
	数据备份

	6
	
	
	数据还原

	7
	
	
	档案管理

	8
	
	数据编辑
	要素选择

	9
	
	
	切换编辑模式

	10
	
	
	新建 shp图层

	11
	
	
	添加要素

	12
	
	
	修改要素属性

	13
	
	
	复制并移动要素

	14
	
	
	移动要素

	15
	
	
	删除要素

	16
	
	查询统计
	点击查询

	17
	
	
	拉线查询

	18
	
	
	矩形查询

	19
	
	
	多边形查询

	20
	
	
	圆形查询

	21
	
	
	条件查询

	22
	
	
	全部统计

	23
	
	
	选定范围统计

	24
	
	
	普查单元统计

	26
	
	数据发布

	27
	
	系统工具
	测量

	28
	
	
	定位

	29
	
	
	图层处理

	30
	
	
	标注

	31
	
	
	图元管理

	32
	
	
	清屏

	33
	地下管线交互风险分析与辅助决策系统
	管线一张图
	基础信息一张图

	34
	
	
	风险一张图

	35
	
	
	隐患一张图

	36
	
	
	监管一张图

	38
	
	风险管控
	风险分析

	39
	
	
	风险清单

	40
	
	
	导出清单

	41
	
	
	风险详情

	42
	
	
	防治措施

	43
	
	隐患治理
	隐患台账

	44
	
	
	治理措施

	45
	
	辅助决策
	开挖分析

	46
	
	
	施工破坏

	47
	
	
	周边风险

	48
	
	规划审批
	业务台账

	49
	
	
	查询统计


A.综合数据管理平台包括：数据管理、数据编辑、查询统计、数据发布、系统工具等模块。
a.数据管理
实现数据导入GDB、导入更新范围、数据质检、拓扑检查、数据入库、导出GDB、导出Shp、导出DXF、数据备份、数据还原等。需包括：数据导入、数据质检、数据入库、数据导出、数据备份、数据还原、档案管理等功能。
b.数据编辑
实现对管线数据的多种编辑操作，需包括：要素选择、切换编辑模式、新建shp图层、添加要素、修改要素属性、复制并移动要素、移动要素、删除要素等功能。
c.查询统计
用于对界面中的要素进行查询统计，需包括：点击查询、拉线查询、矩形查询、多边形查询、圆形查询、条件查询、全部统计、选定范围统计、普查单元统计等功能。
d.数据发布
支持三维管线、矢量点线面、矢量拉伸体等的快速发布，使其能更好在三维平台上进行加载和显示，方便应用系统的调用。
e.系统工具
需包括：测量、定位、图层处理、标注、图元管理、清屏等功能。
B.地下管线交互风险分析与辅助决策系统需包括：管线一张图、风险管控、隐患治理、辅助决策、规划审批等模块。
a.管线一张图
通过一张图的方式，实现对燃气、雨水、污水、供水等各类地下管线及附属设施的基础信息综合统计和可视化展示,并展示风险即隐患，并通过打造监管信息数据看板，直观呈现汇交更新信息、供图信息等内容。需包括：基础信息一张图、风险一张图、隐患一张图、监管一张图等功能。
b.风险管控
系统识别和管控地下管线相关各类安全风险，需包括：风险分析、风险清单、导出清单、风险详情、防治措施等功能。
c.隐患治理
实现隐患发现、整改、验收留痕与动态跟踪，需包括：隐患台账、治理措施等功能。
d.辅助决策
实现基于数据分析的辅助研判能力，支撑风险应对与应急处置的科学决策，需包括：开挖分析、施工破坏、周边风险等功能。
e.规划审批
实现地下管线相关建设项目规划审批的电子化管理，需包括：业务台账、查询统计等功能。
4.智慧监测硬件设备要求
立足丹阳市实际，坚持集约化、科学化、实用化原则，在丹阳市城市生命线安全工程项目中配套建设排水、桥梁专项监测设备，道路专项开展设施健康检测，基于初步设计方案中确定的监测点位开展设施部署及设施健康检测，具体点位安装实施、检测前需经相关监管部门确认。投标人报价除应包含设备购置费用外，还包含设备辅材、设备安装与集成、设备调试等内容。
投标人需提供各专项对应监测设备安装调试及运维方案，内容包括：建设内容、布点依据、布点方案、感知设备清单、设备安装方案和运维方案、数据采集与存储等。
1.排水专项
a.监测点位（设备点位以实施为准）
	序号
	监测对象
	位置

	1
	易淹易涝点
	吾悦片区凤凰路与云阳路交叉口

	2
	
	凤凰北路北苑路至银杏路

	3
	
	大泊路镇东路至玉泉路

	4
	
	玉泉路大泊变电站至开发大道

	5
	
	丹桂路齐梁路至玉泉路

	6
	
	大泊天波城铁路涵洞

	7
	重要保障对象
	丹阳市人民政府

	8
	
	丹阳市住房和城乡建设局

	9
	
	丹阳市水利局

	10
	
	丹阳市城市管理局

	11
	
	丹阳市给排水管理处

	12
	
	丹阳市人民医院

	13
	
	中山路下穿立交

	14
	
	北二环路下穿立交

	15
	
	云阳路下穿立交

	16
	
	南二环路下穿立交

	17
	
	眼镜城城际通道

	18
	
	110kV东门变

	19
	
	110kV路巷变

	20
	
	110kV锦湖变

	21
	
	江苏省丹阳市华南实验学校

	22
	
	丹阳市儿童医院

	23
	
	丹阳市华南实验小学

	24
	
	丹阳汽车客运站

	25
	
	丹阳市云阳学校

	26
	
	江苏省丹阳市中医院

	27
	
	丹阳市车站小学

	28
	
	丹阳城东汽车客运站

	29
	
	丹阳站

	30
	
	丹阳市实验小学

	31
	
	江苏省丹阳高级中学

	32
	
	丹阳市老年大学

	33
	
	丹阳市第八中学

	34
	
	马相伯初级中学

	35
	
	丹凤实验小学

	36
	
	丹阳市华南实验小学（高新校区）

	37
	
	丹阳市华南实验小学（丹凤校区）

	38
	
	丹阳市第二人民医院（迎春路）

	39
	
	江苏省正则高级中学

	40
	
	江苏省丹阳高级中学

	41
	
	马相伯高级中学

	42
	
	吕叔湘中学（新校区）

	43
	
	丹阳中专

	44
	
	镇江高专丹阳师范学院

	45
	
	西门汽车站

	46
	
	善巷水厂

	47
	河道
	丹金线与振兴路交叉口东南侧

	48
	
	香草路与南环路交叉口东北侧

	49
	
	丹凤南路与东门外大街交叉口东北侧

	50
	
	阜阳路与丹凤北路交叉口东侧

	51
	
	东方路与云阳路交叉口南侧

	52
	
	荆前路与麒麟路交叉口东南侧

	53
	泵站
	南二环排涝泵站

	54
	
	云阳路排涝泵站

	55
	
	北二环东排涝泵站

	56
	
	北二环西排涝泵站

	57
	
	中山路铁路排涝泵站

	58
	
	城际眼镜通道排涝泵站

	59
	
	大林沟翻水站

	60
	
	天波城穿铁路埝庙涵

	61
	
	天颐排涝站

	62
	雨水管渠
	玉泉路（云阳路至大泊路）中间位置

	63
	
	东方路（恒大名都片区）

	64
	
	九曲路（齐梁路至凤凰南路）中间位置

	65
	
	南二环路（锦尚名都北侧）

	66
	
	丹金路（丹金人家片区西侧）

	67
	
	华南路与紫竹路交叉口北侧

	68
	
	南二环路（华南园中园南侧）

	69
	
	竹林路（新世纪花园东侧）

	70
	
	新民中路与城河路交叉口

	71
	
	河沿路（阳光花园别墅西侧）

	72
	
	丹金路与石城路交叉口

	73
	
	银杏路与九经路交叉口

	74
	
	庆丰路与伊甸园路交叉口

	75
	
	凤凰路与云阳路交叉口


b.监测设备数量及技术参数要求
	序号
	监测对象
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	易淹易涝点、重要保障对象、河道、雨水泵站
	视频监控
	1）400万4寸23倍全彩智能球机
2）支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100 m，白光补光30m
3）传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS
4）最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR
5）宽动态：支持真宽动态 
6）补光灯：支持红外补光，白光补光；红外补光距离100m，白光补光距离30m 
7）水平范围：360°
8）垂直范围：-15°-90°(自动翻转)
9）主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
10）视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 
11）网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 
12）SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，最大支持512GB
13）供电方式：DC12V；PoE+(802.3at)
14）工作温湿度：-30℃-65℃；湿度小于90%
15）防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准
	67
	套

	
	
	64位硬盘录像机
	1）视音频输入：
网络视频输入：64路
网络输入带宽：400Mbps
网络输出带宽：256Mbps
2）视音频输出：
HDMI输出：2路
VGA输出：1路
视频解码格式：H.265,H.264,SVAC,MPEG4,MJPEG,H.264+和H.265+
解码能力：16路1080P
同步回放：16路
网络协议：IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, PPPoE, DDNS
盘位：16个SATA接口，最大支持12TB
网络接口：2个，RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口
	2
	台

	
	
	监控专用硬盘
	4TB，不低于5900转
	24
	块

	
	
	视频网络专线
	带宽20Mbps
	201
	路·年

	2
	易淹易涝点、重要保障对象
	电子水尺
	1）环境温度：-10℃～55℃；
2）相对湿度：10%RH～95%RH；
3）测量量程：0m~2m；
4）测量精度：±1cm；
5）防护等级：IP68；
6）采集、传输频率：可设置，最高频次可设置为1次/1min。
	18
	套

	3
	河道
	河道水位计
	1）环境温度：-10℃～55℃；
2）相对湿度：10%RH～95%RH；
3）测量量程：10cm~30m；
4）测量精度：±1cm；
5）响应时间：主机和平台交互5s内100ms级响应，传感器延时20秒后100ms级响应指令；
6）采集和传输频率：在1~60min/条范围内可设置，最高频次可设置为1次/1min；
7）使用寿命：4年以上；
8）平均无故障工作时间：1年以上；
9）传感器防护等级：IP68；
10）测量方式：雷达测量。
	6
	套

	4
	雨水泵站、雨水管渠
	液位计
	1）测量量程：0m~10m；
2）测量精度：±1cm（其中压力式≤0.5%FS）；
3）液位分辨率：不低于1mm；
4）通讯方式：4G/NB网络；
5）防护等级：IP68；
6）工作模式：低功耗设计，根据监测周期启动休眠、工作模式；
7）采集和传输频率：可设置，最高频次可设置为1次/1min；
8）测量方式：超声波测量。
	23
	套


2.桥梁专项
a.监测点位（设备点位以实施为准）
	序号
	监测类型
	桥梁名称
	结构形式
	养护类别
	主桥跨径组合

	1
	标准化监测
	云阳大桥
	系杆拱桥
	Ⅰ
	110

	2
	轻量化监测
	向阳桥
	简支T梁
	Ⅱ
	15+20+15

	3
	
	南门大桥
	简支梁
	Ⅱ
	14.3+18.6+14.3

	4
	
	何甲桥
	简支T梁
	Ⅱ
	15+20+15

	5
	
	南桥
	单跨混凝土空心板
	Ⅱ
	12

	6
	
	迎春桥
	简支混凝土空心板
	Ⅱ
	20

	7
	
	团结桥
	简支T梁
	Ⅱ
	16*2+20

	8
	
	西门朝阳桥
	简支混凝土空心板
	Ⅱ
	13+13+13

	9
	
	西开泰桥
	桁架拱
	Ⅱ
	30

	10
	
	八中桥
	梁式桥
	Ⅱ
	10+12+10

	11
	
	东方皮革城桥
	梁式桥
	Ⅱ
	25

	12
	
	锦湖桥（北环路大桥）
	梁式桥
	Ⅱ
	10+20+10


b.监测设备数量及技术参数要求
	序号
	监测对象
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	主梁竖向向位移
	光电挠度仪
	最大测点数：30个；
最高采样率：50Hz（单个靶标）；
分辨率：1/100000 FOV（视场范围）；
最大测试距离：400米（超出范围可定制）；
测量精度：0~50米：±0.2mm；50~200米：±1mm；200~400米：±1.5mm
工作温度：-40℃~+85℃
	13
	套

	2
	
	靶标
	有源靶标；可市电或太阳能加锂电池供电；工作温度：-40℃~+85℃；
	50
	套

	3
	结构应变/温度
	振弦式应变计
	标距150mm，±1500με（分辨率≤0.125%FS）
工作温度：-40℃~+85℃；
	6
	套

	4
	
	振弦智能采集终端
	振弦信号采集，振弦<3 秒，差阻<4 秒、IP65
单模块通道数：8通道
工作温度：-40℃~+85℃；
	1
	套

	5
	系杆力
	索力振动传感器
	灵敏度：3 V/g；
量程：±2g；
工作温度：-40℃~+85℃
	12
	套

	6
	
	振动信号采集模块
	灵敏度  0.3V/m·s-2
量程  20m·s-2
频率响应  0.5 ～ 40Hz （±10%）
工作温度：-30℃~+70℃;防护等级：IP65
	1
	套

	7
	温湿度
	温湿度计
	温度测量范围：-40℃~+85℃测量精度：±0.2℃分辨率：0.1℃
湿度测量范围：0~100%RH测量精度：±2%RH分辨率：0.1%
	3
	套

	8
	视频图像
	高清球机
	像素：400万；帧率：≥25 FPS；动态范围：≥55dB；防护：IP66；
标准协议：GB/T 28181-2022；
	14
	套

	9
	船撞/剐蹭振动监测
	低频振动加速度计
	灵敏度：0.3（V·s²）/m
量程：20m·s2
频率响应：0.5 ～ 40Hz （±10%）
工作温度：-30℃~+70℃;防护等级：IP65
	4
	套

	10
	其他
	工控机（云阳大桥）
	16G+1T 
工作温度：-40℃~70℃；防护等级：≥IP65
	1
	套

	11
	
	工控机（其他）
	16G+512G
工作温度：-40℃~70℃；防护等级：≥IP65
	11
	套

	12
	
	综合采集站
	通道数：可在8、20、32通道之间灵活设置；
传输方式：RS485兼容无线；
测量范围：频率：400Hz～6000Hz；
	2
	套

	13
	
	数据传输
	带宽100Mbps
	3
	路·年

	14
	
	数据传输
	带宽20Mbps
	33
	路·年


3.道路专项
a.检测路段（具体路段以实施为准）
	序号
	路段名称

	1
	水关路（西二环路—新民路）

	2
	城河路（北二环路—中山路）

	3
	城河路（中山路—丹凤路）

	4
	北环路（城河路—丹凤路）

	5
	丹金路（北二环路—中山路）

	6
	丹凤路（北二环路—中山路）

	7
	丹金路（南环路—振兴路）

	8
	车站路（北二环路—中山路）

	9
	迎春路（迎宾路—凤凰路）

	10
	中山路（白云街—丹凤路）

	11
	迎春路（凤凰路—永兴路）

	12
	水关路（新民路—人民公园）

	13
	丹凤路（中山路—南环路）

	14
	新民路（西环路—迎宾路）

	15
	西环路（北二环路—姜家园路）

	16
	西环路（姜家园路—水关路）

	17
	南环路（水关路—丹凤路）

	18
	北环路（西环路—城河路）

	19
	华南路（南环路—庆丰路）

	20
	振兴路（西二环路—丹金溧漕河）


b.检测长度及技术要求
	序号
	检测对象
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	道路地下空洞
	探地雷达设备（购买检测服务）
	雷达主机：探测深度：0~5m
采用双频组合式雷达，低频天线的中心频率范围为150MHz~200MHz之间，高频天线的中心频率范围为400MHz~600MHz之间；
通道：不少于18个通道；
脉冲重复频率：不低于160KHz；
数据位数：≥16bit；
外接高精度，可连接北斗系统定位；
配备“数据采集软件”和“数据处理与解译软件”，软件可对采集1的雷达回波数据进行处理与分析，圈定并判定引起道路塌陷的空洞、脱空等安全隐患，通过隐患的净深与面积等属性参数，对空洞、脱空等隐患进行等级评定，从而实现道路安全隐患预警功能。支持数据的黑白或彩色显示，支持显示任意方向的水平、垂向和纵向切片。
配备手推式二维雷达对三维雷达检测疑问点进行复核、精确复测。
	210.96
	车道·公里


5.数据汇聚治理要求
本项目需提供详细的数据资源梳理、数据标准建设、数据汇聚实施、数据质量与治理、数据融合开发、数据资产管理、数据服务与运维等数据治理服务方案，为上层业务应用提供数据支持和服务支撑。
1.数据资源梳理
制定业务数据需求模板，通过梳理、调研对接、会议评审等方式完成业务数据需求清单，需包括：调研方案制定、业务需求调研、数据资源梳理、数据资源目录编制、任务书下发等工作。
	序号
	治理任务
	工作内容

	1
	调研方案制定
	编制项目调研实施计划，完成各类业务、数据调研模板的设计工作。

	2
	业务需求调研
	开展各相关部门访谈，梳理形成业务需求清单。

	3
	数据资源梳理
	全面摸排各类数据源，编制数据源清单与数据资源映射表并完成核对确认。

	4
	数据资源目录编制
	开展目录分类设计，编制形成完整的数据资源目录清单。

	5
	任务书下发
	起草数据治理任务书，完成任务书下发并取得各方确认。


2.数据标准建设
使用数据标准管理工具结合数据标准体系构建丹阳市级监管系统的数据标准，需包括标准梳理、参考数据设计、数据探查、标准落库等工作。
	序号
	治理任务
	工作内容

	1
	标准梳理
	收集国家、省、市生命线相关标准，开展标准差异分析，编制项目数据标准体系。

	2
	参考数据设计
	梳理并编制项目所需各类参考数据集。

	3
	数据探查
	设计数据探查方案，开发探查脚本，执行全量数据探查任务。

	4
	标准落库
	完成标准映射配置，将数据标准落地部署到业务库。


3.数据汇聚实施
通过定义数据汇聚环节的流程、方法和流转机制，确定丹阳市城市生命线汇聚数据的范围、信息分类、信息项、信息源头等数据描述，汇聚住建局等各部门行业监管系统，燃气公司、水务集团等权属单位信息系统数据，需包括：前置环境准备、燃气专项归集、供水专项归集、排水专项归集、道路专项归集、桥梁专项归集、第三方施工归集、地下管线归集、其他部门归集、省级回流数据接入、前置库维护等内容。
	序号
	治理任务
	工作内容

	1
	前置环境准备
	完成前置机申请部署，配置网络接入，搭建数据汇聚硬件网络环境。

	2
	燃气专项归集
	对接港华燃气多套业务系统，完成燃气相关业务数据归集接入。

	3
	供水专项归集
	对接智慧水务、管网 GIS、客户服务平台，实现供水业务数据汇聚。

	4
	排水专项归集
	对接排水厂网站一体化平台，完成排水管网、设施相关数据归集。

	5
	道路专项归集
	对接属地多单位道路管理数据，采集道路设施相关业务数据。

	6
	桥梁专项归集
	对接省级桥梁管理系统，完成属地桥梁基础与监测数据归集。

	7
	第三方施工归集
	对接智慧工地、数字化城管平台，获取第三方施工监管相关数据。

	8
	地下管线归集
	对接地下管线地理信息数据，完成管线基础地理数据汇聚。

	9
	其他部门归集
	对接应急、市监、行政审批等部门相关业务数据。

	10
	省级回流数据接入
	对接多套省级业务系统，接收省级回流共享数据。

	11
	前置库维护
	开展前置库性能、安全监测，按需完成系统优化调整。


4.数据质量与治理
使用数据质量管理工具对数据仓中的数据从数据一致性、完整性、关联性、唯一性、时效性、正确性等维度进行质量指标检测，利用工作流机制，对数据质量问题进行分析、解决，并对过程进行跟踪，解决数据质量问题，形成闭环管理。需包括：质量规则设计、质量任务开发、质量分析、质量报告、治理实施等内容。
	序号
	治理任务
	工作内容

	1
	质量规则设计
	设计数据完整性、准确性、一致性、唯一性、时效性、关联性全套质量校验规则。

	2
	质量任务开发
	开发库表、消息类数据质量校验任务，完成调度参数配置。

	3
	质量分析
	执行质量校验，识别各类数据问题，开展问题根因分析。

	4
	质量报告
	设计报告模板，编制项目阶段性及整体数据质量分析报告。

	5
	治理实施
	开展数据清洗、标准化、整合加工，完成问题数据治理整改。


5.数据融合开发
按照数据标准要求，统一规划资源，通过对数据资源进行标准统一、流程规范的组织与挖掘，整合城市生命线基础设施数据、监测数据、监管数据，依托数据中台等数据治理中心工具，建设数据库及数据表，为综合展示、数据服务、领导决策等提供数据支撑，需包括：归集库开发、主题库开发、专题库开发等内容。
	序号
	治理任务
	工作内容

	1
	归集库开发
	遵循一源一库原则，完成燃气、供水、排水、道路、桥梁等九大类归集库建设。

	2
	主题库开发
	建设公共基础、综合应用及各生命线专项业务主题库。

	3
	专题库开发
	建设桥梁倒塌、道路塌陷风险研判相关业务专题库。


6.数据资产管理
基于数据治理及开发形成丹阳市级生命线业务系统的数据资产，将所有数据资产纳入系统管理，需包括：元数据管理、资产目录编制、指标管理、标签管理等内容。
	序号
	治理任务
	工作内容

	1
	元数据管理
	开展元数据采集梳理，完成元数据常态化更新维护。

	2
	资产目录编制
	设计数据资产分类体系，编制完整的数据资产目录清单。

	3
	指标管理
	完成业务指标定义、建模，实现指标固化入库。

	4
	标签管理
	设计业务标签体系，构建标签模型并落地执行打标。


7.数据服务与运维
依托数据中台等数据服务工具，开发各类数据接口并组织整合。根据最新数据对接规范要求，将丹阳市城市生命线库表、消息、文件、离线拷贝、视频等类型数据上报至镇江市级城市生命线安全工程综合监管平台。根据最新数据对接规范要求，对属地上报的数据进行稽查。在项目建设期内，对数据异常状态进行告警和处置，实现对数据治理各个环节的实时监控和管理。需包括：数据服务封装、省市县数据对接、属地数据接收、任务监控运维、运维报告输出等内容。
	序号
	治理任务
	工作内容

	1
	数据服务封装
	开发API、消息、文件类数据服务，完成服务编目管理。

	2
	省市县数据对接
	实施库表、消息、文件、视频等多类型数据向市级平台上报对接。

	3
	属地数据接收
	开发属地数据归集任务，开展数据质量稽核并指导属地数据质量提升。

	4
	任务监控运维
	对归集、开发、资产、服务全链路任务进行调度与运行状态监控。

	5
	运维报告输出
	处理分析数据质量情况，定期编制输出数据治理运维报告。


6.基础软件购置要求
（1）国产软件运行系统
采购符合镇江市级监管平台复用要求的国产软件运行系统，部署在市级政务云平台中，全面适配丹阳市生命线监管平台中的各相关业务系统及支撑平台，以满足市县复用需求以及国产化要求。
（2）数据管理系统
采购符合镇江市级监管平台复用要求的数据管理系统，部署在市级政务云平台中，以满足市县复用需求以及国产化要求。数据管理系统应具备强大的数据安全功能、高可用性、可扩展性和容错性，能够保护数据免受未经授权的访问、篡改或丢失，并保障数据业务连续性的关键数据存储和访问。
7.管线数据脱密脱敏要求
（1）数据脱密
按照国家保密部门、自然资源部门及住房和城乡建设部门关于秘密数据管理和使用要求，依据《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》和《城市基础设施安全运行智慧监管系统-数据标准》，委托江苏省测绘档案馆（全省唯一涉密数据脱密单位）将丹阳市既有普查完成的主城区范围内公共空间地下管线数据进行管线位置精度的解密，以确保在政务网中的安全共享与使用，数据脱密后应确保能与丹阳市天地图叠加。
（2）数据脱敏
按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》v2.0、《江苏省城市地下管线数据标准》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对丹阳市既有普查完成的主城区范围内公共空间地下管线数据属性表进行脱敏，建立地下管线数据库。本期项目涉及面积约44.5平方公里。
8.信息系统安全要求
（1）网络安全
按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)以及《信息安全技术—网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）标准第三级的安全保护能力，结合系统的业务安全需求特点，使丹阳市城市生命线信息系统不仅达到网络安全等级保护“第三级基本要求”和“第三级安全保护能力”，而且符合其自身业务特点。
三级等保要求基础性指标、常规性指标、重点保护和安全保障能力的综合实力都要达到国家规定的标准，可以有效提升信息系统的安全性和可靠性。其要求主要包括以下几个方面：
A.基础设施防护：包括网络安全设备、操作系统、数据库、应用服务器等方面的安全防护，确保信息系统的基础设施不被攻击或破坏。
B.数据安全防护：包括数据的加密、备份、恢复等方面的安全措施，防止数据泄露、损坏或被篡改。
C.用户身份认证和访问控制：确定用户身份，并根据其权限分配访问控制，防止未授权人员访问系统或数据。
D.安全监测与应急响应：包括安全漏洞扫描、恶意代码检测、入侵检测等方面的安全监测与事件响应，能够及时识别和处理安全事件。
（2）数据安全
按照《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)、《信息安全技术—政务信息共享—数据安全技术要求》（GB/T39477-2020）等标准的要求，以技术保障为基础、以监测预警为核心、以协同响应为目标，围绕国家数据安全防护体系核心合规性标准要求，在数据、人、工具、管理安全等方面进行积极防御，全面建成全方位数据安全体系。根据数据安全的相关需求，经过专业化实施，采用独立的生产数据脱敏环境，实现数据脱敏的自动化及可视化，保障数据安全，加强数据调用管理，提升操作效率，建设一套高安全、高性能、高可靠、易管理、易操作的数据安全系统及数据安全风险评估办法。
（3）密码应用安全
待市数据局密钥管理系统、商用密码机等密码安全类软硬件部署落实后，另行开展密码池对接实施与密码应用安全性评估两项工作，以上内容不列入本次采购范围。
9.其他建设要求
需委托专业的第三方检测机构对系统进行跟踪测评（包括数据安全风险评估、软件第三方评测、信息系统安全等级测评），并在每次测评后于规定时间内完成整改，必须通过系统测评并取得测评报告后方可验收。
（1）数据安全风险评估
根据《中华人民共和国数据安全法》规定要求，对重要数据定期开展风险评估，报告需涵盖数据处理种类、数量、风险及应对措施等要素。
（2）软件第三方评测
依据软件测试相关国家及行业标准规范等的要求，对软件功能、性能、安全性、可靠性及兼容性等进行全面检测，提供客观公正的质量评估报告，测试范围覆盖需求分析审查、设计审查、代码审查等内容。
（3）信息系统安全等级测评
依据网络安全等级保护相关国家标准规范开展等级保护测评，对系统物理环境、网络通信、设备计算、应用业务、数据安全以及管理制度等方面实施全面安全检测，输出等级测评报告，报告包含安全现状、安全漏洞、风险问题及安全整改建议等核心内容。
10.演示要求
为保障综合应用、燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工破坏、地下管线交互风险等8项子系统的履约能力，要求进行demo系统演示，每个专项子系统需满足以下功能。
（1）综合应用，至少需包括：监管一张图、行业综合监管功能模块。其中，
a.监管一张图，至少需包括：综合总览子图、运行监测子图、风险隐患子图、巡检养护子图、基础设施子图。
b.行业综合监管，至少需包括：项目信息管理、事件管理、资料中心。
（2）燃气专项，至少需包括：燃气一张图、燃气运行监测管理、燃气运行处置管理功能模块。其中，
a.燃气一张图，至少需包括：总览子图、风险隐患子图、运行监测子图。
b.燃气运行监测管理，至少需包括：监测设备管理、阈值管理。
c.燃气运行处置管理，至少需包括：风险评估信息管理、隐患整改。
（3）供水专项，至少需包括：供水一张图、供水运行监测管理、供水运行处置管理功能模块。其中，
a.供水一张图，至少需包括：总览子图、运行监测子图。
b.供水运行监测管理，至少需包括：预警报警信息、预警报警处置信息。
c.供水运行处置管理，至少需包括：风险评估信息管理、事件管理。
（4）排水专项，包括排水防涝和污水监管。
A.排水防涝，至少需包括：排水防涝一张图、排水防涝运行监测管理、排水防涝设施巡检养护管理功能模块。其中，
a.排水防涝一张图，至少需包括：总览子图、运行监测子图、巡检养护子图。
b.排水防涝运行监测管理，至少需包括：站点管理、实时预警。
c.排水防涝设施巡检养护管理，至少需包括：养护经费管理。
B.污水监管，至少需包括：污水一张图、污水运行监测管理、污水设施巡检养护管理等功能模块。其中，
a.污水一张图，至少需包括：总览子图、运行监测子图、提升改造子图。
b.污水运行监测管理，至少需包括：站点管理、实时预警。
c.污水设施巡检养护管理，至少需包括：养护经费管理。
（5）第三方施工破坏专项，至少需包括：第三方施工一张图、综合监管、智慧监测功能模块。其中，
a.第三方施工一张图，至少需包括：第三方施工总览子图、第三方施工管线破坏子图。
b.综合监管，至少需包括：道路挖掘审批、四方交底管理、管线破坏事件管理。
c.智慧监测，至少需包括：施工现场监测管理、施工监测设备管理。
（6）道路专项，至少需包括：道路塌陷管理一张图、塌陷隐患探测管理、塌陷隐患处置管理功能模块。其中，
a.道路塌陷管理一张图，至少需包括：总体风险评估子图、道路塌陷隐患子图。
b.塌陷隐患探测管理，至少需包括：探测记录管理。
c.塌陷隐患处置管理，至少需包括：处置计划管理、处置信息管理、统计分析。
（7）桥梁专项，至少需包括：桥梁一张图、智慧监测、综合监管功能模块。其中，
a.桥梁一张图，至少需包括：桥梁总览子图、风险隐患子图、桥梁运行监测子图。
b.智慧监测，至少需包括：监测报警管理、报警处置管理。
c.综合监管，至少需包括：检查检测、专项整治。
（8）地下管线交互风险专项，至少需包括：管线一张图、风险管控功能模块。其中，
a.管线一张图，至少需包括：基础信息一张图。
b.风险管控，至少需包括：风险分析、风险清单、风险详情。
11.技术培训要求
1.中标人应负责对用户进行全面的技术培训（培训费用包含在总报价中），使用户能独立进行日常维护管理和简易故障处理等工作，以便用户所使用的软件产品能够正常、安全地运行。
2.中标人的培训对象为系统管理员和系统使用人员，中标人需提供培训教材。
12.项目实施要求
投标人应建立规范化项目实施管理体系，严格按照合同及相关技术标准组织项目实施，落实各阶段工作任务；应强化进度管理，编制细化的项目实施计划，明确各阶段关键工作内容、时间节点与交付成果，建立进度跟踪、偏差分析及纠偏机制，保障项目按期完成建设及验收。
13.售后及运维服务要求
服务期内需配合甲方完成上级主管部门对丹阳市城市生命线安全工程一期建设的最新工作要求；针对省、市发布的新增及修订技术标准，及时完成数据更新、系统适配调整。服务期内如丹阳市新建应用支撑平台，需配合将相关数据汇聚至新建平台。
自系统通过竣工验收之日起计算，本项目应提供软件和硬件周期为3年的免费质保运维服务。需支撑响应设备巡检与维护、故障处置及平台运行等运维要求和数据分析、辅助决策等技术支持。需根据主管部门要求对系统进行维护和升级，根据国家、省、市接口调整变更软件调整。驻场人员在采购人指定的工作地点进行系统及数据的安全运行保障、异常情况配合处理以及软硬件维护等工作。详细运维工作如下：
1.硬件设备
运维期内对城市生命线建设的硬件监测设备进行维护，确保设备的正常运行。
2.系统软件
包括1个门户、1个综合应用系统、7个专项应用系统、基础软件以及8大支撑平台等。要求应用软件系统能够正常运行，当这些系统出现问题时，能发现并提出解决方案，可以协助专业解决人员解决故障或进行对应的变更、升级等操作。
3.数据运维
运维期内提供针对本工程中所涉及的全生命周期的数据治理、数据对接、数据开发、数据报送、数据更新的运维服务，保证数据在使用、共享时高质量和及时响应。
4.监测值守服务
提供7*24小时监测值守服务，包含系统各类报警信息的快速上报、系统在线巡查巡检、工单派发、信息咨询以及数据统计管理等。
14.技术服务承诺
a.投标人需承诺在本项目建设期内完成与江苏省燃气经营企业从业人员电子证书管理系统、镇江市智慧燃气监管平台、镇江市气瓶质量安全追溯系统、丹阳港华燃气公司相关信息化系统、丹阳市水务集团相关信息化系统、丹阳市“厂-站-网”一体化管控平台等平台的城市生命线需求数据对接工作。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。
b.投标人需承诺所投产品需满足招标文件硬件设备技术要求，并包含设备辅材、设备安装与集成、设备调试等内容，投标人所投产品初步验收时必须提供符合招标参数要求的相关证明材料，否则验收不予通过。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）
c.投标人需承诺在服务有效期内，对平台进行正常运行的保障服务。投标人应具备与本项目匹配的服务能力，明确做出服务承诺。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。
d.投标人需承诺自系统通过竣工验收之日起计算，本项目应提供软件和硬件周期为3年的免费质保运维服务。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。
e.项目在实施期间中标人需提供不少于2人的开发人员驻场服务。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）
f.投标人需承诺在免费运行维护服务内，3小时内到达现场响应并提供不少于2人的运维人员驻场服务的承诺函。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）
g.投标人需承诺因中标人提交测评的系统质量问题导致项目延期或第三方测评次数增多并产生额外费用的，均由中标人承担责任和费用。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）
h,投标人需承诺严格遵循本项目市县复用建设要求（满足市级平台对接要求），承诺本项目中综合应用系统、专项应用系统（燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线）基于镇江市城市生命线安全工程建设成果基础上结合丹阳市需求进行定制化开发。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）
i.中标人必须保证投标所涉及的软件不涉及版权问题，否则一切后果由中标人承担。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）
j.中标人在项目实施期间须严格对标并满足省住建厅和镇江市住建局高质量考核的各项指标与要求。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）
k.本项目系统平台及数据产权归属采购人所有，经采购人同意，中标人向政府机构无偿提供并移交。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）
15.保密要求
由于项目包含城市基础地理数据及地下管线数据，数据安全要求较高，中标人需在采购人指定的区域、使用专用网络环境下处理项目数据；并坚持科学的态度和实事求是的原则，确保信息数据的安全性，维护采购方合法权益。
中标人应对采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料，以及因本项目所获得的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。中标人应就上述要求与采购人签订保密协议并严格遵守，未经采购人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露上述所有内容。
同时，中标人驻场人员及与本项目有关的工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可。若中标人驻场及与本项目有关的工作人员因岗位或工作活动发生调整，中标人应将变动调整情况及时告知采购人，并保证上述人员仍应履行保密要求。
中标人应将合同、保密协议一并提交给采购人。因中标人泄密给采购人造成的损失，由中标人承担所有赔偿及连带责任。
16.知识产权要求
中标人应保证采购人在使用、接受本合同中服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标人负全部责任，既包括第三方的索赔责任，也包括第三方索赔给采购人造成的损失。
本项目中建设的所有软件系统知识产权（包括但不限于著作权、专利权）归采购人所有，系统验收后中标人应向采购人移交中标人针对本项目自主开发部分的全部源代码，未经采购人书面同意，中标人不得将本项目相关源代码用于其他项目。

三、商务要求
1.完工期及交货地点
合同签订后9个月内完成采购需求中所规定的工作任务，试运行6个月后进入竣工验收，竣工验收结束后进入3年运维期。

2.付款方式：
（1）合同签订后，甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付合同价10%的预付款；
（2）系统上线并通过初验后，甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内付至合同总价款的30%；
（3）系统试运行结束，竣工验收合格经甲方同意后，甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内付至合同总价款的60%；
（4）一年运维服务结束并经甲方同意后，甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内付至合同总价款的75%；
（5）两年运维服务结束并经甲方同意后，甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内付至合同总价款的90%；
（6）三年运维服务结束并经甲方同意后，甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内付至合同总价款的100%。
3.投标人综合能力要求
本项目实施过程中涉及到信息数据处理、信息技术服务交付、项目质量管控、业务连续性保障、现场环境管理。为保障项目交付质量、信息安全稳定、应急处置与环境合规，供应商应具备相应的综合管理能力、自主研发能力。
4.人员配备要求
实施期：投标人须安排专职项目负责人1名、技术负责人1名，项目组须提供不少于10人（须包含开发驻场2人）为本项目提供技术支撑及服务。
运维期：投标人在运维期内，提供不少于2人的驻场服务。
5.验收标准及要求
采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件、财务相关规定以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合标准的，鉴定费由供应商承担。供应商要接受采购人确认的具有客观、公平、公正、具有良好职业操守的监理单位的监督管理。
（1）验收标准：
a.确定项目实施的范围和目标，确保项目符合采购人实际需求和规划，明确项目的主要内容和目标。核实项目实施过程中涉及的采购物品、服务是否符合国家法律法规和政策规定。
b.检查项目实施过程中涉及的采购文档，包括采购计划、采购合同、采购公告、验收报告等是否齐全、规范。核查项目实施过程是否符合国家有关法律法规和政策规定，有关文件和记录是否保存完整。
c.确认项目成果是否符合采购单位的需求和目标，是否具备相应的功能和性能。对项目成果进行测试和验证，确保其质量和性能达到预期要求。
d.对项目成果进行测试，包括性能测试、安全测试、功能测试等，确保其符合预期要求。组织专业验收小组对项目成果进行验收，确保其符合采购单位的需求和目标。
e.检查项目实施过程中的管理措施是否得当，协调机制是否有效。核实项目实施过程中各方的协作和配合是否密切，工作进展是否顺利。
f.评估项目实施对采购单位的影响和效果，包括提高采购效率、降低成本、提高管理水平等方面的收益。分析项目的经济效益和社会效益，评估其对社会发展、经济增长等方面的贡献。
（2）验收要求：
a.初步验收
中标供应商应合同签定后9个月内完成采购需求中所规定的工作任务，初验内容为软件、硬件、数据和相关资料。
初验前供应商应先完成自测，自测完成后需提交招标人组织项目初验。招标人应在收到中标供应商提交的验收申请后，在满足合同约定验收条件情况下，15日内组织初验，初验通过后进入试运行。
b.竣工验收
项目初验完成后试运行6个月，未出现故障或问题，或故障问题已排除的，由中标供应商提出终验申请，招标人应在收到中标供应商提交的终验申请后15日内组织竣工验收。竣工验收时中标供应商应提供（包含但不限于）竣工验收文档、试运行报告、用户操作手册、系统维护手册等资料。
c.运维期
通过竣工验收后进入运维期，通过验收日期为运维期起始时间，期限3年。在运维期内，中标供应商保证在出现应用系统故障、设备故障、网络安全事件时应及时、积极响应，达到运维的基本要求和招标人认可。




[bookmark: _Toc100386076][bookmark: _Toc98669730][bookmark: _Toc76955302][bookmark: _Toc98669372][bookmark: _Toc20821546]第五部分    评标办法和标准
1.采购代理机构职责
1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与评标有关的其他事项。
2.评标委员会职责
2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责： 
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；  
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；  
（3）对投标文件进行比较和评价；  
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；  
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
3.评标注意事项
3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：
（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；
（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；
（6）记录、复制或者带走任何评标资料；
（7）其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
4.评标过程的保密
4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。
4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
5.报价前后不一致的处理原则
5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。
6.投标人资格审查
☑6.1 采用资格后审方式
开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件。如是联合体参加投标的，联合体各方均须提供。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供上一年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函。如是联合体参加投标的，联合体各方均须提供。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供声明函或提供资格承诺函。如是联合体参加投标的，联合体各方均须提供。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函。如是联合体参加投标的，联合体各方均须提供。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	（1）提供声明函或资格承诺函。如是联合体参加投标的，联合体各方均须提供。
（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	无

	7
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	无

	8
	资格承诺函
	供应商可自行选择是否提供资格承诺函，若不提供资格承诺函的， 应按采购文件要求提供以上 2-5 项相应的证明材料。资格承诺函格式要求见投标文件组成部分。如是联合体参加投标的，联合体各方均须提供。

	9
	特定资格条件
	无

	10
	联合体
	采用联合体投标的，请严格按照《政府采购法》等相关法律法规中关于联合体投标的有关规定参与本项目。联合体成员不得超过 2 家。联合体各成员之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各成员承担的工作和相应的责任，并将联合体协议上传至投标文件中。联合体各成员不得再单独或参加其他联合体参与本项目的招标活动。以联合体名义参加投标的，只须联合体牵头人进行登记领取招标文件。


7.投标人符合性审查
 7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	投标文件有效性
	投标文件的有效电子签章。

	
	
	投标报价。

	
	
	未发现属无效投标的情形。

	2
	对招标文件响应程度
	审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

	3
	联合体说明
	联合体提供联合体协议原件扫描件，其投标文件由联合体的牵头人单位盖章即可，即除联合体协议、投标函、资格承诺函和法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书的签字/盖章处由联合体各成员分别签字/盖章外，其余签字/盖章处均由牵头人单位完成签字/盖章，与联合体中各成员的行为具有同等效力。



 审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购人权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

[bookmark: EB4b4dac0d76bc4dafafdb7b397071a175]8.本项目采用综合评分法。

	评分项目
	技术评估
	商务评估
	价格评估

	分值
	60.00
	30.00
	10.00


[bookmark: EB14ad66033b3f422caabf25e355d52a4d]（一）技术评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	技术水平
	60.0

	1.1
	项目整体设计方案
	根据投标人提供的项目整体设计方案进行评分，包括：现状分析和需求理解、总体架构、逻辑架构、技术架构、网络架构、数据架构等。
方案完全包含上述要点得2分，方案有缺项或未提供的不得分。
方案包含本项目需求梳理及项目重难点识别，且能覆盖采购文件核心要求，经评委认定符合采购文件要求的，加1分；

方案包含针对项目重难点提出配套的实施方案、工作安排，经评委认定符合采购文件要求的，加1分。
	4.0

	1.2
	市级支撑平台对接方案
	根据投标人提供的市级支撑平台对接方案进行评分，包括：物联网统一管理子平台、融合通信子平台、移动端系统管理平台、监控视频共享分析子平台、地理信息系统（GIS）子平台、数据中台、业务中台及技术中台。
方案完全包含上述要点得2分，方案有缺项或未提供的不得分。
 
方案结合丹阳市实际业务需求，合理规划各子平台对接边界、交互方式，且整体对接技术路径适配镇江市级平台现有能力的，经评委认定符合采购文件要求的，加1分。
 
方案清晰说明各子平台能力复用内容、本地化适配思路，符合项目落地要求，经评委认定符合采购文件要求的，加1分。
	4.0

	1.3
	智慧监管系统建设方案
	根据投标人提供的智慧监管系统建设方案进行评分，包括：统一门户、综合应用、燃气专项、供水专项、排水专项、道路专项、桥梁专项、第三方施工破坏专项、地下管线交互专项。
方案完全包含上述要点得6分，方案有缺项或未提供的不得分。

方案针对项目监管业务场景合理设计，明确各模块功能定位、业务流程，经评委认定符合采购文件要求的，加1.5分；

方案清晰规划各模块建设内容，功能描述详实完整，满足日常监管使用需求，经评委认定符合采购文件要求的，加1.5分。
	9.0

	1.4
	智慧监测硬件设备安装调试及运维方案
	根据投标人提供的排水专项、道路专项、桥梁专项的智慧监测硬件设备安装调试及运维方案进行评分，内容包括：建设内容、布点依据、布点方案、感知设备清单、设备安装方案和运维方案、数据采集与存储等。
方案完全包含上述要点得4分，方案有缺项或未提供的不得分。

方案整体内容贴合本项目排水、道路、桥梁智慧监测实际场景，经评委认定符合采购文件要求的，加1分；

方案明确列明安全管控、关键参数、巡检及故障处置等内容详实具体，能够直接指导项目现场施工实施及常态化运维，经评委认定符合采购文件要求的，加 1分。
	6.0

	1.5
	数据治理方案
	根据投标人提供的数据治理方案进行评分，包括：数据资源梳理、数据标准建设、数据汇聚实施、数据质量与治理、数据融合开发、数据资产管理、数据服务与运维等。
方案完全包含上述要点得7分，方案有缺项或未提供的不得分。
方案对标省级生命线数据标准，明确本项目数据标准落地措施、数据资源池建设方案，经评委认定符合采购文件要求的，加1分。
 
方案的数据质量稽查对象、稽查规则设置明确，信息资源共享范围、交换机制清晰，经评委认定符合采购文件要求的，加1分。
	9.0

	1.6
	省市县三级互联互通方案
	根据投标人提供的省市县三级互联互通方案进行评分，包括：从系统架构层面提出满足我市城市生命线监测监管建设需求和江苏省、镇江市复用要求的技术架构方案；从系统应用层面提出满足我市建设需求的省市县复用方案；从省市县数据对接方面提出我市城市生命线库表、消息、文件、视频等类型数据的接入、治理、同步上传的数据对接实施方案。
方案完全包含上述要点得4分，方案有缺项或未提供的不得分。

方案科学规划省市县三级业务互通架构、市县复用技术架构，对接适配省市平台建设标准，整体互联适配性强，贴合项目建设需求，经评委认定符合采购文件要求的，加1分；

方案细化市县数据对接方式、对接范围，应用具体复用方式及功能，可有效保障省市县数据、业务顺畅联动，经评委认定符合采购文件要求的，加1分。
	6.0

	1.7
	信息系统
安全方案
	根据投标人提供的信息系统安全方案进行评分，包括：网络安全、数据安全等。
方案完全包含上述要点得2分，方案有缺项或未提供的不得分。

方案能够对标等保要求、数据安全相关法规，结合本项目管线敏感数据、省市县数据交互、政务云实际场景开展风险识别，安全策略适配业务实际，经评委认定符合采购文件要求的，加0.5分；

方案能够明确实施步骤、安全管理制度、人员管理及应急处置流程，经评委认定符合采购文件要求的，加0.5分。
	3.0

	1.8
	其他建设方案
	根据投标人提供的其他建设方案内容的全面性进行评分，包括：数据安全风险评估、软件第三方测评、信息系统安全等级测评。
方案完全包含上述要点得0.5分，方案有缺项或未提供的不得分。

方案结合本项目生命线系统建设要求，明确各测评工作实施节点以及成果交付要求，工作流程贴合本项目工期安排，经评委认定符合采购文件要求的，加 0.5 分。
	1.0

	1.9
	项目实施方案
	根据投标人提供的项目实施方案进行评分，包括：项目管理体系、进度管理等。
方案完全包含上述要点得1分，方案有缺项或未提供的不得分。

方案制定完善的项目质量管控体系与人员配置管理方案，明确岗位权责、质量管控标准，管理方案规范完善、可落地实施，经评委认定符合采购文件要求的，加0.5分。

方案进度计划匹配本项目的总体工期要求，划分清晰的阶段任务，明确各阶段关键节点、输出交付物，同时设置进度偏差分析与纠偏保障措施，经评委认定符合采购文件要求的，加 0.5 分。
	2.0

	2.0
	运维服务方案
	根据投标人提供的运维服务方案进行评分，包括：运维内容、应急预案等。
方案完全包含上述要点得1分，方案有缺项或未提供的不得分。

方案运维体系覆盖软硬件设备运维、数据运维、7×24 小时值守、问题闭环处置，适配本项目 3 年运维服务要求，运维组织与职责划分清晰，经评委认定符合采购文件要求的，加 0.5 分；

方案应急预案针对系统故障、设备异常、数据异常等本项目常见风险明确处置流程、响应时限、处置措施，可直接用于项目现场处置，经评委认定符合采购文件要求的，加 0.5 分。
	2.0

	2.1
	培训方案
	根据投标人提供的培训方案进行评分，包括：培训安排、培训对象等。
方案完全包含上述要点得1分，方案有缺项或未提供的不得分。

方案结合不同岗位需求，分类设计培训内容与培训组织安排，覆盖平台操作、设备管理、数据业务，经评委认定符合采购文件要求的，加0.5分；

方案配套培训资料与考核机制，培训流程完整，确保参训人员具备系统操作及基础故障处置能力，经评委认定符合采购文件要求的，加0.5分。
	2.0

	2.2
	演示
	演示要求：
投标人具有综合应用、燃气、供水、排水、第三方施工破坏、道路、桥梁、地下管线交互风险共8个子系统的履约能力，要求进行demo系统演示，每个专项子系统满足以下功能的得1.5分，不满足或缺项的得0分。本项最高得12分。
1.综合应用，至少需包括：监管一张图、行业综合监管功能模块。其中，
（1）监管一张图，至少需包括：综合总览子图、运行监测子图、风险隐患子图、巡检养护子图、基础设施子图。
（2）行业综合监管，至少需包括：项目信息管理、事件管理、资料中心。

2.燃气专项，至少需包括：燃气一张图、燃气运行监测管理、燃气运行处置管理功能模块。其中，
（1）燃气一张图，至少需包括：总览子图、风险隐患子图、运行监测子图。
（2）燃气运行监测管理，至少需包括：监测设备管理、阈值管理。
（3）燃气运行处置管理，至少需包括：风险评估信息管理、隐患整改。

3.供水专项，至少需包括：供水一张图、供水运行监测管理、供水运行处置管理功能模块。其中，
（1）供水一张图，至少需包括：总览子图、运行监测子图。
（2）供水运行监测管理，至少需包括：预警报警信息、预警报警处置信息。
（3）供水运行处置管理，至少需包括：风险评估信息管理、事件管理。

4.排水专项，包括排水防涝和污水监管。
（1）排水防涝，至少需包括：排水防涝一张图、排水防涝运行监测管理、排水防涝设施巡检养护管理功能模块。其中，
1）排水防涝一张图，至少需包括：总览子图、运行监测子图、巡检养护子图。
2）排水防涝运行监测管理，至少需包括：站点管理、实时预警。
3）排水防涝设施巡检养护管理，至少需包括：养护经费管理。
（2）污水监管，至少需包括：污水一张图、污水运行监测管理、污水设施巡检养护管理等功能模块。其中，
1）污水一张图，至少需包括：总览子图、运行监测子图、提升改造子图。
2）污水运行监测管理，至少需包括：站点管理、实时预警。
3）污水设施巡检养护管理，至少需包括：养护经费管理。

5.第三方施工破坏专项，至少需包括：第三方施工一张图、综合监管、智慧监测功能模块。其中，
（1）第三方施工一张图，至少需包括：第三方施工总览子图、第三方施工管线破坏子图。
（2）综合监管，至少需包括：道路挖掘审批、四方交底管理、管线破坏事件管理。
（3）智慧监测，至少需包括：施工现场监测管理、施工监测设备管理。

6.道路专项，至少需包括：道路塌陷管理一张图、塌陷隐患探测管理、塌陷隐患处置管理功能模块。其中，
（1）道路塌陷管理一张图，至少需包括：总体风险评估子图、道路塌陷隐患子图。
（2）塌陷隐患探测管理，至少需包括：探测记录管理。
（3）塌陷隐患处置管理，至少需包括：处置计划管理、处置信息管理、统计分析。

7.桥梁专项，至少需包括：桥梁一张图、智慧监测、综合监管功能模块。其中，
（1）桥梁一张图，至少需包括：桥梁总览子图、风险隐患子图、桥梁运行监测子图。
（2）智慧监测，至少需包括：监测报警管理、报警处置管理。
（3）综合监管，至少需包括：检查检测、专项整治。

8.地下管线交互风险专项，至少需包括：管线一张图、风险管控功能模块。其中，
（1）管线一张图，至少需包括：基础信息一张图。
（2）风险管控，至少需包括：风险分析、风险清单、风险详情。
	12.0


 




[bookmark: EB8bc87097367b4d119bf6570f05cbf4c9]（二）商务评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	1.1
	体系认证评价
	（1）投标人具有有效的信息安全管理体系认证，得1分；
（2）投标人具有有效的信息技术服务管理体系认证，得1分；
（3）投标人具有有效的质量管理体系认证，得1分；
（4）投标人具有业务连续性管理体系认证，得1分；
（5）投标人具有环境管理体系认证，得1分；
本项最高得5分。
注：须提供有效期内证书复印件或扫描件。以上证明材料应加盖投标人公章，未按要求提供不得分。
	5.0

	
	软件著作权评价
	投标人具有有效的与本项目相关专项领域（燃气、供水、排水、桥梁、道路、地下管线交互、第三方施工破坏）的监管软件著作权的，有1个得0.5分。本项最高得2分。
注：1、提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
2、 相关软件著作权须为投标人自有。如著作权名称与上述关键字段不完全一致的，经评标委员会认定为同一产品的予以得分。含相同关键字段的软件著作权不重复计数，必须提供有效的证明材料，否则不得分。
	2.0

	
	荣誉奖项评价
	投标人获得与本项目相关领域（燃气、供水、排水、桥梁、道路、地下管线交互、第三方施工破坏）且由县级及以上行政部门颁发的荣誉奖项的，提供一个得2分。本项最高得4分。
注：提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
	4.0

	1.2
	企业业绩
	根据投标人提供的2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过与本项目类似的业绩，有一个得1分。
本项最高得4分。
注：提供合同扫描件并加盖投标人公章；合同需能够清晰反应建设内容，否则不得分。
	4.0

	1.3
	实施期人员配备
（注：项目负责人、技术负责人、信息安全负责人、项目组主要成员须为不同自然人，不得重复兼任。）
	1.项目负责人1名：
（1）具有数字经济类或工程类或信息化类高级及以上职称的，得2分；
（2）具有由人社部门或工信部门颁发的网络工程师（或系统集成项目管理工程师）证书，得1分；
（3）2023年1月1日以来，负责过与本项目类似项目的，得1分。
注：须提供：①相应证书、项目负责经验证明材料及身份证复印件或扫描件；②近半年（至少 1 个月）投标人为其缴纳社会保险证明材料。以上证明材料应加盖投标人公章，未按要求提供不得分。
	4.0

	
	
	2.技术负责人1名：
（1）具有数字经济类或工程类或信息化类中级工程师职称，得1分，具有数字经济类或工程类或信息化类高级工程师及以上职称，得2分，最高得2分；
（2）持有系统架构设计师（高级）或信息系统项目管理师（高级）证书的，得1分，最高得1分；
注：须提供：①相应证书及身份证复印件或扫描件；②近半年（至少 1 个月）投标人为其缴纳社会保险证明材料。以上证明材料应加盖投标人公章，未按要求提供不得分。
	3.0

	
	
	3.信息安全负责人1名：
（1）具有数字经济类或工程类或信息化类中级工程师职称，得0.5分，具有数字经济类或工程类或信息化类高级工程师及以上职称，得1分，最高得1分；
（2）持有注册信息安全工程师(CISP)证书或信息安全保障人员认证证书，得1分，最高得1分；
注：须提供：①相应证书及身份证复印件或扫描件；②近半年（至少 1 个月）投标人为其缴纳社会保险证明材料。以上证明材料应加盖投标人公章，未按要求提供不得分。
	2.0

	
	
	4.项目组主要成员：
①燃气专项负责人1名：具有注册公用设备工程师(暖通或动力)证书得0.5分；具有高级工程师及以上职称得0.5分；本项最高得1分；
②供水、排水专项负责人1名：具有注册公用设备工程师(给水排水)证书得0.5分；具有高级工程师及以上职称得0.5分；本项最高得1分；
③桥梁专项负责人1名：具有一级注册结构工程师证书得0.5分；具有高级工程师及以上职称得0.5分；本项最高得1分；
④道路专项负责人1名：具有注册土木工程师（道路工程）证书得0.5分；具有高级工程师及以上职称得0.5分；本项最高得1分；
⑤管线专项负责人1名：具有注册测绘师证书得0.5分；具有高级工程师及以上职称得0.5分；本项最高得1分。
注：须提供：①相应证书及身份证复印件或扫描件；②近半年（至少 1 个月）投标人为其缴纳社会保险证明材料。以上证明材料应加盖投标人公章，未按要求提供不得分。
	5.0

	1.4
	运维期驻场人员配备
	驻场人员为自有人员且具有信息系统项目管理师或软件设计师或网络工程师认证证书的，每有一名驻场人员满足得0.5分；
本项最高得1分，不满足或未提供的不得分；
同一人员具有多项证书的，按一个证书计分。
注：须提供：①相应证书及身份证复印件或扫描件；②近半年（至少 1 个月）投标人为其缴纳社会保险证明材料。以上证明材料应加盖投标人公章，未按要求提供不得分。
	1.0


 
（三）价格评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	投标报价得分
	10.0

	1.1
	投标报价
	综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×10。
注：根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》以及丹财〔2022〕128号《丹阳市关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的规定，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的有效证明文件。
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供有效的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
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9.相同品牌产品的处理原则
9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。
9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
10.允许修改评标结果的情形
10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
[bookmark: _Toc100386064][bookmark: _Toc92168030][bookmark: _Toc20732998][bookmark: _Toc98669361][bookmark: _Toc98669719]评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。
11.推荐中标候选人
☑11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件



项目编号：

项目名称：：


投 标 人（公章）：××××


××××年××月××日









（一）开标一览表
 
 
项目编号：项目编号 
 
货币单位：人民币元
 
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	项目名称  
	详见投标文件
	  元

	总价（大写）：
	 金额大写 


 
投标人盖章（公章）：
年     月      日


（二）投标函
致：丹阳市政府采购中心
根据贵方的根据项目自行编辑号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向招标方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付招标方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
投标人开户行：
账户： 
日期：________年____月____日 
注：如是联合体参加投标的，联合体各方均须提供。


（三）清单及明细报价表
 
	一、货物部分

	序号
	名称
	品牌型号
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	质保期

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	货物部分小计：     元

	□二、服务部分

	序号
	名称
	服务内容
	服务期
	价格（元）
	备注

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	服务部分小计：     元

	其它相关费用
	元

	项目总报价
	元




注：1、本表仅供参考，请各投标人仔细核对第四部分项目需求。本表中“投标人认为与此次招标有关的必须的费用”由投标人根据招标文件第四部分项目需求相关报价要求填写，项目总报价包含与本项目相关的所有费用。
2、项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到招标要求。
3、本表中项目总价应与开标（报价）一览表中报价保持一致。总价与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
 

 


 
（四）法定代表人身份证明书
兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。
 
单位地址：
 
电话：
 
单位全称： 
  
公章： 
                               
  年月日
 
 
附：法定代表人居民身份证扫描件
注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。
2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。
 3.如是联合体投标，联合体各成员均须单独提供法定代表人身份证明书。

 
 
 















（5） 法定代表人授权委托书
（一）
（非联合体投标，填写本表）
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：
          被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：
日期：                                  
附：委托代理人居民身份证扫描件
注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：劳动合同、近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。
（二） 
（联合体投标，填写本表）
 本授权书声明： （牵头人名称） 的法定代表人（姓名） 授 权 （所属公司）的（被授权人的姓名、职务）为联合体就丹阳市政府采购中心（JSZC-321181-JZCG-G2026-0022）项目的投标活动的合法代理人，以本联合体名义全权处理一切与该项目投标有关的事务 （含项目合同签订）。 
本授权书于 年   月   日签字生效，授权期限至本次采购活动结束止，特此声明。
牵头人名称(盖单位公章)：                  
地 址：                       
法定代表人签字或盖章：                       
联合体成员名称(盖单位公章)：                        
地 址：                        
法定代表人签字或盖章：                        
委托代理人签字：                        
职 务：                       
日 期：                        
 附：委托代理人居民身份证扫描件
 注：1、“法定代表人”授权委托其他人（必须为供应商正式员工，证 明材料：近半年（至少 1 个月）投标人为其缴纳的社会保险证明材料） 参加投标活动的，需填写法定代表人身份证明书和本委托书。
 
 
 
 
 
（三）
联合体协议
            和            决定共同组成             [联合体名称]（“联合体”），参加[（项目编号：JSZC-321181-JZCG-G2026-0022）]丹阳市城市生命线安全工程一期建设项目服务的响应。 
现就联合体响应事宜订立如下协议。 
1、[ 某成员单位名称 ]为[ 联合体名称 ]牵头人。 
2、牵头人公司全权代表联合体处理本项目的一切相关事宜。 
3、连带责任： 联合体每一成员均应对联合体在本投标文件项下的义务承担连带法律责任； 
4、联合体各成员单位承担的工作分工如下：               
5、联合体各成员单位承担的责任分工如下：          
6、小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额的   %
7、未尽事项，联合体各方可自行添加：               
牵头人名称(盖单位公章)：                         
法定代表人签字或盖章：                         
地 址：                         
联合体成员名称(盖单位公章)：                 
法定代表人签字或盖章：                         
地 址：                        
年  月  日 
注：1、如是联合体投标，联合体各成员均须单独提供法定代表人身份证明书。 
2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的要求，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格调减。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。


一、资格条件
（一）具有独立承担民事责任的能力
 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
 
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
 
（四）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
 
（五）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
声明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 
 

 
 
（六）落实政府采购政策需满足的资格要求：


（七）资格承诺函
资格承诺函
 
致：___________（采购人、采购代理机构）
我单位参与______________（项目名称）______________（项目编号）项目的政府采购活动，现承诺如下：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。
 
投标（响应）供应商（全称并盖章）：___________
供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：___________
日期：___________
 
 
说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。
2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
注：如是联合体参加投标的，联合体各方均须提供。


二、符合条件
（一）投标报价
 






（二）服务要求响应

	序号
	服务名称
	招标文件要求的服务
	投标实际响应
	偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：针对采购需求中“二、技术要求”的进行逐条响应。
1、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
2、投标人应逐一说明投标服务内容和偏离情况，如直接拷贝或简单复制招标文件服务内容的，服务响应情况评分按得零分处理；
3、投标人在《服务响应及偏离表》中须如实表述服务内容，虚构服务内容的，将视为虚假应标，按照无效投标处理。
4、行数不够可自行添加。
5、相关证明材料附后。



投标人（加盖公章）：








（三）商务要求响应

	序号
	服务名称
	招标文件要求的服务
	投标实际响应
	偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：针对采购需求中的“三、商务要求”进行逐条响应。
1、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
2、投标人应逐一说明投标服务内容和偏离情况，如直接拷贝或简单复制招标文件服务内容的，服务响应情况评分按得零分处理；
3、投标人在《服务响应及偏离表》中须如实表述服务内容，虚构服务内容的，将视为虚假应标，按照无效投标处理。
4、行数不够可自行添加。
5、相关证明材料附后。
投标人（加盖公章）：
 
 



 三、综合评审评分项
（与评分因素一一对应、格式自拟）
 
 


项目负责人
 
	

姓名
	 
	近3年工作业绩及承担的主要工作

	性别
	 
	 

	年龄
	 
	

	职称
	 
	

	毕业时间
	 
	

	所学专业
	 
	

	学历
	 
	

	证书名称
	 
	

	专业资格
	 
	

	联系电话
	 
	

	曾担任项目负责人的项目
	 


注：1、项目负责人具有工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。
2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。
3、项目负责人须提供近半年（至少一个月）投标人为其缴纳社会保险的证明材料。
 
 
 
 
 


项目实施成员能力
	序号
	姓名
	身份证号
	人员类别
	技术证书、级别
	相关工作经验
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


注：1、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。
2、列入上表人员需提供近半年（至少一个月）投标人为其缴纳社会保险的证明材料。
3、列入上表人员具有工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。
4、行数不够可自行添加。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四、其他部分
 
价格折扣文件格式
(一)中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：
日 期：      
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


（二）残疾人福利性单位声明函
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）
 
           供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日期：
 
 
 
 
 
 
 
（三）按招标文件要求供应商所能提供的其他文件
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