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第一章  磋商邀请
受江苏省曲塘高级中学的委托，江苏建达全过程工程咨询有限公司就江苏省曲塘高级中学化学实验室建设项目（项目编号：JSZC-320685-JDGS-C2026-0060）项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
江苏省曲塘高级中学化学实验室建设项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2026年11月2日9点00分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320685-JDGS-C2026-0060
2.项目名称：江苏省曲塘高级中学实验室改造项目
3.项目类型：货物
4.项目行业：工业
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK65]5.最高限价：198.8万元，报价超过最高限价的将作为无效响应处理。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]6.采购需求：详细内容见本采购文件第三章，请仔细研究。
7.合同履行期限：详见磋商文件。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（提供营业执照复印件）  
[bookmark: OLE_LINK18]（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；(提供参加本次开标前的会计报表，必须含资产负债表、利润表等证明材料)；
[bookmark: OLE_LINK19]（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（格式见附件） 
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式见附件）
[bookmark: OLE_LINK22]（6）法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购项目。（须按照财库〔2020〕46号文要求提供中小企业声明函。格式见附件11）。
3.单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺函，格式详见附件）。
4.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（按附件1格式进行声明，响应文件中无需提供其他证明材料）
5.本项目不接受联合体投标。
6.本项目不接受进口产品投标。
7.本项目不接受分包。
（二）本项目的特定资格要求：无。
三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK60]2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。
[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK62]3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.3“CA数字证书”的获取：
供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网—办事指南-资料下载中心下载。
3.4磋商文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。  
3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
四、提交响应文件截止时间
1.2026年11月2日9点00分（北京时间）。（自磋商文件开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10日。）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，磋商小组发出报价指令后须在15分钟内完成系统报价。供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。
3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收
2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加磋商活动。
3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：有。
4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
6.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
七、本次磋商联系方式
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]1.采购人信息
名 称：江苏省曲塘高级中学
地址：海安曲塘镇中心北街5号
[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]联系人：于鹏
[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：13255235575
2.采购代理机构信息
[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK63]名  称：江苏建达全过程工程咨询有限公司
地  址：海安市宁海南路195号
联系人：徐兆霞
联系方式：13291100111
3.项目联系方式
磋商文件制作人:徐兆霞
项目磋商经办人: 于鹏
交易系统软件维护人员：那工0519-86722801、0519-86722806




[bookmark: _Toc120614211]第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1、采购方式
1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2、合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279]4、磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次磋商不收取标书工本费。
5、磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281]二、磋商文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6、磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）采购需求
（4）评审方法与评审标准
（5）响应文件格式
（6）附件（如有）
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211]7、磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。
7.2采购人视情组织答疑会。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528]8、磋商文件的澄清和修改
8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531]10、响应文件构成
10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、分项报价表
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、磋商有效期
16.1磋商有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17、磋商有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225]18、电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。
19.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]20、响应文件的拒收
20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545]五、响应文件的解密与评审
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22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]23、磋商小组
23.1采购人将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和采购人工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。
24.4 采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]25、评审过程中的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由采购人依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。
26.3.7供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
26.6磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]26.7供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。
27、磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第四章规定。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28、确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
28.2采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1提供虚假材料谋取成交的。
28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购人工作人员恶意串通的。
28.3.3向评审专家、采购人或采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购文件中采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。
采购人及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购人不接受未填写快递运单的快件）。
采购人及采购代理机构质疑接收人及联系方式见本采购文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]31. 签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
32、标的物的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。
[bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314]33、政府采购履约资金扶持政策
[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
34. 政府采购合同信用融资扶持政策
34.1根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。
34.2根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），中标（成交）供应商可通过中征应收账款融资服务平台（简称“中征平台”）办理“政采贷”融资贷款，具体业务操作流程如下： 
34.2.1确定融资意向。中标(成交) 供应商取得中标 (成交 ) 通知书后，联系意向金融机构，商治融资事项，确定融资意向。
34.2.2签订采购合同。中标(成交 ) 供应商与采购人签订政府采购合同时，应将自身融资需求告知采购人或其委托的采购代理机构，提醒 (或协助 ) 其当天在“苏采云”上传合同的同时将“供应商是否融资”选为“是”。
34.2.3提交融资申请。中标(成交) 供应商登录“中征平台”进行用户注册，查看“政采贷”融资产品，向确定合作的金融机构提交融资申请。
34.2.4确认回款账户。金融机构填写需要锁定的回款账户信息后中标(成交)供应商应登录“中征平台”确认账户信息，以实现回款账户的锁定。
八、其他
成交供应商在签订合同前须提供三套（一正二副）加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给采购代理机构，作为项目归档使用。










[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]第三章 采购需求
项目属性：货物类项目
采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。
（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]1.项目概况：江苏省曲塘高级中学化学实验室建设项目，围绕高中理化生拔尖创新人才培养目标，统筹规划理化、创新类专业实验室整体建设，完善配套教学硬件、专业教学设备与配套辅助设施。为拔尖学生开展拓展实验、自主课题、竞赛实训提供支撑。建设内容包括：化学实验室、化学数字探究室、环境科学实验室、药品室、准备室、走廊及大厅等。
2.需求清单
	序号
	名称
	技术需求
	数量
	单位

	一层化学实验中心

	化学实验室一
	
	
	

	基础装备
	
	
	

	1
	化学实验室专用授课台
	尺寸≥3050*700*800mm
1、钢木结构；
2.台面：陶瓷台面（一体实芯黑色坯体陶瓷板）：采用≥20mm厚一体成型实芯黑色胚体实验室专用无甲醛新型环保陶瓷板，整个台面一体高温烧制成型，耐强腐蚀，耐高温。需符合以下技术参数指标：
①破坏强度：不低于13000N；有釉台面表面耐磨等级不低于4级/2100转。承载测试：台面承载720kg保压600h及以上，检测结果为：无破损。台面抗冲击性（恢复系数）≥0.85，台面断裂模数（平均值）≥55MPa；
②工艺性能要求：台面坯体五面黑色，表面为釉面烧制颜色非胚体颜色，表面无空洞、无气泡、无杂色、无断裂、无脱层、无釉面碎屑，黑色坯体不易染色。
③重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。
3.钢架：采用≥60㎜*40㎜*1.2㎜钢管制作经环氧树脂喷涂处理，连接杆采用≥1.2㎜钢管制作经环氧树脂喷涂处理，连接翼采用≥2㎜钢板制作经镀锌处理。管套采用PVC射出一次性成形制品，高低调整脚采用M10㎜螺丝（电镀处理）调整高度不少于10㎜。整体结构为下承式，承重：台面可承重250-400kg.不易变形。
4.封板：板材采用≥18mm厚三聚氰胺板,截面均采用全自动热溶封边机以2mm厚PVC封边条热溶封边。
5.可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成。
6.教师能源控制终端1套
①结构参数：教师智能电源主控台面板基材是≥2㎜绝缘电工板；面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板；规格≥420×220㎜；界面文字清晰美观。
②技术要求：总控台搭载电源漏电总开关；总电源工作指示灯；总电源保险丝；五孔多功能220V安全插座两组；插口带保护门；额定电流10A，网络接口≥一个；USB插口≥两个，智能触摸终端≥一个，教师交流低压输出、直流低压输出、大电流输出、高压直流输出。
③技术参数：≥10.1寸触摸显示终端；≥24位彩色显示。
④智能电源管理系统：默认账号登录；可显示当前北京时间、中文星期和温湿度。
⑴.教师自用电源：可输出交流0-30V，分辨率1V，直流0-30V，分辨率0.1V，配备虚拟数字表实时显示电流，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护功能。
⑵.直流高压：输出直流240V/300V高压，小电流过载短路保护。
⑶.直流大电流：输出直流低压大电流延时输出，延时20S自动关断，也可手动随时开启或关断，实时显示当前状态。
⑷.学生电源：由老师通过此功能对全室学生电源分组控制送电A、B、C、D四组控制；可按组控制或独立单一随意控制，低压交流、低压直流、插座220V输出；关闭、开启、锁定，当学生电源使用低压时；学生端220V插座仍可由老师控制关闭或开启，互不干扰。
⑸.学生电压设置：可设置学生交流电压0-30V，分辨率1V，直流0-30V，分辨率0.1V，为防止学生自行操作电源误设置电压与所接实验仪器电压不符而导致仪器设备的损坏；老师开启学生电源锁定功能进行控制；学生不能对电源自行操作。
⑹。电子举手功能：分A、B、C、D四组，当老师开启提问状态时；学生反馈举手功能，在老师界面上实时显示举手状态与位置。
⑺.系统设置：该界面可设置教师编号、关机时间、开机验证方式以及语音播报是否开启。多样性的修改选项，包括但不限于设备参数、出厂设置、密码更改和时间设置等。
⑻.教师端语音播报功能：系统为教师端配备智能语音辅助系统，提供实时操作引导，电源相关功能触发时自动播报。
	1
	组

	2
	学生实验桌套装
	一、学生实验桌
1、桌子整体外形规格：≥1200×600×780/900㎜。
2、一体化台面：采用20㎜厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧制而成。
3、学生桌整体钢铝结构；桌腿设计为上下两段；学生位镂空式，易碰撞部位均采用倒圆角；处理金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。技术参数要求满足如下：
⑴.台面三围栏：前围栏≥1155×15×75㎜铝合金型材；左右围栏规格≥405×25×75㎜铸铝成型，围栏高出桌面≥50㎜；防止仪器设备掉落的风险。
⑵.桌面前围栏上端功能围栏；功能围栏横杆：≥1175×10×20㎜铝合金型材；围栏横杆底座铸铝成型；高出桌面≥120㎜。
⑶.台面支框架≥20×30㎜距形方钢管焊接成型。
⑷.桌腿上段铸铝成型≥255×45×250㎜，壁厚度3.0㎜(±0.2㎜)。
⑸.铝合金型材立柱，规格≥110×40×445㎜。
⑹.支撑梁：≥20×40㎜无缝钢管，两端与5㎜厚钢制连接片焊接，并用高强度内六角螺丝连接链接到左右两侧立柱脚上，便于组装及拆卸。
⑺.桌腿横梁加固件：规格≥100×35×200㎜(±2㎜)，厚度为：3㎜(±0.2㎜)。铸铝成型，悬臂式结构，用螺丝安装在左右横梁与桌腿上，拆装方便（非焊接式安装）确保实验桌牢固度
⑻.下脚采用铸铝成型规格：≥570×50×65㎜，下脚底部带有脚垫；确保桌子整体水平。
4、书包斗：改性环保PP注塑成型，前沿设挂凳口，底部设有加强筋加固。
5、电源盒：ABS 注塑成型，前口翻盖式弧面设计。
二、学生能源终端
1.结构参数：学生智能安全实验电源面板基材是绝缘ABS注塑一次成型；面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板；规格：155×94㎜(±2㎜）；界面文字清晰美观。
2.学生电源信息显示：采用1.8寸彩色TFT为显示界面。
四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同功能，具体详细参数如下：
⑴.交流电源：输出0-30V交流，分辨率为1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。
⑵.直流电源：输出0-30V直流，分辨率为0.1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。
⑶.插座高压：输出交流220V电源，由老师控制，界面有实时状态显示。
⑷.过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，随后应检查实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位。
⑸.锁定功能：电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制，当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此时学生按键设计电压功能都将失效，表示电源已被锁定，只能由老师电源控制，只有锁定未开启或关闭时，按键功能恢复正常。
⑹.电子举手：当老师有提问时，界面可显示老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置。
	28
	组

	3
	功能柱
	1.结构参数：材料采用实验室专用PP材质，注塑模具一体化成型，圆弧造型，横底左右带安装孔构建，内部隐藏实验线管及通风管道，耐酸耐碱。
2.技术参数：整体规格1150×140×175㎜(±5㎜），壁厚≥2.㎜，可自由拆装，方便设备检修。
	28
	组 

	4
	升降学生实验凳
	1.结构参数：
⑴.四支凳脚椭圆形无缝钢管抓地，凳面PP改性塑料一次性注塑成型，冷轧钢板凳面圆形托盘，螺杆式旋转可调升降，整体规格：ф300㎜±5㎜。所有的金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理耐酸碱、耐腐蚀等特点。
2.技术要求：
⑴.凳面环保型PP改性塑料一次性注塑成型；规格ф305㎜(±5㎜）；厚5.5㎜(±0.5㎜）；凳面表层有颗粒凸起花纹；防滑、按摩、抗疲。
⑵.凳面高低调节升降螺杆旋转，调节范围450㎜-500㎜自由调节。
⑶.凳脚架四支凳脚椭圆形无缝钢管；规格34×16㎜；厚度1.4㎜(±0.2㎜），实心倒钩式一体成型，凳脚架焊接全圆满焊接。
⑷.凳面托盘冷轧钢板
⑸.脚垫PP加耐磨纤维质塑料，防止防滑和保护地板划痕。
⑶外观性能－金属件外观：
①管材：管材应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致；
②焊接件；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处（焊疤处）表面波纹应均匀；
③喷漆 （塑）涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、 飞漆等；
	56
	个

	5
	多功能防溅水槽柜
	1、结构参数：水槽柜整体外形规格≥595×465×820㎜；水槽、柜体、底座三段组合式结构；水槽面部下沉式构造，水槽台面设有预留安装紧急洗眼器、洗手液瓶、二联水嘴预留孔，水槽内部设有一个防溢水口。
2、技术要求：水槽为PP改性材料，呈上宽下窄-底部收口式造型。整体外形规格≥595×465×500㎜（含下排水管口）；上口内尺寸≥400*414mm，水槽檐口离底部深度≥419mm；水槽三面围绕高≥76㎜的围边；洗涤时水不易外溅；水槽内部带滴水架，滴水架带不少于12根滴水棒，滴水棒可以翻转收纳，底部排水口位二个凸起≥20㎜高溢水板，水槽顶部预留收纳翻盖，有收纳水管功能；检修门带锁。
3、水槽柜体≥595×465×640㎜；材质≥1.0㎜镀锌钢板，表面经防锈处理、环氧树脂静电粉末涂装处理，
4、水槽水槽底座≥600×465×80㎜。底部带有四只可调脚。
⑷理化性能-塑料件：
①耐冷热循环：应无裂纹、鼓泡、变色、起皱；
②硬度：邵氏 D 硬度≥HD63。检测结果应≥80；
⑸耐磨性为1级。
	14
	个

	6
	台式单口紧急洗眼器
	1.台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。
2.洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
3.控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。
	3
	套

	7
	PP水槽
	PP水槽，材质，高密度pp，耐强腐蚀，表面纹理，槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表纹理一致，
内尺寸≥490x390x290mm，外尺寸≥550x450x310mm
	1
	套

	8
	三联水龙头
	三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。
	29
	套

	9
	仪器柜
	尺寸≥1000*500*2000mm
全钢结构。1.框架：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。2.柜体：侧板、背板采用采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。3.柜门：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，对开门式设计。4.拉手：采用不锈钢C型拉手。5.合页：≥2mm不锈钢合页。6.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质。
	3
	个

	10
	紧急喷淋
	规格:立式不锈钢材质1、紧急冲淋洗眼装置的关节采用插拔式的连接方式，彻底解决管件连接处的漏水问题，轻松满足不低于360度任意定位安装，检修及部件更换更加便捷。2、主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用不锈钢无缝钢管，镍含里》8%，耐腐蚀。3、采用冷轧工艺生产，不易变形，同时管壁光滑无油脂。4、洗眼喷头内置减压装置，防止对眼睛二次伤害;配置水压调节系统来适应不同场所的水压。5、冲淋球阀和洗眼球阀均采用双片式阀门结构，密封性和抗压性能更好，使用寿命更长。6、阀门管道采用由任(即活接头)的管道连接设计，避免了由于阀门或部件损坏后无法更换而导致整个洗眼器报废的情况。
	1
	套

	11
	图文展示
	1.针对化学学科对室内进行文化布置，布置内容包括：立体字及定制造型。
2.内容包含：
①定制造型（采用雪弗板材质）整体展示面积不少于1平，1. 所有定制造型主体板材采用高密度雪弗板（PVC发泡板），板材壁厚均匀、板面平整无翘曲、无裂痕、无气泡、韧性强、防潮阻燃、不变形、不掉色，适配室内长期使用环境。
②高度≥10cm立体字不少于8个，立体效果饱满、方正厚实、立体感强。
	1
	套

	12
	知识窗帘
	整体不少于16平，定制，在窗帘上印制相关知识内容，集教学、观赏为一体；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。1、材质30%聚酯纤维、70%PVC2、厚度：0.50mm3、抗拉强度：经向1500N/5cm4、防火等级：B1级
	1
	套

	13
	平板电脑
	屏幕：≥11.5英寸LCD护眼屏；前置摄像头像素：≥800W；后置摄像头像素：≥1300W；电池容量≥10100mAh；运行内存：≥8G；存储容量：≥256G；分辨率：≥2456*1600，保护套一个，贴膜一张，电容笔一个。
	10
	台

	通风系统
	
	
	

	14
	离心风机系统
	1.风机：材质PP厚度≥10mm，功率≥4KW,风量;6677-12700m³/h ，全压1139-724pa，配套软连接1个，防雨帽1个，减震垫4个，高空排放风管≥1.5米，检测口2个
2.活性炭吸附箱≥1300*1200*1200mm
	1
	台

	15
	室内外行程通风系统及处理终端
	一、楼顶
①风管（米黄色普通PP板≥4mm）规格≥400mm2.5米，弯头90°2个，镀锌风管支架2副，支架水泥墩4个，PP板2个
二、外墙
①风管（米黄色普通PP板≥4mm）规格≥400mm1.5米，风管（米黄色普通PP板≥5mm）规格≥500*320mm1米，封板（米黄色普通PP板）≥500*320mm1块，镀锌风管支架≥500*320mm1副，刷红漆
三、室内
①风管（米黄色普通PP板≥5mm）规格≥500*320mm13米，风管（米黄色普通PP板）规格≥200mm21米，风管（米黄色普通PP板）规格≥160mm21米，风管（米黄色普通PP板）规格≥110mm15米，PVC软管规格≥110mm29米，不锈钢软管卡箍规格≥110mm58个，米黄色普通PP板封板规格≥160mm7块，米黄色普通PP板封板规格≥500*320mm2块，米黄色普通PP板变径规格≥200/160mm7个，平弯90°规格≥500*320mm1个，平弯90°规格≥200mm7个,米黄色普通PP板三通规格≥500*320mm1个，镀锌防火阀≥500*320mm1个，米黄色普通PP板手动阀规格≥200mm7个
②变频器：≥4KW 1个点位1个，信号线20米，屏蔽信号线20米，电缆线2.5平方 4芯70米，穿线管100米。
	1
	项

	16
	辅件及安装
	包含钢丝绳100米，辅材、室外PP盖帽，吊杆≥500*320mm7副，吊杆≥200mm14副，吊杆≥160mm14副，吊杆≥110mm1副，针对万向抽气罩排风系统、主管路风管铺设、风机设备安装、风阀控制、电控系统调试、降噪处理、气密性检测等全部施工内容。实现实验室有害气体、粉尘、异味的高效收集与有序排放，保障实验室教学、实验操作环境安全合规。
	1
	项

	17
	可伸缩万向吸风罩
	1.风管材质：≥φ63mm铝合金圆管，表面喷砂氧化处理。
2.松紧旋钮：铝合金材质，表面喷塑处理，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。
3.拱形集气罩：形状如喇叭口≥φ260㎜，铝合金材质，。
4.扭簧：扭簧材质弹簧钢表面抗氧化处理。
5.关节：高密度PP材质，表面磨砂处理，可360°旋转调节方向。
6.旋转角度：安装后可调节到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。
满足以下检测内容：
重金属（mg/kg）：
①可溶性铅≤90mg/kg，检测结果为未检出；
②可溶性镉≤75mg/kg，检测结果≤1.2；
③可溶性铬≤60mg/kg，检测结果为未检出；
④可溶性汞≤60mg/kg，检测结果≤0.015。
	29
	套

	环境装饰
	
	
	

	18
	家具搬运工程
	1.教室内家具+窗帘拆除并搬运至指定地点
2.教室内建筑面积约为100m2
	1.00 
	项

	19
	拆除工程
	1.本项拆除内容包括风扇、灯具、地面局部破碎地砖、踢脚线、墙面涂料、原有门、墙体拆除、墙体拆除后修复、窗户拆除、窗洞扩大、强电综合布线、原地面通风管道切割及封堵、地台地面瓷砖拆除及拆除后建筑废料的整理、外运、消纳处置等
	1.00 
	项

	20
	墙体工程
	1.砌块砖、地面200厚混凝土反梁，模板综合考虑
2.墙体内预埋搭接加强筋
3.门/窗洞处加槽钢加强框架
4.*3米以上包括地梁、圈梁，构造柱按规范要求设立，模板综合考虑
5.双面水泥砂浆抹灰
	11.67 
	m2

	21
	智慧黑板拆除及恢复
	1.保护性拆除原有智慧黑板+恢复原有智慧黑板
	1.00 
	项

	22
	监控工程
	1. 保护性拆除原有监控+恢复原有监控工程
2. 教室内建筑面积约为100m2
	1.00 
	项

	23
	音响工程
	1. 保护性拆除原有喇叭音响+恢复原有喇叭音响工程
2. 教室内建筑面积约为100m2
	1.00 
	项

	24
	玻璃磨砂贴
	1.玻璃贴磨砂贴，500mm高
	4.70 
	m2

	25
	铝合金推拉窗
	1.名称：铝合金推拉窗
2.型材厚度：≥1.4mm
3.玻璃：5+9A+5中空玻璃
	9.87 
	m2

	26
	门槛石
	1.找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆找平层，厚度综合考虑
2.结合层厚度、砂浆配合比：10mm厚1:2.5水泥砂粘接层
3.面层材料品种、规格、颜色：黑色大理石门槛石
4.嵌缝材料种类：勾缝剂填缝
	2.00 
	m

	27
	拆除地砖位置水泥砂浆找平
	1.地面局部破碎地砖拆除后水泥砂浆找平，约5m2
	1.00 
	项

	28
	地面地胶
	1.地面打磨+自流平+PVC同质透心地胶
	98.17 
	m2

	29
	不锈钢收口条
	1.≥1.2mm厚不锈钢收口条
	7.28 
	m

	30
	墙面墙固
	1.基层类型：综合考虑
2.墙固种类：原有墙面涂刷墙固
	82.57 
	m2

	31
	墙面分色乳胶漆
	1.基层类型：综合考虑
2.腻子种类：满刮成品腻子2遍
3.油漆品种、刷漆遍数：分色乳胶漆底漆1遍、面漆2遍
	80.45 
	m2

	32
	铝合金踢脚线
	1.成品≥1.2mm厚铝合金踢脚线
	40.25 
	m

	33
	人造石窗台板
	1.结合层厚度、砂浆配合比：10mm厚1:2.5水泥砂粘接层
2.面层材料品种、规格、颜色：白色人造石窗台板
	14.10 
	m

	34
	铝扣板
	1.龙骨材料种类、规格、中距：配套龙骨
2.面层材料种类、规格：≥600*600*0.8mm铝扣板
	82.35 
	m2

	35
	石膏板边顶
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：边顶
2.龙骨材料种类、规格、中距：装配式U形轻钢龙骨
3.基层材料种类、规格：纸面石膏板 9.5mm厚/15mm阻燃板
4.面层材料种类、规格：纸面石膏板 9.5mm厚
5.按展开面积计算
	21.19 
	m2

	36
	窗帘盒
	1.窗帘盒材质、规格：详设计
2.龙骨材料：轻钢龙骨
3.基层材料：15mm阻燃板+9.5mm纸面石膏板
	17.37 
	m

	37
	顶面乳胶漆
	1.基层类型：综合考虑
2.腻子种类：满刮成品腻子2遍
3.油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆底漆1遍、面漆2遍
	29.88 
	m2

	38
	钢制防盗门
	1.名称：成品钢制防盗门
2.参数：≥1.2mm厚钢制门框+≥0.8mm厚钢制门板+≥70mm厚门扇
2.其他：五金配件
	2.00 
	樘

	39
	配电箱
	1.名称：配电箱
2.型号、规格：Pe=11KW
3.包含配电箱箱体，9个空开，铜排等
	1.00 
	套

	40
	五孔插座
	1.名称：五孔插座
2.材质：塑料面板
3.规格：86型 
4.安装方式：暗装
	6.00 
	个

	41
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.材质：塑料
3.规格：86*86
4.安装形式：明装、暗装综合
	54.00 
	个

	42
	三联单控开关
	1.名称：三联单控开关
2.材质：塑料面板
3.规格：86型 
4.安装方式：暗装
	1.00 
	个

	43
	LED平板灯防眩护眼灯
	1.名称：LED平板灯防眩护眼灯
2.参数：≥600*600mm，38W，5000K
	15.00 
	套

	44
	黑板灯
	1.名称：黑板灯
2.尺寸：≥1200*100*60mm
3.功率：≥40W，色温5000K
	3.00 
	套

	45
	电气配管 JDG32
	1.名称：电气配管
2.材质：JDG管
3.规格：DN32
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑
5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞
6.支架制作、安装、接地（含跨接线）等并按规范要求刷漆
	16.40 
	m

	46
	电气配管 JDG20
	1.名称：电气配管
2.材质：JDG管
3.规格：DN20
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑
5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞
6.支架制作、安装、接地（含跨接线）等并按规范要求刷漆
	155.52 
	m

	47
	金属软管
	1.名称：金属软管
2.规格：DN20
	9.00 
	m

	48
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：5*4mm2
3.材质：铜芯
4.含电缆头制作安装
	3.00 
	m

	49
	电气配线 WDZ-BYJ-
6mm2
	1.名称：电气配线
2.配线形式：综合考虑
3.型号：WDZ-BYJ线 颜色综合 PE线采用双色线
4.规格：6mm2
5.材质：铜芯
	21.00 
	m

	50
	电气配线 WDZB-BYJ-2.5mm2
	1.名称：电气配线
2.配线形式：综合考虑
3.型号：WDZ-BYJ线 颜色综合 PE线采用双色线
4.规格：2.5mm2
5.材质：铜芯
	688.00 
	m

	51
	电气管线开槽
	1.开槽：电气管线开槽
2.砂浆修补：M20干混地面砂浆修补
	114.92 
	m

	52
	单口网络插座
	1.名称：单口网络插座
2.材质：塑料面板
3.规格：86型 
4.安装方式：暗装
	1.00 
	个

	53
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.材质：塑料
3.规格：86*86
4.安装形式：明装、暗装综合
	3.00 
	个

	54
	弱电配管 JDG25
	1.名称：弱电配管
2.材质：JDG管
3.规格：DN25
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑
5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞
6.支架制作、安装、接地（含跨接线）等并按规范要求刷漆
	21.00 
	m

	55
	弱电配管 PVC50
	1.名称：弱电配管
2.材质：PVC管
3.规格：DN50
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑
5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞
6.支架制作、安装、接地（含跨接线）等并按规范要求刷漆
	2.85 
	m

	56
	6类非屏蔽双绞线
	1.名称：6类非屏蔽双绞线
2.其他：含水晶头
	42.20 
	m

	57
	高清线
	1.高清线布线
	4.35 
	m

	58
	弱电管线开槽
	1.开槽：弱电管线开槽
2.砂浆修补：M20干混地面砂浆修补
	13.45 
	m

	59
	空调利旧工程
	1.保护性拆除原有空调+壁挂机清洗+恢复原有空调工程
	2.00 
	台

	60
	三角阀
	1.名称：三角阀
2.本体及配件辅料安装
	15.00 
	个

	61
	地漏更换
	1.更换原有地漏
2.规格：DN100
	5.00 
	个

	62
	给排水管道
	1.新增紧急喷淋给排水点位管道开槽修补+DN20+DN25给水管+DN50排水管
	1.00 
	项

	化学实验室二
	
	
	

	基础装备
	
	
	

	1
	化学实验室专用授课台
	尺寸≥3050*700*800mm
1、钢木结构；
2.台面：陶瓷台面（陶瓷板）：采用≥20mm厚一体成型实芯黑色胚体实验室专用无甲醛新型环保陶瓷板，整个台面一体高温烧制成型，耐强腐蚀，耐高温。需符合以下技术参数指标：
①破坏强度：不低于13000N；有釉台面表面耐磨等级不低于4级/2100转。承载测试：台面承载720kg保压600h及以上，检测结果为：无破损。台面抗冲击性（恢复系数）≥0.85，台面断裂模数（平均值）≥55MPa；
②工艺性能要求：台面坯体五面黑色，表面为釉面烧制颜色非胚体颜色，表面无空洞、无气泡、无杂色、无断裂、无脱层、无釉面碎屑，黑色坯体不易染色。
③重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。
3.钢架：采用≥60㎜*40㎜*1.2㎜钢管制作经环氧树脂喷涂处理，连接杆采用≥1.2㎜钢管制作经环氧树脂喷涂处理，连接翼采用≥2㎜钢板制作经镀锌处理。管套采用PVC射出一次性成形制品，高低调整脚采用M10㎜螺丝（电镀处理）调整高度不少于10㎜。整体结构为下承式，承重：台面可承重250-400kg.不易变形。
4.封板：板材采用≥18mm厚三聚氰胺板,截面均采用全自动热溶封边机以2mm厚PVC封边条热溶封边。
5.可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成。
6.教师能源控制终端1套
①结构参数：教师智能电源主控台面板基材是≥2㎜绝缘电工板；面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板；规格≥420×220㎜；界面文字清晰美观。
②技术要求：总控台搭载电源漏电总开关；总电源工作指示灯；总电源保险丝；五孔多功能220V安全插座两组；插口带保护门；额定电流10A，网络接口≥一个；USB插口≥两个，智能触摸终端≥一个，教师交流低压输出、直流低压输出、大电流输出、高压直流输出。
③技术参数：≥10.1寸触摸显示终端；≥24位彩色显示。
④智能电源管理系统：默认账号登录；可显示当前北京时间、中文星期和温湿度。
⑴.教师自用电源：可输出交流0-30V，分辨率1V，直流0-30V，分辨率0.1V，配备虚拟数字表实时显示电流，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护功能。
⑵.直流高压：输出直流240V/300V高压，小电流过载短路保护。
⑶.直流大电流：输出直流低压大电流延时输出，延时20S自动关断，也可手动随时开启或关断，实时显示当前状态。
⑷.学生电源：由老师通过此功能对全室学生电源分组控制送电A、B、C、D四组控制；可按组控制或独立单一随意控制，低压交流、低压直流、插座220V输出；关闭、开启、锁定，当学生电源使用低压时；学生端220V插座仍可由老师控制关闭或开启，互不干扰。
⑸.学生电压设置：可设置学生交流电压0-30V，分辨率1V，直流0-30V，分辨率0.1V，为防止学生自行操作电源误设置电压与所接实验仪器电压不符而导致仪器设备的损坏；老师开启学生电源锁定功能进行控制；学生不能对电源自行操作。
⑹。电子举手功能：分A、B、C、D四组，当老师开启提问状态时；学生反馈举手功能，在老师界面上实时显示举手状态与位置。
⑺.系统设置：该界面可设置教师编号、关机时间、开机验证方式以及语音播报是否开启。多样性的修改选项，包括但不限于设备参数、出厂设置、密码更改和时间设置等。
⑻.教师端语音播报功能：系统为教师端配备智能语音辅助系统，提供实时操作引导，电源相关功能触发时自动播报。
	1
	组

	2
	学生实验桌套装
	一、学生实验桌
1、桌子整体外形规格：≥1200×600×780/900㎜。
2、一体化台面：采用20㎜厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧制而成。
3、学生桌整体钢铝结构；桌腿设计为上下两段；学生位镂空式，易碰撞部位均采用倒圆角；处理金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。技术参数要求满足如下：
⑴.台面三围栏：前围栏≥1155×15×75㎜铝合金型材；左右围栏规格≥405×25×75㎜铸铝成型，围栏高出桌面≥50㎜；防止仪器设备掉落的风险。
⑵.桌面前围栏上端功能围栏；功能围栏横杆：≥1175×10×20㎜铝合金型材；围栏横杆底座铸铝成型；高出桌面≥120㎜。
⑶.台面支框架≥20×30㎜距形方钢管焊接成型。
⑷.桌腿上段铸铝成型≥255×45×250㎜，壁厚度3.0㎜(±0.2㎜)。
⑸.铝合金型材立柱，规格≥110×40×445㎜。
⑹.支撑梁：≥20×40㎜无缝钢管，两端与5㎜厚钢制连接片焊接，并用高强度内六角螺丝连接链接到左右两侧立柱脚上，便于组装及拆卸。
⑺.桌腿横梁加固件：规格≥100×35×200㎜(±2㎜)，厚度为：3㎜(±0.2㎜)。铸铝成型，悬臂式结构，用螺丝安装在左右横梁与桌腿上，拆装方便（非焊接式安装）确保实验桌牢固度
⑻.下脚采用铸铝成型规格：≥570×50×65㎜，下脚底部带有脚垫；确保桌子整体水平。
4、书包斗：改性环保PP注塑成型，前沿设挂凳口，底部设有加强筋加固。
5、电源盒：ABS 注塑成型，前口翻盖式弧面设计。
二、学生能源终端
1.结构参数：学生智能安全实验电源面板基材是绝缘ABS注塑一次成型；面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板；规格：155×94㎜(±2㎜）；界面文字清晰美观。
2.学生电源信息显示：采用1.8寸彩色TFT为显示界面。
四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同功能，具体详细参数如下：
⑴.交流电源：输出0-30V交流，分辨率为1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。
⑵.直流电源：输出0-30V直流，分辨率为0.1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。
⑶.插座高压：输出交流220V电源，由老师控制，界面有实时状态显示。
⑷.过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，随后应检查实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位。
⑸.锁定功能：电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制，当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此时学生按键设计电压功能都将失效，表示电源已被锁定，只能由老师电源控制，只有锁定未开启或关闭时，按键功能恢复正常。
⑹.电子举手：当老师有提问时，界面可显示老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置。
	28
	组

	3
	功能柱
	1.结构参数：材料采用实验室专用PP材质，注塑模具一体化成型，圆弧造型，横底左右带安装孔构建，内部隐藏实验线管及通风管道，耐酸耐碱。
2.技术参数：整体规格1150×140×175㎜(±5㎜），壁厚≥2.㎜，可自由拆装，方便设备检修。
	28
	组 

	4
	升降学生实验凳
	1.结构参数：
⑴.四支凳脚椭圆形无缝钢管抓地，凳面PP改性塑料一次性注塑成型，冷轧钢板凳面圆形托盘，螺杆式旋转可调升降，整体规格：ф300㎜±5㎜。所有的金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理耐酸碱、耐腐蚀等特点。
2.技术要求：
⑴.凳面环保型PP改性塑料一次性注塑成型；规格ф305㎜(±5㎜）；厚5.5㎜(±0.5㎜）；凳面表层有颗粒凸起花纹；防滑、按摩、抗疲。
⑵.凳面高低调节升降螺杆旋转，调节范围450㎜-500㎜自由调节。
⑶.凳脚架四支凳脚椭圆形无缝钢管；规格34×16㎜；厚度1.4㎜(±0.2㎜），实心倒钩式一体成型，凳脚架焊接全圆满焊接。
⑷.凳面托盘冷轧钢板
⑸.脚垫PP加耐磨纤维质塑料，防止防滑和保护地板划痕。
⑶外观性能－金属件外观：
①管材：管材应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致；
②焊接件；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处（焊疤处）表面波纹应均匀；
③喷漆 （塑）涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、 飞漆等；
	56
	个

	5
	多功能防溅水槽柜
	1、结构参数：水槽柜整体外形规格≥595×465×820㎜；水槽、柜体、底座三段组合式结构；水槽面部下沉式构造，水槽台面设有预留安装紧急洗眼器、洗手液瓶、二联水嘴预留孔，水槽内部设有一个防溢水口。
2、技术要求：水槽为PP改性材料，呈上宽下窄-底部收口式造型。整体外形规格≥595×465×500㎜（含下排水管口）；上口内尺寸≥400*414mm，水槽檐口离底部深度≥419mm；水槽三面围绕高≥76㎜的围边；洗涤时水不易外溅；水槽内部带滴水架，滴水架带不少于12根滴水棒，滴水棒可以翻转收纳，底部排水口位二个凸起≥20㎜高溢水板，水槽顶部预留收纳翻盖，有收纳水管功能；检修门带锁。
3、水槽柜体≥595×465×640㎜；材质≥1.0㎜镀锌钢板，表面经防锈处理、环氧树脂静电粉末涂装处理，
4、水槽水槽底座≥600×465×80㎜。底部带有四只可调脚。
⑷理化性能-塑料件：
①耐冷热循环：应无裂纹、鼓泡、变色、起皱；
②硬度：邵氏 D 硬度≥HD63。检测结果应≥80；
⑸耐磨性为1级。
	14
	个

	6
	台式单口紧急洗眼器
	1.台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。
2.洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
3.控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。
	1
	付

	7
	三联水龙头
	三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。
	29
	套

	8
	PP水槽
	PP水槽，材质，高密度pp，耐强腐蚀，表面纹理，槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表纹理一致，
内尺寸≥490x390x290mm，外尺寸≥550x450x310mm
	1
	套

	9
	仪器柜
	尺寸≥1000*500*2000mm
全钢结构。1.框架：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。2.柜体：侧板、背板采用采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。3.柜门：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，对开门式设计。4.拉手：采用不锈钢C型拉手。5.合页：≥2mm不锈钢合页。6.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质。
	3
	个

	10
	紧急喷淋
	规格:立式不锈钢材质1、紧急冲淋洗眼装置的关节采用插拔式的连接方式，彻底解决管件连接处的漏水问题，轻松满足不低于360度任意定位安装，检修及部件更换更加便捷。2、主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用不锈钢无缝钢管，镍含里》8%，耐腐蚀。3、采用冷轧工艺生产，不易变形，同时管壁光滑无油脂。4、洗眼喷头内置减压装置，防止对眼睛二次伤害;配置水压调节系统来适应不同场所的水压。5、冲淋球阀和洗眼球阀均采用双片式阀门结构，密封性和抗压性能更好，使用寿命更长。6、阀门管道采用由任(即活接头)的管道连接设计，避免了由于阀门或部件损坏后无法更换而导致整个洗眼器报废的情况。
	1
	套

	11
	图文展示
	1.针对化学学科对室内进行文化布置，布置内容包括：立体字及定制造型。
2.内容包含：
①定制造型（采用雪弗板材质）整体展示面积不少于1平，1. 所有定制造型主体板材采用高密度雪弗板（PVC发泡板），板材壁厚均匀、板面平整无翘曲、无裂痕、无气泡、韧性强、防潮阻燃、不变形、不掉色，适配室内长期使用环境。
②高度≥10cm立体字不少于8个，立体效果饱满、方正厚实、立体感强。
	1
	套

	12
	知识窗帘
	整体不少于16平，定制，在窗帘上印制相关知识内容，集教学、观赏为一体；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。1、材质30%聚酯纤维、70%PVC2、厚度：0.50mm3、抗拉强度：经向1500N/5cm4、防火等级：B1级
	1
	室

	通风系统
	
	
	

	13
	离心风机系统
	1.风机：材质PP厚度≥10mm，功率≥4KW,风量;6677-12700m³/h ，全压1139-724pa，配套软连接1个，防雨帽1个，减震垫4个，高空排放风管1.5米，检测口2个
2.活性炭吸附箱≥1300*1200*1200mm
	1
	台

	14
	室内外行程通风系统及处理终端
	一、楼顶
①风管（米黄色普通PP板≥ 4mm）规格≥400mm1.5米，镀锌风管支架1副，支架水泥墩2个，PP板2个
二、外墙
①风管（米黄色普通PP板≥ 4mm）规格≥400mm1.5米，风管（米黄色普通PP板≥ 5mm）规格≥500*320mm1米，封板（米黄色普通PP板）≥500*320mm1块，镀锌风管支架≥500*320mm1副，刷红漆
三、室内
①风管（米黄色普通PP板 ≥5mm）规格≥500*320mm12米，风管（米黄色普通PP板）规格≥200mm21米，风管（米黄色普通PP板）规格≥160mm21米，风管（米黄色普通PP板）规格≥110mm15米，PVC软管规格≥110mm29米，不锈钢软管卡箍规格≥110mm58个，米黄色普通PP板封板规格≥160mm7块，米黄色普通PP板封板规格≥500*320mm2块，米黄色普通PP板变径规格≥200/160mm7个，平弯90°规格≥500*320mm1个，平弯90°规格≥200mm7个,米黄色普通PP板三通规格≥500*320mm1个，镀锌防火阀≥500*320mm1个，米黄色普通PP板手动阀规格≥200mm7个
②变频器：≥4KW 1个点位1个，信号线20米，屏蔽信号线20米，电缆线2.5平方 4芯70米，穿线管100米。
	1
	项

	15
	辅件及安装
	包含钢丝绳100米，辅材、室外PP盖帽，吊杆≥500*320mm7副，吊杆≥200mm14副，吊杆≥160mm14副，吊杆≥110mm1副，针对万向抽气罩排风系统、主管路风管铺设、风机设备安装、风阀控制、电控系统调试、降噪处理、气密性检测等全部施工内容。实现实验室有害气体、粉尘、异味的高效收集与有序排放，保障实验室教学、实验操作环境安全合规。
	1
	项

	16
	可伸缩万向吸风罩
	1.风管材质：≥φ63mm铝合金圆管，表面喷砂氧化处理。
2.松紧旋钮：铝合金材质，表面喷塑处理，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。
3.拱形集气罩：形状如喇叭口≥φ260㎜，铝合金材质，。
4.扭簧：扭簧材质弹簧钢表面抗氧化处理。
5.关节：高密度PP材质，表面磨砂处理，可360°旋转调节方向。
6.旋转角度：安装后可调节到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。
满足以下检测内容：
重金属（mg/kg）：
①可溶性铅≤90mg/kg，检测结果为未检出；
②可溶性镉≤75mg/kg，检测结果≤1.2；
③可溶性铬≤60mg/kg，检测结果为未检出；
④可溶性汞≤60mg/kg，检测结果≤0.015。
	29
	套

	环境装饰
	
	
	

	17
	家具搬运工程
	1.教室内家具+窗帘拆除并搬运至指定地点
2.教室内建筑面积约100m2
	1.00 
	项

	18
	拆除工程
	1.本项拆除内容包括吊顶、灯具、地面局部破碎地砖、踢脚线、墙面涂料、原有门、墙体拆除、墙体拆除后修复、窗户拆除、窗洞扩大、强电综合布线、原地面通风管道切割及封堵、地台地面瓷砖拆除及拆除后建筑废料的整理、外运、消纳处置等
	1.00 
	项

	19
	墙体工程
	1.砌块砖、地面200厚混凝土反梁，模板综合考虑
2.墙体内预埋搭接加强筋
3.门/窗洞处加槽钢加强框架
4.*3米以上包括地梁、圈梁，构造柱按规范要求设立
5.双面水泥砂浆抹灰
	11.67 
	m2

	20
	智慧黑板拆除及恢复
	1.保护性拆除原有智慧黑板+恢复原有智慧黑板
	1.00 
	项

	21
	监控工程
	1. 保护性拆除原有监控+恢复原有监控工程
2. 教室内建筑面积约100m2
	1.00 
	项

	22
	音响工程
	1. 保护性拆除原有喇叭音响+恢复原有喇叭音响工程
2. 教室内建筑面积约100m2
	1.00 
	项

	23
	玻璃磨砂贴
	1.玻璃贴磨砂贴，≥500mm高
	4.70 
	m2

	24
	包水管
	包水管：420+880+420mm
1.龙骨材料种类、规格、中距：50轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板 
3.面层材料品种、规格、颜色：9厘石膏板
	3.45 
	m

	25
	铝合金阳角条
	1.铝合金阳角条
	6.00 
	m

	26
	铝合金推拉窗
	1.名称：铝合金推拉窗
2.型材厚度：≥1.4mm
3.玻璃：5+9A+5中空玻璃
	11.30 
	m2

	27
	门槛石
	1.找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆找平层，厚度综合考虑
2.结合层厚度、砂浆配合比：10mm厚1:2.5水泥砂粘接层
3.面层材料品种、规格、颜色：黑色大理石门槛石
4.嵌缝材料种类：勾缝剂填缝
	2.00 
	m

	28
	拆除地砖位置水泥砂浆找平
	1.地面局部破碎地砖拆除后水泥砂浆找平，约5m2
	1.00 
	项

	29
	地面地胶
	1.地面打磨+自流平+PVC同质透心地胶
	97.23 
	m2

	30
	不锈钢收口条
	1.≥1.2mm厚不锈钢收口条
	7.28 
	m

	31
	墙面墙固
	1.基层类型：综合考虑
2.墙固种类：原有墙面涂刷墙固
	85.89 
	m2

	32
	墙面分色乳胶漆
	1.基层类型：综合考虑
2.腻子种类：满刮成品腻子2遍
3.油漆品种、刷漆遍数：分色乳胶漆底漆1遍、面漆2遍
	83.65 
	m2

	33
	铝合金踢脚线
	1.成品1.2mm厚铝合金踢脚线
	41.74 
	m

	34
	人造石窗台板
	1.结合层厚度、砂浆配合比：10mm厚1:2.5水泥砂粘接层
2.面层材料品种、规格、颜色：白色人造石窗台板
	14.78 
	m

	35
	铝扣板
	1.龙骨材料种类、规格、中距：配套龙骨
2.面层材料种类、规格：≥600*600*0.8mm铝扣板
	80.42 
	m2

	36
	石膏板边顶
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：边顶
2.龙骨材料种类、规格、中距：装配式U形轻钢龙骨
3.基层材料种类、规格：纸面石膏板 9.5mm厚/15mm阻燃板
4.面层材料种类、规格：纸面石膏板 9.5mm厚
5.按展开面积计算
	21.47 
	m2

	37
	窗帘盒
	1.窗帘盒材质、规格：详设计
2.龙骨材料：轻钢龙骨
3.基层材料：15mm阻燃板+9.5mm纸面石膏板
	17.97 
	m

	38
	顶面乳胶漆
	1.基层类型：综合考虑
2.腻子种类：满刮成品腻子2遍
3.油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆底漆1遍、面漆2遍
	30.45 
	m2

	39
	钢制防盗门
	1.名称：成品钢制防盗门
2.参数：≥1.2mm厚钢制门框+≥0.8mm厚钢制门板+≥70mm厚门扇
2.其他：五金配件
	2.00 
	樘

	40
	配电箱拆除
	1.拆除原有配电箱
2.拆除垃圾清运及外运
	1.00 
	套

	41
	配电箱
	1.名称：配电箱
2.型号、规格：Pe=14KW
3.包含配电箱箱体，10个空开
	1.00 
	套

	42
	五孔插座
	1.名称：五孔插座
2.材质：塑料面板
3.规格：86型 
4.安装方式：暗装
	6.00 
	个

	43
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.材质：塑料
3.规格：86*86
4.安装形式：明装、暗装综合
	54.00 
	个

	44
	三联单控开关
	1.名称：三联单控开关
2.材质：塑料面板
3.规格：86型 
4.安装方式：暗装
	1.00 
	个

	45
	LED平板灯防眩护眼灯
	1.名称：LED平板灯防眩护眼灯
2.参数：≥600*600mm，38W，5000K
	15.00 
	套

	46
	黑板灯
	1.名称：黑板灯
2.尺寸：≥1200*100*60mm
3.功率：≥40W，色温5000K
	3.00 
	套

	47
	电气配管 JDG32
	1.名称：电气配管
2.材质：JDG管
3.规格：DN32
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑
5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞
6.支架制作、安装、接地（含跨接线）等并按规范要求刷漆
	16.40 
	m

	48
	电气配管 JDG20
	1.名称：电气配管
2.材质：JDG管
3.规格：DN20
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑
5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞
6.支架制作、安装、接地（含跨接线）等并按规范要求刷漆
	155.52 
	m

	49
	金属软管
	1.名称：金属软管
2.规格：DN20
	9.00 
	m

	50
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：5*4mm2
3.材质：铜芯
4.含电缆头制作安装
	3.00 
	m

	51
	电气配线 WDZ-BYJ-
6mm2
	1.名称：电气配线
2.配线形式：综合考虑
3.型号：WDZ-BYJ线 颜色综合 PE线采用双色线
4.规格：6mm2
5.材质：铜芯
	21.00 
	m

	52
	电气配线 WDZB-BYJ-2.5mm2
	1.名称：电气配线
2.配线形式：综合考虑
3.型号：WDZ-BYJ线 颜色综合 PE线采用双色线
4.规格：2.5mm2
5.材质：铜芯
	688.00 
	m

	53
	电气管线开槽
	1.开槽：电气管线开槽
2.砂浆修补：M20干混地面砂浆修补
	114.92 
	m

	54
	单口网络插座
	1.名称：单口网络插座
2.材质：塑料面板
3.规格：86型 
4.安装方式：暗装
	1.00 
	个

	55
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.材质：塑料
3.规格：86*86
4.安装形式：明装、暗装综合
	3.00 
	个

	56
	弱电配管 JDG25
	1.名称：弱电配管
2.材质：JDG管
3.规格：DN25
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑
5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞
6.支架制作、安装、接地（含跨接线）等并按规范要求刷漆
	18.60 
	m

	57
	弱电配管 PVC50
	1.名称：弱电配管
2.材质：PVC管
3.规格：DN50
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑
5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞
6.支架制作、安装、接地（含跨接线）等并按规范要求刷漆
	2.85 
	m

	58
	6类非屏蔽双绞线
	1.名称：6类非屏蔽双绞线
2.其他：含水晶头
	37.60 
	m

	59
	高清线
	1.高清线布线
	4.35 
	m

	60
	弱电管线开槽
	1.开槽：弱电管线开槽
2.砂浆修补：M20干混地面砂浆修补
	13.45 
	m

	61
	空调利旧工程
	1.保护性拆除原有空调+壁挂机清洗+恢复原有空调工程
	2.00 
	台

	62
	三角阀
	1.名称：三角阀
2.本体及配件辅料安装
	15.00 
	个

	63
	地漏更换
	1.更换原有地漏
2.规格：DN100
	5.00 
	个

	64
	给排水管道
	1.新增紧急喷淋给排水点位管道开槽修补+DN20+DN25给水管+DN50排水管
	1.00 
	项
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	1
	化学实验室专用授课台
	尺寸≥3050*700*800mm
1、钢木结构；
2.台面：陶瓷台面（陶瓷板）：采用≥20mm厚一体成型实芯黑色胚体实验室专用无甲醛新型环保陶瓷板，整个台面一体高温烧制成型，耐强腐蚀，耐高温。需符合以下技术参数指标：
①破坏强度：不低于13000N；有釉台面表面耐磨等级不低于4级/2100转。承载测试：台面承载720kg保压600h及以上，检测结果为：无破损。台面抗冲击性（恢复系数）≥0.85，台面断裂模数（平均值）≥55MPa；
②工艺性能要求：台面坯体五面黑色，表面为釉面烧制颜色非胚体颜色，表面无空洞、无气泡、无杂色、无断裂、无脱层、无釉面碎屑，黑色坯体不易染色。
③重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。
3.钢架：采用≥60㎜*40㎜*1.2㎜钢管制作经环氧树脂喷涂处理，连接杆采用≥1.2㎜钢管制作经环氧树脂喷涂处理，连接翼采用≥2㎜钢板制作经镀锌处理。管套采用PVC射出一次性成形制品，高低调整脚采用M10㎜螺丝（电镀处理）调整高度不少于10㎜。整体结构为下承式，承重：台面可承重250-400kg.不易变形。
4.封板：板材采用≥18mm厚三聚氰胺板,截面均采用全自动热溶封边机以2mm厚PVC封边条热溶封边。
5.可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成。
6.教师能源控制终端1套
①结构参数：教师智能电源主控台面板基材是≥2㎜绝缘电工板；面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板；规格≥420×220㎜；界面文字清晰美观。
②技术要求：总控台搭载电源漏电总开关；总电源工作指示灯；总电源保险丝；五孔多功能220V安全插座两组；插口带保护门；额定电流10A，网络接口≥一个；USB插口≥两个，智能触摸终端≥一个，教师交流低压输出、直流低压输出、大电流输出、高压直流输出。
③技术参数：≥10.1寸触摸显示终端；≥24位彩色显示。
④智能电源管理系统：默认账号登录；可显示当前北京时间、中文星期和温湿度。
⑴.教师自用电源：可输出交流0-30V，分辨率1V，直流0-30V，分辨率0.1V，配备虚拟数字表实时显示电流，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护功能。
⑵.直流高压：输出直流240V/300V高压，小电流过载短路保护。
⑶.直流大电流：输出直流低压大电流延时输出，延时20S自动关断，也可手动随时开启或关断，实时显示当前状态。
⑷.学生电源：由老师通过此功能对全室学生电源分组控制送电A、B、C、D四组控制；可按组控制或独立单一随意控制，低压交流、低压直流、插座220V输出；关闭、开启、锁定，当学生电源使用低压时；学生端220V插座仍可由老师控制关闭或开启，互不干扰。
⑸.学生电压设置：可设置学生交流电压0-30V，分辨率1V，直流0-30V，分辨率0.1V，为防止学生自行操作电源误设置电压与所接实验仪器电压不符而导致仪器设备的损坏；老师开启学生电源锁定功能进行控制；学生不能对电源自行操作。
⑹。电子举手功能：分A、B、C、D四组，当老师开启提问状态时；学生反馈举手功能，在老师界面上实时显示举手状态与位置。
⑺.系统设置：该界面可设置教师编号、关机时间、开机验证方式以及语音播报是否开启。多样性的修改选项，包括但不限于设备参数、出厂设置、密码更改和时间设置等。
⑻.教师端语音播报功能：系统为教师端配备智能语音辅助系统，提供实时操作引导，电源相关功能触发时自动播报。
	1
	组

	2
	学生实验桌套装
	一、学生实验桌
1、桌子整体外形规格：≥1200×600×780/900㎜。
2、一体化台面：采用20㎜厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧制而成。
3、学生桌整体钢铝结构；桌腿设计为上下两段；学生位镂空式，易碰撞部位均采用倒圆角；处理金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。技术参数要求满足如下：
⑴.台面三围栏：前围栏≥1155×15×75㎜铝合金型材；左右围栏规格≥405×25×75㎜铸铝成型，围栏高出桌面≥50㎜；防止仪器设备掉落的风险。
⑵.桌面前围栏上端功能围栏；功能围栏横杆：≥1175×10×20㎜铝合金型材；围栏横杆底座铸铝成型；高出桌面≥120㎜。
⑶.台面支框架≥20×30㎜距形方钢管焊接成型。
⑷.桌腿上段铸铝成型≥255×45×250㎜，壁厚度3.0㎜(±0.2㎜)。
⑸.铝合金型材立柱，规格≥110×40×445㎜。
⑹.支撑梁：≥20×40㎜无缝钢管，两端与5㎜厚钢制连接片焊接，并用高强度内六角螺丝连接链接到左右两侧立柱脚上，便于组装及拆卸。
⑺.桌腿横梁加固件：规格≥100×35×200㎜(±2㎜)，厚度为：3㎜(±0.2㎜)。铸铝成型，悬臂式结构，用螺丝安装在左右横梁与桌腿上，拆装方便（非焊接式安装）确保实验桌牢固度
⑻.下脚采用铸铝成型规格：≥570×50×65㎜，下脚底部带有脚垫；确保桌子整体水平。
4、书包斗：改性环保PP注塑成型，前沿设挂凳口，底部设有加强筋加固。
5、电源盒：ABS 注塑成型，前口翻盖式弧面设计。
二、学生能源终端
1.结构参数：学生智能安全实验电源面板基材是绝缘ABS注塑一次成型；面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板；规格：155×94㎜(±2㎜）；界面文字清晰美观。
2.学生电源信息显示：采用1.8寸彩色TFT为显示界面。
四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同功能，具体详细参数如下：
⑴.交流电源：输出0-30V交流，分辨率为1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。
⑵.直流电源：输出0-30V直流，分辨率为0.1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。
⑶.插座高压：输出交流220V电源，由老师控制，界面有实时状态显示。
⑷.过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，随后应检查实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位。
⑸.锁定功能：电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制，当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此时学生按键设计电压功能都将失效，表示电源已被锁定，只能由老师电源控制，只有锁定未开启或关闭时，按键功能恢复正常。
⑹.电子举手：当老师有提问时，界面可显示老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置。
	28
	组

	3
	功能柱
	1.结构参数：材料采用实验室专用PP材质，注塑模具一体化成型，圆弧造型，横底左右带安装孔构建，内部隐藏实验线管及通风管道，耐酸耐碱。
2.技术参数：整体规格1150×140×175㎜(±5㎜），壁厚≥2.㎜，可自由拆装，方便设备检修。
	28
	组 

	4
	升降学生实验凳
	1.结构参数：
⑴.四支凳脚椭圆形无缝钢管抓地，凳面PP改性塑料一次性注塑成型，冷轧钢板凳面圆形托盘，螺杆式旋转可调升降，整体规格：ф300㎜±5㎜。所有的金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理耐酸碱、耐腐蚀等特点。
2.技术要求：
⑴.凳面环保型PP改性塑料一次性注塑成型；规格ф305㎜(±5㎜）；厚5.5㎜(±0.5㎜）；凳面表层有颗粒凸起花纹；防滑、按摩、抗疲。
⑵.凳面高低调节升降螺杆旋转，调节范围450㎜-500㎜自由调节。
⑶.凳脚架四支凳脚椭圆形无缝钢管；规格34×16㎜；厚度1.4㎜(±0.2㎜），实心倒钩式一体成型，凳脚架焊接全圆满焊接。
⑷.凳面托盘冷轧钢板
⑸.脚垫PP加耐磨纤维质塑料，防止防滑和保护地板划痕。
⑶外观性能－金属件外观：
①管材：管材应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致；
②焊接件；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处（焊疤处）表面波纹应均匀；
③喷漆 （塑）涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、 飞漆等；
	56
	个

	5
	多功能防溅水槽柜
	1、结构参数：水槽柜整体外形规格≥595×465×820㎜；水槽、柜体、底座三段组合式结构；水槽面部下沉式构造，水槽台面设有预留安装紧急洗眼器、洗手液瓶、二联水嘴预留孔，水槽内部设有一个防溢水口。
2、技术要求：水槽为PP改性材料，呈上宽下窄-底部收口式造型。整体外形规格≥595×465×500㎜（含下排水管口）；上口内尺寸≥400*414mm，水槽檐口离底部深度≥419mm；水槽三面围绕高≥76㎜的围边；洗涤时水不易外溅；水槽内部带滴水架，滴水架带不少于12根滴水棒，滴水棒可以翻转收纳，底部排水口位二个凸起≥20㎜高溢水板，水槽顶部预留收纳翻盖，有收纳水管功能；检修门带锁。
3、水槽柜体≥595×465×640㎜；材质≥1.0㎜镀锌钢板，表面经防锈处理、环氧树脂静电粉末涂装处理，
4、水槽水槽底座≥600×465×80㎜。底部带有四只可调脚。
⑷理化性能-塑料件：
①耐冷热循环：应无裂纹、鼓泡、变色、起皱；
②硬度：邵氏 D 硬度≥HD63。检测结果应≥80；
⑸耐磨性为1级。
	14
	个

	6
	台式单口紧急洗眼器
	1.台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。
2.洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
3.控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。
	1
	套

	7
	三联水龙头
	三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。
	29
	套

	8
	PP水槽
	PP水槽，材质，高密度pp，耐强腐蚀，表面纹理，槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表纹理一致，
内尺寸≥490x390x290mm，外尺寸≥550x450x310mm
	1
	套

	9
	仪器柜
	尺寸≥1000*500*2000mm
全钢结构。1.框架：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。2.柜体：侧板、背板采用采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。3.柜门：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，对开门式设计。4.拉手：采用不锈钢C型拉手。5.合页：≥2mm不锈钢合页。6.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质。
	3
	个

	10
	紧急喷淋
	规格:立式不锈钢材质1、紧急冲淋洗眼装置的关节采用插拔式的连接方式，彻底解决管件连接处的漏水问题，轻松满足不低于360度任意定位安装，检修及部件更换更加便捷。2、主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用不锈钢无缝钢管，镍含里》8%，耐腐蚀。3、采用冷轧工艺生产，不易变形，同时管壁光滑无油脂。4、洗眼喷头内置减压装置，防止对眼睛二次伤害;配置水压调节系统来适应不同场所的水压。5、冲淋球阀和洗眼球阀均采用双片式阀门结构，密封性和抗压性能更好，使用寿命更长。6、阀门管道采用由任(即活接头)的管道连接设计，避免了由于阀门或部件损坏后无法更换而导致整个洗眼器报废的情况。
	1
	套

	11
	图文展示
	1.针对化学学科对室内进行文化布置，布置内容包括：立体字及定制造型。
2.内容包含：
①定制造型（采用雪弗板材质）整体展示面积不少于1平，1. 所有定制造型主体板材采用高密度雪弗板（PVC发泡板），板材壁厚均匀、板面平整无翘曲、无裂痕、无气泡、韧性强、防潮阻燃、不变形、不掉色，适配室内长期使用环境。
②高度≥10cm立体字不少于8个，立体效果饱满、方正厚实、立体感强。
	1
	套

	12
	知识窗帘
	整体不少于16平，定制，在窗帘上印制相关知识内容，集教学、观赏为一体；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。1、材质30%聚酯纤维、70%PVC2、厚度：0.50mm3、抗拉强度：经向1500N/5cm4、防火等级：B1级
	1
	套

	通风系统
	
	
	

	13
	离心风机系统
	1.风机：材质PP厚度≥10mm，功率≥4KW,风量;6677-12700m³/h ，全压1139-724pa，配套软连接1个，防雨帽1个，减震垫4个，高空排放风管1.5米，检测口2个
2.活性炭吸附箱≥1500*1200*1200mm
	1
	台

	14
	室内外行程通风系统及处理终端
	一、楼顶
①风管（米黄色普通PP板≥ 4mm）规格≥400mm2米，弯头90°2个，镀锌风管支架2副，支架水泥墩4个，PP板规格≥3000*1500mm2个
二、外墙
①风管（米黄色普通PP板≥ 4mm）规格≥400mm1.5米，风管（米黄色普通PP板≥ 5mm）规格≥500*320mm1.5米，封板（米黄色普通PP板）≥500*320mm1块，镀锌风管支架≥500*320mm1副，刷红漆
三、室内
①风管（米黄色普通PP板≥ 5mm）规格≥500*320mm13.5米，风管（米黄色普通PP板）规格≥200mm21米，风管（米黄色普通PP板）规格≥160mm28.5米，风管（米黄色普通PP板）规格≥110mm17米，PVC软管规格≥110mm29米，不锈钢软管卡箍规格≥110mm58个，米黄色普通PP板封板规格≥160mm7块，米黄色普通PP板封板规格≥500*320mm2块，米黄色普通PP板变径规格≥500*320/160mm1个,米黄色普通PP板变径≥160/110mm2个，米黄色普通PP板变径≥200/160mm7个，平弯90°≥500*320mm1个，平弯90°≥200mm7个，平弯90°≥160mm4个，平弯90°≥110mm2个，镀锌防火阀≥500*320mm1个，米黄色普通PP板手动阀≥200mm7个，米黄色普通PP板手动阀≥160mm1个，米黄色普通PP板电动阀≥160mm1个，米黄色普通PP板天花板密封圈≥160mm1个
②变频器：≥4KW 2个点位+1个定时器（1个点位是讲台控制，1个点位是电动阀控制）1台，信号线100米，屏蔽信号线50米，电缆线2.5平方 4芯70米，穿线管150米。
	1
	项

	15
	辅件及安装
	包含钢丝绳100米，辅材、室外PP盖帽，吊杆≥500*320mm7副，吊杆≥200mm14副，吊杆≥160mm14副，吊杆≥110mm1副，针对万向抽气罩排风系统、主管路风管铺设、风机设备安装、风阀控制、电控系统调试、降噪处理、气密性检测等全部施工内容。实现实验室有害气体、粉尘、异味的高效收集与有序排放，保障实验室教学、实验操作环境安全合规。
	1
	项

	16
	可伸缩万向吸风罩
	1.风管材质：≥φ63mm铝合金圆管，表面喷砂氧化处理。
2.松紧旋钮：铝合金材质，表面喷塑处理，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。
3.拱形集气罩：形状如喇叭口≥φ260㎜，铝合金材质，。
4.扭簧：扭簧材质弹簧钢表面抗氧化处理。
5.关节：高密度PP材质，表面磨砂处理，可360°旋转调节方向。
6.旋转角度：安装后可调节到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。
满足以下检测内容：
重金属（mg/kg）：
①可溶性铅≤90mg/kg，检测结果为未检出；
②可溶性镉≤75mg/kg，检测结果≤1.2；
③可溶性铬≤60mg/kg，检测结果为未检出；
④可溶性汞≤60mg/kg，检测结果≤0.015。
	29
	套

	环境装饰
	
	
	

	17
	家具搬运工程
	1.教室内家具+窗帘拆除并搬运至指定地点
2.教室内建筑面积约100m2
	1.00 
	项

	18
	拆除工程
	1.本项拆除内容包括吊顶、灯具、地面局部破碎地砖、踢脚线、墙面涂料、原有门、墙体拆除、墙体拆除后修复、窗户拆除、窗洞扩大、强电综合布线、原地面通风管道切割及封堵、地台地面瓷砖拆除及拆除后建筑废料的整理、外运、消纳处置等
	1.00 
	项

	19
	墙体工程
	1.砌块砖、地面200厚混凝土反梁，模板综合考虑
2.墙体内预埋搭接加强筋
3.门/窗洞处加槽钢加强框架
4.*3米以上包括地梁、圈梁，构造柱按规范要求设立
5.双面水泥砂浆抹灰
	11.88 
	m2

	20
	智慧黑板拆除及恢复
	1.保护性拆除原有智慧黑板+恢复原有智慧黑板
	1.00 
	项

	21
	监控工程
	1. 保护性拆除原有监控+恢复原有监控工程
2. 教室内建筑面积约100m2
	1.00 
	项

	22
	音响工程
	1. 保护性拆除原有喇叭音响+恢复原有喇叭音响工程
2. 教室内建筑面积约100m2
	1.00 
	项

	23
	玻璃磨砂贴
	1.玻璃贴磨砂贴，≥500mm高
	4.70 
	m2

	24
	包水管
	包水管：420+850+420mm
1.龙骨材料种类、规格、中距：50轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板 
3.面层材料品种、规格、颜色：9厘石膏板
	3.45 
	m

	25
	铝合金阳角条
	1.铝合金阳角条
	6.00 
	m

	26
	铝合金推拉窗
	1.名称：铝合金推拉窗
2.型材厚度：1.4mm
3.玻璃：5+9A+5中空玻璃
	11.30 
	m2

	27
	门槛石
	1.找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆找平层，厚度综合考虑
2.结合层厚度、砂浆配合比：10mm厚1:2.5水泥砂粘接层
3.面层材料品种、规格、颜色：黑色大理石门槛石
4.嵌缝材料种类：勾缝剂填缝
	2.00 
	m

	28
	拆除地砖位置水泥砂浆找平
	1.地面局部破碎地砖拆除后水泥砂浆找平，约5m2
	1.00 
	项

	29
	地面地胶
	1.地面打磨+自流平+PVC同质透心地胶
	97.13 
	m2

	30
	不锈钢收口条
	1.≥1.2mm厚不锈钢收口条
	7.28 
	m

	31
	墙面墙固
	1.基层类型：综合考虑
2.墙固种类：原有墙面涂刷墙固
	85.72 
	m2

	32
	墙面分色乳胶漆
	1.基层类型：综合考虑
2.腻子种类：满刮成品腻子2遍
3.油漆品种、刷漆遍数：分色乳胶漆底漆1遍、面漆2遍
	83.49 
	m2

	33
	铝合金踢脚线
	1.成品≥1.2mm厚铝合金踢脚线
	41.74 
	m

	34
	人造石窗台板
	1.结合层厚度、砂浆配合比：10mm厚1:2.5水泥砂粘接层
2.面层材料品种、规格、颜色：白色人造石窗台板
	14.78 
	m

	35
	铝扣板
	1.龙骨材料种类、规格、中距：配套龙骨
2.面层材料种类、规格：≥600*600*0.8mm铝扣板
	80.42 
	m2

	36
	石膏板边顶
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：边顶
2.龙骨材料种类、规格、中距：装配式U形轻钢龙骨
3.基层材料种类、规格：纸面石膏板 9.5mm厚/15mm阻燃板
4.面层材料种类、规格：纸面石膏板 9.5mm厚
5.按展开面积计算
	21.47 
	m2

	37
	窗帘盒
	1.窗帘盒材质、规格：详设计
2.龙骨材料：轻钢龙骨
3.基层材料：15mm阻燃板+9.5mm纸面石膏板
	18.07 
	m

	38
	顶面乳胶漆
	1.基层类型：综合考虑
2.腻子种类：满刮成品腻子2遍
3.油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆底漆1遍、面漆2遍
	30.50 
	m2

	39
	钢制防盗门
	1.名称：成品钢制防盗门
2.参数：≥1.2mm厚钢制门框+≥0.8mm厚钢制门板+≥70mm厚门扇
2.其他：五金配件
	2.00 
	樘

	40
	配电箱
	1.名称：配电箱
2.型号、规格：Pe=14KW
3.包含配电箱箱体，10个空开，铜排等
	1.00 
	套

	41
	五孔插座
	1.名称：五孔插座
2.材质：塑料面板
3.规格：86型 
4.安装方式：暗装
	6.00 
	个

	42
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.材质：塑料
3.规格：86*86
4.安装形式：明装、暗装综合
	54.00 
	个

	43
	三联单控开关
	1.名称：三联单控开关
2.材质：塑料面板
3.规格：86型 
4.安装方式：暗装
	1.00 
	个

	44
	LED平板灯防眩护眼灯
	1.名称：LED平板灯防眩护眼灯
2.参数：≥600*600mm，38W，5000K
	15.00 
	套

	45
	黑板灯
	1.名称：黑板灯
2.尺寸：≥1200*100*60mm
3.功率：≥40W，色温5000K
	3.00 
	套

	46
	电气配管 JDG32
	1.名称：电气配管
2.材质：JDG管
3.规格：DN32
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑
5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞
6.支架制作、安装、接地（含跨接线）等并按规范要求刷漆
	16.40 
	m

	47
	电气配管 JDG20
	1.名称：电气配管
2.材质：JDG管
3.规格：DN20
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑
5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞
6.支架制作、安装、接地（含跨接线）等并按规范要求刷漆
	155.52 
	m

	48
	金属软管
	1.名称：金属软管
2.规格：DN20
	9.00 
	m

	49
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：5*4mm2
3.材质：铜芯
4.含电缆头制作安装
	3.00 
	m

	50
	电气配线 WDZ-BYJ-
6mm2
	1.名称：电气配线
2.配线形式：综合考虑
3.型号：WDZ-BYJ线 颜色综合 PE线采用双色线
4.规格：6mm2
5.材质：铜芯
	21.00 
	m

	51
	电气配线 WDZB-BYJ-2.5mm2
	1.名称：电气配线
2.配线形式：综合考虑
3.型号：WDZ-BYJ线 颜色综合 PE线采用双色线
4.规格：2.5mm2
5.材质：铜芯
	688.00 
	m

	52
	电气管线开槽
	1.开槽：电气管线开槽
2.砂浆修补：M20干混地面砂浆修补
	114.92 
	m

	53
	单口网络插座
	1.名称：单口网络插座
2.材质：塑料面板
3.规格：86型 
4.安装方式：暗装
	1.00 
	个

	54
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.材质：塑料
3.规格：86*86
4.安装形式：明装、暗装综合
	3.00 
	个

	55
	弱电配管 JDG25
	1.名称：弱电配管
2.材质：JDG管
3.规格：DN25
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑
5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞
6.支架制作、安装、接地（含跨接线）等并按规范要求刷漆
	15.60 
	m

	56
	弱电配管 PVC50
	1.名称：弱电配管
2.材质：PVC管
3.规格：DN50
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑
5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞
6.支架制作、安装、接地（含跨接线）等并按规范要求刷漆
	2.85 
	m

	57
	6类非屏蔽双绞线
	1.名称：6类非屏蔽双绞线
2.其他：含水晶头
	31.60 
	m

	58
	高清线
	1.高清线布线
	4.35 
	m

	59
	弱电管线开槽
	1.开槽：弱电管线开槽
2.砂浆修补：M20干混地面砂浆修补
	13.45 
	m

	60
	空调利旧工程
	1.保护性拆除原有空调+壁挂机清洗+恢复原有空调工程
	2.00 
	台

	61
	三角阀
	1.名称：三角阀
2.本体及配件辅料安装
	15.00 
	个

	62
	地漏更换
	1.更换原有地漏
2.规格：DN100
	5.00 
	个

	63
	给排水管道
	1.新增紧急喷淋给排水点位管道开槽修补+DN20+DN25给水管+DN50排水管
	1.00 
	项

	化学数字探究室
	
	
	

	基础装备
	
	
	

	1
	化学实验室专用授课台
	规格≥3050*700*800mm
1.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；
2.结构：采用钢木结构。
3.钢架：采用≥60㎜*40㎜*1.2㎜钢管制作经EPOXY喷涂处理，连接杆采用≥50㎜*30㎜*1.2㎜钢管制作经EPOXY喷涂处理，连接翼采用≥2㎜钢板制作经镀锌处理。管套采用PVC射出一次性成形制品，高低调整脚采用M10㎜螺丝（电镀处理）调整高度不少于10㎜。整体结构为下承式，承重：台面可承重250-400kg.不易变形。
4.封板：板材采用≥18mm厚三聚氰胺板,截面均采用全自动热溶封边机以2mm厚PVC封边条热溶封边。
5.可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成。
	1
	组

	2
	化学学生操作台
	规格≥2400*1200*750mm
1.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；
2.结构：采用钢木结构。
3.钢架：采用≥60㎜*40㎜*1.2㎜钢管制作经EPOXY喷涂处理，连接杆采用≥50㎜*30㎜*1.2㎜钢管制作经EPOXY喷涂处理，连接翼采用≥2㎜钢板制作经镀锌处理。管套采用PVC射出一次性成形制品，高低调整脚采用M10㎜螺丝（电镀处理）调整高度不少于10㎜。整体结构为下承式，承重：台面可承重250-400kg.不易变形。
4.封板：板材采用≥18mm厚三聚氰胺板,截面均采用全自动热溶封边机以2mm厚PVC封边条热溶封边。
5.可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成。
	6
	组

	3
	升降学生实验凳
	1.结构参数：
⑴.四支凳脚椭圆形无缝钢管抓地，凳面PP改性塑料一次性注塑成型，冷轧钢板凳面圆形托盘，螺杆式旋转可调升降，整体规格：ф300㎜±5㎜。所有的金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理耐酸碱、耐腐蚀等特点。
2.技术要求：
⑴.凳面环保型PP改性塑料一次性注塑成型；规格ф305㎜(±5㎜）；厚5.5㎜(±0.5㎜）；凳面表层有颗粒凸起花纹；防滑、按摩、抗疲。
⑵.凳面高低调节升降螺杆旋转，调节范围450㎜-500㎜自由调节。
⑶.凳脚架四支凳脚椭圆形无缝钢管；规格34×16㎜；厚度1.4㎜(±0.2㎜），实心倒钩式一体成型，凳脚架焊接全圆满焊接。
⑷.凳面托盘冷轧钢板
⑸.脚垫PP加耐磨纤维质塑料，防止防滑和保护地板划痕。
⑶外观性能－金属件外观：
①管材：管材应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致；
②焊接件；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处（焊疤处）表面波纹应均匀；
③喷漆 （塑）涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、 飞漆等；
	56
	个

	4
	化学实验边台
	规格≥8500*700*800mm
1.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；
2.结构：采用钢木结构。
3.钢架：采用≥60㎜*40㎜*1.2㎜钢管制作经EPOXY喷涂处理，连接杆采用≥50㎜*30㎜*1.2㎜钢管制作经EPOXY喷涂处理，连接翼采用≥2㎜钢板制作经镀锌处理。管套采用PVC射出一次性成形制品，高低调整脚采用M10㎜螺丝（电镀处理）调整高度不少于10㎜。整体结构为下承式，承重：台面可承重250-400kg.不易变形。
4.封板：板材采用≥18mm厚三聚氰胺板,截面均采用全自动热溶封边机以2mm厚PVC封边条热溶封边。
5.可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成。
	2
	组

	5
	PP水槽
	PP水槽，材质，高密度pp，耐强腐蚀，表面纹理，槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表纹理一致，
内尺寸≥490x390x290mm，外尺寸≥550x450x310mm
	7
	套

	6
	三联水龙头
	三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。
	7
	套

	7
	电源
	PP电源，五孔插座，安装于实验台上
	40
	个

	8
	仪器柜
	尺寸≥1000*500*2000mm
全钢结构。1.框架：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。2.柜体：侧板、背板采用采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。3.柜门：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，对开门式设计。4.拉手：采用不锈钢C型拉手。5.合页：≥2mm不锈钢合页。6.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质。
	3
	个

	9
	知识窗帘
	整体不少于16平，定制，在窗帘上印制相关知识内容，集教学、观赏为一体；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。1、材质30%聚酯纤维、70%PVC2、厚度：0.50mm3、抗拉强度：经向1500N/5cm4、防火等级：B1级
	1
	室

	环境装饰
	
	
	

	10
	家具搬运工程
	1.教室内家具+窗帘拆除并搬运至指定地点
2.教室内建筑面积约101m2
	1.00 
	项

	11
	拆除工程
	1.本项拆除内容包括风扇、灯具、地面局部破碎地砖、踢脚线、墙面涂料、原有门、墙体拆除、墙体拆除后修复、窗户拆除、窗洞扩大、强电综合布线、原地面通风管道切割及封堵、地台地面瓷砖拆除及拆除后建筑废料的整理、外运、消纳处置等
	1.00 
	项

	12
	墙体工程
	1.砌块砖、地面200厚混凝土反梁，模板综合考虑
2.墙体内预埋搭接加强筋
3.门/窗洞处加槽钢加强框架
4.*3米以上包括地梁、圈梁，构造柱按规范要求设立
5.双面水泥砂浆抹灰
	12.02 
	m2

	13
	智慧黑板拆除及恢复
	1.保护性拆除原有智慧黑板+恢复原有智慧黑板
	1.00 
	项

	14
	监控工程
	1. 保护性拆除原有监控+恢复原有监控工程
2. 教室内建筑面积约101m2
	1.00 
	项

	15
	音响工程
	1. 保护性拆除原有喇叭音响+恢复原有喇叭音响工程
2. 教室内建筑面积约101m2
	1.00 
	项

	16
	铝合金推拉窗
	1.名称：铝合金推拉窗
2.型材厚度≥1.4mm
3.玻璃：5+9A+5中空玻璃
	9.87 
	m2

	17
	门槛石
	1.找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆找平层，厚度综合考虑
2.结合层厚度、砂浆配合比：10mm厚1:2.5水泥砂粘接层
3.面层材料品种、规格、颜色：黑色大理石门槛石
4.嵌缝材料种类：勾缝剂填缝
	2.00 
	m

	18
	拆除地砖位置水泥砂浆找平
	1.地面局部破碎地砖拆除后水泥砂浆找平，约5m2
	1.00 
	项

	19
	地面地胶
	1.地面打磨+自流平+PVC同质透心地胶
	98.64 
	m2

	20
	不锈钢收口条
	1.≥1.2mm厚不锈钢收口条
	7.28 
	m

	21
	墙面墙固
	1.基层类型：综合考虑
2.墙固种类：原有墙面涂刷墙固
	83.02 
	m2

	22
	墙面分色乳胶漆
	1.基层类型：综合考虑
2.腻子种类：满刮成品腻子2遍
3.油漆品种、刷漆遍数：分色乳胶漆底漆1遍、面漆2遍
	80.90 
	m2

	23
	铝合金踢脚线
	1.成品≥1.2mm厚铝合金踢脚线
	40.38 
	m

	24
	人造石窗台板
	1.结合层厚度、砂浆配合比：10mm厚1:2.5水泥砂粘接层
2.面层材料品种、规格、颜色：白色人造石窗台板
	14.10 
	m

	25
	铝扣板
	1.龙骨材料种类、规格、中距：配套龙骨
2.面层材料种类、规格：≥600*600*0.8mm铝扣板
	96.16 
	m2

	26
	窗帘盒
	1.窗帘盒材质、规格：详设计
2.龙骨材料：轻钢龙骨
3.基层材料：15mm阻燃板+9.5mm纸面石膏板
	17.42 
	m

	27
	顶面乳胶漆
	1.基层类型：综合考虑
2.腻子种类：满刮成品腻子2遍
3.油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆底漆1遍、面漆2遍
	8.71 
	m2

	28
	钢制防盗门
	1.名称：成品钢制防盗门
2.参数：≥1.2mm厚钢制门框+≥0.8mm厚钢制门板+≥70mm厚门扇
2.其他：五金配件
	2.00 
	樘

	29
	配电箱改造
	1.名称：配电箱改造
2.改造内容：配电箱更换9个空开
	1.00 
	套

	30
	五孔插座
	1.名称：五孔插座
2.材质：塑料面板
3.规格：86型 
4.安装方式：暗装
	9.00 
	个

	31
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.材质：塑料
3.规格：86*86
4.安装形式：明装、暗装综合
	35.00 
	个

	32
	三联单控开关
	1.名称：三联单控开关
2.材质：塑料面板
3.规格：86型 
4.安装方式：暗装
	1.00 
	个

	33
	LED平板灯防眩护眼灯
	1.名称：LED平板灯防眩护眼灯
2.参数：≥600*600mm，38W，5000K
	15.00 
	套

	34
	黑板灯
	1.名称：黑板灯
2.尺寸：≥1200*100*60mm
3.功率：≥40W，色温5000K
	3.00 
	套

	35
	电气配管 JDG20
	1.名称：电气配管
2.材质：JDG管
3.规格：DN20
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑
5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞
6.支架制作、安装、接地（含跨接线）等并按规范要求刷漆
	144.81 
	m

	36
	金属软管
	1.名称：金属软管
2.规格：DN20
	9.00 
	m

	37
	电气配线 WDZB-BYJ-2.5mm2
	1.名称：电气配线
2.配线形式：综合考虑
3.型号：WDZ-BYJ线 颜色综合 PE线采用双色线
4.规格：2.5mm2
5.材质：铜芯
	553.20 
	m

	38
	电气管线开槽
	1.开槽：电气管线开槽
2.砂浆修补：M20干混地面砂浆修补
	82.28 
	m

	39
	新做弱电箱
	1.名称：教室内弱电箱
	1.00 
	套

	40
	弱电箱开槽
	1.弱电箱开槽
	1.00 
	个

	41
	16口交换机
	1.名称：16口网络交换机
2.规格型号：详设计、千兆
	1.00 
	套

	42
	单口网络插座
	1.名称：单口网络插座
2.材质：塑料面板
3.规格：86型 
4.安装方式：暗装
	13.00 
	个

	43
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.材质：塑料
3.规格：86*86
4.安装形式：明装、暗装综合
	15.00 
	个

	44
	弱电配管 JDG20
	1.名称：弱电配管
2.材质：JDG管
3.规格：DN20
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑
5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞
6.支架制作、安装、接地（含跨接线）等并按规范要求刷漆
	6.20 
	m

	45
	弱电配管 JDG25
	1.名称：弱电配管
2.材质：JDG管
3.规格：DN25
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑
5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞
6.支架制作、安装、接地（含跨接线）等并按规范要求刷漆
	71.10 
	m

	46
	弱电配管 PVC50
	1.名称：弱电配管
2.材质：PVC管
3.规格：DN50
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑
5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞
6.支架制作、安装、接地（含跨接线）等并按规范要求刷漆
	2.85 
	m

	47
	6类非屏蔽双绞线
	1.名称：6类非屏蔽双绞线
2.其他：含水晶头
	163.24 
	m

	48
	高清线
	1.高清线布线
	4.35 
	m

	49
	弱电管线开槽
	1.开槽：弱电管线开槽
2.砂浆修补：M20干混地面砂浆修补
	73.55 
	m

	50
	空调利旧工程
	1.保护性拆除原有空调+壁挂机清洗+恢复原有空调工程
	2.00 
	台

	51
	三角阀
	1.名称：三角阀
2.本体及配件辅料安装
	1.00 
	个

	52
	地漏更换
	1.更换原有地漏
2.规格：DN100
	2.00 
	个

	53
	提供及安装给水管PPR20
	1.管道供应安装
2.管件、辅料供应安装
3.管道清洗、打压测试
	31.20 
	m

	54
	提供及安装排水管UPVC50
	1.管道供应安装
2.管件、辅料供应安装
	25.00 
	m

	55
	给排水管线开槽
	1.开槽：给排水管线开槽
2.砂浆修补：M20干混地面砂浆修补
	45.00 
	m

	仪器准备室
	
	
	

	基础装备
	
	
	

	1
	实验准备台
	规格≥3700*1400*800mm
1.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；
2.结构：采用钢木结构。
3.钢架：采用≥60㎜*40㎜*1.2㎜钢管制作经EPOXY喷涂处理，连接杆采用≥50㎜*30㎜*1.2㎜钢管制作经EPOXY喷涂处理，连接翼采用≥2㎜钢板制作经镀锌处理。管套采用PVC射出一次性成形制品，高低调整脚采用M10㎜螺丝（电镀处理）调整高度不少于10㎜。整体结构为下承式，承重：台面可承重250-400kg.不易变形。
4.封板：板材采用≥18mm厚三聚氰胺板,截面均采用全自动热溶封边机以2mm厚PVC封边条热溶封边。
5.可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成。
	1
	组

	2
	滴水架
	PP材质，≥400*110*550mm
1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。
2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。
3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。
	1
	组

	3
	实验室专用试剂架
	规格≥2860*300*400mm
钢架：整体采用≥1.2㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理。防水、耐潮，耐腐蚀。单层层板：采用≥8㎜厚钢化玻璃。护栏：采用直径≥14mm的玻璃纤维管，细巧耐用具有一定弹性，可以防止试剂瓶碰撞和跌落
	1
	组

	4
	三联水龙头
	三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。
	1
	套

	5
	PP水槽
	PP水槽，材质，高密度pp，耐强腐蚀，表面纹理，槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表纹理一致，
内尺寸≥490x390x290mm，外尺寸≥550x450x310mm
	1
	套

	6
	电源
	PP电源，五孔插座，安装于实验台上
	8
	个

	7
	仪器柜
	尺寸≥1000*500*2000mm
全钢结构。1.框架：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。2.柜体：侧板、背板采用采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。3.柜门：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，对开门式设计。4.拉手：采用不锈钢C型拉手。5.合页：≥2mm不锈钢合页。6.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质。
	15
	个

	8
	实验室专用推车
	不锈钢材质，双层
	1
	个

	9
	教师操作台
	规格≥1600*650*750mm
采用不低于E1级优质板材，厚度25mm，面贴优质防火板，ABS直封边制作，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；配有接线槽，方便安装插座等。配套全钢活动柜一组。
	2
	组

	10
	教师椅
	规格≥w64xD60xH97cm，椅面采用工程塑料人体工学设计，耐用环保，椅脚采用圆钢脚，舒适稳固。
	2
	个

	11
	窗帘
	整体不少于12平，布或无纺布材质，不含窗帘盒
	1
	项

	环境装饰
	
	
	

	12
	家具搬运工程
	1.教室内家具+窗帘拆除并搬运至指定地点
2.教室内建筑面积约74m2
	1.00 
	项

	13
	拆除工程
	1.本项拆除内容包括风扇、灯具、地面局部破碎地砖、踢脚线、墙面涂料、原有门、墙体拆除、强电综合布线拆除及拆除后建筑废料的整理、外运、消纳处置等
	1.00 
	项

	14
	监控工程
	1. 保护性拆除原有监控+恢复原有监控工程
2. 教室内建筑面积约74m2
	1.00 
	项

	15
	音响工程
	1. 保护性拆除原有喇叭音响+恢复原有喇叭音响工程
2. 教室内建筑面积约74m2
	1.00 
	项

	16
	包水管
	包水管≥260*370mm
1.龙骨材料种类、规格、中距：50轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板 
3.面层材料品种、规格、颜色：9厘石膏板
	3.45 
	m

	17
	包水管
	包水管：180+990+180mm
1.龙骨材料种类、规格、中距：50轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板 
3.面层材料品种、规格、颜色：9厘石膏板
	3.45 
	m

	18
	包水管
	包水管：370*1010mm
1.龙骨材料种类、规格、中距：50轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板 
3.面层材料品种、规格、颜色：9厘石膏板
	3.45 
	m

	19
	铝合金阳角条
	1.铝合金阳角条
	12.00 
	m

	20
	拆除地砖位置水泥砂浆找平
	1.地面局部破碎地砖拆除后水泥砂浆找平，约5m2
	1.00 
	项

	21
	地面地胶
	1.地面打磨+自流平+PVC同质透心地胶
	73.29 
	m2

	22
	墙面墙固
	1.基层类型：综合考虑
2.墙固种类：原有墙面涂刷墙固
	78.67 
	m2

	23
	墙面乳胶漆
	1.基层类型：综合考虑
2.腻子种类：满刮成品腻子2遍
3.油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆底漆1遍、面漆2遍
	76.86 
	m2

	24
	铝合金踢脚线
	1.成品≥1.2mm厚铝合金踢脚线
	33.23 
	m

	25
	人造石窗台板
	1.结合层厚度、砂浆配合比：10mm厚1:2.5水泥砂粘接层
2.面层材料品种、规格、颜色：白色人造石窗台板
	7.05 
	m

	26
	铝扣板
	1.龙骨材料种类、规格、中距：配套龙骨
2.面层材料种类、规格：≥600*600*0.8mm铝扣板
	70.89 
	m2

	27
	窗帘盒
	1.窗帘盒材质、规格：详设计
2.龙骨材料：轻钢龙骨
3.基层材料：15mm阻燃板+9.5mm纸面石膏板
	8.04 
	m

	28
	顶面乳胶漆
	1.基层类型：综合考虑
2.腻子种类：满刮成品腻子2遍
3.油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆底漆1遍、面漆2遍
	4.02 
	m2

	29
	钢制防盗门
	1.名称：成品钢制防盗门
2.参数：≥1.2mm厚钢制门框+≥0.8mm厚钢制门板+≥70mm厚门扇
2.其他：五金配件
	2.00 
	樘

	30
	五孔插座
	1.名称：五孔插座
2.材质：塑料面板
3.规格：86型 
4.安装方式：暗装
	8.00 
	个

	31
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.材质：塑料
3.规格：86*86
4.安装形式：明装、暗装综合
	22.00 
	个

	32
	双联单控开关
	1.名称：双联单控开关
2.材质：塑料面板
3.规格：86型 
4.安装方式：暗装
	1.00 
	个

	33
	LED平板灯防眩护眼灯
	1.名称：LED平板灯防眩护眼灯
2.参数：≥600*600mm，38W，5000K
	12.00 
	套

	34
	电气配管 JDG25
	1.名称：电气配管
2.材质：JDG管
3.规格：DN25
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑
5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞
6.支架制作、安装、接地（含跨接线）等并按规范要求刷漆
	9.03 
	m

	35
	电气配管 JDG20
	1.名称：电气配管
2.材质：JDG管
3.规格：DN20
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑
5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞
6.支架制作、安装、接地（含跨接线）等并按规范要求刷漆
	79.20 
	m

	36
	金属软管
	1.名称：金属软管
2.规格：DN20
	6.00 
	m

	37
	电气配线 WDZB-BYJ-2.5mm2
	1.名称：电气配线
2.配线形式：综合考虑
3.型号：WDZ-BYJ线 颜色综合 PE线采用双色线
4.规格：2.5mm2
5.材质：铜芯
	308.60 
	m

	38
	电气管线开槽
	1.开槽：电气管线开槽
2.砂浆修补：M20干混地面砂浆修补
	42.50 
	m

	39
	新做弱电箱
	1.名称：教室内弱电箱
	1.00 
	套

	40
	弱电箱开槽
	1.弱电箱开槽
	1.00 
	个

	41
	16口交换机
	1.名称：16口网络交换机
2.规格型号：详设计、千兆
	1.00 
	套

	42
	单口网络插座
	1.名称：单口网络插座
2.材质：塑料面板
3.规格：86型 
4.安装方式：暗装
	2.00 
	个

	43
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.材质：塑料
3.规格：86*86
4.安装形式：明装、暗装综合
	2.00 
	个

	44
	弱电配管 JDG20
	1.名称：弱电配管
2.材质：JDG管
3.规格：DN20
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑
5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞
6.支架制作、安装、接地（含跨接线）等并按规范要求刷漆
	15.90 
	m

	45
	弱电配管 JDG25
	1.名称：弱电配管
2.材质：JDG管
3.规格：DN25
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑
5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞
6.支架制作、安装、接地（含跨接线）等并按规范要求刷漆
	12.60 
	m

	46
	6类非屏蔽双绞线
	1.名称：6类非屏蔽双绞线
2.其他：含水晶头
	41.10 
	m

	47
	弱电管线开槽
	1.开槽：弱电管线开槽
2.砂浆修补：M20干混地面砂浆修补
	18.20 
	m

	48
	新增空调工程
	1.新增1台壁挂机5匹
	1.00 
	台

	49
	原有给排水点位封堵
	1.原有给排水点位封堵
	1.00 
	项

	50
	提供及安装给水管PPR20
	1.管道供应安装
2.管件、辅料供应安装
3.管道清洗、打压测试
	5.00 
	m

	51
	提供及安装排水管UPVC50
	1.管道供应安装
2.管件、辅料供应安装
	5.00 
	m

	52
	给排水管线开槽
	1.开槽：给排水管线开槽
2.砂浆修补：M20干混地面砂浆修补
	5.00 
	m

	药品室
	
	
	

	基础装备
	
	
	

	1
	仪器柜
	尺寸≥1000*500*2000mm
全钢结构。1.框架：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。2.柜体：侧板、背板采用采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。3.柜门：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，对开门式设计。4.拉手：采用不锈钢C型拉手。5.合页：≥2mm不锈钢合页。6.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质。
	8
	个

	2
	药品柜
	尺寸≥1000*500*1970mm1.PP材质2.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。3.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃4.上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。5.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。6.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。7.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。8.螺丝：PP材质
	4
	套

	3
	窗帘
	整体不少于4平，布或无纺布材质，不含窗帘盒
	1
	项

	环境装饰
	
	
	

	4
	家具搬运工程
	1.教室内家具+窗帘拆除并搬运至指定地点
2.教室内建筑面积约26m2
	1.00 
	项

	5
	拆除工程
	1.本项拆除内容包括风扇、灯具、踢脚线、墙面涂料、原有门、强电综合布线拆除及拆除后建筑废料的整理、外运、消纳处置等
	1.00 
	项

	6
	监控工程
	1. 保护性拆除原有监控+恢复原有监控工程
2. 教室内建筑面积约26m2
	1.00 
	项

	7
	音响工程
	1. 保护性拆除原有喇叭音响+恢复原有喇叭音响工程
2. 教室内建筑面积约26m2
	1.00 
	项

	8
	包水管
	包水管≥220*330mm
1.龙骨材料种类、规格、中距：50轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板 
3.面层材料品种、规格、颜色：9厘石膏板
	3.45 
	m

	9
	铝合金阳角条
	1.铝合金阳角条
	3.00 
	m

	10
	轻钢龙骨隔墙-120mm厚
	1.龙骨材料种类、规格、中距：75型轻钢龙骨、双层布置、竖向龙骨间距400mm，龙骨需布置到顶板
2.基层材料种类、规格：双面12mm阻燃板 
3.面层材料品种、规格、颜色：双面12mm纸面石膏板
	19.48 
	m2

	11
	地面地胶
	1.地面打磨+自流平+PVC同质透心地胶
	25.61 
	m2

	12
	墙面墙固
	1.基层类型：综合考虑
2.墙固种类：原有墙面涂刷墙固
	56.30 
	m2

	13
	墙面乳胶漆
	1.基层类型：综合考虑
2.腻子种类：满刮成品腻子2遍
3.油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆底漆1遍、面漆2遍
	55.07 
	m2

	14
	铝合金踢脚线
	1.成品≥1.2mm厚铝合金踢脚线
	19.73 
	m

	15
	人造石窗台板
	1.结合层厚度、砂浆配合比：10mm厚1:2.5水泥砂粘接层
2.面层材料品种、规格、颜色：白色人造石窗台板
	2.35 
	m

	16
	铝扣板
	1.龙骨材料种类、规格、中距：配套龙骨
2.面层材料种类、规格：≥600*600*0.8mm铝扣板
	23.98 
	m2

	17
	窗帘盒
	1.窗帘盒材质、规格：详设计
2.龙骨材料：轻钢龙骨
3.基层材料：15mm阻燃板+9.5mm纸面石膏板
	2.63 
	m

	18
	顶面乳胶漆
	1.基层类型：综合考虑
2.腻子种类：满刮成品腻子2遍
3.油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆底漆1遍、面漆2遍
	1.32 
	m2

	19
	钢制防盗门
	1.名称：成品钢制防盗门
2.参数：≥1.2mm厚钢制门框+≥0.8mm厚钢制门板+≥70mm厚门扇
2.其他：五金配件
	3.00 
	樘

	20
	五孔插座
	1.名称：五孔插座
2.材质：塑料面板
3.规格：86型 
4.安装方式：暗装
	1.00 
	个

	21
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.材质：塑料
3.规格：86*86
4.安装形式：明装、暗装综合
	5.00 
	个

	22
	单联单控开关
	1.名称：单联单控开关
2.材质：塑料面板
3.规格：86型 
4.安装方式：暗装
	1.00 
	个

	23
	LED平板灯防眩护眼灯
	1.名称：LED平板灯防眩护眼灯
2.参数：≥600*600mm，38W，5000K
	3.00 
	套

	24
	电气配管 JDG20
	1.名称：电气配管
2.材质：JDG管
3.规格：DN20
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑
5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞
6.支架制作、安装、接地（含跨接线）等并按规范要求刷漆
	8.50 
	m

	25
	金属软管
	1.名称：金属软管
2.规格：DN20
	1.50 
	m

	26
	电气配线 WDZB-BYJ-2.5mm2
	1.名称：电气配线
2.配线形式：综合考虑
3.型号：WDZ-BYJ线 颜色综合 PE线采用双色线
4.规格：2.5mm2
5.材质：铜芯
	25.50 
	m

	27
	电气管线开槽
	1.开槽：电气管线开槽
2.砂浆修补：M20干混地面砂浆修补
	2.00 
	m

	28
	空调利旧工程
	1.保护性拆除原有空调+壁挂机清洗+恢复原有空调工程
	1.00 
	台

	准备室
	
	
	

	基础装备
	
	
	

	1
	实验准备台
	规格≥2400*600*800mm
1.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；
2.结构：采用钢木结构。
3.钢架：采用≥60㎜*40㎜*1.2㎜钢管制作经EPOXY喷涂处理，连接杆采用≥50㎜*30㎜*1.2㎜钢管制作经EPOXY喷涂处理，连接翼采用≥2㎜钢板制作经镀锌处理。管套采用PVC射出一次性成形制品，高低调整脚采用M10㎜螺丝（电镀处理）调整高度不少于10㎜。整体结构为下承式，承重：台面可承重250-400kg.不易变形。
4.封板：板材采用≥18mm厚三聚氰胺板,截面均采用全自动热溶封边机以2mm厚PVC封边条热溶封边。
5.可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成。
	1
	组

	2
	三联水龙头
	三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。
	1
	套

	3
	电源
	PP电源，五孔插座，安装于实验台上
	2
	个

	4
	PP水槽
	PP水槽，材质，高密度pp，耐强腐蚀，表面纹理，槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表纹理一致，
内尺寸≥490x390x290mm，外尺寸≥550x450x310mm
	1
	套

	5
	滴水架
	PP材质，≥400*110*550mm
1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。
2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。
3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。
	1
	组

	6
	仪器柜
	尺寸≥1000*500*2000mm
全钢结构。1.框架：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。2.柜体：侧板、背板采用采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。3.柜门：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，对开门式设计。4.拉手：采用不锈钢C型拉手。5.合页：≥2mm不锈钢合页。6.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质。
	2
	个

	7
	窗帘
	整体不少于4平，布或无纺布材质，不含窗帘盒
	1
	项

	环境装饰
	
	
	

	8
	杂物清理
	1.教室内杂物清理+清理垃圾外运
2.教室内建筑面积约16m2
	1.00 
	项

	9
	拆除工程
	1.本项拆除内容包括原地面、墙面涂料、墙面瓷砖、灯具、排污管、原有门、强电综合布线拆除及拆除后建筑废料的整理、外运、消纳处置等
	1.00 
	项

	10
	排污洞口修复
	1.吊模
2.混凝土修复洞口
	5.00 
	个

	11
	包水管
	包水管：≥330*330mm
1.龙骨材料种类、规格、中距：50轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板 
3.面层材料品种、规格、颜色：9厘石膏板
	6.90 
	m

	12
	铝合金阳角条
	1.铝合金阳角条
	6.00 
	m

	13
	地面地胶
	1.水泥砂浆找平+自流平+PVC同质透心地胶
	15.92 
	m2

	14
	墙面墙固
	1.基层类型：综合考虑
2.墙固种类：原有墙面涂刷墙固
	36.96 
	m2

	15
	墙面乳胶漆
	1.基层类型：综合考虑
2.腻子种类：满刮成品腻子2遍
3.油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆底漆1遍、面漆2遍
	36.16 
	m2

	16
	铝合金踢脚线
	1.成品≥1.2mm厚铝合金踢脚线
	14.98 
	m

	17
	人造石窗台板
	1.结合层厚度、砂浆配合比：10mm厚1:2.5水泥砂粘接层
2.面层材料品种、规格、颜色：白色人造石窗台板
	2.35 
	m

	18
	铝扣板
	1.龙骨材料种类、规格、中距：配套龙骨
2.面层材料种类、规格：≥600*600*0.8mm铝扣板
	14.95 
	m2

	19
	窗帘盒
	1.窗帘盒材质、规格：详设计
2.龙骨材料：轻钢龙骨
3.基层材料：15mm阻燃板+9.5mm纸面石膏板
	3.13 
	m

	20
	顶面乳胶漆
	1.基层类型：综合考虑
2.腻子种类：满刮成品腻子2遍
3.油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆底漆1遍、面漆2遍
	1.57 
	m2

	21
	钢制防盗门
	1.名称：成品钢制防盗门
2.参数：≥1.2mm厚钢制门框+≥0.8mm厚钢制门板+≥70mm厚门扇
2.其他：五金配件
	1.00 
	樘

	22
	五孔插座
	1.名称：五孔插座
2.材质：塑料面板
3.规格：86型 
4.安装方式：暗装
	4.00 
	个

	23
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.材质：塑料
3.规格：86*86
4.安装形式：明装、暗装综合
	9.00 
	个

	24
	单联单控开关
	1.名称：单联单控开关
2.材质：塑料面板
3.规格：86型 
4.安装方式：暗装
	1.00 
	个

	25
	LED平板灯防眩护眼灯
	1.名称：LED平板灯防眩护眼灯
2.参数：≥600*600mm，38W，5000K
	4.00 
	套

	26
	电气配管 JDG25
	1.名称：电气配管
2.材质：JDG管
3.规格：DN25
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑
5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞
6.支架制作、安装、接地（含跨接线）等并按规范要求刷漆
	20.30 
	m

	27
	电气配管 JDG20
	1.名称：电气配管
2.材质：JDG管
3.规格：DN20
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑
5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞
6.支架制作、安装、接地（含跨接线）等并按规范要求刷漆
	10.00 
	m

	28
	金属软管
	1.名称：金属软管
2.规格：DN20
	2.00 
	m

	29
	电气配线 WDZ-BYJ-
4mm2
	1.名称：电气配线
2.配线形式：综合考虑
3.型号：WDZ-BYJ线 颜色综合 PE线采用双色线
4.规格：4mm2
5.材质：铜芯
	65.40 
	m

	30
	电气配线 WDZB-BYJ-2.5mm2
	1.名称：电气配线
2.配线形式：综合考虑
3.型号：WDZ-BYJ线 颜色综合 PE线采用双色线
4.规格：2.5mm2
5.材质：铜芯
	34.50 
	m

	31
	电气管线开槽
	1.开槽：电气管线开槽
2.砂浆修补：M20干混地面砂浆修补
	4.30 
	m

	32
	新增空调工程
	1.新增1台壁挂机1.5匹
	1.00 
	台

	33
	给排水管道
	1.新增给排水点位管道开槽修补+布管+开孔
	1.00 
	项

	走廊及大厅
	
	
	

	基础装备
	
	
	

	1
	大厅理科融合创新主题墙
	1. 整体展示尺寸：整体定制成型，总尺寸为6200mm（长）×1400mm（高），整体展示面积充足，布局规整协调。
2. 结构形式：采用分体式模块化组合造型，整体分为左右两大独立展示板块，板块之间比例协调、分区清晰、主次分明，组合后整体无缝衔接，视觉统一完整，无割裂感。
3. 造型风格：整体采用现代科技风立体造型，融入几何线条、渐变层次、立体浮雕、简约科创元素，层次丰富、立体感强，规避传统平面单调展示形式，凸显理科严谨、创新、探索的学科特质。
三、主材材质细化技术标准
1. 主题立体字（亚克力材质）
核心学科主题标语、核心关键词采用优质亚克力立体字，板材厚度均匀，透光性、质感优异；板面平整光滑、无划痕、无气泡、无变形；边缘精磨抛光处理，无毛边、尖角；具备防潮、防褪色、防氧化、耐擦洗特性，适配室内长期展示使用，立体效果饱满通透，科技质感突出。
2. 整体立体造型（高密度板材质）
整体墙面基底立体造型、分层造型、装饰造型采用优质高密度板，板材密度高、韧性强、结构稳定，不易开裂、翘曲、变形；适配校园室内环境；表面精细打磨、多遍底漆面漆工艺，漆面均匀细腻、色彩饱和度高、耐磨耐脏，长期使用不掉漆、不褪色。
3. 学科展示展板（亚克力材质）
学科知识点、科普内容、创新理念展示板块采用亚克力展板，板材通透平整、透光均匀、硬度高、抗磕碰；表面高清UV喷绘工艺，图案文字清晰细腻、色彩还原度高，防水防刮、可日常擦拭清洁，展示效果高端精致。
四、设计理念与展示内容核心要求
1. 核心设计主旨：打破物理、化学、生物单一学科壁垒，深度展现理工交叉融合、理论知识联动实验探究、基础学科对接前沿工程应用的理科育人理念，诠释理科多元融合、跨界创新、无限探索的学科价值。
2. 内容设计逻辑：整体内容围绕理科基础理论、实验探究、科创应用、前沿发展四大维度展开，兼顾知识性、教育性、观赏性；左侧板块侧重理科基础学科融合、理论与实验结合科普；右侧板块侧重理科创新应用、前沿工程、科创探索精神展示，分区合理、主题鲜明。
3. 视觉审美要求：整体色调采用简约科技色系，搭配线条、几何、公式、分子结构、光影等理科专属元素，风格现代简约、青春大气，符合当代中学生审美标准，不浮夸、不老旧，适配校园教学文化氛围，兼具育人功能与视觉美感。
	1
	套

	2
	大厅荣誉展示墙
	1.项目名称：荣誉展示墙制作安装
2.整体尺寸：总长 6200mm（6.2m）× 总高 1400mm（1.4m），分区：顶部立体标题区、上层证书托架区、中层简介图文区、下层奖杯置物台、右侧磁吸荣誉栏、底部英文立体字区。
3.主题字部分采用亚克力立体字，部分文化字采用展板展示形式，置物板采用多层板打底表面烤漆处理，荣誉展示板采用可磁吸式，展示板采用亚克力展板，部分展板悬挂于铁艺支架。
	1
	套

	3
	走廊文化展示
	1.项目名称：走廊文化墙制作安装
2.整体尺寸：总长5500mm（5m）× 总高 600mm（0.6m）
3.采用密度板展板展示，及部分即时贴，定制部分立体造型
	3
	组

	环境装饰
	
	
	

	4
	拆除工程
	1.本项拆除内容包括局部地砖、墙面涂料、吊顶、灯具、原有门、原有门套、强电综合布线拆除及拆除后建筑废料的整理、外运、消纳处置等
	1.00 
	项

	5
	监控工程
	1. 保护性拆除原有监控+恢复原有监控工程
2. 建筑面积约153m2
	1.00 
	项

	6
	地面瓷砖
	1.找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆找平层，厚度综合考虑
2.结合层厚度、砂浆配合比：10mm厚1:2.5水泥砂粘接层
3.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
4.嵌缝材料种类：勾缝剂填缝
	11.61 
	m2

	7
	包水管
	包水管≥350*450mm
1.龙骨材料种类、规格、中距：50轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板 
3.面层材料品种、规格、颜色：9厘石膏板
	6.90 
	m

	8
	铝合金阳角条
	1.铝合金阳角条
	6.00 
	m

	9
	墙面乳胶漆
	1.基层类型：综合考虑
2.腻子种类：满刮成品腻子2遍
3.油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆底漆1遍、面漆2遍
	76.06 
	m2

	10
	墙面瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：10mm厚1:2.5水泥砂粘接层
2.面层材料品种、规格、颜色：相近颜色瓷砖
3.嵌缝材料种类：勾缝剂填缝
	33.46 
	m2

	11
	墙面瓷砖修复
	1.因墙体拆除及窗户扩建致原有瓷砖损坏，需拆除部分瓷砖及重新铺贴相近颜色瓷砖
	1.00 
	项

	12
	人造石窗台板
	1.结合层厚度、砂浆配合比：10mm厚1:2.5水泥砂粘接层
2.面层材料品种、规格、颜色：白色人造石窗台板
	20.64 
	m

	13
	50*90铝方通吊顶
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平顶
2.龙骨材料种类、规格、中距：铝方通吊顶龙骨
3.面层材料品种、规格：≥50*90*0.8mm铝方通@80mm间距
	112.20 
	m2

	14
	石膏板边顶
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：边顶
2.龙骨材料种类、规格、中距：装配式U形轻钢龙骨
3.基层材料种类、规格：纸面石膏板 9.5mm厚/15mm阻燃板
4.面层材料种类、规格：纸面石膏板 9.5mm厚
5.按展开面积计算
	58.45 
	m2

	15
	圆形灯膜顶1
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：圆形灯膜顶
2.龙骨材料种类、规格、中距：装配式U形轻钢龙骨
3.基层材料种类、规格：15mm阻燃板+9厘石膏板
4.面层材料种类、规格：A级双层防火灯膜
5.按投影面积计算
	6.16 
	m2

	16
	圆形灯膜顶1
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：圆形灯膜顶
2.龙骨材料种类、规格、中距：装配式U形轻钢龙骨
3.基层材料种类、规格：15mm阻燃板
4.面层材料种类、规格：A级双层防火灯膜+9厘石膏板
5.按投影面积计算
	3.39 
	m2

	17
	顶面乳胶漆
	1.基层类型：综合考虑
2.腻子种类：满刮成品腻子2遍
3.油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆底漆1遍、面漆2遍
	66.97 
	m2

	18
	原顶乳胶漆喷涂
	1.基层类型：综合考虑
2.油漆品种、刷漆遍数：喷涂乳胶漆
	228.50 
	m2

	19
	木质门套
	1.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨
2.基层材料种类：12mm阻燃板
3.面层材料品种、规格：木质门套
	10.96 
	m

	20
	成品子母套装门
	成品子母套装门
1.规格≥1100*2400mm
2.含门套五金
	1.00 
	樘

	21
	配电箱改造
	1.名称：1楼总配电箱
2.改造内容：配电箱更换5个空开
3.详见系统图
	1.00 
	套

	22
	消防应急配电箱
	1.名称：消防应急配电箱
2.详见系统图
	1.00 
	套

	23
	双联单控开关
	1.名称：双联单控开关
2.材质：塑料面板
3.规格：86型 
4.安装方式：暗装
	2.00 
	个

	24
	LED平板灯防眩
	1.名称：LED平板灯防眩
2.尺寸：≥1500*100mm
3.功率：≥38W，色温5000K
	21.00 
	套

	25
	LED平板灯防眩（应急灯）
	1.名称：LED平板灯防眩（应急灯）
2.尺寸：≥1500*100mm
3.功率：≥38W，色温5000K
	9.00 
	套

	26
	LED灯带
	1.名称：LED灯带
2.其他：灯带变压器
	44.94 
	m

	27
	安全疏散指示灯
	1.名称：安全疏散指示灯
	10.00 
	套

	28
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.材质：塑料
3.规格：86*86
4.安装形式：明装、暗装综合
	37.00 
	个

	29
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：5*10mm2
3.材质：铜芯
4.含电缆头制作安装
	59.00 
	m

	30
	桥架盖板保护性拆除及恢复
	1.桥架盖板保护性拆除及恢复
	25.20 
	m

	31
	电缆配管 SC40
	1.名称：电缆配管
2.材质：钢质
3.规格：SC40
4.配置形式：综合考虑
	14.30 
	m

	32
	电气配管 JDG20
	1.名称：电气配管
2.材质：JDG管
3.规格：DN20
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑
5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞
6.支架制作、安装、接地（含跨接线）等并按规范要求刷漆
	255.40 
	m

	33
	金属软管
	1.名称：金属软管
2.规格：DN20
	18.00 
	m

	34
	电气配线 WDZB-BYJ-2.5mm2
	1.名称：电气配线
2.配线形式：综合考虑
3.型号：WDZ-BYJ线 颜色综合 PE线采用双色线
4.规格：2.5mm2
5.材质：铜芯
	761.15 
	m

	35
	电气管线开槽
	1.开槽：电气管线开槽
2.砂浆修补：M20干混地面砂浆修补
	16.50 
	m

	环境科学实验室
	
	
	

	基础装备
	
	
	

	1
	移动式讲台
	整体尺寸≥1200*600*900mm
1.钢木结构
1.1台面≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，具有抗污染、耐酸碱、防水、防火特性。四周圆角处理，三边可嵌入到挡条缺口内，与桌体固定。
1.2钢木结构：主框架采用≥40*40mm矩形管焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺；
1.3柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作，柜身可任意移出，便捷、灵活性强。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；
1.4正前方设置可移动置物架，放置教案和教具；
1.5桌脚：采用静音万向轮。
	1
	张

	2
	学生实验台
	整体尺寸≥1200*600*780mm
1、钢木结构：
2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3、框架：采用≥1.5mm厚钢管，美观大方，承重300kG以上，表面经环氧树脂喷涂处理，耐腐蚀；
4、耐腐蚀连接件：采用采用专用连接组装件；
	12
	套

	3
	升降学生实验凳
	1.结构参数：
⑴.四支凳脚椭圆形无缝钢管抓地，凳面PP改性塑料一次性注塑成型，冷轧钢板凳面圆形托盘，螺杆式旋转可调升降，整体规格：ф300㎜±5㎜。所有的金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理耐酸碱、耐腐蚀等特点。
2.技术要求：
⑴.凳面环保型PP改性塑料一次性注塑成型；规格ф305㎜(±5㎜）；厚5.5㎜(±0.5㎜）；凳面表层有颗粒凸起花纹；防滑、按摩、抗疲。
⑵.凳面高低调节升降螺杆旋转，调节范围450㎜-500㎜自由调节。
⑶.凳脚架四支凳脚椭圆形无缝钢管；规格34×16㎜；厚度1.4㎜(±0.2㎜），实心倒钩式一体成型，凳脚架焊接全圆满焊接。
⑷.凳面托盘冷轧钢板
⑸.脚垫PP加耐磨纤维质塑料，防止防滑和保护地板划痕。
⑶外观性能－金属件外观：
①管材：管材应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致；
②焊接件；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处（焊疤处）表面波纹应均匀；
③喷漆 （塑）涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、 飞漆等；
	36
	个

	4
	检测操作台
	尺寸≥1500*1200*800mm
1.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；
2.结构：采用钢木结构。
3.钢架：采用≥60㎜*40㎜*1.2㎜钢管制作经EPOXY喷涂处理，连接杆采用≥50㎜*30㎜*1.2㎜钢管制作经EPOXY喷涂处理，连接翼采用≥2㎜钢板制作经镀锌处理。管套采用PVC射出一次性成形制品，高低调整脚采用M10㎜螺丝（电镀处理）调整高度不少于10㎜。整体结构为下承式，承重：台面可承重250-400kg.不易变形。
4.封板：板材采用≥18mm厚三聚氰胺板,截面均采用全自动热溶封边机以≥2mm厚PVC封边条热溶封边。
5.可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成。
	3
	个

	5
	实验专用取水台
	尺寸≥10000*700*800mm
1.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；
2.结构：采用钢木结构。
3.钢架：采用≥60㎜*40㎜*1.2㎜钢管制作经EPOXY喷涂处理，连接杆采用≥50㎜*30㎜*1.2㎜钢管制作经EPOXY喷涂处理，连接翼采用≥2㎜钢板制作经镀锌处理。管套采用PVC射出一次性成形制品，高低调整脚采用M10㎜螺丝（电镀处理）调整高度不少于10㎜。整体结构为下承式，承重：台面可承重250-400kg.不易变形。
4.封板：板材采用≥18mm厚三聚氰胺板,截面均采用全自动热溶封边机以≥2mm厚PVC封边条热溶封边。
5.可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成。
	1
	个

	6
	电源
	PP电源，五孔插座，安装于实验台上
	16
	个

	7
	仪器柜
	尺寸≥1000*500*2000mm
全钢结构。1.框架：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。2.柜体：侧板、背板采用采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。3.柜门：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，对开门式设计。4.拉手：采用不锈钢C型拉手。5.合页：≥2mm不锈钢合页。6.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质。
	3
	个

	8
	药品柜
	尺寸≥1000*500*1970mm
1.PP材质
2.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。
3.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃
4.上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
5.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
6.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
7.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
8.螺丝：PP材质
	1
	套

	9
	三联水龙头
	三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，鹅颈管可360度旋转。
	4
	套

	10
	PP水槽
	PP水槽，材质，高密度pp，耐强腐蚀，表面纹理，槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表纹理一致，
内尺寸≥490x390x290mm，外尺寸≥550x450x310mm
	4
	套

	11
	软木墙
	规格≥1200*900mm，原木色，木质边框，天然软木，厚度不小于8mm。满足学生作品展示等。
	2
	组

	12
	图文展示
	1.针对化学学科对室内进行文化布置，布置内容包括：立体字及定制造型。
2.内容包含：
①定制造型（采用雪弗板材质）整体展示面积不少于1平；所有定制造型主体板材采用高密度雪弗板（PVC发泡板），板材壁厚均匀、板面平整无翘曲、无裂痕、无气泡、韧性强、防潮阻燃、不变形、不掉色，适配室内长期使用环境。
②高度≥10cm立体字不少于8个，立体效果饱满、方正厚实、立体感强。
	1
	套

	13
	知识窗帘
	整体不少于24平，定制，在窗帘上印制相关知识内容，集教学、观赏为一体；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。1、材质30%聚酯纤维、70%PVC2、厚度：0.50mm3、抗拉强度：经向1500N/5cm4、防火等级：B1级
	1
	套

	仪器设备
	
	
	

	14
	智能平板
	一、整机设计：1、整机尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。
2、嵌入式系统版本不低于Android 15，内存≥2GB，存储空间≥32GB。
3、采用红外触控技术，触摸点数≥50点触控。
4、整机内置声道扬声器，采用2.2声道，功率≥84W（MAX功率）。
5、整机内置非独立外扩展的不少于8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。
6、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理；支持透明度调节；支持色温调节。
7、整机支持不少于6个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。
8、整机支持发出频率为19kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码。整机支持蓝牙；内置双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。
9、整机上边框内置非独立式≥5个智能拼接摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1300万像素的照片，支持输出≥8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。
10、整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，随机抽选，支持距离摄像头位置≥9米距离的AI识别人脸。
11、整机支持提笔书写，在系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。
12、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细，支持同一支笔，笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。
13、整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少3路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。
14、整机通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。
15、设备自带地震预警软件，支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。
二、插拔式终端模块：
1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。
2、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。
3、终端模块CPU采用≥8核心十二线程；配置要求：不低于DDR4，8GB内存，256GBSSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。
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	全钢通风柜
	1.规格：结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计；
2．外壳：采用厚≥1.0mm（含）以上高强度镀锌钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理；
3．内壳：采用≥5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作；
4．台面：采用碟型陶瓷台面，总厚≥25mm（非后期加厚），需配备陶瓷水杯，尺寸要求不小于260*210*150mm；
4.1、碟型台面：四周一体阻水边高度≥（7±1）mm。碟型下凹区域容量≥5L/㎡。。
4.2、陶瓷水杯：尺寸≥260*210*150mm。经过不少于90%高氯酸、37%盐酸、98%硫酸、65%硝酸等试剂，检验结果：无明显变化；分级结果：5级及以上。
5．照明：采用约30W日光灯，并设有≥5mm厚磨沙玻璃；
6．拉手：采用ABS注塑；
7．通风柜内衬板采用厚度≥5mm的弗纤板，尤其耐腐蚀、耐污染、易清洁性能显著。
7.1针对表面耐污染性能：产品表面与不少于8种化学试剂的接触，其中高氯酸钾饱和溶液、高氯酸72%、氢氟酸49%、硫酸98%、王水、氢氧化钠饱和溶液、盐酸37%、乙酸乙酯99%的检测时长不低于24h，检测结果不低于5级：无明显变化。
7.2针对耐水蒸气等级进行检测，实测结果不低于5级。
8．化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀；
9．窗口：采用≥5mm厚的钢化防暴玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置；
10.液晶控制系统：通风柜控制器以微控制器为核心，采用模块化设计，其主要特点是功能完备，结构简单，界面清晰，操作容易；
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	智能控制柜
	一、主体：
1.外形尺寸：320*400*150mm（±10mm）；
2.材质：采用≥1.0mm厚镀锌钢板，四周圆角处理；
3.触控屏幕：≥10.1英寸电容触控终端，分辨率1024*600及以上，宽视角不低于85°；
4.开关按键：紧急开关一个，启动开关一个，复位开关一个，紧急情况下迅速切断能源，以保障人员和设备的安全。并配有指纹识别装置，可完成一键登录，方便老师操作管理；
5.内置能源设备：总能源阻断模块一个，配有保护装置。各分路能源阻断模块，作为电气系统中的第二级保护装置。交流接触器一个。多种元器件组合成强大的多层级保护集成能源，涵盖能源漏、短、过载保护功能，通过多层级保护，可以提高能源系统的整体可靠性；
6.设备安全：全设备电器件通地线，保证人身安全；
7.可远程通过APP对控制柜进行通断能源操作，无需亲自到现场，大大提高了操作的实时性。
二、多功能集中控制系统:
1.控制系统：采用系统架构，实验室教师控制系统。采用多种安全认证方式，确保控制柜的访问和操作安全；
2.升降控制：通过精确的控制系统,确保吊盘系统升降的准确性和稳定性。可独立、分组、自定义编组、整体控制升降。支持两种下降模式，自动下降至预设高度和下降到桌面自动停止两种模式，助于用户根据不同的实验环境匹配设备的使用高度，满足实验需求；
3.照明控制：可独立、分组、自定义编组、整体控制吊盘照明；
4.能源控制：学生能源供应模块均可控制通断能源。可远程调节。其中学生低压电源电压范围值可根据实际用户属性进行切换；
5.学生端使用控制：支持控制学生能源模块中能源保护盖自动开合；
6.功率预警：学生端设备超载提示，并对超载设备强制断开，避免发生危险。
7.温湿度监控系统：环境显示，实时显示当前室内温度、湿度。温度范围0℃-50℃，精度±2℃。湿度范围20%RH-90%RH，精度±5%RH。
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	能源供给魔方
	一、顶部智能升降模块6套
1.外形尺寸：400*440*220mm（±10mm）；
2.材质工艺：采用镀锌钢板，两侧翻边焊接处理，与柜门紧密贴合，确保整体强度完整。
2.升降系统：升降控制电路板，采用表面贴装工艺+全自动机插工艺生产，内部搭载化升降系统，支持收发信号；
3.采用脉冲识别距离技术，精准把控升降距离。设备最大下降高度不低于2800mm；
4.自带升降保护：学生能源模块接有设备状态下，无法进行整体升降操作；
5.过载保护：板载功率识别模组可精准判断学生使用功率是否超载，在超载状态下自动进行强制断电，作为电气系统中的第三级保护装置。可通过软件恢复通电，使用安全得到有效保障；
6.能量转换设备：内置交流能量转换设备驱动、尼龙齿轮传动，极大降低噪音；
7.升降机构：高强度尼龙卷线机构，内部结构科学稳固。转轴配有多线芯导电滑环，避免线材往复升降而产生故障风险。
8.柜门：双侧检修门，配有弹压式卡扣，方便从任意一侧进行维护。
二、集成化光源模块6套
1.外形尺寸：302*302*37mm（±10mm）；
2.灯罩：一体化注塑成型，表面具有优异的透光性，能够有效地散射光线，使得光线在通过灯罩后变得更加柔和、均匀，避免了刺眼的强光区域和明显的阴影。同时采用模块化设计，方便维修和更换。
3.光源形态：通过在灯珠表面增加一层或多层微型透镜，实现对光线的精准控制和优化，做到发光面积更均匀，更高效，无眩光打扰；
4.控制方式：支持受控发光；
5.集成接触开关：学生端模块集成装置上升过程中，接近集成化光源模块自动停止上升动作。
三、学生端模块集成装置6套
1.外形尺寸：145*145*225/275mm（±10mm）；
2.工艺：壳体采用膜内注塑成型工艺，确保了壳体的强度和耐用性，同时表面耐摩擦，不易褪色；
3.对插接头：采用多组推出直插式连接器对接方式，实现设备可脱离伸缩线缆，便于安装及后期维护；
4.能源模块保护：所有能源模块接口均为内嵌式设计，外部配有能源模块保护盖。使用时可一键控制保护盖电动打开或闭合，不仅方便用户操作，还提高了使用的安全性；
5.底部接触开关：底部配有接触开关，触碰到桌面后自动停止下降。
6、外壳防护等级测试(IP35)：①防止固体异物进入的测试方法：使用边缘无毛刺的2.5mm的刚性钢棒作为试具，测试是否可推入外壳开口。检验结果为试具不能通过任何开孔；②防止水进入的测试方法:使用内直径6.3mm喷嘴进行测试，水流量:12.5L/min;喷嘴至外壳表面距离:=2.5m，测试时间:5min。试验后，样品内部不应进水，如果进水，应不影响设备的正常操作和安全性。检验结果为内部未进水，可正常使用。
7、防霉性能：通过喷酒接种方式，培养周期:28d。使用立体显微镜放大50倍左右进行检查，长霉程度小于1级。检验结果为符合。
四、能源供应模块12组
1.多组接口：丰富的接口选项，包含能源输出2个、USB供电接口2个，以满足不同设备的连接需求；
2.能源输出：低压直流输出范围1.5-30V，分辨率0.1V；低压交流输出范围2-30V，分辨率0.1V；两组输出口独立进行各自电压调节使用，互不干扰；
3.所有能源输出，均实现了全面的管理控制，确保设备的安全稳定运行。
五、学生端触控模块12组
1.外形尺寸：≥3.95英寸LCD触控终端，分辨率480*480及以上；
2.控制内容：①可通过触控屏轻松控制保护盖的开合，实现便捷的设备保护操作；②支持低压输出电压的调节，确保设备能够输出稳定且精确的电压；③显示当前低压输出电压、电流、功率，方便用户随时掌握设备工作状态；
3.过载提示：当设备过载时，屏幕将立即显示过载提示，并自动切断输出口能源，确保设备和用户的安全；
4.受控锁定：多功能控制系统可控制学生端设备锁定及解锁。锁定状态下，学生无法进行屏幕操作；
5.独立操作界面：设备上的两组触控屏具备独立操作功能，用户可同时对两组设备进行不同操作，互不干扰，提高了设备的使用效率和便捷性。
六、伸缩能源传递介质6套：采用扁能源传递介质，可统一设备下降后朝向。
七、支架辅件及安装调试1套：采用固定横梁吊装方式，可进行高度调节及平衡调节，表面环氧树脂喷涂处理，五金件，配套能源连接线。壁挂控制柜安装、顶部设备整体安装，设备升降调试、灯光调试、能源供给系统调试等。
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	二氧化碳检测仪
	1、检测气体：二氧化碳（CO2）；
2、测量范围：350~9999PPM；
3、基本误差：±（30PPM+5%读数）；
4、温度范围：-10ºC~50ºC；
5、响应时间：≈90秒；
6、恢复时间：﹤120秒；
7、传感器原理：电化学原理；
8、显示屏：段式LCD；
9、报警方式：声/光双重报警；
10、供电方式：3.7V锂电池（可充电）；
11、工作环境温湿度：-10 ºC~50 ºC；﹤95%RH（不凝霜）。
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	多参数水质分析仪
	一、COD
1.检测方法：重铬酸钾法
2.检测范围：COD：0-15000mg/L
3.检测下限：COD：10mg/L
4.消解温度：165℃，20min
二、氨氮
1.检测方法：纳氏试剂法
2.检测范围：0-100mg/L
3.检测下限：0.05mg/L
4.消解温度：不消解
三、氨氮
1.检测方法：水杨酸法
2.检测范围：0-50mg/L
3.检测下限：0.02mg/L
4.消解温度：不消解
四、高锰酸盐指数
1.检测方法：高锰酸盐指数
2.检测范围：0-25mg/L
3.检测下限：0.5mg/L
4.消解温度：100℃，30min
五、测量精度：≤±5% 重复性：≤±3%
六、光源：LED
七、波长：420nm/520nm/620nm
八、 零点漂移：≤±0.3% F.S/30 分钟
九、存储数据≥3000 条
十、使用环境：温度 0‑50℃，相对湿度 0‑90%（无冷凝）
十一、存储温度：‑10‑55℃
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	土壤元素检测仪
	1、土壤养分：土壤铵态氮、土壤有效磷、土壤速效钾、土壤硝态氮、土壤水解氮、土壤全氮、土壤全磷、土壤全钾、土壤有机质（丘林法）、土壤有机质（浸提法）、土壤总有机碳、土壤碳氮比、PH值、含盐量、水分。土壤中微量元素：土壤钙、土壤镁、土壤硫、土壤硅、土壤硼、土壤铁、土壤铜、土壤锰、土壤锌、土壤氯、土壤钼；土壤重金属：土壤铅、土壤砷、土壤镉、土壤铬、土壤汞、土壤镍、土壤铝、土壤氟、土壤钛、土壤硒。
2、肥料养分：单质肥：氮肥中铵态氮、肥料硝态氮、尿素氮、缩二脲、磷肥中磷、磷肥中水溶性磷、钾肥中钾；复合肥全氮、复合肥全磷、复合肥全钾；有机肥全氮、有机肥全磷、有机肥全钾、有机肥硝态氮、有机肥速效磷、有机肥速效钾、有机肥酸解氮、有机质；水溶性腐植酸（风化煤）、水溶性腐植酸（褐煤）、水溶性腐植酸（泥炭）、游离态腐植酸（风化煤）、游离态腐植酸（褐煤）、游离态腐植酸（泥炭）；水溶肥全氮、水溶肥全磷、水溶肥全钾；叶面肥全氮、叶面肥全磷、叶面肥全钾；各种肥料微量元素：肥料钙、肥料镁、肥料硫、肥料硅、肥料硼、肥料铁、肥料铜、肥料锰、肥料锌、肥料氯、肥料钼；肥料重金属：肥料铅、肥料砷、肥料镉、肥料铬、肥料汞、肥料镍、肥料铝、肥料氟、肥料钛、肥料硒。
3、鲜作物营养：作物硝态氮、作物铵态氮、作物磷、作物钾；作物中微量元素：作物钙、作物镁、作物硫、作物硅、作物硼、作物铁、作物铜、作物锰、作物锌、作物氯、作物钼；
4、干植株营养：植株全氮、植株全磷、植株全钾  
三、测试效率：
土壤中速效N、P、K等多种养分一次性同时浸提测定。
肥料中氮（N）、磷（P）、钾（K）等养分同时、快速、准确检测。
测试速度：正常熟练程度下:
测一个土壤样品（N、P、K）三项需要20分钟(含药剂准备及土样前处理时间)，同时检测三个土壤样品（N、P、K）≤40分钟，同时测8个土样≤1小时。
测试一个肥料样（N、P、K）≤50分钟，同时检测三个肥料样品（N、P、K）≤1.5小时。
四、功能特点：
1、≥12个检测通道，一次性可快速检测10个样品，极大提升检测效率，降低检测成本。
2、检测过程中内置校准功能，智能恒流稳压，光强自动校准，确保检测准确度。
3、仪器标配wifi无线上传、4G联网传输、GPRS无线远传，快速上传数据。
4、配有智慧云农业平台，仪器连入无线网络后，可将检测数据可选择性或批量无线上传，方便用户进行长期数据管理和可视化分析。
5、仪器配同时具有USB接口、以太网接口，内置大容量内存，并可随时用U盘拷贝数据。
6、可用手机随时登录云平台在线移动查看历史数据
7、内置作物专家施肥系统，可对百余种全国农业经济作物、果树等的目标产量计算推荐施肥量，依据施肥配方科学指导农业生产。测土配方施肥结果可打印，打印内容包含：作物种类、肥料种类、目标产量、需求总量、建议施肥方案。
8、内置植物营养诊断标准图谱，根据各农作物营养缺失的图片，进行叶面对比，诊断丰缺。
9、4波长专业测试冷光源（红、蓝、绿、橙），光源波长稳定，长时间连续工作光源无温漂现象，寿命长达10万小时级别，重现性好，准确度高。
10、比色池部分采用标准1cm比色皿，无机械位移及磨损，光路测试定位精确，有效屏蔽外光干扰。
11、仪器系统内带有样品前处理操作视频，各种样品检测方法点击视频模块即可观看，检测人员无需自学说明书，指导教学方便快速，方便新手快速操作。
12、内置新一代高速热敏打印机（无需色带），打印内容包含：检测单位、检测人员、检测项目、通道号、吸光度、养分含量（mg/kg）、检测时间、以及二维码等信息
13、高灵敏7寸真彩触摸终端，采用更加高效和人性化操作，高清晰高交互显示，大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。
14、内置时钟功能，方便操作时间记录，长期历史追溯。
15、可设置多账户账号密码登录，高效UI交互界面，不同的用户可自由添加编辑检测信息，保存后可长期使用。
16、GPS功能（需加配）：可在野外作业时记录经纬度地点，满足特殊用户需求。
17、内置低电压提示功能，可在检测时明确电量，避免测试数据偏移，同时具有断电保护功能，断电自动保存数据，防止数据丢失。
18、交直流两用供电方式，内置大容量充电锂电池，满电状态下可连续工作10余小时，同时可外接车载电源蓄电。
19、仪器具有中英文切换功能，可满足出口要求。
20、高强度PVC工程塑料手提箱设计，坚固耐用，便于携带。
五、技术参数： 
1.电源：交流 220±22V   直流 12V+5V（仪器内置锂电池也可用车载电源）
2.功率： ≤5W     
3.量程及分辨率：0.001-9999
4.重复性误差： ≤0.02%（0.0002，重铬酸钾溶液） 
5.仪器稳定性：一个小时内显示数字无漂移（透光度测量）；两个小时内数字漂移不超过0.3%（0.003，透光度测量）、0.001（吸光度测量）。
6.线性误差： ≤0.1%（0.001，硫酸铜检测）
7.灵敏度：红光≥4.5 ×10-5  蓝光≥3.17×10-3  绿光≥2.35×10-3  橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 ：红光：680±2nm; 蓝光：420±2nm; 绿光：510±2nm；橙光：590±4nm
9.显示屏分辨率：1024*600
10.抗震等级：IP65
	1
	套
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	无线数据分析软件
	1.软件可自动发现周边传感器并且自动连接；
2.在数据采集之前绘制预测曲线；
3.在线数据共享。可作为数据源通过互联网将数据实时同步至其他设备，且可随时停止同步数据，也可接受来自全球其他设备的在线实时共享数据；
4.自定义数据的显示精度，小数点后可显示0-9位小数；
5.可在软件界面插入实验视频，与数据图像同步播放；
6.软件可生成网站链接，无需安装，直接在线使用：
7.支持多页面显示实验图形、表格和文字；
8.从现有数据表手动输入数值或导入数据；实验数据导出到文本或Excel。
9.对所有数据或选定数据进行拟合，拟合函数有：比例、线性的、二次方程式、功率、倒数、平方反比、自然指数、自然对数、正弦、余弦、余弦平方，还可自定义拟合曲线表达式及拟合函数名称，支持的表达式公式有：平方根、立方根、正弦、双曲正弦、反正弦、反双曲正弦、余弦、双曲余弦、反余弦、反双曲余弦、正切、双曲正切、反正切、反双曲正切、行号、缩短、四舍五入、余数、次方、下一个、求余、Log、以b为底的对数、以2为底的对数、1+X的自然对数、斜边、下限、上限、Exp-1、以2为底的指数、误差、互补误差、绝对值、一阶导数、二阶导数、求差、RMS、积分等
10.可打印数据表；
11.提供实验的XY图表、记录图、双Y图、带状图和FFT图；
12.从DV摄像机和笔记本摄像头捕获视频。同步播放传感器的数据和实验视频；逐帧分析视频或从静态照片进行测量。
	1
	套
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	无线温度传感器
	1.连接到分析软件，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。
2.外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电
3.温度范围：-40到125℃
4.精度：±0.25℃
5.分辨率：0.01℃
6.连接方式：无线蓝牙、有线USB 
	1
	套
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	无线光色传感器
	1.传感器含部不少于5个测量通道：光，UV，615nm（红光），525nm（绿光）和465nm（蓝光）。
2.连接到分析软件，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。
3.外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；
4.光强量程：0 lx到150000 lx
5.最大光强采样速率：1000样本/秒
6.小于10000lux时的分辨率：±0.2 lx
7.大于10000lux时的分辨率：±5 lx
8.UV半灵敏度范围：300nm到425nm
9.红、绿、蓝范围：0到1000（相对比例）
10.自带LED光源
11.连接方式：无线蓝牙、有线USB
	1
	套
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	无线光学溶解氧传感器
	1.该传感器有不少于5个测量通道：DO浓度、DO盐度、DO饱和度、温度、压强
2.连接到分析软件，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。
3.外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电
4.溶解氧浓度量程（mg/L）：0到20 mg/L
5.溶解氧饱和度量程（%）：0-300%
6.低于10mg/L时的精度：±0.2mg/L；高于10mg/L时的精度：±0.4mg/L
7.低于100%时的精度：±2%；高于100%时的精度：±5%
  低于10mg/L时的校准重置精度：±0.1mg/L；高于10mg/L时的校准重置精度：±0.2mg/L；
  低于100%时的校准重置精度：±1%；高于100%时的校准重置精度：±5%
8.传感器类型：冷光
9.响应时间：40秒内达到最终读数的90%
10.温度补偿：自动从0到50℃
11.压强补偿：从228 mmHg到1519 mmHg自动压强补偿
12.最小样本流速：没有要求
13.连接方式：无线蓝牙、有线USB
	1
	套
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	无线电导率传感器
	1.该传感器有不少于3个测量通道可同时开启：电导率、无温度补偿电导率、温度
2.连接到分析软件，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用
3.外观：无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；
4.类型：ABS材质，平行碳（石墨）电极
5.量程：0到20,000 uS/cm（0至10000 mg/L TDS）
6.温度补偿：5°C~35°C自动补偿(可关闭) 
7.温度范围：0~80°C
8.分辨率≤0.01 uS/cm
9.连接方式：无线蓝牙、有线USB
	1
	套
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	无线盐度传感器
	1.该传感器含≥3个测量通道：盐度、盐度0%（无温度补偿电导率）与温度。
2.连接到分析软件，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。
3.外观:一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电
4.产品描述：浸式，ABS塑料主体，平行石墨电极
5.量程：0 - 50 ppt (0 - 50,000 ppm)
6.出厂校准的精度：±1.5 ppt （低于35 ppt时）；±5.0 ppt（高于 35 ppt时）
7.自定义校准精度：±0.5ppt （在用户校准范围内）
8.响应时间：1秒内达到全量程的90%
9.温度补偿：5到35 °C自动补偿，可关闭
10.温度范围（可被放置）：0 到80℃
11.连接方式：无线蓝牙、有线USB
	1
	套
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	无线浑浊度传感器
	1.无线传感器，内置电极信号放大模块及无线模块，可充电电池供电；
2.测量范围：0 -1000 NTU
3.分辨力：0.1 NTU
	1
	套
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	无线平头PH传感器
	1.连接到分析软件，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。
2.外观：无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；
3.电极类型：双结，密封，凝胶填充，主体材质为聚碳酸酯，银/氯化银参比电极；可测量半固体pH。
4.响应时间：缓冲溶液中1秒内达到最终读数的90%
5.量程：pH 0-14
6.典型精度（出厂校准值）：±0.2pH
7.pH等势值：pH 7（温度没有影响的点）
8.分辨率：0.01pH
9.连接方式：无线蓝牙、有线USB
	1
	套
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	无线土壤湿度传感器
	1.连接到分析软件，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。
2.外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电
3.量程：0 to 45%（体积）土壤含水量
4.操作温度：–40°C 至 +60°C
5.连接方式：无线蓝牙、有线USB
	1
	套
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	无线光合作用日射强度计
	1.连接到分析软件，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。
2.外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；
3.材料：阳极镀铝的丙烯酸透镜
4.辐照范围：0 至 2500 μmol m-2 s-1（全日照）
5.绝对精度：±5% 
6.重现性：±1%
7.长期偏差： 每年少于2%
8.余弦响应：45°顶角± 2%；75° 顶角± 5%
9.波长范围：370–650 nm
10.典型分辨率：1 μmol m-2 s-1 (光合光子通量密度)  
11.连接方式：无线蓝牙、有线USB
	1
	套
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	无线氧气传感器
	1.该传感器含不少于3个测量通道可同时开启：气体中的氧气浓度、氧气浓度（快速温度补偿）和温度
2.连接到分析软件，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。               
3.外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；
4.量程：0–100% (0–1000 ppt)O2
5.精度（760mm汞柱标准大气压下）：O2体积的±1%
6.分辨率：0.01% O2
7.响应时间：12秒内达到最终读数的90%
8.预热时间：少于5秒达到最终读数的90%
9.压强影响：直接成比例
10.压强范围：0.5atm到1.5atm
11.气体采样模式：扩散
12.温度传感器：类型：热敏电阻，精度：±0.5°C，分辨率：0.1°C
13.连接方式：无线蓝牙、有线USB
	1
	套
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	无线二氧化碳传感器
	1.该传感器含不少于3个测量通道可同时开启：二氧化碳浓度、温度和相对湿度。
2.连接到分析软件，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。
3.外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；
4.二氧化碳通道：红外吸收检测；预热时间180秒；气体采样模式：扩散
5.量程：0-100000 ppm；分辨率：1ppm ，准确度±（100ppm+读数的±5%）。
6.精度：±100ppm(0-1000ppm)；读数的±5% + 100ppm(1000-10000ppm)；读数的±10%(10000-50000ppm)；读数的±15%(50000-100000ppm)
7.温度通道：类型：集成电路（IC），精度：±1°C，分辨率：0.1°C
8.相对湿度传感器：类型：集成电路（IC）， 范围：0到100%（不凝结）， 精度：±5%或者更高，分辨率：0.1%
9.连接方式：无线蓝牙、有线USB
	1
	套
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	无线气候传感器（含风向标）
	1. 该传感器含不少于11个测量通道可同时开启：风速、风向、风寒、温度、酷热指数、露点、相对湿度、绝对湿度、本站气压、大气压、海拔高度。
2.连接到分析软件，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。                      
3.外观：电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电，带风向标。
4.风速量程：0–30 m/s；温度量程：–40至120℃ ；温度精度：±0.2℃；湿度量程：0–100%；湿度精度：±2%；绝对压强量程：260–1260 mbar；绝对压强精度：±0.2 mbar
5.最大采样速率：2样本/s
6.连接方式：无线蓝牙、有线USB
	1
	套
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	数字化传感器配套玻璃仪器
	玻璃仪器套装（包含以下6件）
1.Y型反应管 内≥20*80*70mm  1件
2.斜二口直筒型烧瓶 ≥250ml 29/19 1件
3.斜三口直筒型烧瓶 ≥500ml 34/24/24 1件
4.斜三口圆底烧瓶 ≥250ml 34/24/19 1件
5.硅胶塞带孔 34# 1件
6.硅胶塞带孔 24# 2件
（可配合气体压强传感器，氧气传感器，二氧化碳传感器，pH传感器，电导率传感器，不锈钢温度传感器，氯离子传感器等使用，有线和无线均可使用）
	1
	套

	35
	导气瓶 
	容积：250mL
双开口
	1
	套

	36
	双开口生命瓶（2000ml）
	容积：2000mL
材质：塑料
两开口直径≥28mm
配合二氧化碳和氧气传感器的附件 
	1
	套

	37
	环境生态仿真系统
	探究仿真系统
1.本软件采用多种前端技术实现，使用作为页面布局框架，使用工具库实现页面的主要交互功能，使用引擎实现3d效果展示及场景交互，实现多线程运行。
2.实验界面设计美观、合理，并搭配言简意赅的文字说明，方便用户使用；
3.实验包含引导说明、仿真说明、重置等常用按钮，以提高学生使用效率；
4.本数值仿真实验针对病毒传播与防控进行在高度抽象物理视角下的解读。基础算法采用理想气体分子热运动的弹性碰撞模型模拟个体在一定社交范围内的运动轨迹。用户可以调节传播率、潜伏期、初始患者人数等理解病毒传染和动态清零的过程。本仿真选取不少于四个大城区，不少于16个居民小区，不少于320个居民的两周活动来模拟病毒传播的过程，居民回家采用了引力模型。
5、具有以下功能：
①可以通过调节传染概率、潜伏期，观察不同情况下的病毒传播与动态清零过程。
②可以通过调节传初始患者数量、隔离周期，观察不同情况下的病毒传播与动态清零过程。
	1
	套
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	气体光谱
	尺寸≥350*235*390mm
气 体 管 类 型：汞、氢、氩、氦、氖、氮
1.设备接有汞、氢、氩、氦、氖、氮,六种气体观察舱，可进行不同气体放电过程中的特定波长光线形态观察。
2.配置六档旋钮，可分别对六种气体光谱观察进行旋钮切换。
3.集成光栅片：光栅片具有微小的刻线，刻线数≥1000条/mm，光栅片常数≤1μm，光线通过并照射到光栅片时，发生光线偏折，形成每种气体对应得光谱条纹。
4.集成电压显示器，可观察每种气体放电时所产生的电压。
	1
	套

	环境装饰
	
	
	

	39
	综合拆除及搬运
	1.对室内家具进行综合搬运，存放
2.对风扇拆除，风扇拆除，灯具拆除，地面静电地板拆除，踢脚线拆除，墙面涂料拆除，原有门拆除，墙体拆除，原有窗户拆除
	1
	项

	40
	墙体工程
	1.砌块砖、地面200厚混凝土反梁，模板综合考虑
2.墙体内预埋搭接加强筋
3.门/窗洞处加槽钢加强框架
4.*3米以上包括地梁、圈梁，构造柱按规范要求设立
5.双面水泥砂浆抹灰
	11.67 
	m2
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	智慧黑板拆除及恢复
	1.保护性拆除原有智慧黑板+恢复原有智慧黑板
	1.00 
	项

	42
	监控工程
	1.保护性拆除原有监控+恢复原有监控工程
	1.00 
	项

	43
	音响工程
	1.保护性拆除原有喇叭音响+恢复原有喇叭音响工程
	1.00 
	项

	44
	墙面基层制作
	1.龙骨材料种类、规格、中距：75轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板 
3.面层材料品种、规格、颜色：12厘石膏板
	22.28 
	m2

	45
	门槛石
	1.找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆找平层，厚度综合考虑
2.结合层厚度、砂浆配合比：10mm厚1:2.5水泥砂粘接层
3.面层材料品种、规格、颜色：黑色大理石门槛石
4.嵌缝材料种类：勾缝剂填缝
	2.00 
	m

	46
	地面地胶
	1.自流平+PVC同质透心地胶
	106.09 
	m2

	47
	墙面墙固
	1.基层类型：综合考虑
2.墙固种类：原有墙面涂刷墙固
	92.51 
	m2

	48
	墙面乳胶漆
	1.基层类型：综合考虑
2.腻子种类：满刮成品腻子2遍
3.油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆底漆1遍、面漆2遍
	90.33 
	m2

	49
	铝合金踢脚线
	1.成品≥1.2mm厚铝合金踢脚线
	41.60 
	m
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	人造石窗台板
	1.结合层厚度、砂浆配合比：10mm厚1:2.5水泥砂粘接层
2.面层材料品种、规格、颜色：白色人造石窗台板
	9.65 
	m
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	50*90铝方通吊顶
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平顶
2.龙骨材料种类、规格、中距：铝方通吊顶龙骨
3.面层材料品种、规格：≥50*90*0.8mm铝方通@80mm间距
	81.64 
	m2

	52
	石膏板边顶
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：边顶
2.龙骨材料种类、规格、中距：装配式U形轻钢龙骨
3.基层材料种类、规格：纸面石膏板 9.5mm厚/15mm阻燃板
4.面层材料种类、规格：纸面石膏板 9.5mm厚
5.按展开面积计算
	37.50 
	m2

	53
	窗帘盒
	1.窗帘盒材质、规格：详设计
2.龙骨材料：轻钢龙骨
3.基层材料：15mm阻燃板+9.5mm纸面石膏板
	11.84 
	m

	54
	顶面乳胶漆
	1.基层类型：综合考虑
2.腻子种类：满刮成品腻子2遍
3.油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆底漆1遍、面漆2遍
	43.42 
	m2

	55
	原顶乳胶漆喷涂
	1.基层类型：综合考虑
2.油漆品种、刷漆遍数：喷涂乳胶漆
	163.41 
	m2

	56
	钢制防盗门
	1.名称：成品钢制防盗门
2.其他：五金配件
	2.00 
	樘

	57
	五孔插座
	1.名称：五孔插座
2.材质：塑料面板
3.规格：86型 
4.安装方式：暗装
	13.00 
	个

	58
	地插
	1.名称：地插
2.材质：五孔地插
3.规格：86型 
4.安装方式：暗装
	1.00 
	个

	59
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.材质：塑料
3.规格：86*86
4.安装形式：明装、暗装综合
	41.00 
	个

	60
	三联单控开关
	1.名称：三联单控开关
2.材质：塑料面板
3.规格：86型 
4.安装方式：暗装
	1.00 
	个

	61
	LED平板灯防眩护眼灯
	1.名称：LED平板灯防眩护眼灯
2.尺寸：≥600*600mm
	20.00 
	套

	62
	黑板灯
	1.名称：黑板灯
2.尺寸：≥1200*100*60mm
3.功率：≥40W，色温5000K
	3.00 
	套

	63
	电气配管 JDG32
	1.名称：电气配管
2.材质：JDG管
3.规格：DN32
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑
5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞
6.支架制作、安装、接地（含跨接线）等并按规范要求刷漆
	20.00 
	m

	64
	电气配管 JDG20
	1.名称：电气配管
2.材质：JDG管
3.规格：DN20
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑
5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞
6.支架制作、安装、接地（含跨接线）等并按规范要求刷漆
	120.90 
	m

	65
	金属软管
	1.名称：金属软管
2.规格：DN20
	11.50 
	m

	66
	电气配线 WDZ-BYJ-
6mm2
	1.名称：电气配线
2.配线形式：综合考虑
3.型号：WDZ-BYJ线 颜色综合 PE线采用双色线
4.规格：6mm2
5.材质：铜芯
	99.00 
	m

	67
	电气配线 WDZB-BYJ-2.5mm2
	1.名称：电气配线
2.配线形式：综合考虑
3.型号：WDZ-BYJ线 颜色综合 PE线采用双色线
4.规格：2.5mm2
5.材质：铜芯
	425.70 
	m

	68
	电气管线开槽
	1.开槽：电气管线开槽
2.砂浆修补：M20干混地面砂浆修补
	73.90 
	m

	69
	单口网络插座
	1.名称：单口网络插座
2.材质：塑料面板
3.规格：86型 
4.安装方式：暗装
	1.00 
	个

	70
	网络地插
	1.名称：网络地插
2.材质：塑料面板
3.规格：86型 
4.安装方式：暗装
	1.00 
	个

	71
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.材质：塑料
3.规格：86*86
4.安装形式：明装、暗装综合
	2.00 
	个

	72
	弱电配管 JDG25
	1.名称：弱电配管
2.材质：JDG管
3.规格：DN25
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑
5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞
6.支架制作、安装、接地（含跨接线）等并按规范要求刷漆
	22.60 
	m

	73
	6类非屏蔽双绞线
	1.名称：6类非屏蔽双绞线
2.其他：含水晶头
	45.20 
	m

	74
	弱电管线开槽
	1.开槽：弱电管线开槽
2.砂浆修补：M20干混地面砂浆修补
	22.60 
	m

	75
	空调利旧工程
	1.保护性拆除原有空调+壁挂机清洗+恢复原有空调工程
	2.00 
	台

	76
	提供及安装给水管PPR20
	1.管道供应安装
2.管件、辅料供应安装
3.管道清洗、打压测试
	28.50 
	m

	77
	提供及安装排水管UPVC50
	1.管道供应安装
2.管件、辅料供应安装
	25.00 
	m

	78
	给排水管线开槽
	1.开槽：给排水管线开槽
2.砂浆修补：M20干混地面砂浆修补
	27.00 
	m

	79
	打孔
	1.混凝土楼板开孔
	4.00 
	个


（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
1.采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
符合国家最新行业标准及采购人要求。
2.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
2.1响应产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律法规规定的要求。
2.2项目提供的技术要求（规格）只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，响应供应商有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。
2.3响应供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，响应供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
3.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
满足验收标准及采购人要求。
4.采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点： 
4.1采购数量、采购项目：详见采购需求清单内容；
[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK68]4.2交货期（服务时间）：自合同签定之日起60天内，完成本项目全部设备供货、运输、就位安装、配套管线及附属工程施工，完成全部安装调试工作并投入试运行。
4.3地点：海安市曲塘镇中心北街5号。
5.签定合同日期：自中标（成交）通知书发出之日起30日内按时签约。
6.采购标的的验收标准：
6.1项目验收由采购人对数量、现场安装质量、试运行情况等进行验收。采购人组织现场验收，检验不合格或不符合质量要求，成交供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
6.2验收标准：产品质量及项目施工的验收依据国家或行业相关规定及标准及采购文件要求。成交供应商最终提供的产品应与采购文件要求相一致，如因产品质量问题发生争议时，采购人将请质量技术监督部门给予鉴定。货物鉴定费用由成交供应商承担，同时按合同违约处理。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]7.采购标的的其他技术、服务等要求：
7.1安装要求：安装工作必须由专业人员进行施工，安装施工须符合规范。
7.2要求确认：本项目设备布局、可选设备颜色、环境提升等在供货、施工前须与设备使用学校确认，同意后方可供货、施工。
7.3培训要求：成交人应提供免费培训服务，包含但不限于设备使用服务、课程培训服务等。在项目验收前，设备使用服务应面向学校教师至少提供1次现场培训，同时提供主要设备的操作视频。
7.4质保：本项目整体免费质保期2年（自交货并总验收合格之日起计），2年内软件免费升级且保持版本最新，硬件免费更换或维修。
7.5售后要求：在免费质保期内，采购人或设备使用学校，向成交人发出故障通知后，成交人应当在1小时以内响应，24小时内解决，不能在24小时内解决的，应提供备件支持。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交人必须无条件给予全套更新或退货。质保期外成交供应商应提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。签订合同后，提供针对本项目的售后服务承诺函原件。
8.违约责任
乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货天数每日1000元向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期7个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 20% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
9包装要求： 
9.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
9.2快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（11）快递应使用电子面单；
（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
9.3绿色数据中心
9.4低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。
9.5节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
9.6绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。
10. 报价要求
10.1投标报价包含本项目有关的所有费用，包括施工人员意外伤害保险费、清单所列物资及施工（包含但不限于：人、材、机、管理费、利润、措施费、规费、税金等所有费用以及人工、材料变动所带来的风险）、设备、集成、备件、配件、软件、包装、运输、安装、调试、验收合格、管理、售后服务、原厂免费质保、免费维护、免费升级、人员培训（含培训教师食宿）、验收前所有货物的保管费、保险、利润、税金、政策性文件规定的取费等、货物交付使用前所产生的其它费用以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及不可预见费等全部费用。本项目单项报价中含税。
10.2供应商漏报或不报，采购单位将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付。
10.3在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商磋商报价之中，且并不因此而影响交付采购单位使用的时间。
10.4磋商报价既要有总价和分项报价，也要有每种型号规格设备的单价及明细报价。
10.5本项目为交钥匙工程，项目清单中的相关材料及辅材系采购方初步估算，响应供应商需自行认真踏勘现场，了解本项目的具体情况，以便获取有关编制响应文件所需现场的资料及合理测算相关费用，项目施工时可能存在因设计方案与现场有矛盾之处、功能达标升级、设计图中应考虑未考虑的内容等，以上情况造成的费用增加由响应供应商综合考虑在报价中，采购人不再另行支付任何费用。（响应供应商自行承担踏勘现场发生的费用）
11.核心产品、主要标的
11.1非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：仪器柜、升降学生实验凳。
11.2本项目的主要标的：仪器柜、升降学生实验凳。
12.采购需求中必须满足的实质性要求：
12.1响应供应商响应文件中的佐证材料、文件作为评审重要依据，采购人非常重视产品的技术、性能指标及功能要求，签订合同后采购人将对成交供应商响应文件的商务与技术资料（包括但不限于检测报告、相关证书、截图等材料）等进行核实，并对部分关键产品功能进行测试。
12.2响应供应商提供的所有响应资料（含资质及产品各项证明材料等）必须真实可靠，否则予以无效响应处理，如有违法行为的须承担相应法律责任。
13.付款方式
付款方式:签订合同30日内，预付合同价的30%，待货物和服务到位验收合格后在30个工作日内一次性付清所有款项。
14.履约保证金：不收取。
15.合同条款（详见附件）
16.演示要求
16.1响应供应商需按照采购文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，响应供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟。
16.2演示内容：为保证产品质量要求，响应供应商按照要求提供视频演示，根据整体的功能参数达成度、演示效果等方面打分（任意一点不满足不得分），满足1条功能得1分，演示内容如下：
16.2.1“无线二氧化碳传感器”功能演示
1）使用无线二氧化碳传感器通过蓝牙距离连接功能，软件自动查找并无线连接设备软件上（手动选择连接不得分）。
2）在软件中点击传感器通道，选中二氧化碳浓度、温度、相对湿度。向集气瓶中吹气并插入传感器。点击采集后，同时显示二氧化碳浓度、温度、相对湿度。
3）与Python程序的联合使用：在cmd指令集中输入对应代码，安装传感器连接及数据处理库。安装完成后，在python编译器中导入数据库，开发编写传感器数据可视化处理代码（可加速播放）
4）运行代码后，自动识别对应无线二氧化碳传感器并自动连接，自动打开网页界面，点击运行按钮，将传感器放入吹气后的集气瓶中，观看二氧化碳含量、温度、湿度的曲线变化。
5）打开数据共享，将ID号输入另一台装有软件的连接到互联网（并非本地局域网）的设备。将数据分享至该设备，该设备可对数据进行分析处理。
16.2.2“无线光学溶解氧传感器”功能演示
1）一个无线光学溶解氧传感器通过蓝牙连接至移动终端实时采集、显示样品中溶解氧浓度。
2）在软件中点击传感器通道，选中溶解氧浓度、溶解氧盐度、溶解氧饱和度、温度、压力，并实时数据显示。
3）数据自动保存，可以在选项卡中自由切换采集到的溶解氧浓度、溶解氧盐度、溶解氧饱和度、温度、压力这五种数据中的任意一种或多种，并显示图像。
16.2.3“环境生态仿真系统”功能演示
1）演示通过调节传播率、潜伏期，观察病毒传染和动态清零的过程。
2）演示通过调节初始患者人数，观察病毒传染和动态清零的过程。
3）演示通过调节防控政策，观察解读病毒传染和动态清零的过程。
16.2.4“气体光谱”功能演示
1） 按下开关，将气体调节旋钮旋转至氖位置，通过光栅可看到鲜艳的红色和橙色谱线，此时设备显示对应的放电电压数据。
2） 切换气体调节旋钮旋转至氩位置，过光栅可看到蓝线、绿线、黄线等光谱。
16.2.5“智能控制柜”与“能源供给魔方”联合演示
1）演示可通过手机APP远程控制整套设备的电源通断。通电后，轻触智能控制柜的指纹按钮即可自动登录系统。
2）演示通过智能控制柜的总控屏幕点击“下降”，学生端自动下降。继续点击屏幕“开”，学生端电源保护罩自动开启，露出内部插座。
3）演示当智能吊装电源控制系统的能源供应模块连接有插头时，点击智能控制柜的总控屏幕点击“上升”指令无效。拔出插头并关闭保护盖后，可正常执行上升操作。
4）演示当智能控制柜的总控选择“初级中学”时，学生端电压上限值变为12V。智能控制柜的总控选择“高级中学”时，学生端电压上限值变为30V。
16.2.6“多参数水质分析仪”功能演示
1）点击切换按钮液晶面板显示：波长:420nm（COD LR(0-150)/波长：620nm(COD HR(100-1500)/波长：620nm(COD HR(1000-15000)/波长：420nm(氨氮LR(0-10)。
2） 运用设备演示氨氮的测定操作过程，并显示结果。
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第四章  评审方法与评审标准
评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。
供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。
（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。
未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。 
（三）商务技术分：70分
各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
	序号
	评分点名称
	评审标准

	1
	化学实验室一中的“化学实验室专用授课台的一体实芯黑色坯体陶瓷板”（2分）
	1.破坏强度：不低于13000N；
2.有釉台面表面耐磨等级不低于4级/2100转。
3.承载测试：台面承载720kg保压600h及以上，检测结果为：无破损。
4.台面抗冲击性（恢复系数）≥0.85
5.台面断裂模数（平均值）≥55MPa；
[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK46]以上参数全部满足得2分，否则不得分。
注：提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的符合参数要求的检验报告原件扫描件，检测报告须在有效期内，送检样品名称应与投标产品一致。

	2
	化学实验室一中的“可伸缩万向吸风罩”（2分）
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK27]1.可溶性铅≤90mg/kg，检测结果为未检出；
2.可溶性镉≤75mg/kg，检测结果≤1.2；
3.可溶性铬≤60mg/kg，检测结果为未检出；
4.可溶性汞≤60mg/kg，检测结果≤0.015。
[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49]以上参数全部满足得2分，否则不得分。
注：提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的符合参数要求的检验报告原件扫描件，检测报告须在有效期内，送检样品名称应与投标产品一致。

	3
	[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]环境科学实验室中的“全钢通风柜的弗纤板”(2分）
	[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]1.针对表面耐污染性能：产品表面与不少于8种化学试剂的接触，其中高氯酸钾饱和溶液、高氯酸72%、氢氟酸49%、硫酸98%、王水、氢氧化钠饱和溶液、盐酸37%、乙酸乙酯99%的检测时长不低于24h，检测结果不低于5级：无明显变化。
2.针对耐水蒸气等级进行检测，实测结果不低于5级。
以上参数全部满足得2分，否则不得分。
注：提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的符合参数要求的检验报告原件扫描件，检测报告须在有效期内，送检样品名称应与投标产品一致。

	4
	[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33]环境科学实验室中的“能源供给魔方中的学生端模块集成装置”(2分）
	[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37]外壳防护等级测试(IP35)：
1.防止固体异物进入的测试方法：使用边缘无毛刺的2.5mm的刚性钢棒作为试具，测试是否可推入外壳开口。检验结果为试具不能通过任何开孔；
2.防止水进入的测试方法:使用内直径6.3mm喷嘴进行测试，水流量:12.5L/min;喷嘴至外壳表面距离:=2.5m，测试时间:5min。试验后，样品内部不应进水，如果进水，应不影响设备的正常操作和安全性。检验结果为内部未进水，可正常使用。
以上参数全部满足得2分，否则不得分。
注：提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的符合参数要求的检验报告原件扫描件，检测报告须在有效期内，送检样品名称应与投标产品一致。

	5
	[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK39]环境科学实验室中的“无线光合作用日射强度计”(2分）
	[bookmark: OLE_LINK40]余弦响应（方向响应）误差：
45°顶角±2%；
75°顶角±5%。
以上参数全部满足得2分，否则不得分。
注：提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的符合参数要求的检验报告原件扫描件，检测报告须在有效期内，送检样品名称应与投标产品一致。

	6
	[bookmark: OLE_LINK41]环境科学实验室中的“无线二氧化碳传感器”(2分）
	[bookmark: OLE_LINK42]测量范围：0-100000ppm,准确度±（100ppm+读数的±5%），分辨率：1ppm
以上参数全部满足得2分，否则不得分。
注：提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的符合参数要求的检验报告原件扫描件，检测报告须在有效期内，送检样品名称应与投标产品一致。

	7
	[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44]环境科学实验室中的“无线气候传感器（含风向标）”(2分）
	[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK50]风速量程：0–30 m/s；
温度量程：–40至120℃ ；
温度精度：±0.2℃；
湿度量程：0–100%；
湿度精度：±2%；
绝对压强量程：260–1260 mbar；
绝对压强精度：±0.2 mbar
以上参数全部满足得2分，否则不得分。
注：提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的符合参数要求的检验报告原件扫描件，检测报告须在有效期内，送检样品名称应与投标产品一致。

	8
	[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52]环境科学实验室中的“气体光谱”(2分）
	[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54]集成光栅片：光栅片具有微小的刻线，刻线数≥1000条/mm，光栅片常数≤1μm，光线通过并照射到光栅片时，发生光线偏折，形成每种气体对应得光谱条纹。
以上参数全部满足得2分，否则不得分。
注：提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的符合参数要求的检验报告原件扫描件，检测报告须在有效期内，送检样品名称应与投标产品一致。

	9
	业绩
（5分）
	[bookmark: _GoBack]供应商近五年以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目的业绩，每提供一个得2.5分，最多得5分。
注：提供采购合同原件扫描件并加盖投标人公章，包括但不限于合同首页、签字盖章页等关键页，须反映出相关内容。

	10
	项目人员配置
（3分）
	拟投入本项目的项目经理具有智能化系统集成项目经理高级证书的得3分，具有中级证书的得1分，其他不得分。
注：提供证书原件扫描件及供应商为其缴纳的近3个月任意一个月社保证明材料扫描件，未提供或提供不全不得分

	11
	项目整体规划与专项设计方案
（10分）
	响应供应商根据项目现场实际情况与“项目采购需求”开展整体规划设计，方案包括：①招标范围内空间平面布置图：按采购需求及现场实际情况划分空间，每个空间不少于1张。图纸应标注空间名称、功能分区、设备/家具/货物摆放位置、主要尺寸、通道宽度、安全间距、检修维护空间，以及涉及的水、电、气、网络、消防、暖通等接口位置（如涉及）；②空间布置说明方案：按空间分别编制，每个空间不少于1份（或1节/1页）。说明应包含设计依据、功能定位、布置原则、设备/家具/货物清单及数量、尺寸校核、人流/物流/作业流线、安全与消防要求、维护检修条件、与“项目采购需求”的逐项响应关系、与现场实际条件的适配性及可实施性。
每项2分，共计4分。每有一项缺项的扣2分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。
2、响应供应商须根据项目现场实际情况及“项目采购需求”，提供全套深化专项设计图纸及实施重难点解决方案。方案至少包括：
①专项深化设计图纸： 按招标范围内空间分别编制，空间划分及清单应与采购需求一致。
a. 每个空间提供不同角度效果图不少于2张，应体现整体布局、设备/家具/货物位置、材质色彩及主要视角关系；
b. 每个空间提供给排水点位图、强电点位图、弱电点位图各不少于1张；若合并出图，须保证给排水、强电、弱电三类点位齐全、图例清晰、可准确识别；
c. 涉及通风实验室的，提供通风平面布置图、通风系统图/轴测图、风口及风管布置图、控制原理图等，合计不少于2张，且至少包含通风平面布置图和通风系统图/轴测图；
d. 图纸应包含图名、图例、比例尺、方向标、尺寸标注、设备/材料编号、图号、设计及审核信息，设计深度满足实施和验收需要，并与现场条件及采购需求逐项对应。
②项目实施重难点识别分析： 结合现场踏勘、采购需求、空间功能、专业交叉、工期、供货、安装调试、安全环保、验收等，列出重难点清单，分析重难点部位、成因、影响及风险等级。
③重难点针对性解决方案： 逐项对应重难点，明确技术措施、管理措施、资源配置、责任人、时间节点、风险控制、应急预案及验证方式，确保可落地、可检查。
每项2分，共计6分。每有一项缺项的扣2分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。
注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。

	12
	项目设备安装调试的实施方案
（6分）
	响应供应商提供的设备安装调试的实施方案，方案包括：①人员保障计划（包含项目组织架构、人员配置表、到岗保障、应急替补等）；②材料保障计划（包含材料需求清单、供应保障、进场验收、存储保管等）；③机械设备调配计划（包含机械设备清单、进场计划、安装调试、维护保养等）。
每项2分，共计6分。每有一项缺项的扣2分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。
注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。  

	13
	质量保证体系及安装安全保障方案
（6分）
	响应供应商须提供质量保证体系及安装安全保障方案，方案至少包括：
①质量保证体系：结合本项目设备安装调试特点，建立质量管理组织，明确质量目标、岗位职责、质量管理制度和质量控制流程，至少涵盖材料设备进场检验、工序质量控制、隐蔽工程验收、安装调试质量检查、检测试验、不合格品处置、质量记录与追溯、竣工验收及质保期服务等内容。
②安装安全保障措施： 建立安全组织与安全责任制，明确安全目标、安全管理制度、教育培训、安全技术交底、危险源辨识与风险分级，针对临时用电、高处作业、动火作业、吊装作业、有限空间、机械设备使用、通风实验室等编制专项安全措施，并包含个人防护、消防、隐患排查整改、应急预案及演练、文明施工等内容。
每项3分，共计6分。每有一项缺项的扣2分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。  
注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。

	14
	售后服务方案
（5分）
	响应供应商提供的售后服务方案应至少包括以下五项内容，并结合本项目设备类型、使用环境及采购人需求编制，做到内容完整、时限明确、责任到人、可操作、可考核：
①培训体系及培训方案： 明确培训对象、培训目标、培训内容、培训方式、师资安排、教材资料、培训计划、考核方式、培训记录及效果回访。培训应覆盖操作人员、维护人员及管理人员，包含设备原理、操作使用、日常维护、故障排查、安全注意事项等内容。
②服务体系： 明确售后服务组织架构、服务团队、服务网点或响应机制、服务流程、服务制度、服务承诺、投诉处理、回访考核及持续改进机制。
③服务内容： 明确质保期内及质保期外的服务内容，包括巡检、维护保养、校准、软件升级、备品备件供应、技术支持、远程服务、现场服务、回访等，并明确服务频次、周期和记录要求。
④故障解决方案： 明确报修渠道、故障分级标准、响应时间、到场时间、修复时间、备件保障、远程支持、升级处理、闭环回访及应急预案，确保故障处理及时、可追溯。
⑤专业技术人员保障及服务电话： 明确服务人员名单、资质证书、专业分工、AB角替补机制及联系方式；提供固定电话、手机、7×24小时服务热线、邮箱或在线支持渠道，并承诺电话真实有效、及时接听。
每项1分，共计5分。每有一项缺项的扣1分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。
注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。

	15
	产品视频演示
（19分）
	响应供应商须根据现有系统实际功能进行演示，并录制形成演示视频文件，视频内容应真实反映现有系统运行情况，文件格式须为*.mp4或*.avi，须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M），视频时长总计不超过15分钟。演示内容核心功能如下：
[bookmark: OLE_LINK26]为保证产品质量要求，响应供应商按照要求提供视频演示，根据整体的功能参数达成度、演示效果等方面打分（任意一点不满足不得分）。本项目演示最高分为19分，满足1条功能得1分；
一、“无线二氧化碳传感器”功能演示
1.使用无线二氧化碳传感器通过蓝牙距离连接功能，软件自动查找并无线连接设备软件上（手动选择连接不得分）。
2.在软件中点击传感器通道，选中二氧化碳浓度、温度、相对湿度。向集气瓶中吹气并插入传感器。点击采集后，同时显示二氧化碳浓度、温度、相对湿度。
3.与Python程序的联合使用：在cmd指令集中输入对应代码，安装传感器连接及数据处理库。安装完成后，在python编译器中导入数据库，开发编写传感器数据可视化处理代码（可加速播放）
4.运行代码后，自动识别对应无线二氧化碳传感器并自动连接，自动打开网页界面，点击运行按钮，将传感器放入吹气后的集气瓶中，观看二氧化碳含量、温度、湿度的曲线变化。
5.打开数据共享，将ID号输入另一台装有软件的连接到互联网（并非本地局域网）的设备。将数据分享至该设备，该设备可对数据进行分析处理。
二、“无线光学溶解氧传感器”功能演示
1.一个无线光学溶解氧传感器通过蓝牙连接至移动终端实时采集、显示样品中溶解氧浓度。
2.在软件中点击传感器通道，选中溶解氧浓度、溶解氧盐度、溶解氧饱和度、温度、压力，并实时数据显示。
3.数据自动保存，可以在选项卡中自由切换采集到的溶解氧浓度、溶解氧盐度、溶解氧饱和度、温度、压力这五种数据中的任意一种或多种，并显示图像。
三、“环境生态仿真系统”功能演示
1.演示通过调节传播率、潜伏期，观察病毒传染和动态清零的过程。
2.演示通过调节初始患者人数，观察病毒传染和动态清零的过程。
3.演示通过调节防控政策，观察解读病毒传染和动态清零的过程。
四、“气体光谱”功能演示
1.按下开关，将气体调节旋钮旋转至氖位置，通过光栅可看到鲜艳的红色和橙色谱线，此时设备显示对应的放电电压数据。
2.切换气体调节旋钮旋转至氩位置，通过光栅可看到蓝线、绿线、黄线等光谱。
五、“智能控制柜”与“能源供给魔方”联合演示
1.演示可通过手机APP远程控制整套设备的电源通断。通电后，轻触智能控制柜的指纹按钮即可自动登录系统。
2.演示通过智能控制柜的总控屏幕点击“下降”，学生端自动下降。继续点击屏幕“开”，学生端电源保护罩自动开启，露出内部插座。
3.演示当智能吊装电源控制系统的能源供应模块连接有插头时，点击智能控制柜的总控屏幕点击“上升”指令无效。拔出插头并关闭保护盖后，可正常执行上升操作。
4.演示当智能控制柜的总控选择“初级中学”时，学生端电压上限值变为12V。智能控制柜的总控选择“高级中学”时，学生端电压上限值变为30V。
六、“多参数水质分析仪”功能演示
1.点击切换按钮液晶面板显示：波长:420nm（COD LR(0-150)/波长：620nm(COD HR(100-1500)/波长：620nm(COD HR(1000-15000)/波长：420nm(氨氮LR(0-10)。
2.运用设备演示氨氮的测定操作过程，并显示结果。




（四）价格分：30分
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK24]价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
注：评分的取值采取四舍五入，保留两位小数。
出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，磋商小组将通过苏采云系统要求相关供应商在合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
由磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（五）政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
（4）专门面向中小微企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（六）成交供应商的确定
磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。
采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。
（七）采购人代表宣布评审结果。
（八）公告成交结果
自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。
（九）发放成交通知书
公告成交结果的同时，采购人或采购代理机构向成交供应商发放成交通知书。
成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。


第五章  响应文件格式
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094]
响  应  文  件





项 目 名 称：
项 目 编 号：
      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：














响应文件目录

一、资格审查证明材料
二、商务、技术标
三、价格标
四、其他资料（如有）





















一、资格审查证明材料
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；(提供参加本次开标前的会计报表，必须含资产负债表、利润表等证明材料)；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（格式见附件）
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式见附件）
6.法定代表人身份证明书（格式见附件）；
7.法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证复印件（格式见附件）；
8.磋商响应函（格式见附件）；
9.磋商公告资格要求提供相应的佐证材料；
10.其它需要提交的资格审查证明材料。
二、商务、技术标
[bookmark: OLE_LINK13]1.商务部分正负偏离表；（格式见附件）
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK17]2.技术部分正负偏离表；（格式见附件）
3.响应方案、货物（服务）清单。
4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；
5.供应商认为需要提交的其他商务、技术材料。
三、价格标
1.报价总表（格式见附件）；
2.分项报价明细表（格式见附件）
3.中小企业声明函（如有）（格式见附件）；
4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件）；
5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件）

[bookmark: _Toc120614284]
附件1
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料


江苏省曲塘高级中学：
我方参加你方的（项目名称）的投标，现我方向你方慎重承诺：
本单位（具备/不具备）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（盖章）：
法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：
______年______月______日


附件2

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


我公司（本人）郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



供应商名称（公章）：
授权代表签字：_______________________
日期：______年______月______日


附件3
法定代表人身份证明

___________先生/女士：现任我单位___________职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：___________

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章




附件4
法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方项目编号：项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

 被授权人身份证号码：
          被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：
      日期：




























 附件5

承诺函
 
我单位承诺响应竞争性磋商文件二、申请人的资格要求：‘3.单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。’
 
            
 
 
 
 
 
响应供应商全称(盖公章)：
法人代表或授权委托人（签字或盖章）：
 
 
                                                 
 
2026年  月   日


附件6
磋商响应函
致：江苏省曲塘高级中学
根据贵方的项目编号：磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
供应商开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日


响应供应商全称(盖公章)：
法定代表人（签字或盖章）：


附件7
商务部分正负偏离表
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的商务条款
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。
3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。




附件8
技术部分正负偏离表
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的技术要求
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。
3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。



附件9
报价总表
供应商全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：
分包号：
	磋商货物、服务名称
	磋商总价

	
	大写：
小写：元（人民币）

	主要货物、服务制造商及产地
	

	核心产品品牌（如有）
	


日期：
填写说明：
1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。
2、如有分包，供应商投任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。


附件10

分项报价明细表（货物类）
供应商（盖章）：
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注（是否为主要标的）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


注：1.供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容（是否为主要标的）。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。
2. 供应商须详细备注主要标的信息，并将随成交公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。




附件11
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
    3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。
4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：




附件12
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

           供应商全称（盖章）：
              日  期：






附件13
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。






注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2、成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。





附件14
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
















附件15
办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：
欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！
政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。
贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
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2

