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江苏大学智能科学与技术教学系统采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年11月17日14点00分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0352
1.2项目名称：江苏大学智能科学与技术教学系统采购项目
1.3预算金额：人民币102万元
1.4最高限价：人民币100万元
1.5采购需求：江苏大学智能科学与技术教学系统1套。具体需求详见采购文件第四章采购需求。
1.6合同履行期限：自合同签订后2个月内完成实施安装、调试并正常使用。
1.7本项目标的所属行业：工业。
1.8本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。
1.9本项目不接受进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
1.10本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章）；
（2）供应商须提供法人代表授权书（原件），法定代表人、授权代表身份证复印件及供应商2026年2月至投标截止时间中任意一个月为授权代表所缴纳社保的证明材料。（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书及社保证明材料）；
（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2026年2月至投标截止时间中任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（2026年2月至投标截止时间），或其2025年度经审计的财务报告复印件加盖公章；
（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书）；
（5）有依法缴纳税收的良好记录，提供2026年2月至投标截止时间中任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；
（6）有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供2026年2月至投标截止时间中任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；
（7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书并加盖供应商公章）；重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
（8）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无。
2.3 落实政府采购政策需满足的资格要求：无
2.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
2.6拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。
三、获取招标文件
3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
3.2地点：江苏政府采购网
3.3方式：网上下载 
3.4售价：0.00元
四、提交投标文件开始时间、截止时间、地点和开标时间、地点
[bookmark: _GoBack]4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月17日14点00分（北京时间）
4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
6.1本项目在江苏政府采购网发布公告。
6.2勘察现场或答疑地点：无。
6.3采购项目需要落实的政府采购情况:本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等政府采购文件。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
7.1采购人信息
名 称：江苏大学
地址：江苏省镇江市学府路301号`
联系方式：杨老师、蔡老师  0511-88788603、15905287603   
7.2采购代理机构信息
名称：江苏省设备成套股份有限公司
地址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1003室
[bookmark: OLE_LINK24]联系方式：颜丽、吴宏、徐鑫磊 025-83311056、83315832、1391393130
7.3项目联系方式
项目联系人：颜丽、吴宏、徐鑫磊
电话：025-83311056、83315832、13913931305
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1、适用法律
1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3、政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策
（1）除采购公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
3.7本国产品支持政策
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
3.9《江苏大学采购供应商失信行为处置办法》（江大校[2024]221号)适用本次采购活动。
二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：采购公告；供应商须知；供应商应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等。
4.2招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。
4.3采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。
5、招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
6.5供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7、联合体投标
7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
7.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。
7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
8、投标文件的组成
8.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。
8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。
9、投标文件的商务内容
9.1商务部分内容是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（4）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：
（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；
（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章）；
（3）供应商资格资信证明文件：
1) 第一章采购公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2) 第一章采购公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
3) 第一章采购公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。
（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；
（5）《商务条款偏离表》；
（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料；
（7）其它。
10、投标文件的技术内容
技术部分内容是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）技术说明或服务方案；
（2）《技术条款偏离表》；
（3）服务承诺；
（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格内容
11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。
11.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。
11.6本项目预算为：详见第一章。
12、投标文件的其他部分
12.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
12.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，以上述网站发布的采购文件为准。
13、投标保证金：（本项目无需缴纳投标保证金）
14、投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。
15、投标文件签署
15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。
16、投标费用
16.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2 招标代理服务费：
本次采购活动由采购代理机构按照国家发改委“发改价格[2011]534号”文件规定的招标代理服务收费标准的45%收取，单个项目的招标代理服务费最高不超过￥2.30万元(贰万叁仟圆整)、最低为￥2500.0元(贰仟伍佰圆整)收取代理服务费。中标供应商在领取中标通知书时向采购代理机构支付代理服务费。
四、投标文件的递交
17、投标文件的递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
18、投标文件的解密
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。
19、投标文件的修改和撤回
19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。
20、诚实信用
20.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。
20.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。
五、开标、评标与定标
21、开标
21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。
21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.3投标人不足3家的，不得开标。
21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
22、评标
22.1 评标委员会
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2  评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（2）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；
（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（6）投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。
（7）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中明确要求必须满足的商务和技术要求。
22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
22.2.3澄清有关问题。
22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
22.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.3 评标方法和标准
22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。
22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评审因素，包括价格、技术、商务等。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求
22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；
（3）投标报价低于本项目最高限价65%的，即投标报价<本项目最高限价×65%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
22.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
23、确定中标人
23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。若得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若投标报价仍相同的，按技术响应分由高到低顺序排列。若技术响应仍相同的，则由评标委员会投票确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。
24、编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25、评标过程的保密性
25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
26、签订合同
26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
26.4若中标人未能按照规定或拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人排序，确定下一候选人为中标人，以此类推；也可以重新开展政府采购活动。
若中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，且该项目仍在投标有效期内的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同并履约，以此类推；也可以重新开展政府采购活动。←。
26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
27、质疑
27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（四）事实依据（具体条款）；
（五）必要的法律依据（具体条款）；
（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
27.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
27.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
28、投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
29、其他
29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。


[bookmark: _Toc9740][bookmark: OLE_LINK35]第三章 评标标准
一、评标方法
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，若得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若投标报价仍相同的，按技术响应分由高到低顺序排列。若技术响应分仍相同的，则由评标委员会投票确定。本项目将由评标委员会推荐3名中标候选人，采购人按评委会推荐的排名顺序确定中标人。
二、评分标准
	[bookmark: _Hlk165208115]评审因素
	评审标准
	分值

	价格部分
（35分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分35分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35。
	35

	供应商资质（5分）
	项目负责人（1.5 分）
拟派项目负责人具有信息系统项目管理师或系统分析师（高级）证书，得1.5分。 
技术负责人（1.5分）
拟派技术负责人具有系统架构设计师（高级）或软件设计师（中级）证书，得1.5 分。 
项目实施团队（2分）
拟派项目实施团队人员（不含项目负责人、技术负责人），每人仅可计1项证书得分，多人证书可累计，本项最高2分：① 具备数据库系统工程师证书，得0.5分；②具备网络规划设计师证书，得0.5分；③具备信息安全工程师证书，得0.5分；④具备软件测试工程师证书，得0.5分。
注：提供以上人员相关证书扫描件以及自2026年7月以来中任意一个月份的缴纳社保的扫描件加盖投标人电子公章上传至电子投标文件，不提供或提供不全不得分。
	5

	技术参数
（47分）
	技术参数响应全部满足招标文件技术要求的得满分47分；正偏离不加分；标注“▲”的为重要参数，每有一项负偏离扣2分；标注“◆”的为需要演示的重要功能或参数，每有一项负偏离扣3分；其余为一般参数，每有一项负偏离扣0.03分。
注：视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，投标人每组视频录制时必须采用一镜到底连续录制的方式，不允许剪辑拼接，否则不得分。未按要求进行演示视频或使用其他方式（如软件Demo、PPT演示、图片原型或方案等）演示不得分。
	47

	项目实施方案
（6分）
	1. 供货保障方案（3分）
投标人提供本项目供货保障方案：
方案完整、科学合理、内容详实，完全满足项目需求，得3分；
方案完整性、合理性一般，基本满足项目需求，得2分；
方案内容不完整、合理性不足，内容较简略，得1分；
方案不合理或未提供本方案，本项不得分。
	3

	
	2.安装调试方案（3分） 
投标人须提供本项目安装调试方案。
方案完整、科学合理、内容详实，完全满足项目需求，得3分；
方案完整性、合理性一般，基本满足项目需求，得2分；
方案内容不完整、合理性不足，内容较简略，得1分；
方案不合理或未提供本方案，本项不得分。
	3

	服务方案（6分）
	1. 培训方案（3分） 
投标人须提供本项目培训方案。方案完整、科学合理、内容详实，完全符合项目需求，得3分；
方案完整性、合理性一般，基本满足项目需求，得2分；
方案内容不完整、合理性不足，内容简略，得1分；
方案不合理或未提供本方案，本项不得分。
	3

	
	2. 售后服务及突发故障应急方案（3分） 
投标人须提供本项目售后服务及突发故障应急方案。方案完整、科学合理、内容详实，完全符合项目需求，得3分；
方案完整性、合理性一般，基本满足项目需求，得2分；
方案内容不完整、合理性不足，内容简略，得1分；
方案不合理或未提供本方案，本项不得分。
	3

	节能环保
（1分）
	环境标志产品：根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的中如有属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，且同时提供《环境标志产品信息表》明确说明此产品在《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，得0.5分。
	0.5

	
	节能产品：根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的中如有属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，且同时提供《节能产品信息表》明确说明此产品在《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，得0.5分。
	0.5

	合计
	100


说明：
1.所有认证、证明均以各评分项所要求提供的证明材料为依据
2、落实政府采购政策的价格调整
2.1供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库
〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.4本项目对监狱、戒毒企业、残疾人福利单位的报价评审参照本说明2.1条执行。
2.5监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2.6 实施本国产品标准及相关政策
2.6.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
2.6.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: _Toc26668]

第四章 采购需求
[bookmark: _Toc481057147]一、建设背景
江苏大学智能科学与技术教学系统主要包括具身智能场景实训机器人、智能感知型标准化智慧零售场景、场景化机器人虚实协同训练与控制平台、机器视觉与自然语言处理综合实验平台、虚实结合具身智能双轮腿机器人、智能处理支撑子系统六大模块。要求实现"理论授课—虚拟仿真—真机实操—科研创新"全流程闭环教学，符合工程教育专业认证对实践教学环节的硬性要求。
二、采购需求
1、本项目核心产品：智能处理支撑子系统
2、技术要求：（投标人需按此清单内容及数量编制分项报价表）
	序号
	品名
	技术参数
	数量
	单位

	1
	具身智能场景实训机器人
	1、主体总高≥1.8m、升降行程≥0.9m、最小通过宽度≤0.7m、整机臂展≥1.6m、整机重量≤80kg、头部自由度≥2DOF；
2、相机类型RGB-D、深度工作范围0.3m~3m、深度分辨率≥1280*720、RGB帧分辨率≥1920×1080；
3、配备48V 20Ah，最大30A的三元锂电池、续航≥5小时；
4、配备遥操作背包、控制方式不少于速度控制、位置控制、力矩控制；
5、配备紧急停止及机械臂防坠落装置。
6、机械臂配备≥两条6轴机械臂、每条自重≤3.8kg、自由度≥6DOF、额定负载≥1.5kg；
7、机械臂SDK 接口支持 Python、中间件兼容 ROS2；
8、夹爪配备≥2只二指夹爪、每只夹持范围0~60mm、最大夹持力≥2kg；
9、夹爪通信方式为CAN、控制频率≥250Hz。
10、底盘直线行走速度≥1.2m/s、重复定位精度≤±50mm、底盘驱动方式为差速驱动；
11、底盘主控CPU采用64位多核架构，主频≥2.0GHz、内存≥4GB、硬盘≥32GB；
12、激光雷达探测距离≥25m、采样频率≥32k、扫描频率≥10Hz、角度分辨率≤0.12°。
	1
	套

	2
	智能感知型标准化智慧零售场景
	1、实训场地约为7.5m×5m平整室内空间。起始区约1m×1m，为机器人起点，经4.5m（±0.1m）的通道至取货区；5m×1.55m（±0.1m）取货区设于实验架前，供机械臂抓取货物；实验架区横向布置5组三层操作架，每组操作架尺寸 0.9m×0.4m×1.3m（±0.1m），每组配专属 Aruco 码、每层三枚；3m×5.5m（±0.1m）动态障碍区为主通道，位于起始通道左侧、正对实验架，实训放置 3-5个0.6×0.4×0.5m（±0.1m）障碍模组，机器人需自主避障重规划路径；1m×1m 送货区内设 1m×0.5m×0.7m（±0.1m）收货台。配套标准化商品，包括听装饮料、瓶装饮料、苹果、橙子、口香糖盒、方便面、薯片、三明治、抽纸。
◆2、实训任务动作路径：机器人从起始区出发→取货区取货→指定位置抓取任务商品→通过动态障碍区→到达送货区→将任务商品放置在具身智能灵巧操作实验桌→返回到起始区。（投标时提供具身智能场景实训机器人在此场景中完成一次任务的完整视频，任务商品（配套商品中任选一件）放置在第二个货架第一层，动态障碍区需进行至少2次避障并转向。）
	1
	套

	3
	场景化机器人虚实协同训练与控制平台
	（1）教研一体化机器人仿真系统
1、支持主流64位操作系统，含Ubuntu 22.04及以上；支持 Python 3.8及以上（兼容3.10稳定版）。GPU原生支持 CUDA 11.8及以上版本工具链，向上兼容更高版本生态，适配主流深度学习计算框架。设备内存≥16GB、支持Docker容器化部署，可在服务器环境批量运行仿真任务；
支持多款机器人仿真模型，可直接加载开展仿真实验。
2、动力学仿真模块具备全维度机器人动力学仿真能力，可完整模拟多自由度机械臂、移动底盘的关节驱动、刚体碰撞、柔性接触力学、重力、惯性、关节限位等物理特性；支持自定义仿真物理时间步长，可搭建抓取、堆叠、装配、巡线等机器人操作任务场景，支撑机器人运动控制、阻抗力控算法的教学开发与实验验证。
3、高保真渲染模块具备照片级真实感三维场景实时渲染能力，支持完成真实场景数字化重建，实现实景模型与仿真环境视觉精准对齐。
4、激光雷达仿真模块采用GPU并行加速方式实现激光雷达仿真，可实时输出标准化三维点云数据；适配轮式移动机器人平台，支持同步定位与地图构建（SLAM）、障碍物避障、自主路径规划相关算法调试；可自定义雷达扫描范围、点云密度、仿真采样频率。
5、模仿学习模块内置主流模仿学习与强化学习算法（如ACT、Diffusion Policy、PPO等或同类算法），算法数量不少于5类；
6、硬件集成模块支持深度相机仿真建模、兼容主流机器人通信生态，支持图像话题、激光雷达话题收发、内置仿真通信服务，支持仿真虚拟机器人数据下发至实体机器人控制器。
7、场景编辑模块无需代码即可完成仿真环境搭建；支持三维网格模型外部导入；可自定义模型尺寸、物理质量、碰撞属性、传感器安装位置；支持场景快照保存、版本回滚、SVG 格式场景方案导出；内置空间规则自动校验功能，可识别模型重叠、通道不足、空间越界等布局问题并分级提示。
（2）机器人仿真智能控制系统
1、系统采用桌面端集成开发可视化界面，统一整合环境管理、任务运行、场景加载、数据集管理、日志监控全流程功能；无需频繁切换命令行窗口，一键完成仿真全流程操作。
2、自动化运行环境管理模块内置可视化环境安装工具，可自动识别本机Conda路径，同时支持手动指定Conda可执行文件、支持自定义创建虚拟运行环境，可自主设置环境名称、适配Python版本；自动批量安装仿真依赖包；配套实时日志面板，同步终端全部输出信息，报错、运行状态实时可视化展示，便于调试排错。
3、分层分类仿真任务运行模块内置完整任务案例库，按设备、功能分层分组管理，分组包含机械臂任务、移动机器人任务、触觉手任务、逆运动学、力控、主动SLAM、硬件仿真等类别；支持搜索框快速检索目标仿真任务，可按分组下拉筛选任务；可视化参数配置面板，支持自定义Python解释器路径、数据集索引、采集样本总量；可自定义新增环境变量、命令行参数；支持一键启停仿真任务。
4、三维仿真场景可视化控制模块内置场景资源库，对机械臂、移动机器人、通用任务场景分类分组管理，支持检索筛选场景文件；一键启动交互式三维仿真查看窗口，提供完整仿真操作菜单栏，包含场景保存、截图、仿真暂停/重置/重载、传感器调试、帧率显示、多视角切换功能； 
支持关节、执行器、约束参数实时可视化调节，直观查看机器人运动状态与空间布局。配套完整操作使用手册。
（3）标准化实训任务案例集
包含不少于六个任务组：机械臂操作任务组内置多套机械臂典型操作任务，包含关闭笔记本、杯盖闭合、抽屉开启、红枣拾取、积木摆放、咖啡杯放置、红枣放置、红枣咖啡杯组合放置、猕猴桃放置、推移鼠标、积木堆叠等抓取、搬运、堆叠等操作案例；移动操作机器人任务组内置移动机械臂复合操作任务，包含箱体拾取、橱柜门开启、咖啡杯摆盘、抽屉开启、红枣拾取、猕猴桃拾取、猕猴桃放置、平底锅拾取等移动平台作业案例；主动SLAM导航任务组支持移动机器人主动同步定位与建图仿真任务，可开展自主导航、环境建图、避障相关实验。力控仿真任务组内置关节阻抗控制仿真任务，支持机器人柔性接触、阻抗力控算法调试实验。运动捕捉逆运动学任务组提供机械臂、移动机器人基于捕捉数据的逆运动学求解任务，用于运动轨迹复现、遥操作算法调试。通用自动化测试任务组提供通用自动化测试任务，支持软件循环测试、批量仿真流程验证。
（4）虚拟实训三维场景集
内含不少于5个三维场景组：移动操作机器人场景组内置适配移动操作机器人的复合作业仿真场景，面向移动平台+机械臂协同操作实训，可开展橱柜操作、物品拾取搬运、饮品操作等移动机器人作业相关仿真实验；机械臂场景组内置多型号机械臂专属仿真场景，兼容多款主流机械臂模型；包含基础测试场景、标准作业平台场景、力控专项仿真场景，适用于机械臂运动学调试、物体操作控制算法开发验证；基础通用环境组提供仿真底层基础通用环境底座，包含相机仿真环境、空白机器人调试环境、触觉灵巧手传感器仿真环境、移动机器人底盘基础环境、激光雷达仿真基础环境，可作为自定义仿真任务的底层载体；标准化任务环境组配套各类经典机器人操作任务专用仿真场景，覆盖抓取、放置、装配、开关类物体交互场景，直接匹配各类机械臂操作实训案例，开箱即可开展操作类仿真实验；机械臂快速测试场景组为轻量化机械臂快速调试场景集合，面向机械臂控制逻辑快速验证，可便捷开展各类抓取、堆叠、物体交互任务快速测试。
（5）虚实结合场景任务集
1、智能感知型标准化智慧零售场景：
①实训场地约为7.5m×5m平整室内空间。起始区约1m×1m，为机器人起点，经4.5m（±0.1m）的通道至取货区；5m×1.55m（±0.1m）取货区设于实验架前，供机械臂抓取货物；实验架区横向布置5组三层操作架，每组操作架尺寸 90cm×40cm×130cm（±10cm），每组配专属 Aruco 码、每层三枚；3m×5.5m（±0.1m）动态障碍区为主通道，位于起始通道左侧、正对实验架，实训放置 3-5个0.6m×0.4m×0.5m（±0.1m）障碍模组，机器人需自主避障重规划路径；1m×1m 送货区内设 1m×0.5m×0.7m（±0.1m）收货台。配套标准化商品，包括听装饮料、瓶装饮料、苹果、橙子、口香糖盒、方便面、薯片、三明治、抽纸。
◆②实训任务动作路径：机器人从起始区出发→取货区取货→指定位置抓取任务商品→通过动态障碍区→到达送货区→将任务商品放置在具身智能灵巧操作实验桌→返回到起始区。（投标时提供具身智能场景实训机器人在此场景中完成一次任务的完整视频，任务商品（听装饮料）放置在第二个货架第一层，动态障碍区需进行至少2次避障并转向。）
2、智能感知型标准化工业搬运虚拟仿真场景：
①场地基础设施模型：六层分层货架长宽高0.8m×0.3m×2m（±0.1m），每层等高。操作桌长宽高0.6m×0.8m×0.7 m（±0.1m）。配套工业货品模型：粉色/黄色/棕色/白色长方体25cm×15cm×20cm（±1cm）、白色正方体20cm×20cm×20cm（±1cm）、白色圆柱体半径10±1cm，高30±1cm。
②任务动作路径：机器人自起始区启动出发，行驶至操作桌前，抓取指定形状货品搬运至货架并放置到指定层；再次返回到操作区抓取指定颜色货品搬运至货架并放置到上个货品指定方向旁边。
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	机器视觉与自然语言处理综合实验平台
	（1）总体要求
1、平台出厂集成Python3、机器视觉、自然语言、深度学习、ROS系统等开发环境，配备TensorFlow、PyTorch多种深度学习框架，能满足人工智能相关的学习与开发，可以开展人工智能专业课程及人工智能场景应用的课程教学与实践。
▲2、平台所有模块一体化板载设计（拒绝零散模块外接使用），模块包含：边缘计算平台、人机交互显示单元、视觉处理应用系统、麦克风阵列系统、ROS智能机械臂应用系统、AIOT无线网关、AIOT虚实结合采集控制端模块、AIOT端感控场景应用系统、人形机器人验证终端、四足机器人验证终端等部件组成。（投标时提供产品实物结构图片或产品彩页证明并加盖公章）
3、平台本地部署大模型，实现麦克风阵列语音识别推理与播报；实现语音互动对话、语音搜索推理、大模型微调推理与硬件控制等功能。直接打开桌面软件图标（非命令方式）进入系统软件界面。软件运行后，通过板载“麦克风阵列”实现语音与本地部署的模型对话，并将对话问题推理分析的结果语音播报输出，亦可联动AIOT端传感器。能达到语音输入“我好热”时，推理结果为AIOT端“风扇”打开效果；能达到语音输入“室内光线太暗了”时，推理结果为AIOT端“RGB灯”打开等联动控制效果。
4、平台通过调用大模型视觉应用，关联视觉处理应用系统，实现图像拍摄、图像推理、结果播报等功能。
◆5、平台通过调用具身智能多模态应用，实现语音多指令控制IOT模块、健康场景联动、语音控制机械臂、语音视觉机械臂融合场景推理等功能应用。打开该多模态应用软件图标（非命令方式）进入系统软件界面。软件运行后，通过板载麦克风阵列实现语音与多模态模型对话，并将对话问题推理分析的结果语音播报输出，亦可联动机械臂、AIOT端传感器等模块。语音输入类似“光线太亮了，而且我好热”时，推理结果为AIOT端“RGB灯”关闭、“风扇”打开等联动效果；在摄像头区域内，放置三种类型物块，语音输入“你能看到什么，并帮我把右边的分类”时，推理结果准确识别物块类别并语音播报结果，右侧物块机械臂准确抓取进行分类。（投标时提供以上设备功能演示视频）
◆6、智能体系统：平台通过调用智能体应用，在移动设备终端的社交平台对话框里，实现语音多指令获取平台传感器数据、控制执行器状态、控制机械臂分拣等功能应用。能够实现在即时通讯聊天窗口中点击语音按钮进行语音输入，语音自动转为文字后发送给智能体系统进行处理演示先语音输入“我有点热”，系统记录用户偏好并打开风扇；间隔一段时间后，语音输入“还是很热”，智能体基于历史对话记忆，自动调节降低温度设备让数码管显示值变小；语音输入“现在凉快了”，系统根据语义判断自动关闭风扇等降温设备，操作结果通过即时通讯软件聊天窗口文字反馈。（投标时提供以上设备功能演示视频）
7、系统提供人工智能核心课程，包含：《Python基础》、《OpenCV机器视觉》、《深度学习TensorFlow实验》、《深度学习Pytorch实验》、《端感知控制》、《六轴机械臂控制》、《PyQT5应用开发》、《自然语言处理》、《人工智能AI大模型》、《人工智能综合课程设计》等课程资源与教学资料，包含教学实验指导书、实验案例源码、开发环境及软件工具等。
（2）主要模块参数
1、人工智能边缘计算平台
CPU：64位六核及以上，主频≥2.4GHz，可稳定承载三维场景实时渲染与AI推理并行运算。GPU：通用并行浮点核心≥512 个，专用矩阵张量加速核心≥16 个；AI算力：≥34 TOPS（INT8）；内存与存储：≥4GB LPDDR5，≥256 GB SSD；硬件资源：≥3个UART，≥2个SPI，≥2个I2S，≥4个I2C，≥1个CAN，≥1个DMIC&DSPK，≥1个PWM，多个GPIO；部署本地大模型，实现麦克风阵列语音识别推理与播报；实现大模型微调推理与硬件控制；
2、人机交互显示单元
≥17.3寸显示屏，支持≥1920×1080高清信号，实验箱内部集成HDMI接口接入箱盖显示屏，配独立有线键鼠。
3、机器视觉感知单元
感光器≥1/2.7英寸，最高支持1920×1080，支持UVC免驱协议，具备自动曝光、自动白平衡、自动增益控制功能，DC 5V供电。支持同时识别两种及以上的颜色标签、动物图卡、交通标识、垃圾物块。交通标识识别系统运行后，通过板载摄像头，可快速识别多种交通标识并可与板载的AIOT端感知模块联动。可识别“限速标志”与板载的“RGB灯”闪烁联动；“小心行人”标识与板载“蜂鸣器”报警联动等控制场景应用效果。
4、自然语言处理单元
MIC：环形6麦；
唤醒/识别距离：3-5m；
定位精度：≤±15°；
电源：5V 300mA；
支持 AEC 功能、360°拾音波束、DNN 降噪算法等
5、ROS机械臂应用系统
机械臂材质为阳极氧化铝合金，机械臂自由度（DOF）至少包含5自由度+夹持器，舵机为15Kg×5+6Kg×1智能串行总线舵机，有效负载为伸直可夹重量≥200g，夹持搬运重量≥500g，臂展≥350mm，有效抓取范围不低于中心轴为半圆半径≤30cm的区域，重复定位精度不低于±0.5mm。软件运行后，可通过板载摄像头和机械臂，利用视觉定位与机械臂姿态动态解析算法，完成非固定位置垃圾识别与快速分类。可通过MQTT协议与人工智能云平台互联互通，实现机械臂远程控制。通过移动端APP远程5G网络控制机械臂执行单关节运动动作；可实现语音控制机械臂抓取、机械臂跳舞等动作。
6、AIOT无线网关
MCU32位架构，支持Modbus、ZigBee等通讯协议，满足多路传感器数据采集与执行器控制需求；显示屏≥0.96寸液晶显示屏。标配ZigBee无线模组，支持WiFi/BLE/LoRa等多种无线模组；至少配备Mini USB接口，JTAG接口。
7、AIOT虚实结合采集控制端模块
MCU32位架构，支持Modbus、ZigBee等通讯协议，满足多路传感器数据采集与执行器控制需求。≥3.5寸TFT触摸显示屏，传感层支持Modbus，提供RS485、RS232、UART、GPIO、PWM等接线柱。
8、AIOT端感控场景应用系统
▲提供包含但不限于智慧环境、智能安防、智能停车三大应用场景。（投标时提供产品实物图片或系统截图并加盖公章）。
智慧环境感知单元：包含但不限于光照、温湿度、雨雪、风扇、数码管、调色灯等传感器与执行器。
智能安防感知单元：包含但不限于红外对射、烟雾、酒精、蜂鸣器、触摸按键、人体等传感器与执行器。
智能停车感知单元：包含但不限于超声波、电磁锁、继电器、舵机等传感器与执行器。
传感数据采集系统：运行PYQT5系统软件，设备板载“温湿度”、“光照”等传感器数据通过MQTT协议与人工智能云平台互联互通。通过移动端APP远程5G网络采集平台“温湿度”等传感数据，控制“蜂鸣器”、“风扇”等执行器。
9、机器视觉场景应用组件
颜色标签：包含但不限于红色、绿色、黄色、蓝色四种颜色的色块或卡片，配套提供对应的训练模型数据；
动物图卡：包含但不限于印刷有猫、狗等多种动物的物块或卡片，配套提供对应的训练模型数据；
交通标牌：包含但不限于印刷有停车、转弯、限速、禁止通行、小心行人、禁止长时间停车等交通标识物块或卡片，配套提供对应的训练模型数据；
垃圾物块：按照国家最新版《生活垃圾分类标志》标准，提供印刷有害、可回收、厨余、其他四类垃圾图标的物块，配套提供对应的训练模型数据；
10、人形机器人验证终端
①外形材质：整机尺寸不小于300mm×200mm×100mm（长×宽×高），机身采用铝合金工程结构件与环保工程塑料相结合，结构稳固、便于学生手持和桌面操作，适合课堂教学演示。
②运动与控制：整机自由度不低于16个，采用数字伺服舵机驱动各关节；舵机转角覆盖0°~180°范围，控制精度满足教学步态演示要求；支持无线遥控（2.4G或同类无线通信方式），内置不少于两种步态算法，具备前进、后退、转向、蹲起、手臂摆动等基本人形动作能力，可完成行走、平衡、动作编程等教学演示。
③主控与运算：采用分层控制架构：底层为专用运动控制MCU，负责舵机实时驱动与姿态检测，板载存储不低于64MB，可同步驱动全部关节舵机，集成陀螺仪/加速度计等姿态传感器，支持无线控制手柄；上层为高性能AI开发平台，采用64位多核处理器，主频不低于1.2GHz，AI算力不低于4TOPS（INT8），板载内存不低于2GB，支持视频硬件编解码、USB接口、有线网络及无线网络，可部署主流深度学习推理模型，支持外接摄像头进行视觉处理。
④编程仿真：兼容ROS（机器人操作系统）及Python双编程环境；配套可视化物理仿真软件，支持在仿真环境中对人形机器人进行运动控制、步态规划算法的教学与调试；内置不少于3套人形机器人教学实训案例（涵盖运动控制、视觉识别、语音交互等方向），案例以Python代码形式提供，便于学生二次开发。
⑤供电与音频：配备可拆卸可充电锂电池，电压7.4V及以上，容量不低于2000mAh，满足单次连续教学课时使用需求，配备独立充电器；集成音频播放模块与扬声器，音频输出功率不低于1W，支持动作音效、语音提示等播放功能。
⑥视觉与传感拓展：头部、胸部各搭载一颗摄像头，单颗像素不低于200万，支持图像采集与视觉识别教学；集成六轴姿态传感器（陀螺仪+加速度计）及磁传感器；机体预留通用I/O拓展接口（支持数字量/模拟量信号输入与执行器输出），可外接教学传感器模块；配套不少于8款常见教学拓展传感器，类型包括但不限于光敏传感器、温度传感器、湿度传感器、人体红外传感器、碰撞开关、触摸传感器、可编程LED、蜂鸣器/风扇等执行器，用于开展传感器原理与应用实验。
⑦配套资源：提供电子版机器人基础教学资料，包括硬件使用手册、编程实验指导书、典型例程源代码及教学演示视频，满足学生自学与实验教学需要。
11、四足机器人验证终端
①不低于15自由度，背部集成机械臂与夹爪；内置不低于CM4的中控模组，支持人脸检测、物体识别等多种AI视觉功能；关节采用≥2.3KG·CM总线串口舵机，支持全向移动、六维姿态控制及多种运动步态。机身配备≥500万像素摄像头、高灵敏MEMS麦克风和腔体扬声器，可将视觉、听觉信息与语义理解深度融合。
②支持实时接入大语言模型、语音大模型（搭载高灵敏麦克风和扬声器，支持语音与文字实时互转，能“听”会“说”）、视觉大模型（通过摄像头，能够理解和分析图像内容，精准识别物体，并输出文本和语音反馈）。
③多模态大模型应用支持语音问答（支持语音自由对话，可通过大模型识别语音输入内容，并进行答复）、语音控制（可调用大模型，识别用户语音输入内容，分析语义并执行相应语音指令动作）、图文多模态应用（支持根据语音输入内容，自动生成一张相应的高质量图片）。
▲④多模态大模型应用支持场景理解，可通过视觉大模型，能理解视野内的场景信息，并输出文本或语音反馈。（投标时提供产品功能截图或系统截图并加盖公章）
⑤支持通过大语言模型的语义理解，精准识别并实时追踪各种颜色的线条。支持通过大模型分析指令的含义，根据不同的指令，结合视觉识别内容做出不同的反馈进行回应。支持通过大语言模型的语义理解，能根据指令锁定目标，实时调整机身姿态，精准完成追踪动作。
⑥机械臂应用支持APP遥控搬运（支持通过手机APP，不仅可以控制自由运行，还能控制机械臂运动，进而完成抓取搬运的任务）；视觉识别搬运（支持通过AI视觉，能够识别指定物品，并对物品进行夹取和搬运）；巡线自动清理障碍物（支持通过AI视觉，在自主巡线的过程中，可以识别路径上的障碍物，利用机械臂可将障碍搬运移除）；具身智能搬运控制（支持通过大语言模型，可通过语音指令控制搬运对应物体放置到指定位置）。
⑦AI视觉识别支持三维物体识别、人脸检测、车牌识别、目标检测、画笔等。并可实现以下交互：支持通过识别手掌计算指尖距离，完成站起和蹲下动作；支持识别人体骨骼姿态，从而模仿人体完成站起和蹲下动作；支持追踪人脸，人脸位置变化，会随着动态调整位置；支持追踪设定的目标颜色，跟随颜色执行向左转、向右转或前进动作；支持识别二维码，执行二维码对应的前进、后退、向左、向右转动作；支持给人脸带上虚拟面具，根据头部在图像的位置执行相应动作；支持识别手势动作，手势往上，会站起，手势往下，会蹲下，手势往左右，也跟着往左右；支持不少于识别1/2/3/4/5/6/Good/OK/拳头等手势，并根据手势执行对应动作。
▲⑧内置≥20组仿生动作组，包含但不限于：握手、坐下、气味标记、伸懒腰等。（投标时提供产品功能截图并加盖公章）。
⑨预装GUI程序≥40种功能案例；内含≥35种动态表情，支持自定义动态表情；设备具备丰富的实验功能，包含音频录制和播放、视频录制和播放、姿态角度获取、读取电量、舵机角度控制、身高控制等。
⑩逆运动学算法/步态规划/自由调节：支持做越障步态、行走步态、匍匐前进步态、全向移动步态。
⑪跨平台互联遥控：支持蓝牙遥控APP （iOS/安卓）、WiFi遥控APP （iOS/安卓）、电脑网页控制。
⑫支持示教模式：支持示教功能，可手动操控单腿动作并记录关节角度，保存为文件实现动作的快速录制与回放。
▲⑬内置AI模组，采用≥CM4模组的方案，配备≥2.0寸IPS彩色显示屏幕和≥4个可编程按键，≥500万像素摄像头，数字麦克风及扬声器（投标时提供模组实物图片及技术规格图片并加盖公章）。
⑭设备采用多主控协同架构。高性能上位主控负责图像运算、语音处理等算力密集型任务；实时下位主控承担设备电源管理、舵机驱动、运动控制算法。上下主控分工协作，实现任务解耦、高效调度与资源合理利用。上位主控运算能力需满足并发音视频处理、多传感器数据运算需求。
⑮背部搭载不少于3自由度机械臂，通过结合视觉识别，能够智能识别并精准抓取、搬运各类物品。末端夹爪具备电流保护反馈，可保护被抓取物品以及末端夹爪舵机。
⑯采用全金属铝合金机身、减震硅胶足杆、≥2500mAh大电池、关节舵机角度回读、6轴IMU姿态传感器等。
（3）配套软件与实验课程
1、软件资源
平台采用边缘计算+端感控+大模型框架体系，至少支持Ubuntu20.04或以上版本操作系统，集成Python3、机器视觉、自然语言、深度学习（TensorFlow、PyTorch或同等功能框架）框架、ROS系统等。演示Demo包含颜色识别、猫狗识别、交通标识识别、人脸识别、垃圾分类、语音识别、离线语音推理模型、多模态视觉推理模型等。
2、多设备协同联动功能
◆①人形机器人支持通过远程后台与综合实验平台主机互联互通，综合实验平台主机启动巡检后，机器人进入自动巡检状态，机器人搭载的摄像头实时扫描，识别到行人、禁止通行等标识时自动停止，障碍移除后自动恢复巡检；远程监控与干预：机器人识别到“小心行人”、“禁止通行”标识时，同步触发综合实验平台主机蜂鸣器报警，提示监控人员关注；监控人员可通过后台接管控制权（停止）或保持自动巡检，实现“自动巡检 + 远程干预”的协同闭环。（投标时提供以上设备功能演示视频）
◆②四足机器人支持通过远程后台与综合实验平台主机互联互通，实现自动巡检启动。支持通过远程后台或实训设备启动巡检后，四足机器人进入自动巡检状态，搭载的摄像头实时扫描，识别到行人标识时自动停止，行人走出视线范围后自动恢复巡检；支持远程监控与干预：四足机器人识别到“小心行人”时，同步触发综合实验平台主机蜂鸣器报警，提示监控人员关注；监控人员可通过后台接管控制权（停止）或保持自动巡检，实现 “自动巡检+远程干预” 的协同闭环。（投标时提供以上设备功能演示视频）
3、人工智能虚拟仿真实验平台（整个实验室配套1个节点）
①总体要求
1）融合B/S架构与3D交互技术，至少包含教师管理系统、虚实结合课程管理系统、3D学生实验系统三大子系统。覆盖从课程学习到实验实操、从教师管控到学生练习的全场景。内置 Python、机器视觉、深度学习、ROS 机械臂控制等多领域≥80个标准化实验项目。
2）机械臂控制虚实结合：在人工智能虚拟仿真实验平台中，演示可使用拖拽组件、模块、设置参数等操作，完成机械臂初始化、机械臂起立、机械臂某个关节舵机旋转一定角度等流程。通过3D模型，展示机械臂运动过程及结果；演示保存以上流程Python代码文件，通过SSH远程下载到AIoT实验箱真实硬件中，运行python代码文件，演示机械臂实现与虚拟仿真平台中，一致的运动过程及结果。
◆3）垃圾分类虚实结合：在软件中使用拖拽组件、组件连线、设置参数等操作，完成导入系统包、获取识别信息、窗口实时显示检测等流程，运行代码后自动调用 PC 端垃圾识别视觉应用，将垃圾图卡或物块放到镜头前，视觉应用能准确识别垃圾名称。保存以上流程Python代码文件，通过SSH远程下载到人工智能真实硬件中，运行导入的python代码文件，可实现与虚拟仿真平台中一致的垃圾分类过程及结果。（投标时提供以上设备功能演示视频）
②虚实结合一致性要求
▲1）硬件一致性：平台采用3D交互技术开发，将真实机械臂与虚拟机械臂1﹕1建模，并构建6自由度机械臂舵机算法模型，实现同代码虚拟仿真平台控制与真实机械臂控制一致。（投标时提供实物图片及产品功能截图并加盖公章）。
2）程序流程一致性：可视化AI程序流程，通过拖拽组件、模块、设置参数，自主构建机器视觉、机械臂控制程序流程，直观掌握视觉算法、机械臂控制工作原理和过程，也可更加专注于逻辑设计和问题解决。
▲3）代码一致性：可视化AI程序流程中，每个拖拽的组件、模块及设置的参数，都一对一自主生成对应的Python代码块，将复杂的人工智能算法，采用每个模块单独呈现。（投标时提供产品功能截图并加盖公章）。
4）运行结果一致性：结合6自由度机械臂舵机算法模型，实现同代码虚拟仿真平台控制与真实机械臂控制一致。可将拖拽组件、模块、设置参数等生成的程序流程，自动生成Python文件并导出。Python代码文件可直接到硬件平台中验证、执行结果一致。
5）教学过程管控：教学过程中，每个实验可自由保存和加载完成或未完成程序流程，结合实验的“实验目的”、“实验理论”、“实验内容”和“实验流程”等课程元素，更加方便教师对教学及教学过程管控。
③3D学生实验系统
基于三维实时渲染引擎技术开发，聚焦Python基础、机器视觉、深度学习、机械臂控制、场景应用等方向。通过拖拽式组件编程、参数可视化设置、代码智能生成、3D效果实时展示，让抽象的AI算法、机械臂控制原理变得直观易懂。内置conda、jupyter等开发环境，搭载智能纠错功能，更实现软硬件虚实高度一致，同代码可在虚拟平台与真实硬件端无缝运行。实验流程可保存和加载，学生零风险自由探索，快速实现算法原型与实操落地。
④教师端管理系统
教师端采用B/S 架构实现轻量化操作，包含作业中心、班级管理、实验管理、数据看板四大核心功能，实现教师对教学资源、学生、实验、考核的全维度管控。教师端支持作业/考核一键发布、学生账号批量管理、自定义实验创建与多端同步。通过大数据图表直观呈现班级学习进度、实验分数、易错点等数据，同时支持实验报告存档打印，让教学管理更高效、个性化指导更精准。
⑤虚实结合课程管理系统
平台采用B/S 架构开发，集成Python基础及进阶、机器视觉 OpenCV、TensorFlow/PyTorch或同等功能组件 深度学习、ROS 机械臂控制核心课程，提供实验指导书、PPT、教学视频等成套教学资源。可自主选课、查看课程进度，学习完成后可跳转3D实验系统开展实操，学习进度实时同步至教师端，实现“理论学习-虚拟实操” 无缝衔接，打造渐进式课程学习体验。
⑥仿真平台虚拟实验
1）Python 基础虚拟实验：Python基础（注释、语句格式及缩进、变量、字符串、引入外援、数据类型、常用操作符）、Python分支和循环（分支和循环、条件表达式、断言、循环语句）、Python高级（列表、元组、字符串、序列、字典、集合）、Python 函数（函数的创建与调用、函数的参数、函数的变量、函数式编程、递归）、Python 模块（模块、导入模块）、Python综合游戏实战项目。实验项目数量≥10个；
2）数字图像与机器视觉虚拟实验：图像基础、视频基础、绘图功能、 图像操作基础、图像算术运算、颜色空间、图像变换、阈值处理、图像金字塔、图像平滑处理等实验；项目数量≥20个；
3）深度学习TensorFlow虚拟实验：TensorFlow 基础、线性回归、逻辑回归、人工神经网络、卷积神经网络、神经网络迁移学习、循环神经网络、人工智能综合实验，实验项目数量≥10个；
4）深度学习Pytorch虚拟实验：至少包含Tensor的使用、Dataset 类代码实战、TensorBoard的使用、Transforms 的使用、torchvision 数据集的使用、Dataset 与 Dataloader、神经网络--卷积层、神经网络--非线性激活层、神经网络--线性层、神经网络--Sequential、神经网络--最大池化、神经网络基本骨架nn.module、项目实战--Cifar10分类实战、项目实战--Cifar10分类实战(GPU 训练)、项目实战--Minst 数字识别实战、项目实战--猫狗分类实战、项目实战--基于YOLOv5的水果分类、项目实战--基于YOLOv5的垃圾分类、项目实战--基于YOLOv5的车牌检测识别。实验项目数量≥20个；
5）ROS机械臂虚拟实验：包含控制板蜂鸣器控制实验、机械臂单个舵机控制、读取机械臂舵机当前的位置实验、机械臂六舵机同时控制、机械臂上下左右摆动实验、机械臂跳舞、机械臂夹取方块、机械臂搬运、机械臂叠罗汉、颜色识别与分类、垃圾分类等。实验项目数量≥11个；
6）综合3D虚拟实验：包含人脸识别系统（能够录入人脸数据；能实现身份认证；身份认证后控制无线 ZigBee 模块开锁，有专门PYQT 用户操作界面）；交通标识识别系统（能够识别平面彩色目标，如停车、减速、禁止行驶等标识，或者利用深度学习识别其他复图案）；车牌检测与识别系统（能从视频流中提取特定帧图像，并进行预处理，滤除干扰信息；能从图像识别车牌号码）；垃圾分类系统（能从视频流中提取特定帧图像识别四大类垃圾的标识及对其正确的分类）。实验项目数量≥4个。
4、人工智能在线课程平台（单节点）
①采用B/S架构，搭建教师端与学生端双端口教学管理闭环，支持课程、实验、测评及数据可视化分析，界面简洁、操作便捷，适配线上线下教学场景；平台内置硬件设备对应的所有课程资源。
▲②每门课程均配套微课视频、PPT课件、实验指导书，可在线查看，并且覆盖核心知识点及实验演示，支持在线观看和课后复习功能，还需包含实验案例、习题练习等补充资源。（投标时提供截图展示课程列表 + 某一门课程点进去后的全套资源标签，体现课程资源是模板化配套非单门课程单独上传，并加盖公章）。
③在线课程平台与人工智能虚拟仿真平台深度互联互通，教师可通过在线课程平台教师端作业中心将实验任务一键发布至人工智能虚拟仿真平台；完成实验提交后，系统自动同步实验结果，可实时查看实验完成状态、实验过程数据。
5、实验课程资源要求
①《Python基础》课程主要包括Python、开发环境搭建和使用、Python基础、Python分支与循环、Python高级、Python函数、Python存储、Python异常处理、Python类和对象、Python模块等内容，≥16个实验。
②《OpenCV机器视觉》要包括机器视觉概述、开发环境使用说明、OpenCV基础实验、OpenCV高级算法实验、OpenCV应用实验等内容，≥24个实验。
③《深度学习TensorFlow实验》课程主要包括TensorFlow 基础、线性回归、逻辑回归、人工神经网络、卷积神经网络、神经网络迁移学习、循环神经网络、人工智能综合实验等内容，≥10个实验。
④《深度学习Pytorch实验》主要包括深度学习概述、实验环境配置与使用、PyTorch基础部分、Dataset类的高效应用、TensorBoard应用简析、TransForms应用简析、Torchvision数据集应用简析、Dataloader类的高效应用、神经网络、损失函数与反向传播、Pytorch中的优化器、Pytorch中模型的保存与读取、项目实战等内容，≥19个实验。
⑤《自然语言处理》主要包括自然语言处理基础、麦克风阵列实验、AI平台语言处理、深度学习应用、自然语言处理云服务应用等内容，≥33个实验。
⑥《机械臂控制》主要包括控制板蜂鸣器控制、控制机械臂单个舵机、读取机械臂舵机当前的位置、机械臂六舵机同时控制、机械臂上下左右摆动、机械臂跳舞、机械臂记忆动作、机械臂夹方块、大自然的搬运工、叠罗汉等内容，≥13个实验。
⑦《端感知控制》主要包括嵌入式系统概述、实验平台说明、STM32开发环境搭建、STM32基础应用开发、STM32传感器应用开发、Zigbee无线通信应用开发等内容，≥38个实验。
⑧《PyQT5应用开发》主要包括PyQt5应用开发基础、PyQt5环境搭建与使用、PyQt5基础应用开发、PyQt5进阶应用开发等内容，≥15个实验。
⑨《人工智能AI大模型》主要包括大语言模型基础、大模型初体验、大模型API调用、大模型离线部署、Ollama离线模型的推理、大模型构建本地知识库、大模型微调、离线大模型应用、具身智能等内容，≥41个实验。
⑩《人工智能综合课程设计》，实验案例体系涵盖六大核心应用方向，具体包括AI+农业、AI+医学、AI+动物识别、AI+武器检测、AI+交通运输、AI+行为检测，各方向实验案例配置如下：
AI+农业方向：包含典型农业场景实验案例，如水果识别、蔬菜识别、番茄叶片病害识别、农作物与杂草检测、全球小麦检测、石榴成熟度检测、鲜花检测；
AI+医学方向：包含关键医学检测实验案例，如医药与维生素检测、血细胞检测、脑肿瘤检测、骨折检测；
AI+动物识别方向：包含动物检测识别案例，如昆虫检测、非洲动物检测、水下生物检测、动物识别；
AI+武器检测方向：包含武器检测案例，如刀具类武器识别、枪械类武器识别；
AI+交通运输方向：包含交通运输识别案例，如车牌识别、车辆识别、障碍物识别；
AI+行为检测方向：包含行为检测案例，如吸烟识别、口罩识别、手势识别、眼镜识别、人脸识别门禁。
所有实验案例均提供原始训练数据集、验证数据集以及标注文件，且每个实验必须独立包含数据集收集、整理数据集与验证集、修改数据集配置文件、修改预训练模型文件以及模型训练和模型测试等全流程实验内容。
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	虚实结合具身智能双轮腿机器人
	1、性能描述
实验箱防护等级≥IP5X，抗跌落性能≥500mm。实验箱尺寸：≥556×455×222mm（长宽高），整机重量：≤9.5Kg，箱体采用PP工程级塑料，耐高温耐腐蚀，具有自动排气阀结构和人体工程学二级防开锁扣，轻便且承重抗压不易变形；实验箱内主面板为FR4板材材质。
2、主控平台预装ROS2系统和PyTorch、YOLO等开发框架，可直连摄像头进行图像处理和开展多种人工智能视觉应用开发。硬件配置：CPU≥ARM 6核，主频≥1.7 GHz，GPU算力≥40TOPS；内存≥8GB，硬盘≥128 GB NVMe SSD；支持双频WIFI+蓝牙；具有≥USB3.0×3个，HDMI/DP接口×1个；搭载国产嵌入式机器人操作系统，支持实时调度FIFO算法/RR算法。
3、主板扩展模块
主板扩展板具有过流保护和一键开机功能； 采用≥两路DC12V电源供电接口，集成主控开关机按键、板载≥3个USB接口、≥1个RJ45网口和≥12路传感器接口，≥4个IIC接口、≥3个ADC接口、≥1个SPI接口； 采用≥12位ADC芯片，支持≥4通道SPI转AD总线通信；配置开关电源，支持100~240V AC宽电压输入，额定功率不低于120W，板载不少于12V、5V和3.3V电压。
4、显示模块：显示尺寸≥15.6英寸，显示比例≥16：9，分辨率≥1920×1080，色域≥72%NTSC，刷新率≥60Hz，平均亮度≥1000cd/m^2，动/静态对比度≥1000，可视角度≥178°，内置立体声扬声器。
5、传感器套件
▲①一键启动≥12路传感模块，具备模块状态监测交互功能。（投标时提供不少于5张设备功能操作过程关键步骤图片并加盖公章）
②配置的传感器模块包括但不限于：RGB LED模块、六轴一体化姿态惯性传感模块、光电式心率血氧采集传感器模块、超声波传感器、电机和驱动模块、12832 OLED显示屏模块、数字光照传感器、温度传感器模块、压力传感器模块、紫外线热敏传感器、土壤湿度传感器、有源蜂鸣器、人体红外感应模块、红外避障传感器模块、电容触摸传感器模块等，视觉系统模块：≥800万像素摄像头，支持1920×1080@30fps输出，支持UVC免驱，内置自动曝光、自动白平衡功能，镜头支持自动对焦、麦克风阵列模块（麦克风阵列模块内置LED灯能够实时显示声源方向，内置了回声消除、去混响等算法，可以实现语音活动检测、声源定位、声纹识别、语音控制等功能；接口类型：USB）。
6、双轮腿机器人
①机械参数：尺寸≥340mm×280mm×250mm；框架结构采用铝合金材质，外壳采用碳纤维和ABS材质；净重≤6KG；采用双并联闭环结构，兼具轮式高效移动与足式灵活越障能力。
②动力系统：单个腿部≥2个无框关节电机，额定扭矩≥9N·m，内置≥2个16 bit高精度编码器，峰值扭矩≥27N·m，最大转速≥50rpm，支持CAN通信，支持MIT/速度/位置模式控制，具有过温自动保护；≥2个轮毂伺服电机，额定扭矩≥1 N·m，内置霍尔编码器，最大转速≥300rpm，支持CAN通信；运动速度≥1.5m/s；
③越障性能：≥15°坡度连续运动，垂直越障≥25mm。
④电源与续航：搭载24V 5Ah快拆动力电池；配置外置充电盒，支持TypeC接口充电；充电时长≤2h，典型续航≥4h。
⑤激光导航及避障单元：量程最大≥70 m，盲区≤0.1m；水平FOV≥360°，垂直FOV≥-7°~52°，角度随机误差≤0.15°；点云帧率≥10Hz，点云输出≥200000点/秒。
⑥控制系统：CPU≥ARM 6核，≥1.7 GHz ，GPU≥1024核，算力≥40TOPS；内存≥8GB，硬盘≥128 GB NVMe SSD。  
⑦视觉系统：双目结构光3D成像技术；量程0.2 m~5 m；静态测量条件下，测量距离 200mm处深度相对误差＜1%。；深度图像分辨率≥640×400 @ 15 fps；红外图像分辨率≥640×400@15fps；RGB图像分辨率≥1920×1080 @15fps。
⑧IMU单元：搭载≥6轴IMU；加速度计≥±3~24g，零偏≤30mg；陀螺仪≥±125~2000°/s，零偏稳定性≤2°/h；
⑨麦克风及扬声器模块：配备双通道麦克风及立体声扬声器，支持语音识别、合成、实时交互、云端控车。
⑩基于深度强化学习算法自主决策框架开发，具备轮足复合运动、人体跟随、自主决策等核心能力，可适应科研、服务、巡检等多种场景下的复杂任务。
⑪▲集成ROS2系统，开放模块化接口，支持Python/C++与Sim2Real 二次开发，支持在仿真环境中回放验证。（投标时提供调出ROS、Python/C++运行和编译系统版本号以及基于Python/C++的ROS二次开发接口SDK、在实验箱中体现Sim2Real二次开发环境软件界面，并加盖公章）
⑫具有人体跟随、3D激光导航与避障等功能。
⑬▲配备web操作界面，可以实现视频同步回传，无线遥控，运行速度设置，远程关机或重启，在线建图和自主导航模式切换等功能。（投标时提供通过截图体现，提供上位机web软件界面，界面中包括视频回传功能、无线遥控操作遥感功能、速度配置设置功能、远程开关机按键功能，在线建图和建图保存以及地图可视化功能、自主导航及导航界面功能，并加盖公章）
7、实验箱环境配置：内置多种人工智能与机器人应用框架，包括但不限于ROS2、PyTorch、YOLO、OpenCV等。
8、可支持的学习功能：AI人工智能相关实验开发、ROS机器人功能开发、深度学习相关实验编程、Python/C++开发编程等。
9、随货提供依托本产品录制的实验案例功能演示视频教程一套，包含开箱介绍、线缆连接、组装演示等，视频总时长≥190min。
10、随货提供依托本产品开发的在线实验指导教学文档和课程PPT。包括但不限于《智能机器人操作系统》、《具身智能机器人开发实践》、《机器人传感器技术》、《OpenCV应用》、《机器人传感检测技术》、《机器学习与实现》等课程模块，包含实验指导书、视频课程及PPT等课程资源。
包括但不限于以下章节：
①《智能机器人操作系统》
序章ROS机器人操作系统、SY01-ROS开发环境配置与节点、SY02-ROS话题通信、SY03-ROS服务通信、SY04-ROS 组件、SY05-ROS自定义消息、SY06-ROS Bag数据包、多机器人通信及Rviz三维显示、SY07-ROS机器人模型描述与仿真、SY08-ROS Action通信、SY09-ROS语音交互、SY10-ROS视觉感知
②《具身智能机器人开发实践》
仿真环境搭建与项目工程架构、双轮腿机器人结构配置与驱动控制
MDP 建模与仿真环境构建、基于 PPO 算法的强化学习训练流程
机器人运动目标设定与指令采样设计、基于课程学习的指令跟随策略优化、奖励函数设计与环境终止条件设置、面向真实部署的域随机化与鲁棒性分析、模型训练、策略验证与神经网络导出、Sim2Sim 跨仿真平台部署与交互验证、Sim2Real 真机部署与安全状态机架构
③《OpenCV应用》
OpenCV 入门基础、OpenCV 图像处理基础、图像旋转缩放变换、透视变换、边缘检测、图像轮廓检测、Hough 线段检测、视频处理、人脸特征检测、手势识别
④《机器人传感检测技术》
智能传感器概述、触摸传感器、压力传感器、光照传感器、电机模组、超声波传感器、陀螺仪、红外避障传感器、听觉传感器、视觉传感器、综合项目实践
⑤《机器学习与实现》
机器学习简介、贝叶斯分类器、决策树、K近邻算法、数据降维、线性判别分析、人工神经网络、支持向量机、线性模型、随机森林、图像分类基础、迁移学习、基于YOLO的目标检测实战、基于YOLO的图像分割实战、离线大模型语音助手开发、在线大模型语音助手开发、多模态软硬件融合开发实战
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	智能处理支撑子系统
	1、处理器：核心总数≥20核，其中高性能核心主频≥3.4GHz、高能效核心主频≥2.8GHz，整机多核并行计算能力满足AI推理、三维重建等高负载场景需求。
2、GPU加速单元：通用并行计算核心≥6144个，支持深度学习矩阵运算、模型量化压缩推理、高精度浮点科学计算。
3、AI算力：AI算力峰值≥1000TOPS（INT8稠密），可稳定支撑百亿级参数大模型本地化部署运行。
4、内存：≥128GB统一寻址共享内存，有效持续带宽≥273GB/s，支持内存ECC纠错。
5、存储：≥4TB NVMe固态硬盘，支持硬件级数据加密与分区加密。
6、整机规格：外形尺寸≤150mm×150mm×50.5mm，整机净重≤1.2kg，支持桌面平放、壁挂、微型机柜导轨安装等多种部署方式。
	1
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3、商务和服务要求（注：商务和服务需求中所有指标必须全部响应，任意一项不满足将判定为无效投标）
	序号
	商务和服务项目
	商务和服务要求

	1
	项目完成时间
	合同签订生效后2个月全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付采购方使用。

	2
	质保要求
	投标时提供承诺函，格式自拟，加盖公章：
1.提供不少于5年的免费原厂质保（包括系统维保服务），软件安全问题终身负责，出现安全问题由厂家负责修复完成。质保期的起始时间以验收合格之日起开始计算。
2.本项目要求提供售后质保。中标人需承诺，本项目产品由产品制造厂商提供原厂质保。中标人须在货物到货验收阶段向采购人提交加盖制造厂商公章的原厂质保函原件/售后服务承诺原件；若逾期未能提供，视为中标人履约违约，中标人承担由此产生的全部售后风险与损失，采购人有权依照合同追究违约责任。

	3
	交货地点
	江苏大学（由学校工程技术人员指定的院内安装地点，投标人可联系采购人联系人了解详细交货安装地点信息）

	4
	付款方式
	货物经采购人验收合格后三十个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的90%；验收合格满一年后三十个工作日内支付合同总额的8%；设备正常运行至保修期满后三十个工作日内支付合同总额的2%。

	[bookmark: _Toc30691]5
	报价要求
	本次投标报价须包含完成本项目所涉及到的一切相关费用，包含但不限于：包括系统软件、硬件的供货、安装、调试、开发、技术支持、对接接口服务、运行维护、项目验收、技术培训及售后服务等投标人认为需要的直至交付使用所需要的各种费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中。中标人在履约期间不能因考虑不周、不可预见等原因而要求调整费用标准。





第五章 合同主要条款及格式 
[bookmark: _Toc6085]  （参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）
[bookmark: _Toc17809][bookmark: _Toc14321][bookmark: _Toc14][bookmark: _Toc24090]国产产品拟签订的合同文本

甲方：江苏大学
乙方：XXXXXXXXXXXX公司
	甲
方
	单位名称：
地　　址：
邮　　编：
电　　话：

	江苏大学
江苏省镇江市学府路301号
212013
0511－88780046、88791357
88797345
	项目号码：
	

	
	
	
	项目名称：
	

	
	
	
	合同号码：
	

	
	
	
	签订地点：
	江苏镇江

	
	
	
	签订时间：
	2024年XX月XX日

	乙
方
	单位名称：
地　　址：
邮　　编：
电话传真：
开 户 行：
账　　号：
	乙方填写



根据《中华人民共和国民法典》，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方订购如下仪器设备，签订本合同，双方共同遵守执行。
1、 货物名称、规格型号、数量、单价及合同总价等
	设备名称
	型号规格
	品牌
	配置清单
	厂商/产地
	数量
	单位
	单价（元）
	总价(元)

	
	
	
	直接填写。 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合同总价（大写人民币）：XXX万XXX仟XXX佰XXX拾XXX元整（￥XXXXXXXX）


2、 货物质量要求
1、 乙方提供的货物必须是符合相关的国家和行业标准、符合甲方招标文件技术参数要求、符合乙方的投标文件及承诺、符合产品说明书的质量状况及性能要求的合法全新的合格产品。
2、 项目完成过程中所产生的技术成果、申请专利的权利归江苏大学所有。
3、 货物交付、运费承担
1、 交货（具体）地点：江苏大学_______学院。
2、 交货日期：合同签定后          
3、 乙方应在交货时同时向甲方提供与本合同项下货物相符且完整的技术资料，技术资料必须以简体中文书写。
4、 乙方应保证货物的包装符合运输的要求，足以保护货物在运输过程中不受锈蚀、损坏或灭失。
5、 乙方负责将货物运输至约定的交货地点交付予甲方，并承担运、保费。
4、 安装调试及验收
1、 乙方应在协议生效后一周内向甲方提供货物安装准备条件的书面要求。
2、 乙方应委派专业技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由甲方提前3天通知乙方。
3、 乙方接甲方通知后　　　　日内安装、调试结束。逾期，按乙方逾期交货处理。 
4、 在货物安装调试完毕后，甲方在十个工作日内组织对货物进行验收。验收内容包括：
（1） 对照合同及装箱单验收货物的型号、数量、及外观；
（2） 货物所附技术资料、货物组件及配置；
（3） 货物功能、性能及各项技术参数指标；
（4） 其它　　　　　　　　　　　　　　　。
5、 验收标准：按甲方的招标文件的技术要求、乙方投标文件及承诺、产品说明书以及国家相关标准，由甲方组织验收，乙方提交样品的按样品质量标准验收。
6、 甲方所购货物全部通过验收，甲方确认并出具验收合格证明，视为验收合格。
7、 甲方在验收中如发现货物不符合合同的约定，有权拒绝接受货物，并在十个工作日内签发拒绝收货通知书。乙方必须在十个工作日内重新提供符合合同约定的货物，逾期，按乙方逾期交货处理。
8、 如乙方对验收结果有异议，可以委托甲方所在地商检部门进行复检。商检部门的检验结果表明货物不符合合同约定的，因复检发生的费用由乙方承担；检验结果表明货物符合合同约定的，因复检发生的费用由甲方承担。
5、 付款方式
1、 货物经甲方验收合格后三十个工作日内，甲方支付合同总额的90%（即人民币　　元）给乙方；合同总额的8%（即人民币　　元）在设备无故障使用一年后三十个工作日内支付；合同总额的2%（即人民币　　元），在设备无故障运行     年后三十个工作日内，由甲方付给乙方。
2、 乙方在收取甲方90%货款前须提供100%的增值税专用发票。甲方开票信息如下：
单位名称：江苏大学
统一社会信用代码：123200004660115453
地址：江苏省镇江市学府路301号　（发票直接寄给用户，并在发票上注明甲方合同号码）
电话：051188780082　　　　　　　（同时，提供所供设备图片，随发票一并交用户）
开户行：镇江工行江苏大学分理处
帐号：1104 0805 0900 0000 190
6、 售后服务条款
1、 保修期限：乙方承诺本合同项下货物的免费保修期为___年，保修期限自验收合格签字之日起算。
2、 质量保修范围包括                                。
3、 质量保修责任：
（1）在保修期内，乙方应在接到甲方通知之日后   天内派人到甲方提供保修服务（包修、包换、包退），并承担所发生的费用。逾期，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，所发生的费用由乙方承担，甲方直接从乙方质量保证金内扣除或另向乙方追索；如因此造成甲方经济损失的，乙方还应承担赔偿责任。
（2）保修期满后，乙方对设备负责终身维护，只收取成本费。
（3）在国家规定的设备合理使用期限内，乙方应确保设备的质量；如因乙方原因致使设备在合理使用期限内造成人身和财产损失的，乙方应承担损害赔偿责任。
4、 双方约定的设备保修其他事项：乙方提供维修服务时的人员姓名为 XXXXXXX ：联系电话为  XXXXXXX   。乙方如改变维修服务人、联系方法时应及时通知甲方。
7、 违约责任
1、 甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方未能按照本合同的约定履行自己的义务，应当承担违约责任。违约方应当赔偿守约方因此遭受的损失。
2、 乙方交付的货物不符合合同规定，甲方除有权按本合同第四条约定处理外，乙方还需向甲方支付合同总额的5%违约金，甲方有权直接从应付给乙方的合同款项中扣除该违约金或另向乙方追索。
3、 甲方逾期支付货款的，自逾期一个月后，每天按应付金额的3‰向乙方支付违约金，违约金最高不超过合同总额的5%。
4、 乙方逾期交付货物的，则每天按合同总额的3‰向甲方支付违约金，甲方有权直接从应付给乙方的合同款项中扣除该违约金。逾期交付货物超过15天，甲方有权解除合同，乙方除需支付已发生的违约金外还应赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。
8、 风险承担
1、 货物毁损、灭失的风险，在货物经甲方验收合格以前由乙方承担，在货物经甲方验收合格以后由甲方承担。
2、 甲方因货物质量不符合约定的质量要求而拒绝接受货物或解除合同的，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。
3、 货物毁损、灭失的风险由甲方承担的，不影响因乙方履行合同义务不符合约定甲方要求其承担违约责任的权利。
4、 由乙方承担货物毁损、灭失风险的，如货物毁损或灭失的，乙方应于___天内重新提供符合合同规定的货物，否则，按乙方逾期交货处理。
9、 争议解决
合同发生争议，由双方协商或调解解决；协商或调解不成时，向甲方所在地人民法院起诉解决。
10、 其他
1、 本合同一式五份(甲方职能部门3份、甲方用户1份；乙方执1份)，均为正本，与合同附件、甲方招标文件、乙方投标文件及投标承诺作为合同的共同组成，具有同等法律效力。
2、 本合同以双方法定代表人（委托代理人）签字并加盖单位印章之日起生效。
3、 甲方收货人信息：
地　址：江苏省镇江市学府路301号江苏大学设备处
收货人：XXXXXXX 收转XXXXXXX　学院　XXXXXXX　老师（电话：XXXXXXX）。
（乙方发货时，甲方收货人信息不全，甲方有权拒收货物！！！）


	甲    方
	乙    方

	单位名称：江苏大学
（盖章）
代表人（签字）：

经 办 人：XXXXX
	单位名称： 
（盖章）
代表人（签字）：

联 系 人：XXX/手机XXXX





附件一： 配置清单
一、设备名称：
	序号
	名称
	型号规格
	厂家
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	 
	

	2
	
	
	
	
	
	 
	

	。。。
	
	
	
	
	
	 
	



二 、备件名称：
	序号
	名称
	型号规格
	厂家
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	 
	

	2
	
	
	
	
	
	 
	

	。。。
	
	
	
	
	
	 
	





附件二、质保及售后服务条款




用户单位对合同上述条款已认真阅读，对设备名称、规格型号、配置、数量、价格、售后服务、送货地点、项目名称、项目号码等要素确认无误。

甲方用户确认清单						乙方确认清单
代表签名：								代表签名：


[bookmark: _Toc28523]

第六章 附件



投标文件



项目名称：
招标编号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日期：


目录
（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
 致：江苏省设备成套股份有限公司
根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）              。
3、本项目交付时间为：满足采购文件要求。
4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
供应商名称：                 （加盖电子公章）
日    期：     年    月    日

附件二、报价表

开标一览表

项目名称：                     项目编号：
	投标报价
	小写：人民币：         

大写：人民币：       

	合同履行时间
	满足采购文件要求。



投标单位（加盖电子公章）：                             
说明：
1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。


 附件四、技术要求响应及偏离表格式
      
技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。


投标单位（加盖电子公章）：                             
 


附件三、分项报价表
项目名称：                                      项目编号：
	序号
	名 称
	品牌、
规格或型号
	数量
	原产地和
制造商名称
	单项金额
	总价金额

	1
	具身智能场景实训机器人
	
	1套
	
	
	

	2
	智能感知型标准化智慧零售场景
	
	1套
	
	
	

	3
	场景化机器人虚实协同训练与控制平台
	
	1套
	
	
	

	4
	机器视觉与自然语言处理综合实验平台
	
	1套
	
	
	

	5
	虚实结合具身智能双轮腿机器人
	
	2套
	
	
	

	6
	智能处理支撑子系统
	
	1套
	
	
	

	投标总价合计：
	






投标单位（加盖电子公章）：                             

说明：
1、分项报价表总价需与开标一览表中投标总价一致。


 


附件五、商务要求响应及偏离表格式
 
商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。


投标单位（加盖电子公章）：                             

 
 


附件六、方案

方案应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。



 

附件七、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                    项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位（加盖电子公章）：                             



附件八、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	内容
	金额
	合同签订时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位（加盖电子公章）：                             

附件九、政府采购政策相关资料
[bookmark: _Toc450220984][bookmark: _Toc447021131]（一）政府采购促进中小企业发展政策

1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：
日 期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。
4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。
5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。


附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。





2、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（加盖电子公章）：
日期：



3、属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）


（二）实施本国产品标准及相关政策
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（加盖电子公章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    

备注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


成本比例声明函
（适用于采购项目或者采购包中含有多种产品时）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的全部产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到（填写具体百分比）。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（加盖电子公章）：            
日期：   年   月   日



（三）政府采购节能产品政策
提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书

投标单位（加盖电子公章）：
日期：

[bookmark: _Toc447021133][bookmark: _Toc450220986]

（四）政府采购环境标志产品政策
提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环保产品认证证书

投标单位（加盖电子公章）：
日期：








[bookmark: _Toc30860]
附件十、资格资信证明文件 

[bookmark: _Toc4890]1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章）；










0


[bookmark: _Toc24411]2、供应商须提供法人代表授权书（原件），法定代表人、授权代表身份证复印件及供应商2026年2月至投标截止时间中任意一个月为授权代表所缴纳社保的证明材料。（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书及社保证明材料）；

法定代表人授权委托书（各供应商根据实际情况填写）

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：           （手机）
投标人名称：              （加盖电子公章）
单位地址：
日    期：

1）法定代表人、委托代理人身份证复印件：






2）供应商2026年2月至投标截止时间中任意一个月为授权代表所缴纳社保的证明材料










3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2026年2月至投标截止时间中任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（2026年2月至投标截止时间），或其2025年度经审计的财务报告复印件加盖公章；


















[bookmark: _Toc20874]4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。



投标单位（加盖电子公章）：
日期：



[bookmark: _Toc13855]5、有依法缴纳税收的良好记录，提供2026年2月至投标截止时间中任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；
























6、有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供2026年2月至投标截止时间中任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；




7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书并加盖供应商公章）；重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：
我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


声明人：（加盖电子公章）
日期：年 月 日



附件十一、声明函
声明函

致：江苏大学

1、我单位负责人              (负责人姓名、身份证号)，与我单位存在直接控股、管理关系的单位为              (单位名称)，本次投标不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理的不同供应商同时参加本项目同一合同项下投标的情形。
2、我单位不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3、我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特此声明。


投标单位（加盖电子公章）：
日期：
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