新坝联丰泵站翻建工程工程量清单及招标控制价编制说明
一、工程概况：
本工程为新坝镇联丰泵站翻建工程，主要工作内容为：拆除原联丰泵站，改建正向布置双向泵站。规划设计排涝流量2.0m³/s，引水流量1m³/s，选用2台600ZQB-100潜水轴流泵，总装机容量110KW，双向泵室进出水侧各置1扇铸铁闸门；出水涵总长约16米，洞闸首设1扇铸铁闸门，配备8T手电两用螺杆启闭机；该段堤防恢复拓宽至6米，迎水坡设钢筋砼挡土墙，对堤顶道路、迎水坡背水坡草皮护坡、进场道路等进行恢复等。
二、编制依据:
1、根据招标文件、编标说明、设计图纸、补充通知、工程量清单等。
2、苏水基【2010】61号 - 关于颁发《江苏省水利工程预算定额（建筑工程、安装工程动态计价表）》（2010年版）的通知；
3、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007)；
4、《江苏水利工程招标投标文件工程量清单格式》（苏水基〔2011〕21号）；
5、苏水基【2015】31号 - 江苏省水利厅关于调增安全文明措施费和项目建设管理费两项费率标准的通知；
6、苏水基【2015】32号 - 江苏省水利厅关于发布江苏省水利工程人工预算工时单价标准的通知；
7、苏水基【2016】27号 - 江苏省水利厅关于颁发《江苏省水利工程施工机械台时费定额》（2017年版）等造价文件的通知；
8、苏水规【2017】2号-省水利厅关于印发《江苏省水利建设工程安全文明措施费使用管理办法》的通知；
9、苏水安【2017】3号 - 江苏省水利厅关于发布江苏省水利建设工程安全文明措施费分解表的通知；
10、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854—2024）；
11、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856—2024）；
12、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857—2024）；
13、现场踏勘。
三、采用定额:
1、《江苏省水利工程预算定额》建筑工程（2010年版）；
2、《江苏省水利工程预算定额》施工机械台时费定额（2012年版）；
3、《江苏省水利工程预算定额》预算定额动态计价表（2017年版）；
4、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》；
5、《江苏省通用安装工程消耗量》；
6、《江苏省市政工程消耗量》；
7、《江苏省建设工程费用参考》及《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》。
四、其它需要说明事项：
1、材料价格按《镇江市工程造价信息》扬中地区2026年第9期中预算指导价，预算指导价不全的按同期市场价；
2、人工执行苏水基[2015]31号文、32号文、2026费用参考人工单价—苏建价[2026]76号、2026费用参考台班人工单价—苏建价[2026]76号。
3、本工程税金按9%；
[bookmark: _GoBack]4、专业工程措施费施工方报价时结合各方面因素，自主报价，结算时不做调整；暂列金50000元以及安全文明措施费19017.25属不可竞争费用，不可下浮；
5、其它未尽事宜，按照招标文件。

