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[bookmark: _Toc30943][bookmark: _Toc25722][bookmark: _Toc10813]第一章  投标邀请
受宿迁学院的委托，江苏建科工程咨询有限公司就宿迁学院光电智能与绿色封装膜材料建设项目(JSZC-321300-JSJK-G2026-0015)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
宿迁学院光电智能与绿色封装膜材料建设项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网、江苏政府采购网”获取招标文件，并于2026年11月18日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc2584][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321300-JSJK-G2026-0015
2.项目名称：宿迁学院光电智能与绿色封装膜材料建设项目
3.预算金额：200万元
[bookmark: EB6c1f3d39c6914ae1bada8ccaa777b37a]4.本项目设定最高限价，最高限价为：200万元
5.采购需求（简介）：拟对约宿迁学院光电智能与绿色封装膜材料建设项目进行采购。（详细内容见本招标文件第四章采购需求）。
6.合同履行期限：20日历天。
7.本项目 不接受 联合体投标。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc27291][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。
（二）本项目的特定资格要求：无
（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购的项目,供应商须为中小微企业、监狱企业、或残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》）。非中小型企业（含监狱企业、残疾人福利企业）参与本项目投标，将作无效标处理。
[bookmark: _Toc22204]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266]1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。
2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]3.本项目共分一个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。
[bookmark: _Toc19148]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11 月18 日9点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc24820][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc13415]六、其他补充事宜
[bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: OLE_LINK3]1.招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、江苏政府采购网等。
2.CA数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
[bookmark: _Toc29049]七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名称：宿迁学院
地址：宿迁市黄河路399号
联系人：师老师
联系方式：13814510756
2.采购代理机构信息
名称：江苏建科工程咨询有限公司
地址：宿城区华康路55号
联系人：陈梦帆
联系电话：18552764394 

[bookmark: _Toc81575190][bookmark: _Toc81575153][bookmark: _Toc11687][bookmark: _Toc9425][bookmark: _Toc15265]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc4529]投标人须知前附表：
	[bookmark: _Toc81575191][bookmark: _Toc29262][bookmark: _Toc81575154]序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目属性
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第 1种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	投标有效期
	[bookmark: EBd40b5fb42f2944a3b45e579ce3941f02]60日（从提交投标文件截止之日起算）

	3
	投标文件份数
	提交加密电子投标文件1份。

	4
	开标
	“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。

	5
	进口产品
	按以下第 2种方式确定：
1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2.不接受进口产品。

	6
	评标办法
	具体评标办法详见招标文件第四章。

	7
	确定中标人
	按以下第 2种方式确定中标人：
1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人；
2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。

	8
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：
[bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079]1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无
2.不允许分包。

	9
	代理费用收取方式及标准
	[bookmark: EBfe735bb6fc4d4e5e9e350f940db98c5f]按照相关标准收取。

	10
	其他
	1、信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。
2、现场勘察：供应商自行勘察现场，采购人不单独组织，因勘察不仔细或勘察不全面导致的相关风险及安全事务均由供应商全面承担，相关风险费用含在报价内，不再另计。



[bookmark: EB6eaaf474639940df900ef4965d71f450][bookmark: _Toc30953][bookmark: _Toc81575155][bookmark: _Toc8239][bookmark: _Toc81575192]一、总 则
1、招标方式
本次采购采取公开招标方式。
2、合格的投标人
2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。
2.2满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律
本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。
4、投标费用
投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。
[bookmark: _Toc81575156][bookmark: _Toc29306][bookmark: _Toc81575193][bookmark: _Toc15995]二、招标文件
5、招标文件构成
5.1招标文件由以下部分组成：
第一章：投标邀请；
第二章：投标人须知；
第三章：资格审查及评标办法；
第四章：采购需求；
第五章：合同文本；
第六章：投标文件格式。
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。
6、政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应序号为 6.1 、6.2、6.3.、6.4.1     
6.1中小企业政策
本项目按第（1）种政策落实：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予 10% 扣除，用扣除后的价格参加评审。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
6.2采购本国产品的支持政策
6.2.1 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
[bookmark: OLE_LINK7]6.2.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2.3 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.4 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.5 投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.6 评标过程中，如发现投标人在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

6.3节能产品、环境标志产品
拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
6.3.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。
6.3.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。
6.4政府采购需求标准
6.4.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.3绿色建材政府采购需求标准
按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。
6.5采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
7、招标文件的澄清或修改
7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。
[bookmark: _Toc81575157][bookmark: _Toc81575194][bookmark: _Toc11461][bookmark: _Toc5574]三、投标文件的编制
8、投标文件的编制要求
8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。
8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。
8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。
9、投标文件构成
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。
10、投标报价
10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。
10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。
[bookmark: EB183a0bf075204c54a4ff090f1aecaaa7]11、投标保证金
本项目不收取投标保证金。
12、投标有效期
12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。
12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。
[bookmark: _Toc81575158][bookmark: _Toc2773][bookmark: _Toc81575195][bookmark: _Toc23443]四、投标文件的提交
13、投标文件的提交
13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。
13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。
13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
14、投标文件被拒绝接收的情形
在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。
[bookmark: _Toc81575197][bookmark: _Toc20026][bookmark: _Toc959][bookmark: _Toc81575160]五、开标、评标程序
15、开标
15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。
15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。
15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
16、评标委员会
采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。
17、评标程序
[bookmark: EBa9c0a2c9e523494487594c65b2a92370]17.1资格审查
开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。
17.2符合性检查
17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
[bookmark: EB1499356fad43416eb16398733accabf7]17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。
17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
17.5相同品牌产品投标
17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
17.6有关问题的澄清
17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
17.7异常低价投标审查
17.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值X50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价X50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价X45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
17.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
17.7.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
17.3.4评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
17.3.5异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
17.8比较
评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。
17.9推荐中标候选人
评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc81575159][bookmark: _Toc8712][bookmark: _Toc81575196][bookmark: _Toc8841]六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形
18、无效投标情形
18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。
18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
18.4投标文件未通过符合性审查的。
18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。
18.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。
18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。
18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
19、废标情形
19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
19.3因重大变故，采购任务取消的。
19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。
20、投标人不足三家情形处理
投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。
21、串通投标情形
有下列情形之一的，属于恶意串通投标：
21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；
21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；
21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；
21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
21.13不同投标人的投标文件相互混装；
21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: OLE_LINK4]22、取消中标候选人资格情形
22.1提供虚假材料谋取中标的；
22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
[bookmark: _Toc2391][bookmark: _Toc6494][bookmark: _Toc81575161][bookmark: _Toc81575198]22.6法律、法规规定的其它情况。
七、中标及合同签订
23、确定中标人
23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。
23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。
24、中标通知书
24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。
24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: OLE_LINK5]24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、授予合同
25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。
25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
26、履约保证金
按照以下第（1）方式确定履约保证金收取方式。
（1）本项目不收取履约保证金。
（2）本项目收取履约保证金。
26.1履约保证金提交形式
履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
26.2履约保证金提交金额
按采购合同总价的5  %提交。（本项目无履约保证金）
支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的3  %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
26.3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
26.4履约保证金退还条件
具有验收合格相关证明材料。
26.5履约保证金退还时间
采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。
26.6履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
26.7逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
27、线上融资
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
28、合同履行
28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。
[bookmark: _Toc81575199][bookmark: _Toc22084][bookmark: _Toc7550][bookmark: _Toc81575162][bookmark: _Toc81575200][bookmark: _Toc81575163][bookmark: _Toc31888][bookmark: _Toc12263]八、质疑与投诉
29、质疑
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑或通过邮寄/现场递交方式向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。
29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）获取采购文件的时间；
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；
（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
30、投诉
质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
[bookmark: EB4d341233595e4bf8ad7006b4bd78d974][bookmark: _Toc81575164][bookmark: _Toc81575201][bookmark: _Hlk166141273][bookmark: _Toc17996]
第三章  资格审查及评标方法
一、资格审查
资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标声明及承诺函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求

	落实政府采购政策需满足的资格要求
	符合招标文件要求

	特定资格要求
	符合招标文件要求

	联合体投标
	不接受联合体投标


二、符合性审查
评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法人授权书
	符合招标文件要求

	技术标准和要求
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


三、评标方法
本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。得分且投标报价相同的并列，由采购人代表现场随机抽取确定。
综合评分保留至小数点后两位。
评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。
4、 评标标准

	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	报价
	30.00
	满足采购文件要求的前提下，有效投标报价最低的作为评标基准价，其价格分为满分。其余投标供应商价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝评标基准价／投标报价×30（保留两位小数，四舍五入）

	企业资信、技术实力



	企业业绩
	12.00
	1.自2023年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来供应商承担过类似项目产品业绩的，每提供一个得3分，最高得12分。
注：响应文件中须同时提供合同、中标通知书、验收合格证明，提供不全或未提供不得分。

	
	技术响应
	38.00
	根据投标供应商所投产品技术性能以及对招标文件中技术要求的逐项响应情况由评委进行评分，投标供应商所投产品完全满足技术参数要求的得38分。其中：
“★”指标为实质性响应部分，不得出现负偏离，否则无效投标；标“▲”的为重要技术参数，每有一项（一个序号对应句号的完整内容为一“项”）未响应或负偏离的扣1分，扣完为止；其他技术参数，每有一项（一个序号对应句号的完整内容为一“项”）未响应或不满足的扣0.073分，扣完为止；
注：1、投标供应商针对本项评分内容在投标文件《技术响应偏离表》中，需详尽真实的逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；未按要求提供证明材料或提供的证明材料与要求不符合的对应项按负偏离进行处理。

	项目实施方案
	项目整体实施方案

	7.00
	投标供应商提供项目整体实施方案，含（1）实施内容、（2）计划进度、（3）供货、物流、安装调试、检验检测测试等各节点事务安排及实施流程、（4）人员专业配置，（5）配套技术服务及项目质量保障措施等。评审委员会结合投标人方案内容进行打分。
其中：方案内容全面包含以上内容（1）-（5）、具体，思路清晰，要点明确细致，重难点分析及及解决措施符合项目实际，组织安排合理有序，计划周密，各节点时间环节流程衔接紧密、人员专业对口、措施详细、技术先进，且提供2个类似项目真实实践案例阐述，阐述内容包含：覆盖前述内容基本要点5个方面（1）-（5），项目实施重难点分析与解决措施，与本项目实际贴合度高，优于采购需求的，得7分；方案有具体内容，有明确思路及要点，组织安排有序衔接，人员专业对口、有具体措施，且提 1个类似项目真实实践案例阐述，阐述内容包含：覆盖前述内容基本要点5个方面（1）-（5），项目实施重难点分析与解决措施，能够本项目实际贴合，可以实现采购需求，得4分；方案内容不全面不具体，思路及要点未能体现衔接流程，措施简略不具体，人员专业不对口，有欠缺，无法实现采购需求，承诺经后期改进优化调整能够满足采购需求的，得2分，没有内容不得分。

	
	质量保证方案及措施

	7.00
	投标供应商提供项目质量保证措施方案，含（1）质量管理目标、项目质量保障管理计划、思路，（2）安全管理、质量控制措施、（3）检验检测标准、测试流程、测试技术质量保障，（4）各种紧急、突发情况应急处置方案与措施、问题解决机制及管理流程，（5）项目验收流程及质量保障措施等。评审委员会结合投标人方案内容进行打分。
其中：方案内容全面包含以上内容（1）-（5）且有具体细致阐述条款及要求，思路清晰，质量管理及控制保障措施针对性强，重点突出，要点明确，措施详细，检测调试要求及标准符合国家行业要求，应急处置及验收机制健全、流程紧密顺畅，质量措施操作性强，符合项目实际，优于采购需求，得7分；方案有具体内容，思路明确，有质量管理及控制保障措施，有要点，检测调试要求及标准符合国家行业要求，有应急处置及验收机制及质量措施，可以实现采购需求，得4分；方案内容不全面不具体，要点不明确，应急处置及验收机制不详细，质量措施笼统，有欠缺，无法实现采购需求，承诺经后期改进优化调整能够满足采购需求的，得2分，没有内容不得分。

	
	售后服务及培训方案
	6.00
	投标供应商提供项目售后服务及培训方案，含（1）售后服务管理体系，提供包含售后技术服务人员配备、服务范围、响应时间、响应措施及可行性，退换货方案、维修服务能力以及质保期满后主要
产品配备的易耗易损件优惠等内容与措施，（2）技术培训方案
（包括产品安装、检验、调试、使用和维护、（3）一般故障排除、重大故障应急等方面的培训等内容）与措施，（4）其他延伸增值服务等（包含但不限于：质保期外的定制化服务、专业培训、技术咨询等）。以上4个方面的方案内容须覆盖项目整体服务及售后质保维保期。
其中：方案内容全面包含以上内容（1）-（4）且有详细阐述要点条款，结构严谨，思路清晰，服务措施具体、合理且可操作性强，针对本项目细化制定，要点明确，描述详细且具有针对性，且提供2个类似项目真实实践案例阐述，阐述内容包含：覆盖前述内容基本要点4个方面（1）-（4），项目实施重难点分析与解决措施，与本项目实际贴合度高，优于采购需求的，得6分，方案有具体内容，针对本项目细化制定，有服务思路、有具体措施，且提供1个类似项目真实实践案例阐述，阐述内容包含：覆盖前述内容基本要点4个方面（1）-（4），项目实施重难点分析与解决措施，能够与本项目实际贴合度，可以实现采购需求的，得3分，方案内容笼统、无法体现针对本项目细化制定，内容欠缺、无法实现采购需求，承诺经后期改进优化调整能够满足采购需求的，得1分，没有内容不得分。



















第四章   采购需求
[bookmark: _Toc167986487][bookmark: _Toc81575169][bookmark: _Toc31499][bookmark: _Toc2513][bookmark: _Toc81575206][bookmark: _Toc22098]注：1、★供应商参与响应本项目投标，并全面响应执行本项目采购需求内容及要求（一项目概况、二、项目清单内容及要求，其中技术参数按要求进行响应和执行、三、质量要求、四、项目组人员配备：五、售后服务要求、六、项目实施方案、七、其他要求、八、验收要求 、九、报价），如投标项目实施方案优于采购需求的，按优于方案执行；（前述内容及要求，供应商须出具承诺函，格式自拟，未提供承诺函或提供内容不全的，视为无效标。）（可参考投标格式十一）
2、本项目项目属性：货物类
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业:工业（制造业）

一、项目概况：
（一）项目名称：宿迁学院光电智能与绿色封装膜材料建设项目。
（二）本项目预算金额：200万元。
（三）项目最高限价：200万元。
（四）付款方式：预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；
进度款：货到安装调试验收合格后付清全款。
注：付款前，乙方应向甲方提供符合要求的增值税发票，否则，甲方有权拒绝付款，同时不免除乙方合同履行义务。甲方可从应付款中直接扣除乙方应承担的违约金或其他费用。
资金支付的时间:收到供应商发票10个工作日内。
资金支付的主体:宿迁学院。
资金支付的条件:满足相应阶段的要求，且甲方收到乙方发票。
注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。
（五）项目履约期：20日历天。
二、项目清单内容及要求
（一）项目清单


	序号
	设备/项目名称
	数量
	单位
	备注

	1
	全功能稳态/瞬态荧光光谱仪	
	1
	套
	核心产品

	2
	热重-差示扫描量热同步分析仪
	1
	套
	核心产品

	3
	SLM成型设备
	1
	套
	 

	4
	冲击试验机
	1
	套
	 

	5
	全自动磨抛机
	2
	套
	 

	6
	悬浮熔炼炉
	1
	套
	 

	7
	多功能膜分离系统-超滤、纳滤、反渗透实验设备
	1
	套
	 

	8
	高压细胞破碎仪
	1
	套
	 

	9
	陶瓷膜实验设备
	1
	套
	 

	10
	基因导入仪
	1
	套
	 

	11
	微量分光光度计
	1
	套
	 

	12
	离心机
	1
	套
	 

	13
	高速冷冻离心机
	1 
	套
	 

	14
	超声波细胞粉碎机
	1 
	套
	 

	15
	振荡培养箱
	3
	套
	




（二）、项目产品技术参数和要求
1、全功能稳态/瞬态荧光光谱仪	
1.1▲采集模式：光电倍增管，支持单光子计数模式；水拉曼信噪比＞10000:1。（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）
1.2. 激发光源：氙灯光源，功率≥75W，光谱范围：250-2000nm，为椭球灯杯激发光谱仪。
激发光谱仪
1.3★	激发光谱仪：影像校正光谱仪，焦长≥320mm，C-T光学结构，相对孔径：≥F/4.2，双狭缝出口，三光栅塔轮，光栅规格：≥68X68mm。（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）
[bookmark: OLE_LINK10]1.4. 激发光谱仪标配光栅： 
（1）1200 g/mm，BLZ@500 nm（主光栅，紫外可见）；
（2）600 g/mm，BLZ@750 nm；
（3）300 g/mm，BLZ@1250 nm（红区）；
该光栅模块光谱覆盖范围 200‑1000nm。
1.5. 发射光谱仪：影像校正光谱仪，焦长≥320mm，C-T光学结构，相对孔径：≥F/4.2，双狭缝入口，双狭缝出口，三光栅塔轮，光栅规格：≥68X68mm。
1.6. 发射光谱仪标配光栅： 
（1）1200 g/mm，BLZ@500 nm（主光栅，紫外可见）；
（2）600 g/mm，BLZ@750 nm；
（3）300 g/mm，BLZ@1250 nm（红区）；
发射光谱仪光谱覆盖范围 200‑2500nm。
1.7. 配置宏光路样品室，透镜聚焦光路；标配比色皿样品架，可兼容粉末、薄膜样品测试，具备平移‑旋转样品安装接口。
1.8. 配备自动遮光板，防止更换样品时探测器曝光。
1.9.配置制冷型光电倍增管，光谱工作范围不窄于185 nm‑900 nm；阳极脉冲上升时间≤2.5 ns；探测器制冷温度为‑10 ℃；暗计数：≦100CPS@-10℃，峰值响应波长：400±30nm。
1.10.高压稳压电源：输出电压：0-1500V,时间相关单光子计数器。
[bookmark: OLE_LINK11]1.11.数据采集器：时间相关单光子计数器：计数率：≥100Mcps，通道数：≥65535。
1.12.可以进行稳态测试及≥500ps-ns-us-ms荧光寿命测试。
1.13.数据采集软件具备：稳态测试功能：激发扫描，发射扫描，同步扫描，三维扫描
1.14.瞬态测试功能具备：动力学扫描，寿命扫描，时间分辨光谱扫描。
1.15.数据处理功能具备：量子产率计算；TRES Slicing；光谱校正；温度控制扫描。
1.16.可实现excel，txt等文件格式输出，方便数据处理，具备厂家自有格式，并具备用户做二次开发。
1.17.可实现扩展50KV，50W的X射线光源实现闪烁体光谱和成像功能。
1.18.▲设备运行场所，由本设备造成的年有效剂量不大于 1mSv，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871‑2002）公众照射剂量限值相关规定。（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

2、热重‑差示扫描量热同步分析仪
产品用途：研究样品的化学反应所引起的质量（TG）和热量（DSC）的同步变化。
2.1、系统结构：
2.1.1系统采用顶部装样，垂直式天平系统，无辐射屏结构。
2.1.2可优化气流，污染小，易操作。
2.1.3炉体采用水冷炉衬方式，可提供精确控温模式。
2.1.4可实现多种动、静态气氛下进行测量。
2.1.5可实现配置多种不同温度范围、不同特性的可自由更换的传感器。
2.1.6可实现配置多种不同类型的坩埚，适应不同的样品特性。
▲2.2、测温范围：室温~1600℃。（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）
▲2.3、温度准确度：±0.1℃。（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）
2.4、全程控扫描速率： 0.01~50℃/min。
2.5、炉体设计: 炉体垂直设计，天平在下。
2.6、天平类型：高性能恒温光电天平，具备安全锁定功能.
2.7、热重基线漂移：＜10 ug/h.
[bookmark: OLE_LINK13]★2.8、热重分辨率：≤0.02ug；（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）
2.9、DSC热焓测量精度：±1%.
▲2.10、传感器：具有导向设计的同步传感器，可实现插拔，（投标须提供承诺书，中标后全面服从甲方关于炉体设计细需求和要求，相关费用含在报价内，不再另计。
2.11、仪器自检保护设置：具有温度报警，升降报警，水温报警，自动停止升温功能，有效保证仪器的可靠安全使用。
2.12、软件包：热分析软件包，软件支持主机控制、流程设置、数据采集处理；具备不少于 5 种基线处理算法，峰分离去卷积功能；支持导入通用 ASCII 格式外部 TG/DSC 数据，支持图谱对比、图形抓拍；实验数据可导出 txt、excel、jpeg 通用格式。
★2.13.样品制备方式：配置全自动制样附件，触摸屏控制，制样压力采用数字式调节，最大压力＞5000N, 配备可更换模具，可自定义模具，适用于聚合物、金属等样品的裁剪及压制。具备光栅锁及防误操作设计，保障操作者安全（提供设计示意图）。
▲2.14、可实现拓展三维立体传感器用于比热测试和准确热焓测试。（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）
2.15、配置要求
2.15.1、同步热分析仪主机1台。
2.15.2、S型热电偶传感器（室温至1600℃）1根。
2.15.3、氧化铝坩埚100个。
2.15.4、热分析工作站	1套。
2.15.5、数据传输线RJ45，RJ45网络数据线1根。
2.15.6、计算机1台。
[bookmark: OLE_LINK14]2.15.7、高性能恒温水浴1套。
   3、SLM成型设备
（一）、设备基本信息
1. 设备名称：选择性激光熔融金属粉末成型设备。
2. 核心用途：用于复杂金属结构件的增材制造精密成形，应能实现金属材料的增材制造。可成型材料至少包含:不锈钢、铝合金、钛合金、钴铬合金、高温合金等，提供不少于4种材料的成熟材料工艺参数包。
（二）、主体规格参数
1.材料支持：不锈钢、铝合金、钛合金、钴铬合金、高温合金等。
2.成形尺寸：有效成形尺寸：≥φ120mm*80mm（不含基板，基板厚度≥20mm）；打印精度：≥0.05mm。
★3.激光器功率：激光器采用单模光纤激光器；单激光，激光功率≥500W，光束质量M2≤1.1。（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）
4.激光波长≥1060nm~1080nm。
5.分层厚度≥0.02mm-0.07mm内可调。
6.最大扫描速度：≥7m/s。
7.光学部件：F-θ镜头聚焦光斑直径满足≥40μm-60μm范围内。
8.功耗：≤3kW。
9.供电电压：AC220V 50Hz。
10.外形尺寸：不大于650mm*600mm*900mm。
11设备重量：不大于180kg。
12.预热温度：最高预热温度≥200℃。
13.配备基板加热功能。
（三）、成形加工系统
1铺粉机构：采用上送粉结构，采用单向铺粉方式，需保证成型幅面内粉末铺设均匀性，设备自带供粉仓，支持不停机供粉仓补料，具备剩余粉末量实时监测功能和粉末不足预警功能。
2.刮刀种类：标配柔性刮刀。
3.惰性气体氛围：氮气或氩气，成形过程中最低氧含量≤100ppm。
4.设备内部集成氧含量检测装置，可实时监控打印过程中氧含量，氧含量异常可自动报警。
▲5.设备配套全开源可视化工艺参数编辑窗口，无底层参数加密、无后台锁死限制，全部工艺控制参数对外永久开放，实现用户完整自主编辑、调试、二次开发。（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）
6. 循环过滤系统：具有反吹功能的永久滤芯，使用寿命≥30000小时；过滤精度：≤0.1μm。
（四）、软件系统
1.前处理软件：（设备制造商具备自主开发前处理软件能力，提供软件著作权证书）
1.1前处理软件具备：含多激光路径规划和工艺参数，满足集成远程监控功能。（提供软件功能界面截图）
1.2前处理软件支持导入STL,PLY,OBJ,3MF,OFF.STP,STEP等通用格式，输出格式为
▲1.2.1.SLC等非加密通用格式。（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

1.3具有一键加支撑功能，多种支撑（线形支撑、十字支撑及柱状支撑）的自动生成与编辑，也可以手动添加支撑。
▲1.4前处理软件具备金属3D打印模型库功能。（提供软件功能界面截图）。
1.5具备打印过程中的实时参数微调，并记录全程日志。
1.6具备打印过程全自动进行。
1.7软件维护及升级服务：质保期内免费升级（含bug修复及兼容性更新）
1.8软件支持可升级开放物联网技术平台，可兼容不同厂商选择性激光熔融金属粉末成型设备，可统一数据模型，具备多品牌装备统一数据采集、统一任务调度、统一状态监管的能力。
▲1.9软件可升级基于AI的风险预测功能：热积累，温度场，温度梯度，翘曲/变形量，残余应力风险，支撑有效性，综合质量评估等。（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）
1.10软件可升级模型检测缺陷功能，防止打印过程中发黑，缺粉，过熔，飞溅，球化，翘边等。
2.设备控制软件：（设备制造商具备自主开发前处理软件能力，提供软件著作权证书）
2.1设备支持接口类型：RS232/RS485，以太网，USB，Canopen。
2.2设备具备自诊断故障功能，成型时间实时监控、成型高度实时监控、氧气含量实时监控等自动设备及监控报警，故障进行监测、记录。
2.3具备支持一键打印功能；支持参数文本一键导入/导出。
（五）、安全设计保障
1.设备整机设计符合相关安全标准，包括电气、机械指令标准。
2.设备整机设计符合相关防爆标准。
3.设备具有尾气过滤装置，尾气经过过滤，排出设备外。
4.设备配有报警灯，全方位实时显示设备状态。
5.设备观察窗配有激光防护，对1060-1080波长的激光有非常低的透射率。
6.在设备的危险位置（机械啮合处、旋转处、运动处等可能涉及人身安全的位置）安装防护装置、贴有明显的警示标识、同时在说明书上标识。
7.成形舱门带有安全门锁。
8.具备急停按钮功能，按下后激光器立即停止运行。
（六）.辅助设备
1.筛粉机：筛网目数：≥200目。
2.工业吸尘器：尘桶容量≥15L，真空吸力≥230mabr。
（七）、配置相应耗材：
1.适合本设备使用的TC4粉末不低于5kg；粒径范围粒径统一为15μm～53μm，粒度分布均匀，适用于激光选区熔化（SLM）增材制造设备，霍尔流速≤30 s/50 g，氧含量满足各牌号 SLM 专用粉末行业标准，采用设备推荐工艺打印，致密度≥99%。
2.钛合金基板不少于1个。
3.硅胶刮刀不少于10个。
4.滤芯不少于1套。


4、冲击试验机
4.1、冲击试验机:
4.1.1 ▲最大冲击能量（J）≥450。（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）
4.1.1.1另配300J、150J摆锤两支。
4.1.2冲击速度（m/s）不低于 5.24。
4.1.3摆锤预仰角（°）不低于150。
4.1.4角度分辨率（°）不低于0.025。
4.1.5摆轴中心至试样距离（mm）不低于750。
4.1.6空击吸收功：≤0.4%。
4.2、试样支座
4.2.1 跨距（mm）:≥40。
4.2.2端部圆弧半径（mm）：1 。
4.2.3支撑面倾角（°）:11±1。
4.3、冲击刀刃
4.3.1 圆弧半径（mm）:2或8。
4.3.2夹角（°）:30。
4.3.3厚度（mm）:16。
4.3.4配置:冲击试验机+电动丝杆拉床+缺口投影仪+拉刀+低温仪。
4.4、低温仪:
4.4.1 控温范围：室温~ -80℃（室温≤25℃测定以下数据）。
4.4.2 恒温精度：±0.5℃。
4.4.3 降温速度：室温~ -80℃约90min（25℃环境温度条件下测得数据）。
4.4.4 其中：室温 ~ 0℃ 约2.0℃/min；
      0℃~ -20℃ 约1.5℃/min；
     -20℃~ -80℃ 约1.0℃/min。
4.4.5 工作室尺寸：不小于280×160×120mm（长×宽×高），容积不小于5.4升。
4.4.6 试样盒：数量3层，每层试样20个，总共60个试样（试样尺寸： 10×10×55,mm）。
4.5、▲控制系统：（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）
4.5.1 不低于7寸触摸屏+PLC控制操作软件（提供软件功能界面截图及软件证书）。
4.5.2 冷却介质：乙醇或其他不冻液。
4.5.3 搅拌电机：≥20W。
4.6、金属摆锤缺口拉床。
4.6.1 试样加工尺寸（mm）：10×10（7.5 或 5）×55，可加工不同厚度标准冲击试样。
4.6.2 缺口类型及加工精度： V 型缺口：深度 2mm，角度 45°±2°，缺口根部圆弧半径 r=0.25mm；U2 型缺口：深度 2mm，宽度 2mm，根部圆弧半径 r=1mm；U3 型缺口：深度 3mm，宽度 2mm，根部圆弧半径 r=1mm。
4.6.3 拉刀行程：≥320mm
4.6.4 拉削速度：1～2 m/min，无级调速。
4.6.5 润滑系统：配置润滑油循环系统，润滑油流量可调，具备冷却润滑功能。
4.6.6 液压系统：采用液压驱动；液压油推荐采用 L-HM46 抗磨液压油或性能相当油品，液压油由用户自备；总液压油量约 20L，其中升降油缸约 12L，润滑油缸约 8L。
4.6.7 拉刀材质：采用高速钢拉刀，刃口耐磨，可快速更换不同类型缺口拉刀。
4.6.8 设备结构：液压主机、试样夹紧机构、拉刀导向机构、润滑循环系统、操作控制面板；试样装夹牢固，拉削过程稳定，无明显抖动。
4.6.9 安全保护：具备限位保护、过载保护，防止超行程损坏拉刀与设备。
4.7、冲击试样缺口投影仪。
4.7.1 投影屏尺寸：≥200×200mm 。
4.7.2 圆工作台 。
4.7.2.1 工作台直径：≥90mm（玻璃直径≥ 70mm）。
4.7.2.2 工作台位移：纵向 ±10mm，横向 ±10mm，升降 ±12mm（位移无刻度）。
4.7.2.3 工作台转动范围：0－360° 连续旋转。
4.7.3 光学系统及光源。
4.7.3.1 放大倍数：50X 。 
4.7.3.2 光源（卤钨灯）：12V 100W 。
4.7.4 设备标准配置及投标要求。
4.7.4.1 配置清单：主机一台（含 50X 放大光学系统）、全套随机附件，满足设备完整使用。  

5、全自动磨抛机
5.1、机器电源：单相AC220V 50Hz。
5.2、输入功率：≥3.1KW。
5.3、磨抛盘直径：≥Φ250mm。
5.4、磨抛盘
5.4.1 转速：0～1000r/min，调整增量20rpm。
5.4.2 具备：150 r/min 、300 r/min、600 r/min、 1000 r/min（四级定速）。
5.5、磨抛盘
5.5.1 转向 ：顺时针或逆时针可调。
5.5.2 磨抛头转速：0～150r/min（无极调速）。
5.5.3单点力加载：5～60N。
5.5.4中心力加载：20-200牛顿（N）。
5.5.5制样数量：≥6个。
5.5.6试样尺寸：≤Φ30mm（标配）。
5.5.7制样时间：0～12小时	
5.5.8程序数量：可存储不少于256组程序（磨抛配方）。
5.5.9压缩空气压力：大于0.35（将外置调压过滤器设定为0.5MPa）。


6、悬浮熔炼炉
6.1、最大熔炼重量（按钛液计算）：150g。
▲ 6.2、最高加热温度：2200℃。（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）
6.3、悬浮电源：最大输入功率≥60KW。
6.4、冷却水要求：水压≥0.2MPa。
6.5、熔化时间：10~15min。
[bookmark: OLE_LINK15]6.6、坩埚内尺寸：≥φ25X50mm。
6.7、腔体内尺寸：≥500X500mm。
6.8、腔体真空度： < 5X10-4Pa 。
6.9、断偶保护和显示：有。
6.10、欠压保护（水压）：有。
6.11、坩埚可倾倒旋转角度：0-110度。
6.12、电极和坩埚可以在炉体外手动转动，金属液可以在腔体内真空下完成倾倒和浇铸。
6.13、真空腔体内具备：接水冷坩埚功能。
6.14、观察窗尺寸：≥ 90mm。
6.15、真空机组挡板阀≥KF40。
6.16、分子泵 
6.16.1 分子泵抽气速率L/S（对空气）：600。
6.16.2分子泵极限压强（Pa)：6×10-7。
6.16.3冷却水压（MPa）：≥0.1MPa。
6.16.4 冷却水温度：<25℃。
6.17、前级机械泵：
6.17.1 抽速≥60m³/h。
6.17.2 极限真空≤0.5Pa。
6.17.3 KF40接口。
6.17.4功率2.2kW。
6.17.5带防返油、气镇功能。
6.18、复合真空计
6.18.1控制精度：± 1%。
6.18.2真空计测量范围：10-5 -10 5Pa。
6.19.配置要求
6.19.1炉体系统：1 套。
6.19.2分子泵：1 台。
6.19.3复合真空计:1 台。
6.19.4IGBT悬浮专用电源:1 套。
6.19.5汇流水管:1 套。
6.19.6气动真空挡板阀:3 件
6.19.7悬浮专用水冷线圈:1套。
6.19.8真空管路:1 套。
6.19.9说明书:1 套。
6.19.10机械泵:1台。
6.19.11悬浮专用水冷铜坩埚:1 套。
6.19.12水冷机:2 台。


7、多功能膜分离系统-超滤、纳滤、反渗透实验设备
7.1.设备产能≥2-10L/h。
7.2.膜壳材质：1812高压膜壳600PSI，SUS304。
7.3.预处理系统：Y型过滤器；SUS304快装式 ；调节针阀：1/2"SUS304。
7.4.球阀 ：1/2"SUS304。
7.5.蓄能器 ：SUS304  ≥0.075L；耐压200bar。
7.6.安全阀 ：（柱塞泵配套）。
7.7.压力表 ：60bar,SUS304。
7.8.流量计 ：面板式流量计。
7.9.钣金壳体 ：SUS304。
7.10.膜元件数量 1只。
7.12.工作功率 ≥1.5KW。
7.13.工作电压 ≥220V。
7.14.增压泵 ：柱塞泵、SUS304。
7.15.管路材质 ：SUS304。
7.16.运行压力 ：≤35bar。
7.17.运行温度 ：5-45℃。
7.18.运行pH值 ：2-12。
7.19.控制方式 ：变频控制。
7.20.最低循环量 ：约1.0L。
7.21.物料储罐容积 ：≥5L。
7.22.脚轮：1.5寸PU。
7.23.变频器 ：高质量变频器。

8、高压细胞破碎仪
8.1.最大设计压力 ≥2000bar/200Mpa。     
8.2.最大工作压力 ≥1500bar/150Mpa。
8.3.最小处理量 ≤15ml 。          
8.4.物料粒径细化 ≤100纳米。
8.5.最大进料颗粒 ≤500um 。           
8.6.最大样品粘度 ≥2000cPs。
8.7.马达功率≥1.5Kw；供电220V/50Hz8  。   
8.8.高速运行噪音 ≤70dB。
8.9.压力表显示范围 0-2000Bbar；精度1Bar ；大肠杆菌、酵母破损率 ≥95%~100%。
8.10.轴吸次数 ≥120次/分；外置冷却系统温度 从20℃降到-5℃≤5min。
8.11.均质级数 ：一/二级， 可配不同应用的均质阀
8.12.在线流量 ≥8~15L/H

9、陶瓷膜实验设备
9.1.适用膜适用： 7/6，19/3.3
9.2.设备膜面积： 0.2~0.3m2
9.3.操作压力范围： 2-6bar
9.4.安装功率： 1.1kW
9.5.pH 范围：1-14
9.6.操作温度： ≤90℃
9.7.系统最小循环体积：约 2~3 L

10、基因导入仪
10.1、脉冲形式:指数衰减波。
10.2、适用细胞类型：各类微生物如大肠杆菌/酵母菌等各类细菌、真菌。
10.3、高压输出电压:401-3000V/。
10.4.低压输出电压:50-400V
10.5.▲高压电容：10μF、25μF、35μF、50μF、60μF。（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）
10.6.低压电容:50μF、100μF、125μF、150μF...1560μF，以 25μF 步进。
10.7.并接电阻:50Ω、100Ω、150Ω...1650Ω以50Ω步进，共33档。
10.8.▲控制方式：微电脑触摸屏控制,采用微处理器控制的脉冲放电,控制精准，实时显示。（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）
10.9.电穿孔后实验参数以及脉冲波形，包括实际电压、时间常数。
10.10.时间常数：带RC时间常数，实时显示，可调节时间长短。
10.11.手动放电、自动放电两种放电模式，适配多种应用场景。
10.12.充放电超时和爆杯检测提醒，超过5min充电未放电时自动放电并提醒，自动检测爆杯。
10.13.杯风险并提醒，增加安全系数。

11、微量分光光度计
11.1、波长范围190－850nm。
11.2、样本量0.5-2ul。
11.3、光程0.05mm.  0.2mm.   1.0mm自动切换。
11.4、光源/寿命氙灯/10次。
11.5、检测器2048单元线性CCD阵列。
11.6、光谱带宽≥2nm。
11.7、吸收光精确度≤0.003Abs。
11.8、吸光度准确性≤士1% (7.332Abs at 260nm)。
11.9、吸光度范围(等效于10mm)≥ 0.04－300A。
11.10、核酸浓度范围≥2ng/uL dsDNA15000ng/μLdsDNA。
11.11、检测时间≤5秒。
11.12、具备自动校准功能。
11.13、吸光度范围0~4.000 Abs。
11.14、吸光度稳定[0,3)<0.5%,[3,4)<1%。
11.15、0D600吸光度重复性；
[0,3)<0.596,[3,4) <1%；
[0,3)<0.005A+19%6。
11.16、吸光度准确性[0,3）≤0.005A+1%;[3,4）≤2%。
11.17、荧光检测-线性度/。
11.18、荧光检测-重复性/ 。 
11.19、荧光检测-稳定性/。
11.20、打印内置热敏打印机。
11.21、数据输出方式USB。
11.22、样品基座材质石英光纤和高硬质铝。

12、离心机
12.1.最大容量可达1200ml×6，一次样品处理量达7200ml。
12.2.微机控制，大力矩交流变频电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。
12.3.采用高性能压塑机组、无氟制冷剂R404a，符合环保要求，制冷效果佳。
12.4触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储。
12.5大屏幕液晶显示，人性化界面，操作简单便捷。
12.6.实时rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。
12.7.配备电子门锁，设有门盖保护、超速、超温、不平衡等多种保护功能，故障自动报警功能，安全可靠。
12.8.具有不少于10个程序的升速率曲线和11个降速率曲线，可根据需要设置升/降时间。
12.9.采用食用级硅橡胶整体式密封圈，符合GMP认证。
12.10.最高转速≥6000r/min。
12.11.最大相对离心力≥6680×g。
12.12.最大容量≥1200ml×6。
12.13.转速精度≤±10r/min。
12.14.时间设置范围：1s～99h59min59s。
12.15.温度设置范围：-20℃～+40℃。
12.16.整机功率≥5KW。
13、高速冷冻离心机
13.1. 5寸高清真彩触摸屏控制，操作简便，显示直观，设置参数和实时运行参数可同屏显示。
13.2. 超大容量数据储存与故障记录等信息，可储存上千条历史记录，方便用户追踪运行历史数据信息，可通过USB导出数据。
13.3. 用户可自定义命名和编辑不小于100个阶梯离心程序，每个阶梯离心程序共有不小于10段离心过程，满足多元化的实验需求。
13.4. 具有程序模式、曲线模式、预设程序调用功能，三级密码管控功能确保使用仪器安全可靠，便于精细化管理。系统可记录上一次运行的转速、温度、升速和降速曲线。
13.5. 具有不少于10个程序的升速挡位和11个程序的降速挡位，时间模式可根据需要设置升降速时间，使离心效果达到最佳。
13.6. 部分转子可实现快升快降。具有转子自动识别功能，防止用户设置错误的转子号参数。
13.7. 配备吸附式门锁，轻松关闭门盖，安全锁定离心。
13.8. 采用优质品牌高性能压缩机组，无氟制冷剂R134a，控温模式有经济模式、节能模式和性能模式三种模式，可根据需求选择。
13.9	.设有门盖保护、超速、超温等多种保护功能，确保仪器安全运行。
13.10. 具备气密封性角转子，提供第三方检测文件。
13.11. 离心管采用PP材质，提供带有TSE、BSE检测项目文件。
13.12. 采用食用级硅橡胶整体式密封圈，并提供相关证明文件。
13.13. 可选配三轴陀螺不平衡检测仪，检测灵敏度高，可在线调整阀值，调整方便，使用寿命长。
13.14.锅腔底部设有专用排水系统，避免冷凝水聚集。
13.15.最高转速≥18500r/min
13.16.最大相对离心力≥23797×g
13.17.最大容量≥4×100ml
13.18.转速精度≤±10r/min
13.19.定时范围：1s～99min59s或1min～99h59min
13.20.整机噪音：＜65dB(A)
13.21.温度设置范围：-20℃～+40℃
13.22.温度控制精度≤±1℃
13.23.压缩机：高性能压缩机，环保制冷剂R134a

14、超声波细胞粉碎机
14.1.具备实现连续不间断超声、且换能器工作温升低，同时可自动追踪频率及自动谐振点和功率控制，无需频繁手动调节设置，占空比可实现0.1-99.9%调节。
14.2.高变幅比换能器，最大功率工作状态下，6mm变幅杆振幅不低于80μm。
14.3不低于7英寸TFT触摸屏，可实现时间、温度、功率及连续模式和间隙模式显示，实时显示工作参数，运行状态倒计时显示，整体UI设计简约，操作便捷直观；
14.4.屏幕界面实时显示超声频率；
14.5.具有手动或自动搜索仪器最佳频率功能；
14.6.可进行不同参数设置的连续多段超声，前一段超声结束后自动启动下一段超声，节省操作时间；
14.7.超声探头采用TC4材质。
14.8.具备阻抗异常报警、功率保护、负载异常、频率保护、定时报警、温度保护和温度自恢复工作功能。
14.9.超声频率：20-25KHz自动追频，自适应。
14.10.超声标称功率：650W（1%-100%），功率可调，调节幅度≥1%。
14.11.最大处理量≥500mL，最小处理量≤0.1mL，覆盖0.1～600mL处理体积，随机标配6号变幅杆，同时可选配2mm、3mm、10mm直径变幅杆，满足不同处理对象和处理量需求。
14.12.整机配置：超声破碎机电源1台，隔音箱1台；换能器（铝合金或钛合金可选)及钛合金探头1套；专用工具包1套；温度探头1个。

15、振荡培养箱
15.1.PID微电脑智能控温仪，控温精确。
15.2.采用伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强。
15.3.中空钢化玻璃门，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况；侧面有透气孔，满足样品对氧气的需求。
15.4.不少于24段编程，不同时间段运行相应设定的温度、转速、时间。静音风扇设计和强制对流方式，具备恒温效果 。
15.5.LCD大屏幕背光液晶显示，设定温度、转速，当前温度、转速在同一界面显示
15.6.采用自平衡系统设计，高转速时能有效提高机身稳定性，延长机器使用寿命。 
15.7.振荡频率:10-350rpm。
15.8.温控范围：4-60℃。
15.9.温度调节精度：±0.1℃。
15.10.温度均匀度：±1℃。
15.11.最大容量：250ml×30或500ml×20或1000ml×12或2000ml×6个。


三、质量要求
（一）质量要求：合格。符合国家、行业要求，符合项目招标文件、响应文件及相关承诺。
（二）质保期（验收合格之日起）：3年。
本项目所有产品如发生质量问题：质保：免费保修（含所有零配件更新更换及维修人工技术服务）。

（三）★安全要求：
所供货物产品，其质量应严格执行国家、行业现行产品合格标准，因项目实施过程中产生的安全事故、人员伤亡、财产损失及因设备运行过程中出现的各类事故及危险事件，投标人负全部责任，并足额承担因此产生相应赔偿、损失及所有费用。（前述要求，供应商投标响应时出具承诺，格式自拟，否则视为无效标）。
（四）投标人必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物（包括所有设备的元器件、零配件、专用工具等），表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合招标文件要求，采购人有权拒收货物。
投标人在交货时必需提供主要产品生产厂家供货证明书。投标人所供货物若与标书上列明的设备的型号、技术指标等不相符，有造假现象的，采购人有权拒收货物，投标人应全额承担由此给采购人带来的损失。
5、 项目组人员配备：
供应商自行配备与本项目相适应的人员。
五、售后服务要求
（一）投标人对所售出的产品实行三包：售后免费质保免费质保自验收合格之日起3年。即产品在正常使用情况下发生质量问题时，应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。
（二）投标人对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。在质量保证期内，供方负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的运输费用。在质量保证期内，更换后的部件或零件质量保证期为更换之日起顺延12个月。
（三）售后服务响应：售后服务期内产品发生质量问题，投标人应在接到采购人提出故障通知0.5小时以内响应，4小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品；如需更换设备或送修，需在2个工作日内解决,涉及安全方面的问题4小时内解决，相关费用包含在本次投标报价内。 
（四）投标人需提供售后技术支持服务，运行中出现故障接到采购人通知，疑难问题(不危及运行)在24小时内答复；重大问题(危及运行)在2小时内到现场处理或通过网络远程处理完毕；特大问题(系统不能正常运行)在2小时内恢复系统运行，并在24小时内增派技术人员到现场解决，现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品；如需更换设备或送修，在2个工作日内解决；以上费用全部由投标人承担。 
注：以上质保期内质保维保质量、售后服务、技术服务及问题故障解决等事务的完成以采购人确认为准。投标供应商未在上述规定时间内履行完成质保及服务责任义务的，采购人可选择委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由供应商承担，每发生一次，由投标供应商向采购人支付合同总额2%违约金。（采购人可以直接从合同价款中扣除）
六、项目实施方案
投标供应商要制定详细的项目实施方案来完成本项目实际需求，包括项目整体实施方案、质量保证方案及措施、售后服务及培训方案等。方案总体思路、内容、责任分工、保障措施方面，要结构严谨，内容完整、详实、明确。在实施期间各阶段工作要清晰、有序，保证在项目实施过程中有序稳步完成。
1、项目整体实施方案
投标供应商提供本项目整体实施方案，含实施内容、计划进度、供货、物流、安装等各节点事务安排、人员专业配置及职责、配套技术服务及保障措施等。结合项目实际提供相关案例阐述。
要求：有具体内容，有实施思路及要点，组织安排有序衔接，有专业人员且职责明确、有具体措施。
2、质量保证方案及措施
投标供应商提供质量管理目标及质量控制措施等方案，含质量管理目标、项目质量保障管理计划、思路，安全管理、质量控制措施、检验检测标准、测试流程、测试技术质量保障，各种紧急、突发情况应急处置方案与措施、问题解决机制及管理流程，项目验收流程及质量保障措施等。
要求：有具体内容，思路明确，有质量管理及控制保障措施，有要点，检测调试要求及标准符合国家行业要求，有应急处置及验收机制及质量措施。
3、售后服务及培训方案 
投标供应商提供售后服务方案，含售后服务管理体系，提供包含服务范围、响应时间、响应措施，以及质保期满后主要产品、配件优惠等内容与措施，及技术培训方案（包括产品安装、检验、调试、使用和维护、一般故障排除、重大故障应急等方面的培训等内容）与措施等内容，覆盖项目整体服务及售后质保维保期。结合项目实际提供相关案例阐述。
要求：有具体内容，针对本项目细化制定，有服务思路、有具体措施，有可操作性。
七、其他要求：（投标人一旦响应本项目投标视为响应本项要求全部内容，中标后须执行。）

1.热重‑差示扫描量热同步分析仪：配备要求（同步热分析仪主机1台；S型热电偶传感器（室温至1600℃）1根；氧化铝坩埚 100个；热分析工作站1套；数据传输线RJ45；RJ45网络数据线1根；计算机1台；高性能恒温水浴1套）。中标后全面响应，相关技术规格全面服从甲方要求和需求，以上相关风险含在报价内不在另计。
2.SLM成型设备：
2.1中标后激光器提供终生质保，并提供生产制造商供针对激光器的质保函。
2.2配备相应耗材（适合本设备使用的TC4粉末不低于5kg；粒径范围粒径统一为15μm～53μm，粒度分布均匀，适用于激光选区熔化（SLM）增材制造设备，霍尔流速≤30 s/50 g，氧含量满足各牌号 SLM 专用粉末行业标准，采用设备推荐工艺打印，致密度≥99%。钛合金基板不少于1个。硅胶刮刀不少于10个。滤芯不少于1套。），中标后全面响应，相关技术规格全面服从甲方要求和需求，以上相关风险含在报价内不在另计。
3.冲击试验机：配置清单（主机一台（含 50X 放大光学系统）、全套随机附件，满足设备完整使用。）， 中标后全面响应，相关技术规格全面服从甲方要求和需求，以上相关风险含在报价内不在另计。
4.悬浮熔炼炉：配置要求（炉体系统1套；分子泵1台；复合真空计1台；IGBT悬浮专用电源1套；汇流水管1 套；气动真空挡板阀3件；悬浮专用水冷线圈1套；真空管路	1套；说明书1 套；机械泵1台；悬浮专用水冷铜坩埚	1 套；水冷机2 台），中标后全面响应，相关技术规格全面服从甲方要求和需求，以上相关风险含在报价内不在另计。
5.超声波细胞粉碎机：整机配置（超声破碎机电源1台，隔音箱1台；换能器（铝合金或钛合金可选)及钛合金探头1套；专用工具包1套；温度探头1个。），中标后全面响应，相关技术规格全面服从甲方要求和需求，以上相关风险含在报价内不在另计。
八、验收要求
[bookmark: OLE_LINK9]（一） 甲方依法组织履约验收工作。
（1）质量要求；合格。符合国家、行业规范及要求、符合项目招标文件及投标响应文件要求。
（2）验收方案：全面完成本项目后，供应商提出申请，采购人按程序组织验收。
验收主体：宿迁学院。
验收时间：项目合同履约期结束，满足验收条件情况下，供应商向采购人申请，采购人在接到该申请的3个工作日内，组织开展本项目的履约验收评价，出具履约验收评价报告；
验收标准：应符合国家、行业规范及要求。符合本项目招标文件需求及要求、响应文件及其承诺。（需要体现本项目产品功能和技术参数的真实环境检测成果。）
验收内容包括：项目产品产地、货号、规格、数量、外观质量、及设备与产品是否完好、功能技术参数是否齐全符合招标要求等。
（二）如有必要，甲方邀请参加本项目的其他投标供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收的参考资料。
（三）甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
（四）验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
注：
1、投标人所提供项目服务质量必须符合国家相关标准且必须满足本次采购的要求，如有不合格，造成的损失和后果由投标供应商负全责。
2、发货前，投标供应商应对该批次货物的质量、规格、性能、数量或重量等进行准确全面检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验合格证明材料（含检验的结果和具体内容），但该证明材料不应视为最终检验。采购人有权抽检，抽检不合格的，要求投标供应商更换合格产品，并同时赔偿因此给采购人带来的损失和责任。且投标供应商全面承担该检测费用。
所提供产品为原厂全新正品，品牌、型号、参数与投标文件所投产品一致，否则采购人有权退货。
3、货物交付后至验收合格前，如存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，采购人有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由供应商全面承担。不能通过验收的，供应商将自行承担全部损失。
九、报价
本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。报价内容包括：响应报价应包括货款、专用工具装备、包装、运输装卸、人员劳务、安全及保险(供应商自行考虑)、货到就位、项目涉及的安装、系统调试、检验检测、售后质保维保，以及其他有关项目管理费用、税金等完成本项目所涉及到的一切招标投标相关费用。
(注:(1)本项目仪器设备与甲方现有系统设备设施的全面适配及兼容等费用含在综合报价内，投标供应商自行勘察现场，自行考虑相关风险，不再另计。
(2)以上包含但不限于项目履约期安全风险保障等责任及费用，须全面满足项目需求和要求，不足部分，供应商自行补足且视为供应商主动让利，相关风险由供应商自行承担，含在项目综合报价中，不再另行增加。)
2、投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标人的报价让利行为，损失自负。
3、报价为完成该项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。


 第五章  合同文本

备注：为推进政府采购标准化建设，规范政府采购合同签订行为，财政部制定了《政府采购货物买卖合同（试行）》，供采购人参考使用。招标文件定稿后该备注删除。



财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范    本



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             











使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
    2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。





























第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：宿迁学院 （采购人）
乙方（全称）：                       （供应商）
[bookmark: _Hlk187832913]依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下： 
项目信息
[bookmark: _Hlk187833240]（1）采购项目名称：宿迁学院光电智能与绿色封装膜材料建设项目
采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                     
品牌：                    规格型号：               
（因清单子目及数量较多，详见招标中标清单（作为附件），含数量）
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：                         
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：       
注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
¨否
（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购
（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6） 中标采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    þ否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   ¨否
中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
中标采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       þ否
分包主要内容：                                            
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
国别：         品牌：         规格型号：              
 þ否
（10）是否涉及节能产品：
¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
¨强制采购       ¨优先采购    
¨否
是否涉及环境标志产品：
¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
¨强制采购       ¨优先采购    
¨否
是否涉及绿色产品：
¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
¨强制采购       ¨优先采购    
¨否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
þ是       ¨否      ¨不涉及
1.合同金额
[bookmark: _Hlk187833021]（1）合同金额小写：                           大写：                     
分包金额（如有）小写：                   大写：                   
（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）                    
[bookmark: _Hlk187834001]þ分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩）
预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；
进度款：货到安装验收合格后付清全款。
注：付款前，乙方应向甲方提供符合要求的增值税发票，否则，甲方有权拒绝付款，同时不免除乙方合同履行义务。甲方可从应付款中直接扣除乙方应承担的违约金或其他费用。
（备注：根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）规定，对于有预付安排的合同，鼓励采购人将合同预付款比例提高到30%以上。
对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。招标文件定稿后该备注删除。）
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
[bookmark: _Hlk187834132]2.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
[bookmark: _Hlk187834600]（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    þ否
（4）分期履行要求：                                                     
（5）风险处置措施和替代方案：                                           
[bookmark: _Hlk187834828]3.合同验收
（1） 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织
主体：                  
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否
是否邀请专家参加验收：þ是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  þ否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  þ否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起3个工作日内组织验收）
（3）履约验收方式：
¨一次性验收 
¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：
履约验收条件达到时，采购人在5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》。
验收小组制定验收工作实施方案，按照方案开展验收；履约验收工作结束后，验收小组应形成书面验收意见。
采购人、供应商对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成政府采购履约验收书，验收书格式见江苏省财政厅印发的《政府采购履约验收书参考样本》。
（5）履约验收的内容： 项目产品产地、货号、规格、数量、外观质量、及设备与产品是否完好、功能是否齐全符合招标要求等。
（6）履约验收标准：应符合国家、行业规范及要求。符合本项目招标文件需求及要求、响应文件及其承诺。 
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：其他全面服从甲方安排。          
4.组成合同的文件
如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标通知书
（5）投标文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
5.合同生效
本合同自                             生效。
6.合同份数
本合同一式 陆份，甲方执 叁份，乙方执 叁 份。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
[bookmark: _Hlk187835227]附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标通知书，投标文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标供应商按采购文件、投标文件的规定，根据分包意向协议，将中标项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方有自行或委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：
1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23.合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	/

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	/

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	项目合同履约期结束，满足验收条件情况下，供应商向采购人申请，采购人在接到该申请的3个工作日内，组织开展本项目的履约验收评价，出具履约验收评价报告；


	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	/

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	全面满足并响应采购需求全部内容及要求（详见招标文件采购需求）、及投标承诺和所有投标响应内容（详见投标文件）。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	同时履行。

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	全面满足并响应采购需求全部内容及要求（详见招标文件采购需求）、及投标承诺和所有投标响应内容（详见投标文件）。

	
	指定现场
	全面服从甲方要求及安排。

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	同上述第二节第7.1款专用条款

	第二节
第7.3款
	保险要求
	乙方全面负责全面承担本项目质量保险事务及责任、及本项目实施过程中所有安全事务及责任（含费用），该费用含在合同价中。

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	质保期：免费质保自验收合格之日起3年。（注：且不得低于产品出厂自带质保期）。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	详见招标文件采购需求6、售后服务要求全部


	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	详见招标文件

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	同第一节 政府采购合同协议书分期付款条款


	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	详见合同

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	详见合同

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	详见招标文件采购需求

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	/

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	全面满足并响应采购需求全部内容及要求（详见招标文件采购需求）、及投标承诺和所有投标响应内容（详见投标文件）。

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	全面满足并响应采购需求全部内容及要求（详见招标文件采购需求）、及投标承诺和所有投标响应内容（详见投标文件）。
1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
2、乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的全部费用（包括但不限于运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
3、售后服务期内产品发生质量问题，投标人应在接到采购人提出故障通知0.5小时以内响应，4小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品；如需更换设备或送修，需在2个工作日内解决,涉及安全方面的问题4小时内解决，相关费用包含在本次投标报价内。
4、在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
需提供售后技术支持服务，运行中出现故障接到采购人通知，疑难问题(不危及运行)在24小时内答复；重大问题(危及运行)在2小时内到现场处理或通过网络远程处理完毕；特大问题(系统不能正常运行)在2小时内恢复系统运行，并在24小时内增派技术人员到现场解决，现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品；如需更换设备或送修，在2个工作日内解决；以上费用全部由投标人承担。 
注：以上质保期内质保服务质量及问题故障解决等事务的完成以采购人确认为准。投标人未在上述规定时间内履行完成质保维保责任义务的，采购人可选择委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由供应商承担，每发生一次，由投标人向采购人支付合同总额2%违约金。（采购人可以直接从合同价款中扣除）

5、上述的货物免费保修自验收合格之日起3年。（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	1、 乙方未按约定期限提供服务及货物（产品）的，每逾期一日，由乙方按10000元/日标准向甲方支付违约金，如乙方逾期履行达15日，甲方有权单方解除合同，解除合同的通知自送达乙方时生效。甲方选择解除合同的，乙方须返还已付款项，并按合同总价
30%支付违约金。
2、非因甲方原因，乙方未全面履行本合同的约定或其他义务的，甲方有权要求其继续履行或解除合同。甲方要求继续履行的，乙方应支付合同总价10%违约金；甲方选择解除本合同的或乙方仍未全面履行的，甲方均有权解除本合同，乙方须返还已付款项，乙方应支付合同总价30%的违约金。不足弥补甲方损失的，仍需赔偿。 



	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	/

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	乙方未按本合同约定提供售后服务的，应按合同总价10%向甲方支付违约金，并承担非乙方提供的售后服务产生的所有费用。


	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，应通过友好协商解决。如协商不成由按下列第 2 种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向甲方 住所地 人民法院起诉。


	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	双方协商。







第六章  投标文件格式




投  标  文  件








项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（盖CA电子公章）
      日      期 ：               





投标文件目录

一、投标函
二、投标人资质
三、法人授权书
四、开标一览表
五、分项报价表
六、中小企业或残疾人福利性单位声明函
七、关于符合本国产品标准的声明函（本项目不接受进口产品，投标人须如实填写该声明函）
八、技术响应偏离表（技术参数响应）
九、项目组成员
十、企业业绩
十一、承诺函
十二、投标所需其他材料（含项目实施方案等内容）
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。











一、投标函

投标函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。


投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日















二、投标人资质
按招标文件要求提供相应资质证书

三、法人授权书
法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号          （项目名称）           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                             
被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（盖CA电子公章）
单位地址：                                         
日期：                                         


四、开标一览表

投标人全称(CA公章) ：供应商名称
采购项目名称：
采购项目编号： 
	投标报价

	总价（小写）：          （人民币：元）

	总价（大写）：金额大写 （人民币：元）




[bookmark: _Toc12113]日期：     年     月     日



五、分项报价表
分项报价表
（货物类）
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	￥                                 
人民币（大写）：      仟     佰    拾     万    仟      佰      拾     元      角      分

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



备注：1、“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
2、“投标报价”应包括：响应报价应包括货款、专用工具装备、包装、运输、装卸、人员劳务、安全及保险（供应商自行考虑）、货到就位、项目涉及的安装、系统集成、调试、检验检测、售后质保维保，以及其他有关项目管理费用、税金等完成本项目所涉及到的一切招标投标相关费用。
（注：（1）本项目仪器设备与甲方现有系统设备设施的全面适配及兼容等费用含在综合报价内，投标供应商自行勘察现场，自行考虑相关风险，不再另计。
（2）以上包含但不限于项目履约期安全风险保障等责任及费用，须全面满足项目需求和要求，不足部分，供应商自行补足且视为供应商主动让利，相关风险由供应商自行承担，含在项目综合报价中，不再另行增加。
投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标人的报价让利行为，损失自负。
3、报价为完成该项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。
4.本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


[bookmark: _GoBack]
六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函
（货物类项目）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
                       日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，投标人自行勾选制造商的企业规模类型。



残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称：              （盖CA电子公章）
日期：  年  月  日


备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。












七、关于符合本国产品标准的声明函
（注：本项目不接受进口产品，投标人须如实填写以下声明函）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日   
_________________________________
 
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。


八、技术响应偏离表（技术参数响应）
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏离情况
（正偏离、负偏离、无偏离）
	偏离内容及说明

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 


单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。
2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；


九、项目组人员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如投标人中标，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。



十、企业业绩
投标人自   年   月   日以来承担
类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	服务主要内容

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。


11、 承诺函
承诺函
（采购人全称）：
我单位：        （公司全称）承诺如下：
1、参与响应本项目投标，并全面响应执行本项目采购需求内容及要求（一项目概况、二、项目清单内容及要求，其中技术参数按要求进行响应和执行、三、质量要求、四、项目组人员配备、五、售后服务要求、六、项目实施方案、七、其他要求、八、验收要求 、九、报价），如投标项目实施方案优于采购需求的，按优于方案执行。
承诺单位（盖CA电子公章）：
时间：  年    月    日





十二、投标所需其他材料（含项目实施方案等内容）
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。
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