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第1章  招标公告
受无锡学院的委托，江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司就无锡学院人工智能创新实验室二期项目(JSZC-320200-YZDC-G2026-0029号)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况：
无锡学院人工智能创新实验室二期项目招标的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年11月11日 9:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320200-YZDC-G2026-0029号     

1.2项目名称：无锡学院人工智能创新实验室二期项目
1.3核心产品：机器人通用本体
1.3预算金额：397.5万元
1.4最高限价：397.5万元,投标报价超过最高限价的按无效投标处理。
1.5采购需求：本项目为无锡学院人工智能创新实验室二期项目，拟采购大模型/智能体研发平台、四足机器人通用本体、轮足机器人通用本体、轮臂机器人通用本体、人形机器人通用本体、协作机械臂本体、场景验证环境、硬件在环仿真平台、多模态感知设备、数据采集装备、数据治理与数据集建设平台、AI+X创新实践交互终端、试验台、入口 LED 全彩大屏、交互式展示屏、成果展示装修等内容。详见招标文件第四章采购需求。
详见采购文件第四章采购需求。

1.6本项目（是/否）接受联合体投标：否。

1.7本项目仅限本国国内生产产品参与报价。根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》(财库〔2025〕30号)，投标文件中须提供《关于符合本国产品标准的声明函》。未按要求提供的作无效投标处理。
二、申请人的资格要求
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照扫描件并加盖供应商公章；供应商为自然人的，提供其身份证扫描件）；

（2）有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报表（资产负债表和利润表）扫描件并加盖供应商公章，或由会计师事务所出具的符合财政部规定的2025年度财务审计报告(投标人成立不满一年无需提供)）(扫描件加盖供应商公章)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖供应商公章的承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年中任意一个月份（不含开标当月：①提供缴纳税收的凭证扫描件并加盖供应商公章；②提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）扫描件并加盖供应商公章），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料扫描件并加盖供应商公章；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书扫描件并加盖供应商公章）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，执行价格扣除优惠政策。

本项目标的物所属行业：硬件类为工业、软件类为软件和信息技术服务业。
2.3本项目的特定资格要求：

（1）本项目包含的成果展示区装修部分，投标人须采用以下两种方式中的任意一种方式承接：

①投标人自行承接的须具有有效的建筑装饰装修工程专业承包二级（或）以上资质及安全生产许可证。（须提供有效的证书扫描件加盖公章）；
②投标人将成果展示区装修部分以分包形式交由具有有效的建筑装饰装修工程专业承包二级（或）以上资质及安全生产许可证的单位实施，明确分包部分的金额占比，分包单位不得再次转包、分包承接的部分，且分包部分的质量、安全等责任由投标人承担，投标人须在合同签订前将其与分包单位签订的分包协议交由采购人备案存档。（须按照招标文件中投标文件格式及附件的《拟分包项目情况表、承诺书及证明材料格式、分包意向协议书格式》进行填写，内容须完整有效，并提供拟分包单位的证书扫描件加盖公章）；
（2）成果展示区装修部分的项目经理具有注册建造师证建筑工程二级（含）以上并且具有有效的安全生产考核合格证书（B类证）（提供有效的证书扫描件加盖公章）。
三、获取招标文件
3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：江苏政府采购网

3.3方式：供应商登录http://jszfcg.jsczt.cn/自行下载招标文件。

3.4售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
4.1 2026年11月11日 9:30分（北京时间）

4.2地点：“苏采云”系统（网址:http://jszfcg.jsczt.cn）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

6.1供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
6.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。
6.4供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在法定期限内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在法定期限内向同级政府采购监督管理部门投诉。  

6.5采购项目需要落实的政府采购政策：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等政府采购文件。
6.6根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，本项目所属行业为：硬件类为工业、软件类为软件和信息技术服务业。
6.7本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。
6.8潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：

（1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件－－将采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（2）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 (http://jszfcg.jsczt.cn）进入注册界面。

（3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html）

（4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册

（5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－-已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
7.1采购人信息
单位名称：无锡学院 
单位地址：无锡市锡山区锡山大道333号
联系人： 张燕        
联系电话： 13305187858  
7.2采购代理机构信息 
单位名称：江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司
单位地址：无锡市梁溪区锡澄路260-1号圆融发展中心1201室
联系人：杨梅   吴艳阳 
联系方式：jsdczbdl@163.com
7.3项目联系方式
项目联系人：杨梅   吴艳阳
电话：0510-88551916、13915268043
第2章  供应商须知
一、总 则
1、适用法律
1.1 本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3、政策功能
3.1 中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。
（2）政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
（3）政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.2节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评标标准详见本招标文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.4强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.5本国产品支持政策
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.6未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 供应商应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。
6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。
6.5投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.7供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、投标文件的组成
7.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。
7.2投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。
8、投标文件的商务部分
8.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；
（2）法人授权书（格式见第六章）；
（3）开标一览表（格式见第六章）；
（4）分项报价表（格式见第六章）；

（5）供应商资格资信证明文件：

1）第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章招标公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

3）第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商拟投入本项目的设备、人员配置表；
（8）评分标准中对应的其他所需承诺或证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有，自拟并自行添加）。
上述资格资信证明文件必须全部提供且全部满足招标文件的要求，相关证书须在有效期内，其中要求提交的原件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。否则必须提供原件或公证件来予以证明。供应商所提交的资格资信证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核结果。
9、投标文件的技术部分
技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）《技术条款偏离表》；

（2）技术方案或服务说明；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。
10、投标文件的价格部分
10.1价格部分是对服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

10.2报价应包含本次招标项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
10.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
10.5供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商符合本须知3.1条所述情形的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明。

10.6对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

10.7本项目预算为：详见第一章。
11、投标文件的其他部分
11.1其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

12、投标保证金（本项目不涉及）
13、投标有效期

13.1自开标之日起60天内投标有效。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
13.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

14、投标文件签署
14.1投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

15、投标费用
15.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

15.2招标代理服务费：招标代理服务费：代理费参照【2002】1980号文打3折计取（注：单个项目不满2000元按2000元计算；单个项目最高限价不超过50000元）。（本项目的采购预算已包含招标代理服务费。为简化支付流程、提高采购效率，本项目代理服务费由中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书时一次性支付给采购代理机构。供应商在投标报价时须充分考虑此项费用，将其纳入总报价中，采购人不再另行支付。）
四、投标文件的递交
16、投标文件的递交
16.1供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
17、投标文件的解密：
17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。
18、投标文件的修改和撤回
18.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

18.2投标截止时间之后，投标文件不得撤销；如果撤销的，投标保证金不予退还。

19、 诚实信用

19.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

19.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标
20、开标
20.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各供应商名称和投标价格。

20.2供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3供应商不足3家的，不得开标。

20.4供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
21、评标
21.1评标组织
21.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
21.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评标工作。

21.2评标程序
21.2.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。在单一品目的货物采购招标中，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。

21.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
21.2.2.1实质性要求是指本招标文件中需求内容涉及的内容，以及“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

21.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）供应商以明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

21.2.3澄清有关问题。

21.2.3.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个供应商都做澄清要求。
21.2.3.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

21.2.3.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担

21.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.3.5评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（通常为30分钟内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

21.2.3.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

21.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评标后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评标得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
21.3评标方法和标准
21.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

21.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。

21.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

评标因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An；

F1、F2……Fn分别为各项评标因素的得分；

A1、A2、……An分别为各项评标因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
21.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求
21.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

21.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于21.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于21.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

21.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

21.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

22、确定中标人
22.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

22.2采用综合评分法的，评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

22.3中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

22.4中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

22.5所有投标文件不论中标与否，均不退回。
23、编写评标报告
23.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性
24.1采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同
25、签订合同
25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

25.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

25.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉
26、质疑
26.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

26.3供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　（二）质疑项目的名称、编号；

　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

　　（四）事实依据（具体条款）；

　　（五）必要的法律依据（具体条款）；

　　（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将依法予以处罚。

26.6采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对采购代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：0510-88551916（采购代理机构质量管理部门）、0510-88551916（采购代理机构纪检监察部门）。
27、投诉
27.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

28、 政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、采购代理机构、金融机构提供的保证，主要包括投标担保、履约担保、融资担保三种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该三种信用担保形式。

28.1履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为中标人支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标人的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函，中标人以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件1。

28.2融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。
28.3政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标人可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

28.4合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

29.其它

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

附1：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：        
  （采购人）：        
鉴于你方与                   （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月       日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                          。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）                        

   年     月      日

第3章  评标标准

第一部分  评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一为中标单位，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
第二部分  评标标准

 一、落实政府采购政策的价格调整
本项目对小型和微型企业提供的产品给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。本项目采购标的按中小企业划型标准规定所属行业区分为硬件类为工业、软件类为软件和信息技术服务业。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1.小微企业价格扣除

1.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。

1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评标。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除
2.1本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。
2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.残疾人福利性单位的价格扣除
3.1本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。
3.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
3.3残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

5.1本国产品价格扣除政策

（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
5.2注意事项

（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：

供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]

例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：

1000000×[1-（10%+20%）]=700000元
1、 评分项目及分值（总分100分）

（1）价格部分：30分；

（2）商务部分：14分；

（3）技术部分（暗标）：23分；

（4）技术参数响应及质保承诺：30分
（5）产品演示：3分

	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	一
	价格部分（30分）

	1
	投标报价
	（1）投标报价低于或等于招标控制价（即最高限价）的，为有效投标报价；超出招标控制价的，其投标报价为无效报价，按无效投标处理。投标报价应包含货物、软件、运输、保险、安装调试、装修施工、培训、质保期服务等完成本项目所需的全部费用；漏报的不予调整，视为已包含在投标总报价中。

（2）采用低价优先法计算。满足招标文件要求且投标评审价最低的投标评审价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价／投标评审价）×价格权值。
	30

	二
	商务部分（14分）

	1
	企业业绩
	投标供应商自2023年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过类似供货或建设业绩，每提供1份有效业绩得1分，每子项最高3分，本项最高得9分。【类似业绩指包含下列内容之一的合同：①大模型/智能体研发平台供货及安装调试；②具身智能机器人或工业机器人设备供货及安装调试；③科研院校类人工智能实验室建设。提供合同关键页扫描件（含封面、合同金额页、体现类似内容的标的页、双方签字盖章页）、中标通知书并加盖投标人电子公章上传至投标文件中，时间以合同签订时间为准，未提供或提供不全不得分】
	9

	2
	项目经理 业绩
	项目经理需具备与本项目相关的项目经验，提供类似项目业绩证明；在具备一个业绩的基础上每增加 1 份业绩证明得 1 分，最高得 2 分。

提供如项目业绩合同中能体现该人员担任项目经理岗位等的证明或业主证明（原件扫描件）加盖电子公章。

备注：项目经理业绩与企业业绩可以重复。
项目经理具备以下类似业绩包含以下内容之一的任意合同：①大模型/智能体研发平台供货及安装调试；②具身智能机器人或工业机器人设备供货及安装调试；③科研院校类人工智能实验室建设。
	2

	3
	供货商综合 实力
	投标供应商或所投核心产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书。每提供一份证书得1分，最高得3分。【提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）有效期内的查询结果截图，加盖投标人公章；证书已过有效期或处于暂停、撤销状态的不得分。】
	3

	三
	技术部分（23分）（暗标）

	1
	项目总体  方案
	根据投标人对项目背景、建设目标及实际情况的理解与需求分析，对整个项目的理解程度及总体设计方案进行综合评审，包括总体技术架构与系统集成联调方案、功能分区与空间布局、设备选型与配置清单及与采购需求的匹配度、设计效果图（含入口LED全彩大屏、交互式展示屏、成果展示空间等）、系统产品的性能稳定性与质量可靠性等。

项目理解分析准确，总体方案完整覆盖三大建设内容，架构设计科学、集成联调方案完整、功能分区划分合理、效果图完整体现建设意图、配置设备充分，完全满足或优于用户需求，得10分；

项目理解分析基本准确，方案较完整，架构与分区较合理，提供设计效果图，基本满足用户需求，得5分；

项目理解分析不够准确，方案完整性一般，用户需求满足度较低，得3分；

无方案不得分。
	10

	2
	实施方案
	结合学校实际情况，对安装调试及验收方案、装修施工组织设计、项目组织架构与人员分工、实施过程与交付管理、进度与质量保障措施、安全文明施工与成品保护、风险识别与控制措施、培训方案（含培训内容课程、时间与地点安排、培训师资与教学效果保障，面向教师与学生的分级培训）等进行综合打分。

方案内容全面、详细、合理，措施有力，风险控制完备，培训安排可落地，与需求吻合程度高，并提供针对性建设性意见，得8分；

实施方案内容较合理、较全面，得5分；

实施方案内容的合理性、全面性有欠缺，措施针对性一般，得2分；

未提供方案不得分。
	8

	3
	售后服务  方案
	包括：①售后服务整体规划（含服务团队组成与人员配置、服务内容与服务体系、质保期内服务承诺及质保期满后延续服务方案）；②维护保养具体实施方案（含巡检计划、备品备件与耗材保障）；③应急维修服务保障体系（含故障分级、响应与到场时限、综合调度机制）。

投标供应商须针对上述①、②、③条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求，完全满足或优于用户需求得5分；

基本满足用户需求得3分；

用户需求满足度较低得1分；

无方案不得分。
	5

	四
	技术参数响应及质保承诺（30分）

	1
	技术参数 响应
	以下评分项目如果答复满足，则需要提供相关参数满足的证明材料。
（1）大模型/智能体研发
①提供≥25个算子，用于场景编排来创建AI应用，得2分。

（2）四足机器人本体

①最大爬坡角度≥30°，得1分；

②负载：站立负载≥75Kg，得1分；

③整机防护等级≥IP67，得1分。

（3）轮足机器人本体

①最大越障高度≥80cm，得1分；

②整机防护等级≥IP67，得1分。

（4）导航盒子

①陀螺仪零偏不稳定性≤2°/h，得1分；

②组合定位性能：定位位置精度±5cm，得1分。

（5）轮臂机器人本体

①整机主动自由度≥21个，得1分；

②躯干升降高度差≥ 650mm，得1分；

③计算能力算力≥180TOPS，得1分。

（6）主从臂遥操装备

①自由度：每臂具备7个独立运动关节，得1分。

（7）人形机器人本体

①AI算力≥180TOPS，得1分；

②机器人本体或可扩展算力模块可完成VLA模型推理运算，得1分。
（8）协作机械臂本体

①重复定位精度≤±0.03mm，且灵巧手总自由度≥11，得1分。

（9）面向机器人的在环仿真平台

①硬件在环仿真平台AI加速显存≥192GB显存加1分，得1分。

（10）多旋翼机载无人机

①最大有效载荷：≥7kg，得1分。

②最长飞行时间（无风）≥55min，得1分。

（11）移动数据采集本体

①机械臂：最大负载≥1.5kg，工作半径≥600mm，重复定位精度≤±0.1mm，得1分。

（12）大数据平台&数据治理

①提供本次项目产品适配国产ARM架构服务器及国产操作系统的认证证书不少于4个，得1分。

（13）场景验证环境

①在满足4个验证场景的基础上，每增加1验证场景搭设得2分，最高得4分。
	25

	2
	质保承诺
	硬件免费质保期不少于1年，质保期每延长1年加1分，最高不超过3分；
软件免费维保期不少于3年；维保期每延长1年加0.5分，最高不超过2分。

提供质保及维保承诺书并加盖电子公章。
	5

	五
	产品演示（3分）

	1
	产品演示
	投标人随投标文件提供演示视频，按以下清单逐项演示，每项演示完成且功能可达的得0.5分，最高得3分：

①四足机器人本体：小跑步态自主行走及动态避障；

②人形机器人本体：平足稳定行走、转向及姿态恢复；

③轮臂机器人本体：轮臂复合运动及机械臂抓取作业；
④协作机械臂本体：拖动示教、视觉抓取及柔顺装配作业演示；

⑤大模型/智能体研发平台：智能体可视化编排、工具调用与任务跑通；

⑥数据治理与数据集建设平台：展示平台支撑环境和全生命周期的治理运营能力。

演示视频须每项连续拍摄、无剪辑、无后期特效，每项时长不超过2分钟，画面为真机实景或系统真实界面；未提供演示视频或演示内容与清单不对应的，该项不得分。
	3


备注：技术部分为暗标，内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名等和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等；

第四章 采购需求
1、 项目概况

1.1人工智能创新实验室定位为“全校性、开放式、前沿式”的综合性AI创新与公共服务平台，围绕前沿技术研究、概念验证、跨专业项目支撑、产业AI赋能四大核心功能，建成一个集科研攻关、技术验证、成果转化、公共服务于一体，能够支撑从基础研究到产业落地的高水平AI创新平台。
本项目为无锡学院人工智能创新实验室二期项目，拟采购大模型/智能体研发平台、四足机器人通用本体、轮足机器人通用本体、轮臂机器人通用本体、人形机器人通用本体、协作机械臂本体、场景验证环境、硬件在环仿真平台、多模态感知设备、数据采集装备、数据治理与数据集建设平台、AI+X创新实践交互终端、试验台、入口 LED 全彩大屏、交互式展示屏、成果展示装修等内容。
1.2项目属性：货物类项目
1.3项目名称：无锡学院人工智能创新实验室二期项目
1.4核心产品：轮臂机器人通用本体
1.5预算金额：397.5万元

1.6最高限价：397.5万元,其中，投标报价超过最高限价的按无效投标处理。
2、 采购清单、项目要求及技术参数
	序号
	设备

名称
	用处
	规格参数
	数量

	一、大模型/智能体能力建设

	1
	大模型/智能体研发平台
	大模型/智能体研发
	提供大模型科研教学公共服务与智能体应用开发能力，支撑垂域模型定制研发与行业场景智能体建设。具体要求：

1、基础运行环境：要求配置模型开发、运行、存储及实验终端资源，接入一期算力中心和实验室网络，为大模型运行、智能体开发等提供统一实验条件；

2、语料资源建设：支持文本、文档、图片等多源资料接入，具备语料解析、清洗、切分、标注、质量检查及数据集构建能力，为模型训练、知识库建设和智能体开发提供语料支撑；

3、大模型研发：支持主流开源大模型、多模态模型及外部模型接入，具备模型训练、微调、推理、评测及模型版本管理能力，支撑垂域模型研发；

4、知识库建设：支持专业资料接入、文档解析、知识切分、向量化、检索及知识库构建，支持基于专业知识的检索增强生成和知识问答；

5、智能体开发：支持智能体开发、任务流程编排及多智能体协同，可连接模型、知识库和外部工具，满足科研辅助、学科助手和行业应用智能体开发需求；

6、支持展示集群内节点信息，包括但不限于节点状态、使用状态(空闲、已分配)、所属资源组、算力(已使用、已分配、总量)、显存(已使用、已分配、总量)等信息；

7、支持资源配置的简单模式和高级模式，简单模式支持选择预置的算力规格，高级模式支持配置CPU、内存和算力资源，支持算力切分，以及指定调度节点，和扩缩容策略包括但不限于按照CPU、内存使用、GPU和QPS指标进行扩缩容；

8、支持Hugging Face和ModelScope平台上的模型一键导入，过程中提供任务列表查看导入状态，支持启停操作；
9、系统内置多种文本文档类型知识加工和表格文档类型的知识加工处理模版，同时支持自定义加工模版，自定义模版可控制当前知识库可见还是空间内全部知识库可见；

10、提供面向开发人员的超过不少于20+算子进行场景编排来创建AI应用，应支持在同一个应用链当中引入大模型和小模型共同处理;支持用户自定义算子;支持代码算子，用户可自定义编写业务代码，支持AI代码生成；

11、平台应提供多样化的应用创建方式包括但不限于零代码搭建智能助手，低代码算子搭建应用链，基于容器部署和外部应用注册等方式。
	1

	二、具身智能与场景验证能力建设

	2
	四足机器人通用本体
	四足机器人本体
	1、负载：站立负载≥60Kg，持续行走负载≥40Kg；

2、速度：最大速度≥2m/s，最大工作速度≥1.5m/s；
3、续航：空载行走≥6h，空载续航里程≥20km，40KG负载行走≥4h；

4、最大爬坡角度≥25°，连续爬楼梯高度≥25cm；
5、全身自由度≥12；
6、搭载感知传感器：激光雷达≥1，深度相机≥1个；含探物避障功能；

7、电池容量≥45 Ah，充电时长≤3.5小时，支持可插拔快速换电；

8、算力：感知算力≥6 TOPS；

9、整机防护等级≥IP65，工作温度范围覆盖-20℃至55℃；

10、支持Wi-Fi、蓝牙及4G/5G通信，支持手持式遥控器及无线充电回充功能；

11、提供可视化管理软件系统一套（含源码），包括：设备管理模块、智能巡检管理模块，告警管理模块、可视化地图管理模块等功能。
	1

	3
	轮足机器人通用本体
	轮足机器人本体
	1、运动方式：轮足复合式，具备行走与滑行两种运动模式；

2、最大运动速度≥4m/s，最大越障高度≥70cm；

3、可攀爬楼梯并适应草地、泥地、沙地及水面等多种地形，能够通过不低于45°的持续坡度；

4、有效负载≥35kg；

5、单腿自由度≥3，整机自由度≥9；

6、续航时间不低于6小时；

7、搭载RGB摄像头、3D激光雷达、IMU惯性测量单元及GPS/RTK定位模块，具备SLAM建图与定位能力，定位精度达到厘米级；

8、支持外挂机械臂、云台、传感器模块及检测工具等上装设备；

9、通讯接口包括Ethernet及USB，支持WiFi及4G/5G通信；

10、整机防护等级≥IP65，具备工业级防腐蚀能力，工作温度范围-20°C至60°C。
	1

	
	
	导航盒子
	1、处理器：八核64位，主频最高1.6GHz，NPU算力≥6TOPS；

2、操作系统：Ubuntu Linux；

3、GNSS定位：支持北斗B1I/B1C/B2I/B2a、GPS L1/L2C/L5、Galileo E1/E5a/E5b、GLONASS G1等多系统多频点接收，跟踪通道数≥1040；

4、RTK定位精度：水平≤0.7cm+1ppm，高程≤1.5cm+1ppm；单点定位精度：水平≤1.5m，高程≤2.5m；RTK初始化时间<5s；

5、IMU惯性测量：陀螺仪零偏不稳定性≤3°/h，零偏不稳定性≤3°/h；加速度计量程±8g，零偏不稳定性≤0.05mg；

6、组合定位性能：航向精度≤1°，定位位置精度±6cm；

7、通信接口：以太网×3、WiFi6、蓝牙5.0、USB3.0×2、CAN×2、RS232×2、RS485；

8、支持4G/5G扩展，支持M.2 SATA存储扩展及TF卡扩展；

9、工作温度：-40°C~+85°C，防护等级IP65；

10、可直接搭载在四足、轮足机器人平台上，支撑机器人 SLAM 建图、多传感器融合、自主路径规划等。
	2

	4
	轮臂机器人通用本体
	轮臂机器人本体
	1、整机主动自由度≥ 19个（不含不含底盘、末端执行器），单臂自由度≥7 个，腰部自由度≥3 个；

2、单臂臂展≥650mm，单臂末端额定负载≥5kg，末端重复定位精度不大于 ±0.1mm；

3、躯干升降高度差≥ 600mm；

4、采用轮式全向移动底盘，支持前后、横向、斜向行走及原地旋转全向运动；

5、最大移动速度≥1.5m/s；

6、采用激光 SLAM 与视觉 SLAM 融合导航方式，底盘定位精度≤ ±50mm，具备 10mm 越障能力、10° 爬坡能力，适配多场景移动作业；

7、搭载深度相机 + 3D 激光雷达多维环境感知系统，实现全方位环境建模与避障，IMU传感配置≥2个；

8、计算能力：配置高性能板载 AI 计算单元，算力≥157tops，支持视觉、多模态感知、运动控制及具身智能模型本体部署；；

9、整机连续工作时长≥6小时，设备充电时长≤4小时，支持直充和快速换电充电模式；

10、具备 IP53及以上防护等级，支持断电抱闸、防倾倒等全维度安全保护，适配实验室常规工作温湿度环境。

11、提供完整底层驱动、开发套件，支持具身模型部署、机械臂协同控制、人机协同作业实测验证，提供全套 SDK 及 API 开发接口，支持具身大模型、VLA 模型端侧部署推理，具备遥操作、虚实迁移验证、真机强化学习开发能力；

12、二次开发：开放关节、传感器、运动控制等接口，USB接口≥2，提供 SDK/API、开发文档及示例程序，支持科研算法和上层应用自主开发，支持遥操作、动作捕捉或同构操作等数据采集方式，支持具身数据采集、模仿学习和算法训练；

13、提供技术培训、全套技术文档，支持二次开发；
	1

	
	
	主从臂遥操装备
	1、自由度：每臂具备6个独立运动关节，能够复现人手臂在三维空间中的任意位姿与朝向；

2、运动缩放比例：支持可配置的比例缩放功能，以提升操作的精细程度，过滤人手天然震颤；

3、重量：单臂重量控制在约2kg左右，保证操作舒适性和可持续性；

4、采样频率：不低于100Hz，确保动作信号采集的实时性与连续性；

5、主从映射延迟:端到端延迟应≤20ms，保证操作反馈几乎实时，自然流畅；

6、供电要求:采用工业标准直流供电，稳定可靠；

7、通信方式：采用高带宽、抗干扰的有线通信方案，防延迟、抖动或中断风险；

8、三脚架系统: 支持无需工具的快拆安装，能在数十秒内完成主臂与三脚架的连接或拆卸。支持大幅度的身高适应，调节范围可达数十厘米；可折叠收纳；

9、轮臂式机器人主从臂遥操作控制终端，配套控制电脑，实现机器人动作复现和远程示教；

10、实时采集主臂操作数据，用于机器人模仿学习算法训练，支撑具身操作算法研发调试、人机协同作业实验、虚实迁移仿真验证；

11、支持二次开发、搭建遥操作抓取、搬运等典型工业场景。
	1

	
	
	具身智能数据处理软件
	1、可对接四足、轮足等各类具身机器人，完成机器人运动数据、传感器感知数据的采集、清洗、标注全流程处理；

2、支持科研项目采集机器人巡检、地形行走场景下的原始数据，对图像、点云、姿态数据进行批量处理与标注，为运动算法、感知模型训练提供高质量数据集；

3、云端存储能力可实现多用户账号分开管理、数据远程查看与共享；

4、满足模型训练、项目成果展示等多种教学科研场景，降低搭建数据处理系统的门槛。
	1

	5
	人形机器人通用本体
	人形机器人本体
	1、整机规格：双足人型，整机高度>1.3米；

2、自由度：全身自由度≥31个，其中单臂≥7自由度、单腿≥6自由度、腰部≥3自由度，颈部≥2自由度；

3、运动能力：最大移动速度≥2m/s，支持站立、行走、转向、蹲起、越障及跌倒恢复等运动；

4、操作能力：双臂具备抓取、搬运和移动操作能力，配置灵巧手、夹爪等末端执行器扩展及双臂协同操作。 

5、感知能力：配置激光雷达≥1、深度相机≥1、高精度IMU等多模态传感器，支持环境感知、建图、定位、导航和避障；

6、计算能力：配置高性能板载AI计算单元，AI算力≥157TOPS，支持视觉、多模态感知、运动控制及具身智能模型本体部署；

7、续航能力：续航时间≥2h，支持快速换电池；

8、支持WIFI、4G、蓝牙通信；
9、二次开发：开放关节、传感器、运动控制等接口，提供SDK/API、开发文档及示例程序，支持科研算法和上层应用自主开发；

10、科研扩展：支持遥操作、动作捕捉或同构操作等数据采集方式，支持具身数据采集、模仿学习和算法训练。
	1

	6
	协作机械臂本体
	协作机械臂本体
	1.机械臂本体：采用6自由度协作机械臂结构，额定负载≥12kg，工作半径≥1300mm，重复定位精度≤±0.05mm，最大末端速度≥3.5m/s，机械臂防护等级≥IP54；

2、运动与力控：支持位置、速度、轨迹及柔顺控制，具备碰撞检测、力控操作和拖动示教能力;

3、协作安全：具备力限制、速度限制、安全区域设置和保护性停止等人机协作安全功能;

4、控制与示教：配置机器人控制柜及示教终端，支持图形化编程、轨迹示教、任务编辑和动作复现；

5、开放接口与二次开发：提供工业通信接口及SDK/API，支持TCP/IP、Modbus TCP等通用通信协议，支持Python、C++等开发方式，兼容ROS/ROS2开发环境；
6、末端及应用扩展：配置科研版五指灵巧手、电动夹爪、吸盘、六维力/力矩传感器、RGB-D视觉相机至少各1套，可开展视觉抓取、装配、分拣、上下料及人机协作等实验;

7、配套支撑：配置机械臂安装底座或实验台、必要线缆及安装附件，完成整机集成调试，并提供设备操作和二次开发培训。
	1

	7
	场景验证环境
	验证场景  搭建
	场景一：化工巡检场景

1.标记智能识别：检测位置，判断范围；

2 隐患排查：不安全行为 不安全状态识别；

3 油杯智能识别：检测油杯的液位线高度；
4 跑冒滴漏智能识别：检测法兰连接处、鹤管嘴以及机泵 等位置的跑冒滴漏；

5 支持现场和远程声光报警。
	1

	
	
	
	场景二：智能制造场景测试

1、配置流利式货架、Kit车及分拣工作台；

2、配置不同规格料箱、标准工件及分拣对象；

3、支持工件种类、位置及分拣任务动态调整；

4、可与现有移动机器人等设备联动开展分拣任务测试。
	1

	
	
	
	场景三：交通物流场景测试

1、配置流利式货架、托盘、料箱及周转箱；

2、设置取放货位、物料暂存区及搬运通道； 

3、支持货位、物料及障碍物位置调整；

4、可与现有移动机器人等设备联动开展自主搬运及协同作业验证。
	1

	
	
	
	场景四：电芯目检与分拣装箱场景测试

1. 配置电芯上料输送线、目检工位及分拣装箱工位；

2. 配置不同规格电芯、标准包装箱及待检分拣对象；

3. 支持电芯型号、位置及目检分拣任务动态调整；

4. 可与现有产线设备联动开展电芯外观目检、分拣及装箱协同测试。
	   1

	8
	硬件在环仿真平台
	面向机器人的在环仿真平台
	人工智能实验室软硬件一体化在环仿真平台，同时具备软件能力与硬件能力；

1、软件部分应具备：

（1）支持安装Isaac Sim/Lab、Gazebo、ROS2、PX4、LeRobot等机器人及具身智能开发环境；

（2）支持开展多机器人、多场景并行仿真及具身智能模型推理；

（3）具备大容量高速数据存储能力，支持机器人模型、场景资源、训练数据集、仿真日志及实验回放数据的统一存储；

（4）支持视觉、语言、动作等多模态模型加载与推理，可开展模仿学习、强化学习、VLA 等具身智能算法训练、测试与验证。

2、硬件部分应具备：

（1）计算能力：≥双路56核112线程；

（2）内存能力：≥256GB DDR4 3200；

（3）存储能力：系统盘≥960GB；数据盘≥15TB；

（4）AI加速能力：≥160GB显存。
	1

	三、数据采集治理能力建设

	9
	多模态感知设备
	深度惯性  相机
	1. 本体结构：集成 RGB 彩色相机、深度相机和 IMU 于一体，支持深度、彩色、惯性三类数据同步输出，多传感器时间戳对齐；

2. 深度性能：深度有效距离约 0.2-8m，支持弱光、低纹理及室内外环境，满足低纹理、快速运动和动态场景下的深度采集需求；

3. 数据输出：支持深度图、点云、RGB 图像、IMU 数据、时间戳、内外参数及标定文件导出；

4. 接口与集成：支持 USB 3.0 数据传输、SDK 二次开发、ROS/ROS 2 驱动、多相机同步采集及机器人本体挂载；

5. 应用定位：用于弥补本体深度相机在低纹理、快速运动和动态环境下的深度精度不足，独立采集视觉、深度、惯性多模态训练数据
	2

	
	
	360°全景相机
	1. 全景采集：支持水平 360°全景拍摄，可采集 8K 全景视频或不低于 7000 万像素全景照片；

2. 视频性能：支持 5.7K/60fps 或同等级视频采集，具备 HDR、低照度增强、电子防抖、水平校正及全景拼接功能；

3. 数据格式：支持等距柱状格式导出，记录时间戳及定位（GPS/IMU）信息；

4. 配套附件：配置大容量存储卡、备用电池、三脚架、机器人安装支架及户外防护附件；

5. 数据处理：支持原始素材导出、桌面端拼接软件及开放数据接口；

6. 应用定位：用于采集机器人周围完整环境、人员活动、空间结构及多模态训练数据。
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	双光相机
	1、集成可见光与红外热成像双通道，支持同步采集；

2、适用于强光、逆光、雨雾及夜间无光照等复杂环境，具备全天候适应能力；

3、防护等级不低于 IP65，支持机器人、云台、固定支架和移动平台安装；

4、可见光传感器采用 CMOS，分辨率不低于 400 万像素；

5、可见光光学变倍不低于 10 倍，支持自动、彩色、黑白日夜切换；

6、红外传感器采用高灵敏度氧化钒非制冷探测器；

7、红外分辨率不低于 384×288，建议达到 640×512；

8、红外波长范围 8~14μm；测温范围：-20℃~150℃（默认），扩展测温 100℃~550℃；

9、支持黑热、白热、彩色多种调色板切换；

10、支持双通道图像融合、画中画显示；

11、支持点测温、区域测温、温度报警、发射率设置和测温数据导出；

12、支持 RTSP、网络接口、SDK、时间戳和标定文件输出；

13、工作温度：-20℃~+60℃，湿度小于 95%（无凝结）；

14、搭载三轴稳像（航向、俯仰、横滚），可补偿载体振动、姿态扰动；

15、支持 S.BUS、TTL 串口通信、TCP、UDP 多类型控制信号。
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	防抖动相机
	1、适用于机器人、无人机移动平台，具备硬件电子防抖能力，可补偿载体振动、高速转向带来的画面扰动；

2、支持可见光图像与 IMU 姿态数据同步采集，可输出时间戳，支持与双光相机联合标定；

3、防护等级不低于 IP65，支持减震底座、机器人支架、机载支架安装；

4、图像传感器采用 CMOS，分辨率不低于 400 万像素；

5、视频采集规格不低于 4K@60fps，支持原始图像帧输出，支持压缩视频录制；

6、内置高精度六轴 IMU，IMU 采样率≥500Hz，可输出角速度、加速度原始数据；

7、支持宽动态成像，适用于强光、逆光、雨雾、暗光等复杂环境；

8、支持图像采集触发控制，具备外部硬件触发同步接口；

9、支持网络接口、TTL 串口通信，支持 TCP、UDP 协议；

10、配套完整 SDK 开发包、ROS 驱动、标定文件，支持二次开发；

11、支持图像、IMU 元数据同步导出，可保存姿态、时间戳信息；

12、工作温度：-20℃~+60℃，湿度小于 95%（无凝结）；

13、支持持续外部供电，满足长时间不间断数据集采集；

14、配套机载减震底座、安装支架、信号线缆、技术调试与质保服务。
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	多旋翼机载无人机
	1、支持无遥控器垂直起降，最大起飞重量≥15.5 kg；最大有效载荷≥5 kg。

2、最长飞行时间（无风）≥50 min；最大水平飞行速度≥25 m/s。

3、抗风等级≥12 m/s（6级）；防护等级≥IP55。

4、工作温度：-20℃ 至 50℃；最大起飞海拔：≥6000 m。

5、RTK定位精度：水平 ≤±2 cm，垂直 ≤±3 cm。

6、支持全向避障：360°全向感知，集成激光雷达与毫米波雷达，支持电线级避障。

7、具备星光级夜视能力，夜间可正常作业。

8、视距图传距离：≥40 km；支持 1080P/30fps 实时回传；内置 4G 链路备份。

9、天线配置：配备 ≥8 根 WLAN 天线、≥2 根 Sub-2G 天线及 ≥4 根 4G 天线，支持双控操作。

10、最大同时挂载负载数：≥7 个；机身配备 4 个 E-Port V2 接口，单口功率 ≥120 W。

11、云台支持：支持下置单云台、下置双云台，兼容机腹第三云台组件。

12、RTK测向精度：< 2°。

13、配置航测/三维重建一体化软件，支持可见光摄影测量、激光雷达点云、多光谱重建、高斯泼溅实景建模，适配行业级无人机与第三方相机；支持影像空三解算、真正射影像生成、DSM/DEM 输出、激光点云一键解算与赋色、三维模型重建、激光点云与影像深度融合；支持云 PPK 功能匹配离线基站数据，内置 PPK 解算，支持地面控制点（GCP）导入标定模型；支持点云（LAS/PLY等）、DEM、DSM、正射影像导出；支持常用平面/高程坐标系及七参数转换；提供永久离线单机授权，不依赖云端订阅使用，授权后可在无网络环境下长期运行。

14、提供 3年 机身损失险，覆盖机身损坏或丢失，保额内不限次数免费维修。
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	激光雷达
	1. 扫描能力：支持水平 360° 扫描，室内外环境兼容，测距范围优先不低于 50m，厘米级测距精度；

2. 点云性能：点频不低于 200,000 点 / 秒，输出稳定点云数据；

3. 线数：128线数；

4. 接口与集成：支持 IMU、时间同步、点云强度信息、SDK 二次开发、ROS/ROS 2 驱动及以太网接口；

5. 防护等级：不低于 IP67，适应户外及多尘环境；

6. 安装方式：支持多雷达组网、机器人本体挂载及固定安装。
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	毫米波雷达
	1、支持目标距离、速度、方位角、点迹、目标跟踪输出；支持多目标、静止目标检测，适配遮挡、低照度、雨雾复杂环境。

2、提供配套载板、外壳、供电、通信转换模块，提供 SDK 及 ROS 接口。

3、支持数据时间戳、参数配置、目标数据导出、安装标定。

4、具备俯仰高度探测输出；方位 / 俯仰角度精度≤±0.1°，具备合理俯仰视场覆盖。

5、支持 Detection 原始点迹、Object 目标列表双输出；单周期 Detection 点迹不少于 400 个，Object 目标不少于 50 个；支持坐标原点可配置。

6、支持车载以太网通信，支持 gPTP (IEEE802.1AS) 纳秒级时间同步；

7、最大检测距离≥300m;探测周期50-100ms可调；直流供电8.5-17V，典型功能≤18W；

8、支持多角度安装，支持rollpitch/yaw姿态标定，配套对应连接器。
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	气体传感器
	1、检测性能：测量精度≤±5%FS，T90响应时间≤30s，支持连续气体浓度检测及状态输出；

2、检测气体及范围：

     甲烷：0～100%LEL，支持20%LEL、50%LEL等报警阈值设置；

     氧气：0～30%VOL，支持19.5%VOL、23.5%VOL等报警阈值设置；

    硫化氢：0～100μmol/mol，支持10μmol/mol、35μmol/mol等报警阈值设置；

    一氧化碳：0～1000μmol/mol，支持50μmol/mol、150μmol/mol等报警阈值设置；

3、采样方式：支持泵吸式采样，可外接采样管路，满足机器人移动巡检及局部空间气体采样需求；

4、供电与通信：支持DC12～24V外部供电，提供RS485/Modbus、CAN或以太网等数字通信接口，可连续输出气体浓度、报警及设备状态数据；

5、数据与上位机：支持报警阈值设置、数据记录、单位切换、气体浓度曲线显示及上位机读取，可接入机器人控制系统和实验室数据采集平台；

6、数据记录：具备检测数据及报警事件记录功能，支持历史数据查询、导出及存储容量扩展；

7、环境适应性：工作温度覆盖-20℃～50℃，防护等级≥IP65，工作湿度≤93%RH（无结露），满足机器人室内外移动采集使用要求。
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	温湿度

传感器
	1、温度测量范围：-40℃ ~ +85℃，测量精度不低于±0.3℃；

2、湿度测量范围：0% ~ 100% RH，测量精度不低于±3% RH；

3、响应时间：温度T90 ≤ 5s，湿度T90 ≤ 15s；

4、供电与输出：DC 12V~24V供电，支持RS485/Modbus通讯接口；

5、功能要求：支持连续采样、时间戳、校准记录、漂移检测和数据导出；

6、配套要求：每套配置传感器探头、RS485/Modbus模块、连接线、安装盒和防护罩；

7、防护等级：不低于IP65，适应机器人及户外复杂环境应用；

8、系统兼容性：支持直接接入机器人、数据采集终端和数据治理平台的型号。
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	红外测

温传感器
	1、测量原理：非接触式测量物体表面温度，主要用于补充机器人本体可见光传感器在夜间、高温目标、设备温升等环境下的感知能力，并输出可用于设备热故障检测、防火预警及目标识别；

2、测温范围：-20℃ ~ +550℃；

3、测温精度：±2℃ 或 ±2%（取较大值）；

4、距离点比（D:S）：≥12:1；

5、响应时间：≤500ms；

6、光谱范围：8 ~ 14μm；

7、功能要求：支持发射率设置、环境温度补偿、数据记录与导出；

8、通讯接口：支持RS485/Modbus、模拟量或数字量输出（可选）；

9、配套与防护：提供安装支架及防护配件，防护等级不低于IP65；

10、系统兼容性：支持直接接入机器人、数据采集终端和数据治理平台的型号。
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	数据采集装备
	移动数据采集本体
	1、移动平台：配置轮式移动底盘≥1套，额定运动载重≥100kg，连续运行时间≥4h，充电时间≤3h，支持外部设备供电。

2、移动性能：最大运动速度≥2.0m/s，最小离地间隙≥27mm，支持原地自转。

3、底盘控制：提供开源SDK及ROS软件包，支持遥控控制、指令控制和二次开发；提供开源导航示例，支持定位、建图、路径规划及避障。

4、算力系统：配置工控机≥1套，内存≥32GB，工业级固态硬盘容量≥2TB，独立显卡显存≥24GB。

5、感知模块：配置激光雷达≥1套、深度视觉相机≥3套，各深度相机均自带惯性测量单元（IMU）。激光雷达满足人眼安全要求，水平视场角为360°，典型量程达到40m（10%反射率条件下），点云帧率≥10Hz；深度相机距离范围覆盖0.3～3m，支持深度和彩色成像。

6、机械臂：配置主从协作机械臂不少于4只，单臂自由度≥6，最大负载≥1kg，工作半径≥500mm，重复定位精度≤±0.5mm，具备示教功能。

7、末端执行器及示教配件：配置两指夹持器≥2套、两指示教器≥2套，提供相应ROS SDK。

8、遥操作与数据采集：支持主从臂分体数据采集及机械臂示教；提供机械臂上位机，支持单臂控制及升级。

9、通信与供电：配置4G路由器≥1套，支持2.4GHz及5GHz双频；配置输出功率≥1000W、电芯能量≥1000Wh的户外电源；配置≥11.6英寸高清显示屏及无线键鼠。

10、软件与开发环境：部署Ubuntu操作系统，支持ROS、ROS2及常用开发工具；提供相关传感器、相机、IMU、机械臂及二指夹爪的ROS SDK；提供机械臂Python SDK及ROS1、ROS2控制驱动，支持二次开发，以及基于ACT算法训练和推理后的自主作业。
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	11
	数据治理与数据集建设平台
	大数据平台&数据治理
	构建高质量数据集建设支撑环境，提供覆盖数据全生命周期的治理运营能力；

1、具备分布式数据存储与计算能力，支持结构化、半结构化及非结构化数据统一存储和处理；

2、具备批处理、实时流处理、交互式分析、分布式检索及大规模数据查询能力；

3、支持多源异构数据采集、汇聚、转换和同步，兼容主流数据库、文件及接口数据；

4、具备数据开发与任务调度能力，支持SQL、Python、Shell等常用数据处理方式；支持 Java、Python、LinuxShell、SQL 等多种语言， 灵活实现数据加工任务；

5、具备元数据自动采集、数据资源编目及数据资产统一管理能力；

6、具备数据血缘分析能力，支持数据加工过程追踪、上下游关系分析及问题溯源；

7、具备数据标准管理能力，支持数据标准、数据字典、规范性检查。支持对数据标准贯标状态进行检查和展示，能够查看整体系统落标情况，并且生成检查报告， 从而方便对不满足标准的内容进行专项整改；

8、具备数据质量治理能力，支持完整性、准确性、一致性、唯一性等质量检查；

9、具备数据权限控制及数据安全管理能力，满足实验数据分级分类管理需要；

10、支持数据处理节点、存储节点及相关组件统一部署、运行监测、资源管理和异常告警；

11、支持 PB 级数据的存储和搜索能力，并支持分区表；

12、支持通过 WEB 可视化操作方式实现服务器的图形化管理，提供监控仪表盘、告警通知、日志生命周期管理、日志检索、日志审计等功能；
13、支持对主流关系库、分布式数据库、 NOSQL 数据库对象的元数据采集、版本管理等行为；支持关联数据标准等对象，构建数据资产关联关系型；

14、具备统一数据存储管理能力，一种计算引擎可对接多种分布式存储系统，包括分布式文件系统、基于内存/固态硬盘/磁盘的列式存储系统、分布式搜索引擎、分布式 NoSQL 数据库等；

15、支持复杂事件逻辑处理，支持流数据的事 件模式(包括逻辑控制、事件顺序操作和生命周期等)过滤。
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	四、AI+X交叉创新能力建设
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	AI+X创新实践交互终端
	交互显示屏
	1、屏幕参数：75英寸DLED显示屏，16:9黄金比例，4K分辨率（≥3840×2160），亮度≥350 cd/m²，超高对比度≥4000:1，色域≥72% NTSC，使用寿命≥50000小时，二级能效；

2、系统配置：搭载Android 13.0+Windows双系统（支持OPS等效方案），运行内存≥4GB，32GB SSD高速存储；

3、音视频会议：配备800万像素高清会议摄像头，支持功能扩展；8阵列麦克风，10米远距离拾音；内置15W×2双扬声器，满足会议扩声需求；

4、接口与网络：配备HDMI、USB、Type-C、网络、音频、控制等全功能接口；支持有线网络、Wi-Fi连接及无线投屏功能；

5、核心功能：支持4K视频、图片、科研案例等素材循环展示；具备分屏协作、文件共享、内容录制、远程视频会议功能；

6、电源功耗：适配AC 100-240V、50/60Hz通用电压，待机功耗≤0.5W，节能省电；

7、触摸性能：采用红外触摸技术，支持≥20点多点触控，可实现手写书写、白板批注，触控操作灵敏流畅；

8、安装方式：支持挂墙安装，配套专用挂墙架，安装稳固便捷；包含电源线、说明书、保修卡等。
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	试验台
	试验台及  安装
	1、工位配置：配备多组AI创新防静电实验工位，采用全钢防静电台面，台面耐磨、防尘、抗静电，可满足AI开发、机器人调试、传感器实验教学科研使用；

2、基础配套：集成多功能电源插座、封闭式理线槽、一体式储物柜体，布局规整，便于外设设备、开发主机、传感器套件收纳与调试作业；

3、线路布设：针对机器人本体及实验配套设备，专项规划强弱电分离布线、专用信号链路布线，有效规避信号干扰，保障科研设备稳定供电、可靠数据传输；

4、整体性能：设备结构稳固、承重性好，适配长期实验室高频实训、科研调试场景，配套标准化安装、固定、调试服务，整体性价比高、实用性强。
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	五、科教成果展示能力建设
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	入口 LED 全彩大屏
	迎宾展示  能力建设
	面向实验室入口迎宾、实验室简介、科研成果、课程活动和实时数据展示。

1、屏体规格：尺寸4.48米*3.84米，模组尺寸320mm*160mm，像素间距≤2mm ，尺寸4.48米*3.84米，模组尺寸320mm*160mm，SMD三合一，纯红+纯绿+纯蓝;主动发光;每个像素点由独立的红绿蓝发光芯片构成；

2.采用黑色防眩光设计，防止炫光影响可提升视觉观感。对比度：9000:1；

3.显示屏亮度≥600cd/㎡，可通过配套软件0-100%多级调节，设置亮度定时调节，支持亮度传感器自动调节（手动/自动/软件任意调节）可根据环境光自动调节显示屏的亮度；

4.显示单元间隙<0.05mm;显示单元平整度<0.05mm:模组平整度<0.05mm;支持屏体拼缝亮线、暗线校正；

5.显示屏峰值功耗≤900W/㎡ ，平均功耗≤300 W/㎡ ；

6.支持屏体拼缝亮线、暗线调节、校正功能；支持模块校正和数据存储及回读；支持单点颜色校正、单点色度校正、模块级亮度校正；

7.灯珠耐焊耐热：Tmax=260℃,回流焊2次。灯珠引脚无氧化，焊接正常，灯珠胶体正常，点亮正常；灯珠常温寿命：Tc=25℃ Ifr=10mA IFg=10mA Ifb=10mA  通电1000H  灯珠点亮无异常；灯珠冷热冲击：-50℃~130℃各15min 200次  光电特性及表面构造正常，点亮正常；灯珠红墨水试验：回流焊1次，纯红墨水常温浸泡24H无渗透；

8.为保证项目工期顺利进行，LED显示屏厂家需实现一种配置程序难度低、耗时较短、通用性较高的LED显示屏调试方案；9.含框架支架及基础制作安装。
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	交互式展示屏
	创新成果展示能力建设
	1、屏幕尺寸：100英寸，分辨率：≥3840×2160（4K），屏幕比例：16:9，背光类型：DLED；

2、亮度：≥400 cd/㎡，对比度：≥1200:1，色域：≥72% NTSC，使用寿命：≥30000小时；

3、触摸类型：红外触控，触摸点数：≥20点触控，触摸精度：±1 mm（90%区域），触摸响应时间：≤5 ms，支持手指、不透光笔书写；

4、表面处理：AG防眩光钢化玻璃，莫氏7级硬度；

5、安卓系统：Android 13.0或以上，运行内存：≥4 GB，存储容量：≥32 GB；

6、Windows系统：OPS插拔式模块，配置不低于Intel Core i5处理器、8 GB内存、256 GB SSD，支持Android与Windows双系统自由切换；

7、音视频会议配置：4800万像素摄像头，支持视频会议扩展；8阵列麦克风，拾音距离≥10米；内置15 W×2扬声器；

8、设备接口：前置Type-C、HDMI IN、USB、Touch Out接口；板载多路HDMI IN、USB、RJ45、RS232、Line Out、TF Card接口，拓展性强；

9、网络能力：支持有线网络、Wi-Fi、无线投屏功能；

10、核心功能：支持白板批注、低延迟书写批注、文件共享、内容录制；支持无线投屏、分屏协作、多窗口展示、远程视频会议；支持4K多媒体素材循环播放；支持多设备统一内容发布、集中管理、权限管控及远程运维；可对接中控及展示系统，实现科研、课程资源多媒体交互展示；

11、电源功耗：适配AC 100-240 V、50/60 Hz通用电压，整机最大功耗≤500 W，待机功耗≤0.5 W，节能环保；

12、安装方式：支持移动支架安装、壁挂安装两种方式；

13、配套配件：含电源线、触摸笔、投屏器、OPS模块、基础应用软件、说明书、保修卡；

14、系统兼容性：适配校园网络环境，支持实验室展示内容更新、设备权限分级管理。
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	成果展示装修
	展示空间

与形象建设
	成果展示装修面积约800m2，实际以现场为准。
一、土建装修部分

1、门洞口拆除施工：按现场需求完成既有门洞口拆除作业，包含墙体破除、废渣初步归集，做好周边成品防护；

2、门洞口修补施工：对拆改后的门洞侧边、洞口周边墙体进行修边、找补找平处理，为后续门扇安装做好基础；

3、同色双开门采购及安装：2.2m×2.2m 同色双开门供货、安装、调试，包含五金配件、密封配套，与周边墙体饰面颜色保持一致；

4、200 厚轻质隔墙砌筑施工：砌筑 200mm 厚度轻质隔墙，墙体设计高度 5.3m，包含板材、龙骨、辅材，墙体垂直平整，满足实验室空间分隔使用要求；

5、墙体腰梁施工：墙体高度大于 4m 部位设置腰梁，设置高度 2.65m，配置 4Φ12 主筋、Φ6@200 箍筋，采用 C20 混凝土浇筑，保证高墙结构稳定性；

6、构造柱施工：墙体长度大于 5m 设置构造柱，构造柱间距不大于 4m，截面 200*240，配置 4Φ12 主筋，C20 混凝土浇筑，增强隔墙整体抗震与结构稳定性；

7、地面 C20 细石混凝土找平层施工：处理地面高低差 45mm，布设 Φ6@150×150 钢筋网片，C20 细石混凝土浇筑找平，地面平整度满足后续地坪施工条件；

8、2mm 环氧自流平地坪施工：在找平层之上施工 2mm 厚度环氧自流平地坪，地面耐磨、防尘、易清洁，适用于实验室通行、设备摆放环境；

9、墙面涂料饰面施工：墙面基层处理、腻子两遍批刮打磨，涂料采用一底两涂工艺，层高暂按 3.2m 计，要求墙面平整、色泽均匀，无起皮、开裂、掉粉现象；

10、集成吊顶安装：600×600 规格集成吊顶材料供货及安装，包含龙骨、扣板及配套辅材，吊顶排布规整，预留灯具、设备管线检修空间；

11、安全玻璃围栏制作安装：1.2m 高 10mm 厚钢化玻璃安全围栏，含框架固定、玻璃安装，用于区域隔离防护，安装牢固可靠；

12、电源点位布设：重新布置供电回路，布设地插电源点位，满足操作台、办公桌、展示设备供电需求，管线隐蔽敷设，接线规范，做好安全防护；

13、施工地面成品保护：施工阶段对原有保留地面、设施进行全覆盖保护，避免施工造成磕碰、划痕、污染损坏；

14、建筑垃圾清运：施工全过程建筑垃圾分类归集、场内转运、外运消纳，做到工完场清；

15、安全文明施工：落实现场围挡、警示防护、临时用电管理等安全文明施工全部措施，满足校园施工现场管理要求；

 二、展示形象建设部分

16、成果展示区局部展示造型施工：在展示区域现有墙面基础上，完成局部展示造型制作，结合墙面涂料饰面，打造统一整洁的科教成果展示基础空间；

17、实验室形象墙制作安装：完成实验室形象墙施工，包含实验室名称、LOGO、主题标识的制作与安装，统一实验室整体展示视觉形象；

18、模块化成果展示墙施工：建设模块化成果展示墙，承载前沿技术成果、学科交叉成果、科研项目、典型应用案例内容，结构支持后期展示版面拆卸、替换更新；

19、展示专项照明系统配置安装：配置轨道灯、射灯、洗墙灯等展示灯具，管线隐蔽敷设，满足成果展示墙、实物展品、重点展示内容的照明使用要求；

20、实物展品陈列设施供货安装：配置实物成果展示台、展示柜以及配套防护设施，满足机器人样机、模型、获奖作品等科研实物成果的陈列、防护展示需求；

21、大屏设备周边收口与接口预留：对 LED 大屏、交互展示屏等设备周边做包边、装饰收口处理，做好线缆隐蔽敷设；预留设备所需供电、网络、控制接口；

22、全套导视标识系统制作安装：设置功能区标识、成果说明牌、参观导视标识，标识样式统一规范，提升展示空间识别度，优化参观体验；

23、展示系统整体安装调试：完成全部展示构件、灯光灯具、标识标牌、展柜展台的安装接线，开展整体调试校验，保证整体展示风格协调统一；

24、整体成果展示区施工完工、完成现场精保洁；另承包人须委托具备CMA 资质的第三方检测机构，依据《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）开展室内环境检测，检测项目至少包含甲醛、TVOC，检测结果满足规范限值要求，提供加盖 CMA 章的正式检测报告作为竣工验收资料；
25、本项目所有室内装修材料，其有害物质限量均须符合对应产品的国家强制性标准：人造板执行 GB18580-2025，内墙涂料执行 GB18582-2020，胶粘剂执行 GB18583，壁纸执行 GB18585，石材放射性执行 GB6566 等；中标人须随进场材料提交对应材料 CMA 检测报告，证明材料环保指标达标后方可使用。

备注：成果展示区在中标后需提供深化设计图、效果图（其中效果图不少于5张），经采购人书面确认后符合要求后，方可实施，费用总价包干，不调整。
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三、有关说明

1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运输、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
2.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品不在本项目的报价范围。
3.本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
4.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
5.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
6.项目工期：合同签订之日起1个月内完成本项目的供货、安装、调试。
7.项目质保期及维保期：成果展示区免费质保期不少于2年；硬件免费质保期不少于1年；软件免费维保期不少于3年；自验收合格之日起，开始进入质保期及维保期。
8.付款方式：中标价即为合同价，合同签订后支付合同总价的50%作为预付款（供应商须提供等额预付款银行保函并向学校开具发票），终验合格后支付剩余尾款（支付尾款时供应商应向学校提供发票等付款凭据并提交合同价5%的质保函）。

9.履约保证金：本项目采购合同签订之日起五个工作日内，乙方应当以保险、保函等非现金形式缴纳履约保证金（合同金额的5%），保函有效期至项目完成验收交付。
10.项目人员要求：项目经理需具备与本项目相关的项目经验（提供类似项目业绩证明，如项目合同中能体现该人员担任项目经理岗位等）；项目成员不少于8人，项目经理及项目成员提供社保部门出具的投标单位为其缴纳的最近三个月内任意一个月（不含开标当月）的社保证明材料并加盖电子公章。
11.本项目合同履行地点：无锡，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。

12.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可以要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
13.维修响应时间：接到电话后立即响应，需现场维修的，接报后12小时内到达现场，并于24小时内维修完毕，如24小时内无法修复，采购方有权选择要求供应商继续维修，并在产品维修期间提供备用产品或另行委托第三方进行维修，由此产生的所有费用由供应商承担。未尽事宜按产品说明的保修承诺执行。
14.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

15.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
16.开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

四、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

3.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

4.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在“苏采云”系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同向采购人提出此合同有融资需求，采购人在“苏采云”系统上勾选此合同融资贷款，设置供应商账号为空，中标供应商在“中征平台”提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式， 在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

5.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

6.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布的数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

7.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

8.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

9.根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。

机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。

中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。

机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。

10.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。

11.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见第三章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。
第五章 合同格式

无锡学院人工智能创新实验室二期

项目货物采购合同

甲方（买方）：无锡学院                       合同编号：            

乙方（卖方）：                               合同签约地：无锡   

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，甲、乙双方依据                （项目名称）                （项目编号）的采购结果，本着诚实守信、友好协商的原则签署本合同。
第一条  货物清单及合同价款
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计总金额：大写人民币（大写）                      
（小写）¥                              元


注：本合同总价款是所有产品设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。本合同执行期间合同总价款不变。
第二条  权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。如果甲方被追责的，全部费用由乙方承担。同时，乙方应赔偿甲方的全部损失，包括但不限于甲方的经济损失、甲方为解决纠纷产生的律师费等全部费用。

本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

第三条  质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格应在满足甲方采购文件的前提下、与乙方响应文件中明确的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
3、设备的质保期为甲乙双方验收确认合格后36个月。质保期内仪器设备本身所发生的问题（人为因素除外），由乙方提供完全无偿的维修服务。

4、采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可以要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
第四条  包装要求
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单、质量合格凭证以及其他必须的相关材料。
3、商品包装、快递包装按《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。（详见《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号））
第五条  交货
1、项目工期：合同签订之日起1个月内完成本项目的供货、安装、调试。
实施地点：无锡，具体地点以合同书约定为准。乙方必须按甲方要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。
甲方联系人：                       。
2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
第六条 安装调试、培训和验收
1、全部货物抵达现场后乙方应及时派人安装调试，并对甲方人员进行相关培训。
2、甲方应当在乙方安装调试完成后组织验收，特殊情况，甲乙双方协商解决。
3、货物和系统调试验收标准：根据国家有关规定、甲方采购文件的要求、乙方投标文件的承诺以及合同约定的内容和验收标准进行验收；未规定的按行业通行标准、厂方出厂标准和国家相关标准。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由乙方承担。

4、项目人员要求：项目经理需具备与本项目相关的项目经验（提供类似项目业绩证明，如项目合同中能体现该人员担任项目经理岗位等）；项目成员不少于8人。
第七条  伴随服务／售后服务
乙方应按采购文件、投标文件及乙方在询标、评标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的伴随服务／售后服务。

项目质保期及维保期：成果展示区免费质保期不少于2年；硬件免费质保期不少于    年；软件免费维保期不少于   年；自验收合格之日起，开始进入质保期及维保期。（后期根据投标承诺填入相应指标维保时间）
维修响应时间：接到电话后立即响应，需现场维修的，接报后12小时内到达现场，并于24小时内维修完毕，如24小时内无法修复，采购方有权选择要求供应商继续维修，并在产品维修期间提供备用产品或另行委托第三方进行维修，由此产生的所有费用由供应商承担。未尽事宜按产品说明的保修承诺执行。

其他售后服务内容：                                       

第八条   货款支付及履约保证金
中标价即为合同价，合同签订后支付合同总价的50%作为预付款（供应商须提供等额预付款银行保函并向学校开具发票），终验合格后支付剩余尾款（支付尾款时供应商应向学校提供发票等付款凭据并提交合同价的5%质保函）。

履约保证金：本项目采购合同签订之日起五个工作日内，乙方应当以保险、保函等非现金形式缴纳履约保证金（合同金额的5%），保函有效期至项目完成验收交付。

第九条　违约责任
1、如乙方不能交付货物，应向甲方支付合同总价20%的违约金。 
2、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的日万分之四的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。且甲方不承担任何责任。如甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金。
3、乙方所交付的货物品牌、规格型号、数量不符合合同约定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。
如乙方交付的货物质量不符合约定的，甲方有权拒收或要求乙方立即整改至验收合格的标准，同时乙方应向甲方支付货款总额20%的违约金。
4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 
5、乙方未按本合同的规定提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的1%向甲方承担违约责任。

第十条  不可抗力
1、本合同所称不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。
2、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本协议终止，双方无须承担任何责任，但本协议另有规定的除外。
3、因发生不可抗力致使部分不能履行本合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。
4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方，并在不可抗力结束后，合理期限内30个工作日内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。
5、因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。
第十一条 合同组成
双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件；采购文件（含采购文件、竞争性谈判文件、竞争性磋商文件、询价文件、单一来源谈判文件等）、投标文件、中标通知书；标准、规范及有关技术文件、技术要求；以及产品使用说明书、保修卡、合格证(随机送达)，以上均视为本合同的组成部分。

第十二条　合同的变更和终止
本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第十三条　合同的转让
未经甲方书面同意，乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十四条  争议的解决
因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十五条   合同生效及其他
1、本合同自合同双方签字、盖章之日起生效。
2、本合同一式   5  份，甲方执 2 份，乙方执 2 份，见证单位1 份，具同等法律效力。
3、双方需补充的其他事项                                       。

    4、附件：《采购需求》、《开标一览表》、《报价明细表》
（以下无正文）。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：    
单位地址：                       单位地址： 
授权代表：                       授权代表：
经办人：                         经办人：
电话：                           电话：                          
日期：   年     月    日         日期：   年     月    日

见证方（盖章）
日期：   年     月    日

附件1：

工程质量保修书

甲方（全称）：
乙方（全称）：
为保证甲方在合理使用期限内正常使用，甲方与乙方经协商一致，共同签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括：成果展示区装修（具体详见采购需求）
2、 质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
质量保修期从整体项目最终验收合格之日算起。
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：按国家现行规定。

三、质量保修责任
（一）属于保修范围和保修内容的项目发生时，乙方应按投标文件承诺的内容派专业人员到达项目现场进行保修。乙方未能在约定期限内履行保修义务的，乙方可委托他人进行保修，因此而产生的相关费用，甲方可从质量保修金内扣除；不足部分，甲方有权向乙方另行追偿。
（二）发生紧急事故时，乙方应于接到事故通知后立即到达事故现场进行抢修。非施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。
（三）在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保主体结构工程施工质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成任何人身或财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金
本工程约定的工程质量保修金为成果展示区装修合同价的5%作为质量保证金，包含在整个项目的质保函中。
五、质量保修金的返还
缺陷责任期：24个月。缺陷责任期从整体项目最终验收合格之日算起。
工程质保金在缺陷责任期满后由乙方向甲方申请，经甲方确认后无息退回。
六、其他
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲方与乙方双方共同签署。
甲方：（盖章）                      乙方：（盖章）
法定代表人（或授权委托人）：         法定代表人（或授权委托人）：
地址：                               地址：
电话：                               电话：
日期：                               日期：
附件2
建设工程承发包安全管理协议

发包方（全称）： 无锡学院 （以下简称甲方）

承包方（全称）：      （以下简称乙方）
发包方将本项目发包给承包方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订采购合同的同时，签订本协议。

一、承包施工项目

工程名称： 

工程地址：         

承包方式：包工包料

工程内容：             

工程项目施工期限

以实际开竣工报告为准。

三、协议内容

1、乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3、乙方在施工前要认真勘察现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4、工程项目由乙方按要求自行编实施性制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报监理备案，以便监督管理。工地安全员必须持证上岗。

5、甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6、施工前由监理对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知监理委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，

8、交底材料一式三份，由甲乙双方和监理各执一份。

9、施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

10、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接受监理和甲方的督促、检查和指导。监理有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，并书面报监理和甲方。

11、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

12、乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。

13、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

14、乙方的人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经监理和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负责。

15、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

16、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

17、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经监理和甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

18、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向监理、甲方和有关部门联系，采取保护措施。

19、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。

20. 现场如发现安全隐患，未及时整改，对责任方处以每次200-2000元罚款；如发生安全事故，按主合同11.6条规定执行。

21．本协议经双方签字并盖章有效。

22．本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。

发包人 (盖章)：                        承包人（盖章）：

法人或授权代理人：                     法人或授权代理人：

住所：                                 住所：

邮编：                                 邮编：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

日期：2026年  月  日                  日期：2026年   月   日
第六章 附  件
（项目名称：   项目）
投标文件
项目编号：
供应商：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日
附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
致：江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司
我方收到贵方JSZC-320200-YZDC-G2026-0029 号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

四、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

七、我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利

八、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
供应商名称（加盖电子公章）：       
日    期：       年    月    日
附件二、法人授权书格式
法人授权书
本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
日    期：:
附件三、开标一览表格式
开标一览表
项目编号：                                                货币单位：人民币元

	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	项目名称  
	详见投标文件
	元

	总价（大写）：
	金额大写 


供应商名称（加盖电子公章）：                 
注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，供应商须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。供应商的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以供应商在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

开标一览表附录
项目编号：     
项目名称：     
	内容
	备注

	投标总价
	小写：     元人民币（小数点后保留2位小数）
大写：     
	

	服务时间/交付使用时间
	满足采购文件要求。
	

	投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供
	     （填写“是”或“否”）
	


供应商名称（加盖电子公章）：                 
说明：
1、 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。
2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》且符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；或提供供应商《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。供应商对所报相关数据的真实性负责。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。（如适用）
附件四、分项报价表格式

分项报价表
	序号
	分项内容
	品牌
	型号规格
	产地
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	元(小数点后保留两位)


供应商名称（加盖电子公章）：                 
附件五、技术条款偏离表格式
 
技术条款偏离表
                       
	项目名称：
	项目编号：  

	序号
	招标文件条目号
	条款内容
	投标响应
	偏离

（正/负）

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	  
	 

	
	
	
	
	

	除上述条款外均无偏离


说明：仅需列明正、负偏离的条款。如行数不够，请自行增加。
供应商名称（加盖电子公章）：                 
 
 
 
 
 
附件六、商务条款偏离表格式
 
商务条款偏离表
 
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	招标文件条目号
	条款内容
	投标响应
	偏离

（正/负）

	 
	
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	除上述条款外均无偏离


说明：仅需列明正、负偏离的条款。如行数不够，请自行增加。
供应商名称（加盖电子公章）：                 
 
 
附件七、技术方案
技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。 

附件八、拟参与本项目服务人员一览表
人员配置表
项目名称：                                 项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位名称
	学历
	技术职称
	相关工作年限
	主要资历、经验及承担过的项目
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（加盖电子公章）：                 
说明：
1、 上表可自行延长。
2、 请提供招标文件中要求所需提供的相关人员证明材料扫描件。
附件九、供应商类似业绩情况表
供应商近三年类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	项目
规模
	签约及服务
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：请供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同扫描件与相关证明。

附件十、中小企业声明函格式
中小企业声明函（货物）
  本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于            行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于软件和信息技术服务业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型
企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

企业名称（盖章）:            
日期：   年    月    日
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件十一、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日期：
附件十二、属于监狱企业的证明文件
属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）
附件十三、节能产品认证证书
节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

附件十四、环境标志产品认证证书
环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

附件十五、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十六、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    
_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
附件十七、无重大违法记录承诺书格式
无重大违法记录承诺书
江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司：
我单位                                       （供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
供应商名称（加盖电子公章）：    
                                               日 期：        年    月    

附件十八、资格资信证明文件

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                 。

主要专业技术能力有：         。

                                 投标人名称（加盖电子公章）：

                         日  期：
附件十九、操作视频演示得分点时间点对应表格式
操作视频演示得分点时间点对应表
	序号
	得分点内容
	视频中对应时间点（格式：分:秒-分:秒）
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件二十、其他（供应商根据招标文件认为需要添加的资料）

附件二十一、拟分包项目情况表、承诺书及证明材料格式、分包意向协议书格式（不进行分包的供应商无须提供本项内容）

拟分包项目情况表

	分包意向供应商名称
	
	地址
	

	法定代表人
	
	电话
	

	营业执照号码
	
	资质等级
	

	拟分包的项目
	主要内容
	金额（元）
	金额占比（%）

	
	
	
	

	
	
	
	


分包情况承诺书
无锡学院：
我单位     （投标人名称）郑重承诺：
所提供的《拟分包项目情况表》真实、有效，分包单位不得再次转包、分包承接的部分，且分包部分的质量、安全等责任由我单位承担，我单位须在合同签订前将我单位与分包单位签订的分包协议交由采购人备案存档。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
投标人：（公章）
日期：年月日
附分包意向供应商有效的建筑装饰装修工程专业承包二级（或）以上资质及安全生产许可证
分包意向协议书格式

立约方：
（投标人名称）
（分包意向供应商名称）
（投标人名称）、（分包意向供应商名称）自愿达成分包意向，参加无锡学院人工智能创新实验室二期项目，项目编号：JSZC-320200-YZDC-G2026-0029号 的投标活动。经双方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：
一、分包意向各方关系
（投标人名称）为投标方，（分包意向供应商名称）为分包意向供应商，（投标人名称）以投标供应商的身份参加本项目的投标。若中标，（投标人名称）与采购人签订采购合同。承接分包意向的供应商与（投标人名称）签订分包合同。（投标人名称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
二、有关事项约定如下：
1.如中标，分包供应商与（投标人名称）签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负有连带的和各自的法律责任；
2.分包意向供应商（分包意向供应商名称）为     企业（企业规模：大型企业、中型企业、小型企业、微型企业），将承担         的全部工作内容，合同份额      元，合同份额所占合同总金额的      %。
三、接受分包合同的中小企业与分包企业之间不存在直接控股、管理关系的情形
四、如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。
五、本意向书自签署之日起生效，有效期内有效，如获得中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。
	（投标人名称）（盖章）
	（分包意向供应商名称）（盖章）

	法定代表人签字或盖章：
	法定代表人签字或盖章：

	日期：     年   月   日
	日期：     年   月   日



