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[bookmark: _Toc165205794]第一章  投标邀请
受连云港市消防救援支队的委托，连云港市公共资源交易中心就连云港市消防救援支队2026年度消防车辆采购（JSZC-320700-JZCG-G2026-0107）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
	项目概况
连云港市消防救援支队2026年度消防车辆采购招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年11月3日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0107
项目名称：连云港市消防救援支队2026年度消防车辆采购
预算金额：680万元（采购包1：100万元；采购包2：300万元；采购包3：200万元；采购包4：40万元；采购包5：40万元）
最高限价：651万元（采购包1：100万元；采购包2：288万元；采购包3：185万元；采购包4：38万元；采购包5：40万元），投标报价超过最高限价的投标无效。
采购方式：公开招标
采购需求：进行消防车辆采购。具体采购如下：
1.采购包1 ：抢险救援消防车1。详见第四章 采购需求和采购包1技术要求。
2.采购包2：抢险救援消防车2。详见第四章 采购需求和采购包2技术要求。
3.采购包3 ：泡沫水罐消防车。详见第四章 采购需求和采购包3技术要求。
4.采购包4：救援运输车1。详见第四章 采购需求和采购包4技术要求。
5.采购包5：救援运输车2。详见第四章 采购需求和采购包5技术要求。
对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
本项目开标、评标的顺序按照采购包1、2、3、4、5顺序依次进行，投标人可以自由选择参与一个或多个采购包投标。
合同履行期限：国产底盘的车辆：合同签订后6个月内，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前3个月。进口底盘车辆：合同签订后12个月内，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前6个月。整车质保期不低于5年，随车器材质保期不低于3年（自验收合格之日起开始计算）。
本项目不接受联合体投标。
本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）
7.资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.采购包1、包2、包3：专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购（即提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造），符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。
2.采购包4、包5：无
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：自招标公告发布之日起至2026年10月16日（北京时间）
地点：江苏政府采购网
方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年11月3日9:00:00（北京时间）
开标时间：提交投标文件截止时间
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：连云港市消防救援支队
地    址：连云港市海州区花果山大道28号
联 系 人：李工
联系电话：0518-80376980
2.采购代理机构信息
名    称：连云港市公共资源交易中心
地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室
联 系 人：朱工
联系电话：0518-85868206
3.项目联系方式
联 系 人：李工
联系电话：0518-80376980
[bookmark: _Toc165205795]第二章  投标人须知
一、总则
1、采购方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
2.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件的构成
6.1 招标文件由以下部分构成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人和交易中心可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人和交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件编制
9、投标文件编写注意事项
9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
10、投标文件的语言及度量衡单位
10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11、投标文件的构成
11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。
11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。
12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
13、投标分项报价表
13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：
（1）投标的货物总价；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；
（3）必要的保险费用和各项税金；
（4）投标总价要求包含安装维保费用。
13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。
13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
16、投标函和开标一览表
16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。
17、投标有效期
17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，交易中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件递交
18、电子投标文件的递交
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。
19、投标截止时间
19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。
19.2 采购人和交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
20、投标文件的拒收
20.1 交易中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。
21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。
21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22、开标
22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。
22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。
22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。
23、评标委员会
23.1 开标后，交易中心将组织评委会进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。
24、评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、投标文件的澄清
25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的审查
26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。
本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
26.1.3政府采购异常低价审查：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。
26.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
27、无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款：
（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。
（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。
（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标（响应）审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）
（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（10）投标人未通过符合性审查的。
（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
27.3 废标条款：
（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。
六、定标
28、确定中标单位
298.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通的。
（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。
（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29、中标通知书
29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30、履约保证金
30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。
30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。
30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。
31、签订合同
32.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、合同标的的追加
32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
33、政府采购履约资金扶持政策
33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
34、询问
35.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知其向采购人提出。
35、质疑提出
35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。
未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。
35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
36.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
36、质疑函的受理和答复
36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。
36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。
36.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。
36.4 以下情形的质疑依法不予受理：
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
36.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。
36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。
九、政府采购政策功能
37、促进中小企业发展
37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定：
37.2本项目采购包1、包2、包3专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。
本项目采购包4、采购包5非专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的投标报价为准。
37.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受中小企业政府采购政策的应当提供的材料： 
（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型企业、微型企业的，不重复享受政策。
37.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
39、采购本国产品的支持政策
39.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 
39.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式十四 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
39.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
39.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
39.5政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
40、支持绿色发展
40.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
40.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
40.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。
41、政府采购需求标准
本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。


[bookmark: _Toc165205796]第三章  合同文本
甲方：（买方）
乙方：（卖方）
甲、乙双方根据连云港市消防救援支队2026年度消防车辆采购
采购包  （项目编号：         ） 招标的结果，签署本合同。
一、产品名称、单价

	品名
	品牌型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	（需满足为完成该项目的相关运输、安装、培训、售后服务、维修、更换和质保、检验等所有费用）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


二、合同总金额
2.1 本合同金额为（大写）：      元人民币 (¥：      元）。
2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。乙方交付给甲方的车辆必须是全新出厂的车辆，不得使用检测车辆或投标时的样车，否则买方将拒绝接收，同时乙方承担因此产生的一切后果和费用。
2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。
三、项目技术参数
（以具体采购装备为准，参照投标文件具体内容，货物的参数型号必须附在合同内。）
四、质量要求及技术准备
4.1 乙方提供的装备必须符合国家颁布的质量标准和投标文件的相关技术要求。如零部件采用进口的，须提供货物进口报关单。
4.2 乙方所交的货物品种、规格、型号、技术参数、产品质量不符合合同约定和法律规定的，甲方一律拒收该货物，厂家实施更换货物或整改但逾期交货的，按厂家逾期交货处理，并追究违约责任；厂家未在合同约定的期限内更换或整改的，甲方可按照合同约定单方面解除合同；未达验收标准责令厂家限期整改，整改次数不超过 2 次，总的整改时间不超过 30 个工作日。因厂家责任不能按合同履约，在整改验收期间，造成该装备或配套产品不能如期装备队伍，影响队伍执勤备战， 甲方有权追究厂家所造成的经济损失、法律和社会责任。（如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由供应商负责一切后果，并承担法律责任）
4.3 乙方除应履行按期按量交付合格装备的义务外，还应当提供下列服务:①装备现场安装、启动、调试；②装备组装和一般维修所必须的工具；③对甲方技术人员的技术指导或培训；④提供装备使用说明、影音视频等资料。除合同另有规定外，以上服务的费用均已包含在合同价款中， 甲方不再另行支付。
五、合同履行期限、交货方式及交货地点
5.1 合同履行期限：
国产底盘的车辆：合同签订后 6 个月内，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前 3 个月。进口底盘车辆：合同签订后 12 个月内，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前 6 个月。
5.2 交货地点： 甲方指定地点。
5.3  交货方式：交货时甲乙双方均要有人在场负责清点移交。
六、货款支付
6.1  付款方式： 甲方在收到履约保证金（函）后，向乙方支付合同总金额 30%的价款。乙方按照合同约定交货，并经甲方对合同中所有装备到货验收合格（甲方签署到货验收合格报告）后，凭乙方等额有效发票及甲方签署验收合格报告并经审计后，甲方支付尾款，付款金额 = 审计审定总金额−前期已支付的合同总价 30% 预付款。
七、履约保证金
7.1 本合同签订之日起 7 个工作日内，乙方应向甲方缴纳合同总金额 5%的履约保证金（或金融机构出具的独立保函，该保函需载明： （1）见索即付； （2）收到甲方法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向甲方支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至到货验收合格满一年之日为止；（4）担保金额为合同金额的 5%。如乙方提供的保函未载明前述内容的， 甲方可以拒收该保函，并要求乙方以银行转账的方式提供履约保证金）。
7.2 对于乙方应承担的违约责任/索赔金额， 甲方有权直接使用履约保证金进行抵扣或向出具独立保函的金融机构主张索赔。
7.3 乙方应当自履约保证金抵扣发生之日起二日内向甲方补足履约保证金
7.4 自甲方签署到货验收合格后， 甲方于 10 个工作日内无息退还履约保证金（或保函）。
八、税费
8.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
九、质量保证及售后服务
9.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方保证向甲方供应全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成且价格合理。
9.2 乙方提供的整车质保期不低于 5 年，随车器材质保期不低于 3 年（自验收合格之日起开始计算），乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应在 15 个工作日内负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，乙方应当在 15 个工作日内负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换： 由乙方承担所发生的全部费用。
⑵退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。
9.3 技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的招投标文件、谈判文件、中标通知书、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外， 以文件生成时间在后的为准。
十、调试和验收
10.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件、合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。货到后， 甲方需在十五个工作日内验收。
10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
10.3 乙方提供的货物及服务，必须符合合同附件要求的技术规格标准及中华人民共和国国家标准或行业标准和环保要求，这些标准必须是相关国家或行业机构发布的最新版本的标准。
10.4 依据法律规定或直观观察等日常工作经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家相关检测机构出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担，并且甲方有权追究乙方的责任。
10.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。
十一、货物包装、发运及运输
11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮和防破损装卸等要求包装， 以保证货物安全运达甲方指定地点。
11.2 使用说明书、质量检验证明书以及清单一并附于货物内。
11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方， 以准备接货。
11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十二、违约责任
12.1 甲方无正当理由拒收货物的， 甲方向乙方偿付拒收货款总值的千分之五违约金。
12.2 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金， 由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
12.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的， 甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的， 甲方可单方面解除合同。
12.4 因乙方责任不能按合同履约，造成装备或配套产品不能如期装备队伍，影响队伍执勤备战， 甲方有权追究乙方所造成的经济、法律和社会责任。签署本合同即视同乙方认可本条款。
十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。（不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。）
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、诉讼
14.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。
十五、转包
15.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。
十六、知识产权
16.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权， 由乙方负全部责任。
十七、消防装备物资信息采集系统及赋码要求
中标企业应按消防救援局关于新版装备管理系统的要求，在规定时间内做好装备物资基础信息录入、赋码及标签配置工作。（具体要求见附件（二））
十八、合同生效及其它
18.1 合同经甲乙双方法定代表或授权委托代表签字且加盖单位公章后生效。
18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
18.3 本合同一式肆份，具有同等法律效力， 甲方、乙方各执贰份。
合同附件：
附件 1，中文技术规格书和清晰的外观照片
附件 2，产品设计三视图和随车工具、零备件清单
附件 3，全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和年度价格清单
附件4，维修期周转备品保障、上门服务响应时间、零配件供应周期、工时费等服务标准
附件 5，消防装备物资信息采集系统及二维码符号、RFID 标签粘贴位置标准。

甲方 :                                    乙方：
单位名称（盖章）：                     单位名称（盖章） :
单位地址：                              单位地址 :
法定代表人：                            法定代表人：
委托代理人：                          委托代理人：
签约日期：                              签约日期：
[bookmark: _Toc18025][bookmark: _Toc8031][bookmark: _Toc22229]



附件：消防装备物资信息采集系统（企业）
（1） [bookmark: _Toc23534][bookmark: _Toc18285][bookmark: _Toc5545][bookmark: _Toc22233][bookmark: _Toc31360]系统使用地址
http://xfzb.119.gov.cn
（2） [bookmark: _Toc3549][bookmark: _Toc32660][bookmark: _Toc18456][bookmark: _Toc12324][bookmark: _Toc32682]使用流程

图1企业装备信息采集使用流程图
1． [bookmark: _Toc10288][bookmark: _Toc13320][bookmark: _Toc6333][bookmark: _Toc21713][bookmark: _Toc1223]企业注册
企业在系统中注册申请系统使用账号，须提供工商营业注册凭证扫描件等基础信息；
2． [bookmark: _Toc30016][bookmark: _Toc4937][bookmark: _Toc20057][bookmark: _Toc23146][bookmark: _Toc21408]企业信息完善
企业注册审核通过后，登录系统并完善其GIS位置信息，售后机构，生产能力等信息。
3． [bookmark: _Toc11127][bookmark: _Toc444][bookmark: _Toc8004][bookmark: _Toc27279][bookmark: _Toc1452]产品信息录入
各装备企业严格按照装备物资分类及核心参数标准，在系统上填写产品信息。
4． [bookmark: _Toc18384][bookmark: _Toc11270][bookmark: _Toc16477][bookmark: _Toc11707][bookmark: _Toc22382]装备赋码申请
各装备企业按照实际交付需要，申请装备编码，申请通过后，系统自动配发装备编码以及参考二维码。
5． [bookmark: _Toc19153][bookmark: _Toc21465][bookmark: _Toc17378][bookmark: _Toc8007][bookmark: _Toc12211]企业装备赋码
企业申请编码通过后，按照物联网标签赋码规范安装标签，统一交付队伍。
6． [bookmark: _Toc16029][bookmark: _Toc2813][bookmark: _Toc6539][bookmark: _Toc4582][bookmark: _Toc9056]队伍验收
队伍接收带编码的装备，统一交付验收。
[bookmark: _Toc11945][bookmark: _Toc2208][bookmark: _Toc13568][bookmark: _Toc20824][bookmark: _Toc19836][bookmark: _Toc25597]三、技术支持联系方式
马英虎15380884762；林凯同15032108289

[bookmark: _Toc10791][bookmark: _Toc23941][bookmark: _Toc18638][bookmark: _Toc53648731][bookmark: _Toc1750][bookmark: _Toc27972]二维码符号及RFID标签粘贴位置标准
[bookmark: _Toc14738][bookmark: _Toc4238][bookmark: _Toc6790][bookmark: _Toc6353][bookmark: _Toc31228]1.1消防车标签粘贴标准


二维码采用激光雕刻附在车辆铭牌
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[bookmark: _Toc165205797]第四章  采购需求
说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。
1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.特别提醒：政府采购中实施本国产品标准及相关政策
3.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第二章 九、政府采购政策功能”。
3.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.项目标的所属行业为工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
一、项目概况
为满足实战需求，结合辖区灾害事故特点，全面提升队伍灭火救援和综合应急救援能力，拟采购一批消防车辆。
二、采购包1-采购包5货物（标的）采购清单
	[bookmark: _Toc139967216][bookmark: _Toc139966432]包号
	货物（标的）名称
	数量
	单位
	单价最高限价
（元）
	总价最高限价（元）
	中小企业划分标准所属行业

	采购包1
	抢险救援消防车1
	1
	辆
	1000000
	1000000
	工业

	采购包2
	抢险救援消防车2
	1
	辆
	2880000
	2880000
	工业

	采购包3
	泡沫水罐消防车
	1
	辆
	1850000
	1850000
	工业

	采购包4
	救援运输车1
	1
	辆
	380000
	380000
	工业

	采购包5
	救援运输车2
	2
	辆
	200000
	400000
	工业


注：投标报价超过最高限价的投标无效。
三、货物（标的）技术参数及功能指标
（一）通用要求
1.每个包号所投车辆名称必须与招标文件一致。
2.如投标车辆采用进口底盘，投标报价应包含车辆交付到采购人指定地点过程中的一切税费，包括但不限于关税、增值税、运输费、保险费等，且必须在分项报价表中“备注”栏中列明。
3.消防车前部应设有永久保持的消防车生产企业的商标或厂标，后部应设永久保持消防车商标和型号。其他外观标识按《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》等文件要求执行。在驾驶室右侧车门内部，安装永久性整车铭牌标识。标识牌材质为金属，文字采用激光镌刻。警灯警报。具备警灯闪烁、警示声、喊话等功能，警报功率应≥100W。消防车侧方、后方应安装爆闪灯，宜采用并联方式连接，避免一个爆闪损坏，整个爆闪系统无法正常工作。
4.车辆所有单位应采用国际单位制，所有标识全部为中文标识。各类仪表必须采用国际单位且必须齐全，并在车辆上采用不锈钢等金属板材标注车辆操作完整流程图及使用操作、维护保养注意事项，且图示、中文字体不宜过小。
5.按照消防局要求配置车辆行驶安全装置，驾驶室内配备360度行车记录仪（内存不低于32GB），配备倒车雷达，倒车影像系统、蓝牙通信系统和导航仪，导航仪采用安卓系统平台，具有4G通信模块。应随车安装北斗定位终端和车载台，车载350M电台接入当地公安350M集群网。应设置限速装置，最高车速≤95Km/h，底盘均配置前轮盘式制动器、ABS、EBS、ESP。消防车座椅全部设置安全带，配置子午线钢丝轮胎、胎压监测系统。远程供水泵组的进水口、出水口需安装定位终端。 
6.交货时随车一起提供一份完整的配件目录中文手册、底盘使用说明书及光盘（中文）、整车操作维修手册（中文）、底盘操作维修手册（中文）、底盘质量保修卡、整车合格证彩色复印件、发动机号码拓印件、底盘号码拓印件、随车装备清单、消防车跟踪服务卡（内含售后服务电话）、消防车交接清单。投标人交货时必须同时提供整车操作、使用、说明、注意事项教学光盘（或 U 盘），涉及进口部件时，须提供报关单等进口证明材料。

（二）技术参数要求
1.采购包一技术参数要求：
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	底盘
	1、驱动形式：4×2
2、轴距：≤4700mm
3、满载总质量：≤14000Kg
4、排放标准：国Ⅵ，交车时符合上牌标准
5、发动机（额定）功率：≥255KW；投标文件中提供有效证明材料，如检测报告（由国家认可的第三方检测检验机构出具）、白皮书、设备生产厂家证明、彩页或手册。
6、变速箱：手动变速箱
7、取力器：原装取力器
8、油箱及尿素罐：油箱≥200L，尿素罐≥30L。
9、制动方式：前盘后鼓式制动
10、整车尺寸(mm)： 长×宽×高≤9300×2550×3700
11、燃油形式：柴油
	

	2
	驾驶室及乘员室
	1、驾乘室选型及布局：双排
2、驾乘室准乘人数：≥6人
3、空调：原装空调
4、驾乘室脚踏板：固定式踏板
5、个人防护装备存放要求：后排座位后设置空气呼吸固定架≥4套
	

	3
	上装部分
	1、厢体结构及材质：铝合金或不锈钢型材
2、器材箱（含门）：≥6扇卷帘门，按采购方要求配置平拖板、竖拖板、旋转架、气瓶放置等区域 
3、爬梯：金属防腐蚀爬梯
4、脚踏板：承重：≥150KG
	

	4
	绞盘部分
	1、驱动型式：电动
2、安装位置：前置式
3、钢丝绳长度：≥34m
4、钢丝绳直径：≥10mm 
▲5、最大牵引力：≥70kN；投标文件中提供有效证明材料，如检测报告（由国家认可的第三方检测检验机构出具）、白皮书、设备生产厂家证明、彩页或手册。
	

	5
	吊车部分
	1、安装型式：后置式折叠臂吊
2、额定起重力矩：≥100KN.m
▲3、最大额定起重量：≥5000kg；投标文件中提供有效证明材料，如检测报告（由国家认可的第三方检测检验机构出具）、白皮书、设备生产厂家证明、彩页或手册。
4、最大工作幅度：≥8m
5、最大起升高度：≥10m
6、回转角度：≥420°
7、支腿跨距： ≤5.3
	

	6
	主要专用设备部分
	发电总成：
1、功率：≥8KW
2、额定频率：50HZ
3、额定电压：220V或380V
照明总成：
1、灯杆：电控气压式，可升高和回缩
2、离地高度：≥8m
3、云台俯仰角度： ≤﹣90°，≥210°     
4、云台：可以实现360°全方位照明。
5、控制器：云台水平、俯仰左右、一键自动复位
▲6、主照明灯：≥4×1000W；投标文件中提供有效证明材料，如检测报告（由国家认可的第三方检测检验机构出具）、白皮书、设备生产厂家证明、彩页或手册。
	

	7
	电气设备
	安装自动充电充气装置；
配备实时监控360全车影像
	

	8
	随车附件和备件
(须列明细)
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注
	

	
	
	1
	移动卷线盘
	套
	2
	线长30米
	

	
	
	2
	消防斧
	把
	1
	
	

	
	
	3
	铁锹
	把
	1
	
	

	
	
	4
	铁铤
	把
	1
	
	

	
	
	5
	丁字镐
	把
	1
	
	

	
	
	6
	干粉灭火器
	具
	1
	4kg，ABC干粉
	

	
	
	7
	移动照明灯（2×500W卤素灯）
	套
	1
	
	

	
	
	8
	接地棒
	个
	1
	
	

	
	
	9
	备胎
	个
	1
	原车
	

	
	
	10
	阻车器
	套
	2
	
	

	
	
	11
	液压支腿垫块
	块
	2
	
	

	
	
	12
	起吊绳
	根
	2
	
	

	
	
	13
	备用灯管
	支
	2
	备用
	

	
	
	14
	二节拉梯
	个
	1
	6米竹制
	

	9
	其他
	整车需符合GB 7956.14-2015要求
	


2.采购包二技术参数要求：
	序号
	名称
	技术参数

	1
	底盘
	1、驱动形式：4×2
2、轴距：≤4500mm
3、最大允许总质量：≤20000kg
4、排放标准：交车时符合上牌标准
5、发动机（额定）功率：≥210kW
6、变速箱：手自一体变速箱
7、取力器：全功率取力器
8、最高车速：≥95km/h

	2
	驾驶室及乘员室
	1、驾乘室选型及布局：2人（前排）+4人（后排）
2、驾乘室准乘人数：≥6人
3、后排设置共4个座椅，分别配置三点式安全带，在乘员室内设有4具空气呼吸器挂置架。
4、设备：除原车设备外，加装有取力器控制开关、指示灯、暴闪灯开关、电台电源线桩头。

	3
	上装部分
	车厢:
（1）材  质：车厢及器材箱高强度铝型材，厚度≥4mm。
（2）结  构：外骨架为高强度铝板折弯而成，内骨架为可调式专用高强度型材。 
（3）箱  门：采用高强度铝合金型材制作而成，铝型材之间设有缓冲密封条起防撞、防尘作用。
翻板踏脚：
（1）材质：高强度铝型材，厚度≥4mm。
（2）结构：需采用弹簧和门止口双重锁定。
（3）器材布置及固定设计
器材根据实用性及最佳取放原则，设置滑车、旋转架、储物盒等辅助装置。储物盒有防碰处理，确保器材与储物盒不相互刮碰损伤，并可根据不同的储物需要，调节各层储物盒的相对位置；储物盒的锐边作软化处理。

	4
	消防泵系统部分
	1.水泵：
（1）工况（或工作流量）：1.0MPa时≥60L/s，1.7MPa≥20L/s
（2）引水时间：≤60s
（3）进水口：DN 150mm
（4）出水口：左右各2个DN80出水口
以上（1）-（4）项投标文件中提供有效证明材料，如检测报告（由国家认可的第三方检测检验机构出具）、白皮书、设备生产厂家证明、彩页或手册等。
B类泡沫比例混合器
（1）型式：负压式
（2）控制方式：全自动
（3）混合比：1%-10%
细水雾系统
▲（1）卷盘软管长度：≥30m，中压水雾枪；投标文件中提供有效证明材料，如检测报告（由国家认可的第三方检测检验机构出具）、白皮书、设备生产厂家证明、彩页或手册。

	5
	容罐部分
	液罐
（1）总容量：≥1500kg
（2）水：≥1200L  B类泡沫：≥300L
（3）材料：铝合金或不锈钢

	6
	车载消防炮
	高喷消防水炮
▲（1）高度：≥13m；投标文件中提供有效证明材料，如检测报告（由国家认可的第三方检测检验机构出具）、白皮书、设备生产厂家证明、彩页或手册。
▲（2）流量：≥45L/s；投标文件中提供有效证明材料，如检测报告（由国家认可的第三方检测检验机构出具）、白皮书、设备生产厂家证明、彩页或手册。
▲（3）控制方式：电动遥控；投标文件中提供有效证明材料，如检测报告（由国家认可的第三方检测检验机构出具）、白皮书、设备生产厂家证明、彩页或手册。
▲（4）安装位置：臂架最前端；投标文件中提供有效证明材料，如检测报告（由国家认可的第三方检测检验机构出具）、白皮书、设备生产厂家证明、彩页或手册。

	7
	绞盘部分
	1、钢丝绳长度：≥35m
2、钢丝绳直径：≥10mm 
▲3、最大牵引力：≥70kN；投标文件中提供有效证明材料，如检测报告（由国家认可的第三方检测检验机构出具）、白皮书、设备生产厂家证明、彩页或手册。
4、控制方式：电动控制

	8
	吊车部分
	1、安装型式：后置式
2、最大额定起重量：≥6000kg
3、最大作业半径： ≤13m
4、支腿跨距： ≤6000mm
5、附加功能：吊机前端安装有破拆拉钩；吊机上配有的伸缩爬梯，侧面安装爬梯护栏。

	9
	液压升降照明系统
	发电机 
（1）功 率：≥10kW
（2）额定电压： 220V/380V（可外接负载）
主照明灯
（1）型式： LED  
（2）功率： ≥1080W                     
（3）离地高度： ≥10m
（4）位置: 灯安装臂架前端
（5）俯仰角度：俯≥90°、仰≥90°
（6）水平回转：可以实现360°全方位照明
（7）控制器：水平、俯仰转动均无线遥控控制
（8）照度：50m处≥4Lx。

	10
	电气设备
	1、车辆照明：采用24V电压，符合GB4785-2019规定要求。
2、驾驶室信号装置：车顶红色爆闪警灯，符合GB13954-2009的规定。
电子警报器1个，符合GB8108-2014的规定，有连续调频功能。左右两侧安装红蓝相间爆闪灯。驾驶室内设置1个24V/12V通讯电源接口。
3、火场照明：车辆两侧上方装有照明灯，下方安装安全标志灯；上装后部安装≥35W无线遥控消防探照灯1个。
4、车厢内部照明：每个器材厢内安装LED照明灯；驾驶室内安装显示灯，红灯亮时，警告提示器材厢门未关；装自动脱落式充电装置，可对车辆蓄电池进行智能充电；附加电器设为独立式电路，控制装置安装在驾驶室内便于检查和操作的位置；警报器、警灯、照明灯电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。
5、其它：安装带有 360°全景行车影像、≥7″的液晶显示器，当倒车时，自动开启后方视频和倒车雷达。

	11
	随车器材配备
	序号
	名 称
	规   格
	数量
	备  注

	
	
	随车功能配备

	
	
	1
	移动线盘
	220V
	2 盘
	带发电照明配备

	
	
	2
	移动照明灯
	500W
	2只
	带发电照明配备

	
	
	3
	移动照明灯支架
	
	2套
	带发电照明配备

	
	
	4
	起重垫木
	
	2块
	带起重功能配备

	
	
	5
	起重链带
	
	1副
	带起重功能配备

	
	
	6
	底盘随车器材
	
	1套
	

	
	
	附加功能配备

	
	
	7
	撬棒
	≥1m
	1把
	

	
	
	8
	救援绳
	直径10.5mm、长度30M
	2根
	

	
	
	9
	隔离墩
	
	2只
	

	
	
	10
	隔离警示带
	≥50米
	2盘
	

	
	
	11
	绝缘手套
	
	2副
	

	
	
	12
	绝缘靴
	
	2双
	

	
	
	13
	绝缘拉杆
	
	1副
	

	
	
	14
	手持扩音喇叭
	
	2只
	

	
	
	15
	救人背带
	
	2副
	

	
	
	16
	液压破拆工具组
	双输出液压机动泵（输出压力72Mpa）
	BJQ-72/0.55
(SR20PC2)
	1台
	

	
	
	
	
	10米液压油管
	C10 0U
	2根
	

	
	
	
	
	液压扩张钳
	GYKZ72-43/725L
(SP5240)
	1件
	

	
	
	
	
	液压剪切钳
	GYJQ72-31(16)/170M
(CU5030iCL)
	1件
	

	
	
	
	
	液压剪扩钳
	GYJK72-43/36(16)M
(CT5150)
	1件
	

	
	
	
	
	液压顶杆
	GYCD72-160/765M
(RA5321)
	1件
	

	
	
	17
	消防用热成像仪
	1.探头红外分辨率:≥240x180

2.像素热灵敏度:≥40mK

3.屏幕:≥4英寸屏幕

4.数字变焦:≥2倍数字变焦

5.波长范围:7.5-13m

6.启动时间:<17秒

7.从休眠模式唤醒时间:〈4秒

8.目标温度范围:-20至650°C

9.工作温度范围:-20°C~+85°C，+150°C:运行15分钟，+260°C:运行5分钟

10.防护等级:≥IP67
	2套
	

	
	
	18
	竹制6米拉梯
	
	2把
	

	
	
	器材

	
	
	序号
	名    称
	规   格
	数量
	单 位

	
	
	1
	吸水管
	φ150mm×2m
	4
	根

	
	
	2
	滤水器及引绳
	FLF φ150
	1
	只

	
	
	3
	吸水管扳手
	FS150
	2
	把

	
	
	4
	地上消火栓扳手
	FB400 
	1
	把

	
	
	5
	消防水带
	20-80-20
	4
	盘

	
	
	6
	消防水带
	20-65-20
	4
	盘

	
	
	7
	直流喷雾水枪
	QLD6.0/8Ⅲ
	2
	支

	
	
	8
	异径接口（卡式接口）
	KJK65/80AZ
	2
	件

	
	
	9
	异径接口（消火栓专用）
	φ150mm×φ100
	1
	只

	
	
	10
	三分水器
	FⅢ80/65×3-1.6
	1
	只

	
	
	11
	集水器
	JⅡ150/80×2-1.0
	1
	只

	
	
	12
	泡沫外吸管
	DN50mm×3m
	1
	套

	
	
	13
	水带挂钩
	FG600
	2
	件

	
	
	14
	水带包布
	FP470
	4
	件

	
	
	15
	40多功能水枪
	
	4
	把

	9
	其他
	整车需符合GB 7956.14-2015要求


3.采购包三技术参数要求：

	序号
	名称
	技术参数

	1
	底盘
	1、驱动形式：4×2
▲2、轴距：≤4730；投标文件中提供有效证明材料，如检测报告（由国家认可的第三方检测检验机构出具）、白皮书、设备生产厂家证明、彩页或手册。
3、最大允许总质量：≥17000Kg
4、排放标准：交车时符合上牌标准
5、发动机（额定）功率：≥230KW；投标文件中提供有效证明材料，如检测报告（由国家认可的第三方检测检验机构出具）、白皮书、设备生产厂家证明、彩页或手册。
6、变速箱：自动变速箱
7、取力器：全功率取力器
8、油箱及尿素罐：油箱≥150L，尿素罐≥25L
9、制动方式：发动机排气制动，前桥盘式制动，后桥盘式制动
▲10、外形尺寸mm：≤长9080×宽2550×高3850；投标文件中提供有效证明材料，如检测报告（由国家认可的第三方检测检验机构出具）、白皮书、设备生产厂家证明、彩页或手册。
11、比功率：≥13KW/T

	2
	驾驶室及乘员室
	1、 驾乘室选型及布局：双排驾驶室；前排1+1布置形式，即1个可调式驾驶员座椅，1个副驾座椅，后排4座
2、驾乘室准乘人数：≥6人
3、空调：底盘原装自动冷暖空调
4、驾乘室脚踏板：驾乘室需配备脚踏板，表面有防滑措施
5、个人防护装备存放要求：后排座椅背后设有≥4具空气呼吸器架

	3
	上装部分
	1、厢体结构及材质：整体结构采用铝合金型材，蒙皮、封板连接紧密，具备防水防尘功能，内部器材骨架可调节高度
2、器材箱（含门）：每侧≥3个器材箱，器材箱卷帘门采用铝合金，做氧化处理；具有防水、防尘功能。门上各设有一把门锁，所有卷帘门可通用一把钥匙开启；卷帘门上方设有LED照明灯带，开启时自动打开感应开关进行照明。
3、泵室：设置在车尾，配有主控液晶显示屏便于操作，泵房上翻门采用气弹簧助力，带锁，翻起后可遮阳避雨
4、车顶：车顶由不低于铝合金板材制成，经防滑处理，车顶设置吸水管卡座，可以存放随车吸水管
5、爬梯：车厢尾部安装1个折叠式铝合金翻转爬梯
6、脚踏板：折叠可翻转式踏板， 承载能力≥150kg

	4
	消防泵系统部分
	▲1、消防泵额定流量：≥60L/s；投标文件中提供有效证明材料，如检测报告（由国家认可的第三方检测检验机构出具）、白皮书、设备生产厂家证明、彩页或手册。
2、消防泵结构型式：车载固定式离心泵
3、出水口：车辆左右各1个DN80和DN65出口；
4、吸水管路：后置≥1个DN150吸水口，配DN150内扣式接口、滤网及闷盖
5、真空装置：最大真空度≥85kPa
6、引水时间：≤50s
7、最大吸深：≥7m
8、泵控制仪表板：可显示内容：发动机及水泵转速；发动机水温及机油压力；水罐液位及泡沫罐液位；水泵出口压力及真空度；
9、泡沫比例混合器：配备自动泡沫比例混合器，混合比例：1％-10％

	5
	容罐部分
	1、罐体总载液量:≥6000（KG）
1.1水罐容量：≥4000（KG）
1.2泡沫罐容量：B类型≥2000（KG）
2、罐体材质：不低于304不锈钢材料
3、罐体厚度：底板≥4mm,侧板及隔板均≥3mm；
4、注液口：左右各1个DN80上翻式注水管路
5、排放口：水罐及泡沫罐各设有一个带阀门的排污口
6、液位显示：水罐及泡沫罐各配备1个液位传感器，车身两侧具有LED液位及水位指示灯

	6
	车载消防炮
	▲1、额定流量：≥45L/s；投标文件中提供有效证明材料，如检测报告（由国家认可的第三方检测检验机构出具）、白皮书、设备生产厂家证明、彩页或手册。
2、摆动角度：回转角：≥340°，俯仰角：≥-7°～≥+70°
▲3、射程：水≥65m，泡沫≥60m；投标文件中提供有效证明材料，如检测报告（由国家认可的第三方检测检验机构出具）、白皮书、设备生产厂家证明、彩页或手册。
4、控制方式：≥150米无线电动控制

	7
	电气设备
	[bookmark: _Hlk39061981][bookmark: _Hlk36454439][bookmark: _Hlk39064299][bookmark: _Hlk36293726][bookmark: _Hlk39061390][bookmark: _Hlk39064334]1、车辆照明：采用24V电压，符合GB4785规定要求。
2、驾驶室内设置1个24V/12V通讯电源接口。
3、车辆两侧上方安装照明灯，下方安装安全标志灯；
4、上装后部安装70W无线遥控消防探照灯1个。
[bookmark: _Hlk39061517][bookmark: _Hlk39061558]5、车厢内部照明：每个器材厢内安装LED照明灯，当打开卷帘门时，器材厢立即照明。驾驶室内安装显示灯，红灯亮时，警告提示器材厢门未关。
6、安装自动脱落式充电装置，可对车辆蓄电池进行智能充电，可自动分离，也可手动分离。
[bookmark: _Hlk39061785]7、附加电器设为独立式电路，控制装置安装在驾驶室内便于检查和操作的位置。警报器、警灯、360环影实时监控、照明灯电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。

	8
	随车附件和备件
(须列明细)
	序号
	名称
	数量
	备注

	
	
	1 
	泡沫外吸液管
	1
	2m

	
	
	2 
	铁铤
	1
	

	
	
	3 
	消防尖斧
	1
	

	
	
	4 
	干粉灭火器
	1
	

	
	
	5 
	PQ8空气泡沫枪(快速接口)
	2
	泡沫头为金属材质

	
	
	6 
	PQ16空气泡沫枪(快速接口)
	2
	泡沫头为金属材质

	
	
	7 
	吸水管总成（内扣）
	4
	通径150长度2米

	
	
	8 
	吸水管总成（内扣）
	2
	通径150长度4米

	
	
	9 
	水带包布
	8
	

	
	
	10 
	水带挂钩
	8
	

	
	
	11 
	异型异径接口
	2
	KY150/KT100

	
	
	12 
	异型异径接口
	2
	KY65/KYK80Z

	
	
	13 
	异型接口
	2
	KY65/KYK65AZ

	
	
	14 
	异型接口
	2
	KY80/KYK80AZ

	
	
	15 
	异径接口
	2
	KJK65A/80Z

	
	
	16 
	异径接口
	2
	KJK65/80AZ

	
	
	17 
	橡皮锤
	1
	

	
	
	18 
	吸水管扳手
	2
	

	
	
	19 
	三用扳手
	2
	

	
	
	20 
	地上消火栓扳手
	1
	FB400

	
	
	21 
	地下消火栓扳手
	1
	FBA800

	
	
	22 
	滤水器(内扣式)
	1
	FLF150

	
	
	23 
	集水器（卡式）
	2
	JⅡ150/80X2-1.0

	
	
	24 
	三分水器（卡式）
	3
	FⅢ80/65×3-2.5

	
	
	25 
	消防水带
	30
	16-80-20
快速接口

	
	
	26 
	消防水带
	30
	16-65-20
快速接口

	
	
	27 
	哈里根
	2
	长度≥1米

	
	
	28 
	移动式快速攻坚炮
	1
	65单干线

	
	
	29 
	直流水枪
	2
	

	
	
	30 
	屏障水枪
	2
	

	
	
	31 
	穿刺水枪
	1
	

	
	
	32 
	移动式快速攻坚炮
	1
	80双干线

	
	
	33 
	水带护桥
	4
	个

	
	
	34 
	二节拉梯
	1
	金属六米拉梯

	
	
	35 
	单杠梯
	2
	

	
	
	36 
	可充电手提照明灯
	2
	

	
	
	37 
	多功能水枪
	4
	

	9
	其他
	整车需符合GB 7956.3-2014



4.采购包四技术参数要求：

	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	底盘
	▲1、驱动形式：四驱；投标文件中提供有效证明材料，如检测报告（由国家认可的第三方检测检验机构出具）、白皮书、设备生产厂家证明、彩页或手册。
2、轴距：≥3340mm
3、最大允许总质量：≥ 3350 Kg
4、排放标准：交车时符合上牌标准
5、发动机（额定）功率：≥255KW；投标文件中提供有效证明材料，如检测报告（由国家认可的第三方检测检验机构出具）、白皮书、设备生产厂家证明、彩页或手册。
▲6、变速箱：9档自动变速器；投标文件中提供有效证明材料，如检测报告（由国家认可的第三方检测检验机构出具）、白皮书、设备生产厂家证明、彩页或手册。
7、悬架：前双横臂独立悬架，后多连杆非独立悬架
8、制动方式：前后盘式
9、扭矩：≥496N*m
10、发动机：汽油发动机
▲11、配备拖挂资质（拖车质量≥3.2吨）；投标文件中提供有效证明材料，如检测报告（由国家认可的第三方检测检验机构出具）、白皮书、设备生产厂家证明、彩页或手册。
12、配备前后桥差速锁
▲13、动力系统：混合动力；投标文件中提供有效证明材料，如检测报告（由国家认可的第三方检测检验机构出具）、白皮书、设备生产厂家证明、彩页或手册。
	

	2
	驾驶室及乘员室
	1、驾乘室选型及布局：2＋3
2、驾乘室准乘人数：≥ 5人
3、空调：自动双温区空调
4、驾乘室脚踏板：电动
5、中控屏：原车360全景影像
6、配备抬头显示功能
7、踏板：电动
8、记录仪：前视＋驾驶室
9、扬声器数量≥8个且配备独立功放
	

	3
	上装部分
	长条警灯1.2米LED、长条警灯保护架、前视探照灯、货斗内照明、市电接口以及连接线、预留后拖车灯光信号接口、北斗定位终端须接入国家消防救援局和江苏省消防救援总队北斗定位平台；
	

	4
	座椅部分
	座椅：真皮座椅，主驾驶8向电动调节，副驾驶6向调节
	

	5
	车身要求
	整车尺寸：长≥5400mm，宽≥1800mm，高≥1900mm;
货箱尺寸：长≥1500mm，宽≥1500mm，高≥490mm；
	

	6
	其他
	所提供车辆及改装项目符合国家相关标准
	


5.采购包五技术参数要求：

	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	底盘
	▲整车外形尺寸要求(长X宽X高):≥5400mm×1800mm×1800mm； 投标文件中提供有效证明材料，如检测报告（由国家认可的第三方检测检验机构出具）、白皮书、设备生产厂家证明、彩页或手册。
▲货箱尺寸:≥1540×1500×930mm；投标文件中提供有效证明材料，如检测报告（由国家认可的第三方检测检验机构出具）、白皮书、设备生产厂家证明、彩页或手册。
▲驱动方式：四驱；投标文件中提供有效证明材料，如检测报告（由国家认可的第三方检测检验机构出具）、白皮书、设备生产厂家证明、彩页或手册。
排放标准:交车时符合上牌标准
▲排量:≥2.0T； 投标文件中提供有效证明材料，如检测报告（由国家认可的第三方检测检验机构出具）、白皮书、设备生产厂家证明、彩页或手册。
功率:≥130kW;投标文件中提供有效证明材料，如检测报告（由国家认可的第三方检测检验机构出具）、白皮书、设备生产厂家证明、彩页或手册。
▲最大扭矩:≥450N*m；投标文件中提供有效证明材料，如检测报告（由国家认可的第三方检测检验机构出具）、白皮书、设备生产厂家证明、彩页或手册。
接近角/离去角:27/25;
允许最大总质量:≥2870kg;额定载重:≥490kg;整备质量:≥2080kg离地间隙≤210mm，最大爬坡度:≥40%，最大涉水深度:≥500mm
悬挂:前轮双横臂式独立悬挂;后轮钢板弹簧非独立悬挂;
	

	2
	驾驶室及乘员室
	人数2+3
座椅材质：皮革
配备三点式安全带
	

	3
	上装部分
	防滑链1套、可折叠阻车器1套、360环影实时监控、球形拖挂（配备拖车资质）、载货舱雨棚可拆卸、行李架载重≥70KG、长条警灯保护架、前视探照灯、货斗内照明、市电接口以及连接线、预留后拖车灯光信号接口、北斗定位终端须接入国家消防救援局和江苏省消防救援总队北斗定位平台
	

	4
	电气设备
	车辆配置:原厂高清倒车影像(液晶倒车影像)
空调：自动空调
驻车系统：自动驻车
	

	5
	其他
	所提供车辆及改装项目符合国家相关标准
	



注：1.《技术要求响应及偏离表》中应对“（一）通用要求”和“（二）技术参数要求”中内容进行逐条响应。投标过程中，投标方案响应文件严禁照抄招标文件，投标文件响应要详细，响应方案要明确，具体性能指标响应要明确，严禁模糊处理。相关配置及附件要给出详细列表说明性能、配置数量等；投标文件应给出该车详细改装设计方案（如设计图纸、三维效果图、实物照片及相关说明文件等），投标响应文件照抄招标文件的，相关技术性能模糊处理的视为未实质性响应招标文件。
2.参数内未描述完全部分参照相关国标执行。
三、质量要求及技术准备
1.乙方提供的装备必须符合国家颁布的质量标准和投标文件的相关技术要求。如零部件采用进口的，须提供货物进口报关单。
2.乙方所交的货物品种、规格、型号、技术参数、产品质量不符合合同约定和法律规定的，甲方一律拒收该货物，厂家实施更换货物或整改但逾期交货的，按厂家逾期交货处理，并追究违约责任；厂家未在合同约定的期限内更换或整改的，甲方可按照合同约定单方面解除合同；未达验收标准责令厂家限期整改，整改次数不超过 2 次，总的整改时间不超过 30 个工作日。因厂家责任不能按合同履约，在整改验收期间，造成该装备或配套产品不能如期装备队伍，影响队伍执勤备战，甲方有权追究厂家所造成的经济损失、法律和社会责任。（如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由供应商负责一切后果，并承担法律责任）
3.乙方除应履行按期按量交付合格装备的义务外，还应当提供下列服务:①装备现场安装、启动、调试；②装备组装和一般维修所必须的工具；③对甲方技术人员的技术指导或培训；④提供装备使用说明、影音视频等资料。除合同另有规定外，以上服务的费用均已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
四、供货要求
1.交货期：国产底盘的车辆：合同签订后6个月内，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前3个月。进口底盘车辆：合同签订后12个月内，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前6个月。
2.交货地点：甲方指定地点。
3.交货方式：甲方送货至采购人指定地点，交货时甲乙双方均要有人在场负责清点移交。
4.不得使用检测车辆或投标时的样车。

五、履约验收要求
1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件、合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件技术要求的并能正常运行的，给予签收，验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在十五个工作日内验收。
2 .乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3. 乙方提供的货物及服务，必须符合合同附件要求的技术规格标准及中华人民共和国国家标准或行业标准和环保要求，这些标准必须是相关国家或行业机构发布的最新版本的标准。
4.依据法律规定或直观观察等日常工作经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家相关检测机构出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担，并且甲方有权追究乙方的责任。
5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。
六、售后服务要求
1 .乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方保证向甲方供应全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成且价格合理。 
2. 乙方提供的整车质保期不低于 5 年，随车器材质保期不低于 3 年（自验收合格之日起开始计算），乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应在 15 个工作日内负责更换，相关费用包含在预算金额内，采购人不再另外支付。对超过质保期发生故障的货物，乙方应当在 15 个工作日内负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： 
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。 
⑵退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。 
3 技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的招投标文件、中标通知书、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。
4、投标人接到采购人故障通知后，2小时内响应（可电话或远程指导），不能远程解决的，8小时内到达现场（紧急情况4小时内到达），一般故障24小时内修复。
5、投标人须具备相关维修经验的售后服务人员、维修设备等。
七、培训要求
投标人须具备相关教学经验的培训人员。培训内容包括但不限于车辆基本操作、日常维护保养、故障排查等。培训对象包括但不限于采购人的车辆驾驶员、操作人员及维护管理人员。培训结束后，投标人须形成培训记录。
八、货物包装、发运及运输要求
1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
2.快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（10）快递应使用电子面单；
（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
3.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
4.使用说明书、质量检验证明书以及清单一并附于货物内。
5.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
6.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
7.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
九、付款方式与履约保证金
1、付款方式
付款方式：甲方在收到履约保证金（函）后，向乙方支付合同总金额 30%的价款。乙方按照合同约定交货，并经甲方对合同中所有装备到货验收合格（甲方签署到货验收合格报告）后，凭乙方等额有效发票及甲方签署验收合格报告并经审计后，甲方支付尾款。
2、履约保证金
（1）本合同签订之日起 7 个工作日内，乙方应向甲方缴纳合同总金额 5%的履约保证金（或金融机构出具的独立保函，该保函需载明：①见索即付；②收到甲方法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向甲方支付索赔款，直至最高担保金额；③有效期为保函开具之日起至到货验收合格满一年之日为止；④担保金额为合同金额的 5%。如乙方提供的保函未载明前述内容的，甲方可以拒收该保函，并要求乙方以银行转账的方式提供履约保证金）。
（2）对于乙方应承担的违约责任/索赔金额，甲方有权直接使用履约保证金进行抵扣或向出具独立保函的金融机构主张索赔。
（3） 乙方应当自履约保证金抵扣发生之日起二日内向甲方补足履约保证金
十、其他
1.投标人须承诺绝不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受采购人及相关管理部门的处罚且若中标的取消中标资格。
工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。


[bookmark: _Toc165205798]第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法
综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包1-5各选取3名中标候选人。
二、评标标准
（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

包1-包3综合评分法
（1）价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分
（2） 技术分（54分）
	评审因素
	评审标准

	技术参数
响应
（50分）
	投标人根据第四章采购需求中“三、货物（标的）技术参数及功能指标”进行响应：本项技术参数响应基准分50分；标注“▲”的每有一项偏离扣3分，偏离超过3项的本项得0分；未标注“▲”项的每有一项负偏离扣1分，扣完为止；
注：未在《技术要求响应及偏离表》中响应的条款，视为负偏离；标注“▲”的指标必须提供相应的有效证明材料（如检测报告、白皮书、设备生产厂家证明、彩页、手册，证明材料不一致时，依次以检测报告、彩页、设备生产厂家证明、手册、白皮书的顺序认定）以证明技术参数及功能的有效性，如未附有效证明材料或者所附的证明材料评标委员会不认可的，均视为负偏离。

	巡检承诺（4分）
	投标人承诺：①质保期内每年开展不少于两次巡检，所需费用包含在预算金额内，采购人不再另行支付；②巡检过程中对车辆故障进行诊断并排除，且当发生重大灾害事故时，承诺在24内小时响应，并在4小时内抵达现场，提供遂行技术保障，确保车辆故障得到有效排除，车辆各项功能恢复正常运行等；得4分，否则得0分。
投标文件中提供承诺函并加盖公章，否则不得分。


（3）商务分（16分）
	评审因素
	评审标准

	业绩
（4分）
	自2022年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），投标人具有与本项目类似业绩，每提供1个得1分，本项最高得4分。
投标文件中提供：①提供合同（合同须体现甲乙双方信息、产品名称、品牌）扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章；②用户联系方式（固定电话或手机），以备核实；提供不全或提供的材料不符合招标文件要求或未提供的本项不得分。

	质保承诺
（1分）
	投标人承诺：整车在满足质保期5年的基础上每增加6个月质保的，得0.5分，本项最高得1分。

	总体实施方案（5分）
	投标人针对采购需求提供总体实施方案，内容包括设备供货、验货、调试、试运行等： 
方案内容要素齐全、方案科学合理、操作性强、贴近用户需求，得5分； 
方案内容要素较齐全、方案科学较合理、操作性较强，得 3 分； 
方案内容要素有缺漏、方案科学性一般、操作性一般，得 1 分； 
未提供此项方案的，得 0 分。

	培训方案（3分）
	投标人针对采购需求提供技术培训方案，内容包括但不限于培训内容、培训方式、培训计划、培训对象、培训团队配备等： 
方案合理、详尽，能贴合实际使用场景，满足人员对设备操作、日常维护、故障处置和应急联动等培训需求，得3分；
方案较完整、较为详尽，基本贴合实际使用场景，基本满足人员培训需求，得2分；
方案详尽程度一般，有缺漏，对实际使用场景和人员培训需求针对性不足，得1分；
未提供此项方案的，得0分。

	售后服务方案（3分）

	投标人针对采购需求提供售后服务方案，内容包括但不限于保修范围、所投车辆常见故障及保修措施、响应时间、保修人员配备、保修期外维保服务范围及内容等。
方案包含上述内容，保修范围（包含保修期外）全面且清晰，内容详细，常见故障罗列详细且对应的保修措施可行，响应时间短于采购人需求的，配备保修人员专业对口，配套设施设备全面，方案优于或满足项目需求的得3分；
方案包含上述内容，保修范围（包含保修期外）较全面且清晰，内容较详细，常见故障罗列详细且对应的保修措施较可行，响应时间等于采购人需求的，配备保修人员，配套设施设备较全面，较满足项目需求的得2分；
上述内容有缺项，保修范围（包含保修期外）不清晰，内容简单粗糙，常见故障罗列不详细，无保修措施，响应时间超过24小时，配备保修人员与项目需求存在偏差的得1分；
该项未见阐述不得分。





包4-包5综合评分法（非专门面向中小微企业采购）
（1）价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分
注：因落实落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审，小数点后保留两位。
（3） 技术分（54分）
	评审因素
	评审标准

	技术参数
响应
（50分）
	投标人根据第四章采购需求对应采购包中“三、货物（标的）技术参数及功能指标”进行响应：本项技术参数响应基准分50分；标注“▲”的每有一项偏离扣3分，偏离超过3项的本项得0分；未标注“▲”项的每有一项负偏离扣1分，扣完为止；
注：未在《技术要求响应及偏离表》中响应的条款，视为负偏离；标注“▲”的指标必须提供相应的有效证明材料（如检测报告、白皮书、设备生产厂家证明、彩页、手册，证明材料不一致时，依次以检测报告、彩页、设备生产厂家证明、手册、白皮书的顺序认定）以证明技术参数及功能的有效性，如未附有效证明材料或者所附的证明材料评标委员会不认可的，均视为负偏离。

	巡检承诺（4分）
	投标人承诺：①质保期内每年开展不少于两次巡检，所需费用包含在预算金额内，采购人不再另行支付；②巡检过程中对车辆故障进行诊断并排除，且当发生重大灾害事故时，承诺在24内小时响应，并在4小时内抵达现场，提供遂行技术保障，确保车辆故障得到有效排除，车辆各项功能恢复正常运行等；得4分，否则得0分。
投标文件中提供承诺函并加盖公章，否则不得分。


（3）商务分（16分）
	评审因素
	评审标准

	业绩
（4分）
	自2022年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），投标人具有与本项目类似业绩，每提供1个得1分，本项最高得4分。
投标文件中提供：①提供合同（合同须体现甲乙双方信息、产品名称、品牌）扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章；②用户联系方式（固定电话或手机），以备核实；提供不全或提供的材料不符合招标文件要求或未提供的本项不得分。

	质保承诺
（1分）
	投标人承诺：整车在满足质保期5年的基础上每增加6个月质保的，得0.5分，本项最高得1分。

	总体实施方案（5分）
	投标人针对采购需求提供总体实施方案，内容包括设备供货、验货、调试、试运行等： 
方案内容要素齐全、方案科学合理、操作性强、贴近用户需求，得5分； 
方案内容要素较齐全、方案科学较合理、操作性较强，得 3 分； 
方案内容要素有缺漏、方案科学性一般、操作性一般，得 1 分； 
未提供此项方案的，得 0 分。

	技术培训方案（3分）
	投标人针对采购需求提供技术培训方案，内容包括但不限于培训内容、培训方式、培训计划、培训对象、培训团队配备等： 
方案合理、详尽，能贴合实际使用场景，满足人员对设备操作、日常维护、故障处置和应急联动等培训需求，得3分；
方案较完整、较为详尽，基本贴合实际使用场景，基本满足人员培训需求，得2分；
方案详尽程度一般，有缺漏，对实际使用场景和人员培训需求针对性不足，得1分；
未提供此项方案的，得0分。

	售后服务方案（3分）

	投标人针对采购需求提供售后服务方案，内容包括但不限于保修范围、所投车辆常见故障及保修措施、响应时间、保修人员配备、保修期外维保服务范围及内容等。
方案包含上述内容，保修范围（包含保修期外）全面且清晰，内容详细，常见故障罗列详细且对应的保修措施可行，响应时间短于采购人需求的，配备保修人员专业对口，配套设施设备全面，方案优于或满足项目需求的得3分；
方案包含上述内容，保修范围（包含保修期外）较全面且清晰，内容较详细，常见故障罗列详细且对应的保修措施较可行，响应时间等于采购人需求的，配备保修人员，配套设施设备较全面，较满足项目需求的得2分；
上述内容有缺项，保修范围（包含保修期外）不清晰，内容简单粗糙，常见故障罗列不详细，无保修措施，响应时间超过24小时，配备保修人员与项目需求存在偏差的得1分；
该项未见阐述不得分。





[bookmark: _Toc165205799]第六章  投标文件格式


投  标  文  件





项 目 名 称：
项 目 编 号：
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：







一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明


二、上一年度的财务状况报告
（成立不满一年无需提供）


三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）


财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

供应商（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日


四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：


五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）


七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）


八、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）

九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明
授权委托书
致：采购单位
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：           
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：           联系方式           
委托代理人（签字/签章）：             ，联系方式         

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4、请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。



法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位 
兹证明，
姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。


法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	





投标人名称（加盖公章）：            
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：            
法定代表人（单位负责人）联系方式            

日期：    年     月     日
注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。


十、投标函
投标函
致：连云港市公共资源交易中心
根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
3、本项目属性为货物，声明函中不对其中涉及的服务的承接商作出要求。
4、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。


十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位； 
2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；
……
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。



十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）
联合体协议
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市公共资源交易中心组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）


供应商1全称（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。
十四、投标分项报价表（分包号：**）
投标分项报价表
项目名称：      项目编号：      分包号：
单位：元
	序号
	货物（标的）名称
	品牌
	是否符合本国产品标准
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	数量
	计量单位
	单项合计价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。
3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
4、行数或事项不够，可自行增加。
5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


十五、关于符合本国产品标准的声明函（分包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。
8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。




十六、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
技术要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


[bookmark: _Hlt26955054]十七、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
商务要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	[bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26580838]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26609389]

十八、类似项目业绩一览表（分包号：**）
类似项目业绩一览表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


十八、项目团队人员一览表（分包号：**）
项目团队人员一览表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	学历
	年龄
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	根据项目需求、评分办法确定一览表格式
	根据项目需求、评分办法确定一览表格式
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

十九、开标一览表
项目编号：      分包号：
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见投标文件
	元

	总价（大写）
	


投标人公章：             （电子签章）
















质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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