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[bookmark: _Toc2975]第一章  投标邀请

项目概况：南京市儿童医院河西院区二期项目办公家具招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件获取招标文件，并于2026年11月20日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc9002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320100-SOHO-G2026-0083
2、项目名称：河西院区二期项目办公家具采购项目
3、预算金额：1100万元人民币
4、最高限价：1100万元人民币
5、采购需求简介：
	包号
	产品名称
	数量
	最高限价
（人民币/万元）
	备注

	01
	住院楼办公家具
	一批
	648.5
	本项目两个包兼投不兼中

	02
	行政楼办公家具
	一批
	451.5
	


6、交货期：合同签订后接采购人通知45天内。
7、本项目不接受进口产品投标。
8、本项目不接受联合体投标
9、本项目两个包兼投不兼中
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc2088][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（投标人按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）。
（三）本项目的特定资格要求：
1.投标人须提供投标人在开标日前6个月内任意一月为其授权代表缴纳社会保障金的相关证明材料（法定代表人直接参与的无需提供）；
2.没有重大违法及商业贿赂不良记录声明（提供书面声明原件）；
3.拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：
3.1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3.3.拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、严重失信主体名单的供应商参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28095]三、获取招标文件
1、时间：自招标文件公告发布之日起五个工作日。
2、方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

[bookmark: _Toc30964]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标文件接收截止时间（北京时间）：2026年11月20日9点30分。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

[bookmark: _Toc30300]五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

[bookmark: _Toc26683]六、其他补充事宜
1、本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。 
2、供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求报名、制作、上传电子投标文件。

[bookmark: _Toc16072]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名    称：南京市儿童医院
联系地址：南京市鼓楼区广州路72号、建邺区江东南路8号
联 系 人：汪老师
联系电话：025-52862966
2、采购代理机构信息
采购代理机构：江苏苏豪创新科技集团有限公司
联系地址：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场（北园）C座617室
联 系 人：吴志叶、吴岢非
联系电话：025-52875983 025-52875936
邮    箱：wkf@sumex.com.cn

[bookmark: _Toc14166]八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏苏豪创新科技集团有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。


[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc5881][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213]第二章  投标人须知

[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc8795][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 本招标项目执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第87号》、《财库（2017）141号》、《财库（2014）68号》、《财库（2020）46号》、《苏财购〔2020〕52号》、《财库（2004）185号》（节能环保）、《苏财购〔2022〕45号》
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏苏豪创新科技集团有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目预算已包含本次招标服务费，故服务费由中标人支付。
4.3 本次招标采购代理机构不收取标书工本费。
4.4 招标服务费收费标准：
中标人向采购代理机构支付招标服务费，服务费标准按下表中标准的40%计取。折后出现收费不足3000元的，按3000元收取。
	服务类型 中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	1000000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%

	说明：招标代理服务收费按差额定律累进法计算。


4.5电汇账户信息如下：
开户名：江苏苏豪创新科技集团有限公司
开户行：工行南京市白下支行
账  号：4301013119100276117

5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209]
[bookmark: _Toc11968]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

[bookmark: _Toc13732][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074]10、投标文件构成
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、招标要求响应承诺书、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、投标有效期
16.1投标有效期为开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc13747][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084]18、电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]20、投标文件的拒收
20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229]
[bookmark: _Toc27778]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]22、开标
22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2 开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]23、评标委员会
23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]25．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]27.1 无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6 未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
27.1.8 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、“中国政府采购网”网站查询政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当通过苏采云系统要求相关供应商在评标现场合理的时间内（自澄清发布后30分钟，投标人应关注苏采云系统，及时在规定时间内作出回复。回复超出时间视为未提供有效书面说明、证明材料），在政府采购管理交易系统（苏采云）中提供具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、服务业绩案例、制造费用等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员将会参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2 废标条款
27.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3 因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]
[bookmark: _Toc910]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1 提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购代理机构质疑接收人：吴岢非，联系地址：南京市雨花台区软件大道21号C座617室，联系电话：025-52875983。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

[bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc10931][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]31. 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

[bookmark: _Toc21594]
第三章  合同文本
（注：本合同仅为框架性条款，中标后需按招标文件及投标文件情况进行细化，招标文件、投标文件及本条款均作为合同的重要组成部分）
合  同
合同编号：
项目名称：
项目编号

甲方：（买方）
乙方：（卖方）
甲、乙双方根据XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX组织的南京市儿童医院XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX采购项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：南京市儿童医院XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX采购项目
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]1.2 标的质量：乙方所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合家具行业设计及甲方的品质、环保要求。交货时所有家具应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：甲方指定地点。
1.6 履行方式：乙方负责送货、安装及售后服务。
1.7 包装方式：乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，由于包装不符合标准所引起的货物损失均由乙方承担。包装内须附带产品合格证、检测报告、说明书、配件清单等相关内容。
1.8 超出金额：按照实际金额支付。
1.9本合同货物数量、金额原则上不得超出合同约定范围。确需增加供货的，必须履行政府采购变更审批程序，双方签署书面补充协议，未经书面补充协议，乙方擅自供货增项，甲方不予结算付款。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：人民币XXXXX元整（              元）。
2.2 本合同金额为包干总价，无任何其他额外需支付的费用。单价详见附件产品价格清单，单价在合同履行期间不作调整，最终结算总价 = 实际验收合格供货数量 × 附件成交单价，不得突破财政审定预算。附件《产品价格清单》为本合同不可分割组成部分，与本合同具有同等法律效力。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期自本合同生效之日起至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。乙方因侵权导致甲方涉诉，除承担全部责任外，还应当赔偿甲方包括但不限于诉讼费、律师费、商誉损失等费用。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 签订合同时，乙方按照合同金额 10 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：
6.1.1 退还时间及条件：甲方验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。
6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。
6.1.3 不予退还的情形：合同约定交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。
6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。如乙方采用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函有效期自合同生效日起5年。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。经甲方同意分包的，乙方应当向甲方提交分包单位资质、项目人员清单，乙方就分包单位全部履约行为向甲方承担全部连带责任。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同，乙方应当向甲方支付合同总价款20%的违约金，并赔偿甲方全部损失。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及时间
8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
8.1.2 供货结束并经甲方验收合格后，甲方支付至合同总价款的80%。
8.1.3如采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额经审计审定后按实际使用量乘以成交单价进行计算，项目经审计决算后支付至决算金额的97%，剩余价款质保期满后无息支付。
8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。 
8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
九、税费
9.1本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后4小时内到达甲方现场。如乙方未按期到达的，承担1000元/次的违约金，累计超过三次的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价20%的违约金。
10.4质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5质保期为自交货验收合格之日起 5 年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。
十一、项目验收
11.1甲方依法组织履约验收工作。
11.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
11.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
11.5甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款5%的违约金。
13.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日0.5‰向乙方支付违约金。
13.3乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日0.5‰向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价20%的违约金。 
13.4 乙方所交付的货物合格证等材料、品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权单方面解除合同，除赔偿甲方因此遭受的损失外，还应另行承担合同总价20%的违约金。
13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的损失（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费等）。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 本合同经双方加盖单位公章或合同专用章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式 份，甲方执 份，乙方执 份，具有同等法律效力。
[bookmark: _Hlt16619369]






甲方：(章)南京市儿童医院            乙方：(章) 
法定代表人或授权代表人：            法定代表人或授权代表人：
（签章）                            （签章）
日期：                              日期： 
地址：南京市鼓楼区广州路72号       地址：
开户银行：农行南京市广州路支行      开户银行： 
账号：10100301040000177              账号：


附件：
产品价格清单


医疗卫生机构廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）： 南京市儿童医院
乙方（企业及其代理人）： 
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：
一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及购销合同约定发生购销行为。
二、甲方应当严格执行购销合同项目的验收、入库制度，对产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购、从非规定渠道采购。
三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排、组织或者支付费用的宴请或旅游、健身、娱乐等活动安排，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察机关或医院纪律监督部门反映情况。
四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方及甲方工作人员采购货物、服务的选择权，不得在学术和公务活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。
五、乙方指定(身份证号：         手机号：             )作为设备改造代表洽谈业务。销售代表发生变更的，应一个月内书面通知甲方。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。
六、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并参照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定予以惩戒。
七、本合同作为采购项目：                                     购销合同的重要组成部分。
八、本合同自签订之日起生效；本合同一式三份，甲方两份（甲方纪律监督部门执一份）、乙方一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：
法定代表人（负责人）：                       法定代表人（负责人）：
经办人签名：                                 经办人签名：
年     月     日                              年     月     日
[bookmark: _Toc16162]第四章  采购需求

项目属性：货物类项目。

1、 [bookmark: _Toc17987]项目清单一览表
	包号
	项目名称
	数量
	最高限价
（人民币/万元）
	备注

	01
	住院楼办公家具
	一批
	648.5
	本项目两个包兼投不兼中

	02
	行政楼办公家具
	一批
	451.5
	


1.投标单价不得超过单价限价。
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2、 技术要求
[bookmark: _Toc7973]01包：住院楼办公家具清单及基本要求
	序号
	名称
	图示
	型号/规格
宽W*深D*高H
	材质说明
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	不锈钢晾衣架
	
	1600*500*1280（±10mm）
	1、基材：采用厚度1.0mm的304不锈钢板，立柱采用1.5mm厚直径25mm圆管，表面经过拉丝处理；
2、工艺：整体采用氩弧焊工艺，焊接处打磨处理，光滑无毛刺。
	个
	18
	1800 
	32400 

	2
	儿童游戏凳1
	
	600*593*400
	1、面料：采用医疗专用皮革覆面，厚度1.0mm，具有良好的抑菌、抗紫外线、耐药液、酒精、多种消毒液，弹性好，易清洁；
2、海绵：采用高回弹性能高密度定型海绵，圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜；
3、框架：采用硬木实木内框架，主体榫结构，木构件四面刨光，并经防腐、防蛀处理，木构件全部经过烘干处理；
4、脚架：钢制脚架。
	张
	50
	1523 
	76150 

	3
	儿童游戏凳2
	
	Φ350*450
	1、面料：采用医疗专用皮革覆面，厚度1.0mm，具有良好的抑菌、抗紫外线、耐药液、酒精、多种消毒液，弹性好，易清洁；
2、海绵：采用高回弹性能高密度定型海绵，圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜；
3、框架：采用硬木实木内框架，主体榫结构，木构件四面刨光，并经防腐、防蛀处理，木构件全部经过烘干处理；
▲医用皮革：检测依据HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》；GB/T 16799-2018《家具用皮革》；QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》；QB/T 4341-2012《抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果》；GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》
检测内容包含不限于：（1）含氯苯酚中：五氯苯酚未检出；摩擦色牢度中：干擦涂层厚度≤25μm(含绒面革)： 50次，≥4；涂层厚度>25 μm：500次，≥4，湿擦涂层厚度≤25μm(含绒面革)：20次，≥3；涂层厚度>25 μm：250次，≥3/4 ;碱性汗液 涂层厚度≤25μm(含绒面革)：20次，≥3；涂层厚度>25 μm：80次，≥3/4；
（2）耐折牢度（50000次）无裂纹；耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落；撕裂力≥50N；气味≤3级；pH≥3.2；PH稀释差（当PH值＜4.0时，检验稀释差）≤0.3；
（3）游离甲醛和挥发性有机物（VOC）未检出；可萃取重金属中：铅（Pb）和镉（Cd）未检出；
（4）金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌的表面抗菌抗菌率≥99%。土曲霉、绳状青霉、烟曲霉的表面耐霉等级达到1级。燃烧性能等级B1级。四氯苯酚（TeCP）未检出。
【提供CMA标识检测报告，（报告名称允许和招标产品名称有出入，只要是同类产品且参数符合均认可），检测报告上须附防伪二维码，以及提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图或送检时发票。】
	张
	100
	778 
	77800 

	4
	三角形组合凳
	
	1200*1200*430
	1、基材：采用橡胶木，木材硬度适中、密度均衡，结构稳固，不易开裂变形，耐磨耐用。
2、坐垫面料：采用医疗专用皮革覆面，厚度1.0mm，具有良好的抑菌、抗紫外线、耐药液、酒精、多种消毒液，弹性好，易清洁；
3、海绵：采用高回弹性能高密度定型海绵，圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜。
	张
	10
	3000 
	30000 

	5
	实木凳1
	
	Φ800*400
	1、基材：采用橡胶木，木材硬度适中、密度均衡，结构稳固，不易开裂变形，耐磨耐用。
	张
	10
	2882 
	28820 

	6
	实木游戏桌
	
	1150*520/620*600
	1、基材：采用橡胶木，木材硬度适中、密度均衡，结构稳固，不易开裂变形，耐磨耐用。
	张
	50
	1206 
	60300 

	7
	医用哺乳沙发
	
	870*813*975
	1、面料：采用医疗专用皮革覆面，厚度1.0mm，具有良好的抑菌、抗紫外线、耐药液、酒精、多种消毒液，弹性好，易清洁；
2、海绵：采用高回弹性能高密度定型海绵，圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜；
3、配置：白蜡木实木脚，含靠枕1件，含白蜡木实木脚踏凳（400*350*240）。
	张
	8
	2890 
	23120 

	8
	医用储物柜1
	
	900*420*1200
	1、钢板：采用1.0mm厚电解钢板，表面光滑、平整。
2、粉末：采用抗菌粉末喷涂，高温固化，涂层膜厚度均匀；
3、五金：采用静音五金配件，304不锈钢液压门铰经久耐用，不易生锈；
4、配置：内带二件活动层板，仅右门带拉手。
	组
	88
	1903 
	167464 

	9
	医用储物柜2
	
	900*420*1800
	1、钢板：采用1.0mm厚电解钢板，表面光滑、平整。
2、粉末：采用抗菌粉末喷涂，高温固化，涂层膜厚度均匀。
3、五金：采用静音五金配件，304不锈钢液压门铰经久耐用，不易生锈。
4、配置：上玻璃下掩门，上配2件活动层板，下配1件活动层板。
▲门铰：检测依据：检测依据QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》标准。
检测内容包含不限于：
（1）过载：垂直静载荷商用型/30kg、水平静载荷商用型/7ON检测合格；
（2）功能：耐久性≥100000次；下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm，安装B型试验门时，下沉量不应大于3.0mm；
（3）乙酸盐雾试验(ASS）连续喷雾480小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10 级（10 级最好，0级最差）；镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级（10 级最好，0 级最差）；铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)：连续喷雾 300h，镀(涂)层对基体的保护等级 10 级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级 10 级（10 级最好，0 级最差）。
【提供CMA标识检测报告，（报告名称允许和招标产品名称有出入，只要是同类产品且参数符合均认可），检测报告上须附防伪二维码，以及提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图或送检时发票。】
	组
	64
	3600 
	230400 

	10
	医用储物柜3
	
	1200*450*1800
	1、钢板：采用1.0mm厚电解钢板，表面光滑、平整。
2、粉末：采用抗菌粉末喷涂，高温固化，涂层膜厚度均匀；
3、五金：采用静音五金配件，304不锈钢液压门铰经久耐用，不易生锈；
4、配置：上钢化清玻门内带两件活动层板，下掩门内带一件活动层板，仅右门带拉手。衣柜内配一件可调层板，柜内带小镜子，镜子尺寸为200mm*150mm，镜子边框为白色；门板上增加挂钩，可挂领带，雨伞；挂衣杆材质为SUS304不锈钢。
	组
	28
	4949 
	138572 

	11
	医用储物柜4
	
	900*420*925
	1、钢板：采用1.0mm厚电解钢板，表面光滑、平整。
2、粉末：采用抗菌粉末喷涂，高温固化，涂层膜厚度均匀；
3、五金：采用静音五金配件，304不锈钢液压门铰经久耐用，不易生锈；
4、配置：内带1件活动层板，仅右门带拉手。
	组
	29
	1495 
	43355 

	12
	医用单人沙发
	
	830*760*750
	1、面料：采用医疗专用皮革覆面，厚度1.0mm，具有良好的抑菌、抗紫外线、耐药液、酒精、多种消毒液，弹性好，易清洁；
2、海绵：采用高回弹性能高密度定型海绵，圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜；
3、框架：采用硬木实木内框架，主体榫结构，木构件四面刨光，并经防腐、防蛀处理，木构件全部经过烘干处理；
4、打底：定型力独立弹簧作托承；
5、沙发脚：不锈钢脚架。
6、工艺：靠背上有条木的递次收进，符合人体工程学。内部工艺（钉架、打带、弹簧、松紧带）。
	张
	18
	3649 
	65682 

	13
	医用方茶几
	
	700*700*420
	1、基材：采用台面采用抗菌板材，基材为E0级刨花板，表面三聚氰胺浸渍饰面纸贴面，具有易清洗、防划痕等特性。
2、封边：采用同色PVC封边条，耐磨、耐划痕；封边条背胶处理均匀，边缘光滑平直，无缺损。
3、脚架：钢脚架
	张
	18
	790 
	14220 

	14
	医用更衣柜1
	
	900*550*1800
	1、钢板：采用1.0mm厚电解钢板，表面光滑、平整。
2、粉末：采用抗菌粉末喷涂，高温固化，涂层膜厚度均匀；
3、五金：采用静音五金配件，阻尼铰链为304不锈钢液压门铰；
4、结构：衣柜内配一件可调层板，柜内带小镜子，镜子尺寸为200mm*150mm，镜子边框为白色；门板上增加挂钩，可挂领带，雨伞；挂衣杆材质为SUS304不锈钢。
▲电解钢板：检测依据：QB/T4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。
检测内容包含不限于：
（1）下屈服强度(屈服强度)≥270MPa，断后伸长率≥55%；
（2）耐腐蚀试验：中性盐雾试验连续喷雾400h，涂层本身的耐腐蚀等级≥10级（10 级最好，0级最差），涂层对基体的保护等级≥10级（10 级最好，0级最差）；
（3）化学成分：C(碳)≤0.02%、Si（硅）≤0.02%、Mn(锰)≤0.18%、P(磷)≤0.02%、S(硫)≤0.01%；
（4）耐霉菌性等级(防霉等级)：黑曲霉、大毛霉、产黄青霉、赭绿青霉、赭曲霉、白色链霉、杂色曲霉、烟曲霉耐霉菌性等级(防霉等级)达到0级；
（5）抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色葡萄球菌、藤黄微球菌、产气肠杆菌、福氏志贺氏菌、普通变形杆菌、粘质沙雷氏菌培养时间48h抑菌率(抗菌率)≥99.9%。
【提供CMA标识检测报告，（报告名称允许和招标产品名称有出入，只要是同类产品且参数符合均认可），检测报告上须附防伪二维码，以及提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图或送检时发票。】
	组
	175
	3293 
	576275 

	15
	医用更衣柜2
	
	900*550*1800
	1、钢板：采用1.0mm厚电解钢板，表面光滑、平整。
2、粉末：采用抗菌粉末喷涂，高温固化，涂层膜厚度均匀；
3、五金：采用静音五金配件，阻尼铰链为304不锈钢液压门铰；
4、结构：衣柜内配一件可调层板，柜内带小镜子，镜子尺寸为200mm*150mm，镜子边框为白色；门板上增加挂钩，可挂领带，雨伞；挂衣杆材质为SUS304不锈钢。
	组
	45
	3798 
	170910 

	16
	医用工作台1
	
	1200*600*750
	1、基材：采用台面采用抗菌板材，基材为E0级刨花板，表面三聚氰胺浸渍饰面纸贴面，具有易清洗、防划痕等特性。
2、封边：采用同色PVC封边条，耐磨、耐划痕；封边条背胶处理均匀，边缘光滑平直，无缺损。
3、脚架及前挡板：前挡板采用1.0mm厚电解钢板，脚架采用1.2mm钢管，金属表面防锈预处理采用陶化工艺，附着力不低于2级，耐腐蚀：无气泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。
4、粉末：采用抗菌粉末喷涂，高温固化，涂层膜厚度均匀。
5、配置：含桌屏（高度350mm）、钢挡板、桌下配一组钢制无顶三抽柜（带锁、电解钢板制作）、主机架。
	张
	13
	2917 
	37921 

	17
	医用工作台2
	
	1400*700*750
	1、基材：采用台面采用抗菌板材，基材为E0级刨花板，表面三聚氰胺浸渍饰面纸贴面，具有易清洗、防划痕等特性。
2、封边：采用同色PVC封边条，耐磨、耐划痕；封边条背胶处理均匀，边缘光滑平直。
3、脚架及前挡板：前挡板采用1.0mm厚电解钢板，脚架采用1.2mm钢管，金属表面防锈预处理采用陶化工艺，附着力不低于2级，耐腐蚀：无气泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。
4、粉末：采用抗菌粉末喷涂，高温固化，涂层膜厚度均匀。
	张
	17
	1558 
	26486 

	18
	医用工作台3
	
	1400*700*750
	1、基材：采用台面采用抗菌板材，基材为E0级刨花板，表面三聚氰胺浸渍饰面纸贴面，具有易清洗、防划痕等特性。
2、封边：采用同色PVC封边条，耐磨、耐划痕；封边条背胶处理均匀，边缘光滑平直。
3、脚架及前挡板：前挡板采用1.0mm厚国标电解钢板，脚架采用1.2mm钢管，金属表面防锈预处理采用陶化工艺，附着力不低于2级，耐腐蚀：无气泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。
4、粉末：采用抗菌粉末喷涂，高温固化，涂层膜厚度均匀。
5、配置：含桌屏（高度350mm）、钢挡板、桌下配一组钢制无顶三抽柜（带锁、电解钢板制作）、主机架。
▲浸渍胶膜纸饰面刨花板：检测依据：GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。
检测内容包含不限于：
（1）静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、含水率、密度检测合格；表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、表面耐湿热性能检测合格；
（2）甲醛释放量Enf级≤0.001mg/m³；品质属性：苯、甲苯、二甲苯未检出；
（3）燃烧性能：燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤250W/s检测合格，火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘检测合格，600s的总放热量THR600s≤15MJ检测合格，60s焰尖高度Fs≤150mm检测合格，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象检测合格，产烟特性等级s2:烟气生成速率指数SMOGRA≤180㎡/s²检测合格，产烟特性等级s2:试验600s总烟气生成量TSP600s≤200㎡检测合格，燃烧滴落物/微粒等级d0:600s内无燃烧滴落物/微粒检测合格；
（4）抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌(大肠杆菌)、肺炎克雷伯氏菌、白色念珠菌抗细菌率≥99%；
（5）防霉菌性能；黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉防霉菌等级达到0级。
【提供CMA标识检测报告，（报告名称允许和招标产品名称有出入，只要是同类产品且参数符合均认可），检测报告上须附防伪二维码，以及提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图或送检时发票。】
	张
	381
	3057 
	1164717 

	19
	医用工作台4
	
	1400*600*750
	1、基材：采用台面采用抗菌板材，基材为E0级刨花板，表面三聚氰胺浸渍饰面纸贴面，具有易清洗、防划痕等特性。
2、封边：采用同色PVC封边条，耐磨、耐划痕；封边条背胶处理均匀，边缘光滑平直。
3、钢架：脚架采用1.2mm钢管，金属表面防锈预处理采用陶化工艺，附着力不低于2级，耐腐蚀：无气泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。
4、粉末：采用抗菌粉末喷涂，高温固化，涂层膜厚度均匀。
5、配置：含桌屏（高度350mm）、活动主机架。
	张
	18
	1656 
	29808 

	20
	医用工作台5
	
	1800*600*750
	1、基材：采用台面采用抗菌板材，基材为E0级刨花板，表面三聚氰胺浸渍饰面纸贴面，具有易清洗、防划痕等特性。
2、封边：采用同色PVC封边条，耐磨、耐划痕；封边条背胶处理均匀，边缘光滑平直，无缺损。
3、脚架及前挡板：前挡板采用1.0mm厚国标电解钢板，脚架采用1.2mm钢管，金属表面防锈预处理采用陶化工艺，附着力不低于2级，耐腐蚀：无气泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。
4、粉末：采用抗菌粉末喷涂，高温固化，涂层膜厚度均匀。
	张
	44
	1844 
	81136 

	21
	医用工作台6
	
	主台：1500*700*750
侧柜：1600*450*564
	1、基材：采用台面采用抗菌板材，基材为E0级刨花板，表面三聚氰胺浸渍饰面纸贴面，具有易清洗、防划痕等特性。
2、封边：采用同色PVC封边条，耐磨、耐划痕；封边条背胶处理均匀，边缘光滑平直。
3、脚架及前挡板：前挡板采用1.0mm厚电解钢板，脚架采用1.2mm钢管，金属表面防锈预处理采用陶化工艺，附着力不低于2级，耐腐蚀：无气泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。
4、粉末：采用抗菌粉末喷涂，高温固化，涂层膜厚度均匀。
5、五金：采用静音五金配件，阻尼导轨、阻尼铰链；
6、侧柜柜体：采用1.0mm厚国标电解钢板，表面光滑、平整；
7、配置：桌面配翻盖式铝合金线盖及钢制底盒，隐藏式上线，侧柜为钢柜与桌体相连固定（顶板为MFC板），侧柜为三抽+单掩门+主机箱+单掩门，抽屉配锁具，桌下配钢挡板。
▲导轨：检测依据：QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准。
检测内容包含不限于：
（1）过载：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开或猛关满足要求；功能：操作力、抽屉导轨组件结构强度/200N、耐久性、水平侧向静载荷、检测合格；耐久性≥10 万次功能无损坏。
（2）乙酸盐雾试验(ASS）连续喷雾 480 小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10 级（10 级最好，0级最差）；镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级（10 级最好，0 级最差）；铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)：连续喷雾 300h，镀(涂)层对基体的保护等级 10 级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级 10 级（10 级最好，0 级最差）。
【提供CMA标识检测报告，（报告名称允许和招标产品名称有出入，只要是同类产品且参数符合均认可），检测报告上须附防伪二维码，以及提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图或送检时发票。】
	张
	97
	3973 
	385381 

	22
	医用工作台7
	
	1400*600*750
	1、基材：采用台面采用抗菌板材，基材为E0级刨花板，表面三聚氰胺浸渍饰面纸贴面，具有易清洗、防划痕等特性。
2、封边：采用同色PVC封边条，耐磨、耐划痕；封边条背胶处理均匀，边缘光滑平直。
3、脚架及前挡板：采用1.0mm厚电解钢板，金属表面防锈预处理采用陶化工艺，附着力不低于2级，耐腐蚀：无气泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。
4、粉末：采用国标抗菌粉末喷涂，高温固化，涂层膜厚度均匀。
5、配置：带两件PU活动轮及制动轮，台架可翻转，钢挡板。桌脚采用铝合金压铸件，曲面造型，流线型设计，圆滑流畅，可多样化组合。
▲钢管：检测依据：QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4893.6-2013《家具表面漆膜理化性能试验 第6部分：光泽测定法》、GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》。
检测内容包含不限于：
检测项目包含但不限于：
（1）外观性能要求金属件：管材、喷涂层检测合格；产品表面涂饰层/覆面材料理化性能：
（2）金属喷漆(塑)涂层：硬度≥5H，冲击强度、耐腐蚀、附着力检测合格；
（3）中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥480h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10 级（10 级最好，0 级最差）；镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级（10 级最好，0 级最差）；乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾≥480h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10 级（10 级最好，0 级最差）；镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级（10 级最好，0 级最差）；
（4）化学成分：C≤0.22、Si≤0.35、Mn≤1.4、Cu≤0.30、P≤0.012、Ni≤0.12；品质属性：家具涂层可迁移元素：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(AS)未检出。
【提供CMA标识检测报告，（报告名称允许和招标产品名称有出入，只要是同类产品且参数符合均认可），检测报告上须附防伪二维码，以及提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图或送检时发票。】
	张
	27
	1697 
	45819 

	23
	医用工作台8
	
	1200*600*750
	1、基材：采用台面采用抗菌板材，基材为E0级刨花板，表面三聚氰胺浸渍饰面纸贴面，具有易清洗、防划痕等特性。
2、封边：采用同色PVC封边条，耐磨、耐划痕；封边条背胶处理均匀，边缘光滑平直。
3、脚架及前挡板：前挡板采用1.0mm厚电解钢板，脚架采用1.2mm钢管，金属表面防锈预处理采用陶化工艺，附着力不低于2级，耐腐蚀：无气泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。
4、粉末：采用抗菌粉末喷涂，高温固化，涂层膜厚度均匀。
5、配置：带两件PU活动轮及制动轮，台架可翻转，钢挡板。桌脚采用铝合金压铸件，曲面造型，流线型设计，圆滑流畅，可多样化组合。
	张
	6
	1598 
	9588 

	24
	医用候诊椅
	
	1785*605*855
	1、扶手、脚：采用优质铝合金压铸，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理，表面涂装优质喷漆。
2、座背板：PU连体板设计制作,椅背带V字形凹凸设计，椅座，椅背内层材质：采用1.2mm优质钢架，使用专用高速数控冲床配合专用冲孔模具冲孔。外部采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模注成型，椅座及椅背内不填充其它物质。
3、横梁：采用直径80mm、厚度≥2.0mm六角型优质冷轧钢管，结构厚重，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理。
	张
	60
	3600
	21600

	25
	医用弧形沙发
	
	1365*1365*755
	1、面料：采用医疗专用皮革覆面，厚度1.0mm，具有良好的抑菌、抗紫外线、耐药液、酒精、多种消毒液，弹性好，易清洁；
2、海绵：采用高回弹性能高密度定型海绵，圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜；
3、框架：采用硬木实木内框架，主体榫结构，木构件四面刨光，并经防腐、防蛀处理，木构件全部经过烘干处理；
4、打底：定型力独立弹簧作托承；
5、沙发脚：钢制脚架，表面抗菌粉末喷涂；
6、工艺：靠背上有条木的递次收进，符合人体工程学。内部工艺（钉架、打带、弹簧、松紧带）。
	张
	16
	6000 
	96000 

	26
	医用换鞋凳
	
	900*420*450
	1、面料：采用医疗专用皮革覆面，厚度1.0mm，具有良好的抑菌、抗紫外线、耐药液、酒精、多种消毒液，弹性好，易清洁；
2、海绵：采用高回弹性能高密度定型海绵，圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜；
3、脚架：采用1.0mm厚电解钢板，金属表面防锈预处理采用陶化工艺；
4、粉末：采用抗菌粉末喷涂，高温固化，涂层膜厚度均匀。
	张
	3
	1949 
	5847 

	27
	医用会议桌1
	
	2000*1000*750
	1、基材：采用台面采用抗菌板材，基材为E0级刨花板，表面三聚氰胺浸渍饰面纸贴面，具有易清洗、防划痕等特性。
2、封边：采用同色PVC封边条，耐磨、耐划痕；封边条背胶处理均匀，边缘光滑平直。
3、钢架：脚架采用1.2mm钢管，金属表面防锈预处理采用陶化工艺，附着力不低于2级，耐腐蚀：无气泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。
4、粉末：采用抗菌粉末喷涂，高温固化，涂层膜厚度均匀。
	张
	1
	1822 
	1822 

	28
	医用会议桌2
	
	1800*900*750
	1、基材：采用台面采用抗菌板材，基材为E0级刨花板，表面三聚氰胺浸渍饰面纸贴面，具有易清洗、防划痕等特性。
2、封边：采用同色PVC封边条，耐磨、耐划痕；封边条背胶处理均匀，边缘光滑平直。
3、钢架：脚架采用1.2mm钢管，金属表面防锈预处理采用陶化工艺，附着力不低于2级，耐腐蚀：无气泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。
4、粉末：采用抗菌粉末喷涂，高温固化，涂层膜厚度均匀。
	张
	15
	1604 
	24060 

	29
	医用活动柜
	
	390*500*635
	1、钢板：采用1.0mm厚电解钢板，表面光滑、平整。
2、粉末：采用抗菌粉末喷涂，高温固化，涂层膜厚度均匀；
3、五金：采用静音五金配件，阻尼导轨；
4、配置：两小抽一大抽。
	组
	18
	847 
	15246 

	30
	医用陪护茶几
	
	Φ550*420
	1、基材：采用E0级中密度纤维板，板材平整度高，环保性好。
2、油漆：采用环保UV漆；
3、胶黏剂：采用白乳胶；
	张
	19
	724 
	13756 

	31
	医用陪护沙发
	
	1500*880*880
	1、面料：采用医疗专用皮革覆面，厚度1.0mm，具有良好的抑菌、抗紫外线、耐药液、酒精、多种消毒液，弹性好，易清洁；
2、海绵：采用高回弹性能高密度定型海绵，圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜；
3、配置：多功能设计，内框架采用折叠结构，收起时作为沙发，有陪护需要时可拉开作为陪护床使用。
	张
	19
	6259 
	118921 

	32
	医用三人沙发
	
	1874*760*750
	1、面料：采用医疗专用皮革覆面，厚度1.0mm，具有良好的抑菌、抗紫外线、耐药液、酒精、多种消毒液，弹性好，易清洁；
2、海绵：采用高回弹性能高密度定型海绵，圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜；
3、框架：采用硬木实木内框架，主体榫结构，木构件四面刨光，并经防腐、防蛀处理，木构件全部经过烘干处理；
4、打底：定型力独立弹簧作托承；
5、沙发脚：不锈钢脚架。
6、工艺：靠背上有条木的递次收进，符合人体工程学。内部工艺（钉架、打带、弹簧、松紧带）。
	张
	18
	5378 
	96804 

	33
	医用实训台
	
	900*600*800
	1、钢板：采用1.0mm厚电解钢板，表面光滑、平整。
2、粉末：采用抗菌粉末喷涂，高温固化，涂层膜厚度均匀；
3、五金：采用静音五金配件，304不锈钢液压门铰经久耐用，不易生锈；
4、台面：人造石结构均匀、致密、坚固，具有优异的耐冲击性、耐水耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性。
5、配置：活动轮。
▲人造石：检测依据GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》；JC/T 908-2013《人造石》；GB/T 6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。
检测内容包含不限于：
（1）尺寸偏差：对角线偏差、平整度、边缘不直度检测合格；实体面材外观质量：表面、色泽检测合格，巴氏硬度检测合格，弯曲性能，耐磨性，线性热膨胀系数，色牢度与老化性能，色泽度，耐污染性，耐燃烧性能，耐化学药品性，耐热性，耐高温性能，放射性检测合格；
（2）抗菌性能：枯草芽孢杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌、单核增生李斯特氏菌表面抗菌率≥99%；
（3）耐霉菌性：土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、赭绿青霉、黑曲霉、宛氏拟青霉表面耐霉等级达到0级。
【提供CMA标识检测报告，（报告名称允许和招标产品名称有出入，只要是同类产品且参数符合均认可），检测报告上须附防伪二维码，以及提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图或送检时发票。】
	张
	18
	2946 
	53028 

	34
	医用收费工作台
	
	1500*1500*750
	1、基材：采用台面采用抗菌板材，基材为E0级刨花板，表面三聚氰胺浸渍饰面纸贴面，具有易清洗、防划痕等特性。
2、封边：采用国标同色PVC封边条，耐磨、耐划痕；封边条背胶处理均匀，边缘光滑平直。
3、五金：优质五金，配阻尼铰链及阻尼导轨，带锁。
	张
	7
	2762 
	19334 

	35
	医用演讲台
	
	720*580*950-1300
	1、基材：采用台面采用抗菌板材，基材为E0级刨花板，表面三聚氰胺浸渍饰面纸贴面，具有易清洗、防划痕等特性。
2、封边：采用同色PVC封边条，耐磨、耐划痕；封边条背胶处理均匀，边缘光滑平直。
3、钢架：脚架采用1.2mm钢管，金属表面防锈预处理采用陶化工艺，附着力不低于2级，耐腐蚀：无气泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。
4、粉末：采用抗菌粉末喷涂，高温固化，涂层膜厚度均匀。
5、配置：桌脚采用铝合金压铸件，曲面造型，流线型设计，圆滑流畅，可多样化组合，带气动升降功能。
	张
	1
	2226 
	2226 

	36
	医用移动写字板
	
	1690*580*1900
	1、钢架：采用1.0mm厚电解钢板，金属表面防锈预处理采用陶化工艺；
2、粉末：采用国标抗菌粉末喷涂，高温固化，涂层膜厚度均匀。
3、配置：360°旋转，双面白磁板模块，下带收纳柜，门板为吸音板。
	组
	4
	2400 
	9600 

	37
	医生椅1（核心产品）
	
	常规
	1、面料：采用医疗专用皮革覆面，厚度1.0mm，具有良好的抑菌、抗紫外线、耐药液、酒精、多种消毒液，弹性好，易清洁；
2、海棉：采用高回弹性能高密度定型海绵，圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜；
3、气压棒：采用气压棒，升降行程60-120mm，升降自如，可承受250KG压力，可上下反复升降30万次无损、结构牢固；
4、曲木板：采用E0级胶合板热压成型，按照人体工程学设计，坐感舒适，不易疲劳，板材承压可达200公斤，并经防潮、防腐、防虫等化学处理；
5、尼龙五星脚及椅轮：支架采用尼龙五星脚。椅轮采用静音PU脚轮。高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨不掉色；
6、配置：初级锁定机构，尼龙五星脚，ABS固定扶手，带可升降腰靠。
	张
	678
	1338 
	907164 

	38
	医生椅2
	
	常规
	1、面料：采用医疗专用皮革覆面，厚度1.0mm，具有良好的抑菌、抗紫外线、耐药液、酒精、多种消毒液，弹性好，易清洁；
2、海绵：采用高回弹性能高密度定型海绵，圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜；
3、配置：仿白蜡木纹钢脚架。
	张
	7
	1707 
	11949 

	39
	医生椅3
	
	常规
	1、椅身：加强型PP塑料，具有良好的柔性和刚性；
2、脚架：φ12实心圆钢喷涂脚架，配工程塑料PA6自平衡脚垫。
	张
	469
	453 
	212457

	40
	医生椅4
	
	常规
	1、靠背面料：采用透气网布面料，耐磨性强、透气性好、经防污处理；
2、坐垫面料：采用医用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污、抑菌处理；
3、海棉：采用高回弹性能高密度定型海绵，圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜；
4、脚架：黑色四脚架，表面静电粉末喷涂工艺处理。
	张
	142
	741 
	105222 

	41
	医生椅5
	
	常规
	1、面料：采用医疗专用皮革覆面，厚度1.0mm，具有良好的抑菌、抗紫外线、耐药液、酒精、多种消毒液，弹性好，易清洁；
2、海棉：采用高回弹性能高密度定型海绵，圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜；
3、气压棒：采用气压棒，升降行程60-120mm，升降自如，可承受250KG压力，可上下反复升降30万次无损、结构牢固；
4、脚架：采用纯铝合金抛光机构和五星脚。椅轮采用静音PU脚轮。合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨不掉色；座高可调。
	张
	7
	1190 
	8330 

	42
	医生椅6
	
	常规
	1、椅身：加强型PP塑料，具有良好的柔性和刚性；
2、脚架：φ12实心圆钢喷涂脚架，配工程塑料PA6自平衡脚垫。
3、配置：含可翻转写字板。
	张
	42
	638 
	26796 

	43
	医生椅7
	
	常规
	1、基材：采用E0级国标中密度纤维板，板材平整度高，环保性好。
2、油漆：采用环保UV漆；
3、胶黏剂：采用白乳胶；
4、面料：采用医疗专用皮革覆面，厚度1.0mm，具有良好的抑菌、抗紫外线、耐药液、酒精、多种消毒液，弹性好，易清洁；
5、海绵：采用国标高回弹性能高密度定型海绵，圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜；
6、配置：定制小熊卡通造型。
	张
	12
	1065 
	12780 

	44
	医生椅8
	
	常规
	1、椅背面料：采用透气网布面料，耐磨性强、透气性好、经防污处理；
2、坐垫面料：采用医用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污、抑菌处理；
3、海棉：采用高回弹性能高密度定型海绵，圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜；
4、脚架：钢管喷涂脚架，椅轮采用国标强化静音PU脚轮。合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨不掉色。
	张
	9
	750 
	6750 

	45
	医用圆茶几1
	
	直径1100*450
	1、基材：采用台面采用抗菌板材，基材为E0级刨花板，表面三聚氰胺浸渍饰面纸贴面，具有易清洗、防划痕等特性。
2、封边：采用同色PVC封边条，耐磨、耐划痕；封边条背胶处理均匀，边缘光滑平直，无缺损。
3、钢架：采用铝合金一体成型。
4、粉末：采用抗菌粉末喷涂，高温固化，涂层膜厚度均匀。
	张
	4
	2600 
	10400 

	46
	医用圆茶几2
	
	Φ600*580
	1、基材：采用台面采用抗菌板材，基材为E0级刨花板，表面三聚氰胺浸渍饰面纸贴面，具有易清洗、防划痕等特性。
2、封边：采用同色PVC封边条，耐磨、耐划痕；封边条背胶处理均匀，边缘光滑平直，无缺损。
3、钢架：采用1.0mm厚电解钢板，金属表面防锈预处理采用陶化工艺，附着力不低于2级，耐腐蚀：无气泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。
4、粉末：采用抗菌粉末喷涂，高温固化，涂层膜厚度均匀。
	张
	8
	1012 
	8096 

	47
	医用圆桌1
	
	Φ700*750
	1、基材：采用台面采用抗菌板材，基材为E0级刨花板，表面三聚氰胺浸渍饰面纸贴面，具有易清洗、防划痕等特性。
2、封边：采用同色PVC封边条，耐磨、耐划痕；封边条背胶处理均匀，边缘光滑平直，无缺损。
3、钢架：采用1.0mm厚电解钢板，金属表面防锈预处理采用陶化工艺，附着力不低于2级，耐腐蚀：无气泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。
4、粉末：采用抗菌粉末喷涂，高温固化，涂层膜厚度均匀。
	张
	87
	1212 
	105444 

	48
	医用长茶几
	
	1400*700*400
	1、基材：采用台面采用抗菌板材，基材为E0级刨花板，表面三聚氰胺浸渍饰面纸贴面，具有易清洗、防划痕等特性。
2、封边：采用同色PVC封边条，耐磨、耐划痕；封边条背胶处理均匀，边缘光滑平直，无缺损。
3、脚架：钢脚架
	张
	18
	1048 
	18864 

	49
	医用诊断床1
	
	1800*700*695
	1、基材：采用E0级中密度纤维板，板材平整度高，环保性好。
2、油漆：采用环保UV漆；
3、胶黏剂：采用白乳胶；
4、面料：采用医疗专用皮革覆面，厚度1.0mm，具有良好的抑菌、抗紫外线、耐药液、酒精、多种消毒液，弹性好，易清洁；
5、海绵：采用高回弹性能高密度定型海绵，圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜；
6、配置：定制仙人掌卡通造型,四周挡板定制做UV仙人掌卡通彩印。
	张
	12
	6499 
	77988 

	50
	医用诊断床2
	
	1900*650*650
	1、钢板：采用1.0mm厚电解钢板，表面光滑、平整。
2、粉末：采用抗菌粉末喷涂，高温固化，涂层膜厚度均匀；
3、面料：采用医疗专用皮革覆面，厚度1.0mm，易清洁，经过3M防污处理，耐消毒液，防霉抗菌，耐磨耐曲折；
4、海绵：采用高回弹性能高密度定型海绵，圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜；
	张
	7
	3367 
	23569 

	51
	医用诊桌
	
	1350*1415*863
	1、基材：采用E0级中密度纤维板，板材平整度高，环保性好。
2、油漆：采用环保UV漆；
3、胶黏剂：采用白乳胶；
4、配置：增加卡通元素，以“仙人掌”为主题设计元素融入诊桌设计。
	张
	12
	4191 
	50292 

	52
	值班床
	
	2000*900*2100
	1、床架：采用冷轧钢板，立柱为50*50型钢，钢板厚度≥1.0mm，承重部位≥1.2mm，表面光滑、平整，不易损伤；
2、工艺：整体拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理；钢件表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理。
3、粉末：采用抑菌粉末高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、具有耐磨性和防锈性能，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
4、配置：配上下床两组环保棕床垫。
	张
	117
	2300 
	269100 

	53
	组合书柜
	
	3785*1630*1600
	1、基材：采用橡胶木，木材硬度适中、密度均衡，结构稳固，不易开裂变形，耐磨耐用。经过专业防腐防虫工艺处理。
2、座凳面料：采用医疗专用皮革覆面，厚度1.0mm，具有良好的抑菌、抗紫外线、耐药液、酒精、多种消毒液，弹性好，易清洁；
3、海绵：采用高回弹性能高密度定型海绵，圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜；
	张
	10
	8900 
	89000 

	54
	西药架
	
	1000*950*2000
	1、钢板：采用1.0mm厚电解钢板，表面光滑、平整。
2、粉末：采用抗菌粉末喷涂，高温固化，涂层膜厚度均匀；
3、五金：采用静音五金配件。
4、配置：中部配四层层板，含顶底为6层。
	组
	26
	6965 
	181090 

	55
	操作椅
	
	常规
	1、座垫面料采用医疗皮，防磨耐污性好，厚度不小于1.5mm；靠背采用聚丙烯注塑成型；
2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适；
3、配置多功能底盘+三级气压棒+电镀活动五星脚架+静音脚轮；
4、结构简洁耐用，方便清洁和维护。
	张
	24
	618 
	14832 

	56
	十二门鞋柜
	
	900*420*1800
	1、钢板：采用1.0mm厚电解钢板，表面光滑、平整。
2、粉末：采用抗菌粉末喷涂，高温固化，涂层膜厚度均匀；
3、五金：采用静音五金配件，阻尼铰链为304不锈钢液压门铰；
4、结构：每门板均配名牌框，带锁；每门板均带通气孔。
	组
	2
	4900 
	9800 

	57
	货架
	
	1000*600*2000
	1、框架：立柱规格40*80*1.5mm，横梁规格40*60mm*1.5mm。立柱底部配有防护套，层板采用1.0mm厚的钢板；
2、工艺：专用轧机轧制的立柱与横梁，层高50mm/75mm节距任意可调；底脚离地20cm。横梁与立柱的连接为斜面契紧式结构、双斜面正面契紧式结构，连接牢固。全组装式结构，随意组合，安装、拆卸方便灵活。
	组
	97
	1500 
	145500 




02包：行政楼办公家具清单及基本要求
	序号
	名称
	图示
	型号/规格
宽W*深D*高H
	材质说明
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	吧台
	
	2100*500*1100
	1、基材：采用 25mm 厚度 E0 级刨花板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好。
2、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击； 
3、封边：采用 ABS 封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍
4、脚架：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，表面处理采用环保静电粉末喷粉。
	张
	1
	2404 
	2404 

	2
	吧椅1
	
	常规
	1、面料：面料：采用西皮覆面，柔软易清洁；
2、海绵：采用高回弹性能高密度定型海绵，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜。
3、脚架：钢脚架。
	张
	2
	1041 
	2082 

	3
	吧椅2
	
	常规
	1、面料：采用西皮覆面，柔软易清洁；
2、坐垫：高密度原生阻燃海绵座垫，高回弹，无异味；多层曲木板热压成型。
3、气压棒：气杆升降行程≥20CM。
	张
	6
	2934 
	17604 

	4
	办公椅1（核心产品）
	
	常规
	1、头枕：pp+30%玻纤，网布加宽大头枕；
2、椅座：实木多层板（12mm 座板），符合GB 18580-2025 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，+定型海绵+外包网布;
2、椅背：pp+30%玻纤;
3、底盘：原位锁定蝴蝶底盘 ;
4、扶手：PP 加纤固定扶手;
5、气杆：行程 100mm#沉口 50mm 三级气压棒；
6、椅脚：340mmPP;
7、五星脚椅轮：60/25 尼龙轮。
▲网布：检测依据：GB/T18885-2020《生态纺织品技术要求》标准。检测内容包含不限于：可萃取重金属含量：铅、铬、钴、铜、镍、镉、锑、六价铬、砷、汞未检出；可分解致癌芳香胺染料、富马酸二甲酯未检出；
【提供CMA标识检测报告，（报告名称允许和招标产品名称有出入，只要是同类产品且参数符合均认可），检测报告上须附防伪二维码，以及提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图或送检时发票。】
	张
	258
	500 
	129000 

	5
	办公椅2
	
	常规
	1、面料：采用西皮覆面，柔软易清洁；
2、内衬高密度定型海绵，表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形；
3、配件：气压棒，气动杆直径≥40MM；升降无声响，升降高度达到≥100MM,可承受≥250KG 压力，升降五万次不失效；
4、脚架：铝合金脚，高强度耐磨尼龙脚轮。
	张
	9
	800 
	7200 

	6
	办公桌1
	
	1500*700*750
	1、基材：采用 25mm 厚度 E0 级刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，符合 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 及 GB/T 4897- 2015《刨花板》标准要求；为三聚氰胺防火饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染；
2、封边：采用同色 PVC 封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
3、含木制钢抽活动柜。
▲封边条：检测依据QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。检测内容包含不限于：理化性能，塑料封边条耐干热性：无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r后无露底现象；耐开裂性：1级；耐老化性：无开裂；耐冷热循性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；耐光色牢度（灰色样卡）≥4级。
【提供CMA标识检测报告，（报告名称允许和招标产品名称有出入，只要是同类产品且参数符合均认可），检测报告上须附防伪二维码，以及提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图或送检时发票。】
	张
	234
	1800 
	421200 

	7
	办公桌2
	
	1800*1600*1200
	1、基材：采用 25mm 厚度 E0 级刨花板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好。
2、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击； 
3、封边：采用 ABS 封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
4、屏风：厚度≥30mm，全铝合金框架，主材壁厚≥1.2mm，辅材厚度≥0.8mm， 公用屏风或靠墙屏风，配有密闭式走线槽，其余屏风均无走线槽，且从上到下为（三聚氰胺防火饰面板+走线槽+三聚氰胺防火饰面板+走线槽），迎面屏风从上到下位（全磨砂玻璃+三聚氰胺防火饰面板+三聚氰胺防火饰面板）
5、配置：桌下配一组钢制无顶三抽柜。
	张
	19
	1800 
	34200 

	8
	办公桌3
	
	外观尺寸：2000*1800*760
主台：1800*800*760
附柜：1800*550*650
	1、基材：采用 25mm 厚度 E0 级刨花板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好；
2、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击； 
3、封边：采用 ABS 封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
4、五金：五金，使用寿命长，防锈。
	张
	2
	3200 
	6400 

	9
	办公桌4
	
	外观尺寸：1800*1600*760
主台：1600*750*760
附柜：1600*500*650
	1、基材：采用 25mm 厚度 E0 级刨花板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好。
2、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击； 
3、封边：采用 ABS 封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
4、五金：五金，使用寿命长，防锈。
	张
	7
	3200 
	22400 

	10
	半围合沙发1
	
	800*640*820
	1、面料：采用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污、抑菌处理；
2、海绵：采用高回弹性能高密度定型海绵，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜。
3、沙发脚：钢制脚架，表面抗菌粉末喷涂；
▲海绵：检测依据GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；QB/ T1952.1-2023《软体家具 沙发》标准。检测内容包含不限于：回弹率≥35%。拉伸强度V类≥100kPa。撕裂强度V类≥1.8N/cm。甲醛释放量≤0.05mg/m³。
【提供CMA标识检测报告，（报告名称允许和招标产品名称有出入，只要是同类产品且参数符合均认可），检测报告上须附防伪二维码，以及提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图或送检时发票。】
	张
	3
	3681 
	11043 

	11
	半围合沙发2
	
	1100*980*1200
	1、面料：采用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污、抑菌处理；
2、海绵：采用高回弹性能高密度定型海绵，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜。
3、内框架：为全实木框架，底部配有实木支撑架。
	张
	3
	6509 
	19527 

	12
	哺乳沙发
	
	828*746*745
	1、面料：采用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污、抑菌处理；
2、基材：座板及靠背均采用实木多层板，符合 GB 18580-2025 标准，甲醛释放量  ≤0.05mg/m3；
3、内衬：采用高回弹性能高密度定型海绵，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性 高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜；
3、脚架：采用白蜡木实木脚架。
	张
	1
	3603 
	3603 

	13
	餐椅
	
	常规
	1、椅身：加强型PP塑料，具有良好的柔性和刚性；
2、脚架：曲木脚架。
	张
	187
	1016 
	189992 

	14
	茶几1
	
	Φ800*750
	1、基材：采用 25mm 厚度 E0 级刨花板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好；
2、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击； 
3、封边：采用 ABS 封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍
4、脚架：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，表面处理采用环保静电粉末喷粉。
	张
	26
	1828 
	47528 

	15
	茶几2
	
	Φ600*750
	1、基材：采用 25mm 厚度 E0 级刨花板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好。
2、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击； 
3、封边：采用 ABS 封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍
4、脚架：采用铝合金脚架。
	张
	18
	1187 
	21366 

	16
	茶几3
	
	480*320*650
	1、基材：采用 25mm 厚度 E0 级刨花板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好；
2、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击； 
3、封边：采用 ABS 封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍
4、脚架：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，表面处理采用环保静电粉末喷粉。
	张
	2
	729 
	1458 

	17
	茶水柜
	
	900*420*860
	1、基材：采用 25mm 厚度 E0 级刨花板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好。
2、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击； 
3、五金：静音阻尼专用配件。
4、斜切拉手工艺。
	组
	27
	800 
	21600 

	18
	单人自修屏风桌
	
	1490*760*1200
	1、面料：1、面料：采用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污处理；
2、台面基材：采用 25mm 厚度 E0 级刨花板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好。
3、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击； 
4、封边：采用 ABS 封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍
5、钢架：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，表面处理采用环保静电粉末喷粉。
6、配置：线盖、线槽、集成插座。桌面尺寸1400*700*750，三面围合屏风厚度为45mm，高度1200mm。
	张
	7
	3902 
	27314 

	19
	等候椅1
	
	常规
	1、面料：采用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污处理；
2、内衬：采用高回弹性能高密度定型海绵，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜。
3、脚架：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，表面处理采用环保静电粉末喷粉。
	张
	34
	2291 
	77894 

	20
	等候椅2
	
	常规
	1、面料：采用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污、抑菌处理；
2、内衬：采用高回弹性能高密度定型海绵，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜。
3、脚架：实木脚架。
	张
	10
	2458 
	24580 

	21
	方茶几1
	
	600*600*420
	1、基材：采用 25mm 厚度 E0 级刨花板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好。
2、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击； 
3、封边：采用 ABS 封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍
4、脚架：不锈钢脚架，表面为镜面
	张
	13
	800 
	10400 

	22
	方茶几2
	
	600*300*420
	1、基材：采用 25mm 厚度 E0 级刨花板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好。
2、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击； 
3、封边：采用 ABS 封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍
4、脚架：不锈钢脚架，表面为镜面
	张
	2
	600 
	1200 

	23
	方茶几3
	
	600*600*400
	1、基材：采用 25mm 厚度 E0 级刨花板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好。
2、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击； 
3、封边：采用 ABS 封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍
4、脚架：不锈钢脚架，表面为镜面。
	张
	2
	800 
	1600 

	24
	方茶几4
	
	600*600*420
	1、基材：采用 E0 级中密度板，甲醛释放量≤0.05mg/m3；
2、面材：贴胡桃木木皮；
3、封边：采用同色木皮封边；
4、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺。
	张
	10
	800 
	8000 

	25
	更衣柜1
	
	900*550*1800
	1、基材：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。
2、柜体：透过多折弯的补强和 L 型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用。
3、粉末：采用抑菌环氧树酯粉末高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、具有耐磨性和防锈性能，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
4、金属表面防锈预处理采用陶化工艺。
5、三门更衣柜，配置锁具，每门内上配一根不锈钢挂衣杆，一面小镜子，下配一块固定层板；门上面带压型标签牌，通风孔；内置调节底座，保证柜体的稳定；
▲锁具：检测依据QB/T 1621-2015《家具锁》；标准。检测内容包含不限于：保密度：钥匙不同牙花数≥1200种。灵活度：钥匙插拔灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。涂层件附着力0级。乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥100h镀(涂)层本身耐腐蚀等级和镀(涂)层对基体的保护等级10级。
【提供CMA标识检测报告，（报告名称允许和招标产品名称有出入，只要是同类产品且参数符合均认可），检测报告上须附防伪二维码，以及提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图或送检时发票。】
	组
	27
	3954 
	106758 

	26
	更衣柜2
	
	900*550*1800
	1、基材：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。
2、柜体：透过多折弯的补强和 L 型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用。
3、粉末：采用抑菌环氧树酯粉末高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、具有耐磨性和防锈性能，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
4、金属表面防锈预处理采用陶化工艺。
5、六门更衣柜，配置锁具，每门内上配一根不锈钢挂衣杆，一面小镜子，下配一块固定层板；门上面带压型标签牌，通风孔；内置调节底座，保证柜体的稳定；
▲冷轧钢板：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准。检测内容包含不限于：产品表面涂饰层/覆面材料理化性能中金属喷漆(塑)涂层，硬度≥H；冲击强度冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹；附着力应不低于2级。乙酸盐雾试验 (ASS)连续喷雾≥100h镀(涂)层对基体的保护等级10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级10级。
【提供CMA标识检测报告，（报告名称允许和招标产品名称有出入，只要是同类产品且参数符合均认可），检测报告上须附防伪二维码，以及提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图或送检时发票。】
	组
	32
	4499 
	143968 

	27
	固定写字板
	
	1690*580*1900
	1、采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，表面处理采用环保静电粉末喷粉。
2、环氧树脂粉末：采用抑菌环氧树酯高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、具有耐磨性和防锈性能，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
3、置物槽：可收纳白板笔、板擦等物料。
4、固定脚
	张
	1
	3222 
	3222 

	28
	弧形沙发1
	
	1840*920*680
	1、面料：采用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污、抑菌处理；
2、海绵：采用高回弹性能高密度定型海绵，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜。
3、内框架：为全实木框架，底部配有钢制支撑架，表面进行喷涂处理。
	张
	2
	7045 
	14090 

	29
	弧形沙发2
	
	1330*920*680
	1、面料：采用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污、抑菌处理；
2、海绵：采用高回弹性能高密度定型海绵，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜。
3、内框架：为全实木框架，底部配有钢制支撑架，表面进行喷涂处理。
	张
	4
	4700 
	18800 

	30
	弧形沙发3
	
	2040*920*680
	1、面料：采用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污、抑菌处理；
2、海绵：采用高回弹性能高密度定型海绵，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜。
3、内框架：为全实木框架，底部配有钢制支撑架，表面进行喷涂处理。
	张
	4
	6058 
	24232 

	31
	弧形沙发4
	
	1600*920*680
	1、面料：采用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污、抑菌处理；
2、海绵：采用高回弹性能高密度定型海绵，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜。
3、内框架：为全实木框架，底部配有钢制支撑架，表面进行喷涂处理。
	张
	4
	4764 
	19056 

	32
	花槽
	
	2100*300*680
	1、面料：采用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污、抑菌处理；
2、框架：实木内框架。
	张
	1
	2364 
	2364 

	33
	换鞋凳
	
	900*420*450
	1、面料：面料：采用西皮覆面，柔软易清洁；
2、海绵：采用高回弹性能高密度定型海绵，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜。
3、脚架：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。
4、粉末：采用抑菌环氧树酯粉末高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、具有耐磨性和防锈性能，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
	张
	1
	1949 
	1949 

	34
	会议椅1
	
	常规
	1、面料：采用西皮覆面，柔软易清洁；
2、内衬高密度定型海绵，表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形；
3、配件：气压棒，气动杆直径≥40MM；升降无声响，升降高度达到≥100MM,可承受≥250KG 压力，升降五万次不失效；
4、脚架：铝合金脚，高强度耐磨尼龙脚轮。
	张
	27
	800 
	21600 

	35
	会议椅2
	
	常规
	1、面料：采用西皮覆面，柔软易清洁；
2、内衬高密度定型海绵，表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形；
3、脚架：弓形脚架。
	张
	22
	600 
	13200 

	36
	会议椅3
	
	常规
	1、面料：采用西皮覆面，柔软易清洁；
2、内衬高密度定型海绵，表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形；
3、配件：气压棒，气动杆直径≥40MM；升降无声响，升降高度达到≥100MM,可承受≥250KG 压力，升降五万次不失效；
4、脚架：铝合金脚，高强度耐磨尼龙脚轮。
	张
	26
	800 
	20800 

	37
	会议椅4
	
	常规
	1、面料：采用西皮覆面，柔软易清洁；
2、内衬高密度定型海绵，表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形；
3、脚架：弓形脚架。
	张
	10
	600 
	6000 

	38
	会议椅5
	
	常规
	1、面料：黑色西皮；
2、椅架：全橡胶木实木椅架，无结巴及死节；
3、座包底框：为蛇形簧及绷带做底，内衬高泡高回弹海绵；
4、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺。
	张
	9
	2120 
	19080 

	39
	会议椅6
	
	常规
	1、面料：采用西皮覆面，柔软易清洁；
2、内衬高密度定型海绵，表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形；
3、脚架：弓形脚架。
	张
	58
	600 
	34800 

	40
	会议椅7
	
	常规
	1、面料：采用西皮覆面，柔软易清洁；
2、内衬高密度定型海绵，表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形；
3、脚架：弓形脚架。
	张
	27
	600 
	16200 

	41
	会议椅8
	
	常规
	1、椅背面料：采用透气网布面料，耐磨性强、透气性好、经防污处理；
2、坐垫面料：采用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污、抑菌处理；
3、海棉：采用高回弹性能高密度定型海绵，圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜，确保10年内不会出现弹不起现象；
4、脚架：钢管喷涂脚架，椅轮采用强化静音PU脚轮。高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨不掉色；
	张
	8
	500 
	4000 

	42
	会议桌1
	
	4800*1800*760
	1、基材：采用 E0 级中密度板，甲醛释放量≤0.05mg/m3；
2、面材：贴胡桃木木皮；
3、封边：采用同色木皮封边；
4、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺。
	张
	1
	19700 
	19700 

	43
	会议桌2
	
	5600*1800*760
	1、基材：采用 E0 级中密度板，甲醛释放量≤0.05mg/m3；
2、面材：贴胡桃木木皮；
3、封边：采用同色木皮封边；
4、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺。
5、配置：桌面配线盖线盒。
	张
	2
	24800 
	49600 

	44
	会议桌3
	
	9600*2400*760
	1、基材：采用 E0 级中密度板，甲醛释放量≤0.05mg/m3；
2、面材：贴胡桃木木皮；
3、封边：采用同色木皮封边；
4、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺。
5、配置：箱体式结构，，桌面配线盒，适配桌面升降显示屏设备。
	张
	1
	39400 
	39400 

	45
	会议桌4
	
	4200*1400*750
	1、基材：采用 25mm 厚度 E0 级刨花板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好；
2、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击；
3、封边：采用 ABS 封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
4、配置：桌面配线盖线盒。
	张
	1
	12800 
	12800 

	46
	会议桌5
	
	3600*1400*750
	1、基材：采用 25mm 厚度 E0 级刨花板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好；
2、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击；
3、封边：采用 ABS 封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
4、配置：桌面配线盖线盒。
	张
	1
	12500 
	12500 

	47
	会议桌6
	
	5000*3600*750
	1、基材：采用 E0 级中密度板，甲醛释放量≤0.05mg/m3；
2、面材：贴胡桃木木皮；
3、封边：采用同色木皮封边；
4、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺。
5、配置：桌面配线盒线盖。
	张
	1
	27421 
	27421 

	48
	会议桌7
	
	3200*1200*750
	1、基材：采用 25mm 厚度 E0 级刨花板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好；
2、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击；
3、封边：采用 ABS 封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
4、配置：桌面配线盖线盒。
	张
	1
	11500 
	11500 

	49
	讲台
	
	1500*600*750
	1、桌面：采用 25mm 厚度 E0 级刨花板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好。
2、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击； 
3、封边：采用 ABS 封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
4、钢制框架及柜体：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，表面处理采用环保静电粉末喷粉。
	张
	2
	4420 
	8840 

	50
	接待沙发1
	
	960*970*750
	1、面料：采用西皮覆面，柔软易清洁；
2、海绵：高密度定型海绵，表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形；
3、内框架：为全实木框架，底部配有钢制支撑架，表面进行喷涂处理。
	张
	24
	2349 
	56376 

	51
	接待沙发2
	
	850*830*830
	1、面料：采用西皮覆面，柔软易清洁；
2、海绵：高密度定型海绵，表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形；
3、内框架：为全实木框架，底部配有钢制支撑架，表面进行喷涂处理。
	张
	4
	1750 
	7000 

	52
	接待沙发3
	
	960*970*750
	1、框架：全实木框架；
2、油漆：环保水性漆，五底三面油漆工艺；
3、面料：黑色西皮，
4、海绵：高密度原生态海绵；
	张
	16
	3400 
	54400 

	53
	卡座沙发1
	
	1950*700*800
	1、面料：采用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污、抑菌处理；
2、内衬：采用高回弹性能高密度定型海绵，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜。
3、脚架：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，表面处理采用环保静电粉末喷粉。
	张
	8
	4737 
	37896 

	54
	卡座沙发2
	
	1400*700*800
	1、面料：采用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污、抑菌处理；
2、内衬：采用高回弹性能高密度定型海绵，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜。
3、脚架：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，表面处理采用环保静电粉末喷粉。
	张
	8
	3446 
	27568 

	55
	卡座沙发3
	
	1890*700*800
	1、面料：采用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污处理；
2、内衬：采用高回弹性能高密度定型海绵，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜。
3、脚架：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，表面处理采用环保静电粉末喷粉。
	张
	3 
	4317 
	12951 

	56
	卡座沙发4
	
	1400*700*800
	1、面料：采用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污、抑菌处理；
2、海绵：采用高回弹性能高密度定型海绵，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜。
3、脚架：钢制脚架。
	张
	10
	3932 
	39320 

	57
	培训课桌1
	
	750*600*750
	1、基材：采用 25mm 厚度 E0 级刨花板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好。
2、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击； 
3、封边：采用 ABS 封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍
4、脚架：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，表面处理采用环保静电粉末喷粉。
	张
	216
	1193 
	257688 

	58
	培训课桌2
	
	1400*600*750
	1、基材：采用 25mm 厚度 E0 级刨花板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好。
2、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击； 
3、封边：采用 ABS 封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍
4、脚架：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，表面处理采用环保静电粉末喷粉。
	张
	6
	1697 
	10182 

	59
	培训椅1
	
	常规
	1、靠背：采用环保原生塑胶，结构稳固。
2、坐垫面料：采用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污、抑菌处理。
3、海棉：采用高回弹性能一体成型 PU 泡 ，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性 高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜。
3、框架：采用塑胶+铝合金框架，扶手为塑胶；
4、支撑脚架：采用喷涂钢管组合脚架，壁厚≥1.8mm 厚，防滑螺丝、连接件等；
5、椅轮：黑色PA轮，便于推拉使用。
	张
	172
	360 
	61920 

	60
	培训椅2
	
	常规
	1、面料：网布，高弹力海绵；
2、框架：尼龙加玻纤椅背；
3、椅架：5 管 1.8 厚喷粉椅架，后面带铝合金铸件连接靠背；
4、 脚轮：φ50mm  PU 尼龙轮。
	张
	108
	610 
	65880 

	61
	培训椅3
	
	常规
	1、高弹力海绵
2、尼龙加玻纤椅背
3、25 管 1.8 厚银灰色喷粉椅架，后面带铝合金铸件连接靠背
4、 φ50M 灰边 PU 尼龙轮。
	张
	252
	550 
	138600 

	62
	培训椅4
	
	常规
	1、靠背面料：采用透气网布面料，耐磨性强、透气性好、经防污处理；
2、坐垫面料：采用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污、抑菌处理；
3、海棉：采用高回弹性能高密度定型海绵，圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜，确保10年内不会出现弹不起现象；
4、脚架：黑色四脚架，表面静电粉末喷涂工艺处理。
	张
	16
	741 
	11856 

	63
	培训椅5
	
	常规
	1、座椅壳：全新 PP+玻纤，一体成型，超韧弹性背，正面为亚光麻面处理；
2、椅架：采用壁厚 2MM、 φ16 冷轧圆管焊接，表面静电喷塑处理；耐腐、防锈，耐用。自平衡黑色防滑脚垫；
	张
	10
	599 
	5990 

	64
	培训椅6
	
	常规
	1、座椅壳：全新 PP+玻纤，一体成型，超韧弹性背，正面为亚光麻面处理；
2、椅架：采用壁厚 2MM、 φ16 冷轧圆管焊接，表面静电喷塑处理；耐腐、防锈，耐用。自平衡黑色防滑脚垫；
	张
	372
	440 
	163680 

	65
	培训桌1
	
	1200*600*750
	1、基材：采用 25mm 厚度 E0 级刨花板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好。
2、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击； 
3、封边：采用 ABS 封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍
4、脚架、挡板：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，表面处理采用环保静电粉末喷粉。
5、功能：台面可折叠翻起，台脚配有万向轮，可锁定；
	张
	7
	1350 
	9450 

	66
	培训桌2
	
	800*500*750
	1、基材：采用 25mm 厚度 E0 级刨花板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好。
2、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击； 
3、封边：采用 ABS 封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍
4、脚架、挡板：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，表面处理采用环保静电粉末喷粉。
5、功能：台面可折叠翻起，台脚配有万向轮，可锁定；
	张
	18
	800 
	14400 

	67
	培训桌3
	
	1600*500*750
	1、基材：采用 25mm 厚度 E0 级刨花板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好。
2、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击； 
3、封边：采用 ABS 封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍
4、脚架、挡板：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，表面处理采用环保静电粉末喷粉。
5、功能：台面可折叠翻起，台脚配有万向轮，可锁定；
	张
	76
	1550 
	117800 

	68
	培训桌4
	
	1800*500*750
	1、基材：采用 25mm 厚度 E0 级刨花板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好。
2、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击； 
3、封边：采用 ABS 封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍
4、脚架、挡板：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，表面处理采用环保静电粉末喷粉。
5、功能：台面可折叠翻起，台脚配有万向轮，可锁定；
	张
	122
	1900 
	231800 

	69
	培训桌5
	
	1500*500*750
	1、基材：采用 25mm 厚度 E0 级刨花板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好；
2、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击； 
3、封边：采用 ABS 封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍
4、脚架、挡板：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，表面处理采用环保静电粉末喷粉。
5、功能：台面可折叠翻起，台脚配有万向轮，可锁定；
	张
	54
	1480 
	79920 

	70
	三人沙发
	
	2000*880*840
	1、面料：采用西皮覆面，柔软易清洁；
2、海绵：高密度定型海绵，表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形；
3、内框架：为全实木框架，底部配有钢制支撑架，表面进行喷涂处理。
	张
	9
	2400 
	21600 

	71
	升降交流台
	
	1800*800*725-1200
	1、基材：采用 25mm 厚度 E0 级刨花板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好。
2、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击； 
3、封边：采用 ABS 封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍
4、脚架：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，表面处理采用环保静电粉末喷粉。
5、配置：升降控制器，两节升降立柱，升降速度：32mm/秒。
	张
	1
	5152 
	5152 

	72
	生活桌
	
	750*750*750
	1、基材：采用 25mm 厚度 E0 级刨花板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好。
2、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击； 
3、封边：采用 ABS 封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍
4、脚架：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，表面处理采用环保静电粉末喷粉。
	张
	2
	1981 
	3962 

	73
	实训台
	
	900*600*800
	1、采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。
2、柜体：透过多折弯的补强和 L 型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用。
3、环氧树脂粉末：采用抑菌环氧树酯高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、具有耐磨性和防锈性能，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
4、金属表面防锈预处理采用陶化工艺。
5、五金：采用静音阻尼专用配件。
6、台面：人造石结构均匀、致密、坚固，具有优异的耐冲击性、耐水耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性。
7、配置：活动轮。
	张
	16
	2946 
	47136 

	74
	实验矮柜
	
	900*600*900
	1、基材：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。
2、柜体：透过多折弯的补强和 L 型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用。
3、粉末：采用抑菌环氧树酯粉末高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、具有耐磨性和防锈性能，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
4、金属表面防锈预处理采用陶化工艺。
5、五金：采用静音阻尼专用配件。
6、台面：人造石结构均匀、致密、坚固，具有优异的耐冲击性、耐水耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性。
	组
	6
	3857 
	23142 

	75
	实验柜1
	
	900*600*2000
	1、基材：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。
2、柜体：透过多折弯的补强和 L 型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用。
3、粉末：采用抑菌环氧树酯粉末高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、具有耐磨性和防锈性能，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
4、金属表面防锈预处理采用陶化工艺。
5、五金：采用静音阻尼专用配件。
6、台面：人造石结构均匀、致密、坚固，具有优异的耐冲击性、耐水耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性。
7、配置：上玻璃、中空格、下抽屉+掩门，上玻璃门内配1件活动层板，下掩门内配1件活动层板。
	组
	27
	6063 
	163701 

	76
	实验柜2
	
	900*420*925
	1、基材：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。
2、柜体：透过多折弯的补强和 L 型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用。
3、粉末：采用抑菌环氧树酯粉末高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、具有耐磨性和防锈性能，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
4、金属表面防锈预处理采用陶化工艺。
	组
	18
	1495 
	26910 

	77
	实验柜3
	
	900*420*2000
	1、基材：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。
2、柜体：透过多折弯的补强和 L 型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用。
3、粉末：采用抑菌环氧树酯粉末高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、具有耐磨性和防锈性能，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
4、金属表面防锈预处理采用陶化工艺。
	组
	15
	3600 
	54000 

	78
	条形桌1
	
	1500*500*780
	1、基材：采用 E0 级中密度板，甲醛释放量≤0.05mg/m3；
2、面材：贴胡桃木木皮；
3、封边：采用同色木皮封边；
4、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺。
5、配置：带层板，挡板落地，带挡条。
	张
	22
	1800 
	39600 

	79
	条形桌2
	
	1800*500*780
	1、基材：采用 E0 级中密度板，甲醛释放量≤0.05mg/m3；
2、面材：贴胡桃木木皮；
3、封边：采用同色木皮封边；
4、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺。
5、配置：带层板，挡板落地，带挡条。
	张
	5
	2614 
	13070 

	80
	文件柜1
	
	800*420*1800
	1、基材：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。
2、柜体：透过多折弯的补强和 L 型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用。
3、粉末：采用抑菌环氧树酯粉末高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、具有耐磨性和防锈性能，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
4、金属表面防锈预处理采用陶化工艺。
5、配置：上柜内配一块活动层板，下柜内配一块活动层板。
	组
	158
	1000 
	158000 

	81
	文件柜2
	
	2400*500*2000
	1、基材：采用 25mm 厚度 E0 级刨花板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好。
2、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击； 
3、封边：采用 ABS 封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
4、门拉手可以采用 45 度斜切工艺扣手，如采用金属拉手因确保长时间使用无脱色、掉漆等工艺性缺陷导致的磨损；
	组
	2
	1000 
	2000 

	82
	文件柜3
	
	900*420*1200
	1、基材：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。
2、柜体：透过多折弯的补强和 L 型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用。
3、粉末：采用抑菌环氧树酯粉末高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、具有耐磨性和防锈性能，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
4、金属表面防锈预处理采用陶化工艺。
	组
	4
	1000 
	4000 

	83
	文件柜4
	
	900*450*1200
	1、基材：采用 25mm 厚度 E0 级刨花板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好。
2、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击； 
3、封边：采用 ABS 封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
4、五金：五金，使用寿命长，防锈。
	组
	21
	1000 
	21000 

	84
	鞋柜
	
	900*420*1800
	1、基材：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。
2、柜体：透过多折弯的补强和 L 型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用。
3、粉末：采用抑菌环氧树酯粉末高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、具有耐磨性和防锈性能，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
4、金属表面防锈预处理采用陶化工艺。
5、配置：标配铭牌码。
	组
	1
	3909 
	3909 

	85
	休闲茶几1
	
	1000*600*750
	1、基材：采用 E0 级中密度板；面材：贴胡桃木木皮；甲醛释放量≤0.05mg/m3；
2、封边：采用木皮封边；
3、油漆：采用水性油漆。
4、脚架：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。
5、环氧树脂粉末：采用抑菌环氧树酯高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、具有耐磨性和防锈性能，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
	张
	5
	1702 
	8510 

	86
	休闲茶几2
	
	300*5000*535
	1、基材：采用 E0 级中密度板，甲醛释放量≤0.05mg/m3；
2、面材：贴胡桃木木皮；
3、封边：采用同色木皮封边；
4、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺。
5、配置：左右各配1个双五孔电源插座。
	张
	2
	646 
	1292 

	87
	休闲茶几3
	
	600*600*450
	1、基材：采用 E0 级中密度板，甲醛释放量≤0.05mg/m3；
2、面材：贴胡桃木木皮；
3、封边：采用同色木皮封边；
4、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺。
5、脚架：采用木纹脚。
	张
	2
	1068 
	2136 

	88
	休闲凳1
	
	常规
	1、面料：采用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污、抑菌处理；
2、海绵：采用高回弹性能高密度定型海绵，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜。
3、脚架：不锈钢圆盘脚架。
	张
	11
	1300 
	14300 

	89
	休闲凳2
	
	400*400*400
	1、面料：采用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污、抑菌处理；
2、海绵：采用高回弹性能高密度定型海绵，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜。
3、脚架：钢制脚架。
	张
	1
	1523 
	1523 

	90
	休闲凳3
	
	520*370*455
	1、面料：采用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污、抑菌处理；
2、海绵：采用高回弹性能高密度定型海绵，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜。
3、配置：4个万向轮。
	张
	1
	1617 
	1617 

	91
	休闲凳4
	
	Φ1100*430
	1、面料：采用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污、抑菌处理；
2、海绵：采用高回弹性能高密度定型海绵，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜。
3、内框架：为全实木框架，底部配有钢制支撑架，表面进行喷涂处理。
	张
	2
	1853 
	3706 

	92
	休闲凳5
	
	Φ900*430
	1、面料：采用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污、抑菌处理；
2、海绵：采用高回弹性能高密度定型海绵，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜。
3、内框架：为全实木框架，底部配有钢制支撑架，表面进行喷涂处理。
	张
	2
	2640 
	5280 

	93
	休闲凳6
	
	670*670*380
	1、面料：采用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污、抑菌处理；
2、内衬：采用高回弹性能高密度定型海绵，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜。
3、脚架：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，表面处理采用环保静电粉末喷粉。
	张
	2
	1171 
	2342 

	94
	休闲凳7
	
	Φ360*420
	1、面料：采用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污、抑菌处理；
2、内衬：采用高回弹性能高密度定型海绵，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜。
3、脚架：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，表面处理采用环保静电粉末喷粉。
	张
	18
	932 
	16776 

	95
	休闲凳8
	
	Φ350*450
	1、面料：采用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污、抑菌处理；
2、内衬：采用高回弹性能高密度定型海绵，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜。
	张
	12
	1028 
	12336 

	96
	休闲凳9
	
	Φ350*450
	1、面料：采用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污、抑菌处理；
2、海绵：采用高回弹性能高密度定型海绵，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜。
	张
	1
	778 
	778 

	97
	休闲沙发1
	
	840*760*800
	1、面料：采用西皮覆面，柔软易清洁；
2、海绵：采用高回弹性能高密度定型海绵，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜。
3、脚架：实木脚
4、配置：带1件抱枕
	张
	3
	2841 
	8523 

	98
	休闲沙发2
	
	1055*915*780
	1、面料：采用西皮覆面，柔软易清洁；
2、海绵：高密度定型海绵，表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形；
3、内框架：为全实木框架，底部配有钢制支撑架，表面进行喷涂处理。
	张
	8
	6384 
	51072 

	99
	休闲沙发3
	
	2940*930*800
	1、面料：采用西皮覆面，柔软易清洁；
2、海绵：高密度定型海绵，表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形；
3、内框架：为全实木框架，底部配有钢制支撑架，表面进行喷涂处理。
	张
	4
	10214 
	40856 

	100
	休闲沙发4
	
	3200*1270*720
	1、面料：采用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污、抑菌处理；
2、内衬：采用高回弹性能高密度定型海绵，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜。
3、脚架：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，表面处理采用环保静电粉末喷粉。
	张
	6
	17672 
	106032 

	101
	休闲沙发5
	
	1200*750*720
	1、面料：采用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污、抑菌处理；
2、内衬：采用高回弹性能高密度定型海绵，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜；
3、脚架：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，表面处理采用环保静电粉末喷粉。
	张
	2
	3170 
	6340 

	102
	休闲沙发6
	
	1600*750*720
	1、面料：采用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污、抑菌处理；
2、内衬：采用高回弹性能高密度定型海绵，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜；
3、脚架：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，表面处理采用环保静电粉末喷粉。
	张
	2
	4230 
	8460 

	103
	休闲沙发7
	
	2480*1445*820
	1、面料：采用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污、抑菌处理；
2、内衬：采用高回弹性能高密度定型海绵，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜。
3、脚架：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，表面处理采用环保静电粉末喷粉。
	张
	1
	10984 
	10984 

	104
	休闲沙发8
	
	2110*1060*820
	1、面料：采用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污、抑菌处理；
2、内衬：采用高回弹性能高密度定型海绵，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜。
3、脚架：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，表面处理采用环保静电粉末喷粉。
	张
	1
	8431 
	8431 

	105
	休闲椅1
	
	常规
	1、面料：采用西皮覆面，柔软易清洁；
2、海绵：采用高回弹性能高密度定型海绵，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜。
3、脚架：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，表面处理采用环保静电粉末喷粉。
	张
	14
	2369 
	33166 

	106
	休闲椅2
	
	常规
	1、面料：采用三防布面料，耐磨性强、透气性好、经防污、抑菌处理；
2、内衬：采用高回弹性能高密度定型海绵，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜。
3、脚架：采用铝合金脚架。
	张
	26
	2513 
	65338 

	107
	休闲椅3
	
	常规
	1、面料：采用西皮覆面，柔软易清洁；
2、海绵：采用高回弹性能高密度定型海绵，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜。
3、脚架：φ12实心圆钢喷涂脚架，配工程塑料PA6自平衡脚垫。
	张
	12
	658 
	7896 

	108
	演讲台1
	
	700*602*1100
	1、基材：采用 E0 级中密度板，甲醛释放量≤0.05mg/m3；
2、面材：贴胡桃木木皮；
3、封边：采用同色木皮封边；
4、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺。
	张
	1
	4883 
	4883 

	109
	演讲台2
	
	700*550*1100
	1、基材：采用 E0 级中密度板，甲醛释放量≤0.05mg/m3；
2、面材：贴胡桃木木皮；
3、封边：采用同色木皮封边；
4、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺。
	张
	1
	3900 
	3900 

	110
	移动写字板
	
	1690*580*1900
	1、基材：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。
2、柜体：透过多折弯的补强和 L 型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用。
3、粉末：采用抑菌环氧树酯粉末高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、具有耐磨性和防锈性能，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
4、金属表面防锈预处理采用陶化工艺。
5、置物槽：可收纳白板笔、板擦等物料。
6、带活动轮
	组
	10
	1600 
	16000 

	111
	音控桌
	
	1400*700*750
	1、基材：采用 25mm 厚度 E0 级刨花板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好。
2、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击； 
3、封边：采用 ABS 封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
4、五金：五金，使用寿命长，防锈。
	张
	2
	2059 
	4118 

	112
	圆餐桌1
	
	Φ1200*750
	1、基材：采用 25mm 厚度 E0 级刨花板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好。
2、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击； 
3、封边：采用 ABS 封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍
4、脚架：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，表面处理采用环保静电粉末喷粉。
	张
	7
	2257 
	15799 

	113
	圆餐桌2
	
	Φ800*750
	1、基材：采用 25mm 厚度 E0 级刨花板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好。
2、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击； 
3、封边：采用 ABS 封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍
4、脚架：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，表面处理采用环保静电粉末喷粉。
	张
	6
	1251 
	7506 

	114
	圆桌1
	
	Φ700*750
	1、基材：采用 25mm 厚度 E0 级刨花板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好。
2、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击； 
3、封边：采用 ABS 封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍
4、脚架：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，表面处理采用环保静电粉末喷粉。
	张
	5
	1012 
	5060 

	115
	圆桌2
	
	Φ800*750
	1、基材：采用 E0 级中密度板，甲醛释放量≤0.05mg/m3；
2、面材：贴胡桃木木皮；
3、封边：采用同色木皮封边；
4、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺。
5、脚架：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，表面处理采用环保静电粉末喷粉。油漆。
	张
	5
	1382 
	6910 

	116
	圆桌3
	
	Φ1000*750
	1、基材：采用 E0 级中密度板，甲醛释放量≤0.05mg/m3；
2、面材：贴胡桃木木皮；
3、封边：采用同色木皮封边；
4、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺。
	张
	2
	3390 
	6780 

	117
	长餐桌1
	
	1400*700*750
	1、基材：采用 25mm 厚度 E0 级三聚氰胺饰面板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好。
2、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击； 
3、封边：采用 ABS 封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍
3、脚架：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，表面处理采用环保静电粉末喷粉。
▲三聚氰胺板：检测依据GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；。检测内容包含不限于：表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气5级。挥发性有机化合物(72h)（苯≤10μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m³）。总挥发性有机化合物(TVOC) (72h)≤0.50mg/㎡.h。
【提供CMA标识检测报告，（报告名称允许和招标产品名称有出入，只要是同类产品且参数符合均认可），检测报告上须附防伪二维码，以及提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图或送检时发票。】
	张
	32
	1808 
	57856 

	118
	长餐桌2
	
	2100*700*750
	1、基材：采用 25mm 厚度E0 级三聚氰胺饰面板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好。
2、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击； 
3、封边：采用 ABS 封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍
3、脚架：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，表面处理采用环保静电粉末喷粉。
	张
	2
	2538 
	5076 

	119
	长茶几1
	
	1600*646*420
	1、面材：天然雅士白大理石几面，表面采用天然树脂保护层，具有抗高温、抗刮花、抗腐蚀、无辐射等特性，背面采用防裂网加固；
2、框架：全金属支撑架，抛光工艺。
	张
	4
	3067 
	12268 

	120
	长茶几2
	
	1200*600*400
	1、基材：采用 25mm 厚度 E0 级刨花板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好。
2、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击； 
3、封边：采用 ABS 封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍
4、脚架：不锈钢脚架，表面为镜面
	张
	9
	800 
	7200 

	121
	诊断床
	
	1800*700*695
	1、基材：采用 E0 级中密度板，甲醛释放量≤0.05mg/m3；
2、面材：贴胡桃木木皮；
3、封边：采用同色木皮封边；
4、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺。
5、面料：面料：采用西皮覆面，柔软易清洁；
6、海绵：采用高回弹性能高密度定型海绵，回弹力：50%，拉深强度不小于  100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜。
	张
	3
	6499 
	19497 

	122
	诊室组合柜
	
	1200*500*1800
	1、采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。
2、柜体：透过多折弯的补强和 L 型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用。
3、环氧树脂粉末：采用抑菌环氧树酯高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、具有耐磨性和防锈性能，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
4、金属表面防锈预处理采用陶化工艺。
5、配置：含洗手台盆、水龙头、镜子、挂衣柜；台盆边沿弧形挡水条，洗手台盆柜双掩门结构，门板喷涂卡通图案。
	组
	3
	4620 
	13860 

	123
	诊桌
	
	1550*1415*863
	1、基材：采用 E0 级中密度板，甲醛释放量≤0.05mg/m3；
2、面材：贴胡桃木木皮；
3、封边：采用同色木皮封边；
4、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺。
	张
	3
	5112 
	15336 

	124
	值班床
	
	2000*900*2100
	1、床架：采用冷轧钢管，壁厚≥2.0mm，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。
2、粉末：采用抑菌环氧树脂粉末高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、具有耐磨性和防锈性能，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
3、金属表面防锈预处理采用陶化工艺。
4、配两组环保棕床垫。
	张
	4
	2300 
	9200 

	125
	值班桌
	
	1800*600*750
	1、基材：采用 25mm 厚度 E0 级刨花板，表面易清洁，耐磨性高，环保性能好。
2、面材：采用三胺板面符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3，耐磨、耐热、耐污染、耐腐蚀、抗冲击； 
3、封边：采用 ABS 封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
4、五金：五金，使用寿命长，防锈。
	张
	2
	2436 
	4872 

	126
	中型货架1
	
	1200*500*2000
	1、基材：采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。
2、柜体：透过多折弯的补强和 L 型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用。
3、粉末：采用抑菌环氧树酯粉末高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、具有耐磨性和防锈性能，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
4、金属表面防锈预处理采用陶化工艺。
5、配置：每层承重≥400KG。
	组
	12
	1988 
	23856 

	127
	中型货架2
	
	1000*500*2000
	1、采用0.8mm 厚一级冷轧钢板，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。
2、环氧树脂粉末：采用抑菌环氧树酯高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、具有耐磨性和防锈性能，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
3、金属表面防锈预处理采用陶化工艺。
4、配置：每层承重≥400KG。
	组
	50
	1500 
	75000 

	128
	主席台1
	
	1800*600*820
	1、基材：采用 E0 级中密度板，甲醛释放量≤0.05mg/m3；
2、面材：贴胡桃木木皮；
3、封边：采用同色木皮封边；
4、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺。
5、配置：带层板，挡板落地，带挡条。
	张
	5
	2600 
	13000 

	129
	主席台2
	
	2100*600*820
	1、基材：采用 E0 级中密度板，甲醛释放量≤0.05mg/m3；
2、面材：贴胡桃木木皮；
3、封边：采用同色木皮封边；
4、油漆：采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺。
5、配置：带层板，挡板落地，带挡条。
	张
	3
	2800 
	8400 

	130
	桌前椅
	
	常规
	1、面料：采用西皮覆面，柔软易清洁；
2、内衬高密度定型海绵，表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形；
3、脚架：弓形脚架。
	张
	18
	300 
	5400 




3、 [bookmark: _Toc14750]样品要求
1.样品递交要求
（1）投标供应商请于11月19日（下午15:00-18:00），将实物样品送至南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场（北园）C座6楼620室，并登记送达信息。不接收在样品递交截止时间后递交的样品，未在规定截止时间前送达样品并登记或样品不全的，样品评审分为零。
（2）投标人递交样品时应服从现场工作人员要求，按要求递交样品并签到，不得翻看他人样品及进行拍照，投标人如出现违法违规行为的，视为未提交样品并按照相应法律追究责任。所提供样品上和投标供应商名称有关的信息，应提前覆盖或处理。各供应商应同时提交加盖投标人公章的纸张密封在小信封中并将小信封粘贴在样品上，供应商递交的样品上及小信封外不得显示投标人名称及其他明显能识别投标人的标识，未按要求提交小信封、样品显示投标人名称及有其他明显能识别投标人的标识的，一律视为未提交样品。
（3）样品的退还。评标结束后，未中标样品由投标人自行搬运离开（费用自理），供应商应最迟于1个工作日内取回样品，否则按废品处理。中标人的样品由中标人负责运送到采购人指定地点并封存。样品的所有费用由供应商承担，中标供应商的样品由采购人保管、封存，作为履约验收的参考。
3.请供应商提供样品各1件：
	01包样品

	序号09医用储物柜2

	序号21医用工作台6

	序号37医生椅1



	02包样品

	序号4办公椅1     

	序号74实验矮柜

	序号42会议桌小样：中密度纤维板（贴木皮，同色封边，表面油漆处理），规格200*200*25mm
序号6办公桌1小样：刨花板（三面封边处理），规格200*200*25mm



4、 [bookmark: _Hlk223539153]★商务要求
1.质保期：5年（自验收报告签字确认之日起进入质保期）。质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。
2.维修响应及故障解决时间
2.1质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内家具的一切质量问题，更换部件及家具本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。
2.2质保期外，供应商提供终生服务，在货物的设计使用寿命周期内，供应商能保证采购人更换到原厂备件材料，确保产品的正常使用。 
2.3质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。
3.交货期：合同签订后接采购人通知45天内。
3.1交货（具体）地点：采购人指定。（本项目不组织集中踏勘，投标人可自行踏勘现场）
3.2货物的随机技术资料应齐全，提供但不限于如下技术文件和资料：
（1）产品到货清单；
（2）产品保修证明，需标明保修联系方式。
4.验收
4.1验收内容包括但不限于：产品型号、数量及外观、货物组件及配置等。
4.2中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。
4.3采购人有权在验收前到现场抽样送检，送检费用由中标方承担，另有约定除外，如有招标文件产品不一致，采购人有权追究责任并上报监管部门处理。
5.产品质量要求标准	
5.1采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。
6.付款方式：合同签订后，支付合同总价款的30%作为预付款，供货结束并经验收合格后，支付至合同总价款的80%，如采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额经审计审定后按实际使用量乘以成交单价进行计算，项目经审计决算后支付至决算金额的97%，剩余价款质保期满后无息支付。满足合同约定支付条件的，采购人收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的账户。 
7.履约保证金：合同签订后5个工作日支付10%履约保证金，详见第三章合同文本要求。
8.报价要求：投标人应按货物需求的要求逐项报价。投标人提供的所有报价除另有约定外已包含购买货物费用及售后服务所发生的所有费用，包括但不限于代理费、税费、货物运至安装指定地点的如运输费、保险费、叉车费和装卸费；配套资料费、安装调试费、服务培训费以及免费保修期内的售后服务费用等。
9.中标人在签订合同前，采购方有权根据情况要求提供投标文件中的检测报告及相关证明文件原件供采购人核验。


5、 其它说明
1.“★商务要求”需在《商务要求响应/偏离表》中逐条响应，商务条款均为实质性条款，不允许负偏离，否则将作无效投标处理。
2.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	河西院区二期项目办公家具
	工业




[bookmark: _Toc26041]第五章  评标方法与评标标准
[bookmark: OLE_LINK20]采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目选取1名中标候选人。
[bookmark: _Toc28210]政府采购政策功能落实待定
1、	本项目专门面向中小企业采购。
1.1 残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（投标人按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）。
1.2 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
1.3 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
1.4 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
1.5 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
1.6 如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,联合体各方均必须为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）。
2、采购本国产品的支持政策
2.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
2.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
2.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
2.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
2.6适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.7本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
[bookmark: _Toc30809]符合性审查内容
1、 报价要求：不得超过最高限价

2、 商务要求：
2.1投标文件没有重大负偏离，所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量、付款方式、质保期和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会同意，商务要求不接受任何一项的负偏离或者不满足，允许正偏离；
2.2《第六章投标文件构成》中“投标文件构成”没有实质性缺漏；
2.3本项目不接受备选投标方案
2.4投标文件没有采购人不能接受的附加条件
2.5投标文件没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

3、 技术要求：
3.1采购需求中以及技术要求中★条款不接受任何一项的负偏离或者不满足

[bookmark: _Toc20828]

01包评标方法与评标标准
	评标标准
	分值
	评分细则

	投标价格
	30分
	[bookmark: OLE_LINK64]满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，即满足招标文件要求且投标价格最低的得30分（小数点后保留两位小数）。

	技术响应
	21分
	[bookmark: _Hlk230167730]投标产品参数完全满足招标文件要求的，得满分。
其中：标注▲的每有一项负偏离扣3分，缺漏项视为负偏离，正偏离不加分。
注：
1.投标文件中需提供相关技术指标的技术证明材料，明确标明证明材料所在精确页码，证明材料类型以第四章文件要求为准，未按要求提供的，视为负偏离。
2.如果投标人提供虚假材料，一经查实，视为放弃中标资格，并上报财政主管部门。

	同类业绩
	6分
	投标人提供（2023年10月1日至今）类似本项目（每份业绩至少包含医生椅）的销售成功案例，每提供一份业绩证明材料的得2分，最多得6分。
注：
注：本项需提供以下三项证明材料，缺一不得分：
（1）合同复印件（时间以合同签订时间为准，同一采购单位的多份合同业绩，不重复计分）；
（2）合同期内的任意供货发票复印件（须提供含医生椅的发票明细）；
（3）对应业绩的相关验收证明材料；

	[bookmark: _Hlk227154168]履约能力1
	2分
	根据本项目所投产品生产设备进行综合评分：重型高速电脑裁板锯、全自动激光封边机、双钻包六面数控钻孔中心、全自动数控切管机、全自动弯管机、全自动金属喷涂流水线。
每提供一项符合要求的设备资料得0.5分，本项最高得2分。
证明材料：
1）如为租赁设备：提供设备的租赁合同和现场实物照片（照片需体现所有者信息：如公司名称或LOGO或铭牌或企业名片等）。
2）如为自有设备须提供购买合同及现场设备照片（照片需体现所有者信息：如公司名称或LOGO或铭牌或企业名片等）。
3）只要是同种类功能设备即可，允许细微出入。

	履约能力2
	3分
	1、具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（证书包含金属家具、钢木家具、软体家具），满分1分，缺一项扣0.5分，扣完为止。提供有效证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台证书有效的查询截图，未提供或不符合的均不得分；
2、具有有效期内的有害物质限量认证证书（证书包含金属家具、钢木家具、软体家具），满分1分，缺一项扣0.5分，扣完为止。提供有效证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台证书有效的查询截图，未提供或不符合的均不得分；
3、具有有效期内的家具产品防霉认证证书（证书包含金属家具、钢木家具、软体家具），满分1分，缺一项扣0.5分，扣完为止。提供有效证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台证书有效的查询截图，未提供或不符合的均不得分；
所提供认证范围“产品名称 ”与评标标准给定名称不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。

	设计方案
	6分
	针对序号9医用储物柜2、序号18医用工作台3、序号21医用工作台6、序号29医用活动柜产品编制设计方案，评委根据投标人提供的方案进行综合评分，包含①产品分解图；②产品结构装配图；③产品定制化三维效果图；④产品局部细节说明图；⑤设计方案的逻辑与核心内容）符合医院三级流程、空间布局利用率高、外观美观、产品设计功能具有可行性，实用性，针对特殊尺寸或功能需求，提供详细的三视图及工艺说明；融入模块化设计，规避家具与管线、插座、消防设施的冲突等。针对以上提供与采购人医院整体契合度，布局等。
1、方案内容完整、合理、贴合本项目实际情况，技术措施科学、严密、到位得6分；
2、技术方案较完整、详细、规范，技术措施比较严密、有不合理处的得3分；
3、技术方案较简单、不详细、不规范，技术措施比较简单、不合理处较多的得1分；
3、不提供不得分。
注：内容有不合理处或有欠缺处是指符合以下任意一项：1、方案内容与项目需求不一致或没有关联性；2、未涵盖所有必要的实施方案和流程；3、条理不清晰；4、方案内容与本项目实际情况存在差异性；5、内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱内容不充实。

	实施方案
	6分
	评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分，包含：①生产组织措施及实施安排计划；②生产保障措施和专业技术能力；③本项目产品生产流程及操作规程；④产品质量保障措施，包括：原材料、产品质量保障措施，阐述投标产品的耐用性、环保性、安全性保障条件；⑤产品质量控制措施；⑥产品成品包装、配送方案（产品配送方案有符合项目要求的配送人员及配送车辆安排、完善的配送交接流程）。
以上每项内容须根据下述量化评审因素指标要求进行打分。
方案内容细致完善、科学合理、执行力强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；
方案内容属于通用类，部分契合采购需求视为部分符合；
方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。

	现场安装管理措施
	5分
	根据投标人针对本项目提供的现场安装管理措施综合评分，包含：①家具详细安装计划表； ②安装设施辅材投入情况；③项目负责人情况、安装人员投入情况； ④进场前后的管理措施及进度保证措施； ⑤安装质量管控、产品技术支持及验收安排。
以上每项内容须根据下述量化评审因素指标要求进行打分。
方案内容细致完善、科学合理、执行力强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；
方案内容属于通用类，部分契合采购需求视为部分符合；
方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。

	售后服务方案
	6分
	评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分，包含：①售后服务承诺，售后维修服务响应；②售后服务技术人员配置情况及保障措施； ③易损件备货清单；④定期巡检巡修方案（包含但不限于日常维修保养、回访规划、例行检查、年度大保养计划、技术培训等）； ⑤故障响应时间、处理故障方式⑥应急方案及增值服务方面内容。
以上每项内容须根据下述量化评审因素指标要求进行打分。
方案内容细致完善、科学合理、执行力强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；
方案内容属于通用类，部分契合采购需求视为部分符合；
方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。

	样品
	15分
	序号9医用储物柜2（5分）
根据材质符合程度；样品款式符合程度以及使用情况；主要尺寸及其偏差（尺寸偏差±5mm）；样品结构设计及产品功能符合程度情况（功能配置）；样品工艺（冲压工艺、喷涂工艺、安装工艺等）、细节处理情况（门铰、导轨及挂钩的棱角及边缘应打磨圆滑，不应有毛刺、刃口或棱角，手摸感舒适等）情况进行评价。
①材质符合招标文件要求，款式新颖，使用性高，尺寸无偏差，结构设计合理，功能完整，工艺及细节处理满足招标文件要求的得5分；
②材质符合招标文件要求，款式较新颖，使用较舒适，尺寸无偏差，结构设计较合理，功能较完整，工艺及细节处理基本满足招标文件要求的得2分；
③材质不符合招标文件要求，款式一般，使用舒适度差，尺寸存在偏差，结构设计基本合理，功能基本完整，工艺及细节处理不能满足招标文件要求的得1分。
④不提供样品或者样品明显不符合要求不得分。
序号21医用工作台6（5分）
根据材质符合程度；样品款式符合程度以及使用情况；主要尺寸及其偏差（尺寸偏差±5mm）；样品结构设计及产品功能符合程度情况（功能配置）；样品工艺（冲压工艺、喷涂工艺、安装工艺等）、细节处理情况（导轨及挂钩的棱角及边缘应打磨圆滑，不应有毛刺、刃口或棱角，手摸感舒适等）情况进行评价。
①材质符合招标文件要求，款式新颖，使用性高，尺寸无偏差，结构设计合理，功能完整，工艺及细节处理满足招标文件要求的得5分；
②材质符合招标文件要求，款式较新颖，使用较舒适，尺寸无偏差，结构设计较合理，功能较完整，工艺及细节处理基本满足招标文件要求的得2分；
③材质不符合招标文件要求，款式一般，使用舒适度差，尺寸存在偏差，结构设计基本合理，功能基本完整，工艺及细节处理不能满足招标文件要求的得1分。
④不提供样品或者样品明显不符合要求不得分。
序号37医生椅1（5分）
根据关键部位材质符合程度；样品款式符合程度以及使用舒适度情况；样品结构设计及产品功能符合程度情况（功能配置）；样品工艺（冲压工艺、喷涂工艺、安装工艺等）、细节处理情况（棱角及边缘应打磨圆滑，不应有毛刺、刃口或棱角，手摸感舒适等）情况进行评价。
①材质符合招标文件要求，款式新颖，使用舒适度高，结构设计合理，功能完整，工艺及细节处理满足招标文件要求的得5分；
②材质符合招标文件要求，款式较新颖，使用较舒适，结构设计较合理，功能较完整，工艺及细节处理基本满足招标文件要求的得2分；
③材质不符合招标文件要求，款式一般，使用舒适度差，结构设计基本合理，功能基本完整，工艺及细节处理不能满足招标文件要求的得1分。
④不提供样品或者样品明显不符合要求不得分。





02包评标方法与评标标准
	评标标准
	分值
	评分细则

	投标价格
	30分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，即满足招标文件要求且投标价格最低的得30分（小数点后保留两位小数）。

	技术响应
	18分
	投标产品参数完全满足招标文件要求的，得满分。
其中：标注▲的每有一项负偏离扣3分，缺漏项视为负偏离，正偏离不加分。
注：
1.投标文件中需提供相关技术指标的技术证明材料，明确标明证明材料所在精确页码，证明材料类型以第四章文件要求为准，未按要求提供的，视为负偏离。
2.如果投标人提供虚假材料，一经查实，视为放弃中标资格，并上报财政主管部门。

	同类业绩
	6分
	投标人提供（2023年10月1日至今）类似本项目（每份业绩至少包含办公桌、办公椅）的销售成功案例，每提供一份业绩证明材料的得2分，最多得6分。
注：
注：本项需提供以下三项证明材料，缺一不得分：
（1）合同复印件（时间以合同签订时间为准，同一采购单位的多份合同业绩，不重复计分）；
（2）合同期内的任意供货发票复印件（须提供含办公桌、办公椅的发票明细）；
（3）对应业绩的相关验收证明材料；

	履约能力1
	2分
	根据本项目所投产品生产设备进行综合评分：重型高速电脑裁板锯、全自动激光封边机、双钻包六面数控钻孔中心、全自动数控切管机、全自动弯管机、全自动金属喷涂流水线。
每提供一项符合要求的设备资料得0.5分，本项最高得2分。
证明材料：
1）如为租赁设备：提供设备的租赁合同和现场实物照片（照片需体现所有者信息：如公司名称或LOGO或铭牌或企业名片等）。
2）如为自有设备须提供购买合同及现场设备照片（照片需体现所有者信息：如公司名称或LOGO或铭牌或企业名片等）。
3）只要是同种类功能设备即可，允许细微出入。

	履约能力2
	3分
	1、具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（证书包含金属家具、钢木家具、软体家具），满分1分，缺一项扣0.5分，扣完为止。提供有效证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台证书有效的查询截图，未提供或不符合的均不得分；
2、具有有效期内的有害物质限量认证证书（证书包含金属家具、钢木家具、软体家具），满分1分，缺一项扣0.5分，扣完为止。提供有效证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台证书有效的查询截图，未提供或不符合的均不得分；
3、具有有效期内的家具产品防霉认证证书（证书包含金属家具、钢木家具、软体家具），满分1分，缺一项扣0.5分，扣完为止。提供有效证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台证书有效的查询截图，未提供或不符合的均不得分；
所提供认证范围“产品名称 ”与评标标准给定名称不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。

	设计方案
	9分
	针对序号6办公桌1、序号7办公桌2、序号25更衣柜1、序号57培训课桌1、序号75实验柜1编制设计方案，评委根据投标人提供的方案进行综合评分，包含①产品分解图；②产品结构装配图；③产品定制化三维效果图；④产品局部细节说明图；⑤设计方案的逻辑与核心内容）符合医院三级流程、空间布局利用率高、外观美观、产品设计功能具有可行性，实用性，针对特殊尺寸或功能需求，提供详细的三视图及工艺说明；融入模块化设计，规避家具与管线、插座、消防设施的冲突等。针对以上提供与采购人医院整体契合度，布局等。
1、方案内容完整、合理、贴合本项目实际情况，技术措施科学、严密、到位得9分；
2、技术方案较完整、详细、规范，技术措施比较严密、有不合理处的得5分；
3、技术方案较简单、不详细、不规范，技术措施比较简单、不合理处较多的得1分；
4、不提供不得分。
注：内容有不合理处或有欠缺处是指符合以下任意一项：1、方案内容与项目需求不一致或没有关联性；2、未涵盖所有必要的实施方案和流程；3、条理不清晰；4、方案内容与本项目实际情况存在差异性；5、内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱内容不充实。

	实施方案
	6分
	评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分，包含：①生产组织措施及实施安排计划；②生产保障措施和专业技术能力；③本项目产品生产流程及操作规程；④产品质量保障措施，包括：原材料、产品质量保障措施，阐述投标产品的耐用性、环保性、安全性保障条件；⑤产品质量控制措施；⑥产品成品包装、配送方案（产品配送方案有符合项目要求的配送人员及配送车辆安排、完善的配送交接流程）。
以上每项内容须根据下述量化评审因素指标要求进行打分。
方案内容细致完善、科学合理、执行力强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；
方案内容属于通用类，部分契合采购需求视为部分符合；
方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。

	现场安装管理措施
	5分
	根据投标人针对本项目提供的现场安装管理措施综合评分，包含： ①家具详细安装计划表； ②安装设施辅材投入情况；③项目负责人情况、安装人员投入情况； ④进场前后的管理措施及进度保证措施； ⑤安装质量管控、产品技术支持及验收安排。
以上每项内容须根据下述量化评审因素指标要求进行打分。
方案内容细致完善、科学合理、执行力强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；
方案内容属于通用类，部分契合采购需求视为部分符合；
方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。

	售后服务方案
	6分
	评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分，包含：①售后服务承诺，售后维修服务响应；②售后服务技术人员配置情况及保障措施； ③易损件备货清单；④定期巡检巡修方案（包含但不限于日常维修保养、回访规划、例行检查、年度大保养计划、技术培训等）； ⑤故障响应时间、处理故障方式⑥应急方案及增值服务方面内容。
以上每项内容须根据下述量化评审因素指标要求进行打分。
方案内容细致完善、科学合理、执行力强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；
方案内容属于通用类，部分契合采购需求视为部分符合；
方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。

	样品
	15分
	序号4办公椅1（5分）
根据关键部位材质符合程度；样品款式符合程度以及使用舒适度情况；样品结构设计及产品功能符合程度情况（功能配置）；样品工艺（冲压工艺、喷涂工艺、安装工艺等）、细节处理情况（棱角及边缘应打磨圆滑，不应有毛刺、刃口或棱角，手摸感舒适等）情况进行评价。
①材质符合招标文件要求，款式新颖，使用舒适度高，结构设计合理，功能完整，工艺及细节处理满足招标文件要求的得5分；
②材质符合招标文件要求，款式较新颖，使用较舒适，结构设计较合理，功能较完整，工艺及细节处理基本满足招标文件要求的得2分；
③材质不符合招标文件要求，款式一般，使用舒适度差，结构设计基本合理，功能基本完整，工艺及细节处理不能满足招标文件要求的得1分。
④不提供样品或者样品明显不符合要求不得分。
序号74实验矮柜（5分）
根据材质符合程度；样品款式符合程度以及使用情况；主要尺寸及其偏差（尺寸偏差±5mm）；样品结构设计及产品功能符合程度情况（功能配置）；样品工艺（冲压工艺、喷涂工艺、安装工艺等）、细节处理情况（门铰、导轨及挂钩的棱角及边缘应打磨圆滑，不应有毛刺、刃口或棱角，手摸感舒适等）情况进行评价。
①材质符合招标文件要求，款式新颖，使用性高，尺寸无偏差，结构设计合理，功能完整，工艺及细节处理满足招标文件要求的得5分；
②材质符合招标文件要求，款式较新颖，使用较舒适，尺寸无偏差，结构设计较合理，功能较完整，工艺及细节处理基本满足招标文件要求的得2分；
③材质不符合招标文件要求，款式一般，使用舒适度差，尺寸存在偏差，结构设计基本合理，功能基本完整，工艺及细节处理不能满足招标文件要求的得1分。
④不提供样品或者样品明显不符合要求不得分。
小样：中密度纤维板200*200*25、刨花板（5分）
根据材质符合程度；小样款式符合程度；主要尺寸及其偏差；小样工艺（油漆工艺、封边工艺等）、细节处理情况（棱角及边缘应打磨圆滑，不应有毛刺、刃口或棱角，手摸感舒适等）情况进行评价。
①材质符合招标文件要求，尺寸无偏差，工艺及细节处理满足招标文件要求的得5分；
②材质符合招标文件要求，尺寸无偏差，工艺及细节处理满足招标文件要求的得3分；
③材质符合招标文件要求，尺寸无偏差，工艺及细节处理满足招标文件要求的得1分；
④不提供样品或者样品明显不符合要求不得分。




[bookmark: _Toc31068]
第六章  投标文件格式


[bookmark: _Toc23536]投  标  文  件


	项目名称：
	南京市儿童医院河西院区二期项目办公家具采购项目

	项目编号：
	JSZC-320100-SOHO-G2026-0083

	设备名称：
	河西院区二期项目办公家具

	投标人名称：
	（XXXXXXXXX加盖CA电子公章）

	日期：
	XX年XX月XX日









[bookmark: _Toc2408]投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件
七、法人授权书
八、投标函
九、中小微企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、技术、商务条款偏离表
十二、开标一览表
十三、分项报价表
十四、服务方案
十五、投标人认为需要提供的其它资料
十六、样品清单
十七、南京市政府采购供应商信用承诺书



[bookmark: _Toc4762]一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

[bookmark: _Toc20138]二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
[bookmark: _Toc11827]提供2025年度财务报告，或投标截止时间前一年内任一月份企业编制的会计报表（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，复印件加盖公章；（投标人成立不满一年无需提供）
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
[bookmark: _Toc17495]四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
声明
致：南京市儿童医院
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
特此声明！

投标人名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（或授权代表）签字：
投标日期：2026年XX月XX日
[bookmark: _Toc21471]五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录声明
声明
致：南京市儿童医院
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
特此声明！

投标人名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（或授权代表）签字：
投标日期：2026年XX月XX日

[bookmark: _Toc7896]六、特定资格要求的证明文件
1.投标人须提供投标人在开标日前6个月内任意一月为其授权代表缴纳社会保障金的相关证明材料（法定代表人直接参与的无需提供）；
2.没有重大违法及商业贿赂不良记录声明（提供书面声明原件）；
3.拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：
3.1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3.3.拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、严重失信主体名单的供应商参与政府采购活动。


2.没有重大违法及商业贿赂不良记录声明
（请提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录、2年内没有商业贿赂不良记录的书面声明，原件，加盖单位公章）
我公司郑重声明：参加本次采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，两年内无医药购销领域商业贿赂不良记录。
特此声明！

[bookmark: _Toc17132]投标人名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（或授权代表）签字：
投标日期：2026年XX月XX日



七、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（授权代表的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
法定代表人身份证号码：                        
法定代表人联系电话：（手机）                     
授权代表身份证号码：                        
授权代表联系电话：（手机）                     
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                             
日期：                               
 
法定代表人身份证复印件：
 
 
授权代表身份证复印件：
 
投标人名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（或授权代表）签字：
投标日期：2026年XX月XX日

 
说明：
（1）本授权委托书之后需附上法定代表人、授权代表身份证复印件（正反面）；
（2）如果是法定代表人直接参与的可以不提供授权委托书；但必须在营业执照之后附上法定代表人身份证复印；
（3）未按上述规定随附身份证复印件的，响应无效。

[bookmark: _Toc12967]
八、投标函
致：江苏苏豪创新科技集团有限公司
根据贵方的JSZC-320100-SOHO-G2026-0083号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号：
日        期：________年____月____日
9、 [bookmark: _Toc20163]
中小微企业声明函
中小微企业声明函（货物类项目）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏苏豪创新科技集团高科有限公司组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320***-*****-****，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。
10、 [bookmark: _Toc31478]
残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函（货物类项目）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320***-*****-****的项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
 
       供应商全称（加盖CA电子章）：
        日  期：
 








11、 技术、商务条款偏离表
技术要求响应/偏离表1
（根据招标文件第四章 技术要求三角参数的内容填写，必须点对点应答，逐条进行响应）
项目名称：
项目编号：
	序号
	招标文件技术要求条款
	投标人技术响应
	符合/正偏离/负偏离
	
证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1.行数不够，可自行添加；
2.投标人需确保提供佐证材料的真实性，如被认定提供实质性虚假材料，将会导致无效投标处理。
投标人名称（加盖CA电子公章）：____________
日期：_____年______月______日   


技术要求响应/偏离表2
项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	对本项目技术普通参数的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可，视同全部响应）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：技术参数中所有非▲参数均为实质性条款，不接受负偏离，如有负偏离投标无效。
如无偏离，仅勾选□无偏离即可，视同全部响应。                 
投标人名称（加盖电子公章）：____________
日期：_____年______月______日   


商务要求响应/偏离表
（根据招标文件第四章 四、商务要求的内容填写，必须点对点应答，逐条进行响应）
项目名称：
项目编号：
	序号
	招标文件商务要求条款
	投标人商务响应
	符合/正偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




投标人名称（加盖CA电子公章）：____________
日期：_____年______月______日   




[bookmark: _Hlt26955054]

[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Toc1140]十二、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：                                   分包号：
	投标货物名称
	总价（小写）

	投标产品名称
	_______________元

	核心产品品牌：
	




                                        
日期：       年   月   日

备注：以苏采云系统中开标一览表为准！


[bookmark: _Toc14221]十三、分项报价表
项目名称：
项目编号：
	序号
	产品名称
	数量
	最高限价
（单价）
（人民币/元）
	价格
（单价）
（人民币/元）
	小计
（人民币/元）
	品牌/制造商
	规格型号

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	。。。。。。
	
	
	
	
	
	

	投标总价：  

	本国产品占比:        %

	备注：


备注：1、“分项报价表”中“投标总价”金额应当与“开标一览表”中价格金额一致。投标单价不得超过单价限价。
2、涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。
3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。详见第五章中7、采购本国产品的支持政策。
投标人名称：（加盖CA电子公章）
投标日期：XX年XX月XX日

十四、服务方案
投标人须根据本项目的采购需求及评分标准的要求编制项目服务方案，格式自拟


[bookmark: _Toc10285]十五、投标人认为需要提供的其它资料

（评分或招标文件中要求提供的材料，格式自拟）
例如：
1. 评分标准中涉及的材料（如业绩证明材料等）
2. 投标人认为需要提供的其它资料

十六、样品清单（格式自拟）

十七、南京市政府采购供应商信用承诺书
2026年XX月XX日

	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

XXXX年XX月XX日





 在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用承诺书》，即可替代以下证明材料： 
（1）符合国家相关规定的财务状况报告； 
（2）依法缴纳税收的证明材料； 
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料； 
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 
供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。 
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺： 
（1）供应商被列入严重失信主体名单； 
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； 
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。



[bookmark: _Toc18348]质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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