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第一章 竞争性磋商采购公告
	项目概况
扬州市中心血站双层献血屋及其配套设施采购项目的潜在供应商可在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”自行下载获取采购文件，并于2026年10月21日9:30（北京时间）前递交响应文件。


一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-321000-NTGC-C2026-0015；
2、项目名称：扬州市中心血站双层献血屋及其配套设施采购项目；
3、采购方式：竞争性磋商；
4、预算金额：196万元；
5、最高限价：196万元，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理；
6、采购需求：根据规划拟在城北区域仙城北路与江淮路交叉口处增设一座智慧化双层献血屋，补齐区位布局短板，常态化开展无偿献血公益宣传，塑造城市公益文明窗口。（具体详见磋商文件第四章）
7、合同履行期限：合同签订后60日历天内完成整个项目并且验收合格，可交付采购人投入使用；有可能夜间施工，计划开工时间以采购人的通知为准；
8、质量标准：达到国家及行业现行相关验收规范合格标准；
二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前12个月内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.6 供应商信用承诺函。
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.落实政府采购政策须满足的资格要求：无
4.本项目不接受联合体磋商。
5.本项目不接受进口产品磋商。
（二）本项目的特定资格要求：无
（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。
三、获取采购文件
1.时间：自磋商公告发布之日起5个工作日。
2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://zfcq.yanqzhou.qov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
四、响应文件提交
1、截止时间：于2026年10月21日9:30（北京时间）；
2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情”。
五、开启
1、时间：于2026年10月21日9:30（北京时间）；
2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.本次招标不收取投标保证金。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”发布的信息。
5.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。
6.潜在投标人对采购文件项目需求部分的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。
7.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。 
8.各供应商自行进行现场勘察。各供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，须充分了解本项目具体工作内容，在随后的采购活动中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及因勘察不到位造成的后果由供应商负责，并自行承担因了解不充分而影响报价准确性的风险。
9.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资 贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
10.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》”执行。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.名  称：扬州市中心血站
地  址：扬州市邗江区玉人路11号
联系人：胥灏
联系方式：0514-87959923
2.采购代理机构信息
名  称：江苏皋诚工程项目管理有限公司扬州分公司
地  址：扬州市邗江区邗江路49号-301室
项目联系人：胡品伟
电  话：13092002368



第二章 磋商须知
（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）
一、总则
1、采购方式
1.1本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于此项目。
2、供应商
2.1参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的供应商
2.2.1满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2满足本采购文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、参加磋商费用
4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2招标代理服务费：本招标文件约定由中标单位支付招标代理服务费，根据国家计委印发的原《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)标准的50%计取。该费用由中标单位在领取中标通知书前，向招标代理机构付清。
（1）代理服务费以人民币支付；
（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；
（3）投标报价应包含代理服务费，由成交单位单独支付给代理机构。
招标代理服务费开户银行：
	户  名：
	江苏皋诚工程项目管理有限公司扬州分公司

	开户行：
开户帐号：
	中信银行扬州邗江支行
8110501013401924016


4.3专家评审费按照《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。
5、磋商文件的约束力
供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
6、采购文件构成
6.1采购文件由以下部分组成：
（1）采购公告
（2）磋商须知	
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评审方法与评审标准
（6）竞争性磋商响应文件格式
请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。
6.3采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7、采购文件的澄清
7.1任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、采购文件的修改
8.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2采购文件的修改将在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
9、采购文件的语言、度量衡单位、货币
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。
10、响应文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括：
1、资格审查响应对照表
2、符合性审查响应对照表
3、非实质性响应对照表
4、磋商响应报价表
5、技术参数响应及偏离表
6、商务条款响应及偏离表
7、其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。
11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件
11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。
11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。
11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。
11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、磋商响应报价表
12.1供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
12.2标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3其他费用处理
采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明
13.1对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2提供参加本项目类似案例简介；
13.3详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.4供应商认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。
14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15、磋商响应函
15.1供应商应按照扬州市政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
16、磋商响应有效期
16.1磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。
16.2在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17、响应文件的递交
17.1电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。
17.3供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由供应商自行承担。
17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书等）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18、磋商响应截止日期
18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。
供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
18.2代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19、响应文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。
20、响应文件的撤回和修改
20.1响应文件的撤回
20.1.1电子响应文件的撤回
供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。
20.2响应文件的修改
供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
20.4在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
21、磋商
21.1代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。
21.2供应商在磋商过程中涉及的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22、磋商小组
22.1磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。
22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。
23、评审过程的保密与公正
23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
23.3在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。
23.4代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
24、磋商的澄清
24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。
24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在“扬州市政府采购交易管理系统”中作出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定作出澄清，其风险由供应商自行承担。
25、对响应文件的初审
25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“扬州市政府采购交易管理系统”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
25.4供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。
26、磋商程序及评审方法和标准
26.1磋商程序
26.1.1对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在“扬州市政府采购交易管理系统”中分别进行磋商。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。
26.1.2采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
26.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
26.2评审方法和标准
26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
26.2.2评审标准
见本采购文件第五章规定。
27、无效投标及采购活动终止的情况
27.1无效投标条款
27.1.1供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。
27.1.2供应商未成功解密电子磋商响应文件的。
27.1.3供应商不具备采购文件中规定资格要求的。
27.1.4未通过符合性审查的。
27.1.5不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.6供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
27.1.7本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。
27.1.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.9 异常低价投标（响应）
27.1.9.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
27.1.9.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
27.1.9.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；
27.1.9.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
27.1.9.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.1.10响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。
27.1.11其他法律法规及本采购文件规定的属于无效投标的情形。
27.2采购活动终止的情况：
27.2.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
27.2.3除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
27.2.4因重大变故，采购任务取消的。
28、确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
28.2采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
28.3代理机构将在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.4.1提供虚假材料谋取成交的；
28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
28.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；
28.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；
28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
28.4.7不符合法律法规的规定的。
29、质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.5代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。
29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
29.8以下情形的质疑不予受理：
29.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.8.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.8.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
30、成交通知书
30.l成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。
30.2成交供应商可在“扬州市政府采购交易管理系统”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。
30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
31、签订合同
31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3合同在“扬州市政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。
31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。
32、其他
32.1依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
32.2履约保证金：无


第三章 合同条款及格式
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：扬州市中心血站
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 扬州市中心血站双层献血屋及其配套设施采购项目 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
项目名称：
编号：
甲方（采购人/买方）： 
乙方（供应商/卖方）：             
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏皋诚工程项目管理有限公司扬州分公司关于本项目招标结果签订本合同；
1、合同标的
乙方根据甲方须求，提供下列货物：                      ；
货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件；
2、合同总金额
2.1 本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元）；
2.2本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装费、验收费、维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外；
2.3在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必须的费用也包含在合同总金额中；
2.4本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用；
2.5本合同签订后：甲方须追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变；
3、组成本合同的有关文件
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料；
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必须范围；
3.3关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：
（1）招标文件；                   （2）投标产品配置与报价文件；
（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；
（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；
（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件；
4、知识产权保证
乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉；一旦出现侵权，由乙方负全部责任；
5、产权保证
乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵；
6、履约保证金
6.1乙方在收到成交通知书后，应缴纳合同价的 / 作为履约保证金；
6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔；
6.3履约保证金在项目履约验收合格后自动转为质保金；待质保期满后一月内无息退还；
7、转包或分包
7.1本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应；
7.2经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责；
8、质保期
8.1质保期：             
9、交货期、交货方式及交货地点
9.1交货期：
9.2交货方式：送货上门并安装
9.3交货地点：甲方指定地点
10、货款支付
10.1本合同项下所有款项均以人民币支付；
10.2本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票；
10.3付款方式：
合同签订后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同价的30%的预付款；验收结束乙方凭甲方的验收确认单及开具的正规增值税发票等材料交甲方办理尾款付款手续，甲方自收到发票及单据之日起10个工作日内支付货款，若乙方开票不及时或违反合同约定，甲方有权拒付，由此造成的责任和损失由乙方承担。
11、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担；
12、质量保证及售后服务
12.1乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；
12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能；货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所须费用由乙方承担；
12.3乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换；对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用；
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价；
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）；
12.4如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场；
12.5在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用；
12.6上述的货物免费保修期为 2 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内；超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费；
13、交货、调试和验收
13.1乙方应当在合同生效后    天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定；在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方；
13.2货到甲方后，甲乙双方须在    工作日内初验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收；
13.3乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收；
13.4对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告；验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决；
13.5甲乙双方关于调试和验收的其他约定：                           ；
14、货物包装、发运及运输
14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点；
14.2乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内；
14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货；根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担；
14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责；
14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经验收合格即视为货物交付；
15、违约责任
15.1甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金；
15.2甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金；
15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除；
15.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任；
15.5乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任；
15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价    %赔偿金；
16、不可抗力事件处理
16.1在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同；不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素；
16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明；除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项；若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同；
17、争议解决
17.1因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定；货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担；
17.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；
（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁；
17.3若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行；
18、合同其他
18.1乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益；
18.2合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效；
18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行；
18.3本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份、财政主管部门各执壹份；

甲方：扬州市中心血站                    乙方：
地址：                                  地址：
法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：
联系电话：                              联系电话：
日期：   年  月  日                     日期：  年  月  日


















第四章 项目需求
注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，响应文件不满足的，视为无效响应处理。请各供应商制作电子响应文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。
项目属性：货物类项目。
其他要求：
1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
一、项目概况
1、项目名称：扬州市中心血站双层献血屋及其配套设施采购项目；
2、采购预算：人民币196万元，本项目设定最高限价人民币196万元，最后报价超过最高限价的按无效响应处理；另外本项目预算中有3万元（设计费）为不可竞争费用，由采购人支配，投标人需在投标报价中单独列出该项3万元（设计费）不可竞争费用。
3、工期要求：合同签订后60日历天内完成整个项目并且验收合格，交付采购人投入使用，相关的检测、验收费用包含在本次报价中；有可能夜间施工，计划开工时间以采购人的通知为准；
4、付款方式：合同签订后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同价的30%的预付款；验收结束乙方凭甲方的验收确认单及开具的正规增值税发票等材料交甲方办理尾款付款手续，甲方自收到发票及单据之日起10个工作日内支付货款，若乙方开票不及时或违反合同约定，甲方有权拒付，由此造成的责任和损失由乙方承担。
二、技术特点和性能
1.一体化装配式模块化结构，灵活可迁移。献血屋采用整体装配式建造工艺，可根据场地条件整体吊装或现场拼装；整体为模块化定制框架，结构稳定、保温防潮性能优异，后期可根据城市规划调整场地，整体转移复用，适配城市动态规划需求。
2.一体化收纳空间设计，功能分区清晰。结合采血全流程统筹规划收纳系统，收纳柜体与隔墙、吊顶一体化集成，合理划分登记、初筛、采血、休憩、物资恒温储存、宣教培训、员工办公学习等独立功能区域，空间利用率高，满足全血、成分血同步采集作业需求。
3.本项目为双层定制款献血屋，尺寸长 15m、宽 6.5m、高 7.5m，占地约 97㎡；配套恒温恒湿、新风、空气消毒、智慧宣教，兼顾专业医疗操作与群众舒适体验。
4.完全符合国家行业标准规范整体设计、空间布局、设施配置、消毒隔离条件严格遵循（WS/T401-2023），满足采血操作、消防、环境卫生全部硬性要求，采血环境安全合规。
5.外观一体化设计，适配城市风貌，外立面统一公益视觉设计，亮化标识醒目，户外公益宣传大屏，兼顾城市市容美观与无偿献血宣传功能。
献血屋外观设计基础要求
 
6.1外观结构参考示意图
 
本次招标文件附献血屋外观结构示意图共2张，该图纸仅作为项目外观体量、基本结构形式的参考依据，不作为最终设计与施工的硬性要求。各投标单位可结合自身技术优势与项目实际需求，提供更优化的外观及结构方案；本项目最终外观效果、结构形式均以甲方书面确认的方案为准。

6.2设计总体要求
 
1. 地域文化特色：外观设计应融入江都地域文化元素，彰显地方文化内涵，与周边城市环境风貌相协调。
​
2. 行业形象体现：设计需贴合无偿献血公益属性，体现扬州市中心血站的服务定位与行业特色，整体风格温馨庄重、标识清晰、辨识度高。
​
3. 方案确认机制：本项目最终外观设计方案须经甲方书面确认后，方可开展后续生产及施工工作。
三、建设过程要求
1.外立面及总平面设计方案需报甲方。
2.献血屋平面布置图纸，内部自审存档，以备抽查。
3.涉及医疗净化、消毒通风专项，可组织卫健专家对平面功能布局进行技术预审。
4.工期60天，竣工后工程全套资料归档。
5.其他事项
（1）.前期献血屋的设计方案和风格应经江都区卫健委审核通过；
（2）.献血屋选址区域应进行地面根基夯实和平整，防止地基下沉和潮湿腐烂；
（3）.安装过程要考虑避开周边名贵树木，尽量拼装；
（4）.在城市中心广场施工要考虑城管部门审批和减少噪音影响；
（5）.本次献血屋建设地块归属区土地储备中心，地块存在后期收储、规划调整、点位搬迁风险。若后期需迁移献血屋，要求生产厂家配套一次完整免费拆装搬迁服务，实现献血屋异地复用，提升装配式献血屋资产使用效率，所有费用包含在本次报价中。新场地混凝土基础、坡道、市政管网开口接入费用，该部分由甲方另行实施。

4、 技术参数      

	序号
	名称
	技术要求及配置
	数量

	1
	[bookmark: OLE_LINK48]屋体结构及外观造型
	1.献血屋主体结构：双层屋体。
2.外廓尺寸：长度≥15000mm、宽度≥6500mm、高≥7000mm；单层面积≥97m2。
3.献血屋结构设计应符合GB50009、GB50011等现行国家规范，抗震设防烈度不低于7度；结构风荷载按不低于气象10级风对应的荷载进行设计。外观设计要求屋体与现场周边环境协调。外观效果需甲方确认后方可施工。
▲4.屋体整体主框架采用壁厚≥6mm、辅助框架采用壁厚≥3mm 的Q235热镀锌钢矩/方管材料、采用整体焊接结构，要求4体拼接，可拆分，结构安全可靠、刚度好、多次拼拆不变形。
▲5.献血屋必须具备足够的刚性和强度，屋顶顶部预设多处高强度吊点（单点吊装承载力≥150kN（含安全系数））屋体悬端吊重试验：施加400N静力荷载，卸载后残余变形≤2mm。须提供具备CMA资质的第三方检验检测机构针对献血屋产品、依据现行相关国家标准出具的对应项目检测报告。确保可安全可靠、便捷地实现献血屋的第二次整体吊装，方便日后移动时装卸，并确保献血屋拆装后整体不变形不损坏。(提供献血屋顶部吊装移位实景图）
6.移动式献血屋设计使用寿命≥15年。
7.建筑物需符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）Ⅰ类民用建筑要求。所有板材、保温材料均提供环保性能第三方检测报告。
	1套

	
	
	1. 地板结构：底部采用16mm厚度车用级竹胶板衬底+纳米隔热保温涂层+18mm厚OSB板（知名品牌）找平+医用地板胶整体焊接做地板。
2. 医用地板胶防火等级满足GB8624-2012 B1 (B) 级，须提供带 CMA/CNAS 标志检测报告扫描件并加盖投标人公章。
3.地面钢制底盘增设镀锌管主次楞骨架，整体方钢焊接找平；地板板材、胶料提供环保检测报告。
	≥200㎡

	
	
	4. 内外墙板、吊顶板、橱柜、隔断、家具所用全部板材均为环保E0级，胶水、粘合剂均为绿色环保材料；投标人须提供板材、胶粘剂第三方环保检测报告（甲醛、TVOC 等）。
5. 室内空气质量执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2022），须提供2022年以来同类材质献血屋带CMA/CNAS 资质第三方室内空气检测报告复印件。
6. 外墙采用30mm厚钢化中空镀膜玻璃幕墙+定制专用不锈钢保温外墙板。
7. 内墙采用松木方做隔热框架+采用≥18mm E0级生态板做内墙板、墙体总厚度≥140mm，氧化抗风雨能力强。
8. 确保献血屋整体热传导系数≤0.06(提供献血屋产品该项目第三方相关检测报告电子文档）。
	外墙
≥280㎡



	
	
	
	内墙
≥280㎡


	
	
	1. 墙体及屋顶：屋顶系统采用微斜顶一体化防水系统，吊顶燃烧性能等级达到（GB8624-2012）A级；胶粘剂有害物质限量符合 GB18583，不得使用丙烯酸酯类胶粘剂；密封条、密封胶符合国家现行标准，需提供对应性能证明材料。
2. 屋体整体采用水性环保、阻燃聚氨酯整体保温处理，聚氨酯发泡密度≥40kg/m³、厚度墙体≥60mm、房顶≥80mm保温、降噪、防腐。确保献血屋整体热传导系数≤0.06(提供献血屋产品该项目第三方相关检测报告电子文档）。
	≥480㎡

	
	
	二层吊顶：
3. 二层间距≥450mm，二层顶采用50x30x3镀锌矩管做框架，采用松木方做造型，平装定制塑钢吊顶板与框架硬连接，确保多次拼拆不损坏，棚顶装照明、嵌入空调内机、换新风、音响喇叭、应急照明、检修口等设施设备。
	≥200㎡

	
	
	4. 不锈钢整体屋顶：
5. 屋顶上部整体采用厚壁不锈钢板整体焊接并与屋顶框架焊接成整体，确保永久防漏。
	≥200㎡

	
	
	整体喷漆：对献血屋外部进行整体喷漆处理
	 

	2
	上下楼装置及设施
	1.货梯（电梯）：1）载重400kg（±5%）、运行速度0.25米/秒（-8%～+10%）、轿厢内净尺寸：宽1100x深1000x高1900（±10 mm）、层门手拉门（手动外开自动关闭），电源及功率AC220V/50Hz、功率≥1.1KW、整机自重700kg。
2）安全功能：层门电插锁（轿厢不在楼层，层门无法打开），开门断电（门未关闭、轿厢无法运行），安全光幕（在轿厢口，有东西超出轿厢区域，轿厢停止运行），轿厢内急停、轿厢顶上急停和控制、轿厢底部防压触板、井道底部急停、安全防坠、应急电源、放冲顶保护、超压保护、电源波动保护等。
2.踏步梯：踏步梯宽度1200mm（±5 mm），踏步宽230mm（±5mm）、高210mm（±5mm），采用防滑踏步梯板，带整套楼梯扶手。踏步梯、外置金属构件全部采用热镀锌防腐处理；金属扶手为SUS304不锈钢。
	各1套

	3
	进出门及挡雨遮阳棚
	1.配置铝合金制作肯德基对开门、带门厅、上平衡口及防水除尘型门口地板，配中空钢化玻璃，要求门口尺寸：≥1500mm*2200mm、密封性好、带锁具及拉手；外配遮阳挡雨棚，确保安全可靠、便捷美观。
2.应急出口各一个，要求门口尺寸：≥900mm*2200mm、二层配逃生绳2套。
3.主入口大门配置 180°限位器、智能防水密码锁，全套优质五金配件。
4.入口雨棚与建筑一体化，防雨抗风，与整体外观统一协调。
	1套

	4
	隔断
	1.多套用于区域分割，环保材料制作、安全可靠美观协调，门洞宽≥900mm*高2200mm。隔断板材为 E0 级环保板材，提供板材环保检测报告；隔断阻燃等级符合 A/B1 级；金属五金耐腐蚀，可多次拆装不变形。
	多套

	5
	门窗
	1.要求部分窗户可打开通风，关闭后确保可靠锁止与密封，紫外线透过率＜2，隔音保温、明亮美观。
2.可打开窗户均采用断桥铝制作制作；固定玻璃窗。
3.窗外轮廓尺寸≥900mm*1100mm*60mm、数量应满足通风需求。
4.门窗玻璃采用8LOW-E+12A+8mm 钢化双层中空 LOW‑E 玻璃，内充氩气。
5.所有可开启外开窗全部配套 304 不锈钢金刚网纱窗，固定玻璃窗不配置纱窗；纱窗铝框与断桥铝窗同色配套；纱网丝径≥0.4mm，网目 20 目，防蚊虫飞虫侵入；纱窗带锁止把手，可便捷拆卸清洗；纱窗关闭后贴合严密无明显缝隙，密封胶条采用三元乙丙耐候胶条，抗老化；纱窗五金铰链、锁具采用304不锈钢，启闭顺畅，使用寿命不低于5年。密封胶条耐候抗老化，整套窗户气密性、水密性满足国标门窗规范。
6.窗户数量及位置，在确保安全可靠上、以客户使用需求为准。
	多套

	6
	窗帘
	1. 窗帘：采用电动卷轴式（卷轴卷帘），阻燃面料，遮光率≥75%，加厚防紫外线面料；采用管状内置电机，电机功率≥50W，运行噪音≤45 分贝，防护等级 IP40；铝合金卷轴及配件，带锁位卷轴机构。
2. 控制系统支持遥控器控制、手机 APP 控制、智能语音控制，可接入智能家居系统，卷帘可在行程内任意位置启停定位。
3. 帘布采用 UV 数码打印工艺，可印制无偿献血公益宣传标语、爱心、血滴等宣传图案；图案、文字布局由投标人出具方案，经甲方确认后方可生产加工；面料及印刷图案耐光色牢度≥4 级，日晒不易褪色，环保无异味，不释放有害物质，可湿布擦拭清洁，印刷不得破坏面料阻燃、遮光、防紫外线性能。面料阻燃等级达到 B1 级，投标须提供面料阻燃、环保检测报告。
4. 卷帘包含卷轴、电机、面料、宣传图案印制、五金配件、安装辅材、现场测量安装，全部费用包含在本项目总价内。
	多套

	7
	支撑装置及外置踏步
	1. 在底盘设置多处支撑点，安装时各支撑点节找平、固定，确保献血屋稳定安全可靠，使用时屋内无抖动摇摆现象。
2. 外置踏步与献血屋门厅及外置遮阳棚有机结合，满足设计规范、采用优质防滑板做踏步板蒙板，配SUS304不锈钢管制作的安全扶手；支撑高度，按客户和安装场地定制，确保安全可靠、便捷美观、满足防水淹和上下安全。
3. 献血屋底部地面用C30混凝土加钢筋做≥8处等高高强度安置平台（800毫米x800毫米），确保献血屋落位后安全可靠、便捷美观；献血屋四周及进出通道，采用环保高强度PVC防滑板铺装。
4. 地基整体承重≥18吨，地基做耐腐蚀防水层。设计使用年限≥50年；完成现场实地勘察后出具地基施工图纸。
	1套

	8
	常温电气系统（含配电箱）
	1. 一二楼配电箱与电表空开之间用50平方五芯铜芯线，插座等使用2.5平方三芯铜芯线，室内照明使用1.5平方铜芯线，380V5P空调和电梯使用6平方五芯铜芯线套管施工，户外发光字条屏使用2.5平方三芯铜芯线，大屏使用6平方三芯铜芯线套管施工并做好防水措施。
2. 室内墙壁上布置若干电源插座。电气总控制箱使用不锈钢材质，暗装布置，位置于1楼进门口和2楼楼梯口等便于运维检修操作位置；箱内安装整屋控制系统及线路空开，各功能区插座，动力，照明分开，一二楼电源进线分开。
3. 为确保整屋供电安全，配电箱内设置过载保护开关、漏电保护开关、防雷开关，零地装置。室外发光字、条屏、大屏设备等单独回路，使用时控器控制，功率较大的使用交流接触器控制。
4. 献血屋顶铺设防雷装置（出具防雷检测报告），弱电柜与登记体检吧台之间预埋 2 条网线。
5. 所有电源进出线均采用隐藏式，施工采用穿线管施工，符合《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015、《低压配电设计规范》GB 50054-2011、《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010等电气装置安装工程系列标准要求。

	1套

	9
	照明系统
	1. 各区照明单独控制（多联开关），照明灯LED平板灯、嵌入式安装，LED 灯带、LED 筒灯配置等根据设计要求安装，符合建筑照明设计标准照明数量按面积合理布置。
2. 工作区域操作面照度≥300lx，保证明亮无死角。
3. 每个区域按照消防设施标准配置符合最新国标LED应急照明灯和安全出口指示牌。
	1套

	10
	[bookmark: OLE_LINK3]空气调节系统
	1.新风系统 2套。
1）室内吸顶新风系统，降甲醛，过滤PM2.5双向全热交换器新风机。新风系统噪音≤40dB (A)；吊装于吊顶内部，多风口布置；可选用日立 / 海信或同档次品牌管道式全热交换新风机。
2）送风量：225m³/h。   
3）电压：AC220V。
[bookmark: OLE_LINK40]4）功率：150W。   
5）控制方式：遥控。
6）尺寸：≥701×380×200mm。
7）功能：全热交换，过滤PM2.5。
2.温控系统，数量4套，5 匹吸顶式天井机（嵌入式天花机）：冷暖类型：冷暖电辅型
1）变频方式：变频
2）电源规格：380V/50Hz
3）能效等级：二级及以上（能效比≥3.0）
3）循环风量：≥2000m³/h
4）室内机噪音：≤50dB(A)
5）室外机噪音：≤62dB(A)
6）冷媒类型：R32 或 R410a（环保新冷媒）
7）适用面积：单套适用 45～75㎡
8）需具备自动除霜、断电记忆、故障自诊断功能。
9）安装方式：室内机吸顶嵌入式安装，室外机落地或支架安装（由投标人勘查后确定）
10）质保期：整机质保不少于 6年（压缩机等主要部件同期限），质保期内免费上门维修、更换零配件。
11）推荐品牌：格力、美的、日立，或同档次及以上品牌。
投标人若选用同档次品牌，须提供所投品牌与推荐品牌主要性能参数对比表，证明其技术参数、能效等级、可靠性不低于推荐品牌。
	1套

	11
	监控系统
	共为12处高清摄像头（屋外4处、屋内8处）电源、网线汇集在集中设备柜子内（六类网线）
1. 液晶显示器：配置≥19寸液晶显示器1台。
2. 室内半球摄像机≥400 万像素，≥1/3 英寸 CMOS，分辨率≥2560×1440，内置 MIC 录音，IP67 防护，支持 H.264/H.265，宽动态。
3. 室外枪机≥400 万像素，≥1/1.8 英寸 CMOS，IP67 防护。
4. NVR 网络硬盘录像机支持人脸检测、周界防范智能分析。
5. 监控硬盘升级为≥6TB，录像存储时间≥6 个月。
6. 支持对接血站现有监控平台，支持手机远程查看。
	1套

	12
	户外广告字
	根据客户需求安装足量发光字。使用时控开关控制。
	1套

	13
	献血宣传栏
	根据客户需求屋体周围（包括献血屋背面）安装足量宣传栏，可设有边框、便捷更换内部宣传画内容，美观、耐用。
	1套

	14
	户外电子宣传
	1. P10 LED滚动屏安装于进门处顶部，尺寸约长≥4000mm，高≥480mm，像素间距≤10mm；冷热冲击、电气性能须提供带 CMA/CNAS 检测报告加盖投标人公章。
2. P8 高清彩屏，献血屋二层屋外侧壁挂或嵌入式安装，尺寸约长≥3000mm，高≥1700mm。
1)像数点间距：≤4mm；（须提供首页具有CNAS、ilac-MRA标识的检测报告复印件加盖原厂公章）
2)像素密度：≥62500点/㎡；
3)像素构成：1R1G1B；
4)LED封装方式：SMD1921；                                     
5)驱动方式：动态1/10扫描，恒流驱动；                                                 6)刷新率：1920Hz；换帧频率：50&60Hz；
7)水平/垂直视角：≥140°/≥120°；
8)色温：2000K～9500K可调，出厂标准值默认为6500K±500K；
9）亮度：≥4500cd/㎡；
10）最大功耗：≤740W/m²，平均功耗：≤360W/m²
11）盲点率：出厂无盲点；
12) 亮度均匀性：≥99.2%；
13)使用寿命：≥100000小时；
14)低亮高灰：支持亮度为100%时信号处理深度，灰度级数达到16bit，亮度为20%时信号处理深度，灰度级数达到14bit；
15）灰度等级：≥14bit
16）使用寿命：≥100000小时
17）工作温度范围：-20℃ ～ +60℃
18）防护等级：≥IP65（防尘防水）
19）抗电强度：在电源插输入端与外壳裸露金属部件之间施加AC1500V、1min电压，应无击穿和飞弧现象；                                                                  20）投标人须承诺所投滚动屏为全新正品，非翻新改制产品；若为委托生产（OEM）产品，须提供3C证书及委托生产相关佐证材料，保证产品质量、售后责任由投标人承担。投标产品须提供有效的 3C 认证证书。3C 证书中载明的申请人、制造商、生产企业三者名称应一致；如不一致，三者须同属一个集团公司（指母公司直接或间接持股比例不低于 51%，或受同一实际控制人控制），并须同时提供：①3C 证书；②国家企业信用信息公示系统出具的股权关系查询截图或集团公司盖章的股权结构证明；③集团公司出具的关联关系声明函。上传证书、证明扫描件。
21）屏体结构为Q235B镀锌钢材，不锈钢或铝塑板包边；抗风≥8级，抗震≥7级（须提供结构计算书）
22）所投显示屏厂家具有标准化良好行为证书（AAAAA级），上传有效期内证书扫描件。
23）▲支持远程节目发布、播放日程管理、设备状态监控及远程开关机，控制系统须接入血站现有统一信息发布平台；
24）所投显示屏厂家具有具有视频闪烁和随机异常闪烁点的检测方法。
	1套

	
	15
	电表箱距离离献血屋10米，需下挖1米用混凝土浇筑电缆沟，用50平方电缆分别连接到献血屋1、2层电箱内。水表箱电缆一并接入献血屋。中国移动光纤井在献血屋向北20米马路拐角盲道处，需下挖1米用混凝土浇筑管道延伸至中国移动光纤井。所有施工后，恢复地面原貌。献血屋防雷设施需可靠接地，铺设符合国家标准的接地网。
	

	1
	洗手池总成及供、排水系统
	1. 洗手池装置1套：不锈钢感应龙头，陶瓷洗手池，冷热水，配高级圆型水盆、配皂液器，外廓尺寸按客户确定安置位置定制，配备微电脑温控加热设备。
2. 给排水管路：食品级 PPR 给水管，PVC 排水管；管路完工水压试压≥10 公斤，保压≥30 分钟。
	1套

	2
	灭火器
	≥3升  二氧化碳灭火器安放在视线醒目处做好标识。
	8个

	3
	烟雾报警器
	3C消防认证。高音报警，360°烟雾探测，双光感烟，防蚊虫设计，阻燃外壳，≥10年强劲续航。
	1项

	4
	采血工作专用设施
	1. 按照客户确认的布局尺寸定制，各桌子及橱柜等采用 E0 级环保多层实木板，提供板材环保检测报告。
2. 台面选用岩板≥12mm；台面抗菌涂层抗菌率≥90%。
3. 抽屉配置阻尼隐藏轨道，抽屉脸及橱柜门均采用高环保密度板数控制作并作吸附处理，台面圆弧桌角，表面易清理，上带抽屉下带橱柜，采用优质五金和定制拉手，橱柜数量及结构尺寸承诺满足采血工作和客户需求。
	多套

	5
	▲智能恒温储物系统
	1.外廓尺寸：长≥2000mm、深≥1200mm、高≥2400mm（尺寸可根据实际情况定制）
▲2.系统组成：回转式存取装置及智能控制单元，温控制冷及制热单元，自动温控、杀菌及箱内温控空气循环单元，应急供电单元等组成。
▲3.功能要求：温度区间20±2℃，采用水性阻燃聚氨酯高压发泡保温工艺（保温板密度45kg/m³、厚度≥60mm）、全SUS304不锈钢内胆，定制回转传动机构（采用食药级润滑及润滑），内配多只大容量储物盒，触摸屏操控、存取物料记录一键式存取就位，矩阵式温控制冷及制热装置，箱内持续循环风确保箱内温度均匀可靠恒温，配UV遮光空气循环杀菌装置、确保箱内无菌储存。带远程监控功能，断电情况下可保证10小时稳定恒温。提供产品实物图及产品介绍。
智能恒温储物系统，单层额定载荷≥50kg；设备具备应急手动取物功能，断电后可手动解锁取物。投标人可提供CMA资质第三方检测机构依据GB/T 3325《金属家具通用技术条件》出具的单层载荷检测报告扫描件。
	1套

	6
	办公椅
	1. 3张可升降旋转带滑轮靠背座椅，PU皮软包坐垫。
3. 3张可升降旋转不带轮，靠背座椅。
4. 采血转凳8个，可调式，皮质，不带靠背4个，带靠背4个。
	14把

	7
	微波炉
	光波炉烤箱一体机，≥900W速热多功能一体平板加热，规格约：长457mm\宽389mm\高274mm；容量≥20L。
	1台

	8
	饮水机
	1、 台式饮水机2台、满足使用要求。
2、 壁挂式即热直饮机，1台。安装方式：壁挂式；面板材质：钢化玻璃；额定电压/频率：220V/50Hz；额定功率：≤2100W；加热方式：即热式（无胆）；过滤级数：不低于三级（须含反渗透RO膜，精度0.0001微米）；净水流量：≥1L/min；制热水能力：≥15L/h（≥90℃）；出水温度档位：常温/60℃/开水三档可调；控制方式：触控，带水温实时显示；安全防护：防干烧、防漏电、缺水保护、开水童锁；噪音：≤5dB(A)。整机须具有有效的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，批件型号与投标型号一致；出水水质符合 GB 5749-2022，提供CMA资质第三方水质检测报告。整机质保不少于2年，质保期内免费更换滤芯不少于2次。
	1套

	9
	食品冷冻冷藏冰箱
	能效等级：一级能效，制冷方式：直冷，参考尺寸符合橱柜嵌入安装，容量≥180L，冷冻冷藏箱（美的、海尔、容声或同档次品牌）
	1台

	10
	电动采血椅
	1. ▲外形尺寸：座椅高度≥1112mm，座椅宽度≥620mm，坐高≥480mm，座椅深度≥880mm，总深度≥1050mm，全伸展最大深度≥1660mm。靠墙摆设不影响靠背躺下，不需预留空间。躺下时靠背座椅向前、向下移动。
2. 材质：采用优质超纤皮，选用优质超软绵，具有弹性好、柔软度强、坐感舒适、使用稳定等特点。
3. 功能架选择：选用出口加厚钢板冲压而成，使用更长久，质量更稳定，结构更稳固
4. 电机：采用优质电机五金架，质量优质稳定，配备USB充电口。
5. ▲双控位操作：座椅扶手左右两侧均设置控制按键，献血者、采血工作人员均可便捷操作。
6. ▲一键躺平应急开关（休克应急用）：按键位置可按需定制于左侧或右侧；献血者发生晕血休克状况应急时，工作人员可一键触发快速调节体位，便于应急处置，可满足全血采血、机采采血体位需求。
	10个

	11
	空气消毒机
	1.单台适用体积：100m3；
2.消毒原理：等离子体或循环风紫外线（无臭氧），支持人机共存，无耗材；
3.外形：吸顶嵌入式；
4.天花开孔尺寸：由投标方提供，需与装修设计协调；	
5.天花到房顶预留空间：≥ 500 mm	，每台设备预留好检修口和安装空间；
6.整机重量：≤ 35 kg；
7.单台循环消毒风量：≥1000m³/h；
8.消毒时臭氧泄漏量≤0.01mg/m³；
9.噪音：≤55dB(A)；
10.消毒机开机60min白色葡萄球菌杀灭率：≥99.9%（提供60min检测报告，扫描上传）；
11.消毒机开机120min自然菌消亡率：≥90%（提供120min检测报告，扫描上传）；
12.消毒后空气中细菌总数：≤112cfu/m3（提供120min检测报告，扫描上传）,（新华、肯格王、巨光或同档次品牌），提供消字号备案凭证复印件加盖投标人公章
	4台

	
	移动式紫外线消毒灯车
	1. 每台配置 2支40W、长度≥120cm 无臭氧紫外线灯管，波长 253.7nm；灯臂可 0‑135° 角度调节，带灯管防护门；
2. 配备电子定时控制系统，定时范围 0‑120min，定时结束自动断电停机，支持遥控控制；
3. 整机配置静音带锁万向脚轮，机架碳钢喷塑防腐；
4. 产品具备消字号备案资质，投标提供消毒产品卫生安全评价报告、消毒产品生产企业卫生许可证加盖投标人公章。
	2台

	12
	▲移动式献血屋专用智能管理系统
	1. 配置电路安全实时监控单元：整个系统做到对漏电、短路、过/欠压实时监控及保护，整个电路的运行状态在管理屏幕上有完整的显示；
2.配置血液冷链安全监控单元：实时监控血液箱内部温度变化，如存储温度超出设定数值第一时间提醒工作人员；
3.配置内部电器远程控制单元：可远程开启环境夏季制冷、冬季加热通风系统、空气消毒统、led显示系统等电气设备；
4.配置空气质量监控单元，对屋内空气质量及甲醛浓度等进行实时监控；
5.配置电路安全实时监控单元、血液冷链安全监控单元、内部电器远程控制单元等须在同一软件平台操作，提供软件操作页面截图证明。
	1套

	13
	音响功放系统
	1. 配方舱室外音箱4个，防水牢固、功放1台，音箱布置在门口；
2. 室内配4套高保真车用音响安装在顶棚相应位置；配150W 功放，规格尺寸：480mmx360mmx95mm,供电：直流:12V≥5A 交流:220V 功能介绍：可插 USB/有遥控/ 卡拉 OK 功能音频输入：功放后面 AUX 莲花座可接:电脑/MP3/DVD/等音频信号音频输出:L左+R右 声道输出分正负极各接一个音箱。
	1套

	14
	备用供电系统
	不间断电源系统UPS 为整个工作场所除空调外的采血、检验和血液保存设备设备应急供电，市电和UPS 插座物理标识区分，功率≥10kVA、后备时间2小时，确保采血不间断用电需求，确保在线式自动切换。UPS主机和电池组安装在干燥、通风良好的位置,机柜式安装时，前后需保留 15厘米以上的散热空间；底部离地至少10厘米,其他按照国家规范安装。
	1套

	15
	内部终端
	尺寸≥43寸，高清LED ,可插u盘播放。
	1套

	16
	身高体重秤
	1. 语音播报：语音提示测量步骤，播报测量结果，根据要求声音大小可自由调节；
2. LED显示：≥4寸高清VA显示屏，醒目清晰显示日期、时间和温度；
3. 系统设置：显示屏和触摸按键一体化设计；
4. 打印系统：自动打印体检报告，换纸方便；
5. 折叠便携：可折叠方式，机器采用金属折叠扣可上锁；
6. 测高范围：20-200cm，分度值:0.1cm或者0.5cm；
7. 称重范围：2-500kg，分度值:0.1kg或者0.01kg；
8. 测量速度：测量约480次/小时；
9. 消耗功率：待机≤1W，测量过程中≤2W（不含打印机)；
10. 设备高度：整机高度不高于250cm,折叠后高度不高于130cm；
11. 设备规格：外形尺寸≥长41.5x宽32.5x高226（单位cm），重量：≤10kg。
	2台

	17
	AI智能互动系统
	1.数字人唤醒：数字人软件搭载多模态唤醒能力，提供多种灵活唤醒方式；支持语音关键词触发唤醒、触屏点击一键唤醒、摄像头人脸识别自动唤醒，多种模式自由切换适配不同应用场景，响应灵敏、启动便捷，满足展厅展示、前台接待、线下大屏、智能终端等各类落地使用需求。
2.SR 语音识别：软件内置智能语音识别模块，可兼容市面主流定向降噪麦克风设备，抗环境干扰能力强、收音更清晰；全程支持智能语音识别快捷输入；软件标准版更是标配中英文双语高精度语音识别。
3.AI 问答： 支持豆包、文心一言 、讯飞星火 、DeepSeek 、ChatGPT4.0（海外版）等市面所有主流AI 语言模型接入，进行 AI自由问答。
4.TTS文本转语音功能：数字人可将回复文本快速智能转换为自然流畅的真人语音，播报清晰、音色逼真，实现沉浸式语音交互体验。
5.音色库：支持多种音色库选择，专业音色库随心选择，音色高度拟人逼真，语速语调流畅自然、贴近真人表达；可适配不同职业、人设风格与场景定位，完美满足各类数字人身份塑造及个性化播报需求。
6.构建无偿献血专业知识库,实现7*24小时智能人机交互,具备献血知识答疑,献血健康咨询,献血网点查询,无偿献血政策解读等功能,有效填补非工作时间段服务缺口,减轻人工服务压力。
	1套

	18
	自助查体系统
	1. 主要检测功能：身高、体重、BMI、血压、脉率、体温、人体脂肪成分、中医体质辨识、视力、色盲色弱。
2. 整机一体式设计，无任何分离检测部件与信息采集部件；所有外围检测设备内置式设计，以防外界环境污染；读卡器、摄像头、触摸屏等全部为内部嵌入式设计，目视看不到任何外露部件和摄像头孔，防止进尘进水等情况出现影响品质。
3. 使用简单自助，具有良好的人机交互能力，每个检测项目都具有语音动画提示引导检测者完成检测。
4. 整机只需一电源插口接入外部电源，电源插口须有电源指示灯和过载保护，电源插座须可单独开、关控制整机通电。
5. 操作显示屏尺寸≥15寸电容触摸屏，显示规格为16:9宽屏显示，方便操作使用，触摸屏必须采用加硬钢化玻璃材质，采用金属边框整体嵌入，安全耐用。
6. 操作屏内置摄像头，可用于人脸识别使用。
7. 检测完成自动打印检测报告单。
8. 一体式设计，所有外围检测设备、读卡器、触摸屏等全部为嵌入式设计。
9. 安装移动轮，可方便移动，设备到达现场后只需接入电源和网络即可检测使用。
10. 嵌入式打印机，报告自动打印
11. 电源：AC 220V/50Hz 
12. 网络:支持RJ45、无线wifi
	1套

	19
	采血秤
	1.显示单位:ml、g，一键转换；
2.传感器：采液准确、校正方便，带计时功能；
3.称重范围:0~1500g，液体比重:1.05g/ml；	
4.摇摆角度:13°±2°；	
5.摇摆频率:30±2次/分；	
6.报警:当采液量达到预定值时，有自动报警（声、光）提示；
7.显示屏：数码显示屏；
▲8.托盘连接：采用磁性连接，方便装卸；
9.外形尺寸（mm）（宽×深×高）：170×275×155（±20mm）
▲10.设备重量：小于2.5kg。
	10

	20
	热合机
	1. 晶体管高频热合机，用于采血血袋管路热合封管；
2. 晶体管高频发生器，工作频率 ≤40.68MHz，无需预热；适配 2～6mm 医用 PVC 血袋导管，陶瓷隔热热合电极，避免溶血，封口带易撕线；多档功率可调，可自动识别管路壁厚，亦可手动设置；热合时间 0.5～3 秒，完成自动弹开；带可拆卸透明防溅保护盖板，盖板联锁保护，过热、电火花异常声光报警；
3. 具备高频屏蔽防护；AC220V 供电，宽电压兼容 90～260V；
4. 铝合金小型机身，适合采血工位台面摆放，整机重量≤5kg。
	2

	21
	采血业务终端配套基座及布线系统
	移动终端
1.显卡类型：集成显卡
2.内存≥8GB 
3.硬盘≥515G
4.显示屏≥15.6英寸
5.屏幕分辨率：1920*1080像素
6.操作系统: 预装 Windows 11 操作系统
	1台

	
	
	一体式终端
1.处理器: i5或i5以上
2.内存≥16GB 
3.硬盘≥515G
4.显示屏≥23.8英寸
5.显卡类型：集成显卡
6.屏幕比例：16:9
7.屏幕分辨率：1920*1080
	1台

	
	
	信息复制系统
1.基本功能：黑白激光打印、复印、扫描
3.进阶功能：自动双面打印
4.连接方式：无线网络、有线网络、USB线连接
5.打印速度：单面高达30页/分钟，双面高达15页/分钟
6月打印负荷：≧30000页
7.产品尺寸：≦460×420×400mm
	2台

	1
	▲内 外 视 觉 设 计 及 规划
	外观设计温馨，具有行业特色，体现血站的工作，并具有宣传效果，外部装饰按照设计方式进行安装；内部装饰、元素、点缀呼应外部形象设计，内外融合；配备与血液行业相关的装饰与宣传内容，要求时尚、专业，方案需得到甲方认可（提供设计效果图电子文档）
	1套

	2
	屋 内 布 局
	1.内部设置、布局和工作流程符合采血现场专业规范和卫生学要求； 
2.业务工作区域内污染区与非污染区分开，安全区域与公共活动区域分开； 
3.主要功能区划分为献血者接待区域、体检咨询区域、登记区域、检验区域、休息区域、采血区、纪念品展示区（可复合设立，各区域面积和划分在制作时由使用单位委派业务专家进行现场督导）； 
4.区域配备生活、医疗废物暂时存放设施，体检区域要求具有良好的私密性；
5.含无偿献血品牌视觉引导系统：包含爱心发光 LOGO、室内功能导视牌、服务状态吊牌、缺血提示吊牌、人员信息公示牌等；
6.投标人投标时提供内部设计的效果图，在中标后根据采购方的意见和建议进行调整和优化。在采购方确认后方可进行施工。
	1套














第五章 评审方法和评审标准
一、评标方法
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	3
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


二、政府采购政策功能落实
其他要求：
1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
2.政府采购中实施本国产品标准及相关政策
2.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。 
 
三、评标标准

	评审因素
	评分标准说明

	投标报价
（30分）
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30×100%
计算结果保留2位小数，第三位四舍五入。

	货物技术参数和性能指标
（40分）
	根据招标文件中各项技术参数的规定，投标人的技术参数响应程度，配置的对应性、技术指标偏离度进行评分。普通技术参数有一项不满足扣0.5分，▲项技术参数有一项不满足扣2分，总分40分。须提供相关证明材料佐证参数（文件要求的佐证资料、技术参数的彩页或厂方说明书等）。

	整体技术服务方案
（10分）
	根据对投标货物的安装、调试、验收及操作、培训计划、质保期及售后服务方案进行比较，方案内容包括但不限于：①运输及安全保障措施；②安装调试方案；③售后服务承诺及售后服务范围；④售后服务方式（如送修、上门或现场派驻服务人员等）、响应时间及对应流程；⑤出现各种售后问题的解决方案以及突发事件及应急保障措施。
方案满足招标文件要求，结构清晰，详细、规范全面，内容完整，可行性强得10分；
方案结构清晰性及规范性、内容完整性略有瑕疵但不影响项目实施的，得7分；
方案结构清晰性、规范性及内容完整性一般的，得4分；
[bookmark: _GoBack]方案结构清晰性、规范性及内容完整性有欠缺的，得1分；
未提供不得分。

	产品设计方案
（10分）
	根据整体内部布局、外部效果设计图，布局合理及外观设计进行评审。
1.设计图新颖美观，布局合理可行，得10分；
2.设计图简单单调，布局较合理可行，得6分；
3.设计图单调，布局一般，得4分；
4.未提供不得分。

	专业程度（7分）
	根据提供的献血屋生产厂家介绍等相关资料等进行评审（上传ISO9001质量管理体系认证证书扫描件）
1.生产厂家专业程度高，提供完善的管理制度，且通过ISO9001质量管理体系认证，有完整的质量承诺，完善的质量保障措施得7分；
2.提供较完善的管理制度， 较完整的质量承诺得4分；
3.提供基本的管理制度及质量承诺，得2分；
4.无完善的管理制度，无完整的质量承诺不得分。

	业绩
（3分）
	投标人或生产厂家自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接的同类业绩，每提供一项得1分，本项最高得3分。
提供合同（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）扫描件作为同类业绩评价证明资料。


































第六章 竞争性磋商响应文件格式
 
 
 
竞争性磋商响应文件










 
 
 
 
 
项 目 名 称：
项 目 编 号：
磋商供应商名称：（电子签章）
日期：
 
说明：
对本章所有的响应文件格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

响应文件主要目录
一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、磋商响应报价表
五、技术参数响应及偏离表
六、商务条款响应及偏离表
七、拟投入施工人员一览表
八、业绩一览表
九、实施方案
十、其他（采购文件要求必须提供的或供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）


一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
	 

	2
	上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
	 

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前12个月内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
	 

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
	 

	5
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	 

	6
	供应商信用承诺函。
	 

	7
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
	 

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	8
	
	 

	特定资格条件

	9
	
	 

	10
	
	 

	其他资格条件

	11
	磋商响应函
	 

	12
	法人授权书
	 


 





具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：             。
主要专业技术能力有：     。
 



参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
 
声明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
供应商名称（加盖CA电子公章）：
法定代表人签章：_______________________
日期：_2026_年    月    日


供应商信用承诺书
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
 
承诺单位（加盖CA电子公章）：
2026年   月   日
 
 
 
 
 
 
 
 









磋商响应函
 
致：                         （采购人名称）                         
根据贵方的       号            （项目名称）磋商文件，正式授权下述签字人_________ （姓名和职务）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。
据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。
2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。
7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：
地 址：邮 编：
电 话：传 真：
供应商开户行：账 户：
法定代表人或授权代表姓名（签字）：联系电话：
供应商名称（加盖CA电子公章）：
日 期：_2026_年___月___日


法人授权书
 
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就       号____________项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
 
被授权人签字：_____________________         __
联系电话（手机）：____________________________
单位名称：____________________________________
授权单位盖章：________________________________
地址：________________________________________
日期： 2026_年___月___日
 
被授权人身份证复印件：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


二、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	 
	 

	2
	……
	 
	 

	3
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 


 
三、非实质性响应对照表
	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《关于符合本国产品标准的声明函》

	 
	 

	2
	…

	 
	 

	3
	
	 
	 

	4
	
	 
	 


 
 
 
 















 
 
 
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：）
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。


 
四、磋商响应报价表
项目名称：
项目编号：
	名  称
	第一轮报价

	 
	 
大写：
小写：              （人民币）

	工期
	 

	备 注
	 


磋商供应商全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：
日期：2026年  月  日
 
价格构成或报价要求：
1、此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次磋商中的最后报价。
2、项目如有分包，请各磋商供应商按投报的分包分别列表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












 
五、技术参数响应及偏离表
项目名称：
项目编号：
	序号
	项目名称
	磋商要求
	响应承诺
	超出、符合或偏离
	原因或说明

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


磋商供应商全称（加盖CA电子公章）：
日期：2026年   月   日
 
注：1、按照项目需求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。
 
 
六、商务条款响应及偏离表
	项目
	采购文件要求
	是否响应
	供应商的承诺或说明

	交付时间
	 
	 
	 

	交货方式
	 
	 
	 

	交货地点
	 
	 
	 

	付款方式
	 
	 
	 

	其他
	……
	 
	 


 
磋商供应商全称（加盖CA电子公章）：
日期：2026年   月   日
 
注：1、按照项目需求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。
 



七、拟投入项目组成员一览表
项目名称：
	序号
	姓名
	身份证号
	年龄
	性别
	联系方式
	学历
	资质
	职称
	工作经验（承担过同类项目）
	在本项目拟任职务

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	（可加行）


磋商供应商全称（加盖CA电子公章）：
日期：2026年  月  日
注：附相关人员资质。
 
八、业绩一览表
项目名称：
	序号
	委托单位
	项目名称
	项目合同价（或规模）
	项目内容
	开始/完成日期
	成果评审结论及获奖情况（如有）
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	可添行 


磋商供应商全称（加盖CA电子公章）：
日期：2026年  月  日
注：（同时提供以下材料，原件扫描上传，否则不得分：1、合同）
 
九、实施方案
根据招标文件评分细则要求自行编制（格式自拟）。
 
十、其他
（采购文件要求必须提供的或供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
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