[bookmark: _Toc35393813]南通知识产权法庭暨“两个中心”装修改造项目配套家具采购项目
更正公告
[bookmark: _Toc35393814][bookmark: _Toc28359104][bookmark: _Toc28359027][bookmark: _Toc35393645]一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：JSZC-320600-NTWL-C2026-0018
[bookmark: _GoBack]原公告的采购项目名称：南通知识产权法庭暨“两个中心”装修改造项目配套家具采购项目
首次公告日期：2026年10月16日
[bookmark: _Toc28359028][bookmark: _Toc35393815][bookmark: _Toc28359105][bookmark: _Toc35393646]二、更正信息
更正事项：采购文件 
更正内容：
1、采购需求中增加阅卷室隔断柜31套。请各潜在供应商按更正后的数量编制响应文件及分项报价。本项目预算金额为185.14万元，最高限价185万元，报价仍不得高于原定最高限价185万元，否则作无效响应处理。
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	[image: ]
	隔断柜
	2400W×400D×1500H
	31
	组
	基材：▲符合E0级标准的三聚氰胺板：符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2024、GB 18580-2017或2025、JC/T2039-2010、LY/T 3044-2018、GB/T 17657-2013或2022、GB/T 29899-2024、GB/T40493-2021等标准，静曲强度≥10.5MPa、弹性模量≥1500MPa、内结合强度≥0.3MPa、2h 吸水厚度膨胀率≤8%、密度0.6-0.9g/cm³、表面胶合强度≥0.6MPa、握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）、表面耐冷热循环-无裂纹、鼓泡、变色、起皱等、表面耐划痕≥1.5N 表面无大于 90%的连续划痕、表面耐磨-磨耗值≤80mg/100r，磨 350r 以后应无露底现象、表面耐香烟灼烧达到4级以上、耐干热达到4级以上、表面耐污染腐蚀达到4级以上、耐龟裂达到4级以上、耐水蒸气达到4级以上、耐光色牢度达到4级、含水率3%-13%、甲醛释放量≤0.025mg/m³、挥发性有机化合物(苯、甲苯、二甲苯、TVOC未检出)、可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)含量未检出、抗菌性能≥99%、防霉菌性0级、防腐性能0级；
封边：采用优质PVC封边带同色封边，装饰同时有效降低甲醛释放量；   
五金：标配阻尼铰链，内嵌式拉手等优质国产五金；


2、竞争性磋商文件“第四部分评审方法和评审标准”综合评分评审标准中“产品技术参数”“▲”项涉及材料包括中密度纤维板、网布、西皮、三聚氰胺板、麻绒面料、高弹阻燃海绵、PP材料、水性油漆、橡胶木。其中网布、三聚氰胺板因检测委托时间不同，检测报告所依据的标准版本可能存在差异，现将该两项材料的部分标准更正为旧版或新版标准均可接受，具体调整内容如下。其余"▲"项材料的技术参数及标准要求不变。
	中密度纤维板
	符合 GB/T11718-2021、GB/T39600-2021、GB/T 35601-2024等标准，吸水厚度膨胀率（24h）≤8%，静曲强度≥38MPa，弹性模量≥3000MPa，密度≥0.78g/cm³, 内胶合强度≥0.8MPa，表面胶合强度≥2.0MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤100 μg/m³、苯、甲苯、二甲苯均未检出；燃烧性能符合GB 8624-2012或2025《建筑材料及制品燃烧性能分级》B₁（C）级标准要求。

	网布
	符合GB/T3923.1-2013、GB/T4802.2-2008、GB/T21196.2-2007或2025、GB/T19817-2005、GB/T 3920-2008或2024、GB/T20944.2-2007、GB/T12703.1-2021、GB18401-2010等标准，断裂强力（径向330N，纬向310N），耐干摩擦（径向≥4级，纬向≥4级）；抗菌效果（金黄色葡萄球菌）≥99%；静电性能-峰值电压:1.6kV，半衰期:0.84s,抗静电性能优异；PH值6.1。

	西皮
	符合GB/T 16799-2018、HJ507-2009、QB/T4199-2011、QB/T4341-2012等标准；革身应平整丰满有弹性；气味≤1级，游离甲醛≤5mg/kg，挥发性有机物（VOC）≤10mg/kg，禁用偶氮染料未检出（检出限30mg/kg）；邻苯基苯酚≤0.10mg/kg；防霉菌等级（黑曲霉）1级；抗菌率（鼠伤寒沙门氏菌、大肠杆菌）经马丁达尔法摩擦5000次后抗菌率均≥99%。

	三聚氰胺板
	符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2024、GB 18580-2017或2025、JC/T2039-2010、LY/T 3044-2018、GB/T 17657- 2022、GB/T 29899-2024、GB/T40493-2021等标准，静曲强度≥10.5MPa、弹性模量≥1500MPa、内结合强度≥0.3MPa、2h 吸水厚度膨胀率≤8%、密度0.6-0.9g/cm³、表面胶合强度≥0.6MPa、握螺钉力（板面≥1200N，板边≥800N）、表面耐冷热循环-无裂纹、鼓泡、变色、起皱等、表面耐划痕≥1.5N 表面无大于 90%的连续划痕、表面耐磨-磨耗值≤80mg/100r，磨 350r 以后应无露底现象、表面耐香烟灼烧达到4级以上、耐干热达到4级以上、表面耐污染腐蚀达到4级以上、耐龟裂达到4级以上、耐水蒸气达到4级以上、耐光色牢度达到4级、含水率3%-13%、甲醛释放量≤0.025mg/m³、挥发性有机化合物(苯、甲苯、二甲苯、TVOC未检出)、可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)含量未检出、抗菌性能≥99%、防霉菌性0级、防腐性能0级。

	麻绒面料
	符合GB 18401-2010、GB 17927-2024标准，可分解致癌芳香胺染料维嘉拿出（＜5mg/kg）；PH值4.0-8.5，无异味；染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦）≥5级；甲醛含量未检出（＜20mg/kg）；阻燃性能：阻燃II级（模拟火柴火焰点火源引燃试验后,试样表面和内部未出现任何阴燃和有焰燃烧现象）。

	高弹阻燃海绵
	符合GB/T 10802-2023、QB/T 1952.1-2023、GB/T35607-2024、GB 17927-2024等标准，表观密度≥45kg/m ³ , 65%/25%压陷比≥3，回弹率≥50%；拉伸强度≥180kPa，断裂伸长率≥210%，撕裂强度≥5N/cm，75%压缩永久变形≤2%；甲醛释放量≤ 0.05mg/m³ , TVOC≤0.2mg/m³ ；气味等级≥8 级；阻燃等级 II 级：模拟火柴火焰点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象。海绵厚度>6cm，保证臀部有足够的下陷深度，HD测试永不变形；

	PP材料
	塑料件外观应光洁，无划痕，无明显色差、无针孔、无白印；冲击强度≥8000 J/㎡，耐冷热循环检验合格，塑料件邵氏D硬度≥HD65，大肠杆菌抗菌率与金黄色葡萄球菌抗菌率均≥99%。

	水性油漆
	符合GB/T 23999-2009、HJ 2537-2014等标准；硬度（擦伤）≥H，附着力（划格间距2mm)≤1级，耐划伤性（100g）、耐水性（24h）、耐沸水性（15min）、耐碱性（5Og/L的NaHCO3，1h)、耐醇性（50%，1h)均符合要求，VOC含量≤50g/L，甲醛含量≤50mg/kg，总铅（Pb）含量、可溶性重金属（镉Cd、铬Cr、汞Hg）含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、卤代烃（以二氯甲烷计）均未检出。

	橡胶木
	符合 GB/T29894-2013、GB/T3324-2024等标准，木材鉴定为橡胶木，木材含水率8%-12%；气干密度≥0.6g/cm³。实木框架榫卯结构，经过烘干、防腐、防虫处理，拥有结实耐用不易变形的特点。 


3、竞争性磋商文件“第四部分评审方法和评审标准”综合评分评审标准中“成品检测报告3、办公椅（主管椅、职员椅）” 因检测委托时间不同，检测报告所依据的标准版本可能存在差异，现将该成品的部分标准更正为旧版或新版标准均可接受，具体调整内容如下：
	成品检测报告
	3、办公椅（主管椅、职员椅）：符合GB/T3325-2024、GB/T35607-2024、GB/T10357.2-2013、GB/T10357.3-2013或2025等标准，椅凳类稳定性应无倾翻，产品寿命：椅座、椅背耐久性≥12万次，扶手耐久性≥6万次，甲醛释放量≤0.01mg/m3，苯≤0.02mg/m3，甲苯≤0.03mg/m3，二甲苯≤0.02mg/m3，总挥发性有机化合物≤0.15mg/m3。


4、除上述已更正的标准外，凡本竞争性磋商文件涉及的检测标准，如该标准版本在2025年1月1日之前已被废止，供应商须提供依据新版（现行有效版本）标准出具检测报告；如该标准版本在2025年1月1日之后（含当日）被废止或替代的，供应商提供依据旧版标准或新版标准出具的检测报告，均予认可。
5、竞争性磋商文件“第四部分评审方法和评审标准”综合评分评审标准中“履约能力8.1”条款，具体调整内容如下。
	履约能力
	8.1供应商具有如下生产、检测设备：                                  
1、木制生产设备：数控开料机、精密裁板锯、CNC加工中心、激光封边机、水性漆涂装生产线、UV涂装生产线、宽带砂光机、六面数控钻孔中心、精密四面刨铣机、多功能铰链机、160吨及以上三层热压机、冷干机、木材干窑、中央除尘系统、VOC废气处理设备；
2、钢制生产设备：剪板机、激光切割机、冲压设备、数控折弯机、整平设备、焊接机器人、自动喷涂流水线、炉温跟踪器。
3、软体生产设备：海绵切割机、切割机器人、工业缝纫机。
4、检测设备：盐雾试验机、泵吸式VOC检测仪、程控盐雾耐腐蚀试验箱、边压强度试验机、铰链耐久性试验机、恒温恒湿甲醛测试舱、高低温恒温恒湿试验箱、柜类稳定性试验机、椅背耐久性试验机、泡棉回弹测定仪、四孔水浴锅、脚轮行走试验机、办公椅扶手综合实验机、漆膜冲击器。
评审依据：（1）如为供应商自有的，供应商应提供符合要求的生产及检测设备购置全额发票，发票查验截图（开票日期在2026年10月16日（不含）之前）；（2）如设备通过租赁、外协加工方式完成的，供应商应提供①租赁合同或外协加工协议或第三方检测协议，②合同或协议签订方拥有该设备的证明材料（如购置发票等）。每一个符合要求的设备得0.25分，以上设备全部提供者得10分。
如供应商提供设备名称与上述设备名称不一致但功能相同或更优的，供应商提供相关证明材料，经磋商小组认可后可得分。


6、以上更正和说明与原采购文件不一致的地方，以更正公告为准。其余内容保持不变。
更正日期：2026年10月21日
[bookmark: _Toc35393647][bookmark: _Toc35393816]三、其他补充事宜：无
[bookmark: _Toc28359029][bookmark: _Toc28359106][bookmark: _Toc35393817][bookmark: _Toc35393648]四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1、采购单位信息
名    称：江苏省南通市中级人民法院
地    址：江苏省南通市崇川区工农路246号
联 系 人：黄先生 
联系电话：0513-68506341 
2、采购代理机构信息
名    称：南通万隆工程管理有限公司
地    址：南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼24层
联 系 人：张轶男、杜赟、王蓉
联系电话：19802566555
3、软件技术支持：0519-86722801。
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