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前附表
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	2026年吴中区区管道路桥梁、高架及隧道定期检测项目

	2
	服务期限
	5个月（以合同签订时间为准）

	3
	采购预算
	预算价：582.9688万元（采购包1：224.5125万元、采购包2：275.4915万元、采购包3：82.9648万元）
控制价：582.9688万元（采购包1：224.5125万元、采购包2：275.4915万元、采购包3：82.9648万元）

	4
	投标人特定资格条件
	详见采购公告

	5
	联合体投标
	■不接受，招标文件中有关联合体规定均不适用
□接受 

	6
	现场考察
	■不组织，自行考察
□组织，考察时间：        年   月   日   时
        集合地点：                          
联系人：        联系电话：          

	7
	投标答疑会 
	■不召开
口召开，召开时间：        年   月   日   时
召开地点：                         

	8
	投标文件
	投标人需要通过CA证书报名并下载采购文件，并使用“苏州市政府采购客户端”工具制作电子投标文件，在提交投标文件截止时间之前完成投标文件的加密上传。

	9
	投标货币
	人民币

	10
	合同方式
	□固定单价合同   ■固定总价合同   □其他：   

	11
	招标代理费
	100万元以内1.5%，100万元～500万元以内1.1%，500万元～1000万元以内0.8%，1000万元～5000万元以内0.5%，5000万元以上0.25%。采用差额定率累进法再打75折计算中标服务费，如按上述方法计算的金额低于人民币3500元整的，则本项目代理服务费按人民币3500元整计收。
本项目中标服务费已包含在预算价中，由中标单位支付，中标单位在领取中标通知书时一次性付清。
中标服务费账户名：诚信金泰建设管理（苏州）有限公司
账号：37170188000001472
开户银行：中国光大银行股份有限公司苏州姑苏支行。

	12
	投标保证金
	根据江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购[2020]52号文第二条“进一步降低投标人的投标成本”的要求，取消政府采购投标保证金。

	13
	投标文件有效期
	   90  日历天（从投标截止之日算起）

	14
	投标截止时间
	时间：详见招标公告

	
	投标地点
	地点：详见招标公告

	15
	开标时间和地点
	时间：详见招标公告
地点：详见招标公告

	16
	评标办法
	■综合评分法   □最低评标价法   □性价比法

	17
	定标办法
	■甲方授权评标委员会直接确定  1   名中标人
□甲方根据评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人。

	18
	履约保证金
	□不提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用
■提交
金额：为中标价的  10 % ，或   /  万元
提交时间：收到中标通知书后，并在签订合同前提交

	19
	签订合同
	中标通知书发出之日起  30  日内
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[bookmark: _Toc21646][bookmark: _Toc9452]第一章 投标邀请函
项目概况： 2026年吴中区区管道路桥梁、高架及隧道定期检测项目 招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2026年11月02日13点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
[bookmark: _GoBack]项目编号：JSZC-320506-CXJT-G2026-0022 
项目名称：2026年吴中区区管道路桥梁、高架及隧道定期检测项目 
采购方式：公开招标 
预算金额：582.9688万元（采购包1：224.5125万元、采购包2：275.4915万元、采购包3：82.9648万元） 
最高限价（如有）：标段一224.5125万元、标段二275.4915万元、标段三82.9648万元
采购需求：本次2026年吴中区区管道路桥梁、高架及隧道定期检测项目招标共划分为3个标段，即高架及地面桥梁检测东片区（标段一）、高架及地面桥梁检测西片区（标段二）、隧道及下穿部分（标段三），各标段检测明细表详见招标文件，主要检测内容包括：
对吴中区管369座桥梁、95km高架桥进行定期检测，检测内容包括桥梁上部结构、水下结构（含水下桩）及桥面系、声屏障等；对5座隧道（香山、凤凰山、绮里坞、渡渚山、尹山湖）及3座下穿（尹中南路、龙翔路、东太湖）等进行定期检测，检测内容包括土建结构、机电设施、路面脱空、排水系统检测等。
合同履行期限：5个月（以合同签订时间为准）。
本项目（是/否）接受联合体：否
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。
（三）本项目的特定资格要求：
1.具备公路工程桥梁隧道工程专项试验检测资质或公路工程综合甲级试验检测资质。
2.具有省、直辖市或以上质量技术监督部门颁发有效期内的计量认证证书。
3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5.投标人可以同时参与两个或以上的标段的投标，但最多只能在其中一个标段中标。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：苏采云系统 
方式：苏采云系统 
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-11-02 13:30 （北京时间）
地点：苏采云系统
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、本次采购的相关信息刊登在苏州政府采购网和江苏政府采购网
2、苏州市吴中区政府采购管理处监督电话：0512-65283947。
3、获取招标文件方式：
1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
2）参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
采购包1、采购包2、采购包3
单位名称：苏州市吴中区公路事业发展中心
单位地址：苏州市吴中区吴中大道1399号农发大厦
联系人：曾聪
联系电话：65253003
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：诚信金泰建设管理（苏州）有限公司
单位地址：苏州市吴中区盘蠡新村25-1幢
联系人：华阳
联系电话：18136081680
3.项目联系方式
项目联系人：华阳
[bookmark: _Toc388026584]电话：18136081680

[bookmark: _Toc1908][bookmark: _Toc32493]第二章 投标人须知
一、说明和释义
1. 说明
1.1本招标文件仅适用于 诚信金泰建设管理（苏州）有限公司  组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于 诚信金泰建设管理（苏州）有限公司。
2. 词语释义
2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。
2.3 投标人（供应商）：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
2.4 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。
2.5 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.6合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.7甲方（采购人）：指采购文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.8乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.9天：日历日。
2.10时间：除特别说明，均指北京时间。
2.11知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.12交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.13合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.14服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.15不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.16实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.17进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。
2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
二、 投标人
3. 合格投标人的基本条件
3.1具有独立承担民事责任的能力；                                                                                  
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.3履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料；
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.6法律、行政法规规定的其他条件；
4．合格投标人的特定条件
4.1 详见前附表规定。
5．招标文件的提交及编制
5.1电子招标文件要求
5.1.1本项目采用电子招投标方式，请投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统投标人操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。请投标人按照《苏采云系统投标人操作手册》、招标文件要求进行制作、上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。电子投标文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该招标项目。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
5.1.2电子招标文件材料中要求加盖公章的必须加盖投标单位电子公章。
5.1.3投标人应当在招标文件要求的截止时间前，将投标文件上传苏釆云系统，否则视为放弃参加该招标项目。投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分，必须与电子投标文件保持一致。
5.1.4投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。
5.2投标文件的语言及度量衡单位。
5.2.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关招标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
5.2.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
6. 投标人代表
6.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。
7. 联合投标及转包、分包
7.1本项目不接受联合体投标。
7.2本项目不接受转包、分包。
8. 投标费用 
8.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，招标人和采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。
三、 招标文件说明
9. 招标文件
9.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人购买招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在购买招标文件  7  日内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
9.2 招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构处获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
10.现场考察 
10.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。
10.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
10.3 经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。
10.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
11. 招标文件的澄清和修改
11.1询问
投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于收到招标文件后按网上报名相关流程提出，采购代理机构将予以解答。
11.2质疑
11.2.1投标人认为本招标文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。
11.2.2根据苏州市财政局文件《关于转发政府采购质疑处理流程的通知》苏财购（2018）27号文，江苏省财政厅《关于印发 《政府采购质疑处理流程》的通知》苏财购（2018）86号文的规定：提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的 ,可以对该文件提出质疑。因此凡是对招标文件提出质疑的投标人，请将符合资格条件的证明材料及网上报名确认函与质疑函一起递交。
11.2.3未依照采购公告要求实行网上报名的投标人，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因投标人资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使投标人权益受损的除外。
11.2.4在采购活动中本身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。
11.2.5投标人如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
11.2.6质疑函应当包括下列内容 :
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话。
（2）质疑项目的名称、编号。
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求。
（4）事实依据。
（5）必要的法律依据。
（6）提出质疑的日期。
（7）投标人为自然人的应当由本人签字，投标人为法人或者其他组织的应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。
（8）投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的应当由本人签字，投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
11.2.7书面质疑送达地址：
  质疑联系单位：诚信金泰建设管理（苏州）有限公司
  质疑联系地址：苏州市吴中区盘蠡新村25-1幢
  质疑联系人：华阳
  联系电话：18136081680
★质疑必须书面送达本招标文件指定的地点，不接受其它方式
11.2.8.采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。
11.3澄清
11.3.1招标人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
11.3.2招标人对招标文件的修改，将以网上公告形式通知所有获得招标文件的潜在投标人。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有报名投标人有约束力。
四、 投标文件说明
12. 投标文件计量单位和使用文字
12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。
13. 知识产权
13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
14. 投标文件的组成和顺序
14.1报价文件
14.1.1封面
14.1.2开标一览表
14.1.3分项报价明细表（格式见第三章）；
14.2资格审查文件
14.2.1投标函（格式见第三章）；
14.2.2关于资格文件的声明函（格式见第三章）；
14.2.3投标人情况表（格式见第三章）；
14.2.4投标人《营业执照》副本复印件；
14.2.5投标人法定代表人身份证复印件；
14.2.6法定代表人授权委托书、投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；
14.2.7合格投标人资格证明材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；
（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
（6）《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；
（7）特定资格要求证明材料。
14.3符合性审查文件
14.3.1偏离表（格式见第三章）；
14.3.2拟投入本项目主要人员情况表（格式见第三章）；
14.3.3其他有关符合性审查的文件；
14.4综合评审文件
14.4.1评分标准中要求提供的相关附件资料（根据评分标准顺序装订）。
14.4.2投标人认为其它可以证明投标人资信、服务质量的证书、文件等资料；
注：（1）以上14.2为资格审查要求提供的材料，是作为对投标人资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上14.3为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）“14.2-14.4”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。
（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
15. 投标文件编制要求
15.1投标文件按上述统一顺序、统一格式编写，并在首页编制“投标文件目录”，上传电子投标系统。在投标系统规定上传投标报价（包括开标一览表、投标报价明细表等）处之外上传投标报价的，视为未按招标文件要求编制投标文件，投标文件将被拒绝。
注：制作电子投标文件时请与电子投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。供应商应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。
供应商必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，响应无效。
如供应商投标文件中某些条款不响应招标文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。
16. 投标报价（编制）要求的说明
16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，甲方不再支付其他任何费用。
16.2投标人应按《分项报价明细表》 中的全部货物或服务计算单价和总价《分项报价明细表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，该表并由法定代表人或代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，甲方将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。
16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
16.4 一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。
16.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
16.6最低报价不能作为中标的保证。
17. 投标保证金
本项目不收取投标保证金。
18. 投标文件的有效期
18.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
18.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。
五、 投标文件的递交
19. 投标文件的制作、签署、上传
19.1本项目采用电子招投标形式，请使用“苏州市政府采购客户端”工具制作电子投标文件，操作方法详见《苏州市政府采购交易管理系统投标人操作手册》（电子版）。电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前上传成功，否则视为放弃参加该采购项目。
19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子签章。
19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前上传成功，否则视为放弃参加该采购项目。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20. 投标文件的递交、解密
20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20.2在投标截止时间前，报名单位法定代表人或授权代理人凭制作投标文件的CA证书、本人身份证明、授权资料等原件进行现场签到。未能在投标截止时间前出示CA证书、身份证明、授权资料等原件的投标人，视为放弃参加该采购项目。
20.3代理机构通过报名成功单位的CA证书进行投标文件解密，解密限时5分钟内，因投标人自身原因导致未能在规定时间内完成投标文件解密的，视为放弃参加该招标项目。
21. 投标截止时间
21.1投标文件必须在投标截止时间前派人送达到前附表规定的投标地点。
21.2招标采购单位推迟投标截止时间时，应以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，招标采购单位和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
21.3在投标截止时间以后送达的投标文件，招标采购单位拒绝接收。
21.4在投标截止时间止招标采购单位收到的投标文件少于三份，招标采购单位有权宣布本次招标失败。
22. 投标文件的修改和撤回
22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏州市政府采购交易管理系统投标人操作手册》（电子版）。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏州市政府采购交易管理系统投标人操作手册》（电子版）。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
六、开标和评标
23. 开标
23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
23.3资格审查
23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：
23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。
23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
23.3.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。
24. 评标委员会	
24.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。
24.2评标委员会独立履行下列职责：
24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；
24.2.2可以要求投标人对投标文件有关事项作出解释或澄清；
24.2.3推荐中标候选人名单，或者受甲方委托按照事先确定的办法直接确定中标人；
24.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
24.3评标委员会成员应当履行下列义务：
24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
24.3.4参与评标报告的起草；
24.3.5配合相关部门的投诉处理工作；
24.3.6配合招标采购单位答复投标人提出的质疑。
25. 评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
25.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。
26.对投标文件初审
26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
26.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：
26.2.1未按本须知规定提交资格证明文件；
26.2.2与招标文件有重大偏离；
26.2.3投标人拒绝修正错误；
26.2.4投标人的报价是选择性的；
26.2.5投标人的报价只响应了部分招标内容；
26.2.6招标文件规定的其他认定无效的情况。
26.3评委会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
26.3.1开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细内容不一致时的，以开标一览表（报价表）为准；
26.3.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
26.3.3如果单价乘数量不等于总价，数量符合招标文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合招标文件要求的作为未实质性响应招标文件处理，该投标文件将不予以详细评审，也不得标；
26.3.4对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
26.3.5投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK11]26.4异常低价投标审查
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]26.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（一）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（二）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（三）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（四）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]26.4.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于26.4.1第（三）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
26.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.4.4采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.5评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。
26.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
26.7招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
26.8招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
27.投标的澄清
27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
28.投标无效
28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:
（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装。
29.废标
29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
29.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质投标的投标人不足三家的；
29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
28.1.4因重大变故，采购任务取消的；
29.2废标后，招标采购单位将把废标的理由通知所有投标人。
30. 投标文件的评价和比较
30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
30.2评价和比较采用的办法见前附表，具体内容详见招标文件第六章。
30.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
30.4评标时考虑的因素：
如投标人在参加政府采购活动中存在苏财购字（2013）3号文件中所列的失信或不良行为的，将按照江苏省及苏州市政府采购相关规定进行扣分。
七、授予合同
31. 中标人的确认
31.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位或根据甲方授权直接确定中标人。
31.2经评标委员会评审并确定中标人后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。
32. 合同授予标准
32.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
32.2在合同签订之前，甲方有权对中标人的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标人提供的材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则甲方有权取消其签约资格，并依据本办法的规定从其他中标人或中标候选人中重新确定，或者重新进行招标。
32.3政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
33. 中标通知书
33.1确定出中标人后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标人发出中标通知书，中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
33.2中标通知书将成为合同的组成部分。中标人在中标通知书发出之日起  30  日内与招标采购单位签订合同，合同签订后  2  个工作日内，将合同交由代理公司进行合同备案，否则按放弃成交权处理。
33.3招标采购单位对未中标人不承担解释未中标原因的义务。
34.履约保证金
34.1中标人应按前附表规定提交履约保证金。
34.2中标人必须在发出中标通知书后（合同签订前）的三日内按规定将履约保证金交至招标人指定账户。
34.3履约保证金（无息）将在中标人合同履行完毕且质保期满后，甲方凭中标人的收款收据在七个工作日内退返中标人。
35.合同的签订
35.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
35.2中标单位应按中标通知书中规定，由法定代表人或授权代理人与甲方代表签订合同，否则按放弃中标权处理。
35.3 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
35.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
35.5签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。
35.6中标人无正当理由不得放弃中标。
35.7 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
八、其他事项
36. 招标代理服务费
36.1中标人须按前附表的规定，按项目预算金额计算并支付招标代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。
36.2中标人如果未按规定支付招标代理服务费，招标采购单位将保留诉讼的权利。
37. 监督
37.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
38. 未尽事宜
38.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。


[bookmark: _Toc1503][bookmark: _Toc26443]第三章 投标文件格式
说明：
    对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
[bookmark: _Toc263768864][bookmark: _Toc237145385][bookmark: _Toc250041691][bookmark: _Toc263753600][bookmark: _Toc256175382][bookmark: _Toc297204985][bookmark: _Toc217446085]一、投 标 函

（采购代理机构）   ：
我方全面研究了   （招标编号）   项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。
1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向招标人提供所需服务。
2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3．我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件(如有)，对招标文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起      天。
5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。
6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人：           （盖章）
法定代表人或代理人：        （签字或盖章）
通讯地址：
邮政编码：
联系电话：
传    真：
日    期：


[bookmark: _Toc30705]二、授权委托书

本授权委托书声明：  我   （姓名）    系     （投标人名称）    的法定代表人，现授权委托    （姓名）   为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加   (采购代理机构)  组织实施的编号为    （招标编号）    的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。
    
投标人：              （盖章）
法定代表人：           （签字或盖章）
代理人：              （签字或盖章）
日期：     年     月     日


★法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件附后











三、开标一览表
[bookmark: XMBH]项目编号：
采购包号：
	序号
	项目名称
	投标总价
	履约期限

	1
	2026年吴中区区管道路桥梁、高架及隧道定期检测项目
	人民币大写：            元
（小写：      元）
	



注：本表报价为综合报价，报价包含检测及管理人员费用、检测报告及相关后期建档等费用、现场费用、交通安全措施费、交通工具及使用费、检测设备、测量仪器费及相关费用、临时办公场、公司取费、履行过程中发生的全部专家评审费用（包括但不限于检测方案评审、专项评审、报告评审、安全评审、航道评审等专家费、会务费、差旅费等与评审相关的费用）、法定税金、利润等本招标文件明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等费用。除合同另有规定外，该费用在合同实施期间不予调整。


投标人：           （盖章）
法定代表人或代理人：           （签字或盖章）
[bookmark: _Toc217446086]日期：     年     月     日










四、分项报价明细表
标段一（高架及地面桥梁检测东片区）
	序号
	项目
	单位
	数量
	均单价（元）
	小计（元）
	备注

	一
	高架桥梁部分（东片区）
	
	
	
	
	1、主线长度指道路里程长度
2、匝道长度含上下匝道地面引坡长度

	1
	中环快速路吴中段（中环东线）-主线
	每延米
	4209
	
	
	

	2
	中环快速路吴中段（中环东线）-匝道
	米
	4985
	
	
	

	3
	东环快速路吴中段-主线
	每延米
	8087
	
	
	

	4
	东环快速路吴中段-匝道
	米
	4787
	
	
	

	5
	吴中大道段暨南湖路快速路-主线
	每延米
	4793
	
	
	

	6
	吴中大道段暨南湖路快速路-匝道
	米
	6033
	
	
	

	7
	尹山立交-主线
	每延米
	2431
	
	
	

	8
	尹山立交-匝道
	米
	6058
	
	
	

	9
	车坊大桥-主线
	每延米
	260
	
	
	

	10
	车坊大桥-匝道
	米
	240
	
	
	

	11
	南湖路东延二期-主线
	每延米
	2960
	
	
	

	12
	南湖路东延二期-匝道
	米
	3060
	
	
	

	13
	苏同黎快速路-主线
	每延米
	2926
	
	
	

	14
	苏同黎快速路-匝道
	米
	352
	
	
	

	15
	斜港大桥特殊结构专项检测
	座
	1
	
	
	斜港大桥等拉索特殊结构专项检测费，含拉索索力、锚头检测、钢结构、焊缝探伤及上部结构锚固区检测等费用。

	16
	高架桥水下桩专项检测
	项
	1
	
	
	暂估水中桩60根，包含必要的安评及航评相关费用、涉水部分下部结构检测相关费用等

	二
	声屏障专项检测
	
	
	
	
	如发现局部螺栓等紧固件松动应予以锚固，费用含入

	1
	东环快速路吴中段
	米
	3000
	
	
	

	2
	吴中大道段暨南湖路快速路
	米
	6030
	
	
	

	3
	尹山立交
	米
	500
	
	
	

	4
	南湖路东延二期
	米
	1000
	
	
	

	三
	地面桥梁部分（东片区）
	
	
	
	
	含水中桩约560根+1排；包含必要的安评及航评相关费用、涉水部分下部结构检测相关费用等

	1
	小桥检测评定（含水中桩）
	座
	11
	
	
	含水中桩约180根

	2
	中桥检测评定（含水中桩）
	座
	20
	
	
	含水中桩约300根

	3
	大桥检测评定（含水中桩）
	座
	4
	
	
	含水中桩约80根

	4
	小桥检测评定（无水中桩）
	座
	44
	
	
	

	5
	中桥检测评定（无水中桩）
	座
	10
	
	
	

	6
	大桥检测评定（无水中桩）
	座
	6
	
	
	

	7
	特大桥检测评定（无水中桩）
	座
	1
	
	
	

	四
	招标代理服务费
	项
	1
	18959
	
	采用差额定率累进法再打75折计算中标服务费

	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	
	

	备注：       
1、表中高架桥梁里程、声屏障长度、水中桩数量等为暂估数、具体以实际测量为准。
2、本项目应购买建筑工人团体意外伤害保险，相关费用含入报价中。
3、配合梳理区管道路桥梁清单，完善一桥一档，为下一年度检测提供依据；相关费用含入报价中。


投标人：            （单位盖章）          
法定代表人或代理人：            （签字或盖章）
日期：     年     月     日
标段二（高架及地面桥梁检测西片区）
	序号
	项目
	单位
	数量
	均单价（元）
	小计（元）
	备注

	一
	高架桥梁部分（西片区）
	
	
	
	
	1、主线长度指道路里程长度
2、匝道长度含上下匝道地面引坡长度

	1
	中环快速路吴中段（子胥快速路、中环西线）-主线
	每延米
	15794
	
	
	

	2
	中环快速路吴中段（子胥快速路、中环西线）-匝道
	米
	8058
	
	
	

	3
	南环快速路西延吴中段（苏福）-主线
	每延米
	4324
	
	
	

	4
	南环快速路西延吴中段（苏福）-匝道
	米
	5362
	
	
	

	5
	西环快速路南延 （友新）-主线
	每延米
	5329
	
	
	

	6
	西环快速路南延 （友新）-匝道
	米
	5453
	
	
	

	7
	高架桥水下桩专项检测
	项
	1
	
	
	暂估水中桩40根，包含必要的安评及航评相关费用、涉水部分下部结构检测相关费用等

	二
	声屏障专项检测
	
	
	
	
	如发现局部螺栓等紧固件松动应予以锚固，费用含入

	1
	西环快速路南延 （友新）
	米
	5300
	
	
	

	三
	地面桥梁部分（西片区）
	
	
	
	
	含水中桩约900根+15排；包含必要的安评及航评相关费用、涉水部分下部结构检测相关费用等

	1
	小桥检测评定（含水中桩）
	座
	15
	
	
	含水中桩约40根

	2
	中桥检测评定（含水中桩）
	座
	32
	
	
	含水中桩约330根

	3
	大桥检测评定（含水中桩）
	座
	15
	
	
	含水中桩约374根

	4
	特大桥检测评定（含水中桩）
	座
	2
	
	
	含水中桩约156根

	5
	小桥检测评定（无水中桩）
	座
	180
	
	
	

	6
	中桥检测评定（无水中桩）
	座
	25
	
	
	

	7
	大桥检测评定（无水中桩）
	座
	7
	
	
	

	四
	招标代理服务费
	项
	1
	23264
	
	采用差额定率累进法再打75折计算中标服务费

	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	
	

	备注：       
1、表中高架桥梁里程、声屏障长度、水中桩数量等为暂估数、具体以实际测量为准。
2、本项目应购买建筑工人团体意外伤害保险，相关费用含入报价中。
3、配合梳理区管道路桥梁清单，完善一桥一档，为下一年度检测提供依据；相关费用含入报价中。




投标人：            （单位盖章）          
法定代表人或代理人：            （签字或盖章）
日期：     年     月     日
















标段三（隧道及下穿部分）
	序号
	项目
	数量
	单位
	均单价（元）
	小计（元）
	备注

	一
	隧道检测
	
	
	
	
	

	1
	香山隧道
	1
	座
	
	
	隧道长度412米，含二维雷达路面专项检测、泄水孔内窥镜检查及雨水管道300米疏通疏通等

	2
	凤凰山隧道
	1
	座
	
	
	隧道主线长度205米，南侧附洞190米，北侧附洞220米

	3
	绮里坞隧道
	1
	座
	
	
	隧道主线长度560米

	4
	渡渚山隧道
	1
	座
	
	
	隧道主线长度120米

	5
	尹山湖隧道
	1
	座
	
	
	隧道主线长度3455米，匝道长度1352米

	二
	道路下穿
	
	
	
	
	

	1
	尹中南路下穿
	1
	座
	
	
	下穿主线长度153米

	2
	龙翔路下穿
	1
	座
	
	
	下穿主线长度285米

	3
	东太湖下穿
	1
	座
	
	
	含东太湖下穿塔（晓）韵路607米、龙翔路467米、苏旺路542米

	三
	招标代理服务费
	项
	1
	7006
	
	采用差额定率累进法再打75折计算中标服务费

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	
	




投标人：            （单位盖章）          
法定代表人或代理人：            （签字或盖章）
日期：     年     月     日
注: 1. 如果按分项报价计算的结果与总价不一致,以分项报价为准修正总价。
    2. 如果开标一览表内容与本表内容和合计金额不一致的，以开标一览表为准。  
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五、关于资格文件的声明函


    （采购代理机构）  ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为     （招标编号）     号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



投标人：          （盖章）
法定代表人或代理人：           （签字或盖章）
日期：     年     月     日
 


6、 投标人基本情况表

	法定代表人
	
	成立日期
	

	注册地址
	
	注册资金
	

	经营范围
	

	企业资质等级
	
	员工总人数
	

	资产总计
	         万元
	营业收入
	     年          万元

	实现利润
	     年   万元
	营业面积（含厂房面积）
	        平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	商业信誉和健全的财务会计制度介绍
	

	履行合同所必需的设备和专业技术能力情况
	

	依法缴纳税收和社会保障资金情况
	

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录
	

	其他需要说明的情况
	


（本页不够可另加页附后）

投标人：          （盖章）
法定代表人或代理人：          （签字或盖章）
日期：     年     月     日

[bookmark: _Toc388026586]
七、参加政府采购活动前三年内无违法违规记录的承诺书

致： （采购代理机构名称） 
我单位    （投标人名称）    在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。
若招标人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的政府采购活动，并承担因此引起的一起后果。


投标人：         （盖章）
法定代表人或代理人：       （签字或盖章）
日期：     年     月     日
























八、服务要求和商务偏离表
服务要求偏离表
投标人：                                       招标编号∶
	序号
	项      目
	招标要求
	投标响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：         （盖章）
法定代表人或代理人：           （签字或盖章）
日期：     年     月     日

商务条款偏离表
投标人：                                         招标编号∶
	序号
	招标文件要求
	投标响应
	偏离说明
	备注

	(1)
	服务期限
	
	
	

	(2)
	服务地点
	
	
	

	(3)
	付款方式
	
	
	

	…
	其他商务要求
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：         （盖章）
法定代表人或代理人：           （签字或盖章）
日期：     年     月     日
注：1.投标人提交的投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。
九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购代理机构）   单位的  （项目名称）    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：（单位盖章）          
法定代表人或代理人：           （签字或盖章）
日期：     年     月     日


















十、中小企业声明函
 (采购代理机构) ：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（项目名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
2、（项目名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：（单位盖章）          
    法定代表人或代理人：          （签字或盖章）
日期：     年     月     日

[bookmark: _Toc39409817][bookmark: _Toc24833478][bookmark: _Toc24833418][bookmark: _Toc521434981][bookmark: _Toc24833448]备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中投标人若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第四章《招标书》规定为准。
4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应扶持政策。
5.成家投标人为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
注：本次政府采购项目为：其他未列明行业。


十一、拟投入本项目主要人员情况表
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说明：项目技术负责人及其他技术人员相关证书等资料复印件附后。


投标人：（单位盖章）          
    法定代表人或代理人：          （签字或盖章）
日期：     年     月     日

十二、已完类似项目情况表

	序号
	项目名称
	简介
	业主单位
	主要负责人
	开始及完成时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：相关业绩证明材料复印件（指合同）附后。


投标人：（单位盖章）          
    法定代表人或代理人：          （签字或盖章）
日期：     年     月     日
十三、无围标、串标行为承诺书

本单位郑重承诺：本单位在参加本次2026年吴中区区管道路桥梁、高架及隧道定期检测项目活动中无以下围标、串标行为。
（1） 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2） 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3） 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4） 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5） 不同供应商的投标文件相互混装；
（6） 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（7） 不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目投标；
（8） 无不平衡报价；
（9） 法律法规界定的其他围标串标行为。
如有发现我单位存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。
特此承诺。



承诺单位：（单位盖章）          
法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）
日 期：     年    月    日
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[bookmark: _Toc165274519]十四、关于投标报价合理性的澄清说明

                    ：
本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：
	投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK16]备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，当政府采购评审中出现供应商“投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的”或者“投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的”或者“投标报价低于采购项目最高限价45%的”或者“评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形”时,评标委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。


投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日


[bookmark: _Toc31935]第四章 招标书
[bookmark: _Toc388026587]
诚信金泰建设管理（苏州）有限公司受  苏州市吴中区公路事业发展中心  的委托，就 2026年吴中区区管道路桥梁、高架及隧道定期检测项目  进行公开招标，现欢迎符合相关条件的投标人参加投标。
一、项目编号：JSZC-320506-CXJT-G2026-0022号
二、项目名称：2026年吴中区区管道路桥梁、高架及隧道定期检测项目
三、合同履行期限: 5个月（以合同签订时间为准）。
四、采购内容
（1）标段一（高架及地面桥梁检测东片区）：
①根据《公路桥涵养护规范》（JTG5120-2021）《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017等相关要求，对吴中区东片区区管道路桥梁、高架进行定期检测（主要包括中环东线吴中段、东环快速路吴中段、吴中大道暨南湖路快速路、苏同黎快速路等城市快速路及96座农路桥梁），主要包括：外业数据采集、桥梁病害记录和技术状况评定。根据桥梁检查、检测的技术状况评定结果，分析病害原因，提出维修养护方案或加固方案或特殊检查的要求；按要求完成桥梁建档资料、桥梁管理系统数据的输入与维护，以及提交桥梁定期检测报告等相关工作，其中斜港大桥须按规范进行索力检测；
②根据《声屏障结构技术标准》（国标GB/T51335-2018）等相关要求，对东片区的环东线吴中段、东环快速路吴中段、吴中大道暨南湖路快速路、苏同黎快速路等城市快速路等城市快速路的声屏障进行检测，检测内容包括：表观缺陷、外观质量、结构尺寸、涂层厚度、焊缝质量 、锚栓抗拔力、锚栓扭矩值、混凝土无损检测、承载能力、屏体破损情况、强度验算等。
③按照《省交通运输厅公路事业发展中心关于开展农村公路涉水桥梁下部结构风险隐患排查整治工作的通知》（苏交公便农管〔2025〕64号）要求，根据《公路桥梁水下构件检测技术规程》（TCECS G：J56-2019）开展对上述桥梁水下桥桩检测相关工作。
（2）标段二（高架及地面桥梁检测西片区）：
①根据《公路桥涵养护规范》（JTG5120-2021）《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017等相关要求，对吴中区西片区区管道路桥梁、高架进行定期检测（主要包括子胥快速路、中环西线、南环快速路西延吴中段（苏福）、西环快速路南延（友新）等城市快速路及276座农路桥梁），主要包括：外业数据采集、桥梁病害记录和技术状况评定。根据桥梁检查、检测的技术状况评定结果，分析病害原因，提出维修养护方案或加固方案或特殊检查的要求；按要求完成桥梁建档资料、桥梁管理系统数据的输入与维护，以及提交桥梁定期检测报告等相关工作；
②根据《声屏障结构技术标准》（国标GB/T51335-2018）等相关要求，对吴中区西片区的子胥快速路、中环西线、南环快速路西延吴中段（苏福）、西环快速路南延（友新）等城市快速路的声屏障进行检测，检测内容包括：表观缺陷、外观质量、结构尺寸、涂层厚度、焊缝质量、锚栓抗拔力、锚栓扭矩值、混凝土无损检测、承载能力、屏体破损情况、强度验算等。
③按照《省交通运输厅公路事业发展中心关于开展农村公路涉水桥梁下部结构风险隐患排查整治工作的通知》（苏交公便农管〔2025〕64号）要求，根据《公路桥梁水下构件检测技术规程》（TCECS G：J56-2019）开展对上述桥梁水下桥桩检测相关工作。
（3）标段三（隧道及下穿部分）：
根据《公路隧道养护技术规范》（JTG 5130—2026）等相关要求，对香山隧道、凤凰山隧道、绮里坞隧道、渡渚山隧道、尹山湖隧道、尹中南路下穿、龙翔路下穿、东太湖三处下穿的土建结构外观检查、机电设施检查以及其他设施检查，并按相关规范要求及业主要求提交最终的检查检测成果报告资料（含土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、其他设施技术状况评定、总体技术状况评定、相关图片影像资料等）、养护维修建议方案和业主指定的其他检测项目及内业档案资料整理归档等。
五、付款方式
合同款支付方式：合同签订生效后，乙方在完成所有检测工作并通过资料验收评审（甲方组织的专家评审），并将所有资料装订提交给甲方后一次性付清。
六、主要适用规范（不限于）：
《公路桥涵养护规范》（JTG5120-2021）
《声屏障结构技术标准》（国标 GB/T51335-2018）
《公路隧道养护技术规范》（JTG 5130—2026）
七、服务内容及技术要求
（一）大桥检测
1、检测依据
1.1《城市桥梁养护技术标准》(CJJ 99-2017)；
1.2《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）；
1.3《城市桥梁检测与评定技术规范》(CJJ/T 233-2015)
1.4《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)
1.5《公路技术状况评定标准》(JTG 5210-2018)
1.6《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)
1.7《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）
1.8《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018)
1.9《公路工程质量检验评定标准第一册 土建工程》(JTG F80/1-2017)
1.10《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)；
1.11《混凝土强度检验评定标准》(GB50107-2010)
1.12《超声法检测混凝土缺陷技术规程》(CECS21-2000)
1.13《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规范》(T/CECS 02-2020)；
1.14《混凝土中钢筋检测技术标准》（JGJ/T 152-2019）；
1.15《混凝土中氯离子含量检测技术规程》（JGJ/T 322-2013）
1.16《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）
1.17《公路桥梁荷载试验规程》（JTG/T J21-01-2015）；
1.18《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）；
1.19《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》（GB/T 11345-2013）；
1.20《钢结构超声波探伤及质量分级法》（JG/T 203-2007）
1.21《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）
《公路桥梁水下构件检测技术规程》（TCECS G：J56-2019）
2、检测内容
2.1外观检测
2.1.1桥面系检测
（1）桥面铺装层纵、横坡是否顺适，有无严重的裂缝（龟裂、纵横裂缝）、坑槽、波浪、桥头跳车、防水层漏水。
（2）伸缩缝是否有异常变形、破损、脱落、漏水，是否造成明显的跳车。
（3）人行道构件、栏杆、护栏有无撞坏、断裂、错位、缺件、剥落、锈蚀等。
（4）桥面排水是否顺畅，泄水管是否完好、畅通，桥头排水沟功能是否完好，锥坡有无冲蚀塌陷。
（5）桥上交通信号、标志、标线、照明设施是否损坏、老化、失效，是否需要更换。
（6）桥上航道灯是否完好，能否保证正常照明。结构物内供养护检修的照明系统是否完好。
（7）桥上的路用通信、供电线路及设备是否完好。
2.1.2上部结构检测
（1）构件（特别是受压构件）是否扭曲变形、局部损伤。
（2）铆钉和螺栓有否松动、脱落或断裂，节点是否滑动、错裂。
（3）焊缝边缘（热影响区）有无裂纹或脱开。
（4）油漆层有无裂纹、起皮、脱落，构件有无锈蚀。
（5）钢箱梁封闭环境中的湿度是否符合要求，除湿设施是否工作正常。
（6）斜港大桥吊杆锚头附近有无锈蚀现象，外罩是否有裂纹，锚头夹片、模块是否发生滑移，吊杆钢索有无断丝。
2.1.3支座检测
（1）支座组件是否完好、清洁，有无断裂、错位、脱空。
（2）活动支座是否灵活，实际位移量是否正常，固定支座的锚销是否完好。
（3）支承垫石是否有裂缝。
（4）盆式橡胶支座的固定螺栓是否剪断，螺母是否松动，倒盆外露部分是否锈蚀，防尘罩是否完好。
2.1.4墩台与基础检测
（1）墩台及基础有无滑动、倾斜、下沉或冻拔。
（2）台背填土有无沉降或挤压隆起。
（3）混凝土墩台及帽梁有无冻胀、风化、开裂、剥落、露筋等。
（4）石砌墩台有无砌块断裂、通缝脱开、变形，砌体泄水孔是否堵塞，防水层是否损坏。
（5）台顶面是否清洁，伸缩缝处是否漏水。
（6）基础下是否发生不许可的冲刷或掏空现象。
2.2结构几何参数检测
2.1.1对检测桥梁实际结构尺寸参数进行检测，检测内容如下：
（1）桥梁的跨径、宽度、净空、拱矢高。
（2）构件的长度与截面尺寸。
2.3结构线形与变位检测
2.3.1桥跨结构的线形与变位检测
（1）斜港大桥主桥上、下层主梁的纵向线形和墩台的变位检测以及主桥拱轴线的检测。
（2）吴淞江大桥主梁的纵向线形和墩台顶的变位检测。
2.3.2墩台基础的变位检测
基础检测项目包括基础的沉降、位移和转角，测点不少于4个。受冲刷或淤积影响的基础，应检测冲刷深度或淤积高度。
2.4无损检测
2.4.1混凝土墩柱、盖梁、台帽等混凝土构件无损检测
（1）混凝土强度检测。
（2）混凝土碳化深度检测。
（3）钢筋保护层厚度检测。
（4）钢筋锈蚀状况检测。
2.4.2钢结构构件无损检测
（1）钢结构焊缝状况检测：焊缝是否开裂，内部缺陷等检测（射线探伤、超声波探伤等手段）
（2）钢结构腐蚀状况检测：起皮锈蚀区钢结构锈蚀深度检测。
（3）钢结构凃层厚度检测：钢结构的涂层：厚度、粗糙度、附着力等相关参数检测
（4）高强螺栓连接质量检测：高强螺栓是否松动，螺栓扭矩检测
2.4.3索力检测
（1）索力直接反应索结构桥梁持久状态下的内力状态，是评价桥梁安全性和承载能力的重要指标。索的自振频率测量一般采用随机环境激励的测量方法，测量索在环境激励下的振动信号。
（2）本项目拟对斜港大桥所有拉索（吊杆）进行索力（吊杆力）检测，其中短索无法精确精算索力的，应测试出实际基频值以方便与后期养护中索力检测进行对比。
2.4.4结构自振特性检测
（1）桥梁结构的自振特性包括结构的自振频率、阻尼比和振型。其中，结构自振频率的变化不仅与结构刚度的变化有关，还能定性反映结构损伤情况、恒载变化、结构整体性能和受力体系的改变。本项目斜港大桥、吴淞江大桥均为大跨径桥梁，自振频率测定均可采用环境激励法。
（2）通过对两座钢结构桥梁自振特性的测定，获得大桥固有振动频率和振型，获得大桥各阶振型阻尼比（理论计算无法得到），从而推断大桥刚度变化。
3、检测要求
3.1在外观检查中，要按照《养护规范》及《技术状况评定标准》要求对上部结构、下部结构、桥面系的病害及缺损进行全面接近检查。
3.2依据桥梁结构特点，查明病害及缺损的位置、范围及危害程度。一般包括以下内容：
3.2.1记录蜂窝麻面、破损、露筋、锈蚀、剥落、渗漏、孔洞、空洞等病害，并附照片。
3.2.2查明结构变位、挠度变化等变形和位移现象。
3.2.3重视钢结构焊缝位置处病害状况，并附上相应照片。
3.2.4桥面系各部病害状况应记录并附照片。
3.2.5依据钢结构桥梁支座特点，查明支座病害情况及其危害。
3.3挑选钢结构主要受力部位处焊缝进行焊缝探伤检测，检测比例不低于5%。
3.4对钢结构图层脱落，钢构件腐蚀位置处检测，根据腐蚀程度分级状况在CAD总图中用不同的颜色分类标注。
3.5对斜港大桥吊杆索力进行检测，检测比例100%。
4、检测结果
4.1外观检测结果
4.1.1检查报告中外观检查结果的描述应全面反映检查结果，同时做到重点突出，逻辑性强。
4.1.2对病害及缺损要描述其具体位置、范围、走向、大小等，同时应附有典型或严重病害的照片记录，照片中应以粉笔与红漆示明病害类型、走向、日期。
4.1.3检查中发现的宽度超过0.05mm，长度超过20cm的裂缝，以及面积超过5cm2的其他缺损应反映在报告中。
4.1.4对主拱圈、横墙、主梁、桥墩、桥台等主要受力构件，当存在较严重病害或缺损时，应绘制CAD展开图反映其分布状况，展开图反映的重点应包括：
（1）钢结构表面图层脱落，结构腐蚀。
（2）钢构件（特别是受压构件）是否扭曲变形、局部损伤。
（3）焊缝边缘（热影响区）裂纹或脱开。
（4）结构受力裂缝。
（5）缝宽超限或接近限值的非结构裂缝（≥0.15mm）。
（6）较严重的钢筋锈蚀及混凝土剥落。
4.1.5.检查结果应以一定的规律，依次以表格形式体现在报告中，每条记录应包含“序号”、“缺损位置”、“缺损类型”、“病害数量”、“评定标度”、“照片或图片编号/时间”等信息，相应照片、图片后附。
4.1.6腐蚀及焊缝检测结果宜单独成表，每条记录应包含“序号”、“位置”、“构件名称”、“长度”、“宽度”、“面积”、“病害种类”、“病害描述”、“照片编号”等信息，相应照片、图片后附。
4.1.7对难以判断缺损原因和程度的部件，应在此部分提出特殊检查（专门检查）的要求。
4.1.8对于重要的受力构件，例如主梁、主拱圈等，即使检查表明结构处于完好、无病害的状态，也需要用多张照片等方式表现结构不同部位的实际状况，不能对其状况在报告中没有直观的显示和表达。
4.2专项检测结果
4.2.1定期检查报告中应包括专项检查结果。检查报告中“专项检查结果”主要反映需要使用专业仪器进行检测的内容，例如《技术状况评定标准》中混凝土构件的一些检查评价指标；“专项检查结果”一般包括混凝土强度检测结果、钢筋锈蚀状况检测结果、混凝土碳化深度检测结果、钢筋锈蚀状况检测结果、钢结构桥梁焊缝状况检测结果。钢结构桥梁钢结构腐蚀状况检测结果、钢结构凃层厚度检测。桥梁线形、拱轴线检测结果等。
4.2.2混凝土强度按照采用的具体方法，依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》、《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》或《钻芯法检测混凝土强度技术规程》进行记录，将结果编入报告。
4.2.3钢筋锈蚀状况检测，依据《混凝土中钢筋检测技术规程》进行记录，将结果编入报告。
4.2.4混凝土碳化深度检查，依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》中碳化状况检查部分进行记录，并将结果编入报告。
4.2.5钢筋锈蚀状况检查，依据《建筑结构检测技术标准》附录D混凝土中钢筋锈蚀状态的要求进行检查，将结果编入报告。
4.2.6钢结构钢桥梁焊缝探伤检测，依据《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》进行检查记录，并将结果编入报告。
4.2.7钢结构桥梁钢结构腐蚀状况检测，依据《钢结构现场检测技术标准》中要求进行检测，并将结果编入报告。
4.2.8钢结构桥梁钢结构腐蚀状况检测，依据《钢结构现场检测技术标准》中要求进行检测，并将结果编入报告。
4.2.9桥梁线形检测结果一般包括“桥面纵向线形检测的结果”、拱桥的“拱背（拱腹）线形检测结果”以及大桥、特大桥的“桥梁永久观测点设置”。
（1） 桥面线形检测检测及拱背线形检测结果中应注明检测方法、测点布置等信息。
（2）桥面线形检测数据应反映在报告中，绘出线形图，有条件时应与设计线形进行对比。
（3）拱背线形检测数据应以坐标表示，绘出线形图，有条件时应与与设计线形进行对比。
4.2.10索力检测，按照索力检测规范对现场拉索（吊杆）索力进行检测，对实测索力与成桥索力进行对比，当实测索力值与成桥索力值偏差较大时，应分析原因，并检算其承载力，并将结果编入报告。
4.2.11自振频率检测，按照自振频率检测规范对桥梁自振频率进行检测，当实测自振频率小于基准频率值的90%时，分析结构刚度退化原因，并将结果编入报告。
4.3本次检查结果与上次检查结果的对比
该部分主要反映本次检查发现的典型病害及重要缺损与上次检查之间的差别、发展的规律，分析其变化的原因及影响。
4.3.1外观检查结果对比时应给出：
（1）上次检测的时间和主要病害。
（2）本次检测的时间和主要病害。
（3）病害发展变化的对比分析。
4.3.2主要病害的对比宜以表格形式给出，表格中应有“位置”、“构件名称”、“上次检测主要病害”、“本次检测主要病害”和“有无发展”等项。
4.3.3本次线形检测结果与上次线形检测结果对比也应反映在本节报告中，线形比较可以采用绝对量值或相对量值，但必须在同一基准下进行对比，线形对比时应说明测量时的交通及荷载条件，分析测量温度及荷载对线形比较的影响。
5、主要病害分析
5.1主要病害的分析宜按“上部结构典型病害”、“下部结构典型病害”和“桥面系典型病害”次序分别进行。
5.2分析内容应包括：
5.2.1病害类型、特征、位置及规律。
5.2.2病害产生原因。
5.3.3病害处置建议。
5.3病害描述分析在必要时应附CAD图加以说明。
6、桥梁技术状况评定
6.1技术状况评定宜依据《公路桥梁技术状况评定标准》进行，采用分层综合法和五类桥梁单项控制指标相结合的方法。
6.2报告正文中应有上部结构、下部结构及桥面系各个部件的技术状况评分及从部件到全桥的评定过程。各构件技术状况评定记录可附在报告附件中备查。
7、检测结论、建议
7.1“检查结论”中应对检查报告做出概括性归纳，作出总结，一般应包含以下内容：
7.1.1本次桥梁技术状况的类别；
7.1.2主要检查结果及与上次检查的主要差别；
7.1.3主要病害成因及影响分析。
7.2此部分应针对检查结果，提出针对性技术建议，主要包括：
7.2.1是否进行特殊检查或荷载试验的建议；
7.2.2下一步养护的建议；
7.2.3交通及荷载管制的建议；
7.2.4桥梁维修加固建议。
（二）声屏障检测 
2.1 内容：
2.1.1.工作内容：
1）、收集资料。2）、确定检测工作组，核准检测方案。3）、进行声屏障检测（结构材料性能、缺损状况诊断，结构整体性能，抗风载能力测算，功能状况评估等）。4）、出具结构定期检查报告，报告格式内容按相关技术标准要求。5）、完成业主提出的对其它设施抽检要求。6）、检测配合：在检测期间需要交通管理、地铁等其它单位配合的事宜，由乙方自行协调解决，甲方不再支付其它任何费用。
2.1.2.目标要求（包括但不限于）：
（1）外观缺陷检查（含基础部位混凝土、预埋件、种植螺栓、膨胀螺栓、屏体、上下罩板、玻璃屏体、立柱、防坠落钢丝绳、螺栓、螺杆、螺母、垫圈、抽芯铆钉、腐蚀情况等），要求近距离全覆盖检查；（2）材料性能及变形检测（含钢板及型钢力学性能、立柱变形倾斜、防腐层退化情况等），要求根据外观缺陷检查的情况进行抽查，建造年限确定抽查；（3）安装情况检查（含构件尺寸、连接情况、焊缝质量、屏体安装间隙等），要求根据外观缺陷检查的情况进行抽查和超声波焊缝探伤；（4）抗拔力检测（含种植螺栓及膨胀螺栓）要求根据外观缺陷检查的情况对螺栓的抗拔力进行抽查。该部分检测造成损坏的在检测完毕后应进行修复；（5）混凝土无损检测（声屏障固定部位的防撞墙）含混凝土保护层厚度、混凝土碳化深度、混凝土强度无损检测、钢筋锈蚀情况检测等。要求根据外观检查的情况，进行适当比例的抽查。上述涉及抽查的抽查比例应报招标人认可。（6）检查检测范围内的防抛网、声屏障、标杆、龙门架、标志牌、花架等安装在设施上的附属设施安装是否牢固，支架锈蚀状况，有无坠落风险。
2.2 根据检测结果对声屏障结构安全性进行评估，明确缺陷及损伤的性质、部位和程度，分析病害原因和影响，提出养护、检查和维修建议，编制检测报告，建立健康档案。以便在以后的日常养护中明确声屏障养护检查的重点，确保设施的安全。
2.3 安全文明施工目标：做好安全文明施工措施确保工地无重大安全文明事故发生，否则一切责任由中标单位承担。
2.4 检查后应提交检测报告，应包括但不仅限于：1) 检查人员组成、资质证书；2）项目概述（工程概况，检测目的、依据、仪器和设备、内容等）；3）外观检查情况；4）材料性能及变形检测；5）安装情况检查；6）抗拔力检测；7）混凝土无损检测；8）声屏障极限抗风载能力测算，刚度、稳定性及抗倾覆性进行检算；9）安全性能评估；10）对存在隐患、病害的整治方案和养护建议；11）建立健康档案；12）以及技术规范标准规定的要求和各种检查情况附录等。
2.5若在检测声屏障中发现危害结构安全隐患的病害，应及时报告业主。
2.6检测前召集中标单位和养护单位，告知检测的相关注意事项。
2.7 检测机构要求
（1）检测单位应当严格按照现行有效的国家和行业标准、规范和规程独立开展检测工作，不受任何干扰和影响，保证检测数据客观、公正、准确。
（2）检测机构应当建立运行有效的质量保证体系，保障检测设备的稳定工作状态。
（3）检测机构应当重视科技进步，采用合适的检测监测设备，满足测试目标要求。
（4）检测机构应当建立健全档案制度，保证档案齐备，原始记录和试验检测报告内容必须清晰、完整、规范。
（三）隧道检测 
1、检测依据
1.1《公路隧道设计规范》(JTG D70-2004)；
1.2《公路隧道通风照明设计规范》（JTJ026.1-1999）；
1.3《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009)
1.4《公路隧道设计细则》(JTG/T D70-2010)
1.5《公路隧道施工技术细则》(JTG/T F60-2009)
1.6《公路隧道交通工程与附属设施施工技术规范》(JTG/T F72-2011)
1.7《公路隧道养护技术规范》（JTG 5130—2026）
1.8《铁路隧道监控量测技术规程》(TB 10121-2007)
1.9《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)
1.10《工程测量规范》(GB50026-2007)
2、服务内容及技术要求
2.1土建结构检查内容
2.1.1隧道外观检查
（1）根据隧道结构现状特点，外观检查主要内容和评定标准参照《公路隧道养护技术规范》（JTG 5130—2026）中定期检查相关内容执行。
（2）外观检查采用步行或在登高车上目测方式为主，并配备必要的检查工具或设备。检查时，应尽量靠近结构，依次检查各个结构部位，注意存在异常情况和原有异常情况的发展变化。对于有异常情况的结构，应在其适当位置作出标记，检查结果宜尽可能量化。
（3）对洞口、洞门、衬砌、路面、排水系统等进行外观检查，包含衬砌、内装、防火涂层等裂缝形态和分布、外观缺陷、渗漏水等。
外观检查内容一览表
	检查分项
	检查内容

	洞口检查
	山体滑坡、岩石崩塌的征兆及其发展趋势：边坡、碎落台、护坡道的缺口、冲沟、潜流涌水、沉陷、塌落等及其发展趋势

	
	护坡、挡土墙的裂缝、断缝、倾斜、鼓肚、滑动、下沉的位置、范围及其程度，有无表面风化、泄水孔堵塞、墙后积水、地基错台、空隙等现象及其程度

	洞门检查
	墙身裂缝的位置、宽度、长度、范围或程度

	
	结构倾斜、沉陷、断裂范围、变位量、发展趋势

	
	洞门与洞身连接处环向裂缝开展情况、外倾趋势

	
	混凝土起层、剥落的范围和深度，钢筋有无外漏、受到锈蚀

	
	墙背流失范围和程度

	衬砌检查
	衬砌裂缝的位置、宽度、长度、范围或程度，墙身施工缝开裂宽度、错位量

	
	衬砌表面起层、剥落的范围或深度

	
	衬砌渗漏水的位置、水量、浑浊、冻结状况

	路面检查
	路面拱起、沉陷、错台、开裂、溜滑的范围和程度

	
	路面积水、结冰等范围和程度

	检修道检查
	检修道毁坏、盖板缺损的位置和状况

	
	栏杆变形、锈蚀、缺损等的位置和状况

	排水系统检查
	结构缺损程度

	
	中央窨井盖、边沟盖板等完好程度，沟管开裂漏水状况

	
	排水沟（管）、积水井等淤积堵塞、沉沙、滞水、结冰等状况

	内装饰（含防火涂层等）检查
	表面脏污、缺损的范围和程度

	
	内装裂缝的位置、宽度、长度、范围或程度，墙身施工缝处开裂宽度、错位量

	
	内装表面脱落的范围或深度

	
	内装渗漏水的位置、水量状况等

	
	装饰板变形、缺损的范围和程度等

	标志、标线、轮廓标检查
	外观缺损、表面脏污状况，连接件牢固状况、光度是否满足要求等


2.1.2衬砌裂缝和渗漏水专项检查
	检查分项
	检查内容

	衬砌裂缝
	隧道衬砌裂损的类型包括：衬砌开裂、蜂窝状、混凝土剥落、涂料脱落等，对衬砌裂缝的位置、分布状态进行描述，根据隧道相关规范进行等级评定，分析判断裂缝性质和对结构的影响。并提出合理的整治建议

	
	隧道衬砌裂缝按形态可以分为：纵向裂缝、环向裂缝、斜向裂缝、网状裂缝等

	
	衬砌裂缝检测包括：裂缝位置、走向、长度、宽度、深度、形态等

	
	裂缝统计采用目测法，配以数码相机、钢尺、读数显微镜等工具；裂缝宽度检测采用液晶式裂缝宽度观测仪；裂缝深度测试采用超声法

	渗漏水
	检查隧道渗水、漏水情况，查明渗水、漏水位置及渗漏水方式，分析其产生原因


2.1.3防火涂层专项检查
	检查分项
	检查内容

	防火涂层专项检查
	检查防火表面脏污、脱落、缺损的范围和程度、内装渗漏水的位置、水量状况等，并分析其原因


2.1.4病害记录方法
隧道病害记录以表格和图形的形式体现出来，表格中描述病害位置和大小及造成影响，病害记录表格如下表；
表1-1 病害记录表
	序号
	里程桩号
	病害类型
	是否影响交通
	病害描述
	长度（m）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2.2机电设施检查内容
隧道机电设施外业检测通过仪器、仪表、目测、实际操作、模拟试验等方法，依据《公路隧道养护技术规范》（JTG 5130—2026）的要求，对各设备运行状况和设备完好率进行实测，包括隧道监控与通信系统、供配电系统、照明设施、消防设施等。各机电系统主要检测指标、方法见下表。
表2-1机电系统主要检测指标、方法
	分部工程
	设施名称
	检测项目

	供配电设施
	箱式变电站
	总体
	箱体周围接地电阻是否符合要求

	
	
	
	各电器连接是否可靠，有无松动发热

	
	电力线缆
	总体
	电缆相间、线间和对地绝缘是否正常

	
	
	
	接头处是否正常，有无烧焦痕迹

	
	
	
	电缆沟是否干净，有无杂物垃圾，有无积水、积油，盖板是否完整

	
	
	
	高压架空线路及其附属设施登杆检查

	
	电缆桥架、槽盒、托架及支架
	总体
	外表有无变形、断开

	
	
	
	各部件连接是否紧固

	
	
	
	有无腐蚀

	
	
	
	接地是否良好

	
	变电所铁构件
	总体
	有无腐蚀

	
	防雷接地设施
	防雷设施
	电源和信号输入端的浪涌保护器是否完好

	
	
	
	浪涌保护器的巡查

	
	
	
	外部防雷装置安装是否牢固，连接导线绝缘是否良好

	
	
	接地装置
	有无腐蚀

	
	
	
	接地电阻是否正常

	
	
	
	紧固接地连接

	
	
	
	保护处理接地连接段

	消防设施
	火灾报警设施
	点型感烟、感温探测器
	各回路的报警随机抽检试验

	
	消火栓及灭火器
	总体
	泡沫消火栓的使用与防渣检查

	
	
	
	消火栓的放水试验及水压试验

	
	
	
	消防管道的防冻检查

	
	阀门
	总体
	保温装置的状况

	
	水泵接合器
	总体
	送水加压功能是否正常

	
	电动机
	总体
	各连接部情况

	
	
	
	绝缘试验

	
	给水管
	总体
	管支架是否腐蚀、松动

	
	
	
	洞外及隧道内水管的防冻、防盐雾腐蚀

	
	
	
	管过滤器

	
	水池
	总体
	水池

	监控与通信设施
	本地控制器
	总体
	电源测试

	
	闭路电视监视系统
	摄像机
	电流、电压测量

	
	
	
	调整聚焦及焦距

	
	
	安装部位
	是否松动、锈蚀

	
	交通控制和诱导设施
	交通信号灯
	查找不良像素管

	
	
	
	清洁像素管、电路板

	
	
	
	各接线端子是否松动

	
	通信设施
	光缆、电缆
	光纤通道后向散射信号曲线测试检查

	
	
	
	电缆、光缆防雷和接地装置检查

	
	监控室设备及系统
	总体
	各部位的电压、电流检查

	
	
	
	发热检查

	
	
	
	系统启动的动作确认

	
	
	
	控制软件维护与系统联动

	
	
	
	打印设备状况检查

	
	监控室
	总体
	地板抗静电检查


2.3无损检测
2.3.1针对隧道衬砌检测，不仅要检测衬砌厚度、是否脱空以及混凝土缺陷，还要检测混凝土背后围岩的情况，检测控制深度在1.0m左右。
2.3.2检测方法
（1）使用900M雷达天线检测。
（2）检测时，天线紧贴衬砌沿测线滑动，雷达控制单元高速发射雷达脉冲进行快速连续采集，采集时每1m作1个雷达识别标记，完成数据采集工作。
八、人员要求
1、项目负责人1名，项目技术负责人1名，其他人员满足本次检测要求。项目负责人需要有较强的组织和协调能力，并具有较高的理论素养和分析解决问题的能力。
2、项目组人员必须专门服务于本项目，不得用于其他项目中，且原则上不得更换。项目组人员应为非变更后无在养项目，或是变更后无在养项目（必须是原合同养护期已满）。中标后项目组人员未按投标承诺到位或中标单位未经采购方批准私自更换的，一经发现处罚10000元/人·次，同时中标单位仍应按投标承诺将人员配备到位。
九、响应报价依据与要求
1、响应报价
1.1服务费包括：检测及管理人员费用、检测报告及相关后期建档等费用、现场费用、交通安全措施费、交通工具及使用费、检测设备、测量仪器费及相关费用、临时办公场、公司取费、履行过程中发生的全部专家评审费用（包括但不限于检测方案评审、专项评审、报告评审、安全评审、航道评审等专家费、会务费、差旅费等与评审相关的费用）、法定税金、利润等本招标文件明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等费用。除合同另有规定外，该费用在合同实施期间不予调整。
1.2在合同执行期间，对于价格上涨、政策性调整等因素对项目成本造成的影响，采购人对合同价格不予调整。
2、服务要求
2.1投标人应配备满足试验检测所需的办公、交通、通讯等工具，配置性能稳定、指标先进、套型合理的仪器设备。对于部分使用频率高，可能出现饱和或故障的试验检测设备，应做好相应预案，以便及时准确得出各项试验结果，从而确保试验检测工作的质量。并按照交通部有关行业规范、《检测和校准试验室认可准则》的要求，建立一整套完善的试验检测、质量管理工作机制。
2.2乙方编制的检测实施方案、试验段成果报告及最终检测报告，均须通过甲方组织的专家评审。任一阶段评审未通过的，中标人应依据专家评审意见限期完成整改，直至评审合格；未通过评审不得进入下一阶段工作。
2.3乙方按甲方要求完成当年度全部检测工作，出具当年度检测报告书后，应配合甲方组织3名以上专家进行评审,若有遗漏病害未检出，每发现一处病害罚款5万元，发现三处及以上病害的，直接扣除当年度检测费的10%，扣款于进度款支付时直接扣除。
2.4乙方应按投标承诺及合同要求配备检测人员、车辆及设备。甲方巡查发现乙方未按要求配备人员、车辆的，每发现一次，甲方有权扣减合同价款5000元，并责令乙方限期整改。
十、其他要求
1、检测工程量调整
1.1本项目检测工程量以招标工程量清单为投标报价基础。合同履行过程中，实际检测工程量与清单量偏差较大的，甲方有权依据财政评审（财评）审定价格对相应工程量及合同价款予以调减。
1.2乙方应如实提供检测记录、检测报告、计量资料等，配合甲方或财评机构完成计量、评审。最终结算以甲方确认及财评结果为准。
1.3因工程量调减产生的费用变化，乙方不得据此向甲方提出额外补偿或索赔。
 2、检测期限与超期处理
2.1乙方应按合同约定期限完成检测项目。因非乙方原因确需延期的，乙方应在期限届满前向甲方提交书面超期申请及证明材料，经甲方书面同意后方可顺延。
2.2乙方未提前申报超期申请，或超期申请未获甲方同意而超期的，每超期一个月，甲方有权按合同总价的3%扣减合同价款；不足一个月的，按一个月计算。
3、应急检测任务
3.1检测项目结束后，在本合同签订之日起一年内，乙方应承担甲方安排的高架、桥梁、隧道的应急检测任务。
3.2应急检测任务不另行列项计价，不增加合同总价，已包含在本合同总价内。
4、水下桩检测
4.1水下桩检测应由具备相应专业能力的团队实施，水下作业人员须持有有效潜水证。
4.2乙方应按要求完成航道评审、安全评审及相关水上水下作业许可手续，落实安全防护措施，并接受甲方及主管部门监督。
4.3因水下桩检测组织、作业、评审、许可及安全措施等产生的责任由乙方承担。
十一、政府采购政策
1、政府采购政策： 
1.1中小企业： 
根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定： 
（1）本项目属于专门 面向中小企业采购。 
（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
（3）在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
（4）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
（5）监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（6）残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
1.2信用记录
根据苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。 
（1）查询时间：响应文件提交截止时间。 
（2）查询渠道：统一登录苏州政府采购交易管理平台一键获取“信用中国”、“信用江苏”及中国政府采购网上的信用信息。
（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名（章）确认。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。 
（4）信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的响应单位的响应无效： 
1.3政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。 
1.4财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括： 
（1）被列入失信被执行人名单； 
（2）被列入重大税收违法案件当事人名单； 
企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。
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甲方（采购人）：                                                  
地址：                                                          
联 系 人：                                                     
联系方式：                                                        

乙方（投标人）：                                                    
地址：                                                          
联系人：                                                          
联系电话：                                                       

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，采购单位（甲方）和供应单位（乙方）双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。
一、合同项目
1.承包范围：2026年吴中区区管道路桥梁、高架及隧道定期检测项目。
2.服务期限：     年  月  日～     年  月  日，共    个月。
3.地点：根据甲方指定地点。
4.下列文件为本合同不可分割部分：
（1）中标通知书；    
（2）乙方的投标响应文件；      
（3）招标文件；
（4）乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
二、合同总价款
大写人民币        整，小写¥      。合同总价款包括检测及管理人员费用、检测报告及相关后期建档等费用、现场费用、交通安全措施费、交通工具及使用费、检测设备、测量仪器费及相关费用、临时办公场、公司取费、履行过程中发生的全部专家评审费用（包括但不限于检测方案评审、专项评审、报告评审、安全评审、航道评审等专家费、会务费、差旅费等与评审相关的费用）、法定税金、利润等本招标文件明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等费用。除合同另有规定外，该费用在合同实施期间不予调整。
三、付款方式
1.付款步骤：合同签订生效后，乙方在完成所有检测工作并通过资料验收评审（甲方组织的专家评审），并将所有资料装订提交给甲方后一次性付清。
2.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。
3.付款方式为银行转账。乙方指定账户信息：
乙方开户名称：
开户银行：
银行账号：
四、服务内容及要求
（1）标段一（高架及地面桥梁检测东片区）：
①根据《公路桥涵养护规范》（JTG5120-2021）《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017等相关要求，对吴中区东片区区管道路桥梁、高架进行定期检测（主要包括中环东线吴中段、东环快速路吴中段、吴中大道暨南湖路快速路、苏同黎快速路等城市快速路及96座农路桥梁），主要包括：外业数据采集、桥梁病害记录和技术状况评定。根据桥梁检查、检测的技术状况评定结果，分析病害原因，提出维修养护方案或加固方案或特殊检查的要求；按要求完成桥梁建档资料、桥梁管理系统数据的输入与维护，以及提交桥梁定期检测报告等相关工作，其中斜港大桥须按规范进行索力检测；
②根据《声屏障结构技术标准》（国标GB/T51335-2018）等相关要求，对东片区的环东线吴中段、东环快速路吴中段、吴中大道暨南湖路快速路、苏同黎快速路等城市快速路等城市快速路的声屏障进行检测，检测内容包括：表观缺陷、外观质量、结构尺寸、涂层厚度、焊缝质量 、锚栓抗拔力、锚栓扭矩值、混凝土无损检测、承载能力、屏体破损情况、强度验算等。
③按照《省交通运输厅公路事业发展中心关于开展农村公路涉水桥梁下部结构风险隐患排查整治工作的通知》（苏交公便农管〔2025〕64号）要求，根据《公路桥梁水下构件检测技术规程》（TCECS G：J56-2019）开展对上述桥梁水下桥桩检测相关工作。
（2）标段二（高架及地面桥梁检测西片区）：
①根据《公路桥涵养护规范》（JTG5120-2021）《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017等相关要求，对吴中区西片区区管道路桥梁、高架进行定期检测（主要包括子胥快速路、中环西线、南环快速路西延吴中段（苏福）、西环快速路南延（友新）等城市快速路及276座农路桥梁），主要包括：外业数据采集、桥梁病害记录和技术状况评定。根据桥梁检查、检测的技术状况评定结果，分析病害原因，提出维修养护方案或加固方案或特殊检查的要求；按要求完成桥梁建档资料、桥梁管理系统数据的输入与维护，以及提交桥梁定期检测报告等相关工作；
②根据《声屏障结构技术标准》（国标GB/T51335-2018）等相关要求，对吴中区西片区的子胥快速路、中环西线、南环快速路西延吴中段（苏福）、西环快速路南延（友新）等城市快速路的声屏障进行检测，检测内容包括：表观缺陷、外观质量、结构尺寸、涂层厚度、焊缝质量、锚栓抗拔力、锚栓扭矩值、混凝土无损检测、承载能力、屏体破损情况、强度验算等。
③按照《省交通运输厅公路事业发展中心关于开展农村公路涉水桥梁下部结构风险隐患排查整治工作的通知》（苏交公便农管〔2025〕64号）要求，根据《公路桥梁水下构件检测技术规程》（TCECS G：J56-2019）开展对上述桥梁水下桥桩检测相关工作。
（3）标段三（隧道及下穿部分）：
根据《公路隧道养护技术规范》（JTG 5130—2026）等相关要求，对香山隧道、凤凰山隧道、绮里坞隧道、渡渚山隧道、尹山湖隧道、尹中南路下穿、龙翔路下穿、东太湖三处下穿的土建结构外观检查、机电设施检查以及其他设施检查，并按相关规范要求及业主要求提交最终的检查检测成果报告资料（含土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、其他设施技术状况评定、总体技术状况评定、相关图片影像资料等）、养护维修建议方案和业主指定的其他检测项目及内业档案资料整理归档等。
五、甲方权利和义务：
1.中标后，甲方将向乙方免费提供与履行检测服务有关的资料
2.甲方应按照合同的规定，向乙方提供履行检测服务所必需的工作条件，包括检测必须的道路交通管制方面的协助。
3.甲方应在合同规定的时间内，就乙方书面提交并要求答复的重大问题，做出书面决定。在合同履行过程中，对于乙方按约定提交的技术报告、数据成果等，甲方应及时审批验收。
4.甲方有对乙方派出的机构与人员进行审查，并对其工作进行检查和监督的权利，对不称职的、严重失职的、有故意或恶意违约行为的人员有权要求乙方更换。
5.甲方应指定一名授权代表与乙方的授权代表建立工作联系参与本项目全过程的监督、协调、沟通工作。更换该代表或变更其授权时，应及时通知乙方。
6.按以本次检测评定结果和技术规范的规定需要对部分桥梁进行特殊检测，甲方将优先考虑乙方，以补充合同的方式进行约定。
六、乙方权利和义务：
1.乙方将对本合同项下的工作全面负责。乙方应严格遵照国家、省市对建设工程质量检测的有关规定开展工作。
2.在签订合同之后，向甲方提交本工程检测工作细则，经甲方批准同意后执行，并在实际工作中切实加以执行，并受其约束.同时作为甲方检查监督和验收乙方进行检测工作的依据。
3.乙方收到甲方提供的检测工作依据的基础资料后，应仔细阅读，如发现任何错误、失误或缺陷，应在发现及时通知甲方。
4.乙方必须严格执行国家、相关部委和上级行政主管部门有关公路工程现行的法规和技术标准、规范、规程《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2003）及本项目的技术要求开展检测工作，坚持原则、秉公办事，提供科学、准确的数据和报告。
5.乙方在定期检测完毕向甲方提供检测报告成果和数据，并对其完整性、正确性负责，乙方必须按照合同规定的形式、范围与内容履行与项目有关的检测服务，其具体内容在第五章技术规范和相关服务要求规定。乙方向甲方提交的资料包括4份检测报告、1份电子文档，此费用已含在检测费中，甲方不另外支付。同时负责管理系统的数据录入工作。
7.在合同有效期间或合同专用条件规定的期限内，未经甲方的书面同意，乙方不得泄露甲方与本项目、本工程、本合同有关的保密资料。本项目乙方在检测服务期间及合格的检测数据交付后1年时间内，不得将工程的任何资料向第三方泄露，除非征得甲方的书面同意。
8.在履行合同过程中，乙方应遵守有关法律、法规以及有关主管部门的规章，并按照其要求支付所有费用。此费用已含在检测费中，甲方不另外支付。
9.乙方对所有技术方法的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，对其所有工作人员工作中的失误、疏忽、玩忽职守承担全部责任。
10.乙方如需查阅本工程的有关设计文件、技术经济资料，应征得甲方同意。
七、违约责任
1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2.乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。
3.除人力不可抗拒因素外，乙方不能如期交付，或因系统存在缺陷而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日万分之五计算。乙方同意甲方可直接在款项支付时扣除该违约金。
4.乙方因违反合同及采购文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。乙方同意甲方可直接在款项支付时扣除该违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。
八、最终验收
乙方编制的检测实施方案、试验段成果报告及最终检测报告，均须通过甲方组织的专家评审。
九、不可抗力
1.因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。 
2.本条所述的“不可抗力”系指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他双方商定的事件。 
3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。双方应通过友好协商在合理的时间内达成是否进一步履行合同的协议。 
十、争端的解决 
1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。2.如果协商不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由甲方所在地人民法院管辖。 
3.诉讼费由败诉方负担。
4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，甲方有权决定本合同的其他部分是否继续执行。
十一、违约终止合同
1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。
1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。
1.2 如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。
1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。
2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。 
3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。 
十二、破产终止合同
如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而无需承担任何责任。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权利。 
十三、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定
政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。 
十四、合同转让和分包
本项目不得转让和分包。
十五、需要补充的合同条款
1.安全措施
1.1试验检测人应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》等法律法规的规定，建立健全的安全生产组织体系和责任体系，落实安全生产的保障措施，严格按照安全标准检测，采取必要的安全防护措施并对检测人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。试验检测人在检测过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，委托人概不承担任何责任和费用。
1.2针对在试验检测期间需不中断交通保持过往车辆顺利通行，试验检测人应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》、《江苏省公路条例》、《江苏省高速公路条例》及《江苏省道路安全条例》的有关规定，服从公安、路政部门的管理，自觉保护施工公路路产；遵守地方政府和有关部门对检测场地交通等管理规定，否则将承担由此造成的有权部门的处罚。试验检测人上路作业应按规定办理相关手续，并服从公安、路政部门的管理；作业人员须穿着统一的安全标记服在作业区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标记，并开启黄色警示灯和双跳灯。试验检测人应按照有关规定向路政、交警部门办理行政许可及交纳相关费用。试验检测人应杜绝因自身原因产生道路严重阻塞、中断等不良社会影响的现象发生，如发生上述情况，产生的一切责任（包括连带附带责任）均由试验检测人承担。 
1.3在现场工作时，试验检测人应遵守政府有关部门、委托人及有关单位安全保卫制度，并对其人员的安全负责，试验检测人应对由于自己或其代理人的过错包括侵犯版权或发明权而给委托人或任何第三方造成的损失负赔偿责任。在作业现场，试验检测人应采取必要的安全措施，并应保障委托人免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款。
1.4试验检测人应根据现场实际情况，针对水中作业、夜间、雨雾冰雪等特殊气候条件，制定完善的安全保障措施，确保安全。如因上述情况，产生的一切责任（包括连带附带责任）均由试验检测人承担。
2.版权
委托人就本项目试验检测而向试验检测人提供的成果为委托人所拥有。试验检测人因受托人委托进行的本项目试验检测而产生的成果均为双方共同享有，其中任何一方向第三方转让时须经过另一方同意，但若委托人因推行项目的需要向第三方透漏检测成果，则无须经过试验检测人的同意。
3、检测工程量调整
3.1本项目检测工程量以招标工程量清单为投标报价基础。合同履行过程中，实际检测工程量与清单量偏差较大的，甲方有权依据财政评审（财评）审定价格对相应工程量及合同价款予以调减。
3.2乙方应如实提供检测记录、检测报告、计量资料等，配合甲方或财评机构完成计量、评审。最终结算以甲方确认及财评结果为准。
3.3因工程量调减产生的费用变化，乙方不得据此向甲方提出额外补偿或索赔。
4、检测期限与超期处理
4.1乙方应按合同约定期限完成检测项目。因非乙方原因确需延期的，乙方应在期限届满前向甲方提交书面超期申请及证明材料，经甲方书面同意后方可顺延。
4.2乙方未提前申报超期申请，或超期申请未获甲方同意而超期的，每超期一个月，甲方有权按合同总价的3%扣减合同价款；不足一个月的，按一个月计算。
5、应急检测任务
5.1检测项目结束后，在本合同签订之日起一年内，乙方应承担甲方安排的高架、桥梁、隧道的应急检测任务。
5.2应急检测任务不另行列项计价，不增加合同总价，已包含在本合同总价内。
6、水下桩检测
6.1水下桩检测应由具备相应专业能力的团队实施，水下作业人员须持有有效潜水证。
6.2乙方应按要求完成航道评审、安全评审及相关水上水下作业许可手续，落实安全防护措施，并接受甲方及主管部门监督。
6.3因水下桩检测组织、作业、评审、许可及安全措施等产生的责任由乙方承担。
十六、合同生效
1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。
2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，采购文件、成交单位的投标文件、成交通知书、成交单位在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。
3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
4.本合同壹式 陆 份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构  贰 份，各份具有同等法律效力。
5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。 

甲方（公章）：                              乙方（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：        法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 
签约日期：                                  签约日期： 
合同签定地：                                合同签定地：
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一、评审方法
1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由采购代理机构组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。
3.如投标人存在“苏财购字（2017）11号”文件中所列的失信或不良行为，按照文件规定执行。
二、针对中小型企业的评审加分
（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为 其他未列明行业 ，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定执行，中小企业参加本项目政府采购活动需在响应文件中需出具《中小企业声明函》（详见格式），残疾人福利性单位（监狱企业）供应商提供的残疾人福利性单位声明函（监狱企业证明文件）视同提供了中小企业声明函。
（2）不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为准。
（5）若供应商提供的 “中小企业声明函”或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。




三、标段一评分标准
	评审类别
	评审项
	评审规则
	分值（分）

	3.1价格基准分：（最高10分）
	投标
报价
	在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标单位的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。报价得分＝（基准价/投标总报价）×价格权值×100；（价格权值为10%）。
	10

	3.2技术方案比较：（最高为50分）
	3.2.1
	对项目的理解（5分）：
包括不限于对本项目服务内容与需求、服务期限及成果要求以及对原始资料的掌握情况或踏勘情况进行评审，对本项目服务需求明确、项目掌握充分的，得5分；服务需求明确、项目掌握充分一般的得3分；服务需求明确、项目掌握充分较差的得1分；未提供不得分。
	5

	
	3.2.2
	定期检测工作的程序与方法比较（6分）：
根据本项目定期检测检测工作的程序、检测的内容、方法、检测手段、检测资料整理及分析报告、最终报告的形成等方面进行横向比较。内容详细完整、技术可行性强、流程标准规范的得6分；内容较为完整、技术可行性一般、流程基本符合规范的得4分；内容简单笼统、技术可行性弱、流程规范性不足的得2分；内容不完整、技术可行性差的得1分；不提供阐述的不得分。
	6

	
	3.2.3
	检测工作服务的目标措施（6分）：
根据检测工作服务内容制定详细的目标方案进行横向比较。方案详细完整、技术可行性强、针对性强的得6分；方案较为完整、技术可行性较强、针对性较强的得4分；方案简单笼统、技术可行性一般、针对性一般的得2分；方案不完整、技术可行性差、针对性不足的得1分；不提供阐述的不得分。
	6

	
	3.2.4
	保证检测精度的技术措施（6分）：
根根据检测工作服务的内容制定保证检测精度的技术措施进行横向比较。方案详细完整、技术可行性强、针对性强的得6分；方案较为完整、技术可行性较强、针对性较强的得4分；方案简单笼统、技术可行性一般、针对性一般的得2分；方案不完整、技术可行性差、针对性不足的得1分；不提供阐述的不得分。
	6

	
	3.2.5
	检测进度计划及保证检测进度的措施（6分）：
根据检测工作服务的内容、服务期限制定进度计划及保证检测进度措施进行横向比较。方案详细完整、技术可行性强、针对性强的得6分；方案较为完整、技术可行性较强、针对性较强的得4分；方案简单笼统、技术可行性一般、针对性一般的得2分；方案不完整、技术可行性差、针对性不足的得1分；不提供阐述的不得分。
	6

	
	3.2.6
	检测工作质量与服务保证措施（6分）：
根据检测工作服务的内容制定服务质量与服务保证措施进行横向比较。方案详细完整、技术可行性强、针对性强的得6分；方案较为完整、技术可行性较强、针对性较强的得4分；方案简单笼统、技术可行性一般、针对性一般的得2分；方案不完整、技术可行性差、针对性不足的得1分；不提供阐述的不得分。
	6

	
	3.2.7
	安全生产管理措施（6分）：
根据检测工作服务的内容制定安全管理措施进行横向比较。方案详细完整、技术可行性强、针对性强的得6分；方案较为完整、技术可行性较强、针对性较强的得4分；方案简单笼统、技术可行性一般、针对性一般的得2分；方案不完整、技术可行性差、针对性不足的得1分；不提供阐述的不得分。
	6

	
	3.2.8
	定期检测的重点和难点分析及对策措施比较（6分）：
根据对本项目定期检测重点、难点的分析是否具有针对性，对策措施是否合理有效进行横向比较。方案详细完整、技术可行性强、针对性强的得6分；方案较为完整、技术可行性较强、针对性较强的得4分；方案简单笼统、技术可行性一般、针对性一般的得2分；方案不完整、技术可行性差、针对性不足的得1分；不提供阐述的不得分。
	6

	
	3.2.9
	合理化建议（3分）：
针对本项目提出合理化建议的可行性情况进行评分：可行性强的得3分；可行性比较强的得2分；可行性一般的得1分；未提供不得分。
	3

	3.3企业履约能力：（最高为40分）
	3.3.1
	配备的本项目负责人情况比较（6分）：
（1）拟投入项目负责人具备高级及以上职称的得2分。
（2）拟投入项目负责人具有交通运输部工程质量监督机构颁发的工程试验检测工程师（桥梁专业）或交通运输部职业资格中心颁发的公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程专业）资格证书的得2分。
（3）拟投入项目负责人具有一级注册结构工程师证书的得2分。
注：投标文件中提供职称证书、执业资格证书及社保证明等扫描件，未提供或提供不全的不得分。
	6

	
	3.3.2
	配备的技术负责人情况比较（6分）：
（1）拟投入技术负责人具备高级职称及以上的得2分；中级职称的得1分。
（2）拟投入技术负责人具有交通运输部工程质量监督机构颁发的工程试验检测工程师（桥梁专业）或交通运输部职业资格中心颁发的公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程专业）资格证书的得2分。
（3）拟投入技术负责人具有注册岩土工程师证书的得2分。
注：项目负责人和技术负责人不能为同一人。投标文件中提供职称证书、执业资格证书及社保证明等扫描件，未提供或提供不全的不得分。
	6

	
	3.3.3
	配备的项目组成员比较（不包括项目负责人、技术负责人）（10分）：
（1）项目组成员具有中级职称的每提供一人得0.5分，最高3分。
（2）项目组成员具有交通运输部工程质量监督机构颁发的工程试验检测工程师（桥梁专业）或交通运输部职业资格中心颁发的公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程专业）资格的，每提供一人得1分，最高4分。
（3）项目组成员具有特种作业操作证(高处作业)的，有一个得1分，最高得2分。
（4）项目组成员具有注册安全工程师证书或安全员证书的，有一个得1分，最高得1分。
注：同一人具有多个得分项时不允许重复计分，投标文件中提供职称证书、执业资格证书及社保证明等扫描件，未提供或提供不全的不得分。
	10

	
	3.3.4
	检测机械、设备仪器（4分）：
根据拟投入的仪器设备的种类是否齐备进行评审（需至少包含桥梁检测车、超声波探伤仪器、钢筋保护层检测仪、全站仪），拟投入本项目的仪器设备齐全的得4分，没有或不全的不得分。
注：拟投入本项目的仪器设备自有或者租赁均可，车辆须提供行驶证、仪器设备须提供校准合格证书等相关证明文件。投标文件中提供扫描件，未提供或提供不全的不得分。 
	4

	
	3.3.5
	综合实力（最高为10分）：
供应商具有有效期内的ISO质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、国家认可委员会颁发的实验室CNAS证书、国家认可委员会颁发的检验机构CNAS证书的，每个得2分，最高得10分。
注：投标文件中需提供相关证明材料扫描件，不提供的不得分。 
	10

	
	3.3.6
	类似业绩（4分）：
供应商2023年9月1日至今，承担过类似隧道或桥梁检测的业绩（以合同签订日期为准），有1个得2分，最高为4分。
注：投标文件中提供合同扫描件，不提供的不得分。
	4
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	评审类别
	评审项
	评审规则
	分值（分）

	4.1价格基准分：（最高10分）
	投标
报价
	在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标单位的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。报价得分＝（基准价/投标总报价）×价格权值×100；（价格权值为10%）。
	10

	4.2技术方案比较：（最高为50分）
	4.2.1
	对项目的理解（5分）：
包括不限于对本项目服务内容与需求、服务期限及成果要求以及对原始资料的掌握情况或踏勘情况进行评审，对本项目服务需求明确、项目掌握充分的，得5分；服务需求明确、项目掌握充分一般的得3分；服务需求明确、项目掌握充分较差的得1分；未提供不得分。
	5

	
	4.2.2
	定期检测工作的程序与方法比较（6分）：
根据本项目定期检测检测工作的程序、检测的内容、方法、检测手段、检测资料整理及分析报告、最终报告的形成等方面进行横向比较。内容详细完整、技术可行性强、流程标准规范的得6分；内容较为完整、技术可行性一般、流程基本符合规范的得4分；内容简单笼统、技术可行性弱、流程规范性不足的得2分；内容不完整、技术可行性差的得1分；不提供阐述的不得分。
	6

	
	4.2.3
	检测工作服务的目标措施（6分）：
根据检测工作服务内容制定详细的目标方案进行横向比较。方案详细完整、技术可行性强、针对性强的得6分；方案较为完整、技术可行性较强、针对性较强的得4分；方案简单笼统、技术可行性一般、针对性一般的得2分；方案不完整、技术可行性差、针对性不足的得1分；不提供阐述的不得分。
	6

	
	4.2.4
	保证检测精度的技术措施（6分）：
根根据检测工作服务的内容制定保证检测精度的技术措施进行横向比较。方案详细完整、技术可行性强、针对性强的得6分；方案较为完整、技术可行性较强、针对性较强的得4分；方案简单笼统、技术可行性一般、针对性一般的得2分；方案不完整、技术可行性差、针对性不足的得1分；不提供阐述的不得分。
	6

	
	4.2.5
	检测进度计划及保证检测进度的措施（6分）：
根据检测工作服务的内容、服务期限制定进度计划及保证检测进度措施进行横向比较。方案详细完整、技术可行性强、针对性强的得6分；方案较为完整、技术可行性较强、针对性较强的得4分；方案简单笼统、技术可行性一般、针对性一般的得2分；方案不完整、技术可行性差、针对性不足的得1分；不提供阐述的不得分。
	6

	
	4.2.6
	检测工作质量与服务保证措施（6分）：
根据检测工作服务的内容制定服务质量与服务保证措施进行横向比较。方案详细完整、技术可行性强、针对性强的得6分；方案较为完整、技术可行性较强、针对性较强的得4分；方案简单笼统、技术可行性一般、针对性一般的得2分；方案不完整、技术可行性差、针对性不足的得1分；不提供阐述的不得分。
	6

	
	4.2.7
	安全生产管理措施（6分）：
根据检测工作服务的内容制定安全管理措施进行横向比较。方案详细完整、技术可行性强、针对性强的得6分；方案较为完整、技术可行性较强、针对性较强的得4分；方案简单笼统、技术可行性一般、针对性一般的得2分；方案不完整、技术可行性差、针对性不足的得1分；不提供阐述的不得分。
	6

	
	4.2.8
	定期检测的重点和难点分析及对策措施比较（6分）：
根据对本项目定期检测重点、难点的分析是否具有针对性，对策措施是否合理有效进行横向比较。方案详细完整、技术可行性强、针对性强的得6分；方案较为完整、技术可行性较强、针对性较强的得4分；方案简单笼统、技术可行性一般、针对性一般的得2分；方案不完整、技术可行性差、针对性不足的得1分；不提供阐述的不得分。
	6

	
	4.2.9
	合理化建议（3分）：
针对本项目提出合理化建议的可行性情况进行评分：可行性强的得3分；可行性比较强的得2分；可行性一般的得1分；未提供不得分。
	3

	4.3企业履约能力：（最高为40分）
	4.3.1
	配备的本项目负责人情况比较（6分）：
（1）拟投入项目负责人具备高级及以上职称的得2分。
（2）拟投入项目负责人具有交通运输部工程质量监督机构颁发的工程试验检测工程师（桥梁专业）或交通运输部职业资格中心颁发的公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程专业）资格证书的得2分。
（3）拟投入项目负责人具有一级注册结构工程师证书的得2分。
注：投标文件中提供职称证书、执业资格证书及社保证明等扫描件，未提供或提供不全的不得分。
	6

	
	4.3.2
	配备的技术负责人情况比较（6分）：
（1）拟投入技术负责人具备高级职称及以上的得2分；中级职称的得1分。
（2）拟投入技术负责人具有交通运输部工程质量监督机构颁发的工程试验检测工程师（桥梁专业）或交通运输部职业资格中心颁发的公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程专业）资格证书的得2分。
（3）拟投入技术负责人具有注册岩土工程师证书的得2分。
注：项目负责人和技术负责人不能为同一人。投标文件中提供职称证书、执业资格证书及社保证明等扫描件，未提供或提供不全的不得分。
	6

	
	4.3.3
	配备的项目组成员比较（不包括项目负责人、技术负责人）（10分）：
（1）项目组成员具有中级职称的每提供一人得0.5分，最高3分。
（2）项目组成员具有交通运输部工程质量监督机构颁发的工程试验检测工程师（桥梁专业）或交通运输部职业资格中心颁发的公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程专业）资格的，每提供一人得1分，最高4分。
（3）项目组成员具有特种作业操作证(高处作业)的，有一个得1分，最高得2分。
（4）项目组成员具有注册安全工程师证书或安全员证书的，有一个得1分，最高得1分。
注：同一人具有多个得分项时不允许重复计分，投标文件中提供职称证书、执业资格证书及社保证明等扫描件，未提供或提供不全的不得分。
	10

	
	4.3.4
	检测机械、设备仪器（4分）：
根据拟投入的仪器设备的种类是否齐备进行评审（需至少包含桥梁检测车、超声波探伤仪器、钢筋保护层检测仪、全站仪），拟投入本项目的仪器设备齐全的得4分，没有或不全的不得分。
注：拟投入本项目的仪器设备自有或者租赁均可，车辆须提供行驶证、仪器设备须提供校准合格证书等相关证明文件。投标文件中提供扫描件，未提供或提供不全的不得分。 
	4

	
	4.3.5
	综合实力（最高为10分）：
供应商具有有效期内的ISO质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、国家认可委员会颁发的实验室CNAS证书、国家认可委员会颁发的检验机构CNAS证书的，每个得2分，最高得10分。
注：投标文件中需提供相关证明材料扫描件，不提供的不得分。 
	10

	
	4.3.6
	类似业绩（4分）：
供应商2023年9月1日至今，承担过类似隧道或桥梁检测的业绩（以合同签订日期为准），有1个得2分，最高为4分。
注：投标文件中提供合同扫描件，不提供的不得分。
	4


















五、标段三评分标准
	评审类别
	评审项
	评审规则
	分值（分）

	5.1价格基准分：（最高10分）
	投标
报价
	在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标单位的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。报价得分＝（基准价/投标总报价）×价格权值×100；（价格权值为10%）。
	10

	5.2技术方案比较：（最高为50分）
	5.2.1
	对项目的理解（5分）：
包括不限于对本项目服务内容与需求、服务期限及成果要求以及对原始资料的掌握情况或踏勘情况进行评审，对本项目服务需求明确、项目掌握充分的，得5分；服务需求明确、项目掌握充分一般的得3分；服务需求明确、项目掌握充分较差的得1分；未提供不得分。
	5

	
	5.2.2
	定期检测工作的程序与方法比较（6分）：
根据本项目定期检测检测工作的程序、检测的内容、方法、检测手段、检测资料整理及分析报告、最终报告的形成等方面进行横向比较。内容详细完整、技术可行性强、流程标准规范的得6分；内容较为完整、技术可行性一般、流程基本符合规范的得4分；内容简单笼统、技术可行性弱、流程规范性不足的得2分；内容不完整、技术可行性差的得1分；不提供阐述的不得分。
	6

	
	5.2.3
	检测工作服务的目标措施（6分）：
根据检测工作服务内容制定详细的目标方案进行横向比较。方案详细完整、技术可行性强、针对性强的得6分；方案较为完整、技术可行性较强、针对性较强的得4分；方案简单笼统、技术可行性一般、针对性一般的得2分；方案不完整、技术可行性差、针对性不足的得1分；不提供阐述的不得分。
	6

	
	5.2.4
	保证检测精度的技术措施（6分）：
根根据检测工作服务的内容制定保证检测精度的技术措施进行横向比较。方案详细完整、技术可行性强、针对性强的得6分；方案较为完整、技术可行性较强、针对性较强的得4分；方案简单笼统、技术可行性一般、针对性一般的得2分；方案不完整、技术可行性差、针对性不足的得1分；不提供阐述的不得分。
	6

	
	5.2.5
	检测进度计划及保证检测进度的措施（6分）：
根据检测工作服务的内容、服务期限制定进度计划及保证检测进度措施进行横向比较。方案详细完整、技术可行性强、针对性强的得6分；方案较为完整、技术可行性较强、针对性较强的得4分；方案简单笼统、技术可行性一般、针对性一般的得2分；方案不完整、技术可行性差、针对性不足的得1分；不提供阐述的不得分。
	6

	
	5.2.6
	检测工作质量与服务保证措施（6分）：
根据检测工作服务的内容制定服务质量与服务保证措施进行横向比较。方案详细完整、技术可行性强、针对性强的得6分；方案较为完整、技术可行性较强、针对性较强的得4分；方案简单笼统、技术可行性一般、针对性一般的得2分；方案不完整、技术可行性差、针对性不足的得1分；不提供阐述的不得分。
	6

	
	5.2.7
	安全生产管理措施（6分）：
根据检测工作服务的内容制定安全管理措施进行横向比较。方案详细完整、技术可行性强、针对性强的得6分；方案较为完整、技术可行性较强、针对性较强的得4分；方案简单笼统、技术可行性一般、针对性一般的得2分；方案不完整、技术可行性差、针对性不足的得1分；不提供阐述的不得分。
	6

	
	5.2.8
	定期检测的重点和难点分析及对策措施比较（6分）：
根据对本项目定期检测重点、难点的分析是否具有针对性，对策措施是否合理有效进行横向比较。方案详细完整、技术可行性强、针对性强的得6分；方案较为完整、技术可行性较强、针对性较强的得4分；方案简单笼统、技术可行性一般、针对性一般的得2分；方案不完整、技术可行性差、针对性不足的得1分；不提供阐述的不得分。
	6

	
	5.2.9
	合理化建议（3分）：
针对本项目提出合理化建议的可行性情况进行评分：可行性强的得3分；可行性比较强的得2分；可行性一般的得1分；未提供不得分。
	3

	5.3企业履约能力：（最高为40分）
	5.3.1
	配备的本项目负责人情况比较（6分）：
（1）拟投入项目负责人具备高级职称的得2分。
（2）拟投入项目负责人具有交通运输部工程质量监督机构颁发的工程试验检测工程师（隧道专业）或交通运输部职业资格中心颁发的公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程专业）资格证书的得2分。
（3）拟投入项目负责人具有注册安全工程师的得2分。
注：投标文件中提供职称证书、执业资格证书及社保证明等扫描件，未提供或提供不全的不得分。
	6

	
	5.3.2
	配备的技术负责人情况比较（6分）：
（1）拟投入技术负责人具备高级职称及以上的得2分；中级职称的得1分。
（2）拟投入技术负责人具有交通运输部工程质量监督机构颁发的工程试验检测工程师（隧道专业）或交通运输部职业资格中心颁发的公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程专业）资格证书的得2分。
（3）拟投入技术负责人具有注册安全工程师的得2分。
注：项目负责人和技术负责人不能为同一人。投标文件中提供职称证书、执业资格证书及社保证明等扫描件，未提供或提供不全的不得分。
	6

	
	5.3.3
	配备的项目组成员比较（不包括项目负责人、技术负责人）（10分）：
（1）项目组成员具有高级职称的每提供一人得1分，最高2分。
（2）项目组成员具有交通运输部工程质量监督机构颁发的工程试验检测工程师（隧道专业）或交通运输部职业资格中心颁发的公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程专业）资格的，每提供一人得1分，最高3分。
（3）项目组成员中具有特种作业操作证(高处作业)的，有一个得1.5分，最高得3分。
（4）项目组成员具有注册安全工程师证书或安全员证书的有一个得1分，最高得2分。
注：同一人具有多个得分项时不允许重复计分，投标文件中提供职称证书、执业资格证书及社保证明等扫描件，未提供或提供不全的不得分。
	10

	
	5.3.4
	检测机械、设备仪器（8分）：
根据拟投入的仪器设备的种类是否齐备进行评审（需至少包含钢筋保护层测定仪、超声波检测仪、登高车、防撞缓冲车、热敏风速仪、路面综合检测车、探地雷达、激光隧道断面检测仪、噪声检测仪、桥梁检测车）。拟投入本项目的仪器设备齐全的得8分，没有或不全的不得分。
注：拟投入本项目的仪器设备自有或者租赁均可，车辆须提供行驶证、仪器设备须提供校准合格证书等相关证明文件。投标文件中提供扫描件，未提供或提供不全的不得分。 
	8

	
	5.3.5
	综合实力（最高为6分）：
供应商具有有效期内的ISO质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每个得2分，最高得6分。
注：投标文件中需提供相关证明材料扫描件，不提供的不得分。 
	6

	
	5.3.6
	类似业绩（4分）：
供应商2023年9月1日至今，承担过类似隧道或桥梁检测的业绩（以合同签订日期为准），有1个得2分，最高为4分。
注：投标文件中提供合同扫描件，不提供的不得分。
	4



特别说明：
1.针对评分标准中的每一项评分内容，投标人均应提供相关材料并作出相关说明，以作为评标依据，不提供则对应评分项不得分。投标人提供的相关材料如已过期或被评标委员认定为无效，将不作为评标依据，对应评分项不得分。
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