
[bookmark: _GoBack]
����ͤ·�ڵ㽨����Ŀͼֽ���嵥������˵��.zip


桓王亭路节点建设项目图纸、清单及编制说明/桓王亭路节点建设项目图纸、清单及编制说明/261012-清单-桓王亭路节点建设工程.xlsx

表B.1.1 招标工程量清单封面【桓王亭路节点建设工程1.1


						表B.1.1   招标工程量清单封面


						桓王亭路节点建设工程						工程





						招标工程量清单








						招  标  人：						（盖章）





									2026年09月20日








表C.1.1 招标工程量清单扉页【桓王亭路节点建设工程1.2





						表C.1.1    招标工程量清单扉页


						工程名称：			桓王亭路节点建设工程


						标段名称：


						

招 标 工 程 量 清 单





						编   制  人：						(造价专业人员签字及盖章)


						审   核  人：						(签字及盖章)


						编 制 单 位：						(盖章)


						法定代表人
或其授权人：						(签字或盖章)


						招   标  人：						(盖章)


						法定代表人
或其授权人：						(签字或盖章)


						编 制 时 间：			2026年09月20日








表E.1.1-2 单项工程汇总表【桓王亭路节点建设工程2.1





			表E.1.1-2   单项工程汇总表


			单项工程名称：桓王亭路节点建设工程						标段：						第1页 共1页


			序号			项目内容			金额(元)			其中:(元)


												专业工程暂估价			安全生产


			1			道路工程			85000.00			


			2			排水工程						


			3			交通标线工程						


			4			路灯工程			4000.00			










































































			合  计						89000.00			





			注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。








表E.1.1-3 单位工程汇总表【道路工程】3.1





			表E.1.1-3   单位工程汇总表


			单位工程名称：道路工程			标段：			第1页 共1页


			序号			项目内容			金额(元)


			1			分部分项工程			


			1.1			清表、挖方、填方			


			1.2			路基土方			


			1.3			车行道路面结构			


			1.4			人行道			


			2			措施项目			


			2.1			    其中：安全生产			


			3			其他项目			


			3.1			    其中：暂列金额			85000.00


			3.2			    其中：专业工程暂估价			


			3.3			    其中：计日工			


			3.4			    其中：总承包服务费			


			3.5			    其中：合同中约定的其他项目			


			4			增值税			



































			合  计						85000.00





			注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。








表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【道路工程】3.2





			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：道路工程												标段：									第1页 共8页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


									清表、挖方、填方									


			1			040101001001			填方段清表			1.现状杂物、土壤类别：详见设计勘察资料并结合现场实际
2.清理至持力层
3.暂估量			m3			1134.3


			2			040103003001			余方弃置			1.弃料品种：清表杂物、构筑物垃圾、建筑垃圾、杂填土等综合考虑
2.装车、弃运、弃置处理：自报
3.暂估量			m3			1134.3


			3			040103002010			一般回填方			1.填方品种：填方段6%石灰处置土（成品灰土）
2.密实度：详见设计及相关施工验收规范
3.暂估量			m3			3630.52


			4			040101001002			路床、特殊路基处理开挖			1.土类别、挖土深度：详见设计勘察资料并结合现场实际
2.内运及临时堆放等：自报
3.量暂估			m3			3842.28








			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：道路工程												标段：									第2页 共8页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			5			040103003002			余方弃置			1.弃料品种：路床弃方、特殊路基处理弃方
2.装车、弃运、弃置处理：自报
3.暂估量			m3			3841.88


									路基土方									


			6			040103002005			基底压实			1.基底压实
2.密实度：详见设计及相关施工验收规范			m2			988.91


			7			040103002006			一般回填方			1.填方品种：机动车路床80cm6%石灰处置土（成品灰土）
2.密实度：详见设计及相关施工验收规范			m3			705.83


			8			040103002007			一般回填方			1.填方来源：自报
2.密实度：详见设计及相关施工验收规范
3.材料品种、规格：素土			m3			1435.99


			9			040103002008			一般回填方			1.填方品种：人行道路床40cm6%石灰处置土（成品灰土）
2.密实度：详见设计及相关施工验收规范			m3			212.4





			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：道路工程												标段：									第3页 共8页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			10			040202001004			石灰稳定土			1.品种：基底20cm6%石灰处置土
2.包含养生			m2			988.91


			11			040202001005			石灰稳定土			1.品种：压实补偿10cm5%石灰处置土
2.包含养生			m2			988.91


									车行道路面结构									


			12			040202001003			20cm厚12%石灰土			1.品种、规格：12%成品石灰土
2.厚度：20cm
3.包含养生、与现状道路结构衔接			m2			696.56


			13			040202014001			34cm水泥稳定碎石			1.水泥含量：5%
2.厚度：34cm、分层摊铺、顶层养生
3.包含与现状道路结构衔接			m2			681.06


			14			040203003001			透层			1.材料品种：乳化沥青
2.喷油量：1.1L/min			m2			651.39


			15			040203005001			封层			1.材料品种、用量：乳化沥青
2.厚度：0.6-1.0cm
3.沥青用量：1.0L/min			m2			651.39








			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：道路工程												标段：									第4页 共8页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			16			040203006001			AC20沥青混凝土			1.沥青混凝土种类：中粒式沥青砼AC-20
2.厚度：6cm
3.包含与现状道路结构衔接			m2			651.39


			17			040203004001			粘层			1.材料品种：乳化沥青
2.喷油量：0.4L/min			m2			644.94


			18			040203006002			AC-13沥青混凝土			1.沥青混凝土种类：细粒式沥青砼AC-13
2.厚度：4cm
3.包含与现状道路结构衔接			m2			644.94


									人行道									


			19			040202010001			40cm碎石			1.石料规格：级配碎石
2.厚度：40cm、分层压实
3.压实度≥0.93			m2			606.23


			20			040203007001			C25透水混凝土（15cm厚）			1.混凝土强度等级：C25、弯拉强度值≥3.0Mpa
2.厚度：15cm
3.胀缩缝设置：详见设计图纸及相关施工验收规范
4.包含与现状道路结构衔接			m2			557.87





			21			040201021001			土工布			1.材料品种、规格：透水土工布			m2			347.41


			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：道路工程												标段：									第5页 共8页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			22			040204001001			透水面包砖铺设（6cm）			1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：3cm干硬性水泥砂浆
2.面层：6cm透水面包砖
3.包含与现状道路结构衔接			m2			347.41


			23			040204001002			盲道铺设			1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：3cm干硬性水泥砂浆
2.面层：暗黄色水泥花砖盲道（39.8*39.8*6.5cm）
3.包含与现状道路结构衔接			m2			171.98






































			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：道路工程												标段：									第6页 共8页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			24			040204004001			混凝土平石			1.材料品种、规格：混凝土平石、99*25*12.5cm（长宽高）
2.基座尺寸、混凝土强度等级：C15基础及护航、详见设计断面
3.勾缝材料品种、规格：侧平石灌缝:灌缝用M10水泥砂浆。灌浆必须饱满嵌实。平石勾缝以平缝为宜,侧石勾缝为四缝,深度为0.5cm			m			17.2












































			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：道路工程												标段：									第7页 共8页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			25			040204004002			机制C25砼路边石			1.材料品种、规格：混凝土侧石、99*12.5*27.5cm（长宽高）
2.基座尺寸、混凝土强度等级：C15基础及护航、详见设计断面
3.勾缝材料品种、规格：侧平石灌缝:灌缝用M10水泥砂浆。灌浆必须饱满嵌实。平石勾缝以平缝为宜,侧石勾缝为四缝,深度为0.5cm			m			85.99












































			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：道路工程												标段：									第8页 共8页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			26			040204004003			混凝土侧石			1.材料品种、规格：混凝土侧石、99*12.5*20cm（长宽高）
2.基座尺寸、混凝土强度等级：道路基层内安放，详见设计图纸
3.勾缝材料品种、规格：侧平石灌缝:灌缝用M10水泥砂浆。灌浆必须饱满嵌实。平石勾缝以平缝为宜,侧石勾缝为四缝,深度为0.5cm			m			85.99









































			本页小计


			合   计














表E.2.3 材料暂估单价及调整表【道路工程】3.3





			表E.2.3   材料暂估单价及调整表


			工程名称：道路工程																		标段：												第1页 共1页


			序号			材料名称			规格型号			计量
单位			暂估									确认									调整金额(元)			备注


															数量			单价(元)			合价(元)			数量			单价(元)			合价(元)


															A₁			B₁			C₁			A₂			B₂			C₂			D=C₂-C₁












































			本页小计																					-			-									-


			合    计																					-			-									-





			注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。








表E.3.1 措施项目清单计价表【道路工程】3.4





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：道路工程									标段：			第1页 共2页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


									通用措施项目


			1			041201019001			安全生产


			2			041201017001			文明施工


			3			041201018001			环境保护


			4			041201016001			临时设施


			5			041201020001			冬雨季施工增加


			6			041201021001			夜间施工增加


			7			041201022001			特殊地区施工增加


			8			041201023001			二次搬运


			9			041201024001			已完工程及设备保护


			10			041201025001			既有建(构)筑物、设施保护


			11			041201026001			按质论价


			12			041201027001			建筑工人实名制


			13			041201028001			特殊施工降效


			14			041201029001			交通组织维护


			15			041201030001			协管


									专业措施项目


			16			041201001001			脚手架


			17			041201004001			施工排水


			18			041201005001			施工降水


			19			041201006001			围堰


			20			041201007001			筑岛


			21			041201008001			便道


			本页小计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：道路工程									标段：			第2页 共2页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


			22			041201009001			便桥


			23			041201012001			大型机械设备进出场及安拆
















































































			本页小计															-


			合  计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








表E.4.1 其他项目清单计价表【道路工程】3.5





			表E.4.1   其他项目清单计价表


			工程名称：道路工程									标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)			结算(确定)
金额(元)			调整金额±
(元)			备注


			1			暂列金额			85000.00									详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价												详见本标准表E.4.3


			3			计日工												详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费												详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			






























































			合  计						85000.00									-














表E.4.2 暂列金额明细表【道路工程】3.6





			表E.4.2   暂列金额明细表


			工程名称：道路工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率(%)			暂定金额(元)			确定金额(元)			调整金额±(元)			备注


			1			合同价格调整暂列金额									


			2			不可预见费									85000.00


			3			未确定服务暂列金额									


			4			未确定其他暂列金额									






























































			本页小计						-			-			85000.00									-


			合    计						-			-			85000.00									-





			注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。








表E.4.3 专业工程暂估价明细表【道路工程】3.7





			表E.4.3   专业工程暂估价明细表


			工程名称：道路工程															标段：									第1页 共1页


			序号			专业工程名称			暂估金额(元)									确认金额(元)									调整金额±
(元)			备注


									不含税价格			增值税			含税价格			不含税价格			增值税			含税价格


									A₁			B₁			C₁			A₂			B₂			C₂			D=C₂-C₁













































































			本页小计																											-


			合    计																											-





			注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。








表E.4.4 计日工表【道路工程】3.8





			表E.4.4   计日工表


			工程名称：道路工程												标段：						第1页 共1页


			编号			计日工名称			单位			暂定数量			实际数量			综合单价
（元）			合价（元）						调整金额±
(元)


																					暂定			实际


																					A₁			A₂			B=A₂-A₁


			一			人工						


			人工小计


			二			材料						


			材料小计


			三			施工机具						


			施工机具小计
























































			总计





			注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
       2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。








表E.4.5 总承包服务费计价表【道路工程】3.9





			表E.4.5   总承包服务费计价表


			工程名称：道路工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率 (%)			金额 (元)			确认
计算基础			结算金额 
(元)			调整金额±
(元)			备注


									A₁			B			C₁			A₂			C₂			D=C₂-C₁


			1			发包人提供材料																					详见本标准表G.1.1


			2			专业分包工程																					详见本标准表E.4.3


			3			直接发包的专业工程																					详见本标准表E.4.6
























































			本页小计						-			-						-									-


			合    计						-			-						-									-





			注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
       2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
       3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。








表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【道路工程】3.10





			表E.4.6   直接发包的专业工程明细表


			工程名称：道路工程			标段：			第1页 共1页


			序号			直接发包的专业工程名称			备注

























































































			注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。








表E.5.1 增值税计价表【道路工程】3.11





			表E.5.1   增值税计价表


			工程名称：道路工程									标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础说明			计算基础			税率(%)			金额（元）


			1			增值税			分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费						9







































































			合计














表G.1.1 发包人提供材料一览表【道路工程】3.12





			表G.1.1   发包人提供材料一览表


			工程名称：道路工程												标段：						第1页 共1页


			序号			材料名称、规格、型号			单位			数量			单价(元)			合价(元)			有效损耗率
(%)			备注
















































































			本页小计																		-			-


			合    计																		-			-











表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【道路3.13





			表G.2.1-1   承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)


			工程名称：道路工程												标段：												第1页 共1页


			序号			名称、规格、型号			单位			数量			基准价   C。 (元)			投标报价(元)			风险幅度系数
r(%)			价格信息 
  Cᵢ  (元) 			价差
△C(元)			价差调整金额
△P(元)



















































































			本页小计


			合  计





			注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
       2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。








表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二【道路3.14





			表G.2.1-2   承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)


			工程名称：道路工程									标段：									第1页 共1页


			序号			名称、规格、型号			变值权重B			 基本价格指数  F₀ 			 现行价格指数  Fₜ 			风险幅度系数
(%)			价差调整金额
△P(元)
















































































						定值权重A			1			-			-			-			-


			合计						1			-			-			-





			注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
       2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
       3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。








表E.1.1-3 单位工程汇总表【排水工程】4.1





			表E.1.1-3   单位工程汇总表


			单位工程名称：排水工程			标段：			第1页 共1页


			序号			项目内容			金额(元)


			1			分部分项工程			


			1.1			土方			


			1.2			雨水			


			1.3			污水			


			2			措施项目			


			2.1			    其中：安全生产			


			3			其他项目			


			3.1			    其中：暂列金额			


			3.2			    其中：专业工程暂估价			


			3.3			    其中：计日工			


			3.4			    其中：总承包服务费			


			3.5			    其中：合同中约定的其他项目			


			4			增值税			






































			合  计						





			注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。








表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【排水工程】4.2





			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：排水工程												标段：									第1页 共6页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


									土方									


			1			040101002001			挖沟槽土方			1.土类别、挖土深度：详见设计勘察资料并结合现场实际
2.临时堆放、内运等：自报			m3			1695.45


			2			040103002001			固化粉煤灰回填			1.填方来源：固化粉煤灰（7天无侧限抗压强度不低于0.6MPa,28天无侧限抗压强度不低于1.1MPa）
2.密实度：详见设计图纸要求			m3			224.67





			3			040103002003			一般回填方（6%石灰土）			1.填方品种、来源：成品灰土（6%）
2.密实度：详见设计及相关施工验收规范			m3			85.4


			4			040103003001			余方弃置			1.弃料品种：弃方
2.装车弃运：自报			m3			1695.45


									雨水									














			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：排水工程												标段：									第2页 共6页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			5			040501001001			混凝土管DN800			1.垫层材质及厚度：碎石垫层、200mm厚
2.基础材质、形式及厚度：120°混凝土基础、300mm
3.管道规格、等级：承插式钢筋混凝土II级管
4.连接形式：橡胶圈
5.铺设深度：详见平断面设计
6.管道检验及试验要求：闭水试验
7.其他项及对以上清单项补充说明：具体详见设计及相关施工验收规范			m			47








			6			040504002001			现浇混凝土井φ1250			1.种类：现浇混凝土检查井
2.规格：φ1250mm
3.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层、100mm厚
4.井底板、墙身混凝土强度等级：C30S6商品混凝土
5.盖板材质、规格：C30钢筋			座			1





			本页小计








			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：排水工程												标段：									第3页 共6页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


												混凝土盖板、φ1610mm
6.井筒：φ700预制井筒（高度详见设计及现场实际标高）
7.井盖、井圈材质及规格：五防井盖、DN400球墨重型井盖座、φ700mm
8.防坠装置品种及规格：防坠装置（聚酰胺复丝绳索）
9.踏步材质、规格：成品踏步爬梯
10.防渗、防水、防腐要求：按设计及相关施工验收规范执行
11.井深：详见平断面设计
12.包含钢筋及模板
13.具体详见设计及图集20S515，页29











			7			040504002002			现浇混凝土井1700*1700			1.种类：现浇混凝土检查井
2.规格：1700*1700mm
3.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫			座			1


			本页小计








			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：排水工程												标段：									第4页 共6页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


												层、100mm厚
4.井底板、墙身混凝土强度等级：C30S6商品混凝土
5.盖板材质、规格：C30钢筋混凝土盖板、2060*1460mm
6.井筒：φ700预制井筒（高度详见设计及现场实际标高）
7.井盖、井圈材质及规格：五防井盖、DN400球墨重型井盖座、φ700mm
8.防坠装置品种及规格：防坠装置（聚酰胺复丝绳索）
9.踏步材质、规格：成品踏步爬梯
10.防渗、防水、防腐要求：按设计及相关施工验收规范执行
11.井深：详见平断面设计
12.包含钢筋及模板
13.具体详见设计及图集20S515，页59











			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：排水工程												标段：									第5页 共6页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


									污水									


			8			040501004001			DN400球墨铸铁管			1.基础材质及厚度：300mm固化粉煤灰基础
2.材质及规格：DN400球墨铸铁管
3.连接形式：胶圈
4.铺设深度：详见平断面设计
5.管道检验及试验要求：闭水实验
6.其他项及对以上清单项补充说明：具体详见设计及相关施工验收规范			m			47








			9			040504002003			现浇混凝土井φ1000			1.种类：现浇混凝土检查井
2.规格：φ1000mm
3.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层、100mm厚
4.井底板、墙身混凝土强度等级：C30S6商品混凝土
5.盖板材质、规格：C30钢筋混凝土盖板、φ1610mm
6.井筒、井			座			2





			本页小计








			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：排水工程												标段：									第6页 共6页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


												盖、井圈材质及规格：φ700预制井筒（高度详见设计及现场实际标高），五防井盖、DN400球墨重型井盖座、φ700mm
7.防坠装置品种及规格：防坠装置（聚酰胺复丝绳索）
8.踏步材质、规格：成品踏步爬梯
9.防渗、防水、防腐要求：按设计及相关施工验收规范执行
10.井深：详见平断面设计
11.包含钢筋及模板
12.具体详见设计及图集20S515，页30


























			本页小计


			合   计














表E.2.3 材料暂估单价及调整表【排水工程】4.3





			表E.2.3   材料暂估单价及调整表


			工程名称：排水工程																		标段：												第1页 共1页


			序号			材料名称			规格型号			计量
单位			暂估									确认									调整金额(元)			备注


															数量			单价(元)			合价(元)			数量			单价(元)			合价(元)


															A₁			B₁			C₁			A₂			B₂			C₂			D=C₂-C₁












































			本页小计																					-			-									-


			合    计																					-			-									-





			注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。








表E.3.1 措施项目清单计价表【排水工程】4.4





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：排水工程									标段：			第1页 共2页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


									通用措施项目


			1			041201019001			安全生产


			2			041201017001			文明施工


			3			041201018001			环境保护


			4			041201016001			临时设施


			5			041201020001			冬雨季施工增加


			6			041201021001			夜间施工增加


			7			041201022001			特殊地区施工增加


			8			041201023001			二次搬运


			9			041201024001			已完工程及设备保护


			10			041201025001			既有建(构)筑物、设施保护


			11			041201026001			按质论价


			12			041201027001			建筑工人实名制


			13			041201028001			特殊施工降效


			14			041201029001			交通组织维护


			15			041201030001			协管


									专业措施项目


			16			041201001001			脚手架


			17			041201004001			施工排水


			18			041201005001			施工降水


			19			041201006001			围堰


			20			041201007001			筑岛


			21			041201008001			便道


			本页小计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：排水工程									标段：			第2页 共2页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


			22			041201009001			便桥


			23			041201012001			大型机械设备进出场及安拆
















































































			本页小计															-


			合  计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








表E.4.1 其他项目清单计价表【排水工程】4.5





			表E.4.1   其他项目清单计价表


			工程名称：排水工程									标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)			结算(确定)
金额(元)			调整金额±
(元)			备注


			1			暂列金额												详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价												详见本标准表E.4.3


			3			计日工												详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费												详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			






























































			合  计															-














表E.4.2 暂列金额明细表【排水工程】4.6





			表E.4.2   暂列金额明细表


			工程名称：排水工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率(%)			暂定金额(元)			确定金额(元)			调整金额±(元)			备注


			1			合同价格调整暂列金额									


			2			未确定工程暂列金额									


			3			未确定服务暂列金额									


			4			未确定其他暂列金额									






























































			本页小计						-			-												-


			合    计						-			-												-





			注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。








表E.4.3 专业工程暂估价明细表【排水工程】4.7





			表E.4.3   专业工程暂估价明细表


			工程名称：排水工程															标段：									第1页 共1页


			序号			专业工程名称			暂估金额(元)									确认金额(元)									调整金额±
(元)			备注


									不含税价格			增值税			含税价格			不含税价格			增值税			含税价格


									A₁			B₁			C₁			A₂			B₂			C₂			D=C₂-C₁













































































			本页小计																											-


			合    计																											-





			注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。








表E.4.4 计日工表【排水工程】4.8





			表E.4.4   计日工表


			工程名称：排水工程												标段：						第1页 共1页


			编号			计日工名称			单位			暂定数量			实际数量			综合单价
（元）			合价（元）						调整金额±
(元)


																					暂定			实际


																					A₁			A₂			B=A₂-A₁


			一			人工						


			人工小计


			二			材料						


			材料小计


			三			施工机具						


			施工机具小计
























































			总计





			注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
       2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。








表E.4.5 总承包服务费计价表【排水工程】4.9





			表E.4.5   总承包服务费计价表


			工程名称：排水工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率 (%)			金额 (元)			确认
计算基础			结算金额 
(元)			调整金额±
(元)			备注


									A₁			B			C₁			A₂			C₂			D=C₂-C₁


			1			发包人提供材料																					详见本标准表G.1.1


			2			专业分包工程																					详见本标准表E.4.3


			3			直接发包的专业工程																					详见本标准表E.4.6
























































			本页小计						-			-						-									-


			合    计						-			-						-									-





			注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
       2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
       3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。








表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【排水工程】4.10





			表E.4.6   直接发包的专业工程明细表


			工程名称：排水工程			标段：			第1页 共1页


			序号			直接发包的专业工程名称			备注

























































































			注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。








表E.5.1 增值税计价表【排水工程】4.11





			表E.5.1   增值税计价表


			工程名称：排水工程									标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础说明			计算基础			税率(%)			金额（元）


			1			增值税			分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费						9







































































			合计














表G.1.1 发包人提供材料一览表【排水工程】4.12





			表G.1.1   发包人提供材料一览表


			工程名称：排水工程												标段：						第1页 共1页


			序号			材料名称、规格、型号			单位			数量			单价(元)			合价(元)			有效损耗率
(%)			备注
















































































			本页小计																		-			-


			合    计																		-			-











表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【排水4.13





			表G.2.1-1   承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)


			工程名称：排水工程												标段：												第1页 共1页


			序号			名称、规格、型号			单位			数量			基准价   C。 (元)			投标报价(元)			风险幅度系数
r(%)			价格信息 
  Cᵢ  (元) 			价差
△C(元)			价差调整金额
△P(元)



















































































			本页小计


			合  计





			注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
       2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。








表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二【排水4.14





			表G.2.1-2   承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)


			工程名称：排水工程									标段：									第1页 共1页


			序号			名称、规格、型号			变值权重B			 基本价格指数  F₀ 			 现行价格指数  Fₜ 			风险幅度系数
(%)			价差调整金额
△P(元)
















































































						定值权重A			1			-			-			-			-


			合计						1			-			-			-





			注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
       2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
       3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。








表E.1.1-3 单位工程汇总表【交通标线工程】5.1





			表E.1.1-3   单位工程汇总表


			单位工程名称：交通标线工程			标段：			第1页 共1页


			序号			项目内容			金额(元)


			1			分部分项工程			


			1.1			交通标线			


			2			措施项目			


			2.1			    其中：安全生产			


			3			其他项目			


			3.1			    其中：暂列金额			


			3.2			    其中：专业工程暂估价			


			3.3			    其中：计日工			


			3.4			    其中：总承包服务费			


			3.5			    其中：合同中约定的其他项目			


			4			增值税			












































			合  计						





			注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。








表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【交通标线工程5.2





			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：交通标线工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


									交通标线									


			1			040205007001			标线			1.名称：禁止跨越对向车道分界线
2.材料品种：表面撒布玻璃珠，热熔
3.线宽：15cm			m2			3


			2			040205007002			标线			1.名称：车道边缘线
2.材料品种：表面撒布玻璃珠，热熔
3.线宽：15cm			m2			13












































			本页小计


			合   计














表E.2.3 材料暂估单价及调整表【交通标线工程】5.3





			表E.2.3   材料暂估单价及调整表


			工程名称：交通标线工程																		标段：												第1页 共1页


			序号			材料名称			规格型号			计量
单位			暂估									确认									调整金额(元)			备注


															数量			单价(元)			合价(元)			数量			单价(元)			合价(元)


															A₁			B₁			C₁			A₂			B₂			C₂			D=C₂-C₁












































			本页小计																					-			-									-


			合    计																					-			-									-





			注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。








表E.3.1 措施项目清单计价表【交通标线工程】5.4





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：交通标线工程									标段：			第1页 共2页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


									通用措施项目


			1			041201019001			安全生产


			2			041201017001			文明施工


			3			041201018001			环境保护


			4			041201016001			临时设施


			5			041201020001			冬雨季施工增加


			6			041201021001			夜间施工增加


			7			041201022001			特殊地区施工增加


			8			041201023001			二次搬运


			9			041201024001			已完工程及设备保护


			10			041201025001			既有建(构)筑物、设施保护


			11			041201026001			按质论价


			12			041201027001			建筑工人实名制


			13			041201028001			特殊施工降效


			14			041201029001			交通组织维护


			15			041201030001			协管


									专业措施项目


			16			041201001001			脚手架


			17			041201004001			施工排水


			18			041201005001			施工降水


			19			041201006001			围堰


			20			041201007001			筑岛


			21			041201008001			便道


			本页小计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：交通标线工程									标段：			第2页 共2页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


			22			041201009001			便桥


			23			041201012001			大型机械设备进出场及安拆
















































































			本页小计															-


			合  计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








表E.4.1 其他项目清单计价表【交通标线工程】5.5





			表E.4.1   其他项目清单计价表


			工程名称：交通标线工程									标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)			结算(确定)
金额(元)			调整金额±
(元)			备注


			1			暂列金额												详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价												详见本标准表E.4.3


			3			计日工												详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费												详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			






























































			合  计															-














表E.4.2 暂列金额明细表【交通标线工程】5.6





			表E.4.2   暂列金额明细表


			工程名称：交通标线工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率(%)			暂定金额(元)			确定金额(元)			调整金额±(元)			备注


			1			合同价格调整暂列金额									


			2			未确定工程暂列金额									


			3			未确定服务暂列金额									


			4			未确定其他暂列金额									






























































			本页小计						-			-												-


			合    计						-			-												-





			注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。








表E.4.3 专业工程暂估价明细表【交通标线工程】5.7





			表E.4.3   专业工程暂估价明细表


			工程名称：交通标线工程															标段：									第1页 共1页


			序号			专业工程名称			暂估金额(元)									确认金额(元)									调整金额±
(元)			备注


									不含税价格			增值税			含税价格			不含税价格			增值税			含税价格


									A₁			B₁			C₁			A₂			B₂			C₂			D=C₂-C₁













































































			本页小计																											-


			合    计																											-





			注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。








表E.4.4 计日工表【交通标线工程】5.8





			表E.4.4   计日工表


			工程名称：交通标线工程												标段：						第1页 共1页


			编号			计日工名称			单位			暂定数量			实际数量			综合单价
（元）			合价（元）						调整金额±
(元)


																					暂定			实际


																					A₁			A₂			B=A₂-A₁


			一			人工						


			人工小计


			二			材料						


			材料小计


			三			施工机具						


			施工机具小计
























































			总计





			注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
       2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。








表E.4.5 总承包服务费计价表【交通标线工程】5.9





			表E.4.5   总承包服务费计价表


			工程名称：交通标线工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率 (%)			金额 (元)			确认
计算基础			结算金额 
(元)			调整金额±
(元)			备注


									A₁			B			C₁			A₂			C₂			D=C₂-C₁


			1			发包人提供材料																					详见本标准表G.1.1


			2			专业分包工程																					详见本标准表E.4.3


			3			直接发包的专业工程																					详见本标准表E.4.6
























































			本页小计						-			-						-									-


			合    计						-			-						-									-





			注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
       2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
       3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。








表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【交通标线工程5.10





			表E.4.6   直接发包的专业工程明细表


			工程名称：交通标线工程			标段：			第1页 共1页


			序号			直接发包的专业工程名称			备注

























































































			注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。








表E.5.1 增值税计价表【交通标线工程】5.11





			表E.5.1   增值税计价表


			工程名称：交通标线工程									标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础说明			计算基础			税率(%)			金额（元）


			1			增值税			分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费						9







































































			合计














表G.1.1 发包人提供材料一览表【交通标线工程】5.12





			表G.1.1   发包人提供材料一览表


			工程名称：交通标线工程												标段：						第1页 共1页


			序号			材料名称、规格、型号			单位			数量			单价(元)			合价(元)			有效损耗率
(%)			备注
















































































			本页小计																		-			-


			合    计																		-			-











表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【交通5.13





			表G.2.1-1   承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)


			工程名称：交通标线工程												标段：												第1页 共1页


			序号			名称、规格、型号			单位			数量			基准价   C。 (元)			投标报价(元)			风险幅度系数
r(%)			价格信息 
  Cᵢ  (元) 			价差
△C(元)			价差调整金额
△P(元)



















































































			本页小计


			合  计





			注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
       2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。








表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二【交通5.14





			表G.2.1-2   承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)


			工程名称：交通标线工程									标段：									第1页 共1页


			序号			名称、规格、型号			变值权重B			 基本价格指数  F₀ 			 现行价格指数  Fₜ 			风险幅度系数
(%)			价差调整金额
△P(元)
















































































						定值权重A			1			-			-			-			-


			合计						1			-			-			-





			注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
       2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
       3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。








表E.1.1-3 单位工程汇总表【路灯工程】6.1





			表E.1.1-3   单位工程汇总表


			单位工程名称：路灯工程			标段：			第1页 共1页


			序号			项目内容			金额(元)


			1			分部分项工程			


			1.1			路灯			


			2			措施项目			


			2.1			    其中：安全生产			


			3			其他项目			


			3.1			    其中：暂列金额			4000.00


			3.2			    其中：专业工程暂估价			


			3.3			    其中：计日工			


			3.4			    其中：总承包服务费			


			3.5			    其中：合同中约定的其他项目			


			4			增值税			












































			合  计						4000.00





			注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。








表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【路灯工程】6.2





			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：路灯工程												标段：									第1页 共4页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


									路灯									


			1			040803001001			电缆			1.型号：电力电缆
2.规格：YJV-0.6/1.0KV
3.材质：5*25
4.敷设方式：穿管			m			80


			2			030412004001			配线			1.名称：护导线
2.配线形式：灯杆内
3.型号：BVV-500V
4.规格：3*2.5
5.材质：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套			m			20





			3			040803002001			电缆保护管			1.名称：穿线管
2.规格：HDPE65
3.材质：塑料
4.敷设方式：埋地			m			160


			4			040803002002			电缆保护管			1.名称：过路管
2.规格：SC100
3.材质：镀锌
4.敷设方式：埋地			m			80


			5			040803004001			管道包封			1.名称：过马路管包封
2.规格：SC100
3.混凝土强度等级：C15			m³			4.9





			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：路灯工程												标段：									第2页 共4页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			6			040805001001			常规照明灯			1.名称：单臂钢杆单头路灯
2.灯杆材质、高度：
2、灯杆材质、高度：圆锥型灯杆，杆材为热镀锌圆锥钢管杆，外层应采取防腐处理（采用进口粉喷塑）；，灯杆高9.0米
3.灯架形式及臂长：挑肩1米，仰角＜12.5°
4.光源数量、技术要求：LED120W
5.附件配置要求：LED驱动电源，LED灯密封灯具，RL96-25/4A熔断器，蓝牙NB单灯控制器（含3年运营商通讯费）等附件安装1路
6.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸：C25，800*800*200+600*600*1600
7.路灯基础预埋件：法兰外径460mm,内径			套			2











			本页小计








			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：路灯工程												标段：									第3页 共4页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


												260mm、厚10mm；箍筋φ12@250


			7			040205001001			人(手)孔井			1.名称：接线井
2.材料品种：MU15
3.规格尺寸：680*780*800
4.盖板材质、规格：600*500钢纤维盖
5.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：100厚，C25砼			座			2





			8			040205001002			人(手)孔井			1.名称：手孔井
2.材料品种：MU15
3.规格尺寸：1000*1000*900
4.盖板材质、规格：钢筋混凝土盖板
5.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：100厚，C25砼			座			2





			9			040806001001			接地极			1.名称：接地棒
2.材质：镀锌
3.规格：∠50*5*2500
4.土质：三类
5.基础接地形式：焊接			根			2


			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：路灯工程												标段：									第4页 共4页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			10			040806002001			接地母线			1.名称：接地母线
2.材质：镀锌
3.规格：-40*4
4.安装部位：室外
5.安装形式：焊接			m			3


			11			040807003001			接地装置			1.名称：接地测试
2.类别：三类			系统			1


			12			040101002001			挖沟槽土方			1.土类别：三类
2.挖土深度：0.7米			m3			21.53


			13			040103001001			沟槽、基坑回填方			1.填方来源：原开挖土方
2.密实度：夯实			m3			21.53



































			本页小计


			合   计














表E.2.3 材料暂估单价及调整表【路灯工程】6.3





			表E.2.3   材料暂估单价及调整表


			工程名称：路灯工程																		标段：												第1页 共1页


			序号			材料名称			规格型号			计量
单位			暂估									确认									调整金额(元)			备注


															数量			单价(元)			合价(元)			数量			单价(元)			合价(元)


															A₁			B₁			C₁			A₂			B₂			C₂			D=C₂-C₁












































			本页小计																					-			-									-


			合    计																					-			-									-





			注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。








表E.3.1 措施项目清单计价表【路灯工程】6.4





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：路灯工程									标段：			第1页 共2页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


									通用措施项目


			1			041201019001			安全生产


			2			041201017001			文明施工


			3			041201018001			环境保护


			4			041201016001			临时设施


			5			041201020001			冬雨季施工增加


			6			041201021001			夜间施工增加


			7			041201022001			特殊地区施工增加


			8			041201023001			二次搬运


			9			041201024001			已完工程及设备保护


			10			041201025001			既有建(构)筑物、设施保护


			11			041201026001			按质论价


			12			041201027001			建筑工人实名制


			13			041201028001			特殊施工降效


			14			041201029001			交通组织维护


			15			041201030001			协管


									专业措施项目


			16			041201001001			脚手架


			17			041201004001			施工排水


			18			041201005001			施工降水


			19			041201006001			围堰


			20			041201007001			筑岛


			21			041201008001			便道


			本页小计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：路灯工程									标段：			第2页 共2页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


			22			041201009001			便桥


			23			041201012001			大型机械设备进出场及安拆
















































































			本页小计															-


			合  计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








表E.4.1 其他项目清单计价表【路灯工程】6.5





			表E.4.1   其他项目清单计价表


			工程名称：路灯工程									标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)			结算(确定)
金额(元)			调整金额±
(元)			备注


			1			暂列金额			4000.00									详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价												详见本标准表E.4.3


			3			计日工												详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费												详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			






























































			合  计						4000.00									-














表E.4.2 暂列金额明细表【路灯工程】6.6





			表E.4.2   暂列金额明细表


			工程名称：路灯工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率(%)			暂定金额(元)			确定金额(元)			调整金额±(元)			备注


			1			合同价格调整暂列金额									


			2			不可预见费									4000.00


			3			未确定服务暂列金额									


			4			未确定其他暂列金额									






























































			本页小计						-			-			4000.00									-


			合    计						-			-			4000.00									-





			注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。








表E.4.3 专业工程暂估价明细表【路灯工程】6.7





			表E.4.3   专业工程暂估价明细表


			工程名称：路灯工程															标段：									第1页 共1页


			序号			专业工程名称			暂估金额(元)									确认金额(元)									调整金额±
(元)			备注


									不含税价格			增值税			含税价格			不含税价格			增值税			含税价格


									A₁			B₁			C₁			A₂			B₂			C₂			D=C₂-C₁













































































			本页小计																											-


			合    计																											-





			注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。








表E.4.4 计日工表【路灯工程】6.8





			表E.4.4   计日工表


			工程名称：路灯工程												标段：						第1页 共1页


			编号			计日工名称			单位			暂定数量			实际数量			综合单价
（元）			合价（元）						调整金额±
(元)


																					暂定			实际


																					A₁			A₂			B=A₂-A₁


			一			人工						


			人工小计


			二			材料						


			材料小计


			三			施工机具						


			施工机具小计
























































			总计





			注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
       2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。








表E.4.5 总承包服务费计价表【路灯工程】6.9





			表E.4.5   总承包服务费计价表


			工程名称：路灯工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率 (%)			金额 (元)			确认
计算基础			结算金额 
(元)			调整金额±
(元)			备注


									A₁			B			C₁			A₂			C₂			D=C₂-C₁


			1			发包人提供材料																					详见本标准表G.1.1


			2			专业分包工程																					详见本标准表E.4.3


			3			直接发包的专业工程																					详见本标准表E.4.6
























































			本页小计						-			-						-									-


			合    计						-			-						-									-





			注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
       2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
       3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。








表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【路灯工程】6.10





			表E.4.6   直接发包的专业工程明细表


			工程名称：路灯工程			标段：			第1页 共1页


			序号			直接发包的专业工程名称			备注

























































































			注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。








表E.5.1 增值税计价表【路灯工程】6.11





			表E.5.1   增值税计价表


			工程名称：路灯工程									标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础说明			计算基础			税率(%)			金额（元）


			1			增值税			分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费						9







































































			合计














表G.1.1 发包人提供材料一览表【路灯工程】6.12





			表G.1.1   发包人提供材料一览表


			工程名称：路灯工程												标段：						第1页 共1页


			序号			材料名称、规格、型号			单位			数量			单价(元)			合价(元)			有效损耗率
(%)			备注
















































































			本页小计																		-			-


			合    计																		-			-











表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【路灯6.13





			表G.2.1-1   承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)


			工程名称：路灯工程												标段：												第1页 共1页


			序号			名称、规格、型号			单位			数量			基准价   C。 (元)			投标报价(元)			风险幅度系数
r(%)			价格信息 
  Cᵢ  (元) 			价差
△C(元)			价差调整金额
△P(元)



















































































			本页小计


			合  计





			注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
       2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。








表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二【路灯6.14





			表G.2.1-2   承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)


			工程名称：路灯工程									标段：									第1页 共1页


			序号			名称、规格、型号			变值权重B			 基本价格指数  F₀ 			 现行价格指数  Fₜ 			风险幅度系数
(%)			价差调整金额
△P(元)
















































































						定值权重A			1			-			-			-			-


			合计						1			-			-			-





			注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
       2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
       3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。
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