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桓王亭路节点建设项目图纸、清单及编制说明/桓王亭路节点建设项目图纸、清单及编制说明/261012-清单-桓王亭路节点建设工程.xlsx

表B.1.1 招标工程量清单封面【桓王亭路节点建设工程1.1


						表B.1.1   招标工程量清单封面


						桓王亭路节点建设工程						工程





						招标工程量清单








						招  标  人：						（盖章）





									2026年09月20日








表C.1.1 招标工程量清单扉页【桓王亭路节点建设工程1.2





						表C.1.1    招标工程量清单扉页


						工程名称：			桓王亭路节点建设工程


						标段名称：


						

招 标 工 程 量 清 单





						编   制  人：						(造价专业人员签字及盖章)


						审   核  人：						(签字及盖章)


						编 制 单 位：						(盖章)


						法定代表人
或其授权人：						(签字或盖章)


						招   标  人：						(盖章)


						法定代表人
或其授权人：						(签字或盖章)


						编 制 时 间：			2026年09月20日








表E.1.1-2 单项工程汇总表【桓王亭路节点建设工程2.1





			表E.1.1-2   单项工程汇总表


			单项工程名称：桓王亭路节点建设工程						标段：						第1页 共1页


			序号			项目内容			金额(元)			其中:(元)


												专业工程暂估价			安全生产


			1			道路工程			85000.00			


			2			排水工程						


			3			交通标线工程						


			4			路灯工程			4000.00			










































































			合  计						89000.00			





			注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。








表E.1.1-3 单位工程汇总表【道路工程】3.1





			表E.1.1-3   单位工程汇总表


			单位工程名称：道路工程			标段：			第1页 共1页


			序号			项目内容			金额(元)


			1			分部分项工程			


			1.1			清表、挖方、填方			


			1.2			路基土方			


			1.3			车行道路面结构			


			1.4			人行道			


			2			措施项目			


			2.1			    其中：安全生产			


			3			其他项目			


			3.1			    其中：暂列金额			85000.00


			3.2			    其中：专业工程暂估价			


			3.3			    其中：计日工			


			3.4			    其中：总承包服务费			


			3.5			    其中：合同中约定的其他项目			


			4			增值税			



































			合  计						85000.00





			注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。








表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【道路工程】3.2





			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：道路工程												标段：									第1页 共8页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


									清表、挖方、填方									


			1			040101001001			填方段清表			1.现状杂物、土壤类别：详见设计勘察资料并结合现场实际
2.清理至持力层
3.暂估量			m3			1134.3


			2			040103003001			余方弃置			1.弃料品种：清表杂物、构筑物垃圾、建筑垃圾、杂填土等综合考虑
2.装车、弃运、弃置处理：自报
3.暂估量			m3			1134.3


			3			040103002010			一般回填方			1.填方品种：填方段6%石灰处置土（成品灰土）
2.密实度：详见设计及相关施工验收规范
3.暂估量			m3			3630.52


			4			040101001002			路床、特殊路基处理开挖			1.土类别、挖土深度：详见设计勘察资料并结合现场实际
2.内运及临时堆放等：自报
3.量暂估			m3			3842.28








			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：道路工程												标段：									第2页 共8页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			5			040103003002			余方弃置			1.弃料品种：路床弃方、特殊路基处理弃方
2.装车、弃运、弃置处理：自报
3.暂估量			m3			3841.88


									路基土方									


			6			040103002005			基底压实			1.基底压实
2.密实度：详见设计及相关施工验收规范			m2			988.91


			7			040103002006			一般回填方			1.填方品种：机动车路床80cm6%石灰处置土（成品灰土）
2.密实度：详见设计及相关施工验收规范			m3			705.83


			8			040103002007			一般回填方			1.填方来源：自报
2.密实度：详见设计及相关施工验收规范
3.材料品种、规格：素土			m3			1435.99


			9			040103002008			一般回填方			1.填方品种：人行道路床40cm6%石灰处置土（成品灰土）
2.密实度：详见设计及相关施工验收规范			m3			212.4





			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：道路工程												标段：									第3页 共8页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			10			040202001004			石灰稳定土			1.品种：基底20cm6%石灰处置土
2.包含养生			m2			988.91


			11			040202001005			石灰稳定土			1.品种：压实补偿10cm5%石灰处置土
2.包含养生			m2			988.91


									车行道路面结构									


			12			040202001003			20cm厚12%石灰土			1.品种、规格：12%成品石灰土
2.厚度：20cm
3.包含养生、与现状道路结构衔接			m2			696.56


			13			040202014001			34cm水泥稳定碎石			1.水泥含量：5%
2.厚度：34cm、分层摊铺、顶层养生
3.包含与现状道路结构衔接			m2			681.06


			14			040203003001			透层			1.材料品种：乳化沥青
2.喷油量：1.1L/min			m2			651.39


			15			040203005001			封层			1.材料品种、用量：乳化沥青
2.厚度：0.6-1.0cm
3.沥青用量：1.0L/min			m2			651.39








			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：道路工程												标段：									第4页 共8页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			16			040203006001			AC20沥青混凝土			1.沥青混凝土种类：中粒式沥青砼AC-20
2.厚度：6cm
3.包含与现状道路结构衔接			m2			651.39


			17			040203004001			粘层			1.材料品种：乳化沥青
2.喷油量：0.4L/min			m2			644.94


			18			040203006002			AC-13沥青混凝土			1.沥青混凝土种类：细粒式沥青砼AC-13
2.厚度：4cm
3.包含与现状道路结构衔接			m2			644.94


									人行道									


			19			040202010001			40cm碎石			1.石料规格：级配碎石
2.厚度：40cm、分层压实
3.压实度≥0.93			m2			606.23


			20			040203007001			C25透水混凝土（15cm厚）			1.混凝土强度等级：C25、弯拉强度值≥3.0Mpa
2.厚度：15cm
3.胀缩缝设置：详见设计图纸及相关施工验收规范
4.包含与现状道路结构衔接			m2			557.87





			21			040201021001			土工布			1.材料品种、规格：透水土工布			m2			347.41


			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：道路工程												标段：									第5页 共8页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			22			040204001001			透水面包砖铺设（6cm）			1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：3cm干硬性水泥砂浆
2.面层：6cm透水面包砖
3.包含与现状道路结构衔接			m2			347.41


			23			040204001002			盲道铺设			1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：3cm干硬性水泥砂浆
2.面层：暗黄色水泥花砖盲道（39.8*39.8*6.5cm）
3.包含与现状道路结构衔接			m2			171.98






































			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：道路工程												标段：									第6页 共8页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			24			040204004001			混凝土平石			1.材料品种、规格：混凝土平石、99*25*12.5cm（长宽高）
2.基座尺寸、混凝土强度等级：C15基础及护航、详见设计断面
3.勾缝材料品种、规格：侧平石灌缝:灌缝用M10水泥砂浆。灌浆必须饱满嵌实。平石勾缝以平缝为宜,侧石勾缝为四缝,深度为0.5cm			m			17.2












































			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：道路工程												标段：									第7页 共8页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			25			040204004002			机制C25砼路边石			1.材料品种、规格：混凝土侧石、99*12.5*27.5cm（长宽高）
2.基座尺寸、混凝土强度等级：C15基础及护航、详见设计断面
3.勾缝材料品种、规格：侧平石灌缝:灌缝用M10水泥砂浆。灌浆必须饱满嵌实。平石勾缝以平缝为宜,侧石勾缝为四缝,深度为0.5cm			m			85.99












































			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：道路工程												标段：									第8页 共8页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			26			040204004003			混凝土侧石			1.材料品种、规格：混凝土侧石、99*12.5*20cm（长宽高）
2.基座尺寸、混凝土强度等级：道路基层内安放，详见设计图纸
3.勾缝材料品种、规格：侧平石灌缝:灌缝用M10水泥砂浆。灌浆必须饱满嵌实。平石勾缝以平缝为宜,侧石勾缝为四缝,深度为0.5cm			m			85.99









































			本页小计


			合   计














表E.2.3 材料暂估单价及调整表【道路工程】3.3





			表E.2.3   材料暂估单价及调整表


			工程名称：道路工程																		标段：												第1页 共1页


			序号			材料名称			规格型号			计量
单位			暂估									确认									调整金额(元)			备注


															数量			单价(元)			合价(元)			数量			单价(元)			合价(元)


															A₁			B₁			C₁			A₂			B₂			C₂			D=C₂-C₁












































			本页小计																					-			-									-


			合    计																					-			-									-





			注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。








表E.3.1 措施项目清单计价表【道路工程】3.4





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：道路工程									标段：			第1页 共2页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


									通用措施项目


			1			041201019001			安全生产


			2			041201017001			文明施工


			3			041201018001			环境保护


			4			041201016001			临时设施


			5			041201020001			冬雨季施工增加


			6			041201021001			夜间施工增加


			7			041201022001			特殊地区施工增加


			8			041201023001			二次搬运


			9			041201024001			已完工程及设备保护


			10			041201025001			既有建(构)筑物、设施保护


			11			041201026001			按质论价


			12			041201027001			建筑工人实名制


			13			041201028001			特殊施工降效


			14			041201029001			交通组织维护


			15			041201030001			协管


									专业措施项目


			16			041201001001			脚手架


			17			041201004001			施工排水


			18			041201005001			施工降水


			19			041201006001			围堰


			20			041201007001			筑岛


			21			041201008001			便道


			本页小计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：道路工程									标段：			第2页 共2页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


			22			041201009001			便桥


			23			041201012001			大型机械设备进出场及安拆
















































































			本页小计															-


			合  计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








表E.4.1 其他项目清单计价表【道路工程】3.5





			表E.4.1   其他项目清单计价表


			工程名称：道路工程									标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)			结算(确定)
金额(元)			调整金额±
(元)			备注


			1			暂列金额			85000.00									详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价												详见本标准表E.4.3


			3			计日工												详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费												详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			






























































			合  计						85000.00									-














表E.4.2 暂列金额明细表【道路工程】3.6





			表E.4.2   暂列金额明细表


			工程名称：道路工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率(%)			暂定金额(元)			确定金额(元)			调整金额±(元)			备注


			1			合同价格调整暂列金额									


			2			不可预见费									85000.00


			3			未确定服务暂列金额									


			4			未确定其他暂列金额									






























































			本页小计						-			-			85000.00									-


			合    计						-			-			85000.00									-





			注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。








表E.4.3 专业工程暂估价明细表【道路工程】3.7





			表E.4.3   专业工程暂估价明细表


			工程名称：道路工程															标段：									第1页 共1页


			序号			专业工程名称			暂估金额(元)									确认金额(元)									调整金额±
(元)			备注


									不含税价格			增值税			含税价格			不含税价格			增值税			含税价格


									A₁			B₁			C₁			A₂			B₂			C₂			D=C₂-C₁













































































			本页小计																											-


			合    计																											-





			注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。








表E.4.4 计日工表【道路工程】3.8





			表E.4.4   计日工表


			工程名称：道路工程												标段：						第1页 共1页


			编号			计日工名称			单位			暂定数量			实际数量			综合单价
（元）			合价（元）						调整金额±
(元)


																					暂定			实际


																					A₁			A₂			B=A₂-A₁


			一			人工						


			人工小计


			二			材料						


			材料小计


			三			施工机具						


			施工机具小计
























































			总计





			注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
       2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。








表E.4.5 总承包服务费计价表【道路工程】3.9





			表E.4.5   总承包服务费计价表


			工程名称：道路工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率 (%)			金额 (元)			确认
计算基础			结算金额 
(元)			调整金额±
(元)			备注


									A₁			B			C₁			A₂			C₂			D=C₂-C₁


			1			发包人提供材料																					详见本标准表G.1.1


			2			专业分包工程																					详见本标准表E.4.3


			3			直接发包的专业工程																					详见本标准表E.4.6
























































			本页小计						-			-						-									-


			合    计						-			-						-									-





			注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
       2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
       3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。








表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【道路工程】3.10





			表E.4.6   直接发包的专业工程明细表


			工程名称：道路工程			标段：			第1页 共1页


			序号			直接发包的专业工程名称			备注

























































































			注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。








表E.5.1 增值税计价表【道路工程】3.11





			表E.5.1   增值税计价表


			工程名称：道路工程									标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础说明			计算基础			税率(%)			金额（元）


			1			增值税			分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费						9







































































			合计














表G.1.1 发包人提供材料一览表【道路工程】3.12





			表G.1.1   发包人提供材料一览表


			工程名称：道路工程												标段：						第1页 共1页


			序号			材料名称、规格、型号			单位			数量			单价(元)			合价(元)			有效损耗率
(%)			备注
















































































			本页小计																		-			-


			合    计																		-			-











表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【道路3.13





			表G.2.1-1   承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)


			工程名称：道路工程												标段：												第1页 共1页


			序号			名称、规格、型号			单位			数量			基准价   C。 (元)			投标报价(元)			风险幅度系数
r(%)			价格信息 
  Cᵢ  (元) 			价差
△C(元)			价差调整金额
△P(元)



















































































			本页小计


			合  计





			注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
       2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。








表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二【道路3.14





			表G.2.1-2   承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)


			工程名称：道路工程									标段：									第1页 共1页


			序号			名称、规格、型号			变值权重B			 基本价格指数  F₀ 			 现行价格指数  Fₜ 			风险幅度系数
(%)			价差调整金额
△P(元)
















































































						定值权重A			1			-			-			-			-


			合计						1			-			-			-





			注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
       2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
       3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。








表E.1.1-3 单位工程汇总表【排水工程】4.1





			表E.1.1-3   单位工程汇总表


			单位工程名称：排水工程			标段：			第1页 共1页


			序号			项目内容			金额(元)


			1			分部分项工程			


			1.1			土方			


			1.2			雨水			


			1.3			污水			


			2			措施项目			


			2.1			    其中：安全生产			


			3			其他项目			


			3.1			    其中：暂列金额			


			3.2			    其中：专业工程暂估价			


			3.3			    其中：计日工			


			3.4			    其中：总承包服务费			


			3.5			    其中：合同中约定的其他项目			


			4			增值税			






































			合  计						





			注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。








表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【排水工程】4.2





			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：排水工程												标段：									第1页 共6页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


									土方									


			1			040101002001			挖沟槽土方			1.土类别、挖土深度：详见设计勘察资料并结合现场实际
2.临时堆放、内运等：自报			m3			1695.45


			2			040103002001			固化粉煤灰回填			1.填方来源：固化粉煤灰（7天无侧限抗压强度不低于0.6MPa,28天无侧限抗压强度不低于1.1MPa）
2.密实度：详见设计图纸要求			m3			224.67





			3			040103002003			一般回填方（6%石灰土）			1.填方品种、来源：成品灰土（6%）
2.密实度：详见设计及相关施工验收规范			m3			85.4


			4			040103003001			余方弃置			1.弃料品种：弃方
2.装车弃运：自报			m3			1695.45


									雨水									














			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：排水工程												标段：									第2页 共6页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			5			040501001001			混凝土管DN800			1.垫层材质及厚度：碎石垫层、200mm厚
2.基础材质、形式及厚度：120°混凝土基础、300mm
3.管道规格、等级：承插式钢筋混凝土II级管
4.连接形式：橡胶圈
5.铺设深度：详见平断面设计
6.管道检验及试验要求：闭水试验
7.其他项及对以上清单项补充说明：具体详见设计及相关施工验收规范			m			47








			6			040504002001			现浇混凝土井φ1250			1.种类：现浇混凝土检查井
2.规格：φ1250mm
3.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层、100mm厚
4.井底板、墙身混凝土强度等级：C30S6商品混凝土
5.盖板材质、规格：C30钢筋			座			1





			本页小计








			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：排水工程												标段：									第3页 共6页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


												混凝土盖板、φ1610mm
6.井筒：φ700预制井筒（高度详见设计及现场实际标高）
7.井盖、井圈材质及规格：五防井盖、DN400球墨重型井盖座、φ700mm
8.防坠装置品种及规格：防坠装置（聚酰胺复丝绳索）
9.踏步材质、规格：成品踏步爬梯
10.防渗、防水、防腐要求：按设计及相关施工验收规范执行
11.井深：详见平断面设计
12.包含钢筋及模板
13.具体详见设计及图集20S515，页29











			7			040504002002			现浇混凝土井1700*1700			1.种类：现浇混凝土检查井
2.规格：1700*1700mm
3.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫			座			1


			本页小计








			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：排水工程												标段：									第4页 共6页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


												层、100mm厚
4.井底板、墙身混凝土强度等级：C30S6商品混凝土
5.盖板材质、规格：C30钢筋混凝土盖板、2060*1460mm
6.井筒：φ700预制井筒（高度详见设计及现场实际标高）
7.井盖、井圈材质及规格：五防井盖、DN400球墨重型井盖座、φ700mm
8.防坠装置品种及规格：防坠装置（聚酰胺复丝绳索）
9.踏步材质、规格：成品踏步爬梯
10.防渗、防水、防腐要求：按设计及相关施工验收规范执行
11.井深：详见平断面设计
12.包含钢筋及模板
13.具体详见设计及图集20S515，页59











			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：排水工程												标段：									第5页 共6页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


									污水									


			8			040501004001			DN400球墨铸铁管			1.基础材质及厚度：300mm固化粉煤灰基础
2.材质及规格：DN400球墨铸铁管
3.连接形式：胶圈
4.铺设深度：详见平断面设计
5.管道检验及试验要求：闭水实验
6.其他项及对以上清单项补充说明：具体详见设计及相关施工验收规范			m			47








			9			040504002003			现浇混凝土井φ1000			1.种类：现浇混凝土检查井
2.规格：φ1000mm
3.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层、100mm厚
4.井底板、墙身混凝土强度等级：C30S6商品混凝土
5.盖板材质、规格：C30钢筋混凝土盖板、φ1610mm
6.井筒、井			座			2





			本页小计








			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：排水工程												标段：									第6页 共6页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


												盖、井圈材质及规格：φ700预制井筒（高度详见设计及现场实际标高），五防井盖、DN400球墨重型井盖座、φ700mm
7.防坠装置品种及规格：防坠装置（聚酰胺复丝绳索）
8.踏步材质、规格：成品踏步爬梯
9.防渗、防水、防腐要求：按设计及相关施工验收规范执行
10.井深：详见平断面设计
11.包含钢筋及模板
12.具体详见设计及图集20S515，页30


























			本页小计


			合   计














表E.2.3 材料暂估单价及调整表【排水工程】4.3





			表E.2.3   材料暂估单价及调整表


			工程名称：排水工程																		标段：												第1页 共1页


			序号			材料名称			规格型号			计量
单位			暂估									确认									调整金额(元)			备注


															数量			单价(元)			合价(元)			数量			单价(元)			合价(元)


															A₁			B₁			C₁			A₂			B₂			C₂			D=C₂-C₁












































			本页小计																					-			-									-


			合    计																					-			-									-





			注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。








表E.3.1 措施项目清单计价表【排水工程】4.4





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：排水工程									标段：			第1页 共2页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


									通用措施项目


			1			041201019001			安全生产


			2			041201017001			文明施工


			3			041201018001			环境保护


			4			041201016001			临时设施


			5			041201020001			冬雨季施工增加


			6			041201021001			夜间施工增加


			7			041201022001			特殊地区施工增加


			8			041201023001			二次搬运


			9			041201024001			已完工程及设备保护


			10			041201025001			既有建(构)筑物、设施保护


			11			041201026001			按质论价


			12			041201027001			建筑工人实名制


			13			041201028001			特殊施工降效


			14			041201029001			交通组织维护


			15			041201030001			协管


									专业措施项目


			16			041201001001			脚手架


			17			041201004001			施工排水


			18			041201005001			施工降水


			19			041201006001			围堰


			20			041201007001			筑岛


			21			041201008001			便道


			本页小计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：排水工程									标段：			第2页 共2页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


			22			041201009001			便桥


			23			041201012001			大型机械设备进出场及安拆
















































































			本页小计															-


			合  计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








表E.4.1 其他项目清单计价表【排水工程】4.5





			表E.4.1   其他项目清单计价表


			工程名称：排水工程									标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)			结算(确定)
金额(元)			调整金额±
(元)			备注


			1			暂列金额												详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价												详见本标准表E.4.3


			3			计日工												详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费												详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			






























































			合  计															-














表E.4.2 暂列金额明细表【排水工程】4.6





			表E.4.2   暂列金额明细表


			工程名称：排水工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率(%)			暂定金额(元)			确定金额(元)			调整金额±(元)			备注


			1			合同价格调整暂列金额									


			2			未确定工程暂列金额									


			3			未确定服务暂列金额									


			4			未确定其他暂列金额									






























































			本页小计						-			-												-


			合    计						-			-												-





			注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。








表E.4.3 专业工程暂估价明细表【排水工程】4.7





			表E.4.3   专业工程暂估价明细表


			工程名称：排水工程															标段：									第1页 共1页


			序号			专业工程名称			暂估金额(元)									确认金额(元)									调整金额±
(元)			备注


									不含税价格			增值税			含税价格			不含税价格			增值税			含税价格


									A₁			B₁			C₁			A₂			B₂			C₂			D=C₂-C₁













































































			本页小计																											-


			合    计																											-





			注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。








表E.4.4 计日工表【排水工程】4.8





			表E.4.4   计日工表


			工程名称：排水工程												标段：						第1页 共1页


			编号			计日工名称			单位			暂定数量			实际数量			综合单价
（元）			合价（元）						调整金额±
(元)


																					暂定			实际


																					A₁			A₂			B=A₂-A₁


			一			人工						


			人工小计


			二			材料						


			材料小计


			三			施工机具						


			施工机具小计
























































			总计





			注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
       2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。








表E.4.5 总承包服务费计价表【排水工程】4.9





			表E.4.5   总承包服务费计价表


			工程名称：排水工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率 (%)			金额 (元)			确认
计算基础			结算金额 
(元)			调整金额±
(元)			备注


									A₁			B			C₁			A₂			C₂			D=C₂-C₁


			1			发包人提供材料																					详见本标准表G.1.1


			2			专业分包工程																					详见本标准表E.4.3


			3			直接发包的专业工程																					详见本标准表E.4.6
























































			本页小计						-			-						-									-


			合    计						-			-						-									-





			注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
       2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
       3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。








表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【排水工程】4.10





			表E.4.6   直接发包的专业工程明细表


			工程名称：排水工程			标段：			第1页 共1页


			序号			直接发包的专业工程名称			备注

























































































			注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。








表E.5.1 增值税计价表【排水工程】4.11





			表E.5.1   增值税计价表


			工程名称：排水工程									标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础说明			计算基础			税率(%)			金额（元）


			1			增值税			分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费						9







































































			合计














表G.1.1 发包人提供材料一览表【排水工程】4.12





			表G.1.1   发包人提供材料一览表


			工程名称：排水工程												标段：						第1页 共1页


			序号			材料名称、规格、型号			单位			数量			单价(元)			合价(元)			有效损耗率
(%)			备注
















































































			本页小计																		-			-


			合    计																		-			-











表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【排水4.13





			表G.2.1-1   承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)


			工程名称：排水工程												标段：												第1页 共1页


			序号			名称、规格、型号			单位			数量			基准价   C。 (元)			投标报价(元)			风险幅度系数
r(%)			价格信息 
  Cᵢ  (元) 			价差
△C(元)			价差调整金额
△P(元)



















































































			本页小计


			合  计





			注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
       2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。








表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二【排水4.14





			表G.2.1-2   承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)


			工程名称：排水工程									标段：									第1页 共1页


			序号			名称、规格、型号			变值权重B			 基本价格指数  F₀ 			 现行价格指数  Fₜ 			风险幅度系数
(%)			价差调整金额
△P(元)
















































































						定值权重A			1			-			-			-			-


			合计						1			-			-			-





			注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
       2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
       3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。








表E.1.1-3 单位工程汇总表【交通标线工程】5.1





			表E.1.1-3   单位工程汇总表


			单位工程名称：交通标线工程			标段：			第1页 共1页


			序号			项目内容			金额(元)


			1			分部分项工程			


			1.1			交通标线			


			2			措施项目			


			2.1			    其中：安全生产			


			3			其他项目			


			3.1			    其中：暂列金额			


			3.2			    其中：专业工程暂估价			


			3.3			    其中：计日工			


			3.4			    其中：总承包服务费			


			3.5			    其中：合同中约定的其他项目			


			4			增值税			












































			合  计						





			注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。








表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【交通标线工程5.2





			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：交通标线工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


									交通标线									


			1			040205007001			标线			1.名称：禁止跨越对向车道分界线
2.材料品种：表面撒布玻璃珠，热熔
3.线宽：15cm			m2			3


			2			040205007002			标线			1.名称：车道边缘线
2.材料品种：表面撒布玻璃珠，热熔
3.线宽：15cm			m2			13












































			本页小计


			合   计














表E.2.3 材料暂估单价及调整表【交通标线工程】5.3





			表E.2.3   材料暂估单价及调整表


			工程名称：交通标线工程																		标段：												第1页 共1页


			序号			材料名称			规格型号			计量
单位			暂估									确认									调整金额(元)			备注


															数量			单价(元)			合价(元)			数量			单价(元)			合价(元)


															A₁			B₁			C₁			A₂			B₂			C₂			D=C₂-C₁












































			本页小计																					-			-									-


			合    计																					-			-									-





			注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。








表E.3.1 措施项目清单计价表【交通标线工程】5.4





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：交通标线工程									标段：			第1页 共2页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


									通用措施项目


			1			041201019001			安全生产


			2			041201017001			文明施工


			3			041201018001			环境保护


			4			041201016001			临时设施


			5			041201020001			冬雨季施工增加


			6			041201021001			夜间施工增加


			7			041201022001			特殊地区施工增加


			8			041201023001			二次搬运


			9			041201024001			已完工程及设备保护


			10			041201025001			既有建(构)筑物、设施保护


			11			041201026001			按质论价


			12			041201027001			建筑工人实名制


			13			041201028001			特殊施工降效


			14			041201029001			交通组织维护


			15			041201030001			协管


									专业措施项目


			16			041201001001			脚手架


			17			041201004001			施工排水


			18			041201005001			施工降水


			19			041201006001			围堰


			20			041201007001			筑岛


			21			041201008001			便道


			本页小计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：交通标线工程									标段：			第2页 共2页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


			22			041201009001			便桥


			23			041201012001			大型机械设备进出场及安拆
















































































			本页小计															-


			合  计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








表E.4.1 其他项目清单计价表【交通标线工程】5.5





			表E.4.1   其他项目清单计价表


			工程名称：交通标线工程									标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)			结算(确定)
金额(元)			调整金额±
(元)			备注


			1			暂列金额												详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价												详见本标准表E.4.3


			3			计日工												详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费												详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			






























































			合  计															-














表E.4.2 暂列金额明细表【交通标线工程】5.6





			表E.4.2   暂列金额明细表


			工程名称：交通标线工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率(%)			暂定金额(元)			确定金额(元)			调整金额±(元)			备注


			1			合同价格调整暂列金额									


			2			未确定工程暂列金额									


			3			未确定服务暂列金额									


			4			未确定其他暂列金额									






























































			本页小计						-			-												-


			合    计						-			-												-





			注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。








表E.4.3 专业工程暂估价明细表【交通标线工程】5.7





			表E.4.3   专业工程暂估价明细表


			工程名称：交通标线工程															标段：									第1页 共1页


			序号			专业工程名称			暂估金额(元)									确认金额(元)									调整金额±
(元)			备注


									不含税价格			增值税			含税价格			不含税价格			增值税			含税价格


									A₁			B₁			C₁			A₂			B₂			C₂			D=C₂-C₁













































































			本页小计																											-


			合    计																											-





			注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。








表E.4.4 计日工表【交通标线工程】5.8





			表E.4.4   计日工表


			工程名称：交通标线工程												标段：						第1页 共1页


			编号			计日工名称			单位			暂定数量			实际数量			综合单价
（元）			合价（元）						调整金额±
(元)


																					暂定			实际


																					A₁			A₂			B=A₂-A₁


			一			人工						


			人工小计


			二			材料						


			材料小计


			三			施工机具						


			施工机具小计
























































			总计





			注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
       2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。








表E.4.5 总承包服务费计价表【交通标线工程】5.9





			表E.4.5   总承包服务费计价表


			工程名称：交通标线工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率 (%)			金额 (元)			确认
计算基础			结算金额 
(元)			调整金额±
(元)			备注


									A₁			B			C₁			A₂			C₂			D=C₂-C₁


			1			发包人提供材料																					详见本标准表G.1.1


			2			专业分包工程																					详见本标准表E.4.3


			3			直接发包的专业工程																					详见本标准表E.4.6
























































			本页小计						-			-						-									-


			合    计						-			-						-									-





			注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
       2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
       3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。








表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【交通标线工程5.10





			表E.4.6   直接发包的专业工程明细表


			工程名称：交通标线工程			标段：			第1页 共1页


			序号			直接发包的专业工程名称			备注

























































































			注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。








表E.5.1 增值税计价表【交通标线工程】5.11





			表E.5.1   增值税计价表


			工程名称：交通标线工程									标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础说明			计算基础			税率(%)			金额（元）


			1			增值税			分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费						9







































































			合计














表G.1.1 发包人提供材料一览表【交通标线工程】5.12





			表G.1.1   发包人提供材料一览表


			工程名称：交通标线工程												标段：						第1页 共1页


			序号			材料名称、规格、型号			单位			数量			单价(元)			合价(元)			有效损耗率
(%)			备注
















































































			本页小计																		-			-


			合    计																		-			-











表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【交通5.13





			表G.2.1-1   承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)


			工程名称：交通标线工程												标段：												第1页 共1页


			序号			名称、规格、型号			单位			数量			基准价   C。 (元)			投标报价(元)			风险幅度系数
r(%)			价格信息 
  Cᵢ  (元) 			价差
△C(元)			价差调整金额
△P(元)



















































































			本页小计


			合  计





			注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
       2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。








表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二【交通5.14





			表G.2.1-2   承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)


			工程名称：交通标线工程									标段：									第1页 共1页


			序号			名称、规格、型号			变值权重B			 基本价格指数  F₀ 			 现行价格指数  Fₜ 			风险幅度系数
(%)			价差调整金额
△P(元)
















































































						定值权重A			1			-			-			-			-


			合计						1			-			-			-





			注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
       2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
       3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。








表E.1.1-3 单位工程汇总表【路灯工程】6.1





			表E.1.1-3   单位工程汇总表


			单位工程名称：路灯工程			标段：			第1页 共1页


			序号			项目内容			金额(元)


			1			分部分项工程			


			1.1			路灯			


			2			措施项目			


			2.1			    其中：安全生产			


			3			其他项目			


			3.1			    其中：暂列金额			4000.00


			3.2			    其中：专业工程暂估价			


			3.3			    其中：计日工			


			3.4			    其中：总承包服务费			


			3.5			    其中：合同中约定的其他项目			


			4			增值税			












































			合  计						4000.00





			注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。








表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【路灯工程】6.2





			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：路灯工程												标段：									第1页 共4页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


									路灯									


			1			040803001001			电缆			1.型号：电力电缆
2.规格：YJV-0.6/1.0KV
3.材质：5*25
4.敷设方式：穿管			m			80


			2			030412004001			配线			1.名称：护导线
2.配线形式：灯杆内
3.型号：BVV-500V
4.规格：3*2.5
5.材质：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套			m			20





			3			040803002001			电缆保护管			1.名称：穿线管
2.规格：HDPE65
3.材质：塑料
4.敷设方式：埋地			m			160


			4			040803002002			电缆保护管			1.名称：过路管
2.规格：SC100
3.材质：镀锌
4.敷设方式：埋地			m			80


			5			040803004001			管道包封			1.名称：过马路管包封
2.规格：SC100
3.混凝土强度等级：C15			m³			4.9





			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：路灯工程												标段：									第2页 共4页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			6			040805001001			常规照明灯			1.名称：单臂钢杆单头路灯
2.灯杆材质、高度：
2、灯杆材质、高度：圆锥型灯杆，杆材为热镀锌圆锥钢管杆，外层应采取防腐处理（采用进口粉喷塑）；，灯杆高9.0米
3.灯架形式及臂长：挑肩1米，仰角＜12.5°
4.光源数量、技术要求：LED120W
5.附件配置要求：LED驱动电源，LED灯密封灯具，RL96-25/4A熔断器，蓝牙NB单灯控制器（含3年运营商通讯费）等附件安装1路
6.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸：C25，800*800*200+600*600*1600
7.路灯基础预埋件：法兰外径460mm,内径			套			2











			本页小计








			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：路灯工程												标段：									第3页 共4页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


												260mm、厚10mm；箍筋φ12@250


			7			040205001001			人(手)孔井			1.名称：接线井
2.材料品种：MU15
3.规格尺寸：680*780*800
4.盖板材质、规格：600*500钢纤维盖
5.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：100厚，C25砼			座			2





			8			040205001002			人(手)孔井			1.名称：手孔井
2.材料品种：MU15
3.规格尺寸：1000*1000*900
4.盖板材质、规格：钢筋混凝土盖板
5.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：100厚，C25砼			座			2





			9			040806001001			接地极			1.名称：接地棒
2.材质：镀锌
3.规格：∠50*5*2500
4.土质：三类
5.基础接地形式：焊接			根			2


			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：路灯工程												标段：									第4页 共4页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			10			040806002001			接地母线			1.名称：接地母线
2.材质：镀锌
3.规格：-40*4
4.安装部位：室外
5.安装形式：焊接			m			3


			11			040807003001			接地装置			1.名称：接地测试
2.类别：三类			系统			1


			12			040101002001			挖沟槽土方			1.土类别：三类
2.挖土深度：0.7米			m3			21.53


			13			040103001001			沟槽、基坑回填方			1.填方来源：原开挖土方
2.密实度：夯实			m3			21.53



































			本页小计


			合   计














表E.2.3 材料暂估单价及调整表【路灯工程】6.3





			表E.2.3   材料暂估单价及调整表


			工程名称：路灯工程																		标段：												第1页 共1页


			序号			材料名称			规格型号			计量
单位			暂估									确认									调整金额(元)			备注


															数量			单价(元)			合价(元)			数量			单价(元)			合价(元)


															A₁			B₁			C₁			A₂			B₂			C₂			D=C₂-C₁












































			本页小计																					-			-									-


			合    计																					-			-									-





			注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。








表E.3.1 措施项目清单计价表【路灯工程】6.4





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：路灯工程									标段：			第1页 共2页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


									通用措施项目


			1			041201019001			安全生产


			2			041201017001			文明施工


			3			041201018001			环境保护


			4			041201016001			临时设施


			5			041201020001			冬雨季施工增加


			6			041201021001			夜间施工增加


			7			041201022001			特殊地区施工增加


			8			041201023001			二次搬运


			9			041201024001			已完工程及设备保护


			10			041201025001			既有建(构)筑物、设施保护


			11			041201026001			按质论价


			12			041201027001			建筑工人实名制


			13			041201028001			特殊施工降效


			14			041201029001			交通组织维护


			15			041201030001			协管


									专业措施项目


			16			041201001001			脚手架


			17			041201004001			施工排水


			18			041201005001			施工降水


			19			041201006001			围堰


			20			041201007001			筑岛


			21			041201008001			便道


			本页小计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：路灯工程									标段：			第2页 共2页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


			22			041201009001			便桥


			23			041201012001			大型机械设备进出场及安拆
















































































			本页小计															-


			合  计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








表E.4.1 其他项目清单计价表【路灯工程】6.5





			表E.4.1   其他项目清单计价表


			工程名称：路灯工程									标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)			结算(确定)
金额(元)			调整金额±
(元)			备注


			1			暂列金额			4000.00									详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价												详见本标准表E.4.3


			3			计日工												详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费												详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			






























































			合  计						4000.00									-














表E.4.2 暂列金额明细表【路灯工程】6.6





			表E.4.2   暂列金额明细表


			工程名称：路灯工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率(%)			暂定金额(元)			确定金额(元)			调整金额±(元)			备注


			1			合同价格调整暂列金额									


			2			不可预见费									4000.00


			3			未确定服务暂列金额									


			4			未确定其他暂列金额									






























































			本页小计						-			-			4000.00									-


			合    计						-			-			4000.00									-





			注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。








表E.4.3 专业工程暂估价明细表【路灯工程】6.7





			表E.4.3   专业工程暂估价明细表


			工程名称：路灯工程															标段：									第1页 共1页


			序号			专业工程名称			暂估金额(元)									确认金额(元)									调整金额±
(元)			备注


									不含税价格			增值税			含税价格			不含税价格			增值税			含税价格


									A₁			B₁			C₁			A₂			B₂			C₂			D=C₂-C₁













































































			本页小计																											-


			合    计																											-





			注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。








表E.4.4 计日工表【路灯工程】6.8





			表E.4.4   计日工表


			工程名称：路灯工程												标段：						第1页 共1页


			编号			计日工名称			单位			暂定数量			实际数量			综合单价
（元）			合价（元）						调整金额±
(元)


																					暂定			实际


																					A₁			A₂			B=A₂-A₁


			一			人工						


			人工小计


			二			材料						


			材料小计


			三			施工机具						


			施工机具小计
























































			总计





			注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
       2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。








表E.4.5 总承包服务费计价表【路灯工程】6.9





			表E.4.5   总承包服务费计价表


			工程名称：路灯工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率 (%)			金额 (元)			确认
计算基础			结算金额 
(元)			调整金额±
(元)			备注


									A₁			B			C₁			A₂			C₂			D=C₂-C₁


			1			发包人提供材料																					详见本标准表G.1.1


			2			专业分包工程																					详见本标准表E.4.3


			3			直接发包的专业工程																					详见本标准表E.4.6
























































			本页小计						-			-						-									-


			合    计						-			-						-									-





			注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
       2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
       3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。








表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【路灯工程】6.10





			表E.4.6   直接发包的专业工程明细表


			工程名称：路灯工程			标段：			第1页 共1页


			序号			直接发包的专业工程名称			备注

























































































			注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。








表E.5.1 增值税计价表【路灯工程】6.11





			表E.5.1   增值税计价表


			工程名称：路灯工程									标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础说明			计算基础			税率(%)			金额（元）


			1			增值税			分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费						9







































































			合计














表G.1.1 发包人提供材料一览表【路灯工程】6.12





			表G.1.1   发包人提供材料一览表


			工程名称：路灯工程												标段：						第1页 共1页


			序号			材料名称、规格、型号			单位			数量			单价(元)			合价(元)			有效损耗率
(%)			备注
















































































			本页小计																		-			-


			合    计																		-			-











表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【路灯6.13





			表G.2.1-1   承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)


			工程名称：路灯工程												标段：												第1页 共1页


			序号			名称、规格、型号			单位			数量			基准价   C。 (元)			投标报价(元)			风险幅度系数
r(%)			价格信息 
  Cᵢ  (元) 			价差
△C(元)			价差调整金额
△P(元)



















































































			本页小计


			合  计





			注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
       2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。








表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二【路灯6.14





			表G.2.1-2   承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)


			工程名称：路灯工程									标段：									第1页 共1页


			序号			名称、规格、型号			变值权重B			 基本价格指数  F₀ 			 现行价格指数  Fₜ 			风险幅度系数
(%)			价差调整金额
△P(元)
















































































						定值权重A			1			-			-			-			-


			合计						1			-			-			-





			注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
       2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
       3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。
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桓王亭路节点建设工程



工程量清单及控制价编制说明



一 工程概况：



1 本项目为： 桓王亭路节点建设工程



2 本项目位于：镇江市



3 建设内容为：图纸范围及清单范围内项目



二 工程编制范围：



1 编标项目： 桓王亭路节点建设工程



2 设计图纸及业主要求进标的各个专业项目。



三 工程量清单编制依据：



1
1．业主提供的施工图纸（PDF版本及CAD版本），设计单位关于编制清单的



关于图纸的相关回复、本项目招标文件。



2 定额及清单依据：



《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024、《房屋建筑与装饰工程工
程量计算标准》GB/T50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》
GB/T50856-2024、《市政工程工程量计算标准》GB/T50857-2024等（全套 
2024 计量国标）、《江苏省市政工程消耗量（2026）》、《江苏省建筑与装
饰工程消耗量（2026）》、《江苏省通用安装工程消耗量（2026）》、2014年
《江苏省市政工程计价定额》、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014)、
《江苏省安装工程计价定额》(2014)、《江苏省建设工程费用参考（2026）》
、《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表（2026）》
。



3 其他计价依据：



省住房城乡建设厅《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的
通知》（苏建价〔2016〕154号）、苏建价〔2018〕24号文《省住房城乡建设



厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》、省住房城乡建设厅《
关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价〔2019〕178号）、江苏
省住房和城乡建设厅[2019]第19号《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费



用计取方法的公告》、镇建价[2019]14号文《关于明确镇江市建设工程环境保



护税计价问题的通知》。



4 执行截止 2026年10月 省、市有关工程造价计价文件。



四 工程质量要求：



1 质量标准： 合格



2 按质论价费：不计取



3 其他： 详见招标文件



五 工程类别及取费标准：











1 类别及取费标准： 按《江苏省建设工程费用参考（2026）》划分标准执行
。



2
本项目除安全文明施工措施费、规费、税金外，其余由投标人自主确定（另有
规定的按文件规定）。



3 计税模式： 一般计税。



4
本工程有关的税金、安全文明、环境保护、临时设施、建筑工人实名制费率如
下表：（%）



工程项目 安全生产费 文明施工费 环境保护费 临时设施
建筑工人实



名制
按质论价 税金率



道路工程 1.9 1.05 1.2 1.65 0.0315 / 9



排水工程 1.9 1.05 1.2 1.65 0.0315 / 9



交通标识标线 1.9 1.05 1.2 1.65 0.0315 / 9



路灯工程 1.9 1.05 1.2 1.65 0.0315 / 9



以上措施项目清单中的安全生产措施费应按国家及省级、行业主管部门的相关规定计价，须按地方最低限价



足额计取，不得下浮让利，税金率不得不变。



六 材料及人工费：



1 人工工资按：苏建函价人工工资按：苏建函价〔2026〕27 号人工号文《省住房城乡建设厅关于发



布建设工程人工工资指导价的通知》。



2 本工程材料按： 乙供方式 编标， 甲供材： 不设 。



3 本工程材料价格参考： 2025第9期 《镇江工程造价信息》并结合市场价与市



场价与市场波动等因素综合考虑，本工程材料均由中标人自行采购，中标人采
购的材料应符合设计、国家的相关质量标准。



4



报价由各投标人根据招标文件要求和工程具体情况，结合市场行情、自身实力
和管理水平等因素自主报价(除招标人指定价格的)，充分考虑市场风险，一旦



中标不得变更。



七 措施项目费：



1



工程措施费：按两种形式（费率和工程量乘以综合单价）计算：各投标单位应
结合工程实际工期、设计要求和投标单位的施工组织设计、施工方案等综合考
虑一切可见和不可见因素。除措施项目清单中所列项目外，投标人根据施工组
织设计需要自主增加和报价，相关的费用均视为已含在措施费用或报价中，竣
工结算时不再调整和增加任何费用。



2 本项目工期： 详见招标文件及业主要求



八 其他项目费：



1 暂列金额： 详见招标工程量清单











九 其他说明：



1



工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解，工程量
清单中所描述的项目特征仅为建设单位对该分部分项工程特征的概述,而非是
工程特征的全面描述,计价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求组织施



工方案综合考虑报价。



2
建设单位根据实际情况，保留将工作量清单中各种材料转为甲供或甲控材料的
权利，投标人必须给予积极配合。



3



工程措施费：各投标单位应结合工程实际工期、设计要求和投标单位的施工组
织设计、施工方案等综合考虑一切可见和不可见因素且应充分考虑各方面因素
。



4
除措施项目清单中所列项目外，投标人根据施工组织设计需要自主增加和报
价，相关的费用均视为已含在措施费用或报价中，竣工结算时不再调整和增加
任何费用。



5



本工程措施项目清单中,大型机械设备进出场及安拆等均以“项”为单位计
算，投标单位根据项目现场、设计图纸、施工组织设计等自主报价，结算时不
调整。



6 清单与编制说明如有不一致之处请以清单为准。



7 对于有关造价方面文件和相关规定，请各投标单位向造价管理部门咨询。



8 临时接水接电、便道及施工用临时场地由投标人自行考虑。



十、关于设计图纸的设计回复意见：
序号 疑问 回复



3
设计说明：排水设计、9点提及沟槽开挖降水？请问降水设计？设计



说明提到管道基础软基处理、本项目是否有？
不涉及



4 道路工程的海绵设施？ 不涉及



5 钢筋混凝土管基础厚度按300mm考虑 可以



6 井盖直径按700考虑，预制井筒直径按700考虑 可以



7 1700*1700平面式直线井，给的图集是三通，按直线井考虑
以后要留给孟诚路接管，井是
三通井，可暂不做预留洞口



8 人行道中工程量是否扣除了盲道的工程？



盲道下部增设碎石垫层计混凝
土基层，此做法与透水面包砖
做法一致，工程量增加考虑，



结算按实调整



9 道路面积等于路床面积？是不是面层考虑了其他？ 已考虑了衔接的量



10
根据工程范围图纸：雨水污水管与现状管线是如何衔接？其中雨水



连管是否要进标？4个雨水箅是否进标？图纸数量表未体现？



现状雨污水主管留有洞口可以
接进。雨水篦子不在本次范围
内，东侧还有一段道路未做，



以后再做
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桓王亭路节点建设工程初步设计及概算编制、施工图设



计服务



初 步 设 计
（共二册）



第一册（★） 道路、排水、交安及照明工程



第二册 概算



二○二六年九月











桓王亭路节点建设工程初步设计及概算编制、施工图设



计服务



初 步 设 计
（共二册）



第一册（★） 道路、排水、交安及照明工程



第二册 概算



项 目 负 责 人 技 术 负 责 人



主管主任工程师 副 总 裁



所 长 总 裁



编 制 单 位 华 设 设 计 集 团 股 份 有 限 公 司



证 书 编 号 甲级 A132003518



编 制 日 期 二○二六年九月



--未盖文件专用章为非正式文件











序号 图表名称 图表号 页数 备注



第一篇 总体设计



1 项目地理位置图 ZT-1 1



2 总说明书 ZT-2 21



道路工程



1 道路平面总体图 DL-1 1



2 道路平面设计图 DL-2 1



3 道路纵断面图 DL-3 1



4 直线、曲线及转角表 DL-4 1



5 路线逐桩坐标表 DL-5 1



6 纵坡、竖曲线表 DL-6 1



7 道路标准横断面 DL-7 1



8 一般路基设计图 DL-8 1



9 路基横断面设计图 DL-9 1



10 道路工程数量表 DL-10 2



11 路面结构设计图 DL-11 1



12 人行道辅装及无障碍设计图 DL-12 3



排水工程



1 排水工程材料表 PS-1 1



2 排水管道平面图 PS-2 1



3 雨水管纵断面图 PS-3 1



4 污水管纵断面图 PS-4 1



5 防坠网大样图 PS-5 1



6 360 度连接管包封大样图 PS-6 1



7 检查井井周加固 PS-7



交通工程



1 交通标志标线工程数量表 JT-1 1



2 安全设施横断面布置图 JT-2 1



3 标志标线一般布置图 JT-3 1



4 标志版面设计图 JT-4 2



序号 图表名称 图表号 页数 备注



5 标线大样图 JT-5 1



照明工程



1 道路照明标准横断面布置图 ZM-1 1



2 道路照明工程数量表 ZM-2 1



3 道路照明平面布置图 ZM-3 1



4 路灯大样图 ZM-4 1



5 路灯基础大样图 ZM-5 1



6 接线沟井大样图 ZM-6 1



7 电缆敷设大样图 ZM-7 1
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1 概述



桓王亭路节点建设工程初步设计及概算编制、施工图设计服务位于丁卯片区北部，汝



山路以北，学府路以南，为桓王亭路与孟诚路交叉口，为新建，路线全长 39.446m，道路



红线宽度为 21.4~23.7米。周边用地为居住用地、学校用地、小区级公共服务设施用地，



道路等级为城市支路，设计速度为 20km/h，采用双向两车道。桓王亭路节点建设项目道路



沿线规划有路灯、给水、电力、通信、雨水、污水、燃气管线，本次实施管线为路灯、雨



水、污水。



项目主要建设内容包括道路、排水、交安、照明等工程。



桓王亭路节点建设工程建设地点位于桓王亭路与孟诚路（规划）交叉口。具体位置详



见下图。



图 1-1 项目地理位置示意图



1.1 任务依据



桓王亭路节点建设工程全长约为 39.446m。主要设计内容包括道路工程、排水工程、



交安工程、照明工程等。



本项目施工图的主要任务依据是：



《桓王亭路道路线形规划方案》；



《镇江市城市总体规划（2017~2035））》；



《江苏省“十四五”综合交通运输体系发展规划》；



《镇江市综合交通发展规划（2018~2035）》；



《镇江市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》。



1.2 设计标准



桓王亭路节点建设工程采用的主要技术标准：



1、道路等级：



城市支路



2、设计速度：



20km/h



3、车道数：



双向两车道



4、行车道宽度：



4.5m



5、道路横断面：



3.15~4m人行道+3m非机动车道+2×4.5m机动车道+3 m非机动车道+3.25~4.7m人行



道=21.4~23.7m。行车道横坡采用向外 1.5%，人行道横坡采用向内 1.5%。



6、道路净空：



机动车道净空：≥4.5m



非机动车道净空：≥3.5m



人行道净空：≥3.5m



7、设计荷载标准



路面结构设计荷载标准：BZZ-100标准轴载。



8、地震烈度



地震动峰值加速度为 0.1g，地震基本烈度为 7度。



9、设计年限



沥青路面结构设计使用年限为 10年。



10、排水标准
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设计暴雨重现期：3年；



径流系数：路面排水采用ψ=0.90，综合径流系数采用 0.65。



11、坐标系和高程



本工程高程控制采用 1985国家高程基准。平面坐标系为国家大地 2000坐标系。



1.3 工程概况



桓王亭路节点建设工程为新建城市支路，本项目位于丁卯片区北部，汝山路以北，学



府路以南，道路设计起点为桓王亭路（凤凰置业~孟诚路段）已建成道路终点，道路终点



设计为桓王亭路（孟诚路-桓王路）段已建成道路起点。道路全长为一条平曲线，路线全长



39.446m，设计速度 20km/h，红线宽度 21.4~23.7m。



桓王亭路节点建设工程道路沿线规划有路灯、给水、电力、通信、雨水、污水、燃气



管线，本次实施管线为路灯、雨水、污水。项目主要建设内容包括道路、排水、交安、照



明等工程。



1.4 规范、规程



本项目初步遵循国家及部颁布的设计标准、规范、规程，主要有：



1. 《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2025年版）；



2. 《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）；



3. 《城市道路路线设计规范》（CJJ193-2012）；



4. 《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；



5. 《城市综合交通体系规划标准》（GB/T 51328-2018）；



6. 《市政工程勘察规范》（CJJ 56-2012）；



7. 《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）；



8. 《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）；



9. 《透水沥青路面技术规程》CJJ/T 190-2012



10.《道路交通标志和标线》（GB 5768.1/2/3-2009）



11. 《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）



12.《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）；



13.《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；



14.《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；



15.市政排水管道工程及附属设施（06MS201）；



16.市政给水管道工程及附属设施（07MS101）；



17.《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）；



18.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141－2008）；



19.《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268－2008）；



20.《低压配电设计规范》（GB/50054-2011）；



21.《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）；



22.《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；



23.《城市道路照明设计标准》（CJJ 45-2015）；



24.《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）；



25.《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》（B 50168-2018）；



26.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）。



27. 《城市综合交通体系规划标准》（GB/T 51328-2018）



28. 《城市道路交通工程项目规范》（GB 55011-2021）
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2 道路工程



2.1 平面设计



2.1.1 平面面设计原则



本项目为新建道路，道路平面设计主要遵循以下设计原则：



（1）平面线形设计结合沿线各控制点、以及道路规划等诸多因素，统筹协调，尽量



使线形与地形、地物相协调，避让高压塔，减少用地。



（2）应与沿线用地规划、交通规划相协调，符合城市总体规划布局，满足使用功能



要求。



（3）技术指标必须满足相关的技术标准、规范的规定和要求。



（4）路线布设尽可能适合地形，减少工程规模。



（5）平面布设必须满足生态建设和环境保护要求。



（6）在满足现状地形条件的前提下，平面布置还必须结合相关规划路网建设的需要，



为其预留建设空间。



（7）起终点与现状道路平顺相接。



2.1.2 平面设计



1、平面线形设计



根据《城市道路工程设计规范》（CJJ37—2012），结合场地地形，线路线型满足设



计规范要求，注意平、纵、横三者综合考虑，并与周边环境相协调，本项目平面线位根据



《桓王亭路道路线形规划方案》进行布线，道路设计起点为桓王亭路（凤凰置业~孟诚路



段）已建成道路终点，道路终点设计为桓王亭路（孟诚路-桓王路）段已建成道路起点，路



线全长为一条平曲线，路线全长 39.446m。桓王亭路节点建设项目路为城市支路，设计速



度 20km/h，红线宽度 21.4~23.7m。



2、道路起终点



（1）道路起点：道路设计起点为桓王亭路（凤凰置业~孟诚路段）已建成道路终点。



图 2-1 桓王亭路现状图



（2）道路终点：道路终点设计为桓王亭路（孟诚路-桓王路）段已建成道路起点。



2.1.3 主要技术指标采用情况



本项目平面线位布设与《桓王亭路道路线形规划方案》一致，线型指标满足 20km/h



城市支路设计规范要求，路线全长为一条平曲线。



平面坐标系为国家大地 2000坐标系。



2.2 纵断面设计



2.2.1 纵断面设计原则



1.参照城市规划控制标高并适应沿路范围内地面水的排除；



2.纵断面标高应能满足沿线构造物的净空要求；



3.为满足非机动车行驶，最大纵坡坡度按非机动车爬坡能力控制；



4.本工程所处区域地形平坦，最小纵坡宜尽量满足路面纵向排水要求；



5.设计时应对沿线地形地质、水文、气候、地下管线、排水要求综合考虑；



6.线形组合应满足行车安全、舒适，以及与沿线环境、景观协调的要求，并保持平面、



纵断面线性均衡，保证路面排水通畅。



2.2.2 纵断面设计



本次初步道路纵断面设计顺接规划及已建道路标高、现有道路标高、两侧规划地坪标



项目起点 项目终点
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高、现状自然地面、城市防洪标高来确定。



主要控制点：



1.桓王亭路（凤凰置业~孟诚路段）红线规划终点



拟建道路起点处接桓王亭路（凤凰置业~孟诚路段）已建成道路终点，桩号为



K0+509.394,标高设计为 16.672m，本次纵断面设计起点处的控制标高为 16.672m。



2.桓王亭路（孟诚路-桓王路）段红线规划起点



拟建道路终点处接桓王亭路（孟诚路-桓王路）段已建成道路起点，桩号为 K0+548.84,



标高设计为 15.883m ，本次纵断面设计终点处的控制标高为 15.883m。



2.2.3 主要技术指标采用情况



全线最大纵坡-2%，起终点处顺接。



2.3 横断面设计



桓王亭路节点建设工程道路为城市支路，道路红线宽度为 21.4~23.7m。



组成为：断面组成为 3.15~4m人行道+3m非机动车道+2×4.5m机动车道+3 m非机动



车道+3.25~4.7m 人行道=21.4~23.7m。行车道横坡采用向外 1.5%，人行道横坡采用向内



1.5%。 图 2-2 道路标准横断面设计图



2.4 路基、路面结构设计



2.4.1 一般路基设计



1、路基标准横断面



桓王亭路节点建设项目道路为城市支路，道路红线宽度为 21.4~23.7m。



组成为：断面组成为 3.15~4m人行道+3m非机动车道+2×4.5m机动车道+3 m非机动



车道+3.25~4.7m 人行道=21.4~23.7m。行车道横坡采用向外 1.5%，人行道横坡采用向内



1.5%。
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图 2-3 路基标准横断面



路基填筑前应做好平整场地工作，先挖除地表杂填土、腐植土、耕植土、植被等；路



基填筑应分层均匀碾压，分层压实厚度不大于 20cm；路基压实采用重型击实标准，路基



填料的强度、粒径及压实度应满足规范要求，具体要求如下表，确保机动车道土基顶面回



弹模量不小于 30MPa，自行车道、人行道土基顶面回弹模量不小于 25MPa。



填筑路堤前应清除地表 20cm耕植土并压实，压实度≥90%，潮湿路段压实度达不到



要求的，翻挖 20cm掺 6%石灰土。



行车道道路基填土高度 H＜1.64m路段：下挖至路床底 20cm，再原地稳压，压实度达



90%，压实补偿 10cm，基底填筑 20cm6%石灰土，压实度达 92%，再分层填筑 80cm6%石



灰土路床，压实度达 95%；H≥1.64m路段：清除 20cm耕植土后进行地面平整并进行地面



碾压，压实补偿 10cm，基底填筑 20cm6%石灰土，其上分层填筑 6%石灰土路基中部至路



床底，再分层填筑 80cm6%石灰土路床。



人行道路基填土高度H＜1.24m路段：清除20cm耕植土后进行地面开挖至路床底20cm



并进行地面碾压，压实补偿 10cm，基底填筑 20cm6%石灰土，再分层填筑 40cm6%石灰土



路床；H≥1.24m路段：清除 20cm耕植土后进行地面开挖并进行地面碾压，压实补偿 10cm，



基底填筑20cm6%石灰土，其上分层填筑6%石灰土路基中部至路床底，再分层填筑40cm6%



石灰土路床。



根据《城市道路路基设计规范》(CJJ194-2013)中的要求，路基压实按重型击实标准，



路基填料最小强度、路基压实度标准详见下表。



表 2-2 路基填料最小强度表



项目名称
路床顶面以下深



度（cm）



填料最小强度（CBR）（％）



行车道 人行道



填方



路基



0～30 6 5
30～40 4 3
40～60 4
60~80 4



零填及挖方路基
0～30 6 5
30～80 4 3



表 2-3 路基压实度表



行车道 人行道



路床顶面以下深度



（cm）



重型压实度



（％）



路床顶面以下深度



（cm）



重型压实度



（％）
填方



路基



0～80 ≥94% 0～40 ≥92%
80～150 ≥92% 40～150 ≥91%
150以下 ≥91% 150以下 ≥90%



零填及挖方路基 0～80 ≥94% 0～40
≥92%



2.4.2 特殊路基



1、不良地质



①-1 层杂填土主要由塑料、木板、碎屑等装修垃圾、生活垃圾混黏性土组成，局部夹



有混凝土块，成分很杂，土质很不均匀，强度很低，具湿陷性，层厚 0.40～0.50m；①



-1 层杂填土其物质组成欠均匀，埋藏分布欠规律，有一定透水性，基槽开挖后易渗水



坍塌，对侧壁稳定影响较大，层厚 2.20m。



2、处理原则



本项目特殊路基设计，对高填方路段主要以满足沉降、稳定为控制原则；对低填方路



段主要从满足基底承载力要求、控制路基不均匀沉降考虑。



3、处理方式



挖除杂填土后，采用6%石灰土进行分层回填、分层碾压。



2.4.3 路基防护



1、设计原则



路基防护工程是防治路基病害，保证路基稳定，改善环境景观和生态平衡的重要措施。



本段路基防护设计以经济适用、美化景观、结合沿线地块利用为原则。



2、路基防护设计



路基支挡、防护工程是防治路基病害，保证路基稳定，改善环境景观，保护生态平衡





安靖以沫18952564995


矩形
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的重要设施，路基防护根据不同工程地质条件、填挖情况及边坡高度分别处理。



边坡防护高度 H 均小于 4.0m，采用植草防护，防护到坡脚为止，以防止雨水对坡脚



的冲刷。



3、排水



本项目采用市政管道系统排水。具体设计详见《排水工程》。



由于道路两侧地块开发程度不均匀，路基实施期间采用土边沟排水，防止雨水侵蚀路



基。



2.4.4 路面设计



1、设计原则



路面设计根据道路的功能、使用要求及所处地区的气候、水文、土质等自然条件，结



合该地区市政道路路面施工经验和材料供应进行路基、路面的综合设计。依据《城镇道路



路面设计规范》(CJJ169-2012)、《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2017)及相关规范，



在满足交通量和使用要求的前提下，遵循因地制宜、合理选材、方便施工、利于养护、节



约投资的原则，进行路面设计方案的技术经济比较，按照技术先进、经济合理、安全适用、



合理选材、方便施工、利于养护的原则进行路面方案的比选论证。



2、工程自然状况及自然区划



自然区划：本区域自然区划属于Ⅳ1，按不利季节选用路面计算参数。



3、设计标准及设计理论



设计标准：沥青砼路面以双轮组单轴 100kN为标准轴载，设计年限 10年。



设计理论：沥青路面结构计算采用双圆均布垂直荷载下的弹性连续体系理论进行计



算，以路表设计弯沉值作为路面整体刚度的设计指标，计算路面结构厚度，并对沥青混凝



土面层和半刚性材料的基层、底基层进行层底拉应力的验算。



4、土基回弹模量确定



为确保路基处于干燥或中湿状态，路基压实采用重型击实标准。干燥状态机动车道综



合土基回弹模量取 25MPa，自行车道、人行道综合土基回弹模量取 25MPa。



5、设计方案



根据道路等级和交通量预测结果，结合本项目所在地区的气候、地质、筑路材料等自



然条件，本着因地制宜、就地取材的设计原则，结合当地路面结构组合的情况，分析有关



试验资料，本项目沥青路面结构计算参数按下表采用：



表 2-4 沥青路面面层材料设计参数



材料名称
推荐配合



比或型式



20℃抗压回弹



模量(MPa)
15℃抗压回



弹模量(MPa)
劈裂强



度(MPa)
压实度 渗水系数



细粒式沥青砼 AC-13C 1400 2000 1.4 ≥98% ≤200ml/min



中粒式沥青砼 AC-20C 1200 1800 1.0 ≥98% ≤200ml/min



表 2-5 基层、底基层材料设计参数



材料名称
推荐配合



比或型式



抗压模量（弯沉计



算用）（MPa）
抗压模量（拉应力



计算用）（MPa）
劈裂强度



(MPa)
压实度



水泥稳定碎



石
5% 1500 3600 0.55



≥98%



12%石灰土 550 1500 0.23 ≥97%



土基顶面回



弹模量
机动车道≥35MPa（自行车道、人行道≥30MPa）



沥青混凝土路面抗滑性能指标见下表。



表 2-6 沥青路面抗滑性能指标



年平均降雨量（mm） 横向力系数SFC60 构造深度TD（mm）



＞1000 ≥54 ≥0.55



路面结构设计方案如下图：



表 2-7 车行道路面结构



路面材料 结构厚度(cm) 规格



细粒式沥青砼 4 AC-13C



中粒式沥青砼 6 AC-20C



下封层 0.6-1.0
PC-1 阳离子改性乳化沥青，沥青



用量 1.0 L/㎡



粘层
PC-2阳离子乳化沥青，沥青用量



为 0.4L/㎡



透层
PC-3 阳离子乳化沥青，沥青用量



1.1 L/㎡



水泥稳定碎石 34 7d无侧限抗压强度 3.5~4.0MPa



12%石灰土 20 ≥0.8 MPa



表 2-8 人行道路面结构



路面材料 结构厚度(cm) 规格 弯拉强度值 压实度



透水面包砖 6



干硬性水泥砂浆 3
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路面材料 结构厚度(cm) 规格 弯拉强度值 压实度



透水土工布



透水混凝土 15 C25 ≥3.0Mpa



级配碎石 40 ≥93%



6、弯沉值要求



沥青上面层，顶面弯沉值≤26（1/100mm）



沥青下面层，顶面弯沉值≤28（1/100mm）



水泥稳定碎石，顶面弯沉值≤33.5（1/100mm）



底基层顶面弯沉值≤80(1/100mm)



路床顶面弯沉值≤120(1/100mm)



2.4.5 无障碍设计



本着以人为本的原则合理设置无障碍设施，不仅为残疾人、老年人参与社会生活提供



了安全和方便，同时也给推童车的母亲、伤病患者以及携带重物者带来了方便。在本设计



阶段综合考虑了方便残疾人、老年人、健全人共同使用的因素，就可以在不增加或增加很



少的投资情况下，发挥更大的社会效益和经济效益。



无障碍设计：根据《无障碍设计规范》GB50673-2012 的要求，确保行动不便者能方



便、安全使用道路，必须在人行道上设置无障碍通道，以方便行动不便者通行。



根据建设部《工程建设标准强制性条文》的要求，本区内的道路应实施无障碍设计。



内容主要有人行道中的缘石坡道、盲道等。



缘石坡道：人行道的各种路口必须设缘石坡道；缘石坡道应设在人行道范围内，并与



人行横道相对应。



盲道：人行道设置盲道位置和走向，应方便视残者安全行走和顺利到达无障碍设施设



置；盲道应连续，中途不得有电线杆、拉线、树木等障碍物；盲道的颜色为中黄色。人行



道中有台阶、坡道和障碍物时，在相距 0.50m处应设提示盲道，提示盲道的长度应大于行



进盲道的宽度；人行道成弧线型路线时，行进盲道宜与人行道走向一致。



图 2-4 无障碍设置图
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3 排水工程



桓王亭路节点建设工程道路为新建城市支路，本项目位于丁卯片区北部，汝山路以北，



学府路以南，道路设计起点为桓王亭路（凤凰置业~孟诚路段）红线规划终点，道路终点



设计为桓王亭路（孟诚路-桓王路）段红线规划起点。道路全长 39.446m，设计速度 20km/h，



红线宽度 21.4~23.7m。排水设计结合现状地形，遵循就近排放的原则和最小埋深的要求敷



设雨污水管道。



雨水管收集路面雨水后就近汇入河道，设计管径 DN800。管道布置结合道路纵坡设计，



并尽量减少管道埋深。桓王亭路与孟诚路平交口道路工程雨水管先由西向东与桓王亭路已



建设管线相连，后期计划接入孟诚路规划雨水井。



结合地形特点及桓王亭路（孟诚路-桓王路）和桓王亭路（凤凰置业~孟诚路段）已建



污水管位置，桓王亭路与孟诚路平交口道路工程污水由西向东与桓王亭路污水管道相连。



考虑远期其他管线需横穿道路，在桓王亭路设置两处污水预埋管，预埋管至道路红线



外 2m处。



3.1 设计依据



1、《室外排水设计标准》GB 50014-2021；



2、《城市排水工程规划规范》 GB50318-2017；



3、《城市工程管线综合规划规范》GB50289－2016；



4、《给水排水工程管道结构设计规范》（GB 50332-2002）；



5、《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069-2002）；



6、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）；



7、《混凝土结构耐久性设计标准》（GB/T 50476-2019）；



8、《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T 11836-2023）；



9、《埋地塑料排水管道工程技术规程》（CJJ/143-2010）；



10、《检查井盖》（GB/T 23858-2009）；



11、我公司设计的道路设计图纸，以及业主提供的相关资料；



3.2排水工程说明



雨水设计标准：



根据最新镇江市暴雨强度公式



重现期 P采用 3年；综合径流系数采用 0.65。



污水设计标准，排水管道计算公式：



2/3 1/21V R I
n







其中：V——流速（m/s），确保排水管最小流速满足规范规定的自清流速要求；



R——水力半径（m）；



I——水力坡降；



n—管道粗糙系数：钢筋砼管 n采用 0.013；球墨铸铁管 n采用 0.009。



1、本设计图所注尺寸单位：除管径以毫米计外，其余均以米计。



2、高程系：采用 1985国家高程基准。



3、图纸比例：平面图 1：1000；纵断面图：横 1：1000，纵 1：100。



4、施工参照图集：20S515《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》 ；



23S516《混凝土排水管道基础及接口》 ；



5、管材、接口：雨水管及雨水口连接管采用承插式钢筋混凝土Ⅱ级管，管材符合《混



凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T11836-2009）的要求，静水压力为 0.1MPa；管道接口



采用橡胶圈接口，橡胶圈与管材配套供应。污水管采用 DN400球墨铸铁管。所有管道施



工均应通过《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）相关验收条例。



6、基础：DN300雨水口连接管采用 360°混凝土基础，钢筋混凝土雨水管采用 120°



混凝土基础，混凝土基础每隔 15m左右处之接口实施一处变形缝；球墨铸铁污水管采用



30cm固化粉煤灰基础。
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图 3-2变形缝示意图



7、本工程中雨污水检查井采用混凝土检查井，参见国标 20S515；井盖采用五防井盖，



车行道下采用 D400重型井座、井盖，绿化带和人行道下采用轻型井座、井盖。检查井盖



在绿化带内可以采用复合材料，在行车道上采用球墨铸铁。检查井井盖均需满足荷载及防



盗、防震和防跳的要求。井盖高程可根据路面标高作调整；位于车行道及人行道内时，井



盖与路面同高；位于绿化带时，应高出地面 10cm，待绿化地形标高确定后，井盖顶标高



需调整与绿化地形对接。井盖上应注明“雨”、“污”字样，并正确对应使用。



8、雨水口：交叉口处采用双箅雨水口，道路交叉口处的雨水口应位于路面高程的最



低点，雨水平面图中所示位置如有偏差，须按实调整。道路交叉口的雨水口需按实设置在



低点，施工时不可随意调整位置，道路相对低凹处可适当加密设置。雨水口篦面应比周围



路面标高低 3～5cm。雨水口采用国标预制混凝土装配式砖砌偏沟式双箅（铸铁井圈）雨



水口，施工详见国标 16S518。



9、雨、污水管采用开挖施工时，在施工前应采取有效可行的降水措施，使地下水位



保持低于沟槽底面以下 50cm，并在完成沟槽回填后方可拆除降水措施，施工过程中必须



始终保持干槽作业；降水过程中，应采取有效可行的施工保护措施，以避免对周边的现状



建筑物的造成不良影响，同时建设单位标底编制以及施工单位投标时须充分考虑相应措施



费的费用。



10、沟槽开挖宽度及边坡的最陡坡度要求参照《给水排水管道工程施工及验收规范》



（GB 50268-2008）4.2.2、4.2.3执行，且堆土距沟槽边缘不小于 0.8m，高度不应超过 1.5m。



沟槽开挖至设计高程后应由建设单位会同勘察、设计、施工、监理单位共同验槽；如验槽



结果不满足设计要求或有其他异常情况时，应由建设单位会同上述单位研究处理。



11、盲管铺设于距离人行道内侧 30cm处。盲管位于防渗土工膜上方，级配碎石层在



盲管处加深 30cm。



12、管道与检查井连接：《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）第 2.4.3.4



条要求：“管道与检查井连接时应采用柔性连接构造”。球墨铸铁管道与检查井的连接采



用短管过渡，数量不应少于 1节，短管长 0.5~2.0m，短管接口通过胶圈连接。承插口钢筋



混凝土管管节长度为 2.0m，采用弹性密封胶圈柔性接口，与检查井的连接视为柔性连接构



造。



管道与钢筋混凝土检查井的连接建议将管端部直接浇入混凝土中。预留洞口连接示意



图适用于先浇筑检查井后敷设管道的情况，管道敷设到位后，应用强度等级不低于 C25（且



不低于混凝土井壁的强度）的细石混凝土填实管端与洞口之间的缝隙，混凝土内宜掺入微



膨胀剂。
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图 3-3管道与检查井预留洞口连接示意图



3.3 施工要点



开挖方式敷设管道回填（包括深基坑开挖）：雨污水管道均采用固化粉煤灰，粉煤灰



采用振捣法成型，7天无侧限抗压强度不低于0.6MPa，28天无侧限抗压强度不低于1.1MPa。



压实度要求如下：



图 3-4污水管道固化粉煤灰基础回填压实度示意图



图 3-5雨水管道混凝土基础回填压实度示意图



（1）胸腔回填密实度（压实度）为 95％；



（2）管顶以上 0.5米范围内回填密实度（压实度）为 90％；
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（3）管顶以上 0.5米范围内回填密实度（压实度）为 85％；



（4）管顶以上 0.5米以上按道路要求。



管基不能落在杂填土、松软土、淤泥土上，遇到此类土时应进行换填处理，具体要求



根据现场情况确定。管基落软基段时，必须对地基预先进行处理，达到规定的地基承载力



（≥100KPa）后再进行管道施工。可采用固化粉煤灰换填，雨污水管道及检查井下方均换



填 50cm固化粉煤灰。管道开挖边坡坡率应根据管道施工方案、施工条件等由施工单位自



行确定。



施工时按图纸预埋支管，与干管同时埋下，若需加长，根据现场进行调整。图中雨水



口根据道路纵坡调整，低洼处应设置雨水口。



1、当上下交叉管之间的距离小于 15cm时，必须采取混凝土包封的加固保护措施。



2、施工前必须做好地下现有管线、光缆排查工作，施工时并做好保护工作，在征得



相关管线单位同意后方可施工。



3、必须先对接入井标高进行复测，与设计偏差较大应及时通知设计人员。



4、道路平交口预埋管位置及长度可现场实际情况微调，覆土厚度不得小于 0.7米。



5、未尽事宜按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及有关塑料



排水管企业技术规程的要求进行施工及验收。



3.4 施工安全及环境保护



1. 严格遵守国家环境保护法律、法规，在合同规定施工区外的生态环境绿色植物、



树木等，尽量维护原状，尽力保护施工区内林木、植被，同时注意保护地下文物。



2. 制定环境保护管理规定，保护和改善施工现场的生活环境和生态环境。工程项目



文明施工总的原则和要求是：文明施工，人人有责；分工负责，逐级监督；场地整洁， 存



放有序；创造安全、整洁、有序的施工环境与条件，以适应现代管理的需要。



3. 施工期间要定期清扫、洒水，以减少尘土飞扬。水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的



细颗散体材料露天堆放时应下垫上盖，防止飞扬和流失污染。



4. 施工范围四周应设置样式统一的围挡，全面推行现场施工标准化作业。



3.6 施工注意事项



1. 本工程排水管道基槽开挖宜避开雨季，施工过程中不得使基坑（槽）暴晒或泡



水，若在雨季施工应采取排水措施。基槽开挖后



3.4 施工安全及环境保护



1. 严格遵守国家环境保护法律、法规，在合同规定施工区外的生态环境绿色植物、



树木等，尽量维护原状，尽力保护施工区内林木、植被，同时注意保护地下文物。



2. 制定环境保护管理规定，保护和改善施工现场的生活环境和生态环境。工程项目



文明施工总的原则和要求是：文明施工，人人有责；分工负责，逐级监督；场地整洁， 存



放有序；创造安全、整洁、有序的施工环境与条件，以适应现代管理的需要。



3. 施工期间要定期清扫、洒水，以减少尘土飞扬。水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的



细颗散体材料露天堆放时应下垫上盖，防止飞扬和流失污染。



4. 施工范围四周应设置样式统一的围挡，全面推行现场施工标准化作业。



3.5 施工注意事项



1. 本工程排水管道基槽开挖宜避开雨季，施工过程中不得使基坑（槽）暴晒或泡



水，若在雨季施工应采取排水措施。基槽开挖后应立即由建设单位会同勘察、监理、



施工单位共同验槽。



2. 管道施工要进行变形检测：当管道直径变形率大于 5%时，应挖除管区填土、矫



正后重新填筑或更换管道。



3. 排水管道敷设完毕且经检验合格后，应按照《给水排水管道工程施工及验收规



范》（GB50268-2008）要求做闭水试验。



4. 浇筑混凝土基础时，应采取加强养护等措施，防止混凝土出现裂缝。



5. 平面及纵断面图上的桩号及路面标高均为道路中心线的桩号，标高为对应管线处设



计标高，施工前应复核位置及标高。检查井和支管位置可以根据现场实际情况作适当调整。



6. 其它未尽事宜按有关规范、标准及规程执行。



3.6 运营期注意事项



1. 每年要定期清理两次雨水口及检查井，定期清理一次污水检查井，平时如有淤



堵应及时处理，确保排水畅通。



2. 如有井盖、雨水口遭到破坏，要立即换新，以策安全。



3.7 海绵城市专项说明



1、设计依据及设计资料



（1）《城市排水工程规划规范》GB50318-2017
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（2）《室外排水设计标准》GB 50014-2021；



（3）《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012



（4）《雨水控制与利用工程设计规范》（DB11/685-2013）



（5）《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008



（6）《市政道路、排水管道成品与半成品施工及验收规范》DGJ08-1987-2000



（7）《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50141-2008



（8）《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》GB21873-2008



（9）《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T 11836-2023）



（10）镇江市海绵城市建设（LID）规划管理办法（试行）



（11）《低影响开发雨水控制及利用工程设计规范》（DBJ/T45-013-2016）



（12）《海绵城市建设技术指南》



2、工程概况



本工程位于丁卯片区北部，汝山路以北，学府路以南，道路设计起点为桓王亭路（凤



凰置业~孟诚路段）终点，道路终点设计为桓王亭路（孟诚路-桓王路）段起点。道路全长



为一条直线，路线全长 87.068m，设计速度 20km/h，红线宽度 21.41~24m。



3、工程设计范围



海绵城市设计同道路工程实施范围。



4、海绵城市技术措施设计



1）、海绵城市建设背景



城镇化是保持经济持续健康发展的强大引擎，是推动区域协调发展的有力支撑，也是



促进社会全面进步的必然要求。然而，快速城镇化的同时，城市发展也面临巨大的环境与



资源压力，外延增长式的城市发展模式已难以为继，《国家新型城镇化规划（2014-2020



年）》明确指出，我国的城镇化必须进入以提升质量为主的转型发展新阶段。为此，必须



坚持新型城镇化的发展道路，协调城镇化与环境资源保护之间的矛盾，才能实现可持续发



展。党的“十八大”报告明确提出“面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的



严峻形势，必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，把生态文明建设放



在突出地位”。建设具有自然积存、自然渗透、自然净化功能的海绵城市是生态文明建设



的重要内容，是实现城镇化和环境资源协调发展的重要体现，也是今后我国城市建设的重



大任务。



为贯彻落实习近平总书记讲话及中央城镇化工作会议精神，大力推进建设自然积存、



自然渗透、自然净化的“海绵城市”，节约水资源，保护和改善城市生态环境，促进生态



文明建设，优先利用自然排水系统，建设生态排水设施，充分发挥城市绿地、道路、水系



等对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用，使城市开发建设后的水文特征接近开发前，有效缓解



城市内涝、削减城市径流污染负荷、节约水资源、保护和改善城市生态环境，海绵城市建



设很重要和必要。



2）、海绵城市建设基本原则



海绵城市建设-低影响开发雨水系统构建的基本原则是规划引领、生态优先、安全为



重、因地制宜、统筹建设。



海绵城市的建设，首先是原始城市生态的保护，尤其是河流、湖泊、湿地、坑塘、沟



渠等水敏感地区的保护，“山水林田湖”的保护是最重要的。



其次是对原有生态附加值的“山水林田湖”的恢复。



最后是城市开发建设过程中的生态型开发，合理控制开发强度，在城市中保留足够的



生态用地，控制城市不透水面积比例，最大限度的减少对城市原有水生态环境的破坏，同



时，根据需求适当开挖河流沟渠，增加水域面积，促进雨水的积存。渗透和净化。



3）、设计原则



（1）海绵城市技术的规划设计应确保场地或设施的安全；



（2）水敏感性地区保护优先；



（3）尊重自然、顺应自然、结合自然；



（4）生态型设施优先；



（5）高效、经济、结合景观；



（6）源头、小型、分散的设施优先；



（7）低成本、易于维护的设施优先；



（8）尽可能减少不透水面积。



4）、 海绵城市建设内容



根据国家住建部颁发的《海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统的构建》，海



绵城市建设根据现状条件与设计相结合，道路竖向上主要考虑对道路地表径流的渗、滞、



蓄、净、排作用。



道路工程 LID系统包括雨水花园、渗水路面（人行道）、生态树池、雨水管网、污水
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管网等。低影响开发设施往往具有补充地下水、集蓄利用、削减峰值流量及净化雨水等多



个功能。



表 4-1 低影响开发设施比选一览表



单项设施



功能 控制目标
处置



方式
经济性



污染



物 去



除率



（以



SS



计，%）



景观



效果



集



蓄



利



用



雨



水



补



充



地



下



水



削



减



峰



值



流



量



净



化



雨



水



转



输



径



流



总



量



径



流



峰



值



径



流



污



染



分



散



相



对



集



中



建



造



费



用



维



护



费



用



透水砖铺装 ○ ● ◎ ◎ ○ ● ◎ ◎ √ — 低 低 80-90 —



透水水泥混凝土 ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ √ — 高 中 80-90 —



透水沥青混凝土 ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ √ — 高 中 80-90 —



绿色屋顶 ○ ○ ◎ ◎ ○ ● ◎ ◎ √ — 高 中 70-80 好



下沉式绿地 ○ ● ◎ ◎ ○ ● ◎ ◎ √ — 低 低 — 一般



简易型生物滞留设施 ○ ● ◎ ◎ ○ ● ◎ ◎ √ — 低 低 — 好



复杂型生物滞留设施 ○ ● ◎ ● ○ ● ◎ ● √ — 中 低 70-95 好



渗透塘 ○ ● ◎ ◎ ○ ● ◎ ◎ — √ 中 中 70-80 一般



渗井 ○ ● ◎ ◎ ○ ● ◎ ◎ √ √ 低 低 — —



湿塘 ● ○ ● ◎ ○ ● ● ◎ — √ 高 中 50-80 好



雨水湿地 ● ○ ● ● ○ ● ● ● √ √ 高 中 50-80 好



蓄水池 ● ○ ◎ ◎ ○ ● ◎ ◎ — √ 高 中 80-90 —



雨水罐 ● ○ ◎ ◎ ○ ● ◎ ◎ √ — 低 低 80-90 —



调节塘 ○ ○ ● ◎ ○ ○ ● ◎ — √ 高 中 — 一般



调节池 ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ — √ 高 中 — —



转输型植草沟 ◎ ○ ○ ◎ ● ◎ ○ ◎ √ — 低 低 35-90 一般



干式植草沟 ○ ● ○ ◎ ● ● ○ ◎ √ — 低 低 35-90 好



湿式植草沟 ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● √ — 中 低 — 好



渗管/渠 ○ ◎ ○ ○ ● ◎ ○ ◎ √ — 中 中 35-70 —



植被缓冲带 ○ ○ ○ ● — ○ ○ ● √ — 低 低 50-75 一般



初期雨水弃流设施 ◎ ○ ○ ● — ○ ○ ● √ — 低 中 40-60 —



人工土壤渗滤 ● ○ ○ ● — ○ ○ ◎ — √ 高 中 75-95 好



注：1●——强 ◎——较强 ○——弱或很小；



2SS 去除率数据来自美国流域保护中心（Center ForWatershedProtection，CWP）的研究数据。



表 4-2 各类用地中低影响开发设施选用一览表



技术类型



（按主要功能）
单项设施



用地类型



建筑与小区 城市道路 绿地与广场 城市水系



渗透技术



透水砖铺装 ● ● ● ◎



透水水泥混凝土 ◎ ◎ ◎ ◎



透水沥青混凝土 ◎ ◎ ◎ ◎



绿色屋顶 ● ○ ○ ○



下沉式绿地 ● ● ● ◎



技术类型



（按主要功能）
单项设施



用地类型



建筑与小区 城市道路 绿地与广场 城市水系



简易型生物滞留设施 ● ● ● ◎



复杂型生物滞留设施 ● ● ◎ ◎



渗透塘 ● ◎ ● ○



渗井 ● ◎ ● ○



储存技术



湿塘 ● ◎ ● ●



雨水湿地 ● ● ● ●



蓄水池 ◎ ○ ◎ ○



雨水罐 ● ○ ○ ○



调节技术
调节塘 ● ◎ ● ◎



调节池 ◎ ◎ ◎ ○



转输技术



转输型植草沟 ● ● ● ◎



干式植草沟 ● ● ● ◎



湿式植草沟 ● ● ● ◎



渗管/渠 ● ● ● ○



截污净化技术



植被缓冲带 ● ● ● ●



初期雨水弃流设施 ● ◎ ◎ ○



人工土壤渗滤 ◎ ○ ◎ ◎



注：●——宜选用 ◎——可选用 ○——不宜选用。



因建设范围有限，本项目因地制宜考虑海绵设施。在道路两侧人行道设置透水铺装。



透水铺装布置形式如下：
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4 道路照明工程



4.1 供配电系统



1、 供配电设计



1) 负荷分类



本项目道路照明设施为三级供电负荷，工作时间由当地路灯管理部门确定。



2) 供电电源



本项目照明供电电源以及接入的箱式变电站均与周边道路共用。



2、 供配电设施



1) 变压器



选用油浸式变压器，接线组别D，Yn11，配变压器组合柜，变压器本体附强风机和温控仪。



2) 低压部分



低压进线总开关柜及出线馈电柜应装塑壳断路器，便于检修，减少停电范围。



3) 功率因数补偿：采用低压侧单相动态电容补偿，根据功率因数大小自动投切，并带延



时动作及过电压闭锁装置，补偿后功率因数达 0.95以上。



4) 计量方式



箱式变电站在低压进线处设置计量装置，采用高供低计的计量方式进行用电计量。



5) 配电线路



照明回路按三相供电，A、B、C三相间隔接线，保持三相平衡，对于大的单相负荷应平均



分配在各相上。



低压供电线路采用交联聚氯乙烯绝缘电缆穿管保护，在横穿主线时采用钢管保护。



6) 防雷与接地



配电系统采用TN-S接地系统，各电气设备均应接PE保护线，箱式变电站采用联合接地，接



地电阻≤1Ω。



4.2 道路照明系统



1、 设计原则



1) 照明设施各项指标：照度、均匀度、眩光控制等均应满足现行规定指标；



2) 提高照明电能的利用率和综合效益，经济节能；



3) 运行安全可靠，便于维护管理；



4) 采用先进照明设备，技术先进，经济合理；



5) 高低压配电设施各项指标均应满足现行技术标准；



6) 照明设施应有良好的诱导性、标志性和景观性；



7) 在确保经济效益合理的条件下，采用技术先进的照明设备。



2、 道路照明设计



（1）照明标准



照明设计标准参照CJJ45-2015《城市道路照明设计标准》。



1）机动车道路照明标准



表 8-1 机动车照明标准表



（2）照明光源



目前道路中使用的照明灯具大多采用高压钠灯，照明的运营费用已经成为一笔沉重的负担，



如何减少照明的费用开支已经成为各公路建设、运营单位考虑的问题。随着大功率、超高亮度



LED的出现，越来越多的LED照明灯具开始在公路照明中使用，现将LED与高压钠灯进行以下



方面比较：



表 8-2 光源性能比较表



光源性能 LED灯具 高压钠灯



发光效率 在 95~110lm/W之间 在 110~130lm/W之间



显色性 白光，显色性好 黄光，透雾性好



色温 色温在 3000～5000K之间 色温 2100K



寿命 标称大于 5万小时 平均寿命为 28000小时



散热性
LED灯具对其散热装置要求较高，散热处理



不好将严重影响光源的寿命



热量能有效地散发出去，不需在灯具上加装



散热装置



衰减
在其寿命期内一直有 80%以上的流明维持



率
在其寿命期内一直有 70%以上的流明维持率



维护性



灯具大多采用模块化结构，部分高端产品已



经实现了单个芯片粒子的维护更换，从而可



以大大降低维护成本



灯具维护简单方便,无需很多工具即可更换光



源电器



道路



级别



路面亮度 路面照度
眩光限制TI



（%）



最大初始值



环境比



SR



最小值



平均亮度



Lav（cd/m2）



维持值



总均匀



度 U0



最小值



纵向均匀



度 UI



最小值



平均照度



Eav（lr）维



持值



均匀度



Uf



最小值



支路 0.5/0.75 0.4 — 8/10 0.3 15 —
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功耗 在相同条件下，所需功率最小 在相同条件下，所需功率较大



运营费用 节能性好，运营费用低 后期运营费用最高



通过以上方案分析，不论是采用高压钠灯方案还是LED灯方案，从技术角度都满足照明设



计标准的要求。



LED照明初期投资较大，是高压钠灯照明方案造价的2-3倍左右，但LED照明方案可以节电



50%以上，后期运营费用较低，通过测算，本项目采用LED光源，2-3年内节约的电费可以弥补



多投入的造价。



结合目前国内节能减排、低碳环保的大趋势，经技术、经济、环评等多方面比较，建议本



项目采用LED照明光源。



（3）照明方式



道路照明采用LED光源，主线采用半截光型灯具，平交口处采用泛光型灯具。



道路两侧对称布置单挑臂路灯，功率120W，杆高9m，间距30m，挑臂1m。



3、 照明控制



采用统一的市政路灯管理三摇控制方式，路灯配电柜设置远动终端。控制可采用手动和自



动两种控制方式，手动控制在配电柜面板上操作，自动控制通过三摇装置统一开启控制。



4、 照明设施



（1）灯具光源



1）灯具



采用高效优质成套路灯照明灯具，灯具照射角可有多种选择。



LED灯具：灯具主体铝合金压铸，表面喷涂处理，必须标有企业LOGO的一次性压铸成型，



可安装在Ø60及以下标准横臂安装；粒子矩阵排列；模组化结构，匹配散热结构；灯具的功率



因数不低于0.95；采用蝙蝠翼配光；防护等级IP65；具有防坠落措施。



2）驱动电源：效率≥88%，具有过流、短路、抑制涌浪电压、电流补偿等保护功能，同时



灯具需具备10kv 浪涌保护器。



3）光源



LED 光源，整灯光效≥110Lm/W，芯片光效≥150Lm/W。色温3000-5000K，自然中性白光，



平均显色指数≥80。在额定电压和频率下，开启3000小时内光衰小于2%，5000小时小于5%，15000



小时小于10%，25000小时小于20%，50000小时小于30%。采用模组化结构，具有互换性，现场



可用简单工具维修。



（2）灯杆



本项目灯杆要求美观大方，具有特色，灯杆应采用圆锥形或多边棱锥形，其轴线测量的直



线度误差不超过0.5‰，灯杆抗风速40m/s。灯杆应为镀锌钢结构，灯杆内外整体应进行热镀锌



防腐处理后，灯杆外壁再作喷塑防腐处理，作喷塑处理的构件镀锌量应不小于270g/m2，喷塑



材料采用聚酯涂料，涂塑层厚度应＞0.076mm，其颜色与外场监控设备立柱颜色一致，为乳白



色。灯杆防腐寿命大于30年。



地脚螺栓应进行热镀锌防腐处理，镀锌厚度应大于350g/m2。在法兰盘与混凝土基础之间应



填入符合现行国标要求的橡胶沥青材料，法兰盘应进行热镀锌防腐处理，镀锌厚度应大于



600g/m2。



灯杆底部应设有可开启的电器门，门内安装：电源引入电缆的端子排、分支电路熔断器，



门上安装有防盗门锁，以防止人为的破坏。



（3）照明电缆敷设



1）道路照明采用YJV型电缆供电。



2）电缆进出管口处采用无机防火材料封堵。



（4）防雷与接地



1）进线防雷：在箱变10kV进线侧设氧化锌避雷器1组；



2）低压配电系统采用TN-S接地形式；



3）箱变接地电阻≤1Ω；



4）管道预留预埋：



地面道路照明电缆均采用穿保护管埋地方式敷设。



路灯电缆保护管横穿机动车道时采用SC100镀锌钢管保护管，管道敷设深度不小于0.7m；



人行道中采用HDPE65管，敷设深度不得小于0.7m。



地面道路交叉采用4根SC100镀锌钢管保护管保护，箱变位置处采用6根SC100镀锌钢管保护



管保护。



横穿道路管均需采用C15混凝土包封。



道路照明电缆保护管道，根据灯杆布置，敷设在自行车道或人行道下。电缆保护管埋地深



度为-0.7m。管道在埋设施工中，应对管沟底的基础作处理。对一般土壤地段，在沟底敷设



50~100mm的黄沙或混凝土垫层，并加以压实平整；对土壤层较差的地段，为预防不均匀沉陷，



还应在这些垫层上加垫混凝土垫板。管道施工中，还应确保每根保护管内的洁净，不得漏入水
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泥浆及杂碎物，且每根管内应预留8#穿线铅丝一根。地面电缆保护管与其它管道的敷设间距应



符合国家规范的要求。



（5）照明基础



地面道路照明灯杆基础：设在人行道内，基础沿道路纵向、等间距均匀布设。灯杆基础顶



中心距路缘石800mm，顶面建议低于人行道。基础施工中，需对地坪进行夯实处理，使基础的



地基密实。在灯杆基础施工过程中，若道路在交叉口处，路灯基础位置可根据实际情况，适当



调整。在灯杆混凝土基础上，应埋设用于灯杆安装的下法兰及固定螺杆，下法兰的预埋应与水



平面保持水平，以确保灯杆安装的垂直度。外露螺栓需包麻布保护，便于今后灯杆的安装。



4.3 节能措施



1、 选择节能设备元件



（1）采用高效光源，来降低电能消耗，节约能源。



（2）采用高效灯具，选用利用系数高的灯具。



（3）灯具功率因数不低于0.95。



2、 照明节能措施：



（1）合理布置箱变位置，减小低压侧线路长度，降低线路损耗。



（2）按经济电流密度合理选择导线截面积。



（3）选用高效低耗变压器。并使变压器的实际负荷接近设计的最佳负荷，提高变压器的技



术经济效益，减少变压器能耗。



（4）根据夜间车流量，照明灯具可降功率运行，以达到节能目的。LED 灯单灯自带定时



调光系统，在亮灯4.5小时后以60%功运行



5 交通工程



5.1 设计依据



本次交通安全设施初步设计采用的标准、规范、规定及依据如下：



1.《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）；



2.《道路交通标志和标线》（GB5768-2022）；



3. 国颁《工程建设标准强制性条文》（城市建设部分）；



4.《路面标线涂料》（JT/T280-2022）；



5.《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）



6.《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）



7.《低压配电设计规范》 (GB50054)



8.《电气装置安装工程电缆施工施工及验收规范》 (GB50168)



9.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 (GB50169)



10.《城市道路交通规划设计规范》 (GB50220)



11.《道路交通技术监控设备运行维护规范》 (GA/T1043)



12.《公路车辆智能监测记录系统验收技术规范》 (GAIT 961)



13.《城市监控报警系统联网通用技术要求》 (GA/T669)



14.《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》 (GA/T832)



15.《机动车号牌图像自动识别技术规范》 (GA/T833)



16.《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》 (GA/T995)



17.《道路交通信息监测记录设备设置规范》 (GA/T1047)



除上述规范以外，还应遵循现行的其它国家、行业以及地方相关标准和规范要求，未



标明年份的将根据项目实施阶段采用最新标准执行。



5.2 交通标线



1、 标线的布设原则



标线、导向箭头的布设应确保车流分道行驶，起导流作用，保证昼夜的视线诱导良好，车



道分界清晰，线型清楚、轮廓分明。



2、 标线的平面布设



根据标线的布设原则，本段全线布设的标线类型有车道分界线、道路边缘线。



车道分界线—设在对向车道之间，为黄虚线，线宽 15cm，实线长 200cm，间隔为 400cm。



同时设置人行横道线、停止线等。



3、 标线材料的选择



为了使标线在黑夜具备同白天一样的清晰度，需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线。



使用的标线涂料，应具备与路面粘结力强，干燥迅速，以及良好的耐磨性、持久性、抗滑性等



特点，做出的标线应具有良好的视认性，宽度一致，间隔相等，边缘等齐，线形规则，线条流



畅。另外标线涂层的厚度要考虑路面排水的需要。本次设计标线采用热熔型 2号反光涂料，表



面撒布玻璃微珠。



标线材料采用热熔型。
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4、 标线施工的要求



本次设计标线采用热熔型标线，表面撒布玻璃珠，玻璃珠性能应符合《路面标线用玻璃珠》



（GB/T24722-2009) 的规定。道路交通标线颜色的色度性能应满足：白色反光标线的亮度因素



应大于或等于 0.35, 黄色反光标线的亮度因素应大于或等于 0.27。新施划标线的初始逆反射亮



度系数应满足：白色反光标线不应低于 150mcd·m-²·Ix-¹, 黄色反光标线不应低于



100mcd·m-²·Ix-¹。



标线涂层厚 2mm, 并且无起泡、开裂、发粘、脱落等现象。标线的抗滑值应不小于 45BPN。
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