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311国道铜山区三堡至大彭段闯红灯自动记录设备安装项目
招标文件
遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。
[bookmark: _Toc24120]第一章  投标邀请
 江苏淮中工程管理咨询有限公司受徐州市公安局铜山分局委托对“311国道铜山区三堡至大彭段闯红灯自动记录设备安装项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。
一、项目名称和项目编号
(一)项目名称：311国道铜山区三堡至大彭段闯红灯自动记录设备安装项目
(二)项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0009
二、对投标人的资格要求
详见本项目公开招标公告。
三、获取招标文件
（一）时间（时间期限）、地点、方式：详见本项目公开招标公告。
（二）获取方式：
1.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。
2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需重新办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用）。投标客户端工具及供应商操作手册可访问徐州市政府采购网，选中“业务工作”，“下载专区”进行下载《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》
4.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。
5.招标文件售价：免费。
四、投标有关信息
（一）投标截止时间：2026年11月9日北京时间10：00。
（二）开标时间：2026年11月9日北京时间10：00。
（三）开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 
五、采购人
（一）名称：徐州市公安局铜山分局。
（二）地址：徐州市铜山区北京南路329号。
（三）联系方法：0516-83340528
（四）采购项目联系人：杨杰 ；联系电话：0516-83340528
六、采购代理机构
（一）名称： 江苏淮中工程管理咨询有限公司。
（二）地址：徐州市铜山区汉府雅园综合楼613室。
（三）联系方法：0516-83509912
（四）采购项目联系人：闫星星；联系电话：0516-83509912



第二章  投标人须知
一、总则
（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。
（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。
（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。
（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。
（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。
（六）投标人的资格条件：
1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。
投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。
（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。
二、招标
（八）招标文件应包括以下内容：
第一章，投标邀请；
第二章，投标人须知；
第三章，投标资料表；
第四章，评标标准；
第五章，拟签订的合同文本；
第六章，采购需求；
第七章，投标文件相关格式。
（九）招标文件澄清或者修改：
1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
三、投标
（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。
（十二）投标文件的构成：
1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。
（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：
1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。
2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十四）投标报价要求：
1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。
3.采购人不支付报价以外的任何费用。
4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在符合性检查时按照无效投标处理。
5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在符合性检查时按照无效投标处理。
（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十六）投标有效期：
1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。
2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。
3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。
（十七）投标文件的编制要求和签署要求：
1.电子投标文件要求
（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。
（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
（十八）投标文件的解密、盖章要求：
1.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的，所导致的一切后果均由投标人承担。
2.投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十九）提交投标文件的注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件上传“苏采云”系统。
（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。在规定时间内各投标人凭CA锁进行网上解密。
（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、并在投标截止时间前递交到苏采云系统，然后纳为投标文件的组成部分。
（二十二）本项目不允许分包。
（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。
1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；
4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
6.电子投标文件未按规定期限投标的；
7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；
9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。
10.不具备招标文件中规定的资格要求的；
11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
四、开标
（二十五）开标：
1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。
3.所有投标单位在到达开标时间时，用CA证书解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标。投标人不足3家的，不得开标。
4.因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
5.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。
投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
五、评标
（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬； 
（10）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。
（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。
（二十八）评标
1.评标工作程序：
（1）投标文件初审。
①资格性审查。
②符合性审查。
（2）澄清有关问题。
（3）比较与评价。
（4）推荐中标候选供应商名单。
（5）编写评审报告（评标报告）。
2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。
3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前按前两款规定处理。
（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。
评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
  （一）评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，
以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当通过“苏采云”系统要求相关投标人在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
（三十二）废标条款：
出现下列情形之一的，应予废标。
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。
六、定标
（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
七、政府采购合同
（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。
（三十八）履约保证金：
本项目履约保证金：无
（三十九）腐败和欺诈行为：
1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。
（1）腐败和欺诈行为的含义：
①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。
②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。
（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。
（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。
八、询问和质疑
（四十）询问和质疑
供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。
九、电子招标投标交易平台
（四十一）评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
（四十二）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
（四十三）投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。
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第三章  投标资料表
该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

	条款项号
	内    容

	一
	总则

	(一)
	本项目采购人：徐州市公安局铜山分局

	(二)
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标

	(四)
	采购人确定的采购项目属性：货物

	(五)
	本项目采购代理机构：江苏淮中工程管理咨询有限公司

	(六)
	投标人的资格条件： 
一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
二、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目，且本项目采购的是非进口产品。
三、本项目的特定资格要求：无。
同时明确相关事项如下：
一、本项目不接受联合体参与采购活动，中标后不得转包或者分包。
二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
四、查询及使用供应商信用记录：
(一)由采购人查询信用信息。
(二)查询渠道包括：
1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
3.“诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）
或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
4.“信用中国（江苏徐州）”网
（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）；
(三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。
(四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
(五)信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

	(七)
	中标单位应在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构足额支付招标代理服务费。此项费用含在投标报价中，投标人编制投标文件时考虑到投标报价中，采购人不再另行支付。收费标准见本章附件:《招标代理服务收费标准》。

	二
	招标

	(九)1
	对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

	(九)2
	不安排现场考察。

	(九)3
	不安排开标前答疑会。

	三
	投标

	(十一)
	投标文件的语言为中文

	(十二)
	投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！

	(十二)1
(十二)2
	线上投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
一、基本目录
1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。
（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
3.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。
（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效）
（1）合法有效的法人或者其他组织的营业执照原件扫描件，或事业单位法人证书原件扫描件，或民办非企业单位登记证书原件扫描件。（以分公司投标的供应商，应在响应文件中提供总公司的授权书及总公司或者分公司营业执照等证明材料）
（2）财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或合法有效的经第三方机构审计的上年度的年度财务审计报告（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）或投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内银行出具的资信证明扫描件）；
（3）投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；
[bookmark: _Toc515551102]（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料扫描件（即提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》。加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(加盖电子签章，格式见《招标文件》附件)；
（6）投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“四、”内容）。
三、符合条件（必须提供，否则投标无效）
（一）报价
1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
（二）商务资信
1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
2.《法定代表人授权书及法定代表人身份证明书格式》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
3.《投标人相关承诺》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
（三）技术响应
1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）

四、综合评审评分项
（一）商务部分
1.投标人评价（要求见招标文件第四章《评分标准》中《评分细则》）
2.业绩（要求见招标文件第四章《评分标准》中《评分细则》）
（二）技术部分
1、所投产品的具体技术规格（要求见招标文件第六章《采购需求》和第四章《评分标准》中《评分细则》）；
2、项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》和第四章《评分标准》中《评分细则》）；
3.售后服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》和第四章《评分标准》中《评分细则》）；
4.培训服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》和第四章《评分标准》中《评分细则》）
5.招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。
五、其他部分
（一）投标人《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为非本国产品）。
1、本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
2、本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。
注：中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
六、价格折扣文件格式：
1.企业报价折扣证明：
投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（非必须提供，请填写完整）。（如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”；
注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。
2.投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。
具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
3.投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
 注：
1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

	(十三)2
	商务条件见：
一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。
二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。

	(十三)3
	交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。

	(十四)3
	本项目不接受超过 149.38246万元（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

	(十五)
	以人民币报价。

	（十七）1（1）
	要求：
投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！
说明：供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 

	(十八)
	投标文件的密封、签署、盖章要求：
一、投标文件的密封（加密）要求：
投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。
三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：
未进行线上投标并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的，所导致的一切后果均由投标人承担。
投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

	(十九)
	投标文件开始接收时间：2026年11月9日10时00分（北京时间）前。
投标文件接收截止时间：2026年11月9日10时00分（北京时间）。
投标文件的接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

	（二十）
	电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”，并在投标截止时间之前上传投标文件。

	（二十四）2
	采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：1200万电子警察抓拍单元。

	四
	开标

	(二十五)1
	开标时间及地点：
1.开标时间：2026年11月9日10：00（北京时间）
2.开标地点：
“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

	(二十五)3
	线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
所有投标人解密结束后或解密时间结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	五
	评标

	(二十七)
	采用综合评分法。

	(二十八)1

	一、推荐中标候选投标人名单。中标候选投标人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。
二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“所投产品的技术参数”得分由高到低顺序排列。
三、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。

	（二十九）4
	1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

	（三十）
	评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，通过“苏采云”系统要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，相关供应商通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。具体以《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定为准。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负

	七
	政府采购合同

	(三十七)1
	采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

	（三十八）
	履约保证金：无

	(四十一)
	供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。
质疑接收人：闫星星   联系电话：0516-83509912
办公地址：徐州市铜山区汉府雅园综合楼613室

	附加说明
	中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。
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本章附件：招标代理服务收费标准
	中标或者成交金额
	费率

	最低收费金额(每个委托项目)
	5000元

	50万元以下(含50万元)
	1.6%

	50-400万元(含400万元)
	1.5%

	400-1000万元(含1000万元)
	1.1%

	1000-5000万元(含5000万元)
	0.8%

	5000-1亿元(含1亿元)
	0.25%

	1-10亿元(含10亿元)
	0.05%

	10-50亿元(含50亿元)
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%


 
说明：
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。
5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。
6.有分包(分标段)的按一个项目计算。
7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。
8.账户信息：
收款人：江苏淮中工程管理咨询有限公司 
开户银行：中国银行股份有限公司徐州铜山支行
账号：539174723267
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  第四章  评标标准
	评审因素
	评审因素

	价格部分
（30分）
	价 格
（30分）
	投标报价分采用最低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价的最低报价为评标基准价，其报价分为满分，其他投标人的报价分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
1. 投标人所投产品全部为小微企业制造或投标人及所投产品全部为监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）。
2.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%）
3.上述1、2项评审优惠可同时享受，分别在供应商报价基础上予以扣除，用扣除后的价格参与评审，即该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-30%）。享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。
注：得分四舍五入保留小数点后2位。

	商务部分（8分）
	投标人评价
（4分）
	投标人具有有效的信息系统建设和服务能力评估五级证书（CS5）；
投标人针对本项目拟派项目经理（1人）具备信息系统项目管理师、CISAW信息安全保障人员认证证书、注册信息安全管理人员（CISP）证书。
以上每有一类得1分，最高得4分。
注：项目经理必须为投标人单位员工，提供相关证书以及开标前六个月内任意一个月（不含开标当月）所在地社保部门出具的社保缴纳证明并加盖公章，未提供不得分。

	
	业绩（4分）
	提供投标人2023年10月1日（含）以来（以合同签订的时间为准），与本项目相同或类似的合同扫描件，每有一个得2分，最高得4分。
以上材料需要提供合同扫描件加盖公章，未提供或者提供不完整不得分。

	技
术
部
分
（62分）
	所投产品的具体技术规格
（30分）
	依据投标文件中偏离表、技术规格说明对招标文件《第六章 采购需求》中“技术参数”满足程度进行评分。
满足招标文件全部技术参数的得30分。次重要响应指标共计15项，不满足或负偏离的每一项扣1分，扣完为止；其余响应指标150项，如有不满足或负偏离的每一项0.1分，扣完为止。本项最高得30分，最低得0分。
注：加“★”标志为实质性响应指标不允许负偏离，否则按无效投标处理；加“▲”的技术参数为次重要响应指标，其他技术参数为一般响应指标，未按要求提供证明材料的视为不满足。

	
	项目实施方案
（24分）
	1、对投标文件中提供的前端点位勘察、实施组织计划、保证项目质量措施、项目实施进度计划和工期安排、管理力量以及设备使用等内容的全面性、可行性、针对性进行评价。
全面性（4分）：全面具体详实得4分；全面性较好得3分；全面性一般得2分；全面性较差的得1分；不提供的得0分。
内容的可行性（4分）：切实可行得4分；可行性较好得3分；可行性一般得2分；可行性较差的得1分；不提供的得0分。
内容的针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较好得3分；针对性一般得2分；针对性较差的得1分；不提供的得0分。
注：未提供的得0分。本项最高得12分，最低得0分。

	
	
	2、根据投标人提出的闯红灯自动记录系统设计方案的全面性、可行性、针对性进行综合评价，设计对接方案包括但不限于总体架构、工作原理、系统的功能及特点、云存储系统的融合、与现有平台和上级平台的对接等。
全面性（4分）：全面具体详实得4分；全面性较好得3分；全面性一般得2分；全面性较差的得1分；不提供的得0分。
内容的可行性（4分）：切实可行得4分；可行性较好得3分；可行性一般得2分；可行性较差的得1分；不提供的得0分。
内容的针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较好得3分；针对性一般得2分；针对性较差的得1分；不提供的得0分。
注：未提供的得0分。本项最高得12分，最低得0分。

	
	售后服务方案
（4分）
	根据售后服务方案的完整性、合理性、可行性进行综合评价。
内容完整、合理性强、切实可行的得4分；
内容较完整、合理性较强、较切实可行的得3分；
内容基本完整、合理性一般、基本可行的得2分；
内容不太完整、合理性和可行性欠缺的得1分。
注：未提供的得0分。本项最高得4分，最低得0分。

	
	培训方案
（4分）
	根据培训方案的完整性、合理性、可行性进行综合评价。
内容完整、合理性强、切实可行的得4分；
内容较完整、合理性较强、较切实可行的得3分；
内容基本完整、合理性一般、基本可行的得2分；
内容不太完整、合理性和可行性欠缺的得1分。
注：未提供的得0分。本项最高得4分，最低得0分。



[bookmark: _Toc7211][bookmark: _Toc522790136]注：1、本项目采用综合评分法。2、评分结果精确到小数点后两位。


第五章  拟签订的合同文本
[bookmark: _Toc32499][bookmark: _Toc522790135]项目名称：311国道铜山区三堡至大彭段闯红灯自动记录设备安装项目
项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0009



政 府 采 购 合 同
 



 
采  购  人：徐州市公安局铜山分局
中  标   人：
合同签订日期： 年   月   日
友情提醒：采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
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合同通用条款
第一条  定义
除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下： 
1.1“买方”见《合同专用条款》。
1.2“卖方”见《合同专用条款》。
1.3“工作现场”见《合同专用条款》。
1.4“合同标的”见合同附件4。
1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。
1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。
1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。
1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。
1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。
1.10“合同货币”见《合同专用条款》。
1.11“合同价格”见合同附件4。
1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。
1.13“日”是指日历天数。
1.14“月”是指日历月数。
第二条 合同范围
2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。
第三条 价格
3.1 合同总价见《合同专用条款》。
3.2 合同总价是固定价格。
第四条 支付
4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。
4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时。
第五条 交货
5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。
5.2交货地点见《合同专用条款》。
5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。
5.4卖方应按下列规定交付合同标的：
5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。
5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。
5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。
第六条 包装与标记
6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。
6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据： 
A. 装箱明细单； 
B. 质量合格证； 
C. 技术资料。
6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。
第七条 技术资料
7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装
8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。
第九条 验收
9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。
9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。
9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。
第十条 售后服务和技术培训
10.1售后服务和技术培训见合同附件3。
第十一条 索赔
11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：
A.卖方替换不符合合同规定的合同标的。
B.按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。
C.拒收合同标的。
D.赔偿由卖方违约引起的其他损失。
11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价中扣除索赔金额。
第十二条 不可抗力
12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。
12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。
12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。
第十三条 合同的终止
13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。
A.卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料； 
B.合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能； 
C.卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。
13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。
13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。
A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。
B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。
13.4在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。
第十四条 争议的解决
14.1因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。
第十五条 适用法律
15.1本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。
第十六条  权利保证
16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。
第十七条  保密 
17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。
17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。
17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。
17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。
第十八条 合同生效及其他
18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。
18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。
18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。
18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。
18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。
18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。
18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。
18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。
18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。
18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。


合同专用条款
（合同协议书）
《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。
购货单位：徐州市公安局铜山分局 （以下简称甲方） 
供货单位：                   （以下简称乙方）
项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0009
项目名称：311国道铜山区三堡至大彭段闯红灯自动记录设备安装项目
 合同签署地点：徐州市公安局铜山分局
　　根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定，经双方协商一致，就甲方采购乙方设备事宜，双方自愿签订如下合同： 
第一条  乙方按甲方规定条件进行供货，并送达到甲方指定地点，经甲方验收合格并交货完毕。价格包括乙方履行本合同可能发生的所有费用，包括但不限于货物制造、运输、保险、设备保管、税费、材料费、装卸费、安装调试费、人员培训、售后服务等费用。详细配置以招标文件技术参数及采购目录清单为准，乙方不得擅自变更核心组件品牌及供应商。
第二条 交货方式与交货地点 
1、交货时间：合同签订后 30日历天内将合同标的全部交付并安装完毕。
2、乙方负责将产品运至甲方指定地点，并承担运输、装卸、安装、税费等一切相关费用。
第三条 安装、调试与验收
需要安装的产品，由乙方负责安装和调试工作。产品正常运行后由乙方会同甲方相关部门按规定的标准共同组织验收。不需安装的产品由甲方组织验收。如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在七日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
验收时间：预计2026年12月初。
验收地点：徐州市公安局铜山分局。
验收主体：徐州市公安局铜山分局
验收内容：采购需求中采购清单及技术要求，需要安装的产品，由乙方负责安装和调试工作。产品正常运行后由乙方会同甲方相关部门按规定的标准共同组织验收。
验收标准：合格，符合招标人约定的采购需求及国家或者部门规定的验收标准：《中华人民共和国道路交通安全法》、《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T 496-2024）、《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2022）、《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2016）、《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2022）、《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832-2019）。
验收方式：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求，采购人组织验收会议并进行现场验收。
采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的精度（软硬件）、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。
验收时中标人必须派代表参加。
验收过程所发生的一切费用由中标人承担。
中标人所提供的设备需满足采购清单的设备性能指标要求。
要求提供的设备、产品、文件（装箱单、保修单、随箱介质等）满足招标要求及验收标准。
第四条 付款方式（采购资金的支付方式、时间、条件）
本合同总金额为人民币大写金额         元（小写金额：        元），经双方协商一致，选择以下第    种付款方式。
（一）付款方式（提交预付款保函的） 
合同价款的百分之四十(40%)即￥(      )，大写:人民币(      )元整，在双方签订合同，在双方签订合同后10个工作日内递交结算手续，乙方向甲方出具等额预付款保函后，由甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。 
合同总价的百分之六十(60%)即￥(      )，大写:人民币(      )元整，合同标的全部交付并安装完毕且验收合格后10个工作日内递交结算手续，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核通过后支付给乙方。
卖方需提交的支付文件包括：卖方出具的全额正式发票； 
（二）付款方式（不提交预付款保函的） 
合同价款的百分之三十(30%)即￥(      )，大写:人民币(      )元整，在双方签订合同后10个工作日内递交结算手续，由甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。
合同标的全部交付并安装完毕验收合格后，经结算审计并出具结算审计报告，双方确认审定结算价后，60天调试试用期满后乙方向甲方提供对应金额的增值税发票后，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付至双方认可的结算价的100%。
乙方需提交的支付文件包括：乙方出具的全额正式发票。乙方未出具发票的，甲方有权拒绝付款且不承担违约责任，但乙方仍应按照约定履行合同义务。
第五条  履约保证金：无。
第六条 质量保证、质保期及服务承诺
1.产品质量技术标准按国家法律法规规定的标准、行业标准、招标文件和乙方投标文件所提供的技术标准执行。乙方应提供相关的书面技术标准、资料文件及产品的主要技术指标和性能参数的详细说明、配置清单等，由甲方备查。
2.产品的质保期（以验收合格日算起）：项目终验后，中标人需提供整体项目不低于3年的免费保修服务。保修期内提供免费上门服务质保期满后，乙方承诺仅收取维修配件的成本费，不得收取差旅费、上门费等额外费用。乙方提供的维修配件质保期自更换之日起重新计算，不得短于原设备剩余保修期。
第七条 违约责任 
1．非乙方供货质量问题，甲方中途不得退货，否则甲方应按合同总额的百分之一向乙方支付违约金。
2.乙方不能及时提供本合同规定的产品以及应履行的义务，甲方在发出违约通知后3日乙方不能纠正时，甲方可以终止全部或部分合同。同时，乙方应返还甲方所支付款项，并按合同总金额的百分之十向甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
3.乙方所供产品如验收不合格，或者品种、型号、规格、花色质量不符合合同规定的，甲方有权拒绝付款。根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切费用损失由乙方承担。
4.乙方逾期供货，每逾期一日，按合同总金额的万分之三向甲方支付违约金。
5.乙方违反质量条款交付产品，乙方应在甲方书面通知七日内提供符合约定质量标准的产品，每逾期一日承担合同金额万分之三的违约金。
6.乙方在产品安装期间应严格遵守《中华人民共和国消防法》和其他相关的法规、规范。
7.乙方在产品安装过程中违反有关安全操作规程、消防法和防火规范，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失；在产品安装过程中，如发生人员伤亡事故，所产生的一切损失，由乙方自行承担。
8.甲方未按合同规定的时间和要求提供相应的场地技术资料等，交货日期经双方协商可相应顺延。
第八条 不可抗力
甲、乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，以减轻可能给对方造成的损失，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第九条 争议解决方法
甲、乙双方因履行本合同发生争议时，应友好协商；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提出诉讼。
第十条 合同附件
合同附件是合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同附件包括：供货范围和价格清单、配置清单、技术标准、设备技术说明、售后服务和技术培训、质保期内设备所有备品备件清单、质保期满后供选购的所有备品备件及消耗品清单等。
第十一条 甲方招标文件、乙方投标文件及乙方投标最终报价单、承诺等附属内容均为本合同一部分。
第十二条 其它
1.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2.本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。自双方签字、盖章之日生效。

甲方：徐州市公安局铜山分局 （盖章）       乙方：         （盖章）
法定代表人：                              法定代表人： 		      
委托代表人：                               委托代表人：			  	
开户银行：                               开户银行：          	       
帐    号：                                帐    号： 				
日    期：   年   月  日                   日    期：  年   月   日

合同附件

目录
合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能
(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件3：售后服务和技术培训
(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单
(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。)



第六章  采 购 需 求
一、本项目不接受超过149.38246万元（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
二、项目标的：
1.项目名称：311国道铜山区三堡至大彭段闯红灯自动记录设备安装项目
2.需求概况：
近年来，随着我区城镇化水平不断提高，机动车保有量目益增多，交通管理现状和需求的矛盾进一步加剧，各类刑事和治安案件数量也逐年上升，特别是在各类人员密集场所作案后驾车沿公路逃逸等案件。因此，如何利用先进的科技手段辅助破案、震慑犯罪，提高社会治安综合管理水平是当前亟待解决的问题。
此次新增7个灯控路口的闯红灯自动记录系统，自动识别通过车辆的号牌，并能和盗抢车、套牌车、违法车辆数据库自动比对，实现报警，采集闯红灯、变更车道、逆向行驶、违反标线等交通违法行为，实现前端违法数据的自动上传，方便违法数据的审核、统计、分析，违法数据应能接入徐州市公安局交通管理支队铜山大队现有电子警察平台，且数据采集符合现行标准。
电子警察及卡口数据应能无缝接入徐州市公安局交通管理支队铜山大队实战应用平台及铜山交通违法管理平台。在平台内实现对前端及后台设备及数据的统一管理，实现在现有平台上进行设备配置、检索、控制、采集等操作。
按照项目建设要求完成前端点位电表的开户、接入工作，并负责维保期的用电保障及电费等；负责数据传输专线的接入并承担使用费用；负责部分旧杆件迁建安装的工作并承担相关费用。
3.本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目，且本项目采购的是非进口产品。
4.合同履约期：合同签订后 30日历天内将合同标的全部交付并安装调试完毕。
三、采购目录清单及技术参数
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	1200万电子警察抓拍单元
	高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成。
	台
	15

	
	
	闯红灯事件检测试验 ：在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于 200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天和晚上捕获率均≥99%；白天和晚上准确率均≥99%。
	
	

	
	
	在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，号牌无污损白天环境光照度不低于 200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天和晚上车牌号识别准确率≥均99%；白天和晚上车辆类型识别准确率均≥99%； 白天和晚上车身颜色识别准确率均≥98%。
	
	

	
	
	支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。
	
	

	
	
	支持识别不少于 39 种车身颜色，支持识别车身副颜色。
	
	

	
	
	支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。
	
	

	
	
	监控摄像机图像画面信息不应有明显的缺损，图像画面应连贯，物体移动时图像不应有前冲现象、图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象。
	
	

	
	
	支持配置行人在检测区域内停留时间，若配置5秒则当人体目标在区域内停留5秒以上可检出并提示。
	
	

	
	
	支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别，支持车辆右转弯压实线检测并抓拍。
	
	

	
	
	抓拍的车牌图片支持配置放大倍数（1倍/2倍/3倍）。
	
	

	
	
	当识别到不同的非机动车目标（行人/二轮车/四轮车）时，可实现不同的提醒方式，包括联动外接的红蓝爆闪灯、蜂鸣器、或语音报警器。
	
	

	
	
	闯禁令支持根据车牌类型区分抓拍计划，包括蓝牌、新能源和货车三种，支持设置蓝牌和新能源车牌在22点～7点进行抓拍，黄牌货车24小时全天进行抓拍。
	
	

	
	
	支持对改装的牛眼灯进行检测。
	
	

	2
	900万电子警察抓拍单元
	高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成。
	台
	14

	
	
	视频分辨率设置检查：支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。
	
	

	
	
	闯红灯捕获率试验：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于30lx。白天和晚上闯红灯捕获率均≥99%。
	
	

	
	
	支持闯禁行记录功能，可对不少于5种普通车型及不少于9种特种车型进行检测、抓拍记录、识别及图片存储。
	
	

	
	
	支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加不少于7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加不少于3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。
	
	

	
	
	支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。
	
	

	
	
	货车右转不停车违法检测、抓拍，支持导入静态标志图合成。
	
	

	
	
	支持识别矿石运输车辆是否覆盖防尘帆布，并判断其载货状态(如空载、半载、满载)。
	
	

	
	
	在成像清晰场景，支持道路塌陷检测、车辆轨迹消失报警事件。
	
	

	
	
	支持识别货车逃避称重事件行为检测。
	
	

	
	
	支持自动清除附着在镜头上的灰尘、雨滴、泥污等异物。
	
	

	
	
	支持识别油罐车表号(罐体检验编号)。
	
	

	
	
	支持对牛、羊、马等大型牲畜进入公路、城市快速路等禁行区域的行为进行识别检测并抓拍。
	
	

	
	
	支持配置开启码流智能编码模式，通过算法识别画面中的关键目标，对高价值目标保留高清细节，重复背景信息进行超高压缩，降低码率功能，目标时间占有率低于50%时，码率可降低不少于50%，降低视频码流存储压力。
	
	

	3
	900万环保车辆人脸卡口
	由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节组成，采用AC220V供电。
	台
	27

	
	
	内置不小于1英寸高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机。
	
	

	
	
	▲设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。 抓拍支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩）。三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍秒表显示为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。 查看图片中的分辨率为4096 *2160，水平扫描线不小于2000TVL。
	
	

	
	
	▲支持同时预览两路sensor视频，对其中一路sensor进行外部遮挡，该路sensor的预览发生对应的遮挡变化，另外一路正常。 黑暗环境下，打开红外爆闪灯进行抓拍，红外路图片爆闪补光光斑明显，可见光路无变化，融合图片具有爆闪补光效果；关闭红外爆闪灯进行抓拍，红外路图片无补光光斑，融合图无爆闪补光效果。
	
	

	
	
	支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。
	
	

	
	
	▲司乘人员抓拍性能试验：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试。车辆前排人脸抓拍废片率≤1%。前排人脸抓拍率≥99%。其中，车辆前排人脸抓拍废片率=抓拍图上叠加的小图为非人脸的车辆数/实际过车数；前排人脸抓拍率=抓拍人脸数/实际过车中前排人脸数。
	
	

	
	
	支持配置开启码流智能编码模式，通过算法识别画面中的关键目标，对高价值目标保留高清细节，重复背景信息进行超高压缩，降低码率功能，目标时间占有率低于50%时，码率可降低不少于50%，降低视频码流存储压力。
	
	

	
	
	在成像清晰场景，支持道路塌陷检测、车辆轨迹消失报警事件。
	
	

	
	
	支持不少于37块感兴趣区域（ROI）增强编码设置功能，ROI区域压缩比在0~100范围内可设置。
	
	

	
	
	支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加不少于7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加不少于3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。
	
	

	
	
	以上提供公安部检验报告扫描件并加盖投标人公章。
	
	

	4
	400万+600万25倍拼接全景枪球
	内置不少于3个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像，全景视频图像内置2个镜头，细节视频图像内置1个镜头。
	台
	9

	
	
	全景摄像机分辨率不低于3680×1656，细节摄像机分辨率不低于2688×1520。
	
	

	
	
	▲全景视频图像内置2个镜头，光圈不小于F1.0，内置不少于4颗补光灯。细节视频图像内置1个镜头，内置不少于10颗红外补光灯及1颗白光灯。
	
	

	
	
	全景通道最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx，细节通道最低照度：彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx。
	
	

	
	
	▲支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°，全景通道可进行垂直旋转，旋转角度范围不低于12°，并可进行调节。
	
	

	
	
	▲内置不少于2颗GPU芯片，全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°。
	
	

	
	
	▲在设备上方使用手持喷淋装置对设备进行喷水操作，水流方向与水平方向夹角大于等于42°时，设备视窗应无水流直接接触。
	
	

	
	
	▲具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
	
	

	
	
	▲smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。
	
	

	
	
	▲设备全景通道支持拼接畸变矫正，可分别对全景拼接画面的畸变、姿态角、旋转角进行调节（1-100可调），优化拼接效果。
	
	

	
	
	▲支持AR标签管理功能，最多可添加500个标签，支持AR标签联动查看功能，可选中标签并将该标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频图像进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作。
	
	

	
	
	支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍。
	
	

	
	
	外壳防护等级不低于IP67。
	
	

	
	
	以上提供公安部检验报告扫描件并加盖投标人公章。
	
	

	5
	智能交通终端设备
	支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)。
	台
	7

	
	
	设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。
	
	

	
	
	可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。
	
	

	
	
	可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息，可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量，并能够按照时间、通道、车道等条件查询，支持柱状图、折线图、表格形式展示，可将数据上传至平台。
	
	

	
	
	对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。
	
	

	
	
	支持实时显示接入的摄像机、线圈、车检器、红绿灯检测器等前端设备的工作状态、设备内部温度、工作时间等信息；外接机柜门时具有机柜门状态实时显示与查询功能。
	
	

	
	
	以上提供公安部检验报告扫描件并加盖投标人公章。
	
	

	6
	室外落地机柜
	室外机柜，尺寸600mm（宽）× 800mm（高）× 430mm（深）（不含帽檐和基座），单开门设计，内置强电模块，能够容纳交换机、光纤收发器及终端存储服务器，为设备提供保护与电力供给。
	台
	5

	
	
	设备安装基于 19 英寸标准结构设计，有17U 安装空间，具有良好的安装通用性。
	
	

	
	
	机柜含有强电模块，包含220V电源防雷，2P25A空气1个，三芯插座一个，1P10A空开8个。
	
	

	
	
	机柜为单层机构，外侧钣金厚度为 1.2mm，有效的保证了机柜的强度需求。
	
	

	
	
	风扇安装在柜体的顶部居中位置，可有效的降低主设备散发出来的温度。
	
	

	
	
	机柜单开门设计，门锁采用户外机柜防水锁，为机柜提供可靠的安全保护。
	
	

	
	
	使用三复合的三元乙丙优质密封条，有效保证机柜门活动连接部分的密封性。
	
	

	
	
	机柜安装螺钉放在机柜内部，防盗可靠。
	
	

	
	
	机柜底部设有进出线缆仓，方便理线。
	
	

	
	
	机柜内含照明模块，方便设备夜间维护。
	
	

	
	
	防护等级IP54，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰。
	
	

	7
	暖光LED频闪灯
	光源类型：16颗原装大功率LED
	台
	55

	
	
	发光角度10°
	
	

	
	
	覆盖范围：单车道环境补光灯
	
	

	
	
	最佳补光范围16米～25米
	
	

	
	
	触发方式： 4V~6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发）
	
	

	
	
	触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US
	
	

	
	
	工作温度：温度-30℃~70℃
	
	

	
	
	工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结
	
	

	
	
	电源：220VAC±10%
	
	

	
	
	功耗：35W MAX
	
	

	
	
	外壳材质金属铝
	
	

	
	
	防护等级：IP66 
	
	

	8
	环保多合一补光灯
	符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》
	台
	53

	
	
	补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（一级脉冲）和红外光源
	
	

	
	
	采用24颗高性能大功率高亮度LED光源，发光效率高、寿命长，稳定性好
	
	

	
	
	光源类型：LED灯珠、气体灯管
	
	

	
	
	发光角度：LED：10°；气体灯：10°
	
	

	
	
	色温：LED＜4000K，气体灯＜7000K
	
	

	
	
	补光距离：16~25m
	
	

	
	
	光栅：内置LED格栅
	
	

	
	
	覆盖范围：单车道 
	
	

	
	
	电源：220V±20%
	
	

	
	
	瞬时功率：1500W
	
	

	
	
	回电时间：小于67ms
	
	

	
	
	响应时间：LED≤20us，爆闪≤47us
	
	

	
	
	触发方式：电平量，可配置开关量
	
	

	
	
	LED触发频率：1Hz~250Hz
	
	

	
	
	LED触发占空比：1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态
	
	

	
	
	爆闪时长：300us
	
	

	
	
	RS485接口：1路，可配置（基线不带485需下配置单实现）
	
	

	
	
	气体闪光次数：＞2000万次（2S闪一次） 
	
	

	
	
	工作温度：-40℃～70℃
	
	

	
	
	防护等级IP65
	
	

	
	
	以上提供公安部检验报告扫描件或产品彩页扫描件并加盖投标人公章。
	
	

	9
	8口千兆工业级交换机
	8口千兆工业级交换机，金属外壳，无风扇设计，室外宽温设计
	台
	20

	
	
	工作温度：-40 °C~75 °C
	
	

	
	
	安装方式：导轨式
	
	

	
	
	供电方式：接线端子（双电源12 V~36 V DC）
	
	

	
	
	端口：8个千兆电口
	
	

	
	
	整机功耗：<5 W
	
	

	
	
	浪涌防护：6 kV
	
	

	
	
	供电电压：12 VDC~36 VDC
	
	

	
	
	供电电流：0.25 A
	
	

	
	
	交换方式：存储转发
	
	

	
	
	网络标准：IEEE802.3；IEEE802.3u；IEEE802.3x
	
	

	
	
	交换容量：16 Gbps
	
	

	
	
	包转发率：11.904 Mpps
	
	

	
	
	MAC地址容量：4 K
	
	

	
	
	缓存：1.5 Mb 
	
	

	10
	千兆光纤收发器
	千兆光纤收发器，端口：1千兆电口，1千兆光口
	对
	16

	
	
	工作温度：–30 °C - 70 °C
	
	

	
	
	存储温度：–40°C ～ 85°C
	
	

	
	
	电源规格：5 VDC 1A
	
	

	
	
	整机功耗：≤5 W
	
	

	
	
	光纤接口：SC
	
	

	
	
	光纤类型：单模单纤双向
	
	

	
	
	传输距离：3 km
	
	

	
	
	波长：Tx1550 nm/Rx1310 nm
	
	

	
	
	发射功率：–9 dBm~ –1 dBm
	
	

	
	
	接收灵敏度：≤ –21 dBm 
	
	

	11
	[bookmark: _GoBack]视频云存储设备
	支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除。
	台
	1

	
	
	基于欧拉内核的存储专用操作系统，单控制单元配置2颗64位多核处理器，配置32GB内存，并可扩展至512GB，内置SSD固态硬盘（可扩展至4个SSD作为缓存盘），可支持3个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速
	
	

	
	
	配置6个千兆网口、1个千兆管理网口，1个IPMI管理口、4个 USB3.0 接口、1个VGA接口、1个RS-232串口、6个PCI-E3.0插槽、24个硬盘热插拔插槽，采用可热插拔1+1AC220V电源。
	
	

	
	
	将所有物理存储资源虚拟化成统一的存储空间，以唯一业务IP地址对外提供存储服务，实现存储资源的统一管理与分配
	
	

	
	
	▲支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1；节点间的自动业务负载均衡，各节点上的存储数据量在稳定情况下，存储容量使用率差距小于万分之一。
	
	

	
	
	▲支持图片数据在SSD盘中存储，实现热数据从SSD中高速提取，实现即存即取，且图片数据可设置按周期或容量进行覆盖。系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096 KB 图片加速提取。
	
	

	
	
	支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。
	
	

	
	
	支持在线扩容、升级，且扩容、升级过程中实时读写业务不中断、数据不丢失，扩容后历史数据无需迁移。
	
	

	
	
	▲支持对所有存储节点、所有硬盘资源虚拟化成统一的存储空间，支持存储容量资源的统一管理，支持集群存储容量动态扩容；云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响。
	
	

	
	
	云存储系统以资源池为单位对外提供服务，资源池支持多种数据生命周期管理策略，包含容量循环覆盖、周期覆盖、不覆盖；资源池内重要数据支持锁定，锁定数据可自动解锁和手动解锁。
	
	

	
	
	▲支持底层数据块Erasure Code技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复；支持N+2/N+3/N+4灵活EC配比；具备数据自愈功能，当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断。
	
	

	
	
	以上提供公安部检验报告扫描件并加盖投标人公章。
	
	

	
	
	★设备要求能够无缝融入徐州市公安局交通管理支队铜山大队现有的视频图像云存储系统中，融入过程中需保证系统运行稳定、数据不丢失、业务不中断。设备硬件规格不低于：具有2颗64位多核处理器；系统内存32GB；具有1块240GB SSD系统盘；具有2块960GB SSD图云加速硬盘；具有24块8TB企业级数据硬盘；网络接口：6个千兆数据网口，1个千兆管理口；其他接口：4×USB3.0，1×VGA，1×IPMI；整机电源：550W，1+1冗余电源。投标人针对此项标★要求提供承诺并加盖投标人公章。
	
	

	12
	云存储软件扩容
	★基于徐州市公安局交通管理支队铜山大队现有的视频图像云存储软件系统进行扩容，支持视频、图片数据存储，支持跨节点数据安全。本次基于原有的云存储软件系统扩容192TB存储容量及图云加速模块，含基础运行模块，集群管理、计划管理、索引管理、负载均衡等功能，需要融入原有云存储系统形成一朵云，实现视图系统的动态在线扩容，在扩容过程中需保证数据不丢失、业务不中断。
	套
	1

	
	
	投标人针对此项要求提供承诺书并加盖投标人公章。
	
	

	13
	室外抱杆机箱
	外形尺寸：500mm(高)×440mm(宽)×320mm(深）(含帽檐)。
	台
	20

	
	
	450mm(高)×400mm(宽)×300mm(深)(不含帽檐)。
	
	

	
	
	元器件：2P 10A空开1个，2P 40kA防雷器1个，维护插座1个。
	
	

	
	
	外壳材质：镀锌钢板，机箱厚度1.0mm。
	
	

	
	
	防护等级IP54。
	
	

	
	
	安装方式：抱杆安装。
	
	

	14
	8口金属光纤终端盒
	8口金属光纤终端盒(含熔纤盘)
	台
	20

	
	
	支持光纤熔接与端接功能，内置熔纤盘，满足链路搭建基础需求
	
	

	
	
	采用金属材质打造，结构坚固耐用，具备优异的抗冲击与防护性能，延长设备使用寿命
	
	

	
	
	具备光纤配线与保护功能，可规整收纳光纤链路，有效防护光纤接头，降低信号损耗
	
	

	
	
	执行标准：YD/T 925
	
	

	
	
	可安装适配器数量：8 个
	
	

	
	
	可安装适配器类型：LC、SC、FC
	
	

	
	
	工作温度：-20℃～+65 ℃
	
	

	15
	网线
	室外6类屏蔽双绞线，23AWG，工作温度为-20~60℃
	米
	1950

	
	
	符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求，所用材料符合RoHS要求
	
	

	
	
	芯线规格：23AWG，无氧铜
	
	

	
	
	线缆结构：4对8芯双绞线，每对之间采用十字骨架隔离，屏蔽类型为F/UTP，每芯均有颜色区分，有撕裂绳
	
	

	16
	光缆
	12芯单模
	米
	3000

	17
	电源线
	RVV3*1 电源线，RVV3*1 黑-红-黑-黄绿
	米
	4500

	18
	立杆
	电子警察杆件采用热镀锌喷塑八棱锥立杆，定制高度 6.8～7m，杆壁厚≥6mm，备选圆管规格 Φ260×330×6，横臂为 Φ110～260×5 圆管，横臂根据实施现场定制长度 8～16m，横杆离地净高不低于 6800mm，横臂伸出长度不小于 8000mm，底法兰 Φ550×20，立杆距地 400～500mm 设置拉线孔与接线板、距地 3000mm 开设直径≥60mm 穿线孔；基础尺寸不小于 1.5m×1.5m×2m，采用 C30 商品混凝土，斜坡立杆需设置专项加固措施。包含电子警察杆件防腐、预埋件配套、基础开挖、浇筑、渣土清运及场地恢复等全部工作。 
	根
	20

	19
	取电、含电缆
	取电、含电缆 
	项
	5

	20
	安装施工维护费
	根据现场情况定制，完成项目包含的所有设备的安装施工并提供维护服务。基于徐州市公安局交通管理支队铜山大队现有的交通违法管理系统接入本次新建的电警、卡口、球机、智能交通终端等设备，在接入过程中需保证系统业务不中断、数据不丢失，按照如下要求完成实施：1，新建摄像机的一机一档统计汇总；2，在铜山区交通违法管理系统中完成新建摄像机的点位添加及配置、视频及图片的存储下发、车辆大数据系统的数据对接配置；3，完成新建摄像机与徐州市公安局交通管理支队铜山大队视频综合应用平台的视频与图片数据的对接；4，完成新建摄像机与支队集成指挥平台的数据对接和集指平台设备备案。
	批
	1

	
	
	投标人针对此项要求提供承诺书并加盖投标人公章
	
	

	21
	专线费
	3年费用，基于现有公安视频专网的网络架构，提供安全、稳定、带宽独享的数据电路，与互联网物理隔离，单条至少不得低于100M
	条
	5

	22
	监控提示牌
	定制，监控提示牌
	个
	20

	23
	其他辅材
	国产胶带，水晶头等
	批
	1



说明：
（1） 以上加“★”标志的为重要响应指标。
（2） “▲”标志的为次重要响应指标。
（3）以上无“▲”标志的为非重要响应指标。
（4）核心产品为：1200万电子警察抓拍单元。
（二）投标文件要求：
1.投标文件中提供《所投产品的技术规格》文件。
2.《所投产品的技术规格》包括以下内容： 
（1）序号；
（2）名称；
（3）所投产品的技术参数。对照以上“三、采购目录清单及参数”列出所投产品的技术参数。
四、项目实施要求
（一）交货时间要求：合同签订生效日后，30日内将合同标的全部交付并配送安装完毕。
[bookmark: OLE_LINK752][bookmark: OLE_LINK753]说明：本“（一）交货时间要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
（二）项目实施要求
（1）本项目中提供的设备必须保证接入采购人现有的电子警察平台、视频监控平台。
（2）正式验收之前，系统杆件、管线、设备出现损坏、丢失，均由中标人无偿负责修复。
（3）本项目要求投标人在充分理解采购需求的基础上选用符合招标文件要求的设备，投标文件中编写详细的建设方案，提供详细的设备清单。该清单中所列设备必须能够满足招标需求。
（4）系统设备的固定和机箱固定使用的螺丝等标准件全部应采用符合国家标准的不锈钢螺丝，做到防锈。抱杆机箱上要喷涂制作“铜山公安”的标识。所有过路线缆不允许飞线，一律采取顶管或埋管地下敷设；线缆外观无损伤，绝缘良好。
（5）按照项目建设要求完成前端点位电表的开户、接入工作，并负责维保期的用电保障及电费等；负责数据传输专线的接入并承担使用费用；负责部分旧杆件迁建安装的工作并承担相关费用。
投标人应充分理解采购需求，全面评估为满足项目建设可能需要的其他费用，采购人不再为实施过程中增加的任何设备增加费用。
（三）、验收
1、合同签订后30日内完成设备安装调试并提交书面验收资料给采购人申请验收。投标文件中提供详细的验收方案供采购人参考。
2、系统所使用的设备均需提供该型号产品的出厂合格证。 
3、验收时杆件应根据现场实际情况提供设计图纸、杆件横杆顶部受力分析图、杆件原材料检验报告（第三方检测报告）等资料。
（四）、售后服务及培训
（一）售后服务要求
1、投标人要在服务期内配备不少于1台高空作业车，不少于2名维护技术人员。
2、项目建成后主要由中标人负责管理和维护。项目终验后，中标人需提供整体项目不低于3年的免费保修服务。保修期内提供免费上门服务。
3、项目各软、硬件设备因设计或是质量问题出现故障或是损坏，均由中标人负责维修和更换。终身提供维修服务，只收取材料成本费。在保修期内，中标人应免费提供保证系统正常运行的维护及系统所需的所有备件，保证系统正常使用。
4、中标人每天对设备运行情况进行网上巡检，每个月对中心设备巡检一次，每季度对所有图像采集点巡检和维护一次，以确认所有设备及系统工作正常。在日常巡检过程或接到采购人通知，发现立杆机柜、抱杆机箱有生锈、污损的情况应及时进行除锈、清洁、油漆。
5、中标人能够在接到采购人的故障通知后2小时内到达现场维修，并能在1个工作日内排除故障，并向采购人反馈维修结果。对于24小时仍未能修复的点位，按每天每个点位处罚200元计算。
6、技术运维人员至少每周两次到徐州市公安局交通管理支队铜山大队机房巡查平台设备，及时发现并避免设备故障发生。
（二）培训要求
1、采购人的运行维护技术人员经过培训应能进行日常设备运行维护工作，掌握软件、硬件的操作，熟悉硬件基本功能。能熟练地分析软件、硬件信息等工作，并能有效的组织、开展业务应用能力。
2、技术人员培训后，能够处理一般维护人员不能处理的技术问题。
3、管理人员经培训后，应能负责全面的技术管理工作，了解系统建设的过程，系统功能及未来建设的规划。
（四）投标文件要求：
1.投标文件中提供《售后服务及培训方案》
2.《售后服务及培训方案》包括以下内容：
（1）质保期；
（2）售后服务具体方案；
（3）培训方案。
六、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求：
招标文件中第五章《拟签订的合同文本》中《第一节 政府采购合同协议书》中“2.合同验收”中“（6）履约验收标准”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
七、关于支付（采购资金的支付方式、时间、条件）的要求
招标文件中第五章《拟签订的合同文本》中《第一节 政府采购合同协议书》中“2.合同金额”中“（3）付款方式”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
八、报价要求
1．本项目不接受超过149.38246万元（采购项目预算金额）的投标报价。
2．投标报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
说明：本“八、报价要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
九、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
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第七章  投标文件相关格式
一、投标函格式
致： 徐州市公安局铜山分局、江苏淮中工程管理咨询有限公司
根据311国道铜山区三堡至大彭段闯红灯自动记录设备安装项目[项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0009]招标文件，  (姓名) 代表我方  （投标人的名称）        全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，投标人承诺并同意如下： 
1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 投标有效期为开标之日后90天。
5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
6. 投标人同意按照招标文件规定支付招标代理服务费。
7. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。如我:单位被确定为中标供应商，采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》(如有)、《残疾人福利性单位声明函》(如有)和《关于符合本国产品标准的声明函》(如有)或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件(如有)作为《中标(成交)结果公告》的附件予以公告。
8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。
9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址： 
电话： 
传真： 

投标人：           （盖电子签章）
              投标人授权代表：           （签字或电子盖章）  
日期：   年  月  日


二、开标一览表格式

项目名称：311国道铜山区三堡至大彭段闯红灯自动记录设备安装项目                 
项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0009

货币单位：人民币元

	项目名称
	项目内容
	数量
	
总价（小写）

	311国道铜山区三堡至大彭段闯红灯自动记录设备安装项目 
	详见投标文件
	1项
	
 

	总价（大写）：
	


注：
1、报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、维护等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
4、报价与响应文件中《分项价格表》中的总价一致；

此表应按投标人须知的规定密封标记并密封单独提交。
投标人承诺：本项目由投标人本企业提供的服务，不转包、不分包。



投标人：           （盖电子签章）
                   
日期：   年  月  日

三、分项价格表格式
项目名称：311国道铜山区三堡至大彭段闯红灯自动记录设备安装项目  
项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0009     
货币单位：人民币元
    
	序号
	名称
	品牌、规格、型号
	产品制造企业名称（全称）
	产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位）
	产地
	数量
	数量单位
	单价
	总价
	备注

	1
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）
	 


投标人：           （盖电子签章）
                                日期：   年  月  日

本款说明：
1、本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。
2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2、投标人对以上数据的真实性负责。
采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式
项目名称：311国道铜山区三堡至大彭段闯红灯自动记录设备安装项目
项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0009


	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。


投标人：           （盖电子签章）
                 
日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书及法定代表人身份证明书格式
（1）法定代表人授权书
委托人：
地  址：
法定代表人（负责人）：               职务：
法人营业执照注册号：
受托人：                   性别：男（女）  
年龄：  岁                 民族：   族
职务：
身份证号：
兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（311国道铜山区三堡至大彭段闯红灯自动记录设备安装项目）项目（项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0009）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。
特此授权委托。

委托人（盖电子签章）：               受托人（签字或电子签章）：
法定代表人（签字或电子签章）： 
年   月   日 
(受托人身份证扫描件附后)
 




（2）法定代表人身份证明书

单位名称：
地址：
姓名：            性别：    
    身份证号：        职务：
系我司的法定代表人。为签署（项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0009 ，项目名称：311国道铜山区三堡至大彭段闯红灯自动记录设备安装项目）项目投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。



投标人：           （盖电子签章）
                           法定代表人：           （签字或电子签章）
日期：   年  月  日

(法定代表人身份证扫描件附后）
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六、中小企业声明函格式
项目名称：311国道铜山区三堡至大彭段闯红灯自动记录设备安装项目
项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0009
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.（1200万电子警察抓拍单元），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
2.（900万电子警察抓拍单元），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
3.（900万环保车辆人脸卡口），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
4.（400万+600万25倍拼接全景枪球），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
5.（智能交通终端设备）），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
6.（室外落地机柜），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
7.（暖光LED频闪灯），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
8.（环保多合一补光灯），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
9.（8口千兆工业级交换机），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
10.（千兆光纤收发器），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
11.（视频云存储设备），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
12.（云存储软件扩容），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
13.（室外抱杆机箱），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
14.（8口金属光纤终端盒），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
15.（网线），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
16.（光缆），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
17.（电源线），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
18.（立杆），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
19.（取电、含电缆），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
20.（监控提示牌），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位电子签章）：
日期：
注：本项目采购的货物属于工业。
说明：
1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
4.执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。
5.供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
6.为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958



七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：311国道铜山区三堡至大彭段闯红灯自动记录设备安装项目 
项目编号： JSZC-320312-HZGC-G2026-0009
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：           （盖电子签章）
             
日期：   年  月  日



八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加311国道铜山区三堡至大彭段闯红灯自动记录设备安装项目 （项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0009）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：           （盖电子签章）
              
日期：   年  月  日














九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）格式

项目名称：311国道铜山区三堡至大彭段闯红灯自动记录设备安装项目
项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0009  
投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：311国道铜山区三堡至大彭段闯红灯自动记录设备安装项目，项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0009 所必需的设备和专业技术能力，具体为：
设备：
1、                    （证明材料扫描件附后）
2、                    （证明材料扫描件附后）
3、                    （证明材料扫描件附后）
…………
专业技术能力：
1、                   （证明材料扫描件附后）
2、                   （证明材料扫描件附后）
3、                    （证明材料扫描件附后）
………… 特此声明。
供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



   投标人：           （盖电子签章）
                            
日期：   年  月  日





十、投标人相关承诺

投标人相关承诺

项目名称：311国道铜山区三堡至大彭段闯红灯自动记录设备安装项目
项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0009

我单位承诺：
如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。


投标人（电子签章）：        
日期：   年  月  日



十一、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
……
符合条件二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
……
注:
1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。














十二、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1、（         ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2、（         ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：
                                          日期：   年    月    日
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。



74

image1.png
7 it O o I A 7 LA A
= Fmemk = WERH




image2.jpg
AR URREREN

Csee

R RIS R
B/ iER

TUFERAERIEIBARFT

R, #r AR ENLBGRT. F
EMM B ARRBIEWMRRE,

THEN BHTEH

B (FNEUEITENE)

ENefi: TUNESABHNEWS
BARZR: MUHTUES SO





