
市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目
清单编制说明
一、工程概况：
市民中心餐厅油水分离器（隔油池）更新改造项目，位于无锡市观山路199号无锡市市民中心内部-2层。项目建设内容:安装5套全排型油脂分离器系统，5套隔油配套智能污水提升泵站，配套建设排污管网(含污水管网、食物残渣管网)、通风系统、油渣排放系统和防雨污水倒流装置，室外窨井和排污接口、部分土建、装饰、安装工程等。
二、编制内容：
图纸及工程量清单范围内的施工。
三、编制依据：
1、建设单位提供的图纸等工程信息。
2、中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）。
3、苏建价〔2025〕第12号《省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告》。
4、江苏省住房和城乡建设厅颁发的《江苏省建设工程费用参考》（2026）、《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》（2026）。
5、江苏省住房和城乡建设厅颁发的《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省市政工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）等。
6、苏建函价〔2019〕178号文《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。江苏省住房和城乡建设厅[2019]第19号《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》。江苏省住房和城乡建设厅公告[2021]第16号《关于智慧工地费用计取方法的公告》。锡建建市【2022】26号《关于推广使用承插型盘扣式钢管支架的通知》。
7、无锡市建设局有关文件。
8、与建设工程有关的标准、规范、技术资料。
9、施工现场情况、地勘、水文资料、工程特点及常规施工方案。        
10、其他相关资料。
四、专业工程暂估价、暂列金额：
本项目无暂列金额。
本项目无专业工程暂估价。
五、关于工程量清单编制的其他说明：
1、投标人在编制报价文件时发现本清单说明部分内容若与招标文件有矛盾时，投标人应提供书面答疑，要求书面澄清，若答疑阶段已过时发现，则以招标文件为准。清单项目特征只对工程项目的主要内容和工序做简要描述，不能详尽招标施工图及清单计价标准中的每项说明与内容，如投标人未提供书面答疑，视为完成招标施工图中所有工作所需的费用均已包含在投标报价中。
2、本清单所列工程数量是根据图纸或现行情况估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以工程量清单计价标准或监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计量，经监理工程师确认，最终按工程量清单单价进行结算与支付。工程量清单所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
3、《建设工程工程量清单计价标准》中列举了各清单项目编码应有的工作内容，如无特殊说明，该工作内容即为工程量清单的工作内容，所有的工作内容所需费用均应包括在投标报价的综合单价内。
4、清单项目是施工工序的综合，招标人按规范编制的综合工序可能和设计图纸提供的“工程数量表”的计量单位及工序划分不一样，投标人应根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）规定的工程内容计算各项费用，计算施工工序数量应以设计图示（断面）尺寸为依据，设计图上所示的单位工程数量的含量只是参考。业主不承担由于设计图上提供的分项或分部工程量表缺陷而造成的各项索赔。
5、投标人的投标报价中，要充分考虑临时设施的费用，报价中必须考虑应满足实现“标准化施工现场和规范化施工作业”的现场管理、标准化施工现场的要求。本工程临时设施费在招标控制价中已充分考虑，投标人应当合理估算后进行计取费率报价，若中标后因该项费用不足则视为含在投标报价中不再进行调整。
6、投标人应充分预计与工程所在地公安部门办理工地治安、管理手续所支付相应费用。费用包含工程自实施起直至工程竣工验收通过、移交手续完备，用于全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有市政设施而可能发生的损失。
7、投标人应当在进场后立即对本工程原地面地形复测确认，之后投标人有责任和义务保管好工地现场，如再发生由他人倾倒的建筑、生活垃圾等渣土等此类情况，清运处置费用由投标人自行承担。
8、工程施工时应符合环保要求，充分考虑淤泥、淤泥质土、建筑垃圾、耕植土、杂填土的弃运等处理。报价时自行在投标价中考虑弃运过程中相关部门的管理规范要求而发生的环境保护费用、堆放场地的场地费（消纳费）以及掩埋等处置费用。对于施工过程中出现的工程渣土、建筑、装修垃圾等，投标人应优先考虑采用湿化装卸，使用符合密闭条件的工具，按照核定载重量，在指定的时间、线路行驶，由此增加的费用，投标人应考虑在报价中。
9、投标人可根据施工组织设计采取的方案自行相应增加措施项目。设计图纸提供的施工方案（如有）仅为参考，投标人在报价时应结合本单位的具体情况，充分考虑各自实际的施工组织设计、施工方案及技术措施，据实报价，一旦中标，除非设计图纸发生重大变更导致施工方案变化，投标报价的措施项目均不再调整，因现场实际方案与投标报价时方案不一致引起的措施项目改变，也不再另计。
10、投标人须充分考虑施工范围内可能发生的既有公用管线防护费用。若施工期间发生公用管线保护不力导致损坏、影响管线正常运行的情况，无论是否中标人自身行为所致，管线恢复及停运损失费用概由中标人承担（中标人当场查获责任人且责任人确认无误的，可由责任人承担），并视情节轻重及有关规定进行罚款。
11、不可竞争费如下表：
	序号
	费用类别
	计算基础
	安装工程
	建筑工程

	1
	安全生产措施费
	分部分项合计-除税工程设备费
	≥2.9
	≥3.8

	2
	增值税(%)
	分部分项工程+措施项目+其他项目+增值税-除税甲供材料和甲供设备费
	9
	9









注：部分未列明的专业以“江苏省24清单规范电子投标格式（*.24jz）”中信息为准。

6、 招标人推荐的品牌（或厂家）表
	序号
	设备/材料名称
	参考品牌
	备注

	1
	电线、电缆
	远东、江南、上上、华美
	

	2
	配电箱内低压断路器
	施耐德、西门子、ABB
	

	3
	焊接钢管
	国强，友发，华岐，正大
	

	4
	不锈钢管
	康帕斯、欧洁、洁侍卫、五丰钢业
	

	5
	阀门
	宏泰、中安、贝斯特、海墨林、天才
	

	6
	风机
	超然、伊特耐尔、鑫茂、中能
	

	7
	污水提升站
	[bookmark: _GoBack]ACO 亚科、ECOTECHNIC汉高雷尔、TECE帝希
	

	7
	全排型油脂分离器
	ACO 亚科、ECOTECHNIC汉高雷尔、TECE帝希
	



本项目部分设备、材料招标人设置品牌，具体详见《招标人推荐的品牌（或厂家）表》。投标人投标时无需明确品牌，但需按照招标文件中承诺书的要求，承诺在合同履行中所涉及的设备、材料按招标文件、工程量清单编制说明提供的品牌表中进行选择，并在投标时按上述品牌综合考虑在报价中，中标后不得对中标的综合单价再做调整。合同履行中，选择的品牌须经招标人同意，正式开工前须提供所选品牌表交由招标人确认。

