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第一章  投标邀请
受连云港市东港中学的委托，连云港上和工程咨询有限公司就东港中学2026提升工程（项目编号：JSZC-320703-SHGS-G2026-0008）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
	项目概况
东港中学2026提升工程招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026-11-20-14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320703-SHGS-G2026-0008
项目名称：东港中学2026提升工程
预算金额：285.8810万元。
最高限价：285.8810万元。
采购方式：公开招标
采购需求：东港中学2026提升工程；具体内容详见第四章项目需求。
对项目需求、评审因素和评审标准部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
合同履行期限：合同签订后20日内完成安装调试，达到预期效果。
本项目（是/否√）接受联合体投标：不接受联合体。
质量：合格，符合国家有关规定。
二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
注：（根据连财购〔2023〕4号文件精神，（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式）
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料（见投标文件格式，按要求提供证明材料）；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见投标文件格式）。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3、本项目的特定资格要求：
（1）资格审查现场查询时，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。
（2）本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。
三、获取招标文件
时间：自招标公告发布之日起至5个工作日
地点：江苏政府采购网
方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年11月20日14:30:00（北京时间）
开标时间：提交投标文件截止时间
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：连云港市东港中学
地    址：连云港市连云区金沙江路16号
联系方式：0518-86082983

2.招标代理机构：连云港上和工程咨询有限公司
地址：连云港市海州区东盛阳光大厦B座705室
联系人：卜工
邮箱：shanghezhaobiao@126.com
联系电话：13775583740

3.项目联系方式
项目联系人：陈老师
电      话：0518-86082983

2026年10月29日
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 投标人须知
一、总则
1、采购方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和连云港上和工程咨询有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 招标代理费按苏招协【2022】002收费标准服务标准下浮收取（24960元），供应商将此费用等综合考虑在报价中，招标人不再另行支付。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件的构成
6.1 招标文件由以下部分构成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理公司。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人和代理公司可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人和代理公司有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件编制
9、投标文件编写注意事项
9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
10、投标文件的语言及度量衡单位
10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11、投标文件的构成
11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。
11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。
12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
13、投标分项报价表
13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：
（1）投标的货物总价；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；
（3）必要的保险费用和各项税金；
（4）投标总价要求包含安装维保费用。
13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。
13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
16、投标函和开标一览表
16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。
17、投标有效期
17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理公司的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件递交
18、电子投标文件的递交
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。
19、投标截止时间
19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。
19.2 采购人和代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
20、投标文件的拒收
20.1 代理公司拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。
21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。
21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22、开标
22.1 代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。
22.2 开标仪式由代理公司组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。
22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评委会联系。
23、评标委员会
23.1 开标后，代理公司将组织评委会进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。
24、评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 代理公司和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
25、投标文件的澄清
25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。
未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7 政府采购异常低价审查：
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
（3）评委会将书面方式要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。供应商可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。
27、无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款：
（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。
（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。
（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。
（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）
（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（10）投标人未通过符合性审查的。
（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
27.3 废标条款：
（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。
六、定标
28、确定中标单位
28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 代理公司将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者代理公司恶意串通的。
（4）向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。
（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29、中标通知书
29.1 中标结果确定后，代理公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和代理公司各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。
七、授予合同
30、签订合同
30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
30.4 采购人应当在合同签订后2日内上传合同至苏采云公示。
30.5履约保证金
30.5.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
30.5.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
30.5.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。
30.5.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。
30.5.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。
31、合同标的的追加
31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
32、政府采购履约资金扶持政策
32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
33、询问
33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理公司应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理公司委托授权范围的，代理公司应当告知其向采购人提出。
34、质疑提出
34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理公司提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理公司将只对供应商第一次质疑作出答复。
未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理公司。采购人、代理公司不具有法定调查、认定权限。
34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
35、质疑函的受理和答复
35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理公司不负责搜集必要的证明材料等工作。
35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理公司接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
35.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理公司有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
35.4 以下情形的质疑依法不予受理：
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
35.5 采购人、代理公司依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。
36、质疑处理
36.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。
36.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。
36.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。
36.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。
36.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）
36.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。
36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
九、政府采购政策功能
37、促进中小企业发展
37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。
37.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。
如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。
37.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料： 
（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
37.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
38政府采购中实施本国产品标准及相关政策
38.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
38.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
38.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
38.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
38.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
38.6适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
38.7本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
39、支持绿色发展
39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
39.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。
40、政府采购需求标准
40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
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                    合同




合同编号：


采购人：
中标人：


以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

连云港市政府采购合同

甲方：【采购单位】
乙方：

甲、乙双方根据      年   月  日【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）的采购结果，签订本合同。

一、货物（标的）内容
1.1 货物（标的）名称：_________。
1.2 型号规格：_________。
1.3 技术参数：_________。
1.4 数量（单位）：_________。
二、合同金额
2.1 本合同金额为人民币（大写）：_______________元（¥_____________）。
（详见投标报价表）
2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。
五、无产权瑕疵条款
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。
六、履约保证金
6.1本项目不收取履约保证金。
七、质保期
7.1 质保期           年（自项目验收合格之日起计算）。
八、交货期、交货方式及交货地点
8.1 交货期：         。
8.2 交货方式：       。
8.3 交货地点：       。
九、合同款支付
9.1 付款方式：                          。
9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
十、质量保证及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。
10.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。
十一、调试和验收
11.1 甲方对乙方交付的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后符合验收标准，甲方组织验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由乙方立即予以更换，不得拒绝和延误。
11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前，乙方需负责安装调试并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试费用由乙方负责。
11.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由甲乙双方协商解决。
11.5 验收要求：
（1）本项目验收以招投标文件、合同文件、第三方检测及国家标准规范为质量评定标准。
（2）设备到达采购人现场前，应提前通知采购人做好接收准备，设备到达现场后由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场商检和验收；
（3）货物安装调试完成后，中标人须提供产品合格证、主要货物厂家质保书、保修证明等书面资料，并报请采购人进行检测验收。
（4）本项目的最终用户为招标人，中标人必须提供本项目的所有文档。项目建成后，移交前文档资料准备应包括以下三部分资料：
（5）一是工程过程的指导性文件：如技术交底、招投标文档、项目实际进度执行情况、系统日常操作与维护手册等。
（6）二是项目运作过程的记录性文件：如各种验收记录、系统修改日记等。
（7）三是项目过程的质量保证性文件：如设备签收记录、系统测试报告等。
（8）具备以下条件，方可通过验收：
① 经验收，设备及系统的各类性能及指标完全符合招标文件的技术要求、用途及功能需求。
② 初验中出现的问题，已由中标人全部做好处理（永久性的而非临时性的），并经再次检测合格。
③ 合同规定的技术文件，除竣工验收文件外，其它已经如数提交给采购人。
④ 合同规定由中标供应商提供的技术服务已经实现。
⑤ 甲乙双方共同组织或委托第三方来确认是否达到验收标准（参照验收大纲及有关标准由双方协商决定），若符合验收标准则验收合格。
十二、货物包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，最高限额为本合同总价的百分之五。
13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总价的百分之五。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、争议解决
15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：
（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。
（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。
十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签名并加盖单位公章后生效。
16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：
（1）供货清单和分项价格表
（2）技术规格
（3）乙方报价函的内容及其澄清内容
（4）其他与本合同相关的资料
（5）本合同适用的特殊条款
16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
16.4 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方各执一份，采购人报一份至政府采购监督管理部门。
甲方：                                  乙方：                     
地址：                                  地址：                     
法定代表人：                            法定代表人：               
委托代理人：                            委托代理人：           
电话：                                  电话：                     
传真：                                  传真：                     
签订日期：      年  月  日
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第四章  项目需求
说明：
1．本项目采购方式为公开招标，项目属性为货物，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　工业　。
根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，工业行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
一、核心产品：	食品留样柜 。
二、货物（标的）采购清单及技术参数
                                              （一）采购内容
	名称
	数量

	一、智慧食堂项目（云山校区）
	1项

	二、网络教研设备及NAS存储系统项目（云山校区）
	1项

	三、安检门采购项目（云山校区）
	1项

	四、教室学生书柜项目（云山校区）
	1项

	五、智慧体育（海棠校区、新城校区)
	1项

	六、体育中考50米测试计时装备项目（云山校区）
	1项

	七、心理咨询室建设项目（海棠校区）
	1项

	八、中小学生科学素养提升工程（新城校区）
	1项


                                              （二）技术要求

	序号
	名称
	主要规格参数
	数量
	单位
	备注

	一、智慧食堂项目（云山校区）
	
	
	
	

	1、供应链管理-硬件设备

	1
	AI智能秤（含扫码枪、打印机）
	▲1. 电子秤显示屏可自动对出入库清单进行展示；（提供由第三方检验检测机构出具检验检测报告复印件并加盖投标人公章。）
2.支持即进即出管理；
3.支持按批次出入库管理；
4.出入库记录即时拍照；
5.可按供应商和类别快速定位原材料；
6.支持模糊搜索功能：可按照中文和首字母搜索原料名称等；
7.可通过称重和手工输入两种方式对数量/重量进行录入；
▲8.显示屏不小于15寸 LCD 高亮度显示屏＋电容式触摸屏；分辨率不小于 1920•1080；（提供由第三方检验检测机构出具检验检测报告复印件并加盖投标人公章。）
9.电源：DC12V/5A；
10.量程：0-150KG；
11.精度：10克；
▲12.处理器：RK3568四核64位；主频不小于 2.0GHz；内存不小于2G; 硬盘不小于16G；（提供由第三方检验检测机构出具检验检测报告复印件并加盖投标人公章。）
13.操作系统：安卓 7.0以上；
14.网卡：板载 10/100/1000Mbps 自适应网卡
15支持外接打印机:58mm 热敏打印机,打印速度不小于 100 毫米/秒；
16.外部接口：2 个 USB 接口、1 个 RJ45 网口、1 个 VGA 接口、1 个麦克风接口、1个音频输出接口；
17.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；
18.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；
19.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；
20.工作温度满足：-10℃~50℃；
21.工作湿度：温度40℃，湿度95%。
	1
	台
	

	2、食安管理-食安留样硬件设备

	1
	食品留样柜（核心产品）
	1.设备支持刷脸、刷卡识别登录留样及取样操作；
2.全视角高清液晶屏。配套电容触摸屏、支持多点触控；
3.同时支持人脸识别、扫码识别、刷卡识别开柜；
4.CPU 主频不低于 2.0GHz，NPU 算力不低于1TOPS，内存不少于2G，硬盘不少于16G；
5.人脸识别摄像头为红外双目摄像头，不低于200万像素；
6.刷卡识别：刷卡识别距离大于40mm，刷卡识别时间小于0.2S；
7.刷码识别：扫码识别距离大于80mm，扫码识别时间小于0.2S；
8.人脸识别：人脸容量大于 10 万人，人脸识别成功率大于99.9%，人脸识别时间小于等 于0.2S。
9.留样提醒：留样时会显示已经留样菜品，未留样菜品。可查询留样记录；
▲10.异常记录：未达规定时间开柜记录提醒；（提供由第三方检验检测机构出具检验检测报告复印件并加盖投标人公章。）
11.支持留样记录查询以及筛选查询；
12.温度：设定温度为3℃-5℃，可实现最低温度为0℃；
13.48小时不间断运行设备正常稳定；
14.设备支持远程开柜功能；
15.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；
16.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；
17.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；
18.工作温度满足：-10℃~50℃；
19.工作湿度：温度40℃，湿度95%；
	1
	台
	

	2
	AI智能留样称
	1.留样管控：未达规定重量不给予打印，重量达标方可打印；
2.AI识别：自动检测样品、AI识别菜品名称；
3.内置2000个以上菜品库，常规菜品无需录入即可识别；
4.打印内容：菜品名称、档口、餐次、留样量、留样人、有效期、留样时间；
5.CPU：主频不低于2.0GHz 、算力不低于1TOPS；
6.存储不低于：内存2GB、硬盘16GB；
7.显示屏尺寸不小于11.6英寸，分辨率1366*768；采用电容触摸屏，多点触控；
8.红外双目摄像头、内置读卡模块；
9.内置58mm热敏打印机；
10.人脸识别：容量不少于2万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；
11.支持强光人脸识别：支持强光直照下识别人脸；
12.量程：0-20KG，可精确到1克；
13.通讯方式：标配WIFI+4G；
14.电源：12V/5A；
15.48小时不间断运行设备正常稳定；
16.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；
17.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；
18.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；
19.工作温度满足：-10℃~50℃；
20.工作湿度：温度40℃，湿度95%；
	1
	台
	

	3、食安管理-后厨人员行为监管硬件设备

	1
	智能晨检一体机（手部识别）
	▲1.晨检数据上传：用户身份验证后，可按照设定晨检要求逐项核验及拍照，核验结果可在食堂安全监管营运平台查询；（提供由第三方检验检测机构出具检验检测报告复印件并加盖投标人公章。）
2.可正确识别手心或者手背，100次识别、准确率100%；
3.可正确识别识别戒指、指甲油、创口贴等，100次识别、准确率100%；
4.支持今日健康状态反馈：用户可对今日健康状况行选择反馈；
5.支持测温功能可对人员进行体温测量并在显示屏进行显示，体温异常可在显示屏提醒，包括体温正常、体温过低和您发烧了的提醒，异常情况无法通过晨检；
6.晨检健康答题，通过触摸屏选择正确答案方可通过晨检；
▲7.晨检视频记录：晨检时，可通过人脸识别摄像头记录晨检过程的视频并保存到食堂安全监管营运平台；（提供由第三方检验检测机构出具检验检测报告复印件并加盖投标人公章。）
8.晨检尾随抓拍：可关联红外光栅和摄像头，关联后晨检通过用户以外的其他人员尾随时可记录异常情况；
9.CPU 主频不低于 2.0GHz，NPU 算力不低于1TOPS，内存不少于2G，硬盘不少于16G；
10.摄像头：1个人脸识别红外双目摄像头，像素不小于200W；1个手部识别彩色摄像头，像素不小于200W；
11.具备人脸识别功能：容量大于2万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；
12.强光识别：阳光直照下也可以正常人脸识别；
13.48小时不间断运行设备正常稳定；
14.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；
15.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；
16.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；
17.工作温度满足：-10℃~50℃；
18.工作湿度：温度40℃，湿度95%；
	1
	台
	

	2
	16路AI分析处理服务器
	1.可对接16台摄像机，支持对每个摄像机配置算法，算法可包括环境风险、人员着装和人员行为；
2.环境风险算法（老鼠检测，垃圾桶未盖检测，动火离人检测同时实现）；
3.人员着装算法（厨师服检测，厨师帽检测，手套检测，口罩检测同时实现）；
4.人员行为算法（抽烟、打电话、看手机、睡岗同时实现）；
5.可接入符合RTSP、GB/T28181标准的高清网络摄像机；
6.视频诊断：支持满载最大16路视频流；
7.人脸识别：支持满载最大16路视频流；
8.视频结构化：支持满载最大16路视频流；
9.主处理器：不低于4 x ARMCortexA53@1.3G；
10.NPU：支持 INT4 ≥ 28.8Tops；
11.网络接口：≥2 个，1000M 自适应以太网，RJ45接口； 
12.前置 USB 接口：≥1个USB2.0，1个USB3.0 ；
13.RS485：≥1路；
14.PWR：≥1个；  
15.RUN：≥1个，双色（红+绿）； 
16.电源：DC12V，2A； 
17.结构：金属机壳；
18.规格尺寸：214×141×51（mm）； 
19.重量：1.3KG；
20.48小时不间断运行设备正常稳定；
21.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；
22.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；
23.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；
24.工作温度满足：-10℃~50℃；
25.工作湿度：温度40℃，湿度95%。
	1
	台
	

	3
	智慧厨房大数据系统
	1、100寸，用于大数据屏展示,需要定制挂装，包含支架和挂装手续费
2、分辨率：3840*2160
3、CPU:四核处理器
4、内存：1.5GB+8GB闪存
5、支持网口、WiFi、蓝牙
6、展示员工晨检信息；展示员工健康证、展示厨房的温湿度、烟雾、有害气体等采集的数据、展示今日预警信息详情、展示今日预警信息统计排行；
	1
	台
	食安监管大屏大数据展示

	4
	信息发布盒子
	1.支持内容和布局和背景色的自定义
2.支持5种默认大屏配置模版；
3.同时支持横版和竖版显示器；
4.每个布局中都支持配置以下内容：晨检统计、健康证统计、留样统计、AI抓拍统计、原料检测统计、消毒记录、留样记录、原料检测记录、食材验收记录、原料公示、健康证公示、证照公示、厨师公示、后厨环境监测公示、名厨亮灶摄像头画面公示；
5.支持对厨房中出现的以下违规内容的“违规内容和员工姓名”进行实时语音播报弹窗通知：晨检、留样、员工着装、环境报警、环境监测；
6.CPU：Cortex-A76+Cortex-A55 八核 2.4GHz；
7.GPU：Mali-G610 MP4；
8.NPU：支持6Tops算力；
9.内置存储器：DDR 默认4G，最高可扩展到8G；EMMC 默认64G,最高可扩展到128G；
10.支持：H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2 视频解码，最高8K60FPS；支持：H.264/H.265 视频编码，最高8K30FPS；
11.显示：HDMI2.0 支持 4K@60HZ 输出；
12.支持1000M/100M/10M 自适应以太网；
13.支持WIFI-2.4G、BT-4.0(可选配WIFI-2.4G/5G、BT-5.0)；
14.4 个USB（2 个USB3.0-HOST，1 个USB2.0-HOST，1 个Type-C_OTG/HOST）；
15.HDMI2.0 支持 4K@60HZ 输出；
16.支持耳机接口（带左右声道，MIC 输入），支持HDMI_OUT音频输出；
17.支持TF 卡、SIM 卡，12V DC 输入，4G 移动网络；
18.尺寸：高度:26.0mm 长度:176.2mm 宽度:111mm；
	1
	台
	配套大屏使用

	4、食安管理-环境管理硬件设备

	1
	温湿度传感器
	1.实时监测并显示设备所处环境的温度值及湿度值；
2.电 源：DC24V； 
3.最大功耗：3W； 
4.准确度：温度 ±0.3℃、湿度 ±2%RH；
5.工作环境：温度 0-80℃、湿度 0-99.9%RH（无凝露 )；
6.防爆方式：隔爆型；
7.防爆等级：Exd ⅡC T6 Gb；
8.防护等级：IP66； 
9.信号输出：RS485 输出（标准 Modbus-RTU 协议）； 
10.重量：1350g； 
11.尺寸：197mm×184.5mm×77mm； 
12.压力限制：86KPa ～ 106KPa；
	3
	台
	

	2
	点型感烟火灾探测器
	1.支持全方位 360°监测烟雾并发出警报的功能；
2.检测原理：红外光电传感器；
3.响应时间：＜30s；
4.恢复时间：直到手动复位；
5.环境温度：-10℃～ 55℃；外壳最高表面温度不得超过 80℃；
6.相对湿度：＜93%RH；
7.电 源：DC24V±25%；
8.输出信号：开关量；
9.功 耗：静态≤0.5W, 报警≤1.5W；
10.探测器与主机间最大距离：≤1000m；
11.整机重量：1350g；
12.外形尺寸：175×145×115（mm）；
13.压力限制：86KPa ～ 106KPa；
	2
	台
	

	3
	空气质量检测仪
	检测气体：甲烷（CH4）。
检测方式：自然扩散。
最大功耗：1.5W（24V DC 供电）。
检测气体：TVOC、CO、CH4。
工作环境：温度 -10℃-55℃；湿度 0~95%RH 无冷凝。
信号输出：RS485 输出（标准 Modbus-RTU 协议）。
产品材质：ABS。
安装方式：壁挂、吸顶。
重量：500g。
直流供电： 10-30V DC 。
尺寸：160.4mm*50.8mm*95mm。
	1
	台
	

	4
	水浸传感器
	厨房地面积水检测
	3
	台
	

	5
	挡鼠板检测器
	1.实时监控挡鼠板开合情况； 
2.底部防拆报警；
3.通过ZigBee 2.4GHz与ZigBee网关双向通信；
4.具备LED灯显示状态；
5.挡鼠板状态在厨房网关、食安公示大屏、web端均支持实时查看；
6.报警记录自动上传；
7.报警记录支持实时联动摄像头语音播报弹窗提醒；
8.报警记录支持实时联动食安卫士语音播报弹窗提醒；
9.报警记录支持实时联动食安公示大屏语音播报弹窗提醒；
10.报警记录支持实时短信通知食堂管理员；
11.产品尺寸：60*23*13mm &36*14*13mm；
12.工作电压：DC 3V；
13.工作电流：待机电流≤5μA；报警电流≤20mA；
14.通信方式：Zigbee 2.4GHz；
15.传输距离：≤130m(空旷可视距离)； 
16.动作距离：＞35mm（开）/＜25mm（关）； 
17.安装方式：3M胶贴； 
18.电池类型：纽扣电池CR1632*2； 
19.工作温度：-10℃～55℃； 
20.工作湿度：≤95%(无凝结)；
	2
	台
	

	6
	挡鼠板数据采集器
	1.上行IP通信，下行Zigbee通信；
2.最多可带20个无线探测器；
3.支持路由连接云端功能；
4.具有网络、布撤防和报警状态指示灯；
5.采用高级别的加密方式传输信息；
6.支持远程在线升级固件和版本查询功能；
7.产品尺寸：90.5mm*90.5mm*23mm；
8.工作电压：DC5V；
9.工作电流：≤270mA；
10.通信方式：Zigbee 2.4GHz+IP；
传输距离：≤130m（空旷可视距离）；
	2
	台
	

	7
	红外光栅
	1.实时检测货架隔墙离地情况； 
2.支持声光报警；
3.工作状态和报警状态支持在厨房网关上实施显示；
4.隔墙离地报警事件支持实时短信通知、食安公示大屏语音播报、食安卫士语音播报；
5.报警记录支持在App端和web端实时查看；
6.工作流程：货架隔离检测器实时检测仓库物品摆放是否合规-发现离墙距离或者离地距离小于10厘米立即发出声光报警信号-同时报警信息自动上传后台-同时报警信息支持以短信或者食安卫士通知到食堂管理员；  
7.外形尺寸 ：104.6*4.3*3.9CM；
8.报警输出: 干接点输出；
9.触点容量：24V 1A；
10.感应速度: 40ms；
11.电源电压: DC12-24V ；
12.电流: 主机 40-140mA  从机 50-110mA；
13.使用温度范围: --30℃-- +70℃；
14.防拆输出:接点容量 24V、1A；
15.光轴调整角度: 水平180°上下＜±4°自动聚焦；
16.材质: 优质工业铝合金外壳；
17.频率：分A、B频；
18.5光束高智能第六代互射式红外光栅：
19.探测距离:10米；
20.探测方式: 任意相邻两光束被同时遮断检知式（单光束遮断报警需定制）； 
21.互射式工作原理，御贼于户外，避免早晚阳光直射引起的误报，稳定性好；
22.自动能量记忆和自动增益控制技术，确保产品在外部环境变化时能保持稳定工作状态不变；
23.A/B两种工作频率可选，避免相邻两对光栅同频干扰可能引起的误报；
24.PC滤光片着色配方，对可见光滤出率高，对红外光衰减小；
25.采购防拆技术，工作性能更加可靠；
26.全密封优质工业铝材外壳，美观大气，防水、防潮；
27.抗干扰能力强：在风、霜、雨、雪、雾、潮、太阳光斜照的室外恶劣环境下使用；
28.±4°自动对焦电路，声光校准提示，水平180°角度调整。
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	传感器电源箱
	24V
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	9
	后厨可视化网关
	1.温湿度检测：实时采集温湿度传感器所处环境的温度值及湿度值；
2.空气质量检测：实时采集气体检测传感器所处环境的一氧化碳、甲烷浓度等； 
3.烟感检测：实时采集烟雾传感器所处环境是否产生烟雾状态，异常可报警；
4.水浸检测：可实时采集环境水浸状态，异常可报警；
5.水表检测：实时显示水表的累计流量及控制水表阀门开关； 
6.电表检测：实时显示电表的有功总电能、电流和瞬时有功功率，并控制电表的开关状态；
7.操作系统：不低于Android 11.0；
8.CPU：主频不低于2.0GHz 、算力不低于1TOPS，内存不低于2GB，硬盘不低于16GB；
9.显示屏：15.6 英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率 1920*1080；
10.通讯：以太网 /WIFI/4G； 
10.支持485控制水表、电表、温湿度、气体、烟雾及水浸等传感器；
11.支持水电表手动和定时开关功能，同时支持根据后台设置规则定时开关功能；
12.支持屏幕锁定保护功能：针对水表和电表的开启和关闭功能，需要输入密码解锁后才能操作
13.48小时不间断运行设备正常稳定；
14.扬声器：8Ω*5W*2；
15.外观尺寸：419*268*61mm； 
16.重量：4.3kg； 
17.电源：12V/5A； 
18.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；
19.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；
20.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；
21.工作温度满足：-10℃~50℃；
22.工作湿度：温度40℃，湿度95%；
证明材料和其它证书：
1、产品需要提供厨房网关嵌入式软件著作权证书；
2、以上所有功能和参数须提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的产品检测报告来证明，检测报告上有对应项目，检测报告无该项目则该条技术参数条款负偏离。
3、技术参数响应表必须逐条响应参数，并标明在此条在检测报告对应的条目。写明检测报告的页码和检测报告的内容描述。
特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。
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	10
	食安卫士
	1.支持食安违规事件声光报警；
2.支持语音播报；
3.支持违规播报事件包含：人员行为检测、环境报警检测、传感器报警、员工晨检、消毒管理、食品留样、门磁状态等；
4.工作流程：食安卫士接收到报警推送-屏幕显示报警信息同时进行语音播报（包含：报警时间、报警位置、违规人员姓名、报警抓拍照片）。
5.处理器：四核Cortex-A7，频率高达1.2GHz，内嵌高性能2D 加速硬件
6.存储：内存 1GB、硬盘 16GB。
7.操作系统：Android 7.1。
8.显示屏： 8英寸电容触摸屏 ( 支持多点触控 )分辨率1280*800。
9.扬声器：8Ω*5W*2。
10.通讯：WLAN。
11.尺寸：长*宽*高395*245*70mm 。
12.使用环境：零下 20℃ 至 零上 70℃（-20℃ ～ +70℃）。
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	5、食安管理-评价交互设备
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	评价交互一体机
	评价建议、菜谱查看、调查问卷
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	6、系统软件

	1
	库存管理模块
	供应链
1.管理工作台 
(1)生产计划：支持快速跳转到生产计划列表中；
(2)采购计划：支持快速跳转到新增采购计划页面中；
(3)采购询价：支持快速跳转到新增采购询页面中；
(4)货品招标：支持快速跳转到新增货品招标页面中；
(5)采购订单：支持快速跳转到新增采购订单页面中；
(6)采购验货：支持快速跳转到新增采购验货页面中；
(7)订单退/付款：支持快速跳转到供应商往来订单页面中；
(8)订单退货：支持快速跳转到退货单新增页面；
(9)待我审批：支持显示当前账号所有待审批的数据，点击审批进入到相关单据的审批页面，可以提交审批结果，可以根据列表搜索条件进行查询；
(10)我发起的：支持显示当前账号所有发起的单据，可以查看详情；
(11)支持根据列表搜索条件进行查询；
(12)我参与的：支持显示当前账号所有我参与的单据，可以查看详情，也可以根据列表搜索条件进行查询；
2.基础信息 
(1)基础配置：支持供应链模块的基础配置信息；
(2)原料：支持原料的新增、修改、编辑和查询，支持基础库的导入和原料的导入；支持原料类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；
(3)商品：支持商品的新增、修改、编辑和查询，支持是商品的导入；支持商品类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；
(4)单位：支持单位增删改查；
3.供应商管理 
(1)供应商：支持供应商的增加、修改和查询；
(2)供应商评分：支持自定义评分规则，根据评分规则定时生成供应商评分，可以查看历史评分以及根据供应商查询；
(3)供应商供货统计：支持显示所有供应商供货统计数据，可以根据时间和供应商进行查询；
(4)供应商资质对比：支持显示所有供应商资质信息，可以根据供应商、客户数量以及职工人数进行查询；
(5)供应商资质预警：支持显示所有供应商资质信息，可以根据资质、资质名称以及供应商进行查询；
4.采购管理 
(1)货品价格：支持显示所有货品中标明细，可以查看该单据的历史中标记录，可以自定义查询条件进行查询；
(2)货品招标：支持货品招标新增；支持待提交的货品招标进行修改和删除；支持已中标的单据再次发送短信通知；支持查看货品招标详情；支持报价时间、关键字、招标状态查询；支持货品招标单审批；支持货品招标决标以及再次报价；支持报价对比查询；支持设置意向中标价；
(3)货品指导价：支持货品指导价格导入和导出；支持货品指导价格编辑；可以查看某个货品历史定价查看；支持自定义条件查询； 
(4)生产计划：支持菜品直接生产、按菜谱生产以及按预定单生产；支持商品计划生产；可以选择生产计划和商品计划生成采购计划；支持待修改的生产计划和商品计划进行修改和删除；支持生产计划和商品计划详情查看；支持自定义条件查询；支持生产计划和商品计划进行审批；
(5)采购计划：支持采购计划新增、合并采购计划以及采购计划导入；针对待修改的采购计划进行修改和删除；支持采购计划查询；支持采购计划生产采购询价单和采购订单；支持采购计划单详情查看；
(6)采购询价：支持采购询价单增删改查；支持采购询价单查看报表和详情；支持进行中的采购询价单取消报价；支持采购询价决标和再次报价；支持采购询价报价对比以及导出；支持采购意向价设置；
(7)采购订单：支持采购订单增删改查；已提交的采购订单撤销和查看详情；支持采购订单审批；支持采购订单导入和查看导入异常信息；
(8)采购验货：支持采购验货单的增删改查；支持采购验货单详情查看；支持采购验货单的上传质检报告；
5.采购报表 
(1)生产计划报表：支持生产计划数据统计；支持生产计划查询、导出和打印；
(2)采购计划表：支持采购计划表数据统计；支持采购计划表查询、导出和打印；
(3)采购订单报表：支持采购订单数据统计；支持采购订单查询、导出和打印；
(4)货品采购报表：支持货品采购报表数据统计；支持货品采购报表查询、导出和打印；
6.应收应付 
(1)供应商货品记录：支持显示当前账号所有出入库记录信息；可以查看某记录详情；支持供应商货品记录查询；
(2)供应商往来订单：支持供应商外来订单详情查看；支持供应商订单申请付款、付款、订单退款以及退款确认；
7.退货管理 
(1)退货单：支持退货单新增；支持退货单详情查看；支持退货单信息查询；
8.库存管理 
(1)仓库类别：支持仓库类别增删改查；
(2)仓库管理：支持仓库增删改查以及禁用；支持仓库库存查看；支持仓库信息查询；
(3)货品库存：支持相关货品的库存查询以及统计；支持货品库存导出和打印；支持货品查询；
(4)入库管理：支持货品入库、撤销、上传质检报告以及详情查看；支持待提交的入库单进行修改和删除；支持货品入库导入和导入异常查看；支持入库信息查询；
(5)出库管理：支持货品出库、撤销以及详情查看；支持待提交的出库单进行修改和删除；支持出库信息查询；
(6)库存盘点：支持库存盘点新增和详情查看；支持待盘点的单据修改和删除；支持库存盘点查询；
(7)货品调拨：支持货品调拨单新增和详情查看；支持草稿箱的调拨单修改和删除；支持货品调拨单查询；
(8)报损报溢：支持报损报溢单数据显示；支持报损报溢单详情查看；支持报损报溢单发起审批以及平库；支持报损报溢单查询；
(9)库存预警：支持显示货品库存报警信息统计；支持货品库存查询、导出和打印；
(10)过期预警：支持显示所有货品过期信息；支持货品过期查询、导出和打印；
9.库存报表 
(1)供应商供货统计表：支持显示所有供应商供货信息统计；支持供应商供货统计详情查看、导出、打印以及查询；
(2)类别出入库表：支持按类别统计所有货品库存信息；支持类别出入库表数据统计；支持类别出入库表导出、打印以及查询；
(3)货品单品出入库表：支持显示所有货品单品出入库信息；支持货品单品出入库导出、打印和查询；
(4)货品日度出入库汇总表：支持显示货品每日出入库信息明细统计；支持货品日度出入库查询、导出和打印；
(5)盘点差异分析表：支持显示所有盘点差异明细数据；支持盘点明细差异查询、导出和打印
(6)仓库入库明细：支持显示所有货品入库明细；支持货品入库明细查询、导出和打印；
(7)仓库出库明细：支持显示所有货品出库明细；支持货品出库明细查询、导出和打印；
(8)仓库入库汇总：支持以货品和供应商为维度显示入库明细汇总数据；支持入库汇总查询、导出和打印；
(9)各仓库食材占比：支持以仓库和类别为维度进行占比统计；支持各仓库占比导出、打印以及自定义条件查询；
(10)各仓库食材费用统计表：支持以仓库、供应商和月份的为维度进行统计；支持食材费统计汇总导出、打印和自定义条件查询；
(11)历史库存表：支持历史库存和仓库查询；支持历史库存导出和打印；
(12)领料汇总表：支持以领料人和货品为维护显示领料汇总统计；支持领料人导出、打印和查询；
(13)调拨汇总表：支持以调入仓库维度显示调拨汇总数据；可以查看调拨详情；支持调拨单查询；
(14)商超库存透支记录：支持显示商超透支明细；支持商超透支明细导出和打印：支持商超搜索；
(15)货品库存统计表：支持以货品为维度显示货品上期结存、本期入库、本期出库和本期结存；支持货品库存统计导出和打印；支持货品库存查询；
(16)货品类别出入库分析：支持以货品为维度显示数据统计；支持货品类别数据导出、打印和查询；
10.供应商功能 
(1)采购询价报价：支持供应商权限，显示当前账号的采购询价数据；支持采购询价单报价以及详情查看；支持询价信息查询；
(2)货品招标报价：支持供应商权限，显示当前账号的货品招标报价数据；支持货品招标报价以及详情查看；支持询价信息查询；支持货品招标单接受意向价；
(3)采购订单：支持供应商权限，显示当前账号的所有采购订单；可以确定采购订单；已确定的采购订单可以拆解送货单；可以查看采购订单详情；
(4)送货订单：支持显示当前账号所有的送货订单；支持送货单详情查看以及上传质检报告；支持送货单查询；
(5)供货情况统计：支持显示当前供应商的送货情况统计；
(6)送货人配置：支持显示当前供应商设置送货人信息；支持供应商增删改查；
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	智慧厨房食安监管系统
	智慧厨房
1.数据总览：支持根据区域和食堂的查询条件查看健康晨检、健康证、今日菜品留样、今日消毒、今日农残检测、员工违规、环境报警统计、今日环境预警数据、有害气体监测、温湿度监测和烟雾监测数据；
2.员工管理 
(1)基本信息
①　组织架构：支持对组织架构的新增、编辑、删除及查询功能；
②　职位信息：支持职位，职务，职称，编制的新增、编辑、删除，具体查询和导出；
③　员工资料：支持可以对员工资料进行新增，查看，编辑，发卡，挂失，解挂，删除，查询，导入和导出；
(2)员工考勤 
①　班次管理：支持对班次进行新增，编辑，查询和删除，用于员工排班；
②　排班管理：支持对员工进行查看详情，编辑，批量排班，查询；
③　请假类型：支持用户对请假类型进行新增，编辑，删除和查询；
④　请假管理：支持对员工的请假信息进行新增，编辑，删除和按条件查询；
⑤　加班管理：支持对员工加班信息进行新增，编辑，删除，查询操作；
⑥　签到记录：支持员工通过门禁后生成签到记录，用户可对记录进行查询，导出和打印记录；
⑦　考勤记录：支持员工通过考勤机后生成考勤记录，员工可对考勤记录进行查询，导出和打印记录；
⑧　考勤明细：支持生成考勤明细，可进行查询，导出和打印操作；
⑨　考勤汇总：支持对考勤信息进行汇总，用户可查看详情，查询，导出和打印；
3.员工安全 
(1)员工晨检记录：支持员工通过晨检机后生成晨检记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；
(2)员工出入权限：支持用户对员工可出入的门的权限进行分配，批量分配，查看详情和按条件查询；
(3)员工进出记录：支持员工通过门禁后生成进出记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；
(4)员工违规记录：支持通过摄像头或硬盘录像机对员工未戴厨师帽/未穿厨师服/未戴口罩/抽烟/打电话/未戴手套等违规行为进行记录，新增，处理，查看处理结果和按条件查询违规记录；
(5)员工违规汇总：支持对员工违规信息汇总，用户可查看违规详情，查询违规记录；
4.食品安全
▲(1)农残检测：支持原料检测台账/农残检测仪检测，对原料的检测通过手动新增记录台账和农残检测仪生成检测记录，可以查看记录的详情，按条件查询，导出和打印；（提供由第三方检验检测机构出具检验检测报告复印件并加盖投标人公章。）
(2)原料存储：支持对原料的名称数量，出入库时间，温湿度等存储信息进行新增和查询；
(3)清洗记录：支持原料通过清洗设备清洗后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；
(4)烹饪记录：支持原料通过烹饪设备烹饪后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；
▲(5)消毒记录：支持通过紫外灯消毒/消毒柜消毒，对记录进行新增查询，导出和打印；（提供由第三方检验检测机构出具检验检测报告复印件并加盖投标人公章。）
(6)留样柜管理：支持用于记录留样柜操作记录，操作留样柜后生成记录。留样柜设置，给人员分配权限，设置报警通知人和通过后台打开留样柜。对留样柜标准设置。查询留样柜操作记录和设备信息；
(7)留样记录：支持用于留样仪留样后记录菜品/原料留样的留样记录，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；
(8)就餐追溯：支持对就餐信息进行溯源，查看就餐人员信息和菜品信息和留样记录；
5.环境安全 
(1)远程视频：支持通过摄像头查看现场情况；
(2)环境监控：支持通过温湿度传感器，烟雾检测传感器，气体检测，对厨房进行温湿度检测，烟雾检测和气体检测和记录查询；
(3)巡查任务：支持用户可新增，查看，编辑，删除任务，查看任务详情，去巡查，记录和查看巡查结果；
(4)智能巡查：支持通过监控设备对地面巡检/设备归位/动火离人/未授权人员进入/防潮光栅报警/发现老鼠/垃圾桶未加盖，手动或算法自动新增报警信息，对报警信息进行处理操作和查询；
(5)巡查记录：支持通过巡查任务生成的巡查记录，用户可以看到巡查任务的解决状态，去解决和查看巡查任务的解决方案，查询巡查记录；
(6)报警汇总表：支持用来汇总智能巡查中的报警信息，用户可以查看报警的详情，查询报警信息；
(7)数据大屏：支持用于对数据大屏进行新增，查询，编辑，删除，查看权限配置详情；
6.设备管理 
(1)设备监控：支持用户可用来查看和查询设备的相关信息；
(2)维护记录：支持用于新增和查询设备的维护记录；
(3)设备信息：支持用于新增，编辑，查询，删除设备。设备包括硬盘录像机/摄像头/门禁/仪表/仪器/留样柜/智能插座/气体检测仪/温湿度传感器/通信网关/烟雾检测传感器/水表/电表/烹饪设备/消毒柜/紫光灯/清洗设备等；
(4)位置信息：支持新增，编辑，查询，删除，批量删除位置信息；
(5)设备使用记录：支持用于记录和查询设备的使用记录；
(6)设备规范：支持用于新增，编辑，删除，查询设备的使用规范，查看，下载设备的使用规范说明书；
(7)控制规则：支持用于新增，查询，编辑和删除水表/电源的控制规则，控制通电/供水时间；
7.能源管理 
(1)用量记录：支持用于查看和查询用水量/用电量，可视化显示相关数据信息；
(2)用量分析：支持通过柱状图和表格的形式展示和查询食堂的水表/电表/燃气表的用量分析；
8.厨余管理 
(1)用户餐余明细：支持用于新增和查询顾客每餐的餐余情况，通过餐余分数设置判断其浪费程度；
(2)用户餐余汇总：支持用于查看和查询顾客的餐余汇总信息；
(3)剩余饭菜处置：支持用于新增，编辑，查询，删除食堂餐次剩余的菜品情况和处置方式，导出和打印数据；
(4)不合格食品：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂不合格菜品原因和处置方式，导出和打印数据；
(5)厨余垃圾明细：支持用于新增，查询，编辑，删除厨余垃圾信息，导出和打印数据；
(6)厨余垃圾汇总：支持用于汇总厨余垃圾信息汇总，查询厨余垃圾信息，打印信息；
(7)餐厨废弃物：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂餐次的餐厨废弃物和处置方式，导出和打印信息；
9.数据台账 
(1)添加剂监管：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的菜品添加剂使用情况，导出和打印信息；
(2)食安投诉记录：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的投诉记录，导出和打印信息；
10.厨房设置 
(1)餐余分数设置：支持可编辑顾客餐余量的浪费程度打分；
(2)违规报警设置：支持问题分类管理用于设置不同的问题分类；问题等级管理用于根据不同等级扣分；报警通知人设置用于不同的报警内容指定通知接受人员；功能均可新增，查询，编辑，删除；
(3)违规报警通知：支持用于设置违规行为报警通知方式，开启和关闭，通知模板内容；
(4)环境监控频率：支持用于温湿度检测/烟雾检测/气体检测，环境监控收集信息频率；
(5)违规报警频率：支持用于摄像头抓拍违规行为报警的频率；
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	3
	食堂管理APP
	APP远程巡查查看晨检记录、留样记录、物联网设备采集数据、告警记录、远程创建巡检巡查任务
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	7、项目实施

	1
	运输安装调试培训驻场费
	运输安装调试培训驻场费
	1
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	2
	施工布线
	四芯线带屏蔽大概250米，网线大概450米，红外采集的2芯线带屏蔽大概50米，红外采集四芯线大概50米。
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	二、网络教研设备及NAS存储系统项目（云山校区）

	1、会议摄像机

	1
	[bookmark: _GoBack]云台摄像机
	4K超高清会议云台摄像机
4K（宽动态）CMOS
图像清晰、细腻，最高分辨率为3840 × 2160
采用等效焦距23.1 mm ~277.2 mm变焦低畸变镜头，自动聚焦，12倍光学变倍，4倍数字变倍
支持人形跟随、人脸聚焦智能功能
内置双麦克风，支持降噪算法，拾音清晰
支持遥控器调节相关参数。支持5个自定义场景设置
支持Type C接口（正反插设计），标准USB3.0协议，免驱设计，即插即用
兼容多个主流通讯软件
传感器类型：1/2.8" 4K CMOS
最高分辨率：3840 × 2160
镜头：变焦：3.4 mm~40.8 mm，等效焦距：23.1 mm~277.2 mm
视场角：水平：80.5°~7.6°；垂直：50.5°~4.4°；对角线：88.9°~8.7° 
可聚清物距：W端：0.1 m~∞
T端：1.5 m~∞
宽动态范围：≥120 dB
两轴调节角度：水平：-165°~165°；垂直：-30°~30° 
麦克风类型：驻极体
指向性：360°全向
拾音范围：半径5 m
阵列数量：双mic
频响范围：100 Hz~8 kHz
灵敏度：-32 ± 3 dBV/Pa
信噪比：70 dB（A）
采样率：16 kHz/32 kHz/48 kHz 
图像功能：支持图像设置，包括曝光、白平衡、图像降噪、对比度、锐度、饱和度、色调、Gamma等参数调节 
音频功能：支持智能降噪算法、自动增益控制、回声消除、时域均衡算法，抑制环境噪音，增强人声，保证通话/音频质量  
智能功能：支持人形跟随、人脸聚焦智能功能
LED指示灯：设备启动：指示灯常亮->闪烁->常亮
设备工作：指示灯白灯常亮
设备静音：指示灯红灯常亮
设备关机：指示灯熄灭
光学变倍：12×
数字变倍：4×（其中YUV格式仅支持1.5×）
聚焦模式：自动/半自动模式，支持聚焦区域选择 
通信方式：摄像机和遥控器：2.4G无线
无线通信距离：摄像机和遥控器：10 m 
USB接口：1×USB Type C接口（传输视音频），支持USB3.0协议
音频接口：1路line in（音频输入）, 3.5 mm三段式TRS接口
1路line out（音频输出）, 3.5 mm三段式TRS接口
电源接口：1×DC 12V Ø2.1 mm圆口 
操作系统：推荐系统：
Windows 7/8/10/11（高于 1080p 分辨率的需要 Windows 8.1 及以上版本）
Android 8.1及以上版本
Linux 4.14及以上版本
macOS 10.12及以上版本
银河麒麟V10 SP1及以上版本（由于桌面系统版本存在差异，建议以实测为准）
统信20及以上版本（由于桌面系统版本存在差异，建议以实测为准） 
电源：DC 12 V ± 25%，16.6 W MAX
工作温度和湿度：工作温度-10 ℃~45 ℃，湿度小于90%（无凝结）
产品尺寸：148.9 mm × 145.7 mm × 152.1 mm
包装尺寸：308 mm × 216 mm × 187 mm  
裸机重量：≈1185 g 
带包装重量：≈2705 g  
	12
	个
	

	2
	一体式麦克风扬声器
	8MIC 无线智能全向麦音箱
8麦克风阵列，360°全向拾音，5 m拾音半径
内置高保真扬声器
支持智能（稳态和瞬态）降噪算法、回声消除、抗混响，人声增强，保证通话/音频质量
内置7.2 V/3700 mAh 锂电池，满电量下续航10小时
支持45 W快充
支持蓝牙和USB连接器无线连接，USB数据线有线连接，免驱设计，即插即用
兼容多个主流通讯软件
麦克风类型：MEMS
指向性：全向
拾音范围：半径5 m
阵列数量：8麦克风阵列
频响范围：100 Hz~8 kHz 
灵敏度：-38 dBV/Pa
信噪比：65 dB
采样率：16 kHz/32 kHz/48 kHz 
特殊功能/算法：波束成形
3A算法：回声消除(AEC)，智能降噪(ANS) ，自动增益(AGC) 
额定功率：3 W
最大输出响度：81 dBSPL @1 m，1kHz 
扬声范围：半径8 m
有效带宽（-10dB）：150 Hz~15 kHz 
总谐波失真：<1% @1 kHz   
音频功能：支持智能（稳态和瞬态）降噪算法、回声消除、抗混响，人声增强，保证通话/音频质量   
LED指示灯：一、氛围灯
白灯常亮：拾音状态
红灯常亮：静音状态
绿灯：扬声器音量
三、蓝牙灯
白灯常亮：仅曾配对过的设备可与蓝牙连接
蓝灯闪烁：未配对过的设备可与蓝牙配对
蓝灯常亮：蓝牙连接成功
常灭：蓝牙关闭
三、电源灯
充电状态：白灯闪烁：充电中；白灯常亮：充电完成
非充电状态：红灯常亮：电量≤15%；黄灯常亮：15%＜电量≤30%；白灯常亮：电量＞30% 
通信方式：支持无线蓝牙、USB连接器、USB连接线3种通信
无线通信距离：10 m
有线通信距离：线长2 m 
电池容量：7.2 V/3700 mAh
续航时间：10 h（测试环境为75%音量语音通话，实际使用时长视使用环境和电池损耗为准）
电池充电温度：0 ℃~45 ℃
充电器输入/输出电压：输入：100 V~240 V，50 Hz/60 Hz，Max. 1.4 A
输出：PD3.0 ：
20 V，2.25 A，45 W
15 V，3.0 A，45 W
12 V，3.0 A，36 W
9 V，3.0 A，27 W
5 V，3.0 A，15 W
充电器规格：国标：45 W快充头
快充协议：PD 3.0协议
电池放电温度：-20 ℃~60 ℃
电池存储温度：0 ℃~35 ℃ （小于1年） 
线缆接口：配线：Type C 转Type C接口（线上自带Type C转Type A转接头）
设备接口：USB Type C接口 
操作系统：Windows XP/7/8/10/11
Android 8.1及以上版本
Linux 4.14及以上版本
macOS 10.12及以上版本  
电源：DC5 V ± 5%（USB接口），max. 4.8 W
工作温度和湿度：工作温度-10 ℃~45 ℃，湿度小于90%（无凝结） 
颜色：银河灰
产品尺寸：142.2 mm × 93.9 mm × 69.2 mm 
包装尺寸：273 mm × 140 mm × 82 mm
裸机重量：约645 g
带包装重量：约1245 g 
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	2、存储服务器

	3
	存储主机
	2U 机架式；
处理器：ZhaoXin KX-U6580 八核心 2.5 GHz 处理器;
内存：8 GB SODIMM DDR4支持扩展至16 GB (4 x 16 GB);
硬盘：支撑8 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s
标配 2 × 500 / 512 GB M.2 SATA SSD 作为系统盘
网口：2.5 Gigabit 以太网络端口*2 
接口：USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口*2；HDMI™ 输出*1；
电源：25W (x1)，100-240V
	1
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	4
	硬盘
	8TB； 3.5寸； 7200RPM； SATA 3.0；
	4
	块
	

	5
	导轨
	滑动式导轨
	1
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	三、安检门采购项目（云山校区）

	1
	门禁设备
	7寸人脸门禁基础款
7英寸，液晶触摸显示屏，屏幕比例9：16，屏幕分辨率600*1024；
采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.3~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览；
支持二维码识别，云眸平台或ISC平台访客二维码；注：需选配增加二维码识别模块
设备采用深度学习算法，支持10000人脸库，人脸比对时间<0.2s/人；
内置读卡模块，采用屏下刷卡设计，支持识别Mifare卡（IC卡）、CPU卡、二三代身份证序列号； 
设备支持多种认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码（含指纹认证方式时，需增加指纹识别模块）；
设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证；
设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、首卡常开功能、超级卡（卡/指纹）/超级密码开门、中心远程开门、多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）+超级密码开门、在线升级功能、单门反潜回功能；
设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制；
设备支持M1卡片防复制机制，默认开启M1扇区加密功能，现场可选择关闭；
设备支持NFC功能，可通过手机NFC功能作为做卡片进行识别认证，默认关闭； 
支持CPU卡加密功能，可选择开启CPU卡内容读取；
支持普通模式、广告模式、简洁模式三大主题；每个主题均支持多人及单人识别；
普通模式：全屏视频预览画面
广告模式：识别区域与广告区域分屏展示，支持图片（JPG格式，分辨率不高于3000x3000，分辨率不小于100*100 ，图片大小不大于1MB，最多8张）广告信息播放，图片切换时间可配置；
简洁模式：设备是识别界面不显示视频预览画面，仅显示背景图及比对结果，背景图片可自定义；
集成文字转语音和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；
设备支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可分别配置是否显示；
支持识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；
支持设备本地及Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作；
支持1路布防、1路事件监听，在线状态下将设备比对结果及联动抓拍照片实时上传给平台；
支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；
支持通过RS485外接1个读卡器（可支持指纹读卡器）或外接门禁主机，还可通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；
支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器，支持W26和W34格式；
支持和云眸、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲功能，支持副门口机和围墙机模式；支持配置一键呼叫室内机或管理机；
支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264
支持NTP校时、手动校时、自动校时功能；
支持选配：二维码、蓝牙、身份证、指纹及其组合尾插模块，满足不同识别方式需求
尺寸：7英寸
操作方式：触摸操作
类型：IPS屏
分辨率：600*1024 
镜头数量：2个
像素：200w 
音质：支持噪声抑制，回声消除处理 
有线网络：支持
无线网络：无 
网口：1个RJ45
门锁输出：1个
开门按钮：1个
门磁输入：1个
IO输入：2个
IO输出：1个
防拆：1个
RS-485：1个
韦根：1个
USB：1个：设备底部1个typeC
TF卡：1个 
用户容量：10000
人脸容量：10000
卡片容量：50000
事件容量：150000
密码容量：10000 
人脸识别距离：0.3~3m
人脸比对时间：＜0.2s
读卡类型：CPU卡序列号;CPU卡内容;二三代身份证序列号;IC卡 
安装方式：壁挂安装;桌面安装;立式安装;支持Pa;通道安装 
对讲功能：支持
二维码识别：选配二维码识别模块
多人识别：支持
真人检测：支持照片视频防伪
广告播放：支持
语音播报：支持
校时功能：支持 
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	2
	人员通道
	左边道
通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置
交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭；
自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；
记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；
消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；
断电通行：设备标配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 
激光雷达防夹：设备具备激光雷达防夹功能，在门翼复位的过程中检测到激光雷达触发时电机自动停止工作,防止人员受伤；
人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数；
人机互动：设备支持通道认证指示灯、门翼灯，支持认证结果语音自定义
管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式
远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板支持远程控制
机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤
语音控制：具备文字转语音（TTS）和语音合成技术
WEB管理：支持手机Web（手机通过WIFI连接设备）与PC Web管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作
NFC触碰登录：支持安卓手机开启NFC后触碰指定位置，实现快速登录设备，实现手机Web管理
使用环境：室内外
电机类型：无刷直流伺服电机
设备容量：支持50万人员，50万卡，50万事件
认证方式：选配读卡器;明眸;内嵌式二维码
激光雷达：无(激光雷达特性是自收自发,左边道无需配置雷达接收装置)
产品尺寸：1207mm×315mm×990mm
通道宽度：550mm
门翼间隙：57mm
箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；厚度1.2±0.12mm
门翼材质：亚克力;厚度15mm
通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响
电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz
整机功耗：待机25W，运行50W，最大75W（不含明眸）
工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃
工作湿度：0%-95%（不凝聚成水滴）
产品重量：裸机约46Kg,带包装约56Kg 
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	3
	人员通道
	右边道
通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置
交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭；
自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；
记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；
消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；
断电通行：设备标配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 
激光雷达防夹：设备具备激光雷达防夹功能，在门翼复位的过程中检测到激光雷达触发时电机自动停止工作,防止人员受伤；
人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数；
人机互动：设备支持通道认证指示灯、门翼灯，支持认证结果语音自定义
管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式
远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板支持远程控制
机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤
语音控制：具备文字转语音（TTS）和语音合成技术
WEB管理：支持手机Web（手机通过WIFI连接设备）与PC Web管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作
NFC触碰登录：支持安卓手机开启NFC后触碰指定位置，实现快速登录设备，实现手机Web管理
使用环境：室内外
电机类型：无刷直流伺服电机
设备容量：支持50万人员，50万卡，50万事件
认证方式：选配读卡器;明眸;内嵌式二维码
激光雷达：6个
产品尺寸：1207mm×315mm×990mm
通道宽度：550mm
门翼间隙：57mm
箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；厚度1.2±0.12mm
门翼材质：亚克力;厚度15mm
通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响
电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz
整机功耗：待机25W，运行50W，最大75W（不含明眸）
工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃
工作湿度：0%-95%（不凝聚成水滴）
产品重量：裸机约48Kg,带包装约58Kg 
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	门禁设备
	DS-K5033CWG-DP桌面式访客机（15.6+10.1寸双屏，4G）
设备支持人证（身份证）比对功能，即将访客现场抓拍的人脸照片与身份证人脸小图进行比对，验证是否为本人，比对时间≤1s；
支持搭配打印底座使用，或通过USB接口外接打印机（WG-PRINT-58H-USB），完成访客凭条打印功能；
记录查询：可查看访客记录，支持按姓名、身份证号查询，并可通过U盘导出访客记录
ISC版支持访客预约功能，支持微信公众号、企业微信、钉钉等多种途径进行线上预约
单屏型号支持自助访客登记功能
处理器主频：4核，最大2.0GHz
操作系统：android11 
尺寸：10.1英寸+15.6英寸
分辨率：15.6寸，1920*1080； 10.1寸，1280*800
类型：LCD屏
操作方式：双屏型号：1个触摸屏，1个显示屏 
像素：200W
镜头数量：2个，1个可见光，1个红外光 
音频输入：不支持
音频输出：内置扬声器
音量调节：本机或软件调节
音频压缩标准：G.711U
音频压缩码率：64Kbps
音质：数字降噪 
有线网络：10M/100/1000M自适应
Wi-Fi：支持
3G/4G：支持 
网口：1个
RS-485：1个
韦根：否
门锁输出：1个
开门按钮：否
门磁输入：否
IO输入：1个
IO输出：-
防拆：否
USB：3个
TF卡：不支持
SIM卡：1个
PSAM卡：否 
卡片容量：NA
人脸容量：NA
指纹容量：NA
事件容量：30万条访客记录 
读卡类型：M1卡/IC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号/内容
读卡频率：13.56MHz
读卡距离：0~3cm，M1卡 、CPU 0~4cm
读卡时间：<1秒
人脸比对时间：＜1秒 
按键：开关键按键
补光灯：人脸镜头红外补光灯、底部摄像头白光补光灯
指示灯：支持红绿双色
工作温度： -10℃~＋50℃
工作湿度：10％-90％
外观尺寸：369.3mm*222.3mm*357.3mm
使用环境：室内
安装方式：桌面式 
二维码识别：支持
真人检测：支持
视频预览：支持
对讲功能：不支持
广告播放：支持
语音播报：支持
多重认证：不支持
校时功能：支持 
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	访客管理
	访客管理提供访客预约、访客登记、人证比对、访客签离、访客权限管理、短信通知、来访记录查看等功能。针对不同的场景可自定义访客单内容、短信内容、访客信息字段等。
【功能介绍】
一、提供访客预约管理应用
1、支持管理员在平台端进行访客预约操作；
2、支持访客自助预约，通过扫描二维码或者通过被访人提供的手机H5网页链接进行预约操作；
3、支持访客邀约，被访人通过手机浏览器进入H5网页发起访客邀约，填写访客基本信息；
4、支持被访人访客预约审核，访客通过H5自助预约的信息，需要经过被访人审核，审核后短信通知访客审核结果；
5、支持访客黑名单识别，黑名单中的访客无法进行预约；
二、提供访客登记管理应用
1、支持人工访客机已预约登记，已预约访客通过二维码、身份证、验证码在人工访客机进行登记；
2、支持人工访客机未预约登记，未预约访客通过刷身份证或手动输入在人工访客机上进行未预约登记；
3、支持自助访客机已预约登记，已预约访客通过二维码、身份证、验证码在自助访客机进行登记；
4、支持自助访客机未预约登记，未预约的访客，由内部员工刷员工卡，授权访客进行自助登记；
5、支持访客登记时进行人证比对；
6、支持访客受限名单识别，受限单中的访客无法进行登记；
5、支持离线登记，访客客户端断网或者连接服务器失败时，启用离线登记模式进行本地登记，客户端在线后将登记数据回传到平台；
6、支持预约免登记，设置预约免登记后，已预约的访客，预约完成后自动完成登记，无需现场通过访客机再次登记，直接进入拜访；
7、访客机打印模板支持托拉拽的方式灵活自定义
三、提供访客权限管理应用
1、支持设置访客权限组，权限范围包括门禁、梯控、门口机、停车场、人脸管控；
2、支持设置默认访客权限组，访客登记时默认具有该权限组的权限；
3、支持登记时指定访客权限组，登记完成后访客具有指定权限组的权限；
3、支持权限变更，在人工访客机上对已登记访客进行权限范围和权限时长修改；
4、支持针对下发失败的权限重新下发；
四、提供访客签离管理应用
1、支持在访客机上人工签离；
2、支持设置门禁点位自助签离点，访客在门禁点完成自助签离；
3、支持自动签离，针对超期未签离的访客，系统在当天23:59分后自动完成签离；
4、支持签离后回收访客权限；
五、提供短信通知管理应用
1、支持预约、登记、签离流程的短信通知启用或关闭，且短信内容支持自定义；
2、短信通知模板包括邀约通知访客、预约待审核通知被访对象、审核失败通知访客、预约成功通知访客、取消预约通知访客、预约成功通知被访对象等；
六、提供访客记录查询应用
1、支持访客预约记录查询；
2、支持访客来访记录查询；
3、支持在来访记录中查看访客足迹，包括在门禁点、门口机、梯控设备、抓拍摄像机上产生的访客记录，足迹在地图上按时间顺序展示；
4、支持异常访客记录查看
【保安移动端访客登记】
1、安保人员支持移动端人工核验访客信息，通过访客验证码、手机号、车牌号、身份证号、姓名等检索访客单并查看详情，可人工登记或签离。
2、H5集成至微信公众号、企业微信、钉钉、飞书后，安保人员可移动端扫访客凭证二维码进行人工预约登记、签离操作。（手机浏览器端不支持扫码）
3、安保人员支持移动端未预约登记，可填写访客姓名、手机号、上传照片等信息进行登记（搭配手持访客机可在登记环节实现人证比对功能）
【多园区访客管理（适用单平台场景）】
企业园区、工厂、教育局校园联网等项目中存在使用一套平台管理多个园区访客业务的场景，本应用可以实现不同园区配置不同初始化内容（访客权限组、园区电子地图、入园须知...），并可实现访客业务数据按园区隔离，解决过往不同园区信息无法单独配置，访客预约时无法选择具体园区，管理员数据查看权限过大等问题。
【访客数据看板】
为用户提供访客数据可视化看板，展示内容包括：
1、预约未到访人数、在访人数（预约到访、未预约到访）、已签离人数、滞留人数
2、按今日、7日、30日、自定义日期统计来访人数趋势
3、按被访组织排行TOP5，按来访事由排行top5
4、实时展示最新来访人员
5、查看来访人员信息记录，内容包括照片、姓名、车牌、被访人、来访时间、权限组、来访事由等
【访客多级审批管理】
在安全管控要求较高的场所，如能源工厂、银行、政府大楼等场景中，针对外来访客的预约登记业务，提供多种审批方式，满足对不同类型访客的不同管理需求。
1、支持访客自助预约-被访人及主管审批：
访客发起预约，由被访人及其主管审批，两者均审批通过后完成访客预约，并发送消息通知到访客。
2、支持被访人邀约-部门主管审批：
内部员工发起邀约，由员工主管审批，审批通过后完成邀约流程，发送消息通知到访客。
3、支持Web预约-被访人及主管审批
平台管理员在Web端发起预约，由被访人及其主管审批，两者均审批通过后完成访客预约，并发送消息通知到访客
4、支持审核消息通过短信的方式通知审核人；
5、支持查看待办审批和历史审批记录。
【规格参数】
1、支持管理最大访客终端管理数量200个；
2、访客终端并发登记数：
10个并发登记（10个门禁点下发人员权限）；
3、访客记录最大存储数量1000万条。
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	移动端访客预约（微信、钉钉、飞书、APP）
	在企业园区、写字楼、政府大楼等场景对外来人员的管理中，为提高外来人员的来访体验及登记效率，提供移动端访客预约应用，主要包括在微信公众号、微信小程序中访客自助预约或被访人邀约,也支持在综合安防APP、企业微信、钉钉、飞书中进行被访人邀约、被访人审批。
【功能介绍】
一、访客自助预约
1、支持访客通过移动端进行预约申请；
2、访客自助预约后，支持通过移动端向被访人发送审核通知消息，被访人审核处理完后，移动端消息通知访客；
3、支持快速再次预约，访客可在历史预约记录基础上修改预约时间进行快速预约；
4、访客可查看预约信息中的二维码凭证，作为访客身份验证的凭证。
二、被访人邀约
1、支持被访人通过移动端进行访客邀约；
2、被访人邀约后，支持通过移动端向访客发送邀约通知消息，访客进行应邀处理，应邀处理完成后，消息通知被访人；
3、被访人可以在未超过访客拜访时间内，取消邀约，并消息通知访客。
三、被访人审批
1、 支持被访人审批访客自助预约信息，可选择通过或退回，退回需说明原因，并消息通知访客。
四、记录查看
1、 支持访客查看预约记录、受邀记录；
2、支持被访人查看邀约记录、审批记录、被访记录。
	1
	套
	

	7
	安检门
	手机精准检测：支持探测过检人员是否携带手机（开机、关机、拔除SIM卡等多种状态均可），并能进行声光报警，准确显示报警位置；
日常金属过滤：对金属文具、眼镜、项链、钥匙、皮带扣等常见金属日用品不误报；
显示功能：支持前后10寸屏，两面都可查看数据以及触摸配置；
高稳定性：环境适应性强，多次搬运免调试，支持半户外环境使用（需搭防雨帐篷），具备较强的抗风和抗震能力； 
报警显示：采用高亮LED灯条提示报警区域，支持双向显示；
抓拍录像：配置200万星光级IPC，实现全天候过程录像和图片的记录和反查。
联网功能：可实现联网互通，搭配平台进行客流数据、报警数据、也可加装人脸相机实现通过人员和人脸照片精准匹配等数据进行汇聚应用；支持web调试；
手机检测模式：支持探测过检人员是否携带手机（开机、关机、拔除SIM卡等多种状态均可），并能进行声光报警，显示报警位置；
日常金属过滤：对金属文具、眼镜、项链、钥匙、皮带扣等常见金属日用品不误报；
抗干扰设计：根据周围环境，可设置频率避开干扰，多台门并排20cm以上可正常使用。
区位显示：产品支持最大18个防区，可疑物体能在每个区域准确显示。
统计人数：双侧对射红外可以准确检测到进出安检门的人数和报警人数。
两侧定位灯：门柱两侧均带有LED灯，能直观的通过定位灯显示违禁物品所在区域。
面板显示：前后10寸LCD触摸屏。
安全保护：符合国际安全标准，对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害。
	5
	台
	

	四、教室学生书柜项目（云山校区）

	1
	学生书柜
	1.柜体主材：18mm厚（公差±0.5mm）实木多层板，环保E0级；
2.加工工艺：全部板件PUR热熔胶无缝封边，边角倒圆打磨；
3.外形尺寸：总长6300mm（2400+2400+1500分段拼装），高812mm，进深300mm；开放式双层多格储物结构，侧边封闭挡板；
4.饰面颜色、分格布局按校方图纸定制，耐磨抗污饰面；
5.提供板材环保检测报告、产品质保合格证，假一罚十；
6.含全套五金配件、运输、现场拼装安装、成品保护。
	19
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	五、智慧体育（海棠校区、新城校区)

	1、海棠校区

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	智慧体育教学练测评系统
	一、系统平台管理
1.1.支持具备体育考试、随堂测试、国家体测、自由练习等功能模块；
1.2.支持PC端、Pad端、手机端登录智慧体育管理平台，可操作系统平台发布测试任务、布置体育专项作业；
1.3.支持学生个人、班级、年级、全校体测成绩分析及汇总；
1.4.支持学生信息管理、学生体测数据报表导出、体测功能设置；
1.5.支持测试视频存储与测试数据分析服务；
1.6.支持基于老师、班级、学校分别开通管理账号，分层分级管理；
1.7.支持基于班级、学生的运动锻炼数据分析、展示与导出；
1.8.支持不少于9个运动项目并行开展测试，且实心球、铅球、立定跳远、引体向上、仰卧起坐、坐位体前屈、跳绳、50米、50*8往返跑、100米、800米/1000米、阳光跑等项目均可同时测试，满足学校各类场景项目同时开启的实际需求。
二、学生信息管理
2.1.支持行政班与分项班班级信息管理；
2.2.支持学生名单管理，可一键导入名单信息；
2.3.支持可进行人脸信息录入、本地化存储和管理；
2.4.支持可根据学生体育兴趣发展进行分层、项班管理；
2.5.支持学生信息自动化升学年。
三、体育考试模块
3.1.支持应用于运动会、体育考试、体育中考等场景，自动检测项目测试成绩，智能识别违规动作，自动汇总体育考试成绩；
3.2.考试中心支持通过班级名单或人脸识别方式开启测试，最终记录考试成绩并自动匹配学生信息；
3.3.支持体育考试模块操作端测试过程中选择重测、修改成绩或选择下一组等操作；
▲3.4.支持查看测试项目成绩、分数、等级、姿态指标、肌群分析、运动点评及建议、视频回放、动作关键帧等内容，且支持生成定制化运动处方报告；（提供由第三方检验检测机构出具检验检测报告复印件并加盖投标人公章。）
3.5.支持体育考试当前测试记录查看，测试记录根据分班级、分项目、分时间段进行分类管理；
3.6.支持体育考试测试项目进度查询，可分析整体测试成绩优秀率、良好率、及格率、不及格率等；
3.7.支持体育考试成绩管理表查询，可选择分学期、分年级进行筛选、也可选择输入具体学生学号筛选；
3.8.支持实时筛选并查看考试学生已考项目数，并可通过查看详情查看考试详情；
3.9.支持为每一位学生生成个人考试详情，包括学生个人信息及分数详情，分数详情包含考试项目名称、考试成绩（展示历史最好成绩）、项目成绩评分；
3.10.支持选择自由练习模块的学生成绩数据迁移至体育考试模块；
3.11.支持自定义评分标准，体育考试成绩等级和评分根据自定义评分标准进行判定。
四、国家体测模块
4.1.支持各阶段学校年度国家体测功能，实现各类运动项目数据自动采集、录入、整理、分析；
4.2.支持当前测试进度查看，测试记录根据时间进行分类管理；
4.3.支持下载上报成绩表格模板，且表格模板符合国家体测平台标准；
4.4.体测成绩实时更新汇总，并支持一键下载体测分析表格；
4.5.支持测试成绩即时更新汇总，电脑端可一键下载国家体测成绩表，表格形式符合国家体测平台上传标准，表格可修改并自动计算本年度学生体测及格情况；
4.6.支持教师操作端测试过程中进行重测、修改成绩等操作；
4.7.支持体测成绩综合分析，可从年级、班级、项目类型等维度分析当前的及格率、良好率、优秀率等数据情况；
4.8.支持选择自由练习模块的学生成绩数据迁移至国家体测模块；
4.9.支持所有体测成绩评分以《国家体质健康测试标准》进行评定。
五、自由练习模块
5.1.支持应用于课后学生自主练习场景，无需老师介入指导，学生通过人脸识别或者特定手势自助触发项目测试功能，可实时获取成绩反馈、以及对违规动作的有效检测和提醒；
5.2.支持老师在一个操作终端远程一键开启、一键关闭所有自由练习项目；
5.3.支持学生在自由练习项目开启的任意时间段进行练习；
5.4.支持无需操作任何设备的人脸识别方式，测试学生举手向摄像头示意即可刷脸匹配学生信息，自助、无感开启测试任务，测试成绩可实时播报，并记录测试成绩；
5.5.支持无需操作任何设备开展自由练习，站在测试区域即可触发测试任务；支持实时语音反馈；
5.6.支持各项目使用量统计，进行可视化分析；支持分析图下载；
5.7.支持自由练习模块的学生测试成绩迁移至国家体测模块或体育考试模块；
5.8.支持自定义评分标准，自由练习成绩等级和评分根据自定义评分标准进行判定。
	1
	套
	

	2
	智慧体育校级数据平台
	1、 基础信息管理
1.1.支持智慧体育数据多级管理及分析，具备学生运动数据管理、国家体测管理、体育考试管理、体育课基础数据管理、教学管理；
1.2.支持多级账号登录管理，分级查看体育数据信息，实现精准数据管理。
二、校级体育数据总览
2.1.支持智慧体育数字大脑数据一览，覆盖全校运动项目、全校全年级学生日常的所有运动数据统计，并对数据进行多维度分析与综合展示；
2.2.支持查看全校运动达标率/优良率趋势图、全部运动项目达标率/优良率，并智能分析本月达标率、达标率月提升情况、本月提升人数等；
2.3.支持汇总学校今日运动人数/占比、昨日运动人数/占比、本月总运动人数（人次）、学期总运动量（人次）数据，并进行数据实时呈现；
2.4.支持全校成绩提升人次、全校运动人数、全校人均运动次数数据分析，并生成相应的趋势图；
▲2.5.支持选择分年级查看各年级的运动达标率/优良率趋势图、全部运动项目达标率/优良率及班级运动频次&达标率；（提供由第三方检验检测机构出具检验检测报告复印件并加盖投标人公章。）；
2.6.支持实时显示各运动项目今日运动量、本月运动量数据，并支持学生个人最好成绩截图实时上屏展示。
三、学生运动数据管理
3.1.支持运动一小时管理、校园运动风云榜管理、阳光跑管理、学生测试记录管理、学生运动档案管理；
3.2.支持实时汇总校级每日人均运动时长（单位：分钟），可分本周、本月、本学期进行查看，并呈现完整波线图展示；
▲3.3.支持每日运动人数占比分析、每日达标人数占比分析、并可分年级、分本周、本月、本学期进行查看班级运动一小时情况明细（包含但不限于班级、总人数、运动人数、达标人数、运动人数占比、达标人数占比；（提供由第三方检验检测机构出具检验检测报告复印件并加盖投标人公章。）
3.4.支持校园运动风云榜数据管理，可分年级、分性别、分项目，按照本周、本月、本学期进行校园运动风云榜的数据查询及批量导出操作；
3.5.支持校园运动风云榜展示，可查看数据包括学生项目排名、项目成绩、学生班级信息、姓名、性别、学号等；
3.6.支持阳光跑数据管理，可分年级、分班级、分性别、分本周、本月、本学期或任意时段进行阳光跑数据查询及批量导出操作；
3.7.支持阳光跑数据查看，可查看数据包括但不限于班级、姓名、性别、学号、累计里程、平均配速等；
3.8.支持展示学生所有累计阳光跑单日跑步记录，可查询并一键导出Excel；
▲3.9.支持以班级为单位汇总学生当天测试记录，可点击查看所有测试学生多次测试记录(包括但不限于班级、姓名、学号、成绩、评分等级）和个人成绩档案（包括但不限于成绩记录、姿态指标分析、肌群分析、点评及建议、动作关键帧分析）；（提供由第三方检验检测机构出具检验检测报告复印件并加盖投标人公章。）；
3.10.学生测试记录查看，包括但不限于测试时间、测试班级、测试项目、测试模式、测试人数及已测人数分析；
3.11.支持以班级为单位汇总学生当天测试记录，可点击查看所有测试学生多次测试记录(包括但不限于班级、姓名、学号、成绩、评分等级）和个人成绩档案（包括但不限于成绩记录、姿态指标分析、肌群分析、点评及建议、动作关键帧分析）；
3.12.支持分年级、分班级、分学年查看学生体育运动档案，档案内容包括：学生基础信息、累计运动天数、时长、测试项目及综合能力图谱，并可分项目查看最佳成绩、得分、等级、排名等数据；
3.13.支持查看所有学生成长趋势分析、查看分近七天和近30天运动活跃分析、以及体测成绩管理表，查看所有学生运动成绩数据。
四、国家体测管理
4.1.支持自助式体测功能，实现全部国家体质测试项目的自助测试、数据采集、分析，实现体质测试过程违规自动判定和成绩测试（包括但不限于立定跳远、仰卧起坐、引体向上、坐位体前屈、50米、800/1000米、BMI、肺活量、50*8往返跑等运动项目）；
4.2.支持自定义体测设置，可自助设置体测时间及多个测试时段，支持选择是否开启预约模式，可在一学年内发布多次体测任务分批开展国家体质测试；
4.3.支持分年级查看当前测试进度，并支持分项目查看总人数、需测人数、免测人数、已测人数、未测人数及测试完成率；
4.4.支持全项目无感人脸方式检录，站在测试位前系统自动检录，无需多余操作，测试结束系统自动提醒并播报“已完成测试”；
4.5.支持教师端、国家体测平台端对测试过程中进行成绩补录、修改等操作；
4.6.支持成绩筛选，学生单项目有多条测试记录的，系统自动筛选取最好成绩为体测最终成绩；
4.7.支持测试成绩实时更新汇总，测试数据自动上传，根据体测标准自动计算成绩得分，可一键导出符合国家学生体质健康平台数据格式的成绩表格，表格可修改并自动计算本年度学生体测及格情况；
4.8.支持项目多测位部署，根据要求进行体测中心部署实现多项目、多测位并发测试，多设备独立使用，互不干扰；
4.9.支持分年级、分班级、分学期查看学生体测档案，档案内容包括：学生基础信息、身高体重、肺活量、体测成绩详情等；
4.10.支持测试成绩结果仲裁，测试成绩溯源等功能。
五、体育课基础数据管理
5.1.支持实时展示体育课基础数据，包含学校基础信息（学生总数、体育老师人数、AI智慧体育项目数量、AI智慧体育项目建设情况），以及体育课开课数、开课班级数、参与学生人次；
5.2.支持实时展示AI智慧体育项目使用排行情况及使用次数展示。
六、体育考试管理
6.1.支持体育考试成绩管理表查询，可选择分学期、分年级、分班级进行筛选、也可选择输入具体学生学号筛选；
6.2.支持实时筛选并查看考试学生已考项目数，并可通过查看详情查看考试详情；
6.3.支持为每一位学生生成个人考试详情，包括学生个人信息及分数详情，分数详情包含考试项目名称、考试成绩（展示历史最好成绩）、项目成绩评分。
七、教学管理
支持根据地区要求，自定义运动项目评分标准。
	1
	套
	

	3
	智慧体育助手
	1、支持系统分配账号管理权限，登入智慧体育助手进行学生基础信息管理、平台管理和运动风云榜审核处理等；
2、支持快速创建行政班和分项班，并实时查看各班级录入进度；
3、人脸识别：
3.1.支持多种人脸信息录入方式，如小程序、app、PAD现场拍照，学生照片本地导入等，完成学生身份信息完善，同时支持人脸信息重录；
3.2.支持快速录入人脸信息，不戴眼镜的学生拍照一次性识别；
3.3.特殊人群人脸录入，支持盲人学生闭眼检录，人脸识别率达99%；
4、支持学生姓名、性别、学号、班级、年级等基础信息管理和学生人员删减，支持通过条形码扫码、准考证扫码等方式快速添加学生；
▲5、支持跳绳、50 米、50*8往返跑、100 米、800 米/1000 米、立定跳远、坐位体前屈、引体向上、仰卧起坐、实心球等项目发令操作，可利用智慧体育助手管理项目的开启与关闭，并支持测试成绩记录实时查看、成绩补录及修正，成绩表单可支持一键下载及导出分享。（提供由第三方检验检测机构出具检验检测报告复印件并加盖投标人公章）
6、支持立定跳远、引体向上、仰卧起坐、坐位体前屈、跳绳、实心球、50米、50*8往返跑、800米/1000米、计圈跑、定距跑等多项目风云榜成绩审核；
7、支持分项目查看举报记录，并对举报记录进行确认、处理及删除，或解除审核等操作；
8、支持所有已建项目的体育作业任务一键发布，可针对每一位学生发布定制化体育作业，且根据每一位学生运动能力匹配体育作业最低达成标准及定制化作业强度等要求；
9、支持通过移动端智慧体育助手进行自由练习项目管理，并一键控制项目开启与关闭；
10.支持教师班级权限管理，后台为老师分配各自班级使用权限，后台支持隐私信息保护设置；系统提供智慧体育使用视频教程，包含全部项目的测试教学演示视频、测试场景国家体测数据下载视频、小程序布置体育作业视频、智慧体育平台操作视频等；
11.支持体育角设备自定义时间锁定，支持临时锁定并在倒计时结束后自动开启；
12.支持开启国家体测模式，开启后通过移动端智慧体育助手开启的任务成绩归属于国家体测成绩；
13.支持开启体育考试模式，开启后通过移动端智慧体育助手开启的任务成绩归属于体育考试成绩，支持将非体育考试的任务成绩归档到体育考试成绩；
14.支持查看学生运动档案，包含学生运动时长、阳光跑的里程记录、每日跑步里程和每日平均配速，以及其他项目的最佳运动记录、成绩趋势，支持对最佳成绩进行修改；
15.支持创建不同角色管理账号，包括校园代理、学校管理员、区管理员、行政老师，并分配相应教师端后台管理权限；
16.支持教师班级权限管理，后台为老师分配各自班级使用权限，后台支持隐私信息保护设置；
17.系统提供智慧体育使用视频教程，包含全部项目的测试教学演示视频、测试场景国家体测数据下载视频、智慧体育平台操作视频等；
18.支持版本更新提醒、确认，以及在线版本信息查看等功能；
19.支持在线联系客服反馈产品需求，匹配在线售后服务体系；
20.自定义分项班：支持教师根据不同场景需求，自行创建分项班，通过选择学生添加或扫描准考证添加，快速导入学生信息；
21.支持开启或关闭国家体测、体育考试模式；
22.支持系统管理员进行分类设置，包括区管理员、学校管理员和行政老师等，且设置人员数量不设限，满足学校多样化管理需求；
23.支持开启自动开关机模式，可根据法定节假日和调休日期自动调整；
24.节能模式：自由模式开启时，系统自动检测长时间无人使用即可触发熄屏模式。
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	多人实心球AI算法系统
	采用人工智能视觉算法分析，针对实心球项目进行数据采集、分析，实现违规自动判定和精准成绩检测；
1、成绩检测：支持智能检测1-12人投掷实心球的有效投掷距离，成绩有效检测率至少99%；
2、成绩误差：≤0.01米；
3、响应时间：≤0.5s；
4、多人同测：支持12名学生通过无感人脸识别进行对投测试，并支持男女生在不同标准位置同进行测试；（提供由第三方检验检测机构出具检验检测报告复印件并加盖投标人公章。）
异位测试：支持多名学生在不同测试位置分别开展测试；
5、成绩显示：测试数据实时同步至LED成绩显示屏；
6、违规识别：支持踩线违规识别，并实时进行成绩显示屏提醒；
7、成绩查看：支持多端查询
7.1.LED成绩显示屏实时查看测试成绩；
7.2.运动风云榜大屏实时查看排行榜单及个人成绩档案；
7.3.校级数据平台实时查看学生测试数据；
8、考试模式：
8.1.支持选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，系统依次播报学生姓名开启测试；
8.2.支持选择人脸识别测试，学生站在测试位上面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统语音播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
8.3.支持自动生成运动处方报告记录成绩、分数、等级，精准分析学生姿态指标：前腿弯曲角度、后腿弯曲角度、身体后仰角等，系统给出优秀指标供学生参考，包括肌群分析图谱，给予精细化的点评与建议；
8.4.支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改；
8.5.支持教师通过智慧体育助手小程序开启测试任务，并一键导出测试成绩；
9、随堂测试
9.1.支持随堂测试模式下，选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，系统依次播报学生姓名开启测试；
9.2.支持随堂测试模式下，选择人脸识别测试，学生站在测试位上面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统语音播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
9.3.支持随堂测试模式下，自动生成运动处方报告记录成绩、分数、等级，精准分析学生姿态指标：前腿弯曲角度、后腿弯曲角度、身体后仰角等，系统给出优秀指标供学生参考，包括肌群分析图谱，给予精细化的点评与建议；
9.4.随堂测试模式下，支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改。
10、动作关键帧：支持留存运动视频回放，可通过人工智能识别分析运动过程并提供关键帧分析，包括准备动作、开始动作、结束动作等；
11、自由练习：支持提前录入人脸信息后，学生双手握球脸朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，人脸识别率至少98%，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
12、测试记录：支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。
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	多人实心球算法模块配套设备
	一、立杆                                                                                                                                  1、杆体高度： 3 -4米。（具体高度根据现场实际情况做调整）
2、杆体直径：直径：≥140 mm： 
3、杆体厚度：≥2 mm
4、杆体材质：采用优质钢材，具有高强度、耐腐蚀、耐磨损
5、表面处理：采用烤漆处理；颜色为糖果白
6、安装设备：可安装多种智慧体育设备，如高清摄像头、无线ap、音柱等。
二、智慧音柱                                                                                              1、额定功率：≥60W；                                                                                                                 2、频率响应：140HZ-15KHZ；                                                                                                                              3、灵敏度：95dB（±3）；                                                                                                                                   4、待机功率：＜1W                                                                                                                               5、材质：铝合金外壳，金属网罩，PP防水喇叭；                                                                                                      6、防护：具有过热保护、过流保护、防破音等。                                                                                                                                                                                      三、其他硬件服务配置
配套相应的零配件，如光模块、光纤收发器、插座等1套配套硬件  
四、物联网摄像头3台
1、传感器类型： 1/1.8英寸CMOS
2、像素：≥800万；
3、最大分辨率：≥3840×2160；
4、防尘防水等级: IP67。5、视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG。
6、电源供应：DC：12 V ± 20%； PoE：802.3at，Type 2 Class 4。
7、人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重。
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	多人实心球成绩显示屏
	配置户外LED显示屏，支持实心球成绩实时显示，最多支持12人实心球成绩显示，并分别显示各测试位学生信息；
1、尺寸：宽≥2.24m，长≥1.28m；
2、亮度：≥4200cd/㎡；
3、亮度均匀性：≥0.95；
4、最佳视距：≥4m；
5、使用环境：户外；
6、每平方模组最大功率：≤909W/㎡；
7、换帧频率：≥60帧/秒；
8、刷新频率：≥960Hz；
9、控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示；
10、亮度调节：256级手动/自动；
11、使用寿命：≥10万小时；
12、平均无故障时间：≥1万小时；
13、工作温度：-20-40℃；
14、工作湿度：10%-90%RH。
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	引体向上AI算法系统
	采用人工智能视觉算法分析，针对引体向上项目进行数据采集、分析，实现违规自动判定和精准成绩检测；
1、成绩检测：支持智能检测引体向上有效个数；
2、精度要求：技术要求有效量程：0-99次，分度值：1次，允许误差±1次；
3、成绩误差：≤1个/每分钟；
4、响应时间：≤0.5秒；
5、背景抗干扰：支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少5人；
6、违规识别：支持下颌未过杠、手臂弯曲、手反握违规识别，可实时进行语音提醒；
7、实时报数：支持测试过程中成绩实时报数；
8、同步显示：支持配置机器人测试箱，同步显示学生测试状态和违规情况；
9、场地部署：支持机器人箱体立杆根据学校原有的引体向上硬件设施进行高度调节；
10、考试模式：
10.1.支持体育考试、国家体测等场景应用；
10.2.支持分年级、分班级、分性别进行测试，系统依次播报学生姓名开启测试并实时播报测试有效成绩；
10.3.学生双手正握杆脸朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并实时播报测试有效成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
10.4.支持自动生成运动处方报告记录成绩、分数、等级，精准分析学生姿态指标：手臂弯曲角度、膝盖弯曲角、身体摆幅角度等，系统给出优秀指标供学生参考，包括肌群分析图谱，给予精细化的点评与建议；
10.5.支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改；
10.6.支持体育考试成绩、国家体测成绩自动对应上传至智慧体育校级数据系统的体育考试模块、国家体测模块中；
10.7.支持教师通过智慧体育助手小程序开启测试任务，并一键导出测试成绩；
11、随堂测试：
11.1.支持随堂测试模式下，选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，系统依次播报学生姓名开启测试并实时播报测试有效成绩；
11.2.支持随堂测试模式下，选择人脸识别测试，学生双手正握杆脸朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并实时播报测试有效成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
11.3.支持随堂测试模式下，自动生成运动处方报告记录成绩、分数、等级，精准分析学生姿态指标：手臂弯曲角度、膝盖弯曲角、身体摆幅角度等，系统给出优秀指标供学生参考，包括肌群分析图谱，给予精细化的点评与建议；
11.4.随堂测试模式下，支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改；
12、动作关键帧：支持留存运动视频回放，可通过人工智能识别分析运动过程并提供关键帧分析，包括准备动作、最低位置分析等；
13、自由练习：支持自由练习模式下，提前录入人脸信息后，学生双手正握杆脸朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
14、作弊检测：支持作弊识别检测，如通过脚踩物品引体向上，人员辅助引体向上，惯性助力引体向上、弹力绳助力引体向上等，系统自动检测并语音播报“疑似违规”，且作弊成绩无效；
15、测试记录：支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统/智慧体育自助体测系统/AI体育云，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。
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	引体向上算法模块配套设备
	一、立杆                                                       1、杆体高度： 2-3 m（具体高度根据现场实际情况做调整）。具体高度根据操场大小和使用需求确定。
2、杆体直径：≥110 mm。 
3、杆体厚度：≥2 mm
4、杆体材质：采用优质钢材，具有高强度、耐腐蚀、耐磨损
5、表面处理：采用烤漆处理；颜色为糖果白
6、安装设备：可安装多种智慧体育设备，如高清摄像头、无线ap、音柱等。                                                                                          二、机器人箱体
1.箱体尺寸：≥宽430*高480*厚260mm 
2.显示尺寸：≥320mm*160㎜
3.显示亮度：≥1000nit 
4.显示分辨率：≥64*32
5.显示内容：可展示学生信息、成绩及违规提示
6.可视角度：120º±5º（水平/垂直）
7.喇叭：双向全音喇叭 
8.同步显示：支持配置小机器人套件，同步显示学生测试状态和违规情况。  
三、其他硬件服务配置
配套相应的零配件，如电源、插座等1套配套硬件  
四、物联网摄像头 1台
1、传感器类型： 1/1.8英寸CMOS
2、像素：≥800万；
3、最大分辨率：≥3840×2160；
4、防尘防水等级: IP67。
5、视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG。
6、电源供应：DC：12 V ± 20%； PoE：802.3at，Type 2 Class 4。
7、人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重。          
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	50米跑AI算法系统
	采用人工智能视觉算法分析，针对50米项目进行数据采集、分析，实现违规自动判定和精准成绩检测； 
1、成绩检测：支持50米跑成绩计时；
2、精度要求：技术要求有效量程：0-999.99秒，分度值：0.01秒，允许误差±0.05秒；
3、成绩误差：≤0.02秒；
4、响应时间：≤0.5秒；
5、人脸识别率：人脸识别准确率为99%；
6、同测人数：支持至少10跑道同时测试，且支持选择不同跑道进行50米的训练与测试；（提供由第三方检验检测机构出具检验检测报告复印件并加盖投标人公章。）
7、多组套发：支持多组同测，支持不限组别前后发令同时进行测试；
8、差异校准：跑步计时方式支持电计标准和手计标准两种形式，且可以实现差异校准；
9、选择部分跑道测试：支持选择部分跑道测试:灵活应对因其他班级使用1道或其他跑道上课/训练影响50米测试的场景；
10、起点换人检测：支持起点人员实时检测，若出现测试人员如发生临时调整，系统自动识别并播报当前测试人员姓名；
11、终点抗干扰：支持测试过程中非测试学生穿过终点线不影响各跑道测试学生测试成绩；
12、作弊识别：测试过程中若出现“接力作弊”的行为，系统自动识别并播报“疑似违规”，测试结果无成绩；
13、作弊时间判定：支持后台自动设置疑似作弊时间限制，测试人员测试成绩若小于该设置时长，系统播报“疑似作弊”，同时成绩后台不做记录；
14、异常成绩过滤：支持自动过滤异常成绩，学生经过终点的时间不得小于系统限定时长，可有效杜绝作弊现象；
15、违规识别：支持踩线、抢跑违规识别，可实时进行语音提醒；
16、考试模式：
16.1.支持体育考试、国家体测等场景应用；
16.2.支持选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，支持任意选择单个或多个跑道进行测试，系统依次播报学生姓名开启测试并播报测试成绩；
16.3.支持选择人脸识别测试，学生站在起跑线前面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统语音播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
16.4.支持自动生成运动处方报告记录成绩、分数、等级，精准分析学生姿态指标：身体前倾角度、反应时间、平均速度等，系统给出优秀指标供学生参考，包括肌群分析图谱，给予精细化的点评与建议；
16.5.支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改；
16.6.支持体育考试成绩、国家体测成绩自动对应上传至智慧体育校级数据系统的体育考试模块、国家体测模块中；
16.7.支持教师通过智慧体育助手小程序开启测试任务，音柱发令，测试者到达终点后屏幕及小程序显示测试者信息和成绩，并支持一键导出测试成绩；
17、随堂测试：
17.1.支持随堂测试模式下，选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，支持任意选择单个或多个跑道进行测试，系统依次播报学生姓名开启测试并播报测试成绩；
17.2.支持随堂测试模式下，选择人脸识别测试，学生站在起跑线前面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统语音播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
17.3.支持随堂测试模式下，自动生成运动处方报告记录成绩、分数、等级，精准分析学生姿态指标：身体前倾角度、反应时间、平均速度等，系统给出优秀指标供学生参考，包括肌群分析图谱，给予精细化的点评与建议；
17.4.随堂测试模式下，支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改；
18、动作关键帧：支持留存运动视频回放，可通过人工智能识别分析运动过程并提供关键帧分析，包括准备动作、起跑动作、结束动作等；
19、自由练习：支持自由练习模式下，提前录入人脸信息后，学生站在起跑线前面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
20、成绩显示：支持配置户外P4全彩LED显示屏，实时展示多跑道50米测试成绩；
21、灵活配置：支持通过移动端灵活配置系统交互内容，包括但不限于配置是否播报学生信息、是否识别违规信息等；
22、项目拓展：支持50米项目在同一场景，同一套设备条件下拓展50*8往返跑项目，可同时支持50米、50*8往返跑项目的测试使用,自动对50*8往返跑项目进行成绩判定和精准成绩检测；
23、测试记录：支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统/智慧体育自助体测系统/AI体育云，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。
	1
	套
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	50米跑算法模块配套设备
	一、立杆                                                                                                                                  
包含起点定制化立杆及终点定制化立杆：
（一）起点立杆：材质：Q235钢材；烤漆：糖果白；厚度：2-5 mm（根据横臂长短决定壁厚）；高度：3-4 m（具体高度根据现场实际情况做调整）；直径：100-300mm（根据横臂长短决定直径）。
（二）起点横臂：横臂直径：100-300mm（根据横臂长短决定直径）；厚度：2-5 mm（根据横臂长短决定壁厚）；长度：4-5 m（具体长度根据现场实际情况做调整）。
（三）终点立杆：材质：Q235钢材；烤漆：糖果白；厚度：2-5 mm（根据横臂长短决定壁厚）；高度：3-4 m（具体高度根据现场实际情况做调整）；直径：100-300mm（根据横臂长短决定直径）。
（四）终点横臂：横臂直径：：100-300mm（根据横臂长短决定直径）；厚度：2-5 mm（根据横臂长短决定壁厚）；长度：5-6 m（具体长度根据现场实际情况做调整）。
二、智慧音柱                                                                                                                                      1、额定功率：≥60W；                                                                                                                 2、频率响应：140HZ-15KHZ；                                                                                                                              3、灵敏度：95dB（±3）；                                                                                                                                   4、待机功率：＜1W                                                                                                                               5、材质：铝合金外壳，金属网罩，PP防水喇叭；                                                                                                      6、防护：具有过热保护、过流保护、防破音等。                                                                                                                                                                                       三、其他硬件服务配置
配套相应的零配件，如光模块、光纤收发器、插座等1套配套硬件
四、物联网摄像头  3台
1、传感器类型：1/1.8英寸CMOS
2、像素：≥800万；
3、最大分辨率：≥3840×2160；
4、防尘防水等级：IP67。
5、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG。
6、电源供应：DC：12 V ± 20%； PoE：802.3at，Type 2 Class 4。
7、人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重。
	1
	套
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	终点成绩显示屏
	配置户外P4全彩LED显示屏，支持长短跑（50米、100米、800米、1000米）跑步成绩显示。
1、尺寸：宽≥960mm，长≥1600mm；
2、亮度：≥4200cd/㎡；
3、亮度均匀性：≥0.95；
4、最佳视距：≥4m；
5、使用环境：户外；
6、每平方模组最大功率：≤909W/㎡；
7、换帧频率：≥60帧/秒；
8、刷新频率：≥960Hz；
9、控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示；
	2
	个
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	坐位体前屈测试板
	1、尺寸：≥长1.5m*宽0.5m*厚0.04m；
2、无机械推杆设计：采用无机械推杆设计，无需归位测试游标等配件，且无损耗件;
3、材质：户外防晒防烫皮，整体采用环保材料不含甲醛等有害物质，框架使用Q235材质环保塑粉喷塑，不容易生锈变形等特点，软包使用多层绵海绵，环保PVC皮料，对人体没有化学伤害；
4、功能特点：产品符合国家规定标准，满足人体工程学需要，锻炼与测试舒适程度较高。
	6
	块
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	教学屏X1
	一、软件算法功能
(一)AI立定跳远
1.成绩检测：支持智能检测有效跳远距离，精准区分左右脚，以最后的落点为准计入正常成绩；
2.成绩误差：≤0.1厘米；
3.响应时间：≤0.5秒；
4.违规识别：支持踩线违规识别，可实时进行语音提醒；
5.背景抗干扰：支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动 仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少5人；
6.容错机制：学生落地后往前滑动，支持以滑动前为准检测成绩。
7.人脸识别：支持提前录入人脸信息后，学生在起跳区域朝着摄像头做准备，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s;
8.运动切片：立定跳远系统自动生成运动关键帧总结，分析学生起跳关键帧、屈膝角角度、起跳角度、摆臂幅度、平均速度等，给到科学的指导建议并实时展示学生最终运动成绩；9.排行榜展示：支持在无人使用状态下显示项目排行榜，支持分性别显示排行榜状态。
10.作弊检测：支持作弊识别检测，如学生单脚跳、侧边跨越跳、侧边二段跳、双人接力跳、起点助跑冲刺跳、地面翻滚至某距离、摄像头遮挡，系统自动检测并语音播报“疑似违规”,且作弊成绩无效，可支持识别99%作弊场景；
11.考试模式：
①支持体育考试、国家体测等场景应用；
②选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，系统依次播报学生姓名开启测试；
③选择人脸识别测试，学生站在测试位上面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统语音播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s;
④自动生成运动处方报告记录成绩、分数、等级，精准分析学生姿态指标：腾空高度、平均速度、起跳角度、摆臂幅度、腾空时间、屈膝角等，系统给出优秀指标供学生参考，包括肌群分析图谱，给予精细化的点评与建议；
⑤支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改；
⑥支持体育考试成绩、国家体测成绩自动对应上传至智慧体育校级数据系统的体育考试模块、国家体测模块中；
⑦支持教师通过智慧体育助手小程序开启测试任务，并一键导出测试成绩。
12.测试记录：支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统/智慧体育区级数据系统/智慧体育自助体测系统/AI体育云，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。
(二)AI跳绳教学版
1.支持跳绳测试成绩有效检测，并支持考试模式和教学模式切换；
2.成绩误差：≤1次/分钟；
3.响应时间：≤0.5秒；
4.背景抗干扰：支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少5人；
5.多人同测：支持采用单设备单摄像头硬件可同时支持至少10个测试人员同时进行测试，支持多名学生人脸识别同时开启测试；
6.作弊识别：支持系统识别不拿绳垫脚跳、单手甩绳跳、双手交叉甩绳跳、中途换人跳等作弊行为，并不计入有效成绩；
7.智能识别：支持无绳跳智能识别，可自动过滤无绳跳成绩上榜；
8.灵活测试：支持学生任意选择单个或多个测试位开展测试；
9.支持中途终止：支持中途终止测试离开测试圈可监测并播报成绩；
10.人脸识别：支持提前录入人脸信息后，学生在跳绳测试区域内双手握绳脸朝着摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s;
11.时长配置：后台支持设置测试时间为30S、60S、120S、180S、240S；
12.排行榜展示：支持在无人使用状态下显示项目排行榜，支持分性别显示排行榜状态；
13.考试模式：
①支持体育考试、国家体测等场景应用；
②支持选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，系统依次播报学生姓名开启测试并播报成绩；
③支持选择人脸识别测试，学生在跳绳测试区域内双手握绳脸朝着摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息开启测试，测试结束后播报测试成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
④支持自动生成运动处方报告记录成绩、分数、等级，精准分析学生姿态指标：手臂夹角、平均速度等，系统给出优秀指标供学生参考，包括肌群分析图谱，给予精细化的点评与建议；
⑤支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改；
⑥支持体育考试成绩、国家体测成绩自动对应上传至智慧体育校级数据系统的体育考试模块、国家体测模块中；
⑦支持教师通过智慧体育助手小程序开启测试任务，并一键导出测试成绩。
14.测试记录：支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统/智慧体育区级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。
(三）多人仰卧起坐
1.采用人工智能视觉算法分析，针对仰卧起坐项目进行数据采集、分析，实现违规自动判定和精准成绩检测；
2.成绩检测：支持智能检测有效个数；
3.成绩误差：≤1个/每分钟；
4.响应时间：≤0.5秒；
5.违规识别：支持未抱头、未触膝、未躺平违规识别；
6.人脸识别：支持提前录入人脸信息后，学生坐于辅助垫同时面朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
7.多人同测：采用单设备单摄像头硬件可同时支持10个测试人员进行测试，并支持多名学生人脸识别同时开启测试；
8.支持多名学生在不同测试位置分别开展测试；
9.背景抗干扰：支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少6人；
10.排行榜展示：支持在无人使用状态下显示项目排行榜，支持分性别显示排行榜状态；
11.考试模式：
①支持体育考试、国家体测等场景应用；
②支持选择人脸识别测试，学生坐于辅助垫同时面朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，识别响应速度≤2s；
③支持自动生成运动处方报告记录成绩、分数、等级，精准分析学生姿态指标：仰卧速度、屈膝角、身体弯曲角等，系统给出优秀指标供学生参考，包括肌群分析图谱，给予精细化的点评与建议；
④支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改；
⑤支持体育考试成绩、国家体测成绩自动对应上传至智慧体育校级数据系统的体育考试模块、国家体测模块中。
⑥支持教师通过智慧体育助手小程序开启测试任务，并一键导出测试成绩；
12.多人同测:采用单设备单摄像头硬件可同时支持10个测试人员进行测试；
13.异位测试：支持多名学生在不同测试位置分别开展测试。（四）多人坐位体前屈
1.成绩检测：支持智能检测双手前驱有效距离；
2.成绩误差：≤0.1厘米；
3.响应时间：≤0.5秒；
4.违规识别：支持腿弯曲、单手前驱、加速冲击违规识别；
5.背景抗干扰：支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少6人；
6.人脸识别：支持提前录入人脸信息后，学生坐于辅助垫同时面朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
7.多人同测：
①采用单设备单摄像头硬件可同时支持6个测试人员进行测试；
②支持多名学生人脸识别同时开启测试，可分别开启测试，测完即可离开测试区域，不会影响其他在测人员测试；
8.异位测试：支持多名学生在不同测试位置分别开展测试；
9.测试方式：支持学生使用无机械推杆的坐位体前屈板进行快速测试，无需归位测试游标等配件，且无损耗件；
10.排行榜展示：支持在无人使用状态下显示项目排行榜，支持分性别显示排行榜状态；
11.考试模式：
①支持体育考试、国家体测等场景应用；
②支持选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，系统依次播报学生姓名开启测试并播报测试成绩；
③支持选择人脸识别测试，学生坐于辅助垫同时面朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，如学生未看摄像头，语音会提醒“请看摄像头识别人脸”，系统语音播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
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	运动风云榜大屏
	1.尺寸：≥55寸；
2.亮度：≥2000cd；
3.配置4K高清、纳米级触摸屏，自带人脸识别摄像头；
4.散热方式：风冷+调速;
5.支持防雨、防尘、防、过热、户外喷涂、防球击；
6.外壳：≥1.5mm镀锌板，表面喷户外专用粉，防护能力7年以上；
7.开门设计防水结构，贴户外橡胶条密封，满足IP55防护等级；
8.配置校级智慧体育数据分析与查看功能，可查看校级整体数据情况，包含实时运动量、开课次数、开课人数、开课班级数等维度数据；
9.支持校方各级人员查看各项目实时使用情况，可查看各运动项目实时排行榜单，并支持根据年级/性别等类别进行分类查看排行榜单，可在榜单中查看对应学生运动视频回放及动作关键帧；
10.支持运动风云榜分周榜、月榜、学期榜进行查看；
11.支持通知栏展示，并支持后台自定义设置通知栏内容；
12.支持学生通过大屏自主查询个人成绩档案，包含过往整体运动数据量、综合能力雷达分布图、各运动项目的成绩综合分析体现；
13.支持学生通过大屏进行人脸识别，课后自主查看个人运动视频、动作关键帧等数据；
14.支持通过大屏人脸识别查看学生运动数据，包括累计运动天数、日均运动时长（分钟）、今日运动时长（分钟）、达标天数占比等数据；
15.支持学期切换，支持查看上一个学期的运动数据；
16.支持学生通过大屏选择时间区间查看运动趋势图及各项目日均运动时长等数据；
17.隐私模式：数据不上传云平台，视频回放不上传，支持遮蔽学生照片。
	1
	个
	

	15
	网络设备套装
	单校标配硬件设备，含无线AP、路由器、交换机、PDU等。
	1
	套
	

	2、新城校区

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	智慧体育教学练测评系统
	一、系统平台管理
1.1.支持具备体育考试、随堂测试、国家体测、自由练习等功能模块；
1.2.支持PC端、Pad端、手机端登录智慧体育管理平台，可操作系统平台发布测试任务、布置体育专项作业；
1.3.支持学生个人、班级、年级、全校体测成绩分析及汇总；
1.4.支持学生信息管理、学生体测数据报表导出、体测功能设置；
1.5.支持测试视频存储与测试数据分析服务；
1.6.支持基于老师、班级、学校分别开通管理账号，分层分级管理；
1.7.支持基于班级、学生的运动锻炼数据分析、展示与导出；
1.8.支持不少于9个运动项目并行开展测试，且实心球、铅球、立定跳远、引体向上、仰卧起坐、坐位体前屈、跳绳、50米、50*8往返跑、100米、800米/1000米、阳光跑等项目均可同时测试，满足学校各类场景项目同时开启的实际需求。
二、学生信息管理
2.1.支持行政班与分项班班级信息管理；
2.2.支持学生名单管理，可一键导入名单信息；
2.3.支持可进行人脸信息录入、本地化存储和管理；
2.4.支持可根据学生体育兴趣发展进行分层、项班管理；
2.5.支持学生信息自动化升学年。
三、体育考试模块
3.1.支持应用于运动会、体育考试、体育中考等场景，自动检测项目测试成绩，智能识别违规动作，自动汇总体育考试成绩；
3.2.考试中心支持通过班级名单或人脸识别方式开启测试，最终记录考试成绩并自动匹配学生信息；
3.3.支持体育考试模块操作端测试过程中选择重测、修改成绩或选择下一组等操作；
3.4.支持查看测试项目成绩、分数、等级、姿态指标、肌群分析、运动点评及建议、视频回放、动作关键帧等内容，且支持生成定制化运动处方报告；
3.5.支持体育考试当前测试记录查看，测试记录根据分班级、分项目、分时间段进行分类管理；
3.6.支持体育考试测试项目进度查询，可分析整体测试成绩优秀率、良好率、及格率、不及格率等；
3.7.支持体育考试成绩管理表查询，可选择分学期、分年级进行筛选、也可选择输入具体学生学号筛选；
3.8.支持实时筛选并查看考试学生已考项目数，并可通过查看详情查看考试详情；
3.9.支持为每一位学生生成个人考试详情，包括学生个人信息及分数详情，分数详情包含考试项目名称、考试成绩（展示历史最好成绩）、项目成绩评分；
3.10.支持选择自由练习模块的学生成绩数据迁移至体育考试模块；
3.11.支持自定义评分标准，体育考试成绩等级和评分根据自定义评分标准进行判定。
四、国家体测模块
4.1.支持各阶段学校年度国家体测功能，实现各类运动项目数据自动采集、录入、整理、分析；
4.2.支持当前测试进度查看，测试记录根据时间进行分类管理；
4.3.支持下载上报成绩表格模板，且表格模板符合国家体测平台标准；
4.4.体测成绩实时更新汇总，并支持一键下载体测分析表格；
4.5.支持测试成绩即时更新汇总，电脑端可一键下载国家体测成绩表，表格形式符合国家体测平台上传标准，表格可修改并自动计算本年度学生体测及格情况；
4.6.支持教师操作端测试过程中进行重测、修改成绩等操作；
4.7.支持体测成绩综合分析，可从年级、班级、项目类型等维度分析当前的及格率、良好率、优秀率等数据情况；
4.8.支持选择自由练习模块的学生成绩数据迁移至国家体测模块；
4.9.支持所有体测成绩评分以《国家体质健康测试标准》进行评定。
五、自由练习模块
5.1.支持应用于课后学生自主练习场景，无需老师介入指导，学生通过人脸识别或者特定手势自助触发项目测试功能，可实时获取成绩反馈、以及对违规动作的有效检测和提醒；
5.2.支持老师在一个操作终端远程一键开启、一键关闭所有自由练习项目；
5.3.支持学生在自由练习项目开启的任意时间段进行练习；
5.4.支持无需操作任何设备的人脸识别方式，测试学生举手向摄像头示意即可刷脸匹配学生信息，自助、无感开启测试任务，测试成绩可实时播报，并记录测试成绩；
5.5.支持无需操作任何设备开展自由练习，站在测试区域即可触发测试任务；支持实时语音反馈；
5.6.支持各项目使用量统计，进行可视化分析；支持分析图下载；
5.7.支持自由练习模块的学生测试成绩迁移至国家体测模块或体育考试模块；
5.8.支持自定义评分标准，自由练习成绩等级和评分根据自定义评分标准进行判定。
	1
	套
	

	2
	智慧体育校级数据平台
	一、基础信息管理
1.1.支持智慧体育数据多级管理及分析，具备学生运动数据管理、国家体测管理、体育考试管理、体育课基础数据管理、教学管理；
1.2.支持多级账号登录管理，分级查看体育数据信息，实现精准数据管理。
二、校级体育数据总览
2.1.支持智慧体育数字大脑数据一览，覆盖全校运动项目、全校全年级学生日常的所有运动数据统计，并对数据进行多维度分析与综合展示；
2.2.支持查看全校运动达标率/优良率趋势图、全部运动项目达标率/优良率，并智能分析本月达标率、达标率月提升情况、本月提升人数等；
2.3.支持汇总学校今日运动人数/占比、昨日运动人数/占比、本月总运动人数（人次）、学期总运动量（人次）数据，并进行数据实时呈现；
2.4.支持全校成绩提升人次、全校运动人数、全校人均运动次数数据分析，并生成相应的趋势图；
2.5.支持选择分年级查看各年级的运动达标率/优良率趋势图、全部运动项目达标率/优良率及班级运动频次&达标率；
2.6.支持实时显示各运动项目今日运动量、本月运动量数据，并支持学生个人最好成绩截图实时上屏展示。
三、学生运动数据管理
3.1.支持运动一小时管理、校园运动风云榜管理、阳光跑管理、学生测试记录管理、学生运动档案管理；
3.2.支持实时汇总校级每日人均运动时长（单位：分钟），可分本周、本月、本学期进行查看，并呈现完整波线图展示；
3.3.支持每日运动人数占比分析、每日达标人数占比分析、并可分年级、分本周、本月、本学期进行查看班级运动一小时情况明细（包含但不限于班级、总人数、运动人数、达标人数、运动人数占比、达标人数占比；
3.4.支持校园运动风云榜数据管理，可分年级、分性别、分项目，按照本周、本月、本学期进行校园运动风云榜的数据查询及批量导出操作；
3.5.支持校园运动风云榜展示，可查看数据包括学生项目排名、项目成绩、学生班级信息、姓名、性别、学号等；
3.6.支持阳光跑数据管理，可分年级、分班级、分性别、分本周、本月、本学期或任意时段进行阳光跑数据查询及批量导出操作；
3.7.支持阳光跑数据查看，可查看数据包括但不限于班级、姓名、性别、学号、累计里程、平均配速等；
3.8.支持展示学生所有累计阳光跑单日跑步记录，可查询并一键导出Excel；
3.9.支持分班级、分年级、分项目、分任意时段、分测试模式查看学生练习数据，数据包含学生自由练习记录、并支持成绩的查询、下载、一键迁移至体育考试模块和国家体测模块等操作；
3.10.学生测试记录查看，包括但不限于测试时间、测试班级、测试项目、测试模式、测试人数及已测人数分析；
3.11.支持以班级为单位汇总学生当天测试记录，可点击查看所有测试学生多次测试记录(包括但不限于班级、姓名、学号、成绩、评分等级）和个人成绩档案（包括但不限于成绩记录、姿态指标分析、肌群分析、点评及建议、动作关键帧分析）；
3.12.支持分年级、分班级、分学年查看学生体育运动档案，档案内容包括：学生基础信息、累计运动天数、时长、测试项目及综合能力图谱，并可分项目查看最佳成绩、得分、等级、排名等数据；
3.13.支持查看所有学生成长趋势分析、查看分近七天和近30天运动活跃分析、以及体测成绩管理表，查看所有学生运动成绩数据。
四、国家体测管理
4.1.支持自助式体测功能，实现全部国家体质测试项目的自助测试、数据采集、分析，实现体质测试过程违规自动判定和成绩测试（包括但不限于立定跳远、仰卧起坐、引体向上、坐位体前屈、50米、800/1000米、BMI、肺活量、50*8往返跑等运动项目）；
4.2.支持自定义体测设置，可自助设置体测时间及多个测试时段，支持选择是否开启预约模式，可在一学年内发布多次体测任务分批开展国家体质测试；
4.3.支持分年级查看当前测试进度，并支持分项目查看总人数、需测人数、免测人数、已测人数、未测人数及测试完成率；
4.4.支持全项目无感人脸方式检录，站在测试位前系统自动检录，无需多余操作，测试结束系统自动提醒并播报“已完成测试”；
4.5.支持教师端、国家体测平台端对测试过程中进行成绩补录、修改等操作；
4.6.支持成绩筛选，学生单项目有多条测试记录的，系统自动筛选取最好成绩为体测最终成绩；
4.7.支持测试成绩实时更新汇总，测试数据自动上传，根据体测标准自动计算成绩得分，可一键导出符合国家学生体质健康平台数据格式的成绩表格，表格可修改并自动计算本年度学生体测及格情况；
4.8.支持项目多测位部署，根据要求进行体测中心部署实现多项目、多测位并发测试，多设备独立使用，互不干扰；
4.9.支持分年级、分班级、分学期查看学生体测档案，档案内容包括：学生基础信息、身高体重、肺活量、体测成绩详情等；
4.10.支持测试成绩结果仲裁，测试成绩溯源等功能。
五、体育课基础数据管理
5.1.支持实时展示体育课基础数据，包含学校基础信息（学生总数、体育老师人数、AI智慧体育项目数量、AI智慧体育项目建设情况），以及体育课开课数、开课班级数、参与学生人次；
5.2.支持实时展示AI智慧体育项目使用排行情况及使用次数展示。
六、体育考试管理
6.1.支持体育考试成绩管理表查询，可选择分学期、分年级、分班级进行筛选、也可选择输入具体学生学号筛选；
6.2.支持实时筛选并查看考试学生已考项目数，并可通过查看详情查看考试详情；
6.3.支持为每一位学生生成个人考试详情，包括学生个人信息及分数详情，分数详情包含考试项目名称、考试成绩（展示历史最好成绩）、项目成绩评分。
七、教学管理
支持根据地区要求，自定义运动项目评分标准。
	1
	套
	

	3
	智慧体育助手
	1、支持系统分配账号管理权限，登入智慧体育助手进行学生基础信息管理、平台管理和运动风云榜审核处理等；
2、支持快速创建行政班和分项班，并实时查看各班级录入进度；
3、人脸识别：
3.1.支持多种人脸信息录入方式，如小程序、app、PAD现场拍照，学生照片本地导入等，完成学生身份信息完善，同时支持人脸信息重录；
3.2.支持快速录入人脸信息，不戴眼镜的学生拍照一次性识别；
3.3.特殊人群人脸录入，支持盲人学生闭眼检录，人脸识别率达99%；
4、支持学生姓名、性别、学号、班级、年级等基础信息管理和学生人员删减，支持通过条形码扫码、准考证扫码等方式快速添加学生；
5、支持跳绳、50米、50*8往返跑、100米、800米/1000米、计圈跑、定距跑等项目发令操作，可利用智慧体育助手管理项目的开启与关闭，并支持测试成绩记录实时查看、成绩补录及修正，成绩表单可支持一键下载及导出分享；
6、支持立定跳远、引体向上、仰卧起坐、坐位体前屈、跳绳、实心球、50米、50*8往返跑、800米/1000米、计圈跑、定距跑等多项目风云榜成绩审核；
7、支持分项目查看举报记录，并对举报记录进行确认、处理及删除，或解除审核等操作；
8、支持所有已建项目的体育作业任务一键发布，可针对每一位学生发布定制化体育作业，且根据每一位学生运动能力匹配体育作业最低达成标准及定制化作业强度等要求；
9、支持通过移动端智慧体育助手进行自由练习项目管理，并一键控制项目开启与关闭；
10.支持教师班级权限管理，后台为老师分配各自班级使用权限，后台支持隐私信息保护设置；系统提供智慧体育使用视频教程，包含全部项目的测试教学演示视频、测试场景国家体测数据下载视频、小程序布置体育作业视频、智慧体育平台操作视频等；
11.支持体育角设备自定义时间锁定，支持临时锁定并在倒计时结束后自动开启；
12.支持开启国家体测模式，开启后通过移动端智慧体育助手开启的任务成绩归属于国家体测成绩；
13.支持开启体育考试模式，开启后通过移动端智慧体育助手开启的任务成绩归属于体育考试成绩，支持将非体育考试的任务成绩归档到体育考试成绩；
14.支持查看学生运动档案，包含学生运动时长、阳光跑的里程记录、每日跑步里程和每日平均配速，以及其他项目的最佳运动记录、成绩趋势，支持对最佳成绩进行修改；
15.支持创建不同角色管理账号，包括校园代理、学校管理员、区管理员、行政老师，并分配相应教师端后台管理权限；
16.支持教师班级权限管理，后台为老师分配各自班级使用权限，后台支持隐私信息保护设置；
17.系统提供智慧体育使用视频教程，包含全部项目的测试教学演示视频、测试场景国家体测数据下载视频、智慧体育平台操作视频等；
18.支持版本更新提醒、确认，以及在线版本信息查看等功能；
19.支持在线联系客服反馈产品需求，匹配在线售后服务体系；
20.自定义分项班：支持教师根据不同场景需求，自行创建分项班，通过选择学生添加或扫描准考证添加，快速导入学生信息；
21.支持开启或关闭国家体测、体育考试模式；
22.支持系统管理员进行分类设置，包括区管理员、学校管理员和行政老师等，且设置人员数量不设限，满足学校多样化管理需求；
23.支持开启自动开关机模式，可根据法定节假日和调休日期自动调整；
24.节能模式：自由模式开启时，系统自动检测长时间无人使用即可触发熄屏模式。
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	多人实心球AI算法系统
	采用人工智能视觉算法分析，针对实心球项目进行数据采集、分析，实现违规自动判定和精准成绩检测；
1、成绩检测：支持智能检测1-12人投掷实心球的有效投掷距离，成绩有效检测率至少99%；
2、成绩误差：≤0.01米；
3、响应时间：≤0.5s；
4、多人同测：支持12名学生通过无感人脸识别进行对投测试，并支持男女生在不同标准位置同进行测试；
异位测试：支持多名学生在不同测试位置分别开展测试；
5、成绩显示：测试数据实时同步至LED成绩显示屏；
6、违规识别：支持踩线违规识别，并实时进行成绩显示屏提醒；
7、成绩查看：支持多端查询
7.1.LED成绩显示屏实时查看测试成绩；
7.2.运动风云榜大屏实时查看排行榜单及个人成绩档案；
7.3.校级数据平台实时查看学生测试数据；
8、考试模式：
8.1.支持选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，系统依次播报学生姓名开启测试；
8.2.支持选择人脸识别测试，学生站在测试位上面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统语音播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
8.3.支持自动生成运动处方报告记录成绩、分数、等级，精准分析学生姿态指标：前腿弯曲角度、后腿弯曲角度、身体后仰角等，系统给出优秀指标供学生参考，包括肌群分析图谱，给予精细化的点评与建议；
8.4.支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改；
8.5.支持教师通过智慧体育助手小程序开启测试任务，并一键导出测试成绩；
9、随堂测试
9.1.支持随堂测试模式下，选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，系统依次播报学生姓名开启测试；
9.2.支持随堂测试模式下，选择人脸识别测试，学生站在测试位上面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统语音播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
9.3.支持随堂测试模式下，自动生成运动处方报告记录成绩、分数、等级，精准分析学生姿态指标：前腿弯曲角度、后腿弯曲角度、身体后仰角等，系统给出优秀指标供学生参考，包括肌群分析图谱，给予精细化的点评与建议；
9.4.随堂测试模式下，支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改。
10、动作关键帧：支持留存运动视频回放，可通过人工智能识别分析运动过程并提供关键帧分析，包括准备动作、开始动作、结束动作等；
11、自由练习：支持提前录入人脸信息后，学生双手握球脸朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，人脸识别率至少98%，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
12、测试记录：支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。
	1
	套
	

	5
	多人实心球算法模块配套设备
	一、立杆                                                                                                                                  1、杆体高度： 3 -4米。（具体高度根据现场实际情况做调整）
2、杆体直径：直径：≥140 mm： 
3、杆体厚度：≥2 mm
4、杆体材质：采用优质钢材，具有高强度、耐腐蚀、耐磨损
5、表面处理：采用烤漆处理；颜色为糖果白
6、安装设备：可安装多种智慧体育设备，如高清摄像头、无线ap、音柱等。
二、智慧音柱                                                                                              1、额定功率：≥60W；                                                                                                                 2、频率响应：140HZ-15KHZ；                                                                                                                              3、灵敏度：95dB（±3）；                                                                                                                                   4、待机功率：＜1W                                                                                                                               5、材质：铝合金外壳，金属网罩，PP防水喇叭；                                                                                                      6、防护：具有过热保护、过流保护、防破音等。                                                                                                                                                                                      三、其他硬件服务配置
配套相应的零配件，如光模块、光纤收发器、插座等1套配套硬件  
四、物联网摄像头3台
1、传感器类型： 1/1.8英寸CMOS
2、像素：≥800万；
3、最大分辨率：≥3840×2160；
4、防尘防水等级: IP67。5、视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG。
6、电源供应：DC：12 V ± 20%； PoE：802.3at，Type 2 Class 4。
7、人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重。
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	多人实心球成绩显示屏
	配置户外LED显示屏，支持实心球成绩实时显示，最多支持12人实心球成绩显示，并分别显示各测试位学生信息；
1、尺寸：宽≥2.24m，长≥1.28m；
2、亮度：≥4200cd/㎡；
3、亮度均匀性：≥0.95；
4、最佳视距：≥4m；
5、使用环境：户外；
6、每平方模组最大功率：≤909W/㎡；
7、换帧频率：≥60帧/秒；
8、刷新频率：≥960Hz；
9、控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示；
10、亮度调节：256级手动/自动；
11、使用寿命：≥10万小时；
12、平均无故障时间：≥1万小时；
13、工作温度：-20-40℃；
14、工作湿度：10%-90%RH。
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	引体向上AI算法系统
	采用人工智能视觉算法分析，针对引体向上项目进行数据采集、分析，实现违规自动判定和精准成绩检测；
1、成绩检测：支持智能检测引体向上有效个数；
2、精度要求：技术要求有效量程：0-99次，分度值：1次，允许误差±1次；
3、成绩误差：≤1个/每分钟；
4、响应时间：≤0.5秒；
5、背景抗干扰：支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少5人；
6、违规识别：支持下颌未过杠、手臂弯曲、手反握违规识别，可实时进行语音提醒；
7、实时报数：支持测试过程中成绩实时报数；
8、同步显示：支持配置机器人测试箱，同步显示学生测试状态和违规情况；
9、场地部署：支持机器人箱体立杆根据学校原有的引体向上硬件设施进行高度调节；
10、考试模式：
10.1.支持体育考试、国家体测等场景应用；
10.2.支持分年级、分班级、分性别进行测试，系统依次播报学生姓名开启测试并实时播报测试有效成绩；
10.3.学生双手正握杆脸朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并实时播报测试有效成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
10.4.支持自动生成运动处方报告记录成绩、分数、等级，精准分析学生姿态指标：手臂弯曲角度、膝盖弯曲角、身体摆幅角度等，系统给出优秀指标供学生参考，包括肌群分析图谱，给予精细化的点评与建议；
10.5.支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改；
10.6.支持体育考试成绩、国家体测成绩自动对应上传至智慧体育校级数据系统的体育考试模块、国家体测模块中；
10.7.支持教师通过智慧体育助手小程序开启测试任务，并一键导出测试成绩；
11、随堂测试：
11.1.支持随堂测试模式下，选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，系统依次播报学生姓名开启测试并实时播报测试有效成绩；
11.2.支持随堂测试模式下，选择人脸识别测试，学生双手正握杆脸朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并实时播报测试有效成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
11.3.支持随堂测试模式下，自动生成运动处方报告记录成绩、分数、等级，精准分析学生姿态指标：手臂弯曲角度、膝盖弯曲角、身体摆幅角度等，系统给出优秀指标供学生参考，包括肌群分析图谱，给予精细化的点评与建议；
11.4.随堂测试模式下，支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改；
12、动作关键帧：支持留存运动视频回放，可通过人工智能识别分析运动过程并提供关键帧分析，包括准备动作、最低位置分析等；
13、自由练习：支持自由练习模式下，提前录入人脸信息后，学生双手正握杆脸朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
14、作弊检测：支持作弊识别检测，如通过脚踩物品引体向上，人员辅助引体向上，惯性助力引体向上、弹力绳助力引体向上等，系统自动检测并语音播报“疑似违规”，且作弊成绩无效；
15、测试记录：支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统/智慧体育自助体测系统/AI体育云，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。
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	引体向上算法模块配套设备
	1、 立杆                                                      
 1、杆体高度： 2-3 m（具体高度根据现场实际情况做调整）。具体高度根据操场大小和使用需求确定。
2、杆体直径：≥110 mm。 
3、杆体厚度：≥2 mm
4、杆体材质：采用优质钢材，具有高强度、耐腐蚀、耐磨损
5、表面处理：采用烤漆处理；颜色为糖果白
6、安装设备：可安装多种智慧体育设备，如高清摄像头、无线ap、音柱等。                                                                                          二、机器人箱体
1.箱体尺寸：≥宽430*高480*厚260mm 
2.显示尺寸：≥320mm*160㎜
3.显示亮度：≥1000nit 
4.显示分辨率：≥64*32
5.显示内容：可展示学生信息、成绩及违规提示
6.可视角度：120º±5º（水平/垂直）
7.喇叭：双向全音喇叭 
8.同步显示：支持配置小机器人套件，同步显示学生测试状态和违规情况。  
三、其他硬件服务配置
配套相应的零配件，如电源、插座等1套配套硬件  
四、物联网摄像头 1台
1、传感器类型： 1/1.8英寸CMOS
2、像素：≥800万；
3、最大分辨率：≥3840×2160；
4、防尘防水等级: IP67。
5、视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG。
6、电源供应：DC：12 V ± 20%； PoE：802.3at，Type 2 Class 4。
7、人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重。          
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	50米跑AI算法系统
	采用人工智能视觉算法分析，针对50米项目进行数据采集、分析，实现违规自动判定和精准成绩检测； 
1、成绩检测：支持50米跑成绩计时；
2、精度要求：技术要求有效量程：0-999.99秒，分度值：0.01秒，允许误差±0.05秒；
3、成绩误差：≤0.02秒；
4、响应时间：≤0.5秒；
5、人脸识别率：人脸识别准确率为99%；
6、同测人数：支持至少10跑道同时测试，且支持选择不同跑道进行50米的训练与测试；
7、多组套发：支持多组同测，支持不限组别前后发令同时进行测试；
8、差异校准：跑步计时方式支持电计标准和手计标准两种形式，且可以实现差异校准；
9、选择部分跑道测试：支持选择部分跑道测试:灵活应对因其他班级使用1道或其他跑道上课/训练影响50米测试的场景；
10、起点换人检测：支持起点人员实时检测，若出现测试人员如发生临时调整，系统自动识别并播报当前测试人员姓名；
11、终点抗干扰：支持测试过程中非测试学生穿过终点线不影响各跑道测试学生测试成绩；
12、作弊识别：测试过程中若出现“接力作弊”的行为，系统自动识别并播报“疑似违规”，测试结果无成绩；
13、作弊时间判定：支持后台自动设置疑似作弊时间限制，测试人员测试成绩若小于该设置时长，系统播报“疑似作弊”，同时成绩后台不做记录；
14、异常成绩过滤：支持自动过滤异常成绩，学生经过终点的时间不得小于系统限定时长，可有效杜绝作弊现象；
15、违规识别：支持踩线、抢跑违规识别，可实时进行语音提醒；
16、考试模式：
16.1.支持体育考试、国家体测等场景应用；
16.2.支持选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，支持任意选择单个或多个跑道进行测试，系统依次播报学生姓名开启测试并播报测试成绩；
16.3.支持选择人脸识别测试，学生站在起跑线前面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统语音播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
16.4.支持自动生成运动处方报告记录成绩、分数、等级，精准分析学生姿态指标：身体前倾角度、反应时间、平均速度等，系统给出优秀指标供学生参考，包括肌群分析图谱，给予精细化的点评与建议；
16.5.支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改；
16.6.支持体育考试成绩、国家体测成绩自动对应上传至智慧体育校级数据系统的体育考试模块、国家体测模块中；
16.7.支持教师通过智慧体育助手小程序开启测试任务，音柱发令，测试者到达终点后屏幕及小程序显示测试者信息和成绩，并支持一键导出测试成绩；
17、随堂测试：
17.1.支持随堂测试模式下，选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，支持任意选择单个或多个跑道进行测试，系统依次播报学生姓名开启测试并播报测试成绩；
17.2.支持随堂测试模式下，选择人脸识别测试，学生站在起跑线前面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统语音播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
17.3.支持随堂测试模式下，自动生成运动处方报告记录成绩、分数、等级，精准分析学生姿态指标：身体前倾角度、反应时间、平均速度等，系统给出优秀指标供学生参考，包括肌群分析图谱，给予精细化的点评与建议；
17.4.随堂测试模式下，支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改；
18、动作关键帧：支持留存运动视频回放，可通过人工智能识别分析运动过程并提供关键帧分析，包括准备动作、起跑动作、结束动作等；
19、自由练习：支持自由练习模式下，提前录入人脸信息后，学生站在起跑线前面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
20、成绩显示：支持配置户外P4全彩LED显示屏，实时展示多跑道50米测试成绩；
21、灵活配置：支持通过移动端灵活配置系统交互内容，包括但不限于配置是否播报学生信息、是否识别违规信息等；
22、项目拓展：支持50米项目在同一场景，同一套设备条件下拓展50*8往返跑项目，可同时支持50米、50*8往返跑项目的测试使用,自动对50*8往返跑项目进行成绩判定和精准成绩检测；
23、测试记录：支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统/智慧体育自助体测系统/AI体育云，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。
	1
	套
	

	10
	50米跑算法模块配套设备
	一、立杆                                                                                                                                  
包含起点定制化立杆及终点定制化立杆：
（一）起点立杆：材质：Q235钢材；烤漆：糖果白；厚度：2-5 mm（根据横臂长短决定壁厚）；高度：3-4 m（具体高度根据现场实际情况做调整）；直径：100-300mm（根据横臂长短决定直径）。
（二）起点横臂：横臂直径：100-300mm（根据横臂长短决定直径）；厚度：2-5 mm（根据横臂长短决定壁厚）；长度：4-5 m（具体长度根据现场实际情况做调整）。
（三）终点立杆：材质：Q235钢材；烤漆：糖果白；厚度：2-5 mm（根据横臂长短决定壁厚）；高度：3-4 m（具体高度根据现场实际情况做调整）；直径：100-300mm（根据横臂长短决定直径）。
（四）终点横臂：横臂直径：：100-300mm（根据横臂长短决定直径）；厚度：2-5 mm（根据横臂长短决定壁厚）；长度：5-6 m（具体长度根据现场实际情况做调整）。
二、智慧音柱                                                                                                                                      1、额定功率：≥60W；                                                                                                                 2、频率响应：140HZ-15KHZ；                                                                                                                              3、灵敏度：95dB（±3）；                                                                                                                                   4、待机功率：＜1W                                                                                                                               5、材质：铝合金外壳，金属网罩，PP防水喇叭；                                                                                                      6、防护：具有过热保护、过流保护、防破音等。                                                                                                                                                                                       三、其他硬件服务配置
配套相应的零配件，如光模块、光纤收发器、插座等1套配套硬件
四、物联网摄像头  3台
1、传感器类型：1/1.8英寸CMOS
2、像素：≥800万；
3、最大分辨率：≥3840×2160；
4、防尘防水等级：IP67。
5、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG。
6、电源供应：DC：12 V ± 20%； PoE：802.3at，Type 2 Class 4。
7、人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重。
	1
	套
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	100米跑AI算法系统
	采用人工智能视觉算法分析，针对100米项目进行数据采集、分析，实现违规自动判定和精准成绩检测； 
1、成绩检测：支持100米跑成绩计时；
2、精度要求：技术要求有效量程：0-999.99秒，分度值：0.01秒，允许误差±0.05秒；
3、成绩误差：≤0.02秒；
4、响应时间：≤0.5秒；
5、人脸识别率：人脸识别准确率为99%；
6、同测人数：支持至少10跑道同时测试，且支持选择不同跑道进行100米的训练与测试；
7、选择部分跑道测试：灵活应对因其他班级使用1道或其他跑道上课/训练影响100米测试的场景；
8、起点换人检测：支持起点人员实时检测，若出现测试人员如发生临时调整，系统自动识别并播报当前测试人员姓名；
9、多组套发：支持100米跑多组循环发令，前一组起跑后，后一组即可发令起跑，支持最多十组套发同测，成绩自动检测。支持多组同测，支持最少12组前后发令同时进行测试；
10、终点抗干扰：支持测试过程中非测试学生穿过终点线不影响各跑道测试学生测试成绩；
11、作弊识别：测试过程中若出现“接力作弊”的行为，系统自动识别并播报“疑似违规”，测试结果无成绩；
12、作弊时间判定：支持后台自动设置疑似作弊时间限制，测试人员测试成绩若小于该设置时长，系统播报“疑似作弊”，同时成绩后台不做记录；
13、异常成绩过滤：支持自动过滤异常成绩，学生经过终点的时间不得小于系统限定时长，可有效杜绝作弊现象；
14、违规识别：支持踩线、抢跑违规识别，可实时进行语音提醒；
15、考试模式：
15.1.支持选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，支持任意选择单个或多个跑道进行测试，系统依次播报学生姓名开启测试并播报测试成绩；
15.2.支持选择人脸识别测试，学生站在起跑线前面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统语音播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
15.3.支持自动生成运动处方报告记录成绩、分数、等级，精准分析学生姿态指标:身体前倾角度、反应时间、平均速度等，系统给出优秀指标供学生参考，包括肌群分析图谱，给予精细化的点评与建议；
15.4.支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改；
15.5.支持教师通过智慧体育助手小程序开启测试任务，音柱发令，测试者到达终点后屏幕及小程序显示测试者信息和成绩，并支持一键导出测试成绩;
16、随堂测试：
16.1.支持随堂测试模式下，选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，支持任意选择单个或多个跑道进行测试，系统依次播报学生姓名开启测试并播报测试成绩；
16.2.支持随堂测试模式下，选择人脸识别测试，学生站在起跑线前面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统语音播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
16.3.支持随堂测试模式下，自动生成运动处方报告记录成绩、分数、等级，精准分析学生姿态指标：身体前倾角度、反应时间、平均速度等，系统给出优秀指标供学生参考，包括肌群分析图谱，给予精细化的点评与建议；
16.4.随堂测试模式下，支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改；
17、动作关键帧：支持留存运动视频回放，可通过人工智能识别分析运动过程并提供关键帧分析，包括准备动作、起跑动作、结束动作等；
18、自由练习：支持自由练习模式下，提前录入人脸信息后，学生站在起跑线前面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
19、成绩显示：支持配置户外P4全彩LED显示屏，实时展示多跑道100米测试成绩；
20、灵活配置：支持通过移动端灵活配置系统交互内容，包括但不限于配置是否播报学生信息、是否识别违规信息等；
21、测试记录：支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。
	1
	套
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	100米跑算法模块配套设备
	一、立杆                                                                                                                                  
包含起点定制化立杆及终点定制化立杆：
（一）起点立杆：材质：Q235钢材;烤漆：糖果白;厚度：2-5 mm（根据横臂长短决定壁厚）;高度：3-4 m（具体高度根据现场实际情况做调整）;直径：100-300mm（根据横臂长短决定直径）。
（二）起点横臂：横臂直径：：100-300mm（根据横臂长短决定直径）；厚度：2-5 mm（根据横臂长短决定壁厚）；长度：4-5 m（具体长度根据现场实际情况做调整）。
（三）终点立杆：材质：Q235钢材;烤漆：糖果白;厚度：2-5 mm（根据横臂长短决定壁厚）;高度：3-4 m（具体高度根据现场实际情况做调整）;直径：100-300mm（根据横臂长短决定直径）。
（四）终点横臂：横臂直径：：100-300mm（根据横臂长短决定直径）；厚度：2-5 mm（根据横臂长短决定壁厚）；长度：5-6 m（具体长度根据现场实际情况做调整）。
二、智慧音柱                                                                                                                                      1、额定功率：≥60W；                                                                                                                 2、频率响应：140HZ-15KHZ；                                                                                                                              3、灵敏度：95dB（±3）；                                                                                                                                   4、待机功率：＜1W                                                                                                                               5、材质：铝合金外壳，金属网罩，PP防水喇叭；                                                                                                      6、防护：具有过热保护、过流保护、防破音等。                                                                                                                                                                                       三、其他硬件服务配置
配套相应的零配件，如光模块、光纤收发器、插座等1套配套硬件 
四、物联网摄像头  3台
1、传感器类型： 1/1.8英寸CMOS
2、像素：≥800万；
3、最大分辨率：≥3840×2160；
4、防尘防水等级: IP67。
5、视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG。
6、电源供应：DC：12 V ± 20%； PoE：802.3at，Type 2 Class 4。
7、人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重。
	1
	套
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	800米&1000米跑AI算法系统
	采用人工智能视觉算法分析，针对800米&1000米项目进行数据采集、分析，实现精准成绩检测；
1、成绩检测：支持800米、1000米跑成绩计时；
2、同步开启：支持800米、1000米项目同步开启使用，互不干扰检测，并分别精准检录800米和1000米的跑步成绩；
3、精度要求：技术要求有效量程：0-999.99秒，分度值：0.01秒，允许误差±0.05秒；
4、成绩误差：≤0.02秒；
5、响应时间：≤0.5秒；
▲6、支持同测人数：支持多组多人同测，800米/1000米跑分别支持最多十组分别发令同时进行跑圈，并支持800米和1000米分并支持80-150人同时测试，分别记录成绩；（提供由第三方检验检测机构出具检验检测报告复印件并加盖投标人公章。）
7、多组同测：支持800米、1000米男女同测，可多组循环发令，前一组起跑后，后一组即可发令起跑，支持最多十组套发同测，成绩自动检测，自动计时、自动计圈；
8、班级名单测试：选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，学生通过穿戴号码衣开展测试，最多分别支持40人同时测试，并分别记录成绩，且成绩检出率：≥99.6%；
9、人脸识别测试：选择人脸识别测试，学生无需穿戴号码衣或任何电子设备，通过摄像头识别人脸信息，最多分别支持80-150人人同时测试，并分别记录成绩，且人脸识别方式成绩检出率：≥98.6%；
10、动作关键帧：支持留存运动视频回放，可通过人工智能识别分析运动过程并提供关键帧分析，包括起跑动作、结束动作等；
11、异常成绩过滤：支持自动过滤异常成绩，学生连续经过终点的时间间隔不得小于系统限定时长，可有效杜绝绕近道作弊；
12、成绩显示：支持教师端、手机端及配置的户外P4全彩LED显示屏实时展示800米/1000米测试人信息、已跑圈数及测试成绩；
13、成绩补录：支持小程序端成绩智能补录，可进入补录界面查看全程视频回放及学生每圈过线时间，通过智能提示补录学生跑步成绩；
14、找回成绩：支持多种方式找回成绩
14.1.通过人脸识别，可以快速定位学生运动成绩；
14.2.观看回放，直接定位疑似过线成绩便于老师判断；
15、考试模式：支持教师通过智慧体育助手小程序开启测试任务，音柱发令，测试者到达终点后屏幕及小程序显示测试者信息和成绩，并支持一键导出测试成绩;
16、测试记录：支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统/智慧体育自助体测系统/AI体育云，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出
	1
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	800米&1000米跑算法模块配套设备
	一、立杆                                                                                                                                  
包含起点定制化立杆及终点定制化立杆：
（一）起点立杆：材质：Q235钢材;烤漆：糖果白;厚度：2-5 mm（根据横臂长短决定壁厚）;高度：3-4 m（具体高度根据现场实际情况做调整）;直径：100-300mm（根据横臂长短决定直径）。
（二）起点横臂：横臂直径：：100-300mm（根据横臂长短决定直径）；厚度：2-5 mm（根据横臂长短决定壁厚）；长度：4-5 m（具体长度根据现场实际情况做调整）。
（三）终点立杆：材质：Q235钢材;烤漆：糖果白;厚度：2-5 mm（根据横臂长短决定壁厚）;高度：3-4 m（具体高度根据现场实际情况做调整）;直径：100-300mm（根据横臂长短决定直径）。
（四）终点横臂：横臂直径：：100-300mm（根据横臂长短决定直径）；厚度：2-5 mm（根据横臂长短决定壁厚）；长度：5-6 m（具体长度根据现场实际情况做调整）。
二、智慧音柱                                                                                                                                      1、额定功率：≥60W；                                                                                                                 2、频率响应：140HZ-15KHZ；                                                                                                                              3、灵敏度：95dB（±3）；                                                                                                                                   4、待机功率：＜1W                                                                                                                               5、材质：铝合金外壳，金属网罩，PP防水喇叭；                                                                                                      6、防护：具有过热保护、过流保护、防破音等。                                                                                                                                                                                       三、其他硬件服务配置
配套相应的零配件，如光模块、光纤收发器、插座等1套配套硬件 
四、物联网摄像头 4台
1、传感器类型： 1/1.8英寸CMOS
2、像素：≥800万；
3、最大分辨率：≥3840×2160；
4、防尘防水等级: IP67。
5、视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG。
6、电源供应：DC：12 V ± 20%； PoE：802.3at，Type 2 Class 4。
7、人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重。
	1
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	终点成绩显示屏
	配置户外P4全彩LED显示屏，支持长短跑（50米、100米、800米、1000米）跑步成绩显示。
1、尺寸：宽≥960mm，长≥1600mm；
2、亮度：≥4200cd/㎡；
3、亮度均匀性：≥0.95；
4、最佳视距：≥4m；
5、使用环境：户外；
6、每平方模组最大功率：≤909W/㎡；
7、换帧频率：≥60帧/秒；
8、刷新频率：≥960Hz；
9、控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示；
	2
	个
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	坐位体前屈测试板
	1、尺寸：≥长1.5m*宽0.5m*厚0.04m；
2、无机械推杆设计：采用无机械推杆设计，无需归位测试游标等配件，且无损耗件;
3、材质：户外防晒防烫皮，整体采用环保材料不含甲醛等有害物质，框架使用Q235材质环保塑粉喷塑，不容易生锈变形等特点，软包使用多层绵海绵，环保PVC皮料，对人体没有化学伤害；
4、功能特点：产品符合国家规定标准，满足人体工程学需要，锻炼与测试舒适程度较高。
	18
	块
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	教学屏X1
	一、软件算法功能
(一)AI立定跳远
1.成绩检测：支持智能检测有效跳远距离，精准区分左右脚，以最后的落点为准计入正常成绩；
2.成绩误差：≤0.1厘米；
3.响应时间：≤0.5秒；
4.违规识别：支持踩线违规识别，可实时进行语音提醒；
5.背景抗干扰：支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动 仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少5人；
6.容错机制：学生落地后往前滑动，支持以滑动前为准检测成绩。
7.人脸识别：支持提前录入人脸信息后，学生在起跳区域朝着摄像头做准备，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s;
8.运动切片：立定跳远系统自动生成运动关键帧总结，分析学生起跳关键帧、屈膝角角度、起跳角度、摆臂幅度、平均速度等，给到科学的指导建议并实时展示学生最终运动成绩；9.排行榜展示：支持在无人使用状态下显示项目排行榜，支持分性别显示排行榜状态。
10.作弊检测：支持作弊识别检测，如学生单脚跳、侧边跨越跳、侧边二段跳、双人接力跳、起点助跑冲刺跳、地面翻滚至某距离、摄像头遮挡，系统自动检测并语音播报“疑似违规”,且作弊成绩无效，可支持识别99%作弊场景；
11.考试模式：
①支持体育考试、国家体测等场景应用；
②选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，系统依次播报学生姓名开启测试；
③选择人脸识别测试，学生站在测试位上面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统语音播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s;
④自动生成运动处方报告记录成绩、分数、等级，精准分析学生姿态指标：腾空高度、平均速度、起跳角度、摆臂幅度、腾空时间、屈膝角等，系统给出优秀指标供学生参考，包括肌群分析图谱，给予精细化的点评与建议；
⑤支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改；
⑥支持体育考试成绩、国家体测成绩自动对应上传至智慧体育校级数据系统的体育考试模块、国家体测模块中；
⑦支持教师通过智慧体育助手小程序开启测试任务，并一键导出测试成绩。
12.测试记录：支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统/智慧体育区级数据系统/智慧体育自助体测系统/AI体育云，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。
(二)AI跳绳教学版
1.支持跳绳测试成绩有效检测，并支持考试模式和教学模式切换；
2.成绩误差：≤1次/分钟；
3.响应时间：≤0.5秒；
4.背景抗干扰：支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少5人；
5.多人同测：支持采用单设备单摄像头硬件可同时支持至少10个测试人员同时进行测试，支持多名学生人脸识别同时开启测试；
6.作弊识别：支持系统识别不拿绳垫脚跳、单手甩绳跳、双手交叉甩绳跳、中途换人跳等作弊行为，并不计入有效成绩；
7.智能识别：支持无绳跳智能识别，可自动过滤无绳跳成绩上榜；
8.灵活测试：支持学生任意选择单个或多个测试位开展测试；
9.支持中途终止：支持中途终止测试离开测试圈可监测并播报成绩；
10.人脸识别：支持提前录入人脸信息后，学生在跳绳测试区域内双手握绳脸朝着摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s;
11.时长配置：后台支持设置测试时间为30S、60S、120S、180S、240S；
12.排行榜展示：支持在无人使用状态下显示项目排行榜，支持分性别显示排行榜状态；
13.考试模式：
①支持体育考试、国家体测等场景应用；
②支持选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，系统依次播报学生姓名开启测试并播报成绩；
③支持选择人脸识别测试，学生在跳绳测试区域内双手握绳脸朝着摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息开启测试，测试结束后播报测试成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
④支持自动生成运动处方报告记录成绩、分数、等级，精准分析学生姿态指标：手臂夹角、平均速度等，系统给出优秀指标供学生参考，包括肌群分析图谱，给予精细化的点评与建议；
⑤支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改；
⑥支持体育考试成绩、国家体测成绩自动对应上传至智慧体育校级数据系统的体育考试模块、国家体测模块中；
⑦支持教师通过智慧体育助手小程序开启测试任务，并一键导出测试成绩。
14.测试记录：支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统/智慧体育区级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。
(三）多人仰卧起坐
1.采用人工智能视觉算法分析，针对仰卧起坐项目进行数据采集、分析，实现违规自动判定和精准成绩检测；
2.成绩检测：支持智能检测有效个数；
3.成绩误差：≤1个/每分钟；
4.响应时间：≤0.5秒；
5.违规识别：支持未抱头、未触膝、未躺平违规识别；
6.人脸识别：支持提前录入人脸信息后，学生坐于辅助垫同时面朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
7.多人同测：采用单设备单摄像头硬件可同时支持10个测试人员进行测试，并支持多名学生人脸识别同时开启测试；
8.支持多名学生在不同测试位置分别开展测试；
9.背景抗干扰：支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少6人；
10.排行榜展示：支持在无人使用状态下显示项目排行榜，支持分性别显示排行榜状态；
11.考试模式：
①支持体育考试、国家体测等场景应用；
②支持选择人脸识别测试，学生坐于辅助垫同时面朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，识别响应速度≤2s；
③支持自动生成运动处方报告记录成绩、分数、等级，精准分析学生姿态指标：仰卧速度、屈膝角、身体弯曲角等，系统给出优秀指标供学生参考，包括肌群分析图谱，给予精细化的点评与建议；
④支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改；
⑤支持体育考试成绩、国家体测成绩自动对应上传至智慧体育校级数据系统的体育考试模块、国家体测模块中。
⑥支持教师通过智慧体育助手小程序开启测试任务，并一键导出测试成绩；
12.多人同测:采用单设备单摄像头硬件可同时支持10个测试人员进行测试；
13.异位测试：支持多名学生在不同测试位置分别开展测试。（四）多人坐位体前屈
1.成绩检测：支持智能检测双手前驱有效距离；
2.成绩误差：≤0.1厘米；
3.响应时间：≤0.5秒；
4.违规识别：支持腿弯曲、单手前驱、加速冲击违规识别；
5.背景抗干扰：支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少6人；
6.人脸识别：支持提前录入人脸信息后，学生坐于辅助垫同时面朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
7.多人同测：
①采用单设备单摄像头硬件可同时支持6个测试人员进行测试；
②支持多名学生人脸识别同时开启测试，可分别开启测试，测完即可离开测试区域，不会影响其他在测人员测试；
8.异位测试：支持多名学生在不同测试位置分别开展测试；
9.测试方式：支持学生使用无机械推杆的坐位体前屈板进行快速测试，无需归位测试游标等配件，且无损耗件；
10.排行榜展示：支持在无人使用状态下显示项目排行榜，支持分性别显示排行榜状态；
11.考试模式：
①支持体育考试、国家体测等场景应用；
②支持选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，系统依次播报学生姓名开启测试并播报测试成绩；
③支持选择人脸识别测试，学生坐于辅助垫同时面朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，如学生未看摄像头，语音会提醒“请看摄像头识别人脸”，系统语音播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
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	运动风云榜大屏
	1.尺寸：≥55寸；
2.亮度：≥2000cd；
3.配置4K高清、纳米级触摸屏，自带人脸识别摄像头；
4.散热方式：风冷+调速;
5.支持防雨、防尘、防、过热、户外喷涂、防球击；
6.外壳：≥1.5mm镀锌板，表面喷户外专用粉，防护能力7年以上；
7.开门设计防水结构，贴户外橡胶条密封，满足IP55防护等级；
8.配置校级智慧体育数据分析与查看功能，可查看校级整体数据情况，包含实时运动量、开课次数、开课人数、开课班级数等维度数据；
9.支持校方各级人员查看各项目实时使用情况，可查看各运动项目实时排行榜单，并支持根据年级/性别等类别进行分类查看排行榜单，可在榜单中查看对应学生运动视频回放及动作关键帧；
10.支持运动风云榜分周榜、月榜、学期榜进行查看；
11.支持通知栏展示，并支持后台自定义设置通知栏内容；
12.支持学生通过大屏自主查询个人成绩档案，包含过往整体运动数据量、综合能力雷达分布图、各运动项目的成绩综合分析体现；
13.支持学生通过大屏进行人脸识别，课后自主查看个人运动视频、动作关键帧等数据；
14.支持通过大屏人脸识别查看学生运动数据，包括累计运动天数、日均运动时长（分钟）、今日运动时长（分钟）、达标天数占比等数据；
15.支持学期切换，支持查看上一个学期的运动数据；
16.支持学生通过大屏选择时间区间查看运动趋势图及各项目日均运动时长等数据；
17.隐私模式：数据不上传云平台，视频回放不上传，支持遮蔽学生照片。
	1
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	网络设备套装
	单校标配硬件设备，含无线AP、路由器、交换机、PDU等。
	1
	套
	

	六、体育中考50米测试计时装备项目

	1
	50米区间跑测试仪（双边感应）
	1、主机内置AI及光电双体测系统，可任意切换，既可作为AI体质测试主机，结合高清摄像机进行AI体质测试，也可作为光电测试主机与光电测试外设无线连接使用，主机可同时具有精准姿态识别判断及红外计时计次功能，内置所有体测及体考项目适用于全国体测及体考。
2、主机具有账户登录、账户分级管理功能。主机为通用主机，内置所有测试项目程序，无需额外安装程序即可切换测试项目，同一主机能与不同测试项目的外设进行互联实现测试无缝切换，主机可实时监控外设电量及通信状态。
3、主机同时支持无线/有线网两种采集接收模式，无线支持4G/5G全网通移动物联网、2.4GHz无线（包含WiFi、蓝牙），可进行长距离数据传输及多台主机高速批量实时传输保障现场数据的传输安全。支持与管理系统自动组网，实时传输成绩，无需PC端中转，主机连网后，自动校对时间和日期。
4、主机联网后可自动同步北京时间，具备考评员权限进行密码设置与修改管理登录，保障数据安全；主机与管理系统联机可进行主机测试参数数据上传与下载等操作，测试成绩实时无线传输至管理系统，可被动式接受体质测试智能云平台的主机测试参数、时间同步、数据上传与下载、关机、通讯网络质量等功能进行批量操作。
▲5、主机采用≥8吋中文彩色多点触控显示屏分辨率≥1024*768，亮度≥1000cd/m²，在室外强阳光下可以清晰显示屏幕内容，包括测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等测试信息，测试全程语音提示，具有多级的亮度调节，具备一键息屏和唤醒功能。（提供由第三方检验检测机构出具检验检测报告复印件并加盖投标人公章。）
6、主机内置前后双摄像头，摄像头像素≥1300万，具有人脸识别检录、二维码扫码、同步视频录制功能。
7、主机内置RJ45以太网口、USB3.0口、PS2口、Type-C口、HDMI 接口、音频3.5接口；USB口可接有线及无线键盘和鼠标，方便用户输入，HDMI接口可连接≥70吋显示屏，与主机显示屏同步显示测试过程和结果；方便测试者实时查看测试过程的相关测试数据，可通过音频口及蓝牙连接音箱。
8、主机内置AI测试算法，具有骨骼算法、人脸算法、分割算法、动作合规算法、防作弊算法、姿态算法等，智能跟随人体的运动过程，识别人体的关键骨骼点，主机自动分析视频得出测试成绩，受试者在测试现场和测试设备无物理接触，具有视频分析仲裁功能。
9、主机具有统计分析功能，可设置评分标准，可统计各个比率占比，统计已测未测人数，按成绩进行排名等，主机系统具有设置犯规功能，当出现测试仪未识别的其它犯规情况下，可人工标注犯规并设置该次成绩无效。系统数据加密，可备份和拷贝，自动生成日志文件，全程记录操作过程，保证数据的真实性，在出现争议时提供权威的仲裁依据。
10、主机具有全程同步语音播报功能，确认测试后自动呼叫测试者姓名、性别和测试道次，多级语音音量调节，可单独设置测试提示、总测试时间、倒计时、测试结果等内容的语音开启与关闭，也可自主选择播报内容。
11、主机具有非机械式键盘支持中文、英文和数字输入功能，可扩展增加身份证识别输入、人脸识别输入（人脸识别具备离线识别、支持可控活体检测，可自动补光、识别阈值调整以便适应不同的使用场景），支持扩展其他非接触输入（包括身份证/IC卡/ID卡/CPU卡、条形码/二维码扫码等输入）、U盘/数据线批量导入等多种输入方式。
12、主内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，在无交流电源时可提供≥12小时的持续电能；针对电池回路设计有保护开关，防止仪器长时间不使用时导致电池过度放电，延长了电池使用寿命。
13、主机具有至少三重数据加密备份功能，内置大容量存储芯片，单机可存储数据1000万条以上，具有备份还原功能，可对仪器内部所有测试数据、设置参数等的信息进行备份和还原操作，具有多种成绩查询组合方式进行任意查询，具有测试数据（误删除）恢复功能。 
14、自动测量短跑（50米、50米×8往返跑、100米跑等）跑步测试数据。通过无线闭环系统实时上传测试数据。
15、采用红外线非接触式传感器测量原理，过终点线即时感应，有智能判断犯规功能，当人体遮挡住红外线时方为有效，具有抗阳光干扰，测试探头内置天线，且具有对准校正模式，有蜂鸣器提示功能，方便安装使用。标配4人同测，可扩展至10人同时进行测试。
16、外设内置OLED显示器，可实时显示电量、学号、通讯信号及道次等信息。
17、支持：内部发令、外部发令、手动发令等多种发令模式，默认为内部发令模式，当选配有外部发令装置时，外部发令装置外带有发令音箱，可发出起跑发令音，发令信号与主机完全同步，且与主机通信距离不小于200米。
18、量程：0～999.9s；分度值：0.01s；误差：±1.5%。
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	七、心理咨询室建设项目（海棠校区）

	1
	心理健康教育管理系统V6.0
	一、功能要求
1、系统须采用B/S架构开发，要求系统包含前台测评端和后台管理端，前台测评端须支持手机、平板、电脑等通过网络进行访问。后台管理端支持通过电脑浏览器访问登录。
2、前台测评端须包含参与测评、测评记录等功能模块。后台管理端包含测评管理、预警分析、量表管理、用户管理、系统管理、个人中心等功能模块。
3、要求系统具有良好的兼容性，须兼容Firefox、Opera、Chrome等浏览器。
4、导入用户数据：要求系统支持下载Excel导入模版，一次性批量导入用户资料，即时生成登录帐号、密码、机构等信息，导入后即可登录系统。支持通过Excel模板导入任意多个自定义的人口学扩展字段信息（如家庭经济状况，家庭排行、紧急联系人等等），导入的人员数据具备预览功能，可预览人员数据和机构数据的正确性，可随时取消导入操作。对于未导入成功的数据，给出详细的错误类型提示信息，便于及时修正后重新导入。
5、组织机构设置：要求系统支持批量人员数据导入后能自动生成完整的机构信息，并要求能够支持用户对机构信息进行划转、调整、修改等操作，具有添加新的组织机构、定义机构名称、修改机构名称等功能。
6、用户类型设置：要求支持自定义添加多个用户类型（如咨询师、测评用户、领导、专家等），不同的用户类型可以设置不同的组织机构，用户类型可以关联多组自定义扩充信息字段等。要求可以对用户类型定义缩略简称，并设置用户类型颜色标签。
7、角色权限设置：要求支持自定义用户角色，不同的用户角色可设置不同的功能操作权限，实现不同角色用户登录后显示的功能操作菜单列表不同，同时支持不同角色用户对系统人员信息数据进行机构数据查阅范围权限的设定，实现不同权限的角色用户查看的人员数据范围不同，满足心理工作个性化以及心理咨询保密原则的需求。
8、扩展字段设置：要求系统须具有自定义人员扩充字段信息的功能，可自定义添加人员信息字段，字段类型支持填空、单选、多选等多种题型，对于选择题题型具有“添加一个”和“添加多个”两种添加方式，即支持一次只添加一个选项内容，也支持一次添加多个选项内容。添加字段具有是否必填、用户是否可修改等配置选项。扩充字段可自定义关联给任意用户类型。扩充字段在系统其他页面中必须可作为查询条件引用。
9、量表类别：要求提供如“焦虑自评量表（SAS）”、“抑郁自评量表（SDS）”等≥65个测评量表，支持添加、编辑量表类别。
10、量表管理：要求支持对量表类别、名称、题目、选项、计分、因子公式、维度解释、辅导建议、预警范围、测试条件控制等进行自主管理。提供原始分与标准分数据转换输入功能。支持T分、Z分、标准10分、标准20分以及自定义性别、年龄范围条件的分值转换。具有逐题添加和批量导入功能，可逐题添加题目、选项和计分，也可一次性导入多道题目、选项和计分，提供高级量表导入模式功能，可一次性导入不同题目、选项和计分规则的量表。支持选择题、图片题等题目类型，具有题目排序功能，可通过鼠标拖曳变换题目排列次序。
11、测评计划：要求支持发布测评计划，设置发布状态和有效时间，可自定义在计划中添加任意多个量表，可设置量表是否允许重复测评以及是否允许查看报告，可通过帐号、姓名、性别、用户类型、角色类型、机构信息以及扩展字段信息来定义测试人员范围等，测评计划支持启用和停用状态功能切换。测评计划支持自动生成测评二维码。系统具有测评进度统计功能，可对测评计划的测评进度按照已完成测评计划、未完成测评计划、已参与测评计划、尚未参与测评计划等状态进行统计，并出具统计图表。同时可对各测评进度状态以及计划内的各量表测评进度情况进行人员信息统计，具有导出测试人员清单功能。系统可自动对测评计划内的具有内置预警条件的量表进行预警比例统计分析，可出具统计分析图表，并支持查看、导出预警人员列表以及原始的测评数据结果。
12、测评协议模板：要求系统须支持定义《心理普测知情同意书》，支持填写协议标题、协议内容、说明等，内容支持自主修改。
13、数据导入：要求支持下载测评记录批量导入模板、批量上传测评记录文件（电子表格）、上传单个测评记录文件（提交失败时导出的文件）等，支持下载不少于65个量表模板，导入后系统支持生成测评报告。
14、测评档案：要求支持查询、计算、删除、批量导出测评档案，支持以Zip压缩包方式批量导出答题记录、题目得分、因子得分、详细测评报告、简明测评报告等。答题记录、题目得分、因子得分等原始数据数据支持导出Excel文件格式，支持导入SPSS进行数据分析。
15、预警分析：要求具备个体预警、团体预警、综合筛查功能，可导出《个体预警报告》、《团体预警报告》、《综合筛查报告》。综合筛查统计功能支持引用多个量表组合查询，支持“且”、“或”多种条件嵌套，可引用因子、题目得分、题目选项等条件自由组合进行查询，具有等于、不等于、小于、小于等于、大于、大于等于、介于等至少7种判断条件。查询结果支持批量导出测评得分、因子得分、题目选项等原始结果。
16、样本分析：要求支持选择量表、因子、样本1数据、样本2数据等内容，支持计算出样本数数量、均值、标准差、方差等数据，支持生成显著性检验（T检验-双侧）结果，包含T值和P值。
17、系统配置：要求支持用户密码要求配置，包含密码长度、密码中必须包含元素、最少包含的不同字符数等内容。支持进行登录页面文字信息配置，支持更换登录背景图片、登陆页面图片、logo图片等。
二、产品组成
1、要求包含《心理健康教育管理系统》系统1套。
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	2
	录音笔
	10米远距离清晰录音，支持高清录音外放；多语种实时转文字、同声转译；支持：会议纪要、讲话人总结、关键词、思维导图等等。
	1
	套
	

	3
	心理自助系统
	一、功能要求
1、本系统基于自助、助人、互助的心理健康理念开发，具备如心理科普、自助方案、心理悦读、健康医典、能力训练、心理视频、放松减压、心理图库、心理测评、心理树洞、中心介绍、心理互动、咨询辅导、迎宾宣传等≥14个功能模块，助力心理科普工作。
2、支持心理自助、迎宾宣传双系统一键切换，既可以提供多种心理科普资料，又能够起到迎宾宣传的作用。
3、提供如迎宾、启迪、智库、实践等≥4类迎宾宣传栏目。
4、由前台和管理后台两部分组成，支持在系统接入局域网情况下，可远程进入管理后台。
5、支持进行首页背景图、二级页背景图、详细页背景图、系统LOGO、系统名称、前端功能区域切换间隔等≥7种系统设置。
6、前台导航页面支持多屏分页显示栏目，支持通过管理后台设置栏目。
7、管理后台支持将文章、视频等内容设置“是否推荐到前端导航页”功能，设置为推荐到前端导航页的内容，将在前台导航分屏页面中进行显示。
8、管理后台可查看栏目名称、栏目级别、栏目内容类型、状态等内容，支持添加、修改、删除一级或二级栏目。
9、管理后台内置文章、音频、视频等模板类型，可修改名称、作者、描述等内容，支持上传文件。
10、提供如心理学家、心理学名词、心理学分类等≥6类心理科普栏目，包含如“感觉”、“罗森塔尔实验”等≥98篇文章。
11、提供如学习工作、人际交往、压力应对等≥10类自助方案栏目，包含如“关于拖延症”、“公开演讲发言紧张怎么办”等不少于160篇文章。
12、提供如励志美文、心理故事、名言名句、心灵鸡汤等≥4类心理悦读栏目，包含如“坚持的力量”、“逆境出人才”等≥60篇文章。
13、提供如“抑郁症”、“焦虑症”等≥18篇健康医典主题文章
14、提供如“舒尔特方格”、“心理旋转”等≥14个能力训练。
15、提供舒尔特方格训练，基于沃尔特·舒尔特提出的舒尔特方格研发，通过在5×5的表格中快速按1-25的顺序依次标记位置，进行专注力训练。
16、提供心理旋转训练，基于心理学中著名的心理旋转实验研发，通过训练快速分辨出字母R是正还是反，进行想象力训练。
17、提供如放松训练、情绪管理、心理课堂等≥5类心理视频栏目，包含如“呼吸放松训练”、“如何管理自己的情绪”等≥76节视频。
18、提供如减压音乐、催眠音乐等≥3类放松减压栏目，包含≥30首音乐。
19、提供如似动图片、双关图形等≥9类心理图库栏目，包含≥127张图片资源。
20、提供如90项症状清单（SCL-90）、抑郁自评量表（SDS）、焦虑自评量表（SAS）等≥14个量表，包含心理测评知情同意书、指导语等内容，支持填写如名称、年龄、联系电话等个人信息，测评后生成测评报告，支持在管理后台查询测评结果。
21、心理测评报告包含如测评信息、因子得分、因子图表、测评结果、辅导建议等≥5类内容，支持在管理后台查询历史测评报告。
22、支持用户添加留言，支持自定义头像、昵称、表情，支持留言在管理后台审核通过后，在前台心理树洞栏目显示。
23、提供咨询辅导功能，支持用户填写并提交姓名、编号、手机、邮箱、希望咨询的问题等内容。
24、提供新闻速递栏目，提供≥14篇心理互动文章。
25、提供如咨询师介绍、工作文档等≥2类中心介绍栏目。
二、产品组成
1、要求包含心理自助系统1套（预置安装）；控制台1套。
三、硬件配置要求
1、要求外观尺寸：1259mm*550mm（±50mm）,底座500mm*700mm(±50mm)。
2、要求屏幕尺寸：43英寸。
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	情绪识别训练提升系统
	一、 功能要求
1、本系统基于情绪心理学相关理论、自助成长的理念，结合面部情绪识别技术，要求系统具有情绪识别小屋、积极训练中心、趣味体验场、个人小屋、档案信箱、心情日记等功能。
2、支持用户注册并绑定人脸信息后，后续可通过识别面部信息刷脸登录。
3、支持通过每日一签记录如悲伤、惊讶、快乐、平静、愤怒等≥5种心情，提供如学习、朋友、生活、工作、健康等≥12种主题选项，支持输入经历和感受等心情日记。
4、提供本周/月情绪状况，包含积极情绪、消极情绪百分比等，支持选择日期范围、情绪状态等查询记录。
5、提供倒计时为30秒的快速情绪识别，识别中提示积极词语引导，帮助用户洞察内心，了解自我情绪。支持通过扫描二维码下载报告，或导出报告到本机。
6、提供如积极/消极占比统计图、7种情绪占比统计图、情绪变化趋势图等≥3种快速情绪识别报告数据图表分析；提供7种情绪占比排名前三的情绪代表图，包含不同情绪占比、出现频率等数据；提供不同动态卡通动物形象作为情绪代表，如快乐小鸟等。
7、提供面部情绪识别、图形情绪感知、自我评估三个阶段多维情绪检测，支持通过扫描二维码下载报告，或导出报告到本机。
8、提供情绪积极指数、情绪稳定性指数、情绪弹性指数等多维情绪检测报告，包含不同维度得分、理想分值（百分制）等，提供如面部情绪识别数据结果、情绪图片诱导实验数据结果、面部情绪变化数据结果、情绪稳定性问卷数据结果、情绪弹性问卷数据结果等≥5组数据结果。
9、提供情绪总体印象，包含积极-消极、稳定-不稳定等维度四种组合结果，支持根据多维情绪检测结果智能推荐内容。
10、提供如“绘制生命树”、“情绪问答”等≥7款心理体验项目。
10.1提供基于人本主义心理学原理研发的“绘制生命树”体验游戏，帮助用户梳理生命中重要的时刻和事件，寻找其在潜意识中最珍视的人和事，确定未来前进的方向。
10.2提供“情绪问答”体验游戏，通过问答可了解情绪的意义，体会情绪的价值，了解身体的反应。
11、提供如“情绪是什么”“如何避免情绪化？”等≥30篇心理文章。
12、提供如“原来真的可以气出胃病”“拒绝情绪化进食”等≥30节心理课程。
13、提供如“奔跑的方块”、“印章糖”、“小羊回家”等≥20款趣味体验场游戏。
14、提供档案信箱，支持通过选择报告日期查询报告，支持对快速情绪识别、多维情绪检测报告进行查看、删除等操作。
15、提供基本信息、面部信息、成长等级等个人小屋内容，包含如初级、中级、高级、专家、大师等五级成长等级，支持更换、解除面部信息。
16、支持用户通过如登录岛屿、快速情绪识别等不少于6项的任务操作，领取一定贝壳及成长值。
17、支持用户使用贝壳值解锁一定内容，如积极训练中心的部分心理课程或心灵之舞的部分音乐。
18、提供如“和谐轻音”、“森林清晨”、“治愈心灵”等≥32款音频。
19、支持管理员帐号进行用户管理，可添加用户，并对已存在的帐号进行查看、编辑、删除等操作
二、产品组成
1、要求包含情绪识别训练提升系统1套（预置安装）；控制台1套。
三、硬件配置要求
1、要求外观尺寸：1718mm*748.5mm*266mm（±5mm），底座尺寸：550mm*748.5mm（±5mm）。
2、要求屏幕尺寸：32英寸。
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	AI心理对话舱系统V1.0-[科技舱版]（含三年的AI服务，后续每年2500元）
	一、 功能描述
1、本系统基于“AI+”技术及积极心理学理论设计，实现多角色语音聊天陪伴、层级对话预警，旨在以人机互动的高粘性交互方式，帮助用户更好地理解自己的情绪，探索内心困扰并提供解决策略。
2、提供首次登录时引导介绍，由2D数字形象引导介绍智慧对话角、心语测量仪、悦心发现阁等至少3个功能模块。
3、支持在首页停留时，2D数字形象提供简短互动陪伴。
4、提供如陪伴精灵、朋友、理性分析师、日常分享官、放松引导员等≥5种AI角色，不同角色以2D数字形象展示，支持与用户进行语音对话。如果长时间没有语音互动，2D数字形象会提示如“这里比较安静，能听见我的声音吗”。
5、语音对话时提供不少于两条提示词，如“最近总是很焦虑，怎么办？”，支持对当前对话进行暂停、清空等操作。
6、支持在进行语音对话前，提示采集面部照片进行情绪识别，对话结束后由AI生成情绪画像。
7、内置如“焦虑自评量表”、“抑郁自评量表”等≥14个评估量表，支持通过语音对话由AI推荐适合的量表，测评后生成测评报告。
8、支持由AI根据用户当前情况推荐悦心内容，提供如课程推荐、文章精选、游戏天地、音乐中心等不少于4个主题模块。
9、提供心理知识、生涯教育、减压训练等至少3个主题课程推荐，包含如“拒绝情绪化进食”、“最近焦虑了、你别害怕！”、“如何培养职业兴趣”等≥114节课程。
10、提供心理科普、个人成长、情绪管理、名著感悟等至少4个主题文章精选，提供如“神经衰弱”、“情绪是什么？”、“如何面对成长中的痛苦”等≥77篇文章。
11、提供如“图形拼贴”、“财务专家”、“理清线条”等≥12款游戏训练。
12、提供如催眠音乐、放松音乐、精力恢复等至少3类主题音乐，提供≥75首音乐。
13、支持用户查看对话记录，提供如对话总时长、总交流轮次、主要情绪类型、情绪波动指数、情绪分布等≥4种数据，生成如情绪高光时刻、个性化情绪洞察、情绪小贴士等文字内容。
14、根据用户对话内容，生成AI对话预警，提供低、中、高三级风险等级，并用不同颜色提示。
15、支持根据等级、状态、组织机构等进行查询AI对话预警人员，支持导出人员名单。
16、支持查看用户预警详情，区分未读预警、已读预警便于管理者分类查看，支持选择多位预警用户标记为已读。
17、支持根据用户的预警信息生成AI建议，包含如问题情况总结、辅导建议、短期目标、长期目标等内容，支持查看对话记录。
18、支持通过不同颜色区分三级预警及未见风险用户画像，提供用户登录系统、风险预警、心理评测、AI对话等相关数据及更新时间。
19、提供用户综合情况统计，包含如心理动态档案折线图、心理素质水平分析、系统使用人次统计柱状图、心理知识学习情况统计饼图等≥4类数据，支持生成动态男/女用户画像及核心描述词。
20、提供用户管理功能，支持单个添加、批量导入、批量删除用户信息。支持对用户信息进行查看、删除。
21、提供大数据可视化中心，包含系统使用人次统计、AI预警情况统计、常见心理问题分布、本月系统新增、总登录系统人次等至少8类数据，支持全屏显示。
22、支持用户手机号注册、登录，支持选择是否开启面部情绪识别。
23、提供AI对话预警消息提示，可设置提醒等级及频率，支持微信公众号绑定后设置通知提醒。二、产品组成
1、要求包含AI心理对话舱系统1套（预置安装）；对话舱1台；控制台1套。
三、硬件配置要求
1、要求外观尺寸：1100mm*900mm*2100mm（±50mm）。
2、要求屏幕尺寸：18英寸。
	1
	套
	

	6
	2匹挂机
	空调类型：壁挂式空调；冷暖类型：冷暖型；变频：变频；空调匹数：2匹；适用面积：22-33㎡；能效等级：新一级能效；制冷量：5060 (500-7110)W；制热量：7260(700-8830)W；制冷功率：1350(160-2750)W；制热功率：2000(140-2845)W；电辅热：850(PTC)；噪音水平（室内）：20-40-43；噪音水平（室外）：38-54；电源：220V~/50Hz
	3
	台
	

	7
	心语信箱
	高120CM，桶身的直径为40CM。
	1
	套
	

	8
	装饰
	包含31平米软包墙面、58平米地胶、窗帘、屋内和走廊文化墙，钟表2个，施工等。
	1
	项
	

	八、中小学生科学素养提升工程（新城校区）

	1
	类人机器人高级版套装
	1、控制器：32位Cortex-M3处理器，240Mhz，4M flash，224K RAM，可存储30条以上程序。128*64LCD背光，支持中文、英文显示。4个按键，一个开机及运行程序合用键，一个返回键，两个左右选择键；提供16路各类输入输出接口，其中10路数字/模拟/I^2C接口（AI、DO）；提供4路闭环电机控制接口，单路最大电流1.5A；2路485伺服电机串行接口，最大电流6A；USB口有两种工作模式，一种为U盘下载模式；另一种为在在线运行模式；内置蓝牙，可通过手机APP或遥控器连接。可在文件界面选择不同的程序并运行；支持中文、英文；电池电压显示，声音播放；可测试单个电机及全部电机正反转，可反馈闭环速度值；可测试10路模拟端口传感器值，或控制10路数字端口状态；可设置EEPROM中的参数；并控制声音开关的开关。系统工作电压6.5~10V。
各类输入输出接口；两种工作模式，一种U盘下载模式，另一种在线运行模式；内置蓝牙、扬声器。
2、结构件（含传动件）：集成式底盘，方便快速组装成车体。组件数量不少于625个，组件种类不少于64种。
3、传动件：9种齿轮28个，包含：8直齿齿轮2个、16直齿齿轮2个、24直齿    齿轮2个，20齿半高锥齿轮2个、12半高锥齿6个，20半高锥齿4个，12锥直齿2个,20锥直齿4个 蜗杆1个、齿条4个。
4、传感器：地面灰度传感器5个； 红外测障传感器1个。触碰开关1个
5、执行器：闭环电机3个。LED点阵屏2个。
6、能源：7.4V 1500mAh专用锂电池
7、软件：支持流程图编程、标准C语言编程、Python编程、Scrach编程、动作编辑器五种编程方式。
8、需提供可参加江苏省科技模型大赛证明文件
	36
	套
	

	2
	金属积木机器人竞赛高级套装
	1、该套装包含2026年活动场地任务模型零件（不少于359个），可搭建8组任务模型：指南针、造纸术、火药、活字印刷、地动仪、金字塔、长城、以及一种障碍物，配有固定场地任务模型专用魔术贴。
2、包含2026年活动专用场地纸1张（尺寸2.16米*1.2米），单独包装。 包含任务模型贴图1套
	2
	套
	

	3
	基础积木机器人竞赛中级套装
	1、控制器： 32位Cortex-M4处理器，可存储6条程序（P1-P6）。0.96英寸彩色显示屏，支持中文、英文显示。3个按键。提供8路各类输入输出接口，其中4路数字/模拟/电机/下载接口，1路集成灰度传感器接口，3路TTL伺服电机串行接口。控制器有两种工作模式，一种为下载模式；另一种为在线调试模式，方便程序调试。内置3.7V额定电压、780mAh锂电池，内置蓝牙。
2、手柄遥控器mini：2个4方向遥杆，1个开关机键，1个蓝牙配对键，5个功能按键。蓝牙通讯，可与控制器配对，配对后可控制移动机器人实现前进、后退、左转、右转、调速等功能，也可以通过编程实现其他自定义功能。
3、传感器：超声传感器1个，触碰开关1个，集成五灰度传感器1个。
4、执行器：智能电机3个，智能舵机1个。   
5、结构件：组件数量不少于480个，组件种类不少于69种。
6、传动件：齿轮9种30个。其中12齿半高锥齿轮4个，20齿半高锥齿轮2个，12锥直齿轮6个，20锥直齿轮2个，36锥直齿轮6个，8齿直齿轮2个，16齿直齿轮2个，24齿直齿轮4个，蜗杆2个。
7、软件：支持标准C语言编程、Python编程、Scrach编程等编程方式
	36
	套
	

	4
	ENJOY AI“星际迷途”普及赛场地套装
	1、该套装包含2026年活动场地任务模型零件（不少于326个），可搭建7个任务模型：发送信号、获取通讯模组、调整配重、调节温度、资源分配、与两个能源收集，配有固定场地任务模型专用魔术贴。
2、包含2026年活动专用场地纸1张（尺寸2.16米*1.2米），单独包装。 包含任务模型贴图1套
	2
	套
	

	5
	空中足球机器人
	1、主控：主芯片ARM M0内核，80Mhz主频，64KB FLASH，8KB SRAM；内置蓝牙、6轴陀螺仪、气压传感器。
2、外形尺寸：125*125*105mm。
3、轴距：71.5±1mm。
4、桨叶直径：42MM（两叶桨）。
5、标准起飞重量<42g。
6、最大飞行时间>6分钟。
7、电机：4个空心杯电机。
8、灯光：5个RGB灯。
9、通信方式：蓝牙。
10、能源：3.7V/520mAh 锂电池1块，放电倍率10C，自带保护板；专用
转接USB充电器1个。
11、遥控手柄（蓝牙版）1个：2个4方向遥杆，1个开关机键，1个配对键，
5个功能按键。
12、其他：备用正反螺旋桨各1对，拆桨器1个。
	36
	套
	

	6
	ENJOY AI“空中足球机器人赛”普及赛场地套装
	包含2025年活动场地框架2套（2.2x2.0米），可拼装成4.4x2.2x1.7的比赛
场地，黑色保护网3套，球门两个。以及固定所用的扎带和绳子若干。
	2
	套
	

	7
	普及赛通用赛台
	1、该套装可完成ENJOY AI普及赛赛台的搭建，可满足尺寸在216x120cm及以内的比赛场
地布置。
2、套装包含场地直角组件4个、直边组件18个、底板（32x32cm）28个，以及固定赛台
与场地图的螺丝刀、销、布基胶带。
	3
	套
	

	8
	类人机器人高级版套装
	1、控制器：32位处理器 ，  时钟频率120MHz ，  256KBflash。  内置扬声器、  蓝牙、  2路控制按钮、集成4路指示灯等。  含有5路扩展I/O口 ，其中4路亦可接 I ^2C相关设备，1路可接URAT串口相关设备。
2、人形结构 ：机器人具有双足、  双手、双眼类人型的外观设计。整机材质为铝合金外壳+ABS舵机结构。外壳采用阳极氧化铝合金 ，舵机为高强尼龙材质（磨砂面），整体结构抗撞击能力强 ，  防刮伤 ，触感好；  机身拥有18自由度,头部2自由度（左右摆动和俯仰），左右臂各3个自由度 ，左右腿各5个自由度；可以实现，前进、后退、左转、右转、  左移、  右移等多种人类动作。
3、传感器：激光测距（测量距离1cm-120cm ，毫米级精度）   ，麦克风 ，  6轴陀螺仪（三轴加速度计+三轴陀螺仪）。
4、舵机参数 ：共计18个舵机。6个伺服舵机 ：空载转速≤0.28S/60° ;  最大扭矩14kg*cm；  精度 ：空载≤1° ,带载≤2°。  2个模拟舵机 ：空载转速0.14sec/60° ;  最大扭矩2.2kg*cm。
5、能源 ：专用内置锂电池1个 ，7.4v2500mAh；适配器一个；下载数据线1根。
6、视觉模块：内置AI摄像头 ，双核64位处理器。  30W像素摄像头 ，后置320x240分辨率LCD屏幕；尺寸60x50mm，电源5V。实现有实时人脸识别，人脸信息存储与目标人类识别；自训练学习分类与识别；  固定卡片识别；颜色识别等功能。
7、编程软件 ：支持Scratch编程、标准C语言编程、  Python编程、  动作编程（角度回读 ，示教编程）  四种编程方式。
	6
	套
	

	9
	金属积木机器人竞赛高级套装
	1、控制器：时钟频率240Mhz，1M flash，224K RAM，可存储6条程序；0.96英寸彩色显示屏；3个按键；提供6路RJ11传感器接口，提供2路智能舵机接口，提供6路编码电机驱动口，提供3路AI扩展与7路PWM扩展口；两种工作模式，一种U盘下载模式，另一种在线运行模式；内置蓝牙、蜂鸣器。
2、传感器：集成五灰度1个，四合一按键开关。
3、执行器：25GA智能电机6个，智能舵机1个，舵机1个。
4、结构件：使用高强度3mm铝板冲压成型，CNC精密加工。铝合金材质，阳极氧化着色。金属结构件设计比例基于标准的10毫米。结构件数量不少于414个,其中金属结构件不少于80个，塑料结构件不少于100个，螺丝不少于220个。
5、AI视觉模组：双核64位处理器，双核的主频高达600MHZ。30W像素摄像头和两个高亮LED，320x240分辨率LCD屏幕；尺寸60x50mm。实现有实时人脸识别，人脸信息存储与目标人类识别；单双轨道路识别；自训练学习分类与识别；固定卡片识别等功能。
6、能源：专用锂电池1个，7.4V 2500mAh。适配器1 个，8.4V 1A，接在电源口上可以直接给控制器供电。
7、软件：支持Scratch编程、标准C语言编程、Python编程、行为动作编程四种编程方式。
	18
	套
	




	10
	ENJOYAI“重走长征路”普及赛场地套装
	1、该套装包含2026年活动场地任务模型零件（不少于82个），可搭建6个任务模型：突破
封锁线、遵义会议、四渡赤水、攻占据点、飞夺泸定桥、翻越雪山，配有固定场地任务模
型专用布基胶带。
2、包含2026年活动专用场地纸1张（尺寸2.4米*1.2米），单独包装。包含3D打印任务模
型1套。
	2
	套
	



注：“▲”项参数响应情况按要求提供证明材料，非“▲”项参数响应情况：（1）技术指标允许正偏离。技术指标如须提供证明材料的按要求提供证明材料（如有）；（2）技术指标无需提供证明材料在技术偏离表中作出是否偏离，按实填写。




二、技术要求
（1）安装和调试：中标供应商负责全过程的施工、安装、调试、运行工作；
（2）实施进度要求：供应商进场施工要提供施工进度计划表，施工进度计划表需要需方确认。供方保证项目实施的技术力量必须按时完工；
（3）施工安全要求：供方在施工过程中，应严格遵守安全施工的相关规范，应按相应安全规程操作，如在施工过程中发生安全事故，责任由供方自负；
（4）实施完整性：中标供应商要综合考虑采购项目功能完整性，如遇到项目（设备）缺失、遗漏，请自行增补完善并考虑在报价中，中标后采购人不再增加此部分费用。
（5）人员要求：
本项目至少需要配备以下人员：
项目经理1名：负责与采购方沟通合同实施时的相关事宜，包括提供商品质量参数是否与采购要求一致，设备安装调试是否符合要求，培训、验收相关工作准备、售后服务联络等。
施工人员2名及以上：主要负责设备安装和调试，确保在交货期内完成合同要求。
培训人员1名及以上：具有相关专业技能，能按合同要求完成相关培训课程，保证教学效果。
三、商务要求
3.1合同履行期限（交货期）：合同签订后20日内完成安装调试，达到预期效果。
3.2质保期限：不少于2年。质保期间，中标人包维修、保养、安检、调换等，此部分包含在预算内。对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。
3.3付款方式：合同签订安装调试上线试运行，经验收合格后支付合同总金额70%，验收合格满一年后支付合同总金额的20%(以验收合格日期为依据)，验收合格满两年后付清余款(无息)。
3.4履约保证金：本项目不收取履约保证金。
四、辅材、配件
投标人可视自身情况配置辅材，应能充分满足采购人需求的功能及参数要求。配套产品使用说明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
五、国家或行业相关规范标准
应保证对其提供的产品及其制造工艺享有完全的知识产权，对由此引起的第三方争议由中标人承担全部责任。
六、投标报价要求
投标报价须包含但不限于全部设备、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、安装费、调试费、产品使用培训费、售后服务、代费费、有关部门验收费用、各项有关规费和政策性规定费用及投标人确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的内容）。投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供货物和服务的单价和总价，详细分析各项费用组成。



[bookmark: _Toc30423]第五章  评标办法
一、评标方法：综合评分法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。
二、评标委员会构成：
本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。
三、评标原则：
评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。
四、评标标准：
（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（三）总得分=价格分+商务技术分。
五、中标标准：
评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。


综合评分法
1.价格分（40分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40分
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。
2.商务技术分（60分）
	序号
	评分办法
	得分

	技术
部分
（40分）
	技术要求响应（30分）
投标人产品技术参数全部满足项目需求中要求的得满分30分；▲号项为重点项，如有负偏离,每个扣2分；非“▲”号项如有负偏离的，每有一项扣减1分；本项扣完为止。
注：证明材料须提供投标产品的技术要求响应及偏离表（须按序号清晰列出技术参数指标功能等，以便与招标的技术参数要求相对比）。标“▲”指标要求按照项目需求中的具体参数需求响应，并按招标文件要求提供相关证明材料原件扫描件，并标明证明材料在投标文件中的具体位置并做明显标识，便于评审。非“▲”的技术指标需在技术偏离表中做出响应。证明材料未提供的或提供与要求不符的视为负偏离。
	30

	
	进度计划和各阶段进度的保证措施 （5分）
根据投标人提供的针对本项目所需要的电器、教玩具、家具等设备的供货进度计划和各阶段进度的保证措施进行评审。
供货计划及各阶段保证措施科学、合理、完善可行，有针对性、根据实际需求保证供货时间和质量，得5分；
供货计划及各阶段保证措施较合理可行，能保证供货的时间和质量，得3分；
供货计划及各阶段保证措施一般，基本能保证供货的时间和质量，得1分；
本项最高得5分，差或未见阐述本项不得分。
	5

	
	质量控制措施及合理化建议 （5分）
根据投标人提供的针对本项目所需要的电器、教玩具、家具等设备的供货质量控制措施及合理化建议
控制措施及合理化建议切实可行，完善全面、科学合理，可行性、可操作性强，得5分；
控制措施及合理化建议具有可行性，方案较合理，可行性、可操作性较强，得3分；
控制措施及合理化建议可行性一般，方案合理性一般，可行性一般，得1分；
本项最高得5分，差或未见阐述本项不得分。
	5 

	商务
部分
（20分）

	售后服务方案（3分）
投标人针对本项目提供售后服务方案，包括但不限于解决质量或操作问题的形式、维修时间、地点、人员、服务方案周密性等内容：
内容详尽完善，服务方案周密合理，切合售后服务需求，人员安排合理，可实施性强的得3分；
内容较详细全面，服务方案较周密合理，比较切合售后服务需求，人员安排较合理，可实施性较强的得2分；
方案内容简单粗糙，服务方案一般，基本符合售后服务需求，可实施性一般的得1分；
本项最高得3分，差或未见阐述本项不得分。
响应时间 （2分）
投标人承诺1小时响应，4小时到达现场处理的,得1分；
投标人承诺半小时响应，2小时到达现场处理的,得2分；
注：证明材料由投标人自行承诺（盖章有效），未承诺或未提供此项不得分。
	5

	
	培训方案（3分）
投标人针对本项目提供技术培训方案，包括但不限于培训方案的方式、内容、人数及培训后的效果等内容：
对项目需求中的培训项有对应的培训内容，方案内容详细，培训方式丰富多样的得3分；
对项目需求中的培训项有对应的培训内容，方案内容较为详细，培训方式较丰富多样的得2分；
培训内容与项目需求中的培训项内容单一，方案一般，基本符合培训要求的得1分；
本项最高得3分，差或未见阐述本项不得分。
	3

	
	质保期 （2分）
投标人在满足招标文件质保期限要求（2年）的基础上，每增加1年得1分，本项最高得2分（质保期4年得满分）。
注：证明材料由投标人自行承诺质保期限（盖章有效），未承诺或未提供此项不得分。
	2

	
	综合实力（4分）
1、智慧体育视频演示 
须提供实际应用场景功能演示视频，演示场景须为学校实际操场固定化部署环境，实验室环境或可移动式设备演示无效。
（1）50米跑项目：支持50米跑多组循环发令，前一组起跑后，后一组即可发令起跑，支持套发同测，成绩自动检测。
（2）立定跳远项目：支持精准对比，将教学演示视频与学生本次运动视频同频对比，支持精准定位准备、预摆、起跳、腾空等关键动作切片进行对比教学。
（3）坐位体前屈项目：支持作弊识别检测，如通过后背助推坐位体前屈，侧边拉手助力坐位体前屈等，系统自动检测并语音播报提醒，且作弊成绩无效.
(4)个人成绩查询：支持学生通过大屏自主查询个人成绩档案，包含过往整体运动数据量、综合能力分析、各运动项目的成绩综合分析体现；
注：
（1）以上4条演示内容，每演示成功一条得1分，演示不全或不符合要求不得分，满分4分。如视频模糊或出现马赛克等影响视频真实性及演示画面清晰度的问题，评标委员会有权视其为不合格资料，演示时间不超过10分钟。
（2）演示视频在报名后即可在苏采云系统上传，上传后可以在投标文件接收截止时间之前重新上传或删除； 
（3）单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过 300M，压缩包文件格式为zip格式。

	4

	
	企业认证（6分）
投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，有一个得2分，最高6分；
注：证明材料提供证书原件彩色扫描件及证书查询网站截图（国家市场监督总局，网址http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page），未提供或未按要求提供此项不得分。
	6
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投  标  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：                   

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告
（成立不满一年无需提供）
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

供应商（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）
七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）
八、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）

九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明
授权委托书
致：采购单位
本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：             
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：             
委托代理人（签字/签章）：             
日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。



法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位 
兹证明，
姓名：        性别：        年龄：        职务：        

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	





投标人名称（加盖公章）：             
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：             

日期：    年     月     日

十、投标函
投标函
致：采购人
根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 
投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
十一、中小企业声明函（货物）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。
3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。
十二、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位； 
2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；
……
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。
2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。




十三、联合体协议（参考格式）
联合体协议（如需）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加（项目名称）（项目编号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）
                                       
供应商1全称（公章）：     
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：  
日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：     
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：  
日期：     年   月   日

……
备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

十四、投标分项报价表（分包号：**）
投标分项报价表
项目名称：      项目编号：     分包号：
单位：元
	序号
	货物（标的）名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	数量
	计量单位
	单项合计价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。



投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。
3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
4、行数或事项不够，可自行增加。


十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
技术要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：       分包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

[bookmark: _Hlt26955054]
十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
商务要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	[bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955056]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
[bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _格式2__法定代表人授权书]
十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）
类似项目业绩一览表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日



十八、项目团队人员一览表（分包号：**）
项目团队人员一览表
项目名称：      项目编号：       分包号：
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日



十九、开标一览表
投标人全称（CA公章）：
项目名称：
项目编号：                分包号：                  
	投标货物名称
	总价（小写）

	
	元

	核心产品
	


    年     月     日


二十、关于符合本国产品标准的声明函	

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日


1、产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2、生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3、该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4、该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5、该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。
6、划除栏无需填写。



质疑函范本
致：                                                                 
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                         
地址：                             邮编：                            
联系人：                      联系电话：                             
授权代表：                                                           
联系电话：                                                           
地址：                         邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                     
质疑项目的编号：                         包号：                      
采购人名称：                                                         
采购文件获取日期：                                                   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                          
事实依据：                                                            
                                                                      
法律依据：                                                            
                                                                      
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


