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一、投标供应商须知前附表
江苏通汇工程管理咨询有限公司受无锡市惠山区钱桥街道办事处委托就钱桥消防站各类消防器材采购项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：
	序号
	内容

	1
	采购项目名称：钱桥消防站各类消防器材采购项目
采购项目编号：JSZC-320206-THGC-G2026-0019
采购人方式：公开招标

	2
	采购人：无锡市惠山区钱桥街道办事处
采购人地址：无锡市惠山区钱桥大街141号
采购代理机构：江苏通汇工程管理咨询有限公司
采购代理机构地址：无锡市锡山区万马广场59-102

	3
	项目概况、要求：
（1） 采购内容：钱桥街道消防站消防器材采购，采购的消防器材内容包括但不限于个人防护类、特种防护装备、灭火类、破拆类、照明排烟类、侦查类等，供应商负责本次采购清单范围内所有货物及其配套附件的供货、安装、调试、技术培训、售后、质保等（具体内容及要求详见采购文件“三、采购需求”）。
（2） 标段划分：本项目共分1个标段。
（3） 项目预算：580万元。
（4） 最高限价：456.59966万元。投标供应商投标报价不得超过上述最高限价，否则按无效标处理。 
（5） 完工期限：接到通知后60日历天内完成全部货物的供货、安装、调试以及与之配套的辅助工作，交付采购人使用（具体开始时间根据采购人通知为准）。逾期违约金：除因采购人原因导致延误外，每逾期一天，供应商需支付2000元违约金；逾期超过20日历天的，采购人有权终止本合同。
（6） 质量标准：所供货物须为原厂原包装正品，达到国家及行业标准，满足采购需求，一次性验收合格。
（7） 履约地点：无锡市惠山区钱桥街道消防站（具体以采购人指定地点为准）。
（8）本项目是否专门面向中小（微）企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）：否。
（9）本项目标的所属行业：根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目标的所属行业为“工业”。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人（含）以上，且营业收入2000万元（含）以上的为中型企业；从业人员20人（含）以上，且营业收入300万元（含）以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 

	4
	投标供应商资格要求：
1.符合政府采购法第二十二条规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力；【提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书等证明文件】
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的财务审计报告】
（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；【提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料、不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）】
（4）具备履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小（微）企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）；对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.特定资格要求：
（1）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单的；不处于“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）
4.本项目不接受进口产品投标。
5.本项目不接受联合体投标。
备注：①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。
②按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以由分支机构参加政府采购和签订合同。
③重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。
④采购人有权对以上资格条件进行核查，如投标供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消其投标资格。

	5
	取采购文件的方式：供应商登录苏采云https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login，采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－已报名项目－报名详情页面内相应链接进行下载。
获取采购文件的时间：本项目采购公告发布之日起五个工作日（全天）。
获取采购文件地点：苏采云平台。

	6
	勘查现场：由投标供应商自行踏勘项目现场，相关踏勘费用由投标供应商自行承担。投标供应商在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不承担因投标供应商对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。
提疑截止时间：2026年10月27日10:00前，投标供应商须通过“苏采云”系统线上提疑（如系统具备该功能），并同步将加盖公章的书面提疑材料（需注明有效联系方式，以便回复）提交至采购代理机构。
答疑时间：2026年10月27日17:00前，若答疑内容导致采购公告、采购文件调整，将通过“江苏政府采购网”发布更正公告；同时通过“苏采云”系统线上答疑（如系统具备该功能），并同步向提疑投标供应商发送书面答疑材料。

	7
	投标保证金：响应苏财购〔2020〕52号文要求，本项目不要求递交投标保证金。

	8
	投标有效期：投标截止日期之日起90天。

	9
	投标文件接收信息：
投标截止时间（网上投标截止时间“苏采云”投标客户端投标）：2026年11月 20日13:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。
网上投标文件解密时间：开启解密后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
递交地点：“苏采云”系统。
开标地点：“苏采云”系统。
注：本项目为线上不见面采购，投标单位无需到开标现场，无需递交纸质文件。

	10
	开标时间：2026年11月20日13:30；
开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

	11
	确定中标供应商时间：2026年11月20日；
确定中标供应商地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

	12
	投标文件制作：
1.本次采购通过“苏采云-政府采购一体化平台”开展，采购公告及文件发布、澄清答疑、投标文件制作、开标、评标、中标结果发布全流程均实行电子化管理。
2.投标供应商须仔细阅读供应商注册流程及采购文件中关于电子开评标等相关事项，若有疑问可通过邮件或电话咨询。
3.本项目采用全流程不见面开标模式，投标供应商无需抵达开标现场，亦无需递交纸质文件。
4.中标供应商在收到中标通知书后、与采购人签订合同前，须提供与系统中电子投标文件内容完全一致的纸质投标文件一式三份。纸质文件内容与电子投标文件不一致的，以系统中电子投标文件为准。
5.投标供应商须按照“苏采云”系统要求制作电子投标文件，使用CA数字证书进行加密签章并上传至系统指定位置，未按要求进行加密签章的投标文件，系统将予以拒收。
6.电子投标文件所附各类证明材料须为原件的清晰扫描件，并确保清晰可辨，因扫描件模糊无法辨识导致相关内容不被评标委员会认可的，相关风险由投标供应商自行承担。

	13
	潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：
1. 请有意参加本项目投标的供应商按以下流程操作：
（1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的流程为：“苏采云”系统用户注册→获取“CA数字证书”→CA绑定与登录→网上报名→下载后缀名为“.kedt”的采购文件→将该“.kedt”采购文件导入政府采购客户端工具→制作投标文件→导出后缀名为zip的加密投标文件→通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前准备并完善相应办理材料。办理地点为无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。
（3）咨询电话：供应商注册咨询0519-86722801、0519-86722806；CA及电子签章咨询0510-81827781；其他事项咨询0510-81827730。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址为：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
（5）后缀名为“.kedt”的采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具，也可通过“苏采云”系统－已报名项目－报名详情页面内的相应链接下载。
（6）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或查阅。
（7）参与不见面开标需使用谷歌浏览器访问苏采云系统。

	14
	采购人：无锡市惠山区钱桥街道办事处
联系地址：无锡市惠山区钱桥大街141号
联系人：殷裕
联系电话：0510-83201161		

采购代理机构：江苏通汇工程管理咨询有限公司
联系地址：无锡市锡山区万马广场59-102
联系人：刘燕、周润杰、刘伶
联系电话：0510-88226300、13809087601
邮箱：923634290@qq.com
有关本次采购活动方面的问题，可来人、来函或电话联系。

	15
	评审委员会组成：评审委员会成员人数为5人（含）以上单数，由采购人依法组建。

	16
	中标标准：在最大限度满足采购文件实质性要求的前提下，依据采购文件明确的评审因素与评分标准，对各投标供应商进行综合评审后，将评审总得分最高的投标供应商确定为第一中标候选人。

	17
	本项目需要落实的政府采购政策情况：
1.支持中小企业发展：本项目不专门面向中小（微）企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）。
（1）关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例：
①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，以扣除后的价格参与评审。参与投标的中小企业，须按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，以扣除后的价格参与评审。参与投标的监狱企业，须按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件复印件。
③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，以扣除后的价格参与评审。参与投标的残疾人福利性单位，须按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
若投标供应商未提供相应声明函（或监狱企业证明文件）或声明函（或监狱企业证明文件）不符合相关要求的，其产品不享受本办法规定的中小企业扶持政策，但投标依然有效。
（2）若一个项目（采购包）包含多个采购标的（即多种产品），仅当所有采购标的物均由小微企业制造时，方可享受10%的价格扣除优惠；只要有一个标的物由非小微企业（如中型企业或大型企业）制造，整个项目即不享受小微企业价格扣除优惠政策。
2.支持节能环保：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》及财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品属于政府采购节能产品（政府强制采购节能产品除外）或环境标志产品的，分别得1分，本项满分2分。投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具且处于有效期内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件，并加盖公章或电子公章；不提供或提供材料不符合要求的不得分。注：同一产品同时具备节能产品认证证书与环境标志产品认证证书的，不重复计分。投标时需提供认证证书扫描件。
3.支持绿色发展：依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目若涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，属于强制性标准的，供应商应执行国家及我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，或在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料的，得1分，本项满分1分。投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料扫描件，并加盖公章或电子公章；不提供或提供材料不符合要求的不得分。
4.关于落实本国产品采购的相关政策要求：
（1）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持。
（2）评审优惠政策：投标供应商按要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》的，其符合本国产品标准的报价可享受20%的价格扣除（若投标供应商未提供该声明函或其他规定的证明材料，或所提供的声明函、证明材料不符合要求的，其产品不享受本办法规定的本国产品优惠政策，但投标仍为有效）：
①当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，若政府采购活动中同时存在本国产品与非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对其报价按20%予以扣除，以扣除后的价格参与评审。
②当采购项目或采购包的采购标的包含多种产品时，若供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和占其提供的全部产品成本之和的比例达到80%及以上，且供应商在投标文件中对此作出承诺，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对其全部产品的总报价按20%予以扣除，以扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包；对于仅有本国产品参与竞争的项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
本国产品认定标准：按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定执行。
本国产品适用范围：本项目采购范围内的全部标的物。
注意事项：
（1）以本国产品参与投标的供应商，需在投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第五章），或财政部门会同有关部门规定的相关证明文件。供应商提交的《关于符合本国产品标准的声明函》，应按要求逐一、准确填写“产品名称”“厂名”“生产厂址”三项信息（划删除线部分无需填写）。中标供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》或相关证明文件，将随中标结果公告一并公布。若投标文件中未提供上述声明函或规定的证明文件，将被视同提供非本国产品，不得享受本国产品价格扣除政策。
评审过程中，如发现供应商《关于符合本国产品标准的声明函》存在内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或有明显文字错误等情形，评标委员会应以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或补正。经澄清、说明或补正后的声明函，若仍不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定及采购文件要求，供应商提供的相关产品将被视为不符合本国产品标准，不得享受本国产品价格扣除政策。
（2）若采购项目或采购包包含多种产品，供应商除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还须在《明细报价表》中作出承诺（格式详见第五章），明确本项目或采购包内符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例数值。当该比例达到80%及以上时，可按相应要求享受价格扣除；若比例未达80%（或投标供应商填写错误，经评标委员会复核后仍未达80%），或供应商未填写比例数值的，将被视同提供非本国产品，不得享受本国产品价格扣除政策。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本总和；“全部产品成本之和”指货物或服务项目（或采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本总和。
（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，若同时存在本国产品与非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商为小微企业，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等规定，对该供应商的产品同时给予本国产品及小微企业产品的价格评审优惠。相关价格扣除优惠均以供应商原始报价为基础计算，以扣除后的价格参与评审。
即，当小微企业价格扣除政策与本国产品价格扣除政策可同时享受时，计算公式为：供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微企业价格扣除比例+本国产品价格扣除比例）]。
例如，供应商总报价为1000000元，经认定可同时享受小微企业价格扣除政策及本国产品价格扣除政策，则该供应商参与评审的报价为：
1000000×[1-（10%+20%）]=700000元。
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	本项目要求提供履约保证金：
履约保证金形式：采用支票、汇票、本票、保函、电汇等非现金方式缴纳。
履约保证金金额：为合同价（中标价）的10%。
履约担保期限：履约保证金将在中标供应商全部工作内容完成并验收合格后无息退回。
履约保证金缴纳时间：中标供应商应在中标通知书发出后7个工作日内，按照采购文件约定及投标文件承诺向采购人提交相应履约保证金。未按时足额提交的，采购人有权取消其中标资格。中标供应商可根据自身情况自主选择是否采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块办理。
退付办法：与中标供应商提交履约保证金的方式一致。
履约保证金不予退还的情形：①因中标供应商自身原因无法履行或拒绝履行合同义务；②中标供应商在合同履行期间发生质量、安全等重大事故，给采购人造成不良影响及严重经济损失；③中标供应商在履约期限、质量标准、人员工资支付、售后服务等方面存在不履行合同或违反合同约定责任义务的行为；④中标供应商擅自转包或分包中标项目；⑤出现本次采购规定的其他情形。发生上述任一情况，采购人有权扣缴中标供应商部分或全部履约保证金。
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	特别提醒：
1.在资格审查或评审过程中，若采购人、采购代理机构或评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商相关人员须在接到在线询标函后15—30分钟内（具体以系统设置时限为准）完成线上回复，并加盖公章或电子公章；若投标供应商未在规定时间内按要求作出回复，将视为其默认资格审查（符合性、响应性）结果或评审结果。
2.投标供应商应仔细核查采购文件内容，若发现缺漏、重复、前后矛盾或表述不清等问题，须立即通知采购人或采购代理机构，以便及时修正。同时，投标供应商需全面审阅采购文件的所有内容，包括投标须知、合同条件、采购需求等。若投标供应商未认真审阅采购文件，或发现问题未向采购人或采购代理机构提出疑问，视为已认可采购文件内容，由此产生的风险由投标供应商自行承担；若投标文件无法完全满足采购文件要求，责任由投标供应商自负；若未按采购文件要求提交全部资料，或投标文件未对采购文件作出实质性响应，将由投标供应商承担相应风险，且可能被按无效投标处理。
3.若投标供应商对采购项目有疑问，可通过“苏采云”系统在线提出询问，采购代理机构将按照政府采购相关规定时限予以答复。投标供应商提交投标文件后，应及时关注系统推送的相关通知，保持通信畅通，因未及时查看信息导致的相关风险，由投标供应商自行承担。
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	本项目监督管理部门：无锡市惠山区财政局。
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	根据采购项目特点或政策需要补充的其他内容：
（1）除采购文件另有特殊要求外，投标文件使用的计量单位应采用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号；投标语言为中文（产品型号、专用名词等可除外）；投标币种为人民币。
（2）投标供应商不得实施下列法律禁止的行为，情节严重的，由有权机关依法追究法律责任：
①以不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
②与采购人、其他供应商或采购代理机构恶意串通；
③向采购人、代理机构、评标委员会行贿或提供其他不正当利益；
④以他人名义投标或通过其他方式弄虚作假、骗取中标；
⑤在采购过程中与采购人进行协商谈判；
⑥提供虚假证明材料谋取中标；
⑦中标后无正当理由拒不与采购人签订合同；
⑧未按照采购文件确定的事项签订合同；
⑨转包、分包采购合同；
⑩擅自变更、中止或终止采购合同；
⑪拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况。
（3）本项目属于货物类政府采购项目，采购人、采购代理机构、投标供应商及评标委员会的相关行为，均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、其他财政部规章及项目所在地相关法律的约束，其合法权利亦受上述法律法规保护。（4）本项目由采购人无锡市惠山区钱桥街道办事处负责采购及合同签订，实际使用单位为无锡市惠山区钱桥街道消防站。供应商中标后，须按照合同约定向实际使用单位交付相应货物并提供配套服务，严格保障货物质量与服务水平，遵守合同约定的履约时限要求。供应商应当主动对接实际使用单位，明确具体需求，积极配合完成供货任务，不得推诿责任或延迟履行合同义务。
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二、投标供应商须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）采购文件：
1.采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分反映采购文件的所有要求。
2.采购文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
3.投标供应商应在系统内获取文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。
4.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。
5.本采购文件仅作为本次采购招标使用。
（三）采购文件的解释：
1.投标供应商若需对采购文件提出澄清或修改相关问题，应以书面形式或电子邮件提出，并在“投标供应商须知前附表”规定的时间内，将书面材料或电子邮件提交至采购代理机构，具体联系方式详见投标供应商须知前附表。
2.采购人及采购代理机构将按照“投标供应商须知前附表”规定的时间，对投标供应商以书面形式提出的采购文件澄清问题进行答疑。
（四）采购文件的补充或修正：
1.采购人或采购代理机构可对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，相关澄清或修改内容将在江苏政府采购网发布澄清公告。该澄清或修改内容为采购文件的组成部分，与采购文件具有同等约束力。
2.若澄清或修改内容可能影响投标文件编制，采购人或采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在江苏政府采购网发布更正公告；若距离投标截止时间不足15日，采购人或采购代理机构将顺延投标文件提交的截止时间。
3.投标供应商应在采购文件规定时间前，持续关注原采购公告发布媒体上的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时、全面关注更正公告，导致其提交的投标材料不符合招标要求，由此造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。
（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：
投标文件由明标（资格、资信证明文件，商务文件）及暗标（技术文件）两部分组成。
第一部分 明标部分：
1.资格、资信证明文件（相关证明材料原件扫描件上传）；
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）投标供应商有效期内的营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书等证明文件（原件扫描件）；
（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参与的除外）；
（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（原件扫描件，正、反双面扫描）；
（5）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的财务审计报告（原件扫描件）；
（6）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）（原件扫描件）；
（7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）（原件扫描件）；
（8）承诺书（格式见附件）。
注：上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供。投标供应商法定代表人或被授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。其中（5）（6）（7）项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如供应商成立时间为2026年7月以后确实无法提供的，可以不提供。投标供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。
2.商务文件：
（1）投标函（格式见附件）；
（2）开标一览表（格式见附件）；
（3）明细报价表（格式见附件）；
（4）投标供应商情况表（格式见附件）；
（5）项目组人员配备情况表（格式见附件）；
（6）供应商类似业绩一览表（格式见附件）；
（7）商务条款偏离表、技术要求条款偏离表（格式见附件）；
（8）服务承诺（格式见附件）；
（9）《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；【若投标供应商未提供声明函（或监狱企业证明文件）或声明函（或监狱企业证明文件）不符合相关要求的，其产品不享受本办法规定的中小企业扶持政策，但投标依然有效】
根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）规定，对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）产品的价格，给予10%的扣除。
（10）《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）；【若投标供应商未提供声明函或声明函不符合相关要求的，其产品不享受本办法规定的本国产品优惠政策，但投标依然有效】
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）规定，供应商需提供《关于符合本国产品标准的声明函》，对符合本国产品标准的报价给予20%的价格扣除。
（11）其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）。
第二部分 暗标部分（技术文件：根据采购文件及评标标准要求，自行拟定）。
（六）投标报价说明：
1.投标报价应为投标供应商在投标文件中提出的各项支付金额总和，须涵盖完成采购文件所列采购清单及采购需求的全部费用。
2.无论投标结果如何，投标供应商均应自行承担编制和递交投标文件所产生的一切费用及相关风险，采购人及采购代理机构对上述费用不承担任何支付或赔偿责任。
3.若采购文件明确要求提供分项报价，投标供应商须严格按照采购清单逐项填写，不得对数量、技术参数（参数正偏离情况除外）进行合并、遗漏、更改或虚报，否则将视为重大偏差。
4.本项目投标报价以人民币为结算货币，精确至小数点后两位；任何涂改、模糊或不一致的报价均可能导致投标被否决。每个采购包仅允许有一个总报价，采购人不接受任何带有选择性的投标报价，投标供应商提交多种方案或多个报价的，按无效投标处理。
5.投标供应商应自行踏勘项目现场，充分考量企业管理状况、市场风险等因素，结合自身实际情况进行合理自主报价；投标报价需基于充分的市场调研和技术方案评估，严谨测算成本，确保其合理性、可行性和竞争性。凡未列明的费用，均视为已包含在投标报价中。
6.投标供应商投标报价不得高于本项目采购预算（最高限价），超出采购预算（最高限价）的按无效投标处理。
7.若投标供应商依法享受本国产品价格扣除政策/小微企业价格扣除政策（如有），扣除后的价格仅用于评标阶段的价格评审比较，不影响最终合同签订金额及结算金额，合同签订金额及结算金额仍以投标供应商原投标报价为准。
（七）投标文件的要求：
1.所有文件及往来函件均应使用简体中文（规格、型号的辅助符号除外）。
2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须加盖法人章，并经法定代表人或其授权代表签字或盖章后方为有效；未尽事宜可由供应商自行补充。
3.投标供应商的报价一律以人民币作为结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件的格式部分，投标供应商应按给定格式提供，不得擅自更改。
5.投标供应商在制作电子投标文件时，应正确关联至对应页面及对应模块；评审过程中，若评审专家因在对应页面或模块中无法找到相关联文件而产生后果，由供应商自行承担。
6.投标文件不应有涂改、增删或字迹潦草之处；若确需修改，修改处必须加盖法人章，并经法定代表人或其授权代表签章确认。
7.投标文件需完整响应采购文件提出的所有要求，未按要求提供全部响应内容的，由供应商自行承担相关风险。
8.电子投标文件应符合采购文件指定的格式要求，确保文件可以正常打开读取，因文件损坏、格式错误无法读取产生的全部后果，由投标供应商自行承担。
9.投标文件递交截止时间后，投标供应商无权对其投标文件进行补充、修改或撤回。
10.本项目技术文件采用暗标形式，须按下列格式编制，否则将被视为无效投标文件：
（1）技术文件编制应按规定的格式制作，版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注。
（2）技术文件所有内容不得出现投标供应商名称、人员姓名，不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法。技术文件中的效果图、照片、图片的颜色以及图中的字体、字号、颜色均不作限制要求，但不得出现能体现投标供应商身份的信息。
（3）字体、段落、页码（页眉、页脚）、页面布局的设置：
①字体：一级标题为宋体黑色二号字，其余正文均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写，不得有空白页。
②段落：使用1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两格。
③页码（页眉、页脚）：不得设置页码、页眉、页脚。
④页面布局：A4纸，纸张方向纵向、页面底色白色，分栏为一栏。
（八）网上投标：
1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定时间内，凭CA数字证书登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取采购文件，并通过投标客户端制作电子投标文件（电子数据）。供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，因自身原因导致电子投标文件上传不成功的，作无效响应处理。
2.投标供应商应妥善保管CA数字证书，若因证书被盗用导致他人冒用投标，相关后果由供应商自行承担。
3.投标供应商须按照采购文件规定的网上解密时间完成解密操作，未按时解密的，后果自负。
4.投标供应商应对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统中逐条进行应答。
5.投标供应商应将要求提供的资格、资信证明文件及技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描后上传至投标系统。
6.投标文件的开启由苏采云平台主持，并邀请供应商参加。开启时，苏采云平台自动提取所有投标文件。投标文件开启解密后30分钟内，供应商须通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时完成在线解密。投标文件解密失败的，无补救方案。
7.供应商应当参加投标文件开启，并在苏采云平台规定时间内对电子投标文件进行解密。供应商在投标文件开启过程中涉及的解密、结果确认等工作，须按照《操作手册》规定执行。若供应商对开启过程和开启记录有疑义，应根据《操作手册》规定提出；如在苏采云平台《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。
8.因供应商原因导致投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因供应商之外的原因导致投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，由该平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，不影响其他投标文件的开标继续进行。
特别提醒：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间完成解密后，在评标过程中保持在线状态，等待评标委员会的询标及评标结果，中途不得离开。投标供应商如未按要求应答，由此产生的损失、风险及责任由其自行承担。
9.中标供应商确定后，须按照采购文件要求，及时配合采购人/采购代理机构完成合同签订及“苏采云”系统的合同备案工作。合同内容不得对采购文件确定的事项及中标供应商投标文件作实质性修改。若中标供应商未及时配合，导致合同签订或备案工作违反相关规定，由此产生的责任由其自行承担。
（九）无效投标文件的确认：
投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：
1.未按规定在政府采购供应商主体信息库注册的；
2.电子投标文件未按规定期限上传的；
3.投标文件（明标部分）未按采购文件要求制作，未加盖投标供应商公章（或签章）及法定代表人或授权代表签字或盖章的；
4.在苏采云平台规定的时间内未成功解密电子响应文件的；
5.未按采购文件要求解密电子投标文件的；
6.法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
7.投标总价超过采购文件规定的最高限价的；
8.以联合体形式参加政府采购活动的各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动的；
9.除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
10.不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
11.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单或处于“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间或存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；
12.投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
13.投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；
14.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
15.投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容；
16.不同投标供应商的投标文件相互混装的；
17.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
18.不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制的；
19.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；
20.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；
21.不同投标供应商的投标报价呈规律性差异的，故意哄抬价格或压价等其他恶意串通投标的；
22.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表等资格、资信证明文件以及评分所需的证明文件等）；
23.投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
24.评审委员会认为投标供应商的投标报价不合理或者异常低价不符合采购文件规定，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能在规定时间内证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效标处理；
25.未按要求提供技术文件的；
26.不同投标供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
27.不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
28.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
29.不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；
30.投标系统中不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致的，其投标无效。IP地址一致的（评标委员会应要求投标供应商进行澄清说明，经评标委员会一致认为不构成“视为投标人相互串通投标情形”的除外），其投标无效；
31.投标文件对采购文件中履约期限、履约质量的要求、标准未实质性响应的；
32.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
33.投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；
34.未通过投标文件资格性审查、投标文件符合性审查的；
35.未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标供应商的竞争行为，损害采购人或者其他投标供应商的合法权益的；
36.投标文件技术标（暗标）不符合采购文件规定的编制要求；
37.未按照采购清单逐项填写，对数量、技术参数（参数正偏离情况除外）进行合并、遗漏、更改或虚报的；
38.投标文件中承诺的投标有效期不满足采购文件要求的；
39.属于《节能产品政府采购品目清单》中标注强制采购类别或列入《国家强制性产品认证目录》的产品，在投标文件中未按要求提供节能产品认证证书或3C认证证书的；
40.投标文件出现重大偏差或其他不符合采购文件规定的其他实质性要求的；
41.法律法规和采购文件规定的其他无效情形。
（十）开标、评标：
1.开标工作程序：
（1）采购代理机构依据采购公告及采购文件规定的时间与地点，组织公开开标。投标供应商须按照《“苏采云”系统供应商操作手册》要求，参与开标活动，并在苏采云系统规定时间内完成投标文件解密。
（2）开标仪式由采购代理机构组织实施，苏采云系统将自动完成项目开标流程，并同步宣布各投标供应商名称及投标价格。
（3）投标供应商在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等操作，应严格遵循《“苏采云”系统供应商操作手册》的规定执行。
（4）若投标供应商对开标过程或开标记录存在疑义，需按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定提出异议；如在苏采云系统《开标记录表》宣布后3分钟内未提出的，视同认可本次开标结果。
（5）投标截止时间后参与投标的供应商，或成功解密投标文件的供应商数量不足三家的，本次不开标；开标完成后，所有投标供应商可通过线上开标大厅查看全部投标供应商的投标报价。
（6）投标文件解密后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络、CA锁）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，在采购文件规定时间内完成解密，并在评审期间保持在线状态，等候评标委员会的询问及评审结果，中途不得离场。若未按要求应答，由此产生的损失及风险由供应商自行承担。
（7）如对不同文字文本的投标文件解释产生异议，以中文文本为准。
（8）与开标过程相关的全部电子记录（包括开标记录）均在苏采云系统存档。
2.评标工作程序：
评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会承担。
（1）评标前期事务：
①评标委员会成员应根据系统发送给评委的短信通知，按时抵达交易中心（或采购代理机构）休息区等候。
②开标工作结束后，现场工作人员将通知评标委员会成员进入评标场地。进入评标场地前，所有通讯工具均须寄存，严禁带入；若违反此规定，相关后果由其自行承担。
③进入场地后，工作人员宣读评标纪律，评标委员会成员签字确认。
④评标委员会取得评标账号及密码后，登录评标系统；如存在需要回避的情形，须及时告知，否则相关后果由其自行承担。
⑤回避工作完成后，评标委员会各成员集体推荐一名组长，负责统筹推进整个评标工作。组织评标委员会成员熟悉本次采购项目的基本情况、采购需求、评标方法、评标标准等核心内容，确认本次评审工作按照既定流程开展，确保所有成员准确把握评审要求，保障评标工作规范有序推进。
（2）投标文件初审。初审顺序及有关要求如下：
①资格性审查：由采购人或采购代理机构负责。依据法律法规及采购文件规定，对投标文件中的资格、资信证明材料，中小企业声明函（如需）等进行审查；并通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间前是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单，以及是否处于“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，以确认其是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印形式留存归档。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）
②符合性审查：由评标委员会负责。资格性审查工作结束后，评标委员会依据采购文件规定，对通过资格性审查的投标文件，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度等方面进行审查，确认投标文件是否对采购文件提出的所有实质性要求和条件作出了响应，判断投标文件是否存在重大偏差，是否存在采购文件中明确规定的其他否决情形，或违反法律法规规定的其他情形，是否满足采购文件的全部实质性要求，淘汰未通过符合性审查的投标供应商。
凡属于“（九）无效投标文件的确认”情形的投标文件，初审结果为不合格，其投标文件将不进入后续评审环节。
（3）比较与评价：由评标委员会负责。评标委员会应按照采购文件规定的评标方法和标准，对通过初审且确认有效的投标文件进行综合比较与评价，就投标供应商的商务资信文件、技术文件、投标报价等指标进行逐项比较和独立评价打分。各阶段评审顺序如下：①技术文件，②商务资信文件，③投标报价。
（4）评分的确认：各阶段评审工作结束后，评标委员会应对其评分进行复核，确认各位评委的评分是否存在错记、漏记或者统计错误等情况，若发现分值计算偏差及时修正调整。评分确认无误后方可在系统中点击提交。全部评审工作完成后，系统将自动汇总各阶段得分，确定各投标供应商的最终总得分，并按照得分由高到低的顺序完成最终排序。
（5）推荐中标候选人：评标委员会完成最终排序工作后，评标委员会将根据排序结果推荐中标候选人，排序第一的候选人将被推荐为第一中标候选人，排序第二的推荐为第二中标候选人，以此类推，推荐的中标候选供应商数量不超过3家。若出现得分相同的情况，按照采购文件中预先明确的规则确定排序先后。最终推荐结果经全体评标委员会成员确认后，形成书面评审报告提交给采购人。
（6）评标结束：评标委员会组长与全体组员最终确认评审工作无误后，方可点击评标结束，并通知交易中心工作人员。评标委员会成员离开封闭评审场地后，不得再就本次投标文件评审相关内容对外发表意见或与相关利害方接触，本次评审工作至此完成。
备注：上述评审工作程序中，每项（阶段）评审工作完成后均须进行签字确认（条件允许时可采用签章形式）。具体要求如下：资格性审查需由采购人或采购代理机构签字；符合性审查、各阶段综合打分等环节需由各评标委员会成员分别单独签字；各类审查及得分汇总表、评标报告等文件需由全体评标委员会成员共同签字。所有签字不得出现少签、漏签情况，否则由此产生的相关后果由责任方自行承担。
特别说明：①评标委员会成员的评审工作应当遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《评标专家和评标专家库管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第26号）、《江苏省政府采购评审专家管理办法》，以及交易中心（采购代理机构）关于开评标现场的相关规定，秉持公平、公正、择优的原则，独立开展评审工作，遵守评标纪律，对自身的评审意见负责，任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。若评审过程中出现违反法律法规的行为，采购人将上报相关监督管理部门。
②本项目专家评审费标准严格执行《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》（苏财购〔2016〕48号）规定，在评审工作结束后统一发放。
③本项目开评标全过程均进行录音录像并留存备查，所有参与开评标活动的人员应自觉维护现场秩序，不得违规干扰正常开评标进程，严格遵守法律法规，主动接受相关监督管理。
3.评标有关事项：
（1）澄清有关问题：若投标文件存在含义不明确、同类问题表述不一致或明显文字及计算错误的内容，评标委员会可通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或补正。投标供应商的澄清、说明或补正须通过该系统进行，由其授权代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件范围或改变其实质性内容。投标供应商确认澄清的时间一般为30分钟（具体以评标委员会要求的时间为准）；若在规定时间内未作出确认，视为默认评审结果。
（2）评审时，投标文件报价出现前后不一致的，按以下规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额的小数点或百分比存在明显错误或歧义的，以开标一览表的总价为准，并对单价作相应调整；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
若同时出现两种及以上不一致情形，应按照上述第①至④款规定的顺序进行修正。修正后的结果须经评标委员会集体确认后方可生效，修正后的总价将作为该投标供应商的最终报价用于评审打分。修正后的报价需依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第五十一条第二款的规定，经投标供应商书面澄清、说明或补正并加盖公章，或由法定代表人及其授权代表签字确认后产生约束力；若投标供应商不予确认，其投标无效。
（3）异常低价审查：评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且有可能影响产品质量或无法诚信履约的，应按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。若出现采购文件规定的异常低价情形，而评标委员会未启动审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。
评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形及具体要求如下：
①评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
A.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值的50%，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
B.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价的50%，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
C.投标（响应）报价低于采购项目最高限价的45%，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
D.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形
②评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，若供应商存在前述第A项至第D项情形，应当要求其在评审现场的合理时间内，就投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要证明材料（包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等），给予供应商的准备时间为30分钟。其中，若属于C项情形且供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会将依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门或行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。若投标（响应）供应商无法提供书面说明及证明材料，或提供的材料不足以证明其报价合理性，评标委员会应当将其投标（响应）作无效处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见及审查结果，应当在评审报告中予以记录，并与供应商提供的相关书面说明及证明材料、评标委员会的互联网浏览与查询历史一并归档。
（5）比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。凡属于“（九）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。
（6）经评审有效的投标文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由评审委员会进行比较与评价。评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各投标供应商得分，确定各投标供应商总分和最终排序。
[bookmark: OLE_LINK1]4.评标方法
投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。
评审委员会秉持公平、公正、择优的原则，独立依据各项评分标准分别评定各投标供应商的分值。评标结果将按照评审后的得分，由高到低进行排列。投标文件满足采购文件的全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商，将成为第一中标候选人。若总得分相同，则按报价得分由高到低进行排列；若总得分和报价得分均相同，则按技术部分得分由高到低进行排列。未列入本评分标准的条款，不作为评分内容。 
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审总得分相同的，评标委员会按照上述规定的方式（总得分相同，则按报价得分由高到低进行排列；若总得分和报价得分均相同，则按技术部分得分由高到低进行排列）确定一家投标供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。
[bookmark: _Toc38197181]4.评分标准
4.1综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。
[bookmark: _Toc37956127][bookmark: _Toc37956245]4.2评分项目及分值：
（一）价格分               40分
（二）商务资信分           20分
（三）技术分（暗标）       40分
各项评分标准：
（一）价格分（40分）
[bookmark: OLE_LINK19]采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。
注：①上述投标报价指投标总价，价格分计算以投标总价为依据。投标总价低于或等于采购文件规定的最高限价的，为有效投标报价；投标总价超过最高限价的，为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。②关于启动异常低价审查的相关要求详见采购文件“二、投标供应商须知”。
1.关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例：
本项目是否专门面向中小（微）企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）：否。
（1）小微企业价格扣除：
①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）
若投标供应商未提供相应声明函（或监狱企业证明文件）或声明函（或监狱企业证明文件）不符合相关要求的，其产品不享受本办法规定的中小企业扶持政策，但投标依然有效。
②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。
③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。  
同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
若一个项目（采购包）包含多个采购标的（即多种产品），‌只有当所有采购标的物均由小微企业制造‌时，才能享受10%的价格扣除优惠；只要有一个标的物由非小微企业（如中型企业或大型企业）制造，‌整个项目即不享受小微企业价格扣除优惠政策。
（2）本国产品价格扣除：
关于本国产品价格扣除政策：详见采购文件“一、投标供应商须知前附表”。
若投标供应商未提供声明函或声明函不符合相关要求的，其产品不享受本办法规定的本国产品优惠政策，但投标依然有效。
当采购项目或采购包的采购标的包含多种产品时，若供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和占其提供的全部产品成本之和的比例达到80%及以上，且供应商在投标文件中对此作出承诺，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对其全部产品的总报价按20%予以扣除，以扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包；对于仅有本国产品参与竞争的项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
特别提醒：投标供应商务必仔细审阅相关条款，因未审慎审阅而产生的不利因素和相关风险，需自行承担。
（二）商务资信分（20分）
（1）类似业绩（3分）：投标供应商近三年（自开标之日起往前推算三年）以来承担过类似消防器材供货业绩的，每提供1份有效业绩得1分，本项满分3分。投标文件中提供完整业绩合同或协议书的原件扫描件，时间以合同签订时间为准，不提供或提供不符合要求不得分。
（2）技术保障（2分）：投标供应商针对采购清单内所有产品，承诺能够提供生产厂家现场技术指导和服务保障的得2分，本项满分2分。投标文件中提供承诺书原件扫描件加盖投标供应商公章或签电子公章（格式自拟，内容需符合评分要求），不提供或提供不符合要求不得分。
（3）项目质保期（2分）：投标供应商承诺在满足项目整体免费质保期（2年）的基础上，每增加1年得1分，本项满分2分。以投标供应商在《开标一览表》中承诺的年限为准。
（4）产品性能（10分）：
①救生照明线（2分）：在满足采购文件采购需求的基础上，产品参数符合“发光亮度≥100cd/㎡，绝缘电阻≥500MΩ”要求的得2分，本项满分2分；
②重型支撑套具（2分）：在满足采购文件采购需求的基础上，产品参数符合“安全系数≥4:1”要求的得2分，本项满分2分；
③气动起重气垫（2分）：在满足采购文件采购需求的基础上，产品参数符合“气密性能：气垫充气至1.8MPa压力后保持3min，垫体无泄漏，无破裂现象”“耐压性能：气垫放在防爆装置内，气垫安放在专用测试台架内，对气垫加水压至4.8MPa，保持15s，气垫无泄漏，无破裂现象”要求，每符合1项要求得1分，本项满分2分；
④磁吸堵漏贴（2分）：在满足采购文件采购需求的基础上，产品参数符合“耐老化性能：将样品放入100°热空气老化箱24h，从试验箱取出后20min内完成封堵性能检测：其性能不变”要求的得2分，本项满分2分。
⑤液压破拆工具组1（2分）：在满足采购文件采购需求的基础上，产品参数符合“液压剪扩器1台：最大扩张距离≥380mm，最大剪切开口距离≥315mm”要求的得2分，本项满分2分。
注：投标文件中提供第三方认证机构出具的检测报告原件扫描件，报告中能有效体现上述评分项中描述的相应内容的方可得分，不提供或提供不符合要求的不得分。
（5）加分因素（3分）：
①支持节能环保：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品的分别得1分，本项满分2分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或提供不符合要求均不得分）。
注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。投标时提供认证证书扫描件。
②支持绿色发展：依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的得1分，本项满分1分（投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或提供不符合要求均不得分）。
（三）技术方案（暗标）（40分）
（1）项目进度计划和管理方案（8分）：内容包括：①项目管理目标及整体设想，②项目供货进度计划，③项目安装调试计划，④项目进度、质量、风险、资源、安全管理及保证措施。
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完全符合本项目需求。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。
（2）项目实施方案及保证措施（8分）：内容包括：①项目包装、运输、供货流程及人员安排，②项目安装调试流程及人员安排，③安全文明施工及环境保护措施，④针对本项目设备提出的生产工艺及质量控制的方法与重点。
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完全符合本项目需求。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。
（3）培训方案（6分）：内容包括：①培训周期及计划，②培训流程及内容，②培训人员安排。
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完全符合本项目需求。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
（4）售后服务方案（8分）：内容包括：①售后服务理念及体系，②售后服务流程及内容，③定期或不定期巡检和维护方案，④售后服务细则和管理制度。
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完全符合本项目需求。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。
（5）专业技术支持、保障及响应补救（10分）：内容包括：①故障维修处理及解决措施，②专业技术人员保障方案，③响应时间及补救措施，④技术支持、保障应急预案，⑤技术支持内容。
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完全符合本项目需求。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
评标说明：①评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。②本项目技术标为暗标，具体要求详见采购文件“第二章 供应商须知”第（七）项第7款内容。③本项目将依据评审委员会的评审结果及推荐的排名情况，选取最终得分排名前3名的投标供应商作为第一、第二、第三中标候选人。
（十一）定标：
1.评标委员会依据采购文件规定的评标方法与标准、评标程序开展评审工作，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告提交至采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内，从评审报告推荐的中标候选人中确定中标供应商。
2.采购人/采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体—江苏政府采购网站发布中标公告。采购代理机构在发布中标公告的同时，向中标供应商发出中标通知书。若相关主体质疑，将按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规予以处理。
3.中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。中标供应商放弃中标资格、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。
（十二）废标的确认：
在招标采购活动中，出现下列情形之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
（十三）围标与串标的确认：
1.投标供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，认定其存在围标、串标行为：
（1）由同一人或分别由具有利害关系的几人，代表两个及以上投标供应商获取招标资料、参与开标的；
（2）不同投标供应商的法定代表人、委托代理人、项目负责人、项目经理（建造师）等人员，在同一单位缴纳社会保险的；
（3）自递交投标文件截止时间起至评标结束前，投标供应商撤回投标文件的；
（4）不同投标供应商的投标文件中，项目组成员出现同一人的；
（5）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致的；
（6）资格审查或开标环节中，不同投标供应商的投标资料相互混装的；
（7）中标公示的中标候选人无正当理由放弃中标，或未按规定与采购人签订合同的；
（8）参与投标活动的人员无法提供其属于投标企业正式在职人员有效证明（如社保缴纳情况证明等资料）的；
（9）法律法规规定的其他围标、串标行为。
2.评标过程中，评标委员会发现投标供应商除（九）无效投标文件的确认规定的围标、串标行为外，存在下列情形之一的，认定其有围标、串标行为并否决其投标：
（1）不同投标供应商的投标总报价相近，且各分项报价、综合单价分析表内容混乱，无法相互对应，存在随意调整、压低或抬高报价的情况，且在询标时无法作出合理解释或提供计算依据、报价依据的；
（2）评标委员会依法认定的其他存在明显违规行为的情形。
若出现上述围标、串标行为，将及时上报行业监督管理部门，由其作出相应处罚。
（十四）投标保证金：
响应苏财购〔2020〕52号文要求，本项目不要求递交投标保证金。
（十五）中标无效的确认：
1.提供虚假材料谋取中标的；
2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；
3.与采购人、其他投标供应商恶意串通的；
4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
5.在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标供应商有上述第1至5项情形之一的，中标无效。有上述第1至6项情形之一的，将处以该政府采购项目中标金额万分之五以上千分之十以下的罚款，同时被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机构吊销其营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。   
（十六）签订、履行合同：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，依据采购文件与中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件进行实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理要求作为签订合同的条件，也不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
2.若中标供应商非因不可抗力未履行采购文件、投标文件及合同规定的义务，一经查实，采购人将根据具体情况提请相关监督管理部门作出相应处理。
3.除采购人认可中标供应商分包履行合同的情形外，本项目中标供应商不得转包，不得将本项目分包给第三方履行。
4.合同履行过程中，如因不可抗力等客观原因需要变更合同相关条款的，双方应当协商一致，变更内容不得背离采购文件及投标文件的实质性要求，且采购人应当将变更情况按照政府采购相关规定进行公告备案。
（十七）代理服务费：
本项目采购代理服务费以中标金额为基数依据，按以下规定的标准和差额定率累进法进行计算收取：100万元（含）以下为1.5%，100（不含）-500万元（含）以下为1.1%，并按上述基础的70%计取。由采购人支付。
（十八）质疑处理：
1.质疑的提出和答复须严格按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的相关规定执行。  
2.提出质疑的供应商应为参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取可质疑的采购文件后，可对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑时，须同时提供已依法获取该可质疑采购文件的证明材料，采购人或代理机构有权向“苏采云”系统平台方核实。此处的“已依法获取可质疑采购文件的证明”具体指：本项目的《投标供应商确认函》，以及在“苏采云”系统中有效获取本项目采购文件的界面截图（截图需显示供应商名称，且在供应商界面操作栏中能看到“上传文件”按钮，以此证明该供应商在采购文件有效获取期限内已从“苏采云”系统完成获取）。  
3.供应商若认为采购文件、采购过程或采购结果损害了自身权益，可在知道或应知权益受损之日起七个工作日内，依据下述第4条规定以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。其中，“应知权益受损之日”具体界定为：  
（1）对可质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日；  
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；  
（3）对中标或中标结果提出质疑的，为中标或中标结果公告期限届满之日。  
供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。若供应商在法定期限内就同一采购程序环节多次质疑，采购人及采购代理机构仅对其第一次质疑作出答复。  
4.质疑函中的质疑事项须具体、明确，并具备必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。若供应商组成联合体参与投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章的部分，联合体各方均须按要求完成签字、盖章及加盖公章。  
5.采购人及采购代理机构仅接收纸质原件形式的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。采购人、采购代理机构的联系方式及通信地址详见采购文件第一章。  
6.存在以下情形的质疑不予受理：  
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；  
（2）超出政府采购法定期限提出的质疑；  
（3）以传真、电子邮件等非纸质原件形式递交的质疑；  
（4）未参与本次采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑；  
（5）针对同一事项已获回复后再次提出的质疑；  
（6）组成联合体投标的供应商，其质疑文件未经联合体各方按要求签字、盖章的。
7.供应商提出书面质疑必须有理有据，若质疑查无实据，或供应商捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑或举报，以及不配合、采用不正当手段干扰政府采购质疑工作的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购相关规定，报请政府采购监管部门对该供应商作出相应行政处罚，并记录其失信信息。  
8.供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；供应商为法人或其他组织的，应由法定代表人、主要负责人或其授权代表签字或盖章，并加盖公章。质疑函须以原件形式递交。  
9.供应商可委托代理人提出质疑，其授权委托书应载明代理人的姓名或名称、代理事项、具体权限、期限及相关事项。供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；供应商为法人或其他组织的，应由法定代表人、主要负责人签字。或者盖章，并加盖公章。
10.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十四条规定：“评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：分值汇总计算错误的；分项评分超出评分标准范围的；评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。”
11.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关财政部门提起投诉。具体投诉方式及有关要求须按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。
（十九）货物（包含与货物相关的服务）的追加：
在政府采购合同履行过程中，若采购人需要追加与合同标的相同的货物（含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额总和不得超过原合同金额的10%。
（二十）政府采购信用担保：
政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要形式为履约担保。供应商可根据自身实际情况，自主决定是否选择信用担保。
履约担保，是指专业担保机构就中标供应商支付履约保证金的义务，向采购人出具的保函担保。专业担保机构以中标供应商的中标通知书为依据，经资信审查后出具保函，中标供应商凭此保函替代履约保证金缴纳；若供应商未按政府采购合同履行约定义务需支付保证金时，由专业担保机构按担保函约定承担担保责任。供应商可自愿选择是否以履约担保函形式交纳履约保证金。
中标供应商可根据自身情况，自主决定是否采用履约担保形式，并自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司、无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行、中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
（二十一）电子履约保函：
为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024—2026年）〉的通知》（国办发〔2024〕33号）精神，进一步提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，现就全面推广政府采购电子履约保函相关事项通知如下：
一、江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册账号）。
二、“政府采购电子履约保函（保险）平台”通过数据互联互通，实现政府采购项目与电子履约保函申请的自动关联，推动供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。供应商可在线完成电子履约保函的申请与办理，采购人可在线核验电子履约保函，全过程业务在系统中留痕且可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函真伪难辨、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地开展保函管理工作。
三、对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可完成办理。供应商可通过该平台查询保函（保单）信息、理赔信息，并申请开具发票。
四、电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力。
五、供应商可通过江苏省政府采购网下载《政府采购电子履约保函（保险）操作手册》，具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz。
（二十二）政府采购合同融资：
【根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）】
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
附：政府采购合同融资政策告知：
中标供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标供应商的融资行为提供担保。
无锡市政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！
政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标、成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。























附件1.政府采购履约担保函（项目用）
编号：
 （采购人）：
鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称“主合同”），且依据该合同的约定，供应商应在        年        月        日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人、招标代理机构同意，将中标项目分包给他人的；
2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形： 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
（2）                                                           。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。
2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
                                 
保证人：（公章）
 年  月      
三、采购需求
[bookmark: _Toc38197191]本项目属性：货物类。
本项目核心产品为：液压破拆工具组1。
本项目标的所属行业：根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目标的所属行业为“工业”。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人（含）以上，且营业收入2000万元（含）以上的为中型企业；从业人员20人（含）以上，且营业收入300万元（含）以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 
本项目不接受进口产品投标。
★投标供应商所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离，若不满足视为无效投标文件。
项目需求如下：
（一）项目基本情况：
1.项目名称：钱桥消防站各类消防器材采购项目。
2.项目预算：580万元。
3.最高限价：456.59966万元。投标供应商投标报价不得超过上述最高限价，否则按无效标处理。
4.履约地点：本项目履约地点为无锡市惠山区钱桥街道消防站，具体以采购人需求为准。中标供应商须按照采购人要求，将相关标的物运送至指定地点（含可能的分布区域），并分地点完成安装调试工作。
5.采购范围：钱桥街道消防站消防器材采购，采购的消防器材内容包括但不限于个人防护类、特种防护装备、灭火类、破拆类、照明排烟类、侦查类等，供应商负责本次采购清单范围内所有货物及其配套附件的供货、安装、调试、技术培训、售后、质保等（具体内容及要求详见“采购清单”）。
6.质量标准：所供货物须为原厂原包装正品，达到国家及行业标准，满足采购需求，一次性验收合格。
7.完工期限：接到通知后60日历天内完成全部货物的供货、安装、调试以及与之配套的辅助工作，交付采购人使用（具体开始时间根据采购人通知为准）。逾期违约金：除因采购人原因导致延误外，每逾期一天，供应商需支付2000元违约金；逾期超过20日历天的，采购人有权终止本合同。
8.项目整体免费质保期：至少2年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。
9.付款方式：所有货物运抵现场并安装调试完毕，验收合格后，办理移交手续，支付实际供货价款（实际供货数量×中标单价）的80%；质保期满后按照合同核定价款一次性付清。以上价款均不计利息，付款时中标供应商须出具符合采购人财务要求的正规税金发票。合同履行过程中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，单价按中标单价计，数量按实结算，但所有追加的采购金额不得超过原合同价款的10%。
10.标的物明细表：本项目货物采购标的及对应的中小企业划分标准所属行业如下表。投标供应商按照下表在《中小企业声明函》《明细报价表》《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一列明并填报。若《明细报价表》存在清单遗漏，将视作无效投标。
	序号
	标的名称
	规格及技术参数
	所属行业
	是否属于CCC认证产品
	是否属于强制节能产品

	1
	消防头盔
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	2
	轻质消防头盔
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	3
	消防员灭火防护服
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	4
	消防手套
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	5
	消防安全腰带
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	6
	消防员灭火防护靴
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	7
	正压式消防空气呼吸器
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	8
	▲佩戴式防爆照明灯
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	是
	否

	9
	消防员呼救器
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	10
	应急逃生自救安全绳（套装）
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	11
	消防腰斧1
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	12
	消防腰斧2
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	13
	消防员灭火防护头套
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	14
	智能消防头盔
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	15
	智能救援头盔
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	16
	防静电内衣
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	17
	消防护目镜
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	18
	抢险救援头盔
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	19
	抢险救援手套
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	20
	抢险救援服（冬款）
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	21
	抢险救援服（夏款）
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	22
	抢险救援靴
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	23
	消防员隔热防护服
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	24
	消防员避火防护服
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	25
	二级化学防护服
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	26
	一级化学防护服
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	27
	防蜂服
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	28
	电绝缘装具
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	29
	防静电服
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	30
	内置纯棉手套
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	31
	消防阻燃毛衣
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	32
	防高温手套
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	33
	防化手套
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	34
	▲通用型安全绳
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	是
	否

	35
	消防Ⅱ类安全吊带
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	36
	消防Ⅲ类安全吊带
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	37
	消防防坠落辅助部件
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	38
	移动供气源
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	39
	消防专用救生衣
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	40
	▲防爆多功能手提灯
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	是
	否

	41
	消防员降温背心
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	42
	消防用荧光棒
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	43
	▲防爆数字对讲机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	是
	否

	44
	有毒气体探测仪
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	45
	▲便携式可燃气体探测器
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	是
	否

	46
	电子气象仪
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	47
	漏电探测仪
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	48
	电子酸碱测试仪
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	49
	消防用红外热像仪
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	50
	测距仪
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	51
	测温仪
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	52
	便携危险化学品检测片
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	53
	警戒标志杆
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	54
	锥形事故标志柱
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	55
	出入口标志牌
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	56
	手持扩音器
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	57
	各类警示牌
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	58
	闪光警示灯
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	59
	隔离警示带
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	60
	躯体固定气囊
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	61
	肢体固定气囊
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	62
	▲过滤式消防自救呼吸器
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	是
	否

	63
	救生照明线
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	64
	折叠式担架
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	65
	伤员固定抬板
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	66
	多功能担架
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	67
	消防救生气垫
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	68
	▲逃生缓降器
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	是
	否

	69
	安全箱
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	70
	气动起重气垫
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	71
	救援支架
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	72
	救生抛投器
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	73
	救生软梯
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	74
	自喷荧光漆
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	75
	电源逆变器
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	76
	液压破拆工具组1
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	77
	液压破拆工具组2
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	78
	电动破拆工具组
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	79
	双轮异向切割锯
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	80
	机动链锯
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	81
	消防马刀锯
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	82
	无齿锯
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	83
	重型支撑套具
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	84
	凿岩机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	85
	手持式钢筋速断器
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	86
	混凝土液压破拆工具组
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	87
	电动一体式突入工具
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	88
	手动破拆工具组
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	89
	便携式防盗门破拆工具组
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	90
	毁锁器
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	91
	多功能挠钩
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	92
	绝缘剪断钳
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	93
	磁吸堵漏贴
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	94
	内封式堵漏袋
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	95
	外封式堵漏袋
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	96
	捆绑式堵漏袋
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	97
	下水道阻流袋
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	98
	金属堵漏套管
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	99
	注入式堵漏工具
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	100
	粘贴式堵漏工具
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	101
	电磁式堵漏工具
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	102
	木质堵漏楔
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	103
	无火花工具
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	104
	移动式排烟机1
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	105
	移动式排烟机2
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	106
	坑道小型空气输送机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	107
	移动照明灯组
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	108
	移动发电机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	109
	折叠式救援梯
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	110
	水幕水带
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	111
	高倍数泡沫发生器
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	112
	多功能消防水枪1
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	113
	多功能消防水枪2
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	114
	直流水枪
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	115
	灭火排烟水枪
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	116
	组合水枪
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	117
	二冲程机动消防泵
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	118
	四冲程机动消防泵
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	119
	移动式水带卷盘或水带槽
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	120
	大流量消防炮
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	121
	移动便携炮
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	122
	泡沫枪
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	123
	一体消防水枪
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	124
	二节拉梯
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	125
	三节拉梯
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	126
	挂钩梯
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	127
	中压水带1
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	128
	中压水带2
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	129
	消火栓扳手
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	130
	分水器1
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	131
	分水器2
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	132
	分水器3
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	133
	止水器
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	134
	转换接口
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	135
	水带包布
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	136
	水带护桥
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	137
	水带挂钩
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	138
	多功能供水转换装置
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	139
	5G球机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	140
	5G单兵图传系统
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	141
	智能压力表
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	142
	登记手柄
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	143
	登记平板
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	144
	气体监测仪
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	145
	poc
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	146
	双光侦察无人机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	147
	运动相机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	148
	通信马甲
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	149
	消防救援艇
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否


注：上述标注▲记号的产品属于需CCC认证、强制节能的产品，对于虽未在上表标注，但按规定属于CCC认证、强制节能清单范围内的产品也适用该要求。供应商必须在投标文件中提供符合要求且在有效期内的对应证书，否则将按符合性审查不通过处理。
采购清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	消防头盔
	60
	顶
	符合XF44-2015《消防头盔》标准。
1.结构组成：盔体、面罩、披肩、帽箍。
2.主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中头部防护，提供头部和侧翼冲击保护。
3.材料和结构：由帽壳、缓冲层、帽衬、可调节帽箍、舒适衬垫、下颏带、防护面屏、披肩组成。
4.冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力≤3300N；辐射热预处理：最大冲击力≤3300N；低温预处理：最大冲击力≤3300N；浸水预处理：最大冲击力≤3300N；以上所有实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂。
5.抗冲击加速度性能：帽顶部：最大冲击加速度≤150gn；帽前部：最大冲击加速度≤400gn，加速度＞150gn，持续时间＜6ms，加速度＞200gn，持续时间＜3ms；帽侧部：最大冲击加速度≤400gn，加速度＞150gn，持续时间＜6ms，加速度＞200gn，持续时间＜3ms；帽后部：最大冲击加速度≤400gn，加速度＞150gn，持续时间＜6ms，加速度＞200gn，持续时间＜3ms。
6.耐穿透性能：符合xf44-2015《消防头盔》标准。
7.耐燃烧性能：符合xf44-2015《消防头盔》标准。
8.阻燃性能：下颏带：损毁长度（mm）≤100mm，续燃时间≤2s；披肩：损毁长度（mm）≤100mm，续燃时间≤2s；面罩：损毁长度续燃时间≤5s；以上试验现象均不应有熔融、滴落现象。
9.电绝缘性能（mA）：帽壳泄漏电流≤3mA。
10.下颏带抗拉强度（mm）：延伸长度≤20mm ，下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。
11.侧向刚性（mm）：帽壳最大变形≤40mm ；卸载后变形≤10mm；帽壳不应有碎片脱落。
12.头盔佩戴装置稳定性、金属部件的耐腐蚀性、面罩抗冲击性能、面罩抗高速粒子冲击性能：符合xf44-2015《消防头盔》标准。
13.面罩透光率（%）：浅色≥70%。
14.披肩防水性能耐静水压力（kPa）：≥17Pa。
15.质量（g）：≤1500g。

	2
	轻质消防头盔
	5
	顶
	符合XF44-2015《消防头盔》标准。
1.半盔式头盔，由帽壳、滑轨、佩戴装置及附件（面罩、披肩）等构成，浅色透明面罩，粘贴19式消防帽徽。颜色：黄色、红色。
2.材质：帽壳材质为碳纤维布，面罩材质为聚亚苯基砜（PPSU）。披肩：应为装卸式，采用芳纶阻燃面料复合的三层结构，颜色为藏蓝。
3.冲击吸收性能：高温预处理，最大冲击力≤3000N；辐射热预处理，最大冲击力≤3000N；低温预处理，最大冲击力≤3200N；浸水预处理，最大冲击力≤3200N。抗冲击加速度性能：帽壳顶部≤80gn；帽壳前部≤350gn；帽壳侧部≤370gn；帽壳后部≤360gn。
4.阻燃性能：头盔经高温试验后，下颏带损毁长度≤15mm，续燃时间0s；披肩损毁长度≤35mm，续燃时间0s；面罩续燃时间≤5s；各部分均无熔融、滴落现象。
5.侧向刚性：帽壳最大变形≤10mm，卸载后变形≤2.0mm，帽壳无碎片脱落。质量：≤1100g。

	3
	消防员灭火防护服
	60
	套
	符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准。
1.外观颜色为藏蓝色。符合国家消防救援局最新统型要求，由外层、防水透气层、舒适层共三层面料组成，并带有救生拖拉带。
2.整体热防护性能（TPP（cal/c㎡））：≥32。
3.阻燃性能（损毁长度）：外层经向：≤30mm、纬向：≤30mm；防水透气（隔热层）经向：≤45mm、纬向：≤45mm；舒适层经向：≤40mm、纬向：≤40mm；外层加强材料经向：≤30mm、纬向：≤30mm；所有试验续燃时间0s，且无熔融滴落现象。
4.热稳定性能（变化率）：外层：≤1.0%；防水透气层：≤2.0%；外层加强材料：≤1.0%；舒适层：≤1.0%；试样表面无明显变化。
5.缩水率：外层经纬向：≤1.0%、1.0%；防水透气层经纬向：≤2.0%、≤1.5%；舒适层经纬向：≤2.0%、≤2.0%。
6.表面抗湿性能：≥4级。
7.断裂强力：外层：经向≥900N、纬向≥800N；舒适层：经向≥400N、纬向≥400N；救生拖拉带≥13000N。
8.外层撕破强力：经向≥180N、纬向≥170N；接缝断裂强力：经向≥850、纬向≥850N。
9.防水透气层耐静水压＞50kpa、透湿率≥10000（g/（㎡·24h））、拒油性能4级及以上。
10.质量：≤2.60kg。

	4
	消防手套
	100
	付
	符合XF7-2004《消防手套》标准。
1.颜色要求：手掌为黑色；手背藏蓝色。款式要求：采用3D立体设计，符合人体手型自然弯曲。手背结构：由外向里，分为五层。手掌结构：由外向里，分为四层。手掌外层为牛二层皮。手腕处有腕带锁紧设计。
2.阻燃性能：
1）手套掌心面：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤6mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤6mm，无熔融、滴落现象。
2）手套手背面：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤22mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤20mm，无熔融、滴落现象；衬里无熔融、滴落现象。
3）手套本体：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤45mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤40mm，无熔融、滴落现象；衬里无熔融、滴落现象。
3.整体热防护性能≥38.0cal/c㎡。
4.耐热性能：手套收缩率≤1.0%，衬里收缩率≤1.0%，表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象。
5.力学性能：耐磨性能：9kPa压力下掌心、背面耐磨＞2000次；割破力：＞15N；掌心撕破强力：≥200.0N；背面撕破强力：≥120.0N；掌心穿刺力：≥150.0N；背面穿刺力：≥65.0N。

	5
	消防安全腰带
	50
	条
	符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。
1.本产品由织带、2个D型环、双排插杆外带扣、带圆弧整烫的带尾等组成。织带由高强聚酰胺纤维制成，金属拉环材质为铝合金6005或更优材质。
2.设计负荷：≥1.33KN。
3.带宽69～70mm，织带厚度2.8±0.3mm，拉环最小厚度6±1mm，最大厚度10±1mm。
4.静负荷性能、抗冲击性能、耐高温性能、金属零件的耐腐蚀性能：各项指标符合标准要求。
5.质量：≤0.7kg。

	6
	消防员灭火防护靴
	50
	双
	符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准。
1.采用优质橡胶高强力一次性挤压而成，靴面光滑，靴内采用凯夫拉防穿刺中底，靴头采用铝包头。靴底采用优质橡胶制成，靴底的防滑齿与靴底为一体，牢固耐用、耐磨。
2.靴底耐油性能：-2%—10%。
3.防砸性能：静压力试验后靴头间间隙高度≥17mm，冲击试验后靴头间间隙高度≥19mm。
4.抗刺穿性能：≥2500N。
5.电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流≤0.5mA。
6.隔热性能：≤10℃。
7.抗辐射热渗透性能：≤8℃。
8.防滑性能：≥15°。
9.防水性能：不应出现渗水现象。
10.质量：≤2.0kg。

	7
	正压式消防空气呼吸器
	50
	套
	符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准。
1.材料和结构：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀，整机气密性非金属高压部件强度等符合XF124-2013标准。
2.外观要求：由6.8升气瓶，全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等组成。操作方便。
3.材料阻燃性能：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀阻燃性能试验后，不应出现熔融现象，续燃时间≤5s。整机气密性能：压力指示值在1min内的下降≤1MPa。抗热老化性能，整机气密性能：压力指示值在1 min内的下降≤1MPa，非金属高压部件，中压导气管强度。
4.佩戴质量≤13kg。                                                                                                                                                                    
5.整机气密性，在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内下降≤1MPa
6.动态呼吸器阻力，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5L/min时，吸气阻力≤250Pa，呼气阻力≤650Pa；在气瓶压力2MPa~1MPa，呼气量25×2L/min时，吸气阻力≤220Pa，呼气阻力≤570Pa。
7.耐高温试验后，呼气阻力≤650Pa。耐低温试验后，呼气阻力≤580Pa。                                                                          
8.耐辐射热性能试验后，全面罩保持正压，吸气阻力≤125Pa，呼气阻力≤750Pa。                                                   
9.静态压力≤350Pa，且不大于排气阀的开启压力。
10.报警哨性能：报警哨压力5.5±0.5Mpa，连续声响时间至少90dB（A）的声强持续＞15秒。报警器继续报警符合标准，平均耗气量≤5L/min。
11.全面罩总视野保留率≥78%，双目视野保留率≥65%，镜面透光率≥90%，吸入空气中二氧化碳含量≤0.88%。可按要求选配一体式面罩用于消防全盔和抢险救援头盔配合使用，符合当前消防使用的安全和便捷的要求。
12.减压器输出压力在0.5MPa~0.7MPa。压力调整部分设置有锁紧装置和安全阀。
13.安全阀性能：开启压力应在减压器输出压力最大值的110%—170%范围内，全排气压力应在减压器输出压力最大值的110%—170%范围内，关闭压力不小于减压器压力最大设计值0.90MPa。
14.设置自动正压机构。
15.压力表设计符合标准，压力表精度高且带有夜光显示功能，显示精度不低于1.6级，防水性能经24h水下1m的浸泡后，压力表内不应有水。其漏气量≤15L/min。
16.压力平视装置供气阀插入即自动连接，自动无线连接，无需配对。压力平视装置整体防爆，符合Ex ia IIC T4 Ga 的防爆要求。防护等级：≥IP67。背架发射模块防护等级≥IP65，压力平视显示装置采用LED显示方式，当气瓶压力在（30~10）MPa时，绿灯常亮；当气瓶压力在（10~6）MPa时，黄灯常亮；当气瓶压力在6MPa以下时，红灯一直闪亮，当压力平视显示装置的电源处于低电压时，黄灯一直闪亮。                  
17.连接强度≥250N。                                                                                                                                                                                                                                      18.金属高压部件强度经气瓶公称工作压力的1.5倍水压试验后，无渗漏和异常变形。                                                                                                    
19.中压导气管不妨碍佩戴者工作和头部自由活动，且不干扰供气阀同面罩的连接。耐挤压性能：中压导气管经挤压试验后，空气流量降低≤5%。试验结束5min后，无可观察到的扭曲。                                                                                                                                                     20.输出接头的尺寸12±0.35，符合标准。输入接头与输出接头的连接方便，可靠，连接后不漏气。                                                               
21.气瓶瓶阀：安全膜片爆破压力在气瓶阀具有安全爆破膜片压力值设置为37MPa-45MPa。输出端螺纹尺寸为G5/8，螺纹长度≥18mm。
22.气瓶水容积：6.8L，全缠绕式碳纤维复合材料：内胆采用高强度、耐腐蚀、重量轻的铝合金材料，工作压力 30MPa，水压试验压力50MPa，瓶口螺纹：M18X1.5，符合GB/T 28053-2011《呼吸器用复合气瓶》规定，爆破压力达工作压力的3.4倍以上，耐疲劳试验达10000次以上，气瓶有安全保护膜片。气瓶带有橡胶保护套的压力表，气瓶配有阻燃橘红色保护袋。                                                 
23.标志：整套空呼具有消防标识，厂家信息，型号，合格证和中文说明书。     
24.全面罩视野开阔，采用凯夫拉五点式网状头带，镜面防雾、防划、抗冲击，无视觉扭曲，面罩具有视窗除结雾功能，通过950℃火焰燃烧测试，具备免工具手动拆解清洗维护功能。供气阀最大供气流量不小于500升/分钟，接头全方向360度旋转，吸气自动供气，无需辅助按钮，供气阀可免工具拆解清洗，便于日常清洁保养维护。
25.腰带可随使用者运动而自行旋转，调整重心，减轻负重感。腰带上有供气阀固定座，肩带有反光条，气瓶固定带便于伸缩，带有快调锁止机构。

	8
	佩戴式防爆照明灯
	50
	只
	1.符合GB30734-2014《消防员照明灯》标准。
2.防爆结构设计，防爆性能应符合GB 3836或GB/T 3836国家标准要求。
3.采用锂电池供电，并具有分段式电量显示功能。
4.LED光源，具有强光、弱光、爆闪模式。
5.灯具尾部大开关，不影响佩戴消防手套操作，外壳耐腐蚀、耐高温。
6.内部电路应具有过流、过压、过充保护功能及应具有闪烁方式的低电压告警功能
7.附带与消防头盔配套的灯架，灯具利用灯架佩戴在消防头盔上，可在一定范围调节照射方向，灯架不对头盔有结构破坏。
8.Type-c式USB接口充电，设计有过充、过流、过放和短路保护装置。
9.充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器应设置充、放电保护电路。
10.技术要求：
10.1.额定电压：DC3.7V，5W。
10.2.外形尺寸：≤Φ24mm*125mm。
10.3.电池容量：≥2400mAh。
10.4.防爆标志：≥Ex ib IIC T4 Gb。
10.5.连续工作时间：强光≥300min、弱光≥600min。
10.6.充电时间：≤6h；电池寿命：≥1000次循环。
10.7.光效：≥120lm/W。
10.8.重量：≤150g。
10.9.电气间隙：≥1.4mm。
10.11.强光照度（lx）：平均≥2000，最小≥1600，弱光照度（lx）：平均≥1100，弱光最小≥900。
10.12.防护等级：≥IP68（2m，2h）。
10.13.温度范围：-25℃～55℃。

	9
	消防员呼救器
	50
	套
	1.符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准。
2.呼救器具有内攻身份登记功能，内攻时身份铭牌保存于后场，实现内攻身份快速登记。
3.呼救器具有≥2.4英寸显示屏，可实时显示中文姓名、工作时间、电池电量、环境温度等信息。
4.呼救器具有计时提醒功能，开机15分钟后开始提醒，之后每5分钟提醒一次。
5.呼救器具有温度检测功能，可实时显示环境温度，温度高于设定阈值自动报警。
6.呼救器具有高度检测和显示功能，开机后系统自动检测高度并显示实时高度（误差不超过1m）。
7.呼救器具有联动报警响应功能：其中一具呼救器发出求救报警，同组呼救器可自动接收、显示队友的中文姓名及求救报警信息并发出搜救提示。
8.呼救器具有相对定位搜救功能：可根据同组报警呼救器信号强度判断搜救方向以及与被搜救者的楼层高度信息。
9.呼救器具有蓝牙扩展功能：可连接手机设置中文姓名、温度报警阈值、计时提醒数值等参数。
10.呼救器具有远程数据传输功能：可将数据传输至控制中心，支持场外指挥控制管理，传输距离≥1km。
11.呼救器具有北斗定位功能，可在后场接收装置实时显示地图位置信息。
12.呼救器连续开机时间：≥30h。
13.呼救器质量：≤230g。
14.呼救器防爆等级：≥Ex ia IIC T3 Ga。

	10
	应急逃生自救安全绳（套装）
	50
	套
	符合XF494-2023《消防用防坠落装备》、GB/T 8834-2016《纤维绳索有关物理和机械性能的测定》、GB21976.6-2012《建筑火灾逃生避难器材第6部分：逃生绳》标准。
1.由1根安全绳、2个安全钩、1个下降器、1根中空连接扁带、1个排绳器、1块包绳布及1个多功能阻燃绳包等组成。
2.安全绳：直径8±0.2mm，长度16±0.1m，最小破断强度≥25kN，延伸率≥5%。安全绳经204℃±5℃的耐高温性能时，不得出现熔融、焦化现象。具备高温环境承载性能：在600℃±5℃、1.33kN负荷环境下承载45s，在400℃±5℃、1.33kN负荷环境下承载300s，不得出现断裂现象。
3.安全钩：两个安全钩均采用自动三锁设计（即提起、转动和开锁），在开口闭合状态下长轴破断强度不小于30kN；短轴破断强度不小于11kN。锚点安全钩采用带阻挡横杆设计。下降器连接安全钩采用常规设计。
4.下降器：下降器穿入安全绳后不可打开，适用直径为7.5—8.5mm的安全绳，极限负荷不小于13.5kN。下降器表面标注穿绳方向、操作说明和安全提醒。
5.中空连接扁带：长度2m、双折1m的安全扁带，扁带破断强度≥35kN。
6.绳包应具备安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，具备防水或泄水功能，能合理放置安全钩、下降器，方便携带于安全腰带上，操作便捷，使用安全；绳包选用耐用材料，本体耐260℃高温不应有明显变化。绳索可以由绳包内自由抽出，便于现场使用。
7.排绳器及包绳布：排绳器尺寸满足绳子捆绑2-3层。可快速将安全绳沿排绳器边缘有序地排列缠绕，防止下降过程中安全绳打结。含包绳布一块，可方便快捷将安全绳环绕排列放入包绳布。
8.绳包套装质量≤1.6kg。

	11
	消防腰斧1
	45
	把
	符合XF630－2023《消防腰斧》标准。
1.斧体采用不锈钢材料，斧柄套为高强度热塑性弹性体材料。
2.便携式工具，配有与消防腰斧匹配的牛皮腰斧套。
3.消防腰斧整体尺寸：≤325*175mm；刃部硬度不低于48-56HRC。
4.质量：≤1.0kg。
5.电绝缘性能：斧柄抓握区域绝缘电阻≥10MΩ。
6.刃部硬度为48-56HRC。
7.抗冲击性能：各刃部经5kg的重锤冲击后，无裂纹、变形等损伤。
8.平刃砍断性能：能砍断直径5mm的Q235A圆钢，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。
9.尖刃和柄刃凿击性能：能凿击厚度1.5mm的Q235A钢平板，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。
10.耐腐蚀性能：经48h中性盐雾实验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。

	12
	消防腰斧2
	5
	把
	符合XF630-2023《消防腰斧》标准，符合GB32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》标准。
1.具有尖嘴钳、刻度尺、批头孔、十字批头、一字批头、梅花批头、六角批头、批头储存器、10mm六角扳手、12mm六角扳手、17mm六角扳手、19mm六角扳手、21mm六角扳手、25mm六角扳手、小刀、锯、开罐器、起钉器、锤子等超过20种功能为一体的便携式手动工具。
2.斧体采用不锈钢材料，斧柄套为高强度复合材料。内嵌有可展开和收拢的多种功能工具。
3.腰斧全长：285±5mm，刃部表面粗糙度Ra≤0.06μm。
4.质量：≤1.0kg。
5.抗拉离性能：手动破拆工具的工具头部与手柄为非一体式结构时，其装配应牢固，在施加12500N拉力时，不应拉脱。
6.耐腐蚀性能：经48h中性盐雾实验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。
7.砍断性能：平刃应能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。
8.凿击性能：尖刃能凿穿1.5mm的Q235A钢板，刃口无明显崩刃和开裂等损伤。
9.耐腐蚀性能：经48h中性盐雾实验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。
10.绝缘性能：手柄为绝缘材料，浸水2H后绝缘电阻≥10MΩ。
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	消防员灭火防护头套
	50
	个
	符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准。
1.材料及结构：
1）面料为消防头套针织面料。
2）本产品为双层结构。
3）头套前部、后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm。
2.技术要求：
1）阻燃性能：经向损毁长度≤20mm、纬向损毁长度≤18mm，续燃时间0s，无熔融、滴落现象。
2）热稳定性能：尺寸变化率≤2.0%，无变色、熔融和滴落现象。
3）水洗尺寸变化率：直向≤1.5%、横向≤1.4%。
4）抗起球性能：4级及 以上。
5）甲醛含量：无。
6）pH值：4.0-7.5。
7）缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化现象。
8）整体性能：接缝强力：≥610N；面部开口尺寸稳定性≤1.0%；针距密度：缝制明暗线14针/3cm；质量：≤130g。
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	智能消防头盔
	2
	顶
	符合XF44-2015《消防头盔》标准。
1.采用一体化设计，所有智能化模块应和头盔一体化设计，非外挂式，使用可见光传输图像，搭载图像显示模块。
2.头盔材料：采用玻纤改性增强复合材料壳体和缓冲内衬，壳体具有耐高温、耐燃烧、阻燃、电绝缘、侧向刚性、抗冲击、耐刺穿等性能，整体重量＜2000g。
3.电池容量：电池容量≥6700mAh，电池便捷可拆卸。
4.指挥软件：支持头盔、（三防）PAD端、PC端互通，可实现平板的远程指挥和通信功能。
5.智能处理器：处理器核心不低于八核；可实现高清视频采集，支持H.264视频压缩/解压缩技术，实时视频传输，公网5G全网通，高宽带通信能力，能支持高分辨率、高效率视频上传；系统版本不低于安卓11.0或鸿蒙或其他市场主流操作系统同等版本；RAM≥4GB, ROM≥64GB。
6.可见光模块：采用微云台防抖摄像头，可实现1080p图像视频拍录，不低于1300w像素，视场角≥100°，帧率≥30帧。支持高清拍录功能可实时同步现场画面。
7.图像显示模块：液晶显示器类型为TFT，背光方式：LED；尺寸≥3.0inch；分辨率≥480*854，视角为IPS全视角。
8.语音交互模块：通过拾音器、扩音器、对讲控制系统组合，实现远程对讲的应用，支持一对一、一对多、多对多通信。
9.导航定位模块：北斗/GPS多种定位方式，支持多个设备同时定位、轨迹回放。
10.通讯模块：支持公网语音通讯，内置8Ω2W对讲级扬声器，SOC降噪双麦克；应具备内置专网对讲机功能接口，可外接对讲机。
11.AI降噪功能：AI降噪处理后，可在95分贝的嘈杂环境下进行正常语音通话。
12.蓝牙：支持蓝牙（BTV5.0以上）；频段：双频Wi-Fi支持2.4G与5G频段；频率：3G/4G/5G全网通，充电口TYPE-C。
13.指挥平台：系统平台部署方式灵活，可以远程维护、在线升级；指挥平台应具有图像视频传输、人员轨迹定位、1对1.1对多通话指挥；视频画面应实时显示在指挥终端上，并在求救信号时报警；灾难状况记录等功能。
14.电绝缘性能：帽壳泄漏电流≤3.0mA。
15.侧向刚性：帽壳最大变形≤20mm，卸载后残余变形≤2mm，且帽壳不应有碎片脱落。
16.冲击吸收性能：头盔经高温、低温、浸水、辐射热预处理后进行冲击吸收性能试验，头模所受到的冲击力的最大值≤3780N，帽壳不应有碎片脱落，帽托不应有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不应有损坏或断裂。
17.抗冲击加速度性能：选取冲击吸收性能试验中，数值最大的一项，按规定的方法进行试验，帽顶部最大冲击加速度≤110gn，帽前部、帽侧部、帽后部最大冲击加速度≤130gn。加速度超过150gn、200gn的持续时间均应≤3ms。
18.耐穿透性能：钢锥不得穿透头盔与头模产生接触。
19.防护等级：IP65及以上。
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	智能救援头盔
	3
	顶
	符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。
1.智能头盔整体采用一体化设计，所有智能化模块应和头盔一体化设计，非外挂式。
2.头盔材料：采用高分子复合改性材料和缓冲内衬，壳体具有耐高温、耐燃烧、阻燃、电绝缘、侧向刚性、抗冲击等性能。
3.冲击吸收性能：头盔经高温预处理后进行冲击吸收性能试验，头模所受到的冲击力的最大值≤3500N；低温预处理后头模所受到的冲击力的最大值≤2600N；浸水预处理后头模所受到的冲击力的最大值≤2600N。
4.耐穿透性能：高温预处理（将头盔置于50℃的温度中保持4h）钢锥不应与头模建立电接触。
5.热稳定性能：救援头盔在180℃的烘箱中保持5min后，其边沿应无变形；硬质附件须保持功能完好；反光材料表面无炭化、脱落现象。
6.电绝缘性能：救援头盔帽壳的泄漏电流≤0.6mA。
7.侧向刚性：救援头盔帽壳的最大变形值应≤18mm，卸载后变形值应≤1mm。
8.下颏带抗拉强度：下颏带不应发生断裂、滑脱，其延伸长度应≤16mm。
9.智能处理器：实现高清视频采集，支持H.264视频压缩/解压缩技术，实时视频传输，具有北斗或GPS定位功能，系统版本不低于安卓8.1.0或鸿蒙或其他市场主流操作系统同等版本，RAM≥2GB，ROM≥16GB。电池容量≥3800mAh。
10.蓝牙：支持蓝牙（BT4.1LE）；频段：2.4GWi-Fi连接功能；频率：3G/4G全网通。
11.摄像头模块：清晰度≥1600万像素，拍摄时画面稳定无抖动同时具有一体化照明补光、红外定位功能。
12.通讯模块：同时支持公网语音通讯，应内置扬声器，具备3.5mm音频插孔，可外接对讲机。
13.指挥平台：系统平台部署方式灵活，可以远程维护、在线升级；指挥平台应具有指图像视频传输、人员轨迹定位、1对1.1对多通话指挥；出现危险信号报警；灾难状况记录等功能。
14.指挥软件：支持头盔、（三防）PAD 端、PC端互通，可实现平板的远程指挥和通信功能。
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	防静电内衣
	50
	件
	1.符合GB12014-2019《防护服装防静电服》标准。
2.甲醛含量（mg/kg）：≤0。
3.pH值：4.0-5.0。
4.松弛尺寸变化率（%）：长度方向≤4.5、宽度方向≤4.0。
5.耐洗色牢度/级：≥4。
6.耐干摩擦色牢度/级：≥4。
7.胀破强力（kPa）：≥600。
8.起球/级：≥4。
9.接缝强力（N）：腋下≥200、裤后裆接缝强力≥350。
10.整套服装带电电荷量（μC）：≤0.2。
11.号型及规格：防静电服男装号型规格按照GB/T1335.1的要求选定，防静电服女装的号型规格按照GB/T1335.2的要求选定。

	17
	消防护目镜
	50
	只
	1.护目镜与佩戴者皮肤接触的部分未使用影响健康或安全的材料。
2.护目镜头带用于固定作用的头带应可调节，宽度≥20mm。
3.镜片规格尺寸长*宽≥200*50mm。
4.抗冲击性能：在经受22mm、重约45g钢球从1.3米高度自由落体下的冲击，不应出现镜片破损、变形、护具框架破损现象。
5.镜面做防雾处理。
6.符合GB14866-2023《眼面防护具通用技术规范》标准。
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	抢险救援头盔
	50
	顶
	符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。
一、基本描述：产品由帽壳，护目镜，调节结构等组成。
二、技术参数：
1.材料和结构：高温热塑材料帽壳，护目镜，单手调节系统。
2.外观要求：头盔采用流线型半盔式设计，带有透气孔具备高抗冲击性能；3点式下颏带及帽箍可调系统。 
3.冲击吸收性能：高温预处理将头盔置于50℃的温度中保持4小时，头模所受冲击力≤2600N，低温预处理将头盔置于-28℃的温度中保持4小时，头模所受冲击力≤2600N，浸水预处理将头盔置于水槽中室温保持4小时，头模所受冲击力≤2600N。
4.耐穿透性能：低温预处理将头盔置于-28℃的温度中保持4小时，钢锥未与头模建立电接触。
5.热稳定性能：救援头盔在180℃的烘箱中，保持5min后，其边沿无变形，硬质附件保持功能完好，反光材料表面无碳化脱落现象。
6.侧向刚性：救援头盔帽壳的最大变形≤40mm，卸载后变形≤5mm。
7.下颌带抗拉强度：在测试标准下不会发生断裂，滑脱，延伸长度≤20mm。
8.整体质量（包括护目镜）＜900g。
9.标志：标注厂家信息，型号，合格证和中文说明书。
10.配有全封闭防护眼罩，采用隔热镜片，材质采用高性能聚碳酸酯，带超硬防刮防雾涂层。                                                                                                                                                                                                                                 11.眼罩周围采用柔软橡胶制成。                                                            
12.具有反光条；帽箍可在52－64cm范围内可自由调节。
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	抢险救援手套
	100
	付
	符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。
1.采用3D立体设计，符合人体手型自然弯曲，主体颜色为橘红色和黄色，主要材质为牛皮和芳纶双面针织布。食指关节处有触屏功能。颜色要求：手掌牛皮为黄色，手背橘红色。
2.手掌结构：手掌牛皮颜色为黄色，复合凯夫拉布，增强耐磨、防切割，防撕裂。手背结构：芳纶双面针织布。朝外的一面为间位芳纶，颜色为橘红色，对位芳纶为黄色。手指结构：手指关节处有三角断开设计，有利于手指的弯曲，以增加灵活性。食指关节处设计有触屏功能。
3.阻燃性能：手掌外层纵向损毁长度≤8mm，横向损毁长度≤8mm。手背外层纵向损毁长度≤12mm，横向损毁长度≤12mm。续燃时间0s，无熔融、滴落现象。
4.热稳定性能：长度和宽度方向的收缩率≤2.5%。
5.耐磨性能：掌心面材料在（9±0.2）KPa压力下，经8000次循环摩擦后，未被磨穿。
6.抗切割性能：干态和湿态处理后割破力≥5N。
7.耐撕破性能：本体掌心面撕破强力纵向≥150N，横向≥150N；背面外层材料的纵向≥250N，横向≥200N。
8.抗机械刺穿性能：掌心面干燥处理后穿刺力≥100N，湿态处理后≥100N；手背面干燥处理后穿刺力≥100N，湿态处理后≥100N。
9.灵巧性能：徒手控制比≤105%。
10.抓握性能：拉重力比为≥100%。穿戴性能：穿戴时间≤3S。
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	抢险救援服（冬款）
	50
	套
	符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。
1.采用三层结构，含外层、防水透气层和舒适层。服装款式、号型符合国家消防救援局最新统型要求。
2.外层材料：原液染色芳纶纤维。具有防静电、阻燃、耐磨、轻便等性能，单位面积质量为（200±10）g/㎡。防水透气层材料：芳纶水刺无纺布覆PTFE膜。舒适层材料：芳纶与阻燃粘胶混纺材料，颜色为灰色。
3.衣领内部采用亲肤舒适层。上衣和裤子采用芳纶针织面料和拉链实现一体式连接。膝盖两侧收裥，使膝盖弯曲，符合人体工程学。
4.外层（橘红色）面料阻燃性能：经纬向损毁长度≤45mm，续燃时间0s，且不应有熔融、滴落现象。
5.外层（橘红色）断裂强力：经向≥1300N、纬向≥1100N；撕破强力：经向撕破强力≥200N，纬向撕破强力≥200N。热稳定性能：经纬向变化率≤0.5％。
6.接缝断裂强力：经、纬向≥900N。
7.防水透气层面料：耐静水压≥50KPa；透湿率：≥6500g/（㎡·24h）；热稳定性能：经纬向变化率≤2％；缩水率：经纬向≤2.5%。
8.舒适层面料：断裂强力：经、纬向≥400N。
9.热稳定性能：经纬向变化率≤2.0％。缩水率：经、纬向≤3.0%。
10.防静电性能：≤0.5μC。
11.质量：≤2.0kg。
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	抢险救援服（夏款）
	50
	套
	符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。
1.款式：
1）服装款式、号型符合国家消防救援局最新统型要求。
2）颜色：橘红色，潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，色差≥3级。
3）衬衫式上衣配长裤设计，上衣和裤子的重叠部分不小于150mm，上衣采用收腰设计，衬衫式圆弧形下摆，前下摆能够束入裤腰，且弯腰时后下摆不得滑出裤腰，前后衣长差量30—50mm。
4）反光标志带：采用“黄银黄”组合色打孔反光标志带。
5）行军帽为棒球帽款式，正前方绣19式消防徽，后部采用卡扣调节袢，头部围度520—640mm，消防徽尺寸：长度×高度53.5*55mm。
6）腰带为插扣式腰带，长度*宽度*厚度1300*50*2.8mm。
2.结构：
1）结构：采用单层织物，为原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织。
2）克重：（200±10）g/㎡。
3.技术要求：
1）阻燃性能：经向损毁长度≤40mm，纬向损毁长度≤40mm，续燃时间为0s，且无熔融、滴落现象。 
2）断裂强力：经向断裂强力≥800N；纬向断裂强力≥800N。
3）撕破强力：经向撕破强力≥200N、面料纬向撕破强力≥200N。
4）接缝强力性能：≥650N。≥700N。
5）热稳定性能：0%。（经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1%，且试样表面应无明显变化）
6）橘红和火焰蓝两种面料色牢度：面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色色牢度、耐光色牢度不小于4级。
7）针距密度：明暗线≥12针/3cm，包缝线≥9针/3cm。
8）防静电性能：≤0.5μC。
9）质量：≤1.2kg。
4.其他：
1）拉链：上衣前门襟所选用的拉链不小于8号，颜色与外层面料相匹配；拉链使用芳纶基布的阻燃拉链。
2）魔术贴：外观平整，钩面排列整齐，钩型完好，毛面均匀，厚薄一致，无明显凹凸不平，无明显污渍，色泽统一均匀，无明显色差。
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	抢险救援靴
	50
	双
	符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。
1.抢险救援时小腿部及足部防护。
2.防穿刺鞋底，超轻复合包头，防护脚趾，防滑、耐磨、防穿刺、防静电、防油；整靴的主体颜色为黑色，且有醒目颜色反光标志。
3.靴帮材料为头层防水牛皮。
4.鞋带：阻燃橘红色鞋带，鞋舌上方设计有储存鞋带的收纳袋。
5.橡胶外底，耐磨、耐水解、耐折、轻便、透气、舒适、靴底纹路采用凹凸防滑设计结构、防滑（防滑系数高）、舒适度弹性更加明显。
6.靴底防穿刺层采用复合纤维防穿刺材料，抗刺穿力符合国家标准。靴内底防刺穿层覆盖整个靴内底。
7.靴内采用防霉抗菌吸湿排汗防臭3D立体缓冲鞋垫，缓冲抗震、高弹性，可水洗不变形保持舒适度。
8.质量：260码的整双靴总质量≤1.56kg。
9.耐高温性能：抢险救援靴在温度为（180±5）℃条件下，经5min后，靴上任何部件无熔滴，所有硬质附件保持性能完好。
10.防水性能：靴置于容器内后注水，水面距靴筒口防水袜套最低点的距离25mm，经4小时后，靴内无水渗透现象。
11.阻燃缝纫线的颜色与外层材料相匹配，如反光条、帮面。
12.抢险救援靴在进行防滑性能试验时，始滑角≥15°。
13.抢险救援靴的击穿电压＞5000V，且泄漏电流0.1mA。
14.抢险救援靴在抗热辐射性能试验中靴底内的温升≤4.5℃。
15.鞋头耐压性能：内靴头间隙高度23㎜。
16.鞋头抗冲击性能：内靴头间隙高度23mm。
17.鞋帮抗穿刺性能：靴帮部位157N。
18.隔热性能：≤8℃。
19.抢险救援靴靴帮一周使用热切特殊材料，耐刮防滑。
20.外观质量：平整、平服、平稳、整洁、对称。绷帮端正平服，内底不露钉尖，无钉尾突出。鞋帮、鞋里无明显变色、脱色。鞋垫牢固、平整。鞋帮：同双鞋相同部位的色泽、厚度、绒毛粗细、花纹基本一致。无裂桨、裂面、露帮脚、白霜。无伤残。子口：整齐严实。缝线：线道整齐，针码均匀。底面线松紧一致。无跳线、重针、断线、翻线、开线及缝线越轨等。折边沿口：基本整齐、均匀、圆滑，无剪口外露，无裂口。外底：同双鞋外底相同部位色泽一致，附件：装配牢固，基本对称。色泽一致，感官无明显缺陷。尺寸：同双鞋前帮长度偏差0.7mm，后帮高度偏差0.8mm。同双鞋后跟高度偏差0.6mm，前跷偏差1.0mm。后跟歪斜偏差0.7mm。同双鞋外底长度偏差0.8mm，宽度偏差0.5mm，厚度偏差0.2mm。外底前掌着力部位扣除花纹后的厚度为5.0mm。后掌着地部位最薄处厚度6.2mm。
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	消防员隔热防护服
	36
	套
	符合XF634-2015《消防员隔热防护服》标准。
1.服装由芳纶铝箔耐高温布、隔热层、舒适层三层组成。
2.由隔热上衣、隔热裤、隔热头罩（内含消防头盔）、隔热手套以及隔热脚套组成。上衣有空气呼吸器包囊。隔热头套视窗为无色阻燃面屏视窗，面屏厚度为5±0.2mm。
3.外层面料性能：
1）阻燃性能：续燃时间0S，经纬向损毁长度≤40mm。
2）断裂强力：经向≥1450N，纬向≥1350N。
3）撕破强力：经向≥100N，纬向≥100N。
4）热稳定性能：尺寸变化率经、纬向≤1%，260℃5分钟，无变色、脱层、碳化、熔融和滴落现象。
4.隔热层面料性能：阻燃性能：续燃时间0S，经纬向损毁长度≤50mm。热稳定性能：尺寸变化率经、纬向≤2%。
5.舒适层性能： 续燃时间0S， 经向损毁长度≤55mm，纬向损毁长度≤50mm。断裂强力：经向≥400N，纬向≥400N。
6.隔热头罩性能：耐高温性能：经180℃高温5分钟后，无碳化、熔融和滴落现象，视窗无明显变形和损坏。视野：左右视野≥105°，上视野≥7°，下视野≥45°。
7.隔热手套灵巧性能：完成最小测试棒直径为6.5mm，性能等级为4级。
8.热防护性能：TPP≥34.5cal/c㎡。
9.接缝强力≥950N。
10.抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间≥60秒。
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	消防员避火防护服
	3
	套
	符合XF634-2015《消防员隔热防护服》标准。
1.由头罩、上衣、裤子、手套和靴子五个部分组成。
2.外层面料为预氧丝防火材料。整套服装由防火外层、防辐射层、高温保护层、舒适层等多层材料组成，同时在避火服内置空气呼吸器背囊。
3.隔热头罩内配消防头盔，头罩视窗为镀金阻燃面屏，面屏厚度为5±0.2mm。
4.外层面料性能：阻燃性能：续燃时间为0s，经纬向损毁≤8mm。断裂强力经向≥900N、纬向≥800N，撕破强力经向≥120N、纬向≥100N。
5.抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间≥60s。
6.隔热层面料性能：阻燃性能：续燃时间为0s，经向损毁≤40mm、纬向损毁≤30mm。隔热层热稳定性能尺寸变化率经纬向≤1%。
7.舒适层面料性能：阻燃性能：续燃时间为0s，经纬向损毁≤50mm。舒适层断裂强力经纬向≥400N。
8.热防护性能：TPP≥48cal/c㎡。
9.接缝强力≥900N。
10.重量≤7.0kg。
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	二级化学防护服
	50
	套
	符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准。
1.拉伸强度：经向≥28KN/m、纬向≥25KN/m。
2.阻燃性能：有焰燃烧时间≤1S，无焰燃烧时间≤0S。
3.损毁长度间≤6CM。
4.耐寒性能：-25℃、5min后，无裂纹。
5.耐热老化性能（125℃ 24h）级：应不粘、不脆 试样经125℃、24h后，不粘、不脆。
6.防砸性能：化学防护靴靴头分别经10.78kN静压力试验和冲击锤质量为23kg、落下高度为300mm的冲击试验后，间隙高度耐压力试验：左≥21mm，右≥21mm。冲击试验：左≥22mm，右≥22mm。
7.电绝缘性能；击穿电压不应小于5000V，泄漏电流左≤0.1mA，右≤0.1mA。
8.渗透时间（非织物）：98%硫酸＞240min；30%盐酸＞240min；60%硝酸＞240min；40%氢氧化钠＞240min。
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	一级化学防护服
	6
	套
	一、基本描述：
1.结构组成：由大视窗的连体头罩、化学防护服、正压式 消防空气呼吸器背囊、化学防护靴、化学防护手套等组成。
2.主要应用场景：用于消防员进入灾害事故现场保护消防员使用。
二、标准规范：
1.符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准。
三、技术参数：
1.整体气密性≤300Pa。 
2.排气阀气密性：≥15s
3.面料性能：
1）整体排气阻力：78—118Pa
1）耐寒性能：-25°5分钟无裂痕
2）撕裂强力：经纬向撕裂强力≥80N。 
3）耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆。 
4）接缝强力：经纬向接缝强力≥600N。  
4.面料抗化学品渗透性能：（1）二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物 ≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。（2）硫酸（液态）≥480min，氢氧化钠（50%液态）≥480min，氰化氢（气态）≥480min，苯（液态）≥480min，甲苯（液态）≥480min， 三氯乙烯（液态）≥480min，四氯化碳（液态）≥480min 等。 
5.面料接缝部位抗化学品渗透性能：（1）二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min；（2）硫酸（液态）≥480min，氢氧化钠（50%液态）≥480min，氰化氢（气态）≥480min，苯（液态）≥480min，甲苯（液态）≥480min，三氯乙烯（液态）≥480min，四氯化碳（液态）≥480min等。
6.化学防护手套要求：
 1）耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆。
 2）耐寒性能：无裂纹。
 3）耐刺穿力：≥25N。
 4）灵巧性能：≥4级。
 5）抗化学品渗透性能符合国家标准（GB24539-2021）。
7.化学防护靴的要求：耐热老化性能、耐寒性能、抗化学品渗透性能、靴底抗刺穿力、抗切割性能、电绝缘性能、防滑性能、防砸性能：符合国家标准。 
8.大视窗的连体头罩：（1）应有防（除）雾措施；（2）抗化学品渗透性能；③重量≤5kg。 
9.外观质量：面料表面应平整，不应有破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。化学防护靴不应有脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。化学防护服的外贴条应整齐，不应有部件欠缺。 
10.其他要求：
1）经洗消可重复有限次使用。 
2）每套防护服内在不影响防护服性能和结构的情况下缝有或印有永久性的化学物质防护时间标识。 
11.每套提供中文详细使用说明书，说明书中附化学物质渗透数据表。
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	防蜂服
	2
	套
	1.符合XF3008-2020《消防员防蜂服》标准。
2.整体抗穿刺性能：≥280N。
3.阻燃性能：经向、纬向损毁长度≤0mm。
4.耐磨性能：经过100圈磨损后无破洞。
5.断裂强力：经向≥1900N；纬向≥1000N。
6.撕破强力：经向≥120N；纬向≥110N。
7.甲醛含量：≤10mg/kg。
8.手套耐切割性能≥14N。
9.手套撕破强力≥600N。
10.手套抗蜇刺性能≥2N。
11.靴帮抗蜇刺性能≥260N。
12.靴子电绝缘性能：击穿电压大于5000V时，靴子泄漏电流≤0.1mA，且未击穿。
13.在6.0mo1/L硫酸，10mm液柱下240min不渗透，不发黏、无裂纹；在6.0mol/L盐酸，10mm液柱下167min不渗透，不发黏、无裂纹；在6.0mo1/L硝酸，10mm液柱下135min不渗透，不发黏、无裂纹。
14.在后腰配置两台降温风扇（并有防雨保护罩），单独配备储电用充电宝（20000毫安，可连续工作≤7h），风扇可开关调节。
15.含有挂钩及口袋等设计，方便消防员随身携带一些小型作业工具。
16.内配蓄电池、充电器，鼓气扇，彻底解决了穿着闷热的问题，服装分为1号、2号、3号三种规格。
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	电绝缘装具
	3
	套
	1.整体要求：
1）产品整体符合DL/T1125-2009《10KV 带电作业用绝缘服装》标准；绝缘靴符合GB21148-2020《足部防护安全鞋》标准；绝缘手套符合GB17622-2008《带电作业用绝缘手套》标准。
2）本产品是消防员在额定电压为10KV及以下带电类火灾事故现场进行抢险救援时使用的防护服装。
2.结构：
1）电绝缘装具包含电绝缘服、绝缘靴、绝缘手套组成。
2）电绝缘服由三层结构复合制成，外层和里层为阻燃橡胶布、中间层为高分子绝缘膜。
3）电绝缘手套为经特殊处理天然橡胶制成，质地柔软，采用五指设计。
4）电绝缘靴采用高压橡胶制成。
3.技术性能：
1）电绝缘服表面应平整、均匀、光滑，无小孔、局部隆起、夹杂异物、空隙等，接合部位应采取无缝制作方式。
2）表层拉伸强度：平均值≥20Mpa，最低值≥平均值的95%。
3）表层抗机械刺穿：平均值≥50N，最低值≥平均值的98%。
4）表层抗撕裂：平均值≥150N，最低值≥平均值的98%。
5）电气性能：交流电压以1000V/S的速度上升至20KV，保持1min后，应无闪络、击穿、发热现象。
6）绝缘手套耐电压≥12KV。
7）绝缘靴耐电压≥25KV。
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	防静电服
	12
	套
	1.防静电防尘面料，采用专用涤纶长丝与高性能永久性导电纤维经特殊工艺编织而成，防静电防尘。上下分体式结构，上衣前胸设计有反光带。
2.面料甲醛含量≤75mg/kg，pH值4.0-8.5之间，无异味。面料透气率≥70mm/s。
3.断裂强力：经向≥1000N，纬向≥600N。撕破强力：经向≥40N，纬向≥20N。
4.点对点电阻：≥2×1010Ω。
5.防静电性能：带电电荷量≤0.4μC/套。
6.符合GB12014-2019《防护服装 防静电服》标准。
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	内置纯棉手套
	12
	付
	应急救援作业时对手部内层进行防护。具备防静电、质地柔软的性能。五指式针织手套，符合防静电、防滑技术要求。符合GB/T12624-2020《手部防护 通用技术条件及测试方法》标准。
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	消防阻燃毛衣
	50
	件
	1.采用芳纶、绵羊毛、锦纶异性纤维、腈纶等材料混纺，双缝制。长袖款，鸡心领设计。肩肘部需用芳纶材料补强。
2.保暖性能：克罗值≥0.6clo。
3.氧指数：主体材料（横向和纵向）≥36%，加强材料（横向和纵向）≥28%。
4.阻燃性能：续燃时间为0S。
5.顶破强度：≥900KPa。静电性能：≤0.2μC。
6.符合XF1274-2015《消防员防护辅助装备 阻燃毛衣》。
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	防高温手套
	6
	付
	用于高温作业时手部防护。阻燃性能：经纬向续燃时间≤1s，经纬向阴燃时间≤1s，经纬向损毁长度≤11mm，无熔融、滴落现象。耐热性能：在450℃高温中，3min后外层材料表面无炭化和燃烧现象。符合XF7-2004《消防手套》和GB/T5455-2014《纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》标准。具备隔热、耐高温、阻燃性能。
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	防化手套
	6
	付
	1.符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准，用于处置化学灾害，事故时手部防护。具备防酸碱各种溶剂，防水、佩戴舒适。有效抗御芳烃、卤代烃、酸、植物油、动物油的危害。
2.耐热老化性能：将试样放入125℃的烘箱中，放置24h后取出，试样表面均无发粘、发脆现象。
3.耐寒性能：试样-25℃温度下冷冻5min后，将试样取出，迅速拉直，观察试样表面无裂纹。
4.耐刺穿力≥30N。
5.灵巧性能：试验人员戴好手套，不使用辅具，在食指和拇指范围内拾取试棒，30s内对每根试棒拾取3次，满足试验条件的钢棒的最小直径为：5.0mm，性能等级：5级。
6.耐渗透性：三次试验后均无渗透、龟裂、剥离、溶解，无明显膨胀、收缩和硬化等其他异常现象发生。
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	通用型安全绳
	24
	条
	1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。                                  
2.安全绳采用连续锦纶纤维制成，表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致，绳芯内编有一根宽3mm贯穿全绳信息条；绳的两端应妥善收尾。
3.安全绳破断强度≥70KN，最小破断强度（指定试验）≥60KN。
4.安全绳抗滑移性能≤1mm。
5.当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤7%。
6.安全绳的直径为16mm±0.5mm；长度≥30m。
7.经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全绳不应出现熔融，焦化现象。
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	消防Ⅱ类安全吊带
	24
	套
	1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。
2.安全吊带腰部前方至少有一个承载连接部件；能调节尺寸大小以适应不同体型佩戴；织带边缘通过热封或其他措施来防止织线松落；带扣使安全带长度调节方向方便，佩戴快速且无脱落、滑落现象；带扣和拉环无棱角、毛刺，没有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘呈弧形。
3.安全吊带的静负荷性能、抗冲击性能、耐高温性能，金属零件的耐腐蚀性能均符合标准要求。
4.织带宽度43±1mm，厚度1.5±0.5mm，金属拉环的厚度：D环7±1mm；子母搭扣3±0.5mm，正立方向静负荷（指定试验）≥22kN。
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	消防Ⅲ类安全吊带
	10
	套
	1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。
2.材料：铝、不锈钢和尼龙，五挂点全身安全带，内置一体式胸式上升器，腹部连接点可打开，方便连接挽索、上升器等；半硬式、宽大的腰带和腿环，使用透气泡棉作内衬，提高悬挂时的舒适度；腿环备有自动上锁扣，肩带一侧有自动上锁扣，可快速打开；配有五个备有保护套的成形工具环，重≤2500g。
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	消防防坠落辅助部件
	6
	套
	符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。
1.10.5mm静力绳1根（尼龙材质，长度≥50米，断裂强度≥25kN）。
2.“8”字环1个（断裂强度≥30kN，铝合金材质，重量≤120克）。
3.铝制D型钩2个（开口闭合状态长轴方向破断强度：≥30kN，开口打开状态长轴方向破断强度：≥10kN，短轴方向破断强度：≥10kN）。
4.钢制D型钩2个（自动锁，开口闭合状态长轴方向破断强度：≥50kN，开口打开状态长轴方向破断强度：≥15kN，短轴方向破断强度：≥15kN）。
5.O型安全钩2个（自动锁，钢制材质，开口闭合状态长轴方向破断强度：≥40kN，开口打开状态长轴方向破断强度：≥11kN，短轴方向破断强度：≥11kN）。
6.鸡爪绳1.8m 2根（直径8mm，断裂强度≥12kN）。
7.扁带2条（高强度短扁带，长度120cm，断裂强度≥25kN）。
8.绳索救援手套1副（真皮材质，手套用于绳索救援、⽇常的攀爬训练。掌⼼、⻝指、拇指⼯作部位双层防磨补强。可操作手机触摸屏。手腕对称锁孔，⽅便用锁挂起挂于安全带上，随⼿拿取使用，耐撕裂性≥85N，符合GB 24541-2022《手部防护机械危害防护手套》标准）。
9.单滑轮1个（适用绳索直径8—13mm，工作负荷≥22kN，极限负荷≥36kN）。
10.双滑轮1个（适用绳索直径8—13mm，工作负荷≥22kN，极限负荷≥36kN）。
11.单向滑轮1个（侧板为移动式，可安装绳索或扁带，具有单向抓绳止停功能，适用绳索直径≤12mm）。
12.手式上升器1个（上升器主体采用铝合金材质、棘齿为不锈钢材质、把手为密度塑胶材质；工作负荷≥5kN，适用绳索直径8—13mm）。
13.防脱绳右脚上升器1个（攀登时绳索不会从卡槽脱出；具有较好稳定性，不会在受力下翻转；工作负荷≥5kN，适用绳索直径8—13mm）。
14.胸式上升器套件1套（五挂点全身安全带，内置一体式胸式上升器，腹部连接点可打开，方便连接挽索、上升器等；半硬式、宽大的腰带和腿环，使用透气泡棉作内衬，提高悬挂时的舒适度；腿环备有自动上锁扣，肩带一侧有自动上锁扣，可快速打开；配有五个备有保护套的成形工具环，含胸式上升器，三角梅龙锁）。
15.无柄上升器1个（多用途上升器，用于个人上升，抓绳等用途，工作负荷≥5kN，适用绳索直径8—13mm）。
16.防慌乱手控下降器1个（材质：铝合金，钢，尼龙；主要适用于高空作业及绳索作业；它带有一个人体工程学手柄，可以舒适地控制下降；内置的防恐慌功能和防错装齿能降低因错误使用而产生事故的风险；工作负荷≥5kN，适用绳索直径10—11.5mm）。
17.垫布1块（尺寸≥80×100cm，四角有固定孔，符合GB/T411-2017标准）。
18.绳索护套2个（由PVC涤纶材料制成的护套，长度：≥70cm，符合GB/T21196.2-2007标准）。
19.器材包1个（容量：≥55L，用于绳索救援，存放装备或绳索，耐磨，可桶装，可平铺展开，加厚腰带和肩带的舒适性，适合⻓距离承重背负）。
20.脚踏圈1个（材料：聚乙烯纤维，可调节扣为轻合金材质；重量：≤50g）。
21.移动止坠器1个（两档设计，上为移动档，内部绳索空隙较大，止坠器可以自由移动，下为作业档，内部缝隙较小，移动时需要用单手拨动，停止保护时可用此档防止绳索滑动；适用绳索直径：10—13mm；工作负荷≥5kN，重量：≤200克）。
22.势能吸收器1个（两端配有织带保护器，用于将连接器固定到位并保护织带免受磨损；长度≥40cm，重量≤180g）。
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	移动供气源
	2
	套
	1.符合XF1261-2015《长管空气呼吸器》标准。 
2.用于人员在有烟雾、毒气、粉尘或缺氧等特殊环境中的呼吸保护。
3.配备4个9升/30MPa气瓶、30米中压管2根、配套线轮和装具箱、两具正压呼吸面罩，两套配备快速需求阀的便携呼吸管线系统、两根10米带快速接口的中压延伸管、1个移动装置，可实现卷线轮快速拆卸拼装。 
4.通过一组压缩空气瓶向空气呼吸器使用者长时间供气，满足1人或2人同时使用，耐高温、阻燃、绝缘、防腐、防水、气密性好，主要部件可灵活拆卸组装，方便装车携带。
5.呼吸器由小车、气瓶、气瓶阀、单向阀、减压器、安全阀、压力表、警报器、供气管、滚筒、快插接头、腰带、转换装置、2套应急供气装置（配备2升气瓶）、全面罩、供气阀、面罩带传声功能等组成。
6.气瓶工作压力30（MPa）；设有残气报警功能。
7.产品具有永久性标志。
8.小车上的气瓶应分只（组）交替工作，其安装位置应方便监护者观察压力值。
9.气瓶阀与减压器的连接、主供气管与分供气管的连接、分供气管与转换装置的连接、转换装置与呼吸软管的连接、全面罩与供气阀的连接应可靠，且不需使用专用工具。连接处若使用密封件，不应出现脱落或移位。
10.小车的行走机构应安装刹车装置。

	39
	消防专用救生衣
	35
	套
	符合GB/T4303-2023《船用救生衣》标准，模块化救援救生衣可以根据不同的救援场景携带各种功能模块，整体结构贴身合体，穿着舒适，双臂活动范围大，可快速进行各种救援行动。
1.浮力≥120N。
2.轻量化救生衣本体重量≤1.9kg。
3.采用高韧度防泼水尼龙面料外壳。
4.内侧设有快速排水网，氯丁橡胶衣领。
5.自锁树脂拉链，拉链内侧配有两个安全插扣。
6.肩带采用2mm厚度、强度为25kN的高强织带，肩部采用弧形金属调整扣。
7.全衣有13个调节点调整救生衣大小，确保穿着合身。
8.配有可拆卸式快脱安全带，根据使用者的左右手习惯，可以左向或右向安装；特殊情况下，快脱安全带也可安装在救生衣侧面。
9.前后具备魔术贴面板，可贴姓名贴、标识牌、徽章和队标。
10.前肩两个四方卡座，可挂载救援刀，固定活饵带布套。
11.前身有两个4*8槽海帕隆MOLLE面板，可挂载口袋和装备。
12.前身内侧网袋，可放置个人物品。
13.后身内侧隐藏式水袋仓，可配悬挂式格栅扁水袋系统，饮水管可直达救生衣前身。
14.下摆配有四点式腿带；配有双道织带的四点式安全腿带，腿环织带最宽处≥7cm。
15.救生衣含活饵带、口哨，割绳刀，气密式防水口袋，对讲机口袋，扁水袋组件，扁水袋系统，定制队标等。
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	防爆多功能手提灯
	23
	只
	1.符合GB30734-2014《消防员照明灯标准》标准，防爆性能应符合GB3836.1-2021的要求。防爆执行标准按照GB3836.1-2021、GB/T 3836.2、GB3836.4-2021。
2.用于水下空间或其他高危场所照明，防护等级≥IP68。
3.外壳应为铝合金材料，表面应做阳极氧化处理。
4.采用LED光源，锂电池供电，电池容量≥45wh，可通过充电器进行充电。
5.具备聚光泛光及聚泛光强弱可调节功能，强光聚光放电时间≥10h，工作光聚光放电时间≥15h。
6.充电器可外接220V电源给电池充电，充电器具有快速充电模式和常规充电模式，快速充电模式下完全充满电的时间应≤3小时。
7.具有四段式电量显示功能，可查看剩余电量，当电量不足时，最后一格电量指示灯会闪烁提示进行充电，灯具尾部应具有方位灯。
8.灯具尾部应具有磁力模块，当吸附于铁质材料上时，应能承受水平和垂直大于10N的拉力测试，不会造成吸附脱落。
9.激光功率≥100mW，重量≤1.5kg。
10.机械强度试验：可移动式灯具易碎部件在经弹簧冲击锤0.20Nm的冲击后应不发生损坏；其他部件在经弹簧冲击锤0.35Nm的冲击后应不发生损坏。
11.自由跌落（不带包装）试验：跌落高度：1m，4次试验后灯具功能应正常。
12.5米处强光平均照度值≥9000LX，工作光平均照度值≥6000LX、灯体手柄上具备嵌入式一体化激光灯，发光角度≥45度(可选配一字或十字型，发光角度5°~135°)，在烟雾环境下，发光角度清晰可见。
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	消防员降温背心
	16
	件
	1.符合XF1265-2015《蓄冷型消防员降温背心》标准。
2.蓄冷袋采用马赛克结构，分割成16小块，前后身各1只，超大面积覆盖身体躯干部位。即使冻结后，马赛克蓄冷袋仍可任意折叠弯曲和卷起，和身体保持最大限度贴合，活动灵活自如。
3.马甲由外层、隔冷层、舒适层三层结构组成。颜色为藏蓝色。
4.产品配备隔冷袋、使用说明书。
5.外层面料损毁长度经向≤73mm，续燃时间0s；纬向≤71mm，续燃时间0s；且无熔融、滴落现象。
6.外层面料断裂强力经向≥1178N，纬向≥512N。
7.外层面料撕破强力经向≥48.2N，纬向≥29.1N。
8.外层面料经180℃±5℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1%，试样表面无明显变化。
9.外层面料色牢度耐洗沾色4-5级，耐水摩擦5级。

	42
	消防用荧光棒
	180
	根
	≥16寸荧光棒，棒体直径200*300mm，外壳材质PE塑料，发光颜色可选：红、黄、蓝、绿、粉、橙、白、紫。发光时间12小时。包装1支/袋。
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	防爆数字对讲机
	45
	台
	1.符合GA/T1255-2016《警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法》标准，具备无线电发射设备型号核准证。
2.性能要求：频率范围：350-400MHz，发射功率：1～3.5W可调。
3.防水防尘等级：≥IP68。
4.信道数量：1024个，信道间隔：12.5KHz/25KHz。
5.电池工作时间：不带GPS：24h；带GPS：20h；电池容量：≥2400mAH。
6.外观要求显示屏：2.4英寸；
7.内置GPS及北斗模块，兼容GPS、北斗定位功能，
8.完全符合中国公安部所制订PDT数字集群标准和要求，具备PDT数字集群、数字常规、MPT模拟集群、模拟常规功能，可自由切换。
9.具有放倒报警功能，人员倒地时，具有发出报警音等警示功能。
10.产品通过国家电气产品防爆认证，防爆等级不低于Ex ib IB T3 Gb（爆炸性气体）和Ex ibD 21 T155C Db（爆炸性粉尘）。
11.尺寸：屏幕≥2.4英寸，分辨率320X240，＞26万色。
12.组群：＞64（每组群＞128个组）。
13.信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz。
14.频率稳定度：＜0.5ppm。
15.输出功率：1～3.5W。
16.数字接收灵敏度：0.18V（BER5%）。
17.工作温度范围：＞-20C~+60C。
18.储存温度范围：＞-40C~+85C。
19.静电防护等级：IEC 61000-4-2（level4）。
20.整机包含加密卡。
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	有毒气体探测仪
	2
	台
	符合GB12358-2024《作业场所环境气体检测报警仪器 通用技术要求》标准。
1.可同时进行甲烷、一氧化碳、氧气、硫化氢浓度检测。
2.高度智能化。
3.报警点可根据用户要求设定。
4.二级声光报警功能。
5.大屏幕数字液晶显示。
6.电池电压指示功能，背景光功能。

	45
	便携式可燃气体探测器
	2
	台
	符合GB15322.3-2019《可燃气体探测器 第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器》标准。
1.测试气体：甲烷（CH4）、氧气（O2）。
2.测定原理：甲烷：热催化载体敏感元件；氧气：电化学气体传感器。
3.测试范围：CH4：0～4.00%，O2：0～25.0%O2。
4.指示精度：CH4：0～1.00% CH4：±0.10% 1.00%～3.00% CH4：±10% 真值3.00%～4.00% CH4：±0.30%；O2：0.0～5.0% ±0.5%＞5.0%～25.0% ±3%FS
5.报警点设定：CH4：仪器的报警点设置范围：0.50%～2.50%，任意设置；O2：仪器的氧气部分报警点应能在0～25.0%范围内任意设置。
6.报警误差CH4：报警误差应不超过±0.05%；O2：报警误差应不大于±0.3%。
7.响应时间（T90）：仪器的响应时间应不大于CH4：20秒；O2：35秒。
8.报警声级强度≥75dB（距蜂鸣器1米远处）。
9.报警光能见度≥20米（黑暗中）。
10.传感器使用寿命：CH4：＞1年；O2：＞2年。
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	电子气象仪
	1
	只
	1.可检测风速、紫外线、光照、大气压、海拔以及温湿度，可实时监测，兼有数据存储功能，可随时查看所需数据。仪器提供校准功能，当数据出现偏差时，可手动校准，方便后续使用。用户可自行设置低、高数值报警，当监测结果超出预先设置的报警设定值时，仪器发出报警声，且屏幕显示数据为红色。
2.风速：测量范围0.6米/秒至30m/s；分辨率≤0.1m/s；精度±（0.5m/s+0.05x指示风速）。
3.光照度：测量范围10～200000Lux；精度±4%Lux。 
4.紫外线：测量范围0.0～15.00mW/cm²；分辨率≤0.01mW/cm²；精度±1.0mW/cm²。
5.大气压：测量范围1～110 kPa；分辨率≤0.1kPa。 
6.温度：测量范围-10～60℃；分辨率≤0.℃；精度±0.2℃。
7.湿度：测量范围5%～99%RH；分辨率 ≤1%RH。
8.工作温度（湿度）：-10～50℃（1%～95%RH）。
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	漏电探测仪
	2
	套
	符合GB/T32191-2015《泄漏电流测试仪》标准。
1.主要用于探测作业范围内是否出现漏电情况，具有高感应度、低感应度、聚焦感应度三种感应度。高感和低感可测试任何方向的交流电，高感设定用于远距离测量，低感设定用于近距离测量，两种设定都能找到出现漏电的位置，可探知高达150米的传统非屏蔽输电线及5米以外120/240V线路的漏电情况。
2.测试到有漏电时，前端会有灯光闪烁，并伴随着警报声，越靠近漏电源头，灯光闪烁越快，且警报声越响。无需接触电源即可探测安全距离范围内的交流泄漏电源，接近泄漏电源时，声光报警，灵敏度可调。
3.探测电压：120V/60Hz或220V/50Hz；7.2Kv/50Hz或15kV/50Hz；频率范围为20—100Hz；可鉴别电源断路或短路。
4.电池寿命≥300小时。
5.工作温度-30℃≤温度≤+50℃。
6.储存温度-40℃~≤温度≤70℃。
7.尺寸：约φ45×520mm。
8.电源：碱电池。
9.PVC外壳，安全耐用，可以在无照明的情况下使用，操作简便。
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	电子酸碱测试仪
	1
	只
	1.测试液体的酸碱度，功能参数。
2.测量范围：0～14PH。
3.测量基本误差：±0.05。
4.测量稳定性：±0.03。
5.溶液温度补偿范围：0-60℃。
6.被测溶液温度：5～60℃。
7.零电位：7+0.5pH（25℃）。
8.百分理论斜率：PTS）≥98.5%（25℃）。
9.内阻：≤250MQ（25℃）。
10.响应时间：≤30秒。
11.带有℃/°F单位转换功能，LCD液晶大屏幕显示。
12.工作温湿度范围：0~35℃/0—80%RH（非凝霜）。
13.重量：≤210g（不含附机及电池）。
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	消防用红外热像仪
	2
	台
	符合XF-T635-2023《消防用红外热像仪》标准。
1.传感器：非制冷焦平面探测器。
2.分辨率：≥384×288。
3.响应波段：8～14μm。
4.NETD：＜40mk（@25℃, F#=1.0）。
5.镜头焦距：≥13mm。
6.空间分辨力：≤2mrad。
7.视场角度：28°*21°。
8.F数：F1.0。
9.数字变倍：1X，2X，4X。
10.帧频：≥60Hz。
11.显示屏：≥3.5”TFT彩色LCD，640*480像素。
12.图像显示：具有黑热（基本）、白热（环境监测）、彩虹（消防）、冰热（火情）、热点区域标红（火灾）、融合（失踪人员）、画中画（搜救）等10种成像模式。
13.测温范围：-40℃～1200℃；存储卡：64G。
14.测温精度：±2℃or±2%，最大。
15.激光测距：激光测距3—200m。
16.支持录像和拍照/Wi-Fi/电子罗盘。
17.电池工作类型：≥5小时。

	50
	测距仪
	1
	只
	量程：3—800米；电源：3v锂电池；测量单位：米（m）、码（Yd）；测距误差：±0.3m；测量角度范围：-90°~90°；弹道补偿角度范围：-20°~20°；测高最小高度起：1m；测角误差：±1°；激光波长：905nm；视场：7°；望远镜倍率：7X；望远镜物镜孔径：23mm；望远镜目镜孔径：16mm；出瞳直径：3.7mm；屈光度：±5D；镜片镀膜：A5；仪器材料：硬胶部分APS+PC，软胶部分TPR；屈光度调整：目镜调整；旗杆锁定功能：有；高尔夫弹道补偿功能：有；二点测高：有；测角：有；水平距离：有；角度开关：有；测速范围：18～300km/h；液晶显示器：透过式LCD；操作温度：-20℃-50℃；重量：≤180g。

	51
	测温仪
	3
	只
	1.测温范围：-50℃~900℃。
2.测量精确度：±1.5%or±1.5℃。
3.测量物距比：12：1。
4.发射率：0.10~1.00可调。
5.分辨率：0.1℃0.1℉（＜1000℃）。
6.光谱响应和反应时间：（8-14）um&500ms。
7.重复性：±1%or±1℃。
8.℃/℉单位转换：有。
9.数据锁定和数据存储：有。
10.激光定位和背光显示：有。
11.最大\最小\平均\差值计算：有。
12.高温\低温报警功能：有。
13.电源：9V DC电池。
14.产品净重：≤480g。

	52
	便携危险化学品检测片
	4
	套
	对20种常见的有毒有害气体进行快速定性、定量分析。可检测一氧化碳、二氧化碳、氨气、硫化氢、二氧化硫、氮氧化物、臭氧、苯、甲苯、二甲苯、汽油、氯气、氯化氢、磷化氢、氟化氢、甲醇、乙醇、苯系物中苯、有机气体、无机气体。

	53
	警戒标志杆
	20
	根
	灾害事故现场警戒。有发光或反光功能。PP高分子材质，规格（cm）≥∅3*100。

	54
	锥形事故标志柱
	20
	只
	灾害事故现场道路警戒，橡胶或塑料材质，高度≥50mm。

	55
	出入口标志牌
	2
	套
	灾害事故现场出入口标识。图案、文字、边框均为反光材料，规格（cm）≥40*80，铝合金材质。

	56
	手持扩音器
	3
	只
	用于灾害事故现场指挥。功率≥50W，锂电池供电，带LED照明、蓝牙、警报功能，机身材质：采用ABS工程塑料或航空材质，续航时间≥6h。

	57
	各类警示牌
	2
	高
	1.用于危险场所或环境警示。
2.三角形状，铝合金材质，边长大于400毫米，表面黑、黄反光漆，分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志，图案为反光材料。

	58
	闪光警示灯
	5
	只
	用于灾害事故现场的警戒警示，太阳能供电、可充电。材质采用通明高分子树脂，尺寸：约120*370mm。

	59
	隔离警示带
	30
	卷
	符合国家相关标准和规范，主要用于灾害事故现场警戒。具有发光或反光功能，长度≥100米，中间印有注意安全或消防119等提示字样。涤纶（聚酯纤维）材质，厚度≥0.1—0.15mm。

	60
	躯体固定气囊
	2
	套
	1.结构组成：躯体固定气囊。
2.主要应用场景：用于突发事故现场、群体骨伤骨折。
3.体积小、质量轻、携带方便。
4.用途：在对人体需要固定部位裹上躯体/肢体固定气囊后，利用专用抽气筒抽去躯体/肢体固定气囊内的空气，使得躯体/肢体固定气囊与人体形状相符并紧贴在一起，对受伤部位起保护作用，避免二次伤害。
5.外层材料采用阻燃材料，内衬高强离子，配有专用抽气筒。
6.可进行X光成像及磁共振检查。
7.尺寸：≤2000×1100mm。
8.产品自重：≤7kg。

	61
	肢体固定气囊
	2
	套
	1.肢体固定气囊：由PVC材料制成，表面不易损坏，用于固定受伤人员肢体各部位。
2.采用真空成型原理，将气垫内空气抽出，形成硬性固定成型体。
3.厚度≤0.5mm。
4.负压抗弯强度≥0.5Mpa。
5.拉升强度≥530N/5cm。
6.撕裂强度≥30N。
7.外层材料采用阻燃材料，内衬高强粒子，配有专用抽气筒。
8.利用专用抽气筒去担架气囊内的空气，使得气囊与人体形状相符并紧贴在一起，对受伤部位起保护作用，避免二次伤害。在真空状态可像石膏一样把伤员的骨折或脱臼部位固定住，保持70个小时以上。
9.重量：≤6kg。

	62
	过滤式消防自救呼吸器
	30
	只
	1.主要应用场景：预防火灾事故时，个人防护呼吸保护必备的装置。  
2.符合GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材 第7部分：过滤式消防自救呼吸器》标准。
3.防毒时间≥30分钟，防毒、防火、防热辐射、防烟多种保护、密封性好，适用于成年人各种面型。
4.防护对象：一氧化碳（CO）、毒烟、毒雾。
5.包装盒颜色为鲜红色、产品名称字样醒目为夜间反光。
6.滤烟效率≥99.5%。
7.吸气阻力≤500Pa。
8.呼气阻力≤300Pa。
9.佩戴重量≤500g。
10.防护头罩总视野≥88%。

	63
	救生照明线
	2
	套
	1.符合GB26783-2011标准要求。
2.一体化结构设计，内置锂电池，可应用于轻度、中度烟雾环境。
3.发光亮度≥80cd/㎡，绝缘电阻≥400MΩ。
4.线长≥100米，线体拉力≥300N，整体重量≤9kg。
5.具备长亮、闪烁功能，长亮连续工作时间≥8h，闪烁连续工作时间≥16h。
6.线盘内置高亮辅助照明灯，可提供辅助照明。

	64
	折叠式担架
	3
	套
	1.结构组成：骨架、布板、滑轮、固定带。 
2.应用场景：用于转运伤员。                     
3.展开尺寸（长×宽×高）：≥185×50×20cm。 
4.净重：≤7kg。
5.承重：≥160kg。
6.骨架4折式，采用高强度铝合金。 
7.布板采用牛津革面制成。 
8.手柄做防滑设计。

	65
	伤员固定抬板
	3
	块
	1.结构组成：固定板、头部固定器、颈托组成。
2.应用场景：可有效避免伤员颈椎、胸椎及腰椎免受二次伤害的运送器材。           
3.重量：≤7.36kg。                                    
4.尺寸为：≥1800mm×450mm×60mm。     
5.可承重：≥180kg。
6.固定板边缘应不少于6处提手口。 
7.固定板从4米高度自由落体不破裂，水中不下沉。                        
8.表面做防腐处理。
9.配备固定带。

	66
	多功能担架
	2
	套
	1.采用特殊复合塑料制成。
2.主要应用场景：用于消防紧急救援，深井及狭窄空间救护，地面一般救援，高平面下放救援，化学事故现场救援。
3.外观应平整、无毛刺。
4.外形尺寸（mm）：≥2500*860*4。
5.拉伸强度（N/5cm）：≥6000。
6.撕裂强度（N）：≥2000。
7.高低温性能：担架体试样分别放入高、低温试验箱，在高温45℃，低温-20℃下放置12h后迅速取出，随即纵、横向各弯曲180°，弯曲处应无裂纹、不发脆、不发黏。
8.耐汽油性能：担架体试样浸入标准规定的汽油1h无裂纹、不发黏。
9.耐酸性能：担架体试样浸入标准规定的酸性溶液1h无裂纹、不发黏。
10.耐碱性能：担架体试样浸入标准规定的碱性溶液1h应无裂纹、不发黏。
11.固定带断裂强力（N）：≥4500。
12.自重（kg）：≤8.5。   
13.载重（kg）：≥150。
14.担架强度（kg）：≥300。
15.氧指数（%）：≥20。

	67
	消防救生气垫
	1
	套
	1.符合XF631-2006《消防救生气垫》标准。
2.采用气柱式设计，充气前充气后都方便移动，长≤4.5m，宽≤4.5m，高≤2.5m。
3.气垫总量≤70kg，储存年限≥2年。
4.气垫主立柱及底部分别配有不少于四个把手，方便人员抬起移动。
5.气垫配有气压表，可显示工作气压。
6.气垫顶部应有明显的区域范围标识，更容易找准跌落位置。
7.气柱主体框架采用厚度≥0.7mm的PVC夹网布，不少于8根立柱。经向拉伸强度≥2900N/5cm，纬向拉伸强度≥2500N/5cm，经向撕裂强度≥390N，纬向撕裂强度≥275N。
8.承接面采用厚度≥0.4mm，密度≥840D 的阻燃PVC夹网布，经向拉伸强度≥2100N/5cm，纬向拉伸强度≥1800N/5cm，氧指数≥26，经向撕裂强度≥340N，纬向撕裂强度≥270N。
9.气垫配有检修门设计，方便日常检查维护。
10.气垫内部配有二次保护层，可拆卸式设计，防止二次伤害增加安全可靠性。
11.气垫侧面底部配有气瓶收纳袋，可容纳6.8L，9L，12L的300bar高压气瓶放置其中，并与气垫形成一个整体，方便移动收纳。
12.消防救生气垫底部触地面面料经耐磨损性能试验后，其损坏程度应≤GB/T19089-2012规定的2级。
13.消防救生气垫底部触地面面料经耐油性能试验后，质量的增加在1＃标准油作用下应不大于15%，在97＃无铅汽油作用下应在-4%～15%之间，且在干燥后表面不得留有任何可目测到的痕迹。
14.充气时间≤28s，补气时间≤6s。
15.减速度值：头部≤30g，胸部≤27g，骨盆≤29g。
16.消防救生气垫需进行稳定性试验，无倾倒、侧翻或损坏等异常现象，负载不应弹出消防救生气垫承接面或直接撞击地面。
17.消防救生气垫在进行可靠性试验后应完整、无损坏或其他异常现象。
18.消防救生气垫在进行高低温性能试验后立即进行救援性能试验无倾倒、侧翻或损坏等异常现象，负载不应弹出消防救生气垫承接面或直接撞击地面。
19.气柱型消防救生气垫气柱经气密性试验后，其气压下降值应≤0.30kPa。
20.可使用300bar压力的6.8L或者9L气瓶充气，有专用的快速充气接口，同时具有电动泵及脚踏泵的充气接口可以随时补气。
21.产品适用最大高度≥16m。
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	逃生缓降器
	4
	套
	1.符合GB21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器》标准。
2.整套装备由安全钩、安全带、绳索、调速器、金属连接件及绳索卷盘组成，主要用于高处救人和自救。
3.缓降器各部件无变形、损伤等异常现象。金属件的外表面光滑，无锈蚀、斑点、毛刺并进行防腐 蚀处理。绳索端头应采用保护物包扎。
4.采用航空用钢丝绳，直径≥3mm；采用有芯绳索的绳芯，直径≥3mm，外层材质为棉纱或合成纤维材料。全绳应结构一致，编织紧密，粗细均匀并无扭曲现象。
5.安全带材质为棉纱或合成纤维材料。带宽40～80mm，带厚1～3mm，带长1000～1800mm，并带有能按使用者胸围大小调整长度的扣环。
6.安全钩由金属材料制成并设有防止误开启的保险装置，保险装置应锁止可靠。
7.绳索卷盘由橡胶、塑料等非金属材料制成，且无尖锐的棱角和凸起。
8.额定工作高度≥30m。
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	安全箱
	2
	套
	1.材质：铝板或铝合金。
2.规格：约310mm×198mm×187mm。
3.重量：≤3kg。
4.主要配置：紧急防护用品（具体明细以采购人需求为准）。
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	气动起重气垫
	2
	套
	符合DB/T43-2011《地震救援装备检测规程 起重气垫系统》、YJ/T3-2011《地震救援装备检测规程 起重气垫系统》以及其他现行国家标准。
1.每个可连接式球形起重气垫四侧均有手提柄，方便搬拿；集成在球形气垫上的负载板可以确保在顶升过程中具有高度的稳定性和负载能力。
2.每套包括2个气垫，最大起重能力≥30的气垫1个，最大起重能力≥74吨的气垫1个；每个气垫包括一个便携式包装盒和两个防尘保护盖。
3.气垫1：工作压力为12巴，最大可承受45巴以上压力，起重力≥30吨，起重高度≥27cm，气垫直径≤57cm，重量≤12kg，插入高度≤7cm。
4.气垫2：工作压力为12巴，最大可承受45巴以上压力，起重力≥74吨，起重高度≥43cm，气垫直径≤90cm，重量≤23kg，插入高度≤7cm。
5.每套气垫配件包括：内置安全阀的双控制器1个，调压阀1个，气垫金属连接螺栓1个，10米输气管2根，配件便携箱1个。

	71
	救援支架
	1
	套
	符合《救援三脚架》XF3009-2020标准。
1.在高处、悬崖垂直面上可设置伸出崖面的工作支点，满足高处、悬崖及井下救援作业。
2.额定负荷≥300kg；钢缆≥30M；阻断力≥22kN。
3.完全展开≥210cm；完全收缩：≤135cm。
4.卷扬机带自锁装置。
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	救生抛投器
	1
	套
	符合GB/T27906-2011《救生抛投器》标准。
1.水陆两用，可连续发射的新型远距离抛投器。
2.采用双肩背包式设计，整体重量轻便，以便于携带野外作业，整枪组装完整，将呈现手持式状态，枪身重量：≤6kg，总重量：≤16kg。
3.工作压力≤1000psi；发射瓶容量≤0.8升；发射距离：≥245m（陆用）、≥150m（水用）；抛投枪充气时间：≤5s。
4.发射气瓶充满一次可连续发射不少于5次。
5.抛绳弹内置高强度的牵引绳，最大破断拉力≥2000N。抛射偏差角度≤1°。
6.配备4个救援抛绳弹。其中2个陆用抛绳弹和2个水用抛绳弹，抛绳弹由工程塑料管和橡胶弹头组成。
7.有配套的气动收绳器采用快速气动收绳可对牵引绳进行快速回收。
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	救生软梯
	2
	套
	1.符合GB21976.3-2012《建筑火灾逃生避难器材第3部分：逃生梯》标准。
2.用于遇险人员的救援。可收藏于包内，携带方便。外形完整，构件光滑平整。展开救生梯，梯子不会扭曲、变形、踏板平稳、牢靠，紧固件不会有锈蚀现象。
3.梯宽：≥300mm。
4.撑脚长度：≥100mm。
5.梯蹬间距：≥300mm。
6.最大高度：≥15000mm。
7.梯档安全负荷：≥100kg。
8.梯绳：直径20mm±2mm尼龙编织。
9.梯档：环氧树脂管。 
10.软梯末端各有两个绳环，用于固定软梯。
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	自喷荧光漆
	20
	瓶
	采用荧光漆充入高压容器按下开关后自动喷射的方法，方便消防员进行标记，并且标识在无光条件下仍然醒目。容量≥350ml，颜色为红色或蓝色。
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	电源逆变器
	1
	套
	1.集逆变、自动充电、市电电池自动切换于一体。
2.采用工频方案加上电气隔离技术。
3.正弦波输出。
4.智能4段充电，充电电压、电流可调。
5.超低静态功耗。
6.多重保护功能，设有交流和直流输入高低压保护、过载保护、温度保护、输出短路等。
7.电池充电激活模式，避免深度亏电的电池在充电时受到损伤。
8.内置交流旁路继电器（＜10ms）。
9.输入电压（80~140VAC/165~265VAC）。
10.额定输出功率：3000W。
11.DC额定输入电压：26VDC。 
12.DC输入电压范围：10.8~16.0（*2=24v；*4=48V）。
13.AC输出电压：220VAC±3%。  
14.输出频率：50/60Hz±0.5%。
15.AC输入电压范围：165~265VAC。
16.静态功耗：22W。
17.输出波形：纯正弦波（失真率＜3%）。
18.最大效率：95%。
19.切换时间：＜8ms。
20.DC充电电流：24V：7A/5A/5A/0A，出厂前可设定。
21.电池类型：AGM/GEL/OPZV/LFP/Flooded/INR，出厂前可设定。
22.故障指示：LED闪烁。
23.保护功能：逆变过载保护、输出短路保护需重新开机；过温保护、欠压保护、过压保护自动恢复；市电模式过载、短路保险熔断。
24.远程开关：配备RJ45-数码彩显，可以设定充电电压、充电电流。
25.工作温度/湿度：-15~50℃/20%～90%RH（可定制-40℃冷开机）。
26.冷却方式：强制风冷。
27.重量（KG）：≤23kg。
28.尺寸（mm）：≤488*257*157（L*W*H）。
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	液压破拆工具组1
	1
	套
	符合GB/T17906-2021《液压破拆工具通用技术条件》标准。用于消防员抢险救援破拆使用。工具采用星形手控阀设计，接口采用机械螺纹旋转式连接。
1.液压剪切器1台：救援中用于剪切金属结构，管道，异型钢材和钢板。工具上使用星形手控阀可使救援人员在任何位置即使一根手指也能轻松操作。
1）工作压强≥730巴；
2）最大开口距离≥200mm；
3）剪切圆钢（Q235材料）≥35mm，剪切钢板（Q235材料）厚度≥20mm；
4）最大剪切力≥760kN；
5）重量≤15kg；
2.液压扩张器1台：液压扩张器具有扩张，撕裂功能。扩张器在扩张臂下内置了挤压盘，“鲨鱼齿”扩张头。工具上使用星形手控阀可使救援人员在任何位置即使一根手指也能轻松操作。
1）工作压强≥730巴；
2）最小扩张力≥40KN，最大扩张力≥390KN；
3）最大扩张距离≥600mm；
4）最大牵拉力≥55KN；
5）重量≤13.5kg；
3.液压剪扩器1台：液压剪扩器集剪切和扩张功能为一体。工具上使用星形手控阀可使救援人员在任何位置即使一根手指也能轻松操作。
1）工作压强≥730巴；
2）最大扩张距离≥350mm，最大剪切开口距离≥300mm；
3）剪切圆钢（Q235材料）直径≥38mm，剪切钢板（Q235材料）厚度≥20mm；
4）最小扩张力≥55KN，最大扩张力≥210kN，
5）最大牵拉力≥60KN，
6）重量≤15.5kg；
4.液压撑顶器1台：单级液压撑顶器救援中用于移动障碍物，撑顶物体。撑顶器活塞杆末端配有防滑齿，防滑齿可在360度范围内任意旋转。
1）工作压强≥730巴；
2）最大撑顶力≥170KN，撑顶行程≥445mm；
3）闭合长度≤610mm，撑顶长度≥1055mm；
4）重量≤12kg；
5.微型剪切器1台：液压万向剪切器救援中用于剪切踏板，方向盘和头枕等。工具上使用星形手控阀可使救援人员在任何位置即使一根手指也能轻松操作。
1）工作压强≥730巴；
2）剪切力≥225kN；
3）剪切Q235A圆钢直径≥22mm；
4）开口距离≥55mm；
5）重量≤4.5kg；
6.液压机动泵1台：液压机动泵，可同时接驳两套工具工作，是液压工具的机动动力源。可带压插拔，配备增压双倍流量功能。采用机械螺纹旋锁式单接口连接方式，360°旋转不打结。采用径向柱塞泵。
1）工作压强≥730巴，功率≥2.2KW；
2）双倍流量下，高压流量≥1.3L/min，低压流量≥5.5L/min；
3）液压油箱容量≥3L；
4）重量≤24KG；
7.液压手动泵1台：液压手动泵是液压救援工具的手动动力源，可在有爆炸危险的场合使用，高低压自动调节。
1）工作压强≥730巴，重量≤11kg；
2）高压流量≥1.55ml/次，低压流量≥15ml/次；
8.液压油管2套：采用双油管单接口连接，机械螺纹螺旋式连接方式。
1）油管长度≥10m；
2）油管重量≤5kg。
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	液压破拆工具组2
	1
	套
	符合GB/T17906-2021《液压破拆工具通用技术条件》标准。用于消防员抢险救援破拆使用。接口全部为优质单接口，可以带压插拔，采用机械螺纹旋转式连接，连接安全可靠；全套包括：液压机动泵、扩张器、剪切器、剪扩器、撑顶器、手动泵、液压油管。
1.剪切器1台：救援中用于剪切金属结构、管道、异型钢材和钢板，C型刀片。
1）工作压强≥730巴；
2）最大开口距离≥160mm； 
3）剪切圆钢（Q235材料）≥35mm，剪切钢板（Q235材料）厚度≥10mm；
4）最大剪切力≥670kN；
5）重量≤13kg；
2.扩张器1台：扩张器在救援中用于扩张、撕裂、夹持、挤压和牵拉功能。
1）工作压强≥730巴；
2）最小扩张力≥60KN；最大扩张力≥110KN；
3）最大扩张距离≥660mm；
4）最大牵拉力≥30KN，最大牵拉距离≥510mm；
5）重量≤16.5kg；
3.剪扩器1台：救援中用于具有剪切、扩张和牵拉功能；按压式机械设计插取便于更换扩张头。
1）工作压强≥730巴； 
2）剪切圆钢（Q235材料）直径≥30mm，剪切钢板（Q235材料）厚度≥15mm；
3）最小扩张力≥45KN；最大扩张力≥55KN；
4）最大扩张距离≥365mm；
5）最大牵拉力≥80KN，最大牵拉距离≥380mm；
6）重量≤15kg；
4.撑顶器1台：救援顶杆用于移动障碍物、撑顶物体、创造救援通道及保持物体稳定。活塞杆末端配有防滑齿可更容易、安全地在斜坡或平滑的地面进行救援作业，防滑齿可在360度范围内任意旋转。
1）工作压强≥730巴；
2）最大撑顶力≥140KN，
3）闭合长度≤470mm，活塞行程≥305mm；
4）重量≤11kg；
5.机动泵1台：可同时接驳并使用两件工具，配备双倍流量功能；采用径向柱塞泵。
1）工作压强≥730巴，功率≥2.2KW；
2）双倍流量下，高压流量≥1.2L/min，低压流量≥5.0L/min；
3）液压油箱容量≥3L；
4）重量≤24KG；
6.手动泵：液压救援工具的手动动力源，可在有爆炸危险的场合使用。
1）工作压强≥730巴，重量≤8kg；
2）高压流量≥2.5ml/次，低压流量≥24ml/次；
7.液压油管2套：每套长度≥10m，采用双油管单接口连接，机械螺纹螺旋式连接方式。
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	电动破拆工具组
	1
	套
	1.可在水下使用，水下作业深度≥5米。
2.采用星状手控阀设计，旋转星形手控阀到最右边，开启倍速流量功能。
3.电池容量不低于9Ah，具有防水功能，可在水下更换电池，电池质量：≤1.6kg。
4.防护等级≥IP68。
5.工作压力≥73Mpa。
6.最大剪切能力（Q235材料）≥25mm（圆钢），剪切钢板（Q235材料）厚度≥10mm。
7.最小扩张力≥30KN，最大扩张力≥185KN，最大扩张距离≥320mm。
8.具备电量显示、功率显示、PCB温度警示功能和危险角度提示报警功能。
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	双轮异向切割锯
	1
	台
	1.符合GB/32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准。
2.汽缸排量≥80CC。   
3.缸径≥50mm。   
4.活塞行程≥36mm。   
5.标准怠速≥3100rpm。   
6.无负荷最大转速≥13500rpm。  
7.功率≥4.3kW。
8.燃油箱体积≥0.8L。   
9.机油箱容积≥0.5L。   
10.重量（无燃油、润滑油、锯片）≤13kg。   
11.锯片规格≥315mm（±5mm）。   
12.切割深度≥115mm。
13.切割钢筋速度≥65cm²/min。
14.配置：锯片1副，专用工具箱，护目镜、防护手套、专用工具、加油比例桶等。
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	机动链锯
	2
	台
	1.符合GB32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准。
2.发动机：2-mix混合2冲程发动机，层流扫气发动机技术，符合国家排放标准，双活塞环结构，配备弹性缓冲装置的把手。
3.功率：≥4.3kW。
4.重量：≤7kg。
5.发动机空载怠速转速≥3200rpm。
6.导板长度：≥16”。
7.燃油箱容积：≥0.8L。
8.锯切燃油消耗率≤60g/㎡。
9.切割木材速度≥2600 cm²/min。
10.手感振动：≤6.0m/s²。
11.快速链条刹车系统。
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	消防马刀锯
	2
	台
	1.功率：≥900w。
2.冲程：≥30mm。
3.最大切割深度：金属≥20mm，木材≥250mm。
4.重量：≥3kg。
5.至少3档调速。
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	无齿锯
	2
	台
	1.符合GB/32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准。
2.排量：≥90cc；功率：≥4.5kW。 
3.锯片尺寸：≥350mm，最大切割深度：≥125mm。
4.低温启动时间：（-25°-20°）≤30s
5.两冲程发动机。
6.切割钢筋速度：≥37cm²/min；
7.切割木材速度：≥1200 cm²/min；
8.切割混凝土：≥700 cm²/min；
9.满油箱连续工作时间：≥1300s
10.锯片罩可以无级调整。
11.净重：≤15㎏。
12.配备砂轮锯片≥2张，专用工具1个，配比壶1个。
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	重型支撑套具
	1
	套
	1.由各种支撑柱与快速接头完全兼容的轻质头部配件通过按钮一键式插拔组成。
2.可以通过气动、液压、手动三种方式控制支撑杆的快速支撑，液压支撑需采用螺套手动锁紧应可垂直、水平和斜支撑操作。
3.气动和液压支撑单柱收拢状态下承受载荷≥40t，伸展状态下承受载荷≥30t。
4.柱体直径≥80mm，7075铝合金以上材质。
5.各种底座和工作头额定承载能力（轴向）：≥130kN。
6.液压支撑柱≥2根：收拢长度：≤420MM，最大展开长度：≥500MM，重量：≤10KG；
  气动支撑柱≥3根：收拢长度：≤900MM，最大展开长度：≥1400mm，重量：≤8KG；
  气动支撑柱≥3根：收拢长度：≤1400MM，最大展开长度：≥2300mm，重量：≤15KG；
  手动机械螺纹支撑柱≥3根：收拢长度：≤350MM，最大展开长度：≥450mm，重量：≤8KG；延长柱1≥3根：长度≥200mm，延长柱2≥3根：长度≥500mm，延长柱3≥3根：长度≥700mm；
  L型工作头：≥6个；
  U型支撑底座：≥6 个；
  平面工作底座：≥8个；
  十字工作头：≥4个；
  圆形工作头：≥4个；
  V型支撑头：≥4个；
  直角球形旋转底座：≥2个；
  三脚架三联板：≥1个；
  12寸支撑牵引底座：≥ 3个；
7.八角万向旋转底座≥4个；拥有一个90°水平支撑角度位、一个45°斜向支撑角度位、其余角度为30°以内的任意倾斜角；底座边缘有8个钉眼，可钉在物体上，可连接于“多功能板”，放大受力面积，防止下陷。
8.四耳多功能板≥4个，用于放大受力面积，适用于松软、泥泞地面，防止塌陷，拥有多种固定方式。
9.支撑杆压力计≥2个，加装于支撑杆，显示其所承载压力值，便于检查支撑柱安全系数4：1所承载安全压力。
10.三支撑杆联用底座≥2个；每两个底座可以将三根支撑杆固定连接为一个整体；进一步放大支撑杆的安全工作支撑力。
11.配件至少包含牵引带≥8根，脚踏泵≥2个，气动控制装置≥1套，长度≥5米气管1根，钩形扳手≥4个，液压手动泵≥1个，卷盘≥1个。

	84
	凿岩机
	1
	套
	1.符合JB/T7171-2011《手持式内燃凿岩机》标准。
2.长*宽*高：≤800*450*350mm。
3.工具夹持杆尺寸：直径 25mm（±5mm），长度≥80mm。
4.质量：≤ 22kg。
5.冲击频率：≥1300 次/min。
6.最大冲击能力：≥70J。
7.额定输出功率：≥2.3kW。
8.发动机排量：≥50cm³。
9.燃油箱容量：≥1L。
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	手持式钢筋速断器
	1
	台
	1.空载功率：≥140W。
2.额定工作压力：≥70MPa。
3.最大切断力：≥200kN。
4.最大行程：≥21mm。
5.开口距离：≥22mm。
6.切断速度：≤5s。
7.剪切能力：Q235A，材质圆钢≥Φ22mm。
8.最小切割直径：≤Φ4mm。
9.充电时间：≤60min。
10.净重：≤8kg。
11.附件：充电器1个、锂电池2块、专用扳手1个、备用油壶1瓶，专用工具箱1个。
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	混凝土液压破拆工具组
	1
	套
	1.用于救援现场实施凿破、打孔等功能的设备，由液压动力站、液压破碎镐、液压圆盘切割锯、液压链锯、液压原木链锯、液压岩心钻、液压增压器和液压渣浆泵组合而成。符合GB/T17906-2021《消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件》；GB32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》；GB/T28391-2012《建筑施工机械与设备 人力移动式液压动力站》。
2.液压动力站：
1）发动机功率：≥13.5hp；
2）输出流量：≥30 L/min；
3）工作压力：≥16MPa；
4）油箱容积：≥6.5L；
5）重量≤90kg，便于救灾时移动和搬运；
6）启动方式：双启动方式，采用塑料液压油箱及内置液压油滤芯；
7）具有压力与背压显示功能；具有液压油可视窗口及温度报警器，可实时监测液压油温度；
8）连接方式：双向延长管应配有平头快速安装接头；
9）标准配置≥7.1m液压油路一组，接口并能互相连接；
2.液压破碎镐：
1）工作压力：≥14MPa；
2）冲击频率：≥1500次/min；
3）重量（不含附件）≤17kg；
4）输入流量20-30lpm；
5）冲击能≥80J；
6）破碎混凝土厚度≥300mm；
7）配备尖、扁镐钎各一支；
3.液压链锯：
1）重量≤8kg（不含附件）；
2）流量范围26-34lpm；
3）切割深度≥330mm；
4）工作压力：≥14MPa；
4.液压圆盘锯：
1）流量范围：26-34lpm；
2）最大压力：160bar；
3）锯片直径：≥355mm；
4）切割深度：≥130mm；
5）最大转速：≥4500rpm；
5.液压原木链锯：
1）重量（不含附件）≤12.5kg；
2）具有切割链自动润滑系统；
3）流量范围26-34lpm；
4）切割深度≥600mm；
6.液压渣浆泵：
1）重量：（不含附件）≤11kg；
2）排水口口径：50mm；
3）排水量：≥800L/min；
4）最大扬程：≥20m；
5）配备25M水带；
7.液压岩心钻：
1）重量（不含附件）：≤10kg；
2）流量范围：15～40lpm；
3）最大转速：≥600rpm；
4）钻孔直径：25—200mm；
5）配备直径100钻头；
8.液压增压器：
1）重量（不含附件）：≤14kg；
2）增压比：5±10%（能将14MPa转换成70MPa）；
3）流量范围：11-38lpm；
4）转换流量：2-7lpm；
5）工作压力：700bar。
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	电动一体式突入工具
	1
	套
	1.采用多功能工具头和破门工具头的方式在救援中实现剪切、扩张、破门、撬拨和抬升等功能。
2.无须连接油管和泵站，一键式开关启动，操作简单方便；360度可调手柄，救援时可根据需要调整至任何位置；抗热材料制成；采用通用的导轨，导轨可快速轻松插拔连接各种工具头；具有良好的抗跌落性能，从2米高度垂直跌落到混凝土地面后仍可正常工作。
3.每组工具配有2款工具头（即多功能钳工具头和破门工具头），附件至少含可充电的锂离子电池2块和充电器1件，背带1根，照明灯1个。                                                                                   
4.多功能头的剪切开口距离：≥210 mm，剪切圆钢直径≥22mm，最大扩张力：≥30kN。
5.开门器头的扩张距离≥190mm，插入缝隙≤5mm。
6.重量（不含工具头和电池）：≤10kg。
7.带多功能头的重量（不含电池）：≤12kg。
8.带开门器头的重量（不含电池）：≤12kg。
9.电池重量：≤1.5kg。
10.可在烟雾及热环境下工作（最高耐温为149℃）。
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	手动破拆工具组
	1
	套
	1.符合GB32459-2015《消防应急救援装备 手动破拆工具通用技术条件》标准。
2.产品组成：滑动伸缩冲击杆、撬锁拔钉器、金属切割器、十字撬头、长宽凿、短窄凿、长尖凿、短尖凿、V型凿、多功能腰斧、消防平斧、延长杆、铝合金便携箱。
3.滑动伸缩冲击杆：拉伸总长度≥1150mm，收缩长度≤725mm，冲击行程≥420mm，重量≤5.3kg。
4.撬锁拔钉器长度≥125mm，重量≤0.6kg。
5.金属切割器可切割≥1.5mm的Q235钢板，长度≥177mm，重量≤0.7kg。
6.十字撬头：与连接杆组合使用，可打孔，击碎玻璃，穿过门窗，汽车的缝隙，一头多用，长度≥124mm，重量≤0.6kg。
7.长宽凿：与连接杆组合使用，冲击、凿开塑料、木质门窗等一般硬度的材料，可切断螺栓等，宽50mm寸，长度≥382mm，重量≤1.2kg。
8.短窄凿：与滑动杆配合使用，冲击、凿开坚硬的物体，破拆木质门窗等长度≥372mm，重量≤1.1kg。
9.长尖凿：冲击、凿开混凝土及砖石墙体破碎玻璃，凿开门窗，击穿金属及众多复合材料，也可定位冲孔；长≥375mm，重量≤1.1kg。
10.短尖凿：适合狭小空间，冲击、凿开混凝土及砖石墙体破碎玻璃，凿开门窗，击穿金属及众多复合材料，也可定位冲孔；长≥265mm，重量≤0.7kg。
11.V型凿长度≥308mm，重量≤0.9kg。
12.多功能腰斧：集砍、撬、拔、锯、拆卸螺、栓等功能于一身，可砍断≥φ6.5mmQ235A圆钢，高空携行施救，长≥285mm，重量≤0.8kg。
13.延长杆：与各种工具头连接使用，长≥296mm，重量≤0.9kg。
14.消防平斧：可砍断≥φ10mmQ235A圆钢、尖刃可凿穿厚度1.5mm的Q235钢板，刀口无明显崩刃和开裂，长度≥620mm，重量≤3kg。
15.冲击杆连接金属切割器工具头后的总长度≥1540mm。
16.冲击杆连接撬锁拔钉器工具头后的总长度≥1480mm。
17.冲击杆连接十字撬工具头的总长度≥1400mm。
18.工具装入铝合金箱内，整体重量≤22.5kg。
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	便携式防盗门破拆工具组
	2
	套
	1.符合GB/32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》、GB17906-2021《消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件》标准。
2.超长开门器主要参数：闭合长度≥350mm，最大撑顶力≥100Kn。
3.液压泵主要参数：最大工作压力≥72MP。
4.软管长度：≥2m。
5.小型扩张器主要参数： 扩张距离：≥160mm。
6.最小分离（扩张力）≥11KN；自由回落时间： ≤6S。
7.撬棍主要参数：长度：约450mm；重量：≤3kg，最小插入高度≤5mm。
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	毁锁器
	2
	套
	1.根据国内各种型号门锁以及各种型号锁芯，选用40cr钢材料制造专用工具，在不损坏防盗门整体结构用于拆卸门锁面板及锁芯，携带方便操作简单快速，可实现打开防盗门，不损坏防盗门更换锁芯继续使用，操作低火花，降低可燃气体泄漏。
2.配置：电动扳手、手动扳手、钻头、强开磨具、工具箱。
3.最大扭矩：≥250NM。
4.电池容量：≥4.0Ah。
5.重量：≤2kg。
6.工具组≤10kg。
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	多功能挠钩
	2
	套
	1.产品符合GB32459-2015《消防应急救援装备 手动破拆工具通用技术条件》标准。
2.链接杆抗拉离性能≥5kN。
3.登高钩连接件钩拉性能≥3KN。
4.有挠钩、木榔头、抓耙、撑顶器、消防锯、消防剪、消防斧等工具头可更换。

	92
	绝缘剪断钳
	2
	把
	1.产品符合DL/T 1476-2015《电力安全工器具预防性试验规程》标准。
2.手柄用玻璃纤维和橡胶部分覆盖，适合带电工作，如剪电缆、电线、变电站，通信缆等。也可剪低碳钢和铝。
3.可防电压：≥5000V。
4.重量：≤3kg。
5.长度≥600MM。
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	磁吸堵漏贴
	1
	套
	可阻止、安全易控的危险液体和气体泄漏。由带有磁性的特殊材料制成，其吸附最大压力为1.72巴。密封各种液体和气体泄漏的罐体、容器等。配件包含规格1*1块（厘米）≥28*28*1.2，质量（千克）≤6；规格2*1块（厘米）≥55*55*1.2，质量（千克）≤23。
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	内封式堵漏袋
	1
	套
	一、总体要求：
1.堵漏袋袋体表面无露筋、裂缝、气泡和大于0.3mm的凹凸、各部件连接牢固、装配正确。
2.堵漏性能：使用堵漏袋进行堵漏性能试验，封堵处未继续出现泄漏现象。
二、性能要求：
1.额定工作压力：0.4MPa。
2.可封堵压力：≤0.3MPa。
3.基本参数：
（1）适用管径范围：Ø（100-200）、袋体轮廓尺寸：Ø90*520（不包括快插接头段），充气时间：≤7s。
（2）适用管径范围：Ø（200-400）、袋体轮廓尺寸：Ø190*580（不包括快插接头段），充气时间：≤10s。
（3）适用管径范围：Ø（300-500）、袋体轮廓尺寸：Ø275*680（不包括快插接头段），充气时间：≤15s。
（4）适用管径范围：Ø（500-1000）、袋体轮廓尺寸：Ø475*980（不包括快插接头段），充气时间：≤25s。
三、产品配置：
4种规格内封式堵漏袋各1个，充气软管2根，放气阀1个、带安全压力表的脚泵2个。
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	外封式堵漏袋
	1
	套
	一、总体要求：
1.外封式堵漏袋袋体表面无露筋、裂缝、气泡和大于0.3mm的凹凸、各部件连接牢固、装配正确。
2.堵漏性能：使用堵漏袋进行堵漏性能试验，封堵处未继续出现泄漏现象。
二、性能要求：
1.额定工作压力：0.15MPa。
2.可封堵压力：≤0.15MPa。
3.袋体轮廓尺寸（mm）：≤600*300*30。
4.袋体质量：≤7kg。
5.充气时间：≤15s。
6.适用封堵范围：
（1）直径≤2.5m的管道和罐状容器。 
（2）直径≤100mm的孔洞状泄漏口。 
（3）长度≤250mm、宽度不大于5mm的线状泄漏口。
三、产品配置：
外封式堵漏袋由带安全压力表的脚泵1个，连接管路1根，开关阀1个、堵漏袋袋体1个、捆绑带（含拉紧装置）2套、排气阀1个、携行箱1只。
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	捆绑式堵漏袋
	1
	套
	一、总体要求：
1.捆绑式堵漏袋袋体表面无露筋、裂缝、气泡和大于0.3mm的凹凸、各部件连接牢固、装配正确。
2.堵漏性能：使用堵漏袋进行堵漏性能试验，封堵处未继续出现泄漏现象。
二、性能要求：
1.额定工作压力：0.15MPa。
2.可封堵压力：≤0.15MPa。
3.袋体轮廓尺寸（mm）：≤700*350*10。
4.袋体质量：≤3.5kg。
5.充气时间：≤15.5s。
6.适用封堵范围：
（1）直径≤2.5m的管道和罐状容器。
（2）直径≤100mm的孔洞状泄漏口。 
（3）长度≤250mm、宽度不大于5mm的线状泄漏口。
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	下水道阻流袋
	2
	套
	一、总体要求：
1.堵漏袋袋体表面无露筋、裂缝、气泡和大于0.3mm的凹凸、各部件连接牢固、装配正确。
2.堵漏性能：使用堵漏袋进行堵漏性能试验，封堵处未继续出现泄漏现象。
3.下水道阻流袋由脚踏泵、压力表、连接管路、阻流袋袋体、排气阀和携行箱等组成。
二、性能要求：
1.额定工作压力：0.4Mpa。
2.袋体轮廓尺寸：≥Ø275mm*375mm。
3.袋体质量：≤5.5kg。
4.充气时间：≤25s。
5.可封堵压力：（MPa）≤0.3。
6.适用封堵范围：ф（300～500）mm的管道（管道系统无反压或底压，管道内最大蓄水高度不超过0.5m）。
三、产品配置：
下水道阻流袋1个、1.5巴充气软管1条（直径8毫米、带快速切换接头）、2m拴绳1根、脚踏充气泵1台、放气阀1个、铝合金工具箱1只。
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	金属堵漏套管
	1
	套
	一、总体要求：
1.堵漏工具表面光滑平整，无毛刺、披锋、裂纹和缩孔等缺陷，装配正确、使用灵活。
2.使用堵漏工具在相应工况下对泄漏口进行封堵后，未继续发生泄漏现象。堵漏作业全程时间未超过10min。不计器材准备、堵漏胶泥调配及后继固化，泄漏口处封堵作业时间均未超过2min。
二、性能要求：
1.修复后可承受压力：2.5 MPa。
2.适用介质温度：-70-250℃。
（1）孔洞状泄漏口，直径≤Ф5mm，堵漏压力2.5MPa。
（2）线状泄漏口，长*宽≤30*5mm，堵漏压力2.5MPa。
三、产品配置：
金属堵漏套管由10种规格（密封管道直径12—102mm或优于），棘轮扳手和携行箱等组成。
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	注入式堵漏工具
	1
	套
	一、总体要求：
1.堵漏工具表面光滑平整，无毛刺、披锋、裂纹和缩孔等缺陷，装配正确、使用灵活。
2.使用堵漏工具在相应工况下对泄漏口进行封堵后，未继续发生泄漏现象。堵漏作业全程时间未超过10min。不计器材和密封胶棒准备，泄漏口处封堵作业时间均未超过3min。
二、堵漏性能：
1.泄漏本体种类：管道
泄漏本体尺寸：≥Ø20mm，泄漏口种类：不规则泄漏口，泄漏口尺寸最大宽度：≤5mm，泄漏压力：30MPa。
2.泄漏本体种类：法兰
泄漏本体尺寸：DN100～DN400mm，泄漏口种类：法兰间隙垫片泄漏，泄漏压力：≤30MPa。
三、组套构成：
3.1手动高压油泵额定工作压力：100Mpa
3.2全套应不少于26件，应包含：
3.2.1注胶枪（机械复位式）：1把，枪筒内径25mm，行程110mm，材质应由性能不低于合金钢的材料制成；
3.2.2密封胶棒（10支/盒）：3盒，（红盒胶一盒、白盒胶一盒、蓝盒胶一盒）标称适用温度：-200~750℃；
3.2.3铝合金手动高压油泵：1台（铝合金材质、含100MPa防震压力表、压力表座）；
3.2.4专用高压油管（附快速接头）：1根；
3.2.5旋塞阀（规格：M12）4件/套，材质应由性能不低于合金钢的材料制成；
3.2.6角向接头（45°、90°）各1支，材质应由性能不低于合金钢的材料制成；
3.2.7注射弯头（M12）1只，材质应由性能不低于合金钢的材料制成；
3.2.8注胶螺母7支（M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24各1只），材质应由性能不低于合金钢的材料制成；
3.2.9注胶螺杆7支（M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24各1只），材质应由性能不低于不锈钢的材料制成；
3.2.10专用润滑松动喷剂：1罐；
3.2.11专用扳手：1把；
3.2.12便携式铝合金工具箱：1只。
四、耐化学试剂和耐油性能：
堵漏工具使用的密封胶棒经水、液化石油气（试验使用正戊烷液体）、硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠溶液、饱和氯化钠溶液和93#汽油的耐化学试剂和耐油性能试验后，无明显溶化和枯焦失效现象。
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	粘贴式堵漏工具
	1
	套
	一、总体要求：
1.堵漏工具表面光滑平整，无毛刺、披锋、裂纹和缩孔等缺陷，装配正确、使用灵活。
2.使用堵漏工具在相应工况下对泄漏口进行封堵后，未继续发生泄漏现象。堵漏作业全程时间未超过10min。不计器材准备、堵漏胶泥调配及后继固化，泄漏口处封堵作业时间均未超过2min。
二、性能要求：
1.适用介质温度：-70℃～200℃。
2.修复后可承受压力：2.5 MPa。
3.堵漏性能：
3.1孔洞状泄漏口，直径≤Ф50mm，堵漏压力2.5MPa。
3.2裂纹泄漏口，长*宽≤50*5mm，堵漏压力2.5MPa。
3.3线状泄漏口，裂缝长度100mm，堵漏压力2.5MPa。
3.4法兰垫片穿孔扇形缺口，弧长≤20，堵漏压力2.5MPa。
3.5点状泄漏口，直径≤ф15，堵漏压力2.5MPa。
三、产品配置：
钢带捆扎器1把、钢带1条（3米）、卡扣10只、堵漏胶泥1套、专用扳手和携行箱等组成。
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	电磁式堵漏工具
	1
	套
	一、总体要求：
1.堵漏工具表面光滑平整，无毛刺、披锋、裂纹和缩孔等缺陷，装配正确、使用灵活。
2.使用堵漏工具在相应工况下对泄漏口进行封堵后，未继续发生泄漏现象。堵漏作业全程时间未超过10min。不计器材准备、堵漏胶泥调配及后继固化，泄漏口处封堵作业时间均未超过1min。
二、性能要求：
1.额定起重力（kg）：300。
2.圆柱形起重力（kg）：150。
3.最大拉脱力（kg） ：1050。
4.适用介质温度（℃）：-40℃~80℃。
5.修复后可承受压力（MPa）：2.5。
6.孔洞状泄漏口，直径≤Ф30mm，堵漏压力2.5MPa；线状泄漏口，长*宽≤50*5mm，堵漏压力2.5MPa。
7.堵漏胶：
7.1固化时间：两种组分的堵漏胶等比例混合后，能在2—10min内完成固化。
7.2净含量：40g/支，2支/组份。
7.3能用于水类、油类、气类、化学试剂类、酸类、碱类泄漏介质。
三、配置：
1.防爆磁压堵漏主体：1只。
2.防爆磁压片：4块。
3.专用胶带：1卷。
4.快速堵漏胶：2组（4支）。
5.携行箱1个。
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	木质堵漏楔
	1
	套
	一、总体要求：
1.木制堵漏楔外表面光滑平整，无毛刺、披锋、裂纹和缩孔等缺陷，装配正确、使用灵活。
2.使用堵漏工具在相应工况下对泄漏口进行封堵后，未继续发生泄漏现象。堵漏作业全程时间未超过10min。不计器材准备、堵漏胶泥调配及后继固化，泄漏口处封堵作业时间均未超过1min。
二、性能要求：
1.由方楔形、圆台形木楔、棱台形木楔组成，不少于28种规格。
2.适用介质温度：-80℃—160℃。
3  孔洞状泄漏口，直径≤Ф90mm，堵漏压力0.8MPa。
4  线状泄漏口， 长*宽≤60*50mm，堵漏压力0.8MPa。
三、产品配置：
木制堵漏楔由各种形状的红松木楔、木锤和携行箱等组成。包括：28件木质堵漏楔、1把木锤、铝合金工具箱一个。
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	无火花工具
	2
	套
	适用于易燃易爆事故现场的手动作业。铜质合金材料，各种防爆工具不少于21件，根据客户需求调配。
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	移动式排烟机1
	1
	台
	1.符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准。
2.全幅可折叠手柄，便于操作。半自动聚氨酯轮胎。
3.全焊接钢架，配有宽脚垫降低振幅。
4.额定风量：≥16000m³/h。
5.额定转速：≥3600rpm。
6.额定功率：≥4.1kW。
7.叶轮直径：≥460mm。
8.噪声：≤105dB（A）。
9.整机质量：≤42kg。
10.尺寸以采购人实际需求为准。
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	移动式排烟机2
	1
	台
	1.符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准的要求。 
2.自带全地形脚轮，拉杆，单肩背带。
3.产品重量含电池：≤30kg，尺寸：≤56*55*30cm。
4.风机采用无刷直流电机系统，可以交直流两种形式供电。功率：700W；电池系统：≥40V，432WH，充电时间≤4小时。
5.风量：≥10000立方米/小时。最大风量运行时长：≥60分钟。
6.自带液晶显示屏，显示电池电量。自带集成式LED照明灯便于夜间使用。
7.风机自行启动停机保护功能且可在不停机状态下更换单块电池。
8.风机自带远程启动和关闭系统。
9.自带Ⅱ档风量调节开关，风机运行中突然受外力冲击倾斜超过45，风机自行启动停机保护功能。
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	坑道小型空气输送机
	1
	台
	1.电动、防爆、手提便携式、多用途风机。
2.热控开关具有过热保护功能。
3.马达功率：≥210W。
4.风扇直径：≥约20cm*9叶片。
5.排风量：≥1500m³/hr。
6.产品重量：≤12kg。
7、噪声：≤75dB。
8.产品尺寸：≤35×35×40cm。
9.自带≥7.6米风筒（非风管）。
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	移动照明灯组
	1
	套
	1.符合国家相关标准。
2.额定电压：≥DC22.2V，灯头功率≥180W，防护等级≥IP66。
3.采用五节伸缩杆来实现灯头高度的调节，升起灯具最大高度≥4米。
4.灯头采用LED光源，可水平方向、垂直方向旋转调整角度，实现三个方向环照和单侧照明，能满足用户不同的照明需求。
5.灯具配备红蓝警示灯，在作业过程中可以起到安全警示作用。
6.应采用锂电池供电，电池容量≥25Ah。
7.密封件经耐热试验：试验温度95℃、持续时间336h，试样无变形无损坏；密封件经耐寒试验：试验温度-27℃、持续时间24h，试样无变形无损坏。
8.经爆炸性混合物气体：氢气60%、氧气40%，试验电压：5.1V，极握盘转数：400转，任选一试验点每一次试验均不应出现点燃，其结构和电气参数应有足够的本质安全性能，任一故障点均不会出现点燃。
9.电源端与浇封复合物表面经试验电压：506V、施压时间：60S，试验后无击穿或闪络。
10.照明时间强光≥6小时、中光≥9小时、弱光≥12小时，可通过手机APP与灯具蓝牙连接实现灯具开启及关闭、灯光的10%—100%无极调光、电量信息查看，便于远距离操控。
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	移动发电机
	1
	台
	1.输出电压：230v/400v。
2.输出频率：50Hz。
3.额定输出功率（w）：≥7000。
4.最大输出功率（w）：≥8000。
5.DC输出：12V/8A。
6.USB:5/2.1A,1.0A.
7.系统启动方式：手启动/电启动/遥控。
8.汽油容量：≥24L。
9.机油容量：1000ml。
10.连续工作时间：10小时以上。
11.噪声（7m）：≤58-68db。
12.排气量：≥420cc。
13.长*宽*高（mm）：≤700*600*650。
14.重量：≤80kg。
15.标准功能：转速自动调节、空气滤清器、机油报警、支持多台并联大功率输出、电压自动稳压、电流自动检测、过载保护、短路保护、温度保护、低压保护。
16.标准配置：轮子扶手、遥控启动、4G远程控制、智能控制系统、230V电缆盘*30m电缆线、400V电缆盘*30m电缆线。

	109
	折叠式救援梯
	2
	把
	适用于登高作业。高强度铝合金材质，重量≤20kg，收回长度1.9米。展开作业高度≥3m，额定承载≥150kg。
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	水幕水带
	100
	米
	一、水幕水带打孔前，需满足：
1.每盘长度：20m（公差+0.2）。
2.单位长度质量≤250g/m。
3.工作压力（含连接设备）≥1.3MPa。
4.延伸率≤5%，膨胀率≤5%。
5.水带织物层与衬里之间的附着强度≥45N/25mm。
6.水压作用下，沿水流方向看，水带不产生逆时针旋转。
二、水幕水带要求：
1.两喷雾孔间距25cm，工作压力下喷水高度达到10米以上，0.5Mpa工作压力喷射水幕。
2.出雾性能在设计工作压力下能均匀喷出雾状水幕形成水墙。
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	高倍数泡沫发生器
	2
	只
	使用铝合金和不锈钢制成，表面采取硬质氧化处理和氧化树脂喷涂。适用于控制和扑灭A类和B类火灾。特别适用于有限空间大面积火灾的扑救。
1.符合GB20031-2024《泡沫灭火设备》《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 泡沫灭火设备产品》等标准。
2.工作压力0.4Mpa：流量系数偏差-2.53%；发泡倍数：311.2；发泡量：74.3m³；50%析液时间：21min。工作压力0.6Mpa：流量系数偏差-2.82%；发泡倍数：355.4；发泡量：103.6m³；50%析液时间：21.8min；工作压力0.8Mpa：流量系数偏差-4.56%；发泡倍数：332.5，发泡量：110.0m³；50%析液时间：22.3min。
3.四片叶轮设计，发泡速度快。
4.产品外形尺寸：850mm*500mm*560mm，重量≤24KG。
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	多功能消防水枪1
	10
	支
	1.符合GB8181-2005《消防水枪》和《消防类产品认证实施规则灭火设备产品消防给水设备产品》标准。
2.流量：≥13升/秒（780升/分）。
3.具有直流/开花/喷雾功能，最大喷雾角不小于120°。
4.5档出水流量调节，分别是（4-6.5-8-10-13）升/秒。
5.具备冲洗功能，使用后调至冲洗挡位即可对消防枪内部进行冲洗。
6.消防枪配置旋转雾化齿，工作时雾化齿360°不间断旋转切割水雾。
7.枪头上配有人体工程学凸点，能显示水枪的实时工作状态。
8.采用U型手柄，工程材质球阀开关，有一定的自修复功能。
9.水带接口可以360°无限旋转，有效防止水带打结。
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	多功能消防水枪2
	8
	支
	符合GB8181-2005《消防水枪》标准。
1.流量范围五档位：4L/s、5L/s、6.5L/s、8L/s、10L/s。
2.标准压力：0.6Mpa，流量：600升/分。
3.射程不小于30米，最大喷雾角：120°。
4.枪头采用塑料涡轮齿，喷雾时可产生极细小的水珠，枪头喷射模式可通过旋转枪头调节直流，开花，喷雾，枪体配有5档位流量调节圈，可调节出水流量大小，高压冲洗档位，可随时清除枪膛内杂物，水带防缠绕接口，根据人体力学设计的手枪式握柄和水枪开关，便于控制喷射方向，后坐力小，单人即可操作。
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	直流水枪
	15
	支
	符合GB8181-2005《消防水枪》标准。
1.采用全铝合金材质的开关式水枪，喷射水流为柱状。
2.直流射程≥28.8m。
3.额定喷射压力：≥0.35MPa，额定流量≥7.3L/s。
4.手柄指向出水口是“开”，手柄垂直水枪轴线是“关”，具备限位功能；接口公称直径：65mm。
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	灭火排烟水枪
	1
	套
	符合GB8181-2005《消防水枪》标准。
1.用于灭火排烟降温，可破碎玻璃。 
2.工作压力：≥0.6MPa，最大测试压力：1.3MPa。
3.排烟水枪流量≥380升/分，灭火水枪流量≥285升/分，排烟水枪通风量≥34000立方米/小时。 
4.穿刺水枪头可180°全覆盖喷射水雾灭火，流量≥750升/分，直流枪头流量≥750升/分，射程≥30米。
5.配置：降温排烟灭火水枪1支，360度喷射穿刺水枪头1个，直流喷射枪头1个，65mm快速接口。
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	组合水枪
	1
	套
	用于草堆、棉花堆、煤场等发生燃烧和热量及余火的扑救水流可通过枪管致穿刺枪头插入物内由喷射孔四面注水，以达到灭火和降温目的。产品由三段高压铝镁合金枪管组成，三段枪管长度分别≥20cm，≥40cm，≥65cm，可以根据不同场景连接不同长度枪管。水枪前端有三种穿刺枪头可以匹配，还配有转角器可以变换成转角水枪使用。
1.符合GB8181-2005《消防水枪》标准。
2.穿刺型式（多孔穿刺头）喷射压力：≥0.6Mpa，流量：≥620L/min。
3.直流穿刺型式（冲击穿刺头）喷射压力：≥0.6Mpa，流量：≥618L/min，直流射程：≥38m。
4.直流喷雾型式（两用头）喷射压力：≥0.6Mpa，直流射程：≥35m，直流流量：≥612L/min，最大喷雾角时的流量：648L/min，喷雾角最小调节范围：0～120°。
5.阀门操作力矩：≥7N·m。
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	二冲程机动消防泵
	1
	台
	1.符合GB6254-2006《消防泵》标准。
2.手抬机动消防泵组在任何工况下，都不得发生整机自行移动现象。
3.启动时间：≤3.5s，油箱容积：≥14L。
4.最大输出功率：≥45KW，排气量：≥600cc。
5.单出水口，发动机为2冲程水冷2气缸，发动机搭载专用散热系统（专用冷却液循环冷却）水泵可空转15分钟。
6.重量：≤95kg；体积：≤750mm×600mm×780mm；手抬泵整体外壳包裹良好，机器电线不外露。
7.吸深3m时，额定压力≥0.65Mpa，额定流量≥20L/s；吸深7m时，额定压力≥0.7Mpa，额定流量≥10L/s。
8.启动方式：蓄电池马达启动和辅助绳拉式手动启动两种方式；配备火花塞套筒、备用火花塞、三角灯架、充电器、电瓶各1个，机油1支，2.5寸滤网、过滤篓各1个，2.5寸8m吸水管1条。
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	四冲程机动消防泵
	1
	台
	1.符合GB6254-2006《消防泵》标准。
2.≥5英寸多功能数显屏，数字化显示和控制。
3.吸水模式可切换，手动或自动，带“中继”模式用于远距离供水。
4.当进水口压力＞1bar自动启动发动机开始泵水，当进水口压力＜0.5bar发动机将在15秒内自动关机，当出水压力＞0.8bar时自动关闭吸水真空泵。
5.3m工况：额定流量≥11（L/s），额定压力≥0.5（MPa）；7m工况：额定流量≥8.5（L/s），额定压力≥0.5（MPa）。
6.具有蓝牙模块（可配合APP实现远程控制）。
7.额定性能：≥660L/min @5.5bar，3m吸水高度。最大流量：≥950L/min。
8.2缸四冲程汽油发动机，功率：≥13KW，油箱容量：≥9升，空冷，可手动或电启动，带电池充电功能。
9.单级离心泵，叶轮和泵壳由耐海水腐蚀铝合金制成，泵轴由不锈钢制成，机械密封，耐脏和耐海水，无油免维护。
10.双活塞真空泵，吸深0-8m，支持手动或自动吸水（可在控制面板上切换），只在需要吸水时工作，无油免维护。
11.最长引水时间：≤15s，最短启动时间：≤2.8s。
12.尺寸：≤705*590*660mm，重量（满油不含吸水管）：≤92kg。
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	移动式水带卷盘或水带槽
	2
	套
	符合国家相关标准。设置结构紧凑、小巧玲珑、手动操作无需电源限制，操作安全简便。可以折叠，折叠后体积减小，方便运输和储藏。整车质量：≤50kg，可卷水带：10*20m/盘（80水带）。
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	大流量消防炮
	2
	台
	符合GB19156-2019《消防炮》及《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品：消防给水设备产品》标准。配备手动装置，以备无电源时进行手工操作。材料采用铝合金，表面硬质氧化和喷漆处理。
1.炮体采用铝合金材质表面红色喷漆处理，炮头采用锯齿型橡胶大头造型美观，配有水泡沫两用发泡管，三卡爪连接可快速拆卸，炮脚锻造铝合金材质黑色氧化处理。
遥控器启动至消防炮动作的响应时间：≤1s；无线遥控距离150米。
2.额定工作压力：≤0.8Mpa，工作压力范围0.8MPa-1.0MPa。
3.流量：≥82.9L/S，射程：≥86m。
4.最大喷雾角（°）：≥120，水平回转角（°）：≥90，俯仰角（°）：≥+30～+70。
5.炮体没电时可通过手动仰俯、水平操作；手动进行水平回转操作时，操作力矩≤6.4N·m，手动进行俯仰回转操作时，操作力矩≤6.9N·m。
6.水炮可实现电动自摆功能，自摆角可以实现40°、60°、80°三档切换。
7.炮体上有警示标志，设有保险带，有3个进水口，可配80卡式或内扣式接口，进水口配有单向阀，可以单条或双条水带使用，重量≤35kg，可以水泡沫两用。
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	移动便携炮
	1
	台
	一、执行标准：符合GB19156-2019《消防炮》标准。
二、材质及工艺特性：
1.炮体材质：铝合金（阳极硬质氧化后喷塑处理）。
2.把手材质：铸造铝合金、表面黑色喷塑处理。
3.阀芯材质：锻造黄铜。
4.阀球材质：不锈钢。
5.阀球密封垫：聚四氟乙烯高温烧结。
6.固定螺丝及螺母：不锈钢或黄铜螺丝。
7.撑脚保护套材料：尼龙材质。
8.密封件橡胶：耐老化橡胶。
9.撑脚材料：6061铝合金可折叠S型圆撑脚；配乌钢脚钉。
10.开关性能：上下弹簧滑动式锁止开关，可以在锁定状态下单手开启或关闭。
11.压力表：炮的进水口主流道设置压力表。压力表精度 2.5 级。
12.标志：产品设有永久性中文铭牌。
三、性能参数：
主要参数
1.直流和喷雾功能转换操作力矩：6.2N·M。
2.炮头工艺：整体采用铝合金加工车铣一体成型喷雾齿。
3.流量：30.2L/s。
4.喷射额定工作压力：0.8MPA。
5、射程：62m。
6.消防炮仰角：+30°～ +70°。
7.水平回转角（°）：40。
8.喷雾角：0~120度可调。
9.炮整体重量：≤7.2公斤。
四、配件表：
1.专用直流炮头。
2.带单向阀360度旋转双头65MM形进水口。
3.锻造内扣式80管牙接口。
4.两根10米安全绳。
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	泡沫枪
	2
	支
	1.符合GB25202-2010《泡沫枪》标准。
2.工作压力：≥0.7MPa。
3.混合液体流量：≥16L/s。
4.射程：≥25m。
5.混合比：6%。
6.水流量：≥15.04L/s。 
7.发泡倍数（20℃）：≥5。
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	一体消防水枪
	2
	支
	符合GB25202-2010《泡沫枪》标准。
1.360度旋转接头，可以防止水带扭结。
2.主要材料采用优质6061铝合金，T6热处理，高质量阳极氧化电镀防腐处理。
3.流线型设计流道，内壁光滑无阻，突出直流指示。
4.可拉出B类泡沫发生管设计的铝合金泡沫膨胀管。
5.马蹄形卡关手柄，强度高，表面花纹设计，防滑处理，方便湿手操作。
6.马蹄形开关便于启闭水流，便于携带，人体工程学手柄便于操持，便于把握方向。
7.额定压力/最大压力：6公斤/16公斤，流量调节（额定压力）5.5-7.5-10-13—16L/S。
8.可以喷水，B类泡沫，枪体折断后喷射A类泡沫。
9.直流射程≥35m。
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	二节拉梯
	3
	把
	符合XF137-2007《消防梯》标准。材质要求为竹制拉梯。
1.工作高度：6±0.2m。
2.最小梯宽：300±3mm。
3.梯蹬间距：280±2mm。
4.整梯质量：≤32.4kg。
5.梯节扭转角：≤14。
6.水平弯曲残余变形比值：≤0.11％。
7.梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.14％。
8.侧板悬臂弯曲最大变形值：≤1.8mm。
9.侧板摇摆残余变形比值≤0.19％。
10.梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象。
11.拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及连接件没有松动、损伤及变形。
12.梯蹬与侧板紧密吻合，无松动和加楔。金属零件和竹质零件紧密黏合，无补塞。紧固件垂直旋紧，没有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。铆钉紧固并呈平整半圆形。消防梯外表面光滑无毛刺，表面涂有不导电的涂料保护，竹表面呈橘黄色，金属零件镀锌并涂有黑色磁漆。涂料表面光亮，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。拉梯的撑脚采用优质金属制造，工作时能可靠支撑在梯蹬上。拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置牢固可靠。
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	三节拉梯
	2
	把
	符合XF137-2007《消防梯》标准。采用航空铝材。
1.该梯由上、中、下三节组成，下节梯和中节梯的侧板上有滑槽，中节梯和上节梯的侧板下端装有导板，导板卡入滑槽，可有效保证中节梯沿下节梯滑动、上节梯沿中节梯滑动；下节梯装有支撑杆，用于增加稳定性；上节梯顶端装有大滑轮，可沿墙导引不卡阻；拉梯的升降装置由滑轮、拉绳和撑脚组成。
2.工作高度：15±0.3m。
3.最小梯宽：350±4mm。
4.梯蹬间距：340±2mm。
5.整梯质量：≤69.2kg。
6.梯节扭转角：≤10。
7.水平弯曲残余变形比值：≤0.08%。
8.梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.11%。
9.侧板摇摆残余变形比值≤0.05%。
10.侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤1.0mm，外弯曲≤0.8mm。
11.梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象。
12.进行单撑脚载荷试验后，撑脚及连接件没有松动、损伤及变形。
13.梯蹬与侧板紧密吻合，无松动和加楔。
14.撑脚安全性试验：三节拉梯的两侧撑脚能同时可靠地将第二节、第三节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上；在撑脚安全性能试验时，无向梯蹬外侧面移动的现象。
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	挂钩梯
	3
	把
	符合XF137-2007《消防梯》标准。材质要求为竹制。
1.工作高度：4±0.1m。
2.最小梯宽：250±2mm。
3.梯蹬间距：340±2mm。
4.整梯质量：≤11.5kg。
5.梯节扭转角：≤15.5。
6.水平弯曲残余变形比值：≤0.19％。
7.梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.24％。
8.侧板摇摆残余变形比值：≤0.14％。
9.梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象。
10.挂钩在进行轻载试验后，无损伤、变形和裂纹。
11.梯蹬与侧板紧密吻合，无松动和加楔，金属梯蹬设有防滑措施。金属零件和竹质零件紧密黏合，无补塞。紧固件垂直旋紧，没有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。铆钉紧固并呈平整半圆形。消防梯外表面光滑无毛刺，表面涂有不导电的涂料保护，竹表面呈橘黄色，金属零件镀锌并涂有黑色磁漆。涂料表面光亮，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。挂钩梯的展开和缩合灵活可靠，无卡阻现象，定位装置可靠牢固。
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	中压水带1
	200
	卷
	1.符合GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和实验方法》标准。
2.水带外编织层经纬线：涤纶长丝，衬里聚氨酯材料制成。
3.在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期，织物层编织均匀、表面整洁，无跳双径、断双径、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光洁平整，无褶皱和其他缺陷。
4.水带长度：20m（公差+0.2m），水带内径：＞63.5+2.0mm。
5.水带单位长度质量：≤250g/m。
6.水带工作压力≥2.0MPa；爆破压力：≥7.0MPa。
7.水带延伸率（%）：≤2。
8.水带膨胀率（%）：≤3。
9.水带附着强度：≥40 N/25mm。
10.水带扯断伸长率（%）：≥500。
11.水带扯断强度（MPa）：≥45。
12.接口直径为65mm，接口型式为卡式接口（快速接口）。
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	中压水带2
	200
	卷
	1.符合GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和实验方法》标准。
2.水带外编织层经纬线：涤纶长丝，衬里聚氨酯材料制成。
3.在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期，织物层编织均匀、表面整洁，无跳双径、断双径、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光洁平整，无褶皱和其他缺陷。
4.水带长度：20m（公差+0.2m），水带内径：＞76.0+2.0mm。
5.水带单位长度质量：≤440g/m。
6.水带工作压力≥2.0MPa；爆破压力：≥7.0MPa。
7.水带延伸率（%）：≤6。
8.水带膨胀率（%）：≤5。
9.水带附着强度：≥40N/25mm。
10.水带扯断伸长率（%）：≥500。
11.水带扯断强度（MPa）：≥45。
12.接口直径为80mm，接口型式为卡式接口（快速接口）。
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	消火栓扳手
	2
	只
	符合国家相关标准及消防行业标准，铸铁材质，采用红色防锈漆，防锈耐用。重量：≤3KG。
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	分水器1
	4
	只
	符合XF868-2010《分水器和集水器》标准。有一个进水口，三个出水口，可以随时关闭，控制水流，便于增加和调换支线水带，主要用于铺设消防水带用，主要材料为铝镁合金，由本体、锻压接口等组成。本体材质：铝合金ZL104，接口材质铝合金6061。本体表面经过喷塑处理，接口经过阳极氧化。工作压力：2.5Mpa，进水口径：80mm，出水口径：3×65mm，阀门开启力74.5N，分水器具有防误关功能。
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	分水器2
	2
	只
	1.符合XF868-2010《分水器和集水器》标准。进水口采用65mm锻造雄接口，出水口采用锻造雌接口。
2.接口：采用锻造工艺，铝镁合金46061材质，金色阳极氧化防腐处理；
  阀体：采用锻造工艺，铝镁合金46061材质，蓝色阳极氧化防腐处理；
  手柄：采用锻造工艺，铝镁合金46061材质，银色阳极氧化防腐处理；
  球体：选用铝镁合金A6061材质，黑色阳极氧化防腐处理：
  压力表：自带抗震压力表，以便实时监测内部水压；
  阀芯：选用不锈钢SUS 304材质，增强防腐性能与抗撞击强度；上进水口孔径产60.5mm，出水口孔径产57mm，阀体通水孔径55mm。
3.阀门采用减压式T型通孔球阀，单手柄式结构，采用耐腐蚀、耐高温特性的高密封结构，可在+250℃至-180℃的温度下保证密封性。
4.重量：≤2.6kg，耐压强度≥6.0MPa。配备T型涂胶把手，出水口密封圈采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。
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	分水器3
	2
	只
	符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准。
1.接口：采用锻造工艺，铝镁合金A6061材质，金色阳极氧化防腐处理；
  阀体和手柄：采用锻造工艺，铝镁合金A6061材质，蓝色阳极氧化防腐处理；
  球体：选用铝镁合金A6061材质，黑色阳极氧化防腐处理；
  阀芯：选用不锈钢SUS304材质，增强防腐性能与抗撞击强度。
2.进水口孔径≥72mm，出水口孔径≥57mm，阀体通水孔径≥55mm。
3.阀门采用减压式T型通孔球阀，单手柄式结构，采用耐腐蚀、耐高温特性的高密封结构，可在+250℃至-180℃的温度下保证密封性。
4.重量≤3.6kg，耐压强度≥6.0MPa。
5.自带蓝色T型涂胶把手，方便携带。
6.出水口密封圈采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。
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	止水器
	4
	只
	产品由阀体与接口组成，全部采用高强度铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理中性盐雾试验≥300小时，止水器主体与手柄采用整体式锻造成型，结合T6调质处理，增强抗压防爆能力。
接口：锻造工艺，表面金色阳极氧化。
阀体：锻造工艺，表面阳极氧化，规格为65卡式接口或65快速接口。
阀芯：采用国标HPb59-1黄铜材质，高强度挤压成型。
保护圈：胶圈采用高性能防紫外线抗老化硅胶。
接口型式：卡式。
阀门型式：球阀式。
规格：65mm。
公称压力（MPa）：4.0。
强度压力（MPa）：6.0。
阀门通孔直径：≥55mm。
适用介质：水、水和泡沫混合液。
产品重量：≤1.5kg。
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	转换接口
	20
	只
	1.由铝合金铸造而成 ，表面进行阳极氧化处理，重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活。
2.公称压力/MPa：≥2.5MPa。
3.公称通径/mm：65.80。                 
4.用于消防水带连接和配置消火栓、消防泵、接合器、分水器、集水器等其他消防装备上，与甲方现用规格匹配。
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	水带包布
	10
	个
	符合国家相关标准及消防行业标准。配套水带使用，用于包裹消防水带破漏处，由帆布带和金属夹钳等零件组成，长≥440mm，宽≥80mm，重量：≤0.55kg。
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	水带护桥
	4
	个
	符合国家相关标准及消防行业标准。材质：橡胶，护桥槽：宽度：90mm，深度75mm；外形尺寸：85*57cm；高度：80mm，底板厚度：≥5mm。
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	水带挂钩
	10
	个
	符合国家相关标准及消防行业标准，由帆布带、金属钩和金属半环组成。
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	多功能供水转换装置
	1
	套
	1.便携、灵活，能够及时、准确地将消防车水带出水口与失火建筑内部的室内消火栓管网接通。                                                                                        
2.配有压力表，设有自动泄压阀。
3.自动泄压压力≥1.6兆帕。
4.整体包括管体，卡式接口，棘轮扳手，三爪棘轮扳手。
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	5G球机
	1
	台
	一、基本描述：
1.结构组成：布控球主机、防护箱、托盘、三脚支架、蓝牙耳机、充电线、球机安全绳、有线手咪和车载充电器。
2.主要应用场景：用于消防员灭火救援作业现场图像实时传输。
二、技术性能：
1.检测依据标准符合： GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》。
2.整体结构：一体化结构设计，具有手提把手；集成高清云台摄像机、无线编码器、大容量电池、卫星定位、激光灯组等模块。
3.基本功能：嵌入式Linux系统，支持现场音视频数据采集，可通过4G/5G公网、专网、有线网、卫星等多种网络接入平台，实现音视频和定位信息回传。
4.协议标准：支持GB/T28181/RTSP/ONVIF协议。
5.兼容性：支持GB/T28181协议对接，可实时调度视频、控制云台、发起语音对讲、获取定位信息。
6.摄像机机芯：高清机芯CMOS 1/2.8″，有效像素≥200万。
7.变焦倍数：支持≥30倍光学变焦，≥16倍数字变焦。
8.视频分辨率：最大支持1080P分辨率，支持分辨率1080P、720P。
9.视频帧率：≥25帧/秒。
10.视频码流：支持双码流，具备音频对讲回音消除功能。视频码流支持128Kbps～6Mbps。
11.编码协议：视频协议：H.264、H.265；音频协议：AMR、ACC、G.711。
12.最低照度：彩色 0.0011x（F1.2 AGC ON）；黑白 0.00011x（F1.2 AGC ON）。
13.镜头角度：60°～2°（广角－远望）。
14.红外夜视：110米及以上。
15.去雾功能：加热去雾。
16.辅助功能：支持抗抖动、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿、数字宽动态功能。
17.网络适应：支持在 H.265 编码协议下384Kbps传输1080p@25fps全高清视频传输。丢包率60%的网络情况下，图像清晰流畅，音视频同步。
18.存储：双TF卡存储，单TF卡最大支持256G，可循环覆盖录制；存储录像分辨率最大支持1080P。
19.录像格式：MP4（带声音）。
20.视频清晰度：支持4CIF（D1） 、720P 、1080P。
21.图像抓拍：支持分辨率4CIF（D1） 、720P 、1080P。
22.音频输入：3.5mm音频接口、蓝牙，支持有线手咪、蓝牙语音对讲。
23.手咪接口：支持1×3.5mm接口（由航空插头转出）。
24.云台功能：水平旋转范围360°，垂直旋转范围-15°~+90°。
25.远程控制：支持远程控制云台，远程配置视频分辨率、视频码流等功能。
26.网络接口：支持1个4G全网通模块，1个5G全网通模块， 1个10/100M以太网口（由航空插头转出） 支持APN和VPDN。
27.Wi-Fi功能：标准：IEEE802.11b/g/n，支持2.4GHz /5.8GHz频段；距离：12米；天线放置方式：内置；AP：支持；支持Wi-Fi基本功能设置，支持锁定一个热点。
28.蓝牙功能：版本：蓝牙4.0；传输范围：12米；天线放置方式：内置；支持蓝牙基本功能，支持蓝牙锁定一个布控球。
29.卫星定位：内置北斗定位模块，支持单北斗定位和信息上报。
30.状态显示：内置OLED屏，显示屏指示工作状态，包括4G/5G信号强度、Wi-Fi、蓝牙连接状态、定位信息、电池电量、平台的连接状态、服务器网址等。
31.OSD显示：支持OSD调取显示字符叠加，包括设备名称、时间、日期、定位信息、蓝牙、4/5G网络、电池电量和可编辑中文字符叠加等。
32.配置管理：提供Web配置管理，支持配置设备的视频码流、帧率、分辨率、图像质量、0SD叠加等功能
33.防护等级：≥IP66。
34.部署方式：支持磁力吸附，支架可壁装、吊装、杆装等安装方式。
35.供电电源：内置10AH大容量锂电池，单电池连续工作（传输+录像）续航时间10小时以上，支持外接电源。
36.外接接口：支持多条连接线集成一个航空插头，包含电源接口、音频接口、以太网接口。
37.工作温度：-20℃至55℃。
38、重量：≤2.75KG。
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	5G单兵图传系统
	1
	台
	一、基本描述：
1.结构组成：主机、电池、背夹、数据线、安全箱。
2.主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中移动过程中的视频传输。
二、技术参数：
检测依据标准符合：GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A：低温》，GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B：高温》。
1.网络模式：支持2×5G全网通，2×Nano SIM卡槽。 
2.产品性能：支持高性能八核及以上CPU处理器。 
3.主屏参数：≥6.3英寸，电容屏，高清硬屏，主屏分辨率≥1080×2340。 
4.对接要求：可接入可视化指挥调度平台，平台侧可调看多模智能终端图像，进行参数设置，发起语音对讲。
5.摄像头特性：≥前800万像素，后不低于4800万像素+800万像素+200万像素，图像尺寸最大支持不低于8320×6240像素。
6.电池：内置≥5400mAH锂电池。 
7.机身内存：支持≥256GB ROM+8GB RAM。
8.存储卡：支持外部TF卡，可扩展不低于256GB。
9.闪光灯：支持≥1颗4×4高亮真闪闪光灯。
10.数据接口：Type-C支持USB3.0，可扩展以太网口，支持1×HDMI输入（由Type-C接口转换）。
11.可编程键：支持1×PTT按键，控制对讲功能。
12.监控功能：支持监控浏览、云镜控制、语音对讲。
13.会议功能：支持参加视频会议，可接入视频指挥平台，视频调度会议。
14.定位：北斗定位/支持GPS定位。
15.其他功能：支持手电筒功能，支持加速度计，指南针，距离感应，环境光感，陀螺仪。
16.尺寸：≤170×90×18mm（设备本体）。 
17.重量：≤300g。                                            
18.防护等级：≥IP68。
19.配件要求：数据线×1；充电器×1；HDMI转Type-C模块×1。
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	智能压力表
	45
	台
	1.用于安装在消防员空气呼吸器上的核心监测设备。
2.气瓶压力监测：实时测量空气呼吸器气瓶内的剩余压力，精度可达0.01Mpa。
3.环境温度监测：测量消防员所处环境的实时温度，帮助判断火场危险等级。
4.相对海拔监测：监测消防员的垂直位置变化。
5.数据远传：内置4G通讯模块，将采集到的压力、温度等数据实时发送至后方指挥服务端，供安全员和指挥员监控。
6.关键特性：设备具备Ex ib IIB T4 Gb的防爆等级，可在易爆环境中使用，防护等级达到IP65及以上。
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	登记手柄
	3
	台
	1.用于配合“内攻登记平板”使用的便携式外设。
2.快速身份识别：作为平板电脑的外设，具备NFC/RFID读写或扫描功能，安全员在登记时，无需操作平板，只需用手柄“刷”一下消防员头盔或身份卡上的标签，即可快速完成人员信息的录入。
3.简化操作流程：使人员进出登记的操作更快捷、更符合现场紧张环境下的使用习惯。
4.关键特性：作为平板的辅助设备，专注于信息采集，提升登记效率。
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	登记平板
	1
	台
	1.用于后方安全员或指挥员使用的核心指挥和信息显示终端。
2.信息汇总中心：接收并集中显示所有前端设备（智能空呼压力表、气体检测仪）传回的实时数据，如图形化展示每个消防员的气瓶余量、现场环境参数等。
3.人员登记管理：配合“内攻登记手柄”，用于登记进入火场人员的身份信息、进入时间、气瓶初始压力等。
4.指挥与告警：当接收到前端设备的低压、超限或呼救警报时，平板会通过声光等方式提醒指挥员，并显示报警人员的具体信息。
5.关键特性：三防平板，安卓或鸿蒙或其他市场主流操作系统，≥8.0寸高亮屏，支持二维码扫描和NFC/RFID读卡功能，电池续航力强。
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	气体监测仪
	1
	台
	1.可随身携带的环境危险因素侦测设备。
2.多种气体检测：可同时检测多达8种不同的有毒有害或可燃气体，并能监测现场的温度、湿度和粉尘浓度。
3.泵吸式采样：内置强力采样泵，可以对20米以外的远距离环境或密闭空间（如管道、深坑）进行采样分析。
4.数据与定位：可选配4G数据传输和GPRS定位功能，将环境数据和人员位置信息实时传回指挥中心。
5.关键特性：彩色液晶屏显示，中英文界面，同类设备间可实现互联报警。
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	poc
	2
	台
	1.系统配置操作系统：支持但不限于Android 12。
2.处理器：不低于4核1.8GHz。
3.内存：RAM：≥3GB，ROM：≥32GB。
4.耳机接口：3.5mm接口。
5.SIM支持：Nano-SIM。 
6.网络频段GSM：B3/B8；WCDMA：B1/B5/B8；FDD-LTE：B1/B3/B5/B7/B8/B20。
7.电池容量：不低于4400mAh锂电池。
8.频道会话对讲：支持无上限数量频道对讲、1对1、1对多临时呼叫。
9.高清视频回传摄像头≥500万像素，主摄像头≥1300万像素，一键录制，双向视频对讲。
10.支持5V 2A快充，待机时间可达到90小时以上。
11.双侧PTT按键，≥5000公里对讲。
12.支持后台轨迹回放，支持GPS/北斗定位，成员历史轨迹回放，支持可视化调度。
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	双光侦察无人机
	1
	套
	符合GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008标准。
1.展开后尺寸：≤310mm*390mm*150mm。
2.折叠收纳后尺寸：≤270mm*120mm*140mm。
3.裸机重量：≤1500g。
4.最大上升速度：≥10米/秒，无风状态最大平飞速度：≥15米/秒。
5.常规桨叶无风状态最大飞行/悬停时间：≥40分钟。
6.最大抗风速度：≥10米/秒。
7.定位系统：支持至少3种导航定位模式，并支持单北斗导航功能。
8.RTK固定解定位精度：≤2cm。
9.机身至少具备一个可扩展负载接口。
10.避障系统：具备至少4个方向的避障感知能力，各方向有效测距范围不小于0.5米至10米。
11.广角相机有效像素：≥4800万，变焦相机有效像素：≥4800万，有效视野角度：≥80°。
12.最小拍照间隔：≤1秒。
13.支持全景拍照模式，合成素材像素：≥1亿。
14.拍摄录像规格不低于：4K/30fps。
15.混合变焦：≥110倍。
16.热成像相机分辨率：≥640*480。
17.热成像相机支持至少8种配色显温模式。
18.热成像相机数字变焦：≥20倍。
19.激光测距模块：最大测距不短于1km。
20.激光测距模块：测距误差不超过0.5m。
21.图传：实时图传画面质量不低于1080p/30fps。
22.支持近红外补光功能。
23.云台支持至少三个方向的可控转动。
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	运动相机
	1
	只
	1.符合GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》和IEC60529-2013《外壳防护等级（国际防护等级代码）》标准。
2.配备麦克风3个。
3.触控屏前屏：1.4英寸323ppi320×320后屏：2.25英寸326ppi360×640。
4.前后屏亮度：750±50cd/㎡，支持存储卡类型microSD卡（最大支持512GB）。
5.相机影像传感器1/1.3英寸CMOS。
6.镜头视场角：155°，光圈：f/2.8。
7.焦点范围：0.4米至无穷远。
8.ISO范围拍照：100至12800录像：100至12800。
9.电子快门速度拍照：1/8000秒至30秒；
10.录像：1/8000秒至帧率限制快门照片最大分辨率3648×2736。
11.变焦数码变焦拍照：4倍录像：最大2倍。
12.慢动作/延时摄影：不支持照片拍摄模式。
13.单张照片：≥1000万像素倒计时拍照：关闭/0.5/1/2/3/5/10秒。
14.具备电子增稳功能。
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	通信马甲
	4
	件
	1.面料透气性好，结实耐用。
2.反光警示性采用高亮度玻璃微珠系统，具有良好的耐老化、耐磨和耐洗性，经持续洗涤后，仍可维持良好的反光效果。
3.高密度涤纶针织面料，高亮度荧光因子染整。
4.尺寸、颜色根据客户需求定制。

	149
	消防救援艇
	1
	台
	1.外长≥430cm，外宽≥190cm，独立气室：3+1（龙骨），气囊直径≥50cm，乘员：9—11人，总重：约80—90kg，安全载重：≥900kg，推荐动力：≥30hp，船体周围有安全拉绳。
2.艇底结构：船底深V形设计，水阻小。
3.艇身材质：加厚PVC复合夹网材质具有高强度气密性、耐磨性、耐热性、耐寒性、耐臭氧、抗撕裂、耐屈挠龟裂、耐老化性。
4.底板材质：可拆装防滑铝合金地板，并由阳极氧化的铝合金纵梁加固。
5.船外机：
净重：≤53KG
艉板高度：≤430mm
最大输出功率≥22kW
排气量：≥490cc
点火系统：CDI
启动系统：手启动
操舵系统：后操
螺旋桨：≥12寸铝合金
调整和倾斜方式：手动倾斜，配有防护罩
交流发电机：≥80W
油箱：≥20L
6.专用拖车：用于承载约4.2米的玻璃钢底充气游艇，表面热镀锌防锈处理，配备防水尾灯
总长：≥4米
宽度：≥1.5米
净重：≤200千克


注：①投标供应商必须严格依照清单所载明的规格、材质、性能等技术参数进行投标。
②若需求中的某项指标仅标注数字（未附带“以上”“以下”“≥”“≤”等限定符号），那么该指标为最低标准（不具有唯一性），供应商可提供参数优于该指标的投标方案及对应报价。
③以上清单内的所有货物均需符合国家标准及相关环保要求。在工艺方面，表面及手指可触及的隐蔽部位，不得存在锐利的棱角和毛刺；小五金部件不得露出尖锐边缘，所有与人体接触的边棱均应进行圆角处理。
④上表中如颜色、尺寸等未做详细注明的参数，均以符合现场实际需求及采购人要求为准。
（二）项目内容及要求： 
1.项目基本要求：
（1）项目履约期间，中标供应商须指派项目负责人，统筹项目整体计划的制定与推进、与各部门（含采购人）及相关人员的协调沟通与对接、人力调配与管理、质量与安全管理等工作，全面负责项目从生产实施、现场安装调试、试运行、质保及售后服务的全流程工作。必要时，中标供应商须邀请原厂技术人员，负责现场安装调试、试运行调试、质保与售后服务的技术指导与质量监督工作。
（2）项目履约期间，中标供应商应委派经采购人及中标标的物生产厂家认可，且具备相应经验、能力与资质的技术团队（包括项目负责人、专业技术人员、安装调试人员、技术培训人员、售后服务人员等），负责所供硬件的安装调试，及试运行、质保及售后服务。该团队须具备专业知识与技术水平，熟悉所供设备的功能、性能和技术指标及相关调试要求，有足够能力承担相应任务，确保系统达到使用需求并正常投入运行。
（3）项目履约期间，采购人有权对中标供应商所投标的物的生产厂家进行现场考察，考察内容包括生产厂家的生产、供货能力，是否存在弄虚作假、是否能按要求提供原厂质保等。
（4）项目履约期间，中标供应商须全权负责履约全流程（含运输、装卸、安装调试、试运行、质保及售后服务等各阶段）的安全管理工作，严格遵守国家相关行业规范及项目现场安全生产规章制度与管理规定，建立健全安全责任制，主动配合采购人及相关安全检查人员的监督检查，采取必要安全防护措施，消除各类事故隐患，确保履约过程中不发生人身安全事故、火灾事故、因机械质量问题引发的现场损坏事故。
（5）项目履约期间，中标供应商须负责及时清理履约全流程（含运输、装卸、安装调试、试运行、质保及售后服务等各阶段）产生的所有垃圾，保持场地整洁。
针对上述第（1）（2）（3）（4）款所列要求，若中标供应商发生违约行为，须向采购人支付合同总价30%的违约金；采购人有权终止合同，不再支付合同相应款项，履约保证金不予退还，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。针对上述第（5）款所列要求，若中标供应商发生违约行为，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改（包括更换不符合要求的技术团队人员等），整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还需按2000元/天的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，违约处理方式与第（1）（2）（3）（4）款一致。
2.标的物基本要求：
（1）所有硬件设备（含配件）须为厂商原装全新合格产品，所有预装及配套软件（如有）均须为正版合法授权产品；硬件设备的配置、型号、性能参数、质保期限，配套软件的功能、技术指标，以及硬件设备的质保要求、系统整体的使用功能需求，均应符合国家相关标准及采购文件规定的要求。
（2）所有无需特殊安装的外露钢制件（如有），表面须进行除锈、防腐及防刮擦处理；非外露的零件、部件及整机等，应在制造过程中完成除锈与防腐蚀处理。
（3）所有硬件设备（含配件）须具备防水、防火、防压、防摔、防漏电等防护功能，以保障设备的耐久性与使用寿命，且应便于日常清洁与维修维护。
（4）本项目中，凡列入《国家强制性产品认证目录》的产品，供应商须提供该产品有效期内的有效3C认证证书，且证书所载产品信息须与投标产品相符；仅产品名称因表述习惯存在差异的，可不要求完全一致，但需确属同一类型产品。
针对上述第（1）（4）款所列要求，若中标供应商发生违约行为，须向采购人支付合同总价30%的违约金；采购人有权终止合同，不再支付合同相应款项，履约保证金不予退还，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。针对上述第（2）（3）款所列要求，若中标供应商发生违约行为，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还需按2000元/天的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，违约处理方式与第（1）（4）款一致。
3.安装调试要求：
（1）中标供应商须充分掌握项目整体进度要求，确保在规定期限内完成标的物（含软硬件）的安装调试工作，及时解决安装调试过程中出现的各类技术问题，并服从采购人的管理与检查。
（2）中标供应商须自行准备现场安装及调试所需的专用工具、设备、材料及其他相关工具，并负责妥善保管，不得随意存放，以防丢失或损坏；进场前须对相关工具设备进行必要的性能安全检查；完工后，须及时运出现场。
（3）中标供应商须负责成品保护工作，若因自身原因导致安装过程中造成现场已有设施设备或地面破损的，须在规定时间内负责修复至原状。
（4）中标供应商在安装调试过程中如发现标的物存在原厂质量问题（包括质量缺陷、系统漏洞等），应及时联系生产厂家处理。
（5）中标供应商须完成所有设备预装及配套软件的全流程配置、部署、安装、调试、对接测试及试运行工作，确保设备配套软件可正常激活使用、运行稳定，且能够匹配项目整体功能需求和运行要求。
（6）中标供应商须完成所有硬件设备及其配件的全流程安装、调试、对接测试及试运行工作，确保设备可正常启用、运行稳定，且能够匹配项目整体功能需求与系统运行要求。所有设备安装需符合国家及行业现行相关标准规范，同时满足项目现场安装作业管理要求；安装位置、线路走向须严格按照采购人确认的方案实施，不得擅自改动；安装过程中需做好布线整理，所有线路应固定规整并做好标识，以便后期运维检修；所有硬件设备需安装牢固、端正平整，安装完成后需通电进行功能测试，确保设备通电正常、功能运行符合设计要求。
（7）安装调试全部完成后，中标供应商须先自行对安装质量进行全面自检，自检合格后方可向采购人申请验收；验收期间须安排技术人员全程跟踪，并及时记录相关问题。
针对上述全部条款所列要求，若中标供应商发生违约行为，须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按2000元/天的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向采购人支付合同总价30%的违约金；采购人有权终止合同，不再支付合同相应款项，履约保证金不予退还，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。
4.交付验收：
（1）标的物验收：
①验收地点：设备最终完成安装调试的地点（若需分地点安装调试，应包含所有安装调试地点）。
②验收时间：若设备分批次交付，最后一批设备到达现场的日期即视为设备的交货期。设备到达采购人指定地点的当天工作时间内，由采购人及其委托的第三方验收机构（如有）进行验收；若当天不具备验收条件，验收工作最迟不超过到货后的3天，期间采购人将为设备提供必要的存储条件（中标供应商应提前通过书面、电话等方式通知采购人到货时间，以便采购人安排接收及验收工作）。若采购人逾期未验收，中标供应商应书面告知采购人在合理期限内完成验收。验收不合格的，不受上述验收期限约束。
③验收内容包括以下两部分：
a.外观及资料核查：设备的包装、数量、外观、配置情况，以及随设备一同交付的包装资料【包括但不限于原厂质保承诺、原厂保修证明、原厂使用说明、出厂合格证、第三方权威检测机构出具的产品检测报告（检测报告中的检测依据、检测标准须涵盖采购清单技术参数中所列的各项标准）】。
b.质量及性能检测：设备（含配件）的质量、性能（包括本次采购要求的防护功能、除锈及防腐蚀工艺等）、技术指标及功能性等。
④交货验收须满足以下要求，否则采购人有权拒绝验收：
a.所有设备的外包装须保持未拆封状态，包装上的各类标签不得涂改或撕毁，设备数量须准确无误。
b.所有设备（含配件）须为全新、未使用过的原装合格正品，开箱时状态完好，外观整洁无瑕疵。
c.所有设备的装箱资料须完整、真实有效。
经验收判定为不合格或被拒收的设备，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改（仅接受换货，不接受退货返修），整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向采购人支付合同总价30%的违约金；采购人有权终止合同，不再支付合同相应款项，履约保证金不予退还，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；如产生检验费用，由过失方承担。
（2）项目整体验收：
①项目所有标的物完成安装调试、试运行合格且功能测试通过后，方可进入项目整体验收环节；采购人将依据国家相关规定、本采购文件、中标供应商的投标文件及合同约定的内容与验收标准，对系统开展整体试运行测试验收工作，针对项目全部履约内容、功能指标、整体运行稳定性、兼容性及适配性进行全流程核查，对照合同约定的所有要求逐一核验，同时核查供货清单与实际交付内容是否一致、过程文档资料是否完整规范等。
②中标供应商应在项目满足验收条件后3日内向采购人提交正式验收申请，采购人须在收到验收申请之日起7日内组织验收。验收合格后，由双方签署验收合格证明，项目正式交付使用。
③自履约开始至验收结束期间产生的所有相关文档资料（含电子文档），中标供应商应及时记录并存档，在项目交付时，须将全套资料移交给采购人。
若项目整体验收不合格，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向采购人支付合同总价30%的违约金；采购人有权终止合同，不再支付合同相应款项，履约保证金不予退还，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；如产生检验费用，由过失方承担。
5.培训服务要求：
（1）中标供应商须无偿提供培训相关资料，包括：①所有标的物的配置参数、操作说明等资料（含电子版）；②培训用文字资料、讲义等相关用品（含PPT讲稿或视频等电子版）。本项目所有培训费用（含培训教材费）及与培训有关的各项支出均已包含在本次投标总价内。
（2）中标供应商须委派经验丰富的专业技术人员开展技术培训，完成对采购人至少2名操作人员的培训工作。
（3）中标供应商须提供包含培训计划、内容、课时等要素的完善培训方案，报采购人确认后实施；培训过程中，培训讲师需结合采购人实际使用场景讲解操作流程，针对参训人员提出的问题现场答疑，确保培训贴合实际使用需求。
（4）中标供应商须安排专业技术人员针对项目配套硬件设备的基本功能、日常使用操作及保养规范开展现场讲解培训，确保参训人员熟悉设备连接调试方法，掌握常规操作流程；针对设备常见突发故障开展专项培训，讲解故障排查思路与基础应急处理方法，保障参训人员能够准确识别故障类型，完成简单故障的现场处置。
（5）中标供应商须针对项目涉及的产品功能模块、操作流程、权限管理、数据导出等核心内容，开展专项实操培训，安排专人进行上机指导，辅助参训人员完成全流程操作练习，及时纠正操作误区，保障培训效果。
（6）中标供应商须在培训结束后安排现场实操考核（如需），考核通过方可结束培训，确保参训人员能够独立完成标的物的基础操作、日常故障排查与常规维护，并配合采购人完成培训效果验收。
若未按上述要求提供培训服务，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改、未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向采购人支付合同总价30%的违约金；采购人有权终止合同，不再支付合同相应款项，履约保证金不予退还，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。
6.售后服务要求：
（1）中标供应商须向采购人提供以下资料：随设备免费配备的配件清单（含易损易耗件、备品备件）；质保服务内容及相关承诺；响应时间与故障解决时限；质保期满后主要配件（含易损易耗件、备品备件）的报价。同时须承诺，质保期满后提供终身技术支持及优惠维修服务，保障采购人能及时采购所需配件（含易损易耗件、备品备件）；质保期满后的设备维修仅收取材料成本费，维修工时费终身全免。
（2）中标供应商须提供自交付之日起计算的2年免费质保服务，依据国家“三包服务政策（包退、包换、包修）”及设备生产厂家相关规定，提供设备整体（含配件）原厂免费上门保修服务。
（3）免费质保期内，若设备出现质量问题，中标供应商须在接到报修电话后1小时内响应并到达现场，2小时内解决问题；若未能排除故障，须提供同类可用产品或解决方案供采购人临时替代，直至故障解决（必要时，采购人可自行委派第三方进行维修）；如需更换设备或送修，须在48小时内完成。相关费用均由中标供应商承担。
（4）免费质保期内，除人为损坏及不可抗力因素外，所有设备质量问题的维修（包括设备整体更换、配件更换、返厂保修等）及配套服务所产生的费用均由中标供应商承担，且须免费修复至设备原始性能要求。
（5）免费质保期内，若经确认设备故障系出厂缺陷导致，且已完成保修，则该设备的免费质保期自保修后恢复正常工作之日起重新计算。
（6）中标供应商在提供售后服务过程中，所需人员、车辆、工具、耗材及仪表等均由其自行准备，相关费用自行承担。
（7）免费质保期内，中标供应商须每半年安排专人上门对货物进行免费巡检，排查潜在故障隐患，并向采购人提交书面巡检报告；若发现问题须立即进行现场维修处理，相关费用仍由中标供应商承担。
（8）免费质保期内，中标供应商须安排固定专人作为本项目的售后服务对接人，提供7*24小时可接通的联系方式，若对接人发生变更须提前15个工作日书面告知采购人。
7.出现以下情形之一的，采购人有权终止合同：
（1）合同履行期间，采购人有权对中标供应商提供的货物开展随机破坏性试验。若发现实物材质与清单描述不符，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向采购人支付合同总价30%的违约金；采购人有权终止合同，不再支付合同相应款项，履约保证金不予退还，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；如产生检验费用，由过失方承担。
（2）中标供应商所供货物须符合采购文件及投标文件约定的实际参数。货物运抵场地后，采购人有权委托第三方法定检验机构进行抽样检测并出具书面报告。若检测不达标（包括实际供货参数与承诺不符、检测指标不合格等情形），中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向采购人支付合同总价30%的违约金；采购人有权终止合同，不再支付合同相应款项，履约保证金不予退还，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；如产生检验费用，由过失方承担。
8.包装要求：
（1）须符合国家相关产品包装标准，满足防潮、防湿、防震、防磕碰、防静电、防锈、防破损、防火等要求，适应长途运输、多次搬运及装卸作业需求，确保产品在运输和存储过程中完好无损。包装上应清晰标注产品名称、规格型号、生产厂家、生产日期、执行标准、防潮防震标识等必要信息；原厂原包装产品需保留完整原厂包装，配件、原厂质保承诺、原厂保修证明、原厂使用说明、出厂合格证、产品检测报告等资料须随包装完整交付。
（2）若项目涉及多个分项产品，供应商应按不同分项分别包装，以方便采购人清点核对及后期安装作业。
若因包装防护不当造成产品锈蚀、变形、损坏、性能下降等问题，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向采购人支付合同总价30%的违约金；采购人有权终止合同，不再支付合同相应款项，履约保证金不予退还，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；如产生检验费用，由过失方承担。
9.存放和保护：
中标供应商需根据各类设备材料（包括配件及工具）的不同存放要求，提供符合规范的存放条件，并做好防火、防潮、防盗、防损、防腐蚀等防护工作。若在此期间发生损坏、丢失或变质等情况，中标供应商应负责补齐或更换，并自行承担由此产生的全部费用。若中标供应商需在采购人指定场地存放物资，须提前服从采购人的现场管理安排，遵守场地安全管理相关规定，不得违规占用非指定区域存放物资。在最终验收合格并完成交付前，所有设备材料（包括配件及工具）的存放与保管责任均由中标供应商承担。
10.系统兼容及对接：
中标供应商应确保项目各系统、设备之间的整体兼容性，包括与采购人原有系统及设备（如有）的兼容，并能按照采购人要求对接相关平台或中心。若因所供标的物不符合要求导致无法兼容或无缝对接，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改、未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改，须向采购人支付合同总价30%的违约金；采购人有权终止合同，不再支付合同相应款项，履约保证金不予退还，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。
（三）其他有关说明：
1.投标报价为投标供应商实现合同目的所需的全部费用，合同采用固定单价计费方式，投标人所报综合单价涵盖货物及其配件【配件包含但不限于电源适配器、电源转换器（如有）、电源连接线、网线、传输线等，不得低于原厂配置标准，且确保采购人无需另行购置任何其他配件即可正常使用设备】购置费（或生产制作费）、包装、运杂、保险、现场保管、指定卸货地点装卸费、安装调试（包含为完成安装调试所需的各类措施费等）、对接测试、试运行调试、检验检测、技术培训、售后服务以及企业管理费、利润、税金等，包含项目正式履约至交付及质保期内的所有费用。
2.投标供应商须在满足采购文件要求的前提下报价，如有技术偏离，应在投标偏离表中说明（不得出现“负偏离”）。
3.知识产权保护：中标供应商对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由中标供应商向第三人承担法律责任；采购人依法向第三人赔偿后，有权向中标供应商追偿。采购人有其他损失的，中标供应商应当赔偿。
4.保密义务：采购人及中标供应商方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
（四）履约保证金：
本项目要求提供履约保证金：
履约保证金形式：采用支票、汇票、本票、保函、电汇等非现金方式缴纳。
履约保证金金额：为合同价（中标价）的10%。
履约担保期限：履约保证金将在中标供应商全部工作内容完成并验收合格后无息退回。
履约保证金缴纳时间：中标供应商应在中标通知书发出后7个工作日内，按照采购文件约定及投标文件承诺向采购人提交相应履约保证金。未按时足额提交的，采购人有权取消其中标资格。中标供应商可根据自身情况自主选择是否采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块办理。
退付办法：与中标供应商提交履约保证金的方式一致。
履约保证金不予退还的情形：①因中标供应商自身原因无法履行或拒绝履行合同义务；②中标供应商在合同履行期间发生质量、安全等重大事故，给采购人造成不良影响及严重经济损失；③中标供应商在履约期限、质量标准、人员工资支付、售后服务等方面存在不履行合同或违反合同约定责任义务的行为；④中标供应商擅自转包或分包中标项目；⑤出现本次采购规定的其他情形。发生上述任一情况，采购人有权扣缴中标供应商部分或全部履约保证金。
































附件1：
商品包装政府采购需求标准（试行）
一、适用范围：
本标准规定了商品包装所使用的塑料、纸质、木质等材料的环保要求。
二、商品包装环保要求：
1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；
2.商品包装应尽可能采用单一材质；若因功能需求确需使用不同材质，各材质间应便于分离；
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量不得超过100mg/kg；
4.商品包装印刷所用油墨中，挥发性有机化合物（VOCs）含量按重量计不得超过5g；
5.塑料材质商品包装的印刷颜色不得超过6色；
6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
7.木质商品包装的原料应来源于可持续经营的森林。
三、检测方法：
1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测，按照GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合》规定的方法执行；
2.商品包装印刷所用油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测，按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法》规定的方法执行。


















附件2：
快递包装政府采购需求标准（试行）
一、适用范围：
本标准中的快递包装主要指快递封装材料，包括封套、胶带、面单、包装袋/箱、填充物、集装袋、周转箱等。
二、快递包装环保要求：
1.快递包装中重金属 （铅、汞、锡、六价铬）总量应不大于100mg/kg；
2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酐，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5g（以重量计）；
3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150mg/kg；
4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基己）酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；
8.快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带；
9.快递包装中不得使用溶剂型胶黏剂；
10.快递应使用电子面单；
11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
三、检测方法：
1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。
2.快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。
3.快递包装所使用的塑料包装的生物降解率的检测按照 GB/T 20197-2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》规定的方法进行。
4.快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按照 GB/T 22904-2008《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的检定》规定的方法进行。
5.快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检测按照 GB/T19277.1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法 第1部分：通用方法》规定的方法进行。
附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
若因违反以下任何一条规定而引发任何不利后果，相关风险将由供应商自行承担！
1.本项目涉及商品包装、快递包装要求的，应按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。采购人在招标（采购）文件中对商品包装和快递包装提出具体要求的，须在政府采购合同中载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收条款，中标（成交）供应商须严格执行；必要时应按要求在履约验收环节出具检测报告。
2.3C强制性产品认证要求：本项目采购标的及配置清单内的产品，凡列入《国家强制性产品认证目录》的，供应商须提供有效期内相应的3C认证证书，证书所载产品信息须与投标产品相符（产品名称因叫法差异无需完全一致，但须为同一类型产品），否则不予认可；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，作无效标处理。
3.强制节能产品认证要求：本项目采购标的属于《节能产品政府采购品目清单》中标注强制采购类别的产品，供应商须提供国家确定认证机构出具、有效期内的节能产品认证证书，证书所载产品信息须与投标产品相符（产品名称因叫法差异无需完全一致，但须为同一类型产品）；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，作无效标处理。
4.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条规定，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。《中小企业声明函》所填货物制造商须为自行生产制造的实际生产企业，不得填报代加工、委托贴牌生产厂家；若填报代加工、委托贴牌生产厂家，将不享受中小企业扶持政策，并由供应商自行承担相应责任。
5.投标系统中不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致的，其投标无效。IP地址一致的（评标委员会应要求投标供应商进行澄清说明，经评标委员会一致认为不构成“视为投标人相互串通投标情形”的除外），其投标无效。
6.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品且属于强制性标准范畴的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。
7.本项目中的信息安全产品，必须选择经国家认证的产品，并提供中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。
8.本项目涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准；在政府采购合同中，采购人应明确相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
9.有关中小企业政策，包括落实政府采购政策需满足的资格要求及价格调整的相关内容，详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同步发布，接受社会监督；供应商提供的声明函与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
10.中标、成交供应商可采用合同融资形式，凭政府采购合同办理融资贷款，具体详见政府采购网“政采贷”专栏。
11.履约担保是指专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构以中标（成交）通知书为凭据，经资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务需实际支付保证金的，由专业担保机构按担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块办理。
12.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的投标供应商，不得违反财政部、工信部共同发布的数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七类软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，若采购文件另有要求，投标供应商应予以满足。采购人可在合同中约定，履约验收时可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可委托依法取得检测、认证资质的机构开展检测、认证工作。
13.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应严格依照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。若因不可抗力原因迟延签订合同，采购人应自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订。
14.政府采购合同双方当事人不得擅自变更合同。确需依照政府采购法变更合同内容的，采购人应自合同变更之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密及其他依法不得公开的信息除外。
15.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容需覆盖每一项技术和商务要求的履约情况。对于报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人应重点关注其履约承诺及实际履约情况。对可分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。若供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同，将依法予以处理；若供应商不履行合同或未按合同约定履行导致验收不合格，采购人应依法追究其违约责任。
16.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受本国产品的政府采购支持政策。本国产品支持政策详见第五章，若采购项目或采购包仅含服务，则不涉及本国产品支持政策。
17.本项目中若涉及须具备电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的产品，应严格执行国家相关法律法规要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，需包含上述市场准入类资质要求的条款。
















































4、 合同书（格式文本）
政府采购货物买卖合同
（试行）













项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             



使用说明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本做必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
[bookmark: _Toc22209][bookmark: _Toc20313]第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                         （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） 
乙方1（全称）：                        （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                        
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                              
品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：                         
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等）
    ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
¨否
（4） 政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5） 政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是 ¨否
    若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是 ¨否
    中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是 ¨否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是 ¨否
（7）合同是否分包：¨是 ¨否
分包主要内容：                                            
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：                                                          
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
¨大型企业 ¨中型企业 ¨小微型企业  
¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是  ¨否
外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9） 是否涉及进口产品：
¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
国别：         品牌：         规格型号：              
¨否
（10） 是否涉及节能产品：
¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
          ¨强制采购  ¨优先采购    
¨否
是否涉及环境标志产品：
¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
          ¨强制采购  ¨优先采购    
¨否
是否涉及绿色产品： 
¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
¨强制采购  ¨优先采购    
¨否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
    ¨是  ¨否  ¨不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）
分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）
成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）
绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是   ¨否
收取履约保证金形式：支票、汇票、本票、保函、电汇等非现金方式缴纳；                          
收取履约保证金金额：合同价（中标价）的10%；                          
履约担保期限：履约保证金将在中标供应商全部工作内容完成并验收合格后无息退回；                                 
履约保证金的缴纳时间：乙方应在中标通知书发出后7个工作日内，按采购文件的约定及投标文件的承诺向甲方提供相应的履约保证金。若未按时足额提交，甲方有权取消其中标资格。乙方可以根据自身情况，自行决定是否采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理；                           
退付办法：与乙方提交履约保证金的方式相同；                                     
履约保证金不予退还的情形：①若因乙方自身原因无法履行合同或拒绝履行合同义务；②乙方在履行合同期间出现重大事故（涵盖质量、安全等方面），给甲方带来不良影响并造成严重经济损失；③乙方在完工期限、质量标准、人员工资支付、售后服务等方面存在不履行合同或违反合同规定的责任与义务的行为；④乙方擅自将中标项目转包或分包给他人；⑤出现本次采购规定的其他情形。一旦发生上述情况，甲方可能扣缴乙方部分甚至全部履约保证金； 
逾期退还履约保证金的违约责任：/。     
（4）分期履行要求：/
（5）风险处置措施和替代方案：/
4.合同验收
（1）验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
    验收主体：       
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                ¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                       ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。










（以下无正文，合同签署页）
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（中标供应商）

	单位名称
（公章或合同章）
	
	单位名称
（公章或合同章）
	

	法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）
	
	法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）
	

	住所
	
	住所
	

	联系人
	
	联系人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2.合同标的及金额
2.1合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3.履行合同的时间、地点和方式
3.1乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4.甲方的权利和义务
4.1签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5.乙方的权利和义务
5.1签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6.合同履行
6.1甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7.货物包装、运输、保险和交付要求
7.1本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8.质量标准和保证
8.1质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10.知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11.保密义务
11.1甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12.合同价款支付
12.1合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
[bookmark: _GoBack]12.2所有货物运抵现场并安装调试完毕，验收合格后，办理移交手续，支付实际供货价款（实际供货数量×中标单价）的80%；质保期满后按照合同核定价款一次性付清。以上价款均不计利息，付款时乙方须出具符合甲方财务要求的正规税金发票。合同履行过程中，甲方如需追加与合同标的相同的货物，单价按中标单价计，数量按实结算，但所有追加的采购金额不得超过原合同价款的10%。
13.履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14.售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
15.5合同履行过程中发生下列情形的，需方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但需方应当在发生相应情形后及时通知供方，并组织双方协商确定解决方案，需方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的供方直接损失：
（1） 需方内部工作安排、计划调整等自身原因；
（2） 中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；
（3） 其他需方原因。
本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。
16.合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的终止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方终止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由终止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17.合同分包
17.1乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18.不可抗力
18.1不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19.解决争议的方法
19.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20.政府采购政策
20.1本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21.法律适用
21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22.通知
22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送达本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23.合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
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第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
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	运输特殊要求
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第7.3款
	保险要求
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	质量保证期
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	货物质量缺陷
响应时间
	

	第二节
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	合同价款支付时间
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第14.1（5）项
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	第二节
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	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向                    人民法院起诉。
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第23.1款
	其他专用条款
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五、附件（投标文件格式）





投

标

文

件







项目编号：
采购项目名称：
投标供应商：




二〇二  年  月  日


（一）投标函（格式）：
投标函
致：无锡市惠山区钱桥街道办事处
我方收到贵方编号JSZC-320206-THGC-G2026-0019采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次钱桥消防站各类消防器材采购项目的投标。
1、 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供江苏通汇工程管理咨询有限公司在采购文件中要求的文件、资料（相应内容上传至投标客户端）。
3、 我方同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。
4、 如果我方被确定为中标供应商，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成本次采购任务。
5、 我方认为贵方有权决定中标者。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。
8、 如果我方被确定为中标供应商，我方保证提供的相关货物（包括跟随货物配套提供的相关服务），符合国家有关部门的规定。
9、 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意遵守有关售后服务规定，提供优质服务。
10、 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，我方愿接受相关处罚。
11、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
十二、我方针对本项目给出的报价不低于本单位的成本价，不会以恶意低价的方式谋取中标；我方对本项目的报价负责，中标后将严格依照本项目采购文件的要求、所签署的采购合同以及我方在投标中作出的所有承诺来履行义务。我方明确知晓，若我方以“报价太低而无法履约”为由放弃本项目的中标资格，愿意接受主管部门的处理与处罚。若我方中标本项目，且我方的报价显著低于其他供应商的报价，我方清楚本项目将成为重点监管、重点验收项目，我方会按时、保质、保量地完成项目，并全力配合相关的监管、验收工作；若我方未按照上述要求履行义务，我方愿意接受主管部门的处理与处罚。 
十三、我方承诺不非法转包、分包。
十四、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
十五、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在签订合同时按采购文件的规定缴纳履约保证金。若我方在主合同履行过程中发生任何违约行为，贵方有权依照合同约定及相关法律法规的规定，直接从该履约保证金中扣取相应款项，以弥补贵方因此遭受的损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：
通讯地址：
开户行（必填）：
开户行账号（必填）：



























（二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：
关于资格的声明函
致：无锡市惠山区钱桥街道办事处
我公司（单位）愿针对本次项目进行投标。
我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单的；不处于“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；
（七）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：






















（三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：
法定代表人授权委托书
致：无锡市惠山区钱桥街道办事处
（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，特授权（授权代表姓名）代表我公司（单位）全权办理针对本项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
授权代表情况：
姓名：                        性别：
身份证件号码：                电话：
授权代表（签字或盖章）：
单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：

投标供应商法定代表人身份证扫描件：


法定代表人身份证
（正面）


法定代表人身份证
（反面）




法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）


授权代表身份证
（正面）



授权代表身份证
（反面）






（四）承诺书（格式）：
承诺书（格式）
致：无锡市惠山区钱桥街道办事处
我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则作出的任何处理。

投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：
























（五）开标一览表（格式）：
开标一览表
项目名称：钱桥消防站各类消防器材采购项目
	投标总报价
（人民币含税）
系统内按此总报价填入
	（大写）：                               
（小写）：                               

	核心产品报价
	产品名称：
投标单价：
品牌或生产厂家：

	质量标准
	响应采购文件要求。

	完工期限
	响应采购文件要求。

	项目整体免费质保期
	      （≥2）年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。

	项目负责人
	姓名：
联系电话：

	备注
	


投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：

（六）明细报价表（格式）：
明细报价表
项目名称：钱桥消防站各类消防器材采购项目
	序号
	产品名称
	品牌（或生产厂家）、型号
	技术参数
	单位
	数量
	综合单价（元）
	合计（元）

	1
	
	
	
	　
	　
	
	

	2
	
	
	
	　
	　
	
	

	3
	……
	
	
	
	
	
	

	投标报价（总计）：          元。

	我公司（单位）承诺：本采购项目（采购包）中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购项目（采购包）提供的全部产品成本之和的比例为     %。


注：（1）投标供应商应按照采购需求中列明的采购清单，逐一、准确填写“产品名称”及其他相关信息，未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件。
（2）表格不够可自行延长。
（3）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标供应商除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标供应商可不用填报。（具体要求详见采购文件“一、投标供应商须知前附表”）
特别注意：“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。（本项目按货物类进行填报）

投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：





（七）投标供应商情况表（格式）：
投标供应商情况表
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	从业人员
	

	营业收入
	万元

	资产总额
	万元

	企业规模
	（中型企业、小型企业、微型企业）

	办公面积
	  平方米
	其中：
	自有面积            平方米
承租面积            平方米

	售后服务情况
	售后服务网点地址：
售后服务负责人：
联系方式：

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	


投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：





[bookmark: _Hlk32950122]（八）项目组人员配备情况表（格式见附件）：
项目组人员配备情况表
项目编号：JSZC-320206-THGC-G2026-0019
	拟在本项目担任职务
	姓名
	性别
	年龄
	职称或证书
（证号）
	从业年限

	项目负责人
	
	
	
	
	

	安装调试人员
	
	
	
	
	

	技术培训人员
	
	
	
	
	

	售后服务人员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc76417679]……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：上表如需要自行延长。

投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：













（九）商务条款偏离表、技术要求条款偏离表（格式）：
（1）商务条款偏离表
项目编号：JSZC-320206-THGC-G2026-0019
	序号
	采购文件条款号
	采购文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：（1）本表不得删除；
（2）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述【无需根据采购需求中商务条款进行逐一填列（商务条款包括付款方式、质量标准、完工期限等），仅需填列有偏离项商务条款，未填列的商务条款项视为该项“无偏离”】；
（3）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”；若项目商务条款整体无偏离，在“偏离说明”项下填写“项目商务条款整体无偏离”。若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，按无效标处理；
（4）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式。

投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：




















（2）技术要求条款偏离表
项目编号：JSZC-320206-THGC-G2026-0019
	序号
	项目名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：（1）本表不得删除；
（2）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述【无需根据采购需求中技术要求条款进行逐一填列（技术要求条款包括采购清单中每项货物的技术参数），仅需填列有偏离项技术要求条款，未填列的技术要求条款项视为该项“无偏离”】；
（3）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”；若项目技术要求条款整体无偏离，在“偏离说明”项下填写“项目技术要求条款整体无偏离”。若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，按无效标处理；
（4）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式。

投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：


















（十）供应商类似业绩一览表（格式）：
供应商类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	项目负责人
	业主单位
	签订时间
	合同金额
	完成情况

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：




























（十一）节能环保产品清单及证明材料（格式）：
节能环保产品清单及证明材料（如有）
[bookmark: _Hlk176262331]（没有则无需填写此表）                   
（1）节能产品：
	序号
	标的名称
	制造商名称
	品牌
	型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：相关证明资料附后。

（2）环保产品：
	序号
	标的名称
	制造商名称
	品牌
	型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：相关证明资料附后。

投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：















（十二）服务承诺（格式）：
服务承诺
项目编号：
                   （投标供应商名称）针对本项目在此承诺：
1.本公司（单位）针对本项目提供的货物均为原厂原包装正品，达到国家及行业标准，满足采购需求。
2.本公司（单位）针对本项目提供的货物及配套服务完全符合本项目采购要求。
……（投标供应商如有其他承诺的可在此处添加）
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：































（十三）（投标供应商）中小企业声明函（格式）：
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

企业名称（盖章）：      
日期：　年　月　日    





注：投标供应商应按照采购需求中列明的采购清单，逐一、准确填写“产品名称”“厂名”“生产厂址”三项信息（未填写的产品不享受本国产品价格扣除政策，供应商务必认真填写，确保无遗漏）。中标供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标结果公告进行公布。投标文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.划删除线的地方可不用填写。
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[bookmark: _Hlk62691799][bookmark: _Hlk62691692]（十四）（投标供应商）中小企业声明函（格式）：
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：
日期：
说明：
（1）根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，项目技术要求中如对本项目货物标的及其所属行业进行逐一列明的，投标供应商须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商，货物的制造商即货物由制造商生产且使用该制造商的商号或者注册商标。专门面向中小企业的项目投标供应商未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标供应商未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。







[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]（十五）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：
日期：
































（十六）技术文件（暗标）：	

根据采购文件及评标标准要求，自行拟定。
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