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尊敬的供应商：

欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为了保证本次磋商项目顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

南通经济技术开发区公共资源交易中心软硬件提升改造项目的潜在供应商应在江苏政府采购网-苏采云系统内免费下载磋商文件，并于2026年11月06日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况
1． 项目编号：JSZC-320690-JZCG-C2026-0009

2． 项目名称：南通经济技术开发区公共资源交易中心软硬件提升改造项目

3． 项目类型：服务

4． 所属行业：软件和信息技术服务业

5． 包件划分：1个包件

6． 预算金额：233万元

7． 最高限价：233万元，响应报价不得超过最高限价，超过的为无效报价，按照无效响应处理；

8． 采购需求：详见项目需求。

9． 交付期限：自开工通知书签发之日起，6个月内完成开发部署及初验，试运行30日历天后完成终验。

10． 本项目是否接受联合体：否。

11． 本项目不接受分包。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小微企业采购项目。

3.法定代表人参加投标的，必须提供法人身份证明原件及本人身份证原件扫描件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件及被委托授权人身份证原件扫描件和法定代表人的身份证原件扫描件；

4．具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

5.供应商信用承诺书（格式见附件11）

6.响应供应商未被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后未发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。为确保采购守法供应商公平参加采购活动，采购人将在开标开始后一个小时内，通过“信用中国”网站对供应商信用信息进行查询查证，并将查询记录截屏打印保存在采购档案内。如核实未通过，经磋商小组确认后资格审查不予通过；

7、本项目的特定资格要求： 无。

8、符合法律、法规规定的其他条件。

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同 项下的采购活动，法定代表人为同一人的以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得参加同一合同项目的采购活动。

三、获取采购文件

1.时间：自磋商公告及磋商文件发布之日起5个工作日；

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统。

3.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，磋商供应商一端参与交互的人员将均被视为是磋商供应商的授权委托人或法定代表人，磋商供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，磋商供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议磋商供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议磋商供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因磋商供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由磋商供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、响应文件提交

1.响应文件提交截止时间：2026年11月06日9时30分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.地点：“苏采云”系统

五、开启

1.时间：2026年11月06日9时30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”系统 “开标大厅”

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：免收。

2.项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。 

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：否。

4.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函、业绩、认证相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

5.本项目属于非招标方式，不存在唱标环节。按照政府采购法律制度规定，在磋商中任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息，因此不公开唱标。最终成交供应商名称和成交金额可通过江苏省政府采购网站发布成交结果公告获得。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：南通经济技术开发区公共资源交易中心　　

地 址：南通经济技术开发区能达大厦
联系人：范先生            

联系方式：0513-81196006　　　　

2.软件技术支持：0519-86722801。

附件:

1.竞争性磋商文件

2.采购人信用承诺书

3.“苏采云”系统供应商操作手册

                       第二章   磋商须知

（一）总则
1.采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.磋商文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）等由采购人解释。

（二）磋商文件

1.磋商文件构成
1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

（6）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2.磋商文件的澄清
2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

3.磋商文件的修改
3.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。
3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。

（三）响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位
1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成
2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术响应文件、报价响应文件。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

3.磋商响应有效期
3.1磋商响应有效期为采购文件规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

4. 磋商响应有效期的延长
4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子响应文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

5.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。 

6.供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

（四）响应文件的提交

1.响应文件的提交
1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传磋商响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自磋商响应文件。

2.提交响应文件截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的密封（加密）要求：

3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.响应文件的拒收

4.1 “苏采云”系统拒绝接收在规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

5. 响应文件的撤回和修改

5.1 响应文件的撤回

5.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目竞争性磋商活动。

5.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

5.4 在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

（五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购人或采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2 磋商活动的文件解密工作由采购代理机构组织。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购人或采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人及以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人或采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购人、采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的审查

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，通过“苏采云系统”开标大厅告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商响应文件将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。
6. 响应文件线上格式要求

6.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。

6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

6.3 本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。

（六）成交

1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四章规定。

1.2采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.4.7成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.4.8将政府采购合同分包或转包的。
1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

其中：对评审过程中涉及到的身份核对、澄清等和程序性事项，供应商如有异议的，必须当场提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

采购人或采购代理机构质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

（七）成交通知书

1.成交结果确定后，采购人或者采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

2.成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：成交供应商在下载成交通知书后须提供叁套系统内打印的纸质响应文件、叁份U盘或光盘响应文件给采购代理机构做归档。
（八）授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.标的物的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3. 办理政采贷和履约保函（保险）告知函

供应商可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
（九）电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”）系统相关要求是本采购文件的组成部分。
（十）未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章  项目需求
一、项目背景

本项目建设遵循国家相关法律法规的精神，贴合经济技术开发区公共资源交易实际管理和工作流程，运用先进技术手段和理念，将各类信息资源进行整合和集成，构建信息监控机制，提高工作效能，实现公共资源交易运行动态透明，从而建成一套与实际业务和应用基础相适应，面向各类交易用户，安全可靠、稳定高效、操作方便、可持续扩展的智能化信息管理系统。

二、建设要求

2.1软件清单要求

	序号
	服务名称
	功能要求
	单位
	数量

	1
	招标（采购）文件智慧监管检测配置
	本模块应采用SaaS化部署模式，结合法律法规梳理总结招标（采购）文件中常见的、通用的检测内容后，系统应提供灵活的配置功能，对相关检测点进行在线配置，便于后续检测。同时支持每个对接的平台配置专属检测要求、挑选所需检测点。

具体功能需包括：合规性检测配置、营商环境检测配置、关键词检测配置、负面清单检测。
	项
	1

	2
	招标（采购）文件智能审查服务
	本模块应采用SaaS化部署模式，基于大模型相关技术对招标（采购）文件进行智能化检查和分析，以确保其符合招标采购要求、法律法规要求。具体功能需包括：检测情况概览、文件的一致性完备性检测、合法合规性检测、公平竞争性检测、智能化信息识别服务（敏感字检测）、关键词检测，系统同步实现检测结果自动留存与历史检测记录可追溯，通过自动化、智能化的文件审核，大幅节省内容人力成本，营造公平竞争的招投标市场环境。
	项
	1

	3
	统一信息发布管理
	为使中心各种相关信息发布得更及时、准确、形象，同时也为了给用户提供各种智慧化信息服务，需可通过在中心现场已部署的多媒体设备及多种显示终端，通过内部网或者互联网发布政务信息、政府宣传片、导引信息、中心新闻、天气预报、用户通知信息，架起中心与各方主体之间的多媒体信息桥梁。

具体功能需包括：设备配置管理、素材信息管理、节目信息管理、信息发布管理、进场项目管理。
	项
	1

	4
	门禁应用管理
	1、入区人员管理

入区人员管理功能主要针对进入评标区域的人员进行登记和查询，包括人员信息录入、人员信息维护以及入区记录查询，便于后期对该类人员进行身份绑定及发卡操作。

具体功能需包括：人员信息录入、人员信息维护、入区记录查询。

2、胸牌管理

工作人员可以在平台上对智能胸牌进行集中管理。提供对胸牌的信息进行登记和维护功能，便于后期启用和绑定使用。

具体功能需包括：胸牌信息维护、发卡解绑管理、胸牌使用情况查看。
	项
	1

	5
	项目程序见证
	1、工程项目见证

对工程建设全过程见证，围绕项目的招、投、开、评、定各环节进行数据见证，实现工程建设项目全流程可溯可查。

具体功能需包括：招标环节见证、投标环节见证、开标环节见证、评标环节见证、定标环节见证。

2、采购项目见证

对政府采购全过程见证，围绕项目的招、投、开、评、定各环节进行数据见证，实现采购项目全流程可溯可查。

具体功能需包括：招标环节见证、投标环节见证、开标环节见证、评标环节见证、定标环节见证。

3、产权项目见证

对产权交易全过程见证，围绕项目在转让受理、普通交易、电子竞价交易环节进行数据见证，实现产权交易项目全流程可溯可查。

具体功能需包括：转让受理环节见证、普通交易环节见证、电子竞价环节见证、交易结束阶段见证、特殊情况阶段见证。
	项
	1

	6
	主体见证
	针对不同交易主体相关信息全方位进行见证活动，覆盖招标代理机构、响应供应商、评标专家三大类主体。

1、招标代理机构见证

针对代理机构在交易过程中的相关行为以及自身相关信息进行见证，全方位勾勒出代理机构画像，见证其在交易过程中的行为。

具体功能需包括：基本信息见证、代理项目见证、代理业绩见证、日常考勤见证、奖惩记录见证、职业人员见证、经营资质见证、代理行为见证。

2、响应供应商见证

针对响应供应商这类主体在交易过程中的相关行为以及自身相关信息进行见证，全方位勾勒响应供应商画像，见证其在交易过程中的行为。

具体功能需包括：基本信息见证、项目信息见证、投标业绩见证、保证金见证、奖惩记录见证、职业人员信息见证、经营资质见证、投标行为见证。

3、评标专家见证

针对评标专家这类主体在交易过程中的相关行为以及自身相关信息进行见证，全方位勾勒专家画像，见证其在交易过程中的行为。

具体功能需包括：基本信息见证、今日评标见证、历史项目见证、日常考勤见证、奖惩记录见证、评标行为见证。
	项
	1

	7
	现场行为见证
	1、开标音视频见证

需提供开标音视频见证功能，具体需包括：开标室环境视频见证、开标室代理桌面见证、开标历史回看。

2、评标音视频见证

需提供评标音视频见证功能，具体需包括：评标室环境视频见证、评标专家桌面见证、评标历史回看。
	项
	1

	8
	智能调度服务
	传统的独立呼叫系统没有与开评标过程中的项目、人员、场地相融合，存在需要人工拨号调度，通话记录与录音与项目不关联，事后难追溯问题。为此需提供了一套与交易业务深度融合的智能调度系统为开评标现场提供更高效的调度服务功能。

具体需包括：评委呼叫、区域广播、通话记录见证、录音文件查看、通话录音在线回放、调度记录登记备案。
	项
	1

	9
	人员轨迹见证
	为实时掌握进入评标区域的专家评委的动态，防止发生违法违规行为，应通过UWB定位技术，精准定位并在系统中展示专家评委行动轨迹，辅助见证人员及时发现并处理评标区异常情况。

具体功能需包括：评标区域人员出入见证、人员轨迹实时定位、人员轨迹历史回放、轨迹与视频联动。
	项
	1

	10
	见证服务可视化
	通过数据整理分析，将见证服务相关数据信息可视化处理与展示，为中心领导、社会各界提供全方位、多角度见证态势图，方便社会各界对交易中心见证工作进行直观了解。

具体需包括：交易现场见证、大屏交易动态主题。
	项
	1

	11
	见证服务支撑
	1、数据归集服务

为保证见证系统的运行，通过数据归集服务，融合各业务数据，明确与其他系统的数据接入规范、制定数据标准、治理规则，实现对数据的批量治理。发挥系统真正的功能和作用。

具体需包括：数据接入规范、数据同步服务、数据转换服务、任务调度服务。

2、设备调度服务

为提升数字见证系统运行效率，提升相关硬件设备与系统的联动效率，辅助见证工作人员更好地开展见证服务，需提供设备调度服务，实时获取交易现场信息，为见证工作的开展提供基础。

具体需包括：现场监控对接、门禁设备对接。

3、管理控制台

需提供统一管理控制台功能，具体需包括：统一用户管理、统一日志、统一存储、统一应用服务。

4、统一身份认证

需提供统一身份认证功能，具体需包括：用户认证、管理平台、认证服务、单点登录服务、开放授权服务、安全审计服务。
	项
	1

	12
	专家画像
	构建全方位、多维度的专家画像体系，通过对专家打分的实时记录、动态分析、综合对比，分项设立以项目为单位、以专家为单位的评审分值数据库。与此同时，依据该名评委每次打分与第一中标候选人、第二中标候选人的偏差率，以及每次最高打分企业名称，以打分“命中率”因素综合评价评委的评审水平，追踪评委在项目中对投标人的打分偏离情况，加强针对评审专家的靶向监管、动态监管、立体监管和全覆盖监管。

具体功能需包括：专家打分预警模型、专家单项目表现模型（单项目打分情况、专家单项目打分分析、专家单项目行为及评价）、专家总体表现模型（专家基本情况、专家打分分析、专家综合行为及评价）、专家倾向性分析模型、专家主体关系模型（专家共同参与评标次数、共同倾向性打低分利好中标人、共同倾向性打高分利好被评审人）、业主评委倾向性分析模型。
	项
	1

	13
	国产化适配
	由于本项目涉及的主要硬件设备为国产化设备，故本次建设的数字见证系统需进行国产化适配，包含业务功能适配、国产化操作系统适配、国产化数据库适配，满足系统稳定性和安全可控要求。


	项
	1


2.2硬件参数要求

	序号
	名称
	性能及功能要求
	单位
	数量

	一、统一信息发布管理
	
	
	

	1
	电视机
	1、屏幕尺寸≥55英寸
2、屏幕分辨率≥高清（3840*2160）
3、屏幕比例：16：9
4、支持格式：4K
	台
	1

	2
	电视机壁挂支架
	电视机定制安装支架
	个
	1

	3
	多媒体高清播放盒
	1、功能要求：自动读取业务系统提供的标准数据接口，显示业务信息。适合视频类、效果丰富的页面场景。支持定时开关机。
2、Android四核处理器，
3、内存≥2G，
4、内置存储≥32G，
5、支持1080P高清播放，分辨率最大支持4K
6、操作系统：不低于Android 11
7、播放模式：支持循环、定时、插播多种播放模式
8、视频播放：支持wmv、avi、rm、rmvb、mp4
9、图片格式：支持BMP、JPEG、PNG、GIF
10、USB2.0接口：2个；
11、以太网：1个，10M/100M自适应以太网
12、HDMI输出：1个，支持1080P输出，支持4K输出；
13、定时开关机：支持；
14、系统升级：支持USB/TF卡
	台
	1

	4
	液晶拼接屏
	55英寸液晶拼接屏
物理拼缝≤0.88mm，LED背光，1920×1080分辨率，低功耗，亮度约为500cd/㎡,全嵌入式数字处理单元。输入：DVI，HDMI，USB；RS232接口控制。高品质高清晰画面的拼接效果；高稳定性，高可靠性，可连续n×24小时开机工作。
	台
	9

	5
	55英寸液晶拼接屏壁挂支架
	液晶拼接屏壁挂支架
	台
	9

	6
	线缆、辅材
	HDMI高清线（10米）、接插件、各类线材等
	套
	9

	7
	拼控一体机
	4进12出拼控一体机
支持HDMI信号输入，支持复合音频输入
图像采集及输出均支持RGB888，无损画质
支持输入OSD叠加
支持输入图像裁剪，能将输入图像黑边进行剪裁
支持HDMI视频信号输出；支持复合音频输出
最大支持12个显示屏的任意大屏拼接
支持开窗和漫游功能
最大支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局
最大支持128个预案轮巡组，每个预案可自定义设置点位、场景、时间
支持分屏子窗口双击放大，双击缩小功能
整机拼接能力：12路
视频输入分辨率：支持分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz 
视频输出分辨率：支持标准分辨率：1920×1080@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz，自定义分辨率范围：宽(288-1920)，高(288-1080)
	台
	1

	二、门禁管理
	
	
	

	1
	桌面式信息录入终端
	总体要求：自动读取公共资源电子交易系统提供的标准数据接口，提供相关人员信息采集功能。
1、功能要求：
（1）信息采集功能：实现相关人员的身份证信息、人脸信息录入功能，身份证信息自动与人员身份绑定并推送至业务系统存档；人脸采集支持活体检测、宽动态、防逆光处理，确保采集信息真实有效，避免虚假信息录入；
（2）界面交互功能：支持角色选择功能（专家评委、代理人员、监督人员、工作人员等），首页面支持显示场地名称、本机编号及咨询电话，方便用户快速定位操作与问题咨询；
（3）无人值守功能：支持按设定时间自动开关机，无需人工值守即可实现设备定时启用与关闭，适配评标区常态化运行需求；
2、工控单元：
（1）CPU性能≥四核处理器；
（2）内存≥4GB，存储≥32GB；
（3）操作系统：不低于Android 11；
（4）支持 WiFi6（2.4G/5G）、BT5.2，配备千兆 RJ45 接口；
3、显示模块：
（1）尺寸≥11.6英寸；
（2）分辨率≥1366*768；
（3）触摸规格：支持10点电容触摸；
4、身份证读卡模块：内置公安部授权的居民身份证安全控制模块（SAM），读取居民身份证信息并实现居民身份证的有效性验证和存储查询；
5、摄像头模块：双目 200W 像素，配备红外补光灯、LED 补光灯；具备活体检测、宽动态、防逆光功能；
6、音频模块：支持双声道音频输出，配备喇叭，支持 MIC 选配；
7、接口配置：配备 USB2.0、USB3.0、3.5mm 耳机口、HDMI 接口。
	台
	1

	2
	手机探测门
	1、通道宽度≥700mm
2、配备不小于29寸液晶显示模块
3、具备电子产品探测模式，可以显示报警物品的藏匿位置，支持门体及远程值班室电脑双屏报警监控模式，支持远程控制功能
4、▲设备应具有前后双屏，显示屏尺寸≥28英寸；应内置CPU、采用Android 系统。(需提供具备 CNAS 或 CMA 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章)通行速度：0.2m/s~2.0m/s 的应报警测试物正确响应并报警，总探测率应大于等于90% ，门板厚度应≥120mm，保障设备稳定性。
5、▲探测灵敏度可设置低误报、平衡模式、高检出三种灵敏模式。具有快速标定功能，样机开启数据采集和标定校准，人员携带"标定测试体"，以1m/s速度重复通过样机单个频点下的标定时间不超过45s；标定成功后可通过校验功能检测本次标定结果的准确性；2次标定结果的相位数值偏差应小于5；当样机周围环境存在干扰（如大型金属等），与无干扰环境相比，对标定结果的相位数值影响应小于5；标定后，人员携带电子产品，以1m/s速度重复通过样机，多次通行的相位数值偏差应小于5。(需提供具备 CNAS 或 CMA 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章)
	台
	1

	3
	人脸识别闸机式门禁一体机
	总体要求：自动读取公共资源交易中心的标准数据接口，可对评标区工作人员和当天有评标项目的评委进行人像识别、指纹验证或者刷二代身份证的方式身份识别。识别成功后自动控制闸门打开，让被识别人员进入评标区。
1、功能要求：
（1）自动提取系统中的抽取专家名单，专家在闸机上刷二代身份证或者生物识别技术（指纹、人脸）方式身份识别， 通过与之相连的门禁控制器，实现对进出评标区专家的控制；
（2）语音提示专家到相应评标室；整合声音播放、摄像拍照功能，便于进出提醒、事后追溯；
2、标准的TCP/IP接口支持跨网段连接。
3、闸机双通道包含3个单柱，标配2套人脸识别模块；
4、通道宽度：标配双通道，单通道宽度650mm-850mm（已包含门翼间隙）；
5、门翼材质：亚克力；
6、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；
7、电机免维护，全新数字定位，电子防撞机芯；
8、自检功能：设备随时处于故障监视状态，方便快速实现检修；
9、防撞功能：当闸机处于开关门进行状态时，当有物体撞到时，闸机会检测到物体并立即停止运动，进行反向折回；
10、自动归位：常闭模式下，通行过程结束后，摆臂自动回归到拦阻零位。
11、自动复位：认证通过后，在规定通行时间内无人通行，系统会自动将摆臂恢复拦阻原位，取消此次通行，且不进行计数；
12、防尾随通行功能，红外探测器检测行人通行状况，检测到尾随现象后系统会自动告警。
13、处理器*2，均为安卓工业级处理器；
14、内存*2，单内存≥2GB；
15、存储*2，单存储≥16GB；
16、 操作系统：不低于Android 9.0；
17、数据容量：指纹容量不低于30000枚，人脸容量不低于10000张；
18、二代身份证识别模块：标配2个二代证识别模块，单个模块要求：可读取身份证全部信息，读取时间＜1s；
19、指纹识别模块：标配2个，均符合公安部标准的二代证指纹模块
20、摄像头：双目摄像头*2，每个摄像头均≥200万像素高清摄像头，支持活体检测；
21、显示模块：标配2个，每个显示模块均≥8寸，支持触摸；
22、补光灯2套；
23、通讯方式： TCP/IP。
	台
	1

	4
	人脸识别挂壁式门禁一体机
	总体要求：自动读取公共资源交易中心的标准数据接口，可对评标区工作人员和当天有评标项目的评委进行人像识别、指纹验证或者刷二代身份证的方式身份识别。识别成功以后，自动控制电锁开门，让被识别人员进入评标房间。
1、功能要求：
（1）采用二代身份证识别技术和生物识别技术（指纹、人脸），自动提取系统中的抽取专家名单，通过与之相连的门禁控制器，实现对进出评标室专家的控制；
（2）整合声音播放、摄像拍照功能，便于进出提醒、事后追溯；
2、采用人性化设计的通用界面，Android操作系统，方便易用。
3、标准的TCP/IP接口支持跨网段连接。
4、内置指纹识别模块，二代身份证识别模块、摄像头、补光灯； 
5、处理器：高性能安卓工业级处理器
6、内存≥2GB DDR3
7、内置存储≥16GB
8、操作系统：不低于Android 9.0
9、数据容量：指纹容量不低于30000枚，人脸容量不低于10000张；
10、二代身份证识别模块：可读取身份证全部信息，读取时间＜1s；
11、指纹识别模块：符合公安部标准的二代证指纹模块
12、摄像头：双目摄像头，200万像素高清摄像头，支持活体检测；
13、显示模块：≥8寸，支持触摸；
14、通讯方式： TCP/IP，RS232/485，韦根；
15、数据接口：1*USB，1*RJ45。
	台
	1

	5
	智能胸牌
	总体要求：设备内置轨迹定位模块、状态指示灯、振动模块、陀螺仪模块、NFC模块，实现轨迹定位、佩戴检测、录音和一键呼叫功能。
1、功能要求：
（1）定位功能：结合定位基站，获取佩戴人员的轨迹路线；
（2）佩戴检测：内置陀螺仪模块，对佩戴者运动特征进行分析，检测胸牌佩戴情况；
（3）录音功能：支持录音，记录佩戴人员的语音内容；
（4）一键呼叫：紧急突发情况时，按下一键呼叫按钮通知工作人员。
（5）▲预警提醒：与系统联动，当检测到佩戴人员未佩戴胸牌时或佩戴人员触发疑似违规预警时，提供语音提醒或振动提醒功能。（投标人需提供产品彩页或第三方检测报告，并加盖供应商公章）
2、技术要求：
（1）CPU≥双核处理器；
（2）内置TF卡，容量≥16G，支持录音存储；
（3）定位精度≤30cm；
（4）状态指示灯：电量状态、录音状态和网络状态指示。
（5）单声道麦克风，拾音半径≥1.5m；
（6）内置锂电池，电池容量≥1500mA，续航不低于8小时；
（7）电池自带保护，防止电池过充、过放、短路及超高温充放电。
	台
	35

	6
	智能胸牌收发卡终端
	总体要求：与门禁系统联动，实现人员身份核验，确保智能胸牌与人员对应绑定，并能实现人员自助取卡、取卡检测、自助还卡功能；
1、功能要求：
（1）身份核验：采用二代身份证识别技术和生物识别技术（指纹、人脸），与门禁系统内业务系统下发的抽取评委名单进行验证，实现对取卡人员的权限控制；
（2）自助发卡：身份核验通过后，自动绑定人员信息和胸牌信息，并发放智能胸牌；
（3）▲取卡检测：内置光电传感设备，检测人员是否取卡；（投标人需提供产品彩页或第三方检测报告，并加盖供应商公章）
（4）自助还卡：评委评标结束后，将胸牌归还到设备内，解绑人员信息。
（5）数据读取：支持读取智能胸牌的相关数据；
（6）胸牌充电：智能胸牌在终端卡槽内自动充电，无需人工干预。
（7）语音提示：语音提示辅助人员取卡还卡。
2、技术要求：
（1）CPU≥八核处理器；
（2）内存：≥16GB；
（3）操作系统：不低于Android 9.0；
（4）显示模块：≥8寸，支持触摸，分辨率≥800*1280；
（5）充电卡槽：≥96个；
（6）身份证读卡模块：读取二代身份证信息，读取时间≤1s；
（7）双目摄像头：≥200万像素，分辨率≥1920*1080，支持活体检测；
（8）指纹模块：符合二代证标准的专用光学指纹模块；
（9）机柜：采用国标1.2厚度的冷轧钢板，使用精密工业级标准进行加工，金属烤漆，多年色泽依旧，有质感、亮度，不生锈。
	台
	1

	三、现场行为见证
	
	
	

	1
	高清音视频编码器
	1、支持1路HDMI高清输入
2、支持1路HDMI高清输出
3、支持H.265、H.264编码格式
4、实时采集电脑桌面视频，并生成RTSP视频流地址供软件平台使用，同时提供给监控NVR存储设备，对音视频内容进行实时存档。
5、▲具有不少于1个RJ45网络接口、不少于1个HDMI输入接口、不少于1个VGA输入接口、不少于1路HDMI输出接口、不少于1个RS-232接口、不少于1个RS-485接口、不少于1路音频输入接口、不少于1路音频输出接口、不少于1路报警输入接口、不少于1路报警输出接口。(需提供具备 CNAS 或 CMA 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商商公章)
	个
	33

	2
	可信流媒体管理机（国产化）
	总体要求：自动读取公共资源系统提供的标准数据接口，将中心主流的网络摄像机转换成RTMP、FLV、HLS中一种视频流格式，并提供IP限制、视频防盗功能。
1、功能要求：
（1）▲转发查看：在可信流媒体管理系统，具有推送请求、RTSP流实时转码、转发并查看视频功能。（需提供具备 CNAS 或 CMA 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章）
（2）▲防盗链：在可信流媒体管理系统，具有防盗链功能。（需提供具备 CNAS 或 CMA 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章）
（3）客户端IP限制：在可信流媒体管理系统，具有客户端IP地址管理功能，能允许、禁止指定用户IP查看转发视频。
（4）与监控系统无缝衔接：与监控系统无缝衔接，保证开标、评标监控的安全、稳定。
2、技术要求：
（1）国产化CPU≥16核处理器；
（2）内存≥32GB DDR4 ECC；
（3）硬盘≥4TB  7.2K 3.5英寸 SATA；
（4）正版国产化操作系统；
（5）双口千兆以太网卡；
（6）支持IPv6。
	台
	1

	3
	电子交易档案存储管理机（国产化）
	总体要求：
对电子交易过程中产生的档案信息，进行存储管理，提供音视频下载及回放查看服务。
1、功能要求：
（1）电子交易档案存储管理机与电子档案系统对接，将电子档案系统中的档案信息转移存储到电子交易档案存储管理机上，将电子交易过程中四合一录像信息存储在电子交易档案存储管理机上，为电子档案自动刻录做基础准备。
（2）提供音视频下载及回放查看服务。
2、技术要求：
（1）国产化CPU≥16核处理器；
（2）内存≥32GB DDR4； 
（3）硬盘≥4TB SATA；
（4）正版国产化操作系统；
（5）支持IPv6；
（6）热插拔控制器，配置4个1Gbps iSCSI/NAS通道，两种方式可自由切换，并支持路径冗余及均衡负载；
（7）支持CIFS 、NFS、 FTP；
（8）提供最多32个逻辑卷、单个逻辑卷最大可达512TB、最多2048个分区及最多4096个主机LUN MAP分区映射，且LUN及端口映射功能分配不受连接个数限制；
（9）配置2GB缓存；
（10）支持12Gb/s 2.5/3.5英寸SAS/SATA硬盘混插；
（11）本次配置7200转SATA企业级磁盘阵列专用硬盘及配套专用热插拔托架，配置容量≥96TB，可用容量≥70TB；
（12）支持增加扩展柜扩容；
（13）提供双热插拔冗余电源和冗余风扇模组（单电源状态下即可运行整机）；
（14）支持RS232串口和RJ45网络管理方式；
（15）提供RAID 0、RAID 1、RAID 3、RAID 5、RAID 6、RAID 10、RAID 30、RAID 50、RAID 60 ；
（16）支持配置条带大小：16KB, 32KB, 64KB, 128KB, 256KB, 512KB 或 1024KB （每个逻辑磁盘） ；
（17）提供最多64个本地卷快照和4组卷镜像功能。
	台
	1

	4
	电子交易档案自动刻录一体（国产化）
	总体要求：与电子交易档案存储管理机无缝对接，能够实现电子档案信息自动刻录成光盘。
1、功能要求：
（1）支持按项目将存储管理机中内容刻录成光盘。
支持从特定存储管理机中抓取指定文件或文件夹自动刻录，达到数据锁定保护，不可修改、删除、保证数据真实性；
（2）可实时查看刻录项目运行工作状态、项目列表、设备中光盘容量、耗材容量。
（3）支持无人值守、全自动刻录电子交易档案数据。
（4）支持全自动机械手抓取空白光盘至刻录机，刻录完成后自动进行盘面打印包括项目名称、项目编号、开评标开始、结束时间和日期信息。
（5）支持多任务，多通道数据实时并行高速下载刻录，提高工作效率。
（6）光盘刻录完成后，机械手自动将光盘取出至输出桶，全自动完成电子交易档案数据光盘的刻录。
（7）支持超大容量自动分盘功能，当需要刻录视频数据超过1张光盘容量时，刻录备份系统将自动分刻成多张BD光盘，将数据分配刻录到每张光盘里，同时在光盘盘面打印一个自动光盘编号与其他定义的相关信息。
2、技术要求：
（1）国产化CPU≥八核处理器；
（2）内存≥16GB DDR4；
（3）硬盘≥2TB SSD硬盘；
（4）正版国产化操作系统；
（5）支持IPv6；
（6）取盘技术：全自动智能机械手取盘技术，通过机械手自动取盘、放盘、送盘、出盘等流程；
（7）光盘容量：2个50片光盘输入仓，1个50片外置输出仓；
（8）光盘仓：配置可移出式光盘仓，便于快速添盘取盘；
（9）光驱配置：2部蓝光光驱协同工作（耗材说明：光驱寿命不少于1500小时结束后，需用户自行购买新光驱进行替换）；
（10）打印技术：喷墨打印，标配一个单彩色墨盒（耗材说明：墨水用尽后，需用户自行购买设备专用新墨水盒进行替换）；
（11）生产速度：9片BD/小时；24片DVD/小时； 42片CD/小时；
（12）刻录速度：BD-R：8X；DVD-R：12X；CD-R：40X
（13）接口：1个自适应千兆网口。

（14）显示模块≥21.5英寸1920*1080
（15）标配有线键盘鼠标
	台
	1

	5
	光盘防磁柜
	尺寸:高1300*宽525*深480mm 抽屉尺寸:150*380*320mm容积:150L
重量:80kg
6层抽屉式
	台
	1

	6
	高清网络半球摄像机
	200万像素，分辨率1920*1080，宽动态：120dB，镜头3.5-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE供电，红外照射距离≥30米
防护等级：IP66
通讯接口：1个RJ45以太网口
音频接口：1输入，1输出
报警接口；1输入，1输出
▲可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪,、抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照。(需提供具备 CNAS 或 CMA 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章)
	台
	40

	7
	半球云台式球机
	200万像素，分辨率1920*1080，宽动态：120dB，镜头2.8-12mm，4倍光学变倍，支持H.265视频编码标准，DC12V/POE供电
通讯接口：1个RJ45以太网口
音频接口：1输入，1输出
	台
	1

	8
	网络硬盘录像机
	64路H.265、H.264混合接入
输入带宽≥384Mbps
2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源
16盘位，单盘容量支持≥12T
2个千兆网口
2个USB2.0接口、2个USB3.0接口
报警IO：16进4出
最大支持≥24×1080P解码
支持H.265、H.264解码
▲设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位(需提供具备 CNAS 或 CMA 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章)
▲设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等(需提供具备 CNAS 或 CMA 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章)
	台
	1

	9
	监控硬盘
	6T监控级硬盘，转速≥5400RPM，3.5英寸，SATA接口
	块
	16

	10
	流媒体管理机
	CPU：配置≥1颗 C86架构HYGON 5435处理器，核数≥16核，线程数≥32，频率≥2.8GHz，TDP≥135W，末级缓存容量≥32MB，支持内存的最高速率≥5200 MHz

内存：配置64G DDR5，4根内存插槽

硬盘：配置2块1.2T SAS盘，前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘

阵列卡：配置1块SAS+HBA卡(支持RAID 0/1/10)

PCIE扩展：支持4个PCIe 4.0扩展插槽

网口：2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口

其他接口：1个千兆RJ-45管理接口

2个VGA接口

5个USB接口 

1个Type-C Debug接口 

电源：配置550W（1+1）高效CRPS冗余电源
	台
	1

	11
	综合管理平台软件
	适配国产化环境的管理平台，系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。
系统基础信息管理：
系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力
	套
	1

	12
	视频通道路数授权
	视频接入按通道进行授权
	路
	100

	13
	国产化客户端
	1、ARM 信创客户端支持在ARM指令集的CPU和国产操作系统环境下运行，支持视频预览、录像回放和视频上墙业务功能
2、MIPS 信创客户端支持在龙芯CPU（兼容MIPS指令集）和统信操作系统（UOS）下运行，支持视频预览、录像回放和视频上墙业务功能
3、授权同时支持2种客户端，请根据现场环境自行下载、部署安装
	个
	1

	14
	电脑（国产化）
	1、显示器尺寸：≥21.5英寸
2、处理器：国产，≥8 核，≥2.5GHz
3、操作系统：国产操作系统
4、内存：不低于DDR4 ，≥16GB
5、硬盘：固态硬盘：≥512GB
6、显存：≥2GB
7、光驱：内置 DVD-RW 光驱
8、含键鼠套装
	台
	48

	15
	打印机（国产化）
	最大打印幅面：A4
黑白打印速度≥25ppm
双面打印：自动
接口类型：USB
适配国产化操作系统
	台
	6

	四、智能调度服务配套设备
	
	
	

	1
	IP呼叫终端
	总体要求：自动读取业务系统的标准数据接口，配合智能呼叫调度管理机使用，评委专家可通过该设备与监督人员进行一对一通话。
1、具有高清语音，支持百兆以太网，网络电话；支持PoE供电。
2、功能集成：兼容 EHS耳机；可满足监督场景下的不同需求，并提供优质的用户体验。
3、主显示模块：132×64 黑白点阵屏，无背光；
4、键盘：24 个按键，包括：3 个功能键（静音/耳机/重拨），4 个动态软件定义键（Soft-key），2 个方向键，12 个标准电话数字键，2 个声音控制键（增大/减小），1 个免提键。
5、外设：手柄 (RJ9) *1，标准RJ9手柄曲线 *1，1.5m 网线 *1，话机支架 *1，状态指示灯 *1 （红色）
6、接口：RJ9接口*2（手柄*1，耳机*1）；
7、网口：RJ45接口*2（ 网络*1，PC *1 （网络桥接模式））；
8、终端功能：本地电话本 (1000条）；网络电话本 （支持XML/LDAP）；通话记录 （未接来电/来电/去电，1000条）；阻止来电列表/允许来电列表；支持语音留言。
9、支持用户自定义可编辑软按键；支持网络时间同步；支持录音（服务器录音）；
10、支持全双工免提通话， 支持声学回音消除 (AEC)；
11、具有语音活动检测 (VAD) / 舒适背景噪声生成 (CNG) / 背景噪声检测 (BNE) / 降噪 (NR)/ 自动增益控制 (AGC）功能。
	个
	11

	2
	智能呼叫调度管理机（国产化）
	总体要求：自动读取业务系统标准数据接口，提供音视频调度相关的服务程序，通话全程实时录音、实现专家评委与监督人员之间的语音调度功能。
1、国产化CPU≥64核处理器 ；
2、内存≥32GB DDR4；
3、网口≥2个千兆电口；
4、硬盘≥ 4TB SATA；
5、支持IPv6；
6、正版国产化操作系统。
	台
	1

	3
	IP广播音箱
	总体要求：配合IP呼叫终端使用，实现监督室和开评标室之间广播喊话和实时采播功能；
1、利用软件系统进行广播选择，通过IP呼叫终端进行广播。
2、广播支持不少于10个优先级，高的优先级音频可以打断低的优先级。
3、网络接口：10/100Base-TX自适应网络，RJ45接口，收发数据指示；
4、网络协议：支持UDP、ARP、ICMP，DHCP，DNS，IGMP，RTP，G.711A/U和G.722，RFC3261协议；
5、广播输出：自带功放和喇叭。
	个
	5

	五、见证服务可视化
	
	
	

	1
	100寸电视机
	1、屏幕尺寸≥100英寸
2、屏幕分辨率≥3840x2160
3、屏幕比例：16：9
4、工作电压：220V
5、含壁挂支架
	台
	1

	2
	单路解码器
	支持H.265、H.264、HIK264、MJPEG等多种编码码流解码；
支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码；
解码能力：支持1路 2400W，或 2路 1200W，或 4路 800W ，或 5路 600W，或9路400W，或 16 路 1080P及 以下分辨率同时实解码;
画面分割数：1/2/4/6/8/9/12/16
	台
	1

	3
	无线投屏器
	1、支持电脑投屏到电视机、投影仪等显示及设备；分辨率≥4K；
2、包含接收设备、发射设备；
3、发射设备：HDMI接口，即插即用，免驱，免APP；
4、接收设备：至少支持HDMI输出接口。
	个
	1

	六、人员轨迹定位系统
	
	
	

	1
	定位基站
	采用无线脉冲测距技术，测距精度≤16cm，基站有效覆盖≥30m，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持802.3afPoE供电；
	台
	13

	2
	定位引擎
	人员精确定位计算引擎软件：提供实时定位结果（包括标签实时X，Y坐标，标签实时电量，定位时间戳）；提供定位数据推送接口；提供引擎配置接口；提供硬件远程控制接口（硬件配置、重启、工作状态查询）。
	套
	1

	七、布线及网络
	
	
	

	1
	48口接入交换机
	≥48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，≥4 个千兆 SFP，交流供电，包转发率≥87/166Mpps，交换容量≥432Gbps/4.32Tbps。
	台
	1

	2
	24口POE交换机
	≥24个千兆POE电口，≥4个千兆SFP光口；交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥51Mpps/126Mpps，整机最大输出PoE功率≥380W
	台
	4

	3
	千兆单模光纤模块
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	个
	10

	4
	8口交换机
	≥8个10/100/1000M电口，交换容量≥16Gbps，包转发率≥11.9Mpps
	台
	33

	5
	布线、辅材及安装调试
	包含新增硬件设备布线、辅材及安装调试
	项
	1


三、安全要求

系统建设不仅要提供稳定可靠、质量保证的技术服务，还要最大限度的保障数据信息资源的安全，保障系统平台运行的安全。由于招投标数据敏感，对于系统而言，信息数据本身的安全往往要高于信息系统的安全，需要重视“信息数据破坏”和“信息数据内容安全”方面的隐患。系统应具有安全访问控制的能力：针对不同的用户身份开放相应的权限和提供针对性的服务，并能够有效的防止非法用户的侵入。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、项目地点：采购人指定地点。

2、交付时间：自开工通知书签发之日起，6个月内完成开发部署及初验，试运行30日历天后完成终验。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

5.1 实施要求

1、项目团队要求：

供应商必须承诺在成交后，立刻提供本项目的详细工作进度安排和项目组人员配备方案。

为保证本项目建设过程中，沟通和协调的便利，成交供应商必须指定一名项目总协调人。项目建设过程中一旦出现重大问题，项目总协调人应该能及时赶到现场。

供应商成交后应根据本系统建设要求组织一支由资深项目经理带领的经验丰富、开发能力强的项目团队，确保在系统调研、分析设计、开发测试和培训实施等各个阶段项目团队的稳定性，项目团队成员变更时，须事先征得项目采购单位的同意后，方可进行变更。

更换项目负责人和主要技术人员，须将变更人及其工作影响、替换人资历等情况以书面材料报告项目采购人审核，经同意后方可更换，项目人员变更超过总人数的30%，采购人有权中止合同执行。因成交供应商人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由成交供应商承担一切责任。

2、实施模式：本系统采用定制实施模式。投标单位严格按照用户需求进行软件的开发，采购单位有关技术人员、最终用户全程参与整个项目的实施过程,开发过程中将定期举行项目开发会议，分析控制项目进度完成情况、遇到的问题以及解决措施。

3、方案评审：投标单位在完成系统设计后，设计方案需要经过业务部门确认。确认后，才可以进行系统的开发。

4、系统文档：系统开发应严格遵照软件工程规范进行，根据开发进度及时提供有关开发文档，包括系统分析设计说明书、测试报告、用户手册、系统部署手册、系统维护手册以及采购单位认为必要的其他文档等。

5、项目过程管控：项目成交供应商在整个项目承建过程中，需要接受项目采购单位对项目的整体管控要求，项目采购单位可针对成交供应商在项目实施过程中的失误发出项目整改通知单，成交供应商应在收到整改通知单后2个工作日内向项目采购单位以书面方式提交整改计划，并在项目采购单位规定的期限内整改完毕，否则，项目采购单位可根据合同相关条款进行处罚。

5.2 服务要求：

1、成交供应商应提供材料包括工作说明书、用户使用手册、维护手册等在内的完备准确的项目技术资料。

2、在安装和系统调测期间，采购人和监理单位有权派出技术人员参加，成交供应商有义务提供技术咨询。

3、在系统运行期，如发生系统软件扩展升级等情况，成交供应商应负责现场升级和向采购人提供必要的技术资料。

4、系统运行期间，成交供应商应向采购人提供系统维护和管理文档。

5、成交供应商应提供运行期间的系统安装、调试、使用、维护、升级和新技术推荐等方面的咨询服务。

6、成交供应商自项目验收合格日起，提供不少于3年的质保。

7、成交供应商对本项目实施的合理化建议以及其它有价值的建设内容与服务承诺。

5.3 系统培训要求：

成交供应商必须向采购方提供系统培训，培训方式应包括理论培训和现场培训。成交供应商须针对不同的培训对象，包括对领导、管理者、各级最终用户和系统管理员等相关技术人员，应有全面、详细的培训计划，包括但不限于培训内容、培训时间、地点、授课老师等，并提供课程体系、培训方法和考核方法等，培训讲师费用由成交供应商负责。

成交供应商派出的培训教员应具备丰富的相同课程教学经验，所有的培训教员必须中文授课，成交供应商必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

成交供应商应按采购方约定合理地安排培训时间。

成交供应商需在投标书中说明培训的计划、内容和深度，原则上要求采购方的相关人员要完全学会系统的知识技能。
5.4 质量保证及售后服务要求：

1、成交供应商对所有软件及硬件产品需提供自项目终验完成后进行3年质保，包括免费技术维护、维修及同版本免费升级服务。供应商应对所投标的产品售后服务体系、售后服务年限、技术支持情况做出说明。质保期内应提供本地售后服务人员，负责软件系统安装、调试及维护服务。服务内容包括：使用指导，对系统进行必须的修订和微调，对隐含的错误进行纠正，新版本的升级；维护方式包括：电话解答，远程维护，技术人员现场解决问题。

2、在免费维护期内，提供免费平滑升级，不再另外收取差价。供应商必须明确提出维护期内软件的升级、维修、维护内容及服务方式、范围，并在投标文件中提供将来需要升级时的升级方案。

3、具备专业的运营服务团队，能保证提供每天8小时不间断的售后服务。

4、在免费维护期内，对于系统的BUG承诺免费维护。定期汇报系统运行情况。

5、遇有重大活动需要确保系统正常运作的，成交供应商在接到通知后，应当在活动期间提供人员现场保障。

6、在安装调试过程中，应满足采购单位提出的合理要求。

7、项目建设期间及维护期均属于质保期，该期限内的所有售后服务，包括软件维护、应用软件升级、提供替代品等所产生的费用【不包含系统软件（专指额外客户指定软件或者国产化改造）的费用】均由成交供应商承担。

8、成交供应商在维护期满后应继续提供保证质量的售后服务，以维持系统正常运作，售后服务定价不得偏离市场价格规律。

9、供应商应根据自身条件和能力提交详细的售后服务方案和计划。售后服务方案和计划应包括提供售后服务的保障措施，必须明确所能提供的包括但不限于以上几项的服务内容及维护细则。

六、采购标的验收标准
1、项目验收的组织机构

采购人负责组织验收小组，负责整个验收工作。供应商应组建由有关专业技术人员构成的测试小组，并在验收小组指导监督下开展工作。

2、验收标准

本系统建成后，应符合现行的国家标准、行业标准及有关规范，并达到本工程磋商文件的要求。供应商在磋商响应文件中提供的项目验收方案，在成交后会作为成交供应商与采购人签订的合同技术文件内的项目验收条款的依据之一。
七、付款方式
（1）双方签订合同后且供应商提供发票后一个月内，采购人支付合同价的30%作为预付款，项目试运行并通过终验后，支付合同价的60%，剩余费用3年后付清。供应商需开具正式发票给采购人。

注明：签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人不适用上述规定。

(2)发票由供应商按国家有关财税规定开具给采购人，采购人在收到供应商提供的发票后付款，若供应商方延迟开票，采购人付款时间顺延。

八、履约保证金

本项目无需提供履约保证金。

九、其他要求

1、本项目发生以下情况一切安全责任均由成交供应商负责，采购人不承担任何责任：成交供应商人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡；成交供应商违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由成交供应商负责调解与处理；成交供应商在所有服务中违反国家相关法规或行业规范，因过失造成他人人身伤亡等，均由成交供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

2、本项目各分项具体服务点及服务内容及要求，请各响应供应商自行查勘现场并结合磋商文件内容后进行合理报价，若成交后成交供应商以各种理由在磋商文件规定的时间内不予签订合同及实施的，采购人将上报有关监管部门后将其列入信用黑名单，视情节轻重该单位将1-3年之内不能参加南通市政府采购相关活动。

3、成交供应商在合同期内出现重大失误，采购人有权终止合同，并从服务费中扣除成交供应商造成的损失。重大失误由采购人进行认定，成交供应商无条件服从。

4、未约定事项，由双方协商。
十、本项目不接受进口产品投标。
十一、样品：无

第四章   合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购单位在接到《成交通知书》后30日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式四份，采购人、供应商各两份；另外自合同签订之日起2个工作日内采购人应将合同原件送至交易中心进行网上公告。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。
二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购中心、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上1个月内支付相应款项。
三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。
四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。
五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。
付款要求：见本文件“第三部分项目需求”。
款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。
第五章  评审方法和评审标准

一、磋商方式

不见面远程磋商模式：开标当天各供应商在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加磋商活动。

二、磋商组织及磋商小组职责

1.本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成。

2.磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

（2）磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况

（3）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任；

（4）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

（5）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（6）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

3.评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

三、评审步骤

第一阶段：磋商小组对每个供应商的资格进行审查。供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

第二阶段：依据磋商文件的规定，由磋商小组对每个符合资格要求的供应商从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。 

第三阶段：以供应商价格标文件内的竞争性磋商报价（即首次报价）为基础，磋商小组与供应商单一分别进行磋商。单一分别磋商结束后，系统进入报价环节。（磋商程序见本章第四条）。
第四阶段：系统最后报价环节结束后，磋商小组对响应报价的供应商进行商务技术部分评审。

四、磋商程序

1.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

2.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在开标现场向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在15分钟内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

3.供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

4.除非在磋商中磋商小组对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

5.在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

6.在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价做无效报价，按无效标处理。

五、评审方法

1.评审方法：综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对系统提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2.综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3.本次项目磋商的商务技术和报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下： 

商务技术分值占总分值的比重为85%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

报价分值占总分值的比重为15%（权重）（四舍五入保留两位小数）。

4.商务技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

5.供应商价格部分和商务技术部分的合计分值，为该供应商的评审总得分（四舍五入保留两位小数）。综合得分评审后得分由高到低顺序排列，评出综合评审最优的供应商。若综合得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列；综合得分且磋商报价相同的，按技术标优劣顺序排列；若报价相同且技术标得分相同的，则采取抽签方式确认。投标文件满足磋商文件全部实质性要求且综合得分最高的供应商为第一中标候选人，依次类推。

6.评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

六、资格审查
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	形式评审标准
	磋商供应商名称
	磋商供应商名称与营业执照；不一致的，提供有效证明材料。

	
	
	磋商文件签字盖章
	磋商文件中规定按照相关要求加盖磋商供应商公章和企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的。委托代理人有合法、有效的委托书（原件）。

	
	
	资格审查文件格式
	符合磋商文件要求并附有所有相应表格

	
	资格评审标准
	法定代表人身份证明书、授权委托书
	供应商法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证原件扫描件（格式详见第七章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的原件扫描件（格式详见第五章）；

	
	
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

	
	
	声明函
	磋商供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（按磋商文件后附格式）；

	
	
	供应商信用承诺书
	供应商信用承诺书

	
	
	磋商供应商未列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的证明材料
	响应供应商未被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后未发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。为确保采购守法供应商公平参加采购活动，采购人将在开标开始后一个小时内，通过“信用中国”网站对供应商信用信息进行查询查证，并将查询记录截屏打印保存在采购档案内。如核实未通过，经磋商小组确认后资格审查不予通过；

	上述条款资格评审标准的递交资料需提供清晰的原件扫描件并加盖响应单位公章；以上资格评审标准评审标等相关内容不清晰或资料不全的或不符合要求的，由此引起的后果由供应商自负。

注：通过形式评审和资格审查的响应供应商可进入以下评审(资格审查不合格的响应供应商不得进入本项目商务技术标和报价标的综合评审阶段)。


七、磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

符合性审查要求

	没有《竞争性磋商文件》不允许的附加条件。

	满足《竞争性磋商文件》以“★”标明的全部实质性条款要求。

	按《竞争性磋商文件》要求提供承诺书（如有）。

	没有无效投标条款。

	没有串通投标情形。


本磋商文件有“★”标明的条款，请各供应商仔细研读且作为符合性审查要求，未通过符合性审查的响应文件，经磋商小组核实将被判为不满足竞争性磋商文件实质性要求，作无效响应处理。

八、综合评分评审标准

	评分项目
	评分标准
	分值

	商务分
	供应商能力（2分）
	响应供应商具备ITSS信息技术服务符合性证书（运行维护业务领域），二级的得1分，一级的得2分，不提供的不得分。
	2

	
	项目团队

（6分）
	1、拟派项目经理1人，具有信息系统项目管理师、安全员证书得，每提供一个证书得1分，最多得2分，不提供的不得分。
	6

	
	
	2、响应供应商拟投入本项目的的实施成员（不包含项目负责人）具有信息系统项目管理师证书、网络工程师、信息安全保障人员认证证书（风险管理专业级）、电工证、注册信息安全专业人员（CISP）证书，每提供一个证书得1分，本项最高得4分。
	

	
	
	3、上述同一人员证书不可重复得分，提供人员证书复印件，同时提供社会保障部门出具的响应供应商为其交纳的近三个月中任意一个月的养老保险缴费清单，否则不得分。
	

	
	企业业绩

（4分）
	响应供应商自2023年1月1日以来具有与本项目类似智能化业绩的，每有一个得2分，满分4分。注明：以提供的“合同文本复印件(合同包含但不限于首页、合同盖章页)”（不提供或少提供不得分），业绩时间以合同签订日期为准。
	4

	
	知识产权

（8分）
	所投软件产品具备“信息发布”类、“门禁应用”类、“数字见证”类、“数据归集管理”类计算机软件著作权证书，每提供一个得2分，满分8分。
	8

	
	
	注：须提供证书复印件或扫描件，不提供不得分。
	

	
	功能参数要求及响应（20分）
	为保证所投产品质量，配置完全符合硬件参数要求的计10分。招标参数中带有“▲”的参数出现负偏离时每项扣1分，其余参数出现负偏离时每项扣0.5分，扣完即止。其中带“▲”的参数需提供对应的作证材料，如未提供相应佐证材料将扣除对应分数，扣完即止。
	12

	
	
	因项目系统对接难度高，遂要求磋商响应单位所投“桌面式信息录入终端、人脸识别闸机式门禁一体机、智能胸牌、智能胸牌收发卡终端”设备为同一品牌且投标时能够提供承诺函（模板详见附件12）提供得2分，否则不得分。
	

	
	
	因本项目数据敏感，因此需提供安全访问控制和安全数据隔离能力，针对不同的用户身份开放相应的权限和服务，并能够有效的防止非法用户的侵入。供应商能够提供带有CNAS或CMA标识的“安全访问控制”类软件产品检测报告，提供检测报告，得3分。注：提供软件检测报告关键页复印件或扫描件进行佐证，否则不予计分。
	3

	
	
	供应商能够提供国家认可的专业机构出具的“文件智能审查”类软件产品检测报告，产品功能完备且涵盖“合法合规性、公平竞争性、检测结果、历史检测记录”类功能，得3分。注：提供软件检测报告和通过检测功能关键页复印件或扫描件进行佐证，否则不予计分。
	3

	
	
	供应商能够提供国家认可的专业机构出具的“见证”类软件产品检测报告，产品功能完备且涵盖“工程建设全过程见证、政府采购全过程见证、产权交易全过程见证、音视频见证、设备调度服务、人员轨迹见证”类功能，得2分。注：提供软件检测报告和通过检测功能关键页复印件或扫描件进行佐证，否则不予计分。
	2

	技术分
	总体设计

（8分）
	响应供应商针对项目有较为详尽的总体设计方案，架构合理，应包含①设计原则、②总体架构设计、③技术路线、④性能设计。
	8

	
	
	1）方案内容完整合理，完全满足招标文件要求得8分；
	

	
	
	2）方案内容不完整、有缺项，合理性一般，得5分；
	

	
	
	3）方案设计缺失较多，合理性一般，得2分；
	

	
	
	4）其他不得分。
	

	
	软件清单要求响应

（13分）
	针对响应供应商关于“软件清单”的响应方案进行评分，需包括:1

招标(采购)文件智慧监管检测配置、2招标(采购)文件智能审查服务、3统一信息发布管理、4门禁应用管理、5项目程序见证、6主体见证、7现场行为见证、8智能调度服务、9人员轨迹见证、10见证服务可视化、11见证服务支撑、12专家画像、13 国产化适配共13个功能模块。
	13

	
	
	评审委员会根据每个功能模块方案逐一评分
	

	
	
	1）方案内容完整合理，完全满足建设要求，该模块方案得1分；
	

	
	
	2）方案内容不完整、有缺项，合理性一般，该模块方案得0.5分；
	

	
	
	3）方案设计缺失较多，合理性一般，不得分；
	

	
	
	
	

	
	安全保障

（8分）
	1、响应供应商需提供安全设计建议方案，需包含①安全管理制度、②应用安全、③数据安全、④接口安全。
	8

	
	
	1）方案内容完整合理，完全满足招标文件要求得8分；
	

	
	
	2）方案内容不完整、有缺项，合理性一般，得5分；
	

	
	
	3）方案缺失较多，合理性一般，得2分；
	

	
	
	4）其他不得分。
	

	
	项目实施

方案
（8分）
	响应供应商需提供完整的项目实施方案，具体需包括①项目进度计划、②项目实施过程管理、③质量管理体系保证措施。
	8

	
	
	1）方案内容完整合理，完全满足招标文件要求得8分；
	

	
	
	2）方案内容不完整、有缺项，合理性一般，得5分；
	

	
	
	3）方案缺失较多，合理性一般，得2分；
	

	
	
	4）其他不得分。
	

	
	售后服务

（8分）
	响应供应商需提供售后服务方案，具体需包括：①服务方案编制目的及原则、②组织体系、③响应及维护体系、④维护范围及内容。
	8

	
	
	1）方案内容完整合理，完全满足招标文件要求得8分；
	

	
	
	2）方案内容不完整、有缺项，合理性一般，得5分；
	

	
	
	3）方案缺失较多，合理性一般，得2分；
	

	
	
	4）其他不得分。
	


注：1.响应文件技术商务分得分低于50%时视为未实质性响应采购文件要求，作为无效投标处理。
2.上述商务技术标的供应商响应所有佐证材料需提供原件扫描件，无原件扫描件或未响应上述要求未提供完整或不清晰的均不予得分。
3.供应商应在领取中标通知书前，提供磋商文件中涉及的相关证明材料原件送交采购人核查，所提供材料必须真实可靠，发现弄虚作假行为，一经发现和查实作虚假应标处理。

（二）报价分：（15分）

（1）最高限价：233万元，响应报价不得超过最高限价，超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理；

（2）满足磋商文件要求且磋商价格最低的有效磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分15分。

其他响应单位的价格分按照下列公式计算：

报价得分=(磋商基准价/磋商报价)×报价权值15%×100

(3)异常低价投标（响应）审查程序

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。（三）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

8.本国产品的价格扣除

8.1本项目依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.2本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
（四）成交供应商的确定
1.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

2.磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

3.对落标的供应商不做落标原因的解释。

4.采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

（五）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（六）出现下列情形之一的，作无效响应处理

1.同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

2.不具备磋商文件中规定的资格要求的。 

3.响应报价超过了采购预算或最高限价的。

4. 除非在磋商中磋商小组对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。
5.未通过符合性检查的。

6.不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

7.供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

9.磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在20分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

10.本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

11.响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

12.不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。 

13.供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
14.供应商在规定的时间内未提交最终报价的。

15.未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

16.其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。
（七）出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

4.在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

5.因重大变故，采购任务取消的。

6.磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

7.因系统故障原因造成磋商无法继续进行的。

（八）其他

当排名第一的中标候选人无正当理由放弃中标，被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，采购人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为成交供应商，也可以重新招标。

第六章  响应文件组成及格式

由资格审查证明文件、符合性审查、商务技术响应文件、价格文件组成。

一、资格审查证明文件（不能出现商务技术文件、价格文件）

1.供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证原件扫描件（格式见附件3）；

4．具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

5.供应商信用承诺书（格式见附件11）

6.磋商公告资格要求提供相应的佐证材料；

7.其它需要提交的资格审查证明材料。

（如采购文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

二、符合性审查

1.磋商响应函；（格式见附件4）
2.商务部分正负偏离表；（格式见附件5）
3.技术部分正负偏离表；（格式见附件6）

三、商务技术标包（应包括但不限于以下内容。不得出现报价，否则作废）：
1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

（如采购文件要求提供的商务技术标材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

四、价格文件

1.磋商响应报价总表（格式见附件7）；

2.提供中小企业声明函（格式见附件8）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）或监狱或戒毒企业证明材料（格式见附件10）（如有）

（如采购文件要求提供的价格标资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）

附件1

投标供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2
法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                                               

注：提供法定代表人的身份证原件扫描件盖公章

供应商：                （盖单位章）

日期：

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供被授权人本人身份证原件扫描件盖公章

附件4
磋商响应函

（采购人）：
依据贵单位 （采购项目名称及项目编号)项目公开招标的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受磋商文件的各项要求，遵守磋商文件中的各项规定，按磋商文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部磋商文件及其附件，我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是原件扫描件均真实合法有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦我方成交,我方将根据磋商文件的要求和投标文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付采购单位验收、使用。

磋商供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年    月    日

附件5             商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	采购文件要求的商务条款
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.供应商提交的响应文件中与采购文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.本项目商务条款不接受负偏离，有负偏离的按无效标处理。供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4.若完全响应本项目需求且无偏离，投标时本表可空白盖章提供。

附件6    技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	采购文件要求的技术要求
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.供应商提交的响应文件中与采购文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4.若完全响应本项目需求且无偏离，投标时本表可空白盖章提供。

附件7
磋商响应报价总表

供应商全称（加盖公章）：
项目编号：

	磋商货物、服务名称
	磋商总价（元）

	
	大写：
小写：元（人民币）


日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章。

2、如有分包，供应商参与任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

3、各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，将作无效响应处理。

4、除非在磋商中磋商小组对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。
5、报价小数点精确到后两位。

分项报价表
投标人全称（加盖公章）：
软件清单报价
	序号
	服务名称
	单位
	数量
	报价

	1
	招标（采购）文件智慧监管检测配置
	项
	1
	

	2
	招标（采购）文件智能审查服务
	项
	1
	

	3
	统一信息发布管理
	项
	1
	

	4
	门禁应用管理
	项
	1
	

	5
	项目程序见证
	项
	1
	

	6
	主体见证
	项
	1
	

	7
	现场行为见证
	项
	1
	

	8
	智能调度服务
	项
	1
	

	9
	人员轨迹见证
	项
	1
	

	10
	见证服务可视化
	项
	1
	

	11
	见证服务支撑
	项
	1
	

	12
	专家画像
	项
	1
	

	13
	国产化适配
	项
	1
	


硬件清单报价
	序号
	名称
	单位
	数量
	报价

	一、统一信息发布管理
	
	
	

	1
	电视机
	台
	1
	

	2
	电视机壁挂支架
	个
	1
	

	3
	多媒体高清播放盒
	台
	1
	

	4
	液晶拼接屏
	台
	9
	

	5
	55英寸液晶拼接屏壁挂支架
	台
	9
	

	6
	线缆、辅材
	套
	9
	

	7
	拼控一体机
	台
	1
	

	二、门禁管理
	
	
	

	1
	桌面式信息录入终端
	台
	1
	

	2
	手机探测门
	台
	1
	

	3
	人脸识别闸机式门禁一体机
	台
	1
	

	4
	人脸识别挂壁式门禁一体机
	台
	1
	

	5
	智能胸牌
	台
	35
	

	6
	智能胸牌收发卡终端
	台
	1
	

	三、现场行为见证
	
	
	

	1
	高清音视频编码器
	个
	33
	

	2
	可信流媒体管理机（国产化）
	台
	1
	

	3
	电子交易档案存储管理机（国产化）
	台
	1
	

	4
	电子交易档案自动刻录一体（国产化）
	台
	1
	

	5
	光盘防磁柜
	台
	1
	

	6
	高清网络半球摄像机
	台
	40
	

	7
	半球云台式球机
	台
	1
	

	8
	网络硬盘录像机
	台
	1
	

	9
	监控硬盘
	块
	16
	

	10
	流媒体管理机
	台
	1
	

	11
	综合管理平台软件
	套
	1
	

	12
	视频通道路数授权
	路
	100
	

	13
	国产化客户端
	个
	1
	

	14
	电脑（国产化）
	台
	48
	

	15
	打印机（国产化）
	台
	6
	

	四、智能调度服务配套设备
	
	
	

	1
	IP呼叫终端
	个
	11
	

	2
	智能呼叫调度管理机（国产化）
	台
	1
	

	3
	IP广播音箱
	个
	5
	

	五、见证服务可视化
	
	
	

	1
	100寸电视机
	台
	1
	

	2
	单路解码器
	台
	1
	

	3
	无线投屏器
	个
	1
	

	六、人员轨迹定位系统
	
	
	

	1
	定位基站
	台
	13
	

	2
	定位引擎
	套
	1
	

	七、布线及网络
	
	
	

	1
	48口接入交换机
	台
	1
	

	2
	24口POE交换机
	台
	4
	

	3
	千兆单模光纤模块
	个
	10
	

	4
	8口交换机
	台
	33
	

	5
	布线、辅材及安装调试
	项
	1
	


法定代表人或授权代表（签字/盖章）：
日期：  年  月  日
填写说明：
1、开标一览表、分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。
2、本表只是表式，可根据实际需要自行增减行列数。
填写说明：
1、开标一览表和分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。
2、报价包括设备价格、附件和随机备件价格等完成安装所需的全部材料费、包装费、运杂费、运输保险费、资料费、安装费、调试费、检测费、配合费、保险、利润、税金、对招标人操作维护人员的培训费、合同包含的所有风险、责任等及投标人认为需要的其他费用等。
附件8

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件9

残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/中标供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/中标结果同时公告，接受社会监督。

  供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件10

监狱和戒毒企业证明材料（如有）

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为监狱和戒毒企业并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/中标供应商为监狱和戒毒企业单位的，此声明函将随中标/中标结果同时公告，接受社会监督。

 供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11

供应商信用承诺书
为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。
投标供应商全称(盖公章)：
法定代表人（签字或盖章）：
时间：  年  月   日

附件12        同一品牌承诺函
致：__________（招标单位名称）

本单位参与贵单位__________项目（项目编号：__________）投标，现就本项目所投设备品牌事宜，郑重作出如下承诺：

本项目投标清单中“桌面式信息录入终端、人脸识别闸机式门禁一体机、智能胸牌、智能胸牌收发卡终端”均为同一品牌，无不同品牌混用情况，完全满足招标文件关于设备品牌统一的全部要求。

承诺单位（盖章）：________________

法定代表人（签字或盖章）：____________

日期：______年______月______日
附件13 关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：  ）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址： 邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


