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第一章  投标邀请
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622]1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0377 
2.项目名称：南京市人民中学学生活动实践中心功能室设备
3.预算金额：500万元
4.最高限价：491.8323万元
5.采购需求（简介）：南京市人民中学学生活动实践中心新建功能室的设备购置与配套安装。包括：空调设备、理化生实验室设备、办公家具、体育器材等。（详细内容见本招标文件第四章） 
6.合同履行期限：60天
7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
9.本项目允许分包。（具体要求详见本招标文件第四章）
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《信用承诺函》（格式见第六章）。
2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（资格审查环节查询，投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：投标人具有有效期内建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书，或承诺涉及装修部分内容分包给具有有效期内建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书的单位，提供《分包情况说明及分包意向协议》（格式见第六章）。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082]1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月12日9时30分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796]1.本次招标不收取投标保证金。
2.本项目组织勘察及答疑，投标人代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2026年10月28日9时00分至9时20分，地址：南京市玄武区新街口中山路178号人民中学，联系人：付先生，联系电话：025-84550122。供应商可在本项目组织的集中勘察中，现场了解学校利旧设备等的具体情况。
3.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（具体操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
5.对采购方式、采购需求、投标人资格要求、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人《质疑函》收件人：付先生，收件地址：南京市玄武区如意里20号，联系电话：025-84550122。
交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，收件地址：南京市建邺区江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名称：南京市玄武区教育局
地址：南京市玄武区如意里20号
联系人：付先生
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系电话：025-84550122 
2.交易中心
地  址：南京市建邺区江东中路265号    
联系人：郭先生 
联系电话：025-68505815 
[bookmark: _Toc120614211]
第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对投标人资格要求。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清或修改
7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.2 投标人应在投标截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
7.3 交易中心有权按照法定要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告发布媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1 投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、投标分项报价表、响应及偏离表、投标函、法定代表人授权委托书。
9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的招标文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件内容为准。
10.投标报价
10.1 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。
10.2 投标人应按照招标文件规定完整、准确填报开标一览表和投标分项报价表，否则作为无效投标。
11.响应及偏离表
11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
11.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
12.投标函和授权委托书
12.1 投标人应按照招标文件规定完整、正确填报投标函和法定代表人授权委托书，否则作为无效投标。
13.投标有效期
13.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。
14.投标有效期的延长
14.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
四、投标文件的递交、撤回和修改
15.投标文件的递交
15.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标截止时间后上传的投标文件将被拒绝。
15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第22.1条规定作无效投标处理。
15.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
16.投标文件的撤回和修改
16.1 投标文件的撤回
16.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件。
16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
16.1.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
16.2 投标文件的修改
16.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改。
16.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
五、开标与评标
17.开标
17.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
17.2 投标人在开标过程中通过苏采云系统进行投标文件解密、开标结果确认等工作。
17.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应在苏采云系统提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
17.4 如出现投标截止时间递交投标文件的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
18.评标
18.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
18.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。
18.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
19.评标过程的保密与公正
19.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
19.2 投标人不得以任何方式影响评标。
19.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
19.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
20.投标文件的澄清
20.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
20.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
20.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
21.投标文件的审查
21.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
21.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
21.1.2 符合性审查。评委会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本文件中打“★”内容为实质性要求。
21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
21.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
21.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
21.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
评委会按上述规定修正投标文件报价的，应通过苏采云系统要求投标人确认，修正后的报价按照本章第20条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
21.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。
21.6 异常低价审查
21.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评委会基于专业判断，认为投标报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
21.6.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
22.无效投标和废标
22.1 无效投标情形
22.1.1 未在招标文件规定时间内上传电子投标文件。
22.1.2 未在苏采云系统规定时间内成功解密电子投标文件。
22.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价（招标文件另有约定的除外）。
22.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求。
22.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。
22.1.6 未通过符合性审查。
22.1.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
22.1.8 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
22.1.9 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
22.1.10 投标人串通投标。
22.1.11 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
22.2 有下列情形之一的视为投标人串通投标：
22.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
22.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
22.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
22.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
22.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。
22.2.6 不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致。
22.3 废标情形
22.3.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。
22.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
22.3.3 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价。
22.3.4 因重大变故，采购任务取消。
六、定标
23.确定中标单位
23.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
23.2 按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
23.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
23.4.1 提供虚假材料谋取中标。
23.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
23.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。
23.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
23.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
24.中标通知书
24.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
25.签订合同
25.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
25.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
25.3 招标文件不允许分包或允许分包但投标人未在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，中标人不得进行分包，否则采购人有权取消中标人中标资格或终止合同；招标文件允许分包但投标人未按招标文件要求和投标文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消中标人中标资格或终止合同。中标人存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。
25.4中标人不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其中标资格或终止合同。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
25.5 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
26.标的物的追加
26.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
27.政府采购履约资金扶持政策
27.1 中标人可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
27.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
28.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
29.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第31条、第32条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
29.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。
29.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
30.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
31.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
32.投标人根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。
投标人对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京市玄武区财政局提起投诉。
33.以下情形的质疑不予受理：
33.1 超出政府采购法定期限的质疑。
33.2 属于第30条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑。
33.3 法律法规规定的其他不予受理情形。
34.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
九、政策功能落实
35.促进中小企业发展
35.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
35.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。中标人享受中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标结果公开。
35.3 在货物采购项目中，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（不对项目涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求），即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受相应的中小企业扶持政策。
35.4 评委会评审中发现投标人提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
35.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
35.6 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
35.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
36.节能产品和环境标志产品
36.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
36.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
36.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章）。
37.绿色采购
37.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
37.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。
37.3 采购产品中涉及涂料、胶粘剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶粘剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
37.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
38.创新产品采购
38.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
39.网络产品、市场准入类产品采购
39.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
39.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
40.实施本国产品标准及相关政策
40.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
40.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
40.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
40.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。
40.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。投标人对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314]评审委员会评审中发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。



第三章  合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
    甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。
1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
1.5 履行地点：甲方指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。
二、合同金额
2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
7.2 除招标文件允许的分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
（1）合同主体：乙方与南京市人民中学签订合同。
（2）付款主体：合同款项由南京市人民中学统筹付款。
8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。
8.1.3 满足合同约定支付条件且预算资金下达后，甲方收到乙方发票10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。 
8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。
10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终身维修，维修时只收取部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款  5% 的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日  0.5%  向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的   5%  。
13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日  0.5% 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价 30% 的违约金。 
13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其他
16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
[bookmark: _Hlt16619369]  
甲  方：（公章）                       乙  方：（公章） 
地  址：                               地  址： 
法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：
联系电话：                             联系电话：          
                                          
签订日期：      


《*******合同》补充协议（合同附件）
招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]一、项目属性：货物类项目。
二、项目概况
（一）项目背景
本项目为人民中学学生活动实践中心新建功能室配置相关设备，内容涵盖空调、理化生实验室设备、办公家具、体育器材等。
本项目采购人为南京市玄武区教育局，项目实施单位为南京市人民中学，为本项目合同签订主体和资金支付主体。中标供应商应与南京市人民中学签订政府采购合同，合同资金由南京市人民中学支付。
（二）项目建设遵循标准
遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。
（三）资产配置标准
符合《南京市市级行政事业单位资产配置标准》、《南京市中小学通用资产配置标准》要求。
三、项目清单
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价上限
（元）
	产品类型
	中小企业划分标准所属行业
	属性
	政府强制采购节能产品

	一、空调主机设备

	1
	1.5P防爆挂壁式空调
	1
	套
	9000
	
	工业
	货物
	否

	2
	2P挂壁式空调
	4
	套
	4500
	
	工业
	货物
	是

	3
	2P天井式空调
	10
	套
	8000
	
	工业
	货物
	是

	4
	3P天井式空调
	19
	套
	8500
	
	工业
	货物
	是

	5
	5P天井式空调
	25
	套
	9000
	核心产品
	工业
	货物
	是

	6
	2P风管机
	10
	套
	6800
	
	工业
	货物
	是

	7
	3P风管机
	4
	套
	7800
	
	工业
	货物
	是

	8
	5P风管机
	2
	套
	9800
	
	工业
	货物
	是

	二、空调配套材料

	9
	空调外机支架（1.5P～3P通用）
	48
	副
	110
	
	工业
	货物
	否

	10
	空调外机吊篮支架（5P）
	27
	副
	450
	
	工业
	货物
	否

	11
	空调加长连接管（含气管、液管、B1级橡塑保温、信号线）
	1235
	米
	130
	
	工业
	货物
	否

	12
	冷凝水管DN25（含B1级橡塑保温）
	813
	米
	25
	
	工业
	货物
	否

	13
	冷凝水管DN32（含B1级橡塑保温）
	84
	米
	28
	
	工业
	货物
	否

	14
	内外机连接线
	1005
	米
	30
	
	工业
	货物
	否

	15
	开孔
	116
	个
	100
	
	建筑业
	服务
	否

	16
	风管
	14
	套
	800
	
	工业
	货物
	否

	17
	风口
	16
	套
	300
	
	工业
	货物
	否

	三、旧机拆装及恢复

	18
	分体空调移机（含制冷剂回收与充氟）
	8
	套
	800
	
	建筑业
	服务
	否

	19
	多联机内机拆除及恢复（含管道拆除）
	4
	台
	500
	
	建筑业
	服务
	否

	20
	空调搬运（二次）
	12
	台
	100
	
	租赁和商务服务业
	服务
	否

	21
	制冷剂追加
	60
	千克
	130
	
	工业
	货物
	否

	22
	系统调试
	6
	套
	1000
	
	租赁和商务服务业
	服务
	否

	四、安装服务

	23
	空调安装
	75
	台
	220
	
	租赁和商务服务业
	服务
	否

	五、实验室家具与基础配套

	24
	教师演示台（化学、生物）
	3
	张
	7500
	
	工业
	货物
	否

	25
	教师演示台（生物）
	1
	张
	6050
	
	工业
	货物
	否

	26
	教师演示台（物理1）
	2
	张
	6000
	
	工业
	货物
	否

	27
	教师演示台（物理2）
	1
	张
	7450
	
	工业
	货物
	否

	28
	教师演示台（物理3）
	1
	张
	7450
	
	工业
	货物
	否

	29
	学生实验桌1
	83
	张
	1900
	主要产品
	工业
	货物
	否

	30
	学生实验桌2
	28
	张
	1870
	
	工业
	货物
	否

	31
	学生实验桌3
	14
	张
	4840
	
	工业
	货物
	否

	32
	学生实验台1
	2
	张
	3100
	
	工业
	货物
	否

	33
	学生实验台2
	4
	张
	1480
	
	工业
	货物
	否

	34
	计算机桌
	7
	张
	800
	
	工业
	货物
	否

	35
	功能柱
	27
	个
	245
	
	工业
	货物
	否

	36
	水嘴1
	14
	套
	380
	
	工业
	货物
	是

	37
	水嘴2
	7
	套
	1100
	
	工业
	货物
	是

	38
	双联折叠龙头
	42
	套
	540
	
	工业
	货物
	是

	39
	水槽1
	12
	个
	170
	
	工业
	货物
	否

	40
	水槽2
	7
	个
	240
	
	工业
	货物
	否

	41
	水槽3
	2
	个
	250
	
	工业
	货物
	否

	42
	水槽柜
	42
	套
	1650
	主要产品
	工业
	货物
	否

	43
	扬程水泵
	28
	套
	680
	
	工业
	货物
	否

	44
	紧急洗眼器
	2
	个
	750
	
	工业
	货物
	否

	45
	紧急喷淋系统（复合式）
	1
	套
	5357
	
	工业
	货物
	否

	46
	学生凳1
	334
	张
	154
	
	工业
	货物
	否

	47
	学生凳2
	126
	张
	132
	
	工业
	货物
	否

	48
	文化装饰
	11.7
	平方米
	2400
	
	建筑业
	工程
	否

	49
	窗帘
	89.65
	米
	220
	
	工业
	货物
	否

	六、实验电源与智能控制系统

	50
	教师总控电源（生物）
	1
	台
	2400
	
	工业
	货物
	否

	51
	教师总控电源（物理）
	2
	台
	8400
	
	工业
	货物
	否

	52
	教师电源（化学）
	1
	套
	900
	
	工业
	货物
	否

	53
	教师电源（物理）
	1
	套
	950
	
	工业
	货物
	否

	54
	学生电源（化学）
	4
	套
	352
	
	工业
	货物
	否

	55
	学生电源（生物）
	27
	个
	240
	
	工业
	货物
	否

	56
	插座1
	31
	个
	25
	
	工业
	货物
	否

	57
	插座2
	35
	个
	38
	
	工业
	货物
	否

	58
	塔式电源
	1
	套
	136
	
	工业
	货物
	否

	59
	智能控制配电箱（化学）
	1
	台
	12800
	
	工业
	货物
	否

	60
	智能控制配电箱（生物）
	1
	台
	12800
	
	工业
	货物
	否

	61
	智能控制配电箱（物理）
	1
	台
	12800
	
	工业
	货物
	否

	62
	智能实验室操作控制平台
	3
	套
	1600
	
	工业
	货物
	否

	63
	智能实验室操作控制系统软件（化学）
	1
	套
	30000
	
	软件和信息技术服务业
	货物（成品软件）
	否

	64
	智能实验室操作控制系统软件（生物）
	1
	套
	30000
	
	软件和信息技术服务业
	货物（成品软件）
	否

	65
	智能实验室操作控制系统软件（物理）
	1
	套
	30000
	
	软件和信息技术服务业
	货物（成品软件）
	否

	66
	学生端分组控制系统（化学）
	1
	套
	2080
	
	软件和信息技术服务业
	货物（成品软件）
	否

	67
	学生端分组控制系统（生物）
	1
	套
	2080
	
	软件和信息技术服务业
	货物（成品软件）
	否

	68
	学生端分组控制系统（物理）
	1
	套
	2080
	
	软件和信息技术服务业
	货物（成品软件）
	否

	七、吊装系统与通风给排水

	69
	吊装控制系统（化学、生物）
	28
	套
	3500
	
	软件和信息技术服务业
	货物（成品软件）
	否

	70
	吊装控制系统（物理）
	14
	套
	3500
	
	软件和信息技术服务业
	货物（成品软件）
	否

	71
	模块主架舱体
	42
	组
	2600
	
	工业
	货物
	否

	72
	集成功能模块舱体
	42
	套
	400
	
	工业
	货物
	否

	73
	电源供应模块-高压模块
	168
	组
	60
	
	工业
	货物
	否

	74
	电源供应模块-低压模块
	56
	组
	1080
	
	工业
	货物
	否

	75
	网络模块
	84
	个
	60
	
	工业
	货物
	否

	76
	智能吊装电源-智能升降机构
	28
	个
	2160
	
	工业
	货物
	否

	77
	智能吊装电源-模块储藏装置
	28
	个
	200
	
	工业
	货物
	否

	78
	智能吊装电源-顶部多模块电源供应装置
	28
	个
	64
	
	工业
	货物
	否

	79
	智能吊装电源-低压电源模块
	56
	个
	1436
	
	工业
	货物
	否

	80
	智能吊装电源-高压电源模块
	28
	个
	96
	
	工业
	货物
	否

	81
	综合布线
	2
	室
	1280
	
	工业
	货物
	否

	82
	万向吸风罩
	60
	个
	500
	
	工业
	货物
	否

	83
	室内通风管道
	2
	套
	17480
	
	工业
	货物
	否

	84
	小型有害气体净化装置
	10
	套
	3780
	
	工业
	货物
	否

	85
	箱式风机
	10
	台
	7150
	
	工业
	货物
	否

	86
	通风管道
	22
	个
	655
	
	工业
	货物
	否

	87
	风机控制线
	2
	套
	1200
	
	工业
	货物
	否

	88
	学生端防堵装置
	28
	套
	480
	
	工业
	货物
	否

	89
	学生端给排水接口
	56
	套
	1440
	
	工业
	货物
	否

	90
	自动排水系统
	2
	套
	1600
	
	工业
	货物
	否

	91
	智能灯光照明装置
	42
	组
	320
	
	工业
	货物
	否

	92
	吊装舱体末端端头
	12
	个
	1200
	
	工业
	货物
	否

	93
	电源供应线路
	3
	项
	2800
	
	工业
	货物
	否

	94
	智能控制系统线路
	3
	项
	640
	
	工业
	货物
	否

	95
	给水管路
	2
	项
	2500
	
	工业
	货物
	否

	96
	排水管路
	2
	项
	2500
	
	工业
	货物
	否

	97
	支架功能封板
	3
	套
	1600
	
	工业
	货物
	否

	98
	安装支架及辅件1
	42
	套
	200
	
	工业
	货物
	否

	99
	安装支架及辅件2
	28
	套
	80
	
	工业
	货物
	否

	100
	顶装安装及调试
	5
	项
	3600
	
	建筑业
	工程
	否

	八、准备室与仪器存储家具

	101
	准备台1
	3
	张
	5950
	
	工业
	货物
	否

	102
	准备台2
	2
	张
	5900
	
	工业
	货物
	否

	103
	准备台3
	2
	张
	6200
	
	工业
	货物
	否

	104
	梯形可拼桌
	4
	张
	950
	
	工业
	货物
	否

	105
	边柜
	1
	个
	2375
	
	工业
	货物
	否

	106
	水柜
	1
	个
	3600
	
	工业
	货物
	否

	107
	PP药品柜（通风）
	2
	个
	2000
	
	工业
	货物
	否

	108
	PP药品柜
	8
	个
	2100
	
	工业
	货物
	否

	109
	仪器柜
	52
	个
	1750
	
	工业
	货物
	否

	110
	特殊仪器柜
	6
	个
	2000
	
	工业
	货物
	否

	111
	通风柜
	2
	个
	11500
	
	工业
	货物
	否

	112
	后墙组合吊柜
	5
	个
	6050
	
	工业
	货物
	否

	113
	侧墙组合吊柜
	1
	个
	6050
	
	工业
	货物
	否

	114
	侧墙吊柜
	2
	个
	1500
	
	工业
	货物
	否

	115
	工具墙
	1
	套
	2500
	
	工业
	货物
	否

	116
	机械能源供给
	7
	个
	1200
	
	工业
	货物
	否

	117
	灭火器套装
	1
	套
	520
	
	工业
	货物
	否

	118
	石棉灭火毯
	2
	条
	40
	
	工业
	货物
	否

	119
	消防铁锹
	2
	把
	38
	
	工业
	货物
	否

	120
	消防黄沙桶
	2
	个
	22
	
	工业
	货物
	否

	121
	消防沙箱
	2
	个
	570
	
	工业
	货物
	否

	122
	应急器材柜
	1
	套
	9500
	
	工业
	货物
	否

	九、地面与水电土建安装

	123
	地面修复
	430
	平方米
	115
	
	建筑业
	工程
	否

	124
	地面拆除与恢复
	88
	平方米
	235
	
	建筑业
	工程
	否

	125
	室内地上给排水安装
	66
	点
	300
	
	建筑业
	工程
	否

	126
	室内地下给排水安装
	15
	点
	300
	
	建筑业
	工程
	否

	127
	室内地上配电安装
	116
	点
	250
	
	建筑业
	工程
	否

	128
	室内地下配电安装
	28
	点
	280
	
	建筑业
	工程
	否

	十、旧设备搬迁（利旧）

	129
	演示台（搬迁）
	3
	张
	900
	
	租赁和商务服务业
	服务
	否

	130
	化学学生台（搬迁）
	12
	张
	300
	
	租赁和商务服务业
	服务
	否

	131
	哑铃型学生桌（搬迁）
	8
	张
	900
	
	租赁和商务服务业
	服务
	否

	132
	通用技术学生桌（搬迁）
	6
	张
	600
	
	租赁和商务服务业
	服务
	否

	133
	梯形可拼桌（搬迁）
	14
	张
	180
	
	租赁和商务服务业
	服务
	否

	134
	物理学生台（搬迁）
	24
	张
	600
	
	租赁和商务服务业
	服务
	否

	135
	机器人学生桌（搬迁）
	8
	张
	300
	
	租赁和商务服务业
	服务
	否

	136
	通风药品柜（搬迁）
	10
	个
	350
	
	租赁和商务服务业
	服务
	否

	137
	器材柜（搬迁）
	18
	个
	300
	
	租赁和商务服务业
	服务
	否

	138
	边柜、水柜（搬迁）
	9
	个
	450
	
	租赁和商务服务业
	服务
	否

	139
	学生凳（搬迁）
	216
	张
	30
	
	租赁和商务服务业
	服务
	否

	140
	仪器柜（搬迁）
	44
	个
	300
	
	租赁和商务服务业
	服务
	否

	141
	PP药品柜（搬迁）
	6
	个
	300
	
	租赁和商务服务业
	服务
	否

	142
	毒品柜（搬迁）
	7
	个
	450
	
	租赁和商务服务业
	服务
	否

	143
	货架（搬迁）
	3
	张
	150
	
	租赁和商务服务业
	服务
	否

	144
	赛台（搬迁）
	2
	张
	840
	
	租赁和商务服务业
	服务
	否

	145
	机器人跑道（搬迁）
	1
	套
	600
	
	租赁和商务服务业
	服务
	否

	146
	废液净化装置（搬迁）
	1
	套
	150
	
	租赁和商务服务业
	服务
	否

	147
	危废收集桶（搬迁）
	9
	个
	25
	
	租赁和商务服务业
	服务
	否

	148
	废液托盘（搬迁）
	2
	个
	25
	
	租赁和商务服务业
	服务
	否

	149
	会议桌（搬迁）
	2
	张
	850
	
	租赁和商务服务业
	服务
	否

	150
	办公桌（搬迁）
	24
	张
	340
	
	租赁和商务服务业
	服务
	否

	151
	工位办公桌（搬迁）
	22
	张
	650
	
	租赁和商务服务业
	服务
	否

	152
	办公椅（搬迁）
	72
	把
	25
	
	租赁和商务服务业
	服务
	否

	153
	茶几（搬迁）
	2
	张
	60
	
	租赁和商务服务业
	服务
	否

	154
	文件柜（搬迁）
	52
	组
	300
	
	租赁和商务服务业
	服务
	否

	155
	沙发（搬迁）
	4
	张
	100
	
	租赁和商务服务业
	服务
	否

	156
	资料打包（搬迁）
	76
	箱
	50
	
	租赁和商务服务业
	服务
	否

	十一、各类家具

	157
	咨询台
	5.4
	米
	7800
	
	工业
	货物
	否

	158
	咨询椅
	2
	把
	1350
	
	工业
	货物
	否

	159
	背柜
	16
	米
	5200
	
	工业
	货物
	否

	160
	洽谈桌
	7
	张
	3500
	
	工业
	货物
	否

	161
	洽谈椅
	26
	把
	1500
	
	工业
	货物
	否

	162
	软包
	20
	平方米
	590
	
	工业
	货物
	否

	163
	折叠擂台
	1
	套
	28000
	
	工业
	货物
	否

	164
	画板
	54
	张
	980
	
	工业
	货物
	否

	165
	美术凳
	54
	个
	560
	
	工业
	货物
	否

	166
	敞格柜
	1
	组
	13500
	
	工业
	货物
	否

	167
	阶梯多功能活动区看台
	67
	平方米
	1980
	
	工业
	货物
	否

	168
	气动演讲台
	1
	组
	4500
	
	工业
	货物
	否

	169
	羽毛球场地垫
	2
	片
	13500
	
	工业
	货物
	否

	170
	接待卡座
	5
	个
	3500
	
	工业
	货物
	否

	171
	接待茶台
	4
	张
	1800
	
	工业
	货物
	否

	172
	沿墙柜
	1
	组
	870
	
	工业
	货物
	否

	173
	排椅
	20
	组
	2300
	
	工业
	货物
	否

	174
	研学卡座
	2
	个
	2350
	
	工业
	货物
	否

	175
	研学台
	1
	张
	2200
	
	工业
	货物
	否

	176
	多功能桌
	2
	张
	35000
	
	工业
	货物
	否

	177
	多功能椅
	16
	把
	1250
	
	工业
	货物
	否

	178
	研讨桌1
	1
	套
	36000
	
	工业
	货物
	否

	179
	研讨桌2
	14
	张
	2200
	
	工业
	货物
	否

	180
	研讨椅
	44
	把
	1980
	
	工业
	货物
	否

	181
	茶水台
	1
	组
	4500
	
	工业
	货物
	否

	182
	接待卡座
	2
	个
	2600
	
	工业
	货物
	否

	183
	接待茶台
	1
	张
	1600
	
	工业
	货物
	否

	184
	综合柜1
	1
	组
	13800
	
	工业
	货物
	否

	185
	综合柜2
	33
	组
	1980
	
	工业
	货物
	否

	十二、机器人竞赛设备

	186
	金属机器人竞赛超级套装
	2
	套
	23100
	
	工业
	货物
	否

	187
	竞赛场地围栏套装
	1
	套
	8505
	
	工业
	货物
	否

	188
	全场地及比赛道具套装
	1
	套
	7140
	
	工业
	货物
	否

	189
	场地道具固定片
	2
	套
	326
	
	工业
	货物
	否

	190
	智能场地控制器套装
	1
	套
	1806
	
	工业
	货物
	否

	191
	气动件套装
	4
	套
	3675
	
	工业
	货物
	否

	192
	惯性传感器
	4
	个
	536
	
	工业
	货物
	否

	193
	光感器
	4
	个
	494
	
	工业
	货物
	否

	194
	测距仪
	4
	个
	494
	
	工业
	货物
	否

	195
	电位计
	4
	个
	158
	
	工业
	货物
	否

	196
	旋转传感器
	8
	个
	431
	
	工业
	货物
	否

	197
	小型智能电机
	20
	个
	326
	
	工业
	货物
	否

	198
	智能电机
	8
	个
	483
	
	工业
	货物
	否

	199
	智能电机齿轮组
	32
	个
	126
	
	工业
	货物
	否

	200
	主控器电池
	12
	块
	746
	
	工业
	货物
	否

	201
	主控器电池充电器
	8
	个
	126
	
	工业
	货物
	否

	202
	智能电缆压线钳
	2
	把
	242
	
	工业
	货物
	否

	203
	智能电缆线材
	4
	卷
	84
	
	工业
	货物
	否

	204
	智能电缆水晶头
	2
	套
	42
	
	工业
	货物
	否

	205
	竞赛机器人配件包
	4
	套
	6825
	
	工业
	货物
	否

	206
	充气泵
	2
	套
	315
	
	工业
	货物
	否

	207
	高中组场地包
	1
	套
	2940
	
	工业
	货物
	否

	208
	机器人仿真设计平台
	10
	个
	1048
	
	工业
	货物
	否

	209
	人工智能初级实验箱
	1
	套
	2990
	
	工业
	货物
	否

	十三、体育器材

	210
	攀石墙室内岩板制作
	30
	平方米
	1370
	
	工业
	货物
	否

	211
	主体支撑钢构
	360
	千克
	22
	
	工业
	货物
	否

	212
	连接次级钢构
	30
	平方米
	680
	
	工业
	货物
	否

	213
	PE材质岩点
	100
	个
	105
	
	工业
	货物
	否

	214
	造型点
	5
	个
	2440
	
	工业
	货物
	否

	215
	攀石垫
	25
	平方米
	1320
	
	工业
	货物
	否

	216
	岩板及配件运输
	1
	项
	8100
	
	建筑业
	工程
	否

	217
	攀岩墙安装
	30
	平方米
	560
	
	建筑业
	工程
	否

	218
	瑜伽垫
	60
	张
	69
	
	工业
	货物
	否

	219
	小体操垫
	100
	张
	69
	
	工业
	货物
	否

	220
	篮板壁装式
	4
	套
	2500
	
	工业
	货物
	否

	221
	排球架（室内地插式）
	1
	副
	3000
	
	工业
	货物
	否

	222
	排球架（室外地插式）
	2
	副
	2000
	
	工业
	货物
	否

	223
	50米跑测试仪
	4
	台
	5346
	
	工业
	货物
	否

	224
	仰卧起坐测试仪
	4
	台
	4712
	
	工业
	货物
	否

	225
	跳绳测试仪
	4
	台
	653
	
	工业
	货物
	否

	226
	往返跑测试仪
	4
	台
	9999
	
	工业
	货物
	否

	227
	握力测试仪
	4
	台
	1485
	
	工业
	货物
	否

	228
	台阶试验测试仪
	4
	台
	11583
	
	工业
	货物
	否

	229
	中长跑测试仪
	4
	台
	18533
	
	工业
	货物
	否

	230
	乒乓球发球机
	2
	台
	6534
	
	工业
	货物
	否

	231
	电子互动屏
	6
	台
	9900
	
	工业
	货物
	否

	232
	泡沫轴
	20
	个
	30
	
	工业
	货物
	否

	233
	跳绳（电子、无绳）
	40
	根
	30
	
	工业
	货物
	否

	234
	200米皮尺
	2
	卷
	168
	
	工业
	货物
	否

	235
	100米钢尺
	2
	个
	109
	
	工业
	货物
	否

	236
	50米钢尺
	2
	个
	79
	
	工业
	货物
	否

	237
	立定跳远设备
	4
	套
	12870
	
	工业
	货物
	否

	238
	激光测距仪
	2
	台
	713
	
	工业
	货物
	否

	239
	全场起跑器
	6
	副
	554
	
	工业
	货物
	否

	240
	软栏（带运输车）
	2
	套
	2376
	
	工业
	货物
	否

	241
	硬栏（带运输车）
	2
	套
	2080
	
	工业
	货物
	否

	242
	器材收纳盒
	10
	个
	109
	
	工业
	货物
	否

	243
	足球门（五人制）
	4
	个
	2980
	
	工业
	货物
	否

	244
	足球门（七人制）
	2
	个
	3000
	
	工业
	货物
	否

	245
	跳高架
	2
	个
	1287
	
	工业
	货物
	否

	246
	乒乓球桌（彩虹）
	2
	张
	1683
	
	工业
	货物
	否

	247
	可移动音响（轻便）
	8
	台
	1287
	
	工业
	货物
	否

	248
	秒表
	10
	块
	594
	
	工业
	货物
	否

	249
	哨子
	20
	个
	30
	
	工业
	货物
	否

	250
	话筒
	2
	个
	624
	
	工业
	货物
	否

	251
	扩音器（手持）
	4
	个
	356
	
	工业
	货物
	否

	252
	坐位体前屈器
	6
	台
	6930
	
	工业
	货物
	否

	253
	身高体重测试仪
	6
	台
	8316
	
	工业
	货物
	否

	254
	肺活量测试仪
	6
	台
	3762
	
	工业
	货物
	否

	255
	足球绕杆
	20
	根
	59
	
	工业
	货物
	否

	256
	角旗
	8
	根
	59
	
	工业
	货物
	否

	257
	标志服
	20
	件
	20
	
	工业
	货物
	否

	258
	标志筒
	50
	个
	16
	
	工业
	货物
	否

	259
	标志牌
	100
	个
	12
	
	工业
	货物
	否

	260
	铅球（4公斤）
	2
	套
	95
	
	工业
	货物
	否

	261
	铅球（5公斤）
	2
	套
	119
	
	工业
	货物
	否

	262
	铅球（6公斤）
	2
	套
	178
	
	工业
	货物
	否

	263
	铅球（7公斤）
	2
	套
	214
	
	工业
	货物
	否

	264
	弹力带（不同磅数）
	100
	根
	50
	
	工业
	货物
	否

	265
	负重沙袋（手、脚）
	10
	套
	347
	
	工业
	货物
	否

	266
	握力器（不同磅数）
	20
	个
	30
	
	工业
	货物
	否

	267
	杠铃架+杠铃
	1
	套
	5346
	
	工业
	货物
	否

	268
	药球（不同磅数）
	1
	套
	1881
	
	工业
	货物
	否

	269
	篮球
	100
	个
	79
	
	工业
	货物
	否

	270
	足球
	100
	个
	79
	
	工业
	货物
	否

	271
	排球
	100
	个
	69
	
	工业
	货物
	否

	272
	乒乓球
	100
	个
	4
	
	工业
	货物
	否

	273
	羽毛球
	100
	个
	10
	
	工业
	货物
	否

	274
	乒乓球拍
	100
	支
	30
	
	工业
	货物
	否

	275
	羽毛球拍
	100
	支
	129
	
	工业
	货物
	否

	276
	多功能小篮架
	50
	套
	36
	
	工业
	货物
	否

	277
	小标志筒
	100
	个
	12
	
	工业
	货物
	否

	278
	排球扣球器
	10
	台
	594
	
	工业
	货物
	否

	279
	足球战术板
	2
	个
	89
	
	工业
	货物
	否

	280
	排球战术板
	2
	个
	89
	
	工业
	货物
	否

	281
	篮球战术板
	2
	个
	89
	
	工业
	货物
	否

	282
	乒乓球战术板
	2
	个
	89
	
	工业
	货物
	否

	283
	羽毛球战术板
	2
	个
	89
	
	工业
	货物
	否

	284
	充气体操垫
	4
	个
	634
	
	工业
	货物
	否

	285
	绳梯
	10
	副
	48
	
	工业
	货物
	否

	286
	便携式球车
	6
	辆
	594
	
	工业
	货物
	否

	287
	单杠
	6
	副
	990
	
	工业
	货物
	否

	288
	双杠
	6
	副
	1386
	
	工业
	货物
	否



四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
1.产品技术指标
	序号
	产品名称
	功能、性能、配置要求不低于以下要求

	1
	1.5P防爆挂壁式空调
	★1.电源规格：220V～50Hz；
2.额定制冷量≥3.5KW；额定制热量≥3.9KW；
3.制冷输入功率≤1.04KW；制热输入功率≤1.28KW；
4.采用R410A环保冷媒；
★5.具有防爆合格证（签订合同时提供合格证）；
6.防爆等级及防爆标志：Ex db ec ib mb nC IIB T4 Gc。

	2
	2P挂壁式空调
	1.电源规格：220V～50Hz；
2.额定制冷量≥5KW；额定制热量≥6.68KW；
3.制冷输入功率≤1.38KW；制热输入功率≤1.9KW；
4.电辅热≥1.2KW；
5.能效等级：变频二级及以上；
6.循环风量≥1000m³/h；
7.室内机噪音（高风档）≤40dB；室外机噪音≤53dB；
8.采用R32环保冷媒。

	3
	2P天井式空调
	1.电源规格：220V～50Hz；
2.额定制冷量≥5KW；额定制热量≥6.35KW；
3.制冷输入功率≤1.3KW；制热输入功率≤1.6KW；
4.电辅热≥1.05KW；
5.能效等级：变频二级及以上；
6.循环风量≥1000m³/h；
7.室内机噪音（高风档）≤39dB；室外机噪音≤56dB；
8.采用R32环保冷媒。

	4
	3P天井式空调
	1.电源规格：220V～50Hz；
2.额定制冷量≥7.2KW；额定制热量≥9.2KW；
3.制冷输入功率≤2.5KW；制热输入功率≤3.1KW；
4.电辅热≥1.1KW；
5.能效等级：变频二级及以上；
6.循环风量≥1100m³/h；
7.室内机噪音（高风档）≤40dB；室外机噪音≤55dB；
8.采用R32环保冷媒。

	5
	5P天井式空调
	★1.电源规格：380V～50Hz；
2.额定制冷量≥12KW；额定制热量≥13.5KW；
3.制冷输入功率≤4.75KW；制热输入功率≤4.75KW；
4.电辅热≥1.2KW；
★5.能效等级：变频二级及以上；
6.循环风量≥1750m³/h；
7.室内机噪音（高风档）≤48dB；室外机噪音≤60dB；
8.采用R32环保冷媒。

	6
	2P风管机
	1.电源规格：220V～50Hz；
2.额定制冷量≥5KW；额定制热量≥6.5KW；
3.制冷输入功率≤1.49KW；制热输入功率≤1.85KW；
4.电辅热≥1.4KW；
5.能效等级：变频二级及以上；
6.循环风量≥800m³/h；
7.室内机噪音（高风档）≤35dB；室外机噪音≤54dB；
8.采用R32环保冷媒。

	7
	3P风管机
	1.电源规格：220V～50Hz；
2.额定制冷量≥7.2KW；额定制热量≥9.4KW；
3.制冷输入功率≤2.3KW；制热输入功率≤3.05KW；
4.电辅热≥1.8KW；
5.能效等级：变频二级及以上；
6.循环风量≥1200m³/h；
7.室内机噪音（高风档）≤36dB；室外机噪音≤55dB；
8.采用R32环保冷媒。

	8
	5P风管机
	1.电源规格：220V～50Hz；
2.额定制冷量≥12KW；额定制热量≥13.5KW；
3.制冷输入功率≤4.24KW；制热输入功率≤3.95KW；
4.电辅热≥1.85KW；
5.能效等级：变频二级及以上；
6.循环风量≥1900m³/h；
7.室内机噪音（高风档）≤44dB；室外机噪音≤60dB；
8.采用R32环保冷媒。

	9
	空调外机支架（1.5P～3P通用）
	4×4cm镀锌角钢，含膨胀螺栓、防锈处理。承重≥机组重量2.5倍。

	10
	空调外机吊篮支架（5P）
	4×4cm镀锌角钢，含膨胀螺栓、防锈处理。承重≥机组重量2.5倍；安装方式：墙面。

	11
	空调加长连接管（含气管、液管、B1级橡塑保温、信号线）
	材质：紫铜，含气管、液管、信号线，需套B1级橡塑保温。铜管壁厚≥0.7mm；保温层厚度≥9mm；含焊接、抽真空、氮气保压。

	12
	冷凝水管DN25（含B1级橡塑保温）
	UPVC管DN25，B1级橡塑保温（厚度≥9mm），含管卡、坡度找坡，含管件（弯头、三通），含安装。

	13
	冷凝水管DN32（含B1级橡塑保温）
	UPVC管DN32，B1级橡塑保温（厚度≥9mm），含管卡、坡度找坡，含管件（弯头、三通），含安装。

	14
	内外机连接线
	国标铜芯线；线缆型号：YJV-3×2.5mm2；用于内外机连接电源线。

	15
	开孔
	水钻开孔Φ80mm，安装完毕后封堵好缝隙。墙体类型：混凝土墙孔；含套管、防水封堵材料。

	16
	风管
	单面彩钢酚醛风管。每套面积4㎡；管道规格800×150mm；含法兰、加固、橡塑保温；含制作与安装。

	17
	风口
	ABS风口。每套含出风口+回风口各1只，含滤网、边框。

	18
	分体空调移机（含制冷剂回收与充氟）
	分体空调拆机、重新安装，含制冷剂回收与充氟。匹数分档：1.5P 2台、3P 4台、5P 2台（合计8套）；含抽真空。

	19
	多联机内机拆除及恢复（含管道拆除）
	多联机室内机拆除、管道拆除、重新安装恢复。内机匹数：5P；不含吊顶拆除与恢复；不含运输；含冷媒管重做。

	20
	空调搬运（二次）
	空调设备二次搬运。搬运距离200米；物品种类与件数：空调12件；含楼层费；无电梯条件。

	21
	制冷剂追加
	制冷剂型号：R410A，纯度≥99.8%，按空调系统实际需求追加充注，充注后系统运行压力、电流应达到额定值；充注后须检漏，无泄漏。

	22
	系统调试
	多联机系统抽真空、氮气保压、试运行调试。

	23
	空调安装
	空调安装、调试、吊机使用，含支吊架等安装辅材。

	24
	教师演示台（化学、生物）
	1.规格：2400×700×850mm±10mm；
2.产品结构：钢木结构；
3.台面参数：采用≥12.7mm厚纤丝理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火功能，台面立面倒角、打磨；
4.台身参数：采用全钢结构，钢板厚度≥1.0mm冷轧板制作，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂处理，整体可拆装，带电源位置及键盘位，设有抽屉及带柜门柜体，采用阻尼铰链及三节静音导轨。底部设有底脚，底脚高度可调，采用ABS材料与金属螺杆一次注塑成型。

	25
	教师演示台（生物）
	1.规格：2400×700×850mm±10mm；
2.产品结构：铝木结构；
3.台面参数：采用≥12.7mm厚纤丝理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火功能，台面立面倒角、打磨；
4.台身参数：柜门、抽屉多组及键盘位、水槽各一组，并预留总控电源位置和多媒体设备（如显示器、主机、实物展台等多媒体设备）储存空间；台身采用≥16mm厚三聚氰胺饰面刨花板制作，≥1.5mm厚塑制封边条机械封边（所有板材加工截面均应封边），所有开孔部位均采用模具成型的配件封堵。实验台下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材≥16厚三聚氰胺饰面刨花板，板材距地不低于20mm；
5.其他：拉手采用一字隐藏式拉手。铰链、滑轨采用阻尼铰链和三节静音滑轨。

	26
	教师演示台（物理1）
	1.规格：2400×700×850mm±10mm；
2.产品结构：铝木结构；
3.台面参数：采用12mm厚纤丝抗倍特板，具有抗污染、防水、防火功能，台面立面倒角、打磨；
4.台身参数：柜门、抽屉多组及键盘位、水槽各一组，并预留总控电源位置和多媒体设备（如显示器、主机、实物展台等多媒体设备）储存空间；台身采用16mm厚三聚氰胺饰面刨花板制作，1.5mm厚塑制封边条机械封边（所有板材加工截面均应封边），所有开孔部位均采用模具成型的配件封堵。实验台下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材18厚三聚氰胺饰面刨花板，板材距地不低于20mm；
5.其他：拉手：一字隐藏式拉手。铰链、滑轨：采用阻尼铰链和三节静音滑轨。

	27
	教师演示台（物理2）
	1.规格：2400×700×850mm±10mm；
2.产品结构：钢木结构；
3.台面参数：采用12mm厚纤丝抗倍特板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨；
4.台身参数：采用全钢结构，钢板厚度≥1.0mm冷轧板制作，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂处理，整体可拆装，带电源位置及键盘位，设有抽屉及带柜门柜体，采用阻尼铰链及三节静音导轨。底部设有底脚，底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型。

	28
	教师演示台（物理3）
	1.规格：2400×700×930mm±10mm；
2.产品结构：全钢结构；
3.台面参数：采用12mm厚纤丝抗倍特板，具有抗污染、防水、防火性能，台面立面倒角、打磨；
4.采用≥1.0mm冷轧板，采用CO₂保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理；桌腿倒圆处理R20圆角。带电源位置及键盘位，设有抽屉及带柜门柜体，采用阻尼铰链及三节静音导轨；
5.拉手：采用折弯一体成型隐蔽式拉手；
6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体与门板；
7.门板及抽面：采用双层钢板，两层组装，双面均做喷涂处理，中间填充隔音减震材料；
8.连接件：采用ABS专用连接组装件及不锈钢螺栓；
9.合页：采用设备专用合页，模具一体成型；
10.滑轨：三节重型滚珠滑轨；
11.地脚：采用ABS+金属螺杆一体注塑成型，调整脚前后可调节高低。

	29
	学生实验桌1
	1.规格：1200×600×780mm±10mm；
2产品结构：新型塑铝结构；
▲3.台面参数：采用≥12.7mm厚纤丝理化板，具有抗污染、防水、防火功能，台面立面倒角、打磨。台面围栏采用铝合金型材，台面底部托架采用≥30×20×1.2mm方管焊接而成，侧面开孔与立腿固定；书包斗采用注塑模具一次成型，尺寸为≥398×465×125mm，整体壁厚≥5mm；
4.台身：桌腿采用铸铝模具成型，由主副腿组成，主腿壁厚≥4mm，副腿壁厚≥2mm。顶部采用尼龙内外侧固定架与台面连接结构；中部横梁采用≥30×60×1.5mm椭圆连接；内部安装切割金属板，静电喷涂；
5.下设隐藏式可调节底脚。
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	学生实验桌2
	1.规格：1200×600×780mm±10mm；
2.产品结构：新型塑铝结构；
3.台面参数：采用≥12mm厚纤丝抗倍特板，具有抗污染、防水、防火功能，台面立面倒角、打磨。台面围栏采用铝合金型材，规格尺寸为：≥85×8×1.5mm；台面底部托架采用≥30×20×1.2mm方管焊接而成，侧面开孔与立腿固定；书包斗采用注塑模具一次成型，尺寸为≥398×465×125mm，整体壁厚≥5mm；
4.台身：桌腿采用铸铝模具成型，由主副腿组成，主腿壁厚≥4mm厚，副腿壁厚≥2mm厚。顶部采用尼龙内外侧固定架与台面连接结构；中部横梁采用30×60×1.5mm椭圆连接；内部安装切割金属板，静电喷涂；
5.下设隐藏式可调节底脚。
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	学生实验桌3
	1.规格：2400×600×860mm±10mm；
2.产品结构：全钢结构；
3.台面参数：采用≥12mm厚纤丝抗倍特板，具有抗污染、防水、防火功能，台面立面倒角、打磨；
4.台身：柜体采用≥1.0mm冷轧板，采用CO₂保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理；桌腿倒方圆处理R20圆角，腿宽度≥80mm；书包斗采用注塑模具一次成型，尺寸为≥390×460×125mm，整体壁厚≥5mm；
5.拉手：采用折弯一体成型隐蔽式拉手；
6.防撞胶垫：装于门板内侧，减缓碰撞，保护柜体与门板；
7.门板：采用双层钢板，两层组装，双面均做喷涂处理，中间填充隔音减震材料；
8.连接件：采用ABS专用连接组装件及不锈钢螺栓；
9.合页：采用设备专用合页，模具一体成型；
10.地脚：采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，保证调整脚前后都可以调节高低。
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	学生实验台1
	1.规格：2800×600×780mm±10mm；
2.台面：采用≥12.7mm厚纤丝理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火功能，四周边缘双倍加厚25.4mm，台面立面倒角、打磨，台面上带高度≥6cm的同桌面材质的围栏，围栏由台面背面延伸到台面两侧长约180mm。两侧围栏与前侧围栏相垂直，连接处采用塑料模具成型的90°连接件连接。围栏与台面之间通过铝合金型材连接，型材壁厚不低于2mm，两侧围栏和铝合金断面采用塑料模具成型的封堵，避免铝合金刮伤学生；
3.台身：均采用≥18mm厚三聚氰胺饰面刨花板加工制作，台身左右两侧边腿≥120mm厚，中间预留过线孔洞，柜身下部通透，设置书斗，中间配水箱。所有板材加工截面均采用PVC封边条机械高温热熔胶封边。
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	学生实验台2
	1.规格：1200×600×760mm±10mm；
2.台面：采用≥12mm厚纤丝抗倍特板，具有抗污染、防水、防火功能，台面立面倒角、打磨。台面上带高度≥6cm的同桌面材质的围栏，围栏由台面背面延伸到台面两侧长约180mm。两侧围栏与前侧围栏相垂直，连接处采用塑料模具成型的90°连接件连接。围栏与台面之间通过铝合金型材连接，型材壁厚不低于2mm，两侧围栏和铝合金断面采用塑料模具成型的封堵，避免铝合金刮伤学生；
3.台身：均采用≥18mm厚三聚氰胺饰面刨花板加工制作，台身左右两侧边腿≥120mm厚，中间预留过线孔洞，柜身下部整体通透，设书斗。所有板材加工截面均采用PVC封边条机械高温热熔胶封边。
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	计算机桌
	1.规格：1240×530×790mm±10mm；
2.板材：台面、台身均采用≥18mm厚三聚氰胺饰面刨花板加工制作，台身设有键盘抽两组，隔板一层，设有两组主机位置。台面显示器位置为下沉摆放设计，背板采用三段式板材制作，所有板材加工截面均采用PVC封边条机械高温热熔胶封边。
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	功能柱
	1.规格：300×180×730mm±10mm；
2.结构：全钢结构；                                                                                                                                                   3.壳体及底座：采用≥1.0mm钢板，外形呈多边形样式上下两段式，上部前后壳体采用挂钩滑槽孔；下部底座为焊接组合件，底部钢板预留膨胀螺栓孔与地面固定；
4.所有钢制部件经激光下料、折弯、CO₂保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）。
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	水嘴1
	1.规格：台式三口鹅颈水龙头；
2.参数：主体为加厚铜质，环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射，陶瓷阀芯可90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压2.0MPa，可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器，开关方旋钮为高密度PP材质，鹅颈管可360°旋转。
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	水嘴2
	1.产品规格：台式鹅颈三口冷热水龙头；
2.参数：主体为加厚铜质，环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射，陶瓷阀芯可90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压2.0MPa，可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器，开关方旋钮为高密度PP材质，鹅颈管可360°旋转。
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	双联折叠龙头
	1.双联可折叠铜制水嘴，环氧树脂涂层，耐腐蚀，防老化。螺纹式安装可拆卸；
2.开关采用PP材质旋转手柄。耐酸碱腐蚀。
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	水槽1
	1.规格：440×340×280mm±10mm；
2.材料：高密度PP，耐强腐蚀，如王水；
3.表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮；
4.附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。
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	水槽2
	1.规格：550×450×310mm±10mm；
2.材料：高密度PP，耐强腐蚀，如王水；
3.表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮；
4.附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。
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	水槽3
	1.规格：490×380×190mm±10mm；
2.陶瓷水槽，耐酸碱。
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	水槽柜
	1.规格：440×585×850mm±10mm（不含水嘴高度）；
2.钢塑结构，分为柜体、水槽、底脚三部分。外接触面均做圆角处理；
▲3.水槽尺寸为≥585×440×230mm，采用共聚PP材料，耐酸碱、耐腐蚀。壁厚≥2.0mm，内凹造型，水槽内部置抗腐蚀金属过滤网，网格尺寸≥355×100×1.5mm；
4.柜体采用≥1.0mm冷轧钢板制作，表面喷塑处理，钢板壁厚不低于1.0mm。柜门及柜身圆弧设计；
5.地脚：采用PP材质，模具一次成型，耐酸碱腐蚀。
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	扬程水泵
	内置式扬程水泵，无毒无味，符合饮用水标准；电压24V，功率60W，流量12L/min；具有防水、防漏电、防腐蚀、防空转功能，自带止回阀。
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	紧急洗眼器
	1.加厚铜质；
2.高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射，喷淋头为软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；
3.防尘盖为PP材质，使用时自动被水冲开。

	45
	紧急喷淋系统（复合式）
	1.规格：2175×600mm±10mm；
2.主体：不锈钢烤漆；
3.冲淋器：不锈钢及水管和304不锈钢球阀开关、304不锈钢冲淋头；
4.洗眼器：不锈钢及水管、304不锈钢球阀开关和304不锈钢洗眼盘；
5.洗眼喷头：增强尼龙，可过滤水中杂物。
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	学生凳1
	1.规格：Φ300×450mm（Φ300 为凳面直径，450 为整凳高度，座面至地面）；
▲2.凳面材质：采用环保型 ABS 材料一次性注塑成型，凳面内预埋 4 颗 M6 金属螺杆，螺杆与凳面在注塑过程中一体成型；
3.凳面厚度与表面：凳面厚度 30mm±5mm；
4.凳架结构与材质：椭圆形无缝钢管弯弧成型，四脚结构；管材规格 ≥15×35×1.5mm；
5.凳架焊接与涂层：全周满焊完成，结构牢固；经高温粉体烤漆处理，长时间使用不产生表面烤漆剥落；
6.脚垫：采用 PP 加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型；
7.升降机构：凳面可通过旋转 M20 螺杆（牙距 1.5mm）升降，升降行程 50mm。
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	学生凳2
	1.规格：345×245×420mm±10mm；
2.产品结构：钢塑结构；
3.凳面参数：凳面尺寸≥345×245mm  凳面采用共聚丙烯工程塑料模具注塑成型，凳面内镶嵌四颗≥Φ6mm螺杆，要求螺栓与凳面在注塑过程中一体成型；
4.凳身参数：凳体采用全钢框架，钢管壁厚不低于1.2mm，经酸洗磷化处理，表面喷塑，底脚采用ABS模具成型。
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	文化装饰
	前墙、后墙字体≥160×160mm、国旗≥600×400mm，采用≥8mm亚克力材质，部分彩色亚克力+20PVC同色装饰板。
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	窗帘
	窗帘为遮光布艺窗帘，布纹样式可选，含褶皱系数。
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	教师总控电源（生物）
	1.钢制抽屉式结构，PVC面膜轻触开关；
2.具有教师总电源开关带电路安全防护功能；
3.液晶显示刷卡定时开关；
4.可设置关机时间；
5.可控制四路插座和四路光源开关；
6.预留扩展接口可镶装交流220V五孔插座模块；
7.5V充电USB插孔。
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	教师总控电源（物理）
	1.教师端主控，含主机，主机采用钢制机箱，机械抽屉式。控制显示采用≥10寸液晶工业触摸屏和数据显示一体化；
2.预留扩展接口可镶装1个220V交流插座模块；
3.系统具备电路安全防护功能；
4.有刷卡自动关机时间设置功能；
5.密码控制，本产品由教师输入正确的密码，方可启动实验电源的控制系统（教师可自定密码），对电源控制台进行操作，防误操作；
6.教师主控可实现对学生低压交直流电压的设置和分组控制或者单个控制，也可实现对学生端预留220V插座模块扩展接口处镶装扩展功能的启用实现分组或者单个控制。教师主控可通过面板控制学生电源的升降及插座的输出；
7.教师无线控制学生三种模式：
（1）教师控制学生低压交直流输出电压后，学生交直流低压不可调节；
（2）教师控制学生交直流低压输出最高电压，学生在教师控制最高电压以下调节；
（3）教师解除控制学生，学生可自己调节低压交直流输出，电源执行0374标准。
8.教师演示电源通过教师控制界面可设置直流0-24V分辨率0.1V，交流1-24V分辨率0.1V，具备过载保护点智能侦测功能，电流可设定0-8A，高于过载保护功点则自动保护；
9.交流低压加载特性，当输入电压在198-242V之间变化，在额定电流输出时电压变化量≤（2%U标+0.1）V；
10.直流大电流20S（时间可设定）自动关断功能；
11.电源主控台与教师演示台一体化；
12.教师交流空载电压特性（输入电压在198-242V之间变化，输出电压0-24V，保持稳定，误差保持在0.1V）；
13.教师直流纹波电压，输入电压保持220V不变，达到额定电流时纹波电压小于5mV。
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	教师电源（化学）
	1.采用ABS工程塑料主体，面板采用PC材质一体注塑成型，桌面嵌入式安装结构；学生端壳体面板采用塑铜复合结构；基材为阻燃PC+ABS材料，燃烧性能等级≥B2级，垂直燃烧性能≥UL94 V-1 级；表面为瓷白色；面板标识采用丝印工艺；
2.学生电源控制采用触摸式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制；
3.可自行设置地址无限频率信道，防止与学校网络冲突；
4.可自己分组，液晶显示低压直流电压及汉字显示工作过载，触摸按键调节；
5.直流低压输出三种模式：
（1）在教师控制最高电压以下调节；
（2）教师控制电压不可调节；
（3）教师解除控制自行任意调节。
6.直流稳压低压输出范围【0—24V】精度0.1V，电流2A自动过载手动复位液晶汉字显示，自行调节电压时触摸按键升降输入电压值；
7.当输入电压在198-242V间变化，在额定电流输出时低压交流电压变化量≤（2%U标+0.1）V；
8.预留扩展接口可镶装双五孔220V插座模块；
9.USB、Type-C充电插口、网口输出、电源运行故障指示灯。
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	教师电源（物理）
	1.采用ABS工程塑料主体，面板采用PC材质一体注塑成型，桌面嵌入式安装结构；学生端壳体面板采用塑铜复合结构；基材为阻燃PC+ABS材料，燃烧性能等级≥B2级，垂直燃烧性能≥UL94 V-1 级；表面为瓷白色；面板标识采用丝印工艺；
2.学生电源控制采用触摸式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制；
3.可自行设置地址无限频率信道，防止与学校网络冲突；
4.可自己分组，液晶显示低压交直流电压及汉字显示工作过载，触摸按键调节；
5.交直流低压输出三种模式：
（1）在教师控制最高电压以下调节；
（2）教师控制电压不可调节；
（3）教师解除控制自行任意调节。
6.直流稳压低压输出范围【0—24V】精度0.1V，电流2A自动过载手动复位液晶汉字显示，自行调节电压时触摸按键升降输入电压值；
7.交流低压稳压输出范围【0—24V】精度0.1V，电流2A自动过载手动复位液晶汉字显示，自行调节电压时触摸按键升降输入电压值；
8.当输入电压在198-242V间变化，在额定电流输出时低压交流电压变化量≤（2%U标+0.1）V；
9.预留扩展接口可镶装双五孔220V插座模块；
10.USB、Type-C充电插口、网口输出、电源运行故障指示灯。
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	学生电源（化学）
	学生电源设置在实验桌不妨碍实验位置，设有220V交流插座1个，具备实验用交、直流低压输出，设置必要保护装置。
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	学生电源（生物）
	1.ABS塑制书斗镶嵌可翻转结构，PC面板；
2.预留扩展接口可镶装2个交流220V五孔插座模块；
3.面板包含USB、Type-C充电插口。
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	插座1
	二三孔组合插座（五孔），额定电压 250V、额定电流 10A，86 型面板，暗装。
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	插座2
	二三孔插座，带防护型超薄20mm防水、防尘盒。
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	塔式电源
	1.全钢塔式电源底座；
2.内置二、三孔插座2个，10A 250V。
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	智能控制配电箱（化学）
	1.规格：530×440×220mm±10mm；
2.教师端主控，含主机，主机采用钢制机箱，控制显示采用≥10寸液晶工业触摸屏和数据显示一体化；
3.系统具备电路安全防护功能；
4.教师主控可实现对学生低压交直流电压的设置和分组控制或者单个控制，也可实现对学生端预留220V插座模块扩展接口处镶装扩展功能的启用实现分组或者单个控制；
5.教师有线控制学生三种模式：
（1）教师控制学生低压交直流输出电压后，学生交直流低压不可调节；
（2）教师控制学生交直流低压输出最高电压，学生在教师控制最高电压以下调节；
（3）教师解除控制学生，学生可自己调节低压交直流输出，电源执行0374标准。
6.教师可通过液晶屏控制学生通风风量大小开关等功能；
7.教师可控制整体教室用实验供水排水开关功能；
8.教师可控制学生每组或者单个摆臂的升降；
9.液晶显示每个学生给排水状态防止误动作升降摆臂；
10.教师控制学生摆臂灯光开关。
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	智能控制配电箱（生物）
	1.规格：530×440×220mm±10mm；
2.教师端主控，含主机，主机采用钢制机箱，控制显示采用≥10寸液晶工业触摸屏和数据显示一体化；
3.系统具备电路安全防护功能；
4.教师可实现对学生端预留220V插座模块接口处镶装扩展功能的启用实现整体控制；
5.教师可控制整体教室用实验排水开关功能；
6.教师可控制整体教室用实验供水开关功能；
7.教师可控制学生每组或者单个摆臂的升降；
8.电脑显示每个学生给排水状态防止误动作升降摆臂；
9.教师控制学生摆臂灯光开关。
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	智能控制配电箱（物理）
	1.规格：530×440×220mm±10mm；
2.教师端主控，含主机，主机采用钢制机箱，控制显示采用≥10寸液晶工业触摸屏和数据显示一体化；
3.系统具备电路安全防护功能；
4.教师主控可实现对学生低压交直流电压的设置和分组控制或者单个控制，也可实现对学生端预留220V插座模块扩展接口处镶装扩展功能的启用实现分组或者单个控制；
5.教师有线控制学生三种模式：
（1）教师控制学生低压交直流输出电压后，学生交直流低压不可调节；
（2）教师控制学生交直流低压输出最高电压，学生在教师控制最高电压以下调节；
（3）教师解除控制学生，学生可自己调节低压交直流输出，电源执行0374标准。
6.具备过载保护点智能侦测功能；
7.教师可控制学生每组或者单个摆臂的升降；
8.教师控制学生摆臂灯光开关。
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	智能实验室操作控制平台
	1.规格：≥10寸触摸一体平台；
2.将学生端控制系统进行组网，实现集中数据采集及控制。
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	智能实验室操作控制系统软件（化学）
	1.登录界面：采用蓝色为主色调，可一键登录；
2.供水系统：系统需具有供水总控开、关；
3.通风系统：系统需具有对通风设备进行开启、关闭、设置转速等功能；
4.高压系统：系统需具有可对高压系统总控开关、各组单独开关等功能；
5.低压系统：系统需具有各种控制模式，满足老师对学生的教学应用，如：教师控制、学生控制等。
1）教师控制，系统需具有对所有学生低压，交流或直流进行设置；
2）学生控制，系统需具有对学生电压进行设置（可设置最高电压）；
3）系统需具有对各组、分组设置电压，具有电压反馈信息状态等。
6.具有结束关闭按钮，系统会自动检测各系统关闭、开启情况，如发现未关闭的系统，系统具有提示功能。
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	智能实验室操作控制系统软件（生物）
	1.登录界面：采用蓝色为主色调，可一键登录；
2.供水系统：系统需具有供水总控开、关；
3.高压系统：系统需具有可对高压系统总控开关、各组单独开关等功能；
4.具有结束关闭按钮，系统会自动检测各系统关闭、开启情况，如发现未关闭的系统，系统具有提示功能。
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	智能实验室操作控制系统软件（物理）
	1.登录界面：采用蓝色为主色调，可一键登录；
2.高压系统：系统需具有可对高压系统总控开关、各组单独开关等功能；
3.低压系统：系统需具有各种控制模式，满足老师对学生的教学应用，如：教师控制、学生控制、教师演示等。
1）教师控制，系统需具有对所有学生低压，交流或直流进行设置；
2）学生控制，系统需具有对学生电压进行设置（可设置最高电压）；
3）教师演示，系统需具有可设置电压进行教师演示操作示范；
4）系统需具有对各组、分组设置电压，具有电压反馈信息状态等。
4.具有结束关闭按钮，系统会自动检测各系统关闭、开启情况，如发现未关闭的系统，系统具有提示功能。
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	学生端分组控制系统（化学）
	学生端分组控制系统接收智慧实验室吊装系统控制软件指令，对学生端模块的排风系统、供水系统、排水系统、照明系统、220V插座系统、低压电源系统、摇臂系统进行分组控制，可以实现全选、单选功能，且实时显示每个集成功能模块舱体的工作状态及信息。
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	学生端分组控制系统（生物）
	学生端分组控制系统接收智慧实验室吊装系统控制软件指令，对学生端模块的供水系统、排水系统、照明系统、220V插座系统、低压电源系统、摇臂系统进行分组控制，可以实现全选、单选功能，且实时显示每个集成功能模块舱体的工作状态及信息。
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	学生端分组控制系统（物理）
	学生端分组控制系统接收智慧实验室吊装系统控制软件指令，对学生端模块的照明系统、高压电源系统、低压电源系统、摇臂系统进行分组控制，可以实现全选、单选功能，且实时显示每个集成功能模块舱体的工作状态及信息。
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	吊装控制系统（化学、生物）
	1.系统内置：计算机主机一套，采用RS485总线MODBUS协议控制，扩展模块一套，接线端子一套，智能交直流电源模块一套，稳压系统一套；
2.吊装控制系统接收智慧实验室吊装系统控制软件指令：摇臂升降控制、供水控制、排水控制、照明控制、低压电源控制、AC220V控制，各元器件保护及复位功能。
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	吊装控制系统（物理）
	1.系统内置：计算机主机一套，采用RS485总线MODBUS协议控制，扩展模块一套，接线端子一套，智能交直流电源模块一套，稳压系统一套；
2.吊装控制系统接收智慧实验室吊装系统控制软件指令：摇臂升降控制、照明控制、低压电源控制、AC220V控制，各元器件保护及复位功能。
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	模块主架舱体
	1.规格：1200×580×220mm±10mm为一组；采用标准模块化组成；
2.外形及材质：主框架采用2mm厚冷轧钢板及1.5-2mm厚铝合金模具成型，冷轧钢板经激光雕刻、数控折弯成型。表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，具有阻燃性和耐酸碱、耐腐蚀性能。舱体左右装饰条采用铝板制作。
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	集成功能模块舱体
	采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。带自动复位旋转装置，旋转角度为正负90°，上升过程中能自动复位。插座面板采用亚克力材料制作。
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	电源供应模块-高压模块
	220V阻燃五孔插座，带漏电保护。
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	电源供应模块-低压模块
	1.ABS与铝材钢制吊装摆臂式结构；
2.可自行设置地址无限频率信道，防止与学校网络冲突；
3.可自己分组，≥3.5寸液晶触摸屏显示低压交直流电压及功率，汉字显示工作过载，触摸屏调节；
4.交直流低压输出三种模式：
（1）在教师控制最高电压以下调节；
（2）教师控制电压不可调节；
（3）教师解除控制自行任意调节。
5.交直流低压稳压输出范围【0—24V】精度0.1V，电流2A自动过载手动复位，自行调节电压时触摸屏输入电压值；
6.当输入电压在198-242V间变化，在额定电流输出时电压变化量≤（2%U标+0.1）V；
7.两个网口输出；
8.设有急停开关，防插拔摆臂系统；
9.排水水位控制系统，自动排水。
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	网络模块
	采用以太网网络模块接口。
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	智能吊装电源-智能升降机构
	1.规格：312×220×390mm±10mm；
2.表面黑、白色亮光烤漆，不小于1.2mm的一级冷轧钢板经激光下料、CNC、折弯成型、CO₂/氩弧焊组合焊接制作；所有表面连接接缝处均满焊后打磨处理。表面经除油、磷化、环氧树脂静电粉末涂装、固化流平处理，涂装膜厚不低于70μm；
3.电缆线径不低于11mm，表面材料工作温度在-40℃~70℃下不变硬、不开裂、不发粘。电缆内置纤维填充，40kg拉力下电学性能稳定；
4.在教师控制下升降功能，具有遇障碍拖住停止功能，卷线装置安装换向器，防止线缆自扰，卷线放到底部自动停止功能，线缆伸缩长度不低于2米。
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	智能吊装电源-模块储藏装置
	1.规格：38×379×136mm±10mm；
2.采用ABS材质，模具一体成型。
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	智能吊装电源-顶部多模块电源供应装置
	1.规格：227×227×110mm±10mm；
2.采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留高压、低压位置。
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	智能吊装电源-低压电源模块
	1.规格：1-24V；
2.教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的无线信号，1）学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。2）学生接收老师的控制上限电压时，学生在教师控制的电压以下调节，3）学生接收老师解除控制信号时，学生自己调节电压不受教师控制。
3.学生电源采用PC材质面板一体注塑成型，学生电源的控制采用触摸式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用2.4寸液晶显示电源学生交直流低压电压，工作状态（主控或者自调与过载）；
4.学生低压交流电源压调节范围0～24V电压，最小调节单元可达0.1V，额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值），市电在200-240V变化时输出电压无变化，电流0-2A时输出电压无变化；
5.学生直流电源调节范围为0～24V，分辨率可达0.1V，额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能；
6.学生具有2个五孔插座，一个USB插孔，一个Type-C输出端口，双电源输出，标准低压电源输出插孔；
7.所有输出端口均具备红外检测功能，当任何一组接口有电器插入时，吊装电源均不可升降；
8.电源设有呼吸灯，提示电源运行状态。
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	智能吊装电源-高压电源模块
	1.两组220V多功能安全插座；
2.所有输出端口均具备红外检测功能，当任何一组接口有电器插入时，吊装电源均不可升降。
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	综合布线
	2.5mm²电线，给学生低压电源供电；1mm²屏蔽电源线。
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	万向吸风罩
	1.关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向；
2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶；
3.关节连接杆：304不锈钢；
4.关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合；
5.气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量；
6.拱形/环形集气罩：高密度PP/PC材质；
7.伸缩导管：不小于Φ63mmPP；
8.360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径可达1500mm；
9.固定底座：高密度PVC材质，模具注塑一体成型。
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	室内通风管道
	1.通风管道：采用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的UPVC塑料专用管道；
2.实验室管道φ200㎜、φ160㎜、φ110㎜塑料管道内壁光滑、连接性好。主管道壁厚≥4㎜；
3.含三通、弯头及安装管道所需的附件。
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	小型有害气体净化装置
	1.规格：φ400×1000mm±10mm；
2.用于处理含有甲苯、二甲苯、苯等苯类、酚类、酯类、醛类等有机气体及恶臭气体、含微量重金属气体的吸附。有机废气净化效率90%-95%；
3.与轴流风机、箱式风机配套使用，适用于单间实验室的有害气体净化；
4.处理器整体纯料PP板制作，具有耐强酸碱、耐腐蚀等性能。
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	箱式风机
	1.风量：900-1200m3/h；
2.噪音：40dB，最大静压：385Pa，功率：230W。
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	通风管道
	1.通风管道：采用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的UPVC塑料专用管道；
2.管道φ200㎜、φ110㎜塑料管道内壁光滑、连接性好。主管道壁厚≥4㎜；
3.含三通、弯头及安装管道所需的附件。
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	风机控制线
	2.5㎜2铜芯线。
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	学生端防堵装置
	给水采用4分PVC水管，耐酸碱、防爆，水管之间接头采用金属连接件，安装自来水大流量反冲前置过滤器；排水采用内置钢丝PVC水管，防止水泵工作时水管负压变形，水管之间接头采用金属连接件。
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	学生端给排水接口
	PVC材质，给排水接头耐酸碱；带自动锁紧插拔功能，供排水工作时拔掉接口不滴漏。
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	自动排水系统
	智能系统控制柜内置的排水控制由设置在水槽柜内部的液位传感器反馈信号自动控制排水泵，通过排水管线将水排出，始终保持水槽柜内为“无水”状态。
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	智能灯光照明装置
	接收智能化控制系统控制，功能面板采用1200×70mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用亚克力扩散板一次成型，安装磨砂透明均光板。
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	吊装舱体末端端头
	端盖采用ABS材质，模具一体成型，铝合金装饰条。端盖底板采用冷轧钢板制作。
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	电源供应线路
	模块化设计，每组模块间采用活接式连接。采用2.5平方电线进行系统布线，不含网络布线。
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	智能控制系统线路
	模块化设计，每组模块间采用活接式连接。以网线作为电源的控制线。
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	给水管路
	给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接。
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	排水管路
	排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接。
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	支架功能封板
	采用PVC材质，可隐藏水电通风管道及电线。
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	安装支架及辅件1
	1.采用连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等；
2.采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。
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	安装支架及辅件2
	1.国标五金件；
2.环氧树脂喷涂金属吊杆。
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	顶装安装及调试
	1.采用吊装安装方式，标准化安装；
2.系统结构调试；
3.系统控制调试；
4.给排水调试；
5.供电系统调试。
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	准备台1
	1.规格：2200×1000×850mm±10mm；
2.台面参数：采用≥12.7mm厚纤丝理化板，具有抗污染、防水、防火功能，台面立面倒角、打磨；
3.台身参数：采用≥16mm三聚氰胺饰面刨花板制作，上抽屉，下板式对开门，内设隔板一层，所有板材加工截面封边。柜体下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材≥16mm三聚氰胺饰面刨花板，板材距地不低于20mm。
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	准备台2
	1.规格：2200×1000×850mm±10mm；
2.台面参数：采用≥12mm厚纤丝抗倍特板，具有抗污染、防水、防火功能，台面立面倒角、打磨；
3.台身参数：上抽屉，下板式对开门，内设隔板一层，所有板材加工截面封边。柜体下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材≥16mm三聚氰胺饰面刨花板，板材距地不低于20mm。配套两组塔式电源。
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	准备台3
	1.规格：2400×1000×850mm±10mm；
2.台面参数：采用≥12mm厚纤丝抗倍特板，具有抗污染、防水、防火性能，台面立面倒角、打磨；
3.台身参数：上抽屉，下板式对开门，内设隔板一层，所有板材加工截面封边。柜体下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材18mm三聚氰胺饰面刨花板，板材距地不低于20mm。配套两组塔式电源。
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	梯形可拼桌
	1.规格：1200/600×520×780mm±10mm；
2.桌面采用≥12mm厚纤丝抗倍特板，边沿双层加厚，四周倒圆角。腿部为ø30×15mm的U型金属管支架喷塑（壁厚1.2mm以上），腿部做“S”型处理，带可调底脚。PVC封边带同色封边。
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	边柜
	1.规格：1500×600×850mm±10mm；
2.台面参数：采用≥12.7mm厚纤丝理化板，台面立面倒角、打磨；
3.柜体参数：板式对开门，内设隔板一层，所有板材加工截面封边。柜体下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材18mm三聚氰胺饰面刨花板，板材距地不低于20mm。
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	水柜
	1.规格：2400×600×780mm±10mm；
2.产品结构：铝木结构；
3.台面参数：采用≥12.7mm厚纤丝理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火功能，四周边缘双倍加厚25.4mm，台面立面倒角、打磨；
4.台身参数：对开门柜体。采用≥16mm厚三聚氰胺饰面刨花板，1.5mm厚塑制封边条机械封边，专用连接件连接，所有开孔部位均采用模具成型的配件封堵，不得将板材断面直接裸露在外。所有板材加工截面需封边。
实验台下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材≥16mm厚三聚氰胺饰面刨花板，板材距地不低于20mm。
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	PP药品柜（通风）
	1.规格：900×450×1800mm±10mm；
2.柜体：完全采用瓷白色≥8mmPP（聚丙烯）板材，经同色焊条无缝手工焊接处理，耐腐蚀；
3.柜门：采用同质PP板制作，门板折弯厚度≥16mm；
4.视窗：采用≥5mm钢化玻璃制作；
5.层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，四周有立边，立边整体焊接成型，没有任何废料拼凑。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，反方向放置，四周立边获得一定程度防溢效果；
6.门把手：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好（颜色可选：湛蓝，磁白）；
7.门铰链：采用经过射出成型的PP材质制成，耐腐蚀性好（颜色可选：湛蓝，磁白）；
8.螺丝：PP或304不锈钢材质；
9.柜门带锁。
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	PP药品柜
	1.规格：1000×500×2000mm±10mm；
2.柜体：侧板、顶底板采用PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理。底部PP板内置钢制横梁≥34×34×1.0mm两根；
3.上下柜门：内框采用PP材质模具一次成型，外嵌4mm厚钢化烤漆玻璃，上柜门中间镂空烤漆制作。上下拉手半圆形凸起对称，防止玻璃的松动或开合。锁杆采用PP旋转门轴，上下柜门各一把锁，分开区域使用，相互不影响，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边；
4.层板：上柜配置两块活动PP层板，下柜配置一块活动PP层板，PP层板内置≥20×28mm镀锌钢管，壁厚≥1.0mm两根。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间；
5.门铰链：采用PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，耐腐蚀；
6.背板：采用碳晶板，整体尺寸≥964×964×9mm厚，不得拼装；
7.柜体为上下结构，拆装成型，结构螺丝为镀锌钢材质。整个柜体可用于硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等腐蚀性化学品的储藏。
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	仪器柜
	1.规格：1000×500×2000mm±10mm；
2.结构：铝木结构；
3.参数：铝合金框架规格：前侧腿≥25×35×1.2㎜，后侧腿≥35×35×1.2㎜，基材采用≥16mm厚三聚氰胺饰面刨花板制作，其他部位采用1.5mm厚塑制封边条机械封边。上部铝合金对开门，内嵌≥4.5mm厚钢化玻璃，柜身内设18mm厚隔板二层。下部为板式对开门，内设≥18mm厚隔板一层。隔板前端镶装铝合金模具成型U隔板槽，可插分色条，可将存放的物品按分类标识。隔板后端采用U型钢槽加固，中隔板下采用≥50×25×1.2mm厚钢制喷塑方管加固支撑。
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	特殊仪器柜
	1.规格：1400×500×2000mm±10mm；
2.结构：铝木结构；
3.参数：铝合金框架规格：前侧腿≥25×35×1.2㎜，后侧腿≥35×35×1.2㎜，基材采用≥16mm厚三聚氰胺饰面刨花板制作，其他部位采用1.5mm厚塑制封边条机械封边。上部铝合金对开门，内嵌4.5mm厚钢化玻璃，柜身内设18mm厚隔板二层。下部为板式对开门，内设18mm厚隔板一层。隔板前端镶装铝合金模具成型U隔板槽，可插分色条，可将存放的物品按分类标识。隔板后端采用U型钢槽加固，中隔板下采用50×25×1.2mm厚钢制喷塑方管加固支撑。
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	通风柜
	1.规格：1500×850×2350mm±10mm；
2.柜体说明：外壳采用≥1.0mm钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，经除尘、除油后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。立柱采用模块化设计；
3.台面板：≥12.7mm纤丝理化板，耐腐蚀强，内衬板、导流板：独立内胆，采用实芯抗倍特板，导流板四周环流吸风结构四周吸风结构，能使不同比重的气流迅速吸走。导流板采用专用固定连接件连接。专用PP固定连接件上可安装拆卸网架；
4.光源说明：附有LED防水、防尘灯一支，12W；
5.集气罩：采用PP材质，耐酸碱腐蚀；
6.移动滑门：采用框架结构，内嵌5mm钢化玻璃，挤压成型一字拉手，移门采用同步带同步传动结构：同步带以钢丝作为强力层，外层包覆聚氨酯，带体内侧加工齿形，与齿形带轮啮合；配置钢制同步传动轴，保证移门两侧同步升降，无偏移。；
7.电源设计：每台通风柜配置4个多功能三孔带防水盖插座，下柜配置一个空开配电箱；
8.控制面板：配置一个彩色液晶屏控制面板，开启照明和风机，调节风阀角度等；
9.含单联水嘴和小水槽各一套。
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	后墙组合吊柜
	1.规格：5500×300×1200mm±10mm；
2.采用≥18mm三聚氰胺饰面刨花板制作，封边条机械封边，底板部分采用彩色三聚氰胺饰面刨花板搭配。
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	侧墙组合吊柜
	1.规格：5500×1200×300mm±10mm；
2.采用≥18mm三聚氰胺饰面刨花板制作，封边条机械封边，底板部分采用彩色三聚氰胺饰面刨花板搭配。
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	侧墙吊柜
	1.规格：1200×300×1000mm±10mm；
2.采用≥18mm三聚氰胺饰面刨花板制作，封边条机械封边，底板部分采用彩色三聚氰胺饰面刨花板搭配。
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	工具墙
	1.规格：4000×1000mm±10mm；
2.采用金属洞洞板做后墙，配备相应的工具挂钩。配套挂钩有单斜挂钩100长10个、螺丝刀架一个、双直挂钩4个、U型25×30挂钩1个、圆形80挂钩2个、扳手架1个。
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	机械能源供给
	1.容量≥5L，上出水，防干烧；
2.额定功率1600W，具备防漏电保护；
3.含安装及配件。
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	灭火器套装
	2支4.5kg的干粉灭火器，1个灭火器箱。

	118
	石棉灭火毯
	规格：1500×1500mm±10mm。
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	消防铁锹
	1.规格：1050×220mm±10mm；
2.材质：铁、木柄；
3.主要用途：铲沙扑救，拍打小火，用于消防抢险等。
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	消防黄沙桶
	1.规格：260×160×210mm±10mm；
2.产品形状：半圆形；
3.材质：铁（表面烤漆）；
4.产品用途：装黄沙灭火。
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	消防沙箱
	1.规格：900×450×450mm±10mm；
2.采用加厚钢铁加工而成，采用五金铰链，箱内装有黄沙。
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	应急器材柜
	1.规格：600×350×1800mm±10mm；
2.钢制，黄⾊，⼀层隔板 内含自救呼吸器、口罩、防护服、防护眼镜、防护手套各2套 急救药箱。
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	地面修复
	原实验室地面水点，电点、通风口进行拆除，封闭，原地面修复；室内其他物品拆除，清运指定地点；室内垃圾清运至指定地点。
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	地面拆除与恢复
	原地面地板拆除，重新铺设地板。垃圾清运至指定地点。
地板要求：
1.规格：600×600×40mm±5mm；
2.面板：表面经严格除油、磷化、防锈处理后，再施以环氧树脂粉末静电喷涂处理成型；
3.贴面：陶瓷面层；
4.封边：防静电边条；
5.内芯：填充水泥+河沙；
6.横梁：镀锌方管，壁厚1.0mm（附带减震胶垫）；
7.支架：上托：3.0mm厚，下托：2mm厚。
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	室内地上给排水安装
	1.给水De20mm；排水De50mm；
2.给水采用PPR复合管敷设，每个上水管道到水嘴采用金属软管连接，地上每套水嘴设一控制阀门。阀门用于维修及调节上水流量。
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	室内地下给排水安装
	1.给水De20mm；排水De50mm；
2.给水采用专用PPR管铺设，排水采用PVC管铺设。
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	室内地上配电安装
	1.采用阻燃线管De20mm，内穿塑铜线，有效固定；
2.BV-2.5、BV-1.5平方线材。
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	室内地下配电安装
	1.采用阻燃线管De20mm，内穿塑铜线，有效固定；
2.BV-4、BV-2.5、BV-1.5平方线材。
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	演示台（搬迁）
	拆除、打包，需做好气泡膜处理，搬运至新实验楼重新组装安装（含拆除、上下楼人工搬运、运费、安装、产品清洁），原室清扫，垃圾清运至指定地点。
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	化学学生台（搬迁）
	拆除、打包，需做好气泡膜处理，搬运至新实验楼重新组装安装（含拆除、上下楼人工搬运、运费、安装、产品清洁），原室清扫，垃圾清运至指定地点。

	131
	哑铃型学生桌（搬迁）
	拆除、打包，需做好气泡膜处理，搬运至新实验楼重新组装安装（含拆除、上下楼人工搬运、运费、安装、产品清洁），原室清扫，垃圾清运至指定地点。
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	通用技术学生桌（搬迁）
	拆除、打包，需做好气泡膜处理，搬运至新实验楼重新组装安装（含拆除、上下楼人工搬运、运费、安装、产品清洁），原室清扫，垃圾清运至指定地点。
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	梯形可拼桌（搬迁）
	打包，需做好气泡膜处理，搬运至新实验楼重新组装安装（含上下楼人工搬运、运费、安装、产品清洁），原室清扫，垃圾清运至指定地点。
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	物理学生台（搬迁）
	拆除、打包，需做好气泡膜处理，搬运至新实验楼重新组装安装（含拆除、上下楼人工搬运、运费、安装、产品清洁），原室清扫，垃圾清运至指定地点。
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	机器人学生桌（搬迁）
	拆除、打包，需做好气泡膜处理，搬运至新实验楼重新组装安装（含拆除、上下楼人工搬运、运费、安装、产品清洁），原室清扫，垃圾清运至指定地点。
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	通风药品柜（搬迁）
	拆除、打包，需做好气泡膜处理，搬运至新实验楼重新组装安装（含拆除、上下楼人工搬运、运费、安装、产品清洁、原柜内物品整理搬运、原室通风管道修复），原室清扫，垃圾清运至指定地点。
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	器材柜（搬迁）
	拆除、打包，需做好气泡膜处理，搬运至新实验楼重新组装安装（含拆除、上下楼人工搬运、运费、安装、产品清洁、原柜内物品整理搬运），原室清扫，垃圾清运至指定地点。
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	边柜、水柜（搬迁）
	拆除、打包，需做好气泡膜处理，搬运至新实验楼重新组装安装（含拆除、上下楼人工搬运、运费、安装、产品清洁），原室清扫，垃圾清运至指定地点。
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	学生凳（搬迁）
	需做好气泡膜处理，搬运至新实验楼（含上下楼人工搬运、运费、安装、产品清洁），原室清扫，垃圾清运至指定地点。
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	仪器柜（搬迁）
	拆除、打包，需做好气泡膜处理，搬运至新实验楼重新组装安装（含拆除、上下楼人工搬运、运费、安装、产品清洁、原柜内物品整理搬运），原室清扫，垃圾清运至指定地点。
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	PP药品柜（搬迁）
	拆除、打包，需做好气泡膜处理，搬运至新实验楼重新组装安装（含拆除、上下楼人工搬运、运费、安装、产品清洁、原柜内物品整理搬运），原室清扫，垃圾清运至指定地点。
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	毒品柜（搬迁）
	拆除、打包，需做好气泡膜处理，搬运至新实验楼重新组装安装（含拆除、上下楼人工搬运、运费、安装、产品清洁、原柜内物品整理搬运），原室清扫，垃圾清运至指定地点。
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	货架（搬迁）
	需做好气泡膜处理，搬运至新实验楼重新组装安装（含上下楼人工搬运、运费、安装、产品清洁），原室清扫，垃圾清运至指定地点。
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	赛台（搬迁）
	拆除、打包，需做好气泡膜处理，搬运至新实验楼重新组装安装（含拆除、上下楼人工搬运、运费、安装、产品清洁），原室清扫，垃圾清运至指定地点。
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	机器人跑道（搬迁）
	拆除、打包，需做好气泡膜处理，搬运至新实验楼重新组装安装（含拆除、上下楼人工搬运、运费、安装、产品清洁），原室清扫，垃圾清运至指定地点。
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	废液净化装置（搬迁）
	打包，需做好气泡膜处理，搬运至新实验楼重新组装安装（含上下楼人工搬运、运费、安装、产品清洁），原室清扫，垃圾清运至指定地点。
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	危废收集桶（搬迁）
	拆除、打包，需做好气泡膜处理，搬运至新实验楼重新组装安装（含拆除、上下楼人工搬运、运费、安装、产品清洁），原室清扫，垃圾清运至指定地点。
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	废液托盘（搬迁）
	打包，需做好气泡膜处理，搬运至新实验楼重新组装安装（含上下楼人工搬运、运费、安装、产品清洁），原室清扫，垃圾清运至指定地点。
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	会议桌（搬迁）
	教学楼搬至体育馆会议室；搬运前家具需做好气泡膜处理；现场无电梯（含拆除、上下楼人工搬运、运费、安装、产品清洁），原室清扫，垃圾清运至指定地点。
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	办公桌（搬迁）
	教学楼搬至体育馆办公室；搬运前家具需做好气泡膜处理；现场无电梯（含拆除、上下楼人工搬运、运费、安装、补漆、产品清洁），原室清扫，垃圾清运至指定地点。
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	工位办公桌（搬迁）
	教学楼搬至体育馆办公室；搬运前家具需做好气泡膜处理；现场无电梯（此项包含拆装费、台面支撑托、屏风侧盖板、屏风顶盖板；上下楼人工搬运、运费、安装、产品清洁），原室清扫，垃圾清运至指定地点。
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	办公椅（搬迁）
	教学楼搬至体育馆办公室；搬运前家具需做好气泡膜处理；现场无电梯（含拆除、上下楼人工搬运、运费、安装、产品清洁），原室清扫，垃圾清运至指定地点。
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	茶几（搬迁）
	教学楼搬至体育馆办公室；搬运前家具需做好气泡膜处理；现场无电梯（含拆除、上下楼人工搬运、运费、安装、产品清洁），原室清扫，垃圾清运至指定地点。
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	文件柜（搬迁）
	教学楼搬至体育馆2楼办公室；搬运前家具需做好气泡膜处理；现场无电梯（含拆除、上下楼人工搬运、运费、安装、补漆、产品清洁），原室清扫，垃圾清运至指定地点。
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	沙发（搬迁）
	教学楼搬至体育馆6楼办公室；搬运前家具需做好气泡膜处理；现场无电梯（含上下楼人工搬运、运费、安装、产品清洁），原室清扫，垃圾清运至指定地点。
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	资料打包（搬迁）
	教学楼搬至体育馆办公室；搬运前家具需做好气泡膜处理；现场无电梯（此项包含纸箱包装纸箱500×600×500mm），原室清扫，垃圾清运至指定地点。
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	咨询台
	1.规格：5000×1300×1150mm±10mm；
2.基材：采用中密度纤维板；
3.面材：采用AAA级胡桃木木皮，厚度≥0.6mm，经过防虫、防腐处理；
4.涂料：采用水性底漆、水性面漆；
5.白乳胶：贴木皮、封边所用白乳胶；
6.五金配件：采用阻尼铰链及三节轨道；
7.台面及侧面全为石英石制作，加厚至50mm厚。
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	咨询椅
	1.规格：整椅 630（宽）×665（深）×1160～1340（高）mm；
2.高弹力耐磨网布；
3.头枕可上下调节，调节行程≥180mm，整椅全高 1160～1340mm；
4.白色尼龙加玻纤背框带衣架；
5.白色尼龙加玻纤独立扶手配黑色扶手面；
6.座包采用密度≥50kg/m³的高弹力定型海绵；
7.三级倾仰锁定底盘；
8.白色尼龙座包底壳；
9.100#沉口40mm电镀气杆；
10.350GT铝合金五星脚。
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	背柜
	1.规格：16200×400×2500mm±10mm；
2.基材：采用中密度纤维板；
3.面材：采用AAA级胡桃木木皮，厚度0.6mm，经过防虫、防腐处理；
4.涂料：采用水性底漆、水性面漆；
5.白乳胶：贴木皮、封边所用白乳胶；
6.五金配件：采用阻尼铰链。
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	洽谈桌
	1.规格：直径800×H750mm±10mm；
2.基材：采用中密度纤维板；
3.面材：采用AAA级胡桃木木皮，厚度0.6mm，经过防虫、防腐处理；
4.涂料：采用水性底漆、水性面漆；
5.白乳胶：贴木皮、封边所用白乳胶；
6.脚架：双向圆筒设计，钢板厚度1.5mm。经过焊接、打磨、抛光等工艺。表面喷涂医疗灰，油漆层厚度≥0.1mm。
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	洽谈椅
	1.规格：W630×D700×H740mm±10mm；
2.面料：牛皮饰面；
3.泡绵：采用高弹阻燃海绵，不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉填充；
4.脚架：白蜡木实木脚。
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	软包
	1.面料：采用PU，经过防污处理（颜色可选）；
2.泡绵：采用高弹阻燃海绵，不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉填充。
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	折叠擂台
	1.规格：外尺寸3500×3500mm±10mm，围绳内2700×2700mm±10mm；
2.立柱高度≥1500mm；
3.立柱用料直径≥140mm 圆管；
4.边框用≥80×80mm方管焊接完成；
5.地面采用3厘米厚度卷垫；
6.擂台四周的围绳是直径为4厘米，外面包裹皮革，填充物为高弹力橡塑管；
7.搏击台四个角有保护选手的直式靠背选择。
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	画板
	1.规格：画架：W610×D610×1750mm±10mm；
2.板材：饰面刨花板；
3.顶板、层板等承重部分厚度不低于25mm，其他不低于18mm厚；
4.封边：≥1.0mm厚PVC同色封边，环保热熔胶。
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	美术凳
	1.规格：W300×D400×H450mm±10mm；
2.板材18mm厚A级榉木直拼板制作；经防腐、防潮、防虫处理，所有板边倒圆角、圆边；
3.油漆：采用环保水性油漆，“三底两面”工艺处理，表面无颗粒、倒刺、流挂。
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	敞格柜
	1.规格：W5300×D450×H1000mm±10mm；
2.板材：饰面刨花板；
3.顶板、层板等承重部分厚度不低于25mm，其他不低于18mm厚；
4.封边：≥1.0mm厚PVC同色封边，环保热熔胶。
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	阶梯多功能活动区看台
	1.原木材质，经防腐、防潮、防虫处理，含水率8%-12%；所有板边倒圆角、圆边；阶梯式，无背板；
2.油漆采用“三底两面”工艺处理，表面无颗粒、倒刺、流挂；
3.五金件：机器打孔，采用原木专用连接件；外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐；
4.座垫面料：绒布面料，阻燃，经防污处理；
5.泡绵：采用环保定型高密度、高回弹阻燃PU泡绵，座垫泡棉密度25kg/m³。
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	气动演讲台
	1.规格：715×495×710～1100mm±10mm；
2.升降范围：710-1100mm，支架材质：铝合金+钢架+抛光；
3.表面工艺：PU静电喷涂。面板尺寸≥715×495×18mm  挡板尺寸：≥720×320×80mm；面板材质：MDF吸塑板 桌面颜色：枫木色，支架颜色：象牙白；桌脚：固定脚垫+前倾可推动脚轮。
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	羽毛球场地垫
	1.规格：12000×7200mm±10mm；
2.表面无明显色差、无裂痕。适用羽毛球场地；
3.采用环保材料，质检、环检符合国家检测标准，高密度低倍率发泡处理，具有缓冲吸收及能量返还性能；
4.加厚耐磨层及玻纤网格布，耐磨耐压，防止反复冲击变形、起鼓。
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	接待卡座
	1.规格：930×780×380/680mm±10mm；
2.面料：纳帕纹西皮，可定制面料；
3.框架：实木框架配多层板钉架，坐垫装钉橡筋条/蛇形簧；
4.海绵：高密度海绵填充；
5.脚架：不锈钢本色脚。
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	接待茶台
	1.规格：600×600×550mm±10mm；
2.台面：采用≥20mm厚岩板加工制作，耐滑耐高温耐磨，密度高不吸污。边角圆弧安全处理；
3.台身：采用≥25×25×1.2mm的钢管，表面环氧树脂静电喷涂处理；台身下部设一层通透的≥15mm厚岩板置物台。
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	沿墙柜
	1.规格：W1200×D450×H850mm±10mm；
2.柜面采用≥25mm厚三聚氰胺饰面刨花板制作，1.5mm厚塑制封边条机械封边；
3.柜身采用16mm厚三聚氰胺饰面刨花板制作，1.5mm厚塑制封边条机械封边。设有三组抽屉，一组移门，柜身内设18mm厚隔板一层。
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	排椅
	1.规格：W1750×D650×H780mm±10mm；
2.扶手、脚、椅托扣件：采用铝合金材料，大型精铸模具压铸成型后直接抛光，静电喷粉喷涂处理；
3.座板、背板采用发泡PU经摸具倒模压铸而成，内含铁架椅面支撑采用成型聚氨 PU；
4.横梁：采用铝合金型材，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理。
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	研学卡座
	1.规格：1000×800×750mm±10mm；
2.面料：纳帕纹西皮，可定制面料；
3.框架：实木框架配多层板钉架，坐垫装钉橡筋条/蛇形簧；
4.海绵：高密度海绵填充；
5.脚架：黑色碳素钢框架脚。
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	研学台
	1.规格：1400×600×380mm±10mm；
2.脚铁喷星空灰；
3.25mm多层板贴白蜡木木皮桌面，桌面颜色可定制。
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	多功能桌
	1.规格：2830×1550×810mm±10mm；
2.面材：采用厚度≥0.6mmAAA级胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，无色差，木皮拼接木纹必须交圈；
3.基材：中密度纤维板；
4.油漆：环保水性油漆，封闭漆工艺，经五底三面工艺处理，油漆次数≥8；
5.白乳胶：贴木皮、封边所用白乳胶；
6.五金配件：采用三合一连接件；
备注：含乒乓球器材。
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	多功能椅
	1.规格：810×350×650mm±10mm；
2.白色尼龙+30%玻璃纤维背架带升降腰靠；
3.PU面4D白色升降扶手；
4.一次性发泡定型泡棉；
5.4档把手调节底盘，带座板滑动功能；
6.70#沉口5公分黑色汽杆；
7.∮PA-350白色尼龙脚；
8.∮60/25PU轮。
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	研讨桌1
	1.规格：直径2600×H760mm±10mm；
2.基材：采用中密度纤维板；
3.面材：采用AAA级胡桃木木皮，厚度≥0.6mm，经过防虫、防腐处理；
4.涂料：采用水性底漆、水性面漆；
5.白乳胶：贴木皮、封边所用白乳胶；
6.具有隐藏式强电、弱电走线功能，配置多功能线盒。
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	研讨桌2
	1.规格：1200×400×760mm±10mm；
2.基材：采用中密度纤维板；
3.面材：采用AAA级胡桃木木皮，厚度≥0.6mm，经过防虫、防腐处理；
4.涂料：采用水性底漆、水性面漆；
5.白乳胶：贴木皮、封边所用白乳胶。
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	研讨椅
	1.头层牛皮饰面；
2.高弹力定型海绵；
3.手柄抛光托盘；
4.升降功能电镀气杆；
5.铝合金五星脚。
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	茶水台
	1.规格：2360×450×860mm±10mm；
2.面材： 采用厚度0.6mmAAA级胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，无色差，木皮拼接木纹交圈；
3.基材：中密度纤维板。顶板、层板等承重部分厚度25mm，其他18mm厚；
4.油漆：采用环保水性漆，“五底三面”油漆工艺，表面无皱皮、发粘、无明显粒子、倒刺、流挂、划痕、雾光、杂渣；
5.白乳胶：贴木皮、封边所用白乳胶；
6.五金配件：采用三合一连接件、阻尼铰链及三节消音轨道；外表面、内表面及手指可触及的隐蔽处，不得有锐利棱角、毛刺及外露的尖锐五金件。
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	接待卡座
	1.规格：1140×830×900mm±10mm；
2.面料：采用阻燃绒布面料，经过防污处理（颜色可选）；
3.沙发框架：内部框架采用马尾松实木+多层板框架；外露框架采用橡胶木制作，经过防腐、防虫等处理，一次热成型，含水率8%-14.9%；
4.海绵：采用环保定型高密度、高回弹阻燃PU泡绵，座垫泡棉密度≥30kg/m³，靠垫泡棉密度≥25kg/m³；
5.油漆：环保水性油漆，封闭漆工艺经五底三面工艺处理，油漆次数≥8；
6.弹簧：弹簧为高弹力蛇形弹簧，纵向十三道橡皮配带横向三道穿插无纺布打底。
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	接待茶台
	1.规格：600×600×450mm±10mm；
2.面材：采用厚度≥0.6mmAAA级胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，无色差，木皮拼接木纹需交圈；
3.基材：中密度纤维板；
4.油漆：环保水性油漆，封闭漆工艺，经“五底三面”工艺处理，油漆次数≥8；
5.白乳胶：贴木皮、封边所用白乳胶；
6.五金配件：采用三合一连接件。

	184
	综合柜1
	1.规格：2370×500×2890mm±10mm；
2.基材：所有钢板采用一级镀锌钢板制作，经环保性陶化（硅烷化）工艺处理后静电粉末喷涂，其中柜体、门板、层板≥1.0mm厚；
3.涂料：喷粉粉体，涂层厚度80um；
4.五金配件：采用锁具锁头不锈钢包边处理，带消音装置；采用阻尼铰链。
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	综合柜2
	1.规格：900×500×2000mm±10mm；
2.板材：采用三聚氰胺饰面刨花板制作，所有板材加工截面封边。顶板、层板等承重部分厚度≥25mm，其他≥16mm厚；
3.四轮机械密码锁含管理钥匙功能，阻尼铰链，柜底配可调节高度支撑脚。
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	金属机器人竞赛超级套装
	1.电子件：机器人主控器*1，遥控器*1，无线模块*1，机器人电池锂离子1100mAh*1，机器人电池电缆*1，机器人电池充电器*1，智能电机*8，36:1智能电机齿轮组*2，视觉传感器*1，触碰开关v2*4，300mm智能电缆*3，600mm智能电缆*3，900mm智能电缆*2，1200mm智能电缆*1，1500mm智能电缆*2，A- 微型 USB 线*1；
2.运动件：4"全向轮*4，4"轮子*4，12T金属小齿轮*8，36T高强度齿轮*8，60T高强度齿轮*8，84T高强度齿轮*8，高强度方形齿轮插件*32，自由旋转齿轮插件*32，6T高强度链轮*4，12T高强度链轮*6，18T高强度链轮*6，24T高强度链轮*2，30T高强度链轮*2，高强度链连接*700，链附件链接*100，履带传送链接*50，传送带基础链接*60，短传送带连接件*24，中型输送带连接件*20，高传送带连接件*20，2"轴*2，3"轴*4，4"轴*2，12"轴*16，12"高强度轴*4，扁平轴承*20，高强度轴轴承*20，高强度轴箍*20，轴箍*96，＃8-32固定螺丝*32，橡胶轴圈*30，搜集器滚轮*8，1/8"垫片*20，1/4"垫片*20，3/8"垫片*10，1/2"垫片*10，1/16"高强度轴垫片*60，1/8"高强度轴垫片*40，1/4"高强度轴垫片*20，1/2"高强度轴垫片*20，1/8"尼龙垫片*80，1/4"尼龙垫片*80，3/8"尼龙垫片*70，1/2"尼龙垫片*70；
3.结构件：1x2x1x25铝制C型梁*2，1x2x1x35铝制C型梁*24，1x3x1x35铝制C型梁*12，5x25铝板*6，2x2x25铝直角连接件*4，1x1x35铝直角连接件*4，90度角撑板*4，＃8-32 x 1/4"自锁梅花螺丝*175，＃8-32 x 1/2"自锁梅花螺丝*125，＃8-32 x 3/8"梅花锁紧螺丝*250，＃8-32 x 1/2"梅花锁紧螺丝*225，＃8-32 x 7/8"梅花锁紧螺丝*100，＃8-32 x 1.000"梅花锁紧螺丝*75，＃8-32 x 1.250"梅花锁紧螺丝*50，＃8-32 x 1.500"梅花锁紧螺丝*50，＃8-32 x 1.750"梅花锁紧螺丝*25，＃8-32 x 2.000"梅花锁紧螺丝*10，双脚六角螺母固定器*20，1脚六角螺母固定器*20，4脚六角螺母固定器*20，＃8-32 尼龙螺母*700，＃8-32六角螺母*100，轴承座轴承*1，扁平轴承*40，驱动轴杆锁8*，1/2"撑柱*20，3/4"撑柱*30，1"撑柱*20，2"撑柱*40，3"撑柱*4；
4.工具及附件：＃64橡皮筋*20，4"扎带*600，11"扎带*50，12"X 15”防滑垫（厚）*1，T8星形螺丝刀，T15星形螺丝刀，开口扳手。

	187
	竞赛场地围栏套装
	机器人场地围栏，包括面板和周边框架及组装所需的所有部件，搭建围栏的16*T型连接件、8*转角连接件、8*挡板、12*GPS条码围栏杆等，可与地垫无缝拼接，便携式手提袋，安装完成尺寸约3.7*3.7米。

	188
	全场地及比赛道具套装
	建立完整的2026-2027赛季竞赛所需的所有场地道具元素。包含得分套筒*56，多色锥*63，得分座*9，三色筒*4，导入桶*4等全部得分道具及相关配件、备件。

	189
	场地道具固定片
	场地中用来固定场地道具，方形铁板，四片装。
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	智能场地控制器套装
	智能场地控制器*1，智能场地控制器电源线*1，机器人电池充电器*1，智能场地控制器电缆（8米*4）。
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	气动件套装
	气动管切割器*1，双向气缸*1（10mm缸径，25mm行程），双向气缸*1（10mm缸径，50mm行程），双向气缸*1（10mm缸径，75mm行程），4mm外径x 2.5mm内径PU管（3米）*1，储气罐*1，气动手动阀*1，双向电磁阀控制线*2，双向气动电磁阀*2，调压阀*1，调压阀支架*1，调压阀压力表*1，压力表*1，直通气动接头*10，90度弯通气动接头*8，T型气动接头*5，90度弯通气动接头（流量控制，M5，4mm软管）*2，密封塞*10，气嘴*1。

	192
	惯性传感器
	1.内置三轴加速度计与三轴陀螺仪；
2.加速度计最大量程≥4g；陀螺仪最大角速度≥1000°/s；
3.可检测加速度、角速度及旋转角度，用于机器人导航与运动控制；
4.配备智能接口，通过数据线与主控器连接；
5.外壳带安装孔，可固定于结构件。

	193
	光感器
	1.集成环境光、颜色、接近度检测功能；
2.可检测RGB、色调、饱和度或灰度；
3.可测量光强度，读数随环境光及物体反射率变化；
4.内置可编程白色LED，支持开关及亮度设置；
5.配智能端口，经4线智能电缆与主控器连接。
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	测距仪
	1.测量范围20~2000mm；
2.20~200mm段误差≤±15mm；200~2000mm段误差≤±5%FS；
3.可报告物体尺寸（大/中/小）；
4.可测物体接近速度（m/s）。
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	电位计
	电位计采用可变电阻器测量轴的角旋转，检测范围≥333°，可360°连续转动，无效测量区域≤27°（即360°−333°）。用于测量转动角度及方向，经3线电缆与主控器连接。

	196
	旋转传感器
	1.可测旋转位置、总旋转次数、旋转速度；
2.旋转位置测量范围0°~360°，角度精度≤0.088°；
3.可测轴速度（°/s 或 rpm）；
4.可测轴转数或总转数；
5.轴孔兼容1/8英寸、1/4英寸标准轴；外壳带通孔安装结构；
6.配智能端口，经4线智能电缆与主控器连接。
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	小型智能电机
	1.内置编码器，可测量并通过编程控制方向、速度、加速度、位置和扭矩等；
2.有2个螺纹孔；1个电机轴，顶端有贴花，指示轴正旋转方向；
3.电机功率控制精度±1%；
4.位置和角度的精度不低于 0.02 度；
5.1个智能端口，并带有红色LED，用于显示连接状态；
6.标准输出功率不低于5.5W，转速200RPM；
7.实时温度检测，达到其温度极限，性能会自动降低，以确保不会发生损坏；
8.带一个智能端口，用4线智能电缆与主控器连接。
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	智能电机
	1.内置编码器，可测量并通过编程控制旋转、转速、电流、功率、温度和扭矩；
2.支持可互换的齿轮组改变速度和扭矩，齿轮组通过颜色区分；配有标准 [200 RPM，18:1] 齿轮盒，更换齿轮组最高可达600RPM；位置和角度的精度为 0.02 度；
3.电机轴插座旁边有一个月牙形窗口，通过颜色识别电机使用的齿轮盒；顶端有贴花，指示轴正旋转方向；
4.有2个螺纹孔；
5.电机功率控制精度±1%，100%功率输出；
6.1个智能端口，并带有红色LED，用于显示连接状态；
7.标准输出功率不低于11W；
8.实时温度检测，达到其温度极限，性能会自动降低，以确保不会发生损坏；
9.带一个智能端口，用4线智能电缆与主控器连接。

	199
	智能电机齿轮组
	采用金属齿轮，与智能电机配用，输出齿轮比6:1、18:1、36:1可选，轴套可容纳1/8"驱动轴以及1/4"高强度轴。

	200
	主控器电池
	电池为磷酸铁锂（LiFePO4）电池。
1.电池容量不低于1100mAh，标准电压不低于12.8V，最大电流不低于20A，最大输出功率不低于256W；
2.内置充电指示灯，约1小时充满电；
3.低电量仍可对电机输出100%的功率。
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	主控器电池充电器
	主控器电池充电器，可在60分钟内完成主控器电池充电。

	202
	智能电缆压线钳
	智能电缆专用压线钳。

	203
	智能电缆线材
	智能电缆线材，8m。
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	智能电缆水晶头
	智能电缆水晶头*50只。

	205
	竞赛机器人配件包
	搭建竞赛机器人需要的气动补充件，各类结构件、运动件、传动件及连接零配件。
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	充气泵
	1.便携式电动充气泵，最大充气压力≥10bar（150psi）；
2.锂电池供电，容量≥2500mAh，USB-C充电，可预设压力、充满自停；
3.配气针、快接气嘴及高压气管延长管，与气动件套装配套使用。
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	高中组场地包
	1.场地地图采用刀刮布材质，规格与所参赛事当赛季场地一致；
2.含随机装置、传送装置、得分策略物及场地道具等全部配套件。
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	机器人仿真设计平台
	1.支持3D建模、3D动画制作、3D打印（连接3D打印机输出实物）；
2.支持图形化编程与代码编程（Python、C++）无缝切换；
3.提供机器人仿真设计功能，可编程控制机器人运动；
4.支持MQTT通讯协议，可与物联网教学硬件通讯互动；
5.平台功能页面响应时间≤1秒，用户通过个人账号登录，支持≥10个账号。

	209
	人工智能初级实验箱
	▲1.一体式结构，集成十多种输入输出设备，塑胶一体式外壳，外形尺寸不大于140×90mm，免螺丝直接插上万向轮和轮胎可组成一台支持循迹、避障、遥控的小车，支持拓展，兼容积木；
2.主控板：双核处理器；主频≥240MHz；SRAM≥520KB；Flash≥8MB；支持 Wi-Fi（802.11 b/g/n 及以上）及蓝牙4.2及以上；内置陀螺仪（量程≥±2048dps）、三轴加速度计（量程≥±16g）、3轴磁场传感器、光线传感器、麦克风、RGB灯、1.3英寸OLED显示屏、蜂鸣器、物理按键及触摸按键；支持I²C、UART、SPI通讯协议；
3.集成模块按键、5向键、旋钮电位器、RGB LED灯、超声波传感器、人体红外传感器；温湿度传感器；循迹传感器、电机、喇叭、5个IO拓展接口、1个IIC接口、万向轮、电池；
4.配套模块设有φ4圆孔。模块包含：手势传感器、红外接收传感器、遥控器、激光发射、电子标签、ID卡、金属轴微型舵机；
5.配套结构件多种可拼插模型结构件，总数量不少于100个，兼容积木；
6.配件数据线：Type-C数据线1条，总长约1m；4PIN连接线：6条，长约20cm；小车拓展件：TT马达车轮2个，万向轮1个，可直接插入实验箱组成小车。
（以上参数签订合同时请提供技术支持资料（如白皮书、彩页、产品说明书、检测报告等））

	210
	攀石墙室内岩板制作
	1.攀石墙高4.9米，宽5.9米；
2.最大悬挑0.3米；
3.转折系数1；
4.岩板厚度达到18mm±0.5 mm，密度达到0.83±3%g/cm³， 平均重量为15kg/㎡±3%，满足抗压性能与重量要求；
5.岩板采用树脂及颜料预先喷涂。涂层需满足户外各种使用条件；
6.岩板表面抗污性能需能减少攀岩过程中产生的脚印痕迹和污垢且可使用干刷清洁；
7.岩板具有各种几何形状的定制设计面板（非标准面板），需预先裁切定制，现场无裁切工作；
8.岩壁砂面及颜色需预先喷涂，现场无涂刷工作，以防影响周围环境；
9.岩板的预喷涂面必须可以防水；
10.岩板每平方米的T型螺母数量在25-36个之间。岩板背部螺母具有非螺纹孔深度8mm以上，可旋入岩点固定螺杆， 背部螺母可以匹配M10螺栓。

	211
	主体支撑钢构
	1.钢构型材选择根据实际设计要求选择，满足钢结构力学要求；
2.钢构材质不低于Q235（或同等性能钢材）；
3.所有钢构需要在工厂预加工完成，施工现场只有螺栓固定施工，现场无焊接。

	212
	连接次级钢构
	1.连接次级钢构与岩板之间的次级钢构须采用模组化设计，采用调节杆调整长短，简化初级钢构与岩板之间的连接。使用8.8级以上M12螺栓紧固。禁止现场焊接，防止现场污染，并且减少焊接所需的超声波检测费用；
2.次级钢构各个节点受力转移到初级钢构，并提供每个节点的荷载数据；
3.岩板之间采用方通和合页的连接方式，实现安装无缝拼接；
4.提供钢结构连接细节。

	213
	PE材质岩点
	提供上百种不同型号的岩点，平均尺寸从1cm到35cm不等，岩点符合相关标准，具有EPS防爆裂系统。六种颜色随机搭配。

	214
	造型点
	巨型岩点、大造型点，有机树脂合成，大中小搭配，达到EN12572要求，直径20～80cm巨型岩块，可增加岩壁难度。

	215
	攀石垫
	一体化处理，表面无明显缝隙，水平方向密度均匀，厚度40厘米，内部双层构造。

	216
	岩板及配件运输
	包含产品包装，运输，搬运费用。

	217
	攀岩墙安装
	安装所需工人、工具、耗材等。

	218
	瑜伽垫
	1.规格：长≥1830mm、宽≥610mm，厚度≥6mm；
2.高密度TPE环保材质，一体成型。

	219
	小体操垫
	1.规格：≥1200×600×50mm；
2.内胆材质为珍珠棉材料，为一个整块结构，不允许拼凑；
3.垫套为400D×400D（4×4 加密）涤纶牛津布，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角；
4.跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角；当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。

	220
	篮板壁装式
	1.框架由≥50×50mm与≥40×40mm方管拼焊而成；
2.地面至篮圈上平面3050mm，伸臂长度定制；
3.篮板：规格≥1800×1050×12mm，高强度钢化玻璃，加厚保护条；
4.篮球圈：为20mm直径的圆条钢，表面橙色，抗弯性能≤5mm，下沿有12个均匀分布的挂钩；
5.篮球网：长度为400～450mm，12扣型高强度涤纶材质；
6.表面处理：所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理；
7.篮球架设计有防坠拉链。

	221
	排球架（室内地插式）
	1.主体为钢管材质；
2.内外管升降结构，外管≥89×2.5mm，内管≥76×2.5mm，内置涡旋丝杆结构，可以实现2150-2430mm高度调节，高度显示窗口可以显示不同比赛所需高度；
3.搭配涡旋外置紧绳器，可以实现排球网的张紧；
4.搭配专用排球柱预埋件，设计有不锈钢盖板。

	222
	排球架（室外地插式）
	1.主体为钢管材质；
2.内外管升降结构，外管为89×2.5mm，内管76×2.5mm，内置弹簧结构，可以实现2150-2430mm高度调节，高度显示窗口可以显示不同比赛所需高度；
3.搭配棘轮外置紧绳器，可以实现排球网的张紧；
4.搭配排球柱专用预埋件。
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	50米跑测试仪
	1.采用≥4.3英寸LCD液晶显示屏，分辨率≥480×272，显示测试者编号、身份信息、测试信息等；
2.显示具备触摸控制功能；具有测试过程中语音提示及蜂鸣器报警提示；具有背光显示功能，背光亮度可调；具有自动关机功能，30分钟无任何操作自动关机；具备锂电池充放电管理功能，具有过充、过放、短路保护功能；
3.通用Type-C充电接口；
4.可独立存储2万条测试数据；
5.可通过2.4G无线与主机连接；
6.具备电池电量实时显示、欠压指示、低电量自动关机功能；
7.测试量程：0—9999.9s 分度值：0.01s  测试误差：±1.5%；
8.外设采用红外线对射式非接触测试，具有滤光片可抗太阳光干扰，同时配有抢跑检测，及扩展多人测试功能。

	224
	仰卧起坐测试仪
	1.采用≥4.3英寸LCD液晶显示屏，分辨率≥480×272，显示测试者编号、身份信息、测试信息等；
2.显示具备触摸控制功能；具有测试过程中语音提示及蜂鸣器报警提示；具有背光显示功能，背光亮度可调；具有自动关机功能，30分钟无任何操作自动关机；
3.外设可独立测试；
4.具备锂电池充放电管理功能，具有过充、过放、短路保护功能；
5.通用Type-C充电接口；
6.可独立存储2万条测试数据；
7.可通过2.4G无线与主机连接；
8.具备电池电量实时显示、欠压指示、低电量自动关机功能；
9.量程：0—9999次；分度值：1次；测试误差：±1次。

	225
	跳绳测试仪
	1.显示：采用0.96英寸OLED 显示屏，可显示被测人员个人信息、实时测试数据等内容。具有测试过程中蜂鸣器报警提示功能；
2.具有背光显示功能，背光亮度可调；具有自动关机功能，30分钟无任何操作自动关机；
3.外设可独立测试；
4.内置锂电池，连续工作时长≥10h。具备锂电池充放电管理功能，具有过充、过放、短路保护功能；
5.通用Type-C充电接口；
6.可独立存储2万条测试数据；
7.可通过2.4G无线与主机连接；
8.具备电池电量实时显示、欠压指示、低电量自动关机功能；
9.测试量程：测试量程0～9999次；分度值1次；示值误差≤±1次；
10.外设可进行模式选择，可选择自由跳计数模式，可选择计时模式；
11.外设无需区分左右手柄，任意手持握均可测量。外设确定跳绳方向后，反跳不计数。
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	往返跑测试仪
	外设：
1.具有自动关机功能，30分钟无任何操作自动关机。具备锂电池充放电管理功能，具有过充、过放、短路保护功能。通用Type-C充电接口；
2.可通过2.4G无线与主机连接。具备电池电量实时显示、欠压指示、低电量自动关机功能；
3.测试量程：0～9999.9s；分度值0.01s；示值误差≤±0.02s。外设采用红外线对射式非接触测试，具有滤光片可抗太阳光干扰，可扩展多人测试功能。
主机：
4.搭载四核处理器，主频≥1.6GHz；内存≥1GB DDR3；存储≥8GB NAND Flash；主机可实时查看各外设电池电量。采用10.1英寸真彩LCD液晶屏，触摸按键，支持多点触控。保证10万小时的无故障使用时间，可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试成绩；
5.USB接口可插接普通键盘和鼠标。采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接蓝牙音箱；
6.学生信息的输入支持手工输入学号（支持英文字母），提前批量导入学号。单机测试数据可存储100万条以上，可用WI-FI、U盘等方式一次性导入计算机；支持实时上传和批量上传两种数据传输方式；
7.内置大功率环保可充电锂电池，配套充放电管理；系统可实时显示剩余电量，低电量声光报警；无外接交流电源条件下，可连续工作≥6小时。可设置Wi-Fi参数，选择开启时，未上传成功的数据会出现提示；
8.本机具备自动评分功能。一台主机可以测试所有项目，任意切换测试项目；
9.支持测试过程中数据自动备份功能。支持数据手动备份、删除备份，支持数据还原；
10.支持多级用户权限管理。支持测试项目测试参数变更，可任意调整测试项目的测试次数、测试时间、测试圈数等。支持蓝牙通讯、Wi-Fi通讯、4G移动网络通讯、2.4G私有加密通讯，可配无线通讯信道、频率、地址等。主机支持一对多通讯，可同时控制多台外设。
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	握力测试仪
	1.采用4.3英寸LCD液晶显示屏，分辨率≥480×272，显示测试者编号、身份信息、测试信息等；
2.显示具备触摸控制功能；具有测试过程中语音提示及蜂鸣器报警提示；具有背光显示功能，背光亮度可调；具有自动关机功能，30分钟无任何操作自动关机；
3.具备锂电池充放电管理功能，具有过充、过放、短路保护功能；
4.通用Type-C充电接口；
5.可独立存储2万条测试数据；
6.可浏览、删除测试数据；
7.可通过2.4G无线与主机连接；
8.具备电池电量实时显示、欠压指示、低电量自动关机功能；
9.量程：0～100kg分度值：0.1kg  测试误差：±0.3kg。

	228
	台阶试验测试仪
	外设：
1.采用4.3英寸LCD液晶显示屏，分辨率≥480×272，显示测试者编号、身份信息、测试信息等。显示具备触摸控制功能。具有测试过程中语音提示及蜂鸣器报警提示；
2.具有背光显示功能，背光亮度可调。具有自动关机功能，30分钟无任何操作自动关机。具备测试参数调节功能；
3.具备锂电池充放电管理功能，具有过充、过放、短路保护功能。通用Type-C充电接口。可独立存储2万条测试数据；
4.可浏览、删除测试数据。可通过2.4G无线与主机连接。具备电池电量实时显示、欠压指示、低电量自动关机功能；
5.参数：1分钟脉搏计数：显示范围 0～900次；分度值1次；示值误差≤±1 次；节拍器：标准节拍频率 120 次 /min；分度值 1 次；示值误差≤±1 次 /min。外设采用红外线对射式非接触测试，具有滤光片可抗太阳光干扰，可扩展多人测试功能。
主机：
6.搭载四核处理器，主频≥1.8GHz；内存≥2GB DDR3；存储≥16GB NAND Flash；主机可实时查看各外设电池电量。采用10.1英寸真彩LCD液晶屏，触摸按键，支持多点触控。保证10万小时的无故障使用时间，可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试成绩。本装置支持HDMI接口，可双屏同步显示测试过程和结果；
7.USB接口可插接普通键盘和鼠标。采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱；
8.测试信息支持数据批量导入。单机测试数据可存储≥100万条，可用Wi-Fi、U盘、SD卡等方式一次性导入计算机；支持实时上传和批量上传两种数据传输方式；
9.内置二维码扫描仪。内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，可在无交流电源时提供≥8小时的持续电能；
10.可设置Wi-Fi参数，选择开启时，未上传成功的数据会出现提示。支持蓝牙通讯、WI-FI通讯、4G移动网络通讯、2.4G私有加密通讯，可以配无线通讯信道、频率、地址等。主机支持一对多通讯，可同时控制多台外设。
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	中长跑测试仪
	外设：
1.采用4.3英寸LCD液晶显示屏，分辨率≥480×272，显示测试者编号、身份信息、测试信息等。显示具备触摸控制功能。具有测试过程中语音提示及蜂鸣器报警提示；
2.具有背光显示功能，背光亮度可调。具有自动关机功能，30分钟无任何操作自动关机。外设可独立测试；
3.具备测试参数调节功能。具备锂电池充放电管理功能，具有过充、过放、短路保护功能。通用Type-C充电接口；
4.可独立存储不少于2万条测试数据。可浏览、删除测试数据。可通过2.4G无线与主机连接；
5.具备电池电量实时显示、欠压指示、低电量自动关机功能。测试量程： 0～9999.9s；分度值0.01s；示值误差≤±0.02s。外设采用在终点放置单检测天线，可完成400米、800米、1000米、1500米、3000米、5000米、10000米等项目的时间测试，通过调整起点与终点天线的放置位置，根据场地大小设置测试圈数，实现不同的长跑距离时间测试。外设具备男1000米、女800米混合测试方式。外设标签卡采用双频设计，感应线圈采用3D电感，通过XYZ三轴感应保证所有方向不漏检。
主机：
6.搭载四核处理器，主频≥1.6GHz；内存≥1GB DDR3；存储≥8GB NAND Flash；主机可实时查看各外设电池电量。采用10.1英寸真彩LCD液晶屏，触摸按键，支持多点触控。保证≥10万小时的无故障使用时间，可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试成绩。采用安卓系统7.1，图形化的操作界面；USB接口可插接普通键盘和鼠标；
7.采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接蓝牙音箱。学生信息的输入支持手工输入学号（支持英文字母），提前批量导入学号；
8.单机测试数据可存储100万条及以上，可用WI-FI、U盘等方式一次性导入计算机；支持实时上传和批量上传两种数据传输方式。内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，可在无交流电源时提供≥6小时的持续电能；
9.可设置Wi-Fi参数，选择开启时，未上传成功的数据会出现提示。本机具备自动评分功能。一台主机可以测试所有项目，任意切换测试项目；
10.支持测试过程中数据自动备份功能。支持数据手动备份、删除备份，支持数据还原。支持多级用户权限管理。支持测试项目测试参数变更，可任意调整测试项目的测试次数、测试时间、测试圈数等。支持蓝牙通讯、Wi-Fi通讯、4G移动网络通讯、2.4G私有加密通讯，可以配无线通讯信道、频率、地址等。主机支持一对多通讯，可同时控制多台外设。
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	乒乓球发球机
	1.人机交互：配备触控蓝牙显示屏；
2.发球调节性能：内置控制算法，发球速度、旋转转速可调；
3.语音训练引导：内置训练语音引导功能，可配合训练组合球进行语音提示；
4.灯光辅助训练：支持不少于30种自定义灯光效果，辅助训练人员预判来球；
5.内置球路库：配套移动端 APP 内置不少于396种球路组合，可调用开展多类型训练；支持界面主题自定义；
6.旋转性能：发球旋转转速可调。
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	电子互动屏
	显示尺寸≥85英寸，分辨率不低于3840×2160（4K），屏幕比例16:9，支持安装常用教学应用软件。
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	泡沫轴
	1.外形尺寸：30cm×9.6cm；
2.结构材质：采用双层复合结构，外层为高密度泡沫，内置硬质塑料实心内芯；
3.性能要求：满足日常体能放松、肌肉拉伸康复训练使用需求；4.工艺：表面无毛刺、无破损、无异味。
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	跳绳（电子、无绳）
	1.产品类型：智能电子计数跳绳，支持无绳训练模式与常规跳绳模式，适配单人独立训练使用；
2.绳体长度：绳体可调长度范围3m～4m，可根据使用者身高自由调节，适配不同人群训练需求；
3.功能配置：具备电子自动计数功能，可显示跳绳次数等训练数据。
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	200米皮尺
	1.规格量程：测量量程≥200米，满足田径场地、户外距离测量使用；
2.尺带材质：采用耐磨柔性纤维/PVC复合材质，拉伸不易变形、不断裂、防水防潮。
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	100米钢尺
	1.100m摇卷架式，碳素结构钢尺带和尺簧；
2.整体不锈钢材质。
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	50米钢尺
	1.50m摇卷架式，碳素结构钢尺带和尺簧；
2.整体不锈钢材质。
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	立定跳远设备
	单机；
1.采用红外线非接触传感器测量的原理自动测量立定跳远的距离，反映人体下肢爆发力水平；
2.标配有分辨率≥80×40的无线LED点阵大显示屏。支持至少三种字体颜色、至少三行可分别显示测试者信息、班级信息和测试成绩等内容；
3.采用≥3.75×1.1m专用防滑橡胶测试垫，达到使用年限后还可重复利用；
4.测试仪男女单一起跳线全量程测试，有踩线犯规语音、显示屏显示双重提示功能，可设定测试次数为1～3次，自动显示最好成绩；测试垫具备防滑减震功能。
主机；
5.屏幕采用8寸1280×800高清触摸电容屏；主机≥2GB以上运行内存，≥16GB eMMC存储空间。可直插U盘播放测试视频录像；
6.主机自带2个高分贝喇叭。主机具备≥4个USB标准数据接口（非外接扩展），其他功能性接口HDMI接口≥1个、RJ45网络接口≥1个、Type-C接口≥1个、3.5mm音频接口≥1个。可直接插入U盘导入≥300000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能；
7.主机内置二维码识别摄像头，能自动识别测试者二维码身份信息。主机采用硅胶按键；
8.测试模式支持群发模式或单发模式，可根据测试需要切换；
9.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、外置USB条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式；
10.主机支持U盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试；
11.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作。主机能实时显示与单机的连接状态、电量、版本号等；能实时显示测试者的姓名、性别、测试成绩和等级并且具备语音播报功能，实时播报人员信息、编号、成绩等；支持多次测量项目，成绩保存模式以最好成绩或最新成绩保存可选；
12.具备班级分析功能，可根据测试项目进行独立分析，实时统计班级测试进度、已测人数、已测男生、已测女生等，并且给出平均成绩、平均分数、最高成绩、最低成绩等一系列指标，同屏显示排名；
13.支持≥4.0蓝牙：选配4G或兼容5G全网通网络功能，可支持无线网卡支持802.11b/g/n无线协议，支持无线或有线数据上传的能力；主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据；
14.量程：0～3200mm；分度值：10mm；误差：≤±10mm。
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	激光测距仪
	1.产品量程：0.05～200m；测量精度：±2mm；
2.测量单位：m，in，ft，ft/in；测量时间：0.25s；
3.激光类型：635～670nm，<1mW；激光等级：class 2；
4.防护等级：IP54；
5.数据存储：20组；
6.电池类型：3节7号电池，尺寸：121×52×28.5mm±0.5mm；
7.功能：距离测量、面积测量、体积测量、勾股测量、最小/最大值测量、连续测量、加/减测量。
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	全场起跑器
	1.起跑器主要由主体底座和脚踏座组成；
2.起跑器主体为铝合金，长600㎜±1mm，宽100㎜±1mm，厚4㎜±0.5mm；
3.后垫板是钢制，长250㎜±1mm，宽70㎜±1mm，厚2㎜±0.5mm；
4.脚踏外壳是钢制，用≥1.5㎜钢板模具一体成型；脚踏内壳为铝合金，是模具一体成型；
5.脚踏脚垫是橡胶模具一体成型。
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	软栏（带运输车）
	1.车架：高频焊接圆管，主管≥φ32×2.0mm，支管≥φ25×2.0mm，整体焊接成型；
2.表面处理：酸洗磷化后静电喷塑，耐户外日晒雨淋，涂层无有毒有害物质；
3.置物隔档：设置分层分格卡槽，标志带卷料竖向摆放。
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	硬栏（带运输车）
	1.硬栏栏板长度1000mm～1200mm（±5mm），宽度50mm～70mm（±5mm）；栏架底座长≤700mm，栏架高度762mm（±5mm） （栏架高度可调节，栏架高度最高914mm（±5mm）最低700mm（±5mm）），栏板倾翻力16N～20N；                                                        2.硬栏外表采用环保静电喷涂处理，具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀的特性，适合潮湿和酸雨环境，产品的涂料配方不含有毒元素；
3.运输车由≥50×50×2.5mm钢管和≥80×40×3mm的槽钢制成，一次可装10副跨栏，载重量200kg。
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	器材收纳盒
	1.尺寸为640×400×673mm±3mm；
2.材质工艺：整体采用工程塑料材质，一体成型，具有耐磨、抗撞击、防水防潮性能。
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	足球门（五人制）
	1.移动式。门宽3000mm±5mm，门高为2000mm±5mm，下深1200mm±5mm，上深700mm±5mm；                                                  2.门柱和门围均采用≥76mm×2.5mm钢管焊接；
3.球门为白色，表面色泽一致；
4.割角焊接，接触地面部分采用≥40×60mm方管，后面梯形部分采用整体折弯成型，材料厚度≥2.5mm；                                                              5.钢件部分均经酸洗、磷化，采用室外专用烤漆粉末，表面无漏喷、脱漆及划痕，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹，能适应潮湿和酸雨环境。
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	足球门（七人制）
	1.移动式。门宽5000mm±5mm，门高为2000mm±5mm，下深1500mm±5mm，上深900mm±5mm；                                               2.门柱和门围均采用89mm×2.5mm钢管焊接；
3.球门为白色，表面色泽一致；
4.割角焊接 ，接触地面部分采用≥40×60mm方管，后面梯形采用42折弯成型，厚度≥2.5mm；                                                            5.钢件部分均经酸洗、磷化，采用室外专用烤漆粉末，表面无漏喷、脱漆及划痕，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹，能适应潮湿和酸雨环境。
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	跳高架
	1.跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、微调支脚构成，可装拆；
2.固定立柱与移动立柱及底座选用铝型材，型材之间采用燕尾槽配合。表面氧化处理。固定立柱采用铝异形圆管并且立柱上印有标尺，刻度调节范围：500-2500mm，移动立柱采用35mm×23mm的铝质异形方管，两端铝合金塞封口；
3.底座呈T字形方管组成，方管尺寸为≥80mm×23mm；
4.跳高架横杆托架采用铝压铸件；
5.跳高架底座底部设有微调机构，可满足场地不平整时的底座稳定性和横杆高度要求。
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	乒乓球桌（彩虹）
	1.台面尺寸 2740×1525mm±3mm，台面离地高度760mm±3mm；
2.台面采用SMC材料，高分子复合材料高温模压成型，耐候性可适应±40℃温差，防静电、防腐蚀、阻燃，翻边高度46mm±2mm；背面主加强筋高度≥18mm，主加强筋横切面呈梯形，背面采用井字型结构和小米字型结构加强筋双结构组成，并设置≥30×20mm×1mm尺寸，田子型加强框架；
3.结构特点：彩虹腿，支架直径≥60mm的圆管，厚≥3.0mm，弓形；球台网架为小圆孔设计，一次性冲孔而成，可防止手指伸入；圆管折弯与网架焊接而成，表面经酸洗、磷化、烤漆处理，能适应潮湿和酸雨环境。
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	可移动音响（轻便）
	1.额定功率60W；
2.喇叭尺寸：10吋低音+80磁高音；
3.产品尺寸：≥30×31×59cm，功能：消原音伴唱、蓝牙、语音、录音、USB、TF卡、六旋钮独立调节、音频输入输出、话筒优先、外接12V。
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	秒表
	1/100秒测量、10小时计（普通测量、综合测量、分圈测量、第一名和第二名同时测量），时间精度99.997685%（常温）。

	249
	哨子
	1.综合型比赛口哨，无核设计；
2.材质：食品级塑料（PP／ABS），符合食品接触材料相关标准要求；
3.配挂绳及挂环。
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	话筒
	1.金属机身，便携式动圈话筒；
2.频率响应 50Hz～16kHz；指向性：单指向（心形）；
3.输出阻抗 600Ω±30%；灵敏度 -54dB±3dB。
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	扩音器（手持）
	1.长度≥350mm，喇叭口径≥230mm；
2.功率不低于100瓦；
3.可录音≥260秒，插U盘，插内存卡；
4.扩音距离不低于800m。
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	坐位体前屈器
	单机：
1.单机采用≥3.5寸LED点阵屏，配实体复合功能按键，具备单机测试开始/结束功能；
2.单机采用双向光电开关，自动识别手推板前推和回退，手推板可自动回弹归位，具有防作弊成绩自动锁定功能；
3.单机采用锂电池供电，内置2000mAh锂电池，可持续工作20个小时以上；采用DC接口充电；
4.单机主控显示部分和测试杆间顶针式连接，可灵活自由拆卸，进行充电及日常保管维护；
5.带辅助测试床体板，含海绵座垫及硬质蹬脚板。
主机：
6.屏幕采用8寸1280×800高清触摸电容屏；主机≥2GB以上运行内存，≥16GB eMMC存储空间。可直插U盘播放测试视频录像；
▲7.主机自带2个喇叭。具备≥4个USB标准数据接口（非外接扩展），其他功能性接口HDMI接口≥1个、RJ45网络接口≥1个、Type-C接口≥1个、3.5mm音频接口≥1个。可直接插入U盘导入≥300000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能；
8.主机内置二维码识别摄像头，能自动识别测试者二维码身份信息。主机采用硅胶按键；
9.测试模式支持群发模式或单发模式，可根据测试需要切换；
10.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、外置USB条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询、集体查询、分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式；
11.主机支持U盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试；
12.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作。主机能实时显示与单机的连接状态、电量、版本号等；能实时显示测试者的姓名、性别、测试成绩和等级并且具备语音播报功能，实时播报人员信息、编号、成绩等；支持多次测量项目，成绩保存模式以最好成绩或最新成绩保存可选；
13.具备班级分析功能，可根据测试项目进行独立分析，实时统计班级测试进度、已测人数、已测男生、已测女生等，并且给出平均成绩、平均分数、最高成绩、最低成绩等一系列指标，同屏显示排名；
14.支持≥4.0蓝牙；选配4G或兼容5G全网通网络功能，可支持无线网卡支持802.11b/g/n无线协议，支持无线或有线数据上传的能力；主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据；
▲15.量程：-200mm～400mm；分度值：1mm；误差：±1mm。
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	身高体重测试仪
	单机：
1.直接测量人体的身高体重，反映被测者身体匀称度和发育形态指数（BMI）；
2.身高测试触头可折叠，与主体控制板无线通讯；
3.身高触头供电方式采用可更换2450/3.3V纽扣电池。测试仪采用≥4.3寸电容触摸屏，显示测试值，同屏显示身高体重数值及BMI指数；配触摸按键，具备单机测试功能；
▲4.身高体重测试仪耐久性10万次；
5.带有基座水平调节装置；配有脚轮。
主机：
6.屏幕采用8寸1280×800高清触摸电容屏；主机≥2GB以上运行内存，≥16GB eMMC存储空间。可直插U盘播放测试视频录像；
7.主机自带2个高分贝喇叭。主机具备≥4个USB标准数据接口（非外接扩展），其他功能性接口HDMI接口≥1个、RJ45网络接口≥1个、Type-C接口≥1个、3.5mm音频接口≥1个。可直接插入U盘导入≥300000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能；
8.主机内置二维码识别摄像头，能自动识别测试者二维码身份信息。主机采用硅胶按键；
9.测试模式支持群发模式或单发模式，可根据测试需要切换；
10.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、外置USB条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询、集体查询、分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式；
11.主机支持U盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试；
12.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作。主机能实时显示与单机的连接状态、电量、版本号等；能实时显示测试者的姓名、性别、测试成绩和等级并且具备语音播报功能，实时播报人员信息、编号、成绩等；支持多次测量项目，成绩保存模式以最好成绩或最新成绩保存可选；
13.具备班级分析功能，可根据测试项目进行独立分析，实时统计班级测试进度、已测人数、已测男生、已测女生等，并且给出平均成绩、平均分数、最高成绩、最低成绩等一系列指标，同屏显示排名；
14.支持≥4.0蓝牙；选配4G或兼容5G全网通网络功能，可支持无线网卡支持802.11b/g/n无线协议，支持无线或有线数据上传的能力；主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据；
15.量程：900～2150mm；体重：5～150kg。分度值：身高：1mm；体重：0.1kg。误差：身高：±1mm；体重：±0.1kg。
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	肺活量测试仪
	单机：
1.测定人体呼吸的最大通气能力，测试数值反映肺的容积和肺的扩展能力。采用高精密传感器，吹管经优化设计，不易产生积水，具有防补气（防作弊）功能，补气时自动锁定数据；
2.测试仪采用一体化设计，采用LCD液晶显示屏，视域（W×H）≥39.0×17.0mm，具备LED背光，具有锁定功能。采用内置锂电池供电，Type-C接口充电，低功耗设计，30秒内未使用自动逐级调低亮度直至息屏，带低电量提示功能；
3.单机开关复合功能按键，具备单机测试开始/结束功能；
4.与主机无线连接，一键式操作，具有单机测试及清零功能。
主机：
5.屏幕采用8寸1280×800高清触摸电容屏；主机≥2GB以上运行内存，≥16GB eMMC存储空间。可直插U盘播放测试视频录像；
6.主机自带2个高分贝喇叭。主机具备≥4个USB标准数据接口（非外接扩展），其他功能性接口HDMI接口≥1个、RJ45网络接口≥1个、Type-C接口≥1个、3.5mm音频接口≥1个。可直接插入U盘导入≥300000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能；
7.主机内置二维码识别摄像头，能自动识别测试者二维码身份信息。主机采用硅胶按键；
8.测试模式支持群发模式或单发模式，可根据测试需要切换；
9.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、外置USB条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询、集体查询、分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式；
10.主机支持U盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试；
11.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作。主机能实时显示与单机的连接状态、电量、版本号等；能实时显示测试者的姓名、性别、测试成绩和等级并且具备语音播报功能，实时播报人员信息、编号、成绩等；支持多次测量项目，成绩保存模式以最好成绩或最新成绩保存可选；
12.具备班级分析功能，可根据测试项目进行独立分析，实时统计班级测试进度、已测人数、已测男生、已测女生等，并且给出平均成绩、平均分数、最高成绩、最低成绩等一系列指标，同屏显示排名；
13.支持≥4.0蓝牙；选配4G或兼容5G全网通网络功能，可支持无线网卡支持802.11b/g/n无线协议，支持无线或有线数据上传的能力；主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据；
▲14.量程：0～9999ml；分度值：1ml；误差：±0.7%。
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	足球绕杆
	1.高度为1500mm，直径25mm；
2.底侧含有弹簧插地式结构，可折叠。
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	角旗
	1.杆长1200～1500mm，底座直径200～250mm；
2.由杆、底座、和角旗组成；
3.底座可充沙、充水，PP塑料材质；杆体为ABS塑料；连接卡子为三通结构，可连接横杆与立杆；角旗为春亚纺材质。

	257
	标志服
	1.均码145～175cm，加大码 175cm 以上；
2.4 种颜色，带有号码标识；
3.网眼聚酯纤维材质。
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	标志筒
	1.多功能标志桶，全塑料制品，高度为380mm，底部边长为260mm，顶部为正方形，边长不低于50mm；                                        2.呈圆锥体状，筒体分布不低于13个定位孔；
3.可作为标识及障碍物使用。
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	标志牌
	1.直径不小于190mm，4种颜色；
2.碟身设有条形通孔，以起到防风稳定的作用；
3.可作为标识；
4.一套为16只。
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	铅球（4公斤）
	1.质量4.000～4.030kg，直径95～110mm；
2.应用铁、铜或其他硬度不低于铜的金属材料制成，球体重心距球体中心距离不大于6mm。
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	铅球（5公斤）
	1.质量5.000～5.030kg，直径100～120mm；
2.应用铁、铜或其他硬度不低于铜的金属材料制成， 球体重心距球体中心距离不大于6mm。
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	铅球（6公斤）
	1.质量 6.000～6.030kg，直径100～120mm；
2.应用铁、铜或其他硬度不低于铜的金属材料制成；
3.用于高中生训练比赛使用。
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	铅球（7公斤）
	1.质量7.260～7.290kg，直径100～120mm；
2.应用铁、铜或其他硬度不低于铜的金属材料制成；
3.用于高中生训练比赛使用。
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	弹力带（不同磅数）
	1.阻力规格：15磅、25磅、35磅、45磅、55磅，各20根；
2.材质：天然乳胶（或 TPE），弹性良好、不易断裂。
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	负重沙袋（手、脚）
	1.重量：0.3kg、0.5kg、0.75kg、1kg、1.5kg、2kg，手脚通用；
2.面料：耐磨牛津布（帆布），内填铁砂；绑带采用魔术贴，松紧可调。

	266
	握力器（不同磅数）
	1.阻力范围10～40kg，力度可调节；
2.材质：铝合金（或不锈钢）弹簧手柄，表面防滑处理。
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	杠铃架+杠铃
	1.外型尺寸： ≥1270mm（长）×1100mm（宽）×2320mm （高）；                                               2.管材采用50mm×100mm的椭圆管，主体管材壁厚≥3mm；
3.器械表面防锈处理；
4.器械与地面接触部位有减震橡胶垫；训练部位：股二头肌、股四头肌；
5.配120kg杠铃。
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	药球（不同磅数）
	1.橡胶材质，2kg、3kg、4kg、5kg、6kg、7kg、8kg、9kg、10kg、12kg；
2.可用于臂肌训练、胸肌训练、腰部训练、深蹲训练、爆发力训练等。
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	篮球
	1.7号篮球，圆周长749～780mm，质量567～650g；
2.PU革面，橡胶内胆，耐冲击次数2000次不变形、无开胶；
3.球片粘接无缝隙，表面无破损、脱落。
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	足球
	1.5#：圆周长680～700mm；质量410～450g；
2.表皮材料为耐磨PU，内胆为橡胶材质；
3.球片粘接无缝隙，表面无破损、脱落。
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	排球
	1.5号排球，圆周长650～670mm，质量260～280g；
2.材料为超细PU，整球采用轻质材料；
3.球片粘接无缝隙，表面无破损、脱落。
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	乒乓球
	1.直径40mm±2mm，质量2.20g～2.60g，弹跳220～250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂；
2.高分子聚合物材质。
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	羽毛球
	1.球口外径65～68mm，球头直径25～27mm，球头高度24～26mm，毛片插长63～64mm，质量4.50～ 5.80g，毛片数量14片；
2.球头为软木材质，毛片为鸭毛或鹅毛；
3.用于学校训练教学使用。
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	乒乓球拍
	1.横拍与直拍，底板为纯杨木制品；
2.用来击球的拍面应用胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥ 4N。

	275
	羽毛球拍
	1.总长度665mm±2mm，球拍上宽度200mm±2mm，球拍弦面长度230mm±2mm，质量90g±3g； 手柄长150mm；
2.碳复合一体材质，可拉线不低于20磅。

	276
	多功能小篮架
	颜色：红色、蓝色、黄色、绿色。尺寸：45.5cm×18cm（可调15/23/30cm）。

	277
	小标志筒
	1.多功能标志桶，全塑料制品，高度为320mm，底部边长为260mm，顶部为正方形，边长不低于50mm；                                            2.呈圆锥体状，筒体分布不低于13个定位孔；
3.可作为标识及障碍物使用。

	278
	排球扣球器
	海绵手柄，长度可调，支架长度60-140cm，扣球高度1.8米-3.5米。

	279
	足球战术板
	1.材质：PU 材质；
2.规格：≥30×45cm；
3.包装：一本战术板，1 个皮擦，1 支油性笔。

	280
	排球战术板
	1.材质：PU材质；
2.规格：≥42.5×27.5cm；
3.包装：一本战术板，1个皮擦，1支油性笔，1副棋子。

	281
	篮球战术板
	1.材质：PU材质；
2.规格：≥30×45cm；
3.包装：一本战术板，1个皮擦，1支油性笔，2张棋子。

	282
	乒乓球战术板
	1.材质：PU 材质；
2.规格：≥35×22cm；
3.包装：一本战术板，1 个皮擦，1 支油性笔。

	283
	羽毛球战术板
	1.材质：PU 材质；
2.规格：≥30×45cm；
3.包装：一本战术板，1 个皮擦，1 支油性笔。

	284
	充气体操垫
	1.规格：≥2m×1m×20cm；
2.材质：PVC 面料，内充气，配气泵；
3.表面防滑处理，接缝牢固。

	285
	绳梯
	绳梯长度≥9.5m，宽度可以任意调节，柔软塑胶材料制成。

	286
	便携式球车
	1.整体尺寸950×740×840mm±10mm，轮直径50mm，主管采用≥19×0.8mm圆管，副管≥9.5×0.6mm圆管；
2.球车整体为不锈钢材质，轮为PU轮；
3.整体为穿插组装；
4.可用于篮球、足球、排球的储存。

	287
	单杠
	1.室外地埋固定式，立柱采用直径≥114mm×3mm国标钢管，埋入地下≤500mm，地上高度2200mm，杠面为直径≥28mm的国标弹簧钢，两立柱支点中心距2000mm±10mm；
2.外表采用环保静电喷涂处理，具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀的性能，产品的涂料配方不含有毒元素。

	288
	双杠
	1.室外地埋固定式，立柱采用直径≥114mm×3mm国标钢管，埋入地下≤500mm，地上高度1600mm，杠长3000mm，两杠内侧距离410～610mm之间；
2.外表采用环保静电喷涂处理，具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀的性能，产品的涂料配方不含有毒元素。



★2.其他技术要求 
产品清单中标记为政府强制采购节能产品，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
★（二）商务要求
1.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）投标人报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
2.实施要求
（1）总体要求
①本项目设备采购及安装与南京市人民中学体育馆改造工程存在交叉施工，涉及空调管线排布、地面与水电土建安装、旧设备搬迁恢复等工序衔接。供应商进场后须主动与主体工程施工单位对接协调，确保各项进度与土建进度同步配合，避免返工，保障项目整体按期交付。
②供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可生产，并确保产品质量。所有产品进场需要先向学校报备，签设备进场报验单。
（2）质量要求
所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合行业标准及采购人的品质要求。交货时所有货物应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。
（3）验收要求
因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。
安装完毕后，供应商主动配合采购人组织的验收小组进行验收，提供制成品现场抽测的相关质量检测报告，如检测达不到质量和环保要求，采购人有权退货，供应商承担采购人由此而造成的相关损失。
（4）质保（维保）及售后要求
①本项目整体质保期五年（自验收合格之日起，进入质保期）。质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。
②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。
③质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。
④供应商必须通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。南京市教育装备项目管理平台网址：http://nj.cneefix.com。供应商必须接受“南京市教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，提供“南京市教育装备业务管理平台”的信息化过程监督承诺书。在“南京市教育装备项目管理平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。
⑤供应商在履约过程中，必须严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。中标供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。中标供应商必须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”制作二维码标签，并张贴到设备上。
3.付款条件
以第三章合同文本内容为准。
4.交付时间及地点
（1）交付时间：合同签订后60天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。
（2）交付地点：采购人指定地点。
5.履约保证金
以第三章合同文本内容为准。
[bookmark: OLE_LINK1]6.其他要求
招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时投标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时投标人应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
7.分包要求
本项目以下非主体、非关键部分的内容允许分包：
	允许分包履行的标的内容
	分包承担主体资质要求（如有）
	中小企业划分标准所属行业
	说明

	涉及装修部分内容
	有效期内建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质
	建筑业
	


投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议（格式见第六章），载明分包内容和承担主体，分包承担主体应当具备相应资质和能力且不得再次分包。中标人对采购项目向采购人负责，如因分包导致合同无法履行或造成损失，中标人和分包承担主体需承担连带赔偿责任。

（三）视频演示要求
1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见苏采云系统操作指南，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。
2.演示内容及演示时长详见“第五章  评标方法与评标标准”。
[bookmark: _Toc120614281]附件：1.南京市人民中学学生活动实践中心图纸



第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法
1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-2.技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的投标人中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。
2.核心产品评审。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。
二、本国产品价格扣除
1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且投标人在投标文件中对此作出承诺的（按照招标文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
3.投标人需按照招标文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。投标人需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
三、小微企业价格扣除
1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
四、分包价格扣除
大中型企业向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予大中型企业报价4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
五、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值（保留两位小数）
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	30
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标文件技术要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标（8项）为重要指标，有1项负偏离扣1分，其余指标（1000项）有1项负偏离扣0.017分。
	25
	客观分

	2.2
	深化设计
	根据本项目采购需求及相关要求，针对一层化学实验室一、二层物理实验室四（共2间，位置见图纸）编制深化设计方案，内容包含：1.化学实验室家具设备摆放分布图；2.化学实验室效果图（须包含鸟瞰、正视两个角度）；3.物理实验室家具设备摆放分布图；4.物理实验室效果图（须包含鸟瞰、正视两个角度）。以上每项内容逐项评分：
方案内容与提供的平面布置图对应，功能区域布局合理，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1.5分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	2.3
	原材料检测报告
	投标人提供所投以下原材料第三方出具的检测报告，检测内容如下：
（1） 纤丝理化板（学生实验桌主要原材料）：依据标准需包含：GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB/T7911-2024、GB/T10357.1-2024、GB/T16422.2-2022标准。检测项至少包含： 140项化学试剂测试要求，测试结果均为表面无明显变化，等级为5级；台面甲醛含量≤0.005mg/m³；物理性能；操作台主桌面力学性能；氙灯测试550小时，样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级的检测，且检测结果为合格。
（2）ABS材料（学生凳主要原材料）：依据标准需含：GB/T 31402-2023、GB/T24128-2018检测标准。检测项至少包含：抗菌效果抗菌活性值-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌；抗菌率-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌；防霉等级-黑曲霉、球毛壳霉（球毛壳）、宛氏拟青霉的检测，且检测结果为合格。
每提供一份符合要求报告的，得1分，最多得2分。
注：
（1）第三方检测机构出具的检测报告所采用的检测方法和标准符合国家及行业相关管理规范要求；
（2）检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注；
（3）涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。
	2
	客观分

	2.4
	成品检测报告
	投标人提供所投以下成品第三方出具的检测报告，检测内容如下：
（1）学生实验桌1（序号29），依据标准需包含：GB/T 24820-2024、GB/T 35607-2024、GB/T 10125-2021、GB/T 42998-2023，检测项至少包含：力学性能、有害物质限量、环境属性-产品有害物质、500h中性盐雾试验耐腐蚀等级10级、醛酮类化合物的检测，且检测结果为合格或未检出；
（2）水槽柜（序号42），依据标准需包含：GB/T 32487-2016、GB/T 35607-2024、GB/T 42998-2023、GB/T 40908-2021，检测项至少包含：塑料材料理化性能、环境属性-产品有害物质、醛酮类化合物、有机磷阻燃剂的检测报告，且检测结果为合格或未检出。
每提供1项检测报告得1分，最多得2分。
注：
（1）第三方检测机构出具的检测报告所采用的检测方法和标准符合国家及行业相关管理规范要求；
（2）检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注；
（3）涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。
	2
	客观分

	2.5
	视频演示1
	评委根据投标人提供的所投学生实验桌 1（序号29）视频演示情况综合评分（视频须包含桌腿、型材截面、封边、台面等关键部位的细节特写）：
（1）整桌结构及连接稳定牢固、紧密，无晃动、变形；桌腿、型材截面规整、壁厚均匀；封边严密无翘边；台面平整、倒角到位，板材及铸铝件表面平整均匀，无毛刺、划痕、色差，得5分；
（2）整桌结构及连接较稳定牢固；型材截面规整；封边、台面工艺良好，存在不影响使用的轻微瑕疵，得3分；
（3）结构或工艺存在明显瑕疵，或视频未能体现关键部位细节的，得 1 分；
（4）其他不得分。
注：投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。
	5
	主观分

	2.6
	视频演示2
	评委根据投标人提供的所投水槽柜（序号 42）视频演示情况综合评分（视频须包含柜体、水槽、地脚等关键部位的细节特写）：
（1）柜体与水槽装配后无松动、无缝隙，柜门开合无卡阻、无异响、与柜身间隙均匀；钢板表面喷塑层平整、色泽一致，无流挂、颗粒、露底；水槽内壁光滑、无变形，内凹造型过渡圆滑，过滤网安装到位；柜身及外接触面圆弧过渡连续圆顺；地脚支撑平稳、柜体不晃；表面无毛刺、划痕、色差，得 5 分；
（2）柜体、水槽工艺良好，装配稳定，存在不影响使用的轻微瑕疵，得 3 分；
（3）柜体或水槽工艺存在明显瑕疵，或视频未能体现关键部位细节的，得 1 分；
（4）其他不得分。
注：投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。
	5
	主观分

	3.服务

	3.1
	实施方案
	根据本项目采购需求中及相关要求编制方案，内容包含：1.组织保障与人员投入；2.进度计划与控制措施；3.产品质量保障措施；4.生产过程中的环保举措；5.安装调试方案；6.验收方案。以上每项内容逐条阐述。
方案内容完整详细，具有可操作性，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	3.2
	售后服务方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包括：1.售后服务内容；2.售后服务流程；3.故障解决方案；4.服务保障体系；5.应急处置措施。以上每项内容逐条阐述。 
方案内容完整、具有可操作性，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	10
	主观分

	3.3
	质保年限
	投标人承诺本项目整体质保期六年得1分，七年及以上得2分，最多得2分，未提供不得分（提供承诺函，格式自拟）。
	2
	客观分

	4.业绩

	4.1
	投标人业绩
	投标人提供2023年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含学生实验桌、学生凳、水槽柜、空调中任意两类，同一项目最多仅计一次）。每提供1个得1分，最多得3分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容）
注：合同中“产品名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注
	3
	客观分

	5.履约能力

	5.1
	履约能力1
	所投实验室家具制造商具有有效期内的“家具中有害物质限量认证证书”（证书认证单元至少包含木质家具：学生实验台及仪器柜；金属家具：学生实验桌及学生凳），得1分。
（提供证书原件扫描件，认证覆盖范围不全本项不得分；所提供证书中“产品名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可）
	1
	客观分

	5.2
	履约能力2
	所投实验室家具制造商具有有效期内的“人类工效学认证证书”（证书认证单元至少包含桌台类：学生实验室桌；柜架类：仪器柜）得1分。
（提供证书原件扫描件，认证覆盖范围不全本项不得分；所提供证书中“产品名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可）
	1
	客观分

	6.绿色采购

	6.1
	节能产品
	投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
	1
	客观分

	6.2
	环境标志产品
	投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
	1
	客观分

	合计
	
	100分
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项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   




一、信用承诺函
二、法定代表人授权委托书
三、投标函
四、开标一览表
五、核心产品品牌一览表
六、投标分项报价表
七、技术要求响应及偏离表
八、商务要求响应及偏离表
九、中小企业声明函（如有）
十、残疾人福利性单位声明函（如有）
十一、联合体协议（如有）
十二、关于符合本国产品标准的声明函（如有）
十三、分包情况说明及分包意向协议（如有）










一、信用承诺函
信用承诺函
我公司（单位）                             （投标人名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；
2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：



二、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在投标、开标、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
代理人（签字或签章）：________________ 
代理人联系方式（手机号码）：________________
日期：_____年______月______日
附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件


说明：
1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或签章）”处可不用再重复签字或签章。
3.投标人为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。
4.投标人应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（彩色复印件或者彩色扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。
5.未按招标文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效投标处理。


三、投标函
投标函
致：                    （采购人名称）
根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。
7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨事业单位或其他组织（在对应¨内打“√”）               
9.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：




四、开标一览表
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	投标总报价

	小写（元）：                             



                                              日  期：











五、核心产品品牌一览表
核心产品品牌一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	
	
	



备注：投标人须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。













六、投标分项报价表
投标分项报价表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	分项名称
	品牌
	规格或型号
	交付期（天）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	投标总价（元）：

	本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。



备注： 
1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章采购需求-项目清单”中的分项名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。
4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。


七、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	




备注： 
1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）作出明确响应，否则视为无效投标。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	



备注： 
1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。


九、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.货物采购项目中，货物全部由符合政策的中小企业制造，享受相应的中小企业扶持政策，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。招标文件第四章采购需求“项目清单”中的“货物”产品需在此声明函中的“标的名称”中全部列明，并填写制造商的具体情况。

十、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

                                         

十一、联合体协议
联合体协议
（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：
1.我们 （投标人1），（投标人2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）为牵头单位。
2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各投标人所承担的工作和相应的责任）。
3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

                                          
联合体中各投标人全称：（加盖电子公章）    
日   期：

备注：
1.牵头单位必须为联合体成员。
2.在所属企业类型前的¨内打“√”。
3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。





十二、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：××）
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
[bookmark: OLE_LINK8]5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

十三、分包情况说明及分包意向协议
分包情况说明
致：                （采购人名称） 
我单位参加项目编号为_______的_________项目（项目名称）中___（采购包号）的投标。拟在中标后将以下非主体、非关键内容进行分包，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同，将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。 
	序号
	分包承担主体名称
	分包承担主体类型（大型、中型、小型、微型）
	分包承担主体资质
	分包标的内容
	分包合同金额（元）
	占合同总额的比例（%）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	




投标人名称（加盖公章）：______ 
日期：_____年___月___日

注： 
1.如本项目（采购包）允许分包，且投标人拟在中标后进行分包的，必须在投标文件中提供分包情况说明。 
2.如本招标文件载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并提供资质证书。

分包意向协议
甲方（投标人）：________ 
乙方（分包承担主体）：________ 
甲方承诺，一旦在项目编号为_______的_________项目（项目名称）___（采购包号）中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方： 
1.分包内容：_____。 
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。 
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。 
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。 


甲方（盖章）：_________ 
乙方（盖章）：_________ 
日期：_____年___月___日 


注： 
1. 如本项目（采购包）允许分包，且投标人拟在中标后进行分包的，必须在投标文件中提供本协议。 
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条 
有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可； 
3. 投标人须按分包情况说明与所有拟分包承担主体分别签订《分包意向协议》，并在投标文件中提交。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字（签章）：                                 公  章：                      
日  期：    


相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
1

４２
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