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非机动车停车区域二





P=10
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注：本工程喷头均采用快速响应喷头。地下一层现有消火栓满足两股水柱同时达到任何部位。
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注：本工程喷头均采用快速响应喷头。地下一层现有消火栓满足两股水柱同时达到任何部位。
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注：本工程喷头均采用快速响应喷头。地下一层现有消火栓满足两股水柱同时达到任何部位。
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注：本工程喷头均采用快速响应喷头。地下一层现有消火栓满足两股水柱同时达到任何部位。
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注：本工程喷头均采用快速响应喷头。地下一层现有消火栓满足两股水柱同时达到任何部位。
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注：本工程喷头均采用快速响应喷头。地下一层现有消火栓满足两股水柱同时达到任何部位。
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注：本工程喷头均采用快速响应喷头。地下一层现有消火栓满足两股水柱同时达到任何部位。
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注：本工程喷头均采用快速响应喷头。地下一层现有消火栓满足两股水柱同时达到任何部位。
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非机动车出入口 非机动车出入口





P=17
（此区域停车数量小于20辆）





非机动车停车区域一





P=16
（此区域停车数量小于20辆）





非机动车停车区域二





P=18
（此区域停车数量小于20辆）





非机动车停车区域三 P=12
（此区域停车数量小于20辆）





非机动车停车区域四
P=11





（此区域停车数量小于20辆）





非机动车停车区域五





注：本工程喷头均采用快速响应喷头。地下一层现有消火栓满足两股水柱同时达到任何部位。
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自动喷水灭火系统喷头布置设计如下:





f





 a





<1.2m





b





 a
 e





≤ a1.8 2.1<





≤0.03
≤0.08
≤0.13
≤0.18
≤0.23





≤ a2.1
≤0.600
≤0.880 ≤0.35





自动喷淋管道系统原理图
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工程设计资质证书编号：A232021131





泰州市海陵建筑
设计院有限公司
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					水消防 韵梅苑1、2、9、10、15、16、29#地下车库改造_t3_t301




					水消防 韵梅苑1、2、9、10、15、16、29#地下车库改造_t3_t302

















韵梅苑 水PDF/水消防 韵梅苑3、4、18、19地下车库改造_t3_t3.pdf
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工程设计资质证书编号：A232021131





泰州市海陵建筑
设计院有限公司





设计编号





设计阶段





专    业





比    例





图    号





版    次





日    期





图纸名称





子项名称





项目名称





建设单位





会签栏





建  筑





结  构





给排水





电  气
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智  能
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制  图





设  计





校  对





专业负责人





项目负责人





审  核





审  定





单位出图章





注册执业章





备  注





图例：





电动车停车位





本层建筑面积约：362.00㎡





非机动车出入口 非机动车出入口





P=17
（此区域停车数量小于20辆）





非机动车停车区域一





P=18
（此区域停车数量小于20辆）





非机动车停车区域二





P=17
（此区域停车数量小于20辆）





非机动车停车区域三





注：本工程喷头均采用快速响应喷头。地下一层现有消火栓满足两股水柱同时达到任何部位。
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自动喷水灭火系统喷头布置设计如下:
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<1.2m





b
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≤ a1.8 2.1<





≤0.03
≤0.08
≤0.13
≤0.18
≤0.23





≤ a2.1
≤0.600
≤0.880 ≤0.35





自动喷淋管道系统原理图
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					水消防 韵梅苑3、4、18、19地下车库改造_t3_t301




					水消防 韵梅苑3、4、18、19地下车库改造_t3_t302
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工程设计资质证书编号：A232021131





泰州市海陵建筑
设计院有限公司





设计编号





设计阶段





专    业





比    例





图    号





版    次





日    期





图纸名称





子项名称





项目名称
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专业负责人





项目负责人
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审  定





单位出图章





注册执业章





备  注





本层建筑面积约：729.00㎡





图例：





电动车停车位





截水沟截水沟





非机动车出入口 非机动车出入口





非机动车停车区域一
（此区域停车数量小于20辆）





非机动车停车区域二
（此区域停车数量小于20辆）





非机动车停车区域三
（此区域停车数量小于20辆）





非机动车停车区域四
（此区域停车数量小于20辆）





非机动车停车区域五
（此区域停车数量小于20辆）





非机动车停车区域六
（此区域停车数量小于20辆）





非机动车停车区域七
（此区域停车数量小于20辆）





非机动车停车区域八
（此区域停车数量小于20辆）





非机动车停车区域九
（此区域停车数量小于20辆）





注：本工程喷头均采用快速响应喷头。地下一层现有消火栓满足两股水柱同时达到任何部位。
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自动喷水灭火系统喷头布置设计如下:
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<1.2m





b
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≤ a1.8 2.1<





≤0.03
≤0.08
≤0.13
≤0.18
≤0.23





≤ a2.1
≤0.600
≤0.880 ≤0.35





自动喷淋管道系统原理图
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					水消防 韵梅苑6# 7#地下车库改造_t3_t301




					水消防 韵梅苑6# 7#地下车库改造_t3_t302
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高层地下半地下车库消防隐患整改/高层地下半地下车库消防隐患整改工程编制说明.docx

                编制说明


工程名称：高层地下半地下车库消防隐患整改工程


工程概况：本工程位于泰州市海陵区城西街道、涉及四个小区：泰来苑、韵梅苑、紫金华府、阳光瑞城，主要施工内容包含：电气火灾报警系统、水喷淋系统；。


二、编制依据：


1、根据甲方提供的图纸及设计方案；


2、省住房和城乡建设厅《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）及其9本工程量计算规范的贯彻意见的通知。


3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2026）,《江苏省通用安装工程计价定额》（2026）及苏建价【2026】76号《江苏省建设工程费用参考》；


4、材料价格按《泰州工程造价管理》2026年第9期建筑材料指导价和市场询价；


5、  苏建价【2026】76号《江苏省建设工程费用参考+各专业2026消耗量定额》文件内置基准人工单价。


6、苏建价[2016]154号文《江苏省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》；


7、苏建函价〔2025〕2号，省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知。


三、主要说明


1、本工程取费安装消防按通用安装工程考虑


2、管理费及利润按最低值计取；


3、措施费：按规定计取安全生产费，文明施工费、临时设施费按最低值计取；


4、工程量清单特征描述不全时，应结合现场，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求；所产生的费用计入投标报价中，结算时不再另计。


5、投标人投标报价时应充分熟悉工程量清单、招标文件、及现场实际情况，对分部分项工程量清单中项目特征描述不详的，以建设单位意见、招标文件内容及现行规范为准报价；


[bookmark: _GoBack]6、电气系统感烟探测器考虑就近串联进原系统，设备调试重新编码的费用已按项列在清单中，结算时不再另计；


7、报警总线至消防值班室配管SC32工程量暂按50m考虑，结算时按实结算；


8、喷淋水系统就近接入消火栓环网系统，（沟槽三通、卡箍管件、新旧管连接）安装费用已考虑进主管综合单价中，结算不再另计；


9、安装拆除按包干考虑，费用投标人自行考虑,其他拆除项由投标人综合考虑；


9、暂列金额按分部分项10%计取；





   江苏华强工程投资管理咨询有限公司


2026年10月20日
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工程项目汇总表



工程名称：高层地下半地下车库消防隐患整改项目 第1页 共1页



未来软件编制 2026年10月23日



序号 项目内容 金额(元)
其中：(元)



专业工程暂估价 安全生产



1 泰来苑 702292.10 0.00 16189.07



2 韵梅苑 786849.51 0.00 18147.05



3 紫金华府 186798.84 0.00 4320.20



4 阳光瑞城 394209.53 0.00 9084.89



合    计 2070149.98 0.00 47741.21











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：泰来苑消防改造工程 标段： 第1页 共9页



未来软件编制 2026年10月23日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



C 消防电气改造（7） 1 60287.30 60287.30 0.00



C.9 配套消防电气工程 1 17302.46 17302.46 0.00



1 030412001006 配管
1.名称：配管
2.材质：焊接钢管
3.规格：SC32



m 350 26.27 9194.50 0.00



2 030412004005 配线
1.管内穿二芯软导线WDZN-
RVSP-2×2.5



m 400 9.70 3880.00 0.00



3 030909009001
电气火灾监控系
统调试



1.火灾系统调试及重新编码
、调试、制图的费用



系统 1 4227.96 4227.96 0.00



C.9 泰来苑2#5#15#16#17# 5 6699.93 33499.65 0.00



4 030412001003 配管
1.砖、混凝土结构明配JDG管
敷设 DN16mm



m 156.96 16.84 2643.21 0.00



5 030412004002 配线
1.管内穿二芯软导线WDZN-
RVS-2x1.5



m 138.13 6.46 892.32 0.00



6 030904001002 点型探测器
1.感烟探测器安装
2.型号：JTY-GD-G3



个 27 100.84 2722.68 0.00



7 030904003002 按钮
1.紧急报警按钮
2.型号：J-SAP-8402



个 3 147.24 441.72 0.00



C.9 泰来苑3# 1 4340.16 4340.16 0.00



8 030412001005 配管
1.砖、混凝土结构明配JDG管
敷设 DN16mm



m 92.25 16.84 1553.49 0.00



9 030412004004 配线
1.管内穿二芯软导线WDZN-
RVS-2x1.5



m 104.81 6.46 677.07 0.00



10 030904001004 点型探测器
1.感烟探测器安装
2.型号：JTY-GD-G3



个 18 100.84 1815.12 0.00



11 030904003004 按钮
1.紧急报警按钮
2.型号：J-SAP-8402



个 2 147.24 294.48 0.00



C.9 泰来苑10# 1 5145.03 5145.03 0.00



12 030412001004 配管
1.砖、混凝土结构明配JDG管
敷设 DN16mm



m 108.8 16.84 1832.19 0.00



13 030412004003 配线
1.管内穿二芯软导线WDZN-
RVS-2x1.5



m 123.82 6.46 799.88 0.00



14 030904001003 点型探测器
1.感烟探测器安装
2.型号：JTY-GD-G3



个 22 100.84 2218.48 0.00



15 030904003003 按钮
1.紧急报警按钮
2.型号：J-SAP-8402



个 2 147.24 294.48 0.00



C.9 消防水工程（21） 1 492956.35 492956.35 0.00



C.9.1 泰来苑1、6、7、8、9、13、14# 7 18596.92 130178.44 0.00



16 030901003002 水喷淋(雾)喷头



1.安装部位:顶部
2.材质、型号、规格:消防快
速响应喷头
3.连接形式:螺纹连接



个 37 40.42 1495.54 0.00



            本页小计 70756.08 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：泰来苑消防改造工程 标段： 第2页 共9页



未来软件编制 2026年10月23日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



17 030901001008 水喷淋钢管



1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN100镀锌钢
管
3.连接形式:螺纹连接



m 28.89 131.60 3801.92 0.00



18 030901001009 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN80镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 19.38 118.53 2297.11 0.00



19 030901001010 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN65镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 0.65 102.36 66.53 0.00



20 030901001011 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN50镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 7.4 83.23 615.90 0.00



21 030901001012 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN40镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 6.99 74.00 517.26 0.00



22 030901001013 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN32镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 31.04 56.54 1755.00 0.00



23 030901001014 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN25镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 75.18 45.62 3429.71 0.00



24 030901006002 水流指示器
1.规格、型号:DN100水流指
示器
2.连接形式:螺纹连接



个 1 799.08 799.08 0.00



25 030901008002 末端试水装置



1.名称：末端试水装置安装
（包含压力表、表弯、试水
接头、球阀等）
 2.规格：DN25



套 1 718.51 718.51 0.00



26 030807003002 低压法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:沟槽连接



个 1 410.50 410.50 0.00



27 031301004001 成品支架 1.抗震支架安装 单向 套 2 204.27 408.54 0.00



28 031301004002 成品支架 1.抗震支架安装 双向 套 2 287.68 575.36 0.00



29 031301005002 支/吊架
1.名称:管道支吊架
2.材质:镀锌角钢
3.规格:L4,40*40mm



kg 45.55 13.12 597.62 0.00



30 031201003006 金属结构刷油



1.除锈级别 手工除锈 一般
钢结构轻锈
2.油漆品种 红丹漆、调和漆
3.结构类型 型钢
4.涂刷遍数、漆膜厚度 各两
遍



kg 45.55 1.44 65.59 0.00



            本页小计 112410.41 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：泰来苑消防改造工程 标段： 第3页 共9页



未来软件编制 2026年10月23日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



31 031201001002 管道刷油



1.手工除锈 管道轻锈
2.油漆品种 银粉漆、调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度 钢管
外刷二道银粉漆，红色漆



m2 21.4 34.25 732.95 0.00



32 031301003006 套管
1.名称:刚性防水套管制作安
装DN150



个 1 274.90 274.90 0.00



33 080707014006 开孔 1.名称:混凝土开孔 150mm 个 1 34.90 34.90 0.00



C.9.1 泰来苑2、5、15、16、17# 5 32068.47 160342.35 0.00



34 030901003001 水喷淋(雾)喷头



1.安装部位:顶部
2.材质、型号、规格:消防快
速响应喷头
3.连接形式:螺纹连接



个 76 40.42 3071.92 0.00



35 030901001015 水喷淋钢管



1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN150镀锌钢
管
3.连接形式:沟槽连接



m 32.99 136.54 4504.45 0.00



36 030901001001 水喷淋钢管



1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN100镀锌钢
管
3.连接形式:螺纹连接



m 13.34 131.60 1755.54 0.00



37 030901001002 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN80镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 22.06 118.53 2614.77 0.00



38 030901001003 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN65镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 18.04 102.36 1846.57 0.00



39 030901001004 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN50镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 12.5 83.23 1040.38 0.00



40 030901001005 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN40镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 13.55 74.00 1002.70 0.00



41 030901001006 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN32镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 43.31 56.54 2448.75 0.00



42 030901001007 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN25镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 159.65 45.62 7283.23 0.00



43 030901006001 水流指示器
1.规格、型号:DN150水流指
示器
2.连接形式:螺纹连接



个 1 1059.04 1059.04 0.00



            本页小计 140436.00 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：泰来苑消防改造工程 标段： 第4页 共9页



未来软件编制 2026年10月23日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



44 030807003001 低压法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:沟槽连接



个 1 598.21 598.21 0.00



45 030901008001 末端试水装置



1.名称：末端试水装置安装
（包含压力表、表弯、试水
接头、球阀等）
 2.规格：DN25



套 1 718.51 718.51 0.00



46 031301004003 成品支架 1.抗震支架安装 单向 套 2 204.27 408.54 0.00



47 031301004004 成品支架 1.抗震支架安装 双向 套 2 287.68 575.36 0.00



48 031301005001 支/吊架
1.名称:管道支吊架
2.材质:镀锌角钢
3.规格:L4,40*40mm



kg 85.55 13.12 1122.42 0.00



49 031201003005 金属结构刷油



1.除锈级别 手工除锈 一般
钢结构轻锈
2.油漆品种 红丹漆、调和漆
3.结构类型 型钢
4.涂刷遍数、漆膜厚度 各两
遍



kg 85.55 1.44 123.19 0.00



50 031201001001 管道刷油



1.手工除锈 管道轻锈
2.油漆品种 银粉漆、调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度 钢管
外刷二道银粉漆，红色漆



m2 46.28 34.25 1585.09 0.00



51 031301003005 套管
1.名称:刚性防水套管制作安
装DN150



个 1 274.90 274.90 0.00



52 080707014005 开孔 1.名称:混凝土开孔 150mm 个 1 34.90 34.90 0.00



C.9.1 泰来苑3# 1 21584.20 21584.20 0.00



53 030901003003 水喷淋(雾)喷头



1.安装部位:顶部
2.材质、型号、规格:消防快
速响应喷头
3.连接形式:螺纹连接



个 48 40.42 1940.16 0.00



54 030901001016 水喷淋钢管



1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN100镀锌钢
管
3.连接形式:螺纹连接



m 32.9 131.60 4329.64 0.00



55 030901001017 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN80镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 12.95 118.53 1534.96 0.00



56 030901001018 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN65镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 19.38 102.36 1983.74 0.00



57 030901001019 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN50镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 8.94 83.23 744.08 0.00



            本页小计 37738.18 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：泰来苑消防改造工程 标段： 第5页 共9页



未来软件编制 2026年10月23日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



58 030901001020 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN40镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 6.1 74.00 451.40 0.00



59 030901001021 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN32镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 38.08 56.54 2153.04 0.00



60 030901001022 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN25镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 75.24 45.62 3432.45 0.00



61 030901006003 水流指示器
1.规格、型号:DN100水流指
示器
2.连接形式:螺纹连接



个 1 799.08 799.08 0.00



62 030901008003 末端试水装置



1.名称：末端试水装置安装
（包含压力表、表弯、试水
接头、球阀等）
 2.规格：DN25



套 1 718.51 718.51 0.00



63 030807003003 低压法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:沟槽连接



个 1 410.50 410.50 0.00



64 031301004005 成品支架 1.抗震支架安装 单向 套 2 204.27 408.54 0.00



65 031301004006 成品支架 1.抗震支架安装 双向 套 2 287.68 575.36 0.00



66 031301005003 支/吊架
1.名称:管道支吊架
2.材质:镀锌角钢
3.规格:L4,40*40mm



kg 56.5 13.12 741.28 0.00



67 031201003004 金属结构刷油



1.除锈级别 手工除锈 一般
钢结构轻锈
2.油漆品种 红丹漆、调和漆
3.结构类型 型钢
4.涂刷遍数、漆膜厚度 各两
遍



kg 56.5 1.44 81.36 0.00



68 031201001003 管道刷油



1.手工除锈 管道轻锈
2.油漆品种 银粉漆、调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度 钢管
外刷二道银粉漆，红色漆



m2 28.33 34.25 970.30 0.00



69 031301003004 套管
1.名称:刚性防水套管制作安
装DN150



个 1 274.90 274.90 0.00



70 080707014004 开孔 1.名称:混凝土开孔 150mm 个 1 34.90 34.90 0.00



C.9.1 泰来苑10# 1 26817.37 26817.37 0.00



71 030901003005 水喷淋(雾)喷头



1.安装部位:顶部
2.材质、型号、规格:消防快
速响应喷头
3.连接形式:螺纹连接



个 60 40.42 2425.20 0.00



            本页小计 13476.82 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：泰来苑消防改造工程 标段： 第6页 共9页



未来软件编制 2026年10月23日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



72 030901001030 水喷淋钢管



1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN100镀锌钢
管
3.连接形式:螺纹连接



m 34.78 131.60 4577.05 0.00



73 030901001031 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN80镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 38.33 118.53 4543.25 0.00



74 030901001032 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN65镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 2.22 102.36 227.24 0.00



75 030901001033 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN50镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 17.04 83.23 1418.24 0.00



76 030901001044 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN40镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 6.1 74.00 451.40 0.00



77 030901001035 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN32镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 50.46 56.54 2853.01 0.00



78 030901001036 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN25镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 107.75 45.62 4915.56 0.00



79 030901006005 水流指示器
1.规格、型号:DN100水流指
示器
2.连接形式:螺纹连接



个 1 799.08 799.08 0.00



80 030901008005 末端试水装置



1.名称：末端试水装置安装
（包含压力表、表弯、试水
接头、球阀等）
 2.规格：DN25



套 1 718.51 718.51 0.00



81 030807003005 低压法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:沟槽连接



个 1 410.50 410.50 0.00



82 031301004007 成品支架 1.抗震支架安装 单向 套 2 204.27 408.54 0.00



83 031301004008 成品支架 1.抗震支架安装 双向 套 2 287.68 575.36 0.00



84 031301005005 支/吊架
1.名称:管道支吊架
2.材质:镀锌角钢
3.规格:L4,40*40mm



kg 65.5 13.12 859.36 0.00



85 031201003003 金属结构刷油



1.除锈级别 手工除锈 一般
钢结构轻锈
2.油漆品种 红丹漆、调和漆
3.结构类型 型钢
4.涂刷遍数、漆膜厚度 各两
遍



kg 65.5 1.44 94.32 0.00



            本页小计 22851.42 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：泰来苑消防改造工程 标段： 第7页 共9页



未来软件编制 2026年10月23日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



86 031201001005 管道刷油



1.手工除锈 管道轻锈
2.油漆品种 银粉漆、调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度 钢管
外刷二道银粉漆，红色漆



m2 35.94 34.25 1230.95 0.00



87 031301003003 套管
1.名称:刚性防水套管制作安
装DN150



个 1 274.90 274.90 0.00



88 080707014003 开孔 1.名称:混凝土开孔 150mm 个 1 34.90 34.90 0.00



C.9.1 泰来苑11、12、18、19、20、21# 6 16964.05 101784.30 0.00



89 030901003004 水喷淋(雾)喷头



1.安装部位:顶部
2.材质、型号、规格:消防快
速响应喷头
3.连接形式:螺纹连接



个 34 40.42 1374.28 0.00



90 030901001023 水喷淋钢管



1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN100镀锌钢
管
3.连接形式:螺纹连接



m 32.71 131.60 4304.64 0.00



91 030901001024 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN80镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 10.58 118.53 1254.05 0.00



92 030901001025 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN65镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 2.95 102.36 301.96 0.00



93 030901001026 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN50镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 6.87 83.23 571.79 0.00



94 030901001027 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN40镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 11.5 74.00 851.00 0.00



95 030901001028 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN32镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 31.85 56.54 1800.80 0.00



96 030901001029 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN25镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 55.33 45.62 2524.15 0.00



97 030901006004 水流指示器
1.规格、型号:DN100水流指
示器
2.连接形式:螺纹连接



个 1 799.08 799.08 0.00



98 030901008004 末端试水装置



1.名称：末端试水装置安装
（包含压力表、表弯、试水
接头、球阀等）
 2.规格：DN25



套 1 718.51 718.51 0.00



            本页小计 88542.31 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：泰来苑消防改造工程 标段： 第8页 共9页



未来软件编制 2026年10月23日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



99 030807003004 低压法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:沟槽连接



个 1 410.50 410.50 0.00



100 031301004009 成品支架 1.抗震支架安装 单向 套 2 204.27 408.54 0.00



101 031301004010 成品支架 1.抗震支架安装 双向 套 1 287.68 287.68 0.00



102 031301005004 支/吊架
1.名称:管道支吊架
2.材质:镀锌角钢
3.规格:L4,40*40mm



kg 30.15 13.12 395.57 0.00



103 031201003002 金属结构刷油



1.除锈级别 手工除锈 一般
钢结构轻锈
2.油漆品种 红丹漆、调和漆
3.结构类型 型钢
4.涂刷遍数、漆膜厚度 各两
遍



kg 30.15 1.44 43.42 0.00



104 031201001004 管道刷油



1.手工除锈 管道轻锈
2.油漆品种 银粉漆、调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度 钢管
外刷二道银粉漆，红色漆



m2 17.76 34.25 608.28 0.00



105 031301003002 套管
1.名称:刚性防水套管制作安
装DN150



个 1 274.90 274.90 0.00



106 080707014002 开孔 1.名称:混凝土开孔 150mm 个 1 34.90 34.90 0.00



C.9.1 泰来苑4# 1 29149.69 29149.69 0.00



107 030901003006 水喷淋(雾)喷头



1.安装部位:顶部
2.材质、型号、规格:消防快
速响应喷头
3.连接形式:螺纹连接



个 68 40.42 2748.56 0.00



108 030901001037 水喷淋钢管



1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN100镀锌钢
管
3.连接形式:螺纹连接



m 40.42 131.60 5319.27 0.00



109 030901001038 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN80镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 24.11 118.53 2857.76 0.00



110 030901001039 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN65镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 2.95 102.36 301.96 0.00



111 030901001040 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN50镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 13.74 83.23 1143.58 0.00



112 030901001041 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN40镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 11.5 74.00 851.00 0.00



            本页小计 28004.87 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：泰来苑消防改造工程 标段： 第9页 共9页



未来软件编制 2026年10月23日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



113 030901001042 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN32镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 63.7 56.54 3601.60 0.00



114 030901001043 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN25镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 110.33 45.62 5033.25 0.00



115 030901006006 水流指示器
1.规格、型号:DN100水流指
示器
2.连接形式:螺纹连接



个 2 799.08 1598.16 0.00



116 030901008006 末端试水装置



1.名称：末端试水装置安装
（包含压力表、表弯、试水
接头、球阀等）
 2.规格：DN25



套 2 718.51 1437.02 0.00



117 030807003006 低压法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:沟槽连接



个 2 410.50 821.00 0.00



118 031301004011 成品支架 1.抗震支架安装 单向 套 2 204.27 408.54 0.00



119 031301004012 成品支架 1.抗震支架安装 双向 套 2 287.68 575.36 0.00



120 031301005006 支/吊架
1.名称:管道支吊架
2.材质:镀锌角钢
3.规格:L4,40*40mm



kg 63.5 13.12 833.12 0.00



121 031201003001 金属结构刷油



1.除锈级别 手工除锈 一般
钢结构轻锈
2.油漆品种 红丹漆、调和漆
3.结构类型 型钢
4.涂刷遍数、漆膜厚度 各两
遍



kg 63.5 1.44 91.44 0.00



122 031201001006 管道刷油



1.手工除锈 管道轻锈
2.油漆品种 银粉漆、调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度 钢管
外刷二道银粉漆，红色漆



m2 35.57 34.25 1218.27 0.00



123 031301003001 套管
1.名称:刚性防水套管制作安
装DN150



个 1 274.90 274.90 0.00



124 080707014001 开孔 1.名称:混凝土开孔 150mm 个 1 34.90 34.90 0.00



C 调试 1 23100.00 23100.00 0.00



125 030909001001
水灭火控制装置
调试



自动喷水灭火系统调试 点 1100 21.00 23100.00 0.00



C 拆除 1 5000.00 5000.00 0.00



126 030412001007 拆除
配管、配线、消防管道等拆
除



项 1 5000.00 5000.00 0.00



            本页小计 44027.56 0.00



            合    计 558243.65 0.00











措施项目清单计价表



工程名称：泰来苑消防改造工程 标段： 第1页 共3页



序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注



未来软件编制 2026年10月23日



通用措施项目 22329.75



1 031401009001 安全生产
施工现场安全施工所需的
各项措施



16189.07



2 031401010001 文明施工
施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施



2791.22



3 031401011001 环境保护
施工现场为达到环保要求
所需的各项措施



0.00



4 031401012001 临时设施



为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
筑物、构筑物和其他临时
设施。包括临时设施的搭
设、移拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以及因修
建临时设施应由承包人所
负责的有关内容



3349.46



5 031401021001 冬雨季施工增加



在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排降雨雪等措施的增
加，人工、施工机械效率
降低等内容



0.00



6 031401020001 夜间施工增加费



因夜间或在地下室等特殊
部位施工时，所采用照明
设备的安拆、维护、照明
用电及施工人员夜班补助
、夜间施工劳动效率降低
等内容



0.00



7 031401017001 特殊地区施工增加



在特殊地区(高温、高寒、
高原、沙漠、戈壁、沿海
、海洋等)及特殊施工环境
(邻公路、邻铁路等)下施
工时，弥补施工降效所需
增加的内容



0.00



8 031401013001 二次搬运



因施工场地条件及施工程
序限制而发生的材料、构
配件、半成品等一次运输
不能到达堆放地点，必须
进行二次或多次搬运所发
生的内容



0.00



9 031401015001 已完工程及设备保护



建设项目施工过程中直至
竣工验收前，对已完工程
及设备采取的必要保护措
施



0.00



10 031401014001
既有建(构)筑物、设施保
护



在工程施工过程中，对既
有建筑物、构筑物及地上
、地下设施进行的遮盖、
封闭、隔离等必要临时保
护措施



0.00



22329.75 —本页小计











措施项目清单计价表



工程名称：泰来苑消防改造工程 标段： 第2页 共3页



序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注



未来软件编制 2026年10月23日



11 031401023001 按质论价



招标文件或施工合同有质
量目标时，以达到质量目
标为费用计列条件的施工
措施投入。



0.00



12 031401024001 建筑工人实名制



施工现场对人员进行实名
制管理，包括封闭式施工
现场的进出场门禁系统和
生物识别电子打卡设备，
非封闭式施工现场的移动
定位、电子围栏考勤管理
设备，现场显示屏，实名
制系统使用以及管理等。



0.00



13 031401025001 特殊施工降效



1.城镇老旧小区改造项目
、历史文化街区改造项目
施工时，由于施工场地非
封闭式，施工受行车、行
人的干扰导致的人工、机
械降效以及为了行车、行
人安全发生的防护设施（
不包括防护通道）与疏导
人员。2.城镇老旧小区改
造项目、历史文化街区改
造项目施工时，为了不干
扰住户的正常作息时间，
每天的施工时长缩短而增
加的施工降效。



0.00



14 031401026001 协管



城镇老旧小区改造项目、
历史文化街区改造项目施
工时，由承包人负责的监
管协调违建拆除及恢复工
作。



0.00



专业措施项目 7906.91



15 031401001001 脚手架



搭设脚手架、斜道、上料
平台，铺设安全网，铺(
翻)脚手板，转运、改制、
维修维护，拆除、堆放、
整理，外运、归库等



7906.91



16 031401002001
大型机械设备进出场及安
拆



除垂直运输机械以外的大
型机械安装、检测、试运
转和拆卸，运进、运出施
工现场的装卸和运输，轨
道、固定装置的安装和拆
除等



0.00



17 031401003001 临时专用防护棚
临时防护棚制作、安装、
拆除



0.00



7906.91 —本页小计











措施项目清单计价表



工程名称：泰来苑消防改造工程 标段： 第3页 共3页



序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注



未来软件编制 2026年10月23日



18 031401004001 施工操作平台
场地平整、基础及支墩砌
筑、支架型钢搭设、铺设
、拆除、清理



0.00



19 031401005001 临时支撑架
临时支撑架制作、安装、
拆除



0.00



20 031401006001
隧道内临时施工的通风、
供水、供气、供电、照明
及通信设施



通风、供水、供气、供电
、照明及通信设施安装、
拆除



0.00



21 031401007001 吊装加固
大型设备加固、吊装过程
中临时加固，加固设施拆
除、清理



0.00



22 031401008001 胎(模)具 制作、安装、拆除 0.00



23 031401016001 顶升、提升装置 安装、拆除 0.00



24 031401018001
安装与生产运行同时进行
施工防护



火灾防护、噪声防护 0.00



25 031401019001
有害身体健康环境中施工
防护



在施工过程中有害化合物
防护、粉尘防护、有害气
体防护、高浓度氧气防护



0.00



26 031401022001 其他措施
为保证工程施工正常进行
所发生的措施



0.00



0.00 —本页小计



30236.66 —合    计











其他项目清单计价表



工程名称：泰来苑消防改造工程 标段： 第1页 共1页



未来软件编制 2026年10月23日



序号 项目名称
暂估(暂定)
金额(元)



结算(确定)
金额(元)



调整金额±(元) 备注



1 暂列金额 55824.37 详见本标准表E.4.2



2 专业工程暂估价 0.00 详见本标准表E.4.3



3 计日工 0.00 详见本标准表E.4.4



4 总承包服务费 0.00 详见本标准表E.4.5



5 合同中约定的其他项目 0.00



合    计 55824.37 —











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：韵梅苑消防改造工程 标段： 第1页 共9页



未来软件编制 2026年10月23日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



C 消防电气改造（19） 1 134800.76 134800.76 0.00



C.9 配套消防电气工程 1 44679.21 44679.21 0.00



1 030412001009 配管
1.名称：配管
2.材质：焊接钢管
3.规格：SC32



m 950 26.27 24956.50 0.00



2 030412004007 配线
1.管内穿二芯软导线WDZN-
RVSP-2×2.5



m 1150 9.70 11155.00 0.00



3 030909009001
电气火灾监控系
统调试



1.火灾系统调试及重新编码
、调试、制图的费用



系统 1 8567.71 8567.71 0.00



C.9 韵梅苑1、2、9、10、15、16、29# 7 5767.01 40369.07 0.00



4 030412001004 配管
1.砖、混凝土结构明配JDG管
敷设 DN16mm



m 113.99 16.84 1919.59 0.00



5 030412004003 配线
1.管内穿二芯软导线WDZN-
RVS-2x1.5



m 136.95 6.46 884.70 0.00



6 030904001003 点型探测器
1.感烟探测器安装
2.型号：JTY-GD-G3



个 25 100.84 2521.00 0.00



7 030904003003 按钮
1.紧急报警按钮
2.型号：J-SAP-8402



个 3 147.24 441.72 0.00



C.9 韵梅苑6、7# 2 3704.13 7408.26 0.00



8 030412001005 配管
1.砖、混凝土结构明配JDG管
敷设 DN16mm



m 71.95 16.84 1211.64 0.00



9 030412004004 配线
1.管内穿二芯软导线WDZN-
RVS-2x1.5



m 90.49 6.46 584.57 0.00



10 030904001004 点型探测器
1.感烟探测器安装
2.型号：JTY-GD-G3



个 16 100.84 1613.44 0.00



11 030904003004 按钮
1.紧急报警按钮
2.型号：J-SAP-8402



个 2 147.24 294.48 0.00



C.9 韵梅苑3、4、18、19# 4 3704.13 14816.52 0.00



12 030412001006 配管
1.砖、混凝土结构明配JDG管
敷设 DN16mm



m 71.95 16.84 1211.64 0.00



13 030412004005 配线
1.管内穿二芯软导线WDZN-
RVS-2x1.5



m 90.49 6.46 584.57 0.00



14 030904001005 点型探测器
1.感烟探测器安装
2.型号：JTY-GD-G3



个 16 100.84 1613.44 0.00



15 030904003005 按钮
1.紧急报警按钮
2.型号：J-SAP-8402



个 2 147.24 294.48 0.00



C.9 韵梅苑13、14、28# 3 4587.95 13763.85 0.00



16 030412001007 配管
1.砖、混凝土结构明配JDG管
敷设 DN16mm



m 101.82 16.84 1714.65 0.00



17 030412004006 配线
1.管内穿二芯软导线WDZN-
RVS-2x1.5



m 118.22 6.46 763.70 0.00



18 030904001006 点型探测器
1.感烟探测器安装
2.型号：JTY-GD-G3



个 18 100.84 1815.12 0.00



19 030904003006 按钮
1.紧急报警按钮
2.型号：J-SAP-8402



个 2 147.24 294.48 0.00



            本页小计 121036.91 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：韵梅苑消防改造工程 标段： 第2页 共9页



未来软件编制 2026年10月23日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



C.9 韵梅苑17、26、27# 3 4587.95 13763.85 0.00



20 030412001003 配管
1.砖、混凝土结构明配JDG管
敷设 DN16mm



m 101.82 16.84 1714.65 0.00



21 030412004002 配线
1.管内穿二芯软导线WDZN-
RVS-2x1.5



m 118.22 6.46 763.70 0.00



22 030904001002 点型探测器
1.感烟探测器安装
2.型号：JTY-GD-G3



个 18 100.84 1815.12 0.00



23 030904003002 按钮
1.紧急报警按钮
2.型号：J-SAP-8402



个 2 147.24 294.48 0.00



C.9 消防水工程（19） 1 485959.50 485959.50 0.00



C.9.1 韵梅苑1、2、9、10、15、16、29# 7 30405.58 212839.06 0.00



24 030901003002 水喷淋(雾)喷头



1.安装部位:顶部
2.材质、型号、规格:消防快
速响应喷头
3.连接形式:螺纹连接



个 89 40.42 3597.38 0.00



25 030901001015 水喷淋钢管



1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN150镀锌钢
管
3.连接形式:沟槽连接



m 36.67 136.54 5006.92 0.00



26 030901001008 水喷淋钢管



1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN100镀锌钢
管
3.连接形式:螺纹连接



m 12.3 131.60 1618.68 0.00



27 030901001009 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN80镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 17.9 118.53 2121.69 0.00



28 030901001010 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN65镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 8.4 102.36 859.82 0.00



29 030901001011 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN50镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 25.42 83.23 2115.71 0.00



30 030901001012 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN40镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 10.29 74.00 761.46 0.00



31 030901001013 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN32镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 29.14 56.54 1647.58 0.00



32 030901001014 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN25镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 135.75 45.62 6192.92 0.00



            本页小计 181218.97 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：韵梅苑消防改造工程 标段： 第3页 共9页



未来软件编制 2026年10月23日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



33 030901006003 水流指示器
1.规格、型号:DN150水流指
示器
2.连接形式:螺纹连接



个 1 1059.04 1059.04 0.00



34 030901008002 末端试水装置



1.名称：末端试水装置安装
（包含压力表、表弯、试水
接头、球阀等）
 2.规格：DN25



套 1 718.51 718.51 0.00



35 030807003003 低压法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:沟槽连接



个 1 598.21 598.21 0.00



36 031301004001 成品支架 1.抗震支架安装 单向 套 3 204.27 612.81 0.00



37 031301004002 成品支架 1.抗震支架安装 双向 套 2 287.68 575.36 0.00



38 031301005002 支/吊架
1.名称:管道支吊架
2.材质:镀锌角钢
3.规格:L4,40*40mm



kg 80.65 13.12 1058.13 0.00



39 031201003005 金属结构刷油



1.除锈级别 手工除锈 一般
钢结构轻锈
2.油漆品种 红丹漆、调和漆
3.结构类型 型钢
4.涂刷遍数、漆膜厚度 各两
遍



kg 80.65 1.44 116.14 0.00



40 031201001002 管道刷油



1.手工除锈 管道轻锈
2.油漆品种 银粉漆、调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度 钢管
外刷二道银粉漆，红色漆



m2 41.91 34.25 1435.42 0.00



41 031301003001 套管
1.名称:刚性防水套管制作安
装DN150



个 1 274.90 274.90 0.00



42 080707014001 开孔 1.名称:混凝土开孔 150mm 个 1 34.90 34.90 0.00



C.9.1 韵梅苑3、4、18、19# 4 21745.22 86980.88 0.00



43 030901003004 水喷淋(雾)喷头



1.安装部位:顶部
2.材质、型号、规格:消防快
速响应喷头
3.连接形式:螺纹连接



个 59 40.42 2384.78 0.00



44 030901001023 水喷淋钢管



1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN100镀锌钢
管
3.连接形式:螺纹连接



m 40.07 131.60 5273.21 0.00



45 030901001024 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN80镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 10.61 118.53 1257.60 0.00



46 030901001025 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN65镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 8.4 102.36 859.82 0.00



            本页小计 84485.58 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：韵梅苑消防改造工程 标段： 第4页 共9页



未来软件编制 2026年10月23日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



47 030901001026 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN50镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 13.89 83.23 1156.06 0.00



48 030901001027 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN40镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 6.86 74.00 507.64 0.00



49 030901001028 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN32镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 19.98 56.54 1129.67 0.00



50 030901001029 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN25镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 94.43 45.62 4307.90 0.00



51 030901006005 水流指示器
1.规格、型号:DN100水流指
示器
2.连接形式:螺纹连接



个 1 799.08 799.08 0.00



52 030901008004 末端试水装置



1.名称：末端试水装置安装
（包含压力表、表弯、试水
接头、球阀等）
 2.规格：DN25



套 1 718.51 718.51 0.00



53 030807003005 低压法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:沟槽连接



个 1 410.50 410.50 0.00



54 031301004003 成品支架 1.抗震支架安装 单向 套 2 204.27 408.54 0.00



55 031301004004 成品支架 1.抗震支架安装 双向 套 2 287.68 575.36 0.00



56 031301005004 支/吊架
1.名称:管道支吊架
2.材质:镀锌角钢
3.规格:L4,40*40mm



kg 50.6 13.12 663.87 0.00



57 031201003004 金属结构刷油



1.除锈级别 手工除锈 一般
钢结构轻锈
2.油漆品种 红丹漆、调和漆
3.结构类型 型钢
4.涂刷遍数、漆膜厚度 各两
遍



kg 50.6 1.44 72.86 0.00



58 031201001004 管道刷油



1.手工除锈 管道轻锈
2.油漆品种 银粉漆、调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度 钢管
外刷二道银粉漆，红色漆



m2 26.57 34.25 910.02 0.00



59 031301003002 套管
1.名称:刚性防水套管制作安
装DN150



个 1 274.90 274.90 0.00



60 080707014002 开孔 1.名称:混凝土开孔 150mm 个 1 34.90 34.90 0.00



C.9.1 韵梅苑6、7# 2 31037.37 62074.74 0.00



            本页小计 47879.24 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：韵梅苑消防改造工程 标段： 第5页 共9页



未来软件编制 2026年10月23日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



61 030901003005 水喷淋(雾)喷头



1.安装部位:顶部
2.材质、型号、规格:消防快
速响应喷头
3.连接形式:螺纹连接



个 78 40.42 3152.76 0.00



62 030901001030 水喷淋钢管



1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN150镀锌钢
管
3.连接形式:沟槽连接



m 34.23 136.54 4673.76 0.00



63 030901001031 水喷淋钢管



1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN100镀锌钢
管
3.连接形式:螺纹连接



m 11.68 131.60 1537.09 0.00



64 030901001032 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN80镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 30.82 118.53 3653.09 0.00



65 030901001033 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN65镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 7.4 102.36 757.46 0.00



66 030901001034 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN50镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 24 83.23 1997.52 0.00



67 030901001035 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN40镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 14.9 74.00 1102.60 0.00



68 030901001036 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN32镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 41.76 56.54 2361.11 0.00



69 030901001037 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN25镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 118.37 45.62 5400.04 0.00



70 030901006006 水流指示器
1.规格、型号:DN150水流指
示器
2.连接形式:螺纹连接



个 1 1059.04 1059.04 0.00



71 030901008005 末端试水装置



1.名称：末端试水装置安装
（包含压力表、表弯、试水
接头、球阀等）
 2.规格：DN25



套 1 718.51 718.51 0.00



72 030807003006 低压法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:沟槽连接



个 1 598.21 598.21 0.00



73 031301004005 成品支架 1.抗震支架安装 单向 套 2 204.27 408.54 0.00



74 031301004006 成品支架 1.抗震支架安装 双向 套 2 287.68 575.36 0.00



75 031301005005 支/吊架
1.名称:管道支吊架
2.材质:镀锌角钢
3.规格:L4,40*40mm



kg 84.05 13.12 1102.74 0.00



            本页小计 58195.66 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：韵梅苑消防改造工程 标段： 第6页 共9页



未来软件编制 2026年10月23日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



76 031201003003 金属结构刷油



1.除锈级别 手工除锈 一般
钢结构轻锈
2.油漆品种 红丹漆、调和漆
3.结构类型 型钢
4.涂刷遍数、漆膜厚度 各两
遍



kg 84.05 1.44 121.03 0.00



77 031201001005 管道刷油



1.手工除锈 管道轻锈
2.油漆品种 银粉漆、调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度 钢管
外刷二道银粉漆，红色漆



m2 44.05 34.25 1508.71 0.00



78 031301003003 套管
1.名称:刚性防水套管制作安
装DN150



个 1 274.90 274.90 0.00



79 080707014003 开孔 1.名称:混凝土开孔 150mm 个 1 34.90 34.90 0.00



C.9.1 韵梅苑13、14、28# 3 21893.17 65679.51 0.00



80 030901003007 水喷淋(雾)喷头



1.安装部位:顶部
2.材质、型号、规格:消防快
速响应喷头
3.连接形式:螺纹连接



个 52 40.42 2101.84 0.00



81 030901001045 水喷淋钢管



1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN100镀锌钢
管
3.连接形式:螺纹连接



m 33.24 131.60 4374.38 0.00



82 030901001046 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN80镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 19.4 118.53 2299.48 0.00



83 030901001047 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN65镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 8.4 102.36 859.82 0.00



84 030901001048 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN50镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 7.56 83.23 629.22 0.00



85 030901001049 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN40镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 7.1 74.00 525.40 0.00



86 030901001050 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN32镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 40.22 56.54 2274.04 0.00



87 030901001051 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN25镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 86.6 45.62 3950.69 0.00



            本页小计 54923.69 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：韵梅苑消防改造工程 标段： 第7页 共9页



未来软件编制 2026年10月23日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



88 030901006008 水流指示器
1.规格、型号:DN100水流指
示器
2.连接形式:螺纹连接



个 1 799.08 799.08 0.00



89 030901008007 末端试水装置



1.名称：末端试水装置安装
（包含压力表、表弯、试水
接头、球阀等）
 2.规格：DN25



套 1 718.51 718.51 0.00



90 030807003008 低压法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:沟槽连接



个 1 410.50 410.50 0.00



91 031301004007 成品支架 1.抗震支架安装 单向 套 2 204.27 408.54 0.00



92 031301004008 成品支架 1.抗震支架安装 双向 套 2 287.68 575.36 0.00



93 031301005007 支/吊架
1.名称:管道支吊架
2.材质:镀锌角钢
3.规格:L4,40*40mm



kg 49.6 13.12 650.75 0.00



94 031201003002 金属结构刷油



1.除锈级别 手工除锈 一般
钢结构轻锈
2.油漆品种 红丹漆、调和漆
3.结构类型 型钢
4.涂刷遍数、漆膜厚度 各两
遍



kg 49.6 1.44 71.42 0.00



95 031201001007 管道刷油



1.手工除锈 管道轻锈
2.油漆品种 银粉漆、调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度 钢管
外刷二道银粉漆，红色漆



m2 27.28 34.25 934.34 0.00



96 031301003004 套管
1.名称:刚性防水套管制作安
装DN150



个 1 274.90 274.90 0.00



97 080707014004 开孔 1.名称:混凝土开孔 150mm 个 1 34.90 34.90 0.00



C.9.1 韵梅苑17、26、27# 1 35285.31 35285.31 0.00



98 030901003006 水喷淋(雾)喷头



1.安装部位:顶部
2.材质、型号、规格:消防快
速响应喷头
3.连接形式:螺纹连接



个 78 40.42 3152.76 0.00



99 030901001039 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN80镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 94.26 118.53 11172.64 0.00



100 030901001040 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN65镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 6.9 102.36 706.28 0.00



101 030901001041 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN50镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 13.5 83.23 1123.61 0.00



            本页小计 30790.19 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：韵梅苑消防改造工程 标段： 第8页 共9页



未来软件编制 2026年10月23日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



102 030901001042 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN40镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 21.75 74.00 1609.50 0.00



103 030901001043 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN32镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 36.15 56.54 2043.92 0.00



104 030901001044 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN25镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 132.35 45.62 6037.81 0.00



105 030901006007 水流指示器
1.规格、型号:DN80水流指示
器
2.连接形式:螺纹连接



个 3 575.97 1727.91 0.00



106 030901008006 末端试水装置



1.名称：末端试水装置安装
（包含压力表、表弯、试水
接头、球阀等）
 2.规格：DN25



套 3 718.51 2155.53 0.00



107 030807003007 低压法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:沟槽连接



个 3 284.14 852.42 0.00



108 031301004009 成品支架 1.抗震支架安装 单向 套 4 204.27 817.08 0.00



109 031301004010 成品支架 1.抗震支架安装 双向 套 2 287.68 575.36 0.00



110 031301005006 支/吊架
1.名称:管道支吊架
2.材质:镀锌角钢
3.规格:L4,40*40mm



kg 72.83 13.12 955.53 0.00



111 031201003001 金属结构刷油



1.除锈级别 手工除锈 一般
钢结构轻锈
2.油漆品种 红丹漆、调和漆
3.结构类型 型钢
4.涂刷遍数、漆膜厚度 各两
遍



kg 72.83 1.44 104.88 0.00



112 031201001006 管道刷油



1.手工除锈 管道轻锈
2.油漆品种 银粉漆、调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度 钢管
外刷二道银粉漆，红色漆



m2 38.56 34.25 1320.68 0.00



113 031301003005 套管
1.名称:刚性防水套管制作安
装DN150



个 3 274.90 824.70 0.00



114 080707014005 开孔 1.名称:混凝土开孔 150mm 个 3 34.90 104.70 0.00



C 调试 1 23100.00 23100.00 0.00



115 030909001001
水灭火控制装置
调试



自动喷水灭火系统调试 点 1100 21.00 23100.00 0.00



C 拆除 1 5000.00 5000.00 0.00



            本页小计 42230.02 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：韵梅苑消防改造工程 标段： 第9页 共9页



未来软件编制 2026年10月23日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



116 030412001010 拆除
配管、配线、消防管道等拆
除



项 1 5000.00 5000.00 0.00



            本页小计 5000.00 0.00



            合    计 625760.26 0.00











措施项目清单计价表



工程名称：韵梅苑消防改造工程 标段： 第1页 共3页



序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注



未来软件编制 2026年10月23日



通用措施项目 25030.41



1 031401009001 安全生产
施工现场安全施工所需的
各项措施



18147.05



2 031401010001 文明施工
施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施



3128.80



3 031401011001 环境保护
施工现场为达到环保要求
所需的各项措施



0.00



4 031401012001 临时设施



为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
筑物、构筑物和其他临时
设施。包括临时设施的搭
设、移拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以及因修
建临时设施应由承包人所
负责的有关内容



3754.56



5 031401021001 冬雨季施工增加



在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排降雨雪等措施的增
加，人工、施工机械效率
降低等内容



0.00



6 031401020001 夜间施工增加费



因夜间或在地下室等特殊
部位施工时，所采用照明
设备的安拆、维护、照明
用电及施工人员夜班补助
、夜间施工劳动效率降低
等内容



0.00



7 031401017001 特殊地区施工增加



在特殊地区(高温、高寒、
高原、沙漠、戈壁、沿海
、海洋等)及特殊施工环境
(邻公路、邻铁路等)下施
工时，弥补施工降效所需
增加的内容



0.00



8 031401013001 二次搬运



因施工场地条件及施工程
序限制而发生的材料、构
配件、半成品等一次运输
不能到达堆放地点，必须
进行二次或多次搬运所发
生的内容



0.00



9 031401015001 已完工程及设备保护



建设项目施工过程中直至
竣工验收前，对已完工程
及设备采取的必要保护措
施



0.00



10 031401014001
既有建(构)筑物、设施保
护



在工程施工过程中，对既
有建筑物、构筑物及地上
、地下设施进行的遮盖、
封闭、隔离等必要临时保
护措施



0.00



25030.41 —本页小计











措施项目清单计价表



工程名称：韵梅苑消防改造工程 标段： 第2页 共3页



序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注



未来软件编制 2026年10月23日



11 031401023001 按质论价



招标文件或施工合同有质
量目标时，以达到质量目
标为费用计列条件的施工
措施投入。



0.00



12 031401024001 建筑工人实名制



施工现场对人员进行实名
制管理，包括封闭式施工
现场的进出场门禁系统和
生物识别电子打卡设备，
非封闭式施工现场的移动
定位、电子围栏考勤管理
设备，现场显示屏，实名
制系统使用以及管理等。



0.00



13 031401025001 特殊施工降效



1.城镇老旧小区改造项目
、历史文化街区改造项目
施工时，由于施工场地非
封闭式，施工受行车、行
人的干扰导致的人工、机
械降效以及为了行车、行
人安全发生的防护设施（
不包括防护通道）与疏导
人员。2.城镇老旧小区改
造项目、历史文化街区改
造项目施工时，为了不干
扰住户的正常作息时间，
每天的施工时长缩短而增
加的施工降效。



0.00



14 031401026001 协管



城镇老旧小区改造项目、
历史文化街区改造项目施
工时，由承包人负责的监
管协调违建拆除及恢复工
作。



0.00



专业措施项目 8513.58



15 031401001001 脚手架



搭设脚手架、斜道、上料
平台，铺设安全网，铺(
翻)脚手板，转运、改制、
维修维护，拆除、堆放、
整理，外运、归库等



8513.58



16 031401002001
大型机械设备进出场及安
拆



除垂直运输机械以外的大
型机械安装、检测、试运
转和拆卸，运进、运出施
工现场的装卸和运输，轨
道、固定装置的安装和拆
除等



0.00



17 031401003001 临时专用防护棚
临时防护棚制作、安装、
拆除



0.00



8513.58 —本页小计











措施项目清单计价表



工程名称：韵梅苑消防改造工程 标段： 第3页 共3页



序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注



未来软件编制 2026年10月23日



18 031401004001 施工操作平台
场地平整、基础及支墩砌
筑、支架型钢搭设、铺设
、拆除、清理



0.00



19 031401005001 临时支撑架
临时支撑架制作、安装、
拆除



0.00



20 031401006001
隧道内临时施工的通风、
供水、供气、供电、照明
及通信设施



通风、供水、供气、供电
、照明及通信设施安装、
拆除



0.00



21 031401007001 吊装加固
大型设备加固、吊装过程
中临时加固，加固设施拆
除、清理



0.00



22 031401008001 胎(模)具 制作、安装、拆除 0.00



23 031401016001 顶升、提升装置 安装、拆除 0.00



24 031401018001
安装与生产运行同时进行
施工防护



火灾防护、噪声防护 0.00



25 031401019001
有害身体健康环境中施工
防护



在施工过程中有害化合物
防护、粉尘防护、有害气
体防护、高浓度氧气防护



0.00



26 031401022001 其他措施
为保证工程施工正常进行
所发生的措施



0.00



0.00 —本页小计



33543.99 —合    计











其他项目清单计价表



工程名称：韵梅苑消防改造工程 标段： 第1页 共1页



未来软件编制 2026年10月23日



序号 项目名称
暂估(暂定)
金额(元)



结算(确定)
金额(元)



调整金额±(元) 备注



1 暂列金额 62576.03 详见本标准表E.4.2



2 专业工程暂估价 0.00 详见本标准表E.4.3



3 计日工 0.00 详见本标准表E.4.4



4 总承包服务费 0.00 详见本标准表E.4.5



5 合同中约定的其他项目 0.00



合    计 62576.03 —











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：紫金华府消防改造工程 标段： 第1页 共5页



未来软件编制 2026年10月23日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



C 消防电气改造（23） 1 143972.28 143972.28 0.00



C.9 配套消防电气工程 1 49496.67 49496.67 0.00



1 030412001025 配管
1.名称：配管
2.材质：焊接钢管
3.规格：SC32



m 1050 26.27 27583.50 0.00



2 030412004023 配线
1.管内穿二芯软导线WDZN-
RVSP-2×2.5



m 1155 9.70 11203.50 0.00



3 030909009001
电气火灾监控系
统调试



1.火灾系统调试及重新编码
、调试、制图的费用



系统 1 10709.67 10709.67 0.00



C.9 紫金华府11# 1 4469.66 4469.66 0.00



4 030412001005 配管
1.砖、混凝土结构明配JDG管
敷设 DN16mm



m 88.47 16.84 1489.83 0.00



5 030412004004 配线
1.管内穿二芯软导线WDZN-
RVS-2x1.5



m 103.49 6.46 668.55 0.00



6 030904001004 点型探测器
1.感烟探测器安装
2.型号：JTY-GD-G3



个 20 100.84 2016.80 0.00



7 030904003004 按钮
1.紧急报警按钮
2.型号：J-SAP-8402



个 2 147.24 294.48 0.00



C.9 紫金华府12、15# 1 7139.34 7139.34 0.00



8 030412001006 配管
1.砖、混凝土结构明配JDG管
敷设 DN16mm



m 125.3 16.84 2110.05 0.00



9 030412004005 配线
1.管内穿二芯软导线WDZN-
RVS-2x1.5



m 156.62 6.46 1011.77 0.00



10 030904001005 点型探测器
1.感烟探测器安装
2.型号：JTY-GD-G3



个 34 100.84 3428.56 0.00



11 030904003005 按钮
1.紧急报警按钮
2.型号：J-SAP-8402



个 4 147.24 588.96 0.00



C.9 紫金华府20# 1 4374.44 4374.44 0.00



12 030412001007 配管
1.砖、混凝土结构明配JDG管
敷设 DN16mm



m 84.35 16.84 1420.45 0.00



13 030412004006 配线
1.管内穿二芯软导线WDZN-
RVS-2x1.5



m 99.49 6.46 642.71 0.00



14 030904001006 点型探测器
1.感烟探测器安装
2.型号：JTY-GD-G3



个 20 100.84 2016.80 0.00



15 030904003006 按钮
1.紧急报警按钮
2.型号：J-SAP-8402



个 2 147.24 294.48 0.00



C.9 紫金华府23# 1 4065.17 4065.17 0.00



16 030412001008 配管
1.砖、混凝土结构明配JDG管
敷设 DN16mm



m 80.14 16.84 1349.56 0.00



17 030412004007 配线
1.管内穿二芯软导线WDZN-
RVS-2x1.5



m 93.81 6.46 606.01 0.00



18 030904001007 点型探测器
1.感烟探测器安装
2.型号：JTY-GD-G3



个 18 100.84 1815.12 0.00



19 030904003007 按钮
1.紧急报警按钮
2.型号：J-SAP-8402



个 2 147.24 294.48 0.00



            本页小计 69545.28 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：紫金华府消防改造工程 标段： 第2页 共5页



未来软件编制 2026年10月23日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



C.9 紫金华府28# 1 3000.08 3000.08 0.00



20 030412001009 配管
1.砖、混凝土结构明配JDG管
敷设 DN16mm



m 65.2 16.84 1097.97 0.00



21 030412004008 配线
1.管内穿二芯软导线WDZN-
RVS-2x1.5



m 77.15 6.46 498.39 0.00



22 030904001008 点型探测器
1.感烟探测器安装
2.型号：JTY-GD-G3



个 11 100.84 1109.24 0.00



23 030904003008 按钮
1.紧急报警按钮
2.型号：J-SAP-8402



个 2 147.24 294.48 0.00



C.9 紫金华府8、9# 2 3440.97 6881.94 0.00



24 030412001010 配管
1.砖、混凝土结构明配JDG管
敷设 DN16mm



m 71.48 16.84 1203.72 0.00



25 030412004009 配线
1.管内穿二芯软导线WDZN-
RVS-2x1.5



m 82.2 6.46 531.01 0.00



26 030904001009 点型探测器
1.感烟探测器安装
2.型号：JTY-GD-G3



个 14 100.84 1411.76 0.00



27 030904003009 按钮
1.紧急报警按钮
2.型号：J-SAP-8402



个 2 147.24 294.48 0.00



C.9 紫金华府13# 1 3805.91 3805.91 0.00



28 030412001011 配管
1.砖、混凝土结构明配JDG管
敷设 DN16mm



m 73.51 16.84 1237.91 0.00



29 030412004010 配线
1.管内穿二芯软导线WDZN-
RVS-2x1.5



m 86.57 6.46 559.24 0.00



30 030904001010 点型探测器
1.感烟探测器安装
2.型号：JTY-GD-G3



个 17 100.84 1714.28 0.00



31 030904003010 按钮
1.紧急报警按钮
2.型号：J-SAP-8402



个 2 147.24 294.48 0.00



C.9 紫金华府14# 1 5801.78 5801.78 0.00



32 030412001012 配管
1.砖、混凝土结构明配JDG管
敷设 DN16mm



m 114 16.84 1919.76 0.00



33 030412004011 配线
1.管内穿二芯软导线WDZN-
RVS-2x1.5



m 133.88 6.46 864.86 0.00



34 030904001011 点型探测器
1.感烟探测器安装
2.型号：JTY-GD-G3



个 27 100.84 2722.68 0.00



35 030904003011 按钮
1.紧急报警按钮
2.型号：J-SAP-8402



个 2 147.24 294.48 0.00



C.9 紫金华府16# 1 4525.55 4525.55 0.00



36 030412001013 配管
1.砖、混凝土结构明配JDG管
敷设 DN16mm



m 88.88 16.84 1496.74 0.00



37 030412004012 配线
1.管内穿二芯软导线WDZN-
RVS-2x1.5



m 103.89 6.46 671.13 0.00



38 030904001012 点型探测器
1.感烟探测器安装
2.型号：JTY-GD-G3



个 19 100.84 1915.96 0.00



39 030904003012 按钮
1.紧急报警按钮
2.型号：J-SAP-8402



个 3 147.24 441.72 0.00



            本页小计 24015.26 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：紫金华府消防改造工程 标段： 第3页 共5页



未来软件编制 2026年10月23日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



C.9 紫金华府17# 1 2656.38 2656.38 0.00



40 030412001014 配管
1.砖、混凝土结构明配JDG管
敷设 DN16mm



m 53.3 16.84 897.57 0.00



41 030412004013 配线
1.管内穿二芯软导线WDZN-
RVS-2x1.5



m 62.15 6.46 401.49 0.00



42 030904001013 点型探测器
1.感烟探测器安装
2.型号：JTY-GD-G3



个 12 100.84 1210.08 0.00



43 030904003013 按钮
1.紧急报警按钮
2.型号：J-SAP-8402



个 1 147.24 147.24 0.00



C.9 紫金华府18# 1 3458.08 3458.08 0.00



44 030412001015 配管
1.砖、混凝土结构明配JDG管
敷设 DN16mm



m 72.22 16.84 1216.18 0.00



45 030412004014 配线
1.管内穿二芯软导线WDZN-
RVS-2x1.5



m 82.92 6.46 535.66 0.00



46 030904001014 点型探测器
1.感烟探测器安装
2.型号：JTY-GD-G3



个 14 100.84 1411.76 0.00



47 030904003014 按钮
1.紧急报警按钮
2.型号：J-SAP-8402



个 2 147.24 294.48 0.00



C.9 紫金华府24# 1 2465.74 2465.74 0.00



48 030412001004 配管
1.砖、混凝土结构明配JDG管
敷设 DN16mm



m 49.64 16.84 835.94 0.00



49 030412004003 配线
1.管内穿二芯软导线WDZN-
RVS-2x1.5



m 57.79 6.46 373.32 0.00



50 030904001003 点型探测器
1.感烟探测器安装
2.型号：JTY-GD-G3



个 11 100.84 1109.24 0.00



51 030904003003 按钮
1.紧急报警按钮
2.型号：J-SAP-8402



个 1 147.24 147.24 0.00



C.9 紫金华府25、26# 2 4980.56 9961.12 0.00



52 030412001017 配管
1.砖、混凝土结构明配JDG管
敷设 DN16mm



m 101.4 16.84 1707.58 0.00



53 030412004016 配线
1.管内穿二芯软导线WDZN-
RVS-2x1.5



m 117.65 6.46 760.02 0.00



54 030904001016 点型探测器
1.感烟探测器安装
2.型号：JTY-GD-G3



个 22 100.84 2218.48 0.00



55 030904003016 按钮
1.紧急报警按钮
2.型号：J-SAP-8402



个 2 147.24 294.48 0.00



C.9 紫金华府30# 1 2465.74 2465.74 0.00



56 030412001016 配管
1.砖、混凝土结构明配JDG管
敷设 DN16mm



m 49.64 16.84 835.94 0.00



57 030412004015 配线
1.管内穿二芯软导线WDZN-
RVS-2x1.5



m 57.79 6.46 373.32 0.00



58 030904001015 点型探测器
1.感烟探测器安装
2.型号：JTY-GD-G3



个 11 100.84 1109.24 0.00



59 030904003015 按钮
1.紧急报警按钮
2.型号：J-SAP-8402



个 1 147.24 147.24 0.00



            本页小计 21007.06 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：紫金华府消防改造工程 标段： 第4页 共5页



未来软件编制 2026年10月23日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



C.9 紫金华府31# 1 4553.78 4553.78 0.00



60 030412001019 配管
1.砖、混凝土结构明配JDG管
敷设 DN16mm



m 90.1 16.84 1517.28 0.00



61 030412004018 配线
1.管内穿二芯软导线WDZN-
RVS-2x1.5



m 105.08 6.46 678.82 0.00



62 030904001018 点型探测器
1.感烟探测器安装
2.型号：JTY-GD-G3



个 19 100.84 1915.96 0.00



63 030904003018 按钮
1.紧急报警按钮
2.型号：J-SAP-8402



个 3 147.24 441.72 0.00



C.9 紫金华府10# 1 5319.82 5319.82 0.00



64 030412001020 配管
1.砖、混凝土结构明配JDG管
敷设 DN16mm



m 102.32 16.84 1723.07 0.00



65 030412004019 配线
1.管内穿二芯软导线WDZN-
RVS-2x1.5



m 120.94 6.46 781.27 0.00



66 030904001019 点型探测器
1.感烟探测器安装
2.型号：JTY-GD-G3



个 25 100.84 2521.00 0.00



67 030904003019 按钮
1.紧急报警按钮
2.型号：J-SAP-8402



个 2 147.24 294.48 0.00



C.9 紫金华府19# 1 5217.30 5217.30 0.00



68 030412001021 配管
1.砖、混凝土结构明配JDG管
敷设 DN16mm



m 102.47 16.84 1725.59 0.00



69 030412004020 配线
1.管内穿二芯软导线WDZN-
RVS-2x1.5



m 120.29 6.46 777.07 0.00



70 030904001020 点型探测器
1.感烟探测器安装
2.型号：JTY-GD-G3



个 24 100.84 2420.16 0.00



71 030904003020 按钮
1.紧急报警按钮
2.型号：J-SAP-8402



个 2 147.24 294.48 0.00



C.9 紫金华府27# 1 5325.68 5325.68 0.00



72 030412001022 配管
1.砖、混凝土结构明配JDG管
敷设 DN16mm



m 107.16 16.84 1804.57 0.00



73 030412004021 配线
1.管内穿二芯软导线WDZN-
RVS-2x1.5



m 124.84 6.46 806.47 0.00



74 030904001021 点型探测器
1.感烟探测器安装
2.型号：JTY-GD-G3



个 24 100.84 2420.16 0.00



75 030904003021 按钮
1.紧急报警按钮
2.型号：J-SAP-8402



个 2 147.24 294.48 0.00



C.9 紫金华府29# 1 5350.78 5350.78 0.00



76 030412001023 配管
1.砖、混凝土结构明配JDG管
敷设 DN16mm



m 103.66 16.84 1745.63 0.00



77 030412004022 配线
1.管内穿二芯软导线WDZN-
RVS-2x1.5



m 122.24 6.46 789.67 0.00



78 030904001022 点型探测器
1.感烟探测器安装
2.型号：JTY-GD-G3



个 25 100.84 2521.00 0.00



79 030904003022 按钮
1.紧急报警按钮
2.型号：J-SAP-8402



个 2 147.24 294.48 0.00



            本页小计 25767.36 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：紫金华府消防改造工程 标段： 第5页 共5页



未来软件编制 2026年10月23日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



C.9 紫金华府21# 1 3637.32 3637.32 0.00



80 030412001018 配管
1.砖、混凝土结构明配JDG管
敷设 DN16mm



m 72.81 16.84 1226.12 0.00



81 030412004017 配线
1.管内穿二芯软导线WDZN-
RVS-2x1.5



m 85.09 6.46 549.68 0.00



82 030904001017 点型探测器
1.感烟探测器安装
2.型号：JTY-GD-G3



个 17 100.84 1714.28 0.00



83 030904003017 按钮
1.紧急报警按钮
2.型号：J-SAP-8402



个 1 147.24 147.24 0.00



C 拆除 1 5000.00 5000.00 0.00



84 030412001026 拆除
配管、配线、消防管道等拆
除



项 1 5000.00 5000.00 0.00



            本页小计 8637.32 0.00



            合    计 148972.28 0.00











措施项目清单计价表



工程名称：紫金华府消防改造工程 标段： 第1页 共3页



序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注



未来软件编制 2026年10月23日



通用措施项目 5958.89



1 031401009001 安全生产
施工现场安全施工所需的
各项措施



4320.20



2 031401010001 文明施工
施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施



744.86



3 031401011001 环境保护
施工现场为达到环保要求
所需的各项措施



0.00



4 031401012001 临时设施



为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
筑物、构筑物和其他临时
设施。包括临时设施的搭
设、移拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以及因修
建临时设施应由承包人所
负责的有关内容



893.83



5 031401021001 冬雨季施工增加



在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排降雨雪等措施的增
加，人工、施工机械效率
降低等内容



0.00



6 031401020001 夜间施工增加费



因夜间或在地下室等特殊
部位施工时，所采用照明
设备的安拆、维护、照明
用电及施工人员夜班补助
、夜间施工劳动效率降低
等内容



0.00



7 031401017001 特殊地区施工增加



在特殊地区(高温、高寒、
高原、沙漠、戈壁、沿海
、海洋等)及特殊施工环境
(邻公路、邻铁路等)下施
工时，弥补施工降效所需
增加的内容



0.00



8 031401013001 二次搬运



因施工场地条件及施工程
序限制而发生的材料、构
配件、半成品等一次运输
不能到达堆放地点，必须
进行二次或多次搬运所发
生的内容



0.00



9 031401015001 已完工程及设备保护



建设项目施工过程中直至
竣工验收前，对已完工程
及设备采取的必要保护措
施



0.00



10 031401014001
既有建(构)筑物、设施保
护



在工程施工过程中，对既
有建筑物、构筑物及地上
、地下设施进行的遮盖、
封闭、隔离等必要临时保
护措施



0.00



5958.89 —本页小计











措施项目清单计价表



工程名称：紫金华府消防改造工程 标段： 第2页 共3页



序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注



未来软件编制 2026年10月23日



11 031401023001 按质论价



招标文件或施工合同有质
量目标时，以达到质量目
标为费用计列条件的施工
措施投入。



0.00



12 031401024001 建筑工人实名制



施工现场对人员进行实名
制管理，包括封闭式施工
现场的进出场门禁系统和
生物识别电子打卡设备，
非封闭式施工现场的移动
定位、电子围栏考勤管理
设备，现场显示屏，实名
制系统使用以及管理等。



0.00



13 031401025001 特殊施工降效



1.城镇老旧小区改造项目
、历史文化街区改造项目
施工时，由于施工场地非
封闭式，施工受行车、行
人的干扰导致的人工、机
械降效以及为了行车、行
人安全发生的防护设施（
不包括防护通道）与疏导
人员。2.城镇老旧小区改
造项目、历史文化街区改
造项目施工时，为了不干
扰住户的正常作息时间，
每天的施工时长缩短而增
加的施工降效。



0.00



14 031401026001 协管



城镇老旧小区改造项目、
历史文化街区改造项目施
工时，由承包人负责的监
管协调违建拆除及恢复工
作。



0.00



专业措施项目 1546.68



15 031401001001 脚手架



搭设脚手架、斜道、上料
平台，铺设安全网，铺(
翻)脚手板，转运、改制、
维修维护，拆除、堆放、
整理，外运、归库等



1546.68



16 031401002001
大型机械设备进出场及安
拆



除垂直运输机械以外的大
型机械安装、检测、试运
转和拆卸，运进、运出施
工现场的装卸和运输，轨
道、固定装置的安装和拆
除等



0.00



17 031401003001 临时专用防护棚
临时防护棚制作、安装、
拆除



0.00



1546.68 —本页小计











措施项目清单计价表



工程名称：紫金华府消防改造工程 标段： 第3页 共3页



序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注



未来软件编制 2026年10月23日



18 031401004001 施工操作平台
场地平整、基础及支墩砌
筑、支架型钢搭设、铺设
、拆除、清理



0.00



19 031401005001 临时支撑架
临时支撑架制作、安装、
拆除



0.00



20 031401006001
隧道内临时施工的通风、
供水、供气、供电、照明
及通信设施



通风、供水、供气、供电
、照明及通信设施安装、
拆除



0.00



21 031401007001 吊装加固
大型设备加固、吊装过程
中临时加固，加固设施拆
除、清理



0.00



22 031401008001 胎(模)具 制作、安装、拆除 0.00



23 031401016001 顶升、提升装置 安装、拆除 0.00



24 031401018001
安装与生产运行同时进行
施工防护



火灾防护、噪声防护 0.00



25 031401019001
有害身体健康环境中施工
防护



在施工过程中有害化合物
防护、粉尘防护、有害气
体防护、高浓度氧气防护



0.00



26 031401022001 其他措施
为保证工程施工正常进行
所发生的措施



0.00



0.00 —本页小计



7505.57 —合    计











其他项目清单计价表



工程名称：紫金华府消防改造工程 标段： 第1页 共1页



未来软件编制 2026年10月23日



序号 项目名称
暂估(暂定)
金额(元)



结算(确定)
金额(元)



调整金额±(元) 备注



1 暂列金额 14897.23 详见本标准表E.4.2



2 专业工程暂估价 0.00 详见本标准表E.4.3



3 计日工 0.00 详见本标准表E.4.4



4 总承包服务费 0.00 详见本标准表E.4.5



5 合同中约定的其他项目 0.00



合    计 14897.23 —











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：阳光瑞城消防改造工程 标段： 第1页 共10页



未来软件编制 2026年10月23日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



C.9 消防水工程（11） 1 308272.17 308272.17 0.00



C.9.1 阳光瑞城3、4# 2 26737.53 53475.06 0.00



1 030901003002 水喷淋(雾)喷头



1.安装部位:顶部
2.材质、型号、规格:消防快
速响应喷头
3.连接形式:螺纹连接



个 62 40.42 2506.04 0.00



2 030901001008 水喷淋钢管



1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN100镀锌钢
管
3.连接形式:螺纹连接



m 28.16 131.60 3705.86 0.00



3 030901001009 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN80镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 21.21 118.53 2514.02 0.00



4 030901001010 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN65镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 5.18 102.36 530.22 0.00



5 030901001011 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN50镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 21.57 83.23 1795.27 0.00



6 030901001012 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN40镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 4.46 74.00 330.04 0.00



7 030901001013 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN32镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 56.18 56.54 3176.42 0.00



8 030901001014 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN25镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 112.4 45.62 5127.69 0.00



9 030901006009 水流指示器
1.规格、型号:DN100水流指
示器
2.连接形式:螺纹连接



个 1 799.08 799.08 0.00



10 030807003009 低压法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:沟槽连接



个 1 410.50 410.50 0.00



11 030901006010 水流指示器
1.规格、型号:DN80水流指示
器
2.连接形式:螺纹连接



个 1 575.97 575.97 0.00



12 030807003010 低压法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:沟槽连接



个 1 284.14 284.14 0.00



13 030901008002 末端试水装置



1.名称：末端试水装置安装
（包含压力表、表弯、试水
接头、球阀等）
 2.规格：DN25



套 2 718.51 1437.02 0.00



            本页小计 46384.54 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：阳光瑞城消防改造工程 标段： 第2页 共10页



未来软件编制 2026年10月23日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



14 031301004001 成品支架 1.抗震支架安装 单向 套 2 204.27 408.54 0.00



15 031301004002 成品支架 1.抗震支架安装 双向 套 2 287.68 575.36 0.00



16 031301005002 支/吊架
1.名称:管道支吊架
2.材质:镀锌角钢
3.规格:L4,40*40mm



kg 57.5 13.12 754.40 0.00



17 031201003007 金属结构刷油



1.除锈级别 手工除锈 一般
钢结构轻锈
2.油漆品种 红丹漆、调和漆
3.结构类型 型钢
4.涂刷遍数、漆膜厚度 各两
遍



kg 57.5 1.44 82.80 0.00



18 031201001002 管道刷油



1.手工除锈 管道轻锈
2.油漆品种 银粉漆、调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度 钢管
外刷二道银粉漆，红色漆



m2 32.25 34.25 1104.56 0.00



19 031301003001 套管
1.名称:刚性防水套管制作安
装DN150



个 2 274.90 549.80 0.00



20 080707014001 开孔 1.名称:混凝土开孔 150mm 个 2 34.90 69.80 0.00



C.9.1 阳光瑞城5、6# 2 30709.54 61419.08 0.00



21 030901003008 水喷淋(雾)喷头



1.安装部位:顶部
2.材质、型号、规格:消防快
速响应喷头
3.连接形式:螺纹连接



个 85 40.42 3435.70 0.00



22 030901001052 水喷淋钢管



1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN100镀锌钢
管
3.连接形式:螺纹连接



m 38.3 131.60 5040.28 0.00



23 030901001053 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN80镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 21.56 118.53 2555.51 0.00



24 030901001054 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN65镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 6.85 102.36 701.17 0.00



25 030901001055 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN50镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 11.55 83.23 961.31 0.00



26 030901001056 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN40镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 14.12 74.00 1044.88 0.00



27 030901001057 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN32镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 71.77 56.54 4057.88 0.00



            本页小计 42683.98 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：阳光瑞城消防改造工程 标段： 第3页 共10页



未来软件编制 2026年10月23日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



28 030901001058 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN25镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 112.61 45.62 5137.27 0.00



29 030901006011 水流指示器
1.规格、型号:DN100水流指
示器
2.连接形式:螺纹连接



个 2 799.08 1598.16 0.00



30 030807003011 低压法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:沟槽连接



个 2 410.50 821.00 0.00



31 030901008008 末端试水装置



1.名称：末端试水装置安装
（包含压力表、表弯、试水
接头、球阀等）
 2.规格：DN25



套 2 718.51 1437.02 0.00



32 031301004003 成品支架 1.抗震支架安装 单向 套 2 204.27 408.54 0.00



33 031301004004 成品支架 1.抗震支架安装 双向 套 2 287.68 575.36 0.00



34 031301005008 支/吊架
1.名称:管道支吊架
2.材质:镀锌角钢
3.规格:L4,40*40mm



kg 69.55 13.12 912.50 0.00



35 031201003006 金属结构刷油



1.除锈级别 手工除锈 一般
钢结构轻锈
2.油漆品种 红丹漆、调和漆
3.结构类型 型钢
4.涂刷遍数、漆膜厚度 各两
遍



kg 69.55 1.44 100.15 0.00



36 031201001008 管道刷油



1.手工除锈 管道轻锈
2.油漆品种 银粉漆、调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度 钢管
外刷二道银粉漆，红色漆



m2 38.05 34.25 1303.21 0.00



37 031301003002 套管
1.名称:刚性防水套管制作安
装DN150



个 2 274.90 549.80 0.00



38 080707014002 开孔 1.名称:混凝土开孔 150mm 个 2 34.90 69.80 0.00



C.9.1 阳光瑞城7、8# 2 26955.90 53911.80 0.00



39 030901003009 水喷淋(雾)喷头



1.安装部位:顶部
2.材质、型号、规格:消防快
速响应喷头
3.连接形式:螺纹连接



个 65 40.42 2627.30 0.00



40 030901001059 水喷淋钢管



1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN100镀锌钢
管
3.连接形式:螺纹连接



m 27.8 131.60 3658.48 0.00



41 030901001060 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN80镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 28.52 118.53 3380.48 0.00



            本页小计 45158.14 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：阳光瑞城消防改造工程 标段： 第4页 共10页



未来软件编制 2026年10月23日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



42 030901001061 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN65镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 7.06 102.36 722.66 0.00



43 030901001062 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN50镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 14.81 83.23 1232.64 0.00



44 030901001063 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN40镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 5.36 74.00 396.64 0.00



45 030901001064 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN32镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 48.45 56.54 2739.36 0.00



46 030901001065 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN25镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 117.93 45.62 5379.97 0.00



47 030901006012 水流指示器
1.规格、型号:DN100水流指
示器
2.连接形式:螺纹连接



个 2 799.08 1598.16 0.00



48 030807003012 低压法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:沟槽连接



个 2 410.50 821.00 0.00



49 030901008009 末端试水装置



1.名称：末端试水装置安装
（包含压力表、表弯、试水
接头、球阀等）
 2.规格：DN25



套 2 718.51 1437.02 0.00



50 031301004005 成品支架 1.抗震支架安装 单向 套 2 204.27 408.54 0.00



51 031301004006 成品支架 1.抗震支架安装 双向 套 2 287.68 575.36 0.00



52 031301005009 支/吊架
1.名称:管道支吊架
2.材质:镀锌角钢
3.规格:L4,40*40mm



kg 58.15 13.12 762.93 0.00



53 031201003005 金属结构刷油



1.除锈级别 手工除锈 一般
钢结构轻锈
2.油漆品种 红丹漆、调和漆
3.结构类型 型钢
4.涂刷遍数、漆膜厚度 各两
遍



kg 58.15 1.44 83.74 0.00



54 031201001009 管道刷油



1.手工除锈 管道轻锈
2.油漆品种 银粉漆、调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度 钢管
外刷二道银粉漆，红色漆



m2 33.04 34.25 1131.62 0.00



C.9.1 阳光瑞城9# 1 29573.09 29573.09 0.00



            本页小计 34579.28 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：阳光瑞城消防改造工程 标段： 第5页 共10页



未来软件编制 2026年10月23日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



55 030901003010 水喷淋(雾)喷头



1.安装部位:顶部
2.材质、型号、规格:消防快
速响应喷头
3.连接形式:螺纹连接



个 74 40.42 2991.08 0.00



56 030901001066 水喷淋钢管



1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN100镀锌钢
管
3.连接形式:螺纹连接



m 33.7 131.60 4434.92 0.00



57 030901001067 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN80镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 26.37 118.53 3125.64 0.00



58 030901001068 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN65镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 9.53 102.36 975.49 0.00



59 030901001069 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN50镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 15.22 83.23 1266.76 0.00



60 030901001070 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN40镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 6.5 74.00 481.00 0.00



61 030901001071 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN32镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 44.36 56.54 2508.11 0.00



62 030901001072 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN25镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 134.3 45.62 6126.77 0.00



63 030901006013 水流指示器
1.规格、型号:DN100水流指
示器
2.连接形式:螺纹连接



个 2 799.08 1598.16 0.00



64 030807003013 低压法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:沟槽连接



个 2 410.50 821.00 0.00



65 030901008010 末端试水装置



1.名称：末端试水装置安装
（包含压力表、表弯、试水
接头、球阀等）
 2.规格：DN25



套 2 718.51 1437.02 0.00



66 031301004007 成品支架 1.抗震支架安装 单向 套 2 204.27 408.54 0.00



67 031301004008 成品支架 1.抗震支架安装 双向 套 2 287.68 575.36 0.00



68 031301005010 支/吊架
1.名称:管道支吊架
2.材质:镀锌角钢
3.规格:L4,40*40mm



kg 65.3 13.12 856.74 0.00



            本页小计 27606.59 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：阳光瑞城消防改造工程 标段： 第6页 共10页



未来软件编制 2026年10月23日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



69 031201003004 金属结构刷油



1.除锈级别 手工除锈 一般
钢结构轻锈
2.油漆品种 红丹漆、调和漆
3.结构类型 型钢
4.涂刷遍数、漆膜厚度 各两
遍



kg 65.3 1.44 94.03 0.00



70 031201001010 管道刷油



1.手工除锈 管道轻锈
2.油漆品种 银粉漆、调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度 钢管
外刷二道银粉漆，红色漆



m2 36.58 34.25 1252.87 0.00



71 031301003003 套管
1.名称:刚性防水套管制作安
装DN150



个 2 274.90 549.80 0.00



72 080707014003 开孔 1.名称:混凝土开孔 150mm 个 2 34.90 69.80 0.00



C.9.1 阳光瑞城10# 1 18728.98 18728.98 0.00



73 030901003011 水喷淋(雾)喷头



1.安装部位:顶部
2.材质、型号、规格:消防快
速响应喷头
3.连接形式:螺纹连接



个 41 40.42 1657.22 0.00



74 030901001073 水喷淋钢管



1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN100镀锌钢
管
3.连接形式:螺纹连接



m 34.5 131.60 4540.20 0.00



75 030901001074 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN80镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 4.7 118.53 557.09 0.00



76 030901001075 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN65镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 13.22 102.36 1353.20 0.00



77 030901001076 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN50镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 7.53 83.23 626.72 0.00



78 030901001077 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN40镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 4.8 74.00 355.20 0.00



79 030901001078 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN32镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 23.66 56.54 1337.74 0.00



80 030901001079 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN25镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 76.37 45.62 3484.00 0.00



            本页小计 15877.87 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：阳光瑞城消防改造工程 标段： 第7页 共10页



未来软件编制 2026年10月23日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



81 030901006014 水流指示器
1.规格、型号:DN100水流指
示器
2.连接形式:螺纹连接



个 1 799.08 799.08 0.00



82 030807003014 低压法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:沟槽连接



个 1 410.50 410.50 0.00



83 030901008011 末端试水装置



1.名称：末端试水装置安装
（包含压力表、表弯、试水
接头、球阀等）
 2.规格：DN25



套 1 718.51 718.51 0.00



84 031301004009 成品支架 1.抗震支架安装 单向 套 2 204.27 408.54 0.00



85 031301004010 成品支架 1.抗震支架安装 双向 套 2 287.68 575.36 0.00



86 031301005011 支/吊架
1.名称:管道支吊架
2.材质:镀锌角钢
3.规格:L4,40*40mm



kg 38.55 13.12 505.78 0.00



87 031201003003 金属结构刷油



1.除锈级别 手工除锈 一般
钢结构轻锈
2.油漆品种 红丹漆、调和漆
3.结构类型 型钢
4.涂刷遍数、漆膜厚度 各两
遍



kg 38.55 1.44 55.51 0.00



88 031201001011 管道刷油



1.手工除锈 管道轻锈
2.油漆品种 银粉漆、调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度 钢管
外刷二道银粉漆，红色漆



m2 21.16 34.25 724.73 0.00



89 031301003004 套管
1.名称:刚性防水套管制作安
装DN150



个 2 274.90 549.80 0.00



90 080707014004 开孔 1.名称:混凝土开孔 150mm 个 2 34.90 69.80 0.00



C.9.1 阳光瑞城11# 1 25401.36 25401.36 0.00



91 030901003004 水喷淋(雾)喷头



1.安装部位:顶部
2.材质、型号、规格:消防快
速响应喷头
3.连接形式:螺纹连接



个 65 40.42 2627.30 0.00



92 030901001023 水喷淋钢管



1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN100镀锌钢
管
3.连接形式:螺纹连接



m 29.42 131.60 3871.67 0.00



93 030901001024 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN80镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 5.89 118.53 698.14 0.00



94 030901001025 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN65镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 11.04 102.36 1130.05 0.00



            本页小计 13144.77 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：阳光瑞城消防改造工程 标段： 第8页 共10页



未来软件编制 2026年10月23日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



95 030901001026 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN50镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 19.99 83.23 1663.77 0.00



96 030901001027 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN40镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 12.77 74.00 944.98 0.00



97 030901001028 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN32镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 52.81 56.54 2985.88 0.00



98 030901001029 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN25镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 102.55 45.62 4678.33 0.00



99 030901006005 水流指示器
1.规格、型号:DN100水流指
示器
2.连接形式:螺纹连接



个 2 799.08 1598.16 0.00



100 030807003005 低压法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:沟槽连接



个 2 410.50 821.00 0.00



101 030901008004 末端试水装置



1.名称：末端试水装置安装
（包含压力表、表弯、试水
接头、球阀等）
 2.规格：DN25



套 2 718.51 1437.02 0.00



102 031301004011 成品支架 1.抗震支架安装 单向 套 2 204.27 408.54 0.00



103 031301004012 成品支架 1.抗震支架安装 双向 套 1 287.68 287.68 0.00



104 031301005004 支/吊架
1.名称:管道支吊架
2.材质:镀锌角钢
3.规格:L4,40*40mm



kg 42.88 13.12 562.59 0.00



105 031201003002 金属结构刷油



1.除锈级别 手工除锈 一般
钢结构轻锈
2.油漆品种 红丹漆、调和漆
3.结构类型 型钢
4.涂刷遍数、漆膜厚度 各两
遍



kg 42.88 1.44 61.75 0.00



106 031201001004 管道刷油



1.手工除锈 管道轻锈
2.油漆品种 银粉漆、调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度 钢管
外刷二道银粉漆，红色漆



m2 29.34 34.25 1004.90 0.00



107 031301003005 套管
1.名称:刚性防水套管制作安
装DN150



个 2 274.90 549.80 0.00



108 080707014005 开孔 1.名称:混凝土开孔 150mm 个 2 34.90 69.80 0.00



C.9.1 阳光瑞城1、2# 2 25237.40 50474.80 0.00



            本页小计 17074.20 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：阳光瑞城消防改造工程 标段： 第9页 共10页



未来软件编制 2026年10月23日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



109 030901003012 水喷淋(雾)喷头



1.安装部位:顶部
2.材质、型号、规格:消防快
速响应喷头
3.连接形式:螺纹连接



个 62 40.42 2506.04 0.00



110 030901001082 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN80镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 49.92 118.53 5917.02 0.00



111 030901001083 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN65镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 14.26 102.36 1459.65 0.00



112 030901001084 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN50镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 11.89 83.23 989.60 0.00



113 030901001085 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN40镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 7.63 74.00 564.62 0.00



114 030901001086 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN32镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 33.88 56.54 1915.58 0.00



115 030901001087 水喷淋钢管
1.安装部位:顶面敷设
2.材质、规格:DN25镀锌钢管
3.连接形式:螺纹连接



m 112.87 45.62 5149.13 0.00



116 030901006016 水流指示器
1.规格、型号:DN80水流指示
器
2.连接形式:螺纹连接



个 2 575.97 1151.94 0.00



117 030807003016 低压法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:沟槽连接



个 2 284.14 568.28 0.00



118 030901008012 末端试水装置



1.名称：末端试水装置安装
（包含压力表、表弯、试水
接头、球阀等）
 2.规格：DN25



套 2 718.51 1437.02 0.00



119 031301004013 成品支架 1.抗震支架安装 单向 套 3 204.27 612.81 0.00



120 031301004014 成品支架 1.抗震支架安装 双向 套 2 287.68 575.36 0.00



121 031301005012 支/吊架
1.名称:管道支吊架
2.材质:镀锌角钢
3.规格:L4,40*40mm



kg 52.2 13.12 684.86 0.00



122 031201003001 金属结构刷油



1.除锈级别 手工除锈 一般
钢结构轻锈
2.油漆品种 红丹漆、调和漆
3.结构类型 型钢
4.涂刷遍数、漆膜厚度 各两
遍



kg 52.2 1.44 75.17 0.00



            本页小计 47214.16 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：阳光瑞城消防改造工程 标段： 第10页 共10页



未来软件编制 2026年10月23日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



123 031201001012 管道刷油



1.手工除锈 管道轻锈
2.油漆品种 银粉漆、调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度 钢管
外刷二道银粉漆，红色漆



m2 29.51 34.25 1010.72 0.00



124 031301003006 套管
1.名称:刚性防水套管制作安
装DN150



个 2 274.90 549.80 0.00



125 080707014006 开孔 1.名称:混凝土开孔 150mm 个 2 34.90 69.80 0.00



C 调试 1 15288.00 15288.00 0.00



126 030909001001
水灭火控制装置
调试



自动喷水灭火系统调试 点 728 21.00 15288.00 0.00



C 拆除 1 5000.00 5000.00 0.00



127 030412001001 拆除
配管、配线、消防管道等拆
除



项 1 5000.00 5000.00 0.00



            本页小计 23548.64 0.00



            合    计 313272.17 0.00











措施项目清单计价表



工程名称：阳光瑞城消防改造工程 标段： 第1页 共3页



序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注



未来软件编制 2026年10月23日



通用措施项目 12530.88



1 031401009001 安全生产
施工现场安全施工所需的
各项措施



9084.89



2 031401010001 文明施工
施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施



1566.36



3 031401011001 环境保护
施工现场为达到环保要求
所需的各项措施



0.00



4 031401012001 临时设施



为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
筑物、构筑物和其他临时
设施。包括临时设施的搭
设、移拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以及因修
建临时设施应由承包人所
负责的有关内容



1879.63



5 031401021001 冬雨季施工增加



在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排降雨雪等措施的增
加，人工、施工机械效率
降低等内容



0.00



6 031401020001 夜间施工增加费



因夜间或在地下室等特殊
部位施工时，所采用照明
设备的安拆、维护、照明
用电及施工人员夜班补助
、夜间施工劳动效率降低
等内容



0.00



7 031401017001 特殊地区施工增加



在特殊地区(高温、高寒、
高原、沙漠、戈壁、沿海
、海洋等)及特殊施工环境
(邻公路、邻铁路等)下施
工时，弥补施工降效所需
增加的内容



0.00



8 031401013001 二次搬运



因施工场地条件及施工程
序限制而发生的材料、构
配件、半成品等一次运输
不能到达堆放地点，必须
进行二次或多次搬运所发
生的内容



0.00



9 031401015001 已完工程及设备保护



建设项目施工过程中直至
竣工验收前，对已完工程
及设备采取的必要保护措
施



0.00



10 031401014001
既有建(构)筑物、设施保
护



在工程施工过程中，对既
有建筑物、构筑物及地上
、地下设施进行的遮盖、
封闭、隔离等必要临时保
护措施



0.00



12530.88 —本页小计











措施项目清单计价表



工程名称：阳光瑞城消防改造工程 标段： 第2页 共3页



序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注



未来软件编制 2026年10月23日



11 031401023001 按质论价



招标文件或施工合同有质
量目标时，以达到质量目
标为费用计列条件的施工
措施投入。



0.00



12 031401024001 建筑工人实名制



施工现场对人员进行实名
制管理，包括封闭式施工
现场的进出场门禁系统和
生物识别电子打卡设备，
非封闭式施工现场的移动
定位、电子围栏考勤管理
设备，现场显示屏，实名
制系统使用以及管理等。



0.00



13 031401025001 特殊施工降效



1.城镇老旧小区改造项目
、历史文化街区改造项目
施工时，由于施工场地非
封闭式，施工受行车、行
人的干扰导致的人工、机
械降效以及为了行车、行
人安全发生的防护设施（
不包括防护通道）与疏导
人员。2.城镇老旧小区改
造项目、历史文化街区改
造项目施工时，为了不干
扰住户的正常作息时间，
每天的施工时长缩短而增
加的施工降效。



0.00



14 031401026001 协管



城镇老旧小区改造项目、
历史文化街区改造项目施
工时，由承包人负责的监
管协调违建拆除及恢复工
作。



0.00



专业措施项目 4529.85



15 031401001001 脚手架



搭设脚手架、斜道、上料
平台，铺设安全网，铺(
翻)脚手板，转运、改制、
维修维护，拆除、堆放、
整理，外运、归库等



4529.85



16 031401002001
大型机械设备进出场及安
拆



除垂直运输机械以外的大
型机械安装、检测、试运
转和拆卸，运进、运出施
工现场的装卸和运输，轨
道、固定装置的安装和拆
除等



0.00



17 031401003001 临时专用防护棚
临时防护棚制作、安装、
拆除



0.00



4529.85 —本页小计











措施项目清单计价表



工程名称：阳光瑞城消防改造工程 标段： 第3页 共3页



序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注



未来软件编制 2026年10月23日



18 031401004001 施工操作平台
场地平整、基础及支墩砌
筑、支架型钢搭设、铺设
、拆除、清理



0.00



19 031401005001 临时支撑架
临时支撑架制作、安装、
拆除



0.00



20 031401006001
隧道内临时施工的通风、
供水、供气、供电、照明
及通信设施



通风、供水、供气、供电
、照明及通信设施安装、
拆除



0.00



21 031401007001 吊装加固
大型设备加固、吊装过程
中临时加固，加固设施拆
除、清理



0.00



22 031401008001 胎(模)具 制作、安装、拆除 0.00



23 031401016001 顶升、提升装置 安装、拆除 0.00



24 031401018001
安装与生产运行同时进行
施工防护



火灾防护、噪声防护 0.00



25 031401019001
有害身体健康环境中施工
防护



在施工过程中有害化合物
防护、粉尘防护、有害气
体防护、高浓度氧气防护



0.00



26 031401022001 其他措施
为保证工程施工正常进行
所发生的措施



0.00



0.00 —本页小计



17060.73 —合    计











其他项目清单计价表



工程名称：阳光瑞城消防改造工程 标段： 第1页 共1页



未来软件编制 2026年10月23日



序号 项目名称
暂估(暂定)
金额(元)



结算(确定)
金额(元)



调整金额±(元) 备注



1 暂列金额 31327.22 详见本标准表E.4.2



2 专业工程暂估价 0.00 详见本标准表E.4.3



3 计日工 0.00 详见本标准表E.4.4



4 总承包服务费 0.00 详见本标准表E.4.5



5 合同中约定的其他项目 0.00



合    计 31327.22 —
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