清单一：
	1、数据基座（服务）建设内容

	序号
	功能模块
	一级功能
	二级功能
	三级功能
	详细设计
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	数据适配对接服务
	数据接入服务
	感知网数据对接服务
	人脸图像特征、人员图像形体特征数据对接服务
	负责人脸图像特征、人员图像形体特征轨迹数据接入全流程，完成数据的采集、梳理、校验与录入等流程，对轨迹数据的完整性、准确性等方面进行审核，确保人脸图像特征轨迹数据精准接入、可追溯。
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	车辆数据对接服务
	车辆轨迹数据的采集、整理、校验与录入等流程，全程跟踪数据接入进度，及时处理数据缺失、格式错误等问题，保障车辆轨迹数据规范接入。
	
	
	
	

	
	
	
	
	其他数据对接服务
	根据工作需求，接入感知网内其他类数据，同时确保数据全流程接入，完成数据的采集、梳理、校验与录入等流程，对数据的完整性、准确性等方面进行审核，确保数据精准接入、可追溯。根据工作需要，提供其他接入类等技术服务。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	
	内网数据对接服务
	内网数据对接（含上级部门数据）
	按需接入各级各类内网数据，提供数据汇聚接入网关实施服务，完成网关部署、参数配置与调试，对接各类公安资源服务等平台开展联调测试，通过落地对接拓展业务数据汇聚接入范围，保障多平台业务数据稳定汇聚。
	
	
	
	

	
	
	
	
	人脸图像特征聚档数据对接
	按需接入各级人脸图像特征聚档数据，包括渠道的调试、适配，保障数据稳定传输，确保人脸图像特征聚档信息完整。
	
	
	
	

	
	
	
	
	其他内网数据对接
	根据具体业务需求，提供其他内网类数据接入服务。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	
	政务网、互联网数据对接服务
	/
	按需开展政务网端、互联网端信息接入工作，建设汇聚与共享数据。根据具体业务需求，接入其他政务网端、互联网端数据等。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	
	其他虚拟身份数据对接服务
	/
	将日常工作中落查的人员虚拟身份数据按需纳入系统，包含姓名、各社交平台名称及账号等核心要素。根据具体业务需求，接入其他在日常工作中采集的业务数据等。
	
	
	
	

	
	
	
	其他数据对接服务
	/
	根据具体的业务需求，提供其他数据对接服务。视业务需求，提供其他数据对接服务。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	2
	
	数据定义服务
	数据映射服务
	/
	通过梳理、比对匹配、校验确认的方式，搭建源数据与标准数据的关联映射体系。建立源数据内原始字段项与标准数据元的对应映射关系，同时完成原始字典代码集与规范化字典代码集的匹配映射，确保源数据与标准数据体系精准对接，为后续数据标准化治理、数据统一应用奠定基础。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	项
	1
	
	

	
	
	
	数据资源目录注册服务
	/
	提供数据资源目录注册管理服务，可将各类数据资源规范录入并注册至数据资源目录，同步支持数据资源下属各数据项的逐项注册备案。具备数据注册全流程校验管控能力，可自动核对注册信息与源头数据资源。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	
	数据项分类与权限管控服务
	/
	通过研判、分类梳理、规则配置的方式，完成数据项相关分类定义与权限管控工作。对各数据项开展字段敏感度分级定义，明确不同数据项的属性类别与敏感等级；针对对外开放的数据，依据已划分的字段敏感级别，制定并落地差异化的数据权限控制规则，实现分级、分类的精细化数据权限管理，保障数据开放使用安全合规。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	3
	数据处理服务
	数据清洗服务
	数据过滤服务
	/
	接入内网上级数据与本地感知网、政务网、互联网数据，必要时通过辨别、分类筛选与核验分离等方式，实现对数据内冗余信息、垃圾信息等无效信息的滤除与规范化处置。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	项
	1
	
	

	
	
	
	数据去重服务
	/
	接入内网上级数据、感知网、政务网、互联网数据，必要时结合各类业务应用场景，通过制定适配的数据重复判别规则，以及重复数据合并、清除处置策略等方式，保障数据的唯一性与规范性，优化数据整体质量。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	
	数据校验服务
	/
	接入内网上级数据与本地感知网、政务网、互联网数据，必要时依托校验知识库等开展全流程检验核查工作。对照校验知识库标准，逐一对数据进行校验判定，经核验符合标准的规范数据，实现入库。校验覆盖全维度数据核查场景，确保入库数据合规、准确、有效。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	
	数据格式标准化转换服务
	/
	接入内网上级数据与本地感知网、政务网、互联网数据，必要时严格依据数据元标准规范，通过梳理、规整、修正等方式，将各类非标准格式数据统一转换为标准化格式并完成输出。确保全量数据格式统一、规范，满足后续数据应用与管理要求。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	4
	
	关联提取服务
	要素关联信息提取服务
	/
	对于上级未提取的关联数据通过识别、梳理抽取等方式完成全流程实施。针对同一主体所对应的各类关联信息，开展关联关系识别与要素信息提取工作。将提取完成的主体关联要素信息，按照分类规范录入并归集至资源库对应的要素关联分类项下，实现关联信息的标准化管理，要求能根据业务需求，对要素关联信息提取进行优化调整。
	项
	1
	
	

	
	
	
	要素关系信息提取服务
	/
	对于上级未提取的关系数据通过逻辑研判、关联识别、梳理抽取等方式，对不同主体之间存在的各类关联信息进行分析与判定，提取对应的跨主体要素关系信息。并按照资源库要素关系分类要求，将提取完成的关系信息归集至对应分类目录中，实现跨主体关联关系的规范化管理，要求能根据业务需求，对要素关系信息提取进行优化调整。
	
	
	
	

	5
	
	数据关联服务
	人员关联服务
	/
	对于上级未提取的人员关系数据通过检索、比对、补录的方式，先从数据中提取能够体现人员信息的相关字段，再依据提取的字段内容，在人员主题库中开展精准检索与逐条核对匹配、回填补录。实现数据中人员身份信息的完整关联与补全，保障数据信息完整规范，并能根据业务需求，实时进行调整完善。要求能根据业务需求，对人员关联服务进行及时优化调整。
	项
	1
	
	

	
	
	
	车辆关联服务
	/
	对于上级未提取的车辆关系数据通过提取、检索比对、补录完善的方式，针对各类包含车辆信息的日志数据，提取可用于识别车辆的相关关键字段，开展逐条检索与精准核对匹配、回填补录，保障数据关联准确、信息完整规范。要求能根据业务需求，对车辆关联服务进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	
	虚实关联服务
	/
	根据政务网、互联网等接入数据信息，将多方目标数据做好治理汇聚，并与内网接入的实体数据做关联分析，实现虚实身份关联。要求能根据业务需求，对虚实关联服务进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	
	时空关联服务
	/
	对于上级未提取的时空关联数据通过提取字段、检索比对轨迹库、补录完善信息的方式，针对各类轨迹数据，提取可用于时空匹配的关键字段，再根据提取的字段内容在对应类型的轨迹库中开展逐条检索与精准核对匹配，将对应的空间信息进行回填补录。要求能根据业务需求，对时空关联服务进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	
	其他关联服务
	/
	对于上级未提取的关系数据，根据业务需求，提供其他关于数据关联服务，要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	6
	
	数据分发服务
	数据分发任务调度服务
	/
	通过统一入口接收、严格核验规整、队列有序排布三步流程，实现数据分发任务的集中管控与规范调度，确保后续执行高效有序。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	项
	1
	
	

	
	
	
	分发任务队列管理服务
	/
	分发任务队列，主要包括任务信息、任务执行情况及结果情况。及对分发任务队列的统一管理与维护开发。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	
	数据分发服务
	/
	根据任务注册信息获取数据，按照模板组装数据，并向指定下端模块发送组装后的数据。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	
	数据分发任务监控服务
	/
	提供分发任务的状态信息监控与维护。主要监控分发任务的完整性、一致性、有效性。对分发任务的调度服务、分发进行统一监控。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	7
	数据组织服务
	融合原始库建设服务
	人脸图像特征抓拍库构建服务
	/
	接入上级人脸图像特征档案数据和本地人脸图像特征档案数据，对完成标准化处理的人脸图像特征原始数据进行存储，构建人脸图像特征抓拍库。要求确保每条抓拍记录字段完整、格式统一、关联准确，为后续人脸图像特征比对、检索、分析等业务应用提供稳定可靠的基础数据支撑。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	项
	1
	
	

	
	
	
	人员图像形体特征抓拍库构建服务
	/
	接入本地人员图像形体特征数据，对完成标准化处理的人员图像形体特征原始数据进行存储，构建人员图像形体特征抓拍库。要求确保每条抓拍记录字段完整、格式统一、关联准确，为后续人员图像形体特征轨迹追踪、行为分析、身份关联等业务应用提供稳定可靠的基础数据支撑。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	
	车辆抓拍库构建服务
	/
	接入本地车辆数据，对完成标准化处理的车辆原始数据进行存储，构建车辆抓拍库。要求保证库体结构规范、数据完整准确，为车辆轨迹研判、信息查询、业务核验等工作提供稳定的数据支撑。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	
	非机动车抓拍库构建服务
	/
	接入本地非机动车数据，对完成标准化处理的非机动车原始数据进行存储，构建非机动车抓拍库。要求保证库体结构规范、数据准确关联，为非机动车轨迹研判、身份识别等工作提供稳定可靠的基础数据支撑。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	
	业务构建与数据存储服务
	/
	依据实际业务应用需求，对接上级资源服务器平台，完成平台数据的接入、专项处理及规范化存储工作，满足后续各类业务场景的数据使用需求。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	8
	
	融合资源库建设服务
	要素关系库构建与要素关系提取服务
	/
	根据上级部门已有要素关系库，结合具体具体业务需求，搭建视图数据和业务数据等融合关系数据，具体如下：

人员－人员关系构建

构建基础关系：人体档案关联人脸档案关系；轨迹同行关系：人脸同行、人体同行、人人同主驾、人人同副驾、人脸同驾乘、同出入境、同房间、同宾馆、同客运、同火车、同航班等；社会现实关系：同户籍、同案件、疑似同事、疑似情侣、疑似朋友、疑似同小区、疑似同校等；虚实关系：手机号与实名档案、社交媒体平台名称及账号与实名档案关系等。
人员－车辆关系构建

人脸及机动车关联、人脸及非机动车关联等。

人员－物品关系构建

人员信息及手机号、名下车辆、登记房产等关联。

人员－前端采集设备关系

人脸及被抓拍前端关联、人体及被抓拍前端关联等。

人员－场所关系

人脸出没场所、人体出没场所、疑似居住地、疑似工作地、频繁出没等关联。

人员-案事件关系

人员与警情、案件信息关联（报警人、受害人、嫌疑人等）等。

车辆－车辆关系

机动车同行关联、车车同主驾关联、车车同副驾关联等。

车辆－场所关系

机动车出没场所、非机动车出没场所关联等。

前端采集设备－场所关系

前端采集设备与场所关联等。

案事件－场所关系

案事件与场所关联等。
其他在工作中需要的关系构建

要求能根据业务需求，及时搭建相关业务需求之间关系搭建，并能进行及时优化调整。
	项
	1
	
	

	9
	
	融合主题库建设服务
	人员主题库
	人员实名库建设服务
	融合视图数据和上级数据等各类数据，搭建统一标准的人员实名库，包括人员档案编码、人员姓名等完整字段信息。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	视频档案库建设服务
	搭建统一的视频档案库，包含视频档案编码、封面照片等标准字段信息。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	
	
	人员动态库建设服务
	搭建规范统一的人员动态库，包含抓拍记录编码、人员档案编码、时间、地点等完整字段信息。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	
	
	重点人信息库建设服务
	融合视图数据和上级数据等各类数据，依据业务需求搭建标准化重点人信息库，包括人员姓名等完整字段信息。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	
	
	其他人员相关信息库建设服务
	根据业务需求，搭建其他人员相关信息库，要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	
	车辆主题库
	车辆信息库建设服务
	融合视图数据和上级数据等各类数据，搭建标准化车辆信息库，包含车牌号码等完整字段信息。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	
	
	车辆轨迹库建设服务
	搭建标准化车辆轨迹库，包含车牌号码数据等。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	
	
	重点车信息库建设服务
	融合视图数据和上级数据等各类数据，搭建标准化重点车辆信息库，通过与相关部门建立专属数据对接通道，完成公路客运、旅游客运、营转非客车等重点车辆信息的专项归集与梳理，包含车牌号码等完整字段信息。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	
	
	车主信息库建设服务
	融合视图数据和上级数据等各类数据，搭建标准化车主信息库，通过对接业务系统内的车辆登记数据，完成车主与机动车关联信息的专项归集、核验及整合工作，包含车主姓名等完整字段信息。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	
	
	其他车辆相关信息库建设服务
	根据业务需求，搭建其他车辆相关信息库，要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	
	其他主题库建设
	/
	根据业务需求，提供除人员主题库、车辆主题库之外的其他主题库搭建服务，要求能适配具体业务需求，要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	10
	
	融合专题库建设服务
	业务专题库
	/
	根据不同业务需求，针对全量数据搭建业务专题库，包括但不限于：背景信息构建，人员案事件及违法犯罪背景数据构建、肇事肇祸精神病人信息数据构建、物流信息构建、行为特征信息构建等。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	项
	1
	
	

	11
	
	知识库建设服务
	知识检索
	/
	提供统一的知识查询入口，支持按关键词名称查询已发布的知识；
	项
	1
	
	

	
	
	
	知识管理
	/
	提供知识录入、批量导入、编辑、发布、删除等管理能力，支持多条件检索知识，包括按知识目录、知识名称、关联问题、知识状态等条件。支持批量导出知识。
	
	
	
	

	
	
	
	目录管理
	/
	用于维护知识目录，包括新增目录、修改目录、删除目录等，对采集汇聚的知识进行分类管理和展示。
	
	
	
	

	
	
	
	问题成因分析
	/
	提供数据问题成因的维护功能，问题成因支持关联知识和关联治理工具。
	
	
	
	

	
	
	
	数据质量分析
	/
	基于质量评估指标、检测记录等知识，根据多种组合条件对设备进行质量评估，以指导实战应用和数据治理优化工作。支持将分析出的设备进行共享。
	
	
	
	

	12
	数据管理服务
	数据资产目录建设服务
	/
	/
	构建数据资产目录，以原始库、资源库、主题库和专题库中的数据资源为管理对象，通过注册、更新、启用、停用、注销、查询等业务功能，形成标准的、规范的、统一的数据资源目录。实现数据资源的精细化管理，推动数据资源科学、有序、安全地开放与共享。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	项
	1
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	数据信息权限管控服务
	/
	/
	主要针对数据资源中的各类数据集，抽取可能含有敏感内容的字段或表，以这些字段或表的内容作为设置规则的条件。通过动态条件对这些敏感信息进行访问权限的控制，确保数据访问行为合规可控，筑牢数据安全使用防线。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	项
	1
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	视图数据治理服务
	视图基础数据检测治理
	填报准确率
	/
	提供包括但不限于“设备编码、设备名称、点位类型、功能类型、摄像机位置类型（采集区域）、设备经纬度、设备MAC地址、设备IP地址、设备状态、摄像机功能类型”等字段的准确性检测；包括空值、重复、数据格式（数据类型、长度、精度、字典规范等）、国标编码、非法IP、经纬度精度、经纬度越界、经纬度与地址偏移、设备状态异常、设备功能类型异常检测等多种规则检测，并按填报准确率指标要求评价视频监控设备、人脸图像特征卡口设备和车辆卡口设备的信息填报的准确性。支持配置数据范围（全检、自定义）和检测规则。
	项
	1
	
	

	
	
	
	视频图像设备位置类型完整率
	/
	检测摄像机位置类型目录是否完整，并按视频图像设备位置类型完整率要求进行检测。支持配置数据范围（全检、自定义）和视频图像设备位置类型。
	
	
	
	

	
	
	
	视频图像采集区域数量达标率
	/
	检测县局建设的各采集区域类型的设备数量是否达标，并按视频图像采集区域数量达标率要求进行检测。支持配置数据范围（全检、自定义）、采集区域类型以及各采集区域类型的达标数量。
	
	
	
	

	
	
	
	人脸图像特征卡口资产注册率
	/
	▲检测视图库的人脸图像特征卡口设备是否全量注册到资产库，并按人脸图像特征卡口资产注册率要求进行检测。
	
	
	
	

	
	
	
	车辆卡口资产注册率
	/
	▲检测视图库的车辆卡口设备是否全量注册到资产库，并按车辆卡口资产注册率要求进行检测。
	
	
	
	

	
	
	
	信息填报
	/
	支持信息填报。
	
	
	
	

	
	
	
	功能类型设置
	/
	提供通过关键词匹配规则/根据设备生产数据/根据数据来源自动设置功能类型的功能。
	
	
	
	

	
	
	
	点位类型设置
	/
	提供通过关键词匹配规则自动设置点位类型的功能。
	
	
	
	

	
	
	
	MAC地址格式转换
	/
	支持转换MAC地址的大小写转换功能。
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	视频流数据检测治理
	全量/重点实时视频可调阅率
	/
	检测联网监控摄像机实时视频是否可以正常点播调用，监测是否信令延时、码流延时、关键帧延时，支持检测视频画面亮度是否正常，画面不过暗；并按全量/重点实时视频可调阅率要求进行检测。支持配置数据范围（全检、抽检、自定义）、是否监测联网质量、是否截图等；支持人工（批量）复核检测结果。支持对某次检测结果系统自动进行多次检测，保证检测结果准确性。支持定期比对今日和昨日设备的在线和离线情况，找出今日恢复在线设备、今日新增离线设备，支持查看恢复在线和新增离线的设备明细。
	项
	1
	
	

	
	
	
	全量/重点历史视频可调阅率
	/
	检测联网监控摄像机N天前历史录像是否可正常点播调用；并按全量/重点历史视频可调阅率要求进行检测。支持配置数据范围、历史图像天数、是否截图等；支持人工（批量）复核检测结果；支持对某次检测结果系统自动进行多次检测，保证检测结果准确性。
	
	
	
	

	
	
	
	联网数量提升率
	/
	检测视频监控设备联网数量提升情况。
	
	
	
	

	
	
	
	可调阅率提升
	/
	检测视频监控设备实时视频流可调阅的提升情况。
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	人脸图像特征视图数据检测治理
	人脸图像特征卡口设备时钟准确率
	/
	检测图片抓拍时间是否准确，上传人脸图像特征数据的抓拍时间不得晚于数据接收时间，误差在30秒以内，每日不定时抽检人脸图像特征卡口设备一定数量的上传图片，设定时钟准确率（如90%）来判断卡口设备合格。
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	支持配置设备范围（全检、抽检、自定义）、图片抽取时段、抓拍时间和接收时间允许的时间误差。
	
	
	
	

	
	
	
	人脸图像特征卡口设备及时上传率
	/
	检测图片上传是否及时，抽查人脸图像特征卡口设备一定数量的上传图片，判断上传是否及时，通过设置及时上传合格率（如90%）来判断卡口设备合格。支持配置设备范围（全检、抽检、自定义）、图片抽取时段和上传时延。
	
	
	
	

	
	
	
	重点的人脸图像特征卡口设备及时上传率
	/
	检测重点设备图片上传是否及时，抽查重点人脸图像特征卡口设备一定数量的上传图片，判断上传是否及时，通过设置及时上传合格率（如90%）来判断卡口设备合格。支持配置设备范围（全检、抽检、自定义）、图片抽取时段和上传时延。
	
	
	
	

	
	
	
	人脸图像特征卡口设备图片地址可用率
	/
	检测图片地址是否可用（地址可访问），每日不定时抽检人脸图像特征卡口设备一定数量的上传图片，满足设置的合格率（如90%）视为该卡口设备合格。支持配置设备范围（全检、抽检、自定义）、图片抽取时段和是否检测字幕标注。支持人工复核。支持对某次检测结果系统自动进行多次检测，保证检测结果准确性。
	
	
	
	

	
	
	
	重点人脸图像特征卡口设备图片地址可用率
	/
	检测重点设备图片地址是否可用，每日不定时抽检重点人脸图像特征卡口设备一定数量的上传图片，满足设置的合格率（如90%）视为该卡口设备合格；支持配置设备范围（全检、抽检、自定义）、图片抽取时段。支持人工复核。支持对某次检测结果系统自动进行多次检测，保证检测结果准确性。
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	车辆视图数据检测治理
	车辆卡口设备抓拍数据完整率
	/
	检测车辆抓拍图片结构化属性是否完整，车辆抓拍数据包含符合公安部GA/T1400.3规范标准的车牌号码、车牌颜色属性字段，每日不定时抽检车辆卡口设备一定数量的上传数据，满足设置的合格率（如90%）视为该卡口设备合格。支持配置设备范围（全检、抽检、自定义）、图片抽取时段。
	项
	1
	
	

	
	
	
	重点车辆卡口设备抓拍数据完整率
	/
	▲检测重点车辆卡口车辆抓拍图片结构化属性是否完整。支持配置设备范围（全检、抽检、自定义）、图片抽取时段。
	
	
	
	

	
	
	
	车辆卡口设备时钟准确率
	/
	检测图片抓拍时间是否准确；每日不定时抽检车辆卡口设备一定数量的上传数据，满足设置的合格率（如90%）视为该卡口设备合格。支持配置设备范围（全检、抽检、自定义）、图片抽取时段、抓拍时间和接收时间允许的时间误差。
	
	
	
	

	
	
	
	车辆卡口设备及时上传率
	/
	检测图片上传是否及时；每日不定时抽检车辆卡口设备一定数量的上传数据，满足设置的合格率（如90%）视为该卡口设备合格。支持配置设备范围（全检、抽检、自定义）、图片抽取时段和上传时延。
	
	
	
	

	
	
	
	重点车辆卡口设备及时上传率
	/
	检测重点设备图片上传是否及时。支持配置设备范围（全检、抽检、自定义）、图片抽取时段和上传时延。
	
	
	
	

	
	
	
	车辆卡口设备过车图片地址可用率
	/
	检测图片地址是否可调用；每日不定时抽检车辆卡口设备一定数量的上传图片，满足设置的合格率（如90%）视为该卡口设备合格。支持配置设备范围（全检、抽检、自定义）、图片抽取时段和是否检测字幕标注。支持人工复核。支持对某次检测结果系统自动进行多次检测，保证检测结果准确性。
	
	
	
	

	
	
	
	重点车辆卡口设备过车图片地址可用率
	/
	检测重点设备图片地址是否可调用；支持配置设备范围（全检、抽检、自定义）、图片抽取时段。支持人工复核。支持对某次检测结果系统自动进行多次检测，保证检测结果准确性。
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	视图库管理服务
	视图库数据监测
	人脸图像特征视图库监测
	/
	人脸图像特征图片数据传输全链路监测，做数据监测、设备24小时数据上报监测。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	项
	1
	
	

	
	
	
	车辆视图库监测
	/
	车辆图片数据传输全链路监测，做数据监测、设备24小时数据上报监测。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	
	其他数据监测
	/
	根据业务需求，针对其他除人脸图像特征、车辆外的视图库数据进行监测，要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	19
	
	视图库数据分析
	人脸图像特征视图数据分析
	/
	根据人脸图像特征视图前端抓拍数据，进行异常分析、抓拍过少影响分析、抓拍量显著低于附近设备影响分析、抓拍突降影响分析、设备离线影响分析、设备频繁离线影响分析。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	项
	1
	
	

	
	
	
	车辆视图数据分析
	/
	根据车辆视图前端抓拍数据，进行异常分析、抓拍过少影响分析、抓拍量显著低于附近设备影响分析、抓拍突降影响分析、设备离线影响分析、设备频繁离线影响分析。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	
	其他视图数据分析
	/
	根据业务需求，对除人脸图像特征、车辆视图数据外的其他数据进行分析，要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
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	统一资产库管理服务
	资产接入
	/
	/
	需提供对设备信息进行填报，包含人工录入、批量导入、接口同步（其他平台或下级平台）、直连设备获取信息等多种方式，以完善设备资产建库。支持接口级的资产同步能力，包括但不限于资产对账、质量检测、资产入库、资产检索等功能。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	项
	1
	
	

	
	
	资产融合
	/
	/
	把各类前端感知设备按照国标，统一归口、统一编码、统一台账、状态监测、维保周期维护、跨平台融合纳管，做到资产底数清、状态明、可管控、可溯源、可共享、可运维。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	资产统计
	/
	/
	基于资产库存储中心，提供资产概览可视化的功能，全面展示全量和上报设备的资产情况。包括但不限于：功能类型分布统计、点位类型分布统计、设备状态分布统计、重点类型分布统计、资产质量分布统计、资产在线情况分布统计等功能。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	资产监测
	/
	/
	▲支持监测视频监控、人脸图像特征卡口、车辆卡口等设备数量增减情况、查看和导出、撤销视频监控设备明细。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	资产管理
	/
	/
	汇聚展示全量设备资产，支持多条件检索设备资产，包括组织机构、行政区划、设备编码、设备名称、设备状态（可用/不可用）等。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	资产审核
	/
	/
	支持资产登记入库审核，审核通过的资产才会正式入库建档。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	资产地图
	/
	/
	支持按功能类型、点位类型、质量合格情况将设备资产在GIS地图分层分类直观展示；不同层可以单独开启或关闭；支持在地图上直接查看设备基础信息，支持一键查阅设备档案。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	资产目录
	/
	/
	支持维护设备目录，对设备进行多维度业务分组。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	设备档案
	/
	/
	支持多维度展示设备信息，包括设备基础信息、标签信息、状态记录、设备能力信息、现场照片、位置信息、设备使用情况等内容。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	资产对账
	/
	/
	系统提供本级不同系统及不同网络系统之间的对账能力，保证数据一致性。支持本级对账和跨网对账等。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	重点设备管理
	/
	/
	针对重点设备，系统提供独立的管理功能，支持根据多种条件（如设备采集区域类型、设备标签、设备检测结果、设备基础属性字段等）从资产库中确认重点设备、支持文件导入重点设备；并提供重点设备统计、展示、多条件检索的能力。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	资产上报
	/
	/
	提供向上级资产库上报设备资产的功能，支持多条件筛选出质量合格的设备进行上报，支持查看上报明细。对上报设备检测后反馈的不合格信息，并根据不合格原因排查问题后再次上报。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	资产自动备份
	/
	/
	支持自动备份设备资产，支持配置自动备份时间和最大保留数据分数。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
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	数据资源服务
	数据推送建设与运维服务
	/
	/
	根据政务网、互联网、感知网、内网等网络端，内部及外部单位的数据交换、信息推送等需求，搭建标准化数据推送服务体系，落地数据汇聚、数据共享等核心能力，筑牢应用建设的基础支撑，保障跨网络、跨单位数据交换高效顺畅、安全合规等要求，为各类应用落地提供核心服务保障。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	项
	1
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	数据鉴权搭建服务
	/
	/
	根据数据访问安全管控等相关需求，开展数据鉴权服务体系等搭建工作，围绕数据访问控制规则等，完成数据鉴权服务等功能的设计与落地，实现基于数据访问控制规则的权限鉴别功能。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	项
	1
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	数据操作建设与运维服务
	/
	/
	面向数据全流程管理需求，搭建标准化数据操作服务，提供数据及数据表的新增、删除、修改等规范化操作支撑，通过标准化操作服务，保障数据与数据表管理规范、高效、可控，为数据治理与业务应用提供基础支撑。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	项
	1
	
	

	24
	
	数据服务管理体系建设与运维服务
	/
	/
	围绕数据共享的实际需求，将数据共享能力按需完成接口封装，为本平台外部应用系统、平台内部其他子系统提供标准化数据支撑服务，核心服务分为服务管理与资产管理两大板块：1.服务管理，提供数据服务全生命周期操作，包含服务注册、修改、删除、启动、停用、查询等功能；开展服务上线前的功能测试工作；落实服务审核审批、服务日志审计等相关工作；对查询检索、数据推送、数据鉴权、数据操作等各类任务统一管控，支持任务启用、停用等状态调整；向数据运维环节输出服务日志，同步支撑日志审计工作。2.资产管理，负责数据资源目录的日常维护与共享管理，开展数据资源分级分类维护工作，提供数据授权接口服务，保障数据资产规范管理与合规共享。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	项
	1
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	融合检索服务
	多条件信息检索服务
	/
	支持依据用户自定义的多维度、多逻辑组合检索条件（包括但不限于：文本、图片等多种形式，单条、多条等多种组合方式等），对数据资源开展精准筛选、快速查询与规范结果输出，满足不同场景下精细化、定制化的信息检索需求，有效提升数据查询效率与检索结果精准度。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	项
	1
	
	

	
	
	
	基于文本内容的全文检索服务
	/
	面向各类文本数据资源，提供全文检索专项服务，围绕文本完整内容开展全域关键词、语义与内容匹配检索，实现文本信息快速查询、精准定位与高效筛选，支持多条件文本、模糊文本等多种检索条件等。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	
	基于图像内容的搜索服务
	/
	提供面向图像内容的搜索对接专项服务，围绕人脸图像特征、人员图像形体特征、机动车等多类图像目标对象，完成图像特征检索、跨系统对接、数据匹配调用等功能。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	
	档案内容检索及分类展示服务
	/
	面向各类档案数据资源提供档案内容检索服务，支持对档案核心内容等开展精准查询检索，并按照不同档案分类标准对搜索结果进行归类整理、分层展示，实现档案检索结果清晰规整、便捷查阅，为档案管理、调取核查等业务场景提供高效的检索支撑。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	
	结果推荐服务
	/
	基于设置的条件，监控当前用户曾经查询和关注过的信息内容，当有最新的轨迹和信息结果时，自动触发信息推送能力，将最新的信息推送给当前用户。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	26
	
	融合轨迹服务
	对象融合轨迹存储与展示服务
	/
	实现对象融合轨迹数据的标准化存储管理与可视化查询，为轨迹核查、数据分析、溯源研判等需求提供稳定的数据支撑。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	项
	1
	
	

	
	
	
	轨迹数据地图可视化服务
	/
	提供轨迹数据地图可视化专项支撑服务，依托标准电子地图等载体，对各类轨迹数据进行点位标注、路径绘制、动态呈现等可视化加工处理，实现轨迹信息在地图上直观展示、空间呈现与便捷研判等功能，为轨迹溯源、区域分析、态势查看等业务场景提供稳定的地图可视化服务支撑。
	
	
	
	

	
	
	
	轨迹综合服务
	/
	提供轨迹数据一体化综合服务，围绕各类轨迹数据开展全流程专业化支撑，核心包含轨迹数据规范化存储、多维度轨迹深度分析等综合性服务内容。通过标准化存储实现轨迹数据安全留存、有序管理，通过专业分析挖掘轨迹时空规律、行为特征、关联关系等关键信息，为轨迹溯源、态势研判、线索核查等业务场景提供全方位、一体化的轨迹服务支撑。
	
	
	
	

	27
	
	融合档案服务
	档案生成服务
	/
	支持人脸图像特征等档案数据规范化入库与档案格式标准化转换功能，可通过规范档案整理、统一格式等适配、有序入库归档等流程，优化档案存储结构。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	项
	1
	
	

	
	
	
	档案融合服务
	/
	支持人脸图像特征等档案数据融合功能，可针对不同来源、不同格式的零散档案数据，开展统一整合与规范化融合处理。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	
	档案检索服务
	/
	支持人脸图像特征等档案多模式检索功能，提供关键词搜索、高级检索、全文检索等多种检索方式。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	28
	
	融合布控服务
	实体布控服务
	/
	★提供对特定目标进行实时监控和分析的服务。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。（提供承诺函，格式自拟）
	项
	1
	
	

	
	
	
	关系布控服务
	/
	对目标的关联关系进行布控，根据设定的逻辑、阈值等，对与本实体有关联关系的其他实体进行布控。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	
	布控任务管理服务
	/
	提供布控任务全流程服务，专业承担布控任务的标准化创建、信息编辑调整、运行状态管控及台账归档管理等工作。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	
	布控告警管理服务
	/
	提供告警体系专业化运维管理服务，保障告警机制运行规范、响应及时、统计清晰，为风险预警、事件处置提供标准化管理支撑。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	
	布控告警推送服务
	/
	支持对监测发现的、满足预设条件的警报事件按照流程将告警信息及时、精准推送至相关平台。保障告警信息传递高效畅通，为快速响应、及时处置风险事件提供支撑。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	
	布控任务全流程记录服务
	/
	提供布控任务专项台账记录服务，对每一项布控任务开展全程标准化信息登记与留存。实现布控任务全程留痕、信息可查、流程可追溯，为布控工作核查、复盘提供规范的记录支撑。要求能根据业务需求，进行及时优化调整。
	
	
	
	

	
	
	
	其他布控类服务
	/
	根据实际业务需求，提供其他类布控模块服务，并能及时进行优化调整。
	
	
	
	

	29
	基础组件管理服务
	分布式文件存储引擎
	/
	/
	负责系统数据的存储，提供结构化人脸图像特征、人员图像形体特征、业务数据等数据信息、目标索引信息、聚类信息等的存储，以及系统专题信息和关联挖掘结果信息等的存储能力，为数据分析挖掘提供数据基础和存储支撑等。
	项
	1
	
	

	
	
	分布式图片存储引擎
	/
	/
	提供系统内图片数据专业化存储管理服务，针对系统人、车小图等数据开展规范归集、分类存储、安全备份、目录维护等全流程工作，确保图片数据存储有序、调取顺畅、安全留存，为系统运行与业务应用提供稳定可靠的图片数据存储支撑。
	
	
	
	

	
	
	分布式任务调度引擎
	/
	/
	负责系统中对数仓各类数据进行分析过程中的离线任务和实时任务的动态调度能力。
	
	
	
	

	
	
	分布式数据分析引擎
	/
	/
	提供基于数据数仓的数据分析挖掘能力，基于系统数据信息，提供面向通用业务应用的基础检索、结构化数据、数据挖掘能力；提供面向实战业务应用或数据分析服务的行为分析模型等技术支撑服务能力，用于实现单目标技战法分析模型、多目标关系分析模型、区域算法模型、多维数据碰撞分析模型、标签分类分析等能力。
	
	
	
	

	
	
	算法能力适配引擎
	/
	/
	对接适配人脸图像特征解析算法对接、机动车解析算法对接、非机动车解析算法对接、人员图像形体特征解析算法对接、人车非解析算法对接、全结构化解析算法对接、人脸图像特征布控引擎对接、人脸图像特征档案数据对接、CPU以图搜图引擎对接、GPU以图搜图引擎对接等算法。
	
	
	
	

	
	
	分布式搜索引擎
	/
	/
	负责系统数据的索引信息的存储，提供结构化人脸图像特征、人员图像形体特征、机动车辆、非机动车辆、业务数据等多种数据的索引数据的存储，并提供全文检索的能力。
	
	
	
	

	30
	模型开发、运维服务
	/
	/
	/
	全面承接已建成的关注人员预警模型、预防特殊人员违法犯罪预警模型、违法犯罪风险预警模型等模型的全生命周期运维工作。服务内容涵盖模型日常运行监控、性能调优、故障排查修复、规则参数迭代、数据质量校验、业务适配调整等。

区别于上级统一推广的通用模型体系，面向不同警种的个性化实战需求，提供轻量化定制模型开发与运维服务。聚焦各警种专属业务场景，按需开展线索挖掘、风险预警、态势感知等多方向模型定制，打造小而准、快而灵的本地化模型能力，快速响应一线差异化业务诉求。根据甲方提出需求，完成4个定制化轻量化模型的开发、上线与运维保障。
	项
	1
	
	

	31
	数据服务智能体
	/
	/
	/
	区别于上级统一推广的通用智能体体系，面向不同警种的细分业务场景与个性化实战需求，提供轻量化、场景化的定制智能体研发服务。聚焦各警种核心业务痛点，按需打造业务流程自动化、情报研判辅助、线索深度挖掘、风险动态预警等专属智能体，快速响应一线差异化业务诉求。完成2个定制化智能体的开发、上线与运维保障。
	项
	1
	
	


	2、大数据笔录系统建设内容

	序号
	功能模块
	一级功能
	二级功能
	三级功能
	详细设计
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	用户登录
	/
	/
	/
	实现用户名、密码检验登录及配套组件安装包、文档等文件下载。
	项
	1
	
	

	2
	首页
	数据统计
	/
	/
	统计权限范围内案事件总数、人员总数、笔录总数，以及个人数据统计（如登录次数、笔录时长）等。
	项
	1
	
	

	3
	
	近期经办
	/
	/
	展现近期经办案件信息和近期经办笔录信息。
	
	
	
	

	4
	
	常用功能
	/
	/
	提供常用功能信息管理功能，实现系统全部功能的查看，也可以对常用功能进行管理，包括新增常用功能、移除常用功能。
	
	
	
	

	5
	
	案由概况
	/
	/
	对问询系统涉及的案由情况进行案件数量统计展现。
	
	
	
	

	6
	
	笔录类型概览
	/
	/
	对问询系统涉及的各类笔录类型进行笔录数量统计展现。
	
	
	
	

	7
	
	消息公告
	/
	/
	提供消息公告信息列表展示、查询，有权限用户可进行消息公告发布。
	
	
	
	

	8
	
	全文检索
	/
	/
	提供全文检索功能，实现笔录数据的全文检索
	
	
	
	

	9
	
	常见问题
	/
	/
	实现常见问题的查询、常见问题的概要信息列表展示以及查看问题详情，若没找到对应问题，可进行意见反馈或提供联系方式。
	
	
	
	

	10
	案件管理
	案件新建
	/
	/
	提供案件新建功能，实现案件信息录入，案件创建完成后，实现人员添加、人员编辑等功能。
	项
	1
	
	

	11
	
	案件列表
	/
	/
	提供案件概要信息展示功能，实现案件置顶、删除、刷新、创建时间排序、案件名称、编号、关键词检索等筛选功能。
	
	
	
	

	12
	
	案件详情
	/
	/
	与案件列表联动，展示该案件的详细信息，实现案件信息编辑、删除、人员添加、一键研判分析、新建笔录等功能。
	
	
	
	

	13
	笔录制作
	笔录制作
	/
	/
	实现各类型笔录制作，包括新建、编辑、保存、复制、剪切、删除、撤销、恢复、字体大小设置、人案基本信息填写、笔录问答填写等。实现各类型笔录制作，包括新建、编辑、保存、复制、剪切、删除、撤销、恢复、字体大小设置、人案基本信息填写、笔录问答填写等。笔录类型：系统实现20多种常见类型的中文笔录制作，包括但不限于：行政询问、行政听证、行政辨认、行政检查、行政勘验、治安调解、行政提取、行政查问、行政指认、刑事询问、刑事讯问、刑事辨认、现场辨认、刑事检查、刑事扣押、刑事搜查、刑事查封、刑事提取、刑事复验复查、刑事侦查实验、刑事称重、刑事取样、交通事故询问、交通事故讯问、交通事故调解等。后续能根据业务需求，增加笔录类型。系统提供案件基本信息、被问话人基本信息、相关干系人基本信息、笔录基本信息等采集录入模块。笔录问答填写时，系统提供笔录格式编辑功能，实现字体字号、问答颜色区分、下划线等快速修改；系统提供笔录内容录入功能，实现回车自动输入“问”“答”；系统提供笔录内容“查找和替换”功能，实现快速检索和定位，检索结果高亮显示，实现查找上一个及查找下一个；提供笔录制作时长显示。
	项
	1
	
	

	14
	
	问题模板引用
	/
	/
	实现根据案由名称、模板类型查询可引用的笔录模板，办案人员可选择部分/全部内容载入笔录编辑区。
	项
	1
	
	

	15
	
	语音转写文本
	/
	/
	提供询/讯问人与被询/讯问人双向实时语音对话采集、解析、转写文本功能，同时实现音频源文件的上传解析和对话格式的文本转写。
	项
	1
	
	

	16
	
	告知书语音朗读
	/
	/
	系统实现行政案件快速办理程序告知书、行政案件权利义务告知书、证人诉讼权利义务告知书和被害人诉讼权利义务告知书等文书的预览查看及语音播放。实现对告知书进行投屏、打印及导出word、pdf格式文件。
	项
	1
	
	

	17
	
	笔录内容语音朗读
	/
	/
	提供笔录文本语音朗读功能，包含从光标开始朗读、全文朗读、选中内容朗读等。
	项
	1
	
	

	18
	
	笔录文书导出及打印
	/
	/
	系统实现对笔录文书的打印设置、预览打印输出、导出文书等功能。
	项
	1
	
	

	19
	
	投屏显示
	/
	/
	系统实现投屏展示笔录问话情况，两个屏幕显示的内容根据观看对象来设定展现内容。
	项
	1
	
	

	20
	
	笔录查阅加密
	/
	/
	可在笔录编辑区为笔录设置查看密码，之后只有输入正确的密码才可查看笔录数据详情。
	项
	1
	
	

	21
	
	历史内容恢复
	/
	/
	实现在制作笔录时，每间隔一定时间自动保存笔录内容数据，并实现历史记录查看与笔录内容数据载入，避免意外造成数据丢失。
	项
	1
	
	

	22
	
	已有笔录
	/
	/
	可查看权限范围内的历史笔录列表以及详情。
	项
	1
	
	

	23
	
	法律查询
	/
	/
	实现查询案件信息中的案由对应的法条。
	项
	1
	
	

	24
	
	电子附件
	/
	/
	实现查看文书附件、示证材料、签字文书等附件内容。
	项
	1
	
	

	25
	笔录管理
	笔录业务
	所有笔录
	/
	所有笔录模块用于管理权限范围的笔录，可进行查询、新增、编辑、删除以及导入、导出、授权、移交、解密、自定义显示等操作。实现新增其他人笔录、再次当前人笔录。提供查看或编辑权限范围内的笔录，若变更单位后，无法查看在原单位制作的笔录。（一）新增其他人笔录：实现在笔录列表选中当前笔录记录进行新增其他人笔录，复用当前案件信息、笔录基本信息。（二）再次当前人笔录：实现在笔录列表选中当前笔录记录进行再次当前人笔录，复用案件信息、笔录基本信息、人员基本信息，其中笔录基本信息中的询问次数增加。（三）笔录浏览记录：实现在笔录列表选中当前笔录记录通过“浏览记录”查看是什么时间节点谁查看了当前这份笔录。（四）移交记录：可查看该笔录被移交情况。（五）笔录编辑：实现在笔录列表选中当前笔录记录通过“编辑”进入笔录问答编辑区修改笔录问答内容，再保存生成一份修改后的电子笔录。（六）笔录删除：实现在笔录列表选中当前笔录记录通过“删除”功能，删除当前笔录记录。（七）导入笔录数据：实现笔录数据通过“zip格式”或“bld格式”两种方式导入笔录数据并同步到笔录列表。（八）导出笔录数据：实现导出签字文书pdf、导出未签字文书word、导出未签字文书pdf、导出未签字文书jpg、导出zip格式笔录数据、导出bld格式笔录数据。（九）自定义字段：实现笔录自定义信息项显示、选择要展示的字段信息、显示的字段信息回复默认设置。（十）笔录收藏：实现对笔录执行收藏操作，被收藏的笔录将归入个人收藏列表，便于后续快速检索、查看，提升笔录查阅效率。
	项
	1
	
	

	26
	
	
	授权笔录
	/
	笔录创建者可以将笔录授权给其他成员查阅，实现查看他人授权的笔录。
	项
	1
	
	

	27
	
	
	移交审批
	/
	实现有权限用户对申请移交的笔录进行审批，审批结果有通过和不通过两类，审批时实现查看笔录信息详情。
	项
	1
	
	

	28
	
	
	笔录批注
	/
	实现法制人员在权限范围内查看笔录数据，并对笔录进行批注。框选要批注的内容，进行批注内容编写和总批注编写，可以暂存批注信息，添加的批注，将会下发笔录批注信息通知至笔录拥有者，可在笔录记录列表功能区查看批注记录与批注详情。
	项
	1
	
	

	29
	
	
	无效笔录
	/
	无效笔录为笔录内容字数或者笔录时间小于设置值的笔录，可对无效笔录进行管理，包括查询、查看和删除。实现无效笔录信息查看、无效笔录规则设置、无效笔录删除、无效笔录查询。
	项
	1
	
	

	30
	
	
	回收站
	/
	对已删除的笔录进行管理，实现删除、还原、查看、一键清空操作。
	项
	1
	
	

	31
	
	指挥审讯
	/
	/
	▲指挥审讯可对协同笔录进行发起协同（实现选择已有案件）、编辑、删除等操作，实现查询已有协同笔录，并进入协同笔录查看，查看时可以查看笔录列表、查看笔录详情、新增、删除笔录、授权他人查看，也实现共享文件上传、下载、删除等。实现同案笔录查看、交叉分析、共享文件等，满足指挥员进行笔录协同管理的需求。
	项
	1
	
	

	32
	
	辨认照片业务
	辨认照片
	/
	实现被辨认人身份情况填写，实现上传被辨认人照片，同时实现已有人员信息列表查询、已有人员信息列表展示以及已有人员信息复用为被辨认人。实现辨认照片管理，包括新增、修改、删除和查询。获取被辨认人照片后，系统实现通过文字特征、需获取陪衬照片数量，调用AI以文搜图能力（也实现手动选择特征标签）获取一组或多组陪衬照片及人员信息，实现用户根据需要选择陪衬照片数量。提供辨认照片打印功能，实现用户根据需要手动进行打印。实现被辨认人照片列表和被辨认人的身份情况说明生成并导出。
	项
	1
	
	

	33
	
	
	个人辨认照片库
	/
	用户可维护个人陪衬照片库，对个人陪衬照片库进行查询、新增、修改、删除。新增陪衬人员的照片包含照片类型、照片采集时间以及是否加入公共照片库。
	项
	1
	
	

	34
	
	快捷笔录制作
	/
	/
	根据常见笔录类型、案由预设对应的笔录快捷采集项，办案通过填空、勾选等方式填写，快速完成笔录内容采集。（一）案由信息，实现快捷笔录的案由有不按规定登记承租人信息、不按规定登记住宿旅客信息、盗窃、赌博、故意伤害、货运机动车超载、交通肇事逃逸、卖淫、嫖娼、殴打他人、吸毒、寻衅滋事等。（二）必填项填写，实现选择笔录类型如行政询问证人、行政询问被侵害人等，进入基本信息采集，填写案件信息、笔录基本信息、人员基本信息后，开始根据系统已有的必问问题进行问话，只需勾选回答的内容即可。（三）生成笔录内容，实现人案信息填写完整、笔录问话内容无异议后生成一份电子笔录。
	项
	1
	
	

	35
	
	空白目录
	/
	/
	系统实现打印行政笔录、刑事笔录、盘问笔录等近三十种空白笔录的打印、导出功能。
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	空白笔录实现的行政笔录包括：行政询问、行政辨认、行政检查、治安调解、行政勘验、行政现场、行政提取、行政听证、行政指认笔录、行政交通事故询问笔录、交通事故调解笔录；刑事笔录包括：刑事询问、刑事讯问、刑事辨认、刑事检查、现场辨认、刑事扣押、刑事搜查、刑事提取、刑事查封、刑事复验复查、刑事侦查实验笔录、电子数据现场提取笔录、刑事称重笔录、刑事取样笔录、刑事交通事故询问笔录、刑事交通事故讯问笔录；盘问笔录包括：当场盘问、继续盘问笔录。
	
	
	
	

	36
	
	卷内目录
	/
	/
	实现卷内文书的制作，包括新增、编辑、修改、打印卷内文书。（一）卷内目录展示，实现卷宗目录信息列展示。（二）卷内目录制作，实现卷宗目录新增、卷内目录删除、卷内目录编辑、卷内目录查询。（三）卷内目录生成，实现已编辑好的卷内目录预览、卷内目录生成、卷内目录导出、卷内目录打印。
	项
	1
	
	

	37
	数据统计
	数据统计首页
	/
	/
	对笔录数据的统计，包括笔录制作数量前10名单位、笔录制作数量前10名姓名和按时间统计笔录制作记录数量。
	项
	1
	
	

	38
	
	个人业绩统计
	/
	/
	统计个人笔录总数、模板分享数、笔录用时和夜间笔录用时。
	
	
	
	

	39
	
	按人员统计
	/
	/
	按人员统计系统使用情况及笔录数据情况。
	
	
	
	

	40
	
	按部门统计
	/
	/
	按部门汇总系统使用情况和笔录数据情况。
	
	
	
	

	41
	
	笔录类型统计
	/
	/
	统计各种笔录类型的笔录总数，实现使用搜索条件时间、部门名称、警号、笔录类型等进行查询。
	
	
	
	

	42
	
	案由对象统计
	/
	/
	统计各种案由的笔录总数，实现使用搜索条件时间、部门名称、警号、案由等进行查询。
	
	
	
	

	43
	AI笔录助手
	AI问话指引
	/
	/
	系统实现根据当前案件的案由、基本案情情况，基于大模型赋能和笔录知识库内容学习，自动推送问话提纲，包含：案件概述等问话要点，提纲整个笔录问话过程的思路及问话要点指引，辅助高效获取有效口供。
	项
	1
	
	

	44
	
	AI生成模板
	/
	/
	根据当前案件的案由、案件信息、人员信息、原问话模板等数据，AI进行深度思考，自动生成与该案件高度匹配的个性化问话模板，提供清晰的问询框架与关键点指引，从而辅助其高效完成问询，实现AI深度思考过程的逻辑展示。
	项
	1
	
	

	45
	
	AI推荐当前问题
	/
	/
	在进行案件的讯询问过程中，系统基于大模型赋能和学习，结合笔录已产生的问话内容情况，推送问询策略，获取后续讯（询）问要点及推荐理由，下一步建议问的问题，可以直接引用进行问话，同时系统对问话的笔录内容进行分析了解，针对笔录问话过程中缺失的证据问话内容进行提醒。方便更加全方位地讯（询）问人员。
	项
	1
	
	

	46
	
	AI润色
	/
	/
	基于执法人员录入的简略、口语化文本，系统自动过滤语气词，错别字纠正、优化文本逻辑，输出规范、严谨的笔录内容。提升文本质量，准确还原问话事实，增强笔录的可读性与证据有效性。在润色完成后，具有提示框：AI输出仅供参照（或者自定义），须经人工确认后反馈到笔录制作中。
	项
	1
	
	

	47
	
	AI生成答案
	/
	/
	根据笔录中问题，AI提取案件信息、问询对话等相关内容进行整合并自动填充至笔录对应问题答案中。在自动生成答案后提示：AI输出仅供参照，须经人工确认后反馈到笔录制作中。
	项
	1
	
	

	48
	
	AI矛盾分析
	/
	/
	▲供述矛盾分析是对笔录文本进行比对分析，迅速定位描述中的矛盾点，例如笔录内容矛盾、相同问题回答不一致，相同要素描述不一致等，在做笔录过程中可及时提示当前最新问答内容与前文存在的矛盾信息。实现一案多人笔录、一人多次笔录、单笔录前后文的内容进行分析比对在笔录制作过程中及时提醒存在矛盾的内容供参考进一步问话突破。
	项
	1
	
	

	49
	
	AI质量检测
	/
	/
	系统对笔录质量进行多维度的检测分析，从程序合法性审查、证据要素完整性检验等维度全面评估笔录质量，自动生成针对性优化建议，供在制作完笔录时及时检查修正笔录，减少法制审核退回的工作量。（一）笔录文本纠错，对笔录的问话内容调用大模型能力，实现笔录文本内容的错误检测，智能提醒进行修正完善笔录的文字内容。（二）问话要素检测，根据笔录当前的案由类型需要涉及的问话要素进行检测，如缺失的问话要素进行检测，同时提供补充的问话依据。
	项
	1
	
	

	50
	
	AI总结
	/
	/
	▲根据当前笔录的内容，依赖大模型语义理解能力，AI以一种结构化和逻辑清晰的方式围绕笔录结论、笔录疑点、违法依据、具体条款进行分析总结，实现资金关系、人员关系等逻辑图展示。
	项
	1
	
	

	51
	
	单案总结
	/
	/
	针对某一案件的所有笔录，AI大模型进行综合分析总结，对笔录结论、笔录疑点、违法依据、具体条款进行总结，实现资金关系、人员关系等逻辑图展示。
	项
	1
	
	

	52
	
	自定义多笔录总结
	/
	/
	自定义选择多份笔录，AI大模型进行综合分析总结，实现跨案选择笔录，对笔录结论、笔录疑点、违法依据、具体条款进行总结，实现资金关系、人员关系等逻辑图展示。
	项
	1
	
	

	53
	
	AI助手
	/
	/
	▲调用AI通用能力，可在对话框内输入任意文本内容进行交互，系统即时提供精准、规范的问答实现，有效提升笔录制作的效率和质量。
	项
	1
	
	

	54
	
	笔录AI交叉分析
	/
	/
	针对笔录交叉分析场景，AI分析总结，判断多份笔录之间，被问话人的回答是否一致，辅助找到新突破口，进一步挖掘可疑线索。区别于多笔录总结，侧重于具体的问题，多人问答的一致性。
	项
	1
	
	

	55
	
	AI以文搜图
	/
	/
	AI以文搜图功能，获取辨认笔录文字特征及需获取照片数量，能够自动解析辨认笔录中的文字特征描述（如“30岁左右、秃头、男性”），并基于多模态大模型技术，从指定的陪衬照片库中精准筛选出符合文本特征的人脸图像特征图像及其对应人员基本信息，最后将结果推送给智能电子笔录系统，有效提升人员辨认工作的效率和准确性。
	项
	1
	
	

	56
	数据采集
	手机数据提取和恢复
	/
	/
	（一）实现采集手机基础信息数据，包括手机基本信息、通讯簿、短信息、彩信、通话记录、记事本、位置信息、程序列表等。（二）实现获取手机基础信息数据的删除恢复数据。（三）实现对SIM卡进行采集。（四）实现对手机中的用户文件进行采集，包括图片、音频、视频等。（五）实现对安装在手机上的应用程序进行采集。实现生成标准格式数据包，实现选择是否将程序附件等非结构化数据进行打包生成数据包。采集数据实现与专业平台对接，避免重复采集工作。
	项
	1
	
	

	57
	
	手机应用程序解析
	/
	/
	（一）实现手机即时通讯类应用程序的数据解析，包含但不限于腾讯QQ、微信等；（二）实现手机普通即时通讯类应用程序的数据解析。（三）实现手机社交交友类应用程序的数据解析。（四）实现手机电子邮箱类应用程序的数据解析。（五）实现手机浏览器类应用程序的数据解析。（六）实现手机出行软件类应用程序的数据解析。（七）实现手机电子商务类应用程序的数据解析。（八）实现手机视听软件类应用程序的数据解析。（九）实现手机银行类应用程序的数据解析。（十）实现区块链类应用程序痕迹记录解析。（十一）实现手机其他应用程序的数据解析等。（十二）实现导出案例数据，便于不同电脑通过案例阅读工具进行浏览查看。
	项
	1
	
	

	58
	研判分析
	人物画像
	/
	/
	通过采集到的移动设备数据信息，提供画像功能。
	项
	1
	
	

	59
	
	关联分析
	关联概览
	/
	通联概览能够完整演示系统展示所有分析对象的通讯录、微信好友、QQ好友、其他虚拟账号好友以及创建群组等维度的统计信息，支持高频通联对象、高频主动通联对象、高频被动通联对象、异常通联对象等维度通联分析。
	项
	1
	
	

	60
	
	
	通联明细
	/
	展示当前通联具体情况，实现以图形化的方式展示通联数据以及账号之间的关联关系，实现以表格的形式展示通联关系明细信息。
	项
	1
	
	

	61
	
	资金分析
	资金概览
	/
	▲展示当前案件内所有工作对象群体的所有涉及资金方面等维度的统计信息，实现根据所有工作对象的资金交易信息分析高频交易对象、主要收款对象、主要付款对象、异常交易对象等信息。
	项
	1
	
	

	62
	
	
	资金明细
	/
	展示当前案件内所有工作对象持有账号的交易明细，实现以图形化的方式展示交易明细以及之间的关联关系等条件进行节点控制，实现以列表的方式展示账号类型分布等规律统计，并展示具体信息。
	项
	1
	
	

	63
	
	时序分析
	数据统计
	/
	以时间轴以及日历的模式对分析对象的行为事件进行统计展示。
	项
	1
	
	

	64
	
	
	单人分析
	/
	针对分析对象的虚拟账号通联行为事件进行时序分析展示，查看当前时间段内相同对象相同行为的详细内容，实现按照时间顺序展示分析对象行为信息。
	项
	1
	
	

	65
	
	行为分析
	习惯分析
	/
	基于出现位置的次数进行展示，实现根据出现次数进行分析对象习惯出现地点进行区间排名，并实现过滤。
	项
	1
	
	

	66
	
	
	活动分析
	/
	基于出现地点的次数进行展示，实现根据出现次数进行分析对象习惯出现地点进行区间排名，并实现过滤。
	项
	1
	
	

	67
	
	词云分析
	/
	/
	分析高频词，以词云的形式进行展示，实现以图形和列表结合的方式查看高频词命中明细信息。实现自定义词语，分析展示。
	项
	1
	
	

	68
	
	关注线索
	结合案件提取线索
	/
	根据简要案情等案件信息内容，AI大模型自动从电子采集数据中提取相关线索数据，并对线索数据进行智能分析总结。
	项
	1
	
	

	69
	
	
	命中应用
	/
	系统预置不同案件类型侧重关注的APP应用清单，电子采集数据成功入库解析后，自动进行匹配，列出工作对象安装程序中命中的APP应用，并提交给AI大模型进行总结分析，实现不同案件类型侧重关注APP应用清单数据管理和维护。
	项
	1
	
	

	70
	
	
	命中关键词
	/
	系统预置不同案件类型侧重关注的关键词，电子采集数据成功入库解析后，自动进行匹配，列出工作对象数据中命中的数据项，并将数据内容提交AI大模型进行总结分析，实现不同案件类型侧重关注的关键词数据管理和维护。可以根据不同案件类别，手动自定义增加、删除关键词。
	项
	1
	
	

	71
	
	
	初步研判报告
	/
	针对工作对象电子数据、历史笔录进行综合分析，生成初步研判报告，实现报告打印、导出等功能。
	项
	1
	
	

	72
	法制管理
	侦查指引
	/
	/
	实现工作指引、文书指引、执法指引等信息查看，可对指引部分内容进行收藏、做笔记。
	项
	1
	
	

	73
	
	法律检索
	/
	/
	实现执法办案相关法律检索查看，可对法规部分内容进行收藏、做笔记。
	项
	1
	
	

	74
	
	模板管理
	公共模板
	/
	实现管理人员对公共模板进行统一维护管理，包括新增模板、编辑、删除模板。可进行查询查看、收藏
	项
	1
	
	

	75
	
	
	个人模板
	/
	实现管理人员对公共模板进行统一维护管理，包括新增模板、编辑、删除模板。可进行查询查看、收藏
	
	
	
	

	76
	
	
	共享模板
	/
	展示已通过审批的他人共享的模板，实现收藏、取消收藏。
	
	
	
	

	77
	
	
	模板审核
	/
	个人模板分享后，需进行模板审核，审核通过的模板，可共享给系统其他用户查看。
	
	
	
	

	78
	系统设置
	用户、机构及角色管理
	机构管理
	/
	实现组织机构信息新增、编辑、删除和批量导入，可按机构名称和机构编码进行查询。
	项
	1
	
	

	79
	
	
	用户管理
	/
	实现用户信息新增、编辑、删除和批量导入，可按机构名称和机构编码进行查询。提供1200个以上用户授权。
	
	
	
	

	80
	
	
	用户审核
	/
	实现自行注册的用户信息审核，审核通过后的用户可登录系统。
	
	
	
	

	81
	
	
	角色管理
	/
	提供角色管理功能，提供查询、新增、编辑、删除、设置权限、分配用户等管理功能。
	
	
	
	

	82
	
	办案区IP管理
	/
	/
	实现办案区IP管理，在笔录制作时可检测当前环境是否在办案区。
	项
	1
	
	

	83
	
	公共照片
	/
	/
	实现维护系统陪衬照片，照片信息可供在制作辨认照片文书时使用。
	项
	1
	
	

	84
	
	日志管理
	/
	/
	系统提供日志查询，导出功能管理。
	项
	1
	
	

	85
	
	特殊人员、翻译人员及法人管理
	特殊人员管理
	/
	实现特殊人员信息的新增、编辑、导入和删除，按创建时间、姓名、所属单位等进行查询。
	项
	1
	
	

	86
	
	
	语言翻译人管理
	/
	实现语言翻译人信息的新增、编辑、导入和删除，按创建时间、姓名、所属单位、服务区域等进行查询
	
	
	
	

	87
	
	
	手语翻译人管理
	/
	实现手语翻译人信息的新增、编辑、导入和删除，按创建时间、姓名、所属单位、服务区域等进行查询。
	
	
	
	

	88
	
	
	企业法人管理
	/
	实现企业法人信息的新增、编辑、删除和查询，按创建时间、姓名、所属单位进行查询。
	
	
	
	

	89
	系统对接与离线客户端
	与第三方数据平台对接
	/
	/
	通过标准化接口完成大数据笔录系统与第三方数据平台对接，可从第三方数据平台自动拉取全量基础信息，建立信息实时同步、自动关联与智能匹配功能。系统办案过程中无需人工重复录入基础要素，将平台获取的人案数据自动回填至笔录业务模块。
	项
	1
	
	

	90
	
	电子数据对接
	/
	/
	实现联动移动设备数据采集系统等硬件装备，电子数据快速接入大数据笔录系统进行数据分析应用；实现电子数据包导入解析；
	项
	1
	
	

	91
	
	与监控系统对接
	/
	/
	与指定监控视频系统对接，实现问询笔录中可查看对应的办案区问询视频。
	项
	1
	
	

	92
	
	标准接口开发
	/
	/
	开发标准化接口，面向第三方平台开放对接能力，实现第三方平台按照接口规范主动接入，与大数据笔系统实现标准化对接。
	项
	1
	
	

	93
	
	离线客户端笔录
	/
	/
	实现离线笔录制作，保障网络不通、服务器有故障等异常情况下，笔录工作不受影响，离线制作的笔录可在恢复网络后自动上传服务端。
	项
	1
	
	

	94
	
	笔录数据迁移
	/
	/
	实现原笔录系统历史数据向笔录大数据系统完整、准确迁移，数据迁移完成后，原笔录数据在笔录大数据系统中可正常实现查看、检索、编辑使用，与新系统制作的笔录数据无使用差异。实现识图转写写入功能。
	项
	1
	
	

	95
	智能体二次定制开发
	/
	/
	/
	基于本系统已建的润色、总结、矛盾分析等智能体，在现有智能体功能基础上开展智能体二次定制开发，对相关智能体的功能配置、交互方式与输出规范进行适配性调整和优化，形成满足实际业务场景要求的定制化智能处理能力。完成1个智能体的二次开发与运行保障。
	项
	1
	
	


	3、相关硬件设备

	序号
	名称
	配置参数
	数量
	单位
	品牌
	单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	内存条
	规格：≥64GB 不低于DDR4内存；
三年质保
	12
	根
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	硬盘1
	≥960GB 2.5英寸企业级SSD、
三年质保
	8
	块
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	硬盘2
	≥4TB 企业级SATA HDD ;
三年质保
	4
	块
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	硬盘3
	≥1.92T 企业级SSD硬盘
三年质保
	15
	块
	
	
	

	5
	服务器网卡
	适配现有华启服务器网卡：≥2万兆以太网光口SFP（含2*SFP+光模块），满足甲方使用要求；
三年质保
	4
	套
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	数据库服务器
	★1.CPU：配置2颗国产高性能处理器，ARM架构每颗核心数量≥32核、主频≥2.6GHz，或C86架构每颗核心数量≥16核、主频≥2.5GHz；
2.内存：配置≥256GB 不低于DDR4内存；
3.硬盘：配置≥2*960GB SSD、≥2*4TB 企业级SATA HDD ;
4.网卡：配置≥4个千兆以太网电口+2万兆以太网光口SFP（含SFP+光模块）；
5.RAID卡：支持RAID0/1/5/10功能；
6.电源：≥2块900W白金电源；
7.售后服务：三年整机质保。
	3
	台
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	服务器集群1
	★1.CPU：配置2颗国产高性能处理器，ARM架构每颗核心数量≥32核、主频≥2.6GHz，或C86架构每颗核心数量≥16核、主频≥2.5GHz；
2、内存：配置≥128GB 不低于DDR4内存。
3、硬盘：配置≥2块 480G SSD硬盘，34块16TB 企业级SATA硬盘。
4、网卡：配置≥双口千兆网卡+双口万兆网卡（含光模块）。
5、阵列卡：≥2GB Cache、12Gb RAID控制器，支持RAID0/1/5/10等功能，含超级电容。
6、配置冗余热插拔电源。
7、售后服务：三年整机质保。
	3
	台
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	UPS蓄电池
	1.蓄电池单体电压为12V，本次采用12V 200AH密封免维护电池，蓄电池应采用高性能、高可靠性的全密封阀控式免维护铅酸蓄电池。
2.蓄电池外观应无变形、无漏液、裂纹及污迹；标识应清晰；正负端子有明显标志，便于连接。
3.采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。
4.蓄电池密封反应效率：密封反应效率＞97%。
5.8年以上免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。
6.极小的自放电电流，用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，减轻电池存储时的维护工作。
7.安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在10kPa～35kPa范围内，闭阀压力应在3kPa～30kPa范围内。
8.极宽的工作温度范围，电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。
9.良好的批量一致性，领先的设计技术和绝佳的气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具有良好的一致性，特别适合于需要多节电池串联使用的场合。
10.蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不开裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形
11、配备能完成电池组安装的电池架，连接铜片、配电箱、线缆等配件；接入现有UPS主机。
12、新电池组的安装调试，旧电池组的拆卸、运输等服务。
	120
	块
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	UPS主机维保
	对两套现有过保主机进行维保：UPS电池控制主机RM200/20进行维保（三年维保）
	2
	套
	
	
	

	10
	服务器集群2
	★1.CPU：配置2颗国产高性能处理器，ARM架构每颗核心数量≥32核、主频≥2.6GHz，或C86架构每颗核心数量≥16核、主频≥2.5GHz。
2、内存：配置≥256GB 不低于DDR4内存。
3、硬盘：配置≥2块 480G SSD硬盘，8块1.92T 企业级SSD硬盘。
4、网卡：配置≥双口千兆网卡+双口万兆网卡（含光模块）。
5、配置磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/5/10。
6、配置冗余热插拔电源。
7、售后服务：三年整机质保。
	5
	台
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	智能IP录音设备
	智能IP录音设备
业务支持：IP电话录音； 统一管理：支持平台统一存储；录音接口：RJ45； Console口：后台配置RS232串口； 电源：AC220V供电；接入路数：≥16路。
	1
	台
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	算力服务器集群
	1.配置1块不低于7英寸显示屏；
2.CPU:配置2路高性能CPU，单个CPU不低于2.1GHZ@20c；
3.内存：高性能内存≥8个，单个不低于32GB；
4.硬盘≥1.92TB 企业级SSD ；≥4*8TB企业级硬盘；
5.≥2张并行计算的GPU卡，单卡不低于48GB显存容量；
6.≥1张RAID卡：2GB cache（含电容），支持RAID0,1,5,6,10,50,60；
	1
	台
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	多卡聚合
	1.模式：支持WAN/LAN模式；
2.网口数量：≥4个；
3.天线：5G天线内置，外置Wi-Fi天线≥5，外置4G天线≥3；
4.无线协议：Wi-Fi 6（双频2.4G和5G）
5.无线速率：≥1000M
6.供电：内置锂电池≥14.0V ≥6000mAh ≥88Wh。外部供电：PD ≥65W ≥20V TYPEC。
7.功能：≥10网聚合
8.网络类型：内置模块，支持5G NSA/SA、4G全网通等。
	3
	台
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	移动电源
	1.电芯：磷酸铁锂；
2.额定容量： ≥2000Wh；
3.循环寿命：25℃标准工况下 ≥4000 次充放电后容量保持≥80%，耐用性强；
4.整机规格：净重约 ≤25kg；
5.交流输出：≥4 路 220-240V/50/60Hz 国标 AC 口，常规输出≥13.6A，旁路模式≥10A；
6.接口配置：USB-C≥4、USB-A≥4、SDC 直流口≥2、AC 输入≥1，多设备同步供电；
7.输入方式：支持市电输入；直流太阳能/车载快充，最大输入电流 60A。
	3
	块
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	LED显示屏
	1.屏幕尺寸：≥23英寸；
2.功率：≥40W；
3.总重量：≤250g；
4.文本播放模式：翻页模式、轮播模式；
5.爆闪模式：单色爆闪、双色交替爆闪；
6.颜色：红、绿、黄、蓝、白；
7.出光角：≥120°；
8.控制方式：PSDK、APP、小程序；
9.安装方式：螺丝快拆；
10.文本警示距离：≥100m；
11.爆闪可见距离：≥1000m。
	4
	块
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	红蓝警灯
	1.重量：≤230g；
2.防护等级：≥IP4X；
3.额定功耗：≥80W；
4.照明方式：组合照明；
5照明角度：≥15°；
6.探照距离：≥150m；
7.探照面积：150米高度照明面积≥1400m²；
8.中心光照度：50米高度中心光照度≥80Lux；
9.安装方式：卡扣快拆；
10.爆闪颜色：红 绿 蓝 黄 白。
	4
	台
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	无人机电池
	1.容量:≥6700 毫安时；
2.电压:≥14 伏；
3.电池类型:Li-ion 4S；
4.能量:≥90 瓦时；
5.循环次数:≥200。
	6
	块
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	无人机声光警示器
	1.总重量：≤25g；
2.防护等级：≥IP4X；
3.闪烁频率：1-25Hz；
4.颜色：红、绿、黄、蓝、白；
5.控制方式：遥控器APP/小程序/姿态控制；
6.安装方式：螺丝快拆；
7.可见距离：≥1000m；
8.警报距离：≥100m；
	5
	台
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	无人机喊话照明一体机
	1.重量：≤180g；
2.防护等级：≥IP54；
3.额定功耗：≥40W；
4.照明角度：≥14°；
5.照明距离：≥50m；
6.照明面积：≥100m²
7.云台类型：无刷自增稳云台；
8.云台角度：-90°至 +35°可控云台；
9.爆闪颜色：红、绿、蓝、白、黄；
10.TTS一米处声压：≤114db；
11.广播距离：≥300m；
12.功能：①配置可控云台，可与相机云台联动 ②可选配激光指引功能③支持4G对讲机喊话与收音。
	2
	台
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	投影灯
	1.最大功率：≥40W；
2.总重量：≤120g；
3.安装方式：螺丝快拆；
4.防护等级：≥IP4X；
5.投影高度：2-30米高度清晰投影；
6.投影功能：可定制投影内容，支持双画面切换；
7.稳定系统：单轴增稳云台；
8.云台可控范围：0°至-90°。
	2
	台
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	无人机电池2
	1.容量：≥5800毫安时。
2.电压：≥44 伏。
3.电池类型：Li-ion。
4.能量：≥260瓦时。
5.重量：≤1.5kg。
6.需求：一组电池。
	6
	块
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	无人机电池3
	1.容量：≥5800毫安时。
2.电压：≥44 伏。
3.电池类型：Li-ion。
4.能量：≥260瓦时。
5.重量：≤1.5kg。
6.需求：一组电池。
	6
	块
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	无人机应用
	1、设备接入与多机协同：为无人机一站式任务管理平台，支持接入行业无人机及无人值守机库；支持多台飞行器同时在线管理，可实现远程虚拟座舱操控、实时视频流转推，视频支持最高1080P@30fps超清直播，网络良好情况下端到端延迟≤1秒 。
2、航线与自动化作业能力：支持测绘、带状、斜向、环绕、贴近地形等多种航线规划；具备拖拽式自动化工作流配置，可实现任务触发、自动派机、数据采集、成果输出闭环作业，支持自定义作业区、禁飞区、禁降区，保障飞行作业安全 。
3、三维建模与成果处理：支持边飞边重建二维正射影像，可完成二维、三维实景模型重建，成果可满足1:500制图精度，支持行业通用格式导出；平台内可实现距离、面积、体积量测分析，支持自动生成巡检作业报告。
4、权限管理与开放接口：支持多用户分级角色权限管理，可对账号、项目、设备进行精细化权限管控；提供标准RESTful OpenAPI接口，支持与现有业务平台对接集成，实现设备、任务、建模数据对外调用读取 。
5、配套服务与兼容性：B/S网页架构，主流浏览器直接访问，无需安装客户端；包含对应周期软件升级服务，提供设备状态监控、飞行日志存储、任务录像归档。
	1
	套
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	辅材
	完成本项目内所有内容所需的网线、电源线、光纤等相关材料。
	1
	项
	
	
	

	25
	系统集成
	完成本项目内的所有系统调试及运维。
	1
	项
	
	
	


备注1：硬盘须为合同签订日期一年内生产的全新企业级硬盘，严禁使用返修盘、监控级硬盘；运维期间硬盘损坏，由中标人提供全新硬盘更换，旧盘不予返还。（提供承诺函，格式自拟）

备注2：1.加“★”的要求为不允许偏离的实质性要求和条件，响应文件须提供第三方检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等），如有偏离，按照无效处理，要求提供承诺函的除外。2.加“▲”项指标须提供需求中要求的证明材料，否则不得分。响应文件须提供有第三方检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等），要求提供承诺函的除外。

（1）针对评分标准中评分的每一条，供应商在响应文件中均应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。（2）所有扫描件、证明材料须清晰可见，字迹不清晰、图片模糊的视为未提供，评委有权不给分。

