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第一章  投标邀请

项目编号：JSZC-320281-HTJS-G2026-0024      
项目概况：

江阴市X波段天气雷达基础设施建设项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年 11 月 5 日下午2:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

1、采购需求：根据中国气象局《强对流（大风）监测预警服务体系建设工作方案（2021-2025）》、《龙卷监测预报预警能力建设（2021-2025）》以及《江苏省强对流灾害性天气监测预警服务示范体系建设方案》的总体部署，围绕中小尺度强对流灾害性天气精细化实时探测，以及有效提升天气精细化监测和预警水平和应对天气灾害的防灾减灾能力和应急响应能力的总体目标，在无锡江阴市建设一部全固态Ｘ波段双偏振天气雷达，通过组网协同观测，实现对龙卷大风、短时暴雨、冰雹等中小尺度强对流等灾害性天气的监测、预警，气象灾害预警信息发布的时效性、针对性和覆盖率得到有效增强，具有显著的经济和社会效益。
2、合同履约期限：自合同签订之日起120日内完成供货、安装及相关调试工作，通过验收，交付使用。

3、本项目最高限价249万元。

4、本项目是否专门面向中小企业：否。

5、本项目所属行业：工业。

6、本项目不接受联合体投标。
二、申请人资格要求： 

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1、未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。（无需提供证明材料）

2、提供格式条款《关于资格的声明函》。

3、提供法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予10%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见附件）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

（三）本项目的特定资格要求：本项目不接受进口产品投标（注：指产品而非构成产品的零部件或者原材料，本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）；
三、获取采购文件：

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：自行免费下载

售价：0.00元。

四、响应文件提交：

1、截止时间：2026年 11 月 5 日下午2:30（北京时间）

2、地点：苏采云平台

五、开启

2、时间：2026年 11 月 5 日下午2:30（北京时间）

3、地点：江阴市滨江中路536号25楼开标室

本公告期限：自本公告发布之日起5个工作日

六、补充事项

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

（二）获取招标文件，完成项目参与

1.供应商可在项目招标公告附件中查看招标文件，如确定参加本次招标活动，必须在招标文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。 

1、采购人信息

名　　称：江阴市气象局

统一信用代码：123202004664086142

联 系 人：吴小涵

联系电话：19952211159

2、采购代理机构信息

名　　称：江苏恒泰建设工程咨询有限公司

统一信用代码：91320281749411207E

地　　址：江阴市滨江中路536号25楼

项目联系人：黄晓明

联系电话：0510-86816115-807

江苏恒泰建设工程咨询有限公司

2026年 10 月 13 日

第二章　投标须知

一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、采购文件：

1、采购文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分反映采购文件的所有要求。

2、采购文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、供应商应在江苏省政府采购（苏采云）平台免费下载采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

4、采购文件仅作为本次投标采购使用。

5、供应商一旦参加投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

三、采购文件的解释：


1、投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请于响应文件截止接收时间前十五天以书面形式提出，并送至江苏恒泰建设工程咨询有限公司，并将电子文档形式发至邮箱：531497004@qq.com。

2、本文件的最终解释权归采购人。

四、采购文件的补充或修正： 

1、采购人或采购代理机构可在提交响应文件截止时间十五日前对采购文件进行必要的澄清或者修改，视采购具体情况，可延长提交响应文件截止时间。

2、如需对采购文件进行澄清或修改，且澄清或者修改的内容可能影响响应文件的编制，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清或修改的内容为采购文件的组成部分，供应商应在响应文件接收截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的响应文件不符合采购文件要求，而造成的损失及风险(包括但不限于未成交)由供应商自行承担。

五、响应文件的要求：

响应文件由下列部分组成：

（1）*响应函；

（2）*开标一览表；

（3）*报价明细表；

（4）*商务要求响应及偏离表；

（5）*技术要求响应及偏离表；
（6）*技术部分；

（7）*投标供应商综合实力表；
（8）*资格证明文件；
文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》。

文件2：提供法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】。

文件3：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（复印件）。
（9）*符合条件需要提供的证明文件。
注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效响应文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③授权委托人提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于无效证明文件。新成立的单位若不能提供授权委托人的社保缴纳证明，可提供自成立以来的相关证明。新成立的单位是指营业执照颁发日期在本项目投标之日前三个月内。

④响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑤采购文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标小组可以视其未提供。

⑥联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标(响应)文件。

⑦本项目不接受纸质响应文件。

六、响应文件的制作：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、询标、开标变动响应、提交最后报价等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②投标当日，供应商不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。采购人可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案：无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。
3、投标的有效期为评审后60天。

4、投标费用自理。

七、无效响应文件的确认：

（一）供应商存在下列情况之一的，其响应文件无效： 

1、响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

2、不具备采购文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3、报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、响应文件未按规定的期限、地点送达的；

6、响应文件内容未实质性响应或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

7、响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应采购文件中的付款方式的。

（二）供应商有下列情形之一的，视为恶意串通，其响应文件无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其响应文件；

2、评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标小组组成人员情况；

3、供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

4、供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

6、供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

7、供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃成交；

8、供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

9、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

10、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购事宜；

11、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13、不同供应商的响应文件相互混装。

八、采购、评审：

采购、评审工作由采购人及采购代理机构负责组织。

具体采购、评审事务由依法组建的评标委员会负责。

1、组建有关专家组成的评标委员会，参加评标的专家实行回避制度。

2、对投标供应商进行资格审查

开标结束后，由采购人和采购代理机构组建资格审查小组，在公证或监督下依法对投标供应商的资格进行审查。

2.1信用信息查询

采购人及采购代理机构在采购文件接受截止时间的同时，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

2.2采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他招标资料一并保存。

2.3依据政府采购相关招投标法律法规和采购文件中对资格、资信证明文件的要求，对通过初步资格性审查的投标供应商进行采购响应文件的资格性审查，以确认投标供应商提供的投标文件的合法性、真实性，是否具备投标资格。

3、评标工作程序：

3.1 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)

在不改变投标供应商投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理(简称为“清标”)，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标供应商进行澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标供应商发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。投标供应商接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供澄清资料并在规定的时间递交。否则视为“不按评标委员会要求澄清、说明或补正”，按无效投标文件处理。

3.2依据法律法规和采购文件的规定，由评标委员会负责采购响应文件的符合性评审。

3.2.1对意见难以统一或出现争议的事项，提交评标委员会全体成员进行表决。

3.2.2对采购响应文件的有效性、完整性和对采购文件要求的符合性进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。

3.3 比较与评价

采购响应文件符合性检查结束后，按采购文件中规定的评标方法和标准，进行比较与评价。

3.3.1评标委员会对采购文件评分标准中涉及的投标供应商投标价格、业绩、信誉等内容进行评审；

3.3.2采购响应文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.3.3经评审有效的采购响应文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会对符合性审查合格的采购响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术标指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5、异常低价投标（响应）审查

（1）评标（评审）过程中出现下列情形之一的，评标（评审）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（a）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（b）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（c）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（d）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标（评审）委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于（c）情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

（3）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
6、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府代理机构沟通并作书面记录。采购人或者政府代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
九、确定单标单位：

1、评标委员会根据对投标单位采购响应文件编写内容的完整性、合理性及报价、技术方案、服务承诺、业绩等评审主要因素进行评审，得分排序前三名为中标候选单位。采购人、江苏恒泰建设工程咨询有限公司将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均进行现场录像保存。

4、采购人、江苏恒泰建设工程咨询有限公司不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1、供应商质疑按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购投标采购方式管理暂行办法》《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

供应商对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；供应商对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；供应商对成交结果提出质疑的，应在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）代理机构有权不予受理。

4、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

5、供应商提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式，现场递交质疑函的请送至采购代理机构。

6、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

7、供应商对成交结果提出质疑时，以非书面形式、对采购文件、评审标准、成交结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加采购的供应商或在采购活动中本身权益未受到损害或从采购活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

8、供应商提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

9、采购人及采购代理机构将在收到供应商的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复， 并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的终止：

在投标采购中，有下列情形之一者，将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的投标采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、除《政府采购投标采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款以及《财政部关于政府采购投标采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外， 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

十二、采购保证金：

本项目免收采购保证金。

十三、成交无效的确认：

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，成交无效。

十四、签订合同：

1、招标代理机构宣布成交结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和成交人投标文件的约定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和成交人响应文件作实质性修改。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需经江苏恒泰建设工程咨询有限公司见证。

2、签订合同前，中标方须向采购人提供3份与网上投标文件完全一致的纸质打印投标文件。若采购人发现纸质投标文件与电子投标文件不一致的，采购人有权取消其中标资格，并按弄虚作假骗取中标进行处理。
3、履约保证金的收取：合同签署并见证前，成交方向采购人缴纳合同价的10%履约保证金。履约保证金形式为担保或保函等非现金形式缴纳或提交，并与成交方在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。该采购人收到缴纳的履约保证金后需向成交方出具有效的履约保证金收款凭证。

根据《无锡市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函的通知》，为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发(政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案(2024-2026年)〉的通知》（国办发〔2024〕33号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，全面推广政府采购电子履约保函。

江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函(保险)平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问(首次使用需注册)。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标(成交)供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函(保险)平台”，选择第三方机构并提交保函(保险)申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函(保单)信息、理赔信息和开具发票。电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力，是我市优化政府采购营商环境的重要措施。供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”，具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/

3、履约保证金退还：采购人应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后（货物类）或有效期结束后（服务类），采购人应及时退还履约保证金，不计利息。

4、有关部门监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。成交方未履行采购文件、响应文件和合同规定的义务，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。

5、合同履行期间，成交人若被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为信息记录名单或者具有其他违反政府采购法第二十二条规定的情形，将被取消其中标资格。

十五、付款方式：

详见项目要求。

十六、政策功能：无。
十七、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十八、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（澄财购〔2025〕1号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。
十九、中标服务费：

1、本项目招标代理费由中标人支付,投标人报价时需包含该项费用,招标代理费按江阴市政府采购代理机构指导性收费标准计取（详见下附表）。招标代理费计取方式采用差额定率累进法，中标人须在领取中标通知书之前，以支票、汇票、电汇、现金等形式向代理机构交纳中标服务费。

	
	中标金额
	收费比例最高上限%
	最高上限

	1
	100万元（含）以下部分
	1.3
	政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。

	2
	100万元—500万元（含）部分
	0.4
	

	3
	500万元—1000万元（含）部分
	0.3
	

	4
	1000万元—5000万元（含）部分
	0.2
	

	5
	5000万元（含）以上部分
	0.1
	


2、投标供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏恒泰建设工程咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

第三章　项目要求和有关说明

一、项目概况

根据中国气象局《强对流（大风）监测预警服务体系建设工作方案（2021-2025）》、《龙卷监测预报预警能力建设（2021-2025）》以及《江苏省强对流灾害性天气监测预警服务示范体系建设方案》的总体部署，围绕中小尺度强对流灾害性天气精细化实时探测，以及有效提升天气精细化监测和预警水平和应对天气灾害的防灾减灾能力和应急响应能力的总体目标，在无锡江阴市建设一部全固态Ｘ波段双偏振天气雷达，通过组网协同观测，实现对龙卷大风、短时暴雨、冰雹等中小尺度强对流等灾害性天气的监测、预警，气象灾害预警信息发布的时效性、针对性和覆盖率得到有效增强，具有显著的经济和社会效益。

二、采购标的

（一）货物清单

	序号
	设备/服务名称
	单位
	数量
	备注

	一、核心设备采购

	1.1
	雷达塔

	1.1.1
	20 米雷达塔体（含热镀锌防腐）
	套
	1
	设计抗震烈度 8 度，含警示牌、航空障碍灯、楼梯防护栏等所有塔体构件，具体详见设计图纸，材料运输方式、运输措施，投标人自行考虑

	1.1.2
	玻璃钢避雷针
	根
	4
	每根长度 11.5 米，适配雷达塔防雷需求，材料运输方式、运输措施，投标人自行考虑

	1.1.3
	雷达塔基础
	项
	1
	具体详见设计图纸，材料运输方式、运输措施，投标人自行考虑

	1.1.4
	硬化地坪及钢围栏
	项
	1
	具体详见设计图纸，材料运输方式、运输措施，投标人自行考虑

	1.1.5
	雷达塔调测调试服务
	项
	1
	含塔体校准、系统功能调试等

	1.2
	方舱

	1.2.1
	方舱主体
	套
	1
	1、外部尺寸：长 4000mm× 宽 3000mm× 外高 2710mm
2、内部净尺寸：长 3790mm× 宽 2790mm× 净高 2390mm
3、方舱钢骨架详见图纸设计，骨架需热镀锌处理。
4、舱体采用复合板结构,外钢板厚度≥1.2mrm;墙板顶板厚度≥75mmm;芯材采用聚氨酯,隔热，阻燃,总传热系数不大于0.4W/m2*K,厚度大于等于75mmn.抗冲击性好;内墙板金属面材采用优质钢板,厚度≥0.5mm;底板承重≥1200kg/m2。
5、32mm无边框硫酸钙仿静电地板
6、包含雨棚、门、登舱爬梯、空调支架、穿线管、线槽、接地、开关、插座、吸顶灯、应急灯等所有方舱厂家配套提供设施，其他材料、技术指标、工艺等要求详见图纸设计
7、含运输、吊装费用，运输方式、运输措施，投标人自行考虑

	1.2.2
	方舱基础
	项
	1
	具体详见设计图纸，材料运输方式、运输措施，投标人自行考虑

	1.2.3
	动环监控设备
	套
	1
	包含烟感、水浸、门禁、市电监控，详见设计要求

	1.2.4
	400万智能枪型摄像机（含支架）
	台
	2
	内置GPU芯片、麦克风、扬声器。
在2560×1440下分辨力可达到1400线
最低照度彩色不大于0.005 lx。
支持红外补光，红外作用距离不低于50m
当智能分析行为是区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标可以设置为人体、车辆、非机动车三种类别。
需具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。
支持声音报警功能，报警声音类型不小于12种，并支持自定义语音，报警音量及重复次数可设置。
可通过IE浏览器对智能算法或APP进行删除、导入、升级更新，更新过程中无需重启样机，视频画面不丢失。
具有≥1个RJ45网络接口，1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口。
能在DC12V±25%范围内正常工作，支持防反接保护和POE供电。
支持≥IP66防尘防水，详见设计要求

	1.2.5
	硬盘
	台
	1
	6T，7200转企业级

	1.2.6
	硬盘录像机
	台
	1
	8路硬盘录像机H.265 400万像素，双盘存储，支持萤石云，手机远程监控，详见设计要求

	1.2.7
	设备机柜
	套
	1
	42U落地机柜：0.6m*0.6m*2m

	1.2.8
	灭火器
	个
	2
	国标 GB4351-2023，型号 MF/ABCE5 / MFZ/ABC5

	1.2.9
	警示牌
	块
	4
	

	1.2.10
	监控等系统调试
	项
	1
	

	1.3
	雷达运输及安装

	1.3.1
	雷达运输（从气象局运至施工现场）
	项
	1
	含雷达底座、本体以及外罩等，运输方式、运输措施，投标人自行考虑

	1.3.2
	雷达安装
	项
	1
	含雷达底座、本体以及外罩等安装

	1.4
	外市电引入、亮化

	1.4.1
	外市电引入
	项
	1
	含进线电缆、配管以及土石方挖填等，详见设计要求

	1.4.2
	落地表箱
	套
	1
	规格：700 × 500 × 1500，户外不锈钢箱体，IP54 防护等级，含门锁、进出线防水开孔、内部安装导轨、接地端子，详见设计要求

	1.4.3
	防雷接地装置
	套
	1
	含接地角钢、接地扁钢、浪涌保护等，详见设计要求

	1.4.4
	户外防雨电源
	个
	28
	220V-DC12V400W

	1.4.5
	主控
	个
	1
	SN-510-TXMS-A1

	1.4.6
	分控
	个
	3
	EN-408W-B2

	1.4.7
	发光字
	平方
	8
	

	1.4.8
	30点光源(普通型）
	颗
	6000
	RGB

	1.4.9
	电源柜
	个
	1
	900*900*1800

	1.4.10
	整塔电气配电箱
	个
	1
	600*400*800

	1.4.11
	亮化管线
	批
	1
	含电缆、信号线、线槽以及相关安装辅材等，详见设计要求

	1.4.12
	交流供电以及接地网系统装置等相关调试调试
	项
	1
	

	1.5
	原角钢塔拆除

	1.5.1
	原角钢塔拆除
	项
	1
	

	1.5.2
	拆下的角钢塔运输至江阴林业局
	项
	1
	材料运输方式、运输措施，投标人自行考虑

	1.5.3
	角钢塔旁原有机柜移位
	项
	1
	含基础重新制作，线路重新接驳等所有费用

	1.6
	场地协调费

	1.6.1
	植被清除
	项
	1
	道路两侧及工程周边影响施工植被清除

	1.6.2
	上山道路修设
	项
	1
	道路平整、拓宽、陡坡处理、钢板铺设等

	1.6.3
	树木迁移或损坏赔偿
	项
	1
	

	1.6.4
	其他协调费
	项
	1
	含光缆、电缆拆除、移位、修复等所有上述清单以外的场地协调费


（二）核心产品
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	铁塔主体设备
	1
	座
	

	2
	铁塔附属设备
	1
	套
	

	3
	方舱设备
	1
	套
	


三、参数要求

本项目建设地点位于江阴市，围绕全固态X波段双偏振天气雷达的安装运行及气象监测能力提升，开展以下内容：

（一）雷达塔
该点位于无锡江阴秦望山山顶，造型正四边形四柱钢管塔，塔高为20米，塔内设折返式爬梯。
铁塔技术指标：

(1)刚度控制风压:55m/s瞬时风速，塔体方位扭转角不大于0.1度，塔顶摇摆角不大于0.1度。

(2)强度控制风压:67m/s瞬时风速。

(3)抗震设防烈度 7 度（0.10g）,抗震设防分类为甲类。安全等级二级，设计使用年限为50年。

（4）塔体垂直度:全塔中心线与设计轴线偏差不大于塔高度的1/1000;

（5）设计裹冰:10mm;

（6）抗风能力:在55m/s风速下正常工作，塔体方位扭转角不大于0.1°，塔顶摇摆角不大于0.1°

（7）塔顶承载力:≥6吨，且能承受天线/天线座自重及天线罩的自重;

（8）在安装、吊装、运输过程中不发生永久变形;

（9）塔体所有构件应具有足够的刚度和强度，满足抗风、抗倾覆能力;
（10）天线座基础安装面的平面度≤0.2°，水平面偏差≤2mm;

（11）三防要求:防潮湿、防霉剂、防盐雾;

（12）谐振频率:>1Hz，雷达运作过程中，不能产生谐振;

（二）方舱

（1）室外一体化汇聚机房标准舱体尺寸要求为总长度4000mm,总宽度3000mm,总高度2710mm(此尺寸为机房外围尺寸)。

（2）舱体采用复合板结构,外钢板厚度≥1.2mm;墙板顶板厚度≥75mm,芯材采用聚氨酯,隔热，阻燃,总传热系数不大于0.4W/m2*K,厚度大于等于75mm,抗冲击性好;内墙板金属面材采用优质钢板,厚度≥0.5mmg底板承重≥1200kg/m2。

技术指标

防火:机房板材及配件等具备自熄阻燃的特性,依据国家消防装备质量监督中心的检测报告:环氧指数≥28%,所用材料应达到国家防火标准的二级耐火等级。

隔热、防腐蚀、耐冲击力:机房密闭,且隔热性能良好,墙板导热系数应小于0.041W/(m.k)。机房应具有良好的防锈及抗冲击性。

防水(防潮)性能:馈线窗、进线孔洞、门结构应严密,防止雨水进入,应采用具有防潮性能的安全措施等;机房采用防水结构设计，房体与地面及各类孔洞边框良好密闭。

防静电:六面体机房具有良好的防静电措施。

板缝之间必须采用防水特殊处理工艺,保证机房不出现漏水、渗水等现象;墙板与顶板及地板之间，墙板之间接缝采用密封胶密封处理,保证机房防水防尘。
（三）电力电缆

电力电缆采用阻燃耐火软电缆

1、运行指标：
1）电缆导体的长期允许工作温度应不低于70℃；
2）电缆弯曲半径：铠装型电缆：为电缆外径的15倍；非铠装型电缆：为电缆外径8倍；
3）系统标称电压和频率：0.6/1kV、450/750V,50Hz；
4）敷设环境有排管、桥架、电缆沟等方式；
5）电缆敷设温度不低于-10℃。
2、技术指标：
1）导体应采用符合GB/T 3953中规定的TR型软圆铜线组成。导体结构应按YD/T 1173-2016要求绞合成圆形、半圆形、扇形或瓦形；
2）阻燃型电缆的导体表面允许绕包一层非吸湿性包带，耐火型电缆的导体外应有耐火层，耐火层应采用耐火材料绕包或挤包，耐火材料性能应符合电缆相应的耐火特性要求；
3）导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体中不允许整股接头，股线中的单线允许接头，但相邻两个接头的间距应不小于300mm；
4）根据不同型号，电缆绝缘层应采用聚氯乙烯或聚烯烃材料，电缆绝缘层机械物理性能和环境性能应符合YD/T 1173-2016标准中表11绝缘层机械物理性能和环境性能的要求；
5）电缆绝缘层的平均厚度不小于标称厚度，最薄处厚度不小于标称厚度的90%-0.1mm；
6）绝缘层应紧密地挤包在线芯上，且容易剥离而不损伤导体。绝缘层的横断面上应无目力可见的气孔和砂眼等缺陷；
7）每根绝缘线芯用颜色标志识别；
8）绝缘线芯应经受GB/T 3048.9中规定的工频50Hz的高压火花试验。

（四）配套基础

本工程为秦望山气象塔基站20米四管塔基础设计，基站位于江苏无锡

上部结构体系:钢结构塔架

本工程在设计考虑的环境类别中的结构设计使用年限为50年。

防雷接地系统：按《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第二类防雷建筑物标准设计，塔顶安装3根≥11.5米玻璃钢绝缘避雷针，距离天线罩大于3米。设置两个相互隔离的接地网，设备接地与避雷接地电阻均小于4Ω，且两者间距大于15米，接地体连接处三面焊接，搭接长度符合规范。

电力供应系统：市电接入采用铜芯电缆，低压线路压降小于10%，室外电表箱底面对地距离＞1.5米，地埋电缆埋深＞0.7米，穿越农田时＞1米。配备35KW静音发电机组，与UPS系统技术匹配，保障系统15kW以上供电需求，满足雷达及附属设备10.92kW工作功耗。

网络与安防系统：采用电信100M、移动备用50M运营商VPN专线，光缆接入距离雷达点位200米处。配备视频监控设施2套，塔下围栏1套，摄像头分别安装于天线罩内2个、机房内1个、塔顶1个，实现全方位安防监控。
技术要求

本工程混凝土结构的环境类别:二(b)类。

设计基本风压:1.89kN/m2.

建筑抗震设防类别为丙类，建筑结构安全等级为二级，所在地区的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度0.05g

设计地震分组:第1组;场地类别:11类.

雷达安装

设备基础安装参数

雷达整机及天线罩固定安装于20米雷达塔塔顶专用安装平台，安装基座与塔体平台采用螺栓紧固+焊接加固双重固定方式，基座安装水平度偏差≤0.02°，平面平整度误差≤1mm/m，确保雷达设备无倾斜、无偏移。雷达天线罩安装中心与塔体中轴线重合，安装定位偏差≤5mm，天线罩底部与塔顶平台密封贴合，杜绝渗水、进尘问题。天线罩安装尺寸严格适配设备规格，外径7.2m、高度5.069m，安装完成后无晃动、无形变，与周边塔顶设备、避雷针安全间距满足规范要求。

2. 天线系统安装要求

雷达天线为X波段双偏振天线，整机安装于天线罩内部中心位置，天线俯仰角、方位角转动机构安装精准，无卡顿、无偏移。天线安装垂直度、水平度校准误差均≤0.01°，方位转动范围0°~360°无死角，俯仰转动范围满足设备设计标准，转动平稳无抖动。双偏振收发组件安装对位精准，偏振通道同轴度偏差、相位差指标符合X波段天气雷达技术规范，确保雷达水平、垂直偏振探测精度达标。天线馈线安装规整，弯曲半径严格遵循电缆技术要求，无过度弯折、挤压，接线牢固、屏蔽层接地规范。

3. 主机及配套设备安装参数

雷达信号处理主机、发射机、接收机、电源适配模块等核心室内设备，统一安装于项目配套室外一体化汇聚机房方舱内部。设备采用机柜嵌入式安装，机柜固定牢固，垂直偏差≤1.5mm/m，机柜间距、散热间距符合设备运维要求。室内设备布线规整，强弱电分离敷设，电力电缆、信号电缆、光纤分区布置，接线端子压接牢固、标识清晰。方舱内部设备安装完成后，预留充足检修空间，满足后期调试、运维、更换配件需求。

4. 防护与安防配套安装要求

雷达设备整体防护适配铁塔及基础工程抗风、抗震标准，可耐受55m/s刚度控制风压、67m/s强度控制风压，适配7度抗震设防烈度要求，设备安装固定结构具备同等抗风、抗震性能。塔顶2个监控摄像头按19m斜对角点位精准安装，视角全覆盖雷达天线罩、塔顶设备区域，可实时监测雷达设备运行状态、塔体安全情况。雷达设备防雷接地严格接入项目专用设备接地网，接地电阻＜4Ω，与避雷接地网物理间距大于15米，接地接线规范、搭接长度达标，全方位规避雷击、静电干扰对雷达设备的影响。

5. 供电与信号传输安装标准

雷达设备供电系统适配项目10.92kW工作功耗需求，接入方舱配电系统及UPS、35KW静音发电机组备用供电系统，供电线路采用阻燃耐火软电缆，敷设方式、弯曲半径、工作温度严格遵循本项目电力电缆技术参数，供电电压、频率稳定在0.6/1kV、50Hz标准区间，线路压降符合规范要求。雷达信号传输依托项目电信100M、移动50M双备份VPN专线，光纤、信号线缆敷设屏蔽完好，无信号干扰，传输链路稳定，满足雷达实时数据采集、传输、回传需求。

6. 安装校准与调试指标

雷达安装完成后需完成全方位精度校准，设备方位、俯仰角度校准精度满足X波段双偏振天气雷达观测标准，探测数据精度、分辨率、灵敏度符合气象监测业务要求。整机运行无机械异响、无信号异常，设备启停、扫描、数据采集功能正常。安装调试完成后，雷达设备可实现全天候连续稳定运行，适配山区户外复杂环境，满足本地气象监测、短时临近预报、灾害性天气预警的业务使用需求
四、项目实施要求

（一）质量要求

1、供应商应严格按照招标文件的要求和有关标准，提供全新的、未经使用的、技术先进的产品。且负责将所有产品运至采购人指定的地点，并安装调试等。

2、供应商应保证提供的产品完全与招标文件所述的质量、规格和性能相符，所使用的材料及配件达到优质标准，相关产品具有产品质量合格证明书。

3、产品包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良好造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。

4、投标供应商应确保设备及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对设备的正常运行和维护必不可少的且应属于设备配带的部件、配件等，投标供应商有责任给予补充。

5、中标供应商保证向采购人提供的设备或设备的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或知识产权等的起诉，任何由此引起的法律责任和经济责任均由供应商承担。

（二）安装要求

1、中标供应商应按采购人现场实际情况进行设备布局及安装，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并不会支付由此带来的其他费用。

2、本章所提供的项目设备技术参数中如未明确说明，但可以推断是整个设备安装和运行时不可缺少或必需的配套材料和工作，供应商应在投标文件中列出，并计入总价，采购人将不再支付任何费用。

3、在项目实施期间所发生的一切安全责任事故均由中标供应商负责承担，中标供应商应做好相关安全教育工作及现场安全保护措施，并配备相关安全管理人员负责现场安全施工工作。

（三）验收要求

1、产品到达现场后，中标供应商应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，对全部产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）等验收，作出开箱记录，双方签字确认；对采购产品按要求进行安装调试。供应商应为使用方安装、调试、维修、使用等提供足够的技术资料和技术保障。如有货物短缺、质次、损坏等问题，应作详细记录，并由供应商立即、无条件调换补齐。

2、中标供应商应保证产品到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标供应商应提供完备的技术资料、原厂真货证明、装箱单和合格证等。验收合格条件如下：

（1）货物性能考核指标：不得低于上述货物验收标准中的指标，同时应符合本项目招标文件和投标文件中明确的指标（验收方式以采购人要求为准）。

（2）设备技术资料、原厂真货证明、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在规定时间内完成交货并由双方组织验收小组进行验收，并经验收小组签字确认。

4、供应商提供的产品设备未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5、设备安装完成后，中标供应商须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格交付采购人之日为止。中标供应商应免费提供成品保护。如需临时拆装，中标供应商不收取临时拆装费。

6、中标供应商须在安装、调试、培训结束后，向采购人提交详细的竣工验收资料，包括但不限于以下部分：交付清单、系统试运行报告、竣工验收报告、项目实施过程照片、技术文件、操作手册、培训记录等。

7、中标供应商须在安装后配合供电部门验收，直至设备能够正常使用。

（四）质保要求

1、供应商报价时须承诺所有设备免费质保期满足技术指标等要求中的规定（如未明确的则质保期为至少一年）（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。质保期内定期进行维护保养，免费更新和维护软件。

2、供应商须保证所供产品为原厂全新设备；在质保期内，所有服务及配件全部免费，负责处理并解决故障，并免费更换有故障的零、部件，消耗品除外。

（五）售后服务要求（如技术指标要求中另有约定的，则从其约定）

1、中标供应商应具备完善的售后服务体系之外，在项目实施及质保期间应具有固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障；中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询：中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应：

1）当系统或设备发生故障时，供应商在保修期内须免费向采购人提供所有设备、材料和劳工维修处理，供应商须承诺报修时及时到达现场、若无法修复须提供备件保障系统设备正常运行。

2）质保期内定期到现场进行设备的安全性、操作检查、软件更新、系统连接和其他的关键项目以维持系统处于最佳使用效果。

（3）人员培训：供应商应到采购人提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。

2、质保期满后服务要求

（1）质量保证期满后，中标供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期满后，采购人需要继续由中标供应商提供售后服务的，中标供应商应以优惠价格提供售后服务。保修期外的维护保养，中标供应商应承诺只收取成本费并提供终身免费技术支持服务。

3、提供终身的维护及技术支持。有专门的应用工程师对采购人提供专业的应用技术支持。在采购人遇到困难，可及时提供方法开发和应用支持的指导。
五、项目交付时间和交付地点

1、项目交付时间：自合同签订之日起120日内完成供货、安装及相关调试工作，通过验收，交付使用。

2、项目实施地点：江阴市秦望山。

六、付款方式

合同签订后支付合同价款的30%，项目完成并验收合格后支付至合同价款的60%，审计结束后支付至审定价的90%，验收合格满1年且审计结束后支付剩余款项。中标供应商须向采购人开具增值税专用发票，申请要求及时间节点满足采购人要求。

七、报价要求及说明

1、供应商报价应包括但不限于：供货、安装布放调试、运输（包含专业运输及保险、路线规划、二次搬运、安全保障的技术运输服务等）、接地系统监测与维护、技术支撑（包含地质勘探、桩基检测、多系统协同适配、协助完成最终竣工验收、提供完整的技术档案(如施工图纸、检测报告、验收记录)、塔体维护及监测服务等）、安全防护服务（包含高清摄像头及防护围栏的物资及安装、调测服务等），以及供应商认为需要的其他费用等全部工作内容（即报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务）。

2、本项目现场环境恶劣，现场及周边情况较为复杂 ，部分路段道路存在多处泥泞路段与不规则坑洼，还因地形限制呈现陡坡、急弯特征，易出现积水漫溢、路基松软，严重影响工程设备、货物的运输效率与通行安全，同时安装条件极为严峻，安装区域整体空间受限，大型吊装设备、雷达铁塔构件的进场与作业调度难度较大。供应商需综合考虑上述因素可能造成的影响以及综合考虑可能突发的恶劣天气，对施工人员安全防护、设备稳定运行及施工工序衔接均构成多重挑战，因此供应商在参与过程中需全面统筹考虑各项关联成本，具体包括现场运输、协调、安装所需的材料购置、设备租赁及人工投入费用（如路基加固、路面平整、防滑处理等），场地协调涉及与场地产权方、周边相关,管理单位沟通，占地使用费用及场地平整、清理等费用，以及额外的协调、运输成本与钢板铺设等额外安装协调费用，确保充分应对恶劣环境、复杂道路与严峻施工条件对工程的综合影响，保障项目高效推进与顺利交付。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

第四章　评标方法和评标标准
一、评标方法
本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。
注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。
评标标准：

	评分项
	序号
	评分因素
	评分细则
	分值

	一、价格部分（30分）
	1.1
	投标报价
	满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的投标价格分统一按照下列公式计算：报价得分=评标基准价/投标报价*30分。
	30

	二、技术部分（44分）
	2.1
	技术方案
	投标人针对本项目提供技术方案，包括①地质、现场环境分析，②功能合理性分析、③参数响应、④设备性能分析，方案内容描述全面合理符合采购需求的得 12分，每有一项内容缺失的扣 3 分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣 1.5分，扣完为止。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	12

	
	2.2
	项目实施 

方案


	投标人针对本项目提供实施方案，包括①实施组织机构及管理制度、②实施进度计划及安排、③实施团队，④项目质量保障措施，⑤技术控制措施，⑥应急方案方案，内容描述全面合理符合采购需求的得 12分，每有一项内容缺失的扣 2 分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣 1分，扣完为止。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	12

	
	2.3
	售后服务方案
	投标人针对本项目提供售后服务方案，包括①售后服务内容、②服务保障体系、③售后服务人员的技术水平及现场服务措施、④日常维护保养、⑤备品备件清单及管理、⑥质保期满后的服务内容及收费标准，方案内容描述全面合理符合采购需求的得 12分，每有一项内容缺失的扣 2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣 1分，扣完为止。 

（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	12

	
	2.4
	培训方案
	投标人针对本项目提供培训方案，包括①使用操作、②常规检查、③保养内容，④日常使用注意事项，方案内容描述全面合理符合采购需求的得 8 分，每有一项内容缺失的扣 2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣 1分，扣完为止。 

（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	8

	三、商务部分（26分）
	3.1
	综合实力
	投标人具有以下有效期内的认证证书，每有一个得1分，最高得3分。

①质量管理体系认证证书；

②环境管理体系认证证书；

③职业健康安全管理体系认证证书。
提供证书原件扫描件制作进入投标文件 ，未按要求提供或未提供证明材料的均不得分。
	3

	
	3.2
	成功案例


	2023 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），投标人具有类似雷达基建及配套设施工程项目项目成功案例的，有一个得 2.5 分，最高得 10 分。 

注：提供合同原件扫描件制作进入投标文件，未按要求提供或未提供证明材料的均不得分。
	10

	
	3.3
	质保期
	满足招标文件要求质保期（1 年）不得分，每增加一年质保期得 1 分，最高得 3 分。 

注：质量保修期在报价函中填写，同时提供承诺书原件（格式自拟，加盖公章）扫描件制作进入投标文件，未按要求提供或未提供证明材料的均不得分。
	3

	
	
	团队实力


	1.项目负责人：具备一级建造师证书得2分。

2.技术负责人：具备工程相关专业高级职称得 2 分；具备工程相关专业中级职称得 1 分。本项最高 2 分;
3.安全负责人：具备中级注册安全工程师证书，得1分;
4.项目组人员：供应商为本项目配备专业的维护人员，同时具有高处作业证和电工证的人员每提供一个得0.5分，本项最高得5分。

注：（以上人员不重复得分，须提供各相关证书复印件和提供本单位连续3个月（不含投标当月）为其缴纳社保的证明材料复印件）
	10


第五章　合同书（参考格式）
甲方（采购单位）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
乙方（中标单位）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江阴市政府采购中心的采购结果签订本合同。
第一条　采购内容
1、项目名称（项目编号）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2、项目采购清单（包含货物名称、规格、型号、数量、价格）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3、其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第二条　合同总价款
本合同人民币总价款为                （小写），                （大写）。
（按实结算项目的结算金额以项目完成后审计部门的审计结果作为结算依据。）
分项价款如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
本合同执行期间合同总价款不变。（有另行规定的除外。）
第三条  履约保证金的缴纳和退还
本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：               。
履约保证金缴纳金额：              元。
履约保证金的缴纳时间：                ，缴纳形式：                   。
履约保证金的退付时间：                ，退付办法：                   。
履约保证金不予退还的情形：                                           。
逾期退还履约保证金的违约责任：                                       。
第四条　组成本合同的有关文件
下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）招标文件；
（2）投标文件；
（3）中标通知书；
（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。
第五条　权利保证
乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第六条　质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件与投标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
3、乙方承诺的质量保证：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第七条　包装要求
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第八条　交货及验收
1、交货地点、方式及日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2、验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收，费用由    承担。
第九条　伴随服务／售后服务
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件及投标文件所规定及承诺的“服务承诺”提供服务。
2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试、运行、维护等；
（2）对甲方人员进行免费培训。
3、乙方承诺的售后服务：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
（5）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。
第十条　付款
1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。
2、付款方式：　                                      
第十一条　违约责任
1、                                                                    
2、                                                                    
3、                                                                    
4、                                                                    
5、                                                                    
6、                                                                    
7、                                                                    
8、                                                                    
第十二条　不可抗力
1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。
2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。
3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。
第十三条　合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十四条  合同的终止
本合同因下列原因而终止：
（1）本合同正常履行完毕；
（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
（3）任何一方行使解除权解除本合同；
（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。
第十五条　争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
3、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十六条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏恒泰建设工程咨询有限公司见证。
2、本合同一式肆份，甲方、乙方各执两份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
	甲方（采购单位）：  　       （盖章）
	
	乙方（中标单位）：  　       （盖章）

	地址：　　　　　　　　　　　　　　　
	
	地址：　　　　　　　　　　　　　　　

	法定（授权）代表人：
	
	法定（授权）代表人：

	　　　　　年月日
	
	　　　　　年月日

	
	
	

	见证方：（盖章）
	
	

	见证方代表：
	
	

	　　　　　年月日
	
	

	
	
	

	
	
	


第六章　响应文件的组成和格式

采

购

响

应

文

件

采购编号：

采购内容：

投标供应商：（加盖CA电子公章）

二○二六年  月  日

说明：投标书须编制目录、页码。对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

评分索引表

	评分项目
	投标文件中页码

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


一、响应函

致江苏恒泰建设工程咨询有限公司：

我方收到贵公司            （项目编号）采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加                        的投标。

1、愿意按照采购文件的一切要求，参与                ，报价详见《项目报价总表》。

2、我方同意按采购文件的规定，本响应文件的有效期限为评审后60天。

3、我方愿意提供采购文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我方认为你们有权决定中标供应商。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意按相关法规和有关文件规定处理。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件、评审办法、评分细则及配分提出质疑的权利。

7、如我们在投标截止期后撤回响应文件或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行采购文件、响应文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。

9、一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。
供应商（电子签章）：              

电话：                        

传真：

地址：                            

邮编：

二、开标一览表

	项目编号
	JSZC-320281-HTJS-G2026-0024

	项目名称
	江阴市X波段天气雷达基础设施建设项目

	项目报价
（单位：元）
	小写：                          ​​

大写：                          


供应商（电子签章）：
法定代表人或授权代表（签名或盖章）：
日期：     年    月    日
三、报价明细表
	序号
	费用名称
	价格

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	……
	
	

	
	
	

	合计
	小写：￥
大写：人民币


供应商（电子签章）：
法定代表人或授权代表（签名或盖章）：
日期：     年    月    日
四、商务要求响应及偏离表

	序号
	招标文件

商务要求
	投标文件

商务规范描述
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件商务规范描述”完全照抄“招标文件商务要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。
供应商（电子签章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：
日期：     年    月    日

五、技术要求响应及偏离表

	序号
	招标文件

技术要求
	投标文件

技术规范描述
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、技术参数要求等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。
供应商（电子签章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：
日期：     年    月    日

六、技术部分

根据采购文件评分标准内技术部分自行拟定：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
七、投标供应商综合实力

（一）投标供应商综合信息一览表
	一、公司基本信息

	1
	公司名称
（公章）
	

	2
	注册资金：
	
	3
	公司地址：
	

	4
	成立日期：
	
	5
	法定代表人：
	

	6
	开户银行：
	
	7
	账号：
	

	8
	项目联系人：
	
	9
	联系电话：
	

	二、公司财务状况

	上一年度财务状况

	1
	销售收入（元）：
	
	2
	利润总额（元）
	

	3
	年末“固定资产合计”（元）：
	
	4
	年末“流动资产”余额（元）：
	

	5
	年末“短期负债”余额（元）：
	
	6
	年末“长期负债”余额（元）：
	

	7
	年末“资产总计”余额（元）
	
	8
	年末“货币资金”余额（元）：
	

	三、投标供应商其他信息

	（一）
	公司取得的相关资质认证：
	

	（二）
	公司获得的荣誉信誉认证表彰等情况
	

	四、提供的案例清单

	项目名称
	合同金额（元）
	项目联系人及电话
	实施时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（二）项目负责人简历表
	姓 名
	
	性 别
	
	年龄
	

	职 务
	
	职 称
	
	学位
	

	具备的资质证书情况

	序号
	资质证书名称（需提供相关证明）
	备注

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	……
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	经验、业绩情况

	序号
	项目名称
	规模
	实施时间
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（三）技术负责人简历表
	姓 名
	
	性 别
	
	年龄
	

	职 务
	
	职 称
	
	学位
	

	具备的资质证书情况

	序号
	资质证书名称（需提供相关证明）
	备注

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	……
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	经验、业绩情况

	序号
	项目名称
	规模
	实施时间
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（四）项目组成员一览表
	序号
	姓名
	年龄
	性别
	职称、资质
	岗位

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：需提供相关证明材料。
八、资格证明文件

文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》。

文件2：提供法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】。
文件3：提供中小企业声明函。如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

文件4：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（复印件）。
资格证明文件格式：

（投标供应商）法定代表人授权委托书 

江苏恒泰建设工程咨询有限公司：

                                              系中华人民共和国合法企业。法定地址：                                                   。
特授权       代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：            性别：       年龄：       职务：            
身份证号码：                        电话：                    
通讯地址：                                                    
单位名称（电子签章）：                 
法定代表人（签名或盖章）：                
【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】
	法定代表人身份证

复印件
	
	被授权人身份证

复印件


法定代表人亲自投标声明
江苏恒泰建设工程咨询有限公司：

　　　　　　　　　　　系中华人民共和国合法企业。
法定地址：　　　　　　　　　　　                            
　　　　　　　　　　　项目（项目编号：　　　　　　　　　　　）由我单位法定代表人参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
法定代表人情况：
姓名：　　　　　　　　性别：　　　　　　　　年龄：　　　　　　　　　
身份证号码：　　　　　　　　 　　　电话：　　     　　　　　　　　　
通讯地址：　　　　　　　　　                                    　　
 单位名称（电子签章）：                      

法定代表人（签名或盖章）：                   
附：
	法定代表人身份证
扫描件


关于资格的声明函

江苏恒泰建设工程咨询有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下： 
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为　                  ，全称为　                 ，统一社会信用代码为　                 ，法定代表人（单位负责人）为　                 ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目， 由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。 
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。 
四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购 合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有：　                 。主要专业技术能力有：　                 。 
五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营 受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。 
七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。 
八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。 
九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。 我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。
投标单位（电子签章）：
日期：   年    月    日
说明： 

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。 

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。 
中小企业声明函

（非小微企业无需提供此表内容）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元１，属于（中型
企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元１，属于（中型
企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）： 

日期：     年    月    日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 

残疾人福利性单位声明函（如需）

(非残疾人福利性单位无需填写提供)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 
单位的 
项目采购

活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：     年    月    日

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
           日期：      年   月   日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
九、符合条件需要提供的证明文件
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