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前附表
	项号
	名称
	内      容

	1
	招标编号
	JSZC-320500-SZSC-G2026-0015

	2
	项目内容
	智能网联汽车线控技术实训室建设

	3
	项目预算
	人民币壹佰壹拾玖万肆仟元整（¥：1194000.00）

	4
	采购方式
	公开招标

	5
	招标代理机构
	苏州市诚源招投标代理有限公司
联系人：金兰、浦沁、杨莹   电 话：0512-69228578
地  址：苏州市金门路1072号苏州金门国际商业广场6楼C区（11/12号电梯直达）

	6
	投标有效期
	九十天（日历日）

	7
	投标保证金
	无

	8
	投标文件份数
及装订
	本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统

	9
	开标时间
及地点
	2026年11月12日 13:00-13:30整（北京时间）
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

	10
	评标时间
及地点
	2026年11月12日13:30整（北京时间）
地点：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼，苏州市公共资源交易中心

	11
	中标服务费
	由中标人支付，按预算金额100万元以内1.5%、100万元～500万元以内1.1%、500万元～1000万元以内0.80%差额定率累进法计算并支付中标服务费。该费用应在领取中标通知书时付清。
本项目中标服务费：
人民币壹万柒仟壹佰叁拾肆元整（¥：17134.00元）
账户名：苏州市诚源招投标代理有限公司
开户行：中国农业银行股份有限公司苏州国贸支行
账  号：10553901040020646

	12
	评标标准
	根据质量、服务与价格的比较

	13
	评标方法
	综合评分法

	14
	中标原则
	以评标总得分最高的投标单位作为相应标段的中标候选人。

	15
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标：
（一）符合专业条件的投标单位或对招标文件作实质响应的投标单位不足三家的；
（二）出现影响招标公正的违法、违规行为的；
（三）投标单位的报价均超过了招标预算，招标单位不能支付的；
（四）因重大变故，招标任务取消的。

	16
	导致无效标因素
	投标文件属下列情况之一的按照无效投标处理：
（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）投标文件含有招标单位不能接受的附加条件的；
（五）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
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第一章 投标邀请函
项目概况
智能网联汽车线控技术实训室建设的潜在供应商应在苏采云获取采购文件，并于2026年11月12日09:30整（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况：
1.招标编号：JSZC-320500-SZSC-G2026-0015
2.采购方式：公开招标
3.项目内容：智能网联汽车线控技术实训室建设
4.项目预算：人民币壹佰壹拾玖万肆仟元整（¥：1194000.00）
5.交付时间：合同签订后30日内设备到场，完成安装调试。
6.交货地点：苏州市致能大道106号苏州职业技术大学（南区）禹济楼汽车运用技术训练中心。
7.本项目不接受联合体投标、不接受进口产品、不允许分包、转包。
二、投标人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。
3.本项目的特定资格要求：
（1）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、报名及获取采购文件
1.报名截止时间：2026年10月28日。
2.获取方式：网上报名
（1）申领CA证书
供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》
（2）登录报名
供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。
（3）供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打注册咨询：18261002950；CA技术咨询电话：400-608-6099；签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
（4）依法获取采购文件的方式：报名供应商确认报名后需自行从报名系统里面下载本项目采购文件，报名日期视同为依法获取采购文件日期。未依照采购公告要求实行网上报名的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3.售价：无
4.本项目采用网上开评标的方式。
四、电子响应文件上传
本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
五、提交电子响应文件截止时间、开标时间
1.提交响应文件截止时间：2026年11月12日 13:30整（北京时间）
2.开标时间：2026年11月12日 13:30整（北京时间）
3.开标解密：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）
4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1.政府采购监督电话：0512-68616651
2.本次采购的有关信息将在以下网站上发布：中国政府采购网中央主网；江苏政府采购网；苏州政府采购网。
3.有关该采购项目的澄清、修正及中标（成交）等信息亦在以上网站发布，请随时关注。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：苏州职业技术大学
地址：江苏省苏州市吴中区致能大道106号
联系人：王晓杰
电话：15370176137
2.代理机构信息
名称：苏州市诚源招投标代理有限公司
地址：苏州市金门路1072号苏州金门国际商业广场6楼C区（11/12号电梯直达）
联系人：金兰、浦沁、杨莹
电话：0512-69228578
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第二章 投标人须知
一、说明和释义
1. 说明
1.1本招标文件仅适用于苏州市诚源招投标代理有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于苏州市诚源招投标代理有限公司。
2. 词语释义
2.1采购人（甲方）：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2采购代理机构：依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。
2.3投标人（供应商）：响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。
潜在投标人（供应商）：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。
2.4响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5中标人（乙方）：经评标委员会评定产生、采购合同中规定的向采购方提供货物或服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。
2.6合同：甲乙双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.7服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.9天：日历日。
2.10服务地点：合同中明确约定的服务项目所在地。
2.11合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.12不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.13实质响应：满足有关本项目服务的具体要求，包括服务内容、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.14书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
2.15小微企业：小型企业且提供自有服务的，视同为小型企业。微型企业且提供自有服务的，视同为微型企业。
二、 投标人
3.A投标单位应当具备下列一般条件：
3.1具有独立承担民事责任的能力；
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明；包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.6法律、行政法规规定的其他条件；
B.本项目的特定资格要求：
（1）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4. 投标方代表
指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标方代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》。
5. 投标费用
无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6. 联合投标（本次招标不接受联合投标）
两个或两个以上单位组成的联合体投标时，除按本须知相关条款提供联合体每一成员的资料外，还应符合以下规定要求：
6.1联合体各成员之间应签订《联合体协议书》，投标人的投标文件及中标后签署的合同书，对联合体的每一成员均有法律约束力。
6.2由联合体各成员法定代表人签署提交一份授权委托书，委托投标人代表参加投标。
6.3联合体投标人代表应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接收本项目款项的支付。
6.4所有联合体成员应按合同条件的规定，为实施合同共同和分别承担责任。在联合体协议书和授权委托书中，以及在投标文件和中标后签署的合同书中应对此做出相应的声明。
6.5联合体各成员之间签订的联合体协议书应与投标文件一起递交。
6.6参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。
6.7同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。
三、 招标文件的说明
7. 招标文件
招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。
8. 招标文件的澄清
8.1投标人在获取招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，下同）向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式或投标答疑会的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源），答复将送给所有获得招标文件的投标人。
8.2投标人的询问通知不得迟于法律规定时间前使招标代理机构收到。
9. 招标文件的修改
9.1在投标截止时间15日前，招标代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。
9.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
9.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
10. 答疑
10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。
10.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
10.3未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。
10.4在采购活动中本身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
10.5接收质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。
10.6联系单位：苏州市诚源招投标代理有限公司
10.7收件人：金兰、浦沁、杨莹
10.8联系电话：0512-69228578
10.9通讯地址：苏州市金门路1072号苏州金门国际商业广场6楼C区（11/12号电梯直达）
10.10供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
11. 勘察现场
    无
四、投标文件说明
12．提示与要求
12.1投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。
12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
13. 投标文件计量单位和使用文字
13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。
14. 投标文件的组成
14.1报价部分
14.1.1封面
14.1.2开标一览表（格式详见第三章）
14.1.3投标报价明细表（格式详见第三章）
14.2资格性审查文件
14.2.1关于资格文件的声明函；
14.2.2投标单位情况表；
14.2.3投标单位《营业执照》副本复印件；
14.2.4投标单位的法定代表人/负责人身份证复印件；
14.2.5投标单位代理人身份证复印件及授权委托书（若有）；
14.2.6合格投标人资格证明材料
14.2.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
14.2.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（提供最近一期的财务报表或经审计的财务报告，其他组织、自然人、及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；
14.2.6.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供针对本项目的相关设备及相关专业技术人员配备情况）；
14.2.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录提供税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；
14.2.6.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
14.2.7 中小型企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业的相关证明材料（如有），未提供不享受中小企业扶持政策；
14.3符合性审查文件
14.3.1投标函（格式详见第三章）
14.3.2《投标保证承诺书》（格式详见第三章）
14.3.3《技术部分正负偏离表》
14.3.4《商务部分正负偏离表》、《企业类似业绩一览表》；
14.3.5其他有关符合性证明的文件；
14.4其它投标文件
14.4.1项目需求及评分标准中所涉及到的其他相关材料及承诺书；
14.4.2其他有关资格证明及人员上岗证等证明文件；
14.4.3评分标准中涉及的其他证明材料；
注：投标人所提交的资料文件完整与否，将直接影响投标人是否实质性响应采购文件的评判或评分。投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将解除其协审服务合同，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关条款处理。
15.对本次投标的详细说明的编制
15.1投标文件按统一格式、顺序编写。
15.2电子投标文件中的资料应按招标文件的要求加盖电子印章或加盖投标单位公章上传；若未按上述要求签署的电子投标文件将被否决。
16.投标文件的制作、签署、上传
16.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
16.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。
[bookmark: _Toc31150][bookmark: _Toc25608]16.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
17. 报价（编制）要求的说明
17.1投标报价应包括完成本招标项目全部内容的一切费用，除非合同条款中另有规定，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，投标无效。
17.3一项投标内容只允许一个报价，任何有选择性投标报价的，其投标无效。
17.4投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，或者各标的物的单价超过该项预算单价的（针对采购文件标明预算单价的项目），其投标无效。
17.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。
17.6关于落实苏财购〔2025〕62号文件的要求
根据苏财购〔2025〕62号文件要求，关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知，对异常低价响应进行审查：
①评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：
A、响应报价低于采购项目预算 50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；
B、响应报价低于采购项目最高限价45% 的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
C、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
②启动异常低价响应审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
18. 投标保证金
本项目不收取投标保证金。投标单位应在投标文件中提交《投标保证承诺书》（格式详见招标文件附件）
19. 投标文件的有效期
19.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
19.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标单位协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标单位不能修改投标文件。
五、投标文件的递交
20.投标文件的递交
20.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
21.投标截止时间
21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，招标单位和采购代理机构拒绝接收。
21.2招标单位和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，招标单位、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
22.投标文件的补充、修改和撤回
22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
六、开标和评标
23. 开标
23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
23.3资格审查
23.3.1公开招标采购项目开标结束后，招标单位应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
24.评标委员会或评标小组
24.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员由招标单位代表和评审专家组成；
24.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责；
24.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
24.2.2要求投标单位对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
24.2.3对投标文件进行比较和评价；
24.2.4确定中标候选人名单，以及根据招标单位委托直接确定中标单位；
24.2.5向招标单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
24.3评标委员会成员应当履行下列义务：
24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
24.3.3对评标过程和结果，以及投标单位的商业秘密保密；
24.3.4参与评标报告的起草；
24.3.5配合财政部门的投诉处理工作。
25.评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。
25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标单位进行联系。
26.对投标文件初审
26.1开标后，评标委员会在初审过程中有权拒绝有下列情况之一的投标文件：
26.1.1投标单位的投标文件未按照本须知规定制作的；
26.1.2与招标文件有重大偏离；
26.1.3投标单位拒绝修正错误；
26.1.4投标单位的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
26.1.5其他被评标委员会认定无效的情况。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。
26.3除特别说明外招标文件提供的设备、材料、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标单位在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足招标单位的需要。
26.4评标委员将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。
26.5评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
26.5.1大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
26.5.2单价金额小数点或者百分比有明显错位的，修改单价；
26.5.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知25.1第二款的规定经投标单位确认后产生约束力，投标单位不确认的，其投标无效。
26.5.4投标单位不同意以上修正，则其投标将被拒绝。
26.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
27. 投标的澄清
27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
28.废标
28.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
28.1.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
28.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
28.1.3投标单位的报价均超过采购预算；
28.1.4因重大变故，采购任务取消的；
28.2 废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标单位。
29. 投标文件的评价和比较
29.1评标委员会将仅对按照本须知确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。如评委会根据审查确定投标人无能力履行投标文件承诺的内容，其投标将被拒绝。
29.2各考评项目的评分均依据投标人在投标文件中提供相关证明，未能提供相关证明的，不记分。
29.3投标人服务承诺必须具体、详尽、可行，否则不记分。	
29.4本次招标的中标人数量为：1家单位。
七、授予合同
30. 中标单位的确认
30.1评标委员会根据投标单位资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购单位的委托向采购单位推荐中标候选单位。
30.2经评标委员会评审并确定中标单位后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位未在中标公告期满后七个工作日内向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署，采购代理机构有权对该质疑不予答复。
30.3 招标采购单位在合同履行过程中时可以增加（或减少）中标货物和服务的数量，但增加的金额不得超过中标货物和服务金额的10%。
31. 合同授予标准
31.1 采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的中标单位。确定为中标单位的必须具有实施本合同的能力和资源。
32. 中标通知书
32.1 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
32.2 中标通知书将成为合同的组成部分，对招标单位和中标人具有同等法律效力。
32.3中标通知书发出后，招标单位不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
33. 合同的签订
33.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，招标单位与中标单位原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标单位及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
33.2 招标单位与中标单位所签订的合同不得对招标单位确定的事项和中标单位投标文件作实质性修改，招标单位不得向中标单位提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
33.3依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
33.4政府采购合同履行中，招标单位需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标单位协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
34. 履约保证金：中标金额的5%
八、其他事项
35. 中标服务费
35.1 中标单位须按前附表的规定按其采购预算总金额支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时一次性付清。
35.2 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，保留诉讼的权利。
36. 监督和公证
36.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
36.2 采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。
36.3 未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
[bookmark: _Toc28861884]
第三章  投标文件格式

说明：对本章所有的格式及内容，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改部分不得造成与本章格式及内容实质性的违背，否则其投标文件将被拒绝。

一、法定代表人授权委托书



法定代表人授权委托书



本授权委托书声明：我        （姓名）系        （单位名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）的     （姓名）为我公司代理人，并以本公司的名义在    号项目的开标、投标和合同签订过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我公司均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书有效期自投标文件提交开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年     月     日



二、投标函


投标函

                             ：
我方收到贵单位                            号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵单位承诺：
1.我们愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的投标报价包括完成本次项目的所有服务内容需要的各项应有费用。
2.如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。
3.我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。
4.我方愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。
5.我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
6.我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。
7.我方同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消我方的中标资格。
8.如果我方中标，我方愿意并按招标文件规定支付中标服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；
9.与本投标有关的通讯地址：
单位：                           联系人：
地址：                           邮政编码：
联系电话：                       传真：

投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：        年    月    日




三、投标保证承诺书
投标保证承诺书

致：苏州市诚源招投标代理有限公司
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称、采购编号）的投标,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。
1.自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销响应；
2.中标后不依法与采购单位签订合同；
3.中标后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标单位：（盖章）

地址：
电话：
电子邮件：
法定代表人或代理人：（签字或盖章）：

日期：



四、开标一览表


开标一览表
投标单位：
招标编号：
	序号
	采购内容
	报价（元）

	1
	
	

	投标总价
	人民币大写：                     （￥           ）



注：价格包括系统项目设计、管理、全部硬件设备、软件系统及其备品、备件、材料、辅助材料和专用工具费用，包装、仓储、运输、安装调试、检测验收、试运行直到运行验收完成等各项应有费用，进口设备（若有）代理、报关、关税、汇率差等费用，培训、质保、技术支持、售后服务、企业利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，包括招标文件中要求的所有许可证、批复及执照等的获得，操作、维护及培训服务以及招标文件规定的其他项目和服务等方面都应包含在或合理地隐含在承包商的责任、义务和风险中。安装及包装垃圾负责清理并运出场地，若甲方认为该清理工作未能满足要求，有权外聘清洁公司，其费用将从合同价款中扣除。甲方不再支付其他任何费用。项目只有通过所有相关部门验收后，方可视为项目完工。


投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：        年     月    日


五、分项报价明细表

（1）投标报价明细表
	序号
	货物
名称
	规格、型号
	品牌
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	质保期限（年）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	合计：人民币          元（￥          ）



注：
“投标报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”（投标总价）相等，如不相等，投标总价以“开标一览表”为准。

投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月    日


六、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
	序号
	货物名称
	招标技术参数要求
	投标响应的技术参数
	有无偏离
	偏离内容及原因

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	


注：1.投标人应根据本项目“第四章项目需求”中的“三、技术参数要求”对照所投设备的配置及技术性能进行逐项评议。
2.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。
3.表格不够可另接。
4.投标文件中需提供技术性能参数正偏离的证明材料及按“第四章 项目需求”中要求提供相关证明材料。





七、商务部分正负偏离表
商务部分正负偏离表

	合同条款
	有无偏离
	偏离内容及原因

	第一条 定义
	
	

	第二条 组成本合同的文件
	
	

	第三条 合同货物
	
	

	第四条 权利保证
	
	

	第五条 质量保证
	
	

	第六条 包装要求
	
	

	第七条 交货
	
	

	第八条 到货验收
	
	

	第九条 伴随服务
	
	

	第十条 最终验收
	
	

	第十一条 售后服务
	
	

	第十二条 违约责任
	
	

	第十三条 不可抗力
	
	

	第十四条 合同的变更、中止
	
	

	第十五条 合同的终止
	
	

	第十六条 合同的转让
	
	

	第十七条 履约保证金
	
	

	第十八条 争议解决方式
	
	

	第十九条 通知与送达
	
	

	第二十条 合同生效及其他
	
	


注：1.投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

投标单位：（盖章）
 
法定代表人或代理人：（签字或盖章）                
                                          日 期：        年    月    日


八、人员配置一览表


人员配置一览表

项目名称：         	招标编号：          
	序号
	岗位
	姓名
	身份证号码
	学历
	备注

	…
	…
	…
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：        年     月    日












九、类似业绩一览表

类似业绩一览表

项目名称：                            	             招标编号：                  
	序号
	项目名称
	服务单位
	合同签订日期
	合同金额（万元）
	备注

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：        年     月    日









十、关于资格文件的声明函


关于资格文件的声明函


苏州市诚源招投标代理有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为          号的采购活动进行商务投标。本公司所提交的商务、技术及报价文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的和有效的。若与事实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


投标单位：（盖章）


法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：        年    月    日














十一、投标人情况表

投标人情况表
投标人名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	           万元
	净资产
	万元

	股东权益
	           万元
	销售收入
	年      万元

	实现利润
	年     万元

	营业面积（含厂房面积）
	         平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	






十二、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


最近三年内无重大违法记录声明


______________________参加投标项目名称_____________________招标编号：_____________________项目，在此郑重声明：我公司近三年内未因自身的任何违约、违法、不良记录及违反商业道德的行为而导致合同接触或招致法律诉讼。

特此承诺！

投标单位：（盖章）

日期：        年    月    日










十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；



……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。
4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。
5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


十四、投标（响应）保证承诺书（参考格式）

致：苏州市诚源招投标代理有限公司
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加             （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；
3.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。


投标单位：（盖章）

地址：
电话：
传真：
电子邮件：
邮编：
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日













十五、残疾人福利性单位声明函


残疾人福利性单位声明函

苏州市诚源招投标代理有限公司
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标单位：（盖章）

[bookmark: _Toc28861885]日期：        年    月    日
第4章 
 项目需求

一、招标编号：JSZC-320500-SZSC-G2026-0015
二、项目内容：智能网联汽车线控技术实训室建设
三、项目预算：人民币壹佰壹拾玖万肆仟元整（¥：1194000.00）
四、采购需求
1.需实现的功能或者目标
本项目旨在建设一个覆盖“车辆平台—感知计算—测试诊断”全流程的智能网联汽车线控技术实训室。通过采购线控底盘、多功能电动门系统、传感器导航套件、新能源故障诊断仪、车载网络测试系统、低压电工考证平台、新能源驱动电机台架等7类核心设备，配套CANoe、直流电源、高性能示波器等工业级开发调试工具，使学生掌握以下核心工程能力：
• 车辆动力学建模与控制——基于线控底盘+MATLAB/Simulink
• 多传感器融合感知与SLAM建图——基于传感器导航套件+Lidar Toolbox / Sensor Fusion Toolbox
• 车载网络（CAN/LIN/以太网）开发与测试——基于CANoe+车载以太网测试系统
• 新能源三电系统故障诊断与数据分析——基于新能源故障诊断仪+MATLAB Instrument Control Toolbox
• 车规级汽车电子开发流程与功能安全——基于车规级电动门系统
• 电气安全操作与资质认证——基于低压电工考证平台（2026年开始执行的新标准）
2. 采购清单
	序号
	服务名称
	服务要求（需执行的相关标准、规范，质量、安全、技术规格、物理特性等要求）
	数量
	单位
	质保要求

	1
	线控底盘
	线控底盘产品及其配套技术服务，应符合GB/T 43947-2024《低速线控底盘通用技术要求》、T/CI 1052-2025《智能线控底盘系统通用技术要求》等相关标准要求。所需要线控底盘设备应符合以下要求。
▲1.硬件技术要求
长×宽×高：≥1600×920×450 mm；
轴距：≥1100 mm；
轮距：≥810 mm；
整备质量：≥170 kg
额定载荷：≥300 kg；
越障高度：≥150 mm；
爬坡角度：≥20 %；
出厂速度：≤10 km/h；
续航里程：≥40 km；
转弯半径：≤1.5 m；
悬挂形式：双叉臂独立悬架；
转向形式：阿克曼EPS线控转向；
驱动形式：双驱阿克曼；
制动形式：EHB电子液压制动；
电机功率：1000W×2；
电机类型：永磁同步轮毂电机；
电池参数：48V/20 Ah磷酸铁锂；
通讯型式：CAN通讯；
运动控制：VCU控制。（需提供设备彩页，各零部件彩页）
2. 关键系统技术要求
（1）线控转向（EPS）系统：应支持基于阿克曼转向几何的线控转向功能，转向指令响应延迟应满足实时控制要求。供应商需提供转向系统接口定义及转角控制精度数据。
▲（2）线控制动（EHB）系统：应具备快速建压能力，支持液压制动力矩的精确控制。（需提供制动系统响应时间、压力控制精度等参数，并提供具备制动能量回收接口证明材料）
▲（3）整车控制器（VCU）：作为底盘运动控制核心，VCU应集成纵向与横向动力学控制策略，实现对四个轮毂电机的独立驱动控制与协调。（需提供开放VCU底层驱动与控制策略的接口文档，提供CAN通信协议（含DBC文件），以支持上层控制算法的接入与集成。）
3．二次开发支持要求
满足“建模-仿真-实车调试”的全流程开发需求，底盘平台应提供软件与算法开发支持，特别是在MATLAB/Simulink环境下的无缝集成能力：
▲（1）提供基于MATLAB/Simulink环境搭建的车辆动力学参考模型，模型应包含底盘的车身动力学、悬架特性、转向系统、制动系统及轮毂电机驱动系统的简化或中等复杂度模型。（需提供MATLAB/Simulirk模型和仿真运行视频）
（2）应支持利用MATLAB/Simulink进行车辆纵向、横向及垂向动力学控制算法的快速原型（RCP）开发与仿真验证。
（3）具备与第三方车辆动力学仿真软件（如Carsim）进行联合仿真的接口能力。
	8
	台
	不少于5年

	2
	汽车多功能
电动门系统
	车规级多功能电动门系统（软件+硬件）
1. 功能要求
（1）电动门控制系统须按照ISO 26262功能安全标准进行开发，安全完整性等级不低于ASIL B
▲（2）防夹功能须采用双重冗余检测机制：高精度霍尔传感器（电机位置/转速检测）+ 电流检测（电机扭矩估算），最大防夹力60-70N，防夹响应时间不超过50 ms。（投标时需提供源代码模型和该功能的真人实操演示视频，视频内含真人、原声，禁止ai生成、数字人合成。）
▲（3）具备二次开启逻辑，如果 “首次开门” 因突然检测到障碍物而中断，等待5秒后，应执行二次开门动作，在此期间若接收到关门动作指令，应执行关门动作命令，不执行二次开门操作。（需提供源代码模型和该功能的真人实操演示视频，视频内含真人、原声，禁止ai生成、数字人合成。）
（4）电动门需具备自动吸合功能（自吸门），吸力不低于30 N
▲（5）须具备开门角度可编程控制功能，支持最大开门角度自定义，防止碰撞邻近车辆或障碍物。（需提供源代码模型和该功能的真人实操演示视频，视频内含真人、原声，禁止ai生成、数字人合成。）
2. 软件技术要求
（1）嵌入式软件须基于AUTOSAR架构分层设计。
（2）ASW&BSW开发满足MISRA C编程规范、MAAB等规范。
（3）应用层软件须具备以下核心能力：
1）门位置精准控制（位置环+速度环+电流环三闭环PID/FOC控制），保障门体运行平稳；
防夹防护功能（双冗余防夹检测逻辑+自动反转控制功能）；
2）自吸门逻辑控制（高精度锁止闭环控制系统独立完成半锁→全锁状态迁移）；
3）开门角度管理与碰撞预防（开门角度精准控制+高精度碰撞识别算法）；
4）故障诊断与降级模式管理（集成全场景故障诊断能力，支持故障识别、故障存储及异常状态的安全降级，保障整车使用安全）。
（4）须支持CAN FD总线通信，通信矩阵（DBC文件）须随系统交付。
（5）须支持UDS on CAN诊断协议（ISO 14229），提供ODX诊断数据库文件。
（6）须提供并展示完整的开源软件设计文档，包括但不限于：软件架构设计；软件详细设计；软件单元测试报告；软件集成测试报告；代码模型，等。
3．硬件要求
▲（1）控制器核心硬件必须为自主PCB硬件设计、独立Layout布局，需针对性适配电动门高精度控制算法，保障信号采集精度与控制实时性；（需提供源代码模型和该功能的真人实操演示视频，视频内含真人、原声，禁止ai生成、数字人合成。）
（2）PCB布局必须实现强弱电分区、功率回路与信号回路分离设计，关键采样信号、防夹检测信号必须采用差分走线、阻抗匹配、抗干扰专项Layout设计；
（3）硬件必须原生适配CAN FD高速总线通信、高精度门体信号采集、防夹信号采样，可支撑全功能软件算法稳定运行，具备硬件级过压、过流、反接、静电防护能力；
（4）交付必须提供全套硬件溯源资料：PCB原理图、Layout源文件、正式量产BOM清单、硬件可靠性测试报告。
	1
	套
	不少于5年

	3
	车载感知传感器套件
	1. 基本要求
（1）所提供的感知传感器套件及其配套系统，应符合现行有效的国家、行业及团体标准和规范。感知传感器套件应具备高度的集成化、模块化和可扩展性，便于桌面级快速部署与教学科研场景切换。各组件应选用工业级或车规级元器件，确保在各类运行条件下的可靠性与耐久性。套件的DCDC模块供电能力应满足所有配件同时满载运行需求，并预留充足余量。
（2）套件所有供电设备应具备短路、过压和过流保护功能。DCDC模块工作温度范围应满足－40℃～＋85℃的宽温要求。激光雷达、惯导模块等关键传感器应满足-20℃至+60℃（或更宽）的工作温度范围，以及相应的冲击和振动耐受要求。
2. 传感器导航套件所包含硬件的技术规格与物理特性要求如下：
（1）工控机
CPU	不低于Intel®第12代Alder Lake-S LGA1700系列CPU，芯片组不低于Intel® H610
内存：≥16GB
存储：≥512GB SSD
显卡：GTX1650或同等及以上性能独立显卡
显示接口：≥1×DP，≥1×HDMI，≥1×VGA，支持三独立显示
网络接口：≥2×LAN（千兆以太网）
USB接口：≥4×USB3.2，≥2×USB2.0
串口：≥2×RS232/422/485，≥2×RS232
扩展接口：≥1×全长Mini-PCIe（带SIM卡槽，支持4G LTE模块），≥1×PCIe X16，≥1×PCIe X16（X4信号）
存储扩展：≥2×2.5英寸SATA3.0易插拔硬盘位，≥1×mSATA
供电：DC 9-36V宽压供电，带短路、过压和过流保护
隔离DIO：16bit隔离DIO
音频接口：≥1×MIC，≥1×LINE OUT
传感器导航套件为独立于车辆的桌面级感知开发平台，与无人驾驶小车的车载传感器形成“桌面原型-实车部署”的递进式开发链路。
（2）48线激光雷达
检测距离：≥150m
水平角度分辨率：
5Hz： ≤0.09º；10Hz： ≤0.18º；20Hz： ≤0.36º
扫描速度：至少可选：5Hz  10Hz  20Hz
通信接口：至少包含：以太网，PPS
供电范围：+9V～+36V DC
操作温度：-20℃至+60℃
存储温度：-40℃到85℃
冲击：500 m/sec²，11 ms
振动：5Hz  2000Hz，3G rms
防护等级：IP67
（3）单线补盲激光雷达×2
探测距离：≥25m（70%反射率）， ≥15m（10%反射率）
采样率/秒：≥35000点
距离分辨率/cm：≤1
测距精度/cm：≤±2
扫描频率/HZ：≥10—30
水平视场角：≥270°
水平角分辨率：≤0.1°-0.25°
工作温度：-25℃至 60℃
存储温度：－40℃至75℃
防护等级：IP65
通信接口：至少包含：以太网/USB
工作电压：+9V～+36V DC
（4）CAN分析仪
以太网转CAN
供电电压：外接电源供电（DC+9∽30V）
CAN标准：支持CAN2.0A和CAN2.0B帧格式，符合ISO/DIS11898规范
隔离等级：DC1500V
接口形式：2路CAN总线接口，采用凤凰端子接线方式
PC接口：标准以太网接口，RJ45，支持10/100M自适应
CAN波特率：5kbps∽1Mbps之间任意可编程
工作温度：-40℃到85℃
尺寸：120*70*22
浪涌干扰度等级：±1KV
（5）显示器+鼠标键盘
显示器：
场频：≥60HZ
信号接口：至少包含VGA/HDMI
分辨率：≥1920*1080
常规无线鼠标、键盘
（6）IMU惯导模块
数据输出频率：≥400Hz
串口波特率：921600（可调）
输出接口类型：至少包含：TTL串口/CAN/RS485
ROS支持：支持ROS1和ROS2
俯仰/横滚精度（静态）：≥0.05°RMS
俯仰/横滚精度（动态）：≥0.1°RMS
陀螺仪系统：无冗余传感器技术
轴数：9轴（无冗余传感器）
支持外部数据辅助：支持GPS/RTK，气压计，空速计，里程计等数据接入辅助
（7）交换机*1
产品尺寸：≥41mm*101 mm*87 mm
业务端口：Port1-8：8*RJ45 100/1000M  
Base-T 全双工 自协商
供电方式：+12 V～+36 V DC 
满载功耗：≤ 6 W
通信标准：IEEE 802.3,IEEE 802.3u，IEEE 802.3x
包转发率：≥ 11.904 Mpps
包缓存大小：≥ 448 Kbit
（8）路由器
以太网接口：百兆网口*5
SIM卡座：1个
硬件尺寸：111*94*28mm
LTE：4G全网通
无线通讯：4模9频
无线标准：2.4G：150Mbps
标准电源：12V/1A
端子供电：2针5.08mm工业端子 
DC宽电压：5-36V
（9）CAN调试线、供电线、网线
航空六芯线、航空三芯线
航空二芯线
超六类网线
（10）GPS
灵敏度： 优于八代
跟踪： ≤-167dBm
重捕： ≤-160 dBm
冷启动：≤-148dBm
热启动：≤-156 dBm
电压： 3.6V～5.5 V DC
（11）DCDC模块
可满足车身传感器套件所有配件的供电需求。
额定输出功率＞导航套件所有配件功率之和的150 %。
工作温度范围：－40℃～＋85℃
输入电压与底盘电池一致并设置快速连接接口
（12）单目相机
USB1080P 工业视觉检测摄像头
焦距：2.2 mm
接口：M12*0.5
视场角：D：140°；H：120°；V：79°
畸变：≤3 %
外形尺寸：20.5*21 mm
重量：8.0 g
近摄距：10 mm
操作温度：-10℃~+70℃
后焦距：2.6±0.5 mm
（13）配备传感器装调与测试相关培训资料
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	低压电工考证综合平台
	1. 基本要求
（1）设备需满足2025年7月11日应急管理部发布的《低压电工作业人员安全技术培训大纲和考核标准》和2025年12月17日应急管理部发布的《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，且符合江苏省相关规定。
（2）低压电工实操考核设备，须涵盖“科目一安全用具使用”、“科目二作业现场安全隐患排除”、“科目三安全操作技术”和“科目四作业现场应急处置”四大考核模块，设备采用真实电气元器件、标准安全工器具，完整还原现场低压作业场景，满足特种作业人员实操教学、模拟考核、自动考评需求，设备性能、配置、安全防护、功能均符合官方考试机构场地设备配备标准，实现教学与考试一体化。
2. 整体设备技术通用要求
（1）真实性要求：全部电气元器件、安全工器具、测量仪表均采用工业级真实产品，区分合格在用设备、过期/损坏/未检定故障设备两类教具，满足隐患辨识、工具选型考核需求。
（2）安全设计要求：所有考核操作台、配电设备采用安全隔离供电，主回路配备剩余电流保护器、急停闭锁、声光报警、送电授权机制，操作电压分 36V 安全低压、220V、380V 分级隔离，设备整体绝缘电阻≥5MΩ，杜绝触电风险。
（3）模块化设计：各考位设备模块化组装，面板、元器件可快速更换，支持多套考题轮换考核。
（4）数据交互要求：数字式万用表、钳形表、兆欧表、接地电阻测试仪等仪表标配 USB 数据上传接口，支持测量数据实时上传考评系统。
（5）材质工艺：设备框架采用铝合金型材 / 加厚冷轧钢板静电喷塑，操作台面为绝缘木板，工具柜、货架钢制加厚，防静电台面满足表面电阻 10⁶~10⁹Ω 防静电标准。
（6）场地适配：全套设备布局、尺寸、考位配置符合特种作业实操考场面积、间距、通道规范，配套存放、登高、接地、警示配套设施齐全。
（7）考核联动：科目三设备集成防护用品穿戴检测、工器具识别、标识牌辨识功能，可联动考评系统记录操作步骤、错误行为并自动计分。
3. 分科目设备采购技术及配置需求
（1）科目一：安全用具使用设备
1）基本工器具×1
绝缘手套、防护眼镜、绝缘鞋、安全帽、安全带、验电器、接地线、绝缘胶带、绝缘凳、绝缘梯、绝缘垫等安全防护用具。
▲2）仪器仪表测试台
能够模拟各类仪器仪表的电气物理量；应使用安全电压，或有短路保护、剩余电流动作保护和接地保护；应符合现行标准《通用用电设备配电设计规范》(GB 50055)、《低压配电设计规范》(GB 50054)的有关要求；依据标准配置万用表、兆欧表、钳形电流表、接地电阻测试仪等电工仪表。（需提供设备照片彩图）
▲3）电气安全标志考核装置
电气安全标志装置通过“软件+智能实物”的方式，进行迭代升级，对标大纲和设备要求，全程监测操作行为，支持人工判分、智能评分、成绩汇总、统一管理，提升培训质量和效率。（需提供设备照片彩页）
4）电杆
锥形水泥电杆，符合GB/T 4623现行标准，高度≥4m，电杆上方安装速差自控器(防坠器),其安全绳长度不超过电杆高度，保证坠落发生后最小安全距离大于1m；依据标准配置不同形式的安全带，以及脚扣、登高板、工具袋、防护垫等设施。
（2）科目二：作业现场安全隐患排除装置
依据低压电工考试要求，配置临时用电和登杆作业安全隐患识别现场及标识装置。
（3）科目三：安全操作技术设备
科目分为电气设备安装、低压开关柜、临时用电系统三大部分，设备需完整覆盖电机控制、电表照明、互感器接线、低压柜运维、施工现场三级配电全套实操考题。
▲1）电气设备安装实操装置（需提供此装置照片彩图）
设备主体参数：尺寸 1500×550×1635mm，操作面板 660×495mm；5050 铝合金框架，1.5mm 冷轧钣金喷塑，主体由优质冷轧钢板经一体化钣金成型，兼顾坚固与轻便，便于场地布置；绝缘操作板绝缘电阻≥100MΩ；带元器件收纳抽屉；配备 3P+N 漏保 32A/30mA/≤0.1s 分断；0.5 级数字电压电流实时显示；红色蘑菇头急停锁、送电授权按钮、错误操作声光报警；整体绝缘≥5MΩ；设备采用三相五线制，输入电压220V/380V，能够适配所有场地环境，输出 24V±10% 安全电压用于控制回路。
设备结构特点：
①装置须满足多个考题实训，设计满足人员的实物操作，左上角设置公共区，设置报警灯、指示灯、电流表数值显示区、刷卡通电区等。左下角设置考题电路图显示区可采取悬挂纸质考题和加装显示屏幕两种方式；台面用于放置部分工具，左侧为搪锡设备操作区。
②装置须采用网孔板作为实操线路接线标准化载体，学员可自主完成元器件选型、安装与接线操作，还原真实电工实操场景，锻炼实操技能；
③装置的网孔板扣手与把手须设计于网孔板的中部，使得网孔版可以双向适配放入，装卸更加快速，减少设备调试时间。
④装置台面配置交流电动机，学员实操时可直观观察电机运行状态（如正反转、启停等），同时满足布线工艺实训需求，场景更贴近实际电工作业环境。
⑤装置台面左侧的搪锡设备操作区设置安全防护装置，需要使用搪锡设备时，学员需抓握把手，沿合页方向翻转上盖，盖板材质和把手均有隔热措施，并加装指示灯，通电时亮起，断电时熄灭，双重安全防护防止学员烫伤。
⑥装置操作台下面设计器具收纳抽屉，使用频率高的元器件放上层抽屉，使用频率低的元器件放下层抽屉，抽屉设置内倾斜角，便于抽拉屉身。
⑦装置上方配置7英寸液晶显示屏，用于显示学员信息及倒计时。
⑧须支持开展以下低压电工实操实训内容，满足标准化实训要求：
a.低压配电箱的安装接线
b.单相电能表带照明灯的安装及接线
c.电动机单向连续运转接线(带点动控制)
d.带熔断器(断路器)、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线
e.三相异步电动机正反运行的接线及安全操作。
▲2）低压开关柜的运行维护实物实操装置（需提供此装置照片彩图）
① 由GCS型进线柜、出线柜、电容补偿柜组成，适用于额定电压0.4KV，频率为50Hz的供电系统。装置在低压配电系统中作为电能分配、转换和电动机控制之用。开关柜全箱体采用8MF冷弯型钢局部焊接组装、聚酯烘漆，模块化设计，具有高效散热及多重安全防护，整体结构合理、功能完善，通用性强，可实现低压配电柜的运行维护任务，即在工作现场对低压配电柜进行巡视、停送电操作、红外线测温、故障处理以及设备维护。开关柜整体结构合理、功能完善，通用性强，可实现配电系统的灵活配置与可靠运行。进线柜侧重电源接入与计量，出线柜负责电能分配与保护，补偿柜优化电网质量，三者协同满足不同场景的电力管理需求。
② 0.4 KV接线模拟图板采用1:1低压开关柜线路模拟设计；所有开关元件通过旋钮直接模拟操作，方便学员了解系统状态，指示灯实时显示各供电支路负载情况；其状态可视化功能可实时映射开关柜断路器状态、接线方式及供电路径负载电流；能帮助学员熟悉配电室供电系统，实现正式操作前的流程预演，确保操作正确以完成实训任务。
▲3）临时用电系统实物实操装置
设备配置严格遵循现行标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ/T46)，电源输入采用建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的三相四线制AC380V/50Hz低压电力系统，通过“三级配电、两级漏保、TN-S接零保护系统”三项基本原则构建安全保障框架。三级配电系统设置：总配电箱、分配电箱、动力开关箱及照明开关箱，具备电源隔离功能、正常接通与分断电路功能，以及过载、短路、漏电保护功能。（需提供此配电系统照片彩图）
①总配电箱内部装设隔离开关、总断路器、分断路器、三相四线电能表、电压表、转换开关，三相电源分别安装电流互感器和显示电流表；分断路器为透明塑壳，分断时可见分断点，并具备漏电保护功能。总开关电器的额定值、动作整定值与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。
② 分配电箱包含动力回路和照明回路，内部装设总断路器、分路断路器；断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点。
③ 动力/照明开关箱为执行临时用电“一机一闸一漏一箱”标准用电设备专用开关箱，箱内独立装设断路器。动力配电箱负载单元配置电动工具一台、就地启停控制箱一件，模拟电动机接线操作过程；照明配电箱负载单元能够模拟照明设备的接线操作过程；另外也可模拟故障诊断与修复模块，支持设置缺相、短路、接地断开等故障隐患，考核故障排查处理能力。
（4）科目四：作业现场应急处置考核设备
设备为独立成套应急处置考评系统，具备实时动作识别、自动打分功能，覆盖三大核心考核项目：触电事故断电、隔离、伤员转移规范处置；不同类型灭火器选型、实操喷射灭火考核；人体模型心肺复苏（CPR）标准化实操考核。系统可记录操作步骤、按压深度、按压频率、通气动作、错误处置行为，自动生成考核成绩单，支持数据导出归档。
▲1）低压触电事故现场应急处理装置
依据低压电工考试要求，配置低压触电事故现场应急处理简易场景及标识装置。（需提供此装置真人实操演示视频）
▲2）单人徒手心肺复苏操作考核系统
须严格按照特种作业安全技术实际操作考试标准及考试点设备配备标准（试行）》中单人徒手心肺复苏实操考试要求。系统配备1:1智能假人模型和计算机软硬件，可满足采用实物智能操作的方式进行考核。设备规格：2m×2m×0.5m；设备电压：220V；设备重量：约50kg；设备功率：400W。（需提供此系统照片彩图）
▲3）灭火器的选择与使用操作考核系统
系统须能够满足以自助式全触控智能一体考核终端进行考试，从丰富的真实素材题库中随机抽题组卷，由系统进行智能评分、汇总成绩。设备规格：55英寸高清液晶显示屏，人员动作与3D火灾场景动态实时交互；实时检测人员相对于火源的位置、距离及侧身位置，系统随机生成火灾现场风向；配备体感检测设备，采用体感式空间定位，支持人体动作判断、空间位置定位判断，全程实时跟踪、记录考生的操作行为。（需提供此系统照片彩图）
4）需要配备以下基础配套配件：模拟灭火器（干粉、二氧化碳、水基型教具）、触电模拟人体教具、模拟配电柜触电场景、急救垫、隔离警示标识、应急工具箱等全套配套教具。
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	新能源汽车故障诊断仪
	新能源故障诊断仪用于新能源智能网联汽车三电系统（电池、电机、电控）的故障诊断教学与实操训练。
（1）主机
1） CPU：≥2.0GHz 八核；内存：≥8GB；存储：≥256GB；
2）显示屏：≥13.3 英寸；分辨率：≥1920x1200；
3）摄像头：前≥800 万像素，后≥1300 万像素；
4）接口：USB Type C/ USB Type A/Micro-SD /SIM 卡；
5）尺寸：约 320x211x46(mm)；
6）工作温度：0～50℃；
（2）诊断盒
1）内存：256M；存储：8GB；分辨率：320x480；
2） Wi-Fi：2.4GHz/5GHz 双频；
3）外部接口：USB Type B/RJ45/OBD II-16/DC-IN；
4）工作电压：DC 9~36V；工作温度：0~50℃；
5）尺寸：约 204x110x45 (mm)；
6）通讯方式：本地诊断模式：Wi-Fi/蓝牙/USB。
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	车载网络测试系统-以太
	车载网络测试系统用于车载以太网通信协议的教学与实训，使学生掌握车载网络通信的测试方法论。
1.以太网测试系统
通道：4 *100/1000Base-T1，2*100Base-Tx/1000Base-T；
4 *CAN，2 *LIN，4 *DIDO，3 *A1A0；
PC端接口：1000Base-T/USB3.0/万兆以太网；
CAN/LIN端接口： DB9 Male；
I/O接口： DB9 Female；
以太网接口：TEMATEnet或通过线缆转为罗森伯格H-MTD/RJ45；
驱动： Windows，Linux系统免驱设计；
缓存：硬件缓存，确保不丢帧；
CAN：支持CAN2.0A、B协议，符合IS011898-1规范，波特率125Kbps-11 Mbps；
CANFD：支持ISO 和非ISO标准的CAN FD，波特率125Kbps-5MbpS；
LIN：支持LIN1.3和2. 波特率0-20Kbps；
时间戳精度：1us，硬件报文时间戳，满足高阶需求；
终端电阻： CAN通道内置120欧终端电阻可软件配置；
隔离(CAN)： CAN通道DC2500V隔离
DIDO： 
DI： 0-40 V Vref：0-5V，
阚值范围：VAH=(500+499*Vref)/1098; Val=0.455*Vref
DO：低电平0V，高电平5V/12V(不支持带负载使用)
AIAO：
AI： 0-10V AO： 0-10V
供电： DC供电 (9-28V)
功耗：15W
外壳材质：金属
尺寸：约210*118*47mm
重量：约921g(无包装)/约2286g(含包装)
工作温度：-40°C~80°C
工作湿度：10% ~ 90% (无凝露)
工作环境：远离腐蚀性气体
2. 配套开发调试工具
4路CAN/CANFD通道，2路LIN通道；
Windows系统免驱，具备极佳的系统兼容性，同时支持Linux使用环境；
支持LIN1.3和2.x，波特率0—20Kbps，内置供电固定12V；
支持CAN2.0A、B协议，符合ISO11898-1规范，波特率5Kbps—1Mbps；
支持ISO和非ISO标准的CAN FD，波特率125Kbps—8Mbps；
CAN通道DC2500V隔离，静电等级接触放电±8KV；
内置120欧终端电阻保证通讯质量，可软件配置该电阻是否打开；
3. 其他. 
直流电源（双通道0-32V/3A）；高性能示波器
（4通道200MHz/2GSa/s）及全部配套线束、探头、OBD接口板
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	不少于5年

	7
	驱动电机拆装台架
	1. 基本要求
新能源汽车用永磁同步电机总成，采用减速翻转机构，可使电动车电机任意角度旋转，并能任意位置锁止，便于学生从不同的角度进行拆卸和装配。底部放置大面积接油盘，便于小零件或螺丝的集中存放。
1）配备原厂驱动电机总成，全面满足拆装、测量、维修及考核的技术要求。
2）能够支持永磁同步电机的分离、组装等拆装练习与考核，强化学生实操能力。
3）台架选用国标钢材，无缝焊接工艺确保结构稳固；金属表面经喷烤漆处理，漆面坚固且美观；配备大面积接油盘，满足汽车维修“三不落地”要求，油盆采用优质不锈钢无缝焊接，美观易清洁。
4）实训台底部配备自锁脚轮与固定调节螺栓，方便设备的移动与固定。
2. 结构参数要求
1）原车电机
2）拆装翻转架：可 360°旋转，便于电机分离与装配
3）产品尺寸：900mm×700mm×900mm（长×宽×高）
4）不锈钢接油盘：600mm×600mm×40mm（长×宽×深）
5）底盘：1000mm×800mm（长×宽）
6）立柱：200mm×200mm（长×宽）
7）手轮：直径 200mm
8）主轴：直径 50mm
9）载重量：150Kg
10）移动脚轮：3 寸万向轮带刹车
	8
	台
	不少于5年



[bookmark: _bookmark30][bookmark: _Toc28861886]3.交付或者实施的时间和地点要求
交付时间：合同签订后30日内设备到场，完成安装调试。
实施地点：苏州市致能大道106号苏州职业技术大学（南区）禹济楼汽车运用技术训练中心。（甲方指定地点）
4.需满足的服务标准、期限、效率等要求
（1）质保期：保期不少于5年，以验收合格之日起计算。质保期内中标方须免费提供设备维修与更换服务，包括但不限于零部件、人工及差旅费用，质保期外须提供有偿技术支持与配件供应服务。中标方须提供设备远程诊断与技术支持能力。
（2）培训：中标方须对使用人员进行不少于64学时的操作培训，内容涵盖各设备的基本操作、日常维护、常见故障排查，以及MATLAB/Simulink基本开发流程培训。培训完成后须进行考核，考核合格方可视为培训完成。
（3）文档交付：须交付设备使用手册、系统联调测试报告、培训记录与考核结果等全部项目文档。
（4）服务响应：接到故障通知后24小时内响应，48小时内到达现场处理。须提供设备远程诊断与技术支持能力。
（5）质量要求：须按照本任务书及签订合同的要求，完成全部设备的供货、安装、调试、系统联调、培训及文档交付。所有设备须为全新原厂正品，符合国家及行业相关标准与规范，具备相应的质量认证与检测报告。
5.人员要求
投标单位应提供1名项目负责人,配备不少于3人的项目组团队(含项目负责人),服务人员有良好的沟通能力和产品功能、使用的解释能力。未经采购方同意,项目负责人不得更换。
五、其他要求：
1.所有投标设备的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购文件约定的技术要求和规范，所有报价设备技术参数应达到采购文件要求。
2.投标设备是全新的、未使用过的、原厂包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，响应单位应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能,并提供所有产品的附件、说明书。
3.投标人所提供设备涉及产品专利的，投标人须提供专利编号及证明材料，不得仿冒或侵犯他人专利。应保证在本项目中使用的任何产品和服务(包括部分使用),不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷,如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷,由中标人承担所有相关责任。
4.中标人须做好供货及安装调试期间与其他单位、部门的综合协调工作，及时完成本项目。
5.中标单位提供的所有货物及附（配）件应满足该类产品的功能要求，质量符合相关的国家规范，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。如出现质量问题或系假冒伪劣产品，供应商负责包退、包换，发生的费用由供应商负责。
6.配套教学资源（教材、教学手册等）的知识产权归属甲方。
7.安装调试要求
（1）所有设备须负责安装调试到位；
（2）中标单位须及时与采购人联系，并将进度计划、方案等与采购人进一步沟通；
（3）待与采购人沟通完成后，中标单位须及时组织人员、设备进场安装，现场由采购人组织协调；
（4）中标单位应服从采购人的过程性安排、要求，遵守现场的一切规章制度，文明施工；
（5）中标单位负责保管、看护进场的设备及附配件，直至完成安装调试后交付采购人；
（6）中标单位负责对现场原有设施设备及安装设备（包括工具）等提供全面有效的保护，包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免受损；
（7）中标单位安装工人、施工机械或在运输装卸途中对其他工程及邻近设备、管线等造成损坏，应由中标单位负责修复及承担一切费用；在安装、运输等过程中发生的一切事故由中标单位承担，与采购人无关。
（8）调试期间或保修过程中，中标单位负责及时清扫现场，清理垃圾并外运出校。
8.验收要求：
验收采用“逐项测试+现场演示+文档审核”相结合的方式，具体如下：
（1）设备到货验收：全部设备到货后，由采购方组织开箱验收，核对设备外观、数量、型号规格是否与合同一致。
（2）设备功能验收：各设备独立安装调试完成后，逐项对照任务书中的要求进行功能测试。重点包括：
  a）线控底盘：线控驱动/转向/制动功能、CAN通信、故障安全保护
  b）多功能电动门系统平台：功能演示、AUTOSAR代码白盒交付
  c）传感器导航套件：点云/图像采集与MATLAB处理、Simulink代码生成与部署、GPU推理
  e）新能源故障诊断仪+车载以太网测试系统+CANoe：诊断功能、协议分析、总线仿真
f）低压电工考证平台：安全用具使用；作业现场安全隐患排除；安全操作技术；作业现场应急处置
g）驱动电机台架：功能演示、教学任务完成
（3）系统联调验收：完成三域架构系统级集成联调，验证传感器－底盘－工控机－调试工具全链路协同工作。须现场演示MATLAB/Simulink模型-〉代码生成－>VCU/工控机部署的完整流程。
（4）资质材料验收：审核电动门系统的功能及性能、测试报告、模型等。
（5）培训验收：确认使用人员操作培训已完成且考核合格。
（6）文档验收：确认全部项目文档（使用手册、测试报告、培训记录等）已交付且内容完整。
（7）最终验收：以上各项均通过后，由双方代表签署最终验收报告。
（8）中标人提供货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
9.本次采购项目内容包含室内原有设备的拆除、搬运、安置等工作，新设备安装需重新布线，安装布线对原装修破坏的，需负责免费修复，并承担所有设备安装所需的线材、辅材、配件等，各投标供应商自行将其考虑在内，甲方不再承担其他任何增加费用。
六、综合说明：
1.投标人应对所投标段的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。投标总报价一次报定，包括系统项目设计、管理、全部硬件设备、软件系统及其备品、备件、材料、辅助材料和专用工具费用，包装、仓储、运输、安装调试、检测验收、试运行直到运行验收完成等各项应有费用，进口设备（若有）代理、报关、关税、汇率差等费用，培训、质保、技术支持、售后服务、企业利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，包括招标文件中要求的所有许可证、批复及执照等的获得，操作、维护及培训服务以及招标文件规定的其他项目和服务等方面都应包含在或合理地隐含在承包商的责任、义务和风险中。安装及包装垃圾负责清理并运出场地，若采购方认为该清理工作未能满足要求，有权外聘清洁公司，其费用将从合同价款中扣除。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，采购方不再支付其他任何费用。项目只有通过所有相关部门验收后，方可视为项目完工，同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期内不得调整。
2.投标人提供的投标文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标要求，其投标文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。
3.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。
4.知识产权：乙方所投货物配套内置软件的版权许可费、知识产权授权使用费已全部包含在合同总价内。在本项目质保期内，采购人使用本项目货物及配套软件，不再另行支付任何版权费、软件授权费、许可年费。乙方保证质保期内免费提供软件授权、软件维保、版本补丁、必要的小幅升级，不收取任何知识产权相关费用。乙方承诺保障采购人使用本项目货物、软件不会遭受第三方知识产权侵权索赔，如发生侵权纠纷，全部责任由乙方承担。
七、信用查询
根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
（1）查询截止时点：响应文件递交截止时间。
（2）查询渠道：通过苏州市公共资源交易中心“交易管理平台”实现，一是：信用苏州涉及政府采购数据无缝对接并嵌入到“交易管理平台”，在评标过程中，在线实时获取并生成各投标供应商的信用情况，对于失信投标供应商将展现‘其处罚行为信息，采购人（代理机构）、评审专家等即可根据获取信息进行评审；二是“交易管理平台”与中国政府采购网相对接，实现自动跳转至“中国政府采购失信行为信息记录”查询页面，采购人（代理机构）、评审专家等进一步审核各投标供应商的信用情况。
（3）查询证据留存方式：
对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
（4）信用记录使用规则：
评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
（1）被列入失信被执行人名单；
（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者根据(苏财购〔2022〕4号)通知要求，对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。
八、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以中国政府采购网中央主网、苏州政府采购网、江苏政府采购网上发布的补充通知为准。

第五章 合同拟定条款

甲方（需方）：
地址：
联系人：
联系电话：

乙方（供方）：
地址：                    
联系人：                       
联系电话：

[bookmark: _Toc28861887]根据苏州市诚源招投标代理有限公司招标编号        号政府采购文件及成交单位的响应文件和中标通知书，甲乙双方就此次成交的标的物的购销事宜，签订本合同书。
一、合同标的物和合同价格
	序号
	产品名称
	规格、型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	合价
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	合同金额：（大写）人民币                          元整 ，小写（￥           元）


1.本合同价格包括系统项目设计、管理、全部硬件设备、软件系统及其备品、备件、材料、辅助材料和专用工具费用，包装、仓储、运输、安装调试、检测验收、试运行直到运行验收完成等各项应有费用，进口设备（若有）代理、报关、关税、汇率差等费用，培训、质保、技术支持、售后服务、企业利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，包括招标文件中要求的所有许可证、批复及执照等的获得，操作、维护及培训服务以及招标文件规定的其他项目和服务等方面都应包含在或合理地隐含在承包商的责任、义务和风险中。安装及包装垃圾负责清理并运出场地，若甲方认为该清理工作未能满足要求，有权外聘清洁公司，其费用将从合同价款中扣除。甲方不再支付其他任何费用。项目只有通过所有相关部门验收后，方可视为项目完工。
2.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
3.支付步骤：
本项目的预付款为合同金额的30%。待全部货物安装到位，经调试、验收合格后，乙方将中标金额5%的履约保证金缴纳至甲方指定账户，且提供下列材料后30个工作日内，甲方按合同总价向乙方支付合同余下的全部货款。质保期满后，且无质量问题，乙方向甲方项目建设单位提出书面申请，待甲方建设单位签字同意支付后，甲方一个月内退回履约保证金（无息）。
A、合格销售发票
B、甲方签收后的送货回单
C、由甲乙双方及招标代理机构签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》
D、履约保证金缴纳凭证
（1）乙方开具增值税专用发票（有发票联、抵扣联），“货物或应税劳务、服务名称”栏（或“项目名称”栏）需填列货物名称，不可填开“详见销货清单”。
（2）开票信息如下：
名  称：
识别号：                       
地  址：                        
电  话：                              
开户行：
帐  号：                                                    
二、标的物的交付
1.交付时间：合同签订后30日内设备到场，完成安装调试。
2.交付地点：苏州市致能大道106号苏州职业技术大学（南区）禹济楼汽车运用技术训练中心。（甲方指定地点）
3.标的物的所有权自标的物交付时转移。
4.包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。
三、技术规范
所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购约定的技术要求和规范。
四、质量要求
1.所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购单位有权拒绝验收。
2.乙方应保证根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地计监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。
3.乙方应按招标文件的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。
4.不合格货物处理：退货整改，整改期限10天（整改期限内必须完成整改及供货，以甲方书面退货单上日期为开始日），整改期限内未完成合格产品供货的，乙方赔偿甲方损失合同金额的5%；整改完成后供货进行随机抽样，送甲方指定的第三方检测机构进行检测，检测不合格的乙方赔偿甲方损失合同金额的5%，赔偿款在未付货款中扣除，且甲方有权无偿解除合同。
五、验收
1.验收时间：交货完成安装调试后10个工作日内进行验收。
2.验收标准：
验收采用“逐项测试+现场演示+文档审核”相结合的方式，具体如下：
（1）设备到货验收：全部设备到货后，由采购方组织开箱验收，核对设备外观、数量、型号规格是否与合同一致。
（2）设备功能验收：各设备独立安装调试完成后，逐项对照任务书中的要求进行功能测试。重点包括：
  a）线控底盘：线控驱动/转向/制动功能、CAN通信、故障安全保护
  b）多功能电动门系统平台：功能演示、AUTOSAR代码白盒交付
  c）传感器导航套件：点云/图像采集与MATLAB处理、Simulink代码生成与部署、GPU推理
  e）新能源故障诊断仪+车载以太网测试系统+CANoe：诊断功能、协议分析、总线仿真
f）低压电工考证平台：安全用具使用；作业现场安全隐患排除；安全操作技术；作业现场应急处置
g）驱动电机台架：功能演示、教学任务完成
（3）系统联调验收：完成三域架构系统级集成联调，验证传感器-底盘-工控机-调试工具全链路协同工作。须现场演示MATLAB/Simulink模型->代码生成->VCU/工控机部署的完整流程。
（4）资质材料验收：审核电动门系统的功能及性能、测试报告、模型等。
（5）培训验收：确认使用人员操作培训已完成且考核合格。
（6）文档验收：确认全部项目文档（使用手册、测试报告、培训记录等）已交付且内容完整。
（7）最终验收：以上各项均通过后，由双方代表签署最终验收报告。
（8）乙方提供货物未达到招标文件规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
（9）经验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。
六、对标的物货物提出异议的时间和办法
1.甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。
2.如果甲方在验收期满后既没有出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。
3.乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。
七、售后服务
1.乙方需文档交付：须交付设备使用手册、系统联调测试报告、培训记录与考核结果等全部项目文档。
2.自最终验收合格之日起,所有设备提供不低于5年免费质保。质保期内中标方须免费提供设备维修与更换服务，包括但不限于零部件、人工及差旅费用，质保期外须提供有偿技术支持与配件供应服务。中标方须提供设备远程诊断与技术支持能力。
八、违约责任
（一）甲方违约责任及违约金支付：
1.在合同生效后，甲方无理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
2.甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
3.甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。
（二）乙方违约责任及违约金支付：
1.乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
2.乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
九、不可抗力
1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
十、索赔
1.甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
2.在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
（1）乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。
（2）根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低的物的价格。
（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
3.如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。
十一、合同修改
甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充。
十二、转让和分包
1.采购合同的部分和全部都不得转让。
2.经甲方事先书面同意，乙方可将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。
十三、合同的解除
1.有下列情形之一，合同一方可解除合同：
（1）因不可抗力致使双方或一方不能如约履行合同的，双方经协商后可解除合同且不承担违约责任；
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
2.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
十四、争议解决办法
因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方应当向甲方所在地人民法院起诉。
十五、合同生效及其他
1.下列文件为本合同不可分割部分：中标通知书；乙方中标的投标文件；招标文件；乙方在招标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
2.合同生效：本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章后生效。
3.合同份数：本合同壹式伍份，甲乙双方各执贰份，代理公司壹份。

甲方盖章：                                           乙方盖章：

甲方代表签字：                                       乙方代表签字：

日期：                                               日期：


第六章 评标办法及标准
一、评标方法：
1.本次招标评标采用综合评分法，综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标单位为中标候选人的评标方法。
2.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，以实际投标报价较低的优先作为中标单位；得分且实际投标报价相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标单位。
3.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标单位的投标文件进行评价，并汇总每个投标单位的得分，按算术平均方法计算出每个投标单位的得分（计算结果四舍五入，保留两位小数点）；报价得分直接计算取得（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价），二者相加为投标单位的总得分。
4.针对小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业的价格分评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定执行，对属于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格评审加分。
4.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，对于小型企业和微型企业的产品或服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：残疾人福利性单位和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
4.2中小微企业在投标文件中，必须提供企业注册地经信部门出具的中小微企业认定书，或提供《中小企业声明函》。未在投标文件中提供中小微企业认定书或《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。
注：
①若响应人提供的 “中小企业声明函”（见附件） 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
②监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。
[bookmark: 评分标准]二、评分标准：
（一）价格基准分：（30分）
第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。
第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后四舍五入保留两位。价格权值为30%。
注：如属于小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业的，则用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，中标金额则以实际投标报价为准。
（二）服务方案：（24分）
1.项目方案综合比较（7分）
针对本项目提供的项目实施方案（包含但不限于进度计划、供货期保证措施等）        方案完善全面，安排合理，项目各环节质量标准和保障措施合理可行的得7分；
方案较完善全面，安排较合理，项目各环节质量标准和保障措施较合理可行的得4分；
方案一般的得1分；不提供不得分。
2.培训方案综合比较（7分）
提供详细的培训方案，包括培训计划、培训时间、培训师资、培训次数/时长等内容综合评价。
方案内容全面，设置合理的得7分；
方案内容较全面，设置较合理的得4分；
方案一般的得1分；不提供不得分。
3.安装调试方案综合比较（5分）
安装调试方案包括安装调试的流程、标准、质量要求等。
方案内容完整，可行性强的得5分；
方案内容较完整，可行性较强的得3分；
方案内容一般，可行性一般的得1分；不提供不得分。
4.售后服务方案（5分）
具有完善的售后服务方案，方案包响应时间、专业技术支持、备品备件保障措施、免费质保期满后的保障措施等内容的综合比较。
方案内容完整，可行性强的得5分；
方案内容较完整，可行性较强的得3分；
方案内容一般，可行性一般的得1分；不提供不得分。

（3） 技术参数：（23分）
1.招标文件带“▲”标注的参数为重点参数，重点参数负偏离的，每有一项扣1分；其余参数负偏离的，每一项扣0.5分，直至本项分数扣完为止。
注：带“▲”标注的参数，投标文件中需提供“▲”后所要求的佐证材料（1.产品规格书、2.彩页、3.测试报告、4.电子文档、5.视频、6.代码模型等形式）并加盖投标单位公章，未按要求提供的视为负偏离。其余参数负偏离或不响应需在投标文件技术偏离表中详细列明，不提供视为负偏离。
（1）投标单位根据招标文件要求进行演示，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。
（2）单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M。
（3）文件类型为压缩包，需要mp4格式。
（4） 功能展示（15分）
1.线控底盘的演示（2分）
基于线控底盘的二次开发方案内容完整，落地性强的得2分；
基于线控底盘的二次开发方案内容完整，落地性较强的得1分，不提供不得分
2.汽车多功能电动门系统（10分）
1）软件系统须以Matlab模型的形式展示
功能及架构内容完整，逻辑清晰、功能模块完整的得5分；
功能及架构内容较完整，逻辑清晰、功能模块较完整的得3分；
功能及架构内容一般的得1分，不提供不得分。
2）硬件必须为自主PCB硬件设计、独立Layout布局
PCB设计符合车规要求、Layout布局合理、完整的得5分；
PCB设计符合车规要求、Layout布局较合理、完整的得3分；
PCB设计符合车规要求、Layout布局一般的得1分，不提供不得分。
3.低压电工考证综合平台功能演示（3分）
1）电气安全标志考核装置功能完整；仪器仪表测试台功能齐全；电气设备安装、低压开关柜、临时用电系统三大部分，设备需完整覆盖电机控制、电表照明、互感器接线、低压柜运维、施工现场三级配电全套实操功能，作业现场应急处置考核设备应功能完整，符合低压考试要求，以上完整提供且符合要求的得2分，不提供或不能满足要求的不得分。
2）电气安全标志考核装置和作业现场应急处置设备能够在操作完成后，完整展示得分的得1分，不提供或不能满足要求的不得分。
（5） 人员配备（4分）
1.拟派技术负责人：（2分）
拟派技术负责人具备MATLAB/Simulink或同类工具链的应用开发经验3年及以上的得2分。
注：须提供合同/项目任命书/验收报告（加盖公章），材料须体现项目领域、实施时间、该人员担任项目技术负责人，以及投标单位为其缴纳的最近一期社保证明复印件并加盖公章，不提供或提供不清晰不完整的不得分。
2.拟派项目负责人：（2分）
拟派项目负责人/项目经理具有3年及以上智能网联汽车或汽车电子项目管理经验的得2分。
注：须提供合同/项目任命书/验收报告（加盖公章），材料须体现项目领域、实施时间、该人员属于项目负责人/项目经理，以及投标单位为其缴纳的最近一期社保证明复印件并加盖公章，不提供或提供不清晰不完整的不得分。
（六）履约能力比较（4分） 
1.投标单位提供自2023年1月1日（以签订的合同日期为准）起与本项目类似的项目业绩，每提供一个得2分，最高得4分。
注：须提供完整合同复印件及任意一期发票并加盖公章，不提供或提供不清晰不完整的不得分。

（全文完）
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