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第一章 采购公告
受仪征市水利局的委托，江苏闻韶工程咨询有限公司就2026-2027年仪征市56座水库养护项目（JSZC-321081-JDWS-G2026-0010）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况:
[bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359012]2026-2027年仪征市56座水库养护项目的潜在投标人可在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026 年11月 20 日 09 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
[bookmark: _GoBack]1.项目编号：JSZC-321081-JDWS-G2026-0010
2.项目名称：2026-2027年仪征市56座水库养护项目
3.采购方式：公开招标
4.采购需求：本项目分7个包。   
采购包1：陈集镇（6座水库）和大仪镇（6座水库）。
采购包2：月塘镇（六松、铁坝、邵冲、红旗、张良、泗庄、光明、姚塘、杨岗、杨云等10座水库）。
采购包3：月塘镇（魏井、小张云、小洼、补锅周、国庆、乌山、甘冲、戴洼、江洼等9座水库）。
采购包4：月塘镇（月塘水库）。
采购包5：马集镇（8座水库）和真州镇（1座水库）。
采购包6：枣林湾（7座水库）和青山镇（2座水库）。
采购包7：新城镇（1座水库）和刘集镇（5座水库）。
具体内容详见招标文件第四章。 
供应商可以进行多包投标并按包分别编制投标文件 ，评审委员会按采购包1→ 采购包2→ 采购包3→ 采购包4→ 采购包5→ 采购包6→ 采购包7的顺序进行开标、评标、定标，并按照以下原则确定各包中标供应商：
供应商可多包兼投，但不可兼中，同一供应商只能中一个包，按照顺序确定中标供应商， 不可选择，如同一供应商已中标的 ，则此包由第二中标候选人中标，以此类推。
5.预算金额：276万元 其中采购包1预算金额：59.3万元、采购包2预算金额：45.7万元、采购包3预算金额41.2万元、采购包4预算金额：36.6万元、采购包5预算金额：35.7万元、采购包6预算金额：33.7万元、采购包7预算金额：23.8万元。
6.最高限价：276万元【其中采购包1最高限价：59.3万元、采购包2最高限价：45.7万元、采购包3最高限价41.2万元、采购包4最高限价：36.6万元、采购包5最高限价：35.7万元、采购包6最高限价：33.7万元、采购包7最高限价：23.8万元】，最终报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。
7.合同履行期限：自合同签订之日起12个月。
[bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359090]8.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近六个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）；
1.3 供应商近六个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）；
1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）；
1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（供应商无需提供，由代理机构现场查询）；
1.8供应商信用承诺函。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。本项目招标文件载明的中小企业声明函所属行业为其他未列明行业（不得修改），投标供应商不得对招标文件载明的行业类别进行修改，如不满足，则为无效投标。
3.本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc28359092]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载采购文件，但
不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2.地点：“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”“中国政府采购网”。
3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]4.售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年 11月20 日 09 点 00 分（北京时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc28359016]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
4.本次招标不收取投标保证金。
5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息。
6.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。
7.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置设备、设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败的，供应商自行承担其后果。
8.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
[bookmark: OLE_LINK6]9、本项目不举行集中考察或答疑。如需实地考察，各投标人自行现场勘察，充分了解现场以及项目服务范围内足以影响报价的情况，任何忽视或误解项目基本情况，应自行承担因忽视或了解不充分而影响报价准确性的风险。
10.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”
11.为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-83441946。
12.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
13.本项目严格遵守《政府购买服务管理办法》(财政部令第102号)等相关法律法规。
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名 称：仪征市水利局
地 址：仪征市真州西路31号
联系人：时工
联系方式：0514-85815115
2.代理机构信息
名 称：江苏闻韶工程咨询有限公司　
地 址：扬州市江都区仙女镇长江东路303号
[bookmark: _Toc515373930]联系人：冯工
联系方式：18994860187




第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2、投标人
2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1投标人应承担所有与参加本次投标有关的费用，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次采购由中标供应商在领取中标通知书前按照发改价格【2011】534号的服务类标准*40.59%，一次性支付给招标代理机构代理服务费。
①代理服务费以人民币支付；
②代理服务费支付方式：一次性以电汇、转账等非现金形式支付；
③招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理
机构。
4.3专家评审费
专家评审费由采购人支付，按照扬财购【2020】40号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知	
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按投标邀请中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3招标文件的修改将在 “仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073]三、投标文件的编制
9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标人应使用人民币报价。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215]10、投标文件构成
[bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509]10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。
10.3 如标书制作工具中格式和内容与网站发布的招标文件不一致，请以网站发布的招标文件为准。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
12.2 标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.4投标货币
投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、投标有效期
16.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc49090512][bookmark: _Toc14577361]四、投标文件的递交
17、投标文件的递交
17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
19、投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
21、开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标委员会
22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
  22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]24、投标的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]26.1无效投标条款
26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性检查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 异常低价投标（响应）
26.1.10.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
26.1.10.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
26.1.10.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
26.1.11评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
26.1.12本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
26.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款：
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理： 
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]六、定标
27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3代理机构将在 “仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的；
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
[bookmark: _Toc200451960]27.4.7不符合法律、法规的规定的。
27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。
代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理：
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
29、中标通知书
29.l中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30、签订合同
30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 合同在苏采云系统中签订，签订合同后，中标人不得将服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。中标人的转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。
30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
31、货物（包含与货物相关的服务）或服务的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、政府采购履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
[bookmark: _Toc515373931]



第三章 合同文本
[bookmark: _Hlt16619369]以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
政府采购合同（服务）
项目名称：
项目编号：
甲方（采购人/买方）：
乙方（供应商/卖方）：
甲、乙双方根据江苏闻韶工程咨询有限公司关于2026-2027年仪征市56座水库养护项目公开招标的结果，签署本合同。
一、服务及产品内容
1.1 项目（产品）名称：
1.2采购包号：
1.3 项目服务内容：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_____________________元人民币（¥_____元）。
三、技术资料
3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用服务或产品的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务或产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
无
七、转包或分包
7.1本合同范围的服务或产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、服务期
8.1服务期限：
九、交付期、交付方式及交付地点
9.1 交付期：
9.2 交付方式：
9.3 交付地点：
十、货款支付
10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。 
10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。
10.3 甲方付款方式：
十一、税
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按采购文件规定的服务或产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供。
12.2 乙方提供的服务或产品在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务或产品的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在______小时内到达甲方现场。
12.4 在服务期内，乙方应对服务或产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
十三、调试和验收
13.1 甲方对乙方提交的服务或产品依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。
13.2 乙方交付前应对服务或产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务或产品交甲方。
13.3 甲方对乙方提供的服务或产品在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的服务或产品，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。
十四、服务或产品包装、发运及运输
14.1 乙方应在服务或产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证服务或产品安全运达甲方指定地点。
14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。
14.3 乙方在服务或产品发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。
14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 服务或产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方服务或产品已送达。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收服务或产品的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3 乙方逾期交付服务或产品的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4 乙方所交的服务或产品数量、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该服务或产品，乙方愿意更换服务或产品但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务或产品的，甲方可单方面解除合同。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为仪征市。
十八、合同生效及其它
[bookmark: _Toc515373932]18.1合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经江苏闻韶工程咨询有限公司见证盖章后生效。
18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。
18.3本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，见证方及财政监管部门各执壹份。
  甲方：                            	   乙方： 
  地址：				                   地址： 
  法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
  联系电话：                               联系电话：
日期：      年    月    日               日期：      年    月    日

  见证方：江苏闻韶工程咨询有限公司 
项目经办人：
日期：       年   月   日













安全管理协议
为在项目的实施过程中，切实加强安全管理，明确双方安全责任，创造安全、高效的项目实施环境，本项目采购方      （以下简称“采购方”）与供应方               （以下简称“供应方”）经协商达成如下安全协议并共同遵守。本安全管理协议是2026-2027年仪征市56座水库养护项目（采购包 ： ）项目采购合同的附件，具有同等法律效力。
一、采购方安全职责
1、审核供应方在项目实施前制定的安全措施方案，并备案。
2、有权对供应方项目实施现场进行安全生产检查，监督供应方及时处理发现的各种安全隐患。
3、不得要求供应方违反安全管理规定提供服务。
4、采购方的前述审核、监管、备案等行为不构成责任主体行为，项目实施中发生的安全事故其责任均由供应方承担，采购方无需承担任何责任。
二、供应方安全责任
1、供应方所提供的承包项目所要求的相关人员、设备证明材料必须真实、有效。
2、在项目实施中，必须严格遵守国家、地方、行业的有关安全的法律法规，认真执行服务合同中有关安全的要求。遵守采购方制定的有关安全生产规章制度。
3、确保所派项目人员业务水平、身体素质及精神状态等满足项目要求，严禁使用未成年和不适应现场安全项目实施要求的老、弱、病、残人员进行服务。
4、项目实施前必须进行安全技术交底，全体项目人员均应掌握项目特点及项目实施安全措施；开工前应组织项目实施人员学习并掌握有关安全生产规程、规定。
5、项目实施现场必须具有符合相关规范的安全标志牌。
6、应保证安全生产所需资金的投入，所有项目实施设备、工器具、项目实施临时用电及项目实施场所安全防护设施等均应定期检查，保证其经常处于完好状态，不合格的严禁使用。
7、项目人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。如有特种作业（操作）人员，必须持证上岗。项目实施人员应按规定佩戴劳动防护用品。
8、项目实施人员必须在规定的项目实施范围内作业，不得超出项目实施范围，不得擅自操作项目实施范围外的设施设备，若确需操作的，需征得供应方安全管理负责人同意，由专职人员操作或在安全管理人员的监督下操作。
9、必须接受采购方的监督、管理，积极配合地方或国家有关生产安全管理部门的安全检查。对采购方或有关安全管理部门提出的意见必须及时整改。发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告采购方，并采取有效的防护措施防止事故的进一步扩大，减少损失。
10、项目实施中的安全由供应方自行负责，项目实施中发生安全事故造成的人身伤亡、财产损失及相关法律责任等均由供应方承担。
11、对采购方人员违章指挥或者可能危及生命、财产安全的指挥，供应方有权拒绝。
12、供应方项目实施人员有变动的，必须对新进场项目实施人员及时进行安全教育。
三、协议生效
1、本协议一式肆份，采购方执贰份、供应方执贰份。本协议自双方签字或盖章之日起生效。
2、本协议有效期：自本协议签订之日起至本项目双方采购合同终止日为止。
采购方（盖章）：                           供应方（盖章）：  
采购方安全责任人（签名）：                 供应方安全负责人（签名）：






第四章  采购需求
[bookmark: _Toc515373933]一、项目属性:服务类项目
如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。
二、项目需求
采购包1：陈集镇（6座水库）和大仪镇（6座水库）
（1）项目概况
陈集镇：
陈集镇现有水库6座，其中小（一）型水库4座，小（二）型水库2座。水库主要建筑物包括：大坝、溢洪道、输水涵洞。
1、塔山水库位于陈集镇杨庄村、月塘镇丁公村之间，属长江流域，水库为小（1）型，集水面积18.9平方公里，水库总库容639.18万立方米，兴利库容340万立方米。水库校核洪水位26.7米，汛限水位24.0米。水库坝顶高程28.0米，坝顶宽6.0米，坝顶长1050米。溢洪闸一座，灌溉涵洞一座，补水涵洞一座。
2、薛庄水库位于陈集镇立新村，属淮河流域，水库为小（2）型，集水面积3.2平方公里，水库总库容60.48万立方米，兴利库容13.9万立方米。水库校核洪水位27.73米，汛限水位25.6米。水库坝顶高程28.6米，坝顶宽3.5米，坝顶长314米。溢洪道一座，灌溉面积1000亩。
3、芦坝水库位于陈集镇开建村，属淮河流域，水库为小（1）型，集水面积5.2平方公里，水库总库容306.3万立方米，兴利库容101.2万立方米。水库校核洪水位34.98米，汛限水位32.7米。水库坝顶高程35.3米，坝顶宽4.5米，坝顶长410米。溢洪道一座，输水涵洞一座。
4、桥头水库位于陈集镇沙集村，属淮河流域，水库为小（1）型，集水面积3.2平方公里，水库总库容133.1万立方米，兴利库容67万立方米。水库校核洪水位41.2米，汛限水位39米。水库坝顶高程42米，坝顶宽5米，坝顶长460米。溢洪道一座。
5、立新水库位于陈集镇立新村，属淮河流域，水库为小（1）型，集水面积6.4平方公里，水库总库容145.13万立方米，兴利库容32.5万立方米。水库校核洪水位25.85米，汛限水位23.0米。水库坝顶高程26.6米，坝顶宽4米，坝顶长470米。溢洪道一座，灌溉涵洞一座。
6、南井水库位于陈集镇沙集村，属长江流域，水库为小（2）型，集水面积 1.1平方公里，水库总库容39.47万立方米，兴利库容23.95万立方米。校核洪水位36.28米，汛限水位 34.60米。水库坝顶高程37米，坝顶宽5米，坝顶长265米。溢洪道一座，输水涵洞一座。
大仪镇：
大仪镇现有小（一）型水库3座，小（二）型水库3座，共计6座。水库主要建筑物包括：大坝、溢洪道、输水涵洞。
1、凤岭水库位于仪征市北部丘陵山区的大仪镇境内，建于1956年，运行管理单位为大仪水利站。集水面积18.3平方千米，干流长度5.36千米，干流坡度0.00367，凤岭水库总库容565.63万方，兴利库容256万方，调洪库容163.59万方，死库容4万方，汛限水位23.9米。水库主要功能为防洪、灌溉，实际灌溉面积约13000亩。
2、石桥水库位于仪征市北部丘陵山区的大仪镇境内，建于1959年，运行管理单位为大仪水利站。集水面积15.2平方千米，干流长度4.48千米，干流坡度0.00491，石桥水库总库容280.82万方，兴利库容20.4万方，调洪库容104.49万方，死库容9万方，汛限水位15.1米。水库主要功能为防洪、灌溉，实际灌溉面积约3000亩。
3、山头水库位于仪征市北部丘陵山区的大仪镇境内，建于1958年，运行管理单位为大仪水利站。集水面积12.8平方千米，干流长度5千米，干流坡度0.00134，山头水库总库容129.14万方，兴利库容26.33万方，调洪库容101.81万方，死库容1万方，汛限水位15.3米。水库主要功能为防洪、灌溉，实际灌溉面积约5000亩。	
4、迎丰水库位于仪征市北部丘陵山区的大仪镇境内，建于1964年，运行管理单位为大仪水利站。集水面积4.2平方千米，干流长度2.1千米，干流坡度0.0075，迎丰水库总库容75.09万方，兴利库容20万方，调洪库容18.73万方，死库容2万方，汛限水位20.6米。水库主要功能为防洪、灌溉，实际灌溉面积约3000亩。
5、泗涧水库位于仪征市北部丘陵山区的大仪镇境内，建于1959年，运行管理单位为大仪水利站。集水面积5.3平方千米，干流长度1.82千米，干流坡度0.0045，泗涧水库总库容51.82万方，兴利库容5.9万方，调洪库容5.7万方，死库容6万方，汛限水位25.7米。水库主要功能为防洪、灌溉，实际灌溉面积约3000亩。
6、路北水库位于仪征市北部丘陵山区的大仪镇境内，建于1972年，运行管理单位为大仪水利站。集水面积2.5平方千米，干流长度1.33千米，干流坡度0.00719，路北水库总库容51.63万方，兴利库容11.02万方，调洪库容13.7万方，死库容0.7万方，汛限水位27.8米。水库主要功能为防洪、灌溉，实际灌溉面积约3800亩。
（2）养护范围及要求
2.1养护范围：
陈集镇：
根据日常养护需要，进行迎、背水坡等管理范围内割草、清杂、树木修剪及水面保洁等。
塔山、芦坝、薛庄、桥头、立新、南井等6座水库养护项目，主要对6座水库进行迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪割草；坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围内杂物及垃圾清理；导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞杂物及垃圾清理；水库相应范围内树木修剪；水面白色垃圾、水生植物等清理；设备保养；水库迎水坡、背水坡干砌块石护坡养护等。
大仪镇：
根据日常养护需要，进行迎、背水坡等管理范围内割草、清杂、树木修剪及水面保洁等。
凤岭、石桥、山头、迎丰、泗涧、路北等6座水库养护项目，主要对6座水库进行迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪割草；坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围内杂物及垃圾清理；导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞杂物及垃圾清理；水库相应范围内树木修剪；水面白色垃圾、水生植物等清理；设备保养等。
2.2养护要求：
陈集镇：
日常养护主要包括：
1、常态化保证水库迎、背水坡，护坝地等管理范围内草皮无杂草且正常割草；
2、常态化保证水库坝顶路面、坝坡、护坝地等管理范围内无垃圾、杂物等；
3、常态化保证水库排水沟、集水沟、导流沟及溢洪道、涵洞进出水口无垃圾、杂物等，保持通畅；
4、常态化保证水库水面无白色垃圾、水生植物等；
5、常态化保证水库相应范围内所有的树木整齐、美观；
6、常态化保证水库机电设备养护到位，表面干净整洁；
7、常态化养护迎、背水坡干砌块石，修复夯实散落在排水沟内的块石，清理护坡内的树根、杂草，保持护坡干净整洁；
8、所有清理出的杂草杂树、杂物垃圾等，应及时清运，不得堆放在水库管理范围内；
9、常态化配合采购人进行巡查，主要包括草皮生长状况、水体情况、坝坡整洁情况等，发现问题及时报告处理并记录。发现乱占、乱采、乱堆、乱建或毁绿、占绿及其他破坏绿化和管理设施等行为，及时制止并向采购人报告，做好现场初步管控，配合采购人及相关执法部门开展查处工作。
10、养护合同期内，若因人为破坏、养护不当等原因造成绿化缺损或死亡的，中标供应商须自行补植与原植株品种、规格一致的绿化植株，补植的质量、规格、数量须经采购人确认同意，相关费用纳入投标总价，由中标供应商自行承担。
11、供应商须配置满足养护需求的人员、作业工具及垃圾清运保障措施，重大活动、节假日等特殊时段须加密养护频次。遇政府重大活动突击检查等特殊情况与时段，中标供应商必须服从采购人的统筹协调积极响应采购人提出的保洁要求，因增加作业船只和工作人员产生的费用，由中标供应商自行承担。
养护单位在进行除草、清沟等养护工作时，水利站应安排技术人员现场督促指导。养护工作完成后，养护单位应及时填写水库养护情况记录表（见附件2）报至水利站存档备案。
	2026-2027年陈集镇水库养护项目

	序号
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	备注

	1
	迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪割草
	㎡
	67560.00 
	应常态化进行草坪机械割草，确保迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪整洁。一年清除杂草、割草次数不少于12次，草皮高度15-20公分。定期施肥浇水，开展病虫害防治。杂草杂物日产日清。

	2
	导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞杂物及垃圾清理
	m
	4250.00 
	常态化清理水库导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞垃圾和淤积等，保持排水通畅。垃圾杂物日产日清。

	3
	坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围内杂物及垃圾清理
	m2
	82500.00 
	应常态化进行坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围垃圾清理，保证常年整洁、卫生、无垃圾。垃圾杂物日产日清。

	4
	水库相应范围内树木修剪
	m2
	7360.00 
	水库相应范围内树木应常态化修剪，清理枯枝、断枝，对倒伏的树木加以扶正，保证树木整齐、美观。树枝日产日清。

	5
	水面白色垃圾、水生植物等清理（按照沿水库周边，平均宽度20米计算面积）
	m2
	346900.00 
	常态化清理水面水生植物、漂浮垃圾、杂物等，常年确保水库水面无杂物、白色垃圾和水生植物等。杂物垃圾日产日清。

	6
	设备保养
	台
	9.00 
	对9台启闭设备不定期保养,对启闭设备做好汛前、汛后等保养，日常清洁与检查、润滑保养、关键系统养护、运行测试与记录以及安全作业规范，常年保证启闭设备完好、清洁。满足采购人及规范要求，报价包含保养所需的全部费用。

	7
	水库迎水坡、背水坡干砌块石护坡养护
	㎡
	1000.00 
	干砌护坡散落在排水沟的块石常态化人工修复、夯实，人工清理护坡里树根、杂草，确保干砌块石护坡干净整齐。杂草树根日产日清。

	备注：陈集镇水库6座，为塔山、芦坝、桥头、立新、薛庄、南井水库6座水库



大仪镇：
日常养护主要包括：
1、常态化保证水库迎、背水坡，护坝地等管理范围内草皮无杂草且正常割草；
2、常态化保证水库坝顶路面、坝坡、护坝地等管理范围内无垃圾、杂物等；
3、常态化保证水库排水沟、集水沟、导流沟及溢洪道、涵洞进出水口无垃圾、杂物等，保持通畅；
4、常态化保证水库水面无白色垃圾、水生植物等；
5、常态化保证水库相应范围内所有的树木整齐、美观；
6、常态化保证水库机电设备养护到位，表面干净整洁；
7、所有清理出的杂草杂树、杂物垃圾等，应及时清运，不得堆放在水库管理范围内；
8、常态化配合采购人进行巡查，主要包括草皮生长状况、水体情况、坝坡整洁情况等，发现问题及时报告处理并记录。发现乱占、乱采、乱堆、乱建或毁绿、占绿及其他破坏绿化和管理设施等行为，及时制止并向采购人报告，做好现场初步管控，配合采购人及相关执法部门开展查处工作。
9、养护合同期内，若因人为破坏、养护不当等原因造成绿化缺损或死亡的，中标供应商须自行补植与原植株品种、规格一致的绿化植株，补植的质量、规格、数量须经采购人确认同意，相关费用纳入投标总价，由中标供应商自行承担。
10、供应商须配置满足养护需求的人员、作业工具及垃圾清运保障措施，重大活动、节假日等特殊时段须加密养护频次。遇政府重大活动突击检查等特殊情况与时段，中标供应商必须服从采购人的统筹协调积极响应采购人提出的保洁要求，因增加作业船只和工作人员产生的费用，由中标供应商自行承担。
养护单位在进行除草、清沟等养护工作时，水利站应安排技术人员现场督促指导。养护工作完成后，养护单位应及时填写水库养护情况记录表（见附件2）报至水利站存档备案。
	2026-2027年大仪镇水库养护项目

	序号
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	备注

	1
	迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪割草
	㎡
	60500.00 
	应常态化进行草坪机械割草，确保迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪整洁。一年清除杂草、割草次数不少于12次，草皮高度15-20公分。定期施肥浇水，开展病虫害防治。杂草杂物日产日清。

	2
	导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞杂物及垃圾清理
	m
	2530.00 
	常态化清理水库导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞垃圾和淤积等，保持排水通畅。垃圾杂物日产日清。

	3
	坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围内杂物及垃圾清理
	m2
	72200.00 
	应常态化进行坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围垃圾清理，保证常年整洁、卫生、无垃圾。垃圾杂物日产日清。

	4
	水库相应范围内树木修剪
	m2
	10950.00 
	水库相应范围内树木应常态化修剪，清理枯枝、断枝，对倒伏的树木加以扶正，保证树木整齐、美观。树枝日产日清。

	5
	水面白色垃圾、水生植物等清理（按照沿水库周边，平均宽度20米计算面积）
	m2
	269250.00 
	常态化清理水面水生植物、漂浮垃圾、杂物等，常年确保水库水面无杂物、白色垃圾和水生植物等。杂物垃圾日产日清。

	6
	设备保养
	台
	16.00 
	11台启闭机，5台套水泵。对启闭设备不定期保养。对启闭设备、水泵做好汛前、汛后等保养，日常清洁与检查、润滑保养、关键系统养护、运行测试与记录以及安全作业规范，常年保证启闭设备完好、清洁。满足采购人及规范要求，报价包含保养所需的全部费用。

	备注：水库6座。



（3）人员及设备要求
3.1人员要求：
陈集镇：最低配置为5名养护人员，年龄65周岁以下。
大仪镇：最低配置为6名养护人员，年龄65周岁以下。
上述11名人员数量为满足项目要求的最低配置标准，供应商须提供人员身份证正反面原件及供应商为其缴纳的近六个月任意一个月社保证明材料，退休人员须提供聘用劳务合同，原件扫描上传。
 中标供应商在合同签订后15日内为本项目所有工作人员办理意外伤害险（注：意外人身伤害保险保额不低于100万）。且携带相关保单证明材料原件及复印件至采购人处登记备案。 中标人为本项目工作人员办理相关保险、额度及时间不符合要求的，可视为中标人严重违约，采购人将提交有关监管部门依照法规和本招标文件规定的要求处置。（投标人须提供承诺函，格式自拟，原件扫描上传）
供应商须承诺中标后，养护期间将符合要求的全体人员名册报送采购人审查备案，若确需调整人员，须报请采购人同意。（投标人须提供承诺函，格式自拟，原件扫描上传）
3.2设备要求：
陈集镇：最低配置为2台割草机，1辆货车或皮卡车，1条便携式水面保洁船。
大仪镇：最低配置为 2 台割草机，1辆货车或皮卡车，1条便携式水面保洁船。
本项目需按照采购人要求配置所需设备，投入的设备使用均须符合相关标准与管理规定，投入本项目的设备可自有，也可通过租赁方式筹措，以满足养护作业要求。
自有设备供应商须提供购置发票，租赁设备须提供租赁合同及设备购置发票（发票载明的所有人必须为出租方单位），租赁期限须覆盖本项目服务期，同时须提供有效的车辆行驶证，原件扫描上传。（注：以上乡镇对应设备须分别提供，不可共用）




























采购包2：月塘镇（六松、铁坝、邵冲、红旗、张良、泗庄、光明、姚塘、杨岗、杨云等10座水库）
（1）项目概况
月塘镇现有中型水库1座，小（一）型水库3座，小（二）型水库16座，共计20座。水库主要建筑物包括：大坝、溢洪道、输水涵洞。
1、六松水库位于仪征市西北部丘陵山区的月塘镇境内，建于1958年，运行管理单位为月塘水利站。集水面积9.4平方千米，干流长度3.38千米，干流坡度0.005775，六松水库总库容126.74万方，兴利库容33.4万方，调洪库容37.85万方，死库容19.2万方，汛限水位27.5米。水库主要功能为防洪、灌溉，实际灌溉面积约2000亩。
2、铁坝水库位于仪征市西北部丘陵山区的月塘镇境内，建于1971年，运行管理单位为月塘水利站。集水面积7.3平方千米，铁坝水库总库容192.11万方，兴利库容51.7万方，调洪库容49.04万方，死库容6.5万方，汛限水位43米。水库主要功能为防洪、灌溉，实际灌溉面积约4000亩。
3、邵冲水库位于仪征市西北部丘陵山区的月塘镇境内，建于1977年，运行管理单位为月塘水利站。集水面积6.7平方千米，干流长度2.32千米，干流坡度0.0103，邵冲水库总库容388.95万方，兴利库容231万方，调洪库容71.92万方，死库容18万方，汛限水位28米。水库主要功能为防洪、灌溉，实际灌溉面积约6000亩。
4、红旗水库位于仪征市西北部丘陵山区的月塘镇境内，建于1974年，运行管理单位为月塘水利站。集水面积1.8平方千米，干流长度2.2千米，干流比降0.00959，红旗水库总库容39.42万方，兴利库容7.6万方，调洪库容10.86万方，死库容2万方，汛限水位41米。水库主要功能为防洪、灌溉，实际灌溉面积约2000亩。
5、张良水库位于仪征市西北部丘陵山区的月塘镇境内，建于1959年，运行管理单位为月塘水利站。集水面积1.0平方千米，干流长度1.41千米，干流坡度0.0039，张良水库总库容22.64万方，兴利库容4.3万方，调洪库容6.28万方，死库容0.7万方，汛限水位41.7米。水库主要功能为防洪、灌溉，实际灌溉面积约500亩。
6、泗庄水库位于仪征市西北部丘陵山区的月塘镇境内，建于1971年，运行管理单位为月塘水利站。集水面积0.7平方千米，干流长度1.12千米，干流比降0.0114，泗庄水库总库容19.26万方，兴利库容8.34万方，调洪库容3.66万方，死库容0.72万方，汛限水位39.2米。水库主要功能为防洪、灌溉，实际灌溉面积约1000亩。
7、光明水库位于仪征市西北部丘陵山区的月塘镇境内，建于1972年，运行管理单位为月塘水利站。集水面积1.62平方千米，干流长度1.29千米，干流坡度0.01075，光明水库总库容46.63万方，兴利库容19.7万方，调洪库容8.83万方，死库容1万方，汛限水位38.3米。水库主要功能为防洪、灌溉，实际灌溉面积约2000亩。
8、姚塘水库位于仪征市西北部丘陵山区的月塘镇境内，建于1958年，运行管理单位为月塘水利站。集水面积1.0平方千米，干流长度1.2千米，干流坡度0.0107，姚塘水库总库容49.42万方，兴利库容19.26万方，调洪库容7.92万方，死库容8万方，汛限水位44.9米。水库主要功能为防洪、灌溉，实际灌溉面积约1000亩。
9、杨岗水库位于仪征市西北部丘陵山区的月塘镇境内，建于1959年，运行管理单位为月塘水利站。集水面积0.5平方千米，干流长度0.94千米，干流坡度0.0114，杨岗水库总库容21.03万方，兴利库容10万方，调洪库容4.04万方，汛限水位54.5米。水库主要功能为防洪、灌溉，实际灌溉面积约600亩。
10、杨云水库位于仪征市西北部丘陵山区的月塘镇境内，建于1959年，运行管理单位为月塘水利站。集水面积1.0平方千米，干流长度0.85千米，干流坡度0.0118，杨云水库总库容26.5万方，兴利库容14.1万方，调洪库容2.94万方，死库容0.9万方，汛限水位57.4米。水库主要功能为防洪、灌溉，实际灌溉面积约1150亩。
（2）养护范围及要求
2.1养护范围：
根据日常养护需要，进行迎、背水坡等管理范围内割草、清杂、树木修剪及水面保洁等。
2026-2027年六松、铁坝、邵冲、红旗、张良、泗庄、光明、姚塘、杨岗、杨云等10座水库养护项目，主要对10座水库进行迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪割草；坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围内杂物及垃圾清理；导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞杂物及垃圾清理；水库相应范围内树木修剪；水面白色垃圾、水生植物等清理；设备保养；水库迎水坡、背水坡干砌块石护坡养护等。
2.2养护要求：
日常养护主要包括：
1、常态化保证水库迎、背水坡，护坝地等管理范围内草皮无杂草且正常割草；
2、常态化保证水库坝顶路面、坝坡、护坝地等管理范围内无垃圾、杂物等；
3、常态化保证水库排水沟、集水沟、导流沟及溢洪道、涵洞进出水口无垃圾、杂物等，保持通畅；
4、常态化保证水库水面无白色垃圾、水生植物等；
5、常态化保证水库相应范围内所有的树木整齐、美观；
6、常态化保证水库机电设备养护到位，表面干净整洁；
7、常态化养护迎、背水坡干砌块石，修复夯实散落在排水沟内的块石，清理护坡内的树根、杂草，保持护坡干净整洁；
8、所有清理出的杂草杂树、杂物垃圾等，应及时清运，不得堆放在水库管理范围内；
9、常态化配合采购人进行巡查，主要包括草皮生长状况、水体情况、坝坡整洁情况等，发现问题及时报告处理并记录。发现乱占、乱采、乱堆、乱建或毁绿、占绿及其他破坏绿化和管理设施等行为，及时制止并向采购人报告，做好现场初步管控，配合采购人及相关执法部门开展查处工作。
10、养护合同期内，若因人为破坏、养护不当等原因造成绿化缺损或死亡的，中标供应商须自行补植与原植株品种、规格一致的绿化植株，补植的质量、规格、数量须经采购人确认同意，相关费用纳入投标总价，由中标供应商自行承担。
11、供应商须配置满足养护需求的人员、作业工具及垃圾清运保障措施，重大活动、节假日等特殊时段须加密养护频次。遇政府重大活动突击检查等特殊情况与时段，中标供应商必须服从采购人的统筹协调积极响应采购人提出的保洁要求，因增加作业船只和工作人员产生的费用，由中标供应商自行承担。
养护单位在进行除草、清沟等养护工作时，水利站应安排技术人员现场督促指导。养护工作完成后，养护单位应及时填写水库养护情况记录表（见附件2）报至水利站存档备案。
	2026-2027年月塘镇（六松、铁坝、邵冲、红旗、张良、泗庄、光明、姚塘、杨岗、杨云等10座水库）养护项目

	序号
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	备注

	1
	迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪割草
	m²
	101250.00
	应常态化进行草坪机械割草，确保迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪整洁。一年清除杂草、割草次数不少于12次，草皮高度15-20公分。定期施肥浇水，开展病虫害防治。杂草杂物日产日清。

	2
	坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围内杂物及垃圾清理
	m²
	116500.00
	应常态化进行坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围垃圾清理，保证常年整洁、卫生、无垃圾。垃圾杂物日产日清。

	3
	导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞杂物及垃圾清理
	m
	4320.00
	常态化清理水库导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞垃圾和淤积等，保持排水通畅。垃圾杂物日产日清。

	4
	水库相应范围内树木修剪
	m²
	16500.00
	水库相应范围内树木应常态化修剪，清理枯枝、断枝，对倒伏的树木加以扶正，保证树木整齐、美观。树枝日产日清。

	5
	水面白色垃圾、水生植物等清理（按照沿水库周边，平均宽度20米计算面积）
	m²
	377400.00
	常态化清理水面水生植物、漂浮垃圾、杂物等，常年确保水库水面无杂物、白色垃圾和水生植物等。杂物垃圾日产日清。

	6
	设备保养
	台
	16.00
	16台启闭机，对启闭设备做好汛前、汛后等保养，日常清洁与检查、润滑保养、关键系统养护、运行测试与记录以及安全作业规范，常年保证启闭设备完好、清洁。满足采购人及规范要求，报价包含保养所需的全部费用

	7
	水库迎水坡、背水坡干砌块石护坡养护
	m²
	5200.00
	干砌护坡散落在排水沟的块石常态化人工修复、夯实，人工清理护坡里树根、杂草，确保干砌块石护坡干净整齐。杂草树根日产日清。

	备注：水库10座。



（3）人员及设备要求
3.1人员要求：
采购包2：最低配置为10名养护人员，年龄65周岁以下。
上述10名人员数量为满足项目要求的最低配置标准，供应商须提供人员身份证正反面原件及供应商为其缴纳的近六个月任意一个月社保证明材料，退休人员须提供聘用劳务合同，原件扫描上传。
 中标供应商在合同签订后15日内为本项目所有工作人员办理意外伤害险（注：意外人身伤害保险保额不低于100万）。且携带相关保单证明材料原件及复印件至采购人处登记备案。 中标人为本项目工作人员办理相关保险、额度及时间不符合要求的，可视为中标人严重违约，采购人将提交有关监管部门依照法规和本招标文件规定的要求处置。（投标人须提供承诺函，格式自拟，原件扫描上传）
供应商须承诺中标后，养护期间将符合要求的全体人员名册报送采购人审查备案，若确需调整人员，须报请采购人同意。（投标人须提供承诺函，格式自拟，原件扫描上传）
3.2设备要求：
采购包2：最低配置为3台割草机，2辆货车或皮卡车，1条便携式水面保洁船。
本项目需按照采购人要求配置所需设备，投入的设备使用均须符合相关标准与管理规定，投入本项目的设备可自有，也可通过租赁方式筹措，以满足养护作业要求。
自有设备供应商须提供购置发票，租赁设备须提供租赁合同及设备购置发票（发票载明的所有人必须为出租方单位），租赁期限须覆盖本项目服务期，同时须提供有效的车辆行驶证，原件扫描上传。

























采购包3：月塘镇（魏井、小张云、小洼、补锅周、国庆、乌山、甘冲、戴洼、江洼等9座水库）
（1）项目概况
月塘镇现有中型水库1座，小（一）型水库3座，小（二）型水库16座，共计20座。水库主要建筑物包括：大坝、溢洪道、输水涵洞。
1、魏井水库位于仪征市西北部丘陵山区的月塘镇境内，建于1958年，运行管理单位为月塘水利站。集水面积12.45平方千米，干流长度5.5千米，干流坡度0.00353，魏井水库总库容41.58万方，兴利库容14.99万方，调洪库容7.17万方，死库容5.59万方，汛限水位20.5米。水库主要功能为防洪、灌溉，实际灌溉面积约2300亩。
2、小张云水库位于仪征市西北部丘陵山区的月塘镇境内，建于1973年，运行管理单位为月塘水利站。集水面积3.3平方千米，干流比降133%，小张云水库总库容82.37万方，兴利库容44万方，调洪库容13.37万方，死库容2万方，汛限水位44.7米。水库主要功能为防洪、灌溉，实际灌溉面积约5800亩。
3、小洼水库位于仪征市西北部丘陵山区的月塘镇境内，建于1971年，运行管理单位为月塘水利站。集水面积1.5平方千米，干流长度0.85千米，干流坡度0.0172，小洼水库总库容59.28万方，兴利库容29.24万方，调洪库容9.94万方，死库容1.5万方，汛限水位41.3米。水库主要功能为防洪、灌溉，实际灌溉面积约2000亩。	
4、补锅周水库位于仪征市西北部丘陵山区的月塘镇境内，建于1958年，运行管理单位为月塘水利站。集水面积1.6平方千米，干流长度1.22千米，干流坡度0.0107，补锅周水库总库容43.89万方，兴利库容13.30万方，调洪库容10.43万方，死库容1.2万方，汛限水位44米。水库主要功能为防洪、灌溉，实际灌溉面积约1500亩。
5、国庆水库位于仪征市西北部丘陵山区的月塘镇境内，建于1972年，运行管理单位为月塘水利站。集水面积0.5平方千米，国庆水库总库容19.28万方，兴利库容7.7万方，调洪库容6.28万方，死库容5.3万方，汛限水位44.3米。水库主要功能为防洪、灌溉，实际灌溉面积约1000亩。
6、乌山水库位于仪征市西北部丘陵山区的月塘镇境内，建于1972年，运行管理单位为月塘水利站。集水面积11.04平方千米，乌山水库总库容86.73万方，兴利库容29.6万方，调洪库容41.93万方，死库容15.2万方，汛限水位26米。水库主要功能为防洪、灌溉，实际灌溉面积约3500亩。
7、甘冲水库位于仪征市西北部丘陵山区的月塘镇境内，建于1972年，运行管理单位为月塘水利站。集水面积10.68平方千米，甘冲水库总库容42.07万方，兴利库容17.7万方，调洪库容24.37万方，死库容0万方，汛限水位25.4米。水库主要功能为防洪、灌溉，实际灌溉面积约580亩。
8、戴洼水库位于仪征市西北部丘陵山区的月塘镇境内，建于1959年，运行管理单位为月塘水利站。集水面积1.5平方千米，干流长度1.15千米，干流坡度0.03696，戴洼水库总库容40.89万方，兴利库容24.5万方，调洪库容5.22万方，汛限水位47米。水库主要功能为防洪、灌溉，实际灌溉面积约1500亩。
9、江洼水库位于仪征市西北部丘陵山区的月塘镇境内，建于1958年，运行管理单位为月塘水利站。集水面积0.36平方千米，干流长度0.4千米，干流坡度0.030，江洼水库总库容26.5万方，兴利库容14.1万方，调洪库容2.94万方，死库容0.9万方，汛限水位57.4米。水库主要功能为防洪、灌溉，实际灌溉面积约1150亩。
（2）养护范围及要求
2.1养护范围：
根据日常养护需要，进行迎、背水坡等管理范围内割草、清杂、树木修剪及水面保洁等。
2026-2027年魏井、小张云、小洼、补锅周、国庆、乌山、甘冲、戴洼、江洼等9座水库养护项目，主要对9座水库进行迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪割草；坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围内杂物及垃圾清理；导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞杂物及垃圾清理；水库相应范围内树木修剪；水面白色垃圾、水生植物等清理；设备保养；水库迎水坡、背水坡干砌块石护坡养护等。
2.2养护要求：
日常养护主要包括：
1、常态化保证水库迎、背水坡，护坝地等管理范围内草皮无杂草且正常割草；
2、常态化保证水库坝顶路面、坝坡、护坝地等管理范围内无垃圾、杂物等；
3、常态化保证水库排水沟、集水沟、导流沟及溢洪道、涵洞进出水口无垃圾、杂物等，保持通畅；
4、常态化保证水库水面无白色垃圾、水生植物等；
5、常态化保证水库相应范围内所有的树木整齐、美观；
6、常态化保证水库机电设备养护到位，表面干净整洁；
7、常态化养护迎、背水坡干砌块石，修复夯实散落在排水沟内的块石，清理护坡内的树根、杂草，保持护坡干净整洁；
8、所有清理出的杂草杂树、杂物垃圾等，应及时清运，不得堆放在水库管理范围内；
9、常态化配合采购人进行巡查，主要包括草皮生长状况、水体情况、坝坡整洁情况等，发现问题及时报告处理并记录。发现乱占、乱采、乱堆、乱建或毁绿、占绿及其他破坏绿化和管理设施等行为，及时制止并向采购人报告，做好现场初步管控，配合采购人及相关执法部门开展查处工作。
10、养护合同期内，若因人为破坏、养护不当等原因造成绿化缺损或死亡的，中标供应商须自行补植与原植株品种、规格一致的绿化植株，补植的质量、规格、数量须经采购人确认同意，相关费用纳入投标总价，由中标供应商自行承担。
11、供应商须配置满足养护需求的人员、作业工具及垃圾清运保障措施，重大活动、节假日等特殊时段须加密养护频次。遇政府重大活动突击检查等特殊情况与时段，中标供应商必须服从采购人的统筹协调积极响应采购人提出的保洁要求，因增加作业船只和工作人员产生的费用，由中标供应商自行承担。
养护单位在进行除草、清沟等养护工作时，水利站应安排技术人员现场督促指导。养护工作完成后，养护单位应及时填写水库养护情况记录表（见附件2）报至水利站存档备案。
	2026-2027年月塘镇（魏井、小张云、小洼、补锅周、国庆、乌山、甘冲、戴洼、江洼等9座水库）养护项目

	序号
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	备注

	1
	迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪割草
	m²
	103200.00
	应常态化进行草坪机械割草，确保迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪整洁。一年清除杂草、割草次数不少于12次，草皮高度15-20公分。定期施肥浇水，开展病虫害防治。杂草杂物日产日清。

	2
	坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围内杂物及垃圾清理
	m²
	111500.00
	应常态化进行坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围垃圾清理，保证常年整洁、卫生、无垃圾。垃圾杂物日产日清。

	3
	导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞杂物及垃圾清理
	m
	4950.00
	常态化清理水库导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞垃圾和淤积等，保持排水通畅。垃圾杂物日产日清。

	4
	水库相应范围内树木修剪
	m²
	10200.00
	水库相应范围内树木应常态化修剪，清理枯枝、断枝，对倒伏的树木加以扶正，保证树木整齐、美观。树枝日产日清。

	5
	水面白色垃圾、水生植物等清理（按照沿水库周边，平均宽度20米计算面积）
	m²
	272500.00
	常态化清理水面水生植物、漂浮垃圾、杂物等，常年确保水库水面无杂物、白色垃圾和水生植物等。杂物垃圾日产日清。

	6
	设备保养
	台
	18.00
	 18台启闭机， 对启闭设备做好汛前、汛后等保养，日常清洁与检查、润滑保养、关键系统养护、运行测试与记录以及安全作业规范，常年保证启闭设备完好、清洁。满足采购人及规范要求，报价包含保养所需的全部费用

	7
	水库迎水坡、背水坡干砌块石护坡养护
	m²
	900.00
	干砌护坡散落在排水沟的块石常态化人工修复、夯实，人工清理护坡里树根、杂草，确保干砌块石护坡干净整齐。杂草树根日产日清。

	备注：水库9座。



（3）人员及设备要求
3.1人员要求：
采购包3：最低配置为9名养护人员，年龄65周岁以下。
上述9名人员数量为满足项目要求的最低配置标准，供应商须提供人员身份证正反面原件及供应商为其缴纳的近六个月任意一个月社保证明材料，退休人员须提供聘用劳务合同，原件扫描上传。
 中标供应商在合同签订后15日内为本项目所有工作人员办理意外伤害险（注：意外人身伤害保险保额不低于100万）。且携带相关保单证明材料原件及复印件至采购人处登记备案。 中标人为本项目工作人员办理相关保险、额度及时间不符合要求的，可视为中标人严重违约，采购人将提交有关监管部门依照法规和本招标文件规定的要求处置。（投标人须提供承诺函，格式自拟，原件扫描上传）
供应商须承诺中标后，养护期间将符合要求的全体人员名册报送采购人审查备案，若确需调整人员，须报请采购人同意。（投标人须提供承诺函，格式自拟，原件扫描上传）
3.2设备要求：
采购包3：最低配置为3台割草机，2辆货车或皮卡车，1条便携式水面保洁船。
本项目需按照采购人要求配置所需设备，投入的设备使用均须符合相关标准与管理规定，投入本项目的设备可自有，也可通过租赁方式筹措，以满足养护作业要求。
自有设备供应商须提供购置发票，租赁设备须提供租赁合同及设备购置发票（发票载明的所有人必须为出租方单位），租赁期限须覆盖本项目服务期，同时须提供有效的车辆行驶证，原件扫描上传。










































采购包4：月塘镇（月塘水库）
（1）项目概况
月塘镇现有中型水库1座，小（一）型水库3座，小（二）型水库16座，共计20座。水库主要建筑物包括：大坝、溢洪道、输水涵洞。
月塘水库位于江苏省仪征市月塘镇，属长江流域。水库集水面积35.5平方公里，总库容1789.5万立方米，兴利库容910万立方米，为省防洪重点中型水库。水库大坝为均质土坝，坝长1000米，坝顶宽9.3~10.4米，坝顶高程36.2米，挡浪墙顶高程36.7米，最大坝高17米。溢洪道共5孔，每孔净宽3.2米，设计最大流量195.8m3/s。输水涵洞一座，为钢筋砼箱涵，断面尺寸为1.2m×1.8m，设计流量5m3/s。
（2）养护范围及要求
2.1养护范围：
根据日常养护需要，进行迎、背水坡等管理范围内割草、清杂、树木修剪及水面保洁等。
2026-2027年月塘水库养护项目，主要对月塘水库进行迎水坡、背水坡草坪手工结合机械清除杂草；护坝地、非常溢洪道等管理范围内草坪割草；坝坡、坝顶路面、护坝地、非常溢洪道等管理范围内杂物及垃圾清理；导流沟、集水沟、排水沟杂物、溢洪道、涵洞杂物及垃圾清理；水库相应范围内树木修剪；水面白色垃圾、水生植物等清理；设备保养；水库背水坡干砌块石护坡养护等。
   2.2养护要求：
日常养护主要包括：
1、常态化保证水库迎、背水坡，护坝地及非常溢洪道等管理范围内草皮无杂草且正常割草；
2、常态化保证水库坝顶路面、坝坡、护坝地及非常溢洪道等管理范围内无垃圾、杂物等；
3、常态化保证水库排水沟、集水沟、导流沟及溢洪道、涵洞进出水口无垃圾、杂物等，保持通畅；
4、常态化保证水库水面无白色垃圾、水生植物等；
5、常态化保证水库相应范围内所有的树木整齐、美观；
6、常态化保证水库机电设备养护到位，表面干净整洁；
7、常态化养护背水坡干砌块石，修复夯实散落在排水沟内的块石，清理护坡内的树根、杂草，保持护坡干净整洁；
8、所有清理出的杂草杂树、杂物垃圾等，应及时清运，不得堆放在水库管理范围内；
9、常态化配合采购人进行巡查，主要包括草皮生长状况、水体情况、坝坡整洁情况等，发现问题及时报告处理并记录。发现乱占、乱采、乱堆、乱建或毁绿、占绿及其他破坏绿化和管理设施等行为，及时制止并向采购人报告，做好现场初步管控，配合采购人及相关执法部门开展查处工作。
10、养护合同期内，若因人为破坏、养护不当等原因造成绿化缺损或死亡的，中标供应商须自行补植与原植株品种、规格一致的绿化植株，补植的质量、规格、数量须经采购人确认同意，相关费用纳入投标总价，由中标供应商自行承担。
11、供应商须配置满足养护需求的人员、作业工具及垃圾清运保障措施，重大活动、节假日等特殊时段须加密养护频次。遇政府重大活动突击检查等特殊情况与时段，中标供应商必须服从采购人的统筹协调积极响应采购人提出的保洁要求，因增加作业船只和工作人员产生的费用，由中标供应商自行承担。
养护单位在进行除草、清沟等养护工作时，水利站应安排技术人员现场督促指导。养护工作完成后，养护单位应及时填写水库养护情况记录表（见附件2）报至水利站存档备案。
	2026-2027年月塘镇（月塘水库）养护项目

	序号
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	备注

	1
	迎水坡、背水坡草坪手工结合机械清除杂草
	m²
	30500.00
	迎水坡、背水坡草坪常态化进行手工结合机械清除杂草，保证草坪整洁。一年清除杂草、割草次数不少于12次，草皮高度15-20公分。定期施肥浇水，开展病虫害防治。杂草杂物日产日清。

	2
	护坝地、非常溢洪道等管理范围内草坪割草
	m²
	45500.00
	应常态化进行草坪机械割草，确保护坝地、非常溢洪道等管理范围内草坪整洁。一年清除杂草、割草次数不少于12次，草皮高度15-20公分。定期施肥浇水，开展病虫害防治。杂草杂物日产日清。

	3
	坝坡、坝顶路面、护坝地、非常溢洪道等管理范围内杂物及垃圾清理
	m²
	79000.00
	应常态化进行坝坡、坝顶路面、护坝地、非常溢洪道等管理范围垃圾清理，保证常年整洁、卫生、无垃圾。垃圾杂物日产日清。

	4
	导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞杂物及垃圾清理
	m
	3200.00
	常态化清理水库导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞垃圾和淤积等，保持排水通畅。垃圾杂物日产日清。

	5
	水库相应范围内树木修剪
	m²
	38000.00
	水库相应范围内树木应常态化修剪，清理枯枝、断枝，对倒伏的树木加以扶正，保证树木整齐、美观。树枝日产日清。

	6
	水面白色垃圾、水生植物等清理（按照沿水库周边，平均宽度20米计算面积）
	m²
	189000.00
	常态化清理水面水生植物、漂浮垃圾、杂物等，常年确保水库水面无杂物、白色垃圾和水生植物等。杂物垃圾日产日清。

	7
	设备保养
	台
	6.00
	 6台启闭机， 对启闭设备做好汛前、汛后等保养，日常清洁与检查、润滑保养、关键系统养护、运行测试与记录以及安全作业规范，常年保证启闭设备完好、清洁。满足采购人及规范要求，报价包含保养所需的全部费用

	8
	水库背水坡干砌块石护坡养护
	m²
	2900.00
	干砌护坡散落在排水沟的块石常态化人工修复、夯实，人工清理护坡里树根、杂草，确保干砌块石护坡干净整齐。杂草树根日产日清。

	备注：水库1座。



（3）人员及设备要求
3.1人员要求：
采购包4：最低配置为5名养护人员，年龄65周岁以下。
上述5名人员数量为满足项目要求的最低配置标准，供应商须提供人员身份证正反面原件及供应商为其缴纳的近六个月任意一个月社保证明材料，退休人员须提供聘用劳务合同，原件扫描上传。
 中标供应商在合同签订后15日内为本项目所有工作人员办理意外伤害险（注：意外人身伤害保险保额不低于100万）。且携带相关保单证明材料原件及复印件至采购人处登记备案。 中标人为本项目工作人员办理相关保险、额度及时间不符合要求的，可视为中标人严重违约，采购人将提交有关监管部门依照法规和本招标文件规定的要求处置。（投标人须提供承诺函，格式自拟，原件扫描上传）
供应商须承诺中标后，养护期间将符合要求的全体人员名册报送采购人审查备案，若确需调整人员，须报请采购人同意。（投标人须提供承诺函，格式自拟，原件扫描上传）
3.2设备要求：
采购包4：最低配置为3台割草机，1辆货车或皮卡车，1条便携式水面保洁船。
本项目需按照采购人要求配置所需设备，投入的设备使用均须符合相关标准与管理规定，投入本项目的设备可自有，也可通过租赁方式筹措，以满足养护作业要求。
自有设备供应商须提供购置发票，租赁设备须提供租赁合同及设备购置发票（发票载明的所有人必须为出租方单位），租赁期限须覆盖本项目服务期，同时须提供有效的车辆行驶证，原件扫描上传。






























采购包5：马集镇（8座水库）和真州镇（1座水库）
（1）项目概况
马集镇
马集镇境内现有水库共8座，包含小(1)型水库1座、小(2)型水库7座，水库主要建筑物包括：大坝、溢洪道、输水涵洞。
1、大鲍水库（小(1)型）坐落于马集镇方营村、爱国村，集水面积5.6km²，总库容153.76万m³，兴利库容34.68万m³，坝顶总长460m，溢洪道最大泄流量74.39m³/s；1959年动工建设，2012年完成除险加固。设计灌溉面积4000亩，实际灌溉面积4000亩。
2、任汉桥水库（小(2)型）地处马集镇爱国村、恒华村、新民村，属龙河流域，以防洪、灌溉为主要功能。集水面积6km²，总库容86.89万m³，兴利库容13万m³；校核水位19.72m，设计水位19.18m，兴利水位17.00m；配套溢洪道1座、灌溉涵洞1座、补水涵洞1座，溢洪道最大泄流量69.29m³/s；1958年修建，2012年完成除险加固。
3、小刘云水库（小(2)型）位于马集镇合心村，主功能防洪、灌溉。集水面积9km²，总库容90.31万m³，兴利库容8.12万m³；校核水位18.78m，设计水位18.31m，兴利水位15.9m；配溢洪道、灌溉涵洞各1座，溢洪道最大泄流量59.44m³/s；1958年建设，2013年完成除险加固。设计灌溉面积1300亩，实际灌溉面积1100亩。
4、程云水库（小(2)型）坐落马集镇方营村，以防洪灌溉为主。集水面积0.7km²，总库容14.14万m³，坝顶长360m，溢洪道最大泄流量14.75m³/s；1964年兴建，2012年完成除险加固。
5、小云水库（小(2)型）位于马集镇蔡湖村，防洪灌溉两用。集水面积0.5km²，总库容10.62万m³，兴利库容4.3万m³；校核水位33.5m，设计水位33.16m，兴利水位32.3m；配套溢洪道、灌溉涵洞各1座，溢洪道最大泄流量9.77m³/s；1971年修建，2012年完成除险加固。设计灌溉面积1400亩，实际灌溉面积650亩。
6、小李庄水库（小(2)型）地处马集镇岔镇村，以防洪为主，属长江流域，1958年建成。集水面积0.5km²，总库容16.1万m³，坝顶高程27.2m，校核洪水位26.3m，汛限（兴利）水位25.1m；配备溢洪道、灌溉涵洞各1座。
7、小王庄水库（小(2)型）位于马集镇金营村，属长江流域。集水面积0.7km²，干流总长0.89km，干流比降0.00143；校核洪水位34.8m，汛限水位、兴利水位均为33.3m；总库容11.02万m³，兴利库容4.76万m³。设计灌溉面积550亩，实际灌溉面积550亩。
8、龙虎斗水库（小(2)型）坐落马集镇蔡湖村，防洪、灌溉并重。集水面积1.04km²，总库容20.41万m³，兴利库容5.6万m³；校核水位26.19m，设计水位25.59m，兴利水位24.5m；配溢洪道1座、灌溉涵洞2座，溢洪道最大泄流量37.44m³/s；1958年修建，2020年完成除险加固。设计灌溉面积2000亩，实际灌溉面积2000亩。
真州镇
真州镇现有小（2）型水库1座。水库主要建筑物包括：大坝、溢洪道、输水涵洞。
1、耿庄水库位于仪征市真州镇茶蓬村境内，建于1958年，集水面积1.4平方千米，干流长度1.4千米，干流坡度0.00889，耿庄水库总库容59.82万立方米，兴利库容33.3万立方米，调洪库容9.14万立方米，死库容33.3万立方米，汛限水位25.80米。水库主要功能为防洪、灌溉，实际灌溉面积约1350亩。
（2）养护范围及要求
2.1养护范围：
马集镇
根据日常养护需要，进行迎、背水坡等管理范围内割草、清杂、树木修剪及水面保洁等。
大鲍、任汉桥、小刘云、程云、小云、小李庄、小王庄、龙虎斗等8座水库养护项目，主要对8座水库进行迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪割草；坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围内杂物及垃圾清理；导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞杂物及垃圾清理；水库相应范围内树木修剪；水面白色垃圾、水生植物等清理；设备保养；水库迎水坡、背水坡干砌块石护坡养护；管理用房养护等。
真州镇
根据日常养护需要，进行迎、背水坡等管理范围内割草、清杂及水面保洁等。
耿庄水库养护项目，主要对耿庄水库进行迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪割草；坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围内杂物及垃圾清理；导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞杂物及垃圾清理；水面白色垃圾、水生植物等清理；设备保养；水库迎水坡、背水坡干砌块石护坡养护等。
2.2养护要求：
马集镇：
日常养护主要包括：
1、常态化保证水库迎、背水坡，护坝地等管理范围内草皮无杂草且正常割草；
2、常态化保证水库坝顶路面、坝坡、护坝地等管理范围内无垃圾、杂物等；
3、常态化保证水库排水沟、集水沟、导流沟及溢洪道、涵洞进出水口无垃圾、杂物等，保持通畅；
4、常态化保证水库水面无白色垃圾、水生植物等；
5、常态化保证水库相应范围内所有的树木整齐、美观；
6、常态化保证水库机电设备养护到位，表面干净整洁；
7、常态化养护迎、背水坡干砌块石，修复夯实散落在排水沟内的块石，清理护坡内的树根、杂草，保持护坡干净整洁；
8、常态化对水库管理用房进行打扫，维持干净整洁等；
9、所有清理出的杂草杂树、杂物垃圾等，应及时清运，不得堆放在水库管理范围内；
10、常态化配合采购人进行巡查，主要包括草皮生长状况、水体情况、坝坡整洁情况等，发现问题及时报告处理并记录。发现乱占、乱采、乱堆、乱建或毁绿、占绿及其他破坏绿化和管理设施等行为，及时制止并向采购人报告，做好现场初步管控，配合采购人及相关执法部门开展查处工作。
11、养护合同期内，若因人为破坏、养护不当等原因造成绿化缺损或死亡的，中标供应商须自行补植与原植株品种、规格一致的绿化植株，补植的质量、规格、数量须经采购人确认同意，相关费用纳入投标总价，由中标供应商自行承担。
12、供应商须配置满足养护需求的人员、作业工具及垃圾清运保障措施，重大活动、节假日等特殊时段须加密养护频次。遇政府重大活动突击检查等特殊情况与时段，中标供应商必须服从采购人的统筹协调积极响应采购人提出的保洁要求，因增加作业船只和工作人员产生的费用，由中标供应商自行承担。
养护单位在进行除草、清沟等养护工作时，水利站应安排技术人员现场督促指导。养护工作完成后，养护单位应
	2026-2027年马集镇水库养护项目

	序号
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	备注

	1
	迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪割草
	㎡
	68000.00
	应常态化进行草坪机械割草，确保迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪整洁。一年清除杂草、割草次数不少于12次，草皮高度15-20公分。定期施肥浇水，开展病虫害防治。杂草杂物日产日清。

	2
	导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞杂物及垃圾清理
	m
	3970.00
	常态化清理水库导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞垃圾和淤积等，保持排水通畅。垃圾杂物日产日清。

	3
	坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围内杂物及垃圾清理
	m2
	75600.00 
	应常态化进行坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围垃圾清理，保证常年整洁、卫生、无垃圾。垃圾杂物日产日清。

	4
	水库相应范围内树木修剪
	m2
	31200.00 
	水库相应范围内树木应常态化修剪，清理枯枝、断枝，对倒伏的树木加以扶正，保证树木整齐、美观。树枝日产日清。

	5
	水面白色垃圾、水生植物等清理（按照沿水库周边，平均宽度20米计算面积）
	m2
	198800.00 
	常态化清理水面水生植物、漂浮垃圾、杂物等，常年确保水库水面无杂物、白色垃圾和水生植物等。杂物垃圾日产日清。

	6
	设备保养
	台
	9.00
	9台启闭机。对启闭设备不定期保养。对启闭设备做好汛前、汛后等保养，日常清洁与检查、润滑保养、关键系统养护、运行测试与记录以及安全作业规范，常年保证启闭设备完好、清洁。满足采购人及规范要求，报价包含保养所需的全部费用

	7
	水库迎水坡、背水坡干砌块石护坡养护
	㎡
	2160.00
	干砌护坡散落在排水沟的块石常态化人工修复、夯实，人工清理护坡里树根、杂草，确保干砌块石护坡干净整齐。杂草树根日产日清。

	8
	管理用房养护
	㎡
	680.00 
	对8座水库管理用房不定期养护，常年保证管理用房完好、清洁。做好管理用房水电开户工作,按时交纳水电费。

	备注：水库8座。


及时填写水库养护情况记录表（见附件2）报至水利站存档备案。
真州镇
日常养护主要包括：
1、常态化保证水库迎、背水坡，护坝地等管理范围内草皮无杂草且正常割草；
2、常态化保证水库坝顶路面、坝坡、护坝地等管理范围内无垃圾、杂物等；
3、常态化保证水库排水沟、集水沟、导流沟及溢洪道、涵洞进出水口无垃圾、杂物等，保持通畅；
4、常态化保证水库水面无白色垃圾、水生植物等；
5、常态化保证水库机电设备养护到位，表面干净整洁；
6、常态化养护迎、背水坡干砌块石，修复夯实散落在排水沟内的块石，清理护坡内的树根、杂草，保持护坡干净整洁；
7、所有清理出的杂草杂树、杂物垃圾等，应及时清运，不得堆放在水库管理范围内；
8、常态化配合采购人进行巡查，主要包括草皮生长状况、水体情况、坝坡整洁情况等，发现问题及时报告处理并记录。发现乱占、乱采、乱堆、乱建或毁绿、占绿及其他破坏绿化和管理设施等行为，及时制止并向采购人报告，做好现场初步管控，配合采购人及相关执法部门开展查处工作。
9、养护合同期内，若因人为破坏、养护不当等原因造成绿化缺损或死亡的，中标供应商须自行补植与原植株品种、规格一致的绿化植株，补植的质量、规格、数量须经采购人确认同意，相关费用纳入投标总价，由中标供应商自行承担。
10、供应商须配置满足养护需求的人员、作业工具及垃圾清运保障措施，重大活动、节假日等特殊时段须加密养护频次。遇政府重大活动突击检查等特殊情况与时段，中标供应商必须服从采购人的统筹协调积极响应采购人提出的保洁要求，因增加作业船只和工作人员产生的费用，由中标供应商自行承担。
养护单位在进行除草、清沟等养护工作时，水利站应安排技术人员现场督促指导。养护工作完成后，养护单位应及时填写水库养护情况记录表（见附件2）报至水利站存档备案。
	2026-2027年仪征市真州镇水库养护项目

	序号
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	备注

	1
	迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪割草
	㎡
	9600.00
	应常态化进行草坪机械割草，确保迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪整洁。一年清除杂草、割草次数不少于12次，草皮高度15-20公分。定期施肥浇水，开展病虫害防治。杂草杂物日产日清。

	2
	导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞杂物及垃圾清理
	m
	1200.00
	常态化清理水库导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞垃圾和淤积等，保持排水通畅。垃圾杂物日产日清。

	3
	坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围内杂物及垃圾清理
	㎡
	12000.00
	应常态化进行坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围垃圾清理，保证常年整洁、卫生、无垃圾。垃圾杂物日产日清。

	4
	水面白色垃圾、水生植物等清理（按照沿水库周边，平均宽度20米计算面积）
	㎡
	28000.00 
	常态化清理水面水生植物、漂浮垃圾、杂物等，常年确保水库水面无杂物、白色垃圾和水生植物等。杂物垃圾日产日清。

	5
	设备保养
	台
	1.00
	对启闭设备不定期保养。对启闭设备做好汛前、汛后等保养，日常清洁与检查、润滑保养、关键系统养护、运行测试与记录以及安全作业规范，常年保证启闭设备完好、清洁。满足采购人及规范要求，报价包含保养所需的全部费用

	6
	水库迎水坡、背水坡干砌块石护坡养护
	㎡
	500
	干砌护坡散落在排水沟的块石常态化人工修复、夯实，人工清理护坡里树根、杂草，确保干砌块石护坡干净整齐。杂草树根日产日清。

	备注：水库1座。



（3）人员及设备要求
3.1人员要求：
马集镇：最低配置为4名养护人员，年龄65周岁以下。
真州镇：最低配置为3名养护人员，年龄65周岁以下。
上述7名人员数量为满足项目要求的最低配置标准，供应商须提供人员身份证正反面原件及供应商为其缴纳的近六个月任意一个月社保证明材料，退休人员须提供聘用劳务合同，原件扫描上传。
 中标供应商在合同签订后15日内为本项目所有工作人员办理意外伤害险（注：意外人身伤害保险保额不低于100万）。且携带相关保单证明材料原件及复印件至采购人处登记备案。 中标人为本项目工作人员办理相关保险、额度及时间不符合要求的，可视为中标人严重违约，采购人将提交有关监管部门依照法规和本招标文件规定的要求处置。（投标人须提供承诺函，格式自拟，原件扫描上传）
供应商须承诺中标后，养护期间将符合要求的全体人员名册报送采购人审查备案，若确需调整人员，须报请采购人同意。（投标人须提供承诺函，格式自拟，原件扫描上传）
（2）设备要求：
马集镇：最低配置为2台割草机，1辆货车或皮卡车，1条便携式水面保洁船。
真州镇：最低配置为1台割草机，1辆货车或皮卡车，1条便携式水面保洁船。
本项目需按照采购人要求配置所需设备，投入的设备使用均须符合相关标准与管理规定，投入本项目的设备可自有，也可通过租赁方式筹措，以满足养护作业要求。
自有设备供应商须提供购置发票，租赁设备须提供租赁合同及设备购置发票（发票载明的所有人必须为出租方单位），租赁期限须覆盖本项目服务期，同时须提供有效的车辆行驶证，原件扫描上传。（注：以上乡镇对应设备须分别提供，不可共用）




















采购包6：枣林湾（7座水库）和青山镇（2座水库）
（1）项目概况
枣林湾
枣林湾境内现有水库7座，其中小（1）型水库3座，小（2）型水库4座，共计7座。水库主要建筑物包括：大坝、溢洪道、输水涵洞。
1、枣林水库位于枣林湾旅游度假区枣林村，属长江流域，是一座以防洪、灌溉为主的小（1）型水库。集水面积14.5平方公里，总库容678.16万立方米，兴利库容376万立方米，坝顶长度1070米，顶宽8米。水库始建于1968年，于2009年完成除险加固。枣林水库设计灌溉面积6800亩，实际灌溉面积6800亩。
2、光华水库位于枣林湾旅游度假区野山村境内，属长江流域，是一座以防洪、灌溉为主的小（1）型水库。光华水库集水面积4平方公里，总库容219万立方米，兴利库容116万立方米，坝顶长550米，顶宽6米。水库始建于1975年，于2005年完成除险加固。光华水库设计灌溉面积5300亩，实际灌溉面积5300亩。
3、沙河徐水库位于枣林湾旅游度假区长山村境内，属长江流域，是一座以防洪、灌溉为主的小（1）型水库，水库集水面积8.5平方公里，总库容146.76万立方米，兴利库容44.2万立方米，坝顶长689米，顶宽13米。水库始建于1968年，于2005年完成除险加固，水库设计灌溉面积2500亩，实际灌溉面积2500亩。
4、张冲水库位于枣林湾旅游度假区安墩村境内，属长江流域，是一座以防洪、灌溉为主的小（2）型水库，水库集水面积1.1平方公里，总库容27.92万立方米，兴利库容12.9万立方米，坝顶长360米，顶宽4米。水库始建于1958年，于2009年完成除险加固，水库设计灌溉面积300亩，实际灌溉面积300亩。
5、姚庄水库位于枣林湾旅游度假区长山村境内，属长江流域，是一座以防洪、灌溉为主的小（2）型水库，水库集水面积0.5平方公里，总库容36.67万立方米，兴利库容25.6万立方米，坝顶长320米，顶宽3.5米。水库始建于1958年，于2010年完成除险加固，水库设计灌溉面积500亩，实际灌溉面积500亩。
6、头王水库位于枣林湾旅游度假区长山村境内，属长江流域，是一座以防洪、灌溉为主的小（2）型水库，水库集水面积0.6平方公里，总库容24.08万立方米，兴利库容15.3万立方米，坝顶长280米，顶宽4米。水库始建于1958年，于2010年完成除险加固，水库设计灌溉面积500亩，实际灌溉面积500亩。
7、良井水库位于枣林湾旅游度假区长山村境内，属长江流域，是一座以防洪、灌溉为主的小（2）型水库，水库集水面积0.5平方公里，总库容17.44万立方米，兴利库容8.3万立方米，坝顶长210米，顶宽4米。水库始建于1972年，于2010年完成除险加固，水库设计灌溉面积300亩，实际灌溉面积300亩。




青山镇
1、龙泉湖水库位于江苏省仪征市西南龙山风景区北部，属长江流域。水库2019年开始实施除险加固，水库集水面积0.35平方公里，是一座以防洪、灌溉为主的小（2）型水库。龙泉湖水库总库容36.67万立方米，兴利库容30.72万立方米，防洪标准按20年一遇洪水标准设计，200年一遇洪水标准校核，设计、校核洪水位分别为34.51米、34.81米，汛限水位为34.20米，兴利水位为34.20米。水库实际灌溉面积约400亩。
2、龙须湖水库位于江苏省仪征市青山镇境内，该水库于2016年进行除险加固。水库集水面积0.50平方公里，是一座以防洪、灌溉为主的小（2）型水库。龙须湖水库总库容11.7万立方米，兴利库容6.16万立方米，防洪标准按20年一遇洪水标准设计，200年一遇洪水标准校核，设计、校核洪水位分别为19.63米、20.10米，汛限水位为18.5米，兴利水位为18.5米。水库实际灌溉面积约500亩。
（2）养护范围及要求
2.1养护范围：
枣林湾
根据日常养护需要，进行迎、背水坡等管理范围内割草、清杂、树木修剪及水面保洁等。
枣林、光华、沙河徐、张冲、姚庄、头王、良井等7座水库养护项目，主要对7座水库进行进行迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪割草；坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围内杂物及垃圾清理；导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞杂物及垃圾清理；水库相应范围内树木修剪；水面白色垃圾、水生植物等清理；设备保养；水库迎水坡、背水坡干砌块石护坡养护等。
青山镇
根据日常养护需要，进行迎、背水坡等管理范围内割草、清杂及水面保洁等。
龙泉湖、龙须湖等2座水库养护项目，主要对2座水库进行迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪割草；坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围内杂物及垃圾清理；导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道杂物及垃圾清理；水面白色垃圾、水生植物等清理；水库迎水坡、背水坡干砌块石护坡养护等。
2.2养护要求：
枣林湾
日常养护主要包括：
1、常态化保证水库迎、背水坡，护坝地等管理范围内草皮无杂草且正常割草；
2、常态化保证水库坝顶路面、坝坡、护坝地等管理范围内无垃圾、杂物等；
3、常态化保证水库排水沟、集水沟、导流沟及溢洪道、涵洞进出水口无垃圾、杂物等，保持通畅；
4、常态化保证水库水面无白色垃圾、水生植物等；
5、常态化保证水库相应范围内所有的树木整齐、美观；
6、常态化保证水库机电设备养护到位，表面干净整洁；
7、常态化养护迎、背水坡干砌块石，修复夯实散落在排水沟内的块石，清理护坡内的树根、杂草，保持护坡干净整洁；
8、所有清理出的杂草杂树、杂物垃圾等，应及时清运，不得堆放在水库管理范围内；
9、常态化配合采购人进行巡查，主要包括草皮生长状况、水体情况、坝坡整洁情况等，发现问题及时报告处理并记录。发现乱占、乱采、乱堆、乱建或毁绿、占绿及其他破坏绿化和管理设施等行为，及时制止并向采购人报告，做好现场初步管控，配合采购人及相关执法部门开展查处工作。
10、养护合同期内，若因人为破坏、养护不当等原因造成绿化缺损或死亡的，中标供应商须自行补植与原植株品种、规格一致的绿化植株，补植的质量、规格、数量须经采购人确认同意，相关费用纳入投标总价，由中标供应商自行承担。
11、供应商须配置满足养护需求的人员、作业工具及垃圾清运保障措施，重大活动、节假日等特殊时段须加密养护频次。遇政府重大活动突击检查等特殊情况与时段，中标供应商必须服从采购人的统筹协调积极响应采购人提出的保洁要求，因增加作业船只和工作人员产生的费用，由中标供应商自行承担。
养护单位在进行除草、清沟等养护工作时，水利站应安排技术人员现场督促指导。养护工作完成后，养护单位应及时填写水库养护情况记录表（见附件2）报至水利站存档备案。
	2026-2027年枣林湾水库养护项目

	序号
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	备注

	1
	迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪割草
	㎡
	77965.00 
	应常态化进行草坪机械割草，确保迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪整洁。一年清除杂草、割草次数不少于12次，草皮高度15-20公分。定期施肥浇水，开展病虫害防治。杂草杂物日产日清。

	2
	导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞杂物及垃圾清理
	m
	2140.00 
	常态化清理水库导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞垃圾和淤积等，保持排水通畅。垃圾杂物日产日清。

	3
	坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围内杂物及垃圾清理
	m2
	89267.10 
	应常态化进行坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围垃圾清理，保证常年整洁、卫生、无垃圾。垃圾杂物日产日清。

	4
	水库相应范围内树木修剪
	m2
	1200.00 
	水库相应范围内树木应常态化修剪，清理枯枝、断枝，对倒伏的树木加以扶正，保证树木整齐、美观。树枝日产日清。

	5
	水面白色垃圾、水生植物等清理（按照沿水库周边平均宽度20米计算面积）
	m2
	43160.00 
	常态化清理水面水生植物、漂浮垃圾、杂物等，常年确保水库水面无杂物、白色垃圾和水生植物等。杂物垃圾日产日清。

	6
	设备保养
	台
	14.00 
	7台放水涵洞启闭机，7台溢洪道启闭机。对启闭设备不定期保养。对启闭设备做好汛前、汛后等保养，日常清洁与检查、润滑保养、关键系统养护、运行测试与记录以及安全作业规范，常年保证启闭设备完好、清洁。满足采购人及规范要求，报价包含保养所需的全部费用

	7
	水库迎水坡、背水坡干砌块石护坡养护
	㎡
	2940.00 
	干砌护坡散落在排水沟的块石常态化人工修复、夯实，人工清理护坡里树根、杂草，确保干砌块石护坡干净整齐。杂草树根日产日清。

	备注：水库7座。



青山镇
日常养护主要包括：
1、常态化保证水库迎、背水坡，护坝地等管理范围内草皮无杂草且正常割草；
2、常态化保证水库坝顶路面、坝坡、护坝地等管理范围内无垃圾、杂物等；
3、常态化保证水库排水沟、集水沟、导流沟及溢洪道进出水口无垃圾、杂物等，保持通畅；
4、常态化保证水库水面无白色垃圾、水生植物等；
5、常态化养护迎、背水坡干砌块石，修复夯实散落在排水沟内的块石，清理护坡内的树根、杂草，保持护坡干净整洁；
6、所有清理出的杂草杂树、杂物垃圾等，应及时清运，不得堆放在水库管理范围内；
7、常态化配合采购人进行巡查，主要包括草皮生长状况、水体情况、坝坡整洁情况等，发现问题及时报告处理并记录。发现乱占、乱采、乱堆、乱建或毁绿、占绿及其他破坏绿化和管理设施等行为，及时制止并向采购人报告，做好现场初步管控，配合采购人及相关执法部门开展查处工作。
8、养护合同期内，若因人为破坏、养护不当等原因造成绿化缺损或死亡的，中标供应商须自行补植与原植株品种、规格一致的绿化植株，补植的质量、规格、数量须经采购人确认同意，相关费用纳入投标总价，由中标供应商自行承担。
9、供应商须配置满足养护需求的人员、作业工具及垃圾清运保障措施，重大活动、节假日等特殊时段须加密养护频次。遇政府重大活动突击检查等特殊情况与时段，中标供应商必须服从采购人的统筹协调积极响应采购人提出的保洁要求，因增加作业船只和工作人员产生的费用，由中标供应商自行承担。
养护单位在进行除草、清沟等养护工作时，水利站应安排技术人员现场督促指导。养护工作完成后，养护单位应及时填写水库养护情况记录表（见附件2）报至水利站存档备案。
	2026-2027年青山镇水库养护项目

	序号
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	备注

	1
	迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪割草
	㎡
	9800.00
	应常态化进行草坪机械割草，确保迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪整洁。一年清除杂草、割草次数不少于12次，草皮高度15-20公分。定期施肥浇水，开展病虫害防治。杂草杂物日产日清。

	2
	导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道杂物及垃圾清理
	m
	800.00
	常态化清理水库导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道垃圾和淤积等，保持排水通畅。垃圾杂物日产日清。

	3
	坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围内杂物及垃圾清理
	m2
	14400.00
	应常态化进行坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围垃圾清理，保证常年整洁、卫生、无垃圾。垃圾杂物日产日清。

	4
	水面白色垃圾、水生植物等清理（按照沿水库周边，平均宽度20米计算面积）
	m2
	72800.00
	常态化清理水面水生植物、漂浮垃圾、杂物等，常年确保水库水面无杂物、白色垃圾和水生植物等。杂物垃圾日产日清。

	5
	水库迎水坡、背水坡干砌块石护坡养护
	㎡
	600.00
	干砌护坡散落在排水沟的块石常态化人工修复、夯实，人工清理护坡里树根、杂草，确保干砌块石护坡干净整齐。杂草树根日产日清。

	备注：水库2座。



（3）人员及设备要求
3.1人员要求：
枣林湾：最低配置为7名养护人员，年龄65周岁以下。
青山镇：最低配置为4名养护人员，年龄65周岁以下。
上述11名人员数量为满足项目要求的最低配置标准，供应商须提供人员身份证正反面原件及供应商为其缴纳的近六个月任意一个月社保证明材料，退休人员须提供聘用劳务合同，原件扫描上传。
 中标供应商在合同签订后15日内为本项目所有工作人员办理意外伤害险（注：意外人身伤害保险保额不低于100万）。且携带相关保单证明材料原件及复印件至采购人处登记备案。 中标人为本项目工作人员办理相关保险、额度及时间不符合要求的，可视为中标人严重违约，采购人将提交有关监管部门依照法规和本招标文件规定的要求处置。（投标人须提供承诺函，格式自拟，原件扫描上传）
供应商须承诺中标后，养护期间将符合要求的全体人员名册报送采购人审查备案，若确需调整人员，须报请采购人同意。（投标人须提供承诺函，格式自拟，原件扫描上传）
（2）设备要求：
枣林湾：最低配置为3台割草机，2辆货车或皮卡车，1条便携式水面保洁船。
青山镇：最低配置为1台割草机，1辆货车或皮卡车，1条便携式水面保洁船。
本项目需按照采购人要求配置所需设备，投入的设备使用均须符合相关标准与管理规定，投入本项目的设备可自有，也可通过租赁方式筹措，以满足养护作业要求。
自有设备供应商须提供购置发票，租赁设备须提供租赁合同及设备购置发票（发票载明的所有人必须为出租方单位），租赁期限须覆盖本项目服务期，同时须提供有效的车辆行驶证，原件扫描上传。（注：以上乡镇对应设备须分别提供，不可共用）




采购包7：新城镇（1座水库）和刘集镇（5座水库）

（1）项目概况
新城镇
新城镇现有小（二）型水库1座。水库主要建筑物包括：大坝、溢洪道、涵洞等。
东梁水库位于仪征市新城镇三茅村境内，建于1958年，主管单位为新城镇人民政府，管理单位为新城水利站（由新城镇人民政府委托新城水利站运行管理）。集水面积1.4平方千米，干流长度1.66千米，干流坡度0.012，东梁水库总库容28.77万方，兴利库容7万方，调洪库容21.77万方，汛限水位15.1米。水库主要功能为防洪、灌溉，实际灌溉面积约800亩。
刘集镇
  刘集镇现有5座，其中小（一）型水库2座，小（二）型水库3座。水库主要建筑物包括：大坝、溢洪道、输水涵洞。
1、达天岗水库位于仪征市刘集镇北部丘陵山区，建于1958年，集水面积8.0平方千米，干流长度2.4千米，干流坡度0.0062，达天岗水库总库容325.73万方，兴利库容142.8万方，调洪库容66.79万方，死库容6.6万方，汛限水位25.8米。水库主要功能为防洪、灌溉，实际灌溉面积约7800亩。
2、余桥水库位于仪征市刘集镇东部丘陵山区，建于1958年，集水面积7.5平方千米，干流长度3.29千米，干流坡度0.0045，余桥水库总库容173.41万方，兴利库容36.6万方，调洪库容43.18万方，死库容6.7万方，汛限水位19.5米。水库主要功能为防洪、灌溉，实际灌溉面积约3600亩。
3、六巷水库位于仪征市刘集镇北部丘陵山区，建于1965年，集水面积10.10平方千米，干流长度2.03千米，干流坡度0.0098，六巷水库总库容47.51万方，兴利库容10.6万方，调洪库容13.46万方，死库容0.2万方，汛限水位20.5米。水库主要功能为防洪、灌溉，实际灌溉面积约2000亩。	
4、梅桥水库位于仪征市刘集镇东部丘陵山区，建于1966年，集水面积0.6平方千米，干流长度0.69千米，干流坡度0.0167，梅桥水库总库容13.17万方，兴利库容6.3万方，调洪库容2.92万方，汛限水位33米。水库主要功能为防洪、灌溉，实际灌溉面积约1200亩。
5、中利水库位于仪征市刘集镇东部丘陵山区，建于1958年，集水面积1.7平方千米，干流长度1.65千米，干流坡度0.0121，中利水库总库容49.54万方，兴利库容10.48万方，调洪库容10.57万方，死库容9.1万方，汛限水位22.7米。水库主要功能为防洪、灌溉，实际灌溉面积约1700亩。
（2）养护范围及要求
2.1养护范围：
新城镇
根据日常养护需要，进行迎、背水坡等管理范围内割草、清杂、树木修剪及水面保洁等。
东梁水库养护项目，主要对水库进行迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪割草；坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围内杂物及垃圾清理；导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞杂物及垃圾清理；水库相应范围内树木修剪；水面白色垃圾、水生植物等清理，设备保养等；
刘集镇
根据日常养护需要，进行迎、背水坡等管理范围内割草、清杂、树木修剪及水面保洁等。
达天岗、余桥、六巷、梅桥、中利等5座水库养护项目，主要对5座水库进行迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪割草；坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围内杂物及垃圾清理；导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞杂物及垃圾清理；水库相应范围内树木修剪；水面白色垃圾、水生植物等清理，设备保养；水库迎水坡、背水坡干砌块石护坡养护等。
2.2养护要求：
新城镇
日常养护主要包括：
1、常态化保证水库迎、背水坡，护坝地等管理范围内草皮无杂草且正常割草；
2、常态化保证水库坝顶路面、坝坡、护坝地等管理范围内无垃圾、杂物等；
3、常态化保证水库排水沟、集水沟、导流沟及溢洪道无垃圾、杂物等，保持通畅；
4、常态化保证水库水面无白色垃圾、水生植物等；
5、常态化保证水库相应范围内所有的树木整齐、美观；
6、常态化保证水库机电设备养护到位，表面干净整洁；
7、所有清理出的杂草杂树、杂物垃圾等，应及时清运，不得堆放在水库管理范围内；
8、常态化配合采购人进行巡查，主要包括草皮生长状况、水体情况、坝坡整洁情况等，发现问题及时报告处理并记录。发现乱占、乱采、乱堆、乱建或毁绿、占绿及其他破坏绿化和管理设施等行为，及时制止并向采购人报告，做好现场初步管控，配合采购人及相关执法部门开展查处工作。
9、养护合同期内，若因人为破坏、养护不当等原因造成绿化缺损或死亡的，中标供应商须自行补植与原植株品种、规格一致的绿化植株，补植的质量、规格、数量须经采购人确认同意，相关费用纳入投标总价，由中标供应商自行承担。
10、供应商须配置满足养护需求的人员、作业工具及垃圾清运保障措施，重大活动、节假日等特殊时段须加密养护频次。遇政府重大活动突击检查等特殊情况与时段，中标供应商必须服从采购人的统筹协调积极响应采购人提出的保洁要求，因增加作业船只和工作人员产生的费用，由中标供应商自行承担。
养护单位在进行除草、清沟等养护工作时，水利站应安排技术人员现场督促指导。养护工作完成后，养护单位应及时填写水库养护情况记录表（见附件2）报至水利站存档备案。
	2026-2027年新城镇水库养护项目

	序号
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	备注

	1
	迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪割草
	㎡
	5160.00 
	应常态化进行草坪机械割草，确保迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪整洁。一年清除杂草、割草次数不少于12次，草皮高度15-20公分。定期施肥浇水，开展病虫害防治。杂草杂物日产日清。

	2
	导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞杂物及垃圾清理
	m
	250.00 
	常态化清理水库导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞垃圾和淤积等，保持排水通畅。垃圾杂物日产日清。

	3
	坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围内杂物及垃圾清理
	m2
	4000.00 
	应常态化进行坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围垃圾清理，保证常年整洁、卫生、无垃圾。垃圾杂物日产日清。

	4
	水库相应范围内树木修剪
	m2
	3000.00 
	水库相应范围内树木应常态化修剪，清理枯枝、断枝，对倒伏的树木加以扶正，保证树木整齐、美观。树枝日产日清。

	5
	水面白色垃圾、水生植物等清理（按照沿水库周边，平均宽度20米计算面积）
	m2
	12000.00 
	常态化清理水面水生植物、漂浮垃圾、杂物等，常年确保水库水面无杂物、白色垃圾和水生植物等。杂物垃圾日产日清。

	6
	设备保养
	台
	1.00 
	1台启闭机。对启闭设备不定期保养。对启闭设备做好汛前、汛后等保养，日常清洁与检查、润滑保养、关键系统养护、运行测试与记录以及安全作业规范，常年保证启闭设备完好、清洁。满足采购人及规范要求，报价包含保养所需的全部费用

	备注：水库1座。



刘集镇
日常养护主要包括：
[bookmark: OLE_LINK9]1、常态化保证水库迎、背水坡，护坝地等管理范围内草皮无杂草且正常割草；
[bookmark: OLE_LINK10]2、常态化保证水库坝顶路面、坝坡、护坝地等管理范围内无垃圾、杂物等；
3、常态化保证水库排水沟、集水沟、导流沟及溢洪道、涵洞进出水口无垃圾、杂物等，保持通畅；
4、常态化保证水库水面无白色垃圾、水生植物等；
5、常态化保证水库相应范围内所有的树木整齐、美观；
6、常态化保证水库机电设备养护到位，表面干净整洁；
7、常态化养护迎、背水坡干砌块石，修复夯实散落在排水沟内的块石，清理护坡内的树根、杂草，保持护坡干净整洁；
8、所有清理出的杂草杂树、杂物垃圾等，应及时清运，不得堆放在水库管理范围内；
9、常态化配合采购人进行巡查，主要包括草皮生长状况、水体情况、坝坡整洁情况等，发现问题及时报告处理并记录。发现乱占、乱采、乱堆、乱建或毁绿、占绿及其他破坏绿化和管理设施等行为，及时制止并向采购人报告，做好现场初步管控，配合采购人及相关执法部门开展查处工作。
10、养护合同期内，若因人为破坏、养护不当等原因造成绿化缺损或死亡的，中标供应商须自行补植与原植株品种、规格一致的绿化植株，补植的质量、规格、数量须经采购人确认同意，相关费用纳入投标总价，由中标供应商自行承担。
11、供应商须配置满足养护需求的人员、作业工具及垃圾清运保障措施，重大活动、节假日等特殊时段须加密养护频次。遇政府重大活动突击检查等特殊情况与时段，中标供应商必须服从采购人的统筹协调积极响应采购人提出的保洁要求，因增加作业船只和工作人员产生的费用，由中标供应商自行承担。
养护单位在进行除草、清沟等养护工作时，水利站应安排技术人员现场督促指导。养护工作完成后，养护单位应及时填写水库养护情况记录表（见附件2）报至水利站存档备案。
	2026年-2027年仪征市刘集镇水库养护项目

	序号
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	备注

	1
	迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪割草
	㎡
	31000.00 
	应常态化进行草坪机械割草，确保迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪整洁。一年清除杂草、割草次数不少于12次，草皮高度15-20公分。定期施肥浇水，开展病虫害防治。杂草杂物日产日清。

	2
	导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞杂物及垃圾清理
	m
	2840.00 
	常态化清理水库导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞垃圾和淤积等，保持排水通畅。垃圾杂物日产日清。

	3
	坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围内杂物及垃圾清理
	m2
	43720.00 
	应常态化进行坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围垃圾清理，保证常年整洁、卫生、无垃圾。垃圾杂物日产日清。

	4
	水库相应范围内树木修剪
	m2
	18200.00 
	水库相应范围内树木应常态化修剪，清理枯枝、断枝，对倒伏的树木加以扶正，保证树木整齐、美观。树枝日产日清。

	5
	水面白色垃圾、水生植物等清理（按照沿水库周边，平均宽度20米计算面积）
	m2
	348000.00 
	常态化清理水面水生植物、漂浮垃圾、杂物等，常年确保水库水面无杂物、白色垃圾和水生植物等。杂物垃圾日产日清。

	6
	设备保养
	台
	4.00 
	4台启闭机。对启闭设备不定期保养。对启闭设备做好汛前、汛后等保养，日常清洁与检查、润滑保养、关键系统养护、运行测试与记录以及安全作业规范，常年保证启闭设备完好、清洁。满足采购人及规范要求，报价包含保养所需的全部费用

	7
	水库迎水坡干砌块石护坡养护
	㎡
	2600.00 
	干砌护坡散落在排水沟的块石常态化人工修复、夯实，人工清理护坡里树根、杂草，确保干砌块石护坡干净整齐。杂草树根日产日清。

	备注：水库5座。



（3）人员及设备要求
3.1人员要求：
新城镇：最低配置为1名养护人员，年龄65周岁以下。
刘集镇：最低配置为5名养护人员，年龄65周岁以下。
上述6名人员数量为满足项目要求的最低配置标准，供应商须提供人员身份证正反面原件及供应商为其缴纳的近六个月任意一个月社保证明材料，退休人员须提供聘用劳务合同，原件扫描上传。
 中标供应商在合同签订后15日内为本项目所有工作人员办理意外伤害险（注：意外人身伤害保险保额不低于100万）。且携带相关保单证明材料原件及复印件至采购人处登记备案。 中标人为本项目工作人员办理相关保险、额度及时间不符合要求的，可视为中标人严重违约，采购人将提交有关监管部门依照法规和本招标文件规定的要求处置。（投标人须提供承诺函，格式自拟，原件扫描上传）
供应商须承诺中标后，养护期间将符合要求的全体人员名册报送采购人审查备案，若确需调整人员，须报请采购人同意。（投标人须提供承诺函，格式自拟，原件扫描上传）
（2）设备要求：
新城镇：最低配置为1台割草机，1辆货车或皮卡车，1条便携式水面保洁船。
刘集镇：最低配置为3台割草机，2辆货车或皮卡车，1条便携式水面保洁船。
本项目需按照采购人要求配置所需设备，投入的设备使用均须符合相关标准与管理规定，投入本项目的设备可自有，也可通过租赁方式筹措，以满足养护作业要求。
自有设备供应商须提供购置发票，租赁设备须提供租赁合同及设备购置发票（发票载明的所有人必须为出租方单位），租赁期限须覆盖本项目服务期，同时须提供有效的车辆行驶证，原件扫描上传。（注：以上乡镇对应设备须分别提供，不可共用）
三、商务要求
服务期限：自合同签订之日起12个月。
付款方式：合同签订后，乙方开具合同总价30%的预付款保函至甲方，在10个工作日内甲方支付合同总价的30%预付款，乙方向甲方开具同等金额的发票。本项目12个月服务期划分为4个连续服务季度，每服务季度为连续3个月。第1～3服务季度，每服务季度支付合同总价的15%。每个服务季度结束后，甲方依据考核结果支付上服务季度养护服务费用。实际结算额是在养护运行项目中标金额的基础上，结合季度考核的结果，按考核办法《仪征市水库养护工作考核制度》的规定，确定每服务季度管理服务的实际支付金额。第4个服务季度期满且项目审计完成后，甲方一次性支付剩余款项。
[bookmark: _Hlk199400867]四、考核细则
1、水库养护考核工作采取水利站考核、河道管理中心检查相结合的方式进行。水利站应与养护单位签订责任书(见附件1)，对所辖水库进行考核，根据考核结果进行处罚。
(一)水利站考核。每月水利站应对辖区内所有水库养护情况进行考核，填写评分表（见附件3），每季度形成季度汇总表（见附件4）。
[bookmark: OLE_LINK7](二)河道管理中心检查。每月河道管理中心适时选取部分水库对养护情况进行检查，形成养护问题清单，检查工作每年应覆盖所有水库。
2、考核实行百分制（考核内容和评分标准见附件3）。考核结果分为优秀（95-100分，含95分）、良好（90-95分，含90分）、合格（85-89分，含85分）、不合格（85分以下）。
3、水利站应认真负责开展每月考核工作。考核为良好及优秀的，水利站按（得分/100）%核算该月养护费用；考核为合格的，按85%核算该月养护费用；考核为不合格的，按50%核算该月养护费用。水利站按照季度申报养护费用支付材料，由河道管理中心统一履行支付手续。
4、市河道管理中心检查发现的问题，应及时告知水利站，由水利站在每月考核中一并扣分，问题如与水利站考核相同的，则不重复扣分。
5、水库养护单位有下列情况之一的，一律视为考核不合格：
5.1、在重大活动迎检或水库考核中，因养护不到位或整改不及时造成不良影响，受到通报批评，造成严重后果的；
5.2、经媒体曝光或群众举报查实，造成负面影响，情节严重的；
5.3、水库养护过程中，养护人员因操作或言语不当与周边群众发生矛盾纠纷，影响单位正面形象，造成严重后果的。
6、一年内月度考核不合格累计达到3次的，水利站有权单方终止合同。
五、相关管理要求
1、接受采购人业务主管部门及政府有关部门的监督指导，遵守采购人的管理制度，服从采购人整体管理。
2、建立健全水库养护服务的各项规章制度和应急预案，明确各种岗位工作标准，并制定具体的落实措施。
3、设立服务电话，受理工作要求、建议、质疑、投诉等，处理质疑和投诉时，必须在1个工作日内以电话或书面或上门等形式回复处理进展情况。
4、管理人员和专业技术人员持证上岗，佩戴标志明显，在工作期间，必须统一着装，做到文明礼貌，热情周到。
5、如在养护服务过程中因成交供应商的原因发生事故，造成财物损坏、人员伤害的，成交供应商应积极妥善解决，并承担由此引发的一切经济、人员伤亡损失及法律责任，采购人不负任何责任，由投标人自行负责。在事件解决完毕前，采购人可暂停支付与成交供应商责任相当金额的合同款。 
六、报价要求
1、本项目报价为固定总价方式。投标报价包括服务期内人员费用、交通费用、服装费用、工具费用、服务费、管理费和税金等完成采购文件规定的养护服务工作所涉及到的一切相关费用。采购人不再支付任何费用。
注：报价中应包含市场价格风险和政策风险在内的一切费用，成交后供应商由于考虑不周，漏报、少报而要求追加报价将不会被采购单位所接受。

附件1：
水库养护责任书

为加强水库养护工作，根据《仪征市水库养护工作考核办法》，现就           镇（园区）水库的养护工作，由水利站（甲方）与养护单位（乙方）签订本责任书。 
一、甲方职责：1、对养护工作负总责，对养护单位的工作进行督促、检查及跟踪问题整改；2、对养护工作组织业务培训；3、对养护单位的工作进行考核并根据考核结果核算支付养护费用。
二、乙方职责：1、服从甲方管理，接受甲方组织的业务培训；2、严格按照规定，做好水库工程与设施的除草、清沟、水面保洁等养护工作；3、保证记录规范、完整，积极协助做好有关资料的整理、归档工作；4、加强业务学习，熟悉水库情况，提高养护水平；5、接受甲方督促检查与考核。 
三、本责任书一式贰份，甲乙双方各执壹份。 


甲方签字：                  乙方签字：            

  年   月   日                 年   月   日 



附件2：
水库养护情况记录表

 日期：      年   月   日
	水库名称
	

	水库养护单位
	

	养护内容
	□绿化养护（草皮护坡及树木修剪）

□管理范围内保洁（坝顶道路、迎背水坡、排水沟、导流沟、溢洪道、护坝地等）

□水面保洁

□标识标牌等管理设施维护更新

□启闭机养护

□干砌块石养护

□管理用房保洁

□其他

	养护前、后照片
	可附件

	水利站（签字）
	

	水库养护单位（签字）
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附件3：
仪征市       水库养护工作考核评分表

	序号
	考核类别
	考核内容
	标准分
	赋分标准
	考核扣分
	扣分原因

	1
	工程养护（80分）
	养护单位业务能力、制定养护计划情况。
	5
	养护单位业务能力满足养护要求且养护计划合理得5分；无养护计划扣2分；业务能力不精视情况扣1至5分。
	
	

	
	
	常态化修剪草皮，清除杂草，草皮高度保持在15-20cm，做到坝坡草皮整齐完好，无杂草杂树、无高杆植物、无枯枝，水土保持良好。
	20
	采用人工及机器相结合除草，保持高度在15-20cm且养护较好得20分；草皮生长过高，发现一次扣2分；除草不当导致草皮退化且杂草多，发现一次扣2分；坝身杂树等未清除，发现一次扣2分。
	
	

	
	
	常态化对坝顶路面、坝坡及护坝地等管理范围内垃圾杂物清理，卫生感观良好。
	10
	经常清除且干净得10分；垃圾、杂物堆放的，发现一次扣1分；卫生感观不良好扣1分。
	
	

	
	
	常态化对排水沟、集水沟、导流沟及溢洪道、涵洞进出水口内垃圾及杂物等清理，保持排水通畅。
	10
	经常清除且干净得10分，杂物未清理干净、影响排水通畅的，发现一次扣2分。
	
	

	
	
	常态化清除水面水生植物、漂浮垃圾、杂物等，做到水面清洁，无漂浮垃圾、无大面积水生植物（大于1平方米）和漂浮物，无倒伏的枯树、动物尸体等杂物，无阻水高杆植物。
	10
	经常清除且干净得10分，大面积的水生植物、漂浮物等，发现一次扣1分；倒伏的枯树、动物尸体等杂物，发现一次扣1分；阻水高杆植物，发现一次扣1分。
	
	

	
	
	水库相应范围内树木常态化修剪，清理枯枝、断枝，对倒伏的树木加工扶正。
	5
	修剪整齐得5分。未按要求修剪、清理、扶正等，发现一次扣1分。
	
	

	
	
	机电设备保养情况。
	5
	养护规范且运行正常得5分。设备表面脏乱、螺杆不润滑等养护不到位的，发现一次扣1分。
	
	

	
	
	干砌块石养护情况。
	5
	养护规范到位得5分。干砌块石散落、护坡内杂草杂树清理不到位的，发现一次扣1分。
	
	

	
	
	管理用房养护情况。
	5
	养护规范到位得5分。管理用房脏乱，卫生清理不到位的，发现一次扣1分。
	
	

	
	
	杂草杂树、杂物垃圾清运情况。
	5
	清运到位得5分。杂草杂树、杂物垃圾未清运干净，堆放在水库管理范围内的，发现一次扣1分。
	
	

	2
	养护记录（12分）
	台账记录情况。
	12
	台账记录详实并经相关人员签名得12分；台账资料存在弄虚作假、伪造数据，情节严重的扣4分；台账记录不详细扣2分；相关人员未签名扣1分。
	
	

	3
	安全生产（8分）
	施工时应配备安全监督人员进行现场安全指导，严格遵守安全操作规程。配有保护设施设备、竖立养护保洁等警示提示标牌，养护人员按规定穿戴防护装备。严禁酒后作业。
按规定期限处理市民投诉、12345工单、智慧城管及河长交办单等部门转来的相关问题。
	8
	未配备安全监督人员的扣1分；未配备保护设施设备和警示提示标牌的扣1分；养护人员未按规定穿戴防护装备的扣1分；酒后作业一次扣2分。未在规定期限处理投诉、工单等一次扣4分；被举报等经查实一次扣4分；养护过程中发生非不可抗力的安全事故，造成负面影响，一次扣4分。
	
	

	4
	一票否决
	保证在重大活动迎检或水库考核中，无通报。
日常保洁工作优良，文明管理，无群众举报、媒体曝光、政府相关部门通报等情况。
在养护工作中，应避免与群众发生矛盾纠纷，切实维护单位的良好形象。
	
	在重大活动迎检或水库考核中，因养护不到位或整改不及时造成不良影响，受到通报批评，造成严重后果的；
经媒体曝光或群众举报查实，造成负面影响，情节严重的；
水库养护过程中，养护人员因操作或言语不当与周边群众发生矛盾纠纷，影响单位正面形象，造成严重后果的。
如出现以上任何一种情况，则考核为0分。
	
	

	合计得分：
	
	
	

	考核单位：                             考核人：                      时间：
	


注：容缺项按满分计算。







	


附件4：
         镇（园区）水库养护工作考核情况季度汇总表

水利站（加盖公章）：                                                                        填报日期：             
	序号
	水库名称
	      年      月
	      年      月
	      年      月
	备注

	
	
	考核得分
	主要扣分原因
	处置情况
	考核得分
	主要扣分原因
	处置情况
	考核得分
	主要扣分原因
	处置情况
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




第五章 评标方法及评标标准
一、评标方法
本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
供应商可以进行多包投标并按包分别编制投标文件 ，评审委员会按采购包1→ 采购包2→ 采购包3→ 采购包4→ 采购包5→ 采购包6→ 采购包7的顺序进行开标、评标、定标，并按照以下原则确定各包中标供应商：
供应商可多包兼投，但不可兼中，同一供应商只能中一个包，按照顺序确定中标供应商， 不可选择，如同一供应商已中标的 ，则此包由第二中标候选人中标，以此类推。
二、政府采购政策功能落实
1、中小企业
（1）本项目专门面向中小微企业采购，不享受价格扣除政策。
（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库
〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库
〔2014〕68号）。
三、 评标标准
	分值
	评分标准

	价格分
(15分)
	以满足招标文件要求的最低报价的供应商的价格为评审基准价，得满分15分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/其他报价）×15（保留两位小数）
注：评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

	技术标
（50分）
	总体实施方案
[bookmark: OLE_LINK13]（15分）
	根据供应商提供针对所投包号的项目总体实施方案。
[bookmark: OLE_LINK5]内容齐全科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得15分；
内容较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得12分；
内容基本合理、描述一般、存在可操作性得9分；
内容具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得6分；
内容具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得3分；
未提供不得分。

	
	人员组织管理制度
（10分）
	针对项目构建水库专属人员管理体系，明确岗位配置、岗位职责、作业分工，配套完整人员培训方案。
内容齐全科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分；
内容较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得8分；
内容基本合理、描述一般、存在可操作性得6分；
内容具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得4分；
内容具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得2分；
未提供不得分。

	
	质量保障及安全管理措施
（6分）
	制定水库养护专项质量管控、工期进度保障措施，针对各类作业场景配齐标准化安全防护装备，建立全覆盖风险防范机制并落实全过程安全管理举措。
内容齐全科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得6分；
内容基本合理、描述一般、存在可操作性得4分；
内容具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得2分；
未提供不得分。

	
	重难点分析及应对措施（6分）
	针对本针对水库养护、汛期风险管控、日常运维协调、成本管控等项目重难点开展全面分析，梳理各环节核心痛点、制约因素，并配套对应、可落地、闭环管控的应对措施。
内容齐全科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得6分；
内容基本合理、描述一般、存在可操作性得4分；
内容具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得2分；
未提供不得分。

	
	应急服务措施
（8分）
	针对水库可能出现的突发情况（如大面积水面污染、导流沟堵塞引发排水危机、极端天气导致的坝体隐患等）制定全面且细化的专项应急预案，涵盖风险评估、处置流程、责任分工等。
内容齐全科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得8分；
内容较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得6分；
内容基本合理、描述一般、存在可操作性得4分；
内容具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得2分；
未提供不得分。

	
	项目档案管理方案（5分）
	根据供应商提供的项目档案资料管理方案（项目资料收集、项目档案建立、档案资料保存等）进行综合评分。
内容齐全科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得5分；
内容基本合理、描述一般、存在可操作性得3分；
内容具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分；
未提供不得分。

	商务标
（35分）
	人员配置
（6分）
	人员配置能满足水库常态化养护需求（如割草、垃圾清理、水面保洁等岗位均有专人负责），在相应采购包的需求基础上每增加1人，得3分，最多得6分 。
注：提供人员身份证正反面原件及供应商为其缴纳的近六个月任意一个月社保证明材料原件扫描上传，退休人员须提供聘用劳务合同，提供不全或未提供不得分。

	
	机械设备
（12分）
	供应商投入本项目的割草机在相应采购包的需求基础上每增加1台，得3分，最多得6分
注：自有机械设备需提供购置发票，租赁设备需提供租赁合同及设备购置发票（发票载明的所有人必须为出租方单位），租赁期限需覆盖本项目服务期，以上材料提供原件扫描件并加盖供应商单位公章后上传至投标系统。提供不齐全或未提供不得分

	
	
	供应商投入本项目的小型货车或皮卡在相应采购包的需求基础上，每增加一辆得3分，最多得6分。
注：自有设备需提供购置发票，租赁设备需提供租赁合同及设备购置发票（发票载明的所有人必须为出租方单位，租赁期限需覆盖本项目服务期，同时须提供有效的车辆行驶证，以上材料提供原件扫描件并加盖供应商单位公章后上传至投标系统。提供不齐全或未提供不得分

	
	业绩
(12分)
	2021年1月以来供应商承担过类似业绩，有一个得4分，最多得12分。
[bookmark: OLE_LINK23]注：时间以合同签订时间为准，提供合同原件扫描上传，提供不全或未提供不得分。

	
	企业实力(3分)
	投标人具有有效的质量管理体系证书、环境管理体系证书、职业健康管理体系证书，有一项得1分，最多的3分。
注：投标文件中须提供相关证书原件扫描件。

	
	应急响应时间(2分)
	投标人应急响应时间：投标人针对突发情况，可以做到及时调配人员赶赴现场：在60分钟内到达现场的得2分；在90分钟内到达现场的得1分；其余不得分。（提供承诺书，加盖供应商单位公章后原件扫描上传）



注：1、所有证书或证明材料需清晰可见，否则由各投标人承担由于材料原因导致的不利后果。2、严禁投标人在投标中提供虚假证明文件或虚假承诺，采购人有权在签订合同前核查拟派人员、相关配套设备设施和承诺履行情况，如发现存在虚假响应，取消其中标资格，采购人将依法追究因其虚假响应造成的损失及费用。


























第六章 投标文件格式



投标文件




项 目 名 称：
包号：
招 标 编号：
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
日      期 ：
项目负责人：
联 系 电 话：








投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近六个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
三、供应商近六个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
四、上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）
五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
六、参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
七、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（供应商无需提供，由代理机构现场查询）
八、供应商信用承诺书
九、特定资格要求的证明文件（如本项目设置特定资格要求，则需提供证明材料）
十、投标函
十一、法人授权书
十二、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）
十三、采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
十四、开标一览表
十五、投标分项报价表
十六、技术参数响应及偏离表
十七、商务条款响应及偏离表
十八、主要标的信息
十九、拟投入人员一览表
二十、设备配备表（格式自拟）
二十一、联合体协议
二十二、其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）









具体格式：
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
投标人提供原件扫描上传
二、依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近六个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
三、供应商近六个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
四、上一年度的财务报告情况
成立不满一年不需提供


五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                                    。
主要专业技术能力有：                                  。

六、参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

      供应商名称（加盖CA电子公章）：
                                法定代表人（签字或盖章）：__________________
                                 日期：______年___月___日


七、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（供应商无需提供，由代理机构现场查询）

八、供应商信用承诺书

承诺主体名称：
统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对____________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

　　　　　　　　　　             承诺单位（加盖CA电子公章）：           
　　　　　法定代表人（负责人）：
     年   月   日





九、特定资格要求的证明文件

（如本项目设置特定资格要求，则需提供证明材料）

















































十、投标函

致：江苏闻韶工程咨询有限公司
根据贵方的_______________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：________________
邮 编：________________
电 话： ________________
传 真： ________________
投标人开户行：________________
账 户：________________ 
行 号：________________
法定代表人（签字或盖章）： ________________
投标人名称（加盖CA电子公章）：________________ 
日 期：________年____月____日













十一、法人授权书

本授权书声明：_______________（投标人名称）授权_________（被授权人的姓名）为我方就_______________号（项目编号）（项目名称）采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：
联系电话（手机）：
单位名称：_________________________________
授权单位盖章：__加盖CA电子公章_____________
单位地址：
日期：

法人身份证复印件正反面：




被授权人身份证复印件正反面：














十二、中小企业声明函


本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加仪征市水利局的（项目名称）（分包号：**）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于  （其他未列明行业）_ ；承接企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为______万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

                        企业名称（加盖CA电子公章）：
                                    日 期：
注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
[bookmark: _Toc21953]3、采购文件中已明确所属行业的，不得对行业类别修改。
4、声明函应涵盖本项目(分包)所有服务。
5、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
6、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
7、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
8、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10



说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。



残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

                                   供应商全称（盖章）：
                                      日  期：



















江苏闻韶工程咨询有限公司

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　
                           日期：　年　月　日
 
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.如word斜线错位，请以下方图片所示为准。

十三、采购需求中必须满足的实质性要求
如果本项目需求中有要求提供的（即加斜体下划线内容），必须逐条按要求提供。


































十四、开标一览表


投标人全称（加盖CA电子公章）：
项目名称：
项目编号：                                 分包号(如有)：       
	投标总报价

	大写：
小写：	       （人民币：元）



                                              日期：   年   月   日















十五、分项报价表
采购包1：陈集镇（6座水库）和大仪镇（6座水库）
投标人全称（加盖CA电子公章）：
项目名称： 
项目编号： 
采购包号：
	2026-2027年陈集镇水库养护项目

	序号
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	单价
（元/月/㎡（台））
	承包月数
	合价（元）
	备注

	1
	迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪割草
	㎡
	67560.00 
	
	12
	
	应常态化进行草坪机械割草，确保迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪整洁。一年清除杂草、割草次数不少于12次，草皮高度15-20公分。定期施肥浇水，开展病虫害防治。杂草杂物日产日清。

	2
	导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞杂物及垃圾清理
	m
	4250.00 
	
	12
	
	常态化清理水库导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞垃圾和淤积等，保持排水通畅。垃圾杂物日产日清。

	3
	坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围内杂物及垃圾清理
	m2
	82500.00 
	
	12
	
	应常态化进行坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围垃圾清理，保证常年整洁、卫生、无垃圾。垃圾杂物日产日清。

	4
	水库相应范围内树木修剪
	m2
	7360.00 
	
	12
	
	水库相应范围内树木应常态化修剪，清理枯枝、断枝，对倒伏的树木加以扶正，保证树木整齐、美观。树枝日产日清。

	5
	水面白色垃圾、水生植物等清理（按照沿水库周边，平均宽度20米计算面积）
	m2
	346900.00 
	
	12
	
	常态化清理水面水生植物、漂浮垃圾、杂物等，常年确保水库水面无杂物、白色垃圾和水生植物等。杂物垃圾日产日清。

	6
	设备保养
	台
	9.00 
	
	12
	
	对9台启闭设备不定期保养,对启闭设备做好汛前、汛后等保养，日常清洁与检查、润滑保养、关键系统养护、运行测试与记录以及安全作业规范，常年保证启闭设备完好、清洁。满足采购人及规范要求，报价包含保养所需的全部费用。

	7
	水库迎水坡、背水坡干砌块石护坡养护
	㎡
	1000.00 
	
	12
	 
	干砌护坡散落在排水沟的块石常态化人工修复、夯实，人工清理护坡里树根、杂草，确保干砌块石护坡干净整齐。杂草树根日产日清。

	合计
	
	
	
	
	
	

	备注：陈集镇水库6座，为塔山、芦坝、桥头、立新、薛庄、南井水库6座水库




	2026-2027年大仪镇水库养护项目

	序号
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	单价
（元/月/㎡（台））
	承包月数
	合价（元）
	备注

	1
	迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪割草
	㎡
	60500.00 
	
	12
	
	应常态化进行草坪机械割草，确保迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪整洁。一年清除杂草、割草次数不少于12次，草皮高度15-20公分。定期施肥浇水，开展病虫害防治。杂草杂物日产日清。

	2
	导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞杂物及垃圾清理
	m
	2530.00 
	
	12
	
	常态化清理水库导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞垃圾和淤积等，保持排水通畅。垃圾杂物日产日清。

	3
	坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围内杂物及垃圾清理
	m2
	72200.00 
	
	12
	
	应常态化进行坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围垃圾清理，保证常年整洁、卫生、无垃圾。垃圾杂物日产日清。

	4
	水库相应范围内树木修剪
	m2
	10950.00 
	
	12
	
	水库相应范围内树木应常态化修剪，清理枯枝、断枝，对倒伏的树木加以扶正，保证树木整齐、美观。树枝日产日清。

	5
	水面白色垃圾、水生植物等清理（按照沿水库周边，平均宽度20米计算面积）
	m2
	269250.00 
	
	12
	
	常态化清理水面水生植物、漂浮垃圾、杂物等，常年确保水库水面无杂物、白色垃圾和水生植物等。杂物垃圾日产日清。

	6
	设备保养
	台
	16.00 
	
	12
	
	11台启闭机，5台套水泵。对启闭设备不定期保养。对启闭设备、水泵做好汛前、汛后等保养，日常清洁与检查、润滑保养、关键系统养护、运行测试与记录以及安全作业规范，常年保证启闭设备完好、清洁。满足采购人及规范要求，报价包含保养所需的全部费用

	合计
	
	
	
	
	
	

	备注：水库6座。




法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：             
日期：     年    月    日
备注：
1、所有报价（含各分项报价）必须符合国家法律法规及本次采购文件要求。总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的，属于恶意竞争情形，被评委认定为恶意竞争的，为无效报价。
备注：投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求服务的所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。




















采购包2：月塘镇（六松、铁坝、邵冲、红旗、张良、泗庄、光明、姚塘、杨岗、杨云等10座水库）。
投标人全称（加盖CA电子公章）：
项目名称： 
项目编号： 
采购包号：
	2026-2027年月塘镇（六松、铁坝、邵冲、红旗、张良、泗庄、光明、姚塘、杨岗、杨云等10座水库）养护项目

	序号
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	单价
（元/月/㎡（台））
	承包月数
	合价（元）
	备注

	1
	迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪割草
	m²
	101250.00
	
	12
	
	应常态化进行草坪机械割草，确保迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪整洁。一年清除杂草、割草次数不少于12次，草皮高度15-20公分。定期施肥浇水，开展病虫害防治。杂草杂物日产日清。

	2
	坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围内杂物及垃圾清理
	m²
	116500.00
	
	12
	
	应常态化进行坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围垃圾清理，保证常年整洁、卫生、无垃圾。垃圾杂物日产日清。

	3
	导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞杂物及垃圾清理
	m
	4320.00
	
	12
	
	常态化清理水库导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞垃圾和淤积等，保持排水通畅。垃圾杂物日产日清。

	4
	水库相应范围内树木修剪
	m²
	16500.00
	
	12
	
	水库相应范围内树木应常态化修剪，清理枯枝、断枝，对倒伏的树木加以扶正，保证树木整齐、美观。树枝日产日清。

	5
	水面白色垃圾、水生植物等清理（按照沿水库周边，平均宽度20米计算面积）
	m²
	377400.00
	
	12
	
	常态化清理水面水生植物、漂浮垃圾、杂物等，常年确保水库水面无杂物、白色垃圾和水生植物等。杂物垃圾日产日清。

	6
	设备保养
	台
	16.00
	
	12
	
	16台启闭机，对启闭设备做好汛前、汛后等保养，日常清洁与检查、润滑保养、关键系统养护、运行测试与记录以及安全作业规范，常年保证启闭设备完好、清洁。满足采购人及规范要求，报价包含保养所需的全部费用

	7
	水库迎水坡、背水坡干砌块石护坡养护
	m²
	5200.00
	
	12
	
	干砌护坡散落在排水沟的块石常态化人工修复、夯实，人工清理护坡里树根、杂草，确保干砌块石护坡干净整齐。杂草树根日产日清。

	合计
	
	
	
	
	
	

	备注：水库10座。







法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：             
日期：     年    月    日
备注：
1、所有报价（含各分项报价）必须符合国家法律法规及本次采购文件要求。总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的，属于恶意竞争情形，被评委认定为恶意竞争的，为无效报价。
备注：投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求服务的所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。































采购包3：月塘镇（魏井、小张云、小洼、补锅周、国庆、乌山、甘冲、戴洼、江洼等9座水库）。
投标人全称（加盖CA电子公章）：
项目名称： 
项目编号： 
采购包号：
	2026-2027年月塘镇（魏井、小张云、小洼、补锅周、国庆、乌山、甘冲、戴洼、江洼等9座水库）养护项目

	序号
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	单价
（元/月/㎡（台））
	承包月数
	合价（元）
	备注

	1
	迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪割草
	m²
	103200.00
	
	12
	
	应常态化进行草坪机械割草，确保迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪整洁。一年清除杂草、割草次数不少于12次，草皮高度15-20公分。定期施肥浇水，开展病虫害防治。杂草杂物日产日清。

	2
	坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围内杂物及垃圾清理
	m²
	111500.00
	
	12
	
	应常态化进行坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围垃圾清理，保证常年整洁、卫生、无垃圾。垃圾杂物日产日清。

	3
	导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞杂物及垃圾清理
	m
	4950.00
	
	12
	
	常态化清理水库导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞垃圾和淤积等，保持排水通畅。垃圾杂物日产日清。

	4
	水库相应范围内树木修剪
	m²
	10200.00
	
	12
	
	水库相应范围内树木应常态化修剪，清理枯枝、断枝，对倒伏的树木加以扶正，保证树木整齐、美观。树枝日产日清。

	5
	水面白色垃圾、水生植物等清理（按照沿水库周边，平均宽度20米计算面积）
	m²
	272500.00
	
	12
	
	常态化清理水面水生植物、漂浮垃圾、杂物等，常年确保水库水面无杂物、白色垃圾和水生植物等。杂物垃圾日产日清。

	6
	设备保养
	台
	18.00
	
	12
	
	 18台启闭机， 对启闭设备做好汛前、汛后等保养，日常清洁与检查、润滑保养、关键系统养护、运行测试与记录以及安全作业规范，常年保证启闭设备完好、清洁。满足采购人及规范要求，报价包含保养所需的全部费用

	7
	水库迎水坡、背水坡干砌块石护坡养护
	m²
	900.00
	
	12
	
	干砌护坡散落在排水沟的块石常态化人工修复、夯实，人工清理护坡里树根、杂草，确保干砌块石护坡干净整齐。杂草树根日产日清。

	合计
	
	
	
	
	
	

	备注：水库9座。





法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：            
日期：     年    月    日
备注：
1、所有报价（含各分项报价）必须符合国家法律法规及本次采购文件要求。总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的，属于恶意竞争情形，被评委认定为恶意竞争的，为无效报价。
备注：投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求服务的所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。































采购包4：月塘镇（月塘水库）
投标人全称（加盖CA电子公章）：
项目名称： 
项目编号： 
采购包号：
	2026-2027年月塘镇（月塘水库）养护项目

	序号
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	单价
（元/月/㎡（台））
	承包月数
	合价（元）
	备注

	1
	迎水坡、背水坡草坪手工结合机械清除杂草
	m²
	30500.00
	
	12
	
	迎水坡、背水坡草坪常态化进行手工结合机械清除杂草，保证草坪整洁。一年清除杂草、割草次数不少于12次，草皮高度15-20公分。定期施肥浇水，开展病虫害防治。杂草杂物日产日清。

	2
	护坝地、非常溢洪道等管理范围内草坪割草
	m²
	45500.00
	
	12
	
	应常态化进行草坪机械割草，确保护坝地、非常溢洪道等管理范围内草坪整洁。一年清除杂草、割草次数不少于12次，草皮高度15-20公分。定期施肥浇水，开展病虫害防治。杂草杂物日产日清。

	3
	坝坡、坝顶路面、护坝地、非常溢洪道等管理范围内杂物及垃圾清理
	m²
	79000.00
	
	12
	
	应常态化进行坝坡、坝顶路面、护坝地、非常溢洪道等管理范围垃圾清理，保证常年整洁、卫生、无垃圾。垃圾杂物日产日清。

	4
	导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞杂物及垃圾清理
	m
	3200.00
	
	12
	
	常态化清理水库导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞垃圾和淤积等，保持排水通畅。垃圾杂物日产日清。

	5
	水库相应范围内树木修剪
	m²
	38000.00
	
	12
	
	水库相应范围内树木应常态化修剪，清理枯枝、断枝，对倒伏的树木加以扶正，保证树木整齐、美观。树枝日产日清。

	6
	水面白色垃圾、水生植物等清理（按照沿水库周边，平均宽度20米计算面积）
	m²
	189000.00
	
	12
	
	常态化清理水面水生植物、漂浮垃圾、杂物等，常年确保水库水面无杂物、白色垃圾和水生植物等。杂物垃圾日产日清。

	7
	设备保养
	台
	6.00
	
	12
	
	 6台启闭机， 对启闭设备做好汛前、汛后等保养，日常清洁与检查、润滑保养、关键系统养护、运行测试与记录以及安全作业规范，常年保证启闭设备完好、清洁。满足采购人及规范要求，报价包含保养所需的全部费用

	8
	水库背水坡干砌块石护坡养护
	m²
	2900.00
	
	12
	
	干砌护坡散落在排水沟的块石常态化人工修复、夯实，人工清理护坡里树根、杂草，确保干砌块石护坡干净整齐。杂草树根日产日清。

	合计
	
	
	
	
	
	

	备注：水库1座。


法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：            
日期：     年    月    日
备注：
1、所有报价（含各分项报价）必须符合国家法律法规及本次采购文件要求。总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的，属于恶意竞争情形，被评委认定为恶意竞争的，为无效报价。
备注：投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求服务的所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。



























采购包5：马集镇（8座水库）和真州镇（1座水库）
投标人全称（加盖CA电子公章）：
项目名称： 
项目编号： 
采购包号：
	2026-2027年马集镇水库养护项目

	序号
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	单价
（元/月/㎡（台））
	承包月数
	合价（元）
	备注

	1
	迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪割草
	㎡
	68000.00 
	
	12
	
	应常态化进行草坪机械割草，确保迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪整洁。一年清除杂草、割草次数不少于12次，草皮高度15-20公分。定期施肥浇水，开展病虫害防治。杂草杂物日产日清。

	2
	导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞杂物及垃圾清理
	m
	3970.00 
	
	12
	
	常态化清理水库导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞垃圾和淤积等，保持排水通畅。垃圾杂物日产日清。

	3
	坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围内杂物及垃圾清理
	m2
	75600.00 
	
	12
	
	应常态化进行坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围垃圾清理，保证常年整洁、卫生、无垃圾。垃圾杂物日产日清。

	4
	水库相应范围内树木修剪
	m2
	31200.00 
	
	12
	
	水库相应范围内树木应常态化修剪，清理枯枝、断枝，对倒伏的树木加以扶正，保证树木整齐、美观。树枝日产日清。

	5
	水面白色垃圾、水生植物等清理（按照沿水库周边，平均宽度20米计算面积）
	m2
	198800.00 
	
	12
	
	常态化清理水面水生植物、漂浮垃圾、杂物等，常年确保水库水面无杂物、白色垃圾和水生植物等。杂物垃圾日产日清。

	6
	设备保养
	台
	9.00
	
	12
	
	9台启闭机。对启闭设备不定期保养。对启闭设备做好汛前、汛后等保养，日常清洁与检查、润滑保养、关键系统养护、运行测试与记录以及安全作业规范，常年保证启闭设备完好、清洁。满足采购人及规范要求，报价包含保养所需的全部费用

	7
	水库迎水坡、背水坡干砌块石护坡养护
	㎡
	2160.00
	
	12
	
	干砌护坡散落在排水沟的块石常态化人工修复、夯实，人工清理护坡里树根、杂草，确保干砌块石护坡干净整齐。杂草树根日产日清。

	8
	管理用房养护
	㎡
	680.00 
	
	12
	
	对8座水库管理用房不定期养护，常年保证管理用房完好、清洁。做好管理用房水电开户工作,按时交纳水电费。

	合计
	
	
	
	
	
	

	备注：水库8座。




	2026-2027年仪征市真州镇水库养护项目

	序号
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	单价
（元/月/㎡（台））
	承包月数
	合价（元）
	备注

	1
	迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪割草
	㎡
	9600.00
	
	12
	
	应常态化进行草坪机械割草，确保迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪整洁。一年清除杂草、割草次数不少于12次，草皮高度15-20公分。定期施肥浇水，开展病虫害防治。杂草杂物日产日清。

	2
	导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞杂物及垃圾清理
	m
	1200.00
	
	12
	
	常态化清理水库导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞垃圾和淤积等，保持排水通畅。垃圾杂物日产日清。

	3
	坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围内杂物及垃圾清理
	㎡
	12000.00 
	
	12
	
	应常态化进行坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围垃圾清理，保证常年整洁、卫生、无垃圾。垃圾杂物日产日清。

	4
	水面白色垃圾、水生植物等清理（按照沿水库周边，平均宽度20米计算面积）
	㎡
	28000.00 
	
	12
	
	常态化清理水面水生植物、漂浮垃圾、杂物等，常年确保水库水面无杂物、白色垃圾和水生植物等。杂物垃圾日产日清。

	5
	设备保养
	台
	1.00 
	
	12
	
	对启闭设备不定期保养。对启闭设备做好汛前、汛后等保养，日常清洁与检查、润滑保养、关键系统养护、运行测试与记录以及安全作业规范，常年保证启闭设备完好、清洁。满足采购人及规范要求，报价包含保养所需的全部费用

	6
	水库迎水坡、背水坡干砌块石护坡养护
	㎡
	 500.00
	
	12
	
	干砌护坡散落在排水沟的块石常态化人工修复、夯实，人工清理护坡里树根、杂草，确保干砌块石护坡干净整齐。杂草树根日产日清。

	合计
	
	
	
	
	
	

	备注：水库1座。






法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：            
日期：     年    月    日
备注：
1、所有报价（含各分项报价）必须符合国家法律法规及本次采购文件要求。总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的，属于恶意竞争情形，被评委认定为恶意竞争的，为无效报价。
备注：投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求服务的所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。






























采购包6：枣林湾（7座水库）和青山镇（2座水库）

投标人全称（加盖CA电子公章）：
项目名称： 
项目编号： 
采购包号：

	2026-2027年枣林湾水库养护项目

	序号
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	单价
（元/月/㎡（台））
	承包月数
	合价（元）
	备注

	1
	迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪割草
	㎡
	77965.00 
	
	12
	
	应常态化进行草坪机械割草，确保迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪整洁。一年清除杂草、割草次数不少于12次，草皮高度15-20公分。定期施肥浇水，开展病虫害防治。杂草杂物日产日清。

	2
	导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞杂物及垃圾清理
	m
	2140.00 
	
	12
	
	常态化清理水库导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞垃圾和淤积等，保持排水通畅。垃圾杂物日产日清。

	3
	坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围内杂物及垃圾清理
	m2
	89267.10 
	
	12
	
	应常态化进行坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围垃圾清理，保证常年整洁、卫生、无垃圾。垃圾杂物日产日清。

	4
	水库相应范围内树木修剪
	m2
	1200.00 
	
	12
	
	水库相应范围内树木应常态化修剪，清理枯枝、断枝，对倒伏的树木加以扶正，保证树木整齐、美观。树枝日产日清。

	5
	水面白色垃圾、水生植物等清理（按照沿水库周边平均宽度20米计算面积）
	m2
	43160.00 
	
	12
	
	常态化清理水面水生植物、漂浮垃圾、杂物等，常年确保水库水面无杂物、白色垃圾和水生植物等。杂物垃圾日产日清。

	6
	设备保养
	台
	14.00 
	
	12
	
	7台放水涵洞启闭机，7台溢洪道启闭机。对启闭设备不定期保养。对启闭设备做好汛前、汛后等保养，日常清洁与检查、润滑保养、关键系统养护、运行测试与记录以及安全作业规范，常年保证启闭设备完好、清洁。满足采购人及规范要求，报价包含保养所需的全部费用

	7
	水库迎水坡、背水坡干砌块石护坡养护
	㎡
	2940.00 
	
	12
	
	干砌护坡散落在排水沟的块石常态化人工修复、夯实，人工清理护坡里树根、杂草，确保干砌块石护坡干净整齐。杂草树根日产日清。

	合计
	
	
	
	
	
	

	备注：水库7座。




	2026-2027年青山镇水库养护项目

	序号
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	单价
（元/月/㎡）
	承包月数
	合价（元）
	备注

	1
	迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪割草
	㎡
	9800.00
	
	12
	
	应常态化进行草坪机械割草，确保迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪整洁。一年清除杂草、割草次数不少于12次，草皮高度15-20公分。定期施肥浇水，开展病虫害防治。杂草杂物日产日清。

	2
	导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道杂物及垃圾清理
	m
	800.00
	
	12
	
	常态化清理水库导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道垃圾和淤积等，保持排水通畅。垃圾杂物日产日清。

	3
	坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围内杂物及垃圾清理
	m2
	14400.00
	
	12
	
	应常态化进行坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围垃圾清理，保证常年整洁、卫生、无垃圾。垃圾杂物日产日清。

	4
	水面白色垃圾、水生植物等清理（按照沿水库周边，平均宽度20米计算面积）
	m2
	72800.00
	
	12
	
	常态化清理水面水生植物、漂浮垃圾、杂物等，常年确保水库水面无杂物、白色垃圾和水生植物等。杂物垃圾日产日清。

	5
	水库迎水坡、背水坡干砌块石护坡养护
	㎡
	600.00
	
	12
	
	干砌护坡散落在排水沟的块石常态化人工修复、夯实，人工清理护坡里树根、杂草，确保干砌块石护坡干净整齐。杂草树根日产日清。

	合计
	
	
	
	
	
	

	备注：水库2座。


法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：            
日期：     年    月    日
备注：
1、所有报价（含各分项报价）必须符合国家法律法规及本次采购文件要求。总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的，属于恶意竞争情形，被评委认定为恶意竞争的，为无效报价。
备注：投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求服务的所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

采购包7：新城镇（1座水库）和刘集镇（5座水库）
投标人全称（加盖CA电子公章）：
项目名称： 
项目编号： 
采购包号：
	2026-2027年新城镇水库养护项目

	序号
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	单价
（元/月/㎡（台））
	承包月数
	合价（元）
	备注

	1
	迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪割草
	㎡
	5160.00 
	
	12
	
	应常态化进行草坪机械割草，确保迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪整洁。一年清除杂草、割草次数不少于12次，草皮高度15-20公分。定期施肥浇水，开展病虫害防治。杂草杂物日产日清。

	2
	导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞杂物及垃圾清理
	m
	250.00 
	
	12
	
	常态化清理水库导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞垃圾和淤积等，保持排水通畅。垃圾杂物日产日清。

	3
	坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围内杂物及垃圾清理
	m2
	4000.00 
	
	12
	
	应常态化进行坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围垃圾清理，保证常年整洁、卫生、无垃圾。垃圾杂物日产日清。

	4
	水库相应范围内树木修剪
	m2
	3000.00 
	
	12
	
	水库相应范围内树木应常态化修剪，清理枯枝、断枝，对倒伏的树木加以扶正，保证树木整齐、美观。树枝日产日清。

	5
	水面白色垃圾、水生植物等清理（按照沿水库周边，平均宽度20米计算面积）
	m2
	12000.00 
	
	12
	
	常态化清理水面水生植物、漂浮垃圾、杂物等，常年确保水库水面无杂物、白色垃圾和水生植物等。杂物垃圾日产日清。

	6
	设备保养
	台
	1.00 
	
	12
	
	1台启闭机。对启闭设备不定期保养。对启闭设备做好汛前、汛后等保养，日常清洁与检查、润滑保养、关键系统养护、运行测试与记录以及安全作业规范，常年保证启闭设备完好、清洁。满足采购人及规范要求，报价包含保养所需的全部费用

	合计
	
	
	
	
	
	

	备注：水库1座。




	2026年-2027年仪征市刘集镇水库养护项目

	序号
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	单价（元/月/㎡（台））
	承包月数
	合价（元）
	备注

	1
	迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪割草
	㎡
	31000.00 
	
	12
	
	应常态化进行草坪机械割草，确保迎水坡、背水坡、护坝地等管理范围内草坪整洁。一年清除杂草、割草次数不少于12次，草皮高度15-20公分。定期施肥浇水，开展病虫害防治。杂草杂物日产日清。

	2
	导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞杂物及垃圾清理
	m
	2840.00 
	
	12
	
	常态化清理水库导流沟、集水沟、排水沟、溢洪道、涵洞垃圾和淤积等，保持排水通畅。垃圾杂物日产日清。

	3
	坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围内杂物及垃圾清理
	m2
	43720.00 
	
	12
	
	应常态化进行坝坡、坝顶路面、护坝地等管理范围垃圾清理，保证常年整洁、卫生、无垃圾。垃圾杂物日产日清。

	4
	水库相应范围内树木修剪
	m2
	18200.00 
	
	12
	
	水库相应范围内树木应常态化修剪，清理枯枝、断枝，对倒伏的树木加以扶正，保证树木整齐、美观。树枝日产日清。

	5
	水面白色垃圾、水生植物等清理（按照沿水库周边，平均宽度20米计算面积）
	m2
	348000.00 
	
	12
	
	常态化清理水面水生植物、漂浮垃圾、杂物等，常年确保水库水面无杂物、白色垃圾和水生植物等。杂物垃圾日产日清。

	6
	设备保养
	台
	4.00 
	
	12
	
	4台启闭机。对启闭设备不定期保养。对启闭设备做好汛前、汛后等保养，日常清洁与检查、润滑保养、关键系统养护、运行测试与记录以及安全作业规范，常年保证启闭设备完好、清洁。满足采购人及规范要求，报价包含保养所需的全部费用

	7
	水库迎水坡干砌块石护坡养护
	㎡
	2600.00 
	
	12
	
	干砌护坡散落在排水沟的块石常态化人工修复、夯实，人工清理护坡里树根、杂草，确保干砌块石护坡干净整齐。杂草树根日产日清。

	合计
	
	
	
	
	
	

	备注：水库5座。



法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：            
日期：     年    月    日
备注：
1、所有报价（含各分项报价）必须符合国家法律法规及本次采购文件要求。总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的，属于恶意竞争情形，被评委认定为恶意竞争的，为无效报价。
备注：投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求服务的所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。



































十六、技术参数响应及偏离表（分包号：**）

	序号
	招标文件要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	行数不够，可自行添加
	
	
	





注：投标人应对照招标文件采购需求中的技术要求等，逐条做出实质性的响应，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。













十七、商务条款响应及偏离表（分包号：**）

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


















十八、主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：（加盖CA电子公章）
	服务类

	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：



























十九、拟投入人员一览表

供应商全称：（加盖CA电子公章）
项目名称：
	序号
	岗位
	姓 名
	性别
	学历
	年龄
	专业
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
 


                                               日期：  年  月  日

















二十、设备配备表（格式自拟）



































二十一、联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的       %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                          日期：










二十二、其他………

（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
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