2026年高新区湖钢路、通新路污水管道工程
工程量清单编制说明
一、工程概况
本项目位于常熟市高新技术产业开发区（湖钢路、通新路），主要施工内容包括：常熟高新技术产业开发区管理委员会所需的2026年高新区湖钢路、通新路污水管道工程。主要内容为全线新建dn400污水重力流主管约795m，其中开挖埋管段85m、水平定向钻进（拖拉管）段710m；另设dn315接户管15m，用于沿线地块现状污水井与新建井接通。沿线新建800×800mm矩形流槽式污水检查井19座（井深1.3～3.34m），现状检查井破坏后修复4座（暂估）；设3.6m×3.6m拉森钢板桩工作坑10座（桩长6m）；安装检查井防坠设施19套、井周加固10座。开挖段同步实施路面拆除与修复约380m²（具体详见工程量清单及图纸）。

二、编制依据
1. 《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024及配套计算标准；
1. 江苏省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告；
1. 《江苏省市政工程消耗量（2026）》《江苏省建设工程费用参考》《江苏省建设工程施工机具台班费用编制参考表（2026）》（苏建价〔2026〕76号，自2026年6月1日起施行）；
1. 《市政工程工程量计算标准》GB/T 50857-2024；
1. 招标文件（含招标工程量清单、合同条款、技术标准规范）及其补遗、澄清或修改；
1. 建设单位提供的施工图纸（苏交科集团股份有限公司2026年7月版）、设计说明及拟施工依据；
1. 与工程相关的国家及地方技术标准、施工验收规范；
1. 苏州市当期工程造价信息（2026年9月）及市场询价资料、江苏省造价指数。
三、编制交底
1、招标工程量清单简述
1. 工程量按《市政工程工程量计算标准》GB/T 50857-2024及设计单位提供图纸计算。
1. 暂列金额：155,000.00元（用于合同价格调整及未确定工程内容）。
1. 专业工程暂估价：无。
1. 计日工：无。
1. 总承包服务费：无。
1. 本工程材料均由承包人自购，无甲供材、无甲供设备。
1. 土方、泥浆、余方外运及弃置费用：不论清单是否明示，均含装车、运输、弃置（不含建筑垃圾处置费）等全部费用，运距及弃置点由投标人自行踏勘并计入报价，实际发生建筑垃圾处置费，按甲乙双方协定另行处理。
2、计价内容及工程量
（1）计价内容按2024版清单标准及《江苏省市政工程消耗量（2026）》对应项目工作内容确定。
（2）分部分项包括：拆除工程、土石方工程、管网工程、工作坑、道路工程。
（3）措施项目包括：安全生产、文明施工、环境保护、临时设施、冬雨季施工、夜间施工、已完工程保护、实名制管理、脚手架、施工排水、大型机械进出场及安拆等。
（4）清单工程量按设计图示及计算标准计量；综合单价由投标人结合市场价、企业成本自主报价。
3、增值税说明
（1）本工程采用一般计税方法，增值税税率为9%。
（2）增值税计算基础：分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费－专业工程暂估价－除税甲供材料（设备）费。
四、其他必要说明
1. 本工程质量要求为：合格。
1. 管道闭水试验、热熔/胶圈接口、井内抹面、防坠板安装等含在对应清单综合单价中，不单独列项。
1. 钢板桩（30B槽钢、IV型拉森桩）含打拔、使用费、围檩及机械进退场费，应按合同工期包干使用，结算不再调整。
1. 水平定向钻进子目含钻孔、扩孔、回拖布管、泥浆外运处置。
1. 检查井井盖座按清单特征分别列项，防沉降井盖、轻型井盖、钢纤维井盖不得混用。
1. 道路恢复砼面层钢筋单独列项，不并入混凝土单价。
1. 投标人应自行踏勘现场，充分了解地下管线、交通导改、施工场地、弃土点情况，风险含在报价内。
1. 安全生产措施费须按江苏省费用参考足额计取，不得低于下限。
1. 本清单为招标文件组成部分，未尽事宜按合同约定及2024版清单标准执行。

常熟市信昌工程造价咨询有限责任公司
2026年10月22日
