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第一部分
太仓市浮桥镇人民政府关于港区辖区内交通设施维护服务的招标公告
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK1]项目概况
港区辖区内交通设施维护服务招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中下载获取电子招标文件，并于2026年11月09日09点30分（北京时间）前上传电子投标文件。


一、项目基本情况：
1、项目编号：JSZC-320585-HXJS-G2026-0005
2、项目名称：港区辖区内交通设施维护服务
3、采购方式：公开招标
4、预算金额：人民币叁佰万元整（￥3000000.00元）。
5、最高限价：人民币叁佰万元整（￥3000000.00元）。
6、采购需求：港区辖区内交通设施维护服务，具体详见采购文件。
7、合同履行期限：一年或累计结算金额达到叁佰万元整项目终止。
8、服务地点：采购方指定地点
9、本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期的财务状况报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人提供银行出具的资信证明）；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式附后）；
6、法律、行政法规规定的其他条件；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1、本项目专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。
2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（三）本项目的特定资格要求：具有有效期内行政主管部门颁发的公路交通工程专业承包公路安全设施分项和公路机电工程分项专业承包二级(含)以上资质及安全生产许可证。
（四）拒绝下述供应商参加政府采购活动：
1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3、法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）
4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
三、获取招标文件：
1、依法获取电子招标文件：投标人在2026年10月15日至2026年10月23日，进入苏州市政府采购网，点击底部苏采云图标，登录苏采云政府采购一体化平台，对参与项目进行报名，并下载电子招标文件。只有依法获取招标文件的供应商才能参加本项目的投标活动。下载电子招标文件日期视同为依法获取采购文件日期。
2、获取方式：网上下载电子招标文件
3、本项目免费下载电子招标文件
四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点：
1、加密的电子投标文件上传截止时间：2026年11月09日 09点30分（北京时间），投标人登录苏采云政府采购一体化平台，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。
注：考虑网络上传速度因素，请投标人适当提前上传电子投标文件。
2、开标时间：2026年11月09日09点30分（北京时间）
3、开标地点：苏采云网上不见面开标大厅
五、公告期限：
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。
2、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到达开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：
1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。
2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。
3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为 15 分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。
4）在开标、评标过程中投标人代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标人代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。
3、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。
4、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。
5、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。
6、本次采购的相关信息同时在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网等政府采购指定的相关媒体上发布，中标公告亦是发布在此媒体，敬请各投标人注意。
7、中标服务费
本项目代理服务费和专家评审费由采购人承担，一并支付。总支付金额为：代理服务费按国家发改委有关文件的规定以预算金额100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500～1000万元0.8%、1000～5000万元0.5%按差额定率累进法并下浮15%计算，本项目代理服务费共计人民币叁万壹仟肆佰伍拾元整（¥31450.00元）。专家评审费根据《关于调整苏州市政府采购专家评审费标准的通知》(苏财购(2023)37号)的规定，按实际发生金额结算。投标单位无需考虑此项费用。
8、本项目无须缴纳投标保证金。
9、政府采购监督电话： 0512-53890318。
10、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。
11、政府采购履约资金扶持政策：
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1、采购人信息
名称：太仓市浮桥镇人民政府
地址：江苏省太仓市浮桥镇北环路12号
联系方式：陈漪雯 13913773630
2、采购代理机构信息
名称：苏州汇信建设工程项目管理有限公司
地址：太仓市科教新城南郊文治路51号淏华国际大厦806室
联系方式：王天文  15250578018
3、项目联系方式
项目联系人：王天文
电话：15250578018
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第二部分  投标人须知
须知前附表
	项号
	内容规定

	1
	综合说明
项目名称：港区辖区内交通设施维护服务
服务地点：采购方指定地点
招标方式：公开招标
服务期限：一年或累计结算金额达到叁佰万元整项目终止。
招标范围：港区辖区内交通设施维护服务
标段划分：共分1个标段，共确定1名中标单位

	2
	最高限价：人民币叁佰万元整（￥3000000.00元）。

	3
	投标有效期为：60日历天

	4
	答疑截止时间：各投标人于2026年10月23日17:00前以书面形式把答疑内容递交至招标代理公司，答疑截止时间后不再接收任何投标疑问文件。
联系人:王天文  联系电话：15250578018  邮箱：574204993@qq.com
地址：太仓市科教新城南郊文治路51号淏华国际大厦806室

	5
	投标文件份数：中标单位须在中标后向招标代理公司提供纸质投标文件正本1本，副本2本； 

	6
	投标截止时间：2026年11月09日上午09时30分

	7
	开标时间：2026年11月09日上午09时30分
现场开标地点：太仓市陆渡街道万金北路88号4栋
注：本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到达开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件。

	8
	评标办法：综合评分法














一、说明和释义
1. 说明
1.1本招标文件仅适用于苏州汇信建设工程项目管理有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于苏州汇信建设工程项目管理有限公司。
2. 词语释义
2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是苏州汇信建设工程项目管理有限公司。
2.2投标人（供应商）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。
2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）
2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）
2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10天：日历日。
2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。
2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。
2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
二、 投标人
3. 合格投标人的基本条件
3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；
3.2满足本文件实质性条款的规定。
4．合格投标人的特定条件
4.1 按招标公告规定。
5. 投标人代表
5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。
6. 联合投标
6.1按招标公告规定。
7. 投标费用 
7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。
三、招标文件说明
8. 招标文件
8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
9. 招标文件的澄清
9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于网上投标截止时间之前，在网上业务系统向采购代理机构提出，采购代理机构将在业务系统上予以解答。
9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。
10.招标文件的修改
10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。
10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。
10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。
10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
10.5招标文件若有最新的答疑文件，供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。
11.质疑
11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。
11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
11.3上述应知其权益受到损害之日是指：
11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；
11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；
11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。
11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
11.4.2 质疑项目的名称、编号；
11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
11.4.4 事实依据；
11.4.5 必要的法律依据；
11.4.6 提出质疑的日期。
[bookmark: baidusnap5]11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。
11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：
11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的“交易文件下载确认单”；
11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；
11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；
11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；
11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 
11.8供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出；
11.9 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
11.10接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。
四、 投标文件说明
12、提示与要求
12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
13. 投标文件计量单位和使用文字
13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。
14. 知识产权
14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
15. 投标文件的组成和顺序（上传至苏采云系统对应端口，若无相应端口的，上传至其他材料中）
15.1投标书一（报价部分）：
15.1.1投标函；
15.1.2法人授权委托书（如有授权）；
15.1.3 开标一览表（详见投标文件格式，用于唱标）；
15.1.4投标报价分析表（详见投标文件格式）；
15.1.5投标人《营业执照》副本复印件；
15.1.6投标人企业法人身份证复印件；
15.1.7被委托人身份证复印件（如有授权）；
15.2 投标书二（技术部分、商务部分）：
15.2.1资质证明文件部分（正本文件中的复印件均须加盖投标单位公章红章）
15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；
15.2.1.2投标函（统一格式）；
15.2.1.3投标单位营业执照副本或三证合一的营业执照副本复印件；
15.2.1.4最近一期的财务报告或者银行出具的资信证明；
15.2.1.5投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
15.2.1.6投标人参加本次政府采购活动前依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
15.2.1.7投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（统一格式）；
15.2.1.8投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料（若有）；
15.2.1.9投标人基本情况表（详见投标文件格式）；	
15.2.1.10投标人法定代表人身份证复印件；
15.2.1.11投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）
（详见投标文件格式）；
15.2.1.12投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；
15.2.1.13中小企业声明函及相关材料
15.2.1.14其他可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料。
15.2.2技术部分
15.2.2.1偏离表；
15.2.2.2项目的服务方案；
15.2.2.3类似项目业绩一览表及相关证明材料；
15.2.2.4投入本项目服务人员一览表及相关证明材料；
15.2.2.5针对本项目的设备配备情况及相关证明材料；
15.2.2.6招标文件及评分标准中要求提供的其他相关材料；
15.2.2.7其他需投标人对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）。
注：投标人按上述要求提交相关资料，投标人所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标人的评分。投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。
15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。
16. 投标文件编制要求   
16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。
17. 投标报价（编制）要求的说明
17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括完成本项目所需的人员（包括工资和补贴）、设备、办公场所及设施、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。
17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。
18. 投标保证金
本项目无须缴纳投标保证金。
19. 投标文件的有效期
19.1在本招标文件规定的开标之日起六十（60）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
19.2在特殊情况下，采购代理机构位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。
五、 投标文件的提交、撤回和修改
20. 投标文件的上传、提交
20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到苏采云政府采购一体化平台。
21. 投标截止时间
21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。
21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
21.3在投标截止时间止采购代理机构收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
22. 投标文件的修改和撤回
22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。
23.2开标后投标人不得撤回投标。
六、开标和评标
23. 开标
23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。
23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。
23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。
23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。
23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
24. 评标委员会	
24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。
24.2评标委员会独立履行下列职责：
24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；
24.2.2可以要求投标人对投标文件有关事项作出解释或澄清；
24.2.3推荐中标候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；
24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；
24.3评标委员会成员应当履行下列义务：
24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
24.3.4参与评标报告的起草；
24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；
24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；
25. 评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。
26.对投标文件初审
26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
26.1.2 关于信用记录查询：
根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
26.1.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。
26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。
26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。
26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：
26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人或者同一机器编制；
26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；
26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。
26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。
26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
26.7异常低价投标（响应）审查程序
26.7.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件规定，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
26.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
26.7.3投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
26.7.4异常低价审查有关要求，均以财库〔2026〕2号为准。
26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
26.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
26.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
26.8、政府采购中实施本国产品标准及相关政策：
26.8.1本项目对采购本国产品给予政策支持：
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“附件：投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
26.8.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
26.8.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
27.投标的澄清
27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
28.无效投标和废标
28.1无效投标的具体情形有：  
28.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
28.1.2投标文件未按招标文件要求上传电子投标文件的，包括但不限于签署、盖章或电子签章的；
28.1.3不具备招标文件中规定的资格要求的；
28.1.4投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价或报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
28.1.6评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的；
28.1.7投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
28.1.8投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
28.1.9法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
28.2.4因重大变故，采购任务取消的；
28.2.5 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
28.2.6因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。  
28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
29. 投标文件的评价和比较
29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：    
29.2.1服务的质量保证（保障）内容；
29.2.2服务配备的人员；
29.2.3投标者的资信情况和履约能力；
29.2.4投标者提供的其他优惠条件；
29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；
29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
30.中标供应商的确认
30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。
30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。
30.3各投标供应商如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标供应商法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。
30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容
31.合同授予标准
31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、采购或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
32. 中标通知书
32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在业务系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商自行在业务系统中下载打印。
32.3中标通知书将成为合同的组成部分。
32.4采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。
33.履约保证金
33.1详见第三部分项目需求。
34.合同的签订
34.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，按照招标文件确定的事项由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则按放弃中标权处理。
34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。
34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。
34.4签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
八、其他事项
35.中标服务费
35.1详见招标公告
36. 监督和公证
36.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
36.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。
37. 未尽事宜
[bookmark: _Toc158691774][bookmark: _Toc315868058][bookmark: _Toc315875321][bookmark: _Toc467507037]37.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。
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第三部分项目需求
受太仓市浮桥镇人民政府之委托，苏州汇信建设工程项目管理有限公司作为招标代理机构，对其拟采购的港区辖区内交通设施维护服务进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加投标。
一、采购项目简介
1、采购编号：JSZC-320585-HXJS-G2026-0005
2、项目名称：港区辖区内交通设施维护服务
3、采购预算：人民币叁佰万元整（￥3000000.00元）。
4、最高限价：人民币叁佰万元整（￥3000000.00元）。
5、服务期限：一年或累计结算金额达到叁佰万元整项目终止。
6、服务地点：采购方指定地点。
二、采购内容清单及单价限价
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价最高限价
(元)
	备注

	一、标线
	

	1 
	标线
	热熔漆，厚度1.8mm
	m²
	1 
	50 
	

	2 
	标线
	冷喷漆
	m²
	1 
	30 
	

	3 
	振荡线
	热熔漆，厚度1.8mm
	m²
	1 
	80 
	

	4 
	直行箭头、转弯箭
头、直行转弯箭头
	热熔漆，厚度1.8mm,6m型箭头
	个
	1 
	250 
	

	5 
	自行车图案
	热熔漆，厚度1.8mm
	个
	1 
	130 
	

	6 
	减速让行标记
	热熔漆，厚度1.8mm
	个
	1 
	90 
	

	7 
	菱形
	热熔漆，厚度1.8mm
	个
	1 
	90 
	

	8 
	机动车位
	热熔漆，厚度1.8mm
	个
	1 
	120 
	

	9 
	机动车位导向箭头
	热熔漆，厚度1.8mm
	个
	1 
	30 
	

	10 
	地面文字
	热熔漆，厚度1.8mm
	个
	1 
	120 
	

	11 
	彩色路面
	彩色陶瓷路面
	m²
	1 
	170 
	

	12 
	清除标线
	
	m²
	1 
	50 
	

	二、交通安全设施
	

	1 
	标志牌
	铝板厚度3mm,Ⅲ类反光膜
	m²
	1 
	800 
	

	2 
	标志牌贴膜
	板面覆膜：Ⅲ类反光膜
	m²
	1 
	450 
	

	3 
	主动发光标志
	太阳能供电
	m²
	1 
	2200 
	

	4 
	抱箍
	不锈钢扎带
	付
	1 
	35 
	

	5 
	标志牌立柱
	φ89*5,H=3500mm
	根
	1 
	1000 
	

	6 
	标志牌立柱
	φ325mm*12mm*9000mm
	根
	1 
	21000 
	

	7 
	预埋件，人工开挖
	根据图纸及现场要求
	立方
	1 
	800 
	

	8 
	混凝土基础
	C30
	m³
	1 
	750 
	

	9 
	突起路标
	TPU分道标
	个
	1 
	70 
	

	10 
	太阳能自发光道钉
	φ136GPS同频太阳能自发光道钉
	个
	1 
	200 
	

	11 
	猫眼道钉
	全钢猫眼道钉
	个
	1 
	120 
	

	12 
	塑料警示桩
	φ80mm,高度60cm
	根
	1 
	50 
	

	13 
	金属警示桩
	φ120mm,高度80cm
	根
	1 
	250 
	

	14 
	防撞桶
	φ80cm
	个
	1 
	150 
	

	15 
	水马
	长度1300*高700
	个
	1 
	130 
	

	16 
	石球
	φ45cm
	个
	1 
	1100 
	

	17 
	爆闪灯
	太阳能爆闪灯
	个
	1 
	580 
	

	18 
	警示灯
	太阳能警示灯
	个
	1 
	60 
	

	19 
	橡胶减速带
	橡胶减速带，
350mm*1000mm*50mm
	米
	1 
	138 
	

	20 
	二波防撞钢护栏
	Gr-A-4E
4320mm*310mm*85mm*4mm
	米
	1 
	300 
	

	21 
	三波防撞钢护栏
	Gr-A-4E
4320mm*506mm*85mm*4mm
	米
	1 
	460 
	

	22 
	立柱开孔
	Φ160
	个
	1 
	100 
	

	23 
	高强度反光轮廓
标
	高强度反光片
	个
	1 
	40 
	

	24 
	圆头贴膜
	工程级反光膜
	个
	1 
	60 
	

	25 
	人行道边缘护栏
	立柱间距：3000mm,护栏高度：900mm
	米
	1 
	280 
	

	26 
	蓝白隔离护栏
	1、尺寸：1100mm*3000mm
2、黄色单面轮廓标
3、立柱：80mm*80mm*1.5mm,
上横杆55mm*40mm*1.2mm,
下横杆55mm*30mm*1.2mm,
竖杆55mm*30mm*1.0mm,高分子复合底座
	米
	1 
	310 
	过渡及降坡段按8折计价，普通护栏（包含所有配件）

	27 
	灰色隔离护栏
	1、尺寸：1150mm*3000mm
2、黄色突起反光标志
3、立柱：80mm*80mm*2.0mm,
上横杆60mm*40mm*3.0mm方
管，下横杆63mm*40mm*4.8mm槽钢，竖杆φ18mm圆钢，铸铁底座
	米
	1 
	500 
	过渡及降坡段按8折计价，普通护栏（包含所有配件）

	28 
	新泽西护栏
	H790mm*2000mm
	米
	1 
	600 
	

	29 
	龙门架1
	6米以内
	套
	1 
	18000 
	

	30 
	龙门架2
	6米-9米
	套
	1 
	25000 
	

	31 
	龙门架3
	9米以上
	套
	1 
	35000 
	

	32 
	路口智能哨兵系统
	设备尺寸560*310*150mm
	套
	1 
	5000 
	

	33 
	道口事故预警系统
	主路、支路预警系统
设备主体尺寸：2970*320*140(mm)
	套
	1 
	44000 
	

	三、交通信号灯
	

	1 
	智能联网型交通
信号控制机
	信号机应具备流量采集接口
	台
	1 
	60000 
	

	2 
	配电箱
	660mm*400mm*1350mm
	套
	1 
	2500 
	

	3 
	控制机基础及预埋件
	700mm*550mm*600mm
	套
	1 
	1000 
	

	4 
	信号灯/监控杆件
	不等边八角H=7000mm,
L=9000mm
立柱厚度10mm,横臂厚度8mm
	套
	1 
	20000 
	

	5 
	信号/监控灯杆件
	不等边八角H=7000mm,
L=8000mm
立柱厚度10mm,横臂厚度8mm
	套
	1 
	18000 
	

	6 
	信号灯/监控杆件
	不等边八角H=7000mm,L=5000mm
立柱厚度10mm,横臂厚度8mm
	套
	1 
	17000 
	

	7 
	信号灯/监控杆件
	单立柱H=5500mm,厚度5mm
	套
	1 
	5000 
	

	8 
	人行灯信号灯立杆
	φ120mm*5mm*3200mm
	套
	1 
	1400 
	

	9 
	机动车信号灯立杆基础
	含预埋件、基础
1500mm*1800mm*2000mm
	m³
	1 
	1280 
	

	10 
	人行灯立杆基础
	含预埋件、基础500mm*500mm*600mm
	m³
	1 
	900 
	

	11 
	机动车信号灯
	φ400mm满屏灯、箭头灯带倒计时
	组
	1 
	3500 
	

	12 
	机动车信号灯
	φ300mm满屏灯、箭头灯带倒计时
	组
	1 
	3200 
	

	13 
	机动车信号灯灯盘
	φ300mm满屏灯、箭头灯
	只
	1 
	1000 
	

	14 
	机动车信号灯灯盘
	φ400mm满屏灯、箭头灯
	只
	1 
	1200 
	

	15 
	人行灯
	含内嵌倒计时
	组
	1 
	1700 
	

	16 
	人行灯灯盘
	φ300mm
	只
	1 
	800 
	

	17 
	太阳能黄闪灯
	φ400mm
	套
	1 
	2400 
	

	18 
	控制线
	KVVR19*1.5
	米
	1 
	40 
	

	19 
	控制线
	KVVR4*2.5
	米
	1 
	30 
	

	20 
	电缆
	VV2*4
	米
	1 
	28 
	

	21 
	开挖路面
	
	米
	工
	100 
	

	22 
	顶管
	DN60双管
	米
	1 
	180 
	

	23 
	硬质塑料PE管
	DN50管含开挖
	米
	1 
	40 
	

	24 
	过路钢管
	DN100mm*5mm镀锌钢管
	米
	1 
	70 
	

	25 
	施工手井
	
	套
	1 
	800 
	

	26 
	接地极
	
	套
	1 
	280 
	

	27 
	两相位移动信号灯
	太阳能供电
	套
	1 
	8000 
	

	28 
	四相位移动信号灯
	太阳能供电
	套
	1 
	10000 
	

	29 
	信号灯倒计时
	600mm*800mm铝壳
	套
	1 
	2800 
	

	30 
	信号机电源板
	
	块
	1 
	2500 
	

	31 
	信号机主板
	
	块
	1 
	2500 
	

	32 
	信号机灯控板
	
	块
	1 
	2000 
	

	四、监控
	

	1 
	网络摄像机
	见招标文件技术要求
	台
	1 
	1000 
	

	2 
	球型摄像机
	见招标文件技术要求
	台
	1 
	8000 
	

	3 
	设备箱
	室外防水不锈钢机箱，
含电源、接线排及电器元件
	台
	1 
	1200 
	

	4 
	防雷器
	网络+电源防雷器二合一
	只
	1 
	450 
	

	5 
	交换机
	见招标文件技术要求
	只
	1 
	800 
	

	6 
	光纤收发器
	
	对
	1 
	800 
	

	7 
	光纤
	
	m
	1 
	9 
	

	8 
	电源线
	RVV3*1.5
	m
	1 
	10 
	

	9 
	电源线
	RVV3*1
	m
	1 
	8 
	

	10 
	网络线
	超五类八芯线CAT5e
	m
	1 
	5 
	

	11 
	设备接入费
	按设备数量计算
	台
	1 
	2000 
	

	五、其他
	

	1 
	人工
	维护等不牵扯到材料时
	工 日
	1 
	400 
	

	2 
	日常道路巡查
	
	项
	1 
	50000 
	

	3 
	登高车/吊机
	维护等不牵扯到材料时
	台班
	1 
	1000 
	

	4 
	设计出图
	第三方设计出图，具体按路口计算
	项
	1 
	3500 
	

	5 
	光纤通信线路
	路口交通信号控制机联网，
具体按路口计算
	项
	1 
	7000 
	

	6 
	交通设施综合责
任险(保额不少于400万)
	港区(浮桥)辖区内所有交
通设施投保保险
	项
	1 
	30000
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.以上清单内产品如涉及品牌仅供参考，不对投标人有任何限制。
2.投标人按单项的单价限价报投标优惠率，实际结算单价按照单价最高限价*（1-中标优惠率）后进行结算，实际工程量按照采购方要求并根据审计结果确定。本项目采购预算叁佰万元整，累计结算金额达到叁佰万元整项目终止。
3.以上设备必需符合相关行业技术规范要求，杆件、防撞钢护栏必需热镀锌处理。投标人应按照国家、行业等标准进行设计，保证杆件以及基础安全，如有质量问题或者施工带来的安全问题责任，由投标人承担。
4.报价要求：报价包括所投项目全部服务内容及项目所需设备及其备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、货物及其所用原材料、零部件的各种国内外税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、施工审图费等各项应有费用，投标报价包含了采购人现有场地条件下，完成本项服务全部内容，并验收合格前的所有费用。
三、服务要求
1、巡查要求
（1）交通设施日常巡查要求
至少每周1次对维护范围内的所有道路交通设施开展1次巡检，并建立巡检台账，台账应记录巡检时间、巡检人，发现问题、整改情况、整改时间等信息。恶劣天气或特殊情况，中标人应及时增加巡检次数，确保设施正常运行。因巡检不到位、修复不及时等原因引发的事故均由中标人承担相应责任。
（2）交通事故排查要求
中标人必须每天对发生事故地方进行排查和统计并交给业主。
2、★维护人员及设备配备
（1）拟投入的人员不应少于8人。其中项目负责人1名；技术负责人1名；安全员1名，持安全员证；特种作业操作人员（持特种作业操作证）不少于2人，其中电工作业1人，高处作业1人；其他作业人员3名。（以上人员需提供人员证书及近3个月社保缴费证明扫描件并签章。）
（2）拟投入的设备不得少于：工程车2辆、热熔标线机2台。（自有车辆提供购买发票及注册在投标单位行驶证扫描件和车头方向照片；租用车辆的提供租赁合同、租赁发票、行驶证扫描件和车头方向照片；热熔标线机提供购置发票扫描件并加盖公章）
注：以上为实质性要求，投标单位须按要求提供证明材料，否则按未实质性响应招标要求处理。
3、维护响应时间
维护方提供24小时全天候便捷的优质服务，保持固定维护负责人，保持通信畅通。维护方接到通知或者巡检中发现故障应在30分钟内响应，2小时内到达现场（恶劣天气等特殊情况下主动与交警大队报备），到达现场后在3小时内解决故障。对于因停电、特殊情况下无法3小时内完成的修复的，应与采购人报备，并根据采购人要求时间节点尽快解决故障问题。
4、维修更换设备后的保修
（1）维修配件不得低于原设备规格和质量标准；
（2）所用配件均需符合国家最新标准和行业要求；
（3）更换产品及配件的免费保修期自验收合格之日起的三年，杆件、基础等保修期为10年（人为损坏或者台风、地震、雷击等不可抗拒力损坏除外）；
（4）同一地点同一原因导致三次以上故障，维护方应当提出彻底解决问题的方案，保证此类原因导致的故障半年内不得再次发生。
5、交通信号灯（含倒计时）系统部分设备更换需求
根据路口交通信号（含倒计时）系统的实际情况以及交警大队的要求对部分设备进行更换，更换主要部件为：交通信号控制机、杆件、顶管、机动车信号灯、非机动车信号灯、人行横道灯、黄闪灯、电源线、信号灯专用线缆、手井、基础以及预埋件、倒计时灯带线缆配件及外壳等。按中标单价结算。
（1）主要维护内容：
部分路口信号灯（含倒计时）系统线缆、灯具和信号机、灯带等老化设备的更换；
由于道路开挖、施工等原因造成故障且无法获得赔偿的；
由于交通事故造成且逃逸无法获得理赔的；
雷击、台风、地震等不可抗拒因素损坏无法理赔的；
其他根据需要维护更换的内容。
（2）维护方案要求：
此部分维护前需要与交警大队进行沟通，由采购人制定具体的维护方案，施工过程中维护方要严格按照采购人要求执行，发现问题向采购人汇报经过同意后更改维护方案；
施工前维护方根据采购人方案与其投标报价进行工程的造价估算，施工后由采购人对工程量以及产品进行初步核实。
四、技术要求
(一)、交通信号灯技术要求
1.1智能联网型交通信号控制机
1、基本要求
信号机必须通过GB 25280-2016《道路交通信号控制机》标准进行的检测，维护方应免费提供信号机控制系统，系统可实现多路口协调控制、自适应控制、远程手动控制等基本操作满足“智能交通服务管理平台”的对接要求，实现无缝接入太仓市公安局交警大队交通信号控制平台“智能交通服务管理平台”。
2、设备主要参数及功能要求
（1）通信接口：具有4个RS232接口、10个RS485接口、2个RJ45接口、2个USB接口、2个Type-C接口。
（2）灯控制输出：不低于48路。
（3）相位数≥32。
（4）配时方案数：可设置不少于128个相位序列配时方案。
（5）时段设置：可划分不少于48个时间段。
（6）★远程升级功能：可通过Web方式对信号机进行网络远程程序升级。检测依据：GB 25280-2016《道路交通信号控制机》
（7）公交优先控制功能：信号机具有优先控制功能，能够实现公交车辆等优先通行。
（8）手动控制：应能够通过手动控制装置控制信号机的运行。
（9）★双电源供电功能：采用双路电源供电，当任一路电源故障时，系统应能正常工作。检测依据：GB 25280-2016《道路交通信号控制机》
（10）★协调过街控制功能：支持无电缆协调和线控协调方式下的过街控制。检测依据：GB 25280-2016《道路交通信号控制机》
（11）信号机支持灯组灯故障全态检测及精准上报，包括绿冲突、红绿同亮、红灯损坏、红黄同亮、绿黄同亮、绿灯损坏和黄灯损坏。
[bookmark: _Hlk209123197]（12）信号机支持全息控制方案，且前端检测器数据具备双路传输能力，其中，一路传输至流量采集平台，一路传输至边缘计算控制器，保证路口信号机设备离线时，信号机仍可以运行全息方案。
（13）★无线手控功能：可通过外接无线手持终端实现手动/自动切换、相位步进、跳相。检测依据：GB 25280-2016《道路交通信号控制机》
（14）交流输入：220（+20%～－20%）VAC，50±2HZ。
（15）输入功耗：≤50W（不含信号灯）。
（16）工作温度：－40℃～+70℃。
（17）相对湿度：5～95%。
（18）绝缘电阻：≥10MΩ。
1.2防雷器
（1）保护模式：L//N-PE
（2）防雷等级：第二级（C级）
（3）最大持续运行电压，Uc	255VAC
（4）标称放电电流，In（8/20μs）	40kA
（5）最大放电电流，Imax（8/20μs）	20kA
（6）电压保护水平Up，≤2.0kV 
（7）漏电流≤20μA
（8）响应时间≤25ns
（9）内部保护装置：防雷单元内置热脱扣装置
（10）外部保护装置：63A
（11）劣化失效指示：故障状态下指示窗口变红色
（12）遥信方式：告警干接点（可选配）
1.3交换机
（1）千兆电口≥8个，千兆SFP光口≥2个，传输距离≥20km；
（2）所有端口不同帧长度均具备线速转发能力，整机吞吐量100%，重载丢包率为0；
（3）★支持VLAN 、流量统计、巨帧传输、风暴抑制、环网自愈等功能；检测依据：GB/T30094-2013《工业以太网交换机技术规范》
（4）支持设备准入，支持未认证新设备接入告警与阻断
（5）支持-40~85℃温度范围满负载工作，通过国家安全防范报警系统产品质量检测；
（6）工业四级电磁兼容设计，IP40 防护等级；
（7）支持双电源冗余输入，支持电源过载防反接保护；
（8）支持SNMP，并通过平台对设备进行批量配置、具备设备告警、IP 地址管理，自动生成包括终端设备在内的监控拓扑等功能。
1.4收发器
（1）千兆电口≥1个，千兆光口≥1个，传输距离大于 20km；
（2）所有端口不同帧长度均具备线速转发能力，整机吞吐量 100%，重载丢包率为0；
（3）支持 12000beys 巨帧传输、环网自愈、风暴抑制、VLAN 划分、流量统计等功能；
（4）支持-40~85℃温度范围满负载工作；
（5）工业四级电磁兼容设计；
（6）支持双电源冗余输入，支持电源过载防反接保护。
1.5 网络摄像机
（1）全彩筒型网络摄像机，采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅；
（2）支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测；
（3）支持萤石云平台接入；
（4）支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境；
（5）1个内置麦克风，高清拾音；
（6）支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m；
（7）符合IP67防尘防水设计，可靠性高；
（8）传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS；
（9）最低照度：彩色：0.0005 Lux ；
（10）宽动态：120 dB； 
（11）景深范围：
2.8 mm：2.5 m~∞
4 mm：2.8 m~∞
6 mm：6.8 m~∞ 
8 mm：8.8 m~135 
（12）焦距&视场角：
2.8 mm，水平视场角：105°，垂直视场角：55°，对角视场角：125°
4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：48°，对角视场角：104°
6 mm，水平视场角：55°，垂直视场角：29°，对角视场角：64° 
8 mm，水平视场角：41°，垂直视场角：23°，对角视场角：47° 
（13）补光距离：最远可达30m；
（14）防补光过曝：支持；
（15）补光灯类型：柔光灯；
（16）最大图像尺寸：2560 × 1440；
（17）视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码；
（18）子码流：H.265/H.264/MJPEG；
（19）第三码流：H.265/H.264； 
（20）音频：1个内置麦克风；
（21）网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 
（22）恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复；
（23）启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；
（24）供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；
（25）电流及功耗：DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W；
（26）电源接口类型：Ø5.5 mm圆口；
（27）产品尺寸：2.8 mm焦距段型号： 182.8 × 92.7 × 87.6 mm ；
（28）其他焦距段型号： 189.4 × 92.7 × 87.6 mm；
（29）包装尺寸：235 × 120 × 125 mm；
（30）设备重量：620 g；
（31）带包装重量：826 g ；
（32）防护：IP67；
（33）具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%；
（34）补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路，补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑；
（35）★具有图像自动调节（AI-ISP）功能：具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。检测依据：GB/T30147-2013 《安防监控视频实时智能分析设备技术要求》
1.6 球型摄像机
（1）支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光100m；
（2）支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随；
（3）适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景；
（4）支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看；
（5）支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸；
（6）支持人车检测信息叠加至码流，配合Smart NVR实现图搜或文搜的功能；
（7）内置加热玻璃，有效除雾；
（8）支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出；
（9）支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR；
（10）支持23倍光学变倍，16倍数字变倍；
（11）支持ONVIF，ISAPI，GB28181-2022，SDK，ISUP（5.0），萤石；
（12）支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持512 GB MicroSD卡存储；
（13）IP66，符合GB/T 17626.5 认证标准；
（14）传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS；
（15）最低照度：彩色：0.005 Lux @ （F1.5，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR ；
（16）焦距：5.9 mm~135.7 mm，23倍光学变倍；
（17）视场角：
水平视场角：60.2°~3.4°（广角~望远）
垂直视场角：35.2°~1.8°（广角~望远）
对角视场角：67.4°~3.6°（广角~望远） 
（18）补光灯距离：红外：150m；
（19）白光：100m；
（20）防补光过曝：支持；
（21）补光灯类型：红外，白光补光；
（22）红外波长范围：850nm ；
（23）水平范围：360°；
（24）垂直范围：-15°-90°（自动翻转）；
（25）水平速度：水平键控速度：0.1°-160 °/s，速度可设；水平预置点速度：240 °/s；
（26）垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120 °/s，速度可设；垂直预置点速度：200 °/s ；
（27）主码流帧率分辨率：
50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
（28）视频压缩标准：H.265，Smart265，H.264，Smart264，MJPEG ；
（29）宽动态：支持真宽动态 ；
（30）网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据；
（31）SD卡扩展：内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大支持512 GB）；
（32）报警：2路报警输入，1路报警输出；
（33）音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% ；
（34）1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω ；
（35）电流及功耗：DC：36 V；最大功耗：24 W（其中红外灯最大功耗：9W）；
（36）工作温湿度：-30°C~65 °C；湿度小于90%（无凝结）；
（37）除雾：加热玻璃除雾；
（38）尺寸：Ø220 × 353.4 mm；
（39）重量：4.5 kg ；
（40）防护：IP66，符合GB/T 17626.5 认证标准。
（41）★具有视频输出基本要求，分辨力不小于1400线（分辨率设置为2560×1440，帧率设置为25fps、码率设置为6Mbps、RJ45输出）。检测依据：GA/T645-2014《安全防范监控变速球型摄像机》
1.7机动车信号灯（满屏）
（1）信号灯由红黄绿三个满屏灯组成，外型尺寸为640×1540mm，发光单元尺寸不小于Φ365mm，发光单元使用的LED芯片为四元素技术制造。
（2）每个发光灯具外壳为高分子材料制作，印刷电路板为阻燃材料制作且经过三防处理。
（3）LED色度性能：红、黄、绿三种颜色符合GB14887-2011《道路交通信号灯》1级1类要求。
（4）单只LED发光强度红、黄色不得小于3cd；绿色不得小于6cd。
（5）光强符合GB14887-2011《道路交通信号灯》对宽角度信号灯的光强标准。
（6）LED机动车信号灯具发光单元采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰、不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。
（7）工作电压：AC 85-265V，50Hz/60Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流符合LED厂商要求的正常工作电流范围。 
（8）LED灯珠颗数：红色=180pcs，黄色=180pcs，绿色=180pcs。
（9）功率：红色≤8w，黄色≤8w，绿色≤10w。
（10）功率因数：红色≥0.90，黄色≥0.90，绿色≥0.92。
（11）信号灯发光单元的启动响应时间不大于50ms，关闭响应时间不大于50ms。
（12）外壳防护等级不低于IP55，发光单元防护等级不低于IP65。
（13）采用恒压电源，在工作电压AC85-265V范围内，通过每个LED发光管的电流变化小于1毫安。
（14）每个发光单元的引线，采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的电缆线。
（15）工作温度：-40℃~+80℃。
（16）工作湿度：＜90%rh。
（17）信号灯具有夜间降光功能：根据环境光自动调整信号灯亮度，夜间自动降光。
（18）灯具发光单元凸置，设遮光罩。由于信号灯所用的LED发光管直接裸露在外面，因此需要特殊的防水措施，对每个独立的发光单元需要特制的成型塑料外框，再通过硅胶圈密封，保证信号灯在使用寿命内不漏水、不变形。
（19）壳体材质要求：外壳材质采用铝合金压铸灯箱，与信号灯杆连接固定的安装支架采用热镀锌钢结构件，其灯壳颜色宜采用黑色。
（20）采用智能信号灯电源，具备脉冲屏蔽功能，当信号灯出现配合后程倒计时工作的脉冲时保持信号灯正常显示。
1.8方向指示信号灯
（1）信号灯由红黄绿三个满屏灯组成，外型尺寸为640×1540mm，发光单元尺寸不小于Φ365mm，发光单元使用的LED芯片为四元素技术制造。
（2）每个发光灯具外壳为高分子材料制作，印刷电路板为阻燃材料制作且经过三防处理。
（3）LED色度性能：红、黄、绿三种颜色符合GB14887-2011《道路交通信号灯》1级1类要求。
（4）单只LED发光强度红、黄色不得小于3cd；绿色不得小于6cd。
（5）光强符合GB14887-2011《道路交通信号灯》对宽角度信号灯的光强标准。
（6）LED机动车信号灯具发光单元采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰、不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。
（7）工作电压：AC 85-265V，50Hz/60Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流符合LED厂商要求的正常工作电流范围。 
（8）LED灯珠颗数：红色=90pcs，黄色=90pcs，绿色=90pcs。
（9）功率：红色≤12w，黄色≤12w，绿色≤6w。
（10）功率因数：红色≥0.99，黄色≥0.99，绿色≥0.98。
（11）信号灯发光单元的启动响应时间不大于50ms，关闭响应时间不大于50ms。
（12）外壳防护等级不低于IP55，发光单元防护等级不低于IP65。
（13）采用恒压电源，在工作电压AC85-265V范围内，通过每个LED发光管的电流变化小于1毫安。
（14）每个发光单元的引线，采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的电缆线。
（15）工作温度：-40℃~+80℃。
（16）工作湿度：＜90%rh。
（17）灯具发光单元凸置，设遮光罩。由于信号灯所用的LED发光管直接裸露在外面，因此需要特殊的防水措施，对每个独立的发光单元需要特制的成型塑料外框，再通过硅胶圈密封，保证信号灯在使用寿命内不漏水、不变形。
（18）壳体材质要求：外壳材质采用铝合金压铸灯箱，与信号灯杆连接固定的安装支架采用热镀锌钢结构件，其灯壳颜色宜采用黑色。
1.9人行横道信号灯
（1）人行信号灯由上下两联灯组成，上联为红色人行，下联为绿色人行，绿色可为动态。外型尺寸为350×700mm，发光单元尺寸不小于Φ275mm，发光单元使用的LED芯片必须是用四元素技术制造的。
（2）每个发光灯具外壳为高分子材料制作，印刷电路板为阻燃材料制作且经过三防处理。
（3）LED色度性能：红、黄、绿三种颜色符合GB14887-2011《道路交通信号灯》1级1类要求。
（4）单只LED发光强度红、黄色不得小于3cd；绿色不得小于6cd。
（5）光强符合GB14887-2011《道路交通信号灯》对宽角度信号灯的光强标准。
（6）LED机动车信号灯具发光单元采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰、不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。
（7）工作电压：AC 85-265V，50Hz/60Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流符合LED厂商要求的正常工作电流范围。 
（8）LED灯珠颗数：红色人行灯=76pcs，绿色人行灯=72pcs。
（9）功率：红色人行灯≤4w，绿色人行灯≤4w。
（10）功率因数：红色≥0.98，绿色≥0.98。
（11）信号灯发光单元的启动响应时间不大于50ms，关闭响应时间不大于50ms。
（12）外壳防护等级不低于IP55，发光单元防护等级不低于IP65。
（13）采用恒压电源，在工作电压AC85-265V范围内，通过每个LED发光管的电流变化小于1毫安。
（14）每个发光单元的引线，采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的电缆线。
（15）工作温度：-40℃~+80℃。
（16）工作湿度：＜90%rh。
（17）信号灯具有夜间降光功能：根据环境光自动调整信号灯亮度，夜间自动降光。
（18）信号灯具有发光二极管(LED)失效检测功能：当发光单元上的反光LED灯故障率达到50%时，该发光单元自动全部熄灭。
（19）灯具发光单元凸置，设遮光罩。由于信号灯所用的LED发光管直接裸露在外面，因此需要特殊的防水措施，对每个独立的发光单元需要特制的成型塑料外框，再通过硅胶圈密封，保证信号灯在使用寿命内不漏水、不变形。
（20）壳体材质要求：外壳材质采用铝合金压铸灯箱，与信号灯杆连接固定的安装支架采用热镀锌钢结构件，其灯壳颜色宜采用黑色。
2、信号灯杆件要求
（1）信号灯杆杆体采用Q235优质碳素结构钢制造，材质必须符合GB700-2006标准要求；所有杆体截面均应满足设计要求。要防雨水、防潮湿、防强风、尘、防雷电、防腐蚀，安全可靠，寿命长。
（2）灯杆为热镀锌钢管，钢管壁厚度不少于10mm，悬臂厚度不少于8mm（带弧度）；
（3）各种杆的表面及组件的焊接口为满焊，杆体焊接必须符合国家行业标准，焊体表面无裂纹、气孔、夹渣，焊缝均匀丰满美观。
（4）安装各部件连接紧密，吊装时不得损坏杆表层。
（5）长臂杆的横杆与立杆连接螺栓必须使用符合国际标准，横杆末端承重不少于1OOKG。
3.产品样式及尺寸
产品样式示意图：（含灯具裙边，根据实际情况确定是否需要安装）

             
4、设计要求
（1）灯杆、基础、法兰盘、地脚螺栓、螺母、垫片和加强筋等部件的尺寸、强度等性能指标应根据信号灯安装方式及悬臂长度确定，应由有相关资质单位进行设计。
（2）若采用悬臂、支撑臂、拉杆等结构形式，悬臂、支撑臂、拉杆的尺寸、强度等性能指标应由有相关资质单位进行设计。
5、信号灯施工
（1）密封件耐腐蚀，密封效果好,信号灯的附属金属结构件和标准紧固件，使用耐腐蚀金属材料，与悬臂灯杆连接的安装支架采用热镀锌结构耐腐蚀材料。
（2）地下电缆在拐弯处以及杆件、信号机基础边设置手井，手井盖有明显的信号灯标识，且行车道使用钢筋混凝土材质。井底应设有渗水孔，手井中管道口应高于井底20cm，电线在井中应作盘留。
（3）管道和基础的开挖应按照路口坡度和标高或按使用方的要求施工。回填必须至少恢复到原来地面标准并夯实。地埋管横过道路采用机械顶管时，埋Φ75mm厚壁管。管线铺设深度为0.7米。
（4）所有信号灯柱基础混凝土为C30及以上混凝土。其中水泥为42.5＃普通硅酸盐水泥。混凝土的配比和最小水泥用量应符合GBJ204-83的规定。
（5）每一条灯杆都必须接地，其接地电阻＜10Ω。
（6）预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹必须包扎好，以防损坏螺纹。根据预埋件安装图正确放置预埋件，保证悬臂灯杆的方向与行车道垂直。
（7）信号灯基础的混凝土浇注面平整度＜5㎜/ m。预埋件法兰盘低于周围地面50～80㎜或高出周围地面100～300㎜，以防止积水。
（8）信号灯采用一灯一缆方式接线，地下铺设的电缆不得有接头，每根电缆线应留有3m－5m余量。地下电缆穿线管应当内套钢管或者波纹管，行车道用钢管，人行道以及绿化需要使用波纹管，穿线接头处应使用套管固定。
（9）按规定做好线缆的接头，使用防水胶布缠绕后套防水套管。灯杆的电缆线必须一线到底，中间不得存在接头。每根电缆线可留有2股至4股备用芯线。同一根电缆线两端应有相同标识。
（10）电缆沟的宽度≮500mm或以区市建设局的要求为准，深度以电缆穿线套管理置后其顶部距路面的距离≮450mm为准。
（11）机动车道的电缆沟修复应用C30及以上的混凝土修复，修复后的高度应高出0～5 mm，行人道和绿化带上的电缆沟，应按原地貌修复。使用硬质PE管做电缆管时，管的周围应有30～50 mm的混凝土的保护层。
（12）信号灯杆旁、信号灯控制机旁、电缆拐弯处、电缆管直线长度超过60米时，或两端电缆管不在同一平面相距100㎜以上时，必须设置手井。
6、信号机施工
（1）安装前的准备
1）信号灯安装，保证引线正确无误；
2）	若有配电箱，须先安装好配电箱，在各个接线端上必须安装5A/220V的保险丝以确保信号机不因外部短路而损坏内部的线路，而且配电箱要有漏电保安器以确保信号供电安全；
3）在安装信号机位置，必须将信号机垫高至离地面不低于30厘米位置的基础或底座；
4）准备好一些1.5mm2的多股电缆和不低于2.5mm2双芯电缆；
5）确认接线端子牢靠、无松动，保险丝安装牢靠；
6）按照路口交通状态设计好相位和时段。
（2）信号机安装，信号机基础法兰盘尺寸图


信号机基础法兰盘尺寸图
根据路口的情况，将信号机机柜门朝向适当的方向，机柜安放在基础法兰盘上或底座上，固定好。
（3）信号机接地
信号机内设有专门的接地端子，通过信号机与信号机基础连接的固定螺栓接入大地（地线设置可参照国家有关安全标准施工），根据国家室外电气设备的安全要求信号机基础的接地电阻应小于10欧姆；信号机内防雷接地与保护接地应分别接入大地。
（4）信号机与外界设备的联接关系
          
7、杆件安装
（1）灯杆与基础用法兰连接,灯杆及基础设计、施工均应满足设计要求。
（2）安装后立杆应保垂直,倾斜度不得超过±0.5 %。横杆垂直于路沿或按要求情况安装,横杆安装后应保持上仰2度。
（3）各种规格的灯杆抗风速不得小于30M/S。
（4）表面防腐采用热浸镀锌处理，镀锌层厚度≥86微米，使用寿命不低于15年。
（5）宜采用地锚混凝土式基础。地脚螺栓上端为螺纹，下端为夹角小于60°的折弯或其它类似防拔结构，地脚螺栓应焊接在下法兰盘上。
8、埋管铺设相关要求
项目施工过程中涉及到对绿化、道板、沥青路面的开挖恢复等工作，要求中标按照规定进行申报审批，按照绿化、市政等部门要求施工以及修复。新开道路路面、绿化设置管线，沥青路面、人行道板埋管要求：镀锌钢管DN50，不小于Φ60，管道需要用C30混凝土包封；绿化带埋管要求：硬质塑料PE管（不小于Φ50），C30混凝土包封。所有管线埋入深度车行道不低于70cm，其他位置埋入深度不低于50cm，埋入后对绿化、路面进行原样恢复。
（二）交通标线
1、技术要求
主要包括：热熔标线的新建、冷喷标线的新建、原有标线的清除、文字、图案等特殊标线的施划、彩色路面（右转危险区标线）
（1）路面标线所用的材料应符合《路面标线涂料》（JT/T280—2022）的规定。无论采用哪一种标线材料，应能满足在沥青混凝土、水泥混凝土路面上耐久使用的要求，且均应有合适的施工机械与之配套。
（2）各类涂料的技术要求符合《路面标线涂料》（JT/T280—2022）。
（3）热熔型涂料用下涂剂（底油）品质应符合下表要求：
下涂剂（底油）品质要求               
	颜色
	固体含量（%）
	涂面量（g/m2）
	干燥时间（min）

	无色透明或琥珀液体
	30±5
	150-200
	≤5


（4）玻璃珠的品质要求应符合《路面标线用玻璃珠》（GB/T24722—2020）。
（5）路面标线涂料的色度性能，其色品坐标和反射比（或亮度因数）应符合《路面标线涂料》（JT/T280—2022）中规定的范围。
2、材料的检验、包装、运输和储存
（1）材料由生产厂的检验部门按《路面标线涂料》（JT/T280—2022）的规定（玻璃应按《路面标线用玻璃珠》（GB/T24722—2020）规定）进行检验，并保证所有出厂产品都应符合规定的技术指标。产品应有合格证，另附有使用说明及注意事项。
（2）产品在存放时应保持通风、干燥，防止日光直接照射，并应隔绝火源，夏季温度过高时应设法降温。
（3）产品在运输时应防止雨淋、日晒，采用集装箱运输，并符合运输部门的有关规定。
（4）产品应标明贮存期，超过贮存期应接《路面标线涂料》（JT/T280—2022）规定的项目进行检验，不合格的不得使用。
（5）玻璃珠的包装、标志、运输及贮存应符合《路面标线用玻璃珠》（GB/T24722—2020）的规定。
3、路面标线施工要求
根据采购方提出的施工需求，中标人需要经过实地查看，对建设方案进行初步设计，提供有资质单位设计的建设方案，方案待采购方确认后方可施工。
施工过程中涉及到的开挖、设施占用、补偿、修复等工作手续、费用等由中标人负责。
（1）设置标线的路面表面应清洁干燥，无松散颗粒、灰尘、沥青、油污或其他有害物质。
（2）在水泥路面或旧的沥青路面施加标线需要预涂底油时，应先喷涂热熔底油下涂剂，按试验决定的间隔时间喷涂热熔涂料，以提高其粘结力。
（3）为了确保标线涂料和路面材料完全相适应，底油的类型和用量应经采购单位批准。
（4）标线的颜色为白色、黄色、蓝色等，应符合《路面标线涂料》（JT／T280－2022）的要求，并按采购单位同意的方法施工。喷涂机具应使用自行式机械。
（5）标线宽度、虚线长及间隔、点线长及间隔、双标线的间隔，应按《道路交通标志和标线》（GB 5768.3一2009）规定办理。
（6）特殊标线的图案、标记，如箭头及字母等的尺寸应按图纸要求和《道路交通标志和标线》（GB 5768.3一2009）规定办理。
（7）所有标线应具有顺直、平顺、光洁、均匀及精美外观；湿膜厚度符合图纸要求，否则，应由中标单位予以更正并经采购单位同意，费用由中标单位自负。
（8）有缺陷的、施工不当、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除，路面应修补，材料应更换，并经采购单位同意，其费用由中标单位自理。
（9）涂料在容器内加热时，温度应控制在涂料生产商的使用说明规定值内，不得超过最高限制温度。烃树脂类材料，保持在熔融状态的时间不大于6h；树胶树脂类材料，保持在熔融状态的时间不大于4h。
（10）涂料喷涂于路面时的温度，应符合涂料生产商提供的使用说明的要求，否则会影响喷涂使用寿命。
（11）喷涂施工应在白天进行，雨天、尘埃大、风大、温度低于10℃时应暂时停止施工。
（12）玻璃珠的撒布应经试验并获采购单位的批准方可实施。撒布玻璃珠应在涂料喷涂后立即进行，以0.3kg/m2的用量加压撒布在所有标线上。
（13）喷涂标线时，应有交通安全措施，设置适当警告标志，阻止车辆及行人在作业区内通行，防止将涂料带出或形成车辙，直至标线充分干燥。
（14）振荡标线是在路面上一次成型长方形排骨式突起的高亮度道路标线，是一种即使在雨天也能取得超群的高视认性，在汽车压线的瞬间引起轻快的振动以提醒司机注意安全、防止越线的新型产品。具体施工工艺为：
1）路面处理：先除去路面泥土、土埃等杂物，如果含有水分应用喷枪进行干燥；
2）底漆撒布：使用专门设备按热熔型标线涂料的规定用量均匀撒布；
3）振荡标线的涂敷：往热熔中投入专门材料在充分搅拌的条件下使之完全溶解；在确认底漆完全干燥后，使用专用划线机在170-210℃之间进行涂敷施工；
4）玻璃微珠的撒布：使用与划线机一体的撒布器在涂敷施工后随即撒布玻璃微珠；
5）确认涂料充分冷却、固化后，即可开放车辆的通行。
6）振荡标线的规格以设计图纸为准，设计图纸未明确的，振荡标线突起部分的高度为4-7mm，宽度为50mm，每两个突起部分设置间距在300-500mm，振荡标线的基础标线在1.5-2mm。
（15）全天候（雨夜）反光标线、长效Ⅱ型Ⅰ级反光道路预成标线带等应严格按产品使用说明施工，以保证使用效果；绿色减速带、彩色防滑路面等特殊交通标线应委托专业队伍施工。
（16）热熔型喷涂汉字施工（包括车型图案等），制作所需汉字模板，大小为80*80cm（图案不小于120*80cm）。
4、交通标线清除施工
（1）要求使用水除线，具有一定的施工工艺说明。
（2）清除后应当使用与道路颜色一致的沥青等材料进行覆盖。
（3）清除后的标线不得留有明显痕迹，不得影响驾驶员观看。
（4）施工垃圾应当按照规定进行收集，按照规定处理，禁止施工材料随意堆放、丢弃。
5、其他材料及施工要求
（1）彩色路面（右转危险区标线），颜色分为红色、蓝色等，施工前清除沥青路面砂石、尘土等附着物，将底胶、固化剂按比例计量后均匀搅拌，及时刮涂到路面，然后将陶粒散布在底胶上，增加反光微珠，提高反光效果；整体厚度不得小于3mm。
（2）热熔型彩色陶瓷防滑路面，颜色分为红色、黄色、绿色、蓝色等，是将陶瓷颗粒和特殊热塑性树脂混合的粉末涂料放入热熔釜中以 190~210℃加热熔化后，涂装在路面自然冷却硬化的新型速干型防滑材料。具有振动作用，在路面上形成至少厚度4mm的突起面层，使车辆通过瞬间产生轻快振动，提醒司机减速行驶。具有防滑性，通过加入颗粒等特殊工艺，使硬质骨材表面形成突起，提高减速时的防滑效果。具有彩色化，丰富的色彩，使道路更美观，标识更醒目，行程更安全。
6、质量检验
路面标线检查项目
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率
	权值

	1
	标线
线段
长度
（mm）
	6000
	±50
	钢卷尺：抽检10%
	1

	
	
	4000
	±40
	
	

	
	
	3000
	±30
	
	

	
	
	1000-2000
	±20
	
	

	2
	标线
宽度
（mm）
	400-450
	+15,0
	钢卷尺：抽检10%
	1

	
	
	150-200
	+8,0
	
	

	
	
	100
	+5,0
	
	

	3
	标线
厚度
（mm）
	常温型（0.12-0.2）
	-0.03,+0.10
	无论采用何钟形式级配沥青砼，标线厚度从路面顶面起计
涂膜厚度计：干膜用水平尺、塞尺或用卡尺，抽栓10%
	2

	
	
	加热型（0.20-0.4）
	-0.05,+0.15
	
	

	
	
	热熔型（1.4-4.5）
	不小于1.8
	
	

	4
	标线横线偏位（mm）
	±30
	钢卷尺：抽检10%
	1

	5
	标线
纵向
间距
（mm）
	9000
	±45
	钢卷尺：抽检10%
	1

	
	
	6000
	±30
	
	

	
	
	4000
	±20
	
	

	
	
	3000
	±15
	
	

	6
	标线剥落面积
	检查总面积的0-43%
	4倍放大镜：目测检查
	1

	7
	反光标线逆反射系数
（ cd·1x-1·m-2）
	白色标线≥150
黄色标线≥100
	反光标线逆反射系数测量仪：抽检10%
	2


（三）交通标志技术要求
符合《道路交通标志和标线》(标志符合GB5768.2-2022、《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB51038-2015)等国家标准和行业规范，并满足交警部门的相关要求。
1、交通标志设计要求：
（1）版面设计
标志的版面设计应符合GB5768、GB51038的有关规定，特别是指路标志的版面应着重确定以下内容：
标志的排版，包括图案和文字的字体、高度、宽度、间隔、行距等；
标志的外边框和衬底边尺寸。
（2）结构设计
标志以及杆件的结构设计应包括下列内容：
标志板、支撑件、连接件、反光材料的选择；
标志板、支撑件、连接件的各种断面尺寸的确定及强度、稳定性验算；
基础尺寸的确定及强度、稳定性验算。
立杆、悬臂、基础、法兰盘、地脚螺栓、螺母、垫片和加强筋等部件的尺寸、强度等性能指标应根据标志尺寸大小、安装方式及悬臂长度确定，应由有相关资质单位进行设计；
若采用立杆、悬臂、等结构形式，悬臂、立杆的尺寸、强度等性能指标，应由有相关资质单位进行设计。
2、材料要求
（1）反光材料
反光材料应采用符合《道路交通反光膜》(GB／T 18833-2012)要求的Ⅲ类及以上等级反光膜，且使用寿命为十年以上；
（2）标志板
交通标志板采用铝合金板、挤压成型的铝合金型材、薄钢板等制造，所用材料应符合现行《道路交通标志板及支撑件》（GB／T23827）规定、厚度应拫据计算确定。
（3）支撑结构
交通标志立柱、横梁等可采用钢管、H 型钢、槽钢及钢筋混凝土等材料制作，钢管顶端应设置柱帽。钢构件应进行防腐处理；
交通标志应设置钢筋混凝土基础。
（4）杆件必须采用热镀锌处理，以上杆件结构图只作为参考，投标方应当根据不同规格委托有资质单位进行设计，保证杆件以及基础安全，如有质量问题或者施工带来的问题责任，由施工方承担。
3、标志的施工
根据甲方提出的安装需求，施工单位需要经过实地查看，对建设方案进行初步设计，提供有资质单位设计的建设方案，方案待甲方确认后方可施工。
施工过程中涉及到的开挖、设施占用、补偿、修复等工作手续、费用等由中标单位负责。施工垃圾应当按照规定进行收集，按照规定处理，禁止施工材料随意堆放、丢弃。
（1）前期准备
施工单位应熟悉施工图，并参加由建设单位组织的设计技术交流，新建、更新的设施应当将设计方案交建设方审核，不得擅自建设；
根据交通标志施工图(或任务书)安排好工程进度，并拟定施工大纲；
了解施工现场的地上、地下管线的情况；
应进度要求配备好施工队伍、施工机具和工程材料。
（2）现场定位
交通标志的定位应按施工图的要求并应符合(GB5768、GB51038)等标准中对各种标志设置条件及地点的规定，特别情况下应会同公安交通管理部门现场定位。
（3）施工安全
施工单位应当确保施工安全，按规定做好安全防护设施，派专人负责施工期间的安全。
（4）施工方应当注意施工安全，负责购买相关保险，承担新增、维修及更换施工期间所有的一切安全责任（含对第三方造成的伤害）。
4、基础埋设
（1）标志立柱的基础应按施工图规定的尺寸于指定地点进行开挖。小型基础、孔壁稳定可不立模板。在浇注混凝土前基础要进行修正，基底要压实；
（2）在预埋基础时，应用水平尺或其他专用仪器校准至水平。混凝土应震捣密实，同柱连接的螺栓或螺帽应拧上。设在人行道上基础的顶面标高应与人行道标高一致，基础周围的填土应夯实，表面应平整；
（3）基础法兰的边线应与侧石线(或车行道边线)平行，标志安装后的侧向净距应符合规定。双柱式立柱基础法兰的中心间距一般为其所承载的标志板面宽度的1／2；
5、安装
（1）基础需经养护达到设计强度后，方可安装标志立柱；
（2）立柱通过法兰盘与基础连接。在拧紧螺栓前应调整好方向和垂直度；
（3）立柱安装好后，即可通过抱箍或不锈钢万能夹把标志固定在立柱上；
（4）双柱式路侧标志的两根立柱均应垂直并互相平行，其顶端在同一高度上，连接件应对称布设；
（5）标志板安装后应进行板面平整度调整和安装角度的调整。
（6）标志施工完毕后，必须按设计要求验收，移交竣工资料。
（四）护栏技术要求
1、防撞护栏
（1）符合《公路交通安全设施设计规范》要求防护等级，
（2）钢护栏立柱放样
立柱应根据施工图纸进行放样，并以路口、电线杆、山间小道等为控制点，进行测距定位，可利用调整段调节间距，并利用分配方法处理间距零头数。
为准确放样和保证护栏的线形，隔段进行桩号复核和闭合。
立柱放样后，应调查每根立柱位置的地表状态，如遇地下通讯管线、泄水等，或涵洞顶部埋置深度不足时，应调整某些立柱的位置，改变立柱固定方式。
（3）钢护栏立柱安装
根据设计图纸进行立柱钻孔，并检查使之与道路线形相协调。
如路肩基本情况允许，采用打入法设置立桩，施工时应精确定位，立柱打入土中应至设计深度，当打入过深时，不得只将立柱部拔出加以矫正，而须将其全部拔出，待基础压实后重新打入。
立柱打入困难时，可采用钻孔法或开挖法安装立柱。采用钻孔法安装，立柱定位后应与路基相同的材料回填，并分层夯填密实；采用开挖法埋设立柱，回填土应采用良好的材料并分层夯实（每层厚不超过15cm），回填土的压实度不应小于相邻原状土。
设置于构造物中的护栏立柱，施工一般在结构物施工时已做好砼基础。采用预留孔基础时，应先清除孔内杂物，吸干孔内积水，将化好的沥青在孔底涂一遍，然后放入立柱，控制好标高。即可在立柱周围注砂。在灌砂时一定要保持立柱的正确位置和垂直度。把砂振实后，即可用沥青封口，防止雨水漏入孔内。
立柱安装就位后，其水平方向和竖直方向形成平顺的线形。
渐变段的端部护栏施工时，应按设计规定的坐标严格控制其立柱位置，注意抛物线形。
（4）波形梁安装
波形梁安装时，通过拼接螺栓相互拼接，并由连接螺栓固定于立柱或横梁上。波形梁拼接方向是安装的关键，施工时保证搭接方向应与行车方向一致。拼接如下图：



波形梁拼接方向示意图
波形梁在安装过程中应不断进行调整，因此连接螺栓及拼接螺栓不宜过早拧紧，以便在安装过程中利用波形梁的长圆孔及时进行调整，使其形成平顺的线形，避免局部凹凸。
安装时波形梁顶面应与道路竖曲线相协调。并检查护栏的线形，当确定线形比较直顺和流畅时，方可最后拧紧螺栓。
（5）防阻块安装
防阻块能防止立柱阻拌车轮，避免护栏局部受力和碰撞时车辆减速，因此，应保证使其准确就位，在安装调整之前，即可安装防阻块，防阻块通过连接螺栓固定于立柱之间，最后把波形梁装上并进行统一调整。
（6）波形梁钢护栏起、终端头安装
路侧护栏开口处应安装端头梁并进行锚固。端头锚固主要包括钢丝绳锚固件及混凝土基础。在端部基础混凝土设计强度达到50%以后，方可拧紧螺栓或固定缆索。
（7）注意事项
施工准备应充分，施工路段桩号位置找准确。放样应精确，误差在规定范围内。
立柱施工应严格认真，其垂直度、间距、螺栓孔位置及其它尺寸均应符合要求，不符合要求需立即返工，同时，应严格按规范规定进行返工。
波形梁板、立柱等构件的包装和标志应符合GB6725的规定。购货时护栏不得散装，且应保证在吊装、运输、堆放过程中不致使产品变形、损坏（伤）。运输过程中应固定可靠，防止因颠簸碰撞损坏涂层或使构件变形。
购货时注意波形梁高强拼接螺栓连接处的包装和标志应符合GB/T1231的有关规定。
护栏施工时操作应谨慎，不得破坏路面下埋设的电缆、管道等设施。
2、隔离护栏
隔离栏杆及施工。以每米报价。路端防撞柱及施工，栏杆的始末端各一个，价格折算到栏杆单价里。反光轮廓标及安装，每个立柱安装一个，价格折算到栏杆单价里。铸铁底座采用磨具一次性浇筑而成，整体重量在25kg左右，价格折算到栏杆单价里。
（1）钢板、镀锌钢板等主要技术性能必须符合GB1499的相关规定。
（2）隔离护栏材质：管材均为钢管（钢板），护栏整体颜色为RAL 7042交通灰A，具体施工颜色需向采购单位申请同意后再投入生产。
（3）隔离护栏生产及安装工艺：
a柱帽采用钢制一体柱帽，美观牢固；立柱侧面安装直角黄色反光标
b钢材部件焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、脱焊、虚焊、焊穿等现象，钢管表面进行除油、除锈、酸化、清水冲洗、烘干、磷化、喷涂等处理工序；
c每格护栏焊接成形。不得出现型材弯曲、扭曲、宽窄不一致等现象，保持护栏整体一致性，均匀性；
d每格护栏焊接后经酸洗、防锈处理，再进行整体热镀锌、打磨及静电喷涂处理。热镀锌厚度不低于60μm，静电喷涂处理，喷涂厚度不低于60μm。护栏构件喷塑层均匀，无疤斑、滴流等表面缺陷；没有剥落、气泡、裂纹、擦伤等缺陷；喷塑层均匀无明显连接痕迹，无熔渣、色泽不一等缺陷；表面光滑、平整，无凹陷、杂质和其他表面缺陷；型材端部清洁、无毛刺。
e精度要求：护栏构件高度的允许偏差为±10mm；护栏竖杆间距的允许偏差为±5mm；
f隔离护栏立柱自带钢板与基础柱墩进行活接安装，方便以后栏杆受损，拆卸安装。
g所有螺丝螺帽等连接件及其他配件均做镀锌处理，并涂刷防锈漆。
h护栏底座采用铸铁，规格400*300*150(单位：mm)，喷涂油漆，颜色为黑色。
五、售后服务
供应商针对本项目提供的设备及配件，产品免费质量保修期自验收合格之日起不少于三年，其中杆件和基础的免费保修期为十年，塑料、橡胶材质产品和标志标线产品免费质保期为一年。合同价为完成本项目实施和售后服务免费保修期限内所收取的全部费用。其他见本项目维护服务要求。
六、验收：
1、验收的实施主体：本项目采购单位。
2、验收时间：采购人根据项目采购需求及合同相关内容分批验收。采购人向供应商发出《政府采购履约验收通知单》（合同附件），验收完成后形成《政府采购履约验收书》（合同附件）。
3、验收内容：采购内容。
4、验收标准：按本招标文件、中标人的投标文件、承诺及国家相关标准。如双方对验收结果有分歧，则以权威部门的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。
七、付款方式：
1.合同签订生效后预付合同总价的10%，项目开工满6个月后支付至已完工作量结算价的60%，合同终止且项目验收合格后支付至合同期内所有单项工程累计工程结算价的80%，项目结算审计审定后一次性付清余款。
注：供应商在签订合同时，可选择付款方式选项，详见合同条款。
2.采购单位付款时，中标单位需提供相应的发票等符合采购方要求的付款证明材料。
3.支付方式：银行汇票或转账。
八、报价要求
1.投标报价要求：按整体优惠率报价，结算时以最高单价限价乘以（1-优惠率），按实结算。报价包括所投项目全部服务内容及项目所需设备及其备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、货物及其所用原材料、零部件的各种国内外税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、施工审图费等各项应有费用，投标报价包含了采购人现有场地条件下，完成本项服务全部内容，并验收合格前的所有费用。
2.招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
3.投标人在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在报价总价中。风险因素包括现场情况的确定因素、遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。
九、综合说明
1、投标人所投服务内容应能够至少达到或优于以上服务要求，同时明确服务内容、人员配备及交通工具等设备的投入。
2、投标人必须承诺招标文件中提出的服务与要求。如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3、投标人须承诺按照法律规定及合同约定组织完成本项目，确保质量和安全，不得进行转包及违法分包，否则甲方有权中止项目并取消合同。
4、为保证本项目顺利实施，投标单位应针对本项目编制符合本项目要求的服务方案，方案内容包括但不限于：现场作业方案、应急事件处置方案、质量保证措施、安全文明及环境保护措施等。
十、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网发布的文件为准。
十一、政府政策：
（一）本项目专门面向中小企业采购，执行以下相关政策：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。
1、中小企业相关政策：
（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。
（3）中标、中标供应商为中小企业的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。
2、残疾人福利性单位政策：
（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标供应商若为残疾人福利性单位的，视同小微企业。残疾人福利性单位属于小型或微型企业的，不重复认定。
（2）本项目专门面向中小企业采购，投标人若为符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位，在政府采购活动中，视同小微企业，须提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），否则为非实质响应。并对声明的真实性负责，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
（3）中标、中标供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。
3、监狱企业发展政策：
（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标供应商若为监狱企业的，视同小微企业。
（2）本项目专门面向中小企业采购，投标人若为符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业，在政府采购活动中，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则为非实质响应。并对声明的真实性负责，供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（二）专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。
（三）异常低价投标（响应）审查程序
1、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件规定，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
2、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（四）信用记录
根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
（1）查询截止时点：投标文件递交截止时间。
（2）查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。
（3）查询证据留存方式：
对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
（4）信用记录使用规则：
评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。
若投标人提供的声明函或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
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第四部分 投标文件格式



说明：
对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
格式1：投标函
投标函
苏州汇信建设工程项目管理有限公司：
    我方收到贵公司           号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：
1、我方愿意按照招标文件的一切要求提供服务，我方的投标报价包括完成本项目的所有一切费用，包含且不限于:完成本项目所需的人员（包括工资和补贴）、设备、办公场所及设施、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
    2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。
    3、我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后60天。
    4、我方愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。
    5、我方认为贵方有权决定中标者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的投标者。
    6、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
    7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。
    8、我方同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消我方的中标资格。
9、如果我方中标，并按招标文件规定支付中标服务费，招标代理机构有权提出诉讼的权力；
10、与本投标有关的通讯地址：
单    位： 联 系 人：
地    址： 邮政编码：
联系电话： 传    真：
投标人：（公章）
单位法定代表人或被委托人：（签字或签章）              年   月  日

格式2：法人授权委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托    （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州汇信建设工程项目管理有限公司组织实施的编号为                   号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）
法定代表人：（签字或签章）
代理人：（签字或签章）

                                       日期：        年     月     日















格式3：开标一览表
开标一览表

招标编号：                                              单位：%          
	项目名称
	

	投标优惠率
	         %


                                          
注：本项目最终结算单价=最高单价限价*（1-中标优惠率）


[bookmark: _Hlk530466145]
投标人（单位盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：       年  月  日












格式4、投标报价分析表

（1）投标报价明细表
项目编号：                                               项目名称：                                               
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价最高限价
(元)
	投标优惠率
（%）
	优惠后单价
（元）
	备注

	一、标线
	
	
	

	1 
	标线
	热熔漆，厚度1.8mm
	m²
	1 
	50 
	
	
	

	2 
	标线
	冷喷漆
	m²
	1 
	30 
	
	
	

	3 
	振荡线
	热熔漆，厚度1.8mm
	m²
	1 
	80 
	
	
	

	4 
	直行箭头、转弯箭
头、直行转弯箭头
	热熔漆，厚度1.8mm,6m型
箭头
	个
	1 
	250 
	
	
	

	5 
	自行车图案
	热熔漆，厚度1.8mm
	个
	1 
	130 
	
	
	

	6 
	减速让行标记
	热熔漆，厚度1.8mm
	个
	1 
	90 
	
	
	

	7 
	菱形
	热熔漆，厚度1.8mm
	个
	1 
	90 
	
	
	

	8 
	机动车位
	热熔漆，厚度1.8mm
	个
	1 
	120 
	
	
	

	9 
	机动车位导向箭头
	热熔漆，厚度1.8mm
	个
	1 
	30 
	
	
	

	10 
	地面文字
	热熔漆，厚度1.8mm
	个
	1 
	120 
	
	
	

	11 
	彩色路面
	彩色陶瓷路面
	m²
	1 
	170 
	
	
	

	12 
	清除标线
	
	m²
	1 
	50 
	
	
	

	二、交通安全设施
	
	
	

	1 
	标志牌
	铝板厚度3mm,Ⅲ类反光膜
	m²
	1 
	800 
	
	
	

	2 
	标志牌贴膜
	板面覆膜：Ⅲ类反光膜
	m²
	1 
	450 
	
	
	

	3 
	主动发光标志
	太阳能供电
	m²
	1 
	2200 
	
	
	

	4 
	抱箍
	不锈钢扎带
	付
	1 
	35 
	
	
	

	5 
	标志牌立柱
	φ89*5,H=3500mm
	根
	1 
	1000 
	
	
	

	6 
	标志牌立柱
	φ325mm*12mm*9000mm
	根
	1 
	21000 
	
	
	

	7 
	预埋件，人工开挖
	根据图纸及现场要求
	立方
	1 
	800 
	
	
	

	8 
	混凝土基础
	C30
	m³
	1 
	750 
	
	
	

	9 
	突起路标
	TPU分道标
	个
	1 
	70 
	
	
	

	10 
	太阳能自发光道钉
	φ136GPS同频太阳能自发光道钉
	个
	1 
	200 
	
	
	

	11 
	猫眼道钉
	全钢猫眼道钉
	个
	1 
	120 
	
	
	

	12 
	塑料警示桩
	φ80mm,高度60cm
	根
	1 
	50 
	
	
	

	13 
	金属警示桩
	φ120mm,高度80cm
	根
	1 
	250 
	
	
	

	14 
	防撞桶
	φ80cm
	个
	1 
	150 
	
	
	

	15 
	水马
	长度1300*高700
	个
	1 
	130 
	
	
	

	16 
	石球
	φ45cm
	个
	1 
	1100 
	
	
	

	17 
	爆闪灯
	太阳能爆闪灯
	个
	1 
	580 
	
	
	

	18 
	警示灯
	太阳能警示灯
	个
	1 
	60 
	
	
	

	19 
	橡胶减速带
	橡胶减速带，
350mm*1000mm*50mm
	米
	1 
	138 
	
	
	

	20 
	二波防撞钢护栏
	Gr-A-4E
4320mm*310mm*85mm*4mm
	米
	1 
	300 
	
	
	

	21 
	三波防撞钢护栏
	Gr-A-4E
4320mm*506mm*85mm*4mm
	米
	1 
	460 
	
	
	

	22 
	立柱开孔
	Φ160
	个
	1 
	100 
	
	
	

	23 
	高强度反光轮廓
标
	高强度反光片
	个
	1 
	40 
	
	
	

	24 
	圆头贴膜
	工程级反光膜
	个
	1 
	60 
	
	
	

	25 
	人行道边缘护栏
	立柱间距：3000mm,护栏高度：900mm
	米
	1 
	280 
	
	
	

	26 
	蓝白隔离护栏
	1、尺寸：1100mm*3000mm
2、黄色单面轮廓标
3、立柱：80mm*80mm*1.5mm,
上横杆55mm*40mm*1.2mm,
下横杆55mm*30mm*1.2mm,
竖杆55mm*30mm*1.0mm,高
分子复合底座
	米
	1 
	310 
	
	
	过渡及降坡段按8折计价，普通护栏（包含所有配件）

	27 
	灰色隔离护栏
	1、尺寸：1150mm*3000mm
2、黄色突起反光标志
3、立柱：80mm*80mm*2.0mm,
上横杆60mm*40mm*3.0mm方
管，下横杆
63mm*40mm*4.8mm槽钢，竖
杆φ18mm圆钢，铸铁底座
	米
	1 
	500 
	
	
	过渡及降坡段按8折计价，普通护栏（包含所有配件）

	28 
	新泽西护栏
	H790mm*2000mm
	米
	1 
	600 
	
	
	

	29 
	龙门架1
	6米以内
	套
	1 
	18000 
	
	
	

	30 
	龙门架2
	6米-9米
	套
	1 
	25000 
	
	
	

	31 
	龙门架3
	9米以上
	套
	1 
	35000 
	
	
	

	32 
	路口智能哨兵系统
	设备尺寸560*310*150mm
	套
	1 
	5000 
	
	
	

	33 
	道口事故预警系统
	主路、支路预警系统
设备主体尺寸：
2970*320*140(mm)
	套
	1 
	44000 
	
	
	

	三、交通信号灯
	
	
	

	1 
	智能联网型交通
信号控制机
	信号机应具备流量采集接口
	台
	1 
	60000 
	
	
	

	2 
	配电箱
	660mm*400mm*1350mm
	套
	1 
	2500 
	
	
	

	3 
	控制机基础及预埋件
	700mm*550mm*600mm
	套
	1 
	1000 
	
	
	

	4 
	信号灯/监控杆件
	不等边八角H=7000mm,
L=9000mm
立柱厚度10mm,横臂厚度
8mm
	套
	1 
	20000 
	
	
	

	5 
	信号/监控灯杆件
	不等边八角H=7000mm,
L=8000mm
立柱厚度10mm,横臂厚度
8mm
	套
	1 
	18000 
	
	
	

	6 
	信号灯/监控杆件
	不等边八角H=7000mm,
L=5000mm
立柱厚度10mm,横臂厚度
8mm
	套
	1 
	17000 
	
	
	

	7 
	信号灯/监控杆件
	单立柱H=5500mm,厚度5mm
	套
	1 
	5000 
	
	
	

	8 
	人行灯信号灯立
杆
	φ120mm*5mm*3200mm
	套
	1 
	1400 
	
	
	

	9 
	机动车信号灯立杆基础
	含预埋件、基础
1500mm*1800mm*2000mm
	m³
	1 
	1280 
	
	
	

	10 
	人行灯立杆基础
	含预埋件、基础
500mm*500mm*600mm
	m³
	1 
	900 
	
	
	

	11 
	机动车信号灯
	φ400mm满屏灯、箭头灯带
倒计时
	组
	1 
	3500 
	
	
	

	12 
	机动车信号灯
	φ300mm满屏灯、箭头灯带倒计时
	组
	1 
	3200 
	
	
	

	13 
	机动车信号灯灯
盘
	φ300mm满屏灯、箭头灯
	只
	1 
	1000 
	
	
	

	14 
	机动车信号灯灯
盘
	φ400mm满屏灯、箭头灯
	只
	1 
	1200 
	
	
	

	15 
	人行灯
	含内嵌倒计时
	组
	1 
	1700 
	
	
	

	16 
	人行灯灯盘
	φ300mm
	只
	1 
	800 
	
	
	

	17 
	太阳能黄闪灯
	φ400mm
	套
	1 
	2400 
	
	
	

	18 
	控制线
	KVVR19*1.5
	米
	1 
	40 
	
	
	

	19 
	控制线
	KVVR4*2.5
	米
	1 
	30 
	
	
	

	20 
	电缆
	VV2*4
	米
	1 
	28 
	
	
	

	21 
	开挖路面
	
	米
	工
	100 
	
	
	

	22 
	顶管
	DN60双管
	米
	1 
	180 
	
	
	

	23 
	硬质塑料PE管
	DN50管含开挖
	米
	1 
	40 
	
	
	

	24 
	过路钢管
	DN100mm*5mm镀锌钢管
	米
	1 
	70 
	
	
	

	25 
	施工手井
	
	套
	1 
	800 
	
	
	

	26 
	接地极
	
	套
	1 
	280 
	
	
	

	27 
	两相位移动信号灯
	太阳能供电
	套
	1 
	8000 
	
	
	

	28 
	四相位移动信号灯
	太阳能供电
	套
	1 
	10000 
	
	
	

	29 
	信号灯倒计时
	600mm*800mm铝壳
	套
	1 
	2800 
	
	
	

	30 
	信号机电源板
	
	块
	1 
	2500 
	
	
	

	31 
	信号机主板
	
	块
	1 
	2500 
	
	
	

	32 
	信号机灯控板
	
	块
	1 
	2000 
	
	
	

	四、监控
	
	
	

	1 
	网络摄像机
	见招标文件技术要求
	台
	1 
	1000 
	
	
	

	2 
	球型摄像机
	见招标文件技术要求
	台
	1 
	8000 
	
	
	

	3 
	设备箱
	室外防水不锈钢机箱，
含电源、接线排及电器元件
	台
	1 
	1200 
	
	
	

	4 
	防雷器
	网络+电源防雷器二合一
	只
	1 
	450 
	
	
	

	5 
	交换机
	见招标文件技术要求
	只
	1 
	800 
	
	
	

	6 
	光纤收发器
	
	对
	1 
	800 
	
	
	

	7 
	光纤
	
	m
	1 
	9 
	
	
	

	8 
	电源线
	RVV3*1.5
	m
	1 
	10 
	
	
	

	9 
	电源线
	RVV3*1
	m
	1 
	8 
	
	
	

	10 
	网络线
	超五类八芯线CAT5e
	m
	1 
	5 
	
	
	

	11 
	设备接入费
	按设备数量计算
	台
	1 
	2000 
	
	
	

	五、其他
	
	
	

	1 
	人工
	维护等不牵扯到材料时
	工 日
	1 
	400 
	
	
	

	2 
	日常道路巡查
	
	项
	1 
	50000 
	
	
	

	3 
	登高车/吊机
	维护等不牵扯到材料时
	台班
	1 
	1000 
	
	
	

	4 
	设计出图
	第三方设计出图，具体按路口计算
	项
	1 
	3500 
	
	
	

	5 
	光纤通信线路
	路口交通信号控制机联网，
具体按路口计算
	项
	1 
	7000 
	
	
	

	6 
	交通设施综合责
任险
	港区(浮桥)辖区内所有交
通设施投保保险
	项
	1 
	30000 
	
	
	


注：优惠率应与开标一览表一致。
优惠后单价=单价最高限价*（1-投标优惠率）
投标人（单位盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：       年  月  日

（2）拟投入本项目产品情况表

项目名称：                                                 项目编号：
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家/产地
	技术参数或相关说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


注：1、本表格式仅供参考，投标人可根据自身情况自行增减；
2、如采购文件有要求，投标人拟投入产品须满足招标文件要求；
3、如采购文件有要求，投标人应按采购文件要求提供拟投入产品的相关证明材料。

投标单位（单位盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                
日期：  年   月   日





（二）投标报价合理性说明（如有）
注：评标委员会在评审过程中，将对投标人明显低于其他投标人的报价合理性进行评审，投标人如有需要，可对所投报价进行报价合理性说明（必要时附相关证明材料），合理性说明附投标报价明细表后，供评标委员会参考。

投标单位：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
      年     月     日

格式5、服务方案及其他招标文件要求自行编写格式
投标人根据项目需求编写针对本项目的技术方案及服务方案




格式6、服务要求偏离表
[bookmark: _Hlk39583930]服务要求偏离表
投标人：                    招标编号∶
	序号
	服务内容
	招标要求
	投标响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


投标方：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：           年  月  日












格式7、商务条款偏离表

商务条款偏离表
投标人：                     招标编号∶
	序号
	招标文件要求
	投标响应
	偏离说明
	备注

	1
	服务期限
	
	
	

	2
	服务地点
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	

	…
	其他商务要求
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人名称：         （盖章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：           年  月  日

注：1.投标人提交的投标文件中与招标文件的服务、商务部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出，此表描述若与投标文件中其他相关说明不一致时，以偏离表内容为准。偏离表未填写则视为无效标。
2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。
3.付款步骤、服务地点、服务期限不允许出现偏离，其他条款不允许出现负偏离，否则为无效标。










格式8、企业类似业绩一览表

类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	项目时间
	合同金额
（人民币）
	业主单位
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附：按招标文件和评分标准要求提供相应证明材料
投标人（单位盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：         年         月       














格式9、拟投入本项目的人员情况一览表
拟投入本项目的人员情况一览表
	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业技术职称
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



投标人（单位盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：         年         月       日           












格式10、针对本项目的设备配备情况
针对本项目的设备配备情况
	序号
	名称
	数量
	功能
	购买时间
	权属情况
	…
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：按招标文件和评分标准要求提供相应证明材料。


投标人：（公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 
日期：      年     月     日












格式11、资格证明文件
(1)关于资格文件的声明函
关于资格文件的声明函

致苏州汇信建设工程项目管理有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为     号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（单位盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：     年  	 月 	日




















(2)投标单位情况表
投标单位情况表
单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	         万元
	净资产
	                万元

	股东权益
	         万元
	销售收入
	2025年          万元

	实现利润
	 2025年  万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	       平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果）
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果）
	

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的采购师及简介
	

	其他需要说明的情况
	


格式12、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
致苏州汇信建设工程项目管理有限公司：
我单位         （投标人名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。
若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

             投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
   日期：      年         月       日






















格式13、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加 （ 单 位 名 称 ） 的 （ 项 目 名 称 ） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1、（ 标 的 名 称 ） ，属于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行 业 ；承接企业为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于 （ □中 型 企 业 、 □小 型 企 业 、 □微 型 企 业 ） ；
2、（ 标 的 名 称 ） ，属于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行 业 ；承接企业为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于 （ □中 型 企 业 、 □小 型 企 业 、 £微 型 企 业 ） ；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注：
1、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2、中标、中标供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。
3、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。






格式14、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                    单位名称（盖章）：
                 日  期：




格式15：相关业绩一览表

企业类似业绩一览表
投标人名称：_________________________
	序号
	项目名称
	签订日期
	业主单位
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


注：需要按招标文件要求提供相关证明资料，且该表格可根据采购需求要求填写的内容进行修改。
投标单位：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
      年     月     日













第五部分 评标方法与评标标准
一、评标方法
1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。
2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，算术平均计算得分。评委评审得分加上价格得分即为每个投标人的综合得分。
4、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会组织以抽签方式确定中标候选人。
5、政府采购相关政策
本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。须符合中小企业划型标准，并提供符合要求的《中小企业声明函》。（若为残疾人福利性单位，在政府采购活动中，视同小微企业，并提供相关证明材；若为监狱企业，在政府采购活动中，视同小微企业，并提供相关证明材料。）
二、评分标准
（一）报价部分（20分）
投标报价低于或等于最高限价的，为有效投标报价。超最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得标。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/评审报价）*价格权值*100（本次招标价格权值为20%），小数点后四舍五入保留两位小数。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（二）技术方案（27分）
1、提供所使用路面标线涂料（热熔反光型、热熔突起型、溶剂普通型）符合JT/T280-2022相关要求的检测报告和工厂检验合格证书，有一个得2分，最高6分。（需提供第三方检测机构出具带CMA标志的有效期内检测报告和工厂检验合格证书复印件，资料提供不全或无法证明的不得分）
2、拟投入本项目道路信号控制机、交换机、网络摄像机、球型摄像机、机动车信号灯带★项（在采购需求四、技术要求中体现，共7项）为重要功能及技术性能参数，有一项得3分；全部满足招标文件要求的得满分21分。（★项需提供公安部权威检测机构出具带CMA标志的有效期内的检测报告复印件并加盖制造商公章，资料提供不全或无法证明的不得分）
（三）实施方案（33分）
1、现场作业方案。方案内容至少包括：①项目重点难点分析②现场施工方案③施工现场交通组织方案。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每提供一项内容得3分，本项最高得9分。
2、应急事件处置方案。主要是指交通事故应急抢修处理方案，方案内容至少包括：①接到通知后的响应时间安排方案②处理流程③人员安排。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每提供一项内容得3分，本项最高得9分。
3、质量保证措施。方案内容至少包括①产品质量保证措施②施工质量保证措施③售后服务保证方案。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每提供一项内容得3分，本项最高得9分。
4、安全文明及环境保护措施。方案内容至少包括：①安全文明施工、②施工现场扬尘污染防治措施、③环境保护方面措施等。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每提供一项内容得2分，本项最高得6分。
（四）售后服务（1分）
1、在太仓范围内有固定服务机构或者承诺中标后在太仓设立服务住所，得0.5分（自有场地需提供产权证明扫描件；租赁场地需提供租赁合同扫描件；承诺中标后设立的投标文件内需提供承诺书原件，承诺书格式自拟。未提供本项不得分）。
2、产品质保期限
塑料、橡胶材质产品和标志标线产品免费质保期限优于要求一年以上的得0.5分（提供承诺书，格式自拟，未提供本项不得分）。
（五）履约能力(19分)
1、针对本招标项目所配备的专业技术力量、配备足够的维修人员等，进行评分（12分）
（1）拟投入本项目的项目负责人同时具有公路工程和机电工程二级及以上注册建造师证书、交通运输工程类工程师职称证的得3分。
（2）拟投入本项目的技术负责人同时具有公路工程和机电工程二级及以上注册建造师证书的得2分；具有网络工程师证书的得1分；本项最高得3分。
（3）拟投入本项目的其他作业人员（除项目负责人、技术负责人）具有交通运输工程类工程师职称中级工程师证书得1分；具有交通运输工程类工程师职称高级工程师证书得2分；本项最高得2分。
（4）拟投入其他作业人员（除项目负责人、技术负责人）同时具有特种操作证“桩机操作工”和安全员证书的得1分，最高1分。
（5）拟投入其他作业人员（除项目负责人、技术负责人）具有公路养护工高级工证书的得2分，具有公路养护工中级工证书的得1分；本项最高2分（限评一人）。
（6）拟投入其他作业人员（除项目负责人、技术负责人）具有网络工程师证书的得1分，本项最高1分（限评一人）。
(注：以上人员不重复得分，提供相关人员证书扫描件，否则不得分）
2、专业设备（4分）
（1）除项目需求提供的设备外，投标单位具有巡查保障皮卡车的得1分。
（车辆为自有的提供工程车辆照片、车辆产权证明、车辆行驶证和车辆保单扫描件、车辆购置发票；如为租赁车辆的提供租赁合同、车辆照片、车辆产权证明、车辆行驶证和车辆保单、车辆租赁发票扫描件。未提供不得分）
（2）除项目需求提供的设备外，投标人具有专项作业车（起重车）的得1分。
（车辆为自有的提供自有车辆照片、车辆产权证明、车辆行驶证和车辆保单扫描件、车辆购置发票；如为租赁车辆的提供租赁合同、车辆照片、车辆产权证明、车辆行驶证和车辆保单、车辆租赁发票扫描件。未提供不得分）
（3）除项目需求提供的设备外，投标人具有标牌铆接设备的得1分，具有护栏桩机设备的得1分，最高2分。
（自有的需提供设备购置发票扫描件；租赁的需提供租赁合同、车辆租赁发票扫描件。未提供不得分）
3、业绩（3分）
根据投标人自2023年9月1日（以合同签署时间为准）以来承担的类似业绩（交通设施建设或维护），每有一个项目得0.5分，最高为3分。
（需提供合同扫描件及项目任意一期的发票并加盖公章，资料提供不全或无法证明的不得分）

注：
1、未按招标文件要求填报投标报价的将不进入综合评审程序，也不得标。
2、付款方式、服务期限如有负偏离的不得中标。
3、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
4、所有扫描件均须加盖投标人公章且字迹须扫描清晰可见,未加盖公章或字迹不清晰或扫描不全，视为未提供。
5、防止虚假应标，采购方保留调查的权利，并由此引发的一切调查与诉讼费用由投标方承担。

第六部分 合同格式
甲方：太仓市浮桥镇人民政府
联系人：  
电话： 

乙方：  
联系人： 
电话： 
根据政府采购编号（采购编号）号招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的（项目名称）事宜，签订本合同书。
一、定义：以下术语有特定的含义：
  “货物”本合同所称货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的投入本项目运维的货物、设备，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。
  “服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。
  “合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
  “甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。
  “乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。
  “损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。
二、项目名称： 
项目地点：太仓
项目主要内容及要求：交通设施维护（具体详见招标文件）。
三、服务内容、数量及价格：
（见附件）
本项目整体优惠率为      %，实际结算单价按照单价限价乘以（1-优惠率）后进行结算，实际工程量以乙方完成且经甲方签字确认的有效工作量为基础，并最终根据审计结果确定。
本项目采购预算叁佰万元整，本项目合同履行期限为2026年  月  日起一年或累计结算金额达到叁佰万元整项目终止。
四、合同总价款：___________。
五、合同总价范围：
1．本次合同金额包括本项目全部服务内容及项目所需设备及其备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、货物及其所用原材料、零部件的各种国内外税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及乙方企业利润、和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、施工审图费等各项应有费用，合同金额包含了甲方现有场地条件下，乙方完成本项服务全部内容，并验收合格前的所有费用。
2．甲方有权根据设计变更作相应调整，乙方应予同意，其单价按中标单价按实结算。
六、投入本项目运维的货物、设备内容：
1．符合本合同及招标文件规定的投入本项目运维的货物、设备或服务。
2．保证投入本项目运维的货物、设备使用及维修所需的全套技术资料和文件。
3．其他投入本项目运维的货物、设备等。
七、投入本项目运维的货物、设备地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。乙方应对其派出的人员、使用的设备自行承担管理责任，办理相关保险，施工及运维过程中发生的人员伤亡、财产损失均由乙方自行承担，造成甲方或第三方损失的，乙方应全额赔偿。
八、付款方式：
1. 合同签订生效后预付合同总价的10%，项目开工满6个月后支付至已完工作量结算价的60%，合同终止且项目验收合格后支付至合同期内所有单项工程累计工程结算价的80%，项目结算审计审定后一次性付清余款。每次付款均以乙方提交符合甲方要求的请款材料（包括但不限于请款对应的合格发票），且经甲方核实不存在未处理的违约事项及未完成整改的不合格项为前提。
乙方交付货物或完成阶段性服务后，甲方应在10个工作日内组织验收，验收标准以合同附件及招标文件约定的客观指标为准；乙方提交验收申请后甲方逾期未组织验收且未书面提出异议的，视为对应服务或货物验收合格。 
2. 结算方法：中标后实施的相关项目工程需签订有关合同，但所依据的单价等内容均以本次投标承诺的内容为依据，本次标书中没有指明的，由供需双方协商签订。
九、储放和保护
投入本项目运维的货物、设备由乙方运至甲方指定地点，验收交货前存放及保管概由乙方负责。
十、技术条款和承诺条款
乙方所供投入本项目运维的货物、设备须符合招标文件、设计图纸、国家标准、行业规范及甲方提出的合理使用要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。
十一、质量保证
投入本项目运维的货物、设备应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。
十二、本合同应为完整货物及功能的提供。
对于甲方在标书中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除的部分及功能，乙方应予以在合同总价中扣除该部分的价格。
十三、保修期：本项目整体免费质量保修期自验收合格之日起不少于  3  年，其中杆件和基础的保修期为十年，塑料、橡胶材质产品和标志标线产品为     年（人为损坏、地震等不可抗力损坏除外）。
十四、售后服务：售后服务见招标文件及乙方投标文件中的承诺。乙方处理本项目过程中接触到的甲方交通设施数据、辖区路况数据、巡检运维数据等所有信息，仅限用于本项目运维目的，不得对外泄露、擅自复制或用于其他用途，基于本项目运维产生的所有衍生数据及知识产权均归甲方所有。
十五、不可抗拒事故
由于不可抗力的原因造成不能完成服务的，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施减少损失、尽快恢复服务，因乙方未及时采取措施导致损失扩大的部分由乙方承担责任。
十六、违约责任
乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。
1．除人力不可抗拒因素外，乙方不能按实完成服务，或在服务过程中因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日0.1%计算。
2．延期交货时间超过15天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失。
3．乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款10%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。
4.相关罚则
（1）乙方接到通知或者巡检中发现故障应在30分钟内响应，2小时内到达现场（恶劣天气等特殊情况下主动与采购人报备），到达现场后在3小时内解决故障。对于因停电、特殊情况下无法3小时内完成的修复的，应与采购人报备，并根据采购人要求时间节点尽快解决故障问题。乙方未按上述时间节点要求完成服务导致隐患一直存在的（因客观原因造成的，并经采购人认可的除外）每次扣罚1000元，因维护不及时引发道路交通事故或其他人身及财产损失，由乙方承担全部责任。
（2）乙方接到维护任务后，忘记维护或不去维护的（接到维护指令后24小时内未到现场开展有效工作的），每次扣罚5000元，因维护不及时引发道路交通事故或其他人身及财产损失，由乙方承担全部责任。
（3）乙方违反规定在早晚高峰期间进行施工作业（除抢修项目外），影响道路交通正常通行或造成交通拥堵的，每次扣罚200元。经交通执勤人员劝阻后，不服指挥继续施工作业的，每次扣罚500元；
（4）乙方不按实际维修情况，虚报、谎报维修清单及工程量的，经查实，每次扣罚10000元；
（5）乙方违反操作规程，导致人为增加实际工程量的，增加的工程量由维护服务商自行承担费用外每次扣罚1000元；
（6）乙方未按合同约定提供履约进度报告、维护记录或相关技术资料的，每次扣罚500元，累计超过5次的，甲方有权暂停支付进度款直至乙方补正。
（7） 除上述情况外，乙方违反招标文件中的其他规定的，每发现一次，扣罚500元，不设上限；
（8）多次违反上述规定的，且乙方整改不力的，甲方有权要求维护服务终止合同。
以上扣罚费用甲方有权在任何应付乙方的款项中（包括但不限于预付款、进度款、结算款、质量保证金）中直接扣除。
十七、索赔：
如在投入本项目运维的货物、设备交货或使用过程中，甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容有不符，或根据甲方按国家标准、行业标准自己检验的结果，或当地技监部门的检验结果，认定在质量保证期限内货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，甲方有权向乙方提出索赔。乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。乙方逾期未完成补救的，甲方有权自行或委托第三方开展维修、更换等工作，由此产生的全部费用、风险及损失由乙方承担，甲方有权直接从应付乙方的款项中扣除；不足部分，乙方应在收到甲方通知后5日内补足。甲方采取上述补救措施不影响其依据合同或法律向乙方主张其他权利。
索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：
1．乙方同意退货，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。
2．根据货物损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。
3．用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。
4．从尚未支付的合同价款中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。
十八、特别条款
1．双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。
2．本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的投标文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。
3．本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，招标代理壹份，各份具有同等法律效力。
十九、其他
1．合同由甲乙双方盖章签字，代理机构加盖备案章后生效。
2．本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在人民法院提起诉讼。


甲方（采购人）：（盖章）         	乙方（供应商）：（盖章）
代表人：	                         代表人：
日期： 年 月 日                    日期：  年  月  日



附件1：
政府采购履约验收通知单（参考样本）
供应商：

	采购人
	

	项目名称
	

	合同名称
	

	合同编号
	
	合同金额
	

	验收时间
	
	验收地点
	

	联系人
	
	联系电话
	

	履约验收方案及工作要求

	

















单位公章
  年 月  日
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附件2：
政府采购履约验收书参考样本(服务类)
	采购人
	
	项目名称
	
	合同名称
	

	供应商
	
	项目及合同编号
	
	合同金额
	

	分期（段）验收
	是□   否□
	分期（段）情况
	共分   期（段），此为第   期（段）验收

	


验收时间
	
	


验收地点
	
	


验收组织形式
	□自行简易验收

□验收小组验收

□采购代理机构验收

	


验收内容
	服务质量
	服务进度
	人员、设备 配备情况
	行业、安全标准
	项目需求、服务承诺
	合同履约时间、 地点、方式

	
	合  格□ 不合格□
	按  时□ 不按时□
	合  格□ 不合格□
	合  格□ 不合格□
	合  格□ 不合格□
	合  格□ 不合格□

	专业检测机构情

况说明
	

	
存在问题

和改进意见
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最终结论
	
合  格□                              不合格□

	验收小组成员

签字
	

	采购代理机构意见
	采购人意见

	


经办人：         负责人：           （采购代理机构公章）
	


经办人：         负责人：               （采购人公章）

	供应商确认：



（单位公章或授权代表签字）


说明：1.该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。
2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见 ”。


（全文完）
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