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[bookmark: _Toc163482573]第一章  投标邀请
受连云港市应急管理服务中心的委托，江苏天园项目管理集团有限公司就考试考核设备采购更新（项目编号：JSZC-320700-TYJT-G2026-0020）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
	项目概况
考试考核设备采购更新招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年10月29日09:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320700-TYJT-G2026-0020
2.项目名称：考试考核设备采购更新
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：人民币458.72万元，投标报价超过预算金额的投标无效。
5.采购需求：为进一步加强安全生产考试工作，规范安全生产考试机构和考试点管理，连云港市应急管理服务中心更新特种作业考试考核设备采购，本次采购项目涉及低压电工、高压电工、高处作业、登高作业等特种作业实操考试设备及配套设备，所购设备应满足应急管理部关于印发《安全生产考试机构和考试点管理规定》的通知，具体要求详见第四章采购需求。
对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
6.合同履行期限：合同签订后30日历天内完成供货并调试安装完毕，试运行60日历天正常后，通过验收后交付使用。
7.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
根据连财购〔2023〕4号、连财购〔2023〕9号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，不再要求投标人提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，具体格式详见招标文件第六章投标文件格式。
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6.法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）
7.资格审查现场查询信用中国网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）等相关文件要求，本采购包专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购。（符合要求的供应商须提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）。格式详见招标文件第六章投标文件格式。
（三）本项目的特定资格要求：无。
（四）本项目的其他资格要求：
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
2.本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标。
3.中标后不允许分包或转包。
4.法律法规规定的其他条件。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件
方式：本项目采用网上注册登记方式。
（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
①登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。
②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载招标文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具-制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。
③潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。
④“CA数字证书”的获取:投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。
⑤招标文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
⑥招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。
⑦请潜在投标人提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册〉)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注:如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年10月29日09:00:00（北京时间）
开标时间：2026年10月29日09:00:00（北京时间）
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：连云港市应急管理服务中心
地    址：连云港海州区晨光路2号(连云港职业技术学院内)
联系人：张科长
联系电话：0518-85825306
2.采购代理机构信息
名    称：江苏天园项目管理集团有限公司
地    址：连云港市海州区海连东路42号杰瑞科技创意产业园F3号楼9楼
联系人：张工  
联系电话 0518-81880036
邮箱：17768484344@163.com
3.项目联系方式
项目联系人：张工
电      话：0518-81880036
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一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.6除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用,采购人和江苏天园项目管理集团有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购代理服务费及其他：
（1）按照苏招协[2022]002号文收费的标准80%计取；
（2）涉及本采购项目的其他费用，按相关规定执行。
以上费用最终由中标人在领取中标通知书时一次性支付，投标人须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。
7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9.投标文件编写注意事项
9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
10.投标文件的语言及度量衡单位
10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11.投标文件构成
11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。
11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。
12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
13.投标分项报价表
13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：
（1）投标的货物总价；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；
（3）必要的保险费用和各项税金；
（4）投标总价要求包含安装维保费用。
13.2 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
13.3 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等（招标文件中斜体且有下划线部分为商务条款）。供应商应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，未响应做无效响应处理。
14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
16.投标函和开标一览表
16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。
17.投标有效期
17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后在原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
18.电子投标文件的递交
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。
19.投标截止时间
19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。
19.2 采购人和代理机构可以按照规定可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
20.投标文件的拒收
20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。
21.投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22.开标
22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2 开标仪式由采购人或采购代理机组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。
22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23、评标委员会
23.1 开标后，采购人或采购代理机构组织评委会进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。
24、评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购人、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购人、采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、投标文件的澄清
25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。
本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
26.1.3政府采购异常低价审查：
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。
26.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.2 在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足招标文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。
27、无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款
（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。
（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。
（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（10）投标人未通过符合性审查的。
（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.3 废标条款
（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。
（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。
六、定标
28、确定中标单位
28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 采购人或采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。
（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29、中标通知书
29.1 中标结果确定后，采购人或采购代理机构向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标人确定后，中标结果由采购代理机构在江苏政府采购网公告，中标公告期限为1个工作日，同时由采购代理机构向中标人发出中标通知书。中标人在领取中标通知书时，需提供五份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件，须封面、骑缝加盖公章。
29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
7、 授予合同
30、签订合同
30.1中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
30.4履约保证金
30.1 本项目不收取履约保证金。
31、合同签订及货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、政府采购履约资金扶持政策
32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
33、询问
33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。
34、质疑提出
34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。
34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，投标人可以通过现场递交或邮寄方式提交质疑。
采购代理机构质疑接收部门为江苏天园项目管理集团有限公司招标代理部，联系地址：连云港市海州区海连东路42号杰瑞科技创意产业园F3号楼9楼，联系电话：0518-81880036。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
35、质疑函的受理和答复
35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。
35.2 对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
35.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
35.4 以下情形的质疑不予受理
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
35.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。
35.6未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
九、政府采购政策功能
36、促进中小企业发展
36.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。
36.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料： 
（1）投标人为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
36.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
37、采购本国产品的支持政策
37.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价（投标报价=100%-投标优惠率）给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 
37.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式十四 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
37.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
37.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
37.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
37.6政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
38、支持绿色发展
38.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
38.3本项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）的相关要求。涉及本次采购标的的设备在履约验收中将对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。
38.4为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。
39、政府采购需求标准
39.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
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合同编号：


采购人：
中标人：


以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

连云港市政府采购合同

甲方：【采购单位】
乙方：

甲、乙双方根据      年   月  日【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）的采购结果，签订本合同。

一、货物（标的）内容
1.1 货物（标的）名称：_________。
1.2 型号规格：_________。
1.3 技术参数：_________。
1.4 数量（单位）：_________。
二、合同金额
2.1 本合同金额为人民币（大写）：_______________元（¥_____________）。
（详见投标报价表）
2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。
五、无产权瑕疵条款
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。
六、履约保证金
6.1本项目不收取履约保证金。
七、质保期
7.1 质保期    2     年（自项目验收合格之日起计算）。
八、交货期、交货方式及交货地点
8.1 交货期：合同签订后30日历天内完成供货并调试安装完毕，试运行60日历天正常后，通过验收后交付使用。
8.2 交货方式： 现场交货，在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。
8.3 交货地点： 连云港市应急管理服务中心     。
九、合同款支付
9.1 付款方式：全部货物送达甲方指定地点，清点无误后甲方向乙方支付合同总价40%；货物完成安装调试，试运行60日历天正常后支付合同价的40%；项目整体最终验收合格交付使用后，甲方向乙方支付剩余合同总价的20%。甲方每次付款前，乙方须按甲方要求提供对等金额的合法发票。
9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
十、质量保证及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。
10.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。
十一、调试和验收
11.1 甲方对乙方交付的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后符合验收标准，甲方组织验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由乙方立即予以更换，不得拒绝和延误。
11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前，乙方需负责安装调试并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试费用由乙方负责。
11.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由甲乙双方协商解决。
11.5 验收要求：
（1）本项目验收以招投标文件、合同文件、第三方检测及国家标准规范为质量评定标准。
（2）设备到达采购人现场前，应提前通知采购人做好接收准备，设备到达现场后由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场商检和验收；
（3）货物安装调试完成后，中标人须提供产品合格证、主要货物厂家质保书、保修证明等书面资料，并报请采购人进行检测验收。
（4）本项目的最终用户为招标人，中标人必须提供本项目的所有文档。项目建成后，移交前文档资料准备应包括以下三部分资料：
（5）一是工程过程的指导性文件：如技术交底、招投标文档、项目实际进度执行情况、系统日常操作与维护手册等。
（6）二是项目运作过程的记录性文件：如各种验收记录、系统修改日记等。
（7）三是项目过程的质量保证性文件：如设备签收记录、系统测试报告等。
（8）具备以下条件，方可通过验收：
① 经验收，设备及系统的各类性能及指标完全符合招标文件的技术要求、用途及功能需求。
② 初验中出现的问题，已由中标人全部做好处理（永久性的而非临时性的），并经再次检测合格。
③ 合同规定的技术文件，除竣工验收文件外，其它已经如数提交给采购人。
④ 合同规定由中标供应商提供的技术服务已经实现。
⑤ 甲乙双方共同组织或委托第三方来确认是否达到验收标准（参照验收大纲及有关标准由双方协商决定），若符合验收标准则验收合格。
十二、货物包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，最高限额为本合同总价的百分之五。
13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总价的百分之五。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、争议解决
15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：
（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。
（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。
十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签名并加盖单位公章后生效。
16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：
（1）供货清单和分项价格表
（2）技术规格
（3）乙方报价函的内容及其澄清内容
（4）其他与本合同相关的资料
（5）本合同适用的特殊条款
16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
16.4 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份，见证方执一份，采购人报一份至政府采购监督管理部门。
甲方：                                  乙方：                     
地址：                                  地址：                     
法定代表人：                            法定代表人：               
委托代理人：                            委托代理人：           
电话：                                  电话：                     
传真：                                  传真：                     
签订日期：      年  月  日



































第四章  采购需求
说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 。
1、 根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2、根据政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）第31条规定：投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
3、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
采购需求中须满足的实质性要求和条件
	序号
	实质性要求和条件

	1
	合同履行期限（交货期）：合同签订后30日历天内完成供货并调试安装完毕，试运行60日历天正常后，通过验收后交付使用。
注：合同签订后中标供应商须在30日历天内完成全部设备的供货、运输、安装、调试、可复用设备转移防护、考场改造及系统互联互通等全部工作，试运行60日历天正常后，通过验收后交付使用。确保考场达到安全生产考试点验收标准并通过采购人验收；若涉及特殊定制设备，需提前与采购人书面确认供货周期，不得无故延期。逾期交付的，按每日1000元标准扣除合同价款；逾期超过5个日历天的，采购人有权解除合同，中标供应商承担由此造成的全部损失。对于中标供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人具有依法追究其违约责任的权利。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效）。

	2
	质保期限：2年（自交付验收合格之日起计）。质保期间，中标人包维修、保养、安检、调换等，此部分包含在预算内。对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效）。

	3
	中标人负责为采购人的使用人员、操作人员和维护人员进行免费培训，使其掌握操作及基本维修技能。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效）。

	4
	售后服务要求：在免费质保期内，中标人提供日常维护和技术支持，如遇与所供服务有关的问题，中标人须在接采购人通知后  1  小时响应，4小时内赶到现场提供免费服务，一般问题在24小时内完成修复工作，严重问题要求及时提出用户方可接受的解决方案和服务承诺（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效）。

	5
	1.付款方式：全部货物送达甲方指定地点，清点无误后甲方向乙方支付合同总价40%；货物完成安装调试，试运行60日历天正常后支付合同价的40%；项目整体最终验收合格交付使用后，甲方向乙方支付剩余合同总价的20%。甲方每次付款前，乙方须按甲方要求提供对等金额的合法发票。

	6
	八、履约验收要求
1.中标人应在完成供货后提供一份货物清单作为采购人验收的依据。
2.设备到达采购人现场前，应提前通知采购人做好接收准备，设备到达现场后由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场初步验收。
3.中标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人负责更换，且不另外收取费用。
4.采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。采购人对中标人提供的货物在交付验收前，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，上述工作完成后采购人应予最终验收。
5.硬件设备验收要求：相关硬件设备安装完成后，提交设备清单及说明书等资料，中标人可申请进行硬件设备验收。采购人收到完整的材料后一个月内完成验收，形成验收意见，验收书双方共同签署。对于不满足要求的，提出整改，整改完成后再重新进行验收，直至符合招标文件要求。
6.软件系统平台验收要求：相关软件系统平台部署完成后，提供软件使用说明书并组织相关培训，软件系统平台自交付起12个月，完成功能性、兼容性、稳定性验收，形成应收意见，验收书双方共同签署。对于不满足要求的，提出整改，整改完成后再重新进行验收，直至符合招标文件要求。
7.履约验收的内容：
（1）货物数量、规格型号验收：核对供货品牌、型号、规格、技术参数、数量、配件、备品备件是否与招标文件、投标文件、采购合同一致；清点设备、配套附件、工具、耗材、产品合格证、出厂检测报告、说明书等资料是否齐全。
（2）外观与包装验收：检查设备外观有无破损、变形、划痕、锈蚀，包装完好性，标识铭牌信息是否清晰、与合同一致。
(3)功能、性能测试验收：按技术要求对考试考核设备逐项通电调试、实操测试，检验各项功能、技术指标是否达到采购需求；包含设备运行稳定性、响应速度、数据采集、存储、输出、联网、兼容性等。
（4）安装调试验收：如合同包含安装、布线、部署服务，核查安装施工质量、设备固定、线路排布、系统联调成果，系统能否正常投入考试考核使用。
（5）资料交付验收：核查全套技术文档、操作手册、维护手册、出厂证书、检测报告、保修凭证、软件授权 / 序列号等是否完整交付。
（6）培训服务验收：若合同约定操作、运维培训，核查培训记录、参训人员掌握情况，确认培训义务已完成。
（7）质保及售后服务承诺核验：核对质保期限、售后响应、维修、更换等承诺是否按合同落实。
（8）其他合同附随义务：合同约定的运输、卸货、就位、垃圾清理等全部义务完成情况。
8.履约验收标准：以政府采购合同、招标文件、投标文件约定的技术参数、功能指标为首要验收依据，同时符合国家及行业现行强制性标准；设备为全新原厂产品，系统运行稳定，可正常开展考试考核工作，资料齐全，全部合同义务履行到位。
9.具备以下条件，方可通过验收：
（1）经验收，设备及系统的各类性能及指标完全符合招标文件的技术要求、用途及功能需求。
（2）初验中出现的问题，已由中标人全部做好处理（永久性的而非临时性的），并经再次检测合格。
（3）合同规定的技术文件，除竣工验收文件外，其它已经如数提交给采购人。
（4）合同规定由中标人提供的技术服务已经实现。


4.特别提醒：政府采购中实施本国产品标准及相关政策
4.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第二章 九、政府采购政策功能”。
4.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
4.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品。
4.4严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
4.5供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
5.本项目核心产品为： 高压电工K31电气设备安装实操考核设备  。
一、项目概况
1.1.根据应急管理部《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）要求高低压电工、焊接与热切割、高处作业、登高作业等特种作业安全技术考试，须全部采用实物设备，“安全用具使用”“作业现场隐患排查”和“安全操作技术”等考场须进行实景化设置，所有考试设备、AI智能考核评分系统均需与省厅、应急部安全生产考试系统对接。同时，还要结合即将调整的特种作业操作目录，统筹考虑考试点规范化建设。
2.特种作业安全技术考试，须全部采用实物设备，“安全用具使用”“作业现场隐患排查”和“安全操作技术”等考场须进行实景化设置，所有考试设备、AI智能考核评分系统均需与省厅、应急部安全生产考试系统对接。同时，还要结合即将调整的特种作业操作目录，统筹考虑考试点规范化建设。
3. 本次采购的设备需与原有设备软件系统和部省考试系统均相兼容，确保特种作业人员考试正常开展。中标后，若采购设备在试运行或正式投运阶段出现与国家、省级系统不兼容情况，将认定供应商为虚假应标行为，采购方将依法追究中标人的相关法律责任。
4.所投特种作业实操考试相关设备及配套设施，需支持与国家、省级考试考核系统互联互通，实现数据对接、信息共享，确保系统兼容适配。所有设备、设施、器材须符合对应国家/行业标准，考位布局、面积及防护要求需满足实操考试全场景需求，确保考场达到安全生产考试点验收标准。
5. 鉴于本次采购项目涉及特种作业考试设备，为确保所购设备与招标文件中规定的技术参数完全一致，中标结果公告发布后的7日内，中标供应商须将符合技术参数要求的设备样品（中标后由采购方指定的部分设备）送至采购方现场进行功能验证。若供应商无法提供设备样品，或所提供设备样品不符合技术参数要求，均将被视为虚假应标行为，采购方将依法追究中标供应商的相关法律责任。
2、 [bookmark: _Toc139966432][bookmark: _Toc139967216]货物（标的）采购清单
	序号
	大类
	考位
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	通用科目四
	科目四作业现场应急处置
	K4
	灭火器的选择和使用实操考核设备
	1
	套
	

	2
	
	
	K4
	单人徒手心肺复苏实操考核设备
	2
	套
	

	3
	
	
	K4
	创伤包扎实操考核设备
	2
	套
	

	4
	
	
	K4
	触电事故现场应急处置实操考核设备
	3
	套
	

	5
	低压电工作业
	科目一安全用具使用
	K11
	低压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考培设备
	4
	套
	

	6
	
	科目二作业现场安全隐患排除
	K21
	低压电工K21作业现场安全隐患排除实操考培设备
	2
	套
	

	7
	
	科目三安全操作技术
	K31
	低压电工K31电气设备安装实操考培设备
	6
	套
	

	8
	
	
	K32
	低压电工K32低压开关柜实操考培设备
	4
	套
	

	9
	
	
	K33
	低压电工K33临时用电系统实操考培设备
	4
	套
	

	10
	高压电工作业
	科目一安全用具使用
	K11
	高压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考培设备
	2
	套
	

	11
	
	科目二作业现场安全隐患排除
	K21
	高压电工作业现场安全隐患排除实操考培设备
	1
	套
	在原有设备上升级改造

	12
	
	

科目三安全操作技术
	K31
	高压电工K31 10/0.4k V变配电系统(成套开关柜)实操设备
	1
	套
	在原有设备上升级改造

	13
	
	
	K31
	高压电工K31 10/0.4k V变配电系统(成套开关柜)实操考核设备
	1
	套
	

	14
	
	
	K32
	高压电工K32 10/0.4k V变配电系统(架空线路)实操设备
	2
	套
	

	15
	
	
	K33
	高压电工K33 电气设备安装实操考培设备
	2
	套
	

	16
	熔化焊接与热切割作业
	科目一安全用具使用
	K11
	熔化焊接与热切割作业安全用具考位实操考核设备
	5
	套
	

	17
	
	科目二作业现场安全隐患排除
	K21
	熔化焊接与热切割作业现场安全隐患排除实操考培设备
	2
	套
	

	18
	
	科目三安全操作技术
	K31
	焊条电弧焊高处实操考培设备
	2
	
	

	19
	
	
	K32
	二氧化碳气体保护焊实操考培设备
	2
	套
	

	20
	
	
	K33
	氩弧焊实操考培设备
	2
	套
	

	21
	
	
	K34
	气焊实操考培设备
	1
	套
	

	22
	
	
	K34
	气割高处实操考培设备
	1
	套
	

	23
	
	焊工考试配套
	K3
	工位隔断
	8
	工位
	

	24
	
	
	K3
	气瓶房
	3
	间
	

	25
	
	
	K3
	气路架设
	1
	套
	

	26
	
	
	K3
	集中排风排烟集尘除尘环保设备
	8
	工位
	

	27
	
	
	K3
	电源布线
	1
	套
	

	28
	高处安装、维护、拆除作业
	科目一安全用具使用
	K11
	高处作业安全用具实操考培设备
	4
	套
	

	29
	
	科目二作业现场安全隐患排除
	K21
	高处作业零部件判废实操考培设备
	1
	套
	

	30
	
	
	K22
	高处作业作业现场安全隐患排除实操考培设备
	1
	套
	在原有设备上改造

	31
	
	科目三安全操作技术
	K31
	移动平台实操考培设备
	1
	套
	

	32
	
	
	K32
	吊篮实操考培设备
	1
	套
	

	33
	
	
	K33
	吊具实操考培设备
	1
	套
	

	34
	
	
	K34
	登杆登塔考培设备
	1
	套
	

	35
	登高架设作业
	科目一安全用具使用
	K11
	登高作业安全用具实操考培设备
	1
	套
	

	36
	
	科目二作业现场安全隐患排除
	K21
	登高作业零部件判废实操考培设备
	1
	套
	

	37
	
	
	K22
	登高作业作业现场安全隐患排除实操考培设备
	1
	套
	

	38
	
	科目三安全操作技术
	K31
	双排落地钢管脚手架实操考培设备
	1
	套
	

	39
	
	
	K32
	双排钢管跨越架实操考培设备
	1
	套
	

	40
	考场配套
	进行智能分析的成套设备
	1
	项
	

	41
	
	智能叫号系统软件
	1
	套
	

	42
	考场监控
	考场监控摄像头
	40
	个
	

	43
	
	安装布线
	1
	套
	

	44
	候考区
	36门人脸识别存包柜
	3
	套
	

	45
	
	身份证阅读器
	4
	台
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3、 货物（标的）技术参数及功能指标
注：下列技术参数表一整套技术参数功能指标。
1、 通用科目四
	考位编号
	考位名称
	考位面积
	考位设备设施要求
	考位布置要求

	
	
	
	设备/设施/器材
	规格/要求
	数量
	

	K41
	触电事故现场应急处置考位
	≥5m²
	模拟人
	全身式
	1套
	

	
	
	
	触电场景
	电工作业触电场景。
	1套
	

	
	
	
	其他设备、设施、器材
	根据实际需求配备。
	
	

	K42
	单人徒手心肺复苏操作考位
	≥5m²
	心肺复苏模拟人
	全身式
	1套
	

	
	
	
	一次性CPR屏障消毒面膜
	
	若干
	

	
	
	
	其他设备、设施、器材
	根据实际需求配备。
	
	

	K43
	灭火器选择与使用考位
	≥9m²
	水基、泡沫、干粉、二氧化碳、清水等灭火器以及沙池、干沙、铲
	1.满足扑灭A、B、C、D、E等五类火灾要求。
2.灭火器应包括手提式、推车式。
3.手提式灭火器应符合现行标准《手提式灭火器》（GB4351）的有关要求；推车式灭火器应符合现行标准《推车式灭火器》（GB8109）的有关要求。
▲提供水基、泡沫、干粉、二氧化碳、清水或者水枪等实物仿真灭火器以及沙池、干沙、铲等，灭火器瓶身、喷口、压把外观与真实灭火器一致，需提供仿真灭火器瓶身、喷口、压把外观照片逐一对应（提供截图）
	1套
	实物设备考位或实物仿真设备考位任选其一。

	
	
	
	火灾场景视频
	包括A、B、C、D、E等五类火灾场景，含相应场景音频描述。
	1套
	

	
	
	
	显示屏（或投影仪、投影幕布）
	屏幕尺寸不小于50英寸，能够外放声音。
	1套
	

	
	
	
	火盆及风向标牌
	模拟火焰和风向。
	1套
	

	
	
	
	安全帽
	应符合现行标准《头部防护安全帽》（GB 2811）的有关要求。
	1顶
	

	
	
	
	手套
	
	1副
	

	
	
	
	工作服
	全棉、长袖、紧口。
	1套
	

	
	
	
	其他设备、设施、器材
	根据实际需求配备。
	
	

	
	
	
	水基、泡沫、干粉、二氧化碳、清水等实物仿真灭火器以及沙池、干沙、铲
	1.满足扑灭A、B、C、D、E等五类火灾要求。
2.定制，实物仿真灭火器应包括手提式、推车式，具有按压动作识别功能。
	1套
	

	
	
	
	仿真灭火智能化考核系统及配套硬件设备
	定制，能够随机展示A、B、C、D、E等五类火灾场景并播放相应场景音频描述，能够按照灭火标准步骤对考生进行智能化考核。
▲（1）提供水基、泡沫、干粉、二氧化碳、清水或者水枪等实物仿真灭火器以及沙池、干沙、铲等，灭火器瓶身、喷口、压把外观与真实灭火器一致，需提供仿真灭火器瓶身、喷口、压把外观照片逐一对应（投标文件中须提供相关功能佐证材料，如第三方检测报告或操作手册或图片等。）
▲（2）产品要求实现人机交互，支持识别侧身等行为，并且屏幕中人物实时根据人物状态响应，（投标文件中须提供相关功能佐证材料，如第三方检测报告或操作手册或图片等。）
▲（3）系统识别操作者使用灭火器的种类，并根据操作者的灭火操作，火灾情景实时动态变化，如在灭火器喷洒下，火焰变弱，最终熄灭的效果。（投标文件中须提供相关功能佐证材料，如第三方检测报告或操作手册或图片等。）
▲（4）产品实现国家考试大纲考核要点中的正确选择灭火器、是否瞄准火焰根部判断、上下风口判断、人员真实侧身动作的判断、灭火距离3—5m判断，外观检查判定、有效期检查判定等要点。（投标文件中须提供相关功能佐证材料，如第三方检测报告或操作手册或图片等。）
	1套
	

	
	
	
	安全帽
	应符合现行标准《头部防护安全帽》（GB 2811）的有关要求。
	1顶
	

	
	
	
	手套
	
	1副
	

	
	
	
	工作服
	全棉、长袖、紧口
	1套
	

	
	
	
	其他设备、设施、器材
	根据实际需求配备。
	
	

	K44
	创伤包扎考位
	≥5m²
	创伤模拟人
	全身式
	1套
	

	
	
	
	急救箱及常用包扎材料，常用包扎材料包括但不限于：止血带、纱布或敷料、夹板、绷带、三角巾等
	
	1套
	

	
	
	
	担架
	应符合现行标准《病人搬运设备第1部分：救护车担架》（YY/T1638.1）的有关要求。
	1副
	

	
	
	
	其他设备、设施、器材
	根据实际需求配备。
	
	




2、 [bookmark: _Toc24627]低压电工作业
	[bookmark: _Toc17814]考位编号
	考位名称
	考位面积
	考位设备设施要求
	考位布置要求

	
	
	
	设备/设施/器材
	规格/要求
	数量
	

	科目一安全用具使用（K1）

	K11
	电力安全工器具与电工仪器仪表考位
	≥10m²
	低压验电笔
	1.测量范围：500V及以下。2.应符合现行标准《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》（GB 4793.1）的有关要求。
	1个
	1.考试前应设置不少于2个干扰项设备设施，每个干扰项设备设施应为其规格/要求中的一种。
2.考核登高用具前，考生必须将速差自控器（防坠器）与安全带连接。
3.考生在本考位选择安全工器具、仪器仪表进行后续考试的，考位中各种设备/设施/器材的数量应按照实际情况配备。

	
	
	
	携带型低压短路接地线
	1.适用电压：0.4kV；接地棒长度：0.5m。2.应符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》（DL/T879）、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB13398）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	绝缘凳
	应符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯（GB/T17620）的有关要求。
	1个
	

	
	
	
	绝缘梯
	应符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯（GB/T17620）的有关要求。
	1个
	

	
	
	
	绝缘垫
	应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T853）的有关要求。
	1块
	

	
	
	
	绝缘胶带
	电压等级：600V以下；阻燃型
	若干
	

	
	
	
	绝缘手套
	应符合现行标准《带电作业用绝缘手套（GB/T17622）的有关要求。
	1副
	

	
	
	
	绝缘鞋
	应符合现行标准《足部防护安全鞋》（GB 21148）的有关要求。
	1双
	

	
	
	
	安全帽
	应符合现行标准《头部防护安全帽》（GB 2811）的有关要求。
	
	

	
	
	
	防护眼镜
	应符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》（GB14866）的有关要求。
	1副
	

	
	
	
	安全绳
	应符合现行标准《坠落防护安全绳》（GB 24543）的有关要求。
	
	

	
	
	
	安全带
	围杆作业用安全带
	应符合现行标准《坠落防护安全带》（GB 6095）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	
	区域限制用安全带
	
	1套
	

	
	
	
	
	坠落悬挂用安全带
	
	1套
	

	
	
	
	脚扣
	应符合现行标准《坠落防护登杆脚扣》（AQ6109）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	登高板
	应符合现行标准《电杆用登高板》（DL/T1643）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	电杆
	1.高度不低于4m。
2.应符合现行标准《环形混凝土电杆》（GB/T4623）的有关要求。
	
	

	
	
	
	工具袋
	
	1个
	

	
	
	
	电工通用工具
	
	1套
	

	
	
	
	安全标志
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类电气安全标志。2.应符合现行标准《电气安全标志》（GB/T29481）、《安全标志及其使用导则》（GB2894）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	万用表
	数字式
	应符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》（GB19517）的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。
	1个
	

	
	
	
	
	指针式
	
	1个
	

	
	
	
	钳形电流表
	数字式或指针式
	
	1个
	

	
	
	
	兆欧表
	500V指针式
	
	1个
	

	
	
	
	
	1000V指针式
	
	1个
	

	
	
	
	
	数字式
	
	1个
	

	
	
	
	接地电阻测试仪
	数字式或指针式或钳形表
	
	1个
	

	
	
	
	漏电保护器测试仪
	0～500mA;0～999ms。
	
	1个
	

	
	
	
	电阻箱
	最小步进不大于1Ω，量程不小于99kΩ
	
	1台
	

	
	
	
	漏电保护器
	C型
	
	1个
	

	
	
	
	
	D型
	
	1个
	

	
	
	
	仪器仪表测试台
	1.定制，能够模拟各类仪器仪表的电气物理量。
2.应使用安全电压，或有短路保护、剩余电流动作保护和接地保护。
3.应符合现行标准《通用用电设备配电设计规范》（GB50055）、《低压配电设计规范》（GB50054）的有关要求。
	1台
	

	
	
	
	干扰项设备设施
	低压验电笔
	无法正常使用的。
	1个
	

	
	
	
	
	携带型低压短路接地线
	缺少附件的。
	1套
	

	
	
	
	
	安全帽
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。
	各1顶
	

	
	
	
	
	安全带
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。
	各1套
	

	
	
	
	
	脚扣
	无法正常使用的。
	1套
	

	
	
	
	
	登高板
	无法正常使用的。
	1套
	

	
	
	
	
	绝缘手套
	过期的、损坏的。
	各1副
	

	
	
	
	
	绝缘鞋
	过期的、损坏的。
	各1双
	

	
	
	
	
	万用表
	外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。
	各1个
	

	
	
	
	
	钳形电流表
	外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。
	各1个
	

	
	
	
	
	兆欧表
	外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。
	各1个
	

	
	
	
	
	接地电阻测试仪
	外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。
	各1个
	

	
	
	
	
	漏电保护器测试仪
	外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。
	各1个
	

	
	
	
	
	其他设备设施
	根据实际需求配备。
	
	

	
	
	
	安全工器具存放柜
	定制，满足摆放需求。
	若干
	

	
	
	
	仪器仪表摆放架
	定制，满足摆放需求。
	若干
	

	
	
	
	考生作业安全防护设备设施
	速差自控器（防坠器）
	1.电杆上方安装速差自控器（防坠器），速差自控器（防坠器）的安全绳长度不超过电杆高度，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m。
2.应符合现行标准《坠落防护速差自控器》（GB24544）的有关要求。
	1个
	

	
	
	
	
	安全防护垫
	厚度不低于30cm。
	若干
	

	
	
	
	
	绝缘垫
	1.仪器仪表测试台作业区域满铺。
2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T853）的有关要求。
	1块
	

	
	
	
	其他设备、设施、器材
	根据实际需求配备。
	
	

	科目二作业现场安全隐患排除（K2）

	K21
	作业现场安全隐患排除考位
	≥5m
	低压电工作业现场安全风险安全隐患、职业危害的场景
	
	若干
	

	
	
	
	电力安全工器具
	
	1套
	

	
	
	
	其他设备、设施、器材
	根据实际需求配备。
	
	

	科目三安全操作技术（K3）

	K31
	电气设备安装考位
	≥2m²
	电路图
	
	若干
	

	
	
	
	单相电能表
	1.与电路图匹配。
2.应符合现行标准《电测量设备》（GB/T17215）相应部分的要求。
	若干
	

	
	
	
	三相四线电能表
	
	若干
	

	
	
	
	电流表
	1.与电路图匹配。
2.应符合现行标准《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》（GB/T7676）相应部分的要求。
	若干
	

	
	
	
	电涌保护器
	1.与电路图匹配。
2.应符合现行标准《低压电涌保护器（SPD）第11部分：低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》（GB/T18802.11）的有关要求。
	若干
	

	
	
	
	熔断器
	1.与电路图匹配2.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T14048）相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。
	若干
	

	
	
	
	断路器（带漏电保护器）
	
	若干
	

	
	
	
	断路器
	
	若干
	

	
	
	
	剩余电流动作保护器
	
	若干
	

	
	
	
	交流接触器
	
	若干
	

	
	
	
	热继电器
	
	若干
	

	
	
	
	电流互感器
	
	若干
	

	
	
	
	按钮开关
	
	若干
	

	
	
	
	万能转换开关
	
	若干
	

	
	
	
	三档旋钮开关
	
	若干
	

	
	
	
	五孔插座
	1.与电路图匹配。
2.应符合现行标准《家用和类似用途插头插座》（GB/T2099）相应部分的要求。
	若干
	

	
	
	
	双控开关
	1.与电路图匹配。
2.应符合现行标准《家用和类似用途固定式电气装置的开关》（GB/T16915）相应部分的要求。
	若干
	

	
	
	
	单控开关
	
	若干
	

	
	
	
	三相异步电动机
	与电路图匹配
	1台
	

	
	
	
	灯具
	
	1套
	

	
	
	
	配电箱
	单排，含导轨，24位。
	1个
	

	
	
	
	电气设备固定背板
	
	1个
	

	
	
	
	导线
	单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线。
	若干
	

	
	
	
	接线端子
	非快接型，各种规格。
	若干
	

	
	
	
	线芯压接工具及模具
	
	1套
	

	
	
	
	导线连接器
	各种规格
	若干
	

	
	
	
	糖锡设备及焊锡丝
	
	1套
	

	
	
	
	连接管
	各种规格
	若干
	

	
	
	
	绝缘胶带
	
	若干
	

	
	
	
	接线工具，包括但不限于：剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀等
	
	1套
	

	
	
	
	操作台
	1.操作台应设带漏电保护的总开关，台面板应绝缘，可导电部位应接地保护，设有可以防止考生误送电的锁定装置。
2.可根据实际情况使用安全电压3.供考试用的供配电线路的设置和安装，应符合现行标准《建筑电气与智能化通用规范》（GB55024）的有关要求。
	1个
	

	
	
	
	安全标志
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类电气安全标志。2.应符合现行标准《电气安全标志》（GB/T29481）、《安全标志及其使用导则》（GB2894）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	器材摆放架
	定制，满足摆放需求。
	若干
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	考生作业安全防护设备设施
	绝缘垫
	1.作业区域满铺。
2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T853）的有关要求。
	1块
	

	
	
	
	其他设备、设施、器材
	根据实际需求配备。
	
	

	K32
	低压开关柜考位
	≥10m²
	低压开关柜（整套）
	进线柜
	1.GCS系列或MNS系列或GCK系列或GGD系列，与生产实际型号一致。
2.应符合现行标准《低压成套开关设备和控制设备》（GB/T7251）相应部分的要求。
	1个
	电气设备各项防止直接触电、间接触电的保护措施应落实到位，配置、安装应符合现行标准《建筑电气与智能化通用规范》（GB55024）的有关要求。

	
	
	
	
	出线柜
	
	1个
	

	
	
	
	
	补偿柜
	
	1个
	

	
	
	
	接线模拟图板或接线模拟屏
	低压配电接线图。
	1块
	

	
	
	
	接地干线
	
	1套
	

	
	
	
	安全围栏
	
	若干
	

	
	
	
	安全标志
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类电气安全标志。2.应符合现行标准《电气安全标志》（GB/T29481）、《安全标志及其使用导则》（GB2894）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	绝缘垫
	应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T853）的有关要求。
	若干
	

	
	
	
	其他设备、设施、器材
	根据实际需求配备。
	
	

	K33
	临时用电系统考位
	≥10m²
	临时用电系统施工图
	
	1张
	

	
	
	
	供电系统
	应符合现行标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46）要求的，建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统，且必须符合下列规定：
（1）应采用三级配电系统；
（2）应采用TN-S系统；
（3）应采用二级剩余电流动作保护系统。
	1套
	

	
	
	
	总配电箱（整套）
	配电箱
	
	1个
	

	
	
	
	
	电压表
	1.与电路图匹配。
2.应符合现行标准《电测量设备》（GB/T17215）相应部分的要求。
	1个
	

	
	
	
	
	电流表
	
	3个
	

	
	
	
	
	三相四线电能表
	
	1个
	

	
	
	
	
	转换开关
	1.与电路图匹配。
2.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T14048）相应部分的要求。
	1个
	

	
	
	
	
	电流互感器
	1.与电路图匹配。
2.应符合现行标准《互感器XGB/T20840）相应部分的要求。
	3个
	

	
	
	
	
	隔离开关
	1.与电路图匹配。
2.分断路器为透明塑壳，分断时可见分断点，带漏电保护。
3.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T14048）相应部分的要求。
	1个
	

	
	
	
	
	总断路器
	
	1个
	

	
	
	
	
	分断路器
	
	2个
	

	
	
	
	分配电箱（整套）
	配电箱
	
	1个
	

	
	
	
	
	总断路器
	1.与电路图匹配。
2.含动力回路、照明回路。
3.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点。
4.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T14048）相应部分的要求。
	1个
	

	
	
	
	
	分断路器
	
	2个
	

	
	
	
	动力开关箱（整套）
	开关箱
	
	1个
	

	
	
	
	
	断路器
	1.与电路图匹配。
2.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点，带漏电保护。
3.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T14048）相应部分的要求。
	1个
	

	
	
	
	照明开关箱（整套）
	开关箱
	
	1个
	

	
	
	
	
	断路器
	1.与电路图匹配。
2.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点，带漏电保护。
3.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T14048）相应部分的要求。
	1个
	

	
	
	
	导线
	单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线。
	若干
	

	
	
	
	接线端子
	非快接型，各种规格。
	若干
	

	
	
	
	电缆
	与电路图匹配。
	若干
	

	
	
	
	接地装置及临时接地连接点
	应符合现行标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46）的有关要求。
	若干
	

	
	
	
	电动机
	380V，带启动装置。
	1台
	

	
	
	
	照明灯具
	220V
	1套
	

	
	
	
	接线工具，包括但不限于：剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀、千分尺、绝缘胶布等
	
	1套
	

	
	
	
	安全标志
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类电气安全标志。2.应符合现行标准《电气安全标志》（GB/T29481）、《安全标志及其使用导则》（GB2894）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	干扰项设备设施
	总配电箱分断路器
	与电路图不匹配，不带漏电保护。
	1个
	

	
	
	
	
	分配电箱分断路器
	与电路图不匹配。
	1个
	

	
	
	
	
	动力开关箱断路器
	与电路图不匹配，不带漏电保护。
	1个
	

	
	
	
	
	照明开关箱断路器
	与电路图不匹配，不带漏电保护。
	1个
	

	
	
	
	考生作业安全防护设备设施
	绝缘垫
	1.作业区域满铺。
2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求。
	若干
	





3、高压电工作业

	考位编号
	考位名称
	考位面积
	考位设备设施要求
	考位布置要求

	
	
	
	设备/设施/器材
	规格/要求
	数量
	

	科目一安全用具使用（K1）

	K11
	电力安全工器具与电工仪器仪表考位
	≥10m²
	高压验电器
	1.额定电压：10kV；伸缩型。
2.应符合现行标准《电容型验电器》DL/T1个740）的有关要求。
	1个
	1.考试前应设置不少于2个干扰项设备设施，每个干扰项设备设施应为其规格/要求中的一种。
2.考核登高用具前，考生必须将速差自控器（防坠器）与安全带连接。
3.考生在本考位选择安全工器具、仪器仪表进行后续考试的，考位中各种设备/设施/器材的数量应按照实际情况配备。

	
	
	
	高压放电棒
	1.适用电压：10kV；带接地线夹。
2.应符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》（DL/T879）、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB13398）的有关要求。
	1个
	

	
	
	
	高压验电信号发生器
	1.适用验电器电压等级：10kV。
2.应符合现行标准《合成信号发生器通用规范》（GB/T12114）的有关要求。
	1个
	

	
	
	
	携带型高压短路接地线
	1.适用电压：10kV；接地棒长度：1m。
2.应符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》（DL/T879）、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB13398）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	绝缘操作杆
	带防雨罩
	1.适用电压：10kV。
2.应符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB13398）的有关要求。
	各1套
	

	
	
	
	
	不带防雨罩
	
	
	

	
	
	
	绝缘夹钳
	1.适用电压：10kV；自锁式。
2.应符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB13398）的有关要求。
	1把
	

	
	
	
	低压验电器
	1.额定电压：0.4kV；伸缩型。
2.应符合现行标准《电容型验电器》（DL/T740）的有关要求。
	1个
	

	
	
	
	低压验电笔
	1.测量范围：500V及以下。
2.应符合现行标准《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》（GB 4793.1）的有关要求。
	1个
	

	
	
	
	携带型低压短路接地线
	1.适用电压：0.4kV；接地棒长度：0.5m。
2.应符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》（DL/T879）、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB13398）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	传递绳
	
	1根
	

	
	
	
	绝缘凳
	应符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》（GB/T17620）的有关要求。
	1个
	

	
	
	
	绝缘梯
	应符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》（GB/T17620）的有关要求。
	1个
	

	
	
	
	绝缘垫
	应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T853）的有关要求。
	1块
	

	
	
	
	绝缘手套
	1.适用电压：≥10kV。
2.应符合现行标准《带电作业用绝缘手套》（GB/T17622）的有关要求。
	1副
	

	
	
	
	绝缘靴
	1.电绝缘性能：≥10kV。
2.应符合现行标准《足部防护安全鞋》（GB21148）的有关要求。
	1双
	

	
	
	
	绝缘鞋
	应符合现行标准《足部防护安全鞋》（GB21148）的有关要求。
	1双
	

	
	
	
	安全帽
	应符合现行标准《头部防护安全帽》（GB2811）的有关要求。
	
	

	
	
	
	防护眼镜
	应符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》（GB14866）的有关要求。
	1副
	

	
	
	
	安全绳
	应符合现行标准《坠落防护安全绳》（GB24543）的有关要求。
	1根
	

	
	
	
	安全带
	围杆作业用安全带
	应符合现行标准《坠落防护安全带》（GB6095）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	
	区域限制用安全带
	
	1套
	

	
	
	
	
	坠落悬挂用安全带
	
	1套
	

	
	
	
	脚扣
	应符合现行标准《环形混凝土电杆用脚扣》（DL/T1642）或《坠落防护登杆脚扣》（AQ6109）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	登高板
	应符合现行标准《电杆用登高板》（DL/T1643）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	电杆
	1.高度不低于4m。
2.应符合现行标准《环形混凝土电杆》（GB/T4623）的有关要求。
	1根
	

	
	
	
	工具袋
	
	1个
	

	
	
	
	电工通用工具
	
	1套
	

	
	
	
	安全标志
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类电气安全标志。2.应符合现行标准《电气安全标志》（GB/T29481）、《安全标志及其使用导则》（GB2894）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	万用表
	数字式
	应符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》（GB19517）的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。
	1个
	

	
	
	
	
	指针式
	
	1个
	

	
	
	
	钳形电流表
	数字式AC/DC600V下。
	
	1个
	

	
	
	
	兆欧表
	500V指针式
	
	1个
	

	
	
	
	
	1000V指针式
	
	1个
	

	
	
	
	
	2500V指针式
	
	1个
	

	
	
	
	绝缘电阻测试仪
	数字式
	
	1个
	

	
	
	
	接地电阻测试仪
	数字式或指针式或钳形表
	
	1个
	

	
	
	
	直流单臂电桥
	
	
	1个
	

	
	
	
	直流电阻测试仪
	
	
	1个
	

	
	
	
	电阻箱
	最小步进不大于1Ω，量程不小于99kΩ。
	
	1台
	

	
	
	
	仪器仪表测试台
	1.定制，能够模拟各类仪器仪表的电气物理量。
2.应使用安全电压，或有短路保护、剩余电流动作保护和接地保护。
3.应符合现行标准《通用用电设备配电设计规范》（GB50055）、《低压配电设计规范》（GB50054）的有关要求。
	
	

	
	
	
	干扰项设备设施
	高压验电器
	无法正常使用的。
	1个
	

	
	
	
	
	高压放电棒
	缺少附件的。
	1个
	

	
	
	
	
	高压验电信号发生器
	无法正常使用的。
	1个
	

	
	
	
	
	携带型高压短路接地线
	缺少附件的。
	1套
	

	
	
	
	
	绝缘操作杆
	带防雨罩不带防雨罩
	无法正常使用的
	各1套
	

	
	
	
	
	绝缘夹钳
	无法正常使用的。
	1把
	

	
	
	
	
	低压验电器
	无法正常使用的。
	1个
	

	
	
	
	
	低压验电笔
	无法正常使用的。
	1个
	

	
	
	
	
	携带型低压短路接地线
	缺少附件的。
	1套
	

	
	
	
	
	安全帽
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。
	各1顶
	

	
	
	
	
	安全带
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。
	各1套
	

	
	
	
	
	脚扣
	无法正常使用的。
	1套
	

	
	
	
	
	登高板
	无法正常使用的。
	1套
	

	
	
	
	
	绝缘手套
	防护等级不足的、过期的、损坏的。
	各1副
	

	
	
	
	
	绝缘靴
	防护等级不足的、过期的、损坏的。
	各1双
	

	
	
	
	
	绝缘鞋
	过期的、损坏的。
	各1双
	

	
	
	
	
	万用表
	外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。
	各1个
	

	
	
	
	
	钳形电流表
	外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。
	各1个
	

	
	
	
	
	兆欧表
	外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。
	各1个
	

	
	
	
	
	绝缘电阻测试仪
	外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。
	各1个
	

	
	
	
	
	接地电阻测试仪
	外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。
	各1个
	

	
	
	
	
	直流单臂电桥
	外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。
	各1个
	

	
	
	
	
	直流电阻测试仪
	外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。
	各1个
	

	
	
	
	
	其他设备设施
	根据实际需求配备。
	
	

	
	
	
	安全工器具存放柜
	定制，满足摆放需求。
	若干
	

	
	
	
	仪器仪表摆放架
	定制，满足摆放需求。
	若干
	

	
	
	
	考生作业安全防护设备设施
	速差自控器（防坠器）
	1.电杆上方安装速差自控器（防坠器），速差自控器（防坠器）的安全绳长度不超过电杆高度，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m。
2.应符合现行标准《坠落防护速差自控器》（GB24544）的有关要求。
	1个
	

	
	
	
	
	安全防护垫
	厚度不低于30cm。
	若干
	

	
	
	
	
	绝缘垫
	1.仪器仪表测试台作业区域满铺2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T853）的有关要求。
	1块
	

	
	
	
	其他设备、设施、器材
	根据实际需求配备。
	
	

	科目二作业现场安全隐患排除（K2）

	K21
	作业现场安全隐患排除考位
	≥5m²
	高低压电工作业现场安全风险、安全隐患、职业危害的场景
	
	若干
	

	
	
	
	电力安全工器具
	
	1套
	

	
	
	
	其他设备、设施、器材
	根据实际需求配备。
	
	

	科目三安全操作技术（K3）

	K31
	10/0.4kV变配电系统（成套开关柜）考位
	≥30m²
	高压开关柜（整套）
	进线柜
	1.10kV高压开关柜，KYN系列或XGN系列或HXGN系列，与生产实际型号一致。
2.一次侧不通电，配微机保护系统，带温湿度监测。
3.应符合现行标准《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》（GB/T11022）的有关要求。
	1个
	电气设备各项防止直接触电、间接触电的保护措施应落实到位，配置、安装应符合现行标准《建筑电气与智能化通用规范》（GB55024）的有关要求。

	
	
	
	
	计量柜
	
	1个
	

	
	
	
	
	PT柜
	
	1个
	

	
	
	
	
	出线柜
	
	1个
	

	
	
	
	
	操作开关柜的附属配件及工器具
	
	1套
	

	
	
	
	千式电力变压器
	1.10/0.4kV干式电力变压器，带外壳，带温控器，不通电。
2.应符合现行标准《干式电力变压器技术参数和要求》（GB/T10228）的有关要求。
	1台
	

	
	
	
	低压开关柜（整套）
	进线柜
	1.GCS系列或MNS系列或GCK系列或GGD系列，与生产实际型号一致。
2.应符合现行标准《低压成套开关设备和控制设备》（GB/T7251）相应部分的要求。
	1个
	

	
	
	
	
	出线柜
	
	1个
	

	
	
	
	
	补偿柜
	
	1个
	

	
	
	
	接线模拟图板或接线模拟屏
	高低压配电接线图。
▲接线模拟图板需含：电源指示，报警指示灯，带电指示灯，地刀指示灯，模拟开关旋扭，一次接线图。（投标文件需提供实物设备照片2张，验证设备的真实性）

	1套
	

	
	
	
	电力电缆
	高压或低压线路中部分线路应采用电力电缆。
	若干
	

	
	
	
	接地干线
	
	1套
	

	
	
	
	安全围栏
	
	若干
	

	
	
	
	安全标志
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类电气安全标志。2.应符合现行标准《电气安全标志》（GB/T29481）、《安全标志及其使用导则》（GB2894）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	绝缘垫
	应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T853）的有关要求。
	若干
	

	
	
	
	其他设备、设施、器材
	根据实际需求配备。
	
	

	K32
	10/0.4kV变配电系统（架空线路）考位
	≥20m²
	柱上变压器台架(整套)及高低压架空线
	隔离开关
	送电端隔离开关。
	3个
	

	
	
	
	
	10kV架空绝缘电缆及验电接地环
	架空长度不低于2.5m，送电端接隔离开关，受电端带验电接地环，接变压器台架上的跌落式熔断器。
	3根
	

	
	
	
	
	跌落式熔断器
	1.离地高度不低于2.5m。
2.应符合现行标准《高压交流熔断器》（GB/T15166）相应部分的要求
	3个
	

	
	
	
	
	验电接地环
	安装在跌落式熔断器与避雷器之间的高压线上。
	3个
	

	
	
	
	
	避雷器
	
	3个
	

	
	
	
	
	油浸式电力变压
	1.10/0.4kV油浸式电力变压器。
2.应符合现行标准《油浸式电力变压器技术参数和要求》（GB/T6451）的有关要求。
	1台
	

	
	
	
	
	低压配电柜
	内装隔离开关、断路器、电压表、计量仪表、电力电容器等设备设施。
	1套
	

	
	
	
	
	接地扁铁
	
	1个
	

	
	
	
	
	0.4kV架空绝缘导线及验电接地环
	架空长度不低于2.5m，送电端带验电接地环。
	4根
	

	
	
	
	
	配套设备设施，包括但不限于：导线、绝缘子、电杆、金具、杆上配变安全运行标志等
	
	1套
	

	
	
	
	作业环境显示屏
	可设置和展示温度、雨、雪、雾、风向、风速等天气情况。
▲系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（投标文件中须提供相关功能佐证材料。如第三方检测报告或操作手册或图片等）
	1块
	

	
	
	
	安全围栏
	
	若干
	

	
	
	
	安全标志
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类电气安全标志。2.应符合现行标准《电气安全标志》（GB/T29481）、《安全标志及其使用导则》（GB2894）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	其他设备、设施、器材
	根据实际需求配备。
	
	

	K33
	电气设备安装考位
	≥2m²
	电路图
	
	若干
	

	
	
	
	单相电能表
	1.与电路图匹配。
2.应符合现行标准《电测量设备》（GB/T17215）相应部分的要求。
	若干
	

	
	
	
	三相四线电能表
	
	若干
	

	
	
	
	电流表
	1.与电路图匹配。
2.应符合现行标准《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》（GB/T7676）相应部分的要求。
	若干
	

	
	
	
	电涌保护器
	1.与电路图匹配。
2.应符合现行标准《低压电涌保护器（SPD）第11部分：低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》（GB/T18802.11）的有关要求。
	若干
	

	
	
	
	熔断器
	1.与电路图匹配。
2.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T14048）相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。
	若干
	

	
	
	
	断路器（带漏电保护器）
	
	若干
	

	
	
	
	断路器
	
	若干
	

	
	
	
	剩余电流动作保护器
	
	若干
	

	
	
	
	交流接触器
	
	若干
	

	
	
	
	热继电器
	
	若干
	

	
	
	
	电流互感器
	
	
	

	
	
	
	按钮开关
	
	若干
	

	
	
	
	万能转换开关
	
	若干
	

	
	
	
	三档旋钮开关
	
	若干
	

	
	
	
	五孔插座
	1.与电路图匹配。
2.应符合现行标准《家用和类似用途插头插座》（GB/T2099）相应部分的要求。
	若干
	

	
	
	
	双控开关
	1.与电路图匹配。
2.应符合现行标准《家用和类似用途固定式电气装置的开关》（GB/T16915）相应部分的要求。
	若干
	

	
	
	
	单控开关
	
	若干
	

	
	
	
	三相异步电动机
	与电路图匹配
	1台
	

	
	
	
	灯具
	
	1套
	

	
	
	
	配电箱
	单排，含导轨，24位。
	1个
	

	
	
	
	电气设备固定背板
	
	1个
	

	
	
	
	导线
	单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线。
	若干
	

	
	
	
	接线端子
	非快接型，各种规格。
	若干
	

	
	
	
	线芯压接工具及模具
	
	1套
	

	
	
	
	导线连接器
	各种规格
	若干
	

	
	
	
	糖锡设备及焊锡丝
	
	1套
	

	
	
	
	连接管
	各种规格
	若干
	

	
	
	
	绝缘胶带
	
	若干
	

	
	
	
	接线工具，包括但不限于：剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀等
	
	1套
	

	
	
	
	操作台
	1.操作台应设带漏电保护的总开关，台面板应绝缘，可导电部位应接地保护，设有可以防止考生误送电的锁定装置。
2.可根据实际情况使用安全电压
3.供考试用的供配电线路的设置和安装，应符合现行标准《建筑电气与智能化通用规范》（GB55024）的有关要求。
	1个
	

	
	
	
	安全标志
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类电气安全标志。2.应符合现行标准《电气安全标志》（GB/T29481）、《安全标志及其使用导则》（GB2894）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	器材摆放架
	定制，满足摆放需求。
	若干
	

	
	
	
	考生作业安全防护设备设施
	绝缘垫
	1.作业区域满铺。
2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T853）的有关要求。
	1块
	

	
	
	
	其他设备、设施、器材
	根据实际需求配备。
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	科目一安全用具使用（K1）

	K11
	安全用具考位
	≥10m²
	安全帽
	应符合现行标准《头部防护安全帽》（GB2811）的有关要求。
	1顶
	1.考试前应设置不少于2个干扰项设备设施，每个干扰项设备设施应为其规格/要求中的一种。
2.考生在本考位选择防护用品进行后续考试的，考位中各种设备/设施/器材的数量应按照实际情况配备。

	
	
	
	面罩
	手持式面罩
	应符合现行标准《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》（GB/T3609.1）的有关要求。
	1个
	

	
	
	
	
	头戴式面罩
	
	1个
	

	
	
	
	
	安全帽与面罩组合式面罩
	
	1个
	

	
	
	
	焊接护目镜
	应符合现行标准《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》（GB/T3609.1）的有关要求。
	1副
	

	
	
	
	滤光片
	1.进行焊条电弧焊、二氧化碳焊、氩弧焊、气焊（割）作业所需的遮光号规格。
2.应符合现行标准《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》（GB/T3609.1）的有关要求。
	各1片
	

	
	
	
	防冲击护目镜
	应符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》（GB14866）的有关要求。
	1副
	

	
	
	
	防尘口罩
	应符合现行标准《焊接与切割安全》（GB9448）的有关要求。
	1个
	

	
	
	
	防毒面具
	
	1个
	

	
	
	
	耳套、耳塞
	
	各1副
	

	
	
	
	手套
	应符合现行标准《焊工防护手套》（AQ6103）的有关要求。
	1副
	

	
	
	
	防护服
	应符合现行标准《防护服装焊接服》（GB8965.2）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	披肩、头蓬及套袖
	1.耐火材质。
2.应符合现行标准《焊接与切割安全》（GB9448）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	围裙
	
	1个
	

	
	
	
	护腿
	
	1副
	

	
	
	
	脚盖
	
	1副
	

	
	
	
	安全鞋
	1.带钢包头、防扎皮鞋。
2.应符合现行标准《足部防护安全鞋》（GB21148）的有关要求。
	1双
	

	
	
	
	坠落悬挂用安全带
	1.耐火材质。
2.应符合现行标准《坠落防护安全带》（GB6095）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	干扰项设备设施
	安全帽
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。
	各1顶
	

	
	
	
	
	面罩
	损坏的手持式、头戴式、安全帽与面罩组合式面罩。
	各1个
	

	
	
	
	
	平光眼镜
	
	1副
	

	
	
	
	
	白玻璃片
	大小与滤光片一致。
	若干
	

	
	
	
	
	手套
	帆布、棉纱。
	各1副
	

	
	
	
	
	工作服
	长袖棉质、长袖化纤。
	各1套
	

	
	
	
	
	帽子
	化纤
	1顶
	

	
	
	
	
	坠落悬挂用安全带
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。
	各1套
	

	
	
	
	
	其他设备设施
	根据实际需求配备。
	
	

	
	
	
	器材摆放架
	定制，满足摆放需求。
	若干
	

	
	
	
	衣架
	定制，满足摆放需求。布面胶鞋
	若干1双
	

	
	
	
	其他设备、设施、器材
	根据实际需求配备。
	
	

	科目二作业现场安全隐患排除（K2）

	K21
	作业现场安全隐患排除考位
	≥9m²
	外壳破损的焊条电弧焊机、二氧化碳气体保护焊机、氩弧焊机
	▲平地焊条电弧焊作业现场风险隐患辨识实物实操装置搭配现场场景化装饰，营造平地焊接作业现场。（投标文件须提供平地焊接作业隐患排除实物实操装置的场景搭设实拍照片，以此证明所投装置的真实性，确保装置符合本招标参数中对核心组件配置、隐患点设置及场景营造的各项要求）
	各1台
	

	
	
	
	损坏的焊条电弧焊钳、二氧化碳气体保护焊枪、氩弧焊枪
	
	各1把
	

	
	
	
	外皮破损的焊机二次线
	
	1根
	

	
	
	
	有问题的实物仿真氧气瓶、实物仿真乙炔气瓶
	▲平地气焊作业隐患排除实物实操装置搭配现场场景化装饰，营造平地气焊作业现场。（投标文件须提供平地气焊作业隐患排除实物实操装置的场景搭设实拍照片，以此证明所投装置的真实性，确保装置符合本招标参数中对核心组件配置、隐患点设置及场景营造的各项要求）

	各1个
	

	
	
	
	没有配置回火装置的乙炔表
	
	1个
	

	
	
	
	实物仿真汽油桶、实物仿真油漆桶
	
	各1个
	

	
	
	
	木板或木棍
	
	1个
	

	
	
	
	纸板或纸团
	
	1个
	

	
	
	
	其他设备、设施、器材
	根据实际需求配备。
	
	

	科目三安全操作技术（K3）

	K31
	焊条电弧焊考位
	≥9m²
	焊条电弧焊机
	1.焊机参数要求：
（1）额定输入电压：三相380V；
（2）额定输入功率：≥14kW。
2.应符合现行标准《弧焊设备第1部分：焊接电源》（GB/T15579.1）、《电弧焊机通用技术条件》（GB/T8118）的有关要求。
	1台
	1.考位电源采用三相五线制布线，按照“一机一闸一保护”要求设置电源，焊机要有可靠的接
2.考位应符合现行标准《焊接与切割安全》（GB9448）规定的工作区域防护、通风、灭火、电弧焊接及切割安全等有关要求。
3.考试前应设置不少于2个干扰项设备设施。
4.考生在作业前，必须按照《焊接与切割安全》（GB 9448）要求做好人身防护；考核高处焊条电弧焊作业时，在攀登移动式操作平台前，必须将速差自控器（防坠器）与安全带连接。

	
	
	
	电焊钳及配套电缆线
	1.与焊机匹配，电缆线长度不小于3m。
2.应符合现行标准《弧焊设备第11部分：电焊钳》（GB/T15579.11）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	焊接夹钳及配套电缆线
	1.与焊机匹配，电缆线长度不小于3m。
2.应符合现行标准《弧焊设备第13部分：焊接夹钳》（GB/T15579.13）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	焊条
	Φ2.5～4.0mm，低碳钢焊条
	若干
	

	
	
	
	焊条保温桶
	
	1个
	

	
	
	
	焊条头回收桶
	
	1个
	

	
	
	
	焊接板材
	1.规格：厚度4～10mm、长度150mm、宽度50mm。
2.牌号：Q235。
	若干
	

	
	
	
	工作台
	定制
	1个
	

	
	
	
	焊架
	定制
	1个
	

	
	
	
	常用工器具，包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、一字螺丝刀、十字螺丝刀、宽刃扁、角磨机、钢丝刷等
	各类工器具的型号规格应满足作业需要。
	1套
	

	
	
	
	工具袋
	
	1个
	

	
	
	
	焊接除尘设备
	应符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设备》（GB/T43917）相应部分的要求。
	1套
	

	
	
	
	移动式操作平台（门式架），包括但不限于：防护栏杆、门架及配件、爬梯、脚轮等
	1.满足搭设1层所需的构配件。
2.门架及配件应符合现行标准《门式钢管脚手架》（JG/T13）的有关要求。
3.脚轮应符合现行标准《工业脚轮和车轮》（GB/T14687）的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮
	1套
	

	
	
	
	焊渣接火斗
	
	1个
	

	
	
	
	焊接防火布
	
	若干
	

	
	
	
	干粉灭火器、二氧化碳灭火器
	1.手提式。
2.应符合现行标准《手提式灭火器》（GB4351）的有关要求。
	各1个
	

	
	
	
	安全围栏
	
	若干
	

	
	
	
	安全标志
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.应符合现行标准《安全标志及其使用导则》（GB2894）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	干扰项设备设施
	实物仿真汽油桶
	
	1个
	

	
	
	
	
	实物仿真油漆桶
	
	1个
	

	
	
	
	
	木板或木棍
	
	1个
	

	
	
	
	
	纸板或纸团
	
	1个
	

	
	
	
	
	实物仿真氧气瓶
	
	1个
	

	
	
	
	
	实物仿真乙炔瓶
	
	1个
	

	
	
	
	
	其他设备设施
	根据实际需求配备。
	
	

	
	
	
	考生作业安全防护设备设施
	速差自控器（防坠器）
	1.速差自控器（防坠器）的安全绳长度不超过挂点至地面的距离，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m。
2.应符合现行标准《坠落防护速差自控器》（GB24544）的有关要求。
	1个
	

	
	
	
	其他设备、设施、器材
	根据实际需求配备。
	
	

	K32
	二氧化碳气体保护焊考位
	≥9m²
	二氧化碳气体保护焊机
	1.焊机参数要求：
（1）额定输入电压：三相380V；
（2）额定输入功率：≥14kW。
2.应符合现行标准《弧焊设备第1部分：焊接电源》（GB/T15579.1）、《电弧焊机通用技术条件》（GB/T8118）的有关要求。
	1台
	1.考位电源采用三相五线制布线，按照“一机一闸一保护”要求设置电源，焊机要有可靠的接地。
2.考位应符合现行标准《焊接与切割安全》（GB9448）规定的工作区域防护、通风、灭火、电弧焊接及切割安全等有关要求。
3.考试前应设置不少于2个干扰项设备设施。
4.考生在作业前，必须按照《焊接与切割安全》（GB 9448）要求做好人身防护。

	
	
	
	送丝装置
	1.与焊机匹配。
2.应符合现行标准《弧焊设备第5部分：送丝装置》（GB/T15579.5）的有关要求。
	1台
	

	
	
	
	焊枪
	1.与焊机匹配，长度不小于3m。
2.应符合现行标准《弧焊设备第7部分：焊炬（枪）》（GB/T15579.7）的有关要求。
	
	

	
	
	
	焊接夹钳及配套电缆线
	1.与焊机匹配，电缆线长度不小于3m。2.应符合现行标准《弧焊设备第13部分：焊接夹钳》（GB/T15579.13）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	二氧化碳气瓶及相关附件
	1.气瓶应在检验有效期内，有警示标签和充装产品合格标签。
2.应符合现行标准《钢质焊接气瓶》（GB/T5100）的有关要求或《钢质无缝气瓶》（GB/T5099）相应部分的要求。
	1个
	

	
	
	
	气瓶防倾倒装置
	
	1套
	

	
	
	
	二氧化碳减压器高压表、流量计及加热器
	应符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》（GB/T7899）的有关要求。
	1个
	

	
	
	
	二氧化碳焊丝
	Φ0.8～1.2mm，实心焊丝或药芯焊丝。
	若干
	

	
	
	
	焊丝头回收桶
	
	1个
	

	
	
	
	焊接板材
	1.规格：厚度4～10mm、长度150mm、宽度50mm2.牌号：Q235。
	若干
	

	
	
	
	工作台
	定制
	1个
	

	
	
	
	焊架
	定制
	1个
	

	
	
	
	常用工器具，包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、斜口钳、一字螺丝刀、十字螺丝刀、宽刃扁、角磨机、钢丝刷等
	各类工器具的型号规格应满足作业需要。1套
	1套
	

	
	
	
	工具袋
	
	1个
	

	
	
	
	焊接除尘设备
	应符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设备》（GB/T43917）相应部分的要求。
	1套
	

	
	
	
	干粉灭火器、二氧化碳灭火器
	1.手提式。
2.应符合现行标准《手提式灭火器》（GB4351）的有关要求。
	各1个
	

	
	
	
	安全围栏
	
	若干
	

	
	
	
	安全标志
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.应符合现行标准《安全标志及其使用导则》（GB2894）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	干扰项设备设施
	实物仿真汽油桶
	
	1个
	

	
	
	
	
	实物仿真油漆桶
	
	1个
	

	
	
	
	
	木板或木棍
	
	1个
	

	
	
	
	
	纸板或纸团
	
	1个
	

	
	
	
	
	实物仿真氧气瓶
	
	1个
	

	
	
	
	
	实物仿真乙炔瓶
	
	1个
	

	
	
	
	
	其他设备设施
	根据实际需求配备。
	
	

	
	
	
	其他设备、设施、器材
	根据实际需求配备。
	
	

	K33
	氩弧焊考位
	≥9m²
	氩弧焊机
	1.焊机参数要求：
（1）额定输入电压：三相380V；
（2）额定输入功率：≥14kW。
2.应符合现行标准《弧焊设备第1部分：焊接电源》（GB/T15579.1）、《电弧焊机通用技术条件》（GB/T8118）的有关要求。
	1台
	1.考位电源采用三相五线制布线，按照“一机一闸一保护”要求设置电源，焊机要有可靠的接地。
2.考位应符合现行标准《焊接与切割安全》（GB9448）规定的工作区域防护、通风、灭火、电弧焊接及切割安全等有关要求。
3.考试前应设置不少于2个干扰项设备设施。
4.考生在作业前，必须按照《焊接与切割安全》（GB 9448）要求做好人身防护。

	
	
	
	焊枪
	1.与焊机匹配，长度不小于3m。
2.应符合现行标准《弧焊设备第7部分：焊炬（枪）》（GB/T15579.7）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	焊接夹钳及配套电缆线
	1.与焊机匹配，电缆线长度不小于3m。
2.应符合现行标准《弧焊设备第13部分：焊接夹钳》（GB/T15579.13）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	氩气瓶及相关附件
	1.气瓶应在检验有效期内，有警示标签和充装产品合格标签。
2.应符合现行标准《钢质焊接气瓶》（GB/T5100）的有关要求或《钢质无缝气瓶》（GB/T5099）相应部分的要求。
	1套
	

	
	
	
	气瓶防倾倒装置
	
	1套
	

	
	
	
	氩气减压器高压表及流量计
	应符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》（GB/T7899）的有关要求。
	1个
	

	
	
	
	氩弧焊丝
	Φ2.0～2.5mm，实心焊丝。
	若干
	

	
	
	
	铈钨极
	Φ1.0～2.5mm
	若干
	

	
	
	
	焊丝头回收桶
	
	1个
	

	
	
	
	焊接板材
	1.规格：厚度3～6mm、长度150mm、宽度50mm2.牌号：Q235。
	若干
	

	
	
	
	工作台
	定制
	1个
	

	
	
	
	焊架
	定制
	1个
	

	
	
	
	常用工器具，包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、一字螺丝刀、十字螺丝刀、宽刃扁、角磨机、钢丝刷等
	各类工器具的型号规格应满足作业需要。
	1套
	

	
	
	
	工具袋
	
	1个
	

	
	
	
	焊接除尘设备
	应符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设备》（GB/T43917）相应部分的要求。
	1套
	

	
	
	
	干粉灭火器、二氧化碳灭火器
	1.手提式。2.应符合现行标准《手提式灭火器》（GB4351）的有关要求。
	各1个
	

	
	
	
	安全围栏
	
	若干
	

	
	
	
	安全标志
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.应符合现行标准《安全标志及其使用导则》（GB2894）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	干扰项设备设施
	实物仿真汽油桶
	
	1个
	

	
	
	
	
	实物仿真油漆桶
	
	1个
	

	
	
	
	
	木板或木棍
	
	1个
	

	
	
	
	
	纸板或纸团
	
	1个
	

	
	
	
	
	实物仿真氧气瓶
	
	1个
	

	
	
	
	
	实物仿真乙炔瓶
	
	1个
	

	
	
	
	
	其他设备设施
	根据实际需求配备。
	
	

	
	
	
	其他设备、设施、器材
	根据实际需求配备。
	
	

	K34
	气焊（割）考位
	≥9m²
	氧气瓶及相关附件
	1.气瓶应在检验有效期内，有警示标签和充装产品合格标签。
2.应符合现行标准《钢质焊接气瓶》（GB/T5100）的有关要求或《钢质无缝气瓶》（GB/T5099）相应部分的要求。
	1套
	1.考位应符合现行标准《焊接与切割安全》（GB9448）规定的工作区域防护、通风、灭火、氧燃气焊接及切割安全等有关要求，可以根据场地情况分开设置气焊考位、高处气割考位。2.考位外分别设置氧气瓶存放区、乙炔瓶存放区，存放区应设置相应气体的危险性浓度探测报警装置，避免阳光直射，应符合气瓶存放有关的通风、温湿度等要求，应符合各类气瓶之间、各类气瓶与动火区域的安全距离要求。
3.储存量超过5瓶乙炔的考试点，应设置储存室，储存室应符合国家有关建设标准和安全规定。
4.有条件的考试点可使用汇流排式管道输送乙炔和氧气，输气管道应符合国家有关规定和标准。
5.考试前应设置不少于2个干扰项设备设施。
6.考生在作业前，必须按照《焊接与切割安全》（GB 9448）要求做好人身防护；考核高处气割作业时，在攀登移动式操作平台前，必须将速差自控器（防坠器）与安全带连接。
7.允许使用其他可燃气体替代乙炔气体，使用其他可燃气体时，配套的气瓶、减压器、回火防止器、胶管等相关组件应符合国家有关规定和标准。

	
	
	
	乙炔瓶及相关附件
	1.气瓶应在检验有效期内，有警示标签和充装产品合格标签。2.应符合现行标准《钢质焊接气瓶》（GB/T5100）的有关要求或《钢质无缝气瓶》（GB/T5099）相应部分的要求。
	1套
	

	
	
	
	气瓶防倾倒装置
	
	2套
	

	
	
	
	氧气减压器
	应符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》（GB/T7899）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	乙炔减压器
	应符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》（GB/T7899）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	氧气回火防止器
	应符合现行标准《干式回火防止器》（JB/T7437）的有关要求。
	1个
	

	
	
	
	乙炔回火防止器
	应符合现行标准《干式回火防止器》（JB/T7437）的有关要求。
	1个
	

	
	
	
	氧气胶管
	1.长度不小于10m。2.应符合现行标准《气体焊接设备焊接、切割和类似作业用橡胶软管GB/T2550）的有关要求。
	1根
	

	
	
	
	乙炔胶管
	1.长度不小于10m。2.应符合现行标准《气体焊接设备焊接、切割和类似作业用橡胶软管XGB/T2550）的有关要求。
	1根
	

	
	
	
	焊炬
	1. H01-6。2.应符合现行标准《气焊设备焊接、切割及相关工艺用炬》（JB/T7947）的有关要求。
	1个
	

	
	
	
	割炬
	1.G01-30。2.应符合现行标准《气焊设备焊接、切割及相关工艺用炬》（JB/T7947）的有关要求。
	1个
	

	
	
	
	点火器
	
	1个
	

	
	
	
	焊丝
	Φ2.0～3.0mm,H08A。
	若干
	

	
	
	
	焊丝头回收桶
	
	1个
	

	
	
	
	气焊板材
	1.规格：厚度2～6mm、长度150mm、宽度50mm。
2.牌号：Q235。
	若干
	

	
	
	
	气割板材
	1.规格：厚度4～12mm、长度150mm、宽度100mm。
2.牌号：Q235。
	若干
	

	
	
	
	工作台
	定制
	1个
	

	
	
	
	焊架
	定制
	1个
	

	
	
	
	接火斗
	定制
	1个
	

	
	
	
	肥皂水（气体检漏）
	
	若干
	

	
	
	
	常用工器具，包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、一字螺丝刀、十字螺丝刀、通针、气管卡箍、宽刃扁塾、角磨机、钢丝刷等
	各类工器具的型号规格应满足作业需要。
	1套
	

	
	
	
	焊接除尘设备
	应符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设备》（GB/T43917）相应部分的要求。
	1套
	

	
	
	
	移动式操作平台（门式架），包括但不限于：防护栏杆、门架及配件、爬梯、脚轮等
	1.满足搭设1层所需的构配件。
2.门架及配件应符合现行标准《门式钢管脚手架》（JG/T13）的有关要求。
3.脚轮应符合现行标准《工业脚轮和车轮》（GB/T14687）的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。
	1套
	

	
	
	
	焊渣接火斗
	
	1个
	

	
	
	
	焊接防火布
	
	若干
	

	
	
	
	干粉灭火器、二氧化碳灭火器
	1.手提式。
2.应符合现行标准《手提式灭火器》（GB4351）的有关要求。
	各1个
	

	
	
	
	安全围栏
	
	若干
	

	
	
	
	安全标志
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.应符合现行标准《安全标志及其使用导则》（GB2894）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	干扰项设备设施
	实物仿真汽油桶
	
	1个
	

	
	
	
	
	实物仿真油漆桶
	
	1个
	

	
	
	
	
	木板或木棍
	
	1个
	

	
	
	
	
	纸板或纸团
	
	1个
	

	
	
	
	
	实物仿真氧气瓶
	无倾倒装置或损坏的。
	1个
	

	
	
	
	
	实物仿真乙炔瓶
	无倾倒装置或损坏的。
	1个
	

	
	
	
	
	其他设备设施
	根据实际需求配备。
	
	

	
	
	
	考生作业安全防护设备设施
	速差自控器（防坠器）
	1.速差自控器（防坠器）的安全绳长度不超过挂点至地面的距离，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m。 2.应符合现行标准《坠落防护速差自控器》（GB24544）的有关要求。
	1个
	

	
	
	
	其他设备、设施、器材
	根据实际需求配备。
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	设备/设施/器材
	规格/要求
	数量
	

	科目一安全用具使用（K1）

	K11
	安全用具考位
	≥5m²
	安全帽
	应符合现行标准《头部防护安全帽》（GB2811）的有关要求。
	1顶
	1.考试前应设置不少于2个干扰项设备设施，每个干扰项设备设施应为其规格/要求中的一种。
2.考生在本考位选择防护用品和安全工器具进行后续考试的，考位中各种设备/设施/器材的数量应按照实际情况配备。

	
	
	
	安全带
	围杆作业用安全带
	应符合现行标准《坠落防护安全带》（GB6095）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	
	区域限制用安全带
	
	1套
	

	
	
	
	
	坠落悬挂用安全带
	
	
	

	
	
	
	安全鞋
	1.高腰、系带、防滑。
2.应符合现行标准《足部防护安全鞋》（GB21148）的有关要求。
	1双
	

	
	
	
	脚扣
	应符合现行标准《环形混凝土电杆用脚扣》（DL/T1642）或《坠落防护登杆脚扣》（AQ6109）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	工作服
	长袖、紧口
	1套
	

	
	
	
	反光背心
	
	1套
	

	
	
	
	手套
	
	1副
	

	
	
	
	干扰项设备设施
	安全帽
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。
	各1顶
	

	
	
	
	
	安全带
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。
	各1套
	

	
	
	
	
	安全鞋
	非标的、损坏的。
	各1双
	

	
	
	
	
	其他设备设施
	根据实际需求配备。
	
	

	
	
	
	器材摆放架
	定制，满足摆放需求。
	若干
	

	
	
	
	衣架
	定制，满足摆放需求。
	若干
	

	
	
	
	其他设备、设施、器材
	根据实际需求配备。
	
	

	科目二作业现场安全隐患排除（K2）

	K21
	零部件判废考位
	≥5m²
	有问题的移动平台各类零部件
	
	1批
	

	
	
	
	有问题的吊篮各类零部件
	
	1批
	

	
	
	
	有问题的单人吊具各类零部件
	
	1批
	

	
	
	
	有问题的电杆
	
	1根
	

	
	
	
	有问题的铁塔各类零部件
	
	1批
	

	
	
	
	其他设备、设施、器材
	根据实际需求配备。
	
	

	K22
	作业现场安全隐患排除考位
	≥5m²
	高处安装、维护、拆除作业现场安全风险、安全隐、职业危害的场景
	
	若干
	

	
	
	
	其他设备、设施、器材
	根据实际需求配备。
	
	

	科目三安全操作技术（K3）

	K31
	移动平台考位
	搭设完毕的架体四周应有符合高处作业防半径要求的安全空间；应有满足存放待安装移平台构配件的空间
	移动平台
	移动式操作平台（门式架），包括但不限于：防护栏杆、门架及配件、爬梯、脚轮等
	1.满足搭设1层所需的构配件2.门架及配件应符合现行标准《门式钢管脚手架》（JG/T13）的有关要求。3.脚轮应符合现行标准《工业脚轮和车轮》（GB/T14687）的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。
	1套
	1.考试时搭设平台高度（不含围栏杆）不小于1.8m，操作平台的高宽比不应大于3：1.2.考生在攀登移动平台前，必须将速差自控器（防坠器）与安全带连接。

	
	
	
	
	移动操作架，包括但不限于：防护栏杆、踢脚板、脚手板、钢管及连接件、爬梯、脚轮等
	1.满足搭设1层所需的构配件。
2.钢管及连接件应符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130）对构配件的质量要求，扣件还应符合现行标准《钢管脚手架扣件》（GB/T15831）的有关要求。
3.脚轮应符合现行标准《工业脚轮和车轮》（GB/T14687）的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。
	1套
	

	
	
	
	搭设平台所需的配套工器具，包括但不限于：卷尺、扳手
	各类工器具的型号规格应满足作业需要
	套数根据作业人数配备
	

	
	
	
	工具袋
	
	数量根据作业人数配备
	

	
	
	
	作业环境显示屏
	可设置和展示场地是否平整、坚实以及排水是否顺畅等情况，可设置和展示温度、雨、雪、雾、风向、风速等天气情况。
▲系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（投标文件中须提供相关功能佐证材料。如第三方检测报告或操作手册或图片等）
	1块
	

	
	
	
	安全围栏
	
	若干
	

	
	
	
	安全标志
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.应符合现行标准《安全标志及其使用导则》（GB2894）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	器材摆放架
	定制，满足摆放需求。
	若干
	

	
	
	
	考生作业安全防护设备设施
	水平生命线装置
	1.在操作平台上方设置，用于挂设速差自控器（防坠器）。
2.应符合现行标准《坠落防护水平生命线装置》（GB38454）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	
	速差自控器（防坠器）
	1.速差自控器（防坠器）的安全绳长度不超过水平生命线装置至地面的距离，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m。
2.应符合现行标准《坠落防护速差自控器》（GB24544）的有关要求。
	≥2个
	

	
	
	
	其他设备、设施、器材
	根据实际需求配备
	
	

	K32
	吊篮考位
	吊篮平台非作业面周边有符合高处作业防坠半经要求的安全空间
	高处作业吊篮（整套，含悬挂装置）
	1.吊篮参数要求：
（1）结构层数：单层；
（2）驱动方式：电动；
（3）特性：爬升式；
（4）额定载重量：不小于500kg；
（5）吊点平台：双吊点。
2.吊篮应符合现行标准《高处作业吊篮》（GB/T19155）的有关要求。
3.吊篮应装设安全钢丝绳。
4.吊篮的防坠落装置（安全锁）应在标定期限内使用。5.吊篮两端应装设限位器、限位开关（限行、断电），保证吊篮起升至最高点时，其底部净空高度不小于2m。6.吊篮安装应编制专项施工方案并经批准、审核，吊篮安装应符合现行标准《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》（JB/T11699）的有关规定。安装后应经调试、验收合格后方可投入使用。
	1套
	考生操作吊篮上升高度不小于2m。

	
	
	
	清洗作业工具
	
	1套
	

	
	
	
	作业平台，包括但不限于：悬挂装置安装平台、扶梯、墙壁、女儿墙等
	固定式，墙壁高度不小于4m，悬挂装置安装平台有围栏防坠措施
	
	

	
	
	
	作业环境显示屏
	可设置和展示温度、雨、雪、雾、风向、风速等天气情况。
▲系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（投标文件中须提供相关功能佐证材料。如第三方检测报告或操作手册或图片等）
	1块
	

	
	
	
	安全围栏
	
	若干
	

	
	
	
	安全标志
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.应符合现行标准《安全标志及其使用导则》（GB2894）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	器材摆放架
	定制，满足摆放需求。
	若干
	

	
	
	
	考生作业安全防护设备设施
	安全绳
	1.固定在可靠位置，不得与吊篮任何部位连接。
2.应符合现行标准《坠落防护安全绳》（GB24543）的有关要求。
	2根
	

	
	
	
	
	安全绳自锁器
	1.与安全绳匹配。
2.应符合现行标准《坠落防护带柔性导轨的自锁器》（GB/T24537）的有关要求。
	2个
	

	
	
	
	
	低压验电笔
	
	1个
	

	
	
	
	其他设备、设施、器材
	根据实际需求配备。
	
	

	K33
	单人吊具考位
	作业人员左右及背部应有符合高处作业防坠要求的安全空间
	座板式单人吊具（整套）
	1.吊具包括挂点装置、悬吊下降系统、坠落保护系统等，应符合现行标准《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》（GB23525）、《坠落防护装备通用技术规范》（GB42297）的有关要求。
2.挂点装置应符合现行标准《坠落防护挂点装置》（GB30862）的有关要求。
3.工作绳、安全绳应符合现行标准《坠落防护安全绳》（GB24543）的有关要求。
4.下降器应符合现行标准《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》（GB23525）的有关要求。
5.连接器应符合现行标准《坠落防护连接器》（GB/T23469）的有关要求。
6.自锁器应符合现行标准《坠落防护带柔性导轨的自锁器》（GB/T24537）的有关要求。
	1套
	考生操作单人吊具下降高度不小于2m。

	
	
	
	清洗作业工具
	
	1套
	

	
	
	
	作业平台，包括但不限于：作业准备平台、扶梯、墙壁、女儿墙等
	固定式，墙壁高度不小于2m，作业准备平台有围栏防坠措施
	1套
	

	
	
	
	作业环境显示屏
	可设置和展示温度、雨、雪、雾、风向、风速等天气情况。
▲系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（投标文件中须提供相关功能佐证材料；如第三方检测报告或操作手册或图片等。）
	1块
	

	
	
	
	安全围栏
	
	若干
	

	
	
	
	安全标志
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.应符合现行标准《安全标志及其使用导则》（GB2894）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	器材摆放架
	定制，满足摆放需求
	若干
	

	
	
	
	考生作业安全防护设备设施
	体重秤
	穿戴好工作绳、下降器、连接器、座板装置、携带物后，人体总载重不超过100kg。
	1个
	

	
	
	
	
	安全防护垫
	厚度不小于30cm。
	若干
	

	
	
	
	其他设备、设施、器材
	根据实际需求配备。
	
	

	K34
	登杆登塔考位
	杆（塔）四周应有符合高处作业防坠半径要求的安全空间
	电杆
	1.高度不小于4m。
2.应符合现行标准《环形混凝土电杆》（GB/T4623）的有关要求。
	1根
	考生在登杆或登塔前，必须将速差自控器（防坠器）与安全带连接，登杆或登塔高度不小于2m。

	
	
	
	抱箍
	与电杆匹配
	1副
	

	
	
	
	铁塔
	1.铁塔的1：1局部结构，包含垂直、水平作业位置；高度不小于4m，配备防坠落导轨。
2.应符合现行标准《输电线路铁塔制造技术条件》（GB/T2694）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	传递绳
	
	1根
	

	
	
	
	安装杆（塔）上设备设施所需的配套工器具，包括但不限于：扳手、卷尺、铁锤、手持电动套筒扳手等
	各类工器具的型号规格应满足作业需要。
	1套
	

	
	
	
	工具袋
	
	1个
	

	
	
	
	作业环境显示屏
	可设置和展示温度、雨、雪、雾、风向、风速等天气情况。
	1块
	

	
	
	
	安全围栏
	
	若干
	

	
	
	
	安全标志
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.应符合现行标准《安全标志及其使用导则》（GB2894）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	器材摆放架
	定制，满足摆放需求。
	若干
	

	
	
	
	考生作业安全防护设备设施
	速差自控器（防坠器）
	1.速差自控器（防坠器）的安全绳长度不超过电杆或铁塔高度，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m。
2.应符合现行标准《坠落防护速差自控器》（GB24544）的有关要求。
	2个
	

	
	
	
	
	安全防护垫
	厚度不小于30cm。
	若干
	

	
	
	
	其他设备、设施、器材
	根据实际需求配备。
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	设备/设施/器材
	规格/要求
	数量
	

	科目一安全用具使用（K1）

	K11
	安全用具考位
	≥5m²
	安全帽
	应符合现行标准《头部防护安全帽》（GB2811）的有关要求。
	1顶
	1.考试前应设置不少于2个干扰项设备设施，每个干扰项设备设施应为其规格/要求中的一种。
2.考生在本考位选择防护用品和安全工器具进行后续考试的，考位中各种设备/设施/器材的数量应按照实际情况配备。

	
	
	
	坠落悬挂用安全带
	应符合现行标准《坠落防护安全带》（GB6095）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	安全鞋
	1.高腰、系带、防滑。2.应符合现行标准《足部防护安全鞋》（GB21148）的有关要求。
	1双
	

	
	
	
	工作服
	全棉、长袖、紧口。
	1套
	

	
	
	
	手套
	
	1副
	

	
	
	
	干扰项设备设施
	安全帽
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。
	各1顶
	

	
	
	
	
	坠落悬挂用安全带
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。
	各1套
	

	
	
	
	
	安全鞋
	非标的、损坏的。
	各1双
	

	
	
	
	
	其他设备设施
	根据实际需求配备。
	
	

	
	
	
	器材摆放架
	定制，满足摆放需求。
	若干
	

	
	
	
	衣架
	定制，满足摆放需求。
	若干
	

	
	
	
	其他设备、设施、器材
	根据实际需求配备。
	
	

	科目二作业现场安全隐患排除（K2）

	K21
	零部件判废考位
	≥5m²
	有问题的钢管
	
	若干
	

	
	
	
	有问题的扣件
	
	若干
	

	
	
	
	有问题的安全网
	
	若干
	

	
	
	
	有问题的金属垫板
	
	若干
	

	
	
	
	有问题的底座
	
	若干
	

	
	
	
	有问题的挡脚板
	
	若干
	

	
	
	
	有问题的脚手板
	
	若干
	

	
	
	
	其他设备、设施、器材
	根据实际需求配备。
	
	

	K22
	作业现场安全隐患排除考位
	≥5m²
	登高架设作业现场安全风险安全隐患、职业危害的场景
	
	若干
	

	
	
	
	其他设备、设施、器材
	根据实际需求配备。
	
	

	科目三安全操作技术（K3）

	K31
	双排落地钢管脚手架考位
	架体四周应有符合高处作业防坠半径要求的安全空间；应有满足待脚构配件的空间
	扣件式钢管脚手架，包括但不限于：搭设双排落地钢管脚手架所需的垫木、底座、脚手板、踢脚板、连墙件、钢管及连接件等
	1.满足搭设两步三跨和操作层所需的构配件。
2.应符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130）对构配件的质量要求，扣件还应符合现行《钢管脚手架扣件》（GB/T15831）的有关要求。
	1套
	1.在两步三跨双排脚手架上拆除外排中间部位2根立杆、6根小横杆以及全部大横杆和斜撑（含抛撑），未拆除部分应当安全稳固，作为基本形态脚手架。考生在基本形态脚手架上继续搭设，搭设完毕的整体脚手架应至少两步三跨（含操作层）。
2.二步架上方净空高度不小于2m。3.考生在攀登脚手架前，必须将速差自控器（防坠器）安全带连接。

	
	
	
	安全网
	安全立网
	应符合现行标准《安全网》（GB5725）的有关要求。
	若干
	

	
	
	
	
	安全平网
	
	若干
	

	
	
	
	搭设脚手架所需的配套工器具，包括但不限于：扭力扳手、卷尺、铅笔、铁锤、水平仪、角度仪、手持电动套筒扳手等
	各类工器具的型号规格应满足作业需要。
	套数根据作业人数配备
	

	
	
	
	工具袋
	
	数量根据作业人数配备
	

	
	
	
	作业环境显示屏
	可设置和展示场地是否平整、坚实以及排水是否顺畅等情况，可设置和展示温度、雨、雪、雾、风向、风速等天气情况。
▲系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（投标文件中须提供相关功能佐证材料，如第三方检测报告或操作手册或图片等。）
	1块
	

	
	
	
	安全围栏
	
	若干
	

	
	
	
	安全标志
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.应符合现行标准《安全标志及其使用导则》（GB2894）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	器材摆放架
	定制，满足摆放需求。
	若干
	

	
	
	
	考生作业安全防护设备设施
	水平生命线装置
	1.在脚手架上方平行脚手架设置，用于挂设速差自控器（防坠器）。
2.应符合现行标准《坠落防护水平生命线装置》（GB38454）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	
	速差自控器（防坠器）
	1.速差自控器（防坠器）的安全绳长度不超过水平生命线装置至地面的距离，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m。
2.应符合现行标准《坠落防护速差自控器》（GB24544）的有关要求。
	≥2个
	

	
	
	
	其他设备、设施、器材
	根据实际需求配备。
	
	

	K32
	双排钢管跨越架考位
	架体四周应有符合高处作业防坠半径要求的安全空间；应有满足存放待安装跨越架构配件的空间
	扣件式钢管跨越架，包括但不限于：搭设双排钢管跨越架所需的垫木、底座、钢管及连接件等
	1.满足搭设三步三跨所需的构配件。2.应符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130）对构配件的质量要求，扣件还应符合现行标准《钢管脚手架扣件》（GB/T15831）的有关要求。
	1套
	1.在三步三跨双排跨越架上拆除其中一排中间部位2根立杆、8根小横杆以及全部大横杆和斜撑（含抛撑、羊角杆），未拆除部分应当安全稳固，作为基本形态跨越架。考生在基本形态跨越架上继续搭设，搭设完毕的整体跨越架应至少三步三跨。
2.二步架上方净空高度不小于2.2m。3.考生在攀登跨越架前，必须将速差自控器（防坠器）与安全带连接。

	
	
	
	搭设跨越架所需的配套工器具，包括但不限于：扭力扳手、卷尺、铅笔、铁锤、手锯/电锯、水平仪、角度仪、手持电动套筒扳手等
	各类工器具的型号规格应满足作业需要。
	套数根据作业人数配备
	

	
	
	
	工具袋
	
	数量根据作业人数配备
	

	
	
	
	作业环境显示屏
	可设置和展示场地是否平整、坚实以及排水是否顺畅等情况，可设置和展示温度、雨、雪、雾、风向、风速等天气情况。
▲系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（投标文件中须提供相关功能佐证材料，如第三方检测报告或操作手册或图片等。）
	1块
	

	
	
	
	安全围栏
	
	若干
	

	
	
	
	安全标志
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.应符合现行标准《安全标志及其使用导则》（GB2894）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	器材摆放架
	定制，满足摆放需求。
	若干
	

	
	
	
	考生作业安全防护设备设施
	水平生命线装置
	1.在跨越架上方平行跨越架设置，用于挂设速差自控器（防坠器）。
2.应符合现行标准《坠落防护水平生命线装置》（GB38454）的有关要求。
	1套
	

	
	
	
	
	速差自控器（防坠器）
	1.速差自控器（防坠器）的安全绳长度不超过水平生命线装置至地面的距离，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m。
2.应符合现行标准《坠落防护速差自控器》（GB24544）的有关要求。
	≥2个
	

	
	
	
	其他设备、设施、器材
	根据实际需求配备。
	
	




7、考场配套
	序号
	设备/设施/器材
	数量
	单位
	标准要求

	1
	进行智能分析的成套设备
	1
	套
	1、双路高性能处理器，可支持≥16条内存槽。可支持≥8个3.5寸盘位（8个兼容SATA/SAS/U.2），可支持≥9个PCIe扩展槽。支持选配后置硬盘/PCIe模组。AI总算力≥280TFLOPS，支持视频类AI模型的实时推理能力，能够稳定处理不低于120路视频流实时分析，支持25FPS全帧率处理，能够适配图像识别、目标检测、行为分析等算法模型。支持多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情。
2、采集器：分辨率：300-400万像素，支持POE供电，具备拾音功能。
3、画面终端：≥23 英寸 ，支持稳定的日常计算性能的市面主流 CPU，DDR4，内存，含 4 个 USB 接口、HDMI 与 DP 显示接口等，满足外设连接与高清输出需求。
4、具备以下功能：
①考评员登录认证功能，支持账号密码登录与人脸识别登录；
②考生信息确认功能，支持准考证号/身份证号/扫码登录，系统自动推送考生的姓名、准考证号、考试子科目等信息；
③考试题目抽取功能：支持随机抽取考题组卷；
④考评员在线评分功能：支持自行配置评分项和否定项；
⑤考试过程拍照功能：支持上传照片和视频；
⑥考试评分提醒功能；
⑦考试成绩单生成功能；
⑧成绩查询功能；
⑨评分记录查询功能。
▲5、系统具备考试成绩自动上传至省级实操考核管理平台的功能，方便考试组织和管理。（投标文件需提供佐证材料或承诺函）。

	2
	智能叫号系统软件
	1
	套
	1．系统需具备可扩展性与兼容性，能与现有各类考试相关系统实现无缝对接整合，还需预留未来功能拓展的接口，为后续的系统升级及新功能添加提供便利。
2.签到与打印环节，系统支持考生通过身份证读卡签到、手输准考证号码签到、手输身份证号码签到，搭配人脸在线比对功能、验证考生个人信息真实性及考试信息有效性，随后按照签到顺序及考生的报名信息，打印小票，指引考生到达指定位置候考；
3.系统根据签到顺序、考试工种、设备数量等内容，智能生成候考队列，当前呼叫信息、候考信息、已呼叫信息，显示在候考大屏，实时进行语音播报，考生可超看当前信息及排队时间。
4.考场内的考官点击呼叫，呼叫对应的考生前往考场。
5.实时监测考生考试进度，为完成考试的考生，自动排号到下一个考场，实现全自动智能叫号。
6.系统设置叫号工种、叫号时间、叫号顺序、播报时间等内容，并依据设置自动完成排号信息的分配。叫号信息会实时更新，考生只需查看屏幕上的叫号信息及语音叫号信息，可前往指定考场参加相应考试。
7．系统会实时监测每个考场的考试进程，一旦发现有空闲设备，便立即安排相应考生进行考试，以此最大限度地提高设备使用率，显著提升考试效率。


8、考场监控
	序号
	设备/设施/器材
	数量
	单位
	标准要求

	1
	监控摄像头
	40
	个
	分辨率：300-400万像素，支持POE供电，具备拾音功能。

	2
	安装布线
	1
	套
	根据考场定制施工，监控部署，实现远程观看考场监控。


9、候考区
	序号
	设备/设施/器材
	数量
	单位
	标准要求

	1
	36门人脸识别存包柜
	3
	套
	36门，支持人脸识别存储，钢制。≥高1800*宽2550*深460。

	2
	身份证阅读器
	4
	台
	1．可快速读取二代、三代身份证信息，保障身份核验高效准确。支持二次开发。


备注：报价单位应结合本项目特种作业实操考试设备技术参数要求、考场现场实际情况及设备安装所需相关条件综合考虑进行报价，确保所供货物及配套设施完善服务满足实际考试使用需求。报价单位可自行前往考场现场踏勘，充分了解场地布局、基础配套等实际情况，设备安装过程中产生的场地改造、墙体/地面/顶面的拆除与修复、管线铺设与调整等一切相关费用均已包含在报价中。

四、辅材、配件要求
本项目涉及硬件设备中包含本项目设备集成所需的所有配品、配件以及网线、电源线等，若在具体实施时，所需配品配件及网线、电源线缺损时，由中标人负责增加解决。因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，可视自身情况配置辅材，应能充分满足采购人需求的功能及参数要求，此部分包含在投标报价中。如果投标人中标并签署合同后，在供货或项目实施时出现辅材和配件的任何遗漏，均由中标人及时配齐提供，不影响项目正常实施，采购人不在额外支付费用。
5、 供货要求
1. 合同履行期限（交货期）：合同签订后30日历天内完成供货并调试安装完毕，试运行60日历天正常后，通过验收后交付使用。
注：合同签订后中标供应商须在30日历天内完成全部设备的供货、运输、安装、调试、可复用设备转移防护、考场改造及系统互联互通等全部工作，试运行60日历天正常后，通过验收后交付使用。确保考场达到安全生产考试点验收标准并通过采购人验收；若涉及特殊定制设备，需提前与采购人书面确认供货周期，不得无故延期。逾期交付的，按每日1000元标准扣除合同价款；逾期超过5个日历天的，采购人有权解除合同，中标供应商承担由此造成的全部损失。对于中标供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人具有依法追究其违约责任的权利。
2. 交货方式：现场交货，在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。
3. 质量要求：供应商须提供符合本项目采购需求、国家质量检测标准及《安全生产考试机构和考试点管理规定》等对应行业规范的全新未使用原装合格产品，供货时须随货附带产品质保书、出厂合格证及必要的检验或试验报告等证明材料；考场改造需严格遵循施工规范及技术要求，确保工位面积、布局、防火隔离、地面处理等符合实操考试全场景需求，施工材料需提供合格证明文件，施工工艺达标、结构稳固安全；设备实现与国家、省级考试考核系统互联互通；整体质量满足安全生产考试点验收及启用条件。
4.交货地点：连云港市应急管理服务中心，（具体地点以采购单位通知为准，供应商需自行踏勘现场确认工况）。
5.中标人提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为 100%，外观和内在质量都不得有任何问题。提供的产品应根据国家标准和规范进行设计和制造，并遵循采购文件及投标文件的要求。 货物运抵现场后应完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 
6.所提供货物的技术资料（含软件）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。在未验收前，货物保管、安全均由成交供应商负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。
六、安装调试要求
1.提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。软硬件经过正确安装、合规配置和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标人应对对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责。
2.所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。
3.采购人对提交的货物，依据采购文件、投标文件及合同中的要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，对供货的数量、型号、外观及说明书中参数等进行初步验收，发现有供货型号不一致、外观破损、零件缺失或产品参数不达标等质量问题的，中标人需立即予以更换，不得拒绝和延误。
4.中标人根据提交的相关技术文件，对合同设备的进行安装、调试、试运行，使其符合技术要求和有关标准的要求。质保期内，中标人需负责相关设备的正确安装、调试和维护保养，保持设备运转良好。
5.实施进度要求：中标人进场组织项目实施要提供项目进度计划表，项目进度计划表需要提前提交采购人确认。中标人保证拟派的项目实施人员及技术力量符合项目要求，确保项目按时完工。
6.项目实施安全要求：中标人在项目实施过程中，应严格遵守安全工作的相关规范，应按相应安全规程操作，如在项目实施过程中发生安全事故，责任由中标人自负。
7.网络运维要求：保障项目实施过程中、完工后的网络安全和数据安全维护以及信息安全突发事件保障及处理，确保项目验收后采购人能够正常访问和使用系统，所有网络设备及线路的日常巡检、故障排查、安全策略更新均由中标人负责，定期提交网络安全运行报告，确保数据完整性和系统稳定性。
8.安装完成后或者设备使用过程中发现技术指标、产品资料、服务承诺、实施方案等与采购文件、投标文件及合同中的要求不符，影响采购人正常应用的，中标人应无条件整改直至满足要求，并赔偿采购人由此而产生的损失。
9.在安装调试期间或保修过程中，中标人负责及时清理产生的垃圾，保持安装场地整洁。对场地内现有设施，施工时要充分考虑，做相应保护措施，不得污损现有环境。
七、人员配备要求
为保证项目实施，本项目需配备专业的项目实施团队，包含项目负责人1名，及若干专业技术人员。拟派的项目负责人具体负责项目全过程的各项工作，把握项目进度、质量把控、产品验收、包装运输、指导安装、调试及验收等，具有信息系统项目管理、电子信息、系统规划与管理等方面的专业技术，并对考试设备建设改造、相关软件运行维护等经验，能够及时与采购人对接工作，指导项目团队成员认真完成每一项工作。拟派的项目团队成员需为专业人员，且具有网络规划、信息安全管理等方面的专业技术。参与类似项目的经验。能够在规定的时间内完成货物安装、调试，软件平台升级维护，保障项目实施过程中网络数据安全，能够有效应对信息安全突发情况等。
八、履约验收要求
1.中标供应商应在完成供货后提供一份货物清单作为采购人验收的依据。
2.设备到达采购人现场前，应提前通知采购人做好接收准备，设备到达现场后由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场初步验收。
3.中标供货商提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人负责更换，且不另外收取费用。
4.采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。采购人对中标人提供的货物在交付验收前，中标供货商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，上述工作完成后采购人应予最终验收。
5.硬件设备验收要求：相关硬件设备安装完成后，提交设备清单及说明书等资料，中标人可申请进行硬件设备验收。采购人收到完整的材料后一个月内完成验收，形成验收意见，验收书双方共同签署。对于不满足要求的，提出整改，整改完成后再重新进行验收，直至符合招标文件要求。
6.软件系统平台验收要求：相关软件系统平台部署完成后，提供软件使用说明书并组织相关培训，软件系统平台自交付起12个月，完成功能性、兼容性、稳定性验收，形成应收意见，验收书双方共同签署。对于不满足要求的，提出整改，整改完成后再重新进行验收，直至符合招标文件要求。
7.履约验收的内容：
（1）货物数量、规格型号验收：核对供货品牌、型号、规格、技术参数、数量、配件、备品备件是否与招标文件、投标文件、采购合同一致；清点设备、配套附件、工具、耗材、产品合格证、出厂检测报告、说明书等资料是否齐全。
（2）外观与包装验收：检查设备外观有无破损、变形、划痕、锈蚀，包装完好性，标识铭牌信息是否清晰、与合同一致。
(3)功能、性能测试验收：按技术要求对考试考核设备逐项通电调试、实操测试，检验各项功能、技术指标是否达到采购需求；包含设备运行稳定性、响应速度、数据采集、存储、输出、联网、兼容性等。
（4）安装调试验收：如合同包含安装、布线、部署服务，核查安装施工质量、设备固定、线路排布、系统联调成果，系统能否正常投入考试考核使用。
（5）资料交付验收：核查全套技术文档、操作手册、维护手册、出厂证书、检测报告、保修凭证、软件授权 / 序列号等是否完整交付。
（6）培训服务验收：若合同约定操作、运维培训，核查培训记录、参训人员掌握情况，确认培训义务已完成。
（7）质保及售后服务承诺核验：核对质保期限、售后响应、维修、更换等承诺是否按合同落实。
（8）其他合同附随义务：合同约定的运输、卸货、就位、垃圾清理等全部义务完成情况
。
8.履约验收标准：以政府采购合同、招标文件、投标文件约定的技术参数、功能指标为首要验收依据，同时符合国家及行业现行强制性标准；设备为全新原厂产品，系统运行稳定，可正常开展考试考核工作，资料齐全，全部合同义务履行到位。
9.具备以下条件，方可通过验收：
（1）经验收，设备及系统的各类性能及指标完全符合招标文件的技术要求、用途及功能需求。
（2）初验中出现的问题，已由中标人全部做好处理（永久性的而非临时性的），并经再次检测合格。
（3）合同规定的技术文件，除竣工验收文件外，其它已经如数提交给采购人。
（4）合同规定由中标人提供的技术服务已经实现。
九、培训要求
供应商须为考场相关工作人员提供免费技术培训服务，包含组织形式、人员安排、时间规划、培训内容，且培训内容需全面覆盖设备及考务系统应用升级培训、系统管理培训、系统运行维护培训等核心内容，不限于以下内容：
1. 培训内容和目标：包含设备基础原理、设备规范操作及日常维护等相关内容，确保参训人员熟练掌握考场设备及考务系统基础原理、能规范完成实操设备操作与考务系统操作，具备设备基础维护和常规故障排查能力；
2. 培训地点和时间安排：培训地点在设备实际安装地点；提供不少于10课时的理论培训、不少于20课时由培训工程师旁站指导的实践操作培训；
3. 培训方法要点：理论教学结合实际案例开展可视化辅导；实操教学采用示范-模仿-实操验收的方式，结合考场实际操作场景进行针对性辅导；
4. 培训师资要求：由具备特种作业实操考场设备及配套考务系统培训丰富经验的专业工程师开展培训，讲师总人数不少于2人，培训现场至少配备1名讲师全程指导；
5. 培训管理和协调：培训前与考场相关工作人员提前对接，充分了解特种作业实操考试的设备使用需求及培训重点；现场培训中针对参训人员的操作疑问、难点进行重点解答，及时响应用户各类培训相关需求；
6. 现场实操培训：围绕考场实际运营场景，开展设备及配套考务系统的实际使用操作、考场操作规范与注意事项、设备常规故障排查及处理流程等内容的专项实操培训。
7.培训过程中产生的费用包含在投标报价内，采购人不再另行支付任何费用。
十、售后服务要求
1.质保期：2年（自交付验收合格之日起计）。质保期间，中标人包维修、保养、安检、调换等，此部分包含在预算内。对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。
2.售后服务要求
在免费质保期内，中标供应商提供日常维护和技术支持，如遇与所供服务有关的问题，中标供应商须在接采购人通知后  1  小时响应，4小时内赶到现场提供免费服务，一般问题在24小时内完成修复工作，严重问题要求及时提出用户方可接受的解决方案和服务承诺。
3.负责提供技术咨询和软件升级服务，提供不定期的仪器应用技术培训服务。
4.质保期由设备最终调试验收合格后开始计算。质保期内中标供应商负责本次采购产品的维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在报价内，采购人不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标供应商只收取维保成本费用。
十一、商品包装及快递包装要求
1.在货物发运前应对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》等规定。具体要求如下：
（一）商品包装环保要求
1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；
2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
6.纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
（二）快递包装环保要求
1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
10.快递应使用电子面单；
11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
十二、付款方式与履约保证金
1.付款方式：全部货物送达甲方指定地点，清点无误后甲方向乙方支付合同总价40%；货物完成安装调试，试运行60日历天正常后支付合同价的40%；项目整体最终验收合格交付使用后，甲方向乙方支付剩余合同总价的20%。甲方每次付款前，乙方须按甲方要求提供对等金额的合法发票。
2.履约保证金：本项目不收履约保证金。
十三、报价要求及其他
1.本项目报价不得超过预算价（最高限价）。
2.应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。投标报价须包含但不限于人员、全部设备、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、安装费、调试费、售后服务、各项有关规费和政策性规定费用及投标人确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用。
3.供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由；
4.供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
5.工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
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一、评标方法
综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取3名中标候选人。
二、评标标准
（1）评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+商务分+技术分。

综合评分法
1.价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。
2.商务分（31分）
	评审因素
	评审标准

	技术响应
（15分）
	货物（标的）技术参数及功能指标响应评审基准分15分，标注“▲”项的功能指标及技术参数每有一项负偏离扣1分，未标注“▲”项的功能指标及技术参数每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。
（注：投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，须逐条响应。要求提供证明材料的未提供证明材料或经评审委员会认定所提供材料与招标文件要求不符的均视为负偏离。投标人可在证明材料中做明显标识及说明，便于评审，提供虚假材料者按无效投标处理）。

	
项目团队能力（10）
	1.投标人拟派项目负责人具有工程师中级及以上职称的得2分，本项最多得2分。
2.项目组成员（不含项目负责人）：具有系统集成项目管理工程师、网络工程师、信息安全管理工程师、特种作业操作证（低压电工作业），每提供一个证书得2分，同一证书不重复得分且一人多证不重复得分，本项最多得8分。
（注：①提供人员相关证书（在有效期内）及投标人为其缴纳的2026年01月至今任意一个月的社保缴费证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）等材料，如退休人员，需提供退休证及和供应商签订的返聘合同等材料；
②项目组成员、项目负责人不得重复，否则不得分；）

	类似业绩
（6分）
	投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为主）以来，承接过类似业绩（如：考核类、培训类、实训类等教学设备采购业绩）。每提供一个得2分，本项最多得6分，没有不得分。
（注：提供合同原件扫描件并加盖投标人电子签章上传）未提供不得分；


3.技术分（39分）
	评审因素
	评审标准

	项目整体建设方案（9分）
	根据投标人提供的项目整体建设方案，包括：总体实施方案、主要技术路线、设备选型配置、施工组织架构等内容。方案内容完整详实，优于或贴合项目需求，可实施性强的得9分；
方案内容较详细，较贴合项目需求，可实施性较强的得6分；
方案内容一般，与项目需求理解有偏差，可实施性一般的得3分；
该项未见阐述不得分。

	应急处理方案（5分）
	供应商根据采购需求提供应急处理方案，包含但不限于系统、设备故障，投诉响应机制等处理措施。
方案针对性强、可操作性高的得5分；
方案针对性较强、可操作性较高的得3分；
方案针对性一般、可操作性一般的得1分；
该项未见阐述该项不得分。

	场地布局整体规划（5分）
	根据投标人所提供的设计效果进行评分，内容包含但不限于设计效果紧贴项目主题，层次清晰、布局合理，展示主题突出鲜明，具备场地完整总平面图、表现图（整体效果图、局部效果图）、场地详细图纸及场地平面文化设计方案： 
（1）方案完整、详尽、计划合理、可行、满足项目需求的得5分；
（2）方案完整，总体科学合理、可行，部分内容表述不清但满足项目需求的得3分； 
（3）方案缺漏较多，但提供的内容总体合理的得1分；
该项未见阐述该项不得分。

	质量管理体系及保证措施
（5分）

	根据供应商针对本项目制定的质量保证体系及保证措施，内容至少包含制定完整的质量保证体系、针对质量目标措施及质量控制的保证措施。
（1）内容具有针对性和实用性，优于项目实际需求的得5分；
（2）内容具有针对性和实用性，符合项目实际需求的得3分；
（3）每有一项内容存在瑕疵（内容存在瑕疵是指体系建设与项目内在需求有漏项、技术措施与项目实际特点不匹配、质控措施无监督制约机制）的得1分；
该项未见阐述该项不得分。

	进度计划控制方案（5分）

	根据供应商提供的供货方案与采购需求的满足情况进行评价。（包括但不限于明确货物交付时间、安装调试时间安排）
（1）方案详细明确、交付时间和安装调试时间明确，各环节的工作进度安排详细合理的得5分；
（2）方案较详细明确、交付时间和安装调试时间较明确、各环节的工作进度安排较为详细合理的得3分；
（3）方案不详细或有缺失、交付时间和安装调试时间不明确、各环节的工作进度安排不详细不合理的得1分；
该项未见阐述该项不得分。

	培训方案
（5分）

	投标人需提交详尽的技术培训方案及相应承诺，并提供系统升级服务方案及相应承诺。评审将依据投标人提交的技术培训及升级服务方案和承诺的完善程度进行综合评分：（提供承诺函，格式自拟）。
（1）技术培训方案包括组织形式，安排人员、时间、培训内容和应用升级培训、系统管理培训、系统运行维护培训等内容详细、规划合理、可操作性强得5分；
（2）技术培训方案包括组织形式，安排人员、时间、培训内容和应用升级培训、系统管理培训、系统运行维护培训等内容完整，可操作性一般得3分；
（3）技术培训方案包括组织形式，安排人员、时间、培训内容和应用升级培训、系统管理培训、系统运行维护培训等内容简单、可操作性差得1分
该项未见阐述该项不得分。

	售后服务
（5分）

	根据供应商针对本项目制定的售后服务方案（包括但不限于包括服务的响应时间、解决问题的能力、紧急故障处理预案、备品备件、技术指导、质保内容、质保期后的维保方案）进行评价：
（1）售后服务方案详细完整、解决问题的预案完整、备品备件充足、质保及质保期后的维保方案完善的得5分；
（2）售后服务方案基本完整、解决问题的预案基本完整、备品备件较充足、质保及质保期后的维保方案基本完善的得3分；
（3）售后服务方案片面或有缺陷的得1分；
该项未见阐述该项不得分。
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投  标  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：                   







一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明




二、上一年度的财务状况报告
（成立不满一年无需提供）




三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）




承诺函：
财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

投标人（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日


四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料


我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）


主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）


附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）



七、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）



八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）



九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书
致：采购单位
本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人, 联系电话：         。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：             
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：          ，联系电话：         
委托代理人（签字/签章）：             ，联系电话：               
日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4. 请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明


致： 采购单位 

兹证明，姓名：        性别：        年龄：        职务：        系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	





投标人名称（加盖公章）：             
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：             
日期：    年     月     日














十、投标函
投标函
致：连云港市公共资源采购代理机构
根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人____________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

十一、中小企业声明函（货物）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日   期：

填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。
十二、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位； 
2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；
……
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。











十三、投标分项报价表（分包号：**）
投标分项报价表
项目名称：      项目编号：      分包号：
单位：元
	序号
	货物（标的）名称
	品牌
	是否符合本国产品标准
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	数量
	计量单位
	单项合计价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为       %。（该部分供应商填写）



投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

填报说明：
1.“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
2.以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。
3.请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
4.行数或事项不够，可自行增加。投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

十四、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
           日期：      年   月   日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。



十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号： 
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


















[bookmark: _Hlt26955054]十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号： 
	[bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt24879081]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26955066]


















十七、类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
项目名称：      项目编号：      分包号： 
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日




















十八、项目团队人员一览表
项目团队人员一览表
项目名称：          项目编号：         分包号： 
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日



    注：表格格式不为固定格式，请各投标人根据招标文件具体内容自行编制。



















十九、开标一览表
开标一览表
投标人全称（CA公章）：
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	投标货物名称
	总价（小写）

	
	                          元

	核心产品
	


   年     月     日


二十、其他材料
其他材料


（根据评分要求投标人自认为需要提交的相关材料），格式自定）










[bookmark: _Toc27574][bookmark: _Toc7993][bookmark: _Toc15981]注：
1、本项目的资格评审及评标相关的证明文件均需提供原件扫描件上传至电子投标文件中，扫描件需齐全并能清晰辨认且在有效期内，提供的与评分相关的证明材料必须能清晰的标明需要明示的内容，否则由此引起后果自行承担。
2、若标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标采购文件为准。
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质疑函范本
致：                                                                 
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                         
地址：                             邮编：                            
联系人：                      联系电话：                             
授权代表：                                                           
联系电话：                                                           
地址：                         邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                     
质疑项目的编号：                         包号：                      
采购人名称：                                                         
采购文件获取日期：                                                   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                          
事实依据：                                                            
                                                                      
法律依据：                                                            
                                                                      
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。


