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兴化市政府采购不见面交易相关提醒
一、政府采购线上合同信用融资功能告知提醒
今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。
1.“政采贷”业务流程

2.操作流程
苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为是。
3.常见问题
Q1：哪些企业能申请“政采贷”？
答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。
Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？
答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请
Q3：中标供应商要注意什么？
答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。
Q4：采购单位要做什么？
答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。
Q5：“政采贷”融资失败怎么办？
答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。
3.网址及联系方式
政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html
中征平台：https://www.crcrfsp.com/
联系人：财政局政府采购科           联系电话：0523-82020605

二、不见面交易投标文件制作提交说明
1.业务流程：潜在供应商访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。
省网最新要求，投标人需重新办理CA锁，不再使国信CA,网址
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
3.视频参考资料：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeDetails?type=13&articleid=1d984549-f767-40c7-8647-cbbd55af52da
技术服务联系电话：0523-82020605，0523-87633965
三、竞争性磋商、磋商不见面交易注意事项
1.安装调试音视频设备。各供应商在投标前按照要求装好耳麦、摄像头等通讯工具。
2.确保音视频畅通。竞争性磋商、磋商项目需要进行磋商、磋商程序，请各供应商在投标前按照要求对耳麦、摄像头等通讯工具进行最终调试，可以利用微信或qq等相关软件进行测试，确保在磋商、磋商过程可以正常进行。
3.及时完成最终报价。竞争性磋商、磋商项目需要供应商进行最终报价，请各供应商在项目评标结束之前不要擅自离开“苏采云”交易系统开标大厅，待评审专家开启最终报价程序后，及时准确完成最终报价。
四、供应商相关法律责任提醒
政府采购不见面交易实现了供应商在家报名、在线提交投标文件，最大限度降低交易成本。为避免供应商在采购活动中成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提供虚假材料谋取中标、成交等问题，希各供应商客观真实编制投标响应文件、规范报价行为、依法签订履行合同，持续营造我市风清气正的政府采购环境。
相关法律法规：
《政府采购法》第七十七条　供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（五）在招标采购过程中与采购人进行协商磋商的；
（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。
《政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（一）向评标委员会、竞争性磋商小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
（四）将政府采购合同转包；
（五）提供假冒伪劣产品；
（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

[bookmark: _Toc103848531][bookmark: _Toc107246218][bookmark: _Toc104560842]五.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.1.1中小企业定义：
5.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
5.1.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.1.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见《评标方法与评标标准》（如涉及）。
5.2政府采购节能产品、环境标志产品
5.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。
5.3商品包装、快递包装
根据财政部就联合生态环境部、国家邮政局三部门对外发布《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》，对于项目中所涉及商品和快递包装的，参考招标文件中的项目需求对产品进行绿色包装。
5.5绿色数据中心
[bookmark: sendNo]根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（ 财库〔2023〕7号）要求，
5.5.1采购人采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。
5.5.2采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。
5.5.3采购人在项目的投标、响应环节，原则上不对数据中心相关设备、服务进行检测、认证，也不要求供应商提供检测报告、认证报告，供应商出具符合相关要求的承诺函可视为符合规定。
5.5.4采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
5.5.5对于供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人应当依法追究其违约责任。对于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依法予以处理。
5.6信息安全产品
5.6.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。
5.6.2未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
5.7 电子履约保函(保险)
根据兴化市财政局、地方金融监督管理局转发《江苏省财政厅 国家金融监督管理总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（兴财购〔2023〕25号）要求，为优化政府采购营商环境，进一步降低供应商参与政府采购成本，我市全面启用政府采购履约保函（保险）。
政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。
省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务，符合条件的第三方机构与该司进行技术对接。平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。
供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

























第一部分   投标供应商须知
（前附表）
	序号
	内                        容

	1
	项目名称：兴化市道路交通安全重点隐患路段“5510”整治项目
项目编号：JSZC-321281-THZX-G2026-0036号
采购方式：公开招标

	2
	本项目不收取投标保证金

	3
	投标有效期：开标后60日内

	4
	本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。
供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。
“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁
“CA数字证书”的获取： 
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。
“苏采云”系统使用要求：
使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。
电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。
操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。
投标响应文件递交截止时间：2026年11 月04 日09 :30（北京时间）
开标时间:2026年 11 月04 日09 :30(北京时间)
开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

	5
	供应商如认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，否则视为认同。

	6
	[bookmark: OLE_LINK6]本项目非专门面向中小企业。

	7
	本招标文件共98页；请仔细查阅，如有漏、错页或字迹不清等问题，请主动与江苏泰禾联系调换或补正。















一、招标公告
项目概况
兴化市道路交通安全重点隐患路段“5510”整治项目项目的潜在供应商应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2026年 11  月 04 日 09:30（北京时间）前提交投标响应文件
一、项目基本情况
[bookmark: _Hlk127878261]项目编号：JSZC-321281-THZX-G2026-0036号
项目名称：兴化市道路交通安全重点隐患路段“5510”整治项目
[bookmark: _Hlk134691773][bookmark: _Hlk142580539]预算金额：人民币贰佰伍拾万元整 （￥：2500000 .00 元 ）,响应报价高于采购预算的，将被判定为无效响应文件。
[bookmark: _Hlk134691785]采购需求：兴化市道路交通安全重点隐患路段“5510”整治项目等 ，详见招标文件采购需求。
合同履行期限：采购合同签订后90 天供货并安装完成。 
本项目不接受联合体投标，本项目采用资格后审方式。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
[bookmark: OLE_LINK16]3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。
4.本项目的特定资格要求：无。 
本项目不接受供应商以联合体的身份参考，本项目采用资格后审方式。
三、获取招标文件
（一）时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
（二）获取方式：
1.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。
2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。
（3）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁：网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。
（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
（7）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标响应文件递交截止时间：2026年11  月04  日09:30（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至供应商提交投标文件截止之日止，不得少于20日）
开标时间：2026年 11 月04 日 09 :30(北京时间)
开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
如在报名中或者制作电子投标文件中有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话:智先生:0523-86897512:张先生:0523-87633965。客服QQ:1195486789，709339244。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：兴化市公安局
地址：兴化市中和路2号
[bookmark: OLE_LINK20]联系方式：  陈先生  18852621008
2.采购代理机构信息
名 称：江苏泰禾房地产土地造价咨询评估有限公司
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK12]地 址：兴化市五里东路181号城投8号公馆16层
联系方式：陈女士  13961069761
3.项目联系方式
项目联系人：   陈先生      陈女士
电 话： 18852621008   13961069761


一、总  则
1、适用范围
（1）本招标文件仅适用于江苏泰禾房地产土地造价咨询评估有限公司(以下简称江苏泰禾)组织的本次招标活动。
（2）本次招标由江苏泰禾组织,采取公开招标方式。
（3）本次招标活动及本次招标产生的合同受中国法律的约束和保护。
（4）投标供应商一旦参加投标，即视为自愿接受了本招标文件中所有条件和规定。
（5）投标供应商必须遵守国家有关的法律、法规和政策，有能力提供所采购的货物和服务，具有进入兴化市政府采购市场资格的供应商，同时必须承认和履行招标文件中的各项规定。
2、供应商资格要求
[bookmark: OLE_LINK18]供应商应符合的基本资格条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）在参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
供应商须符合的特定资格条件：无。
本项目不接受供应商以联合体的身份参与，本项目采用资格后审方式。
[bookmark: _Toc177870544]
二、招标文件
招标文件构成
1、招标公告
2、投标供应商须知
3、采购需求
4、政府采购合同（参考）
5、投标文件格式
招标文件的澄清和修改
1、投标供应商在下载招标文件后，如有疑问需要澄清，须按“投标供应商须知前附表”内容中规定的时间前以书面形式向采购人提出，江苏泰禾将根据采购人的答复内容在“江苏政府采购网”答复包括所提问题，但不包括问题的来源。补充（更正）公告将作为招标文件的组成部分,与招标文件具有同等法律效力。敬请投标供应商关注“江苏政府采购网”发布的相关信息，特别是在投标文件定稿前，应主动查阅是否有本项目的变更信息。
2、投标供应商对招标文件自行所做出的判断、推论、解释和结论，并由此所造成的后果，均由投标供应商自负。
3、在投标截止十五日前，江苏泰禾可主动地或在解答投标供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
4、为使投标供应商有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购人可以根据规定延长投标截止日期和开标日期，并将此变更情况在“江苏政府采购网”、上发布，请各投标供应商主动点击查询，江苏泰禾将以电话或短信方式告知所有已报名的投标供应商。
三、投标报价
开标一览表
投标供应商应认真填写开标一览表（格式见附件一）并与投标文件中的投标报价表中总报价相一致，投标报价表上应标明提供服务的内容、单价、计量单位、数量及投标总报价。
投标货币
投标文件中的所有报价均为人民币，以元为计价单位。
投标费用
1、该项目的的报价应包括制造该产品所需的生产制造费、原辅材料费、运输费、保险费、包装费、各类税金、产品检（测）验费、技术培训费、招标代理服务费及其它应付的费用等。
2、本项目招标代理服务费参照“《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采协【2024】20号）”文件收费标准收取（差额累进），由采购人在招标项目结束后支付。
	中标金额
	费率

	最低收费金额（每个委托项目）
	5000元

	50万元以下（含50万元）
	1.6%

	50万元-400万元（含400万元）
	1.5%

	400-1000万元（含1000万元）
	1.1%

	1000-5000万元（含5000万元）
	0.8%

	5000万元-l亿元（含1亿元）
	0.25%

	1-10亿元（含10亿元）
	0.05%

	10-50亿元（含50亿元）
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%


3、最终投标总报价是指上述费用的总和。
4、投标供应商承担其编制、递交投标文件及参加投标所涉及的一切费用。
四、投标文件的编制
投标文件的构成
1、投标文件应包括下列部分：
商务、技术部分
（1）开标一览表（附件一）；
（2）投标函（附件二）； 
（3）投标报价明细表（附件四）；
（4）技术参数响应及偏离表（附件五）； 
（5）属于正偏离技术参数的有效证明材料原件扫描件；
（6）“采购需求”部分要求提供或评分办法中涉及评审事项的证书、承诺、材料等原件扫描件；
（7）企业声明函（附件八），货物全部由符合政策要求的中小企业承接。提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章格式见《招标文件》附件八）如不填写完整，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业；
（8）残疾人福利性单位声明函（附件九）（如有）；
（9） 关于符合本国产品标准的声明函（附件十）；
（10）项目组织实施方案（如需要）；
（11）质保、服务承诺及培训计划等；
（12）招标文件要求或供应商认为需要提供的其他资料；
资信部分
[bookmark: OLE_LINK3]（13）供应商合法有效的法人的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件；
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK9]（14）近六个月中任意一个月的财务状况报告（资产负债表和利润表）原件扫描件，或经会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告原件扫描件，或本年度基本开户银行出具的资信证明原件扫描件（成立不满一年不需提供）；
[bookmark: OLE_LINK5]（15）近六个月中任意一个月缴纳税收和社会保险的凭据原件扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件原件扫描件）；
（16）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；（附件六）
（17）无重大违法记录声明（附件七）；
（18）招标文件中规定的资格特定条件证明材料：无。
本项目不接受供应商以联合体的身份参与，本项目采用资格后审方式。
注：以上资信部分材料原件扫描件提供不全或无效的，将被判定为无效投标。
2、 投标供应商必须认真仔细研究招标文件所有内容，按招标文件规定的格式完整、清晰、正确地填写，编制好投标文件。
投标的语言及计量单位
1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与江苏泰禾就有关投标的所有来往函电均应使用法定简体中文。
2、除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。
投标函格式
投标供应商须完整地填写招标文件中的投标函格式。
投标资格、技术要求、设计要求和基本服务要求的响应
1、投标文件必须对招标文件中的供应商投标资格要求逐项作出实质性响应；
2、投标文件必须对招标文件中的技术要求逐项作出实质性响应；
3、投标文件必须对招标文件中的设计要求逐项作出实质性响应；
4、投标供应商的服务承诺必须按不低于招标文件中基本服务要求的标准作出实质性响应；
5、未按招标文件要求作实质性响应的投标文件，原则上，经评标委员会确认后按无效投标处理。
五、投标截止时间、开标时间
投标截止时间及地点
1、江苏泰禾收到投标文件的时间不得迟于“投标供应商须知前附表”中（第11页第5项）规定的投标文件递交截止时间，不接受邮寄、传真、电子邮件等方式的投标，超过投标截止时间递交的投标文件一律拒收。
2、开标时间：2026年 11 月 04 日09:30 (北京时间)。
3、投标、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
供应商在投标文件提交的截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在投标截止时间之后，投标供应商不得对其投标文件做任何修改。
4、不接受不按要求加盖公章（电子签章）的投标文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。
5、投标文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
6、采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。
7、相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。
8、江苏泰禾可以通过修改招标文件决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，招标文件取得者和投标供应商的所有权利和义务以及投标供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
投标有效期
1、自开标之日起60日内为投标有效期。
[bookmark: _Hlk135833450]2、在特殊情况下，江苏泰禾有权在原投标有效期满前延长投标有效期，并及时在 ““江苏政府采购网”（http://jszfcg.jsczt.cn/）上公布。投标供应商可以拒绝延长投标有效期，且不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标供应商既不能要求也不被允许修改其投标文件。有关投标保证金没收和退还的规定在延长期内继续有效。
六、开标、询标与评标
开标
1、江苏泰禾将在“投标供应商须知前附表”中（第11页第5项）规定的时间和地点组织开标。
2、供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、江苏泰禾相关工作人员需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。
3、供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
评标委员会
1、开标后,江苏泰禾将组织评标委员会进行评标;
2、评标委员会由5人或以上单数组成,其中技术、经济专家不少于三分之二;
3、评标委员会独立开展工作,负责评审所有的投标文件并推荐中标候选供应商;
4、评标委员会将对投标供应商的商业秘密予以保密。
评标过程的保密性
1、开标后，直至向中标供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标建议等，均不得向投标供应商及与评标无关的其他人员透露。
2、在评标过程中，如果投标供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同等方面向江苏泰禾和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被作为无效投标处理。
投标文件的初审
1、在详细评标之前，采购人、评标委员会将首先对投标文件的资格性、符合性进行审查，确定不合格投标供应商和进入详细评审阶段的供应商名单。其内容主要包括：①投标报价是否均超过采购预算 ②投标供应商的资格是否符合招标文件中的要求 ③投标供应商所投产品是否符合招标文件的要求 ④投标文件内容是否齐全 ⑤投标文件签署情况 ⑥对货物技术、服务、交货时间的响应情况。
2、存在重大偏离的投标文件为无效投标。所谓重大偏离是指明显不能满足招标文件规定的供货期、供货数量、质量、性能及技术参数、服务等要求。不能满足招标文件要求重大偏离的认定须经评标委员2/3以上同意。评标委员会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对非实质性响应的投标文件，供应商不能通过修正或撤消不符之处，而使其成为实质性响应文件。

资格性审查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	供应商应符合的基本资格条件
	1、供应商合法有效的法人的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件；
2、近六个月中任意一个月的财务状况报告（资产负债表和利润表）原件扫描件，或经会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告原件扫描件，或本年度基本开户银行出具的资信证明原件扫描件（成立不满一年不需提供）；
3、近六个月中任意一个月缴纳税收和社会保险的凭据原件扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件原件扫描件）；
4、法定代表人身份证明
5、参加本项目采购活动前三年内无重大违法记录声明(见投标文件格式附件六)；
6、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单：
（1）信用查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）；
（2）查询截止时点：开标结束后，采购代理机构进行资格审查时；
（3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构通过信用查询渠道查询打印，经供应商法定代表人或其授权代表签字确认，作为投标文件的组成部分；
（4）信息信用的使用规则：仅用于参加本项目政府采购活动。

	2
	供应商须符合的特定资格条件
	无，本项目不接受供应商以联合体的身份参与，本项目采用资格后审方式。


符合性审查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	投标文件签署
	投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全 

	
	
	投标方案
	只能有一个方案投标

	
	
	报价唯一
	只能在采购预算内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价

	2
	完整性审查
	投标文件份数
	投标文件正本、副本数量符合招标文件要求

	
	
	投标文件内容
	投标文件内容齐全、无遗漏

	3
	招标文件的响应程度审查
	质量、性能、技术参数及服务等
	满足招标文件提出的实质性要求

	
	
	完成期限
	满足招标文件要求

	
	
	质保、售后服务、培训计划等
	满足招标文件要求

	
	
	其 他
	见招标文件无效投标条款及招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的


3、如果投标文件出现下列情况之一视为无效投标:
（1）投标文件中授权委托书无供应商法定代表人的印鉴(或签字)或非原件的；
（2）资信证明文件不全或无效导致评标委员会无法评判的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（3）投标文件未按规定的数量、格式、内容和要求编制或投标文件字迹潦草、模糊、无法辩认的；
（4）投标文件报价高于采购预算或者最高限价的；
（5）对招标文件未能作出全部实质性响应或对招标文件进行实质性修改的；
（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（7）不同供应商投标文件相互混装的；
（8）单位负责人为同一人或存在管理、控股关系的不同供应商参加同一合同下采购活动的；
（9）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目活动的；
（10）不同供应商投标文件中的相关人员出现同一人的；
（11）不同供应商投标文件中内容出现非正常一致的；
（12）不同供应商报价表呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通行为的；
（13）投标文件中提供虚假资料的；
（14）投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，不能证明其报价合理性的；
(15) 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
(16) 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
(17)投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
（18）有欺诈行为或隐瞒自身违规问题的；
（19）违反法律、法规或损害国家及采购人利益的。
4、恶意串通行为的认定
（1）供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的响应情况，并修改其响投标文件；
（2）评审活动开始前供应商直接或间接从采购人、采购代理机构或监管部门处获得评标委员会组成人员情况；
（3）供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
（4）供应商之间协商报价、技术方案等实质性内容；
（5）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；
（6）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标；
（7）供应商之间商定部分供应商放弃参与或者放弃中标；
（8）供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为；
（9）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（10）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（11）不同供应商投标文件相互混装的；
（12）不同供应商投标文件中的相关人员出现同一人的；
（13）不同供应商投标文件中内容出现异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
（14）不同供应商的投标文件载明的项目管理人员或者联系人员为同一人的；
5、评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步的审核，看其在报价中是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中投标报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准进行；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； 
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
6、评标委员会将允许投标供应商修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的非实质性内容，但这些修改不能影响评标结果的名次排列。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]评审过程的澄清、说明和更正
评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
接到评标委员会要求的供应商应派人按评标委员会通知的时间做出书面澄清、说明或更正。供应商为法人的，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章；由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为其他组织的，应当由其负责人或授权代表签字或者加盖公章；由授权代表签字的，应当附负责人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
 接到评标委员会澄清要求的供应商如未按规定或在合理时间内做出澄清，其风险由供应商自行承担。
提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的认定。
采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的供应商参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为预中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
投标文件的比较和评价
评标委员会仅对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行比较和评价。
评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若该供应商拒绝说明或未在规定时间内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
强化政府采购异常低价审查
(一)采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:
1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值X50%;
2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价X50%;
3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价X45%;
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标(响应)审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评标办法和标准
1、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款。
咨询电话：财政局政府采购科，0523-82020605。
2、针对中小微企业的评审优惠：
根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、江苏省财政厅《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）的通知规定，对属于中小微企业单位给予评审优惠。
在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
供应商根据情况在投标响应文件中提供的《中小企业声明函》（详见本招标文件附件七），企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，各单位参照国务院APP小微企业扶持政策查询或工信部http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html网站查询。广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。


如供应商符合上述规定的，对中小企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，成交金额则以实际响应报价为准。
未按要求填写《中小企业声明函》（详见本招标文件附件八）或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。
供应商提供相关资料弄虚作假的，将按相关法律法规及招标（采购）文件规定进行处理。
3、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
4、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
5、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
附：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条
供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
6、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
（1）本项目对采购本国产品给予政策支持。 
1）采购本国产品的支持政策
① 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第四部分 投标文件格式”的“附件4投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
③供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
④ 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
⑤ 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
(一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（二）“根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例等相关规定，中标或者成交供应商放弃中标或者成交项目的，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
1、本次评标采用综合评分法，由评标委员会根据评分办法规定的各项因素综合评定打分，按照最终得分由高到低的顺序排列。最终得分相同的，按照投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定排名顺序。
2、最终得分=综合得分*（1±数值%）
3、采购人确定最终得分最高且排名第一的供应商为中标供应商。
评标时,评标委员会各成员应当独立对每个有效投标供应商的标书进行评价打分，然后汇总每个投标供应商每项评分因素的得分。

（附评分办法）
一、价格F1（30分） 
满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（计算得分保留小数点后2位）。
二、企业综合实力F2（13分）
1、供应商具有机电工程施工总承包叁级及以上资质，得2分。(提供证书原件复印件并加盖公章)
2、供应商具有行政主管部门颁发的有效期内的承装(修、试)电力设施许可证的得2分。(提供证书原件扫描件，未提供不得分)
3、供应商具有经国家认监委平台备案的CCRC信息安全服务资质一级认证（安全应急类）证书的得2分。（需提供证书原件扫描件及国家认监委平台查询截图，未提供不得分）
4、供应商具有数据安全服务能力评定资格证书(数据安全建设)的得2分。(提供证书原件扫描件并加盖公章)；
5、服务认证（2分）：供应商具有服务质量服务认证证书5A证书的得2分。(需提供证书原件扫描件及国家认监委平台查询截图并加盖公章，未提供不得分)
6、业绩情况（3分）：从2023年1月至今完成和本项目同类业绩的项目，每个项目得1分，满分3分。（提供中标通知书或直接发包证明材料、合同及竣工（或履约）验收材料原件扫描件，不提供不得分）。
三、技术要求F3（29分）
1、技术参数（25分）：严格按照招标文件中采购货物要求进行评定，供应商提供的产品规格、质量完全响应招标文件实质性要求的得25分。投标人需提供技术响应偏差表，标明正偏离、无偏离或负偏离。标“★”的技术参数出现负偏离的，每有一项扣1分；其他技术参数存在负偏离的，每有一项扣0.5分；扣完为止。标“★”的技术参数需按照要求提供对应的证明材料，否则视为不满足，按照负偏离扣分处理。
2、抓拍机制造商应具备较强的技术研发实力，获得国家级科学技术奖励的，每一项得2分，最高得4分，提供证明材料原件扫描件加盖厂家公章。
四、人员F4（12分）
1、技术负责人（4分）：供应商针对本项目应配备技术负责人一名，技术负责人本人具有注册建造师一级（机电工程）、建筑施工企业安全员、高级信息系统项目管理师、高级电子信息工程师的，有一个得1分，最高得4分。
2、信息安全负责人（4分）：供应商为本项目配备信息安全负责人一名，信息安全负责人本人具有CISAW信息安全保障人员专业级风险管理认证证书、网络与信息安全管理员、信息与通信工程工程师证书、网络工程师证书的，有一个得1分，最高得4分。
3、运维负责人（4分）：为保证项目正常稳定运行，本项目需配备运维负责人一名，运维负责人本人具有高级IT运维工程师证书，售后服务管理师证书、计算机硬件工程师证书、信息通信网络运行管理员证书的，有一个得1分，最高得4分。
【以上人员不可重复，提供相关证书的原件扫描件加盖公章及提供人员近六个月任意一个月由供应商为其缴纳的社保证明原件扫描件加盖公章，否则不得分，公司成立不足三个月或试用期未满三个月除外，不按要求提供不得分】
五、实施方案F5(16分)
[bookmark: OLE_LINK25]1、项目整体实施方案、进度计划安排（4分）：根据供应商投标响应文件中提供的针对本项目特点制定的项目整体实施方案、进度计划安排，方案优于采购需求的得4分，符合采购需求的得2分，未提供或不符合不得分。
[bookmark: OLE_LINK26]2、质量保证措施（4分）：根据供应商投标响应文件中提供的质量保证措施进行评分，方案优于磋商文件采购需求的得4分，符合磋商文件采购需求的得2分，不符合或者未提供不得分。
[bookmark: OLE_LINK28]3、技术培训方案（4分）：根据供应商投标响应文件中提供的技术培训方案进行评分，方案优于磋商文件采购需求的得4分，符合磋商文件采购需求的得2分，不符合或者未提供不得分。
[bookmark: OLE_LINK29]4、售后服务方案（4分）：根据供应商投标响应文件中提供的售后服务方案进行评分，方案优于磋商文件采购需求的得4分，符合磋商文件采购需求的得2分，不符合或者未提供不得分。
综合得分＝F1+F2+F3+F4+F5
声明：当出现损害国家和采购单位利益情况时，采购单位、有选择或拒绝任何供应商的权力，并对所采取的行为不主动说明原因。
七、定    标
    废标
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消。
5.因“江苏政府采购苏采云系统”重大故障原因无法继续开评标的。
    中标
    评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。江苏泰禾房地产土地造价咨询评估有限公司将在江苏省政府采购网发布中标公告。
    江苏泰禾和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏泰禾，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏泰禾将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏泰禾对无效质疑不予受理。
    如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，江苏泰禾有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
    江苏泰禾向中标供应商发中标通知书。
中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
中标无效
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与招标采购单位、其他供应商恶意串通的；
（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例等相关规定，中标或者成交供应商放弃中标或者成交项目的，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

八、签订、履行合同
签订合同
1.采购人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏泰禾见证后生效。
2.中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏泰禾将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
    3.履约保证金
    中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
九、项目验收
9.1 甲方可依法组织履约验收工作。
9.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
9.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
9.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
9.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
9.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
[bookmark: _Hlk177935333]

[bookmark: OLE_LINK8]第二部分   招标需求
1、采购技术要求（对不允许偏离的实质性要求和条件，以黑体加斜体方式提示）
2、本次采购范围为兴化市道路交通安全重点隐患路段“5510”整治。
3、本项目采购预算金额：人民币贰佰伍拾万元整（￥：2500000.00元）；最后响应报价高于采购预算的，将被判定为无效响应文件。
4、采购需求： 
一、项目建设规范要求
1) 《中华人民共和国道路交通安全法》 
2) 《城市综合交通体系规划标准》（GB/T51328-2018） 
3) 《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012） 
4) 《道路交通标志和标线》（GB5768-2022） 
5) 《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB51038-2015) 
6) 《路面标线涂料》（JT/T280-2022） 
7) 《路面标线用玻璃珠》（GB/T24722-2020） 
8) 《城市道路交通设施设计规范》(GB50688-2011) 
9) 《道路交通反光膜》（GB/18833-2012） 
10) 《道路交通信号灯》（GB14887—2011） 
11) 《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2016） 
12) 《道路交通信号控制机》（GB25280-2016） 
13) 《道路交通信号倒计时显示器》（GA/T508－2014） 
14) 《道路交通信号控制机安装规范》（GA/T489-2016） 
15) 《道路交通信号控制机与车辆检测器间的通信协议》（GA/T920-2010） 
16) 《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》（GB/T20999-2017） 
17) 《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496-2014） 
18) 《闯红灯自动记录系统验收技术规范》（GA/T870-2017） 
19) 《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》(GA/T1202-2014) 
20) 《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2016） 
21) 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014） 
22) 《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T995-2020） 
23) 《道路车辆智能监测记录系统系统验收技术规范》（GA/T961-2020） 
24) 《系统接地的形式及安全技术要求》（GB14050-2008） 
25) 《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018） 
26) 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009） 
27) 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）
28) 《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T 50065-2011） 
29) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016） 
30) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168－2018） 
31) 《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010） 
32) 《公安交通指挥系统建设技术规范》（GA/T445-2010） 
33) 《公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求》（GA/T652-2017）
二、项目建设内容
本项目为完善相关道口信号灯、电子警察等配套设施项目。  
三、项目建设技术要求
1．概述
传统治理模式容易“大而化之”，很难根除复杂路段的深层隐患。部分路口多、机非混行，成了让周边居民提心吊胆的“问题路”。
公安部门转变了思路，决定从海量事故数据中“精确制导”。聚焦近5年内、在5公里范围内，道路交通事故亡人总数达到10人左右的重点隐患路段，对这些路段进行精准画像，“一路一策”地精细化整治。
通过深度研判近5年的交通事故大数据，精准锁定那些“看似普通、实则高危”的路段，希望能从源头上把被动的事故处理，变为主动的风险预防。
2．建设与功能要求
依据国家及公安部相关标准，必须具备以下基本功能：
(1)号牌识别功能前置：将号牌识别功能置于前端设备中，以减轻传输和后端服务器压力。
(2)车辆捕获功能：系统应对所有经过车辆进行捕获，除了能够捕获在车道上正常行驶的车辆外，还应该具备捕获跨线行驶车辆的功能，在正常车速(5km/h～180km/h)范围内的监控区域内规范行驶的车辆图像捕获准确率应达99%以上。
(3)车辆测速功能：系统应能准确测定车辆的行驶速度，遵循《公路车辆智能监测系统通用技术标准》(GA/T497-2009)要求和数据库标准，具备分地点、分车型限速值设置的功能。
(4)车辆识别功能：对于每辆拍摄的车辆照片，系统应进行自动的识别，车辆识别包括车牌识别、车辆类型识别、车身颜色识别。符合公安部《公路车辆智能监测系统通用技术标准》(GA/T497-2009)和《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2009）的要求。
(5)抓拍取证功能：对经过卡点的所有车辆进行实时高清晰图像抓拍，图像要求准确反映车辆特征（车型、颜色、车牌等）和前排司乘人员图像。并按照《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2009）要求对交通违法行为进行取证。
(6)自动比对报警功能：系统对识别出的车辆号牌要实时与黑车库进行数据比对，根据比对结果对报警系统发送不同的报警指令。
(7)路口设备管理和远程维护功能：应提供路口机时间校正接口(24h内计时误差不超过1.0s，并确保每月至少校准一次计时时钟)，参数设置接口，路口设备运行情况的诊断和检测、恢复。
(8)数据检索、流量统计功能：应提供按车辆信息检索的应用平台，按不同权限对数据库进行操作,并提供模糊查询、数据备份和数据打印输出功能。能够按车道和时段进行车辆流量统计，并以报表形式输出。
(9)交通违法数据自动导入公安交通综合应用平台。
(10)数据传输和保存功能：图像和数据实时传输到上级存储服务器和数据库服务器。电子警察前端抓拍单元具有存储功能，数据存贮在前端抓拍单元，前端抓拍单元存储设备至少能保存5000辆/天，2天的存储，可采用SD卡或硬盘
(11)防雷接地要求：系统设备（室内设备和室外设备）均应采取防雷、接地措施
3．系统主要设备选型
3.1 交通信号灯
1 信号灯结构
信号灯结构由信号灯、支柱、基础、紧固件等组成。信号灯的技术要求必须符合 GB14887-2011 相关规定。信号灯主灯规格要求∅ 400。立柱及钢管横梁采用的钢材选用 Q235 钢，立柱与横梁大小的选择依据国标关于结构设计的要求进行计算设计。信号灯与立柱横梁通过抱箍及抱箍底衬连接。立柱、钢管横梁、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、横梁帽、加劲肋、连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件， 所有钢材均采用热浸镀锌防腐处理，螺栓、螺母等连接件的镀锌量应不小于 350g/m³，立柱、横梁、法兰盘第一层镀锌 275g/m³，第二层喷塑处理，涂塑材料采用聚酯涂料，厚 度＞0.076mm，颜色为白色。喷塑层应均匀光滑、连续、无肉眼可分辨的小孔、空间、孔隙、裂缝、脱皮及其他有害缺陷。所用贴角焊缝，其厚度与强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑。
2基础
基础一般采用现浇制作。基础顶面应预埋 Q235 钢底座法兰盘及地脚螺栓。在浇筑混 凝土时，应注意使底座法兰盘与基础对中，并将其嵌进基础(其上表面与基础齐平)，同时保持其顶面水平；地脚下部为标准弯钩，地脚螺栓宜事先进行热浸镀锌处理，镀锌量350g/m ，预埋时其方向应与底座法兰盘保护垂直。施工时如果遇到平曲线路段，应注意 调整预埋法兰盘的方向，使其纵向中心线与行车方向保持一致。基础施工完毕，地脚螺栓外露长度宜控制在 80-100mm 以内，并对外露螺纹部分加以妥善保护，另外基坑应分层回 填夯实；基础需经养护达到设计强度后，方可安装上部结构物。基础埋设时必须考虑立柱或立柱附着标志其侧向净空应符合 GB5768-2009 的规定。
3.2电子警察
本次工程视频监控系统采用路口监控的方式，监控采用 400 万像素球机监控；交叉口相交方向各设1套 400 万像素球机监控，附着电子警察杆件安装；根据《道路交通技术监 控设备运行维护规范》（GA/T 1043－2013），视频监控的使用年限为3年。 常规电子警察系统由高清抓拍单元、闪光灯、补光灯组成。根据《道路交通安全违法 行为图像取证技术规范》（GA/T 832-2014）要求，重要路口还应具备驾驶人面部特征记录功能。为了避免风扇积灰导致摄像机工作异常，摄像机内不得使用风扇散热。电子警察抓拍设备使用年限至少 5 年。
配置原则
（1）电子警察：两个车道（含右转）配置 1 台 900 万像素高清抓拍单元，一个车道配置 1 台补光灯。 （2）反向卡口：两个车道（含右转）配置 1 台 900 万像素高清抓拍单元，一个车道配置 1 台闪光灯。
供配电系统
路口监控系统供电就近引自照明箱变，每处照明箱变为监控预留回路，界面划分在照 明配电箱的断路器出线端。监控系统取电由此回路引入路口智能机箱，路口设备全部从智能机箱取电，外场设备采用低压电缆穿管敷设供电方式，根据取电距离、用电功率选择不 同型号主干电缆。
防雷保护电气设备防雷保护分为直接雷击防护和感应电涌保护两大部分。
a. 直接雷防护
本项目直击雷防护主要针对对外场门架遥控外场摄像机等小范围的物体，可选用常规 的Φ50 圆钢制作避雷针。
b.感应雷防护
i. 电源防雷为提高弱电设备供电电源质量，防止电源过电压对弱电设备的损害，在外场设备电源 出线端设三相电源防雷器作为粗防护，出线端设置单相电源防雷器作为细防护，为防止外 场弱电设备受感应雷等产生的过电压的危害，在洞外设备电压进线端及隧道内弱电设备供电电缆进隧道处设置单相电压防雷器作为末端防护。
ii. 视频信号防雷为防止雷电通过外场金属信号线传入两端弱电设备，在可变情报板﹑有线广播线缆﹑微波车辆检测器、遥控摄像机、视频抓拍系统设备的金属信号线两端均设置了信号传输电 平和速率相适应的信号防雷器。 
接地要求
a. 对所有外场设备做保护接地，摄像机要做防雷接地，防雷接地电阻须小于 10 欧姆，保护接地小于 4 欧姆。当保护接地与防雷接地共用接地体时，接地电阻不大于 1 欧姆。
b. 监控设备的供电电缆应做屏蔽接地，防雷接地。一般可在外场设备处将铠装层接 地；电力电缆及通信电缆从室外进入设备或机房处应采取防浪涌的保护措施，其避雷装置、 过电压吸收装置等都要可靠接地。
c. 对室内的监控设备等宜做联合接地，其接地电阻不应大于 1 欧姆。室内计算机等电子设备布置时，应远离防雷的接地引下线，其间距大于 5 米。
3、施工注意事项
1、考虑道路交通设施设计需符合当地交通管理规划的要求，故在本次图纸提交实施前，须由工程所在管辖范围的交通管理部门做最后核准，无异议后方可投入实施。
2、本工程中所有交通灯杆件在基础施工前需征询交通部门的意见，并在交警部门的指导下进行。
3、对于信号灯的设置必须要提供相应的电源，必须征得电力部门的同意，存在衔接不顺之处由建设单位予以协调。 
4、考虑到通行净空和路面维护增高的因素，信号灯下沿与地面净空控制在 5500mm。 
5、本次设计未尽事宜，请参照 GB5768-2009 等相关规定执行。 
四、设备选型
系统主设备选型
1、900万AI电警抓拍单元
本项目为交钥匙工程，所采购的抓拍设备需无缝对接到现有视图平台，实现统一管理与综合应用。投标人报价应综合包含设备、对接调试等全部费用，项目实施过程中因系统对接产生的所有费用，均由中标方承担，招标方不再追加任何费用。
包含高清900万智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等。
图像传感器：采用1英寸GMOS。
[bookmark: OLE_LINK10]★支持相机和镜头一体化设计、内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，设备可对视频图像和抓拍图片进行融合输出。(需提供具有资质的第三方质量检测中心出具的检测报告扫描件，否则视为不满足。)
支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览。
视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG。
支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。
★支持自动清除附着在镜头上的灰尘、雨滴、泥污等异物。(需提供具有资质的第三方质量检测中心出具的检测报告扫描件，否则视为不满足。)
支持设置车辆抓拍位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。 
支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别。
支持对不按导向行驶的车辆进行违法检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98%。
支持货运机动车车斗违法载人识别检测并抓拍。
★车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码；支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。(需提供具有资质的第三方质量检测中心出具的检测报告扫描件，否则视为不满足。)
支持对摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片； 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx的情况下进行测试；捕获率≥99%；检测准确率≥99%。
支持民用车牌，警用车牌，军牌和武警车牌及2002式新车民用车双行尾牌、使馆车牌、农用车牌；民航、SPIA等特殊车牌；福鼎电动车牌等车牌进行识别。
车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 支持识别车身副颜色。
图像传输延时检验：网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms。
支持分别对11种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、其他车型）进行不同超速比设置，可设置18个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。
车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。
支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测。
宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能。
支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 
外壳防护等级应不低于IP66。
支持大货车占超车道识别检测并抓拍。
未叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×2160像素；叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×4312像素。
闯禁行功能检查：支持闯禁行记录功能，可对5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储。
设备可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型。
支持车牌黑/白名单设置，最大可设置90万条黑/ 白名单。
支持导入闯禁令标志图片，可与闯禁令违法车辆图合成输出。
★支持配置开启码流智能编码模式,通过算法识别画面中的关键目标,对高价值目标保留高清细节,重复背景信息进行超高压缩,降低码率功能,目标时间占有率低于50%时,码率可降低不少于50%,降低视频码流存储压力。(需提供具有资质的第三方质量检测中心出具的检测报告扫描件，否则视为不满足。)
在车辆结构化属性清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间＜18ms。
应支持不少于33块感兴趣区域(ROI)增强编码功能，ROI区域压缩比0-100可设置。
[bookmark: OLE_LINK1]支持检测并抓拍右转大型车辆未停车让行事件，图片能清晰辨认右转大型车辆停车让行指示牌、违法机动车的车型和车牌；同一事件相邻两张抓拍图片能观察到车辆明显位移，且抓拍时间间隔＜1 秒。
2、900万环保生态卡口抓拍单元
本项目为交钥匙工程，所采购的抓拍设备需无缝对接到现有视图平台，实现统一管理与综合应用。投标人报价应综合包含设备、对接调试等全部费用，项目实施过程中因系统对接产生的所有费用，均由中标方承担，招标方不再追加任何费用。
包含900万高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等。
图像传感器：采用1英寸GMOS。
设备采用深度学习芯片。
★设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。(需提供具有资质的第三方质量检测中心出具的检测报告扫描件，否则视为不满足。)
支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览。
最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800。
抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。
★无人驾驶车辆车牌识别功能检查：支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别。多边形车道配置检查：车道线支持配置成多边形。(需提供具有资质的第三方质量检测中心出具的检测报告扫描件，否则视为不满足。)
支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。
支持不系安全带违法抓拍，可配置是否抓拍大型车。
护罩玻璃透光率≥99%。
车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。
未叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×2160像素；叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×4312像素。
支持车牌黑/白名单设置，最大可设置90万条黑/ 白名单。
★外接鱼眼相机联动功能检查：支持两台设备（一个卡口、一个电警）和外接鱼眼相机，实现车辆的管控取证和违章变道的取证（支持配合终端服务器输出卡口和电警的抓拍合成图，可配置输出合成鱼眼图）。(需提供具有资质的第三方质量检测中心出具的检测报告扫描件，否则视为不满足。)
支持识别不少于50种车型，识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。
★支持联动热成像相机测温功能,每过一辆大货车抓拍机进行检测抓拍，并发送指令给2台联动测温相机进行测温和抓拍,抓拍机和测温相机图片可发送到终端进行图片合成,支持在终端进行温度阈值判断和过滤,实现大货车车辆超温预警。(需提供具有资质的第三方质量检测中心出具的检测报告扫描件，否则视为不满足。)
设备可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型。
网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms。
★支持自动清除附着在镜头上的灰尘、雨滴、泥污等异物。(需提供具有资质的第三方质量检测中心出具的检测报告扫描件，否则视为不满足。)
支持黄标车标志检测、异常车牌、夜间未开车灯、行人人脸检测、非机动车驾驶员属性、车窗内挂件识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能。
支持抓拍图OSD时间信息和对应视频画面OSD时间信息一致。支持抓拍图OSD时间信息和对应视频画面OSD时间信息一致，新能源车辆抓拍图支持叠加“黄绿”和“渐绿”车牌颜色信息。
正常违章行为优先级抓拍功能，支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1-18可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储。
抓拍图片具备智能压缩技术，可以保证在主体目标清晰的情况下压缩图片整体大小，平均压缩率可达到原图大小的30%。
支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、
支持设置车辆抓拍位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。
★车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。(需提供具有资质的第三方质量检测中心出具的检测报告扫描件，否则视为不满足。)
支持分别对11种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、其他车型）进行不同超速比设置，可设置18个超速比区间；在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。
支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 
占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。
外壳防护等级应不低于IP66。
3、多合一补光灯
符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》补光新标准要求。
光源类型：16颗优质大功率LED。
发光角度10°。
覆盖范围：单车道环境补光灯。
最佳补光范围16米～25米。
触发方式： 4V~6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发）。
触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US。
补光灯在频率大于250Hz或占空比大于39%时进行自我保护，自动熄灭。
功耗：35W MAX。
补光装置光辐射安全性能符合GB/T 37958-2019规定的1类危险要求。
外壳材质金属铝。
为保证系统兼容，与电警抓拍单元同一品牌。
防护等级IP66。
4、多合一补光灯
★符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》要求。(需提供具有资质的第三方质量检测中心出具的检测报告扫描件，否则视为不满足。)
铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩透光效果好。
采用24颗高性能大功率高亮度LED光源，发光角度：LED：10°；气体灯：10°。
色温：LED＜4000K，气体灯＜7000K。
光栅：内置LED光栅，有效减少周边光污染。
补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（一级脉冲）。
支持LED灯频闪、LED爆闪、白光气体爆闪。
回电时间：小于67ms。
响应时间：LED≤20us，爆闪≤47us。
LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，有效减少光衰。
LED触发频率：1Hz~250Hz。
LED触发占空比：1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态。
爆闪时长：300us。
支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复。
电源：220V±20%，瞬时功率：1500W。
防护等级：IP65。
为保证系统兼容，要求补光灯与卡口抓拍设备为同一品牌。
5、自动违停抓拍全结构化球机
本项目为交钥匙工程，所采购的抓拍设备需无缝对接到现有视图平台，实现统一管理与综合应用。投标人报价应综合包含设备、对接调试等全部费用，项目实施过程中因系统对接产生的所有费用，均由中标方承担，招标方不再追加任何费用。
双400万大模型智能交通全彩违停自动抓拍球机。
细节通道视频图像分辨率不小于2688×1520，全景通道视频图像分辨率不小于2688×1520。
摄像机内置不少于2个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像。
内置2颗GPU芯片，全景视频图像内置1个镜头，具有不小于1/1.8靶面尺寸,细节视频图像内置1个镜头，具有不小于1/1.8靶面尺寸。
★细节视频图像内置1个镜头，支持不小于26倍光学变倍，镜头最大焦距不小于149mm。(需提供具有资质的第三方质量检测中心出具的检测报告扫描件，否则视为不满足。)
★设备内置8GB eMMC，内置大模型算法芯片，可调用大模型算法检测并分类识别目标。(需提供具有资质的第三方质量检测中心出具的检测报告扫描件，否则视为不满足。)
全景画面水平视场角90°，垂直视场角50°。全景通道可进行垂直旋转，旋转范围10°可调。
最低照度：全景通道彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx，细节通道彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx。
具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°。
可设置300个预置位，8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能。
设备检测到违停车辆时,若目标车牌被遮挡物遮挡时,可不对该目标进行车牌识别,并上报无车牌报警。
设备具有 H.265、H.264、MJPEG设置选项。
smart 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。
★支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，设备可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置。(需提供具有资质的第三方质量检测中心出具的检测报告扫描件，否则视为不满足。)
开启混合目标检测模式后，设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示。
开启车牌增强功能后，在检测到车辆违停时，可对目标车辆的车牌进行降噪处理；支持倾斜车牌抓拍功能，可识别并抓拍车牌上倾斜角≤30°、下倾斜角≤20°，前后倾斜角≤70°、左右倾斜角≤70°的车辆。
当有停车、逆行、压线、变道、掉头、机动车占用非机动车道现象被触发时，设备可分别发出不同的语音提示。
★设备支持大模型AI编码功能。可保持可视场景中目标（如人、车）的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间。(需提供具有资质的第三方质量检测中心出具的检测报告扫描件，否则视为不满足。)
支持AR标签管理功能，最多可添加500个标签。支持AR标签联动查看功能，可选中标签并将该标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频图像进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作。
设备可对抛洒物事件中的树影、标线进行过滤;可对停车事件中的施工车辆进行过滤;可对行人事件中的交通设施、车身部件、影子进行过滤。（提供公安部或国家产品质量检测中心出具的检测报告复印件加盖厂家公章）
可识别距设备250m处的人体轮廓。
基于Transformer架构视觉大模型，通过深度建模真实场景的时空特征，实现多维语义精准分类与细粒度目标识别，显著提升交通事件检测效果。
内置车牌增强算法，可提升车牌抓拍效果。
★支持流量管理功能，可设置日平均码率和最大码率上限。功能开启后，可控制平均网传流量和统计日流量余额；无历史结余流量时，实时网传码率应不超过日平均码率，存在历史结余流量时，历史结余流量可按需动态分配给当前场景使用。(需提供具有资质的第三方质量检测中心出具的检测报告扫描件，否则视为不满足。)
支持GB35114A级安全加密。
雨刷：支持。
内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选。
支持7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出。
功耗：最大功耗：60 W。
外壳防护等级不低于IP67。
6、400万智慧监控单元
400万全彩变焦智能全景智慧单元。
内置GPU芯片,具有不小于1/1.8"英寸传感器。 
主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps。
最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001 lx。
镜头焦距2.8-12mm，支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，光圈大小为F1.0。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
★设备采用鳞镜式补光灯，具有4颗白光补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中2颗近光灯、2颗远光灯。(需提供具有资质的第三方质量检测中心出具的检测报告扫描件，否则视为不满足。)
同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%。
支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。
★支持大模型AI编码功能。可保持可视场景中目标（如人、车）的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间。(需提供具有资质的第三方质量检测中心出具的检测报告扫描件，否则视为不满足。)
在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。
在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。
支持对两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验。
★支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，设备可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置。(需提供具有资质的第三方质量检测中心出具的检测报告扫描件，否则视为不满足。)
支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。
支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置。
★灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。(需提供具有资质的第三方质量检测中心出具的检测报告扫描件，否则视为不满足。)
在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。
设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
内置2个麦克风，1个扬声器，支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个RS485接口，支持DC12V或POE供电。
支持IP67防尘防水。
7、 数据合成终端服务底座
可接入不低于12路网络摄像机进行视音频存储、图片存储与上传。
可配置多种字符叠加、图片合成模式。
易拆卸硬盘设计，便于施工操作与后期维护。
本次配置硬盘容量 不低于8T。
★具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段；2个1000M SFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段。(需提供具有资质的第三方质量检测中心出具的检测报告扫描件，否则视为不满足。)
具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB 3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个GPS天线接口、1个4G/5G全网通天线接口。
支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv4、IPv6组网设置。
支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传至FTP服务器。
支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、RTSP、UDP、NTP、DHCP、802.1X等网络协议设置选项。
支持远程访问IP地址黑/白名单设置功能。
★设备均应具备权限管理、数据加密、运行日志功能 设备应设置操作口令，宜有图像加密，放篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加以保护，不被删除和覆盖。设备应有防偶发死机的措施（如硬件看门狗或软件、硬件看门狗或定时自动启动等），死机后的自动恢复时间应满足GB20815中的8.12的要求。(需提供具有资质的第三方质量检测中心出具的检测报告扫描件，否则视为不满足。)
支持图像化展示设备所连通道的在线、离线、未启用状态，支持展示各通道上线、离线时间；支持查看通道状态统计信息。
可接入G.711a、G.711Mu、G.722.1、G.726、G.729、PCM、AAC、MPEG2-layer2音频编码格式的IPC；可将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz。
★支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容12TB硬盘，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。支持SSD,机械硬盘和SSD可以混合使用。(需提供具有资质的第三方质量检测中心出具的检测报告扫描件，否则视为不满足。)
具有记录、回放、报警联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能、支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示。
支持将同一辆经过多个相机的抓拍图片按照时间范围进行匹配合成。
支持将前、后抓拍通道关联，并将无车牌或者车牌未识别的同一辆进行匹配合成。
支持按照抓拍图片检索关联录像，检索的关联录像时长可设置为（1-100）秒。
支持在图片和录像文件在web端导出备份功能。
支持根据通道、时间查询并查看录像预图片，能够备份对应文件到本地硬盘。
支持相同车牌号去重功能，多相机抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。
可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。
支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式；支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、机占非、占用应急车道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货等。
以上标★项为设备重要参数，需提供具有资质的第三方质量检测中心出具的检测报告扫描件，否则视为不满足。
五、技术要求
5.1交通标线的技术要求
材料要求
1) 涂料密度，1.8～2.3g/cm³；
2) 涂膜外观：涂膜冷疑后应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落及表面无发粘现象，涂膜的颜色和外观与标准板差别不大；
3) 色度性能：按JT/T280—2004标准6.3.9规定的方法测试；
4) 抗压强度：≥12 MPa；
5) 耐磨性（200r/1000g后减重）：≤80㎎；
6) 逆反射系数mcd.1×-1.m –2，白色≥200；黄色≥100；
7) 人工加速耐候性：经试验，涂膜的起皱、斑点、裂纹、脱落及变色等都不大于标准样板；
8) 涂料用下涂剂颜色应无透明或琥珀色流体；固 体 含 量， 30﹪±5；涂布量，g/㎡150～200；干燥时间，min≤5；
9) 玻璃珠的技术条件：密度（在23℃±2℃的二甲苯中）g/cm³2.4～2.6；外观无色透明球状，扩大10～50倍观察时，熔融团、片状、尖状物、有气泡等瑕庇不应超过总量的20%，玻璃珠的折射率（20℃浸渍法≥1.5）；
10) 玻璃珠含量：涂料中含20%～30%的玻璃珠，施工时撒布玻璃珠于热熔涂料上。
11) 根据GB5768-2009规定，按道路的情况及车速要求，制作道路标线；
12) 制作道路标线使用热熔反光涂料；
13) 制作标线的热熔涂料、底漆、玻璃珠必须经交通部检测机构或公安部检测机构检测合格、并提供检测报告才能使用；
14) 人行横道线、人行预告标志、箭头、导流线制作符合GB5768-2009规定；
15) 制作标线、人行横线及其箭头、导流线等等，要铲除旧标线后再制作新标线；
16) 标线厚度不少于1.8 mm，亮度因数≥0.27，双实线为黄色，车道线为白色，其他标线、箭头等符合GB5768—2009规定。 
17) 突起路标与标线配合使用时，应选用主动发光型或定向反光型，其颜色与标线颜色一致，布设间隔为6m~15m，一般设置在标线的空当中，也可一句实际情况适当加密。与边缘线和中心单实线配合使用时，突起路标应设置在标线的一侧，其间隔应与在车行道分界线设置的间隔相同。 
以上标★项为设备重要参数，需提供具有资质的第三方质量检测中心出具的检测报告扫描件，否则视为不满足。
六、实施方案
（一）项目整体实施方案、进度计划安排
1．施工组织与管理
供应商需要根据本项目的要求，指定项目经理1人，项目副经理1人，另设置项目工程师及其他成员若干名，施工中选拔能力较强的安装队施工，并进行多级监督，以确保工期和质量。
施工组织上主要采取以下相应措施：
（1）主要原材料基本上一次性备齐；
（2）根据工程实际需要，延长工作时间，错时工作，在保证质量安全的前提下，千方百计地采取加快施工速度的办法和措施，确保工期；
加强计划管理，做好周、日作业计划，建立可靠的材料后勤保证体系；
[bookmark: _4.3质量和安全组织措施][bookmark: _4.2施工技术和方法]（4）建立各级碰头会制度，对具体施工方案进行优化，多与采购人沟通，及时解决和协调好施工中出现的各种问题；
2．施工中的隐蔽工程规定
（1）隐蔽工程是指在在工程安装过程中或工程安装完成后被隐蔽起来，表面上无法看到的施工项目。
（2）必须制作《隐蔽工程施工申报单》，在每一个隐蔽工程施工前将材料清单及施工方案报采购人签字，并作为最后总验收的一个先决条件。如没有或缺少采购人签字的《隐蔽工程施工申报单》，则采购人有权拒绝验收。
[bookmark: _4.3.1保证质量组织管理措施]隐蔽工程所涉及项目均按国家现行标准执行。
[bookmark: _4.3.2保证安全组织管理措施]3．保证安全组织管理措施
（1）供应商建立以项目经理为主的项目安全施工管理体系，并预备紧急处理程序； 
（2）供应商组织施工人员进入现场，必须按安全规范着装，施工中必须按安全操作规程施工；
（3）供应商严格遵守适用于本工程的法律和法规等；
（4）施工中的一切安全责任和事故，由供应商负责，与采购人无关
4．施工中的协调
本项目施工过程中，需要与供电、住建、公路、园林、绿化等部门协调，协调工作由供应商主要负责，采购人协助，所产生费用一律由供应商支付。
5．施工技术要求
（1）所有的抓拍单元全部更换新的设备。保证白天和晚上都有很高的清晰度，车牌识别率白天99%，晚上99%以上。驾乘人员的面部特征明显，24小时机动车车身颜色不失真。
（2）车检器更换新设备，保证速度误差不超过国标要求，满足江苏省计量检测部门检测要求。
（3）爆闪灯更换新设备，保证亮度达到摄像机抓拍清晰图片的亮度要求。
（4）数据线、电源线更换，保证不漏电、不跳闸，能够满足夏季高温和冬季严寒天气的全天候工作，外观无裸露、飘挂现象。
（5）更换防雷器，保证供电系统在雷击情况下，得到保护和能够迅速修复工作。检查接地电阻，接地电阻高于10欧姆的，需要改进防雷接地系统，保证设备在良好的保护环境中工作。
（6）数据线、馈线更换，保证不漏拍，不乱拍。
（7）更换存储卡，保证断线存储，断点续传。
（8）部分卡口供电线路，由于修路、市政建设等等原因需要进行电路整改，重新布设管线，保证卡口正常供电使用，如郝家卡口、万刘卡口、高架桥南卡口等。供电管路建设要保证安全、稳定、不易被破坏等。
（9）部分落地柜、抱杆箱需要更换、维修，保证做到门锁功能正常，整体防雨、防老鼠进入，而且通风透气，易于散热。
（10）供应商在建设过程中，保留相关资料，包括施工方案、施工图（包括线路走向位置尺寸图）、有采购人代表签字的隐蔽施工说明，硬件产品厂商说明及合格证明等，以备验收小组检查。
（11）布设导线必须使用管道，不得直接将任何线缆埋于地下或浇注于混凝土中。
（12）所用ＰＶＣ塑料导线管壁厚度应不小于1.2mm
（13）强电和弱电不能穿在同一根管子里，而且要尽量分开，同束同类电缆捆扎；
（14）摄像机进出线用PVC软管保护；
[bookmark: _4.3.3布线要求]（15）电源线尽可能远离计算机信号线或数据线，并避免并排敷设，采取屏蔽措施。
（二）质量保证措施：
（1）建立完整的质量检验与监督保证体系，保证工程质量；
（2）坚持设备、材料的采购保质保量，并进行入库前检查制度，杜绝伪劣产品进入工程。
（3）严格按照施工规范施工，保证施工质量；
（4）实行施工人员自检，项目工程师复检，项目经理审核并签证制度，确保每道工序的质量；
（5）每道工序施工前均由技术人员向施工人员进行做详细指导，做到施工人员人人心中有数，避免发生错误；
（6）加强施工人员质量责任教育，提高施工人员质量意识；
（7）实行产品验收、工序验收、阶段验收，层层把握质量关；
（三）技术培训方案：
供应商应为实施本项目配备相应的技术人员（项目负责人、技术负责人、运维技术人员等），特殊工作需持有上岗操作证。供应商应免费向采购人提供相关设备现场使用的操作培训（熟练掌握）。技术培训方案内容应包含培训计划，含培训计划表、地点、时间及培训对象人数等；培训内容含所提供产品的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障等。
（四）售后服务方案：
1.成交供应商须自备不少于1套备品备件，包括提供补光灯、摄像机或一体机等主要配件。
2.供应商承诺故障响应时间为10分钟，半小时以内到达现场，24小时修复一般故障，重大问题允许在48小时内修复。
3.对该工程的所有设备提供终身维修服务，3年内无条件免费原厂质保、技术支持、维保服务。
4.3年内如设备无法使用必须无条件免费更换。3年外由采购人确定是否由供应商维保，但供应商必须无条件提供技术支持。
七、实地勘查
1.图纸设计：提供路口设计图纸。
2.电源：提供电源方案，电源接入点必须能以公安局单位单独开户。不得将电源接入非供电公司线路中。
八、验收组织
8.1验收前提
供应商在向使用方提出验收要求的时候，必须达到以下标准方可提出验收要求
1. 所有路口的违章图片必须达到新国标的标准，具体体现为2张车头照片,体现出位移。
2.所有路口的实时视频和录像都可以在平台上查询到
3.违法图片叠加字符必须符合以下标准：
电警路口：时间、地点、方向、设备编号、违法行为、违法代码   
4. 点位命名规则：
电警：xxx路与xxx路，例如：英武路与板桥路
卡口：xx省道/国道xxxKM+xxxM，例如：钓鱼大桥S233省道89KM+710M
球机： xxx（标志建筑），例如：苏果超市；如果标志建筑相同的过多需注明在哪条路上，例如：苏果超市（长安路）
8.2验收准备材料
供应商需要准备以下几组资料：
磋商文件和磋商响应文件、
成交的前后端的设备清单和实际前后端的采购清单、 
设计图纸和实际施工图纸包含所有管道线路，接电线路，电表位置，手井位置
点位资料包含IP地址，用户名，密码，线路运营商，产品型号，质保时间，经纬度资料（必须采用经纬度仪测量的资料，不可以使用手机自带软件）
所有设备的的合格证和检测证书
所有隐蔽施工内容的《隐蔽工程施工申报单》
8.3验收内容
按照《兴化市公安局科技建设项目管理办法》要求，对项目组织验收。主要对项目的五个关键步骤进行检查：
第一、设备验收。以设备清单为设备验收标准。如果因为完成项目要求的功能而增加的设备，采购人不再追加资金。
第二、检查项目前端建设。按照技术方案要示，对前端建设情况进行检查。
第三、检查接入兴化市公安局“视频综合应用平台”情况。检查平台中的视频（实时和录像）、图片（数量、夜间补光）等。
第四、检查接入泰州支队“公安交通集成指挥平台”情况。检查平台中的交通违法图片数量、质量、叠加信息、夜间补光、有效率等。
第五、每个路口的违法数据验收，以最终六合一平台上可以查询到有效数据为依据。
九、设备清单（见附件）
为确保工程质量，特作以下提醒说明：
1.设备清单原则上是整个工程所需要采购的主要设备，验收时必须全部核对，但由于道路监控工程复杂，设备清单所列可能有遗漏之处。如出现此种情况，一律以达到工程要求为准，另增加设备所产生费用由供应商承担，采购人不再追加资金。
2.本项目安装地点为城区道路，涉及住建、城管等多个职能部门，相关规费、协调费用由供应商自行负担。
3.接电要求:每个点位电源必须接入政府公共用电，电费不包含在投标报价内。不得接入居（村）民私人用电或私企用电。
附:设备清单
	信号灯及电子警察（S229新宏大路口、S229寺万村路口）

	序号
	功能单元
	名称
	参数、材料、规格
	数量
	单位

	1
	标志
	单柱式标志
	停车让行、禁止左转等禁令标识
	4
	套

	
	
	限速+禁停（附着式）
	圆形，外径100cm
	7
	套

	
	
	交通违法监控标志
	100cm×150cm
	7
	套

	2
	标线
	热熔标线
	热熔漆加玻璃微珠
	600
	平方米

	
	
	除线
	高压水除线、环保回收型
	200
	平方米

	3
	信号机
	系统信号机（含机柜）
	支持32个主相位，最大可配置信号灯驱动板8块，支持96路灯驱输出实现双路口的集中16阶段控制；含机柜
	2
	台

	4
	道路交通
信号灯
	机动车信号灯(悬臂安装)
	灯组满屏灯。灯桶直径400mm
	7
	组

	
	
	倒计时器
	个位显示定程倒9秒计时器,绿灯时显示数字为绿色。黄灯时显示数字为黄色,红灯时显示数字为红色。显示数字面积不小手长520mm×宽290mm。
	7
	套

	
	
	人行横道信号灯
	灯桶直径400mm，二联,上联为红色行人站立图案单元。 下联为绿色行人行走图案单元。
	14
	套

	5
	信号灯杆件
	长悬臂信号灯杆
	横臂：对角140～100mm×6000mm×6mm。立柱：对角260～320mm×6800mm×8mm。30#混凝土基础1600mm×1200mm×1200mm。杆件镀锌喷塑,包括基础笼及接地件。
	7
	套

	
	
	人行横道信号灯灯杆
	立柱:A114mm×3180mm×4.5mm。 30#混凝土基础800mm×800mm×800mm。杆件镀锌喷塑,包括基础笼及接地件。
	14
	套

	6
	信号灯管线
	75Pe管
	A75mm×4.5mm (包括施工开挖、路面恢复及施工材料)
	600
	m

	
	
	110Dg管
	镀锌钢管A110mm×4.5mm  (包括施工开挖、路面恢复及施工材料)
	300
	m

	
	
	工作井
	500×600×800mm，复合井盖
	28
	个

	
	
	电缆线
	KVV6×1.0mm2
	800
	m

	
	
	总电源线
	RVV2×10mm2
	500
	m

	7
	信号灯
安装及辅材
	安装施工及管线等辅材
	包括：设备、杆件安装,管线施工(开挖道板、路面、绿化等恢复及垃圾清运处理；管线预理深度路面40cm以下,草坪绿化70cm以下)；  电表、电力表箱、技电力局标准要求配置， 包括电力申请审批费用、电力搭火费，含电源线护线管（PE50*3.7mm），3mA25镀锌钢管(电源线接电处护管安装)、网线(超5类室外防水网线)、防雷设备、漏保、空开、控制线rvsp2*0.75mm2、光纤、PE管,支架、接地线等铺材。
	2
	路口

	
	
	供电报装
	电表、电力表箱、技电力局标准要求配置，包括电力申请审批费用、电力搭火费。
	2
	路口

	8
	电警杆件
	长悬臂信号灯杆
	横臂：Φ110～380mm×8000mm×6mm。立柱：对角Φ340～280mm×6800mm×8mm。30#混凝土基础1800mm×1200mm×1200mm。杆件镀锌喷塑,包括基础笼及接地件。
	7
	套

	9
	电警设备
	900万AI电警抓拍单元
	详见招标文件正文参数
	7
	套

	
	
	900万环保生态卡口抓拍单元
	详见招标文件正文参数
	7
	套

	
	
	LED频闪灯
	详见招标文件正文参数
	14
	套

	
	
	多合一补光灯
	详见招标文件正文参数
	14
	套

	
	
	自动违停抓拍全结构化球机
	详见招标文件正文参数
	4
	套

	
	
	400万智慧监控单元
	详见招标文件正文参数
	7
	套

	
	
	数据合成终端服务底座
	详见招标文件正文参数
	2
	套

	10
	电子警察
安装及辅材
	光纤线
	国标4芯单模
	600
	m

	
	
	汇聚光纤收发器
	传输距离≥25KM、单模单纤，（3个百兆网口、4个百兆光口、1个千兆光口）
	2
	套

	
	
	光纤收发器
	单模单纤，4个网口、1个千兆光口，离汇聚机箱远的使用（配套汇聚光纤收发器）
	18
	个

	
	
	光纤线路
	一个点对点（含配套汇聚光纤收发器的千兆收发器一套）
	2
	路口

	
	
	多功能智能落地箱
	不锈钢材质，IP54防护等级箱体不锈钢材质；尺寸：1300*800*450mm；≥1路RJ45网络口，支持主动连接，可跨网段组网；≥1路RS485数据口：支持设备协议透传，驱动第三方设备；≥2组开关量输入接口，可接入水浸、紧急按钮等报警信号；≥2组开关量输出接口，可输出报警信号等；≥1组AD输入接口，可进行0~5V模/数转换；≥5路市电交流控制输出模式，可远程控制开关；≥1路直流12V±8%控制输出模式，可远程控制开/关；≥1路直流12V±8%输出（不间断电源），≥1路直流5V±8%输出（不间断电源）；
	2
	台

	
	
	多功能智能设备箱
（附挂式）
	箱体不锈钢材质；尺寸：510*380*200mm；电源适应性：设备箱可在AC187V~AC242V范围内正常工作。≥1路RJ45网络口，支持主
动连接，可跨网段组网；≥1组开关量输入接口，可接入水浸、紧急按钮等报警信号；≥1组开关量输出接口，可输出报警信号
等；≥1组AD输入接口，可进行0~5V模/数转换；≥1路市电交流常供电模式。
	9
	台

	
	
	网线
	超六类室外防水网线
	600
	m

	
	
	电源线
	RVV-3×1.5mm2
	600
	m

	
	
	安装施工及管线等辅材
	包括：设备、杆件安装,管线施工(开挖道板、路面、绿化等恢复及垃圾清运处理；管线预理深度路面40cm以下,草坪绿化70cm以下)；含支架、接地线等铺材。
	2
	路口

	
	
	通信报装
	网络运营商对接等事项线路费用
	2
	路口

	电子警察增设（S229罗顾路口、S231周边路口）

	序号
	功能单元
	名称
	参数、材料、规格
	数量
	单位

	1
	电警杆件
	长悬臂信号灯杆
	横臂：Φ110～380mm×8000mm×6mm。立柱：对角Φ340～280mm×6800mm×8mm。30#混凝土基础1800mm×1200mm×1200mm。杆件镀锌喷塑,包括基础笼及接地件。
	8
	套

	2
	电警设备
	900万AI电警抓拍单元
	详见招标文件正文参数
	8
	套

	
	
	900万环保生态卡口抓拍单元
	详见招标文件正文参数
	8
	套

	
	
	LED频闪灯
	详见招标文件正文参数
	12
	套

	
	
	多合一补光灯
	详见招标文件正文参数
	12
	套

	
	
	自动违停抓拍全结构化球机
	详见招标文件正文参数
	4
	套

	
	
	400万智慧监控单元
	详见招标文件正文参数
	8
	套

	
	
	[bookmark: OLE_LINK7]数据合成终端服务底座
	详见招标文件正文参数
	2
	套

	3
	电子警察
安装及辅材
	光纤线
	国标4芯单模
	500
	m

	
	
	汇聚光纤收发器
	传输距离≥25KM、单模单纤，（3个百兆网口、4个百兆光口、1个千兆光口）
	2
	套

	
	
	光纤收发器
	单模单纤，4个网口、1个千兆光口，离汇聚机箱远的使用（配套汇聚光纤收发器）
	16
	个

	
	
	光纤线路
	一个点对点（含配套汇聚光纤收发器的千兆收发器一套）
	2
	路口

	
	
	多功能智能落地箱
	不锈钢材质，IP54防护等级箱体不锈钢材质；尺寸：1300*800*450mm；≥1路RJ45网络口，支持主动连接，可跨网段组网；≥1路RS485数据口：支持设备协议透传，驱动第三方设备；≥2组开关量输入接口，可接入水浸、紧急按钮等报警信号；≥2组开关量输出接口，可输出报警信号等；≥1组AD输入接口，可进行0~5V模/数转换；≥5路市电交流控制输出模式，可远程控制开关；≥1路直流12V±8%控制输出模式，可远程控制开/关；≥1路直流12V±8%输出（不间断电源），≥1路直流5V±8%输出（不间断电源）；
	2
	台

	
	
	多功能智能设备箱
（附挂式）
	箱体不锈钢材质；尺寸：510*380*200mm；电源适应性：设备箱可在AC187V~AC242V范围内正常工作。≥1路RJ45网络口，支持主
动连接，可跨网段组网；≥1组开关量输入接口，可接入水浸、紧急按钮等报警信号；≥1组开关量输出接口，可输出报警信号
等；≥1组AD输入接口，可进行0~5V模/数转换；≥1路市电交流常供电模式。
	8
	台

	
	
	网线
	超六类室外防水网线
	500
	m

	
	
	电源线
	RVV-3×1.5mm2
	500
	m

	
	
	安装施工及管线等辅材
	包括：设备、杆件安装,管线施工(开挖道板、路面、绿化等恢复及垃圾清运处理；管线预理深度路面40cm以下,草坪绿化70cm以下)；含支架、接地线等铺材。
	2
	路口

	
	
	通信报装
	网络运营商对接等事项线路费用
	2
	路口

	后台数据建设

	序号
	功能单元名称
	参数、材料、规格
	数量
	单位

	1
	万兆以太网光接口板
	框式交换机板卡-单板-10GE-光口≥48口-机框交换容量≥320G
	2
	块


本项目核心产品为900万AI电警抓拍单元，900万环保生态卡口抓拍单元，多合一补光灯，自动违停抓拍全结构化球机，400万智慧监控单元，数据合成终端服务底座。
注：以上所采购货物配置的除有特殊要求外，其余均须按照标准功能、参数提供。供应的产品必须是全新合格正品，生产厂家须出具产品质保书。如系进口产品须提供相关证明，同时必须符合国家环保及相关质量标准要求。
十、售后服务要求：
(1)验收通过之日起对产品质保 3年。质保期内，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在24小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。
(2)技术支持响应时间。一般问题2小时内电话支持，难点、重点问题2天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。
除本文件规定服务要求外，供应商所能承诺的售后服务应详细说明，同时负责免费向采购人提供设备维修或操作人员的培训。
[bookmark: _Hlk157930865][bookmark: _Hlk156411969]5、供货及安装时间：采购合同签订后90 天内供货安装完成。工期超期处罚：每超过1天，按合同款的千分之一罚款，罚款从合同总款第一次付款中扣除。 
[bookmark: OLE_LINK17]6、付款方式：为确保工程进度和质量，注重实效，本次项目付款方式与录入公安交通管理综合应用平台（简称“六合一”平台）的有效数据量关联。无数据不可付款。
采购合同签订后，货物安装调试完成验收合格后，付至合同价的70%，验收合格之日起满一年后按合同价付清余款(无息)，每次付款前应开具增值税等额专用发票。
7、参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件，本项目采购标的所属  工业  行业 。























第三部分  政府采购合同（参考）

政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             













使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。




















第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：              （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：            （供应商）
乙方2（全称）：             （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1、项目信息
（1）采购项目名称：
采购项目编号：
（2）采购计划编号：
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）： 
品牌：                    规格型号： 
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：                         
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：       
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国

家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
¨否
（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
  中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
  中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
国别：         品牌：         规格型号：              
 ¨否
 （10）是否涉及节能产品：
     ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
     ¨强制采购       ¨优先采购    
     ¨否
     是否涉及环境标志产品：
     ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
     ¨强制采购       ¨优先采购    
     ¨否
     是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
     ¨强制采购       ¨优先采购    
     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
合同金额
（1）合同金额小写：                           
             大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                 大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
合同验收
验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    ¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效
本合同自                             生效。
合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

















	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。






[bookmark: _Toc27624]第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向                    人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	

























第四部分   投标文件格式



投   标   文   件


项目编号：        号
项目名称：  
投标供应商：




年      月      日









附件一               开标一览表            


投标供应商名称：
招标文件编号：                号
项 目 名 称： 

	投标总报价（人民币）
	大写：

	
	小写￥：                    元





投标供应商（公章）：
法定代表人 （签名或印鉴）：
或被授权代表 （签名或印鉴）：
  年   月   日












附件二                     投 标 函                                       
江苏泰禾房地产土地造价咨询评估有限公司:
根据你公司《         号招标文件》的要求，正式授权下述签字人               （姓名和职务）代表投标供应商                  （投标供应商的名称）提交电子投标文件。
我单位经现场考察和认真研究招标文件后慎重作出如下报价和承诺：
（1）完成招标文件规定全部内容的投标总报价为人民币（大写）         元。
（2）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的其它报价的任何投标。
（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
（4）我们同意从规定的开标日期起遵守本投标书的约定，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
（5）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金不要求退还。
（6）同意提供你中心可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。
    （7）一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于招标文件中规定的时间前完成本招标项目的交采购人使用并验收合格。
（8）与本投标有关的正式通讯地址为：
       地  址：                         电  话：                         
       邮  编：                         传  真：                             
投标供应商（公章）：
法定代表人（签名或印鉴）：
或被授权代表（签名或印鉴）： 
 年   月   日
附件三        法定代表人授权书                                  


江苏泰禾房地产土地造价咨询评估有限公司：

我            （姓名）系                       (供应商单位全称)法定代表人，现授权委托                 (姓名)为我的代理人，以本单位的名义参加贵中心组织的                   采购项目的投标活动，授权代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予承认，但代理人无转委托权。
授权代理人从投标时起至合同执行结束时止，全权代表我单位对上述项目的进行投标、签约等，所签署的一切文件，我公司均承认有效。
特此委托。



投标供应商（公章）：
法定代表人（签名或印鉴）： 
年    月    日


附件四                 投标报价明细表              

	序号
	货物
名称
	品牌
	规格
型号
	厂家
（产地）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总报价(大写人民币):                        ￥:             元

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。
（备注1：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用优惠率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。）

投标供应商（公章）：
法定代表人（签名或印鉴）：
或被授权代表（签名或印鉴）：
  年   月   日

附件五            技术参数响应及偏离表           
（由投标供应商据实填写）
投标供应商名称：                            
	序号
	
采购货物名称
	招标要求参数
	投标实际参数
	符合/正偏离/负偏离
	
备注


	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	


注：如此表格栏目不够填写，可依照此格式自行扩展、复制。          
说明：1、供应商可根据招标文件第二部分采购需求的内容填报技术要求响应表，技术要求响应表的内容必须对其相对应的货物要求中的内容逐项、详细、真实的填写。
2、供应商对存在正偏离或负偏离的的技术要求，应真实填写（对属于正偏离的技术参数，供应商须在投标文件中提供有效证明材料，如未提供，评标委员会在评审时将不予认可；对属于负偏离的技术参数，未真实填写的视为虚假响应）。

投标供应商（公章）：          
法定代表人（签名或印鉴）：         
或被授权代表（签名或印鉴）：
年   月   日


江苏泰禾房地产土地造价咨询评估有限公司网址: http://jszfcg.jsczt.cn/






地址:  兴化市五里东路181号城投国际8号公馆16层     电话:13961069761  邮政编码:225700
2



[bookmark: OLE_LINK13]附件六具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

               （采购单位名称）：
我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          。( 若有 )
主要专业技术能力有：                  。( 若有 )
                                      

                                           声明人：（公章）
                                     日期：     年    月    日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）















附件七               无重大违法记录声明


致：                   （采购代理机构名称）：
                       （供应商名称）郑重声明，我方参加                                                
（项目名称）采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。
特此声明。


投标供应商（公章）：
法定代表人（签名或印鉴）
被授权代表（签名或印鉴）：
年   月   日















	
附件八                  企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为    	万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　                                   企业名称（盖章）：
　　                                   日   期：　　

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报









附件九      残疾人福利性单位声明函
    本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                    
                                                     供应商全称（公章）：
                                                                            日  期：  年    月  日


附件十  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　年　　月　日    


_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。




附件十一            质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
     7.按该表格填写，一式两份，并将该函和相关证据盖公章在规定的时间内分别送达采购人和采购代理机构。
地址:  兴化市五里东路181号城投国际8号公馆16层     电话:13961069761  邮政编码:225700
4
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地址:  兴化市五里东路181号城投国际8号公馆16层     电话:13961069761  邮政编码:22570075
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