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第一章  投标邀请
	项目概况：
金湖中等专业学校异地扩建项目功能室（艺体类）设备采购项目（项目编号： JSZC-320831-JLXM-G2026-0006 ）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网或者淮安市政府采购网获取招标文件，并于2026-11-06 9:00（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号： JSZC-320831-JLXM-G2026-0006 
项目名称：金湖中等专业学校异地扩建项目功能室（艺体类）设备采购项目
预算金额：220.759700万元
最高限价：220万元；报价不得超过最高限价，否则作废标处理。
采购需求：本项目共分1个包，具体详见第五章“项目采购需求”
合同履行期限：合同签订后60天内完成供货及安装调试。
本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件（提供书面承诺书印章齐全，格式见示范格式）
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（提供以下材料之一）
1）企业声明函（详见示范格式四）；
2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；
3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的原件扫描上传）。
注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。
3.本项目不接受联合体供应商参加投标。（不是联合体即可。）
4.拒绝符合下述条件的供应商参加本次采购活动：（格式见示范格式三）
1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面承诺书印章齐全）
2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动； （提供书面承诺书印章齐全）
3、“列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商不得参加本项目的采购活动”的书面承诺； （提供书面承诺书印章齐全）
5.报价供应商提供下列之一（提供相关材料）
1、供应商法定代表人参加投标的，提供法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求填写印章齐全）和法定代表人有效身份证（原件扫描上传加盖章）；
2、供应商授权委托人参加投标的，提供授权委托书（格式按照示范格式二要求填写印章齐全）和受托人有效身份证（原件扫描上传加盖章）。
（二）、落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目为专门面向中小企业采购的项目。
（2）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（3）本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第31项。
注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。
 
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为制造业
（三）本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 
地点：江苏政府采购网或淮安市政府采购网
方式：江苏政府采购网或淮安市政府采购网
售价：0.00元 
四、提交投标文件时间、开标时间和地点
2026-11-06   09：00（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日
六、其他补充事宜
1、本项目采用不见面电子投标。请供应商严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切后果由供应商自负。
2、本项目无需投标保证金。
3、本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
4、采购代理（下称代理人）：采购人委托江苏建霖项目管理有限公司负责代理本次招标的相关事宜。
5、采购代理费：参照苏政采协[2024]20号文件规定标准的85%为此次项目的招标代理费，中标人在领取中标通知书前向采购代理人一次性缴纳采购代理费。
6、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a34aa2b0d9312230633ce9.html。
7、领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
8、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人（代理机构）在“淮安市政府采购网”、“江苏政府采购网”发布的更正公告。
9、本次招标不收取投标保证金。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
单位名称：金湖县教育体育局
单位地址：金湖县建设西路2号
联系方式：姚先生
 
电话：13952332221
2、采购代理机构信息（如有）
单位名称：江苏建霖项目管理有限公司
单位地址：金湖县市民中心三楼西二区308室
联系方式： 伍秀莲
 电话：15380630688
3、项目联系方式
项目联系人：伍秀莲         
电话：15380630688
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一、总则
1.适用范围
招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。
2.合格的投标人
2.1满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。 
2.2满足招标文件中实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人（代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2招标代理（下称代理机构）：招标人委托江苏建霖项目管理有限公司负责代理本项目的相关事宜。
4.3招标代理费：参照苏政采协[2024]20号文件规定标准的85%为此次项目的招标代理费，中标人在领取中标通知书前向采购代理人一次性缴纳采购代理费。

注：根据《关于在全市公共资源交易领域全面推广应用数字人民币的通知》（淮协调办〔2023〕33号）要求，本项目代理费支付形式建议采用数字人民币支付：招标人（中标人）须在基本账户下开通数字人民币钱包（ID），向代理机构数字人民币钱包（ID）支付项目代理费。
二、招标文件
5.招标文件由以下部分组成：
5.招标文件由以下部分组成：
5.1投标邀请
5.2投标人须知
5.3评标标准
5.4合同格式及条款
5.5项目采购需求
5.6投标文件格式
6.招标文件的澄清
6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人（代理机构）。
7.招标文件的更正或补充
7.1 在投标截止时间前，招标人（代理机构）可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修改。
7.2对招标文件的更正将在江苏政府采购网、淮安市政府采购网进行公告。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。
7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修改投标文件，招标人（代理机构）有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。
三、投标文件的编制
8.投标文件的编制
8.1投标人编写的投标文件应按招标文件第六章“投标文件格式”中的要求进行编写。
8.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术规格响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
8.3如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
9.开标一览表
9.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
9.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格。
10.投标报价
10.1报价为一次报价，于开标会议当场公布。
10.2本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价应是招标文件所确定发包范围内的全部内容的价格体现。投标全费用综合单价应包括招标文件所确定的发包范围内的全部内容以及为完成上述内容所必须的货物、材料、劳务、机械、设备、生产制造、采购、管理、运输、装卸、材料设备自检、缺陷修补、利润、税金、政策性文件规定、市场风险以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等所需的全部费用，还包括为完成本项目可能发生的和投标人认为需要的一切费用。
10.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
10.4.报价注意事项：
10.4.1投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
10.4.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。
11.技术规格响应及偏离
11.1投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
11.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
12.服务承诺
12.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中服务要求的标准。
13.投标保证金
本项目无需投标保证金
14.方案部分（如果本项目涉及的话）
14.1本项目评标标准中的方案部分是否采用暗标方式进行评审：
☑不采用      □采用
14.2方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：
方案部分文字要求宋体四号字（图表文字为宋体，字号不限制），文字部分不得有加黑、斜体、下划线；不得设置页眉页脚；不得出现可识别投标人身份的字符和徽标（包括人员姓名、企业名称、投标人独享的企业标准或编号），相关人员姓名以职务或职称代替。方案部分上传地址在投标文件制作工具（苏采云“政府采购客户端”）的“技术方案（暗标）”节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人方案部分能够正常显示的，即视为苏采云系统方案部分暗标功能运行无故障。
14.3方案部分采用暗标方式的，投标人需按14.2的要求编制方案。经三分之二评委认定，投标人未按14.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。
15.投标有效期	
15.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。
15.2在特殊情况下，招标人（代理机构）于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
16.投标文件的签署
16.1投标人应严格按照投标人须知第8条的要求编制投标文件。
16.2投标文件应按招标文件要求进行电子签章。电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。
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17.投标文件递交
17.1投标人应当按照《苏采云供应商操作手册》规定，在投标文件递交截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。
17.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的投标文件递交截止时间。
17.4招标人（采购代理）可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
17.5中标单位在领取中标通知书之前，必须提供两份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。
18.投标文件被拒绝接收的情形
18.1在招标文件规定的投标截止时间后上传的电子投标文件。
19.投标文件的修改和撤回
19.1投标人在递交投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。
19.2对于电子投标文件的修改，投标人可在投标截止时间前登录苏采云系统撤回电子投标文件，并上传新的投标文件。
19.3投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。
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20.开标
20.1招标人（代理机构）将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由招标人（代理机构）组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
20.5投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。
21.评标
21.1评标组织
21.1.1评标工作由招标人（代理机构）负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，根据招标人委托协议直接确定中标人；
（5）向招标人、财政部门报告评标中发现的违法行为。
21.1.2评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
21.2评标程序
21.2.1投标文件的资格审查。
21.2.1.1招标人或采购代理机构将依法根据招标文件对投标人的资格进行审查。
21.2.1.2资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
21.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
21.2.1.4投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（2）投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。
21.2.2投标文件的符合性审查
21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
21.2.2.2实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。
21.2.2.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
21.2.2.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
21.2.2.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认签字，其投标无效。
21.2.2.6对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。（在视频交流时，评标委员会首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符则视同投标人放弃澄清、说明或者补正的权利）。投标人的澄清、说明、补正要通过开标大厅向评标委员会进行澄清回复，同时必须将澄清、说明、补正的内容形成电子文件加盖电子签章通过开标大厅上传。投标人的澄清、说明、补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
21.2.2.7接到评标委员会澄清要求的投标人如未按第21.2.2.6条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。
21.2.2.8采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品，多家投标人提供的核心产品均为同一品牌相同的，按前两款规定处理。 
21.2.2.9投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：
[bookmark: 20.2.2.11有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人:]（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
（6）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
（7）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（第五章“项目采购需求”中加“★”项为实质性条款不接受负偏离，不响应作无效标处理）
（8）经查实提供虚假材料谋取成交的；
（9）投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
（10）未通过符合性审查的。
（11）评标委员会认为供应商的报价属于《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照（财库〔2026〕2号）文件要求启动异常低价响应审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（12）按照第32的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；
（13） 其他法律、法规及本招标文件规定的无效投标的情形。
在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，按政府采购相关规定执行。
21.2.2.10有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
（5）因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
（6）投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的。
22.评审及中标
22.1评标委员会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。
22.2评标委员会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标投标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。
23.评标过程的保密
23.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评审工作无关的人员。
23.2招标人（代理机构）和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。
23.3评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。
[bookmark: _Toc24245][bookmark: _Toc3075]六、定标及合同签订
24.确定中标投标人
24.1评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。
24.2招标人应根据评标委员会推荐的中标候选人确认中标人。
24.3招标人（代理机构）将在江苏政府采购网、淮安市政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
24.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
24.4.1提供虚假材料谋取中标的。
24.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
24.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
24.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
24.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
24.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
24.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
24.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
24.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
24.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
25.中标通知书
25.1在公告中标结果的同时，招标人（代理机构）将向中标人发出中标通知书。
25.2中标人在接到招标人（代理机构）通知后五个工作日内必须到招标人（代理机构）处领取中标通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。中标投标人在领取中标通知书的同时必须递交与电子投标文件一致的纸质投标文件（印章齐全）正本一份，副本一份。
25.3中标通知书将是合同的一个组成部分。
26.签订合同
26.1招标人与中标人应在中标通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。
26.2中标人自中标通知书发出之日起三十日内无正当理由不与招标人签订合同，将按财政部第87号令相关规定进行处理。
27.货物和服务的减少
27.1采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
28  履约保证金：
[bookmark: _Toc10360][bookmark: _Toc23726]28.1、本项目中标后需缴纳1%的履约保证金。
注：乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）、《关于在全市公共资源交易领域全面推广应用数字人民币的通知》（淮协调办〔2023〕33号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后建议采用数字人民币形式支付相关费用。
28.2、乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。
28.3、乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。
28.4、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
28.5、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
28.6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。
七、质疑处理
29.质疑处理
29.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑；同时必须将质疑函的原件邮寄至招标人（招标代理）。未以书面形式提出、未邮寄质疑函原件、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。
29.2上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。
29.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。
29.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。
29.5质疑函必须以参加投标投标人法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标人（代理机构）有权不予受理。
29.6投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容，并按照“谁主张、谁举证 ”的原则，附上相关证明材料。否则，招标人（代理机构）不予受理。
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 
（2）质疑项目的名称、编号；
[bookmark: _Toc16743]（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
[bookmark: _Toc20203]（4）事实依据；
[bookmark: _Toc18795]（5）必要的法律依据；
[bookmark: _Toc6388]（6）提起质疑的日期；
【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）】
29.7招标人（代理机构）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标人（代理机构）将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标人有权不予受理。
29.8对于内容、格式符合规定的质疑函，招标人（代理机构）将在七个工作日内以书面形式作出答复。
29.9投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
30.投诉 
30.1质疑人对采购人和采购代理机构的答复不满意，或采购人和采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级监管部门投诉。
八、政府采购政策功能落实
31.政策功能落实
（一）小微型企业价格扣除
（1）对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小型和微型企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）投标人需按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（二）残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（三）监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
（四）对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的，不重复享受政策。
32. 节能、环保政策
32.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
32.2节能产品（本项目不涉及）
本项目(采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行(优先采购/强制采购）。
32.3环保产品（本项目不涉及）
本项目  (采购产品)中投标产品被列入“环境标志产品品目清单”，实行优先采购。
32.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。
32.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
33．政府绿色采购
根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：
33.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。
33.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。
33.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。
34.政府采购履约资金扶持政策
34.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
34.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。
35.采购本国产品的支持政策
35.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
35.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
35.3 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》，详见第六章“示范格式六”），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
35.4 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
35.5 评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：本项目对采购本国产品给予政策支持；适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产；本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
36异常低价情形：
1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值x50%;
2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价X50%;
3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价X45%;
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。













第三章  评标标准
一、本项目采用综合评分法。
评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
[bookmark: _Toc4620_WPSOffice_Level1]二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列， 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。
三、具体标准：
	评审
项目
	评分标准

	投标报价
（30分）
	满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分。

	技术部分(25分）
	投标人所投产品完全符合招标文件中各项技术参数要求的得25分。招标文件技术参数中标记“▲”的有一项负偏离的扣1分，扣完为止；招标文件技术参数未标记“▲”号的有一项负偏离的扣0.5分，扣完为止。
注：以招标文件中技术偏离表及技术参数中要求提供的有关证明材料为评审依据。

	商务部分（5分）

	1、投标人提供自2022年1月（以合同签订时间为准）至今政府采购类似项目业绩的证明材料，每提供一份得1分，最高得2分。（提供中标通知书、合同及验收报告原件扫描件上传，未提供、提供不全、不清晰不得分） 
2、投标人具有ISO9001质量管理体系列认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证的，每提供一个得 1 分，本项最多得3分，没有不得分。（提供有效期内的认证证书原件扫描件及国家认监委网站截图，不提供不得分）


	方案部分(40分）
	1、质量保证措施方案（10分）
投标人结合项目招标需求，制定质量保证措施（包括：项目重难点分析及应对方案，专业设备、人员的投入等）。评标委员会对方案进行综合比较打分，方案内容详细、全面、合理得10分；方案内容较详细、全面、合理得8分；方案内容一般的得4分；存在明显不足得2分；不提供不得分。
2、进度保证措施方案（10分）
投标人结合项目招标需求，制定进度保证措施（包括：项目进度计划和安排，重要节点的应对方案等）。评标委员会对方案进行综合比较打分，方案内容详细、全面、合理得10分；方案内容较详细、全面、合理得8分；方案内容一般的得4分；存在明显不足得2分；不提供不得分。
3、实施方案（10分）
投标人结合项目招标需求，制定安装方案（包括设备安装流程、功能布局、难点分析等）。评标委员会对方案进行综合比较打分，方案内容详细、全面、合理得10分；方案内容较详细、全面、合理得8分；方案内容一般的得4分；存在明显不足得2分；不提供不得分。
4、售后服务方案（10分）
投标人针对本项目提供的售后服务方案内容（包括产品质保期、售后服务保证措施和培训方案等）。评标委员会对方案进行综合比较打分，方案内容详细、全面、合理得10分；方案内容较详细、全面、合理得8分；方案内容一般的得4分；存在明显不足得2分；不提供不得分。




注：1.以上所有要求提供的证明材料在投标截止时间之前原件扫描件加盖公章（电子公章）上传，用投标文件制作工具制作并生成上传至苏采云平台，纸质文件不作为审查对象。
2. 投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，履约保证金将不予退还，招标人有权终止合同。
[bookmark: _Toc9610_WPSOffice_Level1]第四章 合同格式及条款
注：以下为采购人提出成交后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。
合同条款前附表
	序号
	内容

	1
	付款方式：合同签订后预付合同价款的40%，项目全部供货、安装、调试、验收合格并正式交付使用后，采购人支付合同价款的60%尾款。如因财政审批导致的迟延支付，采购人不承担迟延支付的违约责任，付款进度以财政资金下款时间为准。卖方在请求付款前应当提供足额发票。


	2
	合同履行期限：合同签订后60天内完成供货及安装调试。


	3
	收货地点：按采购人要求





合同通用条款
1.定义
本合同中的下列术语应解释为：
（1）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中列明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。
（3）“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。
（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。
（5）“买方”系指金湖县教育体育局。
（6）“卖方”系指提供货物和服务的供应商。
2.技术规格
2.1卖方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应偏离表相一致。
3.专利权
3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，卖方应负全部责任，且买方拒付全部货款。
4.包装要求
4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵制定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。
4.3 所有包装物，买方不负责退还并且不承担任何费用。
5.装运条件
5.1根据采购人指定地点，卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。
6.付款
6.1本合同以人民币付款。
6.2卖方应按照与买方签订的合同规定交货。交货后卖方向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后付款：
（1）发票；
（2）制造厂家出具的质量检验合格证书等；
（3）装箱单；
（4）采购人加盖公章证明货物交付使用合格的验收表；
（5）双方确认的验收合格证书。
6.3买方将按“合同条款前附表”规定的付款计划安排付款。
7.伴随服务
7.1卖方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺无偿提供服务。
7.2除第7.1条规定外，卖方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装和启动监督；
（2）提供货物组装和维修所需的工具；
（3）在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；
（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对买方人员进行培训。
7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不另行支付其他任何费用。
8.质量保证
8.1卖方所提供货物必须符合招标文件要求并不低于国家有关标准。
8.2卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由卖方负担。
8.3根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。
8.4卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。
8.5如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。
9.检验
9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。
9.2买方将在卖方交货并收到卖方提供的相应验收资料及验收通知后三个工作日内组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，买方应及时填写验收表，加盖公章后报给采购中心，但货物的质量的规格与合同规定不符买方可以拒收。在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。卖方应负责对设备的安装调试确保合格，买方出具的调试合格确认书是支付货款的条件之一。
10.索赔
10.1买方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向卖方提出索赔。
10.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜；
（1）卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用和由此给买方带来的一切相关损失。
（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，卖方必须降低货物的价格。
（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换和修补件相应延长质量保证期。
10.3如果在买方发出索赔通知后贰拾天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后贰拾天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从卖方缴纳的履约保证金中扣回索赔金额并报监管部门备案，或采用法律手段解决索赔事宜。
11.卖方迟交货、安装
11.1卖方应在规定时间内完成安装、验收，并交付买方验收使用。如卖方无正当理由未在规定时间内完成，或不满足本项目要求的，或无故拖延安装、验收及交付时间的，将受到以下制裁：责令整改，加收误期赔偿直至终止合同。
11.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货、安装和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货、安装的理由，可能延误的时间同时通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货、安装时间或终止合同；同时保留按第11.1条规定对卖方进行制裁的权力。
11.3卖方无正当理由出现11.1条情形的，卖方有权按合同规定条款执行外，同时有权追究卖方的赔偿责任，并上报相关主管部门对其进行相应处罚。
12.误期赔偿
12.1除合同条款第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，其他违约条款详见合同协议书第十四条违约责任。
13.不可抗力
13.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。
13.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方和卖方商定的事件。
13.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方和卖方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
14.税费
14.1中国政府根据现行税法规定对买方征收的、与本合同有关的一切税费，均由买方负担，招标文件另有规定的除外。
14.2中国政府根据现行税法规定对卖方征收的、与本合同有关的一切税费，均由卖方负担。
15.履约保证金：
1.乙方缴纳人民币     元作为本合同的履约保证金（不得超过合同金额的1%）
注：乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）、《关于在全市公共资源交易领域全面推广应用数字人民币的通知》（淮协调办〔2023〕33号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后建议采用数字人民币形式支付相关费用。
2.乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。
3.乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。
4.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
5.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
6.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。
16.争端解决
16.1在执行本合同所发生的或与本合同有关一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始叁拾天内仍不能解决，应将争端提交有关市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关市政府或行业主管部门后叁拾天内仍得不到解决，则依法诉讼裁决。
16.2本合同如发生争议，且双方无法达成共识，则任一方均有权向买方所在地人民法院提请裁决。
17.违约终止合同
17.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。
（1）如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；
（2）卖方在收到买方发出的违约通知后贰拾天内，或经买方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；
（3）如果卖方未能履行合同规定的其他义务。
17.2在买方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。
18.破产中止合同
18.1如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力
19.转让
19.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
20.项目验收
20.1 甲方依法组织履约验收工作。
20.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
20.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
20.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
20.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
20.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
21.合同生效及其它
21.1金湖县           招标文件、投标方提交的         投标文件、本次招标的中标通知书和招标过程中卖方的投标澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。卖方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，买方有权对卖方处以适当的经济处罚。
21.2本合同应在买方和卖方双方盖章，并在卖方向采购人缴纳履约保证金后生效。
21.3本合同一式五份，以中文书写，买方、卖方各执二份，备案一份。
21.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，买方与卖方进行处理。
21.5如需修改或补充合同内容，应经卖方、买方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
21.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
项目采购合同协议书
买方：                   
卖方：                   
甲、乙双方根据                      公开招标采购的结果，签署本合同。
一、合同文件
下列关于                      采购文件及响应文件是构成本合同不可分割的部分：
1.合同主要条款及通用条款；
2.卖方提交的响应文件；
3.成交通知书；
4.买方和卖方商定的其他必要文件。
二、合同金额与支付
1.本合同金额为：人民币         	（￥     ）。分项价格详见卖方提交的报价明细表。
2.付款方式：合同签订后预付合同价款的40%，项目全部供货、安装、调试、验收合格并正式交付使用后，采购人支付合同价款的60%尾款。如因财政审批导致的迟延支付，采购人不承担迟延支付的违约责任，付款进度以财政资金下款时间为准。卖方在请求付款前应当提供足额发票。
三、交货时间和地点
本合同交货时间和地点在“合同条款前附表”中有明确规定。
4、 质量标准
合格。
五、质保期
免费质保期：     年。免费质保期间，卖方免费包维修、保养、安检、调换等；对于买方人为原因造成的故障，卖方只收取维保成本费用。
六、技术要求
按照采购文件第五章项目采购需求的要求执行。
七、“首件产品验收”环节：
1.卖方供货前，提供完整篮球架和乒乓球桌各一套，提交买方验收，样品书面确认合格后方可批量供货。
2.样品不合格的，按合同约定的违约责任处理。
八、质量与验收： 
1.卖方应按照采购文件的有关规定提供合格产品； 
2.质量出现问题，卖方负责调试、维护，费用由卖方承担； 
3.验收标准：根据相关规定并按国家相关标准进行验收通过。验收过程中如发现货物质量、安装调试结果不符合合同约定，卖方应当在完成整改后提请二次验收；二次验收仍不合格的，买方有权解除合同并要求卖方返还已经支付的全部款项，在整改以及验收不合格导致产生的费用由卖方承担。
4.卖方交付验收时应先用书面、传真等方式通告买方；
5.卖方必须严格按照投标时所提供的材料和承诺书执行，如发现未按投标材料和承诺执行，买方有权将对其进行处罚。
6.卖方必须严格按照采购文件、投标文件的内容及买方的要求完成项目内容等，如出现无法履约或提供产品不合格的情况，买方有权要求整改，若整改后还无法达到要求并影响项目验收的，买方有权终止合同，扣除履约保证金并要求赔偿相应损失。
7.项目中所有安装耗材、调试、线路等，卖方需供货时自行调整到位，确保项目顺利验收。
九、违约责任： 
1买方无正当理由拒收货物的，买方向卖方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
2.买方无故逾期验收和办理货款支付手续的，买方应按逾期付款总额每日万分之五向卖方支付违约金。如因财政审批导致的迟延支付，采购人不承担迟延支付的违约责任，付款进度以财政资金下款时间为准。
3.卖方逾期交付货物的，卖方应按逾期交货总额每日千分之六向买方支付违约金，由买方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，买方可解除本合同。卖方因逾期交货或因其他违约行为导致买方解除合同的，卖方应向买方支付合同总值5%的违约金，如造成买方损失超过违约金的，超出部分由卖方继续承担赔偿责任。 
4.卖方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，买方有权拒收该货物，卖方愿意更换货物但逾期交货的，按卖方逾期交货处理。卖方拒绝更换货物的，买方可单方面解除合同。
5.由于一方违约造成的损失，由违约方承担，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 
6.由于违约造成第三方损失的，也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失。
十、其他约定：
1.凡是卖方提供的技术标准证明或产品认证证书必须是真实有效的，如有伪造，按该项货物价值3倍罚款。
2.卖方在供货时须提供所投产品全国联保售后服务的质保函原件，未提供的，买方有权终止合同，造成的相关损失由卖方承担。
十一、合同纠纷处理
本合同签订后所发生的经济纠纷，按照《中华人民共和国民法典》，由买方直接与卖方进行处理，处理不成由金湖县人民法院管辖。
十二、合同生效及其他
1.本合同经买方、卖方双方盖章后方可生效。如有变动，双方自行商讨签订补充协议。
2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。
3.本合同一式五份，买方、卖方各执二份，备案一份。

买方：（盖章）                            卖方：（盖章）
日期：    年    月    日                  日期：    年    月   日
[bookmark: _Hlk146638061]




















第五章                   项目采购需求

	金湖中等专业学校异地扩建项目功能室（艺体类）设备采购
	
	
	

	5号楼风雨操场
	
	
	
	

	休息室
	
	
	

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	金额

	1
	更衣柜
	规格：≥900mm*400mm*1850mm,板厚≥0.6mm
产品采用≥0.6mm厚冷轧钢板制作而成，耐压，强度大，不易变形；采用静电粉末喷塑；焊接部分采用高标准熔接焊，表面部分光滑平整。
	张
	15
	
	

	2
	更衣凳
	长1200*宽420*高430mm（规格偏离±5%）
1、凳脚设计及材质：A级ABS（聚苯乙烯树脂）全新工程塑料制成，八宝盆样式的凳脚设计；
2、 凳面均为硬质PVC塑料材质，每条凳面精美10条防滑纹，延伸至凳面堵头；
3、凳面内部切面结构：四小格+2条支柱；
4、由A级ABS（聚苯乙烯树脂）全新工程塑料+304不锈钢螺母合制而成，每条凳面插入3个滑块，加固凳面和凳脚；
5、304不锈钢加长螺丝固定，凳面和凳脚
	张
	5
	
	

	3
	茶水柜
	规格：≥1200*400*800mm
1、优质三聚氰胺板饰面，硬度高，不易磨花。
2、基材：选用E1级优质实木颗粒板，具有环保、质地均匀恒定的特点。甲醛释放量,吸水膨胀率符合国家标准，台面厚度为≥25MM；
3、封边: ≥2.0mm同色优质PVC封边，甲醛释放量符合国家标准。
4、五金件：采用优质五金件
	张
	1
	
	

	器材室（两间）
	
	
	

	1
	货架
	≥1000*500*2000mm，1、用材：立柱使用≥1.5mm冷轧钢板,搁板使用1.0mm冷轧钢板，稳重、坚固。
2、表面处理：采用先进的喷塑工艺处理，不褪色。防锈，磷化，酸洗处理,表面静电喷塑粉末喷涂。
	节
	34
	
	

	2
	不锈钢移动置球架
	规格：≥110*63*85cm
材质：壁厚≥1.0mm不锈钢焊接而成，表面光滑无毛刺，带转向轮。
	个
	20
	
	

	卫生室
	
	
	

	1
	诊查床
	平板诊查床， 规格尺寸：≥1880mm*600mm*670mm，床框采用≥40mm*20mm*1.2mm厚的圆形管焊接；床腿采用圆形管焊接；床面采用厚的木板包覆以海绵和人造革制成。
	张
	1
	
	

	2
	电子体重秤
	1、最大秤量：≥200kg。
2、最小秤量：≥2kg。
3、分度值：≥100g。
4、显示：LCD（带背光）。
5、身高计测量范围：≥70cm～190cm。
   分度值：0.5cm。
6、工作环境：相对温度5℃～40℃、相对湿度≤90%RH。
   储存环境：相对温度-25℃～50℃、相对湿度≤90%RH。
7、电源：专用适配器
	台
	1
	
	

	3
	电子血压计
	显示方式     数字式LCD显示
测量方式     示波法
电源规格     1.5V AA 碱性电池4节/Micro USB 5V 1A 
测量范围     血压：（0~260 ）mmHg /（ 0~34.67 ）KPa
             脉搏：（40~200）脉搏次/分钟
测量精度     血压： +- 3mmHg /+- 0.4KPa 脉搏 +- 5%
记忆功能     2*120组记忆
时间显示     可显示年份/日期/时间
低电压指示   电量不足提示
自动关机     约150秒未使用
使用环境     温度 5°C ~ 40°C / 41°F ~ 104 °F
             湿度：15% RH ~ 80RH
储存环境     温度 -20°C ~+ 55°C / （-4°F ~+131 °F）
             湿度：10% RH ~ 93RH
臂带臂围     （22~32）厘米，如有特殊要求可根据需要定制
附件 ,数据线，电池 4节，臂带，使用说明书，保修单，合格证
	台
	1
	
	

	4
	听诊器
	单用A型，镀铬耳挂，金属三通，橡胶导管，扁型听头。
听诊器上的膜片不应松动，内腔不得有裂纹砂眼。听诊器传音应清晰。耳环弹簧片的硬度应在HR15N82.9-88.4范围内。耳环的弹力应适宜，当二耳塞拉开140mm时，其弹力应在1.372-1.960N范围内。
耳环弹性应良好，当二耳塞拉开300mm时，回复后期变形距离不大于10mm。
	付
	2
	
	

	5
	紫外线杀菌灯车
	紫外线杀菌灯车：紫外线波长为253.7A，电源电压220V50Hz，功率为2*30W，灯臂可以调节，调节角度0-180度。采用双灯管结构，也可单独使用，不用时可垂放，关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁。灯架部位采用定位装置，灯管两端接触性良好。人性化设计，安装方便，解决用户安装不便的难题。定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。
▲提供卫生部门认定的消毒产品检验机构（疾病预防控制中心）出具的含有CMA或CNAS标识的紫外线杀菌灯车产品检测报告原件的扫描件加盖电子章。 
	台
	1
	
	

	6
	立式消毒机
	手部专用公共消毒机，红外自动感应喷雾消毒，无接触，避免交叉感染，全封闭管路，定制型电磁水泵，准确控制流量，定制不锈钢微孔喷头，保证雾化效果，手部免洗，带不锈钢支架，支架升降高度100-150cm，底座直径32cm。6V电源，可插电源或者装电池使用。
	台
	1
	
	

	7
	消毒机专用免洗消毒液
	用于手及其他皮肤部位的杀菌消毒。将本品原液均匀喷于皮肤表面至湿润，揉搓至干爽，可有效杀灭上述致病菌。 本品经国家检测机构检测：入口无毒，不含酒精，无刺激，无残留。5L/桶，4桶/箱。
	箱
	1
	
	

	8
	视力表灯箱
	标准对数LED5m ;视力表灯箱采用LED光源及导光板， 三划等长的正方形“E”字视标，光照度应达到200~700Lx，铝合金喷漆外框，规格：900*300*10mm。 电压：220V/50hz,输入功率：≤60VA+15%，带红绿视标，三合一含附件，分离式安全电源线。
	台
	1
	
	

	9
	额戴反光镜
	玻璃镜面直径≥80mm,五官科反光器具。反射率：≥%85；
焦距误差：≤150mm±10%
镜片座能按使用需要作任意方向转动。 玻璃镜面采用特殊的光学镀膜工艺，产品精美、稳定。凹面光学镀膜、反射率更高，可达90%以上，镜面完整率99%以上。
	只
	1
	
	

	10
	担架
	折叠式，≥2000×500×150mm 折叠式担架承受最大静载荷150Kg的力后，担架杆不允许产生永久性变形，帆布面、帆布缝制处及担架脚无开裂、破损现象。
	付
	1
	
	

	11
	急救箱
	纱布块，药棉，创口贴，镊子，剪刀，绷带，止血带，急救毯，酒精，碘伏，风油精，清凉油，烫伤膏等  (具体配置参照客户要求)
	套
	1
	
	

	12
	外伤处理器械
	脱脂纱布1包，药棉1包，绷带1卷，40止血带1根，创口贴10片，镊子1把，剪刀1把，酒精1瓶，碘伏1瓶，止血钳1把，清创缝合包等
	套
	1
	
	

	13
	卫生箱
	铝合金≥359*190*210mm ，内有隔层，插袋，可手提或肩背。
	只
	1
	
	

	14
	冷藏箱
	≥12L冷藏箱，配置冰排。产品外壳为聚乙烯，内胆为聚丙烯，一次性注塑成形，聚氨酯无氟发泡，绝缘层密度：≥40kg/m3，
绝缘层厚度：≥20mm。
	只
	1
	
	

	15
	胸围尺
	≥150cm ，测量范围：0-150cm 材质：ABS。．PVC塑料质，顶端粘附金属薄片；2.双面刻度，分度值≤1mm，有效量程：≤1500mm。
	条
	2
	
	

	16
	治疗车
	不锈钢双层，带轮，≥600*400*850mm，带抽屉，污物桶
	台
	1
	
	

	17
	废弃物桶
	黄色塑料,医疗用脚踏式,易清洗，坚实耐用，不易扁形，适用于医院，诊所，病房等，15L,30L，各1只为一套。  15L配套手提背心式垃圾袋33cm（10*25)*52cm*100条/扎，   30L配套手提背心式垃圾袋48（12.5*2）*70cm*50条/扎。
	套
	1
	
	

	18
	治疗盘
	不锈钢治疗盘≥20*30cm，2小杯，2大杯
	套
	1
	
	

	19
	弯盘
	标配，不锈钢腰型盘  大、中、小号为一套， 304材质不锈钢。
	套
	1
	
	

	20
	敷料缸
	不锈钢8cm，9cm 各一只为一套，304材质不锈钢。
	套
	1
	
	

	21
	棉球缸
	不锈钢10cm，12cm 各一只为一套，304材质不锈钢。
	套
	1
	
	

	22
	贮槽
	不锈钢储物槽，17cm，20cm各一只为一套。
	套
	1
	
	

	23
	方盘
	不锈钢≥31*24cm，20*30cm,各一只/套。304材质不锈钢。
	套
	1
	
	

	24
	带盖方盘
	不锈钢≥23*15cm,20*30cm，各一只/套。304材质不锈钢。
	套
	1
	
	

	25
	酒精灯
	≥150ml，加厚玻璃酒精灯。
	只
	2
	
	

	26
	医用剪刀
	12.5-22cm ， 12把/套
	套
	1
	
	

	27
	医用镊子
	12.5-25cm ， 6种/套
	套
	1
	
	

	28
	止血带
	卡扣式
	只
	5
	
	

	29
	氧气瓶
	≥10L钢制
	套
	1
	
	

	30
	浮标式氧气吸入器
	主要参数：
1）浮标式氧气吸入器的型式为浮标指示式。
2）氧气流量调节范围为（1～10）L/min。
3）在流量关闭的情况下，高压部分能承受15Mpa的压力。
4）经减压后，压力应控制在0.2MPa～0.3MPa。
5）安全阀排气压力为0.35MPa±0.05MPa。
6）气体采用特殊过滤及潮化，使氧气中的不纯物质基本被排除，使患者在吸入时更加舒适安全。
	只
	1
	
	

	31
	异物针
	不锈钢，医用眼科器械。直，弯各一支
	套
	1
	
	

	32
	放大镜
	手持式，金属外圈，5倍放大
	只
	1
	
	

	33
	白大衣
	涤平（抗菌型），易洗耐磨，抗皱不起球，透气性好。
	件
	5
	
	

	34
	拐杖
	铝合金材质，可伸缩
	付
	1
	
	

	35
	体温计
	玻璃水银制，适用范围： 适用中学卫生保健室。二、技术要求：1．体温计的刻度为35℃～42℃，精确度1/10℃。2．误差小于±0.2℃。39℃以下，误差小于±0.15℃。3．水银柱能恒定到准确度数，用后回到液泡里，液泡内不有明显的气泡，水银柱不中断、不自流、不难甩，玻璃管无爆裂现象。
	支
	5
	
	

	36
	红外线体温计额温计
	红外线体温计， 测量范围： 32.0℃~42.9℃ ，分辨率: 0.1℃，测量距离： 5cm~8cm，32组记忆数据 ，20秒自动关机，DC 3V 2节7号电池，工作环境温度范围：温度16℃~35℃   相对湿度≤85%RH，尺寸：160x100x40mm(长x宽x高)，重量： 130g（含电池），运输和储存温度条件：温度-20℃～55℃  相对湿度≤85％RH，配件清单 ：说明书（含保修卡合格证）x1、电池x2
	台
	1
	
	

	37
	一次性医用手套
	PE,一次性使用，≥100只/包
	包
	5
	
	

	38
	橡胶检查手套
	一次性橡胶检查手套
	副
	5
	
	

	39
	一次性医用外科口罩
	一次性医用口罩，≥ 10只/包
	只
	300
	
	

	40
	酒精免洗手液
	消毒用
	瓶
	10
	
	

	41
	止血带
	一次性使用捆扎止血带，点连式，50条/盒，用于静脉输液或抽血时暂时阻断静脉回流。
	盒
	1
	
	

	42
	诊察桌
	办公桌规格：≥1400*700*750mm，
1、基材：全部采用E1级中纤板。
2、饰面：胡桃木皮饰面。 
3、油漆：环保聚脂漆喷涂甲醛含量≤1.0mg。
4、优质五金配件连接。
	张
	1
	
	

	43
	诊察椅
	规格：≥深450mm×宽510mm×高890mm，座高450mm
1、材质：橡胶木，纹理自然；
2、油漆：喷涂环保净味油漆，颜色均匀一致，木纹清晰可见；
3、座面及靠背采用优质西皮，耐光性、耐折牢度、耐磨性、挥发性有机物及甲醛、气味等均符合国家或行业标准要求。
4、座面及靠背填充一次成型高回弹软质聚氨酯泡沫塑料。
5、靠背及座面采用E1 级多层板，厚度≥12mm
	把
	1
	
	

	44
	药品柜
	规格：≥900mm*400mm*1850mm,板厚≥0.6mm
    产品均采用优质冷轧钢板，厚度为≥0.6mm.耐压，强度大，抗冲击不易变形；采用静电粉末喷塑，无有机溶剂，无污染：开启灵活、扣手新颖个性。铝合金更加美观耐用。焊接部分采用高标准熔接焊，表面光滑平。
	张
	2
	
	

	舞蹈教室(2间)
	
	
	

	2
	把扞
	舞蹈把杆为水曲柳木，把杆Φ≥550，内有Φ22弹簧钢，表面聚脂清漆处理移动式舞蹈把杆：重量≥25公斤，立柱为Ф60电镀钢管，内有Ф35实心圆钢作升降杆，底盘Φ450，表面喷塑处理。底座升降高度为800mm至1100mm，带碰珠升降。特点：稳定性好，美观大方，升降操作简单灵活，带碰珠生降并配有双扣锁实，适用于各专业舞蹈团体、舞蹈培训、健身房等。壁挂式舞蹈把杆：与墙壁连接稳固牢靠，升降简单灵活，
	米
	60
	
	

	3
	立面影镜
	水银落地镜，≥2100mmH带框镜，≥5mm厚。
	平米
	164
	
	

	4
	更衣柜
	规格：≥900mm*400mm*1850mm,板厚≥0.6mm
产品采用0.6mm厚冷轧钢板制作而成，耐压，强度大，不易变形；采用静电粉末喷塑，无有机溶剂，无污染；开启灵活、扣手新颖个性，铝合金更加美观耐用。焊接部分采用高标准熔接焊，表面部分光滑平整。
	张
	12
	
	

	5
	更衣凳
	长1200*宽420*高430mm（规格偏离±5%）
1、凳脚设计及材质：A级ABS（聚苯乙烯树脂）全新工程塑料制成，八宝盆样式的凳脚设计；
3、 凳面均为硬质PVC塑料材质，每条凳面精美10条防滑纹，延伸至凳面堵头；
3、凳面内部切面结构：四小格+2条支柱；
4、由A级ABS（聚苯乙烯树脂）全新工程塑料+304不锈钢螺母合制而成，每条凳面插入3个滑块，加固凳面和凳脚；
5、304不锈钢加长螺丝固定，凳面和凳脚
	张
	8
	
	

	6
	钢琴
	尺寸：不低于125*151*60cm
琴弦：采用优质钢丝，1#低音弦长度：不小于1150 mm。
弦槌：采用呢毡
音板：采用复合音板，上下两层白松实木木皮，音板在任何环境下都能保持稳定状态，不会变形和开裂。采用五轴联动设备加工音板框。
弦轴板：采用钢琴专用色木多层板。
弦码：采用钢琴专用色木多层板，硬度高、不开裂、音波阻抗小，具有良好的导音性能。
弦轴：45＃钢（调质处理）。
中踏瓣：专用钢丝拉线。
活动杆：特种金属。
键盘盖：不带缓降装置。
键盘：88键，采用优质红松
踏板：全功能三瓣式。
外观及涂装：底层为高密度聚脂板，再涂饰底漆及高硬度防裂亮光面漆
	台
	2
	
	

	更衣室
	
	
	

	1
	更衣柜
	规格：≥900mm*400mm*1850mm,板厚≥0.6mm
产品采用≥0.6mm厚冷轧钢板制作而成，耐压，强度大，不易变形；采用静电粉末喷塑，无有机溶剂，无污染；开启灵活、扣手新颖个性，铝合金更加美观耐用。焊接部分采用高标准熔接焊，表面部分光滑平整。
	张
	4
	
	

	2
	更衣凳
	长1200*宽420*高430mm（规格偏离±5%）
1、凳脚设计及材质：A级ABS（聚苯乙烯树脂）全新工程塑料制成，八宝盆样式的凳脚设计；
4、 凳面均为硬质PVC塑料材质，每条凳面精美10条防滑纹，延伸至凳面堵头；
3、凳面内部切面结构：四小格+2条支柱；
4、由A级ABS（聚苯乙烯树脂）全新工程塑料+304不锈钢螺母合制而成，每条凳面插入3个滑块，加固凳面和凳脚；
5、304不锈钢加长螺丝固定，凳面和凳脚
	张
	2
	
	

	3
	茶水柜
	规格：≥1200*400*800mm
1、优质三聚氰胺板饰面，硬度高，不易磨花。
2、基材：选用E1级优质实木颗粒板，具有环保、质地均匀恒定的特点。甲醛释放量,吸水膨胀率符合国家标准，台面厚度为≥25MM；
3、封边: ≥2.0mm同色优质PVC封边，甲醛释放量符合国家标准。
4、五金件：采用优质五金件
	张
	1
	
	

	体育器材
	
	
	

	1
	移动式篮球架（室外）
	1. 产品技术规格、产品用材 
    篮球架伸臂长≥1.80m，篮圈上沿离地面3.05m，球架伸臂采用≥150*150*3.0mm方管焊合。立柱采用≥150*150*3.0mm优质圆角方管焊接成型。篮球架箱体：篮架箱体采用≥3.0mm铁板焊接成型。尺寸：长*宽*前高*后高≥2m*1m*0.5m*0.36m。后拉杆采用≥40*40*2.0mm方管一次折弯成型制作。篮球架地脚采用精密铸钢地脚。篮架箱体与地面连接处使用M12膨胀螺栓，对篮球架进行二次加固使篮架更加稳定。
篮架支点采用≥φ32x2.5mm圆管在折弯机上折弯一次成型，避免了电焊及焊渣易引起的生锈隐患。通过调节上拉杆可调节篮板的平面和垂直度。单只配重不少于500kg。
2．篮板（SMC材质）
  篮板为SMC篮板，篮板外形尺寸为≥1800*1050*50mm（长x宽x高）。篮板厚度不低于7.8mm，翻边宽度不低于50mm，加强筋厚度不低于4mm。篮板投篮区背面安装有加强钢板，钢板的尺寸不小于570*150*5mm。
4．篮圈
     篮圈采用φ18mm实心圆钢制作，篮圈抗弯性能好，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷未到105kg时，篮圈无转动，当静载荷≥105kg时，篮圈向下转动，角度不超过30度，能有效解决投篮时篮圈的稳定性和运动员扣篮时的安全性问题。
5．表面处理
 所有钢件采用抛丸、打砂等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后的表面处理，涂层厚度80至120um。产品具有耐湿热、抗老化、外观美等优点，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。
6、紧固件
篮架所有紧固件均采用304不锈钢与热镀锌材质，有效的避免了因紧固件生锈造成的安全问题。
▲产品具有产品质量责任险、公众责任险（公众责任险保险范围区域必须含本次招标产品安装地点区域）且每种保险累计赔偿额度在3000 万（含3000 万）以上。承诺中标后提供符合要求的保单原件，提供承诺书格式自拟。
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	电动折叠篮球架
	1． 产品技术规格  
篮球架伸臂为2.55m，篮圈上沿离地面高3.05m，箱体尺寸：长X宽X前高X后高=≥2.1*1.1*0.65*0.35（m）。适合最小场地≥35.5m。
2．产品用材
   篮架箱体采用≥3mm厚的铁板在专用折边机上折边而成，篮球架立臂采用≥120*60*3.0mm方管，与铁板焊接成型，篮架后立臂采用≥60*60*3.0mm方管，篮球架伸臂采用≥120*120*3.0mm、≥120*60*3.0mm、≥60*60*3.0mm方管焊接成型，焊缝表面均匀光滑。篮架立臂与伸臂，立臂与箱体连接部位，采用精密铸钢件连接，性能安全可靠。篮架上拉杆采用优质φ32x3.0圆管在折弯机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起的生锈等隐患，合理的结构设计与独特的外观造型和谐统一。
3．产品的结构原理
   篮球架设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、液压系统。篮球架采用电动液压机构，由液压控制篮球架立臂升降、走轮伸缩。 篮架主体升降采用液压升降系统，使用电机接通220V、50HZ单相电源即可，带动油泵，经微电脑控制系统进行“功能”转换，油缸随即产生伸缩运动，从而使球架立柱升降和底座万向轮起落。 
4．篮板
篮板支撑结构为三支点支撑，板面配用通用的高强度安全超白玻璃篮板，规格：≥1800×1050x12.0（mm），具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护圈，保护圈前后表面高度、厚度均≥20mm，底面厚度≥50mm，符合FIBA规则，能有效保护运动员扣篮时不受伤害。
篮板弹性500N/min，中心挠度≤6mm，取消外力1min后篮板恢复原状。
5、篮圈
篮圈采用φ18mm实心圆钢制作，篮圈抗弯性能好，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷未到105kg时，篮圈无转动，当静载荷≥105kg时，篮圈向下转动，角度不超过30度，能有效解决投篮时篮圈的稳定性和运动员扣篮时的安全性问题。
6.紧固件
篮架所有紧固件均采用304不锈钢与热镀锌材质，有效的避免了因紧固件生锈造成的安全问题。
7、防护措施
    篮球架前立臂、底座、伸臂配备有专用木板护套厚度100mm，能有效保护运动员不受伤害，篮球架地面支撑脚采用精密铸钢件制造，性能安全可靠，后部装有特制专用配重，单只配重不少于600kg，能保证在篮圈根部施加3200N的载荷时，篮球架不倾翻。前立臂与伸臂之间设有专用的保险机构，能有效保证使用时的安全性及美观性。
8、表面处理
所有钢件均经抛丸、打砂等初级处理在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度80um至120um。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者健康。
1.▲提供含有CMA或CNAS标识的电动折叠篮球架检测报告原件的扫描件加盖电子章。
2． ▲产品具有产品质量责任险、公众责任险（公众责任险保险范围区域必须含本次招标产品安装地点区域）且每种保险累计赔偿额度在3000 万（含3000 万）以上。承诺中标后提供符合要求的保单原件，提供承诺书格式自拟。
	副
	2
	
	

	3
	24 秒计时器
	计时器根据最新国际篮球竞赛规则设计制作，显示屏光源采用高亮度贴片式发光二级管，寿命长，用电省，刷新率高，无闪烁现象。
1、显示屏尺寸：520*110*465mm（单面）
2、发　光　管：3528型大角度高亮红色、黄色贴片式LED发光管
3、电压：AC170V-270V宽电压设计
4、功率：＜200W。
	套
	2
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	篮球发球权显示器
	一、系统的组成部分
1、发球权显示器（1只/套）
2、控制器（1只/套）
3、说明书、合格证、保修卡各一份
二、技术参数
电缆线长：≥1.5m
电源线长：≥1.5m
控制器尺寸：174×134×50mm
显示器尺寸：340×160×40mm
电     源：交流220V  50HZ
功     率：50W
	套
	2
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	篮球赛电子全队犯规器
	一、系统的组成部分
1、三棱形显示器（2只/套）
2、控制器（1只/套）
3、电缆线（2根）、电源线（1根）
二、技术参数
电缆线长：≥ 5m
电源线长：≥1.7m
控制器尺寸：330×330×105mm
显示器尺寸：220×220×330mm
电     源：交流220V  50HZ
	套
	2
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	篮球赛记录员讯响器
	控制电缆长：≥5m　
电源线长：≥1.7m
电源：交流220V　50HZ
功率：50W
	套
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	篮球队员犯规次数牌
	EVA材质，7块，数字1-6, 其中1-5数字为黑色，5-6 为红色
	套
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	篮球赛计分器
	1.篮球赛记分器为立式记分器，主要由支架、记分方框和记分牌组成，外形尺寸：长×宽×高=1200*470*1500mm  （mm）。
2.记分器下支架主要由40*20*1.5椭圆管拼焊而成，上支架主要由1.2mm铁板折边成型，队名牌框采用专用铝合金型材制作，队名牌为白色雪覆板。
3．记分牌为手推式记分盒，采用PVC板制作。
	套
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	篮球战术演示板
	记号笔1只，磁性珠11颗，其中：红色或黄色5颗，绿色5颗，白色1颗
	套
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	移动式羽毛球柱
	1.组成
羽毛球柱 由底座、底座外壳、立柱、锁紧装置组成。
2.立柱直径、壁厚、高度   
立柱选用Φ40×4.0㎜无缝钢管制作，立柱配有网钩，置网方便，且一根立柱外侧置有一系绳柱，另一立柱外侧置有紧线机构装置，该机构紧线灵活，锁紧可靠，不会产生卡滞或自动反松现象。通过向下拉网线，可调节拉网绳的松紧，确保拉网绳牢固拉紧，并实现网的高度要求：网中心距地面1524±5mm，球网两侧距地面1550±8mm。球网被拉紧时，网柱能稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差≤1/500，且网柱各部位均不侵入场地内边线的垂直线内。
3.底座尺寸、材料 
羽毛球底座配有≥420x230x200mm配重箱体，每副箱体内部可放置140公斤沙、石等配重物(客户可自行放置配重）；箱体外面配有塑料外壳，尺寸（长x宽x高）：≥770x580x260（mm）造型独特、美观、大方；无任何尖角、棱角，表面圆润，光滑。
4.球网（羽联认证球网选配）
   球网尺寸长x宽：≥760x6100mm；球网材质为涤纶，颜色为酒红色，上沿有7.5cm的白帆布包缝布带，网孔尺寸≥18mmx18mm，线径不低于1mm。
5.表面处理：
羽毛球立柱、所经抛丸、打砂等初级处理在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度80um至120um。产品表面光滑、平整光泽度小于30%，色泽均匀无起皮脱落，漏涂、裂痕及明显的流痕、花斑、气泡凹陷痕等缺陷。
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	羽毛球网
	1、羽毛球网规格：≥长6100mm,高7≥60mm。
2、羽毛球网为咖啡色15股网片，网眼为正方形，边长在15～20mm之间，网眼大小基本一致。
3、羽毛球网的上沿采用≥75mm宽坛白布对折包边，两端通孔，穿φ5硬绳线，两端设气眼便于拉绳。
4、羽毛球网的底边及两侧采用12股网线将羽毛球网绳与网片一起拷边，增加网片的棱角度和成形度。
	副
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	折叠式球类推车
	1.推车外形基本尺寸：长×宽×高=900×800×700(㎜)。
2.推车主要采用φ19×1.5和φ10×1.2圆管在专用弯管机上弯曲成形后拼焊而成，推车整体可拆装，存放时可减少空间。
3.推车支脚底部装有滚轮，移动方便。
4. 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。
	台
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	乒乓球桌
	台面尺寸：≥2740mm*1525mm
面板厚度：≥18mm
球桌高度：≥760mm
装箱尺寸：≥1640mm*1480mm*170mm
装箱重量：≥100kg
桌脚尺寸：≥40mm方管外脚
有无脚轮：≥75mm可移动脚轮*8个
摩擦系数：≤0.4(符合专业大赛标准)
台面材质:高弹密度面板
桌脚材质:加固铁合金
	张
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	插地式排球柱（含网）
	1.产品规格：
地插式铁排球柱：含有预埋件，地埋深度为400mm，伸缩范围：2060-2550mm。
2.产品用材及参数：
主立柱采用Φ89x5.0无缝钢管制作，伸缩立柱采用Φ76x4.0无缝钢管制作。排球柱外立柱底部设有40㎜厚特制缓冲垫，与预埋件相配时起缓冲作用，能有效延长预埋件及立柱的使用寿命。排球柱预埋管为Ø102x5.0的无缝钢管，预埋件端部配备有专用的铜质上盖，使用时将预埋铜盖掀开，把立柱插入预埋孔即可使用，不用时，取出排球柱立柱，盖上铜盖即可，使用方便，且铜质盖板能适合潮湿和酸雨环境，室内、室外均可使用，其独特的连体结构设计，又防止了被盗的可能。
3.网绳锁紧方式：
外立柱中，一立柱外侧配有不锈钢网环，绳系在网环上，另一立柱上外侧配有紧线锁紧机构，采用丝杠传动原理，可以达到自锁（起到安全作用）。通过调节锁紧手柄（锁紧手柄为铜件），可以调节网绳松紧。
4.网绳升降方式：
   外立柱内置一对互成90度的斜齿轮，配梯形螺纹的螺杆升降机构，通过摇动升降手柄，使内立柱上下移动，实现网高调节高度：2060-2550mm。
5．表面处理：
所有钢件制作表面均经抛丸、打砂等初级处理后在自动喷涂线上采用电环氧基粉完成最后的表面处理，涂层80至120um。
6.带有软海绵护套
	副
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	11人制足球门（含网）
	1.产品规格：
11人制球门内框尺寸为7.32mx2.44m，下方深度为3.0m，上方深度2.4m。
2.产品用材
球门横梁、立柱为Φ114x3.0圆管制作。压杠采用40x60x3.0方管制作。支撑弯采用Φ42x3圆管一次折弯成型，网钩采用螺旋状网钩，有效的防止运动员在运动中受伤。
3．表面处理
所有钢件均经抛丸、打砂等初级处理在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度80um至120um。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者健康。
	副
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	单杠
	1.产品主要技术参数：
外形尺寸：（L×W×H） 1325×114×2180mm（±5mm）；
直埋式，主立柱采用直径114mm，壁厚3mm的热镀锌钢管，能有效保证器材常年使用，抗腐蚀；、
杠面直径32mm，壁厚3.0mm的无缝钢管；
缓冲层厚度300mm，更加安全可靠，避免出现意外伤害；
器材立柱埋入深度不小于900mm，地埋尺寸不小于600*600*1000mm；
器材所使用紧固件均为防盗、防松304不锈钢材质。
器材整机性能功能结构按照GB19272-2024国准要求设计，整机进行相关静载荷、稳定性及疲劳试验，并符合标准要求。
器材具有1站式运动位，可1人使用；
器材主立柱埋入深度不小于500mm，地埋尺寸不小于400*400*600mm。
2.产品生产工艺：
器材采用全自动数控锯床、激光切板、激光切管机下料，效率高定位准确，弯管工序采用数控弯管机，角度准确外形美观；
焊接采用机械手焊接，专用工装定位，焊缝美观，焊道平直，无需打磨，焊接强度牢固可靠；并配备粉尘收集处理系统，净化车间空气，保证工人身体健康；
表面处理采用抛丸工艺，除锈彻底，增大工件表面面积，增强塑粉附着力，器材表面涂装采用静电喷涂设备，出粉均匀，粉末附着力强，塑面耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀、外观美观，适合潮湿和酸雨环境，产品的涂料配方不含有毒元素，粉末回收采用旋风式离心机粉末回收系统，回收率可达98.6%，节省粉末降低粉尘污染，操作方便，节能环保；
器材整机包装为加厚复合膜缠绕，有效阻隔运输当中产生磕碰，使器材完好无损。
3.主要功能：
 增强上肢、背部、肩带肌群力量及柔韧性；改善肩、肘、腕、指关节活动能力。
4.锻炼方法：
 双手正握，反握或正反握紧手柄用力上拉，缓和慢还原，重复动作。
▲提供国家认监委批准的体育用品单杠认证资格证书。（提供证书原件的扫描件加盖电子章）
	付
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	双杠
	1. 产品主要技术参数：
   外形尺寸：（L×W×H） 2296×725×1310mm（±5mm）；
   直埋式，主立柱采用直径114mm，壁厚3mm的热镀锌钢管，能有效保证器材常年使用，抗腐蚀；
   杠面直径42mm，壁厚3mm的无缝钢管；
   缓冲层厚度200mm，更加安全可靠，避免出现意外伤害；
   器材立柱埋入深度不小于700mm，地埋尺寸不小于800*800*1000mm；
   器材所使用紧固件均为防盗、防松304不锈钢材质。
   器材整机性能功能结构按照GB19272-2024国准要求设计，整机进行相关静载荷、稳定性及疲劳试验，并符合标准要求。
   器材具有1站式运动位，可1人使用；
   器材主立柱埋入深度不小于500mm，地埋尺寸不小于400*400*600mm。
2. 产品生产工艺：
   器材采用全自动数控锯床、激光切板、激光切管机下料，效率高定位准确，弯管工序采用数控弯管机，角度准确外形美观；
  焊接采用机械手焊接，专用工装定位，焊缝美观，焊道平直，无需打磨，焊接强度牢固可靠；并配备粉尘收集处理系统，净化车间空气，保证工人身体健康；
  表面处理采用抛丸工艺，除锈彻底，增大工件表面面积，增强塑粉附着力，器材表面涂装采用静电喷涂设备，出粉均匀，粉末附着力强，塑面耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀、外观美观，适合潮湿和酸雨环境，产品的涂料配方不含有毒元素，粉末回收采用旋风式离心机粉末回收系统，回收率可达98.6%，节省粉末降低粉尘污染，操作方便，节能环保；
  器材整机包装为加厚复合膜缠绕，有效阻隔运输当中产生磕碰，使器材完好无损。
3. 主要功能：
 增强上肢、肩带、胸部、腹部及背部肌群的力量和柔韧性，提供上肢关节的稳定性，改善协调性和平衡能力。
4.锻炼方法：
 手握杠两臂同时用力将身体撑起，然后做屈肘和直臂撑起的动作（臂屈伸），重复动作。
▲提供国家认监委批准的体育用品双杠认证资格证书。（提供证书原件的扫描件加盖电子章）
	付
	4
	
	

	18
	平梯
	1. 产品主要技术参数：
   外形尺寸：（L×W×H）3040x846x2090mm（±5mm）；
   直埋式，主立柱采用直径114mm，壁厚3mm的热镀锌钢管，能有效保证器材常年使用，抗腐蚀；
   器材立柱埋入深度不小于600mm，地埋尺寸不小于600*600*700mm；
   支撑横管为直径32mm，壁厚3mm的国标钢管，支撑管中心点距离立柱一端大于500mm； 
   主架横梁采用直径48mm，壁厚3mm的标准钢管，
   缓冲层厚度300mm，避免出现意外伤害；
   器材所使用紧固件均为防盗、防松304不锈钢材质。
   器材整机性能功能结构按照GB19272-2024国准要求设计，整机进行相关静载荷、稳定性及疲劳试验，并符合标准要求。
2. 产品生产工艺：
   器材采用全自动数控锯床、激光切板、激光切管机下料，效率高定位准确，弯管工序采用数控弯管机，角度准确外形美观；
   焊接采用机械手焊接，专用工装定位，焊缝美观，焊道平直，无需打磨，焊接强度牢固可靠；并配备粉尘收集处理系统，净化车间空气，保证工人身体健康；
   表面处理采用抛丸工艺，除锈彻底，增大工件表面面积，增强塑粉附着力，器材表面涂装采用静电喷涂设备，出粉均匀，粉末附着力强，塑面耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀、外观美观，适合潮湿和酸雨环境，产品的涂料配方不含有毒元素，粉末回收采用旋风式离心机粉末回收系统，回收率可达98.6%，节省粉末降低粉尘污染，操作方便，节能环保；
   器材整机包装为加厚复合膜缠绕，有效阻隔运输当中产生磕碰，使器材完好无损。
3. 主要功能：
 促进肩部、臀部灵活性，增强上肢、腰部、背部、胸部、腹部肌肉力量，改善协调能力。
4.锻炼方法：
双手握紧横杠，交替从器材一端攀爬到器材另一端。也可进行弹力压腿，提膝等运动。
▲提供国家认监委批准的体育用品平梯认证资格证书。（提供证书原件的扫描件加盖电子章）
	付
	2
	
	

	19
	肋木
	1. 产品主要技术参数：
   外形尺寸：（L×W×H）1128×114×2245mm（±5mm）；
   直埋式，主立柱采用直径114mm，壁厚3mm的热镀锌钢管，能有效保证器材常年使用，抗腐蚀；
   横杠为直径32mm，厚度3mm的国标钢管，横杆间距离为300mm；
   器材立柱埋入深度不小于600mm，地埋尺寸不小于600*600*700mm；
   缓冲层厚度300mm，最下端横杆距地面距离大于400mm，更加安全可靠，避免出现意外伤害；
   器材所使用紧固件均为防盗、防松304不锈钢材质。
   器材整机性能功能结构按照GB19272-2024国准要求设计，整机进行相关静载荷、稳定性及疲劳试验，并符合标准要求。
   器材具有1站式运动位，可1人同时使用；
2. 产品生产工艺：
   器材采用全自动数控锯床、激光切板、激光切管机下料，效率高定位准确，弯管工序采用数控弯管机，角度准确外形美观；
   焊接采用机械手焊接，专用工装定位，焊缝美观，焊道平直，无需打磨，焊接强度牢固可靠；并配备粉尘收集处理系统，净化车间空气，保证工人身体健康；
表面处理采用抛丸工艺，除锈彻底，增大工件表面面积，增强塑粉附着力，器材表面涂装采用静电喷涂设备，出粉均匀，粉末附着力强，塑面耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀、外观美观，适合潮湿和酸雨环境，产品的涂料配方不含有毒元素，粉末回收采用旋风式离心机粉末回收系统，回收率可达98.6%，节省粉末降低粉尘污染，操作方便，节能环保；
  器材整机包装为加厚复合膜缠绕，有效阻隔运输当中产生磕碰，使器材完好无损。
3. 主要功能：
  拉伸腿部肌肉，进行热身或整理运动，强化腹部肌肉，促进四肢灵活性。
4.锻炼方法：
  可进行弹力压腿、下蹲、提膝、攀越等训练。
▲提供国家认监委批准的体育用品平梯认证资格证书。（提供证书原件的扫描件加盖电子章）
	付
	2
	
	

	20
	秒表
	带挂绳，100道记忆、三排大显示1/100秒、分段、总段时间同时显示、清零后仍可重新读取记忆、正常走時、定闹及日历、倒计时器(9小时59分59.00秒)、防水、防震、防滑结构。
	块
	6
	
	

	21
	发令器
	1．外观表面色泽应均匀，不应有明显花斑、擦伤、划痕等缺陷。
2．容弹量不少于2发，连续击发。（含子弹）
	把
	4
	
	

	22
	发令台
	规格：≥500*600*500mm,烟屏高度≥1350mm，焊接均使用二氧化碳气体保护焊机，焊接质量优秀,静电粉末喷塑工艺。
	副
	1
	
	

	23
	起跑器
	塑胶跑道专用，起跑器主要由底座和踏脚座组成，总长：不小于70cm；卡档宽：约2.3cm；卡档高：约2.8cm；底座采用铝合金制作，底板厚约0.35cm；踏板：钢板制，上面配胶垫；踏板长约18cm；踏板宽约12cm；踏板高约14cm；：6档升降调节。起跑器通过定位销与地面接触，防止移位。起跑器踏脚座分固定座和活动座，均经镀铬处理，活动座面板采用橡胶层，起防滑作用，活动座面板斜度可调。所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后采用粉末喷涂表面,涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+,粉末配方不含有毒元素。
	副
	8
	
	

	24
	接力棒
	长度≥280mm，直径28-30mm，铝合金材质，外观平滑无毛刺。
	根
	60
	
	

	25
	钢卷米尺
	≥50米
人体工学设计，人性化最舒服四指持握空间舒适防滑，缓解长时间测量的手握疲劳
	卷
	6
	
	

	26
	钢卷米尺
	ABS抗摔坏外壳，带缩缓冲装置可固定尺带收缩，长度5米
	卷
	8
	
	

	27
	皮尺
	教学用。尺盒材质工程塑料，皮带纤维布，抗拉起强，字体清晰不模糊。尺带精度为厘米，50m
	卷
	6
	
	

	28
	皮尺
	教学用。尺盒材质工程塑料，皮带纤维布，抗拉起强，字体清晰不模糊。尺带精度为厘米，10m
	卷
	6
	
	

	29
	摸高器
	立柱采用φ76mm管材，壁厚2mm。
钢件部分均经酸洗、磷化、烤漆处理,能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。高度3米
	副
	2
	
	

	30
	跳高架
	1、跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、微调支脚构成。产品形式简洁，结构合理，可装拆，便于运输和包装。
2、固定立柱与移动立柱选用铝合金型材，型材之间采用燕尾槽配合。表面氧化处理。固定立柱采用40*70mm的异形的铝合金方管并且立柱上印刷刻度标尺，刻度调节范围：500-2500mm，移动立柱采用30*30mm的铝合金方管,两端塑料塞封口。
3、底座选用δ3铁板一次冲压成型，避免了焊接造成的接口腐蚀，底部设有PU滚轮，移动方便。
4、跳高架横杆托架采用ABS材质，具有防腐蚀性、安全、牢固等优点且上下移动方便。
5、跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。
	副
	2
	
	

	31
	跳高横杆
	规格:（铝合金）≥3.8m，直径≥2.8cm，玻璃钢碳素跳高横杆，表面光滑。
	根
	2
	
	

	32
	跳高海绵垫
	规格：≥2000*3000*300mm折叠式（允许±2%范围）1内胆材质为重泡海绵材料，为两个整块结构，不允许拼湊；采用环保材料，压缩强度≥100KPa，吸水率≤6.0%；
2. 垫套材质为4*4帆布，颜色为军绿色，为防水帆布。可在长度方向对半折叠，体操垫长度方向两侧设提手把，涤纶线缝合，两面革贴角；
3. 跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移；
4．当载荷落至跳垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。
	块
	4
	
	

	33
	海绵垫
	规格：≥1000*2000*100mm（允许±2%范围）
1.内胆材质为聚氨脂塑料发泡材料，为两个整块结构，不允许拼湊；采用环保材料，压缩强度≥100KPa，吸水率≤6.0%；
2．垫套材质为精细军绿色防水布，体操垫长度方向两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角. 
3．跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移；
4．当载荷落至跳垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。
	块
	60
	
	

	34
	小体操垫
	规格：≥1200*600*50mm折叠式（允许±2%范围）
1.内胆材质为聚氨脂塑料发泡材料，为两个整块结构，不允许拼湊；采用环保材料，压缩强度≥100KPa，吸水率≤6.0%；
2．垫套材质为精细军绿色防水布。可在长度方向对半折叠，体操垫长度方向两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角. 
3．跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移；
4．当载荷落至跳垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。
	块
	60
	
	

	35
	终点裁判台
	10座移动式裁判台，管材经过环保喷沙打磨处理，表面采用防菌塑喷，表面无漏喷、脱漆及明显划痕；无漏焊、虚焊、包渣、裂纹
	台
	1
	
	

	36
	信号旗
	旗面尺寸：≥25*40厘米， 铝合金旗杆：全长39～49CM 握手处有橡胶把套。
	面
	30
	
	

	37
	实心球
	重量1 kg±30g. 圆球形，充气式橡胶实心球，有内胆，手感柔软无伤害，外摸无填充物感觉。球面用不低于4mm厚的天然橡胶整体成形，未使用再生胶，产品没有异味。从10m高处自由落体试验后，应无破裂。球表面防滑，球上有明显不易脱落的商标、标志。外表面均匀分布乳头状小颗粒，半球结合处没有凹楞。
	只
	60
	
	

	38
	铅球
	电镀烤漆，表面光滑，重量3KG。
	只
	60
	
	

	39
	比赛篮球
	规格：7#，球体表面选用优质超纤材料。内胆绕线包胶成为一体，绕线应采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕，不能用棉纱线，重量不低于600g。中胎用橡胶材料制成，对内胆和表皮之间成支撑结构。图案、字体清晰端正；球体外观无破裂、脱皮、断线和变形等现象。
	个
	100
	
	

	40
	篮球网
	材质：实心绳涤纶
	副
	10
	
	

	41
	排球
	5号。微纤维PU表皮，橡胶内胆，气密性好，长时间无需充气，触感柔软。
	个
	30
	
	

	42
	排球网
	1、排球网规格：长≥7000mm,高≥1000mm。
2、排球网为黑色，网线直径为φ≥5mm。
3、材质为高强尼龙
	副
	6
	
	

	43
	排球标志杆
	ABS工程塑料材质，长度≥150cm，杆子直径2.0cm,红白相间。
	副
	8
	
	

	44
	足球
	1、产品以PU材料为原料制成的手缝球。
2、皮革的皮质坚实、丰满、柔软、细腻。
3、做工要求细致无漏缝，
4、球胆为丁基胆，球胎为线缠胎。
5、球的圆周为675mm~710mm的一等品，圆周差≤5mm。
6、球的质量为382g~468g。
7、球充气静置24h后气压下降≤15%。
8、球充后从1800mm高度自由下落时其反弹高度应为1150mm~1450mm。
	个
	100
	
	

	45
	打气筒
	脚踏式，一体成型高强度材质筒身，内置高压，方便携带。
	个
	5
	
	

	46
	电动气泵
	电压：220v，带有胎压显示。
	台
	2
	
	

	47
	乒乓球拍
	单面反胶皮，鲜红色或黑色，拍面平整；拍柄、拍面、拍身边缘均应光滑无光泽，拍身边缘不得呈白色；胶粒分布均匀，高度应不低于0.5mm；胶合部位牢固，不开裂
	副
	90
	
	

	48
	乒乓球
	等级：三星，材质，ABS塑料，硬度≤0.08mm，直径40mm,重量：2.8g±0.05g,弹力和耐打性强，手感更佳。
	只
	500
	
	

	49
	羽毛球拍
	拍体长度≤630mm，球拍宽度≤230mm，重量≤100g，铝合金一体成型羽拍，尼龙弦线，PU柄皮，牛津布全拍套。
	副
	20
	
	

	50
	羽毛球
	符合软木球头， 弹性好，不易开裂，优质羽毛：6只/筒
	筒
	10
	
	

	51
	体操凳
	体操凳长×宽×高≥2000×200×300（mm），凳面用木质材料制成，凳支架采用φ25×25×2的优质方管弯折成形，在支架横档与凳面底部加一根斜撑，加强体操凳的整体稳定性，支架经除锈、磷化后在自动喷涂线上喷篮塑。
	张
	10
	
	

	52
	短跳绳
	直径7≥mm，长2.8≥m，弹簧手柄，绳中间有防磨套。
1、手柄用杂木制成，表面光滑，无裂纹，无毛刺,手感舒适且与绳结合牢固。
2、绳用尼龙合股而成。
3、手柄与绳连接处灵活转动，无缠绞现象。
	根
	150
	
	

	53
	长跳绳
	1，无柄跳绳，直径≥10mm，长≥10m，重量不小于550g.
2、绳用尼龙合股而成。
	根
	30
	
	

	54
	拔河绳
	该绳用多股麻绳绞合成φ≥40mm，长度28m长绳，两端结孔，中间套以红色标记。该绳的拉力强度不小于5000kg。
	根
	6
	
	

	55
	塑身小哑铃
	浸塑哑铃 ≥3磅/只
	副
	30
	
	

	56
	铝合金平沙板
	1、规格：≥1600*500mm。
2、支撑杆与平砂板采用铝合金材料制作而成，一面平面一面锯齿，双用。
	把
	2
	
	

	57
	教师用口哨
	尺寸：≥83*23mm，铜口
	个
	20
	
	

	58
	身高体重测试仪
	单机:
1.直接测量人体的身高体重，反映被测者身体匀称度和发育形态指数（BMI）；
2.身高测试触头可折叠，与主体控制版无线通讯。
3.身高触头供电方式采用可更换2450/3.3V纽扣电池。
4.测试仪采用≥4.3寸电容触摸屏，显示测试值，同屏显示身高体重数值及BMI指数。
5.触摸按键，具备单机测试功能。
6.身高体重测试仪耐久性10万次。
7.带有基座水平调节装置；配有脚轮，方便移动。 
主机:
1.采用原生Android11及以上系统，屏幕采用8寸1280*800高清触摸电容屏；主机≥2GB以上运行内存，≥16GB EMCC存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。
2.主机需内置≥2个喇叭，确保音频输出具备清晰的高中低频段表现。
3.主机具备≥4个USB标准数据接口（非外接扩展），其他功能性接口HDMI接口≥1个、RJ45网络接口≥1个、Type-C接口≥1个、3.5mm音频接口≥1个。可直接插入U盘导入≥300000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能。
4.主机内置二维码识别摄像头，能自动识别测试者二维码身份信息。主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试。
5.测试模式支持群发模式或单发模式，可根据测试需要切换。
6.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、外置USB条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。
7.主机支持U盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试。
8.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。
9.主机能实时显示与单机的连接状态、电量、版本号等；能实时显示测试者的姓名、性别、测试成绩和等级并且具备语音播报功能，实时播报人员信息、编号、成绩等；支持多次测量项目，成绩保存模式以最好成绩或最新成绩保存可选。
10.具备班级分析功能，可根据测试项目进行独立分析，实时统计班级测试进度、已测人数、已测男生、已测女生等，并且给出平均成绩、平均分数、最高成绩、最低成绩等一系列指标，同屏显示排名；
11.支持≥4.0蓝牙;选配4G或兼容5G全网通网络功能，可支持无线网卡支持802.11b/g/n无线协议，支持无线或有线数据上传的能力；
12.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。
13.主要技术参数：
测量范围：
身高：90cm～215cm      体重：0kg ～200kg
分度值：身高：0.1cm    体重：0.1kg
误差：身高：±0.1cm       体重：±0.1kg 
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	肺活量测试仪
	单机:
1.测定人体呼吸的最大通气能力，测试数值反映肺的容积和肺的扩展能力。
2.使用高精密传感器，精度高，吹管优化设计与处理，不易产生积水，防补气（防作弊）功能，补气时自动锁定数据。
3.测试仪采用一体化设计，采用LCD液晶显示屏，视域（W*H)≥39.0*17.0，具备LED高亮背光，读数方便,具有锁定功能。采用内置锂电池供电，Type-C接口充电，低功耗设计，30秒内未使用自动逐级调低亮度直至息屏，带低电量提示功能。▲（投标响应时须提供该功能配置界面截图）
4.单机开关复合功能按键，具备单机测试开始/结束功能。
5.与主机无线连接，测试结果一目了然，一键式操作，具有单机测试及清零功能。
主机:
1.采用原生Android11及以上系统，屏幕采用8寸1280*800高清触摸电容屏；主机≥2GB以上运行内存，≥16GB EMCC存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。
2.主机需内置≥2个喇叭，确保音频输出具备清晰的高中低频段表现。
3.主机具备≥4个USB标准数据接口（非外接扩展），其他功能性接口HDMI接口≥1个、RJ45网络接口≥1个、Type-C接口≥1个、3.5mm音频接口≥1个。可直接插入U盘导入≥300000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能。4.主机内置二维码识别摄像头，能自动识别测试者二维码身份信息。主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试。
5.测试模式支持群发模式或单发模式，可根据测试需要切换。
6.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、外置USB条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。
7.主机支持U盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试。
8.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。
9.主机能实时显示与单机的连接状态、电量、版本号等；能实时显示测试者的姓名、性别、测试成绩和等级并且具备语音播报功能，实时播报人员信息、编号、成绩等；支持多次测量项目，成绩保存模式以最好成绩或最新成绩保存可选。
10.具备班级分析功能，可根据测试项目进行独立分析，实时统计班级测试进度、已测人数、已测男生、已测女生等，并且给出平均成绩、平均分数、最高成绩、最低成绩等一系列指标，同屏显示排名；
11.支持≥4.0蓝牙;选配4G或兼容5G全网通网络功能，可支持无线网卡支持802.11b/g/n无线协议，支持无线或有线数据上传的能力；
12.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。
13.主要技术参数
量程：0～9999ml                                
分度值：1ml
误差：±0.5%
▲提供含有CMA或CNAS标识的肺活量测试仪检测报告原件的扫描件加盖电子章。
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	仰卧起坐测试仪
	单机:
1.通过对被试者在规定时间内完成仰卧起坐的个数，可反映人体的腹部肌群力量。
2.测试感应杆可随受测者身高来进行前后调节，达到测试动作标准化管理。测试感应探头采用无线双探头设计，内置高精度抗干扰传感器，具有抗阳光干扰设计，提高测试灵敏度。▲（投标响应时须提供该功能配置界面截图）
3.标配有分辨率≥80*40分辨率的无线 LED点阵大显示屏，应具备通用性，阳光下清晰可见。支持至少三种字体颜色、至少三行可以分别显示测试者信息，班级信息和测试成绩等丰富显示内容。
4.配有仰卧起坐测试专用床体坐垫，勾脚套有海绵垫抗压减震、防滑，保护测试者脚面。
主机:
1.采用原生Android11及以上系统，屏幕采用8寸1280*800高清触摸电容屏；主机≥2GB以上运行内存，≥16GB EMCC存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。
2.主机需内置≥2个喇叭，确保音频输出具备清晰的高中低频段表现。
3.主机具备≥4个USB标准数据接口（非外接扩展），其他功能性接口HDMI接口≥1个、RJ45网络接口≥1个、Type-C接口≥1个、3.5mm音频接口≥1个。可直接插入U盘导入≥300000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能。
4.主机内置二维码识别摄像头，能自动识别测试者二维码身份信息。主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试。
5.测试模式支持群发模式或单发模式，可根据测试需要切换。
6.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、外置USB条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。
7.主机支持U盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试。
8.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。
9.主机能实时显示与单机的连接状态、电量、版本号等；能实时显示测试者的姓名、性别、测试成绩和等级并且具备语音播报功能，实时播报人员信息、编号、成绩等；支持多次测量项目，成绩保存模式以最好成绩或最新成绩保存可选。
10.具备班级分析功能，可根据测试项目进行独立分析，实时统计班级测试进度、已测人数、已测男生、已测女生等，并且给出平均成绩、平均分数、最高成绩、最低成绩等一系列指标，同屏显示排名；
11.支持≥4.0蓝牙;选配4G或兼容5G全网通网络功能，可支持无线网卡支持802.11b/g/n无线协议，支持无线或有线数据上传的能力；
12.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。
13.主要技术参数
测量范围：
计数：测量范围：0～999次   
分度值：1次                 
误差：0次               
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	50米跑测试仪
（4人测试）
	单机:
1.自动测量50米跑的时间,测试受试者速度，反应速度、灵敏素质及神经系统灵活性的发展水平。
2.主机具有抢跑重置功能，可扩展测试100米、150米、200米、400米跑等项目。
3.配置2人同测，可增配扩增至8人同测。
4.四种工作模式任意切换，1.无犯规2.集体犯规3.单道犯规4.触发计时主机:
1.采用原生Android11及以上系统，屏幕采用8寸1280*800高清触摸电容屏；主机≥2GB以上运行内存，≥16GB EMCC存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。
2.主机需内置≥2个喇叭，确保音频输出具备清晰的高中低频段表现。
3.主机具备≥4个USB标准数据接口（非外接扩展），其他功能性接口HDMI接口≥1个、RJ45网络接口≥1个、Type-C接口≥1个、3.5mm音频接口≥1个。可直接插入U盘导入≥300000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能。▲（投标响应时须提供该功能配置界面截图）
4.主机内置二维码识别摄像头，能自动识别测试者二维码身份信息。主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试。
5.测试模式支持群发模式或单发模式，可根据测试需要切换。
6.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、外置USB条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。
7.主机支持U盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试。
8.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。
9.主机能实时显示与单机的连接状态、电量、版本号等；能实时显示测试者的姓名、性别、测试成绩和等级并且具备语音播报功能，实时播报人员信息、编号、成绩等；支持多次测量项目，成绩保存模式以最好成绩或最新成绩保存可选。
10.具备班级分析功能，可根据测试项目进行独立分析，实时统计班级测试进度、已测人数、已测男生、已测女生等，并且给出平均成绩、平均分数、最高成绩、最低成绩等一系列指标，同屏显示排名；
11.支持≥4.0蓝牙;选配4G或兼容5G全网通网络功能，可支持无线网卡支持802.11b/g/n无线协议，支持无线或有线数据上传的能力；
12.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。
13.主要技术参数
测量范围：0S～9999.99S  
分度值：0.01s    
误差：0s
▲提供含有CMA或CNAS标识的50米跑测试仪（4人测试）检测报告原件的扫描件加盖电子章。
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	立定跳远测试仪
	单机:
1.采用红外线非接触传感器测量的原理自动测量立定跳远的距离，反映人体下肢爆发力水平，测试数据准确，经久耐用；
2.标配有分辨率≥80*40分辨率的无线 LED点阵大显示屏，应具备通用性，阳光下清晰可见。支持至少三种字体颜色、至少三行可以分别显示测试者信息，班级信息和测试成绩等丰富显示内容。
3.采用≥3.75×1.1m专用防滑橡胶测试垫，环保安全，粘着力好，抗钉能力强，耐磨性能好,具有非凡的抗老化、抗紫外线能力，达到使用年限后还可重复利用。
4.测试仪男女单一起跳线全量程测试，有踩线犯规语音、显示屏显示双重提示功能，可设定测试次数为1～3次，自动显示最好成绩；测试垫具备防滑减震功能，防止出现意外伤害。           
主机:
1.采用原生Android11及以上系统，屏幕采用8寸1280*800高清触摸电容屏；主机≥2GB以上运行内存，≥16GB EMCC存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。
2.主机需内置≥2个喇叭，确保音频输出具备清晰的高中低频段表现。▲（投标响应时须提供该功能配置界面截图）
3.主机具备≥4个USB标准数据接口（非外接扩展），其他功能性接口HDMI接口≥1个、RJ45网络接口≥1个、Type-C接口≥1个、3.5mm音频接口≥1个。可直接插入U盘导入≥300000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能。
4.主机内置二维码识别摄像头，能自动识别测试者二维码身份信息。主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试。
5.测试模式支持群发模式或单发模式，可根据测试需要切换。
6.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、外置USB条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。
7.主机支持U盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试。
8.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。
9.主机能实时显示与单机的连接状态、电量、版本号等；能实时显示测试者的姓名、性别、测试成绩和等级并且具备语音播报功能，实时播报人员信息、编号、成绩等；支持多次测量项目，成绩保存模式以最好成绩或最新成绩保存可选。
10.具备班级分析功能，可根据测试项目进行独立分析，实时统计班级测试进度、已测人数、已测男生、已测女生等，并且给出平均成绩、平均分数、最高成绩、最低成绩等一系列指标，同屏显示排名；
11.支持≥4.0蓝牙;选配4G或兼容5G全网通网络功能，可支持无线网卡支持802.11b/g/n无线协议，支持无线或有线数据上传的能力；
12.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。
13.主要技术参数
测量范围：
量程：0～320cm         
分度值：1cm    
误差：0cm 
▲提供含有CMA或CNAS标识的立定跳远测试仪检测报告原件的扫描件加盖电子章。
	台
	2
	
	

	63
	坐位体前屈测试仪
	单机:
1.单机采用≥3.5寸led点阵屏，实体按键。
2.单机采用双向光电开关，自动识别手推板前推和回退，手推板可自动回弹归位，具有防作弊成绩自动锁定功能。
3.单机采用锂电池供电，内置2000mAh锂电池，可持续工作20个小时以上；采用microusb接口充电。
4.单机主控显示部分和测试杆间顶针式连接，可灵活自由拆卸，进行充电及日常保管维护。▲（投标响应时须提供该功能配置界面截图）
5.单机主控部分开关复合功能按键，具备单机测试开始/结束功能。
6.带辅助测试床体板，含海绵座垫及硬质蹬脚板。
主机:
1.采用原生Android11及以上系统，屏幕采用8寸1280*800高清触摸电容屏；主机≥2GB以上运行内存，≥16GB EMCC存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。
2.主机需内置≥2个喇叭，确保音频输出具备清晰的高中低频段表现。
3.主机具备≥4个USB标准数据接口（非外接扩展），其他功能性接口HDMI接口≥1个、RJ45网络接口≥1个、Type-C接口≥1个、3.5mm音频接口≥1个。可直接插入U盘导入≥300000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能。
4.主机内置二维码识别摄像头，能自动识别测试者二维码身份信息。主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试。
5.测试模式支持群发模式或单发模式，可根据测试需要切换。
6.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、外置USB条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。
7.主机支持U盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试。
8.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。
9.主机能实时显示与单机的连接状态、电量、版本号等；能实时显示测试者的姓名、性别、测试成绩和等级并且具备语音播报功能，实时播报人员信息、编号、成绩等；支持多次测量项目，成绩保存模式以最好成绩或最新成绩保存可选。
10.具备班级分析功能，可根据测试项目进行独立分析，实时统计班级测试进度、已测人数、已测男生、已测女生等，并且给出平均成绩、平均分数、最高成绩、最低成绩等一系列指标，同屏显示排名；
11.支持≥4.0蓝牙;选配4G或兼容5G全网通网络功能，可支持无线网卡支持802.11b/g/n无线协议，支持无线或有线数据上传的能力；
12.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。
13.主要技术参数
测量范围：-20cm～40cm
分度值：0.1cm
误差：0cm   
▲提供含有CMA或CNAS标识的坐位体前屈测试仪检测报告原件的扫描件加盖电子章。
	台
	2
	
	

	64
	肺活量吹嘴
	PP材质
	个
	1000
	
	

	65
	呼啦圈
	≥4斤，加厚软体材质
	个
	60
	
	

	66
	毽子
	精选鹅毛，牛筋底单层加厚钢垫，三层加厚塑料垫
	个
	200
	
	

	67
	标志筒
	TPE材质，环保无毒、高度为≥38CM
	个
	50
	
	

	68
	保健箱
	纱布块，药棉，创口贴，体温计，镊子，剪刀，绷带，止血带，急救毯，酒精，碘伏，风油精，清凉油，烫伤膏等
	个
	2
	
	

	69
	象棋
	规格：棋子φ≥56mm，高度≥19mm，棋盘展开尺寸为：≥550*600*30mm，材质为黑檀木。
	套
	4
	
	

	70
	围棋
	产品材质:实木包边(MDF板盘面)展开尺寸≥483X492X26mm方格尺寸≥23X24mm棋子数量:黑子181颗、白子180颗
	套
	4
	
	

	71
	国际象棋
	国际棋盘尺寸:≥45*45*3.5cm(大号)
	套
	4
	
	

	72
	足球跨栏
	环保PE材质
强韧稳固，耐用。色彩鲜艳手感光滑厚实。品质感十足
	个
	40
	
	

	73
	足球背心马甲
	精致丝光聚醋面料
精选高性能运动专属面料，透气柔软舒适
	件
	100
	
	

	心理测评
	
	
	
	
	

	1
	办公桌椅
	心理教师办公用，基材实木，漆面光泽度高、硬度达H级，椅子框架采用一次性成型不锈钢材料，优质超纤皮。透气性强，柔软而富有弹性，厚度适中。
	套
	4
	
	

	3
	心理测评管理系统
	一、心理测评管理系统简介
 心理测评管理系统是为满足广大心理学工作者及心理咨询室等对心理咨询和心理测评工作的现实需求而精心研发的一款主要以心理健康评估、测评、在线心理咨询等为主的专业心理测评系统。
二、系统部分功能模块简介
1、多方式安装：系统支持单机、局域网和互联网三种运行模式。
2、分级管理功能：本心理测评系统实现多级管理功能，即超级管理员、管理员、用户。方便心理咨询室的工作开展及高效性。
3、内置不少于80个心理测量量表，满足测评的多样化，系统允许管理员可根据自己的需要自行发布所需要测评的量表，可指定测试用户、性别或者是测评次数。测评时可以选择自动跳转下一题或点击下一题上一题按键，能够防止因为自动跳转过快，答错题目。测试时左边会有答题卡，测试过的题目会被点亮，能够防止漏题。
4、自动生成结果：本心理测评系统测试过程自动化，无需人工计分，系统自动保生成测试结果，管理员可以选择用户能否查看测评结果，测评结果数据可导出。
5、自定义添加量表：为满足测评的多样化，要求系统允许管理员可根据自己的需要自行添加定义所需的测评量表。
6、量表权限设置：不同的部门的管理员可独立设定量表测评权限。超级管理员可以实现对测评量表的完全管理。
7、自定义测评问卷模块：系统支持管理自定义测评问卷内容及题库，还可以添加分卷功能，能够实现客观打分。    
8、添加用户及部门管理员：可以用户自主注册、管理员添加以及批量导入用户。还能够添加指定部门及部门管理员，能够达到一对多的有效管理。
9、自动危机预警功能：系统可以根据用户的测试结果，自动进行预警提示。管理员可以查看预警项目，并且标记已读，可将预警情况设置为可查看或不可查看，也可把结果导出或批量导出进行存档。
10、除生成个体测试报告，系统还支持对个体、团体历次数据做横向汇总，生成综合的个体和团体报告。
11、手动录入功能：通过手动录入测评答案，可以自动生成对应的测评结果。
12、数据备份功能：用户可以的对测评数据可进行备份和导入，可以将数据进行还原。在保证测评数据绝对安全的同时也极大的方便了对管理员对测评数据的管理。
13、扫码测试功能：系统具有二维码扫码登录、扫码测试等功能。用户可通过手机等移动设备进行扫码使用，既极大的满足用户的使用习惯，还可大幅降低软件对单位电脑硬件方面的要求。
14、在线咨询预约功能：本系统提供在线预约咨询和在线心理咨询功能。用户可以通过系统提交自己的心理咨询问题，心理老师可以在线回复，保证心理咨询的隐私安全。
15、工作排期功能：可以添加展示工作日期，以免来访者跑空。
16、咨询师展示功能：可以展示该单位的心理咨询师的个人信息和擅长领域，我们可以选择所需的心理咨询师进行一对一的咨询或预约。
17、回收站功能：我们可以进入回收站，还原之前删除的内容如用户账号、题库、测评结果，防止因误删导致的数据丢失。
18、单位自定义：我们可以自定义单位的简介、标题栏等。
▲ 提供“心理测评管理系统”测试报告。（提供测试报告原件的扫描件加盖电子章）
	套
	1
	
	

	4
	情绪手环分析系统
	1、情绪识别：包含情绪稳定性指数、疲劳指数、压力指数指标。通过智能硬件采集数据并结合云端算法精准测算，每小时更新一次，以百分制给出指数和指数对应的情绪状态，心情图标和分数的颜色会根据心情状态进行变化，帮助家长实时了解孩子情绪状态。
2、情绪详情：可查看当前情绪识别时段内的详细情绪总体评价、变化趋势，并基于当前情绪状态指数和专业的心理学知识，给出可靠的情绪解读和针对性的建议，帮助用户了解孩子状态并根据建议缓解消极情绪。
3、识别历史：罗列历史情绪识别状态，最多可支持回看3个月内情绪状态。
4、登录：登录后可将数据存储至云端，提供短信验证码的登录方式，支持权限配置和管理。
5、编辑资料：支持头像、昵称、性别和出生日期资料填写，所需要的具体字段支持定义。
6、设备管理：可通过输入IMEI码或扫描设备二维码快速进行设备绑定，也支持解绑后绑定其他设备。
7、情绪报告：可按照日/周/月查看学生的心情、疲劳、压力三大情绪指标变化趋势。
8、服务记录：将保留使用过的服务记录，可查看训练和测评的历史情况。
9、生理健康：可查看包括心率、血压、血氧、步数、睡眠状况指标在内的生理数据。                                                                         
10、本系统为智能情绪手表1个和后台管理系统干预app1个组成。
	套
	4
	
	

	心理沙盘
	
	
	
	
	

	1
	心理沙盘
	1、心理沙具≥600件：按照大类和次类别划分，并提供主要类别与沙具的象征意义，沙具大类包含：人物、动物、植物、建筑物、交通工具、家居与生活用品、食物果实、天然物品、宇宙天体、宗教物品与其它，交通工具包含公安系列、工程系列、军事系列。家居包含各种家具、家用电器、生活用品系列。同时为保证咨询效果，材质应包含陶瓷、树脂 、木质、塑胶等，形象逼真、接近现实，满足不同偏好来访者的需要。
2、标准沙盘1个：技术规格：内径≥72cm*57cm*7cm，国家级环保材质全实木材质，颜色：外侧木本色，内侧涂蓝色 代表蓝天，底部蓝色代表大海和湖泊，是生命和能量的象征。沙盘底部卡槽对接支架，确保位置固定，不晃动，安全系数高。
3、沙具陈列架1个：国家级环保实木材质，阶梯搭步式设计，五层九阶（尺寸：160*80*30cm），便于来访者清晰地看到全部玩具及取用沙具，同时承重性更强，长久使用稳固不变形；
4、沙盘游戏专用沙10kg：原色海沙，天然细沙、颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。
5、沙盘游戏指导书籍 1本：提供正式出版的配套指导书籍：提供沙盘游戏整个过程的案例及分析。由沙盘游戏的初阶（沙盘游戏概述，理论深渊，实施过程，象征意义解读，空间配置）沙盘游戏的进阶（个体咨询案例，家庭治疗的理论，家庭治疗案例）沙盘游戏的高阶（团体治疗理论，团体治疗的案例，沙盘游戏的督导）等多部分组成。
6、沙盘游戏视频剪辑1套 
7、沙具辅助设备含平沙耙，挖沙铲，清洁刷，玩具筐4件套 1套       
▲ 提供含有CMA或CNAS标识的“心理沙盘”检验报告，检验项目包括“贯通裂缝、表面划痕、耐湿热、色差、耐磨性、抗冲击、硬度、耐腐蚀、光泽度、稳定性、汞、铅、砷、钡、甲醛释放量、阻燃性”等检验符合项。 （提供检测报告原件的扫描件加盖电子章）                                                                                              
	套
	3
	
	

	2
	3D数字心理沙盘平台
	一、触摸显示模块
屏幕尺寸：≥32寸 屏幕比例： 16:9  外置触摸系统，由铝合金制成。 透光率：≥ 98%, 最小触摸体：≥5mm， 防划性：采用A级防划屏，能更好的保护屏幕， 响应速度：<8ms  耐久性：>承受超过80,00万次以上的单点触摸    漂移：无漂移，不随环境产生变化    显示设备：工业级TFT-LED 液晶显示模块，分辨率达：≥1080*1920；亮度：≥450cd/m2，对比度：≥2000W:1，比例：9:16；点距：≥0.464mm，颜色素：16.7M色；,120Hz图像倍频处理技术： 动态背光,护眼技术,画质提升
二、基本模块
机柜外观：机柜材质采用1.5MM厚冷扎钢板，不锈钢磨沙面框，流线型模具制作，全钢质机体表面采用杜邦金属烤漆。
三、声音模块：扬声器：多媒体立体声、双声道、防磁音响
四、供电系统：电源模块：双路供电，双路在线电源，主机模块与功能模块独立供电
五、功耗：1.工作功耗：50W-200W     2.待机功耗：1W-10W
六、运行环境：工作环境：温度：-20℃-60℃；湿度：10％-80％ 
七：主机配置：采用工业级主板，I5CPU+8G内存+2560G固态硬盘+2G独立显卡
八：软件介绍：                                                                                                                               1） 3D心理沙软件系统
1、3D场景：
①提供10个不同样式的沙箱场景，根据沙盘主题进行自由选择，包含草原、沙漠、湖畔、雪地等，沙箱场景与实际沙盘高度逼真。
②场景编辑功能：在场景中，可以升降地面，调节水位高度，改变天气状态，比如晴天、多云、阴天、日出、日落、黄昏、黑天。提供60个地表画刷，可以对地面进行背景替换和填充。
2、3D沙具
①10类沙具，包括人物类，动物类，植物类，建筑物类，景观类，交通运输类，家具生活工具类，食物果实类，石头贝壳天然物质类，其他种类。总计不少于1500个3D沙具。
②任一沙具不仅可以进行拖动、旋转、移动，还可以删除，同时系统自动记录沙具编号、名称、位置。某些动物类沙具可以设置为动态，如甩尾、踏步、抬头、眨眼等微动作；沙漠或草原可以有明显的刮风、下雨天气。
③沙具升级：支持3D沙具扩展与升级。④自定义沙具属性：管理员可以自定义沙具属性，该属性能够为沙具意义分析报告提供参考根据。
3、具有支持眼动仪的接口VR头盔的接口。系统预留外接眼动仪接口，一旦链接眼动仪即可实时记录学生沙盘制作过程中眼动注视情况，回放时可以与沙盘画面同步呈现，给老师提供眼动信息作为咨询参考依据。对于心理沙盘游戏过程中的眼动与心理分析及研究提供客观性数据支持。4、加载功能。将一次沙盘制作分为若干次，每次均在上次基础上进行沙盘制作，适合多次连续咨询。
5、回放功能。系统提供实时回放，将沙盘制作过程重新呈现，可以作为学习资料进行存档留存。6、报告功能。自动出具心理沙盘分析报告，报告内容分为基本信息、来访者评价、作品截图、移动/摆放列表、沙具使用数量统计图、沙具意义分析、沙具布局热点图、不同象限眼动注视分布图(加载眼动仪则呈现，不加载不呈现)、整体分析记录表等信息。沙盘组织者可以对其中的内容进行编辑。
7、用户信息管理功能。用户注册、录入、保存等功能，可以查看用户的沙盘作品报告。8、登录方式:区分普通用户和管理员两种登录方式。管理员模式下可以查看普通用户的沙盘制作以及分析报告；支持管理员可批量导入普通用户信息，方便管理员管理用户信息；9、数据保存方式:使用XML保存登录信息以及沙盘数据，通过解析XML还原沙盘数据生成分析报告；
10、游戏呈现方式:全3D视角，可俯视仰视旋转3D场景。11、加密狗形式加密。12、可以局域网内形成1+1网络版，支持团体沙盘游戏。
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	团体辅导
	
	
	
	
	

	1
	团体辅导桌
	1、面板采用≥25mm免漆板直封边，经过一级检查，符合标准。
2、单桌尺寸为≥688*500mm，6张单桌可拼接成一个≥1600mm直径的扇形桌。                                                                                                                                       3、可随心自由组合拼接成多个形状，圆形、S形、扇形、C形等。
4、适合绘画室、培训室、心理咨询室等使用。
5、高度可定制，幼儿到成年皆可使用。
6、采用圆形框结构横梁以及 50 加大圆管脚支撑，壁厚达到1.2mm，非常牢固。
7、折叠座椅pu面材质。易清洗和收纳6种颜色和桌面搭配。
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	团体心理健康辅导箱
	积极心理学团体活动箱是以团体游戏为主的一种游戏道具，里面的游戏需要多人配合才能完成，可以开发使用者的智力，团体合作能力，还能增加使用者的人与人之间的交际关系。
【产品参数】
1、规格尺寸：≥420*265*170mm。
2、便携工具箱：精挑轻便耐用材质特别定制。
3、活动至少包含主题：1.个人优势：（发现、培养利用）、2.创造力：如何改变世界、3.学习风格：聪明学习、4.灵性：探索认识意义、5.主观辛福感：积极情绪之道、6.流心体验：享受当下，提高专注力、7.乐观与希望：向着未来陪跑、8.依恋：增进与成人和益友的联系、9.人际和谐：促进亲社会行为、10.感恩于宽恕：提升良性行为循环、11.韧性：在逆境中反弹、12自我决定论：提高自决能力、13.目标抉择与执行意图：促进行动能力、14.自我效能：成功的信心、15.心理资本：积极的教师，积极的学校。
4、活动内容：不少于80种活动。
A箱不少于14个活动：突破思维定式、让“身体”说话、优势取舍、突破常规、智闯雷阵、巧解绳套、优势活动、全班总动员、超效方法......等活动。
B不少于24箱活动：创造心流、欢乐的假期、快乐时光、海底世界、还原基本法、乐观有妙招、插上积极的翅膀飞翔、亲子之间、良师益友......等活动。
C不少于21个箱活动：我的抗逆力资源圈、我是谁、不做受害者、两粒沙、我要学、兴趣能力伴我成长、学习的乐趣、为什么会这样、选择我的生涯目标.....等活动。
D不少于21个箱活动：优势大转盘、学会感恩、突破思维定式、让“身体”说话、优势取舍、智取文具盒、思维导图、脑力训练、生命的意义......等活动。
5、独立包装：每个游戏所需道具器材均为独立包装，贴标明示。
6、指导手册：详细介绍了每个活动所需器材、操作程序等内容。
【产品配置】： 
①团体活动道具箱    4个      ②团体活动参考书籍1本
③游戏音乐U盘1个                                                                                                                                                       
▲ 提供含有CMA或CNAS标识的“团体心理健康辅导箱”检验报告，检验项目包括“表面效果、气泡、黑点、杂质、毛边、毛刺、变形、色差、混色”等检验合格项。（提供检测报告原件的扫描件加盖电子章）
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	心理健康教育活动箱
	心理健康教育活动箱是运用心理辅导活动具有形式多样，生动活泼的特点，让学生进行自我的探索、认识自我、调节自我、完善自我。
一、产品参数
规格尺寸：≥490*300*280mm。
便携工具箱：精挑轻便耐用材质特别定制。
1、设备组成：心理健康教育活动箱1个 +活动参考书籍1本+游戏音乐U盘1个。
2、心理健康教育活动箱至少包含学习心理辅导、自我意识辅导、生涯规划辅导、人际交往辅导、情绪管理辅导、休闲活动辅导六大主题，不少于36个活动。
独立包装：每个游戏所需道具器材均为独立包装，贴标明示。
二、学习心理辅导活动至少包含：（管理好时间财富）道具、生命量尺、我的时间馅饼、我的苦恼、剪刀、匆匆、配乐、（知了学飞）动物卡片、词语条、故事《知了学飞》、口算题、动画片《西游记》、儿歌《白龙马》（音配画），中性笔、（专注是金）、（记忆直通车）、（空降法补弱科）、（跨越高三复习疲劳期）道具、心理游戏、等活动。
三、三、自我意识辅导活动至少包含：（我是谁）道具植物、动物名称的卡片、（价值大拍卖）道具钱10000元，拍卖锤、（走出自卑的阴影）道具影像资料蔡琴《你的眼神》（我有我风采）A4纸、中性笔、（积极的自我暗示）道具音乐《无限生机》、小品《我想有个家》、《隐形的翅膀》、（小记者）、（相信自己 与人合作）、等活动。
四、生涯规划辅导活动至少包含：（在挫折中奋起）道具、动画巨石下的小草、视频《桑兰的微笑》、背景音乐《阳光总在风雨后》、大转盘、可擦除笔、（兴趣，我的老师）道具姚明图片、《军队进行曲》、便利贴、（美好人生我选择）道具请你参与、说说我的职业观、我的人生我做主、A4纸、《明天会更好》、(亮出你心中的剑)道具《感动全人类的视频》、《亮剑精神》、活动自纠规划表、（触摸梦想 规划人生 点亮未来）个人成长规划表、（目标成就未来）道具自我探索单等活动。
五、五、人际交往辅导活动包含：（男生女生  阳光交往)道具、《小小少年》、《快乐的同桌》、A4纸、（学会与父母沟通)道具《吉祥三宝》视频、问卷调查、《感恩的心》、《懂你》、《让爱驻我家》、（学会倾听）道具《倾听者和不倾听者》、（我是小小邮递员）道具、信封、（学会合作）道具、A4纸、眼罩、（批评，成长的良药）道具、薯片的传说、理智把握青春情感等活动。
六、情绪管理辅导活动包含：（笑对生活 快乐童年）道具《幸福拍手歌》、《人生的风雨旅途》、（做情绪的主人）道具一朵花、音乐《最近比较烦》、情景剧《倒霉的一天》、歌曲《我们都是快乐的人》、（送你一支快乐魔术棒）道具、音乐《快乐老家》、鼓和鼓槌、绢花、看图明理、（阳光心态 成就自我）道具、短片《跳跳羊》、（让“焦虑”组我一臂之力）道具、考试焦虑水平测验量表、（克服嫉妒心理 学会合理竞争）等活动。
七、休闲活动辅导活动包含：（我们社区的休闲新风尚）道具、动画1，动画2、（修筑上网“防火墙”）道具、情景剧《小明上网记》、上网自控检测表、、（学会休闲 享受生活）道具、休闲计划表、（过有意义的假期）道具、初中生假期生活问卷调查，小豆豆的寒假日程表、（休闲让生活更加精彩）、道具、我的双休日、（休闲之旅 文明同行）、道具、《周末自视频驾》、《春天在哪里》等活动。
▲ 提供含有CMA或CNAS标识的“心理健康教育活动箱”检验报告，检验项目包括“表面效果、气泡、黑点、杂质、毛边、毛刺、变形、色差、混色”等检验合格项。（提供检测报告原件的扫描件加盖电子章）
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	情绪宣泄
	
	
	
	
	

	1
	智能体感互动宣泄系统
	一、产品简介
智能体感互动宣泄系统是集游戏、运动、互动于一体的新型智能宣泄设备。系统结合游戏治疗的心理学逻辑,引导来访者获得良好的放松娱乐体验,进而释放不良心理压力,消除释放不好的心理情绪。
二、硬件参数
1.外形尺寸：≥高169cm×宽90cm×厚46cm。
2.训练显示屏：≥42 英寸液晶屏幕，分辨率≥1200*1080。
3.训练机柜：钢材质，白色。
4.输入电源： AC 220V/50Hz。
5.重量：50KG。
6.训练控制主机系统：内置超过150个多种互动宣泄游戏，支持视频输出。
7.训练无线手柄：有效距离5米以内。
三、系统介绍
1、智能互动宣泄系统让使用者亲身参与各项活动，如网球、瑜伽、跑步等互动活动，提升来访者的逻辑思考能力、判断力、身体灵活性，释放不良情绪，达到良好的身心状态。
2、系统采用无线传输感应技术实时采集宣泄者多种动作姿态，实现人机互动宣泄，提供不少于150款训练方案，模拟各种运动、健康项目进行肢体、心理、大脑等同步训练，进而达到“身与心”的调节疏导，情绪宣泄，包括 有：跑步、乒乓球、足球、网球、高尔夫、拳击、击剑、滑冰等。
3、人机互动宣泄
系统提供多款互动训练游戏，在躯体运动的过程中，调用心、智同步训练，达到心理理情绪疏导，实现真正意义上的身心放松。
4、自主平衡训练系统
系统提供多款平衡训练游戏，实现集情绪疏导、宣泄为一体的新型宣泄方法。
5、无线智能感应技术
系统采用最先进无线智能传感系统，训练者在规定感应范围内，无拘束任意活动、游戏训练，系统均能精准接收各种姿态信号，并实时反馈，真实感强。                                             
▲1、提供含有CMA或CNAS标识的“智能体感互动宣泄系统”测试报告，测试项目包括“完备性、正确性、易理解性、启动、选择游戏、体感互动、音量调节、可辨识性、易学性、易操作性、用户差错防御性、用户界面舒适性”等测试合格项。（提供测试报告原件的扫描件加盖电子章）
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	击打呐喊宣泄仪
	一、显示模块
屏幕尺寸：≥43寸
分辨率达：≥1920*1080；≥亮度：450cd/m2，≥对比度：2000W:1，比例：16:9；≥点距：0.464mm，颜色素：≥16.7M色；可视角度：L890/R890/U890/D890；120Hz图像倍频处理技术。
二、基本模块
机柜外观：机柜材质采用1.5MM厚冷扎钢板，不锈钢磨沙面框，流线型模具制作，全钢质机体表面采用杜邦金属烤漆，机柜外层表面及金固件均经过防锈及绝缘等5道工序处理；机柜表面通过酸洗、底漆 防锈处理、打平、打磨、镀锌等专业处理，能防火、防水 防锈、防震、防磁、防干扰、防静电全钢材料、防腐蚀、耐磨
三、声音模块
扬声器：多媒体立体声、双声道、防磁音响
四、供电系统
电源模块：双路供电，双路在线电源，主机模块与功能模块独立供电
五、功耗
1.工作功耗：50W-200W     2.待机功耗：1W-10W
六、运行环境
工作环境：温度：-20℃-60℃；湿度：10％-80％                                                                                                                          
七.主机配置：采用工业级主板，安卓3288+4G内存+32G硬盘
八.击打靶：高度750mm，击打范围40mm，外层高强度PU皮革皮材质，4点采集端                                                                             
软件参数：
1.通过正向引导，用呐喊与击打的方式，释放不满情绪、泄出怨气，有针对性地进行情绪疏导与鼓励。
2.系统采用两级账号权限，普通用户包含快速宣泄、专业宣泄、压力问卷、报告管理、智能放松、系统设置六大功能，管理员账号包含用户管理、报告管理两大功能，同时设置游客模式方便没有账号的人员对系统进行体验，游客模式下除了不保存报告数据外，其他功能与普通用户功能一致。
3.快速宣泄功能能灵活、自由、快速的展开宣泄体验，对宣泄时间、强度不设限制。
4.专业宣泄功能包含情感挫折、家庭关系、人际关系、环境适、工作学习压力、消极情绪、心理挫折、自卑情绪、处事拖延、心理压力十大宣泄主题，宣泄过程中系统引导语智能反馈引导宣泄时间和强度，既能得到充分宣泄亦可避免不当宣泄造成的伤害，宣泄结束后自动生成宣泄报告。
5.专业宣泄功能每个宣泄主题包含心花怒放、火焰奔腾、大雨淋漓、大雪纷飞、腾云驾雾、电闪雷鸣、青枝绿叶、落花流水、沤浮泡影、包罗万象十类宣泄场景，通过丰富的场景效果对情绪问题进行有效宣泄。
6.宣泄灵敏度可进行调整，从而设置适合自己的宣泄强度，避免过度宣泄。
7.系统能一键切换宣泄模式，击打宣泄模式采用16位高精度击打传感器，呐喊宣泄模式采用低噪声双麦克风传感器从而适不同身高。
8.系统内置PSTR压力自测问卷，其结果可做为参考了解自我心理压力水平，自测结束后自动生成测评报告。
9.智能放松功能包含不少于8个心理放松游戏以及8个视频放松主题，为来访者创造一个轻松愉快的放松环境，来释放内心的不良情绪。
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	宣泄器材
	1.仿真宣泄人：按照真人比例1:1开模制造，高≥168cm、宽≥58cm、长≥60cm。
优质选材：外层包裹涤纶材质布料，光滑强度高。着装有定制卫衣，衣物上无任何硬物，即使不戴护手套也不会误伤来访者，并且提升击打手感。
金属铁质底座：宣泄人底座采用了金属材质，罐沙固定。外层喷塑处理，方形设计，大气美观。长：不少于59CM，宽不少于49，高：不少于20CM。
姿势任意调节：宣泄人手臂采用活动设计，拳头为圆球形状
发声功能：可以随机发出多种不同的宣泄语音，使得趣味性提高，来访者再进行体力宣泄时候开怀大笑，使得转移来访者的注意力，将心中的不悦大程度上的释放。
2.全硅胶宣泄人1个，可调节高度，150cm-190cm.硅胶宣泄人1个，仿真人设计，外置受力感应系统，可根据不同力度，系统自动反馈话语。颜色：皮肤色
3.立式宣泄球：拳击球材质为PU皮，底座：直径约44cm，高度约12cm的塑胶料底座；高度：产品可调节高度126-150cm；
4.宣泄手套：宣泄手套2副，专业宣泄用,PU革制,内胆高回弹。
5.宣泄棒2根，安全环保，外套绒布印有“心理宣泄棒”字样，手感极佳，长100CM。
6.宣泄卫衣1件，尼龙材质，真人服装。
7.摔打宣泄球4个，直径：22cm；橡胶材料，弹性好，不易变形。
8.宣泄图4张，高清环保相纸，颜色清晰，不易退色，尺寸为40*60。                                                                                                         
▲1、提供含有CMA或CNAS标识的“硅胶宣泄人”检测报告，检测项目包括“可溶性元素含量(汞、铅、砷、钡、铬、锑、镉、硒)、邻苯二甲酸酯含量、挥发性有机化合物、苯含量、边缘尖端、易燃性能”等检验符合项。（提供检测报告原件的扫描件加盖电子章）                                                                                                                                                                                                    
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	沙发茶几
	单人沙发；规格：1+1布局，简约时尚，高弹海绵，回弹性好。圆形茶几。
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	职业生涯心理辅导箱
	职业生涯心理辅导箱至少包含认识生涯规划、透视生涯规划、职业认识、职业探索、职业选择、我的职业兴趣、我的职业性格、我的职业能力、职业生涯分析、职业生涯报告、我的生涯管理等22个主题。为让学生更好的了解社会，了解自我，进行积极的生涯规划。让学生更充分的做好未来人生的准备。
【产品参数】规格尺寸：≥490*300*280mm。便携工具箱：精挑轻便耐用材质特别定制。
一、活动主题：生涯唤醒、自我认知、职业认知、专业认知、生涯决策、生涯管理、生涯发展共七章主题。生涯认知、生涯探索、生涯决策和生涯准备等四大模块不少于23个主题。
二、活动内容：不少于17小节生涯规划辅导及测试知识。
三、活动道具：职业生涯类相关卡片。
四、设备组成：职业生涯规划箱1个 +活动参考书籍1本+游戏音乐U盘1个+独立包装游戏道具若干
五、活动至少包含舒伯职业生涯、我的生涯彩虹、我的人生角色、成长计划、职业认识、职业连连看、职业探索、职业选择、我的名片、探索兴趣岛、我的职业性格、我的职业能力、职业的认识、谈职业价值观、"职业价值观、大拍卖"、职业生涯分析、职业生涯报告、"我的生涯规划报告"、我的生涯管理、"我的职业模拟记录"、职业面试等不少于35个游戏。
独立包装：每个游戏所需道具器材均为独立包装，贴标明示。
六、指导手册：详细介绍了每个活动所需器材、操作程序等内容。 
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	智能生物反馈音乐放松系统
	一、产品简介
音乐放松椅是以音乐提高人体大脑皮层的兴奋度。人体按摩为辅，缓解身体压力。从而达到改善情绪，激发情感，振奋精神的作用。
二、产品规格
产品尺寸：≥85*110*105cm（长宽高）  重量≥45KG；承重≥100KG；电源：220V/50Hz；
三、产品功能
1、音乐放松椅：人体工学结构设计，柔软舒适，内置超静音电机，可通过控制椅子的升降角度。满足来访者躺、仰、坐姿势。
2、播放系统：14英寸播放器，配备无线遥控器1个，播放器无线遥控控制，支持心理音乐、心理图片、心理视频等各种文件格式播放。
3、万向支架：配备万向支架，可360度旋转。
4、智能按摩功能：通过遥控器控制震动按摩，对臀部，腰部，背部，颈部震动按摩，多种智能开启模式。
5、无线蓝牙播放系统：内置式无线蓝牙音箱，支持蓝牙无线连接，可直接连接电脑及手机、MP3/P4、LD、TV等具备音频传输的装备。
6、音响系统：配置音频控制面板，智能调节音频重低音和音量。靠背头部两侧，配置高保真音响系统，立体声效果极佳。
7、放松训练音乐：系统提供11类音乐训练处方，中医五行放松诱导音乐、α波脑电波音乐、纯音乐放松训练、催眠减压音乐、大自然背景音乐、带指导语的放松减压音乐、解除忧郁乐曲、冥想音乐、全脑开发大师音乐、深度睡眠音乐、双脑同步共振音乐、心灵音乐馆、国外著名放松音乐、中国风音乐等专业心理放松音乐，可根据用户喜好自由选择。
8、专业心理视频：系统内置视频训练教程，冥想放松、催眠用摇摆钟、肌肉放松、呼吸放松、经典眩晕视频、太空遐想视频等7个专业心理视频。
9、专业心理图片：错觉图、不可能图、多角度图、多歧图等11副专业心理图片。
10、产品组成：音乐放松椅1台；14寸播放器1台；催眠眼罩2个；音乐治疗导论1本。  
▲提供含有CMA或CNAS标识的“音乐放松椅”检验报告，检验项目包含”面料、缝纫和包覆、金属件、木质件、饰面、五金件及其配件安装“等检测合格项，以及包含“耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、可分解芳香胺染料、甲醛含量、ph值”等检验合格项。（提供检测报告原件的扫描件加盖电子章）                                                                    
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	贵宾接待
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	沙发茶几
	三人沙发；规格：长度≥180cm，宽度≥65cm，高度≥60cm；松木框架,三人位，简约时尚，高弹海绵，回弹性好。
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	办公桌椅
	心理教师办公用，基材实木，漆面光泽度高、硬度达H级，椅子框架采用一次性成型不锈钢材料，优质超纤皮。透气性强，柔软而富有弹性，厚度适中。
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	挂钟
	控制咨询时间，尺寸: ≥12英寸；机芯：静音机芯；
材质：金属、玻璃
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	美术教室配备方案（60+1座/室）
以下为两间配置
	
	
	

	信息化教学设备
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	智慧美育本
	CPU：MediaTek MT6789 八核处理器
内存：≥8GB
硬盘：≥256GB 
屏幕尺寸：≥10.95英寸  
分辨率：≥1200*2000  FHD 
刷新率：≥60Hz
屏幕色彩：≥1600万
像素密度：213 PPI
对比度：Typ:1350:1,min:1000:1
色域：Typ: 60%（典型值）MAX：70%  NTSC
亮度：Typ 290 cd/㎡
触摸屏：电容触摸屏，10点触摸
压感级别：8192级
摄像头：前置500万像素 后置2M（微距）+8M（广角）+16M AF（主摄）三摄
WiFi：802.11b/g/n/ac (2.4GHz+5GHz)
蓝牙：蓝牙5.2
电池：3.8V/7000mAh ，聚合物电芯
充电：主板支持PD（PPS协议） 33W  
按键:电源键、音量加、音量减
USB接口:1*Type-C接口，USB 2.0协议，支持充电，OTG，数据传输 ，Type-C模拟耳机
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	数字媒体艺术软件包
	仿真画笔功能：具备铅笔、钢笔、喷笔、水彩笔、油画笔、毛笔、蜡笔、马克笔、特制笔等24种仿真画笔，具备橡皮擦和一键清除图层功能。
软硬橡皮功能：可通过拖拽调节橡皮大小，以及软硬程度来清除笔迹。
选区抠图功能：具有5种选框模板以及魔棒工具，可自由的对选区进行移动变化。
区域倒色功能：支持对图形全部或局部进行一键全部或渐变倒色，可根据闭合线段自动区分倒色范围。
文字录入功能：可设置文字字体、颜色、大小，支持横坚两种版式，内置6种字体效果以供快速切换。
▲随机动态添画：内置32种静态和动态素材，可根据画笔的拖动随机分布于画布上。（提供功能截图佐证）
图像柔化功能：运用可调节的锐化、模糊功能对画作进行后期处理。
图层管理功能：支持采用分层方式进行创作，可对图层进行隐藏、排序、透明度调节操作。
微课制作功能：可同步录屏、录音，记录操作过程，支持将录制内容保存为MP4格式微课。
图片保存功能：支持以JPG格式将画作保存至本地。
2.数字绘本制作软件
采用B/S架构、HTML5语言开发，支持时下主流操作系统，可通过常用浏览器直接操作，能够适应不同分辨率设备使用。
利用云技术实现在线编辑、在线存储，用户可以随时随地通过互联网完成图书制作。
内置纸质书籍常见开本模板，并支持用户自定义页面尺寸。
可通过拖拽调整页面次序，双页联动，保证跨页插图的完整显示，并可一键复制。
可设置文本颜色、字体、字号、间距、行距、透明度、格式和对齐方式，可通过拖拽调整文本位置。
内置动物、植物、山石、建筑、物品、食物、交通、家具、场景、自然、其它不少于10大类、50小类、1200个矢量图片素材供用户调用。
内置大量排版编辑会用到的文本框，边框，花纹等矢量素材，并可以再次编辑素材颜色，大小等。
内置不少于90张精美背景图片，并支持用户通过拾色器自定义背景颜色。
支持用户上传本地图片作为图书插图使用。可通过拖拽鼠标调整插图的位置、大小，支持旋转插图。
可设置图书类别、标签，为图书进行归类，作者可自由定义作品是否公开。
作品可发布为具有仿真翻页效果的电子书，可通过手指或鼠标操作实现翻页阅读，并可通过自动生成的二维码将作品实时分享到微信、QQ等常用社交平台。
3.数字展馆制作软件
系统内置不少于25种各类展览风格的展馆模板，可根据展览风格自由选择使用；
展框中的3D画框可按照作品图片尺寸等比缩放，自适应，不裁切、不变形；
可通过云平台作品集批量导入作品图片，并自动带入作品信息；
可设置展品排列顺序，便于有计划的游客引导观展；
可根据展品数量不同自动增减展厅数量，实现一馆多厅；
可为展品增加跳转链接，便于展品内容的扩展与延伸；
可为展馆和展品分别上传背景音，便于利用音频辅助展览；
可为各个展厅设置独立名称与海报，便于分区展示；
可分别为PC端和手机端自定义全屏欢迎图，便于展馆宣传推广；
可上传720度全景图片作为展馆欢迎页，支持通过拖拽游览全景图；
▲在线展厅采用3D即时渲染技术，可自由控制前进、后退、平移、旋转等常见操作，支持实时游走巡视；（提供功能截图佐证）
跨平台兼容，无需插件，可在Windows、macOS、iOS、Android等常用操作系统中运行，展厅支持鼠标、键盘、触控等常见操控方式；
4.视频剪辑软件
支持实时编辑预览：可实时预览当前编辑的内容，可执行播放、暂停、撤销、重做、全屏等常用操作，可通过触控对素材执行移动、旋转、复制等操作；支持自动切换横向、坚向操作；
支持视频轨道编辑：可在轨道中对素材执行添加、分割、定格、复制、移动、删除等操作，可在主轨内“设置封面”；
支持添加音频道和音效：支持用户通过系统素材库插入音频和音效
支持添加贴纸：系统内置不少于80个贴纸素材，支持通过分类查看并插入视频，支持从相册选取图片作为贴纸；
支持添加文：系统内置不少于20种字体样式，10种文本动画样式，10种字体气泡样式，10种花字样式和6种排列方式，满足个性化字体呈现需求；
内置多种滤镜模板：系统内置常见滤镜模板，可快速完成视频风格化效果处理；
支持设置画面比例：系统内置不少于10常见视频比例模板，可通过点击快速设定画面比例；
支持自定义背景：系统内置多种模糊效果和画布样式，并支持从图库选择图片作为画布样式；
支持设置转场效果：系统内置不少于20个转场效果，可按需要选择视频过渡效果；
支持画面效果调节：系统内置不少于十种画面参数调节功能，可对面面的亮度、对比度、饱和度、色调、色温、锐化、光感、高光、阴影、褪色、暗角、颗粒度进行调节；
支持播放调节功能：具备0.5x-5x播放速度调节，支持多种曲线变速，可自定义曲线；可设置倒放；
支持不透明度调节：可按需调节素材的不透明度；
支持设置作品导出方式：可设置视频导出的分辨率、帧率。
5.艺术测评系统
APP教师端
支持为音乐、美术课程开展分科学业测评记录，可根据师生身份自动呈现界面，能够一键切换学科；
支持教师对学生进行考勤记录，可按国标本教材划分课时，支持按学生姓名或课题名称查询考勤记录；
系统内置义务教育阶段国标教材课题目录，教师可根据课题创建任务、归类学生作业；
支持教师使用手机、计算机及平板批量上传学生作业，作业类型支持视频与图片，可通过自动扫码技术识别学生信息并自动写入作业详情中；
支持批量发布学生考试成绩，支持插入图片和评语，可按年级、年份、月份归类；
支持自由创建社团，可对社团的人员、信息进行管理，可为社团成员分工，可组织社团小组学习并按课时完成考勤签到，可上传学生作品并对社团成员的作品进行点评；
支持教师为自己和学生报名参与各类竞赛活动，可提交图文、视频、音频、PPT、DOC、PDF文件，可自动记录教师本人和学生参与的活动，可收藏自己感兴趣的活动。支持评委打分和师生投票两种点评方式；
支持批量上传学生艺术特长成果并按国家、省、市、区、校进行分类；
支持发起和管理校园艺术节，可设置参与对象、时间，可对每日活动进行考勤签到；
支持可通过APP查看学生提交的社会实践内容，可对实践内容进行评分，支持以幻灯片形式查看多图；
系统内置音乐创编工具，具备不少于10种乐器音色的素材库，可完成跨越三个八度的编曲创作；
具备学分运算功能，可将各项功能产生的数据以艺术学科测评体系既定公式进行自动运算，形成综合学分，并以图表方式呈现，支持按学期查询、提档；
支持教师通过关键字搜索进入学生个人空间，查看学生资料、作品、学分，可按学期查看、下载学生的《艺术素质成绩单》；
APP学生端
支持为音乐、美术课程开展分科学业测评记录，可根据师生身份自动呈现界面，能够一键切换学科；
支持学生查看自己的课内学习考勤记录详情；
支持学生在教师授权后通过APP自行按课题补交作业，可查看同学的作业并对其进行评分；
支持查看自己的考试成绩详情，支持根据年级、年份、月份筛选查询；
支持学生在社团内查看小组学习日程、发布个人作品，可查看社团其它成员的作品并对其进行评分；
支持学生报名参与各类竞赛活动，可提交图文、视频、音频、PPT、DOC、PDF文件，可自动记录参与的活动，可收藏自己感兴趣的活动。
支持学生查看教师提交艺术特长成果，可按等级、对象进行筛选；
支持学生查看自己参与的校园艺术节内容，能以图文并茂的形式发布活动记录；
支持学生通过APP以文字、图片、视频的形式提交社会实践记录，系统可以自动获取当前地理位置并发布出来，支持学生对他人作品进行评分，可以幻灯片形式查看多图；
系统内置音乐创编工具，具备不少于10种乐器音色的素材库，可完成跨越三个八度的编曲创作；
具备学分运算功能，可将各项功能产生的数据以艺术学科测评体系既定公式进行自动运算，形成综合学分，并以图表方式呈现，支持按学期查询、提档；
支持学生查看自己的学分，系统将以图表形式对学分进行分类和汇总，可按学年、学期查询，可自动生成《艺术素质成绩单》；
APP管理后台
支持管理员账号分配下级学校管理员帐号，可控制学校教师帐号数量；
支持管理员查看学校师生信息、测评记录及数据汇总及可视化图表；
支持管理员在校内发起竞赛活动，可设置评委名单和参赛对象；
支持管理员管理本校教师帐号，可通过电子表格批量导入、导出学生花名册，可对师生进行分班操作；
支持根据学生花名册为学生自动生成二维码，支持按班级批量导出作为唯一识别码使用；
支持管理员查看学校师生信息、测评内容及数据汇总；
支持教师通过管理后台查看、导出本班学生详细信息和身份识别二维码；
支持教师通过管理后台批量上传学生作品图片，可通过自动扫码技术识别学生信息并自动写入作业详情中；
支持管理员查看不同学科的测评数据统计，可通过筛选项设计统计范围；
6.数字印章制作软件
支持印稿设计、印面生成、印稿输出
内置中国传统书法字体和原创印篆字体
支持自动完成印章渡稿的镜像生成
支持设置白文、朱文等风格效果
7.数字装裱软件
支持挂轴、镜框、拼接三种图片美化形式
支持一键选择各种边框装饰
支持将作品通过社交网络分享
8.数字书法集字软件
支持提供“书体”查询、欣赏
支持集字创作，多样模板灵活变换，呈现出古朴典雅的视觉效果
9.艺术学科知识答题软件
专为中考生精心设计，特邀全国优秀教师出题，考点把控精准、题型图文并茂
支持自动纠错复习，可以轻松提升艺术素养、快速掌握学习重点。
10.定格动画拍摄软件
支持平面、立体等各类定格动画的拍摄
支持洋葱皮功能
适用触摸屏、鼠标键盘操作

	
	
	
	

	
	智慧美育本支架
	支架成分：铝合金钢琴烤漆
底座成分：铝合金
平板夹成分：铝合金
尺寸：铝管总长900mm
适用器材：7-11寸
	
	
	
	

	一、美术教室专用设备
	
	
	
	
	

	1、教师端专用设备
	
	
	
	
	

	1
	教师工作台
	规格：≥160cm×80cm×74cm、实木组装式结构，整体材质为优质橡胶木，桌面厚度不低于20mm，外围厚度不低于40mm，桌面下带2个抽屉，用于存放教师用品，底部为不小于50mm×50mm橡胶木实木方腿；表面三底两面油漆处理，光滑无毛刺；漆面光滑有色泽，原木色。
	张
	2
	
	

	2
	教师椅
	1.规格：外观尺寸44*42*77cm，凳面高45cm；2.材质：优质橡胶木；3.要求：支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。
	张
	2
	
	

	2、学生端专用设备
	
	
	
	
	

	1
	学生工作台
	规格：≥180cm×80cm×74cm、橡胶木组装式结构，面板厚度不低于20mm，外围厚度不低于40mm。底部为不小于40mm×40mm实木方腿；表面五底三面处理，光滑无毛刺；漆面光滑有色泽。配水晶垫。
	张
	20
	
	

	2
	学生凳
	1、规格尺寸：≥30*30*45cm，凳面厚度20mm，凳腿尺寸40*40mm；
2、材质：优质橡胶木；
3、工艺：环保油漆处理，精工打磨不伤手，长时间不变色，易清洁，美观大方，经久耐用。
	个
	120
	
	

	二、美术教室专用器材
	
	
	
	
	

	1、美术工艺器材
	
	
	
	
	

	1
	民间美术样本
	技术要求：配置：⑴木版年画（杨柳青年画1件）；⑵剪纸（体现套色、阴刻、阳刻特点作品各1 件）；⑶皮影人物2件；⑷扎染1件；蜡染1件；绣片：2件；⑸风筝（胖沙燕1件、瘦沙燕1件、软翅蝴蝶1件）；⑹布老虎1个；⑺泥老虎1个；⑻挂饰（香包2件，中国结2件）；⑼工艺品竹提篮1个；⑽陕西凤翔挂虎1件；⑾京剧脸谱（生、旦、净、末、丑各1件）；⑿民间玩具（风车1件、空竹1件）；⒀泥塑作品一组（5件）；共13类33件。
	套
	2
	
	

	2
	陶瓷样本
	技术要求：配置：中国各大名窑实物(仿)十四件，可陈设、展示、欣赏，泥条成型作品1件、泥板成型作品1件、拉坯成型作品1件、新石器时期文物仿制品3件、官窑仿制品1件、宜兴紫砂茶壶1件、定窑仿制品1件、釉下青花瓷仿制品1件、唐三彩作品1件、均窑仿制品1件、汝窑仿制品1件、哥窑仿制品1件。
	套
	2
	
	

	3
	拷贝台
	A3尺寸，透图尺寸约420*300mm，亚克力台面，LED灯源。
	张
	4
	
	

	4
	晾画架
	750*800可移动 ,铁制 镀彩锌 50层
	台
	2
	
	

	5
	大圆规
	技术要求 1、有圆规脚附吸盘，粉笔夹，圆心定位钉和夹紧螺检各部分。2、两脚用螺丝连接，由手轮形螺母调节松紧，两脚最大张距不小于 800mm，张距角不小于 210°，调节螺母处应标有角度刻度尺。3、产品总长不小于500mm,圆心支脚中段有转动把手。4、产品采用 ABS 工程塑料制成，表面应不易变形、表面光滑平整、无毛刺飞边。
	把
	2
	
	

	6
	丁字尺
	演示用,尺寸120cm，有机玻璃材质。
	只
	2
	
	

	7
	大三角板
	演示用，每套分 60°、45°各 1 块，等腰三角形，其斜边长为 500mm,两底角为 45°。直角三角形的长直角边为 500mm，与斜边的夹角应为 30°，另一底角应为 60°，所有角度误差不超过±2 度。三角板边宽不小于 40mm，板厚不小于 5mm。
	付
	2
	
	

	8
	绘图工具
	技术要求：配置：⑴绘图绘画尺1件：尺寸≥300*50*4mm，5*5mm九宫格，两边均有毫米测量刻度，边缘一边带坡度，另一边梯形高度差设计，带铁笔轨道；⑵三角板1付：25cm，直角三角形和等腰三角形各1支；⑶曲线板1件：≥250mm；⑷圆规1件：5件套大圆规，塑盒包装；⑸蛇形尺1件：≥300mm；⑹针管笔1支，型号0.3mm；⑺4B绘图橡皮1块，国产知名品牌，外观尺寸外观尺寸40*25*15mm±2mm；⑻比例尺1件；⑼绘图铅笔2支：国产知名品牌，型号2B；⑽丁字尺1件；⑾铁笔1支，≥120mm；共11类17件。2．中空定位工具箱1件，所有产品卡槽定位于箱内，便于携带、存放。
▲提供含有CMA或CNAS标识的绘图工具检测报告原件的扫描件加盖电子章。
	套
	122
	
	

	9
	制作工具
	一、适用范围：适用于小学、中学美术教学使用。二、技术要求：1．配置：（1）美工刀1把：刀片宽度18mm，ABS材质刀身，可自由伸缩。（2）剪刀2把：160*64mm、120*64mm各1把。（3）木刻刀12把：刀长128mm，刀柄直径11mm，刃宽不小于5mm，刀型大三角、小平、小斜等共计12只。（4）尖钻1把：木质葫芦柄，长125mm（5）篆刻刀1把：长宽147*5mm，平斜两用，优质工具钢，尼龙绳缠绕防护把手。（6）油石1块：双面150目*360目，长宽厚70*50*20mm。（7）改锥2把：ABS按摩把柄，铬钒钢锥杆，6*100mm4寸+、-各1只。（8）多用锯1把：ABS彩塑把手，合金钢体，长宽240*65mm，锯条长155mm。（9）锯条5根：迷你155mm。（10）推刨1把：5件套，长宽高170*60*40mm。（11）木锉1把：8寸尖平。（12）尖嘴钳1把：6寸，ABS把柄，优质工具45号钢。（13）铁锤1把：木柄，锤头200g，扁平两用。（14）电烙铁1把:外热式30W，主体长200mm，电线长900mm，烙铁头直径为：3.8mm；发热芯套管直径为：10mm；工作电压：220V 50HZ。（15）凿子2把：主体长200mm，穿心通柄，凿宽10mm、12mm各一只。（16）什锦锉1套：5件套直径5mm，长180mm，扁平、方、圆、三角、半圆各1。（17）切割垫板1块：尺寸A4，材质采用一级PVC，厚度不低于2mm。（18）三用圆规1件：不锈钢材质，ABS塑盒装，118mm*30mm。（19）订书器1个：外部尺寸117*53*33mm。（20）壁纸刀1把：小型裁纸刀，刀片9mm，刀身长135mm。（21）U型锯1把:主体45号钢，190*150mm。（22）线锯条10根：U型锯专用锯条，长宽132mm*1.5mm。（23）手摇钻1个：组装后长*宽*高为31*8.5*5.2cm全金属材质1/4型。(24)刨子1把：一字刨210mm长，刃宽40mm。(25）盒尺1个：尺带16mm宽，刻度耐磨烤漆处理，量程3000mm。(26)角尺1把：不锈钢尺体，铝座，量程300mm。（27）砂纸5张：耐磨水木砂纸150目、180目、240目、320目、360目各1张。（28）小台钳1台：钢铝合金体，开口宽度32mm，夹持口径22mm，最大边夹厚度34mm。（29）钢丝钳1把：6寸ABS把柄，优质工具45号钢。（30）钢锉1把：木柄，柄长95mm，中齿锉体150mm。(31)钢板尺1把：量程300mm，不锈钢体，宽25mm。、(32)金属剪1把：8寸，沾塑柄，淬火高碳钢材质。(33)鉄砧子1件：直径80mm，厚度7mm。共33类68件。2．装配工具箱1件，箱体尺寸470*350*110mm，ABS材料，中空吹塑定位包装，所有产品卡槽定位于箱内，便于携带、存放。符合JY0001-2003的有关规定。
	套
	62
	
	

	10
	美术学具
	技术要求：1.毛笔5支：加健毛笔，大白云、中白云、小白云、花枝俏、小依纹各1支；2.小剪刀 1件：无刃、圆头，总长度不小于150mm；3.调色盘1个：10眼梅花型，直径不小于130mm；4.笔洗1个：可折叠，直径不小于140mm；5.美工刀1把：塑料材质手柄，长度不小于150mm；6.水溶性油墨1支：马利牌黑色100ml；7.黑色胶辊1件：滚筒长度不小于90mm，木质手柄；8.毛毡1块：尺寸不小于450*600mm；9.刻纸刀1把：合金手柄长度不小于100mm，笔刀刀头3件：猛钢刀头不小于35mm；10.水粉画笔6支：优质尼龙笔头；11.调色盒1件：24格；12.直尺1把：有机塑料材质，尺寸不小于300mm；13.工具箱1件；中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。
	套
	122
	
	

	11
	美术课配套材料
	勾线笔、油画棒、固体胶、彩色水笔、彩泥、彩色铅笔、双面胶、陶泥、水粉画颜料、墨汁、中国画颜料 、胶滚、胶版（水溶性）、油墨（黑色），工具箱包装
	套
	122
	
	

	12
	展示画框
	画框用于展示绘画作品，配备大小画框各1个。小画框：外框尺寸600*450mm,可放420*570mm作品；大画框：外框尺寸900*600mm，可放570*870mm作品；材质要求：铝合金边框，边框宽25mm，厚12mm，面板采用高清硬PVC板，背板是高密度KT板。镜框采用前开式设计，便于取放绘画作品。
	套
	40
	
	

	2、美术版画器材
	
	
	
	
	

	1
	教师版画机
	外观尺寸≥80x70x45cm，拓画尺寸≥43x80cm,拓印垫板为优质铝制合金，整体框架优质钢板切割焊接制作而成，配手摇轮，滚筒直径约11cm,齿轮传速比1:3.2.用途：适用于纸版、木版、铜版画的制作。
	台
	2
	
	

	2
	学生版画机
	外观尺寸约35x21x25cm，拓画尺寸约17x35cm,拓印垫板为优质绝缘板，整体框架优质钢板切割焊接制作而成，配手摇柄，齿轮传速比1:3.2.用途：适用于纸版、木版、铜版画的制作。
	台
	20
	
	

	3
	版画工具
	技术要求：1．配置：⑴胶辊3件：大号滚筒≥150mm、手柄≥130mm，中号滚筒≥102mm、手柄≥130mm，小号滚筒≥75mm、手柄≥130mm，支架金属镀铬；⑵磨托1件：磨托头直径≥45mm、磨托手柄≥90mm；⑶笔刀1件：合金手柄≥100mm；⑷笔刀刀头3件：猛钢刀头≥35mm；⑸木刻刀8件：木手柄≥100mm、刀头碳钢材质，⑹石刻刀1件：精钢材质，长度≥140mm；⑺油石1件：双面，外观尺寸约140*50*25mm； ⑻马莲1件：塑料材质，直径≥100mm；（9）底纹笔 木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀，长≥180mm，毛长≥30mm，宽≥30mm；（10）电烙铁1件：外热式30W，长度≥200mm,外接电源线长度≥900mm；（11）电烙铁底座1个：外观尺寸不小于70*120mm；（12）素描铅笔2支；（13）油画刀3把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度≥160mm。2．中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。
	套
	122
	
	

	4
	刻板
	椴木刻板≥220*150mm
	块
	200
	
	

	5
	刻板
	椴木刻板≥450*600mm
	块
	200
	
	

	6
	胶板
	A4，尺寸≥200x300mm，厚度约3mm
	张
	200
	
	

	7
	油墨
	水溶性版画油墨100Ml/支，6色
	套
	60
	
	

	8
	版画纸
	全棉≥300g加厚版画纸，A2尺寸≥420x594mm
	张
	400
	
	

	9
	耗材
	雪弗板、吹塑纸、300克白板纸、KT版、硫酸纸、橡皮图章、海绵纸、水性油墨(黑、大红、湖蓝、柠檬黄、白色)、油画棒、调墨板、印纸、色纸、生宣纸等，工具箱包装.
	套
	122
	
	

	3、剪纸与拼贴
	
	
	
	
	

	1
	剪纸与拼贴工具
	技术要求：1、配置：⑴切纸刀1件，尺寸≥260*270mm，切割尺寸≥220mm，；⑵圆规1件：三用圆规套装；⑶花边剪1件：铁口花边剪，刀头总长度不小于60mm；⑷花型打孔器3件，配备不同花型；⑸笔刀1件：合金手柄长度不小于100mm，笔刀刀头3件：猛钢刀头不小于35mm；⑹直尺1把：有机塑料材质，尺寸不小于300mm；⑺美工刀一件，ABS塑料材质手柄；⑻手工订书机一件；⑼订书机钉1盒；⑽剪刀3把，品牌磨尖特细剪纸专用剪刀1把（含刀头护具），裁纸剪刀1把，龙凤剪刀1把；⑾割圆刀1件；⑿剪纸专用点胶1支；⒀切割垫板1块：尺寸A4，共13类21件。2．中空定位包装，所有产品卡槽定位于箱内，不得串动，便于携带、存放。

	套
	122
	
	

	2
	剪纸教学资料
	剪纸教学资料，包含剪纸技巧、手法等。
	本
	122
	
	

	3
	剪纸图样
	A4尺寸，12生肖图样
	套
	122
	
	

	4
	宣纸
	四尺大红宣纸
	刀
	10
	
	

	5
	宣纸
	四尺彩色宣纸
	刀
	10
	
	

	6
	展示框
	≥30*20cm、≥30*40cm
	套
	120
	
	

	7
	衍纸套装
	包含：36色3mm*540mm衍纸360条，渐变色5mm*540mm衍纸480条，36色5mm*540mm衍纸180条，衍纸尺1把、多功能模板1把、彩色珠针1盘、衍纸笔1支、锥子1个、白胶40g1瓶、不锈钢镊子1把、胶水盘1个、底稿6张、安全剪刀1把、彩钻贴1包、点胶瓶1个、曲规器1个、彩色卡纸2张、书签纸1张、凹凸器1个、衍纸梳1个。
▲提供含有CMA或CNAS标识的衍纸套装检测报告原件的扫描件加盖电子章。
	套
	122
	
	

	4、国画器材
	
	
	
	
	
	

	1
	毛笔
	高档毛笔：大中小提斗、大中小白云、花枝俏、小依纹
	套
	122
	
	

	2
	书画毡
	白色优质澳洲羊毛书画毡，尺寸不小于1000*2000mm
	张
	22
	
	

	3
	笔架
	仿古式双龙笔架，规格：不小于330*100*360mm，雕花底座，稳固结实，可悬挂12支毛笔。

	个
	122
	
	

	4
	笔搁
	规格要求：长度不小于100mm，高度不小于20mm。采用全新料PS材质，无异味，不易摔坏。
	个
	122
	
	

	5
	生宣纸
	生宣，四尺整张，≥100张/刀
	刀
	10
	
	

	6
	半熟宣
	半熟宣，四尺整张，≥100张/刀
	刀
	10
	
	

	7
	熟宣纸
	熟宣，四尺整张，≥100张/刀
	刀
	10
	
	

	8
	墨
	精品墨汁≥250g
	块
	122
	
	

	9
	颜料
	≥12色套装国画颜料，每支≥12ml。
	套
	122
	
	

	10
	笔洗
	规格要求：直径不小于150mm，高度不小于50mm。采用全新料PS材质，无异味，清洗方便，不易摔坏。

	个
	122
	
	

	11
	砚台
	5寸防墨干砚台，带盖，砚台双圈式设计，规格尺寸：直径125mm，高40mm，采用全新料PS材质，无异味，清洗方便，不易摔坏。
▲提供含有CMA或CNAS标识的砚台检测报告，检验内容：可迁移元素的限量（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）符合《学生用品的安全通用要求》。（提供检测报告原件的扫描件加盖电子章）
	方
	122
	
	

	12
	镇纸
	尺寸：≥180*35*20mm，采用全新料PS材质，无异味，不易摔坏。
	付
	122
	
	

	13
	笔帘
	竹制，外观尺寸不小于：≥320*300mm
	个
	122
	
	

	三、环境装饰及基础器材
	
	
	
	
	

	1
	美术教学用品柜
	1、规格：≥1000*450*2000mm。
2、结构：全木结构，现代工艺，结构牢固。柜身分上下两部分，上部玻璃板材拉门，放置两层活动层板，下部板材拉门，放置一层活动层板。
3、材质：柜身材料采用18mm厚E1级双贴面三聚氰胺板；
板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条为厚PVC封边条,热熔胶一次成型；
4、配件：采用优质五金配件，结构牢固，经久耐用。
5、性能：绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便
	个
	4
	
	

	2
	美术教学用品柜
	1、规格：≥1000*500*1000mm；
2、全木结构：横向放置二层18mm厚E1级双贴面三聚氰胺层板，竖向放置一块16mm厚E1级双贴面三聚氰胺隔板，柜子分为5格，上部为一个大格子，下部4个相同尺寸的小格子；
3、材质：柜身材料采用18mm厚E1级双贴面三聚氰胺板；
板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条分别为优质（0.8-1）mm（内嵌）、（1.5-2）mm（外露）厚PVC封边条,热熔胶一次成型；
4、性能： 绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便。
	个
	8
	
	

	3
	美术教学用品柜
	1、规格：≥1200*500*1000mm；
2、全木结构：横向放置二层18mm厚E1级双贴面三聚氰胺层板，竖向放置二块18mm厚E1级双贴面三聚氰胺隔板，柜子分为7格，上部为一个大格子，下部6个相同尺寸的小格子；
3、材质：柜身材料采用18mm厚E1级双贴面三聚氰胺板；
板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条分别为优质（0.8-1）mm（内嵌）、（1.5-2）mm（外露）厚PVC封边条,热熔胶一次成型；
4、性能： 绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便。
	个
	8
	
	

	4
	知识展板
	1、规格尺寸：≥900*600mm/张，每套4张；
2、教室装饰知识展板；3、版面由专业设计人员设计，美观实用。内容包含相关学科内容。
	套
	2
	
	

	5
	作品展示板
	尺寸：≥1200mm*2400mm*8mm，聚酯纤维材质，带压痕边框，圆角设计，配工字钉。
	块
	4
	
	

	书法教室（30+1座/套）
	
	
	

	2
	书法教学系统
	一、软笔基础教学功能
1、《中小学书法教育指导纲要》推荐的楷书碑帖以及碑帖单字都具备在原帖上可一键切换四种摹写教学模式：原帖摹写、单钩摹写、双钩摹写、原字摹写。
2、全息碑帖单字具备七种笔画工具，可在原帖单字上一键进行单钩提取、双钩提取、笔势提取、笔画提取、笔画笔势、全部笔画、笔顺示例，提取的内容在当前教学页面直接呈现。
3、▲笔画讲解：可以满足提取碑帖单字中的任意笔画进行点画讲解，拆分的单字可进行不同笔画的轮廓化、填色等结构组合。轮廓化的笔画可进行颜色填充、更换。（提供含有CMA或CNAS标识的软件登记测试报告原件的扫描件加盖电子章。）

4、可在原帖单字上一键调出名家书写示范视频，视频播放时，可同时显示原帖字作为参照。
5、任意单字可以一键同字搜索，一键呈现单字在纲要推荐的颜、柳、欧、赵、褚楷书碑帖中的全部字例。
6、拆字组字：可以支持组字功能:碑帖单字具有笔画分拆与整字轮廓化的功能;拆分笔画可以任意组合成新的单字:可进行轮廓化、填色、任意放大、缩小、旋转等。
7、显隐设置：可以支持碑帖单字进行笔势显隐、提示显隐、颜色设定、书写方格等设置。
8、教师可利用书法教学仪进行现场示范书写教学，提供原字参照；教师书写示范时可同时显示书写展示窗口和书写参照窗口。教师屏幕上的任意画面可一键截取到书写示范窗口，作为书写参照内容；课本、作业、挂图等任意纸质资源可一键截取到书写参照窗口。
9、可提取碑帖单字中的任意笔画进行点画讲解，拆分的单字可进行不同笔画的轮廓化、填色等结构组合。
10、配合使用内置九宫格、米字格、回米格等书法专用图形格，教师可进行原字的参照及点画的布局操作。
11、可设置轮廓化笔画的不同颜色。
12、笔画、单字、碑帖关联：可以一键调出单字相应碑帖:单字到碑帖、单字到笔画、笔画到原碑帖、碑帖到单字相互提取。
13、配备的楷书全息碑帖可在原帖上一键切换五种讲解显示方式：原帖方式、碑文方式、原字方式、双钩方式、单钩方式。
14、碑文方式：可以满足在全息碑帖的碑文方式下，选中碑帖内任意单字可进行同字比对，一键呈现单字在纲要推荐的颜、柳、欧、赵、褚楷书碑帖中的全部字例，支持将搜索的同字替换原帖单字直观开展比对教学;全息碑帖可同时替换多个单字，并可一键恢复原帖字。
二、硬笔基础教学功能
1、具备不少于9种手写硬笔全息字库，字库遵循GB2312-1980及GB12345-1990编码标准。字库中每个单字都具有动画书写示范。
2、每种字体的单字均可提取双钩、提取笔画，其中标准楷书具备提取原字、双钩、单钩三种摹写讲解方式；
3、可在字库中搜索查字，所搜单字的不同书体全部呈现在集字库中。
4、单字的多种书体可进行笔画分解，提取任意笔画，同时可对任意笔画进行组合，支持轮廓化、填色等功能。
5、多种书体单字均可一键呈现笔顺示例。
6、每个单字可以一键转到书写窗口，供教师进行书写示范参照。
7、任意单字、词组、短文等可一键转换为繁体字与简体字。
三、软笔拼字评测
1、单字打散：可以满足任意字体(包括但不限于全息楷书、隶书、行书等碑帖单字)、书体的软硬笔单字进行拼学评测，开始评测后，系统智能将单字笔画打散，随机分布。
2、笔画拖动：对打散的单字笔画进行拖动，拖拉至指定底格中进行组合，排列，形成新的单字。支持对组合区域的底格进行一键切换，至少包含米字格、回米格、九宫格、田字格等。
3、智能评分：当学生对笔画进行组合后，支持在原组合底格内直接显示原字，将组合后的结果与原字进行重合比对，比对后系统智能评分。
4、反复练习：支持学生对笔画组合进行反复练习，组合后的单字文持一键恢复至随机打散的笔画，方便学生进行重新组合。
四、软笔字帖制作
1、系统内置软笔字帖编辑器。
2、软笔输入方式：可以满足软笔字帖编辑器支持键盘输入、手写识别输入、碑帖字集点击插入、集学库点击插入四种输入方式。 
3、软笔输入模式：可以满足软笔字帖编辑器具有单字输入和三字输入两种模式，在三字输入模式下，单字依次以原字方式、双钩方式、单钩方式呈现。
4、软笔字帖编辑器支持输入偏旁部首，至少支持60种的偏旁部首的输入；
5、软笔字帖编辑器中任意单字支持一键切换原字模式、单钩模式、双钩模式、原字笔势等四种显示方式；
6、软笔字帖编辑器中任意单字支持双击提取，方便教师对其中某一个单字进行讲解；
7、软笔字帖编辑器支持多字视频重复播放，方便学生反复观看学习；
8、软笔字帖编辑器内置集字创作背景，集字创作背景数不低于100种。选中任意单字、词语等内容，选择集字创作背景后，系统自动生成集字创作作品，生成的作品支持调整作品内单字的大小、颜色、角度等多种属性；
9、软笔字帖编辑器支持一键调取关联词组，方便学生对单字的不同词组进行临摹练习；
10、软笔字帖编辑器支持任意排版，支持任意行 、 任意列的排版方式。固定排版方式后，依旧可以通过拖拉进行行列数修改；
11、软笔字帖编辑器可更改字帖背景和字体颜色，支持一键转换米字格、回米格、方格等五种书写底格；
12、▲软笔简繁转换：可以满足软笔字帖编辑器可输入任意文本；任意单字可一键转换简繁体，可设置颜色，可呈现为单钩、双钩、原字方式；碑帖字集插入的碑帖字以原帖呈现；（提供含有CMA或CNAS标识的软件登记测试报告原件的扫描件加盖电子章。）
13、软笔字帖编辑器支持以JPG格式导出，方便教师打印制作纸质版的字帖供学生课上、课下练习；
14、软笔字帖编辑器支持复制、粘贴、克隆等多种白板操作，方便资源在不同媒介上的传播；
15、软笔字帖编辑器支持一键下发至学生临摹台，学生利用宣纸、毛笔即可进行硬笔临摹练习；下发至学生临摹台的临摹内容实时随着教师选择的字体进行切换变化。
五、硬笔字帖制作软件
1、系统内置硬笔字帖编辑器。
2、硬笔字帖编辑器中的任意单字、词组、短文等可一键转换为楷书、行书、隶书、篆书、草书等不同书体。
3、硬笔字帖编辑器中任意单字支持双击提取单字，可方便教师对字帖中的任意单字进行讲解；
4、硬笔组词教学：可以满足硬笔字帖编辑器中任意硬笔单字可一键调取此单字的关联词组，进行词组教学；
5、硬笔字帖编辑器支持更换底格类型与颜色，支持一键在田字格、米字格、方格、信纸、回米格等多种底格之间一键切换；
6、硬笔字帖编辑器中任意单字、词组、短文可进行一键繁简转换；
7、硬笔字帖编辑器支持以JPG格式导出，方便教师打印制作纸质版的字帖供学生课上、课下练习；
8、硬笔字帖编辑器支持输入偏旁部首，至少支持60种偏旁部首的输入；
9、硬笔字帖编辑器支持任意排版硬笔单字，至少支持30行 x 30列布局，排列后的布局依旧可以修改。
10、硬笔字体编辑器支持同字比对功能，选中任一硬笔单字进行同字比对，即可调取所有同字但不同字体的硬笔单字并显示在集字库中。
11、硬笔字体编辑器中任意单字可一键调取动态笔顺示范，方便规范学生书写的笔画顺序；
12、硬笔字帖编辑器支持复制、粘贴、克隆等多种白板操作，方便资源在不同媒介上的传播；
13、硬笔字帖编辑器支持一键下发至学生临摹台，学生利用硬笔书法临摹纸即可进行硬笔临摹练习；
六、书法碑帖和书法字库
1、具备《中小学书法教育指导纲要》规定的10个楷书全息碑帖：欧阳询《化度寺碑》《九成宫醴泉铭》、褚遂良《雁塔圣教序》《大字阴符经》、颜真卿《多宝塔碑》《颜勤礼碑》、柳公权《玄秘塔碑》《神策军碑》、赵孟頫《三门记》《妙严寺记》。
2、全息碑帖具备一键转换四种摹写教学方式：原帖摹写、单钩摹写、双钩摹写、原字摹写。任意方式下可直接双击碑帖上的单字进行提取，提取的任意单字都具备四种摹写讲解方式以及笔画工具、示范动画、示范视频、教师示范、插入碑帖、同字比对等功能按键。示范视频采用双路采集、多角度清晰呈现书写过程，视频播放时，碑帖原字要作为参照显示，参照窗口可进行移位。
3、具备纲要推荐的30个赏析碑帖：《泰山刻石》、《急就章》、《宣示表》、《平复帖》、王羲之《得示帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》、《张猛龙碑》、智永《真草千字文》、《等慈寺碑》、孙过庭《书谱》、《灵飞经》、张旭《古诗四帖》、怀素《自叙帖》、黄庭坚《松风阁》、米芾《蜀素帖》、赵孟頫《道德经》等。
4、提供按篆、隶、草、行、楷五种书体划分的200多个扩展高清赏析碑帖。
软笔全息字库：
1、具备遵循GB2312-1980与GB12345-1990编码标准的颜体楷书全息字库。
2、字库中每个单字都具有名家书写示范视频，示范视频采用双路采集、多角度清晰呈现书写过程。
3、书法字库软笔单字具备笔画的拆分提取，对提取出的不同部首部件可进行任意的放大、缩小、旋转，满足集字、组字教学的需求。
硬笔全息字库：
4、具备符合GB2312-1980与GB12345-1990编码标准的标准楷书、钢笔楷书、钢笔颜楷、铅笔颜楷、篆体、隶书等硬笔全息书法字库，以及每个单字的书写动画。
5、硬笔书法字库包含12万字以上，每个字可任意缩放，生成单钩、双钩、笔画、笔顺，具备书写过程示范。
6、书法字库硬笔单字具备笔画的拆分提取，对提取出的不同部首部件可进行任意的放大、缩小、旋转，满足集字、组字教学的需求。
7、系统字库资源，采用框架嵌入式技术，集成在数字书法教学系统中。
七、书法教学仪
1、总像素：≥1300万像素（分辨率4208*3120）；
2、清晰度：中心≥1200线，周围≥900线；
3、帧数：4208*3120分辨率下≥15帧/秒；1920*1080分辨率下≥30帧/秒；
4、摄入面积：≥A3幅面；
5、接口：TYPE-C输入接口≥1路，USB接口≥1路，DC电源接口≥1路；
6、整机内置硬盘和加密狗，非外接，可有效防止加密狗和硬盘丢失而无法使用；
7、整机信号稳定，在不接入DC电源情况下，可支持接不短于10米单根TYPE-C USB线即可读取内部的硬盘和加密狗数据；
8、自动聚焦、自动/手动白平衡；
9、整机自带电容触摸感应式按键，按键位于面板上（非镜头臂杆），可防止控制时候的抖动，面板也可防尘防水；
10、触摸感应式按键不少于灯光，对焦，放大，缩小，拍照，旋转等功能；
11、臂杆采用软管式无关节镜头臂杆设计，可任意角度弯曲，全方位摄入无死角；

	套
	1
	
	

	3
	书画桌（教师）
	技术要求：马鞍造型：外观尺寸不小于1600*500*750mm，采用优质橡胶木材质，面板厚度18mm，桌面边框厚度≧36mm，榫卯结构加工而成，结实牢靠。采用优质净味清水漆喷涂工艺，红花梨颜色，安全环保，无毒无味，外观鲜明光亮。
	张
	1
	
	

	4
	书画椅（教师）
	技术要求：同书画桌搭配使用，圈椅，外观尺寸不小于 480*450*850mm，榆木材质，采用榫卯结构，结实牢靠。该书画凳简洁大方，纹理通达清晰，外观鲜明光亮，红花梨颜色。
	张
	1
	
	

	5
	书画桌（学生）
	技术要求：马鞍造型：外观尺寸不小于1500*500*750mm，采用优质橡胶木材质，面板厚度18mm，桌面边框厚度≧36mm，榫卯结构加工而成，结实牢靠。采用优质净味清水漆喷涂工艺，红花梨颜色，安全环保，无毒无味，外观鲜明光亮。
	张
	15
	
	

	6
	书画凳（学生）
	技术要求：同书画桌搭配使用，外观尺寸不小于400*300*430mm，采用优质橡胶木材质，榫卯结构加工而成，结实牢靠。采用优质净味清水漆喷涂工艺，红花梨颜色，安全环保，无毒无味，外观鲜明光亮。
	张
	30
	
	

	7
	书画毡
	白色优质澳洲羊毛书画毡，尺寸不小于1000*2000mm
	张
	16
	
	

	8
	拷贝台
	A3尺寸，透图尺寸≥420*300mm，亚克力台面，LED灯源。
	张
	2
	
	

	9
	毛笔
	书画精品毛笔：大中小提斗、大中小白云、花枝俏、小依纹
	套
	31
	
	

	10
	笔洗
	规格要求：直径不小于150mm，高度不小于50mm。采用全新料PS材质，无异味，清洗方便，不易摔坏。
	个
	31
	
	

	11
	笔架
	仿古式双龙笔架，规格：不小于330*100*360mm，雕花底座，稳固结实，可悬挂12支毛笔。
	个
	31
	
	

	12
	笔搁
	规格要求：≥100*20*50mm。黑梓木材质，边角打磨平滑，纹理细腻自然。
	个
	31
	
	

	13
	笔筒
	规格要求：直径不小于100mm，高度不小于110mm。采用全新料PS材质，无异味，清洗方便，不易摔坏。
▲提供含有CMA或CNAS标识的笔筒检测报告，检验内容：可迁移元素的限量（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）符合《学生用品的安全通用要求》。（提供检测报告原件的扫描件加盖电子章）。
	个
	31
	
	

	14
	镇纸
	规格：≥300mm×40mm×20mm 黑梓木材质，镇尺边角打磨平滑，纹理细腻自然。
	付
	31
	
	

	15
	笔帘
	竹制，外观尺寸不小于：330*290mm,带包边，用于收纳保护毛笔。
	个
	31
	
	

	16
	墨
	书画墨汁250g，黑色，性价比高，书写流畅，扩散均匀。
	瓶
	31
	
	

	17
	砚台
	5寸防墨干砚台，带盖，砚台双圈式设计，规格尺寸：直径≥125mm，高≥40mm，采用全新料PS材质，无异味，清洗方便，不易摔坏。
	方
	31
	
	

	18
	印泥
	红色印泥，配有印泥盒，印泥盒尺寸要求：直径不小于60mm，高度不小于24mm。采用全新料PS材质，无异味，清洗方便，不易摔坏。
	盒
	31
	
	

	19
	章料
	天然冻石章料，尺寸≥2*2*5cm，质软易于篆刻
	块
	200
	
	

	20
	篆刻工具
	品牌篆刻刀1把，印床1个，转印贴1张，史连纸10张，猪鬃刷1把，砂纸1张。
	套
	31
	
	

	21
	水写布
	带轴水写布，带米字格，无纺布材质，尺寸不小于70*42cm。
	个
	31
	
	

	22
	生宣纸
	四尺生宣， 尺寸≥138*69cm，优质生宣纸，每刀100张，采用优质原浆，经传统手工工艺制作，纸质厚实，韧性好。
	刀
	15
	
	

	23
	半熟宣
	四尺半生半熟， 尺寸≥138*69cm，生熟度：介于生宣和熟宣之间，吸墨适中，晕墨较慢，适宜书法练习创作和写意画作。
	刀
	15
	
	

	24
	熟宣纸
	四尺熟宣， 尺寸≥138*69cm，优质熟宣纸，每刀100张，采用优质原浆，经传统手工工艺制作，纸质厚实，韧性好。
	刀
	15
	
	

	25
	书法字帖
	毛笔书法楷书教程，包含欧体、柳体、颜体、赵体四本。
	套
	31
	
	

	26
	书法作品欣赏
	中国历代书法作品（仿）欣赏，要求作品装裱展示，尺寸≥140*45cm，作品：王羲之 兰亭序、启功 书法、范增 书法、郑板桥 书法等。
	幅
	8
	
	

	27
	博古架
	外观尺寸不小于980*300*1950mm，优质实木，采用榫卯结构，结实牢靠，纹理通达清晰，外观鲜明光亮
	个
	4
	
	

	28
	作品展示板
	尺寸：≥1200mm*2400mm，E1级及以上高密度软木材料，配置实木边框，配图钉1盒。
	块
	2
	
	

	29
	洗手台
	尺寸≥100*60*60cm，橡胶木材质，配洗手盆、水龙头。
	套
	1
	
	

	
	钢琴房
	
	
	
	
	

	3
	钢琴
	尺寸：不低于125*151*60cm
琴弦：采用优质钢丝，1#低音弦长度：不小于1150 mm。
弦槌：采用呢毡
音板：采用复合音板，上下两层白松实木木皮，音板在任何环境下都能保持稳定状态，不会变形和开裂。采用五轴联动设备加工音板框。
弦轴板：采用钢琴专用色木多层板。
弦码：采用钢琴专用色木多层板，硬度高、不开裂、音波阻抗小，具有良好的导音性能。
弦轴：45＃钢（调质处理）。
中踏瓣：专用钢丝拉线。
活动杆：特种金属。
键盘盖：不带缓降装置。
键盘：88键，采用优质红松
踏板：全功能三瓣式。
外观及涂装：底层为高密度聚脂板，再涂饰底漆及高硬度防裂亮光面漆
	台
	1
	
	

	4
	电钢琴
	1、演奏性能：白键下沉偏差≤1.0㎜；相邻两键偏差≤0.5㎜；相邻两白键高度误差≤0.5㎜；全键盘表面最大高度差≤2.0㎜；相邻两键下降负荷差≤0.14N； 
2、声学品质：全音域音准允许误差≤±3音分；相邻两键音准误差之差≤3音分。 
3、有害物质限量：甲醛释放实测值≤0.060mg/m³；甲苯释放实测值≤0.176mg/m³；二甲苯释放实测值≤0.020mg/m³。 
4、琴键数量≥88个。 
5、琴键规格：标准钢琴键。 
6、键盘逐级配重：有。 
7、双钢琴功能：有。 
8、钢琴音色明亮度调节范围：支持音色明亮度多档位调节。 9、复音数≥128。 
10、节奏≥325种。 
11、节拍器速度调节范围≥30-250拍/分钟，节拍器音量可调。 12、移调范围≥25档位，（0，±12）。 
13、踏板类型：仿传统大三角钢琴踏板功能。 
14、蓝牙功能：有。 
15、功放≥50W。 
16、MIDI设备接口：有。 
17、自动关机功能：有。 
18、录音功能：可录制旋律轨和伴奏轨，支持音轨编辑，录音、切入、切出、回放。 
19、音色控制：三角大钢琴音色，双钢琴，双音色、双键盘，双键盘功能可调分离点。 
20、外壳特征：简约立式，木质外壳结构，带LED显示屏幕。 
21、配套钢琴凳 
▲提供含有CMA或CNAS标识的检测报告原件的扫描件加盖电子章（至少包含但不限于技术要求和参数的第 2 项和第 3 项。）
	台
	30
	
	

	5
	琴凳
	双人木质
	套
	30
	
	

	素描与色彩实训室配备方案（60+1座/室）
以下为两间配置
	
	
	

	一、美术教室专用设备
	
	
	
	
	

	1、教师端专用设备
	
	
	
	
	

	2
	教师工作台
	规格：≥160cm×80cm×74cm、实木组装式结构，整体材质为优质橡胶木，桌面厚度不低于20mm，外围厚度不低于40mm，桌面下带2个抽屉，用于存放教师用品，底部为不小于50mm×50mm橡胶木实木方腿；表面三底两面油漆处理，光滑无毛刺；漆面光滑有色泽，原木色。
	张
	2
	
	

	3
	教师椅
	1.规格：外观尺寸≥44*42*77cm，凳面高45cm；2.材质：优质橡胶木；3.要求：支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。
	张
	2
	
	

	4
	教师画架
	材质：榉木，手摇式画架，可以手摇调节画架高度，平立两用式设计。产品规格：≥58*65*150cm（最大可以升高到300cm），支持最大画框高度：190cm，平放离地高度86cm。画架配有万向轮。
	个
	2
	
	

	5
	教师画板
	技术要求：1．规格：1#图板，外观尺寸不小于600mm×900mm×18mm。2．材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽≥10mm,45度割角拼接。3．整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差不大于2mm，四边直角误差不大于2mm。
	块
	2
	
	

	6
	画车
	技术要求：1．规外观尺寸不小于400mm×740mm×800mm。2．材质：榉木。3．颜色:原木色。
	辆
	2
	
	

	2、学生端专用设备
	
	
	
	
	

	1
	学生画架
	材质：榉木，升降式画架，采用阶梯式卡扣调节画架高度。产品规格：≥65*85*175（最大可以升高到240cm），支持最大画框高度：130cm，绘画角度可调节，画架采用20*40mm木料制成。
	个
	120
	
	

	2
	画板
	技术要求：1．规格：2#图板，外观尺寸不小于450mm×600mm×18mm。2．材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽≥10mm,45度割角拼接。3．整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差不大于2mm，四边直角误差不大于2mm。
	块
	120
	
	

	3
	学生凳
	1、规格尺寸：30*30*45cm，凳面厚度20mm，凳腿尺寸40*40mm；
2、材质：优质橡胶木；
3、工艺：环保油漆处理，精工打磨不伤手，长时间不变色，易清洁，美观大方，经久耐用。
	个
	120
	
	

	4
	画车
	技术要求：1．规外观尺寸不小于400mm×740mm×800mm。2．材质：榉木。3．颜色:原木色。
	辆
	60
	
	

	二、美术教室专用器材
	
	
	
	
	

	1、美术教具
	
	
	
	
	
	

	1
	写生灯
	技术要求：1. 材质：金属材料；灯罩：球型罩灯；灯杆：钢管，塑料旋钮，内置弹簧。 2. 规格：立式三节可升降、最大调节高度2200mm、照射角度0°-120°，整体黑色，三条正常脚可折叠。3．要求：整体结实可靠，稳定性良好。表面光滑、无锈斑、划痕。4.配备专用灯，全光谱LED灯源，显色指数≥98，RG0无蓝光伤害，支持5000k、4000k、3000k色温任意切换，直径95mm，总长度165mm。
	只
	8
	
	

	2
	静物台
	技术参数及要求：1、规格：台面：600mm×600mm/带背板，腿：双折叠交叉式支撑架；2、材质：优质榉木板材；要求：可折叠，支撑稳定，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。
	只
	8
	
	

	3
	衬布
	技术要求：1．规格：长度不小于2000mm，宽度不小于1000mm。 2．材质：衬布材质为棉布，锁边。3．颜色搭配。4. 产品易于清洗，耐用，不退色。
	块
	40
	
	

	4
	写生画箱
	技术参数及要求：500x330mm；规格：三腿对折式箱体，箱腿为全木制，材质：优质榉木、环保清漆表面处理，附有背带，接缝无开裂，内部构造光滑无毛刺，零件金属零件无锈斑。3、箱内配有简易画板1块，简易画板嵌在箱盖上；箱盖可支起作画架用,并有夹层来存放图纸,箱内分格不少于5个,用来存放绘画工具、颜料等,箱体应有提把,提把表面镀铬,背带由宽度不小于25mm的混纺编织带或帆布制成,长短可调,产品表面平整、无裂纹、疖疤、毛刺并涂树脂清漆,漆层均匀、光亮。
	只
	2
	
	

	5
	石膏像
	技术要求：1．材质：优质石膏粉。2．配置：⑴腊空半面1件；⑵阿格里巴切面1件：；⑶太阳神头像1件；⑷海盗头像1件；⑸小大卫头像1件；共5类5件。3．要求：形态逼真，工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无裂纹。木架包装。
	套
	2
	
	

	6
	几何形体
	技术要求：1．材质：优质石膏粉。2.几何形体15件 ：圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件。木架包装。
	套
	2
	
	

	7
	民间美术样本
	技术要求：配置：⑴木版年画（杨柳青年画1件）；⑵剪纸（体现套色、阴刻、阳刻特点作品各1 件）；⑶皮影人物2件；⑷扎染1件；蜡染1件；绣片：2件；⑸风筝（胖沙燕1件、瘦沙燕1件、软翅蝴蝶1件）；⑹布老虎1个；⑺泥老虎1个；⑻挂饰（香包2件，中国结2件）；⑼工艺品竹提篮1个；⑽陕西凤翔挂虎1件；⑾京剧脸谱（生、旦、净、末、丑各1件）；⑿民间玩具（风车1件、空竹1件）；⒀泥塑作品一组（5件）；共13类33件。
	套
	2
	
	

	8
	静物
	配置：蜡果六件（香蕉、苹果、桔子、桃子、梨子、西瓜），器皿十六件（花瓶2件、砂锅2件、磁盘2件、瓷碗2件、陶罐2件、铝壶2件、编织篮1件、玻璃制品2件）、玩具四件（毛绒玩具1件、塑料玩具1件、木制玩具1件、布玩具1件）。
	套
	2
	
	

	9
	陶瓷样本
	技术要求：配置：中国各大名窑实物(仿)十四件，可陈设、展示、欣赏，泥条成型作品1件、泥板成型作品1件、拉坯成型作品1件、新石器时期文物仿制品3件、官窑仿制品1件、宜兴紫砂茶壶1件、定窑仿制品1件、釉下青花瓷仿制品1件、唐三彩作品1件、均窑仿制品1件、汝窑仿制品1件、哥窑仿制品1件。
	套
	2
	
	

	10
	展示画框
	画框用于展示绘画作品，配备大小画框各1个。小画框：外框尺寸≥600*450mm,可放≥420*570mm作品；大画框：外框尺寸≥900*600mm，可放≥570*870mm作品；材质要求：铝合金边框，边框宽≥25mm，厚≥12mm，面板采用高清硬PVC板，背板是高密度KT板。镜框采用前开式设计，便于取放绘画作品。
	套
	40
	
	

	2、绘画器材
	
	
	
	
	
	

	1
	绘画辅材
	配置：不锈钢夹子2个，纸胶带2个，吸水棉1块，定画液1瓶，木炭条1盒，大中小纸擦笔各1支，工具盒包装。
	套
	122
	
	

	2
	素描工具
	技术要求：定位包装，内部可立式设计，便于取放铅笔等。配置要求：配备已削好素描专用铅笔5H/4H/3H/2H/HB/B/2B/3B/4B/5B/6B/8B各1支，3支碳画铅笔（软、中、硬），大小纸笔各1支，木炭条4根，粉画铅笔4支，3支碳棒（软、中、硬），3支石墨条（软、中、硬），双头铅笔延长器1支，金属美工刀1把，金属卷笔刀1个，塑料卷笔刀1个，素描专用砂纸板1份，白橡皮1个，软橡皮1个，6B石墨1支。
▲提供含有CMA或CNAS标识的素描工具检测报告原件的扫描件加盖电子章
	套
	122
	
	

	3
	削笔器
	素描绘画专用削笔器，外观尺寸≥63*49*97mm，手摇式设计，粗细可调。
	个
	122
	
	

	4
	洗笔筒
	规格≥227*114*133mm，洗笔筒塑料材质，带提手，整体分3层设计，一层是调色板，二层是18格颜料盒，三层是洗笔筒，洗笔筒分洗笔区和晾笔区，洗笔区采用梯形设计，方便清洗画笔残余颜料，笔筒两侧分别设有8个大小插笔孔，可收纳不同粗细画笔。
▲提供含有CMA或CNAS标识的洗笔筒检测报告，检验内容：可迁移元素的限量（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）符合《学生用品的安全通用要求》。（提供检测报告原件的扫描件加盖电子章）
	只
	122
	
	

	5
	素描纸
	4K袋装，≥20张/袋
	袋
	200
	
	

	6
	速写本
	规格要求：8开，全木浆无酸纸。性能：色泽纯白柔和，保护视力；纹理清晰、细腻、附着力强，易上铅，可双面使用，不易黄变，持久收藏。
	本
	200
	
	

	7
	水彩纸
	4K袋装，≥10张/袋
	袋
	200
	
	

	8
	水彩笔
	12支套装水彩笔，尼龙毛圆形笔头，实木烤漆笔杆，塑料笔盒包装。
	套
	122
	
	

	9
	水彩颜料
	24色水彩颜料，12ml装
	盒
	122
	
	

	10
	水粉纸
	4K袋装，20张/袋装  
	袋
	200
	
	

	11
	水粉笔
	12支套装水粉笔，尼龙毛舌峰笔头，实木烤漆笔杆，塑料笔盒包装。
	套
	122
	
	

	12
	水粉颜料
	24色水粉颜料，12ml装
	盒
	122
	
	

	13
	油画工具
	技术要求：1、绘画笔6支，2#、4#、6#、8#、10#、12#各1支，画笔整体长度≥28cm，猪鬃舌峰笔头，实木烤漆笔杆；2、长杆宽头画笔3支：笔头宽度分别为30mm、40mm、50mm，画笔整体长度≥28cm；3、扇形画笔6支：2#、4#、6#、8#、10#、12#各1支，画笔整体长度≥28cm，猪鬃扇形笔头，实木烤漆笔杆；4、勾线笔6支：尼龙毛笔头，勾线、描边及细节的描绘；5、不锈钢双体油壶1个：夹子设计可以夹在调色板上更方便，带盖设计使调色油不易挥发；6、不锈钢洗笔器1套；7、油画刀5把：不锈钢刀片轻薄有韧性，弹性好；8、品牌调色油1瓶，油画媒介，无刺激性气味，能使作画更加流畅，能长期使油画颜色保持不变；9、品牌松节油1瓶，油画媒介，晶莹透明，无杂质，用来清洗画笔颜料；10、品牌上光油1瓶，用于保护和提升画质效果等。11、不锈钢画框分离夹：2 个；12、马利水溶性彩铅1套，12色，用于绘画打稿；13、起钉器1件，整体长度≥150mm；14、颜料挤压器1件，铝合金材质，尺寸10.5*8.5cm；15、马利橡皮1块：4B橡皮；16、木质方形调色板1件。工具箱尺寸：45*33*9cm；中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。
▲提供含有CMA或CNAS标识的油画工具检测报告，检验内容：可迁移元素的限量（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）符合《学生用品的安全通用要求》。（提供检测报告原件的扫描件加盖电子章）
	套
	122
	
	

	14
	油画颜料
	18色油画颜料，12ml装
	套
	122
	
	

	15
	油画纸
	4K袋装，10张/袋装
	袋
	200
	
	

	三、环境装饰及基础器材
	
	
	
	
	

	1
	美术教学用品柜
	1、规格：≥1000*450*2000mm。
2、结构：全木结构，现代工艺，结构牢固。柜身分上下两部分，上部玻璃板材拉门，放置两层活动层板，下部板材拉门，放置一层活动层板。
3、材质：柜身材料采用≥18mm厚E1级双贴面三聚氰胺板；
板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条为厚PVC封边条,热熔胶一次成型；
4、配件：采用优质五金配件，结构牢固，经久耐用。
	个
	4
	
	

	2
	美术教学用品柜
	1、规格：≥1000*500*1000mm；
2、全木结构：横向放置二层18mm厚E1级双贴面三聚氰胺层板，竖向放置一块16mm厚E1级双贴面三聚氰胺隔板，柜子分为5格，上部为一个大格子，下部4个相同尺寸的小格子；
3、材质：柜身材料采用≥18mm厚E1级双贴面三聚氰胺板；
板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条分别为优质（0.8-1）mm（内嵌）、（1.5-2）mm（外露）厚PVC封边条,热熔胶一次成型；

	个
	8
	
	

	3
	美术教学用品柜
	1、规格：≥1200*500*1000mm；
2、全木结构：横向放置二层≥18mm厚E1级双贴面三聚氰胺层板，竖向放置二块18mm厚E1级双贴面三聚氰胺隔板，柜子分为7格，上部为一个大格子，下部6个相同尺寸的小格子；
3、材质：柜身材料采用18mm厚E1级双贴面三聚氰胺板；
板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条分别为优质（0.8-1）mm（内嵌）、（1.5-2）mm（外露）厚PVC封边条,热熔胶一次成型；
	个
	8
	
	

	4
	世界名画欣赏
	世界名画作品（仿）欣赏，要求作品装裱展示，尺寸≥60*80cm，作品有：向日葵、星月夜、罗纳河上的星夜、带毡帽的自画像、春日渔夫和船、蒙马特的菜园、凤凰花、雨后奥维的景色等。
	幅
	16
	
	

	5
	作品展示板
	尺寸：≥1200mm*2400mm*8mm，聚酯纤维材质，带压痕边框，圆角设计，配工字钉。
	块
	4
	
	






备注：1、本次招标的核心产品：篮球架。
2、本次招标产品的质保期：3年。



[bookmark: _Toc5709_WPSOffice_Level1]第六章  投标文件的组成和格式

【正/副本】

投 标 文 件



[bookmark: _Toc3730_WPSOffice_Level1]
项目名称：

[bookmark: _Toc12183_WPSOffice_Level1]项目编号：
[bookmark: _Toc5759_WPSOffice_Level1]
投标人：



[bookmark: _Toc3474_WPSOffice_Level1]年    月    日


尊敬的投标人：
请按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。
[bookmark: _Toc18404_WPSOffice_Level1]投标文件格式中所有要求签字和盖章的部分加盖单位公章或电子公章。
一、投标函
                      ：
关于         采购项目（项目编号：     ）招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
1.按照招标文件中规定的各项要求，我方愿以人民币             元（¥       ）的报价并按招标文件的规定要求提供所需货物及服务。
2.我们接受招标文件的所有的条款和规定。
3.我们同意按照招标文件第二章第 14 条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。
4.如果我们成交，为执行合同，我们将按照招标文件规定要求提交履约保证金。
5.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
6.参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7.我公司郑重承诺：我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。 
8.我公司郑重承诺：我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件。
9.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
10.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
11.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按招标文件中规定的时间内供货，完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。
12.我们没有为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人名称（公章）：                      
地址：                邮编：              
电话：                传真：              
日期：     年     月     日


二、开标一览表
	项目名称
	

	投标报价
总计
	（小写）¥                                   
（大写）人民币                       




投标人名称（公章）：                  
注：
1.此表为表样，表式不变。
2.如果单价和总价不符时，以单价为准。
3.价格应按照招标文件第二章第10条的要求报价。


三、投标报价明细表
（注：根据第五章项目采购需求填写）
	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	 
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	.......
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	大写：                  小写：                            

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为      %。


投标单位（必须盖公章）：
联系电话（必须填写）：
日期：     年     月     日
注： 
1.所有价格采用人民币表示。
2.投标人的报价应包括人员、保险、税金、运输、安装、仓储、清理、售后服务等所有费用，招标人不再支付任何其他费用。
3.报价必须机打，手工填写按无效标处理。
4.此表不够可复制放大。
5.投标人应按照招标文件要求填写单价与总价。
6.本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。



四、投标人基本信息
表一：
	投标人名称
	

	法定代表人
	
	注册地
	

	注册资金（万元）
	
	成立日期
	

	类型
	
	营业期限
	

	登记机关
	
	住  所
	

	注册号或社会信用代码
	

	经营范围
	

	备注
	



投标人：    （电子公章）    


表二：
	投标人名称
	

	法定代表人
	
	开办资金
	

	经费来源
	
	举办单位
	

	住所
	
	有效期
	

	统一社会信用代码
	
	登记机关
	

	业务范围
	

	备注
	



投标人：    （电子公章）    

注：投标人为企业的，填写表一；投标人为事业单位的，填写表二。
[bookmark: _Toc18359_WPSOffice_Level1]

五、人员配备表（如有）
	序号
	姓名
	年龄
	学历
	专业
	职称
	相关证书（编号）
	拟任职务

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	
	
	
	
	
	
	

	
3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



注：具体按评分标准的要求提供。

投标人：    （公章）    


六、类似项目业绩情况表
	序号
	项目名称
	项目规模（内容）
	合同金额
（万元）
	
备注

	1
	
	
	
	

	
2
	
	
	
	

	
3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



注：后附合同等相关材料，具体按评分标准的要求提供。

投标人：    （公章）    



七、服务承诺
（格式由投标人自定、加盖投标人公章）
[bookmark: _Toc13352_WPSOffice_Level1]

八、资质审查时投标人必须提交的资格证明文件
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件；（提供书面承诺书印章齐全，格式见示范格式）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:
（1）企业声明函（详见示范格式四）；
（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；
（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。
注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。 
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为制造业。
（三）拒绝符合下述条件的供应商参加本次采购活动（承诺制，详见示范格式）：
1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；
2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；
3.“列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商不得参加本项目的采购活动”。
招标人（代理机构）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存，查询结果以网页打印的形式留存并归档。
（四）投标供应商提供下列之一（提供相关材料）
1、供应商法定代表人参加投标的，提供法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求填写印章齐全）和法定代表人有效身份证（原件扫描上传加盖章）；
2、供应商授权委托人参加投标的，提供授权委托书（格式按照示范格式二要求填写印章齐全）和受托人有效身份证（原件扫描上传加盖章）。
（五）本次项目不接受联合体投标人参加投标（不是联合体即可）。
注：
[bookmark: _Toc27606_WPSOffice_Level1]1.以上所有要求提供的证明材料在投标截止时间之前扫描件加盖公章（电子公章）上传，用投标文件制作工具制作并生成上传至苏采云平台，纸质文件不作为审查对象。如电子投标文件无法查阅上述所要求提供的证明材料的评审小组将以未提供证明材料取消其继续参加评审的资格。
2.投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，履约保证金将不予退还，招标人有权终止合同。
3.上述相关原件，中标人必须在签订合同时提交招标人审查，中标投标人未能提供上述所有原件的，则取消其中标资格。
九、涉及无效投标文件条款中投标人必须提供的证明文件
（投标人参加投标时，按照招标文件相关要求提供材料）
10、 [bookmark: _Toc19257_WPSOffice_Level1]最终价格评审时投标人需提供的证明文件
（请投标人仔细阅读招标文件 评标办法及评分细则）
[bookmark: _Toc24951_WPSOffice_Level1]十一、投标人认为有必要提供并说明的其他资料
（格式由投标人自定，加盖投标人公章）
[bookmark: _Toc27261_WPSOffice_Level1]
十二、示范格式
[bookmark: _Toc29021_WPSOffice_Level1]示范格式一
[bookmark: _Toc10072_WPSOffice_Level1]法定代表人资格证明

单位名称：
地址：
姓名：       性别：      年龄：      职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。


投标人：   （加盖公章）   
日期：     年     月     日


[bookmark: _Toc21571_WPSOffice_Level1]
示范格式二
[bookmark: _Toc5342_WPSOffice_Level1]授权委托书

致 （招标人名称）  ：
本授权书宣告：
委托方：                      地址：                    
法定代表人：                
受托人：姓名      性别：      出生日期：    年    月    日
所在单位：                    职务：                    
身份证：                      联系方式：                
兹委托受托人        代表我公司参加 （招标人名称） 组织的 （项目名称） （项目编号：                  ）采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与招标人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受
托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。


投标人：   （加盖公章）   
日期：     年     月     日 
[bookmark: _Toc8490_WPSOffice_Level1]

示范格式三
承诺书

我单位参加本次采购活动，不存在以下情形，承诺如下：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；
（3）“列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商不得参加本项目的采购活动”；



投标人：   （加盖公章）   
日期：     年     月     日

示范格式四
中小企业声明函(货物)
本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的  规定,本公司参加                    (单位名称)的          (项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.                (标的名称),属于     (采购文件中明确的所属行业）行业；制造商  为   （企业名称）     ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       
万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.                (标的名称),属于     (采购文件中明确的所属行业）行业；制造商  为       （企业名称）      ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为  
万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

......
以上企业，不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大
企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。


企业名称(盖章)
                                      日 期:

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报；
2、非小企业不须提供此函。


示范格式五
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：
1.根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。
2.本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：   （加盖公章）   
日期：     年     月     日



注：非残疾人福利性单位不需提供此函。


示范格式六
      关于符合本国产品标准的声明函
致        （采购人）:
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司名称（盖章）：　
                                          日期：　年  月　日   
注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


示范格式七
承诺书
致   （招标人名称） ：
我公司参加贵单位组织实施的（项目编号：        ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1、我单位具有独立承担民事责任的能力；
2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


投标人：   （加盖公章）   
日期：     年     月     日


示范格式八
技术规格响应及偏离表
	序号
	项目采购需求中主要技术 条款描述
	所报产品规格、型号及相 应技术参数描述
	偏离
情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商:   （加盖公章）     
注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
（2）是否偏离用符号“+、=、- ”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。
（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表。
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