包5低频超声设备　装备采购技术参数汇总
一、装备清单汇总
	序号
	装备名称
	申购数量
	预算单价（元）
	预算总价（元）
	检定/校准要求

	1
	超声导波检测设备（低频）
	1
	985,000.00
	985,000.00
	校准

	合计
	
	1
	
	985,000.00
	


二、装备采购技术参数明细
1. 超声导波检测设备（低频）
	装备名称
	超声导波检测设备（低频）

	申购数量
	1

	预算单价（元）
	985,000.00

	预算总价（元）
	985,000.00

	功能要求
	★1.在每次导波检测中可以设置多组不同的采集频率；
▲2.可以显示所有采集的数据组，选择对应的数据组及频率以用作数据分析及距离、增益校正，设定反射比例；
★3.可以发现缺陷，复查校正发现的缺陷，并生成检测结果报告；
★4.可识别内外壁腐蚀、均匀壁厚减薄、局部腐蚀坑等典型缺陷；
5.导波激励与接收、信号调理、数据自动采集、数据显示、分析和存储；
6.可灵活设置激励脉冲峰值电压、脉冲重复频率、激励周期数、脉冲包络类型、增益；
7.支持收发一体、收发分离两种工作模式，适配不同探头类型与检测；
8.实现信号解读、缺陷评定与结果标准化输出。

	技术参数
	1.探头覆盖范围50～1016mm，频率范围覆盖20～200kHz；
2.频率分辨率不小于1kHz，支持定频与扫频两种模式；
▲3.理想情况下，地上直管段单向有效检测距离≥50m；
★4.现场可靠检测灵敏度不低于3%横截面损失；
5.常温探头：-20℃ ~ 60℃；
▲6.理想工况下，轴向缺陷位置精度在±10cm以内。

	验收标准
	[bookmark: _GoBack]设备及配件是否完好、齐全；功能、检测频率、探头覆盖范围、检测灵敏度是否符合要求。
GB/T 31211.1-2024《无损检测超声导波检测第 1 部分：总则》
GB/T 31211.2-2024《无损检测超声导波检测第 2 部分：磁致伸缩法》
GB/T 43480-2023《无损检测相控阵超声柱面成像导波检测》

	配置清单
	1.便携超声导波主机；2.分析电脑及软件；3探头传感器；4.耦合剂；
5.测试专用线；6.数据传输线；7.铁钴合金带6盒；8.磁化器；9.卡具；
10.充电器；11.配件箱。

	出厂资料
	1.使用说明书；2.产品合格证；3.保修卡；4.校准证书。

	质保期
	质保2年（可选择延保服务）。

	其他要求
	无
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