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 南京医科大学高性能计算平台采购项目 的潜在供应商应在苏采云系统注册登记成功后系统内免费获取招标文件，并于2026年10月20日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0380
1.2项目名称：南京医科大学高性能计算平台采购项目
1.3预算金额：人民币3500.00万元
1.4最高限价：人民币3500.00万元
1.5采购需求：南京医科大学为满足学校需要，需采购一套高性能计算平台。具体需求详见采购文件 第四章 采购需求。
1.6合同履行期限：合同签订生效后，60天内全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付采购人使用。
1.7本项目标的所属行业：工业。
1.8本项目非专门面向中小企业采购。
1.9本项目不接受进口产品。
1.10本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度的财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书加盖公章）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供自投标截止时间前六个月内任意一个月份：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书加盖公章）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。
2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
2.5 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。
三、获取招标文件
3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
3.2地点：苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载
3.3方式：采用网上注册登记方式 
3.4售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2026年10月20日09点30分（北京时间）
4.2地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
6.1本项目在江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告。
6.2勘察现场或答疑地点：无。
6.3获取招标文件方式补充：本项目采用网上注册登记方式。
①潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。
③“CA数字证书”的获取：
响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
⑤采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
⑥请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
7.1采购人信息
名 称：南京医科大学
地址：南京市江宁区龙眠大道101号
联系方式：汪老师 025-86867808
7.2采购代理机构信息
名 称：江苏省设备成套股份有限公司
地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场10楼1001室
联系方式：古南明 025-83306855
7.3项目联系方式
项目联系人：古南明
电　话： 025-83306855
邮箱：gunm@jcec.cn
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1、适用法律
1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“供应商（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3、政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策
（1）除采购公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
3.7本国产品支持政策
（1）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
（2）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：采购公告；供应商须知；供应商应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等。
4.2招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。
4.3采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。
5、招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
6.5供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7、联合体投标
7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
7.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。
7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
8、投标文件的组成
8.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如彩页、手册、检测报告等，具体详见技术参数要求），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。
8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。
9、投标文件的商务内容
9.1商务部分内容是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（4）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：
（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；
（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章）；
（3）供应商资格资信证明文件：
1) 第一章采购公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2) 第一章采购公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
3) 第一章采购公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。
（4）开标一览表 （格式见第六章）；
（5）《商务条款偏离表》；
（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料；
（7）其它。
10、投标文件的技术内容
技术部分内容是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）技术说明或服务方案；
（2）《技术条款偏离表》；
（3）服务承诺；
（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格内容
11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。
11.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11.5 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。
11.6本项目预算为：详见第一章。
12、投标文件的其他部分
12.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
12.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的采购文件不一致，以上述网站发布的采购文件为准。
13、投标保证金：（本项目无需缴纳投标保证金）
14、投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。
15、投标文件签署
15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。
16、投标费用
16.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2 招标代理服务费：
招标代理服务费：本次招标，中标人按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理服务招标收费基准费率的45%计算，若计算结果超过人民币壹万伍仟元的按固定金额人民币壹万伍仟元计算向采购代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。
四、投标文件的递交
17、投标文件的递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
18、投标文件的解密
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。
19、投标文件的修改和撤回
19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。
20、诚实信用
20.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。
20.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。
五、开标、评标与定标
21、开标
21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。
21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.3投标人不足3家的，不得开标。
21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
22、评标
22.1 评标委员会
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2  评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（2）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；
（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（6）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）或其他文字说明的商务和技术要求。
22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。
22.2.3澄清有关问题。
22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
22.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.3 评标方法和标准
22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。
22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评审因素，包括价格、技术、商务等。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求
22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
22.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
23、确定中标人
23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。
24、编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25、评标过程的保密性
25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
26、签订合同
26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
27、质疑
27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（四）事实依据（具体条款）；
（五）必要的法律依据（具体条款）；
（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
27.5投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将依法予以处罚。
27.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
28、投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
29、其他
29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。



[bookmark: _Toc22394]第三章 评标标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术响应情况得分高低顺序排列，由评标委员会确定中标人。
	

序号
	评分项目
	评分标准及细则
	分值

	1
	价格分
(30分)
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商的报价为评审基准价，其价格分为满分30分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：
报价得分=(评审基准价/该供应商的报价)×30分。
注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。
	30

	2
	指标响应
（43分）
	供应商所投产品全部满足采购文件“第四章 采购需求中二、技术指标及要求”的，得基础分43分，评分规则如下：
（1）带“★”的条款为实质性指标，不满足按无效投标处理；
（2）带“▲”的条款为重要技术指标，如带“▲”条款存在负偏离的，负偏离1项扣1分；
（3）其他技术指标，每负偏离1项扣0.2分；
上述第（2）、（3）项扣分累计，扣完本项分值为止。
（评标委员会根据第四章采购需求中技术指标及要求进行评审，请供应商根据第六章附件中技术条款偏离表中的条款响应，如实填列所投产品的技术指标和商务条款的响应内容并标注证明资料页码。所有对“★”“▲”的技术参数响应需提供支撑资料（提供相关证明材料并加盖投标单位公章包括明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页或产品说明书或第三方检测机构的检测报告，需求中有其他要求的仅从其要求。），如未附有效支撑材料或者所附的支撑材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则视为负偏离。）如文件中要求提供证明材料，建议采用箭头、标红或下划线等进行明显标注，方便评委查看。供应商须如实地在《技术条款偏离表》中标明满足与否，并对其真实性负责。在签订合同前，采购人有权要求供应商到用户现场验证，功能、性能需与技术要求一致，否则视为虚假应标，采购人有权追究其相应法律责任。）
	43

	3
	业绩
（3分）
	供应商提供自2023年01月01日（以合同签订日期为准）以来，承担过类似项目（高性能计算平台）业绩的，每提供1个业绩得1分，最高得3分。（提供合同复印件加盖公章，合同需体现相关内容）
	3

	4
	技术方案
（10分）
	项目实施方案（5分）：评标委员会根据供应商提供的项目实施方案进行打分，包括但不限于项目管理方法及项目组织结构、实施进度计划安排、实施流程及关键步骤实施保障措施：
1、方案要素齐全完整，组织结构、管理制度、进度计划、实施流程、关键环节保障措施全部明确、具体落地，完全贴合本项目实际需求、无通用模板化内容，可落地、可执行，得5分；
2、方案核心要素齐全，具备完整的组织、进度、流程、保障内容，但部分内容较为通用、细化程度不足，基本满足项目实施要求，得3分；
3、方案仅基础框架完整，关键实施流程、保障措施内容简略、落地性弱，仅勉强满足最低要求，得1分；
4、未提供项目实施方案的，不得分。
	5

	
	
	产品选型与兼容情况方案（5分）：评标委员会根据供应商提供的产品选型与兼容情况方案进行打分，包括但不限于技术路线、设备选型、数量配置、设备集成方案是否充分理解采购需求、是否考虑与已有系统(如现有作业调度系统、存储系统)的兼容性及使用习惯延续性等：
1、方案要素完整、技术路线清晰，设备选型、参数配置、数量配置完全匹配本项目采购需求；详细阐述与现有作业调度系统、存储系统等在用系统的对接方式、兼容机制、集成逻辑，兼容保障措施具体可落地，充分保障原有使用习惯延续、无适配风险，得5分；
2、方案内容完整，设备选型、配置及集成方案满足项目需求，可实现与现有系统兼容适配，明确考虑使用习惯延续性，但部分兼容、集成细节阐述简略、针对性一般，得3分；
3、仅提供基础选型及兼容方案，选型配置仅满足最低采购要求，兼容、集成内容表述笼统，无具体对接措施和保障细节，仅能实现基础兼容，得1分；
4、未提供产品选型与兼容情况专项方案的，不得分。
	5

	5
	项目实施能力、售后服务、增值服务
（13分）
	售后服务方案（5分）：评标委员会根据供应商提供的售后服务方案进行打分，包括但不限于配备的售后服务团队、是否满足用户对于售后服务的要求等：
1、售后服务方案要素齐全，贴合本项目实际运维需求，配备专职售后团队、明确服务人员及岗位职责；具备明确的售后响应时效、故障处理流程、定期巡检、质保服务、应急保障、回访机制等具体落地措施，服务体系完整、可执行性强、针对性足，得5分；
2、售后服务方案整体完整，覆盖本项目主要售后需求，配有售后团队及基础服务机制，能够满足项目售后要求，但部分服务细则、保障措施阐述较为简略、细化程度不足，得3分；
3、仅提供基础售后服务框架，售后团队配置、响应机制、维保措施内容笼统简单，无具体落地细则，仅勉强满足最低服务要求，得1分；
4、未提供售后服务方案的，不得分。
	5

	
	
	培训服务方案（5分）：评标委员会根据供应商提供的培训服务方案进行打分，包括但不限于培训方案、培训时间、培训内容等：
1、培训方案要素齐全，培训对象分层清晰、课时安排合理、课程内容贴合本项目设备及系统实际操作需求，包含授课、实操、考核、答疑、后续辅导等完整培训环节，措施具体、落地性强、针对性强，完全满足采购培训要求，得5分；
2、培训方案内容完整，覆盖主要培训环节，课程及课时安排基本满足项目需求，具备可实施性，但分层培训、实操安排或考核辅导等细节内容阐述简略，得3分；
3、仅提供基础培训框架，培训内容笼统、无具体课时及实操安排，关键培训环节缺失，无法充分满足项目培训需求、落地可行性低，得1分；
4、未提供培训服务方案的，不得分。
	5

	
	
	增值服务（3分）：评标委员会根据供应商提供的增值服务方案进行打分，包括但不限于供应商为本次建设集群提供异地灾备服务，当本次建设集群不能正常使用时，采购人可通过异地计算中心免费在线提交计算任务等：
1、供应商提供的异地灾备计算中心属于科技部认证的国家级超算的，得3分；
2、供应商提供的异地灾备计算中心与本次建设集群规模相当，但是不属于国家级超算的，得1分；
3、供应商未提供本服务、或采用的异地灾备计算中心规模不及本次建设集群规模的，不得分。
（供应商需提供服务承诺函及科技部官网截图证明相关证明材料）
	3

	6
	投标主要产品为环保节能产品（1分）
	投标主要产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得0.5分。
	0.5

	
	
	投标主要产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得0.5分。
	0.5

	7
	合计
	100



说明：1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。
2.小微企业价格扣除
2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
3.监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除
4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》
4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.本国产品的价格扣除
6.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
6.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。


[bookmark: _Toc8605]第四章 采购需求
[bookmark: _Toc3932][bookmark: _Toc27315][bookmark: _Toc481057147][bookmark: _Toc32119][bookmark: _Toc311][bookmark: _Toc18449][bookmark: _Toc4968]一、项目概述
南京医科大学需采购高性能计算平台。具体需求如下：
1、设备名称、数量
	[bookmark: OLE_LINK12]序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	高性能计算平台
	套
	1


2、配置要求
	序号
	分项明细
	数量

	1
	计算系统：

	
	1）登录管理节点
	2

	
	2）通用计算节点
	20

	
	3）大内存计算节点
	3

	
	4）专用节点
	3

	
	5）GPU计算节点1
	2

	
	6）GPU计算节点2（核心产品）
	10

	
	7）GPU计算节点3
	1

	
	8）超融合节点
	4

	2
	共享存储
	1

	3
	网络系统：

	
	1）高速计算网络
	1

	
	2）万兆业务网络
	1

	
	3）千兆管理网络
	1

	4
	集群调度管理系统
	1

	5
	集群防火墙
	1



[bookmark: _Toc29315][bookmark: _Toc2652][bookmark: _Toc9991]二、技术指标及要求
“★”“▲”的技术参数响应需提供支撑资料（提供相关证明材料并加盖投标单位公章包括明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页或产品说明书或第三方检测机构的检测报告，需求中有其他要求的仅从其要求。），如未附有效支撑材料或者所附的支撑材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则视为负偏离。如文件中要求提供证明材料，建议采用箭头、标红或下划线等进行明显标注，方便评委查看。供应商须如实地在《技术条款偏离表》中标明满足与否，并对其真实性负责。在签订合同前，采购人有权要求供应商到用户现场验证，功能、性能需与技术要求一致，否则视为虚假应标，采购人有权追究其相应法律责任。
1.计算系统
1）登录管理节点
	序号
	技术参数和性能要求

	1.1
	形态：2U机架式服务器；

	1.2
	CPU：配置≥2 颗 X86处理器；
单颗 CPU 物理核数≥32核，基准频率≥2.1GHz，最大睿频频率≥4GHz，缓存≥160MB，TDP≤270W；（提供官网截图，如未提供按“其他”负偏离扣分）

	1.3
	内存：每物理核心配置≥4GB DDR5 5600MT/s内存空间；

	1.4
	硬盘：配置≥4块960G SATA SSD；

	1.5
	RAID：配置≥1块4G RAID卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60；

	1.6
	以太网络：配置≥2个千兆网口，配置≥2个万兆网口（含模块）；

	1.7
	IB网络：配置≥1个200G IB 网络端口，系统实际传输速率≥200Gb/s；

	1.8
	管理：配置≥1个独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面、支持H5虚拟键盘、支持VNC功能；支持监控服务器内部主要部件的状态；支持带外获取主板、背板等板卡信息；支持RAID卡配置带外导入导出功能；

	1.9
	电源：满配冗余电源，支持n+n冗余；



2）通用计算节点
	序号
	技术参数和性能要求

	1.1
	形态：2U机架式服务器；

	1.2
	CPU：配置≥2 颗 X86处理器；
★单颗 CPU 物理核数≥48核，基准频率≥2.1GHz，最大睿频频率≥4GHz，缓存≥260MB，TDP≤330W；（提供处理器官网截图）

	1.3
	内存：满配处理器内存通道，每物理核心配置≥5.33GB DDR5 5600MT/s内存空间；

	1.4
	硬盘：配置≥1块960G SATA SSD；

	1.5
	以太网络：配置≥2个千兆网口，配置≥2个万兆网口（含模块）；

	1.6
	IB网络：配置≥1个200G IB 网络端口，系统实际传输速率≥200Gb/s；

	1.7
	管理：配置≥1个独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面、支持H5虚拟键盘、支持VNC功能；支持监控服务器内部主要部件的状态；支持带外获取主板、背板等板卡信息；支持RAID卡配置带外导入导出功能；

	1.8
	电源：满配冗余电源，支持n+n冗余；



3）大内存计算节点
	序号
	技术参数和性能要求

	1.1
	形态：4U机架式服务器；

	1.2
	CPU：配置≥4 颗 X 86处理器；
▲单颗 CPU 物理核数≥32核，基准频率≥2.4GHz，最大睿频频率≥4.1GHz，缓存≥60MB，TDP≤250W；（提供官网截图，如未提供按“▲”负偏离扣分）

	1.3
	内存：满配处理器内存通道，每物理核心配置≥32GB DDR5 5600MT/s内存空间；

	1.4
	硬盘：配置≥2块960G SATA SSD；

	1.5
	RAID：配置≥1块4G RAID卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60；

	1.6
	以太网络：配置≥2个千兆网口，配置≥2个万兆网口（含模块）；

	1.7
	IB网络：配置≥1个200G IB 网络端口，系统实际传输速率≥200Gb/s；

	1.8
	管理：配置≥1个独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面、支持H5虚拟键盘、支持VNC功能；支持监控服务器内部主要部件的状态；支持带外获取主板、背板等板卡信息；支持RAID卡配置带外导入导出功能；

	1.9
	电源：满配冗余电源，支持n+n冗余；



4）专用节点
	序号
	技术参数和性能要求

	1.1
	形态：4U机架式服务器；

	1.2
	CPU：配置≥2 颗 X86处理器；
▲单颗 CPU 物理核数≥32核，基准频率≥2.1GHz；（提供官网截图，如未提供按“▲”负偏离扣分）

	1.3
	内存：每物理核心配置≥8GB DDR5 5600MT/s内存空间；

	1.4
	硬盘：配置≥2块960G SATA SSD，配置≥6块18T SATA HDD；

	1.5
	RAID：配置≥1块4G RAID卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60；

	1.6
	GPU：采用GPGPU架构，配置≥4块双宽加速卡；
单卡显存容量≥48GB GDDR6，显存带宽≥864GB/s，支持ECC，FP32计算能力≥59.8 TFLOPS，FP16计算能力≥119.5 TFLOPS，支持硬件级光线追踪或可等效实现的能力；

	1.7
	GPU扩展：支持扩展至8张同类型GPU卡；

	1.8
	以太网络：配置≥2个千兆网口，配置≥2个万兆网口（含模块）；

	1.9
	IB网络：配置≥1个200G IB 网络端口，系统实际传输速率≥200Gb/s；

	1.10
	管理：配置≥1个独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面、支持H5虚拟键盘、支持VNC功能；支持监控服务器内部主要部件的状态；支持带外获取主板、背板等板卡信息；支持RAID卡配置带外导入导出功能；

	1.11
	电源：满配冗余电源，支持n+n冗余；



5）GPU计算节点1
	序号
	技术参数和性能要求

	1.1
	形态：机架式服务器，高度≥8U；

	1.2
	CPU：配置≥2 颗X86架构国产处理器。
▲单颗 CPU 物理核数≥64核，基准频率≥3.0GHz，三级缓存≥256MB；

	1.3
	内存：每物理核心配置≥8GB DDR5 5600MT/s内存空间；

	1.4
	硬盘：配置≥2块960G SATA SSD，配置≥1块7.68T Nvme SSD；

	1.5
	RAID：配置≥1块4G RAID卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60；

	1.6
	GPU：采用GPGPU架构，配置≥8张GPU卡；
GPU单卡算力实测性能不低于下述单卡算力指标的95%，投标文件中需提供测试报告与说明（内容需要包含测试环境、测试步骤、测试结果截图等内容）；
▲单卡算力指标：双精度（FP64）运算能力≥22TFlops，单精度（FP32)运算能力≥44TFlops、单精度（TF32）≥177TFlops，半精度（FP16）运算能力≥354 TFlops，FP8运算能力≥708TFLOPS。单卡显存指标：显存容量≥144GB，显存带宽≥2.4TB/s。模组内互联带宽指标：GPU任意卡间互联（不包含以太网互联）带宽≥440GB/s；

	1.7
	以太网络：配置≥2个千兆网口，配置≥2个万兆网口（含模块）；

	1.8
	IB网络：配置≥4个400G IB 网络端口；

	1.9
	管理：配置≥1个独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面、支持H5虚拟键盘、支持VNC功能；支持监控服务器内部主要部件的状态；支持带外获取主板、背板等板卡信息；支持RAID卡配置带外导入导出功能；

	1.10
	电源：满配冗余电源，支持n+n冗余；



6）GPU计算节点2
	序号
	技术参数和性能要求

	1.1
	形态：机架式服务器，高度≥6U；

	1.2
	CPU：配置≥2 颗 X86处理器；
▲单颗 CPU 物理核数≥32核，基准频率≥3.55GHz，最大睿频频率≥4.4GHz，缓存≥256MB，TDP≤280W；（提供官网截图，如未提供按“▲”负偏离扣分）

	1.3
	内存：每物理核心配置≥8GB DDR5 5600MT/s内存空间；

	1.4
	硬盘：配置≥2块960G SATA SSD；

	1.5
	RAID：配置≥1块4G RAID卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60；

	1.6
	GPU：采用GPGPU架构，配置≥8张GPU卡；
单卡算力指标：核心数≥19968，单精度（FP32）运算能力≥97TFlops。显存容量≥80GB，显存类型为GDDR6及以上，支持ECC；

	1.7
	以太网络：配置≥2个千兆网口，配置≥2个万兆网口（含模块）；

	1.8
	IB网络：配置≥1个200G IB 网络端口，系统实际传输速率≥200Gb/s；

	1.9
	管理：配置≥1个独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面、支持H5虚拟键盘、支持VNC功能；支持监控服务器内部主要部件的状态；支持带外获取主板、背板等板卡信息；支持RAID卡配置带外导入导出功能；

	1.10
	电源：满配冗余电源，支持n+n冗余；



7）GPU计算节点3
	序号
	技术参数和性能要求

	1.1
	形态：4U机架式服务器；

	1.2
	CPU：配置≥2 颗X86架构国产处理器；
▲单颗 CPU 物理核数≥64核，基准频率≥3.0GHz，三级缓存≥256MB；

	1.3
	内存：每物理核心配置≥4GB DDR5 5600MT/s内存空间；

	1.4
	硬盘：配置≥2块960G SATA SSD；

	1.5
	RAID：配置≥1块4G RAID卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60；

	1.6
	GPU：采用GPGPU架构，配置≥8块双宽显卡；
▲单块显卡显存容量≥64GB，显存带宽≥1.8TB/s，双精度（FP64）计算能力≥21TFLOPS，单精度（FP32）计算能力≥42TFLOPS，单精度（TF32）计算能力≥170TFLOPS，半精度（FP16/BF16）计算能力≥340 TFLOPS；

	1.7
	以太网络：配置≥2个千兆网口，配置≥2个万兆网口（含模块）；

	1.8
	IB网络：配置≥1个200G IB 网络端口，系统实际传输速率≥200Gb/s；

	1.9
	管理：配置≥1个独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面、支持H5虚拟键盘、支持VNC功能；支持监控服务器内部主要部件的状态；支持带外获取主板、背板等板卡信息；支持RAID卡配置带外导入导出功能；

	1.10
	电源：满配冗余电源，支持n+n冗余；



8）超融合节点
	序号
	技术参数和性能要求

	1.1
	形态：2U机架式服务器；

	1.2
	CPU：配置≥2 颗 X86处理器；
单颗 CPU 物理核数≥32核，基准频率≥2.1GHz，最大睿频频率≥4GHz，缓存≥160MB，TDP≤270W；（提供官网截图，如未提供按“其他”负偏离扣分）

	1.3
	内存：每物理核心配置≥6GB DDR5 5600MT/s内存空间；

	1.4
	硬盘：配置≥2块480G SATA SSD，配置≥2块1.92T NVMe SSD,配置≥6块8T SATA HDD；

	1.5
	RAID：配置≥1块4G RAID卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60；

	1.6
	以太网络：配置≥2个千兆网口，配置≥2个万兆网口（含模块）；

	1.7
	管理：配置≥1个独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面、支持H5虚拟键盘、支持VNC功能；支持监控服务器内部主要部件的状态；支持带外获取主板、背板等板卡信息；支持RAID卡配置带外导入导出功能；

	1.8
	电源：满配冗余电源，支持n+n冗余；

	1.9
	授权要求：配置基于服务器CPU颗数进行桌面云（计算、存储）虚拟化授权，此外本项目要求提供150个VDI并发用户连接授权，支持发布专有桌面、还原桌面（包括池化桌面）、共享桌面、远程应用和TCI终端至少6种桌面资源，满足不同场景的应用需求。

	1.10
	1软件要求：
1.1为确保业务连续性，虚拟化平台需支持平滑滚动升级，支持群集不停机情况下的服务器逐台升级，升级时将自动迁移虚拟机至其他主机，不影响业务运行。为保障业务实时性，虚拟化平台非内核级更新支持业务不中断热升级，升级过程无需重启主机；
1.2 支持热升级，升级期间对于已接入的用户桌面使用不会造成影响；（提供相关证明材料，如未提供按“其他”负偏离扣分）
1.3 为保证平台平稳运行，避免业务部门因云平台资源不足或异常影响业务开展，平台应可依据虚拟机/服务器/集群当前的资源占用和调度情况，量化出每个虚拟机/服务器/集群的体验和风险的综合评分（评分越低，代表此虚拟机/服务器/集群的使用体验越差，越有可能发生风险问题），且支持查看评分趋势变化图，帮助管理员及时识别相关问题。并且给出处置建议引导管理员解决，如虚机配置不足提示扩容，服务器负载过高建议迁移部分虚机等；（提供功能界面截图，如未提供按“其他”负偏离扣分）
1.4 为提高桌面云平台问题的处置效率，帮助管理员快速定位问题根因，降低管理员的运维负担。运维平台应可持续性检测并发现虚拟机、主机、集群相关的软硬件问题（如虚机卡慢问题），检测出的问题按照严重程度做分级，并支持结合内置AI智能诊断库，进行自动化问题诊断，可直接在平台上以图文形式直接展示问题分析说明、问题举证分析、问题处置建议，管理员根据处置建议操作即可；（提供相关证明材料，如未提供按“其他”负偏离扣分）
1.5 为满足研发一类创新型用户的个性化诉求，并保证桌面使用软件满足公司合规要求，桌面云平台应提供软件商城功能，可以将通过公司审核的软件进行管理并发布给特定的用户（组）或虚拟机，用户仅可以通过桌面自带的桌面助手根据需求安装软件商城中已经发布的应用软件，其他来源的软件（如自行下载的）不能安装；（提供相关证明材料，如未提供按“其他”负偏离扣分）
1.6 具备应用知识图谱分析与排查能力，可基于内置深度学习模型输出应用体验评分，快速定位影响应用体验差的根因并能够给出应用体验优化处置建议，可以批量将处置方法推送到云桌面进行精准处理；（提供相关证明材料，如未提供按“其他”负偏离扣分）



2.共享存储
	序号
	技术参数和性能要求

	▲1.1
	整体需求：
1.存储系统容量：系统裸容量≥5.94PB，其中NVMe SSD裸容量≥0.18PB，HDD裸容量≥5.76PB；系统可用容量≥3.56PB，其中NVMe SSD可用容量≥0.11PB，HDD可用容量≥3.45PB；提供本系统全存储容量、全功能模板商业版软件licence。（供应商须提供承诺函，验收时若未达到容量指标，须免费更换设备，直至达标为止）
2.存储系统性能：
(1)全闪资源池：聚合读带宽≥60GB/s，聚合写带宽≥64GB/s；单客户端单流读带宽≥12GB/s，单客户端单流写带宽≥9GB/s；IOPS≥85万；
（2）混闪资源池：聚合读带宽≥32GB/s，聚合写带宽≥20GB/s；
单客户端单流读带宽≥12GB/s，单客户端单流写带宽≥8GB/s；IOPS≥60万；
（供应商须提供承诺函，验收时若未达到性能指标，须免费更换设备，直至达标为止）
3.系统架构：采用Scale-Out分布式集群存储架构，支持全局统一命名空间，不接受IO节点+扩展柜或JBOD的模式；
4.自主可控：投标产品为软硬件一体机、非软件+硬件服务器组合模式，存储系统硬件和配套存储系统软件为同一品牌。

	▲1.2
	系统配置：
1.CPU：系统共配置≥8颗国产X86架构处理器，单颗CPU物理核数≥32核，基础频率≥2.9GHz；
2.缓存容量：每处理器核心配置≥4GB DDR5缓存容量；
3.系统盘：单存储节点配置≥2个480GB SSD作为系统盘，需支持RAID1；
4.数据盘1：单存储节点配置≥6个7.68TB NVMe SSD；
5.数据盘2：单盘容量≤24TB；
6.以太网络：单存储节点配置≥2个千兆网口，≥2个万兆网口（含光模块），≥1个千兆管理端口；
7.IB网络：单存储节点配置≥1个400G IB网络端口；
（以上系统配置供应商须提供承诺函，加盖供应商公章，如未提供按“▲”负偏离扣分）

	1.3
	存储协议：
1.支持包含但不限于POSIX、NFS、S3、ISCSI、NVMe-oF等多种访问协议；
2.配置私有客户端，支持基于多种国产、非国产的操作系统部署存储软件，支持多种国产、非国产操作系统客户端挂载，且内存占用可≤4GB；

	1.4
	数据保护：
1.采用N+M:b EC数据保护方式，支持动态EC，当节点故障时确保新数据可靠性不降级，当节点增加时候可调整EC配比提升空间利用率；
2.支持磁盘分组、节点分区等冗余机制，缩小故障域，近一步保障数据安全；
3.支持固态盘寿命监控，可以在系统中显示每一块固态盘的寿命百分比，提前告警及隔离处理。当磨损度达到极限阈值时，自动将故障盘从系统中踢出；
▲4.支持存储节点性能异常检测，可以自动检测对应的节点，触发告警并提供处理方案。（提供系统界面功能截图或第三方检测报告，如未提供按“▲”负偏离扣分）

	1.5
	性能优化：分布式存储支持设置缓存加速，支持IO聚合，将小块随机IO聚合为大块顺序IO，支持读、写缓存加速配置；

	1.6
	QoS：支持文件系统/目录、用户/用户组，客户端维度设置QoS，可对读、写、读写 分别设置IOPS和带宽；

	1.7
	分级存储：
1.支持配置分级存储功能，实现数据放置在统一存储空间的不同的存储池介质中，支持包括SSD、HDD等，支持配置数据写入策略，可以根据文件名、文件属性设置策略，支持配置迁移策略和删除策略，可以根据文件名、文件大小、访问时间、修改时间、创建时间、元数据修改时间等设置数据迁移策略；
2.存储自带支持分层容量统计。

	▲1.8
	文件远程复制：在多校区网络互联的前提下，系统能够支持多套存储系统间可以周期性的自动完成数据备份或人工手动触发数据备份，通过 IP 链路传输指定目录内的数据，实现在异地保存数据备份，支持全量同步和增量同步，支持断点续传；（提供系统界面功能截图或第三方检测报告，如未提供按“▲”负偏离扣分）

	1.9
	支持多种加速器直通存储：读写支持NVIDIA、GPGPU架构国产AI计算卡等加速卡直连存储功能，支持将存储数据直接写入显存；

	1.10
	管理功能：
1.多集群统一管理：在多校区网络互联的前提下，支持以图形界面的方式对多集群存储进行统一管理，需包含系统的健康状态、容量、性能情况，系统内节点的健康状态、节点内磁盘的健康状态等；
2.支持大屏展示多集群信息、节点信息、存储容量使用趋势、集群告警、集群性能等信息；
▲3.提供业务IO模型采集和分析工具，包括但不仅限于IO读写分布统计、IO块大小统计分析、IO顺序随机读写统计分析、文件读写操作类型统计分析、客户端带宽/IOPS统计分析，分析结果采用图形化界面展示，并支持导出和下载性能分析报告。（提供系统界面功能截图或第三方检测报告，如未提供按“▲”负偏离扣分）



3.网络系统
1）高速计算网络
	序号
	技术参数和性能要求

	1.1
	配置≥32端口NDR IB高速内联交换机，单台提供≥64个400Gb/s IB网络端口，实现本次采购涉及的所有计算、存储设备之间端到端数据传输速率≥200Gb/s，设备数量以满足现场实际需求为准，投标文件中需明确标注设备数量与规格；

	1.2
	需配置配套模块、线缆，数量、长度以满足现场需求为准，投标文件中需明确标注设备数量与规格。



2）万兆业务网络
	序号
	技术参数和性能要求

	1.1
	配置万兆交换机，实现链路冗余，单台提供≥48口10G SFP+以太网端口，提供≥8个100G QSFP28以太网端口，设备数量以满足现场实际需求为准，投标文件中需明确标注设备数量与规格；

	1.2
	需配置配套模块、线缆，数量、长度以满足现场需求为准，投标文件中需明确标注设备数量与规格。



3）千兆管理网络
	序号
	技术参数和性能要求

	1.1
	配置千兆交换机，实现链路冗余，单台提供≥48个10/100/1000M 自适应电口，提供≥4个1G/10G SFP+光口，设备数量以满足现场实际需求为准，投标文件中需明确标注设备数量与规格；

	1.2
	需配置配套模块、线缆，数量、长度以满足现场需求为准，投标文件中需明确标注设备数量与规格。



4.集群调度管理系统
	序号
	技术参数和性能要求

	▲1.1
	整体需求：
1.需与共享存储系统为同一品牌，或能够在集群调度管理系统中实现存储系统的存储配额、使用量监控、IO性能查看；（提供功能界面截图，如未提供按“▲”负偏离扣分）
2.采用商业版集群调度管理软件，具有完全自主知识产权；（提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，如未提供按“▲”负偏离扣分）
3.提供本次采购集群中所有节点、GPU卡、存储系统的全功能模板商业版软件licence授权。（供应商须提供承诺函，加盖供应商公章，如未提供按“▲”负偏离扣分）

	1.2
	统一应用平台：
1.提供计算服务运营能力，包括资源服务申请、资源审批、配额管理、数据管理、权限管理、分级管理、计费功能及集群自动化运维、集群运营状况分析等功能。可以实现科学计算、人工智能等业务形态融合与门户统一。（提供功能界面截图，如未提供按“其他”负偏离扣分）
2.可对多种不同硬件平台进行融合管理与调度，可实现高性能计算与智能计算业务形态融合管理，可实现国产CPU与非国产CPU统一调度，可实现国产GPGPU加速卡与非国产GPGPU加速卡统一调度。
3.供应商须提供标准化的门户API接口及配套开发文档，支持用户基于门户系统进行二次开发。系统须满足学校统一管理规范，支持将数据无缝对接至校级数据中台。在项目建设及质保期内，供应商需配合用户调整现有接口，以便满足二次开发或数据对接需求。
4.平台通过设定的角色分配相应的功能权限。角色分为普通用户、集群管理员、运维管理员。
（1）普通用户主要进行作业提交、资源申请、账号注册等功能；
（2）集群管理员，负责管理资源、资源审批，管理系统中所有计算资源和作业；
（3）运维管理员，负责系统集群基础环境、作业调度环境、业务环境运维，进行集群健康检查。
5.支持团队管理，系统管理员可以创建团队，团队管理员可以管理团队内用户，对团队内用户进行邀请、移除，以及资源分配工作，并查看团队内成员的消费明细、作业信息；（提供功能界面截图，如未提供按“其他”负偏离扣分）
▲6.支持多集群管理，实现多校区资源的统一纳管，提供集群接入和集群配置功能，实现平台管理员多集群统一运营管理，用户可申请不同集群资源进行任务提交；（提供功能界面截图，如未提供按“▲”负偏离扣分）
7.混合云：支持混合云算力管理方式，平台在用户体验一致的前提下可同时纳管本地算力资源与云端算力资源。用户可申请开通云端资源和本地资源，同时平台支持对云端/本地资源的授权、计费计量等管理。

	1.3
	作业提交：支持命令行提交、模板提交、图形提交等多种作业提交方式，方便满足同用户使用习惯；支持作业模板功能，用户可保存常用作业配置为模板，提高作业提交效率；支持作业参数的灵活配置，包括资源需求、运行时间、依赖关系等。支持自定义作业标签，方便用户维护统计。

	1.4
	自动化部署与运维工具：提供基于命令行的集群环境配置工具软件，实现一键配置所有节点的SSH无密码访问、RSH无密码访问、网络连通检测、IPMI配置、NFS配置、添加及删除用户、同步文件，实现有所有节点并行执行命令等功能，方便集群运维管理。

	1.5
	人工智能训练平台：
1.提供一站式开发环境服务，提供TensorFlow、PyTorch等开发框架，提供JupyterLab等开发工具，支持服务实例的暂停和重启，支持开发环境自定义；
2.支持用户从AI社区、文件管理、共享中心、外部数据集仓库来源创建数据集，用户填写数据集信息、数据集名称和使用区域后，系统根据来源自动下载获取数据集文件。
▲3.支持用户从AI社区、文件管理、共享中心、外部模型仓库来源创建模型，用户填写模型信息、模型名称和使用区域后，系统根据来源自动下载获取模型文件。（提供功能界面截图，如未提供按“▲”负偏离扣分）
4.支持 TensorFlow、PyTorch 主流训练框架，适配数据并行、模型并行混合训练模式，支持多机多卡算力集群调度；
5.支持公有镜像管理，用户可以订阅平台公有的容器镜像资源进行使用；管理员可以向公有镜像库上传镜像资源；
6.支持私有镜像管理，将私有镜像分享至公有镜像库，供其他用户订阅和使用。支持本地镜像上传和自定义；
7.支持创建多容器实例任务，可通过页面对容器组提交批量执行脚本，以支持分布式训练或服务部署；
8.支持配置容器环境变量和启动脚本，在容器运行时默认执行，避免资源闲置；
9.支持加速卡低使用率处理，实时监测 Notebook、容器实例任务的加速卡运行状态，当资源利用率低于预设配置阈值时，触发预设处理机制；
▲10.支持多加速器兼容，支持在同一调度器中，同时管理、调度和监控业界主流NVIDIA GPU和国产加速器。（提供功能界面截图，如未提供按“▲”负偏离扣分）

	1.6
	大模型应用服务：
1.大模型对话服务：支持多轮对话，提供会话记录管理能力；支持对话重新生成、复制、删除等能力。
2.知识库管理：提供个人知识库管理功能，支持解析Word、PPT、Excel、PDF、图片、网页等文件形式，用户可自定义解析模型、OCR模型、解析方法、文档语言等参数。
3.智能体管理：支持基于拖拽式编程方式构建个人智能体，提供检索、生成回答、对话、问题分类、静态消息、搜索等多种工作流组件，支持可视化配置各模块具体参数；提供在线的对话式智能体试用能力，用户可获取智能体web端访问链接。

	1.7
	集群监控管理：
1.物理视图：提供直观的物理视图，真实还原设备的真实物理位置分布和位置关系。能够快速识别查看范围的资产是否存在告警，并且能够快速查看对应的告警内容，直观的展现各类设备的告警信息。提供服务器、交换机等资产的额详细状态监控视图，分类展示该节点的静态信息和运行状态。静态配置信息包括CPU型号、内存大小、管理IP、操作系统版本等，动态信息包括磁盘分区状态、网卡状态、进程状态、IPMI传感器状态、GPU状态等。（提供功能界面截图，如未提供按“其他”负偏离扣分）
▲2.大屏展示：提供存储监控、作业监控、集群监控等大屏仪表盘，直观展示集群运行情况、节点使用情况、作业状态、集群资产等信息。（提供功能界面截图，如未提供按“▲”负偏离扣分）
3.资产监控：支持查看所有资产监控信息，包括各种资产类型、管理IP、采集状态等信息，也可查看每个资产的详细信息，如机型、摆放位置、机器状态、序列号等。
4.调度视图：提供调度视图，支持查看Slurm服务信息以及Agent线程数、RPC线程数、未调度作业等待时间最大值、等待调度时间大于10分钟作业列表等调度系统相关核心指标。
5.网络视图：以拓扑形式，展示网络内的各种交换机—服务器之间的连接关系和运行状态，能够展示任意两台相连资产间的流量情况。支持查看资产的详细运行状态、日志、告警等信息。支持拓扑自发现、拓扑基线管理等能力。
▲6.存储视图：支持从存储集群到存储服务器的各层级监控，涵盖存储系统运行状态、存储用量，IOPS、数据等级等核心性能指标，支持多品牌存储系统统一展示。（提供功能界面截图，如未提供按“▲”负偏离扣分）
7.告警管理：支持自定义告警通知策略，在告警触发时，实现消息预警、邮件告警等通知方式。
8.健康检查：支持对服务器等资产进行检查，获取服务器带外、带内故障信息，支持针对故障进行快速隔离与诊断处理。（提供功能界面截图，如未提供按“其他”负偏离扣分）
9.故障节点处理：支持筛选故障节点并进行统一管理，支持对故障节点批量执行自定义脚本进行快速处理，支持故障节点快速报修，支持联动自动化运维流程实现维修后节点返修上线。

	1.8
	▲资源计费：支持查看不同集群、不同团队账户的账单；支持针对团队的账单查询、收支明细查询、消费明细查询等。其中消费明细支持查看共享机时、存储费、独占队列费等，支持查看团队作业运行时长所消费金额。收支明细支持查看团队账户交易类型，交易金额以及账户余额等。支持自定义时间段搜索账单，并导出账单。（提供功能界面截图，如未提供按“▲”负偏离扣分）

	1.9
	技术服务：
1.集群系统实施部署：
供应商需提供集群系统原厂实施部署服务，完成对用户现有多集群的统一纳管部署。
1.1应用环境部署
提供应用部署服务，包括集群基础环境、AI计算环境及生信相关软件（如：Coding language，Plot，Mapping，SNP/Indel calling，Variant call format，Genotype phasing, imputation，Phylogenetic tree，Structure analysis，RAD-seq，SNP annotation等）、模块的安装调优部署；
1.2集群性能调优
提供集群性能调优服务，包括对MPI、数学库、生信相关软件（如：Coding language，Plot，Mapping，SNP/Indel calling，Variant call format，Genotype phasing, imputation，Phylogenetic tree，Structure analysis，RAD-seq，SNP annotation等）等进行调优；
1.3作业调度系统服务：
1）提供队列设置、用户设置、用户导入等集群搭建服务；
2）提供作业调度系统作业脚本设置、作业提交、作业查询等培训工作；
3）供应商需负责解决用户在使用集群调度系统过程中出现的软件功能问题、性能问题和相关技术故障；
4）在质保期内，提供集群调度软件免费升级服务；
2.运维管理：
2.1报表服务：按月提供用户、队列、节点、应用、作业规模等不同维度统计信息；按月提供用户、队列、集群等不同维度的分析报表，输出运维分析报告；
2.2 异常原因分析：提供异常作业数据分析服务，对异常作业进行统计，定期输出异常作业统计及异常发生原因分析报告；
3.巡检：
按季度对全部计算节点进行健康度检查，筛选出存在故障的节点，进行处理或报修到售后。



5.集群防火墙
	序号
	技术参数和性能要求

	1.1
	网络层大包吞吐量≥18G，IPS吞吐量≥3.5G，最大并发连接数≥400万，最大新建连接数≥16万；IPSec  VPN吞吐量≥1G；

	1.2
	采用国产化芯片和操作系统，规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：128G SSD，电源：冗余电源，接口：6千兆电口；

	1.3
	产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式；

	1.4
	支持SD-WAN组网丢包优化功能，优化互联网场景下丢包严重的问题，改善实时类应用的业务访问体验，满足用户业务稳定访问需求。

	1.5
	产品支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式；

	1.6
	产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议；

	1.7
	产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等；

	1.8
	产品支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护；

	1.9
	产品内置不低于15000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则；

	1.10
	产品支持僵尸主机检测功能，可识别主机的异常外联行为；

	1.11
	支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁；

	1.12
	产品支持多种安全日志存储方式，至少包括防火墙本机、日志服务器等不同方式，支持多条件的安全日志组合查询，查询条件包括但不限于日志类型、日志级别、生成时间；

	1.13
	产品支持3种以上的用户认证方式,包含但不限于单点登录、本地账号密码、外部账号密码认证；



三、服务要求
[bookmark: OLE_LINK40]1、技术培训：供应商应为采购人提供人员培训，每年不少于4次的设备操作培训，培训人员数量不低于2人。
2、免费质保期：免费质保期五年，自验收合格次日起算。质保期内发生任何设备损坏，所需要的维修费用（包括零部件费用、维修费用）均由供应商承担（人为操作不当造成的损坏除外）。
3、售后技术服务要求：接到故障通知后1小时内作出答复，一般问题2小时之内解决；若采购人有需求，12小时内到达现场解决；若遇重大问题在2-3天内解决。

四、安装要求
1、按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准，没有行业标准的产品，供应商应提供相关制造商标准。
2、设备安装调试：设备到货后，供应商在接到通知的7个工作日内派人前往负责该设备的安装、调试和操作培训，直至达到各项验收指标合格。

[bookmark: OLE_LINK9]五、报价要求
1、报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
2、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
3、供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

六、交货期、交货方式及交货地点
1、 交货期：合同签订生效后，60天内全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付采购人使用。
2、交货方式：供应商在采购人指定地点交货，并完成安装、调试。
3、交货地点：南京医科大学指定地点。

七、其他技术服务要求
1、投标人须保证本次投标产品系优质材料和先进工艺制成新出厂的产品，且完全与投标文件所述相符。
2、交付使用前发生的产品硬件损坏和不合格，一律退换新品。在质保期开始的前三个月内，若发生产品损坏和性能不合格（非使用不当原因造成），除采购人同意修理之外，亦应退换新品。

八、履约保证金
1、缴纳履约保证金
供应商中标后7个工作日内，将中标合同金额10%的履约保证金以银行对公转账形式支付至学校指定账户，并将加盖单位公章的银行回执单或网银截图递交至学校，学校凭付款凭证及财务处到款情况办理合同签订相关手续。
南京医科大学指定账户信息具体如下：
单位名称：南京医科大学
开 户 行：南京市工行汉中门支行                          
账    号：4301010109001038622
注：请在转账时备注“项目名称+履约保证金”字样。
2、若供应商中标后无故拖延、拒绝缴纳或逾期缴纳履约保证金，则视为中标供应商放弃中标资格，学校有权取消其中标结果，按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，或者重新组织招标。
3、合同履行过程中，若经学校核实存在货物质量问题或中标供应商违约情形，学校有权在通知中标供应商后，从履约保证金中抵扣相应的补偿或赔偿款项。
4、履约保证金退还流程
（1）自货物验收合格之日起12个月后，中标供应商可向学校出具货物最终验收单，并同步提交填写完整的《履约保证金退还申请单》。
（2）经最终用户签字确认，核实无质量问题且供应商无违约情形后，学校于确认完成后一个月内，将履约保证金一次性无息退还中标供应商。

九、货款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付，供应商向采购人开具发票。
2、付款方式：合同签订后，货到现场并安装完毕后付至合同价的60%，验收合格后付至100%。
[bookmark: _Toc17697]
第五章 合同主要条款及格式
南京医科大学高性能计算平台采购项目合同 
甲方：（买方）_________         乙方：（卖方）_________ 
法定代表人：                   法定代表人：           
地址：                         地址：                 
联系人：                       联系人：                
联系方式：                     联系方式：               
甲、乙双方根据南京医科大学  南京医科大学高性能计算平台采购项目 公开招标的结果，本着自愿及平等互利的原则，就甲方向乙方购买本合同约定的货物事宜，签署本合同。
一、货物内容、数量及金额
	编号
	货物名称
	品牌
	型号
	制造商和国别
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	总价（人民币大写）：                     合计（小写）：

	说明：
1、本合同总价款涵盖货物从设计、制造、包装、仓储、运输、安装直至验收合格之前的全部含税费用，以及保修期内备品备件相关的所有含税费用。乙方依约应提供的伴随服务及售后服务所涉费用，亦包含在本合同总价款内。
此外，
（1）若合同在履行过程中因国家政策调整，不在进口货物免税清单内，加征的关税亦包含在本合同总价款中。
（2）若货物且在国务院关税税则委员会公告的加征关税商品清单范围内，加征的关税亦包含在本合同总价款中。因乙方自身原因导致本合同项下进口货物被加征、补征的一切关税、滞纳金、罚款等，均由乙方承担，甲方有权从履约保证金中直接抵扣。
以上两种情况，甲方按照采购合同约定的付款方式支付给委托的外贸公司后，甲方即完成向乙方付款义务，乙方不得再向甲方追索本项目款项。
2、采购人已通过招标方式确定了为其办理进口手续的外贸代理服务供应商。若该项目下的进口设备需要办理相关进口手续，则须由采购人指定的外贸代理服务供应商办理，否则由此产生的一切责任及后果均由中标供应商自行承担。
该外贸代理进口包干费用包含：银行费用、报关费用等进口相关费用，但是货款、税款除外。具体收费标准根据采购人与指定的外贸代理服务供应商签署的《南京医科大学进口产品委托代理服务协议》中约定的外贸代理费率执行。


二、结算方式
2.1结算方式：合同签订后，货到现场并安装完毕后付至合同价的60%，验收合格后付至100%。
2.2履约保证金（根据招标文件要求选用）
本项目不需要缴纳履约保证金。
本项目需要缴纳履约保证金，具体要求如下：
（1）供应商中标后7个工作日内，将中标合同金额10%的履约保证金以银行对公转账形式支付至甲方指定账户，并将加盖单位公章的银行回执单或网银截图递交至甲方，甲方凭付款凭证及到款情况办理合同签订相关手续。
南京医科大学指定账户信息具体如下：
单位名称：南京医科大学
开 户 行：南京市工行汉中门支行                          
账    号：4301010109001038622
注：请在转账时备注“项目名称+履约保证保金”字样。
（2）合同履行过程中，若经甲方核实存在货物质量问题或乙方违约情形，甲方有权在通知乙方后，从履约保证金中抵扣相应的补偿或赔偿款项。
（3）履约保证金退还流程：自货物验收合格之日起12个月后，乙方可向甲方出具货物最终验收单，并同步提交填写完整的《履约保证金退还申请单》。经最终用户签字确认，核实无质量问题且乙方无违约情形后，甲方于确认完成后一个月内，将履约保证金一次性无息退还乙方。
2.3当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以本合同约定的成交单价进行计算。
2.4乙方指定账户信息：
开户行：
户名：
账号：
上述账户信息，如有变更，乙方应在变更前3日内书面通知甲方。否则，由此产生的后果由乙方承担。
三、交付方式、时间及地点
（1）交货期：合同签订生效后，60天内全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付甲方使用。
（2）交货方式：乙方在甲方指定地点交货，并完成安装、调试。
（3）交货地点：南京医科大学指定地点。
四、货物包装、发运及运输
4.1 乙方应在货物发运前根据运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求进行相应的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
4.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
4.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
4.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
五、质量保证及售后服务
5.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供全新货物，乙方所供货物应符合国家相关的法律规定、技术规格和质量标准；如是进口商品，则需是获得国家相关部门颁布安全许可证的出厂原装合格产品。
5.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换，并承担所发生的全部费用。更换后仍达不到技术要求的，乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
5.3上述货物的质保期     年。（自交货验收合格次日起计算），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。
5.4在质保期内，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在___小时内响应，并在___小时内赶到甲方现场，免费予以排除故障、修复或者更换零部件。如未及时维修的，甲方委托他人维修，维修费优先从履约保证金中直接扣除，履约保证金不足的，甲方有权向乙方追偿；甲方无需经乙方同意即可单方委托第三方维修，维修费用按实际发生额计算。
5.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
5.6 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接到甲方通知后，仍应在上述时间内响应，派人赶到甲方现场，免费帮助甲方排除故障、修复或者更换零部件；若需购买零部件，乙方可酌情收取成本费，但需免收上门费、人工费等费用。
六、调试和验收
6.1 乙方交货前应对货物全面检查并对验收文件进行整理，列出清单提交甲方，检验的结果亦应随货物交甲方。
6.2 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。
6.3 在安装、调试和验收过程中，如发现有漏件、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标时的投标报价中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。
6.4 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在10个工作日内完成初步验收。验收不合格的，乙方应在收到甲方书面整改通知后完成整改并重新申请验收，整改后仍不合格的，甲方有权单方解除合同，乙方按9.3条承担违约责任。
6.5 设备、材料安装、调试结束，甲、乙双方派员共同验收，达到验收标准则验收合格。验收完毕后出具验收结果报告并经双方签字确认；验收相关费用由乙方承担。
6.6 对技术复杂的货物，甲方可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，专业检测机构出具的质量检测报告作为甲方判断乙方的货物能否通过验收的条件之一，无论是否通过验收，相关检测费用均由乙方承担。
七、技术资料
7.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
7.2 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
八、知识产权
乙方应保证甲方在使用、处置本合同项下的货物时不会侵犯任何第三方的知识产权包括但不限于专利权、著作权、商标权。若涉嫌侵权，甲方因此而产生的全部损失均由乙方承担，甲方的损失包括但不限于甲方支付的赔偿费用，为提起或应付诉讼或仲裁而支出的诉讼费/仲裁费、律师费、调查费、差旅费。
九、违约责任
9.1 乙方履约的前提下，甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的万分之五违约金。甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供相关安装条件，乙方交付时间顺延。
9.2 乙方履约的前提下，甲方无故迟延支付货款的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
9.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可单方解除本合同，解除通知自送达时生效。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
9.4 乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方工地现场后的保管，由乙方负责，乙方在甲方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿和交通由乙方全权负责。因乙方原因给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。
9.5 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
9.6 如未能通过验收，乙方所供货物应在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担，如乙方未在验收后一个月内运离，视为乙方放弃该货物，甲方有权自行处置（包括废物处理），同时，乙方还需支付甲方总货款的10%作为违约金。
9.7 本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包或者转包给其他单位，否则，甲方有权单方解除本合同，解除通知自送达时生效。合同解除后，乙方还应向甲方支付合同总值5%的违约金。 
9.8 乙方履行义务不符合合同约定时，甲方有权扣减总货款的10%作为违约金。
9.9 本合同前述条款约定的乙方应支付的违约金、赔偿金等全部款项，甲方均有权直接从履约保证金中扣除；履约保证金不足抵扣的，乙方应在收到甲方书面通知后3个工作日内补足差额，逾期未补足的，甲方有权按逾期金额的每日万分之五向乙方加收违约金。
十、不可抗力事件处理
10.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
10.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
10.3 不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十一、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。因诉讼产生的相关费用及开支（包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、保全担保费、鉴定费、律师费、交通费用）均由败诉方承担。
十二、合同生效及其它
12.1招投标文件、中标通知书作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字、盖章后生效。
12.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
12.3 本合同正本一式     份，甲方     份，乙方    份，具有同等法律效力。
12.4 其他：                                              。 
（以下无正文，为签字盖章处） 
甲方： 南京医科大学（盖章）                 乙方： （盖章）
地址：南京市江宁区龙眠大道101号            地址： 
法定代表人/授权代表：（签字）               法定代表人/授权代表：（签字）
签订日期：   年    月    日                 签订日期：   年    月    日


附件1：分项报价表
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	品牌
	规格型号
	单价
（万元）
	总价
（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	







附件2：货物配置清单


附件3：履约保证金退还申请单
制表单位：                                               
	南京医科大学履约保证金退还申请单

	采购项目
	

	合同编号
	

	合同总货款
	人民币：             元

	履约保证金金额
	人民币：             元

	收款单位
	

	开户行账号
	开户行： 

	
	账  号：

	实验室（系）意见
	自验收合格之日起，已正常使用满一年且无违约情况发生。

                           签名：

	物资保障科意见
	

	资产与产业管理处意见
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投标文件



项目名称：
招标编号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日期：


目录
（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
 致：江苏省设备成套股份有限公司
根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价详见开标一览表。
3、本项目交付时间为：满足采购文件要求。
4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
9、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
供应商名称：                 （加盖电子公章）
日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：           （手机）
投标人名称：              （加盖电子公章）
单位地址：
日    期：
 
 

附件三、开标一览表

开标一览表详见苏采云系统

说明：本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。


附件四、分项报价表
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	品牌
	型号/规格
	制造商和国别
	单价（万元）
	总价（万元）

	一
	计算系统

	1
	登录管理节点
	2
	台
	
	
	
	
	

	2
	通用计算节点
	20
	台
	
	
	
	
	

	3
	大内存计算节点
	3
	台
	
	
	
	
	

	4
	专用节点
	3
	台
	
	
	
	
	

	5
	GPU计算节点1
	2
	台
	
	
	
	
	

	6
	GPU计算节点2（核心产品）
	10
	台
	
	
	
	
	

	7
	GPU计算节点3
	1
	台
	
	
	
	
	

	8
	超融合节点
	4
	台
	
	
	
	
	

	二
	存储系统

	1
	共享存储
	1
	套
	
	
	
	
	

	三
	网络系统
	
	
	
	
	

	1
	高速计算网络
	1
	套
	
	
	
	
	

	2
	万兆业务网络
	1
	套
	
	
	
	
	

	3
	千兆管理网络
	1
	套
	
	
	
	
	

	四
	集群调度管理系统

	1
	集群调度管理系统
	1
	套
	
	
	
	
	

	五
	集群防火墙

	1
	集群防火墙
	1
	套
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


投标单位（加盖电子公章）：                             
说明：本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能；


 附件五、技术条款偏离表
 
技术条款偏离表
                       
项目名称：	项目编号：  
	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	

	....
	我单位承诺，其余普通条款（除了要求证明材料的）均满足采购文件要求，无偏离
	均满足采购文件要求，无偏离
	无偏离


说明：
1、“★”“▲”的技术参数响应需提供支撑资料（提供相关证明材料并加盖投标单位公章包括明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页或产品说明书或第三方检测机构的检测报告，需求中有其他要求的仅从其要求。），如未附有效支撑材料或者所附的支撑材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则视为负偏离。）如文件中要求提供证明材料，建议采用箭头、标红或下划线等进行明显标注，方便评委查看。供应商须如实地在《技术条款偏离表》中标明满足与否，并对其真实性负责。在签订合同前，采购人有权要求供应商到用户现场验证，功能、性能需与技术要求一致，否则视为虚假应标，采购人有权追究其相应法律责任。
2、如果行数不够，请自行增加。
3、“偏离”栏应注明“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。
4、内容响应存在正偏离或无偏离或负偏离的，请在本表中列出。其余条款（除了要求证明材料的）未列出的，也视为响应招标文件要求，无偏离。如果行数不够，请自行增加。
投标单位（加盖电子公章）：                              


附件六、商务条款偏离表格式
 
商务条款偏离表
 
项目名称：	项目编号：         
	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、内容响应存在正偏离或无偏离或负偏离的，请在本表中列出。未列出的，也视为响应招标文件要求，无偏离。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：                             

 
 


附件七、方案

方案应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

相关内容请在苏采云平台对应模块填写！


 

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                    项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位（加盖电子公章）：                             



附件九、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	内容
	金额
	签约及服务
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位（加盖电子公章）：                             

附件十：企业声明函格式

中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
                                  企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。


附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。





关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
           日期：　     年　  月　  日         


_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

供应商全称（加盖CA电子公章）：　        
                 日期：　     年　  月　  日    

注：采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“/ ”的地方无需填写）。
（5）评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

残疾人福利性单位声明函（货物类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），                                  项目（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                    供应商全称（加盖CA电子公章）：
                  日  期：___年____月____日 



属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）



节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）



环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）




进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）


附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：
我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）
日期：年月


附件十二、资格资信证明文件

根据采购公告中“二、申请人的资格要求”在苏采云平台对应模块填写



附件十三、其他

供应商需要补充的其他内容


承诺函
我单位郑重承诺，参加南京医科大学高性能计算平台采购项目满足以下要求：
1.共享存储，容量满足以下要求：
系统裸容量≥5.94PB，其中NVMe SSD裸容量≥0.18PB，HDD裸容量≥5.76PB；系统可用容量≥3.56PB，其中NVMe SSD可用容量≥0.11PB，HDD可用容量≥3.45PB。
2.共享存储，存储系统性能满足以下要求：
(1)全闪资源池：聚合读带宽≥60GB/s，聚合写带宽≥64GB/s；单客户端单流读带宽≥12GB/s，单客户端单流写带宽≥9GB/s；IOPS≥85万；
（2）混闪资源池：聚合读带宽≥32GB/s，聚合写带宽≥20GB/s；单客户端单流读带宽≥12GB/s，单客户端单流写带宽≥8GB/s；IOPS≥60万。
3.共享存储，系统配置满足以下要求：
（1）CPU：系统共配置≥8颗国产X86架构处理器，单颗CPU物理核数≥32核，基础频率≥2.9GHz；
（2）缓存容量：每处理器核心配置≥4GB DDR5缓存容量；
（3）系统盘：单存储节点配置≥2个480GB SSD作为系统盘，需支持RAID1；
（4）数据盘1：单存储节点配置≥6个7.68TB NVMe SSD；
（5）数据盘2：单盘容量≤24TB；
（6）以太网络：单存储节点配置≥2个千兆网口，≥2个万兆网口（含光模块），≥1个千兆管理端口；
（7）IB网络：单存储节点配置≥1个400G IB网络端口；
[bookmark: _GoBack]4.集群调度管理系统，整体需求满足以下要求：
提供本次采购集群中所有节点、GPU卡、存储系统的全功能模板商业版软件licence授权。
......
    供应商全称（加盖CA电子公章）：
                  日  期：___年____月____日 
注：如投标人认为该承诺函不满足招标文件中的承诺要求，应自行另制作一份承诺函增补。
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