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前 附 表
	序号
	名称
	内               容

	1
	项目编号
	JSZC-320500-SZJX-G2026-0062

	2
	项目名称
	机器人技术创新平台

	3
	采购代理机构
名称及地址
	名称：苏州捷信招投标咨询有限公司
地址：苏州市南园北路118号天和商务大厦6-206
联系人： 汪业超、丁亚萍、张瑾
联系电话：0512-65200361

	4
	采购单位
	名称：苏州职业技术大学
地址：苏州市吴中大道国际教育园致能大道

	5
	标书组成
	详见招标文件第二章

	6
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金

	7
	投标有效期
	九十天（日历日）

	8
	获取招标文件
时间
	自公告发布之日起5个工作日

	9
	投标文件网上
提交截止时间
	2026年  11月 19日13点30分（北京时间） 
投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。

	10
	开标时间
开标地点
	2026年 11 月19日13点30分（北京时间）“苏采云”系统
本项目为不见面开标项目，开标阶段投标人在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

	11
	评标时间
评标地点
	2026年  11月 19日13点30分（北京时间） 
“苏采云”系统

	12
	投标文件份数
	本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。中标人须提供3套纸质文件。

	13
	投标报价本位币
	人民币

	14
	履约保证金
	合同总金额的5%

	15
	中标通知书
	确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。
请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

	16
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标： 
（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 
（四）因重大变故，采购任务取消的。

	17
	导致无效标因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（二）不具备招标文件中规定资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；
（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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第一章  投标邀请函
项目概况：机器人技术创新平台（项目编号：JSZC-320500-SZJX-G2026-0062号）公开招标项目的潜在供应商应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载获取招标文件，并于2026年  11月 19日13：30 （北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况 
1.项目编号：JSZC-320500-SZJX-G2026-0062
2.项目名称：机器人技术创新平台 
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：人民币 贰佰贰拾叁万柒仟元整（¥2237000.00）
5.最高限价：人民币 贰佰贰拾叁万柒仟元整（¥2237000.00） 
6.合同履行期限：合同签订生效后，30个工作日内完成所有设备的安装调试并交付采购单位使用。
7.采购需求：本项目采购仿人五指灵巧手、激光跟踪仪、VR眼镜、数采主手、3D打印设备及套件、关节模组测试台、具身智能刮研系统、柔性产线工业具身机器人以及具身机器人零件装配场景，以满足教学、科研及实验实训需求。
免费质保期：中标单位所提供的货物免费原厂质保期不低于一年。（自验收合格之日起计算）在质保期内发生的任何技术和设备的问题，中标单位全权负责，并是免费和无偿的，包括零部件的更换。（但不包括人为造成的损伤）。
验收标准：按照招标文件及国家标准执行。
二、投标人的资格要求 
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。 
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。
3.本项目的特定资格要求：无
4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。
三、获取招标文件 
1.时间：自公告发布之日起5个工作日
2.地点：“苏采云”系统自行下载招标文件
3.方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。此句无错误。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网——法规政策——《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓蔚路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标人确认函》，提交《投标人确认函》的日期视同为依法获取招标（采购）文件的日期。供应商须打印、保留《投标人确认函》，质疑时《投标人确认函》与质疑函一并提交；未依照招标（采购）公告要求提交《投标人确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标（采购）文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：0512-69820854；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
4.售价：免费
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间：2026年  11月 19日13点 30 分（北京时间）； 
2.开标时间：2026年  11月 19日 13点 30 分（北京时间）；
3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）
4.本项目采用电子招投标形式，请投标人按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段投标人在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。
请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限
自本公告发布之日起 5 个工作日
六、其他补充事宜
1、本次采购的有关信息将在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网、中国政府采购网上发布；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。
2、政府采购监督电话：0512-68616651。
3、投标人在报名、下载、制作招标文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4、如不同投标人使用同一台电脑制作的电子投标文件的，双方“文件制作机器码”一致的，则其投标文件将被认定为无效响应。
5、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
6、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息 
名称：苏州职业技术大学
地址：苏州市吴中区吴中大道国际教育园致能大道
联系人：黄婷 ；联系方式：18115666759
2.采购代理机构信息 
名称：苏州捷信招投标咨询有限公司 
地址：苏州市南园北路118号天和商务大厦6-206 
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]联系方式：0512-65200361 
3.项目联系方式
项目联系人：汪业超、丁亚萍、张瑾 
电话：0512-65200361
[bookmark: _Toc6217][bookmark: _Toc2412][bookmark: _Toc2091234187][bookmark: 投标人须知]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc13437][bookmark: _Toc20132]一、说明和释义
[bookmark: _Toc9408]1.说明
1.1本招标文件仅适用苏州捷信招投标咨询有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属苏州捷信招投标咨询有限公司。
[bookmark: _Toc27555]2.词语释义
2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。
2.3 投标人（供应商）：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.8天：日历日。
2.9时间：除特别说明，均指北京时间。
2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12合同价款：根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。
[bookmark: _Toc14976][bookmark: _Toc13350]2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标人
3.合格投标人的资格条件：详见第一章。
4.投标人代表
4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。
5.投标费用
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费。
6.联合投标及转包、分包、进口：
6.1本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc31958][bookmark: _Toc5764]6.2本项目不接受转包、分包。
6.3本项目不接受进口产品。
三、招标文件的说明
7.招标文件
7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
8.招标文件的澄清和修改
8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。
9.勘察现场（不涉及此条的忽略）
9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。
9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
10.投标质疑
[bookmark: _Toc19463][bookmark: _Toc16745]10.1投标人认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。
10.2本次招标文件要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。
10.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）投标人的姓名或者名称（以提供的营业执照副本扫描件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投标人委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
投标人提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。因此凡是对招标文件提出质疑的投标人，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标人确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。
质疑联系人：王慧
联系电话：0512-65200361
联系地址：苏州市南园北路118号天和商务大厦6-206。
四、投标文件说明
11.提示与要求
11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
12.投标文件计量单位和使用文字
12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。
13. 知识产权
13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
14.投标文件的组成
14.1开标一览表
14.2公开分项报价
14.3资格审查文件
（1）具有独立承担民事责任的能力证明。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明，提供最近一期（2025年度）经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明。
（3）履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料或承诺。
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加采购活动前最近一期完税证明及参加采购活动前最近一期社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件。所提供材料需能清晰辨别，否则不予认可。
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。
（6）《中小企业声明函》（格式见第三章）。未提供，不享受中小企业扶持政策；
（7）《残疾人福利性单位声明函》（格式见第三章）。未提供，视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策；
（8）监狱企业证明文件（格式见第三章），由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策。
以上（1）—（5）项是资格审查要求必须提供的材料，如为专门面向中小企业的项目还必须提供（6）或（7）或（8）项资料，否则投标无效。非专门面向中小企业的项目如提供资格证明文件中（6）或（7）或（8）项材料，将按照评定成交标准享受价格评审优惠政策。
14.4符合性审查文件
（1）法定代表人身份证扫描件；
（2）法定代表人授权委托书及授权委托人身份证扫描件（如有授权，格式见第三章）；
（3）关于资格文件的声明函；
（4）投标函（格式见第三章）；
（5）投标人基本情况表（格式见第三章）；
（6）技术服务、商务偏离表、投标保证承诺书（格式见第三章）；
（7）作业人员配备一览表；
以上（1）－（7）为符合性审查必须提供的资料，否则投标无效。 
14.5综合评审文件（投标人根据评分标准制作）
（1）所需材料详见第六章评分标准。与本次采购相关的其他证明材料；
（2）对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；
（3）关于符合本国产品标准的声明函；
（4）其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。
注：（1）以上14.3为资格审查要求提供的材料，是作为对投标人资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上14.4为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）“14.3-14.5”中不得出现投标总报价。14.5中投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。
（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果（如资格审查不通过、符合性审查不通过）由投标人自行承担。
（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标人确认函》留存的手机号与投标人联系。请投标人确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由投标人自行承担。
15.投标文件编制要求
15.1投标文件按统一格式、顺序编写。
15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
16.投标报价（编制）要求的说明
16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
16.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。
16.3一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。
16.4投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
16.5最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。
17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。
18.投标文件的有效期
18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
19.投标文件的制作、签署、上传
19.1本项目采用电子招投标形式，请投标人按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。
[bookmark: _Toc31150][bookmark: _Toc25608]19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
五、投标文件的递交、补充、修改和撤回
20.投标文件的递交
20.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》。
21.投标截止时间
21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。
21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
22.投标文件的补充、修改和撤回
22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
[bookmark: _Toc22837][bookmark: _Toc29371]22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
六、开标和评标
23.开标
23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
23.3资格审查
23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对投标人进行信用查询：
23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。
23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询投标人的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
23.3.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。
24.评标委员会
24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
24.1.3对投标文件进行比较和评价；
24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
24.2评标委员会成员应当履行下列义务：
24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容： 
（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（二）投标人名单和评标委员会成员名单；
（三）评标方法和标准；
（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。
24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；
24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。
25.评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
26.对投标文件初审
26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：
26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；
26.1.2未按本须知规定提交资格文件；
26.1.3与招标文件有重大偏离；
26.1.4投标人拒绝修正错误；
26.1.5投标人的报价是选择性的；
26.1.6投标人的报价只投了部分内容；
26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
26.1.8其他被评委会认定无效的情况。
26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。
26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK20]26.4异常低价投标审查
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，实施政府采购异常低价审查：
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）异常低价投标（响应）审查启动后，相关供应商应在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。
其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
26.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
27.投标的澄清
27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清： 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，投标人应随时保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标人自行承担。
28.投标无效
28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；
（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装。
29.废标
29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
29.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质投标的投标人不足三家的；
29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
29.1.4因重大变故，采购任务取消的；
29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。
30.投标文件的评价和比较
30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc19501][bookmark: _Toc18442]30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
31.中标单位的确认
31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。
31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。
32.合同授予标准
采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
33.中标通知书
33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。
33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
34.合同的签订
34.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Toc8186][bookmark: _Toc21029]34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
八、其他事项
35.代理服务费：
35.1因本次项目预算中已包含中标服务费，故本项目中标服务费由中标单位支付。本项目中标服务费为¥ 22634.00。计算方式详见政府采购网。
35.2中标服务费账户名：苏州捷信招投标咨询有限公司，账号：543058195260，开户银行：中国银行苏州南园支行
请中标单位将公司开票信息以Word文档格式发送至邮箱：szjiexin2011@163.com。中标供应商凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取成交通知书、合同。
35.3本项目专家评审费用由招标单位支付。
35.4中标人如果未按上述规定缴纳中标服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。
36.对投标人的机器码检查
机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标；
37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

[bookmark: _Toc7264][bookmark: _Toc24711][bookmark: _Toc1655614107][bookmark: 投标文件格式]
第三章  投标文件格式
说明：
对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
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投标函
致：苏州捷信招投标咨询有限公司
我方全面研究了        项目招标文件，决定参加贵单位组织项目编号为     号投标。
1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。
2.一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3.我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件（如有），对招标文件及更正公告（如有）无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起 90 天。
5.我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。
6.我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
7.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
9.供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表
	供应商与其他单位存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	


 
所有有关招标文件的函电，请按下列地址联系：
投标单位名称（加盖CA电子公章）    联系人：
地址：                             邮政编码：
联系电话：                        
邮箱：
开户名称：
开户银行：
银行账号：
 
日期：         年     月     日
[bookmark: _Toc1403173044][bookmark: _Toc71810481][bookmark: _Toc105397780]
附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

	项目名称
	

	项目编号
	

	投标总价
	人民币大写：              元（小写：      元）

	合同履行期限
	

	是否小微企业： □小型       □微型    □否

	是否残疾人或监狱企业：□小型       □微型     □否




投标单位名称（加盖CA电子公章）
[bookmark: NF][bookmark: YF][bookmark: RI]日期：    年   月   日
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[bookmark: _Toc105397781][bookmark: _Toc1611422801]附件3. 公开分项报价
公开分项报价
单位：元（人民币）
	序号
	标的物名称
	品牌、规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计：              元（大写：                 ）

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。




投标单位名称（加盖CA电子公章） 
                                                    法定代表人或代理人（签字或盖章）：
                                                    日    期：     年     月    日


注：1.请投标单位按照上述格式分析投标总报价，本项投标总报价需与开标一览表投标总报价一致。
2.投标总报价应包括产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保、代理费（中标服务费）等完成本次项目所需的一切费用。


[bookmark: _Toc105397782][bookmark: _Toc71810483][bookmark: _Toc1266744090]
附件4.法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州捷信招投标咨询有限公司组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。


投标单位名称（加盖CA电子公章）： 
法定代表人（签字或盖章）：
日期：       年      月     日
[bookmark: _Toc105397783][bookmark: _Toc15044272][bookmark: _Toc71810484][bookmark: _Toc21574][bookmark: _Toc19621]
附件5.中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
苏州捷信招投标咨询有限公司：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（苏州职业技术大学） 的 （机器人技术创新平台）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元[footnoteRef:2]，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）； [2: 备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.投标人应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对制造商的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如投标人未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第四章《招标书》规定为准。 
4.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.投标人享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。] 

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：
日 期： 年  月 日
[bookmark: _Toc71810485]
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。



[bookmark: _Toc1593492805][bookmark: _Toc105397784]附件6.残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
[bookmark: _Toc15378][bookmark: _Toc3869][bookmark: _Toc32206]苏州捷信招投标咨询有限公司：
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




投标单位名称（加盖CA电子公章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：       年      月     日

[bookmark: _Toc71810487][bookmark: _Toc105397785][bookmark: _Toc565011898]
附件7. 投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表
[bookmark: _Toc31973][bookmark: _Toc27138]投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表
	序号
	标的物名称
	品牌、规格、性能
	单位
	数量
	交货期

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



投标单位名称（加盖CA电子公章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：       年      月     日
 





















[bookmark: _Toc105397786][bookmark: _Toc2129766299]附件8. 技术服务偏离表
技术服务偏离表
	序号
	项目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明
	证明材料

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
以上表格内容不够的请自行添加。

投标单位名称（加盖CA电子公章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：       年      月     日











[bookmark: _Toc724759097]附件9. 商务偏离表
商务偏离表
	序号
	项目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
以上表格内容不够的请自行添加。

投标单位名称（加盖CA电子公章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：       年      月     日

[bookmark: _Toc105397787][bookmark: _Toc71810489][bookmark: _Toc498897495]
附件10.相关业绩一览表
相关业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同期
	合同金额
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。
2.请将其他相关证明材料扫描件加盖公章后附在本表后面。

投标单位名称（加盖CA电子公章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：       年      月     日














[bookmark: _Toc71810490] 

[bookmark: _Toc1194040577][bookmark: _Toc105397789]附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州捷信招投标咨询有限公司：
本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


投标单位名称（加盖CA电子公章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：       年      月     日
[bookmark: _Toc5296424]
附件12.

关于符合本国产品标准的声明函


本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日期： 年 月 日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。










[bookmark: _Toc970168641]附件13、投标保证承诺书
[bookmark: _Toc1928501263]投标保证承诺书

[bookmark: _Toc350043070]苏州捷信招投标咨询有限公司：
[bookmark: _Toc1216168357]我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加项目编号    号的投标，并做出如下承诺：
[bookmark: _Toc392223953]1、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2％作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购按壹万元计）。
[bookmark: _Toc1480665428]（1）自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；
[bookmark: _Toc503346960]（2）中标后不依法与采购人签订合同；
[bookmark: _Toc814271187]（3）中标后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金；
[bookmark: _Toc1690041225]（4）中标后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。
[bookmark: _Toc1904153353]2、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
[bookmark: _Toc1304096277]地址：                                 电话：
[bookmark: _Toc728026257]传真：                                 邮编：
[bookmark: _Toc1722964440]电子邮件：
[bookmark: _Toc1193846932]投标单位名称（加盖CA电子公章）：
[bookmark: _Toc1045672203]法定代表人和代理人（签字或盖章）：
[bookmark: _Toc1754032420]日期：     年     月     日
















附件14、投标人一般情况表

投标人一般情况表
单位名称（盖章）
	单位全称
	

	单位地址
	

	法定代表人（负责人）
	

	主要业务
	

	   资质情况
	

	营业执照编号
	
	成立日期
	

	资产净值（万元）
	

	行政负责人
	姓名：职务：职称：

	项目负责人
	姓名：职务：职称：

	联系方式
	地址：邮编：电话：
传真：E-mail：  联系人：

	开户银行
	户名：开户行：  账号：

	资金情况
	固定资产：（万元） 流动资产：（万元）

	其它说明：


 
注：本表后附相关资质证书（如有）、营业执照等扫描件。



[bookmark: _Toc23660][bookmark: _Toc4098][bookmark: _Toc1514860571][bookmark: 招标书]第四章  采购内容
苏州捷信招投标咨询有限公司受 苏州职业技术大学 的委托，就 机器人技术创新平台 项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的投标人参加投标。
一、项目编号：JSZC-320500-SZJX-G2026-0062
二、项目名称：机器人技术创新平台
三、预算金额：人民币 贰佰贰拾叁万柒仟元整（¥2237000.00）
四、最高限价：人民币 贰佰贰拾叁万柒仟元整（¥2237000.00）
五、合同履行期限：合同签订生效后，30个工作日内完成所有设备的安装调试并交付采购单位使用。
六、招标内容：
（一）项目概况：
本项目采购仿人五指灵巧手、激光跟踪仪、VR眼镜、数采主手、3D打印设备及套件、关节模组测试台、具身智能刮研系统、柔性产线工业具身机器人以及具身机器人零件装配场景，以满足教学、科研及实验实训需求。
（二）项目清单
	序号
	名称
	基础参数要求
	数量
	单位

	1
	仿人五指灵巧手
	采用高自由度连杆结构设计，21个自由度融合高性能无刷电机与精密滚珠丝杠，能实现人手的五指灵活性和灵巧操作能力兼具高功率密度，可适用于各种场景的灵巧操作需求。
1) 自由度：16个主自由度 + 5个被动自由度
2) 控制接口：CAN/RS485
3) 最大负载：≥20kg
4) 工作电压：DC 24V—48V
5) 静态电流：≤0.3A
6) 空载运动平均电流：0.4A
7) 最大电流：不大于1.8A
8) 重复定位精度：优于±0.20mm
9) 拇指最大指尖力：≥15N
10) 四指最大指尖力：≥20N
11) 五指最大抓握力：≥100N
12) 拇指旋转范围：≥1.32rad(75.78°)
13) 四指弯曲角度：≥1.22rad(69.9°)
14) 拇指侧摆速度：≥3.2rad/s(193.59°/s)
15) 四指弯曲速度：≥3.5rad/s(200.47°/s)
16) 拇指弯曲速度：≥1.52rad/s(87.36°/s)
	2
	套

	2
	激光跟踪仪
	1) 最大工作范围：≥80m (262.5ft)&35m (114.8ft)
2) 配备1.5 英寸和7/8 英寸靶球时的工作范围最大值：≥60m (196.9ft) 35m (114.8ft)
3) 配备1/2 英寸靶球时的工作范围最大值：≥30m (98.4ft) 30m (98.4ft)、最小值0m (0ft) 0m (0ft)
4) 数据输出速率：≥ 1,000 个测量点/ 秒
5) 测距分辨率:≤0.5μm (0.00002in)
6) 测距误差 (MPE)：小于等于16μm + 0.8μm/m (0.00063in + .0000096in/ft)
7) 最大径向加速度: ≥30m/s2 
8) 最大径向速度: > 25m/s 
9) 角度测量误差(MPE)：≤ 20μm + 5μm/m (0.00079in + 0.00006in/ft)、
10) 精密水平仪的误差范围：±2 角秒
11) 跟踪最大角加速度：≥ 860°/ s2 (15 rads/ s2）
12) 跟踪最大角速度：≥180°/s(π rads/s)
13) 立体彩色相机视场角: ≥50°；
14) 立体彩色相机分辨率:≥1920 x 1080p @ 15 fps
15) 激光波长： 630-640 nm 
16) 激光功率≥0.35mW max/cw
17) 连接性：以太网: RJ45 接口, 支持GigE、Wi-Fi: 802.11n ( 及更早的协议)
18) 软件兼容性：FARO CAM2®、BuildIT FARO RemoteControls 
工作流程软件、第三方软件插件、软件开发包(SDK)
19) 硬件规格与环境要求：
电源电压: 24V；功耗: 小于等于75W；提供电池数量：≥2块，支持热插拔；续航时间: ≥8 小时(2 块电池)
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	VR眼镜
	1) CPU：10 核（4 性能核 +6 能效核）
2) GPU：10 核，支持；硬件光线追踪
3) 神经网络引擎算力：≥10 TOPS
4) 统一内存：≥12GB
5) 专门处理外部传感器摄像头数据；12ms 以内低延迟透视直通
6) 接管 不少于12 颗摄像头、不少于5 个传感器、不少于6 麦克风的数据处理
7) 显示系统：单眼不低于2000×2040像素
8) 像素间距：≤7.5 μm
9) 色域：≥92% DCI‑P3
10) 刷新率：90-120Hz 动态可调
11) 外屏： 外置 OLED 显示屏（对外显示眼部表情）
12) 瞳距调节 IPD：51‑75 mm（电动自动识别调节）
13) 视场角：≥ 100° （对角线）
14) 外部摄像头数量：不少于12 颗摄像头；
15) 外部激光雷达：有；
16) 外部红外传感器：有；
17) 外部环境光传感器：有
18) 内部眼球追踪红外摄像头：有；
19) 手部追踪传感器：有
20) 支持空间视频 / 空间照片录制；
21) 4K 透视视野录制最长时间：≥ 3分钟
22) 阵列麦克风数量：≥6
23) 音频解码：支持AAC、MP3、ALAC 无损、FLAC、Dolby Atmos 杜比全景声
24) 存储容量：≥512GB
25) 具备外接独立锂电池
26) 电池续航：不低于2.5h
27) 可连接充电器持续供电长时间使用（脱离电池包）
28) 网络：Wi‑Fi 6（802.11ax）
29) 具有蓝牙 5.3
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	数采主手
	1) 自由度：≥12
2) 采样频率：≥1000HZ
3) 通讯方式：以太网/WiFi
4) 角度分辨率：≥0.01°
5) API接口：C++\ROS1\ROS2
6) 编码器类型：绝对值编码器
7) 续航时间≥8h
8) 充电时间：≤2h
9) 电池寿命：不低于500次循环
10) 电池快拆：支持
11) 灯光指示：本体状态、故障报警、电池电量等指示
12) 振动指示：按键、异常告警
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	3D打印设备及套件
	1) XY轴运动误差范围±0.05~0.1mm/100mm，
2) 高速打印时无丢步
3) 成型体积不低于500×500×800mm
4) 具有恒温腔和高温喷头，支持ABS、PA、PC、碳纤维等工程材料
配套耗材套件
3D打印耗材黑色≥750g
3D打印耗材黑色≥1Kg
3D打印耗材黑色≥1Kg
3D打印耗材白色≥1Kg
3D打印耗材蓝色≥1Kg
3D打印耗材红色≥1Kg
3D打印耗材黑色≥1Kg
	1
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	关节模组测试台
	1) 负载电机系统：
伺服电机（含驱动器）额定功率：≥0.85kW；
额定扭矩： ≥5N.m；
额定转速： ≥1500rpm；
最高转速：≥ 3000rpm；
具有负载电阻箱、满足负载电机能量消耗需求
2) 扭矩采样检测系统：
扭矩传感器：扭矩量程：≥5Nm；
转速范围：≥0-8000rpm；
扭矩误差：≤0.2Nm；
3) 光栅读数头
测量范围：≥0~360°；
重复定位精度：±2"；
4) 供电参数监测
测量参数：电压U、电流I、功率因数PF
电压量程：0-600V；
电流量程：0-40A；
精度：读数±0.1% + 量程±0.1% ；
采样频率：≥1kHz
5) 温度记录：
8通道pt100温度传感器采集仪表；
温度传感器类型：pt100贴片式温度传感器
温度传感器引线长度：≥5m;
测温范围：-50℃~200℃
6) 工控机：
CPU不低于I5-6500
内存≥16G
硬盘容量≥500G
RS-232串口数量：≥2
千兆RJ-45网口数量：≥2
7) 液晶显示器尺寸不低于21英寸
液晶显示器分辨率≥1920*1080
液晶显示器刷新率≥60Hz。
8) 模组供电系统集成
双向直流电源额定功率：≥6kW;
输出电压范围：0~100V；
输出电流范围：-160A~160A；
具备程控双向直流电源，支持能量回馈。
9) 机械台架系统：
联轴器额定扭矩≥5N.m。
液压胀紧套联轴器额定扭矩≥5N.m。
10) 传感器底座适配扭矩传感器；
11) 需满足一款被测件的安装固定需求
12) 编码器安装机械工装需适配编码器；
13) 测试平台:
铸铁底座，满足驱动电机、转速扭矩传感器、被测关机模组电机同心度要求；支撑及调节装置，满足电机支撑及调节，附带机械锁止功能，方便台架精准控制调节；
14) 安全防护罩:防护旋转部件。
15) 电机测功台控制系统：
CPU主频不低于1GHz
CPU内存不低于512M；
具备2通道RS485通信接口，波特率不低于115200；
高速脉冲计数输入，频率不低于10kHz；
模拟量输入接口，8通道，4-20mA，分辨率不低于16位；
模拟量输出接口，4通道，±10V，分辨率不低于16位；
16) 具备BISS-C协议编码器输入接口；
17) 具备EtherCAT主站；
18) 程序存储器CF卡容量不低于2GB。
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	具身智能刮研系统
	一、刮研作业工具库
1. 去毛刺组件：具备研磨去除刮研毛刺的功能
2. 清洁组件：具备清洁工件表面残留油污的功能
3. 涂色组件：具备定量均匀涂敷刮研显示剂的功能
二、升降研点装置
1. 配备研具尺寸长300mm±10mm*宽300mm±10mm
2. 研具升降高度范围≥800mm
3. 研具调平补偿角度范围≥±5°
三、快速调平工作台
1. 工作台面尺寸長1200mm±100mm *宽1000mm±100mm
2. 工作台承重≥200kg
3. 工作台调平角度范围≥±3°
四、刮研动作采集系统
1. 具备采集刮刀XYZ方向受力数据的功能
2. 具备采集刮刀XYZ方向加速度数据的功能
3. 具备采集完整刮研动作视频流的功能
五、高性能模型推理主机：不低于12代CPU+RTX显卡
	1
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	柔性产线工业具身机器人
	工作空间：水平方向：≥1660mm；竖直方向：≥1800mm
电源与充电功率：不低于AC220V/5kW
1.具身智能机器人
1.1具身智能机器人本体
主要技术参数：
1）总自由度数：≥20
2）单臂自由度：≥7
3）移动机器人平台自由度：≥2
4）腰腿部自由度：≥4
5）手臂总负载：≥6kg
6）工作空间：水平方向：1660mm±10mm；竖直方向：1800mm±10mm 
7）重复定位精度：≤±0.05mm
8）典型TCP速度：≥1m/s
9）视觉模块：双目感知相机
10）语音模块：扬声器×1；麦克风×1
11）末端执行器：电动夹爪×2
12）开发接口：ROS2
13）作业方式：协同规划、模仿学习
14）整机高度：≥1680mm
15）续航：≥5h
1.1.1仿生机械臂
仿生机械臂主要技术参数：
1）负载能力：≥3kg
2）自由度：≥7
3）数量：2套
4）防护等级	IP30
5）重复定位精度：≤±0.05mm
6）单臂工作范围：≥775mm
7）最大动作范围	
J1轴：≥±180°；J2轴：≥±90°；J3轴：≥±180°；J4轴：≥-30～130°；J5轴：≥±180°；J6轴：≥±45°；J7轴：≥±75°
8）供电电源：24V
9）安装：任意角度
10）本体重量：≤8kg
11）环境温度（机器人本体）：5～45℃
1.1.2腰腿部机构
主要技术参数：
1）腰关节运动范围：-180°～+180°
2）髋关节运动范围：-30°～+90°
3）膝关节运动范围：-145°～0°
4）踝关节运动范围：0°～+85°
1.1.3移动机器人平台
主要技术参数：
1）最大载重：≥300kg
2）对接精度：≤±5mm
3）最大速度：≥1.5m/s
4）加速度：≥0.3 m/s2
5）工作速度：前进：≥0.8 m/s，后退：≥0.3 m/s
6）回转直径：≥780mm
7）爬坡能力：≥3°/5%
8）越障高度：≥10mm
9）过缝宽度：≥30mm
10）离地间隙：≥28mm
11）行走通道宽度：≥750mm
12）回转通道宽度：≥980mm
13）站点定位精度：≤±10mm
14）站点角度精度：≤±1°
15）转弯半径：0mm(可以原地转弯）
16）导航方式：激光导航SLAM
1.1.4主控制器
主要技术参数：
1）‌处理器：四核
2）‌ NPU：不低于6TOPS算力，支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算
3）内存：≥8GB
4）硬盘：≥64GB EMMC
5）以太网接口：千兆RJ45 x4
6）USB：USB2.0两路，USB3.0两路
7）CAN接口：≥6路
8）电源：12V/2A
9）显示接口：HDMI
10）操作系统：Ubuntu
1.1.5双目感知相机
主要技术参数：
1）近视场：不低于310×210mm
2）远视场：不低于9200×5200mm
3）测量范围（MR）：不低于4800mm
4）视场角：不低于84°×55°
5）分辨率：不低于1280×720＠30fps；640×360＠30fps;
6）数据类型：左右IR图，彩色图，深度图
7）深度图检测精度：精度: 不低于1.5%@0.2～3m；空洞率:不低于＜0.2%
8）数据接口：USB3.0，兼容USB2.0
9）供电：DC5V
1.1.6语音交互模块
主要技术参数：
1）麦克风类型：线型等距阵列麦克风
2）数字麦数量：4MIC阵列
3）拾音范围：前向180°拾音
4）最远拾音距离：6～10m
5）音频采样率：48K@16bit
6）协议：UAC1.0
7）接口类型：USB
8）电压：DC5V
9）外部功放：功率≥5W，支持外部扬声器回采
10）支持功能：回音消除、人声增强、噪声抑制、自动增益
11）扬声器数量：1个
12）扬声器功率：≥5W
1.1.7电动夹爪
主要技术参数：
1）驱动方式：伺服驱动
2）最大行程：52mm
3）滑块容许静力矩：Mx:2.5 N•m, My:2 N•m, Mz:2.8 N•m
4）夹持力：2～50N
5）最大负载：≥1kg
6）重复定位精度：≤±0.02mm
7）工作电压：24V
8）可编程参数：位置，速度，力
9）反馈参数：位置，尺寸，速度，力
10）通讯协议：Modbus RTU(RS 485) Digital I/O
1.1.8灵巧手
主要技术参数：
1)单手自由度：6个
2)关节数：11个（6个主动+5个被动）
3）传动方式：连杆传动
4）控制接口：CAN/ RS485
5）重量：≤370g
6）最大负载：≥50kg
7）工作电压：DC24V±10%
8）重复定位精度：≤±0.2mm
9）拇指最大指尖力：≥20N
10）四指最大指尖力：≥25N
11）五指最大抓握力：≥70N
12）数量：1双（包含左、右手）
1.1.9机器人数据采集软件
软件功能：
▲1）支持不少于4种不同品牌的机器人的数据采集；
2）软件支持开机启动，可支持后台自动运行，可快速在界面切换不同品牌不同型号的机器人设备；
3）机器人数据采集周期在10~100ms以内，可为三方软件提供可靠的机器人实时数据。软件运行时，可实时显示当前数据采集周期，可分析出最长和最短采集时间；
4）软件可设置将数据发送至同一台计算机的单个网卡和多个网卡，可显示当前绑定网卡的IP地址和当前使用的端口号，利用OPC UA协议实现机器人数据分发和共享；
5）软件界面可实时显示当前连接机器人的IO列表和当前信号状态，当前OPC UA服务打开状态，以及机器人的当前连接状态和实时关节坐标；
6）软件可设置参数，自动对fanuc机器人进行3轴坐标的转换，保持与实际位置情况一致；
7）软件可将用户设计的采集对象、软件使用端口、监控IP、连接的机器人型号等参数进行保存，下次打开可自动进行还原用户配置信息进行工作。
8）软件采用序列号或加密狗授权，支持对每台电脑进行单独授权。

1.1.10离线编程仿真软件
技术要求：
1）正版软件，独家授权，免费升级，可提供持续的中文技术支持服务；
2）软件配套教学实训所需的具有自主知识产权的课程教材，国家级出版社出版；
3）一机多系统示教编程与验证：可实现基于国产机器人的5种知名品牌机器人示教编程与验证；
4）软件中的虚拟示教器可实现对五种以上的知名品牌机器人进行控制，并且控制效果要与被控制的机器人的示教器的效果一致；
5）仿真系统支持ABB、KUKA，FANUC、安川、史陶比尔、UR等多种机器人，提供250种以上的各品牌机器人模型；
6）具有离线编程功能，能够直接生成包括但不限于ABB、KUKA，FANUC、安川、史陶比尔、UR等30种品牌机器人的代码；
7）支持关节型机器人、Delta、SCARA、直角坐标等不同构型机器人；
8）支持多种格式的三维CAD模型，可导入扩展名为step、igs、stl等格式；
9）有可以根据机器人D-H参数，创建6轴、7轴串联机器人模型的功能；
10）支持工件校准功能，能够根据真实情况与理论模型的参数误差自动调整轨迹参数；
11）轨迹生成可基于CAD数据，简化轨迹生成过程，提高精度，可利用实体模型、曲面或曲线直接生成运动轨迹；
12）包含丰富的轨迹调整优化工具包，如碰撞检查、工业机器人可达性、姿态奇异点、轴超限、节拍估算、轨迹自动调整优化等功能；
13）包含丰富的工艺应用工具包，必须包含但不限于打磨、喷涂、铣削、焊接等。可以自由设计定义工具及其坐标信息，实际工件与模型工件的坐标校准确保轨迹精度，码垛工艺包模拟真实物料抓取摆放过程，支持APT Source和NC格式G代码的导入并自动转化为工业机器人运动轨迹等功能；
14）提供工业机器人虚拟教学模块，如虚拟示教器、机器人部件装配、自动生成仿真运动视频。可以生成基于html播放的视频和基于pdf的3维可操作文件；
15）提供强大的Python API功能支持，集成所有离线编程软件的离线编程功能，并允许开展大量机器人机构的自动化应用。可进行仿真和应用于程序机器人取放物体和应用于复杂的多机器人同步运动等；
16）支持机器人精度标定功能，可以支持激光跟踪仪标定和立体相机标定；
17）支持多机器人同步运动仿真，至少能够实现3个机器人的同步运动；
▲18）具有机器人外部轴运动，能够实现7、8轴的离线编程功能；
▲19）具有整个工厂自动化生产线仿真功能，可包含码垛机、3种以上类型机器人、流水线等；
20）支持基于Python、C#等高级语言的API的扩展编程；
21）具有ABB、KUKA、FANUC、安川等机器人品牌的虚拟示教器示教功能，能够通过虚拟示教器实现对机器人的手动操作以及程序代码的编辑和运行；
（1）手动操作中包含机器人的关节坐标系、线性坐标系、以及工具坐标系下的手动控制运动；
（2）机器人数据虚拟示教器上的实时显示；
（3）虚拟示教器上能够完全按照真实示教器操作方式进行程序的插入、编辑、修改以及程序文件的保存和打开；
（4）虚拟示教器程序的再现执行，驱动机器人按照程序运动。
22）集成无动力关节臂示教功能；
（1）具有485通讯和TCP/IP通讯两种接口形式，能够采集无动力关节臂示教轨迹；
（2）能够生成包括但不限于ABB、KUKA，FANUC、安川、史陶比尔、UR等多种品牌机器人的代码的功能。
23）教学资源及实训项目
(1)教材采用项目式教学设计，实训项目包含学习目标、若干实训任务、学习总结、课后练习等内容；
(2)教材配套丰富的实训项目以及教学资源：实训项目≥12个，PPT讲义≥12个，视频≥12个，数字孪生模型1套，源程序1套；
(3)教材配套实训项目至少包含工业机器人虚拟仿真软件认知、软件基础操作、机器人虚拟仿真工作站构建、常用机构创建、基于Program的机器人仿真编程、基于API的机器人仿真编程、工业机器人复杂搬运应用仿真案例、工业机器人传送带码垛应用仿真案例、工业机器人焊接应用仿真案例、工业机器人打磨应用仿真案例、工业机器人喷涂应用仿真案例、工业机器人写字应用仿真案例等。
2AI智能助手
AI智能助手深度融合人工智能的大模型技术，面向教师端、学生端和管理端，以专业教学和实训为核心，打造的一款高度集成、一体化的智能AI产品。平台内置多个任务导向型智能体，围绕教育教学核心环节提供定制化服务，主要包括智能教学助手、智能实训助手、智能考核助手、智能产品助手、智能科研助手等五大核心功能，为学校教师和学生提供一站式AI辅助服务，覆盖教、学、训、评、研、管等N个场景，助力职业和高等院校专业教学实训的智能化转型，实现教学过程的智能化、个性化和高效化，提升教学质量与学生就业竞争力。
2.1.平台架构
平台采用B/S架构设计与本地部署方案，支持市场主流浏览器，用户无需安装即可直接使用。
1）采用分层技术设计实现了高效数据处理、快速响应及灵活扩展，可支撑稳定的高并发访问，满足线上教学场景的技术需求。
2）基于SpringBoot+Vue3.0构建，后端集成SpringAI框架，结合PostgreSQL、MyBatis实现稳定高效数据处理，并采用Redis提升响应速度。
2.1.1首页
1）用户登录后可直接发起问答，支持单轮问答、多轮连续对话，并可查询历史对话记录，实现个性化知识交互与持续学习体验。
2）采用“检索增强生成（RAG）”技术框架，结合SpringAI调用大模型能力，实现上下文理解、多轮对话、意图识别、逻辑推理等高级语言理解任务。
2.1.2智能体中心
1）可集中展示平台已发布的各类智能体，用户可按需选择特定智能体进行专业化、任务导向型的问答与服务，提升交互效率与内容精准度。
2.1.3智能体管理
1）支持创建新的智能体，亦可对已有的智能体进行编辑与修改；
2）支持智能体模型配置与智能体指令管控，灵活适配多种教学应用场景。
2.1.4工作流管理
1）可视化与配置能力
（1）需提供可视化工作流设计界面，用户可按需拖拽配置智能流程节点
（2）支持多类型流程节点，包括但不限于开始节点、模型节点、意图识别节点、选择器节点、循环节点，变量聚合节点、输入节点、输出节点、问答节点、结束节点等；
（3）节点属性支持名称自定义，错误处理配置（失败重试次数≤3，失败报警触发）、调试模式、单步执行以及支持查看输入输出；
（4）节点可配置，模型选择与生成控制，输入/输出参数映射，Prompt填充及知识库绑定，输出格式（文本、JSON、表格等）调整.
2）数据处理能力
（1）节点需支持内置数据处理操作，格式化字符串、正则提取、JSON解析，支持从任意节点或外部数据源取值，输出变量可存储到工作流上下文，支持复杂逻辑处理（条件判断、循环、聚合计算）；
（2）数据处理性能指标，单节点数据处理延迟≤100ms，单个工作流支持≥1000条数据批量处理。
3）外部服务与模型集成
（1）支持节点集成多类型服务，模型调用（对话模型、Embedding模型），数据导入/导出接口，RAG问答节点，调用知识库进行语义检索；
（2）节点支持，并发执行控制，输入输出参数映射。
4）流程执行与控制
（1）工作流支持可视化调度和自动执行，支持循环节点、条件选择节点、变量聚合节点实现复杂逻辑；
（2）可配置失败重试策略、节点并行/串行执行策略。
2.1.5知识库
1）支持多知识库并行管理，可按专业、课程、部门划分知识库，每个知识库独立管理、独立权限控制；
2）支持增删改查功能，每个操作均记录操作用户、时间、操作日志可追溯12个月以上；
3）支持文档的批量操作（批量增删改查），批量操作响应时间≤1秒/100条；
4）支持对知识库的启用/禁用、访问策略、调用策略进行灵活控制，保证系统在多知识库环境下稳定运行；
5）支持教师上传PDF、DOCX、MARKDOWN、TXT等不少于5种格式的文档，能够自动处理文档切片（chunking）、段落分段，自动摘要生成，文本清洗与标准化，向量化embedding处理；
6）支持批量上传和增量上传；记录文档来源、上传用户、上传时间，支持自定义标签、课程、专业信息；
7）提供向量知识库创建接口，支持选择embedding模型（系统默认或用户自定义），并支持至少一种向量数据库。向量存储支持单条向量检索延迟≤1000ms，支持增量更新：新增或修改文档时向量可及时更新；
8）支持知识库增量更新，修改或删除文档时能及时更新索引和向量。具备多知识库并行管理能力，确保不同数据隔离，权限严格控制，互不干扰；
9）系统在高并发检索场景下需仍能保持稳定响应，支持≥5个知识库并行检索，单次检索延迟≤200ms。
2.1.6模型管理
1）提供对话模型选择接口，提供API可查询系统可用的对话模型列表，支持按标签、参数量、版本号筛选可用模型，支持优先级选择，Embedding模型选择接口，提供API可查询可用的向量化模型列表；
2）支持指定模型加载到系统实例，加载操作可热加载，无需重启系统；
3）提供统一管理API，包括查看已加载模型及其状态，启用/禁用模型实例，支持模型调用策略配置、调用优先级、任务绑定（可指定任务类型使用特定模型），可对模型进行管理；
4）模型启用/禁用操作需支持审计日志记录≥6个月，系统需提供权限控制，不同用户/角色对模型管理接口的访问权限可分级；
5）模型选择接口响应时间≤1000ms，模型启用/禁用切换延迟≤5秒。
2.1.7用户管理
1）支持多角色用户管理机制，提供基于权限的个性化功能入口和操作界面；
2）用户可通过账号注册、认证、权限分配等方式进行精细化管理，支持用户批量导入导出及日志审计功能，确保平台管理安全规范，使用便捷高效。
2.1.8问题反馈
1）内置问题反馈与意见收集机制，用户可在任意使用环节发起反馈，支持文字、图片、文件等多格式上传；
2）系统提供反馈分类、状态跟踪等功能。
2.2五大核心智能体
平台内置多个任务导向型智能体，围绕教育教学核心环节提供定制化服务，包括智能教学助手、智能实训助手、智能考核助手、智能产品助手、智能科研助手等。智能助手又分工业机器人、智能机器人、工业互联网等多个专业方向。
2.2.1智能实训助手
1）支持专业知识检索。集成海量专业技术资源，建立工业机器人、PLC、视觉、数字孪生等方向的通用专业知识库，支持工业机器人、PLC、视觉等方向的专业知识检索，学生可以根据教学和实训需要精确检索相关知识，提升学习效率，提高教学质量。
（1）通用专业知识库不少于10个；
（2）支持ABB、KUKA、FANUC、安川等主流机器人品牌的专业知识检索，检索内容包含但不限于机器人的品牌、型号、结构、参数、操作、编程、调试、维护、保养等内容；
（3）支持西门子、三菱、欧姆龙等主流PLC品牌的专业知识检索，检索内容包含但不限于PLC的品牌、型号、结构、参数、操作、编程、调试、维护、保养等内容；
（4）支持康耐视、海康威视、基恩士等主流2D视觉品牌的专业知识检索；
（5）支持梅卡曼德、康耐视等主流3D视觉品牌的专业知识检索。
2）支持实训内容定制。建立实训设备配套的实训项目知识库，导入专业课程实训规划、实训内容和实训目标，通过大模型评测学生实训进展和成绩，个性化定制学生实训内容，开展高效率、高质量实训。
（1）实训项目知识库不少于15个；
（2）支持工业机器人现场编程、可编程控制器技术、工业机器人离线编程与仿真、智能视觉技术应用、数字孪生与虚拟调试技术应用、工业机器人应用系统集成等工业机器人专业核心课程实训内容定制；
（3）支持智能控制技术、工业网络技术、工业互联网标识解析应用技术、工业数据采集技术、工业边缘计算应用技术、工业管理软件应用、工业互联网平台应用、工业控制系统安全等工业互联网专业核心课程实训内容定制； 
（4）支持智能传感器技术、智能视觉技术应用、嵌入式技术与机器人操作系统应用、协作机器人技术应用、自主移动机器人技术、智能机器人系统集成等智能机器人专业核心课程实训内容定制。
3）支持专业实训辅助。建立实训设备配套的实训资源知识库，学生实训过程中，可以实时查看实训操作步骤和实训操作视频，辅助学生实训。
（1）实训资源知识库不少于10个；
（2）实训操作步骤采用文字和图片相结合的形式；
（3）实训操作视频支持mp4、wmv、avi、mov等至少5种以上格式文件；
（4）支持对实训操作步骤进行备注和注释。
4）支持设备编程辅助。建立实训设备配套的程序知识库，支持工业机器人设备程序库，能根据学生编程需求，智能生成所需的程序，辅助学生编程。
（1）程序库不少于5个；
（2）支持对智能生成的程序进行在线编辑和修改；
（3）支持ABB、KUKA、FANUC等主流机器人品牌的程序库。
2.2.2智能教学助手
1）支持教案定制。精准解读专业教学标准和课程标准，建立工业机器人、工业互联网、智能机器人等专业的教案知识库，能根据用户提出的教案需求，智能生成课程教案，包括教学内容、教学目标、教学方法、教学重点、教学难点等内容。
（1）教案知识库不少于10个；
（2）支持教案的在线修改；
（3）支持工业机器人现场编程、可编程控制器技术、工业机器人离线编程与仿真、智能视觉技术应用、数字孪生与虚拟调试技术应用、工业机器人应用系统集成等工业机器人专业核心课程教案生成；
（4）支持智能控制技术、工业网络技术、工业互联网标识解析应用技术、工业数据采集技术、工业边缘计算应用技术、工业管理软件应用、工业互联网平台应用、工业控制系统安全等工业互联网专业核心课程教案生成；
（5）支持智能传感器技术、智能视觉技术应用、嵌入式技术与机器人操作系统应用、协作机器人技术应用、自主移动机器人技术、智能机器人系统集成等智能机器人专业核心课程教案生成。
2）支持新形态教材开发。基于已有的教材资源，建立专业课程配套教材知识库，支持工业机器人、工业互联网、智能机器人等专业相关教材知识库，能根据用户提出的教材内容、教学课时、教学硬件等内容进行教材定制，智能生成项目式教材、工作页式手册等新形态教材，并支持导出教材文件。
（1）教材知识库不少于20个；
（2）支持项目式教材、工作页式手册等新形态教材；
（3）支持导出docx、pdf等格式文件；
（4）支持对智能生成的教材进行在线二次编辑；
（5）支持在大模型对话中对教材插入图片。
3）支持教学课件生成。基于已有的教材配套的课件资源，建立专业课程配套课件知识库，支持工业机器人、工业互联网、智能机器人等专业的相关课程课件知识库，能根据用户提出的教材定制需求，智能生成课件大纲，根据平台提供的多种教学课程PPT模板，智能生成教学课件PPT，并支持多种格式文件。
（1）具备不同风格的教学课件PPT模板；
（2）支持导出pptx、pdf等多种格式文件；
（3）支持工业机器人现场编程、可编程控制器技术、工业机器人离线编程与仿真、智能视觉技术应用、数字孪生与虚拟调试技术应用、工业机器人应用系统集成等工业机器人专业核心课程教学课件生成；
（4）支持智能控制技术、工业网络技术、工业互联网标识解析应用技术、工业数据采集技术、工业边缘计算应用技术、工业管理软件应用、工业互联网平台应用、工业控制系统安全等工业互联网专业核心课程教学课件生成；
（5）支持智能传感器技术、智能视觉技术应用、嵌入式技术与机器人操作系统应用、协作机器人技术应用、自主移动机器人技术、智能机器人系统集成等智能机器人专业核心课程教学课件生成。
2.2.3智能科研助手
1）支持科研报告检索。建立工业机器人、工业互联网、智能机器人等多个专业方向的科研报告知识库，支持用户检索科研报告。
（1）支持工业机器人、工业互联网、智能机器人等至少3个以上专业相关科研报告知识库；
（2）支持通过标题、作者、摘要、关键词、引言、材料与方法、结果、结论、致谢、参考文献、附录等多种方式检索科研报告。
2）支持科研报告智能生成。支持用户导入科研报告模板，根据用户提出的需求，智能生成科研报告。
（1）支持课题申报书、教学成果奖申报书、精品课程申报书等各类教研报告；
（2）支持导出docx、pdf等多种格式文件。
2.2.4智能考核助手
1）支持考核方案生成。解读专业教学标准和课程标准，解析人才培养方案，建立工业机器人、工业互联网、智能机器人等专业相关课程的理论和实操考核知识库，能根据课程内容，结合用户提出的需求，智能生成理论和实操考核方案。
（1）考核知识库不少于5个；
（2）考核方案至少包含考核目的、考核要求、考核内容、考核形式、考核评价标准、考核实施、考核评分等内容；
（2）支持工业机器人现场编程、可编程控制器技术、工业机器人离线编程与仿真、智能视觉技术应用、数字孪生与虚拟调试技术应用、工业机器人应用系统集成等工业机器人专业核心课程理论考核方案和实操考核方案生成；
（3）支持智能控制技术、工业网络技术、工业互联网标识解析应用技术、工业数据采集技术、工业边缘计算应用技术、工业管理软件应用、工业互联网平台应用、工业控制系统安全等工业互联网专业核心课程理论考核方案和实操考核方案生成；
（4）支持智能传感器技术、智能视觉技术应用、嵌入式技术与机器人操作系统应用、协作机器人技术应用、自主移动机器人技术、智能机器人系统集成等智能机器人专业核心课程理论考核方案和实操考核方案生成。
2）支持考核试卷生成。建立工业机器人、工业互联网、智能机器人等专业相关课程的理论和实操考核试题知识库，能根据课程内容，结合用户提出的需求，智能生成理论考核试卷和实操考核试卷。
（1）理论考核试卷包含单选题、多选题、判断题、问答题等多种客观和主观理论题；实操考核试卷包含装调、操作、编程、调试、运维等多种实操题；
（2）理论考核试卷和实操考核试卷支持在线修改，可以对试题进行增加、删减、编辑等操作；
3）支持课程考核评价。建立智能评价机制，构建学生多维度多元化考核评价系统，智能考核和评价学生对专业课程相关知识和技能的掌握情况，持续助力学生专业知识和技能的提升；
（1）支持理论考核智能评分，包括单选题、多选题、判断题、问答题等客观和主观题的智能评分，提供理论考核分析报告，包括正确率、错误率、常见错误问题、知识点掌握程度等内容；
（2）支持实操考核智能评分，通过上传实操考核表，对实操考核进行智能评分，提供实操考核分析报告，包括任务得分、常见错误问题、技能点掌握程度等内容；
（3）支持通过对学生的课后作业、理论考核成绩、实操考核成绩的分析，智能评价学生对课程相关专业知识和技能的掌握情况，提供学生课程学习和考核分析报告。
2.2.5智能产品助手
1）支持产品信息检索。融合多专业多平台的实训产品资源，建立专业实训产品知识库，用户能通过和大模型对话，检索产品信息，深入了解专业实训产品，更好的通过专业实训产品开展教学和实训。
（1）专业实训产品知识库不少于20个；
（2）支持产品的定义、组成、功能、特点、参数、实训项目等内容检索；
（3）支持工业机器人现场编程、可编程控制器技术、工业机器人离线编程与仿真、智能视觉技术应用、数字孪生与虚拟调试技术应用、工业机器人应用系统集成等工业机器人专业核心课程对应的专业实训产品检索；
（4）支持智能控制技术、工业网络技术、工业互联网标识解析应用技术、工业数据采集技术、工业边缘计算应用技术、工业管理软件应用、工业互联网平台应用、工业控制系统安全等工业互联网专业核心课程对应的专业实训产品检索；
（5）支持智能传感器技术、智能视觉技术应用、嵌入式技术与机器人操作系统应用、协作机器人技术应用、自主移动机器人技术、智能机器人系统集成等智能机器人专业核心课程对应的专业实训产品检索。
2）支持产品故障诊断与处理。建立工业机器人、PLC、视觉等通用设备故障知识库，以及工业机器人、工业互联网、智能机器人等专业实训设备故障知识库，能根据用户对产品故障现象的描述，智能诊断故障原因以及给出故障处理方案。
（1）支持工业机器人、PLC、视觉等通用设备故障知识库；
（2）支持上传故障现象描述，智能分析故障原因，并给除故障处理方案；
（3）支持故障信息统计与管理，支持快速检索故障信息。
2.3安全防护系统
安全防护系统可对模型的输入输出内容开展多维风险自动检测，提供算力消耗防护、提示词攻击检测、模型滥用分析及敏感数据识别等服务，助力用户构建合规可信的智能内容生态。系统支持输入侧的敏感词检测、输出侧的实时监控、基础的会话管理。可支持20个FP16/40个INT8量化版本的千问32B模型的安全防护。
安全防护系统具体参数：
1）检测维度：支持30个细分风险类别，支持内容逐维评分，支持自定义扩展；
2）检测准确率：各维度平均准确率≥95%；主流场景（仇恨、暴力、色情等）≥97%；
3）检测性能：单条文本检测延迟：GPU≤100ms，CPU≤3s；GPU服务器QPS≥80；
4）部署方式：支持API、SDK、私有化、本地化及云端多形态部署；
5）可解释性：支持每条内容30维风险逐项评分，生成详细风险报告；
6）数据安全：支持本地数据处理与存储，数据不出企业内网，支持合规审计；
7）运维能力：支持运维监控、健康检查、自动告警，提供完善的升级和支持服务；
8）技术服务：模型安全防火墙的部署安装、防护效果的测试验证；
9）后续服务：
（1）提供持续内容更新：攻击语料库、攻击手段防御机制、基础模型等。
（2）提供多种更新方式：根据客户现场网络情况，可云端推送也可以现场更新。
（3）提供技术服务：提供远程或现场技术支持保证模型安全防护的及时性。
配套资源
提供与平台配套的使用说明书。
2.4开源接口和开发环境
2.4.1 开源接口
二次开发接口具备能力：
1.支持Rviz与Gazebo机器人实物仿真交互、虚实联动。
2.提供电机控制接口，实现关节独立编程控制，关节状态等数据获取。
3.MoveIt双臂运动控制，支持自定义运动碰撞检测。
4.深度相机图像获取接口，能过获取机器人手臂与头部相机彩色图，深度图、点云。
5.电动手抓控制功能，实现控制手爪运动至任意位置。
6.提供目标检测、位姿识别定位、Aruco码定位等视觉相关算法接口及案例。
7.支持语音唤醒，语音识别、语音合成、千问大模型等接口功能。
8.提供机器人接水、倒咖啡等应用场景案例代码。
9.提供通过视觉引导机械臂无序分拣作业案例代码。
10.通过开源的多场景应用示例代码库和详尽的开发文档教程，可快速搭建室内导航、物体抓取、人机交互等典型机器人应用，持续维护迭代开发工具与接口规范，助力开发者构建个性化的智能机器人解决方案。
2.4.2 可视化控制界面
主要功能参数：
1) 项目以ROS2机器人操作系统作为核心开发架构，其中前端界面以Python+Gtk3作为开发框架增强代码的扩展性与适用性，后端使用gRPC作为与ROS2的通信方式。
2) 项目后端基于ROS2机器人操作系统，来实现各功能实现，通过ROS2、C++、Python的结合使用来实现具身智能机器人的各功能，使用Moveit2实现机械臂运动规划、可选择Yolo或通义千问视觉大模型实现简单/泛化目标检测，基于科大讯飞星火大模型实现语音交互，通过Deepseek/千问进行联网思考。并将以上功能封装为gRPC接口，实现远程调用。
3)控制界面：常用功能及状态显示、示教模块、运动规划模块、调试模块
4)具身智能机器人虚拟-现实同步：
a)可显示当前左机械臂、右机械臂、身体各关节状态；
b)可以通过运动规划规划左、右、身体关节到目标值；
c)可显示当前左右臂末端、头部空间坐标状态；
d)可以通过运动规划控制左右机械臂运动到目标位姿，并在仿真软件实时显示运动过程；
e)可通过Rviz查看到当前具身智能机器人姿态；；
f)可以通过Rviz组件拉动机器人各末端进行运动规划；
g)可通过控制界面，查看当前夹爪行程状态；
h)可控制夹爪运动目标行程、速度、力矩，可控制移动机器人(AGV)导航到目标站点。
5)具身智能机器人运动规划：
a)可分别在关节空间、笛卡尔空间下，完成左臂、右臂、身体各关节从初始点运动到目标位姿的路径规划；
b)可控制移动机器人（AGV）导航至目标站点；
c)可进行手动控制机器人底盘、身体、手臂；
d)可读取当前夹爪状态，选择目标行程、运动速度、运动力矩，并控制夹爪开合。
6)具身智能机器人视觉识别：
a)可识别相机视野内的ARUCO码并确定空间位姿；
b)可通过深度学习目标检测算法识别预训练目标；
c)可通过文字描述驱动大语言模型识别目标位置。
7)具身智能机器人大模型交互：
a)支持在线调用多种大模型API接口；
b)支持集成本地化部署大模型；
c)可通过文字和语音交互，调用大模型进行图像识别。
8)具身智能机器人真机作业应用示例视频：
a)制作饮品：可通过视觉引导，自主抓取桌上放置的水杯，自动运动到饮水机旁并按下按钮进行接水，然后，抓取桌上的物料,倒入水中，最后运送到客户桌上；
b)制作咖啡：可自主运动到咖啡机旁，通过末端工具触控咖啡机屏幕，选取所需咖啡，完成后抓取纸杯移送至客户桌上；
c)打扫桌面：自动运动到桌子边，自动识别桌上的纸屑垃圾，然后，使用抹布将垃圾扫到垃圾桶中。
d)购物助手：可通过语音引导，自主运动到货架旁，并按照语音指令抓取指定的各种饮料，然后运送到客户桌子上。
e)工业物料搬运：可通过视觉引导，自主抓取桌上放置的物料盒，自动运动到其他工位上并放置。
3.动捕套装
3.1 VR头显设备
主要技术参数：
1)VR头显
运行内存: ≥8GB
机身容量: ≥128GB
屏幕分辨率: ≥2160×2160 像素
屏幕刷新率: ≥90Hz
WiFi:支持WiFi6
蓝牙:支持蓝牙5.0
续航时间:1.5～3h
2)VR遥操作手柄
位置跟踪频率: ≥90Hz
震动反馈:支持
续航时间:≥8h
3.2惯性动作捕捉套装
主要技术参数：
1)动捕套件
传感器数量:8个（上半身）
数据传输频率:100Hz/120Hz
方位角分辨率:0.05゜
加速度测量范围: ≥±16g
陀螺仪测量范围: ≥±2000゜/s
协议支持:UDP/DDS/ROS1/ROS2
续航时间:1.5～3h
数据输出:速度、加速度、角速度、旋转角
软件可视化:支持
服装尺寸:均码
2)遥操作控制盒: 8核64位处理器、内置3DGPU、不低于8GB内存、支持USB3.0、支持HDMI输出、2.5GB网口、支持无线连接动捕
3.3 多模态数据处理平台
1、操作端软件：
1）通透模式操作
2）多通道RGB 图像反馈
3）数据采集功能
4）实时机器人可视化
5）实时动捕可视化
6）震动反馈
2、在线数据处理软件：
1）数据上传、浏览、多设备管理、任务下发；
2）存储空间: ≥200GB
4.工具与工具箱
平台配套完备的安调工具与工具箱供用户使用。
工具箱：1个
内六角扳手：1套
螺丝刀：1套
5.教学资源与实验项目
主要实验项目
1）平台认知与硬件实操实验
2）多模态传感器融合感知实验
3）机器人运动控制基础实验
4）自主建图与导航实验
5）多模态大模型交互与任务推理实验
6）双臂协同作业实验
7）场景化综合应用设计实验
8）遥操作数据采集与处理实验
9）技能训练与测试实验
教学资源
提供与平台配套的使用说明书、开发接口说明等。
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	具身机器人零件装配场景
	工作空间：水平方向：1660mm±50mm；竖直方向：1800mm±50mm
电源与充电功率：AC220V/5kW
1.具身智能机器人
1.1具身智能机器人本体
主要技术参数：
1）总自由度数：≥20
2）单臂自由度：≥7
3）移动机器人平台自由度：≥2
4）腰腿部自由度：≥4
5）手臂总负载：≥6kg
6）工作空间：水平方向：1660mm±50mm；竖直方向：1800mm±50mm
7）重复定位精度：≤±0.05mm
8）视觉模块：双目感知相机
9）语音模块：扬声器×1；麦克风×1
10）末端执行器：电动夹爪×2
11）开发接口：ROS2
12）作业方式：协同规划、模仿学习
13）整机高度：1680mm±50mm
14）续航：5h+
1.1.1仿生机械臂
仿生机械臂主要技术参数：
1）负载能力：≥3kg
2）自由度：≥7
3）数量：2套
4）防护等级	IP30
5）重复定位精度：≤±0.05mm
6）单臂工作范围：≥775mm
7）最大动作范围	
J1轴：≥±180°
	J2轴：≥±90°
	J3轴：≥±180°
	J4轴：≥-30～130°
	J5轴：≥±180°
	J6轴：≥±45°
	J7轴：≥±75°
8）供电电源：24V
9）安装：任意角度
10）本体重量：≤8kg
11）环境温度（机器人本体）：5～45℃
1.1.2腰腿部机构
主要技术参数：
1）腰关节运动范围：-180°～+180°
2）髋关节运动范围：-30°～+90°
3）膝关节运动范围：-145°～0°
4）踝关节运动范围：0°～+85°
1.1.3移动机器人平台
主要技术参数：
1）最大载重：≥300kg
2）对接精度：≤±5mm
3）最大速度：≥1.5m/s
4）加速度：≥0.3 m/s2
5）工作速度：前进：≥0.8 m/s，后退：≥0.3 m/s
6）回转直径：≥780mm
7）爬坡能力：≥3°/5%
8）越障高度：≥10mm
9）过缝宽度：≥30mm
10）离地间隙：≥28mm
11）行走通道宽度：≥750mm
12）回转通道宽度：≥980mm
13）站点定位精度：≤±10mm
14）站点角度精度：≤±1°
15）转弯半径：0mm(可以原地转弯）
16）导航方式：激光导航SLAM
1.1.4主控制器
1）‌处理器：四核
2）‌ NPU：不低于6TOPS算力，支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算
3）内存：≥8GB
4）硬盘：≥64GB EMMC
5）以太网接口：千兆RJ45 x4
6）USB：USB2.0两路，USB3.0两路
7）CAN接口：≥6路
8）电源：12V/2A
9）显示接口：HDMI
10）操作系统：Ubuntu
1.1.5双目感知相机
主要技术参数：
1）近视场：不低于310×210mm
2）远视场：不低于9200×5200mm
3）测量范围（MR）：不低于4800mm
4）视场角：不低于84°×55°
5）分辨率：不低于1280×720＠30fps；640×360＠30fps;
6）数据类型：左右IR图，彩色图，深度图
7）深度图检测精度：精度: 不低于1.5%@0.2～3m；空洞率:＜0.2%
8）数据接口：USB3.0，兼容USB2.0
9）供电：DC5V
1.1.5双目感知相机
主要技术参数：
1）近视场：不低于310×210mm
2）远视场：不低于9200×5200mm
3）测量范围（MR）：不小于4800mm
4）视场角：不低于84°×55°
5）分辨率：不小于1280×720＠30fps；640×360＠30fps;
6）数据类型：左右IR图，彩色图，深度图
7）深度图检测精度：精度:不小于1.5%@0.2～3m；空洞率:＜0.2%
8）数据接口：USB3.0，兼容USB2.0
9）供电：DC5V
1.1.6语音交互模块
主要技术参数：
1）麦克风类型：线型等距阵列麦克风
2）数字麦数量：4MIC阵列
3）拾音范围：前向180°拾音
4）最远拾音距离：6～10m
5）音频采样率：48K@16bit
6）电压：DC5V
7）外部功放：功率≥5W，支持外部扬声器回采
8）支持功能：回音消除、人声增强、噪声抑制、自动增益
9）扬声器数量：1个
10）扬声器功率：≥5W
1.1.7电动夹爪
主要技术参数：
1）驱动方式：伺服驱动
2）最大行程：52mm
3）滑块容许静力矩：Mx:2.5 N•m, My:2 N•m, Mz:2.8 N•m
4）夹持力：2～50N
5）最大负载：≥1kg
6）重复定位精度：≤±0.02mm
7）工作电压：24V
8）可编程参数：位置，速度，力
9）反馈参数：位置，尺寸，速度，力
10）通讯协议：Modbus RTU(RS 485) Digital I/O
1.1.8机器人数据采集软件
软件功能：
1）支持不少于4种不同品牌的机器人的数据采集
2）软件支持开机启动，可支持后台自动运行，可快速在界面切换不同品牌不同型号的机器人设备；
3）机器人数据采集周期在10~100ms以内，可为三方软件提供可靠的机器人实时数据。软件运行时，可实时显示当前数据采集周期，可分析出最长和最短采集时间；
4）软件可设置将数据发送至同一台计算机的单个网卡和多个网卡，可显示当前绑定网卡的IP地址和当前使用的端口号，利用OPC UA协议实现机器人数据分发和共享；
5）软件界面可实时显示当前连接机器人的IO列表和当前信号状态，当前OPC UA服务打开状态，以及机器人的当前连接状态和实时关节坐标；
6）软件可设置参数，自动对fanuc机器人进行3轴坐标的转换，保持与实际位置情况一致；
7）软件可将用户设计的采集对象、软件使用端口、监控IP、连接的机器人型号等参数进行保存，下次打开可自动进行还原用户配置信息进行工作。
8）软件采用序列号或加密狗授权，支持对每台电脑进行单独授权。
1.1.9离线编程仿真软件
技术要求：
1）正版软件，独家授权，免费升级，可提供持续的中文技术支持服务
2）软件配套教学实训所需的具有自主知识产权的课程教材，国家级出版社出版；
3）一机多系统示教编程与验证：可实现基于国产机器人的5种知名品牌机器人示教编程与验证；
4）软件中的虚拟示教器可实现对五种以上的知名品牌机器人进行控制，并且控制效果要与被控制的机器人的示教器的效果一致；
5）仿真系统支持ABB、KUKA，FANUC、安川、史陶比尔、UR等多种机器人，提供250种以上的各品牌机器人模型；
6）具有离线编程功能，能够直接生成包括但不限于ABB、KUKA，FANUC、安川、史陶比尔、UR等30种品牌机器人的代码；
7）支持关节型机器人、Delta、SCARA、直角坐标等不同构型机器人；
8）支持多种格式的三维CAD模型，可导入扩展名为step、igs、stl等格式；
9）有可以根据机器人D-H参数，创建6轴、7轴串联机器人模型的功能；
10）支持工件校准功能，能够根据真实情况与理论模型的参数误差自动调整轨迹参数；
11）轨迹生成可基于CAD数据，简化轨迹生成过程，提高精度，可利用实体模型、曲面或曲线直接生成运动轨迹；
12）包含丰富的轨迹调整优化工具包，如碰撞检查、工业机器人可达性、姿态奇异点、轴超限、节拍估算、轨迹自动调整优化等功能；
13）包含丰富的工艺应用工具包，必须包含但不限于打磨、喷涂、铣削、焊接等。可以自由设计定义工具及其坐标信息，实际工件与模型工件的坐标校准确保轨迹精度，码垛工艺包模拟真实物料抓取摆放过程，支持APT Source和NC格式G代码的导入并自动转化为工业机器人运动轨迹等功能；
14）提供工业机器人虚拟教学模块，如虚拟示教器、机器人部件装配、自动生成仿真运动视频。可以生成基于html播放的视频和基于pdf的3维可操作文件；
15）提供强大的Python API功能支持，集成所有离线编程软件的离线编程功能，并允许开展大量机器人机构的自动化应用。可进行仿真和应用于程序机器人取放物体和应用于复杂的多机器人同步运动等；
16）支持机器人精度标定功能，可以支持激光跟踪仪标定和立体相机标定；
17）支持多机器人同步运动仿真，至少能够实现3个机器人的同步运动；
18）具有机器人外部轴运动，能够实现7、8轴的离线编程功能
19）具有整个工厂自动化生产线仿真功能，可包含码垛机、3种以上类型机器人、流水线等；
20）支持基于Python、C#等高级语言的API的扩展编程；
21）具有ABB、KUKA、FANUC、安川等机器人品牌的虚拟示教器示教功能，能够通过虚拟示教器实现对机器人的手动操作以及程序代码的编辑和运行；
（1）手动操作中包含机器人的关节坐标系、线性坐标系、以及工具坐标系下的手动控制运动；
（2）机器人数据虚拟示教器上的实时显示；
（3）虚拟示教器上能够完全按照真实示教器操作方式进行程序的插入、编辑、修改以及程序文件的保存和打开；
（4）虚拟示教器程序的再现执行，驱动机器人按照程序运动。
22）集成无动力关节臂示教功能；
（1）具有485通讯和TCP/IP通讯两种接口形式，能够采集无动力关节臂示教轨迹；
（2）能够生成包括但不限于ABB、KUKA，FANUC、安川、史陶比尔、UR等多种品牌机器人的代码的功能。
23）教学资源及实训项目
(1)教材采用项目式教学设计，实训项目包含学习目标、若干实训任务、学习总结、课后练习等内容；
(2)教材配套丰富的实训项目以及教学资源：实训项目≥12个，PPT讲义≥12个，视频≥12个，数字孪生模型1套，源程序1套；
(3)教材配套实训项目至少包含工业机器人虚拟仿真软件认知、软件基础操作、机器人虚拟仿真工作站构建、常用机构创建、基于Program的机器人仿真编程、基于API的机器人仿真编程、工业机器人复杂搬运应用仿真案例、工业机器人传送带码垛应用仿真案例、工业机器人焊接应用仿真案例、工业机器人打磨应用仿真案例、工业机器人喷涂应用仿真案例、工业机器人写字应用仿真案例等。

2.1 AI智能助手
AI智能助手是深度融合人工智能的大模型技术，面向教师端、学生端和管理端，以专业教学和实训为核心，打造的一款高度集成、一体化的智能AI产品。平台内置多个任务导向型智能体，围绕教育教学核心环节提供定制化服务，主要包括智能教学助手、智能实训助手、智能考核助手、智能产品助手、智能科研助手等五大核心功能，为学校教师和学生提供一站式AI辅助服务，覆盖教、学、训、评、研、管等N个场景，助力职业和高等院校专业教学实训的智能化转型，实现教学过程的智能化、个性化和高效化，提升教学质量与学生就业竞争力。
1.平台架构
平台采用B/S架构设计与本地部署方案，支持市场主流浏览器，用户无需安装即可直接使用。
1）采用分层技术设计实现了高效数据处理、快速响应及灵活扩展，可支撑稳定的高并发访问，满足线上教学场景的技术需求。
2）基于SpringBoot+Vue3.0构建，后端集成SpringAI框架，结合PostgreSQL、MyBatis实现稳定高效数据处理，并采用Redis提升响应速度。
2.平台功能
2.1页面功能
平台深度融合大模型技术，以轻量级软硬协同与一体化设计，覆盖教、学、训、评、研、管等多类教学场景，主要包含首页、智能体中心、智能体管理、工作流管理、知识库、模型管理、用户管理、问题反馈等页面，致力于推动职业和高等院校教学实训智能化转型，提升教学效率与学生就业竞争力。
2.1.1首页
1）用户登录后可直接发起问答，支持单轮问答、多轮连续对话，并可查询历史对话记录，实现个性化知识交互与持续学习体验。
2）采用“检索增强生成（RAG）”技术框架，结合SpringAI调用大模型能力，实现上下文理解、多轮对话、意图识别、逻辑推理等高级语言理解任务。
2.1.2智能体中心
1）可集中展示平台已发布的各类智能体，用户可按需选择特定智能体进行专业化、任务导向型的问答与服务，提升交互效率与内容精准度。
2.1.3智能体管理
1）支持创建新的智能体，亦可对已有的智能体进行编辑与修改；
2）支持智能体模型配置与智能体指令管控，灵活适配多种教学应用场景。
2.1.4工作流管理
1）可视化与配置能力
（1）需提供可视化工作流设计界面，用户可按需拖拽配置智能流程节点
（2）支持多类型流程节点，包括但不限于开始节点、模型节点、意图识别节点、选择器节点、循环节点，变量聚合节点、输入节点、输出节点、问答节点、结束节点等；
（3）节点属性支持名称自定义，错误处理配置（失败重试次数≤3，失败报警触发）、调试模式、单步执行以及支持查看输入输出；
（4）节点可配置，模型选择与生成控制，输入/输出参数映射，Prompt填充及知识库绑定，输出格式（文本、JSON、表格等）调整.
2）数据处理能力
（1）节点需支持内置数据处理操作，格式化字符串、正则提取、JSON解析，支持从任意节点或外部数据源取值，输出变量可存储到工作流上下文，支持复杂逻辑处理（条件判断、循环、聚合计算）；
（2）数据处理性能指标，单节点数据处理延迟≤100ms，单个工作流支持≥1000条数据批量处理。
3）外部服务与模型集成
（1）支持节点集成多类型服务，模型调用（对话模型、Embedding模型），数据导入/导出接口，RAG问答节点，调用知识库进行语义检索；
（2）节点支持，并发执行控制，输入输出参数映射。
4）流程执行与控制
（1）工作流支持可视化调度和自动执行，支持循环节点、条件选择节点、变量聚合节点实现复杂逻辑；
（2）可配置失败重试策略、节点并行/串行执行策略。
3.1.5知识库
1）支持多知识库并行管理，可按专业、课程、部门划分知识库，每个知识库独立管理、独立权限控制；
2）支持增删改查功能，每个操作均记录操作用户、时间、操作日志可追溯12个月以上；
3）支持文档的批量操作（批量增删改查），批量操作响应时间≤1秒/100条；
4）支持对知识库的启用/禁用、访问策略、调用策略进行灵活控制，保证系统在多知识库环境下稳定运行；
5）支持教师上传PDF、DOCX、MARKDOWN、TXT等不少于5种格式的文档，能够自动处理文档切片（chunking）、段落分段，自动摘要生成，文本清洗与标准化，向量化embedding处理；
6）支持批量上传和增量上传；记录文档来源、上传用户、上传时间，支持自定义标签、课程、专业信息；
7）提供向量知识库创建接口，支持选择embedding模型（系统默认或用户自定义），并支持至少一种向量数据库。向量存储支持单条向量检索延迟≤1000ms，支持增量更新：新增或修改文档时向量可及时更新；
8）支持知识库增量更新，修改或删除文档时能及时更新索引和向量。具备多知识库并行管理能力，确保不同数据隔离，权限严格控制，互不干扰；
9）系统在高并发检索场景下需仍能保持稳定响应，支持≥5个知识库并行检索，单次检索延迟≤200ms。
3.1.6模型管理
1）提供对话模型选择接口，提供API可查询系统可用的对话模型列表，支持按标签、参数量、版本号筛选可用模型，支持优先级选择，Embedding模型选择接口，提供API可查询可用的向量化模型列表；
2）支持指定模型加载到系统实例，加载操作可热加载，无需重启系统；
3）提供统一管理API，包括查看已加载模型及其状态，启用/禁用模型实例，支持模型调用策略配置、调用优先级、任务绑定（可指定任务类型使用特定模型），可对模型进行管理；
4）模型启用/禁用操作需支持审计日志记录≥6个月，系统需提供权限控制，不同用户/角色对模型管理接口的访问权限可分级；
5）模型选择接口响应时间≤1000ms，模型启用/禁用切换延迟≤5秒。
3.1.7用户管理
1）支持多角色用户管理机制，提供基于权限的个性化功能入口和操作界面；
2）用户可通过账号注册、认证、权限分配等方式进行精细化管理，支持用户批量导入导出及日志审计功能，确保平台管理安全规范，使用便捷高效。
3.1.8问题反馈
1）内置问题反馈与意见收集机制，用户可在任意使用环节发起反馈，支持文字、图片、文件等多格式上传；
2）系统提供反馈分类、状态跟踪等功能。
3.2五大核心智能体
平台内置多个任务导向型智能体，围绕教育教学核心环节提供定制化服务，包括智能教学助手、智能实训助手、智能考核助手、智能产品助手、智能科研助手等。智能助手又分工业机器人、智能机器人、工业互联网等多个专业方向。
3.2.1智能实训助手
1）支持专业知识检索。集成海量专业技术资源，建立工业机器人、PLC、视觉、数字孪生等方向的通用专业知识库，支持工业机器人、PLC、视觉等方向的专业知识检索，学生可以根据教学和实训需要精确检索相关知识，提升学习效率，提高教学质量。
（1）通用专业知识库不少于10个；
（2）支持ABB、KUKA、FANUC、安川等主流机器人品牌的专业知识检索，检索内容包含但不限于机器人的品牌、型号、结构、参数、操作、编程、调试、维护、保养等内容；
（3）支持西门子、三菱、欧姆龙等主流PLC品牌的专业知识检索，检索内容包含但不限于PLC的品牌、型号、结构、参数、操作、编程、调试、维护、保养等内容；
（4）支持康耐视、海康威视、基恩士等主流2D视觉品牌的专业知识检索；
（5）支持梅卡曼德、康耐视等主流3D视觉品牌的专业知识检索。
2）支持实训内容定制。建立实训设备配套的实训项目知识库，导入专业课程实训规划、实训内容和实训目标，通过大模型评测学生实训进展和成绩，个性化定制学生实训内容，开展高效率、高质量实训。
（1）实训项目知识库不少于15个；
（2）支持工业机器人现场编程、可编程控制器技术、工业机器人离线编程与仿真、智能视觉技术应用、数字孪生与虚拟调试技术应用、工业机器人应用系统集成等工业机器人专业核心课程实训内容定制；
（3）支持智能控制技术、工业网络技术、工业互联网标识解析应用技术、工业数据采集技术、工业边缘计算应用技术、工业管理软件应用、工业互联网平台应用、工业控制系统安全等工业互联网专业核心课程实训内容定制； 
（4）支持智能传感器技术、智能视觉技术应用、嵌入式技术与机器人操作系统应用、协作机器人技术应用、自主移动机器人技术、智能机器人系统集成等智能机器人专业核心课程实训内容定制。
3）支持专业实训辅助。建立实训设备配套的实训资源知识库，学生实训过程中，可以实时查看实训操作步骤和实训操作视频，辅助学生实训。
（1）实训资源知识库不少于10个；
（2）实训操作步骤采用文字和图片相结合的形式；
（3）实训操作视频支持mp4、wmv、avi、mov等至少5种以上格式文件；
（4）支持对实训操作步骤进行备注和注释。
4）支持设备编程辅助。建立实训设备配套的程序知识库，支持工业机器人设备程序库，能根据学生编程需求，智能生成所需的程序，辅助学生编程。
（1）程序库不少于5个；
（2）支持对智能生成的程序进行在线编辑和修改；
▲（3）支持ABB、KUKA、FANUC等主流机器人品牌的程序库。
3.2.2智能教学助手
1）支持教案定制。精准解读专业教学标准和课程标准，建立工业机器人、工业互联网、智能机器人等专业的教案知识库，能根据用户提出的教案需求，智能生成课程教案，包括教学内容、教学目标、教学方法、教学重点、教学难点等内容。
（1）教案知识库不少于10个；
（2）支持教案的在线修改；
（3）支持工业机器人现场编程、可编程控制器技术、工业机器人离线编程与仿真、智能视觉技术应用、数字孪生与虚拟调试技术应用、工业机器人应用系统集成等工业机器人专业核心课程教案生成；
（4）支持智能控制技术、工业网络技术、工业互联网标识解析应用技术、工业数据采集技术、工业边缘计算应用技术、工业管理软件应用、工业互联网平台应用、工业控制系统安全等工业互联网专业核心课程教案生成；
（5）支持智能传感器技术、智能视觉技术应用、嵌入式技术与机器人操作系统应用、协作机器人技术应用、自主移动机器人技术、智能机器人系统集成等智能机器人专业核心课程教案生成。
2）支持新形态教材开发。基于已有的教材资源，建立专业课程配套教材知识库，支持工业机器人、工业互联网、智能机器人等专业相关教材知识库，能根据用户提出的教材内容、教学课时、教学硬件等内容进行教材定制，智能生成项目式教材、工作页式手册等新形态教材，并支持导出教材文件。
（1）教材知识库不少于20个；
（2）支持项目式教材、工作页式手册等新形态教材；
（3）支持导出docx、pdf等格式文件；
（4）支持对智能生成的教材进行在线二次编辑；
（5）支持在大模型对话中对教材插入图片。
3）支持教学课件生成。基于已有的教材配套的课件资源，建立专业课程配套课件知识库，支持工业机器人、工业互联网、智能机器人等专业的相关课程课件知识库，能根据用户提出的教材定制需求，智能生成课件大纲，根据平台提供的多种教学课程PPT模板，智能生成教学课件PPT，并支持多种格式文件。
（1）具备不同风格的教学课件PPT模板；
（2）支持导出pptx、pdf等多种格式文件；
（3）支持工业机器人现场编程、可编程控制器技术、工业机器人离线编程与仿真、智能视觉技术应用、数字孪生与虚拟调试技术应用、工业机器人应用系统集成等工业机器人专业核心课程教学课件生成；
（4）支持智能控制技术、工业网络技术、工业互联网标识解析应用技术、工业数据采集技术、工业边缘计算应用技术、工业管理软件应用、工业互联网平台应用、工业控制系统安全等工业互联网专业核心课程教学课件生成；
（5）支持智能传感器技术、智能视觉技术应用、嵌入式技术与机器人操作系统应用、协作机器人技术应用、自主移动机器人技术、智能机器人系统集成等智能机器人专业核心课程教学课件生成。
3.2.3智能科研助手
1）支持科研报告检索。建立工业机器人、工业互联网、智能机器人等多个专业方向的科研报告知识库，支持用户检索科研报告。
（1）支持工业机器人、工业互联网、智能机器人等至少3个以上专业相关科研报告知识库；
（2）支持通过标题、作者、摘要、关键词、引言、材料与方法、结果、结论、致谢、参考文献、附录等多种方式检索科研报告。
2）支持科研报告智能生成。支持用户导入科研报告模板，根据用户提出的需求，智能生成科研报告。
（1）支持课题申报书、教学成果奖申报书、精品课程申报书等各类教研报告；
（2）支持导出docx、pdf等多种格式文件。
3.2.4智能考核助手
1）支持考核方案生成。解读专业教学标准和课程标准，解析人才培养方案，建立工业机器人、工业互联网、智能机器人等专业相关课程的理论和实操考核知识库，能根据课程内容，结合用户提出的需求，智能生成理论和实操考核方案。
（1）考核知识库不少于5个；
▲（2）考核方案至少包含考核目的、考核要求、考核内容、考核形式等内容；
（3）支持工业机器人现场编程、可编程控制器技术、工业机器人离线编程与仿真、智能视觉技术应用、数字孪生与虚拟调试技术应用、工业机器人应用系统集成等工业机器人专业核心课程理论考核方案和实操考核方案生成；
（4）支持智能控制技术、工业网络技术、工业互联网标识解析应用技术、工业数据采集技术、工业边缘计算应用技术、工业管理软件应用、工业互联网平台应用、工业控制系统安全等工业互联网专业核心课程理论考核方案和实操考核方案生成；
（5）支持智能传感器技术、智能视觉技术应用、嵌入式技术与机器人操作系统应用、协作机器人技术应用、自主移动机器人技术、智能机器人系统集成等智能机器人专业核心课程理论考核方案和实操考核方案生成。
2）支持考核试卷生成。建立工业机器人、工业互联网、智能机器人等专业相关课程的理论和实操考核试题知识库，能根据课程内容，结合用户提出的需求，智能生成理论考核试卷和实操考核试卷。
（1）理论考核试卷包含单选题、多选题、判断题、问答题等多种客观和主观理论题；实操考核试卷包含装调、操作、编程、调试、运维等多种实操题；
（2）理论考核试卷和实操考核试卷支持在线修改，可以对试题进行增加、删减、编辑等操作；
3）支持课程考核评价。建立智能评价机制，构建学生多维度多元化考核评价系统，智能考核和评价学生对专业课程相关知识和技能的掌握情况，持续助力学生专业知识和技能的提升；
（1）支持理论考核智能评分，包括单选题、多选题、判断题、问答题等客观和主观题的智能评分，提供理论考核分析报告，包括正确率、错误率、常见错误问题、知识点掌握程度等内容；
（2）支持实操考核智能评分，通过上传实操考核表，对实操考核进行智能评分，提供实操考核分析报告，包括任务得分、常见错误问题、技能点掌握程度等内容；
（3）支持通过对学生的课后作业、理论考核成绩、实操考核成绩的分析，智能评价学生对课程相关专业知识和技能的掌握情况，提供学生课程学习和考核分析报告。
3.2.5智能产品助手
1）支持产品信息检索。融合多专业多平台的实训产品资源，建立专业实训产品知识库，用户能通过和大模型对话，检索产品信息，深入了解专业实训产品，更好的通过专业实训产品开展教学和实训
（1）专业实训产品知识库不少于20个
（2）支持产品的定义、组成、功能、特点、参数、实训项目等内容检索；
（3）支持工业机器人现场编程、可编程控制器技术、工业机器人离线编程与仿真、智能视觉技术应用、数字孪生与虚拟调试技术应用、工业机器人应用系统集成等工业机器人专业核心课程对应的专业实训产品检索；
（4）支持智能控制技术、工业网络技术、工业互联网标识解析应用技术、工业数据采集技术、工业边缘计算应用技术、工业管理软件应用、工业互联网平台应用、工业控制系统安全等工业互联网专业核心课程对应的专业实训产品检索；
（5）支持智能传感器技术、智能视觉技术应用、嵌入式技术与机器人操作系统应用、协作机器人技术应用、自主移动机器人技术、智能机器人系统集成等智能机器人专业核心课程对应的专业实训产品检索。
2）支持产品故障诊断与处理。建立工业机器人、PLC、视觉等通用设备故障知识库，以及工业机器人、工业互联网、智能机器人等专业实训设备故障知识库，能根据用户对产品故障现象的描述，智能诊断故障原因以及给出故障处理方案。
（1）支持工业机器人、PLC、视觉等通用设备故障知识库；
（2）支持上传故障现象描述，智能分析故障原因，并给除故障处理方案；
（3）支持故障信息统计与管理，支持快速检索故障信息。
2.2开源接口和开发环境
2.2.1 开源接口
本平台秉承开放共享的技术理念，致力于为具身智能机器人生态构建灵活的开发体系。我们面向开发者全面开放核心能力接口，提供兼容ROS2框架的模块化SDK开发套件，包含完备的硬件驱动、运动控制、环境感知等基础功能接口及配套工具链，支持深度定制与二次开发功能拓展。
二次开发接口具备能力：
1.支持Rviz与Gazebo机器人实物仿真交互、虚实联动。
2.提供电机控制接口，实现关节独立编程控制，关节状态等数据获取。
3.MoveIt双臂运动控制，支持自定义运动碰撞检测。
4.深度相机图像获取接口，能过获取机器人手臂与头部相机彩色图，深度图、点云。
5.电动手抓控制功能，实现控制手爪运动至任意位置。
6.提供目标检测、位姿识别定位、Aruco码定位等视觉相关算法接口及案例。
7.支持语音唤醒，语音识别、语音合成、千问大模型等接口功能。
8.提供机器人接水、倒咖啡等应用场景案例代码。
9.提供通过视觉引导机械臂无序分拣作业案例代码。
10.通过开源的多场景应用示例代码库和详尽的开发文档教程，可快速搭建室内导航、物体抓取、人机交互等典型机器人应用，持续维护迭代开发工具与接口规范，助力开发者构建个性化的智能机器人解决方案。
2.2.2 可视化控制界面
主要功能参数：
1) 项目以ROS2机器人操作系统作为核心开发架构，其中前端界面以Python+Gtk3作为开发框架增强代码的扩展性与适用性，后端使用gRPC作为与ROS2的通信方式。
2) 项目后端基于ROS2机器人操作系统，来实现各功能实现，通过ROS2、C++、Python的结合使用来实现具身智能机器人的各功能，使用Moveit2实现机械臂运动规划、可选择Yolo或通义千问视觉大模型实现简单/泛化目标检测，基于科大讯飞星火大模型实现语音交互，通过Deepseek/千问进行联网思考。并将以上功能封装为gRPC接口，实现远程调用。
3)控制界面：常用功能及状态显示、示教模块、运动规划模块、调试模块
4)具身智能机器人虚拟-现实同步：
a)可显示当前左机械臂、右机械臂、身体各关节状态；
b)可以通过运动规划规划左、右、身体关节到目标值；
c)可显示当前左右臂末端、头部空间坐标状态；
d)可以通过运动规划控制左右机械臂运动到目标位姿，并在仿真软件实时显示运动过程；
e)可通过Rviz查看到当前具身智能机器人姿态；；
f)可以通过Rviz组件拉动机器人各末端进行运动规划；
g)可通过控制界面，查看当前夹爪行程状态；
h)可控制夹爪运动目标行程、速度、力矩，可控制移动机器人(AGV)导航到目标站点。
5)具身智能机器人运动规划：
a)可分别在关节空间、笛卡尔空间下，完成左臂、右臂、身体各关节从初始点运动到目标位姿的路径规划；
b)可控制移动机器人（AGV）导航至目标站点；
c)可进行手动控制机器人底盘、身体、手臂；
d)可读取当前夹爪状态，选择目标行程、运动速度、运动力矩，并控制夹爪开合。
6)具身智能机器人视觉识别：
a)可识别相机视野内的ARUCO码并确定空间位姿；
b)可通过深度学习目标检测算法识别预训练目标；
c)可通过文字描述驱动大语言模型识别目标位置。
7)具身智能机器人大模型交互：
a)支持在线调用多种大模型API接口；
b)支持集成本地化部署大模型；
c)可通过文字和语音交互，调用大模型进行图像识别。
8)具身智能机器人真机作业应用示例视频：
a)制作饮品：可通过视觉引导，自主抓取桌上放置的水杯，自动运动到饮水机旁并按下按钮进行接水，然后，抓取桌上的物料,倒入水中，最后运送到客户桌上；
b)制作咖啡：可自主运动到咖啡机旁，通过末端工具触控咖啡机屏幕，选取所需咖啡，完成后抓取纸杯移送至客户桌上；
c)打扫桌面：自动运动到桌子边，自动识别桌上的纸屑垃圾，然后，使用抹布将垃圾扫到垃圾桶中。
d)购物助手：可通过语音引导，自主运动到货架旁，并按照语音指令抓取指定的各种饮料，然后运送到客户桌子上。
e)工业物料搬运：可通过视觉引导，自主抓取桌上放置的物料盒，自动运动到其他工位上并放置。

4.场景
不同尺寸关节电机装配柔性场景
4.1 配备不同尺寸真实电机产品
4.2 工业3D相机套件
工业3D相机统具有速度快、精度高、视野大、抗反光的特点，对于结构复杂、表面暗色的物体均有良好的成像效果，可处理多种复杂情况，输出高质量的3D数据，具有高精度的3D检测功能，可适用于对精度要求较高的工业检测、测量、学术研究等典型应用场景。
1.1 3D结构光相机
主要技术参数：      
1）工作距离：300～600mm
2）近端视场：220×150mm@0.3m
3）远端视场：440×300mm@0.6m
4）分辨率：≥1280×1024
5）Z向单点重复精度：≤0.1mm@0.5m
6）3D采集时间：≤0.6～1.1s
7）基线长度：≥68mm
8）通讯接口：千兆以太网
9）安全和电磁兼容：CE/FCC/VCCI
10）平均无故障工作时间(MTBF)：≥40000小时
1.2结构光相机配套软件
1）具备功能
配套软件采用先进的深度学习等算法，可处理多种复杂情况，配套视觉软件应具备如下功能：
（1） 图像分类功能，可以对图像进行标注、对模型训练的参数进行修改、训练深度学习模型、验证深度学习模型、导出深度学习模型；（投标文件中提供软件具有此项功能的演示视频）
（2） 实例分割功能，可以对图像进行标注、对模型训练的参数进行修改、训练深度学习模型、验证深度学习模型、导出深度学习模型；（投标文件中提供软件具有此项功能的演示视频）
（3） 目标检测功能，可以对图像进行标注、对模型训练的参数进行修改、训练深度学习模型、验证深度学习模型、导出深度学习模型；（投标文件中提供软件具有此项功能的演示视频）
（4） 缺陷分割功能，可以对图像进行标注、对模型训练的参数进行修改、训练深度学习模型、验证深度学习模型、导出深度学习模型；（投标文件中提供软件具有此项功能的演示视频）
（5） 通用性强，少量样本即可完成训练；
（6） 可导入辅助视觉工程搭建。
2）能够处理复杂如下场景/物体
（1） 可识别少纹理物体的3D位姿；
（2） 可识别表面具有各种图案（包括条码、二维码、运单、胶带等图案以及无图案）的物体的位姿；
（3） 可识别散乱堆放，以及紧密堆叠的物体，实现无序分拣；
（4） 可识别一定程度反光、暗色（纯黑色）物体的位姿。
3）适配性好
可适配国内外近30个品牌的机器人，可以一键导入模型，进行视觉工作站机器人运动的实时运动仿真，查看实施规划的轨迹路线。
5.工具与工具箱
平台配套完备的安调工具与工具箱供用户使用。
1) 工具箱：1个
2) 内六角扳手：1套
3) 螺丝刀：1套
6.教学资源与实验项目
主要实验项目
1）平台认知与硬件实操实验
2）多模态传感器融合感知实验
3）机器人运动控制基础实验
4）自主建图与导航实验
5）多模态大模型交互与任务推理实验
6）双臂协同作业实验
7）场景化综合应用设计实验
8）遥操作数据采集与处理实验
9）技能训练与测试实验
教学资源
提供与平台配套的使用说明书、开发接口说明等。
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1、 核心产品：柔性产线工业具身机器人 。
2、 以上所有的技术指标，若出现负偏离或未达到要求，视为非实质响应招标文件要求，为无效标。
中标单位应按照合同约定的标准完成项目，遵守学校的相关规章制度，安全文明操作，出现任何安装质量、安全事故责任由中标单位自行承担。中标单位在项目实施前，详细分析在本次项目实施过程中可能存在的的技术风险，并采取必要的风险控制措施。由于中标单位在项目实施工作中对采购人造成的负面影响，其后果都须由中标单位承担。
项目商务要求：
1.交付时间：合同签订生效后，30个工作日内完成所有设备的安装调试并交付采购单位使用。
2.交付地点：采购人指定地点。
3.付款条件（进度和方式）：详见合同主要条款。
4.包装和运输要求
（1）合同标的均是生产商出厂的原包装，且采用符合国家标准、行业标准、地方标准和规范的包装及保护措施，以适应于相应的运输方式，保证合同标的安全送达采购人指定地点。
（2）合同标的的包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号文）要求。
（3）合同标的在运输环节发生锈蚀、损坏和丢失等情况，由投标人承担责任和费用。
5.售后服务要求
（1）投标人提供的售后服务标准应不低于同型号设备的出厂市场服务标准。
（2）在供货或安装时，应提供合同标的生产商原厂（或原厂授权）人员现场安装及调试服务。包括开箱、检查、设备连接、通电等验机服务，并按采购人要求完成安装及调试。
（3）中标单位所提供的货物免费原厂质保期不低于一年。（自验收合格之日起计算）在质保期内发生的任何技术和设备的问题，中标单位全权负责，并是免费和无偿的，包括零部件的更换。（但不包括人为造成的损伤）
（4）在质量保证期内，确因产品质量问题产生的设备更换、备件、耗材、人工等费用均由投标人承担，所有维修更换的配件均由投标人提供，所有维修更换的配件均应为原厂正品配件。中标单位自备安装调试及维修工具。
（5）服务响应时间：在任何时期内出现任何由设备或软件的缺陷造成的故障，对所供设备及软件系统，中标单位应承诺中标后以优良的服务态度，提供5x8小时的售后服务，并以优良的态度保证：在质保期内，2小时内响应，4小时内到达现场，8小时内完成采购单位提出维修要求，如需更换设备或送修，必须在2个工作日内解决。（无法修复的承诺提供备用机，不再收取额外费用。对送修的产品投标人负责送取）。
（6）定期维护：投标单位采用专人定期走访方式，调查采购人设备的运行和维护情况，听取采购人意见，现场解决存在的问题。通常每学期二次的例行上门维护服务，由有丰富经验的工程师到现场，察看系统的设置及运行情况，及时发现潜在问题并为设备除尘保养等工作。
（7）培训：根据采购人需求，提供相关培训服务。
设备安装完成且试运行良好后，投标人需结合采购人时间、地点、人员等要求，安排至少2次大规模培训（可按采购单位要求增加培训次数），培训人数由采购方自行安排，并做好培训记录。
（8）项目内所涉及的全部设备需由投标人按照采购人要求安装在指定位置，所有安装涉及的费用由投标人负责，项目安装调试完成后，确保各项参数满足保证效果良好并做好运行记录，以备查看。
6.履约验收基本要求
（1）采购人将根据《江苏省财政厅关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》(苏财规(2024)7号)相关要求，组织项目履约验收基本工作。
（2）招标文件、投标文件、政府采购合同等是履约验收工作的重要依据。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，中标供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。
（3）采购人将按照验收标准要求组织验收，验收内容和标准至少包括货物质量、用户满意度、服务过程文档资料、数据准确性等内容。
（4）如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术监督局的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。
七、综合说明
1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
2.此次投标报价应综合考量投标人提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及投标人企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。
3.中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。
4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
八、政府采购政策
1.中小微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如投标人认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
其中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
2.残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
3.监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
4.绿色采购
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK34]（1）本次拟采购的产品不属于政府强制采购节能产品。根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http：//www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则视为未实质性响应。
（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，投标人应提供符合标准要求的设备或服务。
（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，投标人提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
5.本国产品
5.1本项目对采购本国产品给予政策支持：
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
5.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
5.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

九、关于对参与投标人信用记录的政府采购要求
1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询投标人的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
2.采购过程中将对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
3.投标人若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。
4.对存在失信信息的投标人，由失信投标人进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。
[bookmark: _Toc11789][bookmark: _Hlk55741158][bookmark: _Toc5111][bookmark: _Toc1842981612][bookmark: 合同的特殊条款]
第五章 合同及主要条款
[bookmark: _Toc27667][bookmark: _Toc8564][bookmark: _Toc57376410]政府采购合同
项目名称：
项目编号：

甲方：
地址：
电话：
传真：

乙方：
地址：
电话：
传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。 
一、定义：以下术语有特定的含义：
货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。
服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。
合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。
乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。
损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的：
	序号
	货物（服务）名称
	品牌
	数量
	交货期限
	小计金额(元)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



三、合同总价款：大写人民币     元，小写￥     元。 
合同总价款范围：合同总价应包括完成设备的供应、安装、调试、检测、总包管理、施工配合以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。
对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

四、交货地点、时间、方式： 
1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。
2.交货时间： 
3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

五、付款方式：
1.付款步骤：
本项目的预付款为合同金额的30%。待全部货物安装到位，经调试、验收合格后，乙方将中标金额5%即￥元(大写：)的履约保证金缴纳至甲方指定账户，且提供下列材料后30个工作日内，甲方支付不超过合同总价的90%（含预付款）。待验收合格满1年且无质量问题，乙方向甲方项目建设单位提出书面申请，待甲方建设单位签字同意支付后，甲方按合同总价向乙方支付合同余下的全部货款。质保期满后，且无质量问题，乙方向甲方项目建设单位提出书面申请，待甲方建设单位签字同意支付后，甲方一个月内退回履约保证金（无息）。
A、合格销售发票
B、甲方签收后的送货回单（若有）
C、履约验收报告单
D、履约保证金缴纳凭证（若有）
注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。
  按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，投标人可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
2. 支付方式：银行汇票或转账支票。乙方账户信息如下：
开户名称：
开户银行：
银行账号：

六、验收 
1.乙方提交的货物由甲方负责验收。 
2.甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起十五日内以书面形式提出。

七、保修期：
本项目经甲方验收合格后，乙方将提供    年质量保证期。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。

八、伴随服务 
1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。
2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。
3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。
4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

九、质量保证
1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。
2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。
3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。 

十、索赔
1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。 
2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： 
（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。 
（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。
（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。 
3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十一、履约延误 
1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。
2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。 
3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十二、误期赔偿 
1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。
2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。 
3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。 
4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的10%，返还甲方已支付的合同款。

十三、不可抗力
1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。
2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。
3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。 

十四、争端的解决 
1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。 
2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。 
3.诉讼费由败诉方负担。
4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。 

十五、违约终止合同 
1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同，要求乙方退还已付款项。 
（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。
（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。 
（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。 
2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。 
3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。 

十六、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。 

十七、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。 

十八、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。

19、 需要补充的合同条款：\

二十、合同生效 
1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。
2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。
3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
4.本合同壹式五份，甲乙双方各执贰份，代理机构一份，各份具有同等法律效力。
5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。


甲方（公章）：                                              乙方（公章）： 
法定代表人（或授权代表）：                                  法定代表人（或授权代表）： 
签约日期：                                                  签约日期： 

合同签订地：
 


[bookmark: _Toc1835312203][bookmark: 评分要点]第六章 评标办法和评分标准
[bookmark: _Toc698][bookmark: _Toc17476][bookmark: _Toc16264]一、评标办法：
1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。
3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。
4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。
5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
[bookmark: _GoBack]根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。
注：
①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
②若投标人提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
6.采购本国产品的支持政策
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK17]6.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: OLE_LINK26]6.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第三章 投标文件格式”的“附件3公开分项报价”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.3供应商需按照招标文件的要求对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。 
6.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
7.根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，实施政府采购异常低价审查：
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）异常低价投标（响应）审查启动后，相关供应商应在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。
其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

二、评分标准：
（一）价格分（30分）
第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。
第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100
（2） 方案及履约能力（70分）
	评审因素
	分值
	评分标准

	技术响应程度
	5
	技术要求中标注“▲”的条款，每正偏离1项，加1分，最多5分。技术指标若出现负偏离或未达到要求，视为非实质响应招标文件要求，为无效标。注：带“▲”项技术参数投标文件中需提供以下任意一种证明材料并加盖投标单位公章：1.具有检测资质的检测机构出具的检测报告；2.官网截图证明；3.产品功能界面截图或彩页说明书。未按要求提供证明材料的不得分。

	项目
技术
方案
	6
	根据投标人对本项目的采购需求理解，从①项目建设背景及必要性、②项目实现方案及目标、③项目建设内容及要求、④业务现状进行详细分析阐述进行综合评分。方案详细，内容完整、切实可行得6分；方案较为详细，内容较全面，操作性强的得4分；方案内容简单、粗略得2分；未提供不得分。

	项目的需求理解和重点难点分析
	6
	提供针对项目的需求理解和重点难点分析及解决方案。方案详细，把握到位，重难点切实，解决措施完善、可操作性强得6分；方案较为详细，有重点难点分析及解决措施的得4分；方案内容简单、粗略得2分；未提供不得分。

	项目人员配备
	6
	1、根据产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优等内容，以及组织机构、工作时间进度表等情况进行综合打分，最高3分。方案详细，措施切实，针对性强得3分，方案较为详细，措施合理，针对性较强得2分，方案简单，有措施得1分，未提供不得分。
2、投标人或设备原厂供应商项目组负责人具有高级工程师及以上的每本证书得1分，技术实施人员具有中级工程师及以上的每提供1个得0.5分，最多得3分。
注：需提供相关证书和对应服务人员近3个月缴纳的社保证明。

	售后服务
	5
	针对本次项目提供售后服务方案，包含但不限于：供应商故障响应标准、故障解决方案、应急措施、质保期后保障服务等服务内容。方案详细、响应及时，保障及应急完善，针对性强得5分，方案较为完善，响应较为及时，提出保障及应急措施针对性较强得3分，方案较为简单，内容科学合理得1分，未提供不得分。

	
	2
	售后人员具有工业机器人系统操作员证书的，每提供1个得1分，最多得2分

	培训方案
	5
	针对本项目的培训方案，包含但不限于培训频次、培训人数、培训授课计划、培训资料及培训内容等服务内容，提供相关证明材料，否则不得分。方案详细，内容全面、针对性强、优质得5分，方案较为详细，内容较为全面，针对性较强，科学合理得3分，方案较为简单，内容齐全得1分，未提供不得分。

	备件体系
	5
	针对本项目的备品备件及仓储方案，提供备品备件清单明细及仓储房产证明，若为租赁还需提供租赁合同，否则不得分。方案详细，数量多、种类全，仓储配置科学、完善得5分，方案较为详细，数量较多，种类较全，仓储配置合理得3分，方案较为简单，有备品备件措施得1分，未提供不得分。

	履约能力
	3
	投标人或设备原厂供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；每提供1个证书得1分，最高3分。（以上证书认证范围内应当包含工业机器人系统设计、组装和服务等类别，须提供有效的证书扫描件，否则不得分。）

	
	3
	投标人或设备原厂供应商提供软件著作权登记证书，其中包含AGV或具身智能等相关内容的，每提供一个得1分，最多得3分，否则不得分。（须提供有效的证书扫描件，否则不得分。）

	业绩
	4
	投标人投标人或设备原厂供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩（以提供的合同扫描件及供货证明（或验收报告）为准）：每提供1份得1分，最高得4分。
注：提供合同扫描件（需包含：合同首页、标题内容页、设备名称及规格页、合同金额页、签字盖章页）及供货证明（或验收报告），缺项或不符合要求的不得分。

	演示
	20
	为保障功能的真实性，现对以下20项参数做出视频演示，要求视频连贯无剪辑，每演示成功一项得1分，演示功能内容不全或者不演示不得分。（注：1.投标单位根据招标文件要求进行演示，演示时间不超过10分钟，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。2.单个附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，演示文件格式仅限采用MP4、MKV、MOV、AVI、PPT、PPTX格式。3.演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。因供应商上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由供应商自行承担责任。）

	
	
	一、离线编程仿真软件（序号8-柔性产线工业具身机器人中的第1条：具身智能机器人）：
1、软件中的虚拟示教器可实现对五种以上的知名品牌机器人进行控制，并且控制效果要与被控制的机器人的示教器的效果一致
2、一机多系统示教编程与验证：可实现基于国产机器人的5种知名品牌机器人示教编程与验证
3、支持多机器人同步运动仿真，至少能够实现3个机器人的同步运动
4、包含丰富的轨迹调整优化工具包，如碰撞检查、工业机器人可达性、姿态奇异点、轴超限、节拍估算、轨迹自动调整优化等功能
5、包含丰富的工艺应用工具包，必须包含但不限于打磨、喷涂、铣削、焊接等。可以自由设计定义工具及其坐标信息，实际工件与模型工件的坐标校准确保轨迹精度，码垛工艺包模拟真实物料抓取摆放过程，支持APT Source和NC格式G代码的导入并自动转化为工业机器人运动轨迹等功能

	
	
	二、AI智能助手：（序号8-柔性产线工业具身机器人中的第2条：AI智能助手，2.2小项五大核心智能体）
6、支持西门子、三菱、欧姆龙等主流PLC品牌的专业知识检索，检索内容包含但不限于PLC的品牌、型号、结构、参数、操作、编程、调试、维护、保养等内容
7、支持智能传感器技术、智能视觉技术应用、嵌入式技术与机器人操作系统应用、协作机器人技术应用、自主移动机器人技术、智能机器人系统集成等智能机器人专业核心课程实训内容定制
8、支持教案定制。精准解读专业教学标准和课程标准，建立工业机器人、工业互联网、智能机器人等专业的教案知识库，能根据用户提出的教案需求，智能生成课程教案，包括教学内容、教学目标、教学方法、教学重点、教学难点等内容。
（1）教案知识库不少于10个；（2）支持教案的在线修改；
9、支持通过标题、作者、摘要、关键词、引言、材料与方法、结果、结论、致谢、参考文献、附录等多种方式检索科研报告。
10、理论考核试卷和实操考核试卷支持在线修改，可以对试题进行增加、删减、编辑等操作；
11、支持产品的定义、组成、功能、特点、参数、实训项目等内容检索

	
	
	三、开源接口和开发环境（序号8-柔性产线工业具身机器人中的第2条：AI智能助手，2.4小项开源接口和开发环境）
12、可以通过运动规划控制左右机械臂运动到目标位姿，并在仿真软件实时显示运动过程

	
	
	4、 具身智能机器人真机作业应用示例视频（序号8-柔性产线工业具身机器人中的第2条：AI智能助手，2.4小项开源接口和开发环境中的2.4.2可视化控制界面）
13、制作饮品：可通过视觉引导，自主抓取桌上放置的水杯，自动运动到饮水机旁并按下按钮进行接水，然后，抓取桌上的物料,倒入水中，最后运送到客户桌上
14、制作咖啡：可自主运动到咖啡机旁，通过末端工具触控咖啡机屏幕，选取所需咖啡，完成后抓取纸杯移送至客户桌上
15、打扫桌面：自动运动到桌子边，自动识别桌上的纸屑垃圾，然后，使用抹布将垃圾扫到垃圾桶中
16、购物助手：可通过语音引导，自主运动到货架旁，并按照语音指令抓取指定的各种饮料，然后运送到客户桌子上
17、工业物料搬运：可通过视觉引导，自主抓取桌上放置的物料盒，自动运动到其他工位上并放置


	
	
	五、多模态数据处理平台（序号8-柔性产线工业具身机器人中的第3条：动捕套装）
18、多通道RGB 图像反馈。
19、实时机器人可视化
20、数据上传、浏览、多设备管理、任务下发






备注：
1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。
3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法移交监管部门处理。
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