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第一部分  询价采购公告
受[启东市城南小学]的委托，启东市公共资源交易中心就[启东市城南小学报告厅多媒体设备采购项目]（项目编号：JSZC-320681-JZCG-X2026-0054）进行询价采购，欢迎符合条件的供应商响应。
项目概况
[启东市城南小学报告厅多媒体设备采购项目]的潜在响应供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年10月30日9点00分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc82505652]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320681-JZCG-X2026-0054
项目名称：启东市城南小学报告厅多媒体设备采购项目
项目类型：货物
所属行业：工业
预算金额：105万元
最高限价：105万元
采购需求：详见询价文件，请仔细研究。
合同履行期限：详见询价文件第三部分项目需求。
本项目是否接受联合体响应：否。
本项目是否接受分包：否。
[bookmark: _Toc82505653]二、响应供应商的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目，无落实政府采购政策需满足的资格要求。
3.本项目特定资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
[bookmark: _Toc82505654]三、获取采购文件
时间：自本公告发布之日起3个工作日
地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）
[bookmark: _Toc82505655]方式：本项目采用网上注册登记方式。
1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”－CA绑定与登录--网上报名－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－制作响应文件－导出加密的响应文件（后缀名为zip）－通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网－资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—苏采云—供应商进入—CA办理指南中《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。
4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－已报名项目－报名详情页面内相应链接进行下载。
5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
6.请潜在响应单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
[bookmark: _Toc82505657]四、响应文件提交截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _GoBack]1.2026年10月30日9点00分（北京时间）
逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。
2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，响应供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，响应供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因响应供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc82505658]六、其他补充事宜
1.响应保证金：免收。
2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式。
3.项目演示、样品、答辩等：无。
4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其他部分的询问、质疑请向采购文件制作人或项目开标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件公司维护人员提出。
5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
[bookmark: _Toc82505660]七、本次询价联系方式
1.采购人信息
名  称：启东市城南小学
地  址：启东市汇龙镇钱塘江路1706号
联系人：李文全
联系方式：0513-68183353
2.采购代理机构
名  称：启东市公共资源交易中心
地  址：启东市金桥路199号
联系方式：0513-83340291
3.软件技术支持
交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806


第二部分  响应须知
一、总则
[bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1.采购方式
本次采购采取询价方式，本询价文件仅适用于询价公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2.合格的响应供应商
2.1满足询价公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
本次询价采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207]4.响应费用
4.1响应供应商应自行承担所有与参加响应有关的费用，无论响应过程中的做法和结果如何，启东市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次询价采购，交易中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。
5.采购文件的约束力
响应供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本询价采购文件的规定和约束。
6.采购文件的解释
本采购文件仅适用于本次询价采购，项目需求部分（供应商资格要求、项目需求）由采购人解释，其他部分由交易中心解释。
7.报价要求
7.1询价为一次性报价，响应供应商应一次性报出不得更改的价格。供应商的报价应包括本项目所涉及的全部费用，如设备、标准附件、运输、安装调试、人员培训、质保、售后服务、税金及其他一切有关为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。
7.2采购人不接受任何可选择的报价，成交供应商不得在供货期间提出任何增加费用的要求。请各供应商在报价时充分考虑各种因素。
7.3异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：
7.3.1评审过程中出现下列情形之一的，询价小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④询价小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
7.3.2启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，询价小组应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30 分钟。其中，属于3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。
询价小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为询价小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。询价小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及询价小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
二、采购文件
1.询价采购文件的构成
1.1询价采购文件由以下部分组成：
（1）询价采购公告
（2）响应须知
（3）项目需求
（4）响应文件格式
（5）附件（如有）
请响应供应商仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
1.2响应供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件做出实质性响应，否则其风险由响应供应商自行承担。
2.询价采购文件的澄清
任何要求对采购文件进行澄清的响应供应商，应在响应截止期3日前按询价采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528]3.询价采购文件的修改
3.1在响应截止时间之前，交易中心可以对采购文件进行修改。
3.2交易中心有权按照法定的要求推迟响应截止日期和开标日期。
3.3采购文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对响应供应商具有约束力，请供应商及时关注网站公告信息。
三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286]1.响应文件的语言及度量衡单位
1.1响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与交易中心就有关响应的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074]2.响应文件构成
2.1响应供应商应按“第四部分响应文件格式” 及“苏采云系统”中电子投标（响应）文件格式目录要求的内容编写响应文件。
2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的询价文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的询价文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]3.证明供应商及响应标的符合询价文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]3.1供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及询价文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合询价文件规定。
3.2询价文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]4.分项报价明细表
[bookmark: _Hlt26670399]4.1供应商应按照询价文件规定格式填报分项报价明细表。
4.2响应货币。询价文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。询价文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670482]5.技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表
5.1供应商需按询价文件中的技术要求与商务要求作出响应或偏离，并说明原因。询价文件中要求提供证明材料的，响应时需按要求提供相应的证明材料，未要求提供证明材料的技术要求与商务要求，以技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表响应为准。
5.2供应商可在询价文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]6.询价响应函和询价报价表
6.1供应商应按照询价文件中提供的格式完整、正确填写询价响应函、询价报价表。
6.2对于采用货币报价的项目，询价报价表中的响应总报价应与分项报价明细表中的响应总报价一致，如不一致，不作为无效响应处理，但评标时按询价报价表中价格为准。
7.响应有效期
响应文件和响应供应商法定代表人或其授权委托人签署的文件、资料的有效期为自开标之日起60个日历日。响应有效期比规定短的将被视为非响应性响应而予以拒绝。
8.响应有效期的延长
在特殊情况下，交易中心于原响应有效期满之前，可向响应供应商提出延长响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。响应供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃响应，同意延长响应有效期的响应供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、响应文件的递交
1.响应文件的递交
1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前按要求制作并上传电子响应文件。
1.2上传响应文件的内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，导致评审差错的，责任由供应商自负。
2.响应文件截止日期
2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的响应文件提交截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
2.2交易中心可以按照规定，通过修改询价文件酌情延长响应截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]3.响应文件的拒收
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]交易中心拒绝接收在其规定的响应截止时间后上传的任何响应文件。未在规定的响应截止时间内上传响应文件电子文档的，询价小组将视其放弃参与本项目采购活动。
4.响应文件的修改
4.1在响应文件提交截止时间之后，响应供应商不得对其响应文件作任何修改。
4.2在响应文件提交截止时间至询价文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，响应供应商不得撤回其响应。
五、询价采购程序
1.询价小组
1.1开标后，交易中心将立即组织询价小组进行评标。
1.2询价小组由政府采购评审专家和采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
1.3询价小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审响应供应商的响应文件。
2.响应的澄清
2.1评审期间，为有助于响应文件的审查、评价和比较，询价小组有权要求供应商对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。
2.2接到询价小组澄清要求的供应商应派人按询价小组规定的时间和格式作出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但响应的价格和实质性的内容不得做任何更改。
2.3接到询价小组澄清要求的供应商如未按规定作出澄清，其风险由供应商自行承担。
3.对响应文件的初审
3.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。
（1）资格性检查：依据法律法规和询价文件的规定，询价小组对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。
询价小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加询价的资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
资格性审查未通过的响应供应商作无效响应处理。
（2）符合性检查：依据询价文件的规定，询价小组从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度（包括技术部分、商务部分和其他询价材料的响应）进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。符合性审查未通过的响应供应商作无效响应处理。
（3）未通过资格性审查或符合性审查的响应供应商，交易中心将告知其未通过资格性审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
3.2询价小组将对确定为实质性响应的响应进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中询价报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以询价报价表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
3.3询价小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应报价，并告知响应供应商，调整后的价格应对响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接受修正后的价格，则其响应将被拒绝。
3.4本采购项目为一个完整标的，询价小组不接受不完整的响应报价。响应供应商或其授权委托人必须对所有项目分别报单价，并合计总价。询价小组有权将未按规定填写的报价视为无效响应。
3.5询价小组允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何响应供应商相应的名次排列。
3.6提供同一品牌同一型号产品的不同响应供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格性审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由询价小组按照询价文件规定的方式（询价文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评审的响应供应商，其他供应商作为无效响应处理。
非单一产品采购项目，询价文件中将载明其中的核心产品。多家响应供应商提供的核心产品为同一品牌同一型号的，按前款规定处理。
3.7响应供应商在询价采购活动全过程中应保持通信畅通，并安排专人与交易中心及询价小组联系。
4.无效响应及废标情形
4.1符合下列情形之一者，响应供应商响应无效：
（1）响应供应商未按本询价文件要求上传响应文件电子文档的，或上传的文件打不开的；
（2）同一响应供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的；
（3）响应供应商不具备询价文件中规定资格要求的；
（4）响应供应商的报价超过了采购预算或最高限价的；
（5）未通过资格性、符合性审查的；
（6）不符合询价文件中规定的其他实质性要求和条件的；
（7）响应供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现响应供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9）本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所响应产品不在强制采购范围内的。（响应产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）；
（10）响应文件未按照询价文件要求加盖电子签章；
[bookmark: _Hlk236640092]（11）不同供应商的响应文件经系统查询标书制作设备Mac地址、标书制作客户端唯一标识码一致的。（符合本条款不同的供应商不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）
（12）其他法律、法规及本询价文件规定的属无效响应的情形。
4.2符合下列情形之一者，本采购项目废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对询价文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）所有合格响应供应商的报价均超过本项目预算金额或最高限价的；
（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
废标后，对于特殊紧急的采购项目，经监管部门批准后采购人可直接改变采购方式，现场继续组织采购活动。
六、成交原则
1.确定成交单位
1.1询价小组将从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高顺序推荐1名成交候选供应商，若报价相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序，并编写评审报告。
采购人应按照询价小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。
1.2政府采购政策功能落实
1.2.1非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，执行以下价格评审优惠的扶持政策。
（1）小微型企业价格扣除：
①对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
②供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
（2）残疾人福利单位价格扣除：
①对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（3）监狱和戒毒企业价格扣除
①对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
1.2.2专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行上述价格评审优惠的扶持政策。
1.2.3采购本国产品的支持政策
（1）当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第四部分 响应文件格式”的“附件8 分项报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
（4）供应商需按照询价文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（5）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（6）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和询价文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（7）对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
1.3如出现供应商最低报价相同的情况，则优先采购“环境标志产品”或“节能产品”。
（1）如出现最低报价相同，且响应产品均属于“环境标志产品”和“节能产品”，则将优先采购交货期短者。
（2）如出现最低报价相同，且响应产品不能同时满足“环境标志产品”和“节能产品”（只能满足其中一项），则将优先采购交货期短者。
1.4如出现供应商最低报价相同的情况，且响应产品均不是“环境标志产品”或“节能产品”，则将优先采购交货期短者。
对于同时列入环境标志产品政府采购品目清单和节能产品政府采购品目清单的产品，则其优先于只列入其中一个品目清单的产品。
环境标志产品是指列入财政部、生态环境部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。
节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品。
注意：响应主要产品如为节能及环境标志产品的，响应供应商必须提供有关证明材料。
1.5成交结果公告
交易中心将在江苏政府采购网发布成交公告，公告期限为1个工作日。
1.6若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
（1）提供虚假材料谋取成交的；
（2）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的；
（3）恶意竞争，响应总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
（4）属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被询价小组发现的；
（5）与采购人或者其他供应商恶意串通的；
（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（7）如有涉及对采购文件实质性内容的隐瞒、欺诈或违法违规行为的。
1.7有下列情形之一的，视为响应供应商串通响应，响应无效：
（1）不同响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同响应供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
（3）不同响应供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同响应供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
（5）不同响应供应商的响应文件相互混装。
2.质疑处理
2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》（附件13）要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加响应，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或交易中心以书面形式提交质疑函。
交易中心质疑受理部门为政府采购股，联系地址：启东市金桥路199号，联系电话：0513-83340291
采购人质疑接收人及联系方式，见询价文件第一部分。
2.5以下情形的质疑不予受理
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）未参加响应活动的供应商或在响应活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
（4）供应商组成联合体参加响应，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
3.成交通知书
公告成交结果的同时，交易中心向成交供应商发放成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。联系电话：0513-83340291。
成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
签订合同时请成交供应商提供1正3副纸质版响应文件至采购人处。
七、授予合同
1.签订合同
1.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照询价文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
1.2询价文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得随意采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
2.货物和服务的追加、减少和添购
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照询价采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3.合同信用融资扶持政策
3.1根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、其他说明
1.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家单位参加本项目的响应。
2.交易中心和询价小组不向未成交的响应供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc32735]

第三部分  项目需求
[bookmark: _Toc82505662]响应供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
响应供应商不能简单照搬照抄询价文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如响应供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。
项目需求内容：
一、采购内容：
启东市城南小学报告厅多媒体设备采购及安装，具体《采购清单》如下：
	序号
	设备名称
	项目特征
	单位
	数量

	1
	高清视频矩阵切换器
	1、≥8X8 HDMI 4K30固化无缝拼接矩阵
2、支持无缝切换
3、支持HDMI1.4，HDCP1.4，支持≥2路音频加嵌和2路音频解嵌
4、支持4路USB3.0 HOST和4路USB3.0 DEVICE
5、支持RS232/iPad/APP/WEB GUI/ 前面按键控制/遥控
	台
	1

	2
	高清摄像机
	▲1、1/2.8英寸高品质图像传感器,镜头像素≥207万；
▲2、分辨率≥1920×1080P60,向下全兼容；
▲3、≥20倍变焦镜头；
4、接口 HDMI，3G-SDI，有线LAN，USB2.0和USB30.支持RJ45接口；
5、支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议，同时支持RTMP推送模式；水平0.1-100度/秒，垂直0.1-80度/秒，水平转动340度，垂直转动-30--+90度；
6、支持无线遥控器（不受角度、距离和红外干扰）和红外遥控器，支持音频输出；
7、255个预置位，断电记忆，7台级联使用；RS-232C/485串口控制；支持桌面安装，壁装和吊装；
▲响应时提供有效的符合国家检测标准的第三方检验检测报告。
	台
	2

	3
	图像分割器
	1.支持1-8路1080P信号输入，第9路支持4K@30Hz HDMI信号，所有HDMI信号均内嵌音频。
2.1路HDMI输出，支持最高4K@60Hz信号，内嵌音频。
3.支持九分割、八分割、六分割、四分割及全屏模式。
4.HDBaset信号延长功能，通过网线可将4K@30Hz信号延长100M，并同步输出双路HDMI信号；支持KVM远程控制。
5.任意窗口可开启画中画，支持自由调整大小和位置。
6.支持字幕自定义大小、位置及静止/滚动显示。
7.内置多种固定显示模式，支持模式保存及调用。
8.配备3.5mm音频接口，支持音频随画面切换，或在分割模式下单独切换音频。
9.支持遥控按键、键盘鼠标、RS232、WEB网页等多种控制方式。
10.可通过键盘热键切换画面模式，在八分割模式下鼠标可自由穿越窗口。
11.支持无黑屏切换，单画面及分割模式切换流畅无延迟。
	台
	1

	4
	机房监视器（强制节能产品）
	43寸/4K/8G内存/安卓系统/HDMI*2/USB*1
	台
	1

	5
	录播机
	1.一体化硬件设计，嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制等系统模块，易用易维护安全性超高；
2.≥4路H.264 IP流实时输入；
3.≥4路独立HDMI输入，自适应1080P/720P等图像格式；
4.≥1路HDMI输出直播画面，输出分辨率1080P@60Hz,支持内嵌音频48K 输出；
5.前置≥1.8寸LCD屏，显示IP地址、硬盘空间、录制状态等设备信息；
6.标配≥1TB监控级机械硬盘，可扩展至10TB；
7.单画面、二画面、三画面、画中画等多种画面布局模式；
8.支持≥8路直播推流功能，推送不少于8路不同视频到不同的平台；
9.可对接自动跟踪图像系统，全自动导播跟踪系统图像，完成学生，教师等镜头智能切换。
	台
	1

	6
	双10寸高音质线性阵列音箱及吊架
	▲1.频率响应 ≥67Hz-16.9KHz（±3dB），≥58Hz-19KHz（-10dB）；                                   
标称指向性：水平：110-90°垂直：10° (可调)。灵敏度:(@1w/1m)≥98dB；                       
▲2.额定功率:(AES) 8Ω/≥600W；                
▲3.最大声压级:≥133dB；                          
▲4.单元规格 Hi:1×1.65〞(2.5〞喉口)压缩驱动器(65mm 音圈)，Low：2×10〞(75mm音圈 )；                     
5.箱体材料:18mm一级多层桦木夹板；               
6.表面处理:黑色高强度聚脲漆，栅网1.5mm黑色多孔网+防溅水透声网。
▲响应时提供有效的符合国家检测标准的第三方检验检测报告。
	只
	8

	7
	单18寸线阵次低频音箱
	1.频率响应:≥40Hz-160Hz (±3 dB )，≥30Hz-260Hz (-10dB )；                               
2.灵敏度:(@1w/1m) ≥100dB； 
3.额定功率：阻抗：8Ω ≥700W，峰值：2100W；                                
4.单元规格 1×18〞 (100mm 音圈 )；
5.最大声压级：≥136dB, Peak；                    
6.箱体材料：15mm+18mm优质多层桦木夹板。表面处理：黑色高强度聚脲漆，栅网1.5mm黑色多孔网+防溅水透声网。
	只
	4

	8
	舞台返送扬声器
	1.额定功率：≥350 W，峰值功率：≥1125W                     
2.标准阻抗：(8Ω)                        
3.最大声压级:≥124-129dB                          
4.灵敏度：≥97d B：                            
5.频率响应:≥56HZ-18 kHZ（±3dB ）       
6.扩散角度80*50                         
7.单元规格： 1×HF:φ44铁氧体，12寸LF:φ75铁氧体 
	只
	4

	9
	线阵音箱、返送音箱功放
	1.2通道专业功放，8欧立体声功率≥2*900W，4欧立体声功率≥2*1500W ；
2.频响：20Hz-30KHz（±0.5dB）；
3.信噪比：>90dB；阻尼系数：>300(20-500Hz)；
4.输入阻抗：20KΩ平衡/10KΩ unbalanced；
5.输入增益(灵敏度)：0.775V/1.2V；
6.功效保护：具有短路，开路，过热，过载，直流，超音频等保护装置；
▲响应时提供本产品的国家认监委备案的第三方产品认证证书。
	台
	3

	10
	线阵次低音箱功放
	1.2通道专业功放，8欧立体声功率≥2*1000W，4欧立体声功率≥2*1800W ，
2.频响：20Hz-30KHz（±0.5dB）；
3.信噪比：>90dB；阻尼系数：>300(20-500Hz)；
4.输入阻抗：20KΩ平衡/10KΩ unbalanced；
5.输入增益(灵敏度)：0.775V/1.2V；
6.功效保护：具有短路，开路，过热，过载，直流，超音频等保护装置；
▲响应时提供本产品的国家认监委备案的第三方产品认证证书。
	台
	2

	11
	数字调音台
	1.平衡式MIC输入通道：≥24路；
2.USB音乐输入通道：1路；
3.MAIN输出通道：2路；
4.AUX输出通道：≥8路；
5.耳机/监听各输出通道：1路；
6.DSP内置效果器：2组，可叠加使用；
7.采样率：48KHz；
8.场景预设：≥32个；
9.可进行远程控制：通过PC或者IPAD等电子设备；
10.可通过DANTE进行远程信号传输；
11.主输出频响范围：20Hz~20KHz/0dBu±1.5dB；
12.Auto Mixer智能增益通道≥16路；
13.FBC反馈抑制器≥12路；
14.输入信号RTA频谱分析通道≥24路；
15.输出信号RTA频谱分析通道≥12路；
16.TB/OSC 临时信号强切通道≥1路 ；
17.非固化Dante数字音频传输接口。
	台
	1

	12
	数字音频处理器
	1.输入≥4路模拟信号，输出≥8路模拟信号；
2.内置高性能40-bit浮点DSP处理芯片，32bit/96kHz处理能力，高性能A/D及D/A转换器；
3.≥800×268分辨率的高清RGB LCD屏幕，人性化、创新性的GUI交互界面；
4.具有稳定性和线性相位的≥896阶自定义FIR滤波器；支持导入第三方软件生成的FIR参数，支持图形化界面显示；
5.输入通道组件：静音、扩展器、增益、延迟器（0-1500ms）、31段图示均衡器、12段参量均衡、≥3段动态均衡、压缩器；
6.输出通道组件：延时器（0-1500ms）、分频器（巴特沃斯、贝塞尔、林克威治滤波器类型，≥896 Taps的FIR滤波器）、12段参量均衡器、增益、RMS限幅器、Peak限幅器；
7.专业Windows、macOS、Linux、iPad、Android控制软件，通过USB或RJ45线进行连接，实现设备软件控制设置；
8.支持多设备编组，≥30个场景预设保存、调用及导入、导出功能；
9.配置RS485接口、标准以太网控制接口，开放相关协议文档。
	台
	1

	13
	真分集手持式无线话筒
	1.真分集接收组成双通道接收机， 一拖二手持式无线话筒
2.面板采用LCD液晶显示屏，；
3.双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定；
4.纯数字式无线传输的全音域音质，不会随着接收讯号强弱或使用距离而改变；
5.有效工作距离约200米                                                                                                                                                  
6.频率范围：640MHz-690MHz
7.调制方式：FM                                            
8.可调范围：50MHz                                               
9.信道数目: ≥200个
10.频率稳定度: ±0.005%  
11.综合信噪比: ≥105dB
12.综合失真： <0.5%
13.灵敏度：-100±3dB 
	套
	3

	14
	真分集头戴式无线话筒
	1.真分集接收组成双通道接收机； 一拖二头戴式无线话筒
2.面板采用LCD液晶显示屏；
3.双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定；
4.纯数字式无线传输的全音域音质，不会随着接收讯号强弱或使用距离而改变；
5.有效工作距离约200米                                                                                                                                                  
6.频率范围：640MHz-690MHz
7.调制方式：FM                                        
8.可调范围：50MHz                                               
9.信道数目: ≥200个
10.频率稳定度: ±0.005%  
11.综合信噪比: ≥105dB
12.综合失真： <0.5%
13.灵敏度：-100±3dB 
	套
	4

	15
	天线放大分配器
	1.通道数：8
2.放大频率范围：500~990MHz
3.增加距离：≥500米
4.输出供电口数：4个（标配4条电源线）
5.信号线接口：BNC(可选配BNC转TNC转接头）
6.通道:2*4 (8路)
7.输出显示方式: LED
8.增益+6dB
9.3阶互调截取点:+38dBm(典型)
10.增益:平坦度:+1dB
	台
	2

	16
	鹅颈传声器
	1.指向性：心型
2.频响：40Hz～20KHz
3.灵敏度：20mv/pa（-34dB±2dB，@2500Ω负载，0dB=1V/pa）
4.总谐波失真：0.1%（120dB等效SPL，20Hz～20KHz，2500Ω负载）
5.本底噪声：22dB（等效SPL，A计权）
6.最大声压级：120dB（THD小于1%）
7.信噪比：72dB
8.动态范围：98dB                                                                                   
9.电源：幻象48V  
10.电流消耗：5mA
	只
	4

	17
	监听耳机
	头戴式有线监听级耳机
	副
	1

	18
	智能控制主机
	1.主CPU ≥MX ARM Cortex-A7 /800MHz 工业等级                                                
2.Linux系统, 内核 / ≥512M RAM / 8192M EMMC Flash                                                
3.8个 2Pin数字I/O输入                       
4.8个2Pin红外或单向RS-232串行通讯口        
5.4个DB9双向RS-232串行通讯口(带隔离保护)              
6.4个7Pin双向RS-232/422/485串行通讯口(带隔离保护)    
7.1个RST系统复位按钮
8.3 个 LED系统状态指示灯
9.1个RJ45 10M/100M以太网接口
10.1个 红外学习窗
11.4个可编程按键
12.1个液晶显示屏
	台
	1

	19
	编程服务
	1.软件包需含有中控主机编程软件及界面设计软件，以及辅助设计软件，
2.包括程序调试虚拟环境测试软件、界面结构搭建软件、界面预览软件等；
3.应根据用户的控制需求量身定制人性化控制界面及程序；
	项
	1

	20
	无线触控屏
	≥8寸无线触控屏，含安卓系统或鸿蒙系统
	台
	1

	21
	无线路由器
	 支持wifi6，支持智能分频
	台
	1

	22
	时序电源管理器
	1.整机配置空气开关及电压表头。设计容量10KVA。大型接线端子接入，配保护罩。保证系统的供电安全。
2.12路电源时序控制，每路输出AC220V（10A）采用万能插座，适用各种类型插头。可靠的钥匙锁控制
3.标准的外部控制接口:5-24DCV电平控制及短路控制方式。可连接异地控制开关。
4.可以扩展连接,组成多机系统级联控制。在此控制模式下，开启第一台机，就会逐级启动各台电源时序器。
备用电源开关：可以用来防止控制器因某些原因而失去控制，关掉此开关，可同时连接所有插座电源；
5.提供完全的电源调整特性。它在3相之间(火对零，火对地和零对地)提供尖峰抑制和浪涌电压保护。
6.带40amp多级EMI 滤波器用于净化系统电源。
	台
	1

	23
	地面/墙面信息盒
	86面板式，基本配置，含4位模块，含音箱插头*1，HDMI*1,卡侬口*1、电源座*1，具体安装需结合现场条件选择地面或墙面安装
	套
	4

	24
	音视频接插件
	含有音箱插头、话筒插头、BNC视频插头、网络水晶头、控制口接插头等
	批
	1

	25
	设备安装五金件
	含音箱安装吊装用钢丝绳、胀栓、保险绳、摄像机安装固定件定制等
	批
	1

	26
	音视频系统线缆
	满足设备到舞台对面音响控制室安装需要的国标专业护套2*2.5平方音箱线、话筒线、HDMI光纤传输线、机柜跳线、6类网线、控制线等
	批
	1

	27
	LED平板会议灯
	▲1.额定功率：≥400W
▲2.光源： ≥120颗3W  RGBW大功率LED    
3.通道：≥10个DMX通道    
4.调光：0-100%线性调节，会场暖光功能    
5.频闪：独立电子频闪，1-25Hz
6.透镜：25゜珠面透镜    
▲7.光斑角度：110゜
▲响应时提供有效的符合国家检测标准的第三方检验检测报告。
	台
	9

	28
	LED染色灯
	1.≥24颗12W 4合1/5合1 LED灯珠
2.平均寿命＞51000小时
3.光束角度15°、20°、25°、30°、45°(可选)
4.RGBW无极混色
5.全光域调光，65536级调光精度
6.高光输出，低眩光
7.快速频闪1~25Hz
8.颜色宏与颜色渐变效果
9.≥220W，功率因数PF≥0.95
10.过流、过压、过热保护。
	台
	25

	29
	电脑光束灯
	1.额定功率≥500W@220V
2.灯泡规格 ≥280w(8280M)，色温 7500K，额定寿命 ≥2000H 
3.1个颜色盘 ≥13个颜色+白光 可双向变速彩红流水效果
4.≥1个图案盘 一个固定图案片:≥14个光束图案+白光、具有双向流 动，变速抖动效果
5.≥2个棱镜盘8棱镜和24棱镜 (双向变速旋转)可重叠，12+ 蜂窝棱镜)
6.≥1个雾化盘 0-100%线性雾化
7.≥1个七彩/雾化盘 0-100%线性七彩
8.≥2个频闪片 双片式频闪 0.5-14次/秒
9.0-100%线性调光
10.DMX线性调焦图案光束角度(0-2°)口径180MM
11.控制方式：国际标准DMX512信号，3芯DMX512接口，16/18通道控制。
	台
	6

	30
	三合一摇头灯
	1.光源:≥280W 灯泡.色温:8000K
2.光源寿命:≥2000 小时
3.色片盘:≥10个色片+白光,半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果
4.旋转图案盘:≥7个可插拔式的旋转图案片+1个白圆，带图案抖动和图案任意定位功能
5.固定图案盘:≥9个固定图案+白圆
6.调焦&放大:光束模式:2°-17°,图案模式:3.6°-38°，染色模式:11°-53°,带自动调焦功能.
7.棱镜:≥8棱镜,可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能，带棱镜宏功能。.雾化功能
8.调光:0-100%线性调光
9.频闪:最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪.防护等级:IP20
10.显示:LCD显示+按键操作,中英文模式，显示屏智能翻转功能。通道:20个DMX通道。
	台
	2

	31
	面光灯
	1.光    源：≥200w LED COB 1颗
2.色    温：3200k～5700k
3.光学透镜：150mm非涅尔光学透镜
4.使用寿命：50000小时
5.调    光：0%～100%
6.手动变焦：14°～55°
7.控制系统: 16位调光，STM32控制芯片，DMX512
8.通 道 数：≥3CH
9.工作界面：LCD液晶显示屏
10.遮    菲：四叶型
	台
	14

	32
	电源直通箱
	1.三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％.
2.额定功率：≥12路×4KW; 
3.过载与短路双重保护高分断空气开关.
4.ABC三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能插座，
5.进口接线端输入，单40A胶木插输出。
	台
	1

	33
	数字调光台
	1.输出线路：≥1个标准Art-Net输出口，标配≥5个光电隔离标准DMX输出口
2.支持网络/USB方式扩展至≥12个DMX输出口
3.RDM双向通信：支持物理口RDM和Art-Net网络RDM双向通信
4.通道数量：≥12*512个DMX通道，可满足多台多通道电脑灯光设备同时控制输出；
5.控制灯位：设备内置充足灯位库存储空间，支持大批量灯具配接与同时控制，可满足大规模电脑灯集群控制使用需求；
6.高级控制：内置色彩控制台，支持自定义灯具顺序，回放全局和单属性时间，支持灯具交叠
7.硬件参数：Intel四核CPU，≥4G内存，≥32G固态硬盘
8.显示屏幕：≥15.6寸全视角高亮度IPS屏，高精度多点电容触摸，分辨率1920*1080
9.显示扩展：最多可外接1个带触摸扩展屏幕，分辨率1024*768或1920*1080
10.操控面板：按键、推杆、转轮全RGB背光设计，颜色和亮度可独立调节
11.高级功能：支持互联网升级系统，局域网触发控制，手机APP触发，超级RDM，超级灯库，超级列表，一键冻结，可定制各类工程项目自动运行，定制工控触发协议。
	台
	1

	34
	DMX512信号扩展器
	线路接口：1个标准100M网络接口，4个光电隔离标准DMX接口
通信协议：支持标准Art-Net4协议，支持标准DMX和标准RDM协议
通道数量：≥2048个DMX通道
操作面板：面板自带5向按键和液晶显示屏，可完成信息显示和设置等操作
操作语言：支持中英文操作语言切换
	台
	1

	35
	DMX512信号分配放大器
	1.线路接口：≥2个光电隔离标准DMX输入口，8个光电隔离标准DMX输出口
2.通信协议：支持标准DMX协议，支持标准RDM协议
	台
	2

	36
	灯光接插件
	含有灯具防火胶木插头、控制口接插头等
	批
	1

	37
	设备安装五金件
	包含灯具的吊挂灯钩、保险绳、五金件等
	批
	1

	38
	桁架灯杆
	灯光设备采用天花吊装，但灯光桁架吊杆不能在天花上吊装，只能与墙面立柱和地面进行链接锚固安装，请根据现场条件自行进行设计安装方案, 推荐采用铝合金桁架规格：≥60*40(cm) 做大跨度吊挂，≥40*40(cm),做小跨度吊挂，桁架包括完整安全安装用的各种连接件、五金件等，必须满足国家相关标准和安全冗余。保证灯光设备的安全和稳固的安装 。
	米
	54

	39
	桁架固定基座及材料
	含桁架墙面的金属板材、金属胀栓、连接螺栓、或局部焊接工艺、墙面的恢复等
	项
	4

	40
	灯光系统线缆及辅料
	满足灯光设备到舞台后面控制室所需的国标电源线、DMX512控制线等
	批
	1

	41
	室内全彩屏
（核心产品、主要标的）
	▲1.像素间距≤2.0mm，采用SMD 1515黑灯封装。响应时提供有效的符合国家检测标准的第三方检验检测报告。
2.整屏尺寸：宽≥9.6米，高≥4.8米，面积≥46.08平方米，分辨率≥4800*2400，面积允许向上偏差3%以内。
▲3.要求原厂整机出厂方式供货，不接受市场组装机。响应时提供整机出厂承诺函（加盖响应供应商公章）并附带有显示屏制造商箱体和模组的logo图片。
▲4.一体压铸成型结构，拉伸强度≥300Mpa,硬度≥80HB。响应时提供有效的符合国家检测标准的第三方检验检测报告。
▲5.电源模块与HUB模块集成设计，压降<2%，电压稳定，无干扰等异常现象。模组采用网络级电源与驱动信号组合传输，传输接插件为板对板连接器。响应时提供有效的符合国家检测标准的第三方检验检测报告。
6.显示单元间隙（mm）≤0.05；显示单元平整度（mm）≤0.05；模组平整度（mm）≤0.05；模组间隙（mm）≤0.05；支持以模组为单位进行平整度调节。
7.LED像素失控率≤1/1500000；像素中心距偏差0.82%；色域/色准：≥120% NTSC/△E≤0.9；色度均匀性在±0.001Cx,Cy之内。
8.刷新率≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置，支持420Hz-3840Hz调节，换帧频率50Hz&60Hz；画面延时≤2ms。
	平方
	46.08

	42
	开关电源
	产品特性
效率高、高可靠性
-25~+60℃工作温度(具体查看降额曲线)短路/过载保护功能
100%满载老化
	套
	1

	43
	控制电脑
（强制节能产品）
	 ≥16G内存/≥256G固态+≥1T机械硬盘/支持4K分辨率 4G显卡/23.8寸显示器
	套
	1

	44
	接收卡
	1.支持一键配置显示屏，输入模组调试代码，点击自动搜索，软件自动识别模组信息，包含模组分辨率大小，扫描数信息等，自动匹配最佳效果参数;达到显示屏
一键调试
2.工作温度-20℃-75℃
3.工作电压DC3.8-5.5V
4.亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果 
5.环路备份 利用冗余网口增加与发送设备之间的连接，增加设备之间级联的可靠性，当一路出现故障时可实现无缝切换至另一路，保障屏体正常显示。
	套
	1

	45
	视频处理器
	1、 采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求；采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。
2、输入接口至少包含2路 HDMI2.0,1路 DP1.2+HDMI 2.0二选一,4路 HDMI13,1路USB3.0,支持选配1路 3G-SDI(IN+LOOP)，最大支持3路4096*2160@60HZ信号同时输入。
3、视频输出支持可达24路千兆网口输出，4路10G-OPT光口，最大带载可达1560万像素，最宽支持16384,最高8192。
4、可支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出。
5、与显示屏同一个品牌。
	套
	1

	46
	钢结构制作
	1、 显示屏钢结构                                              
2、参数：室内全彩显示屏配套钢结构骨架采用国标镀锌方管制作，按屏体实际尺寸定制，满足屏体承重与安装精度；屏体四周配置5CM 黑钛拉丝不锈钢装饰包边，钢结构镀锌防腐，焊接可靠，外形规整美观。
	平方
	46.08

	47
	LED系统线缆
	满足LED大屏到舞台后面控制室安装需要的国标电源线、六类网线等
	批
	1

	48
	AV系统的金属管路线槽等
	根据现场房屋结构的特殊性，需要合理设计音响系统、舞台灯光系统、LED系统、摄像系统等所需的布线方案和费用。满足舞台上所有设备到舞台后面控制和对面音响控制室所需的防火国标金属电源线槽、音频线槽、网络线槽、线槽横担、金属管、吊筋等，强弱电的线槽敷设必须按照相关标准实施。
	批
	1

	49
	配电柜
	配电箱的功率为45KW,PLC款:网口+串口，PLC+中控控制，高温断电+烟雾断电+故障警示。
	台
	1

	50
	机柜
	规格：600*600*2000mm 
材料：全部选用SPCC优质冷轧钢板制作；
表面：喷塑处理、外型美观
	台
	2

	51
	操作台
	两工位；定制（音控台、灯控台）加厚冷轧钢板，板材厚度为≥1.2mm，台面≥900mm，高度≥700mm，长≥1200mm，柜深≥640mm，环保板材，抽拉键盘盘托及多排散热孔。
	台
	2

	52
	报告厅椅子（带桌板）
	▲1、座椅宽度≥570mm（包括一个扶手）；椅背高度：≥970mm；深度≥670mm；坐垫高度≥440mm；扶手框高≥610mm；前后排距离≥900mm~1000mm；扶手宽≥80mm；
▲2、扶手框和脚架：(1)上框：冷轧钢冲压焊接，防锈+静电喷涂，最宽处 447mm(±2mm)，连接处202mm(±2mm)；(2)脚架厚度≥1.6mm；(3)下脚：铝合金材质，无变形、裂纹；(4)下脚宽度 60mm(±2mm)、长度 500mm(±2mm)、高度242mm(±2mm)；(5)中间跨度最高点 30mm(±2mm)；(6)爱心内空80mm×60mm(±2mm)；(7)立柱跨度150-193mm。
▲3、椅座、椅背外壳：采用高密度硬木板（背板厚：≥17mm，座板厚：≥12mm），面板粘榉木孔，以保持良好的吸音效果。
▲4、甲醛释放量≤0.124mg/m³，加强筋数量≥13 根，跨度≥34cm，焊接牢固无松动；耐磨：马丁代尔耐磨≥30000 次；防褪色：耐光色牢度≥4 级。
▲响应时提供有效的符合国家检测标准的第三方检验检测报告。
	把
	278

	53
	报告讲台
	尺寸：≥520*680*1150mm，采用≥0.6mm厚木皮贴面,木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，木材干燥至低于9%的含水率。基材:采用国家E1级中密度纤维板,经防虫、防腐化学处理。油漆：采用环保聚酯哑光漆，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强。五金：采用优质五金配件。▲甲醛释放量≤0.124mg/m³。
▲响应时提供有效的符合国家检测标准的第三方检验检测报告。
	台
	1

	54
	合唱台
	尺寸：1）三层合唱台结构（长 ≥1250mm，台阶宽 ≥380mm，层高≥ 210mm）（2）平面舞台结构（长≥ 1250mm，宽 ≥1535mm，高度≥ 310mm），台面多条带防滑点的防滑条，符合国家标准和行业标准,既造型美观，同时兼顾便于安装、维护和管理，环保，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。阻燃性能：达到B1级氧指数≥32%。▲甲醛释放量≤0.124mg/m³。
▲响应时提供有效的符合国家检测标准的第三方检验检测报告。
	张
	5

	55
	主席台
	尺寸：≥2100W*600D*750H
采用≥0.6mm厚木皮贴面,木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然。▲甲醛释放量≤0.124mg/m³。
▲响应时提供有效的符合国家检测标准的第三方检验检测报告。
	张
	2

	56
	实木会议椅
	尺寸：≥600*600*1000MM：面料：优质西皮，皮面光泽度好，透气性强。▲甲醛释放量≤0.124mg/m³。
▲响应时提供有效的符合国家检测标准的第三方检验检测报告。
	张
	6

	57
	主配电箱
	根据以上AVL系统的用电需求，定制配置舞台后面控制室的总配电箱需要的总空气开关、各个系统的分控开关等，满足相关国家标准。
	项
	1

	58
	音控室配电箱
	根据音视频系统的用电需求，定制配置音响控制室的配电箱需要的总空气开关、分控开关
	项
	1

	59
	音响控制室制作
	定制玻璃控制室，现场组装，玻璃幕墙，玻璃单开门，彩钢网顶。含电路，尺寸是5.5M*2.1M*2.8M
	项
	1

	60
	配电箱主电缆
	≥YJV 3×70+2×35mm²国标铜缆
	项
	1


二、供货与安装周期：签订合同之日起60个日历天内完成交货、安装、验收，确保正常使用。
三、项目地点：启东市城南小学内。
四、质量要求：所有货物必须是全新、未使用过的原装合格正品(包括零部件)，供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的全新未使用过的原装合格产品，产品质量符合采购文件要求、行业及国家标准。
五、质保要求：项目整体质保期五年（所有货物质保时间为自验收合格之日起计；货物原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算）。
六、售后服务要求
1.在保修期内，除不可抗力外，该项目出现材料及安装质量造成的问题，由成交供应商负责采取补救措施，免费维修。
2.在质保期内，货物出现故障时，成交供应商在接到用户单位电话通知后，必须在2 小时之内响应，24小时之内上门服务，并在48小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在72小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕。如成交供应商在接到采购人通知后 4 小时内未实质性响应，采购单位可另行委托第三方开展维修工作，产生的相关费用由成交供应商承担。
七、验收要求
经启东市市场监督管理局（或采购人或采购人委托第三方机构，下同）组织抽样检验并取得合格的检测报告或有效的证明文件后方可安装，安装、调试完毕后，由成交供应商向采购单位提出书面验收申请，采购单位在收到成交供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据招标公告和供应商投标文件对供应商所供货物及相关产品合格证等进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等低于招投标文件采购要求，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，根据启东市市场监督管理局意见，采购单位将向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。
八、采购标的的其他技术、服务等要求
（一）政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见询价文件“第二部分 响应须知”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（二）本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。
品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。
九、其他注意事项
1.投标报价应包括完成本项目服务内容所需的一切费用，包括但不限于深化设计、拆除及外运、货物采购及制作、运输、装卸、安装、检验检测、验收、调试、各项措施费（脚手架、围网等）、二次搬运、成品保护、保管、保险、安全、管理费、税金、咨询费、材料价格涨跌风险等为完成本项目采购所需的一切费用。供应商报价时应充分考虑现场环境以及国家政策性调整等风险因素，在合同实施期间，合同价不随国家政策或法规、标准及任何市场因素的变化而进行调整。
2.所有货物的品种、数量应以采购人书面确认的合同货物清单为准，如需调整，应经采购人书面确认为准。
3.未交付采购方前，成交供应商应负责已完项目的成品保护工作，期间发生损坏，成交供应商自费负责修复。成品在供货过程中造成明显的损坏或磨损，成交供应商应负责修补或更换，并自行承担一切费用支出。
4.供应商在本项目货物运输、进场、安装、调试、售后等全过程中，自行承担全部安全生产主体责任。供应商所有进场作业人员的人身安全、劳动保护、工伤事故风险均由供应商全权负责，一切人身、财产损失及法律责任均由供应商自行承担，采购人不承担任何责任。
十、付款方式
所有设备完成供货与安装，凭启东市市场监督管理局出具的检测报告（如有）和采购单位出具的验收合格单等相关证明材料，支付至合同价的90%，余款从验收合格之日算起至服务期（五年）满，且经采购单位确认后一次性付清。供应商申请付款的程序及税票应符合发包人的财务规定。（备注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金）
十一、履约保证金
1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未协商一致，则视为自动放弃成交资格。
2.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。
4.若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
十二、本项目（不接受）进口产品响应
十三、合同条款
供货方：                   
地址：                     （下称供方）
采购方： 启东市城南小学 
地址：                     （下称需方）
签订地点：                    
签订时间：      年   月   日
根据政府采购相关要求， 启东市城南小学报告厅多媒体设备采购项目 项目（项目编号：           ），通过 询价 方式采购，经过评委的严格审核评定，确定供方为本项目成交供应商，现就本项目供货事宜订立如下合同：
一、货物供应明细如下：
详见询价文件及供方的投标文件。
供货与安装周期：签订合同之日起60个日历天内完成交货、安装、验收，确保正常使用。
二、质量要求及供方对质量负责的条件和期限：
1.质量要求：所有货物必须是全新、未使用过的原装合格正品(包括零部件)，供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的全新未使用过的原装合格产品，产品质量符合采购文件要求、行业及国家标准。
2.质保要求：项目整体质保期五年（所有货物质保时间为自验收合格之日起计；货物原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算）。
三、交货地点及相关费用：
1.项目地点：启东市城南小学内。
2.交货方式：由供方送货至约定的交货地点，费用及商品在途中风
险由供方承担。
四、验收方法及提出质量异议的期限：
经启东市市场监督管理局（或需方或需方委托第三方机构，下同）组织抽样检验并取得合格的检测报告或有效的证明文件后方可安装，安装、调试完毕后，由供方向需方提出书面验收申请，需方在收到供方提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据招标公告和供方投标文件对供方所供货物及相关产品合格证等进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等低于招投标文件采购要求，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，根据启东市市场监督管理局意见，需方将向供方签发整改通知书。供方在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，需方将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。
五、结算方式和期限：
1.本项目合同金额为         元。合同价包括完成本项目服务内容所需的一切费用，包括但不限于深化设计、拆除及外运、货物采购及制作、运输、装卸、安装、检验检测、验收、调试、各项措施费（脚手架、围网等）、二次搬运、成品保护、保管、保险、安全、管理费、税金、咨询费、材料价格涨跌风险等为完成本项目采购所需的一切费用。在合同实施期间，合同价不随国家政策或法规、标准及任何市场因素的变化而进行调整。
2.付款方式：所有设备完成供货与安装，凭启东市市场监督管理局出具的检测报告（如有）和需方出具的验收合格单等相关证明材料，支付至合同价的90%，余款从验收合格之日算起至服务期（五年）满，且经需方确认后一次性付清。（备注：对满足合同支付条件的，需方应当自收到发票后30日内支付资金）
供方申请付款的程序及税票应符合需方的财务规定。
六、履约保证金
1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，供方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入需方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），供方凭成交通知书与需方签订合同。超期或未协商一致，则视为自动放弃成交资格。
2.供方全部履约合同义务，经需方验收合格无质量、进度等问题的，需方在验收合格后一次性退还履约保证金，需方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，供方不履行合同义务的，需方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时需方亦有权终止合同，供方还须承担相应的法律赔偿责任。
b.供方在履约过程中发生违约行为，给需方造成损失的，需方有权在供方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补需方经济损失，不足的部分供方另外补齐。
七、违约责任：任何一方违约，均需按照下列约定向对方支付违约金。
1.供方不能交货及需方中途无理由退货的违约金，执照违约部分货款总值的 每日 0.05% 支付。
2.供方逾期交货及需方逾期付款的违约金，按照逾期部分的货款总值的 每日 0.05% 支付。
3.验收时，如果供方交付货物有不符合规定的，则需方有权要求供方限期更换、退货或减少价款等。由于需方原因造成供方逾期交货的需方按约定承担逾期交货违约金。
八、保修及后续（售后）服务：
1.供方对所提供的货物免费进行集成安装安装调试和免费培训用户工作人员。
2.供方对所提供的所有货物所承诺的免费保修期限为 五 年（若货物的制造商所规定或承诺的保修期限超过 五 年的，则按照该规定的保修期执行）。
3.在质保期内，货物出现故障时，供方在接到用户单位电话通知后，必须在2 小时之内响应，24小时之内上门服务，并在48小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在72小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕。如供方在接到需方通知后 4 小时内未实质性响应，需方可另行委托第三方开展维修工作，产生的相关费用由供方承担。
4.在保修期内，除不可抗力外，该项目出现材料及安装质量造成的问题，由供方负责采取补救措施，免费维修。
5.如因同一质量问题连续两次维修后仍不能正常使用的，则供方应无条件给予调换零部件或退货（保修期自调换日重新计算）。
6.供方必须严格履行售后服务承诺。
九、解决合同争议的方式：
本合同履行过程中如发生争议，供、需双方应协商解决，如协商不成，则任何一方均可向 启东市 人民法院提起诉讼。
十、其它约定事项：
1.供、需双方如在本合同的履行过程中，对标的物的质量问题发生争议时，以质量技术监督部门或有权鉴定部门的质量鉴定结果为准，由此所产生的一切费用由供方承担。
2.如供方不履行本合同第八条所规定的保修或后续（售后）服务，则需方有权另行聘请其他维修单位进行维修及后续服务，所支出的合理的维修和服务费用在供方的履约保证金中扣付或需方直接向供方索取，如供方的履约保证金不足以支付该维修及后续服务的费用，则需方有权继续向供方追偿。
3.除不可抗力的原因外，供方超过合同规定的履行期限十日内仍不能交付本合同项目货物的，则视为不能交货，需方有权选择决定是否继续履行本合同，如需方决定终止本合同的履行，则供方必须承担不能交货的违约责任，履约保证金不予退还，同时双方出具书面材料报鉴证机关备案。
4.供方对需方提出货物或服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。
5.招投标文件也是本合同的组成部分。
6.所有货物的品种、数量应以需方书面确认的合同货物清单为准，如需调整，应经需方书面确认为准。
7.未交付需方前，供方应负责已完项目的成品保护工作，期间发生损坏，供方自费负责修复。成品在供货过程中造成明显的损坏或磨损，供方应负责修补或更换，并自行承担一切费用支出。
8.供方在本项目货物运输、进场、安装、调试、售后等全过程中，自行承担全部安全生产主体责任。供方所有进场作业人员的人身安全、劳动保护、工伤事故风险均由供方全权负责，一切人身、财产损失及法律责任均由供方自行承担，需方不承担任何责任。
十一、本合同由供、需双方签订并加盖公章，经供、需双方法定代表人或委托代理人签字或盖章后生效，合同一式 六 份。

供方（盖章）：                需方（盖章）：
法定代表人：                  法定代表人：
委托代理人：                  委托代理人：
联系电话：                    联系电话：
开户银行：                    开户银行：
银行账号：                    银行账号：
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第四部分  响应文件格式
1.响应人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加响应的，另需提供总公司的授权证明）；
2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；
3.法定代表人参加响应的提供法定代表人身份证明书（格式见附件2）；非法定代表人参加响应的提供法定代表人授权委托书原件（格式见附件3）；
4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；
5.询价响应函（格式见附件5）；
6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）、技术部分正负偏离表（格式见附件7）；
填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。
7.询价报价表[格式见“苏采云”系统内电子投标（响应）文件中表式]； 
8.分项报价明细表（格式见附件8）；
9.中小企业声明函（格式见附件9）；
10.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；
11.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）；
12.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠）。



附件1
响应人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                                          （项目名称）（项目编号：                      ）响应活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


 承诺人名称（加盖公章）：                   
    
                                日期：        年    月    日
附件2
法定代表人身份证明
        先生/女士，身份证号码：                        ，现任我单位        职务，为我单位法定代表人，特此证明。
本证明用于参加                                 （项目名称） （项目编号：                    ）询价活动。



单位名称（加盖公章）：                     
日 期：         年     月     日

附：法定代表人的身份证复印件加盖单位公章












附件3
法定代表人授权委托书
本人           （姓名）系           （授权单位名称）的法定代表人，现委托           （姓名）（身份证号                                 ，联系电话            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与                       （项目名称）（项目编号：                    ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于         年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人（被授权人）签字：                                
授权单位名称（加盖公章）：                                
授权单位法定代表人（签字或盖章）：                  

日期：         年     月     日

附：代理人（被授权人）身份证复印件加盖单位公章









附件4
供应商信用承诺书
为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

响应供应商名称（加盖公章）：                
法定代表人（签字或盖章）：                    
时间：       年     月     日
附件5
询价响应函
致：                   （采购人名称）
根据贵方项目编号为                   的询价文件，我方正式提交询价响应函，并宣布同意如下内容：
1.按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的询价有效期期满之前均具有约束力。
4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在询价文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
6.与本次询价有关的正式通讯地址为：
地          址：                  
邮          编：                  
电          话：                  
电  子  邮  箱：                  

供应商名称（加盖公章）：                  

日          期：       年   月    日

附件6
商务部分正负偏离表
项目编号：                
（由响应供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	询价文件要求的商务条款
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.未说明偏离的，将被认为响应询价文件的规定，但该表不作为供应商对所响应内容关于商务部分等详细描述和说明的替代。
2.如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”或者“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应询价文件，由询价小组认定。
3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。



供应商名称（加盖公章）：                  
日期：       年   月    日






附件7
技术部分正负偏离表
项目编号：                    
（由响应供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	询价文件要求的技术要求
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.未说明偏离的，将被认为响应询价文件的规定，但该表不作为供应商对所响应内容关于技术部分等详细描述和说明的替代。
2. 如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”或者“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应询价文件，由询价小组认定。
3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。




供应商名称（加盖公章）：                  
日期：       年   月    日



附件8
分项报价明细表（货物类）
项目编号：                      
供应商名称（加盖公章）：                              年  月  日
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	生产厂家名称
	单位
	数量
	单价
	金额小计
	备注

	1
	高清视频矩阵切换器
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	2
	高清摄像机
	
	
	
	台
	2
	
	
	

	3
	图像分割器
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	4
	机房监视器（强制节能产品）
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	5
	录播机
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	6
	双10寸高音质线性阵列音箱及吊架
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	7
	单18寸线阵次低频音箱
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	8
	舞台返送扬声器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	9
	线阵音箱、返送音箱功放
	
	
	
	台
	3
	
	
	

	10
	线阵次低音箱功放
	
	
	
	台
	2
	
	
	

	11
	数字调音台
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	12
	数字音频处理器
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	13
	真分集手持式无线话筒
	
	
	
	套
	3
	
	
	

	14
	真分集头戴式无线话筒
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	15
	天线放大分配器
	
	
	
	台
	2
	
	
	

	16
	鹅颈传声器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	17
	监听耳机
	
	
	
	副
	1
	
	
	

	18
	智能控制主机
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	19
	编程服务
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	20
	无线触控屏
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	21
	无线路由器
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	22
	时序电源管理器
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	23
	地面/墙面信息盒
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	24
	音视频接插件
	
	
	
	批
	1
	
	
	

	25
	设备安装五金件
	
	
	
	批
	1
	
	
	

	26
	音视频系统线缆
	
	
	
	批
	1
	
	
	

	27
	LED平板会议灯
	
	
	
	台
	9
	
	
	

	28
	LED染色灯
	
	
	
	台
	25
	
	
	

	29
	电脑光束灯
	
	
	
	台
	6
	
	
	

	30
	三合一摇头灯
	
	
	
	台
	2
	
	
	

	31
	面光灯
	
	
	
	台
	14
	
	
	

	32
	电源直通箱
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	33
	数字调光台
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	34
	DMX512信号扩展器
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	35
	DMX512信号分配放大器
	
	
	
	台
	2
	
	
	

	36
	灯光接插件
	
	
	
	批
	1
	
	
	

	37
	设备安装五金件
	
	
	
	批
	1
	
	
	

	38
	桁架灯杆
	
	
	
	米
	54
	
	
	

	39
	桁架固定基座及材料
	
	
	
	项
	4
	
	
	

	40
	灯光系统线缆及辅料
	
	
	
	批
	1
	
	
	

	41
	室内全彩屏
（核心产品、主要标的）
	
	
	
	平方
	46.08
	
	
	

	42
	开关电源
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	43
	控制电脑
（强制节能产品）
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	44
	接收卡
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	45
	视频处理器
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	46
	钢结构制作
	
	
	
	平方
	46.08
	
	
	

	47
	LED系统线缆
	
	
	
	批
	1
	
	
	

	48
	AV系统的金属管路线槽等
	
	
	
	批
	1
	
	
	

	49
	配电柜
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	50
	机柜
	
	
	
	台
	2
	
	
	

	51
	操作台
	
	
	
	台
	2
	
	
	

	52
	报告厅椅子（带桌板）
	
	
	
	把
	278
	
	
	

	53
	报告讲台
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	54
	合唱台
	
	
	
	张
	5
	
	
	

	55
	主席台
	
	
	
	张
	2
	
	
	

	56
	实木会议椅
	
	
	
	张
	6
	
	
	

	57
	主配电箱
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	58
	音控室配电箱
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	59
	音响控制室制作
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	60
	配电箱主电缆
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	合计
	人民币（大写）： 
	（小写）：¥

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



注：1.本项目一次性报价，响应供应商必须详细报出分项报价明细表中各个子项的内容，且本表各分项报价合计应当与询价报价表中的响应总报价相等，请各供应商务必按照以上要求填报。
2.主要标的信息将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


附件9
中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），              项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写询价文件中明确的所属行业）行业；响应产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写询价文件中明确的所属行业）行业；响应产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：       年   月    日
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


































附件10
残疾人福利性单位声明函（采购包号：**）（货物类项目）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），            项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
                供应商全称（加盖CA电子公章）：
                 日  期：       年   月    日
附件11
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。




注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2.中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。












附件12  
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
日期：       年   月    日
         
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

附件13
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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