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[bookmark: _Toc28359086]

第一章 招标公告

项目概况
盐城市第三人民医院一期病房改造提升智慧手术室系统采购JSZC-320903-RHHH-G2026-0075招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年11月23日15点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790]
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320903-RHHH-G2026-0075
2.项目名称：盐城市第三人民医院一期病房改造提升智慧手术室系统采购项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：593万元
5.最高限价：593万元
6.采购需求（简介）：盐城市第三人民医院一期病房改造提升智慧手术室系统采购，详细内容见本招标文件第四章。
7.合同履行期限：合同签订后，自采购人书面通知之日起30日内交付。
8.本项目不接受联合体参与招标。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度（2025年度）的财务状况报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年无需提供）；
1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：
(1)投标人须提供所投产品有效的医疗器械产品注册证。（投标时需提供证书复印件并加盖投标人公章）。
(2)若投标人为投标产品制造商，须提供有效的《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商或销售商，须根据所投产品类别，提供有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。（投标时需提供证书复印件并加盖投标人公章）。
4.本项目不接受进口产品投标。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。 
4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年11月23日15：00（北京时间）。
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _GoBack]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。 
2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：盐城市第三人民医院 
地址：盐城市新都西路2号  
联系人：肖老师              
联系方式：0515-81600117            
2.采购代理机构信息
名 称：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司
地 址：盐城市青年西路8号
联系人：胡女士                     
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：0515-69057406                   
[bookmark: _Toc28359021]3.项目联系方式
项目联系人：胡女士
电　　 话：0515-69057406　　　　　　　　　　　　
 
[bookmark: _Toc120614211]

[bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Hlt16619475]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846]12.3中标人按采购人要求将设备运输到场，放置于采购人指定场地，中标人承担保管设备责任，如有二次搬运，由中标人负责承担。请投标人报价时综合考虑上述因素，并计入报价。结算时，采购人不另行增加费用。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、投标有效期
16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297]18、电子投标文件的递交
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]20、投标文件的拒收
20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]22、开标
22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]23、评标委员会
23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]25．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
  采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 采购代理机构将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收，联系地址：盐城市青年西路8号8楼808，联系电话：0515-69057406。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]31. 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.政府采购政策功能落实
33.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
33.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
33.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
33.4政府采购节能产品、环境标志产品
33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
33.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
33.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
33.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
33.9履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。
34. 预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
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第三章  合同条款
[bookmark: EB6d2006462e294de090c16e672cecc3bd]
[bookmark: _Toc3995]以下为中标后签订本项目合同条款，中标人不得提出实质性的修改。
购  销  合  同

签订地点：      盐    城           　　合同编号：                
购货单位：盐城市第三人民医院          （以下简称甲方）（盖章）  
供货单位：                            （以下简称乙方）（盖章）
　　根据《中华人民共和国民法典》，经双方协商，本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同： 
第一条 商品的名称、种类、规格、数量及价款
	商品名称
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币金额：¥     元                   （大写）： 


说明：本合同为固定单价合同，合同金额包括但不限于商品的价格、包装费、装卸费、运输费、人工费、增值税金、管理费、税金等乙方为完成本合同约定内容所需的所有费用。合同期限内，合同单价不因任何因素予以调整。
备注：详见配置清单。
第二条 交货方式 
1、交货时间：乙方应在甲方书面通知之日起      日内完成交付。
2、交货方式：乙方负责将设备安全运至甲方指定地点，经甲方验收交付之前设备的毁损、灭失风险及运输费用由乙方承担。乙方负责产品的包装，包装应确保货物安全，装卸、运输方便，由此产生的费用由乙方承担。
第三条 售后质量保证、安全和服务承诺
1、乙方保证所售出货物符合国家规定的质量、包装等要求。
2、除另有约定外，合同范围的商品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。
3、产品的保修期（以验收合格日算起）  5 年，保修期内免费维修。保修期满后，维修只收取维修配件的成本费。
4、售后服务响应时间：   24小时   
5、其 他  承 诺：      /        
第四条 验收与安装
需要安装的设备，由乙方负责设备的安装和调试工作。设备正常运行后由乙方会同甲方的采购、设备及使用部门按规定的标准共同组织验收。不需安装的设备由甲方组织验收。
第五条 货款的结算
1、合同签订后，甲方收到预付款发票后10个工作日内甲方支付合同价30%的预付款。
2、货物进场，经甲方验收后，甲方支付合同金额的40%。
3、项目验收合格，临床使用3个月内，甲方支付至合同金额的90%。（扣除已支付预付款）
4、其余的10%尾款，项目验收合格满12个月后付清。
5、在达成付款时间和条件时，乙方应先提供合法有效等额的增值税税务发票供甲方审核，甲方审核无误的按照合同约定付款，如因乙方拖延提交合规发票或提交的发票存在瑕疵的，则由乙方重新补足提交审核，甲方的付款时间相应顺延，并不承担任何违约责任。
第六条 对产品提出异议的时间和办法
1、甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量等不符合规定，应及时通知乙方，不需安装的产品在30日内，必须安装使用后才能发现内在质量缺陷的产品，从使用之日起6个月内向乙方提出书面异议。政府主管部门另有规定的从其规定。
2、乙方在接到甲方书面异议后，应在10日内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
　第七条 违约责任 
1、乙方不能按照甲方要求的质量提供本合同规定的产品以及应履行的合同其它义务，甲方在发出违约通知后3天，乙方不能纠正时，甲方可以终止全部或部分合同，终止部分不予支付货款。同时，乙方应向甲方按总货款的 20%  支付违约金，并赔偿因此造成的损失。 
2、乙方所交产品品种、型号、规格、花色质量不符合合同规定的，甲方有权拒绝付款，因此所发生的一切费用损失，由乙方负责。 
3、乙方逾期交货或只交付部分货物的，乙方应按合同总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期7个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同，乙方不得以任何理由推迟出场。已交货物如甲方决定保留，则双方另行协商价格。同时乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
4、甲方未按合同规定的时间和要求提供相应的技术资料等，交货日期得以顺延。
5、乙方自行承担供货期内的设备质量、任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到甲方项目进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付款项时扣除。
第八条 履约保证金
1、是否需要缴纳履约保证金： 否 
2、如需缴纳履约保证金的，按下列条款执行：
2.1乙方交纳人民币     /     元作为本合同的履约保证金。待设备安装验收合格后，无息退还履约保证金。
2.2乙方自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，鼓励使用电子履约保函（保险）缴纳履约保证金。
2.3如乙方具有AA评级及以上信用等级（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）。
2.4履约保证金的退还：
2.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
2.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。
2.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。
2.4.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；
（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；
（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
2.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
第九条 其他
1、当事人一方因不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的违约责任。 
2、本合同在履行中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成时，可申请向甲方所在地人民法院提出诉讼。违约方需承担守约方支出的包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费、保全担保费等在内的一切费用。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，其补充规定与本合同有同等法律效力。
本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。
 
购货单位：                 （盖章）    供货单位：              （盖章）
    
法定代表人：                      　    法定代表人：                              

委托代表人：                           委托代表人：                              

地     址：                           地     址：                               

日    期：                             日     期：                   
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 第四章 采购需求
[bookmark: _Toc120614281]
一、基本要求 
[bookmark: OLE_LINK3]1、设备名称：智慧化手术室系统
2、数    量：1套
3、采购预算：593万元
2、 主要技术参数要求
（一）、本次医院采购智慧化手术室系统包含：4间数字一体化手术室和1间会议室，1套中央监护系统（含1套中央站、8套高端麻醉监护仪）、4套无影灯、3张手术床（含1张骨科手术床）、6套输注泵组（一输五注）。
具体配置要求：
	数字一体化手术室（单间配置）
	4间

	序号
	功能模块
	产品项目
	数量

	1
	中央处理系统
	4K数字一体化手术室系统主机(手术室)
	1

	2
	
	中央触控终端（嵌入式）
	1

	3
	
	交换机
	1

	4
	
	视频画面处理器（手术室）
	1

	5
	
	音频功放
	1

	6
	视频编解码设备
	全景编码器
	1

	7
	
	视频编码器
	4

	8
	
	视频解码器
	3

	9
	视频显示设备
		≥	27英寸4K医用显示器
	2

	10
	
	显示器吊臂
	2

	11
	
		≥	65英寸4K触控显示器（嵌墙式)
	1

	12
	
		≥	65英寸4K显示器（嵌墙式)
	1

	13
	视音频外设

	4K全景摄像机
	1

	14
	
	小型无线麦克风
	1

	15
	
	蓝牙音乐模块
	1

	16
	
	吸顶音箱
	1

	17
	手术室设备集总控制系统
	非医疗设备控制模块
	1

	18
	
	医疗设备控制模块
	1

	19
	移动触控模块
	移动控制终端
	1

	20
	
	无线AP
	1

	21
	
	移动端软件
	1

	22
	家属可视谈话模块
	家属交互模组
	1

	23
	
	谈话间软件（医护端）
	1

	24
	线缆包
	4K数字化手术室线缆包
	按需
提供

	数字化手术家属谈话室
	1间

	序号
	功能模块
	产品项目
	数量

	1
	家属谈话模块（家属端）
	家属谈话终端
	1

	2
	
	谈话间软件（家属端）
	1

	3
	家属谈话模块（医护端）
	家属谈话终端
	1

	4
	
	谈话间软件（医护端）
	1

	数字化4K存储服务站
	1套

	序号
	功能模块
	产品项目
	数量

	1
	服务工作站
	服务工作站（12TB）
	1

	2
	
	服务器机柜
	1

	3
	
	HIS对接模块
	1

	4
	
	PC端软件
	4

	5
	
	线缆及光模块
	按需
提供

	示教会议室
	1间

	序号
	功能模块
	产品项目
	数量

	1
	中央处理系统
	数字一体化手术室系统主机(示教会议室)
	1

	2
	
	中央触控终端（示教会议室）
	1

	3
	
	交换机
	1

	4
	
	音频处理器
	1

	5
	
	音频功放
	1

	6
	
	示教会议机柜
	1

	7
	视频编解码设备
	全景编码器
	1

	8
	
	视频解码器
	1

	9
	视频显示设备
	≥120英寸显示器
	1

	10
	视音频外设
	4K全景摄像机
	1

	11
	
	手持无线麦克风
	1

	12
	
	壁挂音箱
	1

	13
	远程会议对接模块
	视频编码器
	0

	14
	
	视频解码器
	0

	15
	线缆包
	4K数字化示教会议室线缆包
	按需
提供

	中央监护系统
	1套

	序号
	功能模块
	产品项目
	数量

	1
	中央监护
	中央站
	1

	2
	监护仪
	插件式麻醉监护仪（含电池、双有创、双体温）
	8

	3
	
	AG模块及连接管路和传感器
	8

	4
	
	PICCO模块及连接导线和传感器
	2

	5
	
	BIS模块及连接导线和传感器
	8

	6
	
	转运监护仪
	8

	7
	
	RM模块及导线和传感器
	8

	8
	
	NMT模块及导线和传感器
	2

	无影灯（单套配置）
	4套

	序号
	功能模块
	产品项目
	数量

	1
	无影灯
	双灯悬吊系统
	1

	2
	
	灯头带C臂组件
	2

	3
	
	灭菌外壳（手柄）
	2

	4
	
	灭菌外壳（摄像头）
	1

	5
	
	天花吊顶装饰组件
	1

	6
	
	LED灯标准安装及服务（全包）
	1

	7
	
	色温可调功能
	1

	8
	
	腔镜环境光功能
	1

	9
	
	快接多功能手柄
	2

	10
	
	臂控触摸屏
	2

	11
	
	智能阴影管理
	1

	12
	
	远程控制
	1

	13
	
	中置摄像（无线高清）
	1

	手术床（单张配置）
	3张

	序号
	功能模块
	产品项目
	数量

	1
	电动综合手术床
	手术床主机
	1

	2
	
	平移功能
	1

	3
	
	电动腰桥
	1

	4
	
	无线遥控器
	1

	5
	
	上背板
	1

	6
	
	手术床头板
	1

	7
	
	手术床腿板
	1

	8
	
	重型托手架(带夹持器\一对\记忆海绵)
	1

	9
	
	轻型麻醉屏架(带夹持器)
	1

	10
	
	国标电源线(5m)
	1

	11
	
	躯干固定带
	1

	12
	
	多关节托手架
	2

	13
	
	舒适型支身架
	2

	14
	
	舒适型隧道垫
	2

	15
	
	俯卧位托手架
	1

	16
	
	俯卧垫（型）
	1

	17
	
	舒适型托腿架
	1

	骨科牵引架
	1套

	序号
	功能模块
	产品项目
	数量

	1
	骨科牵引架
	转接器、牵引靴、金属悬臂、支脚
	2

	2
	
	牵引器组件、足部固定器会阴抵柱、骨盆坐板、牵引架小车、单边截石位托腿架组件
	1

	输注泵组（单套配置）
	6套

	序号
	功能模块
	产品项目
	数量

	1
	输注泵组
	输液信息采集系统
	1

	2
	
	注射泵
	5

	3
	
	输液泵
	1



（二）4K数字一体化手术室具体参数要求：
1、智慧化手术室系统
1.1为保证系统兼容性，最大化满足临床实际使用要求，数字一体化手术室、会议室、中央监护系统（含1套中央站、8套高端麻醉监护仪）、无影灯、手术床（含1张骨科手术床）、输注泵组（一输五注）需同品牌；
2、4K数字一体化手术室系统主机(手术室)
2.1对前端触控系统的信号路由、手术视频会议、手术视音频录制、环境预设以及文档管理功能提供支持；
2.2支持对手术室内所有视频信号、音频信号及控制信号的集中管控和分配；
2.3支持手术室内系统整体对视频的4K级别的画质处理能力；
2.4包含一台系统主机，CPU主频不低于1.5GHz，内存不低于8GB，硬盘不低于128GB；
2.5支持系统一键开关机，最多支持12个电源输出，电源输出满足220V 50/60Hz；支持上电自启动；
2.6支持录制4K 60Hz视频；最多支持4路同时录制，最高可支持32Mbps码率的录制和直播；
2.7支持不少于2个网口、1个DP、1个HDMI视频输出口、4个USB3.0接口；
▲2.8本地视频路由切换时间：不超过0.2秒；手术室传输至会议室的视频显示分辨率可达3840×2160P，刷新率不低于60fps，同时画面色度采样YCbCr支持4:4:4视频源输入标准；（提供第三方检测报告证明视频路由的画面切换响应时间不超过0.2秒；提供三方检测报告证明手术室传输至会议室的视频显示分辨率可达3840×2160P，刷新率不低于60fps，同时画面色度采样YCbCr支持4:4:4视频源输入标准）
▲2.9系统控制的视频会议最多支持四方会议，会议终端可选择手术室端，示教室端，PC 端和移动端。
2.10会议发起方可对会议加密，排除无关人员误入会议系统。在会议过程中，可按需求随意邀请或删减会议加入方；
▲2.11选择信号源可点击录制按钮，进行影像录制，同时录制视频的分辨率均不低于3840×2160P，刷新率不低于60fps；
2.12录制过程中可随时暂停、恢复录制；支持选择有声录制和无声录制两种录制方式；支持录制过程中可预览录制信号源的实时画面，确保录制画面符合临床所需，为后期影像处理做好准备；
▲2.13支持录制过程中对服务器硬盘、外接USB设备容量进行实时显示，同时实时为临床手术监测录制剩余磁盘空间和可录制时长的实时提示；手术视频录制可根据磁盘容量大小以及临床需求，选择所要录制影像的清晰度；通过等级权限管理来限制录制文件的查看、编辑、删除；在专属账户下对数据下载时，需要输入密码进行身份验证；
▲2.14可按用病人ID、病人姓名、用户名和文件日期、文件大小、文件类型等关键字对服务器存储的文档进行快速检索和排序；
2.15文档管理系统以患者为中心，为医护人员按照手术室、手术名称、手术医师、手术时间、患者姓名进行分类管理，患者文件夹管理方式；
▲2.16支持设备故障、操作失败、录制异常、连接异常情况下的报警模式，警报功能分为三级，并以不同颜色显示：严重级别，必须马上处理；非严重级别，手术结束后可以处理；外加信息提示级别；
2.17支持在视频会议中对共享视频内容进行互动圈注标记；支持手术室、示教室、办公室、移动端参与进行互动圈注标记；支持更换圈注标记的共享视频信号；支持最多四方同时互动圈注标记；支持改变手写笔颜色，改变橡皮擦大小，一键清屏常用功能；
3、数字一体化手术室系统主机(示教会议室)
3.1对前端触控系统的信号路由、手术视频会议以及文档管理功能提供支持；
3.2支持对示教室内所有视频信号、音频信号及控制信号的集中管控和分配；
3.3需支持会议室内系统整体对视频画质处理能力，确保画质的真实和画面的时效性；
3.4可支持系统一键开关机，最多支持12个电源输出，电源输出满足220V 50/60Hz；
3.5会议系统可同时至少提供4方头像音视频会议的开展，保证会议开展期间音视频同步无延迟。会议发起方可对会议加密，排除无关人员误入会议系统；
3.6在会议过程中，可按需求随意邀请或删减会议加入方。新建一场会议步骤不能超过3步，保证会议建立的便捷性；
3.7手术室传输至会议室的视频显示分辨率可达3840×2160P，刷新率不低于60fps，同时画面色度采样YCbCr支持4:4:4视频源输入标准；
3.8可对手术内完成后对已存储文档浏览、编辑和删除；通过等级权限管理来限制录制文档的查看、编辑、删除；
3.9可按用病人ID、病人姓名、用户名和文件日期、文件大小、文件类型等关键字对服务器存储的文档进行快速检索和排序；
3.10文档管理系统以患者为中心，为医护人员按照手术室、手术名称、手术医师、手术时间、患者姓名进行分类管理，患者文件夹管理方式；
3.11支持设备故障、操作失败、录制异常、连接异常情况下的报警模式，警报功能分为三级，并以不同颜色显示：严重级别，必须马上处理；非严重级别，手术结束后可以处理；外加信息提示级别；
4、视频画面处理器（手术室）,
▲4.1系统采用硬件设备实现画中画（PIP）及分屏（PBP）功能；输出分辨率最高支持3840×2160p@60fps；
4.2支持输入分辨率不低于3840×2160P，刷新率不低于60fps；
4.3提供不少于1个SPF+输入口和1个HDMI输出口；
4.4具备对四分屏、画中画画面的自由信号拼接及小画面四周定位功能；
5、中央触控终端（嵌入式）
▲5.1中央触控终端整体嵌入墙体安装，表面全玻璃面板，四周配有金属防撞边条；安装完成后，与墙面齐平，无明显凸起；嵌墙安装缝隙采用可拆卸胶条填充，支持后期维修升级；而非玻璃胶等固化填充物；具备嵌墙后前面板快速维修功能，可快速开启前面板维护更换内部设备和屏幕组件；（需提供金属防碰撞边框照片、玻璃触控屏幕照片；需提供手术室可拆卸胶条安装的真实效果照片；需提供嵌墙后触控终端前面板开启和闭合时的过程照片，证明前面板支持快速维修功能）
5.2中央触控终端支持与嵌墙显示器连屏安装，可达到边框齐平的安装效果；
5.3触控屏幕亮度不低于300cd/m2，对比度不低于1000:1；
▲5.4支持一键开关功能，无需多键启动；前面板提供接口包括USB接口；手术床控制急停按钮（可选配）
5.5触摸屏不低于23.5英寸，支持1920*1080P分辨率；可视角度不少于178*178；
5.6触控响应时间不超过25ms；触控类型：电容；支持不低于10点触控；
6、视频编码器
▲6.1视频编码器可在吊塔托盘下侧隐蔽式安装；信号输入接口支持4K接口输入：HDMI、DP、12G-SDI；支持视频编码；支持RTSP协议栈；支持POE供电；主流和辅流支持各自独立设置编码格式;
▲6.2支持编码输入：分辨率最高支持3840×2160P刷新率支持60fps；色度采样支持YCbCr 4:4:4，编解码传输延迟低于16ms；
6.3工作模式和码率可调，码流格式支持CBR/VBR；支持对信号源拍照，同时支持修改分辨率；
6.4输出接口不少于1×SPF 10Gbps（光口）1×RJ45 1000Mbps1Gbps（网口）；
7、视频解码器,
▲7.1支持解码输出，最高分辨率不小于3840×2160p@60fps；色度采样支持YCbCr 4:4:4，编解码传输延迟低于16ms；断电再重启保留关机前的设备参数，包括但不限于IP模式(DHCP/静态)、设备IP地址、掩码、网关、设备名称、设备之间的视频链路关系；
7.2可以查询到解码器目前的视频来源编码器；可通过网络指令的方式调用API接口；支持POE供电；
7.3信号输出接口支持HDMI；输入接口不少于1×SPF 10Gbps（光口）；
8、全景编码器
8.1支持编码输入，最高分辨率不小于：3840×2160p@60fps；
8.2编解码传输延迟低于 16ms；支持POE供电；
8.3输入接口支持HDMI；输出接口支持1×SPF+ 10Gbps（光口）；
9、非医疗设备设备控制模块
9.1控制板卡CPU主频不低于1.3G；缓存不低于1.5G；电源输入100-240V，50/60Hz；
9.2不少于1个千兆网口；不少于1个USB3.0接口；不少于1个串口接口；
▲9.3支持对音视频控制器进行控制，以实现视频功能，包含但不限于视频路由、视频存档、音视频文档管理等功能；支持音视频场景保存和调用功能，包括支持将被控设备的参数状态记忆存储为用户预期场景功能；支持调用用户储存的场景参数，将被控设备恢复为既定的参数状态；
9.4支持音乐播放功能，通过系统内置播放器进行播放，支持文件排序，支持顺序播放，随机播放等模式；
10、医疗设备控制模块,
10.1支持不少于2个RS485通讯接口、2个CAN通讯接口；支持无线通讯模块，支持蓝牙；
10.2支持WiFi无线通讯模块；
10.3支持通断电指示灯；支持复位按钮；支持急停功能，按下急停按钮，蓝牙模块断电停止数据传输；
10.4支持适配器供电，电压DC 5V，供电接头为type C；
▲10.5具备手术设备集总控制系统功能；（提供国家版权局出具的相关知识产权证明材料证明具备手术设备集总控制系统功能）；
▲10.6在第三方医疗设备供应商提供控制接口并配合检测工作的前提下，可实现控制功能包含但不限于手术灯照度调节、术野摄像头调节；气腹机流量设置；手术床台面动作控制、锁定控制、复位控制；内窥镜摄像系统的亮度调节、图像抓取、白平衡调节功能；（提供第三方检测报告证明可实现控制功能包含但不限于手术灯照度调节、术野摄像头调节；气腹机流量设置；手术床台面动作控制、锁定控制、复位控制；内窥镜摄像系统的亮度调节、图像抓取、白平衡调节功能）
▲10.7在第三方医疗设备供应商提供控制接口并配合检测工作的前提下，可实现手术场景设置功能，将手术室显示器图像、手术灯、手术床、腔镜、气腹机、能量平台等设备的参数控制融合集成，在同一个软件界面上快速调节，形成手术室设备控制中心；支持手术室常用场景的设置和保存，不同的用户可分别在个人账号下进行手术场景的新建和应用，并提供对应应用一键快捷按键，一键完成手术术种切换、术前准备工作，构建手术室智能管理平台；
▲10.8出具手术设备集总控制系统的样品功能连接图，阐明中央控制单元与各医疗设备连接控制的实现机制；
▲10.9手术设备集总控制系统需通过YY9706.102-2021《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求并列标准：电磁兼容 要求和试验》；
11、4K全景摄像机,
11.1超清4K全景摄像机，支持超大视场角，支持PTZ控制；
11.2支持不小于20倍光学变倍，不小于16倍数字变焦；
11.3支持HDMI和3G-SDI视频输出接口，实现无损耗数字信号传输；
11.4最高输出分辨率不低于4K 60fps；支持断网续传功能保证录像不丢失；
11.5支持宽动态范围不低于120dB，适合逆光环境拍摄；
11.6支持水平0°～350°旋转，垂直方向-30°～90°；
11.7支持区域曝光与区域聚焦功能；支持红外遥控器控制；防雷、防浪涌、防突波；支持POE供电；
12、4K医用显示器
12.1医用显示器需不小于27英寸；
12.2分辨率不低于3840*2160P，刷新率不低于60Hz；
12.3具有HDMI、DP的4K超高清接口；具有3G-SDI或DVI的全高清接口；
12.4显示面板使用光学玻璃全贴合技术，有效避免保护面板和显示面板之间空气层所带来的折射，提升显示亮度和色彩还原性； 
12.5最大背光亮度≥640cd/m2，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性；
12.6可视角度≥178°；显示器对比度≥1000:1；
12.7显示响应时间不超过16 ms；显示均匀度不小于80%；
12.8在环境亮度200LUX下，全屏显示区20灰阶不可见;
13、4K显示器（嵌墙式)
13.1屏幕尺寸不小于65英寸；
13.2分辨率不小于3840x2160P，屏幕比例为16:9，可视角度≥178°；
13.3屏幕亮度不低于500cd/m2，屏幕响应时间14ms以内；
▲13.4显示器需具备GAMMA曲线调教功能，支持DICOM模式；
13.5具备视频输入接口HDMI*2，具备USB接口；
13.6显示器设计及安装工艺需满足表面全玻璃面板覆盖，四周有防撞金属包边，整体嵌入墙体安装，无明显凸起；支持面板实体按键切换输入视频源；
13.7配备金属嵌墙安装基础架，基础架配有前盖开合面板，维修工程师可从前端开启，无须破坏墙体结构，方便显示器安装后的维修和更换；
13.8 IP等级不低于IP5X；支持HEVC编码；使用寿命不小于50000小时；
14、4K触控显示器（嵌墙式),
14.1屏幕尺寸不小于65英寸；分辨率不低于支持3840x2160P，屏幕比例为16:9，可视角度≥178°；
14.2屏幕亮度不低于500cd/m2，屏幕响应时间14ms以内；使用寿命不小于50000小时；
▲14.3显示器需具备GAMMA曲线调教功能，支持DICOM模式；
14.4具备视频输入接口HDMI*2，具备USB接口；
14.5显示器设计及安装工艺需满足表面全玻璃面板覆盖，四周有防撞金属包边，整体嵌入墙体安装，无明显凸起；
14.6配备金属嵌墙安装基础架，基础架配有前盖开合面板，维修工程师可从前端开启，无须破坏墙体结构，方便显示器安装后的维修和更换；
14.7支持PACS/LIS图像与显示器实时画面的一键切换；
CPU主频不低于1.5GHz；，内存不低于8GB，硬盘不低于128GB；支持HEVC编码；
14.8支持触摸操作；支持上电自启动；IP等级不低于IP5X；
15、会议示教显示器
15.1屏幕尺寸不小于120英寸；
15.2分辨率支持不低于3840x2160P，屏幕比例为16:9；
15.3屏幕亮度不低于300cd/m2，屏幕响应时间需小于20ms；
15.4显示器可视角度≥178°；
15.5具备USB2.0接口。提供挂墙安装组件；
15.6可通过安装数字化系统软件实现和手术室的视音频会议；
16、音频处理器
16.1不低于6个麦克风/线路输入和4个线路输出；
16.2 6个通道的AEC--声学回声消除，自动回声，自动增益；
16.3包括一个USB音频接口，可提供多达4个数字音频的发送和返回；
16.4支持Dante音频网络连接；
17、吸顶音箱
17.1音箱为8Ω额定阻抗；
17.2音频频率范围需在50Hz-20kHz；
17.3具备25W连续粉噪功率，50W连续节目功率，110°锥形辐射；
17.4内部驱动器需带有过载保护；
18、音频功放系统
18.1支持单声道、双声道和多通道功率放大器；
18.2功放单元输出功率不大于60Wrms；
18.3支持对流冷却，无风扇运行支持机架安装
18.4支持平衡或非平衡的单声道或立体声；
18.5总谐波失真加噪声比小于0.05%，信噪比大于105 dB；
18.6多个保护电路，在过度削波、输出短路、热过载或DC故障时激活，以防止损坏放大器和扬声器；
18.7快速开机自动待机，降低功耗；
19、小型无线麦克风
19.1包含发射器、接收器、充电仓三部分组件，发射器及接收器传输方式支持星闪SLE协议；
19.2发射器和操作距离不低于20米，全向型，射频输出功率不低于10dBm，采样率不低于45KHz，信噪比≥80dB，充电方式支持充电盒触点充电，也可USB-C充电，续航时间不低于6小时；
19.3接收器操作距离不低于20米，射频输出功率不低于10dBm，采样率不低于45KHz，信噪比≥80dB，音频输出支持UAC数字、平衡模拟（凤凰端子）和非平衡模拟形式；
19.4支持12V DC或USB-C供电；
19.5充电仓电池容量不低于300mAh，供电方式通过充电盒触点供电；
20、手持无线麦克风
20.1工作频点可调范围不低于50MHz；
20.2信噪比>95dB(A)；
20.3可预编程120个可选信道，抗干扰能力强；
21、蓝牙音乐模块
21.1支持蓝牙和Dante互转、支持双向立体声传输；
21.2供电音频传输一体，采用PoE网络交换机供电，通过网线进行供电和音频传输；
21.3通过一个按钮即可控制蓝牙配对，连接设备，通过LED灯显示连接状态；
21.4频率响应支持在20Hz到20kHz之间，采样率不低于45KHz，消耗功率不高于2W；
22、壁挂音箱
22.1音箱能进行分体安装；
22.2需包含圆顶高音扩音器 ，带长冲程低音扩音器，带双调谐低音反射孔，可提供用于低阻抗；
22.3音箱为8Ω额定阻抗；音频频率范围需在65 Hz-20kHz；
22.4具备60W连续粉噪功率；具备120W连续节目功率；
23、移动控制终端
23.1移动触控终端设备CPU内核数不低于10个；最大频率不低于4.40GHz；
23.2分辨率不小于2880x1920；刷新率不低于120Hz（支持动态刷新率）；
23.3固态硬盘容量不小于256GB；
23.4屏幕不小于13英寸，支持十点触控技术；
23.5同时具备双摄像头（前置不小于500万像素，后置不小于1000万像素）；
内置扬声器麦克风；
23.6支持支持WiFi6E802.11ax无线协议，支持蓝牙5.1，支持Windows操作系统；
23.7亮度：最大450尼特（常规），最小2尼特；
23.8对比度：1200:1；支持磁吸接口充电；
24、无线AP
24.1可吸顶安装；支持POE供电；
24.2支持WiFi6；最高传输速率3550Mbps；
24.3支持24GHz及5GHz双频；支持FAT/FIT双模式；
24.4⽆线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围；
25、中央触控终端（示教会议室）
25.1包含一台系统主机，CPU为主频不低于1.5GHz、8G内存；256G SSD硬盘；
25.2屏幕尺寸不低于23.8英寸；
25.3中央触控终端（示教/会议室）的中央触控屏幕和机柜一体化设计；
25.4无风扇设计，不低于IPX1防护等级设计适用于医疗环境；
25.5前面板IP65等级；电容式多点触摸屏设计；
25.6I/O端口支持USB 和HDMI；
25.7可视角不低于178°；亮度不低于250cd/m2；
25.8耐用性> 1亿次触摸；自带扬声器；
26、服务工作站（12T）
26.1服务器CPU主频不低于2.1GHz,不低于12核,内存≥16G；缓存不低于18MB；主板集成远程管理芯片；
26.2硬盘容量不低于12TB；支持3.5"SATA可扩展式存储硬盘槽，最高支持硬盘数≥8，支持RAID5；
26.3标配1个前置VGA，1个后置VGA和1个串口，6个USB3.0（2前置，2后置，2内置），1个前置专用管理接口;
26.4支持安全机箱，TCM/TPM安全模块;
26.5可选支持高达8GB缓存，支持电容保护；支持外置光驱;
26.6支持多达32个DDR4内存插槽，速率最高支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，单颗处理器最大容量6TB；
26.7支持万兆网络适配器；2端口万兆光接口网卡（SFP+）;128.8 2Gb 2端口SAS RAID卡（带2GB缓存，支持8个SAS口）；
26.8 4端口1GE电接口 OCP3.0网卡；标配1个前置VGA，1个后置VGA和1个串口，6个USB3.0（2前置，2后置，2内置），1个前置专用管理接口；
26.9具有FWBC功能，支持超级电容保护；支持安全机箱，TCM/TPM安全模块，双因素认证；
26.10网络交换设备具有至少24个10GE SFP+端口，6个40GE/100GE QSFP28端口；支持1+1电源备份；
26.11包转发率：1260Mpps，交换容量：2.56T/25.6Tbps；
26.12支持完善的二、三层组播协议，支持PIM SM、PIM DM、PIM SSM、MLD、IGMP Snooping；
26.13支持OSPF、ISIS、BGP、VRRP 等三层特性；支持完善的 DoS类防攻击、用户类防攻击；
27、PC端软件
▲27.1PC客户端可基于PC机实现手术视频会议，手术视频直播观摩，手术视频文档管理、手术文档编辑以及手术视频和图片文档的下载；通过PC电脑通过网络快速访问到术中存储的数据，同时可以完成对文档编辑管理；
27.2在院内科室办公室，可通过医院内网实现和数字化手术室的视音频会议，观看手术室任何一路接入数字化手术室系统的手术直播画面；
28、移动端软件
▲28.1在无线网络环境（移动端）下，支持控制音视频控制器设备的功能，控制内容如下：音量调节的控制、静音控制、全景放大/缩小控制、镜头转动控制
▲28.2在无线网络环境（移动端）下，支持场景保存和调用功能，包括支持将被控设备的参数状态记忆存储为用户预期场景功能；支持调用用户储存的场景参数，将被控设备恢复为既定的参数状态；(提供第三方检测报告证明可通过移动端实现支持场景保存和调用功能，包括支持将被控设备的参数状态记忆存储为用户预期场景功能；支持调用用户储存的场景参数，将被控设备恢复为既定的参数状态)
28.3支持手术室模式、示教会议室模式、办公室模式的快速切换；
28.4在手术室模式可通过移动端软件实现和视频信号的路由分配、视频录制和文档管理功能；
28.5在示教会议模式下可实现与手术室的路由分配、手术视频直播观摩以及文档管理功能；
28.6在办公模式下可实现与手术室的视音频会议、手术视频直播观摩以及文档管理功能；
▲28.7在无线网络环境（移动端）下，支持可升级医疗控制功能：可控制功能包含但不限于手术灯照度调节、气腹机流量设置，手术床升台面动作控制、内窥镜摄像系统的白光亮度调节、荧光亮度调节；
29、示教会议机柜
29.1机柜为数字化手术室产品供应商制作，机柜上有明显品牌Logo，可清晰识别供应商品牌；
29.2机柜上下后侧为通风孔面板框；
29.3可同时安装脚轮和支脚，结构坚固，最大静载达≥800KG(带支脚)；
29.4机柜前门框配置玻璃门；
29.5可关闭的下部多处走线通道，上部不走线，平板结构美观易清洁；
29.6可方便拆卸的左右侧门和前后门；
30、服务器机柜
30.1机柜为数字化手术室产品供应商制作，机柜上有明显品牌Logo，可清晰识别供应商品牌；
30.2上下后侧为通风孔面板框；
30.3可同时安装脚轮和支脚，最大静载达≥800KG(带支脚)；
30.4可关闭的下部多处走线通道，上部不走线，平板结构美观易清洁；
30.5可方便拆卸的左右侧门和前后门；
31、交换机
31.1提供10/100/1000Base-T 自适应以太网端口或SFP 光口、10G SFP+光口；支持802.3at/POE+供电标准；
31.2具备设备级和链路级的多重可靠性保护；硬件支持过流保护、过压保护和过热保护技术；
31.3支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速；
31.4交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率51Mpps/126Mpps，24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口（combo口）；
32、HIS对接模块
▲32.1在医院采购方配合协调提供HIS接口的前提下，实现与现有院方HIS系统的软件对接，实现医护人员可一键通过HIS读取病人的手术基本信息，并形成病人手术基本型信息页签卡，支持后期数据的快速检索；
33、家属交互模组
33.1摄像头分辨率不低于720P；
33.2支持麦克风收音和音箱外放；
34、谈话间软件（医护端）
34.1支持手术室与谈话间之间的音视频互通，可在手术室端发起和结束谈话；
34.2支持查询谈话间的使用状态；
34.3支持将手术室内的至少1路视频信号传递给谈话间；
34.4支持在谈话界面同时显示手术室和谈话间的视频信号；
34.5支持对谈话过程进行音视频录制；
35、谈话间软件（家属端）
35.1支持手术室与谈话间之间的音视频互通；
35.2支持将谈话间的视频信号传递给手术室；
35.3支持在谈话界面同时显示手术室和谈话间的视频信号；
36、家属谈话终端
36.1屏幕尺寸不低于23.5寸，屏幕分辨率不低于1920*1080P；
36.2CPU不低于6核，最大频率不低于2.6GHZ；
36.3内存不低于16G，硬盘容量不低于512G；
36.4配置摄像头、麦克风、扬声器；

（三）、中央监护系统具体参数要求：
1、系统参数
1.1支持Windows 10 操作系统。
1.2具备数据断网续传功能，至少保证断网48小时内，数据不会丢失。
1.3具备时间同步功能，可与医院时钟服务器连接，并对联网的监护仪进行时间同步。
1.4中央监护系统能够显示该厂家品牌下监护、遥测及除颤产品上所有的参数及波形。
▲1.5中央监护系统至少支持64床病人集中管理。
▲1.6中央监护系统显示器尺寸应不小于21英寸，显示分辨率不低于3840*2160，单个显示屏可显示不少于36个病人的数据。
1.7多床区域每个病床至少可以显示7道波形，16个参数区。
1.8中央监护系统/工作站可以显示监护仪及被监护仪集成的其他床旁设备的报警信息，报警需满足YY0709标准。
1.9中央监护系统支持配置病人姓名隐私保护，如张三可显示为张*。
1.10中央监护系统支持手动或自动夜间模式功能，夜间模式下可降低报警音量。
1.11能够支持高、中、低三个报警级别，分别对应红色，黄色，青色。
1.12提供病人生命体征参数的变化趋势、报警事件统计信息，并支持报告打印。
1.13具备彩色打印的功能。
1.14具备呼吸氧合图回顾功能。呼吸波形可选择阻抗呼吸波形或者二氧化碳波形。
1.15为保证数据稳定性，须与监护仪为同品牌。
1.16具备心律失常统计，回顾一段时间内心律失常统计结果。要求支持表格及图形2种回顾方式。
1.17具备中央监护系统全局静音功能。
1.18中央监护系统能够显示床旁监护仪触发的呼叫帮助，并通过声光报警提醒用户。
1.19具备ST片段回顾功能。支持取任意2个时刻的ST片段进行对比分析。
1.20中央监护系统可以控制监护仪进入夜间模式、隐私模式。中央监护系统/工作站可支持其所管辖的所有病床一键进入夜间模式、隐私
▲1.21可同屏查看同品牌监护仪、泵站、麻醉机信息，支持远程操作监护仪、泵站，可实现包括但不限于：调节输液流速、模式、输液启动、停止、报警复位、确认和暂停、血管活性药无缝中继、测量血压等；（提供说明书或彩页等证明材料）
2、监护仪参数
★2.1 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥6个。
★2.2 ≥18英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作。
2.3 配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等USB设备。
2.4 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏。
2.5 支持双通道体温和双通道有创血压的同时监测。
2.6 支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析。
2.7 心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。
▲2.8 支持升级与红外耳温计的配对使用，使用红外耳温计测量病人耳温后，将测量结果上传至本监护仪。
2.9 支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm。
2.10 NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg。
2.11 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式。
2.12 可具备微创连续血流动力学监测模块，非无创电阻抗法，可采用PiCCO或类似技术，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量等血液动力学监测参数。
▲2.13 标配基本功能模块（转运模块）支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪模块插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5英寸。
▲2.14转运模块可以实现插入监护仪主机的任意插槽。（提供说明书或彩页等证明文件）
2.15 具备BIS监测模块、RM监测模块、PiCCO监测模块，AG监测模块，NMT监测模块，模块可在同品牌监护仪中通用，可插入监护仪主机任意插槽。
2.16 支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限。
2.17 具备麻醉平衡指引显示功能，在同一个界面显示麻醉状态、大脑功能状态和相关参数的动态趋势，麻醉状态包含数字化和图形化显示病人意识、疼痛、肌松三方面麻醉状态；大脑功能状态可以图形化显示病人脑状态，并显示大脑状态相关的参数。可进行Aldrete复苏评分，满足临床对病人复苏拔管的评估。
2.18 具备血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化。
2.19 支持≥800条事件回顾，每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

（四）、无影灯具体参数要求：
▲1、手术灯采用冷白暖白两色LED冷光技术，同时每组LED光源都有单独的透镜聚光，LED数量≤40个。灯头采用一体化无螺钉设计，灯头操作扶手与灯头一体成型中间无缝隙，同时灯头玻璃采用一体化弧面设计，避免无效眩光。（提供实物图片证明）
2、手术灯采用超薄三叶型灯头设计，灯头直径≤65cm，厚度≤6cm，带大、小C臂单灯头重量≤14Kg。
▲3、灯头具有良好的层流穿透效果，符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求，扰流指数≤22%。
▲4、手术灯灯头≥IP55防水防尘等级。
▲5、照明深度要求： 20%光柱深度≥1350mm，同时满足60%光柱深度≥800mm。
6、通过臂控调节光斑大小，光斑直径≥5级可调。
▲7、母灯及子灯均满足最小光斑直径d10≤150mm，最大光斑直径d10≥270mm，光斑均匀性：d50/d10≥55%。
▲8、母灯及子灯偏置单遮板深腔无影率≥71%，同时双遮板深腔无影率≥60%。
9、开启智能阴影管理模式，双遮板深腔无影率≥95%。
10、手术灯显色指数Ra（实测值）≥ 96。
11、具备色温可调功能，可调范围不小于3500K-5100K，不少于5级可调。
▲12、手术灯照度≥10级可调节，同时具备一键腔镜模式。同时腔镜模式环境光光斑直径≥60cm，可覆盖胸腹腔，同时光斑均匀性不低于60%，照度不低于3000lux。
13、具有多功能操作手柄，能够通过操作手柄实现光斑和照度调节，同时支持无线摄像与多功能手柄无工具快速更换；
▲14、手术灯悬吊系统下的延伸臂可供手术灯水平连续回转，C臂绕弹簧臂旋转范围：无限位，小C臂绕大C臂旋转范围：无限位，且灯头绕小 C 臂旋转范围：无限位；（提供医疗器械检测报告证明）
▲15、手术灯具备模块化接口功能，产品结构上可提供外部模块安装接口，接口承载力矩≥ 960Nm。
16、具备照度稳定技术，保证手术灯十年寿命周期内照度稳定。
17、手术灯具备抗频闪功能，使用PWM调光技术，非DC调光方式。
18、手术灯具备在术中手术灯被医生的头部遮挡，术野区光斑形状、位置和相对均匀性保持不变的光学特性。
19、满足光生物安全测试，光生物安全分类为低风险类。
20、手术灯具备辐照度提醒功能，提示可能存在过热风险。
▲21、光源功率≤35W。
[bookmark: _Hlk225706133]22、手术灯金属表面抗菌设计，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率＞99.9%。
[bookmark: _Hlk225706399]23、具备联网功能，用以传递无影灯状态信息，实现手术室信息互联。
24、配置中置摄像头，最大分辨率≥1920X1080，具有10倍光学变焦，12倍数字变焦，支持自动白平衡和手动白平衡，支持自动对焦和手动对焦。 
25、支持通过触摸屏臂控、控制摄像头。支持图像冻结功能。
26、支持无工具快拆功能，不需要摄像时可迅速替换为中置手柄，便于术中医生调节灯头。
（五）、手术床具体参数要求：
1、手术床动力系统采用电动液压方式，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、刹车平移等功能。
[bookmark: _Hlk203124779]2、手术床具备头腿板互换功能，并有正反方向体位设置功能。
▲3、手术床具备多种电动控制方式，包括线控器、遥控器、备用面板、远程控制等方式。
▲4、手术床内置蓝牙模块，可通过无线遥控器操作手术床的运行。
[bookmark: _Hlk202446620]5、手术床立柱护罩顶端采用硬顶式非软质皮老虎设计，无褶皱便于清洁消毒。
6、手术床立柱式备用面板与硬顶式立柱护罩位于同一平面，不凸出立柱护罩表面，降低感控风险。
▲7、无线遥控器带不小于3.5寸LCD显示屏，可实时显示手术床显示头脚倾和左右倾姿态和角度，遥控器屏幕还可显示手术床电池电量、手术床名称、正反向体位状态、手术床解锁和锁定状态等信息。（提供遥控器实物功能显示照片及彩页证明）
[bookmark: _Hlk203125087]▲8、手术床具备记忆体位功能，记忆体位可存储≥20个体位。
[bookmark: _Hlk203060501][bookmark: _Hlk202288529]▲9、手术床内部具备传感装置，具有颜色变化预警提示功能；在头脚倾和左右倾时角度变化时能通过颜色变化在遥控器屏幕上进行预警提示。
[bookmark: _Hlk190337619]10、手术床多层复合减压床垫≥3层，床垫厚度≥80mm。
11、手术床的床垫皮层具有防火功能，通过TB117-2013防火等级测试。
12、手术床台面由头板、上背板、下背板、坐板、左腿板、右腿板6部分组成，头板、上背板、腿板各模块均可拆卸；头、腿板均采用一键快插式连接结构，不需要再进行二次旋钮解锁。
▲13、手术床底罩采用不锈钢纯平设计，表面无缝隙无凹凸设计，同时底座厚度≤150mm要求。
[bookmark: _Hlk202305149][bookmark: _Hlk199928830]14、手术床具备4个万向脚轮，同时手术床提供落地式刹车功能，非轮式刹车设计
▲15、手术床配有高性能充电电池，同时在底座上配置电池电量指示灯，能够分≥4级直观显示电池当前电量。
[bookmark: _Hlk96603195]▲16、手术床整机满足IPX5防水需求。
▲17、手术床底座在腿端有U型凹槽设计，便于术中放置污物桶。
18、同手术床开关、等电位柱及电源接口处具备防水盖。
19、手术床液压系统历时5小时静载后，主机台面下降距离实测值不大于2mm。
20、手术床具备无线联网功能，可传递手术床状态信息接收外部信息。
21、手术床纵向摆动量≤3mm，横向摆动量≤2mm，水平侧向摆动量≤1mm。
22、手术床可选配独立电动腰桥，腰桥升降距离≥125mm。
▲23、手术床最大承重≥460kg，手术床宽度：≥520mm，长度≥2080mm，纵向最大倾斜角度（头倾/脚倾）：≥35°，侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）：≥25°，背板最大倾斜角度（标准模式上/下）：上折≥75°；下折≥35°，手术床最低台面：≤600mm，手术床最高台面：≥1050mm，具备双向平移功能，平移距离≥350mm。（提供医疗器械检测报告证明）

（六）、牵引架具体参数要求：
1、 牵引架是由不锈钢制成，表面更加平滑，更易清洁。
2、 悬臂长度和伸展角度手动可调，悬臂为双关节设计，可通过关节进行内收外展，完成不同的角度调节，达到完美的定位需求。
3、 悬臂为双关节设计，顶端关节可通过旋钮，轻松快拆悬臂，材质轻便，医护人员可独立拆卸，快速完成牵引架安装，也为透视提供更大便利。
4、 悬臂可拆，更加灵活满足后续金属版本升级碳纤版本需求。
5、 适用于创伤外科手术、骨科牵引手术等，开阔的区域可搭配C型臂X光机影像增强器，无阻碍下进行照射。
6、 会阴砥柱（大腿内侧支撑柱）带有软垫，左右两侧安装孔位，适应不同患者达到极好的定位；同时有利于患侧暴露，达到更好的透视效果。
7、 悬臂远端可伸缩，可以安装支脚，更加稳定。
8、 牵引器上带刻度尺，微调阶段，让牵引复位更加精准高效。
9、 牵引架推车满足骨科牵引架的转运、安装拆卸、收纳。
10、 转接器无需区分左右，新采用握压式设计，轻松安装。
11、 转接器自带RFID，安装到带有模块识别的手术床上，可自动开启控制器骨科牵引架智能对接手术床模式，通过指引高效将骨科牵引架进行安装和拆卸。
12、 悬臂长度:1365-1660mm（增加L型延长杆可到1660）
13、 悬臂材质：不锈钢
14、 悬臂第一关节角度≥130°
15、 悬臂第二关节角度≥220°
16、 骨盆坐板材质：抗倍特板，可透X射线
17、 牵引靴上下高度调节范围≥400mm；
18、 牵引靴水平可调节范围≥550mm；
19、 牵引靴垂直方向旋转角度：360°，并支持任意角度下固定位置；
20、 牵引靴水平方向旋转角度：360°，并支持任意角度下固定位置；
21、 牵引器的最大牵引行程≥180mm；
22、 牵引器可调节角度：上下仰角可调15°；
23、 最大牵引力≥680N；
24、 最大承重≥180KG；
输注泵组具体参数要求：
[bookmark: _Hlk63666625]1、输液信息采集系统
★1.1输液信息采集系统需通过国家药品监督管理局三类注册证。
1.2整机使用期限≥10年。
1.3输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯。
▲1.4可接入同品牌中央站，实现输注泵和同品牌监护仪同屏查看。
▲1.5通过中央站可远程控制系统内输液泵、注射泵，支持速度、预置量、快推等参数远程设置及更改，每台中央站可支持≥20床输液信息采集系统的远程控制。（提供证明文件）
2、注射泵
★2.1注射泵需通过国家药品监督管理局三类注册证。
2.2整机使用期限≥10年。
2.3模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用，输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯。
2.4注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%。
2.5注射速度范围：0.01-2300ml/h,且最小速度和步进均为0.01ml/h。
2.6快推速度范围：0.01-2300ml/h, 且最小速度和步进均为0.01ml/h。
2.7可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。
2.8支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml。
2.9注射泵支持自动加载功能，注射泵推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作。
2.10主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，确保操作安全。
2.11种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能。
▲2.12支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注。
2.13不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术。
2.14主机自带多功能接口（非USB接口），无需外接辅助设备。
2.15支持药物库，可储存5000种药物信息。
2.16支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色。
2.17阻塞压力报警档位至少15档，最低档位可设置50mmHg。
2.18具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。
2.19具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。
2.20具有历史记录功能，可存储不少于3500条的历史记录。
2.21电池工作时间≥5小时@5ml/h。
2.22防异物及进液等级IP33。
2.23整机重量不超过2kg.
2.24可升级接入同品牌中央站，实现输注泵和同品牌监护仪、麻醉机信息同屏查看。
3、输液泵
★3.1输液泵需通过国家药品监督管理局三类注册证。
3.2整机使用期限≥10年。
3.3模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用，输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯。
▲3.4支持输血功能。
3.5输液精度≤±5%。
3.6输液速度范围：0.1-2300ml/h, 且最小步进为0.01ml/h。
3.7快推速度范围：0.1-2300ml/h, 且最小步进为0.01ml/h。
3.8可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。
3.9输液泵具有电动门，支持自动开关泵门。
3.10输液泵具有电动止液夹，能自动感应输液管是否装载到位，并自动开关止液夹，无需手动操作。
3.11主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，确保操作安全。
3.12 8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式；
3.13具备联机功能。
3.14支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注。
3.15不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术。
3.16主机自带多功能接口（非USB接口），无需外接辅助设备。
3.17支持药物库，可储存5000种药物信息。
3.18支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色。
3.19阻塞压力报警档位至少15档，最低档位可设置50mmHg。
3.20具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。
3.21具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。
3.22具备上下两个空气传感器，可检测管路上下两端的气泡大小。
3.23无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警。
▲3.24可升级接入同品牌中央站，实现输注泵和同品牌监护仪信息同屏查。
注：（1）标注“★”的技术参数（5项）为实质性响应条款，需满足项目需求，不得有负偏离。投标人需按照本采购文件技术要求等，在“技术参数响应及偏离表”中如实逐条详细填列所投产品的参数响应。如采购文件要求提供相应材料的，须按要求提供材料加盖投标人公章。否则，视为未实质响应招标文件，由评标委员会作无效标书处理。
（2）以上技术参数中，标注“▲”为重要参数（56项），每负偏离一项扣0.5分；其余技术参数为一般参数（300项），每负偏离一项扣0.02分；投标人需按照本采购文件技术要求等，在“技术参数响应及偏离表”中如实逐条详细填列所投产品的参数响应。如采购文件要求提供相应材料的，须按要求提供材料加盖投标人公章。
三、商务要求
1、交货时间：合同签订后，自采购人书面通知之日起30日内交付。
2、交货地点：根据采购人要求送达指定地点。
3、付款方式：1）合同签订后，甲方收到预付款发票后10个工作日内甲方支付合同价30%的预付款。2）货物进场，经甲方验收后，甲方支付合同金额的40%。3）项目验收合格，临床使用3个月内，甲方支付至合同金额的90%。（扣除已支付预付款）4）其余的10%尾款，项目验收合格满12个月后付清。
4、特别说明：采购人要求中标供应商供货设备运输到场，放置于采购人指定场地，中标供应商应承担保管责任，如有二次搬运，费用由中标供应商自行承担。上述费用包含在中标价中，采购人不另增加费用。请各供应商在投标报价时综合考虑此项因素，并计入报价中。
5、提供原厂免费保修期5年。
6、根据该设备特点及技术要求对采购人的技术、管理人员进行培训。 
7、本项目不接受进口产品投标。
8、本项目采购标的的所属行业为工业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
9、本项目核心产品为 中央监护系统。
10、项目实施方案要求，包括但不限于关于供货周期及进度计划、进度保证措施、安装调试方案等：
（1）产品供货方案：投标人提供的设备供货方案、设备运输方案。
（2）产品安装、调试方案：投标人提供产品安装、调试方案。
（3）项目验收方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目验收方案。
11、售后服务方案要求，包括但不限于服务体系、回访巡检方案、突发故障解决措施等：
①.服务体系：服务体系需健全完善，确保在服务期内，能够快速有效的响应采购人的报修需求，提供远程诊断或现场服务；
②.回访巡检方案：质保期内，供应商每年提供不少于1次的常规巡检和保养；
③.突发故障解决措施：供应商需结合项目特点，对于可能出现的突发设备故障进行举例，并且给出对应的解决措施。
12、需提供人员培训方案，包括但不限于日常保养和定期保养培训、业务技术功能培训、常见故障处理培训等：
①.日常保养和定期保养培训：需对于设备表面清洁、环境检查、开机自检等进行培训，并且进行日常记录与报告；
②.业务技术功能培训：需对于开关机流程、参数设置、界面导航等基础操作进行培训，并且对于设备的临床应用（如操作技巧等）以及设备的数据管理也需进行培训指导，每年免费技术升级培训不低于1次；
③.常见故障处理培训：结合项目特点，对于可能出现的常见设备故障进行举例，并且进行处理培训。
13、业绩：投标人具有自2023年1月1日(含)以来（以合同签订日期为准）所投核心产品业绩的优先。 
















第五章  评标方法与评标标准
 

一、定标原则
本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。
7、采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
二、评标标准
本项目评分总分值为100分。
	[bookmark: _Hlk196127052]评分项目
	分值
	评分标准

	投标报价
	30分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 （该结果四舍五入，保留两位小数）

	技术响应
	34分
	1、投标人对采购文件具体需求的响应程度：采购文件第四章采购需求技术参数要求中，标注“▲”为重要参数（56项），每负偏离一项扣0.5分；其余技术参数为一般参数（300项），每负偏离一项扣0.02分；投标人需按照本采购文件技术要求在“技术参数响应及偏离表”中如实逐条详细填列所投产品的参数响应。如采购文件要求提供相应材料的，须按要求提供材料加盖投标人公章。

	业绩
	6分
	提供投标人自2023年1月1日(含)以来（以合同签订日期为准）所投核心产品的业绩，每有1个得2分，本项最高得6分。
注：投标时须提供合同原件扫描件（合同中合同主体名称、合同金额、合同范围、双方签字盖章等内容须体现）及验收合格证明原件扫描件，未提供或提供不全的不得分。

	项目实施
方案
	18分
	1、产品供货方案（6分）：评委根据投标人提供的设备供货方案、设备运输方案进行评分。方案优于采购需求的得6分；方案满足采购需求的得4分；未提供方案或方案不满足采购需求不得分。
2、产品安装、调试方案（6分）：评委根据投标人提供的产品安装、调试方案进行评分。方案优于采购需求的得6分；方案满足采购需求的得4分；未提供方案或方案不满足采购需求不得分。
3、项目验收方案（6分）：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目验收方案。方案优于采购需求的得6分；方案满足采购需求的得4分；未提供方案或方案不满足采购需求不得分。

	售后服务及培训方案

	6分
	投标人根据本项目第四章商务要求中“11.售后服务方案”要求，提供有针对性的、科学高效的售后服务方案，至少包含：①服务体系；②回访巡检方案；③突发故障解决措施。
方案优于项目需求得6分，方案满足项目需求得4分，方案不满足或未提供不得分。

	人员培训方案
	6分
	投标人根据本项目第四章商务要求中“12.人员培训方案”要求，提供有针对性的、科学高效的人员培训方案，至少包含：①日常保养和定期保养培训；②业务技术功能培训；③常见故障处理培训等。
方案优于项目需求得6分，方案满足项目需求得4分，方案不满足或未提供不得分。



 




第六章  投标文件格式 
[bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244]

投  标  文  件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：             
项 目 编 号：             
   投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
   日   期 ：             



















投标文件目录
 

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度（2025年度）的财务状况报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函（如有）
十、残疾人福利性单位声明函（如有）
十一、 关于符合本国产品标准的声明函
十二、投标分项报价表
十三、技术要求响应及偏离表
十四、商务要求响应及偏离表
十五、开标一览表
十六、项目实施方案、售后服务及培训方案以及投标人认为需要提供的其他资料等
十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

 
 
 
 
 
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
 
二、上一年度（2025年度）的财务状况报表
（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年无需提供） 

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人（签字或盖章）：      
日  期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
 







五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                
 声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人（签字或盖章）：      
日  期：

 
六、特定资格要求的证明文件
   如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
[bookmark: _Toc120614284]








七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          

被授权人身份证号码：                                   
被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
    单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070]     日期：                                         












 
 
 
 八、投标函
致：盐城市第三人民医院
根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日
 
 
 
 













 
九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市第三人民医院组织的（单位名称)，采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人（签字或盖章）：      
日  期：
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。



10、 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督
 
   投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人（签字或盖章）：      
日  期：

 
 
 
 
 
 
 
 


十一、 关于符合本国产品标准的声明函
 

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人（签字或盖章）：      
日  期：
  
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。
备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。




 




 
十二、投标分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）
	 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
 
  投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人（签字或盖章）：      
日  期：

 十三、技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
 
 
 
 投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人（签字或盖章）：      
日  期：

 
 
 






 
14、 [bookmark: _Hlt26955054]商务要求响应及偏离表

	[bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26782999]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Toc462564146][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26955066]投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人（签字或盖章）：      
日  期：
 
 
 
 
 
 



十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
	投标总报价

	大写：

	小写：                    （人民币：元）

	核心产品品牌
	 


 
                            投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人（签字或盖章）：      
日  期：

 
 
 
 
                                         















	十六、项目实施方案、售后服务及培训方案以及投标人认为需要提供的其他资料等



















十七、盐城市政府采购事前信用承诺书
 
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
                  法定代表人签名：
                   单位名称（盖章）：
                      年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：             
地址：         	      
邮编：                 
联系人：               
联系电话：                     
授权代表：             	     
联系电话：              	  
地址：                	    
邮编：              
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                
事实依据：                            
法律依据：                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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