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[bookmark: _Toc28359086] 第一章 招标公告
项目概况
响水县教育局校园安防建设项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年10月29日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320921-YCWL-G2026-0002
2.项目名称：响水县教育局校园安防建设项目
3.采购方式：公开招标
[bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK77]4.预算金额：1200万元
5.最高限价：11961783元
6.采购需求（简介）：响水县教育局校园安防建设项目涵盖前端安防硬件设备、网络安全设备及一体化运营平台等，覆盖全县 66 所公办学校与 24 所民办学校，实现各校视频监控资源统一接入县教育局管理平台。项目依托专用数据传输链路承载全量视频画面、设备状态及控制指令的闭环传输，配套提供设备安装布设、系统集成调试及三年全周期质保运维服务，补齐校园安防能力短板，构建全域覆盖、稳定可靠、统一管控的全县校园安防技术支撑体系。（详细内容见本招标文件第四章）
7.合同履行期限：合同签订后90个日历天完成供货（安装）并交付使用，并提供三年全周期质保运维服务。
8.本项目接受联合体参与投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定，并按本招标文件第六章要求提供《联合体协议》；联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另行组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。联合体应当指定牵头人，联合体各方共同与采购人签订合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。本项目的特定资格要求，由联合体中承担相应工作的成员具备即可，联合体各方均应具备其所承担工作所需的相应资质条件。
9.本项目允许分包。为鼓励中小企业发展，中标人经采购人书面同意，可将合同中的非关键性、非技术性内容分包给具备相应资质条件的供应商。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.6法律、行政法规规定的其他条件；
1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策。给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价的20%扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
3.本项目的特定资格要求：投标人必须是在中国境内注册，具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的中华人民共和国基础电信业务经营许可证的运营商或其分（支）公司。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。 
4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267]1.提交投标文件截止时间：2026年10月29日9点00分（北京时间）
2.开标时间：2026年10月29日9点00分（北京时间）
3.地点：苏采云“不见面”开标大厅。
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。 
2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
2.4采购人将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金。本项目收取履约保证金，金额为中标合同金额的10%，中标人可自主选择以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函（含电子履约保函）等非现金形式提交；对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上、且信用报告通过“信用盐城网”可查实的政府采购供应商，免收履约保证金。
5.参与采购活动供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求获取招标文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
6.电子投标文件一份（通过系统提交）；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人邮寄至（代理机构），未中标单位不需要提供），中标候选人提供的纸质投标文件必须与电子投标文件一致。
7.本项目落实节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕18号）、（财库〔2019〕19号）；支持中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业〔2011〕300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）、《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）、（《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购2023）150号））等政策。
8.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。
9.因供应商的系统环境、操作等原因导致开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。
10.如在供应商报名、投标(响应)文件上传、投标(响应)文件解密、唱标环节中出现系统无法访问的情形，采购代理机构应按照采购文件约定，视情选择等待系统修复后继续开展相关采购活动，或者通过发布更正公告推迟开标，或者发布废标公告重新开展采购活动。
11.如在评审过程中出现系统无法访问的情形，采购代理机构应按照采购文件约定，视情选择等待系统修复后继续开展相关采购活动，或者发布废标公告重新开展采购活动，或者在第二日系统修复后重新从政府采购评审专家库抽取专家并继续开展评审活动。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：响水县教育局
地 址：响水县城黄海路98号
联系人：刘先生
联系方式：13815500033
2.采购代理机构信息
名 称：盐城文力项目管理有限公司　
地　址：响水县城幸福南路107号　
联系人：蒋工
联系方式：19551288069                
3.项目联系方式
项目联系人：蒋工
电　话：19551288069
　　
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274]第二章  投标人须知
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954731]一、总则
[bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc458694821]1、招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]3、适用法律和标准
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
4.1供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。中标人在结果公示结束后须向招标代理机构支付招标综合服务费（收费标准按苏招协〔2022〕002号计取），并一次性付清，上述费用含在投标综合报价中，不得单列，采购人不再另行支付此项费用。支付方式：现金或者转账。
4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211]7、招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十五日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或代理机构。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212]8、招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074]10、投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14、投标函和开标一览表
14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15、投标有效期
15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
17、电子投标文件的递交
17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止日期
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定作无效投标处理。
18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]19、投标文件的拒收
19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]20、投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
20.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]21、开标
21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]22、评标委员会
22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3采购人及代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]25.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]26.1无效投标条款
26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3采购人将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。
采购人联系地址：响水县城黄海路98号，联系电话：13815500033。
代理机构联系地址：响水县城幸福南路107号，联系电话：19551288069。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.1中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
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30.1中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的转包。经采购人书面同意，中标人可以将合同中的非关键性、非技术性内容（包括但不限于土建预埋施工、管线敷设、开槽及路面恢复、辅材供应、垃圾清运、普通劳务等辅助性工作）分包给具备相应资质条件的供应商，拟分包的内容、分包金额及分包供应商须在投标文件中载明并签订《分包意向协议》；本项目的关键性、技术性内容（包括但不限于专用数据传输链路、一体化运营平台、前端核心安防设备供货、系统集成调试及整体运维保障）不得分包。中标人就全部履约内容向采购人承担责任，分包供应商就分包内容承担连带责任。中标人未经采购人同意擅自分包、违法分包或者转包的，采购人有权终止合同；转包、违法分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.政府采购政策功能落实
32.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
32.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文），本项目不接受进口产品投标。
32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
32.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
32.3.10 本项目不专门面向中小企业采购
本项目采购预算1200 万元，属于预算金额超过 400 万元的货物类采购项目。经采购人论证，本项目整体不适宜专门面向中小企业采购，理由如下：
（一）本项目需新开通并运维 90 条百兆专用数据传输链路，作为全县校园视频监控实时传输、平台联网及应急调度的核心通信底座，要求投标人自身具备基础电信业务经营资质、具有统一的开通与运维责任主体。中小企业普遍不具备该资质条件。
（二）项目涵盖前端安防硬件、网络安全设备及一体化运营平台的整体集成，并对全县 90 所公办及民办学校的统一平台部署、三年全周期质保运维承担责任，对资金实力、技术集成与本地化服务能力要求较高。
（三）项目涉及多校统一接入、链路贯通、故障可追溯的刚性要求，履约责任主体须具备较强的统筹实施与应急处置能力。
综上，本项目不预留专门面向中小企业的采购份额，仅按规定执行小微企业价格扣除、监狱企业及残疾人福利性单位价格扣除等支持政策。
32.4政府采购节能产品、环境标志产品
32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
32.4.2 节能产品、环境标志产品的品目清单依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）执行，具体品目以《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）公布的品目清单为准；国家对品目清单进行调整的，按照财政部、发展改革委、生态环境部公布的最新品目清单执行。相关认证证书须为国家确定的认证机构（市场监管总局公布）出具、处于有效期之内。
32.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
32.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
32.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
32.8实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
33. 预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
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第三章  合同条款
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政府采购货物买卖合同




项目名称：
合同编号：
甲    方：
乙    方：
签订时间：



使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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[bookmark: _Toc211901911][bookmark: _Toc184145588]第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：响水县教育局                      
乙方（全称）：                                      
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
项目信息
采购项目名称：响水县教育局校园安防建设项目
采购项目编号：JSZC-                 
（2）采购计划编号：/
（3）项目内容：
响水县教育局校园安防建设项目涵盖前端安防硬件设备、网络安全设备及一体化运营平台等，覆盖全县 66 所公办学校与 24 所民办学校，实现各校视频监控资源统一接入县教育局管理平台。项目依托专用数据传输链路承载全量视频画面、设备状态及控制指令的闭环传输，配套提供设备安装布设、系统集成调试及三年全周期质保运维服务，补齐校园安防能力短板，构建全域覆盖、稳定可靠、统一管控的全县校园安防技术支撑体系。清单如下：
	序号
	名称
	主要规格描述
	单位
	数量
	品牌及型号
	单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	大写：              （小写：￥       元）


注：投标报价除标的物的价款外还应包装、运输、验收、售后服务、货物（含附配件）的价格、安装调试、包装费、运输费、装卸费、保险费、验收费、与各类系统对接、设备接入兼容所需的费用、技术服务费、检测费、售后服务费、保险、规费、税费等全部费用。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内所必须的全部费用，招标人不再另行支付其他费用。
（4）政府采购组织形式：分散采购
（5）政府采购方式：公开招标
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：（以成交情况为准）  
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：  否  
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：  是  
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位： （以成交情况为准）  
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业： （以成交情况为准） 
（7）合同是否分包：  是，允许将非关键性、非技术性内容分包  
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业： （以成交情况为准） 
（9）是否涉及进口产品：  否      
（10）是否涉及节能产品：
¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
¨强制采购¨优先采购
¨否
是否涉及环境标志产品：
¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
¨强制采购¨优先采购
¨否
是否涉及绿色产品：
¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：
¨强制采购¨优先采购
¨否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：  不涉及  
2.合同金额
（1）合同金额小写：                                              
大写：                                                                       
（2）付款方式：
分期付款：①自合同签订生效之日起，自收到发票后按政策要求和部门管理规定期限内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款。②所有设备经安装调试并验收合格后支付至合同金额的40%。③正常运行12个月无质量问题并经审计确认后，付至审定价的70%。④正常运行24个月无质量问题支付至审定价的95%，验收合格满三年后无质量问题付清余款。
注：⑴结算时，乙方必须提供乙方单位名称的正式发票。本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。⑵支付方式：银行转账。⑶以上付款均无息。结算时，乙方须提供税务发票。
其中涉及预付款的：预付款比例为：合同总价的30%
3.合同履行
（1）合同履行期限：合同签订后90个日历天完成供货（安装）并交付使用，并提供三年全周期质保运维服务。
（2）履约地点：响水县境内   
（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：  是  
收取履约保证金形式： 由乙方在合同签订时向甲方提交，允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，保证金所供货物验收合格且正常运行后退还；如发现虚假应标行为，履约保证金不予退还，乙方须承担甲方因此所造成的项目延期及重新招标的损失。
收取履约保证金金额： 中标价的10%                                         
履约担保期限： 担保至所供货物安装调试完毕并通过最终验收合格后退还。 
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。 
按照《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购〔2021〕19号）要求，鼓励甲方对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。如乙方签订采购合同前提供通过“信用盐城网”可查实的AA级及以上第三方信用报告，本项目免收履约保证金。                                    
（5）分期履行要求：/
（6）风险处置措施和替代方案：/
4.合同验收
（1）验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
验收主体：                                    
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    ¨否
验收组织的其他事项：                                            
（2）履约验收时间：乙方提出书面验收申请之日起30日内组织验收
（3）履约验收方式：按招标文件及付款节点约定        
（4）履约验收程序：（1）甲方依法组织履约验收工作。（2）甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。（3）对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。（4）如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
（5）履约验收的内容：甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
（6）履约验收标准：乙方在交货时，货物的品牌型号必须与投标报价单保持一致，必须保证品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料。特殊情况需要调整品牌型号数量的，须得到甲方书面同意后方可调整。
硬件验收标准具体如下：
A、产品为全新，未使用过的原装合格正品，安装质量符合各项技术标准和国家强制性标准；
B、货物到达现场后，乙方必须在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，箱记录，双方签字确认。
C、乙方应保证货物到达甲方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。
D、乙方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，验收合格条件（标准）如下：
①设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。
②货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
③在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。
④在规定时间内完成交货并验收，并经甲方确认。
E、乙方须完成甲方所有采购的软硬件产品安装调试工作，须符合甲方要求。
F、乙方提供的货物未达到采购文件规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
G、甲方可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。
H、甲方需要制造商对乙方交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，乙方须无条件配合，并出具书面确认证明。
I、产品包装材料归甲方所有。
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨/  
（8）履约验收其他事项：本项目涉及政策法规要求办理的相关证件，由乙方负责资料收集和整理工作，并积极协助甲方报送办理相关手续，直至取得使用许可，否则甲方有权暂停支付合同价款。
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自       年     月    日生效。
7.合同份数
本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人）：响水县教育局
	乙方（供应商）

	单位名称（公章）
	
	单位名称（公章）
	

	法定代表人（负责人）
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住所
	
	住所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2.合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6.合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
10.2 双方确定，乙方将服务成果交付甲方使用，本项目所有软硬件及相关设施产权归投资方所有。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后按政策要求和部门管理规定期限内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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	章节
	项目名称
	相关要求

	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	本项目接受联合体。联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定；联合体各方应按招标文件要求签订并提交《联合体协议》，明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方共同与采购人签订合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；本项目的特定资格要求，由联合体中承担相应工作的成员具备即可；联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另行组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

	第二节
第17.1款

	分包具体要求
	本项目允许分包。中标人经采购人书面同意，可将合同中的非关键性、非技术性内容分包给具备相应资质条件的供应商。中标人拟分包的内容、分包金额及分包供应商须在投标文件中载明并签订《分包意向协议》，分包意向协议作为本合同的组成部分。中标人就全部履约内容向采购人承担责任，分包供应商就分包内容承担连带责任。

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	/

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	在竣工验收完成后的30日内，甲方对乙方所供货物的技术性能和参数等方面的问题有提出异议的权利。

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	1、甲方责任
协助、协调乙方与相关单位的配合工作。

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	1、乙方保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方关于侵犯其专利权、商标权、工业设计权、知识产权等相关权利的指控。
2、如货物的硬（软）件质量、规格在使用期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方或乙方有权凭有关证明文件向供方提出索赔，并交有关部门处理。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	同时履行‌

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应当参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物由供应商负责清理，做到：
1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%；
2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。

	
	指定现场
	响水县境内

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。
2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。（具体时间根据双方实际需求调整）
3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。
4.货物在交付甲方前发生的货物损失及人员安全风险均由乙方负责。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	货物交货前由乙方承担保险义务

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	货物免费质保期：产品的质量保证期及售后服务期为：质保期为：三年。（自初验合格之日起计。）

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷响应时间
	1.在质保保证期内，乙方为用户提供7*24小时电话或电子邮件服务，响应时间不超过30分钟，2小时内远程排除故障，若电话或网络线上无法排除故障，维修人员须4小时内到达现场解决，到达现场后12小时内免费修复；无法修复时2日内免费更换配件，维修至正常工作，并保证所换配件满足招标文件要求，如72小时内不能到位的，甲方有权自行维修或更换配件，其费用在乙方合同余款中扣除，且另按500元／天从合同余款中扣除违约金，直至本次维修项通过验收。
2.质量保证期满后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务；

	第二节
第8款补充
	质量保证要求
	符合招标文件规定的相关要求，未明确的应符合国家、省市及行业现行的标准、规程、规范、技术条例。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	乙方在任何情况下的泄密给甲方造成不良影响时，甲方有权立即终止合同并不支付全部货款（货款已付时乙方须无条件退还已收到的全部货款），同时支付20%的违约金，并作为不良记录公示。

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间及要求
	1.合同款项的支付方式及进度安排：详见合同协议书。
2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：
(1) 发票；
(2) 制造厂家出具的质量检验证书等；
(3) 装箱单；
(4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。
(5) 报送手续所需的相关货物文件或安装资料。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）中标人未经采购人同意擅自分包、违法分包，或者将合同内容转包的；
（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

	第二节
第13.3款



	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	1、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
2、退还方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。
4、退还条件：安装调试完毕并经采购人验收合格并移交全部资料，且采购人收到中标人出具的发票。
5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	详见合同协议书

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	/

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	1.所有货物免费送达甲方指定地点，货物的托运、安装及预装常用软件（如需要）等，均不需另行付费。
2.项目实施期间乙方人员安全和财产损失均由乙方负责，与甲方无涉。
3.根据厂方的规定对所供货物进行保修，在质量保证期内，乙方不得收取任何费用；质量保证期满后，乙方对用户货物的维修，只收成本费，并提供终身技术服务。
4.如甲方使用不当造成货物的毁损，乙方有义务协助维修。

	第二节
第15.1款
	修理、重做、更换相关具体规定
	详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。
乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	1.乙方应按照招标文件规定和投标人承诺的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。
2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。
3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定10个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价5%的滞纳金。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的, 将按银行同期存款利率支付逾期付款部分的利息。

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	1、乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第（2）种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为    /    ；
（2）向甲方所在地人民法院起诉。
2. 纠纷解决办法
2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。
2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。
3.验收不合格的货物，乙方应在 10个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额 5%的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
4.货物验收要求
（1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。
（2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。
（3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。
（4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。
交货时间：详见合同协议书
交货地点：响水县教育局。
（5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的30日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收，验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章。
（6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任和经济赔偿责任

	
	税费
	1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。
2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。

	
	伴随服务
	1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。
2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务：
(1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容；
(2) 负责货物的开孔，货物的现场安装；
(3) 提供货物组装和维修所需的工具；
(4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；
(5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。
3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

	
	索赔
	1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。
2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
(1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。
(2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。
(3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。
3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

	
	合同生效及其它

	1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。
2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。
3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
4.本合同由下列文件共同构成：
（1）本合同书；
（2）中标/成交通知书；
（3）采购人的招标文件及其补充（答疑）资料；
（4）投标人的投标文件及其补充（澄清）资料。
5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、国家法律法规、行业规范等有关条文执行。



 



第四章 采购需求
一、项目背景及所要实现的项目目标
响水县教育局校园安防建设项目涵盖前端安防硬件设备、网络安全设备及一体化运营平台集成，覆盖全县 66 所公办学校与 24 所民办学校，实现各校视频监控资源统一接入县教育局管理平台。项目依托专用数据传输链路承载全量视频画面、设备状态及控制指令的闭环传输，配套提供设备安装布设、系统集成调试及三年全周期质保运维服务，补齐校园安防能力短板，构建全域覆盖、稳定可靠、统一管控的全县校园安防技术支撑体系。
本项目包含 90 条校园专属数据专线的三年运维服务，属于经营基础电信业务范畴，根据《中华人民共和国电信条例》，经营基础电信业务须由取得基础电信业务经营许可证的主体经营，设置该资格要求为保障业务合规性。
本项目部署高点监控点位6处，在6所重点学校附近设置高空监控点位，每处点位可实时监控校园周边区域；采用有线光纤接入专用传输链路，将视频信号传回监控中心。高空监控规划点位由采购人确定，中标人按采购人提供的《高空监控点位规划表》实施安装、调试、接入及运维。具体点位如下：
	规划点位

	高空监控点位名称
	经度
	纬度

	江苏省响水中学
	119.608982
	34.204161

	响水县周集实验学校
	119.614129
	34.114474

	响水县张集实验学校
	119.643011
	34.046011

	响水县小尖中学
	119.665281
	34.127741

	响水县老舍中心小学
	119.703521
	34.168061

	响水县银河路小学
	119.583208
	34.177621

	注：上述点位由采购人确定并租赁，中标人按采购人确定的点位实施安装、调试、接入、运维并承担三年运行电费（包含在投标报价中）。


二、技术要求
（一）前端安防设备及系统集成
中标人按清单提供全部前端安防设备，完成公办学校安装布设、民办学校存量设备对接适配，所有设备经专用传输链路统一接入一体化运营平台，实现全县安防数据全域汇聚、统一管控。
1.公办学校安防点位补盲设备
对全县66所公办学校盲区、薄弱区域（校园出入口、操场、楼道、周界等）提供高清网络摄像机及辅材，设备须满足低照度、宽动态、IP67防护等级；配套POE交换机、线缆等辅材，完成安装、布线及调试；前端录像存储≥45天；经专用链路接入平台。
高空监控点位依托的通信铁塔由采购人确定并租赁，并提供挂载及用电条件；中标人按《高空监控点位规划表》实施挂载安装、调试、链路接入、接电、缴纳三年运行电费及三年全周期运维保障，并配合办理相关手续。
2.民办学校存量监控对接
完成全县24所民办学校现有监控系统标准化适配与数据汇聚；实现存量视频流、设备状态、告警经专用链路统一接入；对接后画面清晰、状态准确、告警及时。
3.出入口智能升降柱设备
校园重点出入口部署全自动液压升降柱，具备防撞、警示、应急手动升降功能；支持平台管控与现场按钮双模式，运行、升降、故障状态实时回传。
4.周界张力电子围栏设备
校园周界布设张力式电子围栏，按场景划分独立防区，具备攀爬、剪断、故障多类型精准报警；告警联动现场声光警号及就近视频弹窗，实现快速发现—复核—处置。
5.智能巡更系统设备
部署巡更点位与手持终端，支持离线打卡、事件上报、现场图片上传；无信号时本地缓存、恢复后自动补传，同步准确率100%；实现路线配置、排班、打卡、漏检告警、考核报表一体化。
6.配套集成与数据治理
完成全链路设备的安装调试、网络配置、专线对接、平台联调，确保链路通畅、物理隔离、功能可用、联动正常；对全县安防基础、设备、业务数据进行标准化治理，保障数据准确、完整、保密和规范。
（二）专用数据传输链路
1.服务内容
中标人为本项目提供端到端数据专线传输服务，覆盖全县66所公办、24所民办至教育局机房的安防数据传输，承担线路部署、调测、运维、抢修、优化全流程责任；完成全部点位专线方案设计、资源部署、链路开通、端到端调测；服务期内提供全生命周期保障（巡检、故障处置、性能优化、应急抢修、重点时段保障），配合等保测评与上级平台级联对接。
2.核心技术指标
● 带宽要求：每条专线可用带宽≥100Mbps，可按需弹性调整，满足视频、设备状态、告警并发传输。
● 传输质量：端到端丢包率≤0.1%、抖动≤50ms，无闪断、卡顿。
● 组网架构：采用二层专线或裸光纤，物理逻辑双隔离、独立组网，不与互联网混传，符合等保二级；核心节点冗余保护，单点故障不影响整体。
● 兼容性要求：链路全面兼容前端安防、网络安全设备及管理平台传输协议，保障端到端无缝对接。
3.服务等级要求
● 线路可用率：专线年可用率≥99.95%。
● 故障响应与修复：提供7×24小时技术支持；一般故障接报响应≤30分钟、2小时远程排除、4小时内修复；重大链路中断4小时到达现场并优先恢复业务。
● 故障通报机制：故障后第一时间主动告知采购人，同步原因、进度、预计恢复时间，修复后提交故障分析报告。
4.安全与合规要求
专线传输须符合等保二级要求，做好物理线路防护，杜绝数据泄露与非法接入；施工运维遵守通信管线、市政施工规定，中标人办理全部手续并承担安全合规责任；安全配置与日志留存满足等保二级审计要求，配合等保定级、测评与整改。
（三）一体化运营平台
中标人提供一体化运管平台本地化部署与全系统联调，作为全县校园安防统一运维管控载体，支撑设备统一纳管、数据汇聚展示、状态监测、运维工单闭环；平台功能须支持实际操作演示，与投标技术参数一致。具体要求如下：
1.基础管理功能
● 全域设备纳管：支持SNMP/SSH/WMI/JDBC/JMX/HTTP及脚本，覆盖服务器/网络/存储/安全设备，采集CPU/内存/端口指标。
● 传输链路监控：实时监测专线丢包率、延时、抖动、流速、带宽利用率。
● 安防资产管理：建立全县安防设备统一电子台账，实现全生命周期管理与拓扑可视化。
● 视频与地图管理：支持≥5000路视频接入（兼容GB/T 28181-2022，时延≤200ms）及完整播放控制与拼接。
● 数据接入适配：标准化接口与协议适配，汇聚多品牌前端设备及第三方系统数据。
2.运维管理功能
● 分级告警管理：内置≥100条告警规则，支持阈值自定义与多通道（邮件/短信/语音等）通知，自动统计设备在线离线。
● 工单闭环管理：支持告警自动与人工派单，覆盖事件/问题/变更/发布四类工单的“派单—接单—处置—审核—归档”闭环。
● 运维可视化与报告：驾驶舱大屏与分中心概览，一键生成多维运维服务报告。
● 运维考核统计：自动统计设备在线率、故障响应及时率、修复率、工单办结率、巡检完成率，生成考核报表。
3.业务应用功能
● 综合监管功能：通知公告、隐患督查督办、资料管理、值班排班，业务线上化可追溯。
● 应急联动功能：突发事件线上填报、分级响应，应急资源可视化，预案数字化归档。
● 专项管控模块：视频监控调度。
● 部署适配能力：支持本地化部署、SaaS、监控一体机，本地一键安装，适配Vmware/华为云/阿里云。
● 安全部署要求：平台须本地化部署不上外网；外网访问须满足等保二级。
（四）配套支撑服务
● 网络安全防护服务：
按等保二级标准完成平台与链路安全体系建设，部署边界防护、访问控制、日志审计、数据备份，配合等保定级备案与测评整改。
三、采购清单
	响水教育局校园安防建设项目

	序号
	产品
	参数
	单位
	数量
	所属行业

	一、视频综合平台及等保
	　
　

	1
	工作站
	1.尺寸：2U机架式工作站；
2.处理器：1颗国产化CPU，24核 主频不低于2.5GHz；
3.内存：配置不低于128G内存，不少于4个DDR4 DIMM插槽；
4.硬盘：2块4T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持12块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘；
5.电源：2个900W交流电源模块，支持1+1冗余；
6.风扇：4个热拔插风扇，支持N+1冗余
7.RAID卡：SAS3908 4G缓存，支持RAID 0,1,10,5,6,50,60
	台
	1
	工业

	2
	智慧校园综合管理底座
	1.基础资源管理 
（1）支持组织、设备、用户、角色、部门、人员、卡片、车辆全品类基础信息的增删改查、导入导出管理； 
（2）支持 Windows 域用户同步、密码有效期与 MAC 白名单配置，支持角色权限配置与批量复制； 
（3）支持人脸、指纹、卡片信息采集，人脸支持质量检测，支持卡片开卡、挂失、补卡等全生命周期管理； 
（4）支持二维 / 光栅 / 三维地图管理，兼容百度、高德、天地图、ArcGIS 等主流厂商； 
（5）支持设备、通道等资源统一绑定共享，支持门户页面与展示元素自定义配置； 
（6）支持上下级平台级联，实现数据汇聚、视频预览回放、云台反控、抓拍记录上报。
2.视频管理 
（1）支持实时预览、录像回放、录像下载、电视墙上墙、雷球联动、热成像功能；支持移动端视频监看、云台控制、远程回放； 
（2）录像支持 1/2~1/64 倍速慢放、2~64 倍速快放，支持时间轴精确定位； 
（3）支持浏览器无插件多路视频预览与回放，支持对讲、抓图、云台控制、预置点巡航，支持 25 路并发，兼容软 / 硬解码。
3.加密数据库 
（1）采用多层级密钥体系，支持全链路数据加密、一机一密密态存储，保障传输与存储安全； 
（2）支持非加密数据一键导入迁移，提供数据库运行监控大盘，支持数据备份与故障快速恢复。
4.接入与级联能力 
（1）支持不少于 5000 路视频通道接入，兼容 GB/T 28181-2022 国标协议； 
（2）支持多平台多层次国标级联互联，内置不少于 2000 路国标接入授权，可对接上级教育、公安平台。

	套
	1
	软件和信息技术服务业

	3
	一体化运管平台
	1.支持通过 SNMP V1/V2C/V3、SSH、TELNET、WMI、JDBC、JMX、HTTP 及第三方脚本等多种协议，实现入侵防御、日志审计、交换机等全品类监控对象统一管理；
2.覆盖操作系统、服务器硬件、网络设备、存储设备、安全设备五类设备纳管，可实时采集展示 CPU、内存、网卡、端口、磁盘分区等运行数据；支持按小时、天、7 天、30 天及自定义周期查看历史数据，支持多指标聚合图形化对比；
3.支持基于网络数通设备配置线路监控，实现丢包率、延时、抖动、出入流速、带宽利用率等专线传输指标实时监测；
4.内置不少于 100 条告警规则，支持批量导入导出、单条启停，可自定义告警阈值、标题、内容及分类分级；支持邮箱、短信、企业微信、钉钉、5G 消息、IVR 语音外呼等多渠道告警通知，可统计设备在线、离线时长及状态；
5.支持告警自动派单、告警人工派单两种模式，覆盖事件管理、问题管理、变更管理、发布管理四类工单，实现 “派单 - 接单 - 处置 - 审核 - 归档” 全流程线上闭环，支持附件上传、流程可视化追踪、超时工单自动督办；
6.具备驾驶舱数智大屏，集中展示告警、工单、资产总览数据，设置监控、资产、拨测、工单等分中心概览页面；支持一键生成并导出运维服务报告，包含业务总体健康概览、平台容量分析、设备运行指标分析、业务自动拨测分析、工单闭环管控分析、告警统计与分析六项核心内容；
7.支持全生命周期资产管理，全局呈现资产数据、维保分布、利用率、供应厂商及品牌信息，资产变更记录自动留存，支持批量导出变更信息；支持力导、辐射、层次等多种布局的资产拓扑可视化展示；
8.支持分权分域管理，可为不同角色、账号单独分配系统权限；支持多租户模式，实现项目间数据隔离与权限管控，满足大运营模式需求；
9.支持本地化部署、SaaS 服务、监控一体机多种部署方式，本地化部署支持一键安装；具备云平台运维能力，适配 Vmware、华为云、阿里云等主流云平台北向 API 接口，可对接获取云内物理机、虚拟机、集群、存储、网络等运维指标。
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	4
	光模块
	SFP+ 万兆模块(1550nm,40km,LC)
	个
	108
	工业

	5
	双向网闸
	1.吞吐量≥1Gbps，并发连接数≥10W。标配提供文件交换、数据库访问和同步、视频交换、访问交换等功能模块。≥2U设备，“双主机+隔离卡”架构，单主机硬件信息≥6电4光2万兆光，内存≥16GB，硬盘≥960G SSD，≥冗余电源。
2.支持Oracle：11g/12c/19c、SQL Server：2008/2012/2016/2019、MySQL：5/5.6/8、DB2：v9/v11、Sybase：15/16、PostgreSQL：9及国产人大金仓：V7/V8/V8R6、达梦： 7等主流同构异构数据库同步功能，并且支持基于向导式的数据库同步任务配置。
3.支持国际主流视频控制协议SIP、RTMP、GB28181。
4.支持对客户端IP、端口、访问时间、命令的检查过滤功能。
5.具备自负载功能，无需使用第三方负载均衡设备。支持多台设备集群提升平台性能。
	套
	1
	工业

	6
	防火墙
	1.网络层吞吐量≥20G，防病毒吞吐量≥1.5G，IPS吞吐量≥1.5G，并发连接数≥300万，规格≥2U，内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，电源≥冗余电源，接口≥8千兆电口+2万兆光口SFP+，本次配置入侵防御及防病毒功能模块。
2.▲产品支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。（提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）
3.产品支持BOT防护功能，可过滤机器人自动化流量，并支持用户自定义URL保护范围和保护阈值。
4.产品具备勒索病毒防护模块，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。
5.支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood等DoS/DDoS攻击防护；支持IP地址扫描和端口扫描防护。
6.产品支持对文件传输行为进行安全过滤，支持基于上传、下载、双向的文件内容过滤，内容过滤类型至少支持网页、脚本、压缩文件、图片、可执行文件、适配、文本等常见文件类型。
7.可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则；
8.▲支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。（提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）
	套
	1
	工业

	7
	日志审计
	1.含主机审计许可证书数量≥50，平均每秒处理日志数（eps）最大性能≥2500。规格≥2U，内存大小≥16G，硬盘容量≥128G minisata+4T SATA*2，电源≥单电源，接口≥6千兆电口+2万兆光口SFP+。
2.支持网站攻击、漏洞利用、C&C通信、暴力破解、拒绝服务、主机脆弱性、主机异常、恶意软件、账号异常、权限异常、侦查探测等内置关联分析规则，内置关联分析规则数量达到350条以上，支持自定义关联分析规则。
3.支持资产全生命周期管理，资产入库审核、资产离线风险识别、资产退库、资产数据更新，责任人管理机制等，支持自定义资产标签、属性。
4.支持对IPv4/ipv6对象的自动发现功能，对自动发现的设备可以修改、删除或转为资产。
5.支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射。
	套
	1
	工业

	8
	堡垒机
	1.含运维授权数≥50，图形运维最大并发数≥100，字符运维最大并发数≥200。规格≥1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥4T SATA，电源≥单电源，接口≥6千兆电口。
2.用户登陆认证方式支持静态口令认证、手机动态口令认证、Usbkey（数字证书）认证、AD域认证、Radius认证等认证方式；并支持各种认证方式和静态口令组合认证。
3.支持一对一、一对多、多对多授权，如将单个资产授权多个用户，一个用户授予多个资产，用户组向资产组授权
4.支持RDP安全模式（RDP、NLA、TLS、ANY）设置，以适应RDP-Tcp属性中的所有功能配置，包括加密级别为客户端兼容、低、高、符合FIPS标准等加密级别
5、支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度。口令变更方式至少支持手动指定固定口令、通过密码表生成口令、依照设备挂载的口令策略生成随机口令、依照密码策略生成同一口令等方式
6.支持命令黑命单，对字符型设备（如linux/unix/网络设备）的高危命令执行进行阻断，如rm、shutdown、reboot等
	套
	1
	工业

	9
	高空点位服务费
	高空监控点位由采购人确定并租赁，提供挂载及用电条件，中标人负责铁塔上的设备安装、系统调试、传输链路接入、取电接电、三年期运行电费及三年全周期运维保障。
	处
	6
	软件和信息技术服务业

	10
	传输链路
	1.每条专线可用带宽下限不低于 100Mbps。同时必须满足视频画面流畅不卡顿，为专用专线，可用于招标人后期其他项目及任何需求使用，出现安全问题中标人承担。
2.所有专线统一汇聚至响水县教育局指定核心机房，接入侧设备及核心交换机侧光模块、尾纤、尾缆等全部辅材由中标人提供，相关费用包含在投标总报价内；三年服务期内上述设备、辅材发生故障损坏，由中标人无偿更换。采购人仅负责提供机柜及供电电源。
3.因链路数量较多，需采用合理且安全的组网方式，所提供的链路接入及传输设备需为全新未使用。
4.服务期为3年，一次性报价。
5.本项目链路必须全部采用二层或裸纤方式，根据实现物理、逻辑双隔离，不与互联网混传，满足等保二级要求，核心节点具备冗余保护的安全组网方案可做微调（不允许超过5%)，需要采购方同意。
	条
	90
	信息传输业


	11
	安装及调试
	包含不限于设备/系统的安装/部署、接线、组装、调试、试运行、参数配置、功能验证等技术伴随服务。
	项
	1
	建筑业

	二、监控系统
	

	12
	400万球机
	1.采用全景细节一体化设计，全景采用不低于8个镜头拼接成不小于360度全景画面，细节内置大倍率高速变焦镜头；
2.采用8个不低于200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器；
3.支持不低于2颗GPU芯片；
4.内置不少于4颗补光灯，1个光纤接口；
5.▲设备内置水平仪,当检测到水平仪内水珠位于水平仪中心位置处时,样机安装基本不倾斜；（提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）
6.内置拾音器,具有回声抵消功能,可抵消语音对讲时的回声影响；
7.全景支持绊线入侵，区域入侵，支持人车分类；细节支持周界防范、视频结构化、人脸检测；
8.设备能听清距设备5m处声级不小于70dB(A)的声音；
9.全景：2.8mm@F1.0；细节：5.3mm～134mm；
10.不同智能行为分析可设置联动不同的声音,可通过内置扬声器播放；
11.细节内置4颗高效红外补光灯，最大红外监控距离100米；
12.▲支持自动拼接功能,可将任意连续的2~8个图像传感器输出的监视画面进行无缝拼接显示；（提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）
13.主视频图像拼接后：最大水平视场角≥360。最大垂直视场角>110；
14.支持检测当前镜头指向方向与地平面夹角,并可根据夹角变化自动调整倍率；
15.支持报警3进2出，音频2进1出，BNC，RS485，最大支持512G Micro SD卡，支持双MIC；内置双扬声器；
16.DC36V供电方式，支持12V电源返送；
17.支持IP67防护等级；
	台
	19
	工业

	13
	400万红外枪型网络摄像机
	1.采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
2.最大可输出400万(2560×1440)@25fps
3.支持H.265编码，压缩比高，超低码流
4.内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米
5.支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
6.支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
7.支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问
8.内置MIC
9.支持DC12V/POE供电方式
10.支持IP67防护等级
	台
	438
	工业

	14
	出入口智能抓拍相机
	1.采用双镜头、独立双舱一体化设计，内置不少于1个云台，支持双通道互为180度夹角监控；
2.通道1（细节）：采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；通道2（细节）：采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；
3.内置1个GPU芯片；
4.通道1（细节）：8mm~32mm；通道2（细节）：8mm~32mm；
5.▲两路通道均支持独立电动云台控制,通道1（细节）：水平旋转范围：0°~355°;垂直旋转范围：-5°~30°;通道2（细节）垂直旋转范围：-5°~30°,水平-13°～13°；（提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）
6.支持手动分区补光控制模式，在手动分区补光模式下,可手动调节视频画面8个区域的补光强度变化；
7.双通道均支持在环境光着地低于50lx的条件下，可对速度不小于40Km/h的机动车，速度不大25Km/h的非机动车，速度不大5Km/h的行人三种同时经过画面的目标进行分类曝光，可抓拍人脸、人体、非机动车和机动车目标，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝，欠曝情况；
8.▲支持光源矩形光斑补光,并可通过矩形光斑朝向的偏移实现偏光补光；（提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）
9.支持图像矫正功能，细节摄像机可通过电动控制实现光路轴向±15°的旋转,实现图像矫正,保持图像水平
10.支持GPS/北斗定位功能
11.支持DC12V供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA；
12.可通过IE浏览器自定义旋转角度,可一键调节云台至设置的角度；
13.支持IP67防护等级 ；
	台
	24
	工业

	15
	400万双光警戒枪型网络摄像机
	1.采用星光级低照度1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
2.最大可输出400万（2688 × 1520）@25fps，内置GPU芯片。
3.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
4.内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米
5.支持车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别；
6.支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情
7.支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测
8.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁
9.支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制
10.支持三码流功能，两路高清视频显示
11.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
12.支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
13.支持最大支持512G Micro SD卡，内置麦克和扬声器
14.支持DC12V/PoE供电方式
15.支持IP67防护等级
16.支持SMD 3.0
	台
	749
	工业

	16
	球机支架
	标配
	支
	19
	工业

	17
	出入口相机支架
	标配
	支
	24
	工业

	18
	枪机支架
	标配
	支
	1187
	工业

	19
	立杆
	3.5米高不锈钢材质，含抱杆箱和基础，满足使用需求。
	根
	76
	工业

	20
	网络视频存储器（24盘位）
	1.设备规格：≤4U，≥24盘位；
2.具有1个控制单元，1个64位六核处理器，标配8GB内存，可扩展至128GB。具有128GB SSD固态硬盘，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘。可扩展1个2.5英寸SATA硬盘。
3.支持RAID0、1、5、6、10、50、60、JBOD、Hot-Spare（热备）多种RAID模式；电源、风扇、接口、数据通道冗余。
4.支持视频流直存功能，支持图片直存，支持标准iSCSI协议存储，支持IPSAN，支持NAS服务，支持N+M集群。支持不少于320路私有、onvif、国标6.等前端1：1：1接入、存储和转发。
5.前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器。
6.支持同时接入不少于512路的人脸、人体检测、车辆检测等摄像机，支持当侦测到人脸、人体、车辆等时，可进行抠图和抓拍，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；支持按照人脸、人体、车辆的各属性进行查询检索。
7.支持当使用账户登录时连续输入身份鉴别信息错误次数超过设定的阀值时自动锁定账户一段时间，并产生报警信息；可限制仅允许用户在特定IP主机上登录设备；可限制仅允许用户在特定时间段登录设备；应具备账户密码重置功能；可设置当用户账户登录成功后30分钟内无操作，则强制注销该账户登录状态。
8.支持配置文件和数据导出功能，且支持配置文件和数据加密导出；支持后台配置数据、账户数据和密钥数据均采用AES加密算法进行存储。
9.支持系统存储资源自动统一配置，当分配的空间不足时，系统可自动分配更多的空间给用户。
10.支持同时损坏8块硬盘时所属RAID存储数据不应丢失，应能正常读写。
11.设备可建立共享文件夹，共享文件夹同时支持SAMBA和NFS协议
12.支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像。
	台
	2
	工业

	21
	网络视频存储器（48盘位）
	1.设备规格：≤6U，≥48盘位；
2.具有1个控制单元，1个64位六核处理器，标配8GB内存，可扩展至128GB。具有128GB SSD固态硬盘，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘。可扩展1个2.5英寸SATA硬盘。
3.支持RAID0、1、5、6、10、50、60、JBOD、Hot-Spare（热备）多种RAID模式；电源、风扇、接口、数据通道冗余。
4.支持视频流直存功能，支持图片直存，支持标准iSCSI协议存储，支持IPSAN，支持NAS服务，支持N+M集群。支持不少于320路私有、onvif、国标6.等前端1：1：1接入、存储和转发。
5.前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器。
6.支持同时接入不少于512路的人脸、人体检测、车辆检测等摄像机，支持当侦测到人脸、人体、车辆等时，可进行抠图和抓拍，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；支持按照人脸、人体、车辆的各属性进行查询检索。
7.支持当使用账户登录时连续输入身份鉴别信息错误次数超过设定的阀值时自动锁定账户一段时间，并产生报警信息；可限制仅允许用户在特定IP主机上登录设备；可限制仅允许用户在特定时间段登录设备；应具备账户密码重置功能；可设置当用户账户登录成功后30分钟内无操作，则强制注销该账户登录状态。
8.支持配置文件和数据导出功能，且支持配置文件和数据加密导出；支持后台配置数据、账户数据和密钥数据均采用AES加密算法进行存储。
9.支持系统存储资源自动统一配置，当分配的空间不足时，系统可自动分配更多的空间给用户。
10.支持同时损坏8块硬盘时所属RAID存储数据不应丢失，应能正常读写。
11.设备可建立共享文件夹，共享文件夹同时支持SAMBA和NFS协议
12.支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像。
	台
	7
	工业

	22
	网络硬盘录像机
	1.主处理器：工业级微控制器；
2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；
3.后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检；
4.前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车5.牌识别、车辆密度、物品监控、抛物检测、电瓶车入梯；
6.精准检索（摘要）性能：最大支持32路，每路1个事件/秒；
7.周界后智能性能（路数）：4路，每路绘制10规则线；
8.周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）；
9.人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张人脸；
10.人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持16路图片流，最多同时处理16张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端11.人脸比对支持2路视频流，最多同时处理12张/秒人脸；
12.人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）；
13.接入路数：32路；
14.分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；
15.解码能力：不开智能：2路32MP@25fps；2路24MP@25fps；4路16MP@30fps；5路12MP@30fps；8路8MP@30fps；10路6MP@30fps；12路5MP@30fps；16路4MP@30fps；32路1080p@30fps；开智能：1路32MP@25fps；1路24MP@25fps；2路16MP@30fps；4路12MP@30fps；6路8MP@30fps；8路6MP@30fps；8路5MP@30fps；12路4MP@30fps；24路1080p@30fps；
16.报警输入：16路；
17.报警输出：8路，其中7路继电器输出，1路12V1A ctrl输出；
18.硬盘接口：8个SATA，单盘最大20T；
19.RS-485接口：2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）；
20.网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）
	台
	43
	工业

	23
	硬盘（8T）
	1.单盘容量：8TB；
2.缓存：256MB；
3.转速：7200RPM；
4.硬盘接口：SATA
	块
	212
	工业

	24
	硬盘（16T）
	1.单盘容量：16TB；
2.缓存：512MB；
3.转速：7200RPM；
4.硬盘接口：SATA
	块
	198
	工业

	25
	监控用壁挂箱
	400mm*400mm*300mm不锈钢材质 满足使用需求。
	个
	213
	工业

	26
	安装及调试
	包含不限于设备/系统的安装/部署、接线、组装、调试、试运行、参数配置、功能验证等技术伴随服务。
	项
	1
	建筑业

	三、网络系统
	

	27
	防火墙
	1.网络层吞吐量≥3G，防病毒吞吐量≥500M，IPS吞吐量≥400M，并发连接数≥100万，规格≥1U，电源≥单电源，接口≥6千兆电口+2千兆光口SFP。
2.支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。
3.支持对已被种植远控木马、病毒等恶意软件的终端进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入分析，展示与外部命令控制服务器的交互行为及其他可疑行为。
4.支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制，支持基于时间、地域、认证用户、子接口和VLAN等因素实现对象的流量控制。
5.产品支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。
6.支持僵尸网络检测，防止失陷主机威胁内网扩散。
	套
	43
	工业

	28
	上网行为管理
	1.网络层吞吐量（大包）≥2Gb，应用层吞吐量≥150Mb，带宽性能≥100Mb，规格≥1U，内存大小≥4G，硬盘容量≥64G SSD，电源≥单电源，接口≥4千兆电口。
2.支持使用账号密码+动态令牌(Authenticator APP)验证码身份认证，支持通过短信和密码绑定动态令牌。
3.支持radius、AD、POP3、Proxy、PPPOE等系统进行认证单点登录，可强制指定用户、指定IP段的用户必须使用单点登录。
4.支持在不同线路上，根据不同的应用、目标IP、时间段、日期、用户/用户组、位置、终端类型来保证或者限制流量，可根据百分比或数值设置通道带宽，并支持设置各通道的优先级。
5.支持加密的网页、论坛、BBS上的发帖行为精细化管理：过滤同时匹配三个以上关键字过滤的网络发帖行为、允许用户浏览帖子但不准发帖功能。
6.支持为用户添加属性（职位、临时项目组、邮件组等），能够根据用户属性配置上网权限策略、流控策略，审计策略等。
7.支持自动注销指定时间内无流量的已认证用户。
	套
	43
	工业

	29
	汇聚交换机
	1.千兆接入交换机 ，24个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，固化交流电源和风扇。 
2. 交换容量672Gbps/6.72Tbps | 包转发率≥171Mpps  
3. 支持堆叠虚拟化技术，实现多台设备逻辑上虚拟为一台
4. 支持云管理&本地管理
	套
	43
	工业

	30
	8口POE交换机
	1.千兆接入交换机 ， 8个10/100/1000M自适应电口，2个1G/2.5G SFP光口，带风扇，1-8端口支持PoE/PoE+远程供电。 PoE 输出功率：≥130W
2. 交换容量≥336Gbps  包转发率≥42Mpps
3. 支持堆叠虚拟化技术，实现多台设备逻辑上虚拟为一台
4. 支持云管理&本地管理二层
	台
	96
	工业

	31
	24口POE交换机
	1.千兆接入交换机 ， 24个10/100/1000M自适应电口，2个1G/2.5G SFP光口，带风扇，1-24端口支持PoE/PoE+远程供电。 PoE 输出功率：≥370W。
2. 交换容量≥336Gbps  包转发率≥42Mpps
3. 支持静态路由、链路聚合、EEE节能以太网技术、端口防雷能力10KV以上
4. 支持云管理&本地管理
	台
	38
	工业

	32
	光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	块
	278
	工业

	33
	服务器机柜
	1.19英寸标准机架式机柜，符合GB/T3047.2标准，尺寸600*1000*2000MM；
2.全部采用优质冷轧钢板，厚度：方孔条2.0，其他1.2mm，机柜表面采用先喷砂，后喷塑的表面处理工艺，保证机柜表面涂层的牢固可靠，耐酸碱、耐腐蚀、防静电；
3.采用前后网设计，具备旋把门锁，可拆卸的左右侧门，方便安装调试，可同时安装脚轮和支撑脚，方便移动，结构坚固，承载不小于500Kg
	台
	57
	工业

	34
	安装及调试
	包含不限于设备/系统的安装/部署、接线、组装、调试、试运行、参数配置、功能验证等技术伴随服务。
	项
	1
	建筑业

	四、智能升降柱
	

	35
	智能液压升降柱
	1.液压驱动；304不锈钢材质；内筒壁厚不低于6mm；升降高度不低于60cm；内筒直径不低于200MM。                      　　　　　  　　　　　　　　　                                                                                     　2.动力系统电压220V；支持遥控器或按键控制；升降速度不低于150MM/S。  　　　　　                 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                              3.浸水性能：路障阻挡主体置于水池中浸泡48h无漏电现象，且能正常升降。　　　　　　      　　　　　　　　　　　　　                                                                                                   　4.阻挡柱体应能正常升降、无卡滞、到位可靠。 　　                  　　　　　　
5.冲撞测试性能不低于B3级，在外部供电停止状态下通过自备电源供电具有升降功能。    　　　　　　　   　　   　　　　　　　　　　　　 　　                       　                                                      6.升降柱连续升降5000次无停机及故障，且升降灵活，到位准确。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7.▲升降柱系统具备机芯保护功能，当温度低于设置值时，自动开启机芯加热功能，保障液压部件始终处于最佳工作环境。 （提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）
8.抗电强度：应符合GB16796-2009中5.4.3的规定；绝缘电阻应符合GB16796-2009中5.4.4的规定；泄漏电流应符合GB16796-2009中5.4.6的规定。　
9.路桩阻挡主体应进行防锈处理，耐腐蚀等级应大于或等于GA/T1343-2016标准表4规定的7级要求。
10.应急功能：在外部供电停止状态下，应具有备用电源或具有手动升降功能。　　　　　　　　　　　　11.▲防顶车系统：当车辆停止或行驶在升降柱上端时，因具备防顶车功能，手动及遥控平台操控升降柱上升则不接收上升信号，如升降柱正处于上升状态时出现车辆通行，升降柱自动发出下降信号，防止顶车或刮车故障。（提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）
	台
	103
	工业

	36
	智能控制箱
	1.断电保护功能：电路出现波动在过压、欠压，电流过大，或者短路时设备应具有自动断电保护功能，电路恢复正常或者手动复位则设备可正常工作。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.控制系统稳定性：升降柱无信号输入，无操作指令，不会输出信号，设备不会自动运行。　　　　　　　
3.分组控制功能：升降柱控制柜可对升降路障的上升和下降实现分组控制。　　　　　　　　　　　　　4.保护功能：具备优先升起反恐保护功能及红外保护接口；　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　5.治安联动：具备治安报警系统联动控制接口；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6.控制功能：可通过手动按键和无线遥控器控制柱身上升和下降　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7.升降柱控制箱可与升降柱控制平台软件无缝联接，平台集中控制功能。
	台
	24
	工业

	37
	智能遥控器
	具备自主学习功能，可控制单根起降、多根起降、整体起降
	只
	47
	工业

	38
	应急电源
	2V7AH，停电时控制升降柱应急下降
	只
	26
	工业

	39
	主供电电缆
	国标RVV3*4.0
	米
	790
	工业

	40
	电源线
	国标RVV4*1.5
	米
	2340
	工业

	41
	控制线
	国标RVV3*1.5
	米
	2340
	工业

	42
	管道　
	国标PVC材质　直径50MM
	米
	853
	工业

	43
	排水系统
	每个大门单独设置排水井，安装全自动水泵，水泵功率不低于300W，水面高于设置高度时，自动排水。
	套
	25
	建筑业

	44
	土建、预埋及安装调试
	包含路面切割，开挖，安装柱体，垃圾运输，混凝土浇筑，路面恢复、安装调试，井盖，固定钢筋等项目所需其它工作量。
	根
	103
	建筑业

	五、巡更系统
	

	45
	巡更棒
	1.产品材质 三防机身：
2.感应距离 靠近巡更点0-3cm
3.防护等级 IP65
4.存储容量云端容量无限制(无信号可本地存储≥10000条)
5.工作温度 -10℃~+55℃
6.通讯方式 免驱通讯
7.提示方式 ：语音/声音/震动
8.闹钟功能  自定义添加闹钟 
9.内置电池 大于等于1800毫安聚合物锂电池：
10.数据查询：内置4G流量卡，数据自动上传，支持手机、电脑在线看数据
11.带手电照明功能，设备上支持查询打卡信息；
	台
	180
	工业

	46
	标识牌含夜标
	1.标识信息钮位置
2.保护墙内信息钮
3.体现巡更管理系统的工程形象
4.夜光显示
	套
	675
	工业

	47
	巡逻点卡
	1.射频卡点位信息。
2.可选用多种类型可以打孔安装或者粘贴安装，防水防晒。
	个
	675
	工业

	48
	巡逻员卡
	1.外型美观，携带方便，外表面有号码印刷，人员射频卡。
2.使用人员卡可以实现多人共用一台巡更机。可以把巡更计划安排到人，责任落实到人。
	个
	268
	工业

	49
	巡更管理软件
	1.智能排班：只需一次排班便可长期使用，不需要反复多次排班
2.自动识别：自动识别地点和人员，任何点都可以复用到多条线路，自动匹配
3.自动通讯：自动完成巡更机通讯、时钟校验、数据上载、数据下载等功能
4.联网功能：可以通过因特网将数据传输到管理中心，可通过浏览器进行查询
5.自动维护：自动完成数据月备份、周备份和即时备份，自动清除过期数据
6.方便安装：可导出基础信息，软件重装后导入即可，不用重新设置
7.存储时间≥24个月。
	套
	65
	软件和信息技术服务业

	50
	巡更通讯座
	1.通信方式 USB接口
2.读卡类型 EMID 射频格式
3.工作温度 -10℃～ 45℃
4.工作湿度 0～95℅
5.有指示灯方便识别数据传输状态。
	台
	65
	工业

	51
	安装及调试
	包含不限于设备/系统的安装/部署、接线、组装、调试、试运行、参数配置、功能验证等技术伴随服务。
	项
	1
	建筑业

	六、张力围栏
	

	52
	网络型张力四道双防区控制器
	1.材质：控制杆体采用铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采SUS304不锈钢材质；
2.外壳防护等级：IP55；
3.工作电压：AC220V、DC12V~24V；
功率：2W
4.避雷隔离：张力模块与外壳完全与钢丝绳隔离；
5.设备运行指示灯：对系统运行状态进行实时显示；
6.现场故障、报警提示：蜂鸣音
7.张力模块 张力测量值：100N-450N 张力负荷分度值：1N 可承受最大张力：1000N
8.网络型设备，控制器具备RJ45通信接口。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
9.▲终端具有精准定位功能，能实时显示防区报警的精确位置，精准定位单元实时判断报警发生位置，定位精度不大于5米。（提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）                                                        
10.▲警戒张力值调整功能，调整间隔时间在1S-28800S内可设置。（提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）
	台
	72
	工业

	53
	网络型张力四道单防区控制器
	1.材质：控制杆体采用铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采SUS304不锈钢材质；
2.外壳防护等级：IP55；
3.工作电压：AC220V、DC12V~24V；
功率：2W
4.避雷隔离：张力模块与外壳完全与钢丝绳隔离；
5.设备运行指示灯：对系统运行状态进行实时显示；
6.现场故障、报警提示：蜂鸣音
7.张力模块 张力测量值：100N-450N 张力负荷分度值：1N 可承受最大张力：1000N
	台
	33
	工业

	54
	万向底座（控制杆配套）
	材质：铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢；跟四道控制杆配套，安装角度、高度可调节
	只
	99
	工业

	55
	不锈钢弹簧
	材质：SUS304不锈钢； 拉力值80-320KG 永不生锈
	只
	620
	工业

	56
	四道受力杆
	材质：铝制材料+抗氧化处理，高度不低于80CM，壁厚不低于3MM，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢；安装角度可调节
	根
	304
	工业

	57
	转向滑轮
	1.材质：铝合金材质；
2.用于拐角处平稳过线,减少磨擦
3.方向可调,永不生锈
	只
	448
	工业

	58
	四道支撑杆
	1.材质：铝制材料+抗氧化处理，高度不低于80CM，壁厚不低于2MM，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢；
2.安装角度、高度可调节
	根
	1422
	工业

	59
	万向底座
	1.铝合金材质+抗氧化处理壁厚不低于3MM
2.L型底座
	只
	2157
	工业

	60
	紧线器
	1.材质：铝合金材质；
2.钢丝绳收紧自锁功能
3.方向可调
	只
	620
	工业

	61
	压接铝套（和钢丝绳配套）
	1.材质：铝制材料；
2.直径：3mm；
3.钢丝绳每端至少固定2只
	只
	2124
	工业

	62
	不锈钢钢丝绳
	1.材质：SUS304不锈钢；
2.直径：多股，直径不小于1.2mm；
	米
	21800
	工业

	63
	围栏警示牌
	ABS工程塑料　三扣型设计　不易晃动　尺寸15*25CM
	块
	602
	工业

	64
	警号
	12V旋转声光红色警示灯，警笛音90分贝，LED灯珠，配L型不锈钢支架（厚2MM）。
	只
	89
	工业

	65
	避雷器
	采用国际先进的加工工艺和科学技术，可实现雷击电子围栏前端时，避雷器上具有双避雷球、扼流圈、等同时，多次放电，以求达到多重保护主机设备。三页避雷器，配不锈钢支架。满足设计及使用需求。
	只
	368
	工业

	66
	24V电源
	张力探测器专用电源　24V2A
	只
	89
	工业

	67
	终端盒
	不锈钢材质  尺寸200*300*100MM，两侧具备散热孔
	只
	89
	工业

	68
	中心控制主机
	LED中文液晶显示、密码操作，实时监测前端张力围栏主机，DC12V报警输出，RS232串口输出，具备一键布撤防、自动定时布/撤、高低压切换功能。具有语音提示功能，应能实现防区报警、操作步骤等同步语音提示。
	台
	14
	工业

	69
	联动模块
	工作电压：12V；防区数量：16；与电子地图无缝联动，每路联动信号常开常闭可调，指示灯显示通讯和工作状态，实时联动电子地图精确显示报警防区的信号灯。
	只
	23
	工业

	70
	电子地图模块
	系统工作状态灯：通过LED灯能实时显示系统工作状态（布、撤防）。
防区指示灯：当有报警信号发生时能及时显示报警区域位置,便于安保人员巡查。
供电方式：DC12V（电子地图联动模块DC12V输出直接连接）。
亚克力定制全屏无边框设计　尺寸80*120CM。
	台
	18
	工业

	71
	信号线
	国标RVVP2*1.0
	米
	7710
	工业

	72
	电源线
	国标RVV2*1.0
	米
	7710
	工业

	73
	管道　
	国标直径20MM
	米
	7710
	工业

	74
	工程辅材
	膨胀螺丝 线卡等工程所需辅材
	批
	14
	工业

	75
	安装及调试
	包含不限于设备/系统的安装/部署、接线、组装、调试、试运行、参数配置、功能验证等技术伴随服务。
	项
	1
	建筑业

	七、综合布线系统
	

	76
	六类非屏蔽网线
	1.名称：六类4对非屏蔽双绞线电缆
2.规格：非屏蔽单股线，铜芯材质：优质无氧铜，芯线外被：HDPE，外护套PVC；通过ANSI/TIA/EIA568C.2250MHZ带宽测试要求；适当的外径，安装时不易扭绞和卡住；护套是PVC;颜色可供多种选择；提供线缆长度标记，减少浪费；具有十字PE骨架，保证传输性能；直流电阻≤9.5Ω/100m；特性阻抗100±15Ω；绝缘电阻≧5000MΩ/km；线对直流电阻不平衡≤2.5%；工作电容≤5.6nF/100m；电缆对数：4对；导体材料：无氧圆铜（纯度大于99.99%）；线规：23AWG0.57mm；电缆外径：≤6.1mm；绝缘材料：HDPE（实心聚烯烃）；
	米
	65500
	工业

	77
	主干电源线
	国标3*2.5
	米
	18760
	工业

	78
	4芯光纤
	1.室外通信光缆 4芯，石英玻璃材质
2.光纤规格 B1.3/OS2，9μm/125μm，适配千兆光模块
3.传输波长 1310nm、1550nm（长距离）
4.衰减系数 1310nm≤0.36dB/km；1550nm≤0.22dB/km
5.结构及敷设 GYTS带铠，支持管道/直埋/架空
	米
	18760
	工业

	79
	网络理线架（8口）
	1.名称：19"标准机柜用1U宽度理线器
2.技术参数：理线架采用优质冷轧板冲压成型，静电粉末喷塑,标准依照19"机架标准,适用于配线架、跳线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理。设计简洁，对于各种线缆提供灵活，有效和安全的管理，使布线系统整洁美观。符合19"机架标准, 配带有机柜配套螺丝，易于安装操作。理线器整体材质：钢架+黑色喷塑；安装高度：1U；安装方式：机柜螺丝安装；使用温度： -40～70℃；湿度：85%（温度85℃±3℃）
3.支持8口交换机配套，可整理≥8根六类网线/4芯光缆，理线有序、便于检修，适配8口交换机机房组网整理需求
	个
	96
	工业

	80
	网络理线架（24口）
	1.名称：19"标准机柜用1U宽度理线器
2.技术参数：理线架采用优质冷轧板冲压成型，静电粉末喷塑,标准依照19"机架标准,适用于配线架、跳线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理。设计简洁，对于各种线缆提供灵活，有效和安全的管理，使布线系统整洁美观。符合19"机架标准, 配带有机柜配套螺丝，易于安装操作。理线器整体材质：钢架+黑色喷塑；安装高度：1U；安装方式：机柜螺丝安装；使用温度： -40～70℃；湿度：85%（温度85℃±3℃）
3.支持24口交换机配套，可整理≥24根六类网线/4芯光缆，理线有序、便于检修，适配24口交换机机房组网整理需求
	个
	38
	工业

	81
	光纤跳线
	LC-LC单模双芯 跳线 3m
	根
	300
	工业

	82
	PVC管
	φ25
	米
	44180
	工业

	83
	开槽
	10公分宽，20公分深，含恢复
	米
	6500
	建筑业

	84
	辅材
	管卡、八六盒、扎带、水晶头、胶布、熔纤、熔纤盒
	项
	43
	工业

	85
	安装及调试
	包含不限于设备/系统的安装/部署、接线、组装、调试、试运行、参数配置、功能验证等技术伴随服务。
	项
	1
	建筑业


本项目核心产品为：400万双光警戒枪型网络摄像机
四、供货、安装与实施要求
（一）项目管理要求
中标人建立规范的项目管理体系，制定供货、链路开通、安装实施、质量保障、风险管控方案，接受采购人对进度、质量、安全的全程监督；定期汇报供货、开通、实施进展及问题；重大事项第一时间报备；采购人合理需求调整须在不改整体架构前提下免费适配；施工遵守校园安全与通信管线规范，文明施工、工完场清，不得影响正常教学。
（二）项目人员要求
配置专职项目经理1名全程驻场统筹，原则上不得擅换；确需更换须经采购人书面同意。团队须涵盖设备安装、链路调测、软件部署、网络安全等专业人员，配备专属链路技术负责人，具备同类项目经验。质保期内固定专属对接与技术团队，人员变动须提前告知并完成交接。
（三）交付与验收要求
项目实行分阶段验收：设备到货验收、链路开通测试、系统初验、试运行、最终验收。
（四）培训服务要求
提供分级分类培训，交付全套课件与操作手册：教育局管理员≥2天（全局配置、权限、告警处置、统计、运维）；学校运维人员≥1天（设备检查、故障排查、平台操作、告警上报）；安保人员≥半天（视频调阅、升降柱操作、巡更打卡、应急上报）；质保期内每年1次复训与新增人员培训。
（五）安全保密要求
中标人对师生信息、安防布局、系统数据、链路路由等敏感信息严格保密，与采购人签订保密协议；未经书面许可不得向第三方泄露，违者承担全部法律责任与赔偿。
（六）其他要求
中标人须为项目人员提供劳动保护并办理人身安全与意外伤害保险，安全责任事故由中标人负责；设备搭建、使用、维护、拆除期间造成的人身、财产损失由中标人承担赔偿；货物到达后，使用方参与清单清点与原材料审核，确认无误方可进场。
（七）质保运维要求
1.质保运维范围：全县前端安防设备（含摄像机、升降柱、电子围栏、巡更终端、高空点位等）、存储与网络设备的日常巡检、故障维修、备品更换；专用链路的监测、抢修、优化、质量报告；平台软件版本更新、Bug修复、优化；数据备份、安全规则更新、上级接口维护；日常技术咨询、操作指导与人员复训。
2.服务响应时效：提供7×24热线与专属对接人，分级响应——一般故障（单点位离线、操作问题）接报≤30分钟响应、2小时远程排除、4小时内修复；重大故障（平台宕机、大面积离线/中断、核心业务中断）4小时到达、4小时恢复；无法现场修复的1个工作日内提供备用设备；链路故障优先调度属地抢修。
3.巡检服务要求：
● 季度巡检：每季度对学校前端设备、传输链路开展现场巡检，排查隐患、清洁除尘、检查线路安全，形成季度巡检报告。
● 年度总结：每年出具系统运行评估报告与优化建议，同步完成安全规则库迭代与链路安全合规性核查，保障等保要求持续达标。
4.备品备件要求：中标人须在响水县域内储备常用备件（摄像机、交换机、升降柱/围栏配件、电源、光模块、尾纤等），核心配件储备量≥部署总量2%，保障快速替换；质保期内非人为损坏免费维修或更换，费用含在报价中。
5.重点时段保障：中考、高考、开学季、重大节假日及重要活动期间，提供专人值守，提前全链路全设备巡检排查、应急团队待命；实行链路专项保障，提前扩容冗余、排查隐患，确保突发问题第一时间处置、零中断。
五、投标要求
1.产品技术参数响应证明：
为保证产品质量，对于标“▲”的重要参数投标人提供满足招标文件要求的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。标“▲”仅为评审得分项，不属于实质性响应条款，负偏离不做无效投标处理。
2.投标人履约能力要求：
（1）供应商具有有效的信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书（提供有效期内证书原件彩色扫描件并加盖投标人公章）；
（2）拟投入本项目组成员中，具有 ITSS-IT 服务工程师、信息系统项目管理师（高级）、注册信息安全专业人员（CISP）等证书。
3.技术服务方案要求：
供应商须结合本项目建设运维一体化服务属性，编制覆盖全县90所中小学校（66所公办、24所民办）安防现状与需求的专项技术服务方案，并对下列内容逐条响应：
（1）项目深度理解与服务架构设计：分析全县校园安防现状、缺口与统一管控需求，提出契合“全域覆盖、稳定可靠、统一管控”目标的总体服务架构与技术路线，说明前端感知—专用链路—县平台—应用的分层架构及与采购目标的对应关系；
（2）服务承载能力、兼容性与可扩展性：说明高并发视频接入、统一存储及多品牌设备兼容接入能力，论证后续新增校（园）及点位扩容的扩展架构；
（3）系统互联与点位布局优化服务：基于90条专用数据链路提出各校（园）点位与县平台互联方案，并对点位布局（含6处高空监控点位等特殊场景）提出优化建议；
（4）技术服务力量保障措施：明确本地化技术服务团队、响应机制（7×24、到达时限）及三年全周期质保运维组织；
（5）组网与网络安全可靠性服务：提出组网拓扑、专网隔离、安全设备部署，以及冗余备份、故障切换等可靠性设计。
4.实施服务方案要求：
供应商须围绕建设交付全流程，编制标准化项目实施服务方案，并对下列内容逐条响应：
（1）建设实施前筹备服务：人员、物料、链路开通等开工前筹备与现场勘察；
（2）服务交付进度计划：结合校园作息与工期约束，制定分期、分校（园）实施进度计划；
（3）全流程实施服务流程：设备到货、安装布设、系统集成、调试联调、接入县平台的全流程工艺与衔接；
（4）施工安全保障服务措施：校园内施工的安全防护、用电与高空作业等保障措施；
（5）项目实施人员保障服务措施：项目组织、关键岗位人员资质与投入保障；
（6）设备质量保障服务措施：设备进场检验、到货验收与质量把控；
（7）建设质量管控服务：隐蔽工程、工序质量检验与质量追溯机制；
（8）文明施工服务：工完场清、降噪降尘与减少对教学秩序影响的措施；
（9）验收交付服务方案：分部分项及整体验收、资料交付与移交方案；
（10）项目培训服务大纲：面向管理员、安保人员的操作与运维培训计划。
5.售后服务方案要求：
供应商须围绕建设交付全流程，编制标准化项目售后服务方案，并对下列内容逐条响应：
（1）全周期运维服务计划：三年全周期质保运维的总体计划、巡检与预防性维护安排；
（2）各子系统备品备件保障服务：关键设备备品备件储备、供应与更换机制；
（3）运维服务人员配置：本地化运维团队、值守与响应人员配置；
（4）故障处置与应急保障服务：故障分级、响应时限、应急抢修与重大活动保障。
6.一体化运管平台演示要求
供应商提供一体化运管平台实际操作录屏演示优先，包含下述内容：
全域设备统一纳管：操作系统纳管、服务器硬件纳管、网络设备纳管、存储设备纳管、安全设备纳管、设备实时数据采集展示。
运维工单全闭环管理：告警自动派单、告警人工派单、事件管理工单、问题管理工单、变更管理工单、发布管理工单。
自动化运维报告生成：业务总体健康概览、平台容量分析、设备运行指标分析、业务自动拨测分析、工单闭环管控分析、告警统计与分析。
演示要求：须提供系统实际操作录屏上传至“苏采云”系统。
7.业绩要求：
投标人自2023年1月1日以来（以签订合同时间为准）具有类似项目业绩。

    


第五章  评标方法与评标标准
 
一、定标原则
本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。
7、采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
评标方法与评标标准
	序号
	类 别
	分值
	评 分 细 则

	1
	投标报价
	30分
	按照低价优先法计算报价得分，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。投标人投标报价得分按“四舍五入”精确到小数点后两位。

	2
	技术参数
	20分
	采购需求中加“▲”技术参数要求的，共10项，每提供一项得2分，满分20分。注： 评委凭投标人提供的采购需求中明确要求的证明文件为考评依据，不提供不得分。

	3
	一体化运管平台演示
	9分
	1.全域设备统一纳管：每成功演示1个功能点得0.5分，满分3分；未演示或功能不可用对应项不得分。6个功能点：操作系统纳管、服务器硬件纳管、网络设备纳管、存储设备纳管、安全设备纳管、设备实时数据采集展示。
2.运维工单全闭环管理：每成功演示1个功能点得0.5分，满分3分；仅展示静态页面、流程不完整对应项不得分。6个功能点：告警自动派单、告警人工派单、事件管理工单、问题管理工单、变更管理工单、发布管理工单。
3.自动化运维报告生成：导出报告每包含1项分析内容得0.5分，满分3分；未实际演示生成导出过程本项不得分。6项内容：业务总体健康概览、平台容量分析、设备运行指标分析、业务自动拨测分析、工单闭环管控分析、告警统计与分析。
演示要求：须提供系统实际操作录屏上传至“苏采云”系统，提供Demo、PPT演示稿或截图等其他方式，本项按0分处理。

	4
	技术服务方案
	9分
	评委根据投标人提供的技术服务方案进行评分，方案应覆盖以下方面：
①项目深度理解与服务架构设计；②服务承载能力、兼容性与可扩展性；③系统互联与点位布局优化服务；④技术服务力量保障措施；⑤组网与网络安全可靠性服务内容。
优于采购需求得9分；满足得6分；有缺陷得3分；未提供0分。
注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。

	5
	实施服务方案
	12分
	评委根据投标人提供的实施服务方案进行评分，方案应覆盖以下方面：
①建设实施前筹备服务；②服务交付进度计划；③全流程实施服务流程；④施工安全保障服务措施；⑤项目实施人员保障服务措施；⑥设备质量保障服务措施；⑦建设质量管控服务；⑧文明施工服务；⑨验收交付服务方案；⑩项目培训服务大纲。
优于得12分；满足得8分；有缺陷得4分；未提供0分。
注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。

	6
	售后服务方案
	9分
	评委根据投标人提供的售后服务方案进行评分，方案应覆盖以下方面并逐项独立评分后求和：
①全周期运维服务计划；②各子系统备品备件保障服务；③运维服务人员配置；④故障处置与应急保障服务。
优于得9分；满足得6分；有缺陷得3分；未提供0分。
注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。

	7
	履约能力
	5分
	1.投标人具有信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证，每具有一个证书得1分。最高得2分。（提供有效期内证书原件彩色扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分）
2.投标人拟投入本项目组成员中具有ITSS-IT服务工程师、信息系统项目管理师（高级）、注册信息安全专业人员 (CISP) 的，每提供上述一项证书的得1分，本项最高得3分，一人多证的只计一项证书。
（涉及人员资质证书的均需提供投标单位近三个月内任意一个月为其缴纳的社保证明加盖投标人公章方可得分）

	8
	业绩
	4分
	根据投标人自2023年1月1日以来 (以签订合同时间为准) 具有类似项目业绩的进行评分，每提供一份得2分，本项最高得4分。
备注：（提供业绩合同和验收证明扫描件，提供不全或未提供的不得分）

	9
	节能环保
	2分
	1.投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书影印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书影印件的，有1个得0.5分，最多得1分。








第六章  投标文件格式 
[bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc26554094]投  标  文  件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：             
项 目 编 号：             
   投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
   日      期 ：              






















 

投标文件目录
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，
投标人成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、关于符合本国产品标准的声明函
十二、联合体协议、分包意向协议
十三、投标分项报价表
十四、技术要求响应及偏离表
十五、商务要求响应及偏离表
十六、开标一览表
十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等
十八、盐城市政府采购事前信用承诺书
 
 
 
 
 
 
 
 










一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
 
二、上一年度的财务状况报告
（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）
 
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
 
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                
 声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 
六、特定资格要求的证明文件
   如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
[bookmark: _Toc120614284]








七、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]      日期：                                         
 
 
 

八、投标函
致：响水县教育局
根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地             址：
邮             编：
电             话：
传             真：
投 标 人 开 户 行：
账             号： 
日             期：________年____月____日
 
 
 
 












 
九、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加响水县教育局的（单位名称)，采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，所投货物中由符合政策要求的中小企业制造的部分。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
备注3：供应商仅需对本函所列由中小企业制造的货物享受价格评审优惠；由大型企业制造的货物不享受扶持政策，无需填入本函。




十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督
 
              供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
 
 
 
 
 
 
 
 



十一、 关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　
                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。
备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。






 


十二、联合体协议、分包意向协议（参考格式）（分包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加响水县教育局的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
[bookmark: _GoBack]3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。
 
备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                                日期：






















分包意向协议（参考格式）（分包号：**）
（投标人全称）与（分包供应商全称）就响水县教育局的采购编号为（编号全称）、（项目全称）项目（分包号：**）达成如下分包意向协议：
1.（投标人全称）为本项目的投标人，如中标，承担本项目的主体工作及关键性、技术性内容，包括专用数据传输链路、一体化运营平台、前端核心安防设备供货、系统集成调试及整体运维保障等。
2.（分包供应商全称）拟承担本项目的非关键性、非技术性工作，具体为：                        ；分包部分对应的合同金额约为人民币            元，占本项目合同总金额的        ％。
3.（分包供应商全称）具备承担上述分包内容所需的资质条件（资质证书名称及编号：                        ），承诺按照招标文件、投标文件及本协议的约定履行分包义务，并接受采购人的监督检查。
4.投标人就本项目全部履约内容向采购人承担责任，分包供应商就分包内容向采购人承担连带责任；未经采购人书面同意，投标人不得擅自变更分包内容或者更换分包供应商。
5.本协议作为投标文件的组成部分；投标人中标后，本协议作为政府采购合同的组成部分。
6.（分包供应商全称）属于（大型企业／中型企业／小型企业／微型企业／残疾人福利性单位／监狱企业）（联合体、分包各方如不适用可划除）。
投标人（公章）：                        分包供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字）：          法定代表人或授权代表（签字）：
日期：      年    月    日              日期：   年    月    日
 
 
 
 
 


















 
 

 
十三、投标分项报价表（分包号：***）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）
	 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。）
 
 
 
 
 
 




 十四、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
 
 
 
 
 
 
 










 
 


 
[bookmark: _Hlt26955054]十五、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	[bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt24879081]序号
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十六、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
分包号：
	投标总报价

	大写：

	小写：                      （人民币：元）

	核心产品品牌
	 


 
                                       日期：       年   月   日
 




















	十七、技术方案、实施方案、售后服务方案等
































十八、盐城市政府采购事前信用承诺书
 
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
                  法定代表人（负责人）签名：
                   单位名称（盖章）：
                      年月日


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		        
联系人：               						       
联系电话：                                           
授权代表：                 				        
联系电话：                  				     
地址：                   				        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

