
	

招标文件
（全流程电子化不见面开标）






[bookmark: _Toc4727]项目编号：JSZC-320000-JSCW-G2026-0052
项目名称：实训基地升级改造项目（水禽性能测定中心水禽养殖笼具采购）






采购人：江苏农牧科技职业学院
采购代理机构：江苏春为全过程工程咨询有限公司
2026年10月
[bookmark: _Toc409438817][bookmark: _Toc388026584]
目  录
第一章  招标公告	1
第二章  投标人须知	4
第三章  采购需求	21
第四章  评标办法及标准	34
第五章  合同条款及格式	38
第六章  投标文件格式	42

[bookmark: _Toc1628]


[bookmark: _Toc228679947][bookmark: _Toc258329824][bookmark: _Toc417477665]第一章  招标公告
项目概况
实训基地升级改造项目（水禽性能测定中心水禽养殖笼具采购）JSZC-320000-JSCW-G2026-0052招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年11月16日09：00（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-JSCW-G2026-0052
项目名称：实训基地升级改造项目（水禽性能测定中心水禽养殖笼具采购）
预算金额：165万元
最高限价：165万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。
[bookmark: OLE_LINK3]采购需求：公禽养殖笼具2列，单笼尺寸500mm×600mm×700mm；母禽养殖笼具6列，单笼尺寸350mm×500mm×700mm。具体详见招标文件第三章采购需求。
合同履行期限：合同签订后45个日历天完成供货、安装调试、交付工作。
本项目（是/否）接受联合体投标：否
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk227768296]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。投标人所投全部货物均由中小微企业制造；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（三）本项目的特定资格要求：
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]1.投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体名单。
2.投标人单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动。
三、获取招标文件：
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]地点：“苏采云”系统
方式：投标人完成注册并办理CA证书后在“苏采云”系统下载本项目招标文件
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年11月16日9点00分（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008]1.本项目采用网上注册登记方式。潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法如下：
（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/点击“苏采云”进入系统。
（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁（原国信CA需更换新CA，详见http://jsxcmm.com/help/gys.html）。投标客户端工具及投标人操作手册可访问江苏省政府采购网，“资料下载”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
4.在评标结束前，各投标人授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。
5.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
单位名称：江苏农牧科技职业学院
单位地址：江苏省泰州市凤凰东路8号
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系人：王老师
联系方式：0523-86158045
2.采购代理机构信息
单位名称：江苏春为全过程工程咨询有限公司
单位地址：江苏省泰州市高港区吉祥园12栋418室
联系人：周女士
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系电话：15061006094
3.项目联系方式
项目联系人：卞老师
电　话：17714954732
[bookmark: _GoBack]

[bookmark: _Toc16399]第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	内    容

	1
	[bookmark: _Toc296357331]项目名称：实训基地升级改造项目（水禽性能测定中心水禽养殖笼具采购）
项目编号：JSZC-320000-JSCW-G2026-0052

	2
	采   购   人：江苏农牧科技职业学院
采购代理机构：江苏春为全过程工程咨询有限公司

	3
	采购方式：公开招标

	4
	预算金额：165万元
最高限价：165万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

	5
	合同履行期限：合同签订后45个日历天完成供货、安装调试、交付工作。
合同履行地点：江苏省泰州市苏红路68号（江苏农牧科技职业学院红旗大道校区）

	6
	投标有效期：60天

	7
	投标货币：人民币

	8
	投标文件提交：详见招标公告

	9
	开启时间：详见招标公告

	10
	签订合同地点：采购人指定地点
合同形式：固定单价合同

	11
	履约保证金：中标人在收到中标通知书后合同签订前，须将合同总价款10%的履约保证金，以保函、电汇、转账、支票、汇票、保证保险等非现金形式足额缴至采购人指定账户。待合同价款全部结清后，该履约保证金予以无息退还。

	12
	付款方式：货到清点无误后支付合同总价款的80%，设备安装、调试并经采购人验收合格后（验收由双方共同验收并出具验收报告）付清余款。
发票要求：采购人支付每笔款项前，中标人须先行提供符合财税管理规定的增值税发票。

	13
	行业类别：本项目中小企业划分标准所属行业为工业。
中小企业划分标准参照：工信部联企业〔2011〕300号文件规定。

	14
	中标单位需提供完整的电子投标文件及纸质版投标文件一正三副，送至代理现场或邮寄至江苏春为全过程工程咨询有限公司。


一、说明和释义
1.说明
1.1本招标文件仅适用于江苏春为全过程工程咨询有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于采购人（或代理机构）。
2.词语释义
2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人，不包括其分公司。
2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。
2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。
2.5评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。
2.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.8天：日历天。
2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。
2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.11实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标人
3.合格投标人资格要求
3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。投标人所投全部货物均由中小微企业制造；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
3.3本项目的特定资格要求：
（1）投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体名单。
（2）投标人单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（3）凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动。
4.投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。
5.投标人代表
5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。
6.不接受联合体投标。
7.投标人有下列情形之一的不能参加本次投标：
7.1因重大经济问题正在接受国家有关部门审查的；
7.2正在被其他企业兼并（或收购）或因重大经济纠纷正在进行诉讼或仲裁的；
7.3因腐败和欺诈行为而被有关部门处理的。
7.4被责令停业的；
7.5被暂停或取消投标资格的；
7.6财产被接管或冻结的；
7.7在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
7.8在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；
7.9违反法律法规相关规定的。
三、招标文件说明
8.招标文件
8.1投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
9.现场考察
9.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行认真充分的考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。
9.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.3经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。
9.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不做任何答复与考虑。
10.招标文件的澄清和修改
10.1投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应于投标截止时间15日前提出。
10.2迟于规定时间的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。
10.3在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。如需对招标文件进行澄清或修正，采购人将在江苏省政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
10.4为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有招标文件的接收人。
10.5招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。
10.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
四、投标文件说明
11.投标文件计量单位和使用文字
11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。
11.3投标人应当同时凭CA数字证书登录江苏政府采购“苏采云”系统，并在投标截止时间前上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc217446047]12.知识产权
12.1投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
13.投标文件的组成
13.1投标函（格式见附件）
13.2资格、资信等证明文件：
（1）法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件（格式见附件）；
（2）法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；
（3）具有独立承担民事责任的能力：法人或其他组织的营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；
（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供投标人近六个月中任意一个月份（不含投标响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；
（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标人近六个月中任意一个月份（不含投标响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料；投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，企业成立不满一个月的可不提供；
（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；
（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；
（8）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料（格式见附件）；
（9）承诺书（格式见附件）。
13.3开标一览表（格式见附件）
13.4分项报价明细表（格式见附件）
13.5商务偏离表（格式见附件）
13.6技术偏离表（格式见附件）
13.7评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）
13.8其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
上述13.1-13.6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（4）（5）两项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
14.投标文件编制及递交要求
14.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
14.2投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
14.3如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
14.4投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。
14.5投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
14.6本次招标，招标代理服务费由中标人支付。请各投标人在报价时考虑，确定中标人后领取中标通知书前一次性缴纳给采购代理服务机构。
招标代理费计算方式如下：
本项目招标代理服务费参照苏政采协〔2024〕20号标准，以中标人的中标金额作为收费基数标准，按差额定率分档累进法计算后（见下表）*42.65%向代理机构缴纳中标服务费。单个项目招标代理服务费上限壹万捌仟元，下限叁仟元，按约定计费方式计取后，超出上限按上限执行，低于下限按下限执行。
	中标或者成交金额
	费率

	最低收费金额（100万元（不含）以下项目）
	5000元

	100万—400万元（含400万元）
	1.5%

	400万元—1000万元（含1000万元）
	1.1%

	1000万元—5000万元（含5000万元）
	0.8%


14.7投标人应当同时凭CA数字证书登录江苏政府采购“苏采云”系统，并在投标截止时间前上传电子投标文件。
15.投标报价（编制）要求的说明
15.1投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括在本项目合同期内所需要全部费用，包括所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、措施项目费（含单价措施项目费和总价措施项目费）、其他项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他各项费用。
15.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。
15.3一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。
15.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
16.投标保证金
依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。
17.投标文件的有效期
17.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
17.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。
18.投标文件的拒收
18.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
五、投标文件的递交
19.投标文件的递交
19.1电子投标文件的递交
投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20.投标截止日期
20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
21.投标文件的修改和撤回
21.1投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
21.2投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
六、开标和评标
22.开标
22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。
22.2开标仪式由采购代理机构组织。江苏政府采购“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。投标人在苏采云系统规定时间内未解密，超时视同解密失败，视为放弃投标。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如江苏政府采购“苏采云”系统中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23.评标委员会
23.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。
23.2评标委员会应当独立履行下列职责：
（1）审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；
（2）可以要求投标人对投标文件有关事项作出解释或澄清；
（3）推荐中标候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；
（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
23.3评标委员会成员应当履行下列义务：
（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
（2）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
（4）参与评标报告的起草；
（5）配合相关部门的投诉处理工作；
（6）配合招标采购单位答复投标人提出的质疑。
24.评标内容的保密
24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。
25.对投标文件进行初审
25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
（2）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。
25.3依据财政部令第87号第三十一条。
（1）本项目核心产品为种母鸭/鹅（两用）测定舍中精准喂料系统、笼具系统；公鸭舍测定舍中笼具系统。采购文件仅约定技术参数，不指定品牌，投标人须在分项报价表填报精准喂料系统品牌型号。
（2）本项目采用综合评分法，多家投标人核心产品品牌相同且通过初审的，按一家投标人计算；得分最高的同品牌投标人方可参与中标候选人推荐，其余同品牌投标人不作为中标候选人。全部投标人核心产品品牌互不相同的，本条不触发，合格投标人正常评审。合并统计有效投标人数量，合并后不足三家的，项目废标。仅核心产品适用本条规则，其余产品品牌相同不做处理。投标人未填报精准喂料系统、笼具系统品牌型号的，投标无效。
投标文件属下列情况之一的，投标文件无效：
（1）投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章或签署的；
（4）投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
（5）不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
（6）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体名单的；
（7）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
（8）投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；
（9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
[bookmark: _Hlk193034237][bookmark: OLE_LINK8]（10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；
[bookmark: OLE_LINK10]（11）不同的投标人响应文件制作的MAC地址一致的；
（12）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；
（13）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
（14）不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
（15）项目（标段）投标总价或单价超过本项目（标段）预算金额或最高限价的；
（16）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（17）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件要求，评标委员会对于报价异常低价情况启动审查程序后，报价人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
（18）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
（19）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（20）提供虚假材料的；
（21）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
25.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
25.4招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
25.5招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
26.投标文件的澄清
26.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作出澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在江苏政府采购“苏采云”系统中作出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
27.废标
27.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为；
（3）投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消；
（5）因江苏政府采购“苏采云”系统重大故障原因无法继续开评标的。
28.投标文件的评价和比较
28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
28.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
29.质疑处理
29.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
29.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，在《质疑函范本》中要求签字并加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字并加盖公章。
29.4采购人及采购代理机构只接受以纸质原件形式送达的质疑。质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
29.5以下情形的质疑不予受理
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
（5）投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字并加盖公章的质疑。
29.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
七、授予合同
30.中标人的确认
30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选人或根据采购人授权直接确定中标人。
30.2中标无效的确认：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
30.3经评标委员会评审并确定中标人后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应由投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。
31.合同授予标准
31.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。
32.中标通知书
32.1确定中标人后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
32.2中标通知书将成为合同的组成部分。
32.3招标采购单位对未中标人不承担解释未中标原因的义务。
33.履约保证金
33.1中标人应按规定提交履约保证金。
33.2中标人必须在合同签订前按规定向采购人缴纳履约保证金。中标人未按招标文件要求提交履约保证金的，采购人可取消其中标资格。
33.3履约保证金将在验收合格后无息退还给中标单位。
33.4履约保证金用以约束投标人在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。
33.5根据《市财政局 国家金融监督管理总局泰州监管分局 市地方金融监督管理局转发〈江苏省财政厅 国家金融监督管理总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知〉》（泰财购〔2023〕33号）文件精神，采购人接受供应商提交电子履约保函（保险），电子履约保函（保险）与其他形式履约保证金具有同等法律效力。
34.合同的签订
34.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。
34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。
34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。
35.政府采购政策
35.1小微型企业价格扣除
（1）投标人需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（2）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
35.2残疾人福利单位价格扣除
（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
35.3监狱和戒毒企业价格扣除
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
35.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
35.5本项目所属行业为工业。
35.6绿色采购：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，按文件执行。
35.7若投标人提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
备注：本项目专门面向中小企业，不享受价格扣除优惠政策。
36.特别提醒
36.1投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。
[bookmark: _Toc409438818]36.2在本项目评审结束前，各投标人授权代表应保持手机畅通，如有必要需投标人针对自身投标文件进行澄清的，投标人需在第一时间配合评委会的询问进行澄清。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
36.3投标文件中需签字或盖章处均可以用电子签名或电子章代替。


第3章 [bookmark: _Toc2530][bookmark: _Toc388026586] 采购需求
一、采购清单及技术参数要求
1.种母鸭/鹅（两用）测定舍配置、参数要求
	种母鸭/鹅（两用）测定舍配置、参数要求

	1.棚舍尺寸（净内）：长50m*宽14.7m*檐高2.7m。

	2.笼具排列方案：2层（20位）*25组/*6列=3000个单元格（位）；存栏量（1只/位）：3000只。

	3.单笼规格：长350mm×深500mm×笼高700mm。

	1.喂料系统

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	预算合计（元）

	料塔
	容积≥4.5m³；国标热镀锌（≥275g/㎡）钣金件，具备抗台风强度配置；密封等级IP65；配置缓冲（软连接）装置。
	台
	1
	350000.00

	辅助料箱
	国标热镀锌（≥275g/㎡）钣金件；要求密封指数≥IP55。
	个
	1
	

	★料塔称重系统
	信号传输模式（数字或模拟）根据控制器要求配置；可以实时显示饲料重量；传感器精度C3，系统精度≤2‰。
	台
	1
	

	主料线
	M63/PVC/国标380V/1.1kW减速电机。所有固定、吊装件使用国标防腐材料；所有线缆、线材、耗材使用适配的国标、阻燃材料。
	台
	1
	

	★精准喂料系统
	1.轨道式行走布料机，框架部分使用≥275g热镀锌钣金件。
2.布料电机：380V/1.5KW减速电机，速比1/20。
3.行走电机：380V0.75/KW减速电机，速比速比1/59：。
4.定点精准饲喂装置：饲喂误差≤1.5g/堆。
5.精准下料装置：采用气动泵装置+小料斗组合下料。
6.自停机构：两端均需安装自停（触碰式）行程开关。
7.精准喂料控制器（主机）配置7吋高清液晶触摸屏。
8.控制箱：喷塑箱，一线品牌电器元件，防护等级≥IP55。
9.适配的信号线、电源线、线材。
10.电缆悬挂装置：M3mm/275g热镀锌钢丝及防腐固定材料等。
11.笼具数量共计6列，层数为2层，需要24个出料口。
	台
	1
	

	2.饮水系统

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	预算合计（元）

	★主供水系统+水线前/后端
	1.含水表、减压阀、加药器(使用适配的大流量(2.5m3/h)自动配比比例加药器，外壳及配件要求使用耐腐蚀材料，包含适配的进出水配件)、过滤器(25目/防爆，密闭指数IP67，外壳及配件要求使用耐腐蚀材料，包含适配的进出水配件)、调压器（耐压3MPa，铰接旋钮精准度高，密闭指数IP67，外壳及配件要求使用耐腐蚀材料，包含适配的进出水配件）、球阀等。
2.配套主水管缺水报警、水线自动反冲清洗、消毒等辅助装置。
	栋
	1
	40000.00

	★笼内饮水系统
	1.22*22*壁厚2mmPVC方水管/带加强筋，双水线。
2.种鸭专用小流量饮水器，360度侧击出水，不触碰不漏水。1个/笼。
3.不锈钢吊绳；M3mmQ235热镀锌钢丝主吊绳。
	条
	24
	

	3.笼具系统

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	预算合计（元）

	★立柱
	热镀锌钣金件（≥275g）U型结构，要求板材厚度≥2.0mm。
	组
	150
	360000.00

	★横向连接梁
	热镀锌钣金件（≥275g）要求板材厚度≥1.0mm，与立柱无间隙连接，≥4道弯。
	
	
	

	★纵向连接梁
	热镀锌钣金件（≥275g要求板材厚度≥1.0mm，≥3道折弯。
	
	
	

	行车导轨
	热镀锌（≥275g）矩形管；30×60×2mm。
	
	
	

	粪带托梁
	板材厚0.8mm/U型结构/3道折弯/SUS304不锈钢。
	
	
	

	食槽托架
	热镀锌钣金件（≥275g）要求板材厚度≥1.5/2.0mm。
	
	
	

	★鹅鸭互换调节件
	用于调节鹅蛋和鸭蛋漏蛋间隙。
	
	
	

	食槽
	PVC/小平/外沿加高；食槽内增加隔板：防止鸭只跨笼位采食。
	
	
	

	★笼网总成
	1.顶网丝径≥2.0mm；横向隔网丝径≥2.5mm；网格做加密处置，保证不卡鸭头。
2.纵向间隔网丝径≥2.5mm；网格做加密处置，保证伸不出鸭头。
3.底网：丝径≥2.0mm；网格做加密处置。
4.笼门：丝径≥5.0/4.0mm；网格做加密处置；一处采食口；笼门防伤鸭设计，避免伤鸭；采用左右推拉式大开门，配置笼门开关固定卡。
5.全部采用镀锌铝镁Q235钢丝；要求丝径、交叉点、焊接点光滑无麻点。
	
	
	

	PVC挡粪板
	S型/厚度≥3.5mm，2道加强筋（高15mm），与食槽无间隙搭接。
	
	
	

	防漏粪装置
	PVC/L型挡粪板+尼龙卡扣（或螺丝）。
	
	
	

	防护管
	下层配置（≥275g），要求热镀锌管规格≤φ32×1.3mm。
	
	
	

	标准件
	紧固标准件：强力螺栓、防褪螺母、卡簧、卡钩等，均需采用SUS304不锈钢材质。厂家根据笼具框架配套方案，自行适配标准件的型号。
	
	
	

	4.清粪系统

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	预算合计（元）

	★机头+机尾
	机头框架要求使用厚度≥3mm（275g）热镀锌板材；机尾框架要求使用厚度≥2mm（275g）热镀锌板材；电机功率≥1.1kW。要求配套安全防护装置（如防夹手装置）。机头配置防粪带跑偏装置【包含：螺旋驱动辊（机头）、机尾从动辊+双向张紧丝杆、侧边限位导轮】。含耗材：线材（PVC穿线管/波纹管、PE管卡、水泥钢钉或膨胀管、扎带、绝缘胶布、防水胶布等）；要求使用防腐、阻燃材料。
	套
	6
	150000.00

	纵向带
	要求材料为PP原生料（无再生料添加），厚度不小于1.0mm。
	条
	12
	

	横向清粪机
	要求采用适配螺杆式绞龙输送机（不使用带式输送机），所用材料全部用耐腐材质；含减速电机（380V/3KW）、控制箱、电源线、固定件、线材耗材等。
	台
	1
	

	斜向清粪机
	要求采用适配螺杆式绞龙输送机（不使用带式输送机），所用材料全部用耐腐材质；含减速电机（380V/3KW）、PE输送管、控制箱、电源线、固定件、线材耗材等。
	台
	1
	

	粪沟盖板
	热镀锌（≥275g）碳钢板，长14.5m*宽0.8m*厚度2.5mm。
	栋
	1
	

	★控制系统总成
	喷塑电箱/8路输出（用于控制5路纵向+2路横斜向）；要求配备遥控器（远程）+按钮式开关，配总急停开关。
	套
	1
	

	纵向带电源线
	国标3*1.5RVV。
	m
	200
	

	横/斜向电源线
	国标3*2.5RVV。
	m
	50
	

	5.风机总成

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	预算合计（元）

	★高负压风机
	50吋（1380*1380mm）/304不锈钢扇叶/275热镀锌镀锌板/百叶窗。要求0Pa时排风量≥36000m³/h。含耗材：线材（PVC穿线管/波纹管、PE管卡、水泥钢钉或膨胀管、扎带、绝缘胶布、防水胶布等）；要求使用防腐、阻燃材料。
	台
	8
	15000.00

	遮光罩
	每台风机配置一台适配的风机遮光罩。要求遮光率≥95％。
	台
	8
	

	电源线
	国标3*-1.0RVV。
	米
	200
	

	密封胶
	聚氨酯发泡胶/阻燃。
	箱
	2
	

	6.湿帘总成

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	预算合计（元）

	★外挂降温湿帘
	PVC深水槽；7090波/150mm厚/铝合金边框/双面304不锈钢防鼠网。每间隔3米增加一根竖支撑。含耗材：密封胶（聚氨酯发泡胶）、线材（PVC穿线管/波纹管、PE管卡、水泥钢钉或膨胀管、尼龙扎带、绝缘胶布、防水胶布等）、耗材；要求使用防腐、阻燃材料。
	㎡
	45
	16000.00

	潜水泵
	220V/550W，含进出水配件、软连接等。
	台
	2
	

	电源线
	国标2*1护套。
	m
	100
	

	外循环
	含水帘用过滤器、固定件等配件。
	㎡
	45
	

	7.导风板总成

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	预算合计（元）

	★导风板
	1.双面纳米膜（铁板厚度≥0.3mm，纳米膜厚度≥74um），厚度50mmEPS夹芯（耐火等级≥B2级）。
2.铝合金包边，插槽式EPDM发泡/发泡/中空密封条。
3.导风板联动拉杆为M4mm热镀锌钢丝。
4.框架为热浸锌方管，中间宽度不低于120mm。含耗材：密封胶（聚氨酯发泡胶）、线材（PVC穿线管/波纹管、PE管卡、水泥钢钉或膨胀管、尼龙扎带、绝缘胶布、防水胶布等）、耗材；要求使用防腐、阻燃材料。
	㎡
	42
	18000.00

	联动（手动部分）
	包含热镀锌钢丝、尼龙滑轮、紧固件、螺丝等。要求全部采用304不锈钢、尼龙、热镀锌等防腐材料；开合过程流畅无卡点；关闭后密闭性好、不漏风。
	套
	2
	

	电机开启联动装置
	包含电动推杆（行程≥900mm）、拓展模块、电源线（国标2.1.0RVV）、信号线（国标2*0.5RVV）及其他辅材、耗材。要求稳定性高、控制精度高、能和环控器主机联机。
	台
	2
	

	8.进风窗总成

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	预算合计（元）

	★通风小窗
	规格：550*260mm，配导风板、防鸟网；配遮光罩（小）。含耗材：密封胶（聚氨酯发泡胶）、线材（PVC穿线管/波纹管、PE管卡、水泥钢钉或膨胀管、尼龙扎带、绝缘胶布、防水胶布等）、耗材；要求使用防腐、阻燃材料。
	套
	44
	10000.00

	联动（手动部分）
	包含热镀锌钢丝、尼龙滑轮、紧固件、螺丝等。要求全部采用304不锈钢、尼龙、热镀锌等防腐材料；开合过程流畅无卡点；关闭后密闭性好、不漏风。
	套
	2
	

	电机开启联动装置
	包含电动推杆（行程≥900mm）、拓展模块、电源线（国标2.1.0RVV）、信号线（国标2*0.5RVV）及其他辅材、耗材。要求稳定性高、控制精度高、能和环控器主机联机。
	套
	2
	

	9.照明系统

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	预算合计（元）

	★养殖专用灯管
	DC/48V/4-5W/3000K/IP67。
	根
	126
	10000.00

	调光箱
	可实现0-100％手、自动线性控光。
	台
	1
	

	前端电源线
	国标2*1.5护套。
	m
	200
	

	吊装器材、线材
	M45mm塑钢线、尼龙扎带、丝杆、管卡、水泥钉等耗材。
	m
	350
	

	10.智能环控系统

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	预算合计（元）

	★环境控制器主机+主箱+风机控制箱
	不少于20个继电器输出，10英寸液晶显示屏，页面要求：风机位置与开关状态一目了然。含物联网种鸭养殖管理系统。含终端显示器一台。
	套
	1
	65000.00

	
	配置4个温度传感器、1个湿度传感器、1套负压变送器。
	
	
	

	
	实现湿热补偿自由设置或智能算法；支持连接局域网、互联网。
	
	
	

	
	不少于40个通风级别，可通过手动、时控、温控等途径，自由选择风机位置和每一级别风机数量。
	
	
	

	
	可手、自动控制供暖、降温、通风、照明、喷雾等相关环控设备。
	
	
	

	
	配置避雷装置，抗6000V瞬间（雷击）电压。
	
	
	

	
	喷塑或304不锈钢电箱。
	
	
	

	11.综合布局线

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	预算合计（元）

	主电缆
	国标3*10+1RVV。
	栋
	1
	10000.00

	信号电缆线
	国标2*0.3双绞屏蔽。
	
	
	

	控制电缆线
	国标12*0.3RVV。
	
	
	

	接地电缆线
	国标BVR4。
	
	
	

	联箱电缆线
	国标3*10+1RVV。
	
	
	

	线材、耗材
	含密封胶（聚氨酯发泡胶）、线材（PVC穿线管/波纹管、PE管卡、水泥钢钉或膨胀管、尼龙扎带、绝缘胶布、防水胶布等）、耗材；要求使用防腐、阻燃材料。
	
	
	

	12.喷雾系统

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	预算合计（元）

	前端供水
	M25/PVC给水管、过滤器、管件、阀门、软连接等。
	栋
	1
	9000.00

	前端电源
	国标3*2.5RVV，含防水明盒、线材耗材
	栋
	1
	

	★主机
	380V/3kW雾线主机（时控+手动），含出水配件
	台
	1
	

	★高压雾管
	PE/DN9.52高压胶管（耐压100KG）（4列/栋）
	m
	260
	

	喷雾装置
	铜镀镍四通+5030喷嘴（株距3m）
	套
	68
	

	喷雾线配件
	铜镀镍弯头、堵头等
	栋
	1
	

	吊装材料
	塑钢线、扎带、丝杆、绞盘等
	栋
	1
	

	13.其他

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	预算合计（元）

	操作车
	电瓶功率≥400W、留充电口或充电线，4轮直驱，前后端均可进行转向操作，操作立面（台阶）3层/最高处台阶高900mm，长1200 *宽600 mm；车架总承重≥200KG，车架做防腐处理（镀锌或喷塑）
	台
	1
	2500

	14.运费及安装费

	运费
	运费包含备料、库管、运输、搬运、装卸等所有项目
	项
	1
	22000.00

	安装费
	安装费包含勘测、设计、测试、量产、安装、调试、售后等所有项目
	项
	1
	125500.00

	15.预算合计

	项目
	备注
	预算合计（元）

	以上合计
	含增值税发票
	1203000.00




2.公鸭舍测定舍配置、参数要求
	公鸭舍测定舍配置、参数要求

	1.棚舍尺寸（净内）：长50m（含5m棚头操作间，养殖区长45m）*宽7m*檐高2.7m。

	2.笼具排列方案：2层（12个单元格）/组*25组/列*2列/栋=600个单元格。

	3.存栏量（按照1只/单元格）：600只。

	4.单笼尺寸：长500mm×深600mm×笼高700mm；单组尺寸：长1500mm×宽1200mm×高2100mm；笼架高2.1（±0.05）m。

	1.喂料系统

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	预算合计（元）

	料塔
	容积≥4.5m³；国标热镀锌（≥275g/㎡）钣金件，具备抗台风强度配置；密封等级IP65；配置缓冲（软连接）装置。
	台
	1
	50000.00

	辅助料箱
	国标热镀锌（≥275g/㎡）钣金件；要求密封指数≥IP55。
	个
	1
	

	★称重系统
	信号传输模式（数字或模拟）根据控制器要求配置；可以实时显示饲料重量；传感器精度C3，系统精度≤2‰。
	台
	1
	

	主料线
	M63/PVC/国标380V/1.1kW减速电机。所有固定、吊装件使用国标防腐材料；所有线缆、线材、耗材使用适配的国标、阻燃材料。
	台
	1
	

	喂料行车
	轨道式行走布料机，材质：热镀锌钣金件（≥275g），要求板材厚度≥2.0mm。
	列
	2
	

	2.饮水系统

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	预算合计（元）

	★主供水系统+水线前后端
	1.含水表、减压阀、加药器(使用适配的大流量(2.5m3/h)自动配比比例加药器，外壳及配件要求使用耐腐蚀材料，包含适配的进出水配件)、过滤器(25目/防爆，密闭指数IP67，外壳及配件要求使用耐腐蚀材料，包含适配的进出水配件)、调压器（耐压3MPa，铰接旋钮精准度高，密闭指数IP67，外壳及配件要求使用耐腐蚀材料，包含适配的进出水配件）、球阀等。
2.配套主水管缺水报警、水线自动反冲清洗、消毒等辅助装置。
	栋
	1
	12000.00

	★笼内饮水系统
	1.22*22*壁厚2mmPVC方水管/带加强筋，双水线。
2.种鸭专用小流量饮水器，360度侧击出水，不触碰不漏水。1个/笼。
3.不锈钢吊绳；M3mmQ235热镀锌钢丝主吊绳。
	条
	8
	

	3.笼具系统

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	预算合计（元）

	★立柱
	热镀锌钣金件（≥275g）U型结构，要求板材厚度≥2.0mm。
	组
	50
	90000.00

	★横向连接梁
	热镀锌钣金件（≥275g）要求板材厚度≥1.0mm，与立柱无间隙连接，≥4道弯。
	
	
	

	★纵向连接梁
	热镀锌钣金件（≥275g要求板材厚度≥1.0mm，≥3道折弯。
	
	
	

	行车导轨
	热镀锌（≥275g）矩形管；30×60×2mm。
	
	
	

	粪带托梁
	板材厚0.8mm/U型结构/3道折弯/SUS304不锈钢。
	
	
	

	食槽托架
	热镀锌钣金件（≥275g）要求板材厚度≥1.5/2.0mm。
	
	
	

	食槽
	PVC/小平/外沿加高；食槽内增加隔板：防止鸭只跨笼位采食。
	
	
	

	★笼网总成
	1.顶网丝径≥2.0mm；横向隔网丝径≥2.5mm；网格做加密处置，保证不卡鸭头。
2.纵向间隔网丝径≥2.5mm；网格做加密处置，保证伸不出鸭头。
3.底网：使用PE漏粪板。
4.笼门：丝径≥5.0/4.0mm；网格做加密处置；一处采食口；笼门防伤鸭设计，避免伤鸭；采用推拉式大开门，配置笼门开关固定卡。
5.全部采用镀锌铝镁Q235钢丝；要求丝径、交叉点、焊接点光滑无麻点。
	
	
	

	PVC挡粪板
	S型/厚度≥3.5mm，2道加强筋（高15mm），与食槽无间隙搭接。
	
	
	

	防漏粪装置
	PVC/L型挡粪板+尼龙卡扣（或螺丝）。
	
	
	

	★防护管
	下层配置（≥275g），要求热镀锌管规格≤φ32×1.3mm。
	
	
	

	标准件
	紧固标准件：强力螺栓、防褪螺母、卡簧、卡钩等，均需采用SUS304不锈钢材质。厂家根据笼具框架配套方案，自行适配标准件的型号。
	
	
	

	4.清粪系统

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	预算合计（元）

	★机头+机尾
	机头框架要求使用厚度≥3mm（275g）热镀锌板材；机尾框架要求使用厚度≥2mm（275g）热镀锌板材；电机功率≥1.1kW。要求配套安全防护装置（如防夹手装置）。机头配置防粪带跑偏装置【包含：螺旋驱动辊（机头）、机尾从动辊+双向张紧丝杆、侧边限位导轮】。含耗材线材（PVC穿线管/波纹管、PE管卡、水泥钢钉或膨胀管、扎带、绝缘胶布、防水胶布等）；要求使用防腐、阻燃材料。
	套
	2
	90000.00

	纵向带
	要求材料为PP原生料（无再生料添加），厚度不小于1.0mm。
	条
	4
	

	横向清粪机
	要求采用适配螺杆式绞龙输送机（不使用带式输送机），所用材料全部用耐腐材质；含控制箱、电源线、固定件、线材耗材等。
	台
	1
	

	斜向清粪机
	要求采用适配螺杆式绞龙输送机（不使用带式输送机），所用材料全部用耐腐材质；含减速电机（380V/3KW）、PE输送管、控制箱、电源线、固定件、线材耗材等。
	台
	1
	

	粪沟盖板
	热镀锌（≥275g）碳钢板，长14.5m*宽0.8m*厚度2.5mm。
	栋
	1
	

	★控制系统总成
	喷塑电箱/4路输出（用于控制2路纵向+2路横斜向）；要求配备遥控器（远程）+按钮式开关，配总急停开关。
	套
	1
	

	纵向带电源线
	国标3*1.5RVV。
	m
	50
	

	横/斜向电源线
	国标3*2.5RVV。
	m
	50
	

	5.风机总成

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	预算合计（元）

	★高负压风机
	50吋/304不锈钢扇叶/275热镀锌镀锌板/百叶窗。要求0Pa时排风量≥36000m³/h。含耗材线材（PVC穿线管/波纹管、PE管卡、水泥钢钉或膨胀管、扎带、绝缘胶布、防水胶布等）；要求使用防腐、阻燃材料。
	台
	4
	13000.00

	遮光罩
	每台风机配置一台适配的风机遮光罩。要求遮光率≥95％。
	台
	4
	

	电源线
	国标3*-1.0RVV。
	米
	80
	

	密封胶
	聚氨酯发泡胶/阻燃。
	箱
	1
	

	6.湿帘总成

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	预算合计（元）

	★降温湿帘
	PVC深水槽；7090波/150mm厚/铝合金边框/双面304不锈钢防鼠网。每间隔3米增加一根竖支撑。含耗材：密封胶（聚氨酯发泡胶）、线材（PVC穿线管/波纹管、PE管卡、水泥钢钉或膨胀管、尼龙扎带、绝缘胶布、防水胶布等）、耗材；要求使用防腐、阻燃材料。
	㎡
	45
	15000.00

	潜水泵
	220V/550W，含进出水配件、软连接等。
	台
	2
	

	电源线
	国标2*1护套。
	m
	100
	

	外循环
	含水帘用过滤器、固定件等配件。
	㎡
	2
	

	7.导风板总成

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	预算合计（元）

	★导风板
	1.双面纳米膜（铁板厚度≥0.3mm，纳米膜厚度≥74um），厚度50mmEPS夹芯（耐火等级≥B2级）。
2.铝合金包边，插槽式EPDM发泡/发泡/中空密封条。
3.导风板联动拉杆为M4mm热镀锌钢丝。
4.框架为热浸锌方管，中间宽度不低于120mm。
含耗材：密封胶（聚氨酯发泡胶）、线材（PVC穿线管/波纹管、PE管卡、水泥钢钉或膨胀管、尼龙扎带、绝缘胶布、防水胶布等）、耗材；要求使用防腐、阻燃材料。
	㎡
	42
	18000.00

	联动（手动部分）
	包含热镀锌钢丝、尼龙滑轮、紧固件、螺丝等。要求全部采用304不锈钢、尼龙、热镀锌等防腐材料；开合过程流畅无卡点；关闭后密闭性好、不漏风。
	套
	42
	

	电机开启联动装置
	包含电动推杆（行程≥900mm）、拓展模块、电源线（国标2.1.0RVV）、信号线（国标2*0.5RVV）及其他辅材、耗材。要求稳定性高、控制精度高、能和环控器主机联机。
	台
	2
	

	8.进风窗总成

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	预算合计（元）

	★通风小窗
	规格：550*260mm，配导风板、防鸟网；配遮光罩（小）
含耗材：密封胶（聚氨酯发泡胶）、线材（PVC穿线管/波纹管、PE管卡、水泥钢钉或膨胀管、尼龙扎带、绝缘胶布、防水胶布等）、耗材；要求使用防腐、阻燃材料。
	套
	32
	10000.00

	联动（手动部分）
	包含热镀锌钢丝、尼龙滑轮、紧固件、螺丝等。要求全部采用304不锈钢、尼龙、热镀锌等防腐材料；开合过程流畅无卡点；关闭后密闭性好、不漏风。
	套
	2
	

	电机开启联动装置
	包含电动推杆（行程≥900mm）、拓展模块、电源线（国标2.1.0RVV）、信号线（国标2*0.5RVV）及其他辅材、耗材。要求稳定性高、控制精度高、能和环控器主机联机。
	套
	2
	

	9.照明系统

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	预算合计（元）

	★养殖专用灯管
	DC/48V/4-5W/3000K/IP67。
	根
	57
	4000.00

	调光箱
	可实现0-100％手、自动线性控光。
	台
	1
	

	前端电源线
	国标2*1.5护套。
	m
	60
	

	吊装器材、线材
	M45mm塑钢线、尼龙扎带、丝杆、管卡、水泥钉等耗材。
	m
	150
	

	10.智能环控系统

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	预算合计（元）

	★环境控制器主机+主箱+风机控制箱
	不少于20个继电器输出，10英寸液晶显示屏，页面要求：风机位置与开关状态一目了然。含物联网种鸭养殖管理系统。含终端显示器一台。
	台
	1
	65000.00

	
	配置4个温度传感器、1个湿度传感器、1套负压变送器。
	
	
	

	
	实现湿热补偿自由设置或智能算法；支持连接局域网、互联网。
	
	
	

	
	不少于40个通风级别，可通过手动、时控、温控等途径，自由选择风机位置和每一级别风机数量。
	
	
	

	
	可手、自动控制供暖、降温、通风、照明、喷雾等相关环控设备。
	
	
	

	
	配置避雷装置，抗6000V瞬间（雷击）电压。
	
	
	

	
	喷塑或304不锈钢电箱。
	
	
	

	11.综合布局线

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	预算合计（元）

	主电缆
	国标3*6+1RVV。
	栋
	1
	10000.00

	信号电缆线
	国标2*0.3双绞屏蔽。
	
	
	

	控制电缆线
	国标8*0.3RVV。
	
	
	

	接地电缆线
	国标BVR4。
	
	
	

	联箱电缆线
	国标3*6+1RVV。
	
	
	

	线材、耗材
	含密封胶（聚氨酯发泡胶）、线材（PVC穿线管/波纹管、PE管卡、水泥钢钉或膨胀管、尼龙扎带、绝缘胶布、防水胶布等）、耗材；要求使用防腐、阻燃材料。
	
	
	

	12.喷雾系统

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	预算合计（元）

	前端供水
	M25/PVC给水管、过滤器、管件、阀门、软连接等。
	栋
	1
	7500.00

	前端电源
	国标3*2.5RVV，含防水明盒、线材耗材
	栋
	1
	

	★主机
	380V/3kW雾线主机（时控+手动），含出水配件
	台
	1
	

	★高压雾管
	PE/DN9.52高压胶管（耐压100KG）（2列/栋）
	m
	130
	

	喷雾装置
	铜镀镍四通+5030喷嘴（株距3m）
	套
	34
	

	喷雾线配件
	铜镀镍弯头、堵头等
	栋
	1
	

	吊装材料
	塑钢线、扎带、丝杆、绞盘等
	栋
	1
	

	13.其他

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	预算合计（元）

	操作车
	电瓶功率≥400W、留充电口或充电线，4轮直驱，前后端均可进行转向操作，操作立面（台阶）3层/最高处台阶高900mm，长1200 *宽600 mm；车架总承重≥200KG，车架做防腐处理（镀锌或喷塑）
	台
	1
	2500.00

	14.运费及安装费

	运费
	运费包含备料、库管、运输、搬运、装卸等所有项目
	项
	1
	10000.00

	安装费
	安装费包含勘测、设计、测试、量产、安装、调试、售后等所有项目
	项
	1
	50000.00

	15.预算合计

	项目
	备注
	预算合计（元）

	以上合计
	含增值税发票
	447000.00



备注：1.标注星号的配置、参数，不允许负偏离。
2.各分项的投标报价，均不得超过本表中该行对应的【预算合计（元）】金额；任意分项报价超出对应分项预算的，视为投标无效。
二、质量保证及售后服务
1.质保期：自项目竣工验收合格之日起12个月，提供免费维修及备件更换。
2.响应时间：故障报修后1小时内响应，24小时内到场解决。
3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
三、核心产品说明 
依据财政部令第87号第三十一条第三款，本项目核心产品为种母鸭/鹅（两用）测定舍中精准喂料系统、笼具系统；公鸭舍测定舍中笼具系统。
四、实施方案
（一）整体设计与施工组织综合方案要求
投标人须编制本项目专项整体设计与施工组织综合方案，方案须结合种母鸭/鹅（两用）测定舍、公鸭舍测定舍两套舍区全部设备清单开展编制。方案应当包含鸭/鹅两用测定舍整体布局、笼具排布、互换结构、系统匹配、设备联动等系统设计内容；涵盖供货计划、现场安装、施工工艺、安全保障、进度管控、设备调试等施工内容，综合考核方案设计合理性与施工落地性。
1.系统设计：投标人结合本项目两套测定舍棚舍净内尺寸、笼具单元数量，完成鸭/鹅两用测定舍、公鸭舍测定舍整体布局规划；依据母禽、公禽笼具排列方案完成笼具排布设计，做好笼体互换结构设计；统筹喂料、饮水、笼具、清粪、通风湿帘、进风导风、照明、智能环控、电气布线、喷雾系统、操作车等全套设备，做好各子系统之间系统匹配与设备联动设计。布局排布需适配棚舍建筑边界，设备管线走向合理，环控与喂料清粪设备联动逻辑清晰，满足种鸭鹅测定养殖工艺使用要求。
2.供货计划：投标人结合项目总工期，制定完整供货计划。针对热镀锌笼具构件、料塔、喂料行车、饮水部件、风机湿帘、环控主机、各类电气线缆等设备，明确生产、备货、分批次发货、到货时间节点；列明各批次货物清单、数量，匹配现场安装工序顺序。充分考虑定制设备生产周期、大件物流、配件供货延误风险，制定供货受阻应急保障预案，保障设备分批有序到场，不耽误现场安装施工进度。
3.现场安装：明确现场完整安装作业流程，包含进场条件复核、棚舍现场实际尺寸复测、设备构件到货开箱检验、笼具框架立柱/横梁组装就位、喂料系统、饮水管路、喷雾系统供水主机、高压雾管、喷雾总成吊装布设、清粪设备、风机湿帘、导风板进风窗、照明灯具、环控设备、综合布线电气安装、部件调平紧固、成品保护等工序；做好热镀锌构件、不锈钢件、电气元器件进场防护，防止磕碰、锈蚀、损坏。
4.施工工艺：明确各系统专项安装工艺。笼具系统立柱、连接梁、行车导轨、粪带托梁严格按照技术参数完成组装连接；喂料系统做好料塔吊装、主料线、称重系统、喂料行车安装校准；饮水系统管路排布、水压调试；喷雾系统做好主机就位、高压胶管吊装固定、喷嘴总成安装，做好管路耐压防护；清粪系统机头机尾、纵向横向清粪总成装配；通风降温系统风机、湿帘、导风板、进风窗装配；电气布线线缆敷设、接线接地严格执行规范；各设备安装牢固，运行无卡滞，管线排布整齐规范。
5.安全保障：落实现场施工安全保障管理，明确现场安全管理人员。针对大件吊装、电气接线、高空作业、设备调试制定安全防护措施；落实用电安全、机械作业安全，做好棚舍内成品保护；防范构件坠落、触电等施工风险；建立现场安全检查机制。
6.进度管控：建立全过程进度管控措施，明确项目总负责人、现场实施班组人员及24小时联系电话。对照整套设备安装工序分解关键节点，识别工期滞后风险，制定纠偏保障措施，通过人员调配、工序穿插等方式，保障供货、安装、布线工作按期完成。
7.设备调试：完成各子系统单机调试：喂料系统、称重系统、饮水系统、笼具互换机构、清粪系统、风机湿帘、手动/电动导风板、进风窗、喷雾系统主机、高压管路、喷雾喷嘴、照明；完成智能环控主机调试，实现通风、喷雾降温、光照与养殖设备联动；整套系统开展联合试运行调试，逐项校验设备功能、传感器采集、自动联动逻辑，排查故障缺陷，自检合格后方可交付。
（二）售后质保与培训服务方案要求
投标人须编制贴合本项目两套测定舍全部设备的专项售后质保与培训服务方案，方案应当包含质保服务、故障响应、维保计划、操作培训、试运行保障、应急方案、售后服务等内容。
1.质保服务：明确本项目笼具、喂料、饮水、清粪、通风湿帘、智能环控、电气线缆全套设备的质保服务细则。质保期内因产品材质、生产工艺、安装质量产生故障，提供免费上门维修、免费配件更换、技术巡检服务，免收人工、材料、差旅费用；投标人可自主承诺延长质保年限，延保周期服务标准不得低于基础质保要求。
2.故障响应：建立7×24小时售后报修渠道，明确专属售后负责人、维修技术人员及24小时联系电话。区分笼具机械故障、喂料行车故障、清粪设备故障、供水故障、风机湿帘通风故障、环控电气故障等不同故障类型，实行分级故障响应，明确接报、技术对接、人员到场、故障处置时限。
3.维保计划：制定质保期内定期维保工作计划，明确维保频次与检查内容。对笼具框架、连接件、互换机构、喂料传动部件、清粪机头、风机电机、湿帘、喷雾主机、高压管路、喷嘴、传感器、环控控制器、电气线路接地开展定期巡检维护，排查松动、磨损、锈蚀、堵塞、电气隐患。
4.操作培训：制定专项操作培训方案，针对本项目种母鸭鹅测定舍、公鸭测定舍全套设备，面向采购人运维管理人员开展培训；培训内容包含笼具日常使用、喂料称重系统操作、饮水维护、清粪设备操作、通风湿帘、智能环控参数设置、简单故障识别与基础处置，确保人员能够独立操作整套养殖设备。
5.试运行保障：项目安装调试完成后，落实试运行阶段技术保障。试运行期间跟踪两套舍区全部设备运行状态，及时处置试运行暴露的机械、电气、联动逻辑问题，保障测定舍设备稳定运行。
6.应急方案：制定设备突发故障应急处置方案。针对喂料中断、供水故障、清粪停机、通风系统失效、环控系统故障等会直接影响水禽养殖测定工作的突发状况，明确应急处置流程、临时替代保障措施，最大限度降低故障对养殖生产的影响。
7.售后服务：建立长期售后技术支持体系，质保期内提供常态化技术咨询服务，定期开展售后回访，了解设备运行情况；设立备品备件库，优先保障本项目配件供应。质保期满后，可提供优惠的年度维保方案，持续提供技术指导、故障维修、配件供应等增值服务，保障设备长期稳定运行。
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[bookmark: _Toc24598]第四章  评标办法及标准
1.本次招标采用百分制综合评分法，即在公开招标投标人最大限度地满足招标文件实质性要求的基础上，按照招标文件的各项因素进行综合评审后，总分设定为100分。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各公开招标投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按从高到低顺序排列，确定3家中标候选人。评审得分相同的，按照商务部分由高到低的顺序推荐，评审得分且商务部分得分也相同的，按照技术部分得分由高到低顺序推荐；技术部分得分仍相同的，按照价格分由高到低的顺序推荐（按照报价由低到高的顺序推荐），价格分得分仍相同的，通过抽签方式确定排序。因公开招标投标人自身原因，在公开招标期间，不能及时、完整、有效提供相关原件以供评标委员会查询，由此导致不利于响应文件的后果由公开招标投标人承担。如第一中标候选人放弃中标或被取消中标或中标后考核不合格，采购人可以确定排序紧跟该投标人的投标人为中标人，以此类推，或者重新组织公开招标活动。
2.异常低价的处理
根据财库〔2026〕2号文《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》：
（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。


[bookmark: _Toc23828480][bookmark: _Toc26554097][bookmark: _Toc61149622]3.评审标准（总分100分）
	序号
	评审项目
	分值
	评审标准

	1
	报价
	45
	满足投标文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，其价格分为45分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评审基准价/投标报价）×45（四舍五入保留两位小数）。

	2
	业绩
	6
	供应商自2023年1月1日以来承担过同类的项目（种鸭/鹅项目、公鸭/鹅项目）业绩。每提供一个得2分，最高得6分。
注：须提供合同复印件及对应发票复印件并加盖公章，业绩时间以合同签订日期为准。若合同无法体现服务内容须提供相关证明材料。

	3
	技术参数
	24
	评标委员会根据“第三章采购需求”中技术参数要求，技术参数全部满足招标文件的得满分24分，打★号的货物名称中所有指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标文件处理；其他未标注★号的每有一项负偏离扣0.5分，满分24分扣完为止。投标单位须如实详细填写“技术部分偏离表”，并逐条列明响应情况，未逐条说明或未明确标注参数内容，视为负偏离扣分。

	4
	整体设计与施工组织综合方案

	9
	评委根据投标文件对招标文件中“整体设计与施工组织综合方案要求”的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“整体设计与施工组织综合方案要求”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“整体设计与施工组织综合方案要求”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得4分。
（3）投标文件符合“整体设计与施工组织综合方案要求” 中全部条款要求，且笼具排布及系统匹配、施工工艺、进度管控三项核心内容均优于招标文件条款要求的，本项得9分。

	5
	售后质保与培训服务方案
	10
	评委根据投标文件对招标文件中“售后质保与培训服务方案要求”的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“售后质保与培训服务方案要求”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“售后质保与培训服务方案要求”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得5分。
（3）投标文件符合“售后质保与培训服务方案要求”中全部条款要求，且故障响应、维保计划、操作培训、售后服务四项核心内容均优于招标文件条款要求的，本项得10分。

	6
	增值服务
	6
	增值服务：
1.质保期在招标文件要求基础上每增加1年得1分，本项最高3分；
2.赠送实物（设备等），赠送实物价值每达到1万元得1分，本项最高3分。
投标文件中须提供相关证明材料，未提供证明材料的不得分，格式自拟。
注：投标人承诺的上述增值服务，如中标，承诺内容须纳入合同条款。


注：
1.以上所涉及的相关证明材料、合同等，须在投标文件中提供复印件并加盖投标人公章作为投标文件的组成部分。投标人须保证提供资料的真实性，如提供虚假材料的，招标人有权取消其中标资格。
2.以上评分标准中评分的每一条，各投标单位均应提供相关的资料并作出相应的对比供评分评判。
3.投标文件中如出现前后不一致时，评标委员会有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，该项不得分。
4.投标人承诺所提供的商务、技术、业绩资料全部真实，如有伪造，视作投标人自动放弃投标及中标资格，并视作投标人自愿接受相关处罚。
5.报价超过预算金额的，不得进入评标程序。
6.投标人应根据国家政策调整规律进行报价，充分考虑服务期内的市场因素和成本变化状况的风险。
7.本办法未尽事宜，由评标委员会依据有关法规研究解决。


[bookmark: _Toc14625]第五章  合同条款及格式
注：本合同样本仅供参考，具体内容由招标人和中标单位协商确定。
甲方（采购人）：
乙方（中标人）：
甲乙双方根据江苏农牧科技职业学院实训基地升级改造项目（水禽性能测定中心水禽养殖笼具采购）项目公开招标的结果及招标文件的要求，经协商一致，订立本合同。
一、采购内容
	项目
	配置要求
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌/型号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	



二、合同金额
1.本合同金额为（大写）：人民币____________元（____________元）。
2.本合同价款应包括但不限于乙方完成本合同项下全部义务、责任及技术支持、缺陷修补、质保期内的维护、税费等费用。甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物或服务的有关技术资料。
2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
乙方保证所交付的货物和服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
乙方在收到中标通知书后合同签订前，须将合同总价款10%的履约保证金，以保函、电汇、转账、支票、汇票、保证保险等非现金形式足额缴至甲方指定账户。待合同价款全部结清后，该履约保证金予以无息退还。
七、转包或分包
1.本合同范围内的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、交货期、交货地点
1.交货期：合同签订后45个日历天完成供货、安装调试、交付工作。
2.交货地点：江苏省泰州市苏红路68号（江苏农牧科技职业学院红旗大道校区）。
九、合同款支付
付款方式：货到清点无误后支付合同总价款的80%，设备安装、调试并经甲方验收合格后（验收由双方共同验收并出具验收报告）付清余款。
发票要求：甲方支付每笔款项前，乙方须先行提供符合财税管理规定的增值税发票。
十、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保证及售后服务
1.质保期：自项目竣工验收合格之日起12个月，提供免费维修及备件更换。
2.响应时间：故障报修后1小时内响应，24小时内到场解决。
3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
十二、调试和验收
1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到并安装调试结束后，甲方需在七个工作日内验收。
2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由甲乙双方协商解决。
十三、包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十四、违约责任
1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。非因不可抗力逾期超过约定日期3个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。
4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十五、不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为泰州市。
十七、合同生效及其他
1.合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章后生效。
2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
3.本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。


甲方：                             乙方：
地址：                             地址：
法定代表人或授权代表：             法定代表人或授权代表：
联系电话：                         联系电话：
日期：  年  月  日                  日期：  年  月  日
 

[bookmark: _Toc30462]第六章  投标文件格式
[bookmark: _Toc13296_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc217446086][bookmark: _Toc256175382][bookmark: _Toc263753600][bookmark: _Toc237145385][bookmark: _Toc297204985][bookmark: _Toc250041691][bookmark: _Toc263768864][bookmark: _Toc217446085]

投
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项目名称：
项目编号：
投标人：
日期：



投 标 函
江苏农牧科技职业学院：
我方全面研究了                       项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。
1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物。
2.一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3.我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件（如有），对招标文件及更正公告（如有）无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4.我们同意按照招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起60天。
5.我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。
6.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。
7.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人：（加盖CA电子公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
地址：
邮政编码：
联系电话：
日    期：


法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件


（法定代表人姓名）在（投标人名称）处 任（职务名称）职务，是（投标人名称） 的法定代表人。 
特此证明。 



投标人（加盖CA电子公章）：
日期：    年  月  日 


附：法定代表人身份证复印件并加盖公章（正反两面均需复印）


法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件
（法定代表人亲自参加投标的除外）

            （采购人名称）：

本授权书声明：            （投标人名称）       （法定代表人姓名、职务）授权           （被授权人的姓名）为我方就          （项目名称）项目采购活动的合法代表，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
本授权书于       年       月       日起生效，特此声明。


投标人（加盖CA电子公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：年 月 日

附：授权代表身份证复印件并加盖公章（正反两面均需复印）


参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录
声 明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。




投标人（加盖CA电子公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：年 月 日


具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：         。
主要专业技术能力有：          。


投标人（加盖CA电子公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：年 月 日




1

2

承诺书
致 ：                  （采购人名称）
    本单位           （单位名称）参加    （项目名称和项目编号）的政府采购活动，郑重承诺具备以下条件：
（一）本单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体名单。
（二）本单位法定代表人/负责人不存在同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动。
（三）不存在为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动。
   本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。同时我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

投标人（加盖CA电子公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：年 月 日


开标一览表
项目编号：
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见投标文件
	[bookmark: _1742295356] 元

	总价（大写）：
	




投标人（加盖CA电子公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：年 月 日


分项报价明细表
1.种母鸭/鹅（两用）测定舍分项报价明细表
	种母鸭/鹅（两用）测定舍

	1.棚舍尺寸（净内）：长50m*宽14.7m*檐高2.7m。

	2.笼具排列方案：2层（20位）*25组/*6列=3000个单元格（位）；存栏量（1只/位）：3000只。

	3.单笼规格：长350mm×深500mm×笼高700mm。

	1.喂料系统

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌/型号
	备注

	料塔
	容积≥4.5m³；国标热镀锌（≥275g/㎡）钣金件，具备抗台风强度配置；密封等级IP65；配置缓冲（软连接）装置。
	台
	1
	
	
	
	

	辅助料箱
	国标热镀锌（≥275g/㎡）钣金件；要求密封指数≥IP55。
	个
	1
	
	
	
	

	料塔称重系统
	信号传输模式（数字或模拟）根据控制器要求配置；可以实时显示饲料重量；传感器精度C3，系统精度≤2‰。
	台
	1
	
	
	
	

	主料线
	M63/PVC/国标380V/1.1kW减速电机。所有固定、吊装件使用国标防腐材料；所有线缆、线材、耗材使用适配的国标、阻燃材料。
	台
	1
	
	
	
	

	精准喂料系统
	1.轨道式行走布料机，框架部分使用≥275g热镀锌钣金件。
2.布料电机：380V/1.5KW减速电机，速比1/20。
3.行走电机：380V0.75/KW减速电机，速比速比1/59：。
4.定点精准饲喂装置：饲喂误差≤1.5g/堆。
5.精准下料装置：采用气动泵装置+小料斗组合下料。
6.自停机构：两端均需安装自停（触碰式）行程开关。
7.精准喂料控制器（主机）配置7吋高清液晶触摸屏。
8.控制箱：喷塑箱，一线品牌电器元件，防护等级≥IP55。
9.适配的信号线、电源线、线材。
10.电缆悬挂装置：M3mm/275g热镀锌钢丝及防腐固定材料等。
11.笼具数量共计6列，层数为2层，需要24个出料口。
	台
	1
	
	
	
	

	2.饮水系统

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌/型号
	备注

	主供水系统+水线前/后端
	1.含水表、减压阀、加药器(使用适配的大流量(2.5m3/h)自动配比比例加药器，外壳及配件要求使用耐腐蚀材料，包含适配的进出水配件)、过滤器(25目/防爆，密闭指数IP67，外壳及配件要求使用耐腐蚀材料，包含适配的进出水配件)、调压器（耐压3MPa，铰接旋钮精准度高，密闭指数IP67，外壳及配件要求使用耐腐蚀材料，包含适配的进出水配件）、球阀等。
2.配套主水管缺水报警、水线自动反冲清洗、消毒等辅助装置。
	栋
	1
	
	
	
	

	笼内饮水系统
	1.22*22*壁厚2mmPVC方水管/带加强筋，双水线。
2.种鸭专用小流量饮水器，360度侧击出水，不触碰不漏水。1个/笼。
3.不锈钢吊绳；M3mmQ235热镀锌钢丝主吊绳。
	条
	24
	
	
	
	

	3.笼具系统

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌/型号
	备注

	立柱
	热镀锌钣金件（≥275g）U型结构，要求板材厚度≥2.0mm。
	组
	150
	
	
	
	

	横向连接梁
	热镀锌钣金件（≥275g）要求板材厚度≥1.0mm，与立柱无间隙连接，≥4道弯。
	
	
	
	
	
	

	纵向连接梁
	热镀锌钣金件（≥275g要求板材厚度≥1.0mm，≥3道折弯。
	
	
	
	
	
	

	行车导轨
	热镀锌（≥275g）矩形管；30×60×2mm。
	
	
	
	
	
	

	粪带托梁
	板材厚0.8mm/U型结构/3道折弯/SUS304不锈钢。
	
	
	
	
	
	

	食槽托架
	热镀锌钣金件（≥275g）要求板材厚度≥1.5/2.0mm。
	
	
	
	
	
	

	鹅鸭互换调节件
	用于调节鹅蛋和鸭蛋漏蛋间隙。
	
	
	
	
	
	

	食槽
	PVC/小平/外沿加高；食槽内增加隔板：防止鸭只跨笼位采食。
	
	
	
	
	
	

	笼网总成
	1.顶网丝径≥2.0mm；横向隔网丝径≥2.5mm；网格做加密处置，保证不卡鸭头。
2.纵向间隔网丝径≥2.5mm；网格做加密处置，保证伸不出鸭头。
3.底网：丝径≥2.0mm；网格做加密处置。
4.笼门：丝径≥5.0/4.0mm；网格做加密处置；一处采食口；笼门防伤鸭设计，避免伤鸭；采用左右推拉式大开门，配置笼门开关固定卡。
5.全部采用镀锌铝镁Q235钢丝；要求丝径、交叉点、焊接点光滑无麻点。
	
	
	
	
	
	

	PVC挡粪板
	S型/厚度≥3.5mm，2道加强筋（高15mm），与食槽无间隙搭接。
	
	
	
	
	
	

	防漏粪装置
	PVC/L型挡粪板+尼龙卡扣（或螺丝）。
	
	
	
	
	
	

	防护管
	下层配置（≥275g），要求热镀锌管规格≤φ32×1.3mm。
	
	
	
	
	
	

	标准件
	紧固标准件：强力螺栓、防褪螺母、卡簧、卡钩等，均需采用SUS304不锈钢材质。厂家根据笼具框架配套方案，自行适配标准件的型号。
	
	
	
	
	
	

	4.清粪系统

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌/型号
	备注

	机头+机尾
	机头框架要求使用厚度≥3mm（275g）热镀锌板材；机尾框架要求使用厚度≥2mm（275g）热镀锌板材；电机功率≥1.1kW。要求配套安全防护装置（如防夹手装置）。机头配置防粪带跑偏装置【包含：螺旋驱动辊（机头）、机尾从动辊+双向张紧丝杆、侧边限位导轮】。含耗材：线材（PVC穿线管/波纹管、PE管卡、水泥钢钉或膨胀管、扎带、绝缘胶布、防水胶布等）；要求使用防腐、阻燃材料。
	套
	6
	
	
	
	

	纵向带
	要求材料为PP原生料（无再生料添加），厚度不小于1.0mm。
	条
	12
	
	
	
	

	横向清粪机
	要求采用适配螺杆式绞龙输送机（不使用带式输送机），所用材料全部用耐腐材质；含减速电机（380V/3KW）、控制箱、电源线、固定件、线材耗材等。
	台
	1
	
	
	
	

	斜向清粪机
	要求采用适配螺杆式绞龙输送机（不使用带式输送机），所用材料全部用耐腐材质；含减速电机（380V/3KW）、PE输送管、控制箱、电源线、固定件、线材耗材等。
	台
	1
	
	
	
	

	粪沟盖板
	热镀锌（≥275g）碳钢板，长14.5m*宽0.8m*厚度2.5mm。
	栋
	1
	
	
	
	

	控制系统总成
	喷塑电箱/8路输出（用于控制5路纵向+2路横斜向）；要求配备遥控器（远程）+按钮式开关，配总急停开关。
	套
	1
	
	
	
	

	纵向带电源线
	国标3*1.5RVV。
	m
	200
	
	
	
	

	横/斜向电源线
	国标3*2.5RVV。
	m
	50
	
	
	
	

	5.风机总成

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌/型号
	备注

	高负压风机
	50吋（1380*1380mm）/304不锈钢扇叶/275热镀锌镀锌板/百叶窗。要求0Pa时排风量≥36000m³/h。含耗材：线材（PVC穿线管/波纹管、PE管卡、水泥钢钉或膨胀管、扎带、绝缘胶布、防水胶布等）；要求使用防腐、阻燃材料。
	台
	8
	
	
	
	

	遮光罩
	每台风机配置一台适配的风机遮光罩。要求遮光率≥95％。
	台
	8
	
	
	
	

	电源线
	国标3*-1.0RVV。
	米
	200
	
	
	
	

	密封胶
	聚氨酯发泡胶/阻燃。
	箱
	2
	
	
	
	

	6.湿帘总成

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌/型号
	备注

	外挂降温湿帘
	PVC深水槽；7090波/150mm厚/铝合金边框/双面304不锈钢防鼠网。每间隔3米增加一根竖支撑。含耗材：密封胶（聚氨酯发泡胶）、线材（PVC穿线管/波纹管、PE管卡、水泥钢钉或膨胀管、尼龙扎带、绝缘胶布、防水胶布等）、耗材；要求使用防腐、阻燃材料。
	㎡
	45
	
	
	
	

	潜水泵
	220V/550W，含进出水配件、软连接等。
	台
	2
	
	
	
	

	电源线
	国标2*1护套。
	m
	100
	
	
	
	

	外循环
	含水帘用过滤器、固定件等配件。
	㎡
	45
	
	
	
	

	7.导风板总成

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌/型号
	备注

	导风板
	1.双面纳米膜（铁板厚度≥0.3mm，纳米膜厚度≥74um），厚度50mmEPS夹芯（耐火等级≥B2级）。
2.铝合金包边，插槽式EPDM发泡/发泡/中空密封条。
3.导风板联动拉杆为M4mm热镀锌钢丝。
4.框架为热浸锌方管，中间宽度不低于120mm。含耗材：密封胶（聚氨酯发泡胶）、线材（PVC穿线管/波纹管、PE管卡、水泥钢钉或膨胀管、尼龙扎带、绝缘胶布、防水胶布等）、耗材；要求使用防腐、阻燃材料。
	㎡
	42
	
	
	
	

	联动（手动部分）
	包含热镀锌钢丝、尼龙滑轮、紧固件、螺丝等。要求全部采用304不锈钢、尼龙、热镀锌等防腐材料；开合过程流畅无卡点；关闭后密闭性好、不漏风。
	套
	2
	
	
	
	

	电机开启联动装置
	包含电动推杆（行程≥900mm）、拓展模块、电源线（国标2.1.0RVV）、信号线（国标2*0.5RVV）及其他辅材、耗材。要求稳定性高、控制精度高、能和环控器主机联机。
	台
	2
	
	
	
	

	8.进风窗总成

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌/型号
	备注

	通风小窗
	规格：550*260mm，配导风板、防鸟网；配遮光罩（小）。含耗材：密封胶（聚氨酯发泡胶）、线材（PVC穿线管/波纹管、PE管卡、水泥钢钉或膨胀管、尼龙扎带、绝缘胶布、防水胶布等）、耗材；要求使用防腐、阻燃材料。
	套
	44
	
	
	
	

	联动（手动部分）
	包含热镀锌钢丝、尼龙滑轮、紧固件、螺丝等。要求全部采用304不锈钢、尼龙、热镀锌等防腐材料；开合过程流畅无卡点；关闭后密闭性好、不漏风。
	套
	2
	
	
	
	

	电机开启联动装置
	包含电动推杆（行程≥900mm）、拓展模块、电源线（国标2.1.0RVV）、信号线（国标2*0.5RVV）及其他辅材、耗材。要求稳定性高、控制精度高、能和环控器主机联机。
	套
	2
	
	
	
	

	9.照明系统

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌/型号
	备注

	养殖专用灯管
	DC/48V/4-5W/3000K/IP67。
	根
	126
	
	
	
	

	调光箱
	可实现0-100％手、自动线性控光。
	台
	1
	
	
	
	

	前端电源线
	国标2*1.5护套。
	m
	200
	
	
	
	

	吊装器材、线材
	M45mm塑钢线、尼龙扎带、丝杆、管卡、水泥钉等耗材。
	m
	350
	
	
	
	

	10.智能环控系统

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌/型号
	备注

	环境控制器主机+主箱+风机控制箱
	不少于20个继电器输出，10英寸液晶显示屏，页面要求：风机位置与开关状态一目了然。含物联网种鸭养殖管理系统。含终端显示器一台。
	套
	1
	
	
	
	

	
	配置4个温度传感器、1个湿度传感器、1套负压变送器。
	
	
	
	
	
	

	
	实现湿热补偿自由设置或智能算法；支持连接局域网、互联网。
	
	
	
	
	
	

	
	不少于40个通风级别，可通过手动、时控、温控等途径，自由选择风机位置和每一级别风机数量。
	
	
	
	
	
	

	
	可手、自动控制供暖、降温、通风、照明、喷雾等相关环控设备。
	
	
	
	
	
	

	
	配置避雷装置，抗6000V瞬间（雷击）电压。
	
	
	
	
	
	

	
	喷塑或304不锈钢电箱。
	
	
	
	
	
	

	11.综合布局线

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌/型号
	备注

	主电缆
	国标3*10+1RVV。
	栋
	1
	
	
	
	

	信号电缆线
	国标2*0.3双绞屏蔽。
	
	
	
	
	
	

	控制电缆线
	国标12*0.3RVV。
	
	
	
	
	
	

	接地电缆线
	国标BVR4。
	
	
	
	
	
	

	联箱电缆线
	国标3*10+1RVV。
	
	
	
	
	
	

	线材、耗材
	含密封胶（聚氨酯发泡胶）、线材（PVC穿线管/波纹管、PE管卡、水泥钢钉或膨胀管、尼龙扎带、绝缘胶布、防水胶布等）、耗材；要求使用防腐、阻燃材料。
	
	
	
	
	
	

	12.喷雾系统

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌/型号
	备注

	前端供水
	M25/PVC给水管、过滤器、管件、阀门、软连接等。
	栋
	1
	
	
	
	

	前端电源
	国标3*2.5RVV，含防水明盒、线材耗材
	栋
	1
	
	
	
	

	主机
	380V/3kW雾线主机（时控+手动），含出水配件
	台
	1
	
	
	
	

	高压雾管
	PE/DN9.52高压胶管（耐压100KG）（4列/栋）
	m
	260
	
	
	
	

	喷雾装置
	铜镀镍四通+5030喷嘴（株距3m）
	套
	68
	
	
	
	

	喷雾线配件
	铜镀镍弯头、堵头等
	栋
	1
	
	
	
	

	吊装材料
	塑钢线、扎带、丝杆、绞盘等
	栋
	1
	
	
	
	

	13.其他

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌/型号
	备注

	操作车
	电瓶功率≥400W、留充电口或充电线，4轮直驱，前后端均可进行转向操作，操作立面（台阶）3层/最高处台阶高900mm，长1200 *宽600 mm；车架总承重≥200KG，车架做防腐处理（镀锌或喷塑）
	台
	1
	
	
	
	

	14.运费及安装费

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌/型号
	备注

	运费
	运费包含备料、库管、运输、搬运、装卸等所有项目
	项
	1
	
	
	
	

	安装费
	安装费包含勘测、设计、测试、量产、安装、调试、售后等所有项目
	项
	1
	
	
	
	

	合计1（含增值税）：




2.公鸭舍测定舍分项报价明细表
	公鸭舍测定舍

	1.棚舍尺寸（净内）：长50m（含5m棚头操作间，养殖区长45m）*宽7m*檐高2.7m。

	2.笼具排列方案：2层（12个单元格）/组*25组/列*2列/栋=600个单元格。

	3.存栏量（按照1只/单元格）：600只。

	4.单笼尺寸：长500mm×深600mm×笼高700mm；单组尺寸：长1500mm×宽1200mm×高2100mm；笼架高2.1（±0.05）m。

	1.喂料系统

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌/型号
	备注

	料塔
	容积≥4.5m³；国标热镀锌（≥275g/㎡）钣金件，具备抗台风强度配置；密封等级IP65；配置缓冲（软连接）装置。
	台
	1
	
	
	
	

	辅助料箱
	国标热镀锌（≥275g/㎡）钣金件；要求密封指数≥IP55。
	个
	1
	
	
	
	

	称重系统
	信号传输模式（数字或模拟）根据控制器要求配置；可以实时显示饲料重量；传感器精度C3，系统精度≤2‰。
	台
	1
	
	
	
	

	主料线
	M63/PVC/国标380V/1.1kW减速电机。所有固定、吊装件使用国标防腐材料；所有线缆、线材、耗材使用适配的国标、阻燃材料。
	台
	1
	
	
	
	

	喂料行车
	轨道式行走布料机，材质：热镀锌钣金件（≥275g），要求板材厚度≥2.0mm。
	列
	2
	
	
	
	

	2.饮水系统

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌/型号
	备注

	主供水系统+水线前后端
	1.含水表、减压阀、加药器(使用适配的大流量(2.5m3/h)自动配比比例加药器，外壳及配件要求使用耐腐蚀材料，包含适配的进出水配件)、过滤器(25目/防爆，密闭指数IP67，外壳及配件要求使用耐腐蚀材料，包含适配的进出水配件)、调压器（耐压3MPa，铰接旋钮精准度高，密闭指数IP67，外壳及配件要求使用耐腐蚀材料，包含适配的进出水配件）、球阀等。
2.配套主水管缺水报警、水线自动反冲清洗、消毒等辅助装置。
	栋
	1
	
	
	
	

	笼内饮水系统
	1.22*22*壁厚2mmPVC方水管/带加强筋，双水线。
2.种鸭专用小流量饮水器，360度侧击出水，不触碰不漏水。1个/笼。
3.不锈钢吊绳；M3mmQ235热镀锌钢丝主吊绳。
	条
	8
	
	
	
	

	3.笼具系统

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌/型号
	备注

	立柱
	热镀锌钣金件（≥275g）U型结构，要求板材厚度≥2.0mm。
	组
	50
	
	
	
	

	横向连接梁
	热镀锌钣金件（≥275g）要求板材厚度≥1.0mm，与立柱无间隙连接，≥4道弯。
	
	
	
	
	
	

	纵向连接梁
	热镀锌钣金件（≥275g要求板材厚度≥1.0mm，≥3道折弯。
	
	
	
	
	
	

	行车导轨
	热镀锌（≥275g）矩形管；30×60×2mm。
	
	
	
	
	
	

	粪带托梁
	板材厚0.8mm/U型结构/3道折弯/SUS304不锈钢。
	
	
	
	
	
	

	食槽托架
	热镀锌钣金件（≥275g）要求板材厚度≥1.5/2.0mm。
	
	
	
	
	
	

	食槽
	PVC/小平/外沿加高；食槽内增加隔板：防止鸭只跨笼位采食。
	
	
	
	
	
	

	笼网总成
	1.顶网丝径≥2.0mm；横向隔网丝径≥2.5mm；网格做加密处置，保证不卡鸭头。
2.纵向间隔网丝径≥2.5mm；网格做加密处置，保证伸不出鸭头。
3.底网：使用PE漏粪板。
4.笼门：丝径≥5.0/4.0mm；网格做加密处置；一处采食口；笼门防伤鸭设计，避免伤鸭；采用推拉式大开门，配置笼门开关固定卡。
5.全部采用镀锌铝镁Q235钢丝；要求丝径、交叉点、焊接点光滑无麻点。
	
	
	
	
	
	

	PVC挡粪板
	S型/厚度≥3.5mm，2道加强筋（高15mm），与食槽无间隙搭接。
	
	
	
	
	
	

	防漏粪装置
	PVC/L型挡粪板+尼龙卡扣（或螺丝）。
	
	
	
	
	
	

	防护管
	下层配置（≥275g），要求热镀锌管规格≤φ32×1.3mm。
	
	
	
	
	
	

	标准件
	紧固标准件：强力螺栓、防褪螺母、卡簧、卡钩等，均需采用SUS304不锈钢材质。厂家根据笼具框架配套方案，自行适配标准件的型号。
	
	
	
	
	
	

	4.清粪系统

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌/型号
	备注

	机头+机尾
	机头框架要求使用厚度≥3mm（275g）热镀锌板材；机尾框架要求使用厚度≥2mm（275g）热镀锌板材；电机功率≥1.1kW。要求配套安全防护装置（如防夹手装置）。机头配置防粪带跑偏装置【包含：螺旋驱动辊（机头）、机尾从动辊+双向张紧丝杆、侧边限位导轮】。含耗材线材（PVC穿线管/波纹管、PE管卡、水泥钢钉或膨胀管、扎带、绝缘胶布、防水胶布等）；要求使用防腐、阻燃材料。
	套
	2
	
	
	
	

	纵向带
	要求材料为PP原生料（无再生料添加），厚度不小于1.0mm。
	条
	4
	
	
	
	

	横向清粪机
	要求采用适配螺杆式绞龙输送机（不使用带式输送机），所用材料全部用耐腐材质；含控制箱、电源线、固定件、线材耗材等。
	台
	1
	
	
	
	

	斜向清粪机
	要求采用适配螺杆式绞龙输送机（不使用带式输送机），所用材料全部用耐腐材质；含减速电机（380V/3KW）、PE输送管、控制箱、电源线、固定件、线材耗材等。
	台
	1
	
	
	
	

	粪沟盖板
	热镀锌（≥275g）碳钢板，长14.5m*宽0.8m*厚度2.5mm。
	栋
	1
	
	
	
	

	控制系统总成
	喷塑电箱/4路输出（用于控制2路纵向+2路横斜向）；要求配备遥控器（远程）+按钮式开关，配总急停开关。
	套
	1
	
	
	
	

	纵向带电源线
	国标3*1.5RVV。
	m
	50
	
	
	
	

	横/斜向电源线
	国标3*2.5RVV。
	m
	50
	
	
	
	

	5.风机总成

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌/型号
	备注

	高负压风机
	50吋/304不锈钢扇叶/275热镀锌镀锌板/百叶窗。要求0Pa时排风量≥36000m³/h。含耗材线材（PVC穿线管/波纹管、PE管卡、水泥钢钉或膨胀管、扎带、绝缘胶布、防水胶布等）；要求使用防腐、阻燃材料。
	台
	4
	
	
	
	

	遮光罩
	每台风机配置一台适配的风机遮光罩。要求遮光率≥95％。
	台
	4
	
	
	
	

	电源线
	国标3*-1.0RVV。
	米
	80
	
	
	
	

	密封胶
	聚氨酯发泡胶/阻燃。
	箱
	1
	
	
	
	

	6.湿帘总成

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌/型号
	备注

	降温湿帘
	PVC深水槽；7090波/150mm厚/铝合金边框/双面304不锈钢防鼠网。每间隔3米增加一根竖支撑。含耗材：密封胶（聚氨酯发泡胶）、线材（PVC穿线管/波纹管、PE管卡、水泥钢钉或膨胀管、尼龙扎带、绝缘胶布、防水胶布等）、耗材；要求使用防腐、阻燃材料。
	㎡
	45
	
	
	
	

	潜水泵
	220V/550W，含进出水配件、软连接等。
	台
	2
	
	
	
	

	电源线
	国标2*1护套。
	m
	100
	
	
	
	

	外循环
	含水帘用过滤器、固定件等配件。
	㎡
	2
	
	
	
	

	7.导风板总成

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌/型号
	备注

	导风板
	1.双面纳米膜（铁板厚度≥0.3mm，纳米膜厚度≥74um），厚度50mmEPS夹芯（耐火等级≥B2级）。
2.铝合金包边，插槽式EPDM发泡/发泡/中空密封条。
3.导风板联动拉杆为M4mm热镀锌钢丝。
4.框架为热浸锌方管，中间宽度不低于120mm。
含耗材：密封胶（聚氨酯发泡胶）、线材（PVC穿线管/波纹管、PE管卡、水泥钢钉或膨胀管、尼龙扎带、绝缘胶布、防水胶布等）、耗材；要求使用防腐、阻燃材料。
	㎡
	42
	
	
	
	

	联动（手动部分）
	包含热镀锌钢丝、尼龙滑轮、紧固件、螺丝等。要求全部采用304不锈钢、尼龙、热镀锌等防腐材料；开合过程流畅无卡点；关闭后密闭性好、不漏风。
	套
	42
	
	
	
	

	电机开启联动装置
	包含电动推杆（行程≥900mm）、拓展模块、电源线（国标2.1.0RVV）、信号线（国标2*0.5RVV）及其他辅材、耗材。要求稳定性高、控制精度高、能和环控器主机联机。
	台
	2
	
	
	
	

	8.进风窗总成

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌/型号
	备注

	通风小窗
	规格：550*260mm，配导风板、防鸟网；配遮光罩（小）
含耗材：密封胶（聚氨酯发泡胶）、线材（PVC穿线管/波纹管、PE管卡、水泥钢钉或膨胀管、尼龙扎带、绝缘胶布、防水胶布等）、耗材；要求使用防腐、阻燃材料。
	套
	32
	
	
	
	

	联动（手动部分）
	包含热镀锌钢丝、尼龙滑轮、紧固件、螺丝等。要求全部采用304不锈钢、尼龙、热镀锌等防腐材料；开合过程流畅无卡点；关闭后密闭性好、不漏风。
	套
	2
	
	
	
	

	电机开启联动装置
	包含电动推杆（行程≥900mm）、拓展模块、电源线（国标2.1.0RVV）、信号线（国标2*0.5RVV）及其他辅材、耗材。要求稳定性高、控制精度高、能和环控器主机联机。
	套
	2
	
	
	
	

	9.照明系统

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌/型号
	备注

	养殖专用灯管
	DC/48V/4-5W/3000K/IP67。
	根
	57
	
	
	
	

	调光箱
	可实现0-100％手、自动线性控光。
	台
	1
	
	
	
	

	前端电源线
	国标2*1.5护套。
	m
	60
	
	
	
	

	吊装器材、线材
	M45mm塑钢线、尼龙扎带、丝杆、管卡、水泥钉等耗材。
	m
	150
	
	
	
	

	10.智能环控系统

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌/型号
	备注

	环境控制器主机+主箱+风机控制箱
	不少于20个继电器输出，10英寸液晶显示屏，页面要求：风机位置与开关状态一目了然。含物联网种鸭养殖管理系统。含终端显示器一台。
	台
	1
	
	
	
	

	
	配置4个温度传感器、1个湿度传感器、1套负压变送器。
	
	
	
	
	
	

	
	实现湿热补偿自由设置或智能算法；支持连接局域网、互联网。
	
	
	
	
	
	

	
	不少于40个通风级别，可通过手动、时控、温控等途径，自由选择风机位置和每一级别风机数量。
	
	
	
	
	
	

	
	可手、自动控制供暖、降温、通风、照明、喷雾等相关环控设备。
	
	
	
	
	
	

	
	配置避雷装置，抗6000V瞬间（雷击）电压。
	
	
	
	
	
	

	
	喷塑或304不锈钢电箱。
	
	
	
	
	
	

	11.综合布局线

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌/型号
	备注

	主电缆
	国标3*6+1RVV。
	栋
	1
	
	
	
	

	信号电缆线
	国标2*0.3双绞屏蔽。
	
	
	
	
	
	

	控制电缆线
	国标8*0.3RVV。
	
	
	
	
	
	

	接地电缆线
	国标BVR4。
	
	
	
	
	
	

	联箱电缆线
	国标3*6+1RVV。
	
	
	
	
	
	

	线材、耗材
	含密封胶（聚氨酯发泡胶）、线材（PVC穿线管/波纹管、PE管卡、水泥钢钉或膨胀管、尼龙扎带、绝缘胶布、防水胶布等）、耗材；要求使用防腐、阻燃材料。
	
	
	
	
	
	

	12.喷雾系统

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌/型号
	备注

	前端供水
	M25/PVC给水管、过滤器、管件、阀门、软连接等。
	栋
	1
	
	
	
	

	前端电源
	国标3*2.5RVV，含防水明盒、线材耗材
	栋
	1
	
	
	
	

	主机
	380V/3kW雾线主机（时控+手动），含出水配件
	台
	1
	
	
	
	

	高压雾管
	PE/DN9.52高压胶管（耐压100KG）（2列/栋）
	m
	130
	
	
	
	

	喷雾装置
	铜镀镍四通+5030喷嘴（株距3m）
	套
	34
	
	
	
	

	喷雾线配件
	铜镀镍弯头、堵头等
	栋
	1
	
	
	
	

	吊装材料
	塑钢线、扎带、丝杆、绞盘等
	栋
	1
	
	
	
	

	13.其他

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌/型号
	备注

	操作车
	电瓶功率≥400W、留充电口或充电线，4轮直驱，前后端均可进行转向操作，操作立面（台阶）3层/最高处台阶高900mm，长1200 *宽600 mm；车架总承重≥200KG，车架做防腐处理（镀锌或喷塑）
	台
	1
	
	
	
	

	14.运费及安装费

	项目
	配置要求
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌/型号
	备注

	运费
	运费包含备料、库管、运输、搬运、装卸等所有项目
	项
	1
	
	
	
	

	安装费
	安装费包含勘测、设计、测试、量产、安装、调试、售后等所有项目
	项
	1
	
	
	
	

	合计2（含增值税）：

	总合计（1+2）：


注：1.所有价格用人民币表示，且为含税报价。
2.如果单价和总价不符时，以单价为准。
3.请各投标人按照上述表格形式逐项填写。
4.投标报价单价为全费用综合单价，包括但不限于人工费、材料费、安装调试、设备维护与保养、备品备件、使用培训、保险、管理费、利润、税金、税费、水电费等及合同期保修发生的全部费用，若有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整，招标人不再支付其他任何费用。



[bookmark: _Toc32173][bookmark: _Toc1623_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22143_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc26601][bookmark: _Toc22881_WPSOffice_Level1]投标人（加盖CA电子公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：年 月 日


商务偏离表
	序号
	招标文件中的商务条款
	招标文件中的要求
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	合同履行期限
	
	
	

	2
	服务地点
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	

	4
	投标货币
	
	
	

	5
	其他
	按招标文件要求
	
	


注：
若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离，在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。


投标人（加盖CA电子公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：年 月 日


技术偏离表

	序号
	采购需求
	投标响应
	有无偏离
	偏离内容及原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人须逐条列明响应情况。


投标人（加盖CA电子公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：年 月 日


中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加            （单位名称）的                 （项目名称）采购活动，提供的货物全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日　　　　　　期：

备注：
[bookmark: OLE_LINK6]1.参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目所属行业为  工业  。
2.请如实填写属于中型企业或小型企业或微型企业。
3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的招标文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称（加盖CA电子公章）：
                           日  期：




属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）


质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：            
地址：        邮编：        
联系人：       联系电话：             
授权代表：             
联系电话：             
地址：        邮编：             
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                
质疑项目的编号：            
采购人名称：               
招标文件获取日期：                 
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                
事实依据：             
法律依据：                   
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：  
签字（签章）：                   
公章：                      
日期：    




质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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