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第1章 [bookmark: _Toc24051] 投标邀请
受[如东县住房和城乡建设局]的委托，南通建仁房地产评估工程项目管理有限公司就[如东县住房和城乡建设局采购2026-2028年度如东县县城市政基础设施养护服务、应急抢修服务项目（道路、桥梁、交通设施）](JSZC-320623-NTJR-G2026-0031)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况
(如东县住房和城乡建设局采购2026-2028年度如东县县城市政基础设施养护服务、应急抢修服务项目（道路、桥梁、交通设施）) 的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年11月19日8点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320623-NTJR-G2026-0031 
2.项目名称：如东县住房和城乡建设局采购2026-2028年度如东县县城市政基础设施养护服务、应急抢修服务项目（道路、桥梁、交通设施）
3.采购方式：公开招标
4.项目类型：服务
5.项目所属行业：建筑业
6.预算金额：2605万元。
7.最高限价：最高限价为清单中各项服务全费用预算单价的90.00%（优惠率为10.00%），优惠率低于10.00%的为无效报价。
本项目采用优惠率报价方式，以清单中各项服务全费用预算单价为基础，优惠率为百分数，最多精确到小数点后两位。
(★特别提醒，因苏采云系统仅默认优惠率报价方式，供应商须统一按优惠率进行报价。优惠率是指价格下降幅度的百分比。投标单位应慎重报价，切勿报反。所报优惠率越高，则表示合同单价越低。) 
8.采购需求：详见项目需求。
9.合同履行期限：二年。
10.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目，供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。
（三）本项目的特定资格要求：
1.须具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质和有效的安全生产许可证。
2.拟派项目负责人须具备工程类中级及以上职称和市政公用工程专业二级建造师执业资格（须注册在本投标单位），同时具备安全生产考核合格证书B证，且为本单位的正式员工，须提供社保部门盖章的近三个月任意一个月单位为其缴纳的基本养老保险证明。
注：如拟派项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市[2021]40号）文件要求执行，否则不予认可。
拟派项目负责人为江苏省二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可，其他省从其规定。
三、获取招标文件
时间：自本公告发布之日起5个工作日。 
地点：江苏政府采购网 
方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。 
售价：免费 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2026年11月19日8点30分（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购一体化平台 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.项目开标活动模式：不见面远程开标模式。
2.投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查部分、合同文本等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向招标代理提出，由招标代理负责答复。对在“苏采云”系统操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。
3.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
4.开标当天投标人应及时登录“苏采云”政府采购一体化平台，并在规定时间内自行实施远程解密。投标人解密时间限定为投标文件解密指令发出后30分钟（投标人应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标人因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，相应责任由投标人自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
单位名称：如东县住房和城乡建设局
地    址：如东县  
联系方式：王岩   
联系电话：18068695667  
2.招标代理机构信息
名    称：南通建仁房地产评估工程项目管理有限公司
地　　址：如东县
联系方式：高伟  　
联系电话：18862783422
3.软件技术支持：0519-86722801
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》（以下简称《操作指南》），《操作指南》链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》，请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注如东县公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc8900][bookmark: _Toc3387][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475_ai][bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821_ai][bookmark: _Toc513029204_ai][bookmark: _Toc20823276_ai][bookmark: _Toc16938520_ai]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521_ai][bookmark: _Toc513029205_ai][bookmark: _Toc20823277_ai]2. 合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc16938522_ai][bookmark: _Toc20823278_ai][bookmark: _Toc513029206_ai]3. 适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc16938523_ai][bookmark: _Toc462564067_ai][bookmark: _Toc513029207_ai][bookmark: _Toc20823279_ai]4. 投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程的进展和最终结果如何，南通建仁房地产评估工程项目管理有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标，招标代理机构和采购人不收取标书工本费。
4.3 本项目招标代理服务费按苏招协[2022]002号收费标准的30%执行，由中标供应商支付，此费用综合考虑在投标报价内，由中标供应商在签订合同前支付给招标代理单位。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210_ai][bookmark: _Toc16938526_ai][bookmark: _Toc20823282_ai]6. 招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070_ai][bookmark: _Toc16938527_ai][bookmark: _Toc20823283_ai][bookmark: _Toc513029211_ai][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071]7. 招标文件的澄清
7.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。
7.2采购人视情组织答疑会。
[bookmark: _Toc16938528_ai][bookmark: _Toc462564071_ai][bookmark: _Toc513029212_ai][bookmark: _Toc20823284_ai]8. 招标文件的修改
8.1 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将在提交首次投标文件截止时间至少15日前，在“江苏政府采购网”上以发布书面更正公告形式通知所有获取招标文件的供应商，更正公告内容将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足15日的，代理机构将顺延提交首次投标文件截止时间。
8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286_ai][bookmark: _Toc513029214_ai][bookmark: _Toc16938530_ai][bookmark: _Toc462564073_ai]9. 投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构及采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074_ai][bookmark: _Toc16938531_ai][bookmark: _Toc513029215_ai][bookmark: _Toc20823287_ai]10. 投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。投标人按“第六章  投标文件格式”要求编写投标文件。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360_ai][bookmark: _Hlt26954838_ai][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26668975_ai][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577357_ai][bookmark: _Toc49090509_ai][bookmark: _Toc14577354_ai][bookmark: _Toc513029216_ai][bookmark: _Toc513029219_ai][bookmark: _Toc49090507_ai][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11. 证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12. 投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848]13. 技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应，如有偏离的，应逐条填列在偏离表中，并说明偏离情况。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
14. 投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc49090511_ai][bookmark: _Toc14577360_ai]15. 投标有效期
15.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16. 投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225_ai][bookmark: _Toc16938541_ai][bookmark: _Toc462564084_ai][bookmark: _Toc20823297_ai]17. 投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]投标人应当按照《操作指南》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc16938542_ai][bookmark: _Toc513029226_ai][bookmark: _Toc20823298_ai]18. 投标截止时间
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第26.1.2条规定作无效投标处理。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc16938543_ai][bookmark: _Toc20823299_ai][bookmark: _Toc513029227_ai]19. 投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228_ai][bookmark: _Toc20823300_ai][bookmark: _Toc16938544_ai]20. 投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作指南》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作指南》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230_ai][bookmark: _Toc20823302_ai][bookmark: _Toc16938546_ai]21. 开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作指南》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作指南》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作指南》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]22. 评标委员会
22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
[bookmark: _Toc20823303_ai][bookmark: _Toc16938547_ai][bookmark: _Toc513029231_ai]23. 评标过程的保密与公正
23.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。
23.4 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548_ai][bookmark: _Toc20823304_ai][bookmark: _Toc513029232_ai]24. 投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作指南》。
    24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
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25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评标委员会将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，评标委员会将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
25.8异常低价审查
25.8.1评标过程中出现下列情形之一的，评标小组应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标（响应）（1-优惠率报价）低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）（1-优惠率报价）平均值50%的，即投标（响应）（1-优惠率报价）<全部通过符合性审查供应商投标（响应）（1-优惠率报价）平均值×50%；
（2）投标（响应）（1-优惠率报价）低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）（1-优惠率报价）50%的，即投标（响应）（1-优惠率报价）<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）（1-优惠率报价）×50%；
（3）投标（响应）（1-优惠率报价）低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）（1-优惠率报价）<采购项目最高限价×45%；
（4）评标小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.8.2 评标小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商通过“苏采云”系统在30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评标小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc16938550_ai][bookmark: _Toc20823306_ai][bookmark: _Toc513029234_ai]26.无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3 投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6 未通过符合性审查的。
26.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.12供应商所投标产品不符合采购文件中所列国家强制性标准的。
26.1.13不同供应商的响应文件经系统查询Mac地址或标书制作工具客户端标识码一致的（并移送政府采购监管部门进行处理）。
26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
26.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238_ai][bookmark: _Toc16938554_ai][bookmark: _Toc20823310_ai]27.确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2 采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
27.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1 提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的。
27.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的。
27.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。
[bookmark: _Toc200451960_ai]28. 质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》（附件13）要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受无快递运单号的快递）。
采购人质疑接收人及联系方式，见本招标文件第一章。
代理机构质疑受理部门及联系方式，见本招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理：
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人及代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29. 中标通知书
29.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552]29.2 中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]30. 签订合同
30.1中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。中标人应在中标结果公告之日起五个工作日内向代理机构和采购人各提供三份纸质版投标文件（须与上传电子档内容一致）。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31. 服务（包含与服务相关的货物）的追加、减少
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc16938553_ai][bookmark: _Toc513029237_ai][bookmark: _Toc20823309_ai]31.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
32. 政府采购履约资金扶持政策
32.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网-政采贷专栏。
32.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址： www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/)。
















[bookmark: _Toc6531]第三章  合同文本
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：*****                   
项目编号：*****             
分包号：*****
甲方：（买方）*****
乙方：（卖方）*****
   依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：
一、合同内容
1.1 标的名称：如东县住房和城乡建设局采购2026-2028年度如东县县城市政基础设施养护服务、应急抢修服务项目（道路、桥梁、交通设施） 
1.2 标的质量：
1.2.1维护项目质量标准满足《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的标准。
1.2.2乙方必须保证项目质量。如因养护作业质量问题发生重大事故，乙方应承担一切责任和费用，同时扣除20%的履约保证金，且甲方有权单方解除合同。
1.2.3乙方应严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定。
1.2.4养护作业过程中养护人员的病、伤、亡事故责任及一切费用均由乙方承担。
1.2.5 养护作业过程中，乙方对安全作业负全责。
1.2.6养护单位在养护现场，必须设有明显的安全生产标牌和警示牌，安全维护措施布置合理，作业人员正确穿戴反光工作服、安全帽；现场配备施工员、安全员、管理人员，并安排专人指挥交通，做到安全文明作业。在养护现场发生的安全事故，责任及一切费用均由乙方承担。  
1.3 标的数量（规模）：
(1)日常巡查：I等养护的城市道路一日一巡，II等养护的城市道路二日一巡，III等养护的道路三日一巡；I等养护的城市桥梁一日一巡，II等养护的城市桥梁三日一巡，III等养护的城市桥梁六日一巡。养护作业单位根据巡查内容、频率配备足量的巡查设备和专职的巡查人员，所有道路、桥梁的巡查责任都必须落实到个人，同时不得随意更换、调整巡查人员，如确需调整的，应经县城市基础设施管理处批准。
(2)巡查过程中发现问题要及时做好相应记录，做到事项、位置（必要时附相关参考影像资料）、数量、日期准确无误，记录详实，巡查记录由养护作业单位项目负责人审核、签字后每三日上交县城市基础设施管理处。并建立、完善“一路一档”、“一桥一档”的巡查台账资料。
(3)巡查过程中发现的危及车辆和行人安全的问题要立即采取相关措施，并及时向养护管理部门报告。如因未发现或未及时采取相关措施而发生的事故，乙方承担一切责任和费用。
(4)在巡查中发现非法挖掘、占道、非法接道等行为，立即向城市基础设施管理处报告，经核实后，巡查单位及时向12345政府平台反映，并积极协助城管执法，督促责任单位按照相关程序办理相关手续，并恢复挖掘占用道路，做好相应台账记录。如因巡查单位未发现或未及时上报，后续跟踪不力而造成的相关损失，由巡查单位承担。
(5)乙方接到甲方派工单后，在规定时间期限内及时完成各类道路、桥梁等市政设施维护工作，保证作业安全、质量合格。
(6)乙方及时做好相关内业台账资料，内业台账资料每月1号上交城市基础设施管理处。
(7)需要签证的项目在作业完成后3日内完成工程量签证。逾期未签证的，以甲方单方核定量作为结算依据，乙方不得异议。逾期签证每发生一次，扣减当月养护费的1%；一个月内累计逾期超过3次的，当月考核直接评定为不合格。
(8)适时修订应急预案，落实值班制度，积极妥善处置突发事件，设置专项应急值班记录，记录齐全真实。接通知后30分钟内应到现场查看，提出处理意见，落实处置措施，处置完毕后立即向甲方通报相关信息。迟延到达现场的，每发生一次扣减当月养护费的2%；未及时处置造成损失扩大的，乙方承担全部赔偿责任。
(9)气象部门发布暴雨预警、台风预警等灾害性天气预警后，要及时启动应急预案，落实相关人员、物资、设备。要提前巡查，发现隐患即时处置；灾害性天气持续过程中，应随时巡查、随时处置。
(10)对于12345、信访、数字化城管平台反映的问题应在规定时间内及时处置。未在规定时限内处置的，每发生一次扣减1000元作为违约金；同一问题两次被投诉的，按双倍扣罚。
(11)承担养护作业期间的安全保卫工作：由于乙方安全措施不到位而发生事故，责任及一切费用均由乙方承担。
(12)养护作业期间须做好安全生产与文明作业管理工作，维护交通安全，如由此发生的安全或交通事故，其责任和一切费用由乙方承担。
(13) 双方约定乙方应做的其他工作：1.负责协调和处理因养护作业引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的一切费用；因民事纠纷处理不力导致甲方被投诉或卷入诉讼的，乙方应承担甲方因此支出的全部费用（包括但不限于赔偿款、诉讼费、律师费等）。2.乙方应及时清理作业中占压的城市道路、绿化带，并承担相应恢复费用。
(14) 未尽事宜，按《如东县城区市政道路（含交通设施）、桥梁养护考核细则（试行）》执行。
1.4 履行时间（期限）： 二年  
（1）沥青路面零星损坏修复处置时间为3日历天内完成；砼路面零星损坏修复处置时间为7日历天内完成；人行道、盲道损坏处置时间为5日历天内完成；掘路修复、专项修复、应急修复等需指定时间内完成的维修项目，处置时间在派工任务单上明确。
（2）因天气因素影响造成供应商无法在规定时间内完成的，供应商应及时书面上报监理单位和养护管理部门，经批准后方可延期。
（3）因其它不可抗力因素及养护管理部门原因造成作业单位无法在规定时间内完成维修的，不作处罚，但对于暴雨、台风等常见气象灾害且已由政府部门发出预警的，不视为不可抗力，乙方需提前制定应急预案。
1.5 履行地点：如东县 
1.6 履行方式：        
二、合同金额
2.1 本项目暂定合同价为人民币2605万元，维护项目结算以实际发生的工程量，按全费用预算单价*（1-优惠率%）按实结算，最多不超2605万元。对于维护项目中缺项漏项的工作内容，按工程量签证单或竣工图，由预算编制单位编制结算，按中标下浮率   下浮后进入结算，最多不超过预算金额的5%(定额套用2026年《江苏省工程计价定额》进行组价，人工工资按建函价[2026]27号文执行，工程量清单计量依据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024），材料价格参照《南通建设工程造价信息》（2026年）第7期及市场价)，最终结算价以审计为准。
合同价款中包括的风险范围：
①国家政策性调整、市场材料价格风险；
②项目实施期间，遇到甲方以外的单位、个人和其他可能出现的阻挠作业所发生的费用；
③招标文件中已明确的由乙方承担的费用。
风险费用的计算方法：视为乙方已预见上述合同价款中风险并足额把风险费用计入含有价格的项目中，在结算时一律不予计算风险费用。
甲方有权根据实际需求调整养护范围或技术要求，乙方需在7日内响应，无正当理由未在7日内响应的，视为乙方认可并同意按甲方要求执行，费用增减由甲方核定。甲方核定的费用对双方均有约束力，乙方不得以任何理由拒绝执行或拖延执行。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币 1000000 元作为本合同的履约保证金。
6.2 合同履行结束后，甲方应及时退还乙方交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：原路退还 
6.2.2履约保证金退还时间： 本合同期满或提前终止后，乙方在完全履行合同义务且未发生本合同第十一条约定的甲方有权扣除履约保证金之情形的，甲方在乙方办理完毕全部交接手续后30日内，将履约保证金全额返还给乙方。  
6.2.3 履约保证金退还条件：乙方全部履行合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金；甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。
6.2.4发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
6.2.4.1 签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。
6.2.4.2 乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及进度安排：
8.1.1 养护期内每半年支付一次，每次支付实际已完成合格工程量价款的60%；工程竣工验收合格且审计结束后，支付至审计价的100%。乙方应如实提交审计资料，若审计核减率超过5%，相应审计费用由乙方承担，并在付款时一并扣除。  
注：月综合得分将直接作为当月养护费用的核算依据。
8.1.2 甲方有权直接扣除按合同规定对乙方的扣款，包括但不限于违约金、赔偿金、审计核减款及代为委托修理费用等。
8.1.3 所有项目付款必须经总监理工程师和甲方代表及项目负责人签发付款证书后甲方才予以支付。甲方支付进度款及结算款需以乙方提供相应金额的发票为前提，乙方未提供或者提供错误的发票，甲方不承担延期付款的责任。
8.1.4 若发生甲方资金暂时不到位情况，乙方应保证后续养护作业不停工，保障农民工工资的足额发放，不发生任何讨薪事件。乙方因甲方资金临时不到位而停工的，视为乙方违约，甲方有权按合同约定追究违约责任。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
10.7 月度考核得分70分（含）以上为合格；年度考核得分为月度考核得分的平均分，得分在60分（含）以上为合格。
养护时间满一年，一年度内年度考核合格，月度考核不超过3次不合格，承包单位可提出竣工验收申请，预验收合格后20天内组织竣工验收。
10.8 养护单位按照派工单任务要求，完成养护工作后，3天内完成相应工程量签证。每月10日前必须完成上月工程量结算，并上报甲方。
10.9 当月月度考核分与当月结算养护费用挂钩。当月考核分90分（含）以上的全额支付；80分（含）-89分扣减当月完成养护维修费用的1%；70分（含）-79分扣减当月完成养护维修费用的2%；60分（含）-69分扣减当月完成养护维修费用的5%；60分以下扣减当月完成养护维修费用的10%。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值 2% 的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额 万分之0.01每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日 10000元 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期5 个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 10% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
11.5 乙方应严格执行《如东县城区市政道路（含交通设施）、桥梁养护考核细则（试行）》、《如东县城区市政道路（含交通设施）、桥梁养护考核评分表》，甲方将定期或不定期组织考核，如发现违约情况按《如东县城区市政道路（含交通设施）、桥梁养护考核细则（试行）》、《如东县城区市政道路（含交通设施）、桥梁养护考核评分表》各项规定处理。因质量问题导致月度考核扣分的，养护单位应负责返工、修理，并不予计取返工工程量。若在规定时间内，返工项目两次验收质量达不到规范要求的，当月度考核直接评定为不合格，并承担修复至达到约定质量标准的所有费用。因巡查、内业资料、安全文明作业、例会制度等问题考核扣分的，养护单位应在规定时间内整改，若未整改或整改后仍达不到要求的，则在当月度考核中双倍扣分。
乙方有以下情形之一的，甲方有权终止合同：⑴一年度内，月度考核累计超过3次得分不合格或者月度考核连续三次不合格；⑵年度考核得分不合格。终止合同后，甲方支付乙方已完成合格工程量的50%，并扣除全部履约保证金。
除上述终止合同情形外，乙方有下列情形之一的，甲方有权单方处以每次2万至10万元的违约金，并从未付工程款中直接扣除：⑴未按合同约定配备足额巡查人员和巡查设备的；⑵养护基地机械设备、应急物资未按合同约定配置到位的；⑶未按合同要求在养护基地24小时值班的；⑷未按时提交巡查记录、内业台账资料的；⑸养护作业完成后未及时清理场地造成安全隐患或市容问题的；⑹未按甲方要求配合迎接检查、考核、创建等工作的。
11.6 所有人员原则上不得更换，如因特殊原因确需人员变动，应及时书面通知甲方，将变动相关人员资料交由甲方审核，并经甲方同意方可变更，所有变更后的人员资格不得低于变更前人员资格要求。乙方关键人员（项目经理、技术负责人）未经甲方书面同意不得更换，否则按每人次5万元扣款。项目负责人连续缺勤超过5日或累计缺勤超过15日的，甲方有权要求更换项目负责人，并视为乙方违约，扣减履约保证金的5%。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续 30   天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
14.3 本合同正本一式 ****  份，具有同等法律效力。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
[bookmark: _Hlt16619369]                                          签订日期：  ***  年  *** 月***  日





















附件一：
廉政合同
甲方：如东县住房和城乡建设局                                           
乙方：                                                          
根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好廉政建设，保证设备质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲乙双方就加强合同采购的廉政建设，订立本合同。
1. 双方权利和义务
1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。
1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。
1.3 双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2. 甲方义务
2.1 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方人员的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。
2.2 甲方及其工作人员不得参加乙方人员安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方人员提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
2.3 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方人员为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4 甲方及其工作人员的配偶、子女不得从事与甲方有关的设备配套材料供应等经济活动。
2.5 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐设备配套材料供应商，不得要求乙方购买合同约定外的材料和设备。
2.6 甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。
3. 乙方义务
3.1 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.2 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。
3.3 乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
3.4 乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4. 违约责任
4.1 甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据廉政建设相关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。
4.2 乙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据廉政建设相关规定给予处分；给甲方造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予乙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。
5. 双方约定
本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。
6. 合同生效
本合同有效期自双方签署之日起至主合同履行结束之日止。
7. 合同法律效力
本合同作为                        合同的附件，与采购合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。
甲    方(公章)：　　　　　          乙    方(公章)：
法定代表人(签字或盖章)：　　　　　  法定代表人(签字或盖章)：
2026年   月   日　　　　　　　　      2026年   月   日　

附件二：
本项目人员情况一览表
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	岗位
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[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc26421][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346]第四章 采购需求
供应商在制作投标文件时应当仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:
技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，其中必须满足的实质性要求加斜体下划线；
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）、付款条件（进度和方法）、包装和运输、售后服务、保险等，其中必须满足的实质性要求加斜体下划线。
一、采购需求内容包含：
（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；
投标人须组建专业养护项目管理机构负责养护作业的顺利实施和质量保障，配置一定数量的市政养护专用机械设备。建立一套市政养护运营管理规章制度，监督项目部制定组织方案、技术方案、操作规程和突发应急预案等各项实施保证措施。采取必要防护措施，确保安全作业。严格按照《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术标准》、《如东县日常养护方案设计》和具体要求实施养护，确保达到相应道路等级养护标准。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
采用现行有效国家标准，如在项目实施过程中国家标准修改，应按照最新国家标准实施；如本采购文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本采购文件规定实施；如本采购文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如采购文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由成交供应商自行承担。
（3） 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
1.为确保养护服务质量，则必须满足以下条件：
（1）为满足本项目人员办公和设备、材料堆放，投标人中标后在如东县县城内须设有专门的养护基地，要求包括但不限于：1、距珠江路与通海路交叉口（建成区中心）的直线距离≤10km;2、办公用房建筑面积不少于300平方；3、仓库建筑面积不少于500平方（需满足考核细则中设备和物资要求）；4、机械设备停车场不少于500平方（用于停放满足招标文件中的设备）。[中标后20天内须提供房屋产权证明或有效租赁协议（租赁协议附产权证明）及办公设备相关证明]。
（2）设备要求
投标人须提供用于项目服务的主要投入设备：①灌缝机、②平板振动夯、③小型压路机、④钢轮压路机、⑤装载机、⑥发电机组、⑦沥青混凝土生产设备、⑧巡查车一辆(以上设备须为企业自有，每类设备均需要有一台)。
注：格式见附件14（本项目提供养护基地/机械设备一览表），提供自有设备提供购买发票原件扫描件。其中车辆还需提供车辆行驶证原件扫描件、机动车登记证书原件扫描件，车辆所有人须与投标单位一致。
2.安全文明措施：
（1）中标人对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。
（2）现场有明显的围护、护栏、安全施工标牌、标语、警示灯，安全警示标志必须符合国家标准；管理、施工人员必须配置安全帽、明显的安全标志等；现场有专门的保卫和值班人员，并坚持昼夜巡视；如发生安全事故，责任一概由中标人承担。
（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点（货物类项目采购清单中必须列明主要标的、强制节能产品）；
1、养护范围：详见招标文件附件《如东县城区市政道路（含交通设施）清单》和招标文件附件《如东县城区市政桥梁目录》，部分道路根据具体情况由招标人确定延伸范围，专项维修项目根据招标人统筹安排。主要包括以下四类：
（1）现有城市道路、现有城市桥梁。
（2）目前城区范围内已建成并进入质量保修期，非因施工质量因素而需要维护的市政道路（含交通设施）、桥梁项目。
（3）因工作要求，需要实施的市政养护工作。
（4）根据年度城市建设计划，预计每年约有一定规模的道路及桥梁新增项目。
2、项目内容
项目内容为养护范围内的城市道路、城市桥梁等市政设施的巡视检查、日常维护、破损修复及零星增补等工作。
具体养护工作类型详见下表《2026-2028年度如东县县城市政基础设施养护服务、应急抢修服务项目（道路、桥梁、交通设施）全费用预算单价明细表》。
	2026-2028年度如东县县城市政基础设施养护服务、应急抢修服务项目（道路、桥梁、交通设施）全费用预算单价明细表
工程名称：道路养护

	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	全费用
综合单价

	1
	040203006001
	道路综合养护
1、含沥青路面、混凝土路面、人行道、侧平石、桥梁（92座）、涵洞（51座）、挡墙的养护费用
2、养护费用按照养护条例及业主要求执行考核，含巡查人员、车辆及值班费等全部费用
3、投标单价为两年的养护费用,费用包干
	项
	578179.08

	2
	040203006002
	道路路基病害及地下空洞检测
1、地质雷达法检测，具体检测方法和范围由招标人现场确定，工程量据实结算。
2、检测过程中，若发现脱空和空洞等严重隐患，需钻孔验证，拍摄影像资料，且立即做好现场围挡、设置警示标识，并向招标人汇报。
4、对检测发现的隐患进行整理，形成病害信息卡，包括路段名称、位置、大小、埋深、雷达图像、隐患照片、周边管线等信息。
5、服务期满后，提交检测报告。包括但不限于：测线平面布置图、隐患位置、病害信息卡、成因分析和处置建议等。
6、检测实施单位必须对检测区域的道路，进行全面覆盖检测，并对检测结果负责。
	m
	5.74

	3
	040203006003
	道路路基病害及地下空洞检测
1、面波勘探，具体检测方法和范围由招标人现场确定，工程量据实结算。
2、检测过程中，若发现脱空和空洞等严重隐患，需钻孔验证，拍摄影像资料，且立即做好现场围挡、设置警示标识，并向招标人汇报。
4、对检测发现的隐患进行整理，形成病害信息卡，包括路段名称、位置、大小、埋深、雷达图像、隐患照片、周边管线等信息。
5、服务期满后，提交检测报告。包括但不限于：测线平面布置图、隐患位置、病害信息卡、成因分析和处置建议等。
6、检测实施单位必须对检测区域的道路，进行全面覆盖检测，并对检测结果负责。
	m
	34.27

	4
	040402017001
	灌缝
1、路面石油沥青灌缝
2、锯缝机锯缝
	m
	19.89

	5
	040402017002
	变形缝
1、混凝土路面伸缩缝清理
2、PG道路嵌缝胶
	m
	7.78

	6
	040203006004
	沥青混凝土
1、沥青品种:细粒式沥青混凝土AC-13
2、厚度:3cm、4cm
3、零星坑洞人工修复
	m3
	2988.06

	7
	040203006005
	沥青混凝土
1、沥青品种:中粒式沥青混凝土AC-20
2、厚度:按实际
3、零星坑洞人工修复
	m3
	2926.05

	8
	040203006006
	沥青混凝土
1、沥青品种:细粒式沥青混凝土AC-13
2、厚度:按实际
3、厂拌机铺
	m3
	1683.75

	9
	040203006007
	沥青混凝土
1、沥青品种:中粒式沥青混凝土AC-20
2、厚度:按实际
3、厂拌机铺
	m3
	2400.56

	10
	040203004001
	粘层
1、材料品种:PC-3乳化沥青
2、喷油量:0.5L/m2
	m2
	2.34

	11
	040203005001
	封层
1、材料品种:PC-2乳化沥青
2、喷油量:1L/m2
3、厚度:0.6cm
	m2
	4.77

	12
	040203006008
	沥青混凝土
1、人工冷补
2、厚度:按实际
	m3
	5686.34

	13
	040202015001
	水泥稳定碎石
1、水泥含量:4.5%
2、厚度:按实际
3、厂拌机铺
	m3
	515.09

	14
	040203007001
	水泥混凝土
1、混凝土强度等级:C30商品砼
2、厚度:按实际
3、含模板、刻纹等
	m3
	654.49

	15
	040204002001
	人行道块料铺设
1、块料品种、规格:3cm厚花岗岩人行道板翻修
2、基础、垫层：材料品种、厚度:30mm1:2.5水泥砂浆
	m2
	186.86

	16
	040204002002
	人行道块料铺设
1、块料品种、规格:4cm厚花岗岩人行道板翻修
2、基础、垫层：材料品种、厚度:30mm1:2.5水泥砂浆
	m2
	207.78

	17
	040204002003
	人行道块料铺设
1、块料品种、规格:5cm厚花岗岩人行道板翻修
2、基础、垫层：材料品种、厚度:30mm1:2.5水泥砂浆
	m2
	228.70

	18
	040204002004
	人行道块料铺设
1、块料品种、规格:25*25*4.5cm混凝土预制人行道板翻修
2、基础、垫层：材料品种、厚度:25mm1:2.5水泥砂浆
	m2
	94.81

	19
	040204002005
	人行道块料铺设
1、块料品种、规格:10*20*6cm混凝土预制人行道板翻修
2、基础、垫层：材料品种、厚度:25mm1:2.5水泥砂浆
	m2
	113.59

	20
	040204004001
	安砌侧石
1、100*30*12cm石质侧石新砌
2、C15砼垫层
	m
	148.13

	21
	040204004002
	安砌平石
1、100*30*12cm石质平石新砌
2、C15砼垫层
	m
	137.02

	22
	040204004003
	安砌侧石
1、100*30*12cm石质侧石拆除修复原状
2、C15砼垫层
	m
	154.66

	23
	040204004004
	安砌平石
1、100*30*12cm石质平石拆除修复原状
2、C15砼垫层
	m
	143.56

	24
	040204004005
	安砌侧平石
1、100*30*12cm预制混凝土侧石、100*30*12cm预制混凝土平石新砌
2、C15砼垫层
	m
	136.72

	25
	040204004006
	安砌侧平石
1、100*30*12cm预制混凝土侧石更换修复
2、C15砼垫层
	m
	82.99

	26
	040204004007
	安砌侧（平、缘）石
1、100*30*12cm预制混凝土平石更换修复
2、C15砼垫层
	m
	62.05

	27
	041001004001
	铣刨路面
1、铣刨路面1～5cm
2、运距投标单位自行考虑
	m2
	7.91

	28
	041001004002
	铣刨路面
1、铣刨路面6～10cm
2、运距投标单位自行考虑
	m2
	5.59

	29
	040205017001
	警示柱
1、φ90×1200红白警示桩
2、含基础
	根
	238.34

	30
	040504001001
	砌筑井
1、检查井井盖更换维修
2、Φ700球墨铸铁重型防沉降井盖
	座
	1084.18

	31
	040504001002
	砌筑井
1、检查井井框更换维修
2、Φ700球墨铸铁重型井框
3、C30钢筋混凝土井圈，双层双向钢筋
	座
	885.94

	32
	040504001003
	砌筑井
1、更换检查井井盖
2、Φ700复合材料井盖
	座
	400.93

	33
	040504001004
	砌筑井
1、更换检查井井框
2、Φ700复合材料井框
	座
	477.26

	34
	040504001005
	砌筑井
1、更换井盖维修
2、混凝土井盖
	座
	353.25

	35
	040504001006
	砌筑井
1、更换井框
2、混凝土井框
	座
	456.12

	36
	040504001007
	井周加固（卸荷板）
1、200*200*16cm C30现浇钢筋砼板
2、双层φ12钢筋网@15cm，φ8架立钢筋@30*30cm
3、3*3m聚酯玻纤布
4、含基层开挖，钢筋，混凝土浇筑，聚酯玻纤布
	座
	1025.46

	37
	040504002001
	人工垫井盖
1、井盖垫胶皮
	座
	92.51

	38
	041001001001
	拆除路面
1、材质:沥青混凝土面层
2、废渣外运，运距投标单位自行考虑
	m3
	65.42

	39
	041001001002
	拆除路面
1、材质:混凝土路面
2、废渣外运，运距投标单位自行考虑
	m3
	72.76

	40
	041001003001
	拆除基层
1、材质:半刚性基层
2、废渣外运，运距投标单位自行考虑
	m3
	65.42

	41
	041001003002
	拆除基层
1、材质:无骨料多合土
2、废渣外运，运距投标单位自行考虑
	m3
	23.00

	42
	041001001003
	拆除路面
1、广场砖拆除
2、废渣外运，运距投标单位自行考虑
	m2
	7.51

	43
	040203007002
	水泥混凝土
1、C30混凝土回填
	m3
	647.06

	44
	040202010001
	碎石
1、石料规格:级配碎石
2、厚度:10cm
	m2
	44.36

	45
	040202001001
	石灰稳定土
1、回填4%水泥土
	m3
	96.42

	46
	040501004001
	塑料管
1、垫层、基础材质及厚度:C25混凝土包封回填另计，包封前管外壁涂胶粘剂并滚上粗砂
2、材质及规格:DN160PVC-U实壁管，环刚度不小于8KN/m2
3、连接形式:胶圈接口
	m
	66.98

	47
	040501004002
	塑料管
1、垫层、基础材质及厚度:C25混凝土包封回填另计，包封前管外壁涂胶粘剂并滚上粗砂
2、材质及规格:DN200PVC-U实壁管，环刚度不小于8KN/m2
3、连接形式:胶圈接口
	m
	105.99

	48
	040501004003
	塑料管
1、垫层、基础材质及厚度:C25混凝土包封回填另计，包封前管外壁涂胶粘剂并滚上粗砂
2、材质及规格:DN315PVC-U实壁管，环刚度不小于8KN/m2
3、连接形式:胶圈接口
	m
	149.33

	49
	040501004004
	塑料管
1、垫层、基础材质及厚度:C25混凝土包封回填另计，包封前管外壁涂胶粘剂并滚上粗砂
2、材质及规格:DN400PVC-U实壁管，环刚度不小于8KN/m2
3、连接形式:胶圈接口
	m
	168.88

	50
	040504001008
	砖砌井筒提升（提升10~50cm）
1、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU15标准砼实心砖
2、勾缝、抹面要求:20mm1:2防水水泥砂浆内外抹面
3、砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆
	座
	557.51

	51
	040504009001
	雨水口
1、雨水口更换维修
2、球墨铸铁井盖 500×350
	座
	398.18

	52
	040504009002
	雨水口
1、雨水口更换维修
2、钢纤维井盖 500×350
	座
	354.42

	53
	040504009003
	雨水口
1、雨水口500×350mm更换维修
2、混凝土
	座
	330.29

	54
	040504002002
	污水检查井的渗漏沉降维修
1、检查井下沉渗漏
2、内部粉刷堵漏王堵漏，防水砂浆1:2粉刷3遍
3、周边注浆封堵（42.5级普通硅酸盐水泥、粉煤灰和水玻璃混合液）
4、含施工临时护栏，注浆，钻孔，防水砂浆粉刷
	座
	3345.01

	55
	040504001009
	砌筑井(Φ1000雨水检查井,井深4m及以内,含模板)
1、垫层、基础材质及厚度:100mm碎石垫层，C30钢筋砼底板
2、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU15标准砼实心砖
3、勾缝、抹面要求:20mm1:2防水水泥砂浆内外抹面
4、砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆
5、、井盖、井圈材质及规格:Φ700球墨铸铁重型防沉降井盖井座
6、踏步材质、规格:包塑爬梯
7、具体要求:详见图集苏S01-2012-126
	座
	4636.94

	56
	040504001010
	砌筑井(Φ1250雨水检查井,井深4m及以内,含模板)
1、垫层、基础材质及厚度:100mm碎石垫层，250mmC30钢筋砼底板
2、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU15标准砼实心砖
3、勾缝、抹面要求:20mm1:2防水水泥砂浆内外抹面
4、砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆
5、盖板材质、规格:C30预制钢筋砼井室板
6、井盖、井圈材质及规格:Φ700球墨铸铁重型防沉降井盖井座、C30预制钢筋砼井圈
7、踏步材质、规格:包塑爬梯
8、具体要求:详见图集苏S01-2012-129
	座
	6898.86

	57
	040504001011
	砌筑井(Φ1500雨水检查井,井深4m及以内,含模板)
1、垫层、基础材质及厚度:100mm碎石垫层，250mmC30钢筋砼底板
2、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU15标准砼实心砖
3、勾缝、抹面要求:20mm1:2防水水泥砂浆内外抹面
4、砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆
5、盖板材质、规格:C30预制钢筋砼井室板
6、井盖、井圈材质及规格:Φ700球墨铸铁重型防沉降井盖井座、C30预制钢筋砼井圈
7、踏步材质、规格:包塑爬梯
8、具体要求:详见图集苏S01-2012-133
	座
	8357.96

	58
	040504001012
	砌筑井(Φ2000雨水检查井,井深4m及以内,含模板)
1、垫层、基础材质及厚度:100mm碎石垫层，250mmC30钢筋砼底板
2、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU15标准砼实心砖
3、勾缝、抹面要求:20mm1:2防水水泥砂浆内外抹面
4、砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆
5、盖板材质、规格:C30预制钢筋砼井室板
6、井盖、井圈材质及规格:Φ700球墨铸铁重型防沉降井盖井座、C30预制钢筋砼井圈
7、踏步材质、规格:包塑爬梯
8、具体要求:详见图集苏S01-2012-137
	座
	14499.11

	59
	040504002003
	混凝土井（φ1000，井深3m及以内,含模板）
1、材料:C30钢筋混凝土井身（商品砼，P6抗渗），砖砌部分厚240mm，采用M10水泥砂浆砌Mu15标准砼砖，抹面、勾缝、座浆、抹三角灰用1:2防水水泥砂浆，抹面厚20。
2、井盖座:φ700重型球墨铸铁防沉降井盖座
3、垫层、基础、井墙:10cmC15砼垫层、20cmC30钢筋砼底板（P6）
4、含钢筋、防坠网
5、详见苏S01-2012
	座
	7082.58

	60
	040504002004
	混凝土井（φ1000，井深3m以上,含模板）
1、材料:C30钢筋混凝土井身（商品砼，P6抗渗），砖砌部分厚240mm，采用M10水泥砂浆砌Mu15标准砼砖，抹面、勾缝、座浆、抹三角灰用1:2防水水泥砂浆，抹面厚20。
2、井盖座:φ700重型球墨铸铁防沉降井盖座
3、垫层、基础、井墙:10cmC15砼垫层、20cmC30钢筋砼底板（P6）
4、含钢筋、防坠网
5、详见苏S01-2012
	座
	8339.54

	61
	040504002005
	混凝土井（φ1250，井深3m及以内,含模板）
1、材料:C30钢筋混凝土井身（商品砼，P6抗渗），砖砌部分厚240mm，采用M10水泥砂浆砌Mu15标准砼砖，抹面、勾缝、座浆、抹三角灰用1:2防水水泥砂浆，抹面厚20。
2、井盖座:φ700重型球墨铸铁防沉降井盖座
3、垫层、基础、井墙:10cmC15砼垫层、25cmC30钢筋砼底板
4、含钢筋、防坠网
5、详见苏S01-2012
	座
	7892.42

	62
	040504002006
	混凝土井（φ1250，井深3m以上,含模板）
1、材料:C30钢筋混凝土井身（商品砼，P6抗渗），砖砌部分厚240mm，采用M10水泥砂浆砌Mu15标准砼砖，抹面、勾缝、座浆、抹三角灰用1:2防水水泥砂浆，抹面厚20。
2、井盖座:φ700重型球墨铸铁防沉降井盖座
3、垫层、基础、井墙:10cmC15砼垫层、25cmC30钢筋砼底板
4、含钢筋、防坠网
5、详见苏S01-2012
	座
	10607.06

	63
	040504002007
	混凝土井（φ1500，井深3m及以内,含模板）
1、材料:C30钢筋混凝土井身（商品砼，P6抗渗），砖砌部分厚240mm，采用M10水泥砂浆砌Mu15标准砼砖，抹面、勾缝、座浆、抹三角灰用1:2防水水泥砂浆，抹面厚20。
2、井盖座:φ700重型球墨铸铁防沉降井盖座
3、垫层、基础、井墙:10cmC15砼垫层、25cmC30钢筋砼底板
4、含钢筋、防坠网
5、详见苏S01-2012
	座
	10420.69

	64
	040504002008
	混凝土井（φ1500，井深3m以上,含模板）
1、材料:C30钢筋混凝土井身（商品砼，P6抗渗），砖砌部分厚240mm，采用M10水泥砂浆砌Mu15标准砼砖，抹面、勾缝、座浆、抹三角灰用1:2防水水泥砂浆，抹面厚20。
2、井盖座:φ700重型球墨铸铁防沉降井盖座
3、垫层、基础、井墙:10cmC15砼垫层、25cmC30钢筋砼底板
4、含钢筋、防坠网
5、详见苏S01-2012
	座
	13585.06

	65
	040504002009
	混凝土井（φ2000，井深3m及以内,含模板）
1、材料:C30钢筋混凝土井身（商品砼，P6抗渗），砖砌部分厚240mm，采用M10水泥砂浆砌Mu15标准砼砖，抹面、勾缝、座浆、抹三角灰用1:2防水水泥砂浆，抹面厚20。
2、井盖座:φ700重型球墨铸铁防沉降井盖座
3、垫层、基础、井墙:10cmC15砼垫层、25cmC30钢筋砼底板
4、含钢筋、防坠网
5、详见苏S01-2012
	座
	15207.16

	66
	040504002010
	混凝土井（φ2000，井深3m以外,含模板）
1、材料:C30钢筋混凝土井身（商品砼，P6抗渗），砖砌部分厚240mm，采用M10水泥砂浆砌Mu15标准砼砖，抹面、勾缝、座浆、抹三角灰用1:2防水水泥砂浆，抹面厚20。
2、井盖座:φ700重型球墨铸铁防沉降井盖座
3、垫层、基础、井墙:10cmC15砼垫层、25cmC30钢筋砼底板
4、含钢筋、防坠网
5、详见苏S01-2012
	座
	20148.68

	67
	041001009001
	拆除井
1、人工拆除原检查井
2、废渣外运，运距投标单位自行考虑
	座
	870.41

	68
	041001006001
	拆除管道
1、老旧管道拆除，管径600以内
2、废渣外运，运距投标单位自行考虑
	m
	80.66

	69
	041001001004
	拆除路面
1、材质:沥青混凝土面层
2、废渣外运，运距投标单位自行考虑
	m3
	65.42

	70
	041001001005
	拆除路面
1、材质:混凝土路面
2、废渣外运，运距投标单位自行考虑
	m3
	72.76

	71
	041001003003
	拆除基层
1、材质:半刚性基层
2、废渣外运，运距投标单位自行考虑
	m3
	65.42

	72
	041001003004
	拆除基层
1、材质:无骨料多合土
2、废渣外运，运距投标单位自行考虑
	m3
	23.00

	73
	040101002001
	挖沟槽土方
1、土壤类别:三类土
2、部位:沟槽
3、就近堆放
	m3
	6.02

	74
	040103001001
	回填方
1、绿化带等车行道以外管道沟槽回填
2、素土回填
3、原土利用
	m3
	7.90

	75
	040103001002
	回填方
1、填方材料品种:砂：碎石=3:7
	m3
	524.41

	76
	040103001003
	回填方
1、填方材料品种:中粗砂
	m3
	461.02

	77
	040103001004
	回填方
1、塑料管C25混凝土包封，含模板
2、包封前管外壁涂胶粘剂并滚上粗砂
	m3
	1078.43

	78
	040103002001
	余方弃置
1、废弃料品种:现场无法利用土方
2、废渣外运，运距投标单位自行考虑
	m3
	21.71

	79
	040502018001
	人工气囊封堵
1、气囊封堵D＞1000mm
	个
	1935.44

	80
	040502018002
	人工气囊封堵
1、气囊封堵600mm＜D≤1000mm
	个
	1612.85

	81
	040502018003
	人工气囊封堵
1、气囊封堵D≤600mm
	个
	1188.31

	82
	040502018004
	潜水泵抽水
1、8寸潜水泵抽水
2、投标单价为每点位每次抽水的费用
	台班
	461.71

	83
	040502018005
	潜水泵抽水
1、4寸潜水泵抽水
2、投标单价为每点位每次抽水的费用
	台班
	203.21

	84
	040501001001
	管道检测
1、道路排水管网
2、CCTV检测
3、具体工程量按实结算
	m
	26.13

	85
	040501001002
	管道检测
1、道路排水管网
2、声呐检测
3、具体工程量按实结算
	m
	7.68

	86
	040501012001
	顶管
1、管道材质及规格:加强钢筋混凝土顶管三级管
2、管道接口形式:企口
	m
	4611.60

	87
	040501011001
	顶管工作井
1、顶管工作井(坑)平面尺寸及深度:内径4m*6m*2m，壁厚30cm
2、垫层、基础材质及厚度:0.2m砂垫层
3、混凝土强度等级:C30
	座
	30585.66

	88
	040501011002
	顶管接收井
1、顶管工作井(坑)平面尺寸及深度:内径4m*3m*2m，壁厚30cm
2、垫层、基础材质及厚度:0.2m砂垫层
3、混凝土强度等级:C30
	座
	19999.43

	89
	040501009001
	水平定向钻进管道
1、材质及规格:dn600PE100管
2、连接形式:热熔连接
	m
	1696.60

	90
	040501005001
	碎管
1、材质及规格:500以内
	m
	2786.90

	91
	040204002006
	人行道块料铺设
1、块料品种、规格:3cm厚花岗岩人行道板翻修
2、基础、垫层：材料品种、厚度:30mm1:2.5水泥砂浆
	m2
	186.86

	92
	040204002007
	人行道块料铺设
1、块料品种、规格:4cm厚花岗岩人行道板翻修
2、基础、垫层：材料品种、厚度:30mm1:2.5水泥砂浆
	m2
	207.78

	93
	040204002008
	人行道块料铺设
1、块料品种、规格:5cm厚花岗岩人行道板翻修
2、基础、垫层：材料品种、厚度:30mm1:2.5水泥砂浆
	m2
	228.70

	94
	040204002009
	人行道块料铺设
1、块料品种、规格:25*25*4.5cm混凝土预制人行道板翻修
2、基础、垫层：材料品种、厚度:25mm1:2.5水泥砂浆
	m2
	94.81

	95
	040204002010
	人行道块料铺设
1、块料品种、规格:10*20*6cm混凝土预制人行道板翻修
2、基础、垫层：材料品种、厚度:25mm1:2.5水泥砂浆
	m2
	113.59

	96
	040204004008
	安砌侧（平、缘）石
1、100*30*12cm石质侧石新砌
2、C15砼垫层
	m
	148.13

	97
	040204004009
	安砌侧（平、缘）石
1、100*30*12cm石质平石新砌
2、C15砼垫层
	m
	137.02

	98
	040204004010
	安砌侧（平、缘）石
1、100*30*12cm石质侧石拆除更换修复
2、C15砼垫层
	m
	154.66

	99
	040204004011
	安砌侧（平、缘）石
1、100*30*12cm石质平石拆除更换修复
2、C15砼垫层
	m
	143.56

	100
	040204004012
	安砌侧（平、缘）石
1、100*30*12cm预制混凝土侧平石新砌
2、C15砼垫层
	m
	122.10

	101
	040204004013
	安砌侧（平、缘）石
1、100*30*12cm预制混凝土侧石更换修复
2、C15砼垫层
	m
	82.99

	102
	040204004014
	安砌侧（平、缘）石
1、100*30*12cm预制混凝土平石更换修复
2、C15砼垫层
	m
	62.05

	103
	040402017003
	沟道盖板
1、材质:混凝土盖板
2、规格尺寸:15cm厚
3、强度等级:C30
4、含钢筋
	m2
	238.06

	104
	040402017004
	沟道盖板
1、材质:混凝土盖板
2、规格尺寸:10cm厚
3、强度等级:C30
	m2
	200.72

	105
	040401007001
	注浆
1、孔洞注浆
2、1:1水泥砂浆
	m3
	683.65

	106
	040401007002
	注浆
1、孔洞注浆
2、1:1水泥砂浆-水玻璃双组份
	m3
	1966.07

	107
	010403005001
	石柱
1、阻车石柱，直径200mm，高500-600mm
	个
	102.59

	108
	040204001001
	吊车台班
	台班
	1243.67

	109
	040205004001
	标志板
1、类型:排水口道标志
2、材质、规格尺寸:400*600*1.5mm铝合金板
3、基础材质、尺寸:500*500*600mmC25混凝土
4、板面反光膜等级:Ⅳ类
5、标杆材质、规格尺寸:φ89*4.5热镀锌钢管2m长
	块
	769.52

	110
	040205004002
	反光膜
	m2
	153.90

	工程名称：桥梁养护

	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	全费用
综合单价

	1
	040203006001
	桥梁综合养护费
1、含检测项
2、包含桥梁伸缩缝及具体结构检测一次（包含常规检测一次）与常规检测一次费用
3、投标单价为两年的检测费用,费用包干
	项
	459326.00

	2
	040309007001
	桥梁伸缩缝
1、原有B40毛勒伸缩缝拆除和更换
	m
	1053.73

	3
	040309002001
	石质栏杆
1、石材材料栏杆更换维修
	m
	2925.49

	4
	040309001001
	金属栏杆
1、铁艺材料栏杆更换维修
	t
	26411.80

	5
	040309002002
	混凝土栏杆
1、混凝土材料栏杆更换维修
	m
	695.38

	6
	040309007002
	锥坡、墙面裂缝维修
1、锥坡、墙面裂缝维修 环氧
	m
	702.64

	7
	040309001002
	金属栏杆
1、钢栏杆防锈漆调和漆出新
2、清单量按立（平）面投影面积（包括空隙面积）计算
	m2
	211.79

	8
	040309002003
	石质及混凝土栏杆
1、石质栏杆去污、除锈、磨光、分层刷漆（二遍乳胶漆）
2、清单量按立（平）面投影面积（包括空隙面积）计算
	m2
	43.83

	9
	040303019001
	桥梁锈胀露筋修复
1、凿除破碎混凝土
2、人工除锈钢筋
3、刷涂界面剂
4、聚合物砂浆或细石混凝土修补
	m2
	285.86

	10
	040303019002
	桥梁混凝土破损修复
1、凿除破碎混凝土
2、刷涂界面剂
3、聚合物砂浆或细石混凝土修补
	m2
	280.24

	11
	040309007003
	桥梁结构性裂缝维修
1、刷涂环氧树脂或聚合物修补胶液
	m
	702.64

	工程名称：交通设施养护

	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	全费用
综合单价

	1
	040203006001
	交通设施巡查费
1、含标志牌、警示柱、标杆、护栏等巡查费用
2、养护费用按照养护条例及业主要求执行考核，含巡查人员、车辆及值班费等全部费用
3、投标单价为两年的巡查费用,费用包干
	项
	459995.57

	2
	040101001001
	挖一般土方
1、人工开挖基坑
	m3
	57.69

	3
	040303002001
	混凝土基础
1、混凝土强度等级:C30
2、不含模板
	m3
	650.01

	4
	040901001001
	现浇构件钢筋
1、钢筋规格:直径10以内
	t
	6758.04

	5
	040901001002
	现浇构件钢筋
1、钢筋规格:直径10以外
	t
	6345.59

	6
	040901009001
	预埋铁件
1、钢材种类:镀锌钢板预埋件
	t
	10837.42

	7
	040205003001
	标杆
1、立柱用热轧无缝钢管，钢材全部用Q235型钢，钢材表面热镀锌、喷塑
2、杆高8.7m，直径299*12mm
	根
	5715.95

	8
	040205003002
	标杆
1、立柱用热轧无缝钢管，钢材全部用Q235型钢，钢材表面热镀锌、喷塑
2、杆高8m，直径299*12mm
	根
	5256.83

	9
	040205003003
	标杆
1、立柱用热轧无缝钢管，钢材全部用Q235型钢，钢材表面热镀锌、喷塑
2、杆高7.3m，直径273*8mm
	根
	3675.39

	10
	040205003004
	标杆
1、立柱用热轧无缝钢管，钢材全部用Q235型钢，钢材表面热镀锌、喷塑
2、杆高6.5m，直径159*8mm
	根
	2042.93

	11
	040205003005
	标杆
1、立柱用热轧无缝钢管，钢材全部用Q235型钢，钢材表面热镀锌、喷塑
2、杆高4.5m，直径102*5mm
	根
	512.51

	12
	040205003006
	标杆
1、立柱用热轧无缝钢管，钢材全部用Q235型钢，钢材表面热镀锌、喷塑
2、杆高3.5m，直径102*5mm
	根
	410.47

	13
	040205003007
	标杆
1、立柱用热轧无缝钢管，钢材全部用Q235型钢，钢材表面热镀锌、喷塑
2、杆高3.5m，直径76*3mm
	根
	257.44

	14
	040205003008
	标杆
1、立柱用热轧无缝钢管，钢材全部用Q235型钢，钢材表面热镀锌、喷塑
2、杆高3m，直径102*4mm
	根
	359.46

	15
	040205003009
	标杆
1、立柱用热轧无缝钢管，钢材全部用Q235型钢，钢材表面热镀锌、喷塑
2、杆高2.5m，直径102*4mm
	根
	308.45

	16
	040205003010
	标杆
1、标杆横杆
2、横杆用热轧无缝钢管，钢材全部用Q235型钢，钢材表面热镀锌、喷塑
	t
	5816.13

	17
	040205003011
	标杆
1、立柱用热轧无缝钢管，钢材全部用Q235型钢，钢材表面热镀锌、喷塑
2、杆高3m，直径76*3mm
	根
	371.36

	18
	040205003012
	标杆
1、立柱用热轧无缝钢管，钢材全部用Q235型钢，钢材表面热镀锌、喷塑
2、杆高3m，直径89*3mm
	根
	381.57

	19
	040205003013
	标杆
1、立柱用热轧无缝钢管，钢材全部用Q235型钢，钢材表面热镀锌、喷塑
2、杆高3.5m，直径89*4mm
	根
	412.17

	20
	040205003014
	标杆
1、立柱用热轧无缝钢管，钢材全部用Q235型钢，钢材表面热镀锌、喷塑
2、杆高4.5m，直径89*4mm
	根
	432.58

	21
	040205003015
	标杆
1、立柱用热轧无缝钢管，钢材全部用Q235型钢，钢材表面热镀锌、喷塑
2、杆高5m，直径159*8mm
	根
	1677.32

	22
	040205003016
	标杆
1、立柱用热轧无缝钢管，钢材全部用Q235型钢，钢材表面热镀锌、喷塑
2、杆高2.5m，直径89*3mm
	根
	350.96

	23
	040205003017
	标杆
1、立柱用热轧无缝钢管，钢材全部用Q235型钢，钢材表面热镀锌、喷塑
2、杆高3m，直径89*3mm
	根
	371.36

	24
	040205004001
	标志板
1、材质、规格尺寸:5250*2750*3mm铝合金板
2、板面反光膜等级:标志板反光膜喷塑做字（3M膜）
	块
	6673.83

	25
	040205004002
	标志板
1、材质、规格尺寸:4000*2400*3mm铝合金板
2、板面反光膜等级:标志板反光膜喷塑做字（3M膜）
	块
	4913.08

	26
	040205004003
	标志板
1、材质、规格尺寸:3000*2400*3mm铝合金板
2、板面反光膜等级:标志板反光膜喷塑做字（3M膜）
	块
	4035.63

	27
	040205004004
	标志板
1、材质、规格尺寸:3500*1800*3mm铝合金板
2、板面反光膜等级:标志板反光膜喷塑做字（3M膜）
	块
	3591.79

	28
	040205004005
	标志板
1、材质、规格尺寸:4000*1800*3mm铝合金板
2、板面反光膜等级:标志板反光膜喷塑做字（3M膜）
	块
	3933.59

	29
	040205004006
	标志板
1、材质、规格尺寸:3000*1800*3mm铝合金板
2、板面反光膜等级:标志板反光膜喷塑做字（3M膜）
	块
	3045.93

	30
	040205004007
	标志板
1、材质、规格尺寸:1500*450*2mm双面铝合金板
2、板面反光膜等级:标志板反光膜喷塑做字（3M膜）
	块
	893.41

	31
	040205004008
	标志板
1、材质、规格尺寸:600*600*2mm铝合金板
2、板面反光膜等级:标志板反光膜喷塑做字
	块
	384.78

	32
	040205004009
	标志板
1、材质、规格尺寸:800*800*2mm铝合金板
2、板面反光膜等级:标志板反光膜喷塑做字（3M膜）
	块
	529.67

	33
	040205004010
	标志板
1、材质、规格尺寸:800*600*2mm铝合金板
2、板面反光膜等级:标志板反光膜喷塑做字（3M膜）
	块
	454.17

	34
	040205004011
	标志板
1、材质、规格尺寸:700*400*2mm铝合金板
2、板面反光膜等级:标志板反光膜喷塑做字（3M膜）
	块
	362.35

	35
	040205004012
	标志板
1、材质、规格尺寸:φ600*2mm铝合金板
2、板面反光膜等级:标志板反光膜喷塑做字（3M膜）
	块
	362.73

	36
	040205004013
	标志板
1、材质、规格尺寸:φ800*2mm铝合金板
2、板面反光膜等级:标志板反光膜喷塑做字（3M膜）
	块
	396.42

	37
	040205004014
	标志板
1、材质、规格尺寸:400*600*2mm铝合金板
2、板面反光膜等级:标志板反光膜喷塑做字（3M膜）
	块
	356.22

	38
	040205004015
	标志板
1、材质、规格尺寸:1420*600*2mm铝合金板
2、板面反光膜等级:标志板反光膜喷塑做字（3M膜）
	块
	613.13

	39
	040205004016
	标志板
1、材质、规格尺寸:△900*2mm铝合金板
2、板面反光膜等级:标志板反光膜喷塑做字（3M膜）
	块
	515.06

	40
	040205004017
	标志板
1、材质、规格尺寸:φ800*2mm八角铝合金板
2、板面反光膜等级:标志板反光膜喷塑做字（3M膜）
	块
	549.51

	41
	040205004018
	标志板
1、材质、规格尺寸:φ600*2mm八角铝合金板
2、板面反光膜等级:标志板反光膜喷塑做字（3M膜）
	块
	362.80

	42
	040205004019
	标志板
1、材质、规格尺寸:1200*600*2mm铝合金板
2、板面反光膜等级:标志板反光膜喷塑做字（3M膜）
	块
	541.90

	43
	040205004020
	标志板
1、材质、规格尺寸:1000*1000*2mm铝合金板
2、板面反光膜等级:标志板反光膜喷塑做字（3M膜）
	块
	584.77

	44
	040205004021
	标志板
1、材质、规格尺寸:△700*2mm铝合金板
2、板面反光膜等级:标志板反光膜喷塑做字（3M膜）
	块
	419.23

	45
	040205004022
	标志板
1、材质、规格尺寸:1000*800*2mm铝合金板
2、板面反光膜等级:标志板反光膜喷塑做字（3M膜）
	块
	554.16

	46
	040205004023
	标志板
1、材质、规格尺寸:1000*2000*2mm铝合金板
2、板面反光膜等级:标志板反光膜喷塑做字（3M膜）
	块
	995.12

	47
	040205004024
	标志板
1、材质、规格尺寸:φ1000*2mm铝合金板
2、板面反光膜等级:标志板反光膜喷塑做字（3M膜）
	块
	551.87

	48
	040205004025
	标志板
1、材质、规格尺寸:2600*900*2mm铝合金板
2、板面反光膜等级:标志板反光膜喷塑做字（3M膜）
	块
	1608.32

	49
	040205004026
	标志板
1、材质、规格尺寸:1600*600*2mm铝合金板
2、板面反光膜等级:标志板反光膜喷塑做字（3M膜）
	块
	609.27

	50
	040205004027
	标志板
1、材质、规格尺寸:800*1200*2mm铝合金板
2、板面反光膜等级:标志板反光膜喷塑做字（3M膜）
	块
	614.37

	51
	040205004028
	标志板
1、类型:拆除、清运指路标牌
2、吊车、卡车运输台班
	块
	510.19

	52
	040205004029
	张贴反光膜
1、张贴反光膜3M5
	m2
	153.05

	53
	040205004030
	清除反光膜
1、清除反光膜3M5
	m2
	28.75

	54
	040205006001
	标线
1、材料品种:黄白色热熔标线
2、工艺:表面撒玻璃微珠含量0.3~0.4kg/m2，均匀分布
3、厚度:厚度1.8±0.2mm
	m2
	50.82

	55
	040205006002
	标线
1、材料品种:道路标线
2、工艺:冷喷
	m2
	46.00

	56
	040205006003
	标线（震荡线）
1、材料品种:喷塑高强度热熔标线漆
2、工艺:标线表面撒玻璃微珠含量0.3~0.34kg/m2，均匀分布
3、厚度:5mm
4、其他技术参数:详见设计图纸
	m2
	96.35

	57
	040205006004
	标线
1、材料品种:彩色标线（不含黄白色）
2、厚度:厚度1.8±0.2mm
	m2
	55.44

	58
	040205009001
	清除标线
1、高压水冲洗标线
	m2
	57.50

	59
	040205019001
	减速垄
1、材料品种:铸钢减速带
2、规格、型号:L*350*50mm
	m
	199.54

	60
	040205019002
	减速垄
1、材料品种:黄黑橡胶减速垄，内嵌红色反光片30*50mm，内穿Φ5不锈钢圆钢
2、规格、型号:L*350*50mm
	m
	117.10

	61
	040205005001
	视线诱导器
1、类型:道路护栏反光轮廓标
	只
	47.25

	62
	040205014001
	信号灯
1、黄闪灯（含爆闪灯）
	套
	1530.43

	63
	040205018001
	警示柱
1、类型:道口标柱
2、材料品种:无缝钢管，管内满灌C20砼，外贴红白色II类反光膜
3、规格、型号:Φ76*1200mm，埋深0.4M
	根
	219.60

	64
	040205018002
	警示柱
1、类型:道口标柱
2、材料品种:无缝钢管，管内满灌C20砼，外贴红白色II类反光膜
3、规格、型号:Φ89*1200mm，埋深0.4M
	根
	209.78

	65
	040205018003
	警示柱
1、类型:道口标柱
2、材料品种:无缝钢管，管内满灌C20砼，外贴红白色II类反光膜
3、规格、型号:Φ114*1200mm，埋深0.4M
	根
	281.20

	66
	040205014002
	太阳能警示柱
1、采用铁板表面喷漆工艺  
2、内部含多颗高亮LED灯珠
	套
	2611.60

	67
	040205014003
	太阳能板
1、爆闪灯、警示柱等太阳能板（含安装）
	个
	306.12

	68
	040205012001
	隔离护栏
1、护栏安装费
	m
	24.68

	69
	040205012002
	隔离护栏
1、护栏拆除费
	m
	20.42

	70
	040205012003
	隔离护栏(不含立柱)
1、道路护栏更换增补（3080*1100）
2、立柱：80*40*2.0热镀锌静电喷涂
3、底座：400*300*150热镀锌钢板填砼
4、上横杆：65*38*1.5 中下横杆：60*40*1.5
5、竖杆：40*40*1.5 装饰管：30*30*1.0
	m
	205.09

	71
	040205012004
	隔离护栏(不含立柱)
1、道路护栏更换增补（3080*1100）
2、立柱：80*80*4.5热镀锌静电喷涂
3、底座：450*350*200热镀锌钢板填砼
4、横杆：60*40*4.0
5、外竖杆：60*30*4.0，内竖管16*16方钢S造型
6、海鸥及广玉兰装饰
	m
	388.12

	72
	040205012005
	隔离护栏(不含立柱)
1、道路护栏更换增补（3100*1200）
2、立柱：100*100*2.0热镀锌静电喷涂
3、底座：400*300*150热镀锌钢板填砼
4、上下横杆：80*40*1.5
5、竖杆：50*50*1.2
6、装饰板：3mm厚钢板
	m
	216.81

	73
	040205012006
	隔离护栏(不含立柱)
1、道路护栏更换增补（3100*1100）
2、立柱：100*100*2.0热镀锌静电喷涂
3、底座：250*320*150铸铁底座
4、上横杆：80*50*1.5，下横杆：80*35*1.5
5、竖杆：50*50*1.2
	m
	204.06

	74
	040205012007
	隔离护栏(不含立柱)
1、道路护栏更换增补（3100*800）
2、立柱：100*100*2.0热镀锌静电喷涂
3、底座：250*320*150铸铁底座
4、上横杆：80*50*1.5，下横杆：80*35*1.5
5、竖杆：50*50*1.2
	m
	153.04

	75
	040205012008
	隔离护栏(不含立柱)
1、道路护栏更换增补（3000*900）
2、立柱：6mm钢板切割与3mm厚470*340*180填砼底座整体焊接，宽160mm，高900mm，边板和封板为8mm厚钢板，贴超强工程级黄色反光膜，整体热镀锌静电喷涂
3、上下横杆：50*2.0钢管
4、竖杆：25*1.2钢管
5、上下套管：63*3.0钢管
	m
	255.09

	76
	040205012009
	隔离护栏(不含立柱)
1、道路护栏更换增补（3080*1000）
2、立柱：80*80*1.5热镀锌静电喷涂
3、底座：400*300*150热镀锌钢板填砼
4、上横杆：60*40*1.2中下横杆：60*40*1.5
5、竖杆：20*40*1.0
6、装饰板：2mm厚钢板
	m
	198.96

	77
	040205012010
	隔离护栏(不含立柱)
1、道路护栏更换增补（3080*900）
2、立柱：75*105*2.0热镀锌静电喷涂
3、底座：400*300*150热镀锌钢板填砼
4、上横杆：65*45*1.5中下横杆：65*38*1.5
5、竖杆：85*25*1.5“S”型管贴蓝色反光膜
	m
	173.45

	78
	040205012011
	隔离缓降护栏(不含立柱)
1、道路护栏更换增补（3100*1100/800）
2、立柱：100*100*2.0热镀锌静电喷涂
3、底座：400*300*150热镀锌钢板填砼
4、上横杆：80*50*1.5，下横杆：80*35*1.5
5、竖杆：50*50*1.2
	m
	244.87

	79
	040205012012
	隔离护栏立柱
1、材质：热镀锌方管  
2、规格尺寸：100*100*2.0mm
	根
	244.38

	80
	040205012013
	隔离护栏立柱
1、材质：热镀锌钢板
2、规格尺寸：6mm钢板切割与3mm厚470*340*180底座整体焊接，宽160mm，内灌C20混凝土，两面贴超强工程级黄色反光膜
	根
	503.12

	81
	040205012014
	隔离护栏立柱
1、材质：热镀锌方管  
2、规格尺寸：80*80*1.5mm
	根
	230.00

	82
	040205012015
	隔离护栏立柱
1、材质：热镀锌异型管  
2、规格尺寸：75*105*2.0mm
	根
	230.00

	83
	040205012016
	隔离护栏立柱
1、材质：热镀锌方管  
2、规格尺寸：80*80*4.5mm，带圆形装饰球
	根
	390.99

	84
	040205012017
	波形护栏二波板
1、规格参考黄山路
2、含运输、安装费
	m
	183.66

	85
	040205012018
	波形护栏立柱
1、规格：φ114*5.0*2500
2、含运输、安装费
	根
	267.57

	86
	040205012019
	波形护栏立柱
1、规格：φ140*6.0*2500
2、含运输、安装费
	根
	394.75

	87
	040205005002
	波形护栏防阻块
1、规格参考黄山路
2、含运输、安装费
	只
	40.81

	88
	040205005003
	护栏端头
1、规格参考黄山路
2、含运输、安装费
	只
	92.00

	89
	040205001001
	信号灯井盖
1、材料品种:铸铁工井盖
2、规格尺寸:550*450mm
	套
	670.46

	90
	040205001002
	沙桶
1、消防沙桶
	个
	25.51

	91
	040205014004
	人行信号灯
1、采用发光二极管（LED）为光源的信号灯，发光单元透面光尺寸为Ф300，可视距离大于 300 米
2、外壳采用压铸铝成型，黑色亚光喷塑防护
3、各项技术要求应符合《道路交通信号灯》GB14877-2011 中相关规定
	套
	1572.86

	92
	041001010001
	拆除路名牌
1、类型:拆除路名牌
	块
	30.62

	93
	040205004031
	安装路名牌
1、路名牌安装
	块
	32.65

	94
	030903004001
	紧固件
1、类型：抱箍
	个
	20.70

	95
	040205004032
	广角反光镜
1、规格尺寸：直径800
	个
	510.19

	96
	040205015001
	信号机
1、类型:HT2000A-1交通信号控制机      
2、尺寸：1500*600*400mm
	台
	35709.92

	97
	040205014005
	信号灯
1、满屏灯盘
	套
	3511.58

	98
	040205014006
	信号灯配件
1、灯驱
	个
	3449.97

	99
	040205014007
	信号灯配件
1、电源
	个
	1724.98

	100
	040205014008
	信号灯配件
1、总驱
	个
	7244.93

	101
	030408001001
	电力电缆
1、名称:供电电缆
2、规格:YJV 3×6mm2
	m
	31.72

	102
	040205016001
	管内配线
1、规格:电源线
2、型号:RVV-4*2.5mm2铜芯电缆线
	m
	17.46

	103
	040205016002
	管内配线
1、规格:电源线
2、型号:RVV-3*2.5mm2铜芯电缆线
	m
	13.65

	104
	040205016003
	管内配线
1、规格:电源线
2、型号:RVV-2*2.5mm2铜芯电缆线
	m
	9.58

	105
	040205014009
	信号灯
1、倒计时器
	套
	3052.48

	106
	040205014010
	信号灯
1、更换倒计时器芯片
	套
	1923.37

	107
	040205002001
	电缆保护管
1、材质、规格尺寸: Φ75*4.5
	m
	37.82

	108
	
	各类零星点工，必须经建设单位签证认可
	工日
	132

	109
	
	暂列金
	项
	2000000

	110
	
	暂估价
	项
	200000


编制说明：
   1、全费用单价包含但不仅限于施工所涉及的人工费、材料费、机械费、运输费、进退场费、安全文明施工措施费、其他各类措施费用、保险费以及管理费、利润、税金等一切费用在内。
   2、所有拆除均需考虑清理外运，运距自行考虑，涉及的拆除物残值抵扣请投标单位结合实际综合考虑在投标报价中。
   3、清单项目特征描述不全的，其做法必须满足施工规范及质量验收规范。
   4、暂列金，暂估价为非竞争费用，投标时该单价按预算单价考虑，费用为包干费用。
   5、具体施工路段、范围及方法必须根据建设单位制定。
（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
1.项目实施必须根据道路养护等级决定巡查频率与维护时间期限。结合《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术标准》、《如东县城市综合交通规划（2015-2030）》，根据我区道路建设等级标准、道路区域内人员车辆密集度、商业繁华及分布等实际情况，城区区道路养护分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个等级养护，具体详见招标文件附件《如东县城区市政道路（含交通设施）清单》和招标文件附件《如东县城区市政桥梁目录》。具体要求如下：
（1）巡查：I等养护的城市道路一日一巡，II等养护的城市道路二日一巡，III等养护的道路三日一巡；I等养护的城市桥梁一日一巡，II等养护的城市桥梁三日一巡，III等养护的城市桥梁六日一巡。养护作业单位根据巡查内容、频率配备足量的巡查设备和专职的巡查人员，所有道路、桥梁的巡查责任都必须落实到个人，同时不得随意更换、调整巡查人员，如确需调整的，应经县城市基础设施管理处批准。巡查记录由养护作业单位项目负责人审核、签字后每三日上交县城市基础设施管理处。
 道路日常巡查应包括下列内容：1.路面及附属设施外观完好情况，包括：①沉陷、坑槽、拥包、车辙、松散、搓板、翻浆、错台、检查井框与路面高差、剥落、啃边、缺失、破损、淤塞等损坏；②检查井盖、雨水篦完好情况；③积水情况。2.路基沉陷、变形、破损等。3.检查在道路范围内的作业对道路设施的影响。4.其它损坏及不正常现象。
桥梁日常巡查应包括下列内容：1.桥面系及附属结构的外观情况：①平整性、裂缝、坑槽、拥包、车辙、桥头跳车；②桥面泄水孔的堵塞、缺损；③人行道铺装、栏杆扶手、端柱等部位的污秽、破损、缺失、露筋、锈蚀等；④墩台、锥坡、翼墙的局部开裂、破损、塌陷等。2.上下部结构异常变化、缺陷、变形、沉降、位移，伸缩装置的阻塞、破损、连接松动、异响等情况。3.隧道洞口、洞门、衬砌、路面、排水设施、吊顶、内装饰等完好情况，有无渗水、漏水、给水情况，有无杂物、易燃易爆、有害物质等情况；4.城市道路管理条例中规定的各类违章现象。5.检查在桥梁安全保护区内的作业情况。6.桥梁限载标志、桥铭牌等完好情况。7.其它较明显的损坏及不正常现象。
 巡查过程中发现问题要及时做好相应记录，做到事项、位置（必要时附相关参考影像资料）、数量、日期准确无误，记录详实，建立“一路一档”、“一桥一档”的巡查台账资料，并且根据派工单维修内容，及时在巡查台账资料内完善相关修复信息。同时，对危及车辆和行人安全的问题要立即采取相关措施，并及时向养护管理部门报告。
认真履行社会责任，在巡查中发现非法挖掘、占道、非法接道等行为，立即向县城市基础设施管理处报告，经核实后，巡查单位及时向12345政府平台反映，并积极协助城管执法，督促责任单位按照相关程序办理相关手续，并恢复挖掘占用道路。做好相应台账记录，如因巡查单位未发现或未及时上报，后续跟踪不力而造成的相关损失，由巡查单位承担。
（2）沥青路面养护：1.凿边：①四周应用切割机切割，整齐不斜；②用铣刨机或其它机械作业，边口应整齐不斜；③四周修凿垂直不斜，凿边宽度不小于50mm，深度不小于30mm。2.铺筑：①沥青路面摊铺前应确保基底整洁、无杂物；乳化沥青喷洒均匀、计量准确（0.3-0.6kg/m2）；②面层铺筑厚度-5mm,+10mm；③细粒式沥青混凝土面层厚度不得低于30mm，粗粒式沥青混凝土面层厚度不得低于50mm，中粒式沥青混凝土面层厚度不得低于40mm；④表面粗细均匀，无毛细裂缝，碾压紧密，无明显轮迹。3.平整度：路面平整，人工摊铺不大于7mm，机械摊铺不大于5mm。4.接茬：①接茬密实，无起壳、松散；②与平石相接不得低于平石，高不得大于5mm；③新老接茬密实，平顺齐直，不得低于原路面，高不得大于5mm。5.路框差：①各类井框周边路面无沉陷；②各类井框与路面高差不得大于5mm。6.横坡度：与原路面相一致，得不有积水。
（3）水泥混凝土路面养护：四周切割整齐垂直;路面无露骨、面层刻纹整齐;平整度高差不大于3mm，新板块接边高差不大于5mm;伸缩缝顺直，深度、宽度不得小于原规定，嵌缝密实，高差不大于3mm;纵横坡度与原路面相一致，不得有积水。
（4）人行道、侧平石养护：人行道面层砌块铺筑前应确保基底平整、无杂物；铺筑时，应确保砂浆饱满、砌块底部无脱空现象；铺筑平整度满足要求，砌块间高差不得大于5mm；与井框或其它构筑物高差不大于5mm；人行道砌块间填充饱满、勾缝规范；人行道砌块无松动、碎裂、沉陷现象；砌块材料、颜色与原路面一致，不得随意使用混凝土或其它面层材料替代破损人行道；无障碍设施完善，盲道与周边道板砖等连接平顺，无松动、沉陷、跛翘、破损等，遇障碍物应绕道，人行道路口应放坡，且绕道处和放坡处应添加止步砖；侧、平石应使用预制成形的，严禁使用砖砌，安放顺直，灌浆饱满，且无明显移位、倾斜、破损、缺失、松动等。
（5）掘路修复：掘路修复的基层、面层作业工艺、材料应符合如东县日常养护方案设计中的相关规定要求，且不应低于原结构强度。
（6）桥梁及附属设施养护：桥梁栏杆应完好整洁，无破损、松动错位、丢失残缺、漏筋锈蚀和小广告；桥面铺装无明显开裂、破损、坑槽、裂缝和积水；伸缩缝功能完好，无破损、松动、堵塞和异常响声；泄水孔、排水管应完好、畅通；防撞墙砼表面无破损，桥体无小广告及污秽、桥梁清洁；声屏障、桥铭牌、限载牌等应完好、干净，安装牢固、正确。
（7）设备和物资：常规设备和应急设备按照投标文件和合同约定的数量、规格、型号等要求，停放在养护单位投标时承诺的养护基地，并能确保随时正常运行；养护基地内应储备不少于10t的冷料沥青；冬季储备不少于10t融雪盐（剂）；以上内容，可以是实物、采购合同或订单，确保能24小时内送达养护基地。同时还需在养护基地现场实物储备不少于200㎡透水砼、花岗岩、陶土砖等各种材质、规格的道板砖；储备不少于100m混凝土侧平石、30m大理石侧平石；储备铁锹20把、防汛沙包500个、铁丝10卷、应急照明设备25个、应急发电2套、雨具30套；储备锥形桶、水马、防撞桶、隔离护栏等防护围挡设备长度不少于1000m。物资和设备使用或损耗后应及时补充到位。
（8）应急事件处置：根据台风、大雾、雨雪冰冻、交通事故、塌陷等不同类型风险，制定专项应急预案、细化操作流程，定期开展实战演练；落实监控室二十四小时值班值守制度，实时观测道路、桥梁、隧道、高架的运行情况，并及时做好记录，值班人员换班时应做好交接。如遇突发事件，第一时间向主管部门和相关人员反馈，并立即采取行动。启动应急预案后，应急抢修人员必须在30分钟内至养护基地待命或到达指定地点开展应急抢修，直至应急响应结束。暴雨、台风、雨雪冰冻、大雾等灾害性天气持续期间，应急巡查人员开展不间断巡查，发现问题及时上报并组织抢修。对于12345、信访、数字化城管平台等反馈问题应在规定时间内及时处置，并将处置情况报送至主管部门。遇到重要的节假日、活动以及特别要求时，应确保相关作业人员随时在岗、及时响应。
（9）安全、文明作业：现场安全维护、交通导改等措施布置合理；作业人员正确穿戴反光工作服、安全帽；现场配备施工员、安全员、管理人员，并安排专人指挥交通；养护作业完毕，作业场地及时清理干净。
（10）内业资料要求:养护作业单位收集记录每期派工任务单、12345政府热线、数字化城管平台反馈信息，及对应维修项目记录，并按月整理成册。完善道路、桥梁资料卡，要求做到“一路一卡”、“一桥一卡”，内容包括巡查记录、派工日期、完工日期、完成工程量等信息。需要签证的项目在完工后15日内完成工程量签证。监理单位记录监理日志，应该真实、准确、全面地记录与工程进度、质量、安全相关的问题，用词要准确、严谨、规范，把所发生的问题以及解决途径、方法记录下来。并将监理日志和养护作业过程中签发的监理业务联系单等资料按月整理成册。内业台账资料每月1号上交县城市基础设施管理处。
2.服务时间：本项目总合同期限为二年。
3.服务地点：详见招标文件附件《如东县城区市政道路（含交通设施）清单》和招标文件附件《如东县城区市政桥梁目录》，部分道路根据具体情况由招标人确定延伸范围，专项维修项目根据招标人统筹安排。
（六）采购标的的验收标准、方法、时间；（收到验收申请后7个工作日内采购人组织验收）
	项目编号
	项目名称
	分值
	扣分标准
	分值
	扣减分数
	实得分数

	1
	组织实施
	8
	未按投标文件承诺配备相应人员及设备，建立组织架构的，每发现一处扣除1分；
	4
	
	

	
	
	
	紧急交办任务，未按业主要求增加人员在规定时间内完成相关工程量的，一次扣2分；
	4
	
	

	2
	机械配备
	10
	未按要求配备现场处置、日常巡查专用车辆的，扣1分；
	1
	
	

	
	
	
	因业务需要，不能确保一辆汽车由业主调度使用的，扣1分；
	1
	
	

	
	
	
	未按招投标要求，配备相关市政设施养护、维修适用机械设备的，扣3分；
	3
	
	

	
	
	
	台风、冰雪等极端天气，机械、物资配备不能满足市政抢修要求的，一次扣1分；
	5
	
	

	
	
	
	未配备相关市政设施养护机械、物资，导致抢险抢修、紧急交办任务未能在规定时间内完成甚至造成重大影响或安全事故的，该项不得分。

	3
	规章制度
	15
	建立一路一档、一站一档、一桥一档、一库一档。道路、桥梁、交通设施台账不健全的，不满足市政管理部门完成上级部门迎查需求的，按实际情况进行扣分；
	5
	
	

	
	
	
	未能建章立制、明确责任，在工作中按照制度实行的，扣1分；
	1
	
	

	
	
	
	统一着装、挂牌上岗，发现缺失一次扣1分；
	1
	
	

	
	
	
	所有人员保证24小时联系畅通，无故失联一次扣0.5分；造成较大影响的扣1分；
	1
	
	

	
	
	
	接业主指令确保15分钟内赶到现场，达不到要求一次扣0.5分；造成较大影响的扣1分；
	2
	
	

	
	
	
	施工现场未按规定要求规范设置警示标志和安全防围设施的，一次扣0.5分；
	1
	
	

	
	
	
	未能安全文明施工，对周边造成较大矛盾和纠纷的，经确认一次扣1分；
	1
	
	

	
	
	
	因野蛮施工，未经许可造成道路绿化及各类杆线损坏的，经确认一次扣1分；
	1
	
	

	
	
	
	不能及时报送当月工程量计量的，扣1分；
	1
	
	

	
	
	
	项目经理、技术负责人无故缺席月度例会的，扣1分；
	1
	
	

	4
	日常巡查
	27
	收到12345、县长信箱等平台工单，未及时整改或维修不当的，一次扣0.5分；
	7
	
	

	
	
	
	未巡查到位，存在安全隐患未采取防范措施的，一次扣1分；
	5
	
	

	
	
	
	未能及时制止未经许可的道路挖掘、占用行为，并上报业主的，一次扣1分；
	6
	
	

	
	
	
	未能及时上报日巡查报表的，一次扣0.5分；
	1
	
	

	
	
	
	日巡查报表未能及时反馈当日市政设施运行状况，有路面不平整、积水和污浊现象，人行道占用、破坏现象，检查井盖破损、缺失现象，基础设施缺失、损坏现象的，每发现一处扣1分；
	5
	
	

	
	
	
	巡查到隐患，未能及时完成整改闭环的，一次扣1分；
	3
	
	

	
	
	
	因未巡查到位、未及时上报巡查情况等主体责任造成重大影响或安全事故的，该项不得分。

	5
	市政维护
	15
	业主指令未及时响应的，一次扣1分；
	5
	
	

	
	
	
	不能在规定时间内完成指令单养护维修任务的，一项扣1分；
	5
	
	

	
	
	
	未及时维修、维修不符合规范及业主要求的，每发现一处扣0.5分；
	3
	
	

	
	
	
	未能及时报送月度市政维护计划或无特殊原因导致月度计划未完成的，扣2分；
	2
	
	

	
	
	
	因维修不及时、维修不规范等主体责任造成重大影响或安全事故的，该项不得分。

	6
	抢险抢修
	20
	遇特大暴雨、冰雪等恶劣天气及较大市政施工安全事故不能快速启动应急预案，扣2分；
	2
	
	

	
	
	
	特大暴雨、台风、冰雪等恶劣天气，未能落实值班人员24小时值班的，扣4分；
	4
	
	

	
	
	
	接业主指令，不能及时、有效组织应急抢险的，一次扣1分；
	4
	
	

	
	
	
	在应急抢险过程中出现消极、拖沓等行为的，一次扣2分；
	2
	
	

	
	
	
	工程类的抢修项目施工方案不完备、报批制度不落实的，一次扣2分；
	4
	
	

	
	
	
	安全措施不到位、抢险人员和机械配备不足的，一次扣1分；
	4
	
	

	
	
	
	因抢险抢修消极怠慢、应急防范措施不到位等原因造成重大影响或安全事故的，该项不得分。

	7
	仓库管理
	5
	不具备仓库或仓库面积达不到1000㎡的，扣2分；仓库地点必须在服务区域内；
	2
	
	

	
	
	
	仓库未能按业主要求进行布置的，扣1分；
	1
	
	

	
	
	
	值班人员值班不到位的，一次扣0.5分；
	1
	
	

	
	
	
	卫生保洁较差、杂乱无序的，扣1分；
	1
	
	

	
	
	
	因保管不到位，造成设施缺损或较大维修成本的，该项不得分。

	合 计
	100
	
	100
	
	

	8
	巡查考核
	人行道板考核
	业主与监理人员巡查发现存在人行道堆积建筑材料、重型机械设备压坏道板、个人或开发商私开路口等情况而养护单位未及时上报业主的，每一处扣除1000元。
	

	
	
	
	因巡查、维护不到位，导致接到数字化城管单、12345工单的，每一处扣除1000元。
	

	
	
	道路路面考核
	业主与监理人员巡查发现存在严重车辙印、坑塘、路面破损严重、重型车辆压坏道路、养护范围内检查井盖
缺失、损坏、被掩埋等情况而养护单位未上报业主的，每一处扣除1000元。
	

	
	
	
	因巡查、维护不到位，导致接到数字化城管单、12345工单的，每一处扣除1000元。
	

	
	
	特殊考核
	因巡查、维护不到位造成恶劣影响的，包含但不限于省市考核、社会舆情、攻坚办交办单等，视情况每一处扣除5000-50000元。
	


备注说明：1.因质量问题导致月度考核扣分的，养护单位应负责返工、修理，并不予计取返工工程量。若在规定时间内，返工项目两次验收质量达不到规范要求的，当月度考核直接评定为不合格，并承担修复至达到约定质量标准的所有费用。因巡查、内业资料、安全文明作业、例会制度等问题考核扣分的，养护单位应在规定时间内整改，若未整改或整改后仍达不到要求的，则在当月度考核中双倍扣分。
（1）月度考核得分70分（含）以上为合格；年度考核得分为月度考核得分的平均分，得分在60分（含）以上为合格。
养护时间满一年，一年度内年度考核合格，月度考核不超过3次不合格，承包单位可提出竣工验收申请，预验收合格后20天内组织竣工验收。
（2）养护单位按照派工单任务要求，完成养护工作后，3天内完成相应工程量签证。每月10日前必须完成上月工程量结算，并上报甲方。
（3）当月月度考核分与当月结算养护费用挂钩。当月考核分90分（含）以上的全额支付；80分（含）-89分扣减当月完成养护维修费用的1%；70分（含）-79分扣减当月完成养护维修费用的2%；60分（含）-69分扣减当月完成养护维修费用的5%,60分以下扣减当月完成养护维修费用的10%。
（八）采购标的的其他技术、服务等要求（增加商品包装、快递包装的相关要求）；
1.商品包装环保要求：
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
2.快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（10）快递应使用电子面单；
（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
3.绿色数据中心
4.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。
5.节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
6.绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。
7.采购的货物或者服务属信创产品目录内容内的，须遵照信创产品要求提供货物或服务。
（九）付款方式：养护期内每半年支付一次，每次支付实际已完成合格工程量价款的60%；工程竣工验收合格且审计结束后，支付至审计价的100%。乙方应如实提交审计资料，若审计核减率超过5%，相应审计费用由乙方承担，并在付款时一并扣除。  
注：月综合得分将直接作为当月养护费用的核算依据。在收到发票后10个工作日内将资金支付到中标人账户。
（十）履约保证金：
本项目中标后的履约保证金为100万元，中标人的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标人凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。
（十一）本项目（不接受）进口产品参与
（十二）安全责任
中标人在本项目施工、安装、调试等过程中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工的规定，督促施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保相关人员人身安全。中标人要使用专业人员、专业工具。本项目一切安全责任均由中标人负责，采购人不承担任何责任。




















第五章  评标方法与评标标准
一、评审方法：
采用综合评分法，由评标委员会对投标供应商资格进行审查，然后对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。投标供应商商务技术分和价格分的合计分值，为该投标供应商的评标总得分。
评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标优惠率由高到低顺序排列。得分且投标报价相同的并列,按照技术指标优劣顺序推荐。
	分包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	3
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为中标候选人。


二、政府采购政策功能落实：
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体参加投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
三、评标方法与评标标准：
本项目采用综合评分法。评委会将按下列评审因素与评审标准进行评分，总分值为100分。
3.1价格分（30分）：
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最高的优惠率为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=[（1-评标基准价）/（1-投标优惠率）]×价格权值×100
3.2商务技术分（70分）：
各供应商得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
	序号
	评分点名称
	评审标准
	分值

	1
	项目实施整体设想与计划
	实施计划能完整涵盖①道路、②桥梁、③交通及附属设施的所有养护子项，④且针对本项目车流量、周边环境等特异性因素制定了详尽的应对预案；⑤计划中工序流程编排逻辑严密，能够实现养护作业、质量巡检与应急抢修的闭环管理。
上述5个方面每一项内容得2分，每有一项内容存在缺陷或不足的该点内容不得分。本项最高得10分；照抄采购文件或未提供的不得分。
	10

	2
	养护方案
	方案系统覆盖①沥青路面（裂缝/坑槽/车辙）、②道路基层（沉陷/脱空）、③桥梁结构（裂缝/混凝土缺损/钢筋锈蚀）及④桥梁支座（老化/偏位/脱空）等全部指定病害类型；针对不同病害成因⑤（如路面车辙需区分流动性车辙与结构性车辙）制定差异化的工艺工法，明确材料配比、施工机具及验收量化指标，且与本地气候、交通荷载特点紧密结合。
上述5个方面每一项内容得2分，每有一项内容存在缺陷或不足的该点内容不得分。本项最高得10分；照抄采购文件或未提供的不得分。
	10

	3
	应急预案
	预案完整覆①盖恶劣天气（暴雨/大风/高温/大雾）、②交通事故（一般/重大/危化品泄露）、③桥梁垮塌、④道路坍塌及⑤扫雪防冻等全部指定突发场景；针对各类事件建立蓝黄橙红四级预警响应机制，明确信息报送时限、现场围蔽标准、应急资源调配路径及与交管/应急部门联动程序；特别针对桥梁垮塌、道路坍塌等重特大事故，单列专项处置流程，包含次生灾害防范及12小时内设施临时加固/保通措施，形成“处置-恢复-复盘”完整闭环。
上述5个方面每一项内容得2分，每有一项内容存在缺陷或不足的该点内容不得分。本项最高得10分；照抄采购文件或未提供的不得分。
	10

	4
	人员配备
	投标人配备以下人员：
1、拟派项目负责人具有工程类高级工程师的得2分。
2、其他项目管理人员：具备市政工程一级建造师且具备工程类中级职称有一人得1分，具备市政工程一级建造师且具备工程类高级及以上职称有一人得2分，最多得4分。具备注册一级造价师的得2分。具备注册安全工程师的得2分，具备安全员c证的有一个人的1分，最多得4分。本项最多得12分
注：人员有多个证书不重复计分，提供相关职称证书、有效期内的注册证书（证书须注册在本投标单位），否则均不得分。所有人员均为投标人本公司的正式员工，投标文件中须提供社保部门盖章的近三个月中任意一个月单位为其缴纳的基本养老保险证明。
	14

	5
	业绩证明
	2021年1月1日以来，投标人承担过市政日常养护项目（不包括绿化养护项目）业绩有一项得2分，最多得6分。
注：提供中标通知书、合同、竣工验收相关证明（三者缺一不可），时间以验收时间为准。
	6

	6
	主要投入设备要求
	采购项目需求中的8台主要设备为基本要求，在此基础上额外增加以下设备的：
1、投标人增加移动自吸式大功率应急水泵（额定流量不低于800m3/h）一台得2分，本项最多得2分；　
2、投标人增加轮式挖掘机一台得2分，本项最多得4分；
3、投标人增加防撞车一辆得2分，本项最多得2分。
4、投标人增加洒水车（带雾炮）的一辆得2分，本项最多得2分。
注1：所有加分项设备均为自有或租赁。
注2：自有设备需提供购买发票原件扫描件，且发票上的购置方必须为投标单位；其中若为车辆，还需提供车辆行驶证、机动车登记证书的原件扫描件，车辆所有人须与投标单位一致。投标人租赁设备的，需提供租赁合同以及设备购买发票原件扫描件，且租赁合同须满足招标人整个服务期的需求；其中若为车辆，还需提供车辆行驶证、机动车登记证书的原件扫描件，车辆所有人须与租赁单位一致。
	10

	7
	沥青混凝土生产及施工配套设备

	采购项目需求中的8台主要设备为基本要求，在此基础上额外增加以下设备：
1、投标人增加路面铣刨机械，规格为铣刨宽度1米及以上的，每台得1分；规格为铣刨宽度1米以内的，每台得1分；两类设备均具备的得2分，本项最高得2分。
2、沥青混凝土生产设备距养护区域80公里及以内的，得1分；距养护区域25公里及以内的，得2分（以高德地图导航至珠江路与通海路交叉口的距离为准），就高原则，最高得2分。
3、投标人增加沥青混凝土摊铺机，摊铺宽度1.5米及以上的，每台得1分；摊铺宽度1.5米以内的，每台得1分；两类设备均具备的得2分，本项最高得2分。
4、投标人增加沥青洒布车一辆得1分，本项最高得1分。
5、投标人增加胶轮压路机（20吨及以上）得1分，本项最高得1分。
6、投标人增加钢轮压路机一台得1分，本项最高得1分。；
7、投标人增加沥青路面热再生修补车一台得1分，本项最高得1分。
注1：以上加分项设备均为自有。
注2：提供购买发票原件扫描件（发票上购置方必须为投标单位）；其中车辆还需提供车辆行驶证原件扫描件、机动车登记证书原件扫描件，车辆所有人须与投标单位一致。
	10
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第六章  投标文件格式
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[bookmark: _Toc186493273]项 目 名 称：
[bookmark: _Toc186493274]项 目 编 号：
[bookmark: _Toc186493275]      投标供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
[bookmark: _Toc186493276]      日      期 ：










[bookmark: _Toc186493277]投标文件的组成

[bookmark: _Toc186493278]一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
[bookmark: _Toc186493279]二、资格审查内容
1.投标供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件3）
2.法定代表人身份证明、法定代表人的身份证扫描件（格式见附件4）
3.法定代表人授权书、被授权人身份证扫描件（如有授权，格式见附件5）
4.投标函（格式见附件6）
5.其它需要提交的资格审查证明材料。
[bookmark: _Toc186493280]三、符合性审查内容
1.技术要求响应及偏离表（格式见附件10）
2.商务要求响应及偏离表（格式见附件11）
3.实质性要求响应及偏离表，投标供应商必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求做出响应，否则做无效响应处理。
[bookmark: _Toc186493281]四、商务技术内容
1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料
2.投标供应商认为需要提交的其他材料。
[bookmark: _Toc186493282]五、价格扣除证明文件
1.中小企业声明函（格式见附件7）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件8）
3.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件9）
[bookmark: _Toc186493283]
附件1 
开标一览表
项目名称 : 
项目编号 : 
	投标人名称
	优惠率（%）
	备注

	报价单位 
	%

	



   
投标人(公章）：



注：1.本表格式见苏采云系统内表式；
2.本项目采用优惠率报价方式，以清单中各项服务全费用预算单价为基础，优惠率为百分数，最多精确到小数点后两位。
(★特别提醒，因苏采云系统仅默认优惠率报价方式，供应商须统一按优惠率进行报价。优惠率是指价格下降幅度的百分比。投标单位应慎重报价，切勿报反。所报优惠率越高，则表示合同单价越低。) 





















	
19


[bookmark: _Toc186493284]附件2                                             
投标分项报价表
无需提供






















附件3

投标供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加（项目名称），（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。



             承诺人名称（加盖CA电子公章）：

                                 日期：年月日
[bookmark: _Toc186493285]
附件4     
法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证扫描件（加盖CA电子公章）
附件5            
法人授权书

本授权书声明：（投标供应商名称）授权（被授权人的姓名）为我方就项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    被授权人身份证号码：
    被授权人联系电话（手机）：
授权单位名称（加盖CA电子公章）：                   
单位地址：
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070]日期：

注：提供被授权人身份证扫描件（加盖CA电子公章）
附件6                            
投标函
致：                  
根据贵方的（项目名称）的招标文件，正式授权下述被授权人_____(姓名)代表我方（投标供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，被授权人_____(姓名)兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标供应商。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标供应商开户行：
账          号：
日          期：_____年____月____日

[bookmark: _Toc186493286]
附件7
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于 建筑业 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于 建筑业 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

  供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：
1、如项目类型为“服务”，请按照此格式填写。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、专门面向中小微型企业采购的项目，投标供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
4、投标供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。
5、中标人的《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。投标供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

[bookmark: _Toc186493287]
附件8
残疾人福利性单位声明函（服务）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的采购文件项目编号为的项目采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1、如项目类型为“服务”，请按照此格式填写。
2、专门面向中小微型企业采购的项目，投标供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
3、非专门面向中小微型企业采购的项目，投标供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
4、中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

                          日  期：













[bookmark: _Toc186493288]


附件9
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

备注：
1、专门面向中小微型企业采购的项目，投标供应商如不提供此证明材料，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标供应商如不提供此证明材料，价格将不做相应扣除。
2、中标人为监狱和戒毒企业的，此证明材料将随中标结果同时公告，接受社会监督。投标供应商按照本办法规定提供证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。



供应商全称（加盖CA电子公章）：

                          日  期：

[bookmark: _Toc186493289][bookmark: _Toc120614284]
附件10
技术要求响应及偏离表
（由投标供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	



备注：
1. 投标供应商提交的投标文件中与招标文件第四章“采购需求”中的技术要求如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本招标文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应招标文件，由评委会认定。


供应商全称（加盖CA电子公章）：

                          日  期：

[bookmark: _Toc186493290]
附件11
商务要求响应及偏离表
（由投标供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	



备注：
1. 投标供应商提交的投标文件中与招标文件第四章“采购需求”中的商务要求如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。 
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本招标文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应招标文件，由评委会认定。



供应商全称（加盖CA电子公章）：

                          日  期：








[bookmark: _Toc186493291]

附件12      
 实质性要求响应及偏离表 
	序号
	招标文件技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、无偏离、负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	……
	
	



备注：供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）做出明确响应，未填写的内容视为完全响应本采购文件实质性要求。


供应商全称（加盖CA电子公章）：

                          日  期：











附件13
[bookmark: _Toc186493292]质疑函范本
[bookmark: _Toc186493293]一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址： 邮编：
[bookmark: _Toc186493294]二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
[bookmark: _Toc186493295]三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
[bookmark: _Toc186493296]四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

























附件14：
本项目提供养护基地/机械设备一览表
	序号
	养护基地/机械设备名称
	投标承诺数量/面积
	规格/功能
	备注

	1
	养护基地

	1.1
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	

	1.3
	
	
	
	

	2
	常规机械设备

	2.1
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	

	2.3
	
	
	
	

	2.4
	
	
	
	

	2.5
	
	
	
	

	2.6
	
	
	
	

	2.7
	
	
	
	

	2.8
	
	
	
	

	  3
	物资

	3.1
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	

	3.4
	
	
	
	

	4
	沥青混凝土生产及施工配套设备

	4.1
	
	
	
	

	4.2
	
	
	
	

	4.3
	
	
	
	

	
	......
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