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第一章投标邀请
	项目概况
具身智能机器人技术实训基地建设项目（非专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年11月18日9点00分00秒（北京时间）前上传电子投标文件。



一、项目基本情况
项目编号：	JSZC-320700-ZHDH-G2026-0016
项目名称：具身智能机器人技术实训基地建设项目（非专门面向中小企业）
分包一：机器人警察学院具身智能数据采集、场景应用实训中心（项目编号：JSZC-320700-ZHDH-G2026-0016-1）
分包二：机器人警察学院具身智能机器人认知、装调实训中心（项目编号：JSZC-320700-ZHDH-G2026-0016-2）
预算金额：总预算320万元，分包一预算为256.07万元，分包二预算为63.93万元；
最高限价：分包一最高限价为256.07万元，分包二最高限价为63.73万元，报价超过最高限价的按无效响应处理。
采购需求：具身机器人真机数据采集工作台、具身智能机器人装调实训套装等设备。
对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
合同履行期限（交货期）：签订合同后30日；
本项目（是/否√）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）上一年度的财务状况报告或银行出具的资信证明,成立不满一个年度的不需提供。（按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的可提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，格式详见招标文件）；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的可提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，格式详见招标文件）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目分包一专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六部分投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六部分投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。
注：分包二因按照连财购[2023]39号文件规定预留采购份额，无法确保充分供应、充分竞争，或者存在影响政府采购目标实现的情形。
3.本项目的特定资格要求：无。
4.本项目的其他资格要求：
（1）投标文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询。
（2）本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），中标后不允许分包或转包。
5.法律法规规定的其他条件。
三、获取招标文件
1.时间：2026年10月28日至2026年11月4日23:59止（北京时间）。
[bookmark: _GoBack]2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
2.1潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：
“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（3）“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“http://jsxcmm.com/help/gys.html”。
（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
3.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。
4.售价：免费
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标文件接收时间
投标文件接收截止时间：2026年11月18日9:00:00（北京时间）
2.开标时间与地点
开标时间：2026年11月18日9:00:00（北京时间）
开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”
开标大厅网址：http://jszfcg.jsczt.cn/
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次公开招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，必须逐条做出满足要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：连云港职业技术学院
地址：连云港市海州区花果山大道晨光路2号
联系人：冯老师
联系方式：0518-80228066
2.采购代理机构信息
名称：中和德汇工程技术有限公司
地址：连云港市朝阳东路南瀛洲路东盛世嘉缘1幢3层5号
联系方式：陈工15805130180
3.项目联系方式
项目联系人：赵老师
电话：19106280304
八、电子招投标说明
1.本项目采用电子招标投标，请供应商严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切不利后果由供应商自行承担。
2.投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！
说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。
3.电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
4.线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

中和德汇工程技术有限公司
2026年10月27日
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第二章投标人须知
一、总则
1.采购人、项目（标段）名称及编号，详见第一章“投标邀请”。
2.采购预算
2.1本项目的采购预算，详见第一章“投标邀请”。
3.资金来源
3.1“投标邀请”中所述的采购人已获得一笔政府采购资金，用于采购第六章“项目需求”所列内容。
4.采购方式
4.1本项目采用公开招标采购方式，招标、投标、开标、评标和中标结果发布全程电子化。
5.合格的投标人
5.1投标人应符合第一章“投标邀请”中规定的条件，否则投标无效。
5.2投标人不得直接或间接地与为本次采购的标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购（代理）机构或其附属机构有任何关联。
5.3银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与本项目政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
5.4符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
6.投标费用
6.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。
7.质疑
7.1质疑的提出
7.1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
7.1.2供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取招标文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、中和德汇工程技术有限公司（以下简称采购代理机构）提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该招标文件提出质疑的法定权利。
7.1.3提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。
7.1.4质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见第一章“投标邀请”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
7.1.5质疑函应当使用范本（详见连云港市政府采购交易平台-监管信息-意见反馈）。
供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）招标文件(交易文件)下载回执函；
（9）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
7.2质疑函的受理和答复
7.2.1质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。
7.2.2对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
7.2.3对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
7.2.4采购人、采购代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。
7.3质疑处理
7.3.1质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。
7.3.2质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。
7.3.3质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。
7.3.4质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。
7.3.5质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）
7.3.6质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。
7.4未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
8.投诉
8.1投诉事项依照有关法律、法规执行。
二、招标文件
9.招标文件构成
9.1要求提供的货物、招标过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件分为七章，各章的内容如下：
第一章投标邀请
第二章投标人须知
第三章政府采购合同格式
第四章投标文件格式
第五章合同专用条款表
第六章项目需求
第七章评标办法
10.招标文件的澄清或修改
10.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
10.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在江苏政府采购网上发布公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
10.3澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以在江苏政府采购网上发布公告形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。
三、投标文件的编制
11.投标文件编写注意事项
11.1投标人应当仔细阅读招标文件的所有内容，在完全了解招标的内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
11.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足原要求和条件的响应。
11.3招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件。
12.投标的语言及计量单位
12.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外），既有中文也有外文的，以中文意义为准。
12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。
13.投标报价
13.1投标报价指货物的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：
（1）投标的货物总价；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；
（3）必要的保险费用和各项税金；
（4）投标总价要求包含安装维保费用。
13.2投标人可就第六章“项目需求”中的某个分标货物内容作完整唯一报价，也可就所有分标或某几个分标货物内容分别作完整唯一报价。
14.投标货币
14.1投标应以人民币报价。
15.投标文件有效期
15.1本项目投标文件有效期为：投标文件接收截止时间结束后60天内，投标文件有效期不符合招标文件要求的，该投标人投标无效。
15.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。
16.投标保证金
本项目不收取投标保证金。
17.投标文件制作工具
17.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
18.投标文件构成
投标人编制的投标文件应包括商务文件、技术文件、评审因素所需材料和其他材料等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。
18.1投标文件格式：
填写投标人名称、投标人地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。
18.2商务文件：（政府采购政策有关材料可选提交；委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，否则投标无效；其他文件必须提交，否则投标无效）
（1）响应函：请按给定格式及要求填写。
（2）开标一览表：请按给定格式及要求填写。
（3）投标产品配置及分项报价表：请按第四章“投标文件格式”提供的“投标产品配置及分项报价表”格式及要求填写。
（4）政府采购政策：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，填报要求详见“八、政策功能”。
（5）资格审查材料：
投标单位基本信息、财务状况报告可以通过同步诚信库后挑选；税收证明、社保证明请上传依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，请按给定的格式填写；具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，如有请提供；其他资格审查材料要求，详见第一章“投标要求”“二、申请人的资格要求”。
（6）法定代表人授权委托书：请按给定格式及要求填写。
（7）商务条款偏离表：请按给定格式及要求，并根据投标人投标承诺的商务条件与“合同条款”“合同专用条款表”“项目需求”等的差异填写。
18.3技术文件：
（1）技术标：可以但不限于技术方案、产品技术资料、招标文件规定的其他文件等，格式自定。
（2）技术规格偏离表：按第四章“投标文件格式”提供的“技术规格偏离表”的格式及要求，根据投标人投标的货物与“项目需求”相关技术规格要求的差异填写。
18.4评审因素所需材料：
如有，请按招标文件要求提供。
18.5其他材料：
如有，请按招标文件要求提供。
19.生成投标文件
19.1投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖投标人公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。
19.2电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。
19.3投标文件制作工具生成内容相同、加密与未加密两个版本电子投标文件，加密版本用于提交上传，未加密版本用于特殊情况处理。
四、投标文件及样品的提交
20.投标文件的上传、修改和撤回
20.1投标人应当使用投标文件制作工具，生成加密电子投标文件一份，在规定的截止时间前上传，迟于截止时间的不予接收。
20.2投标人在上传投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的投标截止时间前。
20.3对电子投标文件的修改，投标人可以在投标截止时间前登录电子交易平台撤回文件，并上传新的投标文件，投标文件以最终完成上传的为准。
20.4投标人不得在投标截止时间后修改投标文件，也不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。
21.提交投标样品截止时间和地点
21.1采购项目需要提交样品的，投标人应当于招标文件规定的样品接收截止时间前将样品送达指定地点并登记完毕，否则不予接收。
21.2中标人提供的样品由采购人封存、保管，作为履约验收的参考。未中标人提供的样品，投标人应在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。
五、开标与评标
22.开标
22.1采购代理机构将在第一章“投标邀请”规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准备身份证件和用于生成、加密和上传电子投标文件的CA数字证书参加开标会。
线下开标的，供应商必须按规定时间递交CA数字证书，超过截止时间的采购代理机构有权拒收，视为放弃投标（响应）和放弃对开标（开启）全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。
不见面交易的，供应商必须提前登录不见面开标大厅并在投标文件递交截止时间之前完成签到，如未按时加入开标会议并完成登录、签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，供应商将无法收到解密指令、疑义回复等实时内容，视为放弃投标（响应）和放弃对开标（开启）全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。
供应商未参加开标会的，视同认可开标结果。
22.2开标程序：
（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；
（2）投标人解密投标文件；
（3）唱标及勘误：唱标时将当众宣读每份电子投标文件中“开标一览表”的各项内容以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，唱标顺序按开标系统投标人先后顺序进行；
（4）宣布评标期间的有关事项；
（5）开标会议结束。
22.3采购代理机构将做开标记录（包括投标人名称、投标总报价、分标报价、交货期等）。
22.4开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。
23.评标
23.1成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
23.2评标的方式。本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
23.3评标工作程序
（1）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
①审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
②要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
③对投标文件进行比较和评价（对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不得比较和评价投标报价）；
④确定中标候选人名单，以及根据采购人授权直接确定中标人；
⑤向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
⑥编写评标报告。
（2）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。未实质性响应招标文件的投标文件按投标无效处理。
评标委员会首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留，是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会2/3及以上成员的认定。
评标委员会决定投标文件的响应性仅基于投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。
评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
（3） 澄清有关问题。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式后提交，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
23.4启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（1）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（1）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
评委会将通过“苏采云”系统要求供应商在合理的时间内提供书面说明、证明材料。
23.6评标过程的保密
开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
24.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购有关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
25.投标人有下列情况之一的，投标无效：
（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（2）投标文件未按招标文件要求编制、签署、盖章的；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）未按招标文件要求提供电子投标文件或者电子投标文件未能解密（指投标人自身原因）且按照招标文件明确的投标文件解密失败后补救方案（仅现场开标适用）补救不成功的；
（7）投标人提交的电子投标文件、投标文件备份U盘（仅现场开标适用）均因其自身原因出现问题导致无法电子评标的；
（8）投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
26.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
27.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
28.评标原则、评标办法和特殊情况处理
28.1评标原则
评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。
28.2评标办法
详见第七章“评标办法”。
28.3现场开标特殊情况处理（采用不见面交易方式招标的本条款不适用）
因“开评标系统”自身故障，开标活动无法正常进行时，将使用投标文件备份U盘继续进行开标活动。
“开评标系统”自身故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情形，部分投标文件无法解密的，不适用本条款。
对于不同载体的投标文件，开标、评标及认定顺序为电子投标文件、投标备份U盘，前项不能读取的可按后项评审。
六、中标结果
29.中标人的确定
29.1评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。
29.2根据采购人的授权，由评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。
30.中标通知书
30.1中标人确定后，中标结果由采购代理机构公告，中标公告期限为1个工作日。
30.2在公告中标结果的同时，由采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标供应商在领取中标通知书时，需提供伍份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
30.3采购代理机构无义务向未中标投标人解释落标原因和退回投标文件。
31.签订合同
31.1中标人收到中标通知书后，应当按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人在三十日内签订合同，并送交采购代理机构见证，否则，财政部门将延期支付合同款，直至停止采购资金计划执行。采购人在采购合同签订之日起七个工作日内送一份至政府采购监督管理部门备案。
31.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，按政府采购有关法律法规执行。
32.履约保证金及质保金
32.1履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。
32.2中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
32.3履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。
32.4本项目履约保证金要求详见招标文件第五章“合同专用条款表”。
32.5采购人与中标人应按第五章“合同专用条款表”约定质保金，质保期内中标人提供的标的性能、质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后该款如数退还（不计利息）。
七、其他事项
33.解释权
33.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归采购代理机构。
34.有关事宜
34.1所有与本招标文件有关的函电和通讯地址见第一章“投标邀请”。
八、政策功能
35.对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。
36.价格给予扣除标准：
根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的享受中小企业扶持政策。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。
本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。对提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受该扶持政策）：
本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。
37.参加政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：
37.1供应商提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第四章“投标文件格式”）。
37.2供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型企业、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第四章“投标文件格式”）。
37.3供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型企业、微型企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
38.支持绿色发展
38.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
38.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
39.政府采购项目执行《财政部生态环境部工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。
40.为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。
41.采购本国产品的支持政策
41.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
41.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第四章投标文件格式”的“格式3投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
41.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
41.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
41.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
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合同编号：



采购人：
中标人：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

连云港市政府采购合同

甲方：连云港职业技术学院
乙方：（卖方）_________
见证方：中和德汇工程技术有限公司
甲、乙双方根据年月日项目（项目编号：）招标的结果，签订本合同。
一、采购标的
1.1产品/服务内容：。
1.2质保期限：。
1.3补充条款：。
二、合同金额
2.1本合同金额为（大写）：_________________元整（¥__________）人民币。
本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1本合同不收取履约保证金。
[bookmark: OLE_LINK4]七、转包或分包
7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、质保期
8.1质保期。
九、交付期、交付方式及交付地点
9.1交付期：__。
9.2交付方式：__。
9.3交付地点：。
十、合同款支付
10.1付款方式：货物安装调试完成、甲方验收合格后，乙方持全额发票、中标通知书、合同等资料至连云港职业技术学院申请付款。甲方收到中标人合规发票及完整资料后，支付合同价款的100%。乙方按合同约定承担质保责任，质保义务不因全款支付而免除。
10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
十一、税费
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。
12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。
12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。
12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
十三、验收
13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。
13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。
13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。
十四、合同内容的交付
14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。
14.2使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。
14.3乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。
14.4合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。
十五、违约责任
15.1甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
15.2甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
15.4乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。
十六、不可抗力事件处理
16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、争议解决
17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：
（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。
（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。
十八、合同生效及其它
18.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
18.3本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

甲方：乙方：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
签订日期：年月日


见证方：中和德汇工程技术有限公司
见证日期：年月日
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第四章投标文件格式

连云港市政府采购
投标文件







标段名称：

标段编号：

投标人名称：
投标人地址：
法定代表人：
委托代理人（委托代理时填写）：
日期：
[bookmark: _Toc139967215][bookmark: _Toc139966431]
格式1、响应函
响应函
致：连云港职业技术学院
根据贵方标段（项目编号：）招标文件，正式授权下述签字人全权代表参加贵方组织的采购活动，按照招标文件要求提交响应文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。
2.我方同意在本标段招标文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。
5.我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。
7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。
8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。
9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；
(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：
供应商公章：
日期：

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该供应商响应无效。

格式2、开标一览表
开标一览表
项目编号：
项目名称：
分包号：分包号
	标题
	内容

	投标报价
	

	核心产品
	






投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日


格式3、投标产品配置及分项报价表
投标产品配置及分项报价表
项目名称：x
项目编号：***
分包号：分包号

单位：元
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	采购数量
	计量单位
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为%。


填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。如供应商提供的货物制造商全部为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（见格式）；供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式）；供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。否则不享受扶持政策。
2、以上总价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。
3、请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
4、本表中事项填写不得有缺失，请如实填写，行数或事项不够，可自行增加。
5、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日
格式4、中小企业声明函
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.（货物名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（货物名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：
日期：年月日




填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与分项报价表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。
3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

格式5、残疾人福利性企业声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：
1.（货物名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；
2.（货物名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；
……
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：
日期：年月日






填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与分项报价表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。
2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。







格式6、关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：）

关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
           日期：      年   月   日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。


格式7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。
注：须附证明材料。


声明人（盖章）：
日期：  年   月   日





格式8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：  年  月  日

格式9、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

致：采购单位
本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改项目名称项目（项目编号：项目编号）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________
委托代理人（签字/签章）：________________
日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

格式10、商务条款偏离表
商务条款偏离表
请逐条对应招标文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。
	序号
	条款
	采购请求
	投标响应请求
	偏离情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	



投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：  年  月  日
说明：商务偏离条款指对本招标文件中交货时间及地点、售后服务、履约验收、资金结算等主要条款的响应。投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。



格式11、技术参数偏离表
技术参数偏离表
	序号
	技术参数要求（逐条填写）
	投标实际参数(投标人应按投标实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离
（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：   年  月   日
格式12、售后服务承诺书
售后服务承诺书
（请按“项目需求”要求内容自行填写）














投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：  年  月  日


格式13、实施方案
实施方案
（请按“项目需求”要求内容自行填写）













投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：  年  月  日

格式14、培训方案
培训方案
（请按“项目需求”要求内容自行填写）













投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：  年  月  日

格式15、售后服务方案
售后服务方案
（请按“项目需求”要求内容自行填写）













投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：  年  月  日

格式16、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：（采购单位）
我方供应商名称参加（项目名称）（项目编号：（项目编号））采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：   年   月   日


格式17、其他材料
其它材料
（投标人对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）


















投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：   年   月  日



[bookmark: _Toc13410]第五章合同专用条款表
本表是对第三章“政府采购合同格式”的补充和修改。如果两者之间有抵触，以本专用条款表为准。
分包一：
	条款号
	内容

	1
	履约保证金：本项目不收取履约保证金。

	2
	★交货期：签订合同后30天。

	3
	★质保期：整体项目提供一年免费质保。质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在合同价内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

	4
	★付款方式：货物安装调试完成、甲方验收合格后，乙方持全额发票、中标通知书、合同等资料至连云港职业技术学院申请付款。甲方收到中标人合规发票及完整资料后，支付合同价款的100%。乙方按合同约定承担质保责任，质保义务不因全款支付而免除。

	5
	违约责任：
具体违约条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时议定。


分包二：
	条款号
	内容

	1
	履约保证金：本项目不收取履约保证金。

	2
	★交货期：签订合同后30天。

	3
	★质保期：整体项目提供一年免费质保。质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在合同价内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

	4
	★付款方式：货物安装调试完成、甲方验收合格后，乙方持全额发票、中标通知书、合同等资料至连云港职业技术学院申请付款。甲方收到中标人合规发票及完整资料后，支付合同价款的100%。乙方按合同约定承担质保责任，质保义务不因全款支付而免除。

	5
	违约责任：
具体违约条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时议定。


注：招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。
[bookmark: _Toc1686][bookmark: _Toc513622230]
第六章项目需求
[bookmark: _Toc11362]分包一：
[bookmark: _Toc513622231][bookmark: _Toc139967217][bookmark: _Toc139966433]说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。
1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2、本招标文件中标注★的款项为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
	采购需求中须满足的实质性要求和条件

	序号
	实质性要求和条件

	1
	★交货期：签订合同后30天。

	2
	★质保期：整体项目提供一年免费质保。

	3
	★付款方式：货物安装调试完成、甲方验收合格后，乙方持全额发票、中标通知书、合同等资料至连云港职业技术学院申请付款。甲方收到中标人合规发票及完整资料后，支付合同价款的100%。乙方按合同约定承担质保责任，质保义务不因全款支付而免除。


一、项目概况
为满足机器人警察学院具身智能数据采集、场景应用实训中心的建设需求，支撑具身智能机器人从数据采集训练到场景化应用，实现教学实训+科研研发+警务应用验证三位一体，打通数据采集、模型训练、场景实操全流程。现需采购一批实验设备，总预算为256.07万元。
二、货物（标的）采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	中小企业划分标准所属行业

	1
	具身机器人真机数据采集工作台
	2
	套
	工业

	2
	具身智能AI训练平台
	1
	套
	工业

	3
	双工位电脑桌椅组合
	12
	套
	工业

	4
	双足人形机器人
	1
	套
	工业

	5
	具身智能机器人手臂拆装示教系统
	1
	套
	工业

	6
	六人位实训桌椅组合
	6
	套
	工业

	7
	拆装工具箱
	10
	套
	工业

	8
	展示柜
	4
	套
	工业

	9
	学生实训桌
	4
	套
	工业

	10
	四足智能机器人
	1 
	台
	工业

	11
	全尺寸人形机器人-整机（含灵巧手）
	1
	台
	工业

	12
	全尺寸人形机器人-配件-吊架系统
	1
	套
	工业

	13
	全尺寸人形机器人-配件-遥操作套件
	1
	套
	工业

	14
	轮臂式机器人
	1
	台
	工业


[bookmark: _Toc139967216][bookmark: _Toc139966432]注:中小企业声明函需对货物（标的）采购清单中所列序号及名称逐条响应。
三、货物（标的）技术参数及功能指标
	序号
	设备名称
	技术参数及功能指标

	1
	具身机器人真机数据采集工作台
	用于机器人数据采集训练，含半人形机器人、同构臂、数据采集软件，多维度数据采集、高效响应控制、拟人化动作模拟；支持同构臂遥操作方案，精准位控，实现双臂高精度协同；含数据平台一年，用于云侧数据存储、清洗、并利用大模型做数据算法训练。
一、规格参数
1.产品材质：铝合金+工程塑料；
2.产品高度：应为固定立柱式，高度≥1700mm；
3.双臂臂展：≥1600mm；
4.产品重量：≥75kg；
5.支架高度：≥1200mm；
二、传感器
深度摄像头全身不少于3个，其中头部不少于1个；左右手分别不少于1个；
三、机械臂
1.臂展空间：臂展：≥580mm，工作半径：≥600mm；
2.机械臂负载：单臂额定负载不低于4kg，双臂最大负载不低于15kg；
3.末端速度：空载最大速度>3m/s；
4.末端重复定位精度：±1mm；
四、末端执行器（夹爪）
1.末端执行器为二指夹爪；
2.末端执行器自由度不少于1个；
3.末端执行器自身重量不大于300g；
4.末端执行器最大夹持力不低于20N；
5.末端执行器最大负载不低于2kg；
6.末端执行器最大行程不小于70mm；
五、通信方式
1.遥操作类型：同构臂遥操作；
2.内部通讯：全身Can总线通讯，机械臂控制速度不低于400Hz；
3.外部通讯：应支持Wi-Fi6、Ethernet、Bluetooth；
六、软件功能
1.开放API：应开放全身关节及各传感器控制接口；
2.开放SDK支持二开；
3.自带真机数据采集软件系统。
七、遥操作同构臂
1.产品颜色：与本体协调
2.产品材质：铝合金、工程塑料等
3.机械臂：单臂自由度不少于7个，双臂不少于14个；
4.编码器配置：编码器分辨率≥4096
5.末端按键：单臂末端按键≥1、扳机≥1
八、具身智能数据平台
▲1.具身智能数据平台需支持具身智能机器人、机械臂和仿真数据采集训练工作站的注册及使用；平台需同时支持机器人管理：涵盖机器人配置、机器人采集监控、机器人工作统计、机器人管理看板；管理看板界面中要包含采集量、轨迹时长、空闲、研发占用等字段（提供平台截图证明材料）；
▲2.平台需支持数据采集：涵盖任务列表、任务模版、效能统计、采集配置等功能。任务列表支持新建、导入、导出，任务模板可配置试采模式与真机/仿真采集类型，任务模板可配置采集场景、采集次数、语言指令（提供平台截图证明材料）；
3.具身智能数据平台需支持数据管理：涵盖数据列表及质检统计功能，数据列表支持在线视频预览，支持关键帧标注，时间戳与语义标签同步对齐；
4.具身智能数据平台需支持关键帧标注，动作文本与视频数据在时间戳、语义上同步对齐；
5.具身智能数据平台需具备角色及权限管理功能，用户分组模块可以按分组来设置角色和权限。
九、开源数据集下载平台
1.需提供原厂家开源数据集下载平台，平台不限下载次数，数据集包含多种多场景类型，便于师生借助开源平台下载所需的数据集用于学习使用。包括不少于5类场景不少于90类物体、不少于6类操作包含不少于450项任务（提供相关截图证明材料）。
十、配套教学展示套件*1套
1.设备需具备不少于4个信源通道画面预览，其显示画面可设置任意通道的预览画面，点击预览画面即可进入设置的信号源通道；
▲2.设备需支持IC卡授权管理功能，可将不同的IC卡进行授权，成为开关机卡，防止未经授权的人员操作（投标时提供具有CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告复印件）；
3.设备需具备U盘解锁功能，保证童锁状态下无关人员无法随意操作，需使用时插入U-key即可解锁；
4.设备需支持蓝牙5.4及以上标准，能够链接外部蓝牙音箱播放音频也能接收外部手机通用蓝牙发射文件（投标时提供具有CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告复印件）。

	2
	具身智能AI训练平台
	一、具身智能执行单元*2台
1.机器人轴数：≥6轴
2.最大负载：不低于2kg
3.工作半径：不低于625mm
4.重复定位精度：不低于±0.05mm
5.工作最大速度：不低于1.6m/s
6.额定功率：不大于100W
7.额定电压：不大于DC48V
8.末端接口：
1)数字输入：不少于2路
2)数字输出：不少于2路
9.具身智能AI训练平台的执行单元末端须具备不少于1个功能按键，功能需满足：
1）进入/退出拖动示教按钮；
2）指示灯不少于4种颜色，包含但不限于蓝、绿、黄、红和2种功能体现，包含但不限于闪烁、常亮。
（提供相关截图证明材料）
10.本体重量：不大于15kg
11.防护等级：不低于IP54
12.材质：铝合金，ABS塑料
13.需提供原厂检测报告的复印件或扫描件，证明设备经过ISO/TS15066协作机器人编写的安全规范标准认证。
二、训练软件*1套
1.需支持一平台多类型机械臂控制，至少可支持控制6轴不同类型的机械臂；
2.需支持多平台运行，分别可支持目前国内主流的操作系统中运行；
3.软件主界面需包含但不限于：菜单、快捷返回主界面、机器人链接面板、报警日志、使能、全局速度、急停按钮等功能模块；
4.控制面板：须具备控制面板功能，可隐藏和快捷恢复该功能界面；控制面板打开后，须具备包含但不限于初始位姿、设置、坐标系、运动方式等；
5.安全防护：须具备碰撞检测功能，并提供可根据需求对碰撞等级进行设置的软件界面佐证材料，可设置的等级不低于5个；（需提供包含该参数内容的软件截图）
6.需提供多种机械结构的运动学算法，内置虚拟仿真环境。
▲7.软件需集成不少于图形化编程、脚本编程两种编程方式。需提供图形化编程需包含但不限于事件、控制、运算、字符、自定义、运动、位姿、I/O、Modbus、TCP等功能组件的软件界面佐证材料；（需提供包含该参数内容的软件截图）
8.支持机器人拖拽示教编程；
9.外部设备可以通过不同的远程控制模式，如远程I/O模式、远程Modbus模式下发指令控制机械臂；
10.脚本编程支持lua等主流脚本语言，需提供支持不少于5线程的多线程编程软件界面佐证材料（需提供包含该参数内容的软件截图）；
11.API指令库，需提供包括但不限于运动、运动参数、姿态获取、坐标系设置；
12.配套提供相适配的教学资源，教材、课程资源、实训指导书一种即可。需要包含不限于工业、农业、家居服务中的实训任务（需提供上述资源要求的截图佐证材料）；

	3
	双工位电脑桌椅组合
	一、电脑桌*1张
1.桌面外廓尺寸≥1600mm×800mm×750mm；
2.桌面主板材采用厚度≥25mm高密度微粒板材，其余辅助板材厚度≥16mm；
3.板材经防虫防腐专业化工艺处理，整体力学强度高、刚性足、整体稳定性好、不易翘曲变形，密度配比科学合理；板材环保达标、无有害气体释放；
4.桌架采用壁厚≥1.0mm优质方形冷轧钢管制作，防锈防腐性能优异，承压承载能力强，耐撞击、不易扭曲变形；
5.金属表面采用静电喷塑工艺，选用热固性环保喷涂原料，焊接焊点饱满密实、连接牢固可靠；
6.主机托架与桌架整体一体化结构设计，带锁带透气孔，适配常规电脑主机安装尺寸，不小于1400mm×600mm×200mm（长×高×宽），空间布局合理，便于线路规整收纳，整体造型简约规整、美观实用；
二、靠背椅*2把：
1.面料：靠背和坐垫布料采用涤纶双层面料材质，内外两层均为涤纶；
2.靠背：尺寸≤430*140*300mm，按照人体工程学设计，从背架两侧向内倾斜，上下部向外倾斜呈“C”字型，贴合人体背部；内侧整面采用布料覆盖；
▲3.座垫：尺寸≤500*450*75mm，采用优于或等于45#高密度、高弹力定型海绵，内嵌注塑成型的塑料底座，座垫的过渡面均采用圆弧过渡（所投产品的海绵中重金属含量符合相关标准的限值要求，提供具有CNAS或CMA认证的检测报告）；

	4
	双足人形机器人
	一、机器人本体参数要求
1.产品尺寸：不小于1200 mm(H)x 560 mm(W)x 240 mm(D)
2.带电池重量：不大于45kg
3.单臂臂展：不小于550mm（不含末端执行器）
4.小腿+大腿长度：不低于600mm
5.总自由度：不低于30（不含末端执行器）
6.头部自由度：不低于1自由度
7.腰部自由度：不低于3自由度
8.单手臂自由度：不低于7自由度
9.单腿自由度：不低于6自由度
10.最大行走速度：不大于1m/s，最大单臂末端负载：不低于1.5kg（不含末端执行器）
11.运动功能：支持直立、行走、转向、下蹲、倒地起身、舞蹈、比心、三连踢、后空翻等不少于9个动作任务
二、感知系统
1.IMU：配置≥1个6轴IMU
2.麦克风阵列：配置≥1个4麦克风阵列
3.智能交互与控制
4.触摸传感器：配置≥1个5分区电容触摸传感器
5.语音交互：配置≥1个4阵列麦克风
6.扬声器：配置≥2个扬声器
7.显示交互：配置≥1个交互屏、RGB灯带；
▲8.支持仿生面部系统包含≥7个表情（提供产品实拍图作为佐证材料）；
三、电机与运动控制
1.电机数量：配置≥30个高精度力矩电机
2.电机控制方式：支持力矩、速度、位置控制
3.编码器：需支持双编码
四、通信与计算平台
1.Wi-Fi：需支持Wi-Fi6，支持AP与STA模式切换
2.蓝牙：需支持蓝牙BLE 5.2，通信距离≥10 m
五、外部接口
1.躯干电气接口：≥1个HDMI 2.0，≥1个Type-C 3.0，≥1个RJ45
2手臂末端电气接口：≥1个24V/3A电源输出，≥1个XT30端子（485/CAN）
3.远程升级：支持远程OTA升级
六、二次开发能力
1.需提供完善的SDK以及二次开发指南，提供底层开发接口（如关节电机，传感器接口），高层开发接口（如机器人模式切换，站立运动等控制）。DDS通信接口，音频服务接口等；
2.需适配ROS2，支持DDS组件的Qos配置，可实现基于DDS Topic的RPC机制，适用于内部进程间以及内/外部的进程间通过发布/订阅和请求/响应完成不同场景下的数据通信；
3.需提供DDS通信例程，ROS2通信例程；
4.需提供音频服务接口，如TTS，ASR等功能模块，以实现结合其他SDK进行应用二次开发实现；
5.需提供URDF文件及说明文档，支持在主流仿真平台中进行仿真；
七、开箱功能：
1.需支持一键自主进出箱功能；
2.需支持App操控机器人，包括：机器人启动到关机前辅助流程、上肢动作控制、全身动作控制、预设动作播放等
3.需支持App快捷启动遥操作，无需PC电脑，仅通过app即可启动全身动作控制，并支持预设动作播放。在展示场景更加便捷。
4.需支持App控制展示舞蹈、招手、握手、比心等自定义动作；
5.需支持App端的OTA升级功能：通过无线网络远程升级设备固件，支持版本更新、漏洞修复与功能扩展，无需物理连接；

	5
	具身智能机器人手臂拆装示教系统
	一、具身机器人手臂拆装本体*2个
1.臂重量：不大于10kg
2.臂长：不低于600mm（不含末端执行器）
3.单臂自由度：不低于5
4.关节减速机：不少于5个谐波减速机
5.最大关节最大扭矩：不低于100Nm
6.编码器精度≥15bit，支持光学/电感式均可
7.编码器形式：电感式
8.手臂整体组装需覆盖J1~J7全关节模组、末端组件、手臂整体组装全流程（需提供全流程图文结合组装作业指导书截图证明资料）
9.每道工艺流程均需包含物料准备工作，并以图文结合的形式呈现（需提供不少于5道工艺流程的物料准备环节作业指导书截图证明资料）
二、示教系统*1套
1.多语言切换：系统需支持简体中文、英文、韩文三种语言模式的快速切换，满足外教教学的要求。
▲2.软件遥控器：无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP即可将移动终端作为控制端，软件控制端支持截屏、录播/录制、广播、布局、批注、白板、互动等功能按钮，支持多终端设备安装控制端软件。使用遥控器APP可拍摄≥8张照片或视频上传至屏幕显示，亦可将遥控器(手机/平板/电脑端)本地的≥8个文件，上传至屏幕分屏同时显示。（提供第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告复印件）
▲3.画面布局：需支持1、2、3、4、6、8屏画面布局，画面支持多种对比模式（如均分屏幕、一大两小、一大三小、窗口悬浮等≥11种默认画面布局）；支持自定义布局，自定义支持选择普通布局和画中画布局，普通布局下支持自定义≥4个画面的长宽比例和显示位置，画中画布局下支持自定义小窗口画面的长宽比例和显示位置，一键点击即可选择相应布局；已设置好的布局具有画面记忆功能，即布局模式更换后，原布局内的设备画面自动存储记忆，不会清屏或更改；支持自动上屏策略，在1屏或Auto模式下，投屏源连上教学互动终端会自动上屏。（提供第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告复印件）
▲4.微课录制：需支持屏幕多画面和外接麦克风声音同步录入，提供720P和1080P视频显示格式可选，录制的视频可保存在U盘或内置硬盘中，支持存储空间不足时的文字提醒功能；支持多种方式开启微课录制，如教学互动终端的“录制”按键、屏幕工具条的“录制”按钮和遥控器APP中的“录制”按钮。（提供第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告复印件）
▲5.课程录播：需支持添加追踪摄像机并对摄像机镜头和焦距进行控制，实现对教师、学生、板书的自动跟踪拍摄和切换。支持常态录播模式、电影模式、手动导播模式。常态录播模式下，可手动选择版式和画面，可接入所有类型摄像机；电影模式下，录制画面始终为单屏显示，并自动跟随教学场景切换屏幕画面和跟踪摄像机画面；手动导播模式下，可通过手动导播软件进行画面的选择和切换。支持1屏、2屏(均分屏幕、 一大一小、画中画)、3屏等多种画面布局，用户可自定义版式和画面。支持大屏画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面共5路可视化信号的选择和切换，支持设定自动导播画面进行预览和选择。（提供第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告复印件）
6.扫码上传：需支持移动设备通过扫描二维码或访问链接将设备中的图片、视频、文档等文件资料上传到教学互动终端。
▲7.反向控制：需支持在触控显示屏上对HDMI有线接入的Windows电脑进行反向控制操作，支持通过主流投屏协议无线投屏或通过传屏器一键投屏的部分Android、Windows设备进行反向控制操作，具有选择开启或关闭功能按钮，同时还支持在显示终端大屏触摸或通过教学互动终端外接鼠标以及遥控器APP进行反向控制。（提供第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告复印件）
8.安全策略：需支持设置随机PIN码和固定PIN码，移动端设备无线投屏或使用遥控器APP时均需输入对应的PIN码；还可支持设置管理员密码和密码提示信息，每次进入“设置”界面均需要输入管理员密码。
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	六人位实训桌椅组合
	一、实训桌*1套
1.六人位定制烤漆实训桌；
2.桌面直径≥1600mm，厚度≥50mm，整体材质密实均衡，横竖受力强度差异小，抗开裂、不易形变；
3.桌体需带主机收纳空间，整体构架稳固牢靠，表层耐摩擦、抗刮花；
二、学生椅*6张
专用带靠背学生椅
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	拆装工具箱
	拆装工具箱是针对机器人拆装准备的工具套件，为机器人拆装、维修等实训任务提供支持，工具需不少于：
1.内六角螺丝刀套装*1套，包含公制常用规格。
2.螺丝刀套装*1套，包含十字、一字多种规格。
3.剥线钳*1把，钳口锋利，绝缘手柄、尖嘴钳*1把，钳口锋利，绝缘手柄。
4.壁纸刀*1把，用于修剪。
5.调温电烙铁*1套，适用于电子元件焊接、烙铁架*1套、吸锡器*1个、焊锡丝*1卷。
6.数显万用表*1套，可测量电压、电流、电阻、通断等，具备蜂鸣器功能。
7.测电笔*1支，用于检测电源通断。
8.棘轮扳手*1只、弹性连杆*1个。
9.收纳箱*1个。
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	展示柜
	定制展示陈列柜，尺寸≥：1000*300*2000mm（长*宽*高），上层为多层置物架，下层为储物柜。
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	学生实训桌
	1.产品尺寸（单位mm）:≥1400L*550W*750H
2.桌面：E1级高密度板台面，厚度≥25mm，内材经过防虫、防腐的化学处理；封边：PVC胶边；游离甲醛释放量优于国家标准，密度≥750公斤/立方米，游离甲醛含量≤8mg/100g；
3.钢架托板：采用优质高精度一级冷轧钢板经冲压折弯工艺一体成型，壁厚≥2.5mm，表面采用防锈静电喷涂处理。
4.折叠机构：桌子两侧采用压铸一体成型铝接头，表面经防锈静电喷涂处理，内置高强耐磨粉末冶金合金材料舌芯+铝芯+弹簧折叠装置，舌芯长≥40mm。中间配置内六角管传动轴连接铝芯，铝芯长度≥100mm，外侧配置优质ABS一体成型旋钮开关，带防滑槽，任何一侧只需轻轻扭转180°便可折叠。
▲5.脚轮：采用PU万向刹车轮（所投产品的主要配件脚轮，通过相关标准的检验，判定为合格，提供具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件原件）；
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	四足智能机器人
	一、本体参数与运动性能
1.整机尺寸（站立尺寸）：点足模式：长≤770 mm，宽≤380 mm，高≤430 mm；轮足模式：长≤770 mm，宽≤440 mm，高≤520 mm
2.自由度：点足模式自由度≥10；轮足模式自由度≥15
3.整机重量：≤20kg
4.最大行走速度：点足模式≥1.5m/s；轮足模式≥3.0m/s
5.最大越障高度：≥160mm
6.最大斜坡适应角度：≥30°
7.持续作业负载能力：≥3 kg
8.使用环境温度：0℃～40℃
9.关节运动空间：J1：≥±35°；J2：≥±150°；J3：≥±145°
10.标配动作技能：应支持多种动作技能，包含但不限于行走、奔跑、跳舞、跳跃、打招呼、趴下、越障等基础功能
11.地形适应能力：应支持适应多种地形场景，包含但不限于草地、沙地、岩石地、坡地、碎石地等场景
二、电池与充电
1.标配电池容量：≥4000 mAh
2.额定续航时间：不低于1小时
3.提供电池充电仓
三、感知系统
1.高清相机：配置≥2个1080P摄像头（头部、尾部）；配置≥2个保险杠（头部、尾部）（需提供截图或产品实物照片作为证明材料）
2.可见光图像分辨率：≥1920×1080@30fps
3.图像功能：支持拍照与录像
四、智能交互与控制
1.远程控制方式：应支持多种远程控制方式，包括但不限于App Wi-Fi控制、4G模块控制
2.点足/轮足切换：同一设备应支持点足与轮足便捷切换
3.跟随模式：应支持视觉跟随
4.智能识别：应支持多种智能识别模式，包含但不限于手势识别、人体识别、场景识别。
5.主动跟随：支持视觉锁定并跟随目标人物
五、避障与安全能力
1.避障能力：应支持前后双向全方位感知，并具备动态规划安全路径能力
六、外部扩展与接口
1.外设拓展能力：应可连接运动相机、云台、置物架、背包等多类外设
2.智能升级：应支持远程OTA升级
七、二次开发能力
1.图形化编程：应支持图形化编程（需提供图形化编程界面截图作为证明材料）
2.开发语言：应支持Python和C++
3.应用例程：应配套运动等智能应用例程
八、课程资源
▲1.需配套实训指导书，内容需包含主流功能实训项目，包含但不限于机器人基础教学、交互与感知、平地及复杂地形运动控制、避障控制等，且每个实训项目不少于3个任务点（需提供实训指导书目录作为证明材料）
2.为适配教学，需提供多项功能demo，包含但不限于交互、双向避障、姿态平衡补偿、综合功能演示等（需至少提供交互、双向避障、姿态平衡补偿、综合功能演示等demo功能说明文档的功能说明截图）
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	全尺寸人形机器人-整机（含灵巧手）
	一、整机参数：
1.尺寸：≥170cm；
2.体重：≥60kg；
3.主体结构材质应使用铝合金、镁合金、碳纤维和工程塑料；
4.自由度:不少于45个；
二、自由度分布：
1.上肢（单臂自由度不少于7个）；
肩关节：自由度不少于3个；腕关节：自由度不少于3个；肘关节：自由度不少于1个；
2.下肢（单腿自由度不少于6个）：
髋关节：自由度不少于3个；膝关节：自由度不少于1个；踝关节：自由度不少于2个；
3.头部/腰部：头部：自由度不少于2个；腰部：自由度不少于3个；
4.头部设计：头部应具有pitch、yaw两个自由度；
5.手臂设计：应采用行星减速器，高精度；单臂臂展不低于560mm；手臂关节速度>180°/s；工作噪声：≤70dB；末端法兰全臂展最大负载：不低于4kg；双臂最大负载不低于8kg。
6.灵巧手：双臂末端支持选配高自由度灵巧手以及六维力传感器；
7.腿部设计：大运动范围，髋pitch范围-175°~100°；膝pitch范围-5°~145°；
8.算力：高配算力：不少于1个算力卡，算力不低于2000TOPS；
9.视觉传感器：头部：RGBD不少于1个，腹部：RGBD不少于1个；
10.IMU：应具备不少于2颗高精度IMU；
11.关节模组：一体化关节电机，集成电机、减速器和编码器于紧凑单元中，最大峰值扭矩不低于400Nm；
12.多模态语言套件：MIC阵列：线性MIC不少于4个；高功率扬声器不少于1个；声卡不少于1个，720PRGB单目相机不少于1个；
13.该产品具有具身智能视觉、语言、动作相关测试内容的测试证书。（需提供第三方检测机构出具的测试证书）
14.通讯协议：
全身CAN FD/EtherCAT总线通讯；腿部最大控制速率：不低于1KHz；手臂最大控制速率：不低于400Hz；
15.运动能力：能够在多种复杂地形上平稳行走，稳健上下坡，具备拟人化的奔跑能力，支持室内外定位导航能力；
16.提供高精度航模遥控，可实时控制机器人的站立、行走、僵停、奔跑，支持前进、后退、侧向移动、转向、舞蹈动作表演等；
17.提供URDF文件及说明文档，支持在主流仿真平台中进行仿真训练；
18.提供机器人配套控制APP，可通过APP进行蓝牙配网，支持APP查看机器人状态信息，包括电池电量关节状态信息。首页实时展示机器人状态（在线/离线）、电量、蓝牙连接状态、内存占用等信息。设备信息页面展示当前设备的实时信息，包括基础信息、关节信息、版本信息等，可点击展开或者收起。（提供app功能截图证明）
▲19.具有免费开源的跨本体VLA基座模型：多模态视动统一表征，利用机器人操作数据和互联网视频数据，实现跨构型通用操作知识积累和特定场景任务快速学习，真机部署测试，实证具备多本体、多技能、多任务泛化能力。（提供截图等证明材料）
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	全尺寸人形机器人-配件-吊架系统
	1.结构与材质参数：
（1）轨道主体材质：采用高强度工业级铝合金型材，表面经阳极氧化处理
（2）安装吊架：采用304不锈钢膨胀螺栓固定，吊架间距≤1.5米
（3）轨道垂直度偏差≤1°，水平度偏差≤1°
2.承重与力学性能：
（1）单点吊挂承重≥100kg，预留2倍以上安全冗余
（2）防护支撑力：竖直方向≤80N柔性干扰支撑力
（3）抗侧向推力：≥400N
3.运动范围与调节：
（1）单悬吊器滑动距离覆盖1600mm～3200mm
（2）配备电动绞盘升降机构
（3）兼容最大高度≤1900mm、最大宽度≤600mm的机器人本体
4.安全防护：
（1）配备万向旋转接头与机械限位器，允许机器人在±15°~30°范围内自由倾斜与恢复
（2）集成独立线缆滑轨或拖链系统
（3）断电自锁功能，配备弹簧或液压缓冲装置
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	全尺寸人形机器人-配件-遥操作套件
	1.重量：不小于3.6kg；
2.操作自由度：
（1）双臂自由度不低于10个，单臂自由度不低于5个；
（2）末端操作自由度不低于1个；
3.机器人可控范围：全身（头部、双臂、双手、腰、腿、底盘）；
4.安装方式：桌面夹持固定；
5.通讯方式：支持USB有线数据传输；
6.关节值精度：<0.1°；
7.拖动力＜5N；
8.通讯频率：>100Hz(位置同步+反向同步+力反馈时)；
9.支持遥操作轮臂式机器人和全尺寸人形双足机器人，使用同构臂来遥操作轮臂式机器人完成数据采集工作；
10.配套上位机。
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	轮臂式机器人
	一、规格参数
1.产品高度：支持折叠升降，高度不低于1600mm；
2.产品净重：≥80kg；
3.手臂臂展：不小于600mm；
4.产品材料：铝合金、工程塑料；
5.自由度：机器人总自由度不少于35个
头部不少于3个，单臂不少于7个，双臂不少于14个，单手不少于6个，双手不少于12个，腰部自由度不少于2个，腿部自由度不少于2个，底盘不少于2个；
二、电池参数
1.电池类型：三元锂；
2.容量：≥15Ah；
3.续航时间：≥3h；
三、传感器参数
1.视觉传感器：
（1）RGBD深度相机≥3，头部不少于1个，底盘不少于2个；
（2）底盘应支持碰撞检测、磁感应；
2.语音模块：
（1）MIC阵列：线性MIC不少于4个；
（2）扬声器、声卡不少于1个；
（3）720PRGB单目相机不少于1个；
3.高精度六维力：六维力传感器≥2，位于手腕部；
四、控制计算参数
1.开发计算单元：
（1）更高算力兼容算力卡不少于1块，算力不低于275TOPS；
（2）显存不低于64GB；
（3）存储不低于512GB；
2.控制层：支持ROS2；
五、执行机构参数
1.轻量臂：7自由度手臂*2，单手臂末端最大负载≥4kg，末端重复定位精度±1mm；
2.灵巧手：单手负载不低于3kg，手指末端重复定位精度±0.2mm；
六、通信参数
1.外部通信：支持Wi-Fi6，Ethernet，Bluetooth；
2.内部通信：
（1）全身Can/EtherCat总线通讯；
（2）上肢关节通讯频率不低于400Hz；
（3）手部控制速度不低于100Hz；
（4）RGBD采集通讯频率不低于30Hz；
（5）六维力采集通讯频率不低于200Hz；
七、轮臂式机器人具备交通指挥标准动作，可以做出停止、直行、左转弯等至少3个标准动作；
八、提供具身智能机器人导览应用系统，机器人按预设地图自动导航至讲解点位并自动触发语音讲解。
▲九、具有具身世界模型：能够深度理解“机器人与环境交互”物理规律，基于图像，加上动作指令，实现可控的交互生成，面对不同任务、不同场景具备通用泛化能力，可以生成多步骤、长时间、具备复杂逻辑的任务（提供截图等证明材料）。


本项目的核心产品：全尺寸人形机器人-整机（含灵巧手）。
四、供货要求
1.交货期：签订合同后30天
2.交货方式：送货上门。
3.交货地点：采购人指定地点。
五、安装调试要求
1、中标单位应遵守现场的一切规章制度，文明施工；并根据甲方的需要，在规定的时间内，保证质量完成报价所提供设备的安装、调试及运行。
2、安装前应对采购单位（甲方）现场进行详细考察，确保安装过程的成功。施工过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。
3、设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由中标单位自行解决。
4、安装调试过程中，中标单位负责保管、看护进场的设备及附配件等；且中标单位要负责为设备、安装设备等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；直至完成安装调试后交付采购单位（甲方）。
5、中标单位派出的安装人员安全责任由中标单位自行承担，派出人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装要求。
六、履约验收要求
1、根据采购单位（甲方）验收结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等问题时，采购单位（甲方）应尽快以书面形式通知中标人并提出索赔。
2、在交货时，需依招标文件及投标文件的要求由中标单位和采购单位（甲方）双方共同对全部货物、产品进行原包装现场拆封验收，对所有货物、产品的质量、型号、规格、性能、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）等进行详细而全面的检验，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由中标单位负责解决。
3、投标人中标后须按投标材料展示所展示产品向招标人提供，如中标人所供产品与投标材料展示不符，招标人有权要求中标人更换，如更换后产品仍不一致，招标人将不予办理验收程序。
4、验收规范应双方在验收前两周提交给采购单位，采购单位（甲方）可根据合同及技术规范书和有关规定进行修改和补充。验收规范需要由双方确认，确认后形成验收文件作为验收依据。
5、招标人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训招标人的使用操作人员，并协助招标人一起调试，直到符合技术要求，招标人才做最终验收。
6、投标人须保证投标文件内检测报告复印件与原件一致，中标后招标人有权要求提供检测报告原件备查，无法提供或原件不符视为虚假应标，采购人有权追究其法律责任。
7、中标后采购人可要求中标人对项目核心产品进行实物功能演示，如实物功能不能满足投标承诺，视为虚假应标，采购人有权追究其法律责任。
七、培训要求
1、中标人承诺完成设备调试后，提供现场培训教学，培训天数不少于1天，培训次数不少于2次。
2、培训内容为数采设备、平台使用和具身智能机器人使用。
3、培训地点为采购人指定地点。
八、售后服务要求
（1）质保期：整体项目提供一年免费质保。
（2）投标人需要提供完善的售后服务体系、安装调试方案、出现质量问题时解决的措施及效率、维护措施方案等。
（3）其它要求：
①因中标人的原因出现问题，应免费到现场进行再次调试，直至系统恢复正常为止。
②保修期内，免费提供所有硬件设备的维修及软件维护、升级等技术支持服务；所有设备维修服务、软件维护、升级均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。
③在质保期内，系统故障，中标人应在接到报修通知后，维修人员在24小时内到达现场查明故障原因并提出解决方案予以解决；在硬件方面：对于损坏的设备，中标人在接到招标人通知后，在72小时内完成损坏设备的更换，使系统或设备恢复正常工作。备件、人员、交通等费用完全由中标人承担；在软件方面：中标人免费为招标人提供软件升级和技术支持。
④技术后援支持服务：为今后招标人系统中主要设备、软件和系统功能扩充、升级提供技术支持服务。
九、投标报价要求
1．投标报价包括生产、供货、包装、运输、装卸、安装、配件、调试、检验、培训及售后服务、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用。除合同价款外，采购人不支付其他任何费用。
2.投标人按照采购清单所列数量报投标单价和总价。
十、付款方式与履约保证金
1、付款方式
货物安装调试完成、甲方验收合格后，乙方持全额发票、中标通知书、合同等资料至连云港职业技术学院申请付款。甲方收到中标人合规发票及完整资料后，支付合同价款的100%。乙方按合同约定承担质保责任，质保义务不因全款支付而免除。
2、履约保证金
本项目不收取履约保证金。
十一、其他
本项目报价不得超过预算价（最高限价）。
特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。


分包二：
说明：本项目属性为货物，采购标的对应的非中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。
1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2、本招标文件中标注★的款项为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
	采购需求中须满足的实质性要求和条件

	序号
	实质性要求和条件

	1
	★交货期：签订合同后30天。

	2
	★质保期：整体项目提供一年免费质保。

	3
	★付款方式：货物安装调试完成、甲方验收合格后，乙方持全额发票、中标通知书、合同等资料至连云港职业技术学院申请付款。甲方收到中标人合规发票及完整资料后，支付合同价款的100%。乙方按合同约定承担质保责任，质保义务不因全款支付而免除。


一、项目概况
为满足机器人警察学院具身智能机器人认知、装调实训中心的建设需求，现需采购具身智能机器人装调实训套装等设备，预算为63.93万元。
二、货物（标的）采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	非中小企业划分标准所属行业

	1
	具身智能机器人装调实训套装
	1
	套
	工业

	2
	灵巧手实训平台
	1
	套
	工业

	3
	智能讲台
	1
	套
	工业

	4
	防静电工作台
	6
	套
	工业

	5
	AI多功能教学音频中心
	2
	台
	工业

	6
	无线麦克风套装
	2
	套
	工业

	7
	语音音箱
	2
	对
	工业


注:中小企业声明函需对货物（标的）采购清单中所列序号及名称逐条响应。
三、货物（标的）技术参数及功能指标
	序号
	设备名称
	技术参数及功能指标

	1
	具身智能机器人装调实训套装
	一、实训套装
1.组装实训：需基于具身智能机器人本体，提供零部件级的散件套装；
2.要求内置走跑运动模型、不低于10+上肢动作，组装即用；
3.组装完成后尺寸：≤1400mm，宽度≥400mm，厚度≥200mm，重量≤40KG，符合人形标准；
4.关节输出轴承：关节输出轴承需采用工业级轴承；
5.关节电机：关节电机需采用低惯量高速同步电机；
6.膝关节最大扭矩：膝关节最大扭矩≥120N.m；
7.手臂最大负载（双臂）：手臂最大负载（双臂）≥3KG；
8.小腿+大腿长度：≥650mm；手臂臂展：≥550mm（不含末端执行器）；
9.末端执行器：末端执行器需支持假手、假拳、夹爪；
10.通讯方式：可支持Wi-Fi、蓝牙多种通信接口；
11.组装完成后走跑能力：走跑峰值速度≥1.5m/s；
▲12.提供零部件组装说明图示，图示需包含零部件名称及摆放位置。
二、配套课程资源
1.基于具身智能机器人认知与装调维修典型工作任务，围绕人形机器人本体制造全流程展开，提供本体装配真实作业流程、作业工艺素材，梳理工厂真实典型工作任务、完整作业步骤，提供实训指导书、拆装教学视频、机器人结构图例，后期配合学校完成教学化改编，适配校内实训教学。
2.基于工厂实际场景，提供工厂企业真实实践教学案例，包括工厂sop管理制度、管理流程、项目运作流程，后期配合学校完成企业真实项目教学化改编，适配学校教师人才培养；项目化改编同步匹配各教学单元的知识进度，设置对应实操训练项目，实现理论知识与实操技能对应，支撑理实一体化教学落地。
3.需配套设备操作示意图、流程指引图、记录样表等辅助素材，可直接指导学生独立完成全流程实操。
4.需提供评价体系：提供企业评价标准，从操作准确性、流程规范性、记录完整性、安全规范意识等多个维度设置评分细则与扣分标准，配合学校设定考核标准，用于实训过程性考核与技能达标判定。

	2
	灵巧手实训平台
	灵巧手实训平台是智能机器人末端执行器综合实训平台，由灵巧手实验台、分屏器、场景展示模块组成：
一、灵巧手实验台*1套
1.整体尺寸≤：1400mm(L)x800mm(W)x1200mm(H)；
2.整机重量≤：50kg；
3.输入电压≤：220V 50Hz；
4.制造工艺：需经过高温固化工艺喷涂处理，具备科技感灯带；
5.需具备性能监测面板：实时显示不少于电压、功率等参数；
▲6.为方便教学使用，灵巧手实验台前端需提供USB接口≥4个、type-c接口≥1个；电源模块不少于：五孔插座*2个、2P漏电保护器*1个、急停开关*1个；需包含连杆传动控制模块、空心杯电机模块、双目视觉模块、语音输入输出模块、舵机控制模块等组成部分（需提供实物照片作为佐证材料）；
▲7.教学配套资源：纸质实验指导书，指导书不少于9个实验内容，每个实验内容至少包括：实验概述、实验目标、实验设备、实验要求、实验内容与步骤、注意事项、实验完成标准等内容（提供截图证明材料）；
8.灵巧手实验台需支持“视觉综合控制实验”，在终端程序中输入指令后，实验台中的视觉系统能通过摄像头实时采集人类手掌的手势，识别手势类型、提取手指关节的运动特征，驱动灵巧手做出与人类手掌一致的手势；
二、分屏器*1套
HDMI分屏器，支持≥1920*1080P视频输入信号一分四分屏输出。
三、场景展示模块*3套
▲1.模块需内置2.2声道扬声器，前朝向发声，不低于10W高音扬声器不少于2个，上朝向不低于30W中低音扬声器不少于2个，最大功率≥80W，全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件）。
2.模块需内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥10米。
3.模块听力模式下需具备AI人声语言增强功能，支持≥三档强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.5（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件）。
▲4.模块需内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停；同时需内置AI智能体，根据教学和学习需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互，创建的智能体可上传到本校资源进行共享使用（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件）。
5.模块上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，⽀持输出4:3、16:9⽐例的图⽚和视频，支持拍摄＞1600万像素的照片和视频，支持输出4k分辨率的视频。
6.模块需支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。
7.模块需内置AR授课工具，支持对视频展台所采集的画面中叠加动态的3D模型。3D模型包括：动物、微生物、人体骨骼、乐器、星球、地形。

	3
	智能讲台套件
	一、智能讲台*1套
1.L*W*H（mm）≥：1000*700*1100（±5mm）；其中操作台面高度（mm）：900（±5mm）
2.讲台需为钢木结合，主体采用1.0—2.0mm冷轧钢材，保证产品耐固性，棱边圆弧化设计保证安全性；桌面采用≥25mm厚高密度纤维板材料，内凹设计。背面采用≥15mm厚高密度纤维板材料，可供学校进行LOGO定制，整体更加圆润、大气。
▲3.所投产品通过针对冷轧钢架抗病毒活性试验的测试，检测依据和方法为ISO 21702:2019，针对实验病毒：人冠状病毒，宿主MRC-5细胞等的抗病毒检验，分析检测结果，抗病毒活性值≥0.5，抗病毒活性率≥75%（提供具有CNAS或CMA标志的检测报告复印件）。
4.上层：需分为显示区域和操作台面两部分；倾斜式设计，配置显示器、简易按键等设备；操作台面配置嵌入式键盘，台面边缘处做下陷处理，可防止物品跌落。
5.下层：需为三面拆装式，整体外形为喇叭式设计，呼应整体外观，独立隐藏式走线通道。
6.桌面左侧嵌入≥21.5寸触摸终端，嵌入讲桌后无明显缝隙，与教室触摸一体机同步显示及互动；
7.显示器下方需无缝嵌入快捷按键，作为控制使用；触摸按键不少于：大屏开/关、一体电脑、本地电脑、HDMI、本地电脑开/关、任务窗、一键启动、返回桌面、音量+、音量-、静音、储物盒开/关（需提供实物照片或产品彩页作为佐证材料）；
8.快捷按键下方需无缝嵌入一个物理键盘，键盘易拆卸、维修及更换；
9.桌面右下立面处，需安装输入模块，接口不少于：USB3.0接口*2、五孔方形插座*1、HDMI线*1、网线*1；
▲10.所投产品使用的导轨的检测结果符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》检验要求，保护评级为RA为十级（提供CNAS或CMA机构出具的检测报告复印件）。
二、白板系统*1套
▲1.需支持系统白板区在不使用任何功能时可以任意书写；支持白板区增加页面功能；支持一键返回书写区首页或末页功能；支持在书写区任一页面书写留痕功能；支持调用图形功能；支持画笔书写功能、橡皮擦除功能和清屏功能；支持开启或关闭摄像头功能；（提供软件功能截图）
2.需支持文件导入功能。支持不少于4种类型文件导入系统，包括图片、Word、PPT、PDF等；所导入的文件画面显示比例需能够调节；支持在导入的文件上实现画笔书写功能、橡皮擦除功能和清屏功能；支持在任一页面书写留痕功能；支持录制导入文件、书写内容、声音及摄像头图像功能；支持录制功能同时生成两个相同文件名的文件，一个为MP4格式文件，一个为JPG格式文件；支持录制的视频文件在手机、平板及电脑实现播放功能（提供软件功能截图）；
3.需支持图形功能。支持不少于10种图形工具；支持各种图形的任意移动、放大、缩小及相互组合；支持使用画笔工具在图形上书写、标记功能；
4.支持选择画笔颜色预设图形颜色功能；支持生成水平、竖直直线、正四边形、正圆形功能；
5.需支持画笔功能。支持画笔在书写区可以任意书写功能，支持画笔不少于5种颜色调节，并标示当前已选颜色；支持画笔粗细滑块调节功能；支持选择画笔颜色预设图形颜色功能；
6.需支持导出功能。支持将书写区书写的内容、截屏的图像（支持多页面）及导入的文件（图片、Word、PPT、PDF）后书写的内容导出不少于2种文件格式：包括PNG、PDF等；支持保存在本地电脑，支持设置存储路径、文件名称及文件格式功能（提供软件功能截图）；

	4
	防静电工作台
	用于机器人装配、调试、维修等实训操作，具备防静电功能，结构稳固，满足教学场景下的多人共用及设备承载需求。
一、防静电工作台*1张
1.工作台尺寸：≥1500*700*750mm（长*宽*高）；
2.工作台承重：≥300KG；
3.桌面材质：采用高强度耐磨板材，台面覆盖层采用不少于2mm厚度防静电胶皮；
4.面板：总厚度不少于45mm的高压成型纤维耐磨板；
5.桌架：采用优质钢材，表面防锈处理，带抽屉；
二、凳子*2张
尺寸：≥300*200*450mm（长*宽*高）

	5
	AI多功能教学音频中心
	1.设备内置高性能AI音频处理器，集成智能降噪、反馈抑制、无感扩音等核心功能，针对教学场景的噪声特点与扩声需求优化设计，无需复杂调试，开机即可实现优质音频输出；支持音频参数自动校准，适配不同教室声学环境
2.具有智能降噪处理功能，提前识别并抑制啸叫信号，响应时间＜10ms，可稳定提升系统传声增益≥15dB，彻底解决教学扩声中常见的啸叫问题；同时实现吊麦无感扩音功能，教师无需靠近麦克风，移动授课时仍能保持清晰扩声，提升教学体验，降低教师授课负担；
3.具有AI预测式反馈抑制算法，针对麦克风通道进行专项降噪，采用AI智能识别算法，可有效抑制各类教学环境噪声。其中，稳态噪声（如空调运行声、风扇声、投影仪底噪等持续噪声）抑制能力≥40dB；非稳态噪声（如黑板擦声、桌椅拖动声、咳嗽声、敲击声、掌声等突发噪声）抑制能力≥25dB，降噪过程不损伤人声清晰度，无吞字、断音现象，确保教师授课声音清晰可辨；
4.频率响应范围20Hz-20kHz（±1dB），总谐波失真≤0.5%，信噪比≥85dB；可驱动各类教学专用音箱；具备过载保护、短路保护、过热保护功能，有效保护设备及音箱安全；
5.设备需包含一路电容吊麦接口、一路平衡式麦克风接口、两路RCA立体声输入接口、一路RCA立体声输出接口、一路DC12V直流输出接口，支持一路网线扩展接口（需提供实物照片或产品彩页作为佐证材料）；

	6
	无线麦克风套装
	一、麦克风*1个：
▲1.麦克风需支持主动式NFC近场对频技术，通过物理接触触发配对，杜绝邻近房间的串频干扰问题；同时需具有人声还原度处理功能及主动动态反馈抑制功能，最大限度还原人声及有效防止啸叫（提供具有CNAS或CMA标志的检测报告复印件）；
2.麦克风需搭载低功耗OLED显示屏，实时显示电量、频道、连接状态等信息，兼顾信息可视化与能效优化；
3.麦克风需支持“一发多收”工作模式，单话筒可同时适配多台接收机协同工作，满足多设备音频分发场景（提供具有CNAS或CMA标志的检测报告复印件）；
4.麦克风需标配可调节背夹组件，支持领夹式、手持模式及头戴麦克风外接（3.5mm音频输入接口）；
5.麦克风需支持磁吸式配件系统，通过磁吸背夹实现服装表面快速佩戴，支持胸前悬挂等多元化使用场景；
6.麦克风需配备Type-C标准充电接口及镀金外置充电触点，支持有线充电与触点式充电双模式，满足不同使用环境的续航需求；
二、接收器*1个：
1.接收器需内置两个可编程功能按键，支持快速设置并存储常用接收频道，通过短按/长按操作实现频道的一键切换或手动搜索，提升操作效率（需提供实物照片或产品彩页作为佐证材料）；
2.接收器需提供插针输出接口（适配专业音频设备）与双面可插USB接口，满足墙面壁挂、桌面摆放等不同安装形式的连接需求；
3.USB接口支持不少于“供电+模拟音频”与“标准USB音频”两种预置模式（免驱动即插即用）；
▲4.接收器需内置免驱动PPT翻页接收模块，可直接适配主流翻页笔设备，支持幻灯片翻页等演示功能，助力高效会议场景应用（提供具有CNAS或CMA标志的检测报告复印件）；
三、无源感应终端*1个
无源感应终端需采用纯无源设计（无内置电源），依赖外部设备1.5—5V电磁能量激活，静态功耗＜1μW。宽温工作范围：-25℃至+65℃（存储温度-40℃至+85℃），相对湿度10%—90%（无冷凝），通过IP54级防尘防水测试，在金属柜体表面的感应效率衰减≤15%；

	7
	语音音箱
	1.额定输出功率：≥60W
2.峰值功率：≤120W
3.额定阻抗：≤6Ω
4.灵敏度：89±3dB（1W/1m）
5.频率响应：65Hz～18kHz



本项目的核心产品：灵巧手实训平台。
四、供货要求
1.交货期：签订合同后30天
2.交货方式：送货上门。
3.交货地点：采购人指定地点。
五、安装调试要求
1、中标单位应遵守现场的一切规章制度，文明施工；并根据甲方的需要，在规定的时间内，保证质量完成报价所提供设备的安装、调试及运行。
2、安装前应对采购单位（甲方）现场进行详细考察，确保安装过程的成功。施工过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。
3、设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由中标单位自行解决。
4、安装调试过程中，中标单位负责保管、看护进场的设备及附配件等；且中标单位要负责为设备、安装设备等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；直至完成安装调试后交付采购单位（甲方）。
5、中标单位派出的安装人员安全责任由中标单位自行承担，派出人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装要求。
六、履约验收要求
1、根据采购单位（甲方）验收结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等问题时，采购单位（甲方）应尽快以书面形式通知中标人并提出索赔。
2、在交货时，需依招标文件及投标文件的要求由中标单位和采购单位（甲方）双方共同对全部货物、产品进行原包装现场拆封验收，对所有货物、产品的质量、型号、规格、性能、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）等进行详细而全面的检验，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由中标单位负责解决。
3、投标人中标后须按投标材料展示所展示产品向招标人提供，如中标人所供产品与投标材料展示不符，招标人有权要求中标人更换，如更换后产品仍不一致，招标人将不予办理验收程序。
4、验收规范应双方在验收前两周提交给采购单位，采购单位（甲方）可根据合同及技术规范书和有关规定进行修改和补充。验收规范需要由双方确认，确认后形成验收文件作为验收依据。
5、招标人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训招标人的使用操作人员，并协助招标人一起调试，直到符合技术要求，招标人才做最终验收。
6、投标人须保证投标文件内检测报告复印件与原件一致，中标后招标人有权要求提供检测报告原件备查，无法提供或原件不符视为虚假应标，采购人有权追究其法律责任。
7、中标后采购人可要求中标人对项目核心产品进行实物功能演示，如实物功能不能满足投标承诺，视为虚假应标，采购人有权追究其法律责任。
七、培训要求
1、中标人承诺完成设备调试后，提供现场培训教学，培训天数不少于1天，培训次数不少于2次。
2、核心培训内容为具身智能机器人装调和灵巧手实训平台使用。
3、培训地点为采购人指定地点。
八、售后服务要求
（1）质保期：整体项目提供一年免费质保。
（2）投标人需要提供完善的售后服务体系、安装调试方案、出现质量问题时解决的措施及效率、维护措施方案等。
（3）其它要求：
①因中标人的原因出现问题，应免费到现场进行再次调试，直至系统恢复正常为止。
②保修期内，免费提供所有硬件设备的维修及软件维护、升级等技术支持服务；所有设备维修服务、软件维护、升级均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。
③在质保期内，系统故障，中标人应在接到报修通知后，维修人员在24小时内到达现场查明故障原因并提出解决方案予以解决；在硬件方面：对于损坏的设备，中标人在接到招标人通知后，在72小时内完成损坏设备的更换，使系统或设备恢复正常工作。备件、人员、交通等费用完全由中标人承担；在软件方面：中标人免费为招标人提供软件升级和技术支持。
④技术后援支持服务：为今后招标人系统中主要设备、软件和系统功能扩充、升级提供技术支持服务。
九、投标报价要求
1．投标报价包括生产、供货、包装、运输、装卸、安装、配件、调试、检验、培训及售后服务、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用。除合同价款外，采购人不支付其他任何费用。
2.投标人按照采购清单所列数量报投标单价和总价。
十、付款方式与履约保证金
1、付款方式
货物安装调试完成、甲方验收合格后，乙方持全额发票、中标通知书、合同等资料至连云港职业技术学院申请付款。甲方收到中标人合规发票及完整资料后，支付合同价款的100%。乙方按合同约定承担质保责任，质保义务不因全款支付而免除。
2、履约保证金
本项目不收取履约保证金。
十一、其他
本项目报价不得超过预算价（最高限价）。
特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
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[bookmark: _Toc24243]第七章评标办法
一、评标委员会构成：
本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。
二、评标方法：
本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
三、评标原则：
评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。
四、评标标准：
（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（三）总得分=价格分+商务技术分
（四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
分包一：综合评分法
（1）价格（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。
（2）商务分（19分）
	评审因素
	评审标准




	企业实力
（9分）
	投标人具有国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发的且在有效期内的以下质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，提供一份证书得3分，最高得9分；提供在有效期内的证书彩色原件扫描件并加盖投标人公章，认证证书必须在全国认证认可信息公共服务平台上可被查询到http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page，提供查询结果佐证。

	业绩
（6分）
	投标人自2024年1月1日（以合同签订时间为准，无签订时间不得分）以来承担过类似机器人业绩的，每提供一个得2分，最高得6分。（投标文件中须提供合同彩色原件扫描件并加盖公章，业绩合同主要内容、标的等需清晰可见，未提供或提供不齐全或不清晰均不得分）

	质保期
（4分）
	在满足招标文件一年免费质保期要求的基础上，每增加一年得2分，最高得4分。
注：提供承诺函并加盖投标人公章，承诺函中须明确免费质保期年限，格式自拟。


（3）技术分（51分）
	评审因素
	评审标准

	技术参数响应
（30分）
	根据投标供应商对招标文件技术参数及功能指标响应程度，考察产品配置、技术参数。
带“▲”标识的技术参数为重要参数，每一条“▲”参数需根据要求提供相应软件界面截图或其他证明材料，不提供或者提供不完全满足要求的一项扣2分，其他未标注的有负偏离的每项减0.5分，扣完为止。
注：投标人针对本项评审内容在响应文件《技术规格偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以加盖投标人公章的证明材料为准，未提供相关证明材料或者提供材料与要求不符的作为扣分项。

	项目实施方案
（7分）
	投标人针对本项目实施方案综合打分，包含：①组织架构人员配置；②供货及安装调试计划；③实施管控措施；④风险及验收保障。
1.完整覆盖全部采购需求要点，逻辑清晰流程严谨，措施详实，具备较强实际可操作性，得 7 分；
2.覆盖大部分采购需求要点，条理较为清晰，主要措施齐全，能够满足项目基本实施要求，得 5 分；
3.仅覆盖部分采购需求要点，部分关键措施缺失，内容简略，项目实施保障存在不足，得 3 分；
4.未提供方案的，本项不得分。

	培训方案
（7分）
	投标人针对本项目培训方案综合打分，包含：①培训对象、次数时长；②课程及实操安排；③培训师资；④考核与资料交付。
1.完整覆盖全部采购需求要点，逻辑清晰流程严谨，内容详实，具备较强实际可操作性，得 7 分；
2.覆盖大部分采购需求要点，条理较为清晰，主要内容齐全，能够满足项目基础培训要求，得 5 分；
3.仅覆盖部分采购需求要点，部分关键内容缺失，内容简略，培训保障存在明显不足，得 3 分；
4.未提供方案的，本项不得分。

	售后服务方案
（7分）
	投标人针对本项目提供的售后服务方案进行综合打分，内容包括：①响应时间、上门时间、售后服务人员的技术水平②应急处理方案③售后服务期满后所提供的售后服务方案④服务范围、维修费用、更换配件折扣等内容。
1.完整覆盖全部采购需求要点，逻辑清晰流程严谨，措施详实，具备较强实际可操作性，得 7 分；
2.覆盖大部分采购需求要点，条理较为清晰，主要措施齐全，能够满足项目日常售后要求，得 5 分；
3.仅覆盖部分采购需求要点，部分关键措施缺失，内容简略，售后保障存在明显不足，得 3 分；
4.未提供方案的，本项不得分。






分包二：综合评分法
（1）价格（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。
（2）商务分（19分）
	评审因素
	评审标准

	企业实力
（9分）
	投标人具有国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发的且在有效期内的以下质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，提供一份证书得3分，最高得9分；提供在有效期内的证书彩色原件扫描件并加盖投标人公章，认证证书必须在全国认证认可信息公共服务平台上可被查询到http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page，提供查询结果佐证。

	业绩
（6分）
	投标人自2024年1月1日（以合同签订时间为准，无签订时间不得分）以来承担过类似灵巧手实训平台业绩的，每提供一个得2分，最高得6分。（投标文件中须提供合同彩色原件扫描件并加盖公章，业绩合同主要内容、标的等需清晰可见，未提供或提供不齐全或不清晰均不得分）

	质保期
（4分）
	在满足招标文件一年免费质保期要求的基础上，每增加一年得2分，最高得4分。
注：提供承诺函并加盖投标人公章，承诺函中须明确免费质保期年限，格式自拟。


（3）技术分（51分）
	评审因素
	评审标准

	技术参数响应
（30分）
	根据投标供应商对招标文件技术参数及功能指标响应程度，考察产品配置、技术参数。
带“▲”标识的技术参数为重要参数，每一条“▲”参数需根据要求提供相应软件界面截图或其他证明材料，不提供或者提供不完全满足要求的一项扣3分，其他未标注的有负偏离的每项减0.5分，扣完为止。
注：投标人针对本项评审内容在响应文件《技术规格偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以加盖投标人公章的证明材料为准，未提供相关证明材料或者提供材料与要求不符的作为扣分项。

	项目实施方案
（7分）
	投标人针对本项目实施方案综合打分，包含：①组织架构人员配置；②供货及安装调试计划；③实施管控措施；④风险及验收保障。
1.完整覆盖全部采购需求要点，逻辑清晰流程严谨，措施详实，具备较强实际可操作性，得 7 分；
2.覆盖大部分采购需求要点，条理较为清晰，主要措施齐全，能够满足项目基本实施要求，得 5 分；
3.仅覆盖部分采购需求要点，部分关键措施缺失，内容简略，项目实施保障存在不足，得 3 分；
4.未提供方案的，本项不得分。

	培训方案
（7分）
	投标人针对本项目培训方案综合打分，包含：①培训对象、次数时长；②课程及实操安排；③培训师资；④考核与资料交付。
1.完整覆盖全部采购需求要点，逻辑清晰流程严谨，内容详实，具备较强实际可操作性，得 7 分；
2.覆盖大部分采购需求要点，条理较为清晰，主要内容齐全，能够满足项目基础培训要求，得 5 分；
3.仅覆盖部分采购需求要点，部分关键内容缺失，内容简略，培训保障存在明显不足，得 3 分；
4.未提供方案的，本项不得分。

	售后服务方案
（7分）
	投标人针对本项目提供的售后服务方案进行综合打分，内容包括：①响应时间、上门时间、售后服务人员的技术水平②应急处理方案③售后服务期满后所提供的售后服务方案④服务范围、维修费用、更换配件折扣等内容。
1.完整覆盖全部采购需求要点，逻辑清晰流程严谨，措施详实，具备较强实际可操作性，得 7 分；
2.覆盖大部分采购需求要点，条理较为清晰，主要措施齐全，能够满足项目日常售后要求，得 5 分；
3.仅覆盖部分采购需求要点，部分关键措施缺失，内容简略，售后保障存在明显不足，得 3 分；
4.未提供方案的，本项不得分。
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