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[bookmark: _Toc7107][bookmark: _Toc19721][bookmark: _Toc88831009][bookmark: _Toc13044]第一章 投标邀请函
________________________：
受昆山市巴城镇人民政府（昆山市巴城镇建设管理办公室）委托，苏州宇恩项目咨询有限公司对其所需采购的 巴城镇2026-2027年道路桥梁养护 进行公开招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320583-SZYE-G2026-0045；
2.项目名称：巴城镇2026-2027年道路桥梁养护；
3.预算金额：人民币玖佰玖拾柒万陆仟陆佰捌拾玖元伍角肆分（￥9976689.54元）；
4.最高限价：同预算；
5.服务期限：合同签订后1年（合同金额到期后，服务期自动结束）；
6.采购需求：巴城镇2026-2027年道路桥梁养护，具体详见招标文件；
7.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；
3.本项目的特定资格条件：无；
3.1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4.根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc232336583][bookmark: _Toc276023189][bookmark: _Toc233272227][bookmark: _Toc13642114]三、获取采购文件
1.获取招标文件时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日（北京时间）；
2.获取招标文件方式：“苏采云”系统下载。
3.招标文件售价：0元。
4.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
5.参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
6.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接:
https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：13913190747、0519-86722802；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：13913190747、0519-86722802；
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间：2026年11月18日9:30（北京时间）；
2.开标时间：2026年11月18日9:30（北京时间）；
3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式。供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
6、 中标服务费：
1.1、中标单位须按规定支付中标服务费，该费用应在中标公示结束后三天内付清。
中标服务费收取方式:本项目预算包含中标服务费(中标服务费98813.52元-不可竞争性费用).
按照昆财字[2026]50号收费文件规定，招标代理服务费向中标或成交单位收取。收费标准:具体收费约定如下:招标代理服务费以差额累计法收费(按项目预算100万元以下，收取1.5%;100-500万元，收取1.1%;500-1000万元，收取0.8%;1000-5000万元，收取0.5%;5000-10000万元，收取0.25%)。其他方式按1.5%收。（苏州宇恩项目咨询有限公司；账号：10532401040035807；开户行：中国农业银行股份有限公司昆山城东支行）
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人：昆山市巴城镇人民政府（昆山市巴城镇建设管理办公室）
地址：昆山市巴城镇古城北路4299号
联系人：刘妍     
联系电话：0512-57657762
2、招标代理机构名称：苏州宇恩项目咨询有限公司 
地址：昆山市玉山镇萧林路1999号5号楼A区11楼 
联系电话：0512-57383089 
联系人：薛媛媛、马梦婷
八、供应商诚信管理：
为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的规定执行。
九、昆山市政府采购管理部门监督电话：0512-57310854
[bookmark: _Toc35393626]十、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393796]1、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 
[bookmark: _Toc88831010][bookmark: _Toc4929][bookmark: _Toc387241317][bookmark: _Toc24459558]
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[bookmark: _Toc233272228][bookmark: _Toc276023191][bookmark: _Toc13543212]一、说明和释义
1、说明
1.1、本招标文件仅适用于苏州宇恩项目咨询有限公司组织的招标活动。
1.2、本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3、本招标文件的解释权属于苏州宇恩项目咨询有限公司。 
2. 词语释义
2.1、招标人：具体组织实施招标活动的法人。
2.2、投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。
2.3、响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4、合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5、甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。
2.6、乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.7、伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.8、知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。
2.9、天：日历数。
2.10、交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.11、合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
2.12、产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.13、不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
二、 投标人
1．合格投标人的范围
详见“第一章投标邀请函”中投标人要求。
2、投标委托
如投标人代表不是法人，须持有《法人授权委托书》（格式见附件）。授权投标人（质疑、投诉）必须为投标单位正式员工（提供社保证明）。
3、投标费用 
无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
4、为保证项目质量，本项目不接受联合体投标。
三、招标文件的说明
1、招标文件
招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。
2、招标文件的澄清和修改
2.1、供应商在获取招标文件后，若有疑问，应于提交投标文件截止时间前，向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按规定时间内予以答复。
2.2、在提交投标文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。
2.3、采购代理机构对招标文件的澄清或者修改，将按规定在提交投标文件截止时间前以补充公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。
2.4、供应商应在提交投标文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。
3、质疑
3.1、供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应当在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（（在苏州市公共资源交易平台昆山分中心下载中心“【政府采购】质疑函范本”）。采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商。
3.2、 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。
3.2.1、质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间、开标时间。
3.2.2、提供网上获取采购文件时间截图并加盖单位公章、提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）。
3.2.3、认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）。
3.2.4、质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）。
3.2.5、质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。
3.2.6、供应商委托代理质疑的，被授权质疑人必须为投标单位正式员工（提供社保证明），应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
3.3、采购代理机构如对被质疑文件进行必要的澄清或者修改的，将在“苏州市政府采购网”、“苏州市公共资源交易平台”上以公告方式通知，与质疑事项有关的供应商可通过 “苏州市政府采购网”采购公告栏、“苏州市公共资源交易平台” 更正公告栏自行查看、下载相关采购项目的补充通知。
3.4、供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，我公司将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
3.5、投标供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则将不予接受。
四、投标文件说明
1、投标文件计量单位和使用文字
1.1、投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
1.2、投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，招标人概不负责。
2、电子投标文件的组成和顺序
2.1基本目录：
2.1.1封面；
2.1.2开标一览表（格式见第三章）；
2.1.3投标报价表（格式见第三章）；
2.1.4远程参与开标会议诚信承诺书（格式见第三章）；
2.1.5法定代表人授权委托书及法人身份证明（如有授权）（格式见第三章）；
2.1.6投标承诺函（格式见第三章）；
2.1.7投入本项目人员一览表（格式见第三章）；
2.1.8资格证明文件（格式见第三章）；
2.1.9招标文件其他要求相关证明材料。
2.2资格条件：
2.2.1投标单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供各相关证明材料）；
2.2.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）； 
2.2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供响应承诺函或提供近期相应证明材料）； 
2.2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供响应承诺函或提供相应证明材料）； 
2.2.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应承诺函或提供近期相应证明材料）；
2.2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供响应承诺函或提供相应证明材料）。
2.2.2第一章投标邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件：
2.2.2.1 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（查询方式：“信用中国”首页→“信用服务”版块→根据要求分别查询）
2.2.3落实政府采购政策需满足的资格要求（以下任选其一）：
2.2.3.1提供《中小企业声明函》（如有）（格式见第三章）；
2.2.3.2残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章）；
2.2.3.3监狱企业证明文件（如有）。
2.3符合性条件：
2.3.1报价分析表；
2.3.1.1报价符合性审查；
2.3.2商务偏离表；
2.3.3技术偏离表；
2.3.4其他有关符合性证明的文件。(如有实质性响应项要求提供的材料则必须提供相应材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求)
2.4综合评审评分项：
2.5价格折扣文件格式证明（以下任选其一）：
2.5.1提供《中小企业声明函》（如有）（格式见第三章）；
2.5.2残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章）；
2.5.3监狱企业证明文件（如有）。
注：
（1）序号“2.1-2.3、2.5”须提供相关资料并加盖投标人电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（2）投标人所提交的投标书（综合评审评分项）完整与否，将直接影响投标人的评分；
3、投标文件编制说明
3.1电子投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章或使用加盖公章及签字的彩色扫描件，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
3.2开标一览表为在开标仪式上网上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
3.3制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，否则将认定相关材料无效。
4、投标报价
4.1、投标单位对本项目的报价应包括完成项目内容所涉及到的投标应以人民币报价，应包含但不限于报价税金、包装、运输、装卸、保险及测试等所发生的全部费用及投标人企业利润、中标服务费、管理费、税金和政策性文件规定及招标文件包含的各项费用.除非因特殊原因并经双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
4.2、投标单位应按《投标报价表》中的招标项目计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。
4.3、投标单位应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性投标招标文件。如果招标文件要求分标段投标的，则投标单位可以根据自身经营许可范围，选择投标其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
4.4、投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。
5. 投标文件的有效期
自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
五、投标文件的提交、修改和撤回
1.投标文件应当在提交投标文件的截止时间前通过供应商投标工具客户端进行提交；
2.在提交投标文件的截止时间前，供应商可以撤回或者修改投标文件。
六、开标和评标
1、开标
1.1、代理机构按《投标邀请函》规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式根据委托人授权由采购代理机构主持，买方代表及有关工作人员参加。
1.2、远程开标CA预解密时间为开标开始后10分钟内，各投标单位参与远程开标时需要随身携带CA证书及CA密码，输入CA密码的时间不超过远程开标CA预解密10分钟限制时间且CA密码输入次数不超过十次（以CA内置的错误计数为准），否则视为无效响应。
1.3、在开标时，有下列情况之一者将视为无效：
1.3.1、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
2、资格审查、信用查询
2.1、公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
2.2、投标人根据资格要求提供相应资料供资格审查（具体要求详见第一章投标邀请）。
2.3、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
2.3.1、查询时间：进入评审环节前。
2.3.2、查询渠道：“苏采云”系统提供的来自“信用中国”网站查询的相关主体信用记录。
2.3.3、查询证据留存方式：打印查询的信用报告，对存在失信信息的供应商，采购代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
2.3.4开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
3、评标委员会或评标小组
3.1、评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）由采购人依法组建。
3.2、评标委员会或评标小组负责具体的评标事，并独立履行以下职责：
3.2.1、审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。
3.2.2、可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清。
3.2.3、推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人。
3.2.4、向招标采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
3.3、评标委员会成员应当履行下列义务：
3.3.1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。
3.3.2、按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任。
3.3.3、对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密。
3.3.4、参与评标报告的起草。
3.3.5、配合财政部门的投诉处理工作。
3.3.6、配合招标采购人答复投标供应商提出的质疑。
3.4、公开开标后，直到宣布中标单位中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
3.5、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格
3.6、在评标期间，招标人将通过指定联络人与投标人进行联系。
3.7、评标委员会不向落标人解释原因。
4、对投标人及投标文件的审核
4.1、采购人或招标代理人按招标文件规定进行投标人资格审查，如缺少内容，视为无效投标；
4.2、对价格的计算错误按下述原则修正：
4.2.1、如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。
4.2.2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准；
4.2.3、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
4.2.4、如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。
4.2.5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
4.2.6、投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。
4.3、与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指货物和服务的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正，但招标代理人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。
4.4、招标人对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
4.5、投标文件有下列情况之一者为无效投标：
4.5.1、投标报价超过项目预算的；
4.5.2、投标文件未按照本须知规定签署和盖章；
4.5.3、不具备招标文件中规定的资格要求；
4.5.4、与招标文件有重大偏离；
4.5.5、投标人拒绝修正错误；
4.5.6、投标人的报价是选择性的；
4.5.7、投标人的报价只报了部分内容；
4.5.8、不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
4.5.9、不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
4.5.10、服务承诺和付款条件未响应招标要求的；
4.5.11、不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的；
4.5.12、供应商查询中，不同供应商上传投标文件所使用的电脑的MAC地址和标书制作工具客户端标识码均一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；
4.5.13、其他被评委会认定无效的情况。
5、投标的澄清
5.1、评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求，投标人必须按照招标代理人通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。
5.2、必要时采购代理机构可要求就澄清的答复作书面回答，该书面回答应有法定代表人或被授权人签署，并将作为投标内容的一部分。
5.3、投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格及实质性内容。
6、废标
6.1、在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
6.1.1、符合条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家；
6.1.2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
6.1.3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
6.1.4、因重大变故，采购任务取消的；
6.1.5、因苏采云系统故障原因造成开标不成功的；
6.1.6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
6.1.6.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
6.2、废标后，招标人将把废标的理由通知所有投标人。
7、投标文件的评价和比较
7.1、评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
7.2、评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所作的实质性响应内容进行比较。
七、中标结果
1、中标单位的确认
1.1、评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标人的委托向招标人推荐中标候选单位。
1.2、采购代理机构在评标结束后两个工作日内将中标单位在政府采购信息媒体上发布中标公告，投标单位如有质疑，应于中标公告发布之日起七个工作日内按法规规定要求向采购代理机构提出。
2、中标通知书
2.1、确定出中标单位后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在中标通知书中给出中标单位的中标标价、交货时间（或服务期限）、质量标准和有关合同签订的日期和地点。
2.2、中标通知书将成为合同的组成部分。
3、合同的签订
3.1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
3.2、中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权委托人与甲方代表签订合同。否则按放弃中标权处理。
3.3、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
3.4、采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
八、	诚实信用
1、诚实信用
1.1、供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
1.2、供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
1.3、供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》和《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
1.4、供应商不得向工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》、《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》等规定执行。
九、其他事项
1、中标服务费
1.1、中标单位须按规定支付中标服务费，该费用应在中标公示结束后三天内付清。
中标服务费收取方式:本项目预算包含中标服务费(中标服务费98813.52元-不可竞争性费用)。
按照昆财字[2026]50号收费文件规定，招标代理服务费向中标或成交单位收取。收费标准:具体收费约定如下:招标代理服务费以差额累计法收费(按项目预算100万元以下，收取1.5%;100-500万元，收取1.1%;500-1000万元，收取0.8%;1000-5000万元，收取0.5%;5000-10000万元，收取0.25%)。其他方式按1.5%收。（苏州宇恩项目咨询有限公司；账号：10532401040035807；开户行：中国农业银行股份有限公司昆山城东支行）
1.2、中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标人将保留诉讼的权利。
2、监督
2.1、政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
3、绿色采购
3.1若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，供应商须在投标文件中提供产品有效期内的认证证书扫描件等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。
3.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
3.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
4、未尽事宜
4.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
4.2如果对投标流程不熟悉，请查看苏州公共资源交易信息平台/昆山分中心/下载中心“供应商投标工具客户端操作手册和视频”、苏州公共资源交易信息平台/昆山分中心/办事指南“昆山市政府采购供应商投标快速指引。”
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说明：对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
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[bookmark: _Toc12738][bookmark: _Toc13353]1、投标承诺函
[bookmark: _Ref502836582][bookmark: _Ref363807956][bookmark: _Ref22891519]致：___________________________(采购人名称）、苏州宇恩项目咨询有限公司：
经仔细阅读和研究，我单位同意招标文件的各条款要求，自愿参加___________________（项目名称及项目编号）的投标，并做出如下承诺：
1.我单位已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）以及全部参考资料和有关附件；
2.我单位同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有虚假，我单位承担一切责任；
3.我单位愿意按照招标文件的一切要求，响应该项目的全部实质性内容。 
4.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；
5.我单位同意按采购单位确定的评标办法及评分标准有评标专家进行评审，并对评标结果无任何异议。
6.除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本采购文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。
（1）在采购文件规定的投标(响应)有效期内实质上修改或撤回投标；
（2）中标(成交)后不依法与采购人签订合同；
（3）在投标（响应）文件中提供虚假材料；
（4）恶意串通；
（5）其他违法违规情形。
7.我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为采购人要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用
8.我单位同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

投标人：（公章）
法定代表人：（签字或盖章）
日期：    年  月  日
[bookmark: _Toc140236000][bookmark: _Toc88831013][bookmark: _Ref36197831]

[bookmark: _Toc17441][bookmark: _Toc31231]2、（投标方）法人授权委托书
本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标单位名称）的法人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州宇恩项目咨询有限公司组织实施的编号为   号的招标活动。代理人在开标、评标、合同过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无权再委托
投标单位：（盖章）
法人代表：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）
年     月    日
法人身份证复印件（正反面）：









被授权人身份证复印件（正反面）：





3、开标一览表
投标人全称（加盖公章）：投标单位名称
项目编号：

	项目名称
	
	投标报价

	项目名称 
	
	小写：   元

	投标报价大写金额
	
	金额大写 


日期：  年   月   日
填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。


4、投标报价表
[bookmark: _Ref513472284][bookmark: _Ref45698098][bookmark: _Ref363807959][bookmark: _Toc140236003][bookmark: _Toc88831016][bookmark: _Ref138255000]                    项目投标报价表

项目名称：
项目编号：
	序号
	名称
	单位
	单价（元）
	全费用综合总价（元）
	内容

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总报价（元）
	
	报价包含内容需符合招标文件相关条件




注：
1、“投标报价分析表”投标总价应当与“开标一览表”的投标总价相等，如不相等，以“开标一览表”为准。
2、投标应以人民币报价，应包含但不限于报价税金、包装、运输、装卸、保险及测试等所发生的全部费用及投标人企业利润、中标服务费、管理费、税金和政策性文件规定及招标文件包含的各项费用。
3、最终结算时按实际工程量结算。
4、本次招标，未考虑到而实际养护中涉及到的工程量，届时按定额造价下浮同等比例结算。
5、以上格式仅供参考，投标单位可自行编辑项目投标报价表，格式自拟，满足采购需求。

投标单位：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：         年     月    日




5、投入本项目人员一览表
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位
	从事本工作年数
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	




投标单位：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：         年     月    日


6、偏离表（技术、商务）
	项      目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明
(负偏离/正偏离/无偏离)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标单位（单位盖章）：
法人/被授权人（签字或盖章）：
年  月  日
注：以上内容必须按招标文件要求填写，未填写为不默认响应招标文件要求。


[bookmark: _Ref363807961]7、中小企业声明函
______________________：

本公司（单位名称）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（单位名称）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
本项目所属行业为：其他未列明行业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。 
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人：（公章）
日期：    年  月  日
[bookmark: _Ref507744908]

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。



8、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__    _单位的____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                              投标人：（公章）
  日期：  年   月   日


[bookmark: _GoBack]9、业绩
类似项目业绩汇总表
	序号
	项目名称
	合同期
	服务内容
	合同金额

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	

	共      份合同。



注：以上格式仅供参考，投标单位可自行编辑类似项目业绩汇总表，表格内容需至少包含上表要求提供的内容。

法定代表人（或其授权代理人）：（签字或盖章）
投标单位（公章）：
日期：  年  月  日


10、关于资格文件的声明函

 苏州宇恩项目咨询有限公司 ：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为         号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

 				                              （投标方）法人代表：（签字或盖章）

                             （投标方）公章：

                                     年	     月 	    日


11、投标单位情况表
单位名称（盖章）
	法人
	
	成立日期
	

	联系人
	
	联系电话
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	万元
	净资产
	万元

	股东权益
	万元
	销售收入
	2025年         　 万元

	实现利润
	2025年    　　　　 万元

	营业面积（含厂房面积）
	平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	
单位简历及内设机构情况

	

	
单位优势及特长

	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	




12、远程参与开标会议诚信承诺书
致: (采购人)
我方郑重承诺:遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。
一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件,严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。
二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。
三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。
四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。
五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中,我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。
六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。
七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。
八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。
九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案、没收投标（响应）保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。
承诺单位(盖章):
法定代表人(签字或盖章):
授权委托人(签字或盖章):
日期：   年  月  日


13、关于符合本国产品标准的声明函（如符合）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。




[bookmark: _Toc3747][bookmark: _Toc387241319][bookmark: _Toc22190][bookmark: _Toc24459560][bookmark: _Toc28282][bookmark: _Toc88831022]第四章 招标书
受昆山市巴城镇人民政府（昆山市巴城镇建设管理办公室）委托，苏州宇恩项目咨询有限公司对其所需采购巴城镇2026-2027年道路桥梁养护进行公开招标。欢迎有资格的单位参加投标。
一、项目编号：JSZC-320583-SZYE-G2026-0045；
[bookmark: _Toc276023192][bookmark: _Toc233272230][bookmark: _Toc13642116][bookmark: _Toc13889376]二、项目名称：巴城镇2026-2027年道路桥梁养护；
三、服务期限：合同签订后1年（合同金额到期后，服务期自动结束）；
四、本项目所属行业为:其他未列明行业。
[bookmark: _Toc13642117][bookmark: _Toc276023193][bookmark: _Toc13889377][bookmark: _Toc387241320][bookmark: _Toc88831024][bookmark: _Toc24459562][bookmark: _Toc22640][bookmark: _Toc15683][bookmark: _Toc23073]五、招标内容（涉及品牌仅供参考）：
巴城镇2026-2027年道路桥梁养护：巴城镇区域内城市道路设施养护维修,含城市道路、人行道、桥梁桥面附属设施等。
项目清单：


注：
（1）最终结算时按实际工程量结算。
（2）本次招标，未考虑到而实际养护中涉及到的工程量，届时按定额造价下浮同等比例结算。
六、养护基本要求：
1、市政设施日常养护范围：车行道（沥青、混凝土）、非机动车道（沥青、混凝土）、人行道与侧平石、桥梁（桥面、桥栏杆、桥梁伸缩缝、挡土墙）、其他市政及配套附属设施等。
2、市政设施日常养护作业内容：
（1）路面部分：
①路面坑洼、下沉的填补翻修；
②麻面、拥包、龟裂、角裂、啃边、翻浆、纵横缝等病害的处理；
③路面伸缩缝和其它裂缝的清理，并做好灌、封处理及重新灌注填缝料工程；
（2）人行道与侧平石：
①人行道板的缺损、塌陷、松翘等，保持道板面平整无积水；
②侧平石（含绿化侧平石）损坏、水毁塌后的更换修补，零星缺失的补缺工程；
③侧石侧翻与平石凸陷阻水的整修，保持侧平石稳固、直顺、完整及美观。
（3）桥梁：
①桥面铺装层坑洼的小修小补及桥面伸缩缝的清理与填缝；
②桥面侧石的修复和桥面排水设施的清理；
③桥栏杆缺损、裂缝、剥落的修补工程；
④挡土墙一般损坏修复和杂草、树丛的清理工作。
（4）临时交办的其他工作。
（5）服务期内应按上述日常养护作业内容进行全天候巡查，发现问题第一时间上报监理或采购单位，并优先采取防护隔离措施，未及时上报或未及时处置等主观原因引起的一切责任和损失由养护单位承担。
3、响应时间及解决时间
（1）普通破损维修等情况的养护，服务商应在10分钟内响应，在30分钟内赶到故障现场进行养护服务（包括维修配件到达服务现场），在2-5小时解决问题，遇到突发情况，应立即现场维护并组织施工；
（2）特殊情况，以采购单位的意见为准。
4、养护工作安全要求：
4.1养护队伍必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明施工，注意安全，一切伤亡事故由养护单位负全责；
4.2养护人员、施工机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由养护单位负责修复及承担一切费用；
4.3无论维修养护期间过程中，养护单位负责及时清理垃圾。
4.4服务过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏必须由养护单位负责恢复或赔偿。
4.5养护单位应在昆山市设立固定的工作场所，能够满足办公、仓储等要求。投标文件中提供中标后签订合同前设立符合上述要求工作场所的承诺书，否则视为未实质性响应招标文件要求作无效投标处理。中标后签订合同前采购单位将进行实地勘察固定工作场所情况，若未具备上述要求工作场所的，取消其中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。
4.6养护单位须为养护人员配备印有养护单位名称的现场作业安全服或反光背心，现场作业时应明示安全警示标志和作业围挡。
4.7养护工作实施过程中，养护单位不得将施工材料/设备与人员共用一辆车辆运输，不得违反相关道路交通法规。  
注：如遇突发事件，须有配套养护维修工程机具设备及15个工作人员在30分钟内到场应急处理，并服从采购单位现场指挥。
七、市政道路养护的施工管理：
1、按照建设部CJJ36-2006《城镇道路养护技术规范》，市政道路养护单位必须制定养护质量保证体系，严格工程质量操作流程；
2、按月制定市政道路养护计划，并依据道路日常巡视情况适时调整。养护单位针对道路实际情况、养护要求和施工作业特点，定期上报养护实施计划。所有养护工程一律采取先申请后实施，以采购单位《市政道路养护任务单》为准；
3、养护单位按《市政道路养护任务单》要求与内容实施养护，养护工程量必须经采购单位及工程监理现场验收后，按规定签证确认；
4、对有关养护工程，养护单位须上报施工组织方案，严格按照养护施工技术要求完成工程；
5、涉及工程开挖、修复路面等养护工程，按有关规定办理相关手续。采购单位履行施工管理职能，负责组织协调、工程质量、工作量实际签证和验收工作；
6、养护施工现场做好安全警示和作业围挡，遵守工程施工规范与相关管理要求，参照公路养护安全作业规程JTG H30-2004标准实施，做到文明施工；
7、若因养护单位工作不力而出现媒体曝光、上级通报、点名批评，造成重大影响的，视情节轻重，一次支付5000-20000元的违约金，影响恶劣的立即终止合同；
8、养护单位应及时响应采购单位检查发现问题的整改，并落实回复。
八、作业服务监管：
1、日常巡查问题、发现问题、各类投诉（曝光、联系单（函）、处罚单、领导交办等）等问题实时响应，在各类投诉要求时限范围内处理完毕。
2、因紧急（重大）事故、不可抗力引起的服务片区设施、路面等损坏，应在接报后1小时内到达现场，做好应急处置，排除安全隐患，如遇片区设施、路面确实难以及时修复的问题，报甲方备案，同时明确修复时间。
3、对未及时对服务片区内设施、路面修复的情况一律按有关标准加倍处罚。
九、其他要求：
1、中标人需提前做好人员培训，安排人员熟悉场地及日常工作流程，确保交接工作顺利进行。
2、若中标人在服务管理期间，违反下列规定将被解除服务合同：
（1）将服务项目全部及部分服务转包他人；
（2）出现重大责任问题。
3、因中标人管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购人有权要求中标人赔偿损失。
4、投标人必须保证全部投标资料的真实性，投标文件中投入的机械及设备在签订合同前要求到现场经甲方确认，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况，故意隐瞒或虚报视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理.（需提供承诺函，否则视为未实质性响应招标文件要求作无效投标处理。）



[bookmark: _Toc387241321][bookmark: _Toc24459563][bookmark: _Toc304374140]第五章 合同条款
[bookmark: _Toc20400][bookmark: _Toc6365][bookmark: _Toc88831025][bookmark: _Toc4008]甲方（采购单位）：昆山市巴城镇人民政府（昆山市巴城镇建设管理办公室）
地址：

乙方（服务单位）：
地址：

丙方（代建单位）：新澄城市建设发展有限公司
地址：

根据苏州宇恩项目咨询有限公司采购编号JSZC-320583-SZYE-G2026-0045号政府采购文件，三方经平等协商，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及本项目招标文件、乙方投标文件，就代建管理相关权利义务签订本三方合同。
甲方委托丙方作为本项目代建管理单位，负责本养护项目的现场管理、巡查核查、工程量确认、过程协调工作。
乙方负责巴城镇2026-2027年道路桥梁养护。
服务期限：合同签订后1年（合同金额到期后，服务期自动结束），合同签订之日起至   年 月 日。
一、下列文件为本合同不可分割部分
1、中标通知书；
2、乙方的投标文件；
3、乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；
4、招标文件及其附件；
5、合同附件。
以上与本合同具有同等法律效力。
二、合同内容
服务要求及范围：详见招标文件要求。
乙方工作职责：详见招标文件要求。
三、费用及结算
1、本合同总金额为：人民币（大写）       元整：（￥:       ）。
说明：具体根据实际工作量按实结算。
2、 合同费用包括完成该项工作应包含所有材料费、人工费、机械费、管理费、安全文明施工费、夜间施工费、冬雨季施工费、规费、税金、企业管理费、代理服务费及利润等其他一切费用。
3、 付款步骤：竣工验收完成当年度支付合同总价的40%，余款三年内付清（工程款支付根据政府财力确定，以上款项不计任何利息）
四、其它
1、乙方除应为相关人员提供必要的劳动保护条件并支付员工工资和缴纳正常的社会保险外，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，乙方在合同期限内发生的一切安全责任事故均由乙方自行负责（保险种类由乙方自行选择）。
2、乙方应做好职工的安全生产教育，并配备一定的劳动保护必需品以供职工使用。
3、服务人员需遵守有关保密规定。
4、乙方人员需遵守消防安全管理规定。
5、养护标准（以甲方确认为准）。
6、服务要求（以甲方确认为准）。
7、考核办法（以甲方确认为准）。
8、对服务管理进行检查，检查时邀请服务管理人员参加，并将检查结果以书面形式记录。
9、甲方有权委托一家具有专业检测资质的单位对项目质量进行控制，乙方需无条件配合甲方实施。
10、本合同之附件均为合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
五、甲、乙双方的责任：
1、甲方责任：
1.1指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。
1.2甲方应教育其所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。对甲方人员因使用设备、器材、器械不当而造成的损失与乙方无关。
2、乙方责任：
2.1乙方在从事道路养护服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内，乙方养护工作人员发生的一切安全问题包括由于乙方提供的养护服务导致的安全事故的责任，均由乙方自行负责，与甲方无关。
2.2乙方应及时调整不适应工作需求的道路养护服务管理人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。
2.3乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。
2.4乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。
六、违约责任
1、乙方的违约责任
1.1乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权终止合同，重新组织招标,由此造成乙方的直接损失和间接损失甲方不给予补偿和赔偿，造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿，可从余款，保函中扣除并可提出索赔要求。
1.2乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。
1.3乙方应执行国家有关规定（如当地最低工资标准及其他社会保障等规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。
1、 甲方的违约责任
甲方无正当理由拒绝接受乙方交付的合同内容，应当承担乙方由此造成的损失。
七、不可抗力
1、因不可抗力不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行合同义务后发生不可抗力的，违约方不能免除责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
八、合同的生效
1、本合同由招标代理机构加盖骑缝章，经甲乙双方签字盖章后即生效，生效的合同网上公示。
2、合同终止条件：服务期限到期或合同预算金额实际发生完毕。
九、合同的解除和转让
1、合同的解除
1.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
1.2除非法律规定或本合同明确约定外，一方单方解除合同的，违约方除应履行本合同规定的其他义务外，还应赔偿守约方因该违约行为而产生或遭受的损失。
1.3有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
2、合同的转让
合同的部分和全部都不得转让。
十、争议解决
因履行本合同产生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十一、不可抗力
1、遭受不可抗力事件的一方在不可抗力影响范围内可暂行中止履行本合同项下的义务直至不可抗力事件的影响消除为止，并且无需为此承担违约责任。但遇不可抗力影响的一方应及时通知对方并尽最大努力克服、减轻其负面的影响。
2、本合同因不可抗力事件而终止的，双方互不承担违约责任，但不能免除本合同项下双方各自负有的履行款项返还与付款的义务和责任。
十二、附则
1、合同份数：本合同一式捌份，甲乙丙各执二份、招标代理机构一份，政府监督部门一份，各份具有同等法律效力。
2、未尽事宜
本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律法规之规定解释。
3、合同附件

甲方（盖公章）：             乙方（盖公章）：               丙方（盖公章）：

法定代表人（或代理人）：      法定代表人（或代理人）：     法定代表人（或代理人）：




[bookmark: _Toc390957727][bookmark: _Toc282504356][bookmark: _Toc508885908]附件 安全生产、文明施工协议书
甲方：
乙方：
为明确甲乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据《建筑工程安全生产管理条例》，国家、江苏省、苏州市当地相关法律法规的规定，结合工程项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：
一、甲方的权利和义务
1、甲方有权对乙方进行安全生产教育。
2、甲方有权随时进行监督、检查，并有权责令乙方清除不安全隐患的权利。
3、甲方有权统一管理乙方驻地建设，并要求乙方维护好现场环境。
4、甲方有对乙方在施工过程中，违反国家安全生产、消防、交通、治安管理政策、法规，违反甲方安全管理规章，不服从甲方管理等行为进行处罚直至单方解除合同的权利。
5、甲方安全责任人员应检查乙方自带或外租机械设备、小型电动工具、临时用电设施以及个人防护用品(如安全帽、安全带)等，并进行验收。
二、乙方的权利和义务
1、在乙方施工过程中，甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，乙方有权制止违章行为，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利；乙方明知甲方人员违章指挥而不制止并造成损失，乙方承担责任。
2、因甲方过错，造成乙方人员或财产的损害，乙方有权向甲方提出索赔。乙方负责人必须履行对其招收的全体务工人员进行入场前的安全生产教育的义务。
3、乙方必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件。
4、在施工过程中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守安全管理规章制度、措施、规定（包括甲方制定的相关规定）。严格遵守安全操作规程。对违反本条款所造成的损失和后果，由乙方承担。情节严重的甲方有权终止合同。
    5、在为甲方工作期间，乙方自带或外租的设备、设施，必须符合规范要求，经甲方安全管理人员验收合格后方可进场。凡未经验收批准，擅自投入使用，由此造成的损失，由乙方承担。
6、乙方特殊工种作业人员必须依法持证上岗。
7、乙方在施工期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。
8、施工作业区管理要求：施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料。乙方人员必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗。土方、泥浆等外运过程，严格按程序操作，不得在施工现场遗洒，同时应有避免扬尘的措施。
9、生活区管理要求：施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；生活、生产废水及施工降水未处理合格，不得排入市政管网；不得破坏树木、绿地；乙方的生活区要符合文明工地的要求，搞好并保持宿舍、食堂等处的环境卫生，工人食堂必须干净整洁，无蝇无鼠，操作人员证件齐全，认真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒。严禁在宿舍内私拉电线；严禁在宿舍内使用电炉子等电器设备。凡乙方人员违反本条款规定，所造成的损失由乙方承担。禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌赌博、饮酒闹事、传阅淫秽物品。
10、用电及消防：施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志。
11、夜间施工服从政府职能统一管理，或按照规定办理好相关手续，做到不扰民。
12、在施工过程中，发现文物古迹时，要立即保护现场，并及时报告。严禁破坏、私自收藏、倒卖或隐瞒不报。
13、在施工过程中，发生交通、施工、机电、消防等安全事故，要立即抢救伤者，采取措施减少财产损失，保护现场，积极主动的配合甲方处理事故。同时现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对建设单位提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。
14、施工前，承包方应依据苏州市《危险性较大工程安全专项施工方案编制、专家论证审查与备案办法（试行）》文要求，编制有关专项安全方案，做好方案报审、专家审查和政府备案工作。
15、乙方要服从现场总体管理单位的现场管理。
16、严格遵守国家法律法规的要求。
三、因乙方的过错，造成甲方或他人财产或人身损害或甲方被处罚，乙方应负赔偿责任。
四、本协议为建筑工程施工承包合同的从合同，随施工承包合同生效而生效，施工承包合同解除之日起，本协议自然失效，但因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。
五、本协议每份具有同等法律效力。
甲方：（盖章）                        乙方：（盖章）
负责人：（签字）                      负责人：（签字）
日期：  年  月  日                    日期：  年  月  日


第六章 评标方法、评分标准
一、评标办法
1、本次招标评标方法为综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。
2、综合评分的主要因素为：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值100分，价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术与质量及其它90%（权重）。
3、评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；价格得分通过计算直接取得；价格得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分，综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同，且投标报价相同的，按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同，且投标报价和技术评分均相同的，则由采购人抽签决定中标人。
二、采购政策
（一）中小微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购。如投标人认定本企业为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于响应文件中提交。
（二）残疾人福利性单位
根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于响应文件中提交。
（三）监狱企业
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于响应文件中提交。
（四）对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（五）绿色采购
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于响应文件中提交。
（六）若供应商提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
（七）异常低价审查
按照财政部发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（ 财库〔2026〕2号）文，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
A、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
B、评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（中标）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
三、评分标准
1、投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。
2、分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。
3、价格分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*10。
（二）技术及其他（90分）
[bookmark: gpc_accord_horizontal_1][bookmark: gpc_pack_1_name_1]初审评审指标   
	指标
	描述
	分值

	资格性检查
	
	

	符合性检查
	服务期限、付款方式、投标内容等
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复审评审指标
	评审类别
	评审项
	评审规则
	分值

	价格分（10分）
	价格评审指标（10分）
	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*10，小数点后保留两位。
	10

	技术与质量及其它(90分)
	▲质量管理
	投标单位具有有效期内证书：
①具备质量体系认证证书得1分；
②具备环境管理体系认证证书得1分；
③具备职业健康安全管理体系认证证书得1分；
（注：提供证书复印件及国家认监委查询截图，提供不全不得分。)
	3

	
	▲项目负责人
	拟选派项目负责人同时具有注册市政工程专业建造师二级及以上和高级工程师职称，得2分；同时具有注册市政工程专业建造师二级及以上和中级工程师职称，得1分。
(注：提供有效期内的相关证书扫描件及投标人近期三个月为其缴纳社保证明扫描件，不提供不得分。)
	2

	
	▲企业荣誉
	投标人2023年1月(含)至今获得过政府部门颁发荣誉(有一个得2分，以发证时间为准)
	2

	
	▲安全员
	拟选派专职安全员具备安全生产考核合格证（C类证），得2分。
(注：提供有效期内的相关证书扫描件及投标人近期三个月为其缴纳社保证明扫描件，不提供不得分。)
	2

	
	▲注册安全工程师
	拟选派注册安全工程师得2分。
(注：提供有效期内的相关证书扫描件及投标人近期三个月为其缴纳社保证明扫描件，不提供不得分。)
	2

	
	▲项目组其他成员
	拟选派项目组其他成员（不含项目负责人、安全员、注册安全工程师）具有中级及以上职称，每有一个得0.5分（最高2分）
(注：提供有效期内的相关证书扫描件及投标人近期三个月为其缴纳社保证明扫描件，不提供不得分。)
	2

	
	▲专业车辆配置
	投标单位提供自有或租赁的巡查车、运输卡车、洒水车、抢险车，每提供一辆得1分，最高得8分（每种车辆最多提供2辆）；
注：投标文件中须按以下要求提供相关证明材料扫描件，材料不全不得分：
A、如车辆为自有的，必须提供相应车辆的车辆行驶证、机动车登记证书、交强险保单、车辆清晰的正面照片（照片中需有车辆车牌号）；
B、如车辆为租赁的（租期须包含本项目服务期限），提供相应车辆的租赁合同、车辆所有人的车辆行驶证、机动车登记证书、交强险保单、车辆清晰的正面照片（照片中需有车辆车牌号）。
	8

	
	▲设备配置
	投标单位提供自有或租赁的压路机、装卸式垃圾车、装载机、破碎机、灌缝机、挖掘机、水泵、空压机、柴油发电机等机械设备，有一项得1分，最高得9分。
注：每种设备类型只计一次得分，请投标文件中须按以下要求提供相关证明材料扫描件，材料不全不得分：
A、如设备为自有的，必须提供购买设备的发票原件扫描件、设备清晰的正面照片；
B、如设备为租赁的（租期须包含本项目服务期限），提供设备租赁合同、提供购买设备的发票原件扫描件、设备清晰的正面照片。
	9

	
	▲类似业绩
	提供投标人自2023年1月1日（以合同签订日期为准）起承担过的类似道路养护服务项目，每提供一个得3分，最高得6分。
注：投标文件中须提供完整的合同扫描件、业主单位支付的养护费发票（任意一期，单开票日期在本公告发布之前）并加盖投标人公章，合同中未有明确“签订日期”或合同落款日期未写的不计分。
	6

	
	巡查方案
	根据投标人针对本项目的公路（桥梁）巡查方案进行综合评定（包括但不限于巡查方式、巡查要求、巡查范围、巡查内容、巡查记录）
（注：上述方案内容完善、完全针对本项目且符合本项目实际需求的每一项得3分；内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。）
	15

	
	养护方案
	根据投标人针对本项目的日常养护方案（包括但不限于日常养护、定期养护、特别养护）
（注：上述方案内容完善、完全针对本项目且符合本项目实际需求的每一项得3分；内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。）
	9

	9
	小修修护方案
	针对本项目小修部分（包括但不限于日常小修、定期小修）的服务方案进行综合评定：
（注：上述方案内容完善、完全针对本项目且符合本项目实际需求的每一项得3分；内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。）
	6

	
	抢修、应急服务方案
	针对本项目抢修、应急服务方案（包括但不限于抢修、应急服务保障任务、保障原则、保障力量、保障措施）进行综合评定：
（注：上述方案内容完善、完全针对本项目且符合本项目实际需求的每一项得3分；内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。）
	15

	
	安全生产管理措施
	根据投标人提供的安全生产管理措施进行综合评定：
（注：上述方案内容完善、完全针对本项目且符合本项目实际需求的得3分；内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。）
	3

	
	养护管理体系、内部规章制度
	根据投标人提供的养护管理体系、内部规章制度（包括但不限于质量保证体系、内部奖惩方案）进行评定：
（注：上述方案内容完善、完全针对本项目且符合本项目实际需求的每一项得3分；内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。）
	6



备注：
1、为确保货物、服务质量，投标单位除投标价格得分以外的分值低于75%作无效标处理。
2、投标报价超过预算金额的，投标单位不得进入评标程序。
3、投标文件中如出现前后不一致时,评委有权请投标人澄清说明,澄清说明事项涉及评分时,评委有权酌情扣分。
4、技术标内一律不得含有报价，否则视为无效投标。
5、打“▲”项目为客观分。
（全文完）
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编制说明

		编   制   说   明



		一、		项目名称：巴城镇2026-2027年道路桥梁养护

		二、		服务时间：服务期一年

		二、		服务内容：

				巴城镇2026-2027年道路桥梁养护：巴城镇区域内城市道路设施养护维修,含城市道路、人行道、桥梁桥面附属设施等。

		四、		编制范围:

				本项目预算编制范围包括完成该委托工作所需的一切费用，包括但不限于报价税金、包装、运输、装卸、保险及测试等所发生的全部费用及投标人企业利润、管理费、税金和政策性文件规定及招标文件包含的各项费用。

		五、		编制依据：

				1、委托方提供的服务要求、同期服务项目参考；

				2、苏州市现行服务费用的相关计算标准文件；

				3、昆山市现行采购服务费用的相关计算标准文件；

				4、省市行政主管部门颁发的有关文件；

				5、委托方提供的其它相关资料。

























道路养护



		全费用工程量清单

		工程名称：巴城镇2026-2027年道路桥梁养护-道路养护

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		全费用金额(元)

														综合单价		综合合价		暂估价

						  拆除工程						1						

		1		040103002001		切缝		锯缝机锯缝  水泥砼路面（含吹缝）		m		1000						

		2		040103002002		切缝		锯缝机锯缝  沥青砼路面（含吹缝）		m		1000						

		3		041001001001		拆除路面		拆除沥青混凝土路面 人工拆除 厚10cm以内(小修)		m2		500						

		4		041001001002		拆除路面		拆除沥青混凝土路面 人工拆除 每增减1cm(小修)		m2		500						

		5		041001001003		拆除路面		拆除沥青混凝土路面 机械拆除 厚10cm以内(小修)		m2		1000						

		6		041001001004		拆除路面		拆除沥青混凝土路面 机械拆除 每增减1cm(小修)		m2		1000						

		7		041001001005		拆除路面		人工拆除水泥砼 厚15cm		m2		200						

		8		041001001006		拆除路面		人工拆除水泥砼 每增减1cm		m2		500						

		9		041001001007		拆除路面		人工风镐拆除水泥砼 厚15cm		m2		500						

		10		041001001008		拆除路面		人工风镐拆除水泥砼 每增减1cm		m2		1000						

		11		041001001009		拆除路面		液压破碎机破碎混凝土面层、预制块面层（小修）		m3		1500						

		12		041001001010		拆除路面		液压破碎机破碎混凝土面层、预制块面层（大修）		m3		1500						

		13		041001001011		拆除路面		人工拆除钢筋砼板梁及钢筋砼桥面铺装层		m3		20						

		14		041001003001		拆除基层		机械拆除基层		m3		2000						

		15		041001002001		拆除人行道		拆除人行道 预制混凝土道板 水泥砂浆垫层(小修)		m2		1000						

		16		041001002002		拆除人行道		拆除人行道 花岗岩块料面层 水泥砂浆垫层(小修)		m2		500						

		17		041001004001		铣刨路面		铣刨机铣刨沥青砼路面   厚度5cm		m2		10000						

		18		041001004002		铣刨路面		铣刨机铣刨沥青砼路面  厚度每增减1cm		m2		10000						

		19		041001005001		拆除侧、平(缘)石		拆除砼侧石		m		1000						

		20		041001005002		拆除侧、平(缘)石		拆除砼平石		m		1000						

		21		041001005003		拆除侧、平(缘)石		拆除石质侧石		m		200						

		22		041001005004		拆除侧、平(缘)石		拆除石质平石		m		200						

		23		041001007001		拆除砖石结构		人工拆除砖墙		m3		10						

		24		041001007002		拆除砖石结构		机械拆除砖墙、挖机挖渣装车等		m3		10						

						  土石方工程						1						

		25		040101001001		挖一般土方		机械挖土方 一般土方 一二类土、挖土深度2m内;装车		m3		1000						

		26		040101001002		挖一般土方		机械挖土方 一般土方 一二类土、挖土深度2m内;不装车		m3		1000						

		27		010101002001		挖一般土方		人工挖一般土方 一、二类土、挖土深度2m内、装车		m3		100						

		28		040101001003		挖一般土方		人工运土方 运距(20m)		m3		100						

		29		040101001004		挖一般土方		人工运土方 运距(每增减20m)		m3		100						

		30		040101001005		挖一般土方		手推车运土方 运距(50m)		m3		100						

		31		040101001006		挖一般土方		手推车运土方 运距(每增加50m)		m3		100						

		32		040102001001		挖一般石方		拆除垃圾人工装车		m3		100						

		33		040102001002		挖一般石方		拆除垃圾机械装车		m3		2000						

		34		040102001003		挖一般石方		明挖石方运输 人力装、机动翻斗车运 1000m内		m3		100						

		35		040103002003		余方弃置(缺方内运)		人工装车自卸汽车运土 3km		m3		100						

		36		040103002004		余方弃置(缺方内运)		人工装车自卸汽车运土 每增减1km		m3		100						

		37		040103002005		余方弃置(缺方内运)		人工装车机动翻斗车运土 运距200m以内		m3		100						

		38		040103002006		余方弃置(缺方内运)		人工装车机动翻斗车运土 每增加200m		m3		100						

		39		040101001007		挖一般土方		手推车运石方或块状拆除物 运距(50m)		m3		100						

		40		040101001008		挖一般土方		手推车运石方或块状拆除物 运距(每增加50m)		m3		100						

		41		040103002007		余方弃置(缺方内运)		自卸汽车运土(7km以内)		m3		1000						

		42		040103002008		余方弃置(缺方内运)		自卸汽车运土每增减1KM		m3		3000						

		43		040103002009		余方弃置		自卸汽车运拆除物(5km以内)		m3		2500						

		44		040103002010		余方弃置		自卸汽车运拆除物每增减1KM		m3		5000						

		45		040103001001		回填方		三合土回填		m3		500						

		46		040103001002		回填方		利用拆除物回填		m3		500						

		47		040103001003		回填方		中粗砂回填		m3		300						

		48		040103001004		回填方		1:1砂石料回填		m3		300						

						  道路工程						1						

		49		040201002001		强夯地基		整理路床 新路床		m2		2000						

		50		040201002002		强夯地基		整理路床 旧路床		m2		10000						

		51		040202013001		山皮石		混道渣垫层		m3		500						

		52		040202011001		碎石		碎石底层 人机配合 厚度10cm		m2		10000						

		53		040202011002		碎石		碎石底层 人工铺装 厚度10cm		m2		500						

		54		040202011003		碎石		碎石基层		m3		300						

		55		040202015001		水泥稳定碎(砾)石		水泥稳定碎石(厂拌机铺) 厚度16cm，养生		m2		1000						

		56		040202015002		水泥稳定碎(砾)石		水泥稳定碎石(厂拌机铺) 每增减1cm		m2		2000						

		57		040203003001		透层、粘层		喷洒油量0.3kg/m2 乳化沥青		m2		30000						

		58		040203006001		沥青混凝土		粗粒式沥青砼路面(厂拌人铺) 厚度8cm(AC-25)		m2		200						

		59		040203006002		沥青混凝土		粗粒式沥青砼路面(厂拌人铺) 每增减1cm(AC-25)		m2		500						

		60		040203006003		沥青混凝土		中粒式沥青砼路面(厂拌人铺) 厚度6cm(AC-20)		m2		300						

		61		040203006004		沥青混凝土		中粒式沥青砼路面(厂拌人铺) 每增减1cm(AC-20)		m2		500						

		62		040203006005		沥青混凝土		细粒式沥青砼路面(厂拌人铺) 厚度(4cm)(AC-13)		m2		500						

		63		040203006006		沥青混凝土		细粒式沥青砼路面(厂拌人铺) 每增减0.5cm(AC-13)		m2		500						

		64		040203006007		沥青混凝土		细粒式沥青砼路面(厂拌人铺) 厚度(4cm)(AC-10)		m2		500						

		65		040203006008		沥青混凝土		细粒式沥青砼路面(厂拌人铺) 每增减0.5cm(AC-10)		m2		500						

		66		040203006009		沥青混凝土		细粒式沥青砼路面(厂拌人铺) 厚度(4cm)(SUP-13 玄武岩+抗剥落剂+改性)		m2		500						

		67		040203006010		沥青混凝土		细粒式沥青砼路面(厂拌人铺) 每增减0.5cm(SUP-13 玄武岩+抗剥落剂+改性)		m2		1000						

		68		040203006011		沥青混凝土		粗粒式沥青砼路面(厂拌机铺) 厚度8(cm)(AC-25)		m2		1500						

		69		040203006012		沥青混凝土		粗粒式沥青砼路面(厂拌机铺) 每增减1(cm)(AC-25)		m2		1500						

		70		040203006013		沥青混凝土		中粒式沥青砼路面(厂拌机铺) 厚度6(cm)(AC-20)		m2		5300						

		71		040203006014		沥青混凝土		中粒式沥青砼路面(厂拌机铺) 每增减1(cm)(AC-20)		m2		5300						

		72		040203006015		沥青混凝土		细粒式沥青砼路面(厂拌机铺) 厚度4(cm)(AC-13)		m2		8500						

		73		040203006016		沥青混凝土		细粒式沥青砼路面(厂拌机铺) 每增减0.5(cm)(AC-13)		m2		8500						

		74		040203006017		沥青混凝土		细粒式沥青砼路面(厂拌机铺) 厚度4(cm)(AC-10)		m2		500						

		75		040203006018		沥青混凝土		细粒式沥青砼路面(厂拌机铺) 每增减0.5(cm)(AC-10)		m2		1000						

		76		040203006019		沥青混凝土		细粒式沥青砼路面(厂拌机铺) 厚度4(cm)(SUP-13 玄武岩+抗剥落剂+改性)		m2		15000						

		77		040203006020		沥青混凝土		细粒式沥青砼路面(厂拌机铺) 每增减0.5(cm)(SUP-13 玄武岩+抗剥落剂+改性)		m2		15000						

		78		040203006021		沥青混凝土		人工摊铺细粒式沥青砼 厚度10cm(零星坑洞修复)(AC-13)		m2		500						

		79		040203006022		沥青混凝土		人工摊铺细粒式沥青砼 每增减0.5cm(AC-13)		m2		500						

		80		040203006023		沥青混凝土		机械摊铺细粒式沥青砼 厚度10cm(零星坑洞修复)(AC-13)		m2		500						

		81		040203006024		沥青混凝土		机械摊铺细粒式沥青砼 每增减0.5cm(AC-13))		m2		500						

		82		040901001001		现浇构件钢筋		水泥混凝土路面构造筋		t		5						

		83		040901003001		钢筋网片		水泥混凝土路面钢筋网		t		80						

		84		040203007001		水泥混凝土		浇筑水泥混凝土路面 厚度20cm，含模板、养护;(商品砼)C40(小修)		m2		600						

		85		040203007002		水泥混凝土		浇筑水泥混凝土路面 每增减1cm，含模板;(商品砼)C40(小修)		m2		1000						

		86		040203007003		水泥混凝土		浇筑水泥混凝土路面 厚度20cm，含模板、养护;(商品砼)C30(小修)		m2		2000						

		87		040203007004		水泥混凝土		浇筑水泥混凝土路面 每增减1cm，含模板;(商品砼)C30(小修)		m2		2000						

		88		040203007005		水泥混凝土		浇筑水泥混凝土路面 厚度20cm，含模板、养护;(商品砼)C25(小修)		m2		500						

		89		040203007006		水泥混凝土		浇筑水泥混凝土路面 每增减1cm，含模板;(商品砼)C25（小修)		m2		1000						

		90		040203007007		水泥混凝土		浇筑水泥混凝土路面 厚度15cm，含模板、养护、切缝;(商品砼)C30(大修)		m2		2000						

		91		040203007008		水泥混凝土		浇筑水泥混凝土路面 厚度20cm，含模板、养护、切缝;(商品砼)C30(大修)		m2		5000						

		92		040203007009		水泥混凝土		浇筑水泥混凝土路面 每增减1cm，含模板;(商品砼)C30(大修)		m2		5000						

		93		040203007010		水泥混凝土		浇筑水泥混凝土路面 厚度20cm，含模板、养护、切缝;(商品砼)C25(大修)		m2		1000						

		94		040203007011		水泥混凝土		浇筑水泥混凝土路面 每增减1cm，含模板;(商品砼)C25(大修)		m2		1000						

		95		040203007012		水泥混凝土		浇筑水泥混凝土路面 厚度20cm，含模板、养护、切缝;(商品砼)C40(大修)		m2		1000						

		96		040203007013		水泥混凝土		浇筑水泥混凝土路面 每增减1cm，含模板;(商品砼)C40(大修)		m2		1000						

		97		040203007014		水泥混凝土		混凝土路面刻痕		m2		1000						

		98		040204004001		安砌侧(平、缘)石		拆除修复(零星) 甲型预制砼侧石 新料(含弯角)，规格综合考虑		m		200						

		99		040204004002		安砌侧(平、缘)石		拆除修复(零星) 乙型预制砼侧石 新料(含弯角)，规格综合考虑		m		200						

		100		040204004003		安砌侧(平、缘)石		拆除修复(零星) 甲型预制砼平石 新料(含弯角)，规格综合考虑		m		200						

		101		040204004004		安砌侧(平、缘)石		拆除修复(零星)乙型 预制砼平石 新料(含弯角)，规格综合考虑		m		200						

		102		040204004005		安砌侧(平、缘)石		拆除修复(零星) 120*250花岗岩侧石 新料(含弯角)，规格综合考虑		m		100						

		103		040204004006		安砌侧(平、缘)石		拆除修复(零星) 120*300花岗岩平石 新料(含弯角)，规格综合考虑		m		100						

		104		040204004007		安砌侧(平、缘)石		拆除修复(零星) 预制砼侧石 旧料		m		300						

		105		040204004008		安砌侧(平、缘)石		拆除修复(零星) 预制砼平石 旧料		m		300						

		106		040204004009		安砌侧(平、缘)石		拆除修复(零星) 花岗岩侧石 旧料		m		90						

		107		040204004010		安砌侧(平、缘)石		拆除修复(零星) 花岗岩平石 旧料		m		90						

		108		040204004011		安砌侧(平、缘)石		砼C15基础 甲型混凝土侧石 新料(含弯角)，规格综合考虑		m		200						

		109		040204004012		安砌侧(平、缘)石		砼C15基础 乙型混凝土侧石 新料(含弯角)，规格综合考虑		m		200						

		110		040204004013		安砌侧(平、缘)石		砼C15基础 甲型混凝土平石 新料(含弯角)，规格综合考虑		m		200						

		111		040204004014		安砌侧(平、缘)石		砼C15基础 乙型混凝土平石 新料(含弯角)，规格综合考虑		m		200						

		112		040204004015		安砌侧(平、缘)石		砼C15基础 18*15cm混凝土界石 新料(含弯角)		m		200						

		113		040204004016		安砌侧(平、缘)石		砼C15基础 混凝土侧石 旧料		m		300						

		114		040204004017		安砌侧(平、缘)石		砼C15基础 混凝土平石 旧料		m		200						

		115		040204004018		安砌侧(平、缘)石		砼C15基础 混凝土界石 旧料		m		200						

		116		040204004019		安砌侧(平、缘)石		砼C15基础，铺设120*250仿石侧石，规格综合考虑		m		200						

		117		040204004020		安砌侧(平、缘)石		砼C15基础，铺设120*300仿石平石，规格综合考虑		m		200						

		118		040204004021		安砌侧(平、缘)石		砼C15基础，铺设18*15cm仿石界石		m		200						

		119		040204002001		人行道块料铺设		人工拆除修复5cm陶土砖，3cm水泥砂浆垫层(新料）		m2		100						

		120		040204002002		人行道块料铺设		人工拆除修复5cm道板砖，3cm水泥砂浆垫层(新料）		m2		500						

		121		040204002003		人行道块料铺设		3cm芝麻灰(芝麻白)花岗岩铺设;3cm水泥砂浆 新料		m2		100						

		122		040204002004		人行道块料铺设		3cm虾红花岗岩铺设;3cm水泥砂浆 新料		m2		100						

		123		040204002005		人行道块料铺设		3cm中国黑花岗岩火烧面铺设;3cm水泥砂浆 新料		m2		100						

		124		040204002006		人行道块料铺设		5cm芝麻灰(芝麻白)花岗岩铺设;3cm水泥砂浆 新料		m2		200						

		125		040204002007		人行道块料铺设		5cm中国黑花岗岩铺设;3cm水泥砂浆 新料		m2		100						

		126		040204002008		人行道块料铺设		2cm仿石砖铺设;3cm水泥砂浆 新料		m2		200						

		127		040204002009		人行道块料铺设		6cm透水砖铺设;3cm水泥砂浆 新料（进口设备生产高强）		m2		500						

		128		040204002010		人行道块料铺设		8cm透水砖铺设;3cm水泥砂浆 新料（进口设备生产高强）		m2		100						

		129		040204002011		人行道块料铺设		6cm透水砖（面包砖）铺设;3cm水泥砂浆 新料		m2		500						

		130		040204002012		人行道块料铺设		8cm透水砖（面包砖）铺设;3cm水泥砂浆 新料		m2		200						

		131		040204002013		人行道块料铺设		8cm植草砖铺设;3cm水泥砂浆 新料		m2		500						

		132		040204002014		人行道块料铺设		3cm花岗岩火烧面铺设;3cm水泥砂浆 旧料		m2		200						

		133		040204002015		人行道块料铺设		5cm花岗岩火烧面铺设;3cm水泥砂浆 旧料		m2		200						

		134		040204002016		人行道块料铺设		4-8cm人行道铺设;3cm水泥砂浆 旧料		m2		1500						

		135		050201001001		透水混凝土		40厚透水混凝土面层修复		m2		300						

		136		050201001002		透水混凝土		30厚帕米孔透水混凝土面层修复		m2		200						

		137		040202010001		卵石		卵石人行道铺设，3cm厚1:2.5水泥砂浆		m2		200						

		138		040205012001		隔离护栏		扶正防撞隔离墩		只		50						

		139		040205012002		隔离护栏		新装隔离墩，水泥防撞隔离墩，长1m高0.8m，上宽0.2m，下宽0.5m		只		20						

		140		040201021001		土工合成材料		铺玻璃纤维格栅
采用80-80自粘式，抗拉强度大于80-80KN/m,伸长率小于3%,网眼尺寸径向15mm,纬向15mm,详见《公路土工合成材料应用技术规范》JTG/T  D32-2012表7.2.1		m2		200						

		141		040203006025		沥青混凝土		石油沥青灌缝		m		5000						

		142		040203006026		沥青混凝土		裂缝填密封胶		m		2000						

		143		040203006027		沥青混凝土		裂缝填沥青砂		m		100						

		144		040201019001		地基注浆		水泥砼路面钻孔注浆;机械钻孔		m3		50						

		145		040203008001		块料面层		自粘型聚合物改性沥青抗裂贴，厚度为2mm，宽度为48cm		m2		1000						

						  其他						1						

		146		040205006001		标线		热熔标线		m2		750						

		147		040201022001		管沟清理		1、管沟人工清理
2、污泥外运，运距及处理按招标文件要求		m3		12.6						

		148		040204006001		检查井升降		升、降窨井、雨水井,窨井 升高30cm以内		座		50						

		149		040504001001		井盖座更换		井盖座更换，钢纤维井蓖 甲型		座		50						

		150		040504001002		井盖座更换		井盖座更换，钢纤维井蓖 乙型		座		50						

		151		040504001003		井盖座更换		井盖座更换，球墨铸铁井蓖，Φ700 C250级		座		20						

		152		040504001004		井盖座更换		井盖座更换，600*600 C250级钢纤维检查井盖座安装		座		100						

		153		040504001005		井盖座更换		井盖座更换，700*700 C250级钢纤维检查井盖座安装		座		100						

		154		040504001006		井盖座更换		井盖座更换，500*500 C250级钢纤维检查井盖座安装		座		100						

		155		040504001007		井盖座更换		井盖座更换，φ700防沉降检查井盖座安装		座		50						

		156		040504001008		井盖座		5mm厚不锈钢化妆井盖安装		m2		30						

		157		040103001005		管道加固		C20混凝土包裹		m3		30						

		158		040504009001		雨水口		1、380*500平篦式乙型单篦雨水口，H＝1.0m内
2、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：钢纤维砼篦盖座（乙型单篦）
3、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，100厚C30砼基础
4、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌MU15砖
5、砂浆强度等级及配合比：1:2防水水泥砂浆内侧抹面		座		20						

		159		040501016001		砌筑方沟		砖砌排水沟，净宽30cm，起点深度30cm，100厚C20混凝土垫层，240宽砖砌沟壁，20厚1:2水泥砂浆抹灰		m		80						

		160		040501016002		砌筑方沟		预制混凝土沟盖板安装，规格综合考虑		m		50						

		161		040501016003		砌筑方沟		球墨铸铁沟盖板安装，铸铁单篦盖板450宽40厚、承重10-30吨		m		50						

		162		040203006028		沥青混凝土		人工冷补沥青砼面层厚度4cm		m2		100						

		163		040205003001		隔离桩		镀锌钢管贴反光膜，φ89，高1000；包括机械打桩、材料购买、安装等所有费用		个		50						

		164		040309001001		金属栏杆		Gr-SB-2E型波形护栏制作、安装，横梁4320×310×85×3，立柱φ114*4.5		m		200						

		165		040205012003		隔离护栏		道路中央隔离栏制作、安装，高度900mm，采用双层热镀锌优质碳素钢板高频钢管，镀锌厚度60g/m2，静电喷涂，280*450*180加砼底座，铁壳热镀锌（壁厚1.5），立柱两边贴118*38双面反光片		m		200						

		166		040205003002		警标柱		隔离防撞杆制作安装,镀锌钢管Φ100*5mm,高1.2m,含基础法兰、锚板及预埋件等一切配件（含反光材料）		根		25						

		167		040205003003		警标柱		警标柱制作安装,镀锌钢管Φ110*5mm,高1.1m,含基础法兰、锚板及预埋件等一切配件（含反光材料）		根		25						

		168		040205003004		警标柱		警标柱制作安装,镀锌钢管Φ140*5mm,高1.1m,含基础法兰、锚板及预埋件等一切配件（含反光材料）		根		25						

		169		040205003005		防撞墩		Φ500*H600球形花岗岩防撞墩		个		20						

		170		040205003006		反光道		反光道钉板1cm0*10安装,含预埋件等一切配件		个		50						

		171		040205018001		警示柱		安装φ160高60cm花岗岩挡车柱（旧料）		根		10						

		172		040205004001		标志板		标志牌，铝板厚度1.5mm，工程级反光膜，综合考虑各种形状、规格		m2		50						

		173		040205003007		标杆		Φ65*2.7mm镀锌钢管立杆，H=2.5m		m		50						

		174		040205003008		标杆		Φ89*3mm镀锌钢管立杆，H=2.5m		m		50						

		175		040205018002		其他		道路百米桩（人工挖坑基础C20砼包裹）12*12*55cm，混凝土制作		根		20						

		176		040205018003		其他		道路里程碑（做法同百米桩）10*10*100cm，混凝土制作		根		20						

		177		040901009001		预埋铁件		预埋铁件制作、安装		t		1.5						

		178		040205006002		标线		白色及黄色冷喷标线		m		1000						

		179		040205006003		标线		清除标线 化学清除		m2		200						

		180		040205006004		标线		热熔标线 15cm黄色禁停线		m2		500						

		181		040205006005		标线		热熔标线 二三轮车停放处40*40cm		套		50						

		182		040205006006		标线		热熔标线 二三轮车停放处箭头50cm长		个		50						

		183		040205006007		标线		热熔标线 汽车位（5*2.5*0.15）		个		200						

		184		040205006008		标线		热熔标线 消防通道禁止占用方格3*4m，含字模40*40cm		套		30						

		185		040205019001		减速垄		道路减速驳拆除更换（新料），橡胶波浪型宽38cm高7cm		m		50						

		186		040205019002		减速垄		热熔减速震荡线		m2		50						

		187		040205018004		半自动升降柱		智能全自动液压升降柱600*217（更换或新做）		根		10						

		188		040504001009		盖板		5mm热镀锌格栅板安装		m2		20						

		189		011201001001		仿绿植覆盖安装		仿绿植覆盖安装		m2		200						

		190		040303002001		混凝土基础		C30混凝土基础，非泵送，含模板		m3		50						

		191		040901001002		现浇构件钢筋		钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外		t		5						

		192		040901001003		现浇构件钢筋		钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内		t		2						

		193		040305002001		干砌块料		砖砌体,Mu15砖M10水泥砂浆		m3		20						

		194		040308001001		水泥砂浆抹面		墙面粉刷 砂浆做面20厚 1:2水泥砂浆		m2		50						

		195		040308004001		涂料		满批腻子 抹灰面 二遍		m2		50						

		196		040308004002		涂料		墙面涂料 乳液型涂料		m2		100						

		197		011204001001		石材墙面		3cm厚干挂花岗岩石材		m2		100						

		198		011204004001		干挂石材钢骨架		镀锌龙骨钢骨架制作、安装		t		2						

		199		041201012001		大型机械设备进出场及安拆		大型机械设备进出场及安拆		项		1						

		200		040205022001		调遣费		大挖掘机调遣费		次		20						

		201		040205022002		调遣费		小挖掘机调遣费		次		20						

		202		040205022003		调遣费		搞头机调遣费		次		20						

		203		040205022004		调遣费		压路机调遣费		次		20						

		204		040205022005		调遣费		推土机调遣费		次		20						

		205		040205022006		调遣费		沥青摊铺机调遣费		次		20						

		206		040205022007		调遣费		沥青洗刨机调遣费		次		20						

		207		040205006009		护栏		夹芯板围栏搭拆，满足建设局要求		m		300						

		208		040205006010		护栏		网格式围挡搭拆，满足建设局要求		m		200						

		合计																







桥梁养护



		全费用工程量清单

		工程名称：巴城镇2026-2027年道路桥梁养护-桥梁养护

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		全费用金额(元)

														综合单价		综合合价		暂估价

						  桥涵养护						1						

		1		040308003001		镶贴面层		2cm花岗岩贴面;2cm水泥砂浆		m2		30						

		2		040308003002		镶贴面层		2cm大理石贴面;2cm水泥砂浆		m2		30						

		3		040308004003		涂料		白水泥浆		m2		50						

		4		040308004004		涂料		外墙批腻子、真石漆分格		m2		60						

		5		040308004005		涂料		外墙涂料 乳液型涂料		m2		80						

		6		040308005001		油漆		油漆 钢栏杆		m2		50						

		7		040309007001		桥梁伸缩装置		伸缩缝清理养护		m		50						

		8		040309007002		桥梁伸缩装置		更换型钢伸缩缝		m		20						

		9		040309007003		桥梁伸缩装置		更换橡胶条伸缩缝		m		20						

		10		040305003001		浆砌块料		浆砌片、块石、M5水泥砂浆		m3		20						

		11		040308004006		涂料		料石勾缝 水泥砂浆1:1 平缝		m2		200						

		12		040309003001		混凝土栏杆		钢筋混凝土桥栏杆修复（旧料）		m		50						

		13		040309002001		石质栏杆		花岗岩桥栏杆立柱修复（旧料）		根		50						

		14		040901009002		预埋铁件		预埋铁件制作、安装		t		1						

		15		040309003002		混凝土栏杆		混凝土栏杆更换		m		50						

		16		040309002002		石质栏杆		花岗岩栏杆更换		m		40						

		17		040309001002		金属栏杆		304不锈钢栏杆更换		m		30						

		18		040309001003		金属栏杆		钢管栏杆扶手制作安装、氟碳漆饰面		m		20						

		19		040303016001		混凝土		新建栏杆砼基础(商品砼)C30		m3		15						

		20		040303024001		混凝土其他构件		C30浇筑混凝土其他构件修补，模板		m3		10						

		21		040304003001		预制混凝土板		C30预制矩形混凝土板制作、安装；模板制作安装；钢筋制作安装；		m3		10						

		合计																







品牌表

		品牌表

		序号		材料名称		品牌

		1		商品混凝土、沥青混凝土		住建备案库内厂家

		2		钢材		沙钢、永钢、宝钢、马钢、鞍钢、萍钢、唐钢、无锡新三洲、南钢等一线品牌

		3		井盖		江苏佳通新材料科技开发有限公司、上海吉信金属制品有限公司、上海畅途排水技术有限公司或同档次品牌

		4		侧平石、道板砖		城建绿和、昆山通海或同等级品牌

		注：以上品牌，仅供参考，最终品牌采用，需上报建设单位确认后，方可实施。






