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[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK7]第一部分  投标邀请
[bookmark: OLE_LINK6]受[江苏省启东经济开发区管理委员会]的委托，江苏澄建正达工程项目管理有限公司就[启东经济开发区泵闸采购及安装项目]（项目编号：JSZC-320681-CJZD-G2026-0029）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
[启东经济开发区泵闸采购及安装项目]的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年10月26日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320681-CJZD-G2026-0029  
项目名称：启东经济开发区泵闸采购及安装项目
项目类型：货物
所属行业：工业
预算金额：300万元
最高限价：300万元 
采购需求：详见招标文件，请仔细研究。
合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。
本项目是否接受联合体投标：否。
本项目是否接受分包：否。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目，无落实政府采购政策需满足的资格要求。
[bookmark: _Hlk212714035]3.本项目的特定资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
三、获取招标文件
时间：自本公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）
方式：本项目采用网上注册登记方式。
1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”－CA绑定与登录－网上报名－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）－将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－制作响应文件－导出加密的响应文件（后缀名为zip）－通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—苏采云—供应商进入—CA办理指南中《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。
4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－已报名项目－报名详情页面内相应链接进行下载。
5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
6.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年10月26日9点00分（北京时间）
逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。
地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。
2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收
2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。
3.项目演示、样品、答辩等：无。
4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。
5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名  称：江苏省启东经济开发区管理委员会　　　　
地  址：启东市林洋路500号　　　
联系人：刘衡　　　
联系方式：17701486633　　　
2.采购代理机构
名  称：江苏澄建正达工程项目管理有限公司
地  址：启东市汇龙镇开发区牡丹江西路2188号六楼
联系人：周菁菁
联系方式：15951650082
3.软件技术支持
交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806




第二部分  投标须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购人不收取标书工本费。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件的解释
6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由代理机构解释。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]1.招标文件构成
1.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标须知
（3）项目需求
（4）开标和评标
（5）投标文件格式
（6）附件（如有）
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。
1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070]2.招标文件的澄清
2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改
2.2采购人视情组织答疑会
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071]3.招标文件的修改
3.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
3.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
3.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530]1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287]2.投标文件构成
2.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、分项报价明细表、其他证明文件等部分。投标人按“第五部分 投标文件格式”及“苏采云系统”中电子投标（响应）文件格式目录要求的内容编写投标文件。
[bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090509]2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
3.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]3.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
4.分项报价明细表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]4.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价明细表。
4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670403]5.技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表
5.1投标人需按招标文件中的技术要求与商务要求作出响应或偏离，并说明原因。
5.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]6.投标函和开标一览表
6.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
6.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]7.投标有效期
7.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
8.投标有效期的延长
8.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541]1.投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]1.1投标人应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前按要求制作并上传电子响应文件。
2.投标截止日期
2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
2.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]3.投标文件的拒收
3.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]4.投标文件的撤回和修改
4.1投标文件的撤回
4.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
4.2投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
4.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]1开标
1.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。
1.2开标仪式由采购人组织，在“苏采云”系统中进行开标，并公布各投标人的报价。
1.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]2评标委员会
2.1开标后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
3.评标过程的保密与公正
3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。
3.4采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]4.投标的澄清
4.1评标期间，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“苏采云”系统中作出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]5对投标文件的初审
5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
5.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加投标的资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度（包括技术部分、商务部分和其他投标材料的响应）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
5.8投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与招标代理及评标委员会联系。
6.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]6.1无效投标条款
6.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
6.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
6.1.6未通过符合性检查的。
6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
6.1.8投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
6.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：
6.1.10.1评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
6.1.10.2启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，评标委员会应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30 分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）
6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
6.1.13不同投标人的投标文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）
6.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
6.2废标条款：
6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
6.2.3因重大变故，采购任务取消的。
6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
6.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开评标无法继续进行的。
6.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]1.确定中标单位
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。
1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
1.3采购人将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2向采购人、招标代理行贿或者提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；
2.质疑处理
2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向招标代理提出，由招标代理负责答复。
供应商于法定期限内提起质疑，向采购人以书面形式提交质疑函。
采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。
2.5以下情形的质疑不予受理
2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
3中标通知书
3.l中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。
3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]1.签订合同
1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
2.货物和服务的追加、减少和添购
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3.合同信用融资扶持政策
根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。



第三部分  项目需求
投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。
一、项目需求内容：
（一）采购清单
	序号
	名称
	项目特征描述
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	新建一体化泵闸
	
	
	

	1.1
	闸门
	1、规格尺寸：B=8.0m，H=3.5m
2、材质：Q235-B，防腐处理，厚0.6m
3、安装两套双向闸泵，配高压水流冲洗装置
4、含闸门槽预埋件、闸门框、止水等附属构件，需与土建单位协调埋件布置
	套
	1

	1.2
	*双向闸泵
（潜水轴流泵）
	1、电机：P=30kW，380V、50Hz，Q=0.5m3/s，H=1.8m
2、泵体、喇叭吸入口、导叶体：灰口铸铁HT250，喷防腐漆
3、叶轮：不锈钢S304
4、泵轴：不锈钢S410
5、泵法兰：700mm
6、重量：1000kg/台
7、防护等级：IP68
8、绝缘等级：F级
	套
	2

	1.3
	卷扬式启闭机
	1、启闭力（KN）：250
2、配套不锈钢防护罩一套，需配置行程保护装置:配搁门器一套
	套
	1

	1.4
	检修闸门
	1、规格尺寸：B=8.0m，H=3.0m，叠梁式
2、材质：Q235-B，防腐处理，厚0.6m
3、含闸门槽处理，需与土建单位协调埋件布置
	套
	2

	1.5
	液位传感器
	1、量程0-4m
2、配套防护罩
3、含配套接线
	套
	2

	1.6
	一体化泵闸水泵现场转接箱
	1、室外支架安装，防护等级不低于IP65
2、SS304不锈钢，1.5mm
3、配套水泵保护器；水泵动力及保护等电缆转接至接线箱
4、配套电缆套管埋地敷设，总长度100m
	套
	2

	1.7
	*一体化泵闸水泵变频柜
	1、室外安装，防护等级不低于IP65；一控一
2、带玻璃透视，SS304不锈钢，2mm
	套
	2

	1.8
	*一体化泵闸PLC控制柜
	1、室外安装，防护等级不低于IP65
2、带玻璃透视，SS304不锈钢，2mm
3、带高清触摸屏
4、带远程通讯接口RS485
5、含控制系统接线
6、具体功能：本地手动控制+自动化控制+远程控制闸门启闭机、水泵启停。远程反馈启闭机行程（闸门开度）、水泵运行状态（正反转及功率）
	套
	1

	1.9
	卷扬机控制柜
	1、室外安装，防护等级不低于IP65
2、内部安装闸门的驱动和控制元件
3、具备行程反馈功能
4、含配套电缆，套管暗装敷设，总长度50m
	套
	1

	2.0
	大理石栏杆
	1、大理石材质
2、做法详见大样图
	米
	90

	2.1
	不锈钢栏杆
	1、304材质
2、 做法详见图集《室外工程》(12J003)金属栏杆B12，采用不锈钢管扶手
3、采用预埋件安装，需与土建单位协调埋件布置
	米
	23.7

	2.2
	不锈钢爬梯
	1、高4.6m，配护笼
2、做法详见图集《钢梯》(15J401)上屋面WT2单段钢直梯，采用304不锈钢材质
	套
	1

	2.3
	视频监控系统
	1、3个不低于800万像素室外带云台高清智能球机
2、 杆上安装，视频资料24小时本地存储要求保存3个月以上，视频数据可接入远程控制系统（含安装、线路、录像机等设备）
	套
	1

	2
	新建闸门
	
	
	

	1.1
	球墨铸铁闸门
	1、闸门尺寸：2.5*2.5m 
2、参照《水利工程铸铁闸门设计制造安装验收规范》(DB/32T 1712-2011)
3、含闸门槽、预埋件等，需与土建单位协调埋件布置
	套
	1

	1.2
	手电两用启闭机
	1、启闭力（KN）：100
2、手电两用螺杆式
3、防护等级不低于IP65级
	套
	1

	
	远程控制配电柜
	1、室外安装，防护等级不低于IP65
2、含配套电缆套管埋地敷设100m
	套
	1

	1.3
	不锈钢栏杆
	1、304材质
2、 做法详见图集《室外工程》(12J003)金属栏杆B12，采用不锈钢管扶手
3、采用预埋件安装，需与土建单位协调埋件布置
	米
	25

	1.4
	不锈钢爬梯
	1、高4.0m，配防护笼
2、做法详见图集《钢梯》(15J401)上屋面WT2单段钢直梯，采用304不锈钢材质
	套
	1


本项目核心产品：双向闸泵、一体化泵闸水泵变频柜、一体化泵闸PLC控制柜。
注：为保证成套设备的匹配性，核心产品需为同一品牌。
（二）采购内容：采购新建泵闸内轴流泵2套，闸门1套，卷扬式启闭机1套，检修闸门2套及相关配套设施，新建闸门内的闸门1套，启闭机1套以及相关配套设施（具体详见采购清单、技术规范要求及图纸）。
（三）交货地点：中标人应按照招标人的要求将货物运至招标人指定地点并安装及调试，确保正常使用。
（四）交货期：中标后60天完成供货、安装及调试完成。
（五）质量要求：
1.所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，如有外包装的，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购单位有权拒绝验收。
2.中标人应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为招标人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。中标人应按招标文件的有关规定提供合格货物及服务确保本项目采购正常使用和运行，质量符合国际或国家通用标准，不得加密和捆绑。
（六）质保要求：项目要求整体质保不得少于二年，根据投标人实际承诺的质保年限提供上门服务及全免费质保等售后服务，如与国家、行业标准规定的质保时间不一致的，以质保时间长的计算。
（七）售后服务要求：在免费保修期内，中标人在接到用户单位电话维修通知后，中标人在4小时内予以更换或维修完毕，确保不影响用户单位实际使用。未及时修复的，招标人有权另行安排其他队伍进行维修，所产生的维修费用从合同价款中直接扣除。中标人超时或未在规定的时间内及时维修，每次罚2000元扣款。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，中标人无条件给予全套更新或退货。合同履行过程中包括质保期内，如中标人违约的，招标人有权在货款中直接扣除相应的款项。如货款不够支持本次损失费用，招标人有权向中标人索赔，且视质量、安装、调试、抢修、维护保养服务等过程中引起出现问题，造成的严重负面影响的将列入黑名单。
（八）投标报价:
1、投标报价包含：包括但不限于本项目成套设备制造、材料费、包装、仓储、运杂(含运抵买方工地现场)、保险、安装、指导、设备投运及调试、培训、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金、税费、利润、售后服务与维保等与本项目有关的所有费用及投标人认为需要的其他所有费用综合包括在相应的单价或总价中。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用视为已包含在投标人的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。
2、供应商应主动查阅本项目的有关设计文件、技术经济等资料。在项目实施期间，由于价格上涨、政策性调整等因素对项目成本的影响，招标人对合同总价不予调整。
（九）供货范围
泵与闸门为一体化集成设备，泵闸应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件、提升装置、备品备件、保护器以及所需电缆，供货范围包含但不限于:
(1)装备装配完整的闸门；
(2)装备装配完整的潜水轴流泵(包括泵壳、叶轮、电机、机械密封、泵轴等)；
(3)与泵闸配套的提升装置；
(4)每台潜水轴流泵需配套提供潜水电缆；
(5)泵保护元件；
(6)所有泵闸安装连接附件、安装用的所有紧固件等；
(7)泵闸出口侧拍门；
(8)泵闸就地启动控制系统；
(9)二年备品备件及专用工具；
(10)现场安装指导；
(11)调试；
(12)售后服务。
（十）质保和售后服务等。
(1)供应商必须保证提供目前市场上技术较先进、成熟的原装、全新产品，并且符合该产品的出厂标准。供应商所投产品必须符合相关环保标准，如因产品质量环保问题等导致产品使用者造成安全事故，所有责任及相关赔偿全部由供应商承担。
(2)免费质保期:自验收合格之日起二年，如与国家、行业标准规定的质保时间不一致的，以质保时间长的计算。
(3)在产品使用过程中，供应商应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障或安全事故负责，费用由供应商负担并免费上门检修。
(4)所有质保服务方式均为上门服务。
（十一）其它
一体化泵闸PLC控制柜具备远程控制功能，设备配套的网络流量卡或平台基础使用服务，质保使用期限为5年，期间产生的平台基础使用费、流量资费均由供应商全额承担，供应商须为控制柜预留并开放标准通用数据接口，无条件满足业主单位后期平台对接、系统升级、数据调取、功能拓展等使用需求。设备成功接入业主指定平台后，由业主单位委托的专业运维单位开展全面验收，若验收过程中发现设备功能缺陷、对接异常、性能不达标等问题，需要二次改造、整改优化的，全部改造及整改费用由供应商承担，供应商须限期完成整改，确保设备正常合规运行。
二、采购标的的其他技术、服务等要求
（一）政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第四部分 开标和评标”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（二）本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。
品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。
三、付款方式
全部货物运送至采购人指定地点，经采购人初步核验合格后付至合同价的30%，安装调试完成正常运行且通过项目验收后一个月内付至合同价的80%，项目审计结束后一个月内付至合同价的90%。余款从验收合格之日算起至服务期满，经采购人认可后一次性付清。乙方提供增值税发票（税率：13%）
履约保证金在货物安装调试完毕并经验收合格后一个月内退还。
承包人申请付款的程序应符合发包人的财务规定，且无条件配合发包人资金管理相关流程。中标单位应在每次付款前需提供书面请款说明及增值税专用发票，否则付款期限相应顺延。
本项目付款主体为江苏锦汇集团有限公司。承包人向江苏省启东经济开发区管理委员会递交付款申请及相关资料后，经江苏省启东经济开发区管理委员会、江苏锦汇集团有限公司审核后，最终由江苏锦汇集团有限公司进行支付。
四、履约保证金
1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未协商一致，则视为自动放弃中标资格。
2.履约保证金在货物安装调试完毕并经验收合格后一个月内退还。采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。
4.若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
五、合同条款
买  方：江苏省启东经济开发区管理委员会
付款方：江苏锦汇集团有限公司    
卖  方：                            
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，合同各方依《中标通知书》内容，就启东经济开发区泵闸采购及安装项目协商一致。相关具体商务及技术条款如下：
一、买卖内容
采购新建泵闸内轴流泵2套，闸门1套，卷扬式启闭机1套，检修闸门2套及相关配套设施，新建闸门内的闸门1套，启闭机1套以及相关配套设施（具体详见采购清单、技术规范要求及图纸）。
二、下列文件为本合同不可分割部分
（一）招标文件及补充通知；
（二）中标文件和其它承诺、书面澄清等；
（三）其他约定文件等；
（四）中标通知书。
三、合同价格与支付
（一）本合同总价为：        元。
本项目采用固定总价合同，包括但不限于本项目成套设备制造、材料费、包装、仓储、运杂(含运抵买方工地现场)、保险、安装、指导、设备投运及调试、培训、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金、税费、利润、售后服务与维保等与本项目有关的所有费用及投标人认为需要的其他所有费用综合包括在相应的单价或总价中。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用视为已包含在卖方的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。
卖方应主动查阅本项目的有关设计文件、技术经济等资料。在项目实施期间，由于价格上涨、政策性调整等因素对项目成本的影响，买方对合同总价不予调整。
卖方应根据招标时提供的基础资料和项目要求，完成成套设备供货及安装、调试等工作。卖方作为成熟的成套设备供应单位，应考虑所有的工作内容（卖方根据需要，可自行现场踏勘），对于买方资料应详细阅读，对于提供资料的未完善或疏忽之处，无论卖方在投标时是否在报价中列出相关明细报价，买方均认为其价格已含在其他明细单价中及合同总价中，且卖方在今后合同执行过程中不得因此要求加价。合同价应包含图纸、招标货物清单与技术要求中的所有供货范围，且在今后合同执行过程中双方除因买方同意图纸或货物数量（包括分项明细数量）调整而发生费用变更之外不得要求价格调整，单价在合同执行过程中不得调整。
如因卖方预埋件原因导致施工方造成的返工等损失由卖方负责。
（二）付款方式：全部货物运送至采购人指定地点，经采购人初步核验合格后付至合同价的30%，安装调试完成正常运行且通过项目验收后一个月内付至合同价的80%，项目审计结束后一个月内付至合同价的90%。余款从验收合格之日算起至服务期满，经采购人认可后一次性付清。乙方提供增值税发票（税率：13%）
履约保证金在货物安装调试完毕并经验收合格后一个月内退还。
承包人申请付款的程序应符合发包人的财务规定，且无条件配合发包人资金管理相关流程。中标单位应在每次付款前需提供书面请款说明及增值税专用发票，否则付款期限相应顺延。
本项目付款主体为江苏锦汇集团有限公司。承包人向江苏省启东经济开发区管理委员会递交付款申请及相关资料后，经江苏省启东经济开发区管理委员会、江苏锦汇集团有限公司审核后，最终由江苏锦汇集团有限公司进行支付。
四、交货条件
（一）交货地点：卖方应按照买方的要求将货物运至买方指定地点并安装及调试，确保正常使用。
（二）交货期：中标后60天完成供货、安装及调试完成。
（三）发货通知：卖方发货到工程工地现场，应以函、电的形式正式通告买方。
（四）所有设备的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。任何由于卖方包装及保护措施不足或不当以及其它原因造成的损坏或丢失，均由卖方负责修复或补缺。
（五）设备交货时，包装须完整无破损，卖方还必须提供以下材料：
A、设备装箱清单 B、质量检验合格文件 （若产品需要）
C、技术资料 D、使用维修保养中文说明书
五、履约保证金：
（一）金额为为项目中标价的10%（  元），卖方的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入买方单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），卖方凭中标通知书与买方单位签订合同。超期或未协商一致，则视为自动放弃中标资格
（二）履约保证金在货物安装调试完毕并经验收合格后一个月内退还。采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。
（三）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，卖方不履行合同义务的，买方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时买方亦有权终止合同，买方还须承担相应的法律赔偿责任。
b.卖方在履约过程中发生违约行为，给买方造成损失的，买方有权在卖方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补买方经济损失，不足的部分卖方另外补齐。
六、质量标准
（一）所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，如有外包装的，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则买方有权拒绝验收。
（二）卖方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为买方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由卖方承担。卖方应按招标文件的有关规定提供合格货物及服务确保本项目采购正常使用和运行，质量符合国际或国家通用标准，不得加密和捆绑。
（三）卖方和制造商应严格按照本项目招标文件（货物需求及技术规定）、买方的技术条款和有关标准生产和检验，确保产品的质量。同时卖方保证合同货物是先进的、采用最好的材料和工艺制成的，并且是全新的、未曾使用过的，完全能符合合同规定的质量、规格和性能的要求。
（四）卖方保证合同货物经正确安装、合理操作和维护保养，在其使用寿命期内能运转良好，具有满意的性能。
（五）对合同货物的质量应按照技术协议书和有关质量标准或验收规范进行验收。卖方负责提供相应的质量标准和验收规范供买方参考。合同货物安装后，卖方应及时协助买方进行调试运行工作，并参加买方组织的最终验收工作。
（六）在合同货物综合验收合格后的质量保修期内，如因买方使用不当和保管不善造成的问题，卖方应积极配合解决，但费用由买方负担。
七、检验、安装、调试、试运行和验收
（一）买方有权就卖方送至指定地点的任一批次货物根据国家相关质量标准或验收规范进行抽检检测。
（二）所有货物运达指定地点后，卖方负责接货。如因包装不当造成货物质量下降或破损、缺件等，卖方承担全部责任。如运输部门造成
的破损、缺件等事故，由卖方负责处理解决。
（三）所有货物全部到达现场后，买方即安排对货物外观等进行开箱检验，卖方须派人到现场参加开箱检验。如卖方不能按时到达现场，又无函电通知时，买方有权开箱检验，并对缺件、损坏等情况做出记录，卖方应认可并负责处理。若发现有质量问题买方有权拒收。
（四）所有货物由卖方根据招标文件中的技术要求、检验标准及说明书进行安装和调试。在所有货物安装完毕且调试验收合格前，由卖方承担所有货物缺失、损坏的责任及风险。
（五）所有货物安装完毕后的验收工作按照招标文件（货物需求及技术规定）要求进行，卖方派人参加调试，并应尽快解决调试中出现的问题。在按照调试合格后的试运行期间，如合同货物都能安全稳定运行、数据正常传输，即可由买卖双方选择适当时间进行性能验收，这项验收试验由买方负责，买卖双方共同参加验收。验收后，买方向卖方出具综合验收结果报告。若验收结果不合格，将按照本合同约定的相关违约条款执行。
（六）如设备检验或验收结果不合格，买方有权进行退货处理，由此造成的各种费用和责任均由卖方承担。
（七）无论何时，买方对货物所做的检验或验收程序，均不能免除卖方对本合同产品质量应当承担的责任和义务。
八、技术资料的提供
在合同货物安装调试且验收合格后 15 天内，卖方应向买方提交所有合同货物的竣工技术资料，竣工技术资料均为完整的全套，书面资料计三套，另一套为电子文档，载体为光盘。具体技术资料的提供要求按照招标文件的相关条款执行。
九、包装与标记
（一）包装应按货物特点，保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。按需要分别加上防潮、防雹、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同货物安装现场。产品包装前，卖方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证本部件齐全。
（二）卖方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：（1）合同号；（2）目的站/码头；（3）供货、收货单位名称；（4）货物名称、机组号、图号；（5）箱号／件号；（6）毛重/净重（公斤）；（7）体积（长 x 宽 X 高，以毫米表示）等；凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有“轻放 ”、“勿倒置 ”和“防雨 ”等字样。
（三）每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、机组号、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明各一份。
十、技术服务、培训和联络
（一）卖方应及时提供与本合同货物有关的工程设计、监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合等全过程的服务。此类服务不发生合同外费用。
（二）卖方负责工地现场的技术服务、安装、调试和试运行，并负责解决合同货物在安装、调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。同时卖方需对买方的操作人员进行技术培训，并保证操作人员能独立操作。
（三）卖方（包括分包与外购）需对一切与本合同有关的供货、货物及技术接口、技术服务等问题负全部责任。
十一、售后服务及其他要求
（一）卖方按买方的需求及时到货、安装和调试，在货物安装调试过程中如发现质量问题，卖方必须负责包修、包退、包换。
（二）项目要求整体质保不得少于投标文件承诺期限，根据卖方实际承诺的质保年限提供上门服务及全免费质保等售后服务，如与国家、行业标准规定的质保时间不一致的，以质保时间长的计算。
（三）合同货物出现故障或自控系统不能正常传输数据，卖方必须在接到买方通知 1 小时内到达现场进行维修服务，如 3 次及以上未及时响应,将被拉入买方及其关联公司合作企业“黑名单 ”。
（四）在免费保修期内，卖方在接到用户单位电话维修通知后，卖方在 4 小时内予以更换或维修完毕，确保不影响用户单位实际使用。未及时修复的，买方有权另行安排其他队伍进行维修，所产生的维修费用从合同价款中直接扣除。卖方超时或未在规定的时间内及时维修，每次按 2000 元扣款。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，卖方无条件给予全套更新或退货。合同履行过程中包括质保期内，如供卖方违约的，买方有权在货款中直接扣除相应的款项。如货款不够支持本次损失费用，买方有权向卖方索赔，且视质量、安装、调试、抢修、维护保养服务等过程中引起出现问题，造成的严重负面影响的将列入黑名单。
（五）由于卖方提供的货物质量问题造成用户或第三人的财产或人身损害，由卖方承担全部责任。
（六）安全生产、文明施工：卖方在安装调试过程中应严格按买方要求进行管理，遵守安全生产操作规程，设置专职安全员，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全。如因卖方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故，均由卖方负全部责任和承担全部经济损失及费用。施工现场应保证施工场地整洁、卫生，施工人员进入施工场地必须佩戴安全帽，施工现场及周边达到启东市创文创卫要求，否则视情况罚款 5000-10000 元。
（七）一体化泵闸PLC控制柜具备远程控制功能，设备配套的网络流量卡或平台基础使用服务，质保使用期限为5年，期间产生的平台基础使用费、流量资费均由卖方全额承担，卖方须为控制柜预留并开放标准通用数据接口，无条件满足买方后期平台对接、系统升级、数据调取、功能拓展等使用需求。设备成功接入买方指定平台后，由买方委托的专业运维单位开展全面验收，若验收过程中发现设备功能缺陷、对接异常、性能不达标等问题，需要二次改造、整改优化的，全部改造及整改费用由卖方承担，卖方须限期完成整改，确保设备正常合规运行。
（八）其他要求按卖方投标文件承诺的条款执行。
十二、税费：
（一）根据国家有关税务法律、法规和规定，卖方应该缴纳的与本合同有关的所有税费均由卖方承担，税率为 13%。
（二）本合同价格为含税价。卖方提供的所有货物、技术资料、技术服务、进口设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由卖方承担。
十三、违约责任：
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
（一）本合同中关于卖方违约的具体责任如下：
1、本合同约定卖方违约应承担的违约责任：卖方货物质量达不到约定质量标准的，必须重新供货，且所发生的一切费用均由卖方承担；卖方不能保质、保量地供货，对工程进度造成影响或造成施工返工的，卖方必须承担买方的损失和施工单位的返工费用，且买方有权选择是否另行购买，卖方必须承担买方因另行购买而发生的所有费用支出；以上违约费用买方有权在未付货款中直接扣除。同时买方保留对卖方追究由此而造成的一切经济损失的权利。
2、卖方逾期交货（包括整修、返工、补交或由买方提出更改、卖方承诺，但未在承诺的工期内完成、自控系统未能正常运行等）应向买方偿付违约金，每逾期 1 天，按合同总价0.5%偿付违约金，但违约金最高不超过合同总价的 15%。如逾期时间超过两周仍未能交付约定货物，在不妨碍买方其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同，并向卖方索赔，买方发出的通知到达卖方时合同即告终止，卖方须在 14 天内对买方的索赔要求给予明确回复。
（二）不可抗力
1、不可抗力是指严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等。合同中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。
2、受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在三天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后应将此情况立即通知对方。
十四、索赔：
（一）买方有权根据产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向卖方提出索赔。
（二）在合同供货期和质量保证期内如发生由于制造、运输、工艺或材料缺陷而造成的质量问题，卖方接到买方通知 1 小时内到达现场并无条件进行维修服务，确保正常运行使用，否则，由此涉及的所有责任和损失均由卖方负责。如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受，买方有权从合同价款中直接扣除该索赔金额。
（三）在本合同执行过程中，如由于卖方原因造成买方人身伤害，或因卖方的故意行为或重大过失致使买方财产损失的，卖方应依法承担赔偿责任。合同履行过程中包括质保期内，如供货方违约的，采购方有权在货款中直接扣除相应的款项。如货款不够支持本次损失费用，采购方有权向供货方索赔，且视质量、安装、调试、抢修、维护保养服务等过程中引起出现问题，造成的严重负面影响的将列入黑名单。
十五、合同生效及其它：
（一）本合同经三方法定代表人/负责人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后即生效。
（二）本合同签订后三方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理。在合同履行过程中，三方如有争议协商解决；经协商无效时，任何一方可向合同履行地人民法院提起诉讼，合同履行地为江苏省启东市。
（三）本合同中未描述和涵盖的合同条款，按照招标文件、补充通知和投标文件等资料的相关条款执行，其中与本合同条款有冲突的内容，以本合同条款为准。
（四）本合同在执行过程中出现的未尽事宜，三方在不违背本合同和招投标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。
（五）本合同一式玖份，三方各执叁份。


买方：( 公章）                        付款方：( 公章）
法定代表人或委托代理人：           法定代表人或委托代理人：
电话：                             电话：
地址：                             地址：
开户银行：                         开户银行：
账号：                             账号：


卖方：( 公章）                      
法定代表人或委托代理人：                      
电话：                            
地址：                             
开户银行：                         
账号：                            

  

合同签订日期：   年   月   日

六、货物需求及技术规范       
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1、 货物需求
	序号
	名称
	项目特征描述
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	新建一体化泵闸
	
	
	

	1.1
	闸门
	1、规格尺寸：B=8.0m，H=3.5m
2、材质：Q235-B，防腐处理，厚0.6m
3、安装两套双向闸泵，配高压水流冲洗装置
4、含闸门槽预埋件、闸门框、止水等附属构件，需与土建单位协调埋件布置
	套
	1

	1.2
	*双向闸泵
（潜水轴流泵）
	1、电机：P=30kW，380V、50Hz，Q=0.5m3/s，H=1.8m
2、泵体、喇叭吸入口、导叶体：灰口铸铁HT250，喷防腐漆
3、叶轮：不锈钢S304
4、泵轴：不锈钢S410
5、泵法兰：700mm
6、重量：1000kg/台
7、防护等级：IP68
8、绝缘等级：F级
	套
	2

	1.3
	卷扬式启闭机
	1、启闭力（KN）：250
2、配套不锈钢防护罩一套，需配置行程保护装置:配搁门器一套
	套
	1

	1.4
	检修闸门
	1、规格尺寸：B=8.0m，H=3.0m，叠梁式
2、材质：Q235-B，防腐处理，厚0.6m
3、含闸门槽处理，需与土建单位协调埋件布置
	套
	2

	1.5
	液位传感器
	1、量程0-4m
2、配套防护罩
3、含配套接线
	套
	2

	1.6
	一体化泵闸水泵现场转接箱
	1、室外支架安装，防护等级不低于IP65
2、SS304不锈钢，1.5mm
3、配套水泵保护器；水泵动力及保护等电缆转接至接线箱
4、配套电缆套管埋地敷设，总长度100m
	套
	2

	1.7
	*一体化泵闸水泵变频柜
	1、室外安装，防护等级不低于IP65；一控一
2、带玻璃透视，SS304不锈钢，2mm
	套
	2

	1.8
	*一体化泵闸PLC控制柜
	1、室外安装，防护等级不低于IP65
2、带玻璃透视，SS304不锈钢，2mm
3、带高清触摸屏
4、带远程通讯接口RS485
5、含控制系统接线
6、具体功能：本地手动控制+自动化控制+远程控制闸门启闭机、水泵启停。远程反馈启闭机行程（闸门开度）、水泵运行状态（正反转及功率）
	套
	1

	1.9
	卷扬机控制柜
	1、室外安装，防护等级不低于IP65
2、内部安装闸门的驱动和控制元件
3、具备行程反馈功能
4、含配套电缆，套管暗装敷设，总长度50m
	套
	1

	2.0
	大理石栏杆
	1、大理石材质
2、做法详见大样图
	米
	90

	2.1
	不锈钢栏杆
	1、304材质
2、做法详见图集《室外工程》(12J003)金属栏杆B12，采用不锈钢管扶手
3、采用预埋件安装，需与土建单位协调埋件布置
	米
	23.7

	2.2
	不锈钢爬梯
	1、高4.6m，配护笼
2、做法详见图集《钢梯》(15J401)上屋面WT2单段钢直梯，采用304不锈钢材质
	套
	1

	2.3
	视频监控系统
	1、3个不低于800万像素室外带云台高清智能球机
2、杆上安装，视频资料24小时本地存储要求保存3个月以上，视频数据可接入远程控制系统（含安装、线路、录像机等设备）
	套
	1

	2
	新建闸门
	
	
	

	1.1
	球墨铸铁闸门
	1、闸门尺寸：2.5*2.5m 
2、参照《水利工程铸铁闸门设计制造安装验收规范》(DB/32T 1712-2011)
3、含闸门槽、预埋件等，需与土建单位协调埋件布置
	套
	1

	1.2
	手电两用启闭机
	1、启闭力（KN）：100
2、手电两用螺杆式
3、防护等级不低于IP65级
	套
	1

	
	远程控制配电柜
	1、室外安装，防护等级不低于IP65
2、含配套电缆套管埋地敷设100m
	套
	1

	1.3
	不锈钢栏杆
	1、304材质
[bookmark: _GoBack]2、做法详见图集《室外工程》(12J003)金属栏杆B12，采用不锈钢管扶手
3、采用预埋件安装，需与土建单位协调埋件布置
	米
	25

	1.4
	不锈钢爬梯
	1、高4.0m，配防护笼
2、做法详见图集《钢梯》(15J401)上屋面WT2单段钢直梯，采用304不锈钢材质
	套
	1
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2.1一般技术要求
1.设计使用
设计的材料和设备均应有长的使用期，并应适合于项目现场的运行工况，且只须进行少量的维护。除去如密封垫等易损件正常情况需要较频繁更换外，凡是须经受磨耗的无论是哪种部件，从新使用到需予以更换，或需予以修理时的连续正常运转的使用寿命不应少于两年，而当须进行总的拆卸来更换部件时，则该部件的使用寿命应不少于十年。
2.制造技术与材料
供应商提供的所有设备使用的材料均应符合相关技术标准，且应充分考虑本项目中的实际现场工况，比如介质、高温、潮湿环境等。采用不锈钢材质，应具有适应相关环境需要的耐腐蚀性能。
在两种耐腐材料的接触处，所选用的材料应具有合适的硬度光洁度及润滑，防止两种相接触的材料亲合。
当招标人要求递交材料样品作测试时，在材料应用到设备30个日历日之前，投标人应提交材料样品，以供招标人测试使用。
如有要求，投标人应递交使用在设备中的主要材料成分说明。
3.铸件和锻件
所有铸件应质地细密，结构均匀，无杂质和其他缺陷。所有非加工表面应光滑并对所有铸造表面进行仔细地清理。
铸件应清洁，形状正确，所有形状和尺寸的变化应有较大的圆弧过渡和铸造圆角，铸件在加工前需进行退火，以消除内应力。
铸件由于浇铸或其他原因造成的裂缝等缺陷，将视为不合格铸件，如无事先同意，不可进行缺陷修复后使用。
所有承受主要应力的锻件应符合标准规范，锻件应进行内部检查和非破坏性试验以探测裂纹，并应进行热处理，去除残余应力。招标人可能在制造厂家、在投标人代表到场的情况下对锻件进行检查。
4.焊接
金属结构的加工、拼装与焊接，应按事先编制好的工艺流程和焊接工艺进行。制造商的质量控制部门在制作过程中应随时进行检测，严格控制焊接变形和焊缝质量，并根据实践对工艺流程和焊接工艺进行修正。对于焊接变形超差部位和不合格的焊缝，应逐项进行处理，直至合格后才能进行下一道工序。金属结构焊接应满足《GB/T14173-2008》中关于焊接要求的规定。所有焊缝应由合格的焊接工焊接。焊条(丝)的选择应符合相应的规定要求。焊条型号或焊丝代号及其焊剂必须符合设计图纸的规定。当设计图纸没有明确规定时，应选用与母材强度相适应的焊接材料。
5.螺母、螺钉、垫圈和螺栓
粗制螺栓，螺钉和螺母应符合IS0225,IS0272,IS0885，IS0888和IS04759/1。精制六角螺栓，螺钉和螺母应符合IS0272，IS04759/1。
浸没于水中的螺栓，螺钉，螺母，垫圈应采用不锈钢材料。
螺栓应有足够长度以确保螺母旋紧。
6.紧固螺栓
用在混凝土，砖石或砌石中的紧固螺栓可以是棘形的或齿形的螺栓、膨胀螺栓，或树脂膨胀管螺栓。如有要求，供应商应递交所建议使用的螺栓类型的技术资料。
地脚螺栓和预埋螺栓应在二次灌浆材料达到足够的强度时才能投入使用。
7.地脚螺栓和二次浇筑
设备和装置所必需的基础应按由买方代表所批准的设备供应者提供的图纸与细节建造。
供应商应提供技术规范所规定的全部设备和装置上需用于锚固、固定、定位等方面所有的螺栓、垫板、夹子、托座、支撑钢结构和座板等。为固定安装方便所需的全部必要的预留孔、空窝、暗槽、孔眼以及其它，及在固定安装方面所需的二次灌浆或砌入，均需在供应商配合下由土建施工单位完成。此外，须与设备运行相配合的工作面二次灌浆、找平也需在供应商配合下由土建施工单位完成。
8.润滑及清洗
供应者应提交一份在中国大陆内能购到的润滑剂，提供其制造厂和供应商名称及润滑剂的成份。
所有加注润滑油、润滑脂的位置应该适合于日常维护。必要时，应装有合适的延长管。如有需要连续的加注润滑油、润滑脂，其油箱的容量应至少满足7天的连续工作所需。
9.铭牌，标签和警告牌
所有的设备铭牌应刻在设备机体上，或用专门制作的不锈钢金属片固定在设备外壳上，安装好后能清楚地看到。铭牌应包括下述内容:
(1)制造厂家的名称、厂址
(2)机器的型式和型号、性能参数
(3)机器制造编号和出厂日期
(4)额定容量、电压或其它有关的安全要求
当所提供的设备铭牌可能设在一个不方便的部位时，如浸没式设备，投标商应提供另外一个将详细情况综合在一起的厂铭牌，并装订在或邻近于该设备的控制板处。
所有的绝缘器、启动装置、开关或保险熔丝以及其它电气设备应清楚地加以标明，以示该单元的功能，而在单相设备的情况时，应表明该设备是连接到哪一相的。
保险熔丝器板上的电路原理表牌的标志应在该熔丝器板上，如上述所规定的方式标明，每个电路均应加以鉴别和识别。
10.包装和运输
各项制造工程的成品应配套包装运输，并用油漆明显标出设备和构件的名称和编号。
金属结构大型构件按设计规定的运输单元，不管采用何种运输方式，均应采取有效措施，防止运输、装卸中变形和损环，用油漆标明名称、编号、容量、吊点位置。
对于精密零件、电气柜及仪表等的包装，应符合GB/T4879中的规定，并在运输过程中注意防潮。
随机文件应齐全，并用塑料袋封装。
11.备件及互换性
投标人须提供质保期内的零备件、专用工具和耗材。投标人应确保其质保期结束前正常运行情况下足够更换使用，若质保期结束前在正常使用状况下需增补备品备件，需在4小时内予以更换或维修完毕。
所有设备构件的尺寸单位应采用公制单位。
[bookmark: OLE_LINK3]12.安全措施
12.1运行安全
所有设备的传送带或链条、叶片、联轴、暴露的旋转轴以及其它转动或移动部件均应有安全防护装置。每一防护设备必须能容易安装与拆卸，并须附有所需的支撑及附件。
设备的所有含有危险因素的部分均应加上防护罩。防护罩应用钢丝网或用钢板网制成，若有需要，可用全钢板制成。防护罩应设计成对轴承、润滑脂加注点、温度计和其它检测点便于操作的型式，允许操作工作在无危险或不需要拆掉安全罩的任何情况下，进行日常的维护工作。
12.2设备安全
提供有效的设备锁定方式，以保证设备在维修过程中不会意外启动。

2.2一体化泵闸成套设备技术要求
本项目位于启东市经济开发区，采用一体化泵闸设计，一个泵闸配备2台双向闸泵，共计1套泵闸，单泵设计流量0.5m3/s，设计扬程1.8m，配卷扬式启闭机一套。
自流排涝:当内河水位升高至预警值（系统预设）时，同时检测到外河水位低于预警值（系统预设），系统进入自流排涝模式，闸门打开，内河水自流至外河。
强制排涝:当内河水位升高至预警水位，同时检测到外河的水位高于内河水位时，则启动闸泵进行强排，当水位降低至安全值（系统预设）后，关闭水泵。
1.供货范围
潜水轴流泵与闸门为一体化集成设备，泵闸应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件、提升装置、保护器以及设备之间连接所需的电缆，供货范围包含但不限于:
(1)装备装配完整的闸门；
(2)装备装配完整的潜水轴流泵(包括泵壳、叶轮、电机、机械密封、泵轴等)；
(3)与泵闸配套的提升装置；
(4)每台潜水轴流泵需提供不少于10米的潜水电缆；
(5)泵保护元件；
(6)所有泵闸安装连接附件、安装用的所有紧固件等；
(7)泵闸出口侧拍门；
(8)泵闸就地启动控制系统；
(9)二年备品备件及专用工具；
(10)现场安装指导；
(11)调试；
(12)售后服务。
2.质保和售后服务等
(1)供应商必须保证提供目前市场上技术较先进且成熟的原装、全新产品，并且符合该产品的出厂标准。供应商所投产品必须符合相关环保标准，如因产品质量环保问题等导致产品使用者造成安全事故，所有责任及相关赔偿全部由供应商承担。
(2)免费质保期:自验收合格之日起二年，如与国家、行业标准规定的质保时间不一致的，以质保时间长的计算。
(3)在产品使用过程中，供应商应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障或安全事故负责，费用由供应商负担并免费上门检修。
(4)所有质保服务方式均为上门服务。
3.资料要求
(1)为证明设备的安全可靠性制造商应提供国家甲级工程咨询单位针对一体化泵闸的水力学及振动模型试验研究报告。在供货前提供复印件加盖公章。
(2)为证明设备的安全可靠性，制造商应提供国家甲级工程咨询单位针对已建成一体化泵闸案例原型的结构振动测试报告。在供货前提供复印件加盖公章。
(3)制造商生产的一体化泵闸设备应获得省级或以上质量监督检验院的检验报告，检测报告至少包含材料和外观检测、闸门启闭测试、止水密封性测试、控制系统电气测试等内容。在供货前提供复印件加盖公章。

2.2.1闸门技术要求

2.2.1.1闸门主要性能参数
	闸门形式
	卷扬垂直提升式

	卷扬机平台标高
	6.15m

	闸门尺寸（宽×高）
	3500mm×8000mm

	主体材质要求
	碳钢Q235B，防腐处理

	闸门数量
	1


1 
2 
3 
4 
5 
5.1 

2.2.1.2一般要求
1.通过闸门上附加潜水型卧式闸泵，实现闸门两侧水流的单向或双向流动。并设置可靠的止回措施防止逆流（图纸要求配液压密封拍门）。
2.闸门由面板、主梁、支架、橡胶密封部件及滚轮构成。
3.水泵运行时，闸门自身的固有振动和潜水型卧式闸泵的振动会相结合发生共振，因此闸门需具有防止相应共振的结构。
[bookmark: OLE_LINK4]4.闸门两侧支承行走部分采用滚轮装置，分别设置导向轮和定位轮，减小摩擦阻力并实现更好的闸门密封性。
5.潜孔式闸门一侧安装法兰，连接水泵套筒，水泵及拍门安装在套筒上，水泵工作时强制排水至下游侧，拍门根据水泵运行状态可以自动开关。
6.组装连接使用不锈钢螺栓。 
7.组装连接闸门和水泵及水泵套筒的法兰之间需安装防漏密封圈以防止水泵启动时发生漏水。
8.作为闸门的主要材料钢材的最小厚度要6mm，钢板需6mm以上。

2.2.1.3闸门构造
1.面板
（1）闸门的面板材质为结构钢(Q235B)；
（2）考虑到腐蚀及磨损，面板的最小厚度要根据闸门重量，10吨以下时6mm的厚度，超过10吨时9mm的厚度；
（3）面板连接部位不得有凹凸点，焊接过后需要再加工成平滑及均匀的表面。
2.主梁
（1）主梁为结构钢(Q235B)，需要具备充分的强度和刚度可以抵御作用在闸门上的水压；
（2）主梁的最大弯曲度不得超过1/800。
3.主滚轮
（1）为保证闸门能顺畅的开闭在闸门两侧各设置两个主滚轮。
（2）主滚轮材质为45#钢,滚轴材质为45#钢。
[bookmark: OLE_LINK8]4.密封部件
（1）密封部件作为三面水密形式（潜孔式四面），上游和下游的任何方向上都可以维持密封性；
（2）橡胶密封件作为已成形的P型橡胶，通过使用扁钢和不锈钢螺栓，螺母及垫圈来附着上去。
（3）橡胶密封件需在现场容易更换及调整的方式来安装。
（4）侧面橡胶密封件应使用P形状的橡胶来保持密封。
（5）下部的橡胶密封件应使用平板式的橡胶来保持密封。
（6）密封部件闸门上下游侧均需布置。
5.闸门主要材质
（1）面板: Q235B
（2）水平梁: Q235B
（3）垂直梁: Q235B
（4）主滚轮: 45#钢
（5）侧滚轮: 45#钢
（6）法兰: Q235B
（7）螺栓&螺母:A2-70
（8）橡胶密封部件: SF6674
（9）闸门预埋件：底槛和导轨: Q235B；轨道接触面 : SS304；螺栓&螺母：3.6级
（10）拍门：主体Q235B
2.2.2闸泵技术要求
2.2.2.1闸泵主要性能参数
	水泵数量（台）
	2

	设计流量（m3/s）
	0.5

	设计扬程（m）
	1.80

	水泵效率（%）
	≥72%

	泵出口尺寸（mm）
	700

	电机级数
	8

	绝缘等级
	F

	防护等级
	IP68

	每小时最大启停次数
	15次

	额定功率
	≤30kW

	设备数量
	2台

	电机启动方式
	变频启动

	额定电压
	三相380v

	供电频率
	50Hz



2.2.2.2一般要求
（1）闸泵为易拆卸的多通道无阻塞型潜水电泵，并与潜水电机直接相连，泵送原生的和未经过过滤的污水、雨水、清水；
（2）闸泵在全淹没的条件下能够连续运行，同时也能够间歇运行和长期停机后恢复正常启动运行，为保证水泵使用年限，水泵需要不定期的启泵；
（3）电机能够连续和间歇运行，每小时启动次数为15次，且不会对泵带来任何有害影响。
（4）闸泵在设计负荷范围内，无振动和气蚀现象，运行平稳。泵的所有旋转部件（包括电机）在制造时均进行动、静平衡实验。泵运转噪音低于80dB；
（5）采用水平安装，每台泵配备连接法兰，水泵通过连接法兰与闸门通过螺栓紧固。整个水泵包括电机的全部重量由闸门承担；
（6）*泵和电机应为同一设备制造商设计和制造。

2.2.2.3闸泵性能
（1）水泵的工作曲线为连续下降的，在正常运行工况范围内，效率曲线是比较平缓且高效的；
（2）在额定转速和流量下，扬程、效率误差满足ISO9906附件2B标准；
（3）所提供的闸泵运行维修成本低，可靠性高、无故障运行时间长；
（4）水泵所用电机有足够的功率储备（至少8%），确保水泵在性能曲线允许的范围之内工作时，不会超负荷。

2.2.2.4闸泵构造
泵采用水平安装，潜水电机与泵叶轮同轴相连，避免因加装联轴器而带来的能量损失及轴不对中的问题。电机安装在水泵上方，在叶轮和电机室之间有一个密封的油室。水力部件由泵壳、导叶体、叶轮等组成，在设计和制造中避免锐利的棱角，以消灭涡流的产生并保证水泵的排水能力及效率。水泵壳体的出水口为轴向，出水口中心线与电机中心线在同一轴线，且进水方向与出水方向一致。
泵的主件材质GG250灰口铸铁，表面平滑、无砂眼、气孔或其它铸造缺陷。壳体厚度足以承受水压等荷载。所有外露的螺栓螺母均由AISI304不锈钢制成。除不锈钢外，所有与泵送液体接触的泵壳金属表面由环氧树脂涂层保护。机械表面的密封是金属与金属接触，需要防水密封，泵和电机的零件接合面是机械加工的并嵌入腈橡胶O形圈。
（1）泵壳
泵壳为整件铸造的灰口铸铁HT250。泵壳有足够大的平滑流道以通过进入叶轮的颗粒，泵壳能从电机上方便的拆下而进行叶轮检查。
（2）叶轮
*叶轮为后掠式自清洁型整体式螺旋桨叶型，省却了螺栓使用的风险，流向线条设计为渐变式。叶片固定在圆柱形轮毂体上，轮毂前端为水滴头部设计，使流道更加流线化，最大程度地降低了水力损失。此叶轮设计充分考虑了在无堵塞性的基础上，最大限度保证了叶轮的水力效率。
叶轮部件整体材料是《不锈钢牌号及化学成分》（GB/T20878-2024）采用S30403(022Cr19Ni10)。
叶轮都经过动平衡试验，同时进行加工和表面处理。叶轮能高效率传递电机输出功率。
叶轮固定在轮毂上，并采用保护帽进行密封。
*水泵叶轮可以正向反向旋转，实现双向打水功能。 
（3）导叶体
导叶体的功能是将液体的旋转动能转化为势能。导叶体内导叶片形状的设计保证了内流道有规则变化且具足够大的截面，以使污水及其中的固体杂质和纤维等能顺利平稳地通过。
导叶体材质为高质量的灰口铸铁HT250。表面光洁无任何铸造缺陷。导叶体有足够的厚度，可以承受连续运行时的最大压力。导叶体分为前、后导叶，都经过CFD水力模拟优化，保证了高效和低噪。
导叶体上方还设有2个起吊螺钉，强度能够保证水泵的起吊，同时在水泵不用直立的情况下，便能方便的起吊水泵。
（4）电机
泵的潜水电机为三相鼠笼式感应异步电机。电机的防护等级为IP68级，绝缘等级为F级，155℃。电机每小时启动次数为15次。电机轴和转子经严格的动、静平衡试验。电机可在最高40℃(104F)环境下连续工作。泵头和电机均能浸入和连续泵送最高为40℃的液体，并且定子绕组的平均温升不超过80℃。为监控绕阻上的温度，在定子绕组线圈中装有热敏开关，并接至控制柜，与控制继电器连接。
电机内部为干式而非内部充油式的电机，电机定子绕组为防潮型。电机的配置可保证在泵的整个性能范围内工作而不过载。电机和电缆能在最大20米淹深下连续使用而不失去其防水性能（符合IP68防护等级）。潜水电机能被液体充分冷却，不需依赖冷却套或外部冷却系统。
（5）轴
叶轮与电机直联传动，泵和电机是同一根轴。泵轴直接支撑在轴承上。轮毂与主轴采用独特的无键紧固联接，这种联接方式，既能保证方便的叶轮安装和拆卸，且又能够消除叶轮和轴之间的间隙，充分提高动力传递效率和降低运行噪音。泵轴材质为S41010<12Cr13>，且受机械密封系统和丁睛橡胶O形圈的有效保护，不与泵送介质相接触，充分保障了叶轮的运行环境，延长了轴的平稳运行时间。泵轴设计具有足够的强度和刚度，以承受正常工作、启动、停机时可能出现的最大扭矩，确保泵平稳运行。
（6）*机械密封
每台闸泵配备有集装式双机械密封。*机械密封设计为集装式免维护型双端面密封，具有良好的机械强度和抵抗热冲击特点，介质酸碱度范围应在4-10之间。在密封系统中，还有一密封油室，机械密封浸没在油室中运行。机械密封的弹簧系统等零件全部保护在油室中，利用油冷却和润滑，不与泵送液体接触，可以顺时针或逆时针转动，且不影响密封功能。密封油可以有效的冷却和润滑机械密封。双端面的设计，可以避免液体的回流。油室的设计上充分考虑油的运动流体特征，留有防止过满和膨胀的空间,保证机封的充分润滑和避免油泡生成。带有防漏密封的注油孔能够从容的从外部检查维修。在油室中还设置有泄漏传感器，一旦密封失效，传感器将自动停止水泵的运行。上轴封为次轴封，密封面材质为碳化硅/石墨，下轴封为主轴封，动、静环之间密封面材质为碳化硅/碳化硅。机械密封的设计使用寿命不低于10,000小时。
（7）轴承
闸泵轴承为永久脂润滑的高质量免维护轴承，能承受轴向和径向负载并与液体完全隔离。泵轴通过两个轴承支撑运转，上轴承为单列球轴承，主要承受径向力；下轴承为双列角接触球轴承，能同时承受轴向力和径向力，根据功率不同，水泵尺寸不同，轴承配置会有差异。在轴承座中安装有PT100温度传感器以监控轴承温度。如果温度过高，传感器应实施报警并停机。轴承在0.5Qn<Qn<1.25Qn范围内运行时（Qn为最佳工况点），轴承寿命在100,000小时以上。
（8）接线室
电缆接线室位于电机室的侧向。接线室中包含有端子板。端子板有2个作用：1）用于连接监控进线和控制电缆；2）用于连接动力电缆和电机定子进线。
（9）电缆和电缆密封
电机配有潜水电缆，包括动力电缆和控制电缆。电缆的尺寸符合NEC及ICEA标准并提供足够的长度以接入接线盒或就地控制柜且不需拼接，电缆外护套为乙丙胶绝缘氯丁护套电缆，并且机械柔性能承受电缆进线处的压力。动力电缆和控制电缆设专用固定装置以防应力负荷。专利设计的电缆进线带有特殊设计的密封系统，防止水从电缆外部进入电机。也保证了在恶劣工况下，电缆不会因为水流湍急，而出现裂缝，充分保障了电缆的水封性。电机和电缆能在最大20米淹深下连续使用而不失去其防水性能。
（10）电机保护
电机内部设有多个保护装置并监控水泵的运行。包括埋置在定子线圈中热敏开关、接线盒和电机外壳的湿度微动开关，定子绕组温度传感器，上、下轴承温度传感器等。
①热敏开关
电机定子内含三个常闭型双金属片式热敏开关保护，热敏开关埋置于定子绕组内。在125C时动作断开，以防线圈过载、过热，保护电机。当温度过高时，热敏开关打开，报警并停止电机。
②定子绕组温度传感器
电机定子的每一相均有PT100温度传感器保护，PT100温度传感器埋置于定子绕组内。能够持续输出实时温度，使用专用的控制器，能够很方便的设置报警和停机温度。
③湿度开关
水泵有两个湿度开关，一个设在接线盒内，一个设在定子外壳下部。湿度开关是电机的保护装置，可防止潮湿对电机造成的损害。
④上、下轴承温度传感器
下轴承处设置一PT100温度传感器。用以精确监控轴承温度，以防轴承受力过大，过载发热。
上轴承处设置一PT100温度传感器。用以精确监控轴承温度，以防轴承受力过大，过载发热。
（11）闸泵优化设计
①双吊点提升
*导叶体上方还设有2个起吊螺钉，强度能够保证水泵的起吊，同时在水泵不用直立的情况下，便能方便的起吊水泵。
②导叶体连接法兰
导叶体出口外缘侧设有整体式连接法兰，法兰具有足够的强度和刚度，能够确保水泵水平安装及运行时不发生损坏，法兰上开有数个通孔，能方便的与闸门进行螺栓紧固。
③侧向电缆出线
*侧向电缆出线为水泵水平安装、维护、检修提供极大的便利，无需多人操作，就可完成水泵的检修。
（12）专业的控制器
传感器配套的专业控制器可对各信号进行处理、转接，并在面板上由指示灯报警。是专门为闸泵内置的各保护传感器信号进行保护的执行器。
[bookmark: _Toc229496015]2.2.3启闭机技术要求
2.2.3.1启闭机主要性能参数
	类型
	卷扬启闭装置

	起重能力
	2*125kN

	供电方式
	3φx380Vx50Hz

	动力装置数量
	1组


1.2 
5.2 
5.3 
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2.2.3.2一般要求
（1）启闭机设计符合规范SL41规定或同类规范，符合技术要求、启闭机布置及水工建筑物的要求。
（2）启闭机设备应便于安装、操作、维护和管理，符合SL381规范规定或同类规范，符合技术要求和制造图纸要求。
（3）启闭机的结构拼装型式，应符合国家关于铁路及公路运输有关规定，满足构造、吊装及运输等的刚度要求，同时满足设备现场最大吊装单元的条件。
（4）保证提供的启闭机及其辅助设备满足本规定的性能要求，并能在现场应按SL/T 381-2021《水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范》的规定或同等规定，对启闭机进行合格试验。
（5）保证提供的启闭机及其辅助设备在设计条件下安全稳定地运行，不产生有害变形。
（6）电动机采用三相异步电动机，电机绝缘等级为F级，防护等级不低于IP65，电源为380V、50Hz。
（7）启闭机在上、下极限位置和全开、全关位置能自动停机，上、下极限范围内任意位置能手动设置或操作上升、下降、停机。
（8）启闭机自带开度仪编码器，实时显示闸门的开度并反馈给泵闸PLC控制系统。
[bookmark: _Toc229496017]
2.2.3.3保护装置
（1）启闭机设置荷载限制器及位置控制装置。
（2）当吊具欠载时，应给出欠载预警信号并停机，并至少提供两对电气独立的预报警接点。
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2.2.3.4.构造
（1）吊耳及吊轴设计应符合SL41规范第6.5.1条或同等标准的规定。
（2）钢丝绳及其紧固件
①应优先采用交互捻、线接触、A级镀锌钢丝绳，钢丝绳的安全系数不小于5.5。
②双吊点的起升机构，应采用同一盘钢丝绳，并经过预拉伸处理，钢丝绳严禁接长。
③钢丝绳套环、压板、绳夹和接头应分别符合GB5974.1、GB5974.2、GB5975、GB5976、GB5973中的有关规定。
④钢丝绳存放、运输时应卷成盘形，表面涂上防锈油，两端扎紧并带有标签，注明货号和规格，不允许使用无出厂质量合格证的钢丝绳。
（3）滑轮应符合SL381规范第5.1.3条的规定，滑轮上任何部位不得出现任何裂纹。
（4）卷筒应符合SL381规范第5.1.4条的规定，卷筒上任何部位不得出现任何裂纹。
（5）联轴器应符合SL381规范第5.1.5条的规定。
（6）滑动和滚动轴承应符合SL381规范中5.1.9及5.1.10条的规定。
（7）制动器必须具备手动开闸功能。
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2.2.3.5主结构材质
（1）机架：Q235B
（2）齿轮：45#
（3）卷筒：Q235B
（4）滑轮：Q235B
（5）护罩：SS304
[bookmark: _Toc229496020]2.2.4一体化泵闸控制系统技术要求
[bookmark: _Toc229496021]2.2.4.1一般要求
（1）按照现行国家标准《通用用电设备配电设计规范》GB50055和《电气控制设备》GB/T3797的有关规定执行；
（2）制造符合国家现行标准的规定（GB/T3047.1）；
（3）柜内所有元器件选择知名的高质量产品；
（4）柜体钢板壁厚1.5㎜，标准底座钢板厚度2.5㎜。柜体内设有照明装置，并与柜门启闭装置联动，便于检修。柜体顶部加装吊环,柜门装设加强筋并配通用锁；
（5）柜内自带照明灯，门开灯开，门关灯关。柜内留有备用插座；
（6）柜体内部辅助设备均有永久固定的铭牌、电气线路原理图及接线图，其位置清楚易见。电气接线和仪表（包括继电器）也标有编号并与电气控制图上的编号相对应；
（7）柜体内接线，采用聚氯乙烯绝缘超软铜芯导线。导线无损伤，端头采用压紧型的连接件；
（8）柜门带锁，任何通风口或百叶窗都有有效的滤尘装置；
（9）电气间隙与爬电距离：设备中带电电路之间以及带电零部件或接地零部件的电气间隙大于4mm，爬电距离大于6mm；
（10）绝缘电组与介电强度：设备中带电回路之间及带电回路和地之间的绝缘电阻按标称电压1000Ω/V。介电强度达到强度1000V；
（11）安全接地：设备的金属构体上设置接地点，与接地点相连接的保护导线的截面，与设备导体截面积相同，按30*4mm接地铜排以上配置。与接地点连接的导线是黄、绿双色线；
（12）抗电磁干扰性能符合IEC 61000-6(GB 17799.2和GB 17799.4)标准规定；
（13）内部结构布置严格按系统图、国家标准及地方规范执行；内部接线排列整齐、清晰和美观，绑扎成束或敷于专用塑料槽内卡在安装架上；配线应考虑足够的余量。元器件安装采用整体背板固定安装；
（14）中性线零排和接地排的电流容量经过计算且足够大；箱内电器元件的上方标志该元件的文字符号，各电路的导线端头标志相应的文字符号。所有的文字符号与提供的线路图、系统图上的文字符号一致。所使用的图形和符号符合相应的国家标准；
（15）柜门、盖、覆板与保护电路可靠连接；柜内保护导体颜色符合规定；二次配线使用铜芯绝缘线。其截面：电流回路2.5mm2，控制回路1.0mm2导线。各连接导线具有防导线虚接的工艺措施。采用TN-S系统供电，PE、N线端子采用方铜端子。柜内的铜母线有彩色分相标志。
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2.2.4.2泵闸供电
（1）动力电源：三相五线制供电；电压：380×（1±10%）V，相间不平衡≤3%；频率：50×（1±2%）Hz；
（2）控制电源：单相三线制供电；电压：220V。
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2.2.4.3泵闸控制系统组成
泵闸采用一体化智能控制系统，该控制系统包含PLC柜、水泵现场转接箱（一控一），水泵变频柜（一控一）、卷扬机就地控制柜。
（1）PLC柜内部安装PLC控制器，HMI触摸屏和其他逻辑控制元件，可实现PLC柜与水泵转接箱，水泵变频柜及卷扬机就地控制柜的联控。
（2）通过触摸屏，可以实现对泵闸系统的智能化操作与闸门、水泵、内外河液位及控制模式和运行工况的状态显示，界面汉化，图标明显、显示清晰、便于操作。
（3）控制设备应具备Modbus RTU或Modbus TCP/IP协议及标准物理接口（RS485/RJ45）。应汇总和收集控制系统相关数据。
（4）PLC柜内应具备以太网交换机，配防潮加热、通风、照明。配置UPS电源，1kVA。
（5）PLC柜进线处安装浪涌保护装置。一对一配多功能电能表，通过RS485将显示的供电数据上传。
（6）卷扬机控制柜内部安装闸门的驱动和控制元件，配闸门开度仪，并通过RS485将启闭机数据汇总并上传至PLC柜。
（7）就地接线箱用于转接水泵动力和信号电缆，并接入至水泵变频柜和PLC柜。
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2.2.4.4泵闸系统运行模式
（1）手动/本地：手动模式下，可以通过主控柜上的HMI控制面板分渠道控制水泵、闸门等。手动模式下，开启水泵的操作顺序为：放下格栅->关闭闸门->开启水泵；开启闸门的操作顺序为：停止渠道水泵->关闭拍门->升起闸门->升起格栅。闸门和水泵的总控制功能将按照PLC运算逻辑，依次打开/关闭闸门，启动/停止水泵和拍门；
（2）自动/本地：自动模式下，PLC系统监测内、外河水位，当内河水位到达相应工况的设定值时，PLC发出开启水泵命令，并根据内河水位调节水泵的启动数量，使水泵的输送能力随着内河水位的变化而变化，从而使内河水位稳定在设定值内；
（3）半自动/本地：半自动模式属于自动模式下的分支，其与自动模式的区别在于闸门和格栅不再根据PLC监测水位的变化而运行，只能通过HMI面板的手动按钮操作。在各种运行工况下，水泵的运行仍然根据PLC设定的液位自动启动或停止；
（4）远程：当泵闸系统由控制中心控制时，并接收到来自控制中心的自动模式命令，系统将会按照预先设定的程序执行；当控制中心发出手动模式命令时，PLC检测各渠道液位传感器的数据并将其传输给控制中心，及时向控制中心传输报警信息，泵闸由控制中心控制各设备关闭或开启。若控制中心和泵闸系统通讯中断，PLC系统将维持手动模式，保持当前状态。
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2.2.4.5泵闸系统控制功能
泵闸配有一套完整的智能控制系统，其简单友好的HMI操作界面集成了水泵、泵闸以及附属配套设备的监控，站内水体数据的采集等多种功能。
（1）自动排洪运行模式：当内河水位大于排涝设定值时，闸门处于关闭状态，水泵按照设定的水位和启动数量关系启动，水流由内河排到外河；
（2）单/双向补水运行模式：当内河水位小于补水设定值时，闸门处于关闭状态，水泵按照设定的水位和启动数量关系启动，水流由外河排到内河； 
（3）闸门卷扬机系统的控制和显示：手动模式下，闸门处于就绪状态且无报警，点击闸门的升起或放下按钮，闸门开始打开或关闭，直至接收到打开或关闭到位信号，按钮自动恢复，打开或关闭动作完成； 
（4）如果闸门存在报警，点击闸门升起或放下按钮将无效；如果闸门存在故障或水泵处于运行中，点击闸门升起或放下按钮无效，闸门将不动作直至产生报警。闸门的状态信号通过闸门状态指示灯指示；
（5）水泵控制设置：分为变频启动，软起启动，星三角启动和直接启动。根据水泵电机的启动类型选择驱动方式；
（6）水泵运行数据检测：界面显示各水泵的实时运行数据，包括：频率、功率、电流、运行时间、启动次数；
（7）水泵电机保护：包括：上轴承温度、定子绕组温度、下轴承温度、端子腔湿度开关状态、定子温度开关状态、定子腔湿度开关状态；
（8）系统支持本地和远程控制：当系统模式设置为"远程模式"时，数据采集与监视控制系统，（SCADA）可以对泵闸系统进行控制和发送命令；
（9）运行数据的实时趋势显示和历史记录：界面显示所有过程值的趋势:液位、总电能、进线电压、总电流、水泵参数。按下不同过程值的标签后，相应的趋势图将会显示出来。同一图中的每个趋势以不同的颜色显示；
（10）报警和警告：显示历史的报警和警告记录。绿色表示当前选定的报警或警告，红色表示报警，黄色表示警告，深红色表示系统报警；
（11）用户权限管理：三个级别的用户被允许。用户的出厂设置如下；
–"Admin"用户是顶级用户，可以在界面上设置任何参数或按任何按钮和开关；
–"Tech"用户是二级用户，只允许操作泵闸运行和查看系统信息；
–"User"用户是三级用户，只有查看系统信息的权限，没有设置和修改参数的权限。
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2.2.4.6泵闸电控柜
电缆进出线为下进线，下出线方式
柜体材质：SS304，厚度≥1.5mm
防护等级：IP65
动力电源：AC380V50Hz，三相（L1，L2，L3，N，PE）
控制电源：AC220V50Hz



第四部分  开标和评标
一、开标
不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。
二、评标流程和评标标准
采用综合评分法，总分值为100分。
首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。
评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。
评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查
请投标人在“苏采云”系统电子投标(响应)文件格式中的资格条件部分上传对应的材料，投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。
（2） 评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查
请投标人在“苏采云”系统电子投标(响应)文件格式中的符合条件部分上传对应的材料，未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（3） 商务技术部分：60分
评标委员会对各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
	序号
	评审内容
	分值
	评审标准

	1
	技术响应（26分）
	8分
	设备图纸
由评委对投标人提供的以下资料的完整性、合理性进行综合评议:
1.详细设计图纸，包括：一体化泵闸布置图、预埋件布置图、设备主要部件外形尺寸图、电气原理图、水泵性能曲线图及参数表，由投标供应商盖章确认。
2.水泵电机内部接线图、电机性能曲线图和技术规格响应表，由投标供应商盖章确认。
（1）完全响应招标要求，提交了所列的全部图纸/资料，无一遗漏；图纸设计深度足够，符合相关制图规范，能直接或经简单深化后用于指导施工和安装，各图纸之间逻辑一致，无矛盾；技术规格响应表内容详尽，与招标要求逐条对应，响应明确，方案设计科学、可行，体现了先进、可靠的设计理念得8分；
（2）基本响应招标要求，提交了大部分关键资料，但个别非核心文件可能有缺失、不清晰；图纸设计基本合理，能够反映设备的基本情况，但在细节、深度或一致性上存在少许瑕疵得4分；
（3）有明显缺失，缺少招标文件明确要求的重要图纸；图纸设计较为粗略，仅为示意图，深度严重不足，无法有效指导施工；或技术方案存在明显不合理之处得1分；
（4）未提交的不得分。

	
	
	6分
	体系认证
投标人或投标产品制造商具备有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证证书（认证范围需包含一体化泵闸），每提供一项得1.5分，最高得6分。
提供有效证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，否则不得分。

	
	
	9分
	1.投标人或投标产品制造商提供本项目闸门FEA分析报告，分析内容包括一体化泵闸主要结构件等效应力、变形量、模态分析等，以保证设备整体强度及自振频率满足使用需求。满足以上要求的，得3分，无法提供分析报告或内容不全不得分。
2.投标人或投标产品制造商提供本项目的CFD分析报告，分析内容包括一体化泵闸内部的水力性能、内部流线图、速度场云图、水泵入流平均角度、水泵入流轴向速度分布均匀度，并得出相关结论。满足以上要求的，得3分，无法提供分析报告或内容不全不得分。
3.投标人或投标产品制造商需提供已建成运行的一体化泵闸产品检测报告，内容涉及泵闸在水泵不同运行频率下（30HZ、40HZ、50HZ）的噪音检测，要求最大噪音不大于70dB。满足以上要求的，得3分，无法提供分析报告或内容不全不得分。（提供一体化泵闸检测报告原件扫描件）

	
	
	3分
	对本项目货物要求及技术要求中的偏离情况进行评议，非“*”号条款，无偏离得3分，每负偏离一项扣1分，最高扣3分。

	2
	
售后服务
（16分）

	8分
	培训技术服务：提供详细的操作培训计划，由评委根据各投标人的培训方案进行比较评议。
（1）详细性：计划书内容极其详尽，包括但不限于：培训课程大纲、针对性教材、师资介绍；可行性：时间安排合理、方式明确；全面性：培训对象覆盖全面，包括运行操作人员、维修保养人员、技术管理人员。内容涵盖设备原理、日常操作、定期维护、故障诊断与排除、安全规范、应急处理等全生命周期；增值服务：提出超出一般预期的承诺得8分；
（2）详细性：计划书结构完整，包含了主要的培训要点，但可能在某些细节上不够深入；可行性：安排基本合理，能够满足项目培训的基本需求；全面性：培训对象和内容涵盖了主要方面，但可能忽略了某一类人员或某一项内容；增值服务：无特别突出的增值承诺，属于标准、规范的培训方案得4分；
（3）详细性：计划非常简单，可能只有几段文字描述，缺乏具体安排和细节；可行性：安排略显笼统，可执行性一般；全面性：可能只提到了对操作人员的培训，内容仅限于简单操作；印象：属于“应付式”方案，仅表示会提供培训，但未体现足够重视得1分；
（4）未提交不得分。

	
	
	3分
	质保期
满足招标文件要求质保期年限为2年的基础上，每增加一年得1分，最多加3分。

	
	
	5分
	提供投标人或投标产品制造商商品售后服务评价体系认证证书（认证范围需要包含一体化泵闸），五星级得1分、七星级得3分、十二星级得5分。
提供有效期内的证书扫描件及认监委官网查询截图，否则不得分。

	3
	供货承诺
	8分
	对一体化泵闸的供货计划及进度安排合理性进行综合评议。
（1）结构完整，逻辑清晰:计划以横道图(甘特图)或网络图形式呈现，关键路径明确。内容涵盖从合同签订后至现场验收的全过程；进度安排科学合理：各环节工期估算有依据，总体工期清足或优于招标要求。在关键节点之间预留了合理的缓冲时间，以应对不可预见因素。明确了影响总工期的关键路径，并对此有重点说明；风险预控与保障措施有力：主动识别了潜在风险，并提出了具体的应对预案。提出了进度保障措施。提供了制造商的生产计划排产表或产能证明作为支撑得8分；
（2）结构完整:包含了主要的供货阶段和时间安排，以文字描述或简单表格形式列出，逻辑基本通顺。进度安排基本合理:总工期满足招标要求，各阶段时间分配大体合理，但可能略显紧凑或部分环节工期估算依据不足。基本保障措施:提到了“确保工期”“加强协调”等常规承诺，但风险预控措施较少或较为笼统。印象:能满足基本要求的供货计划，但未展现出超出预期的项目管理能力得4分；
（3）框架简单：只有非常粗略的几个时间节点，缺乏分解和细节。合理性存疑：工期安排显得主观，或与常规认知的生产周期有较大出入，未考虑环节衔接。缺乏保障措施：仅做出原则性承诺，无具体措施。计划看起来像模板套用，与本项目关联度不高。印象：对此项不够重视，或缺乏项目经验得1分；
（4）未提交不得分。

	4
	应急保障方案
	8分
	投标人针对本项目提供应急保障方案，包括应急响应时间及修复时间、应急保障措施。
（1）完善的应急保障方案，如遇预防突发事件发生，能对此进行有效的应对处理，能够及时响应，修复速度快，切实可行的得8分;
（2）合理的应急保障方案、响应虽有滞后服务体系尚算完整:能基本确保业务稳定运行，对紧急故障有解决措施但有缺项，实施起来一般的得4分;
（3）方案笼统、响应滞后，响应时间不合理、服务体系虽完整，但缺乏有效保障业务稳定运行的措施的得1分；
（4）未提供不得分。

	5
	业绩
	1分
	提供投标人或投标产品制造商自2021年1月1日以来一体化泵闸产品的应用业绩，每提供一个得0.5分，最多加1分。(需提供合同原件扫描件及竣工验收证明扫描件加盖投标人公章)

	6
	节能环保
	1分
	1.投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.2分，最多得0.4分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.2分，最多得0.4分。
3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加0.2分（投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料，否则不得分）。


(四)价格分：40分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
（五）政府采购政策功能落实
1.非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，执行以下价格评审优惠的扶持政策。
（1）小微型企业价格扣除：
①对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
②供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
（2）残疾人福利单位价格扣除：
①对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（3）监狱和戒毒企业价格扣除
①对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行上述价格评审优惠的扶持政策。
3.采购本国产品的支持政策
3.1 当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第五部分 投标文件格式”的“附件8 分项报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3.3 对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
3.4供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
3.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
3.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
4.对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
（六）中标人的确定
评委会汇总各评委评分后，评标合计得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。
本项目选取1名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
（七）公告中标结果
自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。
（八）发放中标通知书
公告中标结果的同时，招标代理向中标供应商发放中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。
签订合同时请中标供应商提供一正二副纸质版投标文件至采购人处。

第五部分  投标文件格式
1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；
2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；
3.法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明书（格式见附件2）；非法定代表人参加投标的提供法定代表人授权委托书原件（格式见附件3）；
4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；
5.投标函（格式见附件5）；
6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）、技术部分正负偏离表（格式见附件7）；
填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。
7.开标一览表[格式见“苏采云”系统内电子投标（响应）文件中表式]；
8.分项报价明细表（格式见附件8）；
9.中小企业声明函（格式见附件9）；
10.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；
11.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）；
12.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠）。


附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                                          （项目名称）（项目编号：                      ）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


 承诺人名称（加盖公章）：                   
    
                                日期：        年    月    日



附件2
法定代表人身份证明
        先生/女士，身份证号码：                        ，现任我单位        职务，为我单位法定代表人，特此证明。
本证明用于参加                                 （项目名称） （项目编号：                    ）投标活动。



单位名称（加盖公章）：                 
日 期：         年     月     日

附：法定代表人的身份证复印件加盖单位公章
     















附件3
法定代表人授权委托书
本人           （姓名）系           （授权单位名称）的法定代表人，现委托           （姓名）（身份证号                                 ，联系电话            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与                       （项目名称）（项目编号：                    ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于         年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人（被授权人）签字：                                
授权单位名称（加盖公章）：                                
授权单位法定代表人（签字或盖章）：                  

日期：         年     月     日


附：代理人（被授权人）身份证复印件加盖单位公章













附件4
供应商信用承诺书
为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。


投标供应商名称（加盖公章）：                
时间：       年     月     日



附件5
投标函
致：                   （采购人名称）
根据贵方项目编号为                   的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本次投标有关的正式通讯地址为：
地          址：                  
邮          编：                  
电          话：                  
电  子  邮  箱：                  

投标人名称（加盖公章）：                  

日          期：       年   月    日



附件6
商务部分正负偏离表
项目编号：                
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定，但该表不作为投标人对所投标内容关于商务部分等详细描述和说明的替代。
2.如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。
3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。



投标人名称（加盖公章）：                  
日期：       年   月    日










附件7
技术部分正负偏离表
项目编号：                    
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定，但该表不作为投标人对所投标内容关于技术部分等详细描述和说明的替代。
2. 如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。
3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。




投标人名称（加盖公章）：                  
日期：       年   月    日







附件8
分项报价明细表
	序号
	名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	规格
型号
	品牌
	生产厂家名称

	1
	新建一体化泵闸

	1.1
	闸门
	1、规格尺寸：B=8.0m，H=3.5m
2、材质：Q235-B，防腐处理，厚0.6m
3、安装两套双向闸泵，配高压水流冲洗装置
4、含闸门槽预埋件、闸门框、止水等附属构件，需与土建单位协调埋件布置
	套
	1
	
	
	
	
	

	1.2
	*双向闸泵
（潜水轴流泵）
	1、电机：P=30kW，380V、50Hz，Q=0.5m3/s，H=1.8m
2、泵体、喇叭吸入口、导叶体：灰口铸铁HT250，喷防腐漆
3、叶轮：不锈钢S304
4、泵轴：不锈钢S410
5、泵法兰：700mm
6、重量：1000kg/台
7、防护等级：IP68
8、绝缘等级：F级
	套
	2
	
	
	
	
	

	1.3
	卷扬式启闭机
	1、启闭力（KN）：250
2、配套不锈钢防护罩一套，需配置行程保护装置:配搁门器一套
	套
	1
	
	
	
	
	

	1.4
	检修闸门
	1、规格尺寸：B=8.0m，H=3.0m，叠梁式
2、材质：Q235-B，防腐处理，厚0.6m
3、含闸门槽处理，需与土建单位协调埋件布置
	套
	2
	
	
	
	
	

	1.5
	液位传感器
	1、量程0-4m
2、配套防护罩
3、含配套接线
	套
	2
	
	
	
	
	

	1.6
	一体化泵闸水泵现场转接箱
	1、室外支架安装，防护等级不低于IP65
2、SS304不锈钢，1.5mm
3、配套水泵保护器；水泵动力及保护等电缆转接至接线箱
4、配套电缆套管埋地敷设，总长度100m
	套
	2
	
	
	
	
	

	1.7
	*一体化泵闸水泵变频柜
	1、室外安装，防护等级不低于IP65；一控一
2、带玻璃透视，SS304不锈钢，2mm
	套
	2
	
	
	
	
	

	1.8
	*一体化泵闸PLC控制柜
	1、室外安装，防护等级不低于IP65
2、带玻璃透视，SS304不锈钢，2mm
3、带高清触摸屏
4、带远程通讯接口RS485
5、含控制系统接线
6、具体功能：本地手动控制+自动化控制+远程控制闸门启闭机、水泵启停。远程反馈启闭机行程（闸门开度）、水泵运行状态（正反转及功率）
	套
	1
	
	
	
	
	

	1.9
	卷扬机控制柜
	1、室外安装，防护等级不低于IP65
2、内部安装闸门的驱动和控制元件
3、具备行程反馈功能
4、含配套电缆，套管暗装敷设，总长度50m
	套
	1
	
	
	
	
	

	2.0
	大理石栏杆
	1、大理石材质
2、做法详见大样图
	米
	90
	
	
	
	
	

	2.1
	不锈钢栏杆
	1、304材质
2、做法详见图集《室外工程》(12J003)金属栏杆B12，采用不锈钢管扶手
3、采用预埋件安装，需与土建单位协调埋件布置
	米
	23.7
	
	
	
	
	

	2.2
	不锈钢爬梯
	1、高4.6m，配护笼
2、做法详见图集《钢梯》(15J401)上屋面WT2单段钢直梯，采用304不锈钢材质
	套
	1
	
	
	
	
	

	2.3
	视频监控系统
	1、3个不低于800万像素室外带云台高清智能球机
2、杆上安装，视频资料24小时本地存储要求保存3个月以上，视频数据可接入远程控制系统（含安装、线路、录像机等设备）
	套
	1
	
	
	
	
	

	2
	新建闸门

	1.1
	球墨铸铁闸门
	1、闸门尺寸：2.5*2.5m 
2、参照《水利工程铸铁闸门设计制造安装验收规范》(DB/32T 1712-2011)
3、含闸门槽、预埋件等，需与土建单位协调埋件布置
	套
	1
	
	
	
	
	

	1.2
	手电两用启闭机
	1、启闭力（KN）：100
2、手电两用螺杆式
3、防护等级不低于IP65级
	套
	1
	
	
	
	
	

	
	远程控制配电柜
	1、室外安装，防护等级不低于IP65
2、含配套电缆套管埋地敷设100m
	套
	1
	
	
	
	
	

	1.3
	不锈钢栏杆
	1、304材质
2、做法详见图集《室外工程》(12J003)金属栏杆B12，采用不锈钢管扶手
3、采用预埋件安装，需与土建单位协调埋件布置
	米
	25
	
	
	
	
	

	1.4
	不锈钢爬梯
	1、高4.0m，配防护笼
2、做法详见图集《钢梯》(15J401)上屋面WT2单段钢直梯，采用304不锈钢材质
	套
	1
	
	
	
	
	

	投标总价：人民币（大写）：             （小写：    元 ）

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。



                               

                               投标人名称（加盖公章）：
                            
                                年  月  日


注：1.投标人必须按实填写分项报价明细表中的各项内容，且本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等，请各投标人务必按照以上要求填报。
2.主要标的信息将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

附件9
中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），              项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：       年   月    日
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。


附件10
残疾人福利性单位声明函（采购包号：**）（货物类项目）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），            项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
                

供应商全称（加盖CA电子公章）：
                        日  期：       年   月    日
  

附件11
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。




注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2.中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。












附件12  
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
日期：       年   月    日
         
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

附件13
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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