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第1章 
招标公告

	项目概况：
苏州市独墅湖医院二期智能化工程-信息中心设备的潜在投标人应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载招标文件，并于2026年11月9日9点30分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320591-JZCG-G2026-0027
项目名称： 苏州市独墅湖医院二期智能化工程-信息中心设备
预算金额：人民币肆仟玖佰捌拾柒万叁仟贰佰元整（¥49873200.00）
最高限价：人民币肆仟玖佰捌拾柒万叁仟壹佰玖拾壹元肆角叁分（¥49873191.43）
采购需求：采购一批网络设备、服务器、存储及安全设备等，具体采购需求详见招标文件第四章。
合同履行期限：合同签订之日起210日内供货并安装调试完毕。如因现场不具备进场安装条件的，采购人将书面或邮件通知成交供应商调整履行期限的起算日。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录；
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3、本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
[bookmark: _Hlk158105050]1、时间：2026年10月19日至2026年10月26日。
2、地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载。
3、方式：
（1）CA办理
供应商通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统，网址：https://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书。CA证书的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅政府采购CA办理窗口，咨询电话：0512-65737699。
（2）依法获取采购文件
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/）后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载采购文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。
考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。
4、售价：免费。
5、未依照招标公告要求获取招标文件的投标人，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
6、更正（补充）公告及附件的获取：投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标文件，由此所造成的投标（响应）失败或损失由投标人自行负责。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Hlk90650417]1、时间：2026年11月9日9点30分（北京时间）
[bookmark: _Hlk158214238]2、地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
[bookmark: _Hlk90650305]3、方式：投标文件网上递交
[bookmark: _Hlk158214269]线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。
本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子（投标）响应文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。 
六、其他补充事宜
1、苏州工业园区财政审计局政府采购监督电话：0512-66681110。
2、制作电子投标文件：本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA 证书登录“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）（《操作手册》获取方式：登录“苏采云”系统后，通过“消息通知”栏目进行下载或者通过页面右侧智能客服快捷入口，进入智能客服平台进行操作手册在线查看）。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）截止时间前成功上传，未按要求线上递交电子投标（响应）文件即为未递交投标（响应）文件。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
3、投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
4、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
5、技术支持
CA技术咨询服务电话：400-608-6099
电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221
“苏采云”平台技术咨询电话： 0519-86722802、13913190747
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息 
单位全称：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院） 
地址：苏州工业园区独墅湖科教创新区崇文路9号 
联系方式：0512-62760758
2、采购代理机构信息
名称： 苏州工业园区集中采购中心
[bookmark: _Hlk195628382][bookmark: _Hlk195628655]地址： 苏州工业园区苏州大道东136号星塘大厦（园区市民服务中心）3楼北园区集中采购中心
联系方式：0512-66600177
3、项目联系方式
项目联系人：赵慧椒
电话：0512-66600177

第2章 [bookmark: 投标人须知]
投标人须知

1 总则
1.1 投标人资格要求
1.1.1 详见第一章招标公告中“二、申请人的资格要求”。
1.1.2 投标人不得存在下列情形之一：
（1）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、 苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件规定应拒绝的失信信息。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；本项目的此类投标人是：无。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
1.1.3 联合体投标：第一章招标公告规定接受联合体投标的，联合体除应符合上述资格要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应当向采购人提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务，否则投标（响应）无效。
（2）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则各相关投标（响应）均无效。
（4）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
1.2 分包
本项目☑不允许分包
[bookmark: _Hlk159250376]□允许分包，分包要求：
1.3 投标费用
（1）投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论采购结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。
（2）本次招标不收取招标文件费用及代理服务费用。
1.4 保密
参与采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.5 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。使用外文的，应附有中文注释或译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。因未附注释或译本引起的对投标人不利的后果由投标人自行承担。
1.6 计量单位
除招标文件有特殊要求外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.7 扫描件
扫描件是指原件的各种彩色复制件，包括扫描、照片等。
1.8 知识产权
投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
1.9 现场踏勘
[bookmark: _GoBack]供应商可自行对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。供应商在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标（响应）的直接资料。中标（成交）后，供应商不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。 
1.10 集中现场考察
本项目按以下第② 种方式组织集中现场考察：
①采购人不组织集中现场考察；
②采购人组织集中现场考察，请供应商持在”苏采云”系统中下载本项目采购文件的《投标供应商确认函》，按以下时间地点参加集中现场考察：
集合时间：2026年10月27日10点00分（北京时间）；
集合地点： 苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）一期西门（近松涛街地铁站3号口）入口 。
联系人： 刘合超；联系电话： 0512-65955399。
请供应商安排好行程，不得迟到。未提供《投标供应商确认函》或迟到者，恕不接待。
（1）根据自身投标需要，供应商可对项目相关情况进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由供应商自己承担。
（2）采购人或采购代理机构向供应商提供的有关本项目的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人或采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
（3）经采购人允许，供应商可为考察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担考察现场的责任和风险。
（4）供应商应在现场考察时，熟悉现场及本项目的背景概况等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
（5）由于未进行现场考察造成的任何问题由供应商自行承担。
1.11 本项目若涉及采购货物，则应满足以下要求，否则投标（响应）无效：
（1）必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。
（2）国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
（3）投标人、制造商应遵守法律法规、行业规范，应具备包括但不限于其所提供货物相关的行业或领域的经营备案、经营许可，生产许可、生产备案，行政许可，行业准入证书等任何形式的法定批准、准入、许可、认证、授权或资质证明等文件。
（4）投标人所提供的货物应符合国家强制性标准要求，符合相关行业标准，应具备包括但不限于相关行业或领域的各类认证（如：强制性产品认证（3C认证）、政府强制采购产品的节能产品认证、安全认证等）、卫生安全评价、备案等任何形式的法定批准、准入、许可、认证、授权或资质证明等文件。
（5）投标人、制造商及其所提供的货物未能满足前述要求而导致采购人遭受任何损失的，投标人应承担全部责任。
1.12 法律适用
本次招标活动及因本次招标产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
2 招标文件的说明
2.1 招标文件的获取
见第一章招标公告
2.2 招标文件的询问
投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于下载招标文件后，通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。
2.3 招标文件的澄清或修改
（1）在投标截止时间前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正（补充）公告”的形式在原公告发布媒体上对招标文件进行澄清或修改，澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。
（2）为保证投标人有足够时间修正投标文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延投标截止时间和开标时间。
（3）投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标（响应）失败或损失由投标人自行负责。
2.4招标文件的约束力
（1）投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
（2）投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
3 投标文件的说明
投标人应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，可能导致投标无效。
3.1 投标文件的组成
3.1.1 [bookmark: _Hlk159250506][bookmark: _Hlk158107909]开标一览表（格式见第三章）；
3.1.2 公开分项报价表（格式见第三章）；
3.1.3 资格性审查文件
3.1.3.1具有独立承担民事责任的能力的材料：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
[bookmark: _Hlk92792283]3.1.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料：最近一期经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；
3.1.3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
3.1.3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的材料：供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；
3.1.3.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式见第三章）；
3.1.3.6中小企业声明函（格式见第三章），未提供不享受中小企业扶持政策；
3.1.3.7残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章），未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策；
3.1.3.8监狱企业证明文件（如有），由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策；
[bookmark: _Hlk158127728]以上3.1.3.1—3.1.3.5项是资格审查要求必须提供的材料，专门面向中小企业的项目还必须提供3.1.3.6或3.1.3.7或3.13.8项资料，否则投标无效。
3.1.4 [bookmark: _Hlk158111583]符合性审查文件
3.1.4.1投标函（格式见第三章）；
3.1.4.2投标货物和服务数量、品牌、规格、制造商明细表（不得出现价格，格式见第三章）
3.1.4.3采购需求偏离表（格式见第三章）； 
3.1.4.4 第四章采购需求第三条要求的承诺书及相关功能和兼容证明材料；
3.1.4.5采购需求中所涉及到的或投标单位认为需加以说明或证明的其他有关符合性证明材料、证明（如有）；
3.1.4.6法人授权委托书（如有授权委托，格式见第三章）或法定代表人身份证；
3.1.4.7代理人身份证（如有授权委托）；
[bookmark: _Hlk158130894]以上3.1.4.1—3.1.4.6为符合性审查必须提供的资料，如有授权委托，还必须提供3.1.4.7项材料，否则投标无效。
3.1.5 [bookmark: _Hlk158128239]综合评审文件
[bookmark: _Hlk158130956][bookmark: _Hlk73984846][bookmark: _Hlk75809093]3.1.5.1评分标准中所涉及到针对本项目的各项实施、服务方案、相关制度、证书、业绩、承诺函及其他材料、证明等。
3.1.6 价格折扣文件（如有）
3.1.6.1非专门面向中小企业的项目如提供3.1.3.6或3.1.3.7或3.1.3.8项材料，将按照评定成交标准享受价格评审优惠政策。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK9]3.1.6.2供应商对其提供的产品出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第三章》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，将按照评定成交标准享受价格评审优惠政策。
以上“3.1.3—3.1.6”中不得出现投标总报价。
[bookmark: _Hlk158131259]注：制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。投标人应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。
投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，投标无效。
如投标人投标文件中某些条款不响应招标文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。
3.2 投标报价
3.2.1 投标报价应包括完成本招标项目全部内容的一切费用，除非合同条款中另有规定，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
3.2.2 如果招标文件要求分采购包投标的，则投标人可以根据自身经营许可范围，选择投标其中部分或者全部采购包，但各采购包应分别计算填写单价和总价。
3.2.3 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，投标无效。
3.2.4 一项投标内容只允许一个报价，任何有选择性投标报价的，其投标无效。
3.2.5 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，或者各标的物的单价超过该项预算单价的（针对采购文件标明预算单价的项目），其投标无效。
3.2.6 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。
3.3 投标保证金：无
3.4 投标文件的有效期
本项目投标有效期为〖90〗天。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期，否则投标无效。特殊情况下需要延长投标有效期的，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期，投标人应书面答复，同意延长的不得要求或被允许修改其投标文件；拒绝延长的，其投标失效。
3.5 电子投标文件的编制与递交
3.5.1 [bookmark: _Hlk140247794]电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请投标人插入CA证书登录“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。
3.5.2 电子投标（响应)文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
注：（1）请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的投标（响应）失败等不利后果由投标人自行承担。
（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的投标（响应）失败等不利后果由投标人自行承担。
3.5.3 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，投标无效。
3.5.4 [bookmark: _Hlk158134955]联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：
第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。
第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。
3.5.5 如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。
3.6 技术支持
3.6.1 CA技术咨询服务电话：400-608-6099
电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221 
“苏采云”平台技术咨询电话： 0519-86722802、13913190747
3.6.2 网络中断故障技术支持：园区公共资源交易中心
服务时间及方式：8:00-21:00 X7天
电话： 0512-66605052；手机： 17315885859
3.7 投标文件的修改和撤回
投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。
4 开标和评标
4.1 开标
4.1.1 [bookmark: _Hlk92794076]本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
4.1.2 [bookmark: _Hlk90652960]线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。
4.1.3 开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。
4.1.4 [bookmark: _Hlk158135485]开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。
4.1.5 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
4.1.6 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。
4.1.7 投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。
4.1.8 至投标文件提交截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不得开标。
4.1.9 开标在招标文件规定的时间、地点进行，由采购人或采购代理机构主持，投标人参加（观看），评标委员会成员不得参加开标活动。
4.2 资格审查
4.2.1 [bookmark: _Hlk92794378]开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的投标无效。
4.2.2 信用查询：根据政府采购法及相关法规，采购人、采购代理机构对供应商进行信用查询。
4.2.2.1 查询时间：投标文件提交截止时间。
4.2.2.2 查询渠道：通过“信用中国”、 “中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。
4.2.2.3 [bookmark: _Hlk92794284]查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名（章）确认。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
4.2.2.4 信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的投标人的投标无效：
（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
（1）被列入失信被执行人名单；
（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。
4.2.2.5 接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。
4.3 评标委员会
4.3.1 采购人或采购代理机构负责组织评标工作，评标委员会由采购人代表和评审专家组成且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，并独立履行职责。
4.3.2 评审专家与参加采购活动的投标人存在下列利害关系之一的,应当回避:
(一)参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;
(二)与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;
(三)与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
评审专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当要求其回避。
4.3.3 评标委员会成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。评标委员会在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。
4.3.4 评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
4.4 评标
4.4.1 符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。未满足本项目实质性要求的认定为无效投标。
4.4.2 投标文件的比较和评价
4.4.2.1 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
4.4.2.2 本项目采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人的评标方法。评标办法和标准见第六章。
4.4.2.3 价格修正
投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.4.2.4 异常低价投标（响应）审查
评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1．投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4．评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 
4.4.3 [bookmark: _Hlk90656398]投标的澄清
[bookmark: _Hlk91004008]对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.4.3.1 [bookmark: _Hlk158140503][bookmark: _Hlk158140452]本项目采用线上澄清。
4.4.3.2 线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为电子（投标）响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。
4.4.3.3 接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。
5 废标
出现下列情形之一的，应予废标：
（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（四）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
6 中标
6.1 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
6.2 评标委员会根据招标文件评标办法及评分标准推荐3名中标候选人，并编写评审报告。中标候选人并列的，按照招标文件规定的方式确定排序；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定排序。
6.3 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认，采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内将中标人在政府采购信息媒体上发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。
6.4 [bookmark: _Hlk132385577][bookmark: _Hlk132385599]在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书（中标通知书将在“苏采云”系统中发出，中标通知书发出之日视为中标供应商领取之日），请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
6.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
7 履约保证金
7.1 根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号 ）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“江苏政府采购电子履约保函（保险）平台操作手册-中标/中标（成交）供应商 ”。
7.2 详见本采购文件合同文本中的约定。 
8 合同
8.1 采购人应当原则上应当自中标通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照招标文件及投标文件规定与中标人签订政府采购合同。
8.2 采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。
8.3 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
8.4 [bookmark: _Hlk162625425]本项目将根据政府采购法及相关法规，《江苏省政府采购履约验收管理办法》以及《关于进一步加强履约验收管理的通知》文件的规定，对供应商进行履约验收，确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。
9 质疑
9.1 质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。
9.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述9.5、9.6条款的规定向集采中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
9.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，集采中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
9.4 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
对采购文件内容质疑时，需提供在“苏采云”系统中下载本项目招标文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
9.5 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求（及采购需求中列明的供应商实质性响应条件）、评分标准、公开招标项目资格审查结果、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人联系电话：0512-62760758、0512-65955399
采购人通讯地址：苏州工业园区独墅湖科教创新区崇文路9号  
9.6 供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向集采中心提出，采购人委托集采中心负责答复。
集采中心联系电话：0512-66600177、0512-66605611
[bookmark: _Hlk195628859][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]集采中心通讯地址：苏州工业园区苏州大道东136号星塘大厦（园区市民服务中心）3楼北苏州工业园区集中采购中心
9.7 接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。供应商委托代理人进行质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书（格式可参考第三章），授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
9.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，集采中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
10 其他事项
10.1 [bookmark: OLE_LINK10]未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规文件的规定执行。
10.2 

第3章 [bookmark: 投标文件格式]投标文件格式
[bookmark: _Hlk75808617]说明：
对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
一、法人授权委托书
法人授权委托书


本授权书声明：（供应商名称）授权（被授权人的姓名）_  为我方授权代表（即代理人），参加苏州工业园区集中采购中心组织实施的编号为（采购编号）的招标活动。代理人在本次招投标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。
如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。
本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。
代理人无转委托权。
被授权人身份证号码：。
被授权人联系电话：（手机）。


供应商名称：（加盖CA电子公章）
日期：　　　　年　　月　　日


后附：代理人身份证扫描件


备注：供应商如有授权委托，必须提供该法人授权委托书及代理人身份证，否则投标无效；
供应商无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证，否则投标无效。


二、开标一览表

开标一览表
项目编号：
	项目名称
	

	投标总报价
单位：（元）
人民币
	





注：本表中的报价为综合报价，包括所投标的物及其备品、备件和专用工具费用、布线、开挖填补费、税费（如包括关税、进口货物及其所用原材料、零部件的各种国内、外税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、临时工程、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。



三、公开分项报价表

公开分项报价表
项目编号：	单位（人民币）：元
	序号
	标的物名称
	规格/型号
	品牌
	制造商
	单位
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币大写）：¥：

	□本采购包为单一产品采购
☑本采购包中含有多种产品，本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。



注：1、上述报价包含一切由供方承担的费用，各投标人可参照上述格式自制《公开分项报价表》参加投标。
2、投标总报价超采购预算，或各标的物单价超该项预算单价的（针对采购文件标明预算单价的），投标无效。
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。






四、投标函

致：苏州工业园区集中采购中心：
我方已仔细研究了本项目的招标文件，决定参加本次投标。
1、 我方愿意按提供满足招标文件全部要求的货物及服务工作，提供招标文件要求的所有资料，投标总报价包括完成本招标项目全部内容的一切费用。
2、 如果中标，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、 我方承诺本投标书的有效期限为 90  天。
4、 我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
5、 我方保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，愿意承担与此相关的一切责任。
6、 我方承诺投标过程中不存在以下行为：
a）提供虚假材料谋取中标、成交；
b）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
c）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通；
d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；
e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判；
f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况；
[bookmark: _Hlk159246847]g）本函填写的电子邮箱为我方此次采购活动中的授权邮箱，该邮箱发至采购人或代理机构的函件无论是否签字或盖章，均视为我方的意思表示，我方均予以承认并承担相应后果。
i）我方承诺本公司及所提供货物的制造商，已取得并持续有效持有与所提供货物相关的所有必须的法定批准、准入、许可、认证、授权或资质证明等文件。本公司所提供的货物已取得并持续有效持有所有必须的法定批准、准入、许可、认证、授权或资质证明等文件。如本公司、制造商及所提供的货物未能满足前述要求而导致采购人遭受任何损失的，本公司承担全部责任，并接受投标（响应）无效的所有结果。


所有有关标书的函电，可按下列地址联系：
联系人：              联系电话：               电子邮箱：
地址：                                         邮政编码：

[bookmark: _Hlk157962510]单位名称：（加盖CA电子公章）                                    
日期：　　　　年　　  月　　  日



五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州工业园区集中采购中心：
我单位         （投标人名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。
若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

单位名称：（加盖CA电子公章）                                    
日期：　　　　年　　  月　　  日





[bookmark: _Hlk75808397]六、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；
2. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：（填写）

备注：
1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；
1. 若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策；
1. 若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；
1. [bookmark: _Hlk72923453]中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
1. [bookmark: _Hlk94450593]投标文件中的电子签章视为投标人对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。


附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


七、残疾人福利性单位声明函

 本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

    本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日期：    年  月  日






[bookmark: _Hlk158140990]注：投标文件中的电子签章视为供应商对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。





八、采购需求偏离表

项目编号：
	序号
	标的物名称/合同条款号/服务内容
	招标要求
	投标情况
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表格可根据实际情况自行调整、编辑。

注：本表针对第四章第二条（一）标的物清单的“标▲项以外的”技术要求、（二）其他需求以及第四条合同要求的内容填写：

（1）供应商应根据第四章第二条（一）标的物清单的“标▲项以外的”技术要求在本表填写所投产品的技术要求响应情况：产品优于技术要求的为正偏离，低于技术要求的为负偏离。正偏离和无偏离为响应，负偏离为不响应。内容无偏离的可以不填写，负偏离或正偏离的需在表中列出。
（2）对于第四章第二条（二）其他需求、第四条合同要求（包括第五章合同文本中约定的所有条款），供应商完全同意条款（即无偏离）的可以不填写，供应商提出的不同意的条款（即负偏离）和对采购人更有利的条款（即正偏离）应在此表中说明，正偏离和无偏离为响应，负偏离为不响应。

我方（即供应商）保证：除上表中列出的不响应情况外，我方响应招标文件的第四章第二条（一）标的物清单的“标▲项以外的”技术要求、（二）其他需求以及第四条合同要求的全部内容。表中未填写的内容与采购需求内容相同无偏离。对同一事项，投标文件其它地方出现与本表响应情况不一致的，以本表内容为准。


[bookmark: _Hlk158038133]单位名称：（加盖CA电子公章）                                    
日期：　　　　年　　  月　　  日

九、标▲项技术要求偏离表

项目编号：
	序号
	标的物名称
	招标要求
	投标情况
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表格可根据实际情况自行调整、编辑。

注：本表针对第四章第二条（一）标的物清单的“标▲项”技术要求的内容填写：

供应商应根据第四章第二条（一）标的物清单的“标▲项”技术要求在本表填写所投产品的技术要求响应情况：产品优于技术要求的为正偏离，低于技术要求的为负偏离。

本表载明正偏离或无偏离，并提供符合评审规则要求的证明材料的对应项得分；
本表载明负偏离或未提供本表或未按要求提供证明材料的对应项不得分；
内容无偏离的可以不填写，负偏离或正偏离的需在表中列出。





单位名称：（加盖CA电子公章）                                    
日期：　　　　年　　  月　　  日



十、投标货物和服务数量、品牌、规格、制造商明细表
项目编号：
	序号
	标的物名称
	规格/型号
	品牌
	制造商
	单位
	数量

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表不得出现价格。
2.供应商应在“投标货物和服务数量、品牌、规格、制造商明细表”中必须列明所有投标产品的品牌、规格/型号、制造商和数量，且数量需满足采购需求，否则投标无效。
3.序号34产品：本项采购以上1-4共4款服务器内存条，每一款产品的品牌规格需一致（不要求4款产品的品牌一致），投标人应在“投标货物和服务数量、品牌、规格、制造商明细表”中必须列明这4款产品的品牌、规格/型号、制造商和数量，且数量、品牌需满足采购需求，否则投标无效。
4.序号35产品：本项采购以上1-5共5款产品，其中1-3硬盘每一款产品的品牌规格需一致（不要求3款产品的品牌一致），投标人应在“投标货物和服务数量、品牌、规格、制造商明细表”中必须列明这5款产品的品牌、规格/型号、制造商和数量，且数量、品牌需满足采购需求，否则投标无效。
5.序号36产品：本项采购以上1-2共2款产品，每一款产品的品牌规格需一致（不要求2款产品的品牌一致），投标人应在“投标货物和服务数量、品牌、规格、制造商明细表”中必须列明这2款产品的品牌、规格/型号、制造商和数量，且数量、品牌需满足采购需求，否则投标无效。





十一、投入本项目人员配备一览表（货物履约验收前）


	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	证书情况
	从事本工作时间
	健康
状况
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。
2. [bookmark: _Hlk92805961]请将相关人员证明材料扫描件附在本表后面。
3. 未提供本表的，第六章评标办法及评分标准中的“▲人员素质”对应项不得分。


十二、相关业绩一览表

	序号
	项目名称
	合同期
	合同金额
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。
2.请将其他相关证明材料扫描件后附在本表后面。



十三、投标报价合理性澄清说明函

本公司愿就项目编号：项目名称：的采购活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：
	供应商应根据实际情况自拟澄清说明，并按照评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第4.4.2.4条要求，评标委员会认为投标人的报价符合异常低价投标（响应）审查的情形时，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料（包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，例如库存清单、进货合同及发票、仓库照片、往期类似项目合同报价清单等，此处仅做举例说明，最终根据项目实际情况以评标委员会具体要求为准），对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。




十四、关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：         
日期：    年   月   日     
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]__________________________________________________________________________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。


十五、承诺书
投标人在此针对项目名称：   项目编号：        项目，承诺按招标文件要求履行以下服务：
1.1除服务器操作系统、数据库、中间件（序号39-42产品）提供3年原厂维保服务；服务器内存条、磁盘及配件、光模块提供5年供应商维保服务外，本次采购其他设备提供5年原厂维保服务。如果软硬件发生故障，投标人必须承诺应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在30分钟内响应，2小时到达现场，最短时间内（不超过2个工作日）解决医院提出的维修要求，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案。中标后，投标人应在合同签订之日起7个工作日内提供核心设备（序号1数据中心核心交换机（DC Spine）、序号7云桌面集群一体机及超融合软件授权、序号13虚拟化存储（全闪）、序号14大数据存储（混闪）、序号15科研样本库存储1）原厂售后维保承诺函，否则采购人有权解除合同。
1.2根据采购人要求，设备部署完成、具备迁移环境后，需将核心20套数据库迁移至主备环境。实施过程中要求收集医院核心系统数据库迁移需求，输出迁移方案，实施迁移，迁移后完成验证与优化，迁移过程中不能对现有环境造成影响，需获得采购人授权后再进行实施。
1.3根据采购人要求，在完成虚拟化整体改造后，对现有不少于500台虚拟机进行评估及迁移工作。实施过程中要求对现有环境进行梳理，梳理后输出迁移方案，迁移后完成验证与优化，迁移过程中不能对现有环境造成影响，需获得采购人授权后再进行实施。
1.4根据采购人要求，对院内新建及现有网络环境进行规划及改造，实施过程中，要求对现网进行规划与评估，结合新建网络需求输出整体实施方案，要求满足网络先进性及高可用性，改造过程中不能对现有环境造成影响，需获得采购人授权后再进行实施。
1.5所有货物履约验收合格并交付使用后，投标人需提供服务团队（不少于1名项目负责人、1名数据库工程师）提供为期两年的核心业务（数据库、虚拟化、存储、服务器及服务器操作系统）现场技术支持。技术支持人员需具备以下能力：1）项目负责人：需具备信息化项目运维全周期管理能力，能够统筹现场技术支持服务范围、问题进度、服务质量、风险处置及各方干系人协调，熟悉信息系统维护保障流程，具备重大故障统筹处置、多方沟通协调、服务团队管理能力，可统筹多系统维护工作，编制技术支持服务文档，识别并处置技术支持阶段各类风险，保障本项目相关系统持续稳定运行。2）数据库工程师：需具备部署实施、日常维护、故障排查能力，可开展数据迁移与同步，对接业务团队处理各类数据相关需求，保障业务稳定高效安全运行。投标人应在货物履约验收前提供现场技术支持人员的人员名单。
1.6对不少于50个核心资产数提供为期五年的安全技术支持（自双方正式签订项目合同之日起算），服务要求如下：
1）需具备互联网暴露面梳理的服务工具，该工具支持全资产和精确资产两种模式暴露资产收集模式，收集到的暴露面信息至少包括域名、域名标题、IP地址、开放端口、资产指纹、网站截图、移动端暴露面，并且能采集对应暴露资产的访问截图向招标方举证，及对应暴露资产存在的漏洞。
2）提供7*24小时的安全守护，提供7*24小时在线服务，并且在节假日期间提供每日节假日值守快报。
3）提供清晰可视化的风险消减图，需能直观查看实时了解当前安全设备的接入情况，AI平台的分析日志情况，研判告警情况，以及最终发现的有效事件、威胁和勒索风险数量。
4）提供安全运营整体情况的总览页面，支持查看安全整体评分情况、托管资产和监测流量信息、托管资产及其承载的业务的安全现状。
5）提供勒索风险的概况，包括勒索风险总数，已处置情况，处置中情况，并对受影响资产排名前三的资产开展分析以及分析勒索风险类型的分布，提供相关的专家解读。
                                                
公司（单位）名称（盖章）：         
                                      日期：    年   月   日     
__________________________________________________________________________________________
注：
1．投标人未按要求在投标文件中提供承诺书的，投标无效。
2. 中标供应商须严格履行承诺书内全部服务约定；未落实承诺服务，经采购人书面催告整改无效的，采购人有权解除合同，由此产生的全部损失由中标供应商承担。


（供应商委托代理人进行质疑时参考使用）
十六、授权委托书
本授权委托书声明：  （供应商名称） 授权（代理人姓名或名称）      为我方的代理人，全权处理与 （项目名称） （项目编号： ，包号：（如有））项目质疑相关的一切事宜。代理人在质疑处理过程中所作出的全部意思表示，我方均予以承认并由我方承担相应法律后果。
代理权限包括但不限于：
1、代为提交、撤回质疑函及相关证明材料；
2、代为参与质疑事项的陈述、说明及补充材料递交；
3、代为签收与质疑事项相关的答复文件及其他文书；
（可根据需要增补其他具体权限）
本授权委托书有效期自委托书作出之日起，至上述项目质疑事项处理完毕之日止。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人身份证号：。
代理人联系电话：。

                                         供应商名称（公章）：     
 法定代表人（签字或盖章）：         
日期： 年 月 日




第4章 采购需求
1、 项目概况
（一）项目背景
随着医疗行业数字化转型的持续深化，苏州大学附属第四医院（以下简称 “苏大附四院”）信息化建设已全面覆盖临床诊疗、行政管理、物资管理、医保结算、医学科研、智慧服务等核心业务场景，各类业务系统均高度依赖数据中心基础设施与网络平台运行，数据中心已成为医院日常运营、医疗服务开展、科研教学创新的核心数字底座。
当前，医院业务规模持续扩张，智慧医院建设、电子病历升级、AI 辅助诊疗、医学影像大数据分析等新业务、新场景快速落地，对数据中心的性能、网络带宽、存储能力、可靠性提出了更高要求。同时，网络环境日趋复杂，网络攻击、数据泄露、非法访问等安全风险持续增加，医疗行业作为关键信息基础设施重点保护领域，《网络安全法》《医疗卫生机构网络安全管理办法》《医院数据安全管理规范》等法规政策对医院数据中心的国产化替代、安全防护、业务连续性、数据合规性提出了明确要求，现有基础设施在国产化适配、无损网络支撑能力等方面存在明显短板。
为全面筑牢医院数据中心安全防线，构建高性能、高可靠、高安全的数字基础设施，保障院内各类业务系统连续、稳定、安全运行，规避网络故障、信息安全事件带来的医疗服务中断与运营风险，规范院内网络接入与数据管理，提升整体信息化运维保障能力，同时满足医院二期业务落地、智慧医院建设的核心需求，结合医院实际运营现状、业务发展规划与行业相关规范要求，现启动本次苏大附四院二期数据中心硬件采购工作。本次采购将全面建设并升级医院数据中心基础设施架构，为医院数字化转型、高质量发展提供坚实的硬件支撑。
（二）总体设计要求
2.1实用性原则
紧扣医院智慧医疗中长期数字化发展战略，以临床诊疗、科研教学、运营管理等核心业务真实需求为建设根本，统筹项目建设与全生命周期运维成本。统筹兼顾当下业务承载与远期业务扩容、合规升级需求，科学规划资源配置，杜绝重复建设与资源浪费，实现信息化投入集约高效、价值最大化。
2.2可靠性原则
围绕医疗业务不间断运行核心战略目标，整体架构全面消除单点故障隐患，网络、存储、安全核心资源全面冗余部署。设备具备完善硬件容错能力，全天候保障急诊、电子病历等关键医疗业务稳定运转。
2.3成熟先进性原则
平衡数字化落地稳定性与长期技术迭代战略，优先选用医疗行业大规模实践验证的成熟技术架构，保障业务平稳迁移运行。同步前瞻布局信创、大数据、智能安全等前沿技术体系，适配智慧医院、AI 辅助诊疗发展方向，实现稳底座与谋长远双向统筹。
2.4高可用性原则
以保障医疗业务连续性为核心战略抓手，搭建集群化、分布式高可用底层架构，核心链路与硬件支持实时热备、故障无感知自动切换。系统具备在线自愈能力，故障处置全程不中断诊疗业务、不丢失患者核心数据，有效规避业务中断带来的运营与医疗风险。
2.5规范性原则
严格对标国家网络安全、关键信息基础设施保护、医疗数据安全、等保测评等法律法规与行业规范，全域采用标准化架构、通信协议与数据交互规则。统一设备部署、安全管控、数据管理规范，满足常态化监管审查要求，夯实医院信息化合规发展根基。
2.6开放性标准化原则
坚持全域开放兼容的建设战略，软硬件接口、数据交互遵循通用行业标准，全面适配国产芯片、操作系统、数据库等完整信创生态。无私有技术壁垒，可无缝对接院内各业务系统、第三方科研与运维平台，支撑全院数据互通、一体化融合发展。
2.7可扩充扩展原则
面向医院多院区拓展、科研数据爆发、新业务持续上线的长期发展战略，整体架构具备弹性扩容能力。存储、网络、安全支持模块化平滑升级，扩容改造兼容现有信息化资产，分阶段迭代升级，最大限度保护历史建设投资。
2、 采购内容
（一）标的物清单
	序号
	标的物名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	数据中心核心交换机（DC Spine）
	1.框式核心交换机：交换容量≥1900T，包转发率≥420000M；
2.双主控，独立交换网板插槽数量≥6，业务插槽数量≥8；
3.支持ERPS以太环保护协议（G.8032），支持MPLS L3 VPN，支持MPLS L2 VPN，支持MPLS VPLS，支持MPLS TE，支持MCE；
4.支持OSPF、BGP、ISIS等路由协议；
5.支持VXLAN 支持三层组播；
6.支持RDMA、RoCE v2、PFC、ECN等无损以太网特性;
7.冗余主控，满配风扇及电源模块，满配交换网板，万兆以太网光接口≥48，40G以太网光接口≥36，400G以太网光接口≥16，至少提供2根400G堆叠线缆，每根长度不小于20米；
8、配置5年原厂维保服务。
■9.支持DRNI/M-LAG 技术，支持1虚多技术，支持4框虚拟化技术。
	台
	2

	2
	数据中心接入交换机（Leaf）
	1.交换容量≥4T，包转发率≥2000M；
2.配置≥48个1G/10G SFP Plus端口，≥6个40G/100G QSFP28端口；
3.满配风扇和电源模块；
4.支持QinQ功能，支持DLDP，支持动态MAC、静态MAC和黑洞MAC表项；
5.支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议；
6.支持无损网络RoCE(RoCEv1和RoCEv2 功能)/RDMA，支持PFC、ECN、ETS、DCB；
7.配置≥2根100G堆叠线缆，≥4个40G多模LC光模块；
8.支持VRRP 功能，支持BFD功能，支持跨设备链路聚合技术M-LAG/DRNI,支持二三层组播、快速收敛和一致性检查。
9.支持二层、三层Vxlan网关和BGP EVPN特性。
10.配置5年原厂维保服务。
▲11.支持MPLS L3VPN和L2VPN (VPLS)，支持MPLS TE。
	台
	8

	3
	数据中心万兆TAP交换机
	1.交换容量≥4Tbps，包转发率≥2000Mpps；
2.配置≥48个1G/10G SFP Plus端口，≥2个40G QSFP+口，≥4个40G/100G QSFP28端口；
3.满配风扇和电源模块；
4.支持IPv4及IPv6静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP；
5.配置≥2根100G堆叠线缆，≥4个40G多模LC光模块；
6.支持SDN VxLAN；支持MPLS；支持M-LAG；支持虚拟化；
7.支持TAP特性：支持识别报文头及更改报文信息；
8、配置5年原厂维保服务。
▲9.支持识别报文头及更改报文信息，支持基于端口N:M复制, 支持增加时间戳及以太网头, 支持报文截断，支持源端口标识。
	台
	2

	4
	数据中心千兆TAP交换机
	1.交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥720Mpps，
2.配置≥48个10/100/1000Base-T端口，≥4个10G/1G SFP+口,≥1个端口扩展插槽，支持10G、40G扩展插卡；
3.满配风扇和电源模块；
4.支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议；
5.配置≥4个10G多模LC光模块；
6.支持SDN VxLAN；支持MPLS；支持虚拟化；
7.支持TAP特性：支持识别报文头及更改报文信息；
8、配置5年原厂维保服务。
▲9.支持识别报文头及更改报文信息，支持基于端口N:M复制, 支持增加时间戳及以太网头, 支持报文截断，支持源端口标识。
	台
	2

	5
	管理网交换机
	1.交换容量≥680Gbps，
2.包转发速率≥200Mpps；
3.配置≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个1/10GE SFP+口；
4.配置模块化冗余电源
5.支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持SNMPv1/v2/v3；
6.支持SDN，支持MPLS，支持虚拟化；
7.配置5年原厂维保服务。
	台
	8

	6
	光纤交换机
	1.最大端口数量：单台最大端口数量≥54个端口，支持速率≥64Gb
2.激活端口：单台激活端口≥48个
3.光模块配置：单台配置32Gb FC多模模块≥46个， 32Gb 10KM单模光模块≥2个
4.端口支持：支持16/32/64Gbps光纤通道端口；E_Ports，F_Ports，D_Ports，EX_Ports
5.功能软件：配置Trunking、Fabric Vision、Extended Fabric 和 Integrated Routing软件
6.背板带宽：≥3Tb/s
7.冗余电源：双电源
8.配置5年原厂维保服务。
	台
	4

	7
	云桌面集群一体机及超融合软件授权
	1、≥2U；CPU：颗数≥2颗，单颗核心数≥16C，主频≥2.9GHz；内存≥512GB DDR5 5600，系统盘≥480GB SATA SSD，缓存盘≥2个1.92T-SATA-SSD固态硬盘；数据盘≥32T，冗余电源，接口≥4千兆电口，≥4万兆光口。采用国产芯片及国产操作系统。
2、支持多种类型终端登录云桌面，包括PC台式机、笔记本（含Windows和MacOS操作系统）、云终端（含ARM和X86）、移动终端（手机、平板）等设备接入访问云桌面，终端操作系统支持Windows7/10/11、MAC OS、Linux、统信UOS、麒麟Kylin OS、Android、IOS等。
3、支持UDP和TCP两种传输模式、根据网络条件在建立会话前自动选择传输模式，无需用户手动调整；所投产品需支持配置压缩质量、帧率等网络优化技术，以实现在多种网络下的稳定流畅连接。
4、支持云桌面导航条显示网络状态，支持导航条显示当前终端（瘦终端、客户端）与云桌面控制台之间的网络状态，用户可以实时查看网络状态和时延，网络状态会以不同的信号格数显示并且根据网络情况评级。
5、支持模板升级，可以统一安装所需要升级的软件/补丁，一键更新到对应的虚拟机，满足标准化场景的软件和补丁更新需求，并不影响非c盘目录下个人数据。同时模板更新应可以设置可立即执行或虚拟机下次重启更新至模版状态两种模式，以满足在业务时间更新模板不影响当前用户使用需求。
6、为简化桌面释放的管理操作流程并保证数据安全，桌面云管理平台应支持删除用户时，可选择是否自动删除关联的虚拟机，从而实现联动释放云平台的计算和存储资源；如果管理员选择不删除，虚拟机应默认处于锁定状态，避免平台自动分配给其他用户导致敏感数据泄露，在管理员完成数据安全评估后可重新关联给其他用户继续使用。
7、配置所需软件授权许可：
整套需配置软件授权许可如下：服务器虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化授权数量≥50套；麒麟内核OS授权≥25套；云桌面接入授权≥600套；
8、配置5年原厂维保服务。
■9、支持USB3.0传输，在网络没有瓶颈的情况下，传输速率可达60MB/s及以上。
■10、为了保障虚拟桌面的稳定运行，避免因负载异常引发的终端卡慢、业务中断等问题，同时提升运维故障排查的效率与精准度，管理平台应支持监控虚拟桌面的负载状态，并对运行异常可能导致卡慢的情况进行分析且提供对应处置建议，以方便管理员提前预警潜在故障、快速定位问题根源并及时采取优化措施，确保用户桌面使用体验与业务连续性。
	台
	20
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	两路服务器1
	
[bookmark: _MON_1846317691]
	台
	2

	9
	两路服务器2
	
	台
	8

	10
	算力服务器
	
	台
	1
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	PACS存储磁盘扩展柜1
	1、磁盘容量：配置NVMe-SSD闪存盘≥10个；总裸容量≥180T
2、磁盘柜要求：单个磁盘扩展柜100GbE后端接口≥4个，能容纳2.5寸磁盘≥24个；
3、RAID支持：支持多种工业标准RAID存储方式，包括单盘失效和双盘失效保护技术，支持RAID组动态扩展，在线升级等
4、设备兼容性：主机系统支持业界主流平台（Windows server、UNIX、LINUX、HP-UNIX、AIX、Solaris、VMware、Citrix、SuSE、MAC OS及Redhat等）
5、可管理性：存储系统管理软件（简体中文界面）支持集中管理；能够提供SNMP，Syslog运维接口；能通过WEB、控制台、GUI界面方式对磁盘阵列的各项指标进行管理、调整和监测
6、可用性：配置冗余电源、冗余风扇、冗余控制器;必须支持在线可热插拔更换；
7、业务连续性：可实现不停机在线扩容，并且所有挂载系统均能访问扩容后的空间
8、售后服务：配置5年原厂维保服务。
9、兼容性：要求兼容现有存储环境，形成统一存储池，具备存储空间统一调配能力。
	套
	1
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	PACS存储磁盘扩展柜2
	1、磁盘容量:配置7.2K NL-SAS磁盘≥48个；总裸容量≥480TB
2、磁盘柜要求:单个磁盘扩展柜MiniSAS后端接口≥4个，能容纳3.5寸磁盘≥12个；
3、RAID支持:支持多种工业标准RAID存储方式，包括单盘失效和双盘失效保护技术，支持RAID组动态扩展，在线升级等
4、设备兼容性:主机系统支持业界主流平台（Windows server、UNIX、LINUX、HP-UNIX、AIX、Solaris、VMware、Citrix、SuSE、MAC OS及Redhat等）
5、可管理性:存储系统管理软件（简体中文界面）支持集中管理；能够提供SNMP，Syslog运维接口；能通过WEB、控制台、GUI界面方式对磁盘阵列的各项指标进行管理、调整和监测
6、可用性:配置冗余电源、冗余风扇、冗余控制器;必须支持在线可热插拔更换；
7、业务连续性:可实现不停机在线扩容，并且所有挂载系统均能访问扩容后的空间
8、售后服务:配置5年原厂维保服务。
9、兼容性：要求兼容现有存储环境，形成统一存储池，具备存储空间统一调配能力。
	套
	1
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	虚拟化存储（全闪）
	1、≥2U，≥两个控制器，单控制器处理器总核心数≥90核，CPU主频≥2.6GHz，缓存≥768GB，≥6个32Gb FC端口
2、≥12*15.36TB SSD NVMe Palm硬盘
3、配置所需授权许可，含精简、快照、复制、克隆、QoS、多路径、配额，WORM
4、配置5年原厂维保服务。
■5、所投存储产品使用国产品牌CPU，单控制器配置的处理器总核心数≥90核，主频≥2.6GHz。
	台
	1
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	大数据存储（混闪）
	1、≥2U，≥两个控制器，单控制器处理器总核心数≥40核，CPU主频≥2.6GHz，缓存≥512GB，≥6个32Gb FC端口
2、≥5*3.84TB SSD SAS硬盘
3、≥13*16TB 7.2K RPM NL SAS硬盘
4、≥1*SAS硬盘框(24盘位)
5、配置所需授权许可，含精简、快照、克隆、QoS、多路径、配额，WORM
6、配置5年原厂维保服务。
■7、所投存储产品使用国产品牌CPU，单控制器配置的处理器总核心数≥40核，主频≥2.6GHz。
	台
	1
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	科研样本库存储1
	1、提供≥812T可用容量，存储授权≥1500T，设备软硬件一体，软件部分需按容量统一授权。
2、单节点配置要求：≥4U，CPU：颗数≥2颗，单颗核心数≥24C，主频≥2.5GHz；内存≥256GB DDR4 3200，系统盘≥480GB SATA SSD，缓存盘≥4个3.84T-NVME-SSD固态硬盘，数据盘≥500T，冗余电源，接口：≥4千兆电口+4个万兆光口，存储授权≥500T。采用国产芯片及国产操作系统。
3、对象存储桶提供多版本能力，开启多版本后，桶中的对象都以多版本形式存储。同时，可自定策略删除多版本数据，从而清理过期数据，释放被占用空间。
4、同时提供NFS、CIFS、FTP、HDFS四种存储接口，无须在应用层安装插件，减少业务系统改造成本，满足不同应用系统对存储接口的要求。
5、支持针对目录开启回收站，当文件或目录被用户或病毒删除时，能快速找回文件。回收站支持设置多种策略（包括文件大小、文件保存时间、黑名单等）。
6、支持将文件系统中的子目录通过CIFS/NFS/FTP等协议单独共享给主机客户端，并单独设置和根目录不同的访问权限，从而实现对访问权限的细粒度控制，降低安全风险。
7、提供定时快照保护，支持按照时间点、时间段为LUN或一致性组设置定时快照策略，实现数据的本地定时备份。
8、支持硬盘亚健康预测、检测和故障自动处理，坏道定时扫描，静默错误检测，能够提前预判硬盘故障风险，做好硬件更换准备，并在界面上做出提示。
9、配置5年原厂维保服务。
■10、为降低数据长期保存成本，文件存储应提供数据缩减的能力，支持无损压缩，支持对文件目录为单位配置数据压缩策略，可选择节省容量优先和性能优先两种策略。
■11、支持以文件目录为单位对存储性能进行监控，对共享目录的带宽、时延、OPS、元数据OPS、元数据时延等指标进行可视化操作与趋势跟踪，能有效支持对业务问题的溯源排查。
▲12、一套存储支持100亿+的文件规模，且在海量数据的条件下保持性能稳定，衰减不超过10%。
▲13、为降低存储系统风险对业务系统的影响，及时发现客户环境问题，支持将存储控制台的告警事件、风险事件上报至云端，云端可联动运维人员或者工单，主动完成告警事件的处理，消除存储使用过程中未被及时处理的风险，保障业务稳定性。
	套
	1
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	科研样本库存储2
	1、≥2U，CPU:颗数≥2颗，单颗核心数≥32C，内存：≥256GB DDR5 5600，系统盘≥512GB，缓存盘：≥14个7.68T-U.2 NVME SSD，≥2000W冗余电源-不带BBU，接口：≥4千兆电口，≥4个万兆光口。
存储授权≥110T，设备软硬件一体，软件部分需按容量统一授权。采用国产芯片及国产操作系统。
2、采用Active-Active双控全冗余架构 ，任一控制器故障时IO路径快速自动切换，前端业务零感知、零中断，软件部分按容量进行统一授权，一套授权覆盖全闪阵列所有高级功能。
3、提供一个统一的全局命名空间，系统内所有节点的存储资源被整合为一个超大容量的文件存储空间，资源完全共享，避免存储空间因为提前划分造成浪费，文件系统内任意数据可通过任意节点进行读写访问。
4、支持为文件夹开启WORM保护功能，支持对数据进行保护期设置，对关键数据实行写保护，杜绝病毒破坏，非法篡改。内置WORM独立时钟系统，被保护文件不会因系统时间变化而提前退出保护状态。
5、支持文件审计功能，通过该功能可以在管理平台方便的查看文件上传、复制、重命名和删除等相关操作的日志，从而在文件状态出现异常时，可以通过此功能进行追溯。
6、支持集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层服务的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态。
7、配置5年原厂维保服务。
▲8、配置对任意目录层级打快照的功能，并支持对目录以及该目录下的子目录同时打快照，定时快照间隔最短支持15分钟，支持快照数≥20000个。支持快照重命名功能，支持快照点任意文件数据恢复。
	台
	1
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	灾备存储
	1、提供≥120T可用空间组建灾备存储集群，存储授权≥300T,软硬一体，软件部分按容量进行统一授权。
2、单节点配置要求：≥2U，CPU：颗数≥2颗，单颗核心数≥32C，主频≥2.5GHz；内存≥256GB DDR4 3200，系统盘≥480GB SATA SSD，缓存盘：≥2个3.84T-SATA-SSD，数据盘：≥90T，冗余电源，接口≥4千兆电口+2个万兆光口。采用国产芯片及国产操作系统。
3、采用全对称分布式架构，元数据和数据都融合部署在存储节点上，不需要使用独立管理节点（元数据节点或索引节点）；元数据、数据均采用集群方式部署，任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问。
4、配置对象存储Qos功能，可以设置不同用户访问某个bucket的带宽/请求数上限，从而防止边缘业务的过多资源占用。
5、支持高级的元数据检索功能，支持全局的文件进行精准、模糊检索，包括根据对象名称、大小、更新日期等基本信息，以及标签、自定义元数据等附加信息作为检索条件进行数据检索。
6、文件存储支持针对本地的用户/用户组和域用户/用户组设置默认配额，限制用户的使用容量或文件数量，防止个别用户/业务滥用存储空间，挤占其它用户的业务资源。
7、支持链接克隆、快速全量克隆等多种LUN和一致性组克隆方式。
8、配置5年原厂维保服务。
▲9、存储策略，支持以LUN为粒度配置副本数、分层QOS、条带数等存储策略，以实现在性能、成本，可靠性等指标上的平衡兼顾。
	套
	1
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	数据库脱敏防泄漏
	1、标准机箱≥2U，采用国产化操作系统，内存≥64G，硬盘≥8T，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，扩展槽位≥2个，冗余电源，脱敏峰值处理能力≥75GB/小时。
2、支持如下数据库类型脱敏：Oracle、SQLServer、MySQL、DB2、PostgreSQL、Cache；以及支持如下文件类型脱敏：EXCEL、TXT、CSV、DICOM、DEL、Oracle Dump。
3、内置多种脱敏算法以及国密算法，满足数据脱敏、加密、还原、数据关联等多种数据脱敏的应用场景
4、配置5年原厂维保服务。
▲5、支持如下文件类型脱敏：EXCEL、TXT、CSV、DICOM、DEL、Oracle Dump、MySql Dump、Dbf、Dat、Xml、Json。
	套
	1
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	跨境 VPN监控系统
	1、配置要求：≥2U设备，配置≥2个10G以太网光口、≥2个千兆电口
2、硬件要求：网络层吞吐量≥10G，监控IP地址数量≥10万，冗余电源；可扩展卡槽≥1个；硬盘可用容量≥2T
3、软件功能：支持违规跨境通信主流加密代理协议识别，需至少包括Shadowsocks、ShadowsocksR、Vmess、Vless、Trojan、Hysteria、MTProto、Anytls、WireGuard、OpenVPN等协议，VPN特征库、隐蔽通信模型、跨境通信情报库需支持本地和在线更新，情报库可自动匹配跨境通信行为，命中情报的数据需支持取证并显示VPN名称、VPN购买入口、VPN页面截图等
4、支持IPsec、PPTP、L2TP、GRE、MPLS协议识别
5、支持HTTP、socks代理识别并显示上下行流量大小
6、支持发现境内利用VPN技术访问境外的互联网的跨境行为，针对明文传输的跨境访问域名和DNS请求可准确记录。
7、支持通过机器学习模型训练样本进行新型VPN协议识别，支持记录跨境通信日志结果，包括源IP、协议类型、目的IP、目的端口、伪装域名、开始和结束时间等。
8、支持自动生成跨境分析报表功能，报表包含整体网络趋势分析、上网行为趋势分析、用户行为分析、翻墙应用分析和安全建议，可自定义报表名称和报表logo，同时支持报表订阅功能，可按照每天、每周、每月周期生成报表并发送到指定邮箱中。
9、支持对接网关设备获取上网账号，以上网账号维度生成用户画像，可显示该账号的跨境频率、访问的国外站点、敏感站点、首次发现时间、最后发现时间、跨境活动趋势图等。
10、支持在线或离线更新机器学习模型和跨境情报库
11、支持旁路拦截跨境VPN违规外联行为，拦截方式需支持本地拦截模式和联动第三方安全设备拦截模式，可针对自动研判结果、地址位置（境内和境外）、服务端口、规则生效时间设置自动处置策略，拦截报文发送口至少支持2个，并实现同时向两个区域网络发送拦截报文，实现拦截外联VPN行为。
12、支持IP白名单，白名单内IP不做监测
13、支持用户自定义域名列表，跨境VPN数据可命中用户自定义的明文域名数据，并突出显示。
14、支持跨三层取MAC地址功能，产品通过SNMP获取交换机的ARP表，把真实MAC地址汇总到日志中。
15、质保：配置5年原厂维保服务。
	套
	1
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	服务器杀毒软件
	1、 提供服务器资产梳理、入侵检测、风险评估、账号风险扫描、漏洞扫描、安全基线、防病毒、Webshell、微隔离、勒索场景化防护、微蜜罐、系统加固、主机IPS、性能监控等功能模块。
2、 包含300个服务器授权，5年使用授权。
	套
	1
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	终端杀毒软件
	1、 提供病毒防护、补丁管理、防火墙、终端管控、水印等功能。
2、 可兼容主流windows、MacOS、国产化等操作系统类型，包含3000个windows终端授权，5年更新服务。
	套
	1
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	态势感知
	1、日志量/天≥2亿。≥2U，CPU：颗数≥2颗，单颗核心数≥32C，主频≥2.6GHz，内存≥256GB DDR4 3200，系统盘≥480GB SATA SSD，数据盘≥40TB，冗余电源，接口：≥6千兆电口+4万兆光口。采用国产芯片及国产操作系统。
2、支持网络侧遥测数据采集至少21种，包含脆弱性风险、访问风险、服务探测、主机探测、网站攻击、后门通信、账号爆破、攻击利用、邮件攻击、Dos攻击、黑链、漏洞攻击、黑客工具、数据库攻击利用、访问恶意文件、感染病毒、行为异常、流量异常、登录异常、流量审计日志、Payload等。
3、支持不同安全视角展示4个独立的大屏展示功能 ，包括全网安全能力监控大屏、安全运维大屏、安全告警监控大屏、资产态势大屏等，支持自定义配置大屏统计周期。
4、支持IOA行为检测，可自定义设置IOA规则。支持终端遥测源对 ATT&CK 框架中各种攻击类型的检测技术覆盖面Windows系统不低于370项，Linux系统不低于130项。
5、支持安全告警的高级筛选功能，可对告警的名称、告警等级、告警定性、主机IP、源IP、目的IP等进行告警筛选，可对重点关注资产、重点关注告警类型、重点关注攻击者进行设置筛选和标示，支持数据导出。
6、支持展示资产统计、资产来源、资产类型分布、资产防护统计、资产互联网暴、指纹信息、高风险应用统计、特殊账号统计TOP5、端口统计TOP5、应用软件统计TOP5、数据库统计TOP5。
7、含5年GPT运营服务，具体要求包括（1）告警自动化值守，全量告警逐一研判，基于GPT进行真实攻击、业务误报、疑似攻击等高精度定性，防止规则漏报（2）安全事件生成，通过GPT研判、告警和日志关联等手段，生成需要重点关注的安全事件。（3）处置方式推荐，基于事件研判结论，推荐处置剧本。（4）包含辅助运营全量功能。
8、含5年特征库升级服务，配置5年原厂维保服务。
▲9、支持威胁复测，平台支持对来自第三方网络和终端组件的安全告警和审计日志进行二次检测，从而发现组件中误报、漏报，并给出更新后的检测结果。
	台
	3
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	漏洞扫描
	1、采用国产芯片及国产操作系统，标准机架式硬件，≥1U，交流双电源，配置≥2T硬盘，≥4*千兆电口，≥2*千兆光口（不含光纤接口模块），≥2*扩展槽位，≥2*USB口，≥1*串口，提供1路扫描端口授权
2、最大并发主机数≥70,最大并发任务数≥15。
3、最大存储任务数≥7500，最大新增用户数≥45。
4、云大物扫描模块，对云计算平台、大数据组件、物联网设备提供漏洞检测和分析（数量1套）
5、Web应用扫描模块,对Web应用提供专业的漏洞、挂马检测和分析（数量1套）
6、IP点授权（IP点数量），授权可扫描总数量≥1000个无限制范围的IP地址或域名（数量1套）
7、配置5年原厂维保服务。
	套
	1
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	WAF
	1、≥2U，采用国产化芯片，CPU≥8核，内存≥16GB，硬盘存储≥2TB，需提供RAID1能力，网络接口≥4个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个万兆光口；冗余电源
2、HTTP应用层吞吐量≥7Gbps；HTTP最大新建数≥45000个；HTTP最大并发数≥4900000个；配置5年原厂维保服务及Web应用防护特征库更新服务
3、功能要求：需具备语义分析引擎、BOT防护引擎、威胁情报引擎、行为分析引擎、基础特征引擎等核心能力，应借助于主动防护与被动安全相结合的方式识别可疑、已知、未知安全威胁，具备学习和识别未知攻击模式并自适应和调整防御策略，实现极低的误报率和0day防护，进而实现更高效、更合规、更稳定的Web应用安全保障。
	台
	1
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	潜伏威胁探针（外网）
	1、网络层吞吐量≥1Gbps，应用层吞吐量≥300Mbps。
2、内存≥8G，硬盘容量≥128G SSD，接口≥4千兆电口+4千兆光口SFP。采用国产芯片及国产操作系统。
3、支持≥3种类型弱口令策略可选；支持自定义FTP弱口令检测，规则设置如空口令、用户名和密码相同、长度、弱口令列表等；支持口令暴力破解检测不同类型（FTP/WEB登录）的爆破次数。
4、支持HTTP未知站点下载可执行文件、浏览最近30天注册域名、浏览恶意动态域名、访问随机算法生成域名、暴力破解攻击、反弹连接、IRC通信等僵尸网络行为检测。
5、支持智能语义引擎检测，可针对http隧道、java反序列化保护等类型进行自定义设置。
6、支持基于IP和域名的旁路阻断，能够在实时镜像的流量中发现恶意IP并实现实时阻断，支持24小时/7天/最近30天/永久或者自定义时间阻断威胁。
7、配置5年原厂维保服务。
	台
	1
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	潜伏威胁探针（内网）
	1、网络层吞吐量≥2.5Gbps，应用层吞吐量≥1Gbps。
2、内存≥16G，硬盘容量≥480G SSD，接口≥4千兆电口+2万兆光口SFP+。采用国产芯片及国产操作系统。
3、支持SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、Web整站系统漏洞、自定义WAF规则、WAF云防护等网站攻击检测。
4、支持Application漏洞攻击、File漏洞攻击、Shellcode漏洞攻击、System漏洞利用攻击、Web Activex、Web Browser、IPS云防护等客户端漏洞攻击检测。
5、支持流量抓包分析，基于五元组灵活抓取数据包，可定义配置源IP、源端口、目的IP和目的端口、传输层协议选择添加抓包任务，并支持带标签抓取vlan、mpls等协议数据包，帮助安全工程师高效分析威胁。
6、支持5种场景的日志传输能力,包含能力1：适用于关注网络安全场景或多分支中总部探针场景，占用网络资源适中；能力2：适用于专网场景或多分支场景，探针与感知系统之间占用带宽较小，只同步安全检测日志；能力3：适用于内网安全较严格场景或多分支中分支探针场景，但占用资源较高，同步安全检测日志、访问检测日志、协议审计日志；能力4：适用于局域网场景，检测横向访问流量，占用资源较小；能力5：适用于自定义场景，可自主选择同步安全检测日志、访问检测日志、协议审计日志中的具体日志信息，适应不同应用场景需求。
7、配置5年原厂维保服务。
	台
	1
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	日志审计
	1、≥2U，采用国产化芯片，CPU主频≥2.6GHz，≥16核，内存≥32GB，硬盘≥12TB*4，需提供RAID能力，网络接口≥4个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个万兆光口；冗余电源
2、授权日志源≥ 1000个，数据平均处理能力≥18000EPS；配置5年原厂维保服务；
3、功能要求：通过对医院网络设备、安全设备、主机和应用系统日志进行采集、标准化处理、分析、留存，及时溯源分析各种网络安全事件中的威胁、异常行为，为管理人员提供全局安全审计视角，确保业务的不间断运营安全。
▲4、通过在目标主机上安装Agent程序，支持监测目标主机的CPU利用率、内存使用率、硬盘使用率、硬盘使用情况、流量等信息。
	台
	2

	28
	数据库审计
	1、≥2U，采用国产化芯片，CPU主频≥2.6GHz，≥16核，内存≥64GB，硬盘≥12TB*4，需提供RAID能力，网络接口≥4个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个万兆光口；接口扩展槽≥1个，冗余电源
2、授权数据库无限制，整机吞吐量≥8Gbps，双向数据库审计流量≥900Mbps，峰值SQL事务处理能力≥80000条，配置5年原厂维保服务
3、功能要求：能够实时对数据库的访问行为进行审计监控、风险评估与综合分析。通过对访问数据库行为的记录和分析，帮助全面感知、定位风险；同时通过统计数据库性能情况，为数据库性能调优提供方向，满足各类法令法规。
▲4、支持具有内置规则，规则类型有SQL注入、账号安全、数据泄露和违规操作等，并可依据规则进行邮件告警。
	台
	2
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	运维审计（堡垒机）
	1、授权资产数不限数量;并发字符连接数≥1400个；并发图形连≥350个; ≥2U，电源:冗余电源，网络接口:≥6个千兆业务电口、≥4个千兆业务光口，≥3个扩展槽；配置5年原厂维保服务。
2、统一登录‌：运维人员统一登录IT资产的门户，只需使用一个账户，即可访问授权设备，无需反复登录；
‌3、权限控制‌：资产访问控制，命令输入管控，详细操作管控，防止越权操作；
‌4、全程记录‌：操作过程自动录像、记录命令，事后回放查找问题，责任到人；
‌5、账号管理‌：集中管理设备密码，支持自动定期改密，避免密码泄露。
▲6、审计查询关键字和结果显示支持编码如下：(UTF-8,Big5,EUC-JP,EUC-KR,GB2312,GB18030,ISO-8859-2,KOI8-R,KS_C_5601_1987,Shift_JIS,Window-874)，由审计管理员自主选择。
	台
	2
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	零信任控制中心
	1、最大并发用户数（个）≥5000。
2、≥2U，内存≥16G，硬盘容量≥480G SSD，冗余电源，接口≥4千兆电口+4千兆光口SFP+2万兆光口SFP+。并发授权≥2000个。采用国产芯片及国产操作系统。
3、为适应复杂多样的内部业务系统，web模式下发布应用资源时，应支持透明代理、智能改写等模式，以合理适配较规范化的业务系统及复杂老旧的非常规站点。
4、对于一些主要在主站点中点击使用的子站点WEB业务系统，且子站点跟主站点业务系统权限一致的场景，为简化管理员配置，零信任系统应支持开启依赖站点功能。为方便业务快速上线，还应支持自动采集站点功能对依赖站点进行梳理。
5、支持对接企业微信、阿里钉钉、飞书结合实现扫码认证，支持企业微信、钉钉、飞书工作台H5应用免登接入，支持零信任移动端APP拉起企微、钉钉授权登录。
6、为了进一步保障用户身份安全，需支持多因素认证，支持管理员结合已对接的主认证和辅认证类型进行设置，可自由选择采用首次认证+二次认证+终端认证+增强认证等方式。
7、为有效抵御恶意软件和有针对性地攻击，WEB资源发布时应支持到URL路径级别，且支持配置URL路径规则。黑名单模式下，用户只能访问不在黑名单内的路径；白名单模式下，用户只能访问白名单内的路径。且为了简化管理员配置，URL黑白名单还应支持 * ? 等通配符配置。
8、为满足组织灵活的管理要求，支持配置动态上线准入规则，可配置化的ACL规则引擎，可以灵活地将终端环境、用户身份、处置动作等进行配置，为单位不同用户不同部门提供灵活丰富的访问控制策略。
9、配置5年原厂维保服务。
▲10、在 PC 端全平台（Windows/Mac/Linux），通过零信任隧道代理后的传输速度可以达到无隧道时原生网卡直连服务器吞吐速度的 90%及以上。
	台
	1
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	零信任代理网关
	1、SSL性能参数：最大理论加密流量（Mbps）≥500，最大理论建议并发用户数≥5000；IPSEC性能参数：加密最大流量（Mbps）≥200，理论并发隧道数（Tunnel）≥3000。
2、≥2U，内存≥8G，硬盘容量≥480G SSD，冗余电源，接口≥4千兆电口+4千兆光口SFP+2万兆光口SFP+。采用国产芯片及国产操作系统。
3、支持将设备安全事件单独记录在设备安全日志中，事件类型包括但不限于：接口扫描、接口webshell攻击、接口参数爆破、接口越权调用等设备API防护日志。
4、为充分利用设备的网络性能，代理网关部署时支持配置聚合网口，并支持将聚合网口作为代理网关的网络部署IP。聚合网口支持通过哈希或802.3ad等标准对闲置网口进行网口绑定，支持通过ARP探测机制对聚合网口进行健康检查。
5、支持提供SNMP服务来对接运维监控设备，可在控制台下载MIB库。支持独立配置SNMP外发服务器地址。
6、防机器人输入，提供强安全性的点击图像校验码机制，图形校验码支持中文和英文。
7、支持查看当前设备运行状态，包括但不限于设备硬件状态（CPU、内存、磁盘占比等）、实时网络吞吐、历史网络吞吐峰值等信息，便于管理员掌握设备整体运行情况。
8、支持告警信息设置，告警事件应包含但不限于： CPU使用率超过80%、内存使用率超过80%、磁盘占用率超过80%、本机网卡异常、序列号即将到期、控制中心连通异常、集群故障等。
9、配置5年原厂维保服务。
	台
	1
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	数据摆渡
	1、性能及服务要求：冗余电源，用户并发≥130，千兆电口数量≥5，存储容量≥10TB，
2、多区域隔离交换：单套设备至少支持3个及以上隔离区域间文件相互交换，无需与其它设备或系统结合；
3、系统需支持和国产化操作系统兼容；
4、系统客户端需与国产化操作系统适配。
5、安全性：产品基于虚拟化技术，在不依赖其他产品的情况下，能够实现在不同网络间的数据安全交换，且交换中能够断开TCP/ip协议，使用自有通信协议，不引入风险。
6、敏感文件识别：系统自带敏感文件内容识别功能，不依赖于第三方产品，文件传输过程中，能根据敏感数据定义标准，对敏感文件的传输行为进行识别；能识别加密的文件；产品支持对传入和传出的文件的敏感文件识别，可识别常见文件类型，包括但不限于doc/docx/wps/wpt/pdf/xls/xlsx/et/ett/ppt/pptx/dps/dpt/rar/rdp/zip/txt/log。
7、交换文件防病毒检测：在文件传输交换时，产品能对文件进行病毒和木马检测，识别可能导致系统风险的恶意文件。一旦发现可疑文件，可自动阻止文件交换至其他网络。
8、分享外链：管理员可设置某个部门具有分享外链权限，具有分享权限的内部人员文件所有者可通过生成Web链接的方式将文件或文件夹分享给外部人员，并设置链接的有效期，外部人员可以访问链接和密码验证来获取文件；可配置邮件平台通知被分享外链的人员去下载。
9、采集外链：管理员设置某个部门具有采集外链权限，具有采集权限的内部人员文件所有者需通过生成Web链接的方式将文件夹分享给外部人员，并设置链接的有效期，外部人员可以访问链接和密码验证来上传文件；可配置邮件平台通知接收收集外链的人员去上传。
10、审批功能：可根据数据交换的方向，灵活设置审批策略，如：人工单向审批、人工多向审批或自动审批等。开启人工审批功能后，可关联至特定的岗位角色负责数据交换审批。且需提供接口，支持与采购人现有邮箱系统或者OA系统集成，从而实现审批。
11、公共目录：产品支持公共目录功能；便于部门和小组内部做文档协同办公
12、可支持管理员创建公共目录，公共目录可设置空间的大小、可使用的网络、公共目录拥有者和应用范围、例外范围等；
可支持目录拥有者控制用户权限下放（包括上传、下载、删除、预览、编辑、子目录权限的分配）。
13、传输方向权限管控：支持依据网络设置指定源网络至目的网络间文件传输权限及审批控制。
14、上传下载限速：支持依据网络限制指定时间段文件上传下载的速度。
15、用户权限展现：通过组织架构，可快速展现每个用户的所有已下发应用权限和策略，方便管理员管理。
16、质保：配置5年原厂维保服务。
	套
	1
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	云桌面瘦客户端
	1、CPU主频≥1.5GHz，内存≥2GB，硬盘容量≥8GB，接口≥1千兆电口，接口类型≥1*VGA + 1*HDMI，USB≥4*USB2.0+2*USB3.0。
2、为了方便管理，管理方式为虚拟机和瘦客户端统一管理，降低管理难度。
3、为了简化管理，要求瘦终端支持远程唤醒，管理员可以使用桌面云控制器，远程开机瘦终端。
4、采用嵌入式操作系统，若使用windows操作系统作为云终端底层操作系统，则需提供正版授权。
5、考虑到接入安全，需支持修改云终端配置和登录信息时需要密码，可限制未接入过环境的瘦终端的接入或者接入桌面环境需要输入密码。
6、含5年原厂维保服务。
●7、需保证瘦客户端（云桌面瘦客户端）与云桌面集群一体机及超融合软件授权兼容。
▲8、在瘦终端的管理方面，需支持分组管理、批量移动、删除、关闭瘦终端，支持配置定时开关机计划及加电自启动功能，支持自定义开机画面、支持联动关机功能、配置自动登录和保存密码。
	台
	200
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	服务器内存条
	整体额外增加：
1、 32GB 频率为2933MHz，DDR4的内存条（用在HPE Simplivity DMZ服务器上，Part Number:P03052-091），数量≥24根（品牌规格一致）；
2、64GB DDR4 2933MHz（用在服务器H3C UniServer R4900 G3上），数量≥56根（品牌规格一致）；
3、32GB  DDR4-3200 (CAS-22-22-22) RDIMM 内存模块（用在服务器H3C UniServer R4900 G3上），数量≥60根（品牌规格一致）；
4、64GB  DDR5（用在服务器H3C UniServer R4900 G7上），数量≥12根（品牌规格一致）；
5、配置5年供应商维保服务。
●6、需保证以上采购配件与采购人现有设备兼容性。
注:本项采购以上1-4共4款服务器内存条，每一款产品的品牌规格需一致（不要求4款产品的品牌一致），投标人应在“投标货物和服务数量、品牌、规格、制造商明细表”中必须列明这4款产品的品牌、规格/型号、制造商和数量，且数量、品牌需满足采购需求，否则投标无效。
	项
	1
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	磁盘及配件
	1、1.92T SSD硬盘（用在服务器H3C UniServer R4900 G5上），数量≥36块（品牌规格一致）；
2、20TB 6G SATA 7.2K 3.5in HDD 通用硬盘（用在服务器H3C UniServer R4900 G7上），数量≥12块（品牌规格一致）；
3、3.84TB 6G SATA 2.5in SSD 通用硬盘（用在服务器H3C UniServer R4900 G7上），数量≥4块（品牌规格一致）；
4、服务器磁盘组件（用在服务器H3C UniServer R4900 G5上），数量≥3套，其中每套包含：
[1] 8SFF 硬盘笼模块BAY1
[2] 8SFF 硬盘笼模块BAY3
[3] FHHL转接卡(支持3个X8 FHHL)
[4] 12Gb 4端口SAS RAID卡(带4GB缓存,支持16个SAS口,PCIe,不含超级电容)
[5] LSI G3超级电容模块
[6] SAS HD电缆-0.83m-(SAS HD72直头)-(30UL20744)-(SAS HD36弯头)
[7] MiniSAS HD电缆-0.74m-(SAS HD72直头)-(UL20744 30AWG)-(SAS HD36弯头)
5、磁带：适配HPE MSL G3 Series 7.90 带库，LTO-8磁带，容量10.9TB，数量≥50块；
6、配置5年供应商维保服务。
●7、需保证以上采购配件与采购人现有设备兼容性。
注：本项采购以上1-5共5款产品，其中1-3硬盘每一款产品的品牌规格需一致（不要求3款产品的品牌一致），投标人应在“投标货物和服务数量、品牌、规格、制造商明细表”中必须列明这5款产品的品牌、规格/型号、制造商和数量，且数量、品牌需满足采购需求，否则投标无效。
	项
	1

	36
	光模块
	1、QSFP-40G-LR4L-WDM1300（QSFP+ 40G光模块(1310nm,2Km,LC)）（适用于H3C S12508G-AF），数量≥16个（品牌规格一致）；
2、SFP+万兆模块（850nm,300m,LC)（适用于H3C R4900 G7），数量≥300个（品牌规格一致）；
3、配置5年供应商维保服务。
●4、需保证以上采购配件与采购人现有设备兼容性。
注：本项采购以上1-2共2款产品，每一款产品的品牌规格需一致（不要求2款产品的品牌一致），投标人应在“投标货物和服务数量、品牌、规格、制造商明细表”中必须列明这2款产品的品牌、规格/型号、制造商和数量，且数量、品牌需满足采购需求，否则投标无效。
	项
	1

	37
	虚拟化软件管理平台及授权
	包含20CPU 虚拟化授权
1、支持将物理服务器的 CPU、内存等资源进行虚拟化池化管理，具备管理节点高可用、虚拟机高可用及云主机快照等常见高级功能。
2、支持对接多种存储类型，包括本地存储、集中式存储及分布式存储，为云主机（采购人现有的云主机）提供块存储服务。
3、支持云盘 QoS、共享云盘、在线扩容、快照、克隆及基于云盘创建镜像等常用管理能力。
4、配置5年原厂维保服务。
●5、支持一云多芯异构兼容管理，支持ARM、X86等国产CPU芯片架构体系，同一管理平台下可同时管理海光、鲲鹏等异构计算集群资源。
▲6、支持批量新建虚拟机功能，批量管理资源及主机的功能以及批量迁移。
	套
	1

	38
	数据库监控软件
	数据库智能监控软件：包含60个数据库实例授权
1. 提供主流数据库监控，支持类型（oracle、mysql、mssql、redis、mongodb、pg、达梦、人大金仓、OB和GaussDB）
2. 支持监控告警，支持企业微信、邮箱、钉钉
3. 支持一键巡检，并生成自动巡检建议
4. 支持自定义大屏，可自定义关注项
5. 提供数据库异常问题趋势监控和预测
6. 支持异常会话、SQL等问题分析和排查
7.支持国产大模型，针对SQL和问题进行AI和专家两种模式进行诊断分析。
8.配置5年原厂维保服务。
	套
	1

	39
	服务器操作系统
	

	套
	10

	40
	集中式数据库1
	

	套
	2

	41
	集中式数据库2
	
	套
	3

	42
	中间件
	国产中间件
1、国产中间件企业版，含负载均衡组件。
2、具备Web应用、EJB应用、虚拟主机、应用服务器集群、身份验证、日志审计等基本功能，提供类库管理、集成环境管理、图形化监控、JVM配置、垃圾回收配置等工具，支持实例部署、数据库连接服务，为业务系统提供运行环境。
3、通过Java EE 5、6、7、8的标准规范兼容认证
4、3年原厂技术支持，终身授权。
	套
	5



注：1、本次不采购进口产品。
2、本项目确定核心产品为：序号1数据中心核心交换机（DC Spine）、序号7云桌面集群一体机及超融合软件授权、序号13虚拟化存储（全闪）、序号14大数据存储（混闪）、序号15科研样本库存储1。
3、供应商应在“投标货物和服务数量、品牌、规格、制造商明细表”中必须列明所有投标产品的品牌、规格/型号、制造商和数量，且数量需满足采购需求，否则投标无效。
4、上表技术要求中，除“标▲项”外，其他所有技术要求均为需实质性响应的技术要求。供应商应在 “采购需求偏离表”中填写投标产品的“标▲项以外的”技术要求响应情况：产品优于技术要求的为正偏离，低于技术要求的为负偏离。正偏离和无偏离为响应，负偏离为无效响应。内容无偏离的可以不填写，负偏离或正偏离的需在表中列出。
（二）其他需求
1.配套售后服务内容
1.1除服务器操作系统、数据库、中间件（序号39-42产品）提供3年原厂维保服务；服务器内存条、磁盘及配件、光模块提供5年供应商维保服务外，本次采购其他设备提供5年原厂维保服务。如果软硬件发生故障，投标人必须承诺应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在30分钟内响应，2小时到达现场，最短时间内（不超过2个工作日）解决医院提出的维修要求，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案。中标后，投标人应在合同签订之日起7个工作日内提供核心设备（序号1数据中心核心交换机（DC Spine）、序号7云桌面集群一体机及超融合软件授权、序号13虚拟化存储（全闪）、序号14大数据存储（混闪）、序号15科研样本库存储1）原厂售后维保承诺函，否则采购人有权解除合同。
1.2根据采购人要求，设备部署完成、具备迁移环境后，需将核心20套数据库迁移至主备环境。实施过程中要求收集医院核心系统数据库迁移需求，输出迁移方案，实施迁移，迁移后完成验证与优化，迁移过程中不能对现有环境造成影响，需获得采购人授权后再进行实施。
1.3根据采购人要求，在完成虚拟化整体改造后，对现有不少于500台虚拟机进行评估及迁移工作。实施过程中要求对现有环境进行梳理，梳理后输出迁移方案，迁移后完成验证与优化，迁移过程中不能对现有环境造成影响，需获得采购人授权后再进行实施。
1.4根据采购人要求，对院内新建及现有网络环境进行规划及改造，实施过程中，要求对现网进行规划与评估，结合新建网络需求输出整体实施方案，要求满足网络先进性及高可用性，改造过程中不能对现有环境造成影响，需获得采购人授权后再进行实施。
1.5所有货物履约验收合格并交付使用后，投标人需提供服务团队（不少于1名项目负责人、1名数据库工程师）提供为期两年的核心业务（数据库、虚拟化、存储、服务器及服务器操作系统）现场技术支持。技术支持人员需具备以下能力：1）项目负责人：需具备信息化项目运维全周期管理能力，能够统筹现场技术支持服务范围、问题进度、服务质量、风险处置及各方干系人协调，熟悉信息系统维护保障流程，具备重大故障统筹处置、多方沟通协调、服务团队管理能力，可统筹多系统维护工作，编制技术支持服务文档，识别并处置技术支持阶段各类风险，保障本项目相关系统持续稳定运行。2）数据库工程师：需具备部署实施、日常维护、故障排查能力，可开展数据迁移与同步，对接业务团队处理各类数据相关需求，保障业务稳定高效安全运行。投标人应在货物履约验收前提供现场技术支持人员的人员名单。
1.6对不少于50个核心资产数提供为期五年的安全技术支持（自双方正式签订项目合同之日起算），服务要求如下：
1）需具备互联网暴露面梳理的服务工具，该工具支持全资产和精确资产两种模式暴露资产收集模式，收集到的暴露面信息至少包括域名、域名标题、IP地址、开放端口、资产指纹、网站截图、移动端暴露面，并且能采集对应暴露资产的访问截图向招标方举证，及对应暴露资产存在的漏洞。
2）提供7*24小时的安全守护，提供7*24小时在线服务，并且在节假日期间提供每日节假日值守快报。
3）提供清晰可视化的风险消减图，需能直观查看实时了解当前安全设备的接入情况，AI平台的分析日志情况，研判告警情况，以及最终发现的有效事件、威胁和勒索风险数量。
4）提供安全运营整体情况的总览页面，支持查看安全整体评分情况、托管资产和监测流量信息、托管资产及其承载的业务的安全现状。
5）提供勒索风险的概况，包括勒索风险总数，已处置情况，处置中情况，并对受影响资产排名前三的资产开展分析以及分析勒索风险类型的分布，提供相关的专家解读。
注：投标人需在投标文件中出具承诺书（详见第三章投标文件格式“十五、承诺书”），承诺按招标文件要求履行1.1-1.6项服务内容；未按要求提供承诺书的，投标无效。
2.服务要求
实施过程中不造成任何网络等业务故障。
项目团队要求：需提供本项目的详细工作进度安排和项目组人员配备方案。
现场人员接受医院统一管理，必须遵守数据中心安全操作规范。
在交付部署完成后，投标人需对医院进行相关技术培训。
3.项目实施要求
3.1项目进度要求
本项目整体建设期限设定为210日历天，工期自双方正式签订项目合同之日起计算。投标人须严格遵照该工期要求，统筹规划项目实施全流程，合理排布各阶段工作节点，严格把控环节衔接节奏，保障项目实施高效有序推进，确保在合同签订后的210天期限内，完整完成全部设备的采购运输、现场到货清点、设备就位安装、系统整体调试等全流程建设工作。项目建设全部完成后，投标人须同步完成全套项目技术资料、实施文档与验收配套材料的整理归档工作，确保各类资料完整规范、要素齐全，使项目整体满足验收交付的全部前置要求，正式具备验收交付条件。
3.2项目风险管理要求
在项目推进实施的全阶段，将针对前期风险识别环节排查梳理出的各类潜在风险事项，系统性开展定性分析与定量评估工作。通过定性研判明确风险的作用维度与影响范畴，通过量化测算精准判定各类风险的发生概率、对项目建设目标的实际影响程度，并结合两项评估结果完成风险等级划分，按风险等级高低明确处置优先级。
针对评估排序后划定的高优先级风险事项，将结合项目现有实施条件与资源配置情况，逐一制定对应可落地的风险应对措施，形成规范的风险处置方案。
3.3交货及安装要求
投标人保证就本项目所提供的全部设备内置的所有预装软件，以及为本项目专项安装的各类配套软件，均具备完整合法的版权归属或正式授权使用权，均为合规正版软件，不存在侵权情形与质量瑕疵；所提供的软件版本均为对应产品当前的主线正式发布版本或长期支持正式版本，或经采购人评估确认的最契合医院实际使用需求的适配版本。
3.4服务人员要求
3.4.1货物履约验收前服务人员要求
投标人应安排有经验的项目负责人、具备信息安全专业知识的技术负责人、其他成员组成项目组管理本项目。本项目人员安排应根据项目工期、采购人关于实施要求等因素，由投标人自行考量并安排，人员相关费用均包含在投标报价内。
	序号
	项目职务
	岗位职责
	人员数量

	1
	项目负责人
	贯彻国家、医院及公司各项法规、规定及各项规章制度，与公司签订项目管理目标责任状，本项目的第一责任人；
具备一定的项目管理经验和技术能力，负责项目全过程管控，统筹范围、进度、质量、风险及多方干系人协调，组织验收；落实变更、配置、事件问题管理，落实安全管理，审核方案，完善项目及技术支持台账文档；对接采购人实施、售后服务要求，协调资源处理项目在实施期、售后服务期等遇到的重大问题；负责项目风险评估与管控，确保项目符合信息安全相关规范
	1人

	2
	技术负责人
	技术负责人应具备较强的技术能力与团队管理能力，了解信息安全知识，负责指导项目组团队人员开展设备安装、调试、集成、培训、售后、资料提交等工作，解决实施过程中的关键技术难题；确保项目内设备、系统运行的稳定性、安全性；​
与项目组其他成员共同负责硬件调试；负责方案实施；负责业务迁移及测试；负责现场技术的保障工作；负责系统调试，系统性能、功能测试；负责技术文档记录、编写、提交。
	1人

	3
	其他成员
	具备一定的专业技术能力，了解基本的信息安全知识，配合项目负责人、技术负责人，完成本项目安装、调试、集成、培训、售后维护、资料整理以及其他相关工作，与技术负责人共同负责硬件调试；负责方案实施；负责业务迁移及测试；负责现场技术的保障工作；负责系统调试，系统性能、功能测试；负责技术文档记录、编写、提交。
	不少于4人


注：上述项目负责人、技术负责人不得为同一个人。
中标单位如需更换人员，应向采购人提出书面申请，经采购人批准后方可进行更换。所有更换人员不得低于其招标文件、投标文件中对应的人员要求。
3.4.2货物履约验收后服务人员要求：
所有货物履约验收合格并交付使用后，投标人需提供服务团队（不少于1名项目负责人、1名数据库工程师）提供为期两年的核心业务（数据库、虚拟化、存储、服务器及服务器操作系统）现场技术支持。技术支持人员需具备以下能力：1）项目负责人：需具备信息化项目运维全周期管理能力，能够统筹现场技术支持服务范围、问题进度、服务质量、风险处置及各方干系人协调，熟悉信息系统维护保障流程，具备重大故障统筹处置、多方沟通协调、服务团队管理能力，可统筹多系统维护工作，编制技术支持服务文档，识别并处置技术支持阶段各类风险，保障本项目相关系统持续稳定运行。2）数据库工程师：需具备部署实施、日常维护、故障排查能力，可开展数据迁移与同步，对接业务团队处理各类数据相关需求，保障业务稳定高效安全运行。投标人应在货物履约验收前提供现场技术支持人员的人员名单。
投标人应安排符合上述要求的人员投入本项目，人员相关费用均包含在投标报价内。中标单位如需更换人员，应向采购人提出书面申请，经采购人批准后方可进行更换。所有更换人员不得低于招标文件的要求。
4.质量保证及应急响应要求
4.1质量保证
投标人须建立健全科学完备、覆盖项目全实施周期的质量管理体系，搭建规范清晰的质量管控架构与标准化运行机制，将质量管控要求落实到项目建设的每一个实施环节，实现全过程、全维度的质量闭环管理，以此全面保障本项目的整体建设质量，确保各项建设成果均严格符合合同约定的质量标准与医院的实际使用需求。
同时，投标人须结合本项目的具体建设内容与实施特点，编制并提供项目质量管理方案，作为项目实施阶段质量管控的正式执行依据。
4.2应急响应要求
投标人须针对本项目建立覆盖全系统运行全环节的实时监测体系，对设备运行状态、系统服务效能等核心指标开展不间断动态监控，实现各类运行异常的及时发现与精准定位。
针对监测识别到的各类应急事件，须具备快速响应能力，第一时间启动应急处置流程，迅速研判事件成因与影响范围，及时采取针对性的故障排除与系统恢复措施，最大限度控制事件造成的影响。应急事件处置完成后，须对事件发生缘由、处置过程与处置效果开展全面复盘总结，梳理问题根源，优化后续管控与应急保障机制。
5.验收标准
安装前验收：安装开始前，投标人工程师和医院的代表根据投标人提供的设备进行确认。一旦清单与招标要求不符或发现缺损、不实，投标人须立即予以更换，有关费用全部由投标人承担，并自行承担后果，采购人有权解除合同。
在正式进入售后服务期前，投标人应向采购人提出交付使用的验收申请，由采购人组织关于交付使用的验收、形成验收意见并出具书面验收合格报告。
验收标准：投标人所提供货物或服务应满足采购文件要求和投标文件中所做的承诺。
三、承诺书及相关功能和兼容证明材料
1、服务器研发过程安全承诺书 
供应商提供《研发过程安全承诺书》，承诺书中需载明“关于序号8两路服务器1、序号9两路服务器2、序号10算力服务器，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。”投标文件中需提供该承诺书，未按要求提供的，投标无效。
2、服务器供应链稳定承诺书
供应商提供《供应链稳定承诺书》，承诺书中需载明“关于序号8两路服务器1、序号9两路服务器2、序号10算力服务器，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货”。投标文件中需提供该承诺书，未按要求提供的，投标无效。
3、产品重点功能响应证明材料
技术要求中标■项必须在投标文件中提供以下任意一种证明材料，且证明相关功能满足对应采购需求，不得负偏离，负偏离为无效投标。提供不全、不清晰、不符要求或未提供，被认定为无效投标：A.官网截图证明；B.功能截图证明；C.所投产品彩页或技术白皮书。
4、产品兼容承诺书
技术要求中标●项必须在投标文件中提供产品兼容承诺书，承诺满足对应采购需求，不得负偏离，负偏离为无效投标。未按要求提供承诺书的，被认定为无效投标。
5、配套售后服务承诺书
投标人需在投标文件中出具承诺书（详见第三章投标文件格式“十五、承诺书”），承诺按招标文件第四章第二条“（二）其他需求1.配套售后服务内容”要求履行1.1-1.6项服务内容；未按要求提供承诺书的，投标无效。
四、合同要求
合同要求包括第五章合同文本中约定的所有条款，投标人完全同意条款（即无偏离）或提出对采购人更有利的条款（即正偏离）都属于响应，投标人不同意某项条款（即负偏离）的属于不响应，按响应无效处理。
投标人应将不同意的条款和更有利的条款在第三章投标文件格式中的“采购需求偏离表”中列出，投标人完全同意的条款不需要列出。

第5章 合同文本
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政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：
合同编号：
甲    方：
乙    方：
签订时间：




使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本根据《关于印发<政府采购货物买卖合同（试行）>》的通知》的要求，结合园区工作实际制定，供采购人参考使用。
3.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。 
4.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。




[bookmark: _Toc22209]
第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方（全称）：（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：
     采购项目编号：
（2）采购计划编号：
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：
品牌：规格型号：
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：
     关键部件：品牌： 型号：
关键部件： 品牌： 型号：
     关键部件： 品牌： 型号：
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：
¨否
    （4）政府采购组织形式：☑政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  þ否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ☑否
 分包主要内容：/
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：/
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：/ 金额：/
        国别：/ 品牌：/ 规格型号：/
☑否
    （10）是否涉及节能产品：
¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
¨强制采购       ¨优先采购    
¨否
          是否涉及环境标志产品：
¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
¨强制采购       ¨优先采购    
¨否
是否涉及绿色产品： 
¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：
¨强制采购       ¨优先采购    
¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
☑是       ¨否      ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：
                 大写：
         分包金额（如有）小写：/
                     大写：/
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
¨固定总价 ☑固定单价  ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他
（3）预付款：
□乙方明确表示无需预付款
□有预付款：待合同签订生效后，甲方支付合同金额的30%的预付款，预付款将从第1笔（期）待支付的进度款款项中扣除。 
（4）付款方式：
¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
þ分期付款：
第1期进度款：全部设备到场安装完成30日内，甲方向乙方支付至合同价款总额的50%；
第2期进度款：系统整体调试完成后，验收合格，提供结算审计资料并将资料移交甲方后，甲方向乙方支付至合同价款总额的80%；
第3期进度款：审计结束后，甲方向乙方支付至审定金额的95%；
第4期进度款：采购包所有标的物质保期结束后30日内，甲方向乙方支付剩余尾款（无息）。 
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
（5） 在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。
（6）项目实施完成后，将按如下方式进行最终审计：
6.1以审计单位审定结果为本项目价款结算依据；
6.2审计核减率[核减额/结算送审总额]不超过7%的审计费全部由甲方承担。审计核减率[核减额/结算送审总额]超过7%的审计费，基本费及7%以内的核减费（核减额*2%）由甲方承担，7%以外的核减费（核减额*4%）由乙方承担。审计费由甲方代付，在项目结算款中扣除。
3. 合同履行
（1）合同履行期限：合同签订之日起  210  日内供货并安装调试完毕。如因现场不具备进场安装条件的，采购人将书面或邮件通知成交供应商调整履行期限的起算日。
（2）履约地点：详见【政府采购合同专用条款】第二节第7.1款“指定现场”       。                
（3）履约担保：
是否收取履约保证金：þ是   □否
  收取履约保证金形式：
在签订合同前，乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
☑电子履约保函（保险）形式（如收取履约保证金）
根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号 ）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“江苏政府采购电子履约保函（保险）平台操作手册-中标/中标（成交）供应商 ”。
¨其他非现金形式（如收取履约保证金）
收取履约保证金金额：乙方交纳合同金额的10%（不得超过合同金额的10%），即人民币 /  元，作为本合同的履约保证金。
    履约担保期限：合同签订之日起至所有货物安装调试通过且验收合格之日止（不计息）
履约保证金退还条件：详见【政府采购合同专用条款】。
履约保证金退还时间：详见【政府采购合同专用条款】。
履约保证金退还方式：详见【政府采购合同专用条款】。
履约保证金不予退还的情形： 详见【政府采购合同专用条款】。
甲方逾期退还履约保证金的，应当根据实际逾期期限向乙方支付逾期利息，逾期利率：详见【政府采购合同专用条款】
乙方无故拖延或拒不提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
（4）分期履行要求：
（5）风险处置措施和替代方案：
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
         验收主体：
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
¨否
验收组织的其他事项：
（2）履约验收时间：详见合同附件：履约验收方案 
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：   详见合同附件：履约验收方案    
（5）履约验收的内容： 详见合同附件：履约验收方案    
（6）履约验收标准：详见合同附件：履约验收方案    
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ☑否
（8）履约验收其他事项：本项目将根据政府采购法及相关法规，《江苏省政府采购履约验收管理办法》以及《关于进一步加强履约验收管理的通知》文件的规定，对供应商进行履约验收，采购文件中设置检测报告相关要求的，应聘请检测机构实施检验、出具检测报告。具体履约验收方案详见合同附件。 
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
[bookmark: _Hlk195894663]本合同自 甲乙双方加盖公章或电子公章之日 起生效。
7. 合同份数
本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
附件：
1、苏州工业园区货物类项目履约验收方案（参考）
2、具体标的及其技术要求和商务要求





	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


[bookmark: _Toc27624]
第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证货物的生产、安装、检验检测、调试等各项技术标准，应当符合国家或行业标准。乙方应保证提供的货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，通过货物生产厂商的出厂检验合格的，产品质量符合国家或行业标准、采购文件所列的各项要求以及乙方在投标（响应）文件中承诺的其它指标。
（2）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（3）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（4）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（5）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（6）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
11.2在下列情形下：当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，甲方无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。
此外的其他情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密以及保密信息等非公开信息。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密及保密信息等非公开信息之日起至本条规定的秘密成为公开信息之日止。
11.3乙方员工、供应商、客户等凡是有机会接触到保密信息的主体，含自然人和法人，均负有前述保密义务，乙方应当采取充足措施保障前述主体履行保密义务，否则视为乙方违反保密义务。
11.4乙方对保密信息未经甲方许可进行披露（包括且不限于故意，过失或疏忽）或有其他违反保密义务的行为，甲方有权解除本合同，且乙方应当向甲方及其关联主体赔偿因此受到的全部直接和间接损失。此外，甲方还有权寻求停止侵害的禁令或其他类似的法律救济。
11.5无论合同是否成立、生效、变更、解除或终止，前述保密条款不受其限制而继续有效，乙方都应继续承担保密条款约定的保密义务及责任。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方及第三方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后三日内向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
18.4 遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。
18.5合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用中华人民共和国大陆地区法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱、通讯地址、统一社会信用代码信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
22.5上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	本项目不接受联合体

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	（每次）履约验收日起7个工作日内

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	请采购人明确交货地点为：【苏州大学附属第四医院（独墅湖医院）】

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（2）项
	质量保证期
	【5年（服务器操作系统、中间件、集中式数据库1、集中式数据库2提供3年原厂维保，服务器内存条、磁盘及配件、光模块提供5年供应商维保服务），本次采购其他设备提供5年原厂维保服务】或乙方书面承诺或货物生产者规定的质量保证期（三者以较长的为准）
质量保证期自最终验收合格并交付使用之日起计算。

	第二节
第8.2（4）项
	货物质量缺陷
响应时间
	在免费质保期内，乙方应以优良的服务态度，一旦货物发生质量问题，乙方应在30分钟以内响应，2小时内赶到现场，最短时间内解决问题，如在8小时内不能解决问题，应免费用同样品牌、规格的的产品更换到位。如乙方在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，甲方有权直接聘请第三方提供，因此而造成的费用、损失风险由乙方承担，甲方可在履约保证金（如有）或合同金额中直接予以扣除。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	1.支付时间：第1期进度款：全部设备到场安装完成30日内，甲方向乙方支付至合同价款总额的50%；第2期进度款：系统整体调试完成后，验收合格，提供结算审计资料并将资料移交甲方后，甲方向乙方支付至合同价款总额的80%；第3期进度款：审计结束后，甲方向乙方支付至审定金额的95%；第4期进度款：采购包所有标的物质保期结束后30日内，甲方向乙方支付剩余尾款（无息）。
(甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户)
2.支付条件：货物经甲方按合同约定标准验收合格，并签署书面验收文件，且乙方不存在其它违约情形，方视为合同付款条件成就。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	1. 乙方完全不履行合同义务
单方面终止合同，拒绝履行供货义务
未按合同约定时间、地点交付货物，经催告后仍不履行
拒绝承担合同约定的售后服务、质保责任
2. 货物质量严重不符合约定
交付货物质量不符合国家标准、行业标准或合同约定，且拒绝修复、更换或重做
交付货物存在重大安全隐患，无法正常使用
货物知识产权侵权，导致采购人无法使用且供应商无法解决
3. 交货严重违约
逾期交货超过合同约定宽限期，导致采购人工作严重受阻
交付货物数量与合同约定严重不符，且无法在合理期限内补齐
货物包装不符合运输 / 储存要求，导致货物损坏且无法补救
4. 违法转包 / 分包
未经采购人书面同意，将全部或主要合同义务转包给第三方
擅自将合同标的分包给不具备相应资质的单位，影响货物质量或交付进度
5. 其他严重违约行为
提供虚假材料（如资质文件、产品检测报告），影响合同履行或采购人权益
违反合同保密义务，泄露采购人保密信息导致损失
未按合同约定提供必备的技术资料、操作手册等，导致货物无法正常使用

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	乙方提供的货物全部交付完毕、整体安装调试完成并验收合格后15个工作日内，甲方向乙方全额无息退还履约保证金；
逾期退还的，应当根据实际逾期期限向乙方支付逾期利息，逾期利率：不低于上述退款期限届满时1年期贷款市场报价利率（LPR）

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	1、乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，乙方应当免费修理、重作、更换。因乙方修理、更换、重作的产品的免费质保期应自甲方验收通过合格产品起重新计算。由此导致的延迟交货责任由乙方自行承担。
2、在免费质保期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务。甲方应按乙方提供的不高于任何第三方的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不高于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	每迟延一日，乙方应按照本合同总金额的万分之五向甲方支付违约金，延迟超过【一】日的，甲方有权解除本合同。如甲方未选择解除合同的，乙方仍应在甲方要求的期限内履行约定的义务，并承担由此给甲方造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	甲方按照逾期付款金额的每天【万分之五】向乙方支付，但由于乙方违约导致的甲方延迟付款不视为甲方逾期付款。

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	1、若乙方未如期按照合同约定交付合同货物或提供服务，或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，并要求乙方按照下列一种或多种方式承担违约责任：
1）乙方每迟延交付合同货物或提供服务一日，乙方应按照本合同总金额的万分之五向甲方支付违约金，延迟超过【一】日的，甲方有权解除本合同。如甲方未选择解除合同的，乙方仍应在甲方要求的期限内履行约定的义务，并承担由此给甲方造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。
2）在甲方规定的时间内，乙方未用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或未修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的相关费用并承担由此给甲方造成的损失；若甲方依法向第三方承担赔偿责任的，甲方有权向乙方追偿。此时，相关货物的免费质量保修期也应相应延长。
3）若乙方存在违约情形，甲方有权根据货物、服务低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任，采取包括但不限于以下措施：按双方商定的结果降低货物、服务的价格；直接要求乙方赔偿甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。
4）若乙方提供的服务不符合甲方要求的，甲方有权直接聘请第三方提供服务，因此而造成的费用、损失、风险由乙方承担，相应的费用甲方可在合同价款或履约保证金（如有）中直接予以扣除。
5）甲方有权要求乙方按合同规定的同种货币将甲方所退货物已支付的货款全部退还给甲方，并承担由此发生的损失和相关费用及甲方因此产生的对第三方的责任。
6）甲方有权部分或全部解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。
7）甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。
2、如果乙方在收到甲方的违约通知书7日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款或履约保证金（如有）中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果前述金额不足以补偿甲方损失，甲方有权要求乙方补足。
3、小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业，否则视为乙方违约，甲方有权单方解除合同。
4、合同的部分和全部都不得转让，否则视为乙方违约，甲方有权单方解除合同。
5、因乙方违约导致合同解除的，乙方应当全额退还甲方已经支付的货款，自行取回货物，并向甲方支付合同总金额20%的违约金，赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。
6、甲方的损失包括但不限于：因乙方违约致使采购货物延迟交付、质量不达标或服务未达要求所产生的重新采购差价、项目停滞导致的额外支出、为解决问题而投入的补救费用，以及因无法按时向公众提供服务或完成项目引发的第三方索赔、未来潜在收益损失等。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为；
（2）向  甲方所在地有管辖权     人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	1、本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的银行账户即为乙方指定收款账号。经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。乙方银行账户如需变更，应至少于付款期限届满前10个工作日书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。
2、如因甲方使用不当而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或修理服务，由此引起的合理费用由甲方负担。
3、如果出现政府采购监管部门在处理投诉事项期间，通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响最终成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
4、有权解除合同的一方，应当在其知道或者应当知道解除事由之日起【一年】内书面通知对方提出解除合同；另一方如有异议，应当在解除合同通知到达之日起【7】日内提出异议，否则视为无异议，合同自异议期满之次日起即告解除。
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苏州工业园区货物类项目履约验收方案（参考）
1、 项目概况
项目编号：
项目名称：
供应商名称：
合同金额：
验收主体：
本期验收起始时间（日常考核、分段验收适用）：
2、 验收目的
政府采购项目履约验收是指采购人对供应商履行政府采购合同情况进行检验、核实和评估等，以确认其提供的货物、工程和服务是否符合政府采购合同约定条款的活动。履约验收合格是政府采购项目财政性资金支付的必备条件。
3、 验收依据
苏州工业园区采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当执行《江苏省政府采购履约验收管理办法》和《关于进一步加强履约验收管理的通知》。采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等是履约验收工作的重要依据。
4、 验收责任主体
采购人是政府采购履约验收工作的责任主体。采购人应制定并执行政府采购项目履约验收内部控制管理制度，科学完善编制履约验收方案，按照采购文件、供应商投标（响应）文件、采购合同约定及时验收，遵循履约验收工作程序及相关要求，对验收过程中发现的问题依法依约处理，确定验收结论，履行资金支付义务，保存齐全的验收档案材料。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
5、 验收方式及验收内容
 5.1日常考核、分段验收
涉及原材料查验、内部设备安装等隐蔽环节，以及需要设置出厂、到货、安装调试、配套服务等多重验收环节的货物类项目，应科学确定检查周期或分段节点，指派具体考核人员，分别实施验收。
采购人有权不定期对采购货物的生产原料，生产设备，生产过程、工艺、环保状况、质量保证体系、最终产品数量、外包装完整性、保障运输防范措施等环节实施全程抽查。在抽查中若发现生产企业不符，原材料不符，生产设备不适用生产需要，生产过程、工艺、环保不达标，质量管理体系缺失等与政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同违背的情况，采购人书面要求供应商限期整改，由此造成的一切损失由供应商承担。
5.2检测(检验)验收
5.2.1 采购文件中设置检测报告相关要求的，应由采购人聘请检测机构实施检验、出具检测报告，且检测机构、检测标准、检测内容等应与采购文件中的要求一致或相关，相关费用由供应商承担。
5.2.2货物组织抽样检验当日，采购人与供应商应同时到场配合抽样。双方代表在抽样封条上共同签字，检验机构对被指定产品进行封样，抽样数量应满足检验需求，抽样时应同时抽取检样、备样，备样封存在采购项目现场，备样在验收完成前不得使用；抽样结束后，双方应当共同配合检验机构办理检验相关手续。若供应商未按通知参加，检验或验收可正常进行，供应商应接受检验结果。供应商拒不配合抽样送检的，其所移交货物作不合格处理。
5.2.3当某一产品检验不合格时，认定该类产品均不合格，采购人书面通知供应商限期进行整改，供应商应在限期完成不合格产品的更换，若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。
5.2.4对检验结果存在异议时，启用备样检验，相关费用由异议提出方承担。
5.2.5实施检验检测所造成的产品损坏、损耗，其替换补充或维修费用由供应商承担。
5.2.6除上述5.2.1 条检测要求以外，采购人有权指定有资质的检验检测机构对整体货物按不超过合同金额5%的比例进行随机抽检，检验依据现行有效的国家或行业标准。若检测合格由采购人支付检测费用，检测不合格由供应商支付，且采购人书面通知供应商限期进行整改。若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。
5.3最终验收
5.3.1验收准备
5.3.1.1政府采购合同约定的履约验收条件达到时，采购人应当在 5 个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》（见下表1）。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。供应商在收到验收通知单后五个工作日内拒不配合的，采购人应依照合同约定追究其责任。
5.3.1.2供应商应当按照政府采购合同的约定，配合采购人或其委托的采购代理机构做好项目验收，提供与验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，根据实际需要做好技术说明、测试演示或场景应用情况分析等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。
5.3.2成立验收小组
5.3.2.1采购人应当组织成立验收小组，验收小组负责实施项目验收工作，其成员构成、人员数量以及负责人由采购人确定。验收小组一般由采购人指定的本单位 3 名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人，参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。若经办采购的人员与采购需求人员分属不同部门，二者应当同时参与验收。采取代建方式进行采购的，结合代建协议内容成立验收小组。日常考核、分段验收小组成员的组成可结合工作实际确定，但采购人的工作人员必须参与最终验收。
5.3.2.2根据采购项目特点和实际需要，采购人可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。财政部门政府采购监管人员不得作为验收小组成员参与履约验收。
5.3.2.3验收小组成员中的专业技术人员费用支出由采购人承担，执行标准可参照江苏省政府采购专家评审费或园区相关文件规定，采购人单位指定参加履约验收的工作人员不得获取劳务报酬。
5.3.3参与验收人员
5.3.3.1技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。
5.3.3.2对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人应当邀请实际使用人参与验收。
5.3.3.3政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。
5.3.3.4采购人或其委托的采购代理机构可以邀请专家、第三方专业机构、参加本项目的其他供应商参与验收。若采购项目收到参与该项目投标（响应）的其他供应商的投诉，且投诉事项是针对中标结果中的型号、参数等与履约验收相关问题的，可以重点邀请前述供应商参与验收。
5.3.4验收工作实施方案
验收小组应当制定验收工作实施方案，按照方案开展验收，出具验收意见。验收意见应当客观真实反映政府采购合同履行情况。验收工作实施方案应当至少符合以下要求：
5.3.4.1明确验收工作的起止时间，涉及分期（分段）验收的，应当明确每一期（段）的起止时间。
5.3.4.2履约验收范围应当完整，与政府采购合同一致，不得省略、遗漏和缺失，也不得擅自扩大范围。
5.3.4.3履约验收内容应当具体，形成详细的验收过程性资料，客观反映货物供给、工程和服务承接完结情况。
5.3.4.4履约验收方式应当符合项目特点，科学确定验收周期，指派具体验收人员分别实施验收。不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在使用人中开展问卷调查等方式予以客观、量化。
5.3.4.5履约验收标准应当符合政府采购合同约定、法律法规以及国家强制性标准等，对服务类采购项目，可以参照行业标准、专业标准等。
5.3.5验收内容
5.3.5.1货物类项目的验收内容可以包括但不限于：检查外包装是否完好无损；核对品牌、规格、型号、配置、零部件编号、制造商名称、数量、价格；检查是否有检验证（出厂、到货、安装、调试检验）、合格证、保修证、说明书及原始装箱配置清单并加盖制造商供货专用章；核实供应商售后服务、安全标准等合同约定内容；属于进口设备，需核对报关清单；需现场进行安装调试的，检验设备运行状况。
5.3.5.2验收时，验收小组应与供应商一起验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录由双方进行签字确认，供应商立即无条件地在合同约定期限内调换或补齐，由此造成的一切损失由供应商承担。
5.3.5.3交付验收标准适用标准为：
①按照现行国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行，并且应符合相关法律、法规规定的要求；
②采购文件所列的各项要求、采购合同、供应商在投标（响应）文件中承诺的质量技术指标。
5.3.6验收记录
5.3.6.1验收小组应当按照验收工作实施方案开展验收，对供应商提供的货物、工程和服务按照采购文件、投标（响应）文件、封存样品、检测报告、政府采购合同等进行逐一核对、验收，并做好验收记录。
5.3.6.2验收小组可以使用录制音视频、对现场情况描述且签字等方式留存能证明供应商按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证证明材料，作为履约验收的重要凭据。
5.3.6.3履约验收工作结束后，验收小组应形成书面验收意见，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。验收小组所有成员应当在书面验收意见上签字并报送采购人。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见，并将不一致意见如实记录。涉及分期（分段）验收的项目，采购人应当开展阶段性验收，并出具阶段性验收意见，最后形成总验收意见。
6、 验收结果
6.1项目验收结果与政府采购合同约定内容不一致的，在未增加合同金额的情况下，供应商所提供的货物、工程和服务比政府采购合同约定内容提高了使用功能和标准，或者属于技术更新换代产品，但在不增加产品的全生命周期成本，且不影响、不降低整个项目的运行质量和功能，采购人可按照采购文件组织专家论证，如论证通过后视同验收通过，并在验收意见中注明。采购人认可本条第一款中所涉及事项的，应当及时与供应商就该事项签订补充协议。
6.2采购人、供应商应当对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成《政府采购履约验收书》（见下表2）。对验收意见存在异议的，采购人与供应商双方可以协商解决，或通过法律途径解决。
6.3在验收中发现供应商未按照合同履约的，具备限期整改条件的，采购人应当书面要求供应商限期整改，整改期满后重新验收。不具备整改条件或供应商未按要求整改的，采购人应当依照《中华人民共和国民法典》规定和合同约定追究供应商的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。
6.4政府采购项目验收合格后，采购人应及时依法依约支付资金。申请财政性资金支付时，应当在财政一体化系统中上传《政府采购履约验收书》、合同等证明性材料。涉及分段验收付款的项目，应提供符合合同约定内容的阶段性验收意见。
6.5对为社会公众提供的公共服务项目，采购人应于验收结束之日起2 个工作日内在江苏政府采购网公开验收结果。采购人可通过“苏采云”系统中“验收公告”模块发布公共服务验收公告，填写验收意见并上传《政府采购履约验收书》作为附件。
7、 验收资料归档
项目履约验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果等资料作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁。保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

表1：政府采购履约验收通知单
	采购人
	

	供应商
	

	项目名称
	

	合同名称
	

	合同编号
	
	合同金额
	

	验收时间
	
	验收地点
	

	联系人
	
	联系电话
	

	履约验收方案及工作要求

	

















单位公章
年 月 日



	

表2：政府采购履约验收书（货物类）

	采购人
	
	供应商
	（姓名+职务+单位）

	采购代理机构
	
	验收日期和地点
	

	项目名称和编号
	
	合同金额
	

	验收组织形式
	□采购人自行组织验收          □委托代理机构验收

	是否日常检查/分段验收
	□是      □否
	日常检查/分段验收情况
	本项目验收共分        期，本次为第        期

	验收人员
	验收方式（结合验收方案多选）
	验收意见

	验收小组成员（最终验收成员人数为3人以上单数，组成根据实际情况选择）
	□采购人：
（姓名+所属部门）                        *最终验收时必有，若经办采购的人员与采购需求人员分属不同部门，二者应同时参与验收              
                                                                □代建单位（如有）：
（姓名+单位+所属部门） 

□采购人委托的代理机构（如有）：
(姓名）                                 *前期参与采购活动的采购代理机构工作人员不得参与验收

□采购人委托的专家（如有）：            （姓名+单位）                             *前期参与采购活动的评审专家不得参与验收
	□货物清单
	□合  格               □不合格

	
	
	□品牌、型号、规格、数量及外观质量
	□合  格              □不合格

	
	
	□标的物合格证、说明书等质量证明信息
	□合  格         □不合格

	
	
	□运行状况及安装调试
	□合  格         □不合格

	
	
	□供应商售后服务、安全标准等在响应文件中承诺的内容
	□合  格         □不合格

	
	
	□对照采购文件中检测机构、标准、内容对相应标的物进行抽查检验（采购文件中设置检测报告要求时必选）
	□合  格         □不合格

	
	
	□对照采购人需求，对标的物中涉及专业领域的部分进行复核
	□合  格         □不合格

	
	
	□合同履约时间、地点、方式
	□合  格         □不合格

	
	
	□其他：
	□合  格         □不合格

	验收参与人员 （如有）
	□实际使用人：
	
	□合  格         □不合格

	
	□第三方专业机构：
	
	□合  格         □不合格

	
	□专家：
	出具书面意见
	□合  格         □不合格

	
	□其他供应商：
	
	□合格       □不合格

	验收意见
	（如意见一致，请全体验收小组成员分别签名，如有异议，请分别签署意见并签名）


全体验收小组成员签字：                                            

	异议复核
	异议事项：

复核意见：

签字：

	验收结论
	（采购人签署验收意见并盖章）

	供应商确认
	（单位公章或授权代表签字）

	验收依据和过程（可附件）
	




第6章 [bookmark: 评分要点]评标办法及评分标准
一、评标办法
1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分且投标报价相同的，提供优先采购产品证书更多的投标人优先成交（如属优先采购产品），否则由采购代理机构组织抽签确定排序。
2.评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价，得出每位评委对每个投标人的得分。每个投标人的最终得分按算术平均法汇总所有评委的得分得出。报价得分按文件规定的计算公式直接计算取得。所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。
3.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；如得分且投标报价相同，提供优先采购产品证书更多的投标人获得中标人推荐资格（如属优先采购产品），否则由采购代理机构组织采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。
二、评分标准
	评审类别
	评审项
	评审规则
	分值

	价格
部分（45分）
	投标报价
	第一步：未被认定投标无效的投标报价为有效投标报价。
第二步：在所有有效投标报价中选择报价最低的确定为评标基准价。
第三步：将所有有效投标报价与评标基准价相比较：等于评标基准价的得45分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×45％×100
	45

	技术
部分
（55分）
	1
	▲技术参数、性能等可靠性和可用性比较
	为保证所投产品的可靠性和可用性，根据投标人就采购需求中标“▲”的技术要求响应情况进行评审，需提供《标▲项技术要求偏离表》（格式见第三章）和相关证明材料，每满足一项标“▲”的技术要求得1分，共15项，最高得15分。
标“▲”的技术要求需提供以下任意一种证明材料：A.官网截图证明；B.功能截图证明C.所投产品彩页或技术白皮书。提供不全、不清晰、不符要求或未提供的对应项不得分。
未提供《标▲项技术要求偏离表》或《标▲项技术要求偏离表》载明负偏离的，对应项不得分。
1.为保证数据中心接入交换机（Leaf）的可靠性和可用性，采购清单第2项“数据中心接入交换机（Leaf）”需支持功能如下：
▲(1) 支持MPLS L3VPN和L2VPN (VPLS)，支持MPLS TE。
2.为保证数据中心万兆TAP交换机的可靠性和可用性，采购清单第3项“数据中心万兆TAP交换机”需支持功能如下：
▲(1)支持识别报文头及更改报文信息，支持基于端口N:M复制, 支持增加时间戳及以太网头, 支持报文截断，支持源端口标识。
3.为保证数据中心千兆TAP交换机的可靠性和可用性，采购清单第4项“数据中心千兆TAP交换机”需支持功能如下：
▲(1)支持识别报文头及更改报文信息，支持基于端口N:M复制, 支持增加时间戳及以太网头, 支持报文截断，支持源端口标识。
4.为保证科研样本库存储1的可靠性和可用性，采购清单第15项“科研样本库存储1”需支持功能如下：
▲(1) 一套存储支持100亿+的文件规模，且在海量数据的条件下保持性能稳定，衰减不超过10%。
▲(2) 为降低存储系统风险对业务系统的影响，及时发现客户环境问题，支持将存储控制台的告警事件、风险事件上报至云端，云端可联动运维人员或者工单，主动完成告警事件的处理，消除存储使用过程中未被及时处理的风险，保障业务稳定性。
5.为保证科研样本库存储2的可靠性和可用性，采购清单第16项“科研样本库存储2”需支持功能如下：
▲(1)配置对任意目录层级打快照的功能，并支持对目录以及该目录下的子目录同时打快照，定时快照间隔最短支持15分钟，支持快照数≥20000个。支持快照重命名功能，支持快照点任意文件数据恢复。
6.为保证灾备存储的可靠性和可用性，采购清单第17项“灾备存储”需支持功能如下：
▲(1)存储策略，支持以LUN为粒度配置副本数、分层QOS、条带数等存储策略，以实现在性能、成本，可靠性等指标上的平衡兼顾。
7.为保证数据库脱敏防泄漏的可靠性和可用性，采购清单第18项“数据库脱敏防泄漏”需支持功能如下：
▲(1)支持如下文件类型脱敏：EXCEL、TXT、CSV、DICOM、DEL、Oracle Dump、MySql Dump、Dbf、Dat、Xml、Json。
8.为保证态势感知的可靠性和可用性，采购清单第22项“态势感知”需支持功能如下：
▲(1)支持威胁复测，平台支持对来自第三方网络和终端组件的安全告警和审计日志进行二次检测，从而发现组件中误报、漏报，并给出更新后的检测结果。
9.为保证日志审计的可靠性和可用性，采购清单第27项“日志审计”需支持功能如下：
▲(1) 通过在目标主机上安装Agent程序，支持监测目标主机的CPU利用率、内存使用率、硬盘使用率、硬盘使用情况、流量等信息。
10.为保证数据库审计的可靠性和可用性，采购清单第28项“数据库审计”需支持功能如下：
▲(1)支持具有内置规则，规则类型有SQL注入、账号安全、数据泄露和违规操作等，并可依据规则进行邮件告警。
11.为保证运维审计（堡垒机）的可靠性和可用性，采购清单第29项“运维审计（堡垒机）”需支持功能如下：
▲(1)审计查询关键字和结果显示支持编码如下：(UTF-8,Big5,EUC-JP,EUC-KR,GB2312,GB18030,ISO-8859-2,KOI8-R,KS_C_5601_1987,Shift_JIS,Window-874)，由审计管理员自主选择。
12.为保证零信任控制中心的可靠性和可用性，采购清单第30项“零信任控制中心”需支持功能如下：
▲(1)在 PC 端全平台（Windows/Mac/Linux），通过零信任隧道代理后的传输速度可以达到无隧道时原生网卡直连服务器吞吐速度的 90%及以上。
13.为保证云桌面瘦客户端的可靠性和可用性，采购清单第33项“云桌面瘦客户端”需支持功能如下：
▲(1)在瘦终端的管理方面，需支持分组管理、批量移动、删除、关闭瘦终端，支持配置定时开关机计划及加电自启动功能，支持自定义开机画面、支持联动关机功能、配置自动登录和保存密码。
14.为保证虚拟化软件管理平台及授权的可靠性和可用性，采购清单第37项“虚拟化软件管理平台及授权”需支持功能如下：
▲(1)支持批量新建虚拟机功能，批量管理资源及主机的功能以及批量迁移。
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	2
	项目培训方案
	投标人根据本项目特点，制定下列项目培训方案：
1.培训目标；
2.培训方式；
3.培训计划；
4.培训内容；
上述每小项应逐条叙述，缺少任何一个方面不得分，评委根据提供的材料进行综合评审：
项目培训方案全面合理，培训方式、培训计划完整详细、逻辑清晰，培训内容科学合理、可行性及实用性强的得4分；
项目培训方案较全面合理，培训方式、培训计划较完整详细、逻辑较清晰，培训内容较科学合理、可行性及实用性较强的得2分；
项目培训方案不全面合理，培训方式、培训计划不够完整详细、逻辑不清晰，培训内容合理性欠缺、可行性及实用性不强的得1分；
方案内容完全脱离采购需求或缺少任何一个方面或未提供的不得分。
本项最高得4分。
	4

	
	3
	项目管理方案
	投标人根据本项目特点，制定下列项目管理方案：
1.项目范围管理；
2.项目进度管理；
3.项目风险管理；
4.项目验收管理；
上述每小项应逐条叙述，缺少任何一个方面不得分，评委根据提供的材料进行综合评审：
项目管理方案全面合理，项目范围、进度管理完整详细、逻辑清晰，项目风险、验收管理科学合理、可行性及实用性强的得5分；
项目管理方案较全面合理，项目范围、进度管理较完整详细、逻辑较清晰，项目风险、验收管理较科学合理、可行性及实用性较强的得3分；
项目管理方案不全面合理，项目范围、进度管理不够完整详细、逻辑不清晰，项目风险、验收管理合理性欠缺、可行性及实用性不强的得1分；
方案内容完全脱离采购需求或缺少任何一个方面或未提供的不得分。
本项最高得5分。
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	4
	项目质量管理方案
	投标人根据本项目特点，制定下列项目质量管理方案：
1.投标人质量管理体系介绍；
2.项目交付质量保证方案；
3.质量安全保障实施方案；
上述每小项应逐条叙述，缺少任何一个方面不得分，评委根据提供的材料进行综合评审：
项目质量管理方案全面合理，投标人质量管理体系介绍完整详细、逻辑清晰，项目交付质量保证方案与质量安全保障实施方案科学合理、可行性及实用性强的得4分；
项目质量管理方案较全面合理，投标人质量管理体系介绍较完整详细、逻辑较清晰，项目交付质量保证方案与质量安全保障实施方案较科学合理、可行性及实用性较强的得2分；
项目质量管理方案不全面合理，投标人质量管理体系介绍不够完整详细、逻辑不清晰，项目交付质量保证方案与质量安全保障实施方案合理性欠缺、可行性及实用性不强的得1分；
方案内容完全脱离采购需求或缺少任何一个方面或未提供的不得分。
本项最高得4分。
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	5
	项目应急响应管理方案
	投标人根据本项目特点，制定下列项目应急响应管理方案：
1.事件监测；
2.预警机制；
3.响应流程；
4.恢复措施以及事后总结
上述每小项应逐条叙述，缺少任何一个方面不得分，评委根据提供的材料进行综合评审：
项目应急响应管理方案全面合理，事件监测、预警机制、响应流程完整详细、逻辑清晰，恢复措施与事后总结科学合理、可行性及实用性强的得4分；
项目应急响应管理方案较全面合理，事件监测、预警机制、响应流程较完整详细、逻辑较清晰，恢复措施与事后总结较科学合理、可行性及实用性较强的得2分；
项目应急响应管理方案不全面合理，事件监测、预警机制、响应流程不够完整详细、逻辑不清晰，恢复措施与事后总结合理性欠缺、可行性及实用性不强的得1分；      方案内容完全脱离采购需求或缺少任何一个方面或未提供的不得分。
本项最高得4分。
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	6
	项目售后服务方案
	投标人根据本项目特点，制定下列售后服务方案：
1.服务组织架构；
2.投标人售后服务体系；
3.服务流程与服务保障；
上述每小项应逐条叙述，缺少任何一个方面不得分，评委根据提供的材料进行综合评审：
项目售后服务方案全面合理，服务组织架构与投标人售后服务体系完整详细、逻辑清晰，服务流程与服务保障科学合理、可行性及实用性强的得4分；
项目售后服务方案较全面合理，服务组织架构与投标人售后服务体系较完整详细、逻辑较清晰，服务流程与服务保障较科学合理、可行性及实用性较强的得2分；
项目售后服务方案不全面合理，服务组织架构与投标人售后服务体系不够完整详细、逻辑不清晰，服务流程与服务保障合理性欠缺、可行性及实用性不强的得1分；
方案内容完全脱离采购需求或缺少任何一个方面或未提供的不得分。
本项最高得4分。
	4

	
	7
	▲人员素质
	根据投标人在货物履约验收前投入本项目人员素质进行评审：
1、 投标人拟投入项目负责人具有信息系统管理工程师证书得2分，具有信息系统项目管理师得4分；本项最高得4分。 
2、 投标人拟投入项目技术负责人具有信息技术相关专业中级工程师职称证书得2分，具有信息技术相关专业高级工程师职称证书得4分；本项最高得4分。
3、投标人拟投入项目其他成员（项目负责人、技术负责人除外）具有数据库系统工程师证书、网络工程师证书、CCRC信息安全保障人员认证-安全集成证书、CISP注册信息安全工程师证书的，有一项得1分，最高得4分，同一证书不重复计分，未提供相关证书不得分。
注：上述项目负责人、技术负责人不得为同一个人；为明确货物履约验收前投入本项目人员，投标文件中应提供详细的岗位设置和人员配备（相关信息填入附件《投入本项目人员配备一览表（货物履约验收前）》，需列明具体人员姓名），同时投标文件中提供相应人员的证书扫描件及最近三个月（至少一个月）投标人为该持证人员缴纳社保的证明材料扫描件，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。未提供《投入本项目人员配备一览表（货物履约验收前）》的，本项不得分。
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	8
	▲类似业绩
	投标人自2023年1月1日起至今签订的（以合同签订时间为准）类似项目业绩，有一份得1分，最高得2分。
注：投标文件中提供合同及对应的服务发票等资料的扫描件，发票可提供合同期内任意一张。缺失、不符或不提供者，对应项不得分。
	2

	
	9
	▲综合实力
	投标人具有质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，有一项得1分，最高得5分，未提供相关证书不得分。
注：上述认证证书，须在有效认证期内，必须在全国认证认可信息公共服务平台官网可查，投标文件中必须提供在此网站上查验的截图（失效、撤销或暂停的对应证书视为未提供）及证书扫描件，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。
	5


备注：
1、打“▲”项目为客观分。
2、针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料，提供的材料不全、不符、说明不清晰或不提供的,视为不具备该项得分的条件。
3、提供的各种证书、资质必须在有效期内，否则不得分。
三、政府采购政策：
（一）中、小企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定：
1、本项目属于非预留份额专门面向中小企业采购。如供应商所提供的全部货物的制造商属于小微企业，对其报价给予10％的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。
2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。中小微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定。
3、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
4、中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
5、本项目中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，才可享受规定的中小企业扶持政策。
6、若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
（二）残疾人福利性单位
根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策。
（三）监狱企业
根据苏财购〔2019〕10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策。
（四）根据苏财购〔2019〕10号文：（货物）
1、本次采购的产品中  全部不  属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购的产品，投标文件中必须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书扫描件，否则为无效投标。
2、本次采购的产品中全部不 属于 《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，本次采购的产品中序号7云桌面集群一体机及超融合软件授权、序号8两路服务器1、序号9两路服务器2、序号10算力服务器    属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内优先采购的产品，各投标人可提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品、环境标志产品认证证书扫描件。在得分相同且价格相同情况下，提供优先采购产品证书更多的投标人优先成交。
（五）绿色采购
1、为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
2、为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
（六）实施本国产品标准及相关政策
1、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本项目对采购本国产品给予政策支持。
2、本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
[bookmark: OLE_LINK8]3、本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4、本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第三章投标文件格式”的“公开分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5、供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，如不提供或提供不符要求的将不享受本国产品价格评审优惠。
6、供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7、评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
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序号8-10服务器技术要求

		序号		指标分类		一级指标		二级指标		序号8-两路服务器1		序号9-两路服务器2		序号10-算力服务器

		1		产品规格		CPU规格		★CPU 信息		配备≥2颗ARM架构国产CPU,单CPU核心数≥64,单CPU线程数≥64，单CPU主频≥2.6GHz；		配备≥2颗C86架构国产CPU,单CPU核心数≥64,单CPU主频≥2.7GHz；		配备≥2颗国产CPU,单CPU核心数≥48,单CPU线程数≥48，单CPU主频≥2.6GHz；

		2		产品规格		主板规格		★主板支持的CPU和内存情况		主板需支持的CPU的数量≥2颗，支持内存插槽总数不少于32个；配备内存条数量≥8根；		主板需支持的CPU的数量≥2颗，支持内存插槽总数不少于24个；配备内存条数量≥4根；		主板需支持的CPU的数量≥2颗，支持内存插槽总数不少于32个；配备内存条数量≥8根；

		3		产品规格				★主板内存槽数量		内存插槽总数不少于32个（非扩展）；		内存插槽总数不少于24个（非扩展）		内存插槽总数不少于32个（非扩展）；

		4		产品规格				★主板存储接口		主板存储接口种类需支持包括但不限于SATA、SAS、U.2 ；		至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种		主板存储接口种类需支持包括但不限于SATA、U.2 ；

		5		产品规格				★PCIe 插槽接口		PCIe插槽接口数量不低于11个，需符合Pcle 4.0及以上的高速串行计算机扩展总线标准；PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容		PCIe插槽接口数量不低于10个，需符合Pcle 4.0及以上的高速串行计算机扩展总线标准；PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容		PCIe插槽接口数量不低于10个，需符合Pcle 4.0及以上的高速串行计算机扩展总线标准；要求PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容

		6		产品规格				★主板PCIe插槽数量及规格		要求支持双路服务器，支持至少8个PCIe 插槽；		要求支持双路服务器，支持至少8个PCIe 插槽；		要求支持双路服务器，支持至少10个PCIe 插槽；

										/		/		/

		7		产品规格				特殊孔位及接口		/		a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）；		/

										/		b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足 USB2.0 或 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V，采用 USB2.0 时，最大过电流应不小于 0.5A，采用 USB3.0 时，最大过电流应不小于 1A		/

		8		产品规格				板载网络接口		支持板载网络接口，不少于4个1GE 网口		/		支持板载网络接口，不少于4个1GE 网口

		9		产品规格				主板 OCP插槽数量		/		/		/

		10		产品规格		内存规格		★内存数量		内存条数量≥8根		内存条数量≥4根		内存条数量≥8根

		11		产品规格				★内存规格		内存规格≥32G DDR4,总容量≥8*32G 		内存规格≥64G DDR5,总容量≥4*64G 		内存规格≥32G DDR4,总容量≥8*32G 

		12		产品规格				★内存通道		支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确		支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确		支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确

		13		产品规格		存储规格		硬盘类型		支持SATA/SAS/NVMe接口硬盘		支持SATA/SAS/NVMe接口硬盘		支持SATA/SAS/NVMe接口硬盘

		14		产品规格				★硬磁盘实配容量		需配备硬盘总容量≥2*1920G SSD；		需配备硬盘总容量≥2*960G SSD；		需配备硬盘总容量≥2*480G SSD，≥1*3840G SSD；

		15		产品规格				硬盘接口类型		/		/		/

		16		产品规格				★硬盘实配数量		硬盘实配数量≥2块；		硬盘实配数量≥2块		硬盘实配数量≥3块；

		17		产品规格				★硬盘插槽数量及规格		硬盘尺寸≥2.5 英寸
服务器支持盘位数数量≥16块		配备支持3.5 英寸硬盘槽位≥12 个；		硬盘尺寸≥2.5 英寸
服务器支持盘位数数量≥12块

		18		产品规格				硬盘其他参数要求		/		/		/

		19		产品规格		RAID卡规格（若支持RAID卡）		RAID 卡支持的 SAS接口数		≥8		支持RAID卡，带掉电保护，配备RAID卡支持的SAS接口数≥8		≥8

		20		产品规格		SAS 直通卡规格(若支持 SAS直通卡)		SAS 直通卡 SAS 接口数量		/		/		/

		21		产品规格		HBA 卡规格(若支持 HBA直通卡)		HBA 卡端口数量		≥2*16G FC HBA端口		/		/

		22		产品规格		网络规格		★网口速率和数量		配备网口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE		配备≥4个千兆电口，配备≥6个万兆网口含多模模块		配备网口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE

		23		产品规格				存储型服务器网口速率和数量		/		/		/

		24		产品规格				独立网卡网口数量		配备独立网卡，独立网卡网口数量≥6		配备独立网卡，独立网卡网口数量≥6		配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2

		25		产品规格				独立网卡接口类型		支持10GE/25GE SFP		支持千兆电口、10GE SFP接口		支持10GE/25GE SFP

		26		产品规格				板载网卡接口类型		板载网卡支持RJ45/SFP接口		/		板载网卡支持RJ45/SFP接口

		27		产品规格		外部接口规格		★显示接口		显示接口不少于2个VGA；		显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等		显示接口不少于2个VGA；

		28		产品规格				★USB 接口		USB（3.0及以上）接口数量大于等于4个；		配备USB接口≥4个，其中USB3.0≥3个		USB（3.0及以上）接口数量大于等于4个；

		29		产品规格				特殊接口及孔位		/		前面板预留 1 个专用 USB 母座接口孔位		/

		30		产品规格				其他接口		/		a) 串口数量不少于 1 个，并可实现GB/T 6107 或 GB/T 26803.2 的相关功能；
b) 服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留 1 个专用 USB 母座接口孔位		/

		31		产品规格		电源规格		电源冗余模式		/		整机电源模块按 1+1 冗余或 N+1 冗余配置		支持2+2冗余

		32		产品规格				★电源模块数量		≥2		≥2		≥4

		33		产品规格				★电源功率		电源模块功率≥1800W，电源功率≥3600W		电源模块功率≥1300W，电源功率≥2600W		电源模块功率≥2000W，电源功率≥8000W

		34		产品规格				电源指示灯		/		配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态		/

		35		产品规格		整机规格		★外观和结构		a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；		a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；		a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；

										b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；		b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；		b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；

										c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；		c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；		c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；

										d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；		d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；		d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；

										e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；		e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；		e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；

										f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度；		f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度；		f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度；

										g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确		g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确		g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确

		36		产品规格				★尺寸（高
×宽×深）		服务器尺寸要求：2U机架式服务器		服务器尺寸要求：2U机架式服务器		服务器尺寸要求：4U机架式服务器

		37		产品规格				服务器导轨		/		/		/

		38		产品规格				CPU 个数与机柜高度单位(U)比		/		/		/

		39		产品规格				★环境适应性		气候环境适应性应符合GB/T
9813.3 的有关规定，工作温度 10~ 35℃ , 贮存运输温度-40～55℃ ; 工 作相对湿度35%～80%，贮存运输相 对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压 86～106kPa		气候环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa		气候环境适应性应符合GB/T
9813.3 的有关规定，工作温度 10~ 35℃ , 贮存运输温度-40～55℃ ; 工 作相对湿度35%～80%，贮存运输相 对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压 86～106kPa

		40		产品规格				特殊机型环境适应性		/		边缘应用服务器，工作环境温度宜为 0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃		/

		41		产品规格				★机械环境适应性		机械环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定		机械环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定		机械环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定

		42		产品规格				★噪声		符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB		符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB		符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB

		43		产品规格		AI 计算单元规格		AI 计算单元		/		/		配备≥2张AI计算单元应符合如下要求：具备人工智能加速处理器，计算精度支持FP16、FP32、INT8，单处理器算力≥280TFLOPS FP16，≥560TOPS INT8，≥75TFLOPS FP32，≥64GB HBM显存；

		44		产品规格				一键式迁移		/		/		/

		45		产品规格		机柜规格		★机柜尺寸		本次采购机架式服务器，不要求提供服务器机柜		本次采购机架式服务器，不要求提供服务器机柜		本次采购机架式服务器，不要求提供服务器机柜

		46		产品规格				机柜管理板		/		/		/

		47		产品规格				机柜电源规格		/		/		/

		48		功能要求		主板功能		★主板外部接口种类		支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口		支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口		支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口

		49		功能要求				主板防烧
板设计		/		支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散		/

		50		功能要求				扩展功能		/		实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能		/

		51		功能要求		网络功能		★网络功能		支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能		支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能		支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

		52		功能要求		CPU功能		★计算处理		支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能		支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能		支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能

		53		功能要求				★密码算法实现		CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定		CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定		CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定

		54		功能要求		存储功能		内存校验		支持内存校验或内存增强型纠错功能		支持内存校验或内存增强型纠错功能		支持内存校验或内存增强型纠错功能

		55		功能要求				SATA SSD NAND 健康状态上报		支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断		支持关键外部存储器 （硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断		支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断

		56		功能要求				SATA SSD单 die 故障隔离		支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离		支持 SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离		支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离

		57		功能要求		RAID卡功能（若支持RAID卡）		RAID 卡RAID 级别支持		要求支持RAID卡,RAID 模式支持 RAID 0/1/5/6		要求支持RAID卡,RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5		要求支持RAID卡,RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5

		58		功能要求				RAID 卡BBU 单元		RAID卡支持电池或电容备份单元		RAID卡支持电池或电容备份单元		RAID卡支持电池或电容备份单元

		59		功能要求		光驱功能		光驱类型（是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD）		/		/		/

		60		功能要求		电源功能		★电源热插拔		整机电源模块应具备热插拔功能		整机电源模块应具备热插拔功能		整机电源模块应具备热插拔功能

		61		功能要求				★电源过流保护		支持过流及短路保护的功能		支持过流及短路保护的功能		支持过流及短路保护的功能

		62		功能要求		整机功能		★散热方式		支持风冷或液冷等散热方式		支持风冷或液冷等散热方式		支持风冷或液冷等散热方式

		63		功能要求				其他功能		/		a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；
b) 支持熔断保护与恢复功能		/

		64		功能要求		管理系统功能		★BMC 固件基础功能		1) 支持 DHCP 设置网络功能；
2)支持静态 IP 设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；		1) 支持 DHCP 设置网络功能；
2)支持静态 IP 设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；		1) 支持 DHCP 设置网络功能；
2)支持静态 IP 设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；

										11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；		11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；		11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；

										21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能		21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能		21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能

		65		功能要求				BMC 固件增强功能		a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；
b）设备的 BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；
c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s		a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；
b）设备的 BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；
c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s		a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；
b）设备的 BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；
c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s

		66		功能要求				★BIOS 固件基础功能		a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持 RAID 识别和启动功能；
k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能		a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持 RAID 识别和启动功能；
k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能		a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持 RAID 识别和启动功能；
k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能

		67		功能要求				★远程控制		支持远程关机和重新启动功能		支持远程关机和重新启动功能		支持远程关机和重新启动功能

		68		功能要求		操作系统及驱动功能		★操作系统及驱动的升级		支持通过网络、闪存盘对操作系统、
驱动进行升级		支持通过网络、闪存盘对操作系统、
驱动进行升级		支持通过网络、闪存盘对操作系统、
驱动进行升级

		69		功能要求				操作系统及驱动的备份还原		支持操作系统备份及还原功能。		支持操作系统备份及还原功能。		支持操作系统备份及还原功能。

		70		功能要求				★操作系统功能		a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求		a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求		a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求

		71		功能要求		中文信息处理功能		★中文信息处理		符合 GB 18030 的有关规定		符合 GB 18030 的有关规定		符合 GB 18030 的有关规定

		72		功能要求		机柜功能		机柜管理功能		/		/		/

		73		功能要求				机柜通信方式		/		/		/

		74		功能要求				多集群作业管理		/		/		/

		75		安全要求		关键部件安全要求		★关键部件安全要求		CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求		CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求		CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

		76		安全要求		固件安全要求		★故障检测		支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警		支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警		支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警

		77		安全要求				内存故障智能预测和自愈修复		/		支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低		/

		78		安全要求				硬盘故障智能预测		/		支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障		/

		79		安全要求				PCIe 链路故障智能诊断		/		支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的 PCIe 链路		/

		80		安全要求				内存故障隔离		/		支持内存故障隔离，在内存产生 CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断		/

		81		安全要求				内存、PCIe 卡的故障精准告警功能		/		支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置		/

		82		安全要求				异常下电关键数据保护		/		支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失		/

		83		安全要求				BMC/BIOS固件双镜像保护		/		支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性		/

		84		安全要求				CPU 核重启隔离		/		支持 CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由 BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外		/

		85		安全要求				内存地址隔离		/		在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离		/

		86		安全要求				内存存储阵列替换		/		在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换		/

		87		安全要求				安全启动		/		支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性		/

		88		安全要求		系统安全要求		syslog 双向鉴别		/		支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别		/

		89		安全要求				★弱口令字典检查		支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令		支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令		支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令

		90		安全要求				★白名单访问控制		支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制		支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制		支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制

		91		安全要求				双因素鉴别		/		支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统		/

		92		安全要求				★二次鉴别		支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作		支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作		支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作

		93		安全要求				匿名化用户告警接收邮箱		/		支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理		/

		94		安全要求				★密码证书安全加密存储		支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法		支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法		支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法

		95		安全要求				★敏感信息安全加密传输		支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息		支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息		支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息

		96		安全要求		信息安全要求		★研发过程安全		供应商提供研发过程安全承诺书，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯		供应商提供研发过程安全承诺书，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯		供应商提供研发过程安全承诺书，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯

		97		安全要求				漏洞管理		/		供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看		/

		98		安全要求				网络关键设备服务器要求		/		作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定		/

		99		安全要求				增强要求		/		a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；
b) 支持可信平台控制模块(TPCM)；
c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对 BMC 固件或 BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复；
d) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；
e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；
f) 所采用的可信密码模块接口应符合 GM/T 0012 的相关规定；
g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可		/

		100		安全要求		物理安全		★物理安全		安全要求应符合 GB 4943.1 的规定		安全要求应符合 GB 4943.1 的规定		安全要求应符合 GB 4943.1 的规定

		101		安全要求		限用物质的限量要求		★限用物质的限量要求		限用物质的限量应符合 GB/T 26572的要求		限用物质的限量应符合 GB/T 26572的要求		限用物质的限量应符合 GB/T 26572的要求

		102		性能要求		CPU性能		★CPU 主频		≥2.6GHz		≥2.7GHz		≥2.6GHz

		103		性能要求				★单 CPU 核数		≥64		≥64		≥48

		104		性能要求				★单 CPU 末级缓存容量		≥64MB		≥256MB		≥48MB

		105		性能要求		内存性能		单内存模
块容量		≥32GB		≥64GB		≥32GB

		106		性能要求				★内存速率		≥2933MT/s		≥4800MT/s		≥2933MT/s

		107		性能要求		存储性能		硬盘转速		/		/		/

		108		性能要求		RAID卡性能		RAID 卡缓存容量大小		配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于4GB		配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于 4GB		配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于4GB

		109		性能要求		FC HBA卡性能		FC HBA 卡速率		配备 FC HBA 卡，单端口最大的连接速率不少于16Gb/s		/		/

		110		性能要求		网络性能		独立网卡速率		≥10GE		≥10GE		≥10GE

		111		性能要求				板载网卡速率		≥1GE		/		≥1GE

		112		性能要求		电源能耗		★电源能耗		符合 GB/T 9813.3 的有关规定		符合 GB/T 9813.3 的有关规定		符合 GB/T 9813.3 的有关规定

		113		兼容要求		部件兼容性要求		★内存兼容性		适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格		适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格		适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格

		114		兼容要求				★固态存储兼容性		适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格		适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格		适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格

		115		兼容要求				FC HBA 卡兼容性		/		FC HBA 应适配两种或以上厂商产品		/

		116		兼容要求				RAID 卡兼容性		/		RAID 卡应适配两种或以上厂商产品		/

		117		兼容要求				★网卡兼容性		网卡应适配两种或以上厂商产品		网卡应适配两种或以上厂商产品		网卡应适配两种或以上厂商产品

		118		兼容要求				★功能卡兼容性		内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡		内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡		内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡

		119		兼容要求		外设兼容性		★外设兼容性		兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能政采识别和安装驱动		兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能政采识别和安装驱动		兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能政采识别和安装驱动

		120		兼容要求		软件兼容性		★数据库兼容		兼容 3 个及以上厂商的数据库产品		兼容 3 个及以上厂商的数据库产品		兼容 3 个及以上厂商的数据库产品

		121		兼容要求				★中间件兼容		兼容 3 个及以上厂商的中间件产品		兼容 3 个及以上厂商的中间件产品		兼容 3 个及以上厂商的中间件产品

		122		兼容要求				★平台软件兼容		兼容 3 个及以上厂商的大数据平台		兼容 3 个及以上厂商的大数据平台		兼容 3 个及以上厂商的大数据平台

		123		兼容要求				虚拟化软件兼容		兼容 3 个及以上国产厂商的虚拟化软件管理平台		兼容 2 款及以上虚拟化软件		/

		124		可靠性要求		存储可靠性要求		SATA SSD可靠性		/		SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 20000h		/

		125		可靠性要求		整机可靠性要求		★整机可靠性		m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于980000h		m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 350000h		m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于980000h

		126		可靠性要求				★风扇可靠性		风扇寿命应不低于 40000h		风扇寿命应不低于 40000h		风扇寿命应不低于 40000h

		127		可靠性要求				★部件可靠性		支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)		支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)		支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)

		128		包装及运输要求		包装及运输要求		★标志、包装、运输和贮存		符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定		符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定		符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

		129		服务要求		服务响应		★服务响应		a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b) 提供30分钟内响应，2小时到达现场的技术响应服务，最短时间内（不超过2个工作日）解决医院提出的维修要求，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务		a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b) 提供30分钟内响应，2小时到达现场的技术响应服务，最短时间内（不超过2个工作日）解决医院提出的维修要求，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务		a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b) 提供30分钟内响应，2小时到达现场的技术响应服务，最短时间内（不超过2个工作日）解决医院提出的维修要求，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

		130		服务要求				★培训服务		供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容		供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容		供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

		131		服务要求		服务周期		★服务周期		a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年；
b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
c) 产品停止服务时间应提前1年告知客户；
d) 产品发布日期需在随机文件中明确		a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5 年；
b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
c) 产品停止服务时间应提前1年告知客户；
d) 产品发布日期需在随机文件中明确		a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年；
b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
c) 产品停止服务时间应提前1年告知客户；
d) 产品发布日期需在随机文件中明确

		132		服务要求		服务工具要求		★工具要求		供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权		供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权		供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权

		133		服务要求				辅助工具		/		支持如下功能
a) 本地的数据备份和还原功能；
b) 网络的数据备份和还原功能；
c) 服务器操作系统的自动安装功能；
d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁		/

		134		服务要求				★驱动安装升级指引		供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引		供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引		供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引

		135		服务要求				随机附开盖工具		/		随服务器打包提供开机箱工具		/

		136		服务要求				代码迁移工具		/		供应商提供从其他 CPU 架构到当前服务器 CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器 CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导		/

		137		服务要求				性能分析工具		/		供应商提供支持当前服务器 CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议		/

		138		服务要求				跨架构平台应用兼容		/		跨 CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用		/

		139		服务要求				★管理软件		具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能		具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能		具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能

		140		服务要求		增值服务		★厂家升级产品软件与扩容服务		供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力		供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力		供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力

		141		服务要求				服务保障升级		/		供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务		/

		142		服务要求				★提供上门服务		供应商具备提供上门服务的能力(可收费)		供应商具备提供上门服务的能力(可收费)		供应商具备提供上门服务的能力(可收费)

		143		服务要求				业务场景性能优化服务及整体架构升级服务		/		供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务		/

		144		供保要求		供应链质量		★抗干扰性		当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售		当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售		当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售

		145		供保要求				★供应能力证明		供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货		供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货		供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
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39-服务器操作系统技术要求

		序号		指标分类		一级指标		二级指标		技术要求

		1		功能
要求		*操作系统支持多CPU架构		*同源兼容多CPU 平台架构		操作系统支持同源兼容 ARM、LoongArch、MIPS、SW64、x86 架构的CPU

		2		功能
要求		*操作系统支持CPU内置功能		*多核支持		操作系统支持双核及多核处理器，包括核间负载均衡、线程绑定等，并提供接口，通过访问接口获取运行状态和控制多核调度

		3		功能
要求				*CPU 虚拟化支持		操作系统支持 CPU 虚拟化技术

		4		功能
要求				*动态调节 CPU运行频率		操作系统根据负载情况，自动调节CPU的运行频率

		5		功能
要求				*支持多 CPU		支持跨路内存访问，支持 CPU 间负载均衡，支持并优化NUMA 体系架构

		6		功能
要求				*支持 CPU 内置安全功能		操作系统支持 CPU 硬件密码运算与随机数生成等功能；提供编程接口供应用程序调用；支持通过硬件指令判别临界区冲突；支持调用CPU 指令，实现自旋锁

		7		功能
要求		*安装部署		*安装方式		操作系统支持光盘安装、USB 闪存盘安装、网络安装和无人值守安装

		8		功能
要求				*安装模式		操作系统支持图形或文本安装模式

		9		功能
要求				*安装过程配置		操作系统支持安装界面文种设置、逻辑分区配置（如 LVM）、自定义分区设置、安装组件设置、时区设置、键盘布局设置、初始用户设置、计算机名设置和网络设置，支持通过USB 闪存盘等方式加载硬件驱动、支持设置加密文件系统

		10		功能
要求				*系统引导		a)操作系统应支持UEFI2.0 及以上规范固件引导，当计算机以UEFI模式启动安装时，安装程序应分配 ESP，并在ESP中放置启动引导文件，使系统能以UEFI模式引导；
b)支持 bootloader 引导，支持 MBR 及GPT

		11		功能
要求				* 引导修复		操作系统安装媒体提供系统引导修复功能，当已安装的系统引导被破坏时，可重建系统引导

		12		功能
要求				* 引导参数编辑		操作系统支持用户编辑引导参数，支持GRUB 口令保护

		13		功能
要求				*数据保护		安装程序在安装执行前明确提示用户可能会删除已有数据，并提供退出/取消功能，当用户取消安装时，不改变硬盘上已有数据

		14		功能
要求				*分辨率自适应		操作系统安装完成后应自动适配显示器最佳分辨率(文本模式除外)

		15		功能
要求				*安装配置正确性校验		操作系统安装和配置过程中，如用户自定义的某些配置可能会影响系统启动或正常使用，予以明确提示

		16		功能
要求		*系统内核		* 内核要求		a)若操作系统是基于Linux 内核的服务器操作系统应兼容4.19版内核 
b)若操作系统属于其他类型内核不做要求

		17		功能
要求		*进程、线程调度		*NUMA		操作系统支持基于 NUMA 的亲和调度

		18		功能
要求				*多核轮询		操作系统支持 CPU 多核轮询调度

		19		功能
要求				*进程调度		操作系统具备进程优先级动态调整能力，允许在进程运行时对优先级进行调整；区分实时进程与非实时进程，分别进行调度；支持进程运行状态检查

		20		功能
要求		*内存管理		* 内存容量		操作系统支持最大内存不小于4TB

		21		功能
要求				* 内存大页管理		操作系统允许应用申请内存大页降低页表转换

		22		功能
要求				*NUMA		操作系统支持 NUMA 近节点优化

		23		功能
要求				内存超分		操作系统支持虚拟内存超分，提升内存的使用率

		24		功能
要求		*存储管理		*RAID 支持		操作系统支持硬RAID和软RAID，支持软RAID级别 0、1、5、6、10

		25		功能
要求				*虚拟文件系统		操作系统支持将不同功能的外部设备抽象为统一的文件操作接口，包括存储、输入输出设备

		26		功能
要求				*文件管理		操作系统支持文件存储、检索和共享，并提供文件保护箱，提供用户间数据隔离和加密保护功能，支持同时创建多个密码不同的加密文件夹。

		27		功能
要求				*可移动存储		操作系统支持对可移动外部存储的管理，包括启停、禁用、恢复等

		28		功能
要求				*外部独立存储		操作系统支持使用外部独立存储设备

		29		功能
要求				*多路径聚合		操作系统支持存储多路径聚合及 I/O 动态负载均衡

		30		功能
要求				*故障检测		操作系统支持硬盘损坏或老化检测及信息收集

		31		功能
要求				*虚拟内存		操作系统支持将硬盘的特定分区或文件作为虚拟扩展内存用于存放内存数据，支持虚拟内存压缩

		32		功能
要求				*网络块设备挂载		操作系统支持 FCoE、iSCSI，支持将 Ceph块设备视为常规存储设备挂载到某个目录并作为标准文件系统使用

		33		功能
要求				存储缓存		操作系统支持快速块设备作为慢速块设备缓存以加速 I/O

		34		功能
要求		*网络管理		*网络链路检测		操作系统支持网络链路故障检测、链路事件通知和链路状态查询

		35		功能
要求				*TCP 卸载引擎		操作系统支持运行 TCP 协议卸载引擎的网卡

		36		功能
要求				*网络协议		操作系统支持 IPv4、IPv6

		37		功能
要求				*多网卡绑定		操作系统支持多网卡绑定

		38		功能
要求				用户态 TCP/IP 协议栈		操作系统支持用户态TCP/IP协议栈

		39		功能
要求		*文件系统		*文件系统支持		操作系统支持 XFS、EXT3、EXT4、NTFS、FAT32 等文件系统，支持相应格式分区创建、删除、格式化等

		40		功能
要求				* 日志式文件系统		操作系统支持日志式文件系统

		41		功能
要求				*文件处理能力		操作系统支持最大文件不小于 4TB，最大分区与文件系统不小于10PB，最大文件名长度不小于 255 字节

		42		功能
要求				*分区大小调整		操作系统支持动态调整分区大小，对系统分区容量进行改变

		43		功能
要求		授权激活		产品许可机制		a)操作系统支持序列号授权、批量激活服务、场地授权等方式；未激活期间，系统不得频繁提示干扰用户正常使用；未激活系统不得影响用户数据安全与完整性；
b)免激活的系统不适用

		44		功能
要求		*应用开发运行环境		*集成开发环境/
开发框架		操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发环境，包括Qt、Eclipse、VSCode 等

		45		功能
要求				*开发工具库		操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发库，包括GNU C、GNUC++、Java、Qt 、Gtk+、Cairo、OpenGL、Perl、Python、Ruby、Rust、Golang、JS 等

		46		功能
要求				*编译器开发工具		操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供编译开发工具，包括 GCC、G++、Binutils、GDB、Make、CMake 等

		47		功能
要求				*文本编辑工具		操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供文本编辑工具，包括Emacs、Vim 等

		48		功能
要求				*软件包管理		操作系统支持查询软件包描述和包含文件，以及软件包依赖；支持在安装时自动提示并下载安装缺失的依赖软件包

		49		功能
要求				*开发文档		供应商应提供软件开发参考文档、驱动开发参考文档、应用移植开发文档、API文档

		50		功能
要求		*服务支持		*网络服务		操作系统支持 TCP/UDP

		51		功能
要求				*网络共享		操作系统支持基于 NFS、SMB、FTP、CIFS等协议的数据网络共享服务

		52		功能
要求				*WEB 服务		操作系统支持基于 HTTP、HTTPS、FastCGI 等协议 WEB 服务

		53		功能
要求				*加密传输服务		操作系统支持基于 IPSec 和 SSL 协议的隧道加密传输服务

		54		功能
要求				*数字证书服务		操作系统支持基于PKI体系的数字证书服务

		55		功能
要求				*访问控制服务		操作系统支持基于 RBAC(基于角色的访问控制)机制的访问控制服务

		56		功能
要求				*网络管理服务		操作系统支持基于 SNMP、NETCONF、RESTCONF 等协议的网络管理服务

		57		功能
要求				*时间同步服务		操作系统支持基于 NTP 协议网络时间同步服务

		58		功能
要求				*远程连接服务		操作系统支持 RPC、rsync、SSH 等远程服务

		59		功能
要求				*邮件服务		操作系统支持基于 SMTP、POP3、IMAP等的邮件服务

		60		功能
要求				*身份鉴别服务		操作系统支持基于轻量级目录访问协议的统一身份鉴别服务

		61		功能
要求				*数据存储和查询服务		操作系统支持结构化和非结构化格式数据的存储和查询服务

		62		功能
要求						操作系统支持块、文件、对象等类型的数据存储服务

		63		功能
要求						操作系统支持 SQL、NoSQL、键值等类型的数据库

		64		功能
要求				*存储服务		操作系统支持多种传输速率和存储协议的 SAN 和 NAS 存储

		65		功能
要求				*集群支持		操作系统支持服务基于主备机制的分布式集群、高可用集群的部署模式

		66		功能
要求						操作系统支持服务基于分布式通信协议的分布式集群、高可用集群的部署模式

		67		功能
要求						操作系统支持基于虚拟路由器冗余协议的高可用集群部署模式

		68		功能
要求				*分布式服务		操作系统支持基于同步、异步请求处理机制的分布式服务

		69		功能
要求				*负载均衡模式		操作系统支持基于OSI模型的 4/7 层和链路层的负载均衡模式

		70		功能
要求						操作系统支持基于不同调度算法的负载均衡模式

		71		功能
要求				*高可用服务		操作系统提供对 HA 的支持，支持多种集群配置模式，包括主主模式、主备模式、N+1 模式和 N+M 模式，支持资源及节点故障检测

		72		功能
要求		开源组件		开源数据库		供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源数据库，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性

		73		功能
要求				开源中间件		供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源中间件，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性

		74		功能
要求				单机虚拟化管理		供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源单机虚拟化管理软件，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性

		75		功能
要求				容器虚拟化软件		供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源容器虚拟化软件，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性

		76		功能
要求				容器管理工具		供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源容器管理工具，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性

		77		功能
要求				分布式存储软件		供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源分布式存储软件，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性

		78		功能
要求				云计算管理平台		供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源云计算管理平台，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性

		79		功能
要求		*虚拟化		*虚拟化部署		操作系统支持在 KVM、Xen、Hyper-V 虚拟机上安装部署操作系统

		80		功能
要求				* 内核虚拟化
(KVM)		操作系统支持 KVM 虚拟化：
对虚拟机进行启、停等管理操作；对虚拟机硬盘做快照并从快照恢复；兼容qemu、libvirt 标准接口；支持 UEFI 或legacy BIOS 方式启动；支持虚拟时钟 arch-timer；支持虚拟鼠标、键盘、触控板、声卡、显卡、硬盘、CDROM、串口 pty/pipe/file 等设备；支持Virtio协议下的虚拟设备，包括串口、blk 驱动硬盘、SCSI 驱动硬盘、不同后端控制器类型的 Virtio 网卡(包括内核态、用户态、qemu)、GPU、vsock设备等；支持硬盘和网卡选择类型VF IO设备；支持虚拟机CPU、内存、网卡、硬盘等离线调整；支持虚拟机网卡、硬盘、USB 设备热插拔；支持 PCI/PCIE 设备直通；支持虚拟机热迁移和加密传输；支持虚拟机远程访问；支持虚拟机CPU 和 I/O 线程绑定

		81		功能
要求				*KVM 虚拟机管理		操作系统支持虚拟机对主机的访问控制；虚拟机可以拥有独立的物理资源，且各个虚拟机之间严格隔离；支持大页内存运行虚拟机；支持三种 CPU 型号模拟模式，包括直通、宿主模型、自定义；支持虚拟机资源调配控制，包括Numa、CPU、内存、I/O、网卡；支持 CPU 拓扑模拟和透传

		82		功能
要求		*容器		*容器虚拟化		操作系统支持OCI ；支持进程命名空间隔离技术包括不限于 mnt、pid、 ipc、uts、user、network 等；支持在同 CPU指令架构下的不同规格硬件上无缝分发，保障运行兼容性；支持沙箱扩展；支持面向容器的独立逻辑文件管理，具备在容器创建时指定专用根文件夹，容器内进程文件访问重定向等功能；支持日志查询功能；支持通过控制终端对容器内主进程的标准输入输出对接交互；支持通过控制终端对容器内新建进程的标准输入输出对接交互；支持容器存储卷管理（新增、删除、卷容量配置、自动回收）、卷共享；支持面向容器的网络设备资源分配和使用；支持CNI；支持容器获取物理节点资源信息

		83		功能
要求				*容器镜像和存储管理		操作系统支持容器镜像导入、导出；支持容器镜像分层保存、导入

		84		功能
要求				*容器资源隔离
和调配		操作系统支持容器资源在线调整，包括CPU 资源、内存资源、I/O 资源等；支持文件配额分配、存储带宽资源使用量监控等机制，实现容器级 I/O 控制能力；支持面向容器的网络带宽调度策略，实现容器级网络带宽分配、使用量监控等机制；支持面向容器的存储空间使用监控、分配机制；支持容器 CPU 核独占；支持面向容器的 CPU 时间片资源按需划分机制；支持面向容器的内存分配和回收机制，实现内存使用量跟踪和管理；支持同一集群在线、离线业务混合部署；支持对容器的编排、负载均衡、调度等能力；支持根据容器在线与离线混合部署状态进行资源优先调度，提高计算机资源利用率

		85		易用
性要
求		*中文支持		*字符编码集		操作系统应符合 GB 18030 的要求

		86		易用
性要
求				* 中文帮助文档		操作系统内置中文帮助文档

		87		易用
性要
求				多语言图形界面		操作系统的多文种图形用户界面应支持 GB 18030 规定

		88		易用
性要
求				中文图形界面		操作系统支持中文图形操作界面

		89		易用
性要
求		*管理工具		*系统信息查看
工具		操作系统支持查看系统版本、内核版本、内存容量、CPU 型号等信息

		90		易用
性要
求				*网络管理工具		操作系统支持多网口自动连接、网络地址（常被称为“ IP 地址”）设置、DNS设置、路由设置；支持多网卡链路聚合，模式类型包括但不仅限于轮询、主备、802.3AD 动态链路聚合

		91		易用
性要
求				* 日期和时间管理工具		操作系统可设置时间同步服务器地址，支持局域网和广域网的同步设置

		92		易用
性要
求				* 日志服务管理工具		操作系统支持收集系统日志

		93		易用
性要
求				*帐户管理工具		操作系统支持帐户添加、删除、属性修改等

		94		易用
性要
求				*用户操作审计
工具		操作系统支持用户操作痕迹查询

		95		易用
性要
求				*存储管理工具		操作系统支持 EXT、XFS、NTFS、FAT、SWAP 等多种格式的分区管理

		96		易用
性要
求				*SNMP 协议工具包		操作系统支持 SNMP 设备和操作信息检索

		97		易用
性要
求				*文本终端连接
工具		操作系统支持多终端协同管理

		98		易用
性要
求				*服务管理工具集		操作系统支持服务启动与停止，查看服务状态及日志，查询服务启动顺序及依赖关系

		99		易用
性要
求				*配置管理工具		操作系统提供配置管理工具，可以简化任务配置及服务管理

		100		易用
性要
求				*监控管理工具		操作系统支持监控系统资源使用情况，包含 CPU、内存、存储 I/O、网络 I/O等

		101		易用
性要
求				*守护进程		操作系统支持按需启动守护进程，用户可自定义设定需求守护的进程，如遇异常可重新加载，实现应用持续运行

		102		兼容
性要
求		*基础组件兼容		*版本兼容		操作系统基础运行库或开发环境向后（向下）兼容，即系统版本升级后，能兼容上一版本所运行的软件与设备

		103		兼容
性要
求				*兼容周期		操作系统主版本兼容维护时间自发布之日起不低于 5 年，包括但不限于安全修复、功能升级、新硬件支持等

		104		兼容
性要
求				兼容方式		操作系统支持以增量升级包的方式实现版本更新

		105		兼容
性要
求		*运行环境		*文件系统层次结构		供应商应给出长期兼容支持的文件系统层次结构（交付使用前提给出，无需在投标文件中列明）

		106		兼容
性要
求				*运行库		供应商应给出长期兼容支持的运行库（交付使用前给出，无需在投标文件中列明）

		107		兼容
性要
求				*命令		供应商应给出长期兼容支持的常用命令（交付使用前给出，无需在投标文件中列明）

		108		兼容
性要
求		软件包格式		软件包格式转换		操作系统支持 RPM 或 DEB 格式的软件包，当系统不支持 RPM 或 DEB 格式的软件包时，提供工具对软件包格式进行转换

		109		兼容
性要
求		*软件兼容		*集群软件		供应商提供兼容的集群软件清单，且至少兼容一款产品

		110		兼容
性要
求				*虚拟化云平台		供应商提供兼容的虚拟化平台软件清单，且至少兼容三款产品

		111		兼容
性要
求				*容器云		供应商提供兼容的容器云软件清单，且至少兼容三款产品

		112		兼容
性要
求				*存储软件		供应商提供兼容的存储软件清单，且至少兼容一款产品

		113		兼容
性要
求				*数据库管理系统		供应商提供兼容的数据库软件清单，且至少兼容三款产品

		114		兼容
性要
求				* 中间件		供应商提供兼容的中间件软件清单，且至少兼容三款产品

		115		兼容性
要
求				*运维平台		供应商提供兼容的运维平台软件清单，且至少兼容一款产品

		116		兼容
性要
求				*备份软件		供应商提供兼容的备份恢复软件清单，且至少兼容一款产品

		117		兼容
性要
求				*大数据平台		供应商提供兼容的大数据平台软件清单，且至少兼容一款产品

		118		兼容
性要
求				*终端防护及杀毒		供应商提供兼容的终端防护及杀毒软件清单，且至少兼容一款产品

		119		兼容
性要
求				*网络防护		供应商提供兼容的网络防护软件清单，且至少兼容一款产品

		120		兼容
性要
求				*身份认证		供应商提供兼容的身份认证软件清单，且至少兼容一款产品

		121		兼容
性要
求		*硬件兼容		*服务器整机		供应商提供兼容的服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

		122		兼容
性要
求				*AI 服务器		供应商提供兼容的A I服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

		123		兼容
性要
求				*存储		供应商提供兼容的存储服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

		124		兼容
性要
求				*部件兼容		供应商提供兼容的系统总线、HBA 卡、RAID 卡、网卡、光纤卡、A I 加速卡、GPU、NPU 等品牌及型号清单

		125		可靠
性要
求		*稳定性		*操作系统连续
运行 168 小时		操作系统高负载下连续常态运行 168 小时无故障

		126		可靠
性要
求		*备份还原		*备份还原		操作系统提供备份还原功能，支持生成系统状态快照及恢复系统状态，提供图形化备份还原工具，提供高级系统备份、全盘系统还原、高级系统还原、数据备份、数据还原、操作日志等功能。

		127		可靠
性要
求		*内存纠错		* 内存纠错		操作系统支持 DDR3、DDR4 等内存上的ECC 查错、纠错

		128		可靠
性要
求		*热插拔		CPU 热插拔		硬件支持时，操作系统支持 CPU 热插拔

		129		可靠
性要
求				内存热插拔		硬件支持时，操作系统支持内存热插拔

		130		可靠
性要
求				*硬盘热插拔		硬件支持时，操作系统支持硬盘热插拔

		131		可维
护性
要求		*维护工具		*远程维护		操作系统提供远程控制管理工具，支持RDP、SSH、SPICE、VNC 等协议，方便用户进行文本或图形化形式的远程连接及维护

		132		可维
护性
要求				*文件完整检查		操作系统提供文件系统检查工具，对文件系统完整性进行检测和修复

		133		可维
护性
要求				* 内核分析		操作系统提供内核性能分析工具，提供性能分析框架，支持对内核函数层面进行分析；提供内核探测工具，支持对内核及用户态程序动态追踪

		134		可维
护性
要求				集中管可控		操作系统提供集中管控工具，支持对区域内服务器操作系统进行集中管理维护

		135		可维
护性
要求				兼容性评价		操作系统提供软硬件兼容性检查工具，自动分析应用软件、硬件兼容性，定位兼容性问题；提供操作系统跨版本兼容性分析工具，在迁移前检查分析软硬件，定位兼容性问题。

		136		可维
护性
要求				性能调优		操作系统提供性能测试调优工具，按系统工作特点（如计算为主、存储为主等）自动优化系统配置

		137		可维
护性
要求		*日志管理		* 日志记录与存储		操作系统支持对安全事件的日志记录，包括帐户增删改、成功登录、失败登录、敏感服务开启关闭、配置修改等，日志信息详实，包括所属用户、访问时间、访问地址等；支持内核异常日志信息的记录和存储；支持内核崩溃转储机制，系统崩溃时可收集整个内存信息；支持配置远程日志功能，可将指定日志内容归档到日志服务器；支持对日志功能进行访问控制，防止未经授权的访问

		138		可维
护性
要求				* 日志处理与分析		操作系统提供系统错误问题回溯分析工具，对系统崩溃问题及错误问题进行回溯；支持日志切分、一键收集、转储、同步机制

		139		可维
护性
要求		*脆弱性管理		*脆弱性管理		操作系统提供故障管理框架，内置故障分析专家系统，可与外部同类型系统互联；具备故障响应、故障警告功能，提供用户接口，支持故障响应、警告信息分发；支持故障管理守护进程，使用统一的传输信道或机制上报故障信息；具备硬件故障信息捕获、紧急处理功能，包括 CPU、内存及 PCIe 设备等硬件的故障；支持诊断/响应组件动态加载机制；提供或支持第三方远程诊断框架及调测工具集，实现远程诊断及调试断点功能；支持物理机、虚拟机中操作系统的故障恢复

		140		可维
护性
要求		*热补丁		*热补丁		操作系统支持对内核热补丁进行编号，每个热补丁拥有独立编号；支持增量修复以及回滚机制；提供热补丁合法性和一致性校验功能；提供热补丁管理机制和工具，功能至少覆盖补丁查询、安装、移除；提供热补丁升级和回滚系统日志，便于查询或回溯

		141		可维
护性
要求		*系统升级		*升级内容		操作系统支持系统增量升级功能，对系统部件、安全补丁等升级

		142		可维
护性
要求				*升级方式		操作系统支持在线升级和离线升级

		143		可维
护性
要求				*数据保护		操作系统升级不得修改破坏用户数据

		144		可维
护性
要求				*兼容性		操作系统升级不得影响原有软硬件兼容性，如有影响应显式的提示告知用户

		145		可维
护性
要求				* 回退		操作系统提供升级回退机制，能卸载已升级的软件包，恢复系统原有状态，如升级为不可回退，则系统升级前以显式的提示告知用户

		146		服务
要求		*交付方式		*交付方式		供应商提供光盘、USB 闪存盘、镜像文件（下载）等交付方式

		147		服务
要求		*服务周期		*产品维护周期		产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5 年

		148		服务
要求				*产品延伸服务
周期		产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥5 年

		149		服务
要求				*产品延伸安全
服务周期		≥3 年

		150		服务
要求				*售后服务最小
保障期		自销售之日起，产品售后服务保障期≥3 年

		151		服务
要求		*售后服务		*原厂服务		服务由操作系统厂商的正式员工提供，不由代理商提供

		152		服务
要求				*服务热线电话		操作系统厂商为最终用户提供工作日每日不少于8h（覆盖一般工作时间，具体时间由企业标准给出）中文技术服务热线

		153		服务
要求				*技术服务标准		操作系统厂商提供工作日每日不少于8h 技术支持服务

		154		服务
要求				定制优化增值服务		操作系统厂商提供代码级定制优化服务

		155		服务
要求				*技术服务时效		操作系统厂商满足同城30分钟内响应，2小时到达现场，异地1小时内响应，4小时到达现场，最短时间内解决医院提出的维修要求，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案

		156		服务
要求				*技术服务保障		发生非人为因素故障，在七日内由操作系统厂商原厂人员免费对产品进行补充或更换

		157		服务
要求		*现场交付与安装调试		*现场安装调试		操作系统厂商提供产品安装与现场调试，并提供安装与调试所需的工具和设备

		158		服务
要求				*配套资料		交付产品时操作系统厂商提供配套的技术资料，包括但不限于系统说明文件、用户手册（用户安装、操作、维护、故障排除）等

		159		服务
要求		*系统更换		*系统更换		服务期内，操作系统厂商支持版本免费更换（注：更换后不延长服务期）

		160		服务
要求		*厂商能力要求		*服务团队		操作系统厂商建立全国技术服务体系和服务团队，为客户提供专业的原厂中文服务

		161		供应
保障
要求		*数据安全保障		*数据收集安全
保障		除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在大陆境内

		162		供应
保障
要求				*数据供给安全
保障		涉及数据下载的线上服务物理服务器不出境，包括代码仓库、系统补丁、安全补丁、服务网站等

		163		供应
保障
要求		*代码无风险		*代码无风险		操作系统厂商提供源代码，源代码可供第三方机构审查，开源许可合规，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构

		164		供应
保障
要求		工程构建体系		工程构建体系		操作系统厂商具备统一的工程构建体系，能用一套操作系统源码构建用于云侧计算、边侧计算场景中部署运行的操作系统，降低部署后系统维护、使用复杂度

		165		安全
要求		*基本要求		*基本要求		操作系统应当符合安全可靠测评要求

		166		安全
要求		*密码算法支持		*密码算法实现		操作系统支持 GM/T 0002 、GM/T 0003和 GM/T 0004 规定的密码算法运算

		167		安全
要求				*随机数生成		操作系统随机数质量符合 GM/T 0005《随机性检测规范》或GB/T32915《信息安全技术二元序列随机性检测方法》

		168		安全
要求				* 内置数字证书		操作系统内置国家电子认证根 CA 的根证书

		169		安全
要求				*密码协议实现		操作系统支持符合 GB/T 38636—2020的 TLCP

		170		安全
要求		*安全管理		*防火墙		操作系统提供防火墙配置管理工具，支持基于协议、网络地址、端口的访问控制规则配置，规则修改后立即生效；支持关闭指定服务和端口，包括但不限于关闭远程访问、共享访问等；支持防止ARP 欺骗攻击

		171		安全
要求				*安全框架		操作系统提供统一访问控制安全框架

		172		安全
要求				三员管理		操作系统支持系统管理员、安全管理员、审计管理员分权管理

		173		安全
要求				文件完整性		操作系统支持静态文件度量（如 IMA）和动态内存度量，保障特定文件及内存中运行程序的完整性

		174		安全
要求				可信计算		操作系统支持机密计算框架，提供机密计算 SDK，能接入 1 种以上可信执行环境

		175		安全
要求				内核保护		操作系统支持内核完整性保护，保障内核不被非授权改变；提供内核模块加载黑名单机制

		176		安全
要求		*身份鉴别		*身份鉴别服务		用户标识使用帐户名和帐户 ID，在操作系统的整个生存周期内用户标识具有唯一性；支持用户口令复杂度校验及强口令管理；支持用户口令有效期配置；支持口令鉴别失败控制；支持口令加密算法配置，用户口令进行加密后以不可逆的密文形式保存；支持禁止根帐户（root）远程登录设置

		177		安全
要求		*访问控制		* 自主访问控制		允许客体拥有者以普通帐户决定并控制对客体的访问，并阻止非授权用户对客体的访问；普通用户缺省拥有新建、读写和删除私有目录下文件的权限；支持细粒度的自主访问控制，将访问控制的粒度控制在单个用户，对系统中的每一个客体，实现由客体拥有者以指定用户方式确定其对该客体的访问权限，而其他同组用户或非同组的用户和用户组对该客体的访问权则由客体拥有者授予

		178		安全
要求				*强制访问控制		操作系统支持对应用程序的访问控制与资源限制，包括对文件、网络等客体的访问控制；支持应用安装控制、应用执行控制

		179		安全
要求				*安全审计		操作系统能对身份鉴别的使用、自主访问控制、标记和强制访问控制策略的修改等生成审计日志；审计记录包括：事件类型、事件发生的日期、触发事件的用户、事件成功或失败等字段；支持审计日志查询和导出功能

		180		安全
要求		*漏洞管理		*漏洞管理		操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立编号，可直接使用 NVDB、CNVD 或 CVE编号；漏洞提醒，发现或获悉漏洞信息时，通过系统推送、电子邮件或官方网站等方式通知用户；漏洞修复，对已发现的安全漏洞通过补丁等方式对系统漏洞进行修复；漏洞列表，提供每个版本已修复的漏洞列表，提供命令或网页等方式方便用户查询漏洞及其修复情况

		181		安全
要求		安全中心工具		安全中心工具		提供安全中心工具，支持以命令行工具或图形化界面的方式对系统进行安全加固、账户保护、网络保护、应用保护、可信度量、安全内存和指令流预检测方面的安全防护
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		序号		指标分类		一级指标		二级指标		序号40-集中式数据库1		序号41-集中式数据库2

		1		功能
要求		*安装与升级		*数据库安装		 a) 支持命令行或图形化的安装；
 b) 支持命令行或图形化的可配置安装能力；
 c) 依据安装环境提供相应的初始化参数配置值；
 d) 提供图形化软件组件管理向导工具		 a) 支持命令行或图形化的安装；
 b) 支持命令行或图形化的可配置安装能力；
 c) 依据安装环境提供相应的初始化参数配置值；
 d) 提供图形化软件组件管理向导工具

		2		功能
要求				*数据库重启		 a) 支持命令行或图形化的方式关闭和启动服务；
 b) 关闭服务后，再启动服务，服务正常		 a) 支持命令行或图形化的方式关闭和启动服务；
 b) 关闭服务后，再启动服务，服务正常

		3		功能
要求				*安装配置日志		 a) 提供软件安装的日志记录功能；
 b) 记录的软件安装信息完整正确；
 c) 提供安装配置操作的日志记录功能；
 d) 记录的配置操作信息完整正确		 a) 提供软件安装的日志记录功能；
 b) 记录的软件安装信息完整正确；
 c) 提供安装配置操作的日志记录功能；
 d) 记录的配置操作信息完整正确

		4		功能
要求				*升级维护		 a) 支持版本升级，保证版本间功能和数据的兼容性；
 b) 厂商提供当前版本与历史版本的差异说明文档，包含新版本对软件和硬件的支持情况		 a) 支持版本升级，保证版本间功能和数据的兼容性；
 b) 厂商提供当前版本与历史版本的差异说明文档，包含新版本对软件和硬件的支持情况

		5		功能
要求				安装和升级的兼容性		支持在不同CPU架构的节点上安装配置、升级，且安装配置、升级数据库的命令行或图形界面相同或相似		支持在不同CPU架构的节点上安装配置、升级，且安装配置、升级数据库的命令行或图形界面相同或相似

		6		功能
要求				节点部署		 a) 支持节点安装配置；
 b) 支持通过单一节点发起并将数据库部署在多个节点上		 a) 支持节点安装配置；
 b) 支持通过单一节点发起并将数据库部署在多个节点上

		7		功能
要求		*数据配置		*参数配置		 a) 依据工作负载和运行环境，提供配置参数修改的能力
 b) 修改数据库配置参数后，配置参数立即生效或数据库重新启动生效，立即生效的配置参数和需要数据库重新启动方可生效的配置参数在相关文档中明确		 a) 依据工作负载和运行环境，提供配置参数修改的能力
 b) 修改数据库配置参数后，配置参数立即生效或数据库重新启动生效，立即生效的配置参数和需要数据库重新启动方可生效的配置参数在相关文档中明确

		8		功能
要求				存储配置		 a) 提供数据库级物理存储位置、逻辑存储参数配置功能；
 b) 在数据库初始化阶段，提供数据库物理读写块大小的配置功能；
 c) 提供数据库存储对象空间使用参数的配置功能；
 d) 提供索引数据存储参数管理功能		a) 提供数据库级物理存储位置、逻辑存储参数配置功能；
b) 在数据库初始化阶段，提供数据库物理读写块大小的配置功能；
c) 提供数据库存储对象空间使用参数的配置功能；
d) 提供索引数据存储参数管理功能；
e) 内置内存引擎，可通过简单操作语句直接指定是否启用内存引擎。能够实现在同一个实例中内存表跟普通的磁盘表的共存，内存表支持ACID、常用SQL语法、存储过程和数据持久化等功能特性，针对内存表支持使用PREPARE语句的查询原生编译。


		9		功能
要求				内存配置		 a) 提供数据库内存规划和配置建议；
 b) 依据物理内存规划数据库可用内存；
 c) 依据可用内存或负载情况，自动设置或向用户建议不同数据缓存区大小		 a) 提供数据库内存规划和配置建议；
 b) 依据物理内存规划数据库可用内存；
 c) 依据可用内存或负载情况，自动设置或向用户建议不同数据缓存区大小

		10		功能
要求		*SQL功能		*基础数据类型		 a) 支持数值类型；
 b) 支持字符类型；
 c) 支持二进制类型；
 d) 支持日期和时间类型；
 e) 支持布尔类型；
 f) 支持（大）文本类型；
 g) 支持大对象类型		 a) 支持数值类型；
 b) 支持字符类型；
 c) 支持二进制类型；
 d) 支持日期和时间类型；
 e) 支持布尔类型；
 f) 支持（大）文本类型；
 g) 支持大对象类型

		11		功能
要求				扩展数据类型		支持间隔、XML、JSON 等数据类型		支持间隔、XML、JSON 等数据类型

		12		功能
要求				自定义数据类型		具备用户自定义数据类型的能力，可支持不同应用场景的数据类型需求		具备用户自定义数据类型的能力，可支持不同应用场景的数据类型需求

		13		功能
要求				*数据存储基础功能		支持基础数据类型		支持基础数据类型

		14		功能
要求				数据存储增强功能		 a) 支持扩展数据类型；
 b) 支持自定义数据类型		 a) 支持扩展数据类型；
 b) 支持自定义数据类型

		15		功能
要求				*数据检索基础功能		支持基础数据类型		支持基础数据类型

		16		功能
要求				数据检索增强功能		 a) 支持扩展数据类型；
 b) 支持自定义数据类型；
 c) 支持中文检索功能，如使用中国纪年历法进行检索		 a) 支持扩展数据类型；
 b) 支持自定义数据类型；
 c) 支持中文检索功能，如使用中国纪年历法进行检索

		17		功能
要求				*核心SQL 能力		 a) 支持左外连接；
 b) 支持右外连接；
 c) 支持内连接；
 d) 支持全连接		 a) 支持左外连接；
 b) 支持右外连接；
 c) 支持内连接；
 d) 支持全连接

		18		功能
要求				*字符集		中文字符集符合 GB 18030 的要求		中文字符集符合 GB 18030 的要求

		19		功能
要求				*常用操作符		 a) 支持逻辑操作符及相关运算；
 b) 支持比较操作符及相关运算；
 c) 支持算术运算符及相关运算		a) 支持逻辑操作符及相关运算；
b) 支持比较操作符及相关运算；
c) 支持算术运算符及相关运算；
d) 支持向量检索（包括近似检索和精确检索）和标量过滤同时检索，标量过滤支持常用的运算符，包括比较运算符（=,<>,>,>=,<,<=）和逻辑运算符（与、或、非）等；


		20		功能
要求				*条件表达式		 a) 支持对比条件表达式；
 b) 支持逻辑条件表达式；
 c) 支持空值条件表达式；
 d) 支持等于条件表达式；
 e) 支持模式匹配条件表达式；
 f) 支持区间条件表达式；
 g) 支持 IN 条件表达式；
 h) 支持存在条件表达式；
 i) 支持以上条件表达式的复合表达式		 a) 支持对比条件表达式；
 b) 支持逻辑条件表达式；
 c) 支持空值条件表达式；
 d) 支持等于条件表达式；
 e) 支持模式匹配条件表达式；
 f) 支持区间条件表达式；
 g) 支持 IN 条件表达式；
 h) 支持存在条件表达式；
 i) 支持以上条件表达式的复合表达式

		21		功能
要求				*SQL 执行计划		支持 SQL 计划，使 SQL 按照指定的语句执行，并实现预期结果		支持 SQL 计划，使 SQL 按照指定的语句执行，并实现预期结果

		22		功能
要求		*数据库对象		*基础对象类型		 a) 支持用户的创建、删除、修改；
 b) 支持角色的创建、删除、修改；
 c) 支持存储过程的创建、删除、修改；
 d) 支持表操作功能；
 e) 支持自增序列；
 f) 支持主键约束、外键约束、唯一性约束、检查约束和联合主键约束；
 g) 支持游标功能；
 h) 支持视图的创建、删除、修改；
 i) 支持数值计算函数、字符处理函数、日期时间值函数、间隔函数、类型转换函数、位运算函数、聚合函数、格式化、系统信息等常用函数		 a) 支持用户的创建、删除、修改；
 b) 支持角色的创建、删除、修改；
 c) 支持存储过程的创建、删除、修改；
 d) 支持表操作功能；
 e) 支持自增序列；
 f) 支持主键约束、外键约束、唯一性约束、检查约束和联合主键约束；
 g) 支持游标功能；
 h) 支持视图的创建、删除、修改；
 i) 支持数值计算函数、字符处理函数、日期时间值函数、间隔函数、类型转换函数、位运算函数、聚合函数、格式化、系统信息等常用函数

		23		功能
要求				扩展对象类型		 a) 支持包的创建、删除、修改；
 b) 支持触发器的创建、删除、修改；
 c) 支持外部链接的创建、删除，并可以通过外部链接进行外部访问；具备同构及异构数据库外部链接（DBLINK）能力，支持包括MySQL 8、Oracle 11g、SQL Server 2017、PostgreSQL 18在内的异构数据源接入，并可在执行计划中对DBLINK访问代价（Cost）进行估算。
 d) 支持作业的创建、删除、修改；
 e) 支持全局唯一的自增序列；
 f) 支持创建函数索引；
 g) 支持定义同义词		 a) 支持包的创建、删除、修改；
 b) 支持触发器的创建、删除、修改；
 c) 支持外部链接的创建、删除，并可以通过外部链接进行外部访问；
 d) 支持作业的创建、删除、修改；
 e) 支持全局唯一的自增序列；
 f) 支持创建函数索引；
 g) 支持定义同义词;
 h)具备同构及异构数据库外部链接（DBLINK）能力，支持包括MySQL 8、Oracle 11g、SQL Server 2017、PostgreSQL 18在内的异构数据源接入，并可在执行计划中对DBLINK访问代价（Cost）进行估算;

		24		功能要求				*基础表分区管理		a) 哈希分区方式；
b) 范围分区方式；
c) 列表分区方式		a) 哈希分区方式；
b) 范围分区方式；
c) 列表分区方式
d) system分区方式；
e) 间隔分区方式；


		25		功能
要求				扩展表分区管理		 a) 支持数据库表分区及二级分区能力；
 b) 支持建立分区索引		 a) 支持数据库表分区及二级分区能力；
 b) 支持建立分区索引

		26		功能
要求				查看对象		 a) 支持查看数据库信息；
 b) 支持查看表对象信息；
 c) 支持查看索引对象信息；
 d) 支持查看字段对象信息；
 e）支持查看约束对象信息；
 f）支持查看数据库实例信息；
 g）支持查看表空间信息		 a) 支持查看数据库信息；
 b) 支持查看表对象信息；
 c) 支持查看索引对象信息；
 d) 支持查看字段对象信息；
 e）支持查看约束对象信息；
 f）支持查看数据库实例信息；
 g）支持查看表空间信息

		27		功能
要求				查看日志、系统信息		a) 支持查看日志文件的能力；
b）厂商提供查看实例数据缓存的视图或图形化管理工具；
c）厂商提供查看日志缓存的视图或图形化管理工具；
d）厂商提供查看数据字典的视图或图形化管理工具		a) 支持查看日志文件的能力；
b）厂商提供查看实例数据缓存的视图或图形化管理工具；
c）厂商提供查看日志缓存的视图或图形化管理工具；
d）厂商提供查看数据字典的视图或图形化管理工具

		28		功能
要求				*对象变更		a)支持数据库的创建、删除、更新以及数据库属性的查询；
b)支持在线变更表结构、索引；
c)支持数据的增加、删除、修改和查询		a)支持数据库的创建、删除、更新以及数据库属性的查询；
b)支持在线变更表结构、索引；
c)支持数据的增加、删除、修改和查询
d)支持并行构建索引，通过将数据集分成若干个子集分配到不同工作线程上，在每个线程上独立计算并将各线程结果合并形成最终全局索引，提升处理大规模数据集的效率。


		29		功能
要求				查看会话系统表/视图		 a) 提供查看会话标识的视图或图形化管理工具；
 b) 提供查看进程/线程标识的视图或图形化管理工具；
 c) 提供查看用户标识的视图或图形化管理工具；
 d) 提供查看最近的用户请求命令的视图或图形化管理工具；
 e) 提供查看缺省模式的视图或图形化管理工具；
 f) 提供查看登录时间/会话状态的视图或图形化管理工具；
 g) 提供查看会话状态的视图或图形化管理工具；
 h) 提供查看等待会话的锁信息的视图或图形化管理工具；
 i) 提供查看等待时间统计信息的视图或图形化管理工具；
 j) 提供查看使用时间统计信息的视图或图形化管理工具		 a) 提供查看会话标识的视图或图形化管理工具；
 b) 提供查看进程/线程标识的视图或图形化管理工具；
 c) 提供查看用户标识的视图或图形化管理工具；
 d) 提供查看最近的用户请求命令的视图或图形化管理工具；
 e) 提供查看缺省模式的视图或图形化管理工具；
 f) 提供查看登录时间/会话状态的视图或图形化管理工具；
 g) 提供查看会话状态的视图或图形化管理工具；
 h) 提供查看等待会话的锁信息的视图或图形化管理工具；
 i) 提供查看等待时间统计信息的视图或图形化管理工具；
 j) 提供查看使用时间统计信息的视图或图形化管理工具

		30		功能
要求				查看监控连接系统表/
视图		 a) 提供查看连接标识的视图或图形化管理工具；
 b) 提供查看连接状态的视图或图形化管理工具；
 c) 提供查看连接用户的视图或图形化管理工具；
 d) 提供查看连接类型的视图或图形化管理工具；
 e) 提供查看当前事务信息的视图或图形化管理工具		 a) 提供查看连接标识的视图或图形化管理工具；
 b) 提供查看连接状态的视图或图形化管理工具；
 c) 提供查看连接用户的视图或图形化管理工具；
 d) 提供查看连接类型的视图或图形化管理工具；
 e) 提供查看当前事务信息的视图或图形化管理工具

		31		功能
要求				异构数据库联机访问		提供异构数据库数据联机访问功能		提供异构数据库数据联机访问功能

		32		功能
要求				完整性管理		 a) 支持验证表存储完整性；
 b) 支持验证索引存储完整性；
 c) 支持验证数据库存储结构完整性；
 d) 支持查看视图定义完整性；
 e) 支持查看存储过程/函数定义完整性		 a) 支持验证表存储完整性；
 b) 支持验证索引存储完整性；
 c) 支持验证数据库存储结构完整性；
 d) 支持查看视图定义完整性；
 e) 支持查看存储过程/函数定义完整性

		33		功能
要求		*事务能力		*事务基础特性		支持事务的ACID		a)支持事务的 ACID；
b)支持强一致性，强一致性时，在高维向量数据的99%以上召回率的ann查询响应时间可达到毫秒级，并且查询QPS性能可达到6000以上；


		34		功能
要求				*死锁检测与处理		 a) 在并发执行过程中，能检测到死锁；
 b) 提供解决全局死锁的机制；
 c) 具备死锁处理能力；
 d) 具备死锁超时回滚的能力；
 e) 具备死锁检测与处理记录功能		 a) 在并发执行过程中，能检测到死锁；
 b) 提供解决全局死锁的机制；
 c) 具备死锁处理能力；
 d) 具备死锁超时回滚的能力；
 e) 具备死锁检测与处理记录功能

		35		功能
要求		*运维		*运行时统计信息基础
功能		 a）数据库慢 SQL 统计：
 1）支持统计 SQL 语句；
 2）支持统计用户名；
 3）支持统计数据库名；
 4）支持统计执行时长；
 b）数据库性能状态统计：
 1）支持统计每秒事务数和查询数；
 2）支持统计 SQL 平均响应时间；
 3）支持统计高频 SQL		a）数据库慢 SQL 统计：
1）支持统计 SQL 语句；
2）支持统计用户名；
3）支持统计数据库名；
4）支持统计执行时长；
b）数据库性能状态统计：
1）支持统计每秒事务数和查询数；
2）支持统计 SQL 平均响应时间；
3）支持统计高频 SQL;
c)部署原生 CLI 运维巡检引擎，具备多粒度运行指标周期性采样能力。引擎支持实例域全指标采集：包含宿主机算力负载、数据库实例算力开销、全局共享缓冲区命中效率、内存排序算子占比、IO 链路负载、块设备存储空间、事务时序指标；节点域完成算力、内存、IO 资源栈状态侦听；会话 / 进程域实现单链路资源消耗画像；内置固态介质读写 IOPS / 带宽基准检测模块。通过全域负载特征建模，为系统架构及参数调优提供数据依据。


		36		功能
要求		*运维		运行时统计信息增强功能		a)支持统计集群节点 CPU 使用情况；
b)支持统计集群节点内存使用情况；
c)支持统计集群节点磁盘使用情况；
d)支持统计集群节点网络使用情况
e)支持多种统计信息采样粒度，涵盖库级、模式级、表级、索引级、列级以及数据页级		a)支持统计集群节点 CPU 使用情况；
b)支持统计集群节点内存使用情况；
c)支持统计集群节点磁盘使用情况；
d)支持统计集群节点网络使用情况

		37		功能
要求				*日志		 a) 具备对各类事件进行日志记录的功能，可通过日志查看操作内容、执行过程和结果；
 b) 具备提示和警告功能，提示或警告数据库结构修改、数据库运行配置修改等重要操作；
c) 日志完整正确，并且提供可读文本的形式；
d) 支持中文日志		a) 具备对各类事件进行日志记录的功能，可通过日志查看操作内容、执行过程和结果；
b) 具备提示和警告功能，提示或警告数据库结构修改、数据库运行配置修改等重要操作；
c) 日志完整正确，并且提供可读文本的形式；
d) 支持中文日志；
e) 支持自动解析日志、智能提取错误与慢查询、生成结构化 HTML 报告，助力运维快速定位问题；提供基于B\S架构的图形化日志分析服务端支持高可用部署，安装时可指定多台主机，系统自动完成后续部署；采集任务支持一键复制，复制后直接跳转编辑页面，基于原配置快速生成新任务。


		38		功能
要求				*远程运维		具备远程维护功能		具备远程维护功能

		39		功能
要求				*报警		 a) 厂商提供通知管理员的方法或工具；
 b) 支持设置报警基线，数据库运行中遇到重要事件、异常事件和状态、超过报警阈值等情况时，通知管理员；
 c) 提供报警 API；
 d) 报警发生时，支持报警信息的实时展示		 a) 厂商提供通知管理员的方法或工具；
 b) 支持设置报警基线，数据库运行中遇到重要事件、异常事件和状态、超过报警阈值等情况时，通知管理员；
 c) 提供报警 API；
 d) 报警发生时，支持报警信息的实时展示

		40		功能
要求				SQL 监测与优化建议		 a) 实时监测 SQL 执行过程中资源使用情况；
 b) 提供查询计划的缓存管理功能；
 c) 提供 SQL 改写的优化建议		 a) 实时监测 SQL 执行过程中资源使用情况；
 b) 提供查询计划的缓存管理功能；
 c) 提供 SQL 改写的优化建议

		41		功能
要求		*迁移		应用迁移		 a) 提供 SQL、存储过程等价语法转换，并将转换后的语法在目标库进行校验，转换后语法可编译可执行；
 b) 对转换出错或校验出错的语法进行定位，引导用户进行错误校正后再次编译校验；
 c) 尽量减少应用的修改，从源数据库迁移到目标数据库，并可运行		 a) 提供 SQL、存储过程等价语法转换，并将转换后的语法在目标库进行校验，转换后语法可编译可执行；
 b) 对转换出错或校验出错的语法进行定位，引导用户进行错误校正后再次编译校验；
 c) 尽量减少应用的修改，从源数据库迁移到目标数据库，并可运行

		42		功能
要求				*数据迁移		 a) 提供元数据、数据库、数据库对象、表数据快速迁移的功能；
 b) 支持数据迁移工具实现同构或异构数据库之间的数据迁移；
 c) 支持全量数据迁移、增量数据持续同步等迁移模式； 
d) 在数据迁移过程中具备应对传输异常的能力，保障数据迁移的稳定性、连续性和一致性；
 e) 支持存量数据的一次性迁移和增量数据库的持续同步；
 f) 支持多种不同类型的源数据库和目标数据库之间的数据迁移		 a) 提供元数据、数据库、数据库对象、表数据快速迁移的功能；
 b) 支持数据迁移工具实现同构或异构数据库之间的数据迁移；
 c) 支持全量数据迁移、增量数据持续同步等迁移模式； 
d) 在数据迁移过程中具备应对传输异常的能力，保障数据迁移的稳定性、连续性和一致性；
 e) 支持存量数据的一次性迁移和增量数据库的持续同步；
 f) 支持多种不同类型的源数据库和目标数据库之间的数据迁移

		43		功能
要求				*数据比对基础功能		对源数据库和目标数据库之间的数据进行比对，支持数据一致性，并提供一致性比对报告		对源数据库和目标数据库之间的数据进行比对，支持数据一致性，并提供一致性比对报告

		44		功能
要求				数据比对增强功能		数据比对规模是可配置的，用户可根据业务需求，进行库级、表级等级别的比对，提供数据修复功能		数据比对规模是可配置的，用户可根据业务需求，进行库级、表级等级别的比对，提供数据修复功能

		45		功能
要求		*备份恢复		*数据备份		 a) 运行状态下支持对数据库进行全库备份；
 b) 运行状态下支持对数据库进行部分备份；
 c) 运行状态下支持对数据库进行增量备份		 a) 运行状态下支持对数据库进行全库备份；
 b) 运行状态下支持对数据库进行部分备份；
 c) 运行状态下支持对数据库进行增量备份

		46		功能
要求				备份数据管理		 a) 支持备份数据的加密；
 b) 支持备份数据的压缩；
 c) 支持备份数据的存储		 a) 支持备份数据的加密；
 b) 支持备份数据的压缩；
 c) 支持备份数据的存储

		47		功能
要求				用户/模式备份、恢复		 a) 支持对数据库的所有或指定用户/模式下的数据进行备份；
 b) 支持对数据库的所有或指定用户/模式下的数据备份进行恢复		 a) 支持对数据库的所有或指定用户/模式下的数据进行备份；
 b) 支持对数据库的所有或指定用户/模式下的数据备份进行恢复

		48		功能
要求				*多种存储媒体备份、
还原		支持多种备份存储媒体，支持多种存储媒体的部分、完整数据库数据还原处理能力		支持多种备份存储媒体，支持多种存储媒体的部分、完整数据库数据还原处理能力

		49		功能
要求				*备份还原的一致性校
验		提供数据库备份数据一致性校验的命令或工具		提供数据库备份数据一致性校验的命令或工具

		50		功能
要求		*集群管理		*集群构建与管理		 a) 支持集群的运行环境；
 b) 支持创建并配置数据库集群；
 c) 配置信息至少包括日常运维管理、容灾管理、日志管理、备份管理、监控等		a) 支持集群的运行环境；
b) 支持创建并配置数据库集群；
c) 配置信息至少包括日常运维管理、容灾管理、日志管理、备份管理、监控等;
d) 配置指令式集群运维套件，免外置存储实现跨区域异地容灾，支持流式容灾链路部署、备端升主、计划性主备切换、容灾链路注销。内置容灾全链路监测能力，可展示实例状态、倒换 / 升主进度、RTO、RPO 指标；兼容指令帮助查阅、版本信息查询功能。


		51						集群构建与管理扩展要求		在读写操作负载差距较大时，提供读写分离能力		在读写操作负载差距较大时，提供读写分离能力

		52		功能
要求				共享存储架构下的集群要求		在共享存储集群架构的基础上：
 a) 支持管理硬件存储资源，包括为共享存储扩展存储容量；
 b) 支持集群多个节点同时写入或一写多读，事务支持 ACID 特性；
 c) 支持节点间的缓存一致性		在共享存储集群架构的基础上：
 a) 支持管理硬件存储资源，包括为共享存储扩展存储容量；
 b) 支持集群多个节点同时写入或一写多读，事务支持 ACID 特性；
 c) 支持节点间的缓存一致性

		53		功能
要求		*工具		*数据库开发调试工具		 a) 具备图形化功能，提高易用性；
 b) 具备导入、编辑、保存、执行 SQL语句和 SQL 脚本功能；
 c) 具备复制、编辑现有数据库对象功能；
 d) 具备关键词显示标记、动态语法提示的 SQL 编辑器功能		 a) 具备图形化功能，提高易用性；
 b) 具备导入、编辑、保存、执行 SQL语句和 SQL 脚本功能；
 c) 具备复制、编辑现有数据库对象功能；
 d) 具备关键词显示标记、动态语法提示的 SQL 编辑器功能

		54		功能
要求				数据库预编译工具		厂商提供预编译工具，支持嵌入式 SQL编程		厂商提供预编译工具，支持嵌入式 SQL编程

		55		功能
要求				网络配置工具		a) 提供客户端、服务器端网络配置向导；
b) 支持配置网络连接参数、主机、端口、协议等内容		a) 提供客户端、服务器端网络配置向导；
b) 支持配置网络连接参数、主机、端口、协议等内容

		56		功能
要求				创建、修改、删除工具		 a) 支持数据库的创建、修改和删除；
 b) 支持配置数据库数据文件、日志文件、归档文件的存储位置、逻辑空间（如表空间）等参数；
 c) 支持配置数据库属性相关参数（如最大连接数等）		 a) 支持数据库的创建、修改和删除；
 b) 支持配置数据库数据文件、日志文件、归档文件的存储位置、逻辑空间（如表空间）等参数；
 c) 支持配置数据库属性相关参数（如最大连接数等）

		57		功能
要求				*用户、角色管理工具		 a) 支持创建、修改、删除用户的功能；
 b）提供定义用户的功能；
 c) 支持创建、修改、删除角色的功能，且提供用户自定义角色的功能		 a) 支持创建、修改、删除用户的功能；
 b）提供定义用户的功能；
 c) 支持创建、修改、删除角色的功能，且提供用户自定义角色的功能

		58		功能
要求				*SQL 执行计划查看工具		 a) 提供与数据库管理系统进行 SQL 交互的工具，方便运维工作；
 b) 支持查看 SQL 语句查询执行计划与统计信息		 a) 提供与数据库管理系统进行 SQL 交互的工具，方便运维工作；
 b) 支持查看 SQL 语句查询执行计划与统计信息

		59		功能
要求				*数据库对象工具		 a) 支持创建、修改、删除表的功能，支持定义表结构、约束、存储配置管理的功能；
 b) 支持创建、修改、删除索引的功能，支持定义索引结构、类型、存储配置管理的功能；
 c) 支持创建、修改、删除视图的功能，支持视图定义的功能；
 d) 支持创建、修改、删除约束的功能，支持约束定义的功能		 a) 支持创建、修改、删除表的功能，支持定义表结构、约束、存储配置管理的功能；
 b) 支持创建、修改、删除索引的功能，支持定义索引结构、类型、存储配置管理的功能；
 c) 支持创建、修改、删除视图的功能，支持视图定义的功能；
 d) 支持创建、修改、删除约束的功能，支持约束定义的功能

		60		功能
要求				*导入导出工具		 a) 支持导出不同格式，可以将不同格式数据导入到数据库中；
 b) 支持不同级别和不同数据库对象的导入/导出功能；
 c) 支持从文本文件或者其他上游数据源将数据导入；
 d) 支持 SQL 脚本进行导入导出		 a) 支持导出不同格式，可以将不同格式数据导入到数据库中；
 b) 支持不同级别和不同数据库对象的导入/导出功能；
 c) 支持从文本文件或者其他上游数据源将数据导入；
 d) 支持 SQL 脚本进行导入导出

		61		功能
要求				触发器、存储过程/函数工具		 a) 支持创建、修改、删除触发器的功能，支持触发条件、事件的设置；
 b) 支持创建、修改、删除存储过程/函数的功能，提供定义存储过程/函数的工具		 a) 支持创建、修改、删除触发器的功能，支持触发条件、事件的设置；
 b) 支持创建、修改、删除存储过程/函数的功能，提供定义存储过程/函数的工具

		62		功能
要求				*数据库运维工具		 a) 支持数据库、数据库存储对象结构、数据、统计信息更新维护；
 b) 支持数据库创建、数据库修改、数据库删除、数据库模板维护；
 c) 支持数据库任务自动化调度作业管理；
 d) 支持图形化展示数据库管理的各种元数据界面，展示的内容具有层次性，包括模式、非模式数据字典信息		a) 支持数据库、数据库存储对象结构、数据、统计信息更新维护；
b) 支持数据库创建、数据库修改、数据库删除、数据库模板维护；
c) 支持数据库任务自动化调度作业管理；
d) 支持图形化展示数据库管理的各种元数据界面，展示的内容具有层次性，包括模式、非模式数据字典信息;
e) 配套数据库轻量化运维研判套件，需集成栈图生成、SQL 全域审计、存储底层探测、网络与算力实时采集、时序会话 / 内存 / 吞吐回溯、物理坏块分片修复能力。套件触发方式支持可视化一键调用、单行指令调用模式。


		63		功能
要求				监控跟踪工具		 a) 收集和统计数据库某时间段的运行状态及性能信息，判断该时间的数据库运行性能瓶颈；
 b) 支持系统状态监控能力，包括对集群、服务器和数据库状态的监控等；
 c) 支持性能瓶颈跟踪、运行过程监测与调优；
 d) 提供数据库实例、网络通信、数据库对象的跟踪日志，日志数据准确、完整；
 e) 支持特定事件或事务发生时收集监控数据库活动事务数据；
 f) 支持跟踪数据库等待事件；
 g) 提供捕获并记录实例、数据库在特定时间点的状态		 a) 收集和统计数据库某时间段的运行状态及性能信息，判断该时间的数据库运行性能瓶颈；
 b) 支持系统状态监控能力，包括对集群、服务器和数据库状态的监控等；
 c) 支持性能瓶颈跟踪、运行过程监测与调优；
 d) 提供数据库实例、网络通信、数据库对象的跟踪日志，日志数据准确、完整；
 e) 支持特定事件或事务发生时收集监控数据库活动事务数据；
 f) 支持跟踪数据库等待事件；
 g) 提供捕获并记录实例、数据库在特定时间点的状态

		64		功能
要求		*图形化管理		图形化远程启动、关闭数据库		 a) 提供数据库资源配置向导；
 b) 提供远程数据库服务启动、关闭功能		 a) 提供数据库资源配置向导；
 b) 提供远程数据库服务启动、关闭功能

		65		功能
要求				*图形化的开发工具		厂商提供图形化的开发工具		厂商提供图形化的开发工具

		66		功能
要求				*图形化运维工具		厂商提供图形化的运维工具		厂商提供图形化的运维工具

		67		功能
要求				图形化展示工具		厂商提供图形化数据展示工具		厂商提供图形化数据展示工具

		68		功能
要求				图形界面配置参数基础功能		a）基本配置参数：
 1）配置资源使用限额；
 2）配置连接数；
 3）配置白名单；
 b）逻辑存储配置：
 1）图形界面支持逻辑存储配置；
 2）提供图形化界面管理数据库对象逻辑空间分配功能；
 c）提供图形界面配置参数功能，支持图形界面配置用户口令；
 d）配置审计：
 1）支持图形化界面配置审计策略；
 2）支持查看审计数据		a）基本配置参数：
 1）配置资源使用限额；
 2）配置连接数；
 3）配置白名单；
 b）逻辑存储配置：
 1）图形界面支持逻辑存储配置；
 2）提供图形化界面管理数据库对象逻辑空间分配功能；
 c）提供图形界面配置参数功能，支持图形界面配置用户口令；
 d）配置审计：
 1）支持图形化界面配置审计策略；
 2）支持查看审计数据

		69		功能
要求				图形化管理数据库对象		支持图形化管理统一的数据库实例、数据库日志文件、数据库运行模式、表对象、表数据存储空间、索引定义类型、视图、触发器、存储过程/函数、角色/用户权限、同义词、序列、外部表、物化视图、作业调度、数据库链接、分区表数据、服务器资源分配、自增列		支持图形化管理统一的数据库实例、数据库日志文件、数据库运行模式、表对象、表数据存储空间、索引定义类型、视图、触发器、存储过程/函数、角色/用户权限、同义词、序列、外部表、物化视图、作业调度、数据库链接、分区表数据、服务器资源分配、自增列

		70		功能
要求				图形化监控		a）支持多实例集成监控与管理；
b）支持操作系统和网络资源集成监控与管理		a）支持多实例集成监控与管理；
b）支持操作系统和网络资源集成监控与管理

		71		功能
要求				图形化管理归档		支持对归档模式、归档文件位置、归档启用/停用进行管理		支持对归档模式、归档文件位置、归档启用/停用进行管理

		72		功能
要求				图形化管理数据的备
份、还原/恢复		提供图形化管理数据的备份、还原/恢复的功能		提供图形化管理数据的备份、还原/恢复的功能

		73		功能
要求				图形化界面易用性		 a) 支持浏览器图形界面管理；
 b) 图形化管理工具界面窗口、选单、图标、文字、快捷键统一并易于理解		 a) 支持浏览器图形界面管理；
 b) 图形化管理工具界面窗口、选单、图标、文字、快捷键统一并易于理解

		74		可靠
性要
求		*稳定运行		*稳定运行		 a) 支持连续稳定运行；
 b) 支持数据库管理系统运行风险的报警能力		a) 支持连续稳定运行；
b) 支持数据库管理系统运行风险的报警能力
c) 在2 路国产处理器平台上，在不低于100张千万行表的数据规模下，持续10分钟的不低于1000并发操作，数据库的批量数据插入的事务处理能力≥120万次/秒、单值插入数据的的事务处理能力≥10万次/秒、删除数据的事务处理能力≥60万次/秒、单值数据查询的事务处理能力≥100万次/秒。
d) 数据库产品支持批量写入和批量读取接口 API，按单表(表宽不少于 50 列,行平均大小不低于 300 字节规格)批量写入性能达到 10万行以上/秒。


		75		可靠
性要
求		*故障切换		*快速切换		支持快速切换，在主数据库出现故障时，能够快速切换到备用数据库，保障业务正常运行		支持快速切换，在主数据库出现故障时，能够快速切换到备用数据库，保障业务正常运行

		76		可靠
性要
求				*恢复无断点		支持无断点恢复能力		支持无断点恢复能力

		77		可靠
性要
求		*容灾能力		*主备备份		 a) 支持多副本，支持主副本与从副本之间的数据同步，最低时延由生产厂商提供；
 b) 提供基于主机的数据库复制技术，包括基于日志的备用数据库远程数据库备份技术，并应具备数据副本间的复制能力
c)支持RAFT协议的主备集群，具备主库故障时自动选主的功能，备库故障不会影响业务运行，并可创建不支持查询用户表的特殊副本。
d)支持集中式备份的远程物理备份和恢复功能，以及兼容Oracle中的image copy镜像备份功能。		a) 支持多副本，支持主副本与从副本之间的数据同步，最低时延由生产厂商提供；
b) 提供基于主机的数据库复制技术，包括基于日志的备用数据库远程数据库备份技术，并具备数据副本间的复制能力；
c)数据库内核自带检测坏块函数，可以通过该内置函数发现丢失的文件，并可以修复。对于表文件损坏的页面，不借助任何工具通过备库自动修复。


		78		可靠
性要
求				*实例容灾		 a) 在任意数据库实例出现故障时，集群内服务正常运行，数据不丢失，集群整体业务可用；
 b) 在实例故障、节点故障等单数据库实例故障时，RPO 时间等于 0，RTO 时间小于 30s		 a) 在任意数据库实例出现故障时，集群内服务正常运行，数据不丢失，集群整体业务可用；
 b) 在实例故障、节点故障等单数据库实例故障时，RPO 时间等于 0，RTO 时间小于 30s

		79		可靠
性要
求				*容灾部署		a)提供远程容灾部署与管理功能；
b)提供生产中心与备份中心之间的容灾部署与管理功能		a)提供远程容灾部署与管理功能；
b)提供生产中心与备份中心之间的容灾部署与管理功能

		80		可靠
性要
求				*同城容灾		 a) 支持同城双中心部署，当主中心故障时，业务切换到备中心；
 b) 由于网络、供电等原因造成的可用区级故障，触发集群计划外停机，在同城多可用区场景下，RPO 时间等于 0，RTO 时间小于 1 分钟		a) 支持同城双中心部署，当主中心故障时，业务切换到备中心；
b) 由于网络、供电等原因造成的可用区级故障，触发集群计划外停机，在同城多可用区场景下，RPO 时间等于 0，RTO 时间小于 1 分钟；
c)数据库自身具有对象和数据的同步复制功能，无需通过额外的同步软件即可支持表中数据的实时双向复制、实时单向复制，且可支持在ARM硬件和C86平台之间的表中数据的实时双向复制、实时单向复制，支持CREATE/DROP/ALTER/TRUNCATE/RENAME TABLE、CREATE/DROP/ALTER/TRUNCATE TABLE PARTITION、CREATE/DROP FUNCTION，CREATE/DROP PROCEDURE等DDL 操作的同步复制。


		81		可靠
性要
求				异地容灾		 a) 城市级故障，比如地震，业务可以切换到异地；
 b) 异地灾备场景支持两地三中心部署架构，在本地建立同城灾备中心，在异地建立异地灾备中心，RPO 时间小于 1分钟，RTO 时间小于 10 分钟		 a) 城市级故障，比如地震，业务可以切换到异地；
 b) 异地灾备场景支持两地三中心部署架构，在本地建立同城灾备中心，在异地建立异地灾备中心，RPO 时间小于 1分钟，RTO 时间小于 10 分钟

		82		可靠
性要
求		*容错性		*服务端编程稳定性		支持当用户自定义的存储过程、函数运行异常时，数据库稳定运行		支持当用户自定义的存储过程、函数运行异常时，数据库稳定运行

		83		可靠
性要
求				*网络容错		支持网络中断时，保障事务一致性		支持网络中断时，保障事务一致性

		84		可靠
性要
求				*检测报警		 a) 支持数据库实例启动时错误检测能力；
 b) 支持加载不同文件格式、不同大小数据出现错误时的故障检测和处理能力；
 c) 支持数据库备份执行过程中发生故障时报错或者报警能力；
 d) 支持数据库恢复发生故障时报错或者报警能力		 a) 支持数据库实例启动时错误检测能力；
 b) 支持加载不同文件格式、不同大小数据出现错误时的故障检测和处理能力；
 c) 支持数据库备份执行过程中发生故障时报错或者报警能力；
 d) 支持数据库恢复发生故障时报错或者报警能力

		85		可靠
性要
求				*故障恢复		 a) 系统故障重启后能正常运行且支持数据一致性；
 b) 支持完全媒体故障恢复的能力；
 c) 提供基于时间点故障恢复功能		 a) 系统故障重启后能正常运行且支持数据一致性；
 b) 支持完全媒体故障恢复的能力；
 c) 提供基于时间点故障恢复功能

		86		可靠
性要
求				*不同级别故障可恢复		支持数据库事务故障、系统故障、存储媒体故障不同级别的可恢复能力		支持数据库事务故障、系统故障、存储媒体故障不同级别的可恢复能力

		87		兼容
要求		软件兼容		云化部署		持虚拟化部署或容器化部署等云化部署方式		持虚拟化部署或容器化部署等云化部署方式

		88		兼容
要求		*硬件兼容		*硬件平台兼容		 a) 同源支持以下至少三种 CPU 平台架构：
 1) ARM；
 2) LoongArch；
 3) MIPS；
 4) SW64；
 5) x86；
 b) 支持 SMP 和 NUMA 的运行环境		 a) 同源支持以下至少三种 CPU 平台架构：
 1) ARM；
 2) LoongArch；
 3) MIPS；
 4) SW64；
 5) x86；
 b) 支持 SMP 和 NUMA 的运行环境

		89		兼容
要求		*标准兼容		*ODBC		支持 ODBC		支持 ODBC

		90		兼容
要求				*JDBC		支持 JDBC		支持 JDBC

		91		服务
要求		*交付方式		*交付方式		以光盘、便携式移动设备、镜像文件、在线下载等交付方式提供产品交付物		以光盘、便携式移动设备、镜像文件、在线下载等交付方式提供产品交付物

		92		服务
要求		*服务周期		*产品维护周期		产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5 年		产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5 年

		93		服务
要求				*产品延伸服务周期		产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥4 年		产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥4 年

		94		服务
要求				*产品延伸安全服务周期		产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护（包括中高风险漏洞修复）之日止≥2 年		产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护（包括中高风险漏洞修复）之日止≥2 年

		95		服务
要求				*售后服务最小保障期		自销售之日起，产品售后服务周期≥3年		自销售之日起，产品售后服务周期≥3年

		96		服务
要求		*供应链与服务保障		*供应链与服务保障基
础要求		 a) 提供多种形式支持服务，包含电话、电子邮件、远程连接等；
 b) 数据库厂商满足同城30分钟内响应，2小时到达现场，异地1小时内响应，4小时到达现场，最短时间内解决医院提出的维修要求，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案；
 c) 提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
 d) 建立全国技术服务体系和服务团队，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
 e) 服务周期内支持版本免费升级；
 f) 开源产品对获得的社区源代码进行安全性和知识产权审查与管理；
 g) 提供数据库参数、慢 SQL 语句的性能优化指南，包含性能优化的具体措施、技巧、案例及建议等		 a) 提供多种形式支持服务，包含电话、电子邮件、远程连接等；
 b) 数据库厂商满足同城30分钟内响应，2小时到达现场，异地1小时内响应，4小时到达现场，最短时间内解决医院提出的维修要求，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案；
 c) 提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
 d) 建立全国技术服务体系和服务团队，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
 e) 服务周期内支持版本免费升级；
 f) 开源产品对获得的社区源代码进行安全性和知识产权审查与管理；
 g) 提供数据库参数、慢 SQL 语句的性能优化指南，包含性能优化的具体措施、技巧、案例及建议等

		97		服务
要求				定制服务		针对关键用户提供代码级定制优化服务		针对关键用户提供代码级定制优化服务

		98		服务
要求				驻场服务		/		/

		99		服务
要求				在线反馈		支持在线问题反馈		支持在线问题反馈

		100		安全
要求		*基本要求		*基本要求		数据库应当符合安全可靠测评要求		数据库应当符合安全可靠测评要求

		101		安全
要求		*基础安全		安全架构		将系统管理员分为数据库管理员、数据库安全员和数据库审计员三种类型		将系统管理员分为数据库管理员、数据库安全员和数据库审计员三种类型

		102		安全
要求				*漏洞管理		建立漏洞管理机制，及时通过邮件、网站等方式将安全漏洞告知用户，并提供安全补丁对漏洞进行修复		建立漏洞管理机制，及时通过邮件、网站等方式将安全漏洞告知用户，并提供安全补丁对漏洞进行修复

		103		安全
要求				*身份鉴别及访问控制		a)提供身份鉴别及访问控制，加解密的密码要求符合GM/T0028 的相关规定
b)支持双密码认证机制，可为同一用户配置主密码和辅助密码，任一密码均可用于登录认证。		a)提供身份鉴别及访问控制，加解密的密码要求符合 GM/T0028 的相关规定；
b)针对系统管理员用户，可实现表对象的控制权和访问权分离，即系统管理员用户包括初始用户在未经其授权前，只能进行控制操作（DROP、ALTER、TRUNCATE），无权进行INSERT、DELETE、SELECT、UPDATE、COPY、GRANT、REVOKE、ALTER OWNER等访问操作。

		104		安全
要求		增强安全		防篡改		 a) 支持对指定的表开启防篡改能力，开启后，对重要数据的增、删、改操作，记录篡改校验信息，并提供篡改校验能力；
 b) 支持对指定的表开启追溯能力，开启后，对数据的变更具有全向追溯能力，能够记录数据变更的历史信息以及相应的操作记录		 a) 支持对指定的表开启防篡改能力，开启后，对重要数据的增、删、改操作，记录篡改校验信息，并提供篡改校验能力；
 b) 支持对指定的表开启追溯能力，开启后，对数据的变更具有全向追溯能力，能够记录数据变更的历史信息以及相应的操作记录

		105		安全
要求				全密态		支持全密态的等值、非等值查询能力		支持全密态的等值、非等值查询能力

		106		安全
要求				安全扩展要求		支持自身数据的动态脱敏和透明加密		支持自身数据的动态脱敏和透明加密

		107		安全
要求				闪回查询		支持数据库闪回查询		支持数据库闪回查询

		108		安全
要求				闪回恢复		支持闪回查询实时恢复数据，支持不同级别（如库级、表级等）的闪回恢复		支持闪回查询实时恢复数据，支持不同级别（如库级、表级等）的闪回恢复






