工程量清单编制说明
一、工程概况
[bookmark: _GoBack]杨毛嘴退化湿地生态修复（202601）位于江苏泗洪洪泽湖湿地国家级自然保护区杨毛嘴区域。本工程实施修复面积981.56亩，主要工程内容为湿地水系疏通、栖息地生境修复、有害生物防治等。其中，湿地水系疏通（航道水系连通和内陆滩涂水系连通）及栖息地生境修复总土方量105806立方米；有害生物防治（空心莲子草打捞）重点防治区域面积131000平方米；有害生物隔离桩总长度31米（含大门）。
二、编制依据
1) 江苏永威环境科技股份有限公司于2026年7月的编制《杨毛嘴退化湿地生态修复（202601）施工图》图纸。
    2) 国家和地方政府有关建设和造价管理的法律、法规和规程。
3) 现行计价规范：《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）。
    4) 《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017年修订版）。
5) 相关定额：《江苏省水利工程预算定额建筑工程》（2010版）、《江苏省水利工程预算定额建筑工程》（2010版）、《江苏省水利工程预算定额安装工程》（2010版）、《江苏省水利工程施工机械台时费定额》（2019 年含税版）、《江苏省水利工程预算定额建筑工程、安装工程动态基价表》（2019 年含税版）。
6)《省水利厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（苏水基[2019]6号文）。
7）《省水利厅关于印发《江苏省水利建设工程安全文明措施费使用管理办法》的通知》（苏水规[2017]2号文）、《省水利厅关于印发《省水利工程安全文明措施费分解表》的通知》（苏水安[2017]3号文）。
8) 建设单位提供的有关的答疑等其他资料。

三、编制说明
1、本工程土方工程量根据设计院图纸计算，总价承包，量仅供参考，投标人投标前应自行核实；土方开挖含表土清理、保护层开挖，土壤类别综合考虑。
2、土方运输方案施工单位须踏勘现场后结合自身情况确定，运距施工单位自行考虑，需满足建设单位及环保部门要求。投标单位应统筹考虑施工期取土、弃土的交通组织，以及取土区、弃土区内部的翻运、堆填施工顺序，并综合考虑在投标报价中。
3、投标单位应做好施工现场的踏勘工作，应充分考虑河道排水、井点降水，二次搬运等施工中可能发生的措施费用，根据自身实际情况综合考虑报价，费用包干，结算不做调整。
4、投标单位要考虑运输及场内短驳。
5、安全文明措施费为不可竞争费。投标单位应当根据招标文件，结合工程特点及自身的施工技术和管理水平，按照水利建设工程安全文明措施费分解表进行逐项、合理报价。
6、“安全文明措施”清单参照省水利厅苏水安[2017]3号文及苏水基〔2023〕8号文，投标时须附安全文明措施费分解表，参考格式分为十大项和若干子项，项目清单大项不得调整，子项可根据工程实际适当增减或调整。具体详见江苏省水利建设工程安全文明措施费使用管理办法“苏水规[2017] 2号文”。
7、措施清单中的办公、生活、文化福利等临时设施，结算时不得在安全文明措施费中再计量该费用。
8、本项目建筑安装工程一切险、第三者责任险保险费按承包人提交的保险费付款凭证和单据支付，但最高不超过投标书内的报价，其他保险费承包人应分摊到相应子目单价中，不单独计量。
9、施工接水、接电不单独列清单，含在综合报价中。
10、投标人在报价时应结合本单位的具体情况，充分考虑各自实际的施工组织设计、施工方案及技术措施，据实报价，一旦中标，除非设计图纸发生重大变更导致施工方案变化，投标报价的施工方案费用均不再调整，因现场实际方案与投标报价时方案不一致引起的费用改变，也不再另计。

