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[bookmark: _Toc19212][bookmark: _Toc19334][bookmark: _Toc27417]第一章 扬州市生态环境综合行政执法局执法装备标准化建设采购公告
受扬州市生态环境综合行政执法局的委托， 扬州苏建工程管理有限公司就扬州市生态环境综合行政执法局执法装备标准化建设（项目编号:JSZC-321000-SJGG-G2026-0007）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
扬州市生态环境综合行政执法局执法装备标准化建设的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年11月04日上午9:30 （北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321000-SJGG-G2026-0007
2.项目名称：扬州市生态环境综合行政执法局执法装备标准化建设
3.预算金额：155万元。
4.本项目设置最高限价：155万元，报价超过限价的为无效报价，按照无效响应处理。
5.采购需求：见招标文件第四章。
6.合同履行期限：见招标文件第四章。
7.本项目不接受 联合体投标。  
8.本项目不接受 进口产品投标。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
1.2 上一年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供）
1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）；
1.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）
1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.6 供应商信用承诺书；
1.7投标函
1.8法人授权书
1.9未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624]时间：自招标文件公告之日起五个工作日。
地点：“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网” 
方式：自行免费下载招标文件 
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年11月04日上午9:30 （北京时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627]1.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.本次招标不收取投标保证金。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”“中国政府采购网”发布的信息。
5.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。
6.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。
7.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
8.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。
9.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
七、本次招标联系方式
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名 称：扬州市生态环境综合行政执法局
地 址：扬州市邗江区维扬路555号 
联系人：曹先生
联系方式：0514-87329235 
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc55204178]名 称：扬州苏建工程管理有限公司
地 址：扬州市广陵区江都路572号
联系人：李云
电 话：0514-82170020，13338129845
2026年10月14日
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[bookmark: _Toc2612]第二章 投标人须知
1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于（项目编号JSZC-321000-SJGG-G2026-0007:）项目。
2.投标人
2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 
4.2为优化采购资金使用效率，依据《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）第一条规定，经采购人研究确定，本项目代理服务费由中标人支付。本次采购由中标人在领取中标通知书前参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号文）货物类标准的一次性支付给招标代理机构代理服务费。
（1）代理服务费以人民币支付；
（2）代理服务费一次性以电汇或转账等非现金形式支付。
（3）代理服务费不在报价中单列，由中标人支付给代理机构。
代理服务费开户银行：交通银行股份有限公司扬州竹西支行 
       开户名称：扬州苏建工程管理有限公司
      开户账号：395068000018150123848
4.3专家评审费按照《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知	
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
9.投标文件的语言、度量衡单位、货币
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标人应使用人民币报价。
10.投标文件构成
10.1投标文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）开标一览表 
（5）分项报价表 
（6）技术参数响应及偏离表 
（7）商务条款响应及偏离表 
（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。
11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12.投标配置与分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。
12.2 标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3有关费用处理
招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写
1.项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。
2.项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
13.技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；
13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15.投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16.投标有效期
16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084]17.投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由投标人自行承担。
17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18.投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]19.投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]20.投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21.开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
21.2开标仪式由代理机构组织“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.评标委员会
22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。
23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。
24.投标的澄清
24.1评标期间，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系
26.无效投标、废标及投标人不足三家的处理
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
26.1.13 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
26.1.14其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27.确定中标单位
27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的；
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
27.4.7不符合法律法规的规定的。
27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
28.质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
28.8 以下情形的质疑不予受理
28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29.中标通知书
29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。
29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
30. 签订合同
30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。
30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
31.电子投标文件要求
31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由投标人自行承担。
31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
32、 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）
32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
33.其他
33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Toc55204179][bookmark: _Toc4352][bookmark: _Hlk69392822]第三章 合同条款及格式
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：扬州市生态环境综合行政执法局执法装备标准化建设
项目编号：  
甲方：（买方）扬州市生态环境综合行政执法局
乙方：（卖方）_________
见证方：扬州苏建工程管理有限公司
甲、乙双方根据扬州苏建工程管理有限公司           项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物及伴随服务
1.1 货物及服务名称：
1.2 型号规格：
1.3 数量（单位）
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_____________圆（_______________元）人民币。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。
6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。 
6.4 履约保证金收取：无
七、转包或分包
7.1本合同范围内的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、质保期
8.1 质保期       年。（自交货验收合格之日起计算）
九、交付期、交付方式及交付地点
9.1 交付期：            
9.2 交付方式：甲方指定方式
9.3 交付地点：甲方指定地点
十、货款支付
10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。 
10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。
10.3 甲方付款方式：
合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内，支付合同总额的40%作为预付款；
设备全部交付并经甲方验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总额的40%；
验收合格半年期满后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总额的20%。
十一、税费
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。
12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。
12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
12.5上述货物及服务免费保修期为         年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。
十三、调试和验收
13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。
13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。
13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。
十四、货物及服务包装、发运及运输
14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。
14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。
14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。
14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。
15.5乙方提供不少于三年的质保维护，质保期内若设备出现故障，免收任何费用。设备出现故障时，乙方需在24小时内进行维修，如超过24小时无法恢复正常使用，乙方需提供备用设备，保障执法需要，每出现一次未及时维修和保障的情形，乙方向甲方支付不少于中标总价0.5%的违约赔偿金。
15.6乙方负责组织甲方相关人员开展设备使用培训，每种设备提供不少于5次现场操作指导。每出现一次未及时提供现场操作指导，乙方向甲方支付不少于中标总价0.1%的违约赔偿金。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。
十八、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
十九、合同生效及其它
19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章生效。
19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。

甲方：		                           乙方： 
  地址：				                   地址： 
  法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
  联系电话：                               联系电话：
日期：      年    月    日               日期：      年    月    日


见证方：扬州苏建工程管理有限公司
日期：      年    月    日







第4章 [bookmark: _Toc20352]项目需求
注： 本章内容中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。
以下技术参数内容为参考标准，投标人应根据自身产品实际情况提供满足使用需求、性能等于或高于以下技术参数标准的产品。如在各技术参数中仅为某一品牌或型号所有的，仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人可以选用替代标准。
项目属性：货物类项目
一、采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	水质快检试剂包
	8
	套
	

	2
	手持式PM2.5检测仪
	5
	台
	

	3
	手持式光离子化检测仪（PID）
	5
	部
	

	4
	便携式噪声检测仪（声级计）
	1
	台
	

	5
	无人机机载大气监测系统
	2
	套
	

	6
	多参数气体检测仪
	2
	部
	核心产品

	7
	便携式氢火焰离子化检测仪（FID）（催化氧化）
	1
	部
	

	
	便携式氢火焰离子化检测仪（FID）（GC-气相色谱）
	1
	部
	

	8
	红外热成像气体泄露检测仪
	1
	部
	

	9
	移动源执法监测设备
	在用车尾气测量仪
	1
	套
	

	
	
	便携式林格曼黑度检测仪
	1
	台
	

	
	
	车用尿素检定仪
	1
	台
	

	
	
	通用车载诊断仪（OBD）
	1
	台
	

	
	
	工业内窥镜
	1
	台
	

	10
	热成像夜视仪
	1
	部
	

	11
	便携式碘值检测设备
	1
	套
	

	12
	智能化装备管理系统
	1
	套
	


2、 [bookmark: _Toc31815]设备配置要求
[bookmark: _Toc23120]（一）水质快检试剂包
	设备名称
	技术参数

	水质快检试剂包
	1、★检测项目：包含pH、COD、氨氮、总磷、总氮、铜、镍、六价铬、铅、镉、锌、铁、锰、汞等。
2、★检测次数：每个项目检测次数≥80次（每种试剂独立包装，可单独使用）。
3、量程范围：COD：0-100mg/L、0-250mg/L两种量程可选。
氨氮：0-10mg/L、0-20mg/L两种量程可选。
总磷：0-5mg/L。
总磷：0-5mg/l
总氮：0-20mg/L
铜：0.2-5mg/l
镍：0-0.4mg/l
六价铬： 0.05-1mg/l
铅：0-1mg/l
镉：0-0.5mg/l
汞：0-0.5mg/l
锌：0-5mg/l
总铁：0.05-1mg/l
锰：0.1-10mg/l
4、包装形式：采用便携式铝合金手提箱，试剂为独立铝箔袋或比色管包装，便于携带和储存。
5、操作方式：比色法，直接读数，无需额外设备。配备图文并茂的比色卡和详细说明书。
6、附件：包含pH试纸、比色管、标准溶液、稀释瓶（10mL）、滴管、手套、口罩等。
7、贮存稳定性：常温保存，有效期≥12个月。


[bookmark: _Toc31623]（二）手持式PM2.5检测仪
	设备名称
	技术参数

	手持式PM2.5检测仪
	1、检测因子：颗粒物PM2.5/PM10；
2、★测量范围：PM2.5：0-1000ug/m3；PM10：0-1000ug/m3，分辨率：≥1ug/m3；
3、传感器原理：激光散射；
4、检测方式：内置泵吸式, 单独开关按键操作开关气泵，节省待机用电量；
5、报警方式：声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警 ;
6、数据存储容量： ≥10万条数据容量；
7、充电锂电池供电，电池容量≥6000mAH；
8、图形化界面，不低于2.5英寸320*240高清彩屏显示，菜单界面采用高清仿 真图形显示各个菜单的功能名称；
9、防护等级： ≥IP66；
10、★具备防爆性能，防爆等级≥Ex ibIIC T4 Gb; Ex ib IIIC T130°C Db（提供防爆合格证书）
11、▲具有防尘、防水等功能（提供有资质的检测机构出具的检测报告等证明材料）
12、★具备北斗定位模块（单北斗）（提供技术白皮书、产品样本、手册、说明书或有资质的单位出具的检测报告等）


[bookmark: _Toc27804]（三）手持式光离子化检测仪（PID）
	设备名称
	技术参数

	手持式光离子化检测仪（PID）
	1、检测因子：挥发性有机物VOC
2、★测量范围：0-20、50、100、200、1000、2000、10000ppm
3、★传感器原理：高精度PID光离子化传感器(秒级响应，分辨率≤1ppb)
4、检测方式：内置泵吸式, 单独开关按键操作开关气泵，节省待机用 电量；
5、报警方式：声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警 ;
6、数据存储容量： ≥10万条数据容量；
7、充电锂电池供电，电池容量≥6000mAH；
8、图形化界面，2.5英寸320*240高清彩屏显示，菜单界面采用高清仿 真图形显示各个菜单的功能名称；
9、防护等级： ≥IP67；
10、★具备防爆性能，防爆等级不低于Ex ia IIC T6 Ga;（提供防爆证书）
11、★具备独立北斗定位功能；（提供技术白皮书、产品样本、手册、说明书或有资质的单位出具的检测报告等）


[bookmark: _Toc18206]（四）便携式噪声检测仪（声级计）
	设备名称
	技术参数及要求

	便携式噪声检测仪（声级计）
	1、测量传声器：AWA14421型测量传声器，参考灵敏度级：-29.0 dB，以下参数以-29.0 dB灵敏度级为参考；
2、前置放大器：AWA14601型，X9插头；
3、频率范围：20 Hz～12.5 kHz；
4、Ａ/Ｄ位数：24位；
5、采样频率：48 kHz、96 kHz；
6、本机电噪声：小于9 dBA，11 dBC，21 dBZ；
低声场自生噪声：小于18 dBA。
7、1000 Hz测量范围：A计权声级18 dB～145 dB；
C计权声级20 dB～145 dB；
Z计权声级30 dB～145 dB；
C计权峰值声级60 dB～148 dB。
其他频率线性范围：
31.5 Hz：18 dB～105 dB（A）；
4 kHz：18 dB～146 dB（A）；
8 kHz：18 dB～144 dB（A）；
12.5 kHz：18 dB～138 dB（A）。
8、时间计权：并行（同时）F、S、I；
9、频率计权：并行（同时）A、C、Z；
10、检波特性：真有效值数字检波；
11、执行标准：符合GB/T 3785.1—2023 2级/IEC 61672-1:2013 Class 2；
12、显示器：3.5英寸电容触摸屏；
13、主要测量功能：总值积分
14、主要测量指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、E、Lxpeak等；
注：x为A，C，Z；y为F，S，I。
15、数据存贮：内部存储不低于64 G；
16、输出接口：AC（交流）、DC（直流）、IO扩展口、USB接口、蓝牙；
17、日历时钟：每月误差小于1 min；移除仪器内部锂电池后时钟将丢失；
18、电源：6节5号碱性电池，也可连接外接电源使用；
19、测量时间：1 s到99 h任意设置；
20、工作温度：-10 ℃～50 ℃；相对湿度：0 %～90 %；
21、外形尺寸（mm）：≤290×85×40；
22、▲重量：≤470 g（带电池）/330 g（不带电池）。


[bookmark: _Toc18145][bookmark: _Toc27268]（五）无人机机载大气监测系统
	设备名称
	技术参数

	无人机机载大气监测系统
	（一）轻型多旋翼无人机：
1.★最长飞行时间：≥45分钟。
2.最大水平飞行速度：海平面高度，无风环境≥20米/秒
3.最大续航里程：≥35公里。
4.最长悬停时间：≥40分钟。
5.最大起飞重量：≤1450克
6.最大上升速度：≥10米/秒。
7.最大起飞海拔：≥6000米。
8.最大抗风速度：≥10米/秒。
9.最大可倾斜角度：≥35°。
10.工作环境温度：-10℃至40℃。
11.机载内存：≥64GB。
12.悬停精度：
垂直：≤±0.1米（视觉定位正常工作时）、≤±0.5米（卫星定位正常工作时）；
水平：≤±0.3米（视觉定位正常工作时）、≤±0.5米（卫星定位正常工作时）。
13. ★GNSS: 仅支持北斗导航定位系统；（提供技术白皮书、产品样本、手册、说明书或有资质的单位出具的检测报告等）
14.稳定系统：三轴机械云台（俯仰、横滚、平移）
15.广角相机：≥1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 ≥4800 万、等效焦距：≥24mm
16.中长焦相机：≥1/1.3 英寸 CMOS，有效像素≥4800 万、等效焦距：≥70mm
17.热成像相机热成像传感器类型：非制冷氧化钒（VOx）
18.热成像相机调色盘：白热/黑热/描红/铁红/热铁/北极/医疗/熔岩/彩虹1/彩虹2
19.★感知系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器
20.实时图传质量：≥1080p/30fps
21.★提供不少于3年的无人机保险。(提供承诺函）
（二）无人机载大气监测系统技术参数
1.	尺寸小于≤110x80x80mm，且质量≤240g。
2.	工作环境温度：-20-60℃。
★3.防护等级：IP55。（提供防护等级证明）
▲4.支持同时检测多种不同（参数）污染物，监测项目包含但不限于PM2.5、PM10、H2S、SO2、TVOC、氨气、OU恶臭等多种气体，并同步显示温度、湿度、气压；
★5.直插式对接DJI MATRICE 4D/4TD/350/300无人机的E-Port接口，支持通过安装套件适配MATRICE 4D/4TD/350/300无人机，且支持无人机及司空自动识别。（提供图片或视频截图）
6.具备工作状态指示LED灯，显示网络通信、PSDK无人机连接、传感器、主程序、储存卡和卫星定位的工作状态。
7.具备移动通信模块，无传输距离限制，支持中国移动/中国联通/中国电信全网通(EDGE、3G、4G)，芯片与天线完全内置，不外露或凸起。
8.具备数据实时加密传输功能，且具备数据断点续传功能，当通讯中断时最高可临时储存12小时任务数据，待通讯恢复后自动重新传输。
▲9.支持组网作业，一台或多台无人机载大气监测系统的数据可以在一台或多台可视化终端展示。（提供图片或视频截图）
★10.具备SD卡数据备份模块，支持自动备份任务数据，且储存的任务数据可在软件平台中读取与分析。（提供图片或视频截图）
11.	支持通过MOTT服务协议向用户软件平台推送实时监测数据，可实现在自有软件平台上展示灵嗅气体实时监测数据。
12.	各传感模块参数
颗粒物检测模块
检测方式：激光散射/光散射；
检测PM1.0、PM2.5、PM10三种数值；
量程：≥0~1000ug/m3；检出限：≥1ug/m3；分辨率：≥1ug/m3；
具备湿度校正算法，可在宽湿度范围提供较为准确的测量值；
各检测模块参数
PM2.5、PM10模块：量程：5-1000ug/m3；分辨率：≥1ug/m3；
SO2模块：量程：0-15ppm；分辨率：≥0.05ppm;
H2S模块：量程：0-90ppm；分辨率：≥0.01ppm;
TVOC模块：量程：0-50pm；分辨率：≥0.01ppm;
OU模块：量程：0-10pm；分辨率：≥0.01ppm;
★12.1实时数据模块：毫秒级接入设备数据，支持远程启停任务实现数据精准入库；浓度折线图与轨迹图实时渲染联动，可任意切换点云和六边形网格，网格内显示均值/极值，颜色映射支持AQI、线性渐变以及自定义分段，直观呈现气体浓度分布。（提供图片或视频截图）
★12.2自动作业模块：用户可设定任务的开始/结束区域，实现设备仅在进入监测区时自动启动采样，离开终止区即结束任务，确保只采集目标区域数据，全程无人值守。（提供图片或视频截图）
★12.3历史数据模块：数据按任务存储，多条件检索；所有图层均支持 2D/3D 视角，可切换点云、六边形网格、插值渲染；“折线图-地图图层“时间轴联动精准定位；多参数视图并列对比；支持CSV、Shapefile、GeoJSON 导入导出，便于迁移归档。（提供图片或视频截图）
12.4报告生成模块：一键汇总任务的原始数据与统计结果，可插入多幅气体浓度 2D/3D 分布图，支持单位换算，快速输出 PDF / Word 报告并即刻下载。
★12.5 SSI MQTT：可将设备采集的数据加密后实时传输到第三方系统，遇到设备网络信号不好也能自动追回缺失数据。服务器采用多节点部署，确保并发再高、系统也始终可用。（提供图片或视频截图）
12.6 SSI页面嵌入：零开发、秒集成，直接把 SSI 的全部功能接入用户现有系统；免运维、免维护，用得省心省力。


（六）多参数气体检测仪
	设备名称
	技术参数

	多参数气体检测仪
	1、★检测能力：可同时安装并显示不少于16种气体传感器，包括但不限于CO、H₂S、O₂、EX、CO₂、NH₃、Cl₂、SO₂、NO、NO₂、HCN、HCl、HF、VOCs（PID）、CH₄、O₃、OU等。
2、检测范围：CO：0-1000ppm、H₂S：0-100ppm、O₂：0-30%VOL、EX：0-100%LEL、CO₂：0-5000ppm、NH₃：0-100ppm、Cl₂：0-10ppm、SO₂：0-100ppm、NO：0-100ppm、NO₂：0-100ppm、HCN:0-10ppm、HCl：0-10ppm、HF：0-10ppm、VOCs（PID）：0-100ppm、CH₄：0-5%VOL、O₃:0-100PPM、OU：0-1000、5000、10000 无量纲  分辨率1。
3、检测原理：电化学、催化燃烧、红外、热导、半导体、PID光离子等,根据量程、现场环境和用户需求而定；
4、检测方式：内置泵吸式，标准流量500mL/min，10级流量可调，单独开关按键操作开关气泵
5、▲显示方式：5寸高清电容触摸彩屏，安卓操作系统，支持远程维护和OTA远程无线升级；（提供技术白皮书、产品样本、手册、说明书或有资质的单位出具的检测报告等）
6、显示内容： 实时浓度、单位、分子式、时间、温度、湿度、电量、通讯状态、报警状态、信号强弱、充电状态等。
7、传感器模块化设计，可同时装4个整体可插拔六合一模块，气路和通讯接口卡扣式连接。
8、报警方式：声光报警、视觉报警、震动报警、三维智能跌倒报警、语音（多语言）报警。浓度报警、欠压报警、故障报警、泵堵塞报警。
9、工作电源： DC3-5V（标配3.7VDC）
10、▲电池容量：不低于3*10000mA=30000 mAH可充电锂电池供电。（提供有资质的单位出具的检测报告）
11、使用环境： 温度：标准-20℃～+50℃（可定制-40℃～+70℃）；相对湿度：10～95%RH（非凝露）；压力：80kPa～120kPa；
12、▲数据存储：不低于1000万条以上（更大容量可定制）；支持本机查看、删除和数据导出，存储时间间隔任意设置；（提供相关证明材料）
13、▲通讯接口：标准Type-C快速充电与通讯，具有充电保护功能，支持热插拔，可定制RS485输出；无线通讯：标配WIFI、蓝牙（提供相关证明材料）
14、界面语言：中文、英文和其他语言可选，默认中文；
15、免费上位机通讯软件，存储功能默认为关闭状态，可设置为开启状态，存储时间间隔任意设置
16、日志记录: 记录校准日志、维修日志、故障记录，传感器寿命到期提醒，下次浓度校准时间提醒功能。
17、界面语言: 中文或英文可设置，默认中文界面
18、★防爆类型: 不低于本质安全型ExiaⅡCT4Ga，（提供防爆合格证）
19、▲防护等级: 不低于IP66，防雨淋与水溅、防尘，（提供防护等级报告）
20、★具有独立北斗定位功能（提供技术白皮书、产品样本、手册、说明书或有资质的单位出具的检测报告等）
21、外型尺寸: ≤330×320×150mm(L×W×H)
22、重    量 ：≤3.5kg
23、标准附件: 说明书、合格证/保修卡、USB充电器（含数据线）、0.4米不锈钢采样手柄(配标准长度1米软管）、高档防水防摔安全拉杆箱；


[bookmark: _Toc29439]（七）便携式氢火焰离子化检测仪（FID）
	设备名称
	技术参数

	便携式氢火焰离子化检测仪（FID）
	（一）便携式氢火焰离子化检测仪（FID）（催化氧化）
一、主要用途
能测定有组织和无组织总烃、甲烷和非甲烷总烃。
★二、仪器原理: 
符合国家标准《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法》（HJ 1331-2023）及国家标准《环境空气和废气总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》（HJ1012- 2018）。
三、仪器配置响应要求：
▲1.整机重量：≤7.5Kg。（提供实物称重的照片）
★2.主机主机内置一体化氢氧发生器，非传统氢气钢瓶和固态金属氢化物装置，无需反复拆装。（提供相关证明材料）
氢气气源：仪器的氢气由设备内置的氢氧发生器产生，用作设备载气以及燃烧气。
氧气气源：仪器的氧气由设备内置的氢氧发生器产生，用作设备助燃气。
详细的技术参数
3.电源条件：支持DC12V或者220V供电模式，内置电池，运行时间≥4h。
4.甲烷采用催化氧化分离后检测，总烃直接检测的方法，非甲烷总烃通过差减法进行计算得出。
5.工作压力：0.1psi～200psi。
6.气动转阀或膜阀耐高温设计：承受温度≥180℃，以适应固定源温度较高的现场使用。
▲7.快速开关，预热时间≤10min。
8.FID检测器，具有火焰温度判断和熄火保护功能
9.总烃、甲烷检出限：≤0.4mg/m3
10.分析周期：≤1min（非甲烷总烃）
11.具有自动温度补偿功能，确保压力的准确度。
12.压力控制精度≤0.001psi。
▲13.保留时间重复性可达到或优于2%，数据重复性可达到或优于2%。
仪器支持提前预热功能，到达现场立即检测，含独立北斗定位功能（提供技术白皮书、产品样本、手册、说明书或有资质的单位出具的检测报告等）
14.设备可实现监测数据的实时无线上传功能。
15.支持无线连接至主机方便远程操控。
16.可配置低、中、高几种量程，其它量程可选；内置多量程标准曲线，可快速选用适合样品浓度量程的标准曲线，方便现场直接调用。
▲17.设备支持多模式选择：不仅可选择非甲烷总烃模式，也可选择单独测试总烃模式以及单独甲烷模式。（提供软件三种模式截图）
★18.无需配套气瓶，仪器内置氢氧发生器一次加水可连续产氢≥20h。（提供相关证明材料）
★19.设备具备FID火焰状态的检测装置；
★20.设备整机防爆等级不低于Ex db ⅡC T4 Gb，不得采用隔爆箱或某一零部件防爆等防爆形式。（提供国家级防爆质量监督检验中心出具的检测报告或其他同等资质的法定检测机构出具）
（二）便携式氢火焰离子化检测仪（FID）（GC-气相色谱）
1.主要用途
能测定有组织和无组织总烃、甲烷和非甲烷总烃。
2.仪器原理: 
符合国家标准《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式气相色谱-氢火焰离子化检测器法》（HJ 1332-2023）及国家标准《HJ1012- 2018环境空气和废气总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》。
3.仪器配置响应要求：
★3.1整机重量：≤10Kg。（提供实物称重的照片）
★3.2主机主机内置一体化氢氧发生器，非传统氢气钢瓶和固态金属氢化物装置，无需反复拆装，以纯净水为原料，即产即用（提供相关证明材料）
氢气气源：仪器的氢气由设备内置的氢氧发生器产生，用作设备载气以及燃烧气。
氧气气源：仪器的氧气由设备内置的氢氧发生器产生，用作设备助燃气。
3.3工作条件
电源条件：支持DC12V或者220V供电模式，内置电池，运行时间≥4h。
环境温度：-10℃～45℃。环境湿度：5%～95%。
3.4甲烷采用色谱柱或催化氧化分离后检测，总烃直接检测的方法，非甲烷总烃通过差减法进行计算得出。
3.5进样阀
配置自动进样阀，可自动序列运行。
工作压力：0.1psi～200psi。
端口独立控制。
气动转阀或膜阀膜片：使用寿命长，不受颗粒物干扰，可定期更换膜片。
气动转阀或膜阀耐高温设计：承受温度≥180℃，以适应固定源温度较高的现场使用。
3.6电磁阀
3.6.1采用优质电磁阀进行驱动，确保使用稳定。
3.6.2最佳使用环境温度：-10℃～45℃。
▲3.6.3快速开关，预热时间≤20min。
3.6.4使用寿命：10万次。
3.7检测器
FID检测器包含电子流量或压力控制模块。
FID检测器，具有火焰温度判断和熄火保护功能
高精度电子流量/压力控制、适配于填充柱。
高灵敏度氢火焰离子化检测器，检出限：非甲烷总烃≤0.2mg/m3
分析周期：≤2min（非甲烷总烃）
3.8辅助EPC控制模块
微通道气路集成板，保证气体压力控制的准确和精度。
优质微型比例阀和压力传感器，确保流量的精准控制。
具有自动温度补偿功能，确保压力的准确度。
压力控制精度≤0.001psi。
EPC流量控制模块，直接连接主板，采用闭环设计。
▲3.9 保留时间重复性可达到或优于1%，数据重复性可达到或优于1%。
▲3.10仪器支持提前预热功能，到达现场立即检测，含独立北斗定位功能。（提供技术白皮书、产品样本、手册、说明书或有资质的单位出具的检测报告等）
3.11软件
中文版本（包括色谱主机的控制和数据采集）。
具有多数据点对比重复分析、批处理功能、自动仪器控制、执行校正及输出报告。
强大的后处理功能，可支持历史数据查看、APP支持定制化等功能。
3.12设备可实现监测数据的实时无线上传功能。
3.13支持无线连接至主机方便远程操控。
3.14可配置低、中、高几种量程，其它量程可选；内置多量程标准曲线，可快速选用适合样品浓度量程的标准曲线，方便现场直接调用。
3.15电池电量可视化显示。
3.16设备可实现监测数据的实时无线上传功能。
3.17仪器内部所有电路板采用安全电压供电DC12V。
3.18样品采集：可全程伴热采样，伴热温度可调，≥180℃。
3.19配套单元
▲3.19.1配套可充电锂电池不小于DC12V ，充满续航时间≥4h,且电池具有休眠低功耗，充满电后保证电池存放一年以上不亏电；同时可外接市电运行
▲3.19.2无需配套气瓶，氢氧发生器一次加水可连续产氢≥20h。（提供相关证明材料）
▲3.19.3设备具备FID火焰状态的检测装置（提供权威机构证书扫描件）
▲3.19.4操作终端防爆等级不低于Ex Ib ⅡB T4 Gb，（提供防爆合格证）
★3.19.5设备整机防爆等级不低于Ex db ⅡC T4 Gb，不得采用隔爆箱或某一零部件防爆等防爆形式。（提供国家级防爆质量监督检验中心出具的检测报告或其他同等资质的法定检测机构出具）


[bookmark: _Toc7994]（八）红外热成像气体泄漏检测仪
	设备名称
	技术参数

	红外热成像气体泄漏检测仪
	1、类型：制冷型探测器
2、像素：≤320×260
3、像元间距：≤30μm
4、波长范围：≤3.5μm
5、热灵敏度：在环境温度在 23℃士5℃，50mm焦距，相对孔径为1时，NETD≤10mk
6、视场角/焦距：≥14°× 11.2°/39mm 最小成像距离≤0.5m
▲7、距离>2米，泄漏量为1ml/min(甲烷)时，仪器应能明显观测到泄漏气云形态（提供相关认证证书或有资质的检测机构出具的检测报告）
▲8、聚焦：聚焦方式:手自一体镜头，具备自动、手动、电动、激光辅助对焦和连续自动对焦以及触屏对焦不小于6种聚焦方式。
9、液晶显示屏：高清晰≥5.0”,可旋转触摸屏,分辨率≥1280×720，可旋转并旋转角度270°。亮度可调节，可分8档调节
10、内置数码相机:内置不小于500万像素数码相机、自动对焦、LED 补光灯，可以拍摄、存储可见光图像
11、内置激光测距；具有激光指示并且测距功能在屏幕上显示
12、图像调色板： ≥12种，具备调色板反相功能
★13、支持VOCs气体成像检漏，具有红外模式，可见光模式，气体模式，气体画中画模式（双视窗）气体dsx模式（细节增强），红外画中画模式，红外dsx(细节增强)模式，其中红外气体模式下具有高灵敏度显示：高灵敏度模式适合查找微小泄漏，不小于6档可选择。（提供相关认证证书或有资质的检测机构出具的检测报告）
14、 测温范围：(-40~+550)℃；环境温度在23℃士5℃时，测温的最大允许误差:在0℃~150℃时，应不超过士1℃;在40℃~0℃或>150℃时，应不超过士2℃或被测温度的士2%(℃)(取绝对值大者)。
15、温度特征面积和温度特征长度测量:可测量矩形区域和圆形区域内的面积和可测量线的长度。（提供国家认可的CMA或CNAS机构出具的计量检验报告）
▲16、指纹解锁:具有指纹识别系统，支持生物识别指纹解锁功能。（提供国家认可的CMA或CNAS机构出具的计量检验报告及相关可证明具备此功能的彩色图片）
▲17、可见光图像显示:具备可见光图像显示功能，存储分辨率可选择 4160x3120、3264x2448、2592x1944、1920x1080、1280x960、640x480六种。（提供国家认可的CMA或CNAS机构出具的计量检验报告及相关可证明具备此功能的彩色图片）
18、存储卡：≥128G 
★19、内置专有LDAR模式，以台账形式进行LDAR检测，可对图片进行标记，生成专有报表（提供国家认可的CMA或CNAS机构出具的计量检验报告及相关可证明具备此功能的彩色图片）
20、目镜功能:内置可旋转0.8"OLED，像素1920x1080;支持屈光度调节和亮度调节，不小于5个档位进行亮度调节。寻像器可上下旋转 120°
21、电池与充电:仪器配备可充电锂电池，单块电池常温环境下，连续使用时间≥4小时
22、重量：≤2.5kg(含标准镜头和电池) （提供国家认可的CMA或CNAS机构出具的计量检验报告及可证明具备此功能的彩色图片）
23、开窗:具备开窗模式，可分辨细小温差，仪器可以根据被测设备智能调节色标；（须提供国家认可的CMA或CNAS机构出具的计量检验报告）
★24、可检测气体至少包含：甲烷、 乙烷、 丙烷 、丁烷 、戊烷、 己烷 、辛烷 、庚烷、 环氧乙烷、 环氧丙烷、溴甲烷、溴乙烷、氯甲烷、 1-己烷 、乙烯、 丙烯、 戊烯 、异戊二烯 、 异丁烯、1,3-丁二烯 、1-丁烯 、苯、 甲苯、 二甲苯、 三甲苯、 对二甲苯、 乙苯、溴苯、庚苯、 苯乙烯、 1,2-二甲苯、甲醇、 乙醇、异丙醇 等50多种常见的挥发性有机气体。
25、可通过WIFI连接便携式VOCS检测仪（氢火焰离子法FID+光离子法PID），红外热像仪屏幕可以同时显示FID检测器和PID检测器的检测数据。（提供显示屏截屏图像）
★26、全景拼接:具备全景拼接、多帧拼接功能（提供国家认可的CMA或CNAS机构出具的计量检验报告及相关可证明具备此功能的彩色图片）
★27、镜头防护功能:具备镜头防护功能，在温差较大的环境转换时，可防止镜头凝结水气影响测温结果和成像效果。（提供国家认可的CMA或CNAS机构出具的计量检验报告）
28、提供专业手机 APP，可远程操控设备，画面同步，操作映射，具备独立北斗定位功能。
29、仪器是在有潜在易燃易爆气体的危险性环境中操作，应通过国内外防爆认证，国内认证：至少具有防爆等级: Ex ic nC op is Il C T6 Gc。符合下列标准GB/T3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》GB/T3836.4-2021《爆炸性环境 第4 部分:由本质安全型“i”保护的设备》GB/T3836.8-2021《爆炸性环境 第8部分:由“n”型保护的设备》GBT 3836.22-2017《爆炸性环境 第 22部分:光辐射设备和传输系统的保护措施》。
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	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	在用车尾气测量仪
	汽油车、柴油车尾气测量仪
（一）便携式排放检测系统（柴油车与汽油车）
一、在用汽油车、天然气车尾气检测单元的技术要求
1、主要技术参数的技术要求：
单位：×10-2；×10-6；
量程：0.00～14.00；0.00～18.00；0.00～25.00；0～5000；0～9999；
分辨率：≤0.01；≤1；
HC检测范围1：（0～2000）×10-6，绝对误差：±4×10-6，相对误差：±3％；
HC检测范围2：（2001～5000）×10-6，相对误差：±5％；
HC检测范围3：（5001～9999）×10-6，相对误差：±10％；
CO检测范围1：（0.00～10.00）×10-2，绝对误差：±0.02×10-2，相对误差：±3％；
CO检测范围2：（10.01～14.00）×10-2，相对误差：±5％；
CO2检测范围：（0.00～16.00）×10-2，绝对误差：±0.3×10-2，相对误差：±3％；
CO2检测范围2：（16.01～18.00）×10-2，相对误差：±5％；
NO检测范围1：（0～4000）×10-6，，绝对误差：±25×10-2，相对误差：±4％；
NO检测范围2：（4001～5000）×10-6，相对误差：±8％；
O2检测范围：（0.00～25.00）×10-2，绝对误差：±0.1×10-2，相对误差：±5％；
2、汽车排放气体测试仪检测气体的技术要求：
（1）▲绝缘电阻不小于20MΩ，1500V、50Hz交流电压，在1min内无击穿及闪烁现象；
（2）▲符合国际标准ISO3930（汽油车尾气分析仪的国际标准）或OIMLR9900（国际法制计量组织）级精度要求；
（3）电源适应性：AC188～242V，49～51Hz；
（4）预热时间：≤30min；
（5）环境条件：气压5.0kPa～110kPa，温度-5℃～45℃，相对湿度＜95％；
（6）响应时间：HC、CO、CO2：≤10s；O2：≤15s。
3、汽车排放气体测试仪的功能技术要求：
（1）▲具有符合最新国标GB18285-2018(汽油车污染物排放限制及测量方法）指定的加速模拟工况测试功能，GB14621（摩托车和轻便摩托车污染物排放限制及测量方法）指定的双怠速测试功能；
（2）▲具有自动校零功能，自动化程度高；
（3）仪器界面图象化设计，菜单式操作，并采用触控屏，使用更加方便；
（4）可单机进行怠速和双怠速流程下的检测尾气排放过程；
（5）可通过RS232、WIFI进行通讯；
（6）可选配置微型打印机，具备直接打印功能；
（7）具备数据储存、查阅功能；
（8）▲内置高性能电池，续航时间大于8小时；
（9）外形尺寸≤430×250×210mm，仪器重量：≤8kg。
（二）、在用柴油车尾气检测单元的技术要求
1、用途：在用非道路移动机械排放检测和在用汽车路检路查。产品以烟度计等设备为核心检测部件，配备了满足国标要求的专用软件及便于执法的各个辅助设备，并将整个系统进行了集成和优化。
2、产品的检测流程和技术规范满足以下标准要求：
GB3847-2018，(柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）；
GB36886-2018(非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法);
3、产品要求
（1）★烟度计资质：取得省级及以上质量技术监督部门颁发的有效的计量器具型式批准证书。（提供相关证书）
（2）★烟度计自带显示模块，可单机标定，计量检定无需外部显示设备；（提供实物照片进行佐证）
（3）▲烟度计具备烟室压力测量功能，且烟室中排气压力与大气压力之差满足GB3847-2018（柴油车污染物排放限制及测量方法）要求；（提供实物照片进行佐证）
（4）烟度计采用可热插拔USB无线通信模块，内置多种无线配置模式，使用更加便捷；
（5）设备采用高性能锂电池，环境温度在25℃时，续航时间不低于8小时；
（6）配置长度可调的取样手柄，适应不同高度的排气管；
（7）防护镜片设计，有效保护光源不受排气污染物的影响，清洁防护镜片方便易操作；
4、透射式烟度计
（1）测量范围：①吸收比(Ns)0％～99.90％；②光吸收系数(K)0m-1～16.08m-1；③烟室温度：0～150℃；
（2）▲分辨率：①吸收比(Ns)：≤0.01％；②光吸收系数(K)：≤0.01m-1；（提供计量器具型式批准证书）
（3）最大允许误差（绝对误差）：①吸收比(Ns)：±2.0％；②烟室温度：±2℃；
（4）电气安全性能：电压500V时，绝缘电阻应大于20MΩ，能承受1.5KV,50Hz交流电压，在1min内无击穿及闪烁。
平板电脑软件系统
（1）★含独立北斗定位功能（提供技术白皮书、产品样本、手册、说明书或有资质的单位出具的检测报告等）
（2）★检测软件具备行驶证图像识别技术，车辆信息输入便捷和高效，采用二维码扫描，识别环保登记号和申报识别号；
（3）★软件内置了林格曼黑度和不透光烟度（自由加载和自由加速流程）检测项，测试流程提示明确，操作程序化，自动判断检测结果，实现检测数据的存储和查询，并留存被测机械的相关信息和照片，检验结果可追溯（提供软件界面照片进行佐证）。
5、★移动源五参数综合测试模板：配备移动源五参数综合测试仪具备测量环境温度、湿度、大气压及发动机油温、转速数据功能。
6、★一体机，内置电池便捷式，具备测量环境温度、湿度、大气压及发动机油温、转速数据功能。通过振动与声波信号结合的技术，采用先进的数字处理算法，测量机动车发动机转速。

	2
	便携式林格曼黑度检测仪
	1、设备用途（总体要求）
用于在用柴油车的路检路查、非道路移动机械的排放检测。
满足 GB3847-2018《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速及加载减速法）》与 GB 36886-2018《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》中的林格曼检测技术要求。
2、功能特点（产品要求）：
1）具有支撑托和把手，单手操作；
2）响应速度快，响应时间≤ 1s；
3）具有伸缩杆，满足不同高度，不同大小排气管检测；
4）内置高亮度补光灯，避免环境光干扰；
5）测量腔内具有高强度光学保护镜片，避免内部器件受尾气污染，后端具有开口，便于镜片清洁；
6）具有 WIFI 通讯功能，可通过无线把测量数据传输到系统端；
7）内置12V，5000mAh电池，续航时间不低于8小时。
8）★具有行驶证自动识别功能；（提供仪器实物照片、软件界面截图）
9）★具有环保登记号自动识别功能；（提供仪器实物照片、软件界面截图）
10）▲具有自动定位功能；（提供仪器实物照片、软件界面截图）
11）可连接蓝牙打印机，现场打印检测结果。
12）设备可接入便携式排放检测系统；
13）▲产品需通过省级计量部门的校准。（提供同型号设备的校准证书） 
3 、系统配置及参数要求
（1）便携式林格曼黑度检测仪
量程        0~5 级（林格曼黑度等级）
示值误差  ≤0.25 级（林格曼黑度等级）
重复性     ≤0.2 级（林格曼黑度等级）
分辨力     0.05 级
响应时间   ≤ 1s
4、配置要求
便携式林格曼黑度检测仪主机1台、电源适配器1个。
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	车用尿素检定仪
	▲1.可快速测量车用尿素的浓度和折光率，具有自动温度补偿功能
2.带有棱镜盖板，保护样品，确保样品精度。
3.液晶显示屏显示检测结果等信息。
4.仪器可方便携带，适用于野外户外使用。
5.电源：可充电锂电池，超低功耗，支持长时间工作。
6.仪器有PC软件扩展功能。
7.仪器可配备打印检测结果功能或通过蓝牙外接小型打印设备打印检测结果
8.技术参数
8.1车用尿素检测范围：0-51.0％;折射率≤1.50nD
8.2分辨率：尿素≥0.1％；折射率≥0.0001nD
8.3测量精度：尿素±0.2％；折射率≥0.0005nD
8.4温补范围：0-40℃   测量时间：≤2秒
8.5样品量：＞0.2毫升
8.6外形尺寸：≤120*60*30mm
▲8.7仪器净重：≤130g（包含电池）
8.8供电方式：可充电锂电池

	4
	通用车载诊断仪（OBD）
	1、OBD诊断手持终端（含外观检查信息录入功能） 
2、OBD诊断手持终端（含外观检查信息录入功能）在检测线上使用，完成两个新国标（GB3847-2018 和GB18285-2018）对外观检验和车载诊断系统（OBD）检查的要求。
3、 外观查验信息可支持数据自动录入及人工确认，并根据国标要求完成信息存储及报送。
4、车载诊断系统（OBD）检查可自动支持外观查验的数据自动录入及人工确认，并根据国标要求完成信息存储打印及报送。
5、OBD诊断手持终端应适用于满足GB18352.5（轻型汽车污染物排放限制及测量方法（中国第五阶段））、GB18352.6（轻型汽车污染物排放限制及测量方法（中国第六阶段））及GB17691-2005（车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限制及测量方法）、GB17691-2018（重型柴油车污染物排放限制及测量方法）标准的车型，系统可靠，不易损坏，并确保获得正确的OBD系统信息。
▲6、OBD诊断手持终端配置基于Win10或更新的操作系统的OBD检测控制软件，用户通过控制软件界面进行系统硬件功能的操作，主要包含以下功能：
外观检查信息录入界面，通过扫描系统或手动选择系统获得车辆排放相关配置信息并展示在界面上，检验人员逐项查看，并在信息录入界面确认；
▲7、OBD诊断功能，通过扫描描系统，自动从MES或其他系统（或外观检查信息录入界面）获得发动机ECU型号等信息，自动根据ECU型号进行OBD信息检查和信息读取，并自动判断OBD检查是否合格；如没有获得车辆排放相关配置信息，允许检查人员手工选择系统进行检测。
8、外观检查信息和OBD诊断数据自动上传到排放检测数据管理系统和检测线数据管理系统中。
▲9、OBD诊断手持终端（含外观检查信息录入功能）软件可以在检测线上现有的工控机上运行（操作系统可能低于Win10），并且按与OBD诊断手持终端相同的数量配备工控机使用的通讯适配器，保证不会因为设备故障影响对外观检验和车载诊断系统（OBD）检查的进行；
10、OBD诊断手持终端主要配置及性能指标功能类别描述 ：
硬件平台 ：CPU ntel主频1.44GHz-1.92GHz ；
存储 ：RAM DDR3L  4GB ROM 64GB
操作系统 ：Windows 10中文版 
LCD显示屏&触摸屏 电容屏，硬度7H以上，防刮花。尺寸≤ 8寸， 
亮度 ≤320nit 
触摸方式： 电容式，支持多点触控 
无线通信： 蓝牙 支持蓝牙4.0 
机身接口 ：USB2.0*1
电源键、视窗键，音量加键、音量减键 
指示灯： 电源指示灯*1，电池指示灯*1， 
电池锂电池：常温下续航时间8小时以上 
裸机跌落：高度≥125cm 
▲下位机支持蓝牙，自带显示车辆针脚电压功能，并支持多路CAN。

	5
	工业内窥镜
	▲1、显示屏：≥4.5寸IPS高清显示屏
▲2、基本功能：拍照、录像、回放、高温预警保护、画面旋转、4X放大、温度实时显示
3、内存：≥35g 
4、转向半径：≤30mm
5、转向角度：万向360°，转向寿命≥20000次
6、蛇管材质：金属软管
7、蛇管长度：≤1m
8、摄像头直径：≤7.0mm  
9、分辨率：≤1280*720  
10、摄像头弯曲角度：≥210°
11、摄像头像素：≥100万；
12、感光芯片：1/9CMOS
13、视场角：≤90°
14、景深：15-100mm
15、高温自动预警：有
16、摄像头防护等级：不低于IP67
17、电池容量：≥4000毫安
▲18、认证：IP67防水报告、CNAS检测报告认证（提供相关证明材料）



[bookmark: _Toc17986]（十）热成像夜视仪
	设备名称
	技术参数

	热成像夜视仪
	★1.产品检测应符合GB/T 15211-2013、6BT4208-2017、GA/T 1708-2020检验依据（提供由公安部安全与警用电子产品质量检测中心或其他同等资质的法定检测机构出具的检测报告）
2.传感器类型：非制冷氧化钒微幅射热计
▲3.热成像分辨率：≤260×200，可将显示分辨率设置为≤240×320
▲4.噪声等效温差（NETD）检验≤ 20mk，最小可分辨温差（MRTD）检验≤300mk
5.测温范围：≥-20℃-550℃
6.测温单位：摄氏度、华氏度、开尔文
7.测温点：≥6个测温点 (中心点，最高温、最低温、3个自定义点)
8.图片存储全屏测温信息，支持离线测温分析
9.显示器：≥3.2英寸 LCD屏（320×240）
▲10.开机到测温结果正常显示的时间应≤9s	
▲11.产品应具有自动、手动两种图像调整模式	
12.使用内置电池供电时，连续稳定工作时间应不小于6h
13.重量：≤390g（含电池）
★14.防爆等级：≥Ex ic IIC T6 Gc（本安型防爆）（提供防爆合格证佐证）


[bookmark: _Toc25470]（十一）便携式碘值检测设备
	设备名称
	技术参数

	便携式碘值检测设备
	（一）原理要求：
★检测仪核心技术需基于非色散红外（NDIR）传感原理，利用 CTC 在红外光谱中的特征吸收峰，采用双 NDIR 红外检测法，精准识别并测量 CTC 气体浓度（提供技术白皮书、产品样本、手册、说明书、有资质的单位出具的检测报告等）
（二）技术指标：
1、★检测物质：蜂窝炭、粉末炭、颗粒炭
2、测量误差：≤5%
3、温度控制误差：±0.5℃
4、天平精密性：≤0.001g
5、活性炭质量选择：2.0~5.0g（满管）
6、测试时间：≤20min
7、整机功率：≤340W
8、工作环境：温度 0~40℃；相对湿度 0~90% RH（无冷凝）
9、空气质量要求：VOCs≤0.005%（除 CCl₄）；含尘量≤0.3g/m³
（三）功能要求：
1、★采用双NDIR红外检测法，基于CTC特征红外吸收原理，确保测量结果科学可靠（需提供权威机构所出具的检测报告或盖章彩页）
2、★配备恒温加热红外传感器，有效防止四氯化碳气体冷凝，保障测量过程稳定与结果准确（提供技术白皮书、产品样本、手册、说明书、有资质的单位出具的检测报告等）
3、集成多环境传感器(温度、压力、流量等)并应用智能补偿算法，自动修正环境因素影响，提升复杂条件下的测量准确性；
4、内置校准功能，简化设备维护，确保持久精准；
5、★设备集成单北斗定位模块，可实时采集设备地理位置信息，实现现场检测作业点位溯源，便于作业过程监督管理。（提供技术白皮书、产品样本、手册、说明书或有资质的单位出具的检测报告等）
6、灵活数据管理，支持数据导出功能，方便结果记录、传输与后期分析；
7、即时报告输出，内置打印功能，可现场实时生成并打印检测报告；
8、配备高精密称重系统，支持灵活的活性炭样品量选择。


[bookmark: _Toc17444]（十二）智能化装备管理系统
	设备名称
	技术参数

	智能化装备管理系统
	1、 仪器设备管理系统是通过非接触式自动识别技术对仪器进行智能化管理的软件。
2、 使用者通过手持式扫描仪，对数字化电子标签进行扫描，可自动识别仪器信息并实时传输至管理系统，仪器状态与使用情况一目了然，方便管理和溯源。
主要功能
支持自动识别与手动录入仪器信息两种方式，能自动记录操作时间、仪器状态等信息。
库存设备的管理功能，可人工添加和去除设备。设备信息包括电子标签号（仪器编号）、仪器型号名称、资产设备号、设备状态以及其他客户自定义信息等，支持打印设备标签功能。
支持综合数据查询和导出。
可关联仪器使用人员，具备人脸识别功能。
可根据需求进行二次开发。
软件可在微软系统的电脑运行。
3、基本配置
无线接收器、扫描仪、电子标签、摄像头、打印机，装备存放架不少于6组。
户外露营折叠车（平板尺寸：长122cm,宽53cm；最大承重：300-500斤(含)）2辆。



[bookmark: _Toc2284]三、商务要求
1.针对本次采购的设备，提供至少3年质保服务（自设备验收合格之日开始计算），质保期内若设备出现故障，免收任何费用。（提供承诺书，格式自拟，上传系统）中标人负责设备的终身维修，更换部件时须保证与原有产品的规格、型号、结构的一致性，并不得影响已使用场所的正常工作的开展。中标人保证能提供设备的所有配件。保修期满后需更换配件，价格由双方协商确定。
2.投标报价应包括货物价格、运杂费（含保险费）、包装费、安装费、安装调试水电费、各种检测费、安装调试费、验收前保管、调试、验收合格及之前所有含税费用、验收费、各种税费、交付使用前管理费，以及伴随服务/售后服务费等为完成招标文件规定的工作内容所涉及的一切相关费用，投标人中标后不得以任何理由进行调整，费用自行考虑均包含在投标报价中，相关费用如缺项，视为让利。
3.投标人必须按照招标文件要求对产品各个参数指标作出实质性应答，任何偏差都必须列入偏离表中。中标后，投标人在合同中提出的任何偏差都不得超过此偏差表中已被采购人确认的条款。
4.实施要求
（1）投标人负责设备的供货、安装和调试。
（2）调试过程中需要使用的工具、设备、耗材、运输和劳务等所有费用均由投标人承担。
（3）所有设备安装完成后，应按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行调试、验收。
（4）所有设备拆箱、通电、调试等各项工作由投标人负责完成。具体实施前，应经采购人同意且在其指定人员的参与下方可进行。调试的原始记录须经各方签字后留作验收文件。
（5）设备由投标人运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由投标人负责。提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，同时提供对采购人的设备应用培训服务。
5.设备材料要求
（1）投标人提供的设备必须是制造厂商原装的、全新的产品。其性能及指标参数应符合国家及采购文件提出的有关技术、质量、安全标准。
（2）投标人应确保提供的设备在开箱检验时完好，无破损，箱内配置与装箱清单相符。数量、质量及性能不得低于采购文件中的相关要求。
（3）投标人提供的设备应外观整洁，设备型号、规格、制造厂商、生产（出厂）日期须准确清晰。铭牌、使用指示和警告指示均应以中、英文和通俗易懂的符号表示。
（4）供货时所有设备应具有出厂合格证等相关证明文件。
（5）所有设备配件和耗材在现场安装使用前，采购人将进行随机抽验。
6.售后服务要求
（1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，中标人应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。
（2）在保修期内，中标人应在接到故障通知1小时内做出有效响应，并在24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件，确保采购人能正常开展工作，设备在使用寿命周期内，保证更换到原厂配件。
（3）在保修期内，中标人须指派专业技术人员上门检测设备，确保设备的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。
（4）在保修期外，中标人为设备提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数和服务要求相应条款处理。
（5）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内处理。
（6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。
7.技术培训：投标人应根据采购人的要求，上门对相关人员进行设备技术免费培训，并制定与投标文件相应的培训方案。培训对象、时间、地点由采购方确定，中标人负责组织设备使用培训，每种设备提供不少于5次现场操作指导。每出现一次未及时提供现场操作指导，中标单位支付不少于中标总价0.1%的违约赔偿金。
8.投标人必须服从采购人管理，且出现的一切安全事故均由中标人自行承担。中标人安装人员或在运输装卸途中对其他产品及邻近设备等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用。
9.投标人须积极主动地配合采购人进行安装完毕后验收，确保通过检测和验收，若出现检测不合格或验收不合格的情况，投标人需要重新返工直至检测通过并且验收合格，由此导致的返工费等相关其他费用，由投标人自行承担，并且采购人有权从货款中扣除。
（1）投标人负责保管、看护进场的设备及附配件；
（2）投标人负责对设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；
（3）无论安装调试期间或保修过程中，投标人负责及时清理垃圾；
（4）投标人承担安装调试期间安装场所的安全以及设备和安装调试人员的安全责任；
10.合同履行时间：中标人须 90 天内完成供货，供货完后30天内完成验收，并由专业技术人员负责售后技术服务、维修、培训等服务内容，若设备出现故障须1小时响应、24小时到达现场服务并负责修复。如超过24小时无法恢复正常使用，中标人需提供备用设备，保障执法需要，每出现一次未及时维修和保障的情形，中标单位支付不少于中标总价0.5%的违约赔偿金。（提供承诺书，格式自拟，上传系统）
[bookmark: _Toc10199][bookmark: _Toc55204181]四、节能产品要求
本次拟采购的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内的产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（HTTP：//www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件，扫描上传，否则视为无效投标。（本项目涉及强制采购范围内产品有：无）

[bookmark: _Toc24318]第五章 评标方法及评标标准
一、评标方法
[bookmark: _Toc449016388][bookmark: _Toc449017024]本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
二、政府采购政策功能落实
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
8、采购本国产品的支持政策
8.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
8.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
8.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
8.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
8.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
三、评标标准
本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。
	评审项
	评审细则
	分值

	价格

	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30×100%，分值保留小数点后2位。
	30分

	技术
响应

	评委根据招标文件第四章项目需求中【二、设备配置要求】（一）~（十二）共322项参数以及投标文件提供的佐证材料等进行评审：所投产品技术参数全部满足或者优于招标文件要求的得满分49分。
标“★”条款共52项内容为实质性要求，需实质性响应，未响应则为无效投标。
标“▲”条款共46项为重要参数，每有一项负偏离的扣0.5分，共23分。
其他为一般参数，共224项；1-19项负偏离的扣7分，20-39项负偏离的扣14分，40-59项负偏离的的扣21分；≥60项负偏离的扣26分，共26分。
说明：
1. ★、▲参数以及采购需求中明确要求提供证明材料的，须按要求在投标文件中提供证明材料（如实物图片、网站截图、白皮书、产品彩页、技术资料书、检测报告等），未作要求的须提供第三方检验报告或者技术支持资料（如如实物图片、网站截图、白皮书、产品彩页、技术资料书、检测报告等）上传系统，并同时须在《技术参数响应及偏离表》中逐条应答，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况，注明页码。未按要求提供证明材料并逐条应答的视为负偏离，评审时不予认可。
2.货物交付验收时，招标人将对技术要求的具体描述进行核实验收，如发现虚假应标，给招标人造成损失的由投标人承担一切责任。
	49分

	企业实力
	1、 自2023年1月1日（含）以来，本项业绩认定范围包含投标人自身业绩以及生产制造厂家的所投产品供货业绩，厂家业绩直接视同投标人业绩参与评分，便携式氢火焰离子化检测仪（FID）每有一份得1分，最高得2分；
2、 自2023年1月1日（含）以来，本项业绩认定范围包含投标人自身业绩以及生产制造厂家的所投产品供货业绩，厂家业绩直接视同投标人业绩参与评分，红外热成像泄漏检测仪每有一份得1分，最高得2分；
3、 自2023年1月1日（含）以来，本项业绩认定范围包含投标人自身业绩以及生产制造厂家的所投产品供货业绩，厂家业绩直接视同投标人业绩参与评分，多参数气体检测仪每有一份得1分，最高得2分。
（以合同签订时间为准，提供合同原件扫描，上传系统。合同须包含签订时间、合同双方名称、产品名称、合同总价等关键内容，未按要求提供的不得分。）
	6分

	服务方案
	根据本项目需求制定详细的供货、实施方案（包括组织机构、人员配置、工作时间进度表、供货安装调试等内容），评委依据方案的专业性和完善度进行综合评分。
方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性地得5分；
方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得3分；
方案基本合理、描述一般、存在可操作性得2分；
方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分；
未提供方案的不得分。
	5分

	
	根据本项目需求制定详细的售后服务方案、应急技术处理及保修期满后提供的服务等内容，评委依据方案的专业性和完善度进行综合评分。
方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性地得5分；
方案基本合理、描述一般、存在可操作性得3分；
方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分；
未提供方案的不得分。
	5分

	
	根据本项目需求制定详细的培训方案（包括培训计划、培训内容等内容），评委依据方案的专业性和完善度进行综合评分。
方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性地得3分；
方案基本合理、描述一般、存在可操作性得2分；
方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分；
未提供方案的不得分。
	3分

	售后服务承诺
	[bookmark: _GoBack]针对本次采购的设备，提供至少3年质保服务（自设备验收合格之日开始计算），质保期内若设备出现故障，免收任何费用。在此基础上，每增加一年加1分，最高得2分，未按要求提供不得分。（提供承诺书，格式自拟，上传系统）
	2分



四、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。


[bookmark: _Toc10949]
第六章 投标文件格式 



投  标  文  件








项 目 名 称：
招 标 编 号：
      投标人名称 ：
      日      期 ：
投  标  人：（电子签章）




投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、开标一览表
五、投标配置与分项报价表
六、技术参数响应及偏离表
七、商务条款响应及偏离表
八、主要标的信息（中标后将公示）
九、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）











[bookmark: _Toc20369][bookmark: _Toc7268][bookmark: _Toc29224][bookmark: _Toc5792][bookmark: _Toc11498]
一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
	

	2
	上一年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供）
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）；
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
	

	5
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	

	6
	供应商信用承诺书；
	

	7
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件无需提供证明材料）
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求：无

	本项目的特定资格要求：无

	其他资格条件

	8
	投标函
	

	9
	法人授权书
	




具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：
主要专业技术能力有：



















参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                               供应商名称（公章）：
                               法定代表人签章：_______________________
                               日期：  年  月  日







供应商信用承诺书
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新作出承诺。）
　　　　　　　　　　        承诺单位（签章）：           
　　　　　　　　　   　  法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　年    月    日




投标函
致： 扬州苏建工程管理有限公司
根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话： 
传 真： 
投标人开户行：
账 户： 
行 号：
日 期：________年____月____日


法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名： 
联系电话（手机）：
单位名称： 
单位地址：
日期：


法定代表人身份证、被授权人身份证
[bookmark: _Toc12887][bookmark: _Toc2683][bookmark: _Toc16911][bookmark: _Toc9345][bookmark: _Toc20616]二、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	

















[bookmark: _Toc18550][bookmark: _Toc29406][bookmark: _Toc23068][bookmark: _Toc14215][bookmark: _Toc23420]三、非实质性响应对照表
	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《中小企业声明函（货物）》
	
	

	2
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	3
	关于符合本国产品标准的声明函
	
	

	4
	……
	
	




























中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 
1.从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，作如下处理：①如本项目专门面向中小企业采购，则投标（响应）文件无效；②如本项目不专门面向中小企业采购，则价格将不做相应扣除。
3.企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5.声明函请按照第四章项目需求中的采购清单并根据实际情况分别逐项填写，否则视为不符合要求，价格不作扣除。
6.中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
7.《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。
企业名称（盖章）：
                             日 期：


中小微企业划型标准
    中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y<20000
	50≤Y<500
	Y<50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<40000
	300≤Y<2000
	Y<300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y<80000
	300≤Y<6000
	Y<300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z<80000
	300≤Z<5000
	Z<300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X<200
	5≤X<20
	X<5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y<40000
	1000≤Y<5000
	Y<1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X<300
	10≤X<50
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y<20000
	100≤Y<500
	Y<100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y<30000
	200≤Y<3000
	Y<200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<200
	20≤X<100
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<30000
	100≤Y<1000
	Y<100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<30000
	100≤Y<2000
	Y<100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<2000
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<100000
	100≤Y<1000
	Y<100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<10000
	50≤Y<1000
	Y<50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<200000
	100≤X<1000
	X<100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z<10000
	2000≤Y<5000
	Y<2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	100≤X<300
	X<100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<5000
	500≤Y<1000
	Y<500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z<120000
	100≤Z<8000
	Y<100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

               供应商全称（盖章）：
                              日  期：
JSZC-321000-SJGG-G2026-0007                                                         扬州苏建工程管理有限公司


关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


[bookmark: _Toc25382][bookmark: _Toc19910]四、开标一览表

投标人全称（加盖 CA 电子公章）：
项目名称：
项目编号：

	  投标货物
	投标总报价

	
	大写：
小写：                             （人民币：元）




                                          


[bookmark: _Toc20323][bookmark: _Toc17891]


五、投标产品配置及分项报价表

投标人全称（加盖 CA 电子公章）：

	序号
	产品名称
	品牌、规格、型号
	产地
	交付期
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	







注：投标产品配置与分项报价表应按“第四章 项目需求”中的采购清单详细填列。












6、 [bookmark: _Toc17007][bookmark: _Toc22829][bookmark: _Toc9678][bookmark: _Toc5967][bookmark: _Toc16517]技术参数响应及偏离表
投标人全称（加盖 CA 电子公章）：

	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、按照基本技术要求详细填列。
2.行数不够，可自行添加。






7、 [bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Toc32154][bookmark: _Toc16820]
商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖 CA 电子公章）：

	[bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671343]项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交付时间
	
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	




[bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Toc462564146]


[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]
八、主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称（加盖 CA 电子公章）：
	货物类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：




联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们自愿组成联合体，参加代理机构组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。
2.若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：
                                      法定代表人：  
日期：
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Yangzhou Sujia ng Management Co., Ltd




