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[bookmark: _Toc16874]第一章 投标邀请
受[宿迁学院]的委托，[江苏经天纬地建设项目管理有限公司]就[宿迁学院具身智能领域概念验证中心与产业学院项目]([JSZC-321300-JING-G2026-0031]）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
宿迁学院具身智能领域概念验证中心与产业学院项目JSZC-321300-JING-G2026-0031招标项目的潜在投标人应通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”自行免费下载招标文件，并于2026年11月23日09:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321300-JING-G2026-0031
2.项目名称：宿迁学院具身智能领域概念验证中心与产业学院项目
3.预算金额：879万元（采购包1：65.5万元；采购包2：182万元；采购包3：131.5万元；采购包4：500万元）
4.本项目设定（设定/不设定）最高限价：879万元（采购包1：65.5万元；采购包2：182万元；采购包3：131.5万元；采购包4：500万元）
5.采购需求（简介）：宿迁学院具身智能领域概念验证中心与产业学院项目共分为4个采购包，分别是：采购包1：材料制备及分析测试设备；采购包2：器件生产设备；采购包3：集成训练监测设备；采购包4：具身智能设备；详细内容见第四章采购需求。
本项目共分为4个采购包，每个采购包拟采购1名中标人。投标人可针对任意采购包进行投标，投标人选投多个采购包的，须针对所投采购包分别进行报名，且投标人最终最多只能在1个采购包中中标。本次项目将严格按照采购包号（采购包1至采购包4）的顺序依次开展开标、评标工作，中标顺序亦按此采购包号顺序确定；若投标人在前期编号靠前的采购包中已中标1个，则该投标人在后续所有编号靠后的采购包投标中，不再具备中标资格，仅参与评审，不纳入中标候选人范围，以此类推。
注：按采购包（采购包1至采购包4）的顺序依次开标、评标、定标。评审结束后，若其中一个采购包受到质疑投诉等原因，导致本采购包评审结果改变，但不影响其他采购包的评审。
6.合同履行期限：采购包1:20日历天；采购包2：100日历天；采购包3:30日历天；采购包4:7日历天。
7.本项目不接受联合体投标（接受/不接受）。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。
2.信用信息。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：对符合规定情形的小微企业报价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审。
（二）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。
3.本项目共分4个包。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月23日09点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008]1.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。
2.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
3.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
4.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
七、本次招标联系方式
1.招标人信息
名称：宿迁学院
地址：宿迁市宿城区黄河路399号
联系人：李慧
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：13013925101
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名称：江苏经天纬地建设项目管理有限公司
地址：宿迁市宿豫区珠江路金融财富广场C栋15楼1502
联系人：赵心妍
联系方式：19825705911
八、其他
1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。
2.本次招标不收取投标保证金。


[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc4529][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275]投标人须知前附表：
	[bookmark: _Toc81575191][bookmark: _Toc81575154][bookmark: _Toc29262]序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目属性
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第 1 种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	投标有效期
	[bookmark: EBd40b5fb42f2944a3b45e579ce3941f02]60日（从提交投标文件截止之日起算）

	3
	投标文件份数
	提交加密电子投标文件1份。

	4
	开标
	“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。

	5
	进口产品
	按以下第2种方式确定：
1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2.不接受进口产品。

	6
	评标办法
	具体评标办法详见招标文件第三章。
[bookmark: _GoBack]评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐1名中标候选人。

	7
	确定中标人
	按以下第1种方式确定中标人：
1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人；
2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。

	8
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：
[bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079]1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无
2.不允许分包。

	9
	代理费用收取方式及标准
	[bookmark: EBfe735bb6fc4d4e5e9e350f940db98c5f]按照代理合同约定收取。

	10
	其他
	1.踏勘现场：本项目不组织踏勘现场，各投标人自行踏勘，费用自理。因未踏勘或未仔细踏勘造成的损失自负。
2.信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。
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[bookmark: _Toc20956][bookmark: _Toc764][bookmark: _Toc28142][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242]一、总 则
1.招标方式
本次招标采取公开招标方式。
2.合格的投标人
2.1合格的投标人必须符合招标文件第一部分《投标邀请函》第二条及须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。
2.2合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典（第三编合同）》等有关法律法规。
3.适用法律
本次招标及由本次招标产生的合同受到中华人民共和国的相关法律法规制约和保护。
4.投标费用
投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。
[bookmark: EB03f11de025af49a0b0680fbbffa2bc40]
5.政府采购政策
本项目落实的政府采购政策为应序号为5.1、5.3.1
5.1中小企业政策
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业
本项目按以下第（2）项政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%及以上的，对大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”“采购需求”相关内容为准）
5.2 政府采购节能产品、环境标志产品
5.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
5.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。
5.2.3采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。
5.3政府采购需求标准
5.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四部分采购需求。
5.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知，本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四部分采购需求。
[bookmark: _Toc24837][bookmark: _Toc81575193][bookmark: _Toc81575156][bookmark: _Toc29306][bookmark: _Toc4523]二、招标文件
6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
第一部分：投标邀请函；
第二部分：投标人须知； 
第三部分：资格审查及评分办法；
第四部分：采购需求；
第五部分：合同格式及条款；
第六部分：投标文件格式。
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清
任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在招标文件提供截止时间之前提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。
8.招标文件的修改
8.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.2招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，并对投标人具有约束力。 
8.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。 
8.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。 
[bookmark: EBec71fc1696a240c4b620fe1e00b2ce58][bookmark: EB2154fb7cf02b4b0980c6759aa29ee4ed][bookmark: EB453bde7f4ddc418fae2aad9fbcd82554]
[bookmark: _Toc5756][bookmark: _Toc11461][bookmark: _Toc81575157][bookmark: _Toc81575194][bookmark: _Toc2717]三、投标文件的编制
9.投标文件的编制要求
9.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
9.2投标文件应当对招标文件有关合同履行期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
9.3中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。 
9.4投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。 
9.5本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人投标文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。
9.6投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。未进行投标文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）。
10.投标文件构成
10.1投标声明及承诺函。
10.2法人授权书；
10.3报价文件
10.3.1开标一览表；
10.3.2投标报价明细表。
10.4综合评审评分项相关技术文件
10.5商务文件
[bookmark: EBdc2c24f6358343e896cd43bd6621a619]10.5.1投标人承担的类似项目业绩一览表；
10.5.2其他商务文件。
10.6投标人认为有必要提供的其他材料。
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被苏采云系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人在开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。
11.投标文件的加密
投标人应使用经苏采云系统认可的电子商务认证授权机构（CA认证中心）颁发的数字证书对其电子投标文件认证并加密，未按要求加密并认证的投标文件，不予受理。
12.投标报价
12.1报价为一次报价，于开标会议当场宣读。
12.2本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：响应报价应包括货款、包装、运输、装卸、保险、税金、售后等完成本项目所涉及的一切相关费用。
12.3报价注意事项：投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。
13.投标保证金
[bookmark: EB183a0bf075204c54a4ff090f1aecaaa7]本项目不收取投标保证金。
14.投标有效期
14.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。
14.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。
[bookmark: _Toc2130][bookmark: _Toc81575195][bookmark: _Toc81575158][bookmark: _Toc23443][bookmark: _Toc18329]四、投标文件的提交
15.投标文件的提交
15.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）
投标人应将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标分包中，未及时上传的，招标人不予受理。投标文件提交截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。
15.2除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。
15.3网上投标文件的修改和撤回：在投标截止时间之前，投标人可以撤回或重新提交投标文件，投标文件以最终完成上传的为准。
15.4采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
16.投标文件被拒绝接收的情形
在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件。
[bookmark: _Toc8841][bookmark: _Toc212][bookmark: _Toc81575159][bookmark: _Toc26208][bookmark: _Toc81575196]五、无效标、废标、串通投标认定条款
17.无效投标条款
[bookmark: EB94942e5430df4fb8a077f3cf7667f212]17.1投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；
17.2投标文件签署、盖章不符合招标文件要求的；
17.3未按招标文件要求提供电子投标文件，或者在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；
17.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
17.5投标文件出现重大偏离，未对招标文件进行实质性响应的（★部分为实质性要求）；
17.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
17.7投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；
17.8其他评标委员会认为有必要取消的投标；
17.9法律法规规定的其他情况。
18.废标条款
18.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
18.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
18.3投标人的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；
18.4因重大变故，采购任务取消的。
18.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
18.6因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
19.投标人不足三家情形处理
投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。
20.取消中标候选人资格条款
20.1提供虚假材料谋取中标的；
20.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
20.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
20.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
20.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
20.6法律法规规定的其他情况。
21.串通投标的情形
有下列情形之一的，属于恶意串通投标：
21.1投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；
21.2评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
21.3投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
21.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
21.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、中标；
21.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、中标；
21.8投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为；
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
21.13不同投标人的投标文件相互混装；
[bookmark: _Toc24370][bookmark: _Toc20026][bookmark: _Toc81575197][bookmark: _Toc81575160]21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: _Toc24905]六、开标、资格审查、评标程序
22.开标会议
22.1代理机构项目负责人按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门代表视情况参与监管。
22.2开标会议由代理机构项目负责人主持。
22.3开标时投标人应使用CA证书参与投标文件解密。投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。
22.3.1采用不见面开标的项目，投标人应登录“苏采云”系统“开标大厅”或进入宿迁市政府采购网，点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”进入系统“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为其放弃投标。　　　　　
22.4苏采云系统将自动对项目进行开标，开标会议上将公布投标人名称、投标报价等主要内容。
采用现场开标的项目，开标过程的相关记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
22.5投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
23.开标流程
23.1不见面开标主要程序：主持人按下列程序进行开标，开标按分包顺序进行。
23.1.1开标主持；
23.1.2投标人对电子投标文件解密；
24.1.3唱标；
23.1.4开标会议结束。
投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后规定时间内未提出的，视同认可开标结果。
24.资格审查
[bookmark: EBa9c0a2c9e523494487594c65b2a92370]24.1开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。
25.评标委员会
采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，独立履行相关职责并确定中标人候选人。
26.评标原则
“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。
27.评标程序
[bookmark: EB1499356fad43416eb16398733accabf7]27.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、合同履行期限和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。
评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
27.2相同品牌产品投标
27.2.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
27.2.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
[bookmark: OLE_LINK10]27.2.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
27.3澄清有关问题。
27.3.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）或通过系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式或通过“苏采云”系统向评标委员会进行澄清回复。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，通过投标人业务系统实施的澄清、说明应加盖电子印章。
27.3.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，
27.3.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
27.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
24.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
27.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.5比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。
27.6推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc8580][bookmark: _Toc5785][bookmark: _Toc81575198][bookmark: _Toc6494][bookmark: _Toc81575161]七、中标及合同签订
28.确定中标人
28.1中标投标人确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布中标结果，中标公告的公告期限为 1个工作日。
28.2在中标结果公告期届满前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。
28.3采购人不得通过对样品进行检测、对投标人进行考察等方式改变评审结果。
28.4采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
29.中标通知书
29.1中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标投标人可自行下载打印《中标通知书》《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标投标人不得放弃中标。中标投标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。
29.2中标通知书发出之日起5个工作日内，中标人应提供3份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件。
29.3采用综合评分法评审的，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
29.4项目采购采用最低评标（审）价法的，公告中标、中标结果时应当同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标、中标投标人的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标、中标结果时应当同时公告中标、中标投标人的评审总得分。
30.签订和公告合同
30.1采购人与中标投标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。
30.2中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。
30.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
31.履约保证金
按照以下第（1）方式确定履约保证收取方式。
（1）不收取履约保证金。
（2）本项目收取履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的 %（使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代缴履约保证金，按采购合同价的  %（以履约保证金原提交金额的6折））计取。除银行电汇、网上银行、数字人外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；
履约保证金退还的方式：
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件：
按合同约定完成节日提货凭证供货，经采购人确认无误后退还；
履约保证金退还时间：
采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：
除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：
除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付逾期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
32.线上融资
中小微企业投标人可通过中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com），凭借中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资。
[bookmark: EBb07a540bbba846748e1de4dbefab2ad1]33.合同履行
33.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
33.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

[bookmark: _Toc81575199][bookmark: _Toc81575162][bookmark: _Toc14927][bookmark: _Toc27103][bookmark: _Toc7550]八、验收及付款
34.验收（考核）
[bookmark: EBbbb2492ed6b84c9193a6bb6f72a512f3]采购人应当组成验收（考核）小组，验收（考核）人员应当按照约定的验收（考核）标准，对投标人的履约情况开展验收（考核）。验收（考核）结束后，验收（考核）人员应当出具验收（考核）报告并签字。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收结果应当向社会公告。
35.付款
按照付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。
预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；
进度款：货物安装调试完成并经验收合格后付至合同价款的100%。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
[bookmark: EB859756b3800e4c948b9ef2cc4c48f3fa][bookmark: EB277cdb9ada634793b6698cebd3ac7144][bookmark: _Toc25046][bookmark: _Toc27933][bookmark: _Toc12263][bookmark: _Toc81575200][bookmark: _Toc81575163]九、质疑与投诉
36.质疑与投诉
36.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见37.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。
[bookmark: EB56bd2a40e102476eadbb1fc6a9202461]本项目接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
[bookmark: EB587bd491a3fd493c8e729d1eaa56203a]联系部门：宿迁学院、江苏经天纬地建设项目管理有限公司
[bookmark: EB5b41b423f63941cebdd46b3e34fcab34]联系电话：13013925101、19825705911
[bookmark: EB572fd27c0a4b41898944b1b4aad84cb2]通讯地址：江苏省宿迁市黄河南路399号、宿豫区金融财富广场C栋15楼1502
36.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。
36.3质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
36.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）获取采购文件的时间。
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
（9）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
36.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
36.6质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

[bookmark: _Toc4889][bookmark: _Toc155086566][bookmark: _Toc104802328][bookmark: _Toc118461986][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]第三章 合同文本
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。
[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Toc155086567]政府采购合同（货物）
项目名称：宿迁学院具身智能领域概念验证中心与产业学院项目
项目编号：JSZC-321300-JING-G2026-0031
采购包号：        
甲方：（买方）宿迁学院
乙方：（卖方）                         
依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就相关事项协商一致，达成如下合同条款：
1、 乙方向甲方提供总价值为         元整（元）的标的货物和服务。
标的清单
标的清单另附。
二、交货时间、地点
（一）合同履行期限：采购包1:20日历天；采购包2：100日历天；采购包3:30日历天；采购包4:7日历天。
（二）交货地点：甲方指定地点。
三、质量技术标准
乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。
四、产品的包装、运输方式及费用
1.由乙方视情况自定运输方式，费用自负。
2.为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。
3.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
4.乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到招标人48小时前通知甲方，以准备接货。
5.产品在交付甲方前发生的风险均由投标人负责。
6.产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。
五、验收
1.投标人货物送达后，采购方对其数量、品种、规格、运输保存方式等进行检查验收，如不合格应无条件退货或换货。
2.采购人按国家有关规定、规范以及招标文件、投标文件、技术资料、质量要求和双方签订的合同规定的条款组织验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。若因中标供应商原因造成无法验收通过的，采购人将拒绝付款，并追究中标供应商的违约责任。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定，鉴定费由中标人承担。
3.合同履行期满，中标人向招标人提交项目验收技术资料以及验收申请单，招标人收到验收申请后3个工作日内组织验收，验收合格后付清余款。
六、付款方式
按照付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。
预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；
进度款：货物安装调试完成并经验收合格后付至合同价款的100%。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
七、售后服务要求
1.质保期：
采购包1：质保期2年；
采购包2：等离子刻蚀机1年，其他3年；
采购包3：详见技术参数要求；
采购包4：质保期5年。
2.中标人对所售出的产品实行三包：即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退（费用包含在本次报价中）。
3.中标人对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。在质量保证期内，中标人负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的运输费用。在质量保证期内，更换后的部件或零件质量保证期为更换之日起顺延12个月。
4.中标人需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，由采购人通知中标人。疑难问题（不危及运行）在24小时内答复用户。重大问题（危及运行）在2小时内到现场处理。特大问题（系统不能正常运行）在2小时内恢复运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，在2个工作日内解决。采购人不承担所产生的任何费用。
八、其他要求
1.设备安装完成并交付使用前非采购单位原因造成的设备损坏、遗失由中标单位承担责任。
2.中标单位所提供的产品须为原厂全新正品，品牌、型号、参数、功能须全部满足采购单位要求，否则视为无效标。
3.投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交投标人的报价让利行为，损失自负。
九、违约条款
1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方应当按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率承担违约金。
2. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日6‰向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方未按照工期要求进行安装调试导致合同超期的，每超过1天乙方按合同总额每日6‰向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货（或未能按工期完工）的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 10% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。若甲方选择解除合同，乙方无条件将收取的全部货款全部退还甲方，且乙方应在甲方限制时间内将货物全部清场，逾期视为乙方自愿放弃，甲方有权对货物进行任意处置。乙方还应另行按合同总价10%标准向甲方支付违约金。
4.因一方违约，另一方为实现权益产生律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、差旅费等由违约方承担。
十、知识产权
乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
十一、合同生效及审核
本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。
十二、合同的组成部分
本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。
十三、本合同壹式肆份，以中文书写，甲方、乙方各执贰份。
十四、本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。
[bookmark: _Toc24658094][bookmark: _Toc24653762][bookmark: _Toc394939153][bookmark: _Toc514426472][bookmark: _Toc473126882][bookmark: _Toc17969][bookmark: _Toc394939096][bookmark: _Toc19622844]通用条款
十五、词语涵义
（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。
（三）服务：根据合同规定乙方承担与项目有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如提供技术援助、培训和其他类似的应承担的义务。
（五）甲方：采购单位，即宿迁学院。
（六）乙方：提供服务的公司或实体，即           。
（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。
十六、技术规格
乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。
十七、专利权
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。
十八、付款
（一）本合同以人民币付款。
（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定服务。
十九、误期赔偿
除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供货物，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周未提供服务费用的0.5%计收，直至提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。
二十、不可抗力
在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
二十一、税费
中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。
二十二、合同争议
甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“《中华人民共和国政府采购法》”“《中华人民共和国民法典》”等规定提交调解和仲裁。
二十三、适用法律
本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
	甲方：（盖章）
	乙方：（盖章）

	地址：
	地址：

	法定（授权）代表人（签字或盖章）：
	法定（授权）代表人（签字或盖章）：

	联系电话：
	联系电话：

	年  月  日
	年  月  日
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第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]项目属性：货物类项目
本项目不接受（接受/不接受）进口产品。
采购标的所属行业：
	采购包
	采购包内容
	所属行业

	采购包1
	材料制备及分析测试设备
	工业

	采购包2
	器件生产设备
	工业

	采购包3
	集成训练监测设备
	工业

	采购包4
	具身智能设备
	工业


一、项目概况
1.本项目设定（设定/不设定）最高限价：采购包1：65.5万元；采购包2：182万元；采购包3：131.5万元；采购包4：500万元；超过限价将作无效标处理。
2.采购内容：本项目为宿迁学院具身智能领域概念验证中心与产业学院项目。本项目共分为4个采购包，每个采购包拟采购1名中标人。投标人可针对任意采购包进行投标，投标人选投多个采购包的，须针对所投采购包分别进行报名，且投标人最终最多只能在1个采购包中中标。本次项目将严格按照采购包号（采购包1至采购包4）的顺序依次开展开标、评标工作，中标顺序亦按此采购包号顺序确定；若投标人在前期编号靠前的采购包中已中标1个，则该投标人在后续所有编号靠后的采购包投标中，不再具备中标资格，仅参与评审，不纳入中标候选人范围，以此类推。
注：按采购包（采购包1至采购包4）的顺序依次开标、评标、定标。评审结束后，若其中一个采购包受到质疑投诉等原因，导致本采购包评审结果改变，但不影响其他采购包的评审。
二、合同履行期限、地点及要求
1.合同履行期限：采购包1:20日历天；采购包2：100日历天；采购包3:30日历天；采购包4:7日历天。
2.供货地点：招标人指定地点。
3.质量要求：合格；提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。
三、付款方式
按照付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。	
预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；
进度款：货物安装调试完成并经验收合格后付至合同价款的100%。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
四、采购清单及技术要求
采购包1技术参数（核心产品：ICP-OES）
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	小型离子溅射仪
	1
	台
	1.溅射组件：采用平面磁控溅射组件，对样品基本无热损失。
2.显示组件：彩色触摸式液晶屏显示，屏幕不小于7英寸，标配中文界面，选配英文界面，全数字显示，可实时显示靶材使用时间、设备工作时间和溅射电流和真空度。
3.操作方式：一键操作，按下实体按键后，自动完成抽真空、真空度调整、溅射镀膜、放气全部过程，可实现无人值守；具备暂停功能，可在操作流程中暂停系统进程。
4.工作电流：溅射电流不小于30mA，最小溅射电流不大于2mA，步进量为1mA。
5.工作时长：最长溅射时间不小于900秒，步进量1秒。
6.溅射靶材：直径不小于Φ57mm，一次可喷镀标准样品杯≥12个。
7.保护功能：具备电流保护和真空保护，在电流过大、真空度较差时保证设备安全。
8.极限真空＜1Pa，真空泵抽速不小于1L/s。

	2
	台式高速离心机
	1
	台
	1.容量 ≥ 6 × 100ml，配置6×100 ml角转子。
2.转速 ≥ 11000 r/min （配置6×100 ml角转子时）。
3.离心力 ≥ 14000×g （配置6×100 ml角转子时）。
4.定时范围 ≥ 1-99 min。
5.转速精度 ≤ ±50 r/min。

	3
	光学明场显微镜
	1
	台
	1.工作条件：适于在气温为摄氏-40 ℃～+50 ℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度不大于85%的环境条件下运行。
2.光学系统：采用无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准 ≤ 45 mm，（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）。
3.调焦：载物台采用垂直运动方式，调焦距离 ≥ 25mm；带聚焦粗调上限停止位置；粗调旋钮扭矩可调；最小微调刻度单位 ≤ 1 μm；采用钢丝传动（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）。
4.观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为30°。
5.照明装置：内置透射光柯勒照明器，采用长效白光LED光源，光源寿命 ≥ 20000 h；具有光强管理功能，可分别保存不同物镜对应的预设照明亮度，并在切换物镜时自动调用相应亮度设置（须提供设备制造商的原厂产品技术白皮书、官网截图、产品彩页或第三方检测报告等证明材料）。
▲6.物镜：配置平场消色差物镜（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料），具体参数如下：
4X：N.A.≥ 0.1，W.D. ≥18.5；
10X：N.A. ≥0.25，W.D. ≥10.6；
20X：N.A. ≥0.4，W.D. ≥1.2 弹簧式（spring）；
40X：N.A.≥ 0.65，W.D.≥ 0.6弹簧式（spring）；
100X：N.A. ≥1.25，W.D. ≥0.15弹簧式（spring），油浸式（oil）。
7.载物台：采用右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。
▲8.目镜：10X宽视野目镜，视野数≥22。
9.物镜转换器：可拆卸式、不低于五孔的物镜转盘（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）。
▲10.图像采集系统：配置有效像素 ≥ 2000万的彩色相机，具备图像采集、定标尺、景深叠加、大图拼接等功能（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）。

	4
	可调单色光源
	1
	台
	1.光源额定功率：≥450 W（氙灯）。
2.光源不稳定性：≤1%。
3.单色仪焦距：≤320 mm。
4.通光孔径：F数≤3.5（F/3.5或更大通光孔径）。
5.光谱范围：至少覆盖330～2000 nm（短波端≤330 nm，长波端≥2000 nm）。
6.波长精度：波长误差绝对值≤0.2 nm（1200线/mm光栅条件下）。
7.波长重复性：≤0.1 nm（1200线/mm光栅条件下）。
8.倒线色散：≤3.6 nm/mm（1200线/mm光栅条件下）。
9.最小步距：≤0.01 nm（1200线/mm光栅条件下）。
10.输出方式：支持光纤耦合输出，配备与设备使用需求相匹配的光纤及连接接口及六档滤光片轮，光纤通光直径≥5 mm；光纤及六档滤光片轮透射波长范围：至少覆盖330-2000 nm。

	5
	ICP-OES
（核心产品）
	1
	台
	1.仪器工作环境：温度: 18~24℃ (温度变化 < 2℃/h)；湿度: (20~80)%R.H. (无冷凝)；氩气纯度：不小于99.995%；排风：不小于400立方米/小时。
2.进样系统
2.1雾化器: 高效同心雾化器或平行通道雾化器，可选标准雾化器、高盐雾化器、耐氢氟酸雾化器。
2.2雾室: 雾室为高效稳定的旋流型雾室并可选配Scott双通道石英或耐HF雾化室。
2.3炬管: 配备电感线圈为3匝，垂直放置的一体式炬管，可选配可拆卸式矩管；矩管可灵活拆装, 气路快插拔设计。
▲2.4蠕动泵：配备4通道12滚轮蠕动泵，蠕动泵滚轮采用非金属耐腐蚀材料，保证长寿命平稳运行（需提供完整的蠕动泵实物图和软件截图）。
2.5气路：气路部分均采用高精度的质量流量计控制，流量连续可调。
3 等离子源
★3.1固态光源技术，频率27.12MHz，它激式全固态RF发生器，功率500-1600W（提供它激式技术、频率、功率范围证明资料）。
3.2等离子体源具备冷锥消除尾焰技术，无需配置空气压缩机进行尾焰切割。
3.3等离子体源具有低功率待机模式，待机时降低输出功率，减小气体流量。
3.4垂直炬管，双向观测；径向观测与轴向观测设计。
4 光学系统
4.1光栅：中阶梯光栅，不小于52g/mm，闪耀角不小于63°。
★4.2棱镜：采用超纯CaF2材料 （提供技术证明资料）。
★4.3分析谱线范围：165nm-950nm（提供第三方检测报告）。
▲4.4焦距：不小于400mm （提供技术证明资料）。
4.5分辨率： ≤0.007nm@200nm。
4.6光室恒温：高精度恒温38℃±0.1℃ （提供软件截图）。
5检测器
5.1采用高效半导体制冷的大面积背照式CCD检测器，能任意选择波长，全谱段响应。
5.2检测单元：CCD像素不低于1024 x 1024；单像素面积不低于24μm x 24μm；一次曝光，完成全谱光谱信号的采集读取（提供技术证明资料）。
5.3冷却系统：高效的三级半导体制冷，制冷温度：≤-35℃，稳定时间<3分钟。
5.4智能化积分设计：针对低含量的元素和高含量元素智能调整积分时间，拓宽动态范围。
6分析软件
6.1全中文界面，支持中、英、俄等多语言，具有定性、半定量、定量分析功能。
★6.2软件谱线库不少于7万条谱线库，帮助用户合理选择分析谱线（提供不少于7万条谱线库软件截图）。
6.3可选配等离子体监视摄像头，实时观测等离子体状态（提供等离子体监视软件截图）。
6.4可配置审计追踪功能和3Q认证文件（提供证明资料）。
7.仪器性能要求
▲7.1短期稳定性：RSD≤0.5%（提供第三方检测报告）。
▲7.2长期稳定性：RSD≤1.0%（提供第三方检测报告）。
8 配置要求：全谱电感耦合等离子体原子发射光谱仪主机1台；智能循环冷却水装置(配有水管10m)；1套；随机标准品配置清单1套；仪器使用手册,质量控制报告，维修手册1本；分析软件1套；仪器操作指南挂板1套；操作软件1套。


采购包2：器件生产设备（核心产品：等离子刻蚀机）
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	信号发生器
	1
	台
	1. 正弦波输出频率1μHz 至100MHz。
▲2. 实时采样率≥1GSa/s，垂直分辨率≥14bits。
3. 通道数2，频率稳定度不高于1ppm，相噪不高于-110dBc/Hz。
4. 正弦波频谱纯度（谐波失真）：≤100MHz：<-40dBc。
5. 可编辑的任意波形，支持任意波输出。
6. 调制功能：AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、PWM、IQ。
7. 扫描功能：支持线性/对数/步进扫频，可设置起始/终止/返回时间以及标记频率。
8. 输出幅度（50 欧姆）：5mVpp 至10Vpp。
9. 可在基本波形上叠加高斯噪声，噪声比例可以任意调整（0%至50%）。
10. 标配接口：USB Host*2、USB Device、USB-GPIB（选配）、LAN。
11. 双通道型号支持通道间的波形复制和状态复制功能。
12. 双通道间支持频率/相位耦合，双通道型号通道间相互隔离。

	2
	双工位手套箱
	1
	台
	1.箱体：长×宽×高≥2440×750×900mm，304不锈钢材质，厚度3mm，双工位操作；箱体底部配有支架，旋转脚轮，可微调水平，配有用于压力调节的脚踏板。
2.过渡舱：箱体配有大、小过渡舱，为方便设备运输，过渡舱于箱体的连接方式均为可拆卸式法兰连接，不能焊接于箱体侧板；大过渡舱直径≤360mm，小过渡舱直径≤150mm；（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）
3.玻璃视窗采用实芯O型密封圈（真空密封方式）法兰视窗结构，达到无泄漏；需提供产品宣传彩页玻璃视窗密封结构示意图和实物模型图。
4.气体净化系统：净化材料可再生，且再生过程通过PLC自动控制，自动除水除氧功能，可得气体纯度：水<1ppm，氧<1ppm。
5.循环系统：风机流量≥90m3/h，加装变频控制；需提供产品宣传彩页相关证明文件。
6.真空系统：真空泵抽速≥12m3/h，真空度可达2×10-3mbar，配装油雾过滤器。
7.控制系统：通过PLC自动控制，触摸屏显示，实现自诊断、断电自启动、循环等功能。
8.水分析仪：测量范围是0～500ppm，采用五氧化二磷传感器，不接受三氧化二铝传感器，水探头可以通过清洗再生程序恢复初始状态，可重复使用；需水分析仪厂家提供产品说明书、样本手册、规格书等资料予以佐证。
9.氧分析仪：测量范围是0～1000ppm，采用二氧化锆传感器，需氧分析仪厂家提供产品说明书、样本手册、规格书等资料予以佐证。
10.箱内吸附器：放置在箱体内，与主循环管道相联，循环气体可首先通过吸附器，吸附有机气体，可快速更换吸附材料并且箱内不破坏高纯气氛。
11.气体控制阀：不锈钢电磁集成阀座，需提供产品宣传彩页不锈钢集成阀座图片。

	3
	双工位手套箱（定制）
	1
	台
	▲1.箱体：长度不低于2440mm,宽度和高度配合制备系统合理设计，箱体预留制备系统接口能对接配合使用，304不锈钢材质，厚度3mm。箱体底部配有支架，旋转脚轮，可微调水平，配有用于压力调节的脚踏板。
2.过渡舱：箱体配有大、小过渡舱，为方便设备运输，过渡舱与箱体的连接方式均为可拆卸式法兰连接，不能焊接于箱体侧板；大过渡舱一个，直径≤360mm，小过渡舱两个，直径≤150mm；（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）
3.玻璃视窗采用实芯O型密封圈（真空密封方式）法兰视窗结构，达到无泄漏；需提供产品宣传彩页玻璃视窗密封结构示意图和实物模型图。
4.气体净化系统：净化材料可再生，且再生过程通过PLC自动控制，自动除水除氧功能，可得气体纯度：水<1ppm，氧<1ppm。
5.循环系统：风机流量≥90m3/h，加装变频控制，需提供产品宣传彩页相关证明文件。
6.真空系统：真空泵抽速≥12m3/h，真空度可达2×10-3mbar，配装油雾过滤器。
7.控制系统：通过PLC自动控制，触摸屏显示，实现自诊断、断电自启动、循环等功能。
8.水分析仪：测量范围是0～500ppm，采用五氧化二磷传感器，水探头可以通过清洗再生程序恢复初始状态，可重复使用；需水分析仪厂家提供产品说明书、样本手册、规格书等资料予以佐证。
9.氧分析仪：测量范围是0～1000ppm，采用二氧化锆传感器。需氧分析仪厂家提供产品说明书、样本手册、规格书等资料予以佐证。
10.箱内吸附器：放置在箱体内，与主循环管道相联，循环气体可首先通过吸附器，吸附有机气体，可快速更换吸附材料并且箱内不破坏高纯气氛。
11.气体控制阀：不锈钢电磁集成阀座，需提供产品宣传彩页不锈钢集成阀座图片。

	4
	光纤光谱仪
	1
	台
	1.光谱仪波长范围不低于200-1100nm。 
2.像元尺寸：≤14um×14um。 
3.量子化率：不低于75%。
4.信噪比不低于450:1。
5.动态范围不低于800：1。
▲6.积分时间：8ms~10s。
7.狭缝：可选5/10/25/50/100等不同尺寸。
8.光栅：紫外至近红外不低于14种选择。
9.光纤：纤径200um，长度2m。
10.软件支持动力学模式，连续保存数据带时间戳，精确度不高于1μs。
11.在光谱仪自带软件内可同时进行几个不同光谱仪的曲线进行拼接得出完整的一张光谱仪。
12.支持图形原理图模式，用户通过连接功能节点来构建复杂的数据处理流程，可以截取光谱范围，对光谱进行积分运算，光谱滤波去噪运算，峰面积计算，峰比值计算（提供软件截图）。

	5
	丝网印刷机
	1
	台
	设备名称及用途：双伺服高精密立式丝网印刷机，适用于片材、手机镜片、显示屏、面板、铭板及亚克力胶片等材料的精密印刷
1. 最大印刷面积（宽×长）：≥250×300 mm；印刷台面尺寸（宽×长）：≥300×500 mm。
2. 最大装框尺寸（宽×长）：≥480×750 mm；版框厚度适用范围：25~40 mm。
3.印件适用厚度：0.1~30 mm；最大产能：≥700 pcs/h。
▲4. 印刷驱动系统：上下升降采用丝杆加伺服电机，刮墨与回墨采用伺服电机配套高精密直线导轨工作，印刷平稳均匀，行程准确。
5.刮刀/墨刀调节角度：0~35°；台板微调范围：±10 mm。
6.控制系统：采用PLC与人机界面控制，功能多样，满足数控化、标准化、人性化要求。
7.安全防护功能：设有急停开关，具备故障自动显示功能及安全系统复位功能，整机满足欧美安全标准。
8.平台系统：具备吸气功能（配备吸气风机），吸气面积（宽×长）≥180×270 mm；平台具备刻度显示精密微调功能。
9. 动力及环境要求：适用电源 单相/220V, 50/60Hz，功率≤2 KW；气源压力 0.5~0.7 MPa。
10.选项配置：支持特制吸风孔径/面积定制。

	6
	等离子刻蚀机（核心产品）
	1
	台
	设备名称及用途：电感耦合等离子刻蚀机（ICP），主要用于对各种介质材料、金属及化合物半导体等材料（如Si、SiO2、Si3N4、金属等）的快速刻蚀
1. 工艺腔体要求：真空腔体材料为铝合金材质，并留有观察窗及终点监测装置接口。
2. 样品台及装载要求：样品台尺寸最大支持单片4英寸晶圆并向下兼容（下电极尺寸约240mm）；固定方式为直接放置晶片或使用物理托盘；真空室具备手动放样和取样功能（开放装载）。
★3. 真空系统要求：真空腔体采用“分子泵+干泵”系统；配备高精度薄膜真空规，工艺压力控制范围可达100mTorr。
4. 阀门及极限真空：真空泵与工艺腔室之间配有超高真空气动闸阀（漏率<5×10-9 Pa·L/s）及APC蝶阀（用于稳定控制工艺运行压力）；腔体极限真空度≥5.0×10-2 Pa；腔体真空漏率<2mTorr/min。
5. 射频电源系统：偏压射频源频率13.56MHz，功率600W；ICP射频电源频率13.56MHz，功率≥2000W。
★6. 气路及流量控制：配置5路工艺气体管路（支持氩气、氮气、氧气、CF4、SF6等灵活配置）。
7.下电极及温控：下电极采用平板电容式设计，配备下电极制冷冷水系统；工艺温度控制范围：5~45℃。
▲8. 工艺指标：刻蚀速率 >150nm/min（SiO2材料，不同材料速率不等同）；刻蚀均匀性：片间均匀性3%、片内均匀性5%（4寸晶圆）。
9.控制系统：采用计算机控制系统，具备全自动及非全自动（手动）操作功能，配备不同用户权限级别的设备控制软件，并具备完善的软硬件互锁功能。
10.运行稳定性：设备能保证每周7天、每天24小时长时间连续运行的稳定性与可靠性。
11.设备供货清单：包含ICP刻蚀机主机（内置分子泵）1台、干泵1台、冷却机1台、安装培训1套、产品操作手册（纸质版和电子版各1套）。

	7
	台式模切机
	1
	台
	1.切割压力 ≥ 800g。
2.切割速度 ≥ 1000mm/s。
3.进纸尺寸 ≥ 300mm。
4.机械精度 ≤ ± 0.01mm。
5.技术支持：windows、USB+U盘连接、CDR软件。

	8
	真空镀膜机
	1
	台
	设备名称及用途：真空镀膜机（蒸发台），主要用于OLED/有机材料及金属材料的高精度真空热蒸发镀膜，支持手套箱内直接取放基片及添加镀料
1.蒸镀腔体尺寸及材质：方形腔体，采用SUS304不锈钢材质；外部尺寸长×宽×高≤500mm×480mm×600mm（参考实际空间约480×455×560mm）。
★2.手套箱互联功能：腔体后门采用侧拉门形式，需无缝连接手套箱，实现样品在无氧无水环境下的直接传递和操作。 
3. 腔体门及观察设计：配备两扇可完全开启的门，前门为快开门设计，前门配备不少于2个观察窗以便实时监控蒸镀过程。
4. 内部防护与维护：腔体不少于4个方向配备抽拉式衬板，方便日常更换；抽气口处需增设防污装置，防止蒸镀材料吸入真空。
5.抽气系统配置：采用“复合分子泵（抽速≥1300L/s）+机械泵（抽速≥30m3/h）”组合；分子泵压缩比N2＞109，H2＞1×104，极限压强＜5×10-7Pa，水冷方式冷却。
6.真空性能指标：腔体极限真空度≤8×10-5Pa；在氮气保护下完成装卸料操作后重新抽真空，15分钟内真空度需达到5×10-4Pa。
7.基片装置及功能：由触摸屏+PLC控制旋转基片架设不少于4个放置位，适配最大32×32mm基片；系统能自动精准识别基片位置；基片架转速0~30转/分无级可调。
8.掩膜板切换系统：每个基片位支持放置不少于3个不同图形的掩膜板，且在真空环境下可自由切换；每个基片位配备独立挡板；掩膜板与基片实现零间隙贴合，支持在线更换。
▲9.薄膜均匀性及速率：蒸镀均匀度优于±3%（多点测量n≥9）；蒸镀速率0.5-10 Å/s稳定可控，波动≤±0.1 Å/s；基片总挡板采用气动控制。
10.蒸发源配置：配备不少于11个蒸发源，每个蒸发源均配备独立挡板及独立防污罩。
11. 有机蒸发源参数：最高工作温度可达800℃，内部加热温度分布均匀，使用寿命≥1000小时；多套协同工作无温度干扰。
12. 金属蒸发源参数：采用水冷电极技术，搭配90mm弓形蒸发舟；配备1套金属蒸发电源，最大功率1.6kW（电流200A，电压8V），百分比功率控制恒流模式。
13. 温控电源及精度：配备不少于3套有机蒸发电源，采用PID控温表，控温精度±1℃；所有电源参数及挡板开关均可在触摸屏上操作。
14.膜厚监控系统：配备不少于4套水冷检测探头（安装在蒸发源上方）；测量频率范围1.0-6.5 MHz，厚度和速率分辨率±0.015 Å，测量周期0.10~1.0s（可调）。
15.控制系统：搭载10英寸高清触摸屏+PLC控制系统，全面涵盖真空系统智能管控、基片操作控制、蒸发源精确调控等功能。
16.安全防护系统：具备完善的报警及保护系统，涵盖缺水、过流、短路、漏电、误操作及断电等异常情况，触发时立即报警并启动保护。

	9
	示波器
	1
	台
	1.通道数：4个模拟通道，1个EXT通道。
2.模拟通道带宽：最高2.5 GHz。
3.最高实时采样率：20 GSa/s。
4.最高存储深度：2 Gpts。
5.波形捕获率：1,000,000 wfms/s（快速录制模式）。
6.垂直分辨率：8 bits~16 bits可调。
7.垂直灵敏度范围：1 mV/div~10 V/div（1MΩ），1 mV/div~1 V/div（50Ω）。
8.时基范围：50 ps/div~500 s/div。
9.多达200万帧的硬件实时波形不间断录制和回放功能。
10.丰富的触发和总线解码功能：边沿、脉宽、斜率、视频、码型、持续时间、超时、欠幅脉冲、超幅、延 迟、建立保持、第N边沿、RS232、I2C、SPI、CAN、CAN-FD（选件）、FlexRay（选件）、LIN（选 件）、I2S（选件）、MIL-STD-1553（选件）、SENT解码（选件）。
11.支持波形搜索和导航功能，蒙板测试和区域触发功能，可快速定位信号异常。
12.具备不少于40种波形参数自动测量。
13.丰富的接口：USB Host & Device、HDMI、AUX OUT、LAN (LXI)。

	10
	光电倍增管
	1
	台
	1.波长范围	覆盖 185 - 900 nm。
▲2.峰值响应波长	400 ± 30 nm。
3.阴极灵敏度（峰值）≥ 74 mA/W。
4.打拿极增益≥ 1.0 × 10⁷。
5.阴极光照灵敏度≥ 140 μA/lm。
6.阳极光照灵敏度≥ 1000 A/lm。
7.阳极暗电流（典型值）≤ 3 nA。
8.阴极暗电流（最大值）≤ 15 nA。
9.光阴极材料	多碱光阴极。
10.光敏面尺寸≥ 8 × 24 mm。
11.阳极脉冲上升时间≤ 2.2 ns。
12.电子渡越时间≤ 22 ns。
13.高压稳压电源0 - 1500 V（需覆盖此调节范围）。

	11
	亮度计
	1
	台
	1.测量角：1/3°（或符合标准1/3°光学设计）。
2.光学系统：单反型。 
3.视角：9°（含取景器屈光度调整）。
4.最小测量面积：≤ 4.5 mm；≤ 0.4 mm（使用近摄镜头时）。
▲5	.测量时间：AUTO模式：≤ 0.7 ~ 4.3 秒；
MANUAL模式：≤ 0.7 ~ 7.1 秒。
6.校正通道数：≥ 10 个。
7.数据保存量：≥ 1000 条。
8.外部显示（有效数值）：（亮度）≥ 4位有效数值。
9.内部显示（有效数值）：（亮度）≥ 4位有效数值。
10.数据端口：≥ 1个 USB 2.0 接口。
11.标准配件：镜头盖；ND 目镜滤镜；目镜盖；手提箱；腕带；连接线(USB)；数据管理软件（均需齐全提供）。

	12
	杜瓦罐
	1
	台
	1.有效容积:大于等于195L。
2.工作压力：<0.09Mpa。
3.日蒸损率：≤ 1.2%。
4.输液量：>8L/min。
5.空重：≤110KG。
6.满重：≥260KG。


采购包3：集成训练监测设备（核心产品：三维运动综合测试系统）
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	热像仪
	1
	个
	1.红外成像：原生红外分辨率不低于384×288，图像刷新率不低于9 Hz；在厂家标称测试条件下，热灵敏度（NETD）不大于75 mK，并提供对应测试温度及镜头条件。
2.测温性能：测温范围覆盖−20～650℃，允许通过分量程实现；在厂家规定条件下，测温误差不超过±2℃或读数的±2%。
▲3.镜头与对焦：支持自动及手动对焦，标准镜头最小对焦距离不大于0.15 m；水平视场角不小于24°，垂直视场角不小于18°；空间分辨率（IFOV）不大于1.15 mrad。
4.可见光与显示：支持可见光成像，可见光相机像素数不低于500万像素，显示屏不小于3.5英寸。
5.数据分析与传输：支持温度点位分析及带温度信息的热像保存；支持USB数据传输，配套与所供设备兼容的计算机分析软件，支持热像读取、温度结果导出。
6.电池续航：在厂家规定的典型使用条件下，单块电池充满电后的工作时间不低于2小时。
7.提供不少于1年质保。

	2
	移动电源
	1
	个
	1.电池参数：内置磷酸铁锂电池，额定容量不低于 2000 Wh；经过 3000 次充放电循环后，电池容量仍大于初始容量的 80%。
▲2.交流供电：交流持续输出功率不低于 2400 W；支持 220 V、50 Hz 交流供电及市电充电；配备 4 个交流输出插座，输出电压为 220～240 V，频率为 50/60 Hz。
3.USB 输出：配备不少于4个 USB-C 输出接口以及不少于4个 USB-A 输出接口。
4.备电切换：支持断电自动切换至备电模式，切换时间不大于 20 ms。
5.显示与保护：具备电量及功率显示功能，以及过充、过放、过载、短路和温度保护功能。
6.重量要求：设备重量不大于30 kg。
7.提供不少于1年质保。

	3
	数字图像处理设备
	1
	个
	1.系统配置：系统支持DSP系统开发、图像采集、图像处理及相关实验研究；配套DSP开发平台、传感器模块、WIFI/蓝牙无线通讯模块、摄像头、图像显示屏、信号源等模块。
2.DSP处理器：主处理器内核性能不低于C64x+，与C64x内核软件完全兼容；DSP主频不低于600MHz；片内L1P存储器≥32KB，L1D存储器≥80KB，L2存储器≥128KB；集成增强型DMA控制器。
3.视频接口：具备NTSC/PAL制式模拟视频输入接口及NTSC/PAL制式模拟视频输出接口，支持硬件OSD叠加显示功能。
4.通信及控制接口：具备不少于3路PWM输出引出接口；配备10/100M自适应以太网接口、CAN总线接口、RS232接口及RS485接口。
5.音频接口：具备不少于2路音频输入通道及2路音频输出通道。
6.摄像头及显示屏：配套1个NTSC/PAL制式模拟摄像头及1个不小于7英寸的图像显示屏。
7.其他：板载配备不少于 4 位拨码开关及 4 个 LED 指示灯；支持 CCS3.3、CCS4、CCS5 及以上版本开发环境，提供 DSP 系统、数字图像处理、语音处理及智能传感、WIFI/蓝牙无线通讯等全套实验例程及源码。
8.提供不少于1年质保。

	4
	物联网+机器学习融合平台
	1
	个
	1. 机械臂
（1）最大负载：不低于1千克；
（2）最大伸展距离：不低于400mm；
（3）重复定位精度：不高于0.2mm；
（4）机械臂自由度：最小6自由度；
（5）运动模式：至少包含PTP、ARC。
2. 边缘主控
（1）IO复用接口：提供IO接口，供外接传感器与其他设备；
（2）USB或Type-C接口：提供USB或Type-C进行串口打印与连接上位机；
（3）NPU模块：板载NPU模块；
（4）算力：INT8类型不低于2.5TOPs,INT16不低于200GOPs。
3. 摄像头
（1）像素：不低于200万像素。
4. 软件SDK二次开发
（1）开发语言：Python；
（2）实验环境：提供接口供导出测试数据；
（3）学习框架：至少支持TensorFlow模型框架；
（4）二次开发：支持二次开发。
5. 编译软件
（1）编译：程序自动优化编译；
（2）调试：支持在线调试，提供串口打印调试信息；
（3）烧录：支持一键程序更新；
（4）文档：提供详细使用文档说明。
6. 传感器模组
（1）传感器类型：至少包含温湿度传感器、气压传感器、红外传感器。
7. 可视化
（1）显示：可展示机器臂当前姿态；
（2）数据：支持机器臂当前姿态数据导出。
8. 实训资源
（1）实验课程：提供机械臂实验教学课程，配套深度学习原理课程；
（2）实训指导：机械臂入门级使用指导；
（3）实例教学：提供行业案例，可进行具体场景教学。
9. 后台算力服务
（1）算力：FP8算力不低于500TFLOPS，INT8算力不低于600TOPS；
（2）显存：不低于48GB；
（3）软件：支持CUDA。
10.提供不少于1年质保。

	5
	雷达
	1
	个
	1. 视场与点云：水平视场角为 360°，垂直视场角不小于 59°；单回波出点率不低于 20 万点/秒，点云输出频率不低于 10 Hz。
2. 测距性能：在水平 360° 视场、目标反射率为 10% 的条件下，探测距离不小于 30 m。
3. 惯性测量：内置惯性测量单元。
4. 供电与功耗：供电输入为 9～27 V DC，典型功耗不大于 10 W。
5. 开发支持：提供 SDK、ROS 或 ROS 2 驱动及点云解析资料。
6. 工作环境：工作温度范围覆盖 −40～65 ℃，防护等级不低于IP67。
7.提供不少于半年质保。

	6
	双目深度相机
	1
	个
	1. 成像方式：采用主动双目深度成像，配备红外辅助投射装置、红外点阵及泛光补光。
2. 图像性能：深度图分辨率不低于 1280×720，最大分辨率为 1280×800，支持不低于 30 帧/秒的深度输出模式，具体帧率随深度配置变化；彩色图像分辨率不低于 1920×1080，帧率不低于 30 帧/秒。
3. 视场与工作距离：深度视场角（水平×垂直）最低可达 80°×55°；最近工作距离不低于 0.3 m，最远工作距离d大于等于 3 m。
4. 运算与惯性测量：设备具有本地算力；配备六轴或以上的惯性测量单元。
5. 接口与开发支持：支持 USB 3 数据连接，Python 或 C++ 示例及深度数据读取功能。
6.提供不少于半年质保。

	7
	开发板
	2
	个
	1.处理器与算力：采用 64 位八核处理器，包含四个高性能核心及四个能效核心，高性能核心最高主频不低于 2.4 GHz，集成算力不低于 6 TOPS 的 NPU；内存容量不低于 4 GB。
2.硬件接口：支持千兆或以上以太网、USB 3、HDMI 显示输出及摄像头接入，提供 UART 或串行通信接口、I²C、GPIO 等开发接口。
3.系统与开发资料：支持 Linux 系统，并提供系统镜像、接口说明和开发资料。
4.提供不少于半年质保。

	8
	机械臂套件具身智能实验平台
	1
	台
	1.机械本体硬件要求： 
（1）采用 6 自由度伺服关节，夹爪可独立控制。 
★（2）末端额定负载≥1.5kg，满足抓取、搬运、遥操作数据采集科研实验。 
（3）最大工作臂展≥620mm，重复定位精度≤±0.2mm，台面式安装，适配实验室使用。
 ▲（4）支持拖拽示教、关节 / 末端位姿、夹爪控制，支持主从遥操作与轨迹复现。 
（5） DC24V 供电，具备温度监控、过温保护、安全回零、紧急失能保护。 
（6） 标配机械臂本体、夹爪、电源、安装及通讯配件；相机、支架等外设允许选配。
2.软件与二次开发要求 ：
（1）支持 Python SDK、ROS1/ROS2，提供 URDF 模型，具备接入 Gazebo 或 Isaac Sim 等主流机器人仿真环境的能力。
 ▲（2）具备开展正逆运动学、雅可比矩阵、动力学求解、轨迹规划实验条件；提供完整 URDF 机器人模型，支持接入 Pinocchio 运动学库或使用自研等效运动学库开展计算。
 （3）适配 LeRobot 工作流，支持数据采集管理，可开展 ACT、DP、VLA 算法真机验证。 
（4） 支持 Linux 系统，软件形式不限（客户端 / 网页 / ROS 工具均可）。
 ▲（5）提供教学实训资源，含教学文档、实训案例等；支持账号注册登录使用，支持离线本地使用模式。 
（6）开放固件、协议、示例代码，提供文档或开源仓库，支持二次开发。
3.遥操作功能要求：
 支持主从遥操作方案，可配置操作臂 + 示教臂实现，示教臂允许选配。
4.舵机不少于半年质保，其余结构1年。
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	双臂视觉操作实验平台
	1
	个
	1. 平台结构：配置不少于2台机械臂及配套控制系统、操作台架和末端执行器，支持双臂独立操作与协作教学。
2. 机械臂性能：单臂自由度不少于6，额定负载不低于1kg，工作半径不小于600mm，重复定位精度不大于±0.2mm。
3. 视觉感知：配置不少于2路视觉采集设备，支持操作场景图像获取、实时显示与数据保存。
4. 遥操作与示教：支持主从机械臂、VR/MR或其他等效方式进行双臂遥操作，具备运动映射、夹爪控制和基本动作功能。
★5. 数据采集：支持采集和导出机械臂状态、动作控制及视觉图像等实验数据，满足示范数据集构建需求。
6. 开发与算法：提供SDK、API或等效开发接口及技术资料，支持Python、C++等至少一种开发语言，具备机器人控制与模仿学习算法的实验开发条件。
7. 教学与服务：支持抓取、搬运、分拣等典型实验任务，提供设备安装调试、基础培训和必要的软件开发资料。
8.提供不少于1年质保。

	10
	大算力开发板
	1
	个
	1. 处理器与算力：采用 64 位多核处理器，核心数不少于 12 核；最高主频不低于 2.0 GHz；I AI 计算能力不低于 275 TOPS，并集成 AI 硬件加速单元。
2. 内存与存储：内存容量不低于 64 GB LPDDR5；板载存储不低于 64 GB，并支持扩展 M.2 NVMe 固态硬盘。
3. 接口配置：至少提供 1 个千兆以太网接口，并支持高速网络扩展或相机数据接入；配备 USB、显示输出、相机接入及调试接口。
4. 控制与开发：提供 UART、SPI、I²C 或 CAN 等控制扩展接口，支持 Linux 开发环境，并提供系统镜像、接口说明、模型部署工具及示例。
5.提供不少于半年质保。

	11
	工业级双目3D深度相机结构光相机
	1
	个
	1. 成像与工作距离：采用双目立体视觉进行深度成像，双目基线不小于 95 mm，工作距离覆盖 0.6～6 m。
2. 图像性能：深度图分辨率不低于 1280×720，深度输出帧率不低于 10 帧/秒；彩色图像分辨率不低于 1280×800，帧率不低于 10 帧/秒，并采用全局快门。
3. 视场与惯性测量：深度视场角不小于 85°×55°；配备六轴及以上惯性测量单元（IMU）。
4. 同步与接口：支持多相机同步、有线数据传输、在线固件升级、硬件时间戳和多机同步；提供 IMU、RS485 及深度置信度图等接口或数据。
5. 环境与开发支持：采用网口接入，防护等级不低于 IP65；提供适用于多个平台的软件开发工具包（SDK）、Linux 开发接口、Python 或 C++ 示例，以及 ROS 1/ROS 2 支持和深度数据读取功能。
6.提供不少于半年质保。

	12
	脑机接口脑电开发平台
	2
	
	1. 脑电信号通道数：≥6通道。
2. 采样频率：500Hz。
3. 信号输入阻抗：≥500MΩ。
4. 共模抑制比：≥100dB。
5. 信号采样精度：24bit。
6. 输入噪声：≤1.5uVpp。
7.  输入接口：10pin排口。
8. 输出方式：蓝牙无线传输。
9. 续航参数：系统续航≥2h。
10. 上位机软件：实时原始数据采集/去工频陷波器/带通滤波器/数据保存/实时转发。
11. 脑电帽：干或湿式电极，自选通道脑电帽。
12. 平台配置：含脑电开发采集模组、自选通道脑电帽、脑电头模、脑电采集导联线、充电线、导电膏等。
13. 开发源码包：全套程序源码，支持 MATLAB/Python 二次开发，Socket 数据流输出。
14. 实训资源：含指导书、实训视频等。
15. 提供不少于1年质保。
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	小型机器人
	2
	个
	1.性能参数：机器人身高需≥300mm；重量需≤16Kg；机身需采用金属与工程塑料相结合的结构设计；采用可充电锂电池供电，容量需≥2000mAh；全身自由度需≥17个，应具备头部、上肢及下肢运动能力。
2.控制方式：需支持无线群控功能，可实现多台机器人协同控制及集体表演。
3.运动能力：具备稳定步行能力；支持翻滚等复杂动作；支持舞蹈、竞技及表演等应用场景。
4.控制系统：需采用高性能嵌入式控制器，具备动作存储、无线通信及多关节协同控制功能。
5.开发平台：需采用高性能嵌入式计算平台，CPU核心数需≥8核；AI算力需≥10TOPS；支持边缘侧人工智能推理计算；支持视觉感知、多模态交互及机器人控制应用开发；支持摄像头接入及视觉算法部署。
6.感知能力：需内置视觉感知模块及方向感知模块；摄像头需≥2个，满足图像采集、目标识别及视觉应用开发需求；需配置无线麦克风，实现语音采集与交互功能。
7.扩展能力：需具备标准化扩展接口，支持传感器接入及数据采集；提供丰富的输入输出扩展模块，模块数需≥6个，支持环境感知及交互控制等应用开发。
8.具身智能能力：需支持语音与视觉融合交互能力，支持大语言模型LLM及视觉大模型VLM；支持中英文语音交互；支持机器人功能调用接口；支持系统在线升级能力；需配套机器人仿真开发平台，支持具身智能与机器人技术研究；具备高保真物理仿真与场景渲染能力；支持场景构建、感知算法验证、运动规划及控制算法开发；需内置机器人协同作业相关案例；内置有可交互物体资源；支持强化学习算法训练与验证；支持数字人交互相关应用开发。
9.编程平台：需支持图形化编程及高级编程语言开发；支持动作编辑及任务流程设计；内置丰富动作资源库，动作数量需≥50；含实训资料，满足实训应用需求。
10.舵机不少于半年质保，主板1年。
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	全地形协同机器人
	2
	台
	1.模块：可组装不少于18种典型机器人功能模块，包括驱动轮模块、大脚轮模块、球片轮模块、小关节模块、大关节模块、连杆关节模块、小夹爪模块、大夹爪模块、履带模块、正三角履带模块、斜三角履带模块、曲柄摇杆仿生模块、偏心轮摇杆仿生腿模块、偏心轮连杆仿生四足模块、偏心轮连杆仿生六足模块、2自由度连杆腿模块等模块，配备工程收纳箱。
2.模型文件：提供不少于55个机构模型文件，作为创新搭建参考案例；支持开展运动学、动力学仿真。
3.验证项目：整套设备可完成不少于100个验证项目，应包括机器人模块化设计、双轮机器人设计、履带机器人设计、2自由度云台实验、5自由度蛇形机器人实验、6自由度双足步行机器人实验、人车混合型机器人实验、扫地机器人实验、工程机器人实验、排爆机器人实验、仿生机器人实验、机械臂实验、三角履带机器人、机器人避障实验、机器人循迹实验、光控实验、声控实验、自平衡机器人实验、温湿度远程监测实验、WiFi视频监控实验、语音对话实验、语音命令实验、颜色识别实验、蓝牙通信实验等。
4.主控板及扩展板：至少包含1个芯片处理器主控板、至少包含1个用于主板的扩展板、至少包含2个芯片处理器主控板、至少包含1个用于AVR主控板的综合扩展板、至少包含1个用于AVR主控板的手柄扩展板。
5.大型金属结构件：包含不少于3种平板零件、不少于7种折弯件、不少于7种连杆零件、不少于3种圆形零件、不少于1种弧形零件、不少于1种传动轴，采用公制M3光孔无螺纹通孔，无英制尺寸，零件无锋利锐边毛刺，金属喷砂氧化工艺。
6.电机与电源：不少于3种电机，包含伺服电机、最大转动角度不小于260°的大扭矩伺服电机、直流减速电机，金属齿轮结构，满足行走、关节、仿生机构驱动需求；不少于 3 块锂电池及专用充电器，满足安全规范。
7.传感器：不少于14种，应包括触碰、近红外、循迹、光强、闪动、声控、白标、超声测距、陀螺仪、温湿度、编码器、语音识别、摄像头等。
8.通信模块：包含不少于4种，包括蓝牙串口模块、NRF2.4G无线串口模块、WiFi模块等；提供自研安卓、苹果手机APP，支持安卓、苹果手机或平板控制机器人，并提供开发教程。
9.配套软件、资源与技术服务：提供机器人实验系统软件、配套手机APP支持用户创建多个虚拟遥控器（支持用户自定义键盘及增加键盘按钮，支持在线保存全部遥控器设置）、提供舵机动作编辑软件（支持自定义舵机布局，支持舵机角度实时调试，并可即时生成舵机PWM参数组合）；
提供编程环境所需全部软件或软件下载链接，包括C语言编程软件、图形化编程软件、各种驱动程序等；提供所有电子模块的电路文件，提供实验范例全部源程序；器材应有配套的技术资料网站、在线课程网站，并在主流视频网站上提供线上教学视频。
10.提供不少于1年质保。
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	协同分拣机器人
	2
	台
	1.大型金属结构件：不少于15种，包含不少于3种平板零件、不少于5种折弯零件、不少于5种连杆零件、不少于2种圆形零件。
2.塑胶结构件：不少于7种，主要材质为ABS，每个零件均有多个国际标准M3零件孔；不少于1种齿轮、不少于2种电机输出头、不少于5个联轴器、不少于4个1:10模型轮胎、不少于8个硅胶轮胎、不少于100节可调式履带片，履带总长度不小于140cm。
3.主控板与扩展板：至少包含2个主控板，基于Arduino开源方案设计，每个控制板具有至少14路数字输入/输出口；至少包含2个扩展驱动板，完全兼容Arduino控制板标准接口，可支持与主控板堆叠使用。
4.开发环境：支持通过主流编程环境进行程序编写、编译，并将程序下载至主控板运行。
5.电机与电池：不少于2种电机，不少于3块锂电池，1个专用充电器。
6.传感器：不少于5种，应包括寻迹、触须传感器、扫码模块等。
7.通信模块：通信模块支持手机控制机器人，并提供.apk文件及开发教程。
8.教学资源：应包含1个U盘，提供教材电子文档；提供编程环境所需全部软件，包括C语言编程软件、图形化编程插件、驱动程序、示教编程程序等；提供全部样机的STP格式3D文件；提供实验范例的全部源程序。
9.其他零配件：不少于16种，包含四驱底盘、六轮被动摇臂式悬挂底盘、履带底盘、大脚底盘、OLED。2自由度云台、5自由度蛇形机器人、三轮转向底盘、三角履带底盘、主动攀爬底盘等；配备工程收纳箱。
10.提供不少于1年质保。

	16
	巡检车
	1
	台
	1.整机尺寸和底盘：长×宽×高不大于400mm×300mm×300mm，采用阿克曼转向底盘。
2.主控制器：CPU最低采用8核64位处理器，主频均不低于2.4GHz；GPU采用集成Mali-G610；NPU算力不低于6 TOPS；内存不低于8GB LPDDR4/4X；存储空间不低于32GB；外设接口不少于2个USB 2.0接口、1个USB 3.0接口、1个Type-C接口（USB 3.1）、1个HDMI 2.1接口（支持8K输出）、1个DP 1.4接口（通过Type-C复用）、2个MIPI DSI接口、1个千兆以太网口及1组26-pin GPIO扩展排针。
3.摄像头1：分辨率不低于1920×1080；在1920×1080分辨率下帧率不低于30fps；视角不小于150°；采用CMOS感光芯片；采用USB 2.0连接方式；支持免驱使用及UVC通信协议。
4.摄像头2：分辨率不低于1920×1080；在1920×1080分辨率下帧率不低于90fps；视角不小于150°；采用1/2.6英寸全局快门CMOS图像传感器；工作电压为5V；工作电流为160～190mA；采用全局快门。
5.舵机：工作电压为4.8～6.0V；空载转速为0.16～0.18sec/60°；死区不大于2μs；堵转扭矩不低于17.25kg·cm；支持500～2500μs脉冲宽度控制；转动角度为180°。
6.网络模块：支持5G NSA和SA组网模式；符合3GPP Release 16标准；支持多模多频段通信；天线接口不少于4个IPEX-4接口；供电电压为3.135～4.4V；无线传输速度为200～500Mbps；接口包含USB 3.1、M.2 B-Key、UART、供电及复位接口；工作温度范围覆盖-30℃～+70℃。
7.电机驱动器：支持2S～4S锂电池供电；BEC输出为6.0V/5A；支持正转带刹车、正反转带刹车及正反转不带刹车三种电调模式；支持SET按键编程、LCD编程卡及LED编程盒编程方式；具备低压保护及过热保护功能。
8.电机和电池：电机的KV值为3500，绕组匝数为13.5T，功率最低为250W；电池采用3S锂电池，容量不低于5400mAh。
9.GPS模块：支持BDS、GPS、GLONASS、Galileo及QZSS卫星导航系统；工作温度范围覆盖-40℃～+85℃；中心频率为1575±1MHz。
10.陀螺仪模块：工作电压范围覆盖5～36V；支持三轴加速度、三轴陀螺仪及三轴角度测量；姿态角静态精度不低于0.05°、动态精度不低于0.1°；航向角静态精度不低于1°、动态精度不低于1°；分辨率不大于0.0055°；陀螺仪测量范围覆盖±2000°/s；数据输出速率不低于200Hz。
11.云台：自由度不少于2个；水平旋转角度为180°；俯仰角度为180°。
12.语音播放模块：配置不少于2个麦克风及2个播放器。
13.软件系统：操作系统不低于Ubuntu 20.04。
14.提供不少于1年质保。

	17
	中型无铅回流焊炉
	1
	台
	1.加热方式：采用红外辐射加热、热风循环或其组合方式，但炉内温度要均匀。
2.尺寸及加热方式：有效焊接面积≥260 mm×230 mm；支持多段温度曲线编程，至少涵盖预热、加热、焊接、保温、冷却五个阶段。
3.功率及电源：额定功率≥3600 W；工作电源AC220V、50/60 Hz。
4.控温方式：微电脑控制，分布式热电偶测温；支持无铅焊料及各种合金焊料。
5.尺寸及其它：具备自动故障检测报警功能；设备尺寸≤700 mm×620 mm×350 mm，净重≤45 kg。
6.提供不少于半年质保。

	18
	数字示波器
	1
	台
	1.通道设置：模拟通道数2通道；模拟带宽≥70 MHz；最高实时采样率≥1 GSa/s。
2.分辨率：ADC分辨率8 bit及以上（优选12 bit）；最大存储深度（单通道）≥14 Mpts/CH。
3.功能：波形捕获率≥100,000 wfms/s；至少含示波器和频率计功能。
4.协议：支持RS232/UART、I²C、SPI等协议解码。
5.通信接口：USB Host、USB Device、LAN。
6.显示屏：显示屏≥7英寸彩色液晶，支持SCPI编程。
7.提供不少于半年质保。

	19
	信号强度分析仪
	1
	台
	1.工作频率及灵敏度：频率范围100 kHz～2.9 GHz；灵敏度（DANL）≤-100 dBm。
2.分辨率：频率分辨率≤5 kHz；支持频谱分析仪模式和条形图模式。
3.工作方式：支持自由运行、单次运行、静噪运行扫描；支持峰值、中心频率、差值标记。
4.支持信号：内置频率计数器覆盖9 MHz～2.1 GHz；支持N-FM、W-FM、AM、SSB等信号解调。
5.接口及其它：USB数据接口，支持PC端软件导出；内置锂电池续航≥2小时，配全频段天线及充电器。
6.提供不少于半年质保。

	20
	可调数字电源
	1
	台
	1.输入输出参数：输入电压范围7～70 VDC；降压型拓扑，实际输入电压须高于设定输出电压；输出电压0～30 V；输出电流0～5 A；最大输出功率≥150 W。
2.显示功能：显示位数≥4位（电压/电流/功率）；支持CV/CC自动切换。
3.电池要求：支持电池充电功能，可设定充电截止电流；具备过压、过流、短路保护。
4.通信接口：USB通信接口，支持PC上位机软件；具备过温保护。
5.散热及其它：具备良好的散热与工作稳定性，适合桌面及实验室环境使用。
6.提供不少于半年质保。

	21
	耐压绝缘测试仪
	1
	台
	1.耐压特性：AC耐压输出电压0～5.00 kV，精度±2%；DC耐压输出电压0～6.00 kV，精度±2%。
2.电流特性：AC电流测试范围0～20 mA（至少覆盖0～12 mA），精度±5%；DC电流测试范围0～5 mA，精度±5%。
3.绝缘特性：绝缘电阻测试范围0.1 MΩ～1 GΩ；绝缘电阻测试电压0.10 kV～1.00 kV，精度±2%。
4.电弧侦测：支持1～9级电弧侦测；测试结束后自动放电（DCW）。
5.测试模式：测试步骤存储≥5组，≥4种测试模式。
6.接口及显示：标配PLC接口，图形LCD显示。
7.提供不少于半年质保。

	22
	电磁振动测试台
	1
	台
	1.频率：频率范围0.5～600 Hz连续可调；最大加速度≥20 g（196 m/s²）。
2.振动方向及负载：振动方向为垂直方向（单轴）；台面尺寸≥500 mm×500 mm；最大负载≥100 kg（最大加速度工况下需适当降载）。
3.振幅及控制方式：振幅范围0～5 mm可调；支持定频、扫频、倍频、对数及可程式控制。
4.时间设定：时间设定范围1～99小时可设定；数字式触控面板，支持振幅/加速度闭环控制。
5.过载要求及电源要求：具备过载断电、振幅超限报警；电源AC220V/50 Hz。
6.提供不少于半年质保。

	23
	柔性驱动器打印机
	1
	个
	1.成型原理：非接触式数字光投影型技术。
▲2.光源：UV LED光固化机。
3.成型尺寸：≥ 120×70×190mm。
4.成型分辨率：≥1920×1080 DPI。
5.像素点距：≤65 μm。
6.打印层厚：最小层厚≤10μm/层。
7.耗材：20种以上不同耗材，类ABS\类PP、弹性材料、可铸造材料、生物兼容性耗材、耐温300℃以上耗材等等。
8.最快打印速度：≥10cm/小时。
9.输入文件格式包括但不限于以下种类：STL, CTL, OBJ, PLY, ZPR, ZBD, AMF, WRL, 3DS, FBX, IGES, IGS, STEP, STP, X-T。
▲10.配套软件要求：
（1）具备自动生成可编辑的支撑结构；
（2）需支持标准CAD接口和本地多边形 I/O输入/输出，和 Wide I/O 输入/输出；
（3）具备模型成型的可行性分析功能；
（4）可根据使用需求驱动定向工具个性定制化；
（5）具备设计自动化工具：自动修复数据、提供简易向导，无需 CAD 专业知识，即可实现分割、切割、抠像、抽壳和创建排水孔等任务；
（6）材料识别防止误添加功能，可估算成型时间；
（7）具备共享作业队列、成型和材料管理功能。
11.网络连接：支持10/100/1000以太网接口。
12.操作系统：Windows 7及以上。
13.认证要求：具有CE认证。
14.耗材：至少包含一瓶耐温270°以上的材料（1kg)。
15.提供不少于1年质保。

	24
	高压放大器
	1
	个
	1.输出电压：±11kv直流或交流峰值。
2.电压精度：满量程的0.5%。
3.噪声：＜900mV有效值。
4.输出电流：±5mA。
5.额定功率：55W。
6.压摆率：＞170V/μs。
7.大信号带宽：空载‑3dB，＞5kHz。
8.小信号带宽：空载‑3dB，＞50kHz。
9.输入信号：±11V直流或交流峰值。
10.输入增益：输入1V对应输出1000V，可进行任意波形放大。
11.电压监测：1000:1；电压监测精度：满量程的0.1%；电压监测接口：BNC。
12.电流监测：监测端1V对应 500μA；电流监测精度：满量程的1%；电流监测接口：BNC。
13.提供不少于1年质保。

	25
	数据采集控制器
	1
	个
	1.系统提供实时控制器，处理器性能不低于双核1.3GHz，2GB 内存、4GB 存储，FPGA 芯片性能不低Xilinx Kintex-7 FPGA，机箱参数不少于 8槽。
2.控制器操作系统支持 Linux Real-Time 实时操作系统，具备确定性实时控制能力，支持 LabVIEW FPGA 开发。
3.控制器配备双千兆以太网口、USB 接口、串口，支持 TSN 同步定时。
4.控制器工作温度范围不低于-20℃ ~ +55℃，具备工业级抗振动、抗冲击特性。
5.系统提供模拟输出模块，单张模拟模块通道数量不少于 16 通道，系统共计提供32个模拟输出通道，DAC分辨率不低于16bit ，单通道更新速率不低于25kS/s/ch，输出量程 ±10V。
6.系统提供模拟输入模块，通道数量不低于16通道，ADC分辨率不低于16 bit，单通道采样率不低于200kS/s/ch，输入量程 ±10V。
7.系统支持图形化编程，支持 LabVIEW、Python、C/C++编程，提供相应 API 接口，支持LabVIEW FPGA模块、LabVIEW realtime模块，可实现波形生成、时序控制、数据采集、信号分析、自动化测试流程。
8.系统支持 Windows 上位机开发，实时程序下载部署至实时控制器运行。
9.产品序列号支持原厂溯源，系统提供原厂技术支持、驱动程序、开发例程。
10.提供不少于1年质保。

	26
	光学平台
	1
	个
	1.台面尺寸：长1500 mm×宽1000 mm×厚100 mm（尺寸±5%）。
2.隔振方式：固态橡胶阻尼隔振。
3.平台高度：800 mm（尺寸±5%）。
4.台面平面度：0.02～0.05 mm/600×600 mm。
5.台面粗糙度：≤0.8 μm。
6.固有频率：垂直：≤6.0 Hz；水平：≤6.0 Hz。
7.支腿数量：4个独立支撑腿，并有连接杆，带轮，单个支腿横截面尺寸≥120 mm×120 mm。
8.调平方式：机械。
9.上台面板：厚度≥5 mm，采用SUS430高导磁不锈钢材料，抛亚光密迪纹理处理，蜂窝式结构设计。
10.台面安装孔：25 mm等间距均布M6螺纹孔。
11.最大承重：≥600 kg。
12.仪器支架参数要求：长1600 mm×宽1100 mm×高2000 mm（尺寸±5%），层数≥3，落地式，采用欧标型材截面尺寸≥40 mm×40 mm，壁厚≥3 mm。
13.提供不少于1年质保。

	27
	三维运动综合测试系统（核心产品）
	1
	个
	1.硬件技术要求
★（1）数量≥6台，最大分辨率下的最大采集频率≥380Hz；视场角≥70°×40。
▲（2）分辨率不小于2048*1088，且在2048*1088分辨率下的帧率不小于380FPS（需在投标文件中提供由具有CMA资质的检测机构出具的针对本次投标品牌产品的检测报告）。
（3）在温度不低于80摄氏度和湿度96%RH的环境下可连续正常工作至少48小时；在-40摄氏度环境温度下可工作至少24小时；在90摄氏度环境温度下可工作至少24小时；动作捕捉镜头裸机（不带包装）经历2小时（3-500-3）Hz的震动后仍能正常工作，其外观、结构和功能正常（需在投标文件中提供由具有CMA资质的检测机构出具的针对本次投标品牌产品的检测报告）。
（4）通过EMC电磁兼容检测认证，需出具第三方检测报告。
（5）集成采集单元Fx/Fy/Fz≥100N、Tx/Ty/Tz≥8Nm；防护等级≥IP65；集成采集单元分辨率≥20位分度，分度分度1000000，非线性精度优于 0.2%FS；精度优于 0.3%FS；重复性精度优于 0.2%FS；耦合精度优于 2%FS；集成采集单元检测距离≥120mm，检测范围（F.S.）≥±60mm；集成采集单元光源：至少包含红色半导体激光（波长655nm），CLASS2、CLASSⅡ；集成采集单元线性精度优于±0.1％F.S.；分辨率≥30μm；集成采集单元保护等级≥IP67；预热时间≤15分钟；模拟量输出需包含0~10V；输出阻抗≤100Ω。
2.软件技术要求
（1）鼠标移至镜头2D视图上时，软件可显示鼠标所在的坐标信息（pixel），该信息显示支持自定义打开或关闭；支持在3D视图中标志点（Marker）的直径设置；需在投标文件中提供软件对应功能模块的截图。
（2）可以语音控制软件采集数据等；如“连接镜头”、“断开镜头”等；同时，操作软件后可以听到电脑对应发出指定词，如开始播放等；需提供证明所投标产品能够实现本项技术条款的演示视频。
（3）支持通过软件直接连接视频摄像机，实时显示当前场地中的场景，支持直接通过USB接口连接视频摄像机数量不少于8台；须提供证明所投标产品能够实现本项技术条款的演示视频。
（4）软件支持智能体座舱，同时支持智能体皮肤显示并内置至少两款智能体皮肤；投标人需在投标文件中提供软件对应功能模块的截图。
▲（5）软件需具备机器人多模态数据采集模块，支持机器人本体数据采集（关节、雷达、本体视觉、声音）功能，需在投标文件中提供软件对应功能模块的演示视频。
3.其他技术要求
（1）固定与支撑配件：投标配置应包含与镜头相同数量的镜头固定装置，包括但不限于镜头云台、三脚架或大力夹/C型夹等，用于镜头的安装固定及角度调节。
（2）POE交换机：投标配置应包含POE交换机，IEEE 802.3af/at，输入电压AC 220V~ 50Hz，包含足够的供电接口及数据接口，用于所有镜头的供电及数据传输。
（3）光学标定工具：投标配置应包含L型标定框、T型标定杆各一套，标定工具上配备的标记点应为被动反光式，分段或伸缩设计，无需电池或供电，轻巧便携。
（4）反光标识点：投标配置应包含反光标识点，被动反光式，小巧轻便且无需电池或供电，不发光，不发热，无辐射且不易损坏。
（5）线缆：投标配置应包含足够数量的超五类双绞线，用于镜头的供电及数据传输。
4.提供不少于1年质保。

	备注
	技术参数中要求提供演示视频要求：单个视频附件压缩包大小不得超过 50M，整体附件压缩包不得超过 300M，压缩包文件格式为 zip 格式。


采购包4：具身智能设备（核心产品：交互实训人形机器人）
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	具身智能四足机器人1
	2
	台
	1.站立尺寸：长≤70cm、宽≤44cm、高≤56cm。
2.趴下尺寸：长≤76cm、宽≤44cm、高≤29cm。
3.自由度≥12。
4.整机重量≥15kg（含电池）。
5.供电电压：宽压平台，标称电压不低于 28V。
6.最大速度 ≥3.0m/s。
7.最大关节扭矩 ≥37.5N·m。
8.载荷≥5kg。
9.最大爬坡 ≥40°，攀爬落差 ≥15cm。
10.具备自主避障能力。
11.单次续航 ≥1.5h。
12.支持 APP 遥控/数据查看、OTA 升级。
13.支持充电桩回充，配备充电器及遥控/APP遥控。
14.配备广角高清相机；配备麦克风；配备扬声器。
15.配备WIFI与蓝牙模块。
16.电池容量≥10000mAh。
17.支持二次开发。

	2
	具身智能四足机器人2
	2
	台
	1.站立尺寸：长≤70cm、宽≤44cm、高≤56cm。
2.趴下尺寸：长≤76cm、宽≤44cm、高≤29cm。
3.关节电机数量：≥12个。
4.整机重量 ≥15kg。
5.供电电压：宽压平台，标称电压不低于 28V。
6.最大速度 ≥3.0m/s。
7.最大关节扭矩 ≥37.5N·m。
8.有效载荷 ≥5kg。
9.最大爬坡 ≥40°，攀爬落差 ≥15cm。
10.具备自主避障能力。
11.单次续航 ≥1.5h。
12.支持 APP 遥控/数据查看、OTA 升级。
13.支持充电桩回充，配备充电器及遥控/APP遥控。

	3
	轮臂复合移动人形机器人
	1
	台
	1. 站立尺寸：升起高度 ≥ 130 cm；收缩尺寸长×宽×高 ≤ 70×55×45 cm。
2. 整机重量：≥ 30 kg（含电池）。
3. 自由度：整机总自由度 ≥ 19；单手臂自由度 ≥ 7。
4. 供电电压：锂电池供电，宽压平台；支持外部供电；单次续航 ≥ 1.5 h。
5. 手臂负载：单臂有效载荷 ≥ 2 kg。
6. 关节扭矩：手臂最大关节扭矩 ≥ 37.5 N·m。
7. 算力平台：头部或末端算力模块≥10 TOPS；整机或通过扩展坞可达到的算力≥40 TOPS。
8. 感知配置：双目相机≥1 套；3D激光雷达≥1个；阵列麦克风≥4 阵列；扬声器 ≥2个。
9. 通信与交互：支持 Wi-Fi 和蓝牙无线通信；具备语音交互功能；支持 OTA 升级。
10. 运动与导航：具备自主避障和自主定位导航能力；轮式底盘支持差速或全向移动；最大移动速度 ≥ 1.0 m/s。
11. 末端执行器：支持五指灵巧手扩展，自由度≥6，关节数≥11；具备触觉感知能力。
12. 遥控与数据：支持APP遥控/数据查看/OTA 升级；配备手持遥控器或APP遥控≥1 套；充电器 ≥ 1 台；电池 ≥ 1 块；机器人保护支架/安全防护装置≥1 套。

	4
	多自由度仿生灵巧手
	2
	只
	1. 自由度与关节：主动自由度≥6，运动关节数≥11。
2. 单手重量≤1kg。
3. 通讯接口：支持RS485／CAN／EtherCAT等标准工业总线中至少一种。
4. 抓取能力：具备五指协同抓握与捏取能力。

	5
	标准全尺寸通用人形机器人
	1
	台
	1. 站立尺寸：站立高度 ≥ 170 cm；带电池整机重量 ≥ 60 kg。
2. 自由度：整机总自由度（关节电机）≥ 31；单腿自由度 ≥ 6；单手臂自由度 ≥ 7；腰部自由度 ≥ 2；头部自由度 ≥ 2。
3. 手臂负载：单臂峰值负载 ≥ 10 kg，或额定负载 ≥ 5 kg。
4. 关节扭矩：手臂关节峰值扭矩 ≥ 100 N·m；腿/膝关节峰值扭矩 ≥ 200 N·m。
5. 供电与续航：锂电池供电；电池总能量 ≥ 0.9 kWh；单次续航 ≥ 2 h，或支持快换电池且综合连续作业 ≥ 2 h。
6. 散热系统：具备主动散热系统（风冷或等效主动温控方式）。
▲7. 算力平台：不少于2个算力开发模块（平台控制模块：物理核心数 ≥14 核，总线程数 ≥20，最高睿频 ≥5.0 GHz，三级缓存 ≥24 MB，集成显示核心；用户开发处理器：物理核心数 ≥20 核，总线程数 ≥28，最高睿频 ≥5.4 GHz，三级缓存 ≥33 MB。）
8. 感知配置：双目相机 ≥ 1 套；阵列式麦克风 ≥ 1 个；扬声器 ≥ 1个。
9. 通信与交互：支持 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.0 及以上；具备语音交互功能；支持 OTA 升级。
10. 关节与结构：关节输出轴承采用工业级轴承（交叉滚子、双沟球或同等规格）；关节电机采用永磁同步电机或同等伺服电机。
11. 运动与导航：支持双足行走；具备自主避障和自主定位导航能力。
12. 遥控与配件：支持APP遥控/ 数据查看/OTA 升级；配备手持遥控器或APP遥控≥1 套；充电器≥1台；电池 ≥ 1 块；机器人保护支架 / 安全防护装置 ≥ 1 套。

	6
	小尺寸人形机器人
	1
	台
	1.站立尺寸≥120cm×35cm×19cm。
2.带电池重量≥25kg。
3.整机自由度≥24。
4.单腿自由度≥6。
5.腰部自由度≥2。
6.单臂自由度≥5。
7.手臂最大负载≥2kg。
8.基础算力≥8核CPU。
9.拓展算力≥40 TOPS。
10.配备双目视觉。
11.续航≥1小时。
12.支持二次开发。

	7
	协作型六轴机械臂
	1
	套
	1. 自由度≥6。
2.重复定位精度≤±0.1mm。
3.有效负载≥1kg。
4.本体重量≤15kg。
5.工作半径≥600mm。

	8
	四足机器人综合实训台
	2
	台
	▲1.模块化实训结构：具备可操作、可调试、可编程的模块化实训结构，能够对机器人执行机构、传动机构、传感器、通信模块及计算模块中的相关组成部分进行教学演示和实验操作。
2.计算与控制：配备计算与控制单元，可运行机器人控制、数据采集、状态监测及视觉/感知类实验程序；应提供必要的软件环境、接口说明或开发工具。
▲3.执行机构与驱动：具备至少一种机器人电机/关节驱动实训模块，配套驱动或控制单元，支持电机基础控制、速度或角度控制、状态读取等实验；可通过无刷电机、舵机、直流电机、步进电机或等效执行机构实现。
4.多源感知：具备视觉、距离/环境感知、姿态感知和声音交互等实验能力；至少支持相机、激光雷达或等效距离传感器、IMU、麦克风及扬声器中的相应模块接入和数据读取。
5.通信与扩展：提供满足平台内部模块连接及外部调试需要的通信接口，支持控制指令下发、状态数据读取及模块扩展；接口可采用以太网、USB、串行总线、CAN或其他等效方式。
6.电气与安全：如采用交流供电工作台，应支持220V交流输入，并具备必要的过流/漏电保护、启停控制及急停措施；所有电气连接应有清晰标识。
▲7.可扩展性：平台应支持后续扩展传感器、执行机构、通信模块或实体机器人，并提供必要的接口说明、安装/连接方式或开发文档。

	9
	小尺寸人形机器人
	2
	台
	1.站立尺寸：站立高度 ≥ 90 cm；长×宽×高 ≤ 140×55×30 cm。
2.整机重量：≥ 10 kg（含电池）。
3.自由度：整机总自由度（关节电机数）≥ 20；单腿自由度 ≥ 6；单手臂自由度 ≥ 4。
4.手臂负载：单臂最大负载 ≥ 1 kg。
5.供电与续航：锂电池供电，支持快拆/可更换电池；单次续航 ≥ 1 h。
6.行走速度：最大移动速度 ≥ 0.5 m/s。
7.关节扭矩：膝关节或手臂关节最大峰值扭矩 ≥ 50 N·m。
8.算力平台：基础算力不低于 8核CPU 级别；支持扩展算力模组选配（GPU/NPU/SoC均可）。
9.视觉感知：配备视觉相机模组（单目或双目 ≥ 1 套）。
10.语音与通信：配备阵列式麦克风 ≥ 4 阵列；配备扬声器；支持 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.2；具备语音交互功能。
11.散热与结构：具备主动散热系统（风冷或等效方式）；采用中空走线或内走线结构。
12.遥控、升级与配件：支持APP遥控/数据查看/ OTA 升级；配备手持遥控器或 APP 遥控 ≥ 1 套；充电器 ≥ 1 台；电池 ≥ 1 块；机器人保护支架/安全防护装置 ≥ 1 套。

	10
	灵巧操作人形机器人
	1
	台
	1.全身自由度≥41。
2.单臂负载≥2.5kg。
3.算力≥100 TOPS。
4.配备深度相机。
5.配备3D 激光雷达。
6.配备双手灵巧手。
7.支持二次开发。

	11
	轮臂复合移动人形机器人
	1
	台
	1.双臂自由度每臂≥7。
2.单臂负载≥2.5kg。
3.手臂臂展≥0.4m。
4.升降行程≥400mm。
5.升降速度≥50mm/s。
6.底盘速度≥1.5m/s。
7.算力≥100 TOPS。
8.配备轮式移动底盘。
▲9.支持配备五指触觉灵巧手。

	12
	VR 遥操作套件
	2
	台
	1.分辨率≥2160×2160。
2. 刷新率≥90Hz。
3. 视场角≥105°。
4. 支持瞳距（IPD）调节。
5. 处理器：≥8核64位，≥2.2GHz，7nm及以下或同等性能。
6. 运行内存≥8GB、存储空间≥128GB。

	13
	数据采集云平台
	1
	套
	1.支持新建采集任务功能。
2.支持任务编辑与分配功能。
▲3.支持数据采集与标注功能。
4.支持数据上传与审核功能。
5.支持数据存储功能。
6.支持数据导出功能。
▲7.支持私有化部署。

	14
	交互实训人形机器人
	5
	台
	1.自由度：总自由度（关节电机）≥29；单腿自由度≥6；腰部自由度≥3；单手臂自由度≥5。
2.关节参数：最大关节扭矩≥120N.m；手臂负载≥1.5kg。
3.尺寸规格：高（站立）≥130cm；带电池重量≥35kg。
4.供电：电池续航时间≥1.5h。
5.算力：内置不低于8核的CPU；支持扩展不低于100TOPS算力的算力模组。
6.感知传感器：配备深度相机≥1个、3D激光雷达≥1个；配备扬声器、麦克风阵列、Wi-Fi、蓝牙。
7.配件：配备充电器≥1台，手持遥控器≥1台。
★8.需配套人形机器人课程资源，含可编辑PPT版本课件、课程视频、实践项目文档，内容涵盖强化学习运动控制算法、自主定位导航、环境感知、人形机器人软硬件系统等。
★9.需配套人形机器人智慧导览系统；需提供整套系统源码，源代码中包含自主感知、自主定位、自主避障等功能的实现代码，以及详尽的代码注释与实操手册；支持不少于5种语种自由切换；语音识别准确率≥95%；支持动作片段拆分、组合编辑（如迎宾动作+讲解动作联动）；表演动作可绑定讲解点位（到达指定点位自动触发表演）；支持3D地图标注关键讲解点；讲解路线可自主规划/修改；讲解词自由输入/更换；机器人定位精度≤10cm；支持规避静态障碍（堆放物品）、小型障碍、动态障碍（人群）；支持预设/自主规划路线；支持多轮智能问答+本地知识库维护；支持自由大模型接入+RAG技术；支持定点讲解搭配自定义动作；支持友好交互的智能终端，如平板电脑；支持使用智能终端控制机器人移动；支持通过智能终端控制导航点位；支持通过智能终端设置语音内容；支持通过智能终端更新地图；具备展厅管理（地图/标记点）、机器人管理（状态/日志/统计）功能。
▲10.需配套人形机器人展厅导览相关的课程资源，课程内容需要人形机器人自主定位、基于大模型的人机对话、RAG、导览系统软件设计原理等内容；课程资源包括可编辑的PPT版本课件、课程视频、实践项目文档等。

	15
	惯性人体动作捕捉设备
	1
	套
	1.时延≤20ms。
2.无线覆盖≥50m。
3.支持抗磁功能。
4.数据更新率≥100Hz。
5.提供SDK及软件生态。

	16
	格斗版人形机器人
	2
	台
	1.自由度：总自由度（关节电机）≥29；单腿自由度≥6；腰部自由度≥3；单手臂自由度≥5。
2.尺寸规格：高（站立）≥130cm；带电池重量≥35kg。
3.供电：电池续航时间≥1.5h。
4.算力：内置不低于8核的CPU；支持扩展不低于100TOPS算力的算力模组。
5.感知传感器：配备深度相机≥1个、3D激光雷达≥1个；配备扬声器、麦克风阵列、Wi-Fi、蓝牙。
6.配件：配备充电器≥1台，手持遥控器≥1台。

	17
	轻量化具身四足机器人
	1
	台
	1. 站立尺寸：长≥600mm、宽≥370mm、高≥400mm；整机重量（含电池）≥12kg。
2.持续行走负载≥5kg。
3.斜坡行走能力≥30°。

	18
	轮式具身四足机器人
	1
	台
	1. 负载≥10kg。
2.最高运动速度≥2m/s。
3.轮足斜坡行走能力≥30°。
4.具备越障与攀爬能力。

	19
	行业级具身四足机器人
	1
	台
	1. 站立尺寸：长≥80cm、宽≥43cm、高≥45cm。
2.整机重量（含电池）≥35kg。
3.工作温度范围：-20℃～50℃。
4.防护等级≥IP54。
5.最高运动速度≥3.7m/s。
6.最大楼梯/单级台阶高度≥20cm。
7.最大斜坡坡度≥40°。

	20
	全场景自主巡检系统
	1
	套
	1.支持SLAM 环境建图功能。
2.支持多地图管理切换功能。
3.支持实时定位可视化功能。
▲4.支持自路径规划与动态避障功能。
5.支持网页端速度参数配置功能。
6.支持导航快捷指令控制功能。
7.支持机器人底盘远程控制功能。
8.支持躯体动作远程控制功能。
9.支持3D 可视化视图控制功能。
10.支持网页手动遥操作功能。
11.支持多类型点位配置管理功能。
12.支持点位到达触发动作执行功能。
13.支持巡检任务创建功能。
14.巡检任务列表管理功能。
▲15.支持自主导航巡检任务执行功能。
16.气体检测联动告警功能。
▲17.支持可见光/红外图像采集回传功能。
18.支持机器狗设备状态监控异常告警功能。
★19.需配套四足机器人自主巡检相关的课程资源，课程内容需要包含基于强化学习的机器狗运动控制、点云感知等内容；课程资源包括可编辑的PPT版本课件、课程视频、实践项目文档等。

	21
	教学课程
	1
	套
	▲1.需配套机械臂操作相关的课程资源，课程内容需要包括三维位姿估计、机械臂位姿解算、基于深度学习/强化学习的操作与抓取，以及当下前沿的VLA具身智能方法，在讲解方法原理的同时，配套不少于6个Project用于将理论转化为实践应用；课程资源包括可编辑的PPT版本课件、课程视频、实践项目文档等。
▲2.需配套四足机器人控制相关的课程资源，课程内容需要包含电机控制实验、悬挂四足运动控制实验、步态切换控制实验、开环控制误差与闭环控制实验；课程资源包括可编辑的PPT版本课件、课程视频、实践项目文档等。
▲3.需配套多传感器融合定位相关的课程资源，课程内容需要包含3D激光雷达工作原理、激光里程计、点云地图构建、惯性导航原理与解算、基于图优化的定位建图、传感器时空标定；课程资源包括可编辑的PPT版本课件、课程视频、实践项目文档等。
▲4.需提供不少于4次机器人课程师资培训。

	22
	教学展示人形机器人
	5
	台
	1.自由度：总自由度（关节电机）≥23；单腿自由度≥6；腰部自由度≥3；单手臂自由度≥5。
2.关节参数：最大关节扭矩≥90N.m；手臂负载≥1.5kg。
3.尺寸规格：高（站立）≥1300mm；带电池重量≥35kg。
4.供电：电池续航时间≥1.5h。
5.算力：内置不低于8核的CPU。
6.感知传感器：配备深度相机≥1个、3D激光雷达≥1个；配备扬声器、麦克风阵列、Wi-Fi、蓝牙。
7.配件：配备充电器≥1台，手持遥控器≥1台。

	23
	人形专项竞赛实训场地
	1
	个
	1.需提供配套人形机器人竞赛实训模拟场地，包含竞赛道具等。
2.需提供配套四足机器人机械结构展示设备。

	24
	实验笔记本终端
	2
	台
	1.处理器线程数≥24、最高睿频≥5.0 GHz、三级缓存≥36 MB、基础功耗≥45 W且支持PCIe 5.0。
2.显卡不低于GeForce RTX 5070同等算力水平、显存容量不低于8GB。
3.配备不低于1TB PCIe 4.0硬盘存储。
4.配备不低于32GB DDR5运行内存。

	25
	办公电脑终端
	5
	台
	1.处理器不低于14核心20线程，最高加速频率不低于5.3GHz，三级缓存不低于24MB。
2.显卡不低于GeForce RTX 5050同等算力水平、显存容量不低于8GB。
3.配备不低于512G PCIe 4.0硬盘存储。
4.配备不低于16GB运行内存。

	26
	高性能算力工作站
	2
	台
	1.处理器不低于16核心32线程，三级缓存不低于128MB，最高加速频率不低于5.5GHz。
2.显卡不低于 GeForce RTX 5090D V2 24GB同等算力水平、显存容量不低于24GB。
3.配备不低于2T PCIe 4.0硬盘存储。
4.配备不低于32GB DDR5运行内存。
5.电源额定功率不低于1200W。

	27
	行业级算力服务器
	1
	台
	1.配置2颗服务器处理器，单颗物理核心数≥56核、线程数≥112线程，基础频率≥2.0 GHz、三级缓存≥256 MB。
2.配置不少于32条服务器内存，单条容量≥32 GB，类型DDR4 RECC。
3.配置不少于2块企业级SATA 3.0固态硬盘，单块容量≥960 GB。
4.配置不少于1块企业级NVMe U.2固态硬盘，容量≥7.68 TB。
5.配置不少于4块显卡，显卡不低于GeForce RTX 5090同等算力水平、显存容量不低于24GB。



五、供货要求
1.产品必须是正规厂家新品，不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件及产品。所有产品经采购人审验合格后方可进场，所有产品必须符合国家标准和环保要求，不得以次充好。必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，采购人有权拒收货物。交货时必须提供主要产品生产厂家供货证明书。中标人所供货物若与投标文件上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，采购人将报经财政监管部门终止合同，中标人承担由此给采购人带来的损失。
2.在规定时间内按要求将货物运输至采购人指定的交货地点。零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损，由于运输造成的设备损坏、丢失均由中标人负责处理。未按进度供货的，责任中标人自负。
3.经采购人确认供货完成后，中标人应在规定时间内完成货物的安装、调试工作，对于安装、调试出现质量问题的，中标人应及时更换。
4.中标人应确保安全生产，并承担由此产生的安全问题。
六、检验
1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。
2.货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，甲方有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由乙方承担。
3.货物进场后乙方继续负责看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由乙方承担；设备进场后乙方应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、数量、外观质量，以及设备是否完好。
七、售后服务要求
1.质保期：
采购包1：质保期2年；
采购包2：等离子刻蚀机1年，其他3年；
采购包3：详见技术参数要求；
采购包4：质保期5年 。
2.中标人对所售出的产品实行三包：即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退（费用包含在本次报价中）。
3.中标人对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。在质量保证期内，中标人负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的运输费用。在质量保证期内，更换后的部件或零件质量保证期为更换之日起顺延12个月。
4.中标人需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，由采购人通知中标人。疑难问题（不危及运行）在24小时内答复用户。重大问题（危及运行）在2小时内到现场处理。特大问题（系统不能正常运行）在2小时内恢复运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，在2个工作日内解决。采购人不承担所产生的任何费用。
八、验收要求
1.投标人货物送达后，采购方对其数量、品种、规格、运输保存方式等进行检查验收，如不合格应无条件退货或换货。
2.采购人按国家有关规定、规范以及招标文件、投标文件、技术资料、质量要求和双方签订的合同规定的条款组织验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。若因中标供应商原因造成无法验收通过的，采购人将拒绝付款，并追究中标供应商的违约责任。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定，鉴定费由中标人承担。
3.合同履行期满，中标人向招标人提交项目验收技术资料以及验收申请单，招标人收到验收申请后3个工作日内组织验收，验收合格后付清余款。
九、项目整体实施要求
投标人应在投标文件中提供完备的项目实施方案，包括实施方案、质量保证措施及售后服务方案等。
1.项目实施方案：投标人应根据本项目实施内容制定实施方案，包括但不限于①项目计划（含项目实施、供货、运输）、②项目保障措施、③工期进度保证措施、④项目安装、调试、验收方案等。
2.质量保障措施：投标人应在投标文件中提出详细的质量控制措施，对可能产生的质量问题分析归纳条理清楚，采取的质量保障措施具体、有效。
3.售后服务方案：售后服务方案至少包括：①培训计划、②技术服务方案、服务体系说明、③质量保证承诺、服务质量保证标准、④售后服务承诺及保修细则、⑤售后服务工具配备、售后服务人员配置等，方案应详细全面、科学合理、职责清晰，针对性及可操作性强。
十、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。
十一、采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
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一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标声明及承诺函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求


二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法人授权书
	符合招标文件要求

	技术标准和要求
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


三、评分办法—综合评分法
（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。综合评分保留至小数点后两位。
（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。
采购包1评标办法：

	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30.00
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

	技术响应
	技术参数响应
	30.00
	针对招标文件“第四章、采购需求”的“四、采购产品参数要求”中所列内容进行评分，所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得30分。标★项为实质性参数要求，不接受负偏离；标“▲”为重点参数要求，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的扣1分；其余一般参数项每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，“★”“▲”项除外）负偏离扣0.45分，扣完为止。 
注：投标人针对本项评标内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准。未按要求提供证明材料或提供的证明材料不全或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。

	企业经营业绩、信誉
	企业业绩
	12.00
	投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有类似业绩的，每有一个业绩得4分，本项最高得12分。
注：须提供业绩合同原件扫描件和中标（成交）通知书原件扫描件，业绩合同中主要内容、标的等需清晰可见，未提供或字迹模糊不清不得分。

	项目实施方案
	实施方案
	10.00
	项目实施方案至少包括：①项目计划（含项目实施、供货、运输）、②项目保障措施、③工期进度保证措施、④项目安装、调试、验收方案等。实施方案详细全面、项目计划科学合理，整体针对性及可操作性强的得10分；实施方案较详细、项目计划较合理，整体针对性及可操作性较强的得8分；实施方案较简单、项目计划基本合理，整体针对性及可操作性一般的得6分；实施方案粗略、项目计划不合理，整体针对性及可操作性差的得3分；未提供或与项目无关的不得分。

	
	质量保障措施
	9.00
	根据本项目提供质量保障措施。对可能产生的质量问题分析归纳条理清楚，采取的质量保障措施具体、有效且优于采购需求的得9分；分析归纳详细、质量保证措施完整、满足采购需求的得7分；分析归纳较详细、质量保证措施较完整、基本满足采购需求的得5分；措施有欠缺，承诺经过后期优化可基本满足招标文件要求的得3分；未提供或与项目无关的不得分。

	其他
	售后服务方案
	9.00
	售后服务方案至少包括：①培训计划、②技术服务方案、服务体系说明、③质量保证承诺、服务质量保证标准、④售后服务承诺及保修细则、⑤售后服务工具配备、售后服务人员配置等。
方案详细全面、科学合理、职责清晰，针对性及可操作性强的得9分；方案较详细、较为合理、职责较清晰，针对性及可操作性较强的得7分；方案较简单、基本合理、职责基本清晰，针对性及可操作性一般的得5分；方案粗略、偏离实际、职责不明确，针对性及可操作性差的得3分；未提供或与项目无关的不得分。


采购包2评标办法：

	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30.00
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

	技术响应
	技术参数响应
	30.00
	针对招标文件“第四章、采购需求”的“四、采购产品参数要求”中所列内容进行评分，所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得30分。标★项为实质性参数要求，不接受负偏离；标“▲”为重点参数要求，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的扣1分；其余一般参数项每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，“★”“▲”项除外）负偏离扣0.18分，扣完为止。 
注：投标人针对本项评标内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准。未按要求提供证明材料或提供的证明材料不全或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。

	企业经营业绩、信誉
	企业业绩
	12.00
	投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有类似业绩的，每有一个业绩得4分，本项最高得12分。
注：须提供业绩合同原件扫描件和中标（成交）通知书原件扫描件，业绩合同中主要内容、标的等需清晰可见，未提供或字迹模糊不清不得分。

	项目实施方案
	实施方案
	10.00
	项目实施方案至少包括：①项目计划（含项目实施、供货、运输）、②项目保障措施、③工期进度保证措施、④项目安装、调试、验收方案等。实施方案详细全面、项目计划科学合理，整体针对性及可操作性强的得10分；实施方案较详细、项目计划较合理，整体针对性及可操作性较强的得8分；实施方案较简单、项目计划基本合理，整体针对性及可操作性一般的得6分；实施方案粗略、项目计划不合理，整体针对性及可操作性差的得3分；未提供或与项目无关的不得分。

	
	质量保障措施
	9.00
	根据本项目提供质量保障措施。对可能产生的质量问题分析归纳条理清楚，采取的质量保障措施具体、有效且优于采购需求的得9分；分析归纳详细、质量保证措施完整、满足采购需求的得7分；分析归纳较详细、质量保证措施较完整、基本满足采购需求的得5分；措施有欠缺，承诺经过后期优化可基本满足招标文件要求的得3分；未提供或与项目无关的不得分。

	其他
	售后服务方案
	9.00
	售后服务方案至少包括：①培训计划、②技术服务方案、服务体系说明、③质量保证承诺、服务质量保证标准、④售后服务承诺及保修细则、⑤售后服务工具配备、售后服务人员配置等。
方案详细全面、科学合理、职责清晰，针对性及可操作性强的得9分；方案较详细、较为合理、职责较清晰，针对性及可操作性较强的得7分；方案较简单、基本合理、职责基本清晰，针对性及可操作性一般的得5分；方案粗略、偏离实际、职责不明确，针对性及可操作性差的得3分；未提供或与项目无关的不得分。


采购包3评标办法：

	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30.00
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

	技术响应
	技术参数响应
	30.00
	针对招标文件“第四章、采购需求”的“四、采购产品参数要求”中所列内容进行评分，所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得30分。标★项为实质性参数要求，不接受负偏离；标“▲”为重点参数要求，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的扣1分；其余一般参数项每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，“★”“▲”项除外）负偏离扣0.08分，扣完为止。 
注：投标人针对本项评标内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准。未按要求提供证明材料或提供的证明材料不全或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。

	企业经营业绩、信誉
	企业业绩
	12.00
	投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有类似业绩的，每有一个业绩得4分，本项最高得12分。
注：须提供业绩合同原件扫描件和中标（成交）通知书原件扫描件，业绩合同中主要内容、标的等需清晰可见，未提供或字迹模糊不清不得分。

	项目实施方案
	实施方案
	10.00
	项目实施方案至少包括：①项目计划（含项目实施、供货、运输）、②项目保障措施、③工期进度保证措施、④项目安装、调试、验收方案等。实施方案详细全面、项目计划科学合理，整体针对性及可操作性强的得10分；实施方案较详细、项目计划较合理，整体针对性及可操作性较强的得8分；实施方案较简单、项目计划基本合理，整体针对性及可操作性一般的得6分；实施方案粗略、项目计划不合理，整体针对性及可操作性差的得3分；未提供或与项目无关的不得分。

	
	质量保障措施
	9.00
	根据本项目提供质量保障措施。对可能产生的质量问题分析归纳条理清楚，采取的质量保障措施具体、有效且优于采购需求的得9分；分析归纳详细、质量保证措施完整、满足采购需求的得7分；分析归纳较详细、质量保证措施较完整、基本满足采购需求的得5分；措施有欠缺，承诺经过后期优化可基本满足招标文件要求的得3分；未提供或与项目无关的不得分。

	其他
	售后服务方案
	9.00
	售后服务方案至少包括：①培训计划、②技术服务方案、服务体系说明、③质量保证承诺、服务质量保证标准、④售后服务承诺及保修细则、⑤售后服务工具配备、售后服务人员配置等。
方案详细全面、科学合理、职责清晰，针对性及可操作性强的得9分；方案较详细、较为合理、职责较清晰，针对性及可操作性较强的得7分；方案较简单、基本合理、职责基本清晰，针对性及可操作性一般的得5分；方案粗略、偏离实际、职责不明确，针对性及可操作性差的得3分；未提供或与项目无关的不得分。


采购包4评标办法：

	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30.00
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

	技术响应
	技术参数响应
	30.00
	针对招标文件“第四章、采购需求”的“四、采购产品参数要求”中所列内容进行评分，所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得30分。标★项为实质性参数要求，不接受负偏离；标“▲”为重点参数要求，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的扣1分；其余一般参数项每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，“★”“▲”项除外）负偏离扣0.07分，扣完为止。 
注：投标人针对本项评标内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准。未按要求提供证明材料或提供的证明材料不全或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。

	企业经营业绩、信誉
	企业业绩
	12.00
	投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有类似业绩的，每有一个业绩得4分，本项最高得12分。
注：须提供业绩合同原件扫描件和中标（成交）通知书原件扫描件，业绩合同中主要内容、标的等需清晰可见，未提供或字迹模糊不清不得分。

	项目实施方案
	实施方案
	10.00
	项目实施方案至少包括：①项目计划（含项目实施、供货、运输）、②项目保障措施、③工期进度保证措施、④项目安装、调试、验收方案等。实施方案详细全面、项目计划科学合理，整体针对性及可操作性强的得10分；实施方案较详细、项目计划较合理，整体针对性及可操作性较强的8分；实施方案较简单、项目计划基本合理，整体针对性及可操作性一般的得6分；实施方案粗略、项目计划不合理，整体针对性及可操作性差的得3分；未提供或与项目无关的不得分。

	
	质量保障措施
	9.00
	根据本项目提供质量保障措施。对可能产生的质量问题分析归纳条理清楚，采取的质量保障措施具体、有效且优于采购需求的得9分；分析归纳详细、质量保证措施完整、满足采购需求的得7分；分析归纳较详细、质量保证措施较完整、基本满足采购需求的得5分；措施有欠缺，承诺经过后期优化可基本满足招标文件要求的得3分；未提供或与项目无关的不得分。

	其他
	售后服务方案
	9.00
	售后服务方案至少包括：①培训计划、②技术服务方案、服务体系说明、③质量保证承诺、服务质量保证标准、④售后服务承诺及保修细则、⑤售后服务工具配备、售后服务人员配置等。
方案详细全面、科学合理、职责清晰，针对性及可操作性强的得9分；方案较详细、较为合理、职责较清晰，针对性及可操作性较强的得7分；方案较简单、基本合理、职责基本清晰，针对性及可操作性一般的得5分；方案粗略、偏离实际、职责不明确，针对性及可操作性差的得3分；未提供或与项目无关的不得分。


（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。
（四）政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、4
1、 采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。
2、中小企业政策
本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。
（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”“采购需求”相关内容为准。）
3、政府采购节能产品、环境标志产品
（1）招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
（2）招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。
4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。
5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。
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（适用于所有采购包）

投标文件（采购包**）





项目名称：
项目编号：
投标人名称：（加盖CA电子公章）
日期：                       




投标文件目录

1、 投标声明及承诺函
2、 投标人基本信息
3、 法人授权书
4、 开标一览表
5、 投标报价明细表
6、 中小（微）企业声明函
7、 技术要求响应及偏离表
8、 项目组人员
9、 企业业绩
10、 投标所需其他材料






[bookmark: _Toc23838]
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一、投标声明及承诺函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为 JSZC-321300-JING-G2026-0031 的 宿迁学院具身智能领域概念验证中心与产业学院项目 （采购包**）项目招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按照《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受招标人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意招标人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。


投标人名称：（加盖CA电子公章）
日期：   年   月   日

二、投标人基本情况
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	投标人类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	
需提供营业执照等证明材料








三、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-JING-G2026-0031号宿迁学院具身智能领域概念验证中心与产业学院项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该_宿迁学院具身智能领域概念验证中心与产业学院项目_采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（签字或盖章）：           
被授权代理人（签字或盖章）：           
单位地址：
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380]日期：

四、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：宿迁学院具身智能领域概念验证中心与产业学院项目（采购包**）
招标编号：
	投标总报价

	小写：（人民币：元）



   年   月   日
















五、投标报价明细表
明细报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	



备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、运行维护费用、培训、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。



六、中小（微）企业声明函（货物）

中小（微）企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加单位名称的宿迁学院具身智能领域概念验证中心与产业学院项目（采购包**）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）
日期：___年___月___日
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件项目编号为______的       项目采购活动由本单位提供货物。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

                       投标人全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：


七、技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。
2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。









八、项目组人员
项目组成员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目负责人
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

[bookmark: _Toc11176]
九、企业业绩
投标人承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。
[bookmark: _Toc28140]

十、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。
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[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]
质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
招标人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。








