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[bookmark: _Toc21529][bookmark: _Toc2781]第一章  投标邀请
锦丰学校（二期）初中部弱电系统（智能化）配置项目JSZC-320582-JZCG-G2026-0040招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2026-11-19 09:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28831]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320582-JZCG-G2026-0040
项目名称：锦丰学校（二期）初中部弱电系统（智能化）配置项目
[bookmark: OLE_LINK3]预算金额：342万元
最高限价（如有）：342万元
采购方式：公开招标 
采购需求：锦丰学校（二期）初中部弱电系统建设
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK25]合同履行期限：合同签订生效后120日内供货安装调试结束。遇不可抗力原因需延迟交货的，经采购人同意后可适当延期。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）
2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
6.资格证明文件的书面承诺
7.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）
（二）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：
无
（四）本项目的特定资格要求： 
无
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/） 
方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/） 
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-11-19 09:30（北京时间）
地点：苏采云系统 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。
3.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：18261002950、13914088964；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4.本项目采用电子招投标形式，电子交易活动在省财政厅统一部署开发的“苏采云”系统实施，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。
7.本次招标不收取投标保证金。
8.本项目不允许进口产品投标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息 
单位名称：张家港市锦丰镇人民政府
单位地址：张家港市锦丰镇沙洲大厦（华昌路718号）1307室
联系人：张筱楚
联系电话：13862269413
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：苏州市公共资源交易中心张家港分中心
单位地址：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座)
联系人：欧心怡
联系电话：0512-58915390
3.项目联系方式
项目联系人：欧心怡
电话：0512-58915390


[bookmark: _Toc10079][bookmark: _Toc4059][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc35266020][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc38368120][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc54615239][bookmark: _Toc29619]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523]4.投标费用
[bookmark: EBb149e03d16f547ac9a9b50964f44d5b2]4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州市公共资源交易中心张家港分中心(以下简称公共资源交易中心)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: EB4bef91ec166246f78c716ddc8194a87a]4.2本次招标公共资源交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc54615240][bookmark: _Toc38368121][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc35266021][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc12536][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6.招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
[bookmark: EBbdde166065d14b62851231a61e89e609]请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与公共资源交易中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212]7.招标文件的澄清或修改
[bookmark: EBeec936f32a574d52a4992a8b94773f89]7.1在投标截止时间前，公共资源交易中心可以对招标文件进行澄清或修改。
[bookmark: EB14f04c7329d342c2b5d53bfcbbeaa167]7.2公共资源交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc38368122][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc54615241][bookmark: _Toc12827][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc35266022][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530]8.投标文件的语言及度量衡单位
[bookmark: EB93850d2cac274df984aa2f93878c3cfe]8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与公共资源交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。
9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360]10.投标函和开标一览表
10.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
10.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。
11.投标人资格证明文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Hlt26670373]12.投标配置与分项报价表（或经费测算表）
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。
12.2 标的物
12.2.1采购人需求的有关货物等。
12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。
12.3投标货币
投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: EB8486dd9157984dc9aa62437fb6aa6f0f]12.4项目总价应包括但不限于货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、人员培训、售后服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。 
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482]12.5本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
13.技术及服务方案
13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。
13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。
14.投标人情况介绍
[bookmark: EBf6e5e332cb7245ab8f3a9801503c122b][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489]14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。
15.投标保证金
15.1本次招标不收取投标保证金。
16.投标有效期
[bookmark: EB42bffacbc3774d8f9be92be41fabfc13]16.1投标有效期为公共资源交易中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
[bookmark: EB1a73f2f6d8ff43b6a705c8d1929594b0][bookmark: EBcd0282bdfe9441e3bba982eac64d1aaa]16.2在特殊情况下，公共资源交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝公共资源交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
17.投标文件的签署
[bookmark: EBfdb2e00cf1ee477a9cdb47d13b603829][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852]17.1本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
四、投标文件的制作、上传、递交
18.投标文件的递交
18.1电子投标文件的递交
[bookmark: EB5e78b12e89984a20ab881c475623475b]投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.投标截止日期
19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
[bookmark: EB4c6421107b4c4e38bf2769d0237905a7]投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.投标文件的递交
[bookmark: EBfffe463a2deb4e7cad93cb8e37ffda5e]20.1公共资源交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
21.投标文件的修改和撤回
21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。
21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
[bookmark: EB7c302f080cf342679641097daf23b42b][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc17299][bookmark: _Toc38368124][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc54615243][bookmark: _Toc35266024]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]22.开标
[bookmark: EB45a41a7a147945c0bb92535f2d40058d]22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
23.评标委员会
[bookmark: EBd93f728e80de47e5afd77299c0ffdfa6]    23.1开标后，公共资源交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    23.2评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
    23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
    23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。
24．评标过程的保密与公正
24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
[bookmark: EB8495c46e8cb146ec80ae8c0f7928221c]24.2在评标过程中，如果投标人试图向公共资源交易中心和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]25．投标的澄清
25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。
[bookmark: EB3164982f155e42e086cd4685f4d2aafa]本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）
    25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]26.对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格性审查
采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
26.1.1.1关于信用查询：
26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。
26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。
26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。
26.1.2符合性审查：
依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正： 
  （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
　　（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　　（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　　（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。
[bookmark: EB8e3ec86c09a94dac9cc9034e6027ee19]26.5评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
26.6 异常低价投标审查
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]26.6.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.6.2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
27.无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款
27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；
27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的； 
27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；
27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的； 
27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 
27.1.8 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；
27.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；
27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；
27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；
27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的； 
27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的； 
27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 
27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的； 
27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 
27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 
27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）； 
27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形; 
27.2 废标条款：
(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc35266025][bookmark: _Toc38368125][bookmark: _Toc28184][bookmark: _Toc54615244]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]28.确定中标单位
28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。
28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。
29.质疑
29.1质疑形式
29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向公共资源交易中心提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。
[bookmark: EB0a0bb8d9f8954ef79aa564dbfd72d9f1]29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函公共资源交易中心有权不予受理
29.1.3质疑函应当包括下列内容：
29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
29.1.3.2质疑项目的名称、编号；
29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
29.1.3.4事实依据；
29.1.3.5必要的法律依据；
29.1.3.6提出质疑的日期。
29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。
29.1.5质疑的送达方式
29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，公共资源交易中心有权不予受理。
29.2特别提示
29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
[bookmark: EB099f29e99fec42e0b68e9bb29a0c4ea8]  29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或公共资源交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
29.3其他
[bookmark: EB8773124fd4fb4b248e75c3aa7fb3bbda]29.3.1采购人或公共资源交易中心将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
30.中标通知书
[bookmark: EB74ca8e7cbd0c43048dde3bacda3415fd]30.l在中标结果确定后2个工作日内，公共资源交易中心向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
31. 签订合同
31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。
32.履约保证金
[bookmark: EB8c6891da72364e93a7598f4884fbe954]32.1合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款的2％。 
32.2履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
32.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
33.货物和服务的追加、添购
33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
34.监督和公证
34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。
34.2 招标代理机构的采购过程将通过公证机关进行公证。
[bookmark: _Toc3449][bookmark: _Toc38368127][bookmark: _Toc35266027][bookmark: _Toc31775][bookmark: _Toc12745][bookmark: _Toc22460][bookmark: _Toc54615245]第三章 合同条款及格式
以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。
张家港市政府采购合同
[bookmark: biaoduanname_1]项目名称：                            
[bookmark: projectno]项目编号：                  
[bookmark: jianshedanwei_1]甲方：（买方）                    
[bookmark: zhongbiaodanweiname_1]乙方：（卖方）                      
甲、乙双方根据苏州市公共资源交易中心张家港分中心      项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容
	投标货物名称
	总价（元）
	备注

	[bookmark: itemname]                       
	[bookmark: zhongbiaopricelow_1]                     
	


二、合同金额
[bookmark: zhongbiaopriceup][bookmark: zhongbiaopricelow]2.1 本合同金额为（大写）：              （             元）人民币。
总价为综合报价，应包括但不限于：货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、人员培训、售后服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。 
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
[bookmark: lvbzj]6.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
6.2合同履行完毕返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。
6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。
6.4按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
七、转包或分包 
7.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；
7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、交货期、交货方式及交货地点
[bookmark: jiaohuoqi]8.1 交货期：                      
[bookmark: jiaohuofangshi]8.2 交货方式：                      
[bookmark: jiaohuodidian]8.3 交货地点：                     
九、货款支付 
9.1 结付程序：       
9.2 结付期限：        
9.3 乙方收款账户：      
9.4 甲方合同款支付方式：         （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）
十、税 
10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。
(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。
(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
[bookmark: xiangyingdate]11.3响应时间：             。
11.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
[bookmark: zhibaoqi]11.5上述的货物免费质保期为：            。
十二、调试和验收
[bookmark: wanchengyanshou]12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在         个工作日内完成验收。
12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
12.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。
十三、货物包装、发运及运输
13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十四、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
14.2 甲方逾期办理货款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、诉讼
16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
十七、合同其他文件
17.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。
(1)中标通知书；
(2)供方中标的投标书；
(3)招标文件；
(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十八、合同生效及其它
18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。
18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

甲方： 
地址： 
法定代表人或授权代表： 
联系电话： 
签订日期： 年 月 日 

乙方： 
地址： 
法定代表人（或负责人）或授权代表： 
联系电话： 
签订日期： 年 月 日
[bookmark: _Toc822]
[bookmark: _Toc31993][bookmark: _Toc319429198][bookmark: _Toc274321794]第四章 项目需求
一、清单
1.清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	图片
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	1
	张力围栏终端
	16
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	6线单防控制杆包
	16
	包
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	3
	6线国标张力杆
	140
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	4
	张力杆附件包
	140
	包
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	5
	6线国标转向杆
	5
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	6
	6线转向杆附件包
	5
	包
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	7
	合金丝
	3300
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	8
	接地桩
	16
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	9
	张力围栏警示牌
	120
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	10
	主机蓄电池
	16
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	11
	警灯警号
	1
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	12
	周界防范控制键盘
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	13
	LED灯亚格力电子看板
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	14
	报警联动模块
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	15
	红外对射
	3
	对
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	16
	固定式防撞柱
	13
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	17
	防水箱
	16
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	18
	单防区地址模块
	3
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	19
	张力弹簧
	96
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	20
	不锈钢紧线器
	96
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	21
	束线器
	384
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	22
	转向滑轮
	30
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	23
	室外防水警灯
	16
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	24
	管理平台
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	25
	一键报警
	2
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	26
	通信线1
	480
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	27
	单门防水磁力锁
	19
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	28
	磁力锁支架
	19
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	29
	门禁电源
	18
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	30
	出门按钮
	10
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	31
	人脸识别终端
	32
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	32
	巡更
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	33
	智能烟感
	36
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	34
	多媒体交互式智能一体机
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	35
	插拔模块 
	1
	块
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	36
	移动支架
	1
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	37
	无线投屏器
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	38
	红外智能笔
	1
	支
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	39
	手持式无线话筒
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	40
	无线会议话筒
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	41
	8路调音台
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	42
	音频处理器1
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	43
	高效抑制处理器1
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	44
	吸顶音箱
	6
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	45
	数字功放1
	3
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	46
	电源时序器1
	4
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	47
	桌面多媒体插座
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	48
	信号线1
	1920
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	49
	台式计算机
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	50
	IP网络广播软件
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	51
	7寸触摸屏网络话筒
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	52
	IP网络有源音箱1（备份）
	1
	对
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	53
	壁挂式IP网络终端
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	54
	会议话筒
	2
	支
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	55
	IP网络音频采集终端
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	56
	IP网络调音台
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	57
	蓝光DVD
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	58
	液晶显示器
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	59
	广播话筒
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	60
	前置放大器
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	61
	8主1备功放切换器
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	62
	纯后级广播功放
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	63
	电源时序器2
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	64
	储能型应急切换单元
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	65
	机柜1
	18
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	66
	室内壁挂音箱（10W）
	47
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	67
	广播IP功放
	5
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	68
	无线双手持(一拖二)
	2
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	69
	U无线双头戴(一拖二)
	2
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	70
	指向性天线
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	71
	48V演讲合唱话筒
	3
	支
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	72
	20路数字调音台
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	73
	音频处理器2
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	74
	高效抑制处理器2
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	75
	环绕音箱
	12
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	76
	环绕音箱功放
	6
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	77
	返听音箱
	4
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	78
	返听音箱功放
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	79
	IP网络有源音箱2（备份）
	18
	对
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	80
	IP网络有源音箱
	23
	对
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	81
	网络终端音量控制器模块
	41
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	82
	真分集无线话筒
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	83
	6路调音台
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	84
	音频处理器3
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	85
	音箱
	4
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	86
	功放1
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	87
	音频隔离器
	2
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	88
	室外防水音柱
	8
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	89
	信号线2
	3700
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	90
	无线手持话筒
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	91
	16路数字调音台
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	92
	音频处理器4
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	93
	抑制处理器
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	94
	会议音箱
	6
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	95
	数字功放2
	3
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	96
	全数字网络有线会议主机
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	97
	全数字网络会议主席单元
	1
	支
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	98
	全数字网络会议代表单元
	5
	支
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	99
	20米黑色屏蔽Cat6FTP网线(屏蔽RJ45)
	1
	条
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	100
	会议专用地插
	2
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	101
	8路高清无缝混插矩阵
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	102
	4路高清无缝HDMI输入
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	103
	4路高清无缝HDMI输出
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	104
	交互终端1
	1
	块
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	105
	交互一体机
	1
	块
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	106
	交互终端控制器1
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	107
	交互终端3
	1
	块
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	108
	交互终端4
	1
	块
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	109
	交互终端控制器2
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	110
	交互终端控制器3
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	111
	接收卡
	4
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	112
	交互终端结构1
	2
	项
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	113
	交互终端结构2
	2
	项
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	114
	网线1
	11760
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	115
	网线2
	17300
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	116
	模块
	612
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	117
	面板1
	88
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	118
	面板2
	260
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	119
	网络跳线
	300
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	120
	光纤1
	8454
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	121
	设备箱
	32
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	122
	光纤2
	2800
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	123
	光纤配线架
	37
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	124
	尾纤
	1120
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	125
	熔纤盒
	88
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	126
	大对数电缆
	792
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	127
	语音配线架
	9
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	128
	插座
	32
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	129
	网线3
	6300
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	130
	网线4
	1840
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	131
	电源线1
	2200
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	132
	电源线2
	710
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	133
	配电箱
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	134
	网线5
	100
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	135
	桥架1
	1250
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	136
	桥架2
	20
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	137
	固定支架
	100
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	138
	抗震支架
	100
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	139
	穿线管1
	9130
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	140
	穿线管2
	500
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	141
	穿线管3
	940
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	142
	室外管道1
	2890
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	143
	室外管道2
	193
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	144
	室外管道3
	258
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	145
	弱电井
	61
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	146
	电源线3
	2400
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	147
	电源线4
	600
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	148
	通信线2
	600
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	149
	电源线5
	1500
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	150
	机柜2
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	151
	摄像机1
	111
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	152
	摄像机2
	24
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	153
	摄像机3
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	154
	摄像机4
	26
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	155
	摄像机5
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	156
	摄像机6
	8
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	157
	摄像机9
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	158
	摄像机7
	80
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	159
	摄像机8
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	160
	防雷器
	41
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	161
	硬盘录像机
	9
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	162
	硬盘1
	72
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	163
	解码器1
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	164
	会议显示屏
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	165
	立杆1
	29
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	166
	立杆2
	12
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	167
	立杆3
	25
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	168
	立杆4
	1
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	169
	工业交换机
	29
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	170
	访客机
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	171
	红外网络半球摄像机
	24
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	172
	红外网络筒型摄像机
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	173
	巡查分发存储单元
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	174
	视频拼接解码器
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	175
	液晶拼接显示单元
	4
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	176
	监控拼接示屏支架
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	177
	高清网上巡查客户端软件
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	178
	SIP转发管理终端
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	179
	硬盘2
	4
	块
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	180
	摄像机存储卡
	26
	块
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	181
	摄像机支架
	2
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	182
	摄像机电源
	26
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	183
	拾音器
	20
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	184
	网络时钟
	44
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	185
	电源适配器
	21
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	186
	管理终端
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	187
	标准化考场网络核心交换机
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	188
	光线路终端设备3
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	189
	24口光网络单元设备
	8
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	190
	1:16无源分光器
	19
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	191
	屏蔽终端
	18
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	192
	作弊防控系统软件
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	193
	考务专线
	3
	年
	无
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	配件、辅料
	服务类

	194
	考务运维保障服务
	3
	年
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	195
	实物展台
	41
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	196
	电子班牌
	27
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	197
	网路时钟管理平台
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	198
	计算机统一管理平台
	160
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	199
	智慧教育录播终端
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	200
	录播主机系统软件
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	201
	智能行为识别软件
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	202
	云台摄像机
	4
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	203
	高清摄像机系统软件
	4
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	204
	跟踪定位摄像机
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	205
	录播控制面板
	1
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	206
	拾音话筒
	8
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	207
	导播键盘
	1
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	208
	音频处理主机
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	209
	功放2
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	210
	音箱2
	1
	对
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	211
	教育资源管理平台
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	212
	平台服务器
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	213
	操作台
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	214
	线材
	1
	批
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	215
	报警柱
	1
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	216
	通道摆闸
	7
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	217
	通道摆闸等电位连接
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	218
	车牌识别道闸一体机
	4
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	219
	车位交互终端
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	220
	室外车辆出入口道闸等电位连接
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	221
	光线路终端设备1
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	222
	8口光网络单元设备
	78
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	223
	16口光网络单元设备
	11
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	224
	48口接入交换机
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	225
	AP
	77
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	226
	AC管理器
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	227
	光线路终端设备2
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	228
	24口POE光网络单元设备
	14
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	229
	多媒体箱
	75
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	230
	无线信号覆盖通信配套
	1
	项
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	231
	系统集成
	1
	项
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	服务类




注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
2. 核心产品清单
	序号
	名称

	1
	张力围栏终端



注：(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；
(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。
3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）
节能产品政府采购品目清单：
	序号
	名称

	1
	★台式计算机

	2
	★液晶显示器

	3
	★液晶拼接显示单元

	4
	★会议显示屏



注：以★标注的为政府强制采购产品
凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的为政府强制采购产品

环境标志产品政府采购品目清单:
	序号
	名称

	1
	平台服务器

	2
	液晶拼接显示单元

	3
	会议显示屏

	4
	台式计算机

	5
	液晶显示器



4、绿色采购其他政策： 
（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
[bookmark: OLE_LINK22]5、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
（1）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（2）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
注意事项：在项目实施过程中，涉及到与第三方系统对接的，由采购单位负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口免费开放。

[bookmark: EB547595d0f7824228afceafc3b60cc3d8]二、技术要求
	序号
	名称
	内容

	1
	张力围栏终端
	支撑防区长度：≤60m；
探测器：机械结构，无源工作，零功耗，零辐射；
探测器防护等级：≥IP65；
灵敏度：固定，不受气候条件影响；
探测器平均无故障时间（MTBF）：≥10万小时；
报警输出：入侵报警开关量输出，防拆报警开关量输出
误报率：每1公里每3个月≤1次误报
张力线间距15cm
◆1、浪涌(冲击)抗扰度试验
满足GB/T17626.5中的规范。电源端口:线-线:±1kV;线-地:±2kV直流、信号、数据、控制及其它输入线:±1kV试验中应不产生误报警和漏报警，试验后应功能正常。
▲2、射频电磁场辐射抗扰度试验符合GB/T17626.3中严酷等级3的规定。80MHz~1000MHz;10V/m;80% AM(1kHz)试验中应不产生误报警和漏报警，试验后应功能正常。（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）
◆3、触发报警条件：
a.张力丝被向下拉动且拉动距离>12cm
b.使用>150N力垂直或水平方向拉动张力丝
c.张力丝被剪断
◆4、静电放电抗扰度试验 接触放电:±6kV；空气放电:±8kV；试验中应不产生误报警和漏报警，试验后应功能正常。若有指示器件，则指示器件在试验期间闪烁是可接受的，但不应有任何输出的变化，试验后应功能正常。

	2
	6线单防控制杆包
	1、与张力围栏终端同品牌；
2、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
3、AC24V或DC24V
4、消耗电流：135mA 
5、主机防区：单/双可选 
6、工作温度优于：-10℃~45℃
7、使用湿度优于：40℃≤95%  
8、输出端口：2路总线+开关信号输出
9、机箱材质：铝合金 
10、报警输出：12V

	3
	6线国标张力杆
	1、铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观
2、安装角度可调

	4
	张力杆附件包
	螺丝固定件

	5
	6线国标转向杆
	1、铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观
2、适应于转角处安装
3、安装角度可调，含固定件及底座

	6
	6线转向杆附件包
	螺丝固定件

	7
	合金丝
	优质不锈钢SUS316材质，有防锈和耐腐蚀措施

	8
	接地桩
	角铁材质

	9
	张力围栏警示牌
	1、PVC材料
2、字夜光型

	10
	主机蓄电池
	报警专用蓄电池，DC12V/7A

	11
	警灯警号
	1、与张力围栏终端同品牌；
2、工作电压:DC12V
3、工作电流:≤70mA
4、频闪频率:200次/分钟±10%
5、声压指数:≥108dB(300mm)
6、工作温度优于:-20℃~ 55℃
7、工作湿度:≥95%(无凝结)

	12
	周界防范控制键盘
	与张力围栏终端同品牌；
安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
◆1、主机具有全独立4路总线输入，具有极强的防雷抗干扰设计。大屏幕中文蓝屏显示，8个完全独立分区，可带8个分体键盘。
◆2、具有250个总线防区，各个防区属性可设置(延时、即时、24小时防区)。不用任何中继或放大器，用线RWV2*1.0mm²可达到5公里两边布线可达到10公里。
◆3、主机具有规定权限的用户应能对控制指示设备进行全部或部分设备操作。
◆4、强制设防操作应在事件记录中记录。如果强制设防会导致出现报警状态，则不能强制设防(WD故障、入侵探测器故障、紧急报警装置故障相关项目不做要求)除上述允许的强制设防的情况外。

	13
	LED灯亚格力电子看板
	1、led灯带
2、亚格力材质看板
3、铝合金边框
4、报警时led灯对应点亮防区
5、尺寸：长≥90cm；宽≥80cm

	14
	报警联动模块
	1、与张力围栏终端同品牌；
2、工作电压：10-16V DC
3、工作温度优于：-10℃～+50℃
4、相对湿度：≤95%RH
5、静态电流：100MA
6报警输出：常开常闭可调
7、外形尺寸：长≥115mm；宽≥90mm

	15
	红外对射
	1、DC12-24V AC10V-15V
2、消耗电流65-85毫安

	16
	固定式防撞柱
	1、材质：304不锈钢+反光膜；
2、立柱外露高度：≥600mm；
3、直径：≥210mm；
4、柱体表面工艺：抛光；
5、拆解性能：可拆解。

	17
	防水箱
	1、材质：不锈钢
2、长≥30cm，宽≥40cm，高≥20cm

	18
	单防区地址模块
	1、与张力围栏终端同品牌；
2、485通讯方式。
3、拨码开关设定地址。
4、输入信号NC/NO可通过软件设置。
5、可与主机连接。工作电压：DC12V
6、防区数量：1防区
7、消耗电流： ≤50mA
8、工作温度优于：-10℃～+45℃
9、工作湿度：≥90%

	19
	张力弹簧
	优质不锈钢SUS304材质，具备防锈和耐腐蚀措施

	20
	不锈钢紧线器
	不锈钢SUS304+精密单向组件

	21
	束线器
	铝合金材质

	22
	转向滑轮
	不锈钢SUS304+滑轮套件,高度可调节，直接固定于终端杆,适用于转角处90度安装面

	23
	室外防水警灯
	1、形状为弧形
2、工作电压:DC12V
3、工作电流:≤70mA
4、频闪频率:200次/分钟土10%
5、声压指数:≥108dB(300mm)
6、工作温度优于:-20℃~ 55℃
7、工作湿度:≥95%(无凝结)

	24
	管理平台
	◆1、可以对前端报警主机进行集中管理
◆2、使用自定义格式的矢量电子地图作为报警系统的辅助管理，也可以使用工程施工的电子地图作为辅助手段。
◆3、具有手动和自动二种模式配置用户资料，并可对用户资料进行导入导出操作，也可对全部用户进行分组设置。
◆4、用户发生报警时，可通过用户添加到平台里的视频设备的网络地址，实时查看报警现场并对现场进行录象。
◆5、电子地图报警用户闪烁指示，报警位置一目了然多级防区图，可以在里面添加多个用户并可对其标出防区位置。

	25
	一键报警
	材质PVC
◆1、设备应符合公安一键报警接入技术规范，具备对接公安 110 接警平台的技术条件
◆2、支持物联网通信方式（4G/5G）传输报警信号

	26
	通信线1
	1、RVVP4*0.75mm²
2、导体为高纯度无氧铜；
3、禁止铜包铝导体；
4、符合GB/T5023-2008标准；
5、阻燃聚氯乙烯绝缘及护套

	27
	单门防水磁力锁
	1、吸附拉力≥280KG；
2、工作电压 DC12V/24V 兼容；
3、防水防护等级≥IP65；

	28
	磁力锁支架
	1、适配≥280KG防水磁力锁；
2、材质≥2.0mm 厚不锈钢；
3、含全套安装固定螺丝、膨胀螺栓等安装配件
4、支架L型

	29
	门禁电源
	输入 AC220V；输出 DC24V，输出电流≥5A
◆1、具备蓄电池后备接口，具备过压、过流、短路保护

	30
	出门按钮
	1、86暗装型门禁出门按钮，自复位，常开信号输出；
2、金属/ABS 面板，适配标准86底盒。

	31
	人脸识别终端
	安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持Wifi；
视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览；
设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1；
工作电压：DC 12V/3A，需独立供电；
设备外观：采用≥7英寸LCD触摸显示屏；≥200万像素双目宽动态摄像头，采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离可大于2m，支持照片视频防假；
设备容量：支持≥50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持≥100000笔事件记录存储；
认证方式：支持人脸；支持通过RS485或韦根外接读卡器，实现刷卡开闸；支持人证比对（需外接身份证阅读器）；基线支持标准韦根26/34；
人脸比对误识率和准确率：误识率=误识总次数负样本对总数×100%；准确率=通过总次数/正样本对总数×100%；误识率≤0.01%条件下，准确率应≥99.8%。支持接入NVR设备，实现视频监控录像；

	32
	巡更
	人员信息纽不少于5个，地址信息纽不少于150个

	33
	智能烟感
	1、通讯模块：NB-Iot通讯
2、工作原理：光电式、热敏元件感温
3、工作电压：DC3.0V（锂电池）
4、工作电流：静态电流≤13μA，报警电流≤150mA
5、感温报警：定温57℃，差温约8℃/min
6、报警方式：声光报警
7、报警音量：≥85dB@3m（A计权）
8、报警分类：火灾报警、低压报警、故障报警、防拆报警
9、其他功能：自检按键、本地/远程消音、信号查询
10、电池寿命：平均寿命≥3年
11、安装方式：螺钉固定/背胶固定

	34
	多媒体交互式智能一体机
	屏幕尺寸≥100寸；响应时间≤8ms；画面比例≥16:9；分辨率≥3840(H)×2160(V)；刷新频率≥60Hz；可视角度≥178°(H/V)；屏亮度≥350cd/m²±10%
运行内存（RAM）≥4GB；系统内存（ROM）≥32GB；扬声器：声道2.0，喇叭≥2×15W；CPU≥四核A73
17、前置接口：≥HDMI IN*1,≥USB3.0*2,≥USBType-C*1,≥TOUCH2.0*1；后置接口：≥HDMI IN*2，≥USB2.0*1，≥USB3.0*1，≥TOUCH2.0*1，≥LINE OUT*1，≥OPTICAL*1，≥RS232*1，≥RJ45 IN*1，≥(Mini) MIC IN*1
采用±1mm高精度红外触摸，支持≥20点触控，白板支持≥10点同时书写，可自由选择笔颜色及粗细，可通过手势擦除；支持5G无线传屏功能；
支持蓝牙5.0模块，大屏作为主设备可连接外设蓝牙音响使用；
具备白板书写功能，同时支持手机扫码分享，下载白板内容；
具有录屏功能，录屏可以采用分段录制，录完合并的模式，点击结束录屏按钮后，系统会将分段录制的视频进行合并；

	35
	插拔模块 
	网口：≥1*RJ45，千兆；
USB口：≥2*USB2.0，≥2*USB3.0；
视频口：≥1*VGA，≥1*HDMI；
音频口：≥1*麦克风输入，≥1路线路输出；
内置WiFi接和发射模块；
与多媒体交互式智能一体机同品牌；
采用插拔式模块电脑架构设计，搭配有插拔模块插槽的一体机使用；
具有良好的散热功能，超低静音侧出风散热设计；
内存采用不低于8G，硬盘采用不低于128G固态硬盘；
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	移动支架
	1.材质：冷轧钢、橡胶钢铁（轮子）
2.颜色:黑色
3.承重范围:175Kg以内
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	无线投屏器
	1、与多媒体交互式智能一体机同品牌；
2、插入接收端USB接口自动配对；
3、支持Windows7/8/10、MacOS等系统；
4.传输分辨率支持≥1920*1080P30帧；
5、支持即插即用，一键投屏；
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	红外智能笔
	实现触摸批注、触摸点选，通过无线方式实现多项便捷操作、PPT无线翻页等；
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	手持式无线话筒
	与多媒体交互式智能一体机同品牌；
安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
◆1、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术；
◆2、提供各≥200个可调频率，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离，频率范围≥640-690MHz；具有红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步；
◆3、超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰；接收机背面设置≥4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体；
◆4、具有≥2路XLR平衡输出，≥1路混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；使用距离：空旷环境≥80-100米，复杂环境≥50-80米；含1台接收主机和2个无线手持话筒；
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	无线会议话筒
	接收机采用≥1.8寸TFT彩色显示屏，≥4个通道频道号
内置啸叫抑制功能，可根据需要开启或关闭；
内置≥4种EQ模式，用户模式可以自由灵活调节≥13段EQ增益，适配更多场合使用；
采用动态随机ID，杜绝串频，接收机只接收最后一次对频的发射机；
预置多组规避干扰的频率，有效提高多套同时使用的安装效率；
具有杂讯锁定静噪控制+ID锁定静噪；
超强抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰；
具有4路XLR平衡输出，1路混合非平衡输出，适合连接各种外置设备
采用真分集接收技术，CPU自动选择最优接收单元保证接收到稳定信号预防断频；
每个通道有≥100个频点可调，可跟无线接收机进行红外对频，同时也支持无线对频，频率同频技术无需对准发射机可轻松实现对频；
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	8路调音台
	1、与多媒体交互式智能一体机同品牌；
2、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
3、≥8路XLR平衡式话筒输入，话筒输入接口带48V幻象电源，可以单独控制每路幻象电源开关，兼容≥8路6.35mm非平衡输入；≥1组6.35mm立体声输入，可连接立体声设备；
4、≥4组母线（立体声+两编组）输出，≥2路AUX辅助输出；≥1路监听输出，≥1路录音输出；
5、高品质、低噪音的话筒输入，低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力；
6、≥2组AUX辅助输出，AUX1为推子前和推子后，AUX2为推子后；
7、内置≥24种模式DSP数字效果器，数字显示效果种类；
8、高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平；
9、MP3播放器带USB电脑声卡输入，手机蓝牙连接；
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	音频处理器1
	1、与多媒体交互式智能一体机同品牌；
2、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
5、≥8路平衡式话筒\线路输入，≥8路平衡式音频输出，采用凤凰插接口；
6、内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议；
7、输入通道具有不低于增益共享自动混音、拓展器、滤波器、压缩器、信号发生器、自动增益、8段参量均衡、AFC(反馈抑制)、ANS(噪声抑制)等调节；
8、输出通道具有不低于高低通、8段参量均衡、延时器、滤波器、限幅器等调节；
9、具有自定义的用户操作界面，实现多台设备集中控制；
10、每个输入通道具有≥8个点的自适应反馈抑制；
11、每个输入通道具有幻象电源、反相、静音开关控制；
12、独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB；
13、AFC(反馈抑制)具有≥5个等级选择；
14、信号发生器具有不低于正弦波、白噪声、粉红噪声选择；
15、具有不低于Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass等5种滤波器选择；
16、具有全功能矩阵混音功能，输入混音电平可调节；
17、具有≥16组预设，每个预设独立工作；
18、支持通道拷贝、LINK和分组功能；
19、支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码；
20、具有多种控制方式，可通过电脑、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理；
21、软件可以查看输入和输出的电平信号大小；
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	高效抑制处理器1
	1、与多媒体交互式智能一体机同品牌；
2、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
3、有效抑制话筒啸叫，消除反馈于未然，一键式操作模式，简单好用；
4、自适应全频带反馈抑制功能(AFC)，高效处理高清语音环境中的声反馈问题，对于高灵敏度、全指向型、锐心形、超心形等话筒有显著的抑制啸叫功能，提升灵敏度高、声音通透干净无压缩感，传声增益提升幅度≥9-18dB；
5、采用非传统反馈处理技术的自适应房间反馈预测消除数字处理，实现反馈一键操作，无需复杂调试；
6、接口丰富，支持高低电平的输入和输出，卡侬XLR-3与大三芯1/4”TRS直插兼顾，可灵活应用，输入带48V幻象；
7、平衡和非平衡两种输出方式，输出大小连续可调，输出有总的信号指示灯和峰值指示灯，调试方便；
8、输入接口：≥2路卡侬XLR平衡输入（支持幻象48V供电）、≥2路6.35mm大二芯非平衡输入；
9、输出接口：≥1路卡侬XLR平衡输出，≥1路6.35mm大二芯非平衡输出
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	吸顶音箱
	1、与多媒体交互式智能一体机同品牌
2、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试
3、采用≥1只8寸中低音喇叭单元和≥1只1寸高音喇叭单元的同轴带后盖设计
4、阻抗：8Ω
5、额定功率≥100W
6、峰值功率≥200W
7、灵敏度（1W/1m）≥90dB
8、频响≥50Hz-20KHz
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	数字功放1
	1、与多媒体交互式智能一体机同品牌；
2、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
3、远程开关机控制，节省时间，方便控制。
4、采用彩色液晶显示屏设置DSP功能，分辨率240x240像素。
5、具有电平检测、输入源、输入灵敏度、音量显示、存档预设、通道静音、功放温度、功放模式等功能。
6、内置DSP数字处理器，输入15段均衡，输出10段均衡，满足不同的需求。
7、支持多种联机方式，支持USB、TCP/IP、RS232、RS485等。
8、可实时远程监控功放工作状态，包括温度、功率、电压、电流。
9、可通过软件识别功放，点击软件端呼叫按钮，可使对应功放显示屏和状态灯同时闪烁，可快速从“功放群组”里，找到您所需设置的功放。
10、支持平衡XLR输入与非平衡RCA输入，具有2路RCA输入口，2路XLR输入口；支持2路平衡XLR音频输出口；
11、具有2路定阻4-8欧功放输出口，1路定压100V/70V输出口。
12、支持软件或彩液晶屏设置输入灵敏度，两档可调0dBu/6dBu。
13、支持软件设定精确地设定任何不超过300W的输出功率值，保护音响系统安全工作，适应更多的音响系统。
14、采用48KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换。
15、具有2*2 DSP矩阵、输入噪声门、分频、输出延时、输出压缩器、输出限幅器等功能。
16、远程控制:远程开机、待机、DSP监控。
17、DSP预设：30个预设位置。
18、输入输出音量：静音、相位、电平检测。
19、设有高温保护、直流保护、高频保护、短路保护、电源过压/欠压保护、电源断路器保护，支持软件设定音频限制器、反电动势、峰值电流限幅器、浪涌电流限幅器、开机延时。
20、频响：20Hz~20kHz(±0.5dB)@1W，8Ω
21、THD+N：<0.1%@1W
22、信噪比：>99dB
23、内置数字功放，同时支持定压定阻输出：100V、70V、8欧、4欧输出。
24、支持>2*300W@8Ω，>2*500W@4Ω，可桥接成>1000W@8Ω或定压100V-1000W输出，可通过软件或显示屏自由切换。
25、全面支持网络TCP/IP控制，可通过wifi可以连接软件，实现多台设备管理，简单便捷。
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	电源时序器1
	1、与多媒体交互式智能一体机同品牌；
2、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
3、支持上电自启：当设备设定开启上电自启后，每次设备通电会开启所有设备通道；
4、支持屏幕保护：当此功能打开以后，触摸屏一分钟无任何操作会自动跳至锁屏界面；
5、采用4寸高分辨率显示屏，显示电压、日期、时间，每路开关状态等，
6、手机APP远程控制，一台手机可以管理多台设备；
7、支持8路可控输出,2路直通输出；
8、内置功率计，电压、电流、功率、功率因数实时显示并且实时上传手机远程监控，带有过压保护，过流保护，欠压保护；
9、过压保护从130V-500V均可设置，当电压超过设定值不启动，使用过程中超过设置电压自动跳开，断开后可手动和APP开启；
10、欠压保护从90V-250V均可设置，当电压超过设定值不启动，使用过程中超过设置电压自动跳开，断开后可手动和APP开启；
11、过流保护从1A-50A均可设置，当电流超过设定值自动跳开，断开后可手动和APP开启；
12、支持一键配网：在同一WiFi局域网下即可通过APP配网,匹配完成后自动连接网络；
13、支持掉电记忆：当设备突然断电数据自动储存；
14、支持通道开关机延时设置：每路可单独设置开关机延时1-999秒；
15、支持联机：RS232联机最长距离10米；
16、支持中控系统：支持485/232通讯接口，波特率可设置
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	桌面多媒体插座
	1个电源，HDMI*1，网口2个，音频3.5*1
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	信号线1
	1、2 芯，导体标称截面积≥3.0mm²，导体采用镀锡铜绞合；绝缘双层 PE 材质；
2、单芯绝缘外径约 4.8mm（允许 ±0.2mm 公差）；每卷 100 米，线缆成卷包装
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	台式计算机
	二级指标
	指标要求

	
	
	CPU 信息
	CPU 物理核心数≥8、主频≥2.5GHz、末级缓存≥8MB、支持国产安全可靠 CPU（符合安全可靠测评要求），通道数4

	
	
	内存配置容量
	≥16G

	
	
	内存类型
	支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型

	
	
	内存条配置数量 （板载内存不涉及）
	≥1

	
	
	主板集成模块
	集成PCIE、SATA接口资源扩展模块、计算处理模块、 音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现

	
	
	主板支持的 CPU和内存情况
	主板支持一颗国产安全可靠CPU处理器及4根DDR4内存；

	
	
	主板内置PCIe 插槽数量
	整机可提供 PCIe 插槽≥4 个（含 Riser 提升卡扩展），可同时支持 2 张 PCIe x16 规格卡、1 张 PCIe x8 规格卡满带宽运行

	
	
	主板其他内置接口
	主板提供 4 个 SATA3.0 接口，1个M.2接口，11个USB接口。配置硬盘和光驱将会占用接口，接口占用状态需要依据实际配置确定。

	
	
	单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	≥32GB

	
	
	内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥128GB

	
	
	固态盘数量
	≥1个

	
	
	固态存储容量
	≥240GB

	
	
	机械硬盘数量
	≥1个

	
	
	机械硬盘总容量
	≥1TB

	
	
	机械硬盘转速
	≥5400rpm

	
	
	机械硬盘接口协议
	支持 SATA3.0 及以上或 SAS3.0 及以上接口

	
	
	机械硬盘形态
	2.5 英寸或 3.5 英寸等

	
	
	固态存储接口协议
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议

	
	
	固态存储形态
	采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态

	
	
	存储设备扩展盘位
	≥0

	
	
	存储设备其他参数要求
	a)固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定； b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔； 工作状态环境温度优于 5℃~55℃ ;其它参数应符合GB/T 12628 相关规定

	
	
	显卡类型
	独立显卡或集成显卡

	
	
	独立显卡显存类型
	若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4

	
	
	独立显卡显存位宽
	若配置独立显卡，显存位宽≥16 位

	
	
	独立显卡显存容量
	若配置独立显卡，显存容量≥4GB

	
	
	独立显卡接口协议
	产品支持 PCIe 协议版本≥4.0的独立显卡接口协议

	
	
	显示屏屏占比
	≥80%

	
	
	显示屏分辨率
	≥1920x1080

	
	
	显示屏像素密度
	≥85 像素/英寸

	
	
	显示屏可视角度
	水平≥170 °

	
	
	显示屏尺寸
	≥23 英寸

	
	
	显示屏屏幕比例
	16:9/3:2/21:9/16:10 等

	
	
	显示器外观颜色
	黑色/白色/银色等商务色系

	
	
	显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/( ·cd ·sr)（瓦每坎特拉每球面度）

	
	
	显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪≤-35dB

	
	
	显示屏防眩目
	显示屏镜面反射率≤10%

	
	
	传声器数量
	≥0

	
	
	鼠标数量
	≥1个

	
	
	键盘数量
	≥1个

	
	
	光驱数量
	≥0 个

	
	
	键盘按键数目
	61 键/86 键/101 键/104 键等

	
	
	键盘连接方式
	有线或无线

	
	
	键盘键程
	2.3mm ~ 4.0mm

	
	
	键盘按键压力
	按键压力应在 0.54 N±0.14N

	
	
	有线键盘连接线
	≥1.5 米

	
	
	键盘颜色
	黑色/白色/银色等商务色系

	
	
	键盘其他要求
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T 14081 的相关规定

	
	
	鼠标连接方式
	有线或无线

	
	
	有线鼠标连接线
	≥1.5 米

	
	
	鼠标 DPI分辨率
	800~1600

	
	
	鼠标颜色
	黑色/银色/白色等商务色系

	
	
	鼠标其他要求
	其它参数应符合GB/T 26245 的相关规定

	
	
	内置光驱
	支持内置光驱

	
	
	有线网卡数量
	≥1

	
	
	无线网卡及天线数量
	≥0

	
	
	单无线网卡天线数量
	≥0

	
	
	USB 接口数量
	接口总数≥11，机箱前板至少包括2个 USB3.0 及以上接口，后面板至少包括 7个USB3.0接口

	
	
	视频接口数量
	≥1

	
	
	音频接口数量
	≥1

	
	
	存储卡接口数量
	≥0

	
	
	整机外观
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固

	
	
	状态指示灯
	在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数

	
	
	整机结构
	a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定

	
	
	机箱防护要求
	机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求

	
	
	整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel

	
	
	整机散热
	在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃ ; b) 可触及面温度不高于45℃ ; c) 显示器表面温度：显示屏不高于 38℃ , 显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃ , 出风口温度不高于 45℃

	
	
	整机能效限定值
	产品能效限定值应达到 GB 28380-2025 标准中能效等级 2 级及以上

	
	
	机身材质
	塑料/金属等

	
	
	机身颜色
	灰色/黑色等商务色系

	
	
	机箱尺寸容量
	机箱体积应不大于20L

	
	
	CPU 物理核数
	≥4

	
	
	CPU 主频
	≥1.8GHz

	
	
	CPU 末级缓存容量
	≥2MB

	
	
	CPU 支持的内存最高速率
	≥2666MT/s

	
	
	内存读写速率
	≥2666MT/s

	
	
	显示分辨率
	≥1920x1080

	
	
	显卡显示芯片核心频率
	≥300MHz

	
	
	显存等效频率
	≥1000MT/s

	
	
	显卡可支持多屏同时显示数量
	显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080

	
	
	显示屏刷新率
	≥75Hz

	
	
	显示屏位深
	≥8 位

	
	
	显示屏色域
	≥99% sRGB

	
	
	显示屏色准
	△E ≤ 4

	
	
	显示屏响应时间
	≤8ms

	
	
	显示屏亮度
	≥250 尼特

	
	
	显示屏亮度一致性
	≥70%

	
	
	显示屏对比度
	≥500：1

	
	
	显示屏其他参数
	其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定

	
	
	有线网卡速率
	最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应

	
	
	支持无线网络通信技术协议
	支持 WAPI 或 WiFi5.0 及以上协议

	
	
	无线网卡频宽
	≥20MHz

	
	
	内存扩展接口(板载内存不涉及)
	≥4

	
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口

	
	
	主板 USB瞬间过流保护
	支持有瞬间过流保护功能

	
	
	主板防静电保护
	支持防静电保护功能

	
	
	I/O 接口功能
	提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品 I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力

	
	
	显卡外接显示接口
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配

	
	
	独立显卡数量
	≥0

	
	
	显示器接口
	显示器应与显卡外接显示接口匹配

	
	
	显示器支架
	显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等

	
	
	显示器参数调节
	a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节

	
	
	传声器降噪
	支持降噪功能

	
	
	光驱功能
	光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于 24×150KB/s； 最大读取速度 DVD 不低于8×358KB/s；最大刻录速度CD 不低于24×150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于6× 1358KB/s； 兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等

	
	
	存储功能
	通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储 /UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能

	
	
	内置控制器固态存储加密
	固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。 a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD 读写性能； b) 支持固件加密、安全启动和安全升级； c) 支持数据的安全擦除

	
	
	网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能

	
	
	无线网卡频段
	支持双频段

	
	
	数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

	
	
	蓝牙协议
	若支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0版本

	
	
	有线网卡接口类型
	支持 RJ45 接口

	
	
	无线网卡标准
	若配备无线网卡，产品应符合 GB 15629.11 所有部分

	
	
	网络设备拆装
	网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等

	
	
	音频接口类型
	支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口

	
	
	视频接口类型
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口

	
	
	HDMI、 DP、 Type-C 显示接口要求
	若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	
	
	其他接口
	a) 支持串行接口，可实现 GB/T 6107的功能； b) 支持并行接口，可实现 GB/T 18235.1 的功能

	
	
	存储卡接口类型
	支持 SD、TF 等存储卡接口

	
	
	电源线适配能力
	电源适配器电线组件应符合GB/T 15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求

	
	
	中文信息处理要求
	符合 GB 18030 的相关规定

	
	
	操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能

	
	
	固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能

	
	
	操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	
	
	固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	
	
	BIOS 支持关闭通讯接口
	支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口

	
	
	固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	
	
	固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	
	
	固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	
	
	固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能

	
	
	NPU/GPU等AI加速模块
	支持 NPU/GPU 等AI 加速模块

	
	
	视频编解码加速模块
	支持视频编解码加速模块

	
	
	影像处理加速模块
	支持影像处理加速模块

	
	
	固态存储寿命
	TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）

	
	
	机械硬盘寿命
	通电时间≥5 万小时

	
	
	显示屏屏幕失效点
	符合 GB/T 9813.2 的要求

	
	
	键盘按键寿命
	≥1000 万次

	
	
	鼠标按键寿命
	≥500 万次

	
	
	键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于 3000 次，功能、外观完好

	
	
	风扇寿命
	≥4 万小时

	
	
	电磁兼容性要求的抗扰度
	符合 GB/T 9254.2 的规定

	
	
	环境条件要求的气候环境适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	
	
	环境条件要求的振动适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	
	
	环境条件要求的冲击适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	
	
	环境条件要求的碰撞适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	
	
	环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	
	
	MTBF 测试
	MTBF(m1)＞35万小时

	
	
	常用软件兼容
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件

	
	
	数据库兼容
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品

	
	
	中间件兼容
	兼容 3 个及以上厂商中间件产品

	
	
	平台软件兼容
	兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台

	
	
	标志、包装、运输和贮存
	符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	
	
	配置检查工具
	供应商提供自检测试工具

	
	
	服务响应
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)供应商提供同城4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	
	
	服务周期
	a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年； b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知； c) 应明确产品发布日期

	
	
	预装操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统

	
	
	培训服务
	提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	
	
	典型问题解决手册
	提供典型问题解决说明文档或视频

	
	
	厂家升级软件与扩容服务
	操作系统、基础办公软件（流式、版式、签章、杀毒、国密浏览器）厂家，均提供上门升级软件的增值服务。

	
	
	整机质量服务要求
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年

	
	
	合格证书要求
	整机出厂包装含合格证

	
	
	开箱组装/使用指导要求
	整机出厂包装含用户手册

	
	
	驱动下载服务要求
	提供驱动光盘或下载方式

	
	
	兼容适配软件下载服务要求
	提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

	
	
	跨架构平台应用兼容
	提供跨架构平台应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用

	
	
	产品部件保障
	保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品

	
	
	抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

	
	
	供应能力证明
	提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	
	
	关键部件安全要求
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	
	
	密码算法实现
	CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定

	
	
	USB 端口管控
	支持 USB 端口管控

	
	
	安全物理锁
	支持安全物理锁

	
	
	信息安全基本要求
	a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口

	
	
	固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	
	
	限用物质的限量要求
	符合 GB/T 26572 中规定
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	IP网络广播软件
	1、与多媒体交互式智能一体机同品牌；
2、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
3、软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态；
4、提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音；
5、支持单机多窗虚拟采集功能，保证原有的业务操作内容不变，所以系统应该支持单机多窗虚拟采集功能，通过该功能可以实现单台主机内的多个运行软件窗口的同时虚拟采集，并通过分布式可视化管控系统进行调度切换到相应的显示区域；
6、支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置，支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声；
7、支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等；
8、编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期；
9、支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集），定时音乐播放可通过路径选择曲目，也可选择定时文件夹两种方式，适用于不同用户的需求；
10、定时任务支持多台电源时序器管理，可定时开启与关闭，并具有全开关和单开关的功能选择；
11、支持多方案切换选择（按日期切换、按星期切换、多方案同时运行），适用于不同场合的需求；
12、支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能；
13、支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态；
◆14、支持其他应用程序软件窗口打开时，快速接入，系统自动识别添加；
◆15、通过广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效；
◆16、支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过服务端或分控客户端均可轻松设置分区；
◆17、支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式；
◆18、支持实时刷新和预览当前物理机所运行的应用程序软件窗口内容，数量不限;
◆19、支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯亮、绿灯灭时间0.1S-10S；
◆20、支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能；
◆21、系统可以实现终端的环境噪声监测，自动调整终端的声音大小，可提供信息反馈；
◆22、采用拖曳式快速操作将任意左侧软件窗口内容编辑成实时网络视频流信息，以便提供投屏使用；
◆23、学校已建成一期IP网络公共广播系统，一期采购的设备品牌是视音微云。现有全校定时打铃、分区广播、消防联动、终端监测等业务均由一期原有广播平台统一管理。
一、二期新建公共广播系统，须与学校一期已建IP网络广播系统实现平台级联动集成。不能仅做简单音频信号对接，须实现以下全部功能，包含以下内容：
1）统一一套管理平台管控一、二期全部广播终端：二期新增终端能够直接在一期原有广播管理软件内完成注册、配置、分区管理、状态监控、故障告警；不需要新增独立二期广播服务器。
2）定时任务、作息打铃完全统一调度：学校原有打铃方案、定时广播任务，直接由一期原有平台统一下发至一期、二期所有终端，二期系统不得独立配置定时方案，保证全校作息同步。
3）寻呼对讲跨一、二期分区全域喊话：原有一期寻呼话筒可直接对二期新建分区进行广播喊话。
4）消防应急广播一体化联动：原有一期消防报警信号接入模块触发报警时，能够同时驱动一期、二期全部广播终端强制切换应急广播，报警分区逻辑统一，应急优先级逻辑和一期原有系统保持一致。
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	7寸触摸屏网络话筒
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、采用≥7英寸IPS高清显示屏，≥170°宽视角，全方位无障碍显示；
3、采用高保真鹅颈式软管话筒直接输入，话筒打开时红色指示灯自动点亮；
4、采用电容触摸技术，操作灵敏、交互方便；
5、图形化界面、信息显示一目了然，操作简单便捷；
6、支持分区广播、分组广播、全区广播；
7、支持TCP、UDP、IGMP、ICMP等网络协议；
8、内置专业DSP啸叫抑制模块；
9、应急一键寻呼，带防护盖，防止误操作；
10、MIC具有无声音输入时自动关闭功能，并可设定自动关闭时间；
11、内置≥3W全频高保真扬声器，用于监听和对讲；
12、支持背景音讲话，话音自动优先；
13、具有对分区/分组/全区节目源点播控制功能；
14、≥1路3.5耳机接口线路输入，支持单声道或立体声输入，具有采集播放功能；
15、≥1路3.5耳机接口线路输出，支持外接功率放大器；
16、≥1路3.5耳机接口MIC输入；
17、启动网络寻呼，MIC具有手动打开/关闭静音功能；
18、具备终端断网后仍然能够进行广播功能；
19、标准RJ45网络接口，支持局域网和广域网；
20、支持SIP协议，支持VOIP 网络电话相互对讲，支持VOIP 网络电话寻呼播放终端；
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	IP网络有源音箱1（备份）
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、标配≥1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网；
3、设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1s；
4、内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30ms
5、内置≥2×20W数字功放，发热小功效更高，CD级完美音质；
6、内置≥5寸低音+≥2寸高音高保真喇叭单元，音质清晰优美；
7、≥1路话筒输入，≥1路线路输入，分别设有独立音量调节，适用现场本地扩音广播功能；
8、具有优先功能，网络报警为最高优先级，本地MIC和AUX是同等级别；
9、采用壁挂式一体化音箱设计，精致美观，工艺考究，尽显高档品质；
10、内置100V定压备份模块，在终端出现断电断网情况下，切换到此备份通道；
11、包含1只主音箱与1只副音箱
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	壁挂式IP网络终端
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、标配≥1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网；
3、设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1s；
4、内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30ms；
5、内置≥2×20W数字功放，发热小功效更高，CD级完美音质；
6、≥1路话筒输入，≥1路线路输入，≥1路线路输出，适用现场本地扩音广播功能；
7、具有优先功能，网络报警为最高优先级，本地MIC和AUX是同等级别，它们与网络信号的级别设有调节旋钮，用户可以根据使用环境自由调节为网络是最高优先，或者是网络与本地为同一级别；
8、设有话筒混响调节电位器，把人讲话的声音处理得更加饱满，更有弹力；
9、面板设有电源指示、网络连接指示灯及音频信号输出检测指示灯，对终端的工作状态一目了然；
10、标准壁挂式设计，体积小巧，铝合金一体结构设计，精致美观，工艺考究，尽显高档品质；
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	会议话筒
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、换能方式：电容式
3、指向性：单指向性
4、频率响应：≥40Hz-16kHz
5、输出阻抗：200Ω
6、灵敏度：≥47dB±3dB
7、信噪比：≥68dB
8、供电电压：幻象48V
9、咪管长度：≥420mm
10、安装方式：桌面式
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	IP网络音频采集终端
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、采用机架式设计，自带≥4.3英寸电容触摸屏控制，人性化操作界面，显示清晰，触感灵敏，无操作时进入休眠、低功耗省电状态；
3、自带≥4路电源管理，每路电源可实现定时或手动独立打开与关闭，每路电源最大输出功率≥2000W，总功率≥4000W；
4、设有≥4路MIC与≥4路AUX音频输入，输入接口可根据用户实际应用环境灵活选择，每路音量可独立控制，独立信号指示灯显示工作状态；
5、应用人性化播放模式设计，可选择任何音源播放给任何区域，不低于高、中、低3种音质效果选择，实现了CD级音质效果传送给每个区域；
6、设有自定义区域或选号播放模式，使用户及时有效的把相关音源播到所指定的区域；
7、采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒；
8、≥1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网；
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	IP网络调音台
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、≥1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网；
3、≥7英寸电容触摸屏控制，人性化操作界面，显示清晰，触感灵敏，无操作时进入休眠、低功耗省电状态；
4、≥4组话筒输入，每组具有6.3接口和卡侬接口输入，采用独立按钮切换输入增益大小，支持DC48V幻象电源输出，同时每组均具有三段均衡调节和推子调节，方便操作；
5、≥4组线路输入，≥2组6.3和莲花接口输入，供于选择，同时每组均具有高低音调节和推子调节；
6、≥1路高灵敏度咪杆输入，与本地输入优先级别可以自由调节，用于方便喊话与对讲；
7、支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播，支持直接操作呼叫或对讲任意终端；
8、支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于40ms；同时网络回声啸叫彻底抑制；
9、内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，便于操作控制；
10、≥1个紧急预警按钮，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播预警；
11、≥1路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；≥1路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号；
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	蓝光DVD
	1、支持蓝光BD、DVD、CD等主流碟片格式播放；
2、具备HDMI高清输出接口，支持1080P及以上输出；具备RS232串口，可接受中控系统控制；
3、支持7×24小时长时间连续工作，工程级机型；
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	液晶显示器
	1、屏幕对角线≥21寸
2、分辨率≥1920×1080；
3、具备 HDMI、VGA 输入接口；
4、支持桌面摆放
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	广播话筒
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、电容式音头拾音、声音还原好、清晰度高、噪音小；
3、适用于演讲、会议、公共广播、教学等场合；
4、咪管与座壳可拆分，工作指示灯环设计；
5、指向性：单一指向型（驻极体电容式）；
6、电源供应：DC3V；
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	前置放大器
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、采用19寸标准机柜式人性化的设计；
3、具有≥10路输入，含≥5路6.35mm话筒、≥3路RCA线路、≥2路6.35mm紧急输入，≥4路RCA线路输出；
4、话筒（MIC）输入通道和线路（AUX)输入通道均可独立调校音量；
5、设有总音量、高音（TREBLE)和低音（BASS)独立调节；
6、具有不低于四级优先权设计：MIC1为最高级，紧急音频信号（EMC)为第二级，MIC2为第三级，MIC3，4，5和线路（AUX1，AUX2AUX3)为第四级；
7、MIC1、MIC2具有默音旋钮，可以跟调节话筒跟背景音乐同时播放；
8、具有声音压限功能，保证输出的音频信号过大造成功放过载保护；
9、紧急音频信号输入无音量调节，自动默认至≥30dB；
10、具有≥1路消防联动输入接口，可以接收消防联动信号，将设备音频进行静音；
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	8主1备功放切换器
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、让主运行功放和备用功放实时进行无缝热切换的设备；
3、与功放一起使用，其功能保证了广播系统不会因为主功放出现故障时扬声器无声音输出；适用于对广播系统运行稳定性要求较高的场所；
4、标准机柜式设计(2U)，黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质；
5、≥8主1备主备功放切换器；
6、自动检测声频功放故障并在主功放和备用功放之间自动切换，自动切换时间小于0.2S；
7、可手动切换主功放和备用功放；
8、有≥8组功率信号输出端子，接扬声器；
9、每通道有双色指示灯，指示工作状态；
10、主功放有故障再恢复正常时自动切换回主功放运行；
11、本机可进行信号载波检测，避免音源和功放回路的干扰，有效避免误触发；
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	纯后级广播功放
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、采用先进功率放大器，具有高效节能、重量轻、体积小、功率大、带载能力强等特点；
3、≥1路平衡XLR输入，≥1路立体声RCA输入（可以为两路单声道），≥1路平衡XLR级联输出，≥1路立体声RCA级联输出，用于级联到下一级功放；
4、设有音量调节功能；
5、设有短路、过热、过载保护功能；
6、线路设有限幅功能，可预防功放输出过大保护喇叭；
7、支持多种指示灯显示(电源、信号、削峰、保护LED指示灯)；
8、采用风机强制散热结构，可以让机器长期时间工作；
9、设有70V/100V定压输出及4-16Ω定阻输出；
10、输出额定功率≥660W；
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	电源时序器2
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、≥8通道电源口顺序开启逆序关闭,每路输出带指示灯；
3、具有≥1路短路触发接口，可以通过短接信号控制开关；
4、额定输出电压：交流220V，50Hz；
5、每路动作延时时间≥1秒；
6、单路最大承受无功功率≥2200W；
7、最大承受无功总功率≥6000W；
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	储能型应急切换单元
	1、额定有功功率≥2kW；
2、满负载 2kW 条件下后备供电时间≥60 分钟；
3、在线式工作模式，断电切换时间 0ms；
4、输入 AC220V，输出 AC220V；具备过压、过流、短路保护；
5、机架式结构，支持标准机柜安装
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	机柜1
	1、必须和网线1为同一品牌。
2、可关闭的下部走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；
3、可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作,多方位查看；
4、可同时安装脚轮和支撑脚；最大静载达300KG；
5、高级月牙门锁；
6、有U数标识的方孔条，上框侧面为圆形通风孔；
7、脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑
8、机柜颜色：黑色（RAL9004）；
9、齐全的可选配件；
10、全部选用优质冷轧钢板制作；

	66
	室内壁挂音箱（10W）
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、额定功率（100V）≥10W
3、额定功率（70V）≥5W
4、最大功率≥20W
5、灵敏度(1W/1m）≥92dB±2dB
6、颜色：白色
7、频率响应≥150-17KHZ
8、喇叭单元：≥6.5"×1+2.5"×1
9、外壳：ABS
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	广播IP功放
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、标配≥1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网；
3、设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1s；
4、内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30ms；
5、≥2路话筒输入，≥2路线路输入，≥1路辅助输出，每路都设有独立音量调节；
6、设有≥3级优先功能，MIC1设为最高优先级，网络为第二级优先，MIC2、AUX1、AUX2为第三级优先；
7、≥1路短路输入，≥1路路短路输出接口，便于用户扩展；
8、可拓展≥1路DC24V强切电源备用接口；
9、支持被动结束呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于30ms；
10、设有单向点播功能，可通过终端软件、对本终端自由点播终端中节目；
11、自带≥1路功率放大器，输出方式为100V、70V、4~16Ω，输出功率为≥240W；
12、控制电源采用节能环保模式设计，可手动或自动模式打开与关闭；
13、设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯，对功放的工作状态一目了然；
14、采用先进高效功率放大电路，并设有过载、过温等多种保护；
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	无线双手持(一拖二)
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术；
3、提供各≥200个可调频率，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离，频率范围≥640-690MHz；
4、具有红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步；
5、超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰；
6、接收机背面设置≥4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体；
7、具有≥2路XLR平衡输出，≥1路混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；
8、使用距离：空旷环境≥80-100米，复杂环境≥50-80米；
9、含1台接收主机和2个无线手持话筒；
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	U无线双头戴(一拖二)
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术；
3、提供各≥200个可调频率，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离，频率范围≥640-690MHz；
4、具有红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步；
5、超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰；
6、接收机背面设置≥4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体；
7、具有≥2路XLR平衡输出，≥1路混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；
8、使用距离：空旷环境≥80-100米，复杂环境≥50-80米；
9、含1台接收主机和2个无线头戴话筒；
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	指向性天线
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、提供使用4-8台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多频道系統，共用一对天线，以简化天线装配工程，提升接收距离及效能；
3、天线输入接座具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的数对定向天线组；
4、具有≥8路DC12V/0.6-1A电源输出口，最多可以给≥8台话筒接收机供电，面板具有≥8路电源输出指示灯；
5、具有≥16路BNC话筒天线输入接口，≥2路BNC天线输出接口接话筒天线；
6、≥2块高清LCD显示屏，分别显示A、B路的分配器号数、分配器增益、上锁状态等；
7、含1台天线分配器和2只话筒指向性天线翼；
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	48V演讲合唱话筒
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、采用细长杆及旋转音头≥120度的结构外型，拾音能力强、低噪声、低失真、超心型指向性，平衡输出；
3、适合于合唱团、演讲及报告厅等场合,外观精致，可以上下调整，方便实用；
4、换能方式：电容式
5、向特性：超心型单一指向
6、频率响应：≥80Hz-20kHz
7、输出阻抗：200Ω
8、灵敏度：≥-30dB
9、信噪比：≥65dB
10、供电电压：幻象48V
11、线材配置：≥10米卡龙公母音频线
12、安装方式：落地式
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	20路数字调音台
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、具有≥10英寸电容触摸屏，≥1024*600分辨率，支持简体中文、繁体中文、英文切换，可以实时显示各种参数，以及进行各种操作
3、内置USB录音、放音功能，可以播放APE、FLAC、MP3、WAV无损音频格式，USB播放器可以识别中文歌曲名。
4、具有≥10个100毫米电动推子
5、每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相。
6、每个输出通道具有≥7段参数均衡、高低通、压缩、反相。
7、内置≥20个通道独立的压限器。
8、内置双效果器模块，支持≥2*16种效果
9、支持≥12场景预设功能，可导出、导入，便于数据备份。
10、输入≥16CH(话筒XLR+线路TRS)输入+≥4路TRS立体声线路输入+≥1路FOOTSW输入+≥1路SPDIF同轴数字信号输入接口
11、输出≥2组立体声（L/R）主输出+8AUX+≥1路TRS耳机监听输出+≥1路USB REC录音输出+≥1路AES数字输出+≥1路SPDIF同轴数字信号输出
12、WIFI天线接口≥1路
13、光纤输入接口≥1路
14、USB接口≥前置1路，MP3播放器；后置≥1路，接入PC可以进行软件操作
15、网线接口≥1路RJ45，电脑经此接口经同一网关通过软件可控制机器。
16、USB LAMP≥1路工作灯的供电插口
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	音频处理器2
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、≥16路平衡式话筒\线路输入，≥16路平衡式音频输出，采用凤凰插接口；
3、内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议；
4、输入通道具有不低于增益共享自动混音、拓展器、滤波器、压缩器、信号发生器、自动增益、8段参量均衡、AFC(反馈抑制)、ANS(噪声抑制)等调节；
5、输出通道具有不低于高低通、8段参量均衡、延时器、滤波器、限幅器等调节；
6、具有自定义的用户操作界面，实现多台设备集中控制；
7、每个输入通道具有≥8个点的自适应反馈抑制；
8、每个输入通道具有幻象电源、反相、静音开关控制；
9、独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB；
10、AFC(反馈抑制)具有≥5个等级选择；
11、信号发生器具有不低于正弦波、白噪声、粉红噪声选择；
12、具有不低于Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass等5种滤波器选择；
13、具有全功能矩阵混音功能，输入混音电平可调节；
14、具有≥16组预设，每个预设独立工作；
15、支持通道拷贝、LINK和分组功能；
16、支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码；
17、具有多种控制方式，可通过电脑、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理；
18、软件可以查看输入和输出的电平信号大小；
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	高效抑制处理器2
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、有效抑制话筒啸叫，消除反馈于未然，一键式操作模式，简单好用；
3、自适应全频带反馈抑制功能(AFC)，高效处理高清语音环境中的声反馈问题，对于高灵敏度、全指向型、锐心形、超心形等话筒有显著的抑制啸叫功能，提升灵敏度高、声音通透干净无压缩感，传声增益提升幅度≥9-18dB；
4、采用非传统反馈处理技术的自适应房间反馈预测消除数字处理，实现反馈一键操作，无需复杂调试；
5、接口丰富，支持高低电平的输入和输出，卡侬XLR-3与大三芯1/4”TRS直插兼顾，可灵活应用，输入带48V幻象；
6、平衡和非平衡两种输出方式，输出大小连续可调，输出有总的信号指示灯和峰值指示灯，调试方便；
7、输入接口：≥2路卡侬XLR平衡输入（支持幻象48V供电）、≥2路6.35mm大二芯非平衡输入；
9、、输出接口：≥1路卡侬XLR平衡输出，≥1路6.35mm大二芯非平衡输出；
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	环绕音箱
	安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
阻抗：4Ω，额定功率≥600W，峰值功率≥2000W；频响≥35Hz-20KHz；灵敏度（1W/1m）≥115dB；最大声压级≥138dB；覆盖角度：(H)≥80°(V)≥80°；
中高频部分采用180°全指向声学透镜转换技术，精确的设计使得各频段完美结合，在任何频率上总体的波阵面连贯性理想匹配，使得整个声场范围内由近及远都是相同音质的声音；
类型：三分频点声源同轴全频音箱；
◆1、采用≥1只12寸高效率低音单元,≥1只13寸高效率中音单元,≥1只44芯钕磁高音单元组成；
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	环绕音箱功放
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、设备采用≤1U机箱设计，具有体积小、重量轻等特点；
3、采用最新Class-D类功放设计方案，具有失真小、效率高等特点；
4、采用功率智能恒定技术，当功放连接负载低于额定范围时，输出功率智能控制，不会继续增大，恒定在安全可靠的工作范围,使功放稳定性大为提高；
5、具有直流、短路、过热、过载、欠压等保护功能；
6、输出功率：立体声功率8Ω≥600W*2，立体声功率4Ω≥900W*2；
7、具有≥2路XLR卡侬母接口、≥2路XLR卡侬公接口、≥2路欧姆接口/接线柱、≥2路网口；
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	返听音箱
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、采用≥1只10寸低音喇叭单元和≥1只1.44寸高音单元；
3、楔形箱体结构设计，扬声器拥有不低于30°和60°两个固定角度，可以满足长、短距离的不同舞台监听要求；
4、阻抗：8Ω；
5、频率响应≥80Hz-19KHz；
6、额定功率≥300W；
7、峰值功率≥1200W；
8、灵敏度（1W/1m）≥95dB；
9、最大声压级≥112dB；
10、覆盖角度：(H)≥90°(V)≥90°；
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	返听音箱功放
	安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
采用铝合金拉丝面板设计；音频接口：2路XLR平衡信号输入、2路XLR级联接口；输出接口：2路欧姆接口和2组接线端子；网络接口：2路RJ45接口；频率响应：20Hz-20kHz:＋0.1/0.3dB(1W/8Ω)；总谐波失真：0.05%；阻尼系数：300:1
采用2级H类技术功放的音色还原度达到高保真,声音基本不会受到电路运行而产生失真；
支持远程控制接口，支持物联网接口，支持被动式检测连接，支持本地智能切换，支持网络交换联机理论值多台，支持互联网信号输入。
支持远程协议检测功能，能检测输入信号故障、电源故障、过热故障、工作状态等内容
采用性能优异的功率管,整机的动态响应和音色表现出色；
具有过热、过载、短路、高频过载输出直流削波限节以及熔断等保护功能；
采用音频专用环形变压器,提供远超额定功率的功率储备；
具有立体声、并联、桥接三种模式选择；
支持当1台主功放工作出现问题时，探测感知处理系统发现并通知1次应急处理系统立即无感知切换至1台备用A功放工作
支持当备用A功放工作也出现问题时，探测感知处理系统发现并通知2次应急处理系统立即无感知切换至另1台备用B功放工作，是由自调节切换系统组织调整
具备通过网口接收音源信号，兼容多种格式音源传送。
▲1、支持最多1～6台智能功放联机智能保障终端（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料)
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	IP网络有源音箱2（备份）
	安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试
标配≥1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网；设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1s；
内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30ms；≥2路话筒输入，≥2路线路输入，≥1路辅助输出，每路都设有独立音量调节；
设有≥3级优先功能，MIC1设为最高优先级，网络为第二级优先，MIC2、AUX1、AUX2为第三级优先；≥1路短路输入，≥1路路短路输出接口，便于用户扩展；
可拓展≥1路DC24V强切电源备用接口；支持被动结束呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于30ms；
10、设有单向点播功能，可通过终端软件、对本终端自由点播终端中节目；自带≥1路功率放大器，输出方式为100V、70V、4~16Ω，输出功率为≥240W；
◆1、控制电源采用节能环保模式设计，可手动或自动模式打开与关闭；设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯，对功放的工作状态一目了然；采用先进高效功率放大电路，并设有过载、过温等多种保护
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	IP网络有源音箱
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、标配≥1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网；
3、设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1s；
4、内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30ms
5、内置≥2×20W数字功放，发热小功效更高，CD级完美音质；
6、内置≥5寸低音+≥2寸高音高保真喇叭单元，音质清晰优美；
7、≥1路话筒输入，≥1路线路输入，分别设有独立音量调节，适用现场本地扩音广播功能；
8、具有优先功能，网络报警为最高优先级，本地MIC和AUX是同等级别；
9、采用壁挂式一体化音箱设计，精致美观，工艺考究，尽显高档品质；
10、包含1只主音箱与1只副音箱
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	网络终端音量控制器模块
	1、音量控制器采用485串口通信，
2、可与IP网络有源音箱、IP网络终端等设备通讯，
3、可以调节对应终端网络音频的音量大小。
4、尺寸≥86mm，采用标准86底盒安装
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	真分集无线话筒
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、采用真分集接收技术，CPU自动选择最优接收单元保证接收到稳定信号预防断频；
3、每个通道有≥100个频点可调，可跟无线接收机进行红外对频，同时也支持无线对频，频率同频技术无需对准发射机可轻松实现对频；
4、采用≥1.8寸TFT彩色显示屏，2个通道频道号，频率，电量，音量，音频电平一目了然；
5、内置啸叫抑制功能，可根据需要开启或关闭；
6、内置≥4种EQ模式，用户模式可以自由灵活调节≥13段EQ增益，适配更多场合使用；
7、采用动态随机ID，杜绝串频，接收机只接收最后一次对频的发射机；
8、预置多组规避干扰的频率，有效提高多套同时使用的安装效率；
9、超强抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰；
10、具有≥2路XLR平衡输出同时具有≥2路拓展XLR平衡输出，≥1路混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；
11、为了避免机柜影响话筒的接收信号，配带≥4个吸盘天线，可以将天线放置在机柜外面；
12、含1台接收机和1只无线手持话筒和1只无线头戴话筒
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	6路调音台
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听；
3、≥6路XLR平衡式话筒输入，话筒输入接口带48V幻象电源，可以一键控制所有幻象电源开关；
4、≥1路AUX外接与返回+立体声录音输出与返回；
5、内置方便可调的DELAY和REPEAT效果器；
6、内置多功能蓝牙MP3播放器（自带蓝牙互传歌曲功能,FM自动选频收音机功能），信号大小由主控独立旋钮控制；
7、分路真≥3段美式EQ，带显示哑音选择开关，另设有监听功能；
8、输出通道：≥4路主输出，≥1路辅助输出，≥1路效果输出，≥1路监听输出；
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	音频处理器3
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、网络音频终端，支持AES67网络音频协议，可选择28*128路、256*256路、512*512路、1024*1024路AES67网络通道能力;
3、支持平衡式话筒\线路输入，平衡式音频输出，采用凤凰插接口
4、具备图示均衡、延时、压缩器、峰值限幅器、分频、噪声门、AGC(自动增益)、混音器（增益共享、门限式混音）、路由矩阵等模块
5、具备最大≥1000个独立反馈抑制器（FEB移频）;
6、具备最大≥150个独立回声消除（AEC）
7、支持≥16组（32个）GPIO，自定义输入输出
8、支持≥8x8 USB Audio通道
9、用户操作界面可在Windows、麒麟等操作系统上运行;
10、支持离线编辑,用户可离线设计此平台的音频处理流程、系统音频网络管理流程，并可仿真运行
11、最大矩阵混音:1024*1024，最大≥16组自动混音器，自动混音每组最大64路，支持增益共享/门限式混音
12、平台采用开放式架构，可自定义选择音频信号处理的流程，可为每个通道配置信号处理模块；
13、平台支持通过网络接入网络麦克风、网络处理器、网络音箱、网络模块、网络转接器、网络音频工作站、网络数字功放、网络调音台等设备的音频信号，并统一管控；
14、平台软件界面具有设备路由、网络信息、设备信息、设备电平、离线设计等功能
15、具有设备路由功能，支持对音频信号的路径进行规划、分配、切换和管理，确保信号能按需求在输入源、处理模块、输出目标之间高效流转
16、支持添加、管理8种设备类型，包括麦克风、处理器、音箱、网络模块、网络转接器、音频工作站、数字功放、调音台等
▲ 17、PTp Dscp支持≥63级优先级选择，精确的时间校准，保障音频处理的时序准确性，避免因时间偏差导致的音频相位错误、声音延迟不一致等问题（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）
18、流 Dscp支持≥63级优先级选择，可对不同数据流的DSCP优先级进行精细调控，优先级设为较高时，让网络设备优先处理这类数据包，保障带宽资源优先分配，减少延迟与抖动；优先级设为较低时，让位于高优先级的实时音频流，避免抢占带宽影响效果
19、支持≥20组程式存储，自带1组系统默认程式，支持保存程式、加载程式、删除程式、导出到PC、从PC导入、全部导出到PC、全部从PC导入等操作
20、支持音频信号流程图，支持输入输出任意位置自定义添加回声消除、自动混音、均衡、延时、压缩器、反馈抑制、高通、低通、FIR、限幅器、扩展器、噪声门、信号发生器、闪避等模块
21、均衡器具有≥16段可选，FIR滤波器支持≥6种类型可选
22、自动混音支持前置静音、后置静音、信号处理后、信号处理前、10级优先级选择；
23、高低通滤波器具有Butwrth 6、Butwrth 12、Bessel12、Lnk-Ril12、Butwrth 24、Bessel24、Lnk-Ril 24、Butwrth 36、Bessel 36、Lnk-Ril 36、Butwrth 32、Bessel 48、Lnk-Ril 48等13种类型选择。
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	音箱1
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、采用≥1只6.5寸低音喇叭单元和≥1只1.4寸压缩驱动高音单元；
3、二分频设计，低频更加饱满，声音更加丰富；
4、阻抗：8Ω；
5、频响≥80Hz-19KHz；
6、额定功率≥120W；
7、峰值功率≥480W；
8、灵敏度（1W/1m）≥90dB；
9、最大声压级≥118dB；
10、覆盖角度：(H)≥80°(V)≥50°；
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	功放1
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、内置数字功放，同时支持定压定阻输出：100V、70V、8欧、4欧输出。
3、支持>2*300W@8Ω，>2*500W@4Ω，可桥接成>1000W@8Ω或定压100V-1000W输出，可通过软件或显示屏自由切换。
4、全面支持网络TCP/IP控制，可通过wifi可以连接软件，实现多台设备管理，简单便捷。
5、远程开关机控制，节省时间，方便控制。
6、采用彩色液晶显示屏设置DSP功能，分辨率240x240像素。
7、具有电平检测、输入源、输入灵敏度、音量显示、存档预设、通道静音、功放温度、功放模式等功能。
8、内置DSP数字处理器，输入15段均衡，输出10段均衡，满足不同的需求。
9、支持多种联机方式，支持USB、TCP/IP、RS232、RS485等。
10、可实时远程监控功放工作状态，包括温度、功率、电压、电流。
11、可通过软件识别功放，点击软件端呼叫按钮，可使对应功放显示屏和状态灯同时闪烁，可快速从“功放群组”里，找到您所需设置的功放。
12、支持平衡XLR输入与非平衡RCA输入，具有2路RCA输入口，2路XLR输入口；支持2路平衡XLR音频输出口。
13、不低于：具有2路定阻4-8欧功放输出口，1路定压100V/70V输出口。
14、支持软件或彩液晶屏设置输入灵敏度，两档可调0dBu/6dBu。
15、支持软件设定精确地设定任何不超过300W的输出功率值，保护音响系统安全工作，适应更多的音响系统。
16、采用48KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换。
17、具有2*2 DSP矩阵、输入噪声门、分频、输出延时、输出压缩器、输出限幅器等功能。
18、远程控制:远程开机、待机、DSP监控。
19、不低于：DSP预设：30个预设位置。
20、输入输出音量：静音、相位、电平检测。
21、设有高温保护、直流保护、高频保护、短路保护、电源过压/欠压保护、电源断路器保护，支持软件设定音频限制器、反电动势、峰值电流限幅器、浪涌电流限幅器、开机延时。
22、频响：20Hz~20kHz(±0.5dB)@1W，8Ω
23、THD+N：<0.1%@1W
24、信噪比：>99dB
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	音频隔离器
	1、不低于：具备2路输入、2路输出，工业标准接线端子
2、隔离静噪抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音超大电流声
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	室外防水音柱
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、4寸防水音柱,带高音≥4"×4,≥2.5"×1
3、电压：100V
4、功率≥45W
5、灵敏度(1W/1m）≥92dB
6、外观颜色：白色
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	信号线2
	1、额定电压 300/500V；
2、无氧铜导体；
3、RVV-2×2.5mm²；
4、符合GB/T 5023、JB/T8734标准
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	无线手持话筒
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、采用真分集接收技术，CPU自动选择最优接收单元保证接收到稳定信号预防断频；
3、每个通道有≥100个频点可调，可跟无线接收机进行红外对频，同时也支持无线对频，频率同频技术无需对准发射机可轻松实现对频；
4、采用≥1.8寸TFT彩色显示屏，2个通道频道号，频率，电量，音量，音频电平一目了然；
5、内置啸叫抑制功能，可根据需要开启或关闭；
6、内置≥4种EQ模式，用户模式可以自由灵活调节≥13段EQ增益，适配更多场合使用；
7、采用动态随机ID，杜绝串频，接收机只接收最后一次对频的发射机；
8、预置多组规避干扰的频率，有效提高多套同时使用的安装效率；
9、超强抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰；
10、具有≥2路XLR平衡输出同时具有≥2路拓展XLR平衡输出，≥1路混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；
11、为了避免机柜影响话筒的接收信号，配带≥4个吸盘天线，可以将天线放置在机柜外面；
12、含1台接收机和2只无线手持话筒；
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	16路数字调音台
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、采用≥7寸电容触摸屏≥1024x600分辨率，支持显示电平表、PEQ、Limiter、USB录音放音、场景存储、系统设置等
3、具有≥9个100mm电动推子，≥1个LR主声道推子、≥8个通道推子以及≥3个推子层，可实现方便快速切换
4、USB播放器可以识别中文歌曲名，可以播放APE、FLAC、MP3、WAV无损音频格式
5、≥8个推子编组、≥3个用户自定义按键、≥1个快速静音组按键、≥2个DCA
6、内置≥8个通道独立的反馈抑制器
7、支持≥8个终端同时控制
8、内置≥1个效果器模块，FX音效可使用专用的返回通道返回到混音，不占用单声道和立体声输入通道
9、每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相
10、每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相
11、支持≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份
12、支持≥32个PEQ模式存储
13、具有面板锁定按键，防止误操作
14、支持iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步
15、模拟输入：≥12CH(话筒XLR+线路TRS)输入+≥4路Line输入+≥1路USB录音
16、模拟输出：≥2路立体声（L/R）主输出+≥4BUS+≥1路Headphone(L/R)耳机监听输出+≥2路MONITOR（L/R）监听输出
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	音频处理器4
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、≥8路平衡式话筒\线路输入，≥8路平衡式音频输出，采用凤凰插接口；
3、内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议；
4、输入通道具有不低于增益共享自动混音、拓展器、滤波器、压缩器、信号发生器、自动增益、8段参量均衡、AFC(反馈抑制)、ANS(噪声抑制)等调节；
5、输出通道具有不低于高低通、8段参量均衡、延时器、滤波器、限幅器等调节；
6、具有自定义的用户操作界面，实现多台设备集中控制；
7、每个输入通道具有≥8个点的自适应反馈抑制；
8、每个输入通道具有幻象电源、反相、静音开关控制；
9、独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB；
10、AFC(反馈抑制)具有≥5个等级选择；
11、信号发生器具有不低于正弦波、白噪声、粉红噪声选择；
12、具有不低于Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass等5种滤波器选择；
13、具有全功能矩阵混音功能，输入混音电平可调节；
14、具有≥16组预设，每个预设独立工作；
15、支持通道拷贝、LINK和分组功能；
16、支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码；
17、处理器芯片采用ADI架构，40bitDSP浮点运算引擎，提供自由配制软件架构；
18、具有多种控制方式，可通过电脑、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理；
19、软件可以查看输入和输出的电平信号大小；
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	抑制处理器
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、有效抑制话筒啸叫，消除反馈于未然，一键式操作模式，简单好用；
3、自适应全频带反馈抑制功能(AFC)，高效处理高清语音环境中的声反馈问题，对于高灵敏度、全指向型、锐心形、超心形等话筒有显著的抑制啸叫功能，提升灵敏度高、声音通透干净无压缩感，传声增益提升幅度≥9-18dB；
4、采用非传统反馈处理技术的自适应房间反馈预测消除数字处理，实现反馈一键操作，无需复杂调试；
5、接口丰富，支持高低电平的输入和输出，卡侬XLR-3与大三芯1/4”TRS直插兼顾，可灵活应用，输入带48V幻象；
6、平衡和非平衡两种输出方式，输出大小连续可调，输出有总的信号指示灯和峰值指示灯，调试方便；
7、输入接口：≥2路卡侬XLR平衡输入（支持幻象48V供电）、≥2路6.35mm大二芯非平衡输入；
8、输出接口：≥1路卡侬XLR平衡输出，≥1路6.35mm大二芯非平衡输出；
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	会议音箱
	安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
采用≥1只10寸低音喇叭单元和≥1只1.4寸压缩驱动高音单元；二分频设计，低频更加饱满，声音更加丰富；
阻抗：8Ω；频响≥65Hz-20KHz；额定功率≥300W；峰值功率≥1200W；灵敏度（1W/1m）≥95dB；最大声压级≥124dB；覆盖角度：(H)≥90°(V)≥40°；
▲1、可以支持背面接线面板特定可控高频声压开关0dB--6dB，根据不同环境需求下进行调节（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）
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	数字功放2
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、具有直流、短路、过热、过载、欠压等保护功能；
3、输出功率：立体声功率8Ω≥600W*2，立体声功率4Ω≥900W*2；
4、具有≥2路XLR卡侬母接口、≥2路XLR卡侬公接口、≥2路欧姆接口/接线柱、≥2路网口；
5、设备采用≤1U机箱设计，具有体积小、重量轻等特点；
6、采用最新Class-D类功放设计方案，具有失真小、效率高等特点；
7、采用功率智能恒定技术，当功放连接负载低于额定范围时，输出功率智能控制，不会继续增大，恒定在安全可靠的工作范围,使功放稳定性大为提高；
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	全数字网络有线会议主机
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、采用≥1.3英寸OLED显示屏，具备中、英文菜单语言显示选择；
3、具有断电自动记忆功能，通电后不需再次设置即可使用，并可还原出厂设置；
4、具备声控启动话筒功能及门限级别可调节；
5、具备第三方中控控制可实现：视频跟踪、话筒开与关、切换会议模式等，采用工业RS232通讯协议；
6、内置高、中、低音均衡调节，话筒总音量控制，可统一关闭话筒内置喇叭声音；
7、所有话筒具备实时显示使用状态，指示灯亮起情况下，话筒即可打开或者申请发言；
8、具备多路话筒连接口可备份环形连接，≥4路8芯专用会议单元连接端口，≥4路RJ45网线连接口，单机最多可连接≥128只会议系统单元；
9、具备多路音频输出，可同时连接红外翻译系统、电话耦合器、本地扩声系统、录音设备、远程视频会议等；
10、可设置与会者限时发言时间15秒～60分钟,量化会议进程,提高会议效率；
11、不低于8种智能会议发言模式，包含智能限制、先进先出、智能申请、开放模式、限时发言、主席专用、声控启动、自动测试等；
12、≥1路莲花RCA输入，≥1路卡侬XLR输出，≥1路莲花RCA输出，≥1路大二芯6.35mm输出，≥1路RS232中控控制端口；
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	全数字网络会议主席单元
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、采用全数字会议技术
3、采用DSP数字化处理与传输技术，克服长距离传输衰减问题，网线距离≥150米；
4、话筒杆采用螺旋可拆卸式设计，方便设备运输、储存、安装、及休会期间维护与保管；
5、采用标准CAT5e作为连接线,RJ45连接头,手拉手连接，方便标准化工程布线安装和后期维护；
6、话筒杆带有指示灯环，≥1.3寸OLED蓝光广视角，可实时显示当前会议模式、话筒ID号、话筒发言状态、发言计时、发言倒计时；
7、专业高保真、单一高指向性电容咪芯，带声频启动功能，发言距离≥50cm；
8、内置≥2W保真喇叭，打开话筒，扬声器自动静音功能,内置扬声器，旋钮式扬声器音量大小调节，显示当前音量大小；
9、话筒单元由系统主机提供DC24V电源，属于安全范围，话筒支持热插拔,单元之间可接入小型扩展电源，达到单线长距离分段式供电；
10、话筒单元具备3.5MM监听耳机插孔，可随时调节音量大小，可连接录音设备或监听耳机；
11、主席单元不受会议模式限制，并可置于任意位置，具全权控制会议秩序的优键功能，可关闭所有打开的代表单元，按住优先键可临时静音代表进行插话发言功能，松手恢复代表原状态；（申请模式下无临时插话功能，申请模式下优先键可短按批准申请发言代表打开，长按优先键可以切断发言中代表单元和申请中单元）
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	全数字网络会议代表单元
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、采用全数字会议技术
3、采用DSP数字化处理与传输技术，克服长距离传输衰减问题，网线距离≥150米；
4、话筒杆采用螺旋可拆卸式设计，方便设备运输、储存、安装、及休会期间维护与保管；
5、采用标准CAT5e作为连接线,RJ45连接头,手拉手连接，方便标准化工程布线安装和后期维护；
6、话筒杆带有指示灯环，≥1.3寸OLED蓝光广视角，可实时显示当前会议模式、话筒ID号、话筒发言状态、发言计时、发言倒计时；
7、专业高保真、单一高指向性电容咪芯，带声频启动功能，发言距离≥50cm；
8、内置≥2W保真喇叭，打开话筒，扬声器自动静音功能,内置扬声器，旋钮式扬声器音量大小调节，显示当前音量大小；
9、话筒单元由系统主机提供DC24V电源，属于安全范围，话筒支持热插拔,单元之间可接入小型扩展电源，达到单线长距离分段式供电；
10、话筒单元具备3.5MM监听耳机插孔，可随时调节音量大小，可连接录音设备或监听耳机
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	20米黑色屏蔽Cat6FTP网线(屏蔽RJ45)
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、用于控制主机与会议单元或会议单元之间的延长连接；
3、两端分别为RJ45屏蔽公头；
4、长度为≥20m，CAT6带屏蔽；
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	会议专用地插
	1、≥2路前端RJ45输入；
2、≥2路RJ45输出，连接发言单元；
3、适用于地面安装；
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	8路高清无缝混插矩阵
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、矩阵箱体需可配置输入/输出信号卡的模块化矩阵主机，最大可支持≥8x8路的音视频信号切换卡接口，支持热插拔；
3、采用FPGA架构，内部自建核心运算机制，无内嵌操作系统，支持B\S架构网页控制；
4、总线交换技术，每路信号采用单独通道进行传输，保证所有信号图像的实时显示；
5、倍频倍线技术，对图像信号进行倍线缩放、倍频增强显示；
6、每张板卡含有≥4路信号接口，支持CVBS、YPbPr、VGA、DVI、HDMI、3G/HD/SD-SDI等信号无缝任意输入输出切换传输，兼容HDCP（可手动开启关闭HDCP输出），支持EDID管理和手动EDID学习功能；
7、需支持包含4Kx2K、1920*1200、1080P@50Hz、1080P@30Hz、1080I@60Hz、1080I@30Hz、1366*768、720P@50Hz等分辨率在内的不少于35种分辨率，灵活设置，配合不同的输入输出设备提供最大兼容性；
8、HDMI信号输入兼容HDCP，支持HDMI内嵌音频传输，有独立外接音频接口可实现输入卡不少于4路音频信号手动加嵌；
9、HDMI信号输出支持HDMI内嵌音频传输，有独立外接音频接口可实现输出卡不少于4路模拟音频信号手动解嵌；
10、在HDMI/DVI模式下需支持内嵌音频传输，支持CVBS(兼容N制式和PAL制式)、YPbPr、VGA、DVI、HDMI信号输入，具有自动倍线功能；
11、在HDMI/DVI模式下需支持内嵌音频传输，支持手动设置CVBS（支持N制式和PAL制式选择）、YPbPr、VGA、DVI、HDMI信号输出；
12、需带SDI环出功能，支持内嵌音频传输，支持SD/3G/HD-SDI信号输入；
13、VGA信号输入板卡需支持音频同步输入功能，支持CVBS、YPbPr、VGA、RGB信号输入，支持N制式和PAL制式调节；
14、需自动识别N制式和PAL制式，具有自动倍线功能（最高可倍线至1920*1200），具有伴随音频输入可实现音视频同步切换；
15、需支持手动设置N制式和PAL制式输出和手动关闭开启输出视频对应音频输出功能；
16、HDMI信号输入输出卡最高支持4K信号输入输出，兼容HDCP，支持HDMI内嵌音频传输，有独立外接音频接口可实现输入卡不少于4路音频信号手动加嵌和输出卡不少于4路模拟音频信号手动解嵌；
17、HDBaseT信号输入输出卡可与同样芯片的传输器进行对接传输，具有RS232接口，传输双向RS232控制信号，具有独立外接音频接口可实现输入卡不少于4路音频信号手动加嵌和输出卡不少于4路模拟音频信号手动解嵌，最高支持4K信号输入输出；
18、支持当前输出通道状态查询功能；
19、支持不少于20个场景保存和调用功能，支持群切功能；
20、具有防静电设计，能有效防止人员触碰放电产生的电击；
21、控制方式需支持前面板按键、外接控制面板、遥控器、RS-232串行通讯、LAN网络控制等多种控制方式，支持本地和远端（中控&软件）控制方式，并可以根据需要锁定前面板以防误操作；
22、矩阵主机及信号板卡必须满足长时间无故障满负荷连续工作，连续运行时间不低于7*24小时不断电运行；
23、断电不会丢失参数和功能设置；
24、搭配预监卡可支持输入信号预览；
25、支持简单画面拼接，不少于4画面拼接，支持输入信号字符叠加
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	4路高清无缝HDMI输入
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座输入；
3、支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏；
4、支持断电现场切换记忆保护功能，具有静电保护功能；
5、支持音频为HDMI内嵌音频/外接模拟音频的选择输入；
6、支持图像参数修正；
7、兼容HDMI1.4b和HDCP1.4标准；
8、最大分辨率支持≥4Kx2K@30Hz；
9、支持热插拔，即插即用，极其方便；
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	4路高清无缝HDMI输出
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座输出；
3、支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏；
4、支持断电现场切换记忆保护功能，具有静电保护功能；
5、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出；
6、兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议；
7、支持倍线功能，最大分辨率支持≥1920*1200@60Hz；
8、支持输出分辨率可调，支持图像参数修改；
9、支持热插拔，即插即用，极其方便；
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	交互终端1
	1、LED显示屏采用SMD三合一封装,点间距：≤4mm，长≥3.2米×高≥1.92米，面积≥6.14㎡；
2、显示屏亮度：≥5000cd/㎡ 支持通过配套软件0- 100%无级调节，支持0-255级灰度调节；
3、显示效果：亮度均匀性≥99%，色度均匀性：±0.001Cx,Cy之内，发光点中心距偏差≤0.5%，色温1000K—21000K可调，对比度≥9000：1；
4、水平视角≥160°垂直视角≥160°
5、应带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有智能节电功能，节能60%以上
6、防护要求：在20J冲击能量情况下通过IK10测试；防护等级符合≥IP65;
7、电气要求：绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7.0mm，通过热循环试验；
8、峰值功耗≤750W/㎡，平均功耗≤250W/㎡；
9、支持灯板出现短路时，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的其他元器件，支持更换灯板后，校正参数自动回读功能不需要人工操作；
10、支持无信号输入自动熄屏待机，有信号时输入自动唤醒屏体
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	交互一体机
	1、与交互终端1同品牌；
2、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
3、显示屏亮度：≥5000cd/㎡ 支持通过配套软件0- 100%无级调节，支持0-255级灰度调节；
4、显示效果：亮度均匀性≥99%，色度均匀性：±0.001Cx,Cy之内，发光点中心距偏差≤0.5%，色温1000K—21000K可调，对比度≥9000：1；
5、水平视角≥160°垂直视角≥160°
6、应带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有智能节电功能，节能60%以上
7、防护要求：在20J冲击能量情况下通过IK10测试；防护等级符合≥IP65;
8、电气要求：绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7.0mm，通过热循环试验；
9、峰值功耗≤750W/㎡，平均功耗≤250W/㎡；
10、支持灯板出现短路时，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的其他元器件，支持更换灯板后，校正参数自动回读功能不需要人工操作；
11、支持无信号输入自动熄屏待机，有信号时输入自动唤醒屏体
12、LED显示屏采用SMD三合一封装,点间距：≤4mm，长≥11.84米×高≥0.64米，面积≥7.57㎡；
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	交互终端控制器1
	1、不低于：具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI
2、不低于：最大带载131万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点
3、不低于：最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置
4、不低于：支持2路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份
5、支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放
6、支持画面偏移
7、支持独立音频输入
8、支持HDCP高带宽数字内容保护技术
9、支持亮度和色温调节
10、支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整并完美显示
11、不低于：视频控制设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S；
12、通过该发送卡可调试显示屏的色域坐标，显示不同坐标值色温;可任意改变 0-255 灰阶不同灰度值的亮度显示和色温;
13、为高效兼容交流电网电源的连接方式，视频控制设备可支持与交流电网电源的单独连接；
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	交互终端3
	1、与交互终端1同品牌；
2、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
3、LED显示屏采用SMD三合一封装,点间距：≤2.5mm，长≥3.2米×高≥2.88米，面积≥9.21㎡；
4、显示屏亮度：≥500cd/㎡支持通过配套软件0-100%无级调节，支持0-255 级灰度调节；
5、显示效果：亮度均匀性≥99%，色度均匀性：±0 .001Cx,Cy 之内，发光点中心距偏差≤0 .5%，色温0K—21000K 可调，对比度≥5000：1；
6、屏体正面为亚黑处理，反光率≤2%；支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果≥80%；
7、水平视角≥160 °垂直视角≥160 °
8、应带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有智能节电功能，节能60%以上
9、防护要求：在20J 冲击能量情况下通过IK10 测试；防护等级符合≥IP4X;
10、支持无信号输入自动熄屏待机，有信号时输入自动唤醒屏体；                 
11、峰值功耗≤600W/㎡，平均功耗≤235W/㎡；
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	交互终端4
	1、与交互终端1同品牌；
2、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
3、屏体正面为亚黑处理，反光率≤2%；支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果≥80%；
4、水平视角≥160 °垂直视角≥160 °
5、应带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有智能节电功能，节能60%以上
6、防护要求：在20J冲击能量情况下通过IK10测试；防护等级符合≥IP65;
7、电气要求：绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7.0mm，通过热循环试验；
8、峰值功耗≤600W/㎡，平均功耗≤235W/㎡；
9、支持无信号输入自动熄屏待机，有信号时输入自动唤醒屏体。
10、LED显示屏采用SMD三合一封装,点间距：≤2.5mm，长≥5.12米×高≥2.88米，面积≥14.74㎡；
11、显示屏亮度：≥500cd/㎡支持通过配套软件0-100%无级调节，支持0-255 级灰度调节；
12、显示效果：亮度均匀性≥99%，色度均匀性：±0 .001Cx,Cy 之内，发光点中心距偏差≤0 .5%，色温0K—21000K 可调，对比度≥5000：1；
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	交互终端控制器2
	1、与交互终端控制器1同品牌；
2、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
3、不低于：具有3类视频输入接口，包括2路DVI，1路HDMI，1路SDI
4、不低于：最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点
5、不低于：最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置
6、不低于：支持6路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份
7、支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放
8、支持画面偏移
9、支持独立音频输入
10、支持HDCP高带宽数字内容保护技术
11、支持亮度和色温调节
12、支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示              13.不低于：视频控制设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S
14、通过该发送卡可调试显示屏的色域坐标，显示不同坐标值色温;可任意改变 0-255 灰阶不同灰度值的亮度显示和色温;
15、支持调试显示屏的色域坐标，通过控制器可调节显示屏色温值2000K~10000K，可对每个网口独立进行色温调节;能够灵活调整0~255灰阶中不同灰度值的亮度显示，并对各灰度值的色温进行优化，实现显示效果的精准把控。
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	交互终端控制器3
	1、与交互终端控制器1同品牌；
2、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
3、不低于：具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI
4、不低于：最大带载260万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点
5、不低于：最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置
6、不低于：支持4路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份
7、支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放
8、支持画面偏移
9、支持独立音频输入
10、支持HDCP高带宽数字内容保护技术
11、支持亮度和色温调节
12、支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示            
13、不低于：视频控制设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S
14、通过该发送卡可调试显示屏的色域坐标，显示不同坐标值色温。可任意改变 0-255 灰阶不同灰度值的亮度显示和色温
▲1、支持调试显示屏的色域坐标，通过控制器可调节显示屏色温值2000K~10000K，可对每个网口独立进行色温调节。能够灵活调整0~255灰阶中不同灰度值的亮度显示，并对各灰度值的色温进行优化，实现显示效果的精准把控。（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）
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	接收卡
	1、集成16路HUB75接口，无需再配转接板，更方便，成本更低；
2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；
3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；
4、支持市场主流常规芯片、PWM芯片、士兰芯片；
5、全新灰度引擎，低灰度表现更佳；
6、可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；
7、支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正；
8、支持静态到64扫之间的任意扫描类型；
9、支持灵活抽点、抽行抽列、数据组偏移，可轻松实现各种异型屏、创意显示屏；
10、单卡支持32组RGB信号输出；
11、支持超大带载面积；
12、支持DC 3.8V~5.5V超宽工作电压；
13、为保证接收卡能够持久运行，需具有电击和能量危险的防护；                                                                                                                                                                                ▲1、8bit/14bit精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果。（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料 ）
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	交互终端结构1
	1、规格：长≥40，宽≥40，厚≥2.0mm；
2、所有焊接部位做除锈防腐处理；
3、外装饰采用不小于厚2mm不锈钢板
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	交互终端结构2
	1、规格：长≥40，宽≥40，厚≥2.0mm；
2、所有焊接部位做除锈防腐处理；
3、钢结构满足显示屏荷载要求，可靠接地，符合 GB50205；
4、外装饰采用 不小于厚4mm 铝塑板，B1 级阻燃
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	网线1
	1、带中心十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降；
2、可提供350MHZ带宽，线规23AWG；
3、护套采用优良的PVC材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度；
4、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）
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	网线2
	1、提供250MHZ带宽，线规24AWG；
2、护套采用优良的PVC材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度；
3、最大导体直流电阻@20 Deg.C :7.32Ω/100m；
4、必须和网线1为同一品牌。
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	模块
	1、产品采用抗冲击、耐腐蚀材料制作，产品可提供90度或180度端接方式，所提供产品必须可以提供配套打线工具，可以一次性8根线同时打线完成；
2、RJ45端口金针：弧形金针设计，有效提升近端串音余量，50μ镀金，可插拔次数≥1500次；                                                            
3、为实现线缆快速连接，模块两侧有T568A、T568B两种标准打线标记，方便快速完成端接，可接受22-26AWG线规的电缆；
4、特有线缆保护盖，可维持线缆的垂直进线方式和防止灰尘，同时具有卡线功能；
5、端接口外壳材料采用高强度PC材料，坚固且防腐蚀IDC打线柱夹子为磷青铜，保证大于250次的端接、接触针耐用性为1500次插拔，可提供高达350MHz的可用宽带
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	面板1
	1、86型面板产品是采用阻燃、抗冲击、耐腐蚀的优质ABS工程塑料；
2、面板上自带防尘盖；面板带有标签标识功能，方便管理及日常维护；面板后面具有RJ45配套卡槽；
3、光面设计，增加与强电面板的匹配性；前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露；
4、颜色：有白色、金色、银色等供现场选择使用；
5、采用86 型单口面板
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	面板2
	1、86型面板产品是采用阻燃、抗冲击、耐腐蚀的优质ABS工程塑料；
2、面板上自带防尘盖；面板带有标签标识功能，方便管理及日常维护；面板后面具有RJ45配套卡槽；
3、光面设计，增加与强电面板的匹配性；前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露；
4、颜色：有白色、金色、银色等供现场选择使用；
5、采用86 型双口面板
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	网络跳线
	1、采用多股软铜绞合线
2、插拔次数≥1500次；
3、跳线水晶头与多股线需有注塑式PVC护套包裹，防松脱，并有水晶头弹片回包片，保护水晶头弹片不被弯折，确保电缆和插头的可靠性和链接稳定性；
4、跳线缆材上具有清晰的米标和类型印字；
5、水晶头采用50μ镀金三叉RJ45插头，确保镀金簧片与导体可靠接触，采用组合式设计，内置穿线过渡件，确保电缆导线在水晶头内部接纽最小，有效提高了跳线的串扰余量，可提供高达350MHz的带宽；
6、可提供7种不同颜色和长度选择；
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	光纤1
	1、将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松套管中，套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后护套成缆；
2、精确控制光纤的余长保证了光缆具有很好的机械性能和温度特性 ，松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
3、良好的抗压性和柔软性 双面涂塑钢带（ PSP ）提高光缆的抗透潮能力
4、直径小、重量轻、容易敷设
5、适用于管道和架空
6、规格：9/125um;
7、纤芯衰耗：最大0.45dB/km@1310nm,最大0.40dB/km@1550nm；
8、芯数：12芯；
9、类型：室外中心束管式。
10、运输温度优于：-20°C~70°C；储存温度优于：-40°C~70°C；安装温度优于：-5°C~50°C；使用温度优于：-20°C~70°C；
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	设备箱
	不锈钢防雨设备箱要求如下：
1、规格：≥400mm*400mm*200mm；
2、其他：≥1个2P16A空开。
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	光纤2
	1、光纤套入由高模量的塑料做成的松套管中，套管内填充防水化合物；
2、缆芯的中心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯（ PE ）；
3、松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物，双面涂塑钢带（PSP）纵包后聚乙烯护套成缆；
4、精确控制光纤的余长保证了光缆具有很好的抗拉性能和温度特性松套管材本身具有良好的耐水解性能和较高的强度，管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护良好的抗压性和柔软性PE护套具有良好的抗紫外辐射性能；
5、单根钢丝中心加强芯 松套管内填充特种防水化合物 完全缆芯填充双面涂塑钢带（ PSP）防潮层良好的阻水材料防止光缆纵向渗水；
6、规格：9/125um;
7、纤芯衰耗：最大0.45/dBkm@1310nm,最0.40dB/km@1550nm；
8、芯数：12芯；
9、类型：室外层绞式轻铠。
10、运输温度优于：-20°C~70°C；储存温度优于：-40°C~70°C；安装温度优于：-5°C~50°C；使用温度优于：-20°C~70°C；
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	光纤配线架
	1、支持19″标准安装，适用于多种机架、机柜上的安装；
2、采用了静音导轨式抽拉设计，为光缆固定和光纤适配器 安装提供可靠保护；
3、提供光纤熔接、配线管理；
4、满足光纤应用的多样性，支持LC、FC、SC、ST、单双工不同类型的光纤适配器；1U高度，单工最多可以安装24只，双工最多可以安装24只可以扩充到48口；
5、主要材料：优质冷轧钢板；档尘板为有机玻璃；24芯熔纤盘为：ABS工程塑料；
6、最大弯曲空间（mm）：≥30；
7、最大光纤芯数：48；
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	尾纤
	1、插入损耗≤0.3dB；温度性能优于：-40℃～+80℃；重复性≤0.1dB ；互换性≤0.2dB；回波损耗≥45dB；
2、光纤护套：PVC；
3、可能提供不同类型的接头与之交换机接口配套使用；
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	熔纤盒
	1、壳体采用优质冷轧钢板，表面环氧表电喷塑，外形美观，使用方便
2、可安装FC、SC、ST等多种适配器，且适用于普通尾纤及束状尾纤
3、可用于室内、室外配线设备中，并实现互换
4、熔接方便快接，用途广泛
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	大对数电缆
	1、线规：24AWG,导体为：0.4MM的无氧纯铜；
2、绝缘层为:优质PE，外护套为采用优良的PVC或低烟无卤材料；
3、单线采用拉丝退火挤塑一次成型的串联工艺，确保高质量的绝缘单线；绝缘一致性提供了更低的传播延迟偏差；
4、特性阻抗：100±15%；单根导体直流电阻：≤14.8Ω/100m；
5、线对直流电阻不平衡：≤2.5%；延迟偏差：≤45ns/100m；绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500) ；
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	语音配线架
	1、采用镀镍锡磷青铜的IDC技术设计，上下两排进出线缆均在正面端接，使施工、维护更快捷；机架式100对110配线架配：冷轧钢板背板、4对5对连接块和标识卡；
2、有标准19英寸机架型、有腿型及无腿型，适用范围广，满足不同的施工现场需要；                                                                                              
3、额定电流：1.5Amp；拔出力:≥20N；抗张力:≥133N；卡接导体线规:22~26AWG；工作温度优于:-25~60℃ ；
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	插座
	1、暗装五孔插座，规格10A 250V，带安全保护门；
2、面板 PC 阻燃材质；
3、含配套暗装底盒；
4、符合GB 2099.1标准
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	网线3
	1、带中心十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降；
2、可提供350MHZ带宽，线规23AWG；
3、护套采用优良的PVC材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度；
4、线对直流电阻不平衡：≤2%；
5、必须和网线1为同一品牌。
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	网线4
	1、可提供250MHZ带宽，线规24AWG；
2、护套采用优良的PVC材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度；
3、线对对地电容不平衡：＜330pF/100m；
4、必须和网线1为同一品牌。
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	电源线1
	1、规格：RYY2×1.5mm²
2、铜芯软护套线，普通绝缘
3、满足GB/T 5023标准

	132
	电源线2
	1、规格：WDZ-BYJ 2.5mm²
2、低烟无卤阻燃硬线，用于机柜/配电箱内主回路接线
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	配电箱
	1、箱体采用冷轧板喷塑，挂墙明装。
2、开关配置：2*4P100A空开，15*2P20A 6ka空开，门禁电源输出回路配1个分励脱扣模块，接地排。
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	网线5
	1、可提供250MHZ带宽，线规24AWG；
2、护套采用优良的PVC材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度；
3、延迟偏差：≤45ns/100m；
4、额定传输速率(NVP)：65%；
5、绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)；
6、必须和网线1为同一品牌。
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	桥架1
	长200≥mm，宽≥100mm镀锌桥架，按规范要求配置抗震支架及固定架
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	桥架2
	长≥300mm，宽≥100mm镀锌桥架
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	固定支架
	1、表面处理：防锈油漆
2、产品材质：角铁
3、主材厚度：≥2.0MM
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	抗震支架
	1、表面处理
2、电镀.热镀锌
3、产品材质：碳钢
4、主材厚度：≥2.0MM
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	穿线管1
	1、材质及规格：PVC25
2、阻燃冷弯电工套管（中型，壁厚≥1.2mm）
3、满足JG/T 3050标准
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	穿线管2
	1、材质及规格：JDG25
2、镀锌金属电线管（壁厚≥0.8mm）
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	穿线管3
	1、材质及规格：PE32
2、聚乙烯塑料管，
3、满足GB/T 13663标准
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	室外管道1
	1、材质及规格：PVC75
2、双壁波纹管，环刚度≥SN4，埋深≥0.5m
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	室外管道2
	1、材质及规格：SC65
2、焊接钢管（普通镀锌，壁厚≥2.0mm）
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	室外管道3
	1、材质及规格：SC100
2、焊接钢管（普通镀锌，壁厚≥2.5mm）
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	弱电井
	1、规格：不小于600×600mm
2、砖砌，配普通铸铁井盖（B125承重级）
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	电源线3
	1、规格：WDZ-YJY 3×4mm²
2、低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘电缆
3、满足GB/T 12706标准

	147
	电源线4
	1、规格：WDZ-YJY 3×2.5mm²
2、低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘电缆
3、满足GB/T 12706标准
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	信号线
	1、规格：RYYP 2×1.5mm²
2、铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软线，屏蔽密度≥65%，
3、满足GB/T 5023标准
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	电源线5
	1、规格：RYY 2×1.5mm²
2、铜芯聚氯乙烯绝缘软线
3、满足GB/T 5023标准
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	机柜2
	600*600*22U网络机柜，含1个PDU
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	摄像机1
	1、不低于400万像素CMOS图像传感器，在2688x1520 @30fps下，码率设定为4Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1500TVL
2、最低照度满足：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001 lx
3、最大红外监控距离不小于30米
4、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile
5、不低于支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览，支持10行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设，具有图片叠加到视频画面功能
6、具有背光补偿、强光抑制、自动增益、透雾、3D降噪、走廊模式、感兴趣区域、SVC、断网续传、配置保存、断电保护、用户登录锁定、用户管理、远程管理、配置管理功能
7、支持码流加密；固件加密；配置加密；Digest；WSSE；帐户锁定；安全日志；IP/MAC地址过滤；X.509证书生成与导入；syslog；HTTPS；802.1x；可信启动；可信执行；可信升级
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	摄像机2
	1、与摄像机1同品牌；
2、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
3、不低于400万像素CMOS图像传感器，最大分辨率不低于2688x1520，在2688x1520 @30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1600TVL
4、最低照度满足：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001 lx
5、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile
6、最大红外监控距离不小于50米
7、不低于支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览，支持10行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设，具有图片叠加到视频画面功能
8、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，图像传输延时≤90ms
9、支持感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、断电保护、智能红外、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存
10、支持检测在设定区域内是否有人员拥挤,报警类型可设置为自适应或自定义;可设置灵敏度;当超过设置的最短持续时间时,可触发报警;报警类型设置为自定义后,可添加拥堵等级；支持在预览画面和录像中显示人员运动轨迹;可开启/关闭智能轨迹显示
11、具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址
12、支持在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作，支持IP67防护等级
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	摄像机3
	1、与摄像机1同品牌；
2、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
3、不低于400万像素CMOS图像传感器，在2560x1440 @ 30fps下，码率设定为4Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1500TVL
4、最低照度彩色：≤0.0001 lx，黑白：≤0.0001 lx。
5、信噪比不小于58dB，照度适应范围不小于130dB。
6、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile
7、支持通过浏览器开启/关闭红外灯或使红外灯在低照度下自动开启。红外灯开启时，样机可设置手动、倍率优先、SmartIR和关闭四种模式，其中手动设置支持双路控制。
8、支持对距离20m处的40dB以上的声音进行采集，并输出播放
9、支持7行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，具有图片叠加到视频画面功能，支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览
10、支持走廊模式、电子防抖、感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、智能红外、断电保护、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能。
11、支持SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，移动检测，视频遮挡，区域入侵，拌线入侵，物品遗留，物品搬移，场景变更，音频异常侦测，人脸侦测
12、支持日志记录的功能，记录内容包括：1、事件时间；2、当前用户信息及操作源（IP或本地）；3、日志详情，包括操作类型及操作对象，但在日志中不能内容，包括源码、密码、密钥、路径信息等；4、事件结果
13、配置不少于1个RJ-45 网络接口、1个内置SD卡插槽，1个内置麦克风、1个RS-232接口
14、优于支持在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作，支持IP67，IK10防护等级
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	摄像机4
	1、与摄像机1同品牌；
2、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
3、不低于400万像素CMOS图像传感器，在2688x1520 @30fps下，码率设定为4Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1500TVL
4、最低照度满足：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001 lx。
5、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile
6、最大红外监控距离不小于50米
▲7、支持镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角，补光灯表面为磨砂面,灯珠朝向与样机照射方向一致。（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）
8、不低于：支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览，支持10行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设，具有图片叠加到视频画面功能
9、具有背光补偿、强光抑制、自动增益、透雾、3D降噪、走廊模式、感兴趣区域、SVC、断网续传、配置保存、断电保护、用户登录锁定、用户管理、远程管理、配置管理功能
10、支持码流加密，固件加密，配置加密，Digest，WSSE，帐户锁定，安全日志，IP/MAC地址过滤，X.509证书生成与导入，syslog，HTTPS；802.1x，可信启动，可信执行，可信升级
11、具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址
12、支持在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作，支持IP67防护等级
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	摄像机5
	与摄像机1同品牌；
安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
支持1路音频输入和1路音频输出，内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能
支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，
支持超星光级超低照度，彩色：0.0002Lux@F1.0 黑白：0.0001Lux@F1.0
支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile
不低于双400万高清网络智能球机，支持双路视频输出：全景细节通道均采用400W、1/1.8英寸 CMOS 传感器
全景采用8mm～32mm电动变焦镜头；细节采用7mm～175mm电动变焦镜头，支持全景细节联动
全景相机内置30米白光灯补光，采用暖色调和柔化处理，有效降低炫目程度；细节相机内置150米柔光灯补光，采用倍率与柔光灯功率匹配算法，补光效果更均匀
全景摄像机满足:水平旋转范围:0°~360°,连续旋转垂直旋转范围:0°~30°细节摄像机满足(全景摄像机静止情况下):水平旋转范围:0°~340°垂直旋转范围:-10°~180°
支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持联动跟踪
具有AR标签管理功能，可对视频画面中监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路、重点场所等进行标签标注，标签可跟随标定的目标移动
支持不少于人脸检测、通用行为分析、人员布控、车辆布控和视频结构化等5种智能方案；支持对两路监控画面中的行人、非机动车或机动车中的一种或者一种以上类型进行抓图及属性检测，可对单场景内不少于135个混合目标进行检测、框选跟踪和抓拍
全景摄像机和细节摄像机均支持视频结构化功能，可同时对检测区域内多个不同运动方向的行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、筛选、框选提示并抓拍图片；支持人脸人体，车牌车辆关联显示
▲1、细节摄像机从监控画面显示倍率为1倍(最小倍率)变倍至监控画面显示倍率为25倍(最大倍率)时间不大于0.5s，从监控画面显示倍率为25倍(最大倍率)变倍至监控画面显示倍率为1倍(最小倍率)时间不大于0.5s（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）
◆1、支持细节摄像机7mm到50mm变焦过程中镜头光圈保持不变(F1.2±0.1) 符合 GB/T 17626.5-2019标准；
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	摄像机6
	与摄像机1同品牌；
安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
不低于400W像素CMOS传感器，内置靶面尺寸不小于1/1.8"，内置GPU芯片，像元尺寸不小于2.9umx2.9um。
最低照度满足：彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux。
具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。
具有H. 265、H. 264、MJPEG 设置选项；可将H. 264和H. 265格式设置 为 Baseline/Main/High Profile。
内置不少于4颗补光灯，每颗补光灯均有红外灯和暖光灯组成；补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。
补光灯透镜采用微四边形阵列镜面，通过多层透镜组合，可消除监控画面中目标的眩光、杂光和亮点等现象；。
支持开启或关闭音视频加密传输功能，开启后可对传输的视频I帧进行加密；支持在回放模式下，可进行批量下载图片、录像到本地，录像类型dav、mp4可选。
不低于：支持检出、识别两眼瞳距40像素点以上的人脸图片，支持预设角度值（0-90° )，当实际抓拍人脸角度大于预设值时，不对监控画面中的人脸进行抓拍。
支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪，人脸抓拍率不低于99%。
支持对机动车、非机动车、行人进行抓拍并可在浏览器实时显示。
支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，虚焦侦测，音频异常侦测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问。
支持在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。
▲1、支持变焦镜头全焦段图像畸变校正功能，相机从短焦到长焦变倍全过程均可同步自动进行画面畸变校正，画面几何失真全焦段≤3%（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）
◆1、当人脸、人体、车身、车牌目标在画面中横向运动时，因速度过快或环境亮度动态范围过大，导致画面出现拖影与重影现象时，开启功能，可消除人脸、人体、车身、车牌目标横向拖影与重影现象，并自动调节画面亮度、锐度；
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	摄像机9
	1、与摄像机1同品牌；
2、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
3、支持最大输出2688×1440@25fps高清图像
4、最低照度满足：彩色：≤0.0002lx，黑白：≤0.0001 lx。
5、支持自动白平衡、自动电子快门、自动光圈
6、支持根据设置车道个数，自动调节画面远近，并进行自动聚焦；具有画面缩放功能，支持在操作界面进行画面缩放设置
7、支持机动车、非机动车和行人目标检测、非机动车和行人人脸检测、车牌识别、车辆类型识别、非机动车违法抓拍、机动车违法抓拍、车身颜色识别、视频结构化抓拍、图片合成、OSD信息叠加
8、支持进入界面后自动弹出是否进行场景调节选项进行选择，进入后可对场景、车道数等进行配置
9、支持对设备支持的不同类型数据具有分时段控制抓拍功能、支持设置违法检测分时段、分车道、实现不同时间段、不同车道的违法判罚
10、支持对指定道路区域内过车进行自动检测并抓拍。并支持将识别结果叠加至OSD上显示；白天捕获率≥99%，准确率≥99%；晚上捕获率≥99%，准确率≥99%
11、不低于：支持1~4车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取，支持最大8车道监控；支持1-4车道车辆逆行、拥堵检测、违法停车、行人事件等交通事件的检测
12、支持交通区域入侵、交通火焰检测、烟雾报警、逆行、超速、欠速、违法停车、违法变道、压黄线、交通拥堵、行人事件、交通事故、交通道路施工、交通路障
13、支持最大不低于256G TF卡本地存储，抓拍图片可断网续传
14、支持网络接口、USB接口、RS-485接口、RS-232接口、报警输入输出、外置灯接口、GPS接口
15、支持网络防雷、防浪涌、防静电，IP67防护等级
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	摄像机7
	1、 与摄像机1同品牌；
2、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
3、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile
4、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值
5、支持最多同时开启不低于20个视频窗口进行画面浏览
6、支持区域曝光、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、透雾、走廊模式、SVC、感兴趣区域、断网续传、断电保护功能
7、支持黑白名单功能
8、优于IP67,IK10防护等级
9、最低照度满足：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx
10、支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片
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	摄像机8
	1、与摄像机1同品牌；
2、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
3、具有重瞳设置选项，开启后可自动调节优化画面中人脸和车牌区域的曝光；具有清影设置选项，开启后可根据场景自动适配画面亮度、锐度
4、支持同时检测≥32张人脸，对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、优选，输出最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光，人脸属性提取
5、支持将人脸抓拍图片分别存储为场景图和人脸图,场景图和人脸图可关联存储,并可通过浏览器或客户端查看和检索存储的图片；支持人脸抓拍图片类型选择，包括支持人脸抓拍图片类型选择，包括脸、单寸照
6、支持对机动车、非机动车、行人进行抓拍并可在浏览器实时显示
7、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图，人脸检测，人数统计
8、支持报警2进1出，音频1进1出，内置MIC，RS485，BNC，256G Micro SD卡
9、支持AC24V/DC12V/POE供电方式
10、最低照度满足：彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux
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	防雷器
	电源、网络二合一防雷器
电源保护参数：
1、持续运行电压：≥40V AC/DC 50-60Hz；
2、标称放电电流：≥5kA；
3、最大放电电流：≥10kA；
网络信号保护参数：
4、最大持续运行电压：≥8V DC；
5、总放电电流：≥10kA；
6、标称放电电流：≥2.5kA；
7、最大放电电流：≥3kA；
8、传输速率：≥100Mbps；
9、插入损耗：≤0.5dB。
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	硬盘录像机
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、支持全新UI4.0界面风格
3、工业级嵌入式微控制器
4、支持WEB、本地GUI界面操作
5、支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG码流
6、支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K
7、支持1路后智能人脸检测比对，最大10个人脸库，共20000张人脸图片；2路后智能周界检测；4路后智能SMD
8、支持前智能：高空抛物检测、人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能、物品监控、电瓶车入梯
9、设备支持物品智能监管功能检测，当设定区域内的背包、快递盒、箱子被搬移后，将触发报警事件，支持联动录像、蜂鸣和发送邮件
10、可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机
11、支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议
12、支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入
13、支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲
14、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询
15、支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看
16、支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式
17、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能
18、支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR
19、支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像
20、支持预览图像与回放图像的电子放大
21、支持通过鼠标控制云台进行转动、放大、定位等操作
22、支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作
23、支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上
24、支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储
25、支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储
26、升级文件可通过数字签名进行加密，篡改后可给出提示信息，且不能对设备进行升级
27、支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式
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	硬盘1
	1、容量：≥8T，监控级专用硬盘
2、转速≥5400RPM，缓存≥64MB，支持7×24h工作，MTBF≥100万小时
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	解码器1
	安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
支持视频图像跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可以同时发送至各个屏幕显示，时差≤50ｕs；支持通过快捷键将信号源推送至大屏的任意的窗口；
支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/MJPEG视频解码，支持AAC、PCM、G.711音频解码；
每个输出口同时支持1/4/6/8/9/16/25/36和MXN（≤36）分割显示；支持1X1，1X2，1X3，1X4，4X1，3X1，2X1，2X2融合屏方式，每个融合屏支持1/4/6/8/9/16/25/36和MXN（≤36）分割显示；
支持对接入的网络摄像机视频进行智能行为分析，当检测到以下行为事件发生时，会触发视频录像、抓拍图片，并在大屏上显示事件消息：1. 区域入侵，2. 拌线入侵；支持对入侵目标进行设置，可设置入侵目标为人、车，或者人和车；
通过鼠标调整鹰眼地图中区域框大小或者鼠标滚轮缩放，可改变相应的电视墙主窗口显示区域大小；拖动鹰眼地图中区域框位置，可改变相应的电视墙主窗口显示区域；
支持通过解码器实现会议显示屏的开关控制；
连续按三下电源键，可以初始化密码；连续按五下电源键，可以恢复默认配置；支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示；
支持≥2个标准232接口，≥2个USB 2.0接口，≥1个485接口，支持网络数据抓包、串口日志保持、解码通道录像，并存储在USB接口存储设备中；
支持≥4路HDMI信号输出接口，支持≥4路HDMI音频输出，单个输出口最大支持 36 路 1920×1080、30 帧/秒的视频同时解码显示；
H.264 和 H.265 解码能力相同，解码能力支持：2路8192×4320@25fps，或6路4000×3000@25fps，或10路3840×2160@25fps，或18路2560×1920@25fps，或24路2560×1440@25fps，或28路2048×1536@25fps，或36路1920×1080@30fps，或80路1280×720@30fps，或144 路 704×576@30fps网络视频实时解码；
◆1、4个HDMI 输出口可支持同时输出分辨率为 3840×2160，60Hz 的视频图像；
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	会议显示屏
	1、尺寸：≥75寸
2、4K超高清，亮度≥300cd/㎡，
3、含普通壁挂支架，接口含HDMI
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	立杆1
	要求如下：
1、材质：监控立杆钢材材质为低硅低碳高强度Q235，壁厚度≥3mm，底法兰厚度≥14mm；
2、设计优于：抗震5级、抗风力8级
3、焊接工艺：应采用电焊接，整个杆体无任何一处漏焊，焊缝平整，无任何焊接缺陷；
4、喷塑工艺：镀锌后钝化处理，喷塑附着力好，厚度≥80μm。
5、3.5米高，配横臂；
6、C25砼基础，接地电阻≤4Ω。
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	立杆2
	要求如下：
1、材质：监控立杆钢材材质为低硅低碳高强度Q235，壁厚度≥3mm，底法兰厚度≥14mm；
2、设计：抗震≥5级、抗风力≥8级
3、焊接工艺：应采用电焊接，整个杆体无任何一处漏焊，焊缝平整，无任何焊接缺陷；
4、喷塑工艺：镀锌后钝化处理，喷塑附着力好，厚度≥80μm。
5、2米高
6、C25砼基础，接地电阻≤4Ω。

	167
	立杆3
	1、高度≥80cm
2、热镀锌钢管，壁厚≥1.5mm
3、法兰盘≥150×150×6mm
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	立杆4
	要求如下：
1、材质：监控立杆钢材材质为低硅低碳高强度Q235，壁厚度≥3mm，底法兰厚度≥14mm；
2、设计：抗震≥5级、抗风力≥8级
3、焊接工艺：应采用电焊接，整个杆体无任何一处漏焊，焊缝平整，无任何焊接缺陷；
4、喷塑工艺：镀锌后钝化处理，喷塑附着力好，厚度≥80μm。
5、4米高，配横臂；
6、C25砼基础，接地电阻≤4Ω。
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	工业交换机
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、防护等级：IP40；铁质外壳；
3、安装方式：DIN导轨安装；
4、含本端光纤模块及后端光纤模块；
5、含电源模块。
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	访客机
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、采用金属材质成型，外观精美、高端整洁；
3、主屏：采用不小于15.6寸触摸显示屏；辅屏：采用不小于11.6寸显示屏；
4、采用不小于200万高清单目摄像头；摄像头角度可调，可适应不同身高访客登记；
5、支持发卡功能；
6、支持脱机运行，事件记录存储功能；
7、支持身份证、二维码、IC卡等多种签离方式；
8、支持图片、视频广告播放功能；
9、支持语音提示功能；
10、支持访客信息打印功能；
11、支持双网口网络通信；
12、支持2路USB2.0、2路RJ45。
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	红外网络半球摄像机
	1、应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》； 
2、 帧率：50Hz：25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；60Hz：30fps；
3、传感器：1/2.7” Progressive Scan CMOS；
4、水平视场角:≥96°；
5、信噪比：≥55.5dB；
6、最低照度：补光灯关闭时，彩色：≤0.00021x（AGC ON,RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）；黑白：≤0.00011x（AGC ON,RJ45输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）；
7、应支持H.264、H.265、MJPEG视频压缩标准，支持G.711、MP2L2、AAC音频压缩标准；
8、应支持支持标准SIP2.0，支持SIP地址解析，信令转发，支持SIP URI统一命名规则、分级命名；
9、红外夜视距离：在夜间照度较低的环境下，通过红外光照射，可探测到距离样机100米处的人体轮廓；
10、宽动态范围：≥120dB；
11、网络适应能力：在丢包率为15%的网络环境下，画面无明显卡顿和画质下降；
12、支持时钟同步功能，可自动或手动同步系统时间，支持NTP授时。
13、支持三码流传输功能；
14、支持POE供电功能；
15、应支持Micro SD/SDHC/SDXC卡存储，能有效解决由于网络故障引起的视频丢失问题；
16、应支持不小于1路10/100M以太网输出接口，采用RJ45连接，可选用射频无线接口或光纤接口；
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	红外网络筒型摄像机
	1、应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》；
2、帧率：50Hz：25fps (1920×1080,1280×960,1280×720)；60Hz：30fps；
3、传感器：1/2.7” Progressive Scan CMOS，镜头：4mm，6mm,8mm,12mm可选；
4、信噪比：≥51.5dB；
5、应支持H.264、H.265、MJPEG视频压缩标准，支持G.711、MP2L2、AAC音频压缩标准；
6、应支持支持标准SIP2.0，支持SIP地址解析，信令转发，支持SIP URI统一命名规则、分级命名；
7、支持时钟同步功能，可自动或手动同步系统时间，支持NTP授时。
8、应支持日夜转换，红外照射距离可达10-30米；
9、应支持三码流传输功能；
10、应支持POE供电功能；
11、应支持Micro SD/SDHC/SDXC卡存储，能有效解决由于网络故障引起的视频丢失问题；
12、应支持1路10/100M以太网输出接口，采用RJ45连接，可选用射频无线接口或光纤接口；
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	巡查分发存储单元
	1、应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》；
2、具有抗病毒和抗攻击能力；
3、应支持不低于64路高清视频接入，最大接入带宽不低于320Mbps；
4、最大应支持接入8块SATA硬盘，单块硬盘容量最大支持10T；
5、设备接口应满足：≥2个RJ45 以太网接口
6、应支持1/4/6/8/9/16画面预览分割；
7、应支持支持视频质量诊断，当检测到视频质量异常（条纹干扰、视频偏色、视频噪声、视频虚焦、视频过曝）时，进行告警上报，支持联动处理；
8、应支持字符叠加功能，可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字，字符可选择项包括通道名称、系统时间、地理位置和设备信息等，并可设置透明闪烁、透明不闪烁、不透明不闪烁、不透明闪烁等OSD属性；
9、应支持支持标准SIP2.0，支持SIP地址解析，信令转发，支持SIP URI统一命名规则、分级命名；
10、支持TS流封装和PS流封装；
11、应支持RAID 0/1/5/6/10；
12、应支持双千兆网卡，支持容错、负载均衡和双网分离，可将两个网口设置不同网段的IP地址，支持 SIP、 RTP、 RTCP 等网络协议；
13、应支持多路同步回放和多路同步倒放，支持智能搜索，支持摄像机集中管理，包括信息的导入和升级等，支持摄像机的参数配置到其他通道；
14、应支持通道离线状态原因说明，包括设备连接中、用户名密码错误、网络不通、请求媒体流失败、媒体流中断、带宽不足、弱密码拒绝访问等；
15、应支持录像续传接收功能，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像
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	视频拼接解码器
	应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求；
视频编解码应支持H.264、H.265，MPEG4、MJPEG等；音频编解码应支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC等；
应支持支持标准SIP2.0，支持SIP地址解析，信令转发，支持SIP URI统一命名规则、分级命名；
应支持音视频同步，支持TS流封装和PS流封装；
设备应具备≥4个HDMI输出接口、1个HDMI输入接口
支持远程录像文件的解码输出，并支持录像回放的开始、暂停、继续、停止等控制功能。8、支持web端解码信息显示，包含每个通道的通道状态、分辨率、帧率等数据。
画面分割显示应支持1、2、4、6、8、9、12、16画面，画面底色支持设置，网上巡查图像可任意组合显示；
应支持通过浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。
◆1、整机解码能力：≥36路1080P（1920×1080）分辨率画面
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	液晶拼接显示单元
	1、背光类型：LED
2、分辨率≥1920×1080
3、亮度≥500cd/m2
4、静态对比度≥1400:1
5、双边拼缝≤3.5mm
6、安装方式：一体式
7、控制方式：按键控制，RS232串口控制，红外遥控
8、电压：AC90~264V(±5%),50/60Hz
9、典型功耗≤150W
10、待机功耗≤1W
11、工作温度优于0℃~50℃
12、湿度优于20%~90%
13、输入 VGA*1、CVBS*1、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）、IR*1
14、输出 RS232(RJ45)*1
15、尺寸≥55寸
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	监控拼接示屏支架
	监控拼接显示屏壁装支架;整体最大承重≥400kg(安全系数≥1.5);采用6063-T5铝合金型材
型材壁厚≥1.2mm;支持前后、左右、俯仰六维微调，保证拼缝均匀;配套M10以上膨胀螺栓及防坠落保险装置;适用于混凝土墙
体安装;符合相关安防支架安全标准。
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	高清网上巡查客户端软件
	1、应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》；
2、应支持视频监控管理：提供视频源列表、视频预览、预案播放、轮巡播放等多种方式选择视频源，播放视频；
3、应支持资源管理，统一配置系统资源，如设备、通道、区域等；
4、应支持录像的查询、回放、下载功能；
5、应支持多路视频源拼接、1/4/9多画面输出显示；
6、应支持H.264、MPEG4视频编码格式，支持G.711、ACC音频编码格式，支持PS、TS视频格式的封装；
7、支持视频预览，指定的节目源可实现音视频预览，支持分屏模式切换，支持轮巡预览，支持全屏预览；
8、支持网络拥塞控制，支持视频传输优先级控制；
9、支持考场管理功能，可创建、编辑、批量导入考场信息：支持物理考场、逻辑考场信息匹配；
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	SIP转发管理终端
	1、应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》；
2、应符合GB/T 36449-2018《电子考场系统通用要求》
3、终端应包含信令转发服务和媒体流转发服务；
4、支持SIP URI组、用户、树形列表管理；
5、支持标准SIP2.0，支持SIP地址解析、信令转发、路由、NAT穿透功能；
6、应支持SIP URI统一命名规则、分级命名；
7、应支持SIP终端设备的接入认证、远程访问权限控制、远程呼叫过程控制；
8、应支持多级注册，支持媒体流的汇聚；
9、应支持摄像机、存储设备、解码设备的添加、注册及管理。
10、应OSD手动及自动批量配置，支持OSD考前下发、考后还原；
11、支持流媒体多级转发；
12、应支持H.264、MPEG4视频编码格式，支持G.711、ACC音频编码格式，支持PS、TS视频格式的封装；
13、可对摄像机的存储卡进行检测及格式化；
14、支持音视频实时点播，可对监控设备远程控制（录像、回放、检索等）；
15、支持显示SIP日志，支持暂停日志打印，支持清空日志。（提供日志管理服务软件相关计算机软件著作权登记证书并加盖制造商公章）
16、支持展示角色模式信息，包括普通角色，考试角色的模式信息。支持修改普通角色和考试角色的模式信息，包括普通用户-普通模式，普通用户-考试模式，运维用户-普通模式，运维用户-考试模式，保密室用户，超管用户，值守角色。
17、支持以饼图形式展示卫星类型统计，包括GPS，伽利略以及北斗的数量以及占比。
18、支持在平台页面对NTP监听端口，时钟监听端口，时钟离线间隔，时钟时间精度，时钟节能亮度级别，时钟标准亮度级别，卫星串口，卫星波特率，下级时钟离线间隔，网卡名称，主网卡，兼容协议，通讯模式，过热保护进行配置。
19、硬件配置应满足：CPU≥3.0GHz，内存≥8GB，硬盘≥1TB；
20、应具有≥2 个 RJ45以太网接口, ≥6 个 USB 接口。
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	硬盘2
	1、容量：≥4TB，监控级
2、转速≥5400RPM，缓存≥64MB，支持7×24h工作
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	摄像机存储卡
	1、容量：≥64G
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	摄像机支架
	1、铝合金材质，万向调节，
2、承重≥1.5kg，支持壁装/吊装
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	摄像机电源
	1、具备过压、过载、短路保护；
2、室外用须防水
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	拾音器
	1、采用高灵敏度全指向性驻极体电容咪头，防潮防尘网设计，低噪声高增益前置放大器，有效降低环境噪声。全面拾音，保真度高，回放的语音清晰、干净、低噪音；咪头经过防潮技术处理，寿命更长。自适应动态降噪处理单元，内置高速DSP数字信号处理器，有效调节信号强度，防止语音信号失真及衰减。内置自动识别噪声模块，最大限度降低环境噪音。自动抑制高强度声音，可靠保护后端音频监控设备。回声消除技术有效减少空旷房间的严重回音。
2、输出阻抗：600Ω非平衡。
3、工作电压：DC6～16V，采用单独的电源适配器供电，也可以和网络摄像机共用电源无噪声。
4、灵敏度：-33.0dB～+10.0dB 可调(1Pa, 1KHz)
5、频率范围：20Hz-20kHz。
6、输出信号幅度：2.5Vpp/-35dB。
7、信噪比：80dB （1米40 dB音源）40dB （10米40 dB音源）1KHz at 1 Pa。
8、动态范围：＞104 dB（1kHz at Max dB SPL）。
9、其它：监听面积≥100㎡（自然发音，信噪比≥20dB），有效距离可手动调节。具有雷击保护、电源极性反接保护、ESD静电防护等。
10、内置混音器，多只拾音器级联分布式拾音，使拾音效果保真度更高。拾音器安装孔位和音量调节均在前面板，便于快速安装和调试。
11、在声级为40dB(A)的噪声环境下，拾音器距发音人6m处接收到的话音应清晰，且易于分辨。
12、总谐波失真小于3%。
13、等效噪声级小于40dB
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	网络时钟
	1、采用全面屏设计，可显示时分秒，≥4英寸“时-分”数码管，≥0.8英寸“秒”数码管。
2、接口：RJ45，传输协议：标准NTP协议；
3、具有主动同步功能，在外部时码驱动下，子钟间同步时差应不超过40ns；
4、应支持网管功能，故障主动上报，并将运行情况通过TCP/IP协议传输到网络集中监控平台实时监控，以确保稳定可靠运行，与终端时间同步；
5、网络时钟应支持主动上报功能，具备时间不同步报警功能、具备网络离线报警功能、具备断电报警功能；
6、断电记忆功能，支持断电后时钟内部继续计时至少24小时，恢复供电时，钟面继续显示内部计时的时间；
7、为保证长期运行的稳定性，网络时钟的数码管驱动电流应采用恒流源驱动；
8、具备对网络时钟屏幕远程开启和关闭；
9、具备对网络时钟秒位远程开启和关闭；
10、为防止电磁干扰影响设备正常运行，网络时钟外壳主体应采用金属材质；
11、具备设备开机自动进行全部数码管检测；并具有管理平台对所有时钟数码管进行检测。
12、网络时钟外壳的后面和顶部应预留有挂孔，可用于壁挂方式安装，也可吊装；
13、具备网络时钟可靠性指标：平均无故障时间(MTBF)≥30000h
▲1、具备采用恒流源驱动，5次测量值都应在附近，并且每次测量值的偏差都不超过(±3%)(投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料)
15、具备在电源断开后，网络平台会自动报警。
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	电源适配器
	1、输出DC12V/2A；输入AC100-240V宽电压；
2、具备过压、过载、短路保护功能；
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	管理终端
	1、支持作弊防控系统软件部署在同一个操作系统中。
2、平台应可以监测到多个GPS和北斗卫星的卫星信号，并可以观察到卫星信号的卫星编号、信噪比；
3、为保证对网络时钟的精细化管理，平台应可以统一显示时钟的实际时间；
4、考场应可以和时钟IP绑定，并可以显示逻辑考场编号、物理考场编号和已绑定时钟的显示时间和工作状态；
5、平台应支持对所有时钟数码管进行检测，以便实现数码管故障报警，达到精确定位故障数码管的目的；
6、平台应支持多机构管理及考点级时钟场所定位管理；
7、应支持对所辖系统内时钟设备软件进行集中升级；
8、平台应具备用户管理功能，包括日志查询、数据还原与备份、恢复权限划分；
10、CPU≥2.8GHz，内存≥8GB，硬盘≥1TB。
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	标准化考场网络核心交换机
	1、交换容量≥672Gbps；
2、包转发率≥216Mpps；
3、支持≥48个千兆电口，≥4个万兆光口；
4、支持模块化电源，支持电源个数≥2；
5、可通过前面板指示灯获取各种设备重要信息，包括端口/内存/CPU使用状态等；
6、CPU、转发交换芯片、CPLD为国产芯片；
7、支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台；
8、支持≥4K个VLAN；
9、支持MAC地址≥32K；
10、支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；
11、支持静态路由，RIPv1/v2，RIPng，OSPFv2/v3，ISIS，ISISv6，BGP4，BGP4+，支持ECMP；
12、IPv4子网路由规格≥16K，主机路由规格≥8K；
13、支持IPv6特性，包括支持ND、IPv6 Ping、IPv6 Telnet、手工tunnel、6to4 tunnel、ISATAP tunnel、IPv6 ACL、MLD Snooping、DHCPv6 snooping；
14、支持IGMPv1/v2/v3 snooping，MLD Snooping，PIM Snooping，IGMPv1/v2/v3，PIM SM/DM/SSM；
15、支持802.1x认证、Radius认证等多种方式；
16、支持端口隔离，用户分级管理和口令保护，CPU防攻击、CPU过载保护，uRPF单播逆向路由检查等功能；
17、每端口支持≥8个硬件队列，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法；
18、支持ERPS以太环保护协议；
19、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理。
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	光线路终端设备3
	1、 设备不高于1U
2、上行至少提供一个PON口接入，包括XG-PON/XGS-PON/对称10G EPON，也可支持10E光/GE电接入；
3、下行至少支持4个10GE光口+4个GE电口+4个GPON口接入
4、系统交换容量不低于160Gbit/s
5、可以支持不少于1200STA的系统并发能力
6、支持接入的从网关数量不低于128个，接入的STA数量不低于2000个
7、开启 NAT、ACL（10 条）和防火墙后,支持的NAT会话数能力不低于256000个
8、支持基于双WAN上行的负载均衡功能
9、应支持PPPoE多拨功能
10、防火墙功能：MAC地址过滤、ACL功能、防DoS攻击、WAN侧访问限制、DHCP防欺骗
11、IPsec单隧道支持的吞吐能力不低于2000Mbps
12、VxLAN支持的吞吐能力不低于2000Mbps
13、组播特性功能：组播协议版本支持IGMPv1/v2/v3、支持MLDv1/v2协议处理；支持基于协议版本的处理、丢弃、透传配置
14、QoS功能：支持以太网物理端口，Vport的流量控制功能；上行业务流根据CIR/PIR参数提供流量颜色标记功能；PON口/Vport和以太网口出方向支持流量整形shaping功能；以太网端口和PON口/Vport等端口上支持SP，WFQ，WRR/DWRR和SP+DWRR队列调度技术；支持基于端口配置默认CoS优先级功能
15、BRIDGE功能：支持IGMP、BPDU等特殊报文的捕获或透传；端口速率强制和自适应，支持100/1000/10000M强制和自适应；支持全双工/半双工强制和自适应；支持IEEE 802.3x流量控制协议；支持MAC地址自动学习机制；支持静态MAC地址的配置
16、VLAN功能：支持IEEE 802.1q VLAN， 支持的Q-VLAN ID的取值范围为1到4094；支持IEEE 802.1ad VLAN Stacking，支持的C-VLAN ID和S-VLAN ID的取值范围为1－4094；支持1：1 VLAN和N：1VLAN转换
17、认证功能：支持本地Portal认证，支持免认证的白名单
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	24口光网络单元设备
	1、 采用内置电源，采用标准三扁插头的交流输入电源插头；
2、支持1：1 VLAN、N：1 VLAN转换功能；
3、设备支持MAC、802.1X用户认证方式；
4、设备支持端口限速和流限速，支持SP、WRR、SP+WRR算法；
5、设备支持IGMP Proxy/Snooping、MLD V1/V2 Snooping组播功能；
6、设备支持IEEE 802.1q、IEEE 802.1ad协议，
7、支持光链路及断电检测、OLS光路检测、Dying gasp断电检测，便于故障定位和故障排除；
8、即插即用，开通迅速，维护方便，自动配置，远程维护。
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	1:16无源分光器
	1、1:16无源分光器，PLC平面波导型
2、插入损耗≤14.0dB，均匀性≤1.5dB，接口SC/PC
3、工作波长1260~1650nm，含铁质封装盒
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	屏蔽终端
	安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；支持壁挂安装使用场景；
符合GB/T 36449-2018《电子考场系统通用要求》
符合JY/T-KS-JS-2017-1国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范。
采用输入AC 110V-240V电源供电。
屏蔽移动、联通、电信和广电手机信号：2G信号频段（870-885MHz、925-960MHz、1805-1850MHz）、3G信号频段（2010-2025MHz和2100-2170MHZ）、4G信号频段（1850-1920MHz、2300-2390MHz、2615-2675MHz）、5G信号频段（750-790MHz、3400-3600MHz、4800-5000MHz）；
屏蔽wifi信号段：：2400-2483.5MHz、5144-5350MHz、5725-5850MHz；
屏蔽低频信号段：136-175MHz 、400-475MHz；
一体化设计：采用一体化天线内置设计，天线内置，无散热金属外漏；
具有标准RJ45网口，能够支持管理平台对终端或任意组进行远程开关管理；
具有通过网络，对终端固件进行升级；
具有能够支持管理平台对终端或任意组进行远程开关管理；
◆1、设备应有液晶屏，可显示设备当前的电压、电流、温度、信号；
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	作弊防控系统软件
	1、应可以监控终端设备进行集中调试、查看和管理，包括远程授权控制、远程开关、批量升级、检测设备在线离线；
2、应可以对系统设备的运行状态、开关状态、网络情况的信息进行查看；
4、应支持考前、考中及考后自动工作模式，考试计划开始时系统自动进入工作状态，考试计划结束时系统自动停止工作并关闭相关设备，可以根据考试计划实现无人值守式管理，各级平台之间应可以进行考试计划同步；
5、应支持对系统关键信息进行备份；
6、应支持TCP/IP协议和UDP广播/组播协议，支持网络控制；
7、应支持网络状态监测和网络IP、网关配置；
8、设备应可以与场所进行绑定管理；
9、应支持WebService接口，应可以通过浏览器进行自动化考试模式管理；
10、应可以与上级平台级联，自动下载考试计划，上传作弊信号信息结果，上级平台可以汇总查看下级系统相关信息；
11、系统应具备密码登录、用户权限设置功能；
12、应具备管理员操作日志记录、查询功能；
13、软件应通过信息安全性测试，经过安全漏洞扫描应未发现高、中级漏洞；
14、具有在平台页面对NTP监听端口，屏蔽监听端口，屏蔽离线间隔，下级屏蔽离线间隔，网卡名称，主网卡，兼容协议，通讯模式，过热保护进行配置。
15、具有对目标地址进行网络检测，可配置检测次数，数据大小。
16、具有以饼图形式展示离线在线数量以及比例。
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	考务专线
	2根专线，从学校到招办点对点光纤组网服务，使用双路由传输，能够实现全省联网
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	考务运维保障服务
	1、系统运维和巡检：每季度一次全设备巡检，提供电子版巡检报告
2、全流程技术保障：考试期间提供1人远程技术保障，如遇故障2小时电话响应，4小时内到场
3、网络安全与应急响应：以杀毒软件定期查杀为主
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	实物展台
	1、 硬件参数
1、采用不小于800W像素自动对焦摄像头，支持不小于20倍数码变焦；
2、壁挂式安装，防盗防破坏；无须气压拉杆，无锐角无利边设计，防止师生碰伤、划伤；
3、采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，壁挂展台箱体宽度≤14cm，小巧不占空间，高效利用挂墙面积；
4、补光灯：展台自带3级触摸控制LED补光灯，可分级控制灯光强弱，在光线不足时进行亮度补充，亮度均匀；
5、采用USB高速接口，无需外接电源，单根USB线实现供电、高清数据传输需求；
6、具备2个USB扩展口。
二、软件参数
1、动态摆正功能：支持360°任意摆放文稿，展台软件可以进行自动的旋转调整，始终保持文字正向展示，简化老师繁琐的文稿摆放和调整操作；自适应缩放居中功能：软件可根据展示物的大小进行自适应缩放并居中，小的展示物体可以自动放大，大的展示物体可以自动缩小，同时自动移动到屏幕的中央位置
2、双击放大功能：展台软件支持双击放大，双击目标位置即可实现图像放大，同时自动移动到屏幕中央位置；
3、展台软件支持不少于10点触摸批注
4、OCR框选识别文字功能：老师可以在展台软件下框选一段文字，软件可提取并识别文字到粘贴板或制作成可编辑文档带走；
5、文稿扫描优化功能：展台软件可扫描文稿，支持多余边缘切除，自动纠偏摆正、文稿灰底智能去除（保留有效颜色）、破损边角修复；
6、对比教学功能：可以实现动态视频与静态图片对比教学，每个对比展示区都支持双击放大，批注笔记与图片联动，展示区的全屏切换；
7、二维码扫描功能：展台软件可识别条形码和二维码，并将识别结果呈现在桌面上；
8、PDF合成功能：展台软件支持一键将多张图片合成PDF文档；
9、自动更新功能：软件在每次打开时，都会自动检测软件更新情况，且在软件中可手动配置自动更新开关；
10、自动故障检测与排除：软件在每次打开时，会自动对软硬件运行状况进行扫描，出现故障将自动排除或给出解决建议；
11、展台相册管理功能：展台软件产生的照片、视频、PDF文档将根据日期、星期进行自动分类，有文件存储的日期会显示绿色，老师可根据日期和星期查看教学资料。展台软件可将选中的文件进行：删除、移动、二维码分享、合并成PDF、对比教学操作；
12、在展台软件中可提供：售后服务二维码，操作视频，操作文档，方便用户的后期使用及售后服务。
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	电子班牌
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、设备外置接口：≥1个RJ45、≥2个USB、≥1个OTG、≥1个TF卡插槽、≥1个HDMI输出；
3、整机采用一体化设计，铝合金包边、内置WIFI天线，防止天线丢失损坏；
4、整机采用超薄超窄边框设计，厚度≤27mm，设备正面底部边框≤47mm；
5、屏幕亮度≥500cd/m2，在户外环境下画面也清晰可见；
6、整机采用防拽设计，安装后机身背板与墙面贴合缝隙≤2mm，防止学生拉拽掉落；
7、整机背板采用埋线设计，预留电源线和网线线槽，便于用户安装调试；
8、整机采用安全电压供电；
9、LED液晶显示屏≥21.5寸，分辨率：1920*1080；亮度：≥250cd/m2；对比度：1000：1；显示比例：16：9；视角：178°；采用国产CPU，运算核心≥四核，主频≥2.0Ghz；操作系统：安卓11以上，RAM≥2G，ROM≥16G，支持10点以上电容触摸，内置蓝牙和扬声器。
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	网路时钟管理平台
	1、CPU≥2.8GHz，内存≥8GB，硬盘≥1TB。
2、提供支持应用软件运行的配套操作系统、数据库和中间件等运行环境。
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	计算机统一管理平台
	1、具备集中管控（远程开关机/重启）、
2、安全防护（USB外设禁用）
3、资产管理（台账导入导出）
4、远程协助（基于Windows远程桌面）功能；
5、兼容Windows 10/11操作系统
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	智慧教育录播终端
	◆1、要求录播主机必须采用嵌入式硬件设计，支持7*24小时工作；不接受PC架构以及终端设计方式；
◆2、系统集成录播系统、音频处理、编解码技术为一体，更符合信息化行业有关产品发展微小型化、低功耗、智能化和高可靠性需求；
◆3、支持不小于4路高清3G-SDI、支持不小于2路HDMI输入接口，不小于3路HDMI接口视频输出；
◆4、为了满足部分双教学大屏场景，要求2路HDMI输入接口支持同时接入，能够实现两路HDMI信号采集，最高支持4K分辨率接入，并支持老师教学过程中大屏操作的全自动跟踪切换；
◆5、主机内含6口交换机，其中支持不少于4口POE供电，满足老师特写、讲台全景、学生特写、学生全景信号接入需求；
◆6、为满足不同音频输入需求，主机音频支持不少于1路莲花（RCA）MIC IN接口、1路凤凰端子MIC IN接口、1路凤凰LINE IN接口可选，同时，主机应支持不少于1路凤凰端子输出、1路双莲花LINE OUT可选；
◆7、录播主机支持本地导播功能，接上鼠标、标准键盘与显示器就可实现无延时本地导播，可以扩展硬件导播台；
◆8、支持H.323、SIP协议，能够对接第三方视频会议终端，实现互动场景录制；
◆9、主机包含Reset按键，可以实现出厂设置恢复，能够实时初始化系统状态；
◆10、主机前面板配置液晶屏，支持显示主机版本、IP地址等信息，实现清晰管理设备操控；
◆11、控制接口不小6路，可用于控制摄像机云台与控制面板等设备，其中一路带供电，可直接对接控制面板、无需额外给控制面板提供电源；
◆12、系统内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能，跟踪对象不需要佩戴任何辅助装置，便可对老师和学生的动作、移动进行准确定位、跟踪，清楚的记录整个教学活动；
◆13、系统内置不小于2T存储空间，支持双硬盘接入，最大支持不少于16T硬盘存储空间，录制文件既可存储在本地硬盘，可以上传到云资源管理平台或第三方FTP终端；
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	录播主机系统软件
	◆1、录播主机系统软件须出厂即安装于录播主机内，支持网络导播与本地导播两种导播方式；要求网络导播客户端软件支持windows以及国产操作系统、如UOS等；
◆2、为了更清楚了解系统状态，系统应支持版本信息、序列号、设备型号、硬盘空间、剩余硬盘空间、跟踪机位信息、网络连接、平台接入信息等显示；
◆3、系统支持视频文件上传、下载、异常修复、本地点播、删除等基本功能，支持通过状态标记自动检测课件上传是否成功，对于状态标记上传失败的课件资源支持人工手动续传；
◆4、系统支持插入外接移动存储设备一键拷贝下载功能，并可选择多路外接移动设备；
◆5、系统支持异常课件修复和课件列表修复功能，在录制过程中或其他不可抗拒因素导致设备突然断电使录制的课件异常时，可通过录播主机管理页面一键修复功能，修复异常课件为正常课件资源；
◆6、系统支持输入音视频信号状态显示，如分辨率等；支持音频输入接口自由选择；
◆7、支持主机HDMI输出设定，支持分辨率、频率设置，支持HDMI输出音频开关；
◆8、支持教室属性设置，如常规录播教室、互动教室；并可对互动协议进行自由选择，支持H.323\SIP等标准协议，同时支持厂家私有协议互动；
◆9、录播系统支持双流、单流模式互动：单流互动时要求听讲教室一个屏幕即可显示主讲教室的人物视频主流画面与PPT或板书的辅流画面，并支持对主辅流合成布局进行设置；双流互动时，听讲教室使用两台显示器，分别显示主流老师画面与副流电脑PPT、板书画面；
◆10、主讲教室可根据需要切换互动模式，如自由讨论、课间休息、对讲模式等，各互动教室录播设备跟随互动模式变化，切换为对应的画面输出效果。
◆11、支持与小组研讨协作教学系统联动，支持一键选择小组演示，此时录制画面为小组特写+小组演示PPT内容的两分屏图像，实现更精细化的研讨型教学课程录制效果；
◆12、支持web端发起互动教学，包括呼叫、挂断等，可实时显示互动教学连接状态，方便管理；
◆13、支持不少于6路流媒体图像设置，每一路均支持RTSP、RTMP、HTTP等协议自由选择，并可自由选择流媒体具体内容，如电影模式，老师特写/全景，学生特写/全景，电脑信号等；
◆14、支持IPv4、IPv6协议、支持DHCP或手动设置IP地址，支持将设备映射到公网、设置公网IP；支持网络状态检测、如上下行速度、网络抖动、丢包率等；
◆15、提供管理员和访客两种用户管理，支持对用户进行密码修改设定，不同的用户是相同的后台操作应用；
◆16、支持中控对接，可选串口中控和网络中控
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	智能行为识别软件
	◆1、支持教室讲台、学生区域侦测区绘制，实现录播主机全自动跟踪切换；
◆2、系统支持对云台摄像机镜头和焦距进行控制，实现对教学活动中老师、学生、板书的自动跟踪拍摄和切换；
◆3、系统支持多个屏蔽区设置，可屏蔽观摩室和教室之间的玻璃墙，避免因玻璃墙反射而造成学生特写画面捕捉不到的问题，同时支持屏蔽教室后方因听课教师（或家长）意外站立或走动而导致的错误特写画面；
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	云台摄像机
	1、采用不低于1/2.8 英寸CMOS, 有效像素≥207 万；
2、支持 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60,1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60,720p/50, 720p/30, 720p/25
SD: 480i, 576i多种信号制式；
3、镜头焦距≥ 12X光学变焦, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8；数字变焦≥16X；
4、最低照度0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)；
5、快门速度1/30s ~ 1/10000s；
6、支持白平衡自动，室内，室外，一键，手动，指定色温；
7、支持背光补偿，支持2D&3D 数字降噪；
8、信噪比≥ 55dB；
9、水平视场角72.5° ~ 6.9°、垂直视场角44.8° ~ 3.9°；
10、支持扩展预置位数量≥255；
11、输出接口支持≥1 路 HDMI，≥1 路, 3G-SDI；≥1 路, CVBS；
12、网络接口≥1 路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口；
13、音频接口≥ 1 路, Line In, 3.5mm 音频接口；
14、USB 接口≥1 路, USB 2.0；
15、工作输入电压DC 12V；
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	高清摄像机系统软件
	1、 要求支持在Windows 2000/2003/XP/vista/7/8/10等环境正常运行；
2、 要求支持通过网线直连或交换机、路由器等方式进行连接配置；
3、 支持HTTP、RTSP、PTZ等端口配置；
4、 支持预置位设置，可设置预置位0-254；
5、 要求支持50Hz（PAL）、60Hz（NTSC）和拨码优先三种制式；
6、 为满足不同场景拍摄效果，支持亮度、饱和度、对比度、锐度、色度等图像效果调节功能；
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	跟踪定位摄像机
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、采用不低于1/3英寸 CMOS 传感器, 总像素不小于400万；
3、最低照度不低于：彩色0.6Lux@F1.2；黑白0.08Lux@F1.2；
4、信噪比不小于50dB(AGC OFF)；
5、编码格式支持：H.264；
6、设备功率不大于3W；
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	录播控制面板
	液晶面板尺寸≥7寸，支持TF存储卡接入，支持不少于2路USB接口；
支持不少于1路HDMI高清信号接口和1路3.5音频输出接口
系统要求支持安卓7.0以上操作系统。
系统配置，支持输入录播用户名，密码，IP进行录播设备绑定。
支持设定锁屏密码，防止随意操作。
支持录播设备配置的资源平台以及互动平台地址的同步显示。
支持常规录播控制，如录制、暂停、停止。
支持导播模式选择，如自动导播，自动导播（屏蔽学生），以及手动导播（老师全景、学生全景、PPT）
支持对录播进行远程关机。
预留与第三方中控、物联等对接接口，可实现如声音控制、信号切换等功能。
支持录制课程中导播画面的预览。
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	拾音话筒
	1、话筒类型：电容式麦克风。
2、指向性：超指向性。
3、频率响应：30Hz-18KHz。
4、灵敏度：-37dB±2dB(0dB=1V/Pa at 1KHz)。
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	导播键盘
	1、采用基于USB线缆传输的硬件导播控制键盘，本地导播可直连录播主机，远端导播直连导播电脑即可，即插即用，不需要安装驱动以及任何插件。
2、导播控制键盘支持课件录制的开始、暂停、停止，可针对导播进行手动、自动、半自动的模式切换。
3、导播控制键盘支持9种画面布局的按键切换，支持5种特效的按键切换，并可设置特效切换的开启与关闭。
4、导播控制键盘支持特效切换手柄，通过此手柄控制切换特效，可直观的在导播平台看到切换过渡效果。
5、导播控制键盘支持导播画面的主流输出与预监输出的切换。
6、导播控制键盘支持滑动按钮调整输出音量大小。
7、导播控制键盘支持六轴操纵杆，手柄上有云台控制、镜头变焦、导播切换功能 ，控制按键采用橡胶+微动方式，使用寿命可达100万次。
8、导播控制键盘含LED背光，当按下功能键，相对应背光会亮起。
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	音频处理主机
	1、可通过USB进行远程输出，远程参考输入，软件升级和参数配置；
2、集成自动噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）,保证声音质量；
3、不少于6路差分输入，支持48V幻象供电开启关闭；
4、不少于3路Line-IN输入
5、不少于3路Line-OUT输出
6、6路平衡输入可做不少于16段EQ处理（其他输入、输出不作EQ处理）；
7、抗混响功能，课件、无线麦、吊麦按照优先级自动输出，确保音质清晰；
8、破音保护功能：防止学生齐声朗读时，输出破音，影响听感和舒适度；
9、两边同时互动，录制声音不卡顿、不掉字；
10、智能混音功能，保证音质清晰干净；
11、根据开启的MIC数量自动调整系统的输出电平，不会因为输入电平的叠加而使系统的输出增益提高；
12、语音抗混响功能，避免多路语音互相干扰，突出重要语音信号；
13、回声消除功能：无线麦克风、吊麦的混音需要进行AEC处理，参考信号为远程音频信号；
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	功放2
	1､不少于三路话筒插口（2路带48伏幻像电源）；
2､不少于3路音源输入（2组线路信号输入接口、1组录播输入接口），不少于2路音源输出（1组全信号输出接口、1路录播输出接口）
3､具有不少于6个隐藏式旋钮设计，有效避免产生误操作（话筒音量调节、高低音独立调节及混响调节）
4、音乐主音量控制旋钮
5、具有U盘插口，可播放mp3,wma等主流格式的音乐文件
6、带蓝牙播放功能
7､带数码显示屏,显示各曲目的播放进度及各模式的名称
8､具有模式选择按键
9､具有循环选择按键,可选择单曲循环或全部循环（长按该按键播放录音文件,从后往前循环播放,该模式下,再次长按删除当前录音文件,短按退出并回到原来状态 ）
10､具有上一曲按键、下一曲按键
11､具提示音按键,按动一下即播放提示音一次
12､具有音乐均衡按键，按动该按键,可以选择不同风格的音乐模式
13､具有话筒录音按键（短按话筒优先,长按该按键开始录音,录音模式下短按该按键退出录音）
14､具有播放暂停按键
15､具有2.4G无线麦克风接收模块接口；
16､具有2.4G无线麦克风接收指示灯；
技术参数：
1､额定功率：2×60W/8Ω；
2､频率响应： 20Hz-20KHz -1dB；
3､谐波失真： ≤0.1%（1V.1KHZ）；
4､信噪比：≥90dB(A计权)；
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	音箱2
	1、额定功率：≥50W。
2、额定阻抗：≥4Ω。
3、频率响应：55Hz-18kHz。
4、驱动器：≥1个6.5寸长冲程低音驱动器。
5、信噪比：95dB；
6、最大声压级：103dB；
7、箱体型式：倒相式；
8、箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体；喇叭具有金属防护罩。
9、安装：标配壁挂架；
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	教育资源管理平台
	◆1、平台应具备管理员之上的超级管理员或审计员权限，包括对系统的整个系统管理、节点管理、参数配置、门户管理、数据管理、站点管理、内容安全、数据同步等内容进行查看和操作：系统模块化设计，支持超级管理员对导航菜单功能自定义配置，可以自行新增功能菜单，并对菜单中功能进行自行配置，支持菜单排序、外链接跳转、名称修改等应用；
◆2、直播播放器设置：PC端清晰度、弹幕功能、LOGO位置、LOGO设置；点播播放器设置：PC端清晰度、自动播放功能、视频进度条上是否显示PPT缩略图；
◆3、登录设置：可设置多人同时同一账号登录，开启验证码，登录失败处理，登录时间保持及用户自注册功能；支持设置密码是否配置密码复杂度策略、密码是否配置密码定期更换策略；
◆4、系统管理：可对系统进行重启、升级、时间同步等操作，并支持Elasticsearch数据初始化；
◆5、节点管理：应具备对平台节点、直播/点播节点、资源节点、转码节点进行配置；平台节点支持局域网ip、广域网ip、域名地址、端口、Https ssl设置；直播节点可以显示节点组的局域网ip、广域网ip、域名地址、端口、Https ssl内容；点播节点可以设置内外网IP及终端类型，节点存储类型支持本地磁盘、FasDFS、AliyunOS、VOD、大华EFS；资源节点支持资源终端和消息终端设置，并能同时设置局域网IP和广域网IP，且支持minino存储及Aliyunoss设置；支持站点管理：支持新增站点，切换版本，审核/停用，用户频道统计，许可配置，节点组绑定，级联管理，级联注册、CND配置等功能；
◆6、支持视频清理策略配置及视频同步第三方配置；支持视频上传/下载配置：可以对平台上传视频大小进行限制，文件下载的速度限制，电影模式多路默认下载的名称进行调整；支持录播上传设置：可设置录播FTP上传目录、FTP端口、FTP用户名/密码，可设置录播视频是否同步到第三方、是否上传第三方FTP；支持查看平台视频处于的当前状态，包括删除中、异常、未上传、上传中、编辑中、转码中，以及上传点播节点失败；
◆7、审核设置：支持视频是否要审核、点播评论是否启用、教育动态评论是否启用、视频评论是否需要审核、直播评论是否需要审核；
◆8、校区季节作息时间设置：可配置季节名称、作息开始时间、作息结束时间及课时节次设置；
◆9、具备对敏感词的导入、增删改、批量删除、一键清空；
◆10、单点登录和数据同步：支持第三方同步数据源配置，可配置数据源类型、数据源IP、数据源接口、数据库名、用户名及密码；
◆11、支持界面一键置灰功能，满足特殊纪念日界面显示要求；
◆12、支持PC端门户LOGO，后台LOGO，PC端Banner图等自定义设置，同时支持移动端LOGO、界面顶部Banner图自定义设置；
◆13、支持平台间级联设置，校级资源平台支持无缝对接至区域资源平台，满足直播、点播资源上传至上级系统综合管理需求；
◆14、系统首页面支持视频直播、精品视频、微课展示、名师讲堂、文档中心、课程中心、教师风采等模块功能展示；支持查看教育新闻资讯公告等信息，要求展现的教育资讯信息包含主题标题、发布者信息、发布具体时间以及当前被浏览次数等数据；支持教育新闻动态类目管理，支持不少于两级动态分类，满足学校不同教育资讯分类发布需求；支持用户对教育动态资讯进行在线评论，支持管理员评论审核后显示及在线回复；
◆15、支持视频窗口画中画播放功能，能够一键将视频播放窗口缩小并保持在桌面右下方持续播放，当滚动页面或者切换到系统任何其他页面时，视频窗口均可保持在桌面右下角播放，保证视频观看连续性；支持播放倍速0.5、1、1.25、1.5、2、4等调节；支持在播放页面同步呈现课程的AI内容摘要、语音转写文字内容、知识点及PPT、问答等信息；
◆16、支持扩展语音转写模块，支持跟资源平台对接，将直播，点播视频进行实时语音转文字，并可在直播或点播窗口生成文字字幕；
◆17、支持对语音转写内容进行编辑，以修正识别错误的内容，如一些特殊专用词语、同音字词等；支持批量纠错编辑，并根据用户的纠错编辑行为自动优化语音识别模型，提高语音识别转写的正确率；
◆18、支持视频虚拟切片，可根据语音转写文字内容及知识点、PPT等内容进行视频虚拟切片，点击转写文字、知识点、PPT图片等均可快速跳转到对应的视频片段；支持知识点编辑；
◆19、支持生成PPT或板书图片资源，在视频播放页面可同步预览PPT内容，可点击PPT图片快速跳转到对应的视频片段；
◆20、微课展示：支持微课推荐，可显示对应微课的知识点，播放次数等数据；支持微课知识点的统一展示并呈现对应知识点下的相关视频，支持知识点收藏功能；支持按学段，学科、分类、册别、微课名称、主讲老师、时间段、最新发布、最多播放等方式进行知识点相关微课检索或排列；
◆21、名师讲堂：平台具备名师讲堂功能，支持列表显示名师资源，可根据名师列表查看名师及视频展示；进入名师课堂主页，支持显示名师基本简介信息、视频数量、微课数量、文档等，支持视频点播的次数显示，支持最新发布、最多播放排行；支持查看参与的课题组及课题组成员信息；
◆22、排行榜：平台具备视频排行榜功能，支持显示精品视频、课程展示、微课展示、名师排行等分类并支持视频资源的自动排名，如按最新发布，最多播放等；
◆23、支持学生自助注册平台账号，支持发起视频观看权限申请，老师可在个人中心查看相关申请并进行授权操作；支持个人课表查看；
◆24、用户管理：支持后台批量导入，后台可通过数据模板初始化导入用户数据，每个用户可自行管理个人账户信息；管理员具备用户信息编辑、用户锁定、用户解锁、删除、密码修改功能；支持按组织架构进行用户管理，支持用户分组管理；
◆25、组织管理：支持组织架构自定义设置，满足学校组织架构配置需求，支持用户批量导入功能，支持自定义角色权限管理，支持分组用户管理，能够满足分组授权的灵活需求；包括学生管理、班级管理等应用；
◆26、录播管理：支持根据不同教室功能设置教室分类管理，支持教室分类多层级创建；支持绑定录播设备，实现录播设备远程管理，包括录播、直播状态监测显示、远程开关机、设备重启等操作；支持远程连接录播教室，支持对录播画面进行在线直播预览，支持电影模式、资源模式预览设置；支持课表联动录播设备实现自动开启录制功能，支持按照教室、预约周期、预约时间、有效日期、课时、主讲老师、年级、学段、学科、班级、是否直播等维度批量导入学校课程安排，实现完全自动化录播启动和资源上传；支持数据同步日志，可按时间进行检索，支持业务名称，同步状态，错误信息查询等内容；
◆27、视频管理：支持视频分类、支持视频编目自定义设置，支持视频编目项字典自定义编辑，可以根据不同年级、学科、学段、册别自行编辑内容项；支持视频列表形式展示所有平台视频，支持对任意视频设置推荐；支持视频审核，能够在视频审核界面对待审核视频进行播放观看，支持删除视频和审核通过两种操作，支持多个视频选中进行批量审核；支持视频评论、问答管理界面，能够统一管理视频评论内容，支持设置自动答复功能；
◆28、报表统计要求：支持直播峰值图表，所有直播活动能够自动生成直播统计报表，支持以柱状图形式显示在不同时间段同时在线观看人数统计结果；支持直播观看信息查看，支持获取观看用户IP地址、登入、登出时间、在线时长、观看设备类型等统一展示；支持直播用户分布图，能够以中国地图形式呈现全国各地观看观众数，并根据不同用户数量能够以不同颜色进行标记显示；支持视频峰值、视频播放量、视频播放时长、视频播放量排行、视频观看用户、日志管理等统计分析模块，帮助学校老师充分了解各视频查看统计结果；
◆29、新闻管理：支持新闻分类设置，支持新闻发布，设置封面、分类、标题、关键字、摘要、新闻内容等信息，支持上传新闻附件格式支持doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf、txt等；支持对新闻评论内容进行管理，如审核、回复、删除等；
◆30、名师管理：支持从用户中批量导入名师，支持为名师创建课题组并选择课题组成员进行管理，支持名师信息检索、删除等操作；
◆31、课程专题管理：支持新建课程专题，创建课程名称，授课老师，所属院系，课程，观看权限，封面，简介，排序等信息，支持绑定平台内的教学资源或上传本地资源；支持课程发布审核、推荐设置等；
◆32、教务管理：支持课程管理如：课程的上架下架，课程章节设置等；支持编目管理如：学科分类管理、专业管理、学院管理、课程类型管理等。

	210
	平台服务器
	二级指标
	指标要求

	
	
	CPU信息
	主频：≥2.7GHz
每颗 CPU 内核数：≥32核
实际配置：配置≥1 颗物理 CPU
扩展性：最大配置≥2 颗物理 CPU，支持超线程，支持硬件加速国密SM2/SM3/SM4算法

	
	
	主板支持的CPU和内存情况
	主板最大配置≥2 颗国产处理器，单颗CPU核心数≥32核，主频≥2.7GHz；

	
	
	
	内存配置≥32GB 3200MHz DDR4内存；
最大内存插槽总数≥32个，支持最大容量≥4TB，支持内存纠错等高级功能

	
	
	主板内存槽数量
	≥32个

	
	
	主板存储接口
	支持 SATA、NVMe存储接口

	
	
	PCIe 插槽接口
	符合PCIe4.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容

	
	
	主板PCIe插槽数量及规格
	本次采购至少为单路服务器，服务器高度大于44.45mmPCIe插槽或接口≥6个

	
	
	特殊孔位及接口
	板载≥4个USB接口，其中USB3.0≥3个；≥2个VGA接口（前后面板各1个）

	
	
	板载网络接口
	板载1个千兆管理专用以太网口

	
	
	主板OCP插槽数量
	支持OCP3.0网卡，支持热插拔；
支持扩展单口/双口 1GE、10GE 光纤以太网卡；支持 ipv4 和 ipv6 双栈协议

	
	
	内存数量
	≥2

	
	
	内存规格
	≥DDR4

	
	
	内存通道
	支持≥4个内存接口通道，支持 2DPC，印制电路板上应具备插槽的序号标识

	
	
	硬盘类型
	支持SATA 3.0及以上接口

	
	
	硬磁盘实配容量
	配备固态硬盘，≥2*960GB SATA SSD

	
	
	硬盘插槽数量及规格
	前置支持≥12块3.5/2.5英寸硬盘

	
	
	RAID卡支持的 SAS接口数
	≥0

	
	
	SAS直通卡SAS接口数量
	≥8

	
	
	HBA卡端口数量
	≥0

	
	
	网口速率和数量
	配备2个千兆以太网RJ45接口

	
	
	独立网卡网口数量
	≥1

	
	
	显示接口
	显示接口类型为VGA

	
	
	USB 接口
	板载≥4个USB接口，其中USB3.0≥3个；≥2个VGA接口（前后面板各1个）

	
	
	电源冗余模式
	整机电源模块按 1+1 冗余或 N+1 冗余配置

	
	
	电源模块数量
	≥2

	
	
	电源功率
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求。单电源功率≥800W

	
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态

	
	
	外观和结构
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；

	
	
	
	b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；

	
	
	
	c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；

	
	
	
	d) 在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义

	
	
	
	e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；

	
	
	
	f) CPU 2颗，单台服务器机箱2U高度

	
	
	
	g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确

	
	
	尺寸（高×宽×深）
	2U机架式，尺寸为:86.1 mm × 447 mm × 790 mm

	
	
	服务器导轨
	导轨安装适配宽度19英寸，伸缩式安装

	
	
	CPU 个数与机柜高度单位(U)比
	CPU 2颗，单台服务器机箱2U高度

	
	
	环境适应性
	气候环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定，工作温度优于10～35℃，贮存运输温度优于-40～55℃；工作相对湿度优于35%～80%，贮存运输相对湿度优于20％～93%（40℃）；大气压优于86～106kPa

	
	
	特殊机型环境适应度
	/

	
	
	机械环境适应性
	机械环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定

	
	
	噪声
	符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB

	
	
	AI 计算单元
	/

	
	
	一键式迁移
	/

	
	
	机柜尺寸
	2000*600*1000（42U）

	
	
	机柜管理
	配备机柜管理面板

	
	
	机柜电源规格
	机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2路且支持自动切换；

	
	
	
	机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换

	
	
	主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口，VGA、USB3.0、BMC管理端口

	
	
	主板防烧板设计
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散

	
	
	扩展功能
	支持网络功能卡扩展

	
	
	网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

	
	
	计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能

	
	
	密码算法实现
	CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应、 符合 GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定

	
	
	内存校验
	支持内存校验或内存增强型纠错功能

	
	
	SATASSDNAND健康状态上报
	支持关键外部存储器 （硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断

	
	
	SATASSD单die故障隔离
	支持 SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离

	
	
	RAID卡RAID级别支持
	RAID 模式支持 RAID 0,1,5,10

	
	
	RAID卡BBU单元
	RAID 卡支持电容备份单元

	
	
	光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD）
	/

	
	
	电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能

	
	
	电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能

	
	
	散热方式
	支持风冷散热方式

	
	
	其他功能
	a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；

	
	
	
	b) 支持熔断保护与恢复功能

	
	
	BMC 固件基础功能
	1) 支持 DHCP 设置网络功能；

	
	
	
	2)支持静态 IP 设置网络功能；

	
	
	
	3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；

	
	
	
	4)支持日志信息导出和记录删除功能；

	
	
	
	5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；

	
	
	
	6)设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；

	
	
	
	7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；

	
	
	
	8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；

	
	
	
	9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；

	
	
	
	10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；

	
	
	
	11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；

	
	
	
	12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；

	
	
	
	13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；

	
	
	
	14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；

	
	
	
	15)支持设置口令策略功能；

	
	
	
	16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；

	
	
	
	17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；

	
	
	
	18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；

	
	
	
	19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；

	
	
	
	20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；

	
	
	
	21)应支持固件版本查询、固件升级

	
	
	
	22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；

	
	
	
	23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；

	
	
	
	24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能

	
	
	BMC固件
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；

	
	
	
	b）设备的 BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；

	
	
	
	c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s；

	
	
	BIOS 固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；

	
	
	
	b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；

	
	
	
	c）支持设置界面中英文显示切换功能；

	
	
	
	d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；

	
	
	
	e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；

	
	
	
	f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；

	
	
	
	g）支持安全启动功能；

	
	
	
	h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；

	
	
	
	i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；

	
	
	
	j）支持 RAID 识别和启动功能；

	
	
	
	k）支持串口重定向功能；

	
	
	
	l）支持固件更新功能；

	
	
	
	m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；

	
	
	
	n）支持网络引导启用和关闭功能

	
	
	远程控制
	支持远程关机和重新启动功能

	
	
	操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级

	
	
	操作系统及驱动的备份还原
	支持操作系统备份及还原功能

	
	
	操作系统功能
	a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；

	
	
	
	b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求

	
	
	中文信息处理
	符合 GB 18030 的有关规定

	
	
	机柜管理功能
	/

	
	
	机柜通信方式
	/

	
	
	多集群作业管理
	/

	
	
	关键部件安全要求
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	
	
	故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警

	
	
	内存故障智能预测和自愈修复
	支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低

	
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障；

	
	
	PCIe 链路故障智能诊断
	支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的 PCIe 链路；

	
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生 CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断；

	
	
	内存、PCIe 卡的故障精准告警功能
	支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置；

	
	
	异常下电关键数据保护
	支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失；

	
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性；

	
	
	CPU 核重启隔离
	支持 CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由 BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外；

	
	
	内存地址隔离
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离；

	
	
	内存存储阵列替换
	在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换；

	
	
	安全启动
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性；

	
	
	syslog 双向鉴别
	支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别；

	
	
	弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令；

	
	
	白名单访问控制
	支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制；

	
	
	双因素鉴别
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统

	
	
	二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作；

	
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理

	
	
	密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法；

	
	
	敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息；

	
	
	研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯；

	
	
	漏洞管理
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看

	
	
	网络关键设备服务器要求
	作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定

	
	
	增强要求
	a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；

	
	
	
	b) 支持可信平台控制模块(TPCM)；

	
	
	
	c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对 BMC 固件或 BIOS 固 件进行完整性检测、更新和恢复；

	
	
	
	d) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；

	
	
	
	e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；

	
	
	
	f) 所采用的可信密码模块接口应符合 GM/T 0012 的相关规定；

	
	
	
	g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可

	
	
	物理安全
	安全要求应符合 GB 4943.1 的规定；

	
	
	限用物质的限量要求
	限用物质的限量应符合 GB/T 26572的要求；

	
	
	CPU 主频
	≥2.6GHz

	
	
	单 CPU 核数
	≥48

	
	
	单 CPU 末级缓存容量
	≥48MB

	
	
	单内存模块容量
	≥64GB

	
	
	内存速率
	≥2666MT/s

	
	
	硬盘转速
	/

	
	
	RAID 卡缓存容量大小
	配备 RAID 卡且RAID 卡缓存容量不少于 4GB

	
	
	FC HBA卡速率
	/

	
	
	独立网卡速率
	≥10GE

	
	
	板载网卡速率
	≥1GE

	
	
	电源能耗
	符合 GB/T 9813.3 的有关规定

	
	
	内存兼容性
	适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格

	
	
	固态存储兼容性
	适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格

	
	
	FC HBA卡兼容性
	FC HBA卡应适配两种或以上厂商产品

	
	
	RAID 卡兼容性
	RAID 卡适配两种或以上厂商产品

	
	
	网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品

	
	
	功能卡兼容性
	内置或适配符合 PCIe 的功能卡

	
	
	外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能政采识别和安装驱动

	
	
	数据库兼容
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品

	
	
	中间件兼容
	兼容 3 个及以上厂商的中间件产品

	
	
	平台软件兼容
	兼容 3 个及以上厂商的大数据平台

	
	
	虚拟化软件兼容
	兼容 2 款及以上虚拟化软件

	
	
	SATA SSD可靠性
	SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h

	
	
	整机可靠性
	m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h

	
	
	风扇可靠性
	风扇寿命应不低于 40000h

	
	
	部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)

	
	
	标志、包装、运输和贮存
	符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	
	
	服务响应
	a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；

	
	
	
	b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；

	
	
	
	c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；

	
	
	
	d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	
	
	培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	
	
	服务周期
	a) 产品免费服务周期（含换件和维修） 5年；

	
	
	
	b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；

	
	
	
	c) 产品停止服务时间应提前1年告知客户；

	
	
	
	d) 产品发布日期需在随机文件中明确

	
	
	工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权

	
	
	辅助工具
	支持如下功能

	
	
	
	a) 本地的数据备份和还原功能；

	
	
	
	b) 网络的数据备份和还原功能；

	
	
	
	c) 服务器操作系统的自动安装功能；

	
	
	
	d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁

	
	
	驱动安装升级指引
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引

	
	
	随机附开盖工具
	随服务器打包提供开机箱工具

	
	
	代码迁移工具
	供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足

	
	
	
	产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导

	
	
	性能分析工具
	供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议

	
	
	跨架构平台应用兼容
	跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用

	
	
	管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能

	
	
	厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力

	
	
	服务保障升级
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务

	
	
	提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力(可收费)

	
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	对于部署在该服务器上的HIS数据库，配合软件开发厂商调优

	
	
	抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售

	
	
	供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
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	操作台
	1、双联钢木结构
2、尺寸约1800×800×750mm
3、钢板厚度≥1.0mm，含键盘托及显示器底座
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	线材
	RVV 2×1.0电源线、PVC20穿线管、RVVP 2×0.75屏蔽音频线/信号线、超五类非屏蔽网线及水晶头、扎带、电工胶布等辅材，具体数量根据现场实际施工需求确定
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	报警柱
	安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
高档铝合金拉丝面板。含防火安装底盒、支撑杆及内六角固定螺丝，具有防水、防潮、防粉尘、防拆、防暴力破坏等功能；
整体式铸铁立柱，选用Q235优质钢 1.2MM定制，高度2200mm*200mm*200mm；
铝合金拉丝面板，分配IP地址后接入网络即可实现对讲；
防雨设计，适应室外安装环境；
一键式对讲终端，按键直接接通管理中心；
通过局域网或广域网传输，分配地址后接入网内即可实现对讲；
开锁功能：系统支持每个终端接电控锁，寻呼话筒或工作站软件可分别控制电控锁的开闭；
开门提示：系统支持每个接对门磁；
电视控制：系统支持对各电视的控制，可通过或监控中心的寻呼话筒或管理软件对各的电视电源进行开闭；
开灯功能：系统支持对每个的灯光进行控制，可通过或监控中心的寻呼话筒或管理软件对各的灯光进行开闭；
联动控制：提供指令、指令接口、开关量接口；
可向控制室主机报警及双向对讲；
可外接有源音箱；
数字录音功能：对讲时录制的音频文件保存在寻呼话筒中，空闲时上传到服务端上保存；
可通过局域网接收主机的广播或喊话；
≥4路短路输入、≥2路短路输出，可外接联动报警器材；
有通话数据保密功能。对传输中的数据进行加密，可防止他人窃听利用，确保通话安全。
室内呼叫器参数：
（1）≥10.2寸智能全触摸真彩屏，数字高清彩色摄像头，桌面或嵌入式操作系统，界面美观大方，操作灵活、便捷；
（2）工业级芯片；
（3）可对所有的主机和分机进行呼叫、监视监听、广播喊话；
（4）主机和主机是全双工双向可视对讲，主机和分机也是全双工单向可视对讲；
（5）主机具有两个通话功能：软管话筒免提通话功能，通话手柄对讲功能（适合噪杂环境）；
（6）可在屏幕界面上直接点击主机或分机的图标进行快速呼叫，也可根据主机和分机的ID号进行拨号呼叫；
（7）状态提示：分机报警、对讲状态可由红、蓝色提示，每路按键均有显示设备ID号和名称；
（8）监听监视：可对主机和分机进行监视监听，监听监视功能具有单机监视和循环监视两种模式，循环监视时间可设定；
（9）广播功能：广播方式有三种：MP3播放、广播喊话和外接音源，广播时音量可调节，可设定四个广播分区，也可设定四组定时广播时间及广播内容；
（10）转移功能：可将分机呼叫转移至其他主机；
（11）托管功能：无人值班时，可将本主机设置转移至其他指定主机进行托管；
（12）记录查询：可记录和查询呼叫记录、已接来电、未接来电、报警记录、刷卡记录、开锁记录等信息；
（13）开锁功能：可远程控制分机的两路电控锁输出功能；
（14）开门提示功能：可接收和显示分机两路门磁的开关门信号；
（15）带1路短路输出口，可以控制一些外围设备如外接的警灯、警号等，可跟对讲终端联动；
（16）具有2路开关量输入口，可外接传感探测器进行联动；
（17）具有音频输入/输出口、RS485通信接口；
（18）具有外接大屏幕显示功能；
（19）有局域网的地方即可接入，可跨网段。
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	通道摆闸
	1、工作电压：AC220V±10%V，50Hz；
2、通道宽度：≥600mm（行人），≥1000mm（自行车通道）；
3、通行方式：单向、双向；
4、直流电机：40W/24V；
5、输入接口：标准开关信号；
6、通信接口：RS485；
7、工作环境温度优于：-20°C～65°C；
8、相对温度优于：小于90%，不凝霜；
9、工作环境：室内、室外。
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	通道摆闸等电位连接
	防雷接地，采用BVR 6mm²黄绿双色线，连接闸机外壳至接地端子，接地电阻≤10Ω
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	车牌识别道闸一体机
	1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试；
2、车牌识别道闸一体机技术参数：
（1）防护等级：IP54；
（2）通讯方式：TCP/IP；
（3）屏幕参数：屏幕尺寸：≥18.5寸；分辨率：≥1280*1024；双通道LVDS，≥8位RGB信号输入。
（4）相机参数：镜头：≥400万高清广角镜头；传感器类型：1/2.7" CMOS Image Sensor ；车牌识别率：≥99.7%
（5）道闸参数：电机功率：120W；最大杆长：直杆≤6m，栅栏杆≤5m，曲臂杆≤6m；运行速度：1.2～3.5s  3.6s～6s。
3、雷达技术参数：
（1）工作电压：10〜16V；
（2）检测范围（横向）：默认直杆±0.5m，广告栅栏±0.7m（1米可配置）；
（3）检测范围（横向）：默认≥3米（6米内可配置）；
（4）功耗：＜2.5W；
（5）在线调试：TTL通信调试；
（6）防水等级IP66；
（7）适用类型：直杆型道闸，栅栏型道闸 通信接口：TTL。
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	车位交互终端
	1、材质：冷钢烤漆+钢化玻璃面板
2、通讯方式：RS485
3、通讯距离：≤300m
4、显示颜色：红色
5、防护等级：IP65
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	室外车辆出入口道闸等电位连接
	室外车辆出入口道闸等电位连接 连接道闸与电源开关，连接道闸控制箱接地端与电源接地端，接头做普通绝缘防水处理
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	光线路终端设备1
	1、OLT PON芯片采用高密度设计，绿色节能
2、单颗PON芯片可以支持16×GPON/16×XGS-PON/16×Combo PON端口
3、系统需高效支持业务无阻塞转发，任意PON口和以太口间业务交换能够在业务线卡上完成，不需要通过交换板来完成，减少时延和交换板负荷
4、OLT PON芯片功能集成度高，PON芯片支持5合一，即一颗芯片集成支持PON MAC、NP、SA、TM、内置CPU等功能
5、为降低OLT版本升级带来影响，所投OLT设备要求支持ISSU升级，业务中断时间不超过10秒
6、支持OLT Type B/C组网保护，保护切换时间<50ms，
7、支持GPON/10G PON/WDM-PON/50G PON共平台，支持平滑升级
8、支持GPON、XG-PON、XGS-PON、Combo PON、EPON、10G-EPON和P2P多业务接入
9、整机高度不超过2U
10、单框支持≥32个GPON/XG-PON/XGS-PON/XG-PON&GPON Combo端口，支持线卡任意业务槽位混插，
11、设备主控板、电源板1+1冗余热备份，支持双交流供电（双路备份），主控板支持负载分担，
12、支持802.1x认证，支持DHCP Server功能，支持硬管道隔离功能，可以做到一张网安全承载多种业务
13、为保证网络系统运行稳定，支持流氓 ONU 检测
14、为确保设备安全性，OLT支持使能AES加密设置后，设备仍能正常工作；OLT设备能检测光纤距离，测距精度±0.5%（接入10m、35m、和45m）
15、支持配置DBA优先级，支持不少于8个优先级队列，支持以 T-COUNT为粒度实现优先级调度
16、光线路终端（OLT）系列化产品具备 IPv6 功能，支持 IPv4与 IPv6 双栈转发
17、支持Telemetry技术
18、为保证网络安全性，支持802.1x及Portal认证
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	8口光网络单元设备
	1、网络侧提供1个XGS-PON接口，接口遵循ITU-T G.9807.1标准；用户侧提供8xGE接口，以太网接口遵循IEEE 802.3ab标准
2、提供固定盒式金属结构ONU设备，尺寸不大于220mmx150mmx30mm
3、ONU要求金属外壳
4、设备支持MAC、802.1X用户认证方式
5、设备支持端口限速和流限速，支持SP、WRR、SP+WRR算法
6、设备支持IGMP Proxy/ Snooping、MLD V1/V2 Snooping组播功能
7、设备支持IEEE 802.1q、IEEE 802.1ad协议，支持1：1 VLAN、N：1 VLAN转换功能
8、支持默认/静态/策略/业务路由、VLAN绑定、ALG/UPnP/ARP、DDNS/DMZ/DNS/NAPT、PPPoE/静态IP/DHCP/DHCP、Port mapping/Port trigger三层功能
9、支持光链路及断电检测、OLS光路检测、Dying gasp断电检测，便于故障定位和故障排除
10、即插即用，开通迅速，维护方便，自动配置，远程维护
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	16口光网络单元设备
	1、网络侧提供1个XGS-PON接口，用户侧提供16xGE接口
2、提供固定盒式金属结构ONU设备，尺寸不大于282mmx170mmx43.6mm
3、采用内置AC电源，采用标准三扁插头的交流输入电源插头，4、供电电压范围100VAC~240VAC，频率50Hz±5%
5、设备支持MAC、802.1X用户认证方式
6、设备支持端口限速和流限速，支持SP、WRR、SP+WRR算法
7、设备支持IGMP Proxy/ Snooping、MLD V1/V2 Snooping组播功能
8、设备支持IEEE 802.1q、IEEE 802.1ad协议，支持1：1 VLAN、N：1 VLAN转换功能
9、支持光链路及断电检测、OLS光路检测、Dying gasp断电检测，便于故障定位和故障排除
10、即插即用，开通迅速，维护方便，自动配置，远程维护
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	48口接入交换机
	交换容量≥432Gbps
2. 包转发率≥196Mpps
3. 支持≥148个千兆电口， ≥14个万兆光口
4. 为了满足环境无噪声要求，设备支持无风扇设计
5. 为了满足环境小尺寸要求，设备需支持深度<=350mm
6. 支持≥4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN
7. 支持MAC地址≥32K
8. 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口   
9. 支持静态路由、策略路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议                                
10. 支持IPv6特性，包括IPv6静态路由、IPv6策略路由、RIPng、OSPFv3、ND、IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet
11. 支持IGMPv1/v2/v3 snooping，MLD Snooping，PIM Snooping，IGMPv1/v2/v3，PIM SM/DM/SSM
12. 支持802.1x认证、Radius认证等多种方式
13. 支持端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能
14. 每端口支持8个硬件队列，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法
15. 支持ERPS以太环保护协议
16. 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理
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	AP
	1. 支持吸顶和和壁挂安装
2. 支持标准802.3at以太网供电，光电复合缆POF供电和本地供电
3. 新一代Wi-Fi无线标准802.11be协议＆双射频设计，高速无线高达3.57Gbps
4. 支持蓝牙 5.2，支持通过蓝牙串口远程维护
5. 支持USB 2.0，支持对外供电，可用于存储或扩展
6. 支持智能化本地转发功能，对于实时性要求较高的数据分类通过本地网络转发
7. 通过与无线控制器产品的配合，可保证无线用户在二层网络和三层网络的无缝漫游，用户在过程中不会感觉到数据访问的中断
8. 胖瘦模式灵活切换，瘦模式下可以实现零配置安装使用
9. Web界面管理对无线的规划和运维
10. 绿色环保，单位性能耗电降低：单天线待机技术、动态MIMO省电技术、增强型自动省电传送技术以及逐包功率控制技术
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	AC管理器
	1、1U盒式 ，单台AC提供10GE光口≥1个，GE光口≥1个，GE电口≥8个，USB接口≥2个
2、802.11转发性能≥10Gbps
3、单台AC最大可管理AP数量≥1000（本地转发模式下）
4、支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证
5、支持内置Portal/AAA终端，可为用户提供Portal认证/802.1X服务；
6、支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步;
7、全面支持IPv6特性，实现无线网络的IPv6转发，让IPv4和IPv6都可以自动与AC进行隧道连接
8、支持智能识别终端类型（支持苹果IOS、安卓和Windows等主流操作系统），自适应弹出不同大小、页面格局的Portal认证页面
9、支持基于用户、流量、频段的智能负载均衡，智能实时调整接入终端分配到不同的AP上提供服务，平衡接入负载压力
10、支持频段指引功能，能够自动指引支持双频段的无线终端工作在5G频段上
11、支持基于802.11k/v/r协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的终端能漫游到最佳AP
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	光线路终端设备2
	1、设备不高于1U
2、上行至少提供一个PON口接入，包括XG-PON/XGS-PON/对称10G EPON，也可支持10E光/GE电接入；下行至少支持4个10GE光口+4个GE电口+4个GPON口接入
3、工作温度优于-30℃-55℃
4、系统交换容量不低于160Gbit/s
5、可以支持1200STA的系统并发能力
6、支持接入的从网关数量不低于128个，接入的STA数量不低于2000个
7、开启 NAT、ACL（10 条）和防火墙后,支持的NAT会话数能力不低于256000个
8、支持基于双WAN上行的负载均衡功能
9、应支持PPPoE多拨功能
10、防火墙功能：MAC地址过滤、ACL功能、防DoS攻击、WAN侧访问限制、DHCP防欺骗
11、IPsec单隧道支持的吞吐能力不低于2000Mbps
12、VxLAN支持的吞吐能力不低于2000Mbps
13、组播特性功能：组播协议版本支持IGMPv1/v2/v3、支持MLDv1/v2协议处理；支持基于协议版本的处理、丢弃、透传配置
14、QoS功能：支持以太网物理端口，Vport的流量控制功能；上行业务流根据CIR/PIR参数提供流量颜色标记功能；PON口/Vport和以太网口出方向支持流量整形shaping功能；以太网端口和PON口/Vport等端口上支持SP，WFQ，WRR/DWRR和SP+DWRR队列调度技术；支持基于端口配置默认CoS优先级功能
15、BRIDGE功能：支持IGMP、BPDU等特殊报文的捕获或透传；端口速率强制和自适应，支持100/1000/10000M强制和自适应；支持全双工/半双工强制和自适应；支持IEEE 802.3x流量控制协议；支持MAC地址自动学习机制；支持静态MAC地址的配置
16、VLAN功能：支持IEEE 802.1q VLAN， 支持的Q-VLAN ID的取值范围为1到4094；支持IEEE 802.1ad VLAN Stacking，支持的C-VLAN ID和S-VLAN ID的取值范围为1－4094；支持1：1 VLAN和N：1VLAN转换
17、认证功能：支持本地Portal认证，支持免认证的白名单
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	24口POE光网络单元设备
	1、 网络侧提供不少于1个XGS-PON接口，用户侧提供24xGE（PoE/PoE+)接口
2、提供固定盒式金属结构ONU设备，尺寸不大于442mmx240mmx43.6mm
3、提供高可靠防雷能力
4、设备支持MAC、802.1X用户认证方式
5、设备支持端口限速和流限速，支持SP、WRR、SP+WRR算法
6、设备支持IGMP Proxy/ Snooping、MLD V1/V2 Snooping组播功能
7、设备支持IEEE 802.1q、IEEE 802.1ad协议，支持1：1 VLAN、N：1 VLAN转换功能
8、支持光链路及断电检测、OLS光路检测、Dying gasp断电检测，便于故障定位和故障排除
9、即插即用，开通迅速，维护方便，自动配置，远程维护
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	多媒体箱
	1、规格：尺寸不大于500mm×400mm×150mm
2、冷轧钢板喷塑箱体，钢板厚度≥0.8mm
3、门板带散热孔及普通锁具；内含220V 10A五孔插座1个、接地铜排；壁挂或落地安装
4、满足GB/T 30446.2标准
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	无线信号覆盖通信配套
	一期地库、一期食堂一楼、二期地库三网通覆盖。
覆盖区域：采用全向天线和定向天线组合的覆盖方式。
为了控制楼宇间干扰，楼层采用全向吸顶和定向吸顶天线相结合的方式，为了获得较好的穿透效果，全向吸顶天线基本设计在办公室门口位置，设计天线覆盖半径在6-10米之间。天线布置均采用“小功率，多天线”的原则。
地下汽车库采用全向吸顶天线，设计天线覆盖半径在8~10米之间，汽车坡道采用定向板状天线覆盖。
本次站点覆盖LTE天线口功率在-15 dBm～-10dBm 之间。
1）线缆布放要求
a、线缆的规格型号、数量应符合工程设计要求；
b、所放线缆应顺直、整齐，应避免线缆交叉纠缠，下线按顺序布放，线缆余留长度应统一，同时考虑预留出设备扩容的布线位置；
c、线缆拐弯应均匀、圆滑一致；
d、线缆走道穿过楼板孔或墙洞的地方，应用防火材料封堵洞口；
e、线缆两端应有明确的标志。
2）光纤布放要求
a、光缆在槽道内应加套管或线槽保护，无套管保护部分宜用活扣扎带绑扎。
b、机架内用扎带固定尾纤时不应过紧，尾纤在扎带环中可自由抽动。固定尾纤时，推荐在尾纤外面缠绕尼龙粘扣带后，再用扎带固定。
c、尾纤在机架外部布放应加套管保护，套管末端应固定或伸入机柜内部。尾纤保护套管两端应用绝缘胶带封扎，避免尾纤滑动被套管切口划伤。胶带颜色宜与套管颜色一致。
d、光接续盒应安装牢固可靠，密封良好，并易于维护操作。当采用的光缆带有金属铠装层或金属加强筋时，其应于接续盒处进行可靠接地。
e、敷设好的光缆或尾纤不应被重物或其它重量较大的线缆叠压。
f、过长尾纤应整齐盘绕于尾纤盒内或绕成圈后固定。
g、未用尾纤的光连接头应用保护套保护。
h、光缆加强芯应进行防雷接地。接地线规格应不小于16平方毫米。
3）信号线布放要求
a、同类型线缆按次序排放，便于识别；
b、光缆连接线应布放于架内的两侧，布放尾纤时，要注意做好尾纤头及尾纤的保护，无死弯、绷直现象，盘留的尾纤要顺序整齐，曲率半径要符合要求，捆绑力量要适中；
c、光缆缠绕的最小半径应大于30mm，光缆接头应保持清洁；
4）电源线布放要求
a、采用电力电缆的电源馈电母线，必须是整条电缆线料，严禁中间接头；馈电母线外皮应完整，芯线对地（或金属隔离层）的绝缘电阻应符合国家相关技术要求；当馈电母线采用铜汇流条时，其表面应光洁平整，无锈蚀、裂纹和气孔；
b、电力电缆拐弯应圆滑均匀，铠装电力电缆弯曲半径应大于等于12倍电缆外径；塑包电力电缆及其他软电缆的弯曲半径应大于等于6倍电缆外径；
c、设备电源引入线的布放要求：根据实际情况尽量利用设备自带的电源线；当设备电源引入线孔在机顶时，电源线可以沿机架顶上顺直成把布放；电力电缆颜色标志识别：直流电源线正极应为红色电缆，负极应为蓝色电缆，接地线应为黄绿双色电缆。
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	系统集成
	系统集成服务涵盖整体项目范围内所有软硬件系统、设备终端、网络链路、平台软件的统一集成部署、布线施工、设备安装、系统调试、数据对接、联调联试、整体交付及售后保障工作。投标人需对本项目所有建设内容进行整体统筹集成，确保各独立系统互联互通、数据共享、业务联动，实现整体功能落地、稳定运行、统一运维。



三、商务条款
1 质保期
质保期自物品验收合格，物品的免费质保期3年。（以双方在验收报告签订日期为准）
2 售后技术服务要求
2.1、售后技术服务要求
（1）标准服务：提供7×24小时的服务。中标供应商接到报障电话30分钟内响应，若通过电话指导无法解决故障，在60分钟内到达现场。须在24小时内完成故障修复，若无法解决故障则提供备用解决方案。
（2）应急服务：如遇到突发情况，成交供应商接到报障电话10分钟内响应，在45分钟内到达现场。须在2小时内完成故障修复。
（3）特殊场景现场保障服务：如遇重大节假日或重要活动，中标供应商应提前一周完成本项目设备系统的巡检工作，若需要安排工程师现场保障的，则供应商应无条件配合。
3 交货期、交货方式及交货地点
3.1、交货期
在合同生效后120天内供货安装调试结束。遇不可抗力原因需迟延交货的，经甲方同意后可适当延期。
3.2、交货方式
原厂包装免费送至甲方指定地点。
3.3、交货地点
甲方指定地点
4 货款支付
4.1、结付程序
供方按合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到甲方办理合同款结算手续。
4.2、结付期限
（1）合同签订生效后，开具发票后，十个工作日内，支付货款总价的30%作为预付款；
（2）乙方所有货物交货安装调试完毕，经验收合格并出具书面交货、验收报告后，开具发票后，十个工作日内，支付货款总价的70%并一次性退回履约保证金；
 5 投标货币
5.1、投标货币
人民币

四、其他要求
1技术方案要求
技术方案需符合建设目标、实施依据、总体规划、各系统规划（包括：系统图、详细技术方案）等 。
2项目实施要求
项目实施进度要求：本项目预计在合同签订后120日内交付，因本项目受土建、装修、及专用设备等进度影响，项目实际进度将根据具体情况调整。
3到货验收要求
（1）相关材料设备按照招标文件及国家强制标执行到货验收；
（3） 设备检验、检测通过，由采购单位开具设备到货验收合格单。
（4） 设备到货验收包括：
开箱验收：设备外包装检查、按照设备清单清点、设备型号及序列号核对及统计，形成《开箱验收报告》。
设备性能测试：甲方有权邀请国家认可的专业检测机构按照招标要求对主要设备的关键指标项逐一测试。若测试结果满足投标响应情况，所产生的费用由采购单位承担，若测试结果不满足投标响应情况，所产生的费用由中标单位承担。中标单位必须无条件根据采购单位及检测单位规定时间内完成所有测试环境搭建。若测试用例双方存在争议的，则根据项目实际使用需求进行协商处理，测试完成后形成《设备性能测试报告》。
4实施要求
4.1 总体要求
中标单位与原厂商共同负责采购产品的安装、调试与验收。
安装、调试的主要目标是使本项目所采购的设备按照采购单位需求完成部署，并满足使用的需求。
中标单位不能在现场安装未经采购单位批准的任何设备或软件。
中标单位必须响应下列安装、调试要求：
1）按标书要求对其产品进行安装、配置、调试检测，并做出安装、调试报告。所供软件应在招标文件中所规定的地点和环境下，实现正常运行。
2）当所供产品在安装、调试中出现性能指标或功能上不满足投标响应情况或合同时，由中标单位负责解决。
3）如安装、调试中出现不满足投标响应情况或合同要求的严重质量问题时，采购单位保留索赔的权利。
网络交换设备安装工程师要求：由原厂工程师上门安装调试服务。
中标人在进行项目实施时必须在采购人掌握项目建设进度条件下进行，并严格执行相关保密规定。
5项目组人员要求 
考虑到该项目涉及范围较广，为保证项目实施质量，确保项目如期交付，项目组人员岗位不得兼任，具体需求见下表：
 
	序号
	岗位名称
	岗位职责
	任职要求
	人数

	1
	项目经理
	负责该项目的管理工作。
	具有安防系统集成项目经理（高级）证书、高级工程师证书、信息安全工程师证书
	1人

	2
	项目安全负责人
	负责该项目的安全工作。
	具有智能化系统集成项目经理（高级）、高级网络信息安全工程师证书、网络安全能力认证（网络安全技术Ⅰ级）证书
	1人

	3
	项目运维负责人
	负责该项目的运维工作
	具有信息安全保障人员认证证书（安全运维）、信息安全工程师证书、IT服务工程师证书
	1人



6安防验收及违约责任
6.1 验收要求：本项目智能化安防系统必须依次完成学校内部三级安防竣工验收、张家港市技防管理部门官方竣工验收，两项验收出具合格文书，方认定安防专项验收完成。验收执行标准严格遵照国家校园技防规范、苏州市及张家港市技防验收现行规范、项目施工图纸及招投标文件要求。
6.2 不合格处置：若校内三级安防验收或技防办官方验收判定不合格，中标人须在甲方指定整改期限内完成全部整改、调试、修复工作，所有人工、材料、设备、检测、复验费用均由中标人全额承担。
6.3 损失赔付：因系统验收不合格、整改施工不当造成学校财产损失、行政处罚、运营损失等直接损失，全部由中标人据实赔付。
6.4 施工管控：中标人进场整改、施工须避让教学上课时段，合理利用寒暑假、夜间空档施工，不得扰乱学校正常教学秩序、校园管理秩序，违规施工校方有权责令停工并追究违约责任。
7履约能力 
（1）投标人提供2023年以来与本项目类似的主要业绩合同。
[bookmark: _Toc17224]第五章 评标方法与评标标准
一、评标方法与定标原则
[bookmark: EB7fb355fa72914ecb929ae586b8e28d83][bookmark: EB62ffe30267be4d9da459adf3124e9fe5][bookmark: EB5665b3cc3ef142c8a0c8bc5d3e5d286b]1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
2、针对中小型企业的评审：
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的规定，对符合办法规定的小微企业报价给予20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。
注：①中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策；②以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。
（2）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定：
在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
注：投标人如不提供以上声明函的，不得享受相关政府采购政策。
（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定：
在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：投标人如不提供以上证明材料的，不得享受相关政府采购政策。
3、采购本国产品的支持政策 
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。在分产品的中国境内生产组件成本占比要求，以及对特定产品关键组件、关键工序的相关要求实施前，只要是符合在中国境内生产要求的产品，在政府采购活动中即视同本国产品。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标配置及分项报价表 ”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

二、评标标准
1价格分40.0分
[bookmark: OLE_LINK1]采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分40.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40.0%*100（保留二位小数）；
2性能质量和技术指标分30.0分
根据投标人提供的物品性能质量、技术指标和系统功能要求进行评定，技术要求中标注“▲”的为重要指标项(共 10条)，有1项负偏离减2分，技术要求中标注“◆”的为一般指标项(共 100条)，有1项负偏离减 0.1分。(“▲”为重要指标项，须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料，未按要求提供的视为负偏离)
[bookmark: EB5003b8401c234a0bb384207e4933917f]3 技术设计及实施方案分16.0分
3.1.技术方案
技术方案应至少包含：建设目标、实施依据、总体规划、各系统规划（包括：系统图、详细技术方案）等评定，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得4分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，只能满足基本要求的，得2分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的，不得分。
3.2.实施方案
实施方案应至少包含：设备供货计划、施工进度计划、管理人员投入计划、质量保证措施、施工安全措施、培训计划。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得5分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得3分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，只能满足基本要求的，得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的，不得分。
3.3.售后服务方案
售后服务方案应至少包含：服务计划、人员安排、服务承诺及服务方式（包含保修期内、保修期外的服务）、维保应急方案。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得5分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得3分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，只能满足基本要求的，得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的，不得分。
4 人员配置 9分
4.1 项目经理
投标人投入本项目的项目经理（1人）具有安防系统集成项目经理（高级）证书、高级工程师证书、信息安全工程师证书的，有一个证书得1分，本项最多得3分。（项目经理不可兼任；请在投标文件中提供相关证书，并附该员工的社保缴费证明材料，不提供的不得分）
4.2 项目安全负责人
投标人投入本项目的安全负责人（1人）具有智能化系统集成项目经理（高级）、高级网络信息安全工程师证书、网络安全能力认证（网络安全技术Ⅰ级）证书的，有一个证书得1分，本项最多得3分。（安全负责人不可兼任；请在投标文件中提供相关证书，并附该员工的社保缴费证明材料，不提供的不得分）
4.3. 运维负责人
投标人投入本项目的运维负责人（1人）具有信息安全保障人员认证证书（安全运维）、信息安全工程师证书、IT服务工程师证书的，有一项得1分，最多得3分。（运维负责人不可兼任；请在投标文件中提供相关证书，并附该员工的社保缴费证明材料，不提供不得分）。
5 履约能力分3分
5.1.业绩分
投标人提供2023年以来与本项目类似的业绩合同，有一个得1分，本项最多得3分。（请在投标文件中提供合同，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）
6 环境标志产品2分
评委根据其投报产品是否属于环境标志产品政府采购品目清单进行评分，有一个得0.4分，最多得2分（请在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供），不提供的不得分）。
注：
1、以上证明材料，不提供不得分 

第六章 投标文件格式

[bookmark: _Toc29010][bookmark: _Toc290][bookmark: _Toc653][bookmark: _Toc18049]投标主要文件目录
[bookmark: _Toc14924][bookmark: _Toc15242][bookmark: _Toc8210]一、封面
[bookmark: _Toc10768][bookmark: _Toc9750][bookmark: _Toc8337]二、投标函
[bookmark: _Toc1247][bookmark: _Toc5193][bookmark: _Toc31912]三、开标一览表
[bookmark: _Toc12064][bookmark: _Toc25567][bookmark: _Toc26828]四、资格证明文件
五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
[bookmark: _Toc10544][bookmark: _Toc1004]六、投标配置及分项报价表
[bookmark: _Toc12806][bookmark: _Toc5514]七、常用零件及耗材报价表
[bookmark: _Toc5199][bookmark: _Toc25418]八、技术参数响应及偏离表
九、同一品牌要求表
[bookmark: _Toc27270][bookmark: _Toc3301]十、服务方案
[bookmark: _Toc12514][bookmark: _Toc14133]十一、投标人情况介绍
[bookmark: _Toc113][bookmark: _Toc11742]十二、中小企业声明函等
十三、关于符合本国产品标准的声明函

[bookmark: _Toc11328][bookmark: _Toc21398][bookmark: _Toc28279][bookmark: _Toc1406][bookmark: _Toc795]
一、封面
﻿ 
[bookmark: _Toc5639]投 标 文 件
 
 
 
[bookmark: _Toc26027]项目名称：   
[bookmark: _Toc5574]招标编号：   
 
 
[bookmark: _Toc5779]投标人名称：   
[bookmark: _Toc22080]日期：   
 
 
[bookmark: _Toc12462][bookmark: _Toc15138][bookmark: _Toc24046][bookmark: _Toc13967][bookmark: _Toc22409]
二、投标函格式
﻿ 
投标函
致：   ：
根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。 
据此函，签字人兹宣布同意如下： 
1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料； 
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人； 
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利； 
4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务； 
5、与本投标有关的正式通讯地址为： 
地址：    
邮编：    
电话：    
传真：    
投标单位代表姓名：    
投标单位名称：    
公章：
日期：   
 
[bookmark: _Toc30137][bookmark: _Toc689][bookmark: _Toc30201][bookmark: _Toc24631][bookmark: _Toc20603]
三、开标一览表
﻿ 开标一览表（总报价）
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：    
分包号：
	项目名称 
	投标总报价（元） 

	
	  
小写：      （元人民币）
     

	投标报价大写金额
	  金额大写  


                                            日期：  年   月   日
[bookmark: _Toc1415][bookmark: _Toc30336][bookmark: _Toc15499]填写说明：
1、 [bookmark: _Toc24830][bookmark: _Toc5584][bookmark: _Toc18256]开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、 [bookmark: _Toc1241][bookmark: _Toc30436][bookmark: _Toc30690]如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
[bookmark: _Toc4776][bookmark: _Toc32613][bookmark: _Toc10307][bookmark: _Toc25301][bookmark: _Toc13295]
四、资格证明文件
投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；
2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；
6、提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；
7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）。









﻿ 
[bookmark: _Toc27904][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK9]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
 
我单位郑重声明： 
我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。 
 
[bookmark: _Toc419]     供应商名称（加盖公章）：
 


















﻿ 
[bookmark: _Toc18420][bookmark: OLE_LINK10]参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


 
                                供应商名称（加盖公章）：
 


[bookmark: OLE_LINK7]
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: _Toc13190]  关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 


[bookmark: _Toc5040]         供应商名称（加盖公章）：



[bookmark: OLE_LINK12]（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。）

1、授权委托书
[bookmark: sys_STR]本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。
本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。  

被授权人联系电话：（手机）   
授权单位名称：   （加盖公章）
单位地址：    
日期：   年   月   日

2、法定代表人身份证明书
兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。 
特此证明。  

                        
法定代表人联系电话：（手机）   
单位名称：   （加盖公章）
单位地址：    
日期：   年   月   日



[bookmark: _Toc13868][bookmark: _Toc15093]五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
[bookmark: OLE_LINK13] 1、商务条款的实质性格式 
	序号
	商务条款的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。


[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK14]2、技术要求的实质性格式
	序号
	技术要求的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

[bookmark: _Toc256000018]

[bookmark: _Toc23281][bookmark: _Toc31328]六、投标配置及分项报价表
﻿ 
投标配置及分项报价表 
  
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	制造厂商
	产地
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计 
	   元(大写：   ) 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。


  
注： 
1.技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。 
2.请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。 
3.若无品牌，可填“自制”。 
4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

七、常用零件及耗材报价表
﻿ 
[bookmark: OLE_LINK23]常用零配件及耗材报价表
 
	序号
	产品名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	单价（元）

	1
	    
	    
	    
	    
	    


注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。




八、技术参数响应及偏离表

[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK15]技术参数响应及偏离表 


	序号
	技术要求
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	



备注：
1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
















九、同一品牌要求表
	序号
	设备名称
	品牌

	1
	张力围栏终端
	

	2
	6线单防控制杆包
	

	3
	警灯警号
	

	4
	周界防范控制键盘
	

	5
	报警联动模块
	

	6
	单防区地址模块
	

	7
	多媒体交互式智能一体机
	

	8
	插拔模块 
	

	9
	无线投屏器
	

	10
	手持式无线话筒
	

	11
	8路调音台
	

	12
	音频处理器1
	

	13
	高效抑制处理器1
	

	14
	吸顶音箱
	

	15
	数字功放1
	

	16
	电源时序器1
	

	17
	IP网络广播软件
	

	18
	网线1
	

	19
	网线2
	

	20
	网线3
	

	21
	网线4
	

	22
	网线5
	

	23
	机柜1
	

	24
	交互终端1
	

	25
	交互一体机
	

	26
	交互终端3
	

	27
	交互终端4
	

	28
	交互终端控制器1
	

	29
	交互终端控制器2
	

	30
	交互终端控制器3
	

	31
	摄像机1
	

	32
	摄像机2
	

	33
	摄像机3
	

	34
	摄像机4
	

	35
	摄像机5
	

	36
	摄像机6
	

	37
	摄像机7
	

	38
	摄像机8
	

	39
	摄像机9
	


注： 
1. 此表填写的产品的品牌应与投标配置及分项报价表中品牌一致。 
2. 同一品牌要求（加斜体下划线内容）为实质性要求，不满足做无效投标处理。






























十、服务方案
服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）
[bookmark: _Toc16991][bookmark: _Toc17468][bookmark: _Toc11335]
十一、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）
[bookmark: _Toc29985]1.类似业绩
……






























[bookmark: _Toc20966][bookmark: _Toc11441]十一、中小企业声明函等
[bookmark: OLE_LINK16]中小企业声明函（货物） 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的     （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
3.
4.
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：   
日期：   

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。
3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。 

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。



 
残疾人福利性单位声明函 
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
单位名称（盖章）：   
日期：   
注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。 


监狱企业的证明文件
（证明文件）




注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
      
2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。 


 
 
 







十二、关于符合本国产品标准的声明函

[bookmark: OLE_LINK17]关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
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