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投标人须知前附表
	序号
	名称
	内容

	1
	项目编号
	JSZC-320508-SZCD-G2026-0021

	2
	项目名称
	政府专职队器材装备采购项目

	3
	采购代理机构
	名    称：诚德天工建设咨询（苏州）有限公司
地    址：苏州市相城区元和街道阳澄湖西路御窑商业街6号楼二楼
联 系 人：沈青青、郑钰琪、邹雅琴、孙清武    
联系电话：0512-68557251

	4
	采购人
	名    称：苏州市姑苏区应急管理局
地    址：苏州市姑苏区西环路2115号
联 系 人： 张耘铭   
联系电话：0512-68725520

	5
	投标有效期
	投标截止之日起九十日内

	6
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金，但须在投标文件中提供投标保证承诺书，格式见招标文件第三章。

	7
	投标文件要求
	本项目采用网上电子招投标，投标人须按照招标文件要求制作上传电子投标文件。

	8
	投标文件网上
提交（上传）截止时间
	2026年11月20日09时30分（北京时间） 
投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。

	9
	开标时间
开标地点
	2026年11月20日09时30分（北京时间）
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面开标项目，开启阶段投标人在【解密环节】必须使用CA证书解密电子投标文件，如在“苏采云”系统规定的时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。

	10
	评标方法和评分标准
	综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人的评标方法。详见招标文件第六章。

	11
	本国产品价格扣除（适用于既有本国产品又有非本国产品参与竞争的货物项目）
	（1）项目或者采购包中采购内容为单一产品的，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予价格扣除20%。
（2）项目或者采购包中含有多种产品的，符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例≥80%，所有产品价格扣除20%。

	12
	中标（未中标）通知书
	确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。
请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。
采购代理机构向未中标人以电子邮件形式发放未中标通知书，电子邮箱以投标人提交的投标函中登记注明的电子邮箱为准，投标人未登记注明电子邮箱的，视为自动放弃获知相关信息权利并承担相应后果。

	13
	代理服务费
	下载中标通知书时由各采购包中标人向采购代理机构支付代理服务费，具体收费以如下比例按差额定率累进法进行计算，含在投标人投标报价中：
预算金额100万元以下部分按该部分预算金额的1.5%计算；
预算金额100（含）～500万元部分按该部分预算金额的1.1%计算；
如按上述方法计算的金额低于人民币3000元的，则代理服务费按人民币3000元计取。
本项目各采购包代理服务费按上述方法分别计算收取，具体金额如下：
采购包1代理服务费为6600元；
采购包2代理服务费为17420元；
采购包3代理服务费为3000元；
采购包4代理服务费为7200元。
收款单位：诚德天工建设咨询（苏州）有限公司
银行账号：1102170509008156875
开户银行：中国工商银行苏州沧浪新城支行

	14
	专家评审费
	评审活动结束后，按照《关于规范苏州市政府采购专家劳务报酬标准的通知》（苏财购〔2021〕12号）、《关于调整苏州市政府采购专家评审费标准的通知》（苏财购〔2023〕37号）等文件规定的标准，由采购人在项目评审完成后30个工作日内向专家支付评审费（采购代理机构配合采购人做好相关信息资料收集工作）。




[bookmark: _Toc17276]第一章 招标公告
[bookmark: _Hlk16005278]项目概况
政府专职队器材装备采购项目JSZC-320508-SZCD-G2026-0021招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2026-11-20 09:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320508-SZCD-G2026-0021
项目名称：政府专职队器材装备采购项目
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]采购预算：230.000000万元（采购包1：44.000000万元；采购包2：122.000000万元；采购包3：16.000000万元；采购包4：48.000000万元）
最高限价（如有）：229.996000万元（采购包1最高限价44.000000万元；采购包2最高限价121.996000万元；采购包3最高限价16.000000万元；采购包4最高限价48.000000万元）
采购需求：
1.苏州市姑苏区应急管理局拟购置器材装备一批，共分为4个采购包，具体招标要求详见招标文件。
2.采购清单及分项预算
	[bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393630]采购包号
	序号
	器材装备名称
	预算单价
（万元）
	单位
	数量
	预算小计
（万元）
	备注

	1
	1
	手持电台
	0.55
	台
	30
	16.5
	

	
	2
	5G无线数据终端
	0.5
	台
	55
	27.5
	核心产品

	2
	1
	消防头盔（半盔）
	0.3
	个
	76
	22.8
	核心产品

	
	2
	消防员灭火防护服
	0.25
	套
	33
	8.25
	

	
	3
	消防员抢险救援头盔
	0.22
	个
	73
	16.06
	

	
	4
	消防员抢险救援防护服（夏款）
	0.036
	套
	30
	1.08
	

	
	5
	消防员抢险救援靴
	0.055
	双
	46
	2.53
	

	
	6
	消防手套
	0.078
	双
	30
	2.34
	

	
	7
	消防员抢险救援手套
	0.074
	双
	30
	2.22
	

	
	8
	绳索作业手套
	0.036
	双
	55
	1.98
	

	
	9
	应急逃生自救安全绳
	0.065
	套
	20
	1.3
	

	
	10
	佩戴式防爆照明灯
	0.049
	套
	50
	2.45
	

	
	11
	消防员防蜂服
	0.3
	套
	6
	1.8
	

	
	12
	蓄冷型消防员降温背心
	0.05
	套
	30
	1.5
	

	
	13
	激流救生衣
	0.2
	套
	48
	9.6
	

	
	14
	环形扁带（80cm款）
	0.011
	套
	30
	0.33
	

	
	15
	水域救援漂浮绳
	0.075
	根
	1
	0.075
	

	
	16
	水域救援头盔
	0.048
	个
	4
	0.192
	

	
	17
	水域救援靴
	0.068
	双
	4
	0.272
	

	
	18
	水域救援抛绳包
	0.03
	套
	4
	0.12
	

	
	19
	水域救援高音哨
	0.007
	个
	11
	0.077
	

	
	20
	手持式钢筋速断器
	1
	套
	1
	1
	

	
	21
	防盗门破拆工具组
	0.98
	套
	3
	2.94
	

	
	22
	消防用红外热像仪 （单兵）
	5
	台
	2
	10
	

	
	23
	漏电探测仪（手持棒）
	0.2
	台
	10
	2
	

	
	24
	激光测距仪
	0.3
	台
	2
	0.6
	

	
	25
	便携式移动式排烟机
	2.5
	台
	2
	5
	

	
	26
	移动发电机
	1
	台
	2
	2
	

	
	27
	排污水泵
	2.5
	台
	2
	5
	

	
	28
	高压森林泵
	2
	台
	2
	4
	

	
	29
	消防水带20-65-20（含接口）
	0.043
	套
	40
	1.72
	

	
	30
	消防水带20-80-20（含接口）
	0.046
	套
	30
	1.38
	

	
	31
	消防水带30-40-20（含接口）
	0.04
	套
	20
	0.8
	

	
	32
	多功能水枪
	0.18
	套
	5
	0.9
	

	
	33
	65止水器
	0.08
	套
	6
	0.48 
	

	
	34
	折叠式救援梯
	0.2
	套
	6
	1.2
	

	
	35
	背负式新能源灭火装置
	4
	套
	2
	8
	

	3
	1
	便携式消防机器人
	16
	个
	1
	16
	

	4
	1
	高空作业车
	48
	辆
	1
	48
	


注：各投标人投标总报价超出所投采购包预算金额/最高限价或投标单价超出所投采购包预算单价的，视为无效报价，按无效投标处理。
3.中标原则：本项目分为4个采购包，按照采购包1到采购包4的顺序依次进行开评标。投标人可以选择其中一个采购包或多个采购包进行投标。中标人数量：每个采购包1家。评标时，依开标顺序，按先开先中标的原则，确定每个采购包的中标人。若某个采购包因异议等事项导致中标结果改变的，不影响其他采购包的中标结果。
合同履行期限：政府采购合同签订生效之日起30日历天内将全部货物送达采购人指定地点，并完成安装、调试、培训，具备验收条件。
本项目（是/否）接受联合体投标：本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014]二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631]6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业，投标人所提供货物的制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
（三）本项目的特定资格要求：
1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
方式：投标人在“苏采云”系统自行下载招标文件。
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-11-20 09:30（北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.政府采购监督电话：0512-68728409。
2.本次采购的有关信息将在中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网上发布，敬请留意。
3.拒绝下述投标人参加本次采购活动：
（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的招标活动。
（3）拒绝签订本政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。
（4）根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）、〈财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见〉（财库〔2022〕3号）文件的规定，采购人或采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他有关部门、单位认定的不良信用记录的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
4.招标文件的获取方式：
（1）CA办理
投标人通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购活动，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）依法获取招标文件
投标人插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载招标文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。
未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。
（3）电子投标准备
投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
政务CA技术咨询服务电话：400-608-6099
方正电子签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、13675197356；
“苏采云”系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、18261002950、0519-86722802；QQ：3048755361、1315179389、895706745；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
5.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为投标人权益受到损害的证明材料和依据。
6.未依照招标公告要求获取招标文件的投标人，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
7.制作电子投标文件：本项目采用电子投标形式，请投标人按照《苏采云系统供应商操作手册》、招标文件要求进行制作、上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
8.更正公告及附件的获取：投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标文件，由此所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。
9.线上参加开标会方式：投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。 
本项目为不见面开标项目，开启阶段投标人在【解密环节】必须使用CA证书解密电子投标文件，如在“苏采云”系统规定的时间内（投标文件提交截止时间后30分钟）未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。 
请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。 
开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号或投标函留存的手机号（如有）与投标人联系。请投标人确保系统在线状态且手机号开标当日通讯畅通，否则导致的不利后果由投标人自行承担。
10.政府采购信用融资政策：中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
11.政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：苏州市姑苏区应急管理局
地    址：苏州市姑苏区西环路2115号
联 系 人：张耘铭   
联系电话：0512-68725520
2.采购代理机构信息
名    称：诚德天工建设咨询（苏州）有限公司
地    址：苏州市相城区元和街道阳澄湖西路御窑商业街6号楼二楼
联 系 人：沈青青、郑钰琪、邹雅琴、孙清武
联系电话：0512-68557251
3.项目联系方式
项目联系人：沈青青、郑钰琪、邹雅琴、孙清武
电    话：0512-68557251

[bookmark: _Toc29245][bookmark: _Toc23794]
第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc492294165]一、说明和释义
[bookmark: _Toc492294166]1.说明
1.1本招标文件仅适用于诚德天工建设咨询（苏州）有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
[bookmark: _Toc492294167]1.3本招标文件的解释权属于诚德天工建设咨询（苏州）有限公司。
2.词语释义
2.1政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
2.2采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构；本项目的采购代理机构为诚德天工建设咨询（苏州）有限公司。
2.4投标人：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.5招标（采购）：是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
2.6投标（响应）：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.7合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.8甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.9乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供服务的法人、其他组织和自然人。
2.10货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.11知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.12天：日历日。
2.13时间：除特别说明，均指北京时间。
2.14交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.15合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.16产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.17不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.18实质响应：满足有关本次采购标的、数量、服务质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.19进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。本项目不接受进口产品投标。
2.20书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
2.21核心产品：根据本项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。
[bookmark: _Toc492294168]二、投标人
[bookmark: _Toc492294169]3.合格投标人的资格条件
详见本项目招标公告中的“申请人的资格要求”。
[bookmark: _Toc492294170]4.投标人代表（代理人）
4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。
[bookmark: _Toc492294171]5.投标费用
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6.联合投标及转包、分包
6.1本项目不接受联合体投标。
6.2本项目不接受转包。
6.3投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
[bookmark: _Toc492294172]三、招标文件的说明
[bookmark: _Toc492294173]7.招标文件
7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该电子投标文件将按无效处理。
7.2招标文件及更正公告不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其更正公告的真实性、完整性不承担任何责任。
8.招标文件的澄清、修改
8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对潜在投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或修改，并通过财政部门指定的政府采购信息发布媒体对外进行发布。
8.2投标人通过“苏采云”系统中自行查看拟投标项目的更正公告。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
8.3至招标文件获取截止时间，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以通过更正公告顺延招标文件获取期限。
8.4为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购人或采购代理机构有权推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。
8.5招标文件的澄清、修改等内容均以财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布的内容为准。
8.6采购人或采购代理机构对投标人误读、误解补充通知而导致的不利后果，不负任何责任。
[bookmark: _Toc492294176]9.勘查现场及投标答疑
9.1勘查现场
9.1.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘查，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘查现场所发生的费用由投标人自己承担。
9.1.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为有可能会被投标人投标使用的资料。投标人由此而做出的推论、理解和结论，采购人或采购代理机构概不负责。
9.1.3经采购人允许，投标人可因勘查现场目的进入采购人的项目现场。投标人应自行承担勘查现场所引起的所有风险与责任。投标人不得因勘查现场使采购人承担因他人查察现场所引起的任何风险与责任，同时不得使采购人、现场设施及附着物蒙受损失，否则须向采购人进行全额赔偿。
9.1.4投标人应在现场勘查时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
9.2投标答疑包括采购人或采购代理机构认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复，由于投标答疑而产生的对招标文件内容的修改，由采购人或采购代理机构按照本须知有关规定，以更正公告公告的方式发出。
[bookmark: _Toc492294177]四、投标文件说明
10.提示与要求
10.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，根据有关条款规定，其投标文件可能被作无效处理。
10.2无论是否提交（上传）投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
[bookmark: _Toc492294178]11.投标文件计量单位和使用文字
11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中需要使用其他文字的，必须附有相应的中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，由相应投标人自行承担。
[bookmark: _Toc492394287][bookmark: _Toc492294179]12.投标文件的组成（部分格式见第三章，无格式自拟）
12.1开标一览表（按苏采云系统要求填报）
12.2分项报价表
★12.3资格审查文件
12.3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力证明：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：提供最近一期经审计的财务报告或最近一期财务报表（至少包括资产负债表和利润表和现金流量表）或银行开具的资信证明；
（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：根据投标人的实际情况提供明细清单或承诺书；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供近六个月内任意一个月依法缴纳税收的凭据（专用收据或银行对账单）和近六个月内任意一个月依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或银行对账单或社会保险缴纳清单）；投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录：提供书面声明函；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：符合法律、行政法规规定的其他条件的证明材料或书面声明。
12.3.2落实政府采购政策需满足的资格要求的证明材料：提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
12.3.3本项目的特定资格要求的证明材料：
（1）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）等相关网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单：供应商无需提供相关证明资料，由采购代理机构按照招标文件第二章“20.信用记录查询”要求执行。
以上是资格审查的要求和必须提供的材料，未按要求提供的，投标无效。
★12.4符合性审查文件
12.4.1报价要求
12.4.1.1报价符合性审查：投标人报价出现异常低价时，可在此目录提交相关书面说明及必要的证明材料。
12.4.2商务要求
12.4.2.1投标函；
12.4.2.2关于资格文件的声明函；
12.4.2.3投标人法定代表人授权委托书（如有授权）；
12.4.2.4投标人法定代表人身份证扫描件；
12.4.2.5代理人身份证扫描件（如有授权）；
12.4.2.6投标人情况表；
12.4.2.7投标人与其他单位存在直接控股、管理关系情况表；
12.4.2.8无利害关系声明书；
12.4.2.9商务条款偏离表；
12.4.2.10备品备件报价表（质量保证期满后三年）；
12.4.2.11投标保证承诺书。
12.4.3技术要求
12.4.3.1技术条款偏离表；
12.4.3.2技术支持以及售后服务承诺；
12.4.3.3投标产品的技术参数说明及证明资料；
12.4.3.4采购需求中所涉及到的或投标人认为需加以说明或证明的其他有关符合性证明材料、证明（如有）。
12.4.4实质性要求响应偏离表及证明资料
12.4.4.1实质性要求响应偏离表（商务要求）及证明资料；
12.4.4.2实质性要求响应偏离表（技术要求）及证明资料。
12.5综合评审文件
相关要求详见招标文件第六章 评标方法和评分标准。
12.6企业报价折扣证明
★12.6.1《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
12.6.2关于符合本国产品标准的声明函（如有）。
注1：以上12.3为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章，否则投标无效。
注2：以上12.4为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。
注3：以上12.3-12.6中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。
注4：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须按12.3.2或12.6.1要求提供材料。否则，投标无效。
注5：投标人应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。
注6：投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，投标无效，同时按政府采购相关规定报请政府监管部门处理。
注7：开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号或投标函留存的手机号（如有）与投标人联系。请投标人确保系统在线状态且手机号开标当日通讯畅通，否则导致的不利后果由投标人自行承担。
13.电子投标文件的编制与提交
[bookmark: _Hlk140247794]13.1电子投标文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA证书登录“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。
13.2电子投标文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引制作电子投标文件，电子投标文件制作完成后请于投标文件提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的投标失败等不利后果由投标人自行承担。
（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正公告，请投标人务必在“苏采云”系统中下载更正资料，根据更正后的招标文件重新编制电子投标文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的投标失败等不利后果由投标人自行承担。
13.3本招标文件中用带星号（“★”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的技术和商务要求为实质性条款要求，投标人对相关内容不得有任何偏离，否则投标无效，按无效标处理。
13.4投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，投标无效，按无效标处理。
13.5制作电子投标文件时需与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
14.投标文件提交（上传）截止时间
14.1投标人必须在招标文件规定的投标文件提交截止时间之前完成投标文件上传。
14.2采购人或采购代理机构推迟投标截止时间时，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布通知，投标人通过财政部门指定的政府采购信息发布媒体自行查看。在这种情况下，采购人或采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。
14.3至投标截止时间投标人不足3家的，采购人或采购代理机构有权宣布本次招标失败。
15.投标文件的修改和撤回、撤销
15.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
15.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
[bookmark: _Toc492394288][bookmark: _Toc492294181][bookmark: _Toc492294182]15.3开标后投标人不得撤销投标。
16.投标报价（编制）要求的说明
16.1投标报价包括全部产品及辅材零配件供应、安装调试、调试、培训、技术支持和人工、机械、包装、运输、装卸、仓储、保险、测试验收、质保期间费用、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
16.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将做无效处理。但如果招标文件要求分采购包投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个采购包，但各采购包应分别计算填写单价和总价。
16.3一项投标内容只允许一个报价，采购人或采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。
16.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
17.投标保证金
根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于明确投标（响应）保证金有关事项的通知》（苏财购〔2020〕7号），取消投标保证金，投标人应在投标文件中提交《投标保证承诺书》（详见格式）。
[bookmark: _Toc492294183]18.投标文件的有效期
18.1自投标截止日起90日内，投标文件应保持有效。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期，否则投标无效。
[bookmark: _Toc492294187]18.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务期限与新的投标有效期一致；拒绝延长的，其投标失效。
五、开标和评标
[bookmark: _Hlk92794076][bookmark: _Toc492294191]19.开标
19.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持开标。投标人不需到现场参加开标会。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
19.2线上参加开标会方式：投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。 
本项目为不见面开标项目，开启阶段投标人在【解密环节】必须使用CA证书解密电子投标文件，如在“苏采云”系统规定的时间内（投标文件提交截止时间后30分钟）未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。
请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。 
19.3开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。如投标人未在线参加开标，视同认可开标结果。
19.4开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号或投标函留存的手机号（如有）与投标人联系。请投标人确保系统在线状态且手机号开标当日通讯畅通，否则导致的不利后果由投标人自行承担。
20.信用记录查询
根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购人或采购代理机构将对投标人进行信用查询：
20.1查询时间：投标文件递交截止时间。
20.2查询渠道：采购代理机构会在投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录。
20.3评标委员会对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
（一）政府采购严重违法记录，即响应单位被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
（1）被列入失信被执行人名单；
（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款（法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至提交（上传）响应文件日未满三年的。
其他有关“供应商信用查询”的规定见苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）、《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库 〔2022〕3 号）文件。
21.评标委员会
21.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建。
21.2评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
21.2.1审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作无效投标处理；
21.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
21.2.3根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的办法和标准不得作为评标的依据；
21.2.4对每一个投标人的投标文件进行评审，招标文件规定的评标方法和评分标准进行详细评审后，按照评审得分由高到低顺序每个采购包推荐3名中标候选人（评审得分相同的，按照最后总报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后总报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。）；
21.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
21.2.6不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；
21.2.7在评标过程中不得擅离职守影响评标程序正常进行，评审活动未结束，无正当理由不得中途退出评标委员会。
21.3评标委员会成员应当履行下列义务：
21.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
21.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对所提出的评审意见承担个人责任；
21.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
21.3.4参与评标报告的起草；
21.3.5配合采购人或采购代理机构答复投标人提出的质疑；
21.3.6配合相关部门的投诉处理工作；
21.3.7法律、法规规定的其他义务。
[bookmark: _Toc492294192]22.评标内容的保密
22.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。
22.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人或采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
22.3中标人确定后，采购人或采购代理机构不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会成员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
23.对投标文件初审
23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
23.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件的规定，公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的投标无效。
23.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
23.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情形之一的，评标委员会将按无效投标处理：
23.2.1投标文件未按照本须知规定制作的；
23.2.2机器码检查中，不同投标人使用同一台电脑编制投标文件的；
23.2.3与招标文件有重大偏离；
23.2.4投标有效期不满足招标文件要求的；
23.2.5不具备招标文件中规定的资格要求的；
23.2.6未通过符合性审查的；
23.2.7不符合招标文件中规定的实质性要求的；
23.2.8投标人的报价是选择性的；
23.2.9投标人的报价只投了部分内容；
23.2.10投标总报价超过所投采购包预算金额/最高限价或投标单价超出所投采购包预算单价，采购人无法接受的；
23.2.11投标人拒绝修正错误；
23.2.12投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
23.2.13评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的；
23.2.14投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；
23.2.15法律、法规和招标文件明确规定无效的其他情形；
23.2.16其他被评标委员会认定无效的情况。
23.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
23.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。
23.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标无效。
23.6评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
23.7评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定进行修正：
23.7.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
23.7.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
23.7.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
23.7.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
23.7.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序进行修正。
修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc492294193]23.8政府采购异常低价审查
（一）政府采购评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
3.投标报价低于所投采购包最高限价45%的，即投标报价<所投采购包最高限价×45%；
4.评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料（如：进货合同含价格明细清单及发票、已履约的类似项目合同含合同价格明细清单及验收证明等）的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评标现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评委会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
23.9除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
23.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
24.投标的澄清
24.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
[bookmark: _Hlk158140503][bookmark: _Hlk158140452][bookmark: _Hlk90656398]24.2本项目采用线上澄清。
24.2.1线上澄清答复的方式：需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，投标人应随时保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标人自行承担。）
24.2.2接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。
25.废标
[bookmark: _Toc492294200]25.1在招标过程中，出现下列情形之一的，应予废标：
25.1.1采购包符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
25.1.2出现影响招标公正的违法、违规行为的；
25.1.3投标人的总报价均超过了采购包的采购预算/最高限价或投标单价超出采购包预算单价，采购人不能支付的；
25.1.4因重大变故，采购任务取消的。
25.2废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有投标人。
26.投标文件的评价和比较
26.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
26.2评价和比较采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人作为排名第一的中标候选人的评标方法。
[bookmark: _Toc492294201]26.3最低的投标报价是中标的重要条件，但不是唯一条件。
六、授予合同
[bookmark: _Toc492294202]27.中标人的确认
27.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标候选人。
27.2确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对公告结果有异议，应在中标公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有投标人法定代表人或代理人签署。采购人或采购代理机构将在收到经投标人法定代表人或代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。如投标人未在中标结果公告期满后七个工作日内向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或代理人签署，采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。
27.3中标原则：本项目分为4个采购包，按照采购包1到采购包4的顺序依次进行开评标。投标人可以选择其中一个采购包或多个采购包进行投标。中标人数量：每个采购包1家。评标时，依开标顺序，按先开先中标的原则，确定每个采购包的中标人。若某个采购包因异议等事项导致中标结果改变的，不影响其他采购包的中标结果。
[bookmark: _Toc492294204]28.合同授予标准
28.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
[bookmark: _Toc492294205]29.中标（未中标）通知书
29.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2采购代理机构向未中标人以电子邮件形式发放未中标通知书，电子邮箱以投标人提交的投标函中登记注明的电子邮箱为准，投标人未登记注明电子邮箱的，视为自动放弃获知相关信息权利并承担相应后果。
29.3中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。
29.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
[bookmark: _Toc492294206][bookmark: _Toc492294207]30.履约保证金
30.1本项目不要求提交履约保证金。
30.2根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，中标供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
31.合同的签订及履行
[bookmark: _Toc492294208]31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与采购人签订合同。
31.2采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
31.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。
31.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
31.5本项目将根据政府采购法及相关法规，《江苏省政府采购履约验收管理办法》等文件的规定，对中标人进行履约验收，确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。
七、质疑
[bookmark: _Hlk100855140]质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。
32.质疑的提出
32.1根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的规定，供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
32.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑将拒收。
32.3潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑（未按本项目招标公告规定获取招标文件的供应商提出的质疑将不予受理）。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
32.4供应商提出质疑应当提交质疑函、供应商参加投标确认函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
32.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。质疑函须提供原件。
32.6供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字，同时提供自然人及代理人身份证扫描件；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法定代表人、主要负责人及代理人身份证扫描件。
33.质疑的受理与答复
33.1采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。
33.2接收质疑函的方式及联系方式：
接收质疑函的方式为当场送达或邮寄。
质疑联系人：沈青青
联系电话：0512-68557251
通讯地址：苏州市相城区元和街道阳澄湖西路御窑商业街6号楼二楼。
33.3采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
33.4采购人、采购代理机构处理质疑的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。
八、政府采购相关政策
34.根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）、关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）、关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）等文件的规定：
（1）节能产品和环境标志产品
若本次采购清单中产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府优先采购和强制采购品目清单范围内的产品的，则投标文件中须提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，否则视为非实质性响应。具体节能产品、环境标志产品政府优先采购和强制采购品目清单请通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询、了解国家确定的认证机构和获证产品相关情况。（本项目产品不涉及国家节能或环保品目清单的强制采购产品。）
（2）促进残疾人就业
在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式），并对声明的真实性负责。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
（3）监狱企业
在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（4）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，中标人提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
（5）绿色采购
1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
35.中、小企业
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业，投标人所提供货物的制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同转包给大中型企业，中小企业不得将合同分包给大型企业。
（3）中小企业参加政府采购活动，须在投标文件中提供《中小企业声明函》，未在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小企业发展的相关政府采购政策。
（4）本项目投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，才可享受促进中小企业发展的相关政府采购政策。
（5）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如投标人认定本企业所提供货物的制造商符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致的不享受促进中小企业发展的相关政府采购政策。
36.采购本国产品的支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发（2025）34号）的规定，本项目对采购本国产品给予政策支持。
36.1适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
36.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
36.3本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
36.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第三章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
36.5投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
36.6 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“ / ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
36.7评标过程中如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
九、其他事项
[bookmark: _Toc492294209][bookmark: _Toc492294210]37.采购活动相关费用
37.1代理服务费
37.1.1中标人须按前附表的规定按其预算金额计算并支付代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。
37.1.2代理服务费具体收费按照《2023年苏州市级政府采购代理服务收费公告信息变更表（第一批）》及苏财购字〔2016〕18号执行。
37.1.3因中标人自身违法、违约等行为致使中标结果无效的代理服务费须按本招标文件的要求正常交纳，已交的代理服务费不予退还。
37.1.4采购单位在编制本项目采购预算时已综合考虑包含了代理服务费，投标人在报价时须将代理服务费综合考虑在投标报价中。
37.1.5在与代理机构签订委托代理协议时，已约定本项目的代理服务费由中标人支付。
37.1.6中标人如果未按规定缴纳代理服务费，须向采购代理机构支付本招标文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金，同时采购代理机构保留诉讼权利。
37.1.7代理服务费的收费标准已在苏州市政府采购网公示。
37.2专家评审费
37.2.1评审活动结束后，按照《关于规范苏州市政府采购专家劳务报酬标准的通知》（苏财购〔2021〕12号）、《关于调整苏州市政府采购专家评审费标准的通知》（苏财购〔2023〕37号）等文件规定的标准，由采购人在项目评审完成后30个工作日内向专家支付评审费（采购代理机构配合采购人做好相关信息资料收集工作）。
[bookmark: _Toc492294211]38.未尽事宜
未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
[bookmark: _Toc9983][bookmark: _Toc492394289][bookmark: _Toc7712][bookmark: _Toc19115]
第三章 投标文件格式

说明：
对本章所有的投标文件格式，投标人的补充不得造成与本格式内容有实质性的违背。
[bookmark: _Toc492394290]
格式一、投标函

投标函
[bookmark: _Toc142194267][bookmark: _Toc492394291]苏州市姑苏区应急管理局、诚德天工建设咨询（苏州）有限公司 ：
我们收到贵公司         号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标,并承诺：
1.我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
2.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供满足采购要求的所有内容，我公司的投标报价包括全部产品及辅材零配件供应、安装调试、调试、培训、技术支持和人工、机械、包装、运输、装卸、仓储、保险、测试验收、质保期间费用、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，我公司不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，我公司所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
3.我方愿意承接完成政府专职队器材装备采购项目（采购包   ）的工作，并同意采购人其规定的方式和时间支付相关业务费用。
4.一旦我方中标，我方将组建项目组，保证按合同协议书中规定的日期及招标文件的一切要求完成政府专职队器材装备采购项目（采购包   ）的工作并提供相应的合格服务，承担相应的费用。
5.如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，并承担相应的责任。
6.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90日。
7.我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我们愿承担一切责任。
8.我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
9.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其中标资格将被取消，并接受相应的处罚。
10.如果我们中标，我们愿意按投标人须知前附表的规定在领取中标通过书时支付代理服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息。
11.除非另外达成协议并生效，中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
12.如果我方未中标，我公司预留用于接收《未中标通知书》的电子邮箱为：                 ；同时我方承诺会及时接收并查阅相应的电子邮件，否则我方自动放弃获知相关信息并承担相应后果。
13.与本投标有关的通讯地址：
联 系 人：                                 联系电话：                   
地    址：                                 邮政编码：                    
投标人：（加盖CA电子公章）
日期：         年     月    日

格式二、（投标人）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

[bookmark: _Toc142194270][bookmark: _Toc492394294]本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名+手机号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加诚德天工建设咨询（苏州）有限公司组织实施的编号为          号政府专职队器材装备采购项目的招标活动。代理人在开标、评标、合同签订及履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。
    
投标人：（加盖CA电子公章）
法定代表人：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）
日期：         年     月    日
 


备注：供应商如有授权委托，必须提供该法人授权委托书及代理人身份证，否则投标无效；
供应商无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证，否则投标无效。

格式三、开标一览表（以系统格式为准）

无格式，以系统格式为准。













格式四、分项报价表
[bookmark: OLE_LINK29]
分项报价表（采购包   ）

项目编号：                                                               单位（人民币）：元	
	序号
	货物名称
	品牌
	型号规格
	制造商
	单位
	数量
	单价
（元）
	小计
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（元）
	



符合本国产品标准的产品成本之和占比
	本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例
	
      %

	提醒：
1.投标人为本项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠。
2.投标人应当根据“分项报价表”的内容对符合本国产品标准的产品成本进行测算（比例未达到80%或未进行比例测算的，对该投标人提供的全部产品不予价格评审优惠），如有虚假响应，投标人承担全部责任。


注：1.“分项报价表”合计金额应当与“开标一览表”的投标报价相等，如不相等，以“开标一览表”为准。
2.合计金额（投标总报价）超出所投采购包预算金额/最高限价或单价超出所投采购包预算单价的，视为无效报价，按无效投标处理。
3.投标人须准确填报品牌、规格、数量、制造商信息，数量须满足采购需求，否则视为未实质性响应，按无效投标处理。
3.报价金额全部采用人民币表示。
4.条目不限于此，可自行添加。
6.所投采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
投标人：（加盖CA电子公章）
日期：         年     月    日

[bookmark: OLE_LINK28]格式五、资格证明文件
1.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函  

苏州市姑苏区应急管理局、诚德天工建设咨询（苏州）有限公司：
本公司愿就由贵单位（公司）组织实施的编号为         号政府专职队器材装备采购项目的招投标活动。本公司所提交的投标文件中所有关于响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


投标人：（加盖CA电子公章）
日期：         年     月    日
 


2.投标人情况表

投标人情况表

	1
	法定代表人
	
	公司成立日期
	

	2
	注册地址
	

	3
	联系地址
	

	4
	电话
	
	联系人
	

	5
	传真
	
	电子邮箱
	

	6
	注册地
	
	注册年份
	

	7
	单位职工人数（含分支机构）
	人
	2025年总营业收入
	万元

	8
	办公场所的面积：

	9
	主营范围
1、____________________________________
2、____________________________________

	10
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录
	

	11
	其他需要说明的情况
















3.投标人与其他单位存在直接控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在直接控股、管理关系情况表

	与投标人存在直接股权关系
	与投标人存在直接管理关系

	单位名称
	是否为大型企业
（填写“是”或 “否”）
	是否直接控股
（填写“是”或 “否”）
	直接控股关系情况说明（持股比例等）
	单位名称
	是否为大型企业
（填写“是”或 “否”）
	直接管理关系情况说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




注：1.本表仅须填写与投标人存在直接控股、管理关系的企业情况。投标人应按上表要求据实填写，如填写“无”或不填写，均视为投标人声明不存在有关情形。
2.其中“直接控股”是指投标人与大型企业之间存在直接投资并控股（非普通持股）的关系。

投标人：（加盖CA电子公章）
日期：         年     月    日
 


  

[bookmark: _Toc348785015][bookmark: _Toc405820241][bookmark: _Toc348785370][bookmark: _Toc405820181][bookmark: _Toc348784829][bookmark: _Toc382997005][bookmark: _Toc405820406][bookmark: _Toc405820303]
4.无利害关系声明书

无利害关系声明书

苏州市姑苏区应急管理局、诚德天工建设咨询（苏州）有限公司
我（公司/本人，以下统称我公司）自愿参加         号政府专职队器材装备采购项目（采购包   ）的投标，并做出如下承诺：
一、本公司及本公司法定代表人、董事、监事、股东，与本招标项目的采购人、采购代理机构及相关人员不存在任何可能影响招标活动公平、公正的利害关系。
二、本公司及本公司法定代表人、董事、监事、股东，与本招标项目的采购人、采购代理机构、参加本项目投标的其他供应商及相关人员不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条第四款所列的夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。
如声明不实，我公司愿意承担由此引发的一切法律责任，包括被取消投标资格、中标无效等后果。


投标人：（加盖CA电子公章）
日期：         年     月    日



















格式六、技术条款偏离表

技术条款偏离表（采购包   ）

	序号
	招标条目
	招标要求
	投标内容
	[bookmark: OLE_LINK32]偏离说明
	备注
	对应证明材料位置页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
1.投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出投标实际响应的内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2.以上表格内容不够的请自行添加。



投标人：（加盖CA电子公章）
日期：         年     月    日

格式七、商务条款偏离表

商务条款偏离表

	序号
	招标条目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明
	备注

	1
	交货时间
	
	
	
	

	2
	交货方式
	
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	
	

	4
	其他商务要求
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	


注：1.投标人的投标文件（除技术要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出投标实际响应的内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2.未在上表中说明偏离情况的，将被认为完全响应招标文件的规定。
3.该表不作为投标人关于商务条款等详细描述和说明的替代。


投标人：（加盖CA电子公章）
日期：         年     月    日

格式八、备品备件报价表
备品备件报价表（采购包   ）
项目编号：                          　            
	序号
	备品备件名称
	适用装备及型号
	规格型号
	制造商
	单位
	单价（元）
	供应周期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.“适用装备及型号”应填写具体装备名称及型号规格，与格式4《分项报价表》对应。
2.“供应周期”单位为日，指中标人自收到采购人书面订单之日起至备件送达采购人指定地点之日止的日历天数。
3.本表未列明的备品备件应按不高于同期市场价并给予采购人不低于20％优惠的价格供应。
4.凡属通用标准件不得以“非原厂”“已停产”为由拒绝供应或者另行加价。

中标承诺
一、本表所列备品备件为质量保证期届满后三年内维持合同项下装备正常运行所必需的品种，我公司保证按本表价格、在承诺供应周期内足额供应，不因原材料涨价、停产、换代等原因中断供应或者上调价格。
二、合同项下装备停产后，我公司继续供应备品备件不少于5年，价格不超过本表报价；确因原器件停产无法供应的，我公司将提供不低于原性能参数的替代件，且价格不得高于本表同类件价格，并事先取得采购人书面确认。
三、我公司未按本表履行备件供应义务的，采购人有权自行或者委托第三方采购替代备件，所发生的费用及差价由我公司承担，采购人可依本合同约定从未付价款中直接扣除或者另行追偿。

投标人：（加盖CA电子公章）
日期：         年     月    日

格式九、技术支持以及售后服务承诺

技术支持以及售后服务承诺（采购包   ）
项目编号：   
	条目号
	技术支持及售后服务要点
	投标承诺内容

	1
	售后服务机构情况
	机构名称、地址、服务半径、常驻服务人员数量、备件库设置情况

	2
	服务响应时间
	接到报修电话后    小时内响应（不得高于8小时）

	3
	到达现场时间
	接到报修电话后    小时内到达现场（不得高于24小时）

	4
	解决问题时间
	到达现场后    小时内修复（不得高于24小时）

	5
	维护时是否提供备件支持
	是／否；提供备件的范围、品种及供应时限

	6
	是否有完整、详细的培训计划
	是／否；培训    场，培训地点及内容

	7
	质保期
	经验收合格后甲方出具验收单之日起  个月（不得低于36个月）

	8
	质保期满后服务及零配件收费
	终身维护；仅收取配件、材料费及维修工时费；标准见附件3，三年内不涨价

	9
	服务受理方式
	7×24小时受理电话：        ；服务经理：       ；联系电话：               ；邮箱：              

	10
	违约责任承诺
	未按上述时限履约的，按本合同第8.9条承担违约责任并接受甲方处理



乙方承诺
一、我公司承诺按本表及合同的约定提供技术支持与售后服务，不因合同履行完毕、货款付清而降低服务标准或者拒绝服务。
二、我公司承诺在质量保证期内免费提供软件升级、缺陷修复、协议适配服务；因国家或者行业标准、通信协议变更导致设备需要升级的，免费升级。
三、我公司承诺售后服务人员进入采购人场所遵守采购人管理规定，服从采购人执勤备战安排，因我公司工作人员原因造成采购人或者第三人损失的，由我公司承担。

投标人：（加盖CA电子公章）
日期：         年     月    日


格式十、实质性要求响应偏离表

1.实质性要求响应偏离表（采购包   ）：商务要求

	序号
	招标文件（商务要求）中的实质性要求【标注“★”条款】
	投标响应情况
	偏离说明

	1
	投标人所供装备保证是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格型号和性能要求。中标人保证所提供的装备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应符合合同约定的性能，并且确保通过各项检验和测试。在装备质量保证期内，中标人应对由于设计、工艺、材料和配套件缺陷所产生的任何不足或故障负责。(如因装备质量缺陷等问题导致在使用过程中发生伤亡的，由中标人负责一切后果，并承担法律责任）
	
	

	2
	交货时间、交货方式、交货状态及交货地点
1）交货时间：政府采购合同签订生效之日起30日历天内将全部货物送达采购人指定地点，并完成安装、调试、培训，具备验收条件。
2）交货地点：苏州市姑苏区行政区域内采购人书面指定的地点（含采购人下属各政府专职消防队驻地）。采购人在合同签订后变更或者增加交付地点的，中标人不得据此要求增加费用或者顺延交付期限。
3）交货状态：货到现场，完成送货上门、安装、调试、培训，直至验收合格。
4）交货方式：中标人负责将商品送至采购人指定地点并卸货至采购人指定位置，运输、装卸费用及卸货所需人员、辅助设备由中标人负责。中标人发货前至少提前3日通知采购人，以便采购人准备接货。交货时双方均需有人在场负责清点移交。
	
	

	3
	货款支付
1）付款方式：中标人按照合同约定交货，并经采购人对合同中所有装备到货验收合格后，凭中标人等额有效发票及双方签署的验收合格报告，采购人在30天内向中标人一次性付清实际发生合同价款。
2）当采购数量与实际使用数量不一致时，中标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
	
	

	4
	质量保证及售后服务要求
（1）中标人应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的近六个月生产的全新产品。
（2）中标人须负责送货上门及安装调试、使用培训。过程中的全部运输、装卸、保管等均由中标人负责。
（3）质量保证期：从验收合格后三十六个月（双方签署验收报告时起算）。
（4）响应时间：质保期内，中标人必须在接到报修电话后8小时内响应，24小时内到达现场免费维修，24小时内修复。如 24小时内无法修复的，必须全免费提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品（或采用应急措施）供招标人临时使用，不得影响招标人的正常工作，直到故障产品修复。中标人对所有设备实行终身维护，质保期外发生维修只收配件、材料及维修期人工工时费。
（5）中标人须提供全天候7×24的售后服务，中标人提供统一的售后服务受理电话，在投标文件中明确售后服务受理电话号码及专门为招标人服务的客户服务经理姓名、电话。中标人应免费为招标人培训使用及维护人员，确保招标人使用人员能正确使用、维护保养。
（6）投标人须编制质保期满后三年内必须的备品备件报价表。
投标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，投标人应当负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
①更换：由中标人承担所发生的全部费用。
②退货处理：中标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。
	
	

	5
	投标消防产品有国家标准的必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。禁止生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。依法实行强制性产品认证的产品，必须由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格。新研制的尚未制定国家标准、行业标准的产品，应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院应急管理部门规定的办法，经技术鉴定符合消防安全要求。招标要求中质量标准如有新的国家或行业标准出台，则以最新标准执行。
	
	

	6
	器材应携带永久性标签或标识，标签或标识内容包含厂家名称、规格型号、执行标准、生产日期等装备主要参数。
	
	

	7
	投标报价包括全部产品及辅材零配件供应、安装调试、调试、培训、技术支持和人工、机械、包装、运输、装卸、仓储、保险、测试验收、质保期间费用、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
	
	



备注：
1.投标人必须对招标文件中的实质性要求【标注“★”条款】逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出投标实际响应的内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
4.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包投标作无效处理。

投标人：（加盖CA电子公章）
日期：         年     月    日



















2.实质性要求响应偏离表（采购包   ）：技术要求

	序号
	招标文件（技术要求）中的实质性要求【标注“★”条款】
	投标响应情况
	偏离说明
	证明资料位置页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	



备注：
1.投标人必须对招标文件中的实质性要求【标注“★”条款】逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出投标实际响应的内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
4.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包投标作无效处理。
5.以上表格内容不够的请自行添加。


投标人：（加盖CA电子公章）
日期：         年     月    日










格式十一、类似项目业绩一览表（格式可自行编写）

类似项目业绩一览表（采购包   ）

	序号
	项目名称
	采购单位名称
	合同金额
	起止日期
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





投标人：（加盖CA电子公章）
日期：         年     月    日



















格式十二、中小企业声明函

[bookmark: _Toc27664][bookmark: _Toc6737][bookmark: _Toc23646]中小企业声明函 （采购包   ）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加苏州市姑苏区应急管理局的政府专职队器材装备采购项目（采购包   ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；
2.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
                             企业名称（加盖CA电子公章）：
                             日期：      年    月   日 
 
备注：
1.所投产品制造商从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的，则每个货物采购标的均应由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受促进中小企业发展的相关政府采购政策。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致的，不享受促进中小企业发展的相关政府采购政策。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
4.投标文件中的电子签章视为投标人对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。
[bookmark: _Hlk72923453]5.中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
6.中标人享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。





格式十三、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（采购包   ）

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位提供的货物制造商为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州市姑苏区应急管理局的政府专职队器材装备采购项目（采购包   ）采购活动提供      单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                    单位名称（加盖CA电子公章）：
日期：    

















格式十四、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包   ）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1. （产品名称1）1，生产厂为 （厂 名） 2，厂址为（生产厂址） 。   / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。 / 的 /  4在中国境内生产。  / 的  / 5在中国境内完成。
2. （产品名称2）1，生产厂为 （厂 名） 2，厂址为（生产厂址） 。   / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。 / 的 /  4在中国境内生产。  / 的  / 5在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）： 
                                     日期：　 年  月 　日      

本项目符合本国产品标准需声明的产品为采购包所有产品，供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供或提供不全的将不享受本国产品价格评审优惠。
注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。










格式十五、投标保证承诺书

投标保证承诺书

苏州市姑苏区应急管理局、诚德天工建设咨询（苏州）有限公司
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加            （项目名称和项目编号）的投标，并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或苏州市姑苏区应急管理局）支付本招标文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；
2.中标后不依法与采购人签订合同；
3.中标后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金（函）；
4.中标后不按本招标文件规定向贵方缴纳代理服务费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或苏州市姑苏区应急管理局）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。


投标人（加盖CA电子公章）
地    址：                             
电    话：                   传真：                   
电子邮件：                   邮编：                   
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：














[bookmark: _Toc18528][bookmark: _Toc7098]第四章 招标书
诚德天工建设咨询（苏州）有限公司受苏州市姑苏区应急管理局的委托，就其所需招标的政府专职队器材装备采购项目进行公开招标。欢迎符合资格条件的投标人前来参加投标。
一、项目概况
★1.项目编号：JSZC-320508-SZCD-G2026-0021
★2.项目名称：政府专职队器材装备采购项目
3.采购方式：公开招标
★4.采购预算金额：人民币贰佰叁拾玖万元整（¥2300000.00元）：
采购包1采购预算金额：人民币肆拾肆万元整（¥440000.00元）
采购包2采购预算金额：人民币壹佰贰拾贰万元整（¥1220000.00元）
采购包3采购预算金额：人民币壹拾陆万元整（¥160000.00元）
采购包4采购预算金额：人民币肆拾捌万元整（¥480000.00元）
★5.最高限价：人民币贰佰贰拾玖万玖仟玖佰陆拾元整（¥2299960.00元）：
采购包1最高限价：人民币肆拾肆万元整（¥440000.00元）
采购包2最高限价：人民币壹佰贰拾壹万玖仟玖佰陆拾元整（¥1219960.00元）
采购包3最高限价：人民币壹拾陆万元整（¥160000.00元）
采购包4最高限价：人民币肆拾捌万元整（¥480000.00元）
★二、采购清单及分项预算
	采购包号
	序号
	器材装备名称
	预算单价
（万元）
	单位
	数量
	预算小计
（万元）
	备注

	1
	1
	手持电台
	0.55
	台
	30
	16.5
	

	
	2
	5G无线数据终端
	0.5
	台
	55
	27.5
	核心产品

	2
	1
	消防头盔（半盔）
	0.3
	个
	76
	22.8
	核心产品

	
	2
	消防员灭火防护服
	0.25
	套
	33
	8.25
	

	
	3
	消防员抢险救援头盔
	0.22
	个
	73
	16.06
	

	
	4
	消防员抢险救援防护服（夏款）
	0.036
	套
	30
	1.08
	

	
	5
	消防员抢险救援靴
	0.055
	双
	46
	2.53
	

	
	6
	消防手套
	0.078
	双
	30
	2.34
	

	
	7
	消防员抢险救援手套
	0.074
	双
	30
	2.22
	

	
	8
	绳索作业手套
	0.036
	双
	55
	1.98
	

	
	9
	应急逃生自救安全绳
	0.065
	套
	20
	1.3
	

	
	10
	佩戴式防爆照明灯
	0.049
	套
	50
	2.45
	

	
	11
	消防员防蜂服
	0.3
	套
	6
	1.8
	

	
	12
	蓄冷型消防员降温背心
	0.05
	套
	30
	1.5
	

	
	13
	激流救生衣
	0.2
	套
	48
	9.6
	

	
	14
	环形扁带（80cm款）
	0.011
	套
	30
	0.33
	

	
	15
	水域救援漂浮绳
	0.075
	根
	1
	0.075
	

	
	16
	水域救援头盔
	0.048
	个
	4
	0.192
	

	
	17
	水域救援靴
	0.068
	双
	4
	0.272
	

	
	18
	水域救援抛绳包
	0.03
	套
	4
	0.12
	

	
	19
	水域救援高音哨
	0.007
	个
	11
	0.077
	

	
	20
	手持式钢筋速断器
	1
	套
	1
	1
	

	
	21
	防盗门破拆工具组
	0.98
	套
	3
	2.94
	

	
	22
	消防用红外热像仪 （单兵）
	5
	台
	2
	10
	

	
	23
	漏电探测仪（手持棒）
	0.2
	台
	10
	2
	

	
	24
	激光测距仪
	0.3
	台
	2
	0.6
	

	
	25
	便携式移动式排烟机
	2.5
	台
	2
	5
	

	
	26
	移动发电机
	1
	台
	2
	2
	

	
	27
	排污水泵
	2.5
	台
	2
	5
	

	
	28
	高压森林泵
	2
	台
	2
	4
	

	
	29
	消防水带20-65-20（含接口）
	0.043
	套
	40
	1.72
	

	
	30
	消防水带20-80-20（含接口）
	0.046
	套
	30
	1.38
	

	
	31
	消防水带30-40-20（含接口）
	0.04
	套
	20
	0.8
	

	
	32
	多功能水枪
	0.18
	套
	5
	0.9
	

	
	33
	65止水器
	0.08
	套
	6
	0.48 
	

	
	34
	折叠式救援梯
	0.2
	套
	6
	1.2
	

	
	35
	背负式新能源灭火装置
	4
	套
	2
	8
	

	3
	1
	便携式消防机器人
	16
	个
	1
	16
	

	4
	1
	高空作业车
	48
	辆
	1
	48
	


注1：各投标人投标总报价超出所投采购包预算金额/最高限价或投标单价超出所投采购包预算单价的，视为无效报价，按无效投标处理。
注2：核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按1家投标人‌计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照前款规定处理。
三、招标要求
招标要求中各采购包器材装备标记星号“★”的条款为核心技术要求，各投标人投标文件中不得出现负偏离，否则视为无效投标。各采购包具体要求如下：

采购包1（手持电台、5G无线数据终端）
	序号
	器材装备名称
	预算单价
（万元）
	单位
	数量
	预算小计
（万元）
	备注

	1
	手持电台
	0.55
	台
	30
	16.5
	

	2
	5G无线数据终端
	0.5
	台
	55
	27.5
	核心产品



（一）手持电台
★1、产品防尘防水等级≥IP68（外壳完全防尘，可长期在高粉尘环境稳定运行，水下2米、30分钟），产品配备无线电型号核准证，PDT数字集群入网适配报告。
▲2、采用350-400MHz工作频段。
▲3、电池容量2600mAh到3200mAh。
4、整机尺寸150 x 70 x 40mm（允许偏离±5%），重量（含天线和标配电池）≤360g，屏幕≥1.6英寸。
5、手持电台兼容模拟常规、数字常规、PDT数字集群多种通信模式，切换过程中无需重启对讲机。
6、内置智能降噪、北斗定位模块，搭配高强度工程塑料机身与安全封装电池。
（二）5G无线数据终端
★1、拥有3C认证、进网许可证、无委核准证、IP68等级≥IP68（外壳完全防尘，可长期在高粉尘环境稳定运行，可在水下1-6米浸泡最长30分钟）、单北斗认证，支持北斗定位功能。
2、尺寸105mm×65mm×25mm（允许偏离±5%），重量≤210g（带电池、带背夹），屏幕≥2.8英寸，多点触摸电容屏，分辨率≥480×640。
3、SIM卡:nano Sim×1
4、网络模式
2G：GSM 850/900/1800/1900
2G：CDMA 1x 800(BCO)
3G：WCDMA 850/900/1900/2100/1700
3G：EVDO 800 (BCO)
4G：TD‑LTE B34/B38/B39/B40/B41
4G：FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B20
5G NR: n1/n3/n41/n77/n78/n79
5、操作系统	≥Android Q（10.0）
▲6、处理器≥8核，≥主频2.0GHZ
▲7、机身内存≥4GB RAM+64GB ROM
8、存储卡支持外部T卡，可扩展至128GB
9、电池容量≥3000mAh可拆卸锂聚合物
10、定位支持单北斗定位功能
11、NFC支持，发射频率: 13.56MHZ
▲12、后摄像头≥1300万像素/FF，前摄像头≥500万像素/FF，闪光灯：高亮闪光灯
13、数据接口：支持USB3.0
14、无线功能:支持2.4G/5.0G双模WIFI（WIFI 802.11 a/b/g/n/ac）
15、USB接口：支持Type‑C标准接口，支持Type‑C对讲耳机
16、蓝牙传输：支持BT 5.0
▲17、物理按键具备拍摄键、拍照键、SOS键、对讲键
▲18、系统软件功能	配套系统软件功能: AI智能调度、AI警情分析、无人机视频联动、巡更管理、工单管理、考勤管理、多群组监听及视频直播，支持与支队POC系统融合互联互通，全面支撑消防应急指挥调度与日常勤务管理。

采购包2（消防头盔（半盔）、消防员灭火防护服、消防员抢险救援头盔、消防员抢险救援防护服（夏款）等器材装备）
	序号
	器材装备名称
	预算单价
（万元）
	单位
	数量
	预算小计
（万元）
	备注

	1
	消防头盔（半盔）
	0.3
	个
	76
	22.8
	核心产品

	2
	消防员灭火防护服
	0.25
	套
	33
	8.25
	

	3
	消防员抢险救援头盔
	0.22
	个
	73
	16.06
	

	4
	消防员抢险救援防护服（夏款）
	0.036
	套
	30
	1.08
	

	5
	消防员抢险救援靴
	0.055
	双
	46
	2.53
	

	6
	消防手套
	0.078
	双
	30
	2.34
	

	7
	消防员抢险救援手套
	0.074
	双
	30
	2.22
	

	8
	绳索作业手套
	0.036
	双
	55
	1.98
	

	9
	应急逃生自救安全绳
	0.065
	套
	20
	1.3
	

	10
	佩戴式防爆照明灯
	0.049
	套
	50
	2.45
	

	11
	消防员防蜂服
	0.3
	套
	6
	1.8
	

	12
	蓄冷型消防员降温背心
	0.05
	套
	30
	1.5
	

	13
	激流救生衣
	0.2
	套
	48
	9.6
	

	14
	环形扁带（80cm款）
	0.011
	套
	30
	0.33
	

	15
	水域救援漂浮绳
	0.075
	根
	1
	0.075
	

	16
	水域救援头盔
	0.048
	个
	4
	0.192
	

	17
	水域救援靴
	0.068
	双
	4
	0.272
	

	18
	水域救援抛绳包
	0.03
	套
	4
	0.12
	

	19
	水域救援高音哨
	0.007
	个
	11
	0.077
	

	20
	手持式钢筋速断器
	1
	套
	1
	1
	

	21
	防盗门破拆工具组
	0.98
	套
	3
	2.94
	

	22
	消防用红外热像仪 （单兵）
	5
	台
	2
	10
	

	23
	漏电探测仪（手持棒）
	0.2
	台
	10
	2
	

	24
	激光测距仪
	0.3
	台
	2
	0.6
	

	25
	便携式移动式排烟机
	2.5
	台
	2
	5
	

	26
	移动发电机
	1
	台
	2
	2
	

	27
	排污水泵
	2.5
	台
	2
	5
	

	28
	高压森林泵
	2
	台
	2
	4
	

	29
	消防水带20-65-20（含接口）
	0.043
	套
	40
	1.72
	

	30
	消防水带20-80-20（含接口）
	0.046
	套
	30
	1.38
	

	31
	消防水带30-40-20（含接口）
	0.04
	套
	20
	0.8
	

	32
	多功能水枪
	0.18
	套
	5
	0.9
	

	33
	65止水器
	0.08
	套
	6
	0.48 
	

	34
	折叠式救援梯
	0.2
	套
	6
	1.2
	

	35
	背负式新能源灭火装置
	4
	套
	2
	8
	



（一）消防头盔（半盔）
★1、产品应符合XF44-2015《消防头盔》标准要求（须提供国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验/检测报告；检测标准依据XF44-2015《消防头盔》）。
2、产品组成：由帽壳、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩和附件等组成，头盔质量≤1.38kg。
3、主要材质：帽壳应采用质地坚韧，具有阻燃、防水、绝缘、耐热、耐寒、耐冲击、耐热辐射的材料制成。缓冲层：应采用能吸收冲击能量，对人体无毒、无刺激性的材料制成。舒适衬垫：应使用体感舒适、吸汗、透气、对人体无毒、无刺激性的材料制成。帽箍、帽托和下颏带，应采用体感舒适、对人体无毒、无刺激性的材料制成。下颏带抗拉强度：延伸长度≤17mm，无断裂、连接件脱落。
4、面罩：采用透光、耐冲击、耐热和耐刮擦的材料制成，伸缩或翻转应灵活，开合过程应能随意保持定位。无色面罩透光率≥85%或浅色面罩透光率≥60%。
▲5、披肩：应采用具有阻燃、耐热和防水性能的黑色纤维织物和铝箔复合制成，披肩尺寸：长60cm×宽30cm（允许偏离±5%），披肩可收进头盔内。披肩防水性能：耐静水压力≥17kPa。
▲6、冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力≤3300N，低温预处理最大冲击力≤3400N，浸水预处理最大冲击力≤3400N，辐射热预处理后，最大冲击力≤3300N，试验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂。
7、抗冲击加速度性能：
帽顶部：最大冲击加速度120～135gn；
帽前部：最大冲击加速度295～360gn，加速度＞150gn,持续时间＜5.5ms；加速度＞200gn,持续时间＜2.5ms；帽侧部：最大冲击加速度310～335gn；加速度＞150gn,持续时间＜5.5ms；加速度＞200gn,持续时间＜2.5ms；帽后部：最大冲击加速度305～350gn，加速度＞150gn,持续时间＜5.5ms；加速度＞200gn,持续时间＜2.5ms。
8、阻燃性能：下颏带损毁长度≤30mm，续燃时间为≤1.5s；披肩损毁长度≤30mm，续燃时间为≤1.5s。面罩续燃时间为≤1s，以上试验现象均无熔融、滴落现象。
9、电绝缘性能：帽壳泄露电流≤2.0mA。
10、侧向刚性：帽壳最大变形≤40mm，卸载后变形≤10mm，帽壳无碎片脱落。
11、安装在头盔上的任何附件均应牢固可靠，不应通过打孔等损坏帽壳的方式固定，不应对头盔的性能带来不利影响或对头盔佩戴者造成伤害。
12、提供红、黄两种颜色头盔供用户选择。配齐帽徽、贴字、反光条（帽徽式样、贴字内容、反光条颜色由用户确定）。
13、标志：永久性中文标识。
14、每个头盔应配备可更换配件的头灯架，方便拆卸，耐磨损，不易松弛。配备不少于一条的备用披肩、两副备用插扣。
（二）消防员灭火防护服
★1、产品应符合XF 10-2014《消防员灭火防护服》标准要求（须提供国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验/检测报告；检测标准依据XF 10-2014《消防员灭火防护服》）。
2、整套服装符合款式设计要求，颜色为藏蓝色，色差≥4级（按《纺织品色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。质量≤3.2kg。
3、主要组成部分：采用外层、防水透气层、舒适层三层面料结构，配套符合标准的救生拖拉带。
4、主体结构：上下分体式结构，上衣和裤子间重叠部分应≥200mm。衣领为立领，前部设护领，衣领内侧采用顺色贴肤舒适面料。反光标识带：上衣在胸部、下摆、袖口各设1条360度环形反光标识带，裤子在小腿部各设1条360度环形反光标志带。反光标志带宽度≥50mm，颜色为黄银黄，通过反复清洗后颜色不会严重脱落或褪色，反光标志背面需印有品牌标识，具有防伪功能。裤子裆部采用一体式设计，配H型背带，背带应可调节长度，可拆卸。门襟拉链采用≥8号的树脂拉链，拉动顺滑，颜色与外层材料相匹配。
5、附属结构：上衣的衣领高度应≥100mm，并有搭接或扣牢配件。上衣左胸外设电台立体口袋，门襟内侧设防水插袋，下摆设置外贴袋。大腿外侧各设工具袋1个。所有外口袋均设置漏水孔。脚口处采用圆弧形设计，脚口做防水处理（袖口防水面料长度适中，便于穿脱，解决回拉问题）。裤脚后侧按弧度设计（如马蹄形），避免脚后跟踩踏。肩、肘、膝部应采用耐磨层加厚处理，耐磨层应柔软且易于清洗。左右肩部设有两个挂袢（长6cm）。（左胸口袋内翻盖处增加电台挂袢，便于电台携带，具体位置由用户确认）
▲6、阻燃性能：外层经向≤20mm、纬向≤25mm；防水透气层经向≤40mm、纬向≤40mm；舒适层经向≤45mm、纬向≤45mm；所有试验续燃时间0s，无熔融滴落现象。整体热防护能力的TPP值≥32cal/c㎡
▲7、防水透气层：耐静水压≥50kpa、透湿率≥7000g/（㎡•24h）、拒油性能≥4级。
8、表面抗湿性能：外层材料洗涤5次，沾水等级不小于3级。
▲9、断裂强力：外层经向≥2800N、纬向≥2400N；舒适层经向≥500N、纬向≥400N；救生拖拉带≥18000N。
▲10、撕破强力：外层经向≥900N、纬向≥850N。
▲11、接缝断裂强力：经向≥1100N、纬向≥900N。
▲12、色牢度：耐洗沾色≥4级、耐水摩擦≥4级、耐光色牢度≥4级，颜色稳定。
13、针距密度：明暗线≥12针/3cm，缝制工艺牢固。
14、其他性能：标识、款式、颜色必须符合国家消防救援局最新标准要求。
（三）消防员抢险救援头盔
★1、产品应符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》之救援头盔标准要求（须提供国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验/检测报告；检测标准依据XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》）。
2、结构组成：由盔壳、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、护目镜等组成。
3、冲击吸收性能：
3.1高温预处理:（将头盔置于50℃的温度中保持4h）头盔所受冲击力≤3150N；
3.2低温预处理:（将头盔置于-28℃的温度中保持4h）头盔所受冲击力≤3750N；
3.3浸水预处理:（将头盔置于20℃水槽中保持4h）头盔所受冲击力≤3550N。
4、耐穿透性能：低温预处理将头盔置于-28℃的温度中保持4小时，钢锥未与头模建立电接触。
▲5、侧向刚性：救援头盔帽壳最大变形≤40mm，卸载后变形≤5mm。
6、阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s内自熄，无熔融、滴落现象。
7、热稳定性能：救援头盔在180℃的烘箱中，保持5min后，其边沿无变形，硬质附件保持功能完好，反光材料表面无碳化脱落现象。
8、下颏带抗拉强度：在测试标准下不会发生断裂、滑脱，延伸长度≤20mm。
9、电绝缘性能：帽壳的泄漏电流不应大于3mA。
10、整体质量（不含护目镜及附件）≤800g。
11、材料和结构：耐高温阻燃材质注塑成型，耐热辐射，防化学腐蚀；
12、外观要求：头盔采用流线型半盔式设计，带有透气孔。
13、头盔含全封闭式护目镜，带超硬防刮防雾涂层。 
14、帽壳具有反光条
15、缓冲层：采用软泡沫并凯夫拉材料增强，配有六点式缓冲带
16、帽箍：帽箍整圈采用软皮包裹，柔软、不脱皮；可调节。
（四）消防员抢险救援防护服（夏款）
★1、产品应符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求（须提供国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验/检测报告；检测标准依据XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》）。
▲2、采用单层/双层织物，为原液染色芳纶，阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织。具备防静电、阻燃、耐磨、轻便、柔软、弹性，外层拒水防油、内层吸湿等性能。
颜色应为橘红色。整套重量：≤1.3kg（不含帽、腰带）。
▲3、阻燃性能：损毁长度≤50mm，续燃时间不大于1s，无熔融滴落。
▲4、断裂强力：经向≥800N；纬向≥750N。撕破强力：经向≥210N、纬向≥150N；接缝断裂强力：≥710N。
▲5、热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，面料沿经、纬方向尺寸变化率≤2%，且试样表面无明显变化。
▲6、色牢度：防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度≥4级。
▲7、表面抗湿性：洗涤5次后沾水等级≥4级。
8、防静电性能：上衣、裤子的带电量每件均≤0.6μC。
9、针距密度：明暗线每3cm不应小于12针，包缝线每3cm不应小于9针。
10、拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用≥8号的树脂拉链，颜色与外层面料相匹配。腰带：插扣式腰带，颜色与救援服一致，表面光滑无毛刺和锋利的边缘，五金件须经过防腐蚀处理，佩戴舒适。
11、每一件服装应有永久性的标签，标明产品执行标准、型号、规格及生产厂名称或商标等信息。
12、夏款抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带，服装款式、号型等应符合国家消防救援局最新下发的《抢险救援防护服款式标识规范》要求内容，包含款式、标识等。
13、服装型号、印字、魔术贴形状在满足统型文件要求的基础上，按照使用单位需求加工制作。
（五）消防员抢险救援靴
★1、产品应符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》之救援靴标准要求（须提供国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验/检测报告；检测标准依据XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》）。
2、主体颜色宜采用黑色，由带舒适层的靴帮、靴外底、靴跟、带防刺穿层的靴内底和靴头等组成。鞋带和“中国消防救援”标志应为橘色。
▲3、靴底抗刺穿力：≥1800N。鞋帮抗刺穿：≥140N。
▲4、靴头性防砸靴头经15kN静压力或经200J冲击试验冲击试验后，靴头内的间隙高度应≥15mm。
▲5、在隔热性能试验中被加热30min时，救援靴底内表面的温升≤12.0℃。
▲6、电气绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流≤0.15mA。
7、靴帮应具备耐弯折（20000次无裂纹）、耐磨（20000次不磨穿）、抗切割（不被割穿）三重防护性能。
▲8、防滑性能：始滑角≥15°。质量≤2.1kg。
9、防水渗透性能：整靴浸水4 h，水面距靴口最低点≤25 mm，靴内无水渗透。
（六）消防手套
★1、产品应符合XF 7-2004《消防手套》标准要求（须提供国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验/检测报告；检测标准依据XF 7-2004《消防手套》）。
2、手套为针织罗口灭火手套，整体颜色为黑色，关节配备阻燃反光条。腕关节采用弹力松紧，贴合手臂结构，确保配戴后贴合性。 
3、结构：阻燃、隔热、防水。
▲4、阻燃性能：
（1）手套掌心面:(经向)续燃时间0S、阴燃时间0S；损毁长度≤6mm；(纬向)续燃时间0S、阴燃时间0S；损毁长度≤6mm；不应有熔融，滴落现象。
（2）手套本体:(经向)续燃时间0S、阴燃时间0S、损毁长度≤20mm；(纬向)续燃时间0S、阴燃时间0S、损毁长度≤19mm；不应有熔融，滴落现象。
（3）衬里：不应有熔融，滴落现象。
▲5、整体热防护性能：≥85cal/cm2；
6、耐热性能
手套收缩率：≤1%；衬里收缩率：≤ 1%；试样表面无明显变化，且无熔融，脱离和燃烧现象。
7、力学性能（掌心、背面为同一材料、可提供同一数据）；耐磨次数：掌心、背面≥8000次；割破力：掌心、背面≥15.0N；撕破力：掌心、背面≥190N；刺穿力：掌心、背面≥170N。
8、阻隔性能
耐静水压性能：手套防水层和其线缝在静水压7kpa下试5min后，不出现水滴。
整体防水性能：无渗漏。
9、人体工学效要求
灵巧性能：30s内3次拾取钢棒直径≤6.5mm；
握紧性能：拉重力比≥98%；
穿戴性能：≤2s。
（七）消防员抢险救援手套
★1、产品应符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》之救援手套标准要求（须提供国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验/检测报告；检测标准依据XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》）。
2、用于抢险救援作业中的手部保护，关键部位应有加固设计，指尖部位应具备耐磨补强设计，手指关节应具备耐磨补强设计。内衬采用缓冲撞击力材料。手背关节应具备碳纤维材质保护壳，配备登山扣连接。手背采用具备阻燃防切割性能的芳纶针织弹性材料，并采用阻燃反光材料和反光标志。
3、阻燃性能：
(经向)续燃时间≤1S；损毁长度≤18mm；
(纬向)续燃时间≤1S；损毁长度≤18mm；
不应有熔融，滴落现象。
4、热稳定性能:
手套尺寸变化率（%）：长方向：≤2，宽方向：≤3。
手套在180℃温度下保持5min，手套表面无变化，且无熔融、熔滴合剥离现象。
▲5、耐磨性能：手套在9kpa的压力下，经过8000次循环摩擦后，手套未被磨穿。
▲6、抗切割性能：≥10N。
7、 耐撕破性能：背部材料经向≥260N、纬向≥80N,掌心面经向≥100N、纬向≥90N。
8、抗机械穿刺性能：≥100N。
9、穿戴性能：≤8S。
10、握紧性能：≥100%。
（八）绳索作业手套
1、颜色：手背橙色，掌心黄色。
2、材料：手背采用芳纶防静电针织面料 ，掌心采用山羊皮 ，内里采用山羊皮防滑处理。
3、耐磨性：≥2级
4、防切割性：≥1 级
▲5、灵活性：≥5 级
▲6、耐穿刺性：≥20N
▲7、抗撕破性：≥ 25N
（九）应急逃生自救安全绳
★1、产品应符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准要求（须提供国家认可的检测机构出具与所投安全绳产品型号一致、完整有效的检验/检测报告；检测标准依据XF 494-2023《消防用防坠落装备》）。
2、产品组成：包含安全绳1根、绳包1个、安全钩2个、下降器1个、扁带1根、排绳器1个等核心部件。
▲3、应急逃生自救安全绳（即具备高温环境承载性能的消防安全绳）：直径8mm±0.5mm，长度≥16m，最小破断强度≥30kN，经204（±5）℃的耐高温性能试验后，不应出现熔融、焦化现象；延伸率：1%～10%（承重10%破断强度时）。
▲4、安全钩：开口距离≥20mm，在开口闭合状态时，安全钩长轴的破断强度≥30kN；在打开状态时，安全钩长轴的破断强度≥10kN。安全钩短轴的破断强度≥11kN。应有提起、转动、开锁的自保护三锁装置。
5、下降器：四孔设计，工作负荷≥5kN。
6、扁带规格：工作长度≥1m（周长≥2m），破断强度≥30kN。
7、排绳器：尺寸200mm×110mm×3mm（允许偏离±5%），单人操作。
8、绳包外层应采用耐高温材料，经260（±5）℃高温试验后，无熔融、焦化现象。绳包应具备防止绳索缠绕、垂降墙角保护、防水和泄水功能，可放置安全钩、下降器和扁带，可在消防安全腰带上携带，应有可横放腰斧装置。
（十）佩戴式防爆照明灯
★1、产品应符合GB 30734-2014 《消防员照明灯具》标准要求（须提供国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验/检测报告；检测标准依据GB 30734-2014 《消防员照明灯具》）。防爆等级不低于Ex ib IIC T4，本质安全型防爆等级，满足I区、II区安全工作的要求（须提供国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验/检测报告及防爆合格证）。
2、光源功率：采用≥3W功率LED光源，平均使用寿命≥100000h。
▲3、光照度参数：强光均值≥1750Lx、最小≥1000Lx；弱光均值≥600Lx、最小≥580Lx。灯具电路调控由芯片控制，光照度不随电池电量衰减而明显下降，反光杯反射层应采用真空镀膜。
4、充满电连续稳定工作时间：强光≥4h，弱光≥8h；充电时间（完全放电条件下）≤5h。配备锂离子电池，具有过充、过放和短路保护功能。灯具具有低电量警示功能和剩余电量显示功能。
5、置于（1.5m水深/2h)中，防水等级：IP68等级。
▲6、灯具（含电池和支架）总质量≤100g。抗跌落性能：1.5m 三轴跌落，功能正常无损伤。
7、多种支架可供选择，适合安装在头盔上作为头灯使用，并依据总队在用头盔样式配备1套支架。支架固定装置能够承受4倍灯具重量的力，1.5米高度三轴跌落，无松动、无损伤；在10~150Hg/1g条件下，三轴向各10次扫频，无松动。
▲8、低温性能：温度-25±2℃，持续时间2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。高温性能：温度 55±2℃，持续时间2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
9、额定电压DC3.7V，容量≥1900mA。
10、整机尺寸：28×140mm（允许偏离±5%）
11、具备强弱光 / 爆闪切换、低电压闪烁告警、尾部防滑大开关、远距离警示、电量实时显示、适配主流消防头盔。
（十一）消防员防蜂服
★1、产品应符合XF 3008-2020《消防员防蜂服》标准要求（须提供国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验/检测报告；检测标准依据XF 3008-2020《消防员防蜂服》）。
▲2、全包覆一体式/连体式全封闭结构，包含头罩、上衣、裤子、手套、靴子等完整组件；用于消防员蜂类处置任务的全身封闭式防护，可有效防止蜂类攻击、硬物刮擦切割，兼顾防护性能与穿着舒适度；整体重量≤5kg。
▲3、防蜂服面料抗蛰刺性能≥0.8N；面料耐磨性能≥2000次；面料阻燃性能：续燃时间≤2s，损毁长度≤80mm；面料经向断裂强力≥1000N、纬向≥800N；面料经向撕破强力≥90N、纬向≥60N；接缝断裂强力≥600N，面料表面抗湿性能≥4级；拒油性能≥4级；PH值4.0-8.5。
4、手套抗垫刺性能≥0.8N；耐切割性能≥2N；灵巧性能≥5级；靴帮抗穿刺性能≥80N；靴子电绝缘性能：击穿电压≥5000V时，漏电电流≤0.5mA。
5、散热风扇数量≥2个，电源容量≥20000mAh。
（十二）蓄冷型消防员降温背心
★1、产品应符合XF 1265-2015《蓄冷型消防员降温背心》标准要求（须提供国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验/检测报告；检测标准依据XF 1265-2015《蓄冷型消防员降温背心》）。
2、产品组成：马甲式设计，由外层、隔冷层、舒适层组成。蓄冷袋置于外层和隔冷层之间的口袋中。
3、外层面料阻燃性能：损毁长度≤100mm，续燃时间0s，无熔融、滴落现象。经纬向断裂强力≥350N。经纬向撕破强力≥25N。热稳定性能：外层面料经180℃±5℃热稳定性能试验后，经纬向尺寸变化率＜3%。色牢度：耐洗沾色≥3级、耐水摩擦≥3级。
4、蓄冷降温袋相变热≥200kJ/kg。
5、降温背心接触温度≥5℃。
6、总质量≤2.5kg。
（十三）激流救生衣
1、应具备紧急快速解脱功能，整体结构具有高强度、耐冲击、耐摩擦、耐拉扯、耐水流冲击的特性。配备多挂载点、多收纳袋、多功能拓展接口，具备夜间、弱光、水雾、逆光环境下的高可视识别能力。
2、外观组成：采用人体工学背心式、立体裁剪结构，主体颜色为橘红色。全身设置多处调节点及束缚带，配备裆带（四点式腿带）及下摆固定结构。采用前置高强度拉链与双侧安全插扣双重固定。后领、后背位置设置救援提拉把手及牵引拉点。救生衣的救援属具及配件不应有尖角、毛刺等导致穿着者和被救者受伤的缺陷。
3、面料材质：外层面料采用高强力尼龙防泼水耐磨复合材料，具备抗裂、抗拉伸、耐摩擦性能。包布、织带的耐摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐人造光色牢度应≥4级。
▲4、浮力性能：救生衣的浮力为120N±5N（且不超过125N）。救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失≤2%。
▲5、整体强度指标：救生衣衣身主体可承受≥3000N的作用力持续30分钟，不破损、不开裂、不撕裂、不分离。救生衣肩部受力区域可承受≥900N的作用力持续30分钟，不断裂、不脱落、不撕裂。裆带、腿带与衣体连接点可承受≥900N拉力，不脱离、不撕裂、不损坏。拖拽环（背部D型环）破断强度不小于22kN。救生衣包布的接缝断裂强力应≥400N。固有浮力材料抗拉破断强度应≥140kPa。
▲6、水中漂浮姿态：人员以任意姿态落水，均可自动快速回正为直立安全姿态。在自由放松漂浮状态下，人体口鼻必须高出水面≥120mm。
▲7、 反光识别系统：反光带必须均匀分布在衣服前、后和侧面，实现360°全方位无死角可视。
8、装备挂载与收纳：应配备多处前置工具挂点，以及多个可拆卸快速排水网袋、对讲机专用袋、后背储物袋。应支持MOLLE战术扩展面板，可挂载模块装备、粘贴姓名贴、标识牌、队徽、单位标签。所有口袋、收纳仓均采用魔术贴、卡扣设计，方便快速开合。预留水仓、牛尾绳、救援绳挂载点位。
（十四）环形扁带（80cm款）
★1、产品应符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准要求（须提供国家认可的检测机构出具与所投环形扁带产品型号一致、完整有效的检验/检测报告；检测标准依据XF 494-2023《消防用防坠落装备》）。
2、用于消防救援、高空作业场景的锚点连接、承重保护，应具备快速搭建锚点的功能。
▲3、优先选用高强度聚酯、尼龙纤维材质，应具备耐磨、抗老化性能、织带宽度≥18mm、破断强度≥22kN。
4、长度≥80cm、重量≤100g。
（十五）水域救援漂浮绳
1、应具备水面持续漂浮能力，适配各类水域救援；具备夜光反光，自发光，适配夜间、昏暗环境识别与方向指示。
2、外观结构：外层自带反光材质，色彩鲜亮；连续纤维整体结构，粗细均匀无损伤。
3、材质性能：夹心绳构造，具有不吸水、拉力强、可漂浮、抗老化、防腐蚀性能；采用优质丙纶、合成纤维，内芯浮性填充；不吸水、化学稳定、耐老化、耐磨。
4、有效长度：≥50m；直径：10±0.5mm；线密度：≤50g/m。
▲5、破断强度：≥35KN；延伸率：≤3%。
6、漂浮性能：漂浮性能48h试验持续漂浮无明显下沉。
（十六）水域救援头盔
1、适用于水域救援作业时对头部提供全方位防护，应具备抗冲击、防穿刺、漂浮、通风排水、战术拓展等核心功能。
2、外观结构：采用无帽沿、低重心设计，一体式全包护耳结构；主体颜色提供红色，可定制标识、反光字；盔体顶部分布≥6个通风、排水孔，实现快速进水、快速排水；头盔顶部带有3个反光条。
3、材质构成：盔壳采用ABS工程塑料或高强度聚乙烯；缓冲层采用高密度、高弹性EVA闭孔发泡材料；内衬采用柔软透气材质。
4、佩戴调节系统：应配备单指快速调节系统，调节顺畅、锁紧牢固；头围适配范围覆盖绝大多数成人头型；下颌带应采用快速插扣，穿戴便捷；后脑有尺寸调节装置，固定后不会移位。
5、战术拓展接口：盔体前部配备通用支架底座；左右两侧配备标准战术导轨，可牢固安装救援头灯、摄像设备等配件。
▲6、冲击吸收性能：头模所受冲击力最大值≤3780N。
▲7、顶部抗冲击加速度：最大加速度≤180gn且加速度超过150g的持续时间：0ms
8、耐穿透性能：试验钢锥无法穿透盔体接触头模，应具备可靠防尖锐物穿刺能力。
▲9、漂浮性能：在静水中连续浸泡24小时不吸水、不下沉、不渗漏、不沉没。
10、重量指标：单顶头盔净重≤550g，轻量化设计，减轻颈部长期佩戴负担。
11、救援头盔侧向刚性：帽壳的最大变形≤40mm，卸载后变成≤15mm。
12、下颌带抗拉强度：下颏带未发生断裂、滑脱，其延伸长度为≤18mm。
（十七）水域救援靴
1、应适用于激流水域、消防救援；对足部全面提供防护具备快速进水，快速排水能力，同时具备防滑性能。
2、外观结构：采用中帮结构，鞋帮高度超过脚踝；鞋头、鞋侧、鞋跟易磨损区域加厚加固，防踢撞、防刮、防穿刺；鞋身设置专用排水孔、排水通道；足跟部凸起定位结构，可快速卡入脚蹼、固定可靠、不脱落；靴鼻、鞋舌结构阻挡砂石杂物进入靴内。
3、面料材质：采用氯丁橡胶或皮革双层结构。
▲4、重量指标：整双成品重量优先控制在≤1.2kg，轻量化不增加救援负担。
▲5、防滑性能：始滑角≥15°。
▲6、抗刺穿性能：鞋底抗刺穿力≥1300N，抵御铁钉、碎石、玻璃穿刺；鞋帮抗刺穿力≥140N，防侧面尖锐物划伤刺穿。
7、靴帮耐弯折性能：无裂纹、松面掉浆等现象。
8、靴帮抗切割性能：未被割穿。
9、靴帮/外底结合强度：≥4.5N/mm
10、鞋带系统：鞋带应为免系设计，采用包胶钢丝，直径≤1mm，可实现2-3秒穿脱。
11、踝部设计：踝部处有保暖层，采用魔术贴粘合，穿脱时可便捷打开。
（十八）水域救援抛绳包
1、适用于水域救援中抛投和收纳漂浮救生绳，可作为活饵救援的抛投工具，适用于消防员水域救援个人防护装备。
2、结构与组成：采用扁平袋状或收口流线型结构；包体设置加宽网眼，网状织物；配备腰带固定系统；包口采用束口绳，筒形卡锁，绳袋锁，魔术贴封盖双重固定；包底、尾部设置高强度织带环。主体采用高强度、耐磨、抗撕裂、防水、抗老化面料；内置浮力泡棉，闭孔浮材，不吸水、不变形、浮力持久；浮材厚度≥15mm。
3、适配绳索直径：直径≤9mm；有效长度：长度≥30m
▲4、破断强度：破断强度≥12kN
5、漂浮性能：完全收纳配用绳索后，经48H的漂浮性能试验，抛绳包能始终漂浮在水面上，使用后可快速干燥。
6、外观与标识：绳包顶部印有永久性安全使用说明和反光标识，一体化腰带、快速脱离释放装置，激流救援专用。
（十九）水域救援高音哨
▲1、哨笛应用细绳系牢在救生衣上方便救援人员使用。高音哨颜色为橙色，环保材质，无涂层，高音贝响声，浸水后可正常使用，可漂浮于水面。
2、分贝≥110db。
（二十）手持式钢筋速断器
1、用于消防救援、狭小空间破拆，可剪切钢筋、钢管、电缆。
▲2、锂电充电式，自带液压泵；额定电压 ≥DC18V；配置 ≥18V/4.0Ah 锂电池。
▲3、刀头 / 机身可 360°自由旋转；最大可剪切 ≥Φ22mm Q235 圆钢；开口距离 / 行程≥23mm；切断割Φ22mm圆钢，时间≤5s。
▲4、不含电池重量≤7.5kg；具备电池电量显示功能。单块电池可连续剪切≥80 次 Φ22mm 钢筋。
5、工作环境温度：-20℃~55℃。
6、标配主机、锂电池、充电器、专用工具、包装箱。
（二十一）防盗门破拆工具组
1、拆锁夹设计及配置：夹口设计C型咬合口（可调节大小、拆卸面板、拆卸锁芯），内侧设计凹型（拆卸面板起到防滑作用）手柄设计两个U型口（一个为固定型、U型口用于拆卸、全铜锁芯、带钢梁锁芯、全钢锁芯）另一个U型口设计（快拆式螺丝刀、U型口用于拆卸全铜锁芯、螺丝刀头部用于多角度拨动锁体）螺丝刀前端设计不小于8mm平口型，用于转动带钢梁锁芯。
▲2、配置：电动扳手、手动扳手、宝塔钻头、强开磨具（十字、C级、王力、安防、锁芯强开磨具）、工具箱、透明训练锁具一套。重量：≤1.4kg。
3、充电式电动扳手。
4、转速1冲击频率1：≥0-700/0-1400r/min。
5、转速2冲击频率2：≥0-1600/0-2200r/min。
6、转速3冲击频率3：≥0-2800/0-3600r/min。
▲7、最大扭矩：≥300NM。
▲8、电池容量：≥2.0Ah。
9、充电时间：≤70min。
10、电池包数量：≥1。
11、工具箱尺寸：560*265*100mm（允许偏离±5%）、重量≤7kg。
（二十二）消防用红外热像仪 （单兵）
★1、产品应符合 XF/T 635-2023《消防用红外热像仪》标准要求（须提供国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验/检测报告；检测标准依据XF/T 635-2023《消防用红外热像仪》）。
▲2、探测器像素≥384×288；显示屏尺寸≥3.5 英寸；测温范围≥-20℃~1000℃。
▲3、续航时间≥5h。
▲4、整机重量≤1.5kg。
▲5、防护等级≥IP67。
6、显示模式种类≥7种（含黑热、白热、消防等模式）。冷热点追踪、激光指示、温度显示、数字变焦。
7、采样帧速率≥25 帧 /s。
8、工作波段8μm～14μm。
▲9、一般工作环境温度≥-10℃～50℃；工作环境湿度≤85%（40℃时）；存贮环境温度≥-33℃～60℃。
10、具备声 / 光报警或低电量提示。
11、具备图像降噪功能；具备拍照和摄像存储功能；具备中文菜单。
12、噪声等效温差（NETD）≤0.1K。
13、测温精度≤100℃：±2℃；＞100℃：±2%。
14、温度漂移≤100℃：≤2℃；＞100℃：≤设定值 ,2%。
▲15、特定高温持续工作时间：80℃≥30min；120℃≥10min；260℃≥5min。
▲16、1m高度x/y/z三方向跌落混凝土应正常使用。
17、96h盐雾试验后功能正常。
（二十三）漏电探测仪（手持棒）
1、用于检测各类事故造成的漏电，无需接触电源即可探测安全距离范围内泄漏电源的具体位置。
▲2、具有3档灵敏度探测方式。在最高灵敏度探测方式下，探测46KV的测量距离≥150m，探测120/240V交流电的测量距离≥5m。
3、探测棒采用PVC绝缘材质，长度≤550mm，直径≤50mm。具备声光报警功能，警报声和频率会随着探测到的信号强弱而自动变化。
4、操作温度范围不低于：-20～50℃。
5、配备可充电电池，满电状态下可持续工作≥8h。
（二十四）激光测距仪
1、倍率：≥8倍
2、物镜口径：≥25mm
▲3、测距范围：≥1000 m
▲4、测距误差：300米以内精度≤±0.2m，300米以上≤±1m
5、测量角度范围：±90°
6、弹道补偿角度范围：±20°
7、测角精度：±1°
8、激光波长：≥905 nm
▲9、测速范围：0-300km/h
10、工作温度：-20℃-50℃
11、内置和外置LCD双屏数据显示
12、重量：≤205g
13、外壳防护等级：≥IP55
14、其他功能：弹道补偿功能+高尔夫旗杆锁定模式+空间任意两点测距+两点测高+扫描功能+角度测量+蓝牙+面积体积测量+直线距离测量+水平距离测量+垂直距离测量+速度测量。
（二十五）便携式移动式排烟机
★1、产品应符合 GB 27901-2011《移动式消防排烟机》标准要求（须提供国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验/检测报告；检测标准依据GB 27901-2011《移动式消防排烟机》）。
2、采用变频式电机，锂电池和交流电两种驱动形式，48V和220V两用。
3、折叠式背负式设计，配有肩带和提手，既可单人背负、也可手提。
▲4、风量≥8000m³/h
5、功率≥0.6KW
6、锂电池运行时间：≥50min（全速运行）
▲7、噪声≤90dB。
▲8、产品重量≤25KG（含电池）
9、配排烟风管：应适配排烟机口径，防阻燃PVC材料，展开后长度≥5m。
（二十六）移动发电机
1、输出电压：220/380V
2、频率：≥50HZ
3、最大功率：≥10.0KW
▲4、额定功率：≥8.5KW
5、类型：汽油发电机
6、冲程数：四冲程
7、类型：汽油发电机
8、排量：≥459CC
9、点火系统：C.T.I电子打火
10、汽油容量：≥26L
11、机油容量：≥1L
▲12、连续工作时间：≥8小时
13、噪音：66-74DB
14、长*宽*高（mm）：620*470*470（允许偏离±5%）
15、启动方式：手启动/电启动/遥控启动
16、重量（kg）：≤85kg
▲17、其他功能：输出功率自动调节、汽油油量显示、电压表、过载保护、短路保护、超载保护、机油报警。
（二十七）排污水泵
★1、产品应符合GB/T 24674-2021《污水污物潜水电泵》标准要求（须提供国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验/检测报告；检测标准依据GB/T 24674-2021《污水污物潜水电泵》）。
2、功率≥5.5kw.电压：220V/380V。
▲3、流量≥200m³/h。
▲4、扬程：≥ 6.00m。
5、最大通过颗粒≥ 25 mm。
6、电泵防护等级≥IP68。
▲7、电泵效率≥60%。
8、单泵重量≤25kg。
9、电泵引出电缆≥15m且引出电缆应采取绝缘保护、适当固定、夹持等，防止受拉后发生位移、磨损现象。
10、承压部件应能承受 1.5 倍工作压力，历时 3 分钟，无泄漏。
11、电机内腔及机械密封腔充 0.20 兆帕保压3 分钟，应无泄漏。
12、配置与出水口相匹对水带≥20m×5、配置控制柜与移动发电机配套使用。
（二十八）高压森林泵
★1、产品应符合GB 6245-2025《消防泵》标准要求（须提供国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验/检测报告；检测标准依据GB 6245-2025《消防泵》）。
2、发动机：强制风冷二冲程单缸汽油机；汽缸为镍基碳化硅涂层；最大功率：≥14HP（10.29kw）；排量:≥190cc。
3、泵组：可拆卸式四级离心水泵，泵壳与叶轮为耐腐蚀铝合金，泵轴为304不锈钢；卡箍式免工具快速拆卸结构；泵头与发动机可独立分离拆装。
4、启动方式：手启动、电启动双模式。
▲5、启动电源：移动式启动电源，快速插头外接式，采用聚合物高倍率锂电池；充放电循环次数≥3000次，放电倍率≥8C;重量:≥400g；满电启动水泵次数≥100次；可作为应急电源:带有EC5接口，同时具备 12V 汽车启动电源；自带照明灯（照明、爆闪、SOS三种模式切换）,LED面板数码显示电量百分比、充电IN、放电OUT。
▲6、工作压力：≥2.7MPa，最大压力：≥3.5MPa；
工况1：压力≥0.84MPa 流量≥280L/min；
工况2：压力≥1.19MPa 流量≥213L/min；
工况3：压力≥1.98MPa 流量≥128L/min。
7、最大流量：≥360L/min。
8、最大扬程：≥350m。
9、水枪射程：≥38m。
10、最大吸程：≥7m。
▲11、引水方式：电动引水泵。10.1.电池组电压：≥DC24V；工作电流：≥15A；瞬放电流：≥12C（≤3S）；容量：≥3400mAh。10.2.控制方式：遇水启动/小程序启动，程序设置工作时间：5-60S调节（引水时间：≤20S）。10.3.引水垂直高度：≥9m。
12、进水口径：≥50mm；出水口径：≥40mm。
13、汽油机：外置油箱容量≥24L；额定油耗≤4.9L/h；混合油燃料配比：汽油和机油为50:1。
▲14、设备具有液晶综合一体化监测显示屏及智能型人机互动系统，实时监测压力、转速、温度、累计工作时间、并传输至监控终端。
▲15、设备配置微信小程序蓝牙连接工控数据模块，应能实时显示设备的运行状态及消防泵工作压力、转速、温度及累计工作时长；实现远程启动/停止。
16、特性：支持高压输出、中流量运行，具备泡沫喷射功能。
17、机架结构：304不锈钢焊接并经过电解抛光处理。
▲18、检修灯：高亮可漂浮便携聚光灯，整机尺寸≥80x170x175mm，重量：≥600g，可漂浮在水面上，防护等级：≥IP68（可以在2米水深中浸泡90min的情况下仍可正常工作），采用双面可插的 Type-C 快充接口，可采用标配的 TypeC 充电器充电，也可通过其他通用 USB 充电器充电，内部电路设有过充保护、过放保护、短路保护功能。
19、外形尺寸：580*400*370mm（长×宽×高）（允许偏离±5%）
20、整机重量：≤24.5kg。
21、整机配置要求：带漂浮过滤底阀的吸水管1套、附件背包 1个、四孔一体直流喷枪 1 把、水雾喷枪1 把、单向阀1个、三通阀1个、底阀1个、止水钳1把、水带扳手2 把、专用工具包 1 套、电动引水泵1套、启动电源1套、4T机油1瓶。
（二十九）消防水带20-65-20（含接口）
★1、所投消防水带和消防接口产品应符合GB 6246-2011《消防水带》和GB 12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求（须提供国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验/检测报告；检测标准依据GB 6246-2011《消防水带》和GB 12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》）。
▲2、水带长度：20±0.2米，设计工作压力：2.0MPa，公称内径：65mm。
▲3、单位长度质量≤323g/m，轴向延伸率≤2.7%，直径膨胀率≤6.6%，水带编织层与衬里之间的附着强度≥38.5N/25mm。
▲4、水带衬里层要求：衬里表面应光滑、平整、均匀，水带衬里的扯断伸长率≥295%，扯断强度≥50.2MPa。
5、每根水带应卷紧成圆盘形，外用耐磨、防潮物封装。
6、接口要求：卡式接口，工作压力2.5MPa。接口内外表面阳极氧化处理，配备专用护套。
（三十）消防水带20-80-20（含接口）
★1、所投消防水带和消防接口产品应符合GB 6246-2011《消防水带》和GB 12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求（须提供国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验/检测报告；检测标准依据GB 6246-2011《消防水带》和GB 12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》）。
▲2、水带长度：20±0.2米，设计工作压力：2.0MPa，公称内径：80mm。
▲3、单位长度质量≤428g/m，轴向延伸率≤4.2%，直径膨胀率≤3.6%，水带编织层与衬里之间的附着强度≥44.6N/25mm。
▲4、水带衬里层要求：衬里表面应光滑、平整、均匀，水带衬里的扯断伸长率≥300%，扯断强度≥46MPa。
5、每根水带应卷紧成圆盘形，外用耐磨、防潮物封装。
6、接口要求：卡式接口，工作压力2.5MPa。接口内外表面阳极氧化处理，配备专用护套。
（三十一）消防水带30-40-20（含接口）
★1、所投消防水带和消防接口应符合GB 6246-2011《消防水带》和GB 12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求（须提供国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验/检测报告；检测标准依据GB 6246-2011《消防水带》和GB 12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》）。
▲2、水带长度：20±0.2米，设计工作压力：3.0MPa，公称内径：40mm。
▲3、单位长度质量符合标准优等品要求，轴向延伸率≤5%，直径膨胀率≤5%，水带编织层与衬里之间的附着强度≥40N/25mm。
▲4、水带衬里层要求：衬里表面应光滑、平整、均匀，水带衬里的扯断伸长率≥300%，扯断强度≥45MPa。
5、每根水带应卷紧成圆盘形，外用耐磨、防潮物封装。
6、接口要求：卡式接口，工作压力4.0MPa。接口内外表面阳极氧化处理，配备专用护套。
（三十二）多功能水枪
★1、产品应符合GB 8181-2025《消防水枪》标准要求（须提供国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验/检测报告；检测标准依据GB 8181-2025《消防水枪》）。
2、枪体材质：应采用合金型材，表面应作阳极氧化防腐处理。
3、接口：进水口应采用锻造65mm卡式雄接口。
4、手柄：应采用优质尼龙材质，注塑一体成型，内有铝合金框架，在高温低温环境本身应不发生变化，强冲击力下应无断裂发生。
5、雾轮：应采用锻造不锈钢材质，可360°旋转切割水流，抗氧化、在高温低温环境本身应不发生变化，强冲击力下应无断裂发生。
6、发泡管：应采用合金型材，表面应作阳极氧化防腐处理。
7、入水口带有不锈钢过滤网，防止杂物进入枪体。
8、含锻造快速雄(KYKA65)接口的重量：≤2kg。
9、主要技术参数：
▲（1）喷射压力（Mpa）：≥0.6；
▲（2）IV档流量（L/S）：≥8.00；
▲（3）喷雾角：≥0～120°；
▲（4）在喷射压力为0.6MPa时流量挡位至少为4档；
▲（5）操作力矩（N·m）：≤10；
▲（6）水直流射程（m）：≥30，泡沫射程≥30；
▲（7）发泡倍数：≥8倍；
▲（8）25%析液时间：≥4min。
（三十三）65止水器
1、结构组成：产品为65型止水器，由本体、进水口、出水口、阀门、手柄等部件组成，整体采用高强度铝合金材质锻造成型。
2、接口规格：进水口采用KYKA65Z卡式雄接口，出水口采用KYK65Z卡式雌接口，接口规格符合国家消防标准，与65mm规格消防水带完全配套通用。
▲3、公称工作压力≥2.5MPa。
▲4、最高耐压强度≥3.75MPa；阀门开启力≤155N。
5、整体重量≤2kg。
6、内外表面处理：表面采用阳极氧化处理，增强耐腐蚀性和耐磨性能，接口表面醒目处清晰标注型号、商标或厂名等永久性标志。
7、配套兼容性：所有接口应与使用方现有65mm卡式接口水带完全配套通用，确保采购后可直接接入现有供水线路使用。
（三十四）折叠式救援梯
★1、产品整体设计、结构强度、安全性能、外观工艺应完全符合GB 12142-2007《便携式金属梯安全要求》标准要求（须提供国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验/检测报告；检测标准依据GB 12142-2007《便携式金属梯安全要求》）。
2、主体材质采用高强度航空级铝合金材质度≥5mm，活动连接件、锁止结构采用高强度硬尼龙工程塑料+金属加固结构。
3、采用分体式独立解锁开关，单手可操作，锁止后结构稳固无松动、无晃动。
4、可根据现场场景灵活变换6种作业形态：直梯模式、人字梯模式、M形梯模式、桥型梯模式、L字梯模式、R字梯模式，满足全场景救援作业需求。
5、载重负荷≥200kg。
▲6、完全展开最大尺寸：宽度≤0.4m，高度≥8m
7、完全收缩收纳尺寸：长≤2.5m、宽≤0.4m、高≤0.3m
▲8、整梯自重≤25kg
（三十五）背负式新能源灭火装置
1、装置为移动式设计
2、可以扑救三元锂电、磷酸铁锂等储能类电池组、车用动力电池包火灾
3、装置整体采用纯机械结构
▲4、整机重量≤50公斤
▲5、装置药剂填充容量≥10升
6、喷射距离≥10m
7、连续喷射时间≥60s
▲8、灭火等级、种类：适用于多种类火灾，灭火等级≥3A  55B
9、装置可以以泡沫、直流等形态进行喷射作业
10、可以实现现场重复填充药剂
11、发泡倍数≥5
12、装置填充毒物洗消清除药剂后具备在新能源火灾处置过程中产生的主要化学毒物（甲烷、二氧化硫、硫化氢、氯磷酸二苯酯）的洗消能力
13、毒物洗消清除药剂对沾染目标毒物的清除率作用一小时内清除率不低于70%。毒物洗消清除药剂可直接作用于人体皮肤无刺激无损害且经口无毒
▲14、随装置提供不少于装置核定容量下的不少于4次的可重复填充的灭火药剂，不低于2次的毒物洗消清除药剂。

采购包3（便携式消防机器人）
	序号
	器材装备名称
	预算单价
（万元）
	单位
	数量
	预算小计
（万元）
	备注

	1
	便携式消防机器人
	16
	个
	1
	16
	



（一）便携式消防机器人
▲1、产品符合XF 892.1-2010《消防机器人第1部分:通用技术条件》标准要求（须提供国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验/检测报告；检测标准依据XF 892.1-2010《消防机器人第1部分:通用技术条件》）。
2、外形尺寸（mm）：长750mm×宽520mm×高480mm（允许偏离±5%）
3、最小离地间隙（mm）：≥30mm 。
4、整机质量（kg）：≤55kg 。
5、最大越障高度（mm）：≥100mm 。
6、爬坡能力（°）：≥30°，侧倾角度（°）：≥30°。
▲7、直行速度（m/s）：≥1.5。
8、供水压力≥0.3MPa，可拖拽不少于1条DN65充实水带前进。
▲9、双边电机：总功率≥5.5Kw。
▲10、工作时间：连续工作时间≥16h。
11、本体防护等级：≥IP67。
12、进水口要求：进水口采用DN65阳极氧化处理快接头。
13、具备声光报警功能。
14、具备前置双LED高亮度照明功能。
▲15、具备断电自动驻车功能。
16、具备可远程遥控控制的反后坐力制动辅助功能，供水压力≥0.8Mpa时,无翘头，无后移，无后摆等现象。
17、控制方式：使用无线遥控的方式远距离操控≥300m。
18、双水幕自动降温系统对机器人本体进行喷淋降温，确保高温下连续长时间作业
19、水炮挂载高清摄像头，具有远程图传功能，视频传输距离≥300m，搭配高清带屏图传手持遥控器，遥控器尺寸：≤200mm×160mm×100mm，重量：≤660g，具备视频录制、拍照存储功能。
20、机器人电池容量≥36Ah，遥控器：电池容量≥4000mAh，遥控器工作时间≥20小时。
▲21、消防水炮：1、喷射方式：水柱/水雾 （连续可调），可远程操控切换；2、射程范围：≥60米；额定工作压力(MPa)：≥0.8；流量(L/s): ≥30 L/s，泡沫混合液(L/s): ≥30 L/s，标配泡沫发泡筒一个；最大喷雾角(°)：≥120°；具备可远程操控的水炮自摆功能，自摆角度范围：-35°～ +35°（角度可调，允许偏离±5°）；回转角度-35°～ +35°（角度可调，允许偏离±5°），俯仰角度-10°～+70°（角度可调，允许偏离±5°），超低射水角度可扑救地面流淌火。
22、水带退拽辅助装置≥10个。

采购包4（高空作业车）
	序号
	器材装备名称
	预算单价
（万元）
	单位
	数量
	预算小计
（万元）
	备注

	1
	高空作业车
	48
	辆
	1
	48
	



（一）高空作业车
★1、高空作业车，在本项目中即为移动升降工作平台，产品应符合GB40160-2021《升降工作平台安全规则》和GB/T25849-2024《移动式升降工作平台 设计、计算、安全要求和试验方法》标准要求（须提供国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验/检测报告）。
2、燃油形式：柴油
▲3、发动机功率≥10KW
4、电机：220V功率≥2KW
▲5、最大作业高度≥18m
6、水平作业距离≥10m
▲7、回转角度≥360°
▲8、工作吊篮可拆卸，最大承重≥230Kg，尺寸≥1200mm×500mm,摆动角度≥160°。
9、外形尺寸5580mm×1000mm×2000mm（允许偏离±5%）
10、总质量≤3500Kg
11、行走方式：履带式，速度≥1.4km/h。
12、支腿展开距离≤3500mm×3500mm。
13、颜色：红色。
14、上下车辅助装置数量≥1套，在车箱离地间隙≥1.3m时可平稳上下车。
15、操作方式：面板手柄操作与无线遥控，无线遥控距离≥90m
▲16、其他要求：手动应急操作，支腿一键调平，自动限位装置，支腿软腿报警，急停按钮，上下车互锁装置。
17、配备附件：驻车器×2，支腿垫木×4。

四、商务要求
★1.投标人所供装备保证是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格型号和性能要求。中标人保证所提供的装备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应符合合同约定的性能，并且确保通过各项检验和测试。在装备质量保证期内，中标人应对由于设计、工艺、材料和配套件缺陷所产生的任何不足或故障负责。(如因装备质量缺陷等问题导致在使用过程中发生伤亡的，由中标人负责一切后果，并承担法律责任）
★2.交货时间、交货方式、交货状态及交货地点
1）交货时间：政府采购合同签订生效之日起30日历天内将全部货物送达采购人指定地点，并完成安装、调试、培训，具备验收条件。
2）交货地点：苏州市姑苏区行政区域内采购人书面指定的地点（含采购人下属各政府专职消防队驻地）。采购人在合同签订后变更或者增加交付地点的，中标人不得据此要求增加费用或者顺延交付期限。
3）交货状态：货到现场，完成送货上门、安装、调试、培训，直至验收合格。
4）交货方式：中标人负责将商品送至采购人指定地点并卸货至采购人指定位置，运输、装卸费用及卸货所需人员、辅助设备由中标人负责。中标人发货前至少提前3日通知采购人，以便采购人准备接货。交货时双方均需有人在场负责清点移交。
★3.货款支付
1）付款方式：中标人按照合同约定交货，并经采购人对合同中所有装备到货验收合格后，凭中标人等额有效发票及双方签署的验收合格报告，采购人在30天内向中标人一次性付清实际发生合同价款。
2）当采购数量与实际使用数量不一致时，中标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
★4.质量保证及售后服务要求
（1）中标人应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的近六个月生产的全新产品。
（2）中标人须负责送货上门及安装调试、使用培训。过程中的全部运输、装卸、保管等均由中标人负责。
（3）质量保证期：从验收合格后三十六个月（双方签署验收报告时起算）。
（4）响应时间：质保期内，中标人必须在接到报修电话后8小时内响应，24小时内到达现场免费维修，24小时内修复。如 24小时内无法修复的，必须全免费提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品（或采用应急措施）供招标人临时使用，不得影响招标人的正常工作，直到故障产品修复。中标人对所有设备实行终身维护，质保期外发生维修只收配件、材料及维修期人工工时费。
（5）中标人须提供全天候7×24的售后服务，中标人提供统一的售后服务受理电话，在投标文件中明确售后服务受理电话号码及专门为招标人服务的客户服务经理姓名、电话。中标人应免费为招标人培训使用及维护人员，确保招标人使用人员能正确使用、维护保养。
（6）投标人须编制质保期满后三年内必须的备品备件报价表。
投标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，投标人应当负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
①更换：由中标人承担所发生的全部费用。
②退货处理：中标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。
5.投标人根据本项目特点，制定下列培训方案：
（1）培训时间计划及培训人员安排（培训场次不少于2场次，人数由甲方指定）；
（2）培训内容包括装备原理、操作使用、日常保养、常见故障排除、安全注意事项等；
（3）培训质量保障措施。
6.投标人根据本项目特点，制定下列售后服务方案：
（1）售后服务机构及人员网点配置；
（2）服务响应时间；
（3）零配件供应周期、备货储存、工时费等；
（4）定期安排技术人员针对产品的使用环境、使用频率及更新等进行回访、巡检、维护、保养等方案。
7.投标人根据本项目特点，制定下列供货方案：
（1）运输方案；
（2）送货人员配备；
（3）卸货及搬运人员的配备；
（4）卸货辅助设备的配备；
（5）对现场的保护措施等内容。
8.履约验收
（1）采购人将根据《江苏省财政厅关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》(苏财规(2024)7号)相关要求，组织项目履约验收基本工作。
（2）招标文件、投标文件、政府采购合同等是履约验收工作的重要依据。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，中标人可以主动联系采购人启动履约验收工作。
（3）采购人将按照验收标准要求组织验收，供应商所供产品的规格、数量应符合招标文件、供应商投标承诺及采购合同约定的要求；所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵；所供产品结构牢固，无安全隐患；所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
五、综合说明及其他
★1.投标消防产品有国家标准的必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。禁止生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。依法实行强制性产品认证的产品，必须由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格。新研制的尚未制定国家标准、行业标准的产品，应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院应急管理部门规定的办法，经技术鉴定符合消防安全要求。招标要求中质量标准如有新的国家或行业标准出台，则以最新标准执行。
★2.器材应携带永久性标签或标识，标签或标识内容包含厂家名称、规格型号、执行标准、生产日期等装备主要参数。
3.若中标人在服务期间，违反下列规定将被解除服务合同：
（1）将承包的内容转包或未经采购人同意分包他人；
（2）出现重大技术责任问题；
（3）其他招标文件中约定的可解除合同的情况。
[bookmark: OLE_LINK20]★4.投标报价包括全部产品及辅材零配件供应、安装调试、调试、培训、技术支持和人工、机械、包装、运输、装卸、仓储、保险、测试验收、质保期间费用、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
5.投标产品照片要求
提供本次投标的每样产品的照片等电子文件，包括但不限于：所投标产品的不同角度的照片彩色扫描件【照片至少包含产品的正面、背面、侧面45度角，清晰照片不少于三张，图片分辨率不得小于500万有效像素。】、彩页对相应的产品的式样及细节放大图和相应的文字介绍。

六、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布的内容为准。
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[bookmark: _Toc25025][bookmark: _Toc7819]政府采购合同（采购包  ）
项目编号：

甲方（买方）： 
地址：
联系人：
联系电话：

乙方（卖方）： 
地址：
联系人：
联系电话：

甲、乙双方根据甲方委托诚德天工建设咨询（苏州）有限公司组织的政府采购（项目编号：     ）（采购包    ）的采购结果，确定乙方为本项目采购包   的中标人，现依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，经双方协商一致，签订本合同书。
一、合同文件及解释顺序
1.1.下列文件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：
① 本合同及双方另行签署的补充协议；
② 中标通知书；
③ 招标文件及其澄清、修改、更正公告；
④ 乙方的投标文件及其澄清、说明、承诺等（包括但不限于商务条款偏离表、技术条款偏离表、实质性要求响应偏离表、技术支持以及售后服务承诺、培训方案、售后服务方案、备品备件报价表）； 
⑤ 本合同附件。
1.2 上述文件相互矛盾时，按第1.1条排列顺序在先者优先；同一顺序的文件之间内容不一致的，以对甲方更为有利、标准更高者优先。
1.3 乙方的投标文件、澄清说明或者承诺中，技术、商务、服务标准高于招标文件要求的，从其承诺；低于招标文件要求的，以招标文件为准。乙方在投标文件中就招标文件标注“★”的条款作出响应的，视为其对该条款的明确认可。 
1.4　本合同附件包括：
（1）附件1　履约验收方案；
（2）附件2　备品备件报价表（质量保证期满后三年）；
（3）附件3　技术支持以及售后服务承诺；
（4）附件4　无利害关系声明书；
（5）附件5　随机文件、专用工具及随附物品清单。

二、合同标的与合同价款
2.1 本合同采购包    标的、品牌规格型号、制造商、单位、数量、单价及价款见下表：
合同标的清单
	序号
	标的名称
	品牌、规格型号、制造商
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：①本表“单价”“合计”金额单位为人民币元；与乙方投标文件《分项报价表》明细一致；②本表所列标的名称、品牌、规格型号、制造商，构成验收时一致性核查的依据。


2.2 本合同总价款为（大写）：                      ；人民币（小写￥：          ）。
 本合同总价款已包括全部产品及辅材零配件供应、安装、调试、培训、技术支持、人工、机械、包装、运输、装卸、仓储、保险、测试、验收、质量保证期间的服务费用、利润、税金、政策性文件规定的费用以及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。除本合同另有约定或者依第6.3条调整外，甲方不再另行支付任何费用。
本合同履行期间，乙方不得以原材料、配件、人工、运输、仓储成本变动，汇率、税率变动，或者以市场价格上涨、上游供应商涨价等任何理由，要求增加合同价款或者降低履约标准。
2.3 在招标文件、乙方投标文件中未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用，亦包含在合同总价款中。
2.4 合同标的清单与本合同总价款不一致时，按下列规则处理：
（1）清单中任一标的与投标文件《分项报价表》不一致的，以投标文件为准；
（2）合同总价款与清单分项合计数不一致的，以分项合计数为准；
（3）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

三、技术标准与质量要求
3.1 乙方提供的装备必须符合符合中华人民共和国国家标准、行业标准中的强制性要求，并符合投标文件承诺的技术要求。上述标准存在多个版本时，适用交付时最新有效版本；标准之间要求不一致时，以要求更高者为准。
3.2 本合同项下货物依法应当取得强制性产品认证、生产许可、无线电发射设备型号核准、电信设备进网许可或者消防产品市场准入证明的，乙方应当在交付时提供有效的认证证书、许可文件或者核准证明。乙方未能提供的，甲方有权拒收，由此产生的全部后果由乙方承担。 
3.3 乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的、非积压库存产品，且生产日期距本合同约定的交付之日不超过6个月；不得提供翻新、返修、样机、展示机、试用品或者国家明令淘汰的产品。
生产日期以产品铭牌、永久性标签或者包装标识载明的日期为准；无法确认生产日期的，甲方有权拒收。乙方以篡改、涂改方式变更生产日期标识的，甲方有权解除本合同，并按本合同第十四条追究违约责任。
3.4 乙方应保证所供货物的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等完全符合本合同及招标文件的约定，并保证经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应符合合同约定的性能，并且确保通过各项检验和测试。
3.5 在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件缺陷所产生的任何不足或故障负责。装备质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，全部费用由乙方承担。
3.6 乙方除应履行按期按量交付合格装备的义务外，还应当提供下列服务:①装备现场安装、启动、调试；②装备组装和一般维修所必须的工具；③对甲方技术人员的技术指导或培训；④提供装备使用说明、影音视频等资料。⑤投标文件承诺的所有服务，除合同另有规定外，以上服务的费用均已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
3.7 乙方应当在每件（套）装备的显著位置设置永久性标识，标识内容至少包括制造商名称、产品名称、型号规格、生产日期、出厂编号、执行标准。标识应耐磨损、不褪色，在装备正常使用周期内保持清晰可辨。货物的参数、型号详见招标文件技术要求及乙方的投标承诺。 

四、包装、运输、交付与风险转移
4.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防破损装卸等要求的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。包装物不予回收，费用由乙方承担。
4.2 乙方应以甲方为共同被保险人投保货物运输一切险（含装卸、转运环节），保险金额不低于合同总价款。保险单复印件应于交付前提交甲方。发生保险事故的，由乙方负责理赔，并保证甲方损失获得足额补偿；理赔期间不免除乙方的交付义务，亦不构成交付期限的顺延。
4.3 使用说明书、质量检验证明书、合格证以及随机文件、专用工具、随附物品，应按《随机文件、专用工具及随附物品清单》（附件5）一并附于货物内交付。
4.4 交货时间：本合同签订生效之日起30日历天内，乙方应将全部货物送达甲方指定地点，并完成安装、调试、培训，具备验收条件。
4.5 交货地点：苏州市姑苏区行政区域内甲方书面指定的地点（含甲方下属各政府专职消防队驻地）。甲方在合同签订后变更或者增加交付地点的，乙方不得据此要求增加费用或者顺延交付期限。
4.6 交货状态：货到现场，完成送货上门、安装、调试、培训，直至验收合格。
4.7 交货方式：乙方负责将商品送至甲方指定地点并卸货至甲方指定位置，运输、装卸费用及卸货所需人员、辅助设备由乙方负责。乙方发货前至少提前3日通知甲方，以便甲方准备接货。交货时甲乙双方均需有人在场负责清点移交。
4.8 货物在交付甲方并经验收合格前发生的毁损、灭失风险，均由乙方承担。 
4.9 乙方将货物送达甲方指定地点，甲方出具签收单的，视为交付完成。签收单仅证明货物数量与外观完好，不构成对质量、规格、技术性能的认可，亦不免除乙方的质量责任。
4.10 乙方应在本合同约定的交付日期前完成装备赋码义务：登录装备基础信息采集子系统（网址：http://xfzb.119.gov.cn），按照系统内各类装备信息维护要求及赋码标准录入装备信息，生成装备专属二维码和RFID码，制作成二维码与RFID二合一标签，即在一个标签上体现，固定安装在每件（套）装备上，实现单件（套）装备的扫码登记功能。
乙方未完成赋码、赋码信息与实物不符、标签无法识别或者安装不牢固的，视为交付不符合约定，甲方有权拒收并按逾期交付处理。标签在质量保证期内自然脱落、褪色、无法识别的，乙方应免费补制并重新安装。
4.11 【仅适用采购包4】乙方向甲方交付高空作业车时，应当一并提供完整、有效的机动车整车出厂合格证、车辆一致性证书、环保信息随车清单等全部注册登记资料，并负责或者配合甲方办理机动车注册登记、缴纳车辆购置税、投保机动车交通事故责任强制保险及商业保险，相关费用已包含在合同总价款中。乙方未能提供完整登记资料，或者交付车辆不符合国家机动车登记规定的，视为交付不符合约定，甲方有权拒收。
4.12 产品责任与缺陷处置：
（1）因所供货物存在设计、制造、材料或者警示说明缺陷，造成使用者或者其他第三人人身伤害、财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。甲方因此对外承担赔偿责任的，有权向乙方全额追偿，追偿范围包括赔偿款、抚慰金、鉴定费、检测费、律师费、诉讼费、公证费、差旅费以及为应对该事件支出的其他合理费用。
（2）乙方应就本合同项下货物投保产品责任险，保险金额不低于合同总价款的2倍，保险期间不短于质量保证期，并以甲方为共同被保险人。保险单复印件应于本合同签订后15日内提交甲方。发生保险事故的，保险赔款优先用于赔付甲方及受害人的损失。如乙方未按本条约定执行，甲方有权解除合同，由此带来的一切损失由乙方自行承担。
（3）乙方发现或者应当发现货物存在缺陷的，应当在24小时内书面通知甲方，并采取停止交付、警示、召回等补救措施。甲方亦有权自行决定召回或者停用，乙方应当在接到甲方通知后5日内提供同等数量、同等及以上性能的替代产品，全部费用由乙方承担。
（4）发生质量安全事故，或者货物被投诉、被起诉的，乙方应当指派技术人员在24小时内到达现场配合调查，无偿提供技术资料、检测数据及专家支持，不得以任何理由拒绝或者拖延。
（5）乙方提供不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准产品的，甲方除依本合同追究责任外，应当依法报请市场监督管理部门、消防救援机构处理。

五、验收
5.1 乙方完成交付、安装、调试、培训并自验合格后，向甲方提交《装备验收申请表》（附表1）、《装备到货交付确认表》（附表2）、《消防装备验收供应商提交资料清单》（附表3）及全部齐备资料，书面申请验收。资料不齐备或者不符合要求的，甲方有权退回，乙方交付时间不发生顺延。
5.2 甲方应当自收到验收申请及齐备资料之日起10个工作日内组织验收。经验收合格后30个工作日内出具验收单。因乙方原因（包括但不限于整改、补充资料、重新检测等）导致验收无法完成的期间，不计入上述期限。
5.3 验收由甲方组织验收小组实施。验收小组应当按照本合同、招标文件、乙方投标文件及国家标准、行业标准，对每一项技术、服务、安全标准的履约情况逐项核查，并在验收单中载明核查结果。验收小组成员应当在验收单上签字。采购金额较大或者技术复杂的采购包，甲方有权邀请国家认可的质量检测机构参加验收。 
5.4 乙方应按照招标文件及甲方验收相关规定配合验收。甲方有权委托国家消防装备质量检验检测中心或其他具备资质的第三方检测机构进行抽检、送检，检测方案由甲方依据招标文件确定。
5.5 验收标准按以下顺序适用，前者优先；同一顺序内标准不一致的，以要求更高者为准：
（1）中华人民共和国国家标准、行业标准中的强制性要求；
（2）招标文件约定的验收标准及技术要求；
（3）乙方投标文件及其澄清、承诺中的技术、商务、服务标准；
（4）本合同约定的其他要求。
5.6　验收时应符合下列要求：
（1）产品为原制造厂商生产的全新产品，整体无污染，无侵权行为。表面无划损，无任何缺陷隐患，在中华人民共和国境内可依常规安全合法使用。
（2）产品用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，应按《随机文件、专用工具及随附物品清单》（附件5）列明并如数交付；使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明； 
（3）产品上均应标有铭牌，内容包括：制造商、产品名称、型号规格、出厂日期等；
（4）产品使用进口配件的，必须提供原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。 
5.7 乙方应当在验收时提供投标文件内检测报告原件供验收使用。乙方提供虚假检测报告、认证证书或者以其他方式弄虚作假的，甲方有权拒收、解除本合同，并报请财政部门依《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理。
5.8 验收不合格的，甲方有权拒绝签收，并书面要求乙方整改。整改累计次数不超过2次；需要重新提供检测报告的产品，整改期限不得超过30日；其他产品，整改期限不得超过10日。整改期限自甲方书面通知送达之日起算，整改期间计入交付期限。乙方因整改导致逾期交付的，按本合同第14.3条承担违约责任。
5.9 整改后仍未通过验收，或者乙方拒不整改、整改超过2次的，甲方有权拒收、退货或者解除本合同，由此产生的一切损失、检测费用、专家费用等由乙方承担。
5.10 甲方有权对乙方所提供产品进行抽样检测，检测项目由甲方依据投标文件技术偏离表确定。检测结果符合合同约定的，检测费用由甲方承担；不符合约定的，检测费用、复检费用、运输费用及其他相关费用由乙方承担。
送检产品在检测期间进行破坏性试验的，乙方应在接到甲方通知后30日内补充提供同等数量、规格型号的送检产品；逾期未提供的，按逾期交付处理。
5.11 验收通过并不免除乙方因产品质量瑕疵应承担的维修、更换、赔偿等责任。
5.12 甲方对乙方产品到货验收合格，并不代表甲方对乙方产品的隐蔽瑕疵予以接受。乙方交付的产品存在隐蔽瑕疵的，甲方有权在发现后随时主张权利，不受验收合格、付款完成或者质量保证期届满的限制。

六、合同价款支付
6.1 付款方式：乙方按照合同约定交货，并经甲方对合同中所有装备到货验收合格后，自甲方出具书面验收单且收到乙方合规发票之日起30日内向乙方一次性付清实际发生合同价款。
6.2 乙方开具的发票不符合法律法规规定或者本合同约定的，甲方有权暂缓付款，付款期限自乙方补正后重新起算，暂缓付款期间甲方不承担逾期付款责任。 
6.3 合同数量调整：
（1）甲方在合同履行过程中时可以增加（或减少）合同货物的数量。
（2）甲方需要增加与合同标的相同的货物的，应当与乙方签订补充合同。所有补充合同的采购金额累计不得超过原合同采购金额的10％，增加的标的不得超出本合同标的清单范围，合同其他条款不得改变。
（3）甲方需要减少合同货物数量的，应当书面通知乙方，合同价款按实际供货数量乘以合同单价计算；乙方不得据此要求甲方赔偿预期利润或者其他损失。 
（4）本条项下的数量调整，均应当签订书面补充协议，并按政府采购有关规定备案。口头通知、往来函件、微信或者电子邮件确认，均不构成有效变更。 
6.4 甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息转账支付：
账户名称：
开户银行：
银行账号：
数字人民币钱包ID号：
乙方变更上述账户信息的，应当提前5个工作日向甲方提交加盖公章的书面变更通知；未通知的，甲方按原账户付款即视为履行完毕，由此产生的后果由乙方承担。

七、税费
7.1 本合同执行中的一切税费均由乙方负担。
7.2 合同履行期间国家提高增值税税率的，不影响本合同约定的合同价款；合同履行期间国家降低增值税税率的，合同价款中按原税率计算的不含税价不变，税额及价税合计按降低后的税率计算作相应调整。乙方不得以税率调整为理由要求增加不含税价款。
7.3 乙方应当依法开具合规发票。因乙方开具的发票不符合规定，导致甲方无法抵扣、被追缴税款、加收滞纳金或者受到行政处罚的，乙方应当全额赔偿甲方损失。

八、质量保证及售后服务
8.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
8.2 质量保证期为36个月，经验收合格后甲方出具验收单之日起算。乙方投标文件承诺的质量保证期长于36个月的，按投标承诺执行，该承诺自本合同签订时起成为本合同条款的组成部分。
质量保证期内，因货物本身质量问题发生故障的，乙方应当免费维修、更换，全部费用由乙方承担。更换后的货物或者部件，其质量保证期自更换完成并经甲方书面确认之日起重新计算；因维修、更换导致货物停用的期间，质量保证期相应顺延。
本条质量保证期不因验收合格、货款付清或者本合同履行完毕而缩短。
8.3 质量保证期内，乙方应在接到报修电话后8小时内响应，24小时内到达现场免费维修，24小时内修复。24小时内无法修复的，乙方必须免费提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品（或者采取经甲方认可的应急措施）供甲方临时使用，备用产品应于48小时内送达甲方指定地点。备用产品在使用期间发生质量问题的，乙方应当按前述时限重新提供，并承担全部费用。乙方在《技术支持以及售后服务承诺》（合同附件3）中承诺响应、到场、修复等时间比上述约定时间更快更迅速的，按该承诺执行。
8.4　乙方应提供7×24小时全天候售后服务，设立统一的售后服务受理电话，并明确客户服务经理姓名及联系电话。上述信息变更的，乙方应提前5个工作日书面通知甲方。
售后服务受理电话：　　　　　　　　　　　　　　　
客户服务经理：　　　　　　　　
联系电话：　　　　　　　　　　
电子邮箱：                    
8.5 乙方应对所有装备实行终身维护。质量保证期届满后发生故障的，乙方应当负责维修，仅收取配件、材料费及维修工时费，不得收取其他费用；配件、材料及工时费价格不得超过《备品备件报价表》（附件2）承诺的价格。
8.6 乙方应免费为甲方培训使用及维护人员，培训场次不少于2场次且不低于甲方指定的人数。培训内容包括装备原理、操作使用、日常保养、常见故障排除、安全注意事项等。培训结束后由参训人员签字确认；培训不合格的，乙方应当无偿重新组织，直至合格。
8.7 乙方应在本合同签订后15日内向甲方提交《备品备件报价表》（附件2），列明质量保证期后三年内必须的备品备件名称、规格、单价及供应周期。该报价在质量保证期后三年内不得上调。产品停产后，乙方应继续供应备件不少于5年，价格不超过《备品备件报价表》承诺的价格。
8.8 质量保证期内，乙方应免费提供软件升级、缺陷修复、协议适配服务。因国家或者行业标准、通信协议变更导致设备需要升级的，乙方应免费升级。
8.9 乙方未按第8.3条约定的时限响应、到场、修复或者提供备用产品的，每逾期1日按合同总价款的1‰向甲方支付违约金，单次上限为合同总价款的3%，累计不超过合同总价款的10%。
乙方未按前述时限履约的，甲方有权自行或者委托第三方维修、采购替代产品，全部费用由乙方承担，甲方可直接从未付价款中扣除。同一采购包内累计3次服务不达标的，甲方有权解除本合同。
8.10 对达不到技术要求者，甲方有权根据实际情况选择下列一种或者多种方式处理，乙方不得拒绝：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；
（2）退货处理：乙方应退还甲方已支付的合同款，并按合同订立时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率支付资金占用利息，同时承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、装卸等）；
（3）减少价款：按不符合约定部分货物价款的10%至30%减价，具体比例由甲方根据质量瑕疵程度确定；
（4）要求乙方赔偿损失。 

九、双方的权利与义务
9.1　甲方的权利与义务：
（1）按本合同约定支付合同价款；
（2）提供必要的交货、安装、调试场地条件，指定接收人员；
（3）组织验收，对乙方的履约情况进行监督检查；
（4）对乙方交付货物的质量、数量、规格进行核查，发现问题有权要求乙方整改、更换、退货；
（5）法律法规及本合同约定的其他权利和义务。
9.2　乙方的权利与义务：
（1）按本合同约定的时间、地点、数量、质量标准交付货物并提供服务；
（2）自行承担履行本合同所需的人员、设备、工具、材料及全部费用；
（3）保证其具备履行本合同所需的资质、许可、认证，并在合同履行期间持续有效；
（4）遵守甲方现场管理规定，做好安全防护。乙方人员在甲方场所发生的人身伤害，由乙方自行承担责任；
（5）配合甲方及其委托的第三方机构开展验收、抽检、审计和监督检查；
（6）法律法规及本合同约定的其他权利和义务。 

十、知识产权
10.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或者其任何一部分时，不受第三方就专利权、商标权、著作权（含计算机软件著作权）、商业秘密、集成电路布图设计专有权、工业品外观设计及其他知识产权提出的侵权主张。
10.2 第三方主张权利的，乙方应当在收到甲方通知之日起3日内书面回应，并自负费用以甲方名义或者协助甲方进行抗辩。甲方有权暂停支付相应价款、要求乙方提供替代方案；情节严重的，甲方有权解除本合同。乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失，包括赔偿金、和解金、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费及差旅费。甲方认为必要的，乙方应就争议标的提供相应担保。
10.3 乙方应书面披露所供货物所含开源软件及许可证类型，保证开源组件的使用不导致甲方负有开源义务，不限制甲方对货物的正常使用。
10.4 甲方在使用货物过程中形成的业务数据、装备管理数据、运行数据归甲方所有。乙方不得擅自收集、存储、使用、传输或者向第三方提供。
10.5 本条在本合同终止或者解除后继续有效。

十一、保密与数据安全
11.1 乙方及其工作人员对因履行本合同知悉的甲方工作秘密、执勤备战信息、装备部署情况、人员信息、系统数据以及其他不宜公开的信息，负有保密义务；未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露、提供，也不得用于本合同以外的目的。
11.2 保密义务不因本合同的终止、解除或者履行完毕而终止。
11.3 乙方应当限定知悉保密信息的人员范围，与相关人员签订保密协议，并对相关人员的行为承担责任。
11.4 乙方应当遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等法律法规，不得在境外服务器存储、处理本项目数据，不得在货物中设置未经甲方同意的数据回传、远程控制或者后门程序。
11.5 乙方违反本条约定的，甲方有权解除本合同，乙方应当立即停止侵害、消除影响，并按合同总价款的20%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当就不足部分继续赔偿。

十二、廉洁与利益冲突
12.1 双方应当遵守政府采购廉洁自律的有关规定。乙方不得以任何形式向甲方及其工作人员、采购代理机构工作人员及其相关人员给予或者承诺给予财物、回扣、佣金、宴请、旅游、娱乐等不正当利益。 
12.2 乙方及其项目负责人、主要工作人员与甲方工作人员存在近亲属关系，或者存在其他可能影响公正履约的利害关系的，应当在合同签订前书面申报。
12.3 乙方违反本条约定的，甲方有权解除本合同，并按合同总价款的10%收取违约金；涉嫌违法犯罪的，移送有关机关处理，并报请财政部门依《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理。 
12.4 乙方在投标时提交的《无利害关系声明书》（附件4）作为本合同附件，其内容构成本合同项下乙方的承诺。 

十三、承诺与保证
13.1 乙方保证其为依法设立并有效存续的法人或者其他组织，具备履行本合同所需的资格条件、经营范围、行业资质、许可及认证，且在本合同履行期间持续有效。
13.2 乙方保证其未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。本合同履行期间被列入上述名单的，乙方应当在3日内书面告知甲方；甲方有权解除本合同。 
13.3 乙方保证其投标文件所提供的全部材料真实、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
13.4 乙方保证其具备履行本合同的生产能力、供货渠道和服务能力，不因自身原因导致交货延迟或者服务中断。

十四、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收货物的，应当赔偿乙方因此实际发生的运输、装卸、仓储等直接损失，但不超过拒收货款总值的5%。甲方依据本合同约定拒收或者退货的（包括但不限于验收不合格、抽检不合格、交付货物与合同约定不符、生产日期不符合约定等情形），不承担违约责任。
14.2 甲方逾期支付合同价款的，应当按逾期支付金额，以合同订立时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）向乙方支付逾期利息。 
14.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交付部分货款每日千分之三向甲方支付违约金，累计不超过合同总价款的10%，甲方有权从待付货款中直接扣除。逾期超过10个工作日，或者累计违约金达到上述上限的，甲方有权解除本合同，乙方额外应向甲方支付合同总价款10%的违约金。
14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但更换后逾期交付的，按逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，或者经2次整改仍不合格的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方承担合同总价款的10%作为违约金。
14.5 乙方未按第5.8条约定期限完成整改的，应按合同总价款的10%向甲方支付违约金，甲方并有权解除本合同。
14.6 因乙方责任不能按合同履约，在整改或者验收期间造成装备或者配套产品不能如期装备队伍、影响执勤备战的，甲方有权追究乙方由此造成的经济损失、社会责任和法律责任。 
14.7 甲方有权直接从未付合同价款中直接扣除乙方应向甲方支付的违约金、赔偿款及其他费用。甲方扣款的，应当在扣款前书面通知乙方并说明理由及金额；乙方有异议的，应当在收到通知后3个工作日内书面提出，双方协商解决。乙方未在上述期限内提出异议的，视为认可扣款。
14.8 合同履行过程中出现质量争议、验收争议或者其他违约争议的，甲方有权暂缓支付合同价款。暂缓支付不构成甲方违约，亦不计付逾期利息。
14.9 乙方赔偿甲方的损失，包括但不限于甲方为追究乙方责任所支出的诉讼费、保全费、保全担保费、执行申请费、鉴定费、检测费、律师费、公证费、差旅费及其他合理费用，以及甲方重新招标中标价与本合同价的差价损失等。 
14.10 本条各项违约金不影响甲方要求乙方继续履行、赔偿损失、行使合同解除权。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当就不足部分继续赔偿。

十五、合同解除与终止
15.1 除本合同另有约定外，乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除本合同：
（1）逾期交付货物超过10个工作日，或者累计违约金达到合同总价款10%的；
（2）交付的货物经2次整改仍不合格，或者乙方拒不整改的；
（3）提供假冒伪劣、翻新、返修、非原厂产品，或者以低于合同约定的品牌、规格型号、技术参数的货物替代的；
（4）提供虚假的检测报告、认证证书、生产日期标识、资质证明或者其他材料的；
（5）转包合同，或者未经甲方书面同意分包的；
（6）丧失履行本合同所需的资质、许可、认证，且未在30日内补正的；
（7）被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
（8）未按本合同第八条约定提供售后服务，同一采购包内累计3次服务不达标的；
（9）违反本合同第十一条保密义务或者第十二条廉洁义务的；
（10）明确表示或者以自己的行为表明不履行本合同主要义务的。
15.2 合同解除后，双方按下列规则处理：
（1）乙方应当自解除通知送达之日起10日内退还甲方已支付的全部款项，并按合同订立时1年期贷款市场报价利率支付资金占用利息；
（2）已交付的货物由乙方自行取回并承担全部费用。乙方未在收到甲方通知后15日内取回的，视为放弃所有权，甲方有权自行处置，处置费用由乙方承担；
（3）乙方应当支付本合同约定的违约金；
（4）甲方重新组织招标的，乙方应当赔偿甲方重新招标的差价损失，以及重新招标所支出的代理服务费、公告费、评审费和其他费用；
（5）已经发生的检测费、专家费、运输费、仓储费由乙方承担；
（6）甲方有权就上述款项直接从已付款项或者应付款项中扣除，不足部分有权继续追偿。

十六、不可抗力
16.1 不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。因不可抗力导致不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，合同履行期限相应顺延，顺延期间与不可抗力影响期间相同。
16.2 下列情形不属于不可抗力：市场价格波动，原材料或者零部件涨价，劳动力短缺或者工资上涨，运输成本增加，乙方或者其分包商、供应商的违约行为，乙方内部管理原因，资金周转困难，乙方产能不足等。
16.3 不可抗力事件发生后，受影响方应当在5日内书面通知对方，并在15日内提交有关权威机构出具的证明。未按期通知或者未提交证明的，不得主张免除责任或者顺延履行期限。
16.4 不可抗力事件延续120天以上，致使合同目的不能实现的，甲方有权解除本合同，双方互不承担违约责任；乙方应当返还甲方已支付的款项，并自行承担已发生的费用。
16.5　一方迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

十七、转让与分包 
17.1 本合同不得转让。
17.2 乙方不得转包本合同。乙方将合同项下非主体、非关键性工作分包的，应当同时满足下列条件：
（1）分包事项已在投标文件中载明；
（2）经甲方书面同意；
（3）接受分包的人具备相应的资格条件，且不得再次分包。
17.3 分包不能解除乙方履行本合同的责任和义务。接受分包的人与乙方就分包事项对甲方承担连带责任。
17.4 乙方转包或者违反第17.2条分包的，甲方有权解除本合同，乙方应按合同总价款的10%向甲方支付违约金，并由甲方报请财政部门依《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定处理。

十八、争议解决
18.1 双方在履行本合同过程中所发生的争议，应通过协商解决。如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
18.2 本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决，适用中华人民共和国法律。 

十九、通知与送达
19.1 双方确认下列地址、联系方式为本合同项下的通知送达地址及联系方式：
甲方：苏州市姑苏区应急管理局
地址：
联系人：
联系电话：
电子邮箱：
乙方：
地址：
联系人：
联系电话：
电子邮箱：
19.2 一方变更上述地址或者联系方式的，应当提前5个工作日书面通知对方；未通知的，对方按原地址、原联系方式送达即视为有效送达。
19.3 通知可以采用直接送达、邮寄送达、电子邮件等方式。双方确认，本条约定地址同时作为诉讼阶段司法文书的送达地址。乙方提供的送达地址不准确、拒不签收或者变更地址未及时告知，导致文书未能被实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

二十、其他
20.1 本合同经甲乙双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效，生效的合同需在规定时间内进行合同公示。
20.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规及招标文件的规定执行。
20.3 本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份、采购代理机构执一份。

合同双方签署：
	甲    方： 
	乙    方： 

	单位名称（盖章）： 
	单位名称（盖章）: 

	单位地址：
	单位地址： 

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：


合同签订地：苏州

合同附件1：履约验收方案
一、验收程序
1.在装备生产的关键环节（如装备生产调试期间），视情组织使用单位人员入厂开展节点验收，加强消防装备生产过程中质量控制。
2.装备到货后，供应商应做好装备清理、性能测试、随车器材核对、装备自验和停放待验等准备工作，将《装备验收申请表》（附表1）、《装备到货交付确认表》（附表2）及《消防装备验收供应商提交资料清单》（附表3）提交至装备使用单位申请验收。资料不齐备的，装备使用单位有权退回。
3.验收由采购人组织验收小组实施，验收合格后，验收小组成员应当在验收单上签字。采购金额较大或者技术复杂的采购包，采购人有权邀请国家认可的质量检测机构参加验收。
二、验收方法
1.履约验收应对照合同文本以及投标文件响应逐条核查。
2.测试验收应对照投标技术响应开展一致性核查和质量性能核查。
一致性核查应对交付装备与投标文件约定的信息是否一致、装备组成部件和文件资料是否齐全开展逐项核查。
质量性能核查应对交付装备的功能、性能指标进行实地测试后，与投标文件、检验报告等技术文本约定的信息进行核查。
3.验收过程中，必要时组织抽样送专业机构检测。检测结果符合合同约定的，检测费用由采购人承担；不符合约定的，检测费用、复检费用、运输费用及其他相关费用由供应商承担。
4.采购人要求封样的采购包，交付装备应与封存样品在材质、工艺、颜色、标识等方面一致。 
三、验收评定
1.履约验收情况和测试验收情况均合格的，方可评定为验收合格。
2.履约验收情况经投标商务响应核查通过，且检验报告、认证证书真实性核查通过的，方可评定为验收合格。
3.测试验收情况经一致性核查、质量性能核查通过的，方可评定为验收合格。
（1）交付装备的名称、厂牌型号、数量规模、尺寸大小、性能参数等信息与采购合同、标书文件约定的信息一致，组成部件和文件资料齐全的，评定为一致性核查合格。
（2）交付装备的性能指标经过实地测试、检验报告证实或抽样送检合格，达到投标文件、检验报告等技术文本中性能指标要求的，评定为质量性能核查合格。
4.验收不合格的，采购人有权拒绝签收并书面要求供应商整改。整改累计次数不得超过2次；需要重新提供检测报告的产品，整改期限不得超过30日；其他产品，整改期限不得超过10日。整改期间计入合同约定的交货期限。 
5.质量未达到投标文件承诺，供应商对存在的问题无法整改、拒不整改、整改超过2次或者整改超时限的，验收评定为不合格。采购人有权拒收、退货或者解除合同，由此产生的一切损失、检测费用、专家费用等由供应商承担。 
四、验收时供应商须提交资料
1.装备验收申请表（附表1）；
2.装备到货交付确认表（附表2）；
3.消防装备验收供应商提交资料清单（附表3），包括：
（1）采购合同及投标文件中商务响应复印件；
（2）有效的检验报告原件、复印件；
（3）生产合格证、出厂检验合格证及其复印件；
（4）装备操作手册（产品说明书）、保养保修手册；
（5）依法应当取得的强制性产品认证证书、生产许可、型号核准或者消防产品市场准入证明；
（6）其他按招标文件、合同要求须提供的资料文本。
所有资料必须为中文，资料不齐全或不符合要求的不予验收。供应商提供虚假资料的，采购人有权拒收、解除合同，并报请财政部门依法处理。 

附表1：
装备验收申请表
我公司（盖章）下列产品已送达贵单位指定收货地点，验收资料准备完毕，现提出到货验收申请，请贵单位人员组织验收。
	项目/合同编号
	装备名称
	数量
	单价
	总价
	使用单位

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	

	验收准备资料
	是否齐全

	1
	有效的检验报告原件、复印件
	
	
	
	

	2
	生产合格证、出厂检验合格证及其复印件
	
	
	
	

	3
	装备操作手册（产品说明书）、保养保修手册
	
	
	
	

	4
	采购合同及投标文件中商务响应复印件
	
	
	
	

	5
	强制性产品认证证书、生产许可、型号核准或者市场准入证明 
	
	
	
	

	6
	其他验收有关资料
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商（盖章）：                        经办人：              日期：                  





















附表2：
装备到货交付时间确认表

	项目/合同编号
	装备名称
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	供应厂商
	
	使用单位
	

	合同交货时间
	
	供应商（厂家）签名
	

	实际到货时间
	
	
	

	使用单位
确认意见
	

	备注
	



注：本表一式两份，供应商与使用单位各执一份，作为交付时间及交货期限认定的依据。签收仅证明数量与外观完好，不构成对质量、规格、技术性能的认可。 



附表3：

消防装备验收供应商提交资料清单

项目名称：苏州市姑苏区应急管理局政府专职队器材装备采购项目　　采购包：          
供应商名称（盖章）：                                 　　合同编号：                  

	序号
	资料名称
	份数
	是否齐全
	备注

	1
	采购合同及投标文件中商务响应复印件
	
	
	

	2
	有效的检验报告原件
	
	
	

	3
	有效的检验报告复印件
	
	
	

	4
	生产合格证、出厂检验合格证及其复印件
	
	
	

	5
	装备操作手册（产品说明书）
	
	
	

	6
	保养保修手册
	
	
	

	7
	强制性产品认证证书（适用时）
	
	
	

	8
	生产许可、无线电发射设备型号核准、进网许可（适用时）
	
	
	

	9
	消防产品市场准入证明（适用时）
	
	
	

	10
	机动车整车出厂合格证、车辆一致性证书（采购包4）
	
	
	

	11
	产品责任险保险单复印件
	
	
	

	12
	封样清单及样品照片
	
	
	

	13
	其他按招标文件、合同要求须提供的资料
	
	
	



说明：1. 本清单所列资料随《装备验收申请表》一并提交，资料不齐全或者不符合要求的不予验收。
2. 所有资料必须为中文。提供复印件的，应加盖供应商公章并注明“与原件一致”。
3. 供应商提供虚假资料的，采购人有权拒收、解除合同，并报请财政部门依法处理。

供应商经办人签字：             　　使用单位接收人签字：         　　日期：             




合同附件2：备品备件报价表
本表所列价格为质量保证期届满后三年内乙方供应备品备件的最高限价。依据本合同第8.5条、第8.7条，该报价在质量保证期届满后三年内不得上调；产品停产后，乙方应继续供应备件不少于5年，价格不超过本表报价。乙方逾期未提交本表，或者本表缺项、漏项致使其无法履行的，甲方有权按本合同第8.9条、第十四条追究违约责任。

备品备件报价表（采购包   ）
项目编号：                          　　供应商名称：               
	序号
	备品备件名称
	适用装备及型号
	规格型号
	制造商
	单位
	单价（元）
	供应周期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.“适用装备及型号”应填写本合同项下具体装备名称及型号规格，与附件2《分项报价表》对应。
2.“供应周期”单位为日，指乙方自收到甲方书面订单之日起至备件送达甲方指定地点之日止的日历天数。
3.本表未列明的备品备件，乙方应按不高于同期市场价并给予甲方不低于20％优惠的价格供应。
4.凡属通用标准件，乙方不得以“非原厂”“已停产”为由拒绝供应或者另行加价。

乙方承诺
一、本表所列备品备件为质量保证期届满后三年内维持本合同项下装备正常运行所必需的品种，乙方保证按本表价格、在承诺供应周期内足额供应，不因原材料涨价、停产、换代等原因中断供应或者上调价格。
二、本合同项下装备停产后，乙方继续供应备品备件不少于5年，价格不超过本表报价；确因原器件停产无法供应的，乙方应提供不低于原性能参数的替代件，且价格不得高于本表同类件价格，并事先取得甲方书面确认。
三、乙方未按本表履行备件供应义务的，甲方有权自行或者委托第三方采购替代备件，所发生的费用及差价由乙方承担，甲方可依本合同第8.9条、第14.7条从未付价款中直接扣除或者另行追偿。

乙方（盖章）：              
法定代表人或授权代表（签字）：                        
日期：                    



合同附件3：技术支持以及售后服务承诺
本附件由乙方按其投标文件《技术支持以及售后服务承诺》填列，经乙方签字盖章后构成本合同条款的组成部分。本附件承诺标准低于招标文件、本合同约定的，以招标文件、本合同为准；高于招标文件、本合同约定的，从其承诺。

技术支持以及售后服务承诺（采购包     ）
项目编号：                            　　乙方名称：                             
	条目号
	技术支持及售后服务要点
	乙方承诺内容

	1
	售后服务机构情况
	机构名称、地址、服务半径、常驻服务人员数量、备件库设置情况

	2
	服务响应时间
	接到报修电话后    小时内响应（约定不高于8小时）

	3
	到达现场时间
	接到报修电话后    小时内到达现场（约定不高于24小时）

	4
	解决问题时间
	到达现场后    小时内修复（约定不高于24小时）

	5
	维护时是否提供备件支持
	是／否；提供备件的范围、品种及供应时限

	6
	是否有完整、详细的培训计划
	是／否；培训    场、     人，培训地点及内容

	7
	质保期
	经验收合格后甲方出具验收单之日起  个月（约定不低于36个月）

	8
	质保期满后服务及零配件收费
	终身维护；仅收取配件、材料费及维修工时费；标准见附件3，三年内不涨价

	9
	服务受理方式
	7×24小时受理电话：        ；服务经理：       ；联系电话：               ；邮箱：              

	10
	违约责任承诺
	未按上述时限履约的，按本合同第8.9条承担违约责任并接受甲方处理


注：1.本表第2、3、4、7项为招标文件第四章★4实质性要求，乙方填报值不得低于招标文件规定标准，低于的按招标文件规定执行。
2.上表承诺内容与乙方投标文件《技术支持以及售后服务承诺》不一致的，以对甲方更为有利者为准。

乙方承诺
一、乙方承诺按本附件及本合同第八条的约定提供技术支持与售后服务，不因本合同履行完毕、货款付清而降低服务标准或者拒绝服务。
二、乙方承诺在质量保证期内免费提供软件升级、缺陷修复、协议适配服务；因国家或者行业标准、通信协议变更导致设备需要升级的，免费升级。
三、乙方承诺售后服务人员进入甲方场所遵守甲方管理规定，服从甲方执勤备战安排，因乙方人员原因造成甲方或者第三人损失的，由乙方承担。
四、乙方未按本附件承诺履行的，甲方有权按本合同第8.9条、第15.1条第（8）项处理，并可将乙方违约情况报请财政部门记入政府采购严重违法失信行为记录名单。

乙方（盖章）：                                
法定代表人或授权代表（签字）：                
日期：                 


合同附件4：无利害关系声明书
本附件采用乙方投标文件所附《无利害关系声明书》，经乙方在合同签订时重新签署确认后构成本合同项下乙方的承诺。依据本合同第12.4条，声明不实的，甲方有权解除本合同并按第十二条追究违约责任。
苏州市姑苏区应急管理局：
我（公司／本人，以下统称本公司）参加                    号政府专职队器材装备采购项目（采购包      ）的投标并中标，现就合同签订及履行事项做出如下承诺：
一、本公司及本公司法定代表人、董事、监事、股东，与本招标项目的采购人、采购代理机构及相关人员不存在任何可能影响招标活动公平、公正的利害关系。
二、本公司及本公司法定代表人、董事、监事、股东，与本招标项目的采购人、采购代理机构、参加本项目投标的其他供应商及相关人员不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条第四款所列的夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。
三、本公司未与其他供应商串通投标，未向采购人、采购代理机构及其工作人员、评标委员会成员提供或者承诺提供任何不正当利益。
四、本公司中标后，在合同签订及履行过程中，不向采购人及其工作人员、采购代理机构工作人员及其相关人员给予或者承诺给予财物、回扣、佣金、宴请、旅游、娱乐等不正当利益；本公司项目负责人、主要工作人员与采购人工作人员存在近亲属关系或者其他可能影响公正履约的利害关系的，在合同签订前书面申报。
五、如声明不实，本公司愿意承担由此引发的一切法律责任，包括被取消投标资格、中标无效、合同解除、赔偿采购人损失等后果，并接受财政部门依《中华人民共和国政府采购法》相关规定作出的处理。

乙方（盖章）：                           
法定代表人或授权代表（签字）：           
日期：               


合同附件5：随机文件、专用工具及随附物品清单
依据本合同第4.3条、第5.6条第（2）项，使用说明书、质量检验证明书、合格证以及随机文件、专用工具、随附物品，应按本附件列明并如数随货交付。本附件所列各项，同时构成《消防装备验收供应商提交资料清单》（附表3）的核查内容。乙方交付时未附、少附或者所附不符合本附件要求的，视为交付不符合约定，甲方有权拒收并按逾期交付处理。

一、随机文件清单
下表所列文件，除注明“按包适用”者外，每一包装箱内均应随货附具；标注为“原件”的，不得以复印件替代。
	序号
	文件名称
	份数
	形式
	备注

	1
	使用说明书（操作手册）
	1套
	原件
	中文，含操作步骤、参数设置、安全须知

	2
	保养保修手册
	1套
	原件
	中文，含保养周期、常见故障排除、保修条款

	3
	产品合格证
	1份/件
	原件
	含产品名称、型号、出厂编号、检验日期、检验员

	4
	出厂检验报告
	1份/件
	原件
	与所供产品型号、批号一致

	5
	国家认可的检测机构检验/检测报告
	1份/型号
	原件或加盖公章的复印件
	须与所投产品型号一致、完整有效

	6
	装箱单
	1份/箱
	原件
	逐箱列明品名、数量、规格，与实物一致

	7
	永久性标识及铭牌说明
	1份
	原件
	说明标识位置、内容及赋码情况

	8
	装备赋码信息确认单
	1份
	原件
	载明二维码、RFID码及系统录入情况

	9
	强制性产品认证证书（3C）
	1份
	复印件加盖公章
	按包适用，适用时提供

	10
	消防产品市场准入证明
	1份
	复印件加盖公章
	按包适用，适用时提供

	11
	无线电发射设备型号核准证
	1份
	复印件加盖公章
	按包1适用

	12
	电信设备进网许可证
	1份
	复印件加盖公章
	按包1适用

	13
	PDT数字集群入网适配报告
	1份
	复印件加盖公章
	按包1适用

	14
	单北斗认证证明
	1份
	复印件加盖公章
	按包1适用

	15
	防爆合格证
	1份
	复印件加盖公章
	按包2佩戴式防爆照明灯适用

	16
	产品责任险保险单
	1份
	复印件加盖公章
	按本合同第4.13条第（2）项提交

	17
	软件授权文件及介质
	1份
	原件
	含配套软件、授权码、版本说明（按包适用）

	18
	机动车整车出厂合格证
	1份
	原件
	按包4适用

	19
	车辆一致性证书
	1份
	原件
	按包4适用

	20
	环保信息随车清单
	1份
	原件
	按包4适用

	21
	机动车销售统一发票
	1份
	原件
	按包4适用，用于注册登记

	22
	中文标识及警示说明
	1套
	原件
	进口部件另附原产地证明、检验证明及合法进货渠道证明


注：上列文件凡涉及认证、许可、核准事项的，其证书编号、有效期及覆盖的产品型号，应与所供产品逐一对应；证书已过期、型号不覆盖或者无法在发证机关官网核验的，视为未提供。
二、专用工具及随附物品通用清单
	序号
	名称
	规格
	数量
	用途

	1
	专用拆装工具
	按制造商标准配置
	1套/型号
	用于日常维护、部件更换

	2
	随机工具包
	按制造商标准配置
	1套/件
	含常用扳手、螺丝刀等

	3
	备用保险丝、密封圈等易损件
	按制造商标准配置
	1套/件
	

	4
	充电器及电源适配器
	按制造商标准配置
	1套/件
	电压、制式应符合我国标准

	5
	原厂包装箱（含内衬）
	1个/件
	—
	用于日常存放和转运

	6
	培训教材及操作要点卡片
	按培训人数
	1套/人
	中文


三、采购包1（手持电台、5G无线数据终端）随附物品明细
	序号
	装备名称
	随附物品名称
	数量
	备注

	1
	手持电台
	天线
	1根/台
	与整机同批次

	2
	手持电台
	标配电池
	1块/台
	容量2600mAh—3200mAh，与投标响应一致

	3
	手持电台
	电池充电器
	1套/台
	国标插头

	4
	手持电台
	皮带夹／背夹
	1个/台
	

	5
	手持电台
	编程线缆及写频软件
	1套/型号
	含写频授权

	6
	5G无线数据终端
	可拆卸锂聚合物电池
	1块/台
	容量≥3000mAh

	7
	5G无线数据终端
	背夹
	1个/台
	

	8
	5G无线数据终端
	充电器及数据线
	1套/台
	Type-C接口

	9
	5G无线数据终端
	Type-C对讲耳机
	1副/台
	按投标响应配置

	10
	5G无线数据终端
	系统软件及授权
	1套/采购包
	AI智能调度等配套功能，含部署文档


四、采购包2（消防员个人防护及救援器材）随附物品明细
	序号
	装备名称
	随附物品名称
	数量
	备注

	1
	消防头盔（半盔）
	可更换配件头灯架
	1个/顶
	方便拆卸，耐磨损

	2
	消防头盔（半盔）
	备用披肩
	不少于1条/顶
	与帽体同色系

	3
	消防头盔（半盔）
	备用插扣
	2副/顶
	

	4
	消防头盔（半盔）
	帽徽、贴字、反光条
	1套/顶
	式样、内容由甲方确定

	5
	消防员灭火防护服
	H型可调节背带
	1副/套
	可拆卸

	6
	消防员抢险救援防护服（夏款）
	行军帽、腰带
	1套/套
	颜色与救援服一致

	7
	消防员抢险救援头盔
	全封闭式护目镜
	1副/顶
	超硬防刮防雾涂层

	8
	应急逃生自救安全绳
	安全绳、绳包、安全钩2个、下降器、扁带、排绳器
	1套/套
	按招标文件组成要求配齐

	9
	佩戴式防爆照明灯
	头盔安装支架
	1套/盏
	依甲方在用头盔样式配备

	10
	消防员防蜂服
	头罩、手套、靴子
	1套/套
	全封闭连体式完整组件

	11
	手持式钢筋速断器
	锂电池、充电器、专用工具、包装箱
	1套/套
	主机标配

	12
	防盗门破拆工具组
	电动扳手、手动扳手、宝塔钻头、强开磨具、工具箱、透明训练锁具
	1套/组
	按招标文件配置要求配齐

	13
	排污水泵
	配套水带（与出水口相匹配）
	≥20m×5/台
	含快速接口

	14
	排污水泵
	控制柜
	1台/套
	与移动发电机配套使用

	15
	高压森林泵
	带漂浮过滤底阀的吸水管
	1套/台
	

	16
	高压森林泵
	四孔一体直流喷枪、水雾喷枪
	各1把/台
	

	17
	高压森林泵
	单向阀、三通阀、底阀、止水钳
	各1个/台
	止水钳1把

	18
	高压森林泵
	水带扳手
	2把/台
	

	19
	高压森林泵
	专用工具包、附件背包
	各1套/台
	

	20
	高压森林泵
	电动引水泵、启动电源
	各1套/台
	

	21
	高压森林泵
	4T机油
	1瓶/台
	

	22
	高压森林泵
	可漂浮便携检修灯
	1盏/台
	Type-C快充，IP68

	23
	消防水带（各规格）
	配套卡式接口
	2个/根
	含专用护套

	24
	多功能水枪
	锻造快速雄接口（KYKA65）、发泡管、雾轮
	1套/把
	含不锈钢过滤网

	25
	65止水器
	本体、阀门、手柄
	1套/个
	接口与现有65mm卡式水带通用

	26
	折叠式救援梯
	活动连接件、锁止结构
	1套/架
	分体式独立解锁开关

	27
	各类装备
	原厂包装箱、内衬及防潮封装
	1套/件
	水带应卷紧成圆盘形并外用耐磨防潮物封装

	28
	各类装备
	投标文件承诺及制造商标准出厂配置中的其他随附物品
	按承诺
	不得遗漏


五、采购包3（便携式消防机器人）随附物品明细
	序号
	装备名称
	随附物品名称
	数量
	备注

	1
	便携式消防机器人
	无线遥控器（带屏、含图传）
	1台/套
	电池容量≥4000mAh

	2
	便携式消防机器人
	机器人电池
	1套/台
	容量≥36Ah

	3
	便携式消防机器人
	充电器及充电线缆
	1套/台
	机器人与遥控器各配

	4
	便携式消防机器人
	泡沫发泡筒
	1个/台
	与消防水炮标配

	5
	便携式消防机器人
	水带拖拽辅助装置
	≥10个/台
	

	6
	便携式消防机器人
	DN65快连接口及护套
	1套/台
	阳极氧化处理

	7
	便携式消防机器人
	专用工具包
	1套/台
	

	8
	便携式消防机器人
	图传存储卡
	1张/台
	支持视频录制、拍照存储


六、采购包4（高空作业车）随附物品明细
	序号
	装备名称
	随附物品名称
	数量
	备注

	1
	高空作业车
	驻车器
	2个/辆
	

	2
	高空作业车
	支腿垫木
	4块/辆
	

	3
	高空作业车
	上下车辅助装置
	≥1套/辆
	离地间隙≥1.3m时可平稳上下车

	4
	高空作业车
	无线遥控器
	1台/辆
	遥控距离≥90m

	5
	高空作业车
	随车工具及千斤顶
	1套/辆
	按制造商标准配置

	6
	高空作业车
	机动车整车出厂合格证、车辆一致性证书、环保信息随车清单
	各1份/辆
	原件，用于注册登记

	7
	高空作业车
	机动车销售统一发票、车辆购置税完税凭证（或免税凭证）
	各1份/辆
	用于注册登记

	8
	高空作业车
	机动车交通事故责任强制保险单、商业保险单
	各1份/辆
	按本合同第4.12条办理

	9
	高空作业车
	车辆使用说明书、维修保养手册
	各1套/辆
	中文


七、缺件、错件与不符的处理
1. 到货清点时发现随机文件、专用工具、随附物品缺件、错件、型号不符或者已损坏的，甲方有权在签收单上注明，并要求乙方在5个工作日内补足、更换；补足、更换期间不计入验收期限。
2. 乙方逾期未补足、更换，或者补足、更换后仍不符合本附件要求的，视为交付不符合约定，甲方有权拒收，逾期期间按本合同第14.3条计算违约金。
3. 随机文件系伪造、变造，或者认证证书、检验报告与实际供货产品不对应的，甲方有权拒收、解除本合同，并按本合同第5.7条、第15.1条第（4）项处理，同时报请财政部门依《中华人民共和国政府采购法》按相关规定处理。
4. 本附件未尽事项，按本合同第4.3条、第5.6条及招标文件的技术要求执行；本附件与投标文件承诺不一致的，以对甲方更为有利、配置更全者为准。

乙方（盖章）：                         
经办人（签字）：                       
日期：                                 

























[bookmark: _Toc1987]第六章 评标方法和评分标准
一、评标方法
1.本次招标评标采用为综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人的评标方法。
2.评标时，评标委员会各成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分，得出每位评委对每个投标人的得分。每个投标人的最终评委评审得分按算术平均法汇总所有评委的得分得出。价格得分按文件规定的计算公式直接计算取得。评委评审得分和价格得分相加即为投标人的评标总得分。
3.评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评标总得分且投标报价相同的并列。如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为排名第一的中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会组织以随机抽取方式确定排名第一的中标候选人。
4.核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按1家投标人‌计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照前款规定处理。
5.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
6.中标原则：本项目分为4个采购包，按照采购包1到采购包4的顺序依次进行开评标。投标人可以选择其中一个采购包或多个采购包进行投标。中标人数量：每个采购包1家。评标时，依开标顺序，按先开先中标的原则，确定每个采购包的中标人。若某个采购包因异议等事项导致中标结果改变的，不影响其他采购包的中标结果。
7.针对小型企业、微型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
8.针对本国产品的评审：
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第三章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“ / ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二、评分标准
采购包1：
	评审内容
	评分标准
	标准分值

	价格评审（30分）
	投标报价
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（本项目价格权值为30%）×100，计算结果四舍五入保留小数点后2位
	30

	商务评审（11分）
	类似业绩
	所投产品的投标人或产品制造商（必须与投标文件中产品型号一致）近3年以来有销售业绩的（非单一产品包为核心产品）。每提供一份有效业绩证明材料得3分，本项最高得6分。
注：
①业绩证明材料以合同签订时间为准，须同时提供完整合同和任意一期发票扫描件，合同须能体现签订单位信息、签订时间、产品名称、型号、价格等相关信息，未按要求提供或未提供证明材料不得分。
②统招分签的合同按一个合同业绩计。【多个合同项目名称一致的，均按一个合同计】
③合同中的产品名称及产品型号请加以明显标记，以方便评审和核对。
④合同评审中的重要信息因存在内容模糊、无法辨认而产生不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。
	6

	
	质保期
	投标人所投产品承诺质保期满足3年（自验收合格之日起开始计算）的基础上每增加一年加1分，最高得2分，不承诺不得分。
	2

	
	认证证书
	所投产品的投标人或产品制造商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项得1分，本项最高得3分。
注：
须提供认证证书扫描件及中国认监委网站查询有效的结果截图，未按要求提供或未提供证明材料不得分。
	3

	技术评审（59分）
	售后及保修服务
	一、售后服务方案 
投标人提供针对本项目的售后服务方案，内容包括但不限于：①供货方案；②售后服务机构及人员网点配置；③服务响应时间；④培训方案；⑤零配件供应周期、备货储存、工时费等；⑥定期安排技术人员针对产品的使用环境、使用频率及更新等进行回访、巡检、维护、保养等方案内容进行评审：
上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。 
	6

	
	
	二、保修方案 
投标人提供针对本项目的保修方案，内容包括但不限于：①保修范围；②所投产品常见故障及保修措施；③保修人员配备；④拟投入的设施设备及车辆配备；⑤响应时间；⑥保修承诺与保证书等内容进行评审：
上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
	6

	
	
	三、保修期外维保方案 
投标人提供针对本项目的保修期外维保方案，内容包括但不限于：①保修期外维保服务范围；②保修期外维保内容；③保修期外维保响应时间；④保修期外维保维保费用情况；⑤保修期外维保易损件、零配件及重要消耗品的价格；⑥保修期外维保承诺与保证书等内容进行评审：
上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
	6

	
	投标产品的技术参数、功能等符合情况
	1、投标人需对采购清单内所有技术参数要求进行逐条响应，在《技术条款偏离表》中如实详细填列所投产品的参数，且在偏差表中标明是否响应，招标文件要求提供证明材料的提供相应证明材料并标明所在页码；否则评标委员会有权做负偏离处理。
（1）就采购需求中技术参数已明确要求须通过技术支持资料（包括检验/检测报告、制造商公开发布的印刷资料或技术规格书或使用说明书、官网截图等）来印证是否响应采购需求的参数内容，投标文件须提供相应的技术支持资料（如检测报告、制造商公开发布的印刷资料或技术规格书或使用说明书、官网截图等相关材料扫描件）。若未提供或所提供技术支持资料不完整、不清晰等问题，即便投标文件中已承诺响应采购需求的，评审时也不予采信。 
（2）就采购需求中技术参数未明确要求须通过技术支持资料（包括检验/检测报告、制造商公开发布的印刷资料或技术规格书或使用说明书、官网截图等）来印证是否响应采购需求的参数内容，以投标文件技术条款偏离表响应的内容为准，其他技术支持材料作为评审参考。
（3）非单一产品采购包评审时，须就包内所有产品的参数响应按照上述评分规则累计评审。
2、所投产品所有技术条款完全响应招标文件要求的得29分；本项最高得29分。
3、标记“▲”的为重要技术条款（共7条），标“▲”重要技术条款全部响应得14分，每出现一个负偏离扣2分。
4、无标记为一般技术条款（未标记“★”或“▲”，共15条），一般技术条款全部响应得15分；每出现一个负偏离扣1分。
5、标记“★”的核心技术要求为实质性响应条件，有负偏离则为无效投标。
6、注：①凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号；
②除特别说明外，招标文件中标注“★”和“▲”的条款须在投标文件内提供相应技术支持资料（如检测报告、制造商公开发布的印刷资料或技术规格书或使用说明书、官网截图等材料；对技术支持资料类型要求见具体的技术参数要求；未明确要求技术支持资料类型的技术参数条款提供任意一种技术支持资料即可）。
如因未在《技术条款偏离表》中注明技术支持资料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由投标人自行承担。未提供技术支持资料的，评审时不予采信。
	29

	
	投标产品的照片及细节质量
	投标人提供投标产品的照片及细节质量介绍，内容包括但不限于：①不同角度的照片彩色扫描件【照片至少包含产品的正面、背面、侧面45度角，清晰照片不少于三张，图片分辨率不得小于500万有效像素。】；②投标产品细节放大图；③投标产品相应的文字介绍、关键技术说明等内容进行评审：
上述每项应逐条叙述，式样清晰、细节考虑到使用的实用与便携、充分满足采购人使用的得2分；式样较为清晰、使用的实用与便携细节考虑不够充分、基本满足采购人使用的得1分；内容完全脱离采购人使用或照片提供不全的不得分。本项最高得6分。
	6

	
	项目实施方案情况
	投标人提供针对本项目详细的总体实施方案，内容包括但不限于：①器材运输、验货、调试、验收方案；②项目实施进度计划；③质量及安全保障措施等内容进行评审：
上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
	6



采购包2：
	评审内容
	评分标准
	标准分值

	价格评审（30分）
	投标报价
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（本项目价格权值为30%）×100，计算结果四舍五入保留小数点后2位
	30

	商务评审（11分）
	类似业绩
	所投产品的投标人或产品制造商（必须与投标文件中产品型号一致）近3年以来有销售业绩的（非单一产品包为核心产品）。每提供一份有效业绩证明材料得3分，本项最高得6分。
注：
①业绩证明材料以合同签订时间为准，须同时提供完整合同和任意一期发票扫描件，合同须能体现签订单位信息、签订时间、产品名称、型号、价格等相关信息，未按要求提供或未提供证明材料不得分。
②统招分签的合同按一个合同业绩计。【多个合同项目名称一致的，均按一个合同计】
③合同中的产品名称及产品型号请加以明显标记，以方便评审和核对。
④合同评审中的重要信息因存在内容模糊、无法辨认而产生不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。
	6

	
	质保期
	投标人所投产品承诺质保期满足3年（自验收合格之日起开始计算）的基础上每增加一年加1分，最高得2分，不承诺不得分。
	2

	
	认证证书
	所投产品的投标人或产品制造商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项得1分，本项最高得3分。
注：
须提供认证证书扫描件及中国认监委网站查询有效的结果截图，未按要求提供或未提供证明材料不得分。
	3

	技术评审（59分）
	售后及保修服务
	一、售后服务方案 
投标人提供针对本项目的售后服务方案，内容包括但不限于：①供货方案；②售后服务机构及人员网点配置；③服务响应时间；④培训方案；⑤零配件供应周期、备货储存、工时费等；⑥定期安排技术人员针对产品的使用环境、使用频率及更新等进行回访、巡检、维护、保养等方案内容进行评审：
上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。 
	6

	
	
	二、保修方案 
投标人提供针对本项目的保修方案，内容包括但不限于：①保修范围；②所投产品常见故障及保修措施；③保修人员配备；④拟投入的设施设备及车辆配备；⑤响应时间；⑥保修承诺与保证书等内容进行评审：
上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
	6

	
	
	三、保修期外维保方案 
投标人提供针对本项目的保修期外维保方案，内容包括但不限于：①保修期外维保服务范围；②保修期外维保内容；③保修期外维保响应时间；④保修期外维保维保费用情况；⑤保修期外维保易损件、零配件及重要消耗品的价格；⑥保修期外维保承诺与保证书等内容进行评审：
上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
	6

	
	投标产品的技术参数、功能等符合情况
	1、投标人需对采购清单内所有技术参数要求进行逐条响应，在《技术条款偏离表》中如实详细填列所投产品的参数，且在偏差表中标明是否响应，招标文件要求提供证明材料的提供相应证明材料并标明所在页码；否则评标委员会有权做负偏离处理。
（1）就采购需求中技术参数已明确要求须通过技术支持资料（包括检验/检测报告、制造商公开发布的印刷资料或技术规格书或使用说明书、官网截图等）来印证是否响应采购需求的参数内容，投标文件须提供相应的技术支持资料（如检测报告、制造商公开发布的印刷资料或技术规格书或使用说明书、官网截图等相关材料扫描件）。若未提供或所提供技术支持资料不完整、不清晰等问题，即便投标文件中已承诺响应采购需求的，评审时也不予采信。 
（2）就采购需求中技术参数未明确要求须通过技术支持资料（包括检验/检测报告、制造商公开发布的印刷资料或技术规格书或使用说明书、官网截图等）来印证是否响应采购需求的参数内容，以投标文件技术条款偏离表响应的内容为准，其他技术支持材料作为评审参考。
（3）非单一产品采购包评审时，须就包内所有产品的参数响应按照上述评分规则累计评审。
2、所投产品所有技术条款完全响应招标文件要求的得30分；本项最高得30分。
3、标记“▲”的为重要技术条款（共105条），标“▲”重要技术条款全部响应得16.8分，每出现一个负偏离扣0.16分。
4、无标记为一般技术条款（未标记“★”或“▲”，共220条），一般技术条款全部响应得13.2分；每出现一个负偏离扣0.06分。
5、标记“★”的核心技术条款为实质性响应条件，有负偏离则为无效投标。
6、注：①凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号；
②除特别说明外，招标文件中标注“★”和“▲”的条款须在投标文件内提供相应技术支持资料（如检测报告、制造商公开发布的印刷资料或技术规格书或使用说明书、官网截图等材料；对技术支持资料类型要求见具体的技术参数要求；未明确要求技术支持资料类型的技术参数条款提供任意一种技术支持资料即可）。
如因未在《技术条款偏离表》中注明技术支持资料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由投标人自行承担。未提供技术支持资料的，评审时不予采信。
	30

	
	投标产品的照片及细节质量
	投标人提供投标产品的照片及细节质量介绍，内容包括但不限于：①不同角度的照片彩色扫描件【照片至少包含产品的正面、背面、侧面45度角，清晰照片不少于三张，图片分辨率不得小于500万有效像素。】；②投标产品细节放大图；③投标产品相应的文字介绍、关键技术说明等内容进行评审：
上述每项应逐条叙述，式样清晰、细节考虑到使用的实用与便携、充分满足采购人使用的得2分；式样较为清晰、使用的实用与便携细节考虑不够充分、基本满足采购人使用的得1分；内容完全脱离采购人使用或照片提供不全的不得分。本项最高得6分。
	6

	
	项目实施方案情况
	投标人提供针对本项目详细的总体实施方案，内容包括但不限于：①器材运输、验货、调试；②项目实施进度计划；③验收方案；④质量保障措施；⑤安全保障措施等内容进行评审：
上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得5分。
	5



采购包3：
	评审内容
	评分标准
	标准分值

	价格评审（30分）
	投标报价
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（本项目价格权值为30%）×100，计算结果四舍五入保留小数点后2位
	30

	商务评审（11分）
	类似业绩
	所投产品的投标人或产品制造商（必须与投标文件中产品型号一致）近3年以来有销售业绩的（非单一产品包为核心产品）。每提供一份有效业绩证明材料得3分，本项最高得6分。
注：
①业绩证明材料以合同签订时间为准，须同时提供完整合同和任意一期发票扫描件，合同须能体现签订单位信息、签订时间、产品名称、型号、价格等相关信息，未按要求提供或未提供证明材料不得分。
②统招分签的合同按一个合同业绩计。【多个合同项目名称一致的，均按一个合同计】
③合同中的产品名称及产品型号请加以明显标记，以方便评审和核对。
④合同评审中的重要信息因存在内容模糊、无法辨认而产生不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。
	6

	
	质保期
	投标人所投产品承诺质保期满足3年（自验收合格之日起开始计算）的基础上每增加一年加1分，最高得2分，不承诺不得分。
	2

	
	认证证书
	所投产品的投标人或产品制造商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项得1分，本项最高得3分。
注：
须提供认证证书扫描件及中国认监委网站查询有效的结果截图，未按要求提供或未提供证明材料不得分。
	3

	技术评审（59分）
	售后及保修服务
	一、售后服务方案 
投标人提供针对本项目的售后服务方案，内容包括但不限于：①供货方案；②售后服务机构及人员网点配置；③服务响应时间；④培训方案；⑤零配件供应周期、备货储存、工时费等；⑥定期安排技术人员针对产品的使用环境、使用频率及更新等进行回访、巡检、维护、保养等方案内容进行评审：
上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。 
	6

	
	
	二、保修方案 
投标人提供针对本项目的保修方案，内容包括但不限于：①保修范围；②所投产品常见故障及保修措施；③保修人员配备；④拟投入的设施设备及车辆配备；⑤响应时间；⑥保修承诺与保证书等内容进行评审：
上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
	6

	
	
	三、保修期外维保方案 
投标人提供针对本项目的保修期外维保方案，内容包括但不限于：①保修期外维保服务范围；②保修期外维保内容；③保修期外维保响应时间；④保修期外维保维保费用情况；⑤保修期外维保易损件、零配件及重要消耗品的价格；⑥保修期外维保承诺与保证书等内容进行评审：
上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
	6

	
	投标产品的技术参数、功能等符合情况
	1、投标人需对采购清单内所有技术参数要求进行逐条响应，在《技术条款偏离表》中如实详细填列所投产品的参数，且在偏差表中标明是否响应，招标文件要求提供证明材料的提供相应证明材料并标明所在页码；否则评标委员会有权做负偏离处理。
（1）就采购需求中技术参数已明确要求须通过技术支持资料（包括检验/检测报告、制造商公开发布的印刷资料或技术规格书或使用说明书、官网截图等）来印证是否响应采购需求的参数内容，投标文件须提供相应的技术支持资料（如检测报告、制造商公开发布的印刷资料或技术规格书或使用说明书、官网截图等相关材料扫描件）。若未提供或所提供技术支持资料不完整、不清晰等问题，即便投标文件中已承诺响应采购需求的，评审时也不予采信。 
（2）就采购需求中技术参数未明确要求须通过技术支持资料（包括检验/检测报告、制造商公开发布的印刷资料或技术规格书或使用说明书、官网截图等）来印证是否响应采购需求的参数内容，以投标文件技术条款偏离表响应的内容为准，其他技术支持材料作为评审参考。
（3）非单一产品采购包评审时，须就包内所有产品的参数响应按照上述评分规则累计评审。
2、所投产品所有技术条款完全响应招标文件要求的得26分；本项最高得28分。
3、标记“▲”的为重要技术条款（共6条），标“▲”重要技术条款全部响应得12分，每出现一个负偏离扣2分。
4、无标记为一般技术条款（未标记“★”或“▲”，共16条），一般技术条款全部响应得16分；每出现一个负偏离扣1分。
5、标记“★”的核心技术条款为实质性响应条件，有负偏离则为无效投标。
6、注：①凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号；
②除特别说明外，招标文件中标注“★”和“▲”的条款须在投标文件内提供相应技术支持资料（如检测报告、制造商公开发布的印刷资料或技术规格书或使用说明书、官网截图等材料；对技术支持资料类型要求见具体的技术参数要求；未明确要求技术支持资料类型的技术参数条款提供任意一种技术支持资料即可）。
如因未在《技术条款偏离表》中注明技术支持资料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由投标人自行承担。未提供技术支持资料的，评审时不予采信。
	28

	
	投标产品的照片及细节质量
	投标人提供投标产品的照片及细节质量介绍，内容包括但不限于：①不同角度的照片彩色扫描件【照片至少包含产品的正面、背面、侧面45度角，清晰照片不少于三张，图片分辨率不得小于500万有效像素。】；②投标产品细节放大图；③投标产品相应的文字介绍；④投标产品关键技术说明等内容进行评审：
上述每项应逐条叙述，式样清晰、细节考虑到使用的实用与便携、充分满足采购人使用的得2分；式样较为清晰、使用的实用与便携细节考虑不够充分、基本满足采购人使用的得1分；内容完全脱离采购人使用或照片提供不全的不得分。本项最高得8分。
	8

	
	项目实施方案情况
	投标人提供针对本项目详细的总体实施方案，内容包括但不限于：①器材运输、验货、调试；②项目实施进度计划；③验收方案；④质量保障措施；⑤安全保障措施等内容进行评审：
上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得5分。
	5



采购包4：
	评审内容
	评分标准
	标准分值

	价格评审（30分）
	投标报价
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（本项目价格权值为30%）×100，计算结果四舍五入保留小数点后2位
	30

	商务评审（11分）
	类似业绩
	所投产品的投标人或产品制造商（必须与投标文件中产品型号一致）近3年以来有销售业绩的（非单一产品包为核心产品）。每提供一份有效业绩证明材料得3分，本项最高得6分。
注：
①业绩证明材料以合同签订时间为准，须同时提供完整合同和任意一期发票扫描件，合同须能体现签订单位信息、签订时间、产品名称、型号、价格等相关信息，未按要求提供或未提供证明材料不得分。
②统招分签的合同按一个合同业绩计。【多个合同项目名称一致的，均按一个合同计】
③合同中的产品名称及产品型号请加以明显标记，以方便评审和核对。
④合同评审中的重要信息因存在内容模糊、无法辨认而产生不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。
	6

	
	质保期
	投标人所投产品承诺质保期满足3年（自验收合格之日起开始计算）的基础上每增加一年加1分，最高得2分，不承诺不得分。
	2

	
	认证证书
	所投产品的投标人或产品制造商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项得1分，本项最高得3分。
注：
须提供认证证书扫描件及中国认监委网站查询有效的结果截图，未按要求提供或未提供证明材料不得分。
	3

	技术评审（59分）
	售后及保修服务
	一、售后服务方案 
投标人提供针对本项目的售后服务方案，内容包括但不限于：①供货方案；②售后服务机构及人员网点配置；③服务响应时间；④培训方案；⑤零配件供应周期、备货储存、工时费等；⑥定期安排技术人员针对产品的使用环境、使用频率及更新等进行回访、巡检、维护、保养等方案内容进行评审：
上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。 
	6

	
	
	二、保修方案 
投标人提供针对本项目的保修方案，内容包括但不限于：①保修范围；②所投产品常见故障及保修措施；③保修人员配备；④拟投入的设施设备及车辆配备；⑤响应时间；⑥保修承诺与保证书等内容进行评审：
上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
	6

	
	
	三、保修期外维保方案 
投标人提供针对本项目的保修期外维保方案，内容包括但不限于：①保修期外维保服务范围；②保修期外维保内容；③保修期外维保响应时间；④保修期外维保维保费用情况；⑤保修期外维保易损件、零配件及重要消耗品的价格；⑥保修期外维保承诺与保证书等内容进行评审：
上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
	6

	
	投标产品的技术参数、功能等符合情况
	1、投标人需对采购清单内所有技术参数要求进行逐条响应，在《技术条款偏离表》中如实详细填列所投产品的参数，且在偏差表中标明是否响应，招标文件要求提供证明材料的提供相应证明材料并标明所在页码；否则评标委员会有权做负偏离处理。
（1）就采购需求中技术参数已明确要求须通过技术支持资料（包括检验/检测报告、制造商公开发布的印刷资料或技术规格书或使用说明书、官网截图等）来印证是否响应采购需求的参数内容，投标文件须提供相应的技术支持资料（如检测报告、制造商公开发布的印刷资料或技术规格书或使用说明书、官网截图等相关材料扫描件）。若未提供或所提供技术支持资料不完整、不清晰等问题，即便投标文件中已承诺响应采购需求的，评审时也不予采信。 
（2）就采购需求中技术参数未明确要求须通过技术支持资料（包括检验/检测报告、制造商公开发布的印刷资料或技术规格书或使用说明书、官网截图等）来印证是否响应采购需求的参数内容，以投标文件技术条款偏离表响应的内容为准，其他技术支持材料作为评审参考。
（3）非单一产品采购包评审时，须就包内所有产品的参数响应按照上述评分规则累计评审。
2、所投产品所有技术条款完全响应招标文件要求的得26分；本项最高得26分。
3、标记“▲”的为重要技术条款（共5条），标“▲”重要技术条款全部响应得15分，每出现一个负偏离扣3分。
4、无标记为一般技术条款（未标记“★”或“▲”，共11条），一般技术条款全部响应得11分；每出现一个负偏离扣1分。
5、标记“★”的核心技术条款为实质性响应条件，有负偏离则为无效投标。
6、注：①凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号；
②除特别说明外，招标文件中标注“★”和“▲”的条款须在投标文件内提供相应技术支持资料（如检测报告、制造商公开发布的印刷资料或技术规格书或使用说明书、官网截图等材料；对技术支持资料类型要求见具体的技术参数要求；未明确要求技术支持资料类型的技术参数条款提供任意一种技术支持资料即可）。
如因未在《技术条款偏离表》中注明技术支持资料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由投标人自行承担。未提供技术支持资料的，评审时不予采信。
	26

	
	投标产品的照片及细节质量
	投标人提供投标产品的照片及细节质量介绍，内容包括但不限于：①不同角度的照片彩色扫描件【照片至少包含产品的正面、背面、侧面45度角，清晰照片不少于三张，图片分辨率不得小于500万有效像素。】；②投标产品细节放大图；③投标产品相应的文字介绍；④投标产品关键技术说明等内容进行评审：
上述每项应逐条叙述，式样清晰、细节考虑到使用的实用与便携、充分满足采购人使用的得2分；式样较为清晰、使用的实用与便携细节考虑不够充分、基本满足采购人使用的得1分；内容完全脱离采购人使用或照片提供不全的不得分。本项最高得8分。
	8

	
	项目实施方案情况
	投标人提供针对本项目详细的总体实施方案，内容包括但不限于：①器材运输；②器材验货；③器材调试；④项目实施进度计划；⑤验收方案；⑥质量保障措施；⑦安全保障措施等内容进行评审：
上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得7分。
	7



备注：
1.投标总报价超出所投采购包预算金额/最高限价或投标单价超出所投采购包预算单价的将不得标。
2.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
3.投标人必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应，投标无效，同时按政府采购相关规定报请政府监管部门处理。
4.评分标准要求的证明资料须字迹清晰，不得出现涂改、有遮挡情况，否则将视为无效证明资料。


（全文完）
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