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第一章  磋商邀请
项目概况
2026年高新区新建护岸和河道清淤工程采购项目的潜在供应商应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取电子采购文件，并于2026年11月10日09：00前按规定提交响应文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc16545][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320581-SZJZ-C2026-0035
2.项目名称：2026年高新区新建护岸和河道清淤工程
3.采购方式：竞争性磋商
4.预算金额：人民币3200000.00元
5.最高限价：人民币2872780.32元
6.采购需求概况：常熟高新技术产业开发区管理委员会所需的2026年高新区新建护岸和河道清淤工程。
7.合同履行期限：90日历天（具体开工日期以采购人通知为准）。
8.本项目不接受联合体。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc3275]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供开标时间前一年内的任意一期财务报表或最近一期经第三方审计的财务报告或银行出具的资信证明）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明）。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为建筑业，响应文件中须提供《中小企业声明函》（注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件）。
3.本项目的特定资格要求：
3.1供应商具有水利水电工程施工总承包三级（或以上）资质。
3.2项目负责人必须满足下列条件；
（1）项目负责人具有水利水电二级（或以上）注册建造师并具备安全生产考核（B类）合格证书；
（2）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：
（3）项目负责人、专职安全员无在建工程（须提供无在建工程承诺书）；项目技术负责人可有一个在建工程；项目负责人有在建工程时，符合以下情形之一的，可以参加其他工程项目的投标：
①合同工程量已完成80%以上，且主体工程已完成。
②通过合同完工验收。
③工程具备合同完工验收条件，已向建设单位提出合同完工验收申请，并经建设单位确认。
④因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）。
（4）项目负责人不得同时在其他公司担任法定代表人，不得是个体工商户经营者；项目负责人不得同时在其他公司担任公司董事、监事、高级管理人员。公司董事、监事、高级管理人员的变更信息以国家企业信用信息系统的变更备案信息为准。
（5）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起至本项目采购公告之日已超过5年的。
[bookmark: _Toc27485][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082]三、获取采购文件
1.时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载采购文件。
（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。
（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交。
[bookmark: _Toc30113]四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点
1.截止时间、开标时间：2026年11月10日09：00北京时间）
2.开标地点：苏采云系统网上开标大厅
3.本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。
4.本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc22361]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]1.公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc6490]六、其他补充事宜
1.CA证书办理：根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。
2.供应商在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。
[bookmark: _Hlk87882297]3.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注苏州金正工程技术咨询服务有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。
4.本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。
5.本次采购不收取磋商保证金。
6.公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc9164]七、本次采购联系方式
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]1.采购人信息
名称：常熟高新技术产业开发区管理委员会
地址：常熟市东南大道288号
联系方式：0512-52579350
2.采购代理机构信息
名称：苏州金正工程技术咨询服务有限公司
地址：常熟市达海路27号
联系方式：0512-52781115（徐敏超、陶文斌）
3.项目联系方式
项目联系人：徐敏超、陶文斌 
电话：0512-52781115

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc16708][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc26593]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc5806]1、采购方式及适用法律
1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。
1.2 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
1.3 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc845]2、定义
2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为苏州金正工程技术咨询服务有限公司。
2.3 “供应商”系指响应采购文件、参加磋商竞争的单位。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc28557]3、合格的供应商
3.1 满足采购公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 磋商邀请》中申请人的资格要求。
3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc31968]4、磋商费用
4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的全部费用。
4.2 本次采购不收取采购文件工本费。
4.3 本次采购代理服务费用：
（1）费用标准：根据采购预算并参照中华人民共和国国家计划委员会计价格[2002]1980号文标准的70%计算，不足3000元的按3000元计取。
（2）费用金额：人民币17780 元。
（3）采购代理服务费的支付：
 本项目采购代理服务费由采购人支付，应当自代理服务履约完毕之日起30个工作日内支付。
（4）缴费信息：
公司名称：苏州金正工程技术咨询服务有限公司
账号：101280001023060471
开户行：江苏常熟农村商业银行股份有限公司淼泉支行
注：不接受微信、支付宝支付。
[bookmark: _Toc25953]5、采购文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc9823]二、磋商文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc12306]6、磋商文件构成
6.1 磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评分标准
（6）响应文件格式
请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
6.3 采购文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对采购文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
[bookmark: _Toc14436][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283]7、磋商文件的澄清、修改
7.1 出于实际需要或澄清供应商问题的情况下，代理机构可对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。各供应商应在响应文件截止时间前关注苏州市政府采购网“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容，否则其报价风险由供应商承担。
7.2 代理机构有权按照法定的要求顺延响应文件提交截止时间和开启时间。
7.3 有关澄清或者修改的内容将作为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc19675]三、磋商响应文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc28192]8、响应文件的语言及度量衡单位
8.1 供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关响应的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc31109]9、响应文件构成
9.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、开标一览表、磋商函等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的采购文件不一致，请以指定媒体发布的采购文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc10279][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]10、证明供应商及响应标的符合采购文件规定的文件
    10.1 供应商应按照采购文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合采购文件规定。
10.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc3710]11、磋商函和开标一览表
11.1 供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写磋商函、开标一览表。
11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的总报价应与报价明细表中的总报价一致，如不一致不作为无效报价处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
11.3响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Toc5813]12、其他文件
12.1 供应商应按照采购文件规定格式提交其他文件。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc22153]13、响应有效期
13.1响应有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。响应有效期比规定短的将被视为未实质性响应采购文件而予以拒绝。
[bookmark: _Toc12049]14、响应有效期的延长
14.1在特殊情况下，代理机构于原响应有效期满之前，可向供应商提出延长响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃响应文件，同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc14625]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc3308]15、电子响应文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]15.1供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）规定，在响应文件接受截止时间前制作并上传电子响应文件。
[bookmark: _Toc29892]16、响应文件提交截止日期
16.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的响应文件提交截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本采购文件第二章第24.1.2条规定做无效报价处理。
16.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc10237]17、响应文件的拒收
17.1 代理机构拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20672]18、响应文件的撤回和修改
18.1 响应文件的撤回
18.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在响应文件接受截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
18.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目报价活动。
18.2 响应文件的修改
18.2.1供应商可在响应文件接受截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
18.2.2 在电子响应文件接受截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
18.3 在电子响应文件接受截止时间至采购文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其报价。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc18208]五、磋商与评审
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc10806]19、磋商
19.1 采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。
19.2 供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
19.3 在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。
19.4 由磋商小组审查供应商解密的响应文件。
19.5 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
19.6 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。
本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
19.7 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
19.8 在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
19.9 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
19.10 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。
19.11 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
19.12 磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。
19.13 如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。
[bookmark: _Toc9664][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]20、磋商小组
20.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称磋商小组）进行评审。
20.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
20.3磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。
[bookmark: _Toc7793]21、评审过程的保密与公正
21.1凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、代理机构均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。
21.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效报价文件。
21.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc9566]22、响应文件的澄清
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]22.1评审期间，磋商小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。
22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。
22.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc25801]23、对响应文件的初审
23.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。
23.1.1 资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对响应文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向磋商小组进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
23.1.2 符合性审查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。本项目属于工程类竞争性磋商，不属于可2家继续采购的例外情形；经资格审查、符合性审查后，如符合要求的供应商不足3家，应当终止本次磋商采购活动，按财库〔2014〕214号第三十四条执行。
23.2在详细评标之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的响应。
所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
23.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其报价成为实质性的响应。
23.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
23.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]23.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。
[bookmark: _Toc29799]24、无效响应条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]24.1无效响应条款
24.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
24.1.2 供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。
24.1.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。
24.1.4 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。
24.1.5 供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。
24.1.6 未通过符合性审查的。
 24.1.7不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
24.1.8根据政府采购法及相关法规，供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，以及存在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的不良信用记录。
24.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
24.1.10本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所报价产品不在强制采购范围内的。（报价产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）（如有）
24.1.11响应文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的。
24.1.12其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。
24.2 项目终止
24.2.1参加磋商的供应商不足三家的。
24.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
24.2.3因重大变故，采购任务取消的。
24.2.4磋商小组认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
24.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
[bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc15514]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc7365]25、确定成交单位
25.1 成交候选人的选取原则和数量见采购文件第五章规定。 
25.2 采购人应根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。
25.3 代理机构将在指定媒体上发布成交公告，公告期限为1个工作日。
25.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
25.4.1提供虚假材料谋取成交的。
25.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
25.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被磋商小组发现的。
25.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
25.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]25.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：
25.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
25.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
25.5.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
25.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
[bookmark: _Toc14377]26、质疑处理
[bookmark: _Hlk98510751]26.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》（或获取采购文件）等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。
26.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
26.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
26.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
26.2.3对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
26.3 质疑函必须按照https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml的下载中心下载的范本进行填写以及提供材料。
采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见采购文件“第一章 磋商邀请”中“七、本次采购联系事项”下有关联系方式。
26.4 以下情形的质疑不予受理
26.4.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
26.4.2 超出政府采购法定期限的质疑。
26.4.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
26.4.4 未参加活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
26.4.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
26.5 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
[bookmark: _Toc16321]27、成交通知书
27.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
27.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc13154][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc12851][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]28、签订合同
28.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日（磋商文件中有另外要求的，以另外要求为准）内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
28.2 采购文件、成交供应商的响应文件及投报过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc32213][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221]29、货物或服务的追加
29.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc798]30、政府采购信用融资政策
30.1 成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

[bookmark: _Toc14693]
第三章  合同文本
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315]建设工程施工合同









住房城乡建设部制定

[bookmark: _Toc296503025][bookmark: _Toc351203480][bookmark: _Toc296890982]国家工商行政管理总局
立心守正  至诚如金                                                 
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[bookmark: _Toc147583656][bookmark: _Toc200980248][bookmark: _Toc147928848][bookmark: _Toc147590003][bookmark: _Toc208917835][bookmark: _Toc2078]第一部分 合同协议书
采购人（全称）：常熟高新技术产业开发区管理委员会（建设单位）
承包人（全称）：                              （成交供应商）
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 2026年高新区新建护岸和河道清淤工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：                   。
2.工程地点：                   。
3.工程立项批准文号：           。
4.资金来源：                   。
5.工程内容：            （具体详见施工图纸）
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：            。
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：      年    月     日（以实际开工日期为准）。
计划竣工日期：      年    月    日。
工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合合格标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）        元（¥          元）；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）    /    （¥   /   元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）    /    （¥   /   元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）    /    （¥   /   元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写）    /    （¥   /   元）。
2.合同价格形式：固定单价合同。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
承包人项目经理（项目负责人）：          。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书；
（2）磋商响应文件；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.采购人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于      年    月    日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在常熟高新技术产业开发区管理委员会签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自采购人、承包人签字盖章后生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式陆份，均具有同等法律效力，采购人执叁份，承包人执叁份。


采购人：  （公章）                承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：
（签字）                         （签字）

组织机构代码：                   组织机构代码：
地址：                           地址： 
邮政编码：                       邮政编码：
法定代表人：                     法定代表人：
委托代理人：                     委托代理人：
电话：                           电话：
传真：                           传真：
电子信箱：                       电子信箱：
开户银行：                       开户银行：
账号：                           账号：
	
[bookmark: _Toc351203494][bookmark: _Toc147583657][bookmark: _Toc200980249][bookmark: _Toc147590004][bookmark: _Toc147928849]

[bookmark: _Toc208917836][bookmark: _Toc15223][bookmark: _Toc337558727]第二部分 通用合同条款
参见住建部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分。
[bookmark: _Toc147928850][bookmark: _Toc208917837][bookmark: _Toc147590005][bookmark: _Toc200980250][bookmark: _Toc147583658][bookmark: _Toc9813]
第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc297120456]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：（1）本合同协议书（2）专用条款（3）通用条款（4）补充条款（5）成交通知书、磋商文件、响应文件及其附件（6）图纸标准、规范及有关技术文件（7）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人：
名称：              ；
资质类别和等级：          ；
联系电话：/；
电子信箱：/；
通信地址：/。
1.1.2.2 设计人：
名称：                        ；
资质类别和等级：              ；
联系电话：/；
电子信箱：/；
通信地址：/。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按通用条款执行。
1.1.3.9 永久占地包括：按通用条款执行。
1.1.3.10 临时占地包括：按通用条款执行。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》等中华人民共和国、江苏省、苏州市及常熟市法律法规、规范性文件和强制性标准。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行有关工程施工及验收现行规范。
1.4.2 采购人提供国外标准、规范的名称：/；
  采购人提供国外标准、规范的份数：/；
采购人提供国外标准、规范的名称：/。
1.4.3采购人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：1.设计单位要求的其他规范、规程和标准；2.本工程所需标准、规范，其费用由承包人自行负责；3.国内没有的相应标准、规范，如需要时，实施前必须报监理工程师审核、采购人批准同意方可。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书（2）补充条款（3）专用条款（4）通用条款（5）成交通知书、磋商文件、响应文件及其附件（6）图纸标准、规范及有关技术文件（7）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
采购人向承包人提供图纸的期限：正式开工前；
采购人向承包人提供图纸的数量： 7套（含3套用于竣工图，竣工前发放）；
采购人向承包人提供图纸的内容：全套有效施工图。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：响应文件及采购人认为需提供的本项目相关的资料；
承包人提供的文件的期限为：采购人通知后7日内；
承包人提供的文件的数量为：以采购人通知要求为准；
承包人提供的文件的形式为：以采购人通知要求为准；
采购人审批承包人文件的期限：以采购人通知要求为准。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按通用条款。
1.7 联络
1.7.1采购人和承包人发出的书面函件自送达对方当事人时生效，送达时间以签收记录或电子送达回执为准；一方应在收到对方书面函件后14日内予以答复；双方确认的送达地址为常熟高新技术产业开发区管理委员会（填写地址、邮箱、微信等）。
1.7.2 采购人接收文件的地点：工地现场办公室；
采购人指定的接收人为：        。
承包人接收文件的地点：工地现场办公室；
承包人指定的接收人为：项目经理：     。
监理人接收文件的地点：工地现场办公室；
监理人指定的接收人为：总监理工程师：      。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc304295521]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用条款。
[bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc300934944]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工围挡为界。
[bookmark: _Toc318581157]关于采购人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于采购人提供给承包人的图纸、采购人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映采购人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：采购人。
关于采购人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本工程使用；承包人必须对本工程相关资料进行保密，如因承包人及其人员原因导致相关资料泄露的，由承包人赔偿采购人、设计人及其他相关单位的全部直接、间接损失。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权均属于采购人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按通用条款。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296944496]2. 采购人
2.2 采购人代表
采购人代表：
姓名：                ；
身份证号：     /      ；
职务：    项目负责人  ；
联系电话：            ；
电子信箱：     /      ；
通信地址：     /      。
采购人对采购人代表的授权范围如下：现场管理，对本工程施工过程中的质量、进度、安全进行总体控制，协调周边关系。负责现场签证、索赔的办理、负责已完成工作量的初审，负责工程款支付的初审。
除非采购人代表在发出的工程施工联系函或其它报告、文件上签署明确意见，否则，采购人代表签名或其他人的签名（即使其签署意见）仅表示采购人对该份文件的签收，不能作为采购人意见或结算的依据。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于采购人移交施工现场的期限要求：正式开工前。
2.4.2 提供施工条件
[bookmark: EBefa4e923f2f046798ef4016a84208360]关于采购人应负责提供施工所需要的条件，包括按通用条款。
2.5 资金来源证明及支付担保
采购人提供资金来源证明的期限要求：/。
采购人是否提供支付担保：否。
采购人提供支付担保的形式：/。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296891198]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人应提供符合档案馆和采购人要求的竣工资料，竣工图及竣工资料3份（档案馆、采购人2份）。
承包人需要提交的竣工资料套数：三套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收前10天内。
[bookmark: EBfe258312b9884099a37449ccfd400a97][bookmark: EBb232cb660ddb4ad1a5dbec9459b36830]承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及电子版（内容需核对一致，准确无误），所有竣工图纸、竣工资料必须符合各级建设行政管理部门、档案管理部门及采购人的要求，需提供安装维护使用说明书、维修检测手册等。所有竣工图纸、竣工资料提交档案馆所发生费用，由承包人承担。承包人应积极协助采购人办理好其他验收及竣工备案手续。
（10）承包人应履行的其他义务：
1.【图纸合理审查义务】开工前承包人应对施工图纸认真核查，积极配合采购人组织施工图纸交底及会审工作，在施工前应指出图纸上不符合施工规范和图纸错误之处，如承包人未能履行上述合理审查义务而造成工程费用增加和工期损失，由承包人承担相应责任。
2.【施工场地接收义务】承包人收到采购人进场通知后及时接收施工场地，采购人提供的围挡及设施免费供承包人使用，由承包人负责维护及承担安全责任产生的费用，使用完成后相应资产移交采购人。
承包人应检查采购人提供的控制点和水准点并进行复测工作，并予以有效保护至工程竣工时移交给采购人。承包人对采购人提供的控制点和水准点未进行复测造成的责任由承包人承担。
3.【承包人人员管理义务】承包人项目部人员以采购人批准的施工组织设计中的人员为准。所有参与施工人员的上岗证、技术证等证件应接受采购人和监理检查。
除采购人书面批准外，承包人上报的常驻现场人员须在开工前全部到场并在工程施工期间专职在岗，如需变更人员安排、机械设备、施工方案等，必须提前14天书面报采购人同意。
承包人相关人员必须参加工程例会和其他采购人召开的各类施工协调配合会，因故不能参加的，应提前24小时向采购人提出。
承包人应于每月25日前向监理、业主报送本月的工程进度统计报表；下月的工程进度计划；本月工程实际进度与总体进度计划的比较报表、工程事故报告等书面资料。
施工期间施工人员只能在规定的施工区域内操作，在规定地方休息，严禁进入无关的生产区域活动或任意操作生产设施设备。
4.【承包人与参建单位的配合义务】采购人总协调工地各参建单位的交叉施工，承包人必须服从采购人和监理单位的统一协调、指令与要求，做好与其他多家单位的施工配合。负责场地移交、控制点水准移交、工序交叉等工作。因承包人擅自行动造成其他施工单位实施工程受损或受影响，应及时恢复并承担因此造成的所有损失，采购人有权在工程款中直接扣除。
在后续工程施工单位进场后，承包人应无条件根据采购人的指令及时清理场地内影响附属工程施工的材料、垃圾等，全力配合，为后续工程施工创造有利条件。否则，如果由于承包人清理工作不及时而影响后续工程施工，采购人有权委托其他单位进行清理，所发生的费用从承包人的合同款中扣除。
 5.【工程施工管理义务】承包人使用施工图时，须优先使用施工图上标明的尺寸而不是用比例尺去量度。承包人须在工程开始前按施工图纸核实所有地面标高，负责测量和定位工作，做好工程的施工日记、分项工程施工原始记录；承包人须承担因更正自已不准确定位或事先未有核实尺寸或标高所引起的错误而引致的费用的损失和工期的延误以及由此给采购人造成的损失的责任。
承包人应在工程开工前检查与本工程施工有关的已由其他人完成的工程项目，并承诺已在开工前充分掌握其位置、标高以及会影响本工程或与本工程有关的一切技术参数和客观情况。
承包人应在不影响道路畅通及周边设施使用的前提下，做好施工场地封闭围护工作。在工程实施过程中，要自始至终将安全和质量管理放在首位，根据工程需要安排施工照明、看守、围栏和安全防护措施，做好安全保卫工作以保护公共安全。除按采购人要求做好安全质量管理外，应采取应急预警措施以确保本项目工程的安全和质量以及周边建筑物、构筑物及市政设施的安全。因未履行上述义务而造成的工程、财产、人员伤亡时，承包人承担责任。
施工期间施工人员必须佩带出入证进出，承包人不得允许未经批准的参观者进入工地，在现场存放一本参观登记簿并提供参观者安全帽等防护措施。施工期间施工人员只能在规定的施工区域内操作，在规定地方休息，严禁人员进入无关的生产区域活动或任意操作生产设施。
承包人按有关规定严格施工现场安全管理，加强对电焊、气焊、气割等明火作业的管理，加强防盗、防破坏等安全保卫工作。
承包人由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，且工期不予顺延，在施工单位整改前采购人保留因此而缓付工程进度款的权利。
6.【承包人施工秩序维护义务】承包人应在整个承包工程中进行全过程控制，对可能会影响到工地安全和正常施工秩序的事件制定预先防止发生措施，负责做好施工期间社会治安管理及维护社会稳定工作。
由于承包人原因，引起第三方与采购人或承包人的纠纷或第三方向采购人或承包人提出的索赔等，由承包人全权负责解决并承担全部责任，由此引起的一切后果与采购人无关，造成采购人损失的，承包人应承担赔偿责任。
7.【施工范围内设施维护义务】承包人必须采取谨慎的措施确保深基坑的稳定，做好周边地下设施、道路、邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、施工范围内管线及古树名木等保护工作。若承包人施工过程中发生损坏，必须立即停止工作，尽快通知有关主管部门，并帮助有关主管部门修复。承包人应承担所有的修复和主管部门认为必要的补救措施的费用和由此造成的其他损失的费用。
8.【承包人周边秩序维护】承包人在使用现有地方道路、市政道路过程中，承包人须对地方道路、市政道路的桥梁承载能力进行调查，采取一切措施确保车辆正常通行。
9.【承包人配合采购人进行结算义务】承包人应按采购人要求做好施工过程中书面、影像资料，对于结算中施工图纸、各类联系单中描述不清的事项，承包人应提供有关原始书面、影像等资料，否则，不计入结算内容。
承包人对于审计报告，应及时签字确认。如有异议，应在收到报告后3天内以书面形式向采购人提出，并附相关证明材料。承包人无故拒不确认审计报告的，采购人不承担逾期付款的违约责任。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓　　名：                              
身份证号：                              
　　建造师执业资格等级：                    
　　建造师注册证书号：                      
　　建造师执业印章号：         /            ；
安全生产考核合格证书号：                 
联系电话：                               ；
电子信箱：              /                ；
通信地址：                               ；
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责该项目的施工现场管理，回复发包方发出的工作联系单及书面文件等。经济结算权归公司所有，项目经理无权代理。项目经理无融资权、无担保权。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于24天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理若工作期间离开本工程现场超过1天须事先向监理单位工程师、项目管理公司派驻代表（如有）、采购人工程师书面请假，且得到三方签字同意后方可离开。否则，按违约计，每发生一次，采购人有权要求承包人支付2万元的违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：采购人有权要求承包人支付违约金2万元，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: EBeb9e9d1084c34f738cd6fdced3eb128f]    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人在接到采购人更换项目经理的通知后28天内仍未更换的，采购人有权解除合同，同时有权要求承包人支付合同总金额的10%作为违约金。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。
[bookmark: EBdbff4da7dd924261bdd5ad117e3dc549]3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：应立即整改并采购人有权要求承包人支付违约金1万元/人/次。
[bookmark: EBd0454bffc7d74676b7904be6247cc20d]3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款。
[bookmark: EB70bd5af9adfd4cacb18a66f4cbb83ddb]3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：应立即整改，每发生一次，采购人有权要求承包人支付违约金2万元/人/次。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
[bookmark: EB4bf077bd6e9c4fc7a53842506d93a9d0]承包人项目主要管理人员（项目技术负责人、项目施工负责人、专职安全员、专职质量员等5类人员）正常工作期间不得擅自离开本工程现场，遇事须离岗1天及以上的，须事先向监理单位工程师、采购人现场代表、承包人项目经理书面请假，且得到三方签字同意后方可离开（紧急情况下请假手续于事后一天内补全）。否则，按违约计，每发生一次，承包人应向采购人支付2千元的违约金。
[bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc297048345]3.5 分包
[bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc297123493]承包人不得转包、违法分包，不得将工程主体结构、关键性工作分包；确需劳务作业分包的，应将劳务分包单位及其资质、人员报采购人、监理人备案审查，劳务分包单位不得为大型企业，承包人仍就分包部分向采购人承担全部责任。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：/。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc297120462]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：见监理合同。
[bookmark: EB49cc7e07980c47f2abd3012e7b9f3063]关于监理人的监理权限：1、采购人委托给监理单位和总监理工程师的职权：负责工程投资（造价）、工程质量、工程进度三大控制、合同管理、安全管理、施工现场协调、主持召开工程例会并编写会议纪要及“委托监理合同”约定的其它职权。
2、总监理工程师代表采购人行使本合同约定采购人的权利，但总监理工程师行使下列权利前应该得到采购人盖章确认，否则总监理工程师行使的该权利对采购人不发生效力：
（1）发出可能引起工程范围的扩大或缩小、工程质量标准的提高或降低、合同价款增加、合同工期延长的工程变更指令或其他指令；
（2）批准或同意承包人提出的追加或变更工程价款、补偿损失的申请；
（3）批准或同意承包人提出的顺延工期的申请；
（4）发出承包人暂停施工的指令；
（5）确认承包人提出的工程竣工验收及甩项验收报告；
3、一旦总监理工程师未经采购人确认作出上述行为，承包人应该立即将该情况通知采购人，要求采购人予以追认，采购人未予追认的，工程师的该行动对采购人无约束力。
4、承包人接受按照监理合同约定的规定进行监督管理，采购人与监理单位签定的监理合同作为本合同的附件。
5、监理人无权解除本合同规定的承包人的任何义务。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承担。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓名：                      ；
职务：                      ；
监理工程师执业资格证书号：           ；
联系电话：/；
电子信箱：/；
通信地址：/；
关于监理人的其他约定：任何涉及工程质量、工期、安全、标准、造价以及其他可能引起工程造价变化的设计变更、签证、索赔及批准均须经总监理工程师签字并经采购人代表签字并加盖采购人公章后方能有效。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在采购人和承包人不能通过协商达成一致意见时，采购人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）按通用条款；
（2）/     ；
（3）/      。

[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc292559872]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc297123496]5.1.1 特殊质量标准和要求：
合格并符合设计院所提供的施工图及施工要求  。
关于工程奖项的约定：   /                            。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前24小时。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，承包人应在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
承包人由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，且工期不予顺延，在施工单位整改前采购人保留因此而缓付工程进度款的权利。
[bookmark: EBf06055e375814de8a089e7b7bcf778ea]6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应负责保卫工程、运送至现场的材料以及现场办公室，承包人应负责执行警卫工作，使现场免遭盗窃和损害。因未履行上述义务而造成的工程、财产、人员伤亡时，承包人承担责任。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应根据工程特点和现场实际情况编制临时用电施工方案、安全生产管理办法、各项安全防范应急预案，经监理人审批同意后报采购人备案。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
1.施工现场临设布置、临时围挡、宣传标语等必须按《苏州市文明工地规定》高标准采用全新设施，成交后2周内将效果图等上报采购人审批同意后方可实施。承包人临时办公及生活建筑物要符合相关建设标准，有防台风、防坍塌保证安全的可靠措施。
2.承包人应在现场周围可能进入的地点以及有潜在危险的地方出示警告牌。当使用路障等使一部分道路禁止通行时，应在路上安放交通指挥锥形架，以指挥行人、车辆安全通过。在穴、坑、井或其他有危险的场地周围应安装适当而充分的护板、栅栏或挡板，以防止发生安全事故。夜间也应在这些地方设置经批准的警告灯标。
3. 施工期间严格按（苏建规字[2012]1号）《关于进一步加强建筑垃圾和工程渣土运输处置管理工作的意见》实施，保证场地及道路的卫生情况。承包人损坏的公共道路的任何部分，必须由承包人自费复原。项目竣工验收后，承包人应及时清理现场，保持路面整洁，费用由承包人承担。
4.所有施工都不得产生过量噪音和干扰。承包人应按照总监理工程师的指示，自费采取一切必要的措施，使其施工对于邻近产业居民的干扰/危险性/不方便条件减至最低程度。承包人必须保障采购人不承担由于施工产生的噪音或其它干扰所造成的损坏所引起的一切索赔、诉讼、损害、费用、罚款和开支等有关的责任。
5.承包人必须妥善处理施工产生的垃圾,不得在现场焚烧杂物、垃圾及其他废弃物，不得影响市民交通出行，不得影响市容市貌和周边环境。承包人未能在总监理工程师的指令下达后三天内妥善处理此类随意倾倒的垃圾，采购人或总监理工程师可无须通知承包人而另雇他人运走，所发生的全部费用包括20%的代办费在内都必须由承包人负担。
6. 承包人须按照《关于贯彻落实《苏州市改善空气质量强制污染减排强化工作方案》等文件的通知》、《苏州市施工现场非道路移动机械排气污染治理工作方案》、《苏州市人民政府关于划定市区禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告》（苏府通【2018】3号）的相关要求落实相应工作措施，并承担相关费用。
7.因创建文明、卫生城市等发生的相关措施费用由承包人承担。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同金额按比例支付。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人须在开工前7天内提交详细的包括已明确的所有专业分包工程的施工组织设计及进度计划表。施工组织设计和进度计划表应当说明施工时间、采取的方法、程序、分段和次序以及每个阶段估计需要的时间以及采购人要求列明的其他事项。
采购人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc312677479]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
采购人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后一周内，若在施工期间有特殊情况出现，采购人认为必须修改已认可的施工组织设计计划及进度计划表，承包人须按采购人要求修改其施工组织设计及进度计划表，所有资料在采购人发出要求后的4天内提交，同时详细说明其修改依据及为确保最终完工时间而采取的解决方案。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后一周内。
关于采购人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后一周内。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后一周内。承包人应按本合同规定及监理工程师下达的开工通知载明的开工日期开始施工。承包人不能按时开工，应在确定的开工日期7天之前，向总监理工程师提出延期开工的理由和请求，总监理工程师在7天内答复承包人总监理工程师同意延期要求或7天内不予答复，可视为同意承包人要求，工期相应顺延。采购人代表和总监理工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，竣工日期不予顺延。
7.3.2开工通知
因采购人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1采购人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。
[bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc304295546]7.5 工期延误
7.5.1 因采购人原因导致工期延误
（7）因采购人原因导致工期延误的其他情形：因采购人原因或者不可抗力可能造成工期延误的，承包人应在事件发生后14日内向监理、采购人提交工期顺延书面申请并附完整佐证材料；逾期未提交的，承包人丧失工期顺延主张权利。经审查属实的，工期相应顺延，相关费用按本合同21.4条款执行。一般性停水、停电、停气由承包人自备设施自行处置，该风险及费用已包含在合同报价内，工期、费用不予调整；市政主管部门发布的长时间、大范围系统性停水停电停气重大公共事件除外。
[bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc297216177]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc318581170][bookmark: _Toc312677487]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期一天，采购人有权要求承包人向采购人支付合同总价款的万分之五的违约金，承包人明确知道此规定的法律后果。如造成采购人实际损失超过该违约金的，承包人还应按实予以赔偿。如采购人实际损失未超过违约金的，承包人仍按该标准支付违约金，不再以任何方式或理由要求调整。
[bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同额的10%，一旦达到逾期竣工违约金的上限，采购人有权解除合同。
[bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc304295550]7.6不利物质条件的其他情形和有关约定：/。
[bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc297216180]7.7异常恶劣的气候条件
采购人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）按相关规定；
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：不作奖励。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc304295557]8.4.1采购人供应的材料设备的保管费用的承担：/    。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人须将经采购人认可的样本、样品保存在工地，作为以后验收工程的标准。采购人对任何样本、样品之认可，并不会免除或减轻承包人按合同文件所承担的义务与责任。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc296347172]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc303539140]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc297216195]施工现场需要配置的试验场所：根据行业主管部门要求执行。
施工现场需要配备的试验设备：根据行业主管部门要求执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：根据行业主管部门要求执行。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：根据行业主管部门要求执行。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc297120494]10.1变更的范围
[bookmark: EBf7ec8078927c45eeb9ebe8b166d53bc9]关于变更的范围的约定：按通用条款10.1 。
10.1.1变更权
设计变更和签证应实行编号管理，所有的设计变更、签证都应先估算报工程监理和采购人代表批准后实施，对未执行该手续的项目事后不得进行工程结算；
10.1.2变更程序
10.1.2.1不论双方对变更工程的价格是否达成一致，承包人都不得拖延变更指令的执行，否则由承包人承担因此而产生的所有责任和费用。
10.1.2.2变更的处理办法执行《常熟市政府投资项目工程变更管理办法》（常财建[2008]356号）文件规定。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定：按本合同第21条补充条款第4条执行。
[bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296503203]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。
采购人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc292559409]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：双方协商。
[bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc292559404]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312677508]暂估价材料和工程设备的明细详见附件：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312677509]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
承包人直接实施的暂估价项目的约定：    /       。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目。
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/   。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：/  。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc296891029]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
[bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc297216211]12. 合同价格、计量与支付
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12.1.1单价合同
包含的风险范围：采用固定单价合同，承包人应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险及其他因素。不论何种原因综合单价不予调整。
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12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：/。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按2014版工程计价定额相关条款执行。。
12.3.2 计量周期
[bookmark: EB700496c22f0d4ef5908c6043217f78f2]关于计量周期的约定：每月一次（上月25日-当月24日）。
12.3.3 单价合同的计量
[bookmark: EB6ab3ee679e9d4e90a25927739a1c4b28]关于单价合同计量的约定：承包人应于每月25日前向监理人报送上月25日至当月24日已完成的工程量报告，并附进度付款申请单、已完成工程量报表和相关资料。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/    。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序： /。
12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc296891251]12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
（1）本项目合同款支付货币：（√）数字人民币，（√）传统实物人民币。
（2）付款方式：
本工程款按5-2-2-1的方式支付，即工程竣工验收通过后付至当年合同价款的50%，工程竣工后满第一周年付至审定价的70%，工程竣工后满第二周年付至审定价的90%，工程竣工后满第三周年的付清。
承包人应按发包人要求提供同等金额的合法有效增值税发票，否则，发包人有权顺延付款时间。
支付方式：银行汇票、银行转帐支票或数字人民币。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：  /。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按采购人要求。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按采购人要求。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   / 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送采购人的期限：7天。
采购人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7天。
（2）采购人支付进度款的期限：按专用条款12.4.1。
采购人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不计取。
12.4.6 支付分解表的编制
（1）总价合同支付分解表的编制与审批：按通用条款。
（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款。
[bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc312678053]13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
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[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款约定执行。
采购人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计取。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向采购人移交工程的期限：按通用条款约定执行。
采购人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不计取。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天，应向采购人支付违约金 1万元。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：       /       。
（1）单机无负荷试车费用由       /    承担；
（2）无负荷联动试车费用由       /    承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：   /     。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后60天。
[bookmark: _Toc351203646]14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后一个月内承包人应向监理工程师递交竣工结算报告及完整的竣工结算资料。监理工程师自收到之日起28天内提出初审意见并上报采购人。由于承包人未能在合同约定时间内提交竣工结算报告及竣工结算资料或竣工结算资料仍不符合要求而造成工程竣工结算不能正常进行的，由承包人承担相应责任。
竣工付款申请单应包括的内容：按采购人要求。
14.2 竣工结算审核
采购人审批竣工付款申请单的期限：在审计单位完成竣工结算审价后进行审批。
采购人完成竣工付款的期限：按专用条款12.4.1条约定执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：采购人根据国有投资审批要求时间进行复核。
（1）本工程结算审核委托方式及费用支付：由采购人按规定委托有关部门审价。承包人送审的工程竣工结算核减率在10%以上，则超过10%部分由承包人支付。
（2）一旦双方确认了竣工结算审核报告，则视为：双方一致同意该结算审核报告中的结算价款，工程涉及到的所有费用已经包括在上述结算金额之中；一旦采购人根据最终结算书付清了工程结算尾款，则除工程保修金按照双方已经签署的建设工程保修合同执行外，承包人承诺不再向采购人主张任何价款，这些不应再主张的价款包括但不限于本工程可能存在其他工程价款、工程变更价款、合同价款调整、工程索赔款等。
（3）因承包人原因未在规定时间内提交竣工结算报告及完整的结算资料，经采购人催促后28天内仍未提交的，由此造成的责任和后果由承包人承担。
（4）采购人在收到完整送审资料后60天内完成竣工结算审计。无论能否在约定时间内完成审计，工程结算总价以审定价为准。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：贰份。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）采购人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。
（2）采购人完成支付的期限：按通用条款。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，采购人不得同时预留工程质量保证金。。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：/；
（2） 3% 的工程款；
（3）其他方式：/。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：/。
关于质量保证金的补充约定：采购人退还质量保证金时不支付利息。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：按附件三工程质量保修书执行。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按质量保修书内容执行。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
16.1 采购人违约
16.1.1采购人违约的情形
采购人违约的其他情形：/。
    16.1.2 采购人违约的责任
采购人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因采购人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：可根据实际情况顺延工期，承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔。
（2）因采购人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：不计取。
（3）采购人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： /。
（4）采购人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因采购人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。
（5）因采购人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：可根据实际情况顺延工期。
（6）采购人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  /  。
（7）其他：/。
16.1.3 因采购人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔采购人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后采购人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：按专用条款16.2.2。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人收到采购人进场通知后无正当理由不接受施工场地的，自承包人收到进场通知三天内后，视为承包人已确认并接收，施工场地围挡及设施维护义务由承包人承担。
（2）由于承包人自身原因，未按本合同规定及监理工程师下达的开工通知载明的开工日期及时开工的，每推迟一天，采购人有权要求承包人支付2000元/天违约金。
（3）由于承包人（包括分包单位）自身原因，未按双方约定的工程节点时间完成的，造成分部分项工程形象进度延误的，每延误一天，采购人有权要求承包人支付1000元/天违约金，具体节点计划时间及违约处罚天数需由采购人代表、监理、承包人共同签字确认。
（4）承包人项目部人员必须在工程开工前到位，承包人项目经理、主要负责人必须常驻工地，不得兼任其他项目职务，否则，采购人有权要求承包人支付5万元违约金，因人员不到位给采购人造成严重损失的，由承包人赔偿全部损失。
（5）承包人施工及管理人员未按规定正确佩戴、使用个体防护装备与用品（安全帽、安全带等）的，每发生一次，采购人有权要求承包人支付500元违约金。
（6）所有特殊工种人员均应符合有关规定，在施工上岗之前提供资质证书或上岗证给采购人及监理检查。若发现不持相关证件或相关证件造假的，每出现一次，采购人有权要求承包人支付2000元/人违约金，累计十次则采购人有权停工整顿。
（7）承包人施工过程中使用的施工机械（塔吊、施工电梯等）未经检测或检测不合格的，每发生一次，采购人有权要求承包人支付5千元违约金，并责令停工。
（8）凡是在施工过程中发现承包人存在违法发包、转包、分包及挂靠等违法行为的，每发生一次，采购人有权要求承包人支付2万元违约金。因上述原因产生的工期、质量、造价增加方面的责任均由承包人承担，承包人必须立即整改，如承包人未在限期内整改完成或拒不整改的，采购人有权解除合同，因此造成采购人损失的均由承包人承担赔偿。
（9）凡是在施工过程中发现与原磋商文件要求不符的、无实力、转包、挂靠、未经采购人书面同意分包的，采购人有权责令退场，退场结算款按照实际完成合格工程量的70%结算，若不合格须返工的必须按定额及当地材料信息价扣减相关费用的120%。
（10）承包人拖欠民工工资或者分包人工程款的，采购人有权从承包人剩余工程款中扣留相应款项。
（11）承包人主要管理人员在施工过程中不服从采购人及监理管理的，每发生一次，采购人有权要求承包人更换相应人员并支付2千元违约金。
（12）由于承包人责任出现质量或安全问题及隐患，经采购人、监理、政府相关主管部门发现或提出的，没有在限期内整改完成或不整改的，每发生一次，采购人有权要求承包人支付2千元违约金。
（13）由于承包人责任违反安全文明规定，被举报、投诉或被媒体曝光且经查证属实的，每发生一次，采购人有权要求承包人支付5千元违约金；受政府、上级相关主管部门通报批评的，每发生一次，采购人有权要求承包人支付1万元违约金；受政府、上级相关主管部门停工处罚的，每发生一次，采购人有权要求承包人支付2万元违约金。
（14）由于承包人责任，发生一般安全生产责任事故的，每发生一次，采购人有权要求承包人支付不低于2万元违约金；发生较大安全生产责任事故的，每发生一次，采购人有权要求承包人支付不低于5万元违约金；发生重大安全生产责任事故的，每发生一次，采购人有权要求承包人支付不低于10万元违约金。
（15）由于承包人责任出现严重质量问题，除补偿采购人实际损失外，受到报纸、电视等媒体曝光或被政府相关主管部门通报批评的，每发生一次，采购人有权要求承包人支付2万元违约金，可由采购人直接从进度款或质量保证金中扣除。同时，取消承包人一切评优资格。
（16）因承包人责任发生一般质量事故的，除返工或加固费用外，每发生一次，采购人有权要求承包人支付不低于2万元违约金；发生严重质量事故的，除返工或加固费用外，每发生一次，采购人有权要求承包人支付不低于5万元违约金；发生重大质量事故的，除返工或加固费用外，每发生一次，采购人有权要求承包人支付不低于10万元违约金。
（17）因承包人原因工程质量达不到合格的质量标准的，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其他补救措施达到质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行承担。如采购人、监理单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善，采购人有权另行安排单位完成相应整改工作，由此产生的费用由承包人承担。
（18）承包人应严格执行报验制度，因承包人原因未经监理检查验收确认私自进行施工的（包括隐蔽工程未经监理报验、复检私自隐蔽的），每发生一次，采购人有权要求承包人支付2千元违约金。
（19）因承包人责任工程质量存在缺陷，未在限期内整改完成或整改不彻底留下质量隐患的，或在政府相关主管部门之间检查过程中被勒令返工的，每发生一次，采购人有权要求承包人支付5千元违约金；被勒令停工的，每发生一次，采购人有权要求承包人支付1万元违约金。
（20）采购人在检查过程中，发现承包人工程材料未按合同约定选用的（特殊情况进行事先报备的除外），每发生一次，采购人有权要求承包人支付违约金2万元；发现承包人省去建筑材料、降低材料的规格，使用劣质材料或不合规格的材料，承包人应根据采购人要求更换这些不合格材料，影响功能和结构安全的，必须无条件返工，承包人承担全额返工损失的120%，每发生一次，采购人有权要求承包人支付不低于5万元违约金；不影响功能、结构安全，能返工的必须返工，不能返工的按原货款的30%结算。
（21）采购人付款前，承包人应提供符合采购人要求的合法有效的发票，否则，采购人有权顺延付款时间。
（22）承包人必须遵守采购人公司现行的相关规章制度，按照《常熟高新技术产业开发区管理委员会工程施工考核办法》，月度考核中承包人考核成绩为一般及以下的，或发现承包人有严重违反情形的，按照相应办法中的奖惩措施进行违约处罚，且当月进度款由采购人质量安全科备案，采购人有权延迟支付并由质量安全科监督执行。采购人考核过程中发现承包人签字造假的，采购人有权要求承包人支付1万元/次违约金。
（23）采购人有权从工程进度款及其他应付款项中扣除本合同中承包人应承担的违约金及其他费用。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人违约，如采购人要求继续履行合同的，承包人应继续按本合同约定履行，同时按本合同通用条款及专用条款的约定承担违约责任；如采购人选择解除合同的，自采购人解除合同通知书按本合同载明的承包人地址寄发后予以解除，承包人应在合同解除后七日内完成撤场及各项交接工作，承包人应按本合同金额10%向采购人支付违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，承包人还应据实赔偿采购人该等损失，同时，采购人已支付的工程款部分，除采购人认可的工程量涉及金额外，其余工程款，承包人应在合同解除后七日内连同各项应支付违约金、赔偿金及其他应付款项一次性支付给采购人。
采购人如通过诉讼方式解除合同的，因行使合同解除权所涉及的诉讼费、律师费、执行费、调档费、查询费、交通住宿费等一切费用，均由承包人承担。
采购人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： /。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，采购人应在商定或确定采购人应支付款项后/ 天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理相关保险，为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并有义务监督与管理所有专业分包单位为施工人员进行保险办理；由承包人投保建筑工程一切险或安装工程一切险。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害险，并为施工场地内自有人员生命财产办理保险，支付保险费用。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人必须为施工机械设备办理保险并支付保险费用。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/ 。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2  种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向项目所在地人民法院起诉。
[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK54]21.补充条款：
21.1安全文明施工费中增加费用采购人不再另行支付。
21.2生活区（如有）水电按实际情况按实扣结。
21.3采购人支付工程款须汇至承包人账户，本项目工程款必须专款专用，以保证本工程质量及进度。
21.4合同价格调整：
（1）本工程采用固定单价合同，工程量变化，单价不变。
（2）因设计变更引起的变化综合单价的调整方法：
1）因采购人对设计图纸进行变更，导致工程量增加或减少时，工程量作相应调整，综合单价均不调整；
2）因设计变更引起新的工程量清单项目，其综合单价的确定按下述方法进行：
①合同中已有适用新增项目的单价，按合同中已有的价格。
②合同中只有类似新增项目的单价，可以参照类似价格。
③合同中没有适用或类似新增项目的单价，由承包人提出，审计单位按建设行政主管部门发布的计价办法或计价标准重新组价并按成交下浮率下浮后确定。
（3）清单项目中某项子目材料规格和品牌改变，由承包人提出，审计单位审核确认。
合同外重新组价的综合单价调整方法：审计单位按建设行政主管部门发布的计价办法或计价标准重新组价并按成交下浮率下浮后作为工程结算依据。
（4）措施费的调整
1）以分部分项工程费为计算基础的措施项目费，随分部分项工程费的调整而调整，费率按照成交费率（不作调整）进行结算。合同外按实审计后按成交下浮率下浮后结算。
2）“单价措施项目清单”计量单位为项的，措施费包干（非承包人原因引起的措施费用调整除外），工程结算一律不作调整。
3）若承包人在“措施项目清单”及“其他项目清单”内没有填上价款，则视为承包人不要求措施费和其他项目费用或措施费和其他项目费用已经包含在合同价款中。
（5）为确保工程措施项目落实到位，承包人施工前应将措施方案报送监理单位、采购人确认，措施方案确认后方可实施，如工程的措施方案监理与采购人认为不合理，可要求承包人无条件按照所要求的方案进行整改，如整改仍达不到其要求，采购人有权根据实际情况扣取相关措施费用，在采购人认为情况严重的情况下，采购人有权单方解除合同。
（6）施工条件改变造成的额外费用
1）施工条件、施工方法改变因素：地质地基条件变化、水文气候条件变化等。
2）费用计算原则和方法：非发包人原因引起施工条件变化造成的额外费用由承包人承担。
地质地基条件与发包人提供的情况不符，经设计单位、监理单位、发包人确认必须调整原有的施工方案，由此所确认的新方案造成的额外费用增、减由发包人承担。涉及工程量调整的按工程量调整办法处理，涉及措施费调整的按措施费调整办法处理。
（7）工期延误造成的额外费用计价方法
 1）费用计算原则和方法：非发包人原因引起工期延误造成的额外费用由承包人承担。因工期延误导致脚手、模板、支撑等租赁费、机械设备停置费、施工排水降水费的增加由承包人承担。
（8）除本合同文件约定的调整情况外。合同价款在任何情况下均不做调整。
（9）双方约定工程款结算以采购人委托的审计单位出具的审核报告作为结算依据。如项目被财政、审计部门列为复审项目，双方应配合提供资料；复审结论与审核报告存在重大差异的，由双方协商解决，协商不成的按本合同第20.4条约定的方式处理。
（10）本工程施工期内人工费、材料费均不调整。 
21.5因采购人要求增加的零工、点工按市场价格结算，不计取费用不让利。
21.6本工程双方约定承包人向采购人支付工程质量保修金金额为审定竣工结算额的3%。质量保修金退还时采购人不支付利息。
21.7涉及本工程的各种材料一律送至采购人委托的检测单位进行检测, 采购人已与检测单位签订检测合同,材料检测不合格及产生的双倍复试等一切费用由承包人自行承担。
21.8承包人应严格按照《常熟市建设工地围挡专项整治方案》及《常熟市建设工地围挡标准化图集及公益广告素材库》对施工现场的施工围挡选型、设计与施工。施工围挡的设计方案应报建设单位及监理单位审批，审批通过后方可施工。
21.9本合同原则上不得增加投资，如确有需要的需双方当事人协商一致且采购金额原则上不得超过原合同价的10%及采购预算且不得违背采购文件确定的事项，否则，采购人有权对成交供应商变更部分不予认可。成交供应商未经采购人同意不得擅自变更合同供货内容，否则，采购人有权对成交供应商变更供货部分不予认可。
21.10经合同当事人协商一致，本项目建设工程施工合同第二部分通用条款按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中第二部分通用条款执行。
21.11合同中实质性条款与磋商文件不一致的，以磋商文件中为准。
未尽事宜，另行协商。
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附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积（平方米）
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期
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发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






[bookmark: _Toc296891054][bookmark: _Toc296891266][bookmark: _Toc296346727][bookmark: _Toc296503226][bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc296944565][bookmark: _Toc267261693]附件3：
工程质量保修书
发包人（全称）：                           
承包人（全称）：                           

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
承包人承包范围内的属于保修范围。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为伍年；
3．装修工程为贰年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；
5．供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为贰年；
7．其他项目保修期限约定如下：
保温工程保修期限为五年，上述未约定的以国家现行规定中年限较长的为准。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为   24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人自接到发包人通知后3天内回复。本工程双方约定工程质量保修金金额为审定竣工结算金额的3%，保修金自质量保修期满后14天内无息退还。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：              承包人（公章）：
地址：                     地址：
法定代表人（签字）            法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：          委托代理人（签字）：
电话：                     电话：
传真：                     传真：
开户银行：                 开户银行：  
账号：                     账号：
邮政编码：                 邮政编码：  

附件4
廉洁从业协议

甲方：                        
乙方：                         
    为规范甲乙双方经济活动中的廉洁从业行为，保证甲乙双方全面、合法、正常地开展业务合作，建立健全防治商业贿赂的长效机制，深入推进反腐倡廉工作，根据国家有关法律法规和廉政建设有关规定，经双方协商，签订本廉洁从业协议。
    第一条 甲乙双方共同责任
    （一）严格遵守国家法律法规以及廉政建设的有关规定。
    （二）严格遵守商业道德和市场规则，共同营造公平公正的业务合作环境。
（三）加强有关人员的管理和廉洁从业教育，自觉抵制不廉洁行为。
（四）发现对方有违法违纪苗头的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。发现对方严重违反廉洁自律行为的，应及时向对方的监察部门或相关管理部门举报。
（五）有权拒绝对方及其人员提出违反国家法律法规和廉政建设有关规定的要求。
    第二条 甲方及其人员的责任
    （一）不得以任何形式索要或接受乙方及其相关单位和人员提供的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、佣金报酬、贵重物品等，不准借用乙方及其人员的钱物。
    （二）不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
    （三）不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股，不得向乙方及其人员借款或委托买卖股票、债券等。
    （四）不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供的各种方便。
    （五）不得参加乙方及其相关单位安排的可能影响公正履行公务的宴请及健身、娱乐等活动。
    （六）不得接受乙方及其相关单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。
（七）不得利用职权通过乙方及其相关单位为其配偶，子女及他人谋取不正当利益。
（八）不得向乙方介绍其家属或者亲友（包括家属或者亲友开办的企业）从事与甲乙双方签订的经济合同相关的事项。
    （九）不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬，不得利用甲方的工作秘密、商业秘密等谋取个人私利，或将其提供泄漏给乙方及其它单位和个人。
    （十）不得利用职权和工作之便向乙方提出上述各项规定、禁止事项或要求之外的与工作业务无关的事项或要求。
    第三条 乙方及其人员的责任
    （一）不得向甲方及其人员行贿或提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、佣金报酬、贵重物品等。
（二）不得为甲方及其人员报销应由甲方或个人支付的费用。
（三）不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。
（四）不得为甲方人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）等提供方便。
（五）不得以考察、参观、洽谈业务、签订合同等借口邀请甲方工作人员参加可能影响公正履行公务的宴请、外出旅游和各种娱乐消费活动。
    （六）不得为甲方及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。
    （七）不得为甲方人员的配偶、子女及其他亲友（包括家属或者亲友开办的企业）谋取不正当利益提供方便。
（八）不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬，不得利用非法手段向甲方人员打探有关涉及甲方的工作秘密、商业秘密等。
（九）不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员就合同关系的各项相关事项进行私下商谈或者达成默契。
（十）甲方的监督机构对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合监督机构调查及提供证据、作证的义务。
    第四条 违约责任
（一）甲方及其人员有违反本协议第一条、第二条规定的，一经查实，甲方的监督机构及上级纪检监察部门将依法依纪严肃处理，追究有关人员的责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）乙方及其人员有违反本协议第一条、第三条规定的，甲方有权解除或终止双方相应的合同关系，由此造成甲方的经济损失由乙方负责赔偿，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担。同时，甲方有权向乙方的管理部门提供违法、违规的问题线索；涉嫌犯罪的，甲方有权将有关线索提交司法机关追究刑事责任。
（三）乙方及其人员有违反本协议的，甲方的监督机构有权将乙方已被查实的违规事实在一定范围内予以通报，同时，根据情节轻重和造成的后果，建议对其的经济活动在相应的范围内予以限制。
第五条 本协议经双方签署后生效。本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。双方约定：本协议由甲方的监督机构监督实施，并对本合同履行情况进行检查。
第六条 甲乙双方及其人员在经济合同履行完毕后，发生或发现违反本协议规定的行为，仍按本协议规定处理。

    甲方单位：（盖章）                      乙方单位：（盖章）
代表人：                              代表人：
地址：                                地址：
电话：                                电话：
日期：   年   月   日                 日期：   年   月   日












附件5：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc296347226][bookmark: _Toc296891267][bookmark: _Toc296503227][bookmark: _Toc296944566][bookmark: _Toc296346728][bookmark: _Toc267261698][bookmark: _Toc296891055]
附件6：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率（kW）
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	







[bookmark: _Toc296503228][bookmark: _Toc296347227][bookmark: _Toc296891056][bookmark: _Toc296891268][bookmark: _Toc296346729][bookmark: _Toc296944567][bookmark: _Toc267261699]附件7：
承包人主要施工管理人员表
	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc296944568][bookmark: _Toc296891269][bookmark: _Toc296891057][bookmark: _Toc296347228][bookmark: _Toc296503229][bookmark: _Toc296346730]
附件8：
分包人主要施工管理人员表
	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc959]
第四章  采购需求
[bookmark: _Toc153825792][bookmark: _Toc17265][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc120614281]一、项目说明：
1.项目内容：本工程为2026年高新区新建护岸和河道清淤工程，包括白茆塘常熟市拂晓智能化工程有限公司段护岸、东南街道苏白圩堤防局部整治、银东河（黄浦江路-银东排涝站）整治、金仓湖河道局部整治、宗家浜河道清淤五个点位，主要工作内容包括：新建预制桩挡墙、生态木桩护岸、河道清淤等。
2.项目地点：常熟高新区范围内。
3.合同履行期限：90日历天（具体开工日期以采购人通知为准）。
4.供应商应对项目现场进行自行踏勘，但费用由供应商自行承担。
4.1供应商应根据采购人提供的工程量清单、技术要求及设计图纸结合现场踏勘获取的信息详细列出本项目工程量清单范围内的工程、设备、材料、安装等的各类费用。供应商在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因供应商对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。
4.2供应商可以先到工地现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；供应商踏勘现场，充分考虑现场实际情况及工程概况要求中提及的各项费用及其他实施过程中发生的费用，以上所涉及的各项费用均在措施费用中进行报价，成交后，成交供应商不得以任何形式以不了解现场情况为由提出费用调整，结算时不予调整。
△5.结算方式：
5.1固定单价合同，根据固定综合单价按实结算审核,最终实际结算价格超出采购预算的，按采购预算结算付款。
△6.付款方式：
本工程款按5-2-2-1的方式支付，即工程竣工验收通过后付至当年合同价款的50%，工程竣工后满第一周年付至审定价的70%，工程竣工后满第二周年付至审定价的90%，工程竣工后满第三周年付清。
注：（1）以上每次付款前，成交供应商均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。
（2）本项目支付方式支持数字人民币方式。
（3）在签订合同时成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，上述付款方式中的第一条可不执行，但应当由成交供应商书面提出并作为采购档案保存。
7.苏采云迁云后可能会出现系统无法访问等突发情况，（1）如在供应商报名、投标或响应文件上传、投标或响应文件解密、唱标环节中出现系统无法访问的情形，等待30分钟如系统可以修复则继续开展采购活动，否则将通过发布更正公告推迟开标，或者发布废标公告重新开展采购活动；（2）如在评审过程中出现系统无法访问的情形，等待30分钟如系统可以修复则继续开展采购活动，否则将发布废标公告重新开展采购活动，或者在第二日系统修复后重新从采购评审专家库抽取专家并继续开展评审活动。            
[bookmark: _Toc153825793][bookmark: _Toc27660]二、项目内容：
1.详见附件16图纸、附件17工程量清单。
2.承包方式：包工包料。
[bookmark: _Toc153825794][bookmark: _Toc6108]三、项目实施要求：
△1.总体要求：
（1）本项目施工规范以现行的或承担具体施工任务期间国家和行业新颁布施行的规范、规程为准。供应商采用其它标准和规范时，应在响应文件中注明是采用何种标准，并应保证设备达到或优于国家规定的现行相关标准。
（2）项目实施期间涉及安全由成交供应商全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由成交供应商承担。
（3）成交供应商应当办理有关施工现场全部但不仅限于围护、交通、环卫、环境污染等管理手续，其发生费用均由成交供应商负责。
（4）成交供应商施工期间需服从采购人安全管理，做好合同和规范及地方政府规定的安全措施。
（5）工程质量要求：合格。
2.作业要求：
（1）成交供应商须接受采购人的监管。
（2）成交供应商根据采购要求，负责作业人员的管理、考勤、考核等；加强与采购人及作业方的协调、沟通；及时征求采购人的意见、建议要求，并归纳问题进行分析、研究，制定整改措施并组织落实。
（3）成交供应商需结合现场情况有针对性的建立完善的运行管理制度及工作台帐，台帐符合采购人相关格式记录。
（4）成交供应商接到采购人通知后应立即响应，及时下达作业，遇到紧急任务应无条件全力配合采购人完成应急任务。
（5）作业文明，采取有效措施减少扬尘、噪音等作业扰民问题。
3.其他要求：
（1）供应商应根据自身生产力水平对照工程量清单及设计图纸进行报价，不得低于其成本报价，发包方要求追加工作量或变更，供应商不得拒绝。
（2）因供应商自身原因而导致的工程变更，供应商无权要求追加合同价款及工期延长。
（3）工程竣工验收结束后，供应商应该做到工完场清，如果施工便道等没有清理，则发包方有权委托其他单位拆除清理，具体费用从供应商工程款中扣除，若发包方要求保留，则不予扣除供应商费用。
（4）在工程实施过程中，供应商不得因为设计变更、现场变更签证的价格与发包方有分歧而影响整个工程的施工进度，若因此引起工期延误，则由供应商支付工期违约金，按合同工期违约条款执行。
（5）对实施后无法进行复核的变更签证，供应商必须留下可证明相应工作量的影像资料，结算时如无影像资料或提供资料无法反映相应的工作量，结算审核时有权按照有利于发包方的原则进行处理。
[bookmark: _Toc208917843][bookmark: _Toc19830]四、人员配备要求：
1.供应商应配置一名项目负责人，必须具有水利水电二级（或以上）注册建造师并具备安全生产考核（B类）合格证书。
2.供应商应配置保障项目履约的项目团队,包括技术负责人、专职安全员等。
[bookmark: _Toc208917844][bookmark: _Toc174108849][bookmark: _Toc17336]五、质量保修以及验收要求：
1.项目竣工后，成交供应商应通知采购人验收，采购人自接到验收通知7日内组织验收，并办理初验收手续，如采购人在规定时间内未能组织验收，需及时通知成交供应商，另定验收日期。供应商对本次工程缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由供应商承担。
2.工程质量保修期：本项目整体质量保修期为二年，质量保修期从竣工验收合格之日起计算。
[bookmark: _Toc153825797][bookmark: _Toc5427]六、报价要求：
1.供应商根据采购人提供的相关技术资料及现场勘察，结合项目所在地市场行情、供应商自身综合实力，综合市场风险、作业风险、政策风险等各种风险因素。
2.本项目采购预算为3200000.00元，最高限价2872780.32元，供应商每轮报价均不得超过最高限价，否则将失去磋商资格。
3.报价方式要求：本工程项目采用固定单价报价方式。
3.1固定单价报价：磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同条款中约定，执行固定单价报价的基本规定：
（1）参加磋商的供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价。
注：最后报价下浮率=1-（磋商后的最后报价-安全文明措施-第三者责任险-暂列金额）/(供应商已标价工程量清单中的报价总价-安全文明措施-第三者责任险-暂列金额）*100%。
（2）本工程的磋商文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。
3.2计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，供应商均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
3.3本工程所有提供参考品牌及规格型号的主要材料，供应商报价时可以直接选用或采用同档次产品进行报价，施工中如采购人发现供应商采用的品牌低于参考品牌的档次，则采购人有权将该部分材料品牌按参考品牌规格型号进行调整，成交供应商必须按调整后的品牌规格型号进行施工，且成交价格不予调整。
3.4 本项目将对报价明细表进行清标，主要内容包括：
3.4.1对响应文件内容进行校核，列出其中存在的工程量清单错误、算术计算错误、不可竞争费计算错误；
（1）工程量清单错误：工程编号与分部分项工程名称不对应、工程量清单项目的：缺项或增项、改变编码、改变名称、改变特征描述（正偏离不计入）、改变计量单位、改变工程数量。其中工程量清单项目的缺项是指供应商提交的响应文件中清单项目数与采购提供的工程量清单项目数不一致，反之为增项；
（2）算术计算错误：综合单价×数量≠合价和各类汇总错误等算术计算错误；
（3）不可竞争费计算错误：响应文件中的暂列金额、安全文明措施费、未按照采购文件中明确的费率和价格计取的。
3.4.2对响应文件中存在上述错误按下列规则进行无效报价处理：
（1）响应文件工程量清单项目改变名称、改变特征描述（正偏离不计入）的，对采购人提供的工程量清单变更的；
（2）响应文件中工程编号与分部分项工程名称不对应、改变工程量清单项目编码、改变工程量清单项目计量单位或工程数量的，按无效报价处理；
（3）响应文件中的暂列金额、安全文明措施费以及其他不可竞争费未按照采购文件中明确的费率以及价格计取的，按无效报价处理。
4.本项目报价包括但不限于完成本项目所需的各项费用（包含全部设备材料、辅材、人工、福利、住宿、交通、机械、运输、垃圾处置、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、通信以及项目利润、税金、管理以及综合验收等所有相关费用）。
5.非成交供应商原因导致的工期延误，工期自动顺延，采购人不支付因工期延误所导致成交供应商增加的相关费用。
[bookmark: _Toc153825798][bookmark: _Toc22445]七、有关说明：
1.知识产权与保密
1.1 采购人有权为本项目的使用复制响应文件，事先不需要取得供应商的许可，但采购人不得将未成交的响应文件泄漏给与本项目无关的其他人或作其他用途；
1.2 采购人有权无须事先征求成交供应商的同意而披露关于成交供应商的名称、地址、合同条款。
1.3 保密
1.3.1 在合同履行期间，成交供应商从采购人处所获得的文件、资料及在实施过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属采购人所有，成交供应商负有保密义务。未经采购人书面同意，成交供应商不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露；
1.3.2 未经采购人书面同意，成交供应商不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传；
1.3.3 对于成交供应商使用的新技术和新方法，采购人负有保密义务，未经成交供应商书面同意，不得以任何方式泄露。
2.如成交后发现清单数量、计算错误、汇总不一致等问题的，按照有利于采购人的原则进行解释调整。
[bookmark: _Toc153825799][bookmark: _Toc12394]八、不可实质性变动要求：
1.本项目项目需求中△条款为不可实质性变动内容，项目需求以及合同格式中的其余条款均为可实质性变动内容。
2.本项目斜体且有下划线部分为实质性要求，不得负偏离，否则视为无效文件。
[bookmark: _Toc14053]
第五章  评审方法与评分标准
[bookmark: _Toc24018][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK65]一、评审方法
本项目采用综合评分法。磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高（优惠率由大到小）顺序排列。得分且最后报价相同的，按系统中参与投标时间先后顺序排列。得分、最后报价及参与投标时间均相同的，则由磋商小组组织抽签确定。
磋商小组根据排列情况将推荐成交候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一名的成交候选人为成交供应商。
[bookmark: _Toc13470]二、评分标准
注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。
1、报价50分
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK66]1.1满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为50分；其他供应商的价格分按下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价／最后磋商报价）×50分。
1.2评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。
2、施工方案18分
	序号
	评审因素
	分值
	评分标准

	1
	总体概述（1）
	3分
	工程总体安排：施工段划分合理，总体安排完全符合采购需求的得3分；有欠缺的得1.5分；内容严重缺失或未作说明的得0分。

	2
	总体概述（2）
	3分
	[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK32]施工总进度计划：关键节点明确，内容科学完善、完全符合采购需求的得3分；有欠缺的得1.5分；内容严重缺失或未作说明的得0分。

	3
	分部、分项工程的施工方案（1）
	3分
	针对本项目分部分项工程的施工方案：方案内容全面完善、科学合理，完全符合采购需求的得3分；方案有欠缺的得1.5分；内容严重缺失或未作说明得0分。

	4
	分部、分项工程的施工方案（2）
	3分
	各分部、分项工程的关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案：方案内容全面完善、科学合理，完全符合采购需求的得3分；方案有欠缺的得1.5分；内容严重缺失或未作说明的得0分。

	5
	安全文明施工措施
	3分
	安全文明施工制度及保证措施：措施全面完善、科学合理，完全符合采购需求的得3分；有欠缺的得1.5分；内容严重缺失或未作说明的得0分。

	[bookmark: _Hlk205460222]6
	突发事件的应急预案
	3分
	突发事件的应急情况及相关应急措施：措施全面完善、科学合理，完全符合采购需求的得3分；有欠缺的得1.5分；内容严重缺失或未作说明的得0分。


3、人员业绩等32分
	序号
	评审因素
	分值
	评分标准

	[bookmark: _Hlk205460262]1
	技术负责人
	4分
	供应商拟投入本项目的技术负责人具有水利相关专业高级工程师职称的得4分；水利相关专业工程师职称的得2分；具有水利相关专业助理工程师职称的得 1分；否则不得分。
注：响应文件中需提供人员相关证书以及供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明扫描件，未提供或资料提供不全的不得分。

	2
	项目组成员
	10分
	根据供应商拟投入本项目项目组成员（项目负责人、技术负责人除外）情况进行评定：
1）项目组成员中配备施工员、质量员、材料员、安全员、资料员，每配备1人得1分，本小项最高得5分。
2）项目组成员中具有水利相关专业中级工程师及以上职称的，每有一人得2分；具有水利相关专业助理工程师职称的，每有一人得 1分；本小项最高得5分。本大项最高得 10 分，没有的不得分。
注：响应文件中需提供人员相关证书以及供应商为其缴的近三个月内任意一个月的社保证明扫描件，未提供或资料提供不全的不得分。

	3
	业绩情况
	8分
	供应商承担（完成）过水利工程业绩（内容包括新建护岸和河道清淤工程）的，有一个得2分，最高得8分。
注：①响应文件中提供业绩相关施工合同（含合同首页、合同内容、签字盖章页）及竣工验收证明材料扫描件，未按要求提供的不得分。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK1]②业绩有效期为：自单位工程竣工验收之日起至响应文件提交截止之日止，5 年内有效。

	4
	实施响应
	6分
	供应商承诺提供的条款全部满足磋商文件要求（第四章 “三、项目实施要求”中的非实质性要求）的得基本分6分；有负偏离的，每有一条扣1.5分。

	[bookmark: _Hlk205460381]5
	商务条件响应性
	4分
	供应商对磋商文件中合同条款等商务条件完全响应的得4分，有负偏离条款的，每条扣1分。


[bookmark: _Toc7536]三、政府采购政策：
1.落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为建筑业。
（2）在响应文件中须提供《中小企业声明函》（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）。
（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
（5）中标、成交供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
2.节能产品、环境标志产品
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9号）文件规定：依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
投标产品为政府强制采购产品，供应商需提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（及附件）；或提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询获证产品截图以及对应的投标产品的品牌、规格型号，如供应商未提供或采购人未查询到强制采购产品相关信息，将视为未实质性响应。
3.商品包装环保要求：
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
4.快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（10）快递应使用电子面单；
（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。




[bookmark: _Toc27529]第六章  磋商响应文件格式 
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576]

磋 商 响 应 文 件




项 目 名 称：2026年高新区新建护岸和河道清淤工程
项 目 编 号：JSZC-320581-SZJZ-C2026-0035
      




供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：2026年  月  日


[bookmark: _Toc14085]
响应文件目录
	一、基本目录

	*1、开标一览表
	（格式见附件）

	二、资格审查内容

	*1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）
	（格式见附件）

	*2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供开标时间前一年内的任意一期财务报表或最近一期经第三方审计的财务报告或银行出具的资信证明）
	

	*3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函）
	（格式见附件）

	*4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
	

	*5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明）
	（格式见附件）

	*6、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件
	（格式见附件）

	*7、特定资格要求证明材料扫描件
（1）供应商水利水电工程施工总承包三级（或以上）资质扫描件；
（2）拟派项目负责人具备的注册专业为水利水电工程专业注册建造师二级（或以上）及行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类）扫描件；
（3）项目负责人等相关情况承诺（格式见附件）。
	

	三、符合性审查内容
	

	*1、磋商函
	（格式见附件）

	*2、法人授权书（①如授权代表参加本项目磋商活动并签署的，“法人授权书”必须提供，且须提供授权代表居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。②如法定代表人参加本项目磋商活动并签署的，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。）
	（格式见附件）

	*3、报价明细表
	（格式见附件）

	*4、实质性要求响应表
	（格式见附件）

	四、综合评审文件（具体根据制作电子响应文件的综合评审评分项的要求对应提供）

	1、实施要求响应表
	（格式见附件）

	2、技术方案
	

	3、人员配备情况
	（格式见附件）

	4、业绩一览表
	（格式见附件）

	5、商务要求响应表
	（格式见附件）

	6、其他
	


备注：加“*”项目若有缺失或无效，将导致其报价无效且不允许在响应文件开启时间后补正。
[bookmark: _Toc1256]
附件1 开标一览表

格式详见苏采云系统


[bookmark: _Toc164259679]

[bookmark: _Toc21806]附件2 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我单位郑重声明，我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。


我方对以上声明负全部法律责任。
特此声明！

单位名称：
日    期：

[bookmark: _Toc5569]
附件3 承诺说明
我单位承诺，我单位在采购活动前三年内的经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录，符合相关法律法规规定的资格条件。


我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺说明！



单位名称：
日    期：
[bookmark: _Toc25156][bookmark: _Toc155086474][bookmark: _Toc155086574][bookmark: _Toc17235]
附件4 中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（常熟高新技术产业开发区管理委员会）的（2026年高新区新建护岸和河道清淤工程）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、2026年高新区新建护岸和河道清淤工程，属于建筑行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（加盖CA电子公章）：
日  期：
注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.行业划分具体以（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。
3.上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，且无需提供其他材料，因擅自改动引起的评审风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Hlk100143292]4.如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc10928]
附件5 残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                       供应商（加盖CA电子公章）：
          日  期：






注：
1.供应商如不提供上述中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函，价格将不做相应扣除。
2.成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。






[bookmark: _Toc174971088][bookmark: _Toc208917858][bookmark: _Toc32128]
附件6 项目负责人等相关情况承诺书
常熟高新技术产业开发区管理委员会：
本企业参加你单位2026年高新区新建护岸和河道清淤工程的采购项目，我单位承诺：
1.我单位拟派的项目负责人为                    (姓名)             （注册证书编号），至本项目投标截止时间前，属于以下第（ ）条情形：
□（1）项目负责人是非变更后无在建工程；
□（2）项目负责人在建工程的合同工程量已完成80%以上，且主体工程已完成；
□（3）项目负责人在建工程通过合同完工验收；
□（4）项目负责人工程具备合同完工验收条件，已向建设单位提出合同完工验收申请，并经建设单位确认；
□（5）项目负责人在建工程因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）。
2.我单位拟派的专职安全员为                    (姓名)，无在建工程。
3.我单位拟派的项目负责人不同时在其他公司担任法定代表人，不是个体工商户经营者；不同时在其他公司担任公司董事、监事、高级管理人员。
4.我单位拟派的项目负责人□无行贿犯罪行为记录；□有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起至本项目采购公告之日已超过5年的。
注：以上有“□”标识的，供应商根据实际情况须勾选其中之一
如查出我单位有不符合承诺情况的，本申请人将承担一切法律责任，并自愿接受被取消投标资格及如果本企业中标后则取消中标资格和行政主管部门作出的一切处罚。


单位名称：
日    期：


[bookmark: _Toc7947]附件7 磋商函

致：苏州金正工程技术咨询服务有限公司
根据贵方的JSZC-320581-SZJZ-C2026-0035号采购文件，我方_______（供应商的名称）兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的响应有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话（手机）：
传        真（如有）：
供应商开户行：
账        号： 
日        期：________年____月____日


供应商（加盖CA电子公章）：
日期：


[bookmark: _Toc164259680][bookmark: _Toc20968]附件8 法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-SZJZ-C2026-0035号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于2026年____月____日起生效，特此声明。


          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                         
          授权单位名称：（加盖CA电子公章）
          单位地址：                                        
          日期：                                            

注：
1.如授权代表参加本项目磋商活动并签署的，“法人授权书”必须提供，且须提供授权代表居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。
2.如法定代表人参加本项目磋商活动并签署的，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。


[bookmark: _Toc640]附件9 报价明细表
根据附件中的工程量清单进行填写价格。

注：
1.供应商应根据本项目的分项价格情况填写上述表格。
2.表中“合计总价”应与“开标一览表”中“报价总价”相一致。
3.合计总价请保留小数点后两位。
4.报价要求详见第四章。



[bookmark: _Toc171081516][bookmark: _Toc9754]附件10 实质性要求响应表
	序号
	采购文件的实质性要求
	是否响应
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	


注：
1.供应商应对本项目无法响应的实质性内容进行列明。如未列出，则视为响应。



[bookmark: _Toc10328]
附件11 实施要求响应表
	序号
	磋商文件要求
	供应商提供服务承诺
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.供应商应根据本项目“第四章 采购需求”中的 “二、项目实施要求”对照所能提供的服务承诺进行逐项评议。
2.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。
3.表格不够可另接。


[bookmark: _Toc29419]
附件12 商务条件响应表
	合同条款
	有无偏离
	偏离内容及原因

	第一条 定义
	
	

	第二条 组成本合同的文件
	
	

	第三条 合同内容
	
	

	第五条 支付结算
	
	

	第六条 验收办法
	
	

	第七条 双方的其他权利义务
	
	

	第八条 质量保证
	
	

	第九条 违约责任
	
	

	第十条 合同的解除
	
	

	第十一条 不可抗力
	
	

	第十二条 合同的变更、中止
	
	

	第十三条 合同的终止
	
	

	第十四条 合同的转让
	
	

	第十五条 履约保证金
	
	

	第十六条 争议解决方式
	
	

	第十七条 通知与送达
	
	

	第十八条 合同生效及其他
	
	


注：
1.供应商应根据“第三章  合同文本”据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由供应商承担。
2.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。


[bookmark: _Toc5624]附件13 项目方案
根据“第五章 评标方法与评标标准”要求编制并上传苏采云系统


[bookmark: _Toc111]附件14 人员配备情况
 
	序号
	本项目中拟担任的职务
	姓名
	专业
	职称
	学历
学位
	具有证书情况
	从业经验
	备注

	1
	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	

	2
	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	

	3
	专职安全员
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


注：
1.供应商根据“第五章  评审因素和评分标准”填写上述表格并提供相关证明材料。
[bookmark: _Toc387400419][bookmark: _Toc146524609][bookmark: _Toc522610225][bookmark: _Toc43821328][bookmark: _Toc354834784][bookmark: _Toc29283]
附件15 业绩一览表
	序号
	项目名称
	业主
	合同签订日期
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：
1.供应商根据 “第五章  评审因素和评分标准”填写上述表格并提供相关证明材料。
[bookmark: _Hlt26955054]2.如有需要说明的事项，请在备注中列明。


[bookmark: _Toc208917867][bookmark: _Toc17392]附件16 图纸



[bookmark: _Toc26305]附件17 工程量清单及编制说明

立心守正  至诚如金                                                
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苏交科集团股份有限公司  编制：           复核：           审核：            审定：              S-1 


1 概述 


1.1 白茆塘常熟市拂晓智能化工程有限公司段护岸 


项目位于白茆塘(常熟市东南街道段)，位置为白茆塘东南街道庐山路桥上游 850m左


岸。项目新建挡墙 29m，挡墙采用预制桩挡墙，桩长为 11m，桩断面尺寸为 0.5mx0.5m，


桩顶高程为 4.10m，上设宽 0.7m、高 0.6m砼压顶，压顶面高程为 4.50m，压顶侧方为 1m


宽青坎，青坎接顶宽为 5m、顶高程为 5.30m 的堤防(两侧边坡均为 1:2)，挡墙至外堤脚


距离约为 9.9m。填埋挡墙后侧废弃港池，实施场地平整，面高程 4.5m。 


 


图 1.1  项目地理位置图 


1.2 东南街道苏白圩堤防局部整治 


工程位于东环河新安江路桥下游 500 米东岸。新建仿木桩护岸 30.8 米，桩长 9 米，


护岸压顶高程 4.5 米(吴淞高程，下同)，设 5 米宽青坎，高程为 4.5 米，后设宽 5 米堤


防，堤顶高程 5.3米，边坡为 1:2。 


 


图 1.2  项目地理位置图 


1.3 银东河（黄浦江路-银东排涝站）整治 


项目位于银河路东侧，北至黄浦江路，南至银东排涝站，河道两侧新建挡墙，长约


1450m。挡墙采用 MPH-200A(50)-3型预应力仿木桩，桩顶高程 3.026m，墙后自然放坡。 


 


图 1.3  项目地理位置图 


1.4 金仓湖河道局部整治 


项目位于黄山路东侧，金仓湖南端的小河道处，河道西侧临黄山路为已建木桩护岸，


东侧临厂区一侧为绿化。根据现场调查，该处场地内外原为景观湿地，临厂区内部一侧建
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苏交科集团股份有限公司  编制：           复核：           审核：            审定：              S-1 


有小型公园、景观水池、凉亭等；外侧临金仓湖河道有大量挺水植物，期间有较多大型乔


木。由于绿化欠缺维护导致实际景观性不佳。 


 


图 1.4  项目地理位置图 


为最大限度保留现有植被，且避免造成厂区内部景观水池等构筑物的破坏，同时节


约工程造价，并减少开挖量，采用 MPH-300A(70)-5 型预应力仿木桩，桩顶高程 3.626m


仿木桩护岸的形式，总长约 60m 。 


1.5 宗家浜河道清淤 


项目位于香园路北侧宗家浜最北端 150m 处，本次对河道进行冲淤，西侧挖坑设排泥


场。清淤总面积约 3000m2。 


 


图 1.5  项目地理位置图 


2 设计依据 


2.1 高程及坐标系 


（1）坐标系：平面坐标系统采用 CGCS2000 坐标系。 


（2）高程为吴淞镇江高程系，吴淞高程=85 高程+1.926m。 


2.2 采用标准及规范 


1. 《水利工程建设标准强制性条文(2020 版)》 


2. 《中国地震动参数区划图》(GB 18306- 2015) 


3. 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) 


4. 《防洪标准》(GB 50201-2014) 


5. 《堤防工程设计规范》(GB 50286-2013) 


6. 《河道整治设计规范》(GB 50707-2011) 


7. 《水土保持工程设计规范》(GB 51018-2014) 


8. 《水工建筑物抗震设计规范》(GB 51247-2018) 


9. 《混凝土结构耐久性设计规范》(GB/T 50476-2019) 


10. 《水工混凝土结构设计规范》(SL 191-2008) 


11. 《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL 252-2017) 


12. 《水利水电工程施工组织设计规范》(SL 303- 2017) 


13. 《水利水电工程围堰设计规范》(SL 645-2017) 


14. 《水利水电工程边坡与挡土墙设计规范》(SL/T 386-2025) 


15. 《水工建筑物荷载设计规范》(SL/T 744-2016) 


16. 《水工建筑物地基处理设计规范》(SL/T 792-2020) 


17. 《水利工程混凝土耐久性技术规范》(DB32/T 2333-2013) 


18. 《水利工程施工图设计文件编制规范》(DB32/T 3260-2017) 


19. 现行其它有关标准、规范和规程。 


2.3 技术标准 


1、工程等级 
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（1）工程等别及建筑物级别 


本工程为挡墙新建工程，工程等级为 IV 等，主要建筑物级别为 4 级。 


2、特征水位（吴淞高程） 


常水位：3.18m（白茆塘），3.32m（东环河），2.91m（银河路东侧河道）。 


设计高水位：3.956m（白茆塘），3.956m（东环河），3.11m（银河路东侧河道）。 


3、抗震标准 


根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)和《水工建筑物抗震设计标准》


GB51247-2018，本河道所在区域地震动峰值加速度为 0.1g，地震烈度为Ⅶ度，设计抗震


设防烈度为Ⅶ度，抗震设防类别为丙类。 


2.4 地质资料及地基处理 


地层分布概况见下表： 


场地地层分布一览表  


地质 


时代 


地层


编号 
地层名称 层底标高(m) 


层底埋深


(m) 


地层厚度


(m) 
地  层  描  述  及  特  征 


Q4
ml ① 素填土 1.56～0.3 2.7～0.7 2.7～0.7 


杂色，稍湿，松散，成分以黏


性土为主，浅部含植物根茎，


局部含碎石碎块，土质不均。 


Q4
al+pl ②-1 


粉质黏土


夹粉土 
0.43～-1.09 4.1～1.7 1.7～0.8 


灰色，稍湿，软塑～可塑，中


等缩性，摇震反应无，稍有光


泽。 


Q4
al+p ②-1a 粉土 -1.06～-2.07 4.5～4.3 2.5～1.3 


灰色，很湿，松散～稍密，干


强度低，含云母矿物，摇震反


应中等，无光泽。 


Q4
l ②-2 


淤泥质粉


质黏土 
-1.85～-5.1 7.7～3.9 5.2～1.4 


灰色，饱和，流塑，含腐殖


质，干强度中等，高压缩性，


中等韧性，摇震反应无，稍有


光泽。 


Q4
al+pl ②-2a 粉土 -5.84～-5.84 7.6～7.6 1.6～1.6 


灰色，很湿，松散～稍密，含


云母矿物，干强度低，低韧


性，摇震反应中等，无光泽。 


Q3
al ③-1 粉质黏土 -7.52～-11.88 13.8～9.3 6.3～2.4 


暗绿～灰黄色，湿，可塑～硬


塑，干强度高，含铁锰结核，


见高岭土条纹，高韧性，摇震


反应无，切面光滑。 


Q3
al ③-2 粉质黏土 -10.92～ 15～13.2   4.5～0.7 


黄褐色，可塑～软塑，含铁质


氧化物，局部夹少量薄层粉


砂，干强度中等，中等韧性，


摇震反应无，稍有光泽。 


Q3
al+pl ④-1 粉质黏土 未穿透 


灰色，湿，软塑，干强度中


等，中等压缩性，中等韧性，


摇震反应无，稍有光泽。 


根据原位测试成果，结合地区经验，建议采用的地基土承载力特征值请参见下表： 


地基承载力特征值  


层号 地层名称 
重度 粘结力 内摩擦角 承载力特征值 


γ（kN/m3） Ck（kPa） φk( ° ) fak (kPa) 


②-1 粉质黏土夹粉土 18.1  13.8 16.2 90 


②-1a 粉土 18.2 11.4 20.8 80 


②-2 淤泥质粉质黏土 17.4 9.6 10.8 60 


②-2a 粉土 18.3 12.6 23.6 100 


③-1 粉质黏土 19.3 38.0 11.3 200 


③-2 粉质黏土 18.4 19.4 16.3 150 


④-1 粉质黏土 17.9 16.5 12.9 120 


根据土试验指标及原位测试成果，结合地区经验，建议采用的地基土承载力特征值


如下表。 


桩基设计参数表（ kPa）  


层序 地层名称 


预制桩 钻孔灌注桩 


极限侧阻力标


准值 qsk (kpa) 


极限端阻力标


准值 qpk 


(kpa) 


极限摩阻力标


准值 qsk (kpa) 


极限端阻力标准


值 qpk (kpa) 


②-1 粉质黏土夹粉土 35  30  


②-1a 粉土 30  25  


②-2 淤泥质粉质黏土 22  20  


②-2a 粉土 40  35  


③-1 粉质黏土 70 2000 60  







2026年高新区新建护岸和河道疏浚项目 施工图设计 说 明 第 4 页  共 13 页 


苏交科集团股份有限公司  编制：           复核：           审核：            审定：              S-1 


③-2 粉质黏土 45 1400 40  


④-1 粉质黏土 40  35  


按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）表 4.1.1划分为抗震不利地段。拟建区场


地类别为 III 类，查《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），常熟地区抗震基本设防烈


度为 7度，设计基本地震加速度为 0.10g，第一组，场地特征周期为 0.45s（软土较深地


段需进行内插处理）。 


2.5 勘测资料 


（1）地形测量：采用业主单位提供的地形图，高程为吴淞国家高程，放样坐标以


CGCS2000 坐标系统。 


（2）地质勘探：采用苏州常宏建筑设计研究院有限公司提供的工程地质勘探报告。 


3 工程技术要点 


3.1 土方挖填 


1、土方开挖 


（1）土方开挖前，应密切注意周围房屋及其他设施安全，严禁扰动和超挖，加强岸


坡变形监测，确保沿线管线安全。 


（2）河道土方开挖采用机械开挖。基坑开挖至设计标高前，应保留 30cm 土层，在


无雨时采用人工开挖并立即进行验槽，当确认符合设计要求后，立即进行回填。严禁原状


土受扰动或泡水减少对原土的扰动，基坑边坡应采取措施进行防护，基坑中应及时排水。


施工开挖注意不对临近建筑产生扰动。 


2、土方回填 


要求填筑的土方为现场开挖的非淤泥质土，不含树根等杂物的素填土，要求压实度


不小于 90%，回填土的干密度不小于 1.8g/cm3。水下验收时，墙厚回填土的高度与设计坡


度相同，地下水位控制在原地面以下 50cm。 


3、河道清淤 


淤泥层应全部清除，以设计清淤深度和底部标高为控制依据。清淤施工时必须严格


按清淤断面控制，严禁超挖、漏挖。施工过程中应加强标高控制。清淤完成后应及时进行


河底清淤测量验收。施工时挖出的土和淤泥在河道上口设计内边线两侧 10m 范围内不宜


堆放，应随挖随运至排泥场。排泥场布置必须满足挖泥机械的性能要求，其容积应与挖方


量相适应。 


清淤过程中应严格执行安全施工和污染控制要求，不产生二次污染。泥浆的处理应


遵循防止二次污染、减量化的原则。 


3.2 护岸设计 


（1）白茆塘常熟市拂晓智能化工程有限公司段护岸 


挡墙采用预制桩挡墙，桩长为 11m，桩断面尺寸为 0.5mx0.5m，桩顶高程为 4.10m，


上设宽 0.7m、高 0.6m 砼压顶，压顶面高程为 4.50m，压顶侧方为 1m 宽青坎，青坎接顶


宽为 5m、顶高程为 5.30m 的堤防(两侧边坡均为 1:2)，挡墙至外堤脚距离约为 9.9m。填


埋挡墙后侧废弃港池，实施场地平整，面高程 4.5m。 


预制桩为成品外购，采用 HBZ 500(300)-11Ⅱ型先张法预应力砼护壁桩，具体尺寸、


结构及施工要点详见采购厂商说明。 


（2）东南街道苏白圩堤防局部整治 


新建仿木桩护岸 30.8 米，桩长 9 米，护岸压顶高程 4.5 米(吴淞高程，下同)，设 5


米宽青坎，高程为 4.5米，后设宽 5米堤防，堤顶高程 5.3米，边坡为 1:2。 


预制桩为成品外购，采用 MPH-400A(95)型预应力空心桩，具体尺寸、结构及施工要


点详见采购厂商说明。 


（3）银河路东侧河道（黄浦江路-大滃）整治 


新建仿木桩护岸 1450米，桩长 3米，护岸压顶高程 3.026米(吴淞高程)，台前修整


河道边坡，台后维持现状，仅对边缘土质较松，可能引起塌方的部位进行修整。 


预制桩为成品外购，采用 MPH-200A(50)型预应力空心桩，具体尺寸、结构及施工要


点详见采购厂商说明。 


（4）金仓湖河道局部整治 


新建仿木桩护岸 60米，桩长 5米，护岸压顶高程 3.626米(吴淞高程)，台后挺水植


物及绿化维持现状。 


预制桩为成品外购，采用 MPH-300A(70)型预应力空心桩，具体尺寸、结构及施工要


点详见采购厂商说明。 
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4 主要建筑材料技术指标 


本工程所用建筑材料应符合设计要求，并应符合国家和部颁的有关标准、规范、规程


的规定。 


4.1 预应力钢筋 


预应力钢丝均应符合标准《预应力混凝土用钢丝》 (GB/T 5223-2025)，直径为 7.0mm，


标准强度 fpk=1570MPa，弹性模量 Ep=2.05×105MPa，本设计采用低松弛高强度钢绞线。 


预应力钢棒应符合标准《预应力混凝土用钢棒》(GB/T 5223.3)的相关要求。 


4.2 普通钢筋 


工程水工结构主要采用 HRB400 普通热轧带肋钢筋，少量采用 HPB300 光圆钢筋。


钢筋采用符合（GB 1499.1-2024）标准的 HPB300 钢筋和符合（GB 1499.2-2024）标准的


HRB400 钢筋。仿木桩采用的冷拔低碳钢丝应满足《混凝土制品用冷拔低碳钢丝》(JC/T 


540)的相关要求。 


4.3 钢板 


采用 Q235B 钢板，应符合《碳素结构钢》(GB/T 700-2006)的规定。 


4.4 水泥 


采用普通硅酸盐水泥，水泥强度等级不低于 42.5 级，大体积混凝土的水泥，宜优先


选用低热水泥，技术指标按《通用硅酸盐水泥》（GB 175-2023）相关规定执行。 


4.5 混凝土 


（1）耐久性相关指标 


水工混凝土结构耐久性指标是根据结构使用年限和所处环境类别综合确定，工程按


设计使用年限 30年、第二~第三类环境条件进行设计，混凝土结构耐久性包括强度等级、


抗渗等级和混凝土保护层等三个指标。 


环境类别一览表 


 


混凝土强度设计值及弹性模量           单位 N/mm2


 


施工过程中，混凝土的水泥、掺合料、外加剂的品种和数量，水灰比，配合比及含气


量等，均按照 28d 龄期的标准试件，通过试配试验确定。其中，混凝土强度等级按立方


体抗压强度标准值确定；抗渗等级按标准试件测定。 


对于水下混凝土，尚需满足《水工混凝土结构设计规范》(SL191-2008)、《水利水电


工程合理使用年限及耐久性设计规范》(SL654-2014)及《水利工程预拌混凝土应用技术


规范》(DB32/T 3261-2017)对最小水泥用量、最大水灰比、最大氯离子含量、最大碱含量


等附加的要求，试配过程中应注意对以上附加指标进行控制。实际施工成型的碎结构中，


应按相关规范要求，通过适当的检验或试验，验证混凝土结构的各项指标均符以上设计


要求。 


混凝土最大水胶比与胶凝材料用量(单位:kg/m3) 


 


4.6 伸缩缝填充料 
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护岸伸缩缝宽 2cm，缝内填耐腐蚀的聚乙烯低发泡接缝板(灰黑色)，其表观密度≥


120kg/m3；抗拉及抗压强度≥0.15MPa；撕裂强度≥4N/mm；；延伸率≥100；硬度(C 形硬


度计)≥40 邵尔度；压缩永久变形≤3%。 


4.7 土工布 


土工布技术要求参照 GB/T17638 和 GB/T17639 最新标准执行。采用长丝纺粘针剌或


短纤针刺非织造土工布，标称断裂强度规格为 15kN/m，纵横向断裂强度>15kN/m。 


短迁针剌非织造土工布要求标称断裂强度对应伸长率 20~100%，CBR 顶破强力≥


2.5kN。 


纵横向撕破强力≥0.40kN，垂直渗透系数为 K*(10~10)cm/s(K=1.0~9.9)，等效孔径


O90(O95)为 0.07~0.20mm，抗酸碱性能(强力保持率)≥80%，抗氧化性能(强力保持率)≥


80%，抗紫外线性能(强力保持率)≥80%。 


长丝针刺非织造土工布要求纵横向标准强度对应伸长率 40~80%，厚度≥2.2mm，


CBR 顶破强力≥ 2.9kN ，纵横向撕破强力≥ 0.42kN ，垂直渗透系数为 Kx(10-


10)cm/s(K=1.0~9.9)。 


等效孔径 O90(O95)为 0.05~0.20mm。 


4.8 砂石 


砂石比例为 4 粗砂:6 碎石(碎石 5-40mm)，含泥量≤5%，密实度≮90%。 


根据江苏省水利工程质量监督中心站文件《关于严格控制违规海砂用于水利建设工


程的通知》规定，要强化质量监督抽检和第三方检测对砂材的检测力度，按 DB32/T3261


《水利工程预拌混凝土应用技术规范》第 5.3.2 条的规定抽检控制细骨料的氯离子含量不


应大于 0.06%；并且工程中严禁使用海砂。 


4.9 预制桩 


预制桩为成品外购，采用 HBZ 500(300)-13Ⅱ型先张法预应力砼护壁桩，具体尺寸、


结构及施工要点详见厂家产品手册。桩基检测必须符合《建筑基桩检测技术规范》，《建筑


地基处理技术规范》等的规定，进行完整性检测。 


4.10仿木桩 


仿木桩为成品桩，采用 MPH-400A(95) -9 型、MPH-300A(70)-5 型、MPH-200A(50)-


3 型先张法预应力砼仿木纹管桩，砼强度等级为 C60，主筋采用预应力钢筋，螺旋筋采用


冷拔低碳钢丝，预应力端板采用 12mm 厚钢板。具体尺寸、结构及施工要点详见厂家产


品手册。 


4.11级配碎石 


碎石中不应有黏土块、植物根茎、腐殖质等有害物质。矿渣应是已崩解稳定的，其干


密度和质量应比较均匀，干密度不小于 960kg/m3，压碎值不大于 35%。碎石中针片状颗


粒的总含量应不超过 20%。碎石应为多棱角块体，软弱颗粒含量应小于 5%，扁平细长碎


石含量应小于 20%，级配碎石质量配比控制可参考下表：  


级配碎石质量配比控制表(单位：kg/m3) 


 


4.12建筑粒料 


根据市住房城乡建设局关于印发《建筑垃圾再生建材产品工程部位适用清单》的通


知（苏住建科(2023)1 号）文件要求，建筑再生料参照《公路工程利用建筑垃圾技术规范》


(JTG/T2321-2021)中要求，采用拆除等工程建设活动中产生的水泥混凝土、砖、石等固体


废弃物，经分选、加工生产后形成的再生材料。建筑粒料用于台背填料粒径应小于 100mm;


用于垫层或换填处理时，最大粒径不宜大于 100mm，含泥量不应大于 5%;用于挤淤地基


处理时，宜采用较大粒径，其中 300mm 粒径以上的块料含量不宜小于 80%，最大粒径应


根据淤泥层厚度并结合工程经验确定。以上建筑粒料均应满足轻质杂物含量小于 1%，不


均匀系数大于 5%，易溶盐含量小于 0.5%。 


5 结构的一般说明 


5.1 钢筋固长度 
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除图中注明外，钢筋锚固长度、接头、焊接等要求需满足《水工混凝土结构设计规


范》等规范要求。 


5.2 钢筋接头 


（1）钢筋接头优先采用焊接接头。 


（2）钢筋焊接接头要求： 


①纵向受力钢筋的焊接接头应相互错开：钢筋焊接接头连接段长度为 35d (d 为纵向


受力钢筋的较大直径)且不小于 500mm，凡接头中心点位于该连接区段长度内的焊接接头


均属于同一连接区段； 


②同一连接区段内纵向钢筋接头面积百分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋截面


面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。位于同一连接区段内纵向受拉钢筋的焊接接


头面积百分率不应大于 50%； 


③钢筋直径 d≤28mm 的焊接头，宜采用搭接焊。不同直径的钢筋不应采用帮条焊； 


④采用双面焊时钢筋的搭接长度不应小于5d；采用单面焊时其搭接长度不应小于10d。 


（3）钢筋绑扎接头要求： 


①同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开；钢筋绑扎搭接接头连


接段长度为 1.3 倍最小搭接长度，凡搭接接头中心点位于该连接区段长度内的搭接接头


均属于同一连接区段； 


②位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头百分率：梁类、板类及墙类构件，不宜大


于 25%；柱类构件，不宜大于 50%。 


③纵向受拉钢筋绑扎搭接接头最小搭接长度应根据位于同一搭接长度范围内的钢筋


搭接接头面积百分率按下式计算确定：l1= ξla。式中： 11 纵向受拉钢筋最小搭接长度


(m)； 1a-纵向受拉钢筋最小锚固长度(mm)；ξ-纵向受拉钢筋搭接长度修正系数按下表取


用； 


④任何情况下，纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度均不小于 300mm； 


⑤纵向受压钢筋的搭接长度不应小于按受拉钢筋计算值的 0.7 倍，且不小于 200m。 


 


5.3 关于钢筋混凝土的说明 


钢筋保护层不同部位有不同的要求，它既是结构设计受力计算和结构抗裂的要求，


也是检结构耐久性的要求，施工时应予以重视，必须采取可靠的保障措施，确保钢筋检结


构各部位的钢筋保护层符合设计图纸的要求。 


图中未明确的，混凝土的保护层厚度按照净 3cm 控制。 


6 施工组织设计 


6.1 工场布置 


工程沿线有社会道路、农田和自留地。利用社会道路造成道路、场地破损的，需对其


进行修复。 


6.2 土方工程 


位于航道两侧施工的，土方开挖尽量不扰动原堤防。开挖土方的堆放不得对边坡安


全造成影响，需做好排水。 


土方回填必须对基层和已完工程进行隐蔽工程验收合格，混凝土强度达到设计要求


后方可进行土方回填。回填土中不得含有淤泥、植物根茎、垃圾杂物等。河道边坡、挡土


墙墙后回填土须用小型压实机具分层夯实，分层厚度不大于 300mm，压实系数不小于0.91。 


本工程多余土方可用于施工平台填筑。桩前反开挖推荐采用抓斗式挖泥船施工，配


泥驳运至弃土区岸边，再用挖机或泥浆泵水力冲淤上岸输送至弃土区。承包人需结合弃


土区位置、现场情况结合自身需要制定水下方施工方案，报请监理审核或专题评审后实


施。 


6.3 混凝土工程 


水泥各项质量指标应符合国家有关标准要求；混凝土骨料应采用具有良好级配的天


然河砂、碎石或卵石。 


混凝土浇筑完毕后应及时用草袋覆盖并洒水养护，养护时间大于 10天；混凝土层间


养护应在浇筑完毕后 8小时进行，以洒水养护为主，至下一个浇筑层面为止。 


雨天施工应严格按有关施工规范执行，有抹面要求的不得在雨天施工；对混凝土要


充分振捣，应采用高频插入式振动器。 
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当日平均气温在 2~3 天内连续下降超过 6~8 摄氏度时，28 天龄期内的混凝土表面必


须进行保温，保温可采用草袋或其它材料，对大体积墙、板构件要特别注意保温保护。 


施工分缝的位置和形式应在无害于结构强度及外观的原则下设置，施工缝的处理应


按有关施工规范进行施工。 


模板及支架材料应符合《水工混凝土施工规范》（SL677-2014），其结构必须具有足


够稳定性、刚度和强度，以保证浇筑混凝土的结构形状尺寸和相互位置符合设计规定。施


工需采用止水对拉螺栓，并且拆模后对螺栓孔进行封堵。 


6.4 桩基工程 


工程涉及桩型为仿木桩、预制方桩，均采用成品桩，其质量应符合现行国家行业标准


的规定，运抵工地时应有生产厂家的合格证、试验单、质检单、批号等，每批需进行抽验。


桩基工程施工前需对打桩区域进行清基清障，必要时进行引孔。 


1、桩基施工要求 


（1）桩须尺寸正确，外光内实，不允许有蜂窝、露筋、孔洞的现象，每侧麻面不得


超过该面面积的 1%。 


（2）桩允许偏差：断面尺寸±5mm；长度±0.5%Lmm；保护层±5mm。 


（3）桩施工的允许偏差：桩尖标高±100mm；纵轴线偏差＜100mm。 


（4）施工单位应采用合适的沉桩设备，必要时引孔，以使沉桩顺利。沉桩过程中需


保证周边建筑物安全。 


（5）沉桩过程中必须保证桩的垂直度，以避免沉桩偏位歪斜，沉桩应力求连续施工，


中途不得人为停锤。遇到情况则暂停沉桩，及时向监理汇报并研究处理。 


鉴于桩基具有重要性、隐蔽性、施工过程和工艺复杂性、难于返工等特点，应全程跟


踪监控并记录其施工质量。桩基施打前需试桩，并将试桩情况及时通知参建各方，以复核


确定具体位置的桩长。施工须按《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2013）


有关规定和设计要求进行，并做好沉桩记录。 


2、桩基检测 


桩基检测须符合《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106—2014）、《建筑地基处理技术规


范》（JGJ79-2012）、《水工建筑物地基处理设计规范》（SL/T792-2020）等规范、规程、技


术条款的规定。 


（1）所用材料及预制过程（包括连接件）、施工方法和截桩等应符合现行行业标准中


的有关规定。 


（2）桩身材料以及连接件的耐久性应符合现行国家标注《工业建筑防腐蚀设计规范》


GB50046 有关规定。 


（3）桩位施工允许偏差，对底板基础的边桩沿垂直方向应为±1/6 桩径，沿轴线方


向应为±1/4 桩径，其它位置的桩应为±1/2 桩径；桩身的垂直度允许偏差应为±1/10。 


（4）桩身质量检测采用低应变法,检测数量按照《水利工程施工质量检验与评定规范》


（DB32/T 2334-2013）进行。 


6.5 主体工程施工 


1.施工前应做好安全生产的准备工作，宜避开雨季施工。 


2.桩柱式驳岸施工前，应将围堰内水抽干后填土至工作面，等驳岸施工完成后后再


进行二次开挖。 


3.预制桩施工时根据地址情况考虑进行引孔，引孔至底标高以上 50cm，并在现场试


压后确定。 


4.预制桩采用成品桩，必须满足规范的规定。 


5.填土采用黄色粘土或亚粘土从岸边开始向河道中间推土施工，施工至作业面的宽


度后，对土方进行碾压，待沉降稳定后再施工。 


6.混凝土施工要点： 


（1）各节段应尽量一次浇筑完成，浇筑方式应认真研究确定，为防止混凝土开裂和


棱边碰损，应待混凝土强度达到施工规范的有关要求时方可拆模。 


（2）混凝土颜色应保持一致，外露部分宜尽可能采用同一厂家同一品种的水泥，模


板应采取措施确保表面光滑平整。 


（3）混凝土配合比应通过试验确定，确保其强度。新旧混凝土接缝表面必须凿毛，


清洗，以保证新旧混凝土结合良好。混凝土养护要求保温，保湿，尽量减少收缩，温差的


影响。 


（4）各部分应严格控制截面尺寸，施工误差限制在施工规范容许的偏差范围之内。 


7.普通钢筋施工 
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（1）所有钢筋的加工，安装和质量验收等均应严格按照有关规定进行。 


（2）各部分预埋主筋的位置和锚固长度应满足设计要求，各段之间的连接钢筋均应


进行焊接。 


（3）因工作需要而断开的钢筋当再次连接时，必须进行焊接，并应符合规范要求。 


（4）当钢筋和其他主要构件在空间发生干扰时，可适当移动普通钢筋的位置，以保


证其他主要构件位置准确，但应确保钢筋的净保护层厚度。 


（5）施工时应结合施工条件和施工工艺安排，尽量考虑先预制钢筋骨架（或钢筋骨


架片）、钢筋网片，现场就位后进行焊接或绑扎，以保证安装质量和加快施工进度。 


8.桩柱式驳岸每 8m 设置伸缩缝 1 道，缝宽 2 厘米，缝内用聚乙烯低发泡接缝板填


塞。 


9.生态木桩应涂刷防腐剂、涂刷水柏油。  


10.木桩施工前应先对河道沿线情况查看，对局部段原有河岸的边缘进行整修，对边


缘土质较松，可能引起塌方的部位应进行加固后再打桩 


11.驳岸施工完成后，应进行边坡的修整以及绿化，以防冲刷。 


6.6 施工围堰 


本工程围堰布置金仓湖、宗家浜两处。围堰按照 5 级建筑物设计，按不度汛考虑，


按照非汛期高水位 3.50m考虑，围堰采用土围堰，采用粘性土填筑。根据施工围堰级别，


采用非汛期 5年一遇日均最高水位为 3.5m，加上安全超高 0.5m，并考虑风浪影响，工程


区地面高程等因素，设计顶高程 4.1m，顶宽 3m，迎水坡 1:3，背水坡 1:2，临泥面铺设


土工布。图中围堰系按上述条件设计确定的断面，承包人应根据现场情况、实际填土土质


和施工组织要求对该断面进行复核，必要时(如施工实际或边界条件更为不利)应加高、


加大断面，确保围堰安全。承包人须结合自身经验及实际情况设定围堰方案，并报专题审


核后实施。 


围堰填筑从两侧进土，向中间推进直至合扰。工程施工期间应注意加强围堰的维护、


保养。围堰待施工结束后及时拆除，恢复至原河床高程，不得缩减原有过水面积。围堰拆


除土方须外运指业主指定地块，不得随意抛散。 


6.7 弃土区、排泥场布置 


为防止水土流失，弃土区周边须设粘土围挡，就地挖土填筑(围挡顶宽 2m，高度不小


于 3.5m坡比不陡于 1:2)；粘土围挡周边须设排水沟，沟深不小于 0.5m，底宽不小于 0.5m，


边坡 1:1；围堰尾水需设沉淀池(长度不小于 3m,深 1.5m)收集，进行沉淀处理，达标后排


放，粘土围挡、排水沟、沉淀池施工由承包人负责。施工过程中尾水排放标准需满足《污


水综合排放标准》(GB8978-1996)一级要求，达标后方可排入周边河道。 


弃土区施工过程中，承包人应严格按照监理人批准的弃土方案中所规定的范围和堆


放方式进行处理，并保证弃土区表面平整(高差不超过 50cm)，边坡整齐(坡比不陡于


1:2.5).弃土区要求顶面、坡面采用粘土覆盖，覆盖厚度不得小于 0.5m，同时顶面、坡面


要求撒播狗牙根草籽进行植被覆盖(绿化覆盖率不得小于 85%)。 


7 文明施工 


工程施工应严格贯彻执行水利施工安全检查中有关文明施工的强制性标准和要求。 


7.1 文明施工的重点部位和环节 


1、工程施工区域应根据相应属地住建、城管等部门有关规定和要求设置施工围栏。


施工现场出入口设置材料进场、人员入场专用通道，进入现场施工人员必须佩带安全帽


和上岗证。2、现场路面平整，通畅;施工区附近道路设置疏导指示标志，方便车辆通行。 


3、施工道路必须及时洒水除尘，运输水泥、白灰等含有粉尘的原材料必须遮盖;避免


车辆带泥运输。运输时要采取防止泥土洒漏及路面保洁的措施。 


4、现场工具、构件、材料的堆放必须符合相关要求，不同材料分类堆码整齐，挂上


产品标识牌。垃圾、废料实行“袋装化”集中外运至指定地点。 


5、施工平台夜间要设警示灯，各种防护设施、警告标志，未经施工负责人批准不得


移动和拆除。 


7.2 围挡设置 


施工围挡设置依据《关于进一步美化城市环境做好房屋市政工程施工工地围挡品质


提升工作的通知》苏建函质(2021)199号文，满足建设单位及管理要求设置。 


8 安全专章 


工程施工安全生产坚持“以人为本”理念，贯彻“安全第一、预防为主”的方针，保
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障施工过程做到安全可靠、经济合理，应根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》


(SL398-2007)、《水利水电工程施工安全管理导则》(SL 721-2015)、《水利水电工程施


工安全防护设施技术规范》(SL 714-2015)及现场情况制定劳动安全措施。承包人必须健


全安全组织机构，建立安全生产责任制，最高现场管理者必须为工程安全管理机构的负


责人或主要成员;必须按规定组织好安全检查，记录详细，发现作业过程中不安全隐患、


重大险情，应及时采取有效措施积极处理；必须制定相应的应急预案，发生事故后，立即


启动应急预案，并采取相应措施，避免事故进一步扩大;应配备和维修、维护有关的安全


措施、设备、器械以及施工现场的急救药箱;对作业人员进行安全教育培训，持证上岗，


具备相应的安全意识和安全技能;特种作业人员具有相应的资格证书。 


承包人需根据临时工程技术要求，结合设计推荐方案和自身施工需要，进一步优化、


细化施工组织设计及各项临时工程实施方案，报请监理审核或专题评审后实施，确保工


程施工安全，施工完成后，应注意施工成品的保护。 


8.1 度汛安全 


每年主汛期为 6-9 月，主体水下工程施工应避开汛期雨季，若水下工程涉及跨汛期


施工，则施工平台围堰堰顶高程需考虑度汛因素。承包人应做好超标准洪水下的围堰加


固应急预案，出现超标准洪水时，承包人应及时采取有效措施，防止围堰垮塌。具体度汛


方案由承包人编制后报监理及相关主管部门审批同意后实施，确保工程度汛安全。 


8.2 用电设备安全 


1.机械设备和其它危险部位应悬挂安全警示标志和操作规程。 


2.用电设备安装、调试时，接线应检查无误后，方可开始试验。 


3.检查、修理机械电气设备时，应停电并挂标志牌，标志牌谁挂谁取。应在检查确认


无人操作后方可合闸。严禁在机械运转时加油、擦拭或修理作业。 


4.严禁非电气人员安装、检修电气设备。进行停电作业时，应首选拉开刀闸开关，取


走熔断器，挂“有人作业、禁止合闸”的警示标志，并留人监护。 


8.3 打桩施工安全 


1.施工现场应整平压实;涉及船上打桩时，锚位应固定可靠;桩体施工应采取导向架，


以保证桩的垂直度、间距及纵向线型;作业区应有明显标志或围栏，严禁闲人进入;若作


业区内有高压线路，则须在相关管理部门审批后及现场管理指导下进行。 


2.移动桩架时应将桩锤放至最低处，移动时应缓慢，统一指挥，应有防止倾倒的措


施。3.打桩机卷扬机钢丝绳应处于润滑状态，防止干摩擦，钢丝绳的使用及报废标准按规


范《起重机 钢丝绳 保养、维护、安装、检验和报废》(GB/T 5972-2023)执行。 


4.作业前应对桩机进行检查，确定设备完好、螺栓紧固、安全装置有效后方可启动。 


5.桩机电气设备绝缘应良好，应有接地(或接零)保护，电源电缆应有专人收放，不得


随地拖放。 


6.作业中，如停机时间较长，应将桩锤落下、垫好，严禁悬吊桩锤进行检修。 


7.施工过程中对桩机的操作应严格按安全规范《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33


执行。 


8.遇六级及以上大风、雷雨、大雾、大雪等恶劣气候应停止作业。当风力超过七级或


有强热带风暴警报时，应将桩机顺风向停置，并加缆风绳，必要时，应将桩架放倒。 


9.施工过程中严格按照施工规范进行吊桩、打桩作业。 


10.加强施工期间对周边建筑物的安全监测，如周边建筑物发生位移、开裂现象应立


即停止施工并上报处理。 


8.4 安全警示标牌 


白茆塘与东环河两处，堤防成形后应及时在河道醒目位置设置警示标牌，标识牌由


厂家定制，样式和内容(不限于图示内容)应征得甲方同意。 


 


警示标牌参考图 


8.5 其它 
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1.施工承包人在施工前应对现状地下(跨河道的国防光缆、自来水管、天燃气管、污


水管、通信、电缆等)各类管线线路、埋置深度等进行普查、物探核实。施工过程中管线


位置严禁开挖、堆载等可能对管线造成破坏的施工行为，确保管线安全。管线调查费用计


入工程施工费用。 


2.工程沿线涉及跨河桥梁保护区内维持现状，上下游施工待施工方案经各相关管理


(经营)单位审批后实施。 


3.工程场地内现有跨河高压线，施工时应复核高压线悬高及摆线宽度，合理布置工


程厂区，施工过程中应确保工程吊装设备、混凝土泵车管道、桩基施工机械等设备满足高


压线的安全距离。同时施工过程中应采取必要的保护、防护、支护等措施，确保供电设施


安全。 


4.其他施工安全防护设施详见《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》SL714-


2015。5.承包人应建立健全安全组织，加强领导，大力宣传。要由领导分工负责安全工


作，设专职安全员，形成安全网络。在开工前，要对全体职工进行集中培训，施工前做好


重点工序的安全预警和防范工作，在施工过程中定期开展安全生产教育，做到常抓不懈。 


6.承包人应建立健全生产规章制度。应严格执行各种操作规范、规程、机械和专业操


作人员要持证上岗。各工种、岗位要订立安全制度，并切实实行。 


7.承包人应做好住地和施工场所卫生防疫工作，配备专职防疫人员，负责疾病防治，


工伤急救，饮食环境卫生检查等有关工作，施工期的生活垃圾统一运往甲方指定的垃圾


收集场地。 


8.6 工程施工重大危险源情况说明 


本工程施工岸线分布较广，场地周边情况较复杂，工场周边制约因素较多，根据水利


部办公厅《水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则》，本工程区域内涉及的主要重


大危险源(不限于)如下表所示: 


序号 项目类别 重大危险源 可能导致的事故 


1 
模板工程及


支撑体系 


搭设高度 5m 及以上；搭设跨度 10m 及以上；施工


荷载 10KN/m2及以上；集中线荷载 10KN/m 及以上 


物体打击、高处


坠落 


2 建筑物拆除 
采取机械拆除、拆除高度较高；可能影响行人、交


通、电力设施、通信设备或其它建构筑物安全的拆


坍塌、物体打


击、高处坠落、


机械伤害 


除作业；文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化


风貌区控制范围的拆除作业 


围堰拆除作业 坍塌 


降排水工程 淹溺 


3 
起重吊装及


安装拆卸 


采用非常规起重设备、方法、且单件起吊重量在


10KN 及以上的起重吊装工程 


物体打击、机械


伤害 


采用起重机械进行安装的工程 
物体打击、起重


伤害、高处坠落 


起重机械设备自身的安装、拆卸作业 
起重伤害、高处


坠落、触电 


4 
水上（下）


作业 
采用机械进行水上作业的工程 


物体打击、淹


溺、高处坠落 


5 
材料设备仓


库 
参照《危险化学品重大危险源识别》标准 爆炸 


6 供电系统 临时用电工程 触电 


7 
施工围堰平


台 
围堰工程 淹溺 


8 超标准洪水 超标准洪水 淹溺 


9 其它单项工程 


采用新技术、新工艺、新材料、新设备的危险性较大的


工程 
坍塌 


尚无相关技术标准的危险性较大的工程 坍塌 


9 施工期环保、水保措施 


9.1 环保措施 


项目区施工期应加强环境保护：注意施工场地的清洁及施工污废水的处置管理，不


得直接向水体排放；选用噪音低的施工机械，合理安排施工时间和车辆行驶路线，减少噪


音污染；禁止使用不符合国家废气排放标准的施工机械，黄沙、水泥等为防止起尘，施工


弃土弃渣及时运离现场，黄砂、水泥等表面应加遮盖，保持施工场地和道路的整洁。对工


地上车辆行驶比较频繁的路面和施工场地经常洒水，保持工地有一定的湿度，避免扬尘。 


工程施工过程中产生的固体废弃物应分类处理，施工单位应充分利用工程的弃土弃


渣，用于城市建设中洼地填高和周转料场回填等。施工围堰水下部分及由本工程引起的


局部淤积应在施工结束后予以清除，并堆放至指定的弃土地点。承包商对施工工区的生
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活垃圾应加强管理，分片、分类设置垃圾箱，并由环卫部门定期清运，以防生活垃圾经雨


水冲刷后，随地表径流带入附近河道。 


除施工围栏或围挡、喷淋装置等工程临时设施外，项目需同步开展施工期环境监测。 


9.2 水保措施 


根据《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》等法律法


规要求，相关生产建设项目须采取措施保护水土资源，防治因建设活动造成的水土流失。


本工程涉及相关水土保持工程、植物及临时措施涵盖主体工程防治区、施工办公生活防


治区、施工便道防治区和排泥场防治区，主采取的水保措施有： 


工程措施：表土需保护利用，将工程前期剥离的表土回覆利用，回覆厚度约 0.3m。 


植物措施：施工结束后，拆除临时设施，平整土地后对该区采取撒播草籽进行防护。 


10 其他注意事项 


1、施工前应调查有关跨(穿)河电缆、管线，采取必要的措施，确保电缆、管线不受


破坏。 


2、施工期需对周围临近建筑、管线和桥梁等建(构)筑物的沉降和位移进行观测，如


有高压线等设施须保留安全距离并征得电力部门及建设单位许可后方可施工，施工中须


建立可靠的报告和应急处理机制。 


3、大面积施打桩基前需试桩，并将试桩情况及时通知业主、监理、设计等单位，以


复核确定具体位置的桩长。 


4、工程涉及临时设施拆除、绿化迁移等由甲方统一协调处理。 


5、本工程护岸设计满足正常设计工况的结构稳定，临时便道布置、土方运输车辆的


载重应充分考虑对工程构筑物的不利影响;良好的施工质量需要合理安全可靠的施工组


织设计方案，在护岸施工完成后，应禁止重型车辆再在影响范围内行驶，避免影响挡墙整


体稳定。 


6、现场如遇其它未尽事宜，需及时通知业主、监理、设计等单位会商处理措施。本


设计文件凡未详尽之处，均按国家或地方现行相关规范要求进行处理。 


11 强制性条文执行情况 


11.1 强制性条文总体执行情况 


本工程建筑物设计涉及的强制性条文包括水文、规划、水工等多个专业。对照强制性


条文管理办法，设计人在各阶段均按内部质量管理要求进行了自审自查工作，根据《水利


工程建设标准强制性条文》中相应章节内容，经逐条逐项检查分析，本工程所涉及的所有


强制性条文执行均符合要求。 


11.2 强制性条文实施技术标准清单 


工程涉及的相关主要标准、规范的强制性条文清单汇总如下: 


序


号 


标准编


号 
强制性条文规定 执行情况 


是否符


合 


一 《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2017 


1 3.0.1 


水利水电工程的等别，应根据其工程规


模、效益及在国民经济总的重要性，按表


3.0.1 确定。 


结合上位规划，综合


考虑本工程为挡墙除


险加固工程，保护区


内人口、城镇及工矿


企业的重要性、保护


农田面积，以及供水


对象的重要性，确定


本工程的等别为Ⅳ


等。 


符合 


2 3.0.2 


对综合利用的水利水电工程，当按各综合


利用项目的分等指标确定的等别不同时，


其工程等别按其中最高等别确定。 


符合 


3 4.4.1 


防洪工程中堤防永久性水工建筑物的级别应


根据其保护对象的防洪标准按表 4.4.1 确


定。当经批准的流域、区域防洪规划另有规


定时，应按其规定执行。 


工程等别为Ⅲ等，河


道、堤防及口门建筑物


级别为 4 级。 


符合 


4 4.8.1 


水利水电工程施工期使用的临时挡水和泄水


建筑物的级别，应根据保护对象的重要性、


失事后果、使用年限和临时性建筑物规模，


按表 4.8.1 确定。 


保护对象为 4 级永久性


水工建筑物，临时建筑


物级别为 
符合 


5级。 


二 《堤防工程设计规范》（GB50286-2013） 


1 7.2.4 


粘性土土堤的填筑标准按压实度确定，压实


度值应符合以下规定，1级堤防不应小于


0.95，2级和堤身高度不低于 6m的 3级堤防


不应小于 0.93。堤身高度低于 6m的 3级及


3级以下堤防不应小于 0.91。 


填筑压实度不小于


0.91。 
符合 


三 《水利水电工程边坡与挡土墙设计规范》(SL/T 386-2025) 


1 3.3.7 


采用 5.3节规定的极限平衡法计算的边坡抗


滑稳定最小安全系数应满足表 3.3.7的规


定。 


边坡按规范规定工况计


算抗滑稳定安全系数，


最小抗滑稳定安全系数


均满足要求。 


符合 
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2 3.4.5 
土质地基上沿挡土墙基底面的抗滑稳定安全


系数不应小于表 3.4.5规定的允许值。 


按规范对挡墙抗滑稳定


进行计算，最小抗滑稳


定安全系数满足要求。 


符合 


3 3.4.6 


当验算土质地基上挡土墙沿软弱土体整体滑


动时，按瑞典圆弧滑动法或简化毕肖普法计


算的抗滑稳定安全系数不应小于 GB50286的


相关规定。 


按规范采用瑞典圆弧滑


动法对挡墙沿软弱结构


面整体滑动进行计算，


最小抗滑稳定安全系数


满足要求。 


符合 


4 3.4.10 
土质地基上挡土墙的抗倾覆稳定安全系数不


应小于表 3.4.10规定的允许值。 


按规范对挡墙抗倾覆稳


定进行计算，最小抗滑


稳定安全系数满足要


求。 


符合 


5 7.4.6 
土质地基和软质岩石地基上的挡土墙基底应


力计算应满足要求 


按规范对挡墙基底应力


进行计算，满足要求。 
符合 


四 《水工混凝土结构设计规范》SL191—2008 


1 3.1.9 
未经技术鉴定或设计许可，不应改变结构的


用途和使用环境。 


未发生改变结构的用途


和使用环境的现象。 
符合 


2 3.2.2 


承载能力极限状态计算时，结构构件计算截


面上的荷载效应组合设计值 S应按下列规定


计算：…… 


先计算构件荷载标准


值，荷载组合时乘以的


分项系数，求得构件荷


载设计值。 


符合 


3 3.2.4 


承载能力极限状态计算时，钢筋混凝土、预


应力混凝土及素混凝土的承载力安全系数 K


不应小于表 3.2.4的规定。 


混凝土结构构件的承载


力安全系数按表 3.2.4


规定取值。 


符合 


4 4.1.4 
混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度标准值 fck、


ftk应按表 4.1.4确定。 


结构设计时均按表


4.1.4取值。 
符合 


5 4.1.5 
混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度设计值 fc、


ft应按表 4.1.5确定。 


结构设计时均按表


4.1.5取值。 
符合 


6 4.2.2 


钢筋的强度标准值应不小于 95％的保证率。


普通钢筋的强度标准值 fyk应按表 4.2.2－1


采用；预应力钢筋的强度标准值 fptk 应按


表 4.2.2－2采用。 


要求钢筋强度标准值不


小于 95％的保证率；设


计采用 HRB400钢筋，


fyk＝400N/m
2
；预应力


钢筋的强度标准值 


fptk按表 4.2.2－2采


用。 


符合 


7 4.2.3 


普通钢筋的抗拉强度设计值 fy及抗压强度


设计值 f’y应按表 4.2.3－1采用；预应力


钢筋的抗拉强度设计值 fpy及抗压强度设计


值 f’py应按表 4.2.3－2采用。当构件中


配有不同种类的钢筋时，每种钢筋应采用各


自的强度设计值。 


设计中均按本要求执


行。 
符合 


8 5.1.1 素混凝土不得用于受拉构件。 
设计中无素混凝土受拉


构件。 
符合 


9 9.2.1 


纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度（从钢筋


外边缘算起）不应小于钢筋直径及表 9.2.1


所列的数值，同时也不应小于粗骨料最大粒


径的 1.25倍。 


采用商品混凝土，设计


受力钢筋混凝土保护层


厚度满足 9.2.1要求。 


符合 


10 9.3.2 


当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时，受拉


钢筋伸入支座的锚固长度不应小于表 9.3.2


中规定的数值。 


受拉钢筋的最小锚固长


度均按表 9.3.2取值。 
符合 


11 9.5.1 
钢筋混凝土构件的纵向受力钢筋的配筋率不


应小于 9.5.1规定的数值。 


结构设计时均按表


9.5.1取值。 
符合 


12 9.6.7 


预埋件锚筋应采用 HRB400级钢筋，严禁采


用冷加工感觉，钢筋采用光圆钢筋时，端部


应加弯钩。 


采用 HRB400。 符合 


13 13.1.12 
设计烈度为 7度和 7度以上的钢筋混凝土结


构，应进行截面抗震验算。 
经计算，满足规范要求 符合 


五 《水工建筑物抗震设计标准》GB51247-2018 


1 3.0.1 


水工建筑物应根据其重要性和工程场地地震


基本烈度按表 3.0.1确定工程抗震设防类


别。 


建筑物级别为 3级，场


地地震基本烈度为Ⅶ


度，工程抗震设防类别


为丙类。 


符合 
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