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第一章  磋商邀请
受[委托单位]的委托，如东县公共资源交易中心就如东县掘港高级中学新建通用技术教室项目(JSZC-320623-JZCG-C2026-0035)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
如东县掘港高级中学新建通用技术教室项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2026年10月21日8点30分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320623-JZCG-C2026-0035
2.项目名称：如东县掘港高级中学新建通用技术教室项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.项目类型：货物
5.所属行业：工业
6.预算金额：85万元
最高限价（如有）：85万元
7.采购需求（简介）：新建通用技术教室一间，包括通用技术教室专用家具、金工木工常用设备及器材、创客+人工智能学习教室（3D打印、三维设计、物联网实践、AI学习、无人机、手持云台相机、台式计算机等）及相应装饰装修等，详细内容见本磋商文件第四章。
8.合同履行期限：自合同签订之日起30日内完工。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]9.本项目是否接受联合体投标：否。
10.本项目是否接受分包：否。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（按附件2格式进行声明，响应文件中无需提供其他证明材料）；
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）；
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（二）本项目的特定资格要求：无
三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自本公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“江苏政府采购网”
3.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在磋商文件有效获取期内及时下载获取。
4.售价：免费
四、响应文件提交
1.截止时间：2026年10月21日8点30分（北京时间）。逾时，系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269]1.项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式。
2.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本等应当由采购人答复的询问、质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。对在“苏采云”系统操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。
3.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
4.开标当天响应供应商应及时登录“苏采云”政府采购一体化平台，并在规定时间内自行实施远程解密。响应供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，相应责任由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
　　　1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名 称：　     如东县掘港高级中学      　
地址：　江苏省如东县掘港镇东环路168号　
联系人：             缪老师             
联系方式：　       13962710652　　  　　
2.如东县公共资源交易中心
地　址：如东县城中街道泰山路东侧建设大厦一楼
联系方式：       见项目联系方式             
3.项目联系方式
项目联系人：   梁女士     
 电    话：  0513-68508598  
4.软件维护人员
联系方式：0519-86722801、0519-86722806  
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。 如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》（以下简称《操作指南》），《操作指南》链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。
2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注如东县公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次磋商不收取磋商保证金。

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc16207][bookmark: _Toc5341][bookmark: _Toc5468]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2、合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律和标准
3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523]4、磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，如东县公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次磋商交易中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。
5、磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209]二、磋商文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527]7、磋商文件的澄清
7.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212]8、磋商文件的修改
8.1 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，交易中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上以发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，交易中心将顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287]10、响应文件构成
10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。供应商按“第六章  响应文件格式”要求编写响应文件。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
    11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、分项报价表
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商须对磋商文件中的技术要求与商务要求作出响应，如有偏离的，应逐条填列在偏离表中，并说明偏离情况。
13.2供应商须按照磋商文件要求，在响应文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1供应商须根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商须根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3供应商须根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、磋商有效期
16.1磋商有效期为交易中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17、磋商有效期的延长
17.1在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541]18、电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]18.1供应商应当按照《操作指南》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.8.2条规定做无效响应处理。
19.2 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]20、响应文件的拒收
20.1 交易中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作指南》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作指南》。
21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]22、响应文件解密
22.1供应商应当按照《操作指南》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]23、磋商小组
   23.1交易中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，交易中心将设专门人员与供应商联系。
24.4 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]25、评审过程中的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作指南》。
    25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将按无效响应处理，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
26.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过“苏采云系统”告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。
26.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
26.7.异常低价审查
26.7.1评标过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.8出现下列情形之一的，作无效响应处理。
26.8.1供应商在“苏采云系统”规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.8.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的,或上传的文件打不开的。
26.8.3供应商同一分包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者响应报价的。
26.8.4供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。 
26.8.5供应商的响应报价超过了采购预算或最高限价的。 
26.8.6未通过符合性审查的。
26.8.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的实质性要求的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。
26.8.8供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.8.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.8.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
26.8.11如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（响应产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，采购文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.8.12 采购文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的。
26.8.13 供应商所投标产品不符合采购文件中所列国家强制性标准的。
26.8.14未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。
26.8.15不同供应商的响应文件经系统查询Mac地址或标书制作工具客户端标识码一致的（并移送政府采购监管部门进行处理）。
26.8.16其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]26.9供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。
27、磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
 27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内（20分钟）提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第五章规定。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc120614219]27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
27.3.5因重大变故，采购任务取消的。
27.3.6磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.3.7因系统故障原因造成磋商无法继续进行的。
27.4响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：
27.4.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28、确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌型号相同的，按前款规定处理。
28.2采购人在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。确定成交供应商之日起2个工作日内，交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1提供虚假材料谋取成交的。
28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。
28.3.3向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.3.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.6将政府采购合同转包的。
28.4有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：
28.4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
28.4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
28.4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.4.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。
[bookmark: _Toc200451960]29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》（附件13）要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本等应当由采购人答复的询问、质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。
采购人质疑接收人及联系方式，见本磋商文件第一章。
交易中心质疑受理部门及联系方式，见本磋商文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心及采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]31. 签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。成交供应商应在成交结果公告之日起五个工作日内向交易中心和采购人各提供一份纸质版响应文件（须与上传电子档内容一致）。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
32、货物和服务的追加、减少和添购。
[bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207]32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
33、政府采购履约资金扶持政策
33.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网-政采贷专栏。
33.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。
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第三章  合同文本
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243]以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

[bookmark: _Toc22069][bookmark: _Toc23391][bookmark: _Toc6917]江苏省政府采购合同（合同编号）
项目名称：如东县掘港高级中学新建通用技术教室项目                                 
项目编号：  
甲方：（买方）如东县掘港高级中学 
乙方：（卖方）_****
   依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的磋商文件、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下： 
一、合同内容
1.1 标的名称：如东县掘港高级中学新建通用技术教室项目 
1.2 标的质量：达到采购文件要求
1.3 标的数量（规模）：详见采购文件需求清单 
1.4 履行时间（期限）：自合同签订之日起30日内完工
1.5 履行地点：如东县掘港高级中学 
1.6 履行方式：按采购文件执行
1.7 包装方式：原厂全新未拆封包装
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：****元（****元）人民币。
三、技术资料
3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币项目成交价的5%元作为本合同的履约保证金。
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：按缴纳方式退还。     
6.2.2履约保证金退还时间：验收合格后一次性退还。    
6.2.3履约保证金退还条件：乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。  
6.2.4发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
6.2.4.1 签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。
6.2.4.2 乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1项目完成且验收合格后支付至合同价款的100%，采购人应在验收合格收到发票后10个工作日内将资金支付到成交供应商账户。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、货物的包装、发运及运输
11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方24小时前通知甲方，以准备接货。
11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十二、违约责任
12.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值5%的违约金。
12.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额3‰    每日向乙方支付违约金。
12.3 未能在规定的工期内完成施工任务的，每推迟一天采购人有权以每天扣除履约保证金总额的1%进行处罚 ；超过规定的工期5天的，采购人有权与成交供应商解除合同关系，并按照施工量及集成施工进度与成交供应商按实结算，并按照规定处以罚金，直至履约保证金扣除完毕。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
12.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。
十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、解决争议的方法
14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十五、合同生效及其它
15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
15.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
15.3 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力。
  


 甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                                          签订日期： ***年***月***日
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第四章 采购需求
供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:
技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等,其中必须满足的实质性要求加斜体下划线。

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）、付款条件（进度和方法）、包装和运输、售后服务、保险等,其中必须满足的实质性要求加斜体下划线。
一、其内容包含：
（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；
新建通用技术教室一间，包括通用技术教室专用家具、金工木工常用设备及器材、创客+人工智能学习教室（3D打印、三维设计、物联网实践、AI学习、无人机、手持云台相机、台式计算机等）及相应装饰装修等。
项目采购的计算机终端、服务器、操作系统及数据库须为信创产品，符合中国信息安全测评中心相关测评公告要求（见https://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/cpgg/）； 
项目中建设的信息系统，须符合信创要求，满足龙芯、C86、ARM三条路线要求。
（2） 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
GB/T36447-2018《多媒体教学环境设计要求》
GB/T4706.1-2024《家用和类似用途电器的安全第1部分通用要求》
GB/T9813.1-2016《计算机通用规范-台式微机》
GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》
DB32/T 5016-2025《中小学智慧校园建设规范》
如上述规范及规定不能覆盖全部的工作内容，则应遵循国家相关的最新规范及规定。如现行标准有变化，以现行最新标准为准。
（3） 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
	序号
	名 称
	技术参数与规格要求

	1
	教师演示台
	产品规格：长2400×宽750×高850mm±10mm；
台面：采用50mm厚实木台面，台面表面青漆处理，具有外表美观、大方等特点。台面表面铺设透明胶垫，有效保护桌面。产品结构：铝木结构；台身用材：采用模具成型φ50mm双层（外圈铝合金直径50mm，内圈直径31mm，铝合金壁厚1.2mm）圆型铝镁合金框架，内置框架采用28×28mm方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具开发合金连插件连接，使整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。封边：采用16mm厚环保三聚氰胺双贴面防潮板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。
台身设计：1.箱体预设有多媒体设备展架、电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台、键盘等。2.台背部为开门设计，便于电器维护，并装百叶窗保证电器通风散热，有效延长电器设备的寿命。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。可调脚:采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，可隐蔽固定，高25mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
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	教师椅
	1、产品规格：≥360×430mm，有效座位高度420-540mm(高度可调)；2、技术参数：椅面采用聚丙烯中空吹塑成型，接触面为防滑处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度可有效纠正学生错误坐姿；椅子选用气杆，与椅面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套（≥Ø70×170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径为≥230mm五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。
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	电源总控台
	装置在主控台中间抽屈内：
规格：550*265±10mm
触摸键控制，薄膜面板装置在演示台内，其主要技术参数指标如下：
1、微电脑控制、智能设计、触摸按键，使用开关电源，功耗特小、负载能力强，在压降大时结温不变，质量非常稳定；2、设有电源总开关、漏电保护开关、工作指示表、220V交流输出多用插座等多种操作功能；3、密码开机：有密码记忆功能、只有相关老师输入正确密码后方可打开设备进行操作；4、定时关机：本产品还具有定时功能，从开机时间起，一小时后自动关机；5、时钟显示：能显示老师工作时间，为教师提供各种实验中的精确时间数据；
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	工具操作台
	1、产品规格:长1400×宽700×高780mm±10mm；2、台面:采用50mm厚实木台面，台面表面青漆处理，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。台面表面铺设透明胶垫，有效保护桌面。3、台身结构：采用铝木结构。
4、电源：采用罩式电源，内置220V，五孔多功能插座
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	学生实践桌
	1.规格尺寸:长2400×宽1200×高780mm±10mm；2.台面:采用50mm厚实木台面，台面表面青漆处理，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。台面表面铺设透明胶垫，有效保护桌面。3.台身结构：采用铝木结构
4.电源：采用罩式电源，内置220V，五孔多功能插座4个。5.工具网架：采用钢管焊接制作而成，网架结构，可以挂放多种金工、木工的操作工具，还可以保护对面的同学不被加工时产生的碎屑所伤。
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	学生凳
	规格：≥360*260*440mm
1、采用≥25*25*1.2mm厚钢质方管，环保无毒害、无气味、平整美观，漆面不易脱落。
2、凳面面板：≥16mm三聚氰胺板，,桌脚带ABS塑料防滑垫
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	创客学生桌
	参数：饰面采用优质高密度刨花板，扇形台面尺寸为800mm*500mm±10mm，厚度≧25mm，面粘三聚氰胺胶面，PVC胶边、耐磨、防污、牢固耐用。台面形状是扇形；饰面采用优质高密度刨花板，扇形挡板尺寸为325mm*320mm*200mm±10mm，厚度≧15mm，面粘三聚氰胺胶面，PVC胶边、耐磨、防污、牢固耐用。形状是直角扇形挡板；旋转机构采用优质冷轧钢板一体冲压而成，材料壁厚：至少（3.0mm）表面采用防锈静电喷涂处理,实用牢固，承受力大。前脚管采用优质蛋型冷轧钢管，尺寸为≧（25mm*50mm*壁厚1.2mm）后脚管≧(20mm*50mm*壁厚1.2mm),前后脚跨度为520mm±10mm表面采用防锈静电喷涂处理及塑料配件而成，整体牢固耐用，美观大方，承受力大。链接撑采用优质直径≧50mm圆管表面再经防锈静电喷涂处理，壁厚≧1.5mm实用牢固，承受力大。书网采用优质≧φ14mm圆管(厚度至少为0.8mm)经塑料件与圆管组合成型表面采用防锈静电喷涂处理。采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然；台架有旋钮折叠装置，脚轮采用的PU万向脚轮带刹车，造型美观大方，有现代特色。
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	学生椅
	1:面料采用耐磨网；2:全新 PP 聚丙烯材质；3:一次发泡成型 PU 定型棉可翻转，前后滑动扶手 PP 坐壳 
4:椅架：采用黑砂纹彰显档整装椅子全折叠一条线，钢丝限位结构 PA 尼龙脚轮
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	台式计算机
	国产处理器，核心数≥8核，主频≥2.8GHz，配置≥8GB DDR4 UDIMM内存，≥512GB M.2接口NVME协议SSD，1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口，配置≥23.8寸LED显示器，与主机同品牌，分辨率≥1920*1080，独立显卡。
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	边柜（重型工作台）
	1200×600×780mm±10mm；台面：≧36mm厚硬实木齿接板材，表面涂环保亚光清漆，桌面铺设2mm厚水晶防护垫，耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，有效减少噪音污染；台身：立腿采用规格不小于40×40mm、壁厚不小于2mm金属型材经喷塑或烤漆处理,含有独立的分类工具柜，桌脚下配橡胶减震垫。
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	工具墙、柜
	1800×450×2000mm±10mm；材质采用18MM厚环保型三聚氰胺板，截面用优质PVC封边条机械封边，上部根据需要设置各种挂钩，定位挂放工具，便于取用及管理。下部为板式对开门，内设活动隔板层。所用板材符合国家E1级标准。放置教室侧面和后面
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	作品陈列柜
	1、产品尺寸：长1000×宽600×高2000mm±10mm；2、台身结构：柜身主体背板及吊板采用16mm厚三聚氰胺防潮双贴面板，所有外露板边都采用机器进行PVC热压平封边。3、可调脚:采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。4、功能：柜身的横向和纵向隔板的高度和宽度满足摆放工具的要求。
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	边台
	规格：8000×650×850mm±10mm
台面板材：采用12mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘加厚至24mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。
台的结构：铝木结构
可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，高25mm，可隐蔽固定，防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
电源：多功能插座2个
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	金工常用展板
	金工主题文化展板，雪弗板，单幅规格不小于：450×780×5mm±10mm，简介内容包括车床和钻铣床介绍1副、车床和钻铣床操作规范1副、技术创新发明1副、趣味工业设计1副，金工教师职责1幅，金工教室学生守则1幅，金工教室管理制度1幅等，不低于7幅每套
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	木工常用展板
	木工主题文化展板，雪弗板，单幅规格不小于：450×780×5mm±10mm，简介内容包括木工加工流程认知1幅、鲁班简介展板1幅、工匠精神宣传展板1幅、木匠介绍展板1幅、树的年轮认知展板1幅，木工教师职责1幅，木工教室学生守则1幅，木工教师管理制度1幅，木工车床安全操作规范1套等，不低于9幅每套
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	创意设计展板
	1块，尺寸800x1200mm±10mm，≥30mm加宽实木松木外框，内部为软木背板，可以插入大头针，用于粘贴展示设计图纸、草图、参考照片等

	17
	室内电气管线
	电源线为国标铜芯多股电线
管材为UPVC(国标)管，耐压500V，交直流两用。
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	警示牌
	2块，亚克力UV高清写真，400mm*300mm±10mm。

	金工+木工

	1
	《典型工件的加工示范》
	为帮助读者系统地学习和掌握各种典型金属工件的加工技术和加工方法，本片对“机械工人操作技能考核指南”系列片重新进行了组合，选取了车工、钳工、焊工这三个应用最为广泛的工种，每个工种针对初级、中级、高级三个不同的技术等级，每个技术等级分别选取四个不同类型的典型工件，共计36个典型金属工件作为技术指导，技校老师现场操作，对各个不同难度、不同要求的典型工件，从工件分析，制定完整的工艺路线入手，直到完成工件的全部加工。本片采用全实景的拍摄模式，形象直观，针对性、实用性都很强
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	金工教学指导手册
	钳工入门、平面划线、錾削、锉削、锯削、铣工快速入门、车工快速入门、钳工快速入门、典型工件磨削、五金手册等指导手册

	3
	教师用教学参考手册
	木工全书，木旋全书，木工雕刻全书，木工基础、木工涂装全书
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	《木工基本职业技能》
	本视频分上下两集，上集介绍了木材的基本性质、木工简易识图、木工常用工具与机械使用方法、制材下料，以及木制品的结合方法和结构形式。下集介绍了普通门窗与框架式家具制作，木制品加工工序与工艺，以及木制品的表面涂饰。适合初学者及木工技能培训班使用。
详细内容：
一、木材的基本性能与容量；二、木工简易视图；三、木工手工工具与常用机械操作方法；四、制材的合理下锯；五、木制品的结合方法和结构形式；六、普通门窗与框架式家具制作；七、木制品的加工工艺及程序；八、木制品的表面涂。
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	电热丝切割器主题课程
	课程体系采用思维型科学探究教学法，教师通过情境导入、知识讲解、动手实践、拓展迁移、评价总结，引导学生每节课完成一个主题作品，让学生在做中学的过程中形成对电热丝切割器加工的知识储备，同时提升观察、描述、制作、比较、分析、构建、概括、重现等多维能力和科学探究思维，培养文创综合素养潜质。
第一章：什么是电热丝切割器
第1课 介绍电热丝切割器；第2课 介绍使用场景；第3课 适用加工材料认知；第4课 加工方法介绍；
第5课 使用注意事项；
第二章：平面图形（基础）
第1课 正方形；2课 圆形、扇形、五角星；第3课 字母与数字制作；第4课 云朵的加工；第5课 七巧板制作
第三章：几何模型（进阶）
第1课 圆柱与圆锥；第2课 圆环；第3课 卯榫；第4课 松树的制作；第5课 相片架的制作；第6课 小蜜蜂的制作；第7课 房屋的制作
第四章：环境创意（提高）
第1课 开学第一课；第2课 教师节；第3课 国庆节；第4课 重阳节；第5课 腊八节；第6课 春节
第五章：无动力模型
第1课 固定翼；第2课 双翼
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	电热丝切割器微课视频
	电热丝切割器主题课程与视频教程同步，不少于16个单元。每个微课单元包含了PPT教案播放、实操演示和讲师出镜讲解三个部分。
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	通用技术专用AI大模型教学系统
	系统由通用技术AI大模型机器人和通用技术课程资源云平台两部分组成： 一、通用技术AI大模型机器人 高度≥200*180*300mm
外观材质ABS+金属
操作系统：AI大模型机器人专用操作系统
交互方式：语音交互/触屏交互/移动端交互
显示方式：配备双彩屏显示系统，由不小于1英寸彩色信息屏与不小于4.3英寸触摸液晶主屏组成。此外，还预留3.7V标准电源接口，满足不同场景下的供电需求。
功能：
1、通过4.3寸触摸液晶屏浏览通用技术教学资源库，资源库内置不少于100部辅助教学视频。机器人系统即可离线也可在线教学。2、通过语音助手实现大模型对话、教学资料查询、教学内容语音播放等互动，支持本地AI处理，可以运行人脸识别和动作检测功能。3、全向运动模式：具备在水平面内‌任意方向自由移动‌的能力，全方位移动‌：可在不改变机头朝向的情况下横向平移；原地旋转‌：支持360°无死角转向；斜向运动‌：通过轮组协同实现任意角度的斜向移动；适合狭窄、动态的通用技术教学场景中的灵活操作。
学习目的：
1、理解和掌握AI处理的核心步骤，数据预处理、构建神经网络、前向传播、激活函数、损失函数、优化算法、训练与验证、部署与使用；2、运用AI大模型辅助通用技术课程的教学，让学生更加理解人工智能对未来学习、生产、生活的广阔应用前景。
通用技术课程资源云平台
1. 软件平台使用功能要求:
1.1 平台采用B/S架构，采用VMS的视频资源门户网站式发布模式，支持PC端和手机移动端访问，可提供手机端HTML5访问页面和小程序，适配包含信创国产化在内的各类主流浏览器和操作系统。
1.2 具有课程、案例、知识库、在线考试等功能:学员可根据教材及教学需要或学习权限分配情况进行配套课程资源、操作案例介绍、相关知识库等内容进行在线学习、评分评价、在线测验考试。
1.3 支持包括文档、图片、音频、视频等主流格式课程资源在线浏览和播出；具备精品课程、精选案例、精选知识推荐显示功能，可按照访问量进行优先显示（如：TOP5、TOP8、最新更新）；具备按照资源分类、资源标签、资源名称、正文关键词等内容进行资源检索查询功能。
1.4 用户个人中心：可设置个人用户名、头像、姓名、单位、登录密码等信息；在个人中心中可查看我的课程、案例、知识等学习状态（全部、学习中、已完成）、收藏记录、发布记录；具备消息通知功能，可查看个人订阅的知识信息新增评论信息，可查看个人发布的内容被其他用户阅读、收藏、点赞的信息；具备自我学情统计功能，如一周内每日学习时长、课程任务完成情况、自主学习完成情况等数据。
1.5 平台使用操作功能详解:
1) 课程类学习资源：课程搜索列表：展现当前登录用户能够学习的课程，可根据课程的分类（一级类别、二级类别）、热门标签（被学习的次数最多的前N个标签）进行快捷分类查找，并显示课程缩略图。课程展示：课程展示界面包含以下几个部分内容：(1)课程名称、评分星级、所属标签类；(2)课程基本信息：课程总时长、讲师（上传课件人）、课程简介；(3)课件播放支持PPT、html、word、视频播放，记录学员学习时间；(4)课程支持分章节，每个小节可播放不同格式的课件，并可在小节内选择是否设置考试、是否为必修章节，点击考试，可查看考试记录（考试次数、考试时间、提交时间、评分状态、成绩、是否通过等）；(5)学习完成后，弹出学习完毕证书，并可以给课程评分；(6)相关课程：显示与当前课程同类标签下未学习的课程，默认显示N个，刷新可显示同标签下其他课程。(7)支持讨论区功能：支持查看与发表评论。
2) 知识类资源：知识列表：可根据知识分类、知识发布的文件类型（word、PPT、pdf MP3 MP4等其他主流多媒体）进行快捷分类查找，展现为知识列表，排序：知识列表可发布时间“最新”，点击查看次数“最热”，好评分高低“好评”进行排序。知识详情：知识详情界面包含以下几个部分内容：(1)知识名称、所属知识分类。(2)课程基本信息：发布时间、知识简介、上传人。(3)知识播放，支持PPT、word、视频播放。(4)上传附件：发布的人上传附件时，支持选择是否添加至正文，如不添加至正文，附件支持下载查看。如添加正文，系统解析后显示在正文支持查看和观看。(5)新增到知识，一般需经过审核这一环节，以确保知识内容的准确性和权威性。(6)支持将知识生成外部链接转发、收藏到我的收藏夹中。
3) 案例类课程：案例检索列表：热门标签进行搜索；支持正文关键词搜索；查询结果可发布时间、“最新”进行排序。案例详情：(1)右侧界面显示发布人头像、案例标题、案例简介。左侧显示个人信息包括登陆人头像、登陆人姓名、所在组织架构及最近学习的案例。(2)发布时间：支持案例结束处显示发布时间。(3)支持点赞、将案例生成外部链接转发、收藏到我的收藏夹中。
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	仪器小车（用于上日常课前课后存取仪器）
	采用不锈钢板制作，不锈钢车体，万向滚轮，双层物架。
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	实验工具箱
	箱体外观尺寸：≥500*370*180mm。
打开方式：耳扣式天地盖。
箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；
颜色纹路：箱体和耳扣灰色，箱盖橘色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。
材料工艺：专用环保型PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。
▲实验工具箱箱体需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件检测内容包括：
（1）检测实验工具箱箱体甲醛释放量，检测结果为：≤0.003mg/m³；
（2）检测实验工具箱箱体的邵氏硬度，检测结果：邵氏硬度≥63；  
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	通用工具箱1
	箱体规格描述：
1、材质：ABS注塑成型：规格：≥480*385*205mm，壁厚≥3mm；2、箱盖正面设有箱体内容说明卡片槽，内部采用珍珠棉隔离填充材料，每种工具有相对应插槽，便于使用后仪器归位还原和缓冲振动；3、箱盖和箱体采用旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现两箱子间的锁合，便于多箱之间的携带和搬运。4、实验箱的箱体可实现多个堆叠摆放，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放；5、箱体侧壁预留有铝合金滑槽，可以使用合金旋钮固定专用夹具，从而拓展工具外挂功能。
主要配置及用材：
1、手板锯*1把：总长为440mm，锯齿350mm，锯片材质：锰钢，锯片厚度：1mm，手柄材质：双色包胶，宽度为100mm，头部具体有乱孔，背部印有清晰刻度。适用于切割木板，树枝，塑料管等；2、拔料器*1把：实木手柄，全长140mm，带 1mm、1.25 mm、1.3 mm等不同槽口；3、曲线锯*1把：锯身总长≥300mm；锯条长度≥150mm，弓背高度≥130mm；手柄材质：塑料；4、三倍快速锯*1把：木柄双面手锯，总长300mm，刃长150mm，双面锯齿，一面粗齿，一面细齿；5、半圆木锉*1把： 双色包胶手柄，8寸细齿；6、圆木锉*1把：双色包胶手柄，8寸细齿；7、木工凿*1套：有柄平口凿5件套，凿口宽度6mm、10mm、12.5mm、16mm、19mm；8、活动扳手*1把：：6寸，表面电镀处理 ；9、内六角扳手*1套：公制内六角扳手，规格 1.5mm～10mm， 9 件套，长边 90mm～240mm；10、一字槽螺钉旋具*1套：4 件套，3mm×100mm，6mm×38mm， 6mm×100 mm，8mm×150mm；11、十字槽螺钉旋具*1套：5 件套，3mm×100mm，6mm×38mm， 6mm×100mm，8mm×150mm，6mm×250mm；12、民用剪刀*1把：全长不小于125mm 
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	通用工具箱2
	箱体规格描述：
1、材质：ABS注塑成型：规格：≥480*385*205mm，壁厚≥3mm；2、箱盖正面设有箱体内容说明卡片槽，内部采用珍珠棉隔离填充材料，每种工具有相对应插槽，便于使用后仪器归位还原和缓冲振动；3、箱盖和箱体采用旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现两箱子间的锁合，便于多箱之间的携带和搬运。4、实验箱的箱体可实现多个堆叠摆放，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放；5、箱体侧壁预留有铝合金滑槽，可以使用合金旋钮固定专用夹具，从而拓展工具外挂功能。 
主要配置及用材：
1、温度计*1副：塑料基板，可悬挂，温度计玻璃材质，红液，0℃～50℃；2、湿度计*1副：规格：指针式，由金属外壳、玻璃面罩、游丝、指针、刻度盘组成。金属外壳上装有悬挂装置。刻度盘为圆形，直径不小于100mm。盘面印有0%～100%的刻度，最小分度值1%；3、照度计*1副：显示：3 1/2位液晶显示屏；显示最大读数≥1999；量程≥2000/20000/50000lux；超量程显示：最高位显示“1”；准确度：±4%rdg±0.5%f.s；电源：单个6F 22 9V电池；取样率：2.0次/秒；电池寿命：连续使用约200小时；重复测试：优于±2%；4、双把拉铆枪*1把：￠2.4mm￠3.2mm；双手用；5、砂纸板*2把：规格≥185*85*65mm；ABS手柄，合金弹簧，高密度海绵底板；6、镊子*1套：不锈钢四件套，交叉、尖头、宽头、弯嘴四种；
7、通针*1盒：每盒8种规格，有手柄，不锈钢空芯针，不沾锡，用于焊接拆卸电子元器件脚；8、切割垫板*2副：规格：A3，不小于450*300mm；材质：PVC；垫板雾面处理，不反光；表面印刷多功能标尺网格线；具有防割自愈合功能；9、多用电表*1台：数字式，4-1/2 位，电压、电流、电阻、 电容、二极管、温度、频率测试；10、夹持器*1台：材质：铸铁、镜片；镜片直径≥62mm；杆子长度≥260mm；由一个放大镜、双机械臂、紧定钳、烙铁架构成。这三个部分均可任意旋转方向，用于微电子领域，是一款用途广泛的精密维修工具。用于细小物件的观察、维修，线路板(特别是高密度，精密线路板)的焊接等场合。
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	通用工具箱3
	一、箱体规格描述：
1、材质：ABS注塑成型：规格：≥480*385*205mm，壁厚≥3mm；2、箱盖正面设有箱体内容说明卡片槽，
3、内部采用至少上、中、下三层EVA隔离填充材料，每种工具有相对应插槽；4、EVA隔离填充材料采用双层双色工艺制作，上层黑色下层黄色；5、箱盖和箱体采用旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构可以锁定箱子。6、实验箱的箱体可实现多个堆叠摆放，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放；7、箱盖夹层设计，内置锂电池；箱盖侧面预留有2个USB3.0接口母口和2个type-C接口母口；8、箱体侧壁预留有金属滑槽；9、上层EVA含：①、锂电热熔胶枪*1：≥140*150*42mm，可分离式2000±5%mAh锂电池，TYPE-C接口充电，标配至少12根彩色胶棒；②、锂电池螺丝刀*1：：≥119*103*35mm；1500±5%mAh锂电池，YPE-C接口充电，三挡扭力调节，LED工作灯，正反转可调；标配2mm钻头*1根、75mm长批头*2根、25mm短批头*24根、60mm一体式接杆*1根；③、锂电电磨*1：：500±5%mAh锂电池，三挡扭力调节，LED工作灯，过载指示灯（持续亮起约2秒后，过载系统会自动关机保护）另含：数显万用表1台；5米钢卷尺1把；直头防静电镊子1把；弯头防静电镊子1把；IC起拔器1把；防静电手环1副；剥线钳1把；中层EVA含：螺丝刀；6*100mm 十字一字各一把；螺丝刀5*75mm，十字一字各一把；测电笔数字显示1支；钢丝钳，1把；尖嘴钳，1把；水口钳，1把；电工刀，1把；美工刀，1把；羊角锤,1把；内六角扳手5件套；下层EVA含：焊锡丝，1卷；小手锯，1把；刷子，1把，软毛刷；精密螺丝批，6把/套，PH00 PH0 -3.0-2.4 -2.0 -1.4 #0 #1；电烙铁，1把，20V50Hz60W；烙铁架，1付；高温海绵，1块；吸锡器，1把；电工胶布，1卷；
二、功能说明：
1、上、中、下三层EVA隔离填充材料，每种工具有相对应插槽，便于使用后仪器归位还原和缓冲振动；2、 EVA隔离填充材料采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果；上层EVA黑色下层黄色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材；3、箱盖和箱体采用旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现两箱子间的锁合，便于多箱之间的携带和搬运。4、箱盖夹层设计，内置锂电池，所以工具箱同时也是一套能源管理仓，可在不开箱情况下对电动工具充电；5、箱体侧壁预留的铝合金滑槽，可以使用合金旋钮固定专用夹具，从而拓展工具外挂功能。
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	吸尘器
	立式；功率：≥1200W，坚固钢制壳体，噪音小，经久耐磨，超大可洗布袋，适用于大房间，配有多种吸头，用途广泛；
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	防护眼镜
	符合国家防冲击眼镜检测标准；①带有侧翼保护和眉棱保护；②聚碳酸酯镜片，透明度高，视野开阔清晰，防紫外线；③可调节镜腿，长度为四位调节，镜腿末端内镶防滑按摩橡胶,使用时更为安全方便,舒适，具有极好的柔韧性能,可任意揉捏,不易变形，抗冲击；④质轻≤35克。
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	防尘口罩
	KN95防尘口罩,一次性，不少于100副/盒。内每只口罩独立包装
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	工作服
	均码，长衫款，拼色，翻领，2个侧兜1个胸兜，夜光袖条、加宽螺纹袖口，袖口可扣紧。学校名称印刷。
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	工作帽
	均码，加厚斜纹卡其布，松紧式，有帽檐。
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	套袖
	均码，牛仔布，深色，耐磨防脏
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	防滑手套
	材质：BladeX5纤维；针数：13针；袖口：针织罗口；掌浸PU树脂；
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	急救箱
	1、规格尺寸≥245*145*170mm；2、材质：优质铝合金材质；
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	金工钻铣加工系统
	底座规格≥500*375*110mm；采用模具一体注塑成型，高密度ABS材质，四脚网格纹脚垫支撑；
两侧各有宽≥100mm、内陷≥20mm凹槽；前操作板采用不小于60°倾角方便使用操作；底座背部有连接吸尘器的专用接口，规格≥35mm，可与吸尘器连接，实现无尘作业。
技术特点：
1、轻量化设计，整机重量≤10KG，轻巧便于移动；1、紧急拍停开关，在突发情况下可实现钻铣床急停，保障师生安全。2、 钻夹头上方装有透明防护罩，具有开盖保护功能，即掀起防护罩，钻夹头就断电停转。3、钻铣床安装有三柄式旋转手柄，  可实现Z轴大幅移动，4、钻铣床安装有3副铝合金手轮控制X/Y/Z轴微动行程，每副手轮都有标准的刻度线，模具一次成型，精确到≤0.02mm。 5、铝合金调速旋钮，可实现两档无级调节。
规格参数：
最大钻孔直径：6mm；最大端面铣刀直径：7mm；纵向行程：≥125mm；横向行程：≥90mm；主轴箱行程：≥135mm；主轴锥度：MT1；主轴到工作台最大距离：190 mm；工作台尺寸：≥250×80mm；T型槽尺寸：≥6mm；电机功率：100W；主轴转速：一档150-2500±10%rpm，二挡300-5000±10%rpm；产品尺寸：≥300×360×460mm；净重：≤10kg
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	金工车削加工系统
	底座规格≥500*375*110mm；采用模具一体注塑成型，高密度ABS材质，四脚网格纹脚垫支撑；
两侧各有宽≥100mm、内陷≥20mm凹槽；前操作板采用不小于60°倾角方便使用操作；底座背部有连接吸尘器的专用接口，规格≥35mm，可与吸尘器连接，实现无尘作业。
技术特点：
1、压铸铝制工作台，整机重量≤6KG，轻巧便于移动；2、 紧急拍停开关，在突发情况下可实现车床急停，保障师生安全。3、 卡盘上方装有透明防护罩，具有开盖保护功能，即掀起防护罩，卡盘就断电停转。
4、车床安装有4副铝合金手轮控制刀架和托板微动行程，每副手轮都有标准的刻度线，模具一次成型，精确到≤0.02mm。5、铝合金调速旋钮，可实现两档无级调节。
规格参数：
回转直径：≥55mm；两顶尖距离：≥160mm；主轴通孔大小：≥7mm；主轴锥度：ER11；尾座锥度：MT1；中拖板行程：≥45mm；大拖板行程：≥120mm；小拖板行程：≥50mm；刀架转角角度：±45°；尾座行程：≥30mm；电机功率：100W；主轴转速：一档150-2500±10%rpm，二挡300-5000±10%rpm；产品尺寸：≥425×230×175mm；净重：≤6kg
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	木工车削加工系统
	底座规格≥500*375*110mm；采用模具一体注塑成型，高密度ABS材质，四脚网格纹脚垫支撑；
两侧各有宽100mm、内陷20mm凹槽，前操作板采用60°倾角方便使用操作，操作面板内嵌转速显示屏，同时内嵌430*75mm铝合金操作控制面板，16mm带电源指示灯全金属按键；紧急拍停开关、无级调速旋钮
1. 输出电压：220V；最大输出功率：200w；2. 主轴转速0-3200rpm；3. 回转直径：≥180mm；4. 100mm四爪卡盘；5. 床鞍处回转直径：≥138m；6. 顶心至工作台高度：≥118mm；7. 可夹持工件最大长度：≥255mm（带延长导轨555mm）；8. 床鞍和刀架移动距离：≥155mm（带延长导轨455mm）；9. 刀架上可安装车刀寸：≥16*16mm；10. 主轴通孔直径：≥22mm；11. 卡盘正爪夹持：3-35mm，反爪夹持：35-70mm；12. 卡盘护罩打开的时候自动断电，关闭防护罩时恢复供电；13. 重量：≥8kg
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	木工卯榫加工系统
	电机功率：≥750W，转速：2800R.P.M，开榫刀： 3/8inch/9.53mm，钻头尺寸6.0-1 5mm，榫刀刀柄直径≥19mm，钻夹头1.5-12mm，最大夹持范围100mm，垂直工作行程不少于76mm，左右工作行程≥100mm，挡板尺寸200x60mm±10mm，工作台尺寸200x 160mm±10mm，底座尺寸310x250mm±10mm，立柱直径≥φ70mm，整机高度725mm±10mm，毛重≥43kg。
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	木工镂铣加工系统
	最大切割高度：≥40mm；最大调节高度：≥16mm；工作台面：≥300*250mm；电机功率：800W；电机转速：≥1200RPM；外型尺寸：≥300×350×320mm。

	26
	工业级压刨机
	输入功率：≥1800W；刀轴转速：≥9250（转/分）；刨削能力：刨削速度：≥7.3（米/分）；刀片数：2；
最大刨削宽度：≥330mm；刨削材料厚度：≥3.2-150mm；最大刨削厚度：≥2.4mm/次；机器重量：≥46Kg。
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	多角度斜切割机
	电压：220V,50Hz；额定功率：≥1800W；切割高度≥80mm；锯片尺寸：≥255mm；空载转速：≥6000r/min；
纯铜电机；可加工铝材、铜材、木材等多种角度切割。
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	数显台式钻床
	额定电压：220V；额定功率：50Hz；额定功率：≥400W；工作台尺寸：500*375mm±10mm；主轴端距工作台最大距离：270mm；转速：300～2500r/min；主轴行程：≥58mm；工作半径：≥148mm；四位数显调速；钻孔深度：≥30mm；钻铁深度：≥10mm；9立柱尺寸：直径45x500mm±10mm；最大柄径：10mm；重量：约10kg；体积：约500*375*500mm±10mm
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	精密台式盘锯机
	技术参数：
1、电压：220V/50Hz；2、功率：≥200W；3、工作转速：7000±10%rpm；4、切割角度：可调整倾斜角度不小于45°；5、切割厚度：1-22mm；6、锯片尺寸：50-85mm两种规格(内径：10mm）；7、最小误差：0.1mm以内；8、最大切割高度：≥22mm；9、可伸缩式工作台尺寸：≥300*300mm（可伸缩至至少500mm）； 10、金属液晶数显定栅标尺；11、数显定栅标尺测量范围：以锯片为中心基准左右各0～115mm； 12、机身正面安装有调速旋钮； 13、底座背部有连接吸尘器的专用接口；14、重量约：5.5kg；
功能说明：
1、高度可调节，锯片还可以往左调节45°，以便搭配角度规进行双斜边切割。2、铝合金液晶数显标尺可对纵向位置进行精密调节，3、无级调速旋钮可根据加工材料不同，调节不同的切割速度；4、吸尘口可与吸尘器连接，实现无尘作业。
▲精密台式盘锯机：需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件
检测内容包含：
（1）电镀层无树枝状和海绵状镀层，无斑点和条纹；
（2）漆层无流疤、龟裂、皱皮、剥落和露底；
（3）冲压件无飞边、尖角和毛刺。
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	调速超级曲线锯机
	1.额定电压：230V；2.电机功率：≥200W强力无刷调速电机；3.锯片往复速：900或1400次/分钟；4.工作台：400x250mm±10mm，可0°~ 45°倾斜；5.吼口深度：≥460mm；6.锯条行程：≥18mm；7.最大可切割高度：65mm（在45°时为32mm）；8.带梢锯片长度：≥127mm；9.无梢锯片长度：125-130mm；10.重量：不少于11kg；11.机身尺寸：675*330*375mm±10mm；
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	10寸带锯机
	规格：10寸，立式轻便型帶鋸机，切割木料、塑料安全快捷方便；输入功率：≥550W；喉深：≥254mm；
最大的切削高度：≥178mm；切削速度：≥230/760（米/分）；锯条长度：≥1840mm；工作台倾斜：-3°(L)-48°(R)；工作台尺寸：≥345×345mm；机器重量：≥26Kg；含5根带锯条。
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	工业级砂轮机
	额定功率：≥370W，同步转速：2950r/min；砂轮外径150mm，厚度≥20mm；带透明防护罩。

	33
	木工砂带机
	功率：≥550W；砂带尺寸：915*100mm；转速：≥2850rpm；工作台尺寸：188*125mm±10mm；砂盘尺寸：150mm±10mm；底座尺寸：320*165mm±10mm；工作台最大角度：0°-45°；毛重/净重：不少于15/14kg；包装尺寸：490*300*270mm±10mm
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	电热丝切割器
	规格：≥500*375*115mm；加工台面采用耐腐蚀、耐高温的铝塑板制成，
组成部分：
（1）、加工台；（2）、半圆形刻度盘（铝合金材料制成，采用铝合金阳极氧化黑色表面处理工艺，激光标记刻度）；（3）一体弯梁式切割臂；（4）电热丝安装滑块（安装于切割臂上，铝合金材料制成，采用铝合金阳极氧化黑色表面处理工艺，一侧呈梯形斜面，斜面铣有槽口，便于电热丝固定。）；（5）、电热丝盘固定旋钮；（6）、电热丝；（7）、电热丝锁紧钮；（8）、全金属调压旋钮；（9）、电源指示灯；（10）、电热丝盘；（11）、电源插座；（12）、电源线。
技术要求： 
1、加工台采用模具一体注塑成型，高密度ABS材质，2、加工台基于防水防电防跌落撞击等应用场景考虑，四脚网格纹脚垫支撑，防止震动和滑动；3、加工台左右两侧各有宽100mm、内陷20mm凹槽，方便提手搬运；4、前操作板采用60°倾角方便使用操作，内嵌429*75mm±10mm操作说明牌；5、加工台后部三眼品字插座，配不短于1.5米电源线；6、加工台面丝网印刷有网格坐标图。7、半圆形刻度盘：银色刻度，固定安装在加工台面左侧；可通过松紧刻度盘上手拧螺丝旋钮，前后移动切割臂，90°-0°-90°调节前后切割角度。8、一体弯梁式切割臂：铝合金材料制成，采用铝合金阳极氧化表面处理工艺（黑色），一体弯梁式切割臂上方通过激光雕刻工艺刻有调节滑块调节刻度，便于调节滑块在使用过程中的角度定位。9、调节滑块：调节滑块可在一体弯梁式切割臂上滑动平移，最大调节范围245MM；通过左右移动实现电热丝切割角度的变化。10、电热丝切割器调节控制旋钮采用铝合金材质，表面使用铝合金阳极氧化工艺处理； 11、休眠保护功能：在系统设置时间内人员无操作，设备自动停止电加热，进入休眠状态，直至侦测到有人员进行相关操作，设备被唤醒，电热丝将重新升温加热。12、报警提示功能：电热丝切割器在带电加热工作状态下，如出现搬动、大幅震动等错误操作时， 设备可即时侦测到并报警提示。13、额定电压：交流100-240v，50HZ；电热丝电流：2A。连续可调；电热丝规格：0.3mm镍烙丝；14、可切割:泡沫、低密度海绵、珍珠棉、KT板、挤塑板等材料。15、适用于：中小学劳技、综合实践、高中通用技术、创客教育、航空航海模型制作、各种校园文创。高职院校建筑设计、地理沙盘制作、艺术设计等 
▲电热丝切割器需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件
检测内容包含：
（1）金属零部件有覆盖层；
（2）塑料件无气泡、烧粉和夹生，边缘无毛刺、变形、破边和凹凸不平。
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	塑料弯曲机
	1、 规格：810*170*100mm±10mm，加热长度≥710mm±10mm；2、材质：钣金材质；3、结构双层隔热板：下层黑色隔热板可分离式设计，上层蓝色隔热板麻面烤漆工艺。U形延长杆：材质为铝合金；采用铝合金阳极氧化表面处理工艺（黑色），可拓展折弯板材长度。铝合金角度盘：采用铝合金阳极氧化表面处理工艺（黑色）4、双层隔热板，下层黑色隔热板可分离式设计，加热宽度0mm--22mm可调。5、无级变温调温控制；6、加热管功率不低于600W；7、电压：220V；8、分离式三插插头内嵌保险丝，安全稳定。9、U形延长杆长度≥840mm，高度≥230mm， 10、U形延长杆两侧各有1块铝合金角度盘，可精准定位折弯角度。11、每块铝合金角度盘均采用双面刻度设计（0-180°）；方便随时查看折弯角度，激光标记银色刻度，
▲塑料弯曲机需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件
检测内容包含：
（1）使用中需调节部位，能达到规定的调节范围，调整方便、可靠；
（2）以薄板为主体材料的产品和部件，有足够的刚性，不因正常使用而变形；
（3）金属零部件有覆盖层；
（4）喷塑层表面光洁平整，薄厚均匀。无露底、无污点、无混色等缺陷；
（5）塑料件无气泡、烧粉和夹生。 无明显浇口飞边。
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	V形铁
	125 mm×150 mm±10mm；由优质铸铁或合金铸铁制成，表面无缺陷，内部无气孔或疏松，平面度不大于30微米。
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	铸铁平板
	400mm×400mm±10mm，球墨铸铁，含底角
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	气泵
	220V 50Hz，2.5～3P。电机为铜线，有过压保护功能。
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	微型车床
	产品描述 
1、联体主轴、顶尾座、加宽梁基座、皮带轮、连接块等均采用金属结构；2、电源适配器具有双重绝缘、安全电压和漏电保护安全措施；3、具有限位装置，防止车刀撞刀，配备夹盘，夹盘为自锁结构设计，X轴具有限位装置，防止机床加工时车刀与机器发生碰撞；4、X轴手轮、Y轴手轮，具有≤0.02mm精度的刻度线，增加机床加工工件的精确度，5、采用防松螺母设计，防止在机床使用过程中由于振动过大而产生间隙，提高加工精度。6、车床可以进行车削、截断，可加工各种形状的圆柱，如花瓶、酒杯等，主要加工材料为木材、亚克力、铜材和铝材；7、机床采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤。
技术参数
1.额定电压/电流：12V/5A；2.额定频率：50Hz；3.额定功率：≥60W；4.主轴转速≥5000rpm；5.50MM四爪卡盘；6.床鞍处回转直径：≥90mm；7.顶心至工作台高度：≥45mm；8.可夹持工件最大长度：200mm；9.床鞍和刀架移动距离：≥50mm；10.刀架上可安装车刀寸：≥6*6mm；11.中心孔直径：≥11mm；12.卡盘正爪夹持：2-30mm，反爪夹持：2-50mm；13.规格≥400*120*240mm；14.重量约：2kg。
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	微型钻床
	产品描述
1.主轴箱、手轮、齿轮、台板、连接块、立柱等均采用金属结构。2.电源适配器具有双重绝缘与漏电保护安全措施。3.台板上带有模具一次成型的数字显示刻度辅助定位。4.Z轴可升降移动，具有限位装置，保证加工高度一致，加工精度更高。5.采用防松螺母设计，防止在机床使用过程中由于振动过大而产生间隙，提高加工精度。6.钻床可以进行钻孔、扩孔、铰孔、攻丝、锪孔，适用加工：木料、软金属（金、银、铜、铝）、有机玻璃、PVC、塑胶、皮革等。7.机床采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤。
技术参数：
1.额定电压/电流：12V/5A；2.额定频率：50Hz；3.额定功率：≥60W；4.工作台尺寸：≥220*120mm；
5.主轴端距工作台最大距离：200mm；6.钻削行程：≥22mm；7.夹头范围：0～6mm；8.转速三档可调：7000转、10000转、16000转；9.主轴距钻头中心：≥110mm；10.净重约：5kg。
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	微型精密铣床
	产品描述
1、主轴箱、手轮、齿轮、台板、连接块、立柱等均采用金属结构。2、电源适配器具有双重绝缘与漏电保护安全措施。3、台板上带有模具一次成型的数字显示刻度辅助定位。4、Z轴可升降移动，具有限位装置，保证加工高度一致，加工精度更高。5、采用防松螺母设计，防止在机床使用过程中由于振动过大而产生间隙，提高加工精度。6、铣床可以进行铣削平面、沟槽、和花键轴，适用加工：木料、软金属（金、银、铜、铝）、有机玻璃、PVC、塑胶、皮革等；7、机床采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤。
技术参数：
1.额定电压/电流：12V/5A；2.额定频率：50Hz；3.额定功率：≥60W；4.主轴转速≥5000rpm；5.X轴行程：≥184mm；6.Y轴行程：≥52mm；7.Z轴高度行程：≥100mm；8.工作台尺寸:≥90*310mm；9.采用ER16标准夹具（可更换钻夹头夹具）；10.最大钻孔直径10mm；11.可拓展快速平口钳；12.整机重量约：4KG；
13.尺寸：≥220*290*350mm。
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	微型精密金工车床
	产品描述
1、联体主轴、顶尾座、加宽梁基座、皮带轮、连接块等均采用金属结构；2、电源适配器具有双重绝缘、安全电压和漏电保护安全措施；3、具有限位装置，防止车刀撞刀，配备夹盘，夹盘为自锁结构设计，X轴具有限位装置，防止机床加工时车刀与机器发生碰撞；4、X轴手轮、Y轴手轮，具有≤0.02mm精度的刻度线，增加机床加工工件的精确度，5、采用防松螺母设计，防止在机床使用过程中由于振动过大而产生间隙，提高加工精度。6、车床可以进行车削、截断，可加工各种形状的圆柱，如花瓶、酒杯等，主要加工材料为木材、亚克力、铜材和铝材；7、机床采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤。
技术参数
1.额定电压/电流：12V/5A；2.额定频率：50Hz；3.额定功率：≥60W； 4.主轴转速≥5000rpm；5.50MM四爪卡盘；6.床鞍处回转直径：≥90mm；7.顶心至工作台高度：≥45mm；8.可夹持工件最大长度：200mm；9.床鞍和刀架移动距离：≥50mm；10.刀架上可安装车刀寸：≥6*6mm；11.中心孔直径：≥11mm；12.卡盘正爪夹持：2-30mm，反爪夹持：2-50mm；13.规格≥400*120*240mm；14.重量约：2kg。
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	微型台式切断机
	技术特点：
1、机身配备安全限位防护杆， 只有机器下压到位，防护杆伸入孔位后，切割片才会启动。2、把手处配备自复位开关，手拿开机器即刻断电，确保安全；3、底盘可45°旋转，用于进行斜角度切割。4、底盘配备平行双导轨（金属材质），可通过双导轨上的档杆固定工件切割尺寸，方便同尺寸快速切割；5、底盘配备全铝V型槽夹钳，可夹持圆柱工件；
规格参数：
1.额定电压：220V；2.额定功率：≥90W；3.工作频率：50/60Hz；4.锯片边缘线速度：20米/秒；5.夹钳钳口宽:≥27mm；6.最大工件直径：20mm;7.切割深度：≥13mm;8.限位杆最大长度：140mm；6.重量：约1.5kg；7.体积：约250*150*140mm±10mm
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	微型曲线锯机
	产品描述：
1. 基座、锯箱、齿轮、台板、连接块、等均采用金属结构，电机密封盖、基座侧盖、皮带盖；2.弓形臂采用夷里桥结构设计，使梁体内弯矩减小，增大加工长度，弓形臂模具压铸成型，非钢管弯曲；3.台板上带有模具一次成型的数字显示刻度用以提高加工精度，模具一次性压铸成型表面镀铬处理；4.线锯箱采用加强板加强固定，防止加工时位移，提高加工精度与稳定性。5.锯床压杆上下调整具有手紧螺丝固定结构，不用任何工具就可以上下调整和固定压杆，方便快捷。6.机器经过特殊安全设计,锯齿碰到皮肤只会引起轻微的振动,不会割伤，安全不伤手。7.机床采用安全圆角处理技术，有效预防金属件划伤皮肤。                                   
2. 技术参数：
1.额定电压/电流：12V/5A；2.额定频率：50Hz； 3.额定功率：≥60W；4.工作台尺寸：≥160*160mm；5.能力：软木：≥40mm，硬木：≥10mm，亚克力：≥4mm,铜铝：≥2mm；6.体积：≥43x24x25cm；7.净重约：2.5KG；8.附属零件：2支固定机器用螺丝，3支粗齿（木工用）线锯片，2支粗齿（铜铝用）线锯片，一个吸尘器用橡胶接头；9.马达速度：8000±10%rpm；10.锯片往复速：150-2500回/min；11.锯条行程：≥7mm。
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	微型圆盘锯机
	技术特点：
1、压铸铝制工作台，台面有以锯片为中线左右各有不小于70mm和30mm激光标尺刻度；2、台面移动靠山，可精确切割直线；3、铝制工作台铣有长≥160mm、宽≥9mm滑槽，可安装-90°-90°可调角度规，实现精准斜切；4、铝制工作台正面下方有一体成型刻度标尺，以锯片为中线左右各有不小于75mm和65mm量程刻度；5、锯片配有透明透明防护罩，可最大保护学生安全；6、机身背部有吸尘口，可外接吸尘器。 
规格参数：
1.额定电压：220V；2.额定功率：≥200W；3.最高转速：8800RPM；4.工作台尺寸：160X160mm±10mm；5.圆锯片内孔：不小于Φ11mm；6.锯片最大直径：63mm；7.重量：2.3Kg；8.尺寸：210X165X115mm ±10mm；9.切割最大厚度：13mm
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	微型砂光机
	技术特点：
1、连接吸尘器的专用接口，与吸尘器连接，可以实现无尘作业.2、工作台面可以向下至少50°，向上至少10°倾斜。配有可调节的角度规。3、可搭配使用专用合金夹钳，可实现砂光机竖直使用；4、配备无级调速功能，可通过旋钮加减调速；
规格参数：
1.额定电压：220V；2.额定功率：至少140W；3.工作频率：50/60Hz；4.打磨转速：1150-3600rpm；5.砂光片尺寸：至少125mm;6.工作台材质：铝合金，尺寸：136*98mm±5mm；7.砂光片半径高度：≥62.5mm；
8.机身尺寸：300*140*160mm±10mm；9.机身重量：约3kg；
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	微型精密砂磨机
	产品描述
1.主轴、皮带轮、连接块砂纸盘等均采用金属结构；2.电源适配器具有双重绝缘与漏电保护安全措施。3.磨床可以进行抛光、打磨，加工材料：木材、皮革、橡胶、工程塑料、软金属(铝、铜等)。4.机床采用安全圆角处理技术，有效预防金属件划伤皮肤。5、右侧轴承可拓展安装羊毛轮和钢丝刷进行抛光；也可通过安装软轴实现打磨切削功能。6、无级调速旋钮可根据加工材料不同，调节不同的切割速度；
技术特点：
1.右侧的轴承可安装抛光螺杆； 2.右侧的轴承可安装软轴；3.双侧砂轮都配备可调节的透明护眼罩和工具托架； 4.两侧砂轮防护罩基座内嵌LED照明灯；5.机身正面安装有调速旋钮； 6.砂轮机底部内嵌抽拉式集屑盘；
规格参数：
1.额定电压/电流：12V/5A；2.额定频率：50Hz；3.额定功率：≥60W；4.转速范围：3000-9000rpm；5.打磨速度：8-24m/s；6.适用砂轮：≥50x13x12.7mm；7.电源线长度约2m；8.重量≥：2.15kg；9.体积：≥235x190x160mm；机身预装了不小于50 x 13mm金刚砂砂轮（硬度等级N）和碳化硅砂轮（软性材料），分别用于软硬材料的研磨和磨利。
▲微型精密砂磨机需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件
检测内容包含：
（1）以塑料为主体材料的产品和部件，有足够的强度
（2）金属零部件有覆盖层；
（3）漆层无流疤、龟裂、皱皮、剥落和露底；
（4）冲压件无飞边、尖角和毛刺。
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	木工工具箱（箱盖内置电池仓，教师用）
	1、 箱体规格描述：
1、材质：ABS注塑成型：规格：≥480*385*205mm，壁厚≥3mm；2、箱盖正面设有箱体内容说明卡片槽，3、内部采用至少上、下双层EVA隔离填充材料，每种工具有相对应插槽；4、EVA隔离填充材料采用双层双色工艺制作，上层黑色下层黄色；5、箱盖和箱体采用旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构可以锁定箱子。6、实验箱的箱体可实现多个堆叠摆放，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放； 7、箱盖夹层设计，内置锂电池；箱盖侧面预留有2个USB3.0接口母口和2个type-C接口母口； 8、箱体侧壁预留有金属滑槽；9、包括但不限于上层EVA含：①锂电热熔胶枪*1：≥140*150*42mm，可分离式2000±5%mAh锂电池，TYPE-C接口充电，标配至少12根彩色胶棒；②锂电池螺丝刀*1：≥119*103*35mm；1500±5%mAh锂电池，YPE-C接口充电，三挡扭力调节，LED工作灯，正反转可调；标配2mm钻头*1根、75mm长批头*2根、25mm短批头*24根、60mm一体式接杆*1根；③锂电电磨*1：：500±5%mAh锂电池，三挡扭力调节，LED工作灯，过载指示灯（持续亮起约2秒后，过载系统会自动关机保护）另含：：螺丝刀，6*125+-铬钒钢，芝麻柄，1把；5米钢卷尺，1把；小水平尺，塑料，铝合金，三水泡，三水泡，45°、90°、180，1把；钢角尺300mm，1把；下层EVA含：木工铅笔，1支；木工凿子，刀宽12，高碳钢 ，1把；美工刀，包胶，1把；木工锉，8"半圆，1把；羊角锤，0.5KG，1把；鸟刨，1把；手推刨，1把；墨斗，新型迷你墨斗，1个；墨汁，1瓶；老虎钳，8"黄黑双色柄，1把；有机玻璃钩刀，钩刀带两把刀片，1把；磨齿锯（锰钢三面齿），1把；G形夹，2"2把；磨刀石1块；                                                                                                     二、功能说明：
1、上、下双层EVA隔离填充材料，每种工具有相对应插槽，便于使用后仪器归位还原和缓冲振动；2、 EVA隔离填充材料采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果；上层EVA黑色下层黄色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材； 3、箱盖和箱体采用旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现两箱子间的锁合，便于多箱之间的携带和搬运。4、箱盖夹层设计，内置锂电池，所以工具箱同时也是一套能源管理仓，可在不开箱情况下对电动工具充电；5、箱体侧壁预留的铝合金滑槽，可以使用合金旋钮固定专用夹具，从而拓展工具外挂功能。 
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	金工工具箱（箱盖内置电池仓，教师用）
	1、 箱体规格描述：
1、材质：ABS注塑成型：规格：≥480*385*205mm，壁厚≥3mm；2、箱盖正面设有箱体内容说明卡片槽，3、内部采用至少上、中、下三层EVA隔离填充材料，每种工具有相对应插槽；4、EVA隔离填充材料采用双层双色工艺制作，上层黑色下层黄色； 5、箱盖和箱体采用旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构可以锁定箱子。6、实验箱的箱体可实现多个堆叠摆放，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放；7、箱盖夹层设计，内置锂电池；箱盖侧面预留有2个USB3.0接口母口和2个type-C接口母口；8、箱体侧壁预留有金属滑槽；9、工具包括但不限于上层EVA含：①锂电热熔胶枪*1：≥140*150*42mm，可分离式2000±5%mAh锂电池，TYPE-C接口充电，标配至少12根彩色胶棒；②锂电池螺丝刀*1：≥119*103*35mm；1500±5%mAh锂电池，YPE-C接口充电，三挡扭力调节，LED工作灯，正反转可调；标配2mm钻头*1根、75mm长批头*2根、25mm短批头*24根、60mm一体式接杆*1根；③锂电电磨*1：：500±5%mAh锂电池，三挡扭力调节，LED工作灯，过载指示灯（持续亮起约2秒后，过载系统会自动关机保护）；另含：钢直尺，300mm，1把；钢卷尺，5m，1把；三角尺，150mm不锈钢，1把；两用扳手，4件/套；什锦锉，6件/套（轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）；
中层EVA含：钢丝刷，6排木柄；铁皮剪，8”美式铁皮剪，1把；划规，150mm，1把；样冲，1把；钢锯架，铁皮活动钢锯架，1把；三叉扳手，1套；；丝锤、扳牙扳手，12件/套；内六角扳手，1.5-10mm，9件/套；钢丝钳，6"，1把；尖嘴钳，6"，1把；下层EVA含：扁锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；半圆锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；三角锉，200mm黄黑塑料柄，1把；圆锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；划针，150mm，1把；活动扳手，8"，1把”；圆头锤，锤头1磅木柄圆头，1把；钳工锤，锤头300g，1把；螺丝刀，6*100mm+-PH2，2把；螺丝刀，5*75mm+-PH1，2把；
二、功能说明：
1、上、中、下三层EVA隔离填充材料，每种工具有相对应插槽，便于使用后仪器归位还原和缓冲振动；2、 EVA隔离填充材料采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果；上层EVA黑色下层黄色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材；3、箱盖和箱体采用旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现两箱子间的锁合，便于多箱之间的携带和搬运。4、箱盖夹层设计，内置锂电池，所以工具箱同时也是一套能源管理仓，可在不开箱情况下对电动工具充电；5、箱体侧壁预留的铝合金滑槽，可以使用合金旋钮固定专用夹具，从而拓展工具外挂功能。
▲金工工具箱需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件
检测内容包含：
（1）底座和支撑部件保证仪器在正常使用中有足够的稳定性，便于调整、安放；
（2）金属零部件有覆盖层；
（3）漆层附着牢固，不脱落。
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	木工工具箱（学生用）
	吹塑箱体，定点定位，含至少18种必备常用工具。工具包括：木工凿子，3/4” ，1把；美工刀，包胶，1把；木工锉，8"半圆，1把；多用剪刀，1把；羊角锤，木柄，1把；鸟刨，1把；手推刨，1把；钢角尺≥300mm，1把，；螺丝刀，≥6*125mm+-铬钒钢，芝麻柄，1把；老虎钳，8"黄黑双色柄，1把；卷尺，≥5m，1把；G形夹，2"，1把；有机玻璃钩刀，钩刀带两把刀片，1把；磨齿锯（锰钢三面齿），1把；木工铅笔，1支；小水平尺，塑料，三水泡，45°、90°、180°，1把；墨斗，新型迷你墨斗，1个；磨刀石1块。
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	金工工具箱（学生用）
	吹塑箱体，定点定位，含至少26种必备常用工具。工具包括：钢丝钳，7"，1把；尖嘴钳，6"，1把；钢直尺≥300mm，1把；扁锉刀≥200mm黄黑塑料柄，1把；半圆锉刀≥200mm黄黑塑料柄，1把；三角锉≥200mm黄黑塑料柄，1把；圆锉刀≥200mm黄黑塑料柄，1把；划针≥200mm，1把；划规≥150mm，1把；样冲，1把；什锦锉，6件/套（轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）；钳工锤，木柄，1把；圆头锤，木柄圆头，1把；丝锤、扳牙扳手，12件/套；钢卷尺，≥5m，1把；两用扳手，4件/套；内六角扳手，1.5-10mm，6件/套；三叉扳手，1套；螺丝刀，≥6*100mm+-PH2，2把；螺丝刀，≥5*75mm+-PH1，2把；活动扳手，8，1把”；钢丝刷，6排木柄，1把；钢锯架，铁皮活动钢锯架，1把；铁皮剪，8”美式铁皮剪，1把；自行车钢丝扳手，1把；三角尺，≥20*40mm不锈钢，1把。
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	木工工具箱（拓展箱）
	箱体规格描述：
1、材质：ABS注塑成型：规格：≥480*385*205mm，壁厚≥3mm；2、箱盖正面设有箱体内容说明卡片槽，内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，便于使用后仪器归位还原和缓冲振动；3、箱盖和箱体采用旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现两箱子间的锁合，便于多箱之间的携带和搬运。3、实验箱的箱体可实现多个堆叠摆放，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放；工具包括但不限于：手摇钻*2把：1/4英寸，可夹持0-6.5mm，全钢型，手柄一体精密铸造，双齿轮驱动驱动，带钥匙精密三爪钻夹头，手柄ABS材质，柄盖可以旋下，内装3、4、5mm木工专用三尖钻头各1支，传统木工锯 *1把：≥400mm，齿距不小于2.5mm，框架式，木材表面光滑，两头用硬木，中间横档用杉木，表面涂清漆。锯条端力握手一边木框的距离30mm，该端锯条倒角。一头固定（45°）。开好锯路，锯口有安全包扎。拉花锯*2把：锯身总长≥300mm；锯条长度≥150mm，弓背高度≥130mm；手柄材质：塑料拔料器*1把：由冲头、旋转可调靠模、锁紧手柄、下压手柄和放大镜组成；材质：高碳钢+锌合金；规格：≥180mm；重量：约285g；用途：开木工锯条锯路。
砂纸板*2把：规格：≥185*85*65mm；ABS手柄，合金弹簧，高密度海绵底板，净重：约1.55g。
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	台虎钳
	可旋转；铸铁材质，钳口宽不小于125mm。
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	角向磨光机
	额定电压220V；额定频率50Hz；输入功率≥600W；空载转速≥11000r/min；磨光片直径≥100mm。
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	电刨
	1、电压220v；2、频率:50Hz；3、功率：≥1000W。4、转速：≥13000r/min；5、最大刨削宽度：约90mm；6、最大刨削深度：约2mm。
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	手电锯
	电圆锯，220V/50Hz，功率：≥600W，锯片直径不大于Φ110mm
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	电动曲线锯
	具备电子调速功能，切割更精确。优质铝合金齿轮箱，坚固耐用。可调摆动幅度，操作简便，切割效果好、效率高。额定电压(V~)：220；额定频率(Hz)：50；
额定输入功率(W)：580；空载往复次数(…/min)：500-3100；最大切割能力(mm)：钢材(mm) 10；木材(mm) 85；斜切角度(°)： 0-45（左/右）；净重(Kg)：2.7。
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	电动修边机
	输入功率：≥550W；夹头尺寸：1/4'；空载转速：≥33000转/分钟；净重：约1.5kg；外置碳刷口，刻度标尺，下刀深度可调；快捷换刀轴心锁。
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	直流手电钻
	电压：12V以上；最大扭矩：23Nm；空载转速（r/min）：1400rpm；最大螺钉直径：6mm；在木材中最大钻孔直径：23mm；在钢材中最大钻孔直径：10mm；扭矩设置：18+1；夹头直径：0.8-10mm。
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	绘图工具包
	绘图工具包，配至少15种常用绘图工具，工具包含擦图片；三角板（250mm）；圆规（长150mm，能用铅芯）；分规（长150mm，）；绘图模板、曲线板、椭圆模板、画圆模板；橡皮擦；砂皮纸；美工刀；绘图铅笔（3支）；笔芯；透明胶带；有机玻璃直尺（200mm）。另配丁字尺（600mm）。
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	便携式绘图台（绘图板）
	1、绘图台规格≥500*375*110mm±2mm；2、基于防水防电防跌落撞击等应用场景考虑，绘图台采用模具一体注塑成型，高密度ABS塑料材质，四脚网格纹脚垫支撑，防止震动和滑动；▲3、绘图台塑料件耐老化性（氙灯100h）：灰色样卡4级，塑料件弯曲强度（MPa）:不低于52.0；4、台面四边平整，无凸起，便于绘图尺等工具使用。5、绘图台两侧各有宽100mm±2mm、内陷20mm±2mm凹槽，方便提手搬运；6、前操作板采用60°倾角方便使用操作。7、内嵌430*75mm±2mm操作说明牌；说明牌内容包含设计项目名称、绘图台对应桌号、描图、描校、底图字号等信息资料，资料内容可更换。8、台面自粘标尺，可进行各种绘图测量。9、台面预留A3、A4绘图纸固定孔位。需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，带▲参数第3项必须在出具的检测报告中体现。
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	量具专用工具箱1
	箱体规格描述：
1、材质：ABS注塑成型：规格：≥480*385*205mm，壁厚≥3mm； 2、箱盖正面设有箱体内容说明卡片槽，内部采用珍珠棉隔离填充材料，每种工具有相对应插槽，便于使用后仪器归位还原和缓冲振动；3、箱盖和箱体采用旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现两箱子间的锁合，便于多箱之间的携带和搬运。4、实验箱的箱体可实现多个堆叠摆放，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放；5、箱体侧壁预留有铝合金滑槽，可以使用合金旋钮固定专用夹具，从而拓展工具外挂功能。
必备套装工具
1、游标卡尺*1把：（量具专业厂家生产），≥0.02mm，0～150mm，符合GB/T1214.2；2、外径千分尺*1把：（量具专业厂家生产），0～25mm，符合GB/T1216；3、宽座直角尺*1把：（量具专业厂家生产），≥250mm；4、钢直尺*1把：（量具专业厂家生产），≥200mm；5、钢制三角尺*1把：（量具专业厂家生产），≥150mm；6、钢制塞尺*1套：（量具专业厂家生产），≥100mm*14片；7、钢制角度尺*1把：（量具专业厂家生产），0～180度；≥150mm；另含双面胶一卷、胶带2卷、胶水1瓶、标签纸1袋、回形针1盒、镊子2个、扎绳1件等多种辅助工具和材料。                                         
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	量具工具箱2
	箱体规格描述：
1、材质：ABS注塑成型：规格：≥480*385*205mm，壁厚≥3mm；2、箱盖正面设有箱体内容说明卡片槽，内部采用珍珠棉隔离填充材料，每种工具有相对应插槽，便于使用后仪器归位还原和缓冲振动；3、箱盖和箱体采用旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现两箱子间的锁合，便于多箱之间的携带和搬运。4、实验箱的箱体可实现多个堆叠摆放，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放；5、箱体侧壁预留有铝合金滑槽，可以使用合金旋钮固定专用夹具，从而拓展工具外挂功能。
必备套装工具
1、百分表*1把：指针式，由测头、量杆、防震弹簧、齿条、齿轮、游丝、圆表盘及指针等组成。金属材质，玻璃表盘；0-10mm，精度：≥0.01；2、万能角度尺*1把：用碳素工具钢制成，划线尖端采用高速钢材料，表面应平整不能有黑斑、裂纹、锈迹、毛刺等缺陷，0-320°，精度≥2°（在连接点以外测量），符合GB/T6315；3、高度游标卡尺*1把：（1）、选用测量范围≥200mm，分度值不小于0.02mm带有底座的高度游标卡尺；4、托盘天平*1台：最大称量500g,分度值≥0.5g。 双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由金属制成，刀子：钢或玛瑙制成，固定于杠杆上。5、电子秤*1把：称重≥5000g，分度值≥2g。背光液晶显示。电源为交、直流两用；6、 最大称重1000g，分度值≥0.1g。具有去皮,自较,记忆,计数,故障显示等功能，背光液晶显示。电源为交、直流两用。7、金属钩码*1套：质量及数量：≥20g*10。                       
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	常用金属认知实验箱
	箱体外观尺寸：500*370*180mm±10mm。打开方式：耳扣式天地盖。箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；颜色纹路：箱体和耳扣灰色，箱盖橘色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。材料工艺：汽车保险杠专用环保型PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置。堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。金属认知实验箱共包含但不限于20种常见金属样品，单根样品尺寸≥φ18*30mm；分别为碳素结构钢、合金结构钢、不锈钢、轴承钢、弹簧钢、耐热钢、碳素工具钢、合金工具钢、耐候结构钢、铸铁、铸钢、纯铜、无氧铜、黄铜、青铜、铅锑合金、铝、铝合金、钛合金、镁合金常见金属。每块金属材料样品用≥55*55*20mm，采用优质透明塑料盒包装，上贴品名标签，方便管理和保存。教学点：可以让学生认识和比较金属的特性。 
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	常用木材认知实验箱
	箱体外观尺寸：500*370*180mm±10mm。打开方式：耳扣式天地盖。箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；颜色纹路：箱体和耳扣灰色，箱盖橘色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。材料工艺：汽车保险杠专用环保型PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置。堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。木材认知实验箱共包含但不限于27种常见木材和板材样品，单块木材和板材样品尺寸≥60*40*10mm；  分别为樱桃木、柏木、山毛榉、水曲柳、松木、银杏木、杉木、桐木、楠木、山合欢、杨木、樟木、槐木、柚木、栎木、枫木、核桃木、白桦木、红桦木、柞木、檫木、紫椴木、榆木等常见木材、刨花板、胶合板、细木工板、三聚氰胺板的样料。每块木材和板材样品用≥75*58*20mm优质透明塑料盒包装，上贴品名标签，方便管理和保存。教学点：可以让学生认识和比较木材的特性。                                                
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	常用螺丝连接模型
	螺丝类型：采用透明有机玻璃板作底板，设有外六角螺栓，内六角螺栓，沉头螺栓，圆头螺栓，（螺纹规格包括但不限于：M8×30mm、M10×40mm、M16×60mm，螺纹形式：三角螺纹）螺纹连接类型：采用亚克力材料底板，透明有机玻璃作被连接件，可清晰认识螺栓连接，双头螺栓连接，螺钉连接，紧固螺钉连接等连接方式。
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	常用螺纹连接模型
	半解剖展示方式。一套三件。规格包括但不限于：M39×80mm、M39×90mm、M39×100mm；螺距：不小于3mm；螺纹联接的类型：螺栓联接、螺柱联接、螺钉联接。
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	常用螺母垫片展示模型
	外形尺寸：≥200mm×150mm×30mm；载体材质：透明有机玻璃、环保塑料外框；螺母规格包括但不限于：M6、M8、M10；方六角、法兰面、蝶形、盖形、方形；垫片规格包括但不限于：6、8、10；平垫片、弹簧垫片；螺纹类型：三角螺纹。
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	铆、黏、焊接模型
	1、演示常用连接方法，依据连接件不同的使用场合实现连接。由铆接模型、黏接模型、焊接模型组成，连接处清晰可察，便于理解固定连接和半固定连接的方法，理解连接方式的多种多样。
2、材质:有机玻璃和金属，配合教材使用，辅助教学。
3、规格参数如下：
搭铆模型*1：≥155*80*10mm；单搭铆模型*1：≥200*80*10mm；双搭板模型*1：≥200*80*12mm；对焊模型*1：≥160*100*2mm；搭焊模型*1：≥150*100*2mm；角焊模型*1：≥80*80*2mm；搭粘模型*1：≥150*80*10mm；单搭板对粘模型*1：≥200*80*10mm；角粘模型*1：≥100*100*80mm。
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	古代金工经典-背光铜镜（含底座）
	青铜材质，尺寸：不小于￠100mm，背面图案在阳光下可在墙壁上再现。探究课题：了解背光的工作原理、制作方法及光学原理。
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	古代金工经典-鱼洗
	纯手工青铜材质，口径≥380mm；高度≥136mm；当用手摩擦鱼洗双耳时，鱼洗周壁产生对称振动，鱼洗里的水发生相应的谐和振动，形成美丽浪花和喷射飞溅的水珠。同时鱼洗盆壁的有规则圆柱形铜板振动会发出嗡嗡声响。喷水鱼洗对了解和研究古代金工技术具有重要意义。
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	现代金工经典-埃菲尔铁塔模型
	材质：金属，电镀工艺；规格：200*200*480mm±10mm，塔基为实体结构，塔身为框架结构。
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	现代金工经典-热能发动机（记忆合金发动机）演示器
	底座规格≥380*240*110mm±10mm；底座基于防水防电防跌落撞击等应用场景考虑，采用模具注塑成型，高密度ABS材质，底座四脚网格纹脚垫支撑，防止震动和滑动。性能、结构、安全、外观等应符合JY0001要求。探究记忆合金直接使热能变动能。
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	10种木工连接方式模型
	10种连接方式：螺栓连接、螺钉连接、胶带连接、胶连接、绳系连接、合页连接、插接、榫接、燕尾榫、指接榫； 
主要材质：塑料
具体参数描述：
① 螺栓连接：尺寸≥80*50*10mm，黑白色两块板用三颗M5不锈钢平头螺栓连接，黑白两块板均浮雕“螺栓连接”品名，便于辨识学习。② 螺钉连接：尺寸≥110*50*17mm，黑白两块板用三颗M5不锈钢平头螺钉连接，黑白两块板均浮雕“螺钉连接”品名，便于辨识学习。③ 胶带连接：尺寸≥80*60*50mm，黑白两块板用强力专用胶带连接，黑白两块板均浮雕“胶带连接”品名，便于辨识学习。④ 胶连接：尺寸≥110*50*17mm，黑白两块板用强力胶粘接，黑白两块板均浮雕“胶连接”品名，便于辨识学习。⑤ 绳系连接：黑白2根长方体通过棉绳捆系成“X”形，单条尺寸≥175*70*7mm，黑白两根长方体均浮雕“绳系连接”品名，便于辨识学习。⑥ 合页连接：尺寸≥110*50*17mm，黑白两块板用金属合页连接，黑白两块板均浮雕“合页连接”品名，便于辨识学习。⑦ 插接：黑白两块板通过插接成“X”形，单板尺寸≥80*50*10mm，黑白两块板均浮雕“插接”品名，便于辨识学习。⑧ 榫接：黑色方块≥36*28*38mm；白色板尺寸≥80*50*10mm，通过榫接方式相互连接，黑色方块和白色板均浮雕“榫接”品名，便于辨识学习。⑨ 燕尾榫：尺寸≥80*50*5mm，黑色板榫头做成梯台形与白色板榫接成不小于90°直角，黑白两块板均浮雕“燕尾榫”品名，便于辨识学习。⑩ 指接榫：尺寸≥145*50*10mm，黑色板和白色板做成凸榫和凹榫，再将它们互相插入，形成紧密连接，黑白两块板均浮雕“指接榫”品名，便于辨识学习。"
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	仿古木制车轮
	1. 规格:直径1000mm±10mm
2.材质:木制作做旧处理定制车轮
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	传统木艺展示模型-鲁班凳
	规格：300*120*130mm±10mm;实木材质，中国民间卯榫结构家居用品的典型代表，工艺精细复杂，展示中国传统木艺的高超水平。
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	传统木艺展示模型19种
	1.榫卯斗拱模型-唐代唐式南禅寺柱头斗拱模型，榉木+红木材质，可反复拆解组装，高度≥280mm,底座≥140*170mm。2.榫卯斗拱模型-宋代宋式五铺作斗拱模型，榉木+红木材质，可反复拆解组装，高度≥350mm,底座≥140*170mm。3.榫卯斗拱模型-清代清式五踩重昂斗拱模型，榉木+红木材质，可反复拆解组装，尺寸：≥120*200*370mm。4.实木创意挂钟榆木年轮片制作，直径≥240mm。5.吉普车模型实木吉普车模型，采用榉木或同等木材制作，外形尺寸不小于≥240*90*90mm。6.马车模型实木马车模型，采用榉木或同等木材制作，外形尺寸不小于≥280*90*120mm。7.拉线陀螺采用榉木或同等木材制作，每套含陀螺手柄1个，陀螺1个，拉线1根。3.小孩下楼采用榉木或同等木材制作。此为动态模型，卡通木质小人，借助重力从立板上左右摆动滑下，节奏感与趣味性并存，可以激发孩子们的好奇心，争相体验感受，活跃主题气氛。9.平板车模型实木平板车模型，采用榉木或同等木材制作，外形尺寸不小于270*90*80mm。10.下坡“动”物经典下坡动物系列木艺文创作品，“动”物样式有袋鼠、兔子、大象、机器人等，随机配发。采用榉木或同等木材制作，并配有坡道。11.平衡蜻蜓采用榉木等制作，每套含蜻蜓1只，并配有原木桩作为支架，让每一个作品都是独一无二的。12.独轮车模型实木独轮车模型，采用榉木或同等木材制作，外形尺寸不小于230*140*110mm。13.爬高猴采用榉木+黑胡桃木材，手工制作，左右交替拉绳小猴可借助摩擦力自动攀绳，互动趣味性强，作品创意性强，富有典型性，产品尺寸≥200*150mm。14.鲁班锁9件套鲁班锁亦称孔明锁，它起源于中国古代建筑中的榫卯结构。鲁班锁靠其各构件之间凹凸部分啮合装配，结构十分巧妙，拼装时需要仔细观察，认真思考，分析结构。通过把玩体验各式鲁班锁，可以开发智力，提高思维的活跃性，切身感受中国古人的智慧，将我们传统优秀文化发扬光大。本套鲁班锁包含笼中取宝、24锁、取宝、梅花锁井子锁、六根锁、鲁班球、封锁、心锁、18罗汉等。外形尺寸≥75*75*75mm。15.树枝花瓶采用天然树枝及木片制作，配套种植瓶一个，摆在桌面上可以插放水培鲜花、绿植等。16.石碾模型实木石碾模型，采用榉木或同等木材制作，外形尺寸不小于200*110*75mm。17.小象笔筒小象外形卡通式笔筒，采用榉木或同等木材材质，并搭配黑胡桃耳朵撞色，形象美观，手感好，孩子们观看后会有爱上木艺爱上手工的冲动，极大了调动了学生们的学习兴趣。18.榫卯带盖收纳盒采用花梨木或同等木材制作，经典指接榫榫卯结构，精细的做工凝聚着中国大国工匠精神。外形尺寸≥200*100*70mm.19.木船模型实木木船模型，采用榉木或同等木材制作，外形尺寸不小于300*80*80mm。"
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	金工制作套件1
	金属提炼：试剂*2；培养皿*1；滤纸*1；鳄鱼夹线（红）*1；鳄鱼夹线（黑）*1；电池盒*1；电池*4；金属拼装：制作古代建筑模型；成品尺寸：≥90*110*75mm；金属编织：制作镂空花瓶模型；成品尺寸：≥φ80*150mm；金属折弯：制作簸箕模型；成品尺寸（不含柄）：≥120*70*35mm；金属钻磨：制作套孔板（攻丝套扣），成品尺寸：≥50*30*10mm；金属锤炼：制作发簪：材质：铜；颜色：金色；规格：约100～130mm
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	金工制作套件2
	1、小铁锤套件：方铝条≥16×16×60mm，铝棒≥φ10×150mm。用于制作小铁锤；可进行划线、锯削、锉削，钻孔、攻丝、套丝、抛光等练习；2个课时完成；附制作的图纸和说明等资料。难度评定：中。2、六角螺母：≥Φ35×12mm圆钢1片，两端平面磨床磨平；材料：Q235碳素结构钢；用于制作六角螺母，可进行划线、锯削、锉削，钻孔、攻丝、抛光等练习；2个课时完成；附制作的图纸和说明等资料。难度评定：中。3、三角架：≥30×30×300mm角铁1根，用于制作三角架，可进行划线、锯削、锉削，弯折、抛光等练习；1个课时完成；附制作的图纸和说明等资料。难度评定：低。4、练习钢板：≥30×80×5mm钢板1块，材料：Q235碳素结构钢；可进行4种工件的制作；可进行划线、锯削、锉削，抛光等练习；1个课时完成；附制作的图纸和说明等资料。难度评定：低。
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	木艺制作套件1
	通过7种典型实例，经历设计的一般过程，可制作出笔筒、书架、光控百叶窗、密码箱、汽车等模型。使用ABS标准构件、木工板、木条、电机等材料。采用：拼插、胶合、铰接等方式连接。包括基本板材、标准件、含制作图纸。
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	木艺制作套件2
	1、长方凳套件：材料：松木；坯件：凳面2,1块；凳腿,4根；下支撑条,2条；下支撑条（短）,2条；上支撑条（长）,2条；上支撑条（短）,2条；木乳胶。附制作的图片说明等资料。2、折叠凳套件：材料：松木；坯件：斜撑,4条；横条,4条；铁杆，1根；垫片，2片；布带，6根；木乳胶；图钉等。附制作的图片说明等资料。3、长条凳套件：材料：松木；坯件：凳面,1块；支撑条,1块；凳腿，2块；木螺丝，8只。附制作的图片说明等资料。4、板凳套件：料：松木；坯件：凳面，1块；凳腿，4条；支撑条，2条；木乳胶等。附制作的图片说明等资料。5、笔筒套件：材料：松木；侧板（外），4块；笔筒侧板（内），3块；底板，2块；8分钉子等。附制作的图片说明等资料。6、书架套件：材料：松木；侧板，5块；支撑板（一），7块；支撑板（二），1块；8分钉子等。附制作的图片说明等资料。7、镜框套件：镜框短边,2根；镜框长边,2根；亚克力镜面（片）,1片；三合板后盖,1件；木乳胶，8分钉子等。附制作的图片说明等资料。8、文具盒套件：材料：松木；侧板,2块；短侧板，1块；底板,1块；盖板，1块；盖板把手侧短侧板,1块；盖板把手,1块,8分钉子,木乳胶。附制作的图片说明等资料。9、抛石机套件：材料：松木；木条,14根；木棒,2根；瓶盖1件；牛皮筋，1件；8分钉子等。附制作的图片说明等资料。10、让木条动起来：材料：尺寸≥200×15×15mm，松木条，8根；不小于8×35mm，元宝螺栓及元宝螺帽，15套。
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	金工制作耗材
	绘图纸A 3#，100张/包*1 ；绘图纸B 4#，100张/ 包*1 ；坐标纸A 16K，100张/包* 1 ；坐标纸B 32K，100张/包*1 ；红蓝记号笔 *28支；拉铆钉 直径￠3mm~￠5mm。两种型号各100个/盒*4；钉子 各种型号规格、若干、油封1kg/ 盒*7；螺丝螺母 各种型号规格、若干、油封1kg/盒*7；钢锯条 粗齿（18牙）100根/盒*1，细齿（24牙）100根/盒*1；；美工刀刀片 大号，≥18*100mm，10片∕盒*2；铁板 ≥150*100*2mm；钻床、台钻配套耗材。 28块；铝板 ≥200*300*1mm；钻床、台钻配套耗材。 28块 ；塑料棒 单根直径：≥15mm；长：≥150mm；车床加工用。10根；钻头 2mm、3mm、4mm、到10mm，共9种规格/ 套*9；砂轮片，配套砂轮机使用 *7片；彩色金属丝 直径≥2mm,红、黄、绿、蓝、黑、金、银7色以上，设计制作灯罩、九连环等金属工艺作品材料，200米；拉铆钉 直径￠3mm~￠5mm，100只/ 盒*2；合页 ≥25mm长，50个/ 包*1；钥匙坯 材质：铜；加工段长≥32mm，宽≥8.6mm，厚度≥1.7mm，100把
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	木工实验制作耗材
	绘图纸A 3#，100张/包*1 ；绘图纸B 4#，100张/ 包*1 ；坐标纸A 16K，100张/包* 1 ；坐标纸B 32K，100张/包*1；红蓝记号笔 *28支；钉子 各种型号规格、若干、油封1kg/ 盒*7；螺丝螺母 各种型号规格、若干、油封1kg/盒*7；钢锯条 粗齿（18牙）100根/盒*1，细齿（24牙）100根/盒*1；曲线锯锯条 5支/套，3套；美工刀刀片 大号，≥18*100mm，10片∕盒*2；聚醋酸乙乳液 250G/ 瓶*7；热熔胶棒 单根≥11*200mm，透明白，100根；棉线 棉花纤维搓纺而成100米/ 轴*7；木砂纸 0#～2#各种，符合行业标准，100张；木棒 圆形松木棒，≥6*600mm/根，100根；方形松木条，≥20*20*600mm50/根，100根；
砂带 细目、粗目各五张/套*1。

	创客+人工智能

	1
	3D打印机（四色）
	成型原理 FDM（熔融堆积）；整机尺寸：≥363*402*448mm（不含料盘支架）；成型体积≥220*220*220mm；层厚精度≥0.05-0.4mm；喷头流速 32mm³/s；定位精度≥XY轴：0.0125mm；Z轴：0.0025mm；打印材料至少支持：PLA、ABS、PETG、TPU、ASA、PETG-CG；打印连接方式：USB/以太网/Wifi；显示方式要求：触控彩屏；屏幕尺寸≥4.3寸触摸；语言界面至少支持：中文/英文；喷头温度 Max 300℃；热床温度≥110℃；打印速度 Max 300MM/S ；喷头直径 默认0.4，(0.25/0.6/0.8mm)可选；耗材线径≥1.75mm；切片软件使用开源软件至少支持：Cura、S3D、3D One等（支持各种第三方软件）；文件格式至少支持：STL、3MF、OBJ、BMP等；操作系统至少支持：Windows、MAC OS、Linux等；输入电压AC ≥100V~240V 50/60HZ 350W
支持手机app远程监控控制功能，便于统一集成操控；切片软件可智能生成支撑，提供树状及线状两种支撑方案，可手动修改支撑；产品认证：通过FCC\RoHS认证；支持四色联打；；喷头移动速度 MAX 600MM/S；打印加速度MAX 20000mm/S²；IFS自动换料,确保打印过程连续性；自动振动补偿，可减少高速下振纹，提高模型质量；支持断电续打。

	2
	三维设计软件
	一款简单、易用的 3D CAD 工具，你可以使用一些简单的图形来设计、创建、编辑三维模型，或者在一个已有的模型上进行修改。打破了常规专业CAD软件从草图生成三维模型的建模方法，提供了一些简单的三维图形，通过对这些简单图形的堆砌和编辑生成复杂形状。这种‘傻瓜式’的建模方式感觉像是在搭积木，即使你不是一个CAD建模工程师，也能随心所欲地在软件里建模。
1.曲线建模，支持导入平面图片建模、文字建模、自定义绘制图形建模等多种建模方式。提供平面绘图工具，比如直线、折线、曲线及矩形工具，用于设计复杂线条。提供10种以上的艺术曲线，比如心型线、肾形线等。2.3D浮雕建模，支持导入文字以及自定义绘制图形，并能一键式生成可制造的立体透光浮雕模型。生成的立体浮雕模型类型包括: 平面型、圆柱面型等，并可选择内向、外向模式。3.参数建模，支持全参数交互式驱动建模方式，用户可修改尺寸、角度等参数，改变模型的大小、位置、姿势，生成新的模型。4.一键平置，在移动模型的过程中，可以一键将模型移动到水平面上，方便切片。5.自动放平，在旋转模型的过程中，可以一键将模型放平，软件自动为模型找到合适的旋转角度进行旋转，方便切片。6.文字建模，支持输入文字，即可生成立体文字模型，支持主流字体，软件内置10种以上字体，生成的3D文字可进行竖直弯曲和水平弯曲，并且可以调整文字的弯曲半径和角度。7.曲面建模，支持挤出、移动长方体盒子的面生成多面体，通过细分曲面的方式生成3D模型。支持五分法分割面，生成新的面。支持移动多面体的边，改变多面体的形状。包含球、圆柱、正方体3种内置基本体。8.拉伸建模，支持从二维封闭曲线垂直拉伸得到3D模型，导入图片作为二维草图的绘制向导，并内置网格线作为绘制参考。9.旋转建模，支持从二维曲线沿轴旋转得到3D模型，导入图片作为二维草图的绘制向导，并内置网格线作为参考线，可人工设置曲线是否封闭。软件可自动对曲线进行补全，从而生成旋转体模型。10.兼容切片软件，设置层厚、壁厚、填充密度、打印速度等参数，从3D模型计算得到打印机的执行文件，并支持单层/多层/全部等模式可视化查看打印路径。支持输出切片gcode。

	3
	三维设计课程及资源库
	课程资源包含PPT；课时内容不少于15课时；包含教学、创意类模型不少于500种。

	4
	3D打印耗材
	耗材直径 1.75mm；规格 1卷1KG；包装重量 1.4kg。

	5
	3D打印工具包
	侧面板；前门板；顶盖;喷头顶盖；拖链扣；十字螺丝刀；六角螺丝刀；导丝管；螺钉；磁铁；螺母。
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	便携式智能激光雕切机
	一、加工尺寸
1.加工幅面：长×宽≥500mm×300mm；
2.最大加工高度：不小于42mm。
二、功率参数
1.工作电压：110V-240V，适配50~60Hz通用工频；
2.设备平均功率：150W。
三、雕刻速度与加工精度
1.最大雕刻速度：≥1000mm/s；
2.设备加工精度：≤0.01mm。
四、激光模组配置
1.标配10W蓝光激光模组，可按需扩展20W、40W激光模组，支持多类型加工头快拆更换；
2.激光参数：采用455nm蓝光激光，光斑直径小于等于0.1mm，激光模组使用寿命≥8000h。
五、加工适配能力
1.适配耗材：支持纸张、木材、塑料、皮革等常规材料雕刻、切割，可实现金属打标作业；
2.切割性能：桐木板最大切割厚度≥15mm。
六、交互界面
▲1.设备搭载LCD高清IPS触控液晶屏，配备智能触摸按键，支持整机参数调试、功能控制等多元交互操作；（提供功能界面实物照片或相关检测报告佐证）
2.配备专用摇杆手柄，支持设备离线高精度、高灵敏微动调节。
七、操作
1.在线加工：支持USB连接电脑，实现实时在线加工；
2.离线加工：可通过电脑将加工文件存储至SD卡，设备独立离线作业；
3.远程加工：支持移动端WiFi联网，实现设备远程操控加工。
八、智能摄像系统
1.设备内置不小于800W像素高清广角智能摄像头，定位精度小于2mm
▲2.支持图像定位、拍照取图，可实现可视化精准加工，适配图像对齐与参数校准作业。（提供功能界面实物照片或相关检测报告佐证）
九、对焦功能
集成自动、手动双对焦模式，可实现激光焦距自动校准，保障加工精度。
十、安全防护系统
设备搭载多维度智能安全传感器，包含设备门状态检测、火焰燃烧检测、三轴倾斜角度检测功能；配备十字红点激光定位功能及紧急停止操作按键，全方位保障设备运行安全。
十一、照明与状态显示系统
配备工作区全局照明装置，辅助视觉拍照加工；设备屏幕可实时显示加工状态、作业进度，便于全程监控作业流程。
十二、可扩展功能配置
1.机头快拆拓展：支持多类型加工单元快速更换，无需额外接线。适配笔夹单元（最大夹持画笔直径20mm，支持自动提笔加工）、刻刀单元（可装夹30°、45°、60°雕刻刀，具备二级弹性伸缩功能，柔性材料最大切割厚度1.5mm）；
2.外设拓展：可适配增高台、旋转轴单元、烟雾净化系统等配套设备，拓展设备作业能力。
十三、配套电脑端软件
配备轻量化专用激光加工软件，集成建模设计、仿真加工、设备控制三大核心模块，支持激光、裁刀、画笔多工作模式切换。软件具备完善的图形编辑功能，内置一键造物功能，可快速生成箱体等模型。兼容摄像头定位校准、旋转轴参数设置，支持卡盘式、滚轴式两种旋转轴适配模式。
十四、配套移动端软件
搭载自研专用移动端APP，支持移动端独立设备操控与加工作业。
十五、教学资源与教程
▲1.配套线上专属教学资源库，包含设备入门操作课程、技能知识点、建模思路及成品案例展示；（提供功能界面截图佐证）
2.配备20种材料认知AR体验APP，助力实操教学与材料辨识学习。
▲提供适配便携式智能激光雕切机计算机软件著作权证书扫描件佐证。
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	智能激光雕切机耗材包
	包括8种耗材，总计220件耗材；椴木板X尺寸300*210*3mm，数量30件；奥松板尺寸300*210*3，数量30件；瓦楞纸尺寸3mm*200*300，数量30件；瓦楞纸尺寸6mm*200*300，数量10件；年轮杯垫尺寸φ90*10mm，数量10件；亚克力板尺寸，300*210*3mm，数量5件；牛皮纸尺寸200*297mm，50张；混色厚卡纸尺寸200*297，数量50件；不锈钢狗牌尺寸40*20*2mm，数量5件；
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	AI进阶套装
	一、主控制板参数
1.核心规格及工艺：主控芯片主频≥16MHz，FLASH存储≥32K，RAM≥2K；主控板集成红外接收器、蜂鸣器、光线传感器、声音传感器、红色/黄色LED指示灯各1个，配备≥2个电机接口、≥4个拓展接口，所有模块无需额外外接。
2.供电及驱动能力：支持6V-12V宽电压输入；可同时稳定驱动不少于4个拓展接口模块及2个TT电机正常工作，单路驱动电流≥500mA。
3.充电及供电方式：主控板自带锂电池充电管理功能，充电电流≥500mA，具备过充、过放、短路三重保护机制；配置可充电锂电池包，支持外部直流电源（6V-12V）与USBB型接口（5V）两种供电模式，USB接口同时实现供电、编程数据传输双重功能。
4.结构及兼容设计：配备环保透明防护外壳，外壳预留标准化通用安装孔位，可适配主流积木结构套件及通用螺钉安装固定，拓展适配性强。
二、产品功能及应用要求
1.核心教学目标：支持使用者掌握循环、条件判断、变量、简单算法等编程基础知识；可实现图像识别、巡线、自动追随、手势控制、语音交互等高级功能。
2.场景搭建能力：结合AI模块可实现不少于8种应用场景，所有场景可通过结构搭建与编程联动稳定实现。
3.核心功能实现：支持智能识别、行走机构运动控制（前进、后退、转向、调速）、环境传感检测、数据数值显示、声光状态反馈等功能，支持多模块协同联动编程，可完成复合型逻辑程序开发实训。
三、电子模块及配件要求
1.模块及配件清单：套件模块及配件：
功能模块：温湿度传感器、RGB超声波模块、电子指南针传感器、语音识别模块、四位数码管模块、图形识别传感器、手势识别传感器、4位LED按键模块、滑动电位器模块9g舵机、TT电机、锂电池包（带保护板）等；；
2.语音识别模块专项要求：采用单总线协议，支持无网络离线工作模式，可自定义识别语句≥15条，包含（如电平触发、语句触发、延时触发）等触发方式，配备语音识别状态LED指示灯，识别响应时间≤300ms，工作电压5VDC，接口即插即用。
3.手势识别模块专项要求：支持离线自主编程自定义功能，无需网络即可独立运行；可识别手势类型≥6种，覆盖常用操控手势；搭载多通道工作状态指示装置，有效识别距离0.1m-0.5m，识别灵敏度可手动调节；集成主控处理单元，支持设备自动接入识别，通用拓展接口，插拔式安装
4.图形识别传感器专项要求：采用单总线协议，核心主频≥180MHz，搭载摄像头像素≥30W，配备1个识别状态LED指示灯；支持无网络条件下编程自定义，具备卡片识别、巡线、自动追随三种工作模式，接口即插即用。
5.模块安装设计：所有电子功能模块均配备专用防护外壳与固定底座，底座适配主流积木结构安装标准，模块与底座采用插拔式结构设计。
6.模块连接规格：所有电子模块自带独立MCU，采用4P4C规格；搭配4pin连接线，插拔式对接。
7.锂电池要求：锂电池包自带保护板，具备防短路、过充、过放三重保护功能；可通过主控USB接口直接充电。
四、控制模式要求
支持多方式融合控制，整体操控响应延迟≤200ms，包含移动端APP控制、电脑端在线编程控制、电脑端离线编程控制三种模式；移动端APP支持主流安卓、IOS系统适配，可实现蓝牙稳定配对连接；电脑端图形化编程程序支持主流桌面系统及嵌入式系统适配，免驱动安装，实现即装即用。
五、编程平台要求
1.软件兼容性：交互式图形化编程软件，一键转Arduino/C语言代码，一键转micpython文本代码；可无缝适配编程猫、米思齐（Mixly）等主流图形化编程软件。
2.软件功能：支持中、英文编程及人工智能相关模块，不少于10个人工智能功能模块。
3.设备功能包含语音识别，手势识别，图像识别，机器学习，智能天气、人脸识别、TensorFlow、无人机、智慧家居等人工智能功能模块。
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	AI进阶套装学习课程
	课程资源包含：PPT；课程内容不少于16课时。
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	物联网创新实验箱
	物联网创新实验箱集成不少于36个传感器模块于一体。
主控核心：四核ARM架构处理器，主频不小于1.4GHz
内存RAM容量：4GB，64-bitLPDDR4，25.6GB/s
存储BOM空间：不少于16GB
接口：USB-TYPEA，GPIO,12C,12s,SPI,UART,音频，DC,USB-TYPEC,网口
传感器：集成不少于36种声光电物联网传感器
屏幕：10.1寸高清LCD显示屏，HDMI输入
音箱：5W音箱
无线通讯：支持千兆以太网，WiFi2.4G/5G，蓝牙5.0
显示输入：双路HDMI
电源：DC12V-4A外置电源适配器供电
配套无线键鼠和手柄,可以用于编程实验、文书编辑、游戏，也可进行WiFi联网浏览器，视频观看，音乐欣赏等；
配套大功率喇叭，无需外接音频设备，独立音量调节旋钮；
具备至少如下接口：IIC总线接口、GPIO接口、UART串口；
支持Python编程，C语言二次开发，也可使用USB数据线连接Arduino或Microbit开发板进行编程；
采用基于Linux的开源软件架构，支持用户直接调用；
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	物联网创新实验箱学习课程
	课程资源包含：PPT；课程内容不少于32课时；
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	AI小车学习套装
	一、核心芯片及通讯性能
1.主芯片配置：基于两款国产芯片设计，基础主频≥400MHz，支持睿频功能，睿频最高可达600MHz；内置FPU（浮点运算单元）、KPU（神经网络处理单元）、APU（音频处理单元）、FFT（快速傅里叶变换单元），模块总算力≥1TOPS，支持离线人工智能处理，具备机器视觉识别与听觉识别功能。
2.辅助通讯芯片：板载无线通讯模块，标配蓝牙、WIFI双模无线通讯功能。
二、显示及图像采集模块
1.显示屏幕：配备2.4英寸固定彩屏，支持彩色图形、文字及图像显示。
2.摄像头兼容：支持外接摄像头模块，可适配（200万像素）摄像头。
3.辅助支架：可选配3D打印180°旋转支架，支持摄像头多角度调节。
三、控制及接口配置
1.电机控制接口：集成直流电机接口≥4路，支持电机正反转、调速驱动控制。
2.通用IO接口：引出IO排母接口≥20组，配备I2C排母接口≥2组，兼容主流开源电子模块，支持多设备扩展连接。
3.传感器接口：配备4P4C规格标准化传感器接口≥4个，适配通用4pin水晶头连接线；支持传感器模块任意插拔，具备端口自动识别功能，可将识别结果反馈至控制程序，实现即插即用。
四、音频及电源系统
1.音频模块：内置MEMS麦克风≥1个，支持音频采集；内置喇叭≥1个，支持音频播放。
2.电源规格：支持5V/3.3V双电压切换；配备6-12V宽电压电源接口，自带锂电池包；采用正反插通用接口，兼容数据传输与供电双重功能。
3.功能按键：板载物理按键≥1个，可用于功能触发、模式切换或紧急操作。
五、扩展兼容性及耐用性
1.模块扩展：支持电子模块通过拓展接口连接，模块自带外壳保护；接口连接无需区分线序，支持即插即用。
2.结构兼容：结构兼容通用积木搭建体系，可与标准积木结构组合拼装。
3.接口耐用性：彩屏、摄像头等设备接口采用柔性连接结构，支持不同型号设备更换；电池包、电子模块等关键部件均带外壳保护。
六、软件开发环境兼容
▲1.软件兼容性：搭载交互式图形化编程软件，支持一键转换底层代码、文本代码（需提供相关功能视频演示佐证）；可适配主流通用图形化编程工具。（需提供满足以上软件功能界面截图佐证）
▲2.软件功能：支持中、英文编程及人工智能相关模块，不少于10个人工智能功能模块。（需提供满足以上软件功能界面截图佐证）
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	AI小车学习套装学习课程
	课程资源包含：PPT；课程内容不少于14课时。
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	人工智能编程学习平台
	平台默认配置30个系统账号，具备账号数据管理、阶梯式课程教学、作品展示交流、赛事信息服务、行业资讯推送、场景化实训六大功能模块，整体功能体系完整、适配全阶段编程教学需求。
一、账号数据管理：
平台配置一体化账号信息管理面板，支持用户个人学习数据、创作资产、成长轨迹全维度可视化展示与自主管控。面板可实时统计展示账号关注度、粉丝数量等影响力数据；内置荣誉数据模块，自动归集作品点赞、浏览等量化数据；集中收纳用户赛事参与记录、全周期学习轨迹、已发布作品及未完成草稿等数据资产，支持用户全程溯源成长数据、统筹管理创作资源，实现学习成长过程可查、可控、可追溯。
二、阶梯式课程教学：
平台搭载图形化编程、代码编程两类核心课程体系，采用沉浸式剧情教学结合分级难度的标准化课程架构，支持自定义学习地图配置，覆盖零基础入门至竞赛预备阶段全梯度知识点，适配不同基础层级用户的学习需求。。
▲1.课程设计
内置4级阶梯式沉浸式教学剧情，难度随学习进度逐级递增，覆盖启蒙基础、进阶提升、综合应用等全学习阶段；支持用户自主创建个性化学习地图，可根据自身学习目标、实训场景自定义编程实训要求，实现个性化、定制化教学适配。（需提供满足以上软件功能界面截图佐证）
2.全维度知识点覆盖
课程知识点体系循序渐进、闭环完整，核心涵盖编程环境基础操作、重复执行逻辑、变量基础认知与应用等核心编程知识点，形成标准化、体系化的编程能力培养链路。
▲3.海量关卡与贴心辅助
系统配置全阶段标准化实训关卡资源，覆盖各层级学习内容，资源配置标准如下：图形化编程实训关卡数量不少于695个，Python编程实训关卡数量不少于615个。所有实训关卡内置标准化三重辅助功能，支持解题步骤提示、核心知识点梳理、代码智能检测与优化分析；关卡作答完成后，系统可实时反馈实训结果，并自动生成对应荣誉激励标识，完善学习考核闭环。（需提供满足以上软件功能界面截图佐证）
三、作品展示交流
搭建专业化编程作品展示共享交流平台，支持作品分类筛选、多维度检索功能。可按编程作品类型进行精准筛选，便于用户查阅各类编程创作作品，实现创作交流、视野拓展、能力提升的教学目标。
四、赛事信息服务
搭建标准化编程赛事服务专区，整合各类编程赛事资源。平台可实时展示年度各类编程赛事相关信息，涵盖赛事报名周期、参赛资质要求、赛事流程、奖项配置等完整资讯，便于用户精准掌握赛事动态，打通学习与竞赛的衔接通道。
五、行业资讯推送
平台实时更新编程教育领域权威资讯，内容涵盖国内编程教育政策、行业发展趋势、教学改革方向等核心内容。支持用户及时掌握行业及政策导向，辅助用户动态调整学习规划，保障学习内容与行业标准、教育政策同步适配。
▲六、场景化实训-智慧城市
搭建标准化智慧城市实训场景，配置不少于8项专项编程实训操作模块。实训体系涵盖编程环境基础操作、代码顺序执行等标准化实训内容，实现编程理论与场景化实践深度融合。（需提供满足以上软件功能界面截图佐证）
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	AI校园-智慧苗圃套装
	一、核心性能参数
1. 供电参数：工作电压DC 5V；备用电池电压DC 9V；最大输出电流≤1.5A；系统最大功耗≤10W，具备低功耗运行模式。
2. 无线通信参数：支持2.4G WiFi协议，兼容主流家庭及校园无线网络环境；蓝牙协议采用v4.2 Full Standard，确保设备间稳定近距离通信。
二、开发兼容性参数
支持功能二次开发，完全兼容Arduino编程环境，可实现自定义功能拓展、程序优化及传感器联动逻辑调整，满足教学实验与创新开发需求。
三、核心功能模块配置
需配置以下全功能模块，确保系统完整运行及功能实现：ESP32主控模块、AI视觉识别模块、水泵模块、继电器模块、土壤湿度传感器、水位传感器、全彩灯模块（≥2个）、光线传感器、温湿度传感器、风扇电机模块、128*64分辨率液晶显示模块、实时时钟模块、专用水槽、秧苗种植盒。所有模块需经过兼容性测试，确保联动稳定可靠。
四、核心展示功能要求
1. AI视觉功能：集成机器学习算法，具备植物种类识别能力，可基于识别结果自动调整种植环境参数（光照、灌溉、温湿度），实现智慧化种植闭环控制。
2. 智能补光功能：通过光线传感器实时采集不同时段环境光照数据，系统自动分析并启动全彩灯补光，补光强度、时长可根据植物生长需求智能调节，满足植物光合作用需求。
3. 智能灌溉功能：联动水位传感器与土壤湿度传感器，实时采集水槽储水量及土壤湿度数据，当数据低于预设阈值时，系统自动启动水泵及继电器，实现精准灌溉，避免水资源浪费。
4. 智能控温控湿功能：通过温湿度传感器采集空气温湿度数据，当数据超出植物适宜生长范围时，自动启动风扇电机进行通风降温/控湿，维持环境参数稳定。
五、结构件参数要求
1. 亚克力板：配置数量≥18块，单块板厚度≥2mm，材质需具备耐腐蚀、抗变形特性，满足长期户外或室内使用需求。
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	AI校园-语音控制教学楼套装
	一、电气性能参数
1. 工作电压：直流5V，供电稳定可靠，适配常规电源系统。
2. 电池电压：直流9V，支持备用供电模式，保障设备不间断运行。
3. 最大输出电流：≤1.5A，具备过流保护功能，确保元器件安全。
4. 最大功耗：≤10W，低功耗设计，节能环保。
5. 无线通信：支持2.4G WiFi频段，通信稳定，覆盖范围满足常规场景需求；蓝牙协议采用v4.2 Full Standard，兼容多设备连接，传输速率及兼容性达标。
6. 二次开发支持：支持功能二次开发，兼容Arduino编程环境，可灵活拓展定制功能，满足个性化应用需求。
二、核心元器件配置
标配以下核心元器件，性能达标且兼容性良好，确保模块稳定运行：
1. 主控芯片：ESP32主控模块，运算能力强，支持多协议通信及复杂逻辑控制。
2. 交互模块：离线语音交互模块，无需网络即可实现语音指令识别与响应，响应迅速准确。
3. 驱动模块：180度舵机，角度控制精准，适配窗帘、挡板等执行机构驱动。
4. 显示与照明模块：全彩灯2个，色彩可调，亮度稳定；128*64液晶屏幕，显示清晰，可实时展示环境数据及设备状态。
5. 传感模块：光线传感器、温湿度传感器、人体运动传感器，采集精度高，能精准捕捉环境参数及人体活动信号。
6. 执行模块：风扇电机，调速性能良好；功放扬声器，音质清晰，适配语音播放功能。
三、功能展示要求
1. 语音控制功能：可通过语音指令控制灯光开关、亮度调节，窗帘开合，风扇启停及调速，指令识别准确率高，响应延迟低。
2. 智能调节功能：依托传感器采集的环境数据（光线强度、温湿度、人体活动状态），自动调节灯光亮度、窗帘开合度及风扇运行状态，实现智能化环境适配。
3. 语音交互功能：具备多元化语音交互能力，包含古诗晨读、算数抢答、听力测试等功能，可满足教育及互动场景需求，语音播放清晰、内容准确。
四、结构及配件规格
1. 亚克力板：数量不少于36块，厚度不小于2mm，材质强度高、耐磨耐腐蚀，适配模块整体组装及结构稳定性要求。
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	AI校园-智慧图书馆套装
	一、核心元器件参数
1.  主控模块：配置ESP32主控模块，需满足语音智能图书馆各项功能运行需求，具备稳定的数据处理、模块联动及指令执行能力。
2.  交互类元件：配置语音交互模块、功放模块、射频刷卡模块，确保语音唤醒、指令识别、刷卡验证及音频输出功能正常实现。
3.  感知类元件：配置光线传感器、颜色识别模块，可精准采集环境光线数据、识别书籍颜色（红色、蓝色），为功能执行提供数据支撑。
4.  执行类元件：配置1个270°舵机，可根据指令执行对应机械动作；配置2个全彩灯，支持开关及亮度调节。
5.  显示类元件：配置LCD液晶显示屏，可清晰显示各类操作相关信息，满足功能交互中的信息展示需求。
二、功能实现参数
1.  自助借书功能：支持通过射频刷卡完成用户ID登记，结合语音交互实现红色、蓝色书籍的借阅操作，可自动变更对应书籍借阅信息；操作流程需包含刷卡登记ID、语音识别书籍颜色（红色/蓝色）、自动出书三步，LCD显示屏同步显示借书相关信息。
2.  自助还书功能：支持通过射频刷卡完成用户ID登记，依托颜色识别模块识别归还书籍颜色（红色/蓝色），自动变更对应书籍借阅信息；操作流程需包含刷卡登记ID、颜色识别书籍、放入借阅机三步，LCD显示屏同步显示还书相关信息。
3.  一楼阅读区灯光调控功能：可通过光线传感器实时采集环境光线数据，结合语音指令实现全彩灯的开关及亮度调节，双重控制逻辑需稳定可靠。
4.  二楼活动厅音控与灯光调控功能：支持语音指令切换三种风格音乐，支持语音指令切换活动厅灯光风格，灯光与音乐的切换均需通过语音指令触发，执行响应及时、无异常。
三、结构及配件规格
1. 亚克力板：数量不少于22块，板体厚度不小于2mm，材质强度高、耐磨耐腐蚀，适配模块整体组装及结构稳定性要求。
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	AI 智控实训箱
	1、 平台整体参数
1. 平台采用一体化集成设计，整体由AI主控模块、功能扩展模块、应用交互模块、机械臂执行模块、红外测温模块、视频采集模块、识别与应用扩展模块、智能仓储模块、物品分拣模块、超声波检测模块构成，各模块协同运行，支持功能拓展。2. 平台整体采用模块化架构设计，各功能模块可独立拆分、组合，便于后期维护、升级与功能迭代。3. 视频采集模块：标配USB接口高清摄像头及专用调节支架，支架支持360°全角度自由调节，可适配各类图像、视频采集场景。4. 应用交互模块：搭载19英寸IPS全视角显示屏，屏幕物理分辨率≥1920*1080，支持多点触控操作；配置HDMI、VGA双显示接口，兼容多类型外接显示设备。5. 智能仓储模块：内置标准化仓储单元，仓储栅格数量≥5单元，可实现物品分类存放与智能管理。6. 物品分拣模块：搭载专用红外功能单元，支持物品精准识别、定位与分拣作业。7. 红外测温模块：支持非接触式人体体温实时检测；超声波检测模块：支持障碍物实时距离检测，具备距离数据采集与反馈功能。
二、硬件系统参数
（一）AI主控模块
1. 处理器：搭载4核64位高性能CPU，运行内存≥4GB，内置存储容量≥128GB。2. 算力单元：GPU采用NVIDIA Ampere架构，内置TensorCore数量≥16个，单精度算力≥20TOPS，满足深度学习算力需求。3. 接口配置：支持WiFi+蓝牙双模无线通信，兼容5G/2.4G双频WiFi；搭载千兆以太网有线接口；配置HDMI、Display Port显示输出接口、2路MIPI摄像头专用接口、4路标准USB接口。4. 性能要求：支持实时处理8路高清全运动视频流，搭载硬件图形加速功能；兼容TensorFlow、PyTorch、Caffe/Caffe2、Keras、MXNet等主流深度学习框架，可实现图像识别、目标检测与定位、语义分割、视频增强、智能视频分析等AI应用。
（二）功能扩展板
1. 板载LED指示灯，支持通过开发板IO口输出信号实现通断控制。2. 板载物理按键，支持读取开发板IO口输入信号，实现信号采集与交互。3. 板载有源蜂鸣器，支持通过开发板IO口输出信号实现发声控制。4. 板载散热风扇，支持通过开发板IO口输出信号实现启停控制。5. 板载数字式光照传感器，采用I2C总线与开发板通信，实现光照数据采集。6. 板载AD/DA转换芯片，采样位数≥8位，转换速率≥10KHz，采用I2C总线通信，支持外接功能拓展。7. 配置开关信号专用插座，可外接红外线检测开关，支持IO口开关量信号读取与采集。
（三）机械臂执行模块
1. 自由度：采用6自由度活动机械臂，动作灵活，适配多场景操作需求。2. 控制方式：支持PC端、手机端、鼠标、专用遥控器多模式控制。3. 参数监测：支持实时读取各关节电机温度、电压、位置运行参数。4. 存储功能：支持掉电保存用户自定义参数设置，断电重启后无需重新配置。5. 保护功能：具备电机堵转保护、电机过温保护双重防护机制，保障设备稳定运行。6. 编程模式：支持电脑端编程、手机端编程、离线手动示教编程多种模式。7. 通信协议：支持UART串口指令控制，提供完整串口控制协议，支持用户二次开发。8. 执行末端：搭载专用夹持工具，可稳定夹持球状类物体；最大负载≥580g，重复定位精度≤0.3mm，工作半径≥500mm。
三、深度学习模型训练与部署平台参数
（一）项目配置功能
1. 支持用户根据项目需求，自定义创建项目及专属项目目录，项目保存后，系统自动生成配套文件目录结构。2. 支持多项目并行创建，支持对现有项目进行删除、修改、启用切换等标准化管理操作。3. 支持CPU、GPU多模式算力训练，用户可根据硬件配置、任务需求自主选择算力模式。
（二）数据采集功能
1. 支持网络爬取、视频抽帧两种原始图像数据采集模式，所有功能通过Web界面可视化操作，简化配置流程，支持快速数据采集；平台开放数据采集插件接口，支持用户自定义代码编写与运行，实现个性化数据采集。2. 网络爬取模式：支持数据靶站采集、浏览器采集两种方式；内置专用数据靶站，提供多行业标准化数据集，支持通过配置URL地址模拟网页数据采集；支持关键词检索目标图像，支持自定义设置采集数量。3. 视频抽帧模式：支持本地视频流截取图像、摄像头实时采集图像；支持按键截取、固定间隔提取、逐帧提取多种采集方式。
（三）数据处理功能
1. 支持数据清洗、数据增强全流程图像处理，所有功能通过Web界面可视化呈现；各功能模块开放插件接口，支持用户自定义代码编写与运行，实现个性化数据处理。2. 数据清洗：内置数据去重、数据过滤、数据修复标准化功能，配套默认算法，同时支持自定义插件开发。数据去重可自动识别并删除高相似度重复图像；数据过滤可检测图像清晰度、对比度、色彩饱和度指标并筛选数据；数据修复可实现图像去噪、缺失区域填充、瑕疵修复。3. 数据增强：支持几何变换、色彩变换、图像擦除三类扩充方式；几何变换支持图像任意角度旋转、多方向翻转、缩放、平移、抖动；色彩变换支持噪声注入、模糊处理、颜色参数调节；图像擦除支持指定区域遮挡、擦除处理，所有功能均支持自定义插件开发。
（四）数据标注功能
1. 搭载多款通用型数据标注工具，满足各类AI训练数据标注需求。2. 支持矩形标注；针对图像分割任务，支持多边形、圆形、直线、点、线带多类型标注方式。3. 内置数据格式转换工具，支持JSON转XML、JSON转TXT、XML转TXT等多格式互转，支持默认功能运行、自定义插件升级双重模式。4. 支持数据集快速配置，可自定义设置训练集路径、验证集路径、类别数量、类别名称参数。
（五）模型训练功能
1. 支持自定义搭建神经网络模型训练、基于TensorFlow、Pytorch预训练模型迁移训练两种模式。2. 支持快捷化模型训练，配置核心训练参数后可一键启动训练任务。3. 全量开放算法训练参数，支持用户自主配置、调优各项训练参数。4. 支持训练过程可视化实时展示，可实时监控训练核心指标数据。5. 支持训练日志全程记录、查看，可回溯训练全过程，监控模型运行核心指标。
（六）模型验证与部署功能
1. 模型验证：支持自定义修改模型名称，加载任意路径模型开展测试；支持摄像头实时验证、本地图片验证、本地视频验证，所有验证流程通过Web界面可视化呈现。2. 支持外接本地摄像头实时视频流验证；本地图片/视频验证支持自定义配置数据输入路径、结果输出路径。3. 模型部署：支持手动部署、自动远程推送两种方式；手动部署支持将训练完成模型导出至本地终端；自动推送支持填写目标设备IP地址、远端路径，将模型一键部署至边缘终端，部署流程通过Web界面可视化呈现。
四、教学资源与实验配置参数
1. Python基础教学：涵盖流程控制（三位数组成、数字三角形）、数据结构与文件操作（学生管理系统）、面向对象编程（三维向量类、日期类）标准化教学内容。2. Python嵌入式开发：涵盖GPIO口操作（LED控制、按键状态读取、蜂鸣器控制、风扇控制、超声波测距数据读取）、串口通信测温、I2C通信光照检测、网络通信远程LED控制教学内容。3. OpenCV图像处理：涵盖图像视频基础操作、灰度处理、阈值调节、颜色过滤、图像平滑、图像合成、特征提取（边缘检测、轮廓提取、直线检测）、人脸识别、颜色识别、二维码识别全流程教学内容。4. 机器学习实战：涵盖K近邻手势识别、线性回归PM2.5预测、贝叶斯垃圾短信分类、SVM手写数字识别实战项目。5. 深度学习实战：涵盖环境搭建、实时目标检测、YOLOV5自定义模型训练、零件分拣、库存盘点、车位检测、电梯广告推荐、体温检测实战项目。6. 综合应用案例：涵盖物品分拣系统、广告推荐系统、疫情防控系统、智能仓储系统、明星撞脸系统、病害识别系统综合性项目。
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	AI视觉编程套件
	一、硬件及系统参数
- 信道带宽：150M，默认工作频段为5.8G- 操作系统：预装Ubuntu18.04系统- 内存容量：≥4GB- 接口要求：至少具备IIC总线接口、UART总线串行舵机接口- 主控芯片：采用树莓派4B 4G AI人工智能核心
二、软件及开发支持
- 编程支持：支持Python编程，支持C语言二次开发- 教程提供：提供Python源码对应的纸质教程及电子教程；提供在线视频教程，且每个案例配套源代码Demo
三、功能要求
- 人脸识别：可实现人脸检测识别，并能控制云台跟随人脸转动- 颜色识别：可识别指定颜色物体，并能控制云台跟随该物体转动- 二维码识别：可识别二维码，并能根据二维码内容控制云台执行对应动作- 边沿检测：可识别摄像头视野内物体边沿，并提供多种算法对比效果- AR虚拟现实：可识别Arcue码，实现AR虚拟现实功能- 手势识别：可识别不同手势并解析手势含义，根据解析结果控制云台转动动作。
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	产品培训
	1.设备安装完提供产品培训服务，服务具体包括带领老师学习所供设备的使用。
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	青少年科创教育课程平台
	1、系统采用云端的方式进行部署，方便进行维护和更新。2、系统基于 B/S 架构，用户通过浏览器即可访问，无需下载或安装单独的客户端软件。系统支持 IE、Google Chrome、Firefox 等主流浏览器访问；
3、系统支持不同类型的课程资源的在线预览，包括 doc、ppt、pdf 等文档类资源 png、jpg 等图片类资源，rmv、mp4等视频类资源，并且无需单独安装插件，即可在线访问所有资源；4、课程资源模块
 1）为适应中小学 STEAM/创客教育/人工智能教育，使学生操作更加简便方便教师应用，课程资源系统以模块化内容展示，首页即可对所有主题课程进行预览； 2）课程资源包含教学课件、教案、教学视频、搭建图等； 

	无人机
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	编程无人机
	1. 飞行器总重量不超过90克，参考尺寸：≥98*93*41mm（除拓展件外）；2.飞行器配备前视及下视摄像头，具有高清≥720p图传，图传距离≥100m；3.每台无人机内含不少于：1块电池、2套桨叶、1套桨叶保护罩、一根USB线、一套任务卡，开源控制器、点阵屏拓展模块；4.飞行器配备ESP32开源硬件控制器，支持5.8G WiFi模块，配备14pin扩展口（I2C，UART，SPI，GPIO，PWM，电源）；5.飞行器配备拓展转接板，支持14pin扩展口转2*7pin 2.54mm间距直插封装、电源指示灯位置*2、调试用指示灯位置*2；6.飞行器支持Scratch、Python、Swift编程控制，支持开源SDK开发，支持开源Arduino，Micro Python等编程控制；7.飞行器支持视觉识别任务卡和专用飞行地图，针对任务卡和飞行地图可以下达精准编程飞行指令；8.飞行器支持多台飞行器同时连接指定路由器编程进行多机编队任务。
▲提供产品控制软件的软件产品登记测试报告扫描件佐证；
▲提供产品控制软件的计算机软件著作权登记证书扫描件佐证；
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	充电管家
	可按电量由高到低顺序为三块电池充电，输入电压5V，输入电流3A(最大)。
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	收纳箱
	8套无人机及相应配件集中收纳，便携携带，电池安全保管
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	3x3米飞行地毯（绒布材质）
	飞行地毯适用于无人机传统手工编程多机编队，3x3m规格，高品质绒布材质，不反光，定位准，易识别，耐折叠耐用。
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	训练道具
	常用穿越圆环、拱门、刀旗2、停机坪2等6件套
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	课程包：社团课、兴趣班开课的好帮手。
	第一阶段：《你好！特洛创造力无人机》，课程包包含了课程大纲+教师手册+授课PPT+学生手册。第二阶段：《无人机飞行入门和编程初阶》，课程包包含了授课PPT、教案设计和实践样例；2个阶段，32个课时；
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	纸质课本
	本书详细介绍无人机基础知识和操作技巧，内容由浅入深，循序渐进，紧贴实际，案例导航：全书配备大量动手练和案例实战，对学习的知识点可立刻进行练习，增加对内容的理解和掌握程度。
全程图解，快速上手：本书采用全程图解方式，对图片进行了剪切、拼合，操作步骤用箭头做了标识，可轻松掌握操作流程。
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	竞技无人机
	一、图形化编程及飞行管理平台
1.图形化编程和代码编程模块：支持单机飞行和多机编队飞行设计，兼容图形化编程和Python代码编程。编程平台支持PC端。2.模拟飞行3D预览模块：预览模块与编程软件模块数据互通，可自定义选择一架或多架飞机的飞行路径进行预览。支持水平方向360°预览，并可缩放预览场景以验证程序效果，提供编队飞行时的风险提示。3.安全飞行管理模块：飞行器在低电压下自动降落，超出安全定位范围自动降落。在紧急或突发情况下飞行管理平台可实时控制降落。
二、编程无人机
1.类型：四轴飞行器；2.单轴桨叶数量：2片；3.尺寸（含桨叶与保护罩）：长度≥160mm，宽度≥160mm，高度≥40mm；4.轴距：120-210mm；5.电机：空心杯电机；6.飞行参数：1）最大倾角角度：≥30°2）最大上升速度：≥1m/s，3）最大下降速度：≥1.5m/s，4）最大飞行地图相对高度：≥2.5m，5）最大水平速度：≥1.5m/s，6）最大可承受风速：≥3m/s；7.定位方式：视觉图像识别；8.定高方式：图像识别定高或气压计定高；▲9.灯光：可编程LED灯，灯珠数量≥6，支持LED灯光颜色和亮度调节，可实现亮度的渐变灯光效果；10.操控方式：支持编程操控、遥控操控；11.通讯：WiFi；12.机身材料：强度较高的机体主体材料；
提供符合上述第二条中带▲项的第三方权威机构的检测报告扫描件佐证。
编程无人机电池
▲1.容量：单机电池容量≥600mAh，具备对电池过充保护、过放保护、短路保护的元器件，提供电池安全性的第三方权威机构的检测报告扫描件佐证。
2.单电池室内悬停飞行时间：≥8分钟
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	竞技无人机（赛事套装）
	含：桨叶*4片（2正2反）、快拆保护罩*4个、电机组*2个、电池*1个、主机架*1个、高速充电器*1个、收纳盒*1个
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	竞技无人机配件补充套装
	含：机械手*1套（含芯片驱动板*1块、单舵机机械手*1个、舵机*1个、舵机卡座*1个）、电池*3个、旋翼保护罩*4个、配重垫片*6个、定位卡*10个、红色卡片*1、绝缘胶带*1卷、模拟救援物块*3个、物流平台物块*3个、收纳盒*1个
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	竞技无人机（地图套装）
	含：短圆杆*1根、长圆杆*2根、方杆*1根、环*3个、卡扣*6个、底座*3个、三脚架*1个、平台*1个、A3打印纸2张，400mm*400mm底板*2块、侦测卡*1、双面胶*1卷、地图*1套
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	多通道遥控器套装
	显示屏：黑白128*64；语言：中文、英文；通道数量：6；控制范围：＞800m；频率范围：2401-2478MHz；摇杆动态范围：80%-120%；微调方式：电子式微调；发射功率：<100mw；输入电压：DC4.5-9V；遥控器供电要求：五号电池、锂电池；低电压报警：有；模拟接口：PPM；支持接收机：MC8RE-V2、MC9002、MC6RE-V2、MC7RB-V2、MC3RB.MC4RB、MC6RE、MC7RB、MC8RE、E6R-E、M-BUS
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	仿生蝴蝶扑翼机
	1.整机参考重量50克（一蓝一红）；2.含遥控；3.带灯
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	固定翼像真航模
	1.PNP版；2.翼展≥ 918mm；3.机长≥ 1510mm；4.参考重量 2100g（不含电池)；5.电机 3090-2000KV 70mm 12叶函道*2；6.电调≥双80A无刷电调（8A BEC）；7.舵机：9g金属齿×9 17g金属齿×2；8.电动收放起落架。
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	足球无人机套装-便携式球包装（整机到手飞版）
	外形尺寸：200*200*180mm；飞机轴距：115mm；桨叶直径：66mm；标配电池：2S  450mah  7.6V  42*25*10  JST接头  锂电池；模式切换：定高、自稳、无头模式、三段变速；LED灯：前后LED指示灯，灯光七色变化；通信方式：2.4G无线高频信号；机身重量：空机75g    含电池100g；标准起飞重量：99克；最大起飞重量：<100克；最大飞行时间：>5分钟；飞行控制半径：<100米；电池配置：每套含配2S电池2块、遥控器7号干电池4个；（可接受OEM定制）
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	足球无人机锂电池 450mAh 2S 7.4V 25C
	产品名称 ：航模动力锂电池；电池材质 ：钴酸锂；标准电压 ：7.4V；充电电压 ：7.4V；充电电压/电流： 5V、1A、2A；放电倍率 ：25C；实际储存温度： 25±5℃/-1±5℃；储存电压 ：7.6V；储存环境 ：避免阳光直射、避免受潮；适用范围 ：航模无人机、多轴飞行器、遥控飞机、直升机、小汽车等
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	必要配件包1
	足球桨叶；足球保护置-上盖；足球保护置-下盖；足球中心支架；足球电机；遥控器遥杆扭；中心盖板；充电线；灯条各1；
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	必要配件包2
	足球遥控器、主控版
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	固定翼特技飞机A
	1.FMS F3A固定翼；2.翼展≥1400mm；3.70级P3A比赛用机航模像真机；4.PNP 套装（含锐飞）
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	固定翼特技飞机B
	1.F3P固定翼；2.epp 8mm以上规格；3.翼展≥850mm；4.能够进行slick540T特技飞行；5.PNP 2206以上套装
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	行业变焦无人机
	1.机身结构：展开后尺寸：≥300mm×260mm×100mm；
2.最大起飞重量：≥1000g；
3.轴距：≥300mm；
4.最大上升速度：≥6m/s；
5.最大下降速度：≥6m/s；
6.最大水平飞行速度：≥15 m/s；
7.最大飞行海拔高度：≥4000m；
8.最长飞行时间：≥40分钟；
9.最大可抗风速：≥12m/s；
10.卫星定位模块：GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS；
11.悬停精度：垂直≤±0.1 m，水平≤±0.3 m；
12.最快起飞速度：<15S
13.最大的图传距离（FCC）：≥22KM
▲14.避障功能：具有感知功能，能够有效避让障碍物，支持上；下；前；后；左；右六个方向全向避障；
15安全性：支持电池低量报警和失控自动返航；
▲16.降落保护：自主降落过程中，能检测下方地形，如为不平整地面或者水面，保持悬停，且向飞手发出提示。
17.一体式带屏遥控器：显示屏要求：屏幕尺寸≥5英寸，屏幕分辨率≥1920*1080；工作频率：2.400 - 2.4835 GHz; 5.725 - 5.850 GHz；续航时间：不小于2.5小时；
18.云台相机：稳定系统：3轴机械云台；
19.广角相机：有效像素：≥2000万；视角：≥80°；等效焦距：≥23mm；
20.变焦相机（长焦、中长焦）：有效像素：≥4800万；视角：≥25°；等效焦距：≥60mm；
21.具备夜景模式功能：全彩夜视支持三种模式选择，并提供里两挡增强降噪选项。
▲需提供第三方检测检验机构出具的符合上述第14、16项要求的检测检验报告扫描件。
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	智能飞行电池及配套充电器、存储卡
	1.容量：≥5000 mAh；2.工作温度：5℃到40℃；3.重量：≥300 g；4.适配飞行器超高速内存卡（一张），容量不低于256G；5.含配套读卡器

	23
	喊话器
	1.重量：≥90g；2.尺寸：≥60*60*40mm；3.有效广播距离：≥100米；4.最大响度：在1米处可达≥100分贝；5.广播方式：实时喊话、录音喊话、媒体导入、文字转语音。
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	高亮显示屏
	1.屏幕尺寸：≥20英寸；2.额定功率：≥30W；3.重量：≥200g；4.出光角：≥120°；5.安装方式：螺丝快拆；6.文本警示距离：≥50m；
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	产品培训
	设备安装完提供产品培训服务，服务具体包括带领老师学习所供设备的使用，包括编程无人机、竞技无人机、足球无人机、行业变焦无人机等。
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	室内外文化布置（含窗帘、门牌）
	按照学校需求对通用技术教室的室内及室外走廊对金木工、创客、人工智能、无人机相关主题的文化布置。含教室、仪器室、准备室所有窗户玻纤卷帘（玻纤含量≥30%）及门牌的文创定制及制作。

	创客Vlog
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	手持云台便携套装
	1、 三轴机械物理防抖云台
可控转动角度 （±5%）；平移轴：-235° ~ +58°；俯仰轴：-125° ~ +58°；横滚轴：-45° ~ +45°
最大控制转速：不小于180°/s；防抖精度：抖动抑制量 ±0.005°；智能跟随系统：支持长焦变焦跟随、多人主体追踪、锁定运镜；二、影像镜头、传感器
广角主摄；图像传感器：1 英寸 CMOS，最高不小于17 档动态范围；等效焦距：20mm；最大光圈：F2.0中焦人像主摄；图像传感器：1/1.28 英寸 CMOS，不小于14 档动态范围；等效焦距：60mm（3 倍光学变焦）；最大光圈：F1.8 大光圈；对焦距离：0.2m ~ 无穷远；ISO 感光度：拍照50-12800；录像50-12800；暗光拓展至25600；变焦能力；硬件：3 倍光学变焦；整机最高12 倍混合变焦（最远等效 240mm 焦段）
三、视频录制规格
最高视频帧率分辨率 ；广角镜头：4K@240fps 超清慢动作；中焦镜头：4K@200fps 慢动作录制；视频编码格式：MP4（HEVC/H.265），最大视频码率 180Mbps；电子快门：全域 1/16000s ~ 4s 可调（拍照 / 录像通用）；照片参数 ；有效像素：3700 万像素；存储格式：JPEG、PNG 无损 RAW、JPEG+PNG 双格式存储；
2、 屏幕、音频交互参数
触控显示屏：2 英寸 OLED 触控屏，分辨率 556×314，峰值亮度 1000 尼特，强光下可视；收音系统：内置不小于 3 阵列立体声麦克风，不低于48kHz/16bit AAC 高清音频收录，支持降噪收音；
五、存储配置
机身内置固态存储：不小于100GB 大容量机身内存；扩展存储：支持 Micro SD 存储卡，单卡最大兼容 不小于1TB；数据传输：USB 3.1 有线传输，最高传输速率 800MB/s；支持无线 Wi-Fi 素材直传
六、电池与续航充电
内置锂电池：不小于1545mAh，额定电压 7.74V，电池能量 11.95Wh；标准续航时长：210 分钟（25℃环境、1080P/24fps 录制、息屏关闭 WiFi 工况）；充电速率：65W 快充适配，18 分钟充至 80% 电量，32 分钟完全充满 100% 电量
七、无线连接模块
Wi-Fi：双频段 2.4GHz+5GHz，802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6 协议；蓝牙：蓝牙 5.4（BLE+BR/EDR 双模），用于设备互联、遥控操控；
八、配件
取景遥控器、PD快充线、磁吸式充电线、迷你三脚架、Mic发射器、补光灯、收纳包
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	WIFI7接入点（含接入管理授权）
	1.采用双射频设计，整机空间流≥4条，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式，整机协商速率≥3.57Gbps，支持2.4GHz、5GHz工作频段；
2.固化2.5G以太网电接口≥1个，支持802.3at/af供电；
3.内置智能天线系统；
4.支持智能带宽限速，在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过，在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽；
5.支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI；
6.支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离，支持AP上二层转发抑制；
7.要求被如东县教育城域网现网无线控制器纳管，从而实现全网无线AP硬件统一管理、软件统一升级、配置统一下发、策略统一调整等。如果不满足，要求定制化开发，投标时提供定制化开发承诺函并加盖投标人公章证明，定制化费用由投标人自行承担。
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	WIFI7无线接入点（高密AP，含接入管理授权）
	1、采用三频六流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式，整机协商速率≥6.453Gbps，支持2.4GHz、5GHz工作频段；2、提供固化2.5G以太网电接口≥2个，10/100/1000M电口≥2个；3、内置智能天线系统；4、支持智能带宽限速，在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过，在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽；5、支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI；6、支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离，支持AP上二层转发抑制；7、要求被如东县教育城域网现网无线控制器纳管，从而实现全网无线AP硬件统一管理、软件统一升级、配置统一下发、策略统一调整等。如果不满足，要求定制化开发，投标时提供定制化开发承诺函并加盖投标人公章证明，定制化费用由投标人自行承担；
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	POE交换机（24口）
	1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口，提供≥4个千兆光电复用口，提供≥4个万兆光口，整机POE输出功率≥370W；2、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF；3、支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备；4、内置智能管理平台，组网拓扑可视及管理、设备列表可视，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理；5、支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台；6、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；7、支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短；8、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；
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	POE交换机（8口）
	1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥108Mpps，整机提供≥8个千兆以太网电口，提供≥4个万兆以太网光口，整机POE输出功率≥125W；2、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF；3、支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备；4、内置智能管理平台，组网拓扑可视及管理、设备列表可视，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理；5、支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台；6、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；
7、支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短；8、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；
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	WIFI接入点利旧及综合布线、调试
	1.利旧移装15个接入点至指定区域，新增安装26个接入点至指定区域；
2.包含以上指定区域的接入点工勘、安装、调试、测试以及互联（万兆上联、千兆接入）所需的的所有配套线缆、链路模块及敷设辅材等。
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	准备台
	规格：2400×1200×850mm
台面板材：一体化台面，采用10mm厚实验室专用抗培特板，新型环保材料，具有抗冲击、耐磨损、防震防摔、防潮、防水、防霉、耐热、防静电、易清洁防紫外线等特点；四周边缘加厚，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。
台的结构：铝木结构
框架：采用模具成型φ50mm双层（外圈铝合金直径50mm，内圈直径31mm，铝合金壁厚1.2mm）圆型铝镁合金框架，内置框架采用28×28mm方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具开发PC＋ABS工程塑料合金连插件连接，使整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。
台身：侧、前后挡板、门板等均采用16mm厚环保三聚氰胺灰白色双贴面板。所有板材截面均采用热熔封边机以2mm厚PVC封边。准备台两边上层设计成抽屉的形式，两边的下层做成“凹”式柜的形式,柜内安装一层调节隔板。
可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，高25mm，可隐蔽固定，防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
电源：多功能插座2个
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	工具存放柜
	1、产品尺寸：长1000×宽600×高2000mm；2、台身结构：柜身主体背板及吊板采用16mm厚三聚氰胺防潮双贴面板，所有外露板边都采用机器进行PVC热压平封边。3、可调脚:采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。4、功能：柜身的横向和纵向隔板的高度和宽度以工具尺寸为准设计，满足摆放工具的要求
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	作品陈列柜
	1、产品尺寸：长1000×宽600×高2000mm；2、台身结构：柜身主体背板及吊板采用16mm厚三聚氰胺防潮双贴面板，所有外露板边都采用机器进行PVC热压平封边。3、可调脚:采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。4、功能：柜身的横向和纵向隔板的高度和宽度满足摆放工具的要求。


注：技术参数表中标记为固定值的参数，均为最低技术要求，响应供应商可选用技术指标更优的产品参与响应。
（4） 购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点（货物类项目采购清单中必须列明主要标的、强制节能产品）；
1.采购标的的数量：
	序号
	名 称
	数量
	单位
	备注

	1
	教师演示台
	1
	张
	工业

	2
	教师椅
	1
	张
	工业

	3
	电源总控台
	1
	套
	工业

	4
	工具操作台
	1
	张
	工业

	5
	学生实践桌
	6
	张
	工业

	6
	学生凳
	48
	个
	工业

	7
	创客学生桌
	12
	张
	工业

	8
	学生椅
	12
	张
	工业

	9
	台式计算机
	6
	台
	工业（强制节能产品）

	10
	边柜（重型工作台）
	2
	张
	工业

	11
	工具墙、柜
	1
	组
	工业

	12
	作品陈列柜
	6
	组
	工业

	13
	边台
	1
	个
	工业

	14
	金工常用展板
	1
	套
	工业

	15
	木工常用展板
	1
	套
	工业

	16
	创意设计展板
	1
	套
	工业

	17
	室内电气管线
	1
	项
	

	18
	警示牌
	1
	套
	工业

	金工+木工　

	1
	《典型工件的加工示范》
	1
	套
	工业

	2
	金工教学指导手册
	1
	套
	工业

	3
	教师用教学参考手册
	1
	套
	工业

	4
	《木工基本职业技能》
	1
	套
	工业

	5
	电热丝切割器主题课程
	1
	套
	工业

	6
	电热丝切割器微课视频
	1
	套
	工业

	7
	通用技术专用AI大模型教学系统
	1
	套
	工业

	8
	仪器小车（用于上日常课前课后存取仪器）
	1
	台
	工业

	9
	实验工具箱
	30
	箱
	工业

	10
	通用工具箱1
	1
	箱
	工业

	11
	通用工具箱2
	1
	箱
	工业

	12
	通用工具箱3
	1
	箱
	工业

	13
	吸尘器
	1
	套
	工业

	14
	防护眼镜
	60
	副
	工业

	15
	防尘口罩
	2
	盒
	工业

	16
	工作服
	60
	套
	工业

	17
	工作帽
	60
	副
	工业

	18
	套袖
	60
	对
	工业

	19
	防滑手套
	60
	副
	工业

	20
	急救箱
	1
	个
	工业

	21
	金工钻铣加工系统
	1
	台
	工业

	22
	金工车削加工系统
	1
	台
	工业

	23
	木工车削加工系统
	1
	台
	工业

	24
	木工卯榫加工系统
	1
	台
	工业

	25
	木工镂铣加工系统
	1
	台
	工业

	26
	工业级压刨机
	1
	台
	工业

	27
	多角度斜切割机
	1
	台
	工业

	28
	数显台式钻床
	1
	台
	工业

	29
	精密台式盘锯机
	1
	台
	工业

	30
	调速超级曲线锯机
	1
	台
	工业

	31
	10寸带锯机
	1
	台
	工业

	32
	工业级砂轮机
	1
	台
	工业

	33
	木工砂带机
	1
	台
	工业

	34
	电热丝切割器
	1
	台
	工业

	35
	塑料弯曲机
	1
	台
	工业

	36
	V形铁
	1
	对
	工业

	37
	铸铁平板
	1
	台
	工业

	38
	气泵
	1
	台
	工业

	39
	微型车床
	1
	台
	工业

	40
	微型钻床
	1
	台
	工业

	41
	微型精密铣床
	1
	台
	工业

	42
	微型精密金工车床
	1
	台
	工业

	43
	微型台式切断机
	1
	台
	工业

	44
	微型曲线锯机
	1
	台
	工业

	45
	微型圆盘锯机
	1
	台
	工业

	46
	微型砂光机
	1
	台
	工业

	47
	微型精密砂磨机
	1
	台
	工业

	48
	木工工具箱（箱盖内置电池仓，教师用）
	1
	箱
	工业

	49
	金工工具箱（箱盖内置电池仓，教师用）
	1
	箱
	工业

	50
	木工工具箱（学生用）
	7
	箱
	工业

	51
	金工工具箱（学生用）
	7
	箱
	工业

	52
	木工工具箱（拓展箱）
	2
	箱
	工业

	53
	台虎钳
	7
	台
	工业

	54
	角向磨光机
	1
	台
	工业

	55
	电刨
	1
	台
	工业

	56
	手电锯
	1
	台
	工业

	57
	电动曲线锯
	1
	台
	工业

	58
	电动修边机
	1
	台
	工业

	59
	直流手电钻
	1
	台
	工业

	60
	绘图工具包
	8
	套
	工业

	61
	便携式绘图台（绘图板）
	8
	台
	工业

	62
	量具专用工具箱1
	1
	套
	工业

	63
	量具工具箱2
	1
	套
	工业

	64
	常用金属认知实验箱
	1
	箱
	工业

	65
	常用木材认知实验箱
	1
	箱
	工业

	66
	常用螺丝连接模型
	1
	套
	工业

	67
	常用螺纹连接模型
	1
	套
	工业

	68
	常用螺母垫片展示模型
	1
	套
	工业

	69
	铆、黏、焊接模型
	1
	套
	工业

	70
	古代金工经典-背光铜镜（含底座）
	1
	套
	工业

	71
	古代金工经典-鱼洗
	1
	套
	工业

	72
	现代金工经典-埃菲尔铁塔模型
	1
	套
	工业

	73
	现代金工经典-热能发动机（记忆合金发动机）演示器
	1
	套
	工业

	74
	10种木工连接方式模型
	7
	套
	工业

	75
	仿古木制车轮
	1
	套
	工业

	76
	传统木艺展示模型-鲁班凳
	1
	套
	工业

	77
	传统木艺展示模型19种
	1
	套
	工业

	78
	金工制作套件1
	30
	套
	工业

	79
	金工制作套件2
	30
	套
	工业

	80
	木艺制作套件1
	30
	套
	工业

	81
	木艺制作套件2
	30
	套
	工业

	82
	金工制作耗材
	1
	套
	工业

	83
	木工实验制作耗材
	1
	包
	工业

	创客+人工智能　

	1
	3D打印机（四色）
	3
	台
	工业

	2
	三维设计软件
	1
	套
	工业

	3
	三维设计课程及资源库
	1
	套
	工业

	4
	3D打印耗材
	30
	卷
	工业

	5
	3D打印工具包
	3
	套
	工业

	6
	便携式智能激光雕切机
	1
	台
	工业（主要标的）

	7
	智能激光雕切机耗材包
	1
	套
	工业

	8
	AI进阶套装
	1
	套
	工业

	9
	AI进阶套装学习课程
	1
	套
	工业

	10
	物联网创新实验箱
	1
	套
	工业

	11
	物联网创新实验箱学习课程
	1
	套
	工业

	12
	AI小车学习套装
	1
	套
	工业

	13
	AI小车学习套装学习课程
	1
	套
	工业

	14
	人工智能编程学习平台
	1
	套
	工业

	15
	AI校园-智慧苗圃套装
	1
	套
	工业

	16
	AI校园-语音控制教学楼套装
	1
	套
	工业

	17
	AI校园-智慧图书馆套装
	1
	套
	工业

	18
	AI 智控实训箱
	1
	套
	工业

	19
	AI视觉编程套件
	1
	套
	工业

	20
	产品培训
	1
	项
	

	21
	青少年科创教育课程平台
	1
	套
	工业

	无人机　

	1
	编程无人机
	8
	套
	工业

	2
	充电管家
	3
	套
	工业

	3
	收纳箱
	1
	套
	工业

	4
	3x3米飞行地毯（绒布材质）
	1
	张
	工业

	5
	训练道具
	1
	套
	工业

	6
	课程包：社团课、兴趣班开课的好帮手
	2
	套
	工业

	7
	纸质课本
	15
	本
	工业

	8
	竞技无人机
	6
	套
	工业

	9
	竞技无人机（赛事套装）
	6
	套
	工业

	10
	竞技无人机配件补充套装
	6
	套
	工业

	11
	竞技无人机（地图套装）
	1
	套
	工业

	12
	多通道遥控器套装
	6
	套
	工业

	13
	仿生蝴蝶扑翼机
	1
	套
	工业

	14
	固定翼像真航模
	1
	套
	工业

	15
	足球无人机套装-便携式球包装（整机到手飞版）
	3
	套
	工业

	16
	足球无人机锂电池 450mAh 2S 7.4V 25C
	9
	块
	工业

	17
	必要配件包1
	2
	套
	工业

	18
	必要配件包2
	2
	套
	工业

	19
	固定翼特技飞机A
	1
	套
	工业

	20
	固定翼特技飞机B
	2
	套
	工业

	21
	行业变焦无人机
	1
	套
	工业

	22
	智能飞行电池及配套充电器、存储卡
	2
	节
	工业

	23
	喊话器
	1
	套
	工业

	24
	高亮显示屏
	1
	套
	工业

	25
	产品培训
	1
	项
	工业

	26
	室内外文化布置（含窗帘、门牌）
	1
	项
	工业

	创客Vlog

	1
	手持云台便携套装
	3
	套
	工业

	2
	WIFI7接入点（含接入管理授权）
	22
	只
	工业

	3
	WIFI7无线接入点（高密AP，含接入管理授权）
	4
	只
	工业

	4
	POE交换机（24口）
	2
	台
	工业

	5
	POE交换机（8口）
	1
	台
	工业

	6
	WIFI接入点利旧及综合布线、调试
	1
	项
	

	7
	准备台
	1
	个
	工业

	8
	工具存放柜
	10
	个
	工业

	9
	作品陈列柜
	5
	个
	工业


注：以上产品属于政府强制采购节能产品品目清单范围内的，响应文件中必须在《实质性要求响应及偏离表》下提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片，否则视为无效响应。　
2. 采购项目交付：
成交供应商须在合同签订后30日（含节假日）完成整个项目，保证所有设备均能正常使用。
交货地点：具体地点由采购人指定，成交供应商必须在约定时间内，按照采购人指定具体地点，送货到指定场地，并负责安装到位，所有运输、装卸和安装等费用由成交供应商负责。
（5） 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
1.所投产品必须是全新产品。
2、成交供应商要组织一次使用培训，具体事宜和采购人联系。
3、成交供应商负责运输、搬运、安装，免费安装调试。
4、本采购项目免费质保期叁年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。在质保期内成交供应商应自行处理保修凭证问题，采购人不负责提供产品的保修卡、发票等保修凭证。
5、在免费质保期内，成交供应商必须对本项目所涉及产品质量原因造成的任何损伤和损坏进行免费修理或更换，费用由成交供应商负责。
6、成交供应商应严格按照规范及采购文件等相关要求组织供货，须文明供货；垃圾必须清理离场，做到地面等均无污染。
7、成交供应商必须按不低于采购文件要求的材料质量及技术要求等标准供货、安装、调试。
8、坚持质量第一的原则，高效率在规定时间内交付使用。未能在规定的工期内完成施工任务的，每推迟一天采购人有权以每天扣除履约保证金总额的1%进行处罚；超过规定的工期5天的，采购人有权与成交供应商解除合同关系，并按照施工量及集成施工进度与成交供应商按实结算，并按照规定处以罚金，直至履约保证金扣除完毕。
9、成交供应商需针对本项目安排专业技术人员组成集成与运维服务团队，拟派人员具备本项目集成与运维服务能力，相关专业技术岗位与特种作业岗位必须持证上岗。响应时拟派的项目负责人与团队专业技术成员在项目实施期间须按照响应文件响应的人员全程在场，经发现执行不到位且未整改、人员缺勤离岗的，未持证上岗的、每发生一次扣除成交供应商履约保证金的千分之一。
（六）采购标的的验收标准、方法、时间；（收到验收申请后7个工作日内采购人组织验收）
1、产品质量及项目施工的验收依据国家或行业相关规定、标准和磋商文件的要求。成交供应商最终提供的产品应与磋商文件要求相一致，如因产品质量问题发生争议时，采购人将请质量技术监督部门给予鉴定。货物鉴定费用由成交供应商承担，同时按合同违约处理。
2、项目验收：由采购人对数量、现场安装质量、试运行情况等进行核验并在验收单上盖章签字，以确认验收完成。 
（七）采购标的的其他技术、服务等要求（增加商品包装、快递包装的相关要求）；
1、商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》 (财办库〔2020〕123号)文件执行。
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
2、快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（10）快递应使用电子面单；
（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
3、绿色数据中心
4、低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。
5、节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
6、绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。
7、采购的货物或者服务属信创产品目录内容内的，须遵照信创产品要求提供货物或服务；
（八）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品；
核心产品： 便携式智能激光雕刻机
（九） 付款方式：安装完成且验收合格后支付至合同价款的100%，采购人应在验收合格，收到发票后10个工作日内将资金支付到成交供应商账户。
（十）履约保证金：
本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。
（十一）演示要求
 上传视频演示
1.供应商需按照磋商文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作指南》规定，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。演示视频未提供或无法打开的本项不得分。
2、演示内容如下：
针对AI进阶套装产品进行如下功能演示：
（1）演示设备能够进行一键转Arduino/C语言代码，一键转micpython文本代码；
（2）演示设备能够支持中、英文编程及人工智能相关模块；
（3）演示设备功能包含语音识别，手势识别，图像识别，机器学习，智能天气、人脸识别、TensorFlow、无人机、智慧家居等人工智能功能模块。
（十二）本项目不接受进口产品参与
（十三）安全责任
成交供应商在本项目施工、安装、调试等过程中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工的规定，督促施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保相关人员人身安全。成交供应商要使用专业人员、专业工具。本项目一切安全责任均由成交供应商负责，采购人不承担任何责任。
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第五章  评审方法与评审标准
一、评审方法：
采用综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选人名单并按顺序确定成交供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
2、 政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
[bookmark: OLE_LINK1]（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的，大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。
9、采购本国产品的支持政策
9.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
9.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 响应文件格式”的“附件1 分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
9.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
9.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
9.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
三、评审方法与评审标准
本项目采用综合评分法，磋商小组将按下列评审方法与评审标准进行评分，总分值为100分。
	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	价格分（30分）
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
	30分

	2
	商务技术分（70分）
	技术响应
	磋商文件采购需求中加斜体下划线的内容不接受负偏离，否则视作无效响应处理；标注“▲”项为重要技术指标项，全部满足得33分，有一项负偏离扣1.5分，共33分，扣完为止。（如未按要求提供佐证材料的，视为负偏离）
	33分

	
	
	产品视频演示
	[bookmark: _GoBack]供应商需按照磋商文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作指南》规定，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。演示视频未提供或无法打开的本项不得分。
针对AI进阶套装产品进行如下功能演示：
1.演示设备能够进行一键转Arduino/C语言代码，一键转micpython文本代码（完全满足得3分，有功能不全或效果欠佳得1分，未提供不得分）
2.演示设备能够支持中、英文编程及人工智能相关模块（完全满足得3分，有功能不全或效果欠佳得1分，未提供不得分）
3.演示设备功能包含语音识别，手势识别，图像识别，机器学习，智能天气、人脸识别、TensorFlow、无人机、智慧家居等人工智能功能模块（完全满足得3分，有功能不全或效果欠佳得1分，未提供不得分）
	9分

	
	
	投标产品综合实力
	1.教师演示台：需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，检测内容：（1）平整度（mm），面板、正视面板件≤0.20；着地平稳性（mm）≤2.0；金属件外观：管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；（2）理化性能：金属喷漆（塑）涂层：a.硬度≥H。b.耐腐蚀：100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生。c.附着力不低于2 级；（3）力学性能：水平静载荷试验，加载600 N，10 次（最大平衡载荷100kg）。零部件应无断裂或豁裂，零部件应无影响使用功能的磨损或变形；主台面垂直静载荷试验，主桌面：加载2000N，10 次。零部件应无断裂或豁裂，零部件应无影响使用功能的磨损或变形；检测结果均符合技术要求；按要求并提供检测报告得3分，检测项目每缺一项的扣1分，未提供不得分。
2.便携式智能激光雕切机：投标文件需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，检测内容：设备内置的智能高清广角摄像头像素不低于800万，定位精度≤2mm；（2）激光头等级：光斑大小≤0.1mm；（3）雕刻速度≥1000mm/s；加工精度≤0.01mm；按要求并提供检测报告得3分，检测项目每缺一项的扣1分，未提供不得分。
	6分


	
	
	项目实施方案
	1.投标人根据需求进行充分调研，全面了解用户需求和目标，提供具体详实的项目实施与服务方案；方案应有针对性，包括：⑴总体建设方案、⑵人员配置、⑶沟通协调机制、⑷进度保障措施、⑸生产与采购方案、⑹供货方案、⑺安装调试方案、⑻质量保证措施、⑼安全文明措施、⑽试运行、⑾项目验收方案、⑿师资培训；上述12个方面每一项内容得分1分，每有一项内容存在缺陷或不足的该点内容不得分。本项最高得分12分；照抄磋商文件或未提供的不得分。
注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬套，与实际情况不符，存在偏差；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	12分

	
	
	售后服务方案
	1.为应对突发事件，当出现故障时，投标人承诺：线下服务响应时间小于2小时的，得3分（投标时提供承诺函，格式自拟，未提供承诺函或者提供的承诺不满足要求的不得分）;
2.投标人承诺通过社交软件.固定电话等方式，保证线上7x12小时答疑或远程操作协助的，得3分（投标时提供承诺函，格式自拟，未提供承诺函或者提供的承诺不满足要求的不得分）;
3.所有设备质保期为三年，每增加一年得1分，最高2分。
需提供承诺函（格式自拟）
	8分

	
	
	业绩
	投标人具有2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目（如中小学通用技术教室或无人机、机器人功能教室或创客教室或与本项目设备相关的社团教室等功能室的建设）业绩，有一个得2分，最高得2分。（案例的采购人应为最终业主方，须提供中标(成交)通知书、采购合同、验收单及对应结算正式发票的扫描件，缺一不可，否则不得分，原件签订合同前备查。）
	2分
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第六章  响应文件格式
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响  应  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               

响应文件的组成

一、基本目录
1.磋商报价表
2.分项报价表（格式见附件1）
二、资格审查内容
1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件2）
2.法定代表人身份证明（格式见附件3）、法定代表人的身份证扫描件
3.法人授权书（格式见附件4）、被授权人身份证扫描件
4.磋商响应函（格式见附件5）
5.其它需要提交的资格审查证明材料。
三、符合性审查内容
1.技术要求响应及偏离表（格式见附件9）
2.商务要求响应及偏离表（格式见附件10）
3.实质性要求响应及偏离表（格式见附件11），供应商必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求做出响应，并按照磋商文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。
四、商务技术分内容 
1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料
2.供应商认为需要提交的其他商务技术材料。
五、价格扣除证明文件
1.中小企业声明函（格式见附件6）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件7）
3.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件8）
4. 关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12）

附件1 
分项报价表（货物类项目）

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总报价（人民币：元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，磋商文件中另有规定的除外。
2.供应商需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写，否则视为无效响应。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。



[bookmark: _Toc120614284]附件2
投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
我单位参加________________ （项目名称），_________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。





                                             承诺人名称（加盖CA电子公章）：
    
                                 日期：      年    月    日

附件3            

法定代表人身份证明

        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                               

注：提供法定代表人的身份证扫描件（加盖CA电子公章）


附件4  
法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就 ****（项目编号）********项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070]日期：                                         




注：提供被授权人身份证扫描件（加盖CA电子公章）

附件5   
磋商响应函

致：                
根据贵方的********（项目编号）磋商文件，正式授权下述被授权人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。
据此函，被授权人__________（姓名）兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
供应商开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日





附件6 
中小企业声明函（货物） 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：
1、如项目类型为“货物”，请按照此格式填写。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
4、供应商自行勾选制造商的企业规模类型。
5、成交供应商的《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


附件7 
残疾人福利性单位声明函（货物） 

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加********单位的采购文件编号为********的********项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1、如项目类型为“货物”，请按照此格式填写。
2、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
3、非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
4、成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

                     供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：










附件8
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。







备注：
1、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供证明材料，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供证明材料，价格将不做相应扣除。
2、成交供应商为监狱和戒毒企业的，此证明材料将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商提供证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。





附件9
技术要求响应及偏离表
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的技术要求
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	


附件9-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1. 供应商提交的响应文件中与磋商文件第四章“采购需求”中的技术要求（未加斜体下划线的非实质性内容、采购文件中打“▲”及另有规定的除外）如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。技术参数表中标记为固定值的参数，均为最低技术要求，响应供应商可选用技术指标更优的产品参与响应。如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本磋商文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应磋商文件，由磋商小组认定。



附件10
 
商务要求响应及偏离表
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的商务条款
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	


附件10-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1. 供应商提交的响应文件中与磋商文件第四章“采购需求”中的商务要求（未加斜体下划线的非实质性内容）如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本磋商文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应磋商文件，由磋商小组认定。



附件11
实质性要求响应及偏离表

	序号
	磋商文件技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）
	响应情况
	正偏离、无偏离、负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
…
	
……
	
	


附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）做出明确响应，未填写的内容视为完全响应本采购文件实质性要求。
2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下，否则作无效响应处理。












附件12 关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……

本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7. 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
8. 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
附件13                
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


















[bookmark: _Toc1372][bookmark: _Toc5831][bookmark: _Toc31274]附件13 

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：
欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！
政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。
贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
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