南夏墅集镇区市容环境综合整治提升工程

编制说明

一、工程概括

   本工程为南夏墅集镇区市容环境综合整治提升工程，建设地点：常州市武进区南夏墅。

二、编制依据：

1、采用建设部《GBT50500-2024建设工程工程量清单计价标准》及《GBT50854-2024 房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》、《GBT50857-2024 市政工程工程量计算标准》等9本配套工程量计算标准、《江苏省2009房屋修缮工程计价定额（土建）》、《江苏省建设工程施工机具台班费用编制参考表》等规范、文件和要求。

2、人工价格参考《江苏省土建工程消耗量（2026）》。

3、主要材料价格按2026年8月份常州信息指导价中除税价及市场询价计取，没有的材料价格逐月前推。

三、工程量计算及有关情况说明：

    1、本清单所列工程数量是根据图纸计算的，工程量的变动丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任

2、施工用电及水由施工单位自行解决，该费用在投标报价中考虑。

3、本工程分部分项单价均为完成本分项全部内容的综合单价，未列出的辅助工作、措施费均不另行计价，均在相关项目综合单价内考虑。

4、分部分项工程清单及单价措施中以“项”为单位的清单项实行总价包干，在结算时费用不予调整，投标人应充分熟悉现场情况及设计要求，考虑项目的施工组织设计及方案，在报价中充分予以考虑。

5、所有材料的加工费、折边费（如：墙地砖、石材的切割、开孔、磨边、倒角、抽槽等；铝板及不锈钢折边加工等），投标人应考虑在相应的综合单价内，结算时不单独计算。

6、对施工范围内楼地面、墙柱面、天棚面等所有部位成品保护，投标单位需充分考虑施工过程中可能会发生的工作，投标单位自行考虑,结算不调整。

7、本工程均采用预拌砂浆
8、本工程店招、彩钢瓦外墙、平屋面修复不在本次编标范围。
9、经建设单位确认：本工程砂浆外墙的空鼓铲除量按砂浆外墙的总面积的45%计取；涂料外墙的空鼓铲除量按涂料外墙的45%计取；面砖外墙的空鼓铲除量按20%计取。

10、总价措施项目清单中的现场安全文明施工费在投标报价时按清单表中的费率计取不得调整。

11、其他项目清单中的暂列金额为不可竞争费。
                                     常州博睿工程咨询有限公司
